{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17852,"n_cols":6,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"text","y_label","pre_label","re_label","is_same"]
[0,"汊涧政务公开整改培训会",0,0,0,1]
[1,"工程量清单汇总表招清单01表仁化县Y543线车湾至车头段路面改造工程K0+000.00～K3+500.00序号章次科目名称金额(元)1第100章总则2第200章路基3第300章路面4第400章桥梁、涵洞5第500章隧道6第600章交通安全设施工程7第700章绿化及环境保护设施8第800章机电工程9第900章附属区房建工程10第100章至900章清单合计11已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计12清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价(即10-11)=1213计日工合计14暂列金额(不含计日工总额)19000015投标报价(10+13+14)=15编制:复核:关于仁化县Y543线车湾至车头段路面改造工程预算价考虑计算预留金额、暂列金额的说明韶关市建韶工程造价咨询有限公司：考虑到工程施工过程中存在的不确定性，如工程变更、材价浮动等因素，预算时考虑计入预留金额，预留金额为190000.00元，投标时统一报价，此预留金额虽列入预算，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。仁化县地方公路事务中心2021年4月14日仁化县Y543线车湾至车头段路面改造工程招标文件工程量清单文件(K0+000.00～K3+500.00)第册共册编制:复核:工程量清单建设项目名称:仁化县Y543线车湾至车头段路面改造工程合同段:K0+000.00～K3+500.00编制范围:K0+000.00～K3+500.00第1页共6页招清单01-1表工程量清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价(元)合价(元)备注103-2临时用地总额1.000103-6拌和设施安拆总额1.000106-1锥形交通路标个200.000106-2临时提示标牌套12.000106-3临时导流标牌套12.000106-4太阳能黄闪灯套12.000106-5施工围蔽护栏m100.000未计分摊项11002安全生产费元清单第100章合计人民币编制:复核:工程量清单建设项目名称:仁化县Y543线车湾至车头段路面改造工程合同段:K0+000.00～K3+500.00编制范围:K0+000.00～K3+500.00第2页共6页招清单01-1表工程量清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价(元)合价(元)备注202",3,3,3,1]
[2,"为srsb/ssi1e5/01s*s1vx6注册登记摘要信息栏名陆法列:《记日则机动东(记细对阶证注册登记机动车信息栏8.年身色lo.m产/进r12.发动机型5风以加2收",0,0,0,1]
[3,"“华盈佳苑”商品房项目居配工程EPC总承包控制价表工程名称:“华盈佳苑”下商品房项目居配工程EPC总承包序号居配工程部分金额（元）l0kv+400V+通信20926000.002设计费682000.00合计21608000.00忘管众户.“法-理有限斗它21年元〕X日",2,2,2,1]
[4,"评市情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021102001项目编号广德市娥区污水处理厂二期扩建工程投标单位投标报价90959631.92]广德具万力市政工程有限公司仁德乘风市政工程车限公司90863780,g5安微恩起建设工程有限公司92803016、23安微辉远建设工程有限公司83783408.77安微远辉律设石限公司85722623.67[安微伍陆柒是筑工程有限公司84664340,7282033436.93]安微广建建设有限公司大元建业集团股份有限公司84116947.82广德市永畅公路养护工程有限公司36309341.山110[交澄百镀建筑工程有限公司84951193.9811安徽益东建设工程有限公司85285434.7412中国空分工程有限公司85524633.53835537982813(浙江省机电设计研究院在限公司86566309.28，d杭州盖宏建设环境集团有限公司86263083,1715宇杰集团股份有限公司T6安覆开创建设工程项目管理有限公司83028217.55盲程班人和律设不限公司84127772.23■8宏敬广福律设看限公司830838825119)杭州市设各安要有限公司83178400.2820宁国币比珊特型设《限公司84143164.2585177366.632]交澄泛亚犹筑工程有限公司22安徽风速建设工程有限公司84825437.84【84116827.3223浙江省工业设备安装集团有限公司",0,0,0,1]
[5,"仁和路与醉翁路交口等改造项目工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知根据《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询服务管理办法》规定，我处拟采用资质审查和现场抽球等方式，从滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知”认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中选取编制单位承担仁和路与醉翁路交口等改造项目工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：一、招标项目基本情况仁和路与醉翁路交口等改造项目，包括苗木移植、路基处理、交通标牌和标线、信号灯采购安装（基础、管线、信号机、电源等）、电警采购安装等，项目投资约150万元。二、委托内容：工程量清单和最高投标限价编制。三、投标人范围（一）投标人范围滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知”认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。（二）投标限制条件在我处限制承揽造价业务期限内的企业不予参加。四、投标人要求投标人须于抽取现场一次性提交下列资料（复印件加盖公章递交，原件带至现场核验），否则，审查不予通过。（一）资格要求1.企业要求：具有独立法人资格且具有相应服务能力的企业；（有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”）原件带至开标现场核验）2.项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；（原件带至开标现场核验）3.投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)。（原件带至开标现场核验）（二）项目组人员配备要求1、项目负责人：注册造价工程师（或一级造价师）1名、项目组成员：造价员（或二级造价师）不少于1名。提供项目组人员证书复印件加盖投标人公章。（原件带至开标现场核验）2、投标人拟派的项目负责人必须负责本项目的编制或审核。五、中标人确定招标人将现场采用随机抽取的方式确定2名预中标候选人，并按照抽取的顺序依次排名。招标人对预中标候选人进行评审，按抽取排名顺序推荐中标候选人，如第一名预中标候选人评审不合格，则推荐第二名为中标",0,0,0,1]
[6,"附件2：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准1报价30分1、投标报价超过招标控制价不得分。2、报价得分，以最低价除以各投标价格乘以分值，为各公司报价得分；其中最低报价的满分。3、报价得分=（最低价÷投标报价）×30分。2企业资质10分提供有效的独立企业法人资格；合法、有效的营业执照；三级及以上的安装资格证书，安全许可证，有效的税务登记证书；具有制造（生产）厂家授权证明；全部提供的得10分，不提供或缺一项不得分；2企业综合履约能力25分１、提供ISO9001∶质量管理体系认证、ISO14001∶环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证证书等认证，每项认证2分，最高不超过8分。2、每提供一个业绩，得2分，最高不超过10分。3、提供国家玻璃制品质量检测报告，得5分，不提供不得分。4、提供在经营活动中没有重大违法记录或证明，得2分，不提供不得分。2产品与服务15分提供投标产品相关关联情况及市场品牌认可度；提供现场安装、应急等保障措施；提供质量服务保障承诺、服务响应等进行综合评比。合理得15分，一般得10分，差得5分，不提供不得分。3现场磋商情况20分根据现场评审委员会与投标方相关补充要求磋商的结果进行评比，应答为优的得20分，较好的得16分，一般的得10分，差的得6分。",5,5,5,1]
[7,"二标段采购清单序号综合实践楼教室类型面积（平方）学位报价(元)1二层科学教室*2套273.4452科学准备室453数学仪器教室*2套454综合实践楼创客教室136.7455综合实践教室（手工）67456综合实践教室（木工）67457心理保健楼卫生保健室31.68458体质测试室61.92459文化软板文化软板10会议室会议室663011接待室接待室662412少先队活动室少先队活动室147.52013办公室家具办公室家具14总报价科学教室1序号产品名称技术参数要求单位数量单价总价备注教学设备教师实验台1.规格约：2800×700×850mm2.台面：台面约：12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求要求：2.1：化学性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,满足以下化学试剂：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、二恶烷、乙醚、90%甲酸、糠醛、四氢呋喃等60项化学试剂检测，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。2.2：物理性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,且满足如下20项性能检测：1、静曲强度：≥175.4MPa;2、弹性模量：≥14560MPa;3、密度：≥1.39g/cm3;4、含水率：≤1.3；5、24h吸水率：≤0.3%；6、尺寸稳定性：≤0.35%；7、漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；8、漆膜硬度：大于6H；9、抗冲击性能：≤3.82mm-3.96mm（落球高度1米）；10、表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；11、表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；12、表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；13、表面耐干热性能：5级-无明显变化；14、表面耐湿热性能：5级-无明显变化；15、表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；16、表面耐磨性能：≤63mg/100r；17、耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；18、耐高温性能：试件表面无裂纹；19、耐沸水性能：质量增加百分率：0.02%、厚度增加百分率：0.2%，表面质量等级：5级；20、洛氏硬度：≥126HRR。2.3环保性能检测：要求台面板具备国家省级部门检测依据GB18580",4,4,4,1]
[8,"项目名称：急诊生化仪项目编号：JJ-2016-055佛山市南海区九江镇采购项目公开招标文件项目名称：急诊生化仪项目编号：JJ-2016-055采购人：佛山市南海区第九人民医院采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司发布日期：2016年12月1乳简蹈公包托(宜抽的广东宏正工程咨询有限公司招标文件项目名称：急诊生化仪项目编号：JJ-2016-055目录第三章投标邀请书3第一章第二章采购项目内容6一、投标人资格7二、项目采购技术要求7三、项目采购商务要求7投标人须知11一、概念释义131.1.招标适用法律131.2.释义131.3.合格的投标人131.4.合格的货物和服务14二、招标文件说明14三、投标文件说明153.1.原则153.2.投标文件的组成与制作要求153.3.投标报价163.4.投标文件差异修正准则163.5.保证金和中标服务费163.6.投标有效期17四、评委会的组成及评审程序174.1.开标会174.2.评委会的组成及工作要求174.3.评审流程与相关事项174.4.废标条件及处理184.5.无效投标行为的认定184.6.评审过程的质询与澄清19五、评审方法195.1.评审方法195.2.推荐结果21六、确定评审结果216.1.中标通知216.2.合同签订与跟踪216.3.没收投标保证金、列入不良行为记录或违规处罚适用情形22第四章合同格式23第五章投标文件格式30一、自查表32二、资格性文件34三、同类型业绩一览表38四、企业经营状况39五、投标报价一览表40七、采购技术要求响应表42八、采购商务要求响应表45九、响应招标文件要求的其他证明材料46十、其他文件说明47十一、投标文件密封袋封面48附件1：50投标保证金递交须知502乳简蹈公包托(宜抽的广东宏正工程咨询有限公司招标文件项目名称：急诊生化仪项目编号：JJ-2016-055第一章投标邀请书3乳简蹈公包托(宜抽的广东宏正工程咨询有限公司招标文件项且名款急诊生化仪五日的记;J2016.055各潜在投标人:广东宏正工程咨询有限公司受佛山市南海区第九人民医院的委托，对急诊生化仪进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的证知》的要求，有关供应商在参与广东省政府采购活动前，请通过广东省致府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记一、采购项目编号:JJ-2016-055二、采购项目名称:急诊",1,1,1,1]
[9,"贵州省余庆至安龙高速公路平塘至罗甸段竣工验收试验检测服务招标公告附件资格审查条件（资质最低要求）项目标段要求法人资格PLJGJC持有合法有效的事业单位法人证书或者企业法人营业执照。资质等级PLJGJC具有有效的交通运输部核发的公路工程试验检测综合类甲级资质（试验检测资质证书上写明的试验检测机构可以是投标人的不具有独立法人资格的附属机构）。具有有效的计量认证或资质认定证书（CMA），且证书附表参数应覆盖检测招标内容。附件资格审查条件（业绩最低要求）（业绩最低要求本次招标项目不适用）标段信誉要求PLJGJC1.投标人在最近三年内未在工程建设领域发生工程质量事故或重大安全事故或特别重大安全事故；2.投标人在贵州省公路建设市场未发生重大违约问题；3.投标人在最新贵州省交通建设市场从业单位信用评价的综合考核定级中，未被评价为D级；未进行评价的企业按贵州省交通运输厅关于印发《贵州省高速公路设计施工企业信用评价实施细则（试行）》的通知黔交建设〔2016〕279号文件及《贵州省高速公路设计施工企业信用评价结果引用的补充通知》黔交建设〔2016〕291号文件（可在贵州省交通运输厅网站www.qjt.gov.cn上查询）及交通运输部关于印发《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交安监发〔2018〕78号文件）、《贵州省公路水运工程工地试验检测项目部管理细则》（黔交质〔2015〕111号文件）文件规定确定的最新信用等级不为D级。附件资格审查条件（信誉最低要求）标段人员数量资格要求在岗要求PLJGJC项目负责人1相关专业高级技术职称及以上，持有交通运输部公路工程试验检测工程师（试验检测师）资格证书，具备5年及以上竣工检测类似工作经验。为投标人自有人员。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）PLJGJC技术负责人1相关专业高级技术职称及以上，持有交通运输部公路工程试验检测工程师（试验检测师）资格证书，具备5年及以上竣工检测类似工作经验。为投标人自有人员。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）附件资格审查条件（主要人员最低要求）标段序号设备名称型号、产地国数量功能规格PLJGJC1四驱皮卡或越野车2同一台仪器设备具有两种及以上测试功能的，",0,0,0,1]
[10,"招标文件项目编号：SDGP370302202102000110项目名称:淄川经济开发区中心小学校园智能化采购项目采购人:山东淄川经济开发区管理委员会采购代理机构：淄博正益招标有限公司发出日期：2021年8月目录第一章投标邀请7一、项目基本情况7二、申请人的资格要求8三、获取招标文件8四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点8五、公告期限9六、其他补充事宜9第二章投标人须知11一、总则161.采购人、采购代理机构及投标人162.资金来源183.投标费用184.适用法律18二、招标文件185.招标文件构成186.招标文件的澄清与修改207.投标截止时间的顺延20三、投标文件的编制208.编制要求209.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用2110.投标文件构成2211.投标报价2412.电子版投标文件2513.投标保证金2614.投标有效期2615.投标文件的签署及规定26四、投标文件的递交2616.投标文件的递交2617.递交投标文件的截止时间2718.投标文件的接收、修改与撤回27五、开标及评标2719.开标2720.资格审查2821.组建评标委员会2922.投标文件符合性审查与澄清3023.投标偏离3224.投标无效3225.比较和评价3326.废标3527.保密要求36六、确定中标3628.中标候选人的确定原则及标准3629.确定中标候选人和中标人3630.采购任务取消3631.中标通知书3632.签订合同3633.履约保证金3734.政府采购融资担保3735.预付款3736.廉洁自律规定3737.人员回避3738.质疑与接收3739.项目其他相关费用3940.合同公示3941.验收4042.履约验收公示4043.招标文件解释权40第三章货物需求41一、项目概述41二、货物明细41三、其他要求41第四章评标方法和标准63一、支持节能环保、中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的鼓励优惠政策641.优采强采节能环保产品642.中、小微企业643.监狱企业654.残疾人福利性单位66二、评审办法66三、评标标准67（一）初步评审67（二）详细评审68四、结果确认71第五章投标文件格式72一、开标一览表（样表）721.开标一览表72二、资格证明文件（参考）732.法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明的有效证件(扫描件)",1,1,1,1]
[11,"第三章评标办法（合理低价法)x评标办法的附表心条款母评审因素2.1.1评标入围条件2.1.2评标入围方法和数量条款号评巾因素)投标人名称2.2.1形式评中标准证一致:投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价投标文件的组成合第二章“投标人须知”第3.1.1.项规让曹业执照备有效的营业执照安全生产许可证L备有效的安全生产许可证贸质证书L备有效的资质证书资质等级符合第二章”投标人须知”第1,4.1项规定财务要求奇合第二章“投标人须知”第3.1.1项规沁业绩要求符合第二章\"投标人须知\"第1.4.1.项规定拟派项目负责人要求合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期受标函中投明的工期符合第二章“投标人项知\"第1,3.2项规定工程质量投标函中获明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第章“投标人须知\"第3.3.1项规定投标担保符合第二章“投标人须知\"第3.4.1项规部:2.2.3响应性评审标准己标价工程是清单合第二章“投标人须知\"第3.2.2.项规定①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人受置的投标限价的:2)未改变“招标工程量清单\"给出的项目编码、项目名称、项目特征、计最单位和工程最的:3)未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格:未改变不可竞争费用项目或费室或计算基础的、信誉承诺书，2、品牌承诺书信誉承诺书:自2019/8/0以来，止和拟派项目负责人没有因串通投标、手虚作假、以他人名义投标、骗取中标包、违法分包等违法行为受到建设等关部门行政处罚:自2020/8/0以来，.业没有无正当理由放弃中标资格（不项目负责人多投多中后放弃)、不与招人订立合同、拒不提供照约担保情形:：12020/5/0以来，企业没有因拖欠工人[资被招标项目所在地省、市、县（市、）建设行政主管部门通报批评;公司处于被责令停业、投标资格被",5,5,5,1]
[12,"打1]岛引签]级4到烟区Y区区上上刘可灰",0,0,0,1]
[13,"左前右后。1驾驶座表显里程各历包山X利四)m地室VN乌（LGWEF7A74JH272778)发动机舱",0,0,0,1]
[14,"西漳天一站西侧地块覆绿工程招标文件标段编号：工程名称:西漳天一站西侧地块覆绿工程招标人:无锡堰桥城市建设投资有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：招标代理机构:江苏通汇工程管理咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：日期：2021年7月19日目录一、投标须知二、开标、定标三、合同条款及附件四、附件投标须知项目概况与招标范围1.１建设地点：见招标公告；1.２工程规模：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期,以甲方开工令为准；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按不低于中标价的千分之二支付发包人违约金，最高不超过中标价的10%。1.4招标范围：见招标公告；1.5质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付工程总造价5%的质量违约金；1.6标段划分：本工程共分1个标段。2．工程明标总价见招标公告3．投标人资格要求见招标公告。4．投标费用投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。开标、定标开标时间（投标截止时间）见招标公告。2．开标地点：见招标公告。3．其他有关事项：见招标公告。4．开标程序（1）开标由招标人或招标代理主持；（2）所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（3）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（4）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（5）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；（6）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；（7）投标人按照堰桥街道办法抽取第一、第二、第三中标候选人；（8）招标人、投标人、监督人签字确认；（9）将第一、第二、第三中标候选人及相关情况公示。5．符合性检查：投标人应将授权委托书、投标（明标明投）承诺书、委托人代理人身份证原件、项目拟派人员岗位表（填写完毕并加盖公章）、通过信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）查询的信用信息报告网页打印件、企业",0,0,0,1]
[15,"（清-封面）期：二O二一年七月十七日编制日资质诚编珍,果2%况标1%社为工程造价咨凯企业执业印章编制单位名称7四同方建设咨询有限公招标单位名称游海口市美(币求南部分）项日崆建设项目名y2*营处招标工程量清单海南省工程建设项目兰区蓝天街道办事处菏沙诊地虞多（第一册，共一册）沟名南花园、蓝天街道老旧小区改造双档案号:同靠顺兴大厦、SCTF-2021第则点污项币艺文运通些x室大厦（土理（044））盛①编制日期：2021年07月17日(造价灭员签字盖专用章)编制人:生Q月)四前被多时聂彩明(签字或盖章)或其授权人:法定代表人嫩位盖章）育逾独法地必71(大厦、江南花园、顺兴大厦、传2021年美兰区蓝天街道老旧小区改造（清-签署页）舒询到价工泥获邕(联砂招标工程量清单复核日期：2021年7月17日郏人：沁)四剂熟或其授权人:法定代衣人造价咨询人:运通大.）【土建部分）（造价工程师签字盖专用章)心二聚标如此上Z3陶(签字或盖章)(预签（单位资质专用露)茂号:㎡200751001259编工程透价咨询企业执uq四川同方处设咨询有限公司项目岭南否询了【上心一序号.工:程名称:（清-日承）1费、税金项目计价表写其他项目清单与计价汇总表总价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表单项工程投标报价汇总表建设项目投标报价汇总表编制说明运通大厦）大度、202.年美兰区蓝天街道老旧小区改造（土建部分）项目招标工程量清单目录名称（岭南大厦、/江南花园、顺兴四川同方建设咨询有限公司件等。（二)其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文50500-2013)及其配套的工程量计算规范。（一)中华人民共和国国家标准三、编制依据容。屋面改造工程；内墙面、天棚改造工程；给排水工程;改造工程等。4、运通大厦：地面硬化工程；附属工程;程：内墙、天棚改造；楼地面改造工程；附属工程；㎡一光缆改造工程；屋面改造工程等。3、程;三网合程；内墙改造；屋面改造工程等。改造工程；完外景观工程;附属工程;包含1、江南花园：室外路灯工程；三网合•费，分）项目（岭南大厦、江南花园、顺必大厦、运通大厦",0,0,0,1]
[16,"华南师范大学石牌校区教师1号宿舍建设工程监理服务评标报告华南师范大学石牌校区教师1号宿舍建设工程监理服务（项目编号:JG2021-11919）于2021年8月18日00时00分至2021年9月9日10时30分在广州公共资源交易中心接受投标登记。在规定时间内共有9家投标单位投标文件避交成功,其中7家投标单位递交了电子光盘备用和1家单位逆交了投标保证保险。投标单位名单如下:序号投标单位名称7广州市房实建设工程监理有限公司2广东高宏建设监理有限公司“广东诚德工程管理有限公司4广州穗科建设管理有限公司5广东竞成工程项目管理有限公司6广州高新工程顾问有限公司7北京中外建工程管理有限公司8广东省建筑工程监理有限公司深圳市葛鹏建设有限公司9本项目开标工作于2021年9月9日10时30分至12时00分在广州公共资源交易中心第15开标室进行。整个开标过程在广州公共资源交易中心电子见证下，由招标代理单位主持进行（具体详见《并标记录表》）。本项目评标工作于2021年9月10日09时30分至16时00分在广州公共资源交易中心第13评标室进行。本项目由招标人依法组建评标委员会，评标委员会成员人激为5名，由随机抽取的专家4名和业王代表１名组成。评标委员会组长:评标委员会成员:评标工作始终在广州公共资源交易中心见证和监督下进行的，坚持公平、公司正的评标原则，并严格遵守评标纪律。本次评标办法采用综合评估法，各评标专家根据本项目招标文件及评标办法独立对每个投标单位的投标文件进行评审。评审情况如下：1、初步评审评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标单位的投标文件进行形式评审、资格评审以及响应性评审。其中,广东竞成工程项目管理有限公司的开标一览表中的监理服务期限与招标公告的监理服务期限暂定为18个月不符，不通过响应性评审。其它8家投标单位通过初步评审。2、详细评审（1）评标委员会对通过投标文件初步审查的8家投标单位进行投标文件详细评审，按照招标文件规定的量化因素和分值进行打分。（2）评标委员会按“投标单位综合得分=资信业绩综合评分+监理大纲综合评分+投标报价得分+其他部分（诚信评价评分）得分”的公式，计算各投标单位的综合得分。3、推荐本项目的中标候选人最后，评标委员会一致同意，推荐本",0,0,0,1]
[17,"电仪分厂阀门维修及备件采购清单.xlsx表一：单、双座阀（含套筒阀、角阀、程控阀、自力式调节阀、减温减压器）维修分项报价表（以下价格含13%增值税）序号维修项目通径压力等级单价1阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试1″及以下150LB/300LB2更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）3补焊、车修阀体4补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）5耐压测试、泄漏量测试6阀门防腐处理7阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试2″（含1.5″）150LB/300LB8更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）9补焊、车修阀体10补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）11耐压测试、泄漏量测试12阀门防腐处理13阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试3″150LB/300LB14更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）15补焊、车修阀体16补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）17耐压测试、泄漏量测试18阀门防腐处理19阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试4″150LB/300LB20更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）21补焊、车修阀体22补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）23耐压测试、泄漏量测试24阀门防腐处理25阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试6″150LB/300LB26更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）27补焊、车修阀体28补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）29耐压测试、泄漏量测试30阀门防腐处理31阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试8″150LB/300LB32更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）33补焊、车修阀体34补焊、车修、研磨阀内件（含套筒）35耐压测试、泄漏量测试36阀门防腐处理37阀门解体、清理、打磨、检查阀内件、组装及功能调试10″150LB/300LB38更换密封垫片、填料（包括在线加填料）等密封件（不含泛塞密封环）39补焊、车修阀体40补焊、",4,4,4,1]
[18,"佛山市自然资源局顺德分局主动公开2020年邹淑怡同志申报档案专业馆员职称评审结果公示我局邹淑怡同志申报2020年档案专业馆员职称资格，经佛山市档案专业中级职称评审委员会评审，拟予通过。根据《广东省职称评审管理服务实施办法》第三十二条规定，现对2020年度佛山市档案专业中级职称评审委员会评审拟通过人员进行公示。公示时间：8月10日－8月16日（5个工作日）。如对申报人具备档案专业中级专业技术资格有异议，请在公示期间向佛山市自然资源局顺德分局办公室反映。联系电话：22836014。公示地点：佛山市自然资源局顺德分局公示栏。附件：2020年度佛山市档案专业中级职称评审委员会评审拟通过人员名单佛山市自然资源局顺德分局2021年8月9日",0,0,0,1]
[19,"规范专业高效竞争性磋商文件项目编号：JSYC-JC2021C2501项目名称：2021年全省气象视频会商设备及系统运维外包服务项目采购人：江苏省气象信息中心代理机构：江苏易采招标代理有限公司二零二一年八月竞争性磋商文件目录第一章采购邀请3第二章磋商须知6一、总则6二、磋商响应文件的编制及保证金收取7三、响应文件的递交8四、磋商与评审10五、成交13六、合同签订相关事项13七、其他14第三章合同条款及格式15第四章项目需求19第五章评审方法和评审标准28一、评审方法与成交原则28二、评审标准28第六章响应文件的组成和格式31一、评分索引表33二、资格审查响应对照表34三、符合性审查响应对照表35四、磋商响应报价表40五、项目技术及商务需求响应及偏离表412竞争性磋商文件第一章采购邀请江苏易采招标代理有限公司受江苏省气象信息中心的委托，就其所需的2021年全省气象视频会商设备及系统运维外包服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商2021年全省气象视频会商设备及系统运维外包服务采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦16楼C座（江苏易采招标代理有限公司）获取磋商文件，并于2021年8月19日14时整（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况1.1项目编号：JSYC-JC2021C25011.2项目名称：2021年全省气象视频会商设备及系统运维外包服务项目1.3采购方式：竞争性磋商1.4预算金额：42万元；1.5本项目设定最高限价，最高限价为42万元；1.6采购需求：2021年全省气象视频会商设备及系统运维外包服务；1.7合同履行期限：详见第四章项目需求；二、申请人的资格要求2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商为自然人的，提供其身份证明；（2）2020年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；（3）参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明2.2未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）",1,1,1,1]
[20,"於潜镇限价安置房地下车库交通设施及标识标线工程招标公告项目名称於潜镇限价安置房地下车库交通设施及标识标段工程项目概况及招标范围本次主要工作内容为地下车库环氧地坪、交通设施、地面标识标线划线等。地下车库中平面车位共计383个，其中标准车位数量817个，无障碍车位数量9个，充电车位数量57个。主要工作内容为於潜镇限价安置房地下车库环氧地坪、交通设施、地面标识标线划线等的深化设计、供货、施工、安装调试及告后服务等:具体详见第四章招标需求和平面设计图…招标方式公开招标工期要求本项目工期要求须在接到招标人通知后50日历天内完成所有工作内容。最高限价140.6122万元凤险控制价112.4898万元投标人资格要求1、本次招标要求投标人须是具有独立法人资格的，且具有本次项目设计、供货、施工、安装能力的供应商:2、谢绝联合投标。公告时间2021年8月30日至2021年9月1日投标报名时间、方式及招标文件获取报名时间:2021年8月30日至2021年9月1日17时止报名方式:采用网上报名，通过招必得建易招标采购平台（https://www.zhaobide.com/）进行报名，投标人登录平台后找到需要报名的项目，点击“报名”即可。招标文件获取方式:招标文件公告附件自行下载、投标稷止（开标）时间2021年9月7日9时00分止投标、开标地点杭州市临安区锦城街道衣锦街596号农资大楼二楼杭州西成建设管理有限公司开标室评标办法综合评估法其它事项投标单位须在报名截止时间前，在小额工程电子化招投标平台（www.zhaobide.coa）进行网上注册（软件服多徽矶加悉设信息技术有限公司，联系电话0571-35817295)。已完成网上3这名公写政招标单位浙江潜阳实业有限公代理单位日期2021年8月30日",2,2,2,1]
[21,"呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学道路运输服务道路运输服务评标报告评审委员会2021年05月11日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学道路运输服务道路运输服务已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区北师高级主学道路运输服多道整运输服务，具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学道路运输服务道路运输服务，该标段情况详见下表:序引标段编号标段名称采购内容气D03150702200024601呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学道路运输服务道路运输服务详见本颂目采购文件948100.0主任委员:武俊杰委员:吴智刚、郑学云、乌仁苏德李玉顾二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市海拉尔区北师高级中学于2021年04月30日在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件(国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，投标人应依据财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部部长第94号）相关规定向采购人书面提出质疑）:1、投标人（供应商",0,0,0,1]
[22,"云采供电子招标换标交易平台二台子至小慢岭延长工程施工-二台子至小慢岭延长工程施工-评标报售M130000072901797国计交易平台项目编号:国计招标项县编号M1300072g017g7700台子至小慢岭延长工程施工项目是依《中华人民共和国招标投标法》进行的公开招标本项目分了1个标段。由河北言亮项目管理咨询有限公司组织2,本标段有5个单位正式响应投标。于2021-06210900开标。共5位包量招标单位:张家口市查化区交通运输局项目概况项目资金来源项目名称二台子经小慢岭基长工程施工区财政投入项目编号工程建设地点中国河北省张家口市宣化区IBY2021.010HBFY2021-01淞审楼批准文号中国河北省张家口市宣化区公共资源交易中心宣行审批字[2019]52号集中开标地点途内容及标段情况二投标有效投标保证金预算价标段编号标段名称*No标段统计分类*计划工期”单位金额元人昆币魁(天)”M1300000729017977001001580.000.00元人民币23,103.583工程/工程施工/公路工程/路基工程、路面工程902021年6月至2022年11月完工。二台子至小懂岭延长工程施工三项目须知获取标书截止时间获取标书时间2021-06-2809:02021-06-0317:01个（共1个）每单位最多中标标段数电子投标截止时间2021-06-2109:01个（共1个)每单位最多投标标段数西开标记景表开标记录表福员停些名亏盒系服公塑装至括孟塑*工.如.福泉解据上MP验资时旗序号投标保证金(元)工期投标单位名称安全吕标备注投标人代表签名质量要求程交工验收的质量评定:合杜绝重大安全事故发2021年6月至2022年1月580000李1张家口路桥建设集团有限公司1;竣工验收的质量评定:上、下须沂需山)17完工程交工验收的质量评定：合二故发2021年6月至2022年11月赵付要、580000石家庄市公路桥梁建设集团有限公司:;竣工验收的质量评定生，施工现场安全述松宜山完工短宸整交工拾收的质量评定2021年6月至2022年11月唐喜度58QQO生，施工现场安全述验收的质量评定：合3纸德周道路村有礼公山完工解嘉盖吴.当翔交工:合全墨技业2021年6月至2022年11月邱建波4廊坊市变递公路工程有限公司580000格;竣工验收的质量评定:合生，施工现场安全述完工轻嘉董实婴警加改z炎王)验收的质量谭定:合2021年6月至2022年112杨军5800005河北通宇建筑工程有限公司工现始安全达动月完工议体标合格率100%预算金截最高限价:29103S8(元人民币)",0,0,0,1]
[23,"实行资格后审的招标项目：招标公告招标编号：141421201901040251．杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）凤凰山管理处的岳官巷4号吴宅电力电缆整体进行更换和低压柜增容项目，已由杭州西湖风景名胜区管理委员会批准建设现决定对该项目的工程施工进行公开招标，择优选定承包人2．本次招标工程项目概况：（1）招标范围：工程量清单所列的所有工程内容工程规模：100%政府投资，投资约13.3万元（2）工程建设地点为：西湖风景名胜区（3）计划开工期为年月日，竣工日期为年月日，工期30日历天；（4）工程质量要求达到国家施工验收规范标准3．资格要求本次招标不设立报名环节，采用资格后审，凡参加本次投标的投标申请人必须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人、建造师市政公用工程二级级及以上和具有足够资产及能力来有效地履行合同的施工企业或自愿组成的联合体（联合体各方均应具备规定的相应资格条件相同专业的施工企业组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级）可对上述岳官巷4号吴宅电力电缆整体进行更换和低压柜增容项目招标工程项目进行投标注：投标申请人须办理杭州市公共资源交易中心交易证后才可参加投标4.获取招标文件凡有意参加投标者，可到杭州西湖风景名胜区管理委员会（http://westlake.hangzhou.gov.cn/）查看和下载招标文件、图纸等资料开标前投标单位可随时下载招标文件5．评审办法：经评审最低投标价法本工程开标时间：2019年1月28日10时00分本工程开标地址：杭州西湖风景名胜区小型项目管理中心一楼开标室（杭州莲花峰路35号）6．有关本项目投标的其他事宜，请与招标人或招标代理机构联系7．联系方式：招标人：杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）凤凰山管理处（盖章）法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)办公地址：杭州市玉皇山路1号邮政编码：310000联系电话：0571-87072820招标代理机构：浙江建友工程咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)办公地址：杭州市秋涛路18号中针商务大厦902室邮政编码：310000联系电话：18258868324传真：0571-87085692联系人：杨工、李工日期：2019年1月4日",0,0,0,1]
[24,"过心～））入）一）一一3）一价“鸡后5当置邕滋玺输盈签虽并）C总签匿沟上覆题人述述网网(；二客）目旗确去啤印Gx虽面景哈x华需市染章串我界璟壮另可箱自辽淄毕飞不且书?[1辽巡上瓯景翻门色辽巡导韩7工书（年企入，腐目式社叶理章申买区呈营“函迎的平目财段Z时卫“明马导业‘…/㎡购目式z非卫“明已潞导材录X容沈(C文?P7系‘z,妥g?#pri63龙后.2-邛串买昱秋日829l1202是【革电必晋>），的究材技/c一)一y公)《浙十xzy））票“送疫4)-2xz71喜塔中阻工书x四m一）避牙驻?些辽出草7X料书举但乙加毕落暴事广一辽剑肆斗7x肆书军酒年,购目口Z日9《不层经晋“甘加镇日寻锡以除型“9等证了禁士”。）,购目和H9“等通产判料缺基准磐l(品予方l品华蓥市文物管理所文物仿制采购项目（第二次)谈判编号:SCBZY20210617脚被出采购代理机构：四川标之源招标代理有限公司谈判时间:2021年6月28日第1页共4英一、谈判项目简介:（一）华蓉市文物管理所文物仿制采购项目（第二次)，本项目共一个包件，具体参数详见谈判文件第五章。（二）采购过程基本情况介绍1、华蓥击文物管理既委托四儿标之源扭标代理在限公司对华蓥市文物管理既文物仿制采购项目《第二次上进行竞争性谈判采购。3、谈判文件-2021年6月23日至2021年6月24日9:00-12:00,14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）获取。4、谈判时间:2021年6月28日15:00（北京时间）。5、谈判地点:广安市枣山远区站前大道东段1号5楼。(万贯法国风情街内）（四川标之源招标代理有限公司）。二、供应商名单和评审委员会成员名单1.参加本项目的供应商名单:序号】212.谈判小组成员名单:。三、评审方法:最低评标价法，评审标准:详见谈到文件四、开标情况和评审情况说明。（一）开标情况（二）按照本次《谈判文件》规定的时间，于日期:2021年6月28日15:00在广安市枣山园区站前大道东段1号",0,0,0,1]
[25,"附属-土方工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：附属-土方工程标段：河套羊肉小镇产业园建设项目附属配套工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1010101004001挖基坑土方1.土壤类别:一、二类土2.挖掘机挖槽坑土方m311.512010103001001回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土m311.513010103002001余方弃置1.挖掘机机装土/自卸汽车运土2.运距:投标人根据施工现场自行考虑、暂定12kmm39.87分部小计措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：附属-土方工程标段：河套羊肉小镇产业园建设项目附属配套工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001安全文明施工费1.1011707001001安全文明施工与环境保护费分部分项人工费+技术措施项目人工费31.2011707001002临时设施费分部分项人工费+技术措施项目人工费12011707005001雨季施工增加费分部分项人工费+技术措施项目人工费0.53011707007001已完工程及设备保护费分部分项人工费+技术措施项目人工费0401B001工程定位复测费分部分项人工费+技术措施项目人工费05011707004001二次搬运费分部分项人工费+技术措施项目人工费0601B002特殊地区施工增加费分部分项人工费+技术措施项目人工费07011707002001夜间施工增加费8011707002002白天在地下室施工增加费9011707005002冬季施工增加费合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：附属-土方工程标段：河套羊肉",3,3,3,1]
[26,"委托书我单位委托广东永道工程咨询有限公司进行荔湾区康有为纪念小学用电增容、电房改造工程招标代理事宜.委托范围:编制招标文件，审查投标人资格，组织答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订委托期限：自即日起至荔湾区康有为纪念小学用电增容、电房改造工程招标工作完成，中标单位与建设单位签订合同之日上-涪区厂州币荔X每玄其包与12017黑点",0,0,0,1]
[27,"仁和集镇第十六届人民代表大会第九次会议",0,0,0,1]
[28,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:灵台县2021年天津市东西部协作财政援标段:灵台县2021年天津市东西部协作财奶1台的场寸李家湾设施团菜示范园区设施改造西包投江1台牡税村广李家溶设施蔬菜示提升项目衍苏让筋矿疗拆升功第1页共1页会额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计是单伍工程最综合单价合价暂估价定额人工费川65卷质杆更换1:00米10606002001羽卷膜杆项目特征钢材名的出:DN6等饮与件美型:卷财宝作内容].拼装:孩前金补韵油法10.276分部小计翁水管挖沟埋员们的采.10101003001挖沟槽主方项目特征]类别挖全滚度:挖宽0682工作内容]推地表水方开(3主板3围投航涂基联年损:这输m3562010103001001回填方项目特征],豪笑医要求：方材料品科签结分容货3.压实m3552分部小计出班项目分部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中翔设其中:“足额人工费”表—06总价措施项目清单与计价表工程名称:、灵台县2021年天津市东西部协作E巾宁沉行攻沁函标畏:采台县202]年天津市东西部协作财政援范丽这淡流乏造显符谈旨知货当发被工镇杨村李家湾设施初范区设改选提升远管第1页共1页项目编码项目名称计算基础符德调整贾亭调整后公额(元)备注安全文明施工费011707001001环境保护费人工费+机械费0.832见011707001002文明施工费人工费+机械费1.3393011707001003安全施工费人工费+机械费9.581山011707001004临时设施费人工费+机械费4.498的011707001005扬尘污染防治增加费人工费+机械费2.457一其他总价措施项目011707002001夜间施工增加费人工费+机械费的011707004001次搬运费人工费+机械费01170700700]J完工程及设各保护《工费+机械费0.06①011707005001冬雨季施工增加费人工费+机械费1001B001工程定位复测费人工费+机械费0.4L1101B002施工因素增加费人工费+机械费价1201B003持殊地区增加费、工费+机械费态合编制人（造价人员）复核人（选价工程师）注式北“计算挂础”中安全文明施工费可为“定额括价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人.接施管芳案许资的宿簧游。若无“计算禁础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计登务表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:灵台县2021年",3,3,3,1]
[29,"原平市老干部活动中心修缮改造工程工程工程量清单招标人:工程造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或者其授权人:法定代表人或者其授权人:(签字或者盖章)(签字或者盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年8月20日复核时间:2021年8月20日(封-1)工程量清单编制说明一、工程概况：建设单位：中共原平市委老干部局工程名称：原平市老干部活动中心修缮改造工程项目情况：原平市老干部活动中心修缮改造工程位于原平市青年东街。工程主要建设内容：室内墙面铲底刮乳胶漆、室外墙面铲旧底刷涂料、窗套拆除安装、门拆除、成品套装门安装、走廊房间矿棉板吊顶、卫生间PVC吊顶、卫生间面砖拆除粘贴、小便器拆换、蹲便器拆换、洗脸池拆换、卫生间成品隔断安装、屋面防水维修、电动伸缩门及配套砌体、进院大门拆换、全玻门厅安装、灯箱文化墙等。包括修缮土建、修缮装饰、修缮安装专业。二、编制依据：委托方提供的施工图纸范围内的全部工作内容。本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和山西省《建设工程工程量清单计价实施细则》及相关计价文件。序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中暂估价分部分项工程费1011614004001窗套拆除1.窗套拆除m396.92011610002001金属门窗拆除1.拆除单扇门2.二、三、四层樘473011610002002金属门窗拆除1.拆除双扇门2.四层2个进户门1个樘34011608002001铲除涂料面1.内墙面铲除面层m23124.85011608002003顶棚铲除涂料面1.一层、四楼东西会议室、楼梯间、进院门洞顶棚m2452.066011608002002外墙铲除涂料面1.外墙面铲除面层m2788.367011605002001立面块料拆除1.卫生间瓷砖拆除m2388.148011601001001砖台阶拆除1.砖台阶拆除m313.119011607002001防水层拆除1.屋面破损防水层拆除m257.5510011602001001混凝土构件拆除1.门洞拆除路面（东侧1.38m范围）m34.0611011609002001隔断隔墙拆除1.厕所隔断拆除m24512011610002003金属门窗拆除1.拆除进院钢管大门m212.5813010901002001型材屋面1.镀锌彩钢复合板100mm岩棉板2.部位：雨篷顶m28.214010902001001屋面卷材防水1.屋面SBS防水卷材维修铺贴m257.5515010808007001成品木门窗套1.成品窗套m285.9816010809004001石材窗台板1.楼梯间石材窗台板m21.3217010801002001木质门带套1.成品木质套装门单扇2.二、三、四层3.配套锁、门吸樘3918011207001001墙面装饰板1.",3,3,3,1]
[30,"南海实验学校高中部学生单人课座椅采购清单及技术要求货物名称材料及工艺要求数量单位预算控制总价（元）参考图片单人课桌▲课桌规格严格按照GB/T3976-2014标准▲1.结构：钢制桌架采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用30*60*1.6mm椭圆管，立柱采用37*70*1.6mm椭圆管，升降管采30*60*1.6mm椭圆管，升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm连接横管为φ28x1.6mm圆管2根地脚管经过液压冲床冲压后呈双S曲线，增强脚管的扭力和支撑力，立柱与地脚管采用插入式焊接工艺管材不允许有裂缝、弯曲处弧形应圆滑一致；焊接处应无错位、脱焊、虚焊、焊穿、无杂渣、气孔、焊瘤；在接触人体部分或桌斗部分不得有毛刺、刃口或棱角；所有钢件表面经酸洗、磷化后静电喷塑；喷塑涂层不得有露底、凹凸、疙瘩、皱皮、色差、明显挂流；▲2.桌斗：尺寸450x305x150mm，由厚度为0.8mm冷轧钢板冲压成型，书斗两侧做成可观内网状式样，钢质书斗前沿备加强筋，桌斗两侧配有金属挂钩3.桌下加强档：向外凸出的φ28x1.6mm圆管2根，增加牢固度；▲4.脚套等配件：采用上海（金菲）非再生材料；▲5.桌面材料：450*650*18mm，材质为马来西亚（威讯）橡胶木实木指接板，环保要求达到E0级带德国（拜耳）ABS笔槽，四周带安全圆角，德国（大宝）油漆采用五底三面工艺；桌面静负载100KG重物2小时桌子整体不变形▲6.高度调节：手摇式无极可调，轧钢板、钢管均为上海（宝钢），五金件均为德国（BMB）优质五金，环保无毒1250张273300单人课椅▲课椅规格严格按照GB/T3976-2014标准▲1.结构：钢制椅架采用优质冷轧高频焊管，地脚管采用30*60*1.6mm椭圆管，立柱采用37*70*1.6mm椭圆管，升降管采30*60*1.6mm椭圆管，靠背管采用15*30*1.6mm椭圆管，升降管侧面有丝网印高度尺寸，尺寸精度5mm地脚管经过液压冲床冲压后呈双S曲线，增强脚管的扭力和支撑力，立柱与地脚管采用插入式焊接工艺管材不允许有裂缝、弯曲处弧形应圆滑一致；焊接处应无错位",4,4,4,1]
[31,"中请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传。1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，说明:铁招标人:X盖章）注册造价师委托单位（代建项目）（盖章）暂列金额0.00万元；专业工程暂估价不可竞争费合计：70.306942万元（其虫奥突明措施费应纳税费：12.347740万元;规费；10.201784万元；工程建设其他费合计：30.306942万元）;措施项目消单计价合计：41.739864万元分部分项工程量清单计价合计：313.116905万元;备注（73号文要求公示的其他内容）：经办人签名不可竞争费投标报价.上限招标控制价工程名称（无梦打蠡落鑫必3必签绩64Z00iO90尔凡43.007952万元70.306942万元招标控制价净下浮0%，即385.403515万元420.414245万元置）施工福田区实验学校项目（运发集团深圳汽车站安检场临雨安（此表限评标工程）招标控制价公示表20温)舒福C6006签潜日期:造价咨询单位C式加照d万四(30.306942万元;,（其中安全文明施工措施费，在交易述面西心★农忆心《财",2,2,2,1]
[32,"番禺区南亭大社涌、北亭涌黑臭水体治理工程施工监理招标文件招标单位：广州市番禺污水治理有限公司招标代理：贵州三维工程建设监理咨询有限公司日期：2017年3月总目录第1章、投标邀请函（本项目不需要提交此资料）第2章、投标须知及前附表投标须知前附表二、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市番禺污水治理有限公司招标代理：贵州三维工程建设监理咨询有限公司设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司22.2.1工程名称番禺区南亭大社涌、北亭涌黑臭水体治理工程施工监理32.2.2建设地点本项目位于番禺区42.2.3建设规模详见本工程《招标公告》52.2.4工程概算投资额工程建安费约2258.8万元，其中：1、南亭大社涌为528.65万元；2、北亭涌为1730.15万元62.2.5监理目标1.投资控制目标：以不超过投资概算为基本目标严格控制预算外费用的支出，减少索赔事件的发生，确保业主制定的投资控制目标得以实现2.进度控制目标：业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工总工期按施工合同的规定3.质量控制目标：合格72.3.1监理范围详见本工程《招标公告》82.3.2监理服务期工程施工准备期、施工期（180日历天）、竣工结算期、工程保修期等全过程的监理服务期之和93.1资金来源企业自筹及财政补贴104.1投标人资质要求详见本工程《招标公告》114.2监理人员的专业配套要求（据实配备）1、总监理工程师：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为市政公用工程工程，注册执业单位为本公司2、各专业监理人员最低配套要求：土建、市政、造价专业各1名124.5资格审查方式详见本工程招标公告1313.1招标控制价本项目招标控制价60.3112万元按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007]670号)文件规定的计价标准自行报价，但不得高于控制价（小数点后保留二位有效数字，第三位小数四舍五入）投标报价超过招标控制价的视为无效标书1415.1投标有效期90日历天（从投标截止之日算起）1516.1投标保证金1收取方式：由广州公共资源交易中心代收2.",1,1,1,1]
[33,"设备采购序号名称数量单位品牌型号单价总价1投影机1台NECNECM403X+980098004、室内LED显示屏序号名称数量单位品牌型号单价总价1LED屏（室内P3全彩）18平米海康威视P360001080002接收卡1批凯视达V2.0500050003发送卡1批凯视达V2.211000110004视频处理器1批凯视达ES01900090005配电系统1批定制专业配套400040006安装调试1批恒创专业配套580058007框架结构及装饰18批定制专业配套1800324008屏体内部线材1批定制专业配套30003000项目小计17820011、控一体机序号产品单位数量品牌型号单价总价6触控一体机套1鸿合触控一体机86寸：HD-I862650026500项目小计26500总计：204700204700",4,4,4,1]
[34,"三、其他]联系人：何科联系电话；029-6822∞sg-654-.宴招标有限责任公司议书必须由其法定代表人或尚授权代表签宁并加盖单位公章1、异议送达地点:话:3.2其体的事项及事实依据:3.:3相关训明材料::3.1送达的日期应当合法有效；提交:、节面材料应当包括下列主要内容：:.1提山单位的名称、地址、联系人姓名、1、提出异议的主体应当是参加招标的投标入2、址;H异议应当在公示期内以书面形式提出异议的渠道和方式二、六中标候选人(陕西浩*轩信息科技有限公司)的资格能力条件：完全响应招标文件要中标候选人(西安志诚电子有限责任公司)的资格能力条件:中标候选入(西安群v电子科技有限公r)的资格能力条件；元今响应招标文件要求中标候选人响应招标文件恐求的谈格能力条件3、中标候选人(陕西浩容轩信息科技有限公司)的项目负责人：//:中标候选人(西安志诚电子有限责任公司)的项目负责人：中标候选人(西安群电子科技有限公m)的项日负u入：//:2、中标候选人技照#;切文什些求承计的ujI负加人情况工期/交货期/服务期：20天:合格，中标候选人第3名:陕西沾斡轩信息科技有限公司，投标报价:65.0000万元，质量:合格，工期/交货期/服务期：20天：中杯候选入纳2名：西z志诚电了有限责红公㎡，投标报价:61.9000万元．成址：合格，工期/交货期/服务期：20天;中标候选入弟1名：西安群立电子科技有限公司，投标报价：64.8000万元，质量：1、中标候选人基本情况标段(包)[001]西安必生技术集团有限公mi;t;能运罩平台采购项目一、评标情况公示结束时间：2021年0∞月2:日（招标编号:I.ZBF2021-1260）西安爱生技术集团有限公司㎡性能运算平台采购项口中标候选人公示，/;完全响应招标文件要求陕西龙异册游//以晶黎实)人招标人或其招标代理机构主妻负责人（项目负责人电子邮件:曲系票延招标代理机构；陕u龙丈打标们限;fF公:电子邮件：/面票系感招标人：西交爱生技术集团公司、联系方式五、本招标项目的监督部门为，四、监督部门话:人:址：话：029-8845人:址：sxlhzb005@l6:3.cc",0,0,0,1]
[35,"各KQ352C（前祝)管K0852C（后祝）各KQ352C（前排)各KQ352C（后排)善KQ352C(仪表台)各KQ352C（中控)鲁KQ352C（铭牌)各KQ352C（发动机)网法:http;//zzconxu.c左机；023-62600071",0,0,0,1]
[36,"注：1、成交产品需在签订合同后十五个工作日内执行完毕，发运产品若在十五个工作日内不能执行，则改为自提，否则按放弃合同处理若竞买者购买货物交库标注已组车或在途（如无锡已组车、无锡在途），提货时间为实物到达对应仓库后三日内安排提货2、此部分产品运输方式为自提，成交价格为现款自提含税出厂价格，不再享受任何优惠政策明细内的货物有可能存在缺失，缺失部分不再安排补产，有异议可退货不换货，实际结算时以最终确认的提货重量为准计算3、库存地在无锡的货物在提货时将另外收取29元/吨的仓储费用；库存地在佛山物流中心的货物在提货时将另外收取74元/吨的短途费用；库存地在天津北塘西的货物在提货时将另外收取34元/吨的仓储费用；库存地在济南公司三三四库在提货时另外收取25元/吨的仓储费用；库存地在武汉公司中储库的货物在提货时另外收取28元/吨的仓储费用；库存地在杭州公司浙江库的货物在提货时另外收取32元/吨的仓储费用；库存地在天津新兴库的货物在提货时将另外收取29元/吨的仓储费用；库存地在揭阳车站的货物在提货时将另外收取57元/吨的仓储费用；库存地在广州金博库的货物在提货时将另外收取32元/吨的仓储费用；库存地在青岛八三二处的货物在提货时将另外收取28元/吨的仓储费用；库存地在天津公司国投库在提货时将另外收取28元/吨4、销售时间与入库时间之差超过6个月的产品，已经享受最大优惠折扣，不再进行质量异议处理5、出口转内销产品，请客户在购买三个工作日内提货，太钢为客户支付三个工作日内的仓储费，超期，将由客户自己支付仓储费，仓储费用0.35元/吨/天6、在购买形成有效电子合同后，请在三个工作日内付款并提货，否则按相关规定认定为违约，将按违约处理付款注意事项：一、库存地点为太原本埠产品由太原现货销售公司负责收款及后续手续办理二、库存地点为天津中海国际、青岛前湾（黄岛",0,0,0,1]
[37,"桂林至钦州港公路（宁六景至宾段）是设项目全过程跟踪审计服务公开招标义作更改通知（）（招标编号:FW（ZI1）2021225G%-、内容:各投标人:桂林至钦州法公路（宁六录至宾阳段）建设项目至过程跟踪审计服务公开招标文件做如下j;:、本项目招标公告的“六、招标文件的取”I原内容为“1.网有意参那投标者，请于2021任s月!0目1至2021年≥月!7日前…﹞”，现更改为“1.凡有意参加投标者，请丁2021年8月!0日62021年×月26日前”.其尔内罕不变，特此通知人网上f门地土::中国招标投标公共服务平台（www.cehnubservic:e.cc)、厂西H族自治区招标投标公共服务平舍（ztb.gxi.c0v.cm)、「W材切[*（www.suinngxiiicd.ccmn.cn）I上务冷请:采购单位:南宁交道投贫集封有限责任公司≤黔备多断采购单位联系人:J工联系也话:0771-5828511采购单位地h::和宁市青秀I通达东峰!*-1号楼标深采购代理机构:广西建设上程机电设备招标中心有限公w采购代理机构联系人:黄:上.采峪代理机构地加:南宁i纬武路165号长系王语:077】-2807659南宁交通投资目有限责任公司广两建设上程机电设备招标中心有限公司2021frgJJ1sI二、监督部门本招标项目的监督部门为药宁交通投资集有限责台公司.三、联系方式招标人：南宁交通投资集出有限责们公请地址:南宁H青秀区通达东路!号-1号楼联系人:JI电话:0771-5828511电子邮件:招标代理机构:广西建设工程机电设备招标I心有限公司地土:南‘j市纬武路1G5号联系人::过“1电话：（771-2:07G5S)电子邮件:萝径愿批密必招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）rZKU竹7，牡分/之山招标人或其招标代理机构:盖革:-",0,0,0,1]
[38,"积极推进采购意向公开工作公开范围2021年起，省市级公开；2022年起，县级与省市级同步同时公开采购意向，实现全省政府采购意向全公开。乌按项台公开采购意向、集中采购日录以内或采购限额标淮以上的货物、工程、服务项目均需公开采购意向。由集中采购机构组织的（框架)协议供货方式采购、批量集中采购和紧急、涉签采购项台可不公升采购意向。●集中采购目录外，限额标准下的项目可参照执行。★公开时间@于部门预算批复后60日内公开，且不晚于采购活动开始前30日，并按季度更新。★公开途径●中国政府采购网山西分网〔山西省政府采购网）和部门门户网。★公开内容。采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。",0,0,0,1]
[39,"【表10.2.2-5】昌硕街道祥溪南苑北侧区块排水改造工程工程投标报价投标人：(单位盖章)年月日【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：昌硕街道祥溪南苑北侧区块排水改造工程-绿化工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）6051.99见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2604.012措施项目费（2.1+2.2）179.062.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率179.06见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率150.23见表10.2.2-203其他项目费3.1+3.2+3.3+3.4+3.53.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×费率725.825增值税计算基数×税率626.12招标控制价合计1+2+3+4+57582.99【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：绿化工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(",3,2,3,0]
[40,"阜阳市政府采购示范文本竞争性谈判文件（工程类）1/76太和县碧桂园东方樾幼儿园装饰装修工程项目竞争性谈判文件项目编号：TH2021FS0062采购人：太和县富民路幼儿园（单位盖章）本项目采购文件编制人：刘亮本项目采购文件审核人：王工2021年7月2/76目录第一章竞争性谈判公告，第二章供应商须知，第三章采购需求，第四章评审方法和标准，第五章政府采购合同，第六章响应文件格式，第七章公告格式，第八章政府采购供应商质疑函范本，3/76第一章竞争性谈判公告项目概况太和县碧桂园东方樾幼儿园装饰装修工程项目的潜在供应商应在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)网站获取采购文件，并于2021年7月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：TH2021FS0062项目名称：太和县碧桂园东方樾幼儿园装饰装修工程项目采购方式：竞争性谈判预算金额：约240万元最高限价：2399472.43元采购需求：太和县碧桂园东方樾幼儿园装饰装修工程项目;（具体详见工程量清单、清单说明和施工方案。合同履行期限：60日历天本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、投标人须具备的资格要求：具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3、项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从原任职撤离。4、本项目不接受/接受联合体参加谈判；联合体参加谈判的，应满足下列要求（适用于接受联合体参加谈判项目）：/4/76三、获取采购文件自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)免费下载采购文件。本项目采购公告同时在以下网址发布：全国公共资源交易平台（安徽省）、安徽省公共资源交易监管网http://ggzy.ah.gov.cn安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn四、响应文件提交1、截止时间：2021",0,0,0,1]
[41,"（尤写）（工855464.26元）.水证利劣发包人:叁正市态-局承包人:河南省37C订心展香灭公司虽（盖单位章)（盖单位章）法定代表人:华李法定代表人:引望（或委托代理人）印≤(或委托代理人(西名名）地址:河北省唐山市地址:兰考县社万园村建设北路94号电话：0315—2032436电话:0371-67919962传真:0315—2032436传真:0371-67919962邮政编码：063000邮政编码:450000开户银行:建行唐山冶金支行开户银行:中信银行郑州南阳路支行帐号:13001625908050505340帐号:7392410182600007536行理号:105124000126行号:302491039249代码证号:11130200000233584C税号:91410105688181777J2018年12月12日施工协议唐山市水务局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施全域治水清水润城今冬明春主城区河道水系清淤工程《陡河、南湖引水渠西北排水渠）已接受河直省燕山湖水利资源发展有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对全域冶水清水润城全冬明春主城区河道水系清淤工程《陡河、直湖引水渠西北排水渠)（项目名称）第SIG标贸的投标，并确定其为中标人发包人和承包人共同达成如下协议:1．本协议书与下列文件一起构成合同文件:\\SF/二mth-%/（1）中标通知书;（2）投标函及投标函附录;（3）专用合同条款;（4）通用合同条款;（5）技术标准和要求（合同技术条款）;（6）图纸;（7）已标价工程量清单;（8）其它合同文件2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准3．签约合同价:人民币:差伍万伍任肆恒陆挣肆元贰鱼陆分",0,0,0,1]
[42,"江南大厦改建加固工程工程量清单编制说明受江苏国泰南园宾馆有限公司委托，江南大厦改建加固工程工程量清单由我单位编制。现就该工程工程量清单编制情况作简要说明：一、工程概况：江南大厦加固改造总面积约为10906m2,主要工作内容如下:1、二层局部增加楼板2、新增楼梯间3、对8层、9层局部混凝土强度不满足要求的柱、墙采用加大截面加固4、对部分配筋不足的梁、板采用增大截面、粘贴碳纤维或钢板加固5、对原有部分影响加固处拆除施工场地较平整，现场具备开工条件,交通便利，自然地理条件优越。招标工期见招标文件，施工期间环境保护应满足招标文件及行政管理部门的规定要求。二、工程招标范围：本工程的招标范围为设计图纸及工程量清单所界定的工作内容：江南大厦加固改造。三、工程量清单编制依据：1.根据施工设计图内容，按工程量清单计价法编制。2.业主提供的由设计单位出具的施工图3.根据《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价【2016】154号及张住建工【2016】16号文件相应选取使用；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50584-2013)；《江苏省建设工程费用定额》（2014年），营改增后调整内容及苏住建价〔2018〕2号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整,<等费用计取方法的公告〉的通知》（苏住建建〔2018〕38号）；苏建函价[2019]178号文《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；苏住建建〔2018〕38号（市住房城乡建设局关于贯彻落实《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知）、《苏州市住房城乡建设局关于贯彻执行〈省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告〉的通知》（苏住建建〔2019〕32号）、苏安码等相关文件；苏工价[2020]10号文关于明确关于明确承插型盘扣式脚手架和模板支架计价问题的通知；《江苏省建设工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《人防工程预算定额》(2013版)，现行施工规范、建设单位及设计单位的",0,0,0,1]
[43,"武汉市汉阳区机构编制委员会的印刷项目结算单心印刷品规格A正反A山A通工山\\山A通A生A挂(A3供应商联系人:熊秀林联系方式:13317183469质量保证期：CX采购单位意见S)办公室",0,0,0,1]
[44,"附:采购清单序号产品名称技术参数单位数最备注】产品类型黑白激光打印机，最大打印幅面鑫4，最高分游率1200×1200dpi，黑白打印速度43ppm，处理器1200MHZ，内不标配:S12MB，最大:1500MB双面打印自动，网络功能有闽网络打印，无线功能云打印，移动打印，打印方式激光打印，齐页打印时间6秒，，打印语言PCLSc，PCL6，HPpostscripnt3级仿真,原生PDF打印(vl.7),月打印负荷150000页接口类型（SB2.0淄!0Basc-T/100Basc-TX/1000Basc-T（RJ45x络接）毛材类型波前一体，磋波型引87A，87X，硒波看省37A:约9000页:87X:约18000页，介质类型纸张（证券纸，彩纸，信头纸，普通纸，预打印纸，预穿孔双面打印机纸，再生纸，纸）信封，标签，卡片，透明胶片，用户定义介质尺寸纸盒1:A4，AS，A6，BS，16k，10XlScm响信片(JS量面和双面），信时（DL、C5、C6、B5)纸盒2:A4，A5，B5，l6k，双面明信片;可选纸盒3+A4.B5.l6k,双面明信片:可选自动双面打印单元：A4，自定义介质尺寸:纸盒1:76X127-216X356mm纸盒2:105X148-216X356mm:可选SS0张进纸盒3+05X148-216X356mm，介质重示纸盒1:60-200m'，纸盒2+:60-120gm”，进纸盒容量标配纸盒:550页（2个），多功能进纸金：100页，选配:550页纸金（最多3个），出纸盒容量标配纸盒:250页，显示所4行LCD【八单而打印机产品类型黑白激光打印机，最大打印幅面A4，最高分游率600×600x2dpi(有效输出1200dpi)，黑白打印速度18ppm，处理器266MHZ，双面打印手动，网络项能不支持网络打印，打印方式滋光打印，丫页打印防问8.5移，月打印负荷5000页，接口类型USB2.0,耗材类型鼓粉一体，硒鼓型号FP88号（CC388A），硒及寿命标配:1500页，介质规格，介质类型纸张（激光打印纸，普通纸，相纸，纸，牛皮纸），信封，标签，卡片，投影胶片，明信片，介质尺寸A4，A5，A6,B5，明信片，信封(CS，DL，B5)，150页",4,4,4,1]
[45,"招标控制价编制说明一、总说明1、工程概况：本项目为西塘村监控工程，主要内容为图纸范围内的西塘村监控系统，包括监控设备安装，管线敷设，机房设备安装调试。具体详见招标文件。2、编制范围：图纸及清单范围内的安装工程。3、工程量清单编制依据：1）本工程招标文件、甲方提供的设计图纸并结合相应标准图集；2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；3）人工费按苏建函价〔2021〕62号文规定执行；4）主要材料价格参照2021年无锡造价信息第5期及当前的市场价格行情；5）其他依据：江苏省无锡市的相关文件规定。4、不可竞争费率取定：详见招标清单，结算时扬尘污染防治增加费按锡建建市[2018]17号文等规定执行。5、工程质量、材料、施工等要求1）工程质量要求见招标文件；2）具体施工做法详见招标文件；3）环境保护要求：工程施工应符合主管部门及建设单位对环境保护的规定。6、其他项目费用1）暂列金额：按45000元列于其他项目清单与计价汇总表中的暂列金额中，该费用不可竞争。2）专业工程暂估价：无。3）材料暂估价：无。二、工程类别：1）安装按二类工程三、其他说明事项：1、本标底按常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。2、根据各专业参考费率按中间值计取临时设施费；根据江苏省住房城乡建设厅[2019]第19号公告，按标准计取建筑工人实名制费用；其它总价措施费没有特殊要求均没有记取。3、因现场实际情况，部分线缆可能无法入地施工，考虑架空敷设，该部分费用投标人综合考虑在线缆敷设中，由此产生的所有费用均包含在投标报价中，结算不再另行计取费用。4、主要材料、设备品牌要求：序号名称参考品牌1监控设备海康威视大华宇视2机柜图腾威图一舟3交换机华为H3CTP-LINK4监视器海康威视大华宇视5客户端电脑联想惠普戴尔6UPS主机山特柏克维帝",0,0,0,1]
[46,"虫凰需熊三二兰CHIHUAIENG中国华能集团有限公司物资供应中心（甘肃区域）06月份集中物资供应--平凉电厂排污泵配件询价采购询价采购文件采购编号：JTWZGY-GS-2021-06-035采购人：华能能源交通产业控股有限公司（华能集团物资供应中心）日期：2021年6月目录256第一章采购公告中国华能集团有限公司物资供应中心（甘肃区域）06月份集中物资供应--平凉电厂排污泵配件询价采购公告采购编号：JTWZGY-GS-2021-06-0351.采购条件本项目中国华能集团有限公司物资供应中心（甘肃区域）06月份集中物资供应--平凉电厂排污泵配件询价采购项目，采购人为：华能能源交通产业控股有限公司（华能集团物资供应中心），资金来源为：企业自筹，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。项目概况与采购范围2.1项目概况项目单位：华能平凉发电有限责任公司项目地点：甘肃省平凉市二十里铺华能平凉发电有限责任公司2.2采购范围：详见附件1：分项报价表-中国华能集团有限公司物资供应中心（甘肃区域）06月份集中物资供应--平凉电厂排污泵配件询价采购.xls2.3交货时间：合同签订后30日内，具体交货期详见合同约定。2.4交货地点：甘肃省平凉市二十里铺华能平凉发电有限责任公司电厂库房（落地交货）。3.供应商资格要求3.1通用条件：供应商须为集团公司级、采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。3.2专项条件：3.2.1资质要求：无3.2.2业绩要求：无3.2.3是否允许联合体：否。3.2.4是否接受代理商：接受。3.2.5应具备的其他要求：无。4.采购文件的获取4.1有意向的供应商可于华能电子商务平台询价公告中报价要求显示的报价截止时间前（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。4.2采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件，采购文件费：/元。5.响应文件的递交5.1",1,1,1,1]
[47,"中标候选人公示进场交易编号:GCS32524202100033招标人建水县重点小型水库除险加困工程建设管理处联系人及电话方工0873-7650603项目名称建水县曲江镇器白冲、校所、搭冲、坟破、裴龙共5符永库除霞加固工程设计-采购-施工总承包（EPC）（二次）行业主管部门建水县水务局招标代理机构北京国泰建中管理咨询有限公司联系人及电话蒋维13888047920招标备案编号招标方式公开V邀诺招标类别评标办法口施工□照驾□设计综合评估法开标地点建水其公共资源交易中心□勤浆眉设名招标规模□材料√其他批复初步设计概算总投资:1240.84万元招标方式公开招标投标人数量签拦标价1、投标总报价上限价::（大写）玖佰朱拾捌万零陆佰参拾肆元零伍分（小写）￥9780634.05元。2、勘察、设计部分上限价:（大写）壹拾柒万贰仟陆佰陆拾元整（小写）￥172660.00元。3、施工部分上限价:（大写）玖佰肆拾贰万伍仟捌佰捌拾湟元世角陆分（小写）工9607974.05元损中标人红河哈启旅势放自治州水利电力工程安装队””东中服勘察设计咨询有限公司联系人及电话丢棱递13988018347中标价投标总报价(元）:9535704.10:工鄯分报价(元）:9367360.60勘察设计部分报价【元):168343.50质量承记致聚质量标准:勤聚质量满足国家、地方相关规范、标准设计质量标准:设计成果资料符合国家设计标准并通过相关鄞门的审在、备案，并提供光善的后纸服务。施工质最标准:符合有关工程施工及质量验收煤范的要求，质量经验收达到“一次性验收合格”，应符合国家现行有关强制性标准的规定√工期□监理期限□设计/勘察期限□交货期公示时间210日历天（其中:设计周期30日历天，施工工期180日历天）（开工日期以总五理工程师下发开工令批淮日期为准）2021年9月24日至2021年9月28日（公示期为S日)中标候选人名称项目负责人（资质等缓及证书编号)投标报价计划工期得分（票）第一中标侯选人红河哈尼族勇加自治州水利电力工程安划队游”东中激肠察设计咨询有限公司施工项目经理:卢里芬（二颁建造师澳225141533280):勘浆项目负责人:谢仆（高工程师粤高歌证字第300101061373号):设计项目负责人钟兴吕（尚级工程师粤高职证字第0500101050797号）。预标总报价(元）;9535704.10:加工部分报价(元）:9367360.60勤然设计部分报价（元）:168343.50210日历天（黄中:设计周期30日历天，施工工期180日历",0,0,0,1]
[48,"报价函项目名称信义玻璃一期项目清杂投标报价元单位名称（盖章）：注：报价精确到小数点后两位将本报价函密封于文件袋中，文件袋标明项目名称，投标单位名称，加盖单位公章。未封装的报价函不予接受最高投标限价9万元，高于最高投标限价，做无效报价处理。",0,2,0,0]
[49,"库车宇润草湖农业发展有限责任公司草湖小山羊养殖基地建设项目（一标段）招标文件（工程施工）招标人：库车宇润草湖农业发展有限责任公司项目编码：TJC-KCCH-001招标代理机构：新疆天巨辰工程项目管理有限公司二Ｏ二一年七月目录招标公告第二章投标人须知投标人须知前附表投标须知正文部分1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：库车宇润草湖农业发展有限责任公司联系人：李继联系电话：133197888501.1.3招标代理机构名称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司地址：阿克苏市国泰城市公馆A座1601室联系人：王敏联系电话：199997551501.1.4项目名称库车宇润草湖农业发展有限责任公司草湖小山羊养殖基地建设项目（一标段）1.1.5建设地点库车市塔里木乡建设内容新建值班室37.77㎡，地上一层、砖混结构；新建办公室718.39㎡，地上一层、砖混结构；新建宿舍791.53㎡，地上一层、砖混结构（详见工程量清单及图纸）。1.2.1资金来源企业自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围工程量清单及图纸包含的全部内容1.3.2计划工期计划工期：26日历天计划开工日期：2021年7月20日计划竣工日期：2021年8月15日除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”1.3.3质量要求质量标准：达到国家施工验收规范标准关于质量要求的的详细说明见第七章“技术标准和要求”1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：建筑工程施工总承包叁级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，外区进疆施工企业还应提交《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业信息登记册》且已录入新疆工程建设云为审核通过状态。财务要求：具备履行本次项目的财务履约能力。业绩要求：本项目不做要求。信誉要求：无不良行为记录。项目经理资格：具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的",1,1,1,1]
[50,"——服务类政府采购单二来源采购文件范本四、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函1.本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。2.本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形:（1）被人民法院列入失信被执行人;（2）单位、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案;（3）被工商行政管理部门列入企业经营异常名录;（4）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;（5）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。3．本单位郑重声明，符合下列情形之一:（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的;（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达10分（含10分）到15分且公布日距开标日超过6个月;（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部门记不良行为记录累计记分达15分（含15分）到20分且公布日距开标日超过12个月:二m~（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督部沁万元为记录累计记分达20分（含20分）及以上且公布日距开标日起密任皿加九)1A本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担供应商公章:日期:20%洲4",0,0,0,1]
[51,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：评审）邹城市峄山镇美丽乡村A类示范村-店南村建设项目1标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位计量单位综合单价合价其中：暂估价土石方工程1040203003001透层、粘层1.材料品种：乳化沥青2.喷油量：0.3kg/m2m221322040203006001沥青混凝土1.沥青品种：细粒式沥青混凝土2，厚度：4CMm221323040205006001标线1.材料品种：常温漆m2426.44040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级：c252.厚度：12cmm2170.87504B001竹篱笆70cm高竹篱笆。m770.916011201001001墙面一般抹灰1.墙体类型：实心砖墙2.面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥抹灰砂浆1:2.5m2590.657011407001001墙面喷刷涂料1.涂料品种、喷刷遍数：两遍腻子两遍乳胶漆m2590.658011407001002墙面喷刷涂料1.涂料品种、喷刷遍数：外墙假砖缝m2100.689010401012001零星砌砖1.零星砌砖名称、部位：围墙压顶2.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖3.砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆m37.5210010507005001混凝土压顶1.混凝土强度等级：c20混凝土m312.0811010401007001空花墙1.砖品种、规格、强度等级：烧结煤矸石普通砖2.砂浆强度等级、配合比：M5.0m31.171204B002仿木太阳能路灯仿木太阳能含基础及安装套20分部小计本页小计合计胜通软件分部分项工程量清单与计价表工程名称：评审）邹城市峄山镇美丽乡村A类示范村-店南村建设项目1标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位计量单位综合单价合价其中：暂估价绿化工程1050102003001栽植竹类1．竹种类：刚竹2．竹胸径或根盘丛径：直径2-3CM，5-8株/m23.养护期：一年m2682050102001001栽植乔木1．乔木种类：大叶女贞2．乔木胸径或干径：胸径7-8CM3.养护期：一年株233050102002001栽植灌木1．灌木种类：瓜子黄杨球2.蓬径：P=100CM3.养护期：一年株1244050102002002栽植灌木1．灌木种类：红叶石楠球2.蓬径：P=100CM3.养护期：一年株225050102001002栽植乔木1．乔木种类：高杆石楠2．乔木胸径或干径：胸径7-8CM3.养护期：一年株786050102002004栽植灌木1．灌木种类：百日红2.地径：4-6cm3.养护期：一年株227050102002005栽植灌木1．灌木种类：碧桃2.地径",3,3,3,1]
[52,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市龙岗大道三期工程（玉洞大道—那莲大道）（K0+233.356-K1+580）一照明工程进行采购，根据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2018】NCCZW334现委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按公开招标采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：二〇一八年月日附件5：南宁市政府采购货物采购需求资料表（公开招标）一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：城市及道路照明专业承包叁级以上(含叁级)资质二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人：杨期英；电话：48886962．采购预算价：3802165.59元3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西城乡规划设计院4．是否接受联合体投标：□是√否（请在选项上打√）5．合同签订是否接受合同专用章：□是√否（请在选项上打√）6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：√是否（请在选项上打√）7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求项号货物名称数量参考品牌、型号技术参数要求1智能照明调控装置2套63KVA2双臂路灯60套H=12M,LED灯1*LED280W+1*LED280WC1、灯杆为一次成型圆锥形灯杆，锥度12：1000，灯杆高度详图灯杆板材采用Q235钢板,钢板厚度及具体尺寸详见大样图C2、灯具安装仰角10度，路灯安装高度为12米C3、灯杆内外表面均采用热镀锌，锌层均匀而且大于65um，外表面须喷乳墨绿黑塑塑层装饰，喷塑层",0,0,0,1]
[53,"北海市第二实验学校教学设备采购清单序号货品名称数量品牌型号单位单价（元）合计（元）详细参数1教师办公电脑一体机28启天A835-A271台5800162400一、硬件部分：1.产品类型:商用一体电脑；配置可调节支撑底座，配置顶置提手；显示屏：21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮，带低蓝光护眼功能（提供第三方证明文件）2.▲处理器：≥6核，基本主频≥3.6G；主板配置BIOS底层集成智能USB技术（可实现对外接存储设备管理，防止非法U盘等接入），满足设备管理及数据安全需求，防止机器被存储介质非法入侵及病毒感染；内存：≥8GDDR43200MHz；硬盘：≥1TBSATA硬盘；集成显卡；板载声卡与网卡；配置同品牌键盘鼠标，可通过键盘进行开关机；3.▲接口：整体配置≥6个USB3.1Gen1接口；为方便使用，显示器面板至少前置2个USB3.1Gen1接口，前置至少1个二合一音频接口；后置至少1个HDMI端口4.电源:≤120W89%电源5.内置音箱；▲二、软件部分：出厂配套同品牌云部署应用管理软件1、通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理。2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。3、断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学。4、不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统。5、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。6、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。7、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。8、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。8、部署过程中，根据管理策略自动修改IP地址和计算机名称。10、服务端可以识别并将差异化的信息保存在终端硬盘中，避免每次启动提示安装信息。",4,4,4,1]
[54,"附件创新院2021年第三批公开发布科研项目立项评审结果项目名称承担单位项目负责人世界科技经济社会发展战略研判与重大政策调整跟踪北京师范大学刘倩，胡必亮北京市长城企业战略研究所邵翔北京英坦利咨询有限公司赵冰峰中国科学院科技战略咨询研究院裴瑞敏商务部国际贸易经济合作研究院周密中国科学院科技战略咨询研究院李倩倩我国3G到5G技术创新演进及生态建设实证研究中国电子信息产业发展研究院张义忠科技社团的发展与创新研究北京大学韩启德科技共同体促进作风学风建设的现状与经验研究中国技术经济学会李平科技共同体提升国际传播能力讲好中国故事的研究北京师范大学周敏基于采集工程的新中国老科学家成才规律研究北京科技大学岳丽媛，章梅芳科学家勇担科技自立自强重任的典型案例研究北京大学周程中国共产党科技自立自强的历史与经验研究北京大学张藜新冠疫情防控与“疫苗犹豫”现象的破解路径研究北京大学张大庆工业遗产分类标准研究北京科技大学潜伟2021年科创中国工作体系评估北京市长城企业战略研究所赵荣凯百年全球科技人才流动趋势与规律研究中国科学学与科技政策研究会陈光",0,0,0,1]
[55,"北滨路（凤宾路～惠勤路）新建道路工程监理最高投标限价小写:2220000.00元大写:贰佰贰拾贰万圆整招标人：无锡市城南建设投资发展有限公司招标代理机构:江苏建圆建方工程管理咨询有限公司日期:2021年8月25日",2,2,2,1]
[56,"关于“贵州省安顺市亚坝区国家储备林项目C一期)C林区道路）施工”的最高投标限价及成本警戒线通知致:四川国泰工程管理咨询有限公司各投标人我单位拟建的“贵州省安顺市平坝区国家储备林项目（一期）（林区道路）施工”招标，最高投标限价为：壹任贰值柒拾肆万玖任柒值肆拾捌元整￥12749748.00元);成本警戒线为:壹任壹佰玖拾捌万肆任柒佰陆拾叁元壹角贰分临￥11984763.12元）。特此通知!安顺市平坝区名支九3(人S有限公司二上H[)支年;3间5",2,2,2,1]
[57,"神经外科一病区纤维支气管镜系统采购项目评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价50以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×50分。1、保留小数点后两位。2技术指标35所有技术指标均满足得35分，每有一项带*技术指标负偏离扣5分，每有一项非带*技术指标负偏离扣3分，扣完为止。3售后服务10参与商家提供详细售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员组成分工、响应时间应急预案、培训时间、保修内容域范围、后期运行维护等进行详细的阐述，内容详尽合理得10分。每有一项缺失或不合理、不详尽扣2分，扣完为止。4业绩3根据参与商家提供类似项目（2019年至递交参与文件截止日）进行评定，每提供一个类似项目得1分，最多得3分。提供合同或者中标、成交通知书等证明材料复印件。5标书规范性2标书制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。备注：采购公告中“三、参与商家在报名时须提供以下资料”和“四、商务要求”两项为实质性要求，不可缺少；缺少任何一项均做无效处理。",5,5,5,1]
[58,"上张若华[钟廷远/并监上社此P丝加X的二",0,0,0,1]
[59,"关于聚龙府（北园住宅小区)居配工程电力货物采购项目（一标段）招标控制价的说明聚龙府（北园住宅小区）居配工程电力货物采购项目（一标段）经我公司研究后决定本项目招标控制价为501.7391万元特止说明!小称)02江载普置业有下/元.6的圣,L/3宁二G）致众园z获千",2,2,2,1]
[60,"评分汇总表标段(包)名称：2021年柯桥区稽东镇低等级公路改造提升工程（Y077光郭-傅家岙）(xE20210916001001)张话投标单符投标报价(元(翔(日所天标书有效世驱名易价有效性浙江铭达胜设工区石区公司门Y宁go0j北有效看效浙江名禹工程建设有限公司T[G7190(价犹有效衍江→杰近设有以公山1166719,00忆打改们浏云江瓮泊立设有员公司1433719.00州必浙江宏场必酒工副杜区公司1823710,00和拉四圆国医胶达人浙江高运交适建设车区公司I237100有效松蓬谷洲宫设有以公司7打go未响应超标文售浙江盛誉建设有型公司TTG71900绍亮历渔违让不限公员135719,0必焖浙江义和还境速设在限公司833719,0浙江佳伦建设有限公司1Li23710,0绍兴公阴环境建设在限公司422710,0擅其沧创建设有限公司1710,00航拉温州康炜交适工程有限公司1833719.00杭州品正类趋工社有以公司1136719,0洪城控股集团有限公司1433719.0【浙江宫雅出皮园杜量区公司1823719,0圣兴市企程建设工程在区公司。记标方法:抽签定标法。投名标工阶:1620226.0诺凯上浮系项目负责人签字招标单位签字招标代程签字益督人签字：公共宽源交易中心开开标时间：2021-0S-2514:3",0,0,0,1]
[61,"学生宿舍窗帘参数、数量采购清单.docx一、定制安装窗帘技术参数序号名称技术参数参考小样数量1布帘（1）门幅：280cm；（2）用料1：2；▲（3）材质：100%聚酯纤维；▲（4）克重量：≥270/㎡；▲（5）耐碱汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；▲（6）耐酸汗渍色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；▲（7）耐水色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；▲（8）耐洗色牢度：变色≥4级，沾色≥4级；▲（9）耐干摩擦色牢度：≥4级；▲（10）耐湿摩擦色牢度：≥4级；▲（11）耐光色牢度：≥3级；▲（12）耐干洗色牢度：≥4级；▲（13）可萃取的重金属：铅≤0.2mg/kg,镉≤0.1mg/kg，铜≤50mg/kg；六价铬≤0.5mg/kg；汞≤0.02mg/kg；▲（14）甲醛含量：≤20mg/kg；▲（15）PH值：4-9；▲（16）可分解致癌芳香胺燃料：禁用；▲（17）异味：无异味；▲（18）致敏性染料：禁用；▲（19）防紫外性能：UPF≥50，UVA＜5%，UVB＜5%；▲（20）断裂强力：经向≥180N，纬向≥180N；▲（21）撕破强力：经向≥220N，纬向≥220N；▲（22）苯酚化合物：五氯苯酚：禁用，四氯苯酚总量：禁用；▲（23）水洗尺寸变化率：经向±1%；纬向±1%；▲（24）防霉测试：0；▲（25）微生物抗菌测试：大肠杆菌：符合；金黄色葡萄菌：符合；白色念珠菌：符合；肺炎克雷伯氏菌：符合；铜绿假单胞菌：符合；▲（26）阻燃等级：GB8624-2012B1级；▲提供的经国家认证机构认定的第三方检测机构最新出具的有效检测报告。500间2窗帘辅料定位褶无纺布工艺：无纺布定位褶；钩子材质：长7公分,宽2.5公分；表面经特殊处理后镀锌，不易生锈；高档无纺布带，宽度8cm、加厚粘衬、成份为100%聚酯纤维；每米辅料配单钩8只；▲（1）甲醛含量：≤20mg/kg；▲（2）",4,4,4,1]
[62,"南宁五象新区新良路（玉洞大道-坛兴路）工程工程招标工程量清单招标人:南宁五象新区建设投资有限责任公司(单位盖章)造价咨询人:南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司(单位盖章)2021年03月18日封-1南宁五象新区新良路（玉洞大道-坛兴路）工程工程招标工程量清单南宁五象新区建设投资招标人:造价咨询人：有限责任公司南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年03月18日复核时间：2021年03月18日扉-1总说明工程名称:南宁五象新区新良路（玉洞大道-坛兴路）工程第1页共1页一、工程概况1、本工程新良路起点于玉洞大道，终点于坛兴路，一期工程设计范围为起点K0+099.908-K0+508.8，长408.892米。2、建设地点：南宁市二、编制范围本工程招标清单包含范围：本次招标的施工图范围内的照明工程。二、编制依据：1、本工程依据南宁市城乡规划设计研究院（2019年10月版）施工图设计及相关标准、规范、技术资料。2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》。3、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）（GB50854～50862-2013）》。4、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额。5、桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。6、桂建标[2016]17号《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。7、桂造价[2018]14号《关于自治区住房建设工程计价增值税税率的通知》修改各专业增值税税率。8、桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。9、主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》2021年第1期除税价格，设备价格参考《南方电网公司2020年电网工程主要设备材料信息价》（广西电网公司部分），缺项部分按市场",3,3,3,1]
[63,"2021年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金桂平市木主镇第二初级中学教学楼等5个工程（项目编号：E4508002851001787001001）招标控制价公告各投标人:现将2021年农村义务教育校舍宏全保障长效机制资金桂平重本主镇第二初级中学教学楼等5个工程《项目编号:E4508002851001787001001)项目招标控制价公布如下:1、本项目招标控制价为:人民重壹任柒值伍拾陆万伍任伍值叁拾贰元壹鱼建分(X17565532.14)，其中安全生产费为:人民币陆拾贰万陆任伍佰陆拾元伍鱼毯分L工62G560.59〕（注:发包人与承包人签订施工合同时，安全文明施工费以招标人发布的安全文明施工费金额为淮签订合同）。2、本项目工程量清单、图纸已上传，请各潜在投标人登陆广西壮族自治区公共资源电子交易系统chttp://202.103.240.162:8o8l/GgzyjySSo/login/oauth2login?PlatformCode=E4508002851）免费下载。注:各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致汽程资投标无效的，由投标人自行承担责任。特此公告女平及…方二功/NC㎡(招标人:主直教名江谊有限公司认后心地址:奋息应街地址:贵港市港北区民整地产小区三栋2易黔邮编:53元200曲编:537200联系人:郭裕联系人:杨工电话:O775-3390187电话:0775-27724902021年6月20",2,2,2,1]
[64,"渔沟镇杨庙特色田园乡村景观工程工程量清单编制说明一、工程概况工程名称：渔沟镇杨庙特色田园乡村景观工程；建设单位：淮阴区渔沟镇人民政府；建设地点：淮阴县渔沟镇；4、编制内容及范围：渔沟镇杨庙特色田园乡村景观施工图纸及淮阴区渔沟镇杨庙村特色田园乡村建设规划范围内的园路、景观小品等工程招标控制价；二、编制依据1、发包人提供的由江苏美城建筑规划设计院有限公司设计的施工图纸（2021.08.14电子版本）；2、发包人提供的由江苏省规划设计集团有限公司、江苏省城市规划设计研究院设计的建设规划图；3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)；4、《江苏省建设与装饰工程计价定额》(2014)、《江苏省安装工程计价定额》(2014)、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林建筑计价定额》（2007版）；5、《江苏省建设工程费用定额》（20142014年营改增调整后）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）、根据苏建函价[2019]178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、市有关文件、相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程及标准及其补充定额等；6、江苏省及淮安市建设行政主管部门发布的有关文件、规定；7、江苏美城建筑规划设计院有限公司图纸答疑；三、其他说明1、开展亲子体验活动的茅草亭图纸无具体做法，工程量计入到草莓科普区的茅草棚中2、十字路口的乡村大舞台所在地的所有铺装依建设单位要求不新建只修补3、依建设单位意见以下项目不再本次控制价中计取；（1）果蔬乐园田园休闲广场的温室大棚区域L型廊架（2）生态水池的驳岸改造及水生植物护岸（3）儿童乐园的景墙、休息廊架、沙坑（4）儿童乐园的停车位、铺装、绿化（5）十字路口（民俗展览馆前广场）的休憩亭子、庭院小山石雕塑、原木坐凳及绿化、铺装（6）十字路口（观影广场）的乡村大舞台（7）村庄滨水空间、宅前屋后田园景观、道路改造提升无具体图纸做法均为计算7",0,0,0,1]
[65,"单项工程投标报价汇总表工程名称：菱角湖管理区楚源社区环境整治项目(菱湖南路人行道整治项目、桂花巷环境整治项目)第1页共1页其中：（元）序号单位工程名称金额（元）暂估价安全文明施工费规费1菱湖南路人行道整治项目2桂花巷环境整治项目合计分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:芝潮南路人行工混名称或湖路胜人行道整治置目道整治项目分上置共2苏金额（元）北中项目名称项目特征描述计量工程量单位综合单价合价暂估价园建工程<O401030010。回填方密实度要求:符合设计要求2.填方材料品种:就近取土回填8.填方来源、运距:投标人可自行考患a3300205020100100L青石板人行道1.地县原度、宽度、材料种类:15C20混涨土垫层2.路面厚度、宽度、材料种类:500*300830晋石板路面,.砂浆强度等级:1:3水泥砂系结合㎡416305020100102透水破人行道垫层厚度、宽度、材料种类:15承C20混凝土垫层2.路面厚度、宽度、材料种类:200*100*60红色透水的人字疆3.砂浆强度等级:1:3水泥砂系结合知921鑫05020100300路牙镇设.垫层厚度、材料种类:C15混凝土8层2.路牙材料种类、规格:90082008120花岗岩隐线石3.砂浆强度等级:1:2水泥砂浆结舒创185550503050060】石桌石凳。石材种类:500*350*100芝廉灰花刘岩2.7.5机砖砌体，表面刷仿真石漆3.混凝土强度等级:C15混凝土垫质个上互分部小计绿化工程605010101000】签理绿化用地回填主质要求:达到设计要求此1210705010201206V增种草皮.章皮种类:马尼拉2.铺种方式:满镇3,杀护期:1生总1210注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工资”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：菱湖南路人行道整治项目标段：菱湖南路人行道整治项目第2页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述工程量计量单位综合单价合价暂估价8栽植乔木株380501020010019栽植乔木株505010200100210栽植乔木株305010200100311栽植乔木株105010200100512栽植乔木株1005010200100913栽植乔木株805010200100814栽植灌木株505010200200115栽植乔木株6705010200100716栽植乔木株30501020010061.种类:深山含笑2.胸径或干径:D8-103.株高、冠径:高度400；冠幅200-3004.养护期:1年1.种类:独杆红叶石楠2.胸径或干径:D123.株",3,3,3,1]
[66,"村级重太事务四议丙公开”决议过程公开表-党员群众义分这须这让事由建议深亿池队负公村干部提议心上级党委政府安排辽亏昌加沙》决议社区居民节日福利食品采购和各项补助款发放会议事项现将以上内容在村公务栏张贴的方式进行公示，以便公开广泛听意见，情况公示时间2021年9月1日",0,0,0,1]
[67,"十、中小企业声明函企业的具体情况如下:从业人员98人，营业收入为183129039L，万元，资产总额为【4生0G3356万元”，属于小型企业（虫型企业小型企业微型企业)。以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。y可不填报。98",0,0,0,1]
[68,"标底公示表（此表限评标[程）工程名称石岩街道上保岭新村一非4母后侧上墙工程市定造价Y349.745081万元投标报价上熙招标控制价次下浮8%，即324.120577万元安全文明措施费（税前）Y9.719978万元截标时间（经窗口确定）详见深圳交易集团有限公司宝安分公司网经办人签名备注:不可竞争费用合计:29.138787万元（其中，安全文明施工措施业:9.749978万元、暂估价:16.5000万元，弃土场受纳处置费3.188809万元）。包理基D=2心)张啸宏7造价咨询单位篮资。A07440008520深圳群伦项目管理造价工程师:（加孟打Z有双公司方光)不效阴至:202年12月31日人包石谷金招标人（盖章）获圳责宝安红≤街道办]处打]3;:宣赏曲日门期:202193泸深圳小建设工程交易服务中心制",2,2,2,1]
[69,"喀什市军民同心幼儿园]（2021年）政采云采购清单数量单价（元）金额（元）各注品目名称型导序够强力洁局灵500g:洁测剂厕所60后250浩剧灵乌杨清洁剂洁路液法6180盱师服长被、小号艺加厚谢用橡胶流税手套家务防20如9公临乳胶手套水=小号油污清洁剂油烟净;净含量;373手榆弹800m;手提武，暴色1000.1468S江垃圾袋罚2982流手浪评谢洗手液226m1式说25322纸卫生纸面市纸150抽6包、20卫生纸数（员）3层扫把策黄套装家用仿猪毛软2035300扫把策复毛茗最扫希50400拖把木例拖把加固述16.5263.5小号高梁携手工答帝拖把210高炬携晋883B.5合计上温",4,4,4,1]
[70,"深圳妈湾电力有限公司CSP-007第1页共2页CSP-007附件I深圳妈湾电力有限公司商务评标报告地点:物资楼二楼时间:2021年6月30日招标文件名称招标编号无投标价(元）评审价（元）报价税率承诺税率排名2885002296000屯280000\\深圳妈湾电力有限公司CSP-007第2页共2页CSP-007附件K深圳妈湾电力有限公司评标报告地点:物资楼二楼时间:2021年6月30日自动电压控制（AVC）系统与机组变招标文件名称招标编号送器屏设计广东艾博电力设计院（集团）有中标价:第一中标候选人限公司280000元评标结果甲标价第二中标候选人元评标过程评标情况说明:此次比价邀请三家公司进行竞价，三家单位报价税率相的描述及同，比价结果见上。以经评审的最低价评标法进行评审，拟推荐广东有关建议艾博电力设计院（集团）有限公司为预中标单位。签订合,同前要处理的事项评标委员预不专豪商务专家会专家签甘,被于w名≤z对评标结果持有异议专家的意见A&了广东艾博电力设计院(集团)有限公司ELEcTRlcPowERA8BELECTRICPOWERDESIGNINSTITUTE(GROUP)C0.,LTD自动电压控制（AVC）系统与机组变送器屏设计报价表序号工作内容总价（元）备注1自动电压控制（AVC）系统与机组变送器屏设计280000.00S院【r包报价单位：广东艾博电力被赁哪集团有限公司日期:2021年6月2谊第1炎报价单项目名称:自动电压控制（AVC）系统与机组变送器屏设计序号名称金额（元)设计费288500备注：含税价，增值税专亚爱票投标单位：深城供电规划设计院有限公司(盖章)日期:2021年6°泪24日报价函深圳妈湾电力有限公司:感谢贵司自动电压控制（AVC）系统与机组变送器屏设计报价邀请-我司已知悉本项目的全部要求，经综合考虑，我司承诺以到96000.00元《金额】《含增值税专用发票税率6%)的固定包干总价完成全部服务工作。暖源发廖单位名称（公章）东丰圈能源发展有限公司日期:2021年6月2次目",0,0,0,1]
[71,"涉农资金项目交易项目审查表项目基本信息-B新金江组别乡镇（街道）和平路街道村（社区社区项目名称和平路街道新金江社区丹徒组两户水表改造1项目类别涉农资金项目7元项目编字321111002N21080002登记日期2021年8月16日项目类型建设单位预算总额（元）资金来源项目周期新金江社区丹徒组网格员在日帝走访巡逻时发现有两处水表存在严重漏水情况，经调立这两户共用同一总表，长期存在“滴项目描述《《的现岛，为了遏制这种现象的发生，使居民用水质量（水工，水压，水质）得到保证，经两委会讨论决定对丹徒组两户水表进行改造，其费用约为28165元齐卜充明标段情况最高限价报名费保证金编号标段概况（元）（元）（元）新会江社区丹徒组网格员在日常走访巡逻时发现有两处水表存在严重漏水情况，经调查这两户共用同一总表，长期存在“滴，冒，跑，漏”的现象，为了28165.000.000.00)遏制这种现象的发生，使居民用水质量（水量，水压，水质）得到保证，经两委会讨论决定对丹徒组两户水表进行改造，其贵用约为28165元第1页/共2页",0,0,0,1]
[72,"Y2021GJ173鄢陵县南坞镇红旗大道北侧河道整治工程（不见面开标）”评标结果公示一、项目概况（一）项目名称：鄢陵县南坞镇红旗大道北侧河道整治工程（不见面开标）（二）项目编号：Y2021GJ173（三）采购公告发布日期：2021年09月14日（四）变更公告发布日期：无（五）开标日期：2021年09月18日09时00分（北京时间）（六）采购方式：竞争性谈判（七）预算金额：1918125.94元；最高限价：1918125.94元。（八）评标办法：最低评标价法（九）资格审查方式：资格后审(十)采购公告刊登的媒体：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》。二、资格审查情况序号通过资格审查的供应商1河南鸿盛建筑工程有限公司2中城易通建设发展有限公司3河南筑泰建筑工程有限公司4河南乐泰建筑工程有限公司未通过资格审查的供应商序号供应商名称未通过原因采购文件相应条款1无无无三、评审情况（一）符合性审查响应文件制作硬件特征码雷同性分析及判定结果：投标企业河南乐泰建筑工程有限公司、河南筑泰建筑工程有限公司、中城易通建设发展有限公司三家公司CPU序号一致；网卡MAC地址硬盘序列号均不相同，可以进行下一步评审。序号通过符合性审查的供应商1河南鸿盛建筑工程有限公司2中城易通建设发展有限公司3河南筑泰建筑工程有限公司4河南乐泰建筑工程有限公司未通过符合性审查的供应商序号供应商名称未通过原因采购文件相应条款1无无无（二）比较与评标结果投标供应商名称响应报价（元）最终响应报价（元）名次河南鸿盛建筑工程有限公司1917990.161917990.164中城易通建设发展有限公司1917776.101917278.683河南筑泰建筑工程有限公司1917029.091916434.872河南乐泰建筑工程有限公司1916147.981915130.781四、谈判小组推荐成交候选人（或采购人授权确定成交人）情况第一成交候选人：（一）成交候选人（成交人）名称：河南乐泰建筑工程有限公司（二）地址：林州市河顺镇政府南楼206号（三）联系人：张建联系方式：0394-7899082（四）成交金额：1915130.78第二成交候选人：（一）成交候选人（成交人）名称：河南筑泰建筑工程有限公司（二）地址：林州市河顺镇政府院南楼216号（三）联系人：李锟鹏联系方式：0375-2269965（四）成交金额：1916434.87第三成交候选人：（一）成交候选人（成交人）名称：中城易通建设发展有限公司（二）地址：河南省",0,0,0,1]
[73,"2018年室武渠道融合信息化支撑杀统环境专项一核心主机网络部分设各项目招标公告发布日期:2018年12月28日8时34分4秒招标编号：0721-1864C34G39上海宝华国际招标有限公司(以下称招标机构)受上海宝钢国际经济贸易有限公司（以下称买方)委托，就其2018年宝武渠道融合信息化支撑系统环境专项-核心主机网络部分设各项目所需的下列货物进行国内公开招标，邀请合格投标人进行网上电子投标1.招标货物名称、数量、技术规格和资金来源:1)货物名称:服务器、磁盘阵列、光纤交换机、各类软件2)数量:若千，具体详见技术文件8)主要技术参数:应用服务器(区块链）:ˇ处理器:2颗Xeon411410C/5W/2GH2内存：128GBDDR42666MHz*硬盘:4×600GB10KHDD;PC服务器1:*处理器:2颗Xeon411410C/5W/2GHZ“内存:256GBDDR42666MHZ“硬盘:4×600GB10KHDD;PC服务容2:“处理器:2颗Xeon411410C/5W/2GHZ内存:256GBDDR42666MHZ*硬盘:8×600GB10KHDD;数据库服务器升级:*增加16个32GHZPower7Core（16Core激活）*增加64G内存“随主服务器保修;数据库小型机:*内存:32GB内存*硬盘:4块300G/5KrpmSAS硬盘;数据库服务容:处理器:2颗Xeon411410C/5W/2GHz*内存：128GBDDR42666MHZ*硬盘:4×600GB10KHDD;磁盘阵列扩容:*扩容24×600G25寸15KSAS硬盘（含笼子）“随主机保修;应用服务容:*处理器:2颗Xeon411410C/5W/2GHZ乃划y",0,0,0,1]
[74,"广西天罡工程项目管理有限公司关于南宁市江南区人民法院2021年下半年档案整理服务项目（项目编号：NNZC2021-C3-050072-GXTG）成交公告一、项目编号：NNZC2021-C3-050072-GXTG二、项目名称：南宁市江南区人民法院2021年下半年档案整理服务项目三、成交信息供应商名称：广西正宜网络信息科技有限公司供应商地址：南宁市青秀区竹塘路5号金花苑A栋2单元201号房成交金额：360000.00元主要标的信息服务名称：南宁市江南区人民法院2021年下半年档案整理服务项目服务范围：用于南宁市江南区人民法院2021年下半年档案整理服务项目服务要求：详见竞争性磋商文件服务时间：自合同签订之日起半年四、评审专家名单：李莘、黎品玉、龙有宾（业主评委）五、代理服务收费标准及金额：序号收费标准收费金额（元）1成交供应商领取成交通知书前，向广西天罡工程项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取，不足5000.00元人民币的按5000.00元人民币收取5400.00元六、公告期限自本公告发布之日起1个工作日七、其他补充事宜1.公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）2.本项目磋商公告及磋商文件项目编号统一更改为：NNZC2021-C3-050072-GXTG八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：南宁市江南区人民法院地址：广西南宁市亭江路71号联系方式：0771-49290192.采购代理机构信息名称：广西天罡工程项目管理有限公司地址：南宁市西乡塘区安吉大道15号桂林理工大学南宁安吉校区3号教学楼11楼联系方式：0771-22331253.项目联系方式项目联系人：韦工电话：0771-2233125九、附件成交公告广西天罡工程项目管理有限公司2021年8月19日",0,0,0,1]
[75,"总说明工程名称:幸福蓝海国际影城重庆桃源天地店装修工程一、工程概况幸福蓝海国际影城重庆桃源天地店装修工程，施工范围内建筑面积约4218m2（设计说明）。施工图纸由戴文工程设计（上海）有限公司负责设计。主要内容为幸福蓝海国际影城重庆桃源天地店1#～8#影厅、大堂、卫生间、走道、办公、库房等区域装饰及水电安装工程。二、控制价编制范围由江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司提供的施工图纸及编标说明的全部工作内容。三、控制价编制依据1.建设方提供的施工图纸；2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）；3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；4.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；5.《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（2018年）；6.《重庆市通用安装工程计价定额》（2018年）；7.《重庆市建设工程施工机械台班定额》（2018年）；8.《重庆市建设工程费用定额》（2018年）；8.建设方提供的施工图纸答疑；9.与上配套的相关规定。四、其他需说明的问题1.装饰工程1.1成品家具、厅内地面压条、台阶灯、通道灯、地毯、PVC地板、影院店招、标识牌等不包含在此次清单编制中。1.2影城放映窗（7樘）为甲供材，甲供材计入综合单价，但投标总价中需扣除。1.3投标单位需根据各功能区域墙地面块料材质要求不同分别考虑报价。块料切割、磨边等加工工序，拼（跳）色、排版等施工工序增加的人工消耗、材料损耗自行综合考虑报价。1.4铝板、钢板、不锈钢板等金属板材裁剪、折边、锣槽、弯弧、开孔等工序加工费用由投标人在投标报价中自行考虑。1.5吊顶中开灯孔、开喷淋孔、开烟感孔、风口并加固、检修口等开孔及加固费用在相应的吊顶中综合考虑报价。1.6投标单位需考虑吊顶以及墙面等位置开灯孔风口、安装成品检修口、插座开关面板基层加固费用。。1.7投标单位根据图纸结合现场具体情况考虑适用各类龙骨部位，龙骨挑出或与墙面连结措施，投标单位根据施工方案自行考虑报价。1.8石材、墙地砖磨边、倒角、开槽、开孔、拉槽等增加工序费用由投标",2,0,2,0]
[76,"评标委员会名单标段名称：东莞市国际食品产业园开发有限公司CDE仓厂区降噪工程序号评委姓名备注１胡网组长2刘永东.组员3李洋芬组员4张丽红-组员5徐策组员所有评委签名:乎z6t深mw第1页，共页",0,0,0,1]
[77,"海宁金能2021年度公司安装工程一切险投保项目的更正公告（招标编号:Y,JCG2021035）一、内容:原公告内容:五、投标文件的递交递交截止时间:2021年8月24日9点00分递交方式：海宁市金能电力实业L有限公司1号楼9楼901室（海宁市文宗路126号）纸质文件递交六、开标时间及地点递交截止时间：2021年8月24日9点00分开标地点：海宁市金能电力实业有限公司1号楼9楼901室（海宁市文宗路126号H二C现更正为:x五、投标文件的递交递交截止时间：2021年8月25日9点00分递交方式：海宁市金能电力实业有限公司1号楼9楼901室（海宁市文宗路126号）纸质文件递交六、开标时间及地点递交截止时间：2021年8月25曰9点00分开标地点：海宁市金能电力实业有限公司1号楼9楼901室（海宁市文宗路126号）延期开标：2021-08-2509:00:00二、监督部门本招标项目的监督部门为海宁市金能电力实业有限公司三、联系方式招标人：海宁市金能电力实业有限公司地址：海宁市文宗路126号联系人:陈先生电话：0573-87252323电子邮件:/招标代理机构：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司地址:海宁市海洲街道海宁大道267号紫微大厦12楼联系人:吴春娟电话:（0573-87501125电子邮件:30436lql0l@qq.colll学,无下（签名）招标人或其招标代理机构主要负近人）招标人或其招标理机（盖章）叉心2至交卫二沅记>-2",0,0,0,1]
[78,"SchraubeM6(6X60”)vomKundengestell3.0*.0Obarrieae;Dl-o1302V:T.㎡后6.7临50.39x3,53WITON5C0公G258.7C上广y拟③心Rmox0.4约拟出Mds.f打3(o0]ht3cp2江2j社关O-Ring-AbdichHuing2136.5沈,【a(|snz并止：jp=多Teec",0,0,0,1]
[79,"第三章评标办法一、“评定分离”方案（1）评标方案1、评标办法。本项目投标文件的评审采用1.1的方式。1、1、定性评审：是指评标委员会仅对投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷、签订合同前应当注意和澄清的事项等，择优推荐招标文件规定数量的定标候选人名单。1、2、定量评审：是指评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对投标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐定标候选人1、3、定性+定量评审：是指在评标因素中可设置部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，作为推荐定标候选人的依据1、4、其他方法2、评审因素。评审因素包括经济、技术、商务资信等。本项目的评审因素和评审顺序为：技术、商务。3、推荐定标候选人。4、定标候选人数量。4.1定标候选人：当符合招标文件要求的投标人大于3家时，采用评定分离法，由评标委员会不排序推荐3家定标候选人，最终由定标委员会确定中标候选人。4.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人为3家时，采用评分制综合评估法，投标报价满足招标文件要求的，均按满分计入，其余按综合评估法打分规则，由评标委员会直接按综合得分由高到低排序推荐3个中标候选人；符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人可以重新招标，也可以授权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。竞争性判断的方式：设计方案是否可行、经济、合理等。4.3评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可以继续定标，也可以组织原评标委员会重新评审推荐定标候选人。（2）定标方案根据项目的特点，选择合理的定标方法是能否择优确定中标人的重要环节。1、定标方法：集体议事法、价格竞争定标法、票决定标法、票决抽签定标法、集体议事法、或招标文件规定的其他定标方法。本项目采用票决定标法。2、定标因素：（1）方案。（2）商务比较:投标人业绩、项目负责人业绩、投标人获奖情况、项目负责人及其他专业负责人学历、职称及注册执业资格情况。3、定标程序：定标委员会",5,5,5,1]
[80,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：六安市叶集区第二人民医院综合楼（安装）标段：第1页共1页序号汇总内容金额（元）其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程项目费18041643.531.1定额人工费2243511.131.2定额机械费233046.521.3综合费643808.172措施项目费99062.323不可竞争费496549.813.1安全文明施工费496549.813.3环境保护税04其他项目04.1暂列金额04.2专业工程暂估价04.3计日工04.4总承包服务费05税金1677353.016工程造价20314608.67测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：六安市叶集区第二人民医院综合楼（安装）标段：第160页共160页序项目编码项目名称项目特征描述计工程量金额（元）量综合单价合价其中号单定额定额暂估价位人工费机械费强电3142340.06212526.2611432.351030404017001Atsh生活泵房配电柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台15843.045843.04151.3490.52030404017002Atsm细水雾机房配电柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台15143.045143.04151.3490.53030404017003ATS配电柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台15843.045843.04151.3490.54030404017004XJG智能消防自动巡检柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台122343.0422343.04151.3490.55030404017005XFB消防泵配电柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台112343.0412343.04151.3490.56030404017006XFYJ消火栓泵机械应急启动柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台18843.048843.04151.3490.57030404017007PLB喷淋泵配电柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台110343.0410343.04151.3490.58030404017008PLYJ喷淋泵泵机械应急启动柜1.名称：配电箱2.型号：箱内元件详见电施系统图(含浪涌等）3.规格：非标4.安装方式：落地式台18843.048843.04151.3490.59030404017009SPB水炮泵1.名称",2,2,2,1]
[81,"湖北交投远大交通实业有限公司鄂东运营公司安全岛包钢维护、防撞护栏刷漆材料及劳务采购询价文件询价编号：JTYD-GC-20210012询价人：湖北交投远大交通实业有限公司2021年8月总目录第一章询价公告鄂东运营公司安全岛包钢维护、防撞护栏刷漆材料及劳务采购1.询价概述根据业务需求湖北交投远大交通实业有限公司现对鄂东运营公司安全岛包钢维护、防撞护栏刷漆材料及劳务采购进行公开询价2.询价范围及供货施工周期2.1询价范围安全岛包钢维护、防撞护栏刷漆材料及劳务2.2供货及施工周期根据甲方要求3.申请人资格要求3.1申请人必须具备独立法人资格（有相应的经营范围及资质）3.2包2近一年须有不少于20万相关施工业绩（提供合同或者2020年税务财务报表或其它相关证明）3.3本项目不接受联合体申请3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加申请否则，相关申请将被否决3.5未被“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”列入失信名单或企业“黑名单”4.申请文件的递交5.1申请文件递交的截止时间为2021年8月23日上午9：30时；5.2递交方式为：邮件形式，邮箱：6.其他事宜询价人不集中组织现场踏勘7.发布公告的媒介本次询价公告在湖北交投远大交通实业有限公司网站（http://www.hbjtydgs.com/）上发布8.联系方式遴选人：湖北交投远大交通实业有限公司地址：湖北省武汉市江岸区中山大道908号邮编：430212联系人：李先生电话：18062545257湖北交投远大交通实业有限公司2021年8月19日第二章申请人须知（一）申请人须知前附表（二）申请人须知1.申请基本要求1.1申请人必须提交有效证明（营业执照、法人证书或法人委托书（附身份证复印件））1.2申请人必须承诺能够满足询价人对质量、工期等方面的要求，必须承诺遵守本询价文件所约定的质量指标要求2.申请要求及保证项次内容规定1项目名称鄂东运营公司安全岛包钢维护、防撞护栏刷漆材料及劳务采购2供货及施工地点湖北交投鄂东运营公司内各站所3供货及施工范围包1：钢板、油漆等材料、包2：劳务施工4询价方式公开询价5最高限价最高限价：详见限价清单申请人报价不能超出最高限价，否则申请文件将予以否决6质量要求符合相关行业质量标准7供货及施工周期根据甲方",1,1,1,1]
[82,"评标报告项目名阿克苏地区中等职业技术学校录播敦室、无称光电一体化实训室建设项目招标人阿克苏地区中等职业技术学校投标人名称符合性评审最终报价是否延过评标得分排名（元）评标委阿克苏正方达电子科技有限责任公司吴会评道过1148900,0080.37站审结果阿克苏嘉泉信息网络工程有限公司通过1151730.0080.192阿克苏博雅出子科技有限公司通过11d0(00.0096.00中标候选人中标候选人名称推荐的第一中标候选人阿克苏博雅电子科技有限公司中标候远人第二中标候选人阿充苏嘉呆信息网络工程有限公司第三中标候选人阿克苏正方达电子科技有限责任公司评审意经计标委员会一致评议:回克水避难电子科技有限公司，响应招标文件，综含得分最高见推荐为第一中标候选人。评标委兹确认上述评标结果属头，有关评中记录见阶件员会全彭正、孟作体成员喻1心签字根据招标文仟受规定的标办法和评标委员会的推荐总见．兹推荐阿克苏博雅电子科技有限公招标人司为第一时标孩选人弟标价为:1140000.00元,大写:客佰壹拾缺万元整:常射定标意3必定心总务效室见法定代表人或其授权委托人（盖章或签工孔招标人公室：2021年9月:8日多公以列监督人公证人办五员勐上冠一式住份。说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，",0,0,0,1]
[83,"额尔古纳市农牧局农林牧渔业产品农林牧渔业产品评标报告评审委员会2020年12月21日目录一、招标项目基本情况1（一）项目标段前期工作和批准情况简述1招标条件1（二）招标项目标段规模、标准描述12.1本次招标包括以下内容：12.3标段详情：1二、招标过程回顾2（一）招标公告2三、开标情况记录6四、评标委员会及监督人组织情况6五、评标工作情况7六、符合要求的投标人名单8七、否决的投标人名单以及否决理由8八、串通投标情形的评审情况说明10十、需要说明的其他事项11十一、评分情况及投标人排序11十二、中标候选人名单11附件1、评标附表13附件2、采购公告14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市农牧局农林牧渔业产品农林牧渔业产品已经同级财政部门审批，采购人为额尔古纳市农牧局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，额尔古纳市农牧局农林牧渔业产品农林牧渔业产品。具体情况如2.3附表。2.3标段详情：额尔古纳市农牧局农林牧渔业产品农林牧渔业产品，该标段情况详见下表：序号标段编号标段名称采购内容采购预算（元）1D01150784200032501额尔古纳市农牧局农林牧渔业产品农林牧渔业产品详见本项目采购文件1589500.0主任委员：吕海漫委员：李永萍、刘娜二、招标过程回顾（一）招标公告额尔古纳市农牧局于2020年12月11日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易中心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下：1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将营业执照、（投标人为企业或个体）或单位法人证书等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将本人身份证等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动",0,0,0,1]
[84,"总说明工程名称：第1页共1页投标报价汇总表工程名称：标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费2措施项目费2.1其中：文明施工与环境保护费3其他项目费－4规费－5安全施工措施费6税费前工程造价合计合计分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中人工费+机械费1G186JG006001125/32t铸造起重机（炉渣跨）1.名称:125/32t铸造起重机2.跨度:19m3.质量:211t4.跨距（厂房）:21m5.起重质量:125t6.轨面:+15m7.提升高度:20m8.工作等级:A79.配线材质、规格、敷设方式:见图纸及技术协议10.单机试运转要求:见图纸及技术协议台22G186JG00600275/25t铸造起重机（炉渣跨）75/25t铸造起重机（炉渣跨）1.名称:75/25t铸造起重机2.跨度:19m3.质量:124t4.跨距（厂房）:21m5.起重质量:75t6.轨面:+15m7.提升高度:20m8.工作等级:A79.配线材质、规格、敷设方式:见图纸及技术协议10.单机试运转要求:见图纸及技术协议台13G186JG00600320t电磁桥式起重机（炉渣跨）20t电磁桥式起重机（炉渣跨）1.名称:20t电磁桥式起重机2.跨度:19m3.质量:28.37t4.跨距（厂房）:20m5.起重质量:20t6.轨面:+15m7.提升高度:16m8.工作等级:A69.配线材质、规格、敷设方式:见图纸及技术协议10.单机试运转要求:见图纸及技术协议台14G186JG00600420t桥式起重机（预处理跨）20t桥式起重机（预处理跨）1.名称:20t/5桥式起重机2.跨度:22.7m3.质量:36.2t4.跨距（厂房）:24.7m5.起重质量:20t6.轨面:+30m7.提升高度:32m8.工作等级:A69.配线材质、规格、敷设方式:见图纸及技术协议10.单机试运转要求:见图纸及技术协议台15G186JG00600O225/80/15t铸造起重机（加料跨）225/80/15t铸造起重机（加料跨）1.名称:225/80/15t铸造起重机2.跨度:21.5m3.质量:387t4.跨距（厂房）:24m5.",3,3,3,1]
[85,"北流市财政局文件北财函〔2021〕4号关于批复北流市气象局2021年预算的函北流市气象局:2021年财政预算草案已经市第十六届人民代表大会第六次会议审议批准根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2021年气象局预算批复给你们:2021年气象局预算专项资金2,589,000元其中:1.防灾减灾中心人员经费、参公人员津贴补贴和事业职工绩效工资506,900元（按月拨付）;2.参公人员和事业职工伙食补助18,500元（按月拨付）;3．人工影响气象业务维持费40,000（需审批）;4．农村气象大喇巩巡检、维护费153,600元（需审批）;5．气象设备维护维持经费200,000元（需审批）;6．国家气象观测站道路硬化经费670,000（需审批）;7．自然灾害综合风险普查专项经费600,000（需审批）;8．乡村振兴专项经费400,000（需审批）;请你们按预算掌握好开支，把资金安排好特此函告-１-x7/北流市财政后720%1.角4月20点公开方式:依申请公开北流市财政局秘书股2021年4月20日印发-2-",2,2,2,1]
[86,"附件三：具体评标标准1、商务资信（30分）序号评分内容和标准分值区间打分方法商务资信分（30分）1根据投标人综合实力、履约能力等情况综合评定。1-3主观分商务资信分（30分）2投标人经营状况（根据投标人经营类似项目时间长短、获得荣誉等情况综合评定）1-3主观分商务资信分（30分）3投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、五星商品售后服务评价体系认证的，每1项得1分，最高得5分。（投标文件中证书复印件加盖投标人公章）0-5客观分商务资信分（30分）4供应商能提供具有自主知识产权的医院医疗设备管理软件，并且承诺在使用期间内能提供软件维护和更新的得2分。(投标文件中提供自主知识产权证明文件原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分）0-2客观分商务资信分（30分）5投标人具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可资质，提供并符合要求的，得2分；未提供，得0分。【提供材料非投标公司自有，为外采其他三方公司服务的不得分】0-2客观分商务资信分（30分）6投标人提供体现医疗设备维修安装能力的证书，证书内容包括但不限于放射设备，超声，检验，医用电子，消毒灭菌类设备等。可提供这些设备维修，安装，保养等能力。每提供一类设备得1分，满分5分。0-5客观分商务资信分（30分）7投标人具有自主研发的医疗设备精细化管理的技术专利的，提供，每提供一个得1分，最高得5分。（投标人在投标文件中须提供专利登记号和证书文件原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分）0-5客观分商务资信分（30分）8投标人2018年1月起在全国有签署二级甲等及以上医院全院医疗设备管理服务业绩的（部分科室或者技术咨询合同不属于整体医疗设备售后服务合同），每个得1分，本项最高得5分，未提供得0分。（投标人在投标文件中须提供合同原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分）0-5客观分序号评分内容和标准具体描述分值区间打分方法技术分（50分）9投标方案的合理性、",5,5,5,1]
[87,"三东大道（玫瑰路-规划支路）隧道工程第三方检测监测(第二次招标)评标报告一、基本情况由广州市花都区交通运输局组织实施的三东大道（玫瑰路-规划支路）隧道工程第三方检测监测(第二次招标)招标项目，己委托广东省城规建设监理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，己经完成评标工作。现将评标情况报告如下：该项目于2021-08-0500:00:00至2021-08-2510:00:00在广州公共资源交易中心网上发布了招标公告，本项目实施电子化招投标。于2021-08-0500:00:00至2021-08-2510:00:00在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标登记及递交投标文件，在规定的时间内有7家投标单位进行了投标登记，7家投标单位递交了投标文件，具体单位如下：(主)广东雄炜建筑工程检测有限公司;(成)广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、(主)广东省有色工业建筑质量检测站有限公司;(成)大连市勘察测绘研究院集团有限公司、(主)广东荣骏建设工程检测股份有限公司;(成)广东省重工建筑设计院有限公司、(主)广州继善建筑技术有限公司;(成)建勘勘测有限公司、(主)广东惠和工程检测有限公司;(成)广东省建筑设计研究院有限公司、(主)广东真正工程检测有限公司;(成)广东有色工程勘察设计院、(主)广东建粤工程检测有限公司;(成)西北综合勘察设计研究院。二、开标情况本工程开标会于2021-08-2510:00:00在广州公共资源交易中心花都部第2开标室举行。招标人对按要求递交的电子投标文件进行公开开标，并公布了招标项目名称、投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价等内容。（详见《开标记录表》）三、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人依法组建。1名为业主专家，其他4名专家均从广东省综合评标评审专家库随机抽取。评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：四、评标办法本项目采用综合评估法，评标委员按照招标文件规定依次推荐3名中标候选人。五、投标文件评审情况评标委员会根据招标文件规定的评标办法和评标程序进行评审。1、评标委员会成员首先对各投标人递交的投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审），经审查7家",0,0,0,1]
[88,"吐古其乡中学打印机，复印机粉盒等耗材采购清单序号物品名称规格型号及采购要求计量单位数量价格备注1京瓷复印机碳粉盒京瓷2010复印机套装碳粉盒，TK-4128（原装，印量为10000张）套102京瓷复印机碳粉盒京瓷2210复印机套装碳粉盒，TK-4138（原装，印量为10000张）套153碳粉联想2605D打印机碳粉，80g（印量达2500页）瓶204碳粉联想7400Pro打印机碳粉，80g（印量达2500页）瓶205碳粉震旦AD220MNW打印机碳粉（原装，印量为2500张）瓶106套鼓震旦AD220MNW打印机套鼓（原装，印量为20000张）套57光盘4.7GB，RX，可反复使用（DVD+RW）片2008油墨佳文725,772速印机油墨，C-423，C-323各10盒（原装，印量为3000张）盒20C-323各10盒，C-4239版纸（蜡纸）R-32GA，C-41GA，各型号5卷（原装，印量为18000张）卷10R-32GA，C-41GA，各型号5卷10合计金额大写：壹万玖仟肆佰元整19400备注：严格按照参数要求报价,所供产品需原装耗材，中标后1天内供完货。不符合要求的供货商请勿报价1.★产品通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供3C证书且3C证书中须体现智慧黑板/智能黑板等名称;需提供节能产品认证证书；以上证书加盖厂商公章。2.★需提供权威检测机构出具的产品检测报告，并加盖厂商公章。3.★需提供生产厂商针对该项目出具的授权书及售后服务承诺书，并加盖厂商公章。4.如盲目报价，中标后无法满足我单位要求，视为扰乱我单位工作秩序和政采云公平询价环境，我单位依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，将恶意竞标供应商上报叶城县财政局处理。",4,4,4,1]
[89,"[上比。二形法站华春建设工程项目管理有限责任公司竞争性谈判文件项目名称：2021年康元村那含至那评屯产业路项目编号：BSZC2021-J2-220227-HCJS采购单位：田东县祥周镇人民政府(单位盖章）采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司(单位盖章）二〇二一年八月目录803678第一章竞争性谈判公告一、项目基本情况项目编号：BSZC2021-J2-220227-HCJS项目名称：2021年康元村那含至那评屯产业路采购方式：竞争性谈判预算金额：180.9976万元采购需求：道路硬化长3.263公里，路面宽4.5米，路基宽5.5米，厚0.2米（具体内容以施工图纸及工程量清单为准）合同履行期限：工期60日历天本项目不接受联合体竞标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定条件的供应商，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策（监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。3.本项目的特定资格要求：国内注册具备独立企业法人资格，具有公路工程施工总承包叁级（含）以上资质，有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力的施工企业；拟派项目经理须具备公路工程专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备中级（含）以上技术职称，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理。4.对在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，",1,1,1,1]
[90,"中标（成交）结果公告项目编号:YGHACZ【2020】155政府采购计划编号：4530181J20200025G二、项目名称:安宇直连然街道“和美连然党建先锋”网格化社会治理与公共信息服务乎台功能升级与推厂三、中标（成交）信息供应商名称：云面置农信息技述有限公司供应商地址:云南省昆明市高新技术产业开发区云畜软件园产业基地楼三层中标（成交）金额:人民重柒拾壁万玖任元整工749000.00元）四、主要标的信息服务名称:安宁亩连然街道“和美连然党建先锋”网格化社会治理与公共信息服务半台功能升级与推厂服务范围:C基础硬件设备及地图:②社会冶理与公共服务平台某础软件实施:3社会治理与公共信息服务乎台软性新增功能服务要求:.“和美连然党建先锋”图格化社会治理与公共信息服务平台功能适用、安全运行稳定，达到招标人要求服务时间：二生服务标准:保证乎台功能适田、玄全运行稳定，满足招标人使用要求:且符合国家行业相关现行标准，次性验收合格。五、评审专家（单一来源采购人员）名单：李华、李敏、周晓琦六、代理服务收费标准及金额:按采购代理机构与采购人签订的委托代理协议的金额人民币万伍任元整￥15000.00元）。七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜:无九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息《名称:衣江方己武府3然街道办事处2地址:山3六市连街道被水村泉山路联系方式:㎡-3648888952.采购代理机构信息X冻这名称:无云南国篮建设重程签询箱限责任公司冶州/11地址：安宁亩金屯路金色湛湾2幢1楼1单元C8o。公联系方式:宋兴涛/13577工418953.项目联系方式丙志玉币项目联系人：宋兴渣话:13577141895方小仡献电7Y丫",0,0,0,1]
[91,"无锡市建设工程招标文件标段编号：WXJK202107003-X01标段名称：市公安局交警支队车辆管理所改扩建项目设计招标人：无锡市城市重点建设项目管理中心（盖章）代建单位：无锡市建设发展投资有限公司（盖章）招标代理机构：普信国际工程咨询有限公司（盖章）日期：2021年07月目录第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章设计要求第四章投标文件投标函部分格式第五章投标文件商务部分格式第六章投标文件技术部分格式第七章资格审查文件部分格式第八章评分细则1第一章投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标文件的编制（四）投标文件的提交（五）开标（六）合同的授予（八）其他2一、投标须知前附表项参条款够内容说明与要求71.1标段名称市公安局交警支队车辆管理所改扩建项目设计1.1建设地点滨湖区梁南路3号内1.1项目概况在车辆管理所原址上进行改扩建，其中新建面积约3364平方米，主要有扩建档案中心，新建档案存放区、查验监符中心、档案接待大厅、全业务监管中心以及24小时“无人车管所”:改建面积约3900平方米，主要对两层办证大厅提档升级:建设智能化工程等。w1.1标段划分本设计招标项目共设土个标段。台11质量标准符合相应阶段设计深度要求，设计成果必须通过审图中心的审核，合格标准。质量违约金：合同价的5%02.1招标范围本次招标范围为方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算及后续服务等。具体设计内容包括:改造升级业务服务大厅，新建24小时“无人车管所”，扩容现有资料室改造的档系中心，新建四层业务用房（交付后新增档案容量可满足3年的档案存放需求），配套建设档案存放、窗口接待、宜传教育、业务监管中心等业务用房2.2设计期要求工期:35日历天:设计进度:（1)合同签订后6天内提交全委优化后的方案设计文件(含估复):（2）方军通过确认后10.天内提交全委初步设计资料（含概算）:(2)初步设计成果通过确认后20天内提交全套施工图设计文件(含总平面、建筑、结构、建筑电气、给水排水、采暖通风与空气调节相关施工图设计图纸）。注：设计概算要满足投资控制及报审要求。施工现场配合服务:设计交底、施工配合、竣工验收等。招标人有权对上述计划进行调整并依据实际项目需要",1,1,1,1]
[92,"江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程公选文件公选人:江山市贺村镇华塔村股份经济合作社(盖章)公选代理机构:衢州联腾工程咨询有限公司(盖章)编制时间：2021年7月23日备案单位：1目录第一章公选公告，03第二章响应人须知，05第三章合同条款及格式，08第四章招标控制价，08第五章图纸，08第六章响应文件格式，082第一章公选公告江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程经上级同意建设，投资项目统计表代码为/。项目建设规模工程总造价约74万元，建设地址位于江山市贺村镇华塔村，计划于2021年建成。项目业主为江山市贺村镇华塔村股份经济合作社，资金来源为自筹及上级补助。项目已具备公选条件,公选人为江山市贺村镇华塔村股份经济合作社,(委托代理机构为衢州联腾工程咨询有限公司)，现对该项目的施工进行公选。一、本次公选内容江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程施工图纸范围内的铺装、照明电气、苗木栽植等施工，具体详见施工图纸、公选文件及工程量清单。本次公选工程建安工程造价74.9352万元。二、响应资格条件、要求（一）响应人：1、江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包资质；2、具有企业安全生产许可证。（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：1、具有注册在响应人单位的市政公用工程专业建造师执业资格；2、具有安全生产考核合格证书（Ｂ证）；三、公选文件的获取3.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。公选文件100元/份，缴后不退。3.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。3.3潜在响应人登录汇联易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务咨询请联系：杭州擎洲软件有限公司，服务联系人：周建亮，联系电话：16605707796（办公室：0570-8757622），服务QQ群：927317332。3.4本工程公选文件在汇联易招电子招投标平台上发布(网址:https://www.hlyzztb.com/)。四、响应文件的递交4.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2021年7月28日16时003分00秒（北京时间）前完成响应文件系统上传。4.2逾期未上传或上传文件破损错误或格式不符的响应文件，公选人",1,1,1,1]
[93,"亳州市公共资源交易工程建设项目评标情况一览表项目名称：涡阳县包河石弓闸除险加固设计、曹市闸拆除重建勘测设计项目项目编号：2021GYBZ0012项目类型：（√）设计、（）施工、（）设计施工一体化、（）监理评标办法：综合评估法（百分制）合理低价法下浮N值：/序号投标人名称技术标商务标备注（否决投标情况原因）资格评审情况设计方案（施工组织设计/监理大纲）分数信誉业绩分数合计资格评审情况报价（元/%）报价评审分数1河南省水利勘测设计研究有限公司合格32.832557.83合格90000029.694/87.5242安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司不合格21.17/21.17///投标文件中未见“工程设计综合资质甲级或工程设计水利行业乙级及以上资质”材料3安庆市水利水电规划设计院合格20.17929.17///4青岛市水利勘测设计研究院有限公司合格33.333063.33合格92800029.234/92.564",0,0,0,1]
[94,"盐城市建设工程招标控制价各查申报表编号:申报单位（公章）工程名称盐城市亭湖区青年路初级中学工程",2,2,2,1]
[95,"新八大里第六里项目地铁保护区盛测咨询项目中标结果公示（招标编号:.JTZB201812002G）中标人信息:标段(包)[001]新八大里第六里项目地铁保护区盛测咨询项目:中标人:天汁市勘察院中标价格：110万元二、其他:1、招标人坐落在天津市的新八大里第六里项目地铁保护区监测咨询项目，通过公开招标，于2016年12月27日进行升标，共3.家投标人参加投标.元门2、项目规模及招标范围:新八人里第六里项目地铁保护区监测咨询项目，主要对既行地铁１号线陈塘庄站及土城站一陈塘庄站高架区间结构保护区的盛测检测内容具体为地铁结构水平位移监测:地铁结构水平差异变化监测:地铁结构收象监测:轨道道床竖向位移监测：轨道道床差异沉降监测:墩柱竖向位移监测:柱墩倾斜监测：巡查等服务3、计划服务期限:2019年2月15日至2019年7月10日三、监督部门本招标项目的监督部门为本招标项目的监各部门为招标人监各部门务四、联系方式沁山招标人：天津天房天陆置业有限公司土址:天津市河西区宾水道环渤海发展中心联系人:陈站电话:022-28302792电子邮件:tljh2014@126.co招标代理机构:天津加经特建设工程咨询有限公司土:天津甫河西区气象台路96号联系人:梁晨餐电1占:022-23513265电子邯件:tjjtgs@l63.c:cm",0,0,0,1]
[96,"评标结果公示项目名称：龙江县2018年度农村饮水安全巩固提升工程施工项目编号：0610-1842NG070398建设规模：新建及改造饮水安全巩固提升工程89处，其中管网延伸工程18处，单井单屯工程41处，单井多屯工程10处，多井多屯工程3处，监控设备安装工程5处，水表安装工程12处。招标方式：公开招标招标公告日期：2018年4月28日开标日期：2018年5月28日公示起止日期：2018年5月29日至2018年5月31日经评标委员会评审，各标段中标候选人由高到低排序前三名为：一标段：第一名:江西省降龙水利水电建设工程有限公司第二名:黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司第三名:牡丹江市建设工程有限责任公司评标委员会依法确定排名第一的中标候选人为一标段预中标人预中标人：江西省降龙水利水电建设工程有限公司预中标价：5639996.20元计划工期：2018年6月2日至2018年8月31日，共计90日历天项目经理：祝建水二级建造师注册证书编号：00845897二标段：第一名:黑龙江省水利水电集团有限公司第二名:广东省源天工程有限公司第三名:黑龙江汇兴市政工程有限公司评标委员会依法确定排名第一的中标候选人为二标段预中标人预中标人：黑龙江省水利水电集团有限公司预中标价：4036092.05元计划工期：2018年6月2日至2018年8月31日，共计90日历天项目经理：李少华二级建造师注册证书编号：00333359三标段：第一名:黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司第二名:黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司第三名:黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司评标委员会依法确定排名第一的中标候选人为三标段预中标人预中标人：黑龙江省水利水电集团第一工程有限公司预中标价：2662994.32元计划工期：2018年6月2日至2018年8月31日，共计90日历天项目经理：徐莉二级建造师注册证书编号：23005498四标段：第一名:黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司第二名:广东省源天工程有限公司第三名:黑龙江迅腾建设工程有限公司评标委员会依法确定排名第一的中标候选人为四标段预中标人预中标人：黑龙江省水利水电集团第三工程有限公司预中标价：4006663.99元计划工期：2018年6月2日至2018年8月31日，共计90日历天项目经理：于永波二级建造师注册证书编号：00203781五标段：第一名:黑龙江农垦禹洪水利开发建设有限责任公司第二名:黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司第三名:哈尔滨达昆建筑工程有限公司评标委员会依法确定排名第一的中标候选人为五标段预中标人预中标人：黑龙江农垦禹洪水利开发建设有限责任公司预中标价：5449601.01元计划工期：2018年6月2日至",0,0,0,1]
[97,"招标编号：10321090014九月份管件一批招标文件\\入电熟就太集网有限公其ZHONGRONGXINDACGROUPCO,LTD山东铁雄冶金科技有限公司2021年9月3日第一章：九月份管件一批招标公告一、招标编号：10321090014二、招标名称：九月份管件一批三、招标内容：详见附表四、资格要求1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到30万元及以上（注册资金不足的，可以提供担保）的厂家；2、特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；4、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；6、在经营活动中没有违法记录；7、请各投标单位在公告结束时间前将同类业绩原件1份（合同、用户评价、业绩表）一并上传到网上报名中的上传资料中，逾期不予受理。不接受联合体投标8、所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为JPG，不接受传真和邮寄的书面资料。初次参加投标的单位必须提供原件到现场由招标人审核。9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。五、公告和报名1、报名方式：www.zrxdjt.com-电子招投标；2、公告和报名时间：2021年9月4日～2021年9月11日（北京时间）。六、资格审查方式：资格后审。开标后，评标委员会对投标单位的资质文件进行评审。评审合格的投标文件进入商务标评审；评审不合格的按废标处理，标书费不退。七、购买招标文件1、招标文件从中融新大集团招标平台自行下载或联系招标处统一发送至投标方指定邮箱。2、招标联系人：张女士，联系电话：0543-4300028，开标室电话/传真：-，邮箱：txyjbaojia@zrxdjt.com；3、业务联系人：王先生，联系电话：-18454303335。八、开标1、开标时间：2021年9月14日8:30（北京时间）；2、开标地点：党员活动室。九、交货日期或工期：合同签订后15天内到货。十、报名及投标人员在中融新大的一切活动必须遵守中融新大的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。十一、公告中的招标内容和招标",1,1,1,1]
[98,"评审情况一览表项目名称XCS-GC-GK-2021065001项目编号洪林交管服务中心项目工程序号投标单位投标报价初审情况总得分1安徽永朝建设工程有限公司4195251/2安徽亿恒建设工程有限公司4213775.71/3安徽峰云建设有限公司4228765.57/4宣城市志和建设有限公司4122572.12/5安徽华宸建设工程有限公司4152649/6徽川建设有限公司4194681.45/7安徽帅铭建筑工程有限公司4028497.59/8宣城市恒山建筑有限公司4150606.37/9安徽呈龙建设工程有限公司4099597.1/10安徽励丰市政工程有限公司4105435.26/11安徽伟祥市政建设工程有限公司4162764/12宣城成皓建设工程有限公司4194396.46/13安徽晟威建设工程有限公司4127666.46通过99.8614安徽省智联智建工程有限公司4141534.88/15安徽政敏建设工程有限公司4145999/16宣城兴忆建设有限公司4190264.42/17安徽正翔建设工程有限公司4151413.78/18安徽傲阳建筑工程有限公司4131511.18通过99.9119安徽锦田水利建设有限公司4172881.02/20宣城华瓴建设工程有限公司4155555.18/21宣城华畅建设有限公司4150088/22安徽省瀚福茗建筑工程有限公司4117782.86/23安徽中旺建设工程有限公司4108654/24安徽鼎坤建筑工程有限公司4077417/25安徽徽德建设工程有限公司4233759.6/26安徽木石建设有限公司4082157.56/27安徽伍陆柒建筑工程有限公司4326641.52/28安徽富山建设工程有限公司4172881.37/29安徽中宣建筑装饰工程有限责任公司4228450.06/30安徽苏京建筑工程有限公司4156163.54/31安徽省新世纪建筑工程有限公司4155958.28/32安徽明政建筑工程有限公司4159582.86/33安徽艺城建设工程有限公司4123724.01/34安徽尚大建设工程有限公司4230750.03/35安徽鳄城工程建设有限公司4165757.17/36安徽鑫能建设有限公司4137878通过99.9937宣城建工市政工程有限公司4167656.96/38安徽佰特建筑工程有限公司4165417.77/39安徽拓宙建设工程有限公司4120162/40安徽茂驰建设工程有限公司4131466.02通过99.9141安徽省宣城南电建筑装璜有限责任公司4194733.09/42安徽同实建设工程有限公司4130041.35通过99.8943安徽诚善建设工程有限公司4147305.49/44宣城盛安建筑有限公司4122655.96/45安徽亿铭建筑工程有限公司4168700.5/46宣城市鼎邦建筑工程有限公司4233199.59/47安徽乾翔建筑工程有限公司4230349.82/48安徽景一建设有限公司4194396.41/49安徽乾业建筑工程有限公司4191404.66/50安徽合生装饰工程有限公司4320868.91/51安徽霖瑞园林建设有限公司4099264.64/52安徽峰富建设工程有限公司4161957.6/53宣城强盛建设工程有限公司4237949.07/54安徽乾靖建设工程有限公司4154640.01/55安徽铭安建设工程有限公司4208390/56宣城胜德建设有限公司4229227/57安徽毅晨建筑安装有限公司4232107.22/58安徽博华建设工程有限公司4194728.92/59安徽庐晟建设工程有限公司4184780.58/60安徽振华项目管理有限公司4169061.45/61安徽协力建筑工程有限公司4233145.37/62安徽源旭建设工程有限公司4206127.15/63安徽圣龙建筑工程有限公司4230348/64安徽霏来建材有限公司4204227.85/65安徽信盛建设工程有限公司4099264.2/66安徽昊天建设有限公司4229048/67安徽荣亨建筑有限公司4192354.19/68郎溪永沣建筑工程有限公司",0,0,0,1]
[99,"山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1总说明工程名称：山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目1、工程概况：本工程名称为山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目，位于山东省淄博市张店区，人民路以北，新村路以南，北京路以东，南京路以西山东理工大学院内。2、清单编制范围：施工图纸及招标文件范围内的喷涂隔音房、风机隔音房、滤筒除尘器、管道系统零星改造等所有分部分项工程。3、清单编制依据：（1）招标文件。（2）工程施工设计及相关资料。（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。(4)《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）第5部分“工程量清单计价表格”。(5)《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》(6)建设项目相关的标准、规范、技术资料。(7)费用计算中各项费率按《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函〔2017〕23号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字〔2019〕10号）及《淄博市住房和城乡建设局关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发[2017]69号）、《淄博市住房和城乡建设局关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发[2019]151号）规定。分部分项工程量清单与计价表工程名称：山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目标段：山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目第1页共10页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价喷涂隔音房1010605002003钢板墙板1.名称：墙板(含角柱、立柱)2.规格型号：板组结构：外壁为1.00mm厚白色彩涂板、中填阻尼层、高密度板、高效吸音棉、防尘布，内壁",3,3,3,1]
[100,"广清产业园德龙产业大道景观提升工程监理评标报告评标时间：2021年07月30日星期五评标地点：广州公共资源交易中心第13评标室（4F）招标单位：广州（清远）产业转移工业园财政投资项目管理中心招标代理：广东润德工程管理有限公司一、招标基本情况1、招标规模：本项目提升改造道路长度总长约4km，宽度为广清产业园德龙产业大道横断面36-45米，总面积约为20.1万m²。其中生活宜居段:起点河岗村，终点弘景嘉园销售中心，长约1.58km，面积约为5.2万m²，包括滨水、湿地等景观节点约2.4万m²;科技发展段:起点弘景嘉园销售中心，终点在建德清大道，长约1.57km，面积约4.5万m²;文化展示段:起点在建德清大道，终点清远天恒金属有限公司，长约0.85km，面积约2.1万m²;全路段沥青罩面约8.3万m²。2、工程建设地点：本项目位于广清产业园德龙产业大道3、招标内容：本项目的监理工作范围包括但不限于：（1）工程项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、工程结算阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。（2）监理人还须按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作等。4、本工程的最高投标限价：104.90744万元本工程于2021年07月08日00时00分至2021年07月29日10时00分在广州公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网站公开发布招标公告。本工程于2021年07月08日00时00分至2021年07月29日10时00分在广州公共资源交易中心网公开接受投标登记。在招标文件规定的投标登记截止时间（2021年07月29日10时00分）前共有5家投标单位进行了投标登记，分别是广州龙达工程管理有限公司、广东重工建设监理有限公司、广州建筑工程监理有限公司、中达安股份有限公司、广州宏达工程顾问集团有限公司。在招标文件规定的投标截止时间（2021年07月29日10时00分）前共5家投标单位递交了电子备用光盘及电子投标文件，分别是广州龙达工程管理有限公司、广东重工建设监理有限公司、广州建筑工程监理有限公司、中达安股份有限公司、广州",0,0,0,1]
[101,"肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道（工业大道至大旺边界）】工程招标工程量清单招标人：四会市代建项目管理中心造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-1总说明项目名称：肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道（工业大道至大旺边界）】第1页共1页一、工程概况1.工程名称：肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道（工业大道至大旺边界）】2.工程内容：包括道路工程、交通工程、综合管线工程（给排水、电力、通信）、照明工程、绿化工程以及管线迁改工程。二、编制依据1.工程量编制依据：（1）《肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道（工业大道至大旺边界）】》施工图纸；2.计价依据：本预算为采用工程量清单计价的方式进行编制，依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）》；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《广东省通用安装工程综合定额》（2018年）；《广东省市政工程综合定额》（2018年）；《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）；《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》；3.税金根据《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20号)规定：按税前总造价简易计税计算。三、价格依据：（1）人工、材料、机械价差根据四会市2021年5月份信息价，肇庆市2021年5月份信息价，肇庆市第一季度信息价，缺项部分材料采用市场询价方式计算。四、其他事项说明：1.本项目的土方类别按一、二类土计算；2.其他未列事项详见预算书。3.本工程建安费包含所有井盖甲供材费用，但不参与投标竞争，投标报价需包含此部分费用（详细请查看发包人提供材料和工程设备一览表）。表-01肇庆高新区四会产业园片区道路改造建设二期工程【工业大道及创新大道（工业大道至大旺边界）】工程招标控制价招标",2,3,2,0]
[102,"详细评分汇总表含后的号。J5.lo0wo0olt100251300900标段(包)名称；w古县前产涧中星灌区接建配套与节水改造工程（一期）一标段=次托B投标单位综合评分得分总乃[驻名1阳新设迁签面看区公司3L695L0088.69梁盱唐项华尔利尔屯工程监理召询扩限公益34.9251.2386.15②内甘责省水利水电防测设计研究院有浪责任公司3:.㎡49.6084.07准为夏东品工程盾理和四公司33，9093383.23挂由大西工程渣询有四公司3L上上L67Z9，05评委签名县开标时间:2021-09-2410:00:00",0,0,0,1]
[103,"评标报告一、开标情况越秀区建设街社区医院建设项目设计施工总承包招标采取公开招标的形式组织招标，在广州公共资源交易中心见证下，本项目于2021-08-2710:00至13：30在广州公共资源交易中心本部第11开标室进行公开开标，2021年8月30日在广州公共资源交易中心第7评标室组织了评标工作。在本项目投标截止时间前按招标文件要求准时成功递交电子投标文件单位共4家单位，名单详见《开标记录表》。二、评标委员会成员招标人依照相关规定依法组建评标委员会。评标委员会由5名专家组成，4名评委在广州公共资源交易中心专家库中随机抽取产生，1名评委由业主委派，具体名单如下：评标委员会推荐作为本次评标委员会组长，评标委员会成员：三、评标原则及评审结果本次评标采用综合评分评标法，评标委员会的各评委按《招标文件》的要求，进行投标文件形式评审、资格审查、响应性评审和综合评分。按招标文件评审汇总原则汇总，投标文件评审结果如下：1.形式评审情况：详见《形式评审汇总表》。2.资格审查情况：详见《资格审查情况报告》。3.响应性评审情况：详见《响应性评审汇总表》。4.设计施工总承包实施方案评分情况：详见《资信评分汇总表》和《工程实施方案评分汇总表》。5.投标报价情况：详见《投标总报价综合评分表》。6.总得分汇总情况：详见《得分汇总记录表》。序号投标单位投标总报价（元）总得分排名1(主)广东中亮建设工程有限公司,(成)广州园林建筑规划设计研究总院有限公司1406185080.7632(主)广东汉威城建有限公司,(成)广东省城乡规划设计研究院有限责任公司1403229584.9923(主)广州建筑装饰集团有限公司,(成)广州承总设计有限公司1402096096.6014(主)广州致杰建设有限公司,(成)中恩工程技术有限公司1359206078.864经过评委的算术复核，以上4家投标单位全部通过算术复核。评审委员会推荐：第一中标候选人：(主)广州建筑装饰集团有限公司,(成)广州承总设计有限公司，投标报价：14020960元；第二中标候选人：(主)广东汉威城建有限公司,(成)广东省城乡规划设计研究院有限责任公司，投标报价：14032295元；第三中标候选人:(主)广东中亮建设工程有限公司,(成)广州园林建筑规划设计研究总院有限公司，投标报价：14061850元。四、否决投标情况说明：无。五、",0,0,0,1]
[104,"述",0,0,0,1]
[105,"长岭村引水灌溉工程预算书(审后)审核总价：230265大写：贰拾叁万零贰佰陆拾伍元建设单位：审核单位：（盖章）审核人：（盖章）日期：年月日长岭村引水灌溉工程工程量清单(审后)审核总价：元整大写：元整建设单位：审核单位：（盖章）审核人：（盖章）日期：年月日",2,2,2,1]
[106,"C从田间到餐桌全程品质管理的四、分项价格表1、分项报价表说明备注:（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不行进行“零”报价，否则投标无效（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调蓄，其风险由投标人自己承担。2、分项报价表项目编号:CSCG20211086金额单位:人民币元序号分项名称单位规格型号」品牌数量单价（元）总价（元）备注上中餐、·餐二罩一素和润400104000艺当45…”合计报价投标人名称（盖单位览日期:202L，年",0,0,0,1]
[107,"附件1岷县公安局城关派出所低压改迁工程费用明细完号物魁描述剂号迁量单位数登各注如架空绝缘导饿架空绝缘导绒，ACIkv，JKLYJ,70害3002针式绝缘子复合针式绝缴子只8包影胀爆丝16*100只2建螺丝46*l6个125扎线4平方毫米铜缓米326低压载缆支架成套加工线缆支架之行低压配电箱1200*800*600面柜体1200*800*6001刀闸（630A）。5空开C400A/100A/100M/63A/备用32A)母线用铜排。铝芯电缆lkv3*400+1*240米酒主线从电杆下来到主配电房2解芯电缆1kv3*300+1*150光。49三层楼房-0留芯电缆lkv3*150+1*95米236三栋二层楼房心钢铝养子4005铜铝鼻子388只母铜铝养子360员2上4钢铝鼻子50二12办铜铝鼻子85二10上6铜铝养于26只2□电缆头1kv3*400+l*240套队z8电缆头lkv3*300+l*150套2电缆头lkv3*150+1*95套通五电缆支架400型套3>绝缴胶布（四色）个4自其他",3,4,3,0]
[108,"松向戏十无>盛长地二山冶万,三山仁长订上北谈n打项目名称：丁雪镇双龙晓连银段、登)池(暨二福宜站获台可子方辽江近□山沁分云览常[投标标招(技标材紫队路北延段工程监理(0后79.99YXS2021070030%0.00(通过)0(通过)Q.00(通过）)详细评分汇总表566时x3邕益凯翁激标层藏。警资圈藏□意",0,0,0,1]
[109,"附件3中心城区公交站台项目选择招标代理机构邀请书一、本招标项目中心城区公交站台，已由娄底市发展和改革委员会审批，投资预算975万元，资金来源市财政拨款。招标人为娄底市公共交通总公司。决定采取报价与随机抽取相结合的方式选择代理机构。二、项目概况与招标范围：1、中心城区及万宝新区已建成主次干道需要新建的65处公交停靠站。2、“中心城区公交站台”项目招标。三、招标代理工作内容及代理费用。本项目代理内容包括“中心城区公交站台”项目采购招标全过程的所有相关事宜，代理费采用总包干形式（含评标费用等）代理费用限定上下浮动范围，上限价人民币6万元、下限价人民币4.8万元，报价达到其上限价及以上或达下限价及以下则投标无效。投标报价书务必严格密封，封面必须显示投标人名称，无密封或封面无投标人名称者，招标人不予受理。报价小写格式：人民币XX.XX万元（最多保留两位小数，否则，报价无效）。四、资格要求1、投标人必须具有独立法人资格，并且工程招标代理机构资格为暂定级及以上级。2、已进入娄底市公共资源招标采购代理机构选择名录。3、不允许联合体投标报价。五、随机抽取的时间、地点1、请于2017年10月11日9点00分投标截止前在娄底市公共资源交易中心四楼（湘中大道市政府大院东侧）提交投标报价书（见附件），逾期不予受理。2、参与投标抽取的投标人必须由投标人法人代表携带法人证书及身份证或授权委托人携带授权委托书及身份证参加，否则，投标人不能参加抽取。抽取方式按娄底市公共资源招标采购代理机构选择程序文件规定执行。其具体抽取方式为：按递交投标报价书的顺序，由投标人法定代表人或其授权代表，直接按递交投标报价书的顺序由招标人明确代表该投标人的“号码”，招标人当场公布每个“号码”所对应的投标人。招标人在“号码”中随机抽取3个“号码”，对抽中的密封投标报价书进行拆封，根据其有效报价，按从低到高的顺序明确为第一、第二、第三中标候选人。如报价相同，则采取随机抽取方式确定中标候选人排名顺序。如抽取的3家投标人全部为无效报价，则由招标人重新从其余的投标人进行抽取，如其余的不够3家，则根据其有效报价按从",0,0,0,1]
[110,"东莞市众源环境投资有限公司污泥处理用聚合氯化铝采购项目评审结果公示广东有德招标采购有限公司受东莞市众源环境投资有限公司委托，就东莞市众源环境投资有限公司污泥处理用聚合氮化铝采购项目(招标编号:YDZB21DGQY0127)进行国内公开招标采购，经评标委员会评审，现称许标第界公示如下:一、项目名称：东莞市众源环境投资有限公司污泥处理用聚合氯化铝采购项目二、评市日期:2021年9月1日三、常申结果公示日期:2021年%月/0至2021年今月/2四、评审结果:序号【五、联系方式:（一）招标单位:东莞市众濒环境投资有限公司地址:东莞市东城街道鸿福东路红棉二路红锋大厦3楼联系人:黄喜伟电话：0769-22012807(二）招标代理机构:广东有德招标采购有限公司地址:东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号联系人:郑翠婷电话：0769-23362836802:3投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公系题间简掇募代理机构以书面的形式提出。，七贝万的并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异站韶出提交异议截止时间面3沁)3提出的任何延问，招标代理机构将不予答复。必特此公示。CL标单位:东市众源环境接资有限公司多山过托“吃评冠巴生级拿伯然奈临市水务集团有限公司过2021年时㎡担冠A",0,0,0,1]
[111,"荔出sM产",0,0,0,1]
[112,"石井教育指导中心厨房设备采购项目采购需求书★所有设备均采用优质不锈钢磨砂板304#，磨砂贴塑保护不锈钢材料的尺寸、外形、重量按GB708Y2006--中华人民共和国国家标准-冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差执行；广州市恒大绿洲金沙校区厨房设备采购清单序号产品名称型号/规格（mm)数量单位技术参数备注A烹饪间A01炉头拼台300×1050×12501台材料采用304#不锈钢磨砂板，面板2.0mm厚，其余材料采用1.2mm厚通脚用Φ38mm不锈钢管及可调高度子弹脚A02双头大锅炉2100×1150×12501台材料采用304#不锈钢磨砂板，炉台面足2.0mm厚，炉身及炉背板，1.2mm厚炉前饰板：1.2mm厚炉体骨架：40*40*3.5mm角铁黑铁炉架面铁板：A3钢板厚度足3mm炉通脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管以及高度调整螺丝，炉膛内采用耐火砖砌结火位同时配气掣、风掣、火种、火种掣、点火枪、风行管及相应的水管、气管等配套部每台炉装有摇摆水龙头两个，配优质中压铝壳风机A03单头单尾炒炉1100×1150×12501台材料采用304#不锈钢磨砂板，炉台面足2.0mm厚，炉身及炉背板，1.2mm厚炉前饰板：1.2mm厚炉体骨架：40*40*3.5mm角铁黑铁炉架面铁板：A3钢板厚度足3mm炉通脚：Ф50mm304#不锈钢水管包钢管以及高度调整螺丝，炉膛内采用耐火砖砌结火位同时配气掣、风掣、火种、火种掣、风行管及相应的水管、气管等配套部每台炉装有摇摆水龙头两个，配优质中压风机带尾撑A04电磁单头平头炉700×700×8001台材料采用304#不锈钢磨砂板，炉台面足2.0mm厚,炉身及炉背板足1.2mm厚，,炉体骨架40x40角铁,配节能炉头,炉膛内采用耐火砖砌结火位，同时配气掣、风掣、火种、火种掣、风行管及相应的水管、气管等配套部件，炉通脚Φ51mm加厚钢管套不锈钢管，加可调子弹头脚IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋；型号：YCP-DT20KW/380V/50Hz·集中密封线盒设计，特有防静电圈设计，杜绝漏电静电现象；·多重屏蔽防辐射设计；·6mm微晶板，能承受800℃高温，坚固耐用；",4,4,4,1]
[113,"关于推荐扬州鑫宝信息科技有限公司等两家公司参与智勘取证终端询价项目的意见经过认真考察和比选，现推荐扬州鑫宝信息科技有限公司、江苏和为警用器材制造有限公司两家公司参与盱眙县公安局新型涉网案件一站式智勘取证终端采购项目，扬州鑫宝信息科技有限公司曾完成宿迁市公安局宿豫分局网勘通采购项目，江苏和为馨用器材制造有限公司曾完成泰州市公安局姜堰分局新型涉网案件智能勘验取证终端及系统建设采购项目，上述两家公司均有类似成功案例，经查询“信用中国”及“中国政府采购网”该两家公司无严重违法失信行为，具备完成盱眙县公安局新型涉网案件一站式智勘取证终端采购项目的能力。特此推荐。评委签字:(打)2021年8月20日",0,0,0,1]
[114,"工程量清单序号产品名称型号及规格数量单位一机房装修部分1防静电地板600×600×35（mm）；贴面材料：HPL（三聚氰胺）；板基防火等级：A1级；贴面防火等级：FV-1；含支架15cm、含横梁、含接地紫铜带。80m22防静电地板安装材料包含防静电地板敷设费用以及地板与玻璃隔断交界处的特殊处理费用。不锈钢踢脚线、防静电地板加固角铁及相关辅材。1批3散力架及底座空调底座2个，UPS主机柜底座1个，刷黑色防锈漆3套二机房消防系统改造部分1柜式七氟丙烷灭火装置GQQ90*2/2.5柜式七氟丙烷灭火装置及180KG药剂，接入现用消防管理系统1套2泄压口1套三机房防雷接地改造部分1接地汇流排规格：600mm×100mm，采用电解铜排制作，表面做防腐蚀处理。包含安装支架及绝缘子部件。1套2接地铜带40×4mm铜排，紫铜80米3绝缘子规格：M8，带地面固定内胀套80套4接地电缆ZR-BVR35mm²，国标15米5接地电缆ZR-BVR6mm²，国标100米四说明本项目为钥匙工程，投标报价中包含防静电地板、消防气瓶等货物搬运费用；散力架及底座设备举升安装恢复、消防装置灭火装置的安装及调试工作、泄压口安装涉及的墙面开洞及恢复工作；机房防雷接地改造涉及的铜带安装及配套接地电缆端接工作；配电柜柜门处理；精密空调、配电室空调及UPS主机的移动安装等以及辅材等所有费用。本项目实施方案及实际材料情况，需要各投标单位现场勘察后确定。因机房在用，投标方需提供承诺书，因在施工过程中造成的机房各类型故障或事故，责任由投标方承担，并根据损失情况给予招标人赔偿。本项目质保三年。",3,3,3,1]
[115,"滨湖新区云谷学校给水工程项目招标文件补疑(项目编号：2018GBCZ4531-补1)各投标人：按业主要求，现对本项目招标文件作出如下补充：第一部分：招标需求招标范围：本次招标的范围是滨湖新区云谷学校给水工程，招标内容为整个滨湖新区云谷学校的室外给水工程及部分室内管道、阀门、水表安装、消毒、验收、移交等工程其中幼儿园、小学、中学、行政中心、餐厅的室外给水管道计至总包管道接头处（含管道接头处安装），户内仅计入立管后水表；其他单体的室外给水管道计至户内立管后水表（不含表后减压阀），包含地面破除、土方开挖、回填及移运等具体内容详见清单和图纸二、暂定项目：（一）以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算，投标单价不予调整无（二）以下项目按照业主要求，以暂定价计入分部分项工程量清单，投标人不得擅自改动价格无（三）以下项目按照业主要求，按项以暂定价计入分部分项工程量清单，投标人不得擅自改动无（四）以下项目按照业主要求，以暂列金列入其他项目清单，为不可竞争费无三、按项列入清单、措施费的内容，标后不予调整：1、预留预埋套管封堵及部分穿砖墙的开洞及恢复，含现场所有的预留预埋套管封堵及部分穿砖墙的开洞及恢复等，该项费用按一项列入滨湖新区云谷学校给水工程分部分项清单中四、预留金：本工程不设预留金五、补充图纸及修改图纸的说明：详见图纸目录六、甲供材：无七、总承包服务费（总承包配合费）：无八、业主的其他要求及提示：1、满足相关设计规范规程及相关规定、条文第二部分：设计文件及技术补充说明1、如下图所示：室外给水图纸中，进户给水阀门及水表是否在本次招标范围内阀门井是否在本次招标范围内答：均在本次招标范围内2、泳池水处理图纸中的加热锅炉进管及游泳池循环给水管是否在本次招标范围内答：不在本次招标范围内3、如下图所示：递服本表式各延目责型包疑肠重照参市政各水誉",0,0,0,1]
[116,"评标结果通知2021年7月20日项目名称数量服务期单价（元）总价（元）放射科核磁维保1台三年126000378000成交总价：378000元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：公开招标中标供应商：凯思轩达医疗科技无锡有限公司",0,0,0,1]
[117,"（6）投标报名承诺函（见而件三）;（7）安全生产许可证（有效期内年检合格）;（8）相关主管部门颁发的通信工程施工总承包三级及以上资质证书或信息系统集成及服务四级及以上资质证书;（9）电监会颁发的电力承装（修、试）五级及以上资质证书（承装类、承修类、承试改）*报名采取网上报名审核方式投标人提供的投标报名资料需按照公告要求顺序排列，并加盖鲜章后整体扫描为pdf格式上传，不接受doc、图片形式的报名资料，未按上述要求提交的报名资料一退回;七、投标文件递交方式1、本项目响应文件采用纸质和网上同时递交方式，纸质响应文件同时于投标截止时间之前递交至开标地点，电子响应文件请于投标截止时间之前上传到蒙电电子商务系统，纸质响应A文件请于投标截止时间之前递交至指定地点，投标截止时间后递交与上传的响应文件恕不接收三2、供应商对网上递交的响应文件应加答《投标管家工具》提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行现场解密，才能读取或导入响应文件八、截标及开标时间投标文件上传时间：2019年01月07日09:00～2019年01月29日上午09:30≤投标截止时间:2019年01月29日上午09:30九、解密方式及截标开标地点远程解密：投标人于2019年01月29日上午09:30在原单位使用原投标电脑通过《投标管家工具》进行远程开标解密届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）提前15分钟等候在开标电脑前准备参加开标解密（投标人需保持电脑网络通畅注:投标人也可携带原投标电脑提前45分钟抵达开标会场，于2019年01月29日上午09:30通过《投标管家工具》进行投标文件解密届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA证书）在开标电脑前准备参加开标解答开标地点:内蒙古产权交易中心有限责任公司开标室地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路3号(不动产登记中心)2楼如果截标或开标时间及地点有改变，招标机构将提前通知，逾期提交的投标文件将不予受理，不接受邮寄方式提交投标文件",0,0,0,1]
[118,"工程监理公开选取需求书公开选取项目名称:博罗县柏塘镇荷排路至柏邹路两侧绿化提升项目采购工程监理服务《汛游总入公开选取人:博罗县拍塘镇人民政府)日期:2021年08月公开选取项目内容一、监理单位资格:1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围:2、参加报名的单位需获得中华人民共和国住房和城乡建设部或省住房和城乡建设厅核发的工程监理资质证书，专业为市政公用工程(风景园林工程），资质等级为乙级或以上的企业二、项目概况1、项目名称:博罗县柏塘镇荷排路至柏邹路两侧绿化提升项目采购工程监理服务2、建设单位:博罗县柏塘镇人民政府3、项目地点:博罗县柏塘镇4、项目概况:博罗县柏塘镇荷排路至柏邹路两侧绿化提升项目本项目主要建设内容为柏塘镇圩镇荷排路至石岗村周边进行绿化提升（具体工程数量以施工图纸、工程量清单等为准），工程建安估算价约60万元本次采购为该项目的工程监理服务5、服务金额:根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格【2007】670号收费标准及市场调节价，本项目工程监理服务导、j费用为9000元（所报价格已包含所有费用），为合同包干价三、工作内容必按选取人提供的设计文件和有关资料及说明，对本项目进行施工及保修阶段的监理工作（具体以施工图纸、清单及选取人的书面通知.6“1约为准）四、公开选取监理单位的要求（-）技术要求1、中选单位必须按照有关规定，在监理过程中及时做好相关资料收集、汇总、整理工作2、中选单位负责向建设单位提供监理工程中质量、进度、投资、合同、监理情况等报告，并有义务向建设单位提出合理、经济的具体方案和建议（二）监理基本要求1、熟悉和堂握相关法律、法规与规章2、派驻现场监理班子必须健全、专业配套（三）工期要求:本工程监理服务期限从本工程施工开工日期起至本工程竣工验收合格后保修期满止（四）付款方式按公开选取单位要求在工程竣工验收合格后按合同付清监理费（五）工程质量控制标准工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工监理",0,0,0,1]
[119,"贵州健康职业学院书架采购清单（注：报价包括货物费用、运输费、安装费、售后服务及税金）橡木包边钢木书架单价（元）数量（组）合计（元）备注1.规格：每组内空长度900mm；宽450mm；书架高2.1米整体6层2.符合标准：《钢制书架通用技术条件》GB/T13667.1-2015。3.各部件技术参数：钢制构件厚度：立柱1.5㎜，搁板1.0㎜，挂板1.0㎜，底梁1.5㎜，顶板0.9㎜，豪华实心挡板0.8mm。钢件部分采用上海宝钢优质冷轧钢板，层数和间距可自由调整，表面静电喷塑。板材厚度为裸板厚度，不含表面附着物。1）立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，54×38mm，允许公差尺寸±1mm，材料厚度1.5mm，整体九面八翻边，下冲折成型工艺。立柱正面作内陷压型，成型深规格5±1mm×外口宽33±1mm×底宽23±1mm，承重能力强，钢性足。立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整。（详见附图）2）搁板：采用1.0mm优质冷轧钢板。搁板防惯性滑落设计，九折弯一体成形工艺，两侧形成15mm宽封闭式矩形口。搁板正面压制两组圆筋，每组压筋数3条，主筋尺寸5*2.5mm，辅筋尺寸3.6*1.8mm，两侧各压制两根加强筋，筋尺寸3*1.5mm。搁板内侧厚度23mm，外侧面厚度27mm。防惯性封口搁板外观新颖、刚性足，有效的保证档案资料安全，增加了搁板承重能力。3）挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，采用模具一体冲压成型，中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。4）底梁：采用1.5mm优质冷轧钢板。外侧采用仿古式木质底条包边。5）顶板：采用0.9mm优质冷轧钢板，顶板采用一体成型工艺，正面压四筋及两侧各压一根筋，圆筋尺寸3x1.5mm，压筋式顶板外形美观，结构新颖，强度高，钢性足。外侧采用仿古式木质顶条包边。6）挡板：采用0.8mm优质冷轧钢板，每二块搁板中间",4,4,4,1]
[120,"最高限价申报单靖江市新桥城乡建设有限公司（招标人）孝化二区老横三河疏法整治工程，预算价为1Z尘57生，96元，根据相关规定，现申请该工程最高限价在预算价扣除暂估价及暂列金额的基础上下浮12%，最高限1536986元特此申报:注靖江市剂柯防三司)18日g兵//日庄;ru7xmmx-,.“\"㎡“**-六",2,2,2,1]
[121,"海门解放中路营业部装修项目工程量清单序号内容描述参考技术等级与规格数量材料单位备注一一楼大厅1拆除门头、玻璃以及台阶面层1项2石膏板吊顶泰山，五星，龙牌78m2轻钢龙骨，9.5厚双层石膏板3顶面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树78m22-3遍腻子，2-3遍涂料4石膏板隔墙泰山，五星，龙牌66m275轻钢龙骨，石膏板单层双面，内置50厚隔音棉5双开玻璃门（含五金、拉手、地锁）1800*30001樘6墙面仿石材砖18m2仿大理石砖墙面7LOGO（墙和前台）1项8前台柜大理石饰面1项9墙面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树145m2含老墙面处理，2-3遍腻子，2-3涂料10PVC地毯文雅，爱琪尔，伟艺78m211单开木门800*30001樘12双开玻璃门1800*30001樘13踢脚线25m4cm高黑色铝合金14室外台阶地砖面层20m215金属玻璃隔断15m2黑色85型材，12厚钢化玻璃16贴膜磨砂150高6m17钢结构楼梯拆除1项18楼梯扶手1项19实木楼梯踏步1项20钢结构平台楼梯制作1项21门头钢架铝塑板12m222门头LOGO1100高*7400长1项钢结构框架，亚克力面，侧边不锈钢Subtotal二直播间1石膏板吊顶泰山，五星，龙牌5m2轻钢龙骨，9.5厚双层石膏板2顶面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树5m22-3遍腻子，2-3遍涂料3石膏板墙体泰山，五星，龙牌14m275轻钢龙骨，12厚石膏板单层双面石膏板，内置50厚隔音棉4墙面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树30m2含老墙面处理，2-3遍腻子，2-3涂料5PVC地毯文雅，爱琪尔，伟艺5m26踢脚线宝利龙，雅家，申熊8m4cm高黑色铝合金Subtotal三一楼储藏室1石膏板吊顶泰山，五星，龙牌10m2轻钢龙骨，9.5厚双层石膏板2顶面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树10m22-3遍腻子，2-3遍涂料3石膏板墙体泰山，五星，龙牌25m275轻钢龙骨，12厚石膏板单层双面石膏板，内置50厚隔音棉4墙面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树46m2含老墙面处理，2-3遍腻子，2-3涂料5PVC地毯文雅，爱琪尔，伟艺10m26踢脚线宝利龙，雅家，申熊18m4cm高黑色铝合金Subtotal四开放办公室及走道1玻璃幕墙拆除1项2石膏板吊顶泰山，五星，龙牌26m2轻钢龙骨，9.5厚双层石膏板3顶面乳胶漆立邦，多乐士，三棵树92m22-3遍腻子，2-3遍涂料4石膏板墙体泰山，五星，龙牌30m275轻钢龙骨，12厚石膏板",3,3,3,1]
[122,"招标最高限价确认单清江市新桥镇人民政府(招标人）新桥镇2021年度高标准农田建设项目2标暨项目，审定后招标控制价为480.95212万元，其中暂估价、暂估专业、--列金额等为0万元。根据靖江市相关文件规定，现确定招标最高限价按审定后招标控制价下浮五%执行，机耕路每平米报价不得超过130元。招标人期望值(最高限价）=[（招标控制价一暂列金额暂估材料等一机耕路》×（100—L）%十汇（130×机耕路面积）一（4809591.90—1089222.48-719733.89）×（1-5%）十130×（2360×3十1330X3.5）-4376153元。特此中明。”7:约二≤招标单住滚“社孔名不2020年6月25日",2,2,2,1]
[123,"温岭市太平街道老旧小区改造（万寿路西延）工程施工项目（招标编号：J249-1.2021-040）招标文件（公开招标）招标人：温岭市人民政府太平街道办事处（单位盖章）招标代理机构：浙江冠宇工程咨询有限公司（单位盖章）2021年8月27日目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单编制第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式1第一章招标公告温岭市太平街道老旧小区改造（万寿路西延）工程招标公告1.招标条件温岭市太平街道老旧小区改造（万寿路西延）工程已由温岭市发展和改革局以温发改证〔2021〕173号批准建设，建设资金来自市财政拨款，出资比例为100%，项目业主为温岭市人民政府太平街道办事处，招标人为温岭市人民政府太平街道办事处，委托代理机构为浙江冠宇工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算930万元，工程概算930万元，其中建安工程造价862.77万元，建设规模：拟建项目总用地面积13941平方米。本工程由装饰、景观、水电安装构成。外墙装饰面积18200㎡，内墙装饰面积11500㎡，建筑高度22.5m/19.6m/7.5m，层数2、6、7层，层高：3m。主要包括：（一）装饰部分；（二）景观部分；（三）安装部分：主要内容有室外亮化、室外消防水、室内消防水、雨水管道和电气改造工程等。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的建筑工程、安装工程。本次招标建安工程造价7761480元。2.3施工总工期：90日历天。3.投标人资格要求（一）投标人：3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员A类证书；3.3本次招标不接受联合体投标。（二）拟派项目负责人：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格，同时具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格2或合同解除",1,1,1,1]
[124,"1.封面吉安南路加油站新建工程，工程招标控制价中国石化销售有限公司江苏扬州石油分公司招标人:，(单位盖章)江苏华瑞联合建设项目管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2018年08月31日1.扉页吉安南路加油站新建工程，工程招标控制价5418889.01伍佰肆拾壹万捌仟捌佰捌拾玖元零壹分招标控制价(小写):，(大写):，中国石化销售有限公司江苏扬州石油分公司招标人:，(单位盖章)江苏华瑞联合建设项目管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位资质专用章)中国石化销售股份有限公司江苏扬州石油分公司吴存龙法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)张华戈兴亮编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年08月31日复核时间:2018年08月31日建设项目招标控制价表工程名称：吉安肃路加油站新建工程其中:《元)单项工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费费序号】吉安南路加油站新定工程5418889,01101593,9合计6418889.01104593.91单项工程招标控制价表工程名称：吉安肃路加油站新建工程其中:(元)单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费序母公山吉安南路加油站桩基工程203392.47286山、722830.032665813.51站房土建1910t，342196t.97铺历土建307405.38820.1Lo1dt.tgL4L392.87区土建12666.991456L.41式翠棚柱土建118628、223403.833913.5名宜外场地1995811.3981291.641866、19瓷外主方506967.188489.81705t.038经化45865.59481.61559.96汕漯棚钢结构415108.767261.9914693.75吉安南路加油站安装工程202665.963006.595099.05请工艺安装工程32967.555088.42Ts620.r5山艺仪表电气安装工程L42590.912116.513587.875118889.01101593.91135901.7单位工程招标控制价表工程名称；吉安肃路加油站桩基工程(1)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【分部分项工程费129056.68[[入工费3136.8[2材料费114409.76山3施工机其使用费9939.60[企业管理费91815、刚海656.42丹施项目费54711.945875,742.2凶价措施项目塑5836.192.2.1其中:安全文明施工措施费2861、722七他项目费31签2其中:专业工程暂估3其中:总承包服务费山规费2830.03当16793.87监203892.47分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;吉安南路加油站桩基工程(1)金额(元）其中序5项目编码项目名称项目特征播述进悉工程量综合单价合价哲估价1O1030100200覆制锅",2,2,2,1]
[125,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为10%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分85分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：6分投标报价合理性-1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；□方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评委",5,5,5,1]
[126,"标段名称:（振发路及盈发路片区）智能交通工程（标段编号：wXXQ202007005-X11甲方签章代理签罩第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未清足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，升标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第",5,5,5,1]
[127,"招标编号：威采招2019-02四川省政府采购货物项目招标文件中国·四川（威远）威远县政府采购中心与威远县教育局共同编制2019年1月目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式21第四章投标人和投标项目的资格、资质性及其他类似效力要求35第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料37第六章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他尚未要求38第七章评标办法50第八章政府采购合同（样例）60第一章投标邀请威远县政府采购中心（采购代理机构）受威远县教育局（采购人）委托，拟对威远县国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工程项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：威采招2019-02二、招标项目：威远县国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工程三、资金来源：财政资金资金预算：498万元四、招标项目简介：（详见招标文件第6章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；2、根据采购项目提出的特殊条件；（1）合法有效的《营业执照》或法人证书、《税务登记证》（国税和地税，免税单位需提供免税证明)、《组织机构代码证》（注：投标人如果更换成了“三证合一”营业执照的，符合“三证合一”相关法规规定要求，不再单独提供组织机构代码证和税务登记证）投标人须具备独立法人资格的企业；（2）法定代表人投标时提供身份证复印件（现场出示身份证原件）；委托代理人投标时提供法定代表人授权委托书原件和法定代表人身份证复印件、本人身份证复印件（现场出示身份证原件）；（3）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（",1,1,1,1]
[128,"币卓致高妻息乙88001Z0Z101019“台等目近销工旦辽勐基配:3斗群R工[(品“学联梁出丛凹了1镇华资日盛圣C社8心心心68TL“Y各学中区篮/ggceec线2“夺弊：万呼Ty纯誉国兴等盟哥弦验古802-1Z02凹盈晶融邕各V媒加公验图义一位不工梁、/209T0F0“鉴零些部公‘Y3各监中“副责迎博名《部TKˇ﹝(团邕的陷长“显包“买半）。显。抱。置。包斯整基患我号批社誉基“1”盛≤兰U(建≤显足C迎孙c公（母乙）辛贸缴串拉底到函兰Y三郸甲媒梁上旦盛土2帅(GC寸20‘26“Y黎各坚中T繁式/凹0028F12“零浮被严昌配晶融:邕各令毕媒“Y时石0R01日6T日8击1r‘固印验工游牙Y些被五z/动/露具等道枣乌梁函些号县华国红翡针a初誓赁盟取8[附添础些宏早申需学买副呈晋基单导买耿呈晋“古需首华等首泾些龄“未哥当Y器班文召景电长莱然冰件新总其普串基纳二",0,0,0,1]
[129,"表-08措施项目汇总表工程名称：消防水工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费2.2建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2表-10施工组织措施项目清单计价表工程名称：消防水工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302B02001组织措施费分部分项人工费+技术措施人工费2031302001001安全文明施工费分部分项人工费+人工价差预算+技术措施人工费+技术措施人工价差预算3031302B03001建设工程竣工档案编制费分部分项人工费+技术措施人工费合计注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-12规费、税金项目计价表工程名称：消防水工程第1页共1页序号项目名称计算基础费率(%)金额（元）1规费分部分项人工费+技术措施项目人工费2税金2.1+2.2+2.32.1增值税分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费2.2附加税增值税2.3环境保护税按实计算合计表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：消防水工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1气体灭火系统1.2水喷淋系统1.3消火栓系统2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3其他项目费4规费－5税金－招标控制价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：消防水工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目1031301017008脚手架搭拆[项目特征]1.搭设方式:综合考虑2.搭设高度:综合考虑3.脚手架材质:综合考虑[工作内容]1",2,3,2,0]
[130,"祁门县华杨工业园区辰晟孵化园厂房建设工程工程最高投标限价招标人:黄山市祁红文化旅游发展有限公司(单位盖章)造价咨询人:黄山诚信工程造价事务所(单位盖章)2021年07月27日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06祁门县华杨工业园区辰晟孵化园厂房建设工程工程最高投标限价最高投标限价(小写)：4997281.84元(大写)：肆佰玖拾玖万柒仟贰佰捌拾壹元捌角肆分招标人:黄山市祁红文化旅游发展有限公司造价咨询人:黄山诚信工程造价事务所(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:1法定代表人或其授权人:1(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:1复核人:1(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月27日复核时间:2021年07月28日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06建设项目最高投标限价汇总表工程名称:祁门县华杨工业园区辰晟孵化园厂房建设工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价不可竞争费1祁门县华杨工业园区辰晟孵化园厂房建设工程4997281.8425000209590.53合计4997281.8425000209590.53说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06单项工程最高投标限价汇总表工程名称:祁门县华杨工业园区辰晟孵化园厂房建设工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)暂估价不可竞争费18#楼工程（土建装饰）1806100.522500078325.8328#楼安装208270.1605750.3839#楼工程（土建装饰）1217314.13053000.9249#楼安装143708.1303979.38510#楼工程（土建装饰）1462982.33063665.14610#楼安装158906.5704868.88合计4997281.8425000209590.53安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06单位工程最高投标限价汇总表工程名称:8#楼工程（土建装饰）标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:材料、设备暂估价(元)一分部分项工程项目费1530107.591.1其中:定额人工费320855.3901.2定额机械费63469.2301.3综合费99943.330二措施项目费23539.530三不可竞争费78325.8303.1安全文明施工费78325.8303.2环境保护税0四其他项目费2500004.1暂列金额04.2专业工程暂估价2500004.3计日工04.4总承包服务费0五税金149127.570六工程造价1806100.52注：本表适用于单位工程招标控制",2,2,2,1]
[131,"别",0,0,0,1]
[132,"技术商务资信评分汇总表项目名称:崇资街送2021至2022年度无证拘派整治保安服条项目(YJDL2021-100)序号供应商曹磐官廿君周法挺刘赛何杰得分1浙江亿邦保安服务有限公司77.375.375.881.783.378.680杭州银剑保安服务有限公司57.060.064.065.269.059.043浙江民泰保安服务有限公司81.08。84.085.786.08.74母46.037845.550.047.545.8评审专家（签名）:万/",0,0,0,1]
[133,"控制价发布一览表项目名称：全国重点文物保护单位洪氏宗祠消防工程一、控制价（元）1860000含暂定价及暂列价其中：1、暂列金额（元）0暂列金额不得调整（不计税金）1.1、暂列金（元）0暂列金额不得调整（不计税金）2、暂定价0不得调整3、总定额工日940.243071428571总定额人工费/1404、总定额人工费131634.03各单位工程分部分项定额人工费合计5、总不可竞争费27626.46各单位工程的不可竞争费合计6、措施费（元）8896.88各单位工程组织措施费合计二、本工程最高限价（元）17112001860000*0.92说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；3、暂列金额、暂定价、暂列价不得调整（不计税金）。4、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项中，计税项目不得放在暂列金项中编制单位：安徽恒华工程咨询有限公司",2,2,2,1]
[134,"2021年兴仁市第二批高标准农田建设项目勘测设计项目政府采购评标报告（竞争性谈判》采购人：兴仁市农业农村局招标代理机构：腾颖集团有限公司日其;2021年07月16日汽扫描全能王创建三加1□被款评标报告内容基本情况:项目名称:项目编号:THJT-XR2021-Z020项目序列号:THJT-XR2021-Z020-01采购数量:1项采购预算:批复建安工程费的3%最高限价:批复建安工程费的3%采购人名称:兴仁市农业农村局招标代理机构:腾颗集团有限公司监督部门:兴仁市农业农村局开标时间:2021年07月16日14点30分评标地点:兴仁市振兴大道振兴大厦对面三楼发布了招标公告;投标报名时间为:2021年07月13日09点00分起至2021年07月15日17点00分止。2、投标保证金缴纳截止时向2021年07且16日14点30分(北宜时回上前，共有3家投标供应商按照竞争性谈判文件的要求缴纳了投标保证金。三、投标供应商投标文件递交情况:递交投标文件时间为:2021年0Z且16日14点30分之施，至投标文件递交截止时间共3家符合投标条件的供应商递交了投标文件，分别为:中图建设有限公司、贵州山河勤盈竣迁直跟公司、觉州担土力工程资询有限公司。第1页共4页橡□泳扫描全能王创建四、采购人及监督人成员:采购人代表成员：驱多兴监督人代表成员：杨室资五、评审小组成员的组成:接照《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法规规定，依法组建竞争性谈判小组，由贵州省专家库内评审专家三人组成。小组人员分别为：谭福逢、王趣国毛自姐评审小组成员于2021年07且16日14点30分在兴仁市振兴大道振兴大垦对面三楼就2021年兴仁市第二批商标准农田建设项目勤测谈过巫且进行竞争性谈判评审活动:通过身份验证的共有3家投标供应商，详见(身份验证记录表%。通过资格审查的共有C家投标供应商，详见(资格审查记录表%。通过符合性审查的共有3家投标供应商，详见（专家评审意见汇总表）。同时C家投标供应商的投标报价都在最高投标限价以内，报价有效。七、评审结果评审小组成员按照竞争性谈判文件中规定的竞争性谈判内容和评定成交标准，在采购人代表成员及监督人代表成员的监督下，集中与各供应商分别进行了竞争性谈判",0,0,0,1]
[135,"评标报告项目名称:2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目（丰茂街道》评标时间:2021年08月04日14时30分三、采购预算价：957000.00元四、招标方式：竞争性谈判五、招标情况简介1．招标信息发布时间2021-07-3009时00分至2021-08-0317时00分2．招标文件发售时间2021-07-30009时00分至2021-08-0317时00分3．招标文件发售份数:11份4．投标截止时间：2021年08月04日下午14:30分5．开标时间:2021年08月04日下午14:30分6．至投标截止时送达投标书份数：11份7．参与开标供应商数：11家8.．评标地点：贵州安诚项目咨询有限公司会议室9．评标时间：2021年08月04日]下午14:30时六、评审情况1、资格审查山东鹏元商贸有限公司、贵州锦瑞祥建设工程有限公司、腾题集团有限公司、扬州市品和光电科技有限公司、英莱特照明工程集团有限公司、江西杨梅欣诚实业集团有限公司、贵州印天太阳能科技有公司、江西琪浩科技有限公司、贵州虹阳商贸有限公司、贵州山水金州科技有限公司、贵州荣航建设工程有限公司11家投标单位资格审查均通过。2、评审响应文件经专家小组成员独立评审，11家供应商均响应采购方竞争性谈判文件.忍可1)要求。3、最终报价情况见开标记录表4、本项目谈判采用最低评标价法方式评审。根据谈判文件、供应商报价文件评审，从技术和商务要求均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。第一成交供应商:扬州市晶和光电科技有限公司成交金额：玖拾万零捌仟元整（￥：908000.00元）第二成交供应商:英莱特照明工程集团有限公司成交金额：玖拾壹万元整（￥：910000.00元）第三成交供应商:江西琪浩科技有限公司成交金额：玖拾肆万壹仟零伍拾元整（￥：941050.00元%了二--卫巡左采购人签字:含文八监督组签字:场统苏2021年08月04日非要w型专需率辑ZC(所云聊了建它针烈;军无ZP贺而5社兹可S它司社虫监出0O“a000E60O“0OEZI60O“Q0002600“OZgEG800'OOVSS8OO“o000F600′000gT600“L89T8800ˇO0099600′0000E6加罗p毕呈者≤尽公女2凸江容江江但独等翟孤回验x沙驻浙法8扬红泓宜(之励",0,0,0,1]
[136,"南湖片区沿线交安设施改造及公交专用车道标线施划工程项目设计评标结果公示项目及标段名称南湖片区沿线交安设施改造及公交专用车道标线施划工程项目设计项目业主自贡高新国有资本投资运营集团有限公司项目业主联系电话0813-5501039招标人自贡高新国有资本投资运营集团有限公司招标人联系电话0813-5501039招标代理机构联系电话028-83197870开标地点自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号开标时间20210916-09:30:00公示期2021年09月18日至2021年09月26日投标最高限价（元）1236800.00中标候选人及排序中标候选人名称第一名自贡市城市规划设计研究院有限责任公司第二名中匠民大国际工程设计有限公司第三名首辅工程设计有限公司第一中标候选人项目管理机构主要人员（自贡市城市规划设计研究院有限责任公司）执业或职业资格职务姓名证书名称项目负责人李鸣职称证00436962投标报价（元）989000.00952000.001054000.00证书编号经评审的投标价（元）综合评标得分89.90989000.0081.75952000.001o54000.0068.35职称级别职称专业市政道路桥梁设计高级工程师项目技术负责人杨建波职称证00436866市政道路桥梁设计高级工程师第二中标候选人项目管理机构主要人员（中匠民大国际工程设计有限公司）1/7执业或职业资格职称职务证书名称证书编号职称专业级别项目负责人职称证S120649路桥高级工程师职称证32036126市政道路桥梁设计工程师姓名王涛安程第三中标候选人项目管理机构主要人员（首辅工程设计有限公司）职务姓名执业或职业资格证书名称证书编号职称专业职称级别项目负责人何敏职称证00261249道桥高级工程师孙JI职称证20190066718市政道路与桥梁工程师项目业主第一中标候选人类似业绩（自贡市城市规划设计研究院有限责任公司）项目名称竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）开工日期项目负责人四川自贡汇东发展股份有限公司自贡食品工业园盐帮味道园项目配套道路及绿化工程2019082320190925项目投资额:7800万元;新建道路２条，其中24m宽道路约620米，16m宽道路约1760米，绿化面积约6万平方米。1987020.00设计负责人:文继涛;勘察负责人:吴何自贡高新国有资本投资运营集团有限公司北一路延长线及配套基础设施工程项目2021042020210518项目总投资:19114万元;新建4251000.00设计负责人:文继涛;勘察负责2J7/e.kb只总必源北一路延长线起于东七路，止于规划道路5，全长约1.7km、宽24m并建设道路雨污水管、污水干管改线、主排水箱涵等配套设施人:陈伟姚自贡市明鼎建设有限公司贡井城区老工业区搬迁改造市政基础设施建设工程勘察、设计201908032019083项目投资额:11781.29万元;新建道路4条（路线全长1972.815m）;现状贡兴路延长级和汽贸西路绿化。",0,0,0,1]
[137,"评标报告一、项目概况项目名称:荔波县佳荣镇高里村2021年板蓝根种植项目物资采则项目编号：GZML-2021-055采购方式:竞争性谈判采购预算:595350.00元二、项目情况简介1.招标信息发布时问:2021年08月02日2.招标文件发售时间:2021年08月03日00时00分至2021年08月05日23时59分3．招标文件发售份数:，份4.投标截止时间:2021年08月12日09时00分5.开标时间:2021年08月12日09时00分6.至投标截止时送达投标书份数:，3份7.参与开标供应商数:，3家8.评标地点:黔南州公共资源交易中心荔波县分中心评标室9.评标时间:2021年08月12日09时30分三、评审情况投标供应商:序号/九y所条汉/尽复浏1、资格审查投标人供应商第一次报价贵州省濉窗生物科技有限公司至:594600.00三都县塘州灯光种养殖农民专业合作社::595350.00：:595350.00最终报价排名x:596400.003Y:591000.00】x:595000.00九iwwtz*范象凹阀聊缴封)上2021年08月12日",0,0,0,1]
[138,"评标结果汇总表,评标结果汇总表项目名称：九岭西岸友邻汇施工监理(2021柳东-069)初步评审详细评审序号投标人名称投标报价（元）形式性评审资格审查是是否存在否监理机构和响应性评审整理大纲得商务得分备注是否合格签合格是否谷格沃投标的条诚信得分总分排序分(*权重）(*权重)任(*权重）广西建工程咨询有限公司4154560.00通过通过通过通过33,0829.6928.8091.52五柳州市广厦工程建设监卫4154560通过通过通过通过理有限公司30.9829.6918.8179.482广西广厦工程建设咨询%通过涵过管理集团有限公司4154560.00通过通过30.9829.6917.9778.59西鼎策工程顾问有限责任公司4154560,00通过通过通过通过29.8629.6915.0074.554备注第一名:广西建柳工程咨询有限公司最终推荐的中标候选人及其排第二名:柳州市广厦工程建设监理有限公司序第三名:广西广垦工程建设咨询管理集团有限公司7[必述,义X",0,0,0,1]
[139,"最终报价表(仅供现场报价时使用)项目名称：宜宾市第四人民医院物业管理服务采购项目项目编号:宜政采磋﹝2021〕16号序号项目名称报价（元/年）宜宾市第四人民医院物业z4Soooo、o。】管理服务采购项目叁角建抢伍五元整元/年报价合计（大写）:注:1.供应商根据评审委员会要求进行两轮及以上报价的（含响应文件中的首轮报价），在未提尚其响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，每轮次的报价均不能高于上一轮次报价(最终现场报价不能高于在响应文件中的报价否则，作无效投标处理。2、若是代理人参与现场报价的，在报价时须将授权委托书原件与报价单一并递交，否则报价无效。3．供应商现场报价时按总价报价。安保、保洁人员平均单价按首轮报价（即供应商在响应文件中的报价）同比例下浮。供应两名称:宜宫正公宝物业服么构记么司法定代衣人或授权代衣姓名:，义日期:，by年，月X日",0,0,0,1]
[140,"中华人民共和国南京海关南京海关智慧教育培训平台采购（项目）的中标公告（招标编号:1749-2140SUMEC/HT2085)-、中标人信息:标段(包)[001]南京海关智慈教育培训平省采购中标人:昆山华东信息科技有限公司中标价格:55.8万元二、其他:1、开标时间:2021年8月17日16:00（北京时间》2、开标地点：丙京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼302会议室3、评标委员会名单：汤瑾、岳昊、朱瑞、孙泓、陈欣（采购人代表34、招标代理服务费收费标准及金额:1）收费金额：人民币8370.00元2）收费标准：合同签订后一周内，成交供应商按成交金额的1.5%向采购代理机构交付代理服务费，不足RMB1,000.00元接照RMB1,000.00元计算，代理服务费一次付清5、其他：各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起三日内，以书面形式向江苏苏美达仪器设各有限公司提出异议，逾期将不再受理三、监督部门本招标项目的监督部门为中华人民共和国南京海关四、联系方式招标人：中华人民共和国南京海关地址:江苏省南京市秦淮区龙中路360号工联系人：戴悦日话：025-84422860电子邮件:/招标代理机构：江苏苏美达仪器设备有限公司地址:南京市长江路198号联系人:魏晓雪、王嘉卉电话:025-84532680电子邮件:WJI@sumec.com.cn招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负贡人）（袋名）招标人或其招标代理机构:工.系象2资)代",0,0,0,1]
[141,"永善县疾病预防控制中心业务用房建设项目资格预审公告（代招标公告）编号：YSZB2021161.招标条件永善县疾病预防控制中心业务用房建设项目经永善县发展和改革局以《永发改投资【2019】64号》批准建设，招标人为永善县疾病预防控制中心，招标代理机构为云南鼎弼工程项目管理有限公司，建设资金已落实，现组织公开招标，特邀请有意的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请2.项目概况与招标范围2.1项目名称：永善县疾病预防控制中心业务用房建设项目2.2招标范围：拟规划建设用地2770平方米，建设业务用房4200平方米，配套建设垃圾、污水、配电、环境保护等辅助设施，项目投资总概算约1420.9190万元（详细招标内容以招标人提供的设计施工图纸及工程量清单文件全部内容为准）2.3项目地点：永善县城西北部红光新区2.4工期：300日历天2.5质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，一次性验收合格3.申请人资格要求3.1申请人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，提供有效营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.2申请人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质3.3项目负责人：具备二级及以上注册建造师资格证书（建筑工程专业），取得有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建项目的项目负责人，提供任意连续三个月（2021年01月01日至今）社保机构出具的社保证明3.4技术负责人：具有建筑工程中级及以上技术职称，提供任意连续三个月（2021年01月01日至今）社保机构出具的社保证明3.5项目负责人、专职安全员、质检员相应资格证书必须在投标申请人本单位注册，提供社保证明；拟投入本项目的其他主要管理人员与技术人员须是投标申请人本单位正式员工，提供社保证明；其余拟派人员配备要求：符合《施工现场专业(管理)人员配备表》要求3.6企业业绩要求：申请人近三年（2018年至今）至少完成过1个类似项目(投资金额不低于1000万元的房屋建筑工程施工项目)业绩,提供中标通知书、合同协议书、工程竣工验收登记表3.7项目经理业绩要求：项目经理近三年（2018年至今）至少完成过1个类似项目(投资金额不低于1000万元的房屋建筑工程施工项目)业绩,提供中标通知书、合同协议书",0,0,0,1]
[142,"ZHONGGUANGTENDER国内公开招标文件采购人：宁海县人民政府桥头胡街道办事处招标代理机构：宁波中广工程管理咨询有限公司二O一八年十二月目录第一章公开招标采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经宁海县财政局批准，现就桥井路与万商路路口交通设施采购及安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商参加投标一、项目编号：NBZG2018-CZ008二、采购组织类型：分散采购委托代理三、采购方式：公开招标四、本项目采购预算：53.90万元五、采购文件公告期限（5个工作日)：2018年12月29日至2019年1月8日止六、采购内容：电子警察、信号灯采购安装（详见采购文件）七、合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；3、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；4、本项目不接受联合体投标；5、本项目对供应商的特定条件：具有安全技术防范行业资信贰级资质注：以上材料请供应商仔细阅读资格要求并自查，确认符合条件后再购买招标文件，招标文件售后不退八、采购文件的发售：1.发售时间：2018年12月29日至2019年1月8日，上午9:00至11:00；下午13:30至16:00（节假日及法定假日除外）2.发售地点：宁波中广工程管理咨询有限公司[宁海县时代西路128号（金桥广场15楼）]，联系人：薛丹明，联系电话：13957826696，传真：0574-65507133，邮箱：2280682595@qq",1,1,1,1]
[143,"5票糕熊CHHUAM\\ENG集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B80）日照电厂排污阀等物资询价项目询价文件项目编号：XC20210915000367采购机构：华能能源交通产业控股有限公司（集团公司物资供应中心）时间：2021年9月本项目报名/报价时必须在中国华能集团有限公司电子商务平台上传响应文件（资格审查要求均需提供证明材料），否则视为弃标处理。使用说明一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。二、采购机构/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、采购机构/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购机构根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。目录9925678第一章采购公告第一章采购公告（合格供应商公开）集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B80）日照电厂排污阀等物资询价项目询价公告1.采购条件本项目集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B80）日照电厂排污阀等物资询价项目，采购机构为华能能源交通产业控股有限公司（集团公司物资供应中心），资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。2.项目概况与采购范围2.1规模:本次采购范围集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B80）日照电厂排污阀等物资询价项目。2.2标段划分:本采购划分为",1,1,1,1]
[144,"纸质版原件的日期作为受理时间，逾期未提交原件或未按照要求提交的异议文件将不予受理三、其他3.开标评标程序及情况3.1并标及并标记录到北京时间2019年01月04日09时00分递交投标文件截止时间止，共收到5家投标人的投标文件，分别是开原化工机械制造有限公司、贵州航天乌江机电设备有限责任公司、开原化工机械有色金属设备有限公司、杭州华黎泵业有限公司和开原市化工机械制造厂北京国科军友工程咨询有限公司于北京时间2019年01月04日09时00分在北京市丰台区云岗翠云山庄261会议室进行了开标仪式招标人代表以及.上述5家投标人代表参加了开标仪式在开标仪式上，投标人代表分别对其投标文件密封情况查验合格之后，进行了公开唱标3.2评标委员会名单工程2019年01月04日09时30分在北京市丰台区云岗翠云山庄261会议室开始评标，评标委员会由随机抽取的4位评标专家与1位招标人代表组成根据有关规定，评标委员会按照公平、公正、科学择优的原则，依据招标文件规定的评标办法进行评标3.3评标办法“ZS≤综合评估法，详见招标文件3.4初步评审评标委员会通过对5家投标人的投标文件进行初步审查，结果显示:5家投标人的投标文件均能满足招标文件的初步评审要求，可以进入详细评审3.5详细评审按照招标文件中详细评审的要求,评标委员会对通过初步评审的5家投标人的投标文件进行了评议，评标委员会根据招标文件规定的评分办法，每位评委分别对符合要求的5家投标人的投标文件进行打分经汇总专家打分情况，结果如下:序号投标人名称投标报价（元）得分（分）排序1杭州华黎泵业有限公司2200000.0085.6212贵州航天乌江机电设备有限责任公司2200000.0082.8223开原化工机械制造有限公司2180000.0074.183",0,0,0,1]
[145,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称，射安乡安置小区某础设施建设项目标段:靖安乡安置小区基础设施建设项目第1页共1页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单《工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目0-40203008001块料面层m27098.92见040203008002块料面层48.52)4020400-4001砌体(平、缘石m4027、1纸040204004002南侧(平、维省582.2040203006001沥青混凝土处9617.5分部小计潜施项目分部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中册设其中:“足额人工费”表—05其他项目清单与计价汇总表工程名称:靖安乡安置小区基础设施建设预首标段:站安乡安置小区基础设施建设项目第1页共1贡序号项目名称金瓶(元)结算金额(元)备注】季列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5计谷注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12暂列金额明细表工程名称:结安乡安置小区基础设施建设项标段:站安乡安置小区基础设施建设项目第1页序母项目名称计量鱼位暂定企额(元)备注】合计注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列企额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中衣一12一1材料（工程设各）暂估单价及调整表工程名称:靖安乡安置小区基础设施建设≤日标段:靖安乡安置小区基础设施建设项目第1页共1页数量暂估(元)狗认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、计量单飞暂估|确认单价|合价单价【合价|单价|合价合计各注栏说明哲估价的材料工程设各拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称:靖安乡安置小区基础设施建设巧标段:站安乡安置小区基础设施建设项目第1页共1页房.号工程名称工程内容结算念额(元)暂估令剂(元）差额土(元)怀注二注:此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估会”计入投标总价中，结策时按合同约定结算金额填写去一12一3计日工表工程名称:靖安乡安置小区基础设施",3,3,3,1]
[146,"联系方式：0532-85801201联系人（代理机构）：崔晓芸联系方式：15563903815第二章投标人须知前附表序号条款名称编列内容《采购人青岛市市北区民政局吨,采购代理机构青岛招采项目管理有限公司㎡项目名称春节走访低保、低边及困难家庭慰问品采购分包情况详见青岛市政府采购网（http://zfcg.aingdaogov.cn）及全国公共资源交易平台（山东省?青岛市）青岛市公共资源交易电子股务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面6资金来源以及资金构成财政100%6是否接受联合体投标√不接受口接受八投标有效期自投标截止之日起60个日历天5踏勤现场√不组织，自行踏勘□组织0履约保证金√不需要□需要10采购代理股务费支付口招标人支付y中标人支付代理费:15972.4元口无需支付11构成招标文件的其他材料12招标文件的澄清和修改招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网(http://zfcg.qingdao.gov.cn）及全国公共资源交易平台（山东省?青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://cczy.qincdao.cov.cn)本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息澄清和修改一经发布，视为投标人已收到13投标截止时(问详见招标公告14招标文件的质疑招标公告公告期限届满之日起7个工作日内提出15是否允许递交备选投标方案V不允许口允许16投标报价的范围含税全包价17投标报价的次数本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价18投标报价的方式投标总报价（元）19进口产品投标V不允许口允许少样品√不需要仓口雷要21投标保证金的交纳口不需要交纳√需要交纳1.金额:人民币贰万元整（X20000元)2.缴纳截止时间，同投标截止时问保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统(http://ggzy.qingdao.cov.cn）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”,3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致;4.交纳形式:4.1以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时问为准:4.2以支票、汇果、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳的须开标现场提交5",0,0,0,1]
[147,"柯桥城区（G-50和G-51）地块限价房智能化垃圾房采购项目编号:绍柯企{2021}625号公开招标文件招标人：绍兴市柯桥区中国轻纺城两湖开发建设有限公司（盖单位章）绍兴市金柯桥房地产开发有限公司（盖单位章）采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司2021年6月23日目录第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分采购需求第四部分评标方法及评分标准第五部分拟签订的合同文本第六部分应提交的有关格式范例第一部分招标公告项目概况(柯桥城区（G-50和G-51）地块限价房智能化垃圾房采购的)招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2021年7月12日14点30分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：绍柯企{2021}625号项目名称：柯桥城区（G-50和G-51）地块限价房智能化垃圾房采购预算金额（元）：500000最高限价（元）：500000采购需求：详见招标文件标项一：标项名称：柯桥城区（G-50和G-51）地块限价房智能化垃圾房采购数量：6预算金额（元）:500000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柯桥城区（G-50和G-51）地块限价房智能化垃圾房采购，具体详见招标文件要求。备注：/合同履行期限：详见招标文件本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目的特定资格要求：无/三、获取招标文件时间：/至2021年7月12日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：浙江政府采购网（）；方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；售价：0。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交",0,1,1,0]
[148,"招标控制价致各投标人：漯河市源汇区问十乡综合养老服务中心项目监理的招标控制价为捌拾柒万陆仟元整（小写：876000元）特此通知漯河市源汇区问十乡人民政府2020年10月28日",2,2,2,1]
[149,"莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目评标报告评审委员会2021年09月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目（以下简称“本项目）已由以莫发改行审字【2020】88号文件批准建设，项目业主为莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府。项目标段已具备托标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目莫旗尼尔基镇万宝山村村内道路硬化项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期：开工日期:2021年09月30日，交工日期:2022年01月30且。共计:120日历天2.3标段诺情:莫力达瓦达",0,0,0,1]
[150,"联系方式：15352165664联系人：李宗明招标代理机构:联系方式：18993639728联系人:万吉孝招标人：高台县南华镇人民政府中标金额：叁拾叁万玖仟玖佰壹拾陆元捌角(￥339916.8元）联系人:赵开东地址：甘肃省张掖市高台县骆驼城镇永胜村中标供应商名称：高台县水务局钻井队招标类别：施现将结果公布如下:18日在张掖市公共资源交易中心网站阳光采购电子平台确定成交供应商高台县2021年第二批扶贫资金南华镇配套打井工程，于2021年08月二〇二一年八月十九日知-郭夏夏贸)2×H成标城批养赤希翼、限公㎡沁被门联系电话：1:3993617788招标方式：邀请招标工成交公示高台县2021年第二批扶贫资金南华镇配套打井工程待3①2y/qTN2-沁*",0,0,0,1]
[151,"东莞市石鼓污水处理有限公司2021年-2022年生产药剂(阳窝子聚丙烯能胺）定点采购项目评标结果公示东莞市达盛招标代理有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞币石鼓污水处理有限公司（以下简称“招标人”)的委托，对东莞市石鼓污水处理有限公司2021年-2022年生产药剂(阳高子聚丙场疏胶)定点采购项目(招标编号:DGDS2021-18)进行国内公开招标，经评标委员会评审，现将评审结果公示如下:一、项目名称:东莞市石鼓污水处理有限公司2021年-2022年生产药剂（阳离子聚丙婚群胺）定点采购项目浙二、评审日期:2021年07月16日航三、评市结果公示时间:2021年07月26日至2021年o7月2%四、评审结果:序号中标候选人货物名称品牌产地暂定采购数量综合单价（元/吨）（不含销项税）合计（元）(不含销项税)广州市豫泉净水材料有限公司阳离子聚丙婚耐胺正佳河南141.87吨：17,780.00X2,522,448.60招标代理机构:东莞市达盛招标代理有限公司地址:东莞币东搬中路8号达鑫创富中心八棱817号特此公示。而提出的任何疑问，招标代理机构将不予答复。并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时阿投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，电话:0769-2211:3229联系人:杨浩林垃而;松监督单招标代理机构:招标人:东莞论联市名请在本公示期问向招标代理机构以书面的形式提出202r年o7月6日鸿北时s.sc--岔(邓招万2)污水处常鼓交涂的X心师女庐常辽盛沅沁2公司公司广间交心习游安心您",0,0,0,1]
[152,"一、采购清单序号产品名称单位数量175寸一体机台242设备管理软件及集控管理软件套243视频展台台2442.4G音箱套245钢制讲台台246推拉黑板套247LED教室灯盏2168LED黑板灯盏729安装辅材间24",4,4,4,1]
[153,"锡北镇怡丰苑二期安置房工程设计最高投标限价公示本项目的最高投标限价为:2645000元招标人：无锡市锡山区锡北镇人民政府代理机构：江苏华诚工程管理咨询有限公司",2,2,2,1]
[154,"Tpo1（缓租)非请单疫名8单的越山自工山镇镇灯村衣地股价专设合价认垃办人小公公人人该退别涟务踏级系电话简产名协≤次y义心沁名道负产福的近过的公过竞产地合309咨道议六版自演湾村后前创以对连结面都武山的衣地性溪创封性山创按福说明预面了月；不允许彩雅其他人、预产总益机万财万本街其本沈下面合王守冲竞产交易拟祖制起金时同7个月(实除起止时简议合其为准)20181LO1签zoijg.og,3信剧据导的25.71元/资/小公民履行仪述公永汝磁公事价0元本次年植会上水社公单价元询月沁说月上次午社公公511元6052元远元tsus完上次植会收植情况已收定易地资置了镇衣交中心口义员盟人单位/个人王守冲该系地话(（公((公方信息以(身垫证引码3北2()申请单位镇（区）衣村生协宣站资产管理办公社)宜比签字772含昆≥西书执此261Mj日镇《区)农村量体资洲关容理委免会《签政)208年1月2日备法总前)1、本表需附必县方室、承租人信鑫在记表、变产图)片全、本表一式三份申请单位、交县机构各一份",0,0,0,1]
[155,"1.封面江南大厦改建加固工程，工程招标控制价1招标人:，(单位盖章)1造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月29日1.扉页江南大厦改建加固工程，工程招标控制价3811629.81叁佰捌拾壹万壹仟陆佰贰拾玖元捌角壹分招标控制价(小写):，(大写):，11招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)11法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月29日复核时间:2021年06月29日建设项目招标控制价表工程名称:江南大厦改建加固工程贰中;(元)序母单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费】江南大厦改定加凹工程3811629.816357959134819.74孙招标代理费合计g3811629.8158579.59134819.74单项工程招标控制价表工程名称:江南大厦改建加固工程北中:(元)序号单位工程名称金额(元）安全文明施工费烧费江南大厦改建加固工程3811629.81暂估价53579.59134819.74合计3811629.8153570.5018l8l9.74单位工程招标控制价表工程名称:江路大厦改建加固工程(001]序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)北分部分项工程2859729.24山[人工费896691.8[2材料费1134329.61山3包工机其使用费66185,1山4企业管理费316700.515刚浏116622.312贵施项目402359.121沁价措施项目费273580.022总价措施项目费128779.02.2.1其中:安全文明施工播施费53579.59当其他项目10000O31北中;暂列企额10000Q3.2其中:专业工程暂估价3.3t中:计日工3,1其中;总承但服务费汕免费134819,7。税金81472l.7监小计3811629.81分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:江路大厦改建加固工程(001)金额(元)其中序号项目编码项目名称项目符征描述慕悉工程量综合单价合价营估价O11602002001。16拆除工程砼梁板墙开洞拆除有阶架板播拆阶投层整宋交反流包沂险。抗密言工临121.61122.76139894.652O116O1001001尤他拆除初剂(、益行)述2汕金及新结称北,按现报价，结算不雨整防35000(350000分部小计489894.66“ol0501001001。5混凝土及筋混凝土工程格质cl5砼垫层汾1.o6771.8818.14O1050100d00嵩堂基础(集水州名版)30.91758.6713.146010504001008形墙(集水井侧及门洞)陉挡土墙和地下空墙15系送预指式)(a34.71259.875946.59昌01050100600没备",2,2,2,1]
[156,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称：涡阳县袁店二井采煤塌陷区综合治理项目开标时间：2021年7月30日9:00评标办法：合理低价法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）资格评审情况施工组织设计分数信誉业绩分数合计资格评审情况报价（元/%）1福建省交院工程建设有限公司/////10862075.712重庆六零七工程勘察设计有限公司/////10945952.723安徽地矿建设工程有限责任公司/////11001870.334四川峨眉山四零三建设工程有限责任公司/////11071768.285太原理工恒基岩土工程科技有限公司/////11113706.816湖南省地质勘探院/////11155645.337陕西核工业工程勘察院有限公司/////11239522.368陕西天地地质有限责任公司/////11295440.389贵州荣源环保科技有限公司/////11372327.6610中色资源环境工程股份有限公司/////11934303.7811江西省天久地矿建设工程院/////12261424.2212宿州昇元建设工程有限公司/////12304760.6613安徽金联地矿科技有限公司/////12348097.114西南能矿建设工程有限公司/////12458535.2415诚捷祥集团有限公司/////12720717.6116湖南中核建设工程有限公司/////12720882.0517贵州隆瑞建设有限公司/////12720882.7618湖北广元岩土工程有限公司/////12720883.1519陕西中祥基础工程有限责任公司/////12720884.6320贵州有色地质安顺勘测院/////12720885.2121宇轩建业集团有限公司/////12720885.8322西北有色工程有限责任公司/////12720886.7523江西省勘察设计研究院/////12720887.2324安徽省清晟建设工程有限公司/////12720887.7425中建材矿业吉林有限公司/////12720888.5626天水中核建设工程有限公司/////12720889.1527湖南省湘南工程勘察有限公司/////12720890.7928圣鑫建设集团有限公司/////12720891.8329安徽巨方建设工程有限公司/////12720892.7430中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司/////12720893.4631甘肃智广地质工程勘察设计有限公司/////12720894.0532宣城华畅建设有限公司/////12720894.8333秦皇岛中冶地五一五勘测有限公司/////12720896.1534福建省东升鸿工程建设有限公司/////12720896.8835中化地质郑州岩土工程有限公司/////12720897.5336安徽永洁环境治理工程有限公司/////12720898.1437安徽香柏建设有限公司/////12720898.9638江西省华核岩土工程有限责任公司/////12720899.6539福建冶地恒元建设有限公司////",0,0,0,1]
[157,"三、货物、服务清单3.1采购清单汇总表采购项目编号:ZGZ1640-202101-01采购项目名称:秭归县第三幼儿园玩教具采购序号」货物/服务名称主要规格、技术参数数量益智区小班了6套益智区中班公益智区大班3-31-",4,4,4,1]
[158,"见绍兴交投绍兴市市属高速公路（G1522嘉绍南接线、S24及S24诸登南连线）2021年度机电改造工程施工招标评标结果公示绍兴市市属高速公路（GI522嘉绍南接线、S24及S24诸暨南连线）2021年度机电改造工程施工招标于2021年8月11日公开开标评标，现将评标结果予以公示，公示期为2021年8月12日至8月16日。欣标人或者其他利半关系人对评标结米有异议的，应当在中标候选人公示期户提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。招标人末按期答复异议事项，或救标人或其他利社关系人对招标人的容复不油意的，或投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政盟督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及九部委2013年第23号令《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》办理。标段推荐中标人单位名称评标价(万元)质量目标工期(天)理项目经|综合得分苏JD01标贸第1中标候选人浙江高速信息工程技术有限公司1424.9268标段工程交工验吸药质量评定:合格;标段工程竣工验收的质量评定:合格。90赵亚解97.17否决投标情况:无监督单位:绍兴市交通运输局地址:绍兴市镜湖新区凤林西路135号交投大厦邮编：312000联系电话：0575-85134656发包人:绍兴市高速公路运营管理有限公司地址:绍兴市柯桥区平水镇会稽村毓秀桥422号《邮编：312050联系电话：0575-85749259招标代理：浙江省工程咨询有限公司地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座7楼邮编：310030电话：0571-853930462",0,0,0,1]
[159,"财务藏（2013），BRC00，7天变则产保险股份有限公司，重幢望保保蹈柳酸德?r，保·费确认人时间(正本），保革生成时间:2020/10/1218:37，保笔打印时间:2020/10/1219:01，签于投保人填写并递交了投保单，并同意按约定交付保险费，保险人依照保险合同承保险责任。保险合，同由搜保单及其附件、本保险单和本保险单载明的条款、批单组成。，保险单号:6804130184020200015015，明—细表，投保人:春涛国际建筑有服公司，缘证件号码91440104618587648，证件类型营业执照，联系地址：广州市越秀区先烈中路81号大院82栋117，118号首层，被保险人:广东省会城狱，联系地址:盛庆四会市城中区济广北路济广塘，东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目园投保人资质不分级，项目名称:林级化工程（第二期)，主院，保险资任保险金额保险费，维，投标保证保险?B80。000。00R期B100。0C，保险金额总计，（大写)人民币捌万元整小写RB80.000.00做，保险费总计:（大写)人民币壹佰元整小写RBL00。00，范确元，保险期限:自北京时间2020年10月16日0时起至2021年0]月15日24i正。黄S，学，妾订特别数定。今，主隐适用策款《建设工程投标保证保险张款》，影侯，承保区域:中华人民共和国《涨、澳、台地区除外）司法管辖:中华人民共和国管辖(池澳台除外联，保障合同争议解决力式:诉讼，执费信思:级费次数1次，照受级费截止日期报费金额，2020年10月16日RWB100。0，保障大名称:天安财产保险股份有限公司江门中心支公司保险人（签章），签单地点:—江门市莲汪区糖口二路168号101室管层、三层，129室，全国统一客户热线:95505保单查询地址：www.95605。com。c签单日期:2020年10月12日，业务经办：黄柏盈制单人：陈彩种核保人陈影萍，重要提示：尊敬的客户，您可通过公司24小时服务电话96505，小可顾95505，台核实承保和理赔信息。若对查询结果有异议，请遗过以上三种愿道与本公司联系《COL，剂A存有程，y园，其1页，第1页不保单手工填写无效，7天受财产保险股份有限公司，C0,T，天安财产保险股份有限公司保函编号：BH2020011861，投标保证保险，保险编号：6304180184020200015015，广东省会城监狱（",0,0,0,1]
[160,"竞争性谈判文件采购项目编号：441521-201812-615002-0041采购项目名称：海丰县赤坑镇太阳能路灯安装工程海丰县公共资源交易中心编制发布日期：2018年12月25日目录第一部分谈判邀请函第二部分采购项目内容第三部分谈判须知第四部分合同书格式第五部分响应文件格式第一部分谈判邀请函各供应商:海丰县公共资源交易中心受海丰县赤坑镇人民政府的委托，拟对海丰县赤坑镇太阳能路灯安装工程进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加一、采购项目编号：441521-201812-615002-0041二、采购项目名称：海丰县赤坑镇太阳能路灯安装工程三、采购预算金额：￥1,110,473.42，响应供应商投标报价超过预算作无效投标处理四、项目内容及需求：详见谈判文件和本项目的工程预算审核书{2018预1212}和图纸五、供应商资格要求及证明材料，报名时提供以下所要求的材料，通过后领取本项目图纸及工程量清单：1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供由第三方会计师事务所出具的2017年度《财务审计报告书》或基本开户银行针对我中心出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函、2018年三个月以上（含三个月）的缴纳税收的完税证明或税务部门出具的纳税证明、2018年三个月以上（含三个月）的缴纳社会保障资金的专用收据或社会保险缴纳清单，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（2）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，加盖公章）（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面声明，加盖公章)（4)供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明，加盖公章）（5）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织机构，具备市政公用工程施工总承包三级或以上资质，且具有安全生产许可证，在近三年内无重大质量安全事故的施工企业2、本项目不接受联合体3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，",1,1,1,1]
[161,"呼伦贝尔市人民医院计算机设备及软件计算机设备及软件评标报告评审委员会2021年03月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击人民医院计算机设备及软件计算机设备及较性已经同级财政部门审批,采购人为呼伦贝尔直人民医院，本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市人民医院计算机设备及软件计复机设备及软性。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市人民医院计算机设备及软件计算机设各及软件，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D0115070|院计算12001586机设备及01呼伦贝尔市人民医(软件计算机设备及软件详见本项目采购文件940000.0主任委员:范琦委员:魏塑、刘仁山宫生、刘兆淀二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市人民医院于2021生02且24日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资返交易巴心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告(详见附件》。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商〕是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告文件）要求将营业执照投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标",0,0,0,1]
[162,"东莞市公共资源交易中心评标收标会议情况记录表会议时间:202L-07-2≤500:00工程编号；TxATXAL210050投标文件递交截止时间:202L07-2015:o0:0与会人资料输入人签名资料归档人签名第一阶段会议纪要：1、2021年07月20日15时00分在东莞市公共资灏交易中心开标室（4）召开第一阶段投标会。2、参加投标革位共26家。详见:招标工程投标资审及解密结果表3、经系统疆助审查和人工核查，符合招标文件要求的有效投标人共26家，不符合要求的共0家。详见:招标工程投标资审及解密结果表4、在线签到的投标人的投标文件解密情况：至投标文件截止在缓解密时间，共有26家投标人解密成功，0家投标人未解密或未解密成功。详见:招标工程投标资审及解密结果表5、投标人对符合性审查结果提出异议情况：无。6、通过符合性审查并解客成功的投标人共26家，不符合招标文件要求的投标人共0家。7、投标人对解密结果提出异议情况：无。8、招标人对所有己解密的电子投标文件进行加密。9、第一阶段投标会到会各方均无异议。第二阶段会议纪要：1、2021年07月22日10时00分在东莞市公共贸会鄯交易中心开标室（5）召开第二阶段开标会。2.本次投标会共开启标书的报价部分26份，其中报价部分议有效的共26份，报价部分无效的共0份。3,报价部分有效的共26份，根据招标文件的规定：有效的投标人主数量在16家及以上时，需要进行筛选环节。4,根据本项目的性质和招标控制价大小，确认本工程的筛选要方法为:①本项目属于房屋建筑工程施工总承包和市政公用工程施工总承包单一资质的招标项目，需要根内据参加投标的投标人的信用分值进行信用分档。②根据招标文件规定据殊随机抽取师选方法，本次抽取放容入1至10号球，单号球代表简选方法一，双号理代表师选方法二。本次抽中了7号球，本项目的师选方法为筛选方法一。③)按招标文件要求进行随机抽取入围投标人数量Q值，本次抽取放入12至15号球，分别代表对应的入围投标人数查。本次抽中了14号球，本项目的入国投标人致量Q值为14家。③按招标文件要求进行随机抽取随机因子K值，交易系统",0,0,0,1]
[163,"（一）投标函致:灵璧县委庄镇人民改庭（招标人名称)1．我方已仔细研元了LBGC202106（项目编号）公验上类止镇2021年以工代验云范工程（项目名称）乙标段施工招标文件的全部内容，经考察项目规场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资科后，岛意以人民币（大写）肆佰叁拾宏万法丘肆佰伍拾叁远肆鱼功分元（￥，3ZZ53,，）的投标总报价，其中人工资人民币（大号）宏监递力叁任五值益验陆远壁鱼捌分元（￥2迎验上应），工期五日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺附，工程质量达到签合压工工程施工质量验收合格准标准。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标，我方拟派陆庆为本工程项目经理（建近师），其项目经理（建选师）资质为公胜工型（专业）二级建适师。4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）捌万元整元（3BD0Q）。5．如我方中标:（1）我方系诺在收到中标题知书后，在中标道知书规定的期限内与你方签订合同.8.2）随同不投标的远交的被标的反附录M十省同文件的组成部分。(3）我方承诺按照招标文件规定向你方题交应约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程(6）我方承诸本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标艾件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时淮备接受你方发出的中标通知书,6.我方在此声明，所避交的投标文件及有关资料内容亮整、真实和淮确，且不在在第2章“投标人须知”第1.4.3条规定的任何一种情形。万二强阳门-委2(其他补充证型人、；乌鞍山直胜200号和地电话:18225G010281真:0551=67703185（二）投标承谐书致:卫墨是塑庄镇人民型胜（招标人名称)我公司白品参加法验具云注的2021年以工代批元范工程项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺:1.我公司拟派本项目的项目经理陆达（注册号:篮23]]31]50]3），未在其他任向一个建设工程施工项目上担任项目负贡人，也不存在《注册建造师执业管理办法》中第九条拟定的允许后时旭任满",0,0,0,1]
[164,"浒墅关经济技术开发区文体中心项目-智能化工程招标控制价计算表JSTB编号（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）序号单位工程名称预算价(元)招标控制价备注暂列金额(元)暂估价(元)发包人供应材料（元）安全文明施工费(元)规费(元)税金(元)小计(4)~(9)折扣率(（3）-(10))*(11)+(10)0017浒墅关经济技术开发区文体中心项目-智能化工程8151322.265000029240.0677619.65741029.2914978890.927619047.544002130031400415合计8151322.26500000029240.0677619.65741029.2914978897619047.544备注：本表(3)~(10)各项数据已取2位小数，因此招标控制价与JSTB版尾数上有细微差别根据苏工价（2012）5号文，招标控制价=（预算价-暂列金额-暂估价-甲供材料-安全文明施工措施费-规费-税金）*各专业打折系数+暂列金额+暂估价+甲供材料+安全文明施工措施费+规费+税金2018.12.12",2,2,2,1]
[165,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称：蒙城县三义镇刘园行政村李楼中心村美丽乡村建设项目评标办法：合理低价法（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）形式评审标准资格评审标准分数形式和响应评审标准投标报价评审标准报价（元）1安徽先华建筑工程有限公司////1832391.272安徽玄界建设工程管理有限公司////1993549.883安徽深皖建设工程有限公司////1996845.734亳州城镇发展有限公司////2016008.175安徽同辉建筑工程有限公司////2019121.326安徽莲兴建筑工程有限公司////2020434.777安徽宏亚建筑有限公司////2022010.098安徽立隆建筑工程有限公司////2023027.619安徽华盾建筑工程有限公司////2023338.3310安徽广基建设有限公司////2023353.3311安徽恒俊建筑工程有限公司////2023512.5812安徽丽华建设工程有限公司////2023556.2213安徽海川市政建设有限公司////2023560.7214安徽绿岸建设工程有限公司////2023560.7215安徽徽德建设工程有限公司////2023561.5216安徽省昌业建筑工程有限公司////2023562.9217安徽胜创建设工程有限公司////2023598.3818林孚建设有限公司合格不合格合格合格2023605单位技术标初审不通过19安徽一灯能源建设有限公司合格合格合格合格2023620.5320安徽民建水利工程有限公司合格合格合格合格2023627.121安徽浩宸市政工程有限公司合格合格合格合格2023634.6622安徽东寅建设工程有限公司//合格合格2023645.323安徽一一建设工程有限公司//合格合格2023683.4124河南瑞辰市政公用工程有限公司//合格合格2023692.0125河南港津建筑工程有限公司//合格合格2023693.5126安徽腾云建筑工程有限公司//合格合格2023701.0227榆林市成功建工有限责任公司//合格合格202371028赣阳建工集团有限公司//合格合格2023719.0829安徽人禾园林建设有限公司//合格合格202372830安徽安顺生态建设有限公司//合格合格2023737.7731安徽省安居建筑安装有限公司//合格合格202374632安徽顺亚建筑工程有限公司//合格合格2023755.0133安徽永泽建设工程有限公司//合格合格2023764.2634安徽骏荣建设有限公司////2023773.135安徽文君建筑工程有限公司////2023782.2336安徽鲁滨建设工程有限公司////2023782.2437贞泰建设工程有限公司////2023791.2438安徽祺商建设工程有限责任公司////2023800.2339安徽富恒建筑工程有限公司////2023809.4440安徽鑫恒建设工程有限公司////2023818.441河南联润建筑工程有限公司////2023827.8242河南置诚建筑工程有限公司////2023836.4743安徽凡威建筑工程有限公司////2023845.2844安徽鑫鸿建设工程有限公司////2023955.1345安徽前方市政工程有限公司////2024314.0346安徽云达建设有限公司////2024380.3347安徽申旺建筑工程有限公司////2024690.6548安徽卓铸",0,0,0,1]
[166,"网址：www.gzggzy.cn竞争性谈判文件项目编号：CJ2016-0007项目名称：广州市番禺区城市管理局2016年番禺区传统迎春花市保安服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年1月21日温馨提示：供应商报价特别注意事项参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致报名信息无法录入广州公共资源交易中心信息系统响应文件一律不接受纸质文件，只接受具备法律效力的电子响应文件供应商应当到依法设立的电子认证服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子谈判文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子谈判文件来制作电子响应文件，否则将无法正常递交电子响应文件递交首次响应文件截止时间前，需完整上传响应文件并保存在广州公共资源交易中心信息系统，且取得回执本中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件对收取谈判保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳谈判保证金，谈判保证金到账后须登录银行网页将谈判保证金绑定本项目，方为完成谈判保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按报价无效处理报价低于最高限价60%的，必须在响应文件中说明理由对可接受分公司报价的项目，分公司报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外谈判小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性交易中心为采购代理机构，不对供应商报名提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任（本提示内容非谈判文件的组成部分，仅为善意提醒如有不一致，以谈判",1,1,1,1]
[167,"工程施工费预算表表3-1项目名称：武隆区长坝镇简村村土地整理项目金额单位：元综合定额编号单项名称单位工程量单价限价合价序号（1）（2）（3）(4)（5）（6）土地平整工程A.1水田修复hm22.317861675.04A.1.1机械清除表土100m2187.1584.95A.1.1.110042机械剥离表土距离(M)100m327.8136718.29A.1.1.21033740~50剥离表土场内转运距离(M)100m32.7814718.29A.1.1.31033740~50机械土方移动距离(M)100m326.3958718.29A.1.1.41033740~50人工辅助土方移动100m31.38932092.96A.1.1.510049人工细部平整公顷2.31782810.96A.1.1.610357人工挖土方100m32.1222811.62A.1.1.710002人工田埂修筑100m37.56133646.80A.1.1.810044100m222.008596.79A.1.1.9100008铺设三维植物网A.1.1.1080047犁底层碾压夯实1000m34.63565719.03A.1.1.1110047淹水犁耙3次公顷2.31781888.85A.1.1.1210044绞田边、糊田埂100m30.47163646.80A.1.1.1310002拆除田坎100m32.0367811.62A.1.2梯田整治hm232.85329650.94A.1.2.110047土地翻耕三类土公顷32.8531888.85A.1.2.210357人工细部平整公顷32.8532810.96机械剥离表土距离(M)A.1.2.310337100m3157.0046718.2940~50A.1.2.480047犁底层碾压夯实1000m310.46705719.03机械土方移动距离(M)A.1.2.510337100m3198.8725718.2940~50A.1.2.610049人工辅助土方移动100m319.88732092.96A.1.2.710002拆除田坎100m311.2629811.62A.1.2.810002人工挖土方100m324.4346811.62A.1.2.910044人工田埂修筑100m385.03723646.80A.1.2.10100008铺设三维植物网100m2206.9834596.79A.1.3田块归并hm2119.19384782.70A.1.3.110002拆除田坎100m396.1173811.62机械剥离表土距离(M)A.1.3.210337100m3276.8034718.2940~50剥离表土场内转运距离(M)A.1.3.310337100m327.6803718.2940~50机械土方移动距离(M)A.1.3.410337100m3332.1641718.2940~50工程施工费预算表表3-1颁且名政，斌晓这长加信溢私上金施整加颁底≥浙道心山定部编号单项名称单位综合工程最合价单价限价CTC23C3）《E）（5）《6）鑫,13.6100s人工辅助土方移动100m816.60822092.96AE通台面重构h237.962223853.91A.l.d.110337机械刹离表:土距离(M)6050100m3379.622718.29成it210337剩离表土场内转运距离(M):0~50100m387.962718.2A,l6.810337机械土方移动距高()60501003450.8735718.29A,16,4100s9人工辅助土方移动100m323.7032092。96鑫.l.d.510002人工挖土方100m325.76时81l.62A,16.61006人工田提修筑100m852.74418616.8A,I,6710002拆除田坎100m323.6961811.62A.l.5开发零垦术利用非册地ha2o,12379q.00A.I.5.",2,3,2,0]
[168,"藏枣管贺:64切些班号学悉目近喇社划率（些土）的涨镇出鸿击点WH>日Lazz0Z-E6由1202旦县勃吐县装证卫罪另巫舒明目近平邺等汤‘z中各及额项￥×/H基：梁国由:刷基别率率T目市（SI)10既斗监3量巴V淄身经买副邕肇浮2.V谢县副工沿健冒君星￥甲基HK额位巴V剑上不麟备西壁贤母桌①审曾组巴辽讼毕供录蓝县务判昌串益肇H等见中刻当头实刚区牵巾早干幸当务重当长子导智淖革宰)了配基玉Z斯红早群毕10V6600-120Z-dOINBIZS00:00:601/6/IZ02束劣巫明目斗峰等巴√谢身.2￥范串H梁巴辽谢毕各缺染督料工)巴√淄毕不洋事翠梁2《讼羿署督习肇阳巴√部草语键丰早H梁盐#工晔群辽审琴百2关首辽串故凹科下淳毕止5起包黟目政g店目幸郸旱辽日些蒸鲁一0Y汕示汇X学牙至长云邵旺)适酒羽)工湘)普(函)芳c山盟后;\"间乡江订的乙工[ef809≥8‘j22七r2'c8另密女建江元公。七融DB云公总歌置时?红斗8辞哥望X箭总北涵口浙行投z岛90元巴辽加导瓯健文哥3靠浮学近旨长等丝德运(对心《2心)Y基订日近之5x函县工弈锋官即果采刊鄂H梁眉‘莒亚√梁巫单毕中（32）Y壁“)‘惠彩派去既莒组关首至目简晓电想“g浙关百圣经明二",0,0,0,1]
[169,"呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司2021年自筹资金建设项目（二次）呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司2021年自筹资金建设项目二次（设备）评标报告评审委员会2021年07月29日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司2021年自筹资金建设项目(二次）呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司2021年自筹资金建设项目二次（设备）（以下简称“本项目）已由以呼垦建字【2021】36号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔农垦拉布大林农牧场有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔农毕拉布大林农牧场有限公司呼伦具尔农上拉布大林农牧场有限公司2021年自筹资金建设项目(二次)呼伦贝尔农毕拉布大林农牧场有限公司20",0,0,0,1]
[170,"涉，将陵区2021年度珍溪镇高标准农田建设项目（八标段)今.无，上，工程量清单限价表，单位，数量，单价限价偏），合计1完，序号，工程或费用名称第一部分十建筑工程，1.49434B，土地平整工程，Q，新修下田坡道，260，0，1，出方开挖，m学，费。6，名。下，2，同填参实，m照，1．76，6．9，m碎石垫层，m名，13。5，0m块石墙层，中本。5A，与排水工，（，街建盘板沟（1,2m×0,8m+2.(m盖，129名，1，七方开挖，5)】4，免。平，土方回域，159。4，多，C20俭底板，伊C，670.37，现浇C20沟屋，5】。6，7&上。，一原，块石基础，389。3，中如资弃主散运（含1a运距），园150。，127。6，7。8，制C20钢筋空心板，m段，56，8，688.7，预制C20钢筋砼板运输，示感。8%，【4。83，式，因筋制作安装，3。4，7253。5，以)，新建盖板沟（,2m×1.(m+2.0ma，14J6。5以号，七方开挖，774。，2、7，2，七方回填，1.14。，19。4，220砼底板，保统。，670.3，现常C20沟，229，，781。13，块石基础，17艺，389。3，充土散运（含1a运距），B除0。，7。8，平，供细备，1艺，17。2，127,6，各，预制C20钢筋砼板，淄，6管。各，688。73，预制C20钢箭砼板运输，68。8，14。83，1C，钢筋制作安装，7。404，7253。5，（S)，新建盖权沟（1,名mX1,2㎡2,0m，3，154107，出方形挖，邢编，1166。7，2．7，潜，出方同报，197。4，19。48，20砼底板，107。，670.3，现浇C20沟整，344。6，73113，5，块石基础，用赏，费15。，389。3，管，弃土散运（含lIm运距》，m3",3,3,3,1]
[171,"北部湾港贵港中转码头有限公司散货作业区新增视频监控系统工程的网络设备采购询价书招标编号：BGXX-2020-66招标单位：广西北港信息工程有限公司防城港分公司应标单位：二〇二〇年九月北部湾港贵港中转码头有限公司散货作业区新增视频监控系统工程的网络设备采购询价书广西北港信息工程有限公司防城港分公司（以下简称“需方”）自筹资金，计划采购网络设备一批（详情请阅报价表）具备生产或销售该产品资格的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次设备采购的报价3、若贵方愿意参与本次报价活动，于2020年9月10日至2020年9月11日（法定公休日、法定节假日除外）每日8:00至12:00，15:00至18：00（北京时间），9月14日8:00至12:00，15:00至16：30（北京时间）到广西防城港市港口区中华路5号-四号楼三楼市场经营办公室或者电子邮箱等形式领取询价文件，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（）下载领取前需通过资质审查，要求提供营业执照及代理人身份证原件查看，复印件留档（异地可通过扫描件审核）请于2020年9月14日17:00分前务必密封报价文件，邮寄或者直接递交本司办公室9月14日17：30进行报价揭示报价书必须经法人或受委托人签字、加盖公章，附营业执照、经办人的身份证、产品相关授权代理证明、法人授权委托书、售后服务承诺书、近两年内同产品销售业绩等有效证明，经营范围具有本项目的招标内容评标方法为最低价评标法，需方将根据报价人提供的产品技术性能、质量、供货期、售后服务等都满足我方要求的情况下，以最低价评标法确定中标供应商招标人不对投标人的投标文件进行公开开标，中标结果在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台官网公布（未中标者信息及评审过程不对外公布）第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能履行招标文件规定且未给出合理解释，则招标人可以根据实际情况确定第二中标候选人为中标人以此类推8、贵方所选报价产品必须符合中华人民共和国有关技术标准、检验规范和要求9、报价人应承担其报价准备及递交所涉及的一切费用不管报价结果如何，需方对上述费用不负任何责任10、产品报价均含各种运保杂费、税费，并能提供增值税专用发票11、本报价书格式中的空白处由贵",0,0,0,1]
[172,"公开招标采购最高限价价格鞍钢招标成都分公司:现将2021年8月26日黄石公开招标最高限价（不含税包到价）明确如下，请予以公布:单位:元/吨前期采购价本次招单本次招规格标品名标数量备注位价格执行时间最高限（吨）价钛业董石CaF,75%20802021.8.1-2021.8.3146020802021.9.1-12.31公司攀钢集团物资贸易有限公司功产事业部二〇二一淮炳章士五日",2,2,2,1]
[173,"（清-表3)单位工程招标控制价汇总表工程名称:东方市东河镇中方村新建支召解,告标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元）分部分项工程费措施项目费二施工单价措施项目费1施工总价措施项目费2L中;安全防护、文明施工费2.1其中;临时设施费2.2其中:雨季施工增加费2.3其中:夜间施工增加费2.4其中:视频监控费2.5其他项目费三3.1其中：暂列金额t中:暂估价3.2中;计日工3.3其中:总承包服务费3.4规费四其中:垃圾处置费1其中:社保费5税金五招标控制价合计一+二+三+四+五注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总（清-表:)分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:东方市东河镇中方村新建及维修路灯项目标段:第2页共2页金额（元）项目编码项目名称项目特征描述法径工程量综合单价合价其中:暂估价播施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”（清-表5）总价措施项目清单与计价表工程名系:无东方市东河镇中方村新建及维修路灯项目标段,单位:元第1页共2页项目编码项目名称计算基础费率6调整费率金额北数调整后金额备注:文明施工与环境(山获护宜本赛卫奈合价不含主设(1.1.1千万元以内部分千芳荒以闪部芬)1.83综合价不含主设()一5千万元以内部分.1.25千万元以内部分1.08挂宗合价不含主设(66千万元～1亿元以内1.1.3广万元~1亿元以内签分祁分）0.72的宗合价不含主设(1亿元以上部分1.1.4艺荒谈上常芬0.36的妾余防护、文明施≥文明施工与环增1.2采护费(浮动部分)工基本费3验不含建施安责险费n.3建施安责险:O001么公照)琼指【2019】号中的防件1计算实进名8临时设施费山通9宗合价不含主设(1.4.1.千万元以内部分千万元以内部分)2.0近亲合价不含主设(围.4.2一5千万元以内部分5千万元以内部分1.2211综仓价不含主设(65千万元～1亿元以内1.4.3千万元1亿元以人部分部分）0.8212hi.4.4奈合价不含主设(1亿元以上部分乙元以上部分)0.4118部分现人工费十1.5",2,2,2,1]
[174,"5示段编理第三章评标济综合评估法)评标办法前附表评标入围条款号计审标准2.1.1评标入围条件变标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未接照招标文件要求递交投标担保：采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的和请条件和信用要求:2投标函中段明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:：乙投标函中搜明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中截明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量1.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人越过20或R家（两者取较大值)于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:方法一：全部入围法;乙方法二：均值入围法;乙方法三：抽签\\围法:□方法四:低价排序法。当进入译标入围环节的投标人超过50家时，升标时从抽然入围法、低价排序法中随机抽取确定。许标入围万法具体细则见附仟A，R取值为:23不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上11家、平均值以下12家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称号资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电平印章报价唯一只能有一个有效报价暗标合招标文件有关暗标的要求联合体投标人资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间]经招标人书面同意外）:2.2.1条款号形式评审标准投标内容工期许合第二章“投标人须知”第13.1项规定受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知”第1.3.2项规定工程质量受标函中载明的质量符合第二章“投标人页知”第1.3.3项规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第.章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.2.2",5,5,5,1]
[175,"新世纪城市书房装修改造工程报价表序号工程名称单位工程量单价合价备注儿童卫生间118厚卫生间抗倍特隔断（含五金配件）m28.243300*300铝扣板吊顶1、基层形式：配套龙骨2、面层形式:300*300铝扣板m29.114儿童洗手盆安装（主材甲供）套15感应水龙头（主材甲供）套16儿童人造石洗手台面1、基层材料种类：50*50*5热镀锌角钢骨架，16mm厚细木工板基础，刷防火涂料三遍2、面层形式、材料种类、规格：人造石大理石台面宽度500mm宽，含上翻50mm挡水台、下翻50mm挡水台m2.047儿童蹲便器安装（主材甲供）套28拖把池+水龙头（主材甲供）套19地漏套110安装卫生间套装门（含五金及普通锁）樘211卫生间综合改水项1公区1自流平地面1.结合层厚度、砂浆配合比:3-5mm厚自流平地面m2277.112地胶地面1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚浅色地胶m235.433地胶地面1.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚深色地胶m2241.684墙面腻子1、基层类型、喷刷部位:墙面2、涂料种类、刷喷要求:刮成品腻子三遍m2323.925墙面乳胶漆1、基层类型、喷刷部位:墙面2、涂料种类、刷喷要求:刷乳胶漆三遍m252.546金属踢脚线1.踢脚线高度:50mm高2，面层材料品种、规格、颜色:黑色金属踢脚线m7.867木龙骨木工板木饰面包柱1、龙骨材料种类：30*40木龙骨基础2、基层形式：16mm厚细木工板基层3、面层材料种类：浅色木饰面4、基层处理：防火涂料三遍m210.98吧台1.台柜规格:3600*500*800mm2.材料种类、规格:多层实木板柜体3.五金种类、规格:合页、拉手m3.839操作台1.台柜规格:3600*500*800mm2.材料种类、规格:多层实木板柜体3.五金种类、规格:合页、拉手m3.810人造石台面1.台柜规格:（500+50）mm2.材料种类、规格:人造大理石m27.8511不锈钢台盆套112不锈钢水龙头套113地漏套114操作台上水、下水改造项115轻钢龙骨木工板石膏板盒子（展开面积计算）1、龙骨材料种类：轻钢龙骨基础2、基层形式：16mm厚细木工板基层3、面层材料种类：双层9.5mm厚防水石膏板4、基层处理：防火涂料三遍m223.8316肯德基固定门扇m222.7317肯德基双开门m23.25518石膏板吊顶1、吊顶形式：平顶1、龙骨材料种类：300*400不上人型轻钢龙骨2、基层",3,3,3,1]
[176,"苏州市轨道交通5号线车辆基地±0.00以上工程、上盖工程检测项目Ⅴ-JC05标工程招标控制价招标控制价(小写)：7117349(大写)：柒佰壹拾壹万柒仟叁佰肆拾玖元招标人:（单位盖章）工程造价（单位资质专用盖章）咨询人：法定代表人（签字或盖章）法定代表人（签字或盖章）或其授权人:或其授权人:编制人:（造价人员签字盖专用章）复核人:（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2018-12-2200:00:00复核时间:2018-12-2600:00:00Ⅴ-JC05招标控制价汇总表编制单位：苏州市群益工程顾问有限责任公司与中汇工程咨询有限公司联合体序号项目汇总标底价备注一Ⅴ-JC05标试验检验费907076815号线车辆基地（胥口车辆段、唯亭北停车场）±0.00以上工程检测75760982上盖工程检测1494670招标价调整系数0.35控制价=Ⅴ-JC05标试验检验费*（1-调整系数）5895999.2二1现场服务费1879000招标价调整系数0.35控制价=现场服务费*（1-调整系数）1221350小计10949768三建设工程招标价调整系数0.35四招标控制价=预算总价*（1-调整系数）7117349.2Ⅴ-JC05标预算价汇总表序号汇总项目合价（元）备注一Ⅴ-JC05标试验检测费（1+2）907076815号线车辆基地（胥口车辆段、唯亭北停车场）±0.00以上工程检测75760982上盖工程检测1494670二现场服务费1879000预算价（一+二）10949768注：本标段分2个合同签订，现场服务费在合同签订时按比例分割Ⅴ-JC05标检测项目清单5号线车辆基地（胥口车辆段、唯亭北停车场）±0.00以上工程检测清单序号检测项目检测参数单位单价（元）数量合价（元）备注1水泥强度组300100300002标准稠度用水量组2510025003凝结时间组5010050004安定性组7010070005比表面积（或筛余）组200100200006不溶物组1003030007烧失量组353010508三氧化硫组703021009氧化镁组16530495010氯离子含量组12030360011碱含量组20030600012碎石（卵石）筛分析（或细度模数）组10080800013含泥量组8080640014泥块含量组8080640015针、片状颗粒含量组8080640016压碎值组12080960017有机物含量（卵石）组8080640018硫化物和硫酸盐含量组130801040019坚固性组280802240020表观密度组8030240021紧密密度组4030120022堆积密度组4030120023孔隙率组20030600024吸水率组5030150025碱活性/碱集料反应组4000208000026砂筛分析（或颗粒级配）组8080640027含泥量组8080640028泥块含量组8080640029坚固性组280802240030氯离子含量组130801040031",2,2,2,1]
[177,"评标情况一览表投标保证金序号投标人名称银行转账电子保函贤格审五形式谢查响应性审查项目答理机构评审商务推名投标报价约正请况否决投标情况（注明原因）门安徽朝阳建筑工程有限公司通《通《述/沭功安徽名湖建设工程有限公司通通通通2沙心安徽季诚建筑工程有限公司站U地《议3公安徽涧贸建设工程有限公司子一y）一，资格审查未通过5宿州市天博建筑工程有限公司。x√w山委6安徽昌盛园林绿化有限公司述述地认诊安徽皓天建筑工程有限公司站22心站98安徽远发建筑工程有限公司上以连告安徽馨志建设工程有限公司通心2站之210安徽明钰建设工程有限公司处地x通26II宿州翔硕建筑工程有限公司vx温谈行12安徽厚业建设工程有限公司二建册",0,0,0,1]
[178,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:道路硬化标段，贵信县第二中学校园附属项目第1页共1页金额（元）黄中序号项目编码项目名称项目特征播述计最系(飞工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目)40202001001落床(槽）整形部位:硬化道客下m21400040203007001北泥混凝土路包括基层面层所有工程150月2:8灰200月3:7灰20砂地垦]分仓发j污-C的一C0)J2]5-21一满至面宸新着工m2h0040204004001侧(平、缘右材料品种、条:预耐范凝式础、垫层:大料品动、3石灰砂浆做法详见:舒)2]5-1-A22-(466、67分部小计措能项目分部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中朔设其中:“定额人工费”表-03其他项目清单与计价汇总表工程名称，道路硬化标段，崇信县第二中学校园叶属项目第1页共1页序号项目名称企覆(元)结算企额(元)备注暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22。2专业工程暂估价明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5计舍注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总去-12暂列金额明细表工程名称:道路硬化标段:崇信县第二中学校园附属项目第１页[共；上门序母项目名称计量鱼位暂定企额(元)备注】合计注:此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列企额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中式一12—1材料（工程设各）暂估单价及调整表工程名称:道路硬化标段:崇信县第二中学校园附属项目第1页共1页数量暂估(元)确认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、工与计量单暂估|确认单价|合价单价|合价|单价|合价合计各注栏说明暂估阶的材料、工程设各拟用在那些清单项目上,授标人应将上述材料表一12—2专业工程暂估价及结算价表工程名称，道路硬化标段:崇信县第二中学校园附属项目第1页共1页房.号工程名称工程内容暂估企额(元）结‘企额(元)差颍土（元)径注二注:此表“暂估金额",3,3,3,1]
[179,"苏:72819",0,0,0,1]
[180,"2021限价：铬铁炉-竖炉冷却系统，印尼青丰WJ22006设备名称零部件类别零部件名称材料类别材质采购重量kg材料单价（元）制造单价(元)综合单价（元）综合总价（元）管道焊接部件钢板锅炉钢Q245R1705.400管锻钢204631.700支架等焊接部件型钢碳钢Q235B22800钢板锅炉钢Q245R58700其他零件弯头、管锻钢20、Q235B1236密封垫绝缘件石棉橡胶0.1甲供件阀门、风机///外购件密封垫//2.1标准件紧固件//25.14运费（大连瓦房店）0冷却系统：汇总8415.4400注1.制造单价：包括材料利用率、焊接成品费用；2.材料单价：2021.08.13中华商务网材料价格；付款方式：预付20%，发货前支付30%，到货并开具全额增值税发票后支付10%，安装完成支付10%，调试完成付10%，整体工程验收后付10%，10%质保金。序号编码所属部件零部件类别材料类别名称规格材料合计件数单重总重备注17B2711000000406冷却系统部件18799.3417.1G320004420其他外购件密封垫(φ1050)石棉橡胶板XB45050.10.517.2H010009301其他标准件螺栓M24×708.840817.3H030002884其他标准件螺母M24840817.4H060002412其他标准件垫圈2465Mn4080.0312.2417.5H060002456其他标准件垫圈24100HV4080.0312.2417.6C2711000000457冷却环管（一）冷却环管（一）焊接件1167517.6.1EC2711000000457001冷却环管（一）焊接部件锻钢管φ864×7.1×(1437)201195.7195.7GB/T3091-201517.6.2EC2711000000457002冷却环管（一）焊接部件锻钢管φ864×7.1×(2091)203275.3825.9GB/T3091-201517.6.3EC2711000000457003冷却环管（一）焊接部件锅炉钢钢板16×358×658Q245R420.280.817.6.4EC2711000000457004冷却环管（一）焊接部件锅炉钢钢板10×510×557Q245R822.3178.417.6.5EC2711000000457005冷却环管（一）焊接部件锅炉钢钢板10×200×557Q245R88.870.417.6.6EC2711000000457006冷却环管（一）焊接部件锻钢管φ864×7×1043201154.4154.4GB/T3091-201517.6.7EC2711000000457007冷却环管（一）焊接部件锅炉钢钢板14×φ1050/φ864Q245R330.792.117.6.8EC2711000000457008冷却环管（一）焊接部件锻钢管φ864×7×(637)20177.377.3GB/T3091-201517.7E250002751其他零件锻钢弯头DN850-Sch10-2090E(S)(φ864×7.1)202296592GB/T13401-2005GB/T13401-201717.8EB2711000000358001其他零件锻钢管φ864×7×(240)20235.571GB/T3091-201517.9G210016619其他甲供件冷却风机手动阀部件2按图采购，出口包装，轴承哈瓦洛，直接集港17.10C2711000000458主管三通主管三通焊接件1537.117.10.1EC2711000000458001主管三通焊接部件锻钢管φ",2,2,2,1]
[181,"武宜县农村环境综合整冶项目（0633-2040226G1E01）招标控制价及招标工程量清单变更公告02一、项目名称：武宣县农村环境综合整治项目二、项目编号：0633-2040226G1E01三、招标人：来宾市武宜生态环境局地址：武宜县城东新区武泰路与星光路交义路口（武宣第四小学东面》项目联系人：廖献影联系电话：0772-5291084四、采购代理机构：广西机电设备招标有限公司地址：广西南宁市青秀区金洲路63号金源CBD现代城7层项目联系人：薛飞联系电话：13737071446、0772-4772448五、行政部门：武宣县住房和城乡建设局行政监督电话：0772-5212396六、首次公告日期：2021年5月18日七、控制价公告日期：2021年6月22日八、更正事项:1、武宜县农村环境综合整治项目的建筑安装工程费招标控制价为:人民币柒佰叁拾陆万陆仟肆佰玖拾肆元玖角捌分（￥7,366,494.98设计费为:人民币壹拾万元整（￥100,000.00%总招标控制价为：人民币柒佰肆拾陆万陆仟是佰玖拾肆元玖角捌分（7,466,494.98%2、武宣县农村环境综合整治项目的招标控制价及招标工程量清单按最新上传的为准（今天日期的版本为准》。2招况特此公告。宁都广西桩丑设蓄有限公寓20率6厂22日",2,2,2,1]
[182,"招标编号：5134012018000723项目名称：西昌市教育和科学技术知识产权局心理辅导室通用类设备采购项目招标文件中国·四川·西昌注：本招标文件由采购人和采购代理机构共同编制，本采购项目责任分担详见第二章投标人须知附表第10条和第11条2018年12月地址:凉山民族体育广场西昌市政府采购中心邮编：615000联系电话:0834-2175095传真:0834-2175095四川政府采购网：目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式18第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求28第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料29第六章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他尚未要求31第七章评标办法33第八章政府采购合同（样例）40温馨提示各潜在供应商：由于本采购项目实行网上报名、网上下载采购文件获取了询价通知书的供应商名单只有在投标截止时间后才会解密，招标采购单位对询价通知书的澄清或者修改内容无法逐一通知到每位获取了询价通知书的供应商为此，澄清或者修改等内容将会在以下网站发布请各潜在供应商注意查看四川政府采购网（）凉山州公共资源交易服务中心网站（）西昌市政府采购中心第一章投标邀请西昌市政府采购中心受西昌市教育和科学技术知识产权局委托，拟对西昌市教育和科学技术知识产权局心理辅导室通用类设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：5134012018000723二、招标项目：西昌市教育和科学技术知识产权局心理辅导室通用类设备采购项目三、资金来源：财政预算四、招标项目简介及项目分包：本项目共1个包，简介及具体要求详见招标文件第六章五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年（2015、2016、2017年）内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、",1,1,1,1]
[183,"At换档报告民代表大会决金承包的渔营）,标段情况报名资公江行公开报名，国交定另底体标法交名沁(的限元工径杨况:盖本工栏公基的效证暂以228个计入子必污地，6c㎡尽混泛太通范，参6.求问肠一返仲缩延，污求养护3,公芝:M10.求泥或录z统MUJ15汤凝土实心z-c20.梁:内/（9o1胶系水厄录一地，13永泥砂浆12尽、12农泥砂录必尽）+石利祜贴（901胶款水泥求一逾13.求泥砂录16-/00050000029672999元12.水泥砂系S厚一石材)石材远种进场近污经甲方5认工程控制价:≥9672999.元（企说价）检前人说格更求:抚工径C②016.M标的准)签纸C4）以上页目负资人资格要求:速航工径金(速:师（合）以上;投标半位必须在余众须小型工位承简预讼库中（3《长式())然3多接2本布项村集体经济组织村集体经济组织成员签之：彭杉或村委会远见（代表）意见签名盖章:禄各材盖幸2o心年元2月2y日20/户乡镇（街道)武款法)农村产权交易签名:意见机构意见盖幸;盖室ao许/月3日20/%年/月y日第3页/共3页",0,0,0,1]
[184,"邕宁区保育院办公设备、教玩具预算清单序号产品名称品牌型号型号/规格单位数量单价（元）合计备注1幼教一体机希沃F55EC一、整体架构设计（一）内置OPS模块要求★1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。2.主板采用H310芯片组，搭载Intel8代酷睿系列i5CPU或以上配置；3.内存：8G笔记本内存或以上配置；4.硬盘：256G或以上SSD固态硬盘；★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0TypeA接口，1个USBTypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。6.机身采用镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm×17cm×3cm确保封闭空间内有效散热。7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。8.内置双频(2.4G&5G)WiFi网卡，支持IEEE802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M9.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA；≥1路HDMI；≥1路DP。10.具有标准PC防盗锁孔。（二）整机前置按键功能1.整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。★2.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。★3.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同步录制，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。★4.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。5.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。（三）显示要求1.整机屏幕采用≥55英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。★2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。3.图像制式：",4,4,4,1]
[185,"项目编号：宜政采谈委﹝2021﹞5号宜宾市公安局2020年度局机关警辅人员换发被装采购项目竞争性谈判文件采购人：宜宾市公安局采购代理机构：宜宾市政府采购中心共同编制2021年5月18日目录第一章谈判邀请…………………………………………………3第二章谈判须知…………………………………………………6第三章确定邀请参加谈判的供应商数量………………………20第四章供应商的资格条件要求…………………………………21第五章供应商应当提供的资格证明材料………………………21第六章采购项目清单和技术、商务及其他要求………………23第七章体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求…30第八章供应商响应文件编制要求………………………………31第九章谈判程序和成交标准……………………………………32第十章谈判内容及相关规定……………………………………35第十一章工作纪律和注意事项…………………………………37第十二章供应商响应文件相关文书格式………………………38第十三章政府采购合同主要条款………………………………53第一章谈判邀请宜宾市政府采购中心受宜宾市公安局（以下简称“采购人”）委托，依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用竞争性谈判方式，为委托方的2020年度局机关警辅人员换发被装采购项目组织政府采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加谈判。一、项目概况（一）项目编号：宜政采谈委〔2021〕5号。（二）项目内容：本次采购的货物共计1包，即：宜宾市公安局2020年度局机关警辅人员换发被装采购项目。（三）政府采购计划备案号：SCZC201201-20210005。（四）本项目专门面向中小企业采购。二、谈判公告及谈判文件获取（一）公告时间：自四川政府采购网上本项目采购公告发布之日起3个工作日。（二）谈判文件获取时间：2021年5月19日至2021年5月21日17:00（北京时间，下同）。谈判文件获取时间，以宜宾市公共资源电子化交易平台记录的时间为准（下同）。在质疑处理中，仅以宜宾市公共资源电子化",1,1,1,1]
[186,"国道G355线饶平溁溪桥危桥改造工程施工评标报告评标委员会组长（签字）：评标委员会成员（签字）二〇二一年八月二十四日目录一、评标工作回顾二、评标委员会组成情况三、废标情况说明四、澄清、说明事项汇报五、综合评价后的投标人排序六、评标结果和推荐的中标候选人七、附表附表1开标记录表附表2评标委员会名单附表3第一信封（商务及技术文件）形式评审与响应性评审汇总表附表4第一信封（商务及技术文件）资格审查汇总表附表5第一信封（商务及技术文件）详细评审评分汇总表附表6第二信封（报价文件）开标记录表附表7第二信封（报价文件）形式评审与响应性评审汇总表附表8评标价评审计算表一、评标工作回顾年72021本招标项目国道G355线饶平溁溪桥危桥改造工程已由潮州市交通运输局于2021月22日核准招标，施工图设计已由潮州市交通运输局以潮交养函【】138号文批复，项目业主为饶平县公路建设养护中心,建设资金来自上级补助及县财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为饶平县公路建设养护中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。饶平县公路建设养护中心于2021年8月2日分别在广州公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台及广东省招标投标监管网上发布了招标公告。2021年8月3日～2021年8月9日（北京时间，下同）在广州公共资源交易中心网站上接受投标申请人的网上投标登记，按招标公告与招标文件的时间规定，截止至2021年8月9日16:00，共有37家投标人申请了网上投标登记，分别是：1，湖南对外建设集团有限公司2，宜春通达路桥建设有限公司3，广西金路投资建设有限公司4，湖南东达建设有限公司5，河北路桥交通工程有限公司6，贵州水路城建设有限公司7，湖南省正邦建设工程有限公司8，宇坤建设集团有限公司9，内蒙古东昊建设集团有限公司10，榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司11，榆林市天元路业有限公司12，安徽虹达道路桥梁工程有限公司13，河南豫通盛鼎工程建设有限公司14，广西现代路桥工程有限责任公司15，国诚集团有限公司16，贵州星辉联创工程有限公司17，朝阳安信公路工程有限公司18，河北交建集团有限公司19，陕西华鑫源建筑工程有限公司20，浙江联顺道路筑养科技有限公司21，恒峰工程建设有限公司22，江西省路桥隧道工程有限公司23，陕西福林源路桥建设有限公司24",0,0,0,1]
[187,"郑州市生态环境局登封分局环境执法监测委托第三方监测项目成交供应商被推荐供应商名单及理由：被推荐供应商：河南瑞安特环境技术有限公司理由：依照采购文件的规定，评审工作由磋商委员会磋商小组对所有供应商递交的磋商响应文件进行评审，并依综合得分由高到低的顺序向采购人推荐成交供应商。",0,0,0,1]
[188,"工程总承包造价汇总表项目名称:邗江实验学校周边公共区域提升改造工程序号项目名称金额（万元）备注１设计费1232建安工程费3675设备购置费一4工程总承包其他费一5暂列金额=92合计3990",2,2,2,1]
[189,"标标",0,0,0,1]
[190,"广西百泽工程项目管理有限公司竞争性谈判文件项目名称：2021年平马镇四平村凤龙岭产业路项目编号：BSZC2021-J2-220195-GXBZ采购单位：中国共产党田东县委员会统一战线工作部采购代理机构：广西百泽工程项目管理有限公司2021年8月13日目录第一章竞争性谈判公告一、项目基本情况项目编号：BSZC2021-J2-220195-GXBZ项目名称：2021年平马镇四平村凤龙岭产业路采购方式：?竞争性谈判□竞争性磋商□询价预算金额（人民币）：97.1764万元最高限价（人民币）：97.1764万元采购需求：2021年平马镇四平村凤龙岭产业路施工产业路硬化2.139km，采用碎石垫层厚10cm，C30砼面层厚18cm,其中路线1:1.644km,路线2:0.265km，路线3:0.230km错车道6处，DN800钢筋砼圆管涵4座，1.5*2盖板涵1座，项目标志碑1块各项技术指标以该工程项目施工图设计及工程量清单为准，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件项目概况：2021年平马镇四平村凤龙岭产业路项目的潜在供应商应在广西百泽工程项目管理有限公司（百色市龙景区鼎盛?中央花园第9幢2层206-1铺）获取竞争性谈判文件，并于2021年8月19日10时00分（北京时间）前提交响应文件合同履行期限：100日历天本项目不接受联合体竞标二、供应商的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3、本项目的特定资格要求：（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备公路工程施工总承包三级及以上资质，并具备省级及以上建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证的施工企业；同时要求竞标人在人员、信誉、财务能力等方面具有相应的施工能力并满足竞争性谈判文件中资格条件规定；（2）项目经理资格要求为公路工程专业二级及以上注册建造师，并持有省级及以上行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（“三类人员”B类证书），且未在其他在建施工建设项目、已中标未开工项目或已列为其他项目中标候选人第一名的项目担任项目经理；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购",1,1,1,1]
[191,"5网驰必尽欲动2以速e>z1C",0,0,0,1]
[192,"不迁公",0,0,0,1]
[193,"柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块二(二期)10kV配电工程招标控制价招标人:柳州市投资控股有限公司(单位盖章)造价咨询人:广西建华工程项目管理有限公司(单位盖章)2021年05月31日软件名称及版本号:博奥云计价软件工程计价软件测评合格编号:2019J02封-1柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块二(二期)10kV配电工程招标控制价招标控制价(签约合同价)(小写):12360590.33元壹仟贰佰叁拾陆万零伍佰玖拾元叁角叁分(大写):(注：含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）招标控制价(合同价)(小写):10260590.33元(大写):壹仟零贰拾陆万零伍佰玖拾元叁角叁分（注：不含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价）柳州市投资控股有限公广西建华工程项目管理招标人:造价咨询人:司(单位盖章)有限公司(单位盖章)柳玫法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:唐建华(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:韦小鲜王天正(造价人员签字)(造价工程师签字盖专用章)复核时间:编制时间:2021年05月31日2021年07月1日扉-2总说明工程名称:柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块二(二期)10kV配电第1页共1页一、本工程为柳州市北部生态新区创业园二期(智能电网标准厂房)项目地块二(二期)10kV配电工程，项目地址位于柳州市北部生态新区创业园。主要内容为:#2配电室分册图纸,配电室位于#4楼一层预留配电室内，本工程新建高压柜15面,新建SCB13-1600kVA变压器4台,新建SCB13-2000kVA变压器2台,低压GCS开关柜43面。等图纸提供内容。编制依据：1、计价和计算规范：（1）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；（2）《广西壮族自治区实施细则》；（3）《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；（4）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（桂建标〔2013〕42号）。2、定额：（1）《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；（2）《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014）；3、图纸：（1）图纸名称：柳州市北部生态新区创业园",2,2,2,1]
[194,"东乡县2021年义务教育能力提升中央资金建设购置录播室项目中标公告甘肃鼎杰工程咨询有限公司受东乡族自治县教育局的委托就东乡县2021年义务教育能力提升中央资金建设购置录播室项目以公开招标的方式进行采购，评标委员会于2021年8月18日确定中标结果现将中标结果公布如下：一、招标编号：LXZC2021-416二、总预算:60万元三、中标内容及结果:（具体详见附件1）中标供应商名称、地址及金额中标供应商：临夏州亨达商贸有限公司统一社会信用代码：9162290173964391X9地址:甘肃省临夏市环城东路98号联系人：张增平联系电话：13993001679中标价：59.8275万元(大写：伍拾玖万捌仟贰佰柒拾伍元整）四、定标日期：2021年8月18日五、招标公告日期：2021年7月29日六、本项目招标代理服务费收费标准：按照国家计划委员会计【2002】1980号文件、国家发展改革委员会办公厅发改办价格【2003】857号文件的取费标准计取，0.75万元，由中标供应商向招标代理公司支付七、评委成员名单：白宗清、王玉霞、朱超、张崇东、马兰梅八、货物要求：交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货、安装至验收合格实施地点：东乡族自治县教育局指定地点九、招标机构：单位名称：甘肃鼎杰工程咨询有限公司联系人：妥维俊联系电话：13119403262地址：甘肃省临夏州临夏市小什字崇德大厦十、中标公告期限：一个工作日甘肃鼎杰工程咨询有限公司2021年8月19日苍附件1:中标内容项目名称:东乡县2021年义务教育能力提升中央资金建设购置录播室项目项目编号:LXZC2021-416处5货物名称型罗规格生产厂家数量单价（元）总价（元）震注且多功能教学终T3Mini北京验博尔信息技术股份有限公订5387001935002多功能教学系统v.o北京翰博尔信息技术股份有限公式5550277503云录播管理系断v2.0北京翰博尔信息技术股份有限公式的676033800重老师智庞云镜摄像机Q3T北京随脚尔信息技术股份有限公部3940s9700G学生智能云镜摄像机Q3S北京隐博尔信息投术股份有限公示3980sg9006塔式服务器品牌翰博尔翰博尔翰博尔翰博尔翰博尔戴尔T40毁尔（中国）有限公司5779038950汽全向麦克简博尔HD-PCMO了北京翰博尔信息技术股份有限公舒或7403700单交互曹能平板希沃FV70EB广州视誉电子科技有限公司行19450972509推拉黑板虹日8R-BB且17陕西虹日现代实业有限公司后1746872510多媒体塑钢讲厅虹日HR-JTSO3陕西虹日现代实业有限公司当175087501乓录制面板翰博尔SKI北京翰博尔信息技术股份有限公宜的19509750J2机柜银洲Y2-6022河北银洲鑫业电器设备有限公司18909150台直播系统翰博尔v6o北京随博尔信息技术股份有限公3401700leborder=",0,0,0,1]
[195,"L",0,0,0,1]
[196,"竞争性谈判文件项目名称：翼城县2021年农村饮水安全巩固提升县级配套项目项目编号：YZCT（2021）001号翼城县政府采购中心2021年8月目录第一部分谈判公告第二部分竞争性谈判须知第三部分采购项目需求第四部分政府采购合同第五部分谈判响应文件格式第一部分谈判公告翼城县政府采购中心受翼城县水利局委托，拟对翼城县2021年农村饮水安全巩固提升县级配套项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合本次要求的合格供应商参加。一、项目名称：翼城县2021年农村饮水安全巩固提升县级配套项目二、项目编号：YZCT（2021）001号三、项目概况：本项目为解决隆化镇南吴村和王庄镇白壁村2个自然村的饮水安全，主要建设内容为：1、在隆化镇南吴村安装PE管DE20塑管5482米，安装PE管DE50塑管2670米，入户DN15闸阀水表89套，水泥路面恢复1602平方米。2、在王庄镇白壁村新打270米水源井一眼，井位坐标：X:354657,Y:1114518。四、预算金额：338000元。五、参与谈判的供应商应具备的资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；其中，拟派往本工程的建造师应具有二级及以上注册证书和安全生产考核合格证书，且不得在其他在建工程中担任建造师。7、本项目不接受联合体投标；8、法律、行政法规规定的其他条件。六、谈判文件的获取：1、获取时间：2021年8月24日至2021年8月26日（上午8:00-11:30下午14:30-17:30）双休日及法定节假日除外2、获取地点：翼城县政府采购中心3、获取谈判文件所需费用：免费4、获取谈判文件时须法定代表人或被授权委托人本人携带以下资料：（1）营业执照副本原件、税务登记证副本原件（三证合一不需要提供）、组织机构代码证副本原件（三证合一不需要提供）；（2）法定代表人身份证原件（如委托代理人获取谈判文件，须委托本单位缴纳社保的",1,1,1,1]
[197,"1.封面重庆市潼南区2021年李家祠社区大同街片区等五个片，区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹林湾片区、，电厂宿舍片区）老旧小区改造工程-一标段，工程招标控制价57704700招标控制价(小写):，(大写):，伍仟柒佰柒拾万肆仟柒佰元整，0其中：安全文明施工费用(小写):，零元整(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月30日建设项目招标控制价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹补鸿片区、电厂宿合片区）老旧小区改选工程-一标段北中片:号个项工程名称公额（元）警估价（元）安全文明施工费规费（元）】承庆市潼区2021年李家祠社区大山行片以五个片区（大l行片区、建设路所这、求教及片[林湾片又、旧小区改运工程乐示E757701700台计57704700X>六长单项工程投标报价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹补鸿片区、电厂宿合片区）老旧小区改选工程-一标段其中序号单位工程名称金额（元）暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）】重庆康潼阁区2021年李家祠社区大同街等五牙区（本同街片区、建设路平)荻委片泛竹林湾片区、此谷开区扩老怕尔区谈选工程—标段57704700合计≤工标,差，/社楚X>灰院上肥站单位工程招标控制价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹林湾片区、电厂宿合片区）老旧小区改选工程-一标段六号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)上分部分项工程费1.1主筑工程2曹施项目费2、1技术批施项目费2。组织措施项目费其中安全文明施工费3共他项目费重投费(一税企招标控制价合计-1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:重庆市澄路区2021",2,2,2,1]
[198,"新电房及食堂周边环境整治工程招标控制价招标控制价(小写):76986元甲供材料费其山x。(大写）:其中:甲供材料费柒万陆仟玖佰捌拾陆圆整宿招标人:造价咨询人:标辽立的化长X文（单丘盖㎡）址包山机小行必分(也《/哪陈法定代表人法定代表人印丽或其授权人:或其授权人:（然·度盖㎡）（签宁或盖㎡)贰民共和国深;和国茶兆纪苏13了造价工程师:A193、68A1(石门门门福理广福联工程管理有限公司只有效期至:2023年08月20日(签文道众台宜斯名202分午0810刘永编制时间:",2,2,2,1]
[199,"白云湖大道升级改造工程施工监理评标报告一、投标文件接收及开标情况本项目投标文件递交截止时间2021年9月2日15时30分，共有4家投标人在广州公共资源交易平台上完成了投标登记及成功递交电子投标文件，分别是：广州建筑工程监理有限公司、广州市房实建设工程监理有限公司、广州轨道交通建设监理有限公司、广州宏达工程顾问集团有限公司。本项目开标会于2021年9月2日15时30分在广州公共资源交易中心第6开标室进行，招标代理机构人员根据已按规定递交的各电子投标文件进行开标唱标，宣读投标文件相关内容并予以记录，随后，各投标代表在开标记录上签字确认，具体开标情况详见《开标记录表》。二、评标委员会成员名单本项目评标委员会经广东省综合评标评审专家库随机抽选的5名专家组成，分别是：，评标委员会一致推选为评标委员会组长。三、评标情况本项目采用资格后审综合评分法，投标文件的评审工作于2021年9月3日10时00分起在广州公共资源交易中心第13评标室进行，具体评审情况如下：1、评标委员会根据招标文件中约定的形式评审标准，对各投标人进行形式评审，结果如下：4家投标人通过形式评审（详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》）。2、评标委员会根据招标文件中约定的资格评审标准，对通过形式评审的各投标人进行资格审查，结果如下：4家投标人均通过资格审查（详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《资格审查情况报告》）。3、评标委员会根据招标文件中约定的响应性评审标准，对通过资格审查的各投标人的投标文件进行响应性评审。4家投标单位均通过响应性评审。具体情况详见附表：《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》。4、评标委员会对通过响应性评审的4家投标单位进行综合评审，具体得分详见附表：《资信业绩评分记录表》、《监理大纲记录表》、《投标报价得分计算表》、《资信业绩评分汇1总表》、《监理大纲汇总表》、《舞术复核记录表》、《投标报价记录表》、《得分汇总记录表》各投标人总得分结果汇总如下:序号投标人名称总得分排名顺序上广州建筑工程监理有限公司94.847广州市房实建设工程监理有限公司284．83288.4935广州轨道交通建设监理有限公司广州宏达工程顾问集团有限公司小69．43y四、推荐的中标候选人",0,0,0,1]
[200,"根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区砂石路升级改造工程建设项目第一标段（凝翠路）评标报告评审委员会2021年09月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区砂石路升级改造工程建设项目第一标段（凝翠路）（以下简称“本项目）已由以根发改行审字[2021]1号文件批准建设，项目业主为根河市住房和城乡建设局【根河市人民防空办公室），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区砂石路升级改造工程建设项目第一标段《凝翠路）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月30日，交工日期:2022年09月29且。共计365日历天2.3标段年情:根河市住房和城乡建设局(根河市人",0,0,0,1]
[201,"莎车县第五小学办公用品集中采购清单学校：莎车县第五小学填表日期：2021年7月3日序号材料名称规格型号单位数量单价总价（元）备注1毛边纸毛边纸米字格宣纸书法纸毛笔字纸初学者练习纸加厚手工元书纸竹浆毛笔套装半生半熟宣纸6cm12格张16002一得阁墨汁特制浓墨1000克/瓶瓶203乳胶防护手套耐酸碱防油防水医用检查手套双1004固体胶35g35g高粘度固体胶MG7103盒155订书机NO.0368省力订书机（混）130*43*85mm适用24/626/6订书钉造型简洁坚固耐用、装订省力便捷个506订书针NO.0012订书针12#（1000枚/盒）单盒尺寸：68*36*14mm加厚电镀高强度钢材、针面工整穿透力强、适用于12#、24/6规格订书机可装订25张/70g纸10盒/包包227黑色中性笔0.5中性笔书写流利不断墨盒1608红色中性笔0.5中性笔书写流利不断墨盒1309聘书内页12K张2010标准台签200*100MM亚克力三角会议台签个1011文件栏塑料四联文件框（蓝色）材质：HIPS单片厚度2.4mm/做工精细质量保证个30128号小串旗国旗80米/150面旗/包210*140MM热剪切割涤纶pvc包装包15138号小串旗党旗80米/150面旗/包210*140MM热剪切割涤纶PVC包装包1514记号笔记号笔（黑）10支/盒书写流畅、不易褪色、色泽明亮、耐磨笔头盒515记号笔记号笔（红）10支/盒书写流畅、不易褪色、色泽明亮、耐磨笔头盒516剪刀NO.6010剪刀（黑）产品尺寸：210*78mm剪纸厚度：2mm刀刃锋利、剪柄设计、握拿舒适、铆钉设计、抛光剪刀把5017海绵纸环保材料（草绿、湖蓝、浅紫、橘黄、鹅黄、玫红、翠绿、天蓝、黑色、白色、咖啡、大红、粉红、金黄、青绿、灰色、灰蓝、深紫、柠黄）长*宽*厚500*500*3MM各10张张19018黑色垃圾袋背心手提式垃圾袋加厚50*65cm50只/包包1519黄色医疗垃圾袋【平口50升70*80cm50只】加厚50只/包包1520国旗3号国标防水防晒防静电面321党旗5号国标防水防晒防静电面122格之格套鼓格之格2451粉盒适用联想m7605d打印机硒鼓组件+粉盒套装套1023格之格碳粉格之格碳粉适用联想M7605D6支/盒100克/支盒1024移动硬盘（1T)SEAGATE个425优盘64G爱国者L8302高速USB3.0接口写保护开关防病毒入侵抗干扰系统防数据误删LED指示灯个1326USB刻录机外置光驱个227",4,4,4,1]
[202,"黔东南州三穗县政府采购竞争性磋商文件项目名称：三穗县经济开发区轻工创业园1号标准厂房载货电梯设备采购（二次）项目编号：GZZY-JZXCS-2018-001招标人：贵州三穗县经济开发区管理委员会招标代理机构：贵州中元利时招标有限公司编制日期：二○一八年十二月三穗县经济开发区轻工创业园1号标准厂房载货电梯设备采购目录一、招标公告02页二、投标须知前附表04页三、采购内容和技术要求05页四、供应商须知09页五、政府采购合同14页六、投标文件格式17页七、磋商评审细则32页1代理机构：贵州中元利时招标有限公司电话：0855-8357765三穗县经济开发区轻工创业园1号标准厂房载货电梯设备采购一、政府采购公告1、项目名称：三穗县经济开发区轻工创业园1号标准厂房载货电梯设备采购（二次）2、项目编号：GZZY-JZXCS-2018-0013、项目序列号：GZZY-JZXCS-2018-0014、项目联系人：龙祥5、项目联系电话：139852864286、采购方式：竞争性磋商7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）（1）采购主要内容：2台电梯，含安装（2）采购数量：1批(3)采购预算：470000.00元(4)最高限价：470000.00元(5)简要技术要求、服务和安全要求：详见竞争性磋商文件(6)交货时间或服务时间：签订合同后30日内安装完毕并交付使用(7)交货地点或服务地点：采购人指定的地点(8)其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：无8、投标供应商资格要求（1）一般资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；3、具有特种设备制造许可证；4、具有电梯安装改造维修B级及以上资质；5、投标供应商提供信用查询记录截图并加盖公章，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间为购买招标文件之日至开标前一天的任意时间段对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且还在执行期的供应商，拒绝其参与本次采购活动；6、本项目不接受联合体投标；7、供应商获取磋商文件时须提供的材料：有效的企业营业执照副本；税务登记证副本；企业组织机构代码证",1,1,1,1]
[203,"广安市前锋区教育科技体育局前锋区2017年“全面改薄”教育技术装备采购项目（第六次）招标文件中国·四川（广安）广安市前锋区教育科技体育局广安市前锋区政府采购中心印制二0一九年一月目录第一章投标邀请1第二章投标人须知3第三章投标文件格式19第四章资格审查文件33第五章招标项目技术、商务及其他要求34第六章评标办法53第七章政府采购合同（样本）60第一章投标邀请广安市前锋区政府采购中心（采购代理机构）受广安市前锋区教育科技体育局（采购人）委托，拟对前锋区2017年“全面改薄”教育技术装备采购项目（第六次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：前区采QQC[2018]12-6号二、项目名称：前锋区2017年“全面改薄”教育技术装备采购项目（第六次）三、资金来源：财政资金四、招标项目简介1、采购项目技术、商务、售后服务要求等具体事项详见招标文件第五章2、采购预算价：110.2万元五、供应商参加本次政府采购活动应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的其它条件；特殊条件详见招标文件第四章六、招标文件获取及报名方式1、招标文件获取：投标人均可在四川政府采购网或广安公共资源交易网自行下载本项目招标文件2、报名方式：凡有意参加投标者，请于2019年1月4日00时00分（北京时间，下同）至2019年1月10日23时59分，登录广安公共资源交易网（网址http://ggzy.guang-an.gov.cn)，点击“投标登录”进入广安公共资源电子交易平台报名，并打印报名回执此为各潜在供应商参与本项目报名的唯一途径投标资格不能转让报名获取招标文件的依据，以《广安公共资源交易网》提供的报名获取招标文件情况汇总表为准未按照规定的方式、时限报名获取招标文件的，其投标将被拒绝，责任由供应商自行承担备注：具体操作流程，详见“广安公共资源交易网-下载中心-广安公共资源交易网投标单位操作手册-广安市系统供应商操作手册”，请按说明操作，否则责任自负七、投标截止时间：2019年1月24日10时00分（北京时间）开标时间：2019年1月24日10时00分（北京时间）八、投标地点：广安市",1,1,1,1]
[204,"政府采购招标文件项目编号：21C00058采购执行编号：1708-BZ2100400986AF招标项目名称：重庆市公安局高新技术产业开发区分局智慧公安实景三维平台及可视化应用采购人：重庆市公安局高新技术产业开发区分局采购代理机构：重庆市政府采购中心二○二一年八月目录第一篇投标邀请书重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市公安局高新技术产业开发区分局（以下简称：采购人）的委托，对重庆市公安局高新技术产业开发区分局智慧公安实景三维平台及可视化应用项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标一、招标项目内容二、资金来源财政预算资金，预算金额为481.2万元三、投标人资格要求（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无（三）本项目的特定资格要求：投标人需具备测绘地理信息行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，且测绘资质专业范围需包含：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地理信息数据处理、地理信息软件开发、地理信息系统及数据库建设、市政工程测量、不动产测绘、行政区域界线测绘（提供证书复印件）四、投标、开标有关说明（一）投标人应通过重庆市政府采购网（）登记加入“重庆市政府采购供应商库”（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年8月20日）起五个工作日（四）招标文件提供期限：2021年8月20日至2021年8月27日（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）（六）投标截止时间：2021年9月14日北京时间10:00（七）开标时间：2021年9月14日北京时间10:00（八）开标地点：同投标地点五、投标保证金（一）投标保证金递交1.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至所投包对应的任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间投标保证金账户：户名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司2.各投标人在银行",1,1,1,1]
[205,"碗窑乡府前村北山自然村景观提升改造工程招标控制价招标控制价（小写）：583841元（大写）：伍拾捌万叁仟捌佰肆拾壹元整招标人：江山市碗窑乡府前村造价咨询人：衢州联腾工程咨询有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2020-12-09复核时间：2020-12-13【表10.2.2-11】编制说明工程名称：碗窑乡府前村北山自然村景观提升改造第1页共1页一、建设单位：江山市碗窑乡府前村股份经济合作社二、工程名称：碗窑乡府前村北山自然村景观提升改造工程三、计算范围：二层房屋翻修及周边景观提升改造等四、本工程水泥按袋装水泥，混凝土按现浇现拌混凝土计算，砂浆按现拌砂浆计算。五、清单编制依据1、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)2、人工、材料价格按《浙江造价信息》、《衢州造价信息》江山信息价2020年第9期计算3、取费按非市区工程计取，区间费率按中值计算，执行浙建建发[2019]92号文件增值税税率为9%六、其他说明：具体工作内容详见控制价。七、暂定价材料及项目：54800*×（1+9%）=59732元1、灯具安装、强弱电安装、卫生间洁具安装、卫生间给排水管道改造30000元2、窗帘布等配套用品20000元3、楼梯间顶不锈钢架防雨钢化夹胶玻璃雨蓬12㎡*400=4800元八、暂列金额2.5万元×（1+9%）=27250元。【表10.2.2-12】招标控制价费用表工程名称：碗窑乡府前村北山自然村景观提升改造第1页共1页序号工程名称金额(元)其中：（元）备注暂估价安全文明施工基本费规费税金1原",2,2,2,1]
[206,"单位工程招标控制价汇总表工程名称：室外排水标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计181659.911.1余泥渣土运输与排放费用4775.391.2室外排水176884.522措施合计9894.752.1安全防护、文明施工措施项目费8981.312.2其他措施费913.443其他项目3633.20－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3633.203.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费195.19－5税金19538.31－6总造价214921.367人工费51711.37招标控制价合计=1+2+3+4+5214,921.360.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：室外排水标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价余泥渣土运输与排放费用4775.391010103002011余方弃置1.废弃料品种:余泥2.运距:5km3.项目内容:建筑垃圾处理费m3281.916.944775.39室外排水176884.522BC002化粪池的疏通1.部位:室外2.工作内容:吸粪并外运、用水冲洗m352389.4820252.963040501004001塑料管1.名称:拆除雨水排水管2.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管DN4003.连接形式:承插电热熔接口4.压力试验及吹、洗设计要求:环刚度8KN/m2m35.548.061706.134040501004002塑料管1.名称:拆除雨水排水管2.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管DN3003.连接形式:承插电热熔接口4.压力试验及吹、洗设计要求:环刚度8KN/m2m152.935.15366.795040501004003塑料管1.名称拆除:雨水排水管2.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管DN2003.连接形式:承插电热熔接口4.压力试验及吹、洗设计要求:环刚度8KN/m2m153.335.15380.836041001007001拆除砖石结构名称：拆除旧检查井及雨水口m321.48117.562525.197010101003002挖土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2m内m3281.96.441815.448010103001007回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:石屑m392.22198.6718321.359040501004004塑料管1.名称:雨水排水管2.材质、规格:HDPE中空壁缠绕管DN4003.连接形式:承插电热熔接口4.压力试验及吹、洗设计要求:环刚度8KN/m2m35.5259",2,2,2,1]
[207,"2020年邕宁区那楼镇镇龙社区高标准农田建设项目招标控制价招标人:南宁市邕就这农业农将局(单位盖章)1上造价咨询人:金出法细目管型有限公司已一岱黄)z/人（2）入心XyZ101]Z审核单位:菌宁市邕宁区财政投资评审中心(单位盖章）一江公的(2020年12月07日亿上飞沁、封-22020年邕宁区那楼镇镇龙社区高标准农田建设项目招标控制价招标控制价(小写):6388080.00元(大写)陆宿描捌万捌任零捌拾元整2必试3金法总包《。32)南动赁完这农业农招茶金中证项目管理有批入:)村后造价咨询人:甬粒盖章）公跟公南37JN（单位资质专用章）苗.昏建法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:（签字或盖章）（签字或蓝章编铜人:复核风:C造价人员依与下次云(造价工程师签字盖专用章)比必(的怎心审核单位:yj‘j'l包区财政投资评审中心“f,f法帝还江金述投【WISU1方/ozb;i编制时间:2020f=!2JI(I7I1核时间:2020年12月07日能-2",2,2,2,1]
[208,"中标公示汕尾市城区鸡雄巢水库除险加固工程评标工作已经结束，经组织专客评审，评标委员会确定中标保选人。现洛中标侯选人情况进行公示，从2021年7月2日—2021年7月6日止。具体情况如下:中标候选人单位名称附件，1、评标报告2、投标人资格要求在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的有关规定受理投诉。提出异议、投诉时间:2021年7月2日一2021年7月6日联系电话:0660-3205506受理部门:汕尾市城区水利工程建设投务中心联系地址:汕尾市城区通港路区直机关办公大楼808念建设字以新招标人:温尾市城区秋利工总建设服务中心021年7月2日的",0,0,0,1]
[209,"最高投标限价汇总表工程名称:松阳县江北灌区续建配套与节水改造项目（2021~2022年）（Ⅱ标段）第1页共1页序号工程项目名称金额（元）一建筑工程21614510二机电设备及安装工程234505三金属结构设备及安装工程1164748四措施项目611324五其他项目1599954合计25225041建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:松阳县江北灌区续建配套与节水改造项目（2021~2022年）（Ⅱ标段）第1页共32页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注1庄门源渠首6145291.1提升改造工程5349931.1.1500114010001围墙详见土建清单项1272674.3127267425.41.1.2500105014001错缝铺装1.600*300*50厚芝麻黑花岗岩，荔枝面2.30厚1:3水泥砂浆3.150厚C20混凝土4.100厚碎石垫层5.回填土分层夯实，压实系数0.94m2198372.247370416.41.1.3500105014002密铺铺装1.600*300*50厚芝麻黑花岗岩，荔枝面2.30厚1:3水泥砂浆3.150厚C20混凝土4.100厚碎石垫层5.回填土分层夯实，压实系数0.94m257372.242121816.41.1.4500105014003冰裂缝铺装1.50厚芝麻黑花岗岩，机切面,留缝5mm2.30厚1:3水泥砂浆3.150厚C20混凝土4.100厚碎石垫层5.回填土分层夯实，压实系数0.94m28512.87410316.41.1.5500105014004石材走边1.600*300*50厚芝麻灰花岗岩，粗凿面2.30厚1:3水泥砂浆m252198.621032816.41.1.6500109001001C20素砼护脚C20素砼护脚m32681.94136414.111.1.7500114010002仿木栏杆（树枝型）仿木栏杆（树枝型），详见图纸m633902457016.4建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:松阳县江北灌区续建配套与节水改造项目（2021~2022年）（Ⅱ标段）第2页共32页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注1.1.8500105014005台阶1.1000*450*150厚青石板，细凿面2.30厚1:3水泥砂浆3.150厚C20混凝土4.100厚碎石垫层5.回填土分层夯实，压实系数0.94m240748.17299271.1.9500105014006树池11.300*870*30厚青石板，机切面2.1250*400*80厚青石板，机切面3.30厚1:3水泥砂浆4.240宽MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑5.150厚C20混凝土6.100厚碎石垫层7.回填土分层夯实，压实度0.94个15929.1859291.1.10500105014007树池21.300*870*30厚青石板，机切面2.1250*400*80厚青石板，机切面3.30厚1:3水泥砂浆4.240宽MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑5.150",3,2,3,0]
[210,"工程项目控制价表合同编号：工程名称：独山镇源潭湾村狮子山渠道治理工程序号工程项目名称金额（元）一分类分项工程390436.621独山镇源潭湾村狮子山渠道治理工程390436.62二措施项目13665.281临时设施费7808.732安全文明施工费5856.55三其他项目合计404101.90投标人:(盖单位公章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期：年月日分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：独山镇源潭湾村狮子山渠道治理工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1独山镇源潭湾村狮子山渠道治理工程m2851369.95390436.621-1渠道衬砌工程（0+000~0+042）m422484.35104342.901-1-1501000000001土方开挖m3636.23392.491-1-2501000000002建筑物土方回填夯实m350.417.60887.041-1-3501000000003墙背水侧反滤@2米m31.92279.03535.741-1-4501000000004C20砼基础（含材料转运）m336.54689.3225187.751-1-5501000000005C20砼挡土墙（含材料转运）m373.71689.5850828.941-1-6501000000006D50mmPVC排水管间距2米m2318.47424.811-1-7501000000007一般木模板制作（利用）m2157.7662.239817.401-1-8501000000008一般木模板安装、拆除m2315.5351.5616268.731-2渠道衬砌工程（0+042~0+094）m52997.2251855.531-2-1501000000009土方开挖m341.66.23259.171-2-2501000000010建筑物土方回填夯实m333.2817.60585.731-2-3501000000011墙背水侧反滤@2米m31.2279.03334.841-2-4501000000012C20砼基础（含材料转运）m321.06689.3214517.081-2-5501000000013C20砼挡土墙（含材料转运）m332.76689.5822590.641-2-6501000000014D50mmPVC排水管间距2米m13.1318.47242.511-2-7501000000015一般木模板制作（利用）m280.5962.235015.121-2-8501000000016一般木模板安装、拆除m2161.1851.568310.441-3渠道衬砌工程（0+094~0+186）m921655.22152280.191-3-1501000000017土方开挖m359.86.23372.551-3-2501000000018建筑物土方回填夯实m347.8417.60841.981-3-3501000000019墙背水侧反滤@2米m34.32279.031205.411-3-4501000000020C20砼基础（含材料转运）m369689.3247563.08投标人:(盖单位公章)法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)日期：年月日分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：独山镇源潭湾村狮子山渠道治理工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1-3-5501000000021C20砼挡土墙（含材料转运）m387.4689.5860269.291-3-6501000000022D50mmPVC排水管间距2米m42.7518.47789.591-3-7501000000023一般",2,2,2,1]
[211,"附件限价申（投）诉证明材料要求深圳市公立医院药品集团采购目录（第二批）第一部分（一）2021年采购项目限价结果公示期间，企业如对限价信息有异议的，按照“谁主张、谁举证”的原则，请在规定时间内通过CA证书登录全药网采购平台系统，提交以下证明材料（要求上传原件的彩色扫描件或复印件加盖企业公章的彩色扫描件，其中网页截屏必须上传加盖企业公章的彩色扫描件）：一、带有完整药品信息及采购价格的官方证明文件（需相应地区药品采购部门或上级主管部门出具意见并加盖公章，如中标通知书等）；或各地区带有完整药品信息及采购价格的官网或平台截屏（含当前系统时间）；或含医疗机构采购价格的实际交易证明文件，如已签订的药品购销合同、配送到医疗机构发票信息的证明文件或采购平台订单交易截图等。二、撤废标证明文件或调价证明文件（均需相应地区药品采购部门或上级主管部门出具意见并加盖公章）。三、各地区药品采购部门或上级主管部门其他相关文件。说明：上述证明材料中，第一项为必要材料，第二项、第三项为补充材料，企业可根据实际情况自愿提交。如遇特殊情况需登录各地区采购平台证明价格或采购记录的，深圳交易平台将通知企业，请企业被授权人携带数字证书（如有）、采购平台用户名及密码至现场进行证明。",2,2,2,1]
[212,"广州地铁物资有限公司车辆段工艺设备采购项目，评审报告，【项目编号：CGCGW-20210049】，比选人：广州地铁物资有限公司，评审委员会，2021年6月8日，广州地铁物资有限公司车辆段工艺设备采购项目（招标编号：CGCGW-20210049）于2021年6月8日上午9:30在广州地铁物资有限公司4楼会议室开启商务技术及价格响应文件，随后进行评审（开启情况详见附表1：开启响应文件记录表）。6月8日评审结束并完成评审报告。评审情况如下：，一、项目概况，广州地铁物资有限公司拟向重庆轨道交通执行车辆段工艺设备包内容，本项目为车辆段工艺设备设备的采购。控制价为人民币34400000元（含税）。，二、响应情况，本项目采用公开比选的方式进行，公告发布及接受比选登记时间为2021年5月28日至2021年6月1日。至登记截止时间止，共有8家响应人登记成功，如下表：，序号，响应人名称，1，唐山百川智能机器股份有限公司，2，江西奈尔斯西蒙斯赫根赛特中机有限公司，3，北京新联铁集团股份有限公司，4，中国铁建高新装备股份有限公司，5，青岛四机设备工程有限公司，6，河南中州智能设备集团有限公司，7，中铁华铁工程设计集团有限公司，8，北京康拓红外技术股份有限公司，至截止时间2021年6月8日09:30，本项目共收到3份响应文件，如下：，序号，响应人名称，1，北京新联铁集团股份有限公司，2，唐山百川智能机器股份有限公司，3，中铁华铁工程设计集团有限公司，三、评审组织机构，评审委员会由业主组建。本次评审委员会评委人数为5人,人员组成如下：，评审委员会组长：，评审委员会成员：，四、评审办法，本项目采用评审办法为：价性比法，商务技术与价格响应文件同时开启。，五、评审过程和结果，（一）商务技术评审部分，评审委员会依据评审办法按以下步骤对商务技术响应文件进行了评审。，1、资格审查，根据评审办法规定，评审委员会分别对各响应人的商务技术响应文件进行了资格审查，共有3家响应人通过了资格审查。审查结果如下：，序号，响应人，审查结果，不通过的原因，1，北京新联铁集团股份有限公司，通过，2，唐山百川智能机器股份有限公司，通过，3，中铁华铁工程设计集团",0,0,0,1]
[213,"徐闻县海安大道改造雨污分流项目监理评标报告一、评标时间和地点评标时间：2021年08月31日评标地点：广州公共资源交易中心第05评标室(4F)二、评标方法本次评标采用综合评估法。三、开标情况徐闻县海安大道改造雨污分流项目监理招标开标会于2021年08月30日09时30分在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第08开标室（中心本部）举行。2021年08月30日08:30-09:30时，在规定时间内递交投标文件的投标单位共4家，分别是：广州万安建设监理有限公司、广东华迪工程管理有限公司、四川省名扬建设工程管理有限公司、广东省城规建设监理有限公司。2021年08月30日09:30时，招标代理机构按招标文件的规定时间举行开标会，开标会上，首先由监督人及投标人共同检查投标人的投标文件密封情况后按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人投报监理费浮动系数及其他内容，并记录在案，开标结果由各投标人代表签字确认。本工程的开标全过程由上海宝华国际招标有限公司主持，由招标人、监管部门及各投标人共同现场见证。开标情况详见：《开标汇总表》。四、评标委员会组成评标委员会由5人组成，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。评标委员会主任委员:；评标委员会成员：。五、投标文件评审情况2021年08月31日09时00分至13时00分在广州公共资源交易中心第05评标室(4F)进行封闭评标工作。开标、评标的全过程在有关监督部门见证下进行。评标委员会根据《招标文件》的评标细则及本监理项目《开标汇总表》（见附件），对各投标人进行了资格性评审和响应性评审，经评审，4家投标单位均通过资格性评审和响应性评审。0家投标单位不通过资格性评审和响应性评审。（详见：《资格性审查表》、《资格性审查汇总表》、《响应性审查表》、《响应性审查汇总表》）。随后评标委员会对通过资格性评审和响应性评审的投标单位，根据《招标文件》的评标细则进行技术文件评分、商务文件评分（详见：《技术文件综合评分表》、《技术文件评分汇总表》、《商务文件综合评分表》、《商务文件评分汇总表》）。根据《表5徐闻县海安大道改造雨污分流项目监理综合评分汇总及",0,0,0,1]
[214,"3.1.1商务技术分评分细则（原招标文件)评审细则分值1.1良好的企业内部质量控制能力是合同履约的必要保障，投标供应商具有有效的IS09001质量管理体系认证证书的得2分。证明材料:证书复印件加盖投标供应商公章。y1.2良好的信息安全服务能力是本项目数据安全的重要保障，投标供应商具有有效的信息安全股务资质认证证书的得3分。证明材料:提供复印件并加蓝投标供应商公章。。1.3良好的系统运行维护能力是本项目服务质量的重要保障，投标供应商具有有效的ITSS运行维护符合性证书的得3分。证明材料:证书复印件加盖投标供应商公章。1.4投标供应商的专业技术咸熟度评价:投标供应商具备和本项目建设内容相关（嫩市察合管理服务平台、领导决策驾驶舱、一张图综合展示、统一数据接入、统一接口管理、可视化数据分析系统等）的软件著作权证书的，每提供一类得0.5分，最高得3分。证明材科:证书复印件加盖投标供应离公章。投标供应商肠约能力评价[5孜标供应暂自2018年1月上日以亮具看类仪功目既功业缓的每个合格业绩得1分，最多得5分。证明材料:提供合同复印件加盖投标供应商公章，时间以合同签订时间为准,。当心投标响应情况评价2.1投标响应情况（技术、殷务、商务响应）与采购需求的符合性评价:投标技术（服务）、商务响应完全符合采购要求的此项需满分;一般要求（非实质性要求）负偏离的每条扣2分。备注:本项分值扣至不足0分的视为未实质性响应采购要求，作无效标处理。证明材料:有效的技术响应表、商务响应表.143.1投标供应商对本项目需求理解分析的亮整性、合理性评价。投标供应苗根摇采购人阐明的项目背景、概况和采购要求，结合网路信息安全服务的规范、标准、特点以及以往同类项目的服务经验，对本项目采购雷求进行分析、理解，并以此为立足点落实服务质章。评委根据供应商的理解与分析情况，进行完整性、合理性的评价打分。的3.2投标供应商针对本项目重点、难点的分析的完整性、全面性和合理性评价。投标供应高根据自身对本项目需求理解分析的结论，结合以往同类项目服务经验，对本项目的服务重点和难点进行潮述和说明。评委根据阐述说明情况，进行完整性、全面性、合理性的评价打分。23需求理解与合理化建议",5,5,5,1]
[215,"中标结果公示公示时间:2021年07月16日至2021年07月20日获招标项目名称镇区工业大道升级改造建设工程2招标编母江城（2021）第05号景别定记招标人阳江市江披区埠场镇人民政府信招标代理机构广东巨正建设项目管理有限公司6第一中标候选人广东冠集建设有限公司项目负贵人姓名郑永堂项目负责人资格等缓市政公用工程一级建造师了投标报价（元）￥6069995.82承诺工期（日历天）150质量承诺国家合格标准文明施工承诺按国家标准总姓名岗位职务技术职称备注郏永堂项目经理心高级工程师（项目负责人3知郑永酒项目技术负责人工程师急班手叉黄政念施工员（张柱花质量页/员组吴楚云安全员[成郏妈资料员，1o第二中标候选人广东骏森建设工程有限公司<预目负责人姓名燃康伟项目负请人资格等缓市政公用工程二级建造师工2投标报价(元）工6069140.00承诺工期（日历天）150质量承诺国家合格标准文明施工承诺按国家标准1述姓名岗位职务技术职称备注观戴质伟项目经理员项目负责人）/管建谭衔灵项目技术负责人工程师",0,0,0,1]
[216,"东郭庄外墙改造工程一期招标工程量清单招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）东郭庄外墙改造工程一期招标工程量清单招标人：造价咨询人：青岛市城阳区城阳街道东郭庄社区居民委员会（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:东郭庄外墙改造工程一期项目编码巫且名购谈自签签[翠邑[c地≤金额（元）综合单价合价签营式暂估价o1l605001001di2t80/011204003001原外墙墙破文化破部位修复化破部位修华北登岱养加将、演色:勒im原竣花输系部场狐a2180501160100200立西抹灰层拆阶外站空鼓部位管附加2ho38./o1lz0100400介躺空鼓处找子质空蔓处找平苏来京旋、部谷昆:sm厚抗裂苏袋技字射21038.s/01120100400航砂%损配合比:原所有墙面OM混各砂班批([标名内村16时(((杨石的2592/01140700100施面吸别泳料批灰面省密游部街含签外别分防M2c26926冠部合计时之总价措施项目清单与计价表工程名称:东郭庄外墙改选工程一期妆中项目编码项目名称计第基双州寻素急调整后谢整签签备注东郭庄外墙改造工程一期/011707002001夜问施工/011707003001非夜问施工照明/011707004001二次搬运/011707005001冬J录施工/011707006001工/011707007001已完工程及设备保护/台计单价措施项目清单与计价表工程名称:东郭庄外境改遗工程一期金额（元）社中项目编码娄昌船隆效悉工程量整套仓价贾塞法东郭生外墙改造工副一期冠逐、苏台计2汇7打其他项目清单与计价汇总表工程名称:东郭庄外境改遗工程一期零项目名称计量单位金额（元）备注东郭庄外城改造工程一期暂列企额项46027,19承色人分色的专业工程暂估价项待殊项目暂估价小|计日工采购保管费空其他检验试验费元7总承但服务费。（其他项3y暂列金额明细表工程名称:东郭庄外境改遗工程一期零项目名称计量单位暂定金额(元）备注东郭庄外墙改造工理一期暂列企额令46027.19化合计46027.1四)为规费、税金项目清单与计价表工程名称:东郭庄外墙改造工程一期项目名称计算基础计算费率（%)金额（元）1|规费11|安全文明施工费1.1.1|安全施工费:.1.2/环境保护",3,3,3,1]
[217,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:织金县城南幼儿园后操场整改修建及附属工第1页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述工程量综合单价金价暂估价整个项目工O1B001拆除工程恩有建筑，设施设备:，地胶，发定渣指运按10公里3.弃王费按8元/量3部地2050102001001裁植乔木找植乔木株20:050100-:001塑料管（排水）料管《排水）DNI60砂垫层折6逾0:050100-:002塑料管（给水）梁基湾（给水）DN50入工并挖管沟及回填82资0:0502005001民门阀门]《水龙头）【滑o1o1o1002001挖一股土方挖机挖土方外运10公弃土费暂按8元/m3成01B002尉部某层处理10cnt层嘉石干做c20现说淮凝工10e268805020100300路牙铺设路牙铺设（含垫层）36011502002001木质装饰线[H6LO01B003浙建沙池325水泥、七眼沙栏石的、2[C01B004围城拆除.愿1建筑，设施设备处[201040100300)心砖墙（围修泛加商》m3%L3011L0200100)石材樱地面（青石反铺设青石板键设浆结合层.10cm厚C15凝土基属75050201001001园路（莱园石切路罗15050201001002园路（石切路).10cm厚C]5混凝土垫层台放录料面)…i;含淤泥器结合层m2[d016050I010l000签理绿化用地（后桑场芷班2682xD11102001002石材楼地面（后操场脊若被铺设）1.青石板键设2.1;3承宠够浆结合层如25本页小计注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”丧08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:织金县城南幼儿园后操场整改修建及附属工第2页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述十量单廊工程量综合单价合价暂估价3.10cm厚C15混凝土垫质180:0205006001示线（后操场交通投)汕128《3:0205006002标线（前操场交通业450或0:020300900性面层（散操场项杜地胶)望场颗粒地胶部1680吕101B007昌部移动花箱球形树移植，裁格汤九。①01B008神植园光路育屋00非动艺为进口亚花腾类种档箱7个秀途省簧宠幼木射稀溢箱11个:进口黄花别米材料普通大型称别送省货淮的讨腐蚀材和松州为:定制华防用涵求配族岩答面洗手池33.高度分别为50、65、套23O1B009澄索木制架子+绳索查2山01BO10儿童停车区]结构方房围名尺于:36a60*260个25O1BO!1儿童模拟收费站钢结构，喷塑工艺，有防",3,3,3,1]
[218,"放射科、输液厅等改扩建工程竞争性磋商文件采购人:随县殷店镇卫生院招标代理人:随州市精致建设工程造价师事务有限公司2018年12月招标文件备案表政府采购管理机构备案意见：放射科、输液厅等改扩建工程磋商文件同意备案政府采购管理机构（备案章）：2招标文件备案表采购人备案意见：放射科、输液厅等改扩建工程磋商文件同意发布采购人（备案章）：3目录竞争性磋商公告1第一章投标须知3前附表3则5一、总二、磋商文件7三、投标报价7四、投标文件9五、投标文件密封和递交12六、开标、评标、定标13七、合同条件14八、合同格式14九、授予合同15十、其他要求15第二章合同主要条款16一、工期16二、质量16三、材料设备供应16四、工程付款16五、保修16六、分包与转包16七、履约担保16八、违约责任16九、其它16第三章技术规范17一、本工程采用的技术规范17二、施工工艺的特殊要求17第四章图纸、技术资料及附件17第五章湖北省建设工程投标文件18一、投标函18二、投标函附表19三、法定代表人资格证明书20四法定代表人授权委托书21五企业附件22六投标保证金汇款凭证（复印件）23七报价汇总表24八计划投入的主要施工机械设备表25九主要施工人员表26十项目经理简历表27十一、唱标一览表（第一次报价）28第六章、招标评标、定标办法304竞争性磋商公告依据随财采计[2018]641号计划下达函的要求，随州市精致建设工程造价师事务有限公司受随县殷店镇卫生院的委托，拟就其放射科、输液厅等改扩建工程进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商报名参加磋商一、采购项目名称：放射科、输液厅等改扩建工程二、采购项目编号：JZCS2018-119三、采购内容：清单内容四、工期：60天；项目金额：63.5万元五、供应商条件：1、磋商供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有",1,1,1,1]
[219,"孝昌县政府采购竞争性磋商文件采购人：孝昌县周巷镇人民政府项目名称：孝昌县周巷镇全域扶贫规划项目（路灯）建设项目采购代理机构：永明项目管理有限公司二0一八年政府采购文件审核表永明项目管理有限公司：贵公司代理我单位政府采购制作的“孝昌县周巷镇全域扶贫规划项目（路灯）建设项目”竞争性磋商文件，经审核符合我单位要求，同意发售采购人：孝昌县周巷镇人民政府采购人代表：陈享舟2018年12月11日目录第一章竞争性磋商公告1第三章采购项目技术规格、参数及要求13第四章评审方法、步骤及标准15第五章合同主要条款20第六章响应文件的组成22磋商文件第一章竞争性磋商公告依据孝昌县财政局孝财采备【2018】0927-3号政府采购计划备案函，永明项目管理有限公司受孝昌县周巷镇人民政府的委托，就其“孝昌县周巷镇全域扶贫规划项目（路灯）建设项目”进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商报名参加一、项目概况及采购范围1.1、项目编号：xfc-182671.2、项目名称：孝昌县周巷镇全域扶贫规划项目（路灯）建设项目1.3、建设地点：孝昌县周巷镇境内1.4、采购内容：详见工程量清单1.5、预算金额：179.937295万元1.6、计划工期：30日历天二、供应商资格要求2.1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且具有有效营业执照；2.2、供应商应具有行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包叁级及以上资质；并具有有效的安全生产许可证；2.3、拟派的项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格；2.4、列入失信被执行人期间的供应商和个人不允许参加投标，自行通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）信用服务版块查询供应商是否为失信被执行人（查询对象：供应商、供应商法定代表人、拟派项目经理，并提供相关查询记录和查询结果）；2.5、本项目不接受联合体供应商报名三、获取磋商文件时间及地点3.1凡资格及条件符合要求且对本项目感兴趣的供应商均可于2018年12月12日至2018年12月14日，工作日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同；公休日、节假日除外）到孝昌县公共资源交易中心五楼报名及购买磋商文件磋商文件每套售价50元（人民币），售后不退供应商报名时由拟派本项目的项目经理参加，并提供以下资料：1①",1,1,1,1]
[220,"资格评审汇总表分包编号:信财公开招标-2021-74-4分包:信阳农林学院2021年图书采购项目B2（自然科学类2）序号深圳出版集团着限公箭郑州日成图有限公司北京集文天下文花发展有限公司北京万博书委艾优有策公司天择文化传播(河路)室宿公司郑州支点图书有限公司河购省郑州市薪华书店有限公告京段察育人管派窗舍疗霞公奇上通过不通过通过通过通过通过通过2信用查询通过不通过通过通过通过通过通过记通过不通过通过通过通过通过通过通泾营许可证通过不通过通过通过通过通过通过汇总通过不通过通过通过通过通过通过通过序西资格评审汇总表分包编号。信财公开招标-2021-74-4分包:信阳农林学院2021年图书采购项目B2(自然科学类2)投标单位名称及评审意见序号评审因素山东中教产业盛世卓越文化发展股份有限上海新华传媒湖北三新文化北京人天书店辽宁北方出版连锁有限公司传媒有限公司传媒（北京物配送有限公河南天富文伙安徽时代出版公司）有限公司有限公司传播有限公司疫行着限公省司符合《中华人民共和国政府采】通过通过购法》第二十三条的要求通过通过通过不通过不通过不通过2信用查询通过通过通过道过通过通过不通过不通过“国家企业信用信息公示系统3通过通过查询通过通过通过通过不通过不通过其经营许可证通过通过通过通过通过通过不通过不通过汇总通过通过通过通过通过不通过不通过不通过评委签名：养区符合性评审汇总表分包编号:信财公开招标-2021-74-4分包：信阳农株学院2021年图书采购项目B2（自然科学类2）投标单位名称及评审意见序号评审因素深圳出版集团有限公司北京集文天下文化发展看限公司北京万博节香艾化有限公司天择文化传播（菏南汇有限公司郑州支点图书有限公司河南省郑州市新华书送有限公省北京晟鑫育人茵韦着限公司山东中教产业发展股益有限公司投标人名称通过通过通过通过通过通过通过通过2投标函签字盖章通过通过通过通过通过通过通过通过3报价唯一通过通过通过通过通过通过通过通过山投标范围通过通过通过通过通过通过通过通过5交货期通过通过通过通过通过通过通过通过G质量标准通过通过通过通过通过通过通过通过门质保J通过通过通过通过通过通过通过吕投标有效期通过通过通过通过通过通过通过通过9通过通过通过证过通过汇总通过通过通过通过通过通过通过符合性评审汇总表分包编号:信财公开招标-2021-74-4分包:信阳农株学院2021年图书采购项目B2（自然科学类2)投标革位名称及",0,0,0,1]
[221,"济源霖林环保能源有限公司机电产品采购清单序号名称规格型号数量单位单价（元）总价（元）分类用途及备注1垃圾吊电缆CRANECABLE3*16+4X2.5100米电控材料垃圾吊电缆备用2电缆3*16+1*10200米电控材料新增检修间3开口铜鼻子300A12个电控材料1#炉检修备件4开口铜鼻子100A5个电控材料1#炉检修备件5铜垫片Φ1212个电控材料1#炉检修备件6铜垫片Φ1412个电控材料（二次风机电机接线端子）7铜垫片Φ1612个电控材料1#炉检修备件8电缆RVV4*1.5300米电控材料（#1除尘器新增改造）9电缆BVR4*6+1*480米电控材料1#炉检修备件（炉顶电动葫芦）10微动限位行程开关LXW5-11G210只电工产品电气通用11黄油枪世达2只电工产品电气通用12不锈钢链条线径5mm100米电工产品垃圾吊/渣吊13控制变压器BK-250VA1只电工产品垃圾吊控制柜14防火门锁体通用型（35-45mm门厚）5套电工产品电气通用153匹空调格力1台电工产品新增检修间165孔明装插座10A10只电工产品新增检修间17一开单控开关86型明装10只电工产品新增检修间18PVC穿线管Φ2020只电工产品新增检修间19PVC穿线管Φ2520只电工产品新增检修间20水泥钉5CM2盒电工产品新增检修间21断路器DZ47SC型3P6A4件电工产品（#1除尘器新增改造）22数显式时间控DH48S-SAV220V8件电工产品（#1除尘器新增改造）23过热继NR2-254-6A4件电工产品（#1除尘器新增改造）24密封TC45621210件电工产品（#1刮板机电机检修备件）25密封TC65901210件电工产品（#1刮板机电机检修备件）26热继电器NR2-252.5-4A6只电工产品（#1刮板机电机检修备件）27热继电器NR2-251.6-2.5A14只电工产品（#1刮板机电机检修备件）281P空开6A10只电工产品（#1刮板机电机检修备件）291P空开10A10只电工产品（#1刮板机电机检修备件）30交流接触器施耐德LC1D1701件电工产品1#炉检修备件（空压机接触器备用）以上备品备件总报价为：元（大写：），该报价为含增值税13%专用发票、运费、装卸费、现场勘探费、售后服务费等一切与该备件相关的费用。联系人：报价单位：（公章）联系电话：报价日期：年月日",4,4,4,1]
[222,"附件二评标1、评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会依法组建。招标人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。2、评标方法：本次评标采用“经评审的有效最低价”。3、评标工作于开标后立即进行。评委首先认真阅读招标文件，从而对招标项目、资金来源、本次招标的公告日期、购买招标文件的投标人以及招标文件的内容等有一定的了解。4、评委会成员依据招标文件的要求，对所有投标人提交的投标文件进行符合性审查。如果投标文件不满足符合性审查表中其中任何一项要求，评委会可认为该投标文件不符合招标文件的要求而不能通过符合性审查，评委会可拒绝对其作进一步的评审。评委会形成符合性审查结果后，填写符合性审查表。符合性审查表如下：说明：第一轮评审为：“符合性审查”；只有通过第一轮评审，才进入第二轮评审；第二轮评审为“有效最低价”。成交原则：价格最低的推荐为成交第一候选人。投标人：第一轮评审一、符合性审查指标序号指标名称指标要求是否通过(是√；否×)投标文件格式或提交资料要求1营业执照合法有效投标文件中附复印件或影印件。应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容。（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照复印件）2税务登记证合法有效3投标文件规范性（1）投标人资格是否符合招标文件要求（2）投标文件是否按招标文件的要求进行提交、密封和标记（3）招标文件要求提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效4投标人资质如为生产厂家投标，应具备《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》(或医疗器械经营备案凭证)须在有效期内；如为代理商或经销商投标，应具有《医疗器械经营许可证》(或医疗器械经营备案凭证)须在有效期内；投标文件中提供复印件。5售后服务承诺提供详细的售后服务承诺方案6投标文件制作投标文件创建、文件制作、页码、内容高度雷同，将不予通过；一、符合性审查指标(续)序号指标名称指标要求是否通过(是√；否×)投标文件格式或提交资料要求7其他要求符合招标文件要求8产品技术参数评审评标委员会根据投标人所提供产品技术参数进行评定：1、技术参数标★项有负偏离的",5,5,5,1]
[223,"办公桌椅采购清单序号图片名称规格参数材质单位数量1办公桌产品规格：1600*800*760侧柜1200*400*650材质说明：桌面采用25mm厚三聚板，面板采用25mm三聚板用前挡板加厚至50mm，桌面板下加衬档25*25*1.2mm方管，旁板采用18mm三聚板，同色封边。橡木张152办公椅常规面料：选用台湾“颐达”透气网布包面。海棉：优质广东圣诺盟泡棉，高回弹性，耐用度高。支架：电镀钢脚。黑色网布张15",4,4,4,1]
[224,"评标结果公示进场交易编号:GC530927202100014001投标人数量投标总价:质量承诺41336411.96元690沧源佤族自治县勐董镇人民政府沧源佤族自治县新时代乡村振兴大学堂项目设计施工总承包云南嘉晖工程管理有限公司沧招备案[2021]建015号墨设计□彤察□设备■施工□监理口其它材料综合评估法开标地点沧源县公共资源交易中心招标规模及结构类型拦标价公开招标41483300.00（元）云而达能建筑工程有限公司中煤科工重庆设计联系人中标价（元）研究院（集团）有限公司联合体及电话□监理期限设计/勤察期限□交货期■工期2021，年8月24日至2021年8月26日（公示期至少为3个工作日）项目负中标候选人名称项目负责人资格及证书编号开人云南达能建筑工程有限公司中媒科工重庆二级建造师，云陈波2532017202137459设计研究院（集团）有限公司联合休云南大航建设工程有限公司林同楼国际工二级建造师，滇张克云253151637437程咨询（中国）有限公司联合体云南朗坤建筑工程有限公司云南省曲靖市二级建造师，云伍学燕2532018202146096设计研究院有限责任公司联合体被否决（废标）投标人名称无招标人审核意见",0,0,0,1]
[225,"采购清单序号名称单位数量备注1防油污系列枪机个2002综合安防管理平台套1包含授权为服务器台1",4,4,4,1]
[226,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1漯河市宏锦市政工程有限责任公司57.8559.3554.9558.4559.7558.0722河南林正建设工程有限公司56.2155.8153.2155.7155.7155.333漯河绿地（集团）发展有限公司70.4271.4268.7271.0268.0269.9214河南颍淮建工有限公司57.5357.9357.2357.1357.8357.533评标委员会全体成员签名：赵璐璐张琪杨洧炜刘杰谷文宏评标时间：2020年11月10日打印时间：2020年11月10日",0,0,0,1]
[227,"标段名称：施工（标段编号：WXXQ202103006-X03）甲方签章代理签章第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他",5,5,5,1]
[228,"浙江省政府采购协议供货合同合同编号:2173949505620210001柴购单位（甲方）:葛溪市教育发展有限公司供管商（乙方）;宁渡申复信息群技有限公司为了保护甲乙双方合法权整，展据《中华人民共和因政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购协议供衡制实施方法（记行）》等相关法律法规以及浙江名空述声市颁径改违业单位2020年胜名自产品进武应企险执议益投立直近批五且(系溪市改企区)计议供贤项目招标文件、中标侯应离的投标文件、政府采附供贤协设和政席采购协设供赁承远书签署本合同，以资共同遵守、采购标的金额单位:万元序通关购计划文号货物名称品牌型号/格韶置要求关助数量协议供费单价突际成交单价池率(9）合同总价021072近拟EG0(82501清华阅方过批E5082501,广言，同方股份有限公:是否雷要安晨:不需理质保时间《个月):365修:清华同方:塑号:E6.25]1:?改弦1T:屏落分辨率(ppi):120*1080:GPLJ元5-9500六校3.0GHZ：操1系统:正股Limnux报作系光死炎型:无光区:无池单位:件:计价单位:元产昌定位;窗务办公：箱类型:立式;是否带柳:是:【标:光电凰标:土，改水查;内存汽名8GDDR4:CPU系列:内存类型:DDF4:置书一述:内置集成声卡:能效一级:显卡接口;P;显录器类型:LEDJE片类型:intel;:硬盘接SATAIII:硬业转遣:72总名登尚羽儿礼；否;健鑫是，是否劳几标:显示好类型；蓬屏:.卡类型:2G独过区卡:显示器尺寸(其寸):19.5存然率（MHZ)：2666:),dG0蓬1、“协议供货单价”为实际采购时的最高民价并应低于测期市场平均价格:“实际成交单价”是甲方通过竞价与乙方确定的最终成交单价2、统惠率(1.实际成交单价/协议供性单价）s100%3、“合同总价\"包含货物到达平方并能正常使用所需的一胡提用包括但不照于包装费、运拾费、装卸提、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等二、资会来潮及支什方式全额单位:万元序号采购计划文等采购目录效量预算资金来海性质资金支付方式2021072302台式计算机0.450000预算内资金直接支付注;",0,0,0,1]
[229,"分项报价明细表项目名称:临沂市人民医院东医疗区提升改造公共卫生项目多功能电动床、电动范床垫、移位机及压力治疗仪采购项目项目编号:SDGP371300202102000462包号:A单位:人民币(元）序号产品注册证名称品牌型号规格单价计量单位数量供应商生产厂家注册证号医院电动床Hi11-RomP75064GBCCC:32000.00套13山东巡宇医疗科技有限公司广东峰德机被有限公司喜被注准201921504042电动防焉范床垫雅博9P-052500316500.总套13山东巡宇医疗科技有限公司雅博股份有限公司国被注许201725603503电动移位机HiL】-RomGolvo9000￥89000.00套工山东巡宇医疗科技有限公司立可(瑞典）有限公司LikoAB国被备20190272号交货期现货，可以按照医院需要，随时需要随时发货质保期5年其他无注：本表可规如数量、规格及单价进行填写。价投标人港(公部满之描宇医疗科技有限公司法定代二投极代表代型日期:无传艺())8月23",4,4,4,1]
[230,"北",0,0,0,1]
[231,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021123001项目编号广德市杨家店水库中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021-2022年）工程序号投标单位投标报价初审情况总得分///4802356.124782549.494803562.52通过59.9847401174776194.64763362////4792151.684731100.724738219.44通过59.994792197.444731653//4741215.73通过59.9647630894753694.724771268.1847865814788147/////4735800.11通过59.964744111.854759331.744761620.074793346.5347913794787420.454784577.854789540476180047257744782987.924786280473414347329434787393.184792190.224784470.4147573804755279.0847640144760917.114760834.814766412.254766655.044793733.0247810124752875.021宿州大唐水利建设有限公司2安徽永朝建设工程有限公司3安徽仁众建筑安装有限责任公司4安徽西子建设工程有限公司5安徽长辰建设集团有限公司6安徽匡鼎建筑工程有限公司7安徽伟成建筑工程有限公司8安徽军顺水利建筑工程有限公司9安徽华宸建设工程有限公司10安徽纵立建筑工程有限公司11安徽光敏建设工程有限公司12安徽中卓建设集团有限公司13宣城市恒山建筑有限公司14安徽呈龙建设工程有限公司15安徽国创建筑有限公司16安徽扬邦建设工程有限公司17安徽励丰市政工程有限公司18安徽兆祥建筑安装工程有限公司19安徽明帆建设工程有限公司20安徽广创建筑工程有限公司21广德市林宏建设工程有限公司22安徽连晟建设工程有限公司23芜湖市籍山建设工程有限责任公司24安徽畅创建筑工程有限公司25安徽勉德工程项目管理有限公司26广德县万力市政工程有限公司27安徽茶马道路工程有限公司28安徽州来建筑工程有限公司29安徽创精建筑工程有限公司30安徽南旺建设工程有限公司31安徽新广建筑工程有限公司32安徽伟泽建筑工程有限公司33安徽旭承建筑工程有限公司34安徽宇杰市政建设工程有限公司35安徽金磊建筑工程有限公司36广德乘风市政工程有限公司37安徽邦通建设工程有限公司38安徽皖途建设工程有限公司39安徽省志松建筑工程有限公司40安徽云谷建设工程有限公司41安徽乔达建筑工程有限公司42安徽圆尊建设工程有限公司43马鞍山宇泽建设工程有限公司44安徽锦田水利建设有限公司45安徽方维建设工程有限公司///////////////////////////:6安徽丙丰建筑工程有限公司4749695.084交澄启宜建须工程在限公司4768871.348安徽汇百建筑工程有限公司4776116.89:9广德德盛市政工程有限公司4783188.19监()0交登子扬市政出设工程在限公司4773689.2651]合肥长竣建设工程有限公司478333962安微联邦建筑安装工程有限公司4798128.5[G3(安符常宿律筑工程石限公司4796021.3254安微费来建设集团有限公司478822855广德益民水利水电建筑安装工程有限公4782597[56T班平了律设石限公司476096957安徽雨泽建设工程有限公司476004958安微崇山建设工程有限公司4759235,1359]安徽正森建筑工程有限公司474887260[交微典泾建设工程有限公司4778603.586]交澄环能建设有限公司4779138.3762安微微嘉生态建设有限公司473373863安微中旺建设工程有限公司4744974,226山安微符岭建筑工程有限公司4766053.3465l交叠省中字]政园林工程建设有限公司4786360.6966[安微双字建筑工程有限公司4763542.3867交薇博雅同林建筑有限公司AZ87900,76G8交薇鲁工律货工程在",0,0,0,1]
[232,"评标结果公示进场交易貌号：GC530926202100011001招器人歌马傣恒炭自治县中医医院联系人及电话道赁谈13769955385采目名称联母担中区医院佳院医接模综合楼建设项目（-期）行业主管部门联马像峡佤续自治县建设工程据标投标管理办公室招括代控员的永税高盛告北集团有限公司逆系人及地话包立海18788329884招标各来额母zBeAG.swgzoaloez245据静方式邀请公开招标员别评标办法□加站元□直煌综合评估法并舒地点、联马基交据中心国楼开标室建贫面积6ogL37厅方米，其中地上建贫面积eeo.75平方米，逾下建贫面积952.e2平为来，共6层（趋上5层，趋下I层），建贫高度2.1采。招标方式公开招标拦标价（万元）2448,9099监拟中影人云脂中天建设工程有融公司联系人及电话中标价（万元）时自军Iszws.soia;贵率（s）质量承诺一次性验收合格执行国家璞行旭关质量些收标准。□论山/勘宜龙册口交货别□监蓬别照副)300目历天公示时时2021年8月10日至)由坛候选人名脑项目负责人投际投价（万元）1费率（￥》注期每分(票）第一小标授选人云制中天建设工程有限公司朱成使2485.8696683时日历关如二中标候达人并云县点达建贫工创有限责任公司水春函2487,068g0960日历天第三中标候选人云潜住。建筑工程有限公司杨昌8□批底□设名招标提模及结构类型投解人效量2445、86:36682020年念月[日(公示财签及另3不工币日)项目负资人资质等级及证书换号云2S920lgco2129499贰银云2sxc016202101663贰级云2S2018202109796贰级24L8180I8300日历关签注被否决（旋标）投标人名称招标人家核查果",0,0,0,1]
[233,"评标报告舟山海洋综合开发投资有限公司异质结太阻能电池片及组件项目投资可行性研究报告招投标会议于2021年9月L日9:00时，在舟山直定湿区临城街道金岛路20马舟基大厦17透1722室准时召开，参加投标单位x家，按时参加开标会议的，家，未到会单位，家。经统计，共收到投标函3份，经检验有效标书，份，废标工份。根据《中华人民共和国招标投标法》规定，本次评标委员会共有3人组成，评标委员会负贡人固承盘，评委依据开标程序、招标文件、评标办法及有关规定，对有效标书进行了认真的评审，按投标报价得分从低到高，名次分别如下:名次顺序投标企业名称投标报价备注】》npp至/2)2oZ/3上沟众独敦必露斜技有组公司中业凯渔电工入经迫计档担公司整个评标过程符合法定程序评委签名:2名/行经乡L乡/记录人:学叫标人:乃山砖&开2家招标单位:舟山海涤综合开发投资谷限公司五入入-万-2021年等月1日",0,0,0,1]
[234,"【表10.2.2-2】柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目-刘山一路改造提升工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目-刘山一路改造提升工程-道路工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2措施项目费（2.1+2.2）2.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率见表10.2.2-203其他项目费3.1+3.2+3.3+3.4+3.53.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-",3,3,3,1]
[235,"中标公示，汕尾理工学院周边道路市政工税监理招标评标工作已结束,评标委员会经评审，推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示（公示时间从2021年6，月16日至2021年6月17日)，具体如下:，中标候选人，第一中标候选人，第二中标候选人，第三中标候选人，单位名称，珠海市城市建设监理有限公司，广州想科建设管理有限公司，智埔国际工程咨询有限公司，投标报价（元），3851014．40，836137.26，3307881.40，质量标准，按招标文件要求，按招标文件要求，按招标文件要求，工期，按招标文件要求，按招标文件要求，按招标文件要求，综合得分项目负责人姓名贷格证书编号，91.40马飞注册建造师，71.89陈发多注册建迹师，89.39刘主至注册建流师，资格证书名称，6100598544013082，43005067，详见评标报告详见评标报管，详见评标报告，资格能力条件详见投标人资格要求详见投标人资格要求详见投标人货格要求，附件:1.评标报告，，2.投标人资格要求扫描件。，投诉受理部门（招标投标监督部门);汕尾市住房和城乡建设局，联系地址:汕尾市城区建设路，联系电话:0660-8333096，微微，深，汕尾理工学院筹建办公室，%5，2021年6月45日，",0,0,0,1]
[236,"苏州市吴江区盛泽镇社会事业局盛泽镇2021年生活污水处理提质增效达标区建设工程（盛泽片区）一标段限价公布编号：E3205840327001281006001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)盛泽镇2021年生活污水处理提质增效达标区建设工程（盛泽片区）一标段25502984.3025502984.301、开标时间为2021年7月30日13：30时。2、本工程招标控制价为25502984.30元，如有异议，请于2021年7月26日18：00时前与招标人（招标代理机构）联系。吴江市建设工程技术咨询中心有限公司",2,2,2,1]
[237,"建筑工程方案设计评标结果公示友工程名称:前海时代4、5、7-2地块和前海车辆段新食堂项目室外园林景观设计工程编号：44039120210020001001比评标方式：记名投票法遂轮询法)欣招标人：深圳市地铁集团有限公言2招标代理机构:九上/重要提示:1、中标候选方案的排名不分先后:2、公示期内，投标人若有异议，请于公示截止时间前以书面形式向主管部门提起申诉，逾期不予受理。评标委员会名单A评委:设计概念清晰:“无尽之境”无尽连接，无界共享，无限想象:园林景观风格:现代中式，住宅部分重点打造诗意氛围，酒店部分入口对称式设计，强调仪式感和礼序:选介符合要求。B评委:1、各方面综合处理较好:2、商业区曲线形构件建议减少，难以做出品质感:3、住宅小区主入口可以再大气一些。C评委:主题鲜明，满足招标文件要求;2、缺点:亮点不够突出，缺少照]、优点:思路清晰，明及绿化系统设计。D评委:设计理念较好，景观方案创意性好，水景设计需优化，梦海大道市政绿化带平面布局优化，住宅风格定位需调整。E评委:1、环形景观腐道规划将城市片区的公共空同连接在一起，价值最大化:2、景观功能分区定位准确，空间过渡自然:3、畅连共生的概念在路径规划及节点设计方面应该再优化强训二层连励系统及地下空间联接方面也可有更多的考批。评委个人评审意见G评委:项目设计理念新颖，定位准确，设计融合了多功能的空间，并形成了良好的呼应，建议进一步优化艺术化设计内容，考患维护运营尽量低成本。附效果图:景观布系良黑密墨别LGE心n业土人）“力广业多见如山代公业人山自下元广站凹函中标候选方案:笛东规划设计（北京）股份有限公司/梁黄顾建筑师（香港）事务所有限公司A评委;引入“鱼”的设计概念:景观设计凤格为现代简约，与建筑风格相对匹配:对场地的司限有分析，也提出了解决方案:设计策略清晰，造价符合要求。B评委:1、整体与建筑结合好:2、住宅区中心庭院高差处理有特色:3、住宅小区中心庭院建议朝城市水系减少连庭遮挡，打开视线:4、主入口比较大气，平面需要研究如何实现。0评委:1、优点:思路完整，主题鲜明，文化内涵丰官，满足招标文件要求:2、缺点:落叶",0,0,0,1]
[238,"单位工程招标控制价汇总表工程名称：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程标段：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程2692817.161.1人工费710344.721.2材料费1566339.941.3施工机具使用费32723.731.4企业管理费284109.031.5利润99467.062措施项目77149.222.1单价措施项目费2.2总价措施项目费77149.222.2.1其中：安全文明施工措施费46047.183其他项目300000－3.1其中：暂列金额300000－3.2其中：专业工程暂估价－3.3其中：计日工－3.4其中：总承包服务费－4规费89643.02－5税金284364.85－招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.013,443,974.250表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程标段：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程第1页共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目2692817.161030412002001投光灯1、名称:LED投光灯2、规格:185*110*190mm3、功率：36W4、电压：AC220V5、控制方式：常亮6、色温：2000K7、芯片：科锐8、光束角：5°9、材质：压铸铝+钢化玻璃套41469.6619256.06本页小计19256.06注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程标段：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程第2页共31页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价2030412002002投光灯1、名称:LED投光灯2、规格:225*110*225mm3、功率：60W4、电压：AC220V5、控制方式：常亮6、色温：2000K7、芯片：科锐8、光束角：5°9、材质：压铸铝+钢化玻璃套14469.666575.24本页小计6575.24注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程标段：江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程",2,2,2,1]
[239,"实验楼出梯梯控系统项目采则评标报告2021年9月1日16：00，在重庆市辐射环境监仔管理站207会议室进行实验楼电梯梯控系统项目询价采购评标。一、询价内容重庆市辐射环境监督管理实验楼电梯指纹梯控系统改造，改造后进一步完善实验楼人员进出通道的控制，增强实验楼的安全措施。二、最高限价:1.5万元三、服务具体要求详见询价文件四、询价情况2021年8月27日，市辐射站将实验楼电梯梯控系统采购项目询价文件在“行采家”网站上进行了发布，响应时间为2021年8月27日-9月1日。递交响应询价截止时间，共有3家供应商按要求递交了响应文件，分别是:：重庆比茨科技有限公司第一分公司，重庆迅奥机电有限公司，重庆玖玖新能源有限公司。五、评标小组的组成办公室:何俊川;放废科:范痴;质量管理科:黄天涯;赣射站纪检室监督人员:张森。六、成交原则采用最低报价法对提交报价的供应商的响应文件进行评分，在满足采购需求的要求下，按照最低报价中标原则，如果最低报价相同者，在最低报价者之间进行重新报价，最终报价最低确定为第一中标候选人。最终优劣顺序排序如下:主名供应商名称报价(万元）备注第一成交候选人重庆比茨科技有限公司第一分1．46j83公司第二成交候选人重庆玖玖新能源有限公司1.488第三成交候选人重庆迅奥机电有限公司].498七、确定成交供应商本次询价采购，三家供应商均完全响应询价文件，按照最低价中标原则，确定重庆比茨科技有限公司第一分公司为成交人，成交金额为1.468万元。评审小组全体成员（签字):万rx印e)-云录)监督人员（签字):彩活需求科室领导审核意见:营依作恢八7)采购科室分管领导审核意见:一健*内径202/年7月／日",0,0,0,1]
[240,"刘庄煤矿智能化建设生产经营决策支持服务技术规格书一、使用条件：地面正常办公环境，环境温度在0℃-50℃相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90％，表面无凝结；大气压力：80kPa～110kPa二、项目名称：名称：刘庄煤矿智能化建设生产经营决策支持服务数量：1项三、项目建设要求：（一）项目概述以刘庄矿为起点，建立新集公司矿井大数据采集标准和管理制度，建成统一的矿井重点业务运营分析体系，彻底解决数据资源“散、乱、滞、单、重”的难题，从而解决矿井各单位、各系统间信息孤岛，实现煤矿数据融合，并通过建立生产、经营、安全指标体系，运用数据可视化技术实现数据中心大屏展示，及电脑端，移动APP端领导驾驶舱展示；使管理层可以实时、直观了解矿井运营状况，支持管理层更好地管理决策，成为反映矿井生产状况、协调调度、监管监察和应急指挥的重要手段和展现窗口矿井提供项目建设涉及到的服务器、交换机等设备（二）建设原则整体性：系统整体设计采用统一规范，功能模块设计清晰合理，能够有效的实现一体化管理先进性：系统的设计方案采用先进技术，如实时数据库、智能分析等，既能保证系统满足当前的功能需求，也可为将来扩展的功能需求提供便利条件实用性：系统的设计充分结合矿井的实际工作特点、已有的软件系统、硬件设备以及企业的实际要求进行设计规划，使得系统具有较强的实用性稳定性：为保证系统最大限度的发挥作用，完成企业管理的工作要求，系统的设计需综合考虑稳定性和可靠性高可用性：项目须充分考虑高可用性确保业务和数据的安全可靠，业务系统、数据库等应用环境，制定合理的部署模式，如双机、集群等制定合理的系统维护和数据备份机制，提供备份及还原方案，并提供模拟验证环境，切实保障系统安全稳定运行可维护性：通过建立完善的软件文档和较好的设计结构，保持符号、代码的一致性等多种措施保证系统的可维护性扩展性：系统具备功能上、性能上、结构上和技术上的可扩充性，适应分步实施的要求具备高度的可扩展性，满足目前日益发展的计算机信息和网络技术，以及随着应用日益成熟而剧增的用户数量",0,0,0,1]
[241,"做水表并更换彩铝双开门更模彩留窗”10康卫生间投院0照断苏房隔断乔除*00辽C0010○拆除旧鉴折除旧线拆除旧基新除归线拆除旧线拓除旧线,工生间给排水管折除[旧缓.隔精拆除旧缓.愿折除旧浙跆旧供电空气开关盒·铁电空气开失盒供电空气开关盒供电空气开关金铁电空气开关叁供电空气开失盒资签封楼(门测铁电空气开关省铁电空气开关盒赛空气并关金供电空气开关盒3盛盘续盛建吕郁∞必监引县明基座能括座锰盛基座巍集中电志箱孜墙恢复原况标采穿心*6电缆差水条更铝合全电动卷闸门”12更投配电箱(配置:40双P混保空调20.恩期10,箱座2,备用16*10容轻钢定骨水泥板封堵门源L型塘百财瓷砖,高2.4米石齐板封堵,粉刷拆除防水拆旧差变蛋链账(供电空气开关盒跨便器.不锈钢带门播栏恩朗冠铝门楼梯地板革折除11签吊顶增百粉剧县引沿街塘百防水等电位端子",3,3,3,1]
[242,"附件一会议终端设备采购清单及规格参数序号名称规格参数单位单价（元）数量金额（元）1会议壁挂终端1、支持电容触摸：支持10点触控；10英寸壁挂平板电脑（含支架）；2、≥8个CPU核心；内存≥2G；存储空间≥8G；3、支持通电自动开机；安卓5.0以上操作系统；4、支持集成声卡、显卡、有线网卡；内置喇叭、麦克风；5、含POE供电模块，兼容国标POE交换机；6、具有USB输入接口。台12数字会议主机1、手拉手会议主机；2、具有全中文OLED彩色显示屏和功能设置按钮；3、主机的话筒接口具有三合一输入方式，支持八芯航空接口、八芯卡龙接口和RJ45网线接口，可任意选配；4、具有中控代码RS-232接口，且具有双向发码功能；5、支持≥4个主席单元，支持≥60个代表单元,主席可接在任意路，全自动设置检测主席和代表单元，可将代表设为VIP单元;6、支持外部音频输入和录音输出口,电话会议接入端口；7、具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息;8、多种发言方式可任意设置，带声控发言，申请发言，先进先出，后进先出等;最多支持一个主席和≥4代表同时发言,且同时发言的代表单元可以在1-4位之间任意设置;9、可以设置话筒不发言时自动关闭,延迟时间可调节;10、支持级联，方便多套系统同时使用，共同管理多种发言方式可任意设置；11、配套20米手拉手话筒连接线。台13数字话筒单元1、具有≥2.8寸TFT彩色显示屏可显示发言时间、发言计时、万年历等功能；2、具备强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；3、支持一线式手拉手连接、T型头和RJ45网络接口手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式；4、频率响应可达30Hz-20KHz，采用全数字会议技术，符合IEC60065国际标准；5、高强度的钢化玻璃面板，单按键感应式触摸式（非机械）开关，一键开启或关闭；6、方形黑色话筒杆，16mm的咪芯，超心形指向，带红色发言指示灯；7、频率响应:100-16000Hz；8、灵敏度:-40±2dB；9、拾音距离:0~50cm；10、单元由系统主机供电。",4,4,4,1]
[243,"政府采购项目评审报告一。采购项目基本情况[】1、采购组织机构:氢国么庄且盘座边至且管到在盟公但2、项目名称:丑盛且庭红在值小战镇定社园盖工组置且二过且8、项目编号；box-okzb.s202L0LE014、采购内客:且战基整尔在镇小盛值宜处盟墨工盟置且二版园5、开标地点；宜盛担晟生且备细公共资混交昌中心三整开经太丘《且镇基里监公回虫必盛继鱼客因2区正社面）6、采购单位；且址基尔密镇人区胜盛7、预津执行确认书编号；且QX-[202LBB5提LDDLL-8、采购预萍企额；2线BB版五元9、采购方式:公迁超能10、发布采购公香时间；202LQBJL11、公告采购没奉网站:此胜墨盟题12、采购响应截止时间；202L-0Z-12J2:D0;013、供应商报名情况;断强征或工程建迎在照公且群独县且断建篮安差工盟宜照登任公且且望县独多建设投装发器(整团)宏照公司园意茶恒签建盆工程准限公组照签晶试建盆工组宜照登任公司6宏堡应题置名14、供应商投析（响应）情况;盘望县望鱼速叠投咨发屈(集团)宜服公司且盈是日既建盆安盈工程宜服查任公司括置征式工置建设宜医公司3宜进应应验标15、更正公香发奉时间:2021-07-0116、更正公告发布网站:政府采购展二、评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法模、文件的规定组建评审小组。通过自行抽盈的方式确定评审专家。其申采购人代表重人，评审专家生人。分别如下:双积/身份正式专家正文老家正式七家手机号码1857911398918878606781888438正武专来2、经接对。评审人具身份与上表名单一致。3、评审小组威员均鉴署《政府采购评审小组成员摩洁自律承诺书》。1/3扫描全能王创建4，评审小组其他情况说羽:无三、评审方法和标准因、评审情况及说明1、资格性审查情况说明;独企2、将合性审查情况说明:独金3、无效响应供应离名、愿因及现场确认情况:五4、提请澄演供应商名称、湿清问题及其说明情况五5、比软和评价（包括技术和商务循离情况。重点比较和评价候选供应商的优需》经温损委质会一致拍整推必曾一他为由候健选人6、供应商得分排序表商务/技术得分最终装价(元）48.82385379.66元30.07、推蓉的申标（蒙咸交）候选人上，现推蓉中标能",0,0,0,1]
[244,"附件2项目评分细则1．资质信誉（30分）：营业执照注册资本5分、经营许可证范围5分、企业资质等级10分、管理人员资质等级5分、业绩有关证明5分，根据各投标人提供的相关资料由评委会综合评分。2．服务水准（35分）：安排专业人员全程负责8分、近几年所做团队客户满意度20分、获得行业内的荣誉7分，根据各投标人提供的相关资料由评委会综合评分。3．价格水平（35分）：以各投标人报价平均价格为32.5分，在平均价格以上每高1个百分点扣1分，在平均价格以下5%范围内每接近平均价格1个百分点加0.5分，在平均价格以下5%范围（含5%）以外，每低1个百分点扣1.5分。（投标人报价的平均价格按加权平均法计算，其中两项租车费各占30%、房费占20%、代订机票服务费占5%、代订火车票服务费占5%、跟团服务费占10%）",5,5,5,1]
[245,"沙河卫生院空调维修保养清单项目单价数量合计清洗空调80302400空调检漏加雪种100101000叁仟毒佰元整3400(）",4,4,4,1]
[246,"武都区江南街道办事处综合养老服务中心改建项目-设备采购清单序号名称品名规格/型号功能、材质及用途数量单价（元/套）合计金额（元）1病理床/护理床迈德斯特电动护理床MD-E35【含乳胶床垫、餐桌、输液架、便盆、洗头盆、康复吊环】；2100mm*960mm*520mm智能操作【防侧滑防下滑】83600元/套288002床头柜(病理床使用)现代简约北欧板材系列(成品)长40深28高60cm多功能现代简约卧室床边置物柜板材32500.00元/组160003衣帽柜衣柜推拉门(成品)浅胡桃色+白色移门长800mm深500mm高1900mm经济型卧室两门小衣橱E1级环保实木颗粒板20800.00元/组160004书柜组合博古架现代简约组合柜博古架(成品)白枫色单层门宽1000mm*深240mm*高1800mm可组合式博古架书柜E1级环保实木颗粒板14800.00元/组112005岩板餐桌椅组合意式轻奢现代简约饭桌(成品)灰色岩板桌橙色椅（PU皮面料）长1400mm*宽800mm*高750mm一桌六椅、岩板、金属81800.00元/组144006接待台(电梯前室)/导诊台/长3000mm*宽800mm*高1200mm(请结合厂家成品尺寸)弧面、烤漆或仿大理石纹28000.00元/套160007休闲会客椅佛山厂家定制长2050mm*宽1350mm*高500mm2张双人沙发+1长桌、白腊木纹理(实木)、环保纳帕纹皮革；大厅、(心理咨询室)122000.00元/组240008简约办公桌椅套厂家定制时尚简约轻奢办公桌椅组合总长1.8米+椅子+2.0米书柜为一组E0级环保实木颗粒板；心理治疗，保健养生，医护人员办公室，法律援助44500.00元/组180009洗漱台组合卫达斯（VINDAZ）浴室柜组合80柜+普通镜柜+抽拉龙头为一套(颜色自定)陶瓷纳米釉面面盆，防水木质环保板；、公共卫生间(3组为一套)、病理房间71000.00元/套700010工业洗脱烘水洗机连金顿30KG工业洗脱烘水洗机型号-14A6D510、下排水、变频（节能）、洗烘一体洗条程序可自行编程，全自动傻瓜式一键启动；洗衣房130000.00元/套3000011储藏置物架/浅胡桃+黒架6层宽1000mm*深34mm*高1940mm货架展示架多层可调节商品展柜/家用置物/陈列架货柜;8500.00元/组400012双炒双温灶喜莱盛（xenesen）饭店商用节能猛火灶长1800*宽800*高800、天然气/液化气、201不锈钢、鼓风机",4,4,4,1]
[247,"水冶镇长虹南路（松涛路-人民路）道路改建工程三次评标结果公示河南诚信工程管理有限公司受安阳县水冶镇人民政府的委托，就水冶敏长虹南路（松涛路-人民路）道路改建工程三次进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本项目招标的评标结果公示如下:。项目概况1、项目名称:水冶镇长虹南路（松涛路-人民路）道路改建工程三次2、=招标编号：GC-2021-061-23、建设地点:水治镇;4、招标控制价：5503729.24元;5、项目概况:长虹南路（松涛路-人民路）道路改建工程三次为支路，全长约450米，道路红线宽25m，道路横断面形式:2.5㎡（人行道）-20㎡（车行道）-2.5m（人行道）。建设内容为:道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、综化工程、交通工程等。6、计划工期:150日历天;7、质量要求:无合格;8、:招标范围:工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的所有内容:9、标段划分:本次招标共一个标段;、开标、评标信息1、开标时]:2021年9月22开标地点:殷都区公共资源交易中心二楼开标一厅2、评审时间:2021年9月22日评审地点:殷都区公共资源交易中心六楼评标一厅三、评桥结果信息第一中标候选人:河南酒河园林建设工程有限公司统一社会信用代码:914105227538777046投标总报价:5167108.76元综合得分:72.19分项目经理:郑中华建造师注册证号:豫241151582946质量:合格工期:150日历天第二中标候选人:河南鹊华建筑有限公司统一社会信用代码:91410500766216171M投标总报价:5162072.10.元综合得分:71.85分项目经理:刘付生建造师注册证号:豫241131335447质量:合格工期:150日历求第三中标候选人:河南晨浩园林有限公司统一社会信用代码:91410602767839805F投标总报价:5138034.65元综合得分:71.81分项目经理:陈伟萍建造师注册证号:豫141161727682质量:合格工期:150日历天四、发布公告的媒介1、公示时间:2021年9月24日至2021年9月282、公示媒介:本次评标结果标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》-《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省－股都区）》上发布。五、异议和投诉公示期内各投标人对以上结果如有异议，以书面形式向招标人或招标代理机构提出(法定代表人签字盖章并加盖单位公章)由法定代表人或其",0,0,0,1]
[248,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:土方工程第1页共1页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征描述计量系《;工程量综合单价合价暂估价定额人工费整地换土150101009001中旋土回（换封回填土质要求种植土回场m322000分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名称：土方工程标段:S590县最至位奇结段旅游景观带建设项目第1前并㎡序号项目名称企瓶(元)结算金额(元)备注暂列金额明细详见表-12-1见暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5合计注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12暂列金额明细表工程名称:土方工程标段:S590县城至位奇镇段旅游景观带建设项目(第．下门.序母项目名称计量鱼位暂定企额(元)备注】合计注;此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列企额总额，投标人应将上述暂列念额计入投标总价中衣一12一1材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称:土方工程标段:S590县城至位奇镇段旅游景观带建设项目第1页芙上门数量暂估(元)确认(元)差额土(元备注材料（工程设备）名称、规格、序号工与计量凰处暂估|确认单价【合价单价【合价|单价|合价合计各注栏说明哲估价的材料工程设各拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12-2专业工程暂估价及结算价表工程名称，土方工程标段:S590县城至位奇镇段旅游景观带建设项目注1而北房号工程名称工程内容暂估令剂(元）结督金颍(元)差颍土（元)怀注二注:此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估会”计入投标总价中，结策时按合同约定结算金额填写去一12一3规费、税金项目计价表工程名称:土方工程标段:S590县城至位奇镇段旅游景观带建设项目第1页其１府项目名称计竞基础计算基数费率(%)企额】规费其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税1.1其中:社会保险费分部分项工程的人工费+定额措施负自费中的入",3,3,3,1]
[249,"E.12：建设项目招标控制价汇总表工程名称：卫星路、雷公岭路提质改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价1雷公岭路（特立西路-开元西路）6596676.89164002.1201.1雷公岭路-道路工程4233007.53104444.4101.2雷公岭路-排水工程559372.9614717.0401.3雷公岭路-交通工程578698.4315225.4801.4雷公岭路-交通工程(设备部分)131131.753450.0201.5雷公岭路-绿化工程611607.4513899.1801.6雷公岭路-照明及弱电工程85742.31818.2101.7雷公岭路-交通组织397116.4710447.7802卫星路（凉塘西路-三一大道）12453228.91310488.6602.1卫星路-道路工程6707530.23167123.602.2卫星路-排水工程2519210.966279.8402.3卫星路-交通工程1464954.838542.6302.4卫星路-交通工程(设备部分)484576.8412729.8902.5卫星路-绿化工程224256.225096.3602.6卫星路-照明及弱电工程582116.188335.6602.7卫星路-交通组织470583.7412380.6803预备费952495.29003.1预备费952495.2900合计20002401.09474490.780注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。000投标人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签章或盖章)注册造价工程师：(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间：2021-06-04",2,2,2,1]
[250,"呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院校园管网基础设施升级改造项目二次招标呼伦贝尔学院校园管网基础设施升级改造项目二标段二次招标评标报告评审委员会2021年07月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院校园管网基础设施升级改造项目二次招标呼伦贝尔学院校园管网基础设施升级改造项目二标段二次招标(以下简称“本项目)已由以呼发改行审字【2020)LLL号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔学院，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔学院。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规柳、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔学院呼伦具尔学院校园管网基础设施升级改造项目二次招标呼伦具尔学院校远管网基础设施升级改造项目二标段二次格标。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且21日，交工日期:2021年09月29日。共计70日历天，2.3标段详情:呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院校园管网基础设施升级",0,0,0,1]
[251,"竞争性磋商文件采购项目编号：宿迁建威竞磋（工程）2021-036采购项目名称：大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目三十三标段（李家磨村）采购人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司2021年07月目录第一部分竞争性磋商公告宿迁建威工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受大通回族土族自治县新农村建设服务中心（以下均简称“采购人”）的委托，拟对大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目三十三标段（李家磨村）进行国内竞争性磋商。现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次采购活动。采购项目编号宿迁建威竞磋（工程）2021-036采购项目名称大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目三十三标段（李家磨村）采购方式竞争性磋商采购预算额度3714339.99元最高限价3714339.99元项目分包个数无分包各包要求详见《磋商文件》供应商资格条件1.符合《政府采购法》第22条的条件并提供下列材料：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；4.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国、中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；5.本次招标不接受联合体投标；6.其他资格条件：（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且提供有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级建造师资格且三证",1,1,1,1]
[252,"愿近公00158干克心总重6:5仅总GRWT干克净面2;26KNT;WT1②瓶每瓶200毫乔数金mQ工1位2B0TTESEACH200冠米凤码280X210x213时的出后共必",0,0,0,1]
[253,"重庆市长寿区公共资源交易中心采购项目评标报告一、项目编号和名称长公资采[2021]1025号，项目名称:长寿区晏家街道齐心、密家、晏山、牛心山移民安置区综合帮扶基础设施建设项目（LBD屏专项)二、采购公告时间和媒汝2021年8月25日在重庆市政府采购网上发布采购公告。三、开标时间和评审地址2021年9月15日9时30分在重庆市长寿区公共资源交易中心开标，在长寿区公共资源交易中心2评标室评标。四、评审内容1.资格审查、符合性审查;2.投标报价评分、技术部分评分、商务部分评分招标文件、招标文件补遗、投标文件、开标记录等六、评标方法及评审程序1.评标方法:最低评标价法留务和技术评估。资格审查和符合性审查合格情况如下:（3）滔务技术评分如下序公司名称号荣竞文化创意重庆有限公司重庆市新积超广告制作有限责任公司币庆绵延科技有限公司深圳博邦诚光电有限公司3,评标参员会推荐的中标候选人:第一中标候选供应商:荣竞文化创意重庆有限公司第三中标候选供应商:重庆雏延科技有限公司2.评审程序:按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审在和符合性审查合格的投标文件进行（1）参与投标的，家投标人资格审查均合格（详见《资格审查表》)。（2）参与投标的4家丧标人符合性审在均合格（详见《符合性审在表》),最终报价优惠后参企业面务技最终综合得分经济分类型（元）排名术得分评价262848526280026l7870坊2689590第二中标候选供应商:重庆市新积超广告制作有限责任公司七、其他按照本项目招标文件约定的定标原则，推荐评标报告中按顺序排名第一的中标候选人，即栗免文化创意重庆在限公司为中标人,中标金额为人民币2628485，元.2021年9月15日",0,0,0,1]
[254,")中国石化建设工程电子招标投标交易平台评标报告招标项目名称:洞滑浦公司济南分公司0招标项目类别。工程施工招标项目编号：吕110000001304241100标段名称:润滑油公司济南分公司0六既M或公代治理观目工差施标标段编号:B11000开标时间:2021年9月17日14:3开标地点：济南独给出药购名项目工程施工（润潜油公司济南分公司招标项目名称及编号瓷六上哲振五自猫豆31100000013Od2A上L0013万航人由国石化润潜油有限公司济面分公招标代理机构中国石化润潭油布限公司泣卤分公司无标低况垫见王标记工江标地点江无:2021//9/1714:48:重3评标时间结束:2021/9/17，l5;30;2详见“评标委员公霞员名革“评标委员会成员签到表土械元站山会对明书评标委员会成员及声明□扫描性核对情况遂见“扫描性核对值况老初步评审情况详见土初步详康标准及记录老”未通过初诚虫的情况光说红逐己情况诺见二洛标报钻遂细评重标准乃过分老投标排脱法汤清，说店尤名述中标低选人名称犹标予炎侨得分中标候选人推荐山东维万强贫蔡部工程投标报价（元)423802、6295.67上其他签基说明的事项鱼迁览金讯宜,挂茂分教汇总最高的为由标单位基系住2名允l评审小组全体成员签字②Q公单O9近7",0,0,0,1]
[255,"x乡>内肃南县山水林田湖生态保护修复项目祁丰乡祁青多金属矿区矿山生态环境恢复治理项目野马大泉媒矿治理工程中标公示依据《中华人民共和函格标投标法》及国家有关法律、法规和省上看关划量来范县山水林田湖生态保护修复项目祁丰乡祁背多金属矿区矿山生态环境恢复治理项自野马大系媒矿治理工程已经在张孩币公共资派交易中心肃而县分中心进行招标，现将许定标箭况公示如下:日7剂标类别:施工招标方式:公计日招标时间:2018/6/1309:00投标人效:5K中标人:甘肃祁龙实业有限贡任公司中标价:3698141.52元项目负贡人:马正昌工期:164日万天公示期:2018/6/14至2018/6/19投诉电话:0936-6121077（肃而县祁连山凰河流域山水林田湖生态保护修复项目实施领总小组办公室):0936-6121024（肃南裕固族自治县国土资源局)公示期内，欢迎社会各界人士以电话或信件形式举报投诉投诉者应署真实姓名，否则投诉无效待此公示招投标监管机构(签章):肃南县招连山墨河流域山水林田湖生态保护修复项目实?枣施领导小组办公室:肃南裕周族自治县国土资源反招标人（签章):肃而裕固族自治县国土资源局山水林田湖项目办公欣%招标代理机构:甘肃信诺工程造价咨询有限公司张被市分公司）(心山2;;年永A十三日",0,0,0,1]
[256,"四川华能涪江水电有限责任公司“8.28”洪灾仓库重建项目库房管理楼装修工程询价文件采购人：四川华能涪江水电有限责任公司2018年12月目录第一章询价公告本项目采购人四川华能涪江水电有限责任公司主要从事水电站开发和运营管理根据公司“8.28”洪灾抢险恢复和生产管理的需求，拟开展“8.28”洪灾仓库重建项目库房管理楼装修工程项目目前，该项目已具备询价采购条件，现发布询价信息对该项目进行公开询价1.项目概况木座水电站是火溪河梯级开发的第三个梯级电站，厂址位于四川省平武县木座乡，距平武县城28km，上接自一里电站尾水，下游与阴坪电站相连，利用落差296.304m，为引水式开发闸址处集水面积871km2，多年平均流量20.5m3/s，最大坡降23.28‰，自然条件优越木座水电站库房管理楼选址位于木座电站厂区内，工程区范围内左岸有九环线通过，交通较为方便该电站装机容量100MW，安装二台50MW混流式水轮发电机组，当与水牛家电站联合运行时，枯水年枯期平均出力44.8MW，年平均发电量4.5136亿kW·h因火溪河“8.28洪灾”恢复重建工作及生产管理的需要，需要开展木座水电站库房管理楼装修工程施工工作2.询价范围工作内容包括库房管理楼门窗工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚工程、保温隔热防腐工程施工，以及施工临时设施的设计、施工、运行维护和拆除等，详细内容见工程量清单及设计图纸3.工程期限开工之日起90日历天，具体时间以采购人通知为准4.报价人资格要求（1）具有独立承担民事责任能力的企业法人；（2）具有建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质项目经理具有建筑工程建造师二级或以上资质；（3）业绩要求：近3年（2015-2017年）以来，具有2个及以上与本工程类似工程业绩，并提供合同复印件；（4）没有被行政机关处罚或被华能系统报价禁入；（5）报价人应具有良好的财务状况，最近一年无亏损；（6）供应商应为中国华能集团电子商务系统网站注册，并通过审批的合格供应商5.报价有效期限：自报价截止之日起不低于60日历天6.询价文件的获取报价人通过中国华能集团公司电子商务系统免费下载",1,1,1,1]
[257,"一工程概况1、工程概况：由[建设单位]投资兴建的[工程名称]；座落于[工程地址]，建筑面积：[建筑面积(平方米)]平方米，占地面积平方米；建筑高度：[建筑物总高度(米)]米，层高[标准层高度(米)]米，层数[总层数]层，结构形式：[结构类型]；基础类型：[基础类型]；装饰标准等本期工程范围包括：；2、编制依据：本工程依据《[编制依据(执行报价规则)]》中工程量清单计价办法，根据[设计单位]设计的[工程名称]施工设计图计算实物工程量；3、材料价格按照本地市场价计入；4、管理费：5、利润：6、特殊材料、设备情况说明7、其他需特殊说明的问题二现场条件三编制工程量清单的依据及有关资料四对施工工艺、材料的特殊要求五其它招标人：（单位签字盖章）法定代表人：（签字盖章）造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章）编制时间：编制单位：（单位签字盖章）法定代表人：（签字盖章）资质等级：（签字业务专用章）造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章）编制人：（签字盖章、造价专业人员资格证书号）编制时间：序号项目编码项目名称计量单位工程数量1030212002001配线m9502030203001001灯线\u007f1.材质:软导线m263030204021001闸刀双P100A\u007f1.类型:控制开关个24030204031001小电器\u007f1.名称:路灯保护器2.型号、规格:100A个25030204018001配电箱台26030204022002控制器台27补充材料001担子条158补充材料002茶台个269补充材料003下线担子条210补充材料004包骨个1511补充材料005扎丝卷512补充材料006胶布513030213008001LD灯安装套13序号项目名称1脚手架2大型机械设备进出场及安拆3施工排水、降水4临时设施5文明施工6二次搬运7已完工程及设备保护8环境保护9夜间施工10冬、雨季施工11组装平台12设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施13压力容器和高压管道的检验14焦炉施工大棚15焦炉烘炉、热态工程16管道安装后的充气保护17隧道内施工的通风、供水、供电、照明及通讯设施18格架式抱干序号项目名称1招标人部分1.1预留金1.2材料购置费2投标人部分2.1总承包服务费2.2零星",0,3,0,0]
[258,"石阡县国家储各林建设项目（二期）跟踪审计招标流标公示.7*个五≤1、项目编号:铜仁公易建电(2021)01:3号-277名2、工程项目：石阡县国家储备林建设项目（二期）跟踪审计招标名约ZCy上23、招标人：石阡扶贫开发投资有限责任公司4、招标代理机构：贵州三力工程项目许理咨询有限公司5、招标方式：公开招标6、投标报名及招标文件下载时间：2021年07月29日9:00时至2021年0月04日17:00时7、投标截止时间：2021年0S月20日09时30分8、开标地点：铜仁市公共资源交易中心石阡分中心9、流标原因：截止至报名结束，投标保证金不足三家，不满足开标条件，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定，本项目流标10、本项目后续重新招标事宜敬请留意贵州省招标投标公共服务平台网、全国公共贫源交易平台（贵州省.铜仁市）网招标人：石阡扶贫开发投资有限贵任公司*/、/联系人：蒲开祥电话：13688560861//招标代理机构：贵州三力工程项日管理资询有限公司联系人：全祜已话:18585967171",0,0,0,1]
[259,"招标文件项目名称:西乡塘区石埠街道老口村那告坡传统村落保护发展建设项目第一期建设工程。人)项目编号：NNZC2021G2=070044-ZZCJ采购人：南宁市西乡塘区住房和城乡建设局廿：资/0采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公甸>厂工沁次门分2021年07月06日厂地．石公。<2(之上这)目录第一章招标公告，2第二章采购需求，6第三章投标人须知，8第四章评标方法及评标标准，26第五章拟签订的合同文本，35第六章投标文件格式，401第一章招标公告项目概况西乡搬区石行道名口村那告披传统村落保护发展建设项目饰一期建设工程招标项目的激在投标人应在直宁查公共资交易圣台Curnnzgzyorzcn〕获取招标文件，并于2021年0月27日09时30分(北京时间）前通交投标文件。一、项目基本情况项目编号:NNZC2021-G2-070044-ZZG]采购计划编号（如看）:XXTZC[2021]1328号-00项目名称:西乡塘区石环街道老口村那告坡传统村落保护发展建设项目第一期建设工程预算念额:人民币逐佰寺拾捌万某仟捌佰肆拾陆元玖角贰分（￥1187866.92)最高限价（如有）:人民币壹佰壹拾捌万来仟捌佰肆拾陆元玖角贰分（￥1187846.92〕采购需求:序号标的的名称登量及单位简要技术需求或者服务要求01西乡塘区石街道老口村那告坡传统村落保护发展建设项目第一期建设工程1项保护修古建筑9桥及院落，保护伙缮、复制古牌圆、石阶、石墩6块(处):其体内容详见招标文件。合同履行期限:自合同签订之日起90日历天本项目不接受联合体投标。二、投标人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2.落实政府采购政策雷滴足的资格要求:行合x故后采促进中小企业发展暂行办法上(财“【201]]]H分〕,《关于货括X购义行监拟企业及底不关向战的逾知》(财。[Z014〕686)《关于包进戏疾人浙止政府必路政策的刘知)(财左2017〕141)的规定条件的投标人。亮划执留份验、讲重中价格扣阶等促进中小企业发区的政府必购改策〔监狱企业、残孩人福利性革位邑于小型、微型企重的不重复亮受政策）、《广西壮族自治区财政厅关于员彻胜实政府采购的比宫后五始直日攻联行动方系的通知》【桂财采2020〕i9）对批供中小企止声明函》的小益企业对其产品价格给工10的扣阶,3.本项目的特定资格",1,1,1,1]
[260,"居住区有害垃圾清运处置项目上海华升工程造价咨询事务所有限公司居住区有害垃圾清运处置项目竞争性磋商文件采购单位：上海市浦东新区南汇新城镇人民政府地址：上海市浦东新区申港大道200号居住区有害垃圾清运处置项目上海华升工程造价咨询事务所有限公司目录第一部分采购邀请第二部分供应商须知第三部分采购需求第四部分附件格式第五部分评审办法附：合同条款（详见电子采购平台）第一部分采购邀请项目概况居住区有害垃圾清运处置项目采购项目的潜在供应商应在上海市政府采购网获取采购文件，并于2021年8月18日13:00（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况项目编号：SHXM-00-20210803-1144项目名称：居住区有害垃圾清运处置项目采购方式：竞争性磋商预算金额（元）：1010000最高限价（元）：包1-1010000元采购需求：包名称：居住区有害垃圾清运处置项目数量：1预算金额（元）：1010000简要规格描述：为保障南汇新城镇居民生活环境质量，巩固“垃圾分类”工作成效，推进有害垃圾“无害化、资源化”，打造“无废新城”，对南汇新城镇区域内51个居民区70个小区产生的有害垃圾进行收运分拣处置以及有害垃圾无人值守智能中转站日常维护运营具体项目内容、采购范围及所应达到的具体要求，以磋商文件相应规定为准合同履约期限：一年计划服务期限：2021年9月1日-2022年8月31日本项目（不允许）接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动4、法人依法设立的分支机构以自己的名义参与磋商时，应提供依法登记的相关证明材料和由法人出具的授权其分支机构在其经营范围内参加政府采购活动并承担全部民事责任的书面授权法人与其分支机构不得同时参与同一项目的采购",1,1,1,1]
[261,"平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心平遭综合实验区城乡建设与交通运输服务中心关于2021年国省干线路面修复工程项目直接委托招标控制价编制单位的情况说明区行政服务中心:我中心因2021年国省干线路面修复工程项目建设要求，需要在行政审批中介服务超市中选取招标控制价编制单位。根据相关规定，经区城乡交建中心2021年第13次主任办公会议研究，决定通过直接委托方式，选定福建省正大青商工程造价咨询有限公司承担2021年国省干线路面修复工程项目的招标控制价编制服务。特此说明巧设-与录y平潭综合实验区城7复交式前宜云.4输服务中心202工年飞消、1上≤日.;个分",0,2,0,0]
[262,"城西小学文件柜采购清单文件柜品牌：国景1900*400*860mm铁皮文件柜,除漆0.8MM厚冷轧，静电喷涂，隔板4块可任意调节，配送安装。附合格证检测报告。数量4张式(",4,4,4,1]
[263,"序号姓名市（州）单位论文题目获奖等级1彭正康宜宾市四川省宜宾市南溪第一中学校会当凌绝顶一览众山小——基于核心素养的高中信息技术大单元教学一等奖2徐云凤广安市四川省武胜中学校大数据环境下高中信息技术教学研究一等奖3王婷绵阳市四川省三台中学校教学中项目教学法的实践与探讨一等奖4李童成都市棠湖中学信息学竞赛中的计算思维培养一等奖5代涵柃成都市四川省双流艺体中学指向计算思维培养的大单元教学设计-以《算法的概念及描述》为例一等奖6吴辉绵阳市绵阳南山中学对信息技术核心素养的理解一等奖7陈雪梅泸州市四川省泸县第二中学开源硬件支持下的校园创客活动一等奖8王鹏成都市成都市双流区教育科学研究院计算思维培养视角下中小学编程模块教学的衔接设计与实施-以成都市双流区为例一等奖9赵静德阳市四川省德阳中学校以核心素养导向的信息技术教学设计探究一等奖10尹丽德阳市绵竹市南轩中学信息技术核心素养背景下课程实施策略之我见一等奖11牟亚成都市成都嘉祥外国语学校成华校区高中信息技术课程中面向计算思维培养的项目式教学研究一等奖12袁光发巴中市四川省南江中学高中信息技术教学中支架式教学模式的运用研究一等奖13李培宇成都市天府第七中学高中信息技术怎样适应新课改要求一等奖14景雪绵阳市三台县芦溪中学核心素养导向下高中信息技术项目式学习实践研究一等奖15尹君华内江市第六中学怎样在“学—启—思”教学模式下培养学生的编程思维一等奖16成都二十中成都市成都二十中STS视域下面向核心素养培养的高中Ardunio校本课程实践研究一等奖17张茜成都市四川省双流中学指向计算思维培养的高中信息技术单元教学设计一等奖18全义辉成都市成都石室中学创客背景下中学信息技术教学实践与反思——以“智能花园”主题为例一等奖19刘娅阿坝藏族羌族自治州小金中学浅析新时代寓德育于信息技术教学的曼妙魅力二等奖20田禾眉山市四川省眉山车城中学菜单式教学法在信息技术核心素养背景下的理论与实践二等奖21张颖攀枝花市攀枝花市第七高级中学校浅谈培养高中学生信息技术核心素养的现状及策略二等奖22柏兴红阿坝藏族羌族自治州理县中学试论如何提升少数民族地区中学信息技术的教学效率二等奖23蒋雨环达州市四川省大竹中学浅谈核心素养下高中信息技术课程教学二等奖24杜培斌攀枝花市攀枝花市第十五中学校信息的特征之我见二等奖25李晓梅资阳市雁江区第一中学高中信息技术核心素养下的教学方式改革二等奖26杨夏琴阿坝藏族羌族自治州马尔康中学信息技术核心素养背景下的教学策略研究二等奖27唐雪梅内江市内江铁路中学信息技术核心素养培养与实践初探二等奖28严勇甘孜藏族自治州丹巴高级中学学生在信息技术方面核心素养的培养",0,0,0,1]
[264,"一、中小企业声明函（工程、服务》本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加浙江太学医坐院阻属第一医院（单位名登）的渣挖近水处理池项且项且名称〕采购活动，工程的施工单位全昂为了合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情沈如下:1，服条(标的名称)，属于其他未列明行业(采账文借中明确的断属行业),承建（承接）企业为浙江省环境工程有服公司(企业名称)，从业人员200人营业收入为，3852.08，力元，资产总额为21528.66万元，属于虫型企业【二选一道报:由型企业、小型企业微型企业上;2./(标的名〕，属于采购文件中明确的近压行业）;承建（承接）企业为企业名兹上，从业人员，人，营业收入为，万元，资产总额为万元，属于《三选一填报:由型企业、小型企业益型企业);以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控放股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法系担相应责任。K《之严元供应商名称:浙江管扎上戏公式【(盖章)日期:2021年9且8日",0,0,0,1]
[265,"递交截止时间:2019年01月11日15时00分递交方式周口市周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座10楼1019室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月11日15时00分开标地点：周口市周口大道与庆丰街交汇处昌建新世界A座10楼1019室七、其他淮阳县35KV安岭前家变电站电气安装工程竞争性谈判公告陕西恒瑞项目管理有限公司受周口龙润电力（集团）有限公司淮阳分公司委托，就准阳县35KV安岭前家变电站电气安装工程进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞争性谈判1、项目名称及采购编号1.1项目名称：淮阳县35KV安岭前家变电站电气安装工程1.2项目编号:SXHR-ZK201901032、项目简要说明2.1建设地点：淮阳县境内2.2建设规模：详见竞争性谈判文件2.3项目投资:约45万元管2.4计划工期：30日历天2.5招标范围：施工图纸及工程量清单所包含的全部内容2.6标段划分：无一个标段，具体划分为:1标段:施工2.7本次招标实行资格后审2.8本次招标不实行电子评标3.投标资格要求符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定，提供下列材料:3.1投标人须具备电力工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.2参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:3.3具备法律",0,0,0,1]
[266,"青岛海湾化学有限公司“24万吨/年高端聚碳酸酯用双盼A项目”自控蝶阀采账中标候选人公示C招标编号:0656-2140A0000396）公示结束时间:2021年08月22日一、评标情况标段(包)[001]自控蝶阀:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：山东益龙阀门有限责任公司，投标报价：575.6371万元，质量:满足招标文件要求，工期/交货期/服务期:180天;2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(山东益龙阀门有限责任公司)的项目负责人：程继川/:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(山东益龙阀门有限责任公司)的资格能力条件:满足招标文件要求:4、中标候选人的评标情况中标候选人(山东益龙阀门有限责任公司)的评标情况：综合得分第一:二、提出异议的渠道和方式投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间（2021年8月20日至2021年8月22日）向招标代理书面提出(以快递或邮寄件寄送的以收到时间为准)，逾期不予受理书面的异议文件须加盖其单位公章并经法定代表人签字，电话、短信、传真、复印件才召S电子邮件等不作为有效书面异议文件，否则无效，不予受理异议应当有明确的请求和必要-卫厅的证明材料，否则无效，也不予受理其他详见招标文件三、其他17广四、监督部门本招标项目的监督部门为青岛海湾化学有限公司五、联系方式招标人：青岛海湾化学有限公司土址：青岛市黄岛区董家口经济区港丰路66号联系人:张艳娇电话：0532-67716676电子邮件:haijingzb@163.com招标代理机构：青岛市招标中心地址；青岛市市北区山东路70号锦绣大义C座17层联系人:侯琨电话:（0632）85016112电子邮件:houkun6l9@l26.co㎡招x心乡孩?招标人或其招标代理机构主要负货，（项目负质人)（签名）“2y上招标人或其招标沁题机构:公（盖章）",0,0,0,1]
[267,"第七章评分细则本工程采用综合评估法，遵循公平、公正、择优原则，评标人员按各自分工分别根据下列评分细则单独评分，然后由评委负责人汇总各评委评定的得分值，计算出各投标单位的合计得分值，作为评标委员会合议的依据。（一)评分项目及分值(总分100分)1、投标人信用2、投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-技术文件-拟从事本项目设计工作的人员资格和能力-业绩3、技术文件（暗标）45分4、拟从事本项目设计工作的人员资格和能力16分5、业绩8分（二)各项目评分标准1、投标人信用根据《关于印发的通知》（锡建规发〔2018〕3号）和《关于建筑工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建建市〔2018〕11号）要求：国有资金投资建设工程项目在勘察、设计招标时，实行综合评估法，包含投标人信用、业绩、设计方案、投标报价和其他评分因素（如有）等五个因素。其中,投标人信用因素在评标中所占比例为8-12%（即取值为8%、9%、10%、11%、12%），由招标人在开标时随机抽取。勘察设计招标时，勘察设计企业的信用考核分需进行折算，即：折算后企业信用考核分=企业信用考核分（以市住建局外网公布为准）/1.2。投标人信用因素的评分，为该投标人的折算后企业信用考核分乘以信用因素所占比例。企业的信用考核分是指该企业参与投标的标段招标公告发布开始之日上一个考核期的企业信用考核分（以市住建局外网公布的企业信用考核分为准）。本地新办勘察设计企业和新进我市的外地勘察设计企业且无信用考核分者，信用分值取同标段其他所有投标人信用分的平均值。本项目的投标人信用分以设计类企业（即联合体牵头单位）的企业信用考核分计算。2、投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-技术文件-拟从事本项目设计工作的人员资格和能力-业绩本次投标报价的评标以设计费总价的投标报价进行评标。以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A，若有效投标文件＜5家时，取所有有效投标文件评标价",5,5,5,1]
[268,"X日3式瓮社(二》心之注江程有限贡价粉式有限霍公觉酒32曰3沙签的分投红流拟益6)江z腔疫许名简述政有限我2公面汾露说玲型述觉综谷胶计院关阳的效地希办(当心心社江(江投标人名称最终推荐的中标候选人及其排序34044800.0034040300.0034029800.00投标报价(元）合格合格合格建或磁毕盛合格合格合格过想独合格合格合格迎签函D益区婺磁落初步计评审纸贵做签理通效关亿联合牵心沙公通22必沙心加沙8.66图9.06程总承包工作5驱理西驱选酱致否8.4408.85入15.0012.0015.00式38.1138.0138.11沙毛任后标加心8北班科建建径10.99511.08513.050x登述详细评审81.2174.0084.07罪公6益第三名:广西河图建设工程设计有限公司，联合体成员:广西桂兴建筑工程有限责任公司第二名:广西汉华建筑设计有限公司，联合体成员:广西福臻建设工程有限责任公司23二签签建述",0,0,0,1]
[269,"同乐村8组、=30组同乐国际产业综合楼项目项目(项目编号:NNXSZB2020-002）评标报告受招标人南宁市江南区沙井街道同乐村村民委员会委托，本评标委员会对以下项目进行评标，评标过程及结果如下:·、项目名称:回乐村8组30组回乐国际产业绕合楼项且项日招标二、评标委员会组成（包括商务标评委、技术标评委及业主评委》柯晓灵刘立英（组长）邓卫华黄玉彦谢明霞三、评标情况:1、评标标准、评标方法：本次评标采用:本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章2.2条款进行评审，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于成本的除外。投标人最终得分（该投标人的商务标得分+企业诚信行为得分）相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，以企业用于该工程投标的资质高的优先;企业用于该投标的资质也同等的，由评标委员会用记名投票方式确定2、资格评审：工作人员把成功解密的有效投标文件导入评标系统，评委对投标单位投标文件进行资格评审，资格审查合格制，审查投标人是否符合法律、法规、规章及招标文件对企业资质、业绩等规定的资格条件和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。在本阶段不符合任何一项资格评审标准的投标人将被招标人拒绝，不得进入下-阶段的评审。评审标准详见招标文件第三章评标办法中的资格评审标准。经评审，1、广西滨绥图佳建设工程有限公司:2、广西桂腾建设有限公司;3、广西诚航建设工程有限公司;,共3家投标文件资格评审均合格并进入形式性评审。1、资格审查评审，3家投标人均通过资格审查，0家不通过资格审查，不通过资格审查原因:2、形式审查：3家投标人均通过形式审查,0家不通过形式审查，不通过形式审查原因:3、响应性审查:3家投标人均通过响应性审查,0家不通过响应性审查，不组长签字:二关通过响应性审查原因:4、详细评审:进入详细评审的的3家投标人均通过详细评审，0家不通过技术审查，不通过技术审查原因:5、评标结果:经评委评审,广西诚航建设工程有限公司工期合理，施工方案可行，综合得分",0,0,0,1]
[270,"1.封面万州经开区长江水岸融合提升项目之九龙园道路行道树工，程，工程招标控制价10926766.12招标控制价(小写):，(大写):，壹仟零玖拾贰万陆仟柒佰陆拾陆元壹角贰分，93847.12其中：安全文明施工费用(小写):，玖万叁仟捌佰肆拾柒元壹角贰分(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月05日1.工程量清单总说明建设项目招标控制价汇总表工程名称:万州经开区长江水融合提升项目之九龙园道路行道树工程北中序母九项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费规费（元）1|沁项工程10926766.1293847。12105138.4合计10926766.1293847.12105138.4单项工程投标报价汇总表工程名称:万州经开区长江水融合提升项目之九龙园道路行道树工程北中FH-*号单位工程名称金额（元）忆估价（元）安全文明施工费规费（元）】建筑工程1278982.3640265.4741447.862|绿化工程9647783.7653581.6563690.54合计109267661293847。12105138。4单位工程招标控制价汇总表工程名称:建筑工程序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费1059174.571.1建筑工程1059174.572批施项目费61243.8121其中;安全文明施工费40265,473其他项目费重规费41447.865税公L17116,12招标控制价合计=1+2+3+4+51278982.36措施项目汇总表工程名称:建筑工程企额（元）序号项目名称合价其中;暂估价【施工技术措施项目2施工组织措施项目61243.812,1其中:安全文明施工费40265.472.2建设工程竣工档案编制费1315.9528住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+261243.81分部分项工程项目清单计价表工程名称:建筑工程企额(元)序号项目输码项目特征牡签工程量综合革价合价持法名。投项目名称O4L001005001拆除树池建筑工程项目特征].材质:树沿石工程内容】1.诉险、清理2,云输州23313.926,09元od1001002001拆除人行道透水项目符征].材质:透求破地面厚度:综合考患工程内容】[.拆除、清理.运输把160d3.53纸O41001003001拆除是层项目特征]材质:水泥稳定级配碎石砂络后2厚度:12e3、部位:透求破基层工程内容]上.折险、",2,2,2,1]
[271,"欣柜如Z[NCU南通市金柜信息技术有限公司报价部分目录一、投标报价一览表-------------------------------------------------------------------------------------2二、报价明细表-------------------------------------------------------------------------------------------3三、中小企业申明函-------------------------------------------------------------------------------------4四、监狱企业声明函（如是）------------------------------------------------------------------------5五、残疾人福利性单位声明函（如是）------------------------------------------------------------6六、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明------------------------------------------------71打造专业规范快捷全面的档案数字化",0,0,0,1]
[272,"中厂杉钟1不工≤北D厂]生(M[I义加监坊然;埋中杯结果公示(招标编号:CGN-201811210008）本中广核钟举朝阻山40MW风电项目监理（招标项目编号:CGN=201811210008），确定本项目的中标人如下:中标人信息:中广核钟祥朝阳山40MW风电项目监理:中标人:中咨工程有限公司中标价格:950000.00元其他公示内容:三、监督部门本招标项目的监督部门为四、联系方式招标人:中广核新能源钟祥有限公司地址:/联系人:王毅姑电话:010-83611782电子邮件:wangyijing@cgnpc.com.cn招标代理机构:中广核工程有限公司地址:/联系人:周建军电话:0755-84475319电子邮件:zhoujianjun@cgnpc.com.cn宜程有预（签名）招标人或其招标代理机构:盖章）公《习速洋-",0,0,0,1]
[273,"产品名称规格型号生产厂家数量单位单价(万元)总价（万元）穿戴式睡眠呼吸筛查系统崖套5睡眠呼吸筛查分析及授权软件按需供货个0.85",0,4,0,0]
[274,"东莞迎宾馆改扩建项目(国际学术交流中心)——酒店系统项目(重新采购）评审结果公示广东有德招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞迎宾馆酒店有限公司委托，就东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）一一酒店系统项目《重新采购）(项目编号:YDZB21DGQY0203)进行挂网采购，经评标委员会评审，现将评审结果公示如下:一、项目名称：东莞迎宾馆改扩建项目（因际学术交流中心）——酒店系统项目（重新采购)二、评审日期:2021年09月16日三、评审结果公示日期:2021年09月17日至2021年09月20日四、评审结果序号单位名称五、联系方式:（一）采购人联系方式采购人:东莞迎宾馆酒店有限公司地址:东莞市南城区桃源路1号联系人:连先生电话；0769-38883999（二）采购代理机构联系方式采购代理机构:广东有德招标采购有限公司地址:东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号联系人:张小姐电话：0769-23362836-8007供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向采购代理机构以书面的形式据出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无算议、超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，采购代理机构将不予答复。;x特此公示。心胶灯公分采购单位:东莞迎宾馆酒店有限公司√y罚采购代理机构:广东有德韬标采购有霞公舟八心称22年0g月17由时)总让《",0,0,0,1]
[275,"初步评市汇总表合属编号；A6606000141002682001004解度(包)名称:2021年原州区官厅镇庙合村14760商高解准农田建瓷茂目四标股没标量位名旅及计审宜)序号评家因案盆彩圣预男链办仟公价空器务霞基注器名基务宝昌务整基品3武部排山交标人名称涵过涵过通过道过请含太彭文信的被之盖意通过越过遴过过山8俊标文件格式涵过涵过通过通过山通昆合体投标《如名）递过越过遴过过山5仅价唯一性涵过通过通过i8让标文性的数量涵过题过题过加过请于业标文件的印时号楼订道过道过递过通过i.8C绝部馆递过涵过涵过增过2定签详讲2,1业换照递过涵过涵过递过2,2义全生产许可证通过通过通过通过2,3质证书涵过涵过箱让过2,1务状说涵过题过题过题过2续涵过越过遴过加过2.6信签涵过笔过涵过增过a)项目必理恢格增过道过通过涵过初步评审汇总表合同编号；A6606000141002682001006解泉(包)名称。2021年愿州区官厅镇庙合村14760商高标准农田难瓷项目四标度之标晶位名序哥常审因案改区圣鹏界监齐任公资空圣务霞赛奇注圣2益基。宝圣务隧基务Z.K合修投标（如有）涵过涵过遴过遴过2.g三要负贵人证书地过(涵过随过道过21o术负资人资格箱过道过道过道过过通人员安企生产考楼企格证能运过道过道过涵过2。12武垫评审通过理过通过箱过法乌兰性计地2评通过然五B通过通过题过8.2递过加路递过通过加过8.通过辽述通过通过道过3.递道过望送彭效房遴过遴过涵过含近都保证公通过通过通过通过3.6司义务道过题过通过道过3.遴过2盐价工社量请单涵过越过涵过的,监永术标准初实求通过通过通过道过容,武他评年通过通过通过通过通过拒通过通过通过技术标评审汇总表2孟种以林感优工权石障面2t7o细.1025,z,g26.30.226g280复荔员建设工自《限公司兰3益的2i,(z纸的3.的2w2。16复力站建设工程有限公司站.0030.60s.6so的江的30.80签过独28宁夏鑫源建设工程有限公司注702.6028,329.2028,30,027,1o2。7出2.602s.00260复晶腾建设工程和限公司出60站02,163“夏方起建设工程有限公司四，02i.oo2.28”登鑫源建设工程有限公司公10站0的至。77评委签名:经济标评审汇总表合同编号；A6d06000110026200100标段《包)名称。2021年原州区官厅镇庙合村147E0前高标渔农田建设项目四标段航熟位名序母",0,0,0,1]
[276,"耐引笼",0,0,0,1]
[277,"】永法附件斗台狗评估法1入入心本次评标采用合予2b;;3影)奥会对满足招标文件实质性要求的投标文件，根据本章规定的评分标准进行评审和评分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。一、资格评审评标委员会按照招标文件获明的资格后审条款对投标人的企业资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。二、资信标评审（20分）评分项目备注代建投标人具有经认证通过且在有效期内的ISO质量符理体系认证的得2分。（有效证明材料:提供证书扫描件或在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询的认证结果网页打印件并加盖单位公章，否则不得分）。代建投标人自2016年1月1日以采(以栗誉文件或证书日期为准)获得过中国房地产TOPI0研究组颁发的中围房地产“代建运节优务企止”或“代建运节引领企业”证书的每获得过一次得1分，本项最高得4分。（有效证明材剂:荣誉文件或证书扫描件上传至投标文什中，无扫描件不得分。）综合实力9分代建投标人2018年1月1日以来（以获奖证书或入选文件时间为准）承接过建筑类代建项目获得或入选国家优质工程奖的得3分，获得省级优质工程奖的得1分。（本项最高3分）。（有效证明材料:提赁获奖证书或官网公布的证明文件、代建合间，两名缺一不可，否则不得分）。注:同一项目只计最高分，不同项目以最高奖项计分，不得累计。)类似工程业绩6分1、代定投标人自2016年1月1日以采（以合间然订日期为准）承接房M础筑代建项目革个合间建筑面积多2.34万平方米的得每个合同得1.5分,本项最多得3分。(有效证明材料:代建合同，规模以代建合同为准，证明材料扫描件上传至投标文件中，无扫描件不得分。）2、设计投标人直2016年1月]日以来（以合间然订日期为准）承接过公建类项目革个合同建筑面积≥2.34万平方来的得每个合同得1分，本项最多得3分。(石效证明材料:设计合同，规桃以设计合后为准，证明材料扫播件上传至投标文件中，无扫播件不得分。）项目代建管理负贡人具有高级工程师职称的，得1.5分。设计项目负责人具有高级工程师职称",5,5,5,1]
[278,"1.封面大丰区城镇污水处理设施提标改造工程2，标段大桥镇潘丿社区，工程招标控制价盐城市大丰区城镇净水有限公司招标人:，(单位盖章)盐城市招标代理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月12日1.工程量清单扉页扫描件建设项目招标控制价表工程名称:大丰区城镇污水处理设施提标改造工程2标段夫桥镇潘）社区其中:(元)序号九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】大丰区城镇污水处理设施提标改选工程2标胶关桥镇潘4748.57:3.55815607.09111:30.7978433.11台计1743673,66315607.0911130.7978d88.11单项工程招标控制价表工程名称:大丰区城领污水处理设施提标改造工程2标段大桥领汤，社区其中:(元)序-号九位工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费规费】大丰区城镇污水处理设施提标改造工程2标贝大桥镇潘】无4743.573、55346607.09441:0。7978433、11合计4743573,55346607.0914130.7978d88.1单位工程招标控制价表工程名称;大丰区城镇污水处理设施提标改造工程2标段大桥镇潘，社区(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价《元)述出分部分项工程3466070.921i1入工费227918.8112材料费2991631.14山8施工机其使用费106070.9516企业管理费90651、.82山6刊海36768.152滑施项目126181.132.1单价描施项目费41092.162.2凶价措施项目费85091.972。2.1t中:安全文明施工播施费44130.73主他项目691211.163.1共中:暂列企额315607.048.2找中:专业工程暂估价315607.093.33.4其中:总承包服务费通峨贾78133,11近税金391671.2147-43573.55分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大丰区城镇污水处理设施提标改造工程2标段大桥镇潘）社区(001]金额(元)注疗项目编码项目名称项目特征描述㎡后工程量宗合单价合价北出暂估价0050100:001后、管续塑料管（接户材质及规格:UPLC警D150,环刚且，长度猪登按实调整行定技时2形，图纸益誉歌:纽水试给)昕乐;绩葬拾6光器姓客科益委拆艺频菜指向部村的鼓接认州O0山1964196040501014001接户处连接茂凰着击过简娄容、接管、补粉等处8上OG1700(040501002001舒管材质及规格:热馈管们管DNloSat,o，由户该实训的策.造压、消毒冲洋涡用IPN8710-(FN8710法过体虽招冠红(下3型[PN8710-2C箭资馆装欲料武,C饰的约区托耳电基信威低标殖员标，",2,2,2,1]
[279,"工程建设项目施工招标预算价、控制价告知单序号招标编号招标工程建设项目名称标段（合同段)预算价（元）控制价（元）备注《中融合招字（X-2021）第17号2021P04地块土石方及基坑支护工程（施工）25708080.4421145852.11编制说明1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降17.75532、本项目的预算价、招标控制价均已计取L%的风险包干费:3、本项目暂列金为：，30000元，暂估你地日）4、本项目的招标控制价书的计价软件格式文件与本告知单同时发布。文件及甘之子公章）招标，兆和盛房地产开日技仙元招标代理机构有限公司（盖章）管理结许为后编制单位法定代表武委托代z人（签字或盖章)站/尹宜地电子鉴名专用章造价工程附然子盖专用章)赵艺彬日期:2021年6月25日[535OOO/g95",2,2,2,1]
[280,"编制说明基本概况本项目为即城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-因辽场馆建设工程，主要包括:科普馆、田因大讲堂、体验馆（1H-5#）。前宠表演区、食堂、游客中心。二、编制依据1、漯河市即城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-园辽场馆建设工程图纸设计全部内容及甲方提供的其它资料:2、清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA0I-31-2016)《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016），《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及配套的相关文件;3、工程人工费价格指数、机械费价格指数、管理费价格指数交豫建标定【2020】23号文价格指数调整;4、本工程安全文明施工费、管理费、规费按照河南省2016版定额记取;5、夜问施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额记取:6、税金接豫建办标函[2019]193号文9%计取:7、材料价格参考《郑州市建设工程材料价格信息》2020年十一份和2020年第三季度价格信息及项目所在地市场价格综合调整。三、其他事项说明1、田园大讲堂:图纸未设计砌体墙基础，暂未计入本次预算2、食堂:图纸未设计砌体墙基础，暂未计入本次预算3、游客中心:图红未设计砌体墙基础。暂未计入本次摄算。郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-园区场馆建设工程工程招标控制价招标人:单位盖人止(人/造价咨询人:年凹时-2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020-RJjo02;2019-Rj004;2017-Ro0d郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第批-园区场馆建设工程工程招标控制价招标控制价(小写):10306930.18(大写):壹仟零叁拾万陆仟玖佰叁拾元壹角捌分1上出儿无程法价咨述企业拟收的至范资编号:I）公3招标人:造价咨询人《革位益章54双则至《革在质专用率》王际WV技法定代表人印委法定代表人或其授权人:浏印西或其授权人:(签宁或孟章)(签字或蓝至)(但注册选/编制人:李卫敏A北标述每核(延价人员签字盖专用漳)灰五10008148《延夺王程际签字签彩用至)驻岩如)炸h月外杭当当编制时间:年月日复核时间:年月日日座-2",0,0,0,1]
[281,"一、项目概况：广东昕誉工程项目管理有限公司受招标人惠州市市政园林事务中心委托，就惠泽大道快速化改造工程勘察设计进行公开招标。二、招标过程简介：本工程于2021年6月完成招标文件的编写以及其确认手续，并报招标主管部门备案同意后于2021年月日在惠州市公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台同时发布公开招标公告，投标人可在2021年月日9:30至月日16:30(北京时间)在惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台下载招标文件。投标人存在疑问的，应按照《招标日程安排表》确定的投标人提出问题截止时间前进行网上询疑。招标人及招标代理机构在《招标日程安排表》中招标人网上澄清截止时间前对投标人提出疑问予以网上发布答疑。本项目开标时间为2021年月日9：30（北京时间）。开标地点在惠州市公共资源交易中心。参加开标会的单位代表有：惠州市市政园林事务中心、惠州市公共资源交易中心建设工程交易部、广东昕誉工程项目管理有限公司和各投标人的代表。共有5家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是1、2、3、4、5、……（详见《投标文件递交登记表》）开标具体情况详见《开标情况一览表》。三、评标程序及情况：本项目评标时间为2021年月日14：30（北京时间）。评标地点在惠州市公共资源交易中心10号评标室。评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人；5名专家均从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取产生。名单如下（招标人代表）、（招标人代表）。评标委员会推荐专家为评委组长。（一）初步评审1、评标委员会依据招标文件第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。2、投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；（4）若允许联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的（未以联合体形式投标的，可不提供联合体协议书）；（5）投标文件未按要求加盖投标人的电子公章的，",0,0,0,1]
[282,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：PCR实验室净化通风空调工程标段：黑龙江省药品检验研究院PCR实验室改造项目第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价净化通风空调部分1030702002001净化通风管道长边长(mm)≤3201.名称:净化通风管道2.材质:镀锌钢板3.规格:长边长(mm)≤3204.板材厚度:0.5mm5.法兰及支架除轻锈，2遍防锈漆m257.242030702002002净化通风管道长边长(mm)≤4501.名称:净化通风管道2.材质:镀锌钢板3.规格:长边长(mm)≤4504.板材厚度:0.6mm5.法兰及支架除轻锈，2遍防锈漆m250.23030702002003净化通风管道长边长(mm)≤10001.名称:净化通风管道2.材质:镀锌钢板3.规格:长边长(mm)≤10004.板材厚度:0.75mm5.法兰及支架除轻锈，2遍防锈漆m27.064031208003001通风管道绝热1.绝热材料品种:橡塑板2.绝热厚度:25mm3.级别:B1级m2106.23本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：PCR实验室净化通风空调工程标段：黑龙江省药品检验研究院PCR实验室改造项目第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价5030703007001高效送风口320*320*2201.名称:高效保温送风口2.型号:额定风量500m3/h3.规格:320*320*2004.配套:静压箱、高效过滤器、不锈钢散流板个136030703007002高效送风口484*484*2201.名称:高效保温送风口2.型号:额定风量1000m3/h3.规格:484*484*2004.配套:静压箱、高效过滤器、不锈钢散流板个17030703011001门铰式高效排风口300*400*201.名称:高效排风口2.型号:额定风量1000m3/h3.规格:300*400*204.配套:高效过滤器、门铰式百叶5.类型:烤漆型个18030703011002门铰式高效排风口200*250*201.名称:高效排风口2.型号:额定风量500m3/h3.规格:200*250*204.配套:高效过滤器、门铰式百叶5.类型:烤漆型个13本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—",3,3,3,1]
[283,"团风县人民医院院区胰岛素泵和糖尿病治疗仪采购项目中标（成交）结果公告项目编号：HBXR20210722-63二、项目名称：团风县人民医院院区胰岛素泵和糖尿病治疗仪采购项目三、中标（成交）信息A包：供应商名称：湖北源麒贸易有限公司供应商地址：黄冈市黄州区农民街3号中标（成交）金额：壹拾叁万捌仟元整（￥138000.00元）B包：供应商名称：湖北立标医疗设备有限公司供应商地址：湖北省黄冈市蕲春县漕河镇长林岗村八组（何贵生私宅）中标（成交）金额：贰拾陆万伍仟元整（￥265000.00元）主要标的信息名称：团风县人民医院院区胰岛素泵和糖尿病治疗仪采购项目采购需求：团风县人民医院院区胰岛素泵和糖尿病治疗仪采购项目，具体内容祥见磋商文件第四章。规格型号：详见附件数量：详见附件单价：详见附件评审专家名单：贾志、陈静、吴秋平照国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定，经协商由成交供应商按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文的标准向代理机构支付（A包：3000元整，B包：5000元整）代理服务费。七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜各有当事人对采购结果有异议的，可以在采购公告发布之日起七个工作内，以书面形式向湖北先瑞招标代理有限公司提交质疑函一份（法人代表签字及联系电话、加盖单位公章），并附相关证据材料（列明质疑事项的同时，依法举证），逾期将不再受理。九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：团风县总医院地址：团风县广场路15号联系人：刘女士2.采购代理机构信息名称：湖北先瑞招标代理有限公司地址：团风县中百仓储后政法东路联系方式：0713-60736663.项目联系方式项目联系人：高婵电话：0713-6073666发布日期：2021年8月3日附件：A包：序号名称型号和规格制造商名称国别/地区数量单位1胰岛素泵MTI-PIV北京迈世通科技有限公司中国/北京6台2一次性胰岛素泵用贮药器（配套耗材）＞300U北京迈世通科技有限公司中国/北京以实际采购数量为准3一次性胰岛素泵用输注器（配套耗材）≥75CM北京迈世通科技有限公司中国/北京以实际采购数量为准B包：序号名称型号和规格制造商名称国别/地区数量单位1糖尿病治疗主机KL-5000豪华型江苏科健高新技术有限公司中国/江苏1台2带治疗配方软件系统KJRplus江苏科健高新技术有限公司中国/江苏",0,0,0,1]
[284,"评标结果沁总表评标结果汇总表项目名称：杀福加友义项目(2021市招标办-276)授标报价初步评的常细评市房7报标人名称形式性评签约合同合同价格市垦杰春㎡(元）C元）路资格印查是蓄合格资信评分响成性计市是签谷格是否在布否决投标的条件技术标得分商务标得分资信得分企业信誉得分范分排序0社”此山上集团第五建I代行限责任公司5510722749482227通过2626通过95.21通过通过19.0258.3612.383.9793.73Z省建设集团有限责f公通497814465540644通过29。29通过82.29通过通过14.7057.8010.703.9587.15应他t林之宏逃设集团布551870649562062通过加公。0。08通过76.00通过通过16。1868.219.888.7887.05边上集团第二安552119249586925遵过通过%止泛们限公司61681.00通过薄过14。3468.1610.638.9887.01金示49766614553905141让[冶企建通过通过没看上公通。224。2488.71通过13.3867.8311.6340186.755“,t[华]第，型5625638149631881通过通过临说：托行限责任公简,35。3583.00通过远过13.5058.0710.794.0586.416:北法设股份有限公5499776149372761通过逾过。17。【780.29逾过逾过14。2258.568.0210.448G.24五a;l建筑[凡集团5526961496019613恋过通过动T]北【[公词。0d.Od82.00短过迪过13.5058.1310.663.7486.035博标结果凯总表评标结果汇总表预目名称：未招加友义项目(2021市招标办-276)投标报价初步译本合同价格(元)影式性评箭是否合格资格唐查定答合格他性评是否存在资信详分出是否合否决投标路的条告技术标得分商务标得分资信得分企业信祥得分总分页社工见-一建筑工301706程集团有奥公备。644967670。64潮过通让80。71适过通过L3.5058.0010.f9dOd86.03各注第一名:”西建工集团第五建贫工程有限贵任公司第:名:十一冶建设东团有限责任公司访-:名:住补建安泓设集]有限公司",0,0,0,1]
[285,"黄河公园管理处2021年农药化肥采购清单序号类别品种规格单价（元）数量合计（元）品牌1杀菌剂1.8%辛菌胺醋酸盐水剂1L*12瓶12杀菌剂40％五氯硝基苯粉剂500g*20袋13杀菌剂80%代森锰锌1kg*10袋54杀菌剂70%甲基硫菌灵1kg*10袋55杀菌剂50％多菌灵可湿性粉剂500*20袋46杀虫药80%烯啶虫胺吡蚜酮50g*100袋17杀虫药50%吡虫啉100g*5028杀虫药40%毒死蜱啶虫脒200g*30瓶39杀虫药20%氰戊菊酯乳油200ml*20瓶310杀虫药25克/升高效氯氟氰菊酯乳油200ml*40瓶111杀虫药10％苯丁·哒螨灵乳油200ml*20瓶112杀虫药20亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒100g*60瓶113杀虫药77.5%敌敌畏乳油500g*20瓶514杀虫药氧乐果300g*20瓶515杀虫药一贯介中200ml*30瓶616杀虫药2%噻虫啉微襄悬浮剂1千克X12瓶217杀虫药防蛀液剂20ml*60瓶218大量元素水溶肥200ml*40瓶11913%含氨基酸水溶肥(钙)200ml*20瓶2序号类别品种规格单价（元）数量合计（元）品牌20除草剂有效成分含量60%三氯吡氧乙酸含量10%草甘膦含量50%可湿性粉剂100g*100包321矮化剂5%烯效唑1kg/袋522涂白剂20kg/袋150袋23愈合剂伤口愈合剂500g*12瓶124调节剂硫酸亚铁50kg20袋25国光施它活1L*10袋/桶826石硫合剂5kg/桶5027助剂95%矿物油助剂1L*15瓶228复合肥15-15-15（硫）吨229复合肥16-15-10吨230有机肥有机菌肥吨231脲氨吨132尿素吨133猪粪m³180合计",4,4,4,1]
[286,"竞标单位推荐表广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)广西贺州合面狮湖国家湿地公园管理局广西远东建设工程有限公司有限责任公司（自然人独资）李动远项目名称业主单位名称推荐竞标单位名称竞标单位性质推荐单位联系人联系电话13367847050主要推荐原因资质满足要求，有较好的履约能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。推荐单位广西贺州合面循湖国家湿地公园管理局47时间月8㎡222年节加注项目名称广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)业主单位名称广西贺州合面狮湖国家湿地公园管理局推荐竞标单位名称广西金达建筑工程有限公司竞标单位性质有限责任公司(自然人投资或控股)推荐单位联系人林青青联系电话15078154707竞标单位推荐表项目名称业主单位名称广西贺州合面狮湖国家湿地公园管理局推荐竞标单位名称广西滨江建设有限公司推荐单位联系人彭福站主要推荐原因推荐人及电话时间2021年6月2阳",0,0,0,1]
[287,"工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X423姚石路货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-1竣工文件总额1.000102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000103临时工程与设施103-2临时占地总额1.000103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单第100章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X423姚石路货币单位:人民币元清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价203挖除旧路面路基203-1挖除旧路面路基-b挖除旧路面路基m3713.600清单第200章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X423姚石路货币单位:人民币元清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价304水泥混凝土基层304-3水泥混凝土基层-a20cmC15砼基层m3259.500306级配碎(砾)石底基层、基层306-115cm底基层（老水泥砼破碎废料）-a厚150mmm3194.600311修补311-3更换填缝料（聚氨酯）m1434.000311-4灌缝（沥青灌封胶）m94.000311-5水泥砼修补（条带补缝、啃边、坑洞）m30.800312水泥混凝土面板312-1C35混凝土路面-a厚200mmm21297.500312-2钢筋-b带肋钢筋(HRB335、HRB400)kg3453.100313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-1修整土路肩m24600.000313-2路肩培土（200mm厚）m31210.000清单第300章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X423姚石路货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价合价604道路交通标志604-1单柱式交通标志-a△标志牌个9.000-b○标志牌个4.000604-14道口标注个12.000605-1热熔型涂料路面标线-a热熔标线m29.160清单第600章合计人民币",3,3,3,1]
[288,"武汉市明刪汽车维修服务有限公司维修结算单客户名称：武汉市汉阳区水务祁湖泊排水队牌照号：鄂AG8B258程C生",0,0,0,1]
[289,"评标报告招标项目：小区配套幼儿园设施设备采购（A包、B包、c包）小区配套幼儿园设施设备采购（C包）招标编号：GZLYZB-2021-048-3招标方式：公开招标评标方法：综合评分法采购单位：松桃苗族自治县教育局见证．铜仁市公共资源交易中心督查科递交投标文件的投标人名单:序号投标单位备注1贵阳泰利网络科技有限公司7贵州迅达信息产业发展有限公司8贵州英思普瑞信息技术有限公司评标委员会:2021年09月01日，依法组建本项目评标委员会。评标委员会成员由采购人在贵州省综合专家库中随机抽取的5名评标专家（杨建国左星洋李伟代启俊段永平）和采购人代表2名（李宗雄吴慎留(请写正楷字）本光元比摩祁烟十r(格二开标:、/这f位/入心，2021年09月亩自69时6分,开标会议在铜仁市公共资源交易中心，举行。会前本项目共有3家供应商将投标文件送达，投标文件密封完整、合法、有效。经采购人和代理机构对投标文件进行审查后，确认上述结果属实，无异议后，当众公开唱标。评标:唱标结束后，评标委员会7位成员在相关见证部门工作人员见证下对投标商的投标文件按照招标文件相关要求进行了公平、公正、认真负责]闭是扫的全能工创题序号投标单位报价（元）气资州迅达信息产业发展有限公司m贵州英思普珊信息技宋有限公司3465450。03470670.0总分98.1478.52牙冠2次排序3责阳泰利网络科技有限公司3475518。8474.62【3中标推荐:根据本项目招标文件规定，评标委员会推荐得分最高的上个辉目》壹州迅达信息产业发展有限公司为本项目第一中标候选供应商。滁朵译沅众泊多馆x2:ca扫描全能王创建慈旋)：/山一采购人意见:/可急呼方员分菲常家C元1、同意评标委员会推荐结果:上2、在5个工作曰内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商:言改.连”功却目占,r心r驰年落资配，Zx2.上”闭是扫的全能工创题",0,0,0,1]
[290,"苏州市吴江区盛泽镇社会事业局盛泽镇2021年生活污水处理提质增效达标区建设工程（盛泽片区）二标段限价公布编号：E3205840327001281007001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)盛泽镇2021年生活污水处理提质增效达标区建设工程（盛泽片区）二标段21498745.3621498745.361、开标时间为2021年8月2日10：00时。2、本工程招标控制价为21498745.36元，如有异议，请于2021年7月26日18：00时前与招标人（招标代理机构）联系。吴江市建设工程技术咨询中心有限公司",2,2,2,1]
[291,"评审结果单位名称总分平均分评委1评委2评委3枣庄市峄州天酒店有限公司216.0072.0072.0070.0074.00枣座市市中区枣宴大酒店165.0055.0055.0053.0057.00枣庄诚意餐饮管理有限公司171.0057.0055.0057.0059.00",0,0,0,1]
[292,"评标报告项目名称2018年信号灯采购项目采购人长垣县住房和城乡建设局开标时间及地2018年06月05日上午09:00长垣县公共资源交项目编号长交采2018ZB019号点易管理中心第二开标室8002房间资格审查、符寄投标总报价综合得分排名次序投标人名称性审查（通过/（元）不通过）郑州恒驰交通设备科技有限公司2704800通过72.19三评标委员会评河南建元公路附属设施工程有限公2669600通过97.00标结果司/河南省公路附属设施有限公司2674000通过80.12河南金池源建设有限公司2692000通过63.81四投标总报价交货完工期序号中标候选人（元）签订合同后10日历天内供货、安装、随试完河南建元公路附属设施2669600.OO推荐的中标候《工程有限公动华选人河南省公路附属设施有签订合同后10日历天内供货、安装、调试完2267000.00比限公司郑州恒驰交通设备科技签订合同后10日历天内供货、安装、调试完32704800.00比有限公司授标建议按照招标文件要求评分，根据综合得分由高到低顺序推荐中标候选单位兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件:评标委员会全闫加又艳）剂轻只体成员签字2018年6且5且监督部门签字加z根掘招标文件州规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:采购人为中标人。定标意见(al采购单位:盖工的采购代表:（签字或盖章）2o点生，月上道《中国采购与招标网》、\\《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源发布网站交易公共服务乎台淡《长垣县公共资源交易管理中心网》分析报本衣有阶件，附件包括评标委员会成员名单、开标记录、废标情况说明、评审纪录、备注告、有关澄清、说明和补正事项纪要等评标过程中形成的文件。本表与附件共同构成评标报告。本评标报告由评标参员会和采购人共同填写，一式津份，采购人、监督部门、长垣县公共资说明源交易管理中心、代理单位。河南永安工程管理有限公司",0,0,0,1]
[293,"河南中医药大学第一附属医院全科医生临床培养基地与科研楼项目、新院区建设项目一期工程及省中西医结合儿童医院项目人防图纸审查项目竞争性磋商公告（招标编号:HNZB2019090005）项目所在地区:河南省一、招标条件本河南中医药大学第一附属医院全科医生临床培养基地与科研楼项目、新院区建设项目一期工程及省中西医结合儿童医院项目人防图纸审查项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金8万元，招标人为河南中医药大学第一附属医院本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目榄犹利招标范围规模本项目人防面积9860平方米，其中3000平方米，防护级别为核5级，防化级别为乙级，战时用作急救医院：6860平方米，防护级别为核6级，防化为丙级，战时用作二等人员掩蔽部具体内容详见本项目竞争性磋商文件范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)河南中医药大学第一附属医院全科医生临床培养基地与科研楼项目、新院区建设项目一期工程及省中西医结合儿童医院项目人防图纸审查项目;三、投标人资格要求(001河南中医药大学第一附属医院全科医生临床培养基地与科研楼项目、新院区建设项目一期工程及省中西医结合儿童医院项目人防图纸审查项目)的投标人资格能力要求3.1供应商须具有独立法人资格及相应的经营范围（以营业执照为准):3.2供应商须具备人防工程施工图设计文件审查甲级资质:8.3拟派项日负责人须具备国家一级注册建筑师资格(提供注册证书及“全国建筑市场监管公共服务平台或河南省建筑市场监管公共服务平台”的查询结果网页截图)，具有相关专业工程师职称证书，在供应尚单位办理有社会保险（社保机构出具不少子一年的基本养老保险缴费证明）;3.4供应商2015年1月以来须承担过单体人防建筑面积不低于9000平方米的人防施工图审查项目（以合同签订时间为准):;3.5供应商须提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“信用服务”中查询",0,0,0,1]
[294,"黔中水利枢纽一期工程支渠机电设备采购及安装工程最高投标限价及招标文件澄清修改通知（编号1）各投标人:现将本项目最高投标限价公布如下:一、最高投标限价部份:1.最高投标限价（拦标价）T值:人民币叁任玖佰伍拾建万贰任陆佰元整C工39542600.00）（含暂列金359.47万元入;2.主要工程控制单价（带“鑫”）部份:序号编号工程或费用名称单位备注工1．1.1.5.1.1主变压器S13-M-400/10，鑫主要工程控制单价:设10土2×2.5%/o.4kV后备费64830.00元/台，安装费6000.00元/台。21.1.2.5.1．1主变压器S13-M-200/10，人主要工程控制单价:设10土2X2.5%/o.4kV台备费48623.00元/台，安装费4500.00元/台。31.1.3.5.1.1主变压器SCB13-800/10，鑫主要工程控制单价:设10土2X2.5%/0.4kV台各费129660.00元/台，安装费12000.00元/台。D1.1.4.5．1.1主变压器SCB13-1000/10,人主要工程控制单价:设10土2×2.5%/o.4kV台各费162075.00元/台，安装费15000.00元/台。51.1.5.5.1.1主变压器SCB13-630/10,鑫主要工程控制单价:设10土2X2.5%/0.4kV台备费108050.00元/台，发装费10000.00元/台。81.1.6.5.1.1主变压器SCB13-160/10,鑫主要工程控制单价:设10土2X2.5%/o.4kV台备费75635.00元/台，安装费7000.00元/台。鑫主要工程控制单价:设【1.1.6.5.2.7l0kV高压固态软起动柜台备费:162075.00元/台，800kW，LokV安装费:15000.00元/台。81.1.7.5.1.1主变压器SCBI3-800/10，鑫主要工程控制单价:设10土2X2.5%/0.4kV台备费129660.00元/台，交装费12000.00元/台。分1.2.2计算机监控系统鑫主要工程控制总价:设备费3615400.00元，安装费501900.00元。101.2.4.1．1.1主变压器S13-80/10,10土鑫主要工程控制总价:设远2X2.5%/0.4kV备费及安装费32415元/台。第1页共2页111.2.4.2.1.1主变压器S13-M-50/10，10鑫主要工程控制单价:设土2X2.5%/0.4kV台各费27013.00元/台，安装费2500元/台。复合式",2,2,2,1]
[295,"西塘村委会议厅室内装饰工程工程招标控制价招标控制价（小写）：798187.74（大写）：柒拾玖万捌仟壹佰捌拾柒元柒角肆分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年05月26日复核时间：2021年05月26日单项工程招标控制价表工程名称：西塘村委会议厅室内装饰工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1会议厅装饰工程666557.2010179.2416771.902会议厅安装工程131630.541744.953241.37合计798187.7411924.1920013.27【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：会议厅装饰工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费520016.481.1人工费148222.731.2材料费282185.321.3施工机具使用费2296.271.4企业管理费64726.911.5利润22585.222措施项目费24731.992.1单价措施项目费10152.352.2总价措施项目费14579.642.2.1其中：安全文明施工措施费10179.243其他项目费50000.003.1其中：暂列金额50000.003.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费16771.905税金55036.83招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01666557.20【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：会议厅装饰工程标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价会议厅、音响控制室、储物间装饰1011102003002块料楼地面1、50mm厚干硬性水泥砂浆结合层2、5mm厚纯水泥浆粘结层3、800*800浅灰色仿大理石砖4、瓷砖专用填缝剂填缝5、成品保护m2295.7159.7347232.162011102003004块料楼地面1、50mm厚干硬性水泥砂浆结合层2、5mm厚纯水泥浆粘结层3、800*800深色仿大理石砖（走边）4、瓷砖专用填缝剂填缝5、成品保护m236.8159.735878.063011102003003块料楼地面1、50mm厚干硬性水泥砂浆结合层2、5mm厚纯水泥浆粘结层3、200*1200浅灰地板砖4、瓷砖专用填缝剂填缝5、成品保护m2296152.5345148.884011102001001石材楼地面1、50mm厚干硬性",2,2,2,1]
[296,"招标办各案盖章处评标报告工程名称沙湾县鹿角湾景区旅游基础设施升级改造项目（二期）EPC总承包招标项目EPC总承包最商限价：2245万元投标人名称排名次序投标价格（元）评标得分新疆众鑫盛建筑工程有限公司121755900.0090.74评标委江西旺达建设工程有限公司522341791.0072.87浙江万里建设工程有限公司622036695.50员会评72.71中建河图建设有限公司”21930144.7981.32审结果新疆銮金磊建工集团有限责任公司221627521.0083.68新疆中正昇达建设工程有限公司422235378.0077.15福建省华策建设集团722375017.0069.62次序中标候选人名称新疆众鑫盛建筑工程有限公司》推荐的中2新疆鑫金磊建工集团有限责任公司标候选人3中建河图建设有限公司兹确认上述评标结果属实。无有关评审记录见附件:评标委员违他炎染//乾疑念2存会全体人彭b哀员签字2021年8月26日根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:招标人新疆众鑫盛建筑工程有限公司为中标人。定标意见招标人:（盖章）法定代表人:（签字或盖章）2021年8月26日本表有附件，附件包括:1、附件清单:2、招投标基本情况：包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确备注定中标人的方式和理由;3、相关的文件材料：包括招标公告或投标邀请书、投标报名表、资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。本表与附件共同构成评标报告，附件共，页说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式三份，招标办各案时留存一份。",0,0,0,1]
[297,"辽宁省政府采购项目竞争性磋商采购文件项目名称：抗美援朝口述历史文献档案服务项目项目编号：JH21-210600-00021编制单位：丹东金泽工程造价咨询事务所有限公司目录抗美援朝口述历史文献档案服务项目的竞争性磋商采购公告项目概况抗美援朝口述历史文献档案服务项目采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2021年8月19日上午9;30（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况项目编号：JH21-210600-00021项目名称：抗美援朝口述历史文献档案服务项目采购方式：竞争性磋商预算金额：人民币900000.00元最高限价：人民币900000.00元采购需求：为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，按照中宣部和省委宣传部的部署，丹东市委宣传部将组织在全国范围内，对健在的志愿军老战士和支前模范等进行抢救性采访通过他们的口述，结合史实，还原历史原貌，大力宣传他们的事迹，在全社会营造学习英雄、尊崇英雄的良好氛围采访拍摄后进行归纳整理，充分发挥宣传教育功能，作为重要史料留存抗美援朝纪念馆，供国家、省、市各层面进行抗美援朝历史研究（详见采购文件）项目交付形式：文字图片视频资料片、全媒体系列纪录片、图书音像出版物合同履行期限：资料片部分：自签订合同后一个月内完成出版物部分：自书号批复之后2个月内完成注：签订合同一周内，中标方需提供样片并通过丹东市委宣传部审核需落实的政府采购政策内容：1、对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；2、对于促进残疾人就业政策采购政策的相关规定本项目不接受联合体二、供应商的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：3.1供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单三、政府采购供应商入库须知参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动具体",1,1,1,1]
[298,"投标单位名称区3]签云8述价格评议得分其他评审得分色。d心8心令公泾c总分排名近年完成的类似项目情况表区水息镇西明娘村美丽乡村建设工程水泉镇西题城村民委会驻地金名不市台儿庄区人民政府发色人地址山亭区水泉镇西堰城村发包人电话13165222000合同价格153.42（万元）开工日期2019.7.26验工日盟2019.9.26近年完成的类似项目情况表庄区邵庄镇2019年前石佛村、小李座村美丽乡村建设台儿庄区邵庄镇驻地龙伦)市台儿庄区人民政府发包人地址枣庄市台几庄区人民政府驻地发包人电话13280215677合同价格147(万元)开工日期2019.9.6竣工日期2019.11.5承担的工作工程施工工程质量合格低三三沙图湟地时山亭区公共资式地网金父山东明正招标咨询2额交易中心2依五)强嵩计知戏出对",0,0,0,1]
[299,"最高限价申报单靖江重季市镇大庆村村民委员会（招标人）季市镇扶贫厂房工程项目，招标控制价为1649477.98元，该项目最高限价为1150000元。特此申报!申报人:靖江市元汇子7午3村民委员会202重年6宜米二1",2,2,2,1]
[300,"附件：健康体检软件评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价40%40以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40分。保留小数点后两位2技术指标45%45所有技术指标均满足得45分，“★”条款每有一项不满足扣2分，非“★”条款每有一项不满足扣1分，扣完为止。“★”参数以提供的证明材料为依据3售后服务15%10参与商家有详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后地点、售后服务人员组成、响应时间、培训时间、保修内容与范围等，进行详细的阐述，内容详尽、合理得10分；每有一项缺失或不详尽、不合理的扣2分，扣完为止。4业绩3%3参与商家提供所投递产品2019年至今的销售业绩，每提供1个得1分，最多得3分。提供合同复印件或中标/成交通知书复印件。5参与文件规范性2%2参与文件制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。",5,5,5,1]
[301,"单项工程招标控制价汇总表工程名称：茂南石化工业园B5号路硬底化工程第1页共19页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂列金额暂估价绿色施工安全防护措施费规费1道路工程2照明工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03单位工程招标控制价汇总表工程名称：道路工程标段：第2页共19页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1车行道（364.85m）1.2人行道（547m2）1.3路缘石1.4升高检查井（24座）2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费2.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额－6总造价7人工费招标控制价合计=1+2+3+50.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：道路工程标段：第3页共19页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价车行道（364.85m）1040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C402.厚度:26cm3.养生:水养生4.缩缝m231012040901008001植筋1.材料种类:322.植入深度:22.5cm根283040901001001现浇构件钢筋1.材料种类:32t0.0795人行道（547m2）4040204002001人行道块料铺设1.块料品种、规格:枣红色高压透水砖30*15*6cm2.基础、垫层:材料品种、厚度:18cm级配碎石，15cm透水混凝土m2547路缘石5040204004001安砌侧(平、缘)石1.材料品种、规格:砼侧石50*30*15cm2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15水泥砼基座m7306040204004002安砌侧(平、缘)石1.材料品种、规格:砼侧石50*20*10cm2.基础、垫层:材料品种、厚度:C15水泥砼基座m365升高检查井（24座）7040204006001检查井升降1.井类型:检查井2.升井高度:+26cm3.升井材料:C30混凝土4.旧井圈处理:拆除原15cm高井圈重建41cm高井圈5.井盖",2,2,2,1]
[302,"阳春市卫生健康局阻春市卫生计生综合服务中心大楼电梯采购安装项目招标预算控制价询价公告根据阳春市卫生计生综合服务中心大楼建设需要，我局拟采购安装6台广曰牌电梯（祥见附件），现对电梯采购安装项目公开进行国内市场价格调查，欢迎符合资格的报价单位参加报价。一、项目概况及说明1、项目名称:阳春市卫生计生综合服务中心大楼电梯采购安装项目。2、设备名称及数量:详见附件。3、实施地点:阳春市卫生计生综合服务中心大楼宁4、本次询价的目的和结果用途:本次公开进行国内市场价格调查（询价）有助于我局了解产品的实际市场价格;询价的结果最低报价将作为制作本项目招标预算控制价的依据。二、报价人资质要求1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有法人资格的机构，具有从事本项目的产品生产或经营范围能力。三、提交报价文件时间、地点、方式1、报价文件递交时间:2020年4月26日-2020年4月30日上午8:30时至12:00，下午2:30至5:302、报价文件递交地点:春城街道城东大道107号阳春市卫生健康局1号楼二层强基办。3、报价单位可将密封的纸质报价文件（附营业执照、资质证书并加盖公章）现场提交或以快递形式在规定的时间内送达，4、询价单位联系方式:阳春市卫生健康局强基办0662-7715629:联系人:黄茂战;邮编:529600。附件:阳春市卫生计生综合服务中心大楼电梯采购安装需求报价表公生衣买94记隐态知卫生健康局2020~年4月名6日",2,0,2,0]
[303,"千垛镇黑高村村庄东道路改造工程招标控制价编制说明一、编制依据1、本招标控制价根据现场实际情况及甲方要求；2、2013《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；3、2014《江苏省市政工程计价定额》；材料价格按《泰州市工程造价管理》2021第7期指导价及现行有关文件进行编制；人工按苏建函价【2021】062号文件执行；税金按苏建价【2019】178号文件的一般计税方法执行；道路、排水按市政道路、排水三类工程取费；临时设施费按下限计取；建筑工人实名制费用已计算；编制说明(一)庄东道路改造拆除原破损的砼路面、平铺砖路面；所有拆除物回填至巷道低的路面下；厕所前路面长11.7m、宽1.5m、场地平整、夯实、浇筑6cm厚C30非泵送商品砼路面、养生、每5m左右锯一道缝；4、沥青路面向西23m长、浇筑3m宽，再向西10.3m至南边房屋东北角、浇筑东宽度3m、西宽度2.3m，向南斜坡3m长、1m宽，南、北两房屋之间16.2m长、2.3m宽，北侧房屋西墙至西侧南北路之间25.8m长、东宽2.3m、西宽2m，此路向西延伸28m长、宽1.8m，西侧南北道路长28m、宽1.6m，此路向北延伸至河边长41m、宽2m，共371.03m2；5、向西延伸道路及向北延伸道路下回填夯实30cm厚素土，土源由甲方提供、施工单位负责外运、夯实、运距按1KM内计算；6、沥青路面向西371.03m2砼路面做法：平整场地、夯实、浇筑10cm厚C30非泵送商品砼路面、养生、每5m锯一道缝、刻纹；7、在沥青路面向西15m左右从南侧沟边向西安装DN200PVC-U双壁波纹管下水道45m长，设3座雨水井；8、雨水井为400*400*800mm，雨水井做法：10cm厚C15砼垫层、120mm厚MU15水泥砖、M7.5水泥砂浆砌筑井壁、井内侧水泥砂浆粉刷、上盖400*400mm铸铁雨水平篦；(二)庄东南侧道路改造1、拆除巷道原砼路面（东桥除外）；2、所有拆除物回填至低的路面下；3、沥青路面向西原南北砼路面（原无砼路面处）104m长、浇筑3.5m宽、与沥青路面交接处南北两边设4m弧弯，再向西至西河边南北路面55.5m长、浇筑宽度",0,0,0,1]
[304,"曲阜市古泮池项目（考古勘探）专家评审结果山东省文物考古研究院：80.5879.9880.8881.8880.48山东省水下考古研究中心：76.3877.5875.5877.0874.58山东大学：78.9877.3878.7879.0876.38",0,0,0,1]
[305,"2020年生态环境保护“党政同责、一岗双责”季度考核第三季度评分表大良容桂伦教勒流陈村北滘乐从龙江杏坛均安序号考核内容第三季度加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分每季度分值区责任单位计分说明资料报送要求责任科室一、环境质量1PM2.5降幅情况（市考指标）按考核要求削减4.854.54.84.74.64.74.64.84.64市生态环境局顺德分局1.同比各镇三年的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇2017-2019年三年同季度均值相比，考核2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得2分；2.同比各镇街2019年同季度的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇街2019年同季度均值相比，2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得分为：2×（1+X%）。（3）当各镇街季均浓度同比均无改善时，升幅大于或等于全区平均升幅的，得0分，升幅小于全区平均升幅的，得分为：2×（1-X/全区平均降幅）。按区环境保护监测站对区环境空气自动监测网和区内国家网络国控点监测数据的统计结果大气环境科2PM10降幅情况（市考指标）按考核要求削减4.54.74.64.64.64.64.74.84.64.64市生态环境局顺德分局1.同比各镇三年的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇2017-2019年三年同季度均值相比，考核2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得2分；2.同比各镇街2019年同季度的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇街2019年同季度均值相比，2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得分为：2×",0,0,0,1]
[306,"张怀苏/习;秀-/到承楼-关/c76,仁3**门//b;-30-年九月九日二。0g000cyL/评标报告南明区首钢贵钢老区开发棚户区改造项目市政道路工程6入C风7一八第1页,共入)4页序号一）开标记录表三、开标记录程直利郑贤姜固显埃梁和明周国清张绍药魏玲等名详见下表:评标委二过疗号共收到4家技本项目项日基表开标地点:开标时间:招标人:标段名称:项目名称:基本情况和数据表一、时(标委今诊本情况:投标人]0在评标委员叁中承担的职务范【人。其中招标入代表：2人，随机抽取的专家5人。签种严：.名单会高达建设管理发展有眼责任公司安傲省科达建设项目管理有限公司贵州胜炸建设工程项目管理有限公司投标人的投标文件。详见招标文件开标室22021年09月09日Ll时00分贵阳金鹰翔置业投资有限公司道路工利公首钢贵钢老区开发户区改造项目市政南明区官道路一南明区首钢资钢老区开发棚户区改造项目市政鉴嘉海巨信建设有限公司Cn简缴纳作二投标保证恩,部处方效成(江成成员组投标人名称名单如下:发布了招标公告。六x交照CL2理)3恶乙CX本次招标采用资格后审方式,到投标截止时间2021年09月09日纳一f巨社C.;切思分5投标保招标代理机构：贵州东旭建设工程咨询有限公司(元)证金盟监理服务期(日历天C项标段编号：S5200000000039597001001项目编号：S5200000000039597001否业招必尔苏对工启工计鄂备注安D第2页,共4页2质量标准11时00分前（门每诉方、二（二）开标异常记录评标标准和方法拟序号否决投标的情况说明高达建设管理发展有限责任公司嘉海巨值建设有阻公当空幽省到达建设缠目管理有限公司D证3贵州辉建设丁程项目管理有限公序号符合要求的投标二览表无最高投标限价:任公基融≤的嘉海巨信建设有限公司评有限公司(/徽省科达建设项目管八理有限公证密州辉建设工程项目社建书高达建设管理发展有限责任公司嘉海巨信建设有限公司安徽省科达建设项目管理有限公司贵州骅辉建设工程项目管理有限公司投标人名称15元公设管理发展有限司了水纪劳涵垃投标久名称c已递交已递交己递交已递交部1528200.后L528200001528200.江问1务汇75“形式评审15通过松通通过通过学C10000.通10800．①10000.0010000．勤投标文件报价不符合招标文件8.2条要求投标文件报价不简合招标文件8.2条要求投标文件报价不符合招标文件",0,0,0,1]
[307,"采购清单序号产品名称技术参数要求单位数量推荐品牌13P壁挂空调1、名称：3p挂机2、型号：制冷量7.26KW,制热量9.66KW循环风量1350m3/h室内机噪音≤47dB室外机≤56dB额定电流：制冷9.2A制热13.8A额定功率：制冷1960W制热2950W额定电压/频率：220V/50HZ最大输入电流25.5A最大输入功率5450W变频、二级能效或以上、新型环保冷媒剂、冷媒管、冷凝结水管及保温含调试、墙体打孔等台123格力美的海尔21.5P壁挂空调1、名称：1.5p挂机2、型号：制冷量3.5KW制热量5KW循环风量650m3/h室内机噪音≤41dB室外机≤51dB额定电流：制冷3.5A制热6.2A额定功率：制冷750W制热1330W额定电压/频率：220V/50HZ最大输入电流15.0A最大输入功率3150W变频、二级能效或以上、新型环保冷媒剂、冷媒管、冷凝结水管及保温含调试、墙体打孔等台5格力美的海尔35P柜式空调1、名称：5p柜机2、型号：制冷量12.1KW,制热量14.1KW循环风量2000m3/h室内机噪音≤52dB室外机≤60dB额定电流：制冷7A制热6.8A额定功率：制冷3950W制热4000W额定电压/频率：380V3N/50HZ最大输入电流16.9A最大输入功率7300W变频、二级能效或以上、新型环保冷媒剂、冷媒管、冷凝结水管及保温含调试、墙体打孔等台1格力美的海尔45P天花空调1、名称：5p一拖一天花机2、型号：制冷量12.1KW,制热量13.5KW循环风量2000m3/h室内机噪音≤50dB室外机≤60dB额定电流：制冷6.5A制热6.2A额定功率：制冷3950W制热4000W额定电压/频率：380V3N/50HZ最大输入电流15.1A最大输入功率6200W变频、二级能效或以上、新型环保冷媒剂含调试、墙体打孔等台12格力美的海尔商务要求：1、▲本项目最高限价749848元，报价包含所有安装，税费，辅材费用（铜管、保温管、排水管），保修6年，需提供原厂质保函，并加盖制造商公章,如无法提供者做无效标处理；2、能接受较长时间的账期和质保金；3、中标供应商需要提供制造商针对本次项目的授权书，并加盖制造商公章,如无法提供者做无效标处理；4、▲供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置；5、供应商必须是本地有实体卖场的家电企业，须有独立的售后服务能力；6、产品质量标准：响应产品",4,4,4,1]
[308,"淮北申皖发电有限公司（2X660MW）燃煤机组化学系统外委运行服务项目招标中标候选人公示（招标编号:CWEME-18HBSW-S012）公示结束时间:2018年12月31日-、评标情况标段(包)[001]淮北申皖发电有限公司（2×660MW）燃煤机组化学系统外委运行服务第二次招标:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：安徽皖能电力运营检修有限公司，投标报价：427.9810万元，质量:满足，工期/交货期/服务期:730天;中标候选人第2名：中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司，投标报价:490.0318万元，质量:满足，工期/交货期/服务期：730天:2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(安徽皖能电力运营检修有限公司)的项目负责人：吴翔/;中标候选人(中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司)的项目负贡人周文东/:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(安徽皖能电力运营检修有限公司)的资格能力条件：响应:中标候选人(中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司)的资格能力条件:响应:二、提出异议的渠道和方式联系人:应歌话:021-62577053电子邮箱:yingge@cweme.com真:021-62577322三、其他招标代理机构:北京国电工程招标有限公司招标人:淮北申皖发电有限公司",0,0,0,1]
[309,"概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注四十二第42标段1白兔潭-长庆村1.1输水工程1.1.1QG121长庆村灌渠-4m4341.1.1.1灌渠m434土方机械开挖m³131.94土方回填m³138.88外运土方回填m³6.94C20砼衬砌m³91.14渠道钢模板㎡711.76模板m²86.8渠道土模m²538.16砂卵石垫层100mmm³24.3渗水孔制安m21.6概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注沥青杉木板伸缩缝㎡22.011.1.1.2机耕桥个2C25钢筋砼桥板m³1钢筋t0.03木模板m²9.061.1.1.3人行桥个4C25钢筋砼桥板m³0.18钢筋t0.02木模板m²3.061.1.1.4分水闸个8土方开挖（就地堆放）m³1.94土方填筑m³0.66C20砼闸室m³0.83C20砼闸门m³0.24钢模板㎡12.58伸缩缝㎡5.95槽钢制安t0.081.1.1.5田间分水口（PVC管直径110）个12田间分水口（PVC管直径110）m9.61.1.2QG122长庆村灌渠-3m6921.1.2.1灌渠m692土方机械开挖m³210.37土方回填m³221.44外运土方回填m³11.07C20砼衬砌m³145.32渠道钢模板㎡1134.88模板m²138.4渠道土模m²858.08砂卵石垫层100mmm³38.75渗水孔制安m34.6概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注沥青杉木板伸缩缝㎡35.261.1.2.2机耕桥个3C25钢筋砼桥板m³1.5钢筋t0.05木模板m²13.591.1.2.3人行桥个7C25钢筋砼桥板m³0.31钢筋t0.04木模板m²5.361.1.2.4分水闸个14土方开挖（就地堆放）m³3.4土方填筑m³1.15C20砼闸室m³1.46C20砼闸门m³0.42钢模板㎡22.01伸缩缝㎡10.42槽钢制安t0.141.1.2.5田间分水口（PVC管直径110）个23田间分水口（PVC管直径110）m18.41.1.3QG126易家山灌渠-1m2261.1.3.1灌渠m226土方机械开挖m³68.7土方回填m³72.32外运土方回填m³3.62C20砼衬砌m³47.46渠道钢模板㎡370.64模板m²45.2渠道土模m²280.24砂卵石垫层100mmm³12.66渗水孔制安m11.2概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注沥青杉木板伸缩缝㎡11.411.1.3.2机耕桥个1C25钢筋砼",3,3,3,1]
[310,"含山县林头镇水泥用灰岩矿勘查项目的反馈意见书安徽百士德工程咨询有限公司：针对“含山县林头镇水泥用灰岩矿勘查项目”公开招标的标前公示，我单位反馈意见如下：一、公开招标存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：1、2、…二、公开招标存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：1、2、…特此函告单位名称（公章）：联系人：联系电话：年月日",0,0,0,1]
[311,"2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况评估指导服务项目竞争性磋商文件项目名称：2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况评估指导服务项目项目编号0634-2140XZ1Z0468招标人：自治区财政厅扶贫资金管理处代理机构：新疆招标有限公司联系人：王浩羽联系电话：18160659265联系地址：友好南路179号13楼招标1部目录第三章合同特殊条款2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况评估指导服务项目竞争性磋商公告一、采购项目编号：0634-2140XZ1Z0468二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介三、采购项目概况：四、磋商供应商资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（1）具有独立承担民事责任的能力的会计师事务所；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2020年度财务报告复印件并加盖公章，若公司成立不足一年的，或没有经审计的财务报告，可提供银行出具的资信证明。）（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）到投标截止时间止前，未被列入信用中国”网（）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.vn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动。需提供（投标截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（）已公布的信用记录查询截图）；（6）法律、行政法规规定的其他条件。（7）本项目不接受联合体五、磋商文件发售时间、地址、方式、售价：1、发售时间：2021年9月6日至9月10日每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:00（北京时间）2、获取磋商文件地址：《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）序号分包名称预算金额(元)最高限价（元）12021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况评估指导服务项目（第一标段）65200065200022021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金使用管理情况评估指导服务项目（第二标段）648000648000预算合计（元）/最高限价",1,1,1,1]
[312,"工程施工费预算表表3-1项目名称：武隆区长坝镇简村村土地整理项目金额单位：元综合定额编号单项名称单位工程量单价限价合价序号（1）（2）（3）(4)（5）（6）土地平整工程A.1水田修复hm22.317861675.04A.1.1机械清除表土100m2187.1584.95A.1.1.110042机械剥离表土距离(M)100m327.8136718.29A.1.1.21033740~50剥离表土场内转运距离(M)100m32.7814718.29A.1.1.31033740~50机械土方移动距离(M)100m326.3958718.29A.1.1.41033740~50人工辅助土方移动100m31.38932092.96A.1.1.510049人工细部平整公顷2.31782810.96A.1.1.610357人工挖土方100m32.1222811.62A.1.1.710002人工田埂修筑100m37.56133646.80A.1.1.810044100m222.008596.79A.1.1.9100008铺设三维植物网A.1.1.1080047犁底层碾压夯实1000m34.63565719.03A.1.1.1110047淹水犁耙3次公顷2.31781888.85A.1.1.1210044绞田边、糊田埂100m30.47163646.80A.1.1.1310002拆除田坎100m32.0367811.62A.1.2梯田整治hm232.85329650.94A.1.2.110047土地翻耕三类土公顷32.8531888.85A.1.2.210357人工细部平整公顷32.8532810.96机械剥离表土距离(M)A.1.2.310337100m3157.0046718.2940~50A.1.2.480047犁底层碾压夯实1000m310.46705719.03机械土方移动距离(M)A.1.2.510337100m3198.8725718.2940~50A.1.2.610049人工辅助土方移动100m319.88732092.96A.1.2.710002拆除田坎100m311.2629811.62A.1.2.810002人工挖土方100m324.4346811.62A.1.2.910044人工田埂修筑100m385.03723646.80A.1.2.10100008铺设三维植物网100m2206.9834596.79A.1.3田块归并hm2119.19384782.70A.1.3.110002拆除田坎100m396.1173811.62机械剥离表土距离(M)A.1.3.210337100m3276.8034718.2940~50剥离表土场内转运距离(M)A.1.3.310337100m327.6803718.2940~50机械土方移动距离(M)A.1.3.410337100m3332.1641718.2940~50工程施工费预算表表3-1颁且名政，斌晓这长加信溢私上金施整加颁底≥浙道心山定部编号单项名称单位综合工程最合价单价限价CTC23C3）《E）（5）《6）鑫,13.6100s人工辅助土方移动100m816.60822092.96AE通台面重构h237.962223853.91A.l.d.110337机械刹离表:土距离(M)6050100m3379.622718.29成it210337剩离表土场内转运距离(M):0~50100m387.962718.2A,l6.810337机械土方移动距高()60501003450.8735718.29A,16,4100s9人工辅助土方移动100m323.7032092。96鑫.l.d.510002人工挖土方100m325.76时81l.62A,16.61006人工田提修筑100m852.74418616.8A,I,6710002拆除田坎100m323.6961811.62A.l.5开发零垦术利用非册地ha2o,12379q.00A.I.5.",2,3,2,0]
[313,"宿舍楼工程工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：分部分项工程量清单与计价表工程名称：宿舍楼标段：东凯实验学校教学楼等校舍修缮项目第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价1010902001001屋面卷材防水1.清理表面浮浆；2.刷界面固化剂；3.-20℃高聚物改性沥青防水卷材3mm，表层防水卷材带保护膜或岩砂晶。4.其他：垃圾清理及运输，综合考虑。5.其他:详见设计图纸及现场实际情况。m2996.082010802003001钢质防火门1.名称:乙级防火门2.其他:含辅材附件及五金件等3.其他:详见设计图纸及现场实际情况。m250.43011610002003金属门窗拆除1.部位：金属防火门拆除2.内容：拆除原有防火门，施工中注意成品保护，对其破坏的洞口修复。3.其他：垃圾清理及外运已综合考虑。4.其他:详见设计图纸及现场实际情况。m250.44011207001001墙面装饰板1.位置：所有走廊、楼梯间，高1.5m；一楼所有房间，高1.2m；2.材料：竹木纤维墙裙，燃烧性能等级为B1级；3.其他：具体详见设计图纸。4.其他:详见设计图纸及现场实际情况。m217005011608002001内墙喷刷涂料1.位置：宿舍楼内墙全部喷乳胶漆，除竹木纤维墙裙外；2.内容：铲除表面乳胶漆，返碱及裂缝石膏找平处理，刷草酸；两遍腻子；喷乳胶漆两遍；3.成品保护，垃圾清理及外运已综合考虑。4.其他:详见设计图纸及现场实际情况。5.乳胶漆采用三棵树、立邦、美国大师同等级品牌，满足检测要求。m264606011406001001外墙喷刷涂料1.喷刷涂料部位:外墙2.涂料品种、喷刷遍数:防水涂料3.内容：铲除原涂料、返碱及裂缝石膏找平处理，成品保护。4.其他:详见设计图纸及现场实际情况。5.乳胶漆采用三棵树、立邦、美国大师同等级品牌，满足检测要求。m25007010802001001金属(塑钢）门1.名称:断桥铝门2.其他:含辅材附件及五金件等3.其他:详见设计图纸及现场实际情况。4.材料",3,3,3,1]
[314,"报名表项目号：21A00537项目编号：DY-CG20210702项目名称：重庆医疗器械质量检验中心医疗器械检验检测能力建设项目实验室家具采购投标人名称（投标人公章）联系人手机办公电话传真邮箱单位地址招标文件售价：人民币300元/份（售后不退）日期：年月日",0,0,0,1]
[315,"标准筛振筛机配置要求应用领域标准筛振筛机是模拟人工筛分方法而设计的一种对颗粒物料进行分级筛分的专用设备。适用于电力、煤炭、化工、冶金、建材、食品、地质等行业部门的化验和试验中对颗粒物料进行筛分分析。技术特点1.具有平面摇动和上下振击合成的复合筛分功能。装压样筛快捷方便，压盖能自动锁紧。2.筛分效率高，无粉尘外泄。箱体内部采用无油润滑减速机构，性能稳定可靠，节能环保。3.试验筛：符合GB/T6003.1规定，含孔径0.071、0.63、1.25mm,直径200mm筛,配筛盖和筛底盘。4.保护筛：能套上试验筛，孔径13～19mm。5.具有模式储存与文字显示功能，能储存三组常用模式，操作方便快捷。技术参数配套筛具(mm)Φ200最大装筛层数(层)8装料质量(g)200筛分粒度(mm)6～0.045振击频率(次/分)149±2振击幅度(mm)10摇摆次数(次/分)221电机功率(W)400工作电源(V)380参考重量(kg)110参考外形尺寸（mm）605×385×908哈氏可磨性指数测定仪配置要求应用领域哈氏可磨性指数测定仪严格按照GB/T2565-2014中规定的原理方法设计,具有内置线性回归修正曲线程序，校定操作实现自动计算的测定仪，应用于各煤炭科研单位、煤炭动力用煤企业及以燃煤为动力的火电厂煤化室。技术特点1.微电脑智能化控制，大尺寸液晶显示屏，工作状态和工作进程实时显示。2.研磨碗自动升降，自动加载，转数自动计数。3.内置线性回归修正曲线程序，校定操作及实验结果实现自动计算。4.实验结果数据可实时存储和查询。技术参数主轴转速(r/min)20±1工作转数(r)60研磨碗容量(g)50研磨垂直压力(N)284±2研磨钢球直径(mm)φ25.4工作噪音(dB)＜65工作电源(V)220V50Hz电机功率(W)200W参考重量(kg)85参考外形尺寸（mm）385×695×435煤的哈氏可磨指数标准物质：国家一级有证标准物质（GBW12005、GBW12006、GBW12007、GBW12008）二分器：适合缩分小于6mm和小于1.25mm煤样，符合GB474规定。",0,0,0,1]
[316,"关于步行街保安岗停采购安装服务询价文件询价人：防城港务集团有限公司防城港市商业运营管理分公司日期：2020年12月目录226.其他事项2第一章询价书步行街保安岗亭采购安装服务询价书为了提升步行街整体管理形象，改善步行街保安巡逻值勤点，加强步行街管理硬件设施，现为购买、安装保安岗亭2座进行投标报价1.项目概况（1）项目名称：步行街保安岗亭采购安装服务询价书（2）项目概述：计划购买保安岗亭2座，分别布置安装在鱼峰路口及北段小广场附近2.报价要求（1）报价单位资格要求1）具有独立法人资格2）要求具备开具增值税专用发票的能力（2）报价范围：服务包含的所有项目（3）服务要求：符合国家、行业、地方现行的相关法规和技术要求（4）其他要求：报价包括所需的人工费、材料费、技术措施费及税金等现行国家规定的各项费用综合单价在任何情况下都不作调整3.踏勘现场（1）本招标项目不组织踏勘现场（2）若受邀单位认为有必要，可自行进行踏勘现场，所发生的费用由受邀单位自理4.询价文件领取及报价文件递交（1）询价文件领取：请于2020年12月8日至2020年12月9日（法定公休日、法定节假日除外）工作时间（8:00至12:00，15:00至18：00）到指定地点或以电子邮箱等形式领取询价文件，或通过“广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载（2）投标报价：报价人须在投标截止时间（2020年12月11日17时30分）前登录广西“北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”进行报名及投标报价，并将纸质竞价文件送（寄）达询价单位（3）询价文件领取及竞价文件递交地址：广西防城港市港口区步行街建港路18号二楼，联系人：许旺，联系电话：18077044078，邮编：538001（4）以邮寄方式送达的竞价文件，以邮戳为准逾期送（寄）达或未送（寄）达指定地点的竞价文件，询价人不予受理5.报价有效期本询价项目报价有效期为4日历天6评标办法本次评标采用经评审的最低投标价中标法评标委员会对满足询价文件实质要求的竞价文件，",1,1,1,1]
[317,"苏州圆德经济发展有限公司新建3E数字智造标准厂房项目桩基工程（一标段）控制价编制说明一、工程概况：苏州圆德经济发展有限公司新建3E数字智造标准厂房项目桩基工程（一标段），位于苏州工业园区苏相合作区核心区域地块内属漕湖板块，西至方桥路、北至春熙路。建设单位为苏州圆德经济发展有限公司。二、编制范围：招标图及招标文件中明确的施工范围（详见工程量清单）。三、编制依据：1、建设单位提供的预算编制资料和答疑；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）及相关行业管理文件规定；3、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建函价〔2018〕298号、关于贯彻执行《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知苏住建价〔2016〕3号。设计施工图纸、拟定的招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等；4、苏州建设行政主管部门的文件及有关规定。四、客询结论:本工程预算价为6518995.13元，招标控制价6518995.13元。具体明细如下表:序号单位工程名称预算价(元)招标控制价（元备注1苏州圆德经济发展有限公司新建3E数字智造标准厂房项目桩基工程（一标段）6518995.136518995.13苏工价（2020）8号合计6518995.136518995.13五、咨询说明:1、工程质量:合格;2、工程类别:打预制桩、单独构件吊装三类工程:3、本工程人工单价按苏建函价〔2021〕062号文件规定标准计取4、材料价格按现行苏州市2021年7月份建设工程材料指导价及市场价格计取;5、现场安全文明施工费:基本费按1.5%，增加费按0%，扬尘污染防治增加费按0.11%;6、规费的计入：社会保险费：1.3%、住房公积金：按0.24%:7、税金按9%计入；8、本工程无暂估价、暂列金额；9、本工程无甲供材；10、其他相关费用请按招标文件和现场实际自行考虑计算。苏州新天平工程咨询有限公司2021年8月16日",0,0,0,1]
[318,"自贡北部湾油脂工业有限公司2021年第三季度钢材采购清单.xlsx钢材类序号分类物资名称规格型号单位数量不含税单价税率含税单价含税总价1钢材304不锈钢管DN50，国标，1.6Mpa米182钢材304不锈钢管DN80，国标，1.6Mpa米183钢材碳钢管DN20，国标,1.6Mpa米4204钢材镀锌方钢60mm*40mm厚2.5mm米305钢材镀锌方管50mm*50mm厚2.5mm长6m米486钢材焊接碳钢管DN50*2.5mm米1867钢材焊接碳钢管DN32*2mm米608钢材焊接碳钢管DN20*2mm米4209钢材槽钢60*6000根1010钢材轨道钢30型轻轨8m长根211钢材花纹钢板3*1260*6000张312钢材钢板15*2000*2500张213钢材钢板10*2000*3000张114钢材钢板8*2000*3000张115钢材钢板15*500*600需钣金加工张416钢材镀锌管DN503mm厚6米米48合计",4,4,4,1]
[319,"一",0,0,0,1]
[320,"五华县2021年新造林抚育工程（标段7）评标报告五华县2021年新造林抚育工程（标段7）评标委员会1评标委员会签字：五华县2021年新造林抚育工程（标段7）招标评标报告五华县林业局:评标委员会于2021年08月05日在广州市公共资源交易中心评标室评标，按照《招标投标法》及招标文件、评标办法，对五华县2021年新造林抚育工程（标段7）的招标进行了评审，现将招标全过程评审情况报告如下：一、评标工作回顾1、投标登记、收标及开标情况（1）投标登记情况：投标登记时间：2021年07月15日09时30分至2021年07月19日16时00分，至投标登记截止时间，共有217家单位报名登记并获取了招标文件（详见投标登记表）。（2）收标情况：收标时间：2021年08月05日08时30分至2021年08月05日09时30分。至收标截止时间，共216家单位提交了投标文件（详见开标会签到及投标文件递交登记表）。（3）开标时间：2021年08月05日09时30分。（4）开标地点：广州公共资源交易中心12、15、16开标室。（5）开标情况详见《开标汇总表》。（6）开标会议结束后，在评标会上将投标文件移交给评标委员会作详细评审。2、评标时间及地点（1）评标时间：2021年08月05日14时30分至2021年08月05日20时30分（2）评标地点：广州公共资源交易中心第1评标室二、评标委员会组成情况1、评标委员会的组建本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取的专家5名组成。2、评标委员会名单如下评标委员会组长：评标委员会成员：2评标委员会签字：三、投标文件初步评审投标文件初步评审情况详见《资格评审表》及《资格评审汇总表》。四、废标情况说明不通过资格审查的共有5家。五、有效投标文件评审后情况评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则及投标企业在本项目标段中成为第一中标候选人，则不能再参与本项目其他标段的评标，对未中标段且通过投标文件初步评审的205家投标单位的投标文件进行认真仔细",0,0,0,1]
[321,"采购清单金额：元序号项目名称规格、品牌、型号工程量单位综合单价综合总价备注13#教学楼内墙粉刷(原涂料全部铲除至基层，涂刷2遍)立邦时时丽1347.34平方合计大写：合计小写：注：1.上述报价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。2.工程量按实结算（项目以外增加内容以工程联系单计算工程量）并以学校审计为准。",4,4,4,1]
[322,"盐城市经贸高级职业学校改扩建工程监理（含项目管理）服务最高限价盐城市经贸高级职业学校改扩建工程监理（含项目管理）服务经测算及市场调研，确定本项目最高限价为679万元9、法6)/序月入",2,2,2,1]
[323,"未成交供应商评审得分及未成交原因项目名称：考岛高新区国资国企在线监管系统建设项目项目编号:GXCG2021000084开启时间:2021年9月24日14:00未成交供应商名称总得分得分排名未成交原因青岛中正软件有限公司55.332烟台海风网络工程有限公司51.44≤本项目采用综合评分法，按照评审因素的量化指标评市，确定评审得分最高的供应商为成交供应商。",0,0,0,1]
[324,"(C标保选/",0,0,0,1]
[325,"①时串哀限呈过以2梁盛印终任注线认过础食复公过致件咸行门独续地迁力含,巡验达≤迎且>S独理z应脚述续理独公些磁伏楼白做三建些义拟三也包尴二独，些类要向,沭知法或厂观件动;撑次过做德政;续续中大或护描土社过印块管独过>比做复任截z8凡强个俄煤些续过述公2已三续社碳律任社描做线续件口感社社描土独复续德公成,如律黎碳律感楼地公①武品]悠封x雅线交管盛印昌2品在述盟续观社7独包地水件（公42.V迎身明科甚单健国朝l巴辽剑毕li(品图避牙Y梁2些沙汕让后公部此（需盈）灵二丹目辛章电我费项费系研研密研班再项曹慧知击I202凹睡易悬珊终电又由出T日LE9韦I202各IZI-IZOZXSOS‘各影目红磋工上tz女-浙2%]副7总现目冠巫-未需哲祁子哲关①止‘法磋,战是团承巡公关岛式2岩约乐山市市中区市场监督管理局2021年度食品质量抽检承检机构资格采购竟争性磋商资格审查报告否；供应商5供应商3供应商6是否本次采购活动是否终止江土图卡忌耿踏鼓排想2态台2述社工X仲盟续鹏。辽)剑必x处文价盛滨池七包化洛继战公公心御强红径式江盛名涵运≤室监述公，如世签签律迎续次“，福些公站宁电孜贝早齐悬罪电恐健试垫2建道避务Y梁被厂～巴V部身秭研晋望博国郫谈[品但辽剑l(品困等识隧2某宜LV淄毕（避染）隧哥曹长申旦辽出单隧研丫绿知是渔辽巡隧哥落由易l/品装章串我导批系纳旧科掌研畔雪鄞曹知由IZ02凹面悬悬珊终半图中半里巾实的述的G阴不证否:上）～购目寻邳卧习‘本派它缺6申‘平道忍‘=-影YY舜琊乐山市市中区市场监督管理局2021年度食品质量抽检承检机构资格采购竞争性磋商符合性审查报告项目名称乐山市市中区市场监督管理局2021年度食品质量抽检承检机构资格采购项目编号SCSX2021-121号资格审查依据磋商文件第四章磋商公告内容是否与磋商文件规定一致供应商1供应商2是否八/报名的供应商名单四川源坤国科质量检验有限公司谱尼测试集团四川有限公司供应商3广电计量检测（成都）有限公司供应商4青岛海润农大检测有限公司供应商5四川省中安检测有限公司供应商1通过符合性审查的供应商名单广电计量检测（成都）有限公司供应商2四川省中安检测有限公司未通过符合审查的供应商名单供应商1四川源坤国科质量检验有限公司原因供应商2技术/服务要求应答表缺失本采购标的的主体部分:“第五章采购项目技术、服务",0,0,0,1]
[326,"祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程工程最高投标限价招标人:祁门县房地产开发公司(单位盖章)造价咨询人:1(单位盖章)2021年07月30日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程工程最高投标限价最高投标限价(小写)：4208840.41元(大写)：肆佰贰拾万捌仟捌佰肆拾元肆角壹分招标人:祁门县房地产开发公司造价咨询人:1(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:1法定代表人或其授权人:1(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:1复核人:1(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月30日复核时间:2021年07月30日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06单项工程最高投标限价汇总表工程名称:祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)暂估价不可竞争费1祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程4208840.41085431.47合计4208840.41085431.47安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06单位工程最高投标限价汇总表工程名称:祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:材料、设备暂估价(元)一分部分项工程项目费3395763.31.1其中:定额人工费513329.3701.2定额机械费20617.3201.3综合费154987.580二措施项目费31502.850三不可竞争费85431.4703.1安全文明施工费85431.4703.2环境保护税0四其他项目费38000004.1暂列金额38000004.2专业工程暂估价04.3计日工04.4总承包服务费0五税金316142.790六工程造价4208840.41注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06分部分项工程量清单与计价表工程名称:祁门县康宁楼4-5层室内装饰工程标段:第1页共30页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价三四层1672751.11257206.439312.871010402001001砌块墙1.砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块2.墙体类型：内墙200厚3.砂浆强度级：专用砂浆m3270.58605.54163847.0137881.2757.622010402001002砌块墙1.砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块2.墙体类型：",2,2,2,1]
[327,"评分汇总表标段(包)名称：稽东镇2021年“烟花”台风公路应急抢修工程（Y039策头山-驻日岭K5+950等4处、CI48尉家岙-塘坞K0+220）(XE20211025001001)降站投标单符投标报价(元）到[日所天标部有效性报名号额阶宿签性各注石亚区区区四红区公园2200300不效致不签扎州向阳国林暨观工程有限公司2C(JG:。00有效浙江签盟建澄车区公通2003I。0打改们必浙江东望建没有限公司00G,00红亮毛技团达速迎量区公过20031,0铝泡创建设有区公司02山0折江宏谦市投阿补工程有限公司:00300孔f拉浙江拒翔建设有限公司2003:1.00汨赵盛五建澄车区公通2UCJ1。00标长出应担验之单悠兴龙腾理设工程有限公司00C,00出芝迈儿生与速2重区公过00CI,0浙江常山康庄丝设在区公司3038.0山的[四区区区区区区迎红区公过一“科18上让工)签茗医工配三区红[区济标方法：抽签定标法夏目负资人签字:方工下分室5发包价格招标单位签字：招标代理签了;益各人签字：公共资遂交易中心开标时训:2021-09-1010:00",0,0,0,1]
[328,"茂南石化工业园B5号路硬底化工程工程总承包招标进场编号：2021025评标报告评标报告茂南石化工业园B5号路硬底化工程工程总承包招标评标委员会二○二一年八月三十一日-1-茂南石化工业园B5号路硬底化工程工程总承包开标评标记录情况报告书一、基本情况项目名称：茂南石化工业园B5号路硬底化工程招标人：茂名市茂南水务建设发展有限公司招标代理：广东智信招标采购有限公司建设地点：茂名市茂南区环市北路茂南产业园（河西）内。建设规模：主要包括B5号路浇筑26cmC40混凝土面层全长364.85米，红线宽14米，8.5米车行道（双向两车道），在西侧铺装1.5米人行道和新建12支路灯，东侧绿化带4.0米（远期实施）。建设内容含道路工程、排水工程、照明工程等。该项目概算投资为137.31万元。招标范围：本项目含设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定设计-施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的设计、施工及保修期修复任务等工作。包括但不限于下列内容：(1)设计内容：施工图设计、设计后续服务等。(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、竣工图及结算编制。招标方式：公开招标招标类别：工程总承包评标办法：合理低价法二、开标情况1、开标时间及地点开标时间：2021年08月31日10时00分开标地点：茂名市公共资源交易中心开标会议由招标人委托招标代理主持，所有投标人参加，开标过程在招标人等单位代表的监督下进行。2、开标过程-2-（1）开标会由招标人委托招标代理主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加,在递交投标文件截止时间(2021年08月31日10时00分)前关有土家投标人投标相关资料接收登记表（见附表1）。（2）开标过程在招标人等部门的监督下进行，由招标人及随机抽取的投标人代表检查所递交投标文件的铭封情况，没有出现有提前升封或不符合招标文件密封要求的其它情形。（3）接照宜布的开标顺序当众拆封全部投标文件，并要求投标人的法定代表人或其安托代理人出示身价近以证明",0,0,0,1]
[329,"扎兰屯市发展和改革委员会2021年度扎兰屯市成吉思汗镇马家村育肥羊养殖场项目2021年度扎兰屯市成吉思汗镇马家村育肥羊养殖场项目评标报告评审委员会2021年08月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市发展和改革委员会-2021年度扎兰屯市成吉思汗镇马家村育肥羊养殖场项目2021年度扎兰屯市成吉思汗镇马家村育肥羊养殖场项目（以下简称“本项目）已由以呼发改行审字[2021]29号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市发展和改革委员会，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市发展和改革委员会。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，扎兰屯市发展和改革委员会2021年度扎兰屯市成吉思汗镇马家村育肥羊养殖场项目2021年度扎兰屯市成吉思注镇乌家村育肥羊养殖场项目,具体情况如2.3小表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月01日，交工日期:2021年09月29日。共计60日历",0,0,0,1]
[330,"采购清单（北京南航地面服务有限公司2021年度两舱日耗及日常用品采购项目）序号产品名称参考品牌规格型号/材质单位单价限价（不含税）（元，人民币）单价限价（含税）（元，人民币）预计采购数量一、棉织品1被罩老棉纺155cm*205cm纯棉条139157.0732被子老棉纺150cm*200cm纯棉条100.59113.6733床单老棉纺150cm*200cm纯棉条66.9375.6334床品定制120cm*200cm（含被套、床笠、睡枕、靠枕、抱枕、搭毯、腰枕、床围）套1061.95120075床上防滑垫老棉纺180cm*190cm纯棉条172.53194.9636床上防滑垫老棉纺120cm*190cm纯棉条57.2664.71347纯棉口布（白色）淮安50cm*50cm纯棉条7.388.3467208纯棉小方巾淮安30cm*30cm纯棉40g条3.684.164009单人三件套定制120cm*200cm纯棉套190214.71310双人被罩定制230cm*210cm纯棉条348.71394.04311双人被子定制220cm*200cm仿丝棉条276.47312.41312双人床单定制220cm*200cm纯棉条112.94127.62313双人三件套定制220cm*200cm纯棉套572.62647.06314雅致埃及棉方巾雅缇丝34cm*34cm长绒棉条31.9836.1413415雅致埃及棉面巾雅缇丝34cm*76cm长绒棉条81.892.4313416雅致埃及棉浴巾雅缇丝75cm*145cm长绒棉条230259.913417枕套定制45cm*7cm纯棉条32.7236.97318枕芯定制9孔棉条42.3947.9319桌布定制酒店高档棉麻桌布米61.95701320烫金卷桌布定制70cm*500cm卷560632.834二、消耗用品21180独立包装塑料大叉印南航标1000支/箱可降解材质箱776.46877.4020022180独立包装塑料大刀印南航标2000支/箱可降解材质箱15451745.8522023180独立包装塑料大勺印南航标1000支/箱可降解材质箱776.46877.402202414cm单支咖啡搅棒定制5000支/箱可降解材质箱1288.231455.70232521万象纸套吸管定制100支*100包/箱可降解材质箱1249.351411.7722026275双白餐巾纸爱美华50张*100包/箱100%纯木桨箱207233.91134427A3160方形面巾纸爱美华150抽*100包/箱100%纯木桨箱178201.1413428A380长方形面巾纸爱美华100抽*80包/箱100%纯木桨箱188212.4413429ABC卫生巾ABC日用棉柔8片个11.613.114030DF1004座厕纸（四分之一）安健达200张*20包箱394.12445.362031DF1005座厕纸（二分之一）安健达250张*20包箱394.12445.362032一次性PE手套定制1箱*50包*100支可降解材质箱511.77578.302033一次性餐盒定制可降解材质个0.420.4740534一次性耳塞3M3M1100一次性防噪音耳塞子弹型双1.341.51484435一次性口罩3M3M防雾霾口罩带呼吸阀个",4,4,4,1]
[331,"贞丰县人民政府龙兴街道办事处2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目（B包:洒水车）评审报告2.资格审查3家投标供应商通过资格审;3.符合性审查3家投标供应商通过符合性审查;4.评审响应文件3家投标供应商通过响应文件评审;5.谈判情况及报价情况:各投标供应商二次报价及现场承诺详见“二次报价（最后报价）书”1供应商名称湖北专驰汽车有限公司湖北润力专用汽车有限公司297500.00是23成交供应商:湖北博澳环卫装备有限公司成交供应商代表签字:魔酒系圈谈判小组签字,键介这≤/c和X采购人代表签宁:门M2监督人签字:幸2021年8月12日",0,0,0,1]
[332,"无锡市玉祁永新污水处理厂二期工程设计（项目编号：WXHS202104005-X01）最高限价公示无锡市玉祁永新污水处理厂二期工程设计（项目编号：WXHS202104005-X01）最高投标限价为480万元。招标人：无锡市惠城水务集团有限公司代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司2021年7月21日",2,2,2,1]
[333,"打第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表评标入围条款号计审标准2.1.1评标入围条件变标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未接照招标文件要求递交投标担保：采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的和请条件和信用要求:2投标函中段明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:：乙投标函中搜明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中截明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量1.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人越过20或R家（两者取较大值)于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人透择两种以上评标入围方法）:一方法一：全部入围法；乙方法二：均值入围法：乙方法三：抽签\\围法:□方法四:低价排序法。当进入译标入围环节的投标人超过50家时，升标时从抽然入围法、低价排序法中随机抽取确定。许标入围万法具体细则见附仟A，R取值为：15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称号资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电平印章报价唯一只能有一个有效报价暗标合招标文件有关暗标的要求联合体投标人资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间]经招标人书面同意外）:2.2.1条款号形式评审标准投标内容工期许合第二章“投标人须知”第13.1项规定受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知”第1.3.2项规定工程质量受标函中载明的质量符合第二章“投标人页知”第1.3.3项规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第.章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.2.",5,5,5,1]
[334,"评标情况评标情况评标情况评标情况项目名称：S225齐山至万罗山改建工程项目编号：CZB12021098-1评标时间：2021年8月18日9时00分——8月18日18时00分专家人数：5人参与投标家数：10家否决投标情况：中铁十一局集团有限公司投标文件格式内容未按照招标文件要求提供，否决其投标评标结果：第一中标候选人保利长大工程有限公司第二中标候选人广东冠粤路桥有限公司第三中标候选人安徽省公路桥梁工程有限公司",0,0,0,1]
[335,"单位工程工程量清单与造价表(审）工程名称：南湖新区三幼班班通设备采购序号项目编号项目名称项目特征描述计量单位工程量165吋幼教触摸一体机1.整机屏幕采用65英寸超高清LED液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，可视角度≥178°；支持UHD高清点对点显示，屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上；2.整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写；3.用户可选择打开护眼模式，使用暖色色温，降低背光亮度，使显示更柔和，避免刺眼；（提供权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章）4.产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于10mm或者倒圆弧长不小于15mm，符合幼儿园家具设备技术条件要求；5.整机采用零贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙＜1mm，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。6.为了呵护儿童用眼健康及保证画面显示效果，整机需要支持光学护眼技术，通过降低LED液晶屏有害蓝光产生量进而达到光学护眼的目的，同时不改变画面显示效果，并通过莱茵认证；(提供相关认证报告复印件并加盖公章)7.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）。（提供权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章）8.★搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头，摄像头像素不低于800W，视场角不小于71.8度；摄像头集成内置麦克风拾音，拾音距离不小于3米，摄像头底座预留孔位，可直接手拧，确保后装方便及设备稳定摄录；（提供权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章）9.提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文件管理及更多应用；台1210.桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；（提供权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章）11.支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX幼儿园小一班”；12.提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用",3,3,3,1]
[336,"三水区乐平镇乐平大道改造工程（政府至中油大道段）评标报告招标人：佛山市三水海江建设投资有限公司招标代理机构：佛山市兆信工程项目管理有限公司二〇二一年八月十六日三水区乐平镇乐平大道改造工程（政府至中油大道段）评标报告一、项目概况本项目为改建道路，乐平大道路线为南北走向，北起府前路，南至中油大道，路基宽度为29m～38.5m，道路长度约2.25km，采用城市主干路标准设计，设计速度50km/h，双向六车道。工程内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程。二、评标工作1、评标委员会组成根据《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，招标人从广东省综合评标专家库中随机抽取了5名专家（1(组长）、2、3、4、5）组成了三水区乐平镇乐平大道改造工程（政府至中油大道段）评标委员会（以下简称“评标委员会”），负责上述项目的评标工作。2021年8月16日，评标委员会在佛山市公共资源交易中心三水分中心评标2室进行封闭评标。2、评标细则和依据本项目评标按照《中国人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和三水区乐平镇乐平大道改造工程（政府至中油大道段）项目招标文件的规定执行。3、评标办法的制定情况本项目评标办法已作为招标文件的组成部分，评标委员会根据本项目招标文件的规定，按照公布的评标办法进行本次招标项目的评标工作。4、投标文件的评审（1）进入评标环节的投标人有11名：广东鼎顺建设工程有限公司、福建省龙祥建设集团有限公司、中交鹭建有限公司、华鸿建设集团有限公司、广州荣祥中建筑工程有限公司、佛山市市政建设工程有限公司、大连三川建设集团股份有限公司、广东恒立基建设工程有限公司、湖南柏加建筑园林（集团）有限公司、广东龙盛建设工程有限公司、中庆建设有限责任公司（2）本项目评标办法采用定性评审，评标委员会根据招标文件中的评标办法，对所有投标文件进行初步评审，所有通过初步评审的投标人全部推荐为定标候选人。评标1委员会按如下程序进行了评审：5、形式评审评标委员会按招标文件规定的程序和标准，对投标人的投标文件进行形式评审，经过审查:所有11名投标人均通过形式评审，详细评审情况详见：形式评审汇总表。6、资格评审评标委员会按招标文件规定的程序和",0,0,0,1]
[337,"鹤山市人民医院新院区特殊医疗科室配套工程建设项目设计、施工一体化评标结果公示根据有关招投标法律法规及管理规定,鹤山市人民医院新院区特殊医疗科室配套工程建设项目设计、施工一体化于2021年9月7.日完成评标工作，按该工程《招标文件》评标办法，经评标委员会评市，推孝中标候选人名单如下:推荐中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人投标单位名称深圳市尚荣医用工程有限公司(牵头人）浙江强盛医用工程看限公司（成员方）正东空间实业有限公司漂驶总建设集团股份有限公司投标总价（元）X98,771,446.22x99.845.611.16Y100.014.645.88工期（日历天）200200200施工工程质量合格合格合格设计工程质量按国家、省或行止现行的工程设计准则和相关规范要求，满足招标人的功能需求，并通过招标人及有关部门或专业机构的审查按国家、着或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足招标人的功能需求，并通过招标人及有关部门或专业机构的审查省或行止现接国家、行的工程设计准则和相关规范要求，满足招标人的功能需求并通过招标灭及有关部门或专业机构的审詹芦振波/144151631926吕志结/浙133131431872杨增明/144161634630张文斌/0911303陈勇华/111103893陈超/20441157393.4178.6971.60推荐候选人单位名称是否通过形式、资格、响应性评审深圳市尚荣医用工程有限公司是(牵头人）浙江强盛医用工程有限公司（成员方）正东空间实业有限公司是深装总建设集团股份有限公司是如对本评标结果有异议，请于2021年9月13日前向招标人提出书面意见。特此公示。深装总建设集团股份有限公司投标文件（公示版标文件（4（牵头人）浙江强盛医用工程有限公司（成员方）正东空间实业有限公司投深圳市尚荣医用工程有限公司投标文件（公示版）附件:公示版无准鸟山[泰包资每)2就么下1至翠：打记每心1卫.习",0,0,0,1]
[338,"普宁市2021年绿美古树乡村建设竞争性磋商项目概况普宁市2021年经美古树乡村建设的潜在供应商应在普宁市池尾街道新赛村新春路西侧经适房首层门市西第一间获取采购文件，并于2021年09且27日L6:00（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号:LC021GCG08007GD项目名称:普宁市2021年绿美古树乡村建设采购方式:竞争性磋商预算金额:877740.79最高限价（如有）：877740.79采购需求:（包括但不跟千标的的丝称数量简要技术壹求或照多要述争)1、标的名称:普宁市2021年绿美古树乡村建设2、标的数量:1项3、简要技术需求或服务要求:序号项目内容合同履行期限1普宁市2021年绿美古树乡村建设自签订合同之日起45个日历天内整体工程完成验收合格并交付使用4、其他:详细内容见采购人需求5、合同履行期限:自签订合同之日起45个日历天内整体工程完成验收合格并交付使用6、本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不愿千专门面向中小企业采购的项目。3.本项目的特定资格要求:参加本项目报价的报价人应具备且符合下列要求:1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。提供以下材料:（1）2019或2020年度财务报告或报表复印件（自然人除外）:供应商为新成立的，提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件:（2）货交响应文件截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭推证明材料复印件;如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税:（3）提交响应文件截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件:如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;（4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供资格声明函，可参考磋商文件《第五章响应文件格式》）（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供资格声明函，可参考磋商文件《第五章响应文件格式》）2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其分支机构、其他组织或者自然人。（提供其取得登记管理机关依法给核准登记",0,0,0,1]
[339,"徐州市区污水管网提质增效一期工程翟山大沟提升系站01、02、03、07标段最称投标限价公告根据工程招标的有关法律、法规和该工程招标文件的规定，签出重水到工理建望管理中心拟建的徐州市区污水管图想质增效一期工程翟山大沟提升至站0L02、00Z段的最高投标限价编制工作己经结束，现将最高投标限价公告如下:01标段:登仟捌佰贰拾万元整(18200000.00元）02标段:登佰零叁万元整(1030000.00元）03标段:伍拾叁万元整（530000.00元）07标段:陆拾贰万元整（620000.00元）特此公告请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发部件至:tyS3700706@126.com/徐州市通源\\7202力回执徐州市通源招标代理有因公司:你方发布的（终州由区污水管图提质增效一期工程理山太的整升墓站0l、02、0807标贸显宣投抚限价公查》已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。投标单位名称（手写):投标单位代表（签字):盖公章年月日",2,2,2,1]
[340,"梅州市环境卫生管理局车辆采购项目项目编号：GDQY16MZHG09012招标文件（定稿）广东千易商务咨询代理有限公司GuangdongQianYiBusinessConsultancyLtd目录第一部分:投标邀请函1第二部分:采购项目内容4第三部分:投标人须知11第四部分:合同书格式25第五部分：投标文件格式30梅州市环境卫生管理局车辆采购项目GDQY16MZHG09012第一部分投标邀请函广东千易商务咨询代理有限公司1梅州市环境卫生管理局车辆采购项目GDQY16MZHG09012投标邀请函各投标人:广东千易商务咨询代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受梅州市环境卫生管理局（以下简称“采购人”）的委托，对梅州市环境卫生管理局车辆采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标一、项目编号：GDQY16MZHG09012二、项目名称：梅州市环境卫生管理局车辆采购项目(采购计划编号：441402-201610-mz049001-0003)三、项目预算：人民币143万元四、项目内容及要求：1、项目内容：车辆2、项目要求：详见招标文件3、投标人应对项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标五、合格投标人资格：1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；2、投标人不是所投车辆制造商的，须提供制造商出具有效的销售许可证书或者代理销售许可证书或授权书原件及售后服务承诺函原件；3、投标人所投车辆须为国家工信部或发改委公布的《车辆生产企业及产品公告》目录内产品；4、投标人应根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》，提供人民检察院开具的无行贿犯罪记录证明文件(原件须附入投标文件正本内)；5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件6、本项目不接受联合体报名六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：本公告期限（五个工作日）自2016年10月22日至2016年10月28日止符合资格的投标人应当在2016年",1,1,1,1]
[341,"工程量清单表工程名称：17清单工程一第&P页共&S页清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000-c工伤保险总额1.000102工程管理102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单100章合计人民币0工程量清单表工程名称：17清单工程一第&P页共&S页清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清理与掘除-a清理现场m23280.000-b砍伐树木m21292.000-c挖竹根m372.000202-2挖除旧路面-a水泥混凝土路面m31397.000203挖方路基203-1路基挖方-a挖土方m352894.940-b挖石方m335340.690-c挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土）m31440.000-d挖淤泥m37920.000204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）-a利用土方m351681-b利用石方m335341-h结构物台背回填(砂砾石）m32613.5205特殊地区路基处理205-1软土路基处理-a抛石挤淤m35870.000-c垫层-c-6片石换填m31440.000-d土工合成材料-d-3土工格栅m211496.000207坡面排水207-1边沟-aM7.5浆砌片石m3874.4207-3截水沟-aM7.5浆砌片石m348.1207-4跌水与急流槽-bM7.5浆砌片石m3571.160207-5渗沟-a碎砾石盲沟(0.4*0.5)m457.000208护坡、护面墙208-5护面墙-b现浇C20片石混凝土护面墙m3171.400209挡土墙209-3砌体挡土墙-aM7.5浆砌块石m31680.000209-5混凝土挡土墙-aC20片石混凝土m33089工程量清单表工程名称：17清单工程一第&P页共&S页清单第300章路面工程子目号子目名称单位数量单价合价302垫层302-1碎石垫层-a厚150mm级配碎石垫层m216017.450304水泥稳定土底基层、基层304-1水泥稳定土底基层-a厚200mm（4%水泥）m216017.450304-3水泥稳定土基层-a厚200mm（5%水泥）m216017.450308透层和黏层308-1透层m218236.030308-2黏层m218236.030309热拌沥青混合料面层309-1细粒式沥青混凝土-a厚40mmAC-13C细粒式沥青混凝土上面层m218236.030309-2中粒式沥青混凝土-a厚60mmAC-20C中粒式沥青混凝土下面层m218236.030313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-3现浇",3,3,3,1]
[342,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）以通过行业主管部门审核通过的控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，依次递减，报价分扣完为止。注：投标报价经评标人员认定低于成本价的，取消其竞标资格。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）1.项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有一级建造师资格证的得10分。2.项目成员：在此基础上每提供一个一级注册造价师得5分，最高10分。注：提供资格证书、职称证书及社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得",5,5,5,1]
[343,"灵泉街道办事处老邓耳村、邓山坡村人居环境提升改造项目竞争性磋商成交结果公告（招标编号：YNXJ2021055）一、中标人信息：标段(包)[001]灵泉街道办事处老邓耳村、邓山坡村人居环境提升改造项目:中标人：石屏建筑工程有限公司中标费率：98.50%二、其他：成交结果公告一、项目编号：YNXJ2021055二、项目名称：灵泉街道办事处老邓耳村、邓山坡村人居环境提升改造项目三、中标（成交）信息供应商名称：石屏建筑工程有限公司供应商地址：石屏县异龙镇龙泉路12号中标（成交）金额：优惠后的费率98.50%四、主要标的信息名称：灵泉街道办事处老邓耳村、邓山坡村人居环境提升改造项目；施工范围：灵泉街道办事处老邓耳村、邓山坡村人居环境提升改造项目（具体内容详见工程量清单）；合同履行期限：30日历天；项目负责人：高自忠；执业证书信息：滇225141635487；质量承诺：按照国家及行业标准执行，一次性验收合格；五、评审专家名单：杨俊、陈云燕、陈云春六、公告期限自本公告发布之日起1个工作日七、联系方式招标人：开远市灵泉街道办事处地址：开远市人民南路68号联系人：赵工电话：0873-7132973招标代理机构：云南馨景工程咨询有限公司地址：开远市个私园区强盛路28号联系人：白华电话：0873-3048088、151873200902021年8月20日三、监督部门本招标项目的监督部门为开远市灵泉街道办事处四、联系方式招标人：开远市灵泉街道办事处地址：开远市人民南路68号联系人：赵工电话：0873-7132973电子邮件：80424453@qq.com招标代理机构：云南馨景工程咨询有限公司地址：开远市个私园区强盛路28号联系人：白华电话：15187320090电子邮件：727178472@qq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）",0,0,0,1]
[344,"工程量清单汇总表合同段:綦江区安稳镇崇河村栀子拐-深溪谷公路硬化工程序号章次科目名称金额(元)1100清单第100章总则96162200清单第200章路基439833300清单第300章路面5574034600清单第600章交通安全设施及预埋管线397005第100章至700章清单合计6507026已包含在清单合计中的专项暂定金额小计7清单合计减去专项暂定金额(即5-6)=76507028计日工合计9不可预见费10投标价(5+8+9)=10650702工程量清单合同段:綦江区安稳镇崇河村栀子拐-深溪谷公路硬化工程货币单位:人民币元清单第100章总则细目号细目名称单位数量单价合价102工程管理102-2安全生产费总额1.0009616.009616清单第100章合计人民币9616工程量清单合同段:綦江区安稳镇崇河村栀子拐-深溪谷公路硬化工程货币单位:人民币元清单第200章路基细目号细目名称单位数量单价合价207排水工程207-1边沟-d现浇混凝土边沟2C20现浇混凝土沟壁m348.000738.10354295M7.5砂浆沟底5cm厚m324.000356.428554清单第200章合计人民币43983工程量清单合同段:綦江区安稳镇崇河村栀子拐-深溪谷公路硬化工程货币单位:人民币元清单第300章路面细目号细目名称单位数量单价合价312水泥混凝土面板312-1水泥混凝土路面-e20cm厚C30混凝土路面m31149.000485.12557403清单第300章合计人民币557403工程量清单合同段:綦江区安稳镇崇河村栀子拐-深溪谷公路硬化工程货币单位:人民币元清单第600章交通安全设施及预埋管线细目号细目名称单位数量单价合价604道路交通标志604-1b警示标志牌块8.000650.005200604-1C养护公示牌块1.0001500.001500605道路交通标线605-9警示桩根300.000110.0033000清单第600章合计人民币39700",3,3,3,1]
[345,"宜兴市医疗中心-宜兴市医疗中心空调末端预算价及控制价公示编号：YXS20180901820本工程：预算价为16000000元，招标控制价为16000000元。公示期为2021年8月27日至2021年9月21日江苏鸿成工程项目管理有限公司2021年8月27日",2,2,2,1]
[346,"佛冈县石角镇冈田村冈田水综合整治工程中标候选人公示项目编号:GC4418212021008招标类项:工程施工招标方式:公开招标中标候选人公示时间:2021年8月19日至2021年8月23日佛冈县石角镇冈田村冈田水综合整治工程招标项目，于.2021年7月28日在广东省招标投标监管网及清远市公共资源交易信总网发布招标公告信息，报名时间为2021年1月28日至2021年8月11日，共有J0家单位参加报名2021年8月17日15：00为电子投标文件递交截止时间，共有，0家单位按时递交电子投标文件分别为:1、厦门客能建设有限公司:2被州生态建设有跟公司:3、上至恒显建谈工程有限公司:4广东深控建筑工程有限公司:5,中建力天集团有二H限公司:6渣远直弘享百建筑有限公司:7、清远主金德盛建竣工程在限公司:8、江本西天主建设集团有限公司:9、广至珊正建筑工程有限公司:10、广东粤晟建设有限公日评标委员会成员根据招标文件规定的评标原则和评标方法进行评审，对本项目的投标单位上、厦门客能建设在股公司:2、推州生态建设有限公司:3、上至恒昱建设工程有限公司:4、广东深楼建筑工程有限公司:5中建力天集团有医公司:6、清远主弘享百建筑有限公司:7、清远直金德盛建设工程有限公司:8江西天主建设集团在限公司;9、广充瑶正建筑工程有限公司:10,上至粤虽建设有限公司递交的电子投标文件进行形式与响应性评审、资格审查，其中江西天主建设集团有限公司投标文件的项目名称与招标文件的项目名称不相符，即未按招标文件第34页7.2.2形式与响应性评审标准：（3）投标文件格式符合招标文件要求，因此评审专家一致评定不通过其余投标人均通过形式与响应性评审；资格审查详见:《形式与响应性评审汇总表》、《资格审查表汇总表》投标人资信情况得分:评标委员会成员对通过电子投标文件形式评审、资格审查、响应评审的投标人资信情况进行了评分，详见:《资信标评审汇总表》投标文件报价得分:评标委员会成员对通过形式评审、资格审查、响应评审的投标单位的电子投标文件报价进行了评分，详见:《报价得分表》经评标委员会评审，推荐中标候选人名单如下:]佛冈县石角镇",0,0,0,1]
[347,"11亿z支持学前教育发展资金萧县2021年建设工程项目三标段兴儿中标候选人公示招联项目名称招移税目编母名称招标人招标代理说构轮泓扫描全能王创建综合评估御分被否读的提标人名称、否决系因《公路工理项）招都文件提定公示的营他内容招标人萧县教育华育局安量中厦工程咨询有限公司受理单位单位其体地址联系人V139:29071666传宜或电子的知（如布）单位具体绝址黄县龙城镇中山路剂段联系人联系电话公共预驱交易监管股0557-502289733801821816qq.com传真或电子邮箱《如有》附件:评标情况一览表乾翔扫描全能王创建",0,0,0,1]
[348,"苏州市吴江区盛泽镇社会事业局，泽镇2021年第二批农村生活污水治理工程（大谢村）限价公布，编号：E3205840327001333001001单位：元，项目名称，预算价(元)，招标控制价(元)，泽镇2021年第二批农村生活污水治理工程（大谢村），17166399.88，17166399.88，1、开标时间为2021年6月22日13：30时。，2、本工程招标控制价为17166399.88元，如有异议，请于2021年6月15日17：00时前与招标人（招标代理机构）联系。，，吴江市建设工程技术咨询中心有限公司，",2,2,2,1]
[349,"绍兴市工程招标代理（造价咨询）服务项目招标文件（范本2019-1版）（越城区F-28地块项目工程量清单及招标控制价审核服务项目）绍兴市政务服务办公室制（2019年）越城区F-28地块项目工程量清单及招标控制价审核服务项目招标文件招标人：绍兴市城投房地产开发有限公司（盖章）招标人法定代表人：钟海东（签字或盖章）招标人地址：绍兴市越城区解放大道288号邮政编码：312000联系电话：0575-85201999传真：/联系人：姚烨招标代理机构名称：浙江明业项目管理有限公司（盖章）法定代表人：何关明（签字或盖章）地址：绍兴市越城区解放大道111号中石化大楼7楼邮政编码：312000联系电话：0575-85209901传真：/联系人：张臻签发日期：2021年月日备案单位意见：（备案章）经办人：日期：2021年月日1第一章招标公告越城区F-28地块项目工程量清单及招标控制价审核服务项目招标公告1．招标条件本招标项目越城区F-28地块项目工程量清单及招标控制价审核服务项目（项目名称）已由越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以2107-330602-04-01-664418（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市城投房地产开发有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市城投房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的造价咨询服务进行公开招标。2．项目概况与招标范围2.1建设地点：东至西江路，南至二环南路道路预留用地，西至规划坡塘路，北至规划镜湖路。2.2建设规模：越城区F-28地块,出让面积68348㎡，容积率1.3-1.4，建筑密度：30％；绿化：绿地率不少于30％，为居住用地。根据前期研究方案，规划可建设地上建筑面积约95620㎡，地下建筑面积约41600㎡，总建筑面积约137220㎡。2.3工程类别：造价咨询。2.4造价咨询服务招标范围：包括但不限于以下内容：（1）主要包括独立编制工程量清单及招标控制价并对编制单位提供的工程量清单及招标控制价进行核对后出具审核报告；（2）工程中标后，施工单位上报的标底修复预算经编标单位审核后，中标人进行复核并出具意见；（3）其他与本房产开发项目有关零星工程的工程量清单及招标控制价的审核，并出具意见，包括前期七通一平、围墙砌筑、样板房、样板房装修、售楼处及装修、展示厅等与本",1,1,1,1]
[350,"石梁镇安委会2021年度第一次全体成员会",0,0,0,1]
[351,"公安县2021年老旧小区改造项目老旧小区改造老人民医院小区项目招标评标结果公示招标编号：HBGA-202106QG-004001001一、招标概况公安县2021年老旧小区改造项目老旧小区改造老人民医院小区项目于2021年06月11日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年07月05日在公安县开标室503开标，并于2021年07月05日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县住房和城乡建设局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名湖北舜安公安县裕华湖北华益中标候选人名称建设工程有限公司建筑工程有限公司建设工程有限公司投标报价8595066.568595858.838595180.35(元)符合工程质量验收符合工程质量验收符合工程质量验收质量（如有）规范合格标准规范合格标准规范合格标准工期120120120（交货期、服务期）姓名彭昕陈伟陈双双项目负责人证书名称建筑贰级注册建造师建筑二级注册建造师建筑贰级注册建造师证书（如有）证书编号鄂242141542995鄂242090912279鄂242192000350投标文件中的资格审查资料见本公示下方附件（如有）（资格能力条件）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年07月07日至2021年07月09日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1、招标人：公安县住房和城乡建设局地址：公安县斗湖堤镇油江路162号联系人：汪磊电话（传真）：150907111682、招标代理机构：湖北鸿楚工程项目管理有限公司地址：公安县潺陵新区潺陵大道（金隆大厦）第1幢109、205-209室联系人：刘青艳电话（传真）：155716520773、行业主管部门：地址：联系人：电话（传真）：4、公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：公安县斗湖堤镇油江路122号联系人：吴勇电话（传真）：0716-5156353备注说明：\\招标人\\招标代理机构：湖北鸿楚工程项目管理有限公司（盖单位章）2021年07月06日",0,0,0,1]
[352,"货物采购清序号产品名称规格型号单位数量单价（元）合计（元3备注钢法兰10o个600527000.0包钢法兰150个200G412800.0签钢法兰200个100858500.0鑫钢法兰250个50江山山5550.0签钢法兰300个50L427100.06钢法兰400元5023311650.0汽钢法兰60汇L40212940.0省钢法兰500九202965920.09钢法兰6OO个LO440.74407.0LO钢法兰75个3031.3939.0上程钢法兰80尺3037.311l9.0L2钢法兰800个30788.223646.0L3钢法兰90个4087.81492.0上母PE钢法兰Lo汇20016.93380.0G钢法兰:200汇LO1915.319153.0L6管卡25汇500000.4120500.0】7管卡32个30000.41200.018过遇器L00个20223.84176.0I9过遇器150个20398.37966.020过滤器200汇5813.64068.021过滤器400个5339016950.022过遇器50个40127。15084.023胶垫Loo委90018l170.024胶垫160指:001.6640.025胶华200张3003。母1020.026胶华250张808.2336.027胶革300张2405.11224.028胶垫400张506.8340.029胶华450张个7.638.030胶垫60续2200.7154.08[胶革500张1o10.1Lol.082胶垫600张20<220.033胶垫张300.824.034胶垫一张0.88.03胶垫80张90套L99.036胶华800张LO18.6186.087胶华90张ioL.L1l:038复合并图并盖（BUC)轻型么20012525000.0700-Q39复合并图并盖（BC）重型套5031516750.0700-Z40并图并盖球晟铸铁;o6166450.0700过里橡胶伸缩节L00标LO111.811l8.02橡胶伸缩节160后20177.93558.043橡胶伸缩节20心Lo305.13051.0理单禄胶伸缩节250苏/o457.64576.055橡胶伸缩节300苏55762880.046橡胶伸缩节80台593.2466.0盲板L00张3024.6738.048盲板150委sO50.8508.019盲板200部3077.32319.050盲板250容5139695.05[盲概300张(162.71627.052盲板400张工355355．053盲板50张【L16.054宜板600张注7１I71l.0五耳板600张【15841584.056铁外丝置接L5汇70工…77.057铁外丝直接20个1501.6225.068铁外丝直接25个20002.24100.059铁外丝直接九50求楼220.06O铁外丝直接50个1oo066000.061铁外丝置接65个1o工程110.o62生料带500001.575000.0100图/件63胶水2.5LL000日程11000.0G4彭联管L0*80综s0000.86400.065螺杆I6*60姿23001.84140.066螺杆16*80到34001.96460.067螺杆l6k100姜12002.22660.068螺杆16*120总4002.71080.069螺杆18*6O交5002.21100.070螺干18*80套20002.55000.07】螺杆18*100玲20003.26100.072螺计18",4,4,4,1]
[353,"加盖公章，购买招标文件存在关联关系的投标人，以投标报名时间的顺序早者优先5.2招标文件形套售价1000元，现金支付，售后不退6.投标文件的递交及相关非宜6.!招标人不召开现场踏及投标预备会，投标人视自身情况自行前往踏6.2递交投标文作的截l:时h及地点：20l9年2月22日上午10:00，地点：西藏交通建设投资有限公司1楼会议互6.3逾J送达的或者木送达指烂地点的投标文件，招标人不子受理7.发布公告的媒介木次招标公告在中国招标投标公共服务平台（网hshttn://www.cebpuhservice.com）和西藏自治区交通运输厅网站(www.xz.jut.gov.cn)上:发布8.联系方式招标人：西藏交投公路工程项目建设管理有限公司地址：西藏拉萨市罗而林卡路号联系人：李女士电话：0891-6G21070招标代理机构:西濉交投招投标有限公司《地址:拉萨市城关区罗布林卡路１易联系人:张先生电话：0891-662109西藏交投招投标有限公司2019年1月7日八、监督部门本招标项目的监督部门为西藏自冶区交通运物厅九、联系方式招标人：西藏交投公路工程项目建设管理有限公司址：拉饰市城关区罗布林卡路4号联系人:李女士电话：0891-6621070（西藏）电子邮件:309951:323@qq.com阜齐?",0,0,0,1]
[354,"宿城区2021年度县道安全生命防护工程工程量清单招标人：宿迁市宿城区交通运输局招标代理：江苏宏邦工程管理咨询有限公司二〇二一年八月工程量清单说明1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同条款中约定的清单工程量计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术标准及图纸等一起阅读理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据，其项目特征全部内容以施工图设计为准，不得以工程量清单表中未表述为理由不予实施，否则不得计量。2.投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费",3,3,3,1]
[355,"，表-09，分部分项工程项目清单计价综合单价最高限价表，工程名称：西部美谷化妆品智能化生产示范线项目空调工程，第1页共31页，序号，项目编码，项目名称，项目特征，计量单位，工程量，金额（元），最高限价，合价，其中:暂估价，C，安装工程，1，030701003001，净化组合式空调机组室内机，[项目特征]，1.名称:净化组合式空调机组室内机，2.型号:新风比：22.7%，新风段：顶部进风口1100*810，袋式初效过滤段：欧盟标准G4，回风段：顶部回风口1100*810，袋式中效过滤段：欧盟标准F6，直膨式表冷（加热）段：冷量≥390KW，热量：≥100KW，电辅热段：夏季再量：≥45KW，电极加湿段：加湿量：≥58.4kg/h，风机段(变频）：风量≥71000m³/h，机外余压：≥1100Pa，功率：≤45kw，[工作内容]，1.本体安装或组装、调试，2.设备支架制作、安装，3.补刷(喷)油漆，台，1，246513.66，2，030701003002，模块式风冷热泵，[项目特征]，1.名称:模块式风冷热泵，2.型号:制冷量：≥130.8KW，制冷功率：≥39.6KW，制热量：≥137.3KW，制热功率：≥40.4KW，冷冻水流量：≥22.5m³/h，水侧阻力：50kPa，[工作内容]，1.本体安装或组装、调试，2.设备支架制作、安装，3.补刷(喷)油漆，台，3，74123.27，本页小计，表-09，分部分项工程项目清单计价综合单价最高限价表，工程名称：西部美谷化妆品智能化生产示范线项目空调工程，第2页共31页，序号，项目编码，项目名称，项目特征，计量单位，工程量，金额（元），最高限价，合价，其中:暂估价，3，030701003003，直膨式净化组合式空调机组（室内机+室外机，[项目特征]，1.名称:直膨式净化组合式空调机组（室内机+室外机，2.型号:新风比：100%，新风段：顶部进风口200*200，袋式初效过滤段：欧盟标准G4，袋式中效过滤段：欧盟标准F6，直膨式表冷（加热）段：冷量≥20KW，热量：≥12.5KW，电辅热再热段：≥2.5KW，",2,3,2,0]
[356,"2020年老窝镇双杨小学等农村中小学校舍维修改造工程招标控制价审核意见召财审核[2020]172号漯河市召陵区2020年老窝镇双杨小学等农村中小学校舍维修改造工程招标控制价，项目实施单位是漯河市召陵区教育局，招标控制价是委托河南瑞邦工程造价咨询公司编制,，由河南诚信建设工程咨询有限公司进行了复审，审定招标控制价:玖佰贰拾参万陆仟捌佰捌拾玖元叁角玖分（小写:9236889.39元)。监理招标控制价根据漯河市市场行情审定监理费按施工费的1.3%计费.其中各个标段控制价如下:一标段:3433493.14元二标段:2259322.28元三标段:1401072.29元四标段:1376873.6元五标段:766128.08元召陵区财政局投资审核中心2020年.10月27*日",2,2,2,1]
[357,"(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:4657)(cid:19858)(cid:13559)(cid:18433)(cid:2543)(cid:3927)(cid:7136)(cid:7829)(cid:8804)(cid:5315)(cid:10719)(cid:1549)(cid:6748)(cid:17905)(cid:4537)(cid:13726)(cid:9961)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:5141)(cid:12347)(cid:6411)(cid:7735)(cid:3)(cid:5141)(cid:3)(cid:12347)(cid:3)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)(cid:13559)(cid:18433)(cid:2543)(cid:3582)(cid:5170)(cid:5418)(cid:16878)(cid:6341)(cid:17268)(cid:708)(cid:19702)(cid:3346)(cid:709)(cid:7481)(cid:19584)(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)(cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560)(cid:709)(cid:18000)(cid:1319)(cid:2776)(cid:16914)(cid:1258)(cid:726)(cid:708)(cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560)(cid:709)(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:6265)(cid:20133)(cid:13559)(cid:18433)(cid:2543)(cid:3927)(cid:7136)(cid:7829)(cid:8804)(cid:5315)(cid:10719)(cid:1549)(cid:6748)(cid:17905)(cid:4537)(cid:13726)(cid",0,0,0,1]
[358,"机动车询价表[8Li63003201S年1月29日viN码表征里租予签舒通客年至≥020-1)交强险非营法定凭证、x3。本抗动车询价丧已尽可能体员的车辆技术状况仅为资筋当时的现状接达。另签化。可然念对刻价结哭产生彩旁:历史推修及发交机可能交划等情况无法准确依现机授岳龙、2因麦别张件限封。名努行获里图、询各前将不示担资昌过位的治关资任。如感地记试对必过远获为准上述信恩仅供委托方参考使用。二手至签定评估师革位;(论竞许签定人员:闭云松翁(在房灰当占元≥oLGrjS月2o日02821170816030161洮5页共7页网址:上hhtocM/uz,noinxc.x座机:023-6260007】",0,0,0,1]
[359,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市游埠镇静山苑建设项目全过程工程咨询服务行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年7月12日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[360,"流霞街工程（西段）主要材料品牌表序号材料名称品牌备注1路灯灯具鸿雁、华普永明、宏源等同档次知名品牌2光源芯片PHILIPS、LUMILEDS、CREE、OSRA等同档次知名品牌3驱动电源英飞特、台湾明纬、PHILIPS等同档次知名品牌4电缆浙江万马、江苏上上、杭州中策等同档次知名品牌注:投标人在投标报价时，本工程主要设备、材料（不限于以上设备、材料）须选用以上品牌中的一种或同等档次及以上品牌，并在投标文件中注明。中标人须按投标时承诺的品牌进行采购，不得更换，如施工期间该选定品牌型号停产的，经招标人书面同意后，可选择推荐品牌中的其它品牌，但价格不予调整。如材料表除外的材料品牌，使用前须经招标人书面同意，才能使用。施工单位：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日工程项目招标控制价汇总表工程名称：流霞街工程（西段）序号内容报价(元)一单位工程合计1流霞街工程（西段）二未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]（一）整体措施项目清单（1+2）1组织措施项目清单2技术措施项目清单（二）整体其他项目清单（三）整体措施项目规费（四）税金{[（一）+（二）+（三）]*费率}总报价[一+二]总报价（大写）：投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）单位工程招标控制价汇总表工程名称：流霞街工程（西段）单位工程名称：流霞街工程（西段）序号内容报价合计（元）（清单号）（清单号）(专业工程1)(专业工程2)一分部分项工程量清单二措施项目清单（1+2）1组织措施项目清单2技术措施项目清单三其他项目清单四规费五税金[（一+二+三+四）*费率]六总报价（一+二+三+四+五）总报价(大写):投标人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）表1-2分部分项工程量清单及计价表(号清单)单位工程及专业工程名称：流霞街工程（西段）-道路工程第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价(元)",3,0,3,0]
[361,"招标编号:招标编码：CBL202109016439662693448704开标时间:标讯类别：国内招标室",0,0,0,1]
[362,"附件2：南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市第三十六中学食堂电梯进行采购，根据南宁市财政局审批的年度政府采购预算或政府采购申请表（支付申请号：[2017]NCCJW029）的要求，本项目的采购资金已落实，现委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，以及受理和答复政府采购活动中的质疑，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按公开招标采购方式进行采购采购人（公章）：南宁市教育基建安装工程公司2017年3月27日附件5：南宁市政府采购货物采购需求资料表（公开招标）一、投标人资格特定条件：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：无二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市华东路106号；联系人：范炯生；电话：0771-24268312．采购预算价：30万元整3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：无4．是否接受联合体投标：□是R否（请在选项上打√）5．合同签订是否接受合同专用章：□是R否（请在选项上打√）6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：□是R否（请在选项上打√）7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求项号货物名称参考品牌、型号规格数量单位技术参数及性能配置要求1餐梯辽宁亿成、哈尔滨通宝、湖北东洋或同档次品牌型号2台一、基本要求1、梯号：L1-L2★2、额定载重量：300kg★3、速度：0.4m/s4、层站：L1为3层/3站/5门（1-2层为前后贯通门），L2为3层/3站/3门5、顶层高度：3000mm6、底坑高度：700mm★7、井道尺寸（宽*深）：1320mm×1300mm★8、开门尺寸（宽*深）",0,0,0,1]
[363,"现状鸿运路）新建道路工9003-X03〕代丑名第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中毅明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中截明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2.评标入围方法县当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少等于50家时，并标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选指历种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量口方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：乙方法三:由签入围法:□方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定。评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:25(不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上12家、平均值以下13家日抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取乙是，按照低价排序法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审因系评审标准投标人名称营业技照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价投标文件的组成疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评审标准营业执照具备有效的营业技照安全生产许可证.备有效的安全生产许可证资质证书备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求乎合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他",5,5,5,1]
[364,"富兴苑二期配电工程补遗、最高限价的通知各潜在投标人：现发布本项目补遗及最高限价，具体通知如下：一、补遗通知1、第二章投标人须知“投标人须知前附表”增加：“若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。”2、发布富兴苑二期配电工程-分部分项工程量清单（详见附件）。3、发布富兴苑二期配电工程-分部分项工程量清单最高限价（详见附件）。二、最高限价现发布本项目最高限价：投标总报价最高限价为人民币¥607.880358万元（大写：陆佰零柒万捌仟捌佰零叁元伍角捌分），其中：①安全文明施工费18.689349万元。②专业工程暂估价：充电桩桥架15万元、防火整治费5.5万元、绿化拆除恢复以及管网保护25万元。三、其他各投标人应随时关注《重庆市公共资源交易网（渝北区）》上发布的关于本项目开标前的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已收到以上资料并知悉全部有关招标过程和招标事宜。否则，由此产生的一切后果由投标人自负。附件：富兴苑二期配电工程-分部分项工程量清单。富兴苑二期配电工程-分部分项工程量清单最高限价。特此通知。招标人：重庆渝北城市更新建设有限公司招标代理机构：四川良友建设咨询有限公司2021年6月23日",2,2,2,1]
[365,"每六好日zEub∞%式式c∞*江一钢文尔日zEv戈学道签过(ZZZL孟k((加迹文与出除海条4动藏02”6签振益盟中丽劳非4面夏子圣斗率（具扩:后填8菲/五e4的六?证Mc-与二二zxt准#不《*编日E﹞步…*6观(执法讼效若率湛装7马日w击∞盟宜长领5江团须C彭,酵甲下非知做嘉联求票J)交公沙乌标卫辛尊凹力%非①想联转Yv防载等2pc理>动,辛3变。日乡彭上,宜签忌一过终仁体品瓷2地细",0,0,0,1]
[366,"单项工程招标控制价汇总表项目名称：国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）实验大楼功能升级工程第1页，共1页序号单位工程名称金额(元)其中(元)暂估价绿色施工安全防护措施费国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）实验大楼功能升级工程一单项工程1国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）实验大楼功能升级工程-装饰部分2国家工业锅炉质量监督检验中心（广东）实验大楼功能升级工程-安装部分合计",2,2,2,1]
[367,"都兰县人民医院医疗设备采购项目招标文件公开招标文件采购项目编号：上海容基公招（货物）2018-211采购项目名称：都兰县人民医院医疗设备采购项目采购人：都兰县人民医院采购代理机构：上海容基工程项目管理有限公司2018年12月上海容基工程项目管理有限公司SHANGHAIRONGJIPROJECTMANAGEMENTCO.,LTD工程管理PROJECTMANAGEMENT第1页共85页都兰县人民医院医疗设备采购项目招标文件目录第一部分投标邀请6第二部分投标人须知9一、说明91.适用范围92.采购方式、合格的投标人93.投标费用9二、招标文件说明94.招标文件的构成95.招标文件、采购活动和中标结果的质疑96.招标文件的澄清或修改10三、投标文件的编制107.投标文件的语言及度量衡单位108.投标报价及币种119.投标保证金1110.投标有效期1211.投标文件构成1212.投标文件的编制要求13四、投标文件的提交1313.投标文件的密封和标记1314.提交投标文件的时间、地点、方式1315.投标文件的补充、修改或者撤回14五、开标14上海容基工程项目管理有限公司SHANGHAIRONGJIPROJECTMANAGEMENTCO.,LTD工程管理PROJECTMANAGEMENT第2页共85页都兰县人民医院医疗设备采购项目招标文件16.开标1417.资格审查14七、评审程序及方法1518.评标委员会1519.评审工作程序1720.评审方法和标准19八、中标2121.推荐并确定中标人2122.中标通知21九、授予合同2223.签订合同22十、其他2224.串通投标的情形2225.废标2326.中标服务费23第三部分青海省政府采购项目合同书范本25第四部分投标文件格式38资格审查文件封面（上册）38资格审查文件目录（上册）39（1）投标函40（2）法定代表人证明书41（3）法定代表人授权书42（4）投标人承诺函43上海容基工程项目管理有限公司SHANGHAIRONGJIPROJECTMANAGEMENTCO.,LTD工程管理PROJECTMANAGEMENT第3页共85页都兰县人民医院医疗设备采购项目招标文件（5）投标人诚信承诺书44（6）资格证明材料45（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料46（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料47（9）无重大违法记录声明48（10）未被列入“失信被执行人”的证明49（11）投标保证金证明49（下册）51目录（下册）52（12）评分对照表53（13）开标",1,1,1,1]
[368,"工程量清单表（招标）合同段：昆阳镇光山村标表2第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1102工程管理102-1竣工文件总额1102-2施工环保费总额1102-3安全生产费总额1103临时工程与设施103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）总额1103-2临时占地总额1103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1103-4电信设施的提供、维修与拆除总额1103-5临时供水与排污设施总额1104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1第100章合计人民币元清单第1页共6页工程量清单表（招标）合同段：昆阳镇光山村标表2第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清坡-b坡面浮石清理m2128501207坡面排水207-2截排水沟-aM10浆砌块石m31362.1-bC25砼跌水槽m3253.3-c钢筋kg2620212边坡防护212-3坡面加固工程(含脚手架等)-aSNS防护网(GPS2型)m216187-bΦ25锚杆(孔径90mm，含锚头等)m11746-c基材喷播(喷播两次，总厚度≥12cm，有主动网区域)m211187-d基材喷播(喷播两次，总厚度≥12cm，无主动网区域)m2105632-e坡面营养棒(直径Φ70mm，L＝55cm，含垫木条等)个233638-f格构梁(含C30混凝土、钢筋、模板)m3264-gPVC包塑铁丝网50*50mmm211187-hGTC-65A型网m211187-iΦ90mm坡体排水孔m1168216台阶绿化工程(养护期2年)216-1灌木-a夹竹桃(H120,D3)棵4764-b三角梅(H120,D3)棵4764-c红叶石楠(H120,D3)棵4764-d茶花(H120,D3)棵4766-e覆种植土(利用)m326654216-2攀爬藤本植物-a黄馨(H60,4~7分叉)棵13916-b藤本月季(H60,4~7分叉)棵13916-c常春油麻藤(H60,4~7分叉)棵7623-d金银花(L1.2，1年生)棵7623-e爬山虎(L1.2，1年生)棵7623-f凌霄(L1.2，1年生)棵7623216-3重力式挡墙工程-a台阶植生袋(40*60cm)只46387",3,3,3,1]
[369,"宜兴市公安局车管所和警察实战训练基地空调工程评分汇总表付些投标人经济标评雷得分技术标评审得分综合标评审分宜他评审得分总分中标候选人排名１宜兴市通源电器有限公司77.168.680,006.0086.79C江苏宜开电气有限公司T9.973.60o,906.0089.5013南通鸿锦机电设备有限公司68.010,000,0011.0074.01黔江苏新积汇建设发展有限公司70.413.800,0014.0088.212五宜兴市友邦机电设备工程有限公司75.283.60o,009,0087.886江苏家海机电科技有限公司T生。日1.380,005.5081。47【江苏垣广工程科技有限公司76.033.G00,007.0086.538江苏阅源机电工程有限公司72.403。570,0012.0087.9739无锡市青云暖通设备有限公司76.193.730,006.0085.9210江苏哈宜乾坤净水技术有限公司75.12G.500,006。5085。12江】无锡凯德空调设备安装有限公司7生。770.300,005,6083.57无锡市山水城电力安装有限公司75.953.500,006.0085.45",0,0,0,1]
[370,"潮州市潮安区财政局工程预算造价审核意见安财建审（预）[2020]269号潮州市潮安区龙湖镇人民政府:你单位送审的潮州市潮安区龙湖镇中小河流项目星新路旁排水渠缺口修复工程预算资料收悉，该工程送审价为:人民币柒拾万零陆仟玖佰零捌元叁角柒分（：706,908.37），列入审核金额为：人民币陆拾肆万壹仟伍佰柒拾壹元捌角柒分（工641,571.87），经审核，核定该工程最高限价为：人民币陆拾贰万柒仟陆佰叁拾玖元玖角柒分（了627,639.97）附:.潮州市潮安区龙湖镇中小河流项目星新路旁排水渠缺口修复工程最高限价壹份。；∞mw口区，时.5潮外[箭潮漆财政局心“X年录序,02;工二六5秒送:无潮州市潮安区财政局投资审核中心",2,2,2,1]
[371,"工程量清单计价表（路灯养护）项目名称项目特征计量单位综合单价(元）数量总价（元）挖沟槽土方1、土壤类别:三类2、挖土深度:40cmm3100沟槽回填1、填方材料品种:粘土2、部位:埋设管道m3100余方弃置废弃料品种:路床多余土方运距:3KM外；弃土场、渣土费用考虑在综合单价内m3100钢管铺设（保护管）1、管材材质:焊接钢管2、管材规格:DN1003、埋设深度:40cmm100电缆保护管铺设1、名称:电缆穿线管2、材料品种、规格:PE管DN503、敷设方式:埋地敷设m1500安砌侧（平、缘）石材质:砼侧石尺寸:600*100*300mm垫层、基础：材料品种、厚度、强度:100厚碎石垫层m100人行道块料铺设(米灰色花岗岩300*600*25mm)1、面层材质:米灰色花岗岩300*600*25mm2、基层材料品种、厚度、强度:30厚1:2.5水泥砂浆结合层m2100栽植色带(红叶石楠)1、苗木种类:红叶石楠2、密度:40株/m23、苗木株高:冠幅＞40cm，高度50-70cm4、养护期:一年5、说明:苗木栽植及养护严格按规范要求施工m2100栽植色带(金边黄杨)1、苗木种类:金边黄杨2、密度:40株/m23、苗木株高:冠幅＞40cm，高度50-60cm4、养护期:一年5、说明:苗木栽植及养护严格按规范要求施工m2100铺种草皮(马尼拉)1、草皮种类:马尼拉2、铺种方式:满铺3、养护期:一年4、说明:苗木栽植及养护严格按规范要求施工m2100拆除路面（砼）15厚C25拆除m210015cm厚C25水泥混凝土混凝土强度等级、石料最大粒径:C255~40厚度:15cm工作内容:混凝土拌和、运输、浇筑、捣固、拉毛、锯缝、嵌缝、养护等一切必要工作。m2100机械费灯杆起吊安装、台班费个100顶管包含材料：直径60PE管材m500路灯维修6m以上更换灯头、配件个2000路灯维修6m以下更换灯头、配件个3000路灯维修电工人/日4000路灯维修小工人/日2500合计0",3,3,3,1]
[372,"团风县教育局2021年度教育信息化系统与设备采购项目（第二次）竞争性磋商公告项目概况团风县教育局2021年度教育信息化系统与设备采购项目（第二次）应在团风县公共资源交易网（http://www.tfggzyjy.com）获取磋商文件，并于2021年8月30日09点00分（北京时间，下同）前递交响应文件一、项目基本情况：项目编号：TFXZFCGZX2021-014-01项目名称：团风县教育局2021年度教育信息化系统与设备采购项目（第二次）采购需求：序号项目单位数量说明1智慧校园套11.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务2校园一卡通套11.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务3电子班牌套401.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务4校园数字广播系统套11.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务5阶梯教室多媒体教学设备套11.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务6教师备课电脑套1201.各具体采购内容详见技术参数2.软件含SAAS云服务预算金额：2000000.00元最高限价：2000000.00元（其中智慧校园最高限价520000.00元；校园一卡通最高限价340000.00元；电子班牌最高限价180000.00元；校园数字广播系统最高限价300000.00元；阶梯教室多媒体教学设备最高限价60000.00元；教师备课电脑最高限价600000.00元）项目工期：自合同签订之日起30个日历日供货、安装验收完毕是否接受联合体：不接受二、供应商资格条件：1.应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他采购活动4.应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单5.落实政府采购",0,0,0,1]
[373,"新疆理工学院新建7、8号教学楼、17、18号宿舍楼电采暖安装项目招标文件采购人：新疆理工学院招标编号：XJTJC-LGXY-011采购代理机构：新疆天巨辰工程项目管理有限公司二〇二一年六月目录新疆理工学院新建7、8号教学楼、17、18号宿舍楼电采暖安装项目公开招标公告项目概况新疆理工学院新建7、8号教学楼、17、18号宿舍楼电采暖安装招标项目的潜在投标人应在阿克苏市国泰城市公馆A栋1601室获取招标文件，并于2021年07月06日10点30分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：XJTJC-LGXY-011项目名称：新疆理工学院新建7、8号教学楼、17、18号宿舍楼电采暖安装项目采购方式：公开招标预算金额：4652325.66元最高限价：4652325.66元采购需求：新疆理工学院9-11号实验楼，7、8号教学楼，17、18号宿舍楼，应用技术实训中心新建7、8号教学楼、17、18号宿舍楼电采暖安装采购及安装合同履行期限：30天本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求；3.本项目的特定资格要求：（1）具备有效经年检的营业执照；（2）公司资产状况良好，近3年内，无违约或重大违法记录，严格遵守国家有关的法律法规，拥有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财会制度，无债务纠纷；（3）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标；（4）相互关联存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具备相应的履约能力且能够在项目所在地提供长期稳定的后期服务；在人员、资金、设备等方面具有相应的服务能力，能满足项目服务。三、获取招标文件时间：2021年06月16日至2021年06月23日，每天上午10：00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）地点：阿克苏市国泰城市",1,1,1,1]
[374,"预算价汇总表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则2200路基3300路面4400桥梁、涵洞5600安全设施及预埋管线6第100章至第700章合计7已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）11预算价清单第1页共1页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-3安全生产费总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单第100章合计人民币0元清单第1页共6页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清理与掘除-a清理现场（1、土壤类别:综合，由投标人现场踏勘确定；2、取、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价）m297.200202-3拆除老桥-a拆除老桥（1、拆除现状桥梁及接线，并清理运出建筑垃圾，垃圾清运须符合市政环卫要求，拆除前须制定拆除方案经有关部门审查批准后进行拆除施工。具体由投标人根据现场实际情况自行考虑决定报价）座1.000203挖方路基203-1路基挖方-a全桥挖土方（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定2、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m3155.390204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）-a全桥回填土（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定2、土源、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m3142.390清单第200章合计人民币元清单第2页共6页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价303石灰稳定土底基层、基层（含搭板和接线）303-1石灰稳定土底基层-a20cm原槽拌和（掺灰5%）m2194.400-b20cm5%石灰土（1、土源",3,3,3,1]
[375,"2021年7月29日南昌地区市县级储备粮轮换竞价采购交易清单标的号委托方粮源地市场委托收购库点实际存储库点仓号产地生产年限品种收购等级所在货位混合扦样等级数量（吨）近期水分%近期杂质%不完善粒%承储库日正常出库能力（吨）常用出库方式（铁路/公路/水路）是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力（是/否）有无铁路专用线是否露天储存距最近车站\\码头距离km储粮形态(包装/散装)备注合计2597120210729ncdgcg001进贤县储备粮管理有限公司南昌分中心进贤县储备粮管理有限公司进贤县储备粮管理有限公司1江西进贤2021早籼稻三等三等300013.51国标400公路是无否散装1.质量要求：出糙率≧75.0%，水分≤13.5%，杂质≤1.0%，黄粒米≤0.2%，整精米率≧44.0%，互混率≤5.0%，谷外糙米含量≤2.0%；脂肪酸值≤19；重金属镉含量≤0.2mg/kg。2.此次采购早籼稻为2021年进贤县产圆粒型早籼稻，严禁掺混陈粮。3.交货期限及结算：交货期限为45天，结算为每交货3000吨结算一次，每次结算70%货款，余下30%货款为质量保证金，待县财政局、农发行和粮食行政主管部门联合验收合格后一次结清；4.标的成交价为到仓内价（成交价包含0.015元/斤收购费用，收购费用由买方收取；5.因买方正在对仓库进行气密性改造，中标单位需要接到买方通知后才能入库；6.交货联系人：付小勇，电话13576083256。20210729ncdgcg002进贤县储备粮管理有限公司南昌分中心进贤县储备粮管理有限公司进贤县储备粮管理有限公司3江西进贤2021早籼稻三等三等300013.51国标400公路是无否散装20210729ncdgcg003进贤县储备粮管理有限公司南昌分中心进贤县储备粮管理有限公司进贤县储备粮管理有限公司5江西进贤2021早籼稻三等三等300013.51国标400公路是无否散装20210729ncdgcg004南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司江西南昌横岗国家粮食储备库42-1江西2021早籼稻三等三等100013.51国标300公路是有否0.5散装1.质量要求：出糙率≧75.0%，水分≤13.5%，杂质≤1.0%，黄粒米≤0.2%，整精米率≧44.0%，互混率≤5.0%，谷外糙米含量≤2.0%；脂肪酸值≤19；重金属镉含量≤0.2mg/kg。2.此次采购早籼稻为2021年江西地区早籼稻，严禁掺混陈粮。3.履约时间：每个标的自合同签订30天内完成交货。4.联系人：黄1867903229220210729ncdgcg005南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司江西南昌横岗国家粮食储备库42-1江西",4,4,4,1]
[376,"大足区智慧政务大厅（一期）项目预算汇总表序号费用名称小计备注（元）一工程费用8220137.14（一）梳理实施966341.381单事项精细化梳理497926.612“一件事”精细化梳理189768.033惠企政策梳理88192.384梳理辅助工具190454.36（二）应用系统软件开发6176429.111统一数据共享中心578909.392统一线上服务入口大足区网上办事大厅优化升级373700.253大足微信“指尖办”345904.364统一线下服务大厅触摸查询系统93339.275排队取号系统113585.666智能窗口管理系统81328.77电子样表系统76524.488统一集成管理平台“一窗综办”综合受理系统664632.089“一件事”服务系统487314.1910惠企交流服务系统1363574.5411政务服务“好差评”系统180211.1912大厅综合管理系统308756.3213政务服务成效监管系统686951.8114大数据决策分析系统323636.1415系统对接与整合498060.73（三）智慧政务大厅设备737521.41智能化大厅硬件设备737521.4（四）常态化保障服务1380001常态化保障服务138000（五）标准规范建设600001标准规范建设60000（六）系统集成费141845.251系统集成费141845.25总投资8220137.14附件4智慧政务大厅设备分项序号产品名称技术参数单位数量综合单价（元）合价（元）备注1单色/双色异步控制卡控制卡基色类型：双基色控制范围：256*4096点512*2048点通讯方式：网口通讯10M/100M自适应输出接口：标准50P输出灰度级别：无外接传感器：不支持张50581.6窗口LED条屏利旧2多媒体高清播放盒Android四核处理器1.8GHz，内存≥2G，内置存储≥8G，支持1080P高清播放，分辨率最大支持4K。操作系统：Android5.1及以上播放模式：支持循环、定时、插播等多种播放模式视频播放：支持wmv、avi、rm、rmvb、mp4等图片格式：支持BMP、JPEG、PNG、GIF等USB2.0接口：2个USBHOST以太网：1个，10M/100M自适应以太网HDMI输出：1个,支持1080P输出定时开关机：支持系统升级：支持USB/TF卡套12699等候区显示屏利旧，每个区域2块3排队取号机主机配置：CPU≥双核处理器；固态硬盘≥120G；内存≥4G；正版windows操作系统；显示模块：≥32英寸，支持触摸，分辨率1920*1080；机柜结构：豪华立式机柜，全钢板结构。热敏打印模块性能：打印速度：200mm/秒，打印模块寿命：1500万行，切刀寿命：150万次，纸张:80mm宽热敏纸；二维码扫描模块：接口RS232；识读模式：感应识读；光源：白光；二代证识别模块：内置公安部授权的居民身份证安全控制模块SAM，支持符合TypeA和TypeB规范的非接触",2,2,2,1]
[377,"扎兰屯市交通运输局扎兰屯市2021年危桥改造工程项目施工监理第二标段评标报告评审委员会2021年07月28日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市交通运输局扎兰屯市2021年危桥改造工程项目施工监理第二标段(以下简称“本项目)已由以内公发【2021】56号、扎兰屯市交通运输局2021054号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市交通运输局扎兰屯市2021年危桥改造工程项目施工监理二标段。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月0日，交工日期:2022年10月01日。共计8日历天。2.3标段详情:扎兰屯市交通运输局扎兰屯市2021年危桥改造工程项目施工照理第二标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（",0,0,0,1]
[378,"招标控制价公示表（暂定价）标段名称横岗水司管网维修等零星工程（一标段）标段编号招标人深圳市深水龙岗水务集团有限公司暂定价750万元投标报价.上限750万元，净下浮0%截标时间-年月6说明：本工程采用无标底招标，投标人自主报价，招标控制价暂定750万元，投标报价.上限为0%，除维修包干费外，其他均参与下浮。其中：1、管网维修工程部分暂定为390万元（176万元为包干费，不参与下浮。其他为超范围费用，其中由于抄表到户引起的包干范围内的费用为超范围费用，按照明管200元/单，暗管１000元/单计）；2、阀门与阀门并改造工程部分暂定为140万元；3、红线外客户报装.L:程部分暂必为50万元;4、消火栓维护工程部分暂定为77万元；5、周期表更换工程部分暂定为93万元。结算时按实计量，并接中标单位所报下浮率下浮后计取。心深水>招标人交盖章）N期:Z。7备注:招标人按kX小建设I:程招标疫标或的照[规必》（深府〔2015）73号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止5日前在交易网（控制价公示模坎）公布。深圳交易朱团有限公司建设.工程招标业务分公司制",2,2,2,1]
[379,"中标候选人的公示湛江市合流25万吨/日原水加压泵站工程监理[项目编号:JG2021-1650]的评标工作己经结束，评标委员会经评审推荐了本项目合格的中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021年月日车2021年月日止)，具体如下中标候选人第一候选人第二候选人第三候选人广东东水工程项目管理广东西江建设发展有限广东华迪工程管理有限单位名称有限公司公司公司投标报价（元）1398000.001380000.001405000.00项目总监姓名及资何金泉/JLG2009270273莫继凌/JLG2006440172吴有洪/JLG2006440231质证书编号商务部分FI463429监理大纲部分F2181312.4安全专篇部分F39.726.325.28投标报价部分F419.9619.919.88总得分93.6873.2266.56从开始监理通知中我明从开始监理通知中载明从开始监理通知中载明服务期限的开始监理日期至质量的开始监理日期至质量的开始监理日期至质量保修期满之日止保修期满之日止。保修期满之日止。营业执照号码914419007S208639669144120019S290473L91440000707660600R水利工程施工监理甲级水利工程施工监理甲级、水利工程施工监理甲级水土保持工程施工监理水土保持工程施工监理水土保持工程施工监理资质及等级乙级、水利工程建设环境乙级、水利工程建设环境乙级、水利工程建设环境保护蓝理保护监理保护监理根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定。投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。异议受理部门(招标人):湛江市粤海自来水有限公司联系人：钟部长联系电话:0759-2298611招标投标监督部门:湛江市粤海水务投资集团有限公司包来名联系地址:湛江市赤坎区东盛路5号2门联系电话:0759-22986221招标人名称:湛江击剪海自采录有限必简日期:常年月十一、公示资料表单位基本信息表序号项目投标人填写上单位名称广东东水工程项目管理有限公司2总监理工程师姓名3A职称5单位业绩情况表序号上内,3黄沙河流域海绵城市建设示范项目一受沙河东城段河道整治工程施工监理说明:1.上述表格内容由投标人填写，必须与投标人递交的投标文件所列总监理工程师、单位业绩情况一致且确保其真实性。如果投标人被推荐为中标候选人，上述表格称予以公示。2.上述表格应随投标文件一远提供电子文件。220十一、公示资料表单位基本信息表序号项目投标人填写】单位名称广东西江建设发展有限公司2总监理工程师姓名莫继凌屯",0,0,0,1]
[380,"湖南锐智国际会展有限公司HunanRuizhiInternationalExhibitionCo,Lt四、分项价格表1、分项报价表说明备注:（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。（3）投标人在提交投标文件的稷止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自己承担。2、分项报价表项目编号:CSCG-202106250142金额单位:人民币元分项名称单价总价备注序号类别内容单位元数量元项目名称项目说明场220000.0040000.00主会场1000平米（不低于500人）欢迎晚宴、开幕式大会场75000.0035000.00分会获山2式分100平米1个(媒体工作同)、200平米(4个分论0平米嵩会2x产当2包会场租赁佳兴世尊酒店会场费用场32000.006000,00会谈公见责-300平灯经营范围：会议服务；展览服务；会展业的经营和服务；翻译服务；市场调研服务展台设计服务；影服务；舞台灯光音响设备安装服务；广告设计；庆典活动等。-—锐智会展专业会议供应商湖南锐智国际会展有限公司HunanRuizhiInternationalExhibitionCo,,Ltd宾室米(16号领导会见、17号开蓉式的领导休息室、媒体采访室)会场搭建氛围营造项38000.0038000,00氛围营造会场及酒店周边氛围营造含（含会场主干道周边灯杆旗)坎90000,0090000.00主会场5会场搭建酒店会场布置次注20000.0080000,00分会场会场舞台布置（含LED屏、灯光音响）欢迎晚赛、开容式及大会、分论坛、圆桌会议、企业对接会。展位搭建现场展过场54500.0013500.00现场展位现场企业宜传展示展板五亏～7000.007000,00茶歇茶歇（约500入8项”30000.003000000国内、外嘉上测国丙交通（机燃入高铁)马茶歇嘉宾交通费用车辆租赁嘉宾接送机（站）车辆租项]25000.0025000.00苗务鄂作签苗多连亦接途负责小玉（含00外觉的匡宾120经营范围：会议服务；展览服务；会展业的经营和服务；翻译服务；市场调研服务)展台设计服务；摄影服务；舞台灯光音响设备安装服务；广告设计；庆典活动等。一锐智会展专业会议供应商湖南锐智国际会展有限公司HunanRuizhiInternationalExhibitionCo,，Ltd苏人）园区考紫用车租赁项]4800.004800.0047-53座大巴车企业考察:约100人:1o工程酒店及机场高铁备用军项16000.0016000.007",0,3,0,0]
[381,"广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工总承包（二标段)(项目编号:JG2021-11599-002)评标报告招标人:广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标代理机构:国义招标股份有限公司2021年8月广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工总承包（二标段）（项目编号:JG2021-11599-002)于2021年8月25日上午10:30在广州公共资源交易中心第10开标室进行开标工作，于2021年8月26日在广州公共资源交易中心完成评标工作，评标情况如下:第一阶段第一章、招投标情况简介本次招标内容为：广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程施工总承包本项目于2021年7月29日至2021年8月26日在广州公共资源交易中心网等媒体上发布招标公告，在2021年7月29日00时00分至2021年8月25日10时30分公开接受投标登记，共有9家投标单位投标登记，9家单位均递交了投标文件本次招标资审方式为资格后审。2021年8月25日上午10:30，在广州公共资源交易中心第10开标室进行开标。投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件，并提交名用光盘，递交情况如下:序号单位名称是否避交电子投标文件是否有递交备用光世上中国处筑第四工程局有限公司是是2上海建工集团股份有限公司是是3中铁建工集团有限公司是是登中国建筑第二工程局有限公司是S中建三局集团有限公司是是。中国建贫第五工程局有限公司是是7中国建筑第八工程局有限公司是是中国建筑一局(集团)有限公司8批是是是第二章、评审过程和结果本阶段对各投标人的投标文件进行评审，评审结果如下:一、评标组织机构本项目评标委员会由招标人依法组建，共有7名评标委员，其中5名评标委员在广东省综合评标评审专家库中随机抽取，2名评标委员为业主代表，评标委员会组成如下:广州公共资源交易中心对评标过程进行了全程见证。二、投标人的资格审查评标委员会根据招标文件、评标办法和答疑文件，对所有递交投标文件的投标人进行了认真的评审，资格审查结果如下:评标委员会按招标文件资格审查标准对所有递交投标文件的投标人进行了审查。经评审，所有投标人的投标文件均通过资格审查，进入下一阶段的评审。（见附表“资格审查汇总表”）三、技术标的有效性审查评标委员会按技术标有效性审查的标准对通过资格审查的投标人进行了审查。经评审，",0,0,0,1]
[382,"工程量清单（海门发电）序号项目名称单位备注工程量预估综合单价合价一建构筑物维护1钢筋混凝土结构保护层脱落修复㎡1、凿除表面浮松素砼及裸露钢筋锈层部分，用FS-509锈层封闭剂涂刷裸露钢筋，再用修补砂浆恢复2、每处修补面积不足1㎡的，按照1㎡计算；3、脚手架搭拆另行计算；1502设备基础表面批荡脱落恢复㎡1、检查并凿除已松动尚未掉落部位批荡层，将需修复部位切割成矩形，基层清理并刷界面剂后，重新批荡；2、每处修补面积不足1㎡的，按照1㎡计算；3、脚手架搭拆另行计算；1003墙体拆除㎡拆除指定位置墙体，墙体边缘及地面修复平整，拆除后的墙体材料运至厂内垃圾场1004建构筑物表面乳胶漆流挂、发霉、掉皮、开裂、污染和粉化，表面翻新㎡1、工艺要求：铲除存在问题的墙皮并用细砂纸对墙面打磨，刷乳胶漆2遍；2、验收标准：面漆涂刷均匀，粘结牢固，无露涂、透底、脱皮、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、反锈斑迹；涂料与其他装修材料、设备衔接处应吻合，界面清晰；外部观感美观大方3、高空作业所需脚手架搭拆/吊篮租用费用另行计算1005墙面贯穿性裂缝修复㎡1、对因不均匀沉降、热胀冷缩等导致的墙面贯穿性裂缝进行修复，工艺要求：1）为保证墙面修复后的整体一致性，墙面修复范围为规则的矩形，不得局限于裂缝处的修复2）清理墙面，凿除墙面松动的抹灰层，裂缝处高压灌浆填充；3）墙面裂缝处挂防开裂金属网片后抹灰，刮腻子并刷乳胶漆2遍2、验收标准：面漆涂刷均匀，粘结牢固，无露涂、透底、脱皮、泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、反锈斑迹；涂料与其他装修材料、设备衔接处应吻合，界面清晰；外部观感美观大方；3、每处修补面积不足1㎡的，按照1㎡计算；4、高空作业所需脚手架搭拆/吊篮租用费用另行计算1006墙体拆砌，双面挂网抹灰并粉刷内外墙乳胶漆m³1、配合其他专业拆除墙体用于设备进出，待安装工作完成后恢复墙体；2、新砌筑墙体与原有墙体连接处需挂金属网片防止墙面开裂；1207楼板孔洞或临边的挡水反檐损坏封堵修复m新旧混凝土交界面凿毛，按照原有挡水反檐样式",3,3,3,1]
[383,"海南省三亚技工学校-互联网智能化终端产品维修实训室项目-竞争性磋商公告项目概况互联网智能化终端产品维修实训室项目采购项目的潜在投标人应在海药政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统获取采账文件，并于2021-09-0109:30（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号:HNJY2021-77-8项目名称:互联网智能化终端产品维修实训室项目采购方式:竞争性磋图预算企额:预算金额(元)最高限价(元)[第一包了2.188,800.00￥2.188.800.00采购需求:详见附件合同履行期限:45天本项目是否接受联合体投标:不接受二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：2.落实政府采购政策器满足的资格要求:无:3.本项目的特定资格要求:3.1、.提供2021年以来任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和2021年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）:3.2．参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明）;3.3．必须购买采购文件，并提交投标保证金:3.4．投标时提供投标人投标承诺函;三、获取采购文件时间：2021-08-20至2021-08-27，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）地点：海南政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统方式：网上下载售价：￥200.00元四、响应文件提交截止时间：2021-09-0109:30（北京时间）地点：开标地点现场提交五、开启时间：2021-09-0109:30(北京时间)地点：海南省海口市蓝天路2-8号、海南省教学仪器设备招标中心会议室六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日七、其他补充事宜1、标书售后不退，1.1、购买标书地址：海南省政府采购网-海南省政府采购电子化交易管理系统2.方式：按以下步骤报名并获取文件2.1网上注册：投标人须在海南省政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册.3、上传购买标书时需提供证明材料4、获取采购文件方式：下载电子版的采购文件及其他文件5、购买标书银行帐户：单位名称：海南省教学仪器设备招标中心户银行：中国银行海口美舍河支行",0,0,0,1]
[384,"“第九届长江钢琴音乐节三峡大坝钢琴音乐会”演出、拍摄及制作服务采购项目专家推荐供应商的意见项目名称：“第九届长江钢琴音乐节三峡大坝钢琴音乐会”演出、拍摄及制作服务采购为了做好“第九届长江钢琴音乐节三峡大现钢琴音乐会”演出、拍摄及制作服务采购工作，现按照财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知第六条，采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商，采购人和评审专家应各自出具书面推荐意见。现评审专家拟推荐如下:九歌文化传媒（宜昌）有限公司、湖北有方文化创意发展有限公司。1、九歌文化传媒（宜昌）有限公司是集电影摄彩、彩视广告、宣传片、纪录片、大型活动策划、新媒体视频制作及运营为一体的传媒公司，拥有强大的专业团队。公司与政府单位及各企业深度合作，为三峡总公司、葛洲坝集团、宜吕建投、交旅投等知名企业提供长期服务，累计制作各种宣传片、短视频上千条。其中为国家电网拍摄的岸电工作短片《好了吗》获“中国电力奥斯卡”最佳短片奖;扶贫短片《回家》获得湖北省委宜传部扶贫十佳短片奖。2、湖北有方文化创意发展有限公司秉承“用智慧创造价值”的理念，潜心研究本土市场，专心服务本土客户综合性品牌文化传播公司。公司拥有专业团队先后为市委宜传部、市文联、公安局、国家安全局、卫健委、中国联通、三峡人家等单位提供长期服务。策划拍摄过百部彩视作品，其中《宜昌战\"疫\"》大型纪录片在中央电视台《见证》栏目播出;微电影《1314》菜获湖北省电彩周“最佳短片奖”，2020年《中国端午诗意宜昌》联合20余家媒体进行大型直播活动，永气市2021年8月5日",0,0,0,1]
[385,"1.E.1：招标工程量清单封面E.1：招标工程量清单封面中小企业服务窗口平台项目有色大厦B栋改造项目二标段，工程招标工程量清单湖南省中小企业服务中心招标人:，(单位盖章)湖南建德工程造价咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月27日1.E.6：招标工程量清单扉页E.6：招标工程量清单扉页中小企业服务窗口平台项目有色大厦B栋改造项目二标段，工程招标工程量清单司招标人:，湖南建德工程造价咨询有限公湖南省中小企业服务中心造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，杜湘滨(签字或盖章)杨德文(签字或盖章)雷毅李胜兰编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月27日复核时间:2021年07月28日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明E18:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;智能化工程-LBD大屏及虽示系统金额(元）代学项目编码项目名称项目特征描述必盛价苏工程量综合单价控制单价合价其中怀估价重o305070140o1P2.0m小问路显示屏（软膜环形房）攸素恒距2m像素封装GM6153、像素客250000sixe模组分辨率地(团改5)20x60=7200bixels接口定义HUB75领粗尺寸210mX120mmx8.6m税班派量0,205kz模组功率1㎡付中心折弯弧度对痛折l20。弯孤度2120]2示屏基层留结构(打(包凯作汤及包含调试完浏2颁防打工馆两学m②41.213301056男并关电源030-405001001输出电流d0A:输入电压城出电220V上;V;调整滚负投调款、10%3、率:6%:输出坊浓山、本体安五()0装及调试个239临司步控制接收030:05001002单卡12个标准[UB75E接口，称出2lRCB数北单卡最夫支持28X768作素带获支持宽灰宽副可别除某行偏暗、低灰偏细节问部支持亮度荆色座逐点校正，价让此的公(2补能(简近指各耐PWM武名支持阶态的任意扫描类型采体娄玻及调试个20准同步控制发送0305O100E0O1必沪230万像素点带孜2、6路网日输出“私依发轰及调试的谷金额(元）付项目编码项目特征描述浏资地仁工程量综合单价控制单价合价其中暂估价后03060800l001功率:10KT，具看程脂拉示单直派记时开关机,，温沁胶系统具有烟针(发温升报警功能驻示屏兑度自初调节功能，电气辽崖、欠压等保",3,3,3,1]
[386,"诸暨市学校食堂菜蔬类配送准入企业招标及相关要求一、招标名称：诸暨市教育发展中心菜蔬类配送准入企业招标二、招标内容：1、猪肉及其他肉类：以教育发展中心公示的配送目录为准。2、其它菜蔬：市场上常见的的大众菜蔬（包括：部分豆制品、水产品、海鲜、冰货、家禽等）；成品、半成品、大部分干货及明文规定向学校食堂严禁出售的蔬菜、水产品等不列入配送范围。具体以市教育发展中心公示的配送目录为准。3、调味品：市场上常用的咸味剂、酸味剂、、和辛香剂等（如、、、料酒、、、、、等）。具体以市教育发展中心公示的配送目录为准。4、食用油：市场上常用的一级压榨非转基因菜籽油或玉米油。具体以市教育发展中心公示的配送目录为准。（2022年1月1日后开始纳入配送）三、招标资质要求：1.保证有供货能力的诸暨市注册具有独立法人的农业生产及配送企业。2.有较大规模的种植基地，同等条件下兼备养殖基地者优先。3.同时具有调味品、食用油的经营资质。4.具有履行合同所必须的独立仓储场、冷库。5.具备菜蔬检测室和相关设备，并有专人负责。6.有足够符合标准的运输车辆，具有配送能力。7、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。四、经营方案：1、招标方式：经公开招标，确定两家配送准入企业。由学校根据服务态度、产品质量和价格等综合因素选择其中一家企业作为配送供应商，企业不得自行取舍。2、经营时间：叁年（2021年8月20日至2024年7月31日止）3、配送范围：全市各级各类就餐100人及以上的学校或幼儿园点，100人以下学校或幼儿园原则上与附近配送学校联配。由学校自行选择一家企业配送（以乡镇、街道中心学校为单位，在听取下属学校意见的基础上由学校班子集体讨论决定配送企业，城区以校或幼儿园为单位选择配送企业），企业不得自行取舍。4、配送价格及结算办法：以市农贸批发市场的优质菜蔬的批发价为基础，参考省、市一、二级农贸批发市场的农副产品价格和周边县、市",0,0,0,1]
[387,"省本级政府采购公开招标文件（电子标）货物类（综合评分法）采购项目名称：无人机理实一体化实训室建设项目政府采购编号：湘财采计[2021]001701号采购代理编号：HNZK2021-ZC(HW)-131采购人：湖南交通职业技术学院采购代理机构：湖南中康项目管理有限公司二〇二一年七月目录第一章投标邀请1第二章投标须知5第一节投标须知前附表5第二节投标须知9一、总则9二、招标文件10三、投标文件11四、投标16五、开标，资格审查和评标17六、中标信息公布19七、询问与质疑19八、合同签订20九、政府采购政策20十、其他规定22第三章资格审查241．资格审查主体242．资格审查243．资格审查结果25附表1资格审查表26第四章评标方法及标准（综合评分法）27第一节评标方法及标准前附表27第二节评标方法及标准301．评标方法302．评标程序303．投标文件的符合性审查304．投标文件的澄清305．投标文件的比较与评价316．推荐中标候选人317．复核318．编写评标报告329．停止评标3210.无效投标和废标3211．重新组建评标委员会进行评标32第三节投标文件的符合性审查34附表1符合性审查表35第四节投标文件的比较与评价36附页1评标方法及标准表38第五章采购需求41第一节采购清单一览表41第二节技术要求42一、采购服务需实现的功能或者目标42二、采购服务需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范42三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性42四、核心产品42五、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点58六、采购标的的验收标准58七、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求58八、采购标的的其他技术、服务等要求58第三节商务要求60第六章政府采购合同62第一节政府采购合同协议书63第二节政府采购合同通用条款65第三节政府采购合同专用条款71第七章投标文件格式与要求72第一部分资格证明文件74一、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）75二、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）76授权委托书76投标人基本情况78投标人资格声明80联合体协议82投标保证金83投标保证金承诺书83",1,1,1,1]
[388,"第一包、第二包采购清单第一包生殖肠胎培养试剂一序号货物名称1卵裂所培养液∞囊还培养液∞卵母细胞及既胎处理液v洗精受精液精子梯度分离液（即用型）D所胎移杜液7石蜡油8玻璃化冷冻液套转9玻璃化解冻液套装10羊水细胞培养基l透明质酸酶溶液12精子操作液7%PVP第二包生殖所胎培养试剂二序号名称】配子缓冲液2精子培养液3精子梯度分离液套装4卵泡冲洗液受精培养液6精子制动液(PVP)八卵裂培养液X囊压培养液",4,4,4,1]
[389,"关于惠州公司天健阳光花园二期信报箱制作安楚工程控制价审批的请示j凹沙/()c审批内容招标（谈判）控制价审批表康端人朱关续浙在部门设计工控的申满三时2D21-09-01惠州市盘山房地产校资并发有限公司工程运自名时关建妇光花自二期采购项昌名税[l,087o立制价总金额（元)sS7o0采郎方式售报墙制作安装工程公并掘标1”工程总包（专业）分包是西集亚名义代维出4北集团名义代建项自重团名公代生四日（来母公)、量剑名义代递站]（已横设三类项目○监德名垃制价类业秦标医价（谈判控制书采购模式备公并③站端关购内述董封苏州、们协;策作天佳担光卫的付过技作打时鱼(进行刊本项昌采取任价申标，已过完投拟定招标控制价；请讼静省批四天健妇光花团二响信报墙工程工程量清单.x2船苏格仁天健妇光花园二期信报墙工模招标控制价x资封审批记录时间范点名称报作者8州处理意见2021-08-011517起慧节点朱天华提交文档2o2i.og-otic.㎡独门负盖人必简曲2021-0@-011.42惠州地产的冷管理的公置人物州(计帅、挖达竹界人(简说儿)包A(北)加自“起教节含(连加本人1、控制价类业修改为标室价。2021-00-0115.42如意节府未关华提交文档2021.-08.01154射州地产。统未管理的公算人占长儿道过润恩2021-09-021541邮门分管谈时分管谈息(设计工程〕(问响的递摁2021-09-080828营州地产总经理通过问意2021.08.030828结束范点苏岭结审流控(仁M5壹看详板",2,2,2,1]
[390,"评分汇总表建设单位:绍兴市柯桥区公用市政管理中心项目编号:XE20210887001001工期(日历天质量等报价有标书有工程名称:鉴水路与钱陶公路交叉口局部改造工程投标编序号投标单位投标报价(元)下浮率(%)得分排名备注级台州联扬建设有限公司14.6914.7998.9199.492去最高价1234668286.00浙江甬江生态建设有限公司667504.00杭州杭水市政工程有限公司675415.00669227.00浙江华祺建设有限公司14.57)50505050合格合格合格合格效性有效有效无效有效效性有效有效无效有效号1710618630598.20第一中标候5浙江双厚建设有限公司667425.0014.8050合格有效有效31899.551选人浙江冠众建设有限公司去最低价6789660061.00上海港隽建筑工程有限公司670559.00671498.00668521.00杭州君辉建设有限公司浙江广杰建设有限公司14.4014.2814.6650505050合格合格合格合格无效有效有效有效无效有效有效有效48378692999397.2096.5098.73嘉兴市华禹建设工程有限公10617211.0050合格无效无效1017低于下限司中邮建技术有限公司311667973.0012绍兴华创生态建设有限公司674554.0014.7313.895050合格合格有效有效有效有效1036108899.1494.21基准值计算有效工程造价(元):报价上限(元)90.00%:报价下限(元)[有效报价算术平均上扣:下扣:评标方式:明标下浮率区间法报价平均值:修正下浮率:0.40783363.00705026.7053669505.22的95.00%]:631610.19招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:开标时间：2021-08-2309:30pwqz3127",0,0,0,1]
[391,"附件1承诺函珠海市科技创新局：本单位已详细阅读了相关文件，自愿参加2021年珠海市科技创新公共平台专项资金项目评审及监管服务采购报价，现向采购人郑重承诺如下：1.遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，规范运作。2.接受采购文件全部内容，提供采购项目所需的服务。3.保证报价文件内容无任何虚假。4.保证成为成交供应商之后密切配合采购人开展工作。5.保证履行相关保密责任。本报价人在规定的报价有效期限内，将受采购文件的约束并履行对采购文件的承诺。报价人名称（加盖公章）：日期：年月日",0,0,0,1]
[392,"水上派出所9.5米全铝公安巡逻执法艇采购项目采购合同合同编号：（2018）第号签订日期：2018年月日供方：平湖市华海造船有限公司需方：绍兴市公安局上虞区分局1根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为FS2018072招标文件、中标人投标文件的规定，经公开招标，签订本合同2产品规格、数量及价格序号货物名称规格、型号单位单价数量金额（元）19.5米全铝公安巡逻执法艇总长：9.50m行宽：2.80m型深：1.26m设计吃水：0.48m艘7930001793000合计金额元（大写：）3货物质量标准和保证，包装，装运标记、条件和通知，保险责任，运输，伴随服务，合同的变更、修改和终止，及争端解决方式等，按招标文件第四部分第一章和中标人的投标文件的规定执行4交货期限及地点4.1交货期限：4个月内4.2交货地点：甲方指定水域4.3其他约定：如买方根据项目进展的实际情况，需提前交货的，则提前15天通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点；如需延期交货的，且延期时间在90天内的，由卖方负责保管货物并另收保管费5质量保证期限及要求5.1卖方提供的货物必须符合招标文件及中标人投标文件中规定的规格型号和技术性能5.2质保期（即保修期）自验收合格之日起计算，共计为12个月5.3在质保期内，如非因买方人为原因而出现质量问题的，由卖方负责负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或者退货的实际费用；如因买方使用不当造成故障的，由卖方负责包修、包换或者包退，实际费用由双方另行协商确定5.4其他约定：/6售后服务及要求6.1根据招标文件第四部分及投标时的承诺，卖方将为买方提供下列售后服务：6.1.1安装和调试服务：卖方将在合同签订后1个月内天向买方提供设计审图图纸，并按有关标准在3个月内建造完毕并交付使用6.1.2维修服务：经调试、试运行、验收合格后至少1年的免费质保期6.1.3技术服务：6.1.3.1卖方应随货物向买方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料6.1.3.2其他：6.1.4培训服务：免费培训6.2安装、调试或培训的所需的费用由卖方承担，但双方在招标文件或中标的投标",0,0,0,1]
[393,"宿迁市政府采购项目评标报告濮目名称合发名群以队改混诊发储条名部涉杭新袋张等采期编书zzljolodl2o210715-常购方式觉争性疑武简宜公额2160000.o0元公告媒体更适北学壁委学社-.班赁贵含希爱据公告日期2021/os/0:2o9:00:00磋鑫]间2O2I/08/1209:30过谁方过综企过分达（采期健商）下引基□北植义(时M近仁前负应渝名的价江自首资退复区院初迁由整被区C人民区院前迁击新与康复饰检《限公司初近谢儿章旅院这过参妇供应商让33*签标公**供此自名药综合相分前迁道儿曲胶院蕴山前迁山前城区人品区院处行此引上批工人排牌招迁市新垦旗复修检有限公司87。62活",0,0,0,1]
[394,"（四川成南高速公路有限责任公司2构）评标结果公示（流标）（标准文本）项且及标段名称须目业主四川成范高速公路有限责任公司讼自业主联系电话控标人招标代理机构g标代理机构联系电诺开标地点四川省政府政务服尧和公共资源交易0358)开标时间公示期投标量鹿限价（元）中标候选人及排房经评审的投标价（元）第一名第二名。第三名职芳姓名证书名称航称专业项目负责人项目技术负责人职劳项目负责人谈自技术负责人第二中标候选人项目管理机构主要人员姓名职务谈目负责人谈目技术负责人第三中标候选人项目管理机构主要人员姓名第一中标候选人类似业绩项目业主填目名称开工日期竣工（交工）日期合同价格（元）毕目业主项自名称竣工(交工）并工日期建设规模自期合同价格（元）合同价格（元）合同价格（元）项目业主谈目名称并工日前合侧价格（元）技术负责人第二中标候选人技术负贵人类似业绩项目业主谈目名称并工日踏合同价格（元）项目负类人竣工(交工)日路也工/交工日期建设规模建设规模第三中标候选人类似业绩项目业主项目名称并工日滩合圆价格（元）项目负类人第三中标候选人项目负责人类似业绩项目业主项目名称开工日期日苏建设规模合同价格（元）技术负责人第三中标候选人技术负责人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工(交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人其他投标人（称中标模选人之外的）许审情况投标人名称投标投价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格质依据的排标文件评标办法中的译审因素和评审村准的条款）经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的体事实不得简单地走试为未岭应招标文件交法性内容、某处有问题等）综合译估得分谈备注四川泰昌通达进出口贸易有限公司投标文件投标函要求必须割法定代表人或其委托代理人签字，并加图投标人的位公】投标函法定代法人述委托代济人未签字四川宏兴成汽车贸易有限公司近一年（自2020年1月起至今，以销售传合同签订时间为准。投里以发票为准)一吕牌修一规格设资的售业绩（制适疫述代理商或两者之）：（1）轻型清限车（51）销售5分及以上；（2）重型清随车（施吊一体型)（240T）销售5台及以上；3）若为进口整车产品，销售业绩不作委求的售业绩不满足招标文件要求的",0,0,0,1]
[395,"宜币)",0,0,0,1]
[396,"采购项目编号：LZZFCGBR(2021)6001（以此编号编制响应文件）四川政府采购网编号：5105222021000166泸州市公共资源交易中心网编号：zjg202108589合江县汉代画像石棺馆藏文物《龙藏经》保护修复项目竞争性磋商文件合江县文化广播电视和旅游局四川标瑞招标代理有限公司共同编制2021年08月目录第一章竞争性磋商邀请公告1第二章磋商须知4第三章供应商和报价产品的资格、资质性及其他类似效力要求19第四章供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料21第五章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求23第六章响应文件格式31第七章磋商程序49第八章合同范本（参考文本）59竞争性磋商邀请公告四川标瑞招标代理有限公司受合江县文化广播电视和旅游局的委托，对合江县汉代画像石棺馆藏文物《龙藏经》保护修复项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加此次磋商一、采购基本情况1、项目编号：LZZFCGBR(2021)6001（以此编号编制响应文件）2、项目名称：合江县汉代画像石棺馆藏文物《龙藏经》保护修复项目二、资金情况资金来源：财政资金，预算金额（最高限价）：人民币195万元三、采购项目情况：本项目1个包，拟采购合江县汉代画像石棺馆藏文物《龙藏经》保护修复项目供应商1名《龙藏经》是清同治十一年（1873年）由皇帝亲批赐印给我县法王寺（省级文物保护单位）的经书，并赐銮仪护送还山，开期传戒《龙藏经》就是把一切佛教经典汇集在一起，是中国最为珍贵的佛学巨著，是清代唯一也是中国最后一次官刻汉文大藏经四、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件(1)具有独立承担民事责任的能力【①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”以上均在响应文件",1,1,1,1]
[397,"平果市2021年大中型水库移民后期扶持基金项目同老乡寿安村那力屯水库移民整村提升工程）入广西旭呈工程管理有限公司竞争性谈判条件书项目编号：BSZC2021-J2-230319-GXXC采购单位：平果市水库和扶贫易地安置中心采购代理机构：广西旭呈工程管理有限公司二〇二一年八月目录第一章竞标公告广西旭呈工程管理有限公司受平果市水库和扶贫易地安置中心的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，现对《平果市2021年大中型水库移民后期扶持基金项目同老乡寿安村那力屯水库移民整村提升工程》项目进行竞争性谈判采购，由采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动，现将有关事项通知如下：一、项目基本情况项目编号：BSZC2021-J2-230319-GXXC项目名称：平果市2021年大中型水库移民后期扶持基金项目同老乡寿安村那力屯水库移民整村提升工程采购方式：?竞争性谈判□竞争性磋商□询价预算金额：壹佰陆拾捌万肆仟伍佰玖拾叁元捌角捌分（￥：1684593.88元）项目概况：本工程为平果市2021年大中型水库移民后期扶持基金项目同老乡寿安村那力屯水库移民整村提升工程；工程概况：村貌改造、生产道路及基础设施建设本工程建设内容包括：外立面改造、路灯亮化、硬化地面、生产道路（具体以施工图纸及工程量清单为准）合同履行期限：60日历天本项目（□是/?否）接受联合体二、竞标人的资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号",1,1,1,1]
[398,"揭阳市惠来县海岸带保护修复工程项目（客鸟尾、排角湾）施工监理评标报告揭阳市惠来县海岸带保护修复工程项目（客鸟尾、排角湾）施工监理评标委员会2021年08月16日1评标委员会成员签名：揭阳市惠来县海岸带保护修复工程项目（客鸟尾、排角湾）施工监理评标报告惠来县土地整理生态修复中心：揭阳市惠来县海岸带保护修复工程项目（客鸟尾、排角湾）施工监理于2021年08月16日开标、评标，已按程序选出第一、第二、第三中标候选人，招标工作已基本结束，整个开标评标过程按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规规定和招标文件规定进行，现将该项目的招标评标情况报告如下：一、项目基本情况揭阳市惠来县海岸带保护修复工程项目（客鸟尾、排角湾）已由惠来县发展和改革局以惠发改投【2021】43号文（投资项目统一代码：2102-445224-04-01-556379）批准建设，监理项目招标方式为公开招标，招标人为惠来县土地整理生态修复中心，建设资金为中央下达海洋生态保护修复资金。该项目选定广东科谨项目咨询管理有限公司为招标代理，负责该项目施工监理招标全过程工作。本项目采用综合评估法评标定标。二、招标评标情况1、投标人登记及接受投标人投标文件本项目共有4家投标单位网上登记，至投标保证金提交截止时间2021年08月16日10:00时前（以到账时间为准），共有4家投标单位按时递交了投标保证金，至递交银行保函时间2021年08月16日上午10:00时止，共有02评标委员会成员签名：家投标单位递交有效投标保函；至2021年08月16日上午10:30投标文件解密截止时间止，共有4家投标单位及法定代表人或其授权人进行了身份核实和解密投标文件，其余0家投标单位未递交投标文件或投标文件未解密成功均作弃权处理。根据招标文件规定，确认上述按时提交投标保证金（保函）和投标文件解密成功的4家投标单位为本项目投标人。2、组建评标委员会招标代理机构于2021年08月12日从广东省综合评标评审专家库中随机抽取5名评标专家，分别是：专家一、专家二、专家三、专家四、专家五。5名评标专家于2021年08月16日11:00在广州公共资源交易中心四楼评标区集中，按相关法律法规推荐专家一作为评委组长，组成了本项目",0,0,0,1]
[399,"粤港澳大湾区生物安全创新港项目基坑工程检测和桩基础检测服务评标报告项目编号：JG2021-11321评标时间：2021年7月23日评标地点：广州公共资源交易中心黄埔交易部招标人：广州凯得科技产业园有限公司代建单位：广州开发区投资控股有限公司招标代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司交易服务机构：广州公共资源交易中心黄埔交易部一、招标基本情况本项目于2021年7月3日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告，于2021年7月3日至2021年7月23日09:00在广州公共资源交易中心网站公开接受投标单位进行投标登记，在规定的时间内有4家单位办理了投标登记，分别是：广东真正工程检测有限公司、广东中科华大工程技术检测有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东荣骏建设工程检测股份有限公司。本项目于2021年7月23日08:45在广州公共资源交易中心黄埔交易部第1开标室接受投标人递交电子光盘备用，于2021年7月23日09:00在广州公共资源交易中心黄埔交易部第1开标室进行开标。2021年7月23日在广州公共资源交易中心黄埔交易部第3评标室进行资格审查及评标工作。资格审查及评标的全过程在广州公共资源交易中心黄埔交易部的见证下进行。二、评标委员会成员名单本项目评标委员会由广东省综合评标评审专家库抽取的5位专家组成。评标委员会组长:评标委员会成员：三、评标办法、评标标准根据本工程《招标文件》中的“评标办法”。四、开标记录本项目开标结果无异议。（详见《开标记录表》）。五、废标情况说明无。六、投标文件评审情况及评审结果评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，首先对投标单位的电子投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。经评审，共有4家投标单位通过初步评审（详见《形式评审汇总表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审汇总表》）。评标委员会对通过初步评审的有效投标文件进行详细评审打分，并汇总各投标单位的综合得分，并按照综合得分由高到低进行排序（详见《资信业绩评分汇总表》、《检测方案部分汇总表》、《报价打分记录表》、《综合诚信评价记录表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》）。最终排序情况如下：序号投标人（单位）名称总得分排列",0,0,0,1]
[400,"中新创达咨询有限公司竞争性谈判文件项目名称：关于桂黔（隆林）经济合作产业园规划水资源论证项目编号：BSZC2021-J3-310232-ZXCD采购单位：隆林各族自治县工业园区服务中心采购代理机构：中新创达咨询有限公司2021年8月目录450竞争性谈判公告中新创达咨询有限公司关于桂黔（隆林）经济合作产业园规划水资源论证BSZC2021-J3-310232-ZXCD竞争性谈判公告项目概况:关于桂黔（隆林）经济合作产业园规划水资源论证项目的推荐供应商应在百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼11层1102室获取采购文件，并于2021年月日点分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况1、项目编号：BSZC2021-J3-310232-ZXCD2、采购计划号：隆林采备[2021]3775号-0013、项目名称：关于桂黔（隆林）经济合作产业园规划水资源论证4、采购方式：竞争性谈判5、本项目供应商的产生方式：采购人和评审专家分别书面推荐6、预算金额：人民币伍拾肆万壹仟伍佰叁拾元整（￥541530.00元）7、最高限价：与预算价一致8、采购需求：具体内容详见竞争性谈判文件9、合同履行期限：合同签订生效之日起30天内完成编制并提交成果10、本项目不接受联合体二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购优先采购节能产品、环境标志产品等3.本项目的特定资格要求：无；4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动三、获取采购文件1、时间：2021年月日至2021年月日，每天上午08:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）2、地点：百色市右江区龙腾路龙晟国际写字楼11层1102室3、现场免费获取：由应邀谈判供应商法定代表人或授权委托代理人携带以下资料复印件壹份",1,1,1,1]
[401,"半采购人代表:2孟施合计心采购代层机构项目负改人:签播验采购代理机构（北工站茶辽当",0,0,0,1]
[402,"五洋河支流人行桥工程CNXQ20181107-009招标文件招标人：苍南县铁路建设投资开发有限公司招标代理：浙江首信工程项目管理有限公司二〇一八年十一月招标公告CNXQ20181107-009一、建设单位：苍南县铁路建设投资开发有限公司二、工程名称：五洋河支流人行桥工程三、工程地点：苍南县灵溪镇四、工程概况：约47万元五、招标内容：施工图范围内的人行桥工程六、质量要求：合格七、工期要求：150日历天八、资质要求：具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质项目负责人须具备市政公用专业注册建造师二级及以上；在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的九、招标方式：公开招标十、招标文件的获取、答疑：1、凡有意参加投标者，请在2018年11月12日-2018年11月14日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括工程预算书等）2.对本项目的质疑书请在2018年11月15日上午12时前以书面形式送达，采取电子邮件送达质疑书的，质疑人应当电话联系被质疑人确认收到电子邮件，并及时将质疑书原件送达被质疑人被质疑人以实际收到原件之日作为收到质疑的日期3.提问时间：2018年11月15日12：00时之前4.答疑时间：2018年11月15日17：00时之前十一、投标文件的递交：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年11月16日15:00时，地点为苍南县铁路建设投资开发有限公司会议室十二、联系方式：招标人：苍南县铁路建设投资开发有限公司联系人：黄先生联系电话：0577-59909018招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司联系人：刘先生联系电话：0577-68877002苍南县铁路建设投资开发有限公司2018年11月9日投标须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：苍南县铁路建设投资开发有限公司地址：苍南县灵溪镇站前大道1号联系人：黄先生联系电话：0577-599090181.1.3招标代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司地址：苍南县灵溪镇上江小区11幢三单元302室联系人：刘先生联系电话：0577-688770021.1.4项目名称五洋河支流人行桥工程1.1.5建设地点苍南县灵溪镇1.2.1资金来源自筹1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围施工图范围内的人行桥工程，详见预算书及施工图.1.3.2计划工期150日历天",1,1,1,1]
[403,"凤凰岭烈士陵园提质改造建设项目中标候选人公示凤凰岭烈士陵园提质改造建设项目于2021年8月9日进行了评标工作，评审工作已完成，现将评审结果公示如下：中标单位：阳泉市宏亚建筑工程有限公司中标价：718602.57元施工总工期：90日历天项目经理：王清花招标人：阳泉市矿区退役军人事务局公示时间：2021年8月9日至2021年8月11日在公示期内如有疑义可提出招标代理机构：山西国丰伟业项目管理有限公司办公地址：阳泉市桃北中街46号联系人：王翰林电话：13994545134（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（盖章）招标人或其招标代理机构：",0,0,0,1]
[404,"科苑家园老旧小区提升改造项目--采暖立管改造工程监控设施(智慧玉泉监控）采购安装工程车棚拆除及新建、车棚管理处、活动中心、值班室新建、膜结构车棚及汽车充电桩新建工程监理服务中标公告（招标编号：GNHW-JQHIIHIT048）一、中标人信息:标段(包)[001]科苑家园老旧小区提升改造项目一采暖立管改造工程监控设施（智慧玉泉监控）采购安装工程车棚拆除及新建、车棚管理处、活动中心、值班室新建、膜结构车棚及汽车充电桩新建工程监理服务询比采购:中标人：内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司中标价格：16.8万元二、其他:项目名称：科苑佳园老旧小区提升改造项目一采暖立管改造工程；监控设施（智慧玉泉监控）采购安装工程车棚拆除及新建、车棚管理处、活动中心、值班室新建、膜结构车棚及汽车充电桩新建工程监理服务招标编号：GNHW-JQHHHT048中标单位：内蒙古斯耐轩工程项目管理有限公司中标报价：168000.00元整（大写：壹拾陆万捌仟元整)三、监督部门本招标项目的监督部门为/四、联系方式注招标人：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处地址：呼和浩特市玉泉区昭君路街道办事处联系人:赵先生电话：18447076789(5电子邮件;/招标代理机构:泾清项目管理有限公司地址;内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区恒盛广场D座805室联系人;李军杰郭特扫描全能王创建三加1□被款电话:0471-3258399电子邮件；2注招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人招标人或其招标代理约股4（盖章）,统;2:封工耿毫《限字工山〕必收扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[405,"序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程1.1接待室1.2报告厅1.3会议室1.4大厅墙面1.5大厅顶面1.6电气工程1.7其他2措施项目2.1其中：安全文明施工费3其他项目3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估价3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费5税金序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价接待室1011207001001墙面饰面板1.基层材料种类、规格:欧松板2.防护材料：防火涂料3.面层材料品种、规格、颜色:定制成品硬包4.面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰PP板m240.182011207001002窗帘箱1.基层材料种类、规格:欧松板2.防护材料：防火涂料3.面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰PP板4.面层材料品种、规格、颜色:圣戈班石膏板m211.513011105006001金属踢脚线1.踢脚线高度:50mm2.基层材料种类、规格:欧松板基层3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线m24.594011406003001满刮腻子1.腻子种类:美丽佳腻子2.刮腻子遍数:3遍m213.025011406001003抹灰面油漆1.油漆品种、刷漆遍数:三棵树净味二合一m213.026011105006002窗帘箱不锈钢收边1.踢脚线高度:50mm2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线m19.987011502001002硬包微缝线条1.线条材料品种、规格、颜色:硬包微缝线条m428011502001003硬包凹缝线条1.线条材料品种、规格、颜色:硬包凹缝线条m31.19011502001004硬包收边线条1.线条材料品种、规格、颜色:硬包收边线条m34.1210011104001001会议室专用块毯1.面层材料品种、规格、颜色:会议室专用块毯m240.0811010810001001窗帘1.窗帘材质:遮光帘2.窗帘高度、宽度:3.2m3.窗帘层数:一层布帘，一层纱帘m231.94报告厅12011207001003墙面饰面板1.基层材料种类、规格:欧松板2.防护材料：防火涂料3.面层材料品种、规格、颜色:定制成品硬包4.面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰PP板m296.9913011207001004窗帘箱1.基层材料种类、规格:欧松板2.防护材料：防火涂料3.面层材料品种、规格、颜色:定制成品木饰PP板4.面层材料品种、规格、颜色:圣戈班石膏板m212.6814011105006003金属踢脚线1.踢脚线高度:50mm2.基层材料种类、规格:欧松板基层3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线m90.7215011406003002满刮腻子1.腻子种类:美丽佳腻子2.刮腻子遍数:3遍m2113.9816011406001002抹灰",3,3,3,1]
[406,"1.封面兴化村庄生活污水治理工程14标段临城，-新舍、西十村，工程招标控制价兴化市城市建设投资有限公司招标人:，(单位盖章)江苏永华房地产造价咨询评估有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月09日1.扉页兴化村庄生活污水治理工程14标段临城，-新舍、西十村，工程招标控制价招标控制价(小写):，7772513.32(大写):，柒佰柒拾柒万贰仟伍佰壹拾叁元叁角贰分，兴化市城市建设投资有限公司招标人:，江苏永华房地产造价咨询评估有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)王小东孙健法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)孙加明陈荣编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月07日复核时间:2021年08月09日1.工程量清单封面扫描件建设项目招标控制价表工程名称:兴化村庄生活污水治理工程1:标段临城-新合、西十村其中:《元)九项工程名称企额(元)署估价安全文明施工费费内号】临城-新合1220296.4812000639885112.82临城-西十3552216.8460063901.271852.38无招标代理费合计7772513,3218000117889.25156965.16单项工程招标控制价表工程名称:兴化村庄生话污水治理工程14标段临城-新合、西十村址中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费期费.方工程-新合村483722.637792.7567:30.59边含网工程-新合村3736573.851200056195.2678882.21=方工程-西十村37698山766073.825245.43见答网工程-两十村3175232.1600017827.1366606.93合计7772513.3218000117889.25156965.16单位工程招标控制价表工程名称;土方工程-新合村(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程400781.46[[入工费160107.66[2材料费77221.6山3施工机其使用费131280.71[企业管理费20125.0915刚涡11696.2昌施项目21298.25111.062.2凶价措施项目塑19157.1822.1t中:安全文明施工播施费7792.72其他项目12021.93112021.9签2其中:专业工程暂估价36其中:总承包服务费山免费6730.5近399410.4验483722.63分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土方工程-新含村(001)金、额(元)其虫岸5项目编码项目名称8差项目特征描述工程量综合单价合价哲估价【0:010100200,1.1一、管沟土方芝沟槽土方参三员工，光过288.2861.2914785.88包O",2,2,2,1]
[407,"呼伦贝尔市创源建设经营有限责任公司呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程-第一部分道路工程呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程-第一部分道路工程评标报告评审委员会2021年07月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市创源建设经营有限责任公司呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程-第一部分道路工程呼伦贝尔现代农牧业产业园基础设施建设工程-第一部分道路工程（以下简称“本项目）已由以海发改行审字【2019】13号、海发改行审字【2019】74号、海发改行审字【2020】87号、海发改行审字【2020】43号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市创源建设经营有限责任公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔市创源建设经营有限责任公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔市创源建设经营有限责任公司呼伦贝尔现代农牧业产",0,0,0,1]
[408,"1.封面凤城街道骑鞍、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨，棚、外墙防护网整治工程，工程招标控制价8860010招标控制价(小写):，(大写):，捌佰捌拾陆万零壹拾元整，286178其中：安全文明施工费用(小写):，贰拾捌万陆仟壹佰柒拾捌元整(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月24日建设项目招标控制价汇总表工程名称:凤城街道骑被、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨棚、外墙防护网整治工程北中内号单项工程名称金额（元）署估价（元）规费（元）合计单项工程投标报价汇总表工程名称:凤城街道骑被、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨棚、外墙防护网整治工程北中序母单位工程名称暂估价（元）安全文明施工费规费（元）】凤城街道骑鞍、凤家、风西、风岭路社区富儿延筑可燃雨协、外墙防护网整治工程企额（元）8860010台计8860010单位工程招标控制价汇总表工程名称:凤城街道骑鞍、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨棚、外墙防护网整治工程序分汇心内容个额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费11建筑工程8860010昌施项目费2。1安全文明施工费其他项目费单其他项目安文费其他项目税金招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:凤城街道骑被、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨棚、外墙防护网整治工程介预（元）户*号项目名称其中，暂估价】施工技术措施项目2施工组织措施项目2。1其中:安全文明施工费2。2建设工程竣工档案编制费2。8住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+2分部分项工程项目清单计价表工程名称:凤城街道骑鞍、凤家、凤西、凤岭路社区高层建筑可燃雨棚、外墙防护网整治工程企额(元)序号项目缩码项目名称项目特征湛签工程量综合单价合价芬法名。010901002001拆改可嵩雨棚建筑工程谈目特征型材品种、规格:彩钢、投汕)乎投影宽度:70cm变架规格、寸:接照西南后饰临社遮的被管支架施工员色",2,2,2,1]
[409,"大德路171号工程量清单工程名称：大德路171号序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）备注综合单价综合合价（不含税）综合合价（含税）不含税单价税金修复工程1011201001002墙面修复1、原有一二层走廊及室内墙面饰面拆除，拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、一二层走廊及室内墙面重新粉刷批荡，综合考虑成活遍数、抹灰厚度、砂浆种类及配合比等3、刮成品腻子，综合考虑遍数4、涂刷乳胶漆，综合考虑遍数5、完成本清单项目所需的一切相关工作m2580.5合价包干2粤R1-1-52厨房、卫生间墙面修复1、原有厨房、卫生间墙面饰面拆除，拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、厨房、卫生间墙面铺设抛光砖，综合考虑砂浆厚度、砂浆种类及配合比、抛光砖规格等3、厨房、卫生间墙面防水处理，综合考虑防水涂料或防水卷材，遍数及厚度等4、完成本清单项目所需的一切相关工作m2105.5合价包干3011102003002厨房、卫生间地面修复1、原有厨房、卫生间防滑地砖拆除，拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、厨房、卫生间地面防水处理，综合考虑防水涂料或防水卷材，遍数及厚度等3、卫生间、厨房地砖重新铺设防滑砖，综合考虑砂浆厚度、砂浆种类及配合比、防滑砖规格等4、完成本清单项目所需的一切相关工作m256.9合价包干4粤R1-1-48原有过道防滑砖拆除1、原有过道块料面层拆除，拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、砂浆找平，综合考虑成活遍数、抹灰厚度、砂浆种类及配合比等3、完成本清单项目所需的一切相关工作m225.8合价包干5粤R1-1-34原有12-16墙体拆除1、原有12-16墙体拆除2、拆除废料场内搬运、分类归堆及清理3、完成本清单项目所需的一切相关工作m327.6合价包干6010802004002木门修复1、原有木门拆除、拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、新建防盗门，厨房卫生间为铝合金门、首、二层之间的普通铁门为具备快速逃生功能的防盗门3、完成本清单项目所需的一切相关工作m210合价包干7粤R1-1-67木窗修复1、原有木窗拆除，拆除废料场内搬运、分类归堆及清理2、新建铝合金窗以及增加窗外防盗网3、完成本清单项目所需的一切相关工作m226.4合价",3,3,3,1]
[410,"预算编制说明工程名称：星湾学校东校区扩建项目施工总承包工程一、工程概况：本工程为星湾学校东校区扩建项目施工总承包工程，位于苏州工业园区，建设单位为苏州工业园区教育局，设计单位为中衡设计集团股份有限公司。本项目总建筑面积16614.97m2。其中1#教学楼地上5层，地下1层，建筑面积14193.24m2；2#食堂地上4层，建筑面积2421.73m2。二、工程招标和分包范围。施工主要内容土建、人防、景观绿化、后三通、门窗幕墙、室内精装修、机电安装、室外安装、变电所及原变电所改造、智能化、电梯等。三、预算编制依据。1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）。4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；5、由中衡设计集团股份有限公司设计的招标图；6、施工招标文件、答疑、材料品牌表。7、建设行政主管部门制定、发行的文件、规定。8、预算中人工费是按苏建函价[2021]062号文计入。9、预算编制中的材料价格按苏州市住房和城乡建设局发布的2021年07月份材料指导价与品牌询价记录计入。四、工程质量、材料、施工等的特殊要求。质量等级要求：按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013达到合格标准，并获得“姑苏杯”称号，安全文明施工标准：须获得苏州市文明工地。五、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等。无六、预留金、暂估价。预留金无，专业暂估价无七、工程类别。（1）大型土石方：大型土石方工程；（2）土建：1#地下、地上二类；2#食堂、廊架三类；（5）安装：20KV变电所一类；智能化一类；1#楼消防、给排水、电气及暖通二类；2#给排水电气三类、消防二类、暖通三类；电梯工程二类；室外",0,0,0,1]
[411,"授权委托书本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，参加本次吴巷新河绿化工程建设项目的明标明投投标工作，代理人在招投标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。特此委托。授权委托单位：(盖章)被授权人：（签字）身份证号：联系电话：电子邮箱：委托日期：年月日",0,2,0,0]
[412,"泽普县依玛乡中心小学新建教学楼窗帘采购清单序号物品名称规格型号、要求单位数量预算单价（元）金额备注1窗帘1、窗户尺寸：宽1.75米高2.05米，窗帘布料：1、遮光涤纶面料，含量：聚酯纤维60%，粘纤40%,遮光100%，遮光布，克重：不低于600克/㎡，门幅：2.80米，。颜色以蓝色为主，面料要不起皱，不褪色，抗老化，垂感好。需品牌，需提供检测报告。2、加工要求：三边包边，两边2公分，底下10公分包边，保证窗帘布的平整形，需熨烫，窗帘倍数1：1.8折子。制作窗帘需比窗户的净尺寸上下左右各多出20公分一边。3、有纺布带技术要求：采用8公分的高档有纺布带，材质优良，质地细密，手感舒适，外观洁白，手撕不烂，耐高温，耐腐蚀，承重力≥25公斤。保证3年内不易损坏。4、环子:优质白色塑料环子，不易褪色，静音，耐用。要求：环子之间的距离15cm-18公分之内。5、罗马杆：加厚白色纯白杆。连外壁直径≥2.5厘米，连外壁壁厚≥0.15厘米，硬度好，外观简洁大方，不易变形。支架：支托牢固，不易变形。6、以上材料需提供样品。7、关于宽度是平均值，需要制作窗帘时需实地测量宽度，高度可根据学校要求自行决定。套9645043200预算合计（大写）：肆万叁仟贰佰元整43200",4,4,4,1]
[413,"重庆市开州区2021年国家水土保持重点工程竹溪项目区（一标段）第二次工程量清单及最高限价一、本项目投标总报价最高限价为9766046.97元（大写：玖佰柒拾陆万陆仟零肆拾陆元玖角柒分），其中含安全生产费暂定金额141536.91元（大写：壹拾肆万壹仟伍佰叁拾陆元玖角柒分）；投标人的投标总报价、工程量清单综合单价报价均不得超过最高限价，否则将作废标处理。安全生产费用暂定金额必须按此金额填报，不得浮动，否则亦按废标处理。二、分部分项工程量清单综合单价限价详见附表。招标人：重庆市开州区水土保持站招标代理公司：重庆庆友工程项目管理有限公司2021年8月4日监督部门：重庆市开州区公共资源交易管理局工程项目总价表工程名称:重庆市开州区2021年国察水土保持重点工程竹溪项目区（一标段）第二次序号工程项目名称金额（元）八分类分项工程9435794.18二小施项目330252.799766016.97计59766046.97措施项目清单计价表工程名称；重庆市开州区2021年国家水土保持重点工程竹溪项目区（一标段）第二次序号项目名称单位数量单价（元）合价（元）上施工临时措施费de9435791.18188716.88心2个生产措施费-小1。69135791,18111536、91人7计330252.7分类分项工程最清单工程名称；重庆市开州区2021年国家水主保持重点工程竹溪项目区（一标段）第二认序号工程或费用名称工作为容致量单价（元）合计容一部分如加的)993077.78加1727065,d0执坡改协公、97[727065.40砀张石坡改初航体)10.361618718.01[1-般主方开挖单位的[,档土方开挖项目特征.主壤分类:综,开挖方式;人工开挖3.途距；投标人自行考1批他，当足州射婴求潢足设计规币、施工及&收驱求小全部处3,土壤分类，综,,开挖方式；人工开挖、觉距，投标人自行场金其他:满足罪方赛求满足设计规范、施工发抽收要求并全部龙活挖、装、邮、运1891.75ai67构栖石方开挖.石方分类；缴,,开挖方式；人工并挖运距:投标人自行活梁其他:满足事方要求满足设计提范、施工及染收要求并全部②汤挖、装、卸、运3726.19193.2d晋水沟主方开挖.土坝分类:保开挖方式；人工开38.运距；投标人自行%,,其他;溃足目行要求满足设计规币、施工及雅收翠求并全落挖、装、卸、运286.7532。97。针财条石含,材质。张石2.,运距:投标人自行",2,2,2,1]
[414,"1.封面泗阳县来安街道2021年老旧小区提升改造工程未来花园小区工程（三期），工程招标控制价泗阳县来安街道办招标人:，(单位盖章)南京中信工程造价有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月27日1.扉页泗阳县来安街道2021年老旧小区提升改造工程未来花园小区工程（三期），工程招标控制价10355447.09壹仟零叁拾伍万伍仟肆佰肆拾柒元零玖分招标控制价(小写):，(大写):，泗阳县来安街道办招标人:，南京中信工程造价有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陈骁赵彦波法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)陈金凤顾建华编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月27日复核时间:2021年07月27日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明额》（2014版）；3、扬尘污染防治增加费【〔2018〕第24号】；4、人工价格参见苏建函价（2021）062号文；5、材料信息价参见宿迁信息管理价第6期。三、编制说明：1、招标人预留金按800000元计入；2、所有工程量均按实际发生量结算；3、投标人在投标前请自行勘察施工现场、核对工程量清单中的工程量（如土方等）、核对施工图，在招标时未对工程量提出异议的视为对工程量清单中的工程量已确认，投标人应综合考虑此项风险，并合理报价；4、消防管网应与自来水管网配套施工，确保消防给水管网验收合格；5、所有图纸中做法与清单做法矛盾以清单做法为准；6、图纸之中沟槽土方开挖涉及支护等相关辅助工作，应综合考虑在综合单价中，无论发生与否不予调整；7、所有铸铁井盖材质均为球墨铸铁井盖、篦；8、所有混凝土构筑物、垫层等工程模板安拆等一切措施费包含在混凝土工程量清单项中；9、施工围挡、立管更换吊车使用费用等本工程量清单中未单独列出，各投标单位根据现场实际情况，综合在投标报价内。四、不可竞争费：1、取费费率详见工程量清单2、计税方式：增值税一般计税法；3、其他措施费用由投标单位在报价中综合考虑。五、其他情况说明1、项目清单数量为“",2,2,2,1]
[415,"项目名称侨城水厂电动阀门及电动执行器采购编号评标时间7∞年6月）日评标方法密封报价名称投标价排名浙创浈测拉构P2C司27S派叫午-本次筛药制泡录mP2zbo6-四3S∞7遴叫天效社证府P2司S2e6．邓【滥叫西孟兰z兜派p2么司bZr:rg中标候选人中标人强w)市工兹动径府P㎡司中标价上z2e6.g么P次r牡你评标小组全体成员签名共，名(脑组长监督意见兰包刚中标人确定经办部门意见名?㎡7主管领导审批意见v经理审批意见【说明:1、密封报价做出一次性不可变更的价格，",0,0,0,1]
[416,"。【门按四一圃全国重点文物保扩单位诸葛、传长乐村民居之诸葛村民居",0,0,0,1]
[417,"宿迁市政府采购项目评标报告项目名称近是自榆航称元剑黔照名元(宜采顺编引23213010:31g202107158采购方式免争性配资预算公额≥160000,00元公告媒修变签胜警鳌委甲整,各赛公易》形公告日制)2.021/ow/o2o9:00:0就鑫时品202I/o/iz0gx钟审方法2合过分法（管期比鑫)9华时经的r盖过过签应序彤优应商名前创迁山首法康复认公让前迁市新且康复协构有账公司的过由初械区人民区院参封供皮商山富近办儿垦区区2严验标资*应书仍应含名形综企相分山启迁自几章放候验山注前迁止前址区人民区的91。14资迁币武别以复体构有公请务小组班张及该判结巢最必名约投技浏YyZ",0,0,0,1]
[418,"第二中标候选人（四）中标金额：（三）联系人：牛建峰许昌市兴业路与天瑞街交叉口东泰大厦13楼1309室（二）地址:（一）中标候选人第一中标候选人情况五、评标委员会推荐中标候选人讲标委员会审查通过。、投标文件3日负青人填报专业职称证书:计标委员各审查未遍过的：无评标委员会审查通过的：1个;A：颍汝干渠东李庄至前戴庄南侧景观绿化工程3、投标文件项目负责人填报业绩名称：1个;评标委员会审查未通过的:评标委员会审查通过的：4个；D:荥阳市过境铁路绿化项目S经济:技术开发郑州8手才2市潮陵湖全民健身公园景观许昌A=监投标文件企业填报业绩名称：4个;2、位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）：1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单628975.15元（中标人）名称：发动工时泊区上联系方式：18803999899花之都实业有限公坐（二期）高交互通一涪上北秀浴规、部。馆八.（或采购人授权确定中标人)高级.J师及出入口区域景观绿化工程:工能注化工程司实避B1123.闽军锁x次、闫军敏、周云飞八、评标委员会成员名单七、是否存在评标委员会成员更换斗六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清（四）中标金额：629075.24元（三）联系人:李莹莹鄢陵县大马乡春晖大道中段（二）地址：（一）中标候选人（中标人）名称：河南瑞源景观园林工程有限公第三中标候选人（四）中标金额:629052.20（三）联系人：刘金来河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2（二）地址:（一）中标候选人（中标人）名称:张军玲联系方式:15716511897联系方式：18803749268)元尔二收（采购人代表:河南智投建筑工程有限公司出2020年说明或者补正，∞二凹21①号感【亚份，共4份市政府采购服务中心、监督部门、招标单位、中标单位各存1个工作日内采购人到市财政局采购办进行贪阿不秦今将根据《政府采购法》相关规定道究法律责任。采购合同自签订之日起与采购人签订政府采购合同。双方无正当理由拒不签订政府采购合同；请中标人自本通知书发出之日起拾伍元壹角伍分确定你单位为该项目中标单位，中标金额为人民币陆拾贰万捌仟玖佰荣建设绿化工程(不见面开标)”市气象局“许昌市气象灾害监测预警服务中心暨新一代",0,0,0,1]
[419,"东台市旅游公路3号线提升工程(K10+000-K18+427段)招标控制价文件本项目招标控制价61716554.89元，最高限价54310568.00元。二〇二一年八月十八日",2,2,2,1]
[420,"(GF—2017—0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分合同协议书共同达成如下协议:一、工程概况1．工程名称：2021年贵南县森多镇斯肉村高原美丽乡村建设项目2．工程地点：贵面县鑫多镇斯肉村3．工程立项批准文号:人4．资金来源:5．工程内容：高原美丽乡村建设群体工程应附《承包人承揽工程项自一览表》（附件1）6．工程承包范围:无斯肉村高原美丽乡村建设二、合同工期计划开工日期:2021年08月05日计划竣工日期:2021年上月业Z日工期总日历天数:95天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合合格标准四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为:人民币（大写）壹佰肆拾捌万肆任元整（314约8约000.00元）;,其中:（1）安全文明施工费:人民币（大写）贰万肆任捌恒查拾差元贰角肆分（￥2481724元）;（2）材料和工程设各暂估价金额:人民币（大写)y/（圣，元）:（3）专业工程暂估价金额:人民币（大写）（3/元）;（4）暂列金额:人民币（大写)（上元）2．合同价格形式:五、项目经理承包人项目经理:王海玉六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）;（2）投标函及其附录（如果有）:（3）专用合同条款及其附件:（4）通用合同条款:（5）技术标准和要求:（6）图纸;（7）己标价工程量清单或预算书:（8）他合同文件成部分件须经合同当事人签字或盖章七、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离",0,0,0,1]
[421,"详细评分汇总表分包编号：ZFCG0320210802000分包:2021年小麦良种统一供种项目呼号投标单位名称价格评议得分技术标评审得分高务评审得分服务评审得分总分排名冬庄亚离德寨种业有限公3.00t.610.001t070,72枣庄市台儿庄种子有限公。公.对t.g<418.6790.19/2j(山系省葛隆种业有限责任[公司2:.394.20u.0I860以3评委签名:冰华王某华开标时间:2021-090314:30（七）同类业绩一览表序母谈目名称签订时间合问企额完成时问填过联系人、电话各注]东省惠庄官粮食高产创建示范j良种推广补助巩目2018092万元2o18,10刘委恒0602-g01t2eg枣正称29年载食高产创建示范方良种推广补助昌201909s万元≥018.10石值别06:32-3311269红家文尔枣区网线一供种项目2020.10LL76万:020。10元浏置06:32-8811527枣正百币中区小麦良种优一例补绥目2020092020。10约.9万元王别0632-:3066219枣庄官小麦良刊洗一供砂市援示苍目2000g2.8万元220.10石留当06:32-:314269附件山东省政府采购评审劳务报酬支付表址u.2任h,3开户银行及账号团(元）【评审劳务报误工各偿住宿变装范间交扣减(元)的通费(元)位j2L如2[co的为)o○/ooS",0,0,0,1]
[422,"扎兰屯市农村信用合作联社扎兰屯市农村信用合作联社不良信贷资产项目（一标段资产评估）评标报告评审委员会2021年07月22日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市农村信用合作联社扎兰屯市农村信用合作联社不良信贷资产项目【一标段资产评估）（以下简称“本项目）已由以扎农信发【2021】283号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市农村信用合作联社，建设/采购资金米自自筹，招标人/采购人为扎兰屯市农村信用合作联社。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后里。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，扎兰屯市农村信用合作联社扎兰屯市农村信用合作联社不良信贷资产项且一标段资产评估》。具体情况如2.3附表，2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且0L日，交工日期:2021年08且10日。共计10日历天2.3标段详情:扎兰屯市农村信用合作联社扎兰屯市农村信用合作联社不良信贷资产项目一标段资产评估），该标段情况详见下表:标段编母标段名称项",0,0,0,1]
[423,"第三巾标还人:中海沥青（六口）有限责任公司投标报价:126,111,627元质量要求响应:满足招标文件要斗求供货期响应:满尤招标文件妻求投标单位填报的业绩:1、京新z速公路临河至白彩旁段（阿拉善盟境内）建设项日道路台油沥青采则纠LBAMLQ-1台问包;2、丹尔全段林浩特国家高速公路大板车纤棚段I和沥青采购:3、京浙尚速公毕临涧午白挖染段（巴彦冲尔烧内）沥青采购:7*入X74、鹤人尚逃公路敦化至托松段工程沥青采购;5、嫩江至丹东高速公路坦论至镇赉段工程沥青采购:6、近宁中部环线高速公路铁岭“本溪段I程沥青采购/*/>*未通过评市的投标人名单及否决原因:否次投标人名称:山西宇通高速路M材料有限公司否次投标含问包:BJilDlQ-:3、1否次原及依抑所提供SBS改性沥青ll绩数量不满足招标文件规定，不满足招标文件评标/y.w'H办法2.1.2资格评审标准第（1）条费求香决投标人名称:中远海运国际贸易有限公司6～否次投标合问包:[BJBDLQ-2、1否次原因及依招沥青制造商授权]内容未按招标文件规定说明重交沥青原产地，不满足招标标文件评标办法2.1.1、2.1.3形式评审与啊M性评审标准第（】）条c款要求古次投标人名称：青岛日行占通沥青有限公司否次投标合h包:BMBDLQ-3、1否决原因及依据：投标文件不满足资格市直条件（业绩及能力要求）中（6）改性沥古生产两(2和要求，个满足招标文件评材办法2.1.2资格评审标准第（1）条要求否次投标人名称:川东华瑞道路材科技术有限公司否次投标含h包：BIIBDIQ-1、3否决原因及依拓所提供SBS改H沥青业邹数最不满足招标文件规定，不满足招标文件评标办法2.1.2资格计亩标准第（母）条妻求是",0,0,0,1]
[424,"A.2最高投标限价封面巢湖市丽水湾、滨湖景城西区两处公租房小区厨房、卫生间渗漏检修等零星维修处置工程（2021年度）工程最高投标限价招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）2021年05月10日B.2最高投标限价扉页巢湖市丽水湾、滨湖景城西区两处公租房小区厨房、卫生间渗漏检修等零星维修处置工程（2021年度）工程最高投标限价招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年05月10日复核时间：2021年05月10日全费用单价分析表(清单)工程名称：巢湖市丽水湾、滨湖景城西区两处公租房小区厨房、卫生间渗漏检修等零星维修处置工程（2021年度）序号项目编码清单名称清单特征单位工程量综合单价1011604002001立面抹灰层拆除1、拆除部位：渗漏、空鼓墙面2、抹灰层种类：水泥砂浆3、其它：铲除垃圾装袋、运至楼下集中堆放，并交由专业垃圾车辆外运处理；m214.842011604003001天棚抹灰层拆除1、拆除部位：天棚面乳胶漆及腻子铲除2、抹灰层种类：乳胶漆及腻子铲除3、其它：铲除垃圾装袋、运至楼下集中堆放，并交由专业垃圾车辆外运处理；m215.053011605002001立面块料拆除1、拆除的基层类型：厨房、卫生间墙面面砖2、其它：铲除垃圾装袋、运至楼下集中堆放，并交由专业垃圾车辆外运处理；m2110.74011605001001平面块料拆除1、拆除的基层类型：厨房、卫生间楼地面面砖2、其它：铲除垃圾装袋、运至楼下集中堆放，并交由专业垃圾车辆外运处理；m2112.925011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1、拆除的基层类型：部分厨房、卫生间天棚吊顶（住房装饰）拆除2、龙骨及饰面种类：轻钢龙骨、塑料扣板面层3、其它：铲除垃圾装袋、运至楼下集中堆放，并交由专业垃圾车辆外运处理；m216.866030413002001凿（压）槽1、名称：墙地面开槽2、填充（恢复）方式：水泥砂浆恢复m113.267010401008001填充墙1、砖品种、规格、强度等级：MU5.0烧结煤矸石空心砖2、墙体厚度：120mm3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆m31655.628010512001001平板1、单件体积：1m3内2、混凝土强度等级",2,2,2,1]
[425,"青岛西海岸新区政府采购泊里镇亮化工程采购人：青岛市黄岛区泊里镇人民政府代理机构：青岛中孚项目管理有限公司（公章）项目编号：HDCG2021000039日期：二〇二一年一月青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台青岛西海岸新区政府采购一体化平台目录第一章采购公告，3第二章供应商须知前附表，6第三章供应商应当提交的资格证明文件，10第四章项目需求，12第五章评审办法，19第六章供应商须知，211.采购依据以及原则，212.合格的供应商，213.保密，224.语言文字、计量单位、时间单位、报价有效期以及参与采购活动费用，225.踏勘现场，236.询问，237.偏离，238.履约担保，239.采购代理服务费，2310.磋商文件，2311.响应文件的组成，2412.响应报价，2513.响应文件编制要求，2614.响应文件的加密、上传，2615.响应文件的递交，2616.响应文件的修改与撤",0,1,0,0]
[426,"(打《3的76CE3C27535[2692注册登记摘要信息栏输彤,沅活的行后穿份证明名款/母列花被文述五.登记抗关4.视动在性记续引转移登记摘要信息档额EZC22就动结托行人/分份证羽名苏/号月沅记机关登记目别机动作住记细杭动车所百人/身份证明名款/母四登记机关姓记日新机动午登记细毕机动车所有人/穿钟证羽名称/号羁亚记视关登记日别机动按型记细守上枫动车所有人/身份证明名积/分码些记其关丝记日初机动幸益它细书机动车历在人/身份证明名称/号运述二光亚它机关红记泊纺签扭动非登记梁母机动所乐在人《身长卫各称/号码简述)龙签汇芝它五关妥记三助引拉近伦延控细号汽名后第1页)验至注册登记机动车信息栏差务责二社宜名6.车务温·牌高托扬充兰总艺放万签浙一益儿本8车联断色一述9农药谈别优号/华定号10.菌并乡进口1发动，机（罗12.设动机型形)工f(GM(3名持种34.排叠/功求别y货让员上岔法汽名15浙趋厂名称16.转向形式左区创法尼元次车在型公行.能常)、m立1e.轮·防;整述后3;范当兹2现投弹武片数后结iccCG221.油心三22.绩货记证苏云近台的沙的。民货长法应签包高票33.资证沉疑交式述公摄2-.货题内部县过丈瓷m宜25选c/z6战它置设式式法后题后山5727.核；全：致/28:茂光引总质县置西省赣是2]常7授驶立接30,位/用:性质完市公艾易交法帕龙坛引(经装云译乡头4.发证述诸买32.垄辆近公方3f82f1-21苏2页",0,0,0,1]
[427,"空调采购清单汇总一、空调总台数：536台（其中：1.75P挂机：266台；2P柜机：43台；3P柜机：227台）二、规格参数（所有空调均为2相变频）：1.5P2P3P1.新能效3级；（GB21455-2019）1.新能效3级；（GB21455-2019）1.新能效3级；（GB21455-2019）2.冷媒：R32环保冷媒；2.冷媒：R32环保冷媒；2.冷媒：R32环保冷媒；3.变频/定频：变频；3.变频/定频：变频；3.变频/定频：变频；4.★循环风量：≤910m³/h；4.★循环风量：≤1000m³/h；4.★循环风量：≤1210m³/h；5.全年能源消耗效率≥APF4.21；5.全年能源消耗效率≥APF3.70；5.全年能源消耗效率≥APF3.36；6.★额定制冷量≥3500W；6.★额定制冷量≥5110W；6.★额定制冷量≥7210W；7.额定制冷功率≤980W；7.额定制冷功率≤1580W；7.额定制冷功率≤2380W；8.额定中间制冷量：≥1700W；8.额定中间制冷量：≥2550W；8.额定中间制冷量：≥3600W；9.额定中间制冷消耗功率：≤400W；9.额定中间制冷消耗功率：≤620W；9.额定中间制冷消耗功率：≤990W；10.★额定制热量≥4600W；10.★额定制热量≥7110W；10.★额定制热量≥9110W；11.额定制热功率≤1390W；11.额定制热功率≤2300W；11.额定制热功率≤3100W；12.★电辅热输入功率≤1000W；12.★电辅热输入功率≤1800W；12.★电辅热输入功率≤2100W；13.额定中间制热量≥2250W；13.额定中间制热量≥3550W；13.额定中间制热量≥4550W；14.额定中间制热消耗功率≤480W；14.额定中间制热消耗功率≤860W；14.额定中间制热消耗功率≤1200W；15.额定低温制热量≥4160W，15.额定低温制热量≥5700W，15.额定低温制热量≥7810W，16.额定低温制热消耗功率≤1675W；16.额定低温制热消耗功率≤2350W；16.额定低温制热消耗功率≤3300W；17.室内机噪音：21-44dB；17.室内机噪音：32-42dB；17.室内机噪音",4,4,4,1]
[428,"雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程(JG2021-11357)评标报告评标委员会2021年7月30日1评标报告一、工程项目概述本招标项目雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程已由湛江市水务局（湛水农[2021]20号）批准，建设资金来源已落实，招标人为雷州市水利工程建设管理中心（以下简称“招标人”），项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。招标人为雷州市水利工程建设管理中心，招标代理为永明项目管理有限公司。本项目工程预算总造价：100723846.72元。招标范围：本工程的施工图、工程量清单、招标文件和有关资料所包含的工程内容以及工程量清单中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。二、招标过程1、发布招标公告该项目于2021年7月8日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网发布招标公告，于2021年7月8日至2021年7月12日在公开办理投标登记。在投标登记期间内共收到8家单位提交的投标登记资料，分别为：广东省源天工程有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、山东大禹水务建设集团有限公司、广东水电二局股份有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、江西省德安县水利水电建筑工程公司、广东省基础工程集团有限公司。2、标书递交2021年7月30日上午09时30分（递交投标文件的截止时间）止，6家购买了招标文件的单位递交了投标文件，分别为：广东省源天工程有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司、山东大禹水务建设集团有限公司、广东水电二局股份有限公司、深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司。3、开标记录于2021年7月30日上午09点30分在广州公共资源交易中心第13开标室举行开标会议。所有参加投标的单位的投标文件递交时间、密封情况均符合招标办法要求。三、评标工作1、采用的标准、办法及依据本项目于2021年7月30日上午10点00分在广州公共资源交易中心第15评标室举行评标会议。本项目评标办法采用综合评估法，评标办法见《雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程2招标文件》。2、评标委员会组成评标委员会构成：7人组成；评标专家确定方式：从广东省综合评标专家库水利工程专业中随机抽取7人，分别为。评审委员会一致同意推荐为评标委员会组长。3、评审内容根据招标",0,0,0,1]
[429,"根河市大林公共事业投资管理有限公司根河市国有林区职工家属区“两供一业”分离移交维修改造（一期）工程EPC项目第四标段评标报告评审委员会2021年08月30日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市大林公共事业投资管理有限公司根河市国有林区职工家属区“两供一业”分离移交维修改造（一期）工程EPC项目第四标段(以下简称“本项目)已由以根发改行审字[2021]19号文件批准建设，项目业主为根河市大林公共事业投资管理有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市大林公共事业投资管理有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市大林公共班业投资管理有限公司根河市国有林区职工家属区“两供一业”分葛移交维修改造《一期)工程EPC项且第应标段。具体情况如2.36表。2.2本标段计划目期:并工日期:2021年09月01日，交工日期:2021年10月30日。共计60日历天2.3标段详情:",0,0,0,1]
[430,"金兰镇人大广告清单序号材质规格尺寸数量单位单价金额备注1宣传横幅10米10x0.7米25条18045002证件照拍摄//1场200020003镇代表公示贴60x80/82张302460车贴小计8960",4,4,4,1]
[431,"竞争性磋商采购文件C项目名称：钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR采购人：钟山县住房和城乡建设局采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司二〇二一年八月目录第一章竞争性磋商公告3第二章供应商须知6第三章服务内容及要求19第四章评审办法及评分标准21第五章合同主要条款24第六章响应文件格式29第一章竞争性磋商公告中鼎誉润工程咨询有限公司钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务（项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR）竞争性磋商公告项目概况钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务的潜在供应商应在贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）获取采购文件，并于2021年8月23日16时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR项目名称：钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务采购方式：竞争性磋商本项目划分为2个标段：A分标、B分标预算金额：A分标：21.53万元；B分标：16.73万元。最高限价：A分标：21.53万元；B分标：16.73万元。采购需求及合同履行期限：本项目不接受联合体。分标服务内容数量合同履行期限A分标施工图审查1项合同签订后，自提交施工图之日起15个工作日内交付成果文件B分标工程量清单及招标控制价编制。1项合同签订后，自提交施工图之日起15个工作日内交付成果文件二、申请人的资格要求：A分标：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）满足本次采购服务且具备法人资格的供应商；2.具备有效的建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构二类及以上资质证书（业务范围包括房屋建筑）；3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；5.单位负责人为",1,1,1,1]
[432,"广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目—蛇山路道路工程工程量清单编制说明一、工程概况工程地点：广德芦村蛇山路；用途：道路新建；二、编制范围设计规划范围内的蛇山路新建工程。三、编制依据业主提供的施工图纸《广德蛇山路道路工程》；广德市长三角一体化县域城镇提升改造项目—蛇山路道路工程工程量清单；《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套的计价文件、消耗量定额。安徽省建设工程造价管理总站《关于营业税改增值税调整现行计价依据的实施意见》（造价[2016]11号文）。不可竞争费执行安徽省住房和城乡建设厅发布的建标〔2021〕42号文《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价[2019]7号文）人工费调整执行安徽省住房和城乡建设厅发布的建标〔2021〕46号文《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》主要材料价格：采用2021年7月宣城市第7期信息价；信息价没有的材料按照市场询价列入。四、清单说明1、工程量清单列出的每个工程内容已包括涉及该细目有关的全部内容，投标人应将工程量清单、合同条款、施工图纸、以及技术规范一起对照阅读。2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项。均应视为包含在其它相关项目中。4、清单描述不明确的，以相关施工验收规范为准。5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。6、措施项目：清单所列项目仅供参考，投标人应根据自行确定措施项目费用，投标人通过进行实际现场勘察和对所有的措施项目作出措施项目报价，没有报价的视为已含在其他项目的报价中。7、该工程清单工程做法如有不详之处均按照业主现场要求编制。",0,0,0,1]
[433,"递交截止时间:2019年01月29日14时30分递交方式：徐州市泉山区矿大科技园泉山科技楼北四楼纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月29日14时30分开标地点：徐州市泉山区解放南路三胞广场1号写字楼七、其他江苏淮海科技城长租公寓活动家具采购及安装工程招标公告江苏中瀚工程项目管理咨询有限公司受江苏淮海科技城投资发展有限公司的委托，现对准海科技城长租公寓活动家具采购及安装工程实行招标-、工程概况1.江苏淮海科技城长租公寓活动家具采购及安装工程.本工程标段为：1#、2#、3#公寓楼单间、套间及1#、3#楼公区活动家具2.项目地点：徐州市泉山区三环南路徐州工程学院大学科技园2.5产业园内3.招标控制价：此标段招标控制价为1100万元人民币4.招标范围:本工程为江苏淮海科技城长租公寓所有活动家具的深化、运输、供应、安装-质保及验收具体明细详图纸和清单5.质量要求:合格且满足国家、省、市现行标准、规范、相关文件及图纸设计要求，同时满足淮海科技城投资发展公司对活动家具的验收要求6．工期要求:第一批次在年月日前完成供货及安装，第二批次在年门日前完成供货及安装具体时间要求根据招标人的书面采购订单.合格的投标人通过资格预审的申请人１．资格预审条件:1.1具有独立法人资格，注册资金不低于1000万（含1000万），无有效七业执照且连续经葛三年以以上:1.2．其有3年以上青年公寓家具生产安装服务经验的产品生产商1.3.服务的集中式青年公寓行业内领先公司不低于三家（上市公司、独角各企业):",0,0,0,1]
[434,"浙江省人民政府外事办公室浙江对南非数字园区线上展厅项目竞争性磋商文件采购项目：浙江对南非数字园区线上展厅项目确认书号：浙财采确临【2021】56734号采购编号：ZJXL-SWB-202114采购人：浙江省人民政府外事办公室代理机构：浙江信镧建设工程咨询有限公司时间：二〇二一年九月目录浙江信镧建设工程咨询有限公司浙江省人民政府外事办公室关于浙江对南非数字园区线上展厅项目的竞争性磋商公告一、项目基本情况项目编号：ZJXL-SWB-202114项目名称：浙江对南非数字园区线上展厅项目采购方式：竞争性磋商预算金额（万元）：32最高限价（万元）：32采购需求：合同履行期限：详见文件本项目（否）接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。4.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目投标。5.落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）给予价格优惠扶持。3.本项目的特定资格要求：无三、获取（下载）采购文件1.地点（网址）：https://www.zcygov.cn2.方式：线上获取3.售价（元）：0四、响应文件提交（上传）1.地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”在线制作并提交（上传）电子加密响应文件五、响应文件开启1.开启时间：2021年9月14日9:00（北京时间）2.地点（网址）：文二路391号西湖国际科技大厦B2楼507室浙江信镧建设工程咨询有限公司。(本项目通过“政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）”实行在线磋商，响应供应商在线参加。)六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日。七、其他补充事宜1、供应商认为采购文件使自己的权益",1,1,1,1]
[435,"扬州市2021年度企业新型学徒制（市区）申报评审结果序号企业名称培训院校培训职业（工种）培训等级学徒名额1扬州陆琴脚艺三把刀发展有限公司江苏省扬州技师学院养老护理员中级202海沃机械（中国）有限公司江苏省扬州技师学院汽车维修工中级303潍柴（扬州）特种车有限公司江苏省扬州技师学院制图员中级334江苏万杨物业管理服务有限公司江苏省扬州技师学院家政服务员中级405晶澳（扬州）太阳能科技有限公司江苏省扬州技师学院电工中级506江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司江苏省扬州技师学院办公自动化中级507科派股份有限公司江苏省扬州技师学院办公软件应用中级428扬州新力电器有限公司江苏省扬州技师学院钳工中级199扬州大自然网络信息有限公司江苏省扬州技师学院信息通信网络运行管理员中级2010江苏百应信息技术有限公司扬州分公司江苏省扬州技师学院信息通信网络运行管理员中级4011江苏恒邦后勤服务公司江苏省扬州技师学院信息通信网络运行管理员中级5012江苏恒邦后勤服务公司江苏省扬州技师学院计算机维修工中级5013扬州五亭桥缸套有限公司江苏汽车技师学院车工中级4914江苏璨扬光电有限公司江苏汽车技师学院办公软件应用中级5015江苏奥力威传感高科股份有限公司江苏汽车技师学院汽车维修工中级5016倍加洁集团股份有限公司江苏汽车技师学院电工中级4917新大洋造船有限公司江苏汽车技师学院起重装卸机械操作工中级5018两面针（江苏）实业有限公司江苏汽车技师学院钳工中级5019两面针（江苏）实业有限公司江苏汽车技师学院电工中级5020潍柴动力扬州柴油机有限责任公司江苏汽车技师学院汽车维修工中级3421扬州市外事旅游汽车有限公司江苏汽车技师学院汽车维修工中级4022扬州市邗江扬子汽车内饰件有限公司江苏汽车技师学院汽车维修工中级5023江苏省华扬太阳能有限公司江苏汽车技师学院计算机维修工中级5024扬州乾照光电有限公司江苏汽车技师学院计算机维修工中级5025扬州恒春电子有限公司华东石油技师学院广电和通信设备电子装接工中级4026扬州恒春电子有限公司华东石油技师学院车工中级4027扬州雅伦玩具有限公司华东石油技师学院缝纫工中级5028扬州网发通信服务有限公司华东石油技师学院养老护理员中级5029神州交通工程集团有限公司华东石油技师学院计算机辅助设计（AutoCAD应用）中级5030安测半导体技术（江苏）有限公司华东石油技师学院广电和通信设备电子装接工中级5031扬州市双龙大成物业管理有限公司华东石油技师学院养老护理员中级5032扬州市伏尔坎机械制造有限公司华东石油技师学院钳工中级2533扬州市伏尔坎机械制造有限公司华东石油技师学院电工中级2534江苏群业电工有限公司华东石油技师学院车工中级5035扬州市祥源电力设备有限公司华东石油技师学院电工中级5036扬州市育英钣金机械有限公司华东石油技师学院电工中级3037扬州东风汽车车身有限公司华东石油",0,0,0,1]
[436,"评分汇总表标段(包)名称：工坛镇沙地村村内管线整理工程(XE20210837001001)F话投标单位投标报价(元设名亏价石兹格浙江石脂自宝区胜设石区公司63S810.00有效上海电信工程有限公司633810.00浙江万大尚有限公司63881000(行y行)浙江省通信产业股务有限公司6Ss1(剑宜胶图通信验技团份自型公试63881000由郎建技太在限公司试SSI0,心药一中标校达人参名标座价:ii26l0。舒标方法:抽签定版法结算下污室[]:1300项目负责人签字:实医发包品格:6gss10.00招标单位签字招标代程签字:益督人签字:公共宽源交易中心开开标时间:2021-08-1209:3",0,0,0,1]
[437,"评审情况一览表项目名称NGS-GC-GK-2021050001项目编号安徽省宁国经开区5G产业园标准化厂房项目勘察设计(二次)序号投标单位投标报价初审情况总得分931中交第一公路勘察设计研究院有限公司1540000通过46.192浙江鸿翔建筑设计有限公司3广州亚泰建筑设计院有限公司4华设设计集团股份有限公司5中铁城市规划设计研究院有限公司1550000不通过1344720通过83.391500000通过1550000通过57.33",0,0,0,1]
[438,"详细评分汇总表项目名称。无锡内间退立其港区新港作业区正达底发启民头扩建工程监理(S]J20206010c序号投标人经济标评审得分施工组织设计得分项目签坪机村评分径列其他评审得分总分排名座江苏交逊工程咨询监理有限公司10000(不场辽)55.4030.002南京公正工程监理有限公置9.970(不适过)44.5324.00江苏华宁工程咨询有限3公部9.980(不通过)46.1022,00评委签名:",0,0,0,1]
[439,"枣庄职业（技师）学院物联网常规综合实训室设备采购项目项目编号：SDGP370400202102000208评标报告招标人：枣庄职业（技师）学院代理机构：山东合标项目管理有限公司日期：2021年9月28日1枣庄职业(技师)学院物联网常规综合实训室设备采购项目公开招标评标报告一、评标工作组织受枣庄现业【技亚】学院委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，山至合标项目管理有限公司组织枣庄职业（技帅）学院物联网常规综合实训室设备采购项目（项目编号:SDGP370400202102000208）的招标评标工作。招标人于202L年9月G日在东政应采购图、枣庄直公共资源交易图上发布招标公告，报名时间为2021年9月6日至2021年9且10日二、评标委员会组成1、评标专家抽取:2021年旦月27日，在监督部门的监督下，招标人或代理机构从《山东省政府采购专家库》中依法抽取相关专业评审专家，共5名，名单如下:序号专家姓名单位名称1张贵军黄继奎枣庄市山亭区财政运行保障中心枣庄市薛城区教育局3刘新国惠庄经济学校卜周明友山东省枣庄市鲁南公证处5刘建坤枣庄市市中区司法局2、评标委员会组成及分工:评标委员会张贵军、黄继奎刘新国周明友、刘建坤组成。评标前,评标委员会全体成员召开了标前会议,推选周明友为评标委员会主任（组长)。三、项目概述评审前由山东合标项目管理在限公司向评标委员会介绍项目招标情况:（一）项目概况:1、项目名称:枣庄职业（技师）学院物联网赏规综合实训室设备采购项目2、项目编号:SDCP3704002021020002083、招标内容:本项目为枣庄职业《技师)学院物联网常规综合实训室设备采购项目4、建设规模：担标控制价:143.355万元5、建设地点:采购人推定地点儿6、质量目标:合格。7、本项目评标办法:综合谨分法，（二）投标唱标情况:截止202L年9月L0日，Z时00分，共5家投标单位领取招标文件:至投标截止时间2021年9月27日9时30分,共3家投标单位递交了投标文件:详细情况如下:父号领取招标文件投标革位名革投标文件递交情况投标文件密封情况《济南展雄电子有限公司是合格到会2济南智新仪器设备有限公司是合格到会m糖角智能科技（山东）有限公司是合格到会根据招标文件中评标办法规定的评市因素及评审标准，评标委员会对投标单位的投标文件进行形式性、",0,0,0,1]
[440,"第三章评标办法（综合评分法）一、评标办法前附表二、评标办法（正文）1一、评标办法前附表1、初步评审标准2、分值构成与评分标准21、初步评审标准条款号评审因素评审标准【评标办法中标候选人排序方法技术得分也相同时推荐原则:(1）优先推荐生产厂家作为中标候选人:（2）同为生产厂家的，依照投标人商务部分评审因素先后次予，按照评审得分由高到低的顺序确定排序:(3〕为代理畜的，依照投标人陆务部分评审医素先后次产安照评审得分由高到低的顺序确定排序:（4）以上评审因素得分均相同的，由评标委员会按照有利于召标人的原则，确定推荐中标候选人排序。投标人名称营业执照一致投标函签字盖章符合“投标人须知”第3.7.3项规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的要求2.1.1形式评市标准联合体投标人不接受联合体投标H业执照和组织机构代码证签符合第二章“投标人须知第3.5.1.项规定，具备有效的营业损照、组织机构代码证资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，不存在“投标人须知”第1.4.3项和“招标公告”第8（4）款规定的情况投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2项规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定交货期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定交货地点符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定质景要求符合第二章“投标人锁知”第1.3.4项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”\"第1,11.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件投标材料及相关服务奇合第五章“供贡要求”中的实质性要求和条件2.1.8响应性评审标准技术支持资符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定2.2分值构成与评分标准条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）商务及技术部分",5,5,5,1]
[441,"授权委托书本授权委托书声明:我张定军（法人代衣）系且县大王人民政应（招标人）的负责人，因我单位未及时办理单位电子印章，无法对202L生农社公路空防设施完善工程(大王镇)(招标项目)招标公告等相关信息进行电子签名，人公示、中标结果公示等相关事宜，我单位对信息的真实性、准确性、合法性负责，本授权委托书扫描件作为电子招标文件的组成部分。授权方无转让，特此授权。约八㎡五招标与5≤盖三工竹≤7射“含,2021军9月3日",0,0,0,1]
[442,"招标控制价编制说明工程名称：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅲ标段1、工程概况：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅲ标段，外墙面改造40000m2、手绘墙1000m2；2、工程招标范围：修缮3、工程量清单编制依据：工程量清单编制依据：根据国家统一的工程量清单计价规范,配合使用2014江苏省建筑与装饰工程计价定额、2009江苏省修缮建筑工程计价表、费用计算规则和项目指引；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求。本工程计价和计税根据苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、张住建工[2016]16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》等相关文件规定执行。计税方式：采用一般计税方法。4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按招标文件。5、清单中的安全文明施工费：为满足施工安全、文明、绿色施工以及环境保护、职工健康生活所需要的各项费用。本项为不可竞争费用。（1）、环境保护包含范围：现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；其他环境保护措施费用。（2）、文明施工包含范围、安全施工包含范围及绿色施工包含范围按江苏省建设工程费用定额《2014年》文件内P10-12页内容执行。（3）、本工程安全文明施工费用中的扬尘污染防治费已计入安全文明施工费中的增加费中。本工程未计智慧工地费用；6、其他需说明的问题：（1）、垃圾外运及处理满足现行有关规定；（2）、请投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中。本说明未详之处见图纸说明、招标文件及项目清单特征描述，实际按照建设单位要求施工；（3）、请施工单位务必认真踏看现场，结合现场实际情况综合考虑后报价；（4）、所有安全防护设施、设备在进场前必须保持齐全有效；（5）、工程竣工",0,0,0,1]
[443,"根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区道路改造工程（二期）施工二标段评标报告评审委员会2021年07月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根洞市区道路改造工程（二期）施工二标段（以下简称“本项目）已由以根发改行审字〔2020〕17号文件批准建设，项目业主为根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审，(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区道路改造工程(二期〕施工二标段。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且15日，交工日期:2022年0Z且14日。共计365日历天。2.3标段详情:根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区道路改造工程",0,0,0,1]
[444,"评标报告项目名称：湛江市引调水工程信息化系统工程项目项目编号：JG2021-1641招标人(业主)：湛江市鹤地供水营运有限公司招标代理机构：广东省机电设备招标中心有限公司2021年6月18日评标报告项目名称：湛江市引调水工程信息化系统工程项目项目编号：JG2021-1641采购方式：公开招标一、项目简介：广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称“招标公司”）接受湛江市鹤地供水营运有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就“湛江市引调水工程信息化系统工程项目”项目进行公开招标。（一）项目概况本工程设计供水范围为湛江市霞山区、赤坎区和麻章区，并给沿途廉江市、遂溪县预留分水口。工程任务为建设输水管道及加压泵站等工程措施，将鹤地水库地表水源引至湛江市西厅水厂、赤坎水厂和麻章水厂，保障霞山区、赤坎区、麻章区供水安全。工程由取水口、泵站前池、取水泵站、调压塔、输水管道等组成。在雷州青年运河发电枢纽上游东北侧约500m处，鹤地水库东岸兴建取水口。本工程管线总长约61.924km，设计水平年(2030年)最大取水规模：Q=12.3m3/s，106万t/d，年最大取水量为3.22亿m3。（二）招标范围本次招标范围为：泵站自控系统、信息化系统（供水智慧运营系统）、流量计等设备的供应、安装、调试及其他相关服务，具体详见技术标准及要求。（三）招标上限价本项目招标上限价为45549271.15元，投标总报价超过招标上限价的投标文件无效。二、招标、投标基本情况：本项目于2021年5月26日开始在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网、招标代理机构网站上发布招标公告，于2021年5月27日～2021年6月2日发售招标文件，共有4家投标单位登记并购买了招标文件。至本项目投标截止时间2021年6月18日9:30时，共有4家投标单位递交了投标文件。投标文件递交情况如下：1投标文件递交情况序号投标人名称是否递交投标文件1深圳市科荣软件股份有限公司是2广东科创智水科技有限公司是3深圳市东深电子股份有限公司是4中建智能技术有限公司是截标后进行国内公开开标。参加开标会议的有招标人、招标代理机构和各投标人的代表。唱标前首先检香了各投标文件的密封情况:签封督况良好。.唱标顺序随机进行。招标代理机构对",0,0,0,1]
[445,"采购清单序号名称数量备注止50.运输罐5个c30L液氮罐[2个的输帮枪3650支将氏I型线倾式0.25mil4柏外季2000套长臂手委20000双CPP（砀锰酸钟溶液）30瓶500每，需兑水7温度计50支长度30cm,水银温度计。8玻璃柜50支长度15cm双目显微镜10台双目普通款10一次性鞋套5000双～医用一次性口罩5000只",4,4,4,1]
[446,"和缺项山,凶承包人承担沅不:﹝2）施目约设计及]编出]:（3）技术交底及.上程验收象内=采想内容①括:路牌、工传栏（脚）等一、施工内谷包托（1）施工图纸范围内尔建设工程等配套设施施工（2）主要建安工程、空内给排水工程、电气1.程、交防系统工程，景观绿化、停车位怨工程（3）工程量清单所规内字和施下:（4）设i施工实施过程符理，包含总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、6系、外协谈判污形州关于多办理、协调阻升及必要的安尘评估和检查、竣工试、浚北的编制T核、试运行七核、返工船收、档案究理、缺际贡征期的保修等直至满足招标人型求并交们招标人拉取便川刊与分:无2.3木项H□些求团不收求不川丧ml,t技k术2.4个项ll发求团个业求不H建颁f;tl.候t（BIM）技术3.1本次招标要求投标人同l具备律筑工和设i乙级（含乙级）以.上资质和建筑工程施T总3．投标人泓样读求!≥>-5承色-级（含二级）以1资质，J行有效尔交介牛产许叫证，并在人员、设备、资金等方面具各州尔履约能J投标人（如为联介体投标的要求其联许体中施工单位）须符合《厂西H[5目活[坐筑止场诚fF评理暂行办;》（制建符﹝2013﹞17号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信L.所I]污维孙行理m通知》（H建行﹝2014﹞25*）h规章，已办理诚信库入下邹洋处上有汝状.≤3.2发负认入以收水:3.2.1项1总负五人：只行贰级以.上（含贰级）汁册逃负师（或汁册结构工程师或注册建造师）执业资格，并L有是筑工:程相入专业的康级以山（含中级）职称-3.2.2项H设;负必人：lLf㎡级以h（含㎡级）涂册建筑师，并!有建筑工程相关专业的级以I:（含叶级）职称-3.2.3项目采购负责人：具有中级以l.（含中级）职称,3.2.4项目经理：上有建筑.工程贰级（含贰级）以I:",0,0,0,1]
[447,"青海省政府采购项目合同书采购人（以下简称甲方)：海晏县住房和城乡建设局中标人（以下简称乙方)：置海中恒信工程咨询有限公司甲、乙双方根据2021年07月09日关于采购2021生海晏县高原美丽乡杜建设项目设计单位、监理单位等服务单位采购项目签包6))《查海图竞磋《服务义202上招标文件要求和出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，达成关于采购2021生海晏县高原美丽乡村建设项目设计单位、监理单位等服务单位采购项日《包6)项目政府采购合同:一、项目名称：关于采购2021生海晏县高原美丽乡村建设项目设计单位、监理单位等服务单位采购项目包6)。服务内容:编制工程量渣单及控制价。1、按《中标通知书》表明的中标价格成交:2、服务内容一览表（开标一览表表、服务内容、服务承诺、优悲条件等资科);3、服务期限:按项目进度的合理期跟。二、费用及支付方式:1、完成招标文件约定事项的项目报价为按工程总造价的0.39%计取。（包括业务费、服务费、人员差旅费、税费、招标代理费及其他不可预见费等全部费用)2、合同签订后5个工作日内甲方向乙方支付0%的预付款，工程量清单及控制价编制完成后5个工作日内甲方向乙方支付100%款项。3、如遇超出合同加工范围内容，给乙方造成成本增加，须经甲乙双方协商增加成本费用，并签订补充协议。三、服务质量保证1、乙方所提供的服务质量必须与采购文件、投标报价文件和承诺相一致。2、乙方应保证所提供服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或其他权利。甲方的合法权益。任。5、甲方应积极配合乙方工作并提供必要的工作条件。四、合同的变更、终止与转让订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止:。2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。五、违约责任时，应由乙方赔偿由此引起的一切经济损失。六、不可抗力1、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。2、除法律、法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现情况亦视为不可抗力。七、其他约定:八、合同争议解决1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决",0,0,0,1]
[448,"档案号:海南省工程建设项目招标控制价（第一册，共一册）建设项目名称：2021年美兰区海府街道孝贝处或意(电力部分）项目18个小区二11上…上2*斗十2招标单位名称：海口市美莞盱府街道办事处:念TX。-f:编制单位名称，福建泉宏工程管理限公司七编制日期;二○二年二月一2021年美兰区海庙街道老旧小区改造(电力部分)项目18个小区招标控制价招标控制价（小写）:14144087．91元C大写）置壹仟肆佰壹拾肆万肆仟零捌拾该元玖角壹分工程造耀张泉宏工程管理有限公司赣(霖管理英瓯只亚印章渔口市美]工区渔照街道五丑2福建系招标人:咨询人队工不到莲门T主文工单位盖章约输软有效期至：2022g09月10日法人代表人蓝邵法人代表人杰陈或其授权人:或其授权人:邹智（签字或盖章）（签字或盖章）7文功又行贵?(约三编制人:复核人AZC2A04360Q02220C远怀卫弟签院的批（造价队员的蚕界花司522年月31日有汝朔至:2022f12月31日复核时间:年月日编制时门:年月总说明工程名称：2021年美兰区海府街道老旧小区改造(电力部分）项目!8个小区、工程概况及内容:2021年美兰区海府街道老旧小区改造(电力部分）项目18个小区工程包含：毕伦印刷厂、省工会宿舍、省民贸宿舍、市人劳局、昌降经理楼、金都大厦、乔冠大厦、水产实业、海旅小区、华侨管理、市九中、昌隆宿含、富虹大厦、康业花园、空中花园主楼、三优公寓、省中行宿舍、新安大反等小区进行抄表到户改造。二、编制图纸依据:项目施工图纸;三、招标控制价编制相关说明:1．招标控制价编制依据1．1《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013(以下简称“清单计价规范””）1.2海南省建设管理部门及定额站等管理文件1.2.1定额依据：2012年发布的《建设工程工程量清单计价规范》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》、《海南省安装工程综合定额（2017）》《海南省市政工程综合定额(2017)》;1.2.2本工程人工费根据琼建规（2021）2号海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知、琼建标定函（2021〕14号海南省建设标准定额站关于我省在建未完工工程项目执行2018年1月1日前颁布定额人工",2,2,2,1]
[449,"市政电源完善工程（一期）施工招标文件招标人：连云港经济技术开发区政府投资工程服务中心招标代理：江苏中大建设项目管理有限公司2021年8月目录33355555667711131421212222232425252727273132353581818283第一章招标公告1.招标条件市政电源完善工程(一期)工程，已由连云港经济技术开发区管委会批准建设，根据工程实施进度，需确定工程施工单位，现将相关信息公布如下，欢迎符合要求的单位参加竞标：2.项目概况与招标范围2.1项目概况2.1.1建设地点：连云港经济技术开发区；2.1.2工程规模：新建6台100kVA箱变；2.1.3招标控制价：1917070.86元；2.1.4工期要求：60日历天(包括承包人负责协调供电部门审批、验收时间)；2.1.5质量标准：合格；2.2招标范围：市政电源完善工程（一期）施工，包括花果山大道与盐池西路路口、金桥路与银珠路路口、盐坨西路与玉竹路路口、盐坨西路与跃湖路路口、雁江路与恒山路路口及燕山路与钱江路路口六个单位工程的10kV路灯箱变工程，主要建设内容为箱式变电站、电杆组立、电缆敷设、电缆板带、电缆检查井等；具体详见设计图纸、工程量清单、招标文件等3.投标人资格要求本工程采用资格后审方式，以下条件属于资格审查合格条件：3.1投标人须具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质（在有效期内），并且同时具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）类五级及以上的电力设施许可证（有效期内），并取得企业安全生产许可证（有效期内），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.2投标人拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的机电工程专业贰级及以上注册建造师资质（在有效期内），并具有安全生产考核合格证书（B类）（有效期内），且承诺中标后不影响办理工程建设手续且项目经理在岗履职3.3根据连云港经济技术开发区住房和城乡建设局发布《关于参与简易招标项目的单位需成立分公司的公告》的要求，投标单位必须为我区内的施工企业或在我区成立分公司的企业，成立分公司的企业须取得总公司的授权书以分公司的名义参与投标活动，若中标需由分公司开具相关发票，方能付款投标时提供有效证明，否则不能通过资格审查3.4投标人必须提供连云港",1,1,1,1]
[450,"4.2招标文件获取方式:A.线上购买登陆中捷通信电子招投标平台（网址http://www.zjscs.net:8l/）注册购买B.线下购买：持单位介绍信、营业执照副本复印件、本人身份证、标书费电汇底单(各注写明招标编号“ZJZB-2018-10904”），向招标代理机构了解有关信息并购买招标文件报名联系人：朱其强，020-83820346招标文件每套售价人民币肆佰元（X400.00）整，售后不退招标文件费用收取方式接受公对公账户支付和线上系统平台支付支付时请注明采购编号、项目名称（简写）及供应商名称开户名:中捷通信有限公司地址：广东省广州市越秀区较场西路21号开户银行：中信银行广州花园支行帐号：3110910043856842090注投标人如不方便到指定地点购买招标文件，可以拨打报名联系人电话线上购买招标文件4.3由于采用电子招投标，投标人需在投标报名交费时间截止时间前完成中国联通内部供应商注册、购买新版iPASS电子证书或旧版iPASS电子证书升级并进行项目联系人绑定操作，否则无法进行报名,由于投标人未及时完成相关电子操作所造成的后果，由投标人自行承担部供应商注册流程与iPASS电子证书相关流程请登陆中国联通合作方自服务门户（https://www.cuecp.cn）进行操作24.4投标人登陆中国联通合作方自服务门户网站6/（https://www.cuecp.cn/portal/indexjhtml）或中国联通采购与招标网：标交易平台（new)，进入平台后选择项目参与一寻找商机一检索意愿参与的招标项目一选择我要参与进入够标申请环节，上传电汇单据扫描件，招标代理机构登记信息并核查到款后，开放下载招标文件权限，投标人下载招标文件后才可参与投标注：投标人需要在电子招标投标交易平台（new）和中捷通信电子招投标平台同时完成注册和相关信息的录入以便我方后期能够完成开评标和退保证金等招投标流程具体操作流程如下:步骤流程操作备注第一步线上购买（推荐）或线下购买招标文件，完成中捷通信电子招投标平台同时完成注册及相关信息的录入请保留购买标书费付款凭证截图或扫描件第二步完成电子招标投标交易平台（new）注册登陆此步骤不需要密钥，密钥只是在制作及",0,0,0,1]
[451,"红也翁i加浙",0,0,0,1]
[452,"2019年拱墅区河道水质监测项目二、投标（开标）一览表杭州市拱墅区河道监管中心、浙江华诚建设招标代理有限公司:按你方招标文件要求，我们，本标书签字方，详此向你方发出要约如下:如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标（开标）一览表的价格完成编号为HCZB-GSCC-005的招标文件[项目名称:2019年提墅区河道水质监测项且的实施开标一览表（单位均为人民币元)标项内容数量单位1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容（1）我方要约有效期为自投标截止日起90天:（2）我方同意标期可作延长:（3）在标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束2、本投标文件，你方之接受函，包括条款栏，标的规格要求栏和其它有关文件在内的投标文件对我们双方均具约束力3、根据具体情况而拒绝任一或所有标书完全取决于你方你方没有义务一定要接受最低报价的标书或某一特定标书，也不需为拒绝某一标书作出任何解释4、另外，我方承诺还将就你方所要求的进一步信息提供给你方5．如果我方中标，我方愿意提供如下优惠条件:（1)交LxH㎡法定代表人签章:授权委托人签字:）公司盖章:联系人:，陈庆铭联系电话:56819581联系地址:杭州市工城区沈家路沈家巷32号邮政编码:31000传真号码:568195892期:2019年，月2日",0,0,0,1]
[453,"窗体顶端（窗体顶端（邻水县南城学校建设工程项目）评标结果公示项目及标段名称邻水县南城学校建设工程项目施工项目业主邻水县教育科技和体育局项目业主联系电话17313423071招标人邻水县教育科技和体育局招标人联系电话17313423071招标代理机构中通建设工程管理有限公司招标代理机构联系电话17711353177开标地点广安市公共资源交易中心本项目开标室开标时间2021-09-2309:30:00公示期2021-09-26至2021-09-29投标最高限价（元）88076609.50中标候选人排序中标候选人名称投标报价经评审的投标价综合评标得分第一名四川省远熙建设有限公司75741437.9269571678.25\\第二名四川普力诺建设工程有限公司75913442.3069743682.63\\第三名杭州恒鼎建设集团有限公司76077256.0069907496.33\\第一中标候选人项目管理机构主要人员职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人胡益勇工程师川151161623459建筑工程壹级项目技术负责人邱谋富工程师I-76418建筑工程工程师第二中标候选人项目管理机构主要人员职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人彭仕勇工程师川251141504507建筑工程二级项目技术负责人郭全工程师32120813建筑工程中级第三中标候选人项目管理机构主要人员职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人徐科科工程师浙233161701938市政公用工程、建筑工程二级项目技术负责人詹兴根高级工程师G3300166793建筑工程管理高级第一中标候选人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人巴塘措普沟景区旅游开发有限责任公司巴塘县措普沟景区基础设施建设项目-岭卡溪游客中心、景观、河堤施工段2018-03-162019-11-20\\65667995.09杨焘雅安县呷拉中学建设项目EPC雅安县教育体育局2016-07-062018-09-08\\180000000.00杨焘第一中标候选人项目负责人类似业绩(\\)项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人\\\\\\\\\\\\\\第一中标候选人技术负责人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人\\\\\\\\\\\\\\第二中标候选人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人陕西睿君投资集团有限公司西北工业学院新建及改扩建工程2018-07-172019-12-30\\133452100.00王建立西安世园投资（集团）有限公司秦岭医院科技楼及附属工程2018-09-212020-01-13\\154684700.00蒋伟第二中标候选人项目负责人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人\\\\\\\\\\",0,0,0,1]
[454,"东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项日评标报告（标段7%广东想信项目管理有限公司受广州风行牧业发展有限公司委托，对东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项目采用公开招标方式进行招标，评标采用综合评估法。该项目于2021年08月07日至2021年08月30日在广州公共资源交易中心网站、中国括标标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于2021年08月09日在广州公共资源交易中心网站发布补充公告。于2021年08月13日在广州公共资源交易中心网站发布答疑纪要。于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分止在广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间2021年08月30日09时00分止，本标段共8家单位投标登记成功，分别是:上西宣盟工程设让在跟公司面京主涵建筑议让在限公司北京凯颁路建筑设计在限公司、中国轻工业面宁设让工程在眼公司、广东名都设计在限公司、趣出由被科研设计院有限公司北京世纪虫天国际建筑竣计在限公司中设工程盗询(重庆)股份在限公司。本项目于2021年08月30日08时45分至09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）接收投标人递交电子光盘备用，共乙家投标人递交电子光蓝备用，分别是:北京世纪中大国航建筑设计有限公司、面京圭观建筑设计在限公司中设工程盗询(重庆)股份《版公司知州中很科研设迁院省眼公司、上东名礼设计在银公试北京凯次腾是筑设计省公司中压轻工业的宁谈让工程省组公司。连见各出电工光盆接收名))）本项目于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分接收投标人递交投标文件。至递交投标文件截止时间止，共Z家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是:北京圳脂路处筑谈迁省银公置至名礼谈迁省眼公司知州中准科证设迁院省限公省中氏(轻工北的呈谈士工在在恨公口L的流封混幼改士值眼公司北京世红注太国浙让货(饭注在公元中设工程咨迫(正达)股份在限公司，于2021年08月30日09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）进行现场并标。（详见《并标记录法》《投标文性机器鸟系统分结论表》《异议记录表》)评标于2021年08月31",0,0,0,1]
[455,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021105001项目编号广德市（2019-2021）三年污水提质增效行动广德市城区污水主干管和平路及七凤路路段建设工程序号投标单位投标报价初审情况总得分5068272.084974650.625095060.275091883.1151733965013553.25077914.315020137.15124641.851236555121683.675083091.045115493.515114233.575112831.644966873.835130119.825181155.365125518.285092575.015215959.2950781375162444.015094730.985216179.48518544751247895083355.075075977.065099149.55079502.675215631.75094075.175104099.235072107.625133716.195087117.015175786.4550868971安徽华树建设工程有限公司2安徽仁众建筑安装有限责任公司3安徽敬泽建设有限公司4安徽伟成建筑工程有限公司5安徽振元建设工程有限公司6安徽峰云建设有限公司7安徽华宸建设工程有限公司8徽川建设有限公司9安徽兰鑫环境工程有限公司10安徽光敏建设工程有限公司11安徽志洪建筑工程有限公司12宣城市恒山建筑有限公司13安徽呈龙建设工程有限公司14安徽钜川建设有限公司15安徽国创建筑有限公司16安徽励丰市政工程有限公司17安徽永泽建设工程有限公司18安徽运新建筑工程有限公司19安徽广创建筑工程有限公司20芜湖市籍山建设工程有限责任公司21广德县万力市政工程有限公司22安徽伟祥市政建设工程有限公司23安徽新广建筑工程有限公司24铜陵市天资建设有限公司25安徽中皖建设工程有限公司26安徽联春建设工程有限公司27宣城成皓建设工程有限公司28马鞍山市天歆建筑工程有限公司29安徽万弘建设集团有限公司30安徽旭承建筑工程有限公司31安徽天和建筑工程有限公司32安徽宇杰市政建设工程有限公司33安徽金磊建筑工程有限公司34安徽航元建设工程有限公司35广德乘风市政工程有限公司36安徽皖途建设工程有限公司37安徽中南建设工程有限公司38安徽乔达建筑工程有限公司39安徽正翔建设工程有限公司40安徽浩博生态科技有限公司41安徽茂盛园林景观建设有限公司42安徽丙丰建筑工程有限公司43巢湖市雨林木风园林工程有限公司44安徽汇百建筑工程有限公司5177011.135216891.624995415.365174299.485124786.59////////////////////////////////////////////45厂德德杰市政工程有限公司5094576石6T班名纸律设工程石限公司5070245.3247安徽远辉建设有限公司5047491,9548格林生态环境有限公司5174746安徽联邦建筑安装工程有限公司5174983.995128202.515072953.35097909075116383,75172A101]肥西七建建筑安装工程有限公司51安微费来建设集团有限公司52宣城华畅建设有限公司63广德员字建设有限公司54安徽环能建设有限公司G5灰敬预常E态独设石限公司51074178256安徽中旺建设工程有限公司5098292.8557交盈册坤建筑工程有限公司51052l96258宝城韵滘建筑工程有限公司5076161.04[68微在邵设石限公司51153645960l交澄孵岭建筑工程有限公司5095389,186l安微茂合建筑工程有限公司5097087,3762安微微德建设工程有限公司5130907.2463安微木石建设有限公司51088/1,096山交觉广建是设有限公司5126395.0765德具华箭币政工程石限公司506443866交山建设工程有限公司508390975(7交薇和孙项目管理在限公司5109029.2268厂福您鸿孔筑工程石限公司5019189,4269安徽昆售建筑工程有限公司",0,0,0,1]
[456,"车辆图片急信远评估正前左前轮毅车门提县包二仪表盘前排座机:023-67287249网址：http://www.xinyuanps.com",0,0,0,1]
[457,"高邮市人民医院东区医院（二期）工程（消毒供应中心分项)招标控制价确认函江苏富华工程造价咨询有限公司:根据你单位编制的高邮市人民医院东区医院（二期）工程（消毒供应中心分项）标底预算价1011.2247万元，经研究决定，招标控制价在原来预算的基础上下浮为0，招标控制价为1011.2247万元。招标人：高邮市建设投资发展集团有限公司（高邮市人民医院)3人元)只三印(<.9",2,2,2,1]
[458,"杭州市西湖区政府采购合同书项目名称：杭州市西湖区文化馆和图书馆物业管理服务项目甲方：杭州市西湖区文广新局乙方：杭州品尚物业管理有限公司签订地点：浙江省杭州市签订时间：2018年月日杭州市西湖区文化馆和图书馆物业管理服务项目物业服务合同甲方：杭州市西湖区文广新局乙方：杭州品尚物业服务集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》的规定和招标文件（编号：XHZFCG-2018-G-102）的有关要求，合同双方就杭州市西湖区文化馆和图书馆物业管理服务项目经协商一致，签订本合同第一条委托管理事项杭州市西湖区图书馆位于古墩路413号，总面积3300平方米；杭州市西湖区文化馆位于曙光路184号，总占地面积1200平方米，建筑面积2600平方米列入本次综合物业管理的范围为：杭州市西湖区文化馆和图书馆服务范围内的卫生保洁、安保和秩序管理、消控室24小时值班巡检、大楼及共用设施设备和水电设施的日常养护维修、绿化养护管理、信件报纸快递收发、灭“四害”消杀服务、食堂服务、采购单位交办的其他工作（具体内容详见招标文件）消防监控设施设备、配电房内高压配电柜设备、中央空调机组、电梯的维保、维修和年检项目，另由专人或相应资质的专业单位和设施设备生产单位提供专项服务相关设备的维保、年检费用不在本次投标价中第二条合同期限三年（合同一年一签，合同履行期内乙方如果达不到考核要求，甲方可按有关程序与乙方终止下一年度的服务合同）本次合同自年月日起至年月日止（12个月）第三条物业装备、耗材的使用甲方免费提供物业管理的办公场地，但办公用品（指电脑、打印机、对讲机等自身使用的等办公用品）由乙方自行解决物业管理办公室发生的电话费用由乙方自理第四条物业管理收费1、本合同期内物业管理服务费金额人民币1056253元/年，按建筑面积分摊后收费标准为：14.92元/平方米.月采用包干制，除本合同明确约定可以另行收取的费用外，所有物业管理及服务费用均包括在内，乙方不得另行向甲方或使用人收取任何费用2、物业管理服务人员缺岗的，或未经甲方许可随意调换人员的、人员不符合招标要求的，由甲方按其岗位平均每月人员开支的标准扣除服务费扣除的费用可用于其他顶岗人员的加班或奖励费用3、乙方每月须以书面形式向甲方报告当月物业",0,0,0,1]
[459,"辽宁省政府采购项目服务类竞争性磋商采购文件项目名称：2021年度省本级自然资源政务审批及公文系统升级维护项目编号：LNZC2021-0179编制单位：辽宁省公共资源交易中心（辽宁省政府采购中心）目录第一章供应商须知一供应商须知表包详细信息表二总则1.采购人、采购代理机构及供应商1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织本项目采购人见供应商须知表1.1条条款号项目内容1.1采购人名称：辽宁省自然资源事务服务中心地址：沈阳市皇姑区北陵大街26号甲2联系人：段磊电话：024-868499011.2采购代理机构名称：辽宁省公共资源交易中心（辽宁省政府采购中心）地址：沈阳市和平区太原北街二号（市府大路西塔岗西走100米路南砖红色楼）综合楼A座联系人：王毅电话：024-234477951.3.4合格供应商还要满足的其它资格条件无1.3.5是否为专门面向中小企业采购否1.3.6是否有政府强制采购的节能产品没有1.4是否允许联合体参加政府采购活动否1.4.8联合体的其他资格要求无2.2项目预算金额、最高限价预算金额：830000元最高限价：详见供应商须知表下方“分包详细信息表”4计量单位中华人民共和国法定计量单位6.1现场考察、磋商前答疑会组织踏勘时间：2021年08月09日上午9:30（北京时间其他时间不接待）地址：辽宁省自然资源事务服务中心动态监视监测部联系人：段磊电话：1355577551811.3样品或演示不需要提供样品不需要提供演示12.1响应报价货币要求所有响应文件中均按人民币货币进行报价13.1磋商保证金1、磋商保证金金额：详见采购公告2、磋商保证金到账时间：递交响应文件截止时间前3、磋商保证金缴纳方式：电汇保证金收款人银行信息：详见采购公告4、保证金退还方式：网上自动退款5、保证金退还咨询电话：024-234477266、其它：（1）供应商所递交的投标保证金必须从其基本账户转出（2）本项目只接受供应商以转账支票或银行电汇（含网上银行）方式递交投标保证金如果供应商选择使用转账支票方式递交投标保证金，则必须明确告知采购代理机构工作人员所递交投标保证金所属的项目、标段名称如果供应商选择使用银行电汇（含网上银行）方式递交投标保证金，则汇款时必须清楚注明所递交投标保证金所属的项目、标段名称（3）如果以银行电汇（含网上银行）形式递交投标保证金，则递交投标保证金的截止时间为投标截止时间前",1,1,1,1]
[460,"中标候选人公示工程名称：丽水南城运动综合体项目全过程工程咨询服务招标序号：丽建招A【2021】095号招标单位：丽水南城新区投资发展有限公司开标时间：2021年8月17日招标代理机构：浙江大兴建设项目管理咨询有限公司联系人及电话：严勇军0578-2121173中标候选人：牵头人：城市建设技术集团（浙江）有限公司资质等级：建筑行业（建筑工程）设计甲级联合体成员：德邻联合工程有限公司资质等级：工程监理综合资质拟派项目总负责人：段磊注册证书号：00372997职称证书号：G3300237117总监理工程师：严宏飞注册证书号：00531561职称证书号：G3300104487造价咨询负责人：刘斌注册证书号：建【造】11123300002581职称证书号：G3300306407设计咨询（设计管理）负责人：罗联训注册证书号：S073301768职称证书号：G3300250947预中标价：大写：人民币壹仟柒佰玖拾贰万伍仟元整（￥17925000.00元）预中标费率：1.5%咨询服务期：自合同正式签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成及缺陷责任期满之日止咨询服务（包括项目管理（建设管理）和专业咨询）目标：达到国家规定的合格验收标准和要求，确保工程一次性验收合格通过企业荣誉情况：1.鲁班奖：德邻联合工程有限公司监理的中国农业银行温州分行农银大厦工程荣获2018-2019年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），获奖时间2019年12月；2.德邻联合工程有限公司获得浙江省优秀造价咨询成果奖，获奖时间2020年5月；类似工程业绩：全过程咨询:1.杭州余政储出【2020】6号地块开发项目，总建筑面积142763.9平方米；2.杭州余政储出【2019】62号地块开发项目，总建筑面积138620.26平方米；3.江干区觅桥职业高级中学（暂名）全过程工程咨询，总建筑面积84425平方米4.杭州市电子信息职业学校双桥校区项目全过程工程咨询，总建筑面积81015平方米设计：夕尔控股滨江项目，总建筑面积125500平方米造价咨询：磐安县中医院迁建工程BIM技术咨询服务及施工阶段全过程造价跟踪审计项目，总建筑面积67900平方米监理：杭州未来科技城第三初级中学项目，总建筑面积78989.65平方米主要负责人荣誉情况：拟派项目总负责人：段磊担任项目总负责人的全过程咨询项目1.杭州余政储出【2020】6号地块开发项目，总建筑面积142763.9平方米；2.江干区觅桥职业高级中学（暂名）全过程工程咨询，总建筑面积84425平方米；3.杭州市电子信息职业",0,0,0,1]
[461,"花胡硕苏木巴格塔拉嘎查招标工程量清单序号工程或费用名称单位谈过或法革价(元)合计(元)第一部分定筑工程【舒道附属建筑物排冰步5苏脸修井和（三肾道工程p110m预管；（顶爷施工、理溪2.0m)6l边18780m预管（顶管施工、理深2.0m)8318p25m预管（顶管施工、埋洋2.0)9090(三)【努屋建筑片房（4.24w6.2f）（凹)]供电工程低压电须龙州j二部分、机电设各及安装工和水设备及安装工程岱水系2000]20-54/4(6.6kw含的管(带法兰）s14丝绳、3x6mr'防水电缆)雀当毒净化设备(次氨酸纳发生器)M记电设备及安装工程闹刀开关3P100功刊刀开关10A式[感器160/5电流表ITI-108[电为计量箱照明设备儿压力传感器0～1.6Mpa附服费终强《包容电前、控丽软件、转换器、上器等）第三部分企属结构设各及安装工看（一)答网工程全道安装（1）/p110mm（PE100缓登厚4.2e。0.6MPa）临〔2)Tgo(pE100颁登.Js,.5ee。o.6uP）1378（3)D50mm《PE100颁稽厚3.0,1.oPa)8318（)D25mm（PE80密序3,0m；1.6yPa)909（6)|25mmPPR管材242首借安装三派三通@llox@gox@g个承三通申90X中90X60希2三承三通申50X@50X@25不202三承三通申60XΦ60X母50价头d9等头Q5阶25头25价L012心25球侧(入严)希202阅门申90浙侧门p110个阀门①6内接90的接∞的上内接25403D90-50D110-90不2省靠及管比50尤5D25水嘴个202镜IC卡水表别的22玉力表1la丹是逆止侧(DN90)阶D110活接D90活接阶69D50活接杭333D25近投式202.杆因定3*xcm角钢焊按式202静25cm单整单不202静16螺丝（固定值张法获线化邑10,825管接个202(其它管件个202花吐古拉镇三家子鸣查招标工程量清单序号工程或费用名称单位致量革价(元)合计(元)5一部分建筑工程道工程p50m顶管（顶管施工、理深2.0m）16d1D25m顶警（顶管施工、理溪2.0m)1980二部分、机电设各及安要工程合水设备及安装工程微机恒压供水设备KBS系列(7.5l)谷儿j毒予化设备(次氨酸辆发生器)个长力传感器0～1.6Npa",3,3,3,1]
[462,"关于2020年度绍兴市智能工厂、智能制造示范车间和生产线智能化改造项目评审情况的公示为进一步强化标杆示范引领，全面提升企业“新智造”水平，根据《绍兴市传统产业智能化改造三年行动方案》（绍政办发〔2019〕12号）精神，我局组织开展了2020年度绍兴市传统产业智能化改造项目申报和评审认定工作。经企业自愿申报、各地初审，我局组织专家组对申报企业进行资料审阅、现场踏勘及结果复审，拟认定中芯集成电路制造（绍兴）有限公司等7家工厂为2020年度绍兴市智能工厂，浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司注塑车间等43个车间为2020年度绍兴市智能制造示范车间，绍兴科誉医疗技术有限公司口罩防护用品自动化生产线等106条生产线为2020年度绍兴市生产线智能化改造项目。现予以公示。如有异议，请于公示期内向绍兴市经信局反映。公示时间：8月16日至8月21日联系人：胡亚京联系电话：0575-86178309绍兴市经济和信息化局2021年8月16日2020年度绍兴市智能工厂拟认定名单（7家）序号企业名称工厂名称属地1中芯集成电路制造（绍兴）有限公司中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试工厂越城区2会稽山绍兴酒股份有限公司会稽山绍兴黄酒制造工厂柯桥区3浙江阳光照明电器集团股份有限公司阳光LED智能照明产品智造工厂上虞区4申科滑动轴承股份有限公司申科滑动轴承智能工厂诸暨市5浙江中益机械有限公司中益链传动产品制造工厂嵊州市6达利丝绸（浙江）有限公司达利丝绸智造工厂新昌县7浙江中财管道科技股份有限公司中财管道智造工厂新昌县序号企业名称车间名称属地1浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司注塑车间越城区2喜临门家具股份有限公司床网生产车间越城区3浙江绍兴三锦石化有限公司丙烷脱氢制丙烯装置车间越城区4浙江佳人新材料有限公司副产品综合利用车间越城区5浙江古纤道绿色纤维有限公司工业聚酯生产车间越城区6浙江启利兴光可可制品股份有限公司疏水抗团聚可可制品智造车间越城区7绍兴中纺科技有限公司高技术纤维新材料生产车间越城区8振德医疗用品股份有限公司功能性敷料数字化车间越城区9绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司纺二车间柯桥区10索密克汽车配件有限公司基于APS多目标柔性作业汽车零部件智能车间柯桥区11浙江越新印染有限公司基于大数据平台的纺织印染智造车间柯桥区12浙江东进新材料有限公司功能性面料智能化生产车间柯桥区13浙江维艺实业股份有限公司染整数字化车间柯桥区14浙江捷众科技股份有限公司汽车精密塑料零部件数字化车间柯桥区15上虞京新药业有限公司左乙拉西坦生产车间上虞区16卧龙电气驱动集团股份有限公司高效无刷直流家用电机智能制造黑灯",0,0,0,1]
[463,"评标办法本项目未设置施工组织设计，不需要进行施工组织设计评审。1、投标文件合格性评审（1）由招标人依法组建的评标委员会进行清标。清标内容及步骤如下：本工程将采用“苏州工业园区网上开评标系统”进行清标。对清标中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标予以否决，不进入投标文件商务标评审。（2）投标文件中出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决，不进入投标文件商务标评审。（3）招标人本次招标设定招标控制价，同时设定招标人期望报价；招标人期望报价为招标控制价×92%，投标报价大于招标人期望报价的投标文件为无效标，不进入投标文件商务标评审。2、商务标评审（商务标得分=投标报价得分-履约失信扣分值-报价合理性扣分）：2.1、招标人本次招标设定招标控制价；招标人将在发布招标文件时公布招标控制价。商务标评审时出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决。进入商务标评审且未被评标委员会判定为无效标的投标文件为有效投标文件。2.2、评标基准价=A×（1-K%）。K=1、2、3。K值在开标时由招标人代表随机抽取选定。A确定方法为（1）：（1）取所有有效投标文件中，大于控制价*70%的报价的算术平均值为A特别说明：评标结束后,除确认存在评委评审和计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。2.3、投标报价得分计算：等于评标基准价的有效投标报价得分为C=100分，高于或低于评标基准价的有效投标报价，每高1%，扣1.5分，每低1%，扣1分。中间以插入法计，得出各有效投标文件的报价得分。2.4报价合理性扣分：本工程采用“苏州工业园区网上开评标系统”进行清标。对所有投标人的报价进行分析，和控制价相比，列出【投标报价中综合单价与控制价中相应综合单价偏差率超过-30%~20%(不含本数)】的条目，计算出各投标人上述列出的条目数，形成书面的清标报告。根据清标报告的条目数扣分，每条扣0.01分，最多扣0.5分。2.5、履约失信扣分值：开标当日有效的，苏州市住建局",5,5,5,1]
[464,"准格尔旗公共资源交易中心招标文件（87）项目名称：准格尔旗中心医院采购DR移动机医疗设备项目编号：CG2018HGK15092018年12月28日目录第一章招标公告2第二章投标人须知4第三章合同与验收16第四章招标内容与技术要求19第五章投标人资格证明及相关文件要求20第六章评标办法（综合评分）21第七章投标文件格式与要求26温馨提示53第一章招标公告准格尔旗中心医院采购DR机医疗设备招标公告准格尔旗公共资源交易中心受准格尔旗中心医院的委托，采用公开招标方式组织采购DR机医疗设备欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加一.项目概述1.名称与编号项目名称：准格尔旗中心医院采购DR机医疗设备采购文件编号：CG2018HGK1509包号货物服务名称数量采购需求预算金额（元）1DR机医疗设备1详见招标文件30000002.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）二.投标人的资格要求投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；三.获取招标文件的时间、地点、方式符合上述条件的投标人可于2018年12月28日起登录内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网或鄂尔多斯市公共资源交易网准格尔旗公共资源交易网站获取招标文件1.内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载招标文件2.内蒙古自治区公共资源交易网（www.nmgggzyjy.gov.cn）登录网站页面，在“政府采购采购公告”中查询采购信息3.鄂尔多斯市政府采购网（http://www.ordoscg.gov.cn）登陆网站页面，点击“政府采购公告”，查询采购信息，点击信息公告页面中“下载招标文件”可浏览、下载招标文件4.鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件5、准格尔旗公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFrontzgeq/）登陆网站页面，点击“政府采购”中的“采购公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件6.报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”四.采购文件售价本次采购文件的售价为0元人民币五.递交投标（响应）文件截止时间、开标",1,1,1,1]
[465,"凯补凯三预算总额(元）趣凯二三台斗66-星村对两处垃圾场清理用挖机卢充说目描日周期设单目类面宁=皿正名部镇（街道）温翁位型虹澳曹第1页/共2页标段概况严星村对两处垃圾场清理用挖机6900.00环境整治320803119N21080001涉农资金项目严星村垃圾场清理用挖机澧运镇涉农资金项目交易项目审查表标段情况资金来源登记日期村（社区）严星村项目基本信息7)最高限价6900|其他2021年8月10日（元）报名费0.00配",2,2,2,1]
[466,"林激产管理处自行采购项目评审结果牡夏上2020年11月10日购购项育报价致(曾翅猫另报名单位排序备注藏长春市合财搬家公司3c“长春市吉鸿搬家有限公司zd长春市喜进门搬家服务有限公司280>吉林安装集团32*5处置资产长春市日发设备搬运6搬运服务有限公司35”工（zcgl-长春市省事搬家服务2020-001）有限公司38○*长春市百祥搬运服务有限公司长春市致远物业服务有限公司22∞1长春市酷拉拉搬家服务厂有限公司“o长春市福顺搬家十有限公司30中标单位:长睿市敌还物坦服完后限么中标价:22、o%评委签字:零币u乏疗劳无迅改不场",0,0,0,1]
[467,"5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000清单第100章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清理与掘除-b砍伐树木项1.000203挖方路基203-1路基挖方-a挖土方m31752.300-c弃方（运距3km）m31154.730204填方路基204-1绿化带拆除处塘渣回填-c宕渣回填m3597.570207坡面排水207-2排水沟-c现浇混凝土m32.000-e预制安装混凝土盖板m212.000209挡土墙209-2基础-b片石混凝土基础m3430.880209-3砌体挡土墙-a浆砌片（块）石m3141.310209-5混凝土挡土墙-a混凝土m31.125清单第200章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价314路面及中央分隔带排水314-3集水井-a800*800方形砖砌检查井座13.000315老路挖除-a人工挖除整体式路面m327.720清单第300章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价419圆管涵及倒虹吸管涵419-1单孔钢筋混凝土圆管涵-a1一φ0.3mm13.000-b1一φ0.5mm82.000-c土方挖运m362.600-d洞口铺砌m310.000-e混凝土包方m365.670清单第400章合计人民币元5.4投标报价汇总表2021年昌化镇四好公路白三线道路拓宽工程（项目名称）2021年昌化镇四好公路白三线道路拓宽工程标段序号章次科目名称金额（元）1100总则2200路基3300路面4400桥梁、涵洞5第100章至第700章合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计7清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计8计日工合计9暂列金额（不含计日工总额）10投标报价",3,3,3,1]
[468,"招标办签案置致处评标报告工程名称乌苏市广州路（海河东路-塔里木河东路）、昆山路（北园春路-洛河路）道路建设项目（施工)招标项目控制价（元）:8601580.24施工投标人名称排名次斤投标价格（元）评标符分河南置信建筑工程有限公司228246232.7982.19中景园生态建设有限公司[O8057142.5583.78福建背华远是工集团有限公司267969372.0480.32四川佳和建设工程有限公司248068282.2681.23海峡宏基建工集团有限公司18122472.1983.07浙盟路之行公路工程有限公司8102685.8584.36著海建设集团有限公司[88229375.7582.86新疆奏城建设工程有限公司68166394.7183.94四川龙中建设有限公司28070764.2984.27新疆金胡杨建筑安装工程有限公司318597382.0e73.88新疆救达建设工程有限公司168033880.6683.07江西中金建设集团有限公司20)8202630.8282.29中建宏图建设发展有限公司128038379.4483.34新疆阡陌是设工程有限公司日8086494.1283.77新疆中城环宇建设工程有限公司58165844.8483.99昌吉市净达市政园林工程有限员任公司288291920.9078.92河南省广宇建设集团有限公司258277733.2680.75新疆森木林建设工程有限公司8180028.522182.24河雨颍淮建工有限公司8227435.6019陕西秦兴建筑工程有限公司178219174.28新孤聚主陆建设工程有限公司237896276.07新疆融兴盛景城市服务有限公司298457260.70乌苏市沂孤建筑安装工程有限责任公司137786553.5727山东受品原建设工程有限公司8188709.32新疆世迈建筑工程有限公司8477173.5030新疆中雄星宇建筑工程有限公司8134174.09任新疆华骏建设工程有限公司8116767.73次评标委员会评审结果沃序」23",0,0,0,1]
[469,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表[摇名称:通辽蒙古族学校校园单体楼外立面徐料改第1页共1页胜管在一浙证部分金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述挂苍工程量综合单价合价暂估价#宿含楼1120100I00]墙面一般抹灰延竣纤财格容处3814.16见O1L06001001抹灰面油漆．室外乳胶漆二遍m381416公OL1701008001外装饰吊篮.外装饰吊篮而24057.o分部小计2#宿含楼011201001002墙面一般抹灰把3814.165011406001002抹灰面油漆.室外乳胶漆二遍m2381416台0L1701008002外装饰吊篮.外装饰吊篮m边d067,0分部小计3年教学楼01120100100墙面一般抹灰B述公12806.3容011A06001003抹灰面油漆1.室外乳胶漆二遍m212806，330L1701008003外装饰吊篮.外装饰吊篮m13378.6分部小计食堂io011201001004墙面一般抹灰公3408.84L011406001004抹灰面油漆加边3408.812oL1701003004外装饰吊篮1.外装饰吊篮m23568.45分部小计本有组L301120100100被面一般抹灰②603.46L4011406001005抹灰面油漆1.室外乳胶法二龙m603.4一15611405001001金属面油漆1.金属面静酸磋读二遍m1168.61011701008005外装饰吊篮.外装饰吊篮加1773.6分部小计措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费表—08总价措施项目清单与计价表五第1页共1页许序号项目编码项目名称计算基础费率()调整费率()分额(元)调整后金额(浏备注111707001安全文明施工费[。11LL70700100全文明施工与环境免护宽分部分项人工费+技术拾施项目人工变5.的L,2011707001002临时设施费分部分项人工费+技采猪孟策自大至委艺111707005001雨季施工增加卖徐疆盘费合天受式0,6的0.1707007001完工程及设备保护分部分现人工费定采销施顷自大至资0,8小01B001工程定位复测塑分部分项人工费志系别孟益合大至资监0117070000次搬运费分部分项人工费站系箱施项自大至委001B002介寺殊地区施工增加费部分项人工费+技(猪备项自大至委01170700200《夜间施工增加费011707002002时]天在地下室施工增川然0L1707005002冬季施工增加费合词编制人（选价人员）2复核人（选价工程师）完““式媒基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方率出处或许登芳法表-11规费、税金项目计价表第1页共1页的序号项目名称计算基础计算基数|计算费率(s)]签额(元)1规费社会保险费+住房公积金+水利建设:金+环境保护税[1土会保险费老失业",3,3,3,1]
[470,"保利拉菲社区地面改造项目等三个清单控制价编制服务外包合同协议书合同编号:20210802189787甲方:武汉市洪山区人民政府点刀泉街道办事处乙方:天准箭天工程咨询有限公询依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平务自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就保利拉非社区地面改造项目等三个清单控制价编制服务外包项目的服务，经协商一致，签订本合同。.-、服务范围及丙容1.项目名称:保利拉菲社区地面改造项目等三个清单控制价编制服务外包2.项目编号:Y]2021072625123.采购品目:工程造价咨询服务4.服务内容:按时按质接;t元成三个清单控制价编制工作5.投资金额:7,500.00元6.服务期限:2021-08-03—=2021=08=1]二、质量标准工程造价咨询成果文件应符合建设工程造价咨询成果文件质t标准一、酬金或计取方式1.聊金:人民币柒仟伍佰元整(大写)X7500.00元(小写),此价格为含税价;2.计取方式:按最终收费报价。3.本合同下所有款项的支付，均为交验合格后，采购人通过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付.四、其他事项1.本合同生效后，需要对合同内容进行变更的，双方应另行协商一致并签订补充协议，经双方签宁盖章后生效.2.本合同自甲乙双方袋宁盖章后生效，双方版行冠合同规定的义务后，本合同即自行终止。.3.本合同未尽】宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力.。.4.其他约是丁项:无。五、补充协议合间未尽事宜，请合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。六、合同生效本合间自2021-97知转整刃。七、合同份数5本合同一式2分均具狐父龙刻《力，发色人执1份，无承包人执1份加甲方:武汉市浜迅区天型街算办事处乙方:吴每天工程奢询名Z/法定代表人或委疑代理人/法定代裁水或委托代理人:影就内联系电话：8718386夕介联系电话:357295485(①统一社会信用代前Suazl369g统一社会信州代码:91T20H0H7833383140开户银行:中国工尚银行洪山区支行开户银行:天湿银行劳联支行帐寸:3202006709200372425帐·号:158501201080202651单位地址:武汉市洪山区丙湖北路126号单位地址:天津市河西区宾水道增9号环渤海发展中心A座14层袋订时间]:2021-08-03",0,0,0,1]
[471,"员工档案管理服务采购结果公告项目名称:员工档案管理服务项目编号：20210803030128634001采购组织人:重庆中节能悦来能源管理有限公司采购方式:直接采账成交信息:序号标段《包）编引标良（色）名我成交供应商成交金额20210s0:g0:s012sg3.:00100员工档案管那服务重庆两江新区人力资源开发服务中心有限公司档案维护费用为120元/、/年，档案检理费用为300元/人/次，按实际发生情况结靠，额不超过:0000.0f元公告起止时间:2021年08月20日－2021年08月21日",0,0,0,1]
[472,"中交未来科创城综合开发项目勘察设计施工总承色五标段中标候选人公示基本镇道自名勘中这系来非创登问合并及浪目及密提出各北自系化因除雅注将提、次标县行业秀型定院患收深满地[(问北雄安断I并补叶时zozytwjyt7[(8叶如zoglksjjls公示并始公系括求zoc1年wjzs*税房*f(8候选人份税流的“材证法：wP标p（元）标损价（元处社猫观的伙M处处山(hM益体批消各)拟贾疫z汾《”%交33宜出对的及财位付财(括K公共据交易服务予(位的及附所者投标单位名称企公世“必(心对苏打剂验政步材建处证授初事击行公定当异社北退副方过去评法晃和担村巴，体受队(公兵h源必驿服务十全盛效述甚出的子1和如韩:",0,0,0,1]
[473,"广西国泰招标咨询有限公司招标文件项目名称：灌阳县2019-2020年党政府机关会议定点场所政府采购项目编号：GLZC2018-G3-13114-GTZB采购代理机构：广西国泰招标咨询有限公司2019年1月7日目录第一章：公开招标公告2第二章：投标人须知4第三章：服务需求一览表18第四章：评标办法21第五章：合同主要条款及格式25第六章：投标文件（格式）30第一章公开招标公告广西国泰招标咨询有限公司受灌阳县财政局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，就灌阳县2019-2020年党政府机关会议定点场所政府采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：一、项目名称：灌阳县2019-2020年党政府机关会议定点场所政府采购二、项目编号：GLZC2018-G3-13114-GTZB项号服务名称数量单位项目基本概况介绍1一类会议1项如需进一步了解详细内容，详见招标文件2二类会议1项如需进一步了解详细内容，详见招标文件3三类会议1项如需进一步了解详细内容，详见招标文件三、采购项目的采购需求介绍：本项目采购项目预算金额：一类会议价360元/人/天、二类会议价310元/人/天、三类会议价260元/人/天会议定点饭店按照会议类别分项确定客房、会议室、餐饮上限价格五、本项目需要落实的政府采购政策：1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）六、投标人资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格，并具有《特种行业经营许可证》、《消防安全检查合格证》或《消防安全检查意见书》、《卫生许可证》、《餐饮服务许可证》，且要求为在桂林市灌阳县城区范围内拥有固定经营场所的宾馆、饭店、招待所、培训中心等的供应商；2.本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标3.本项目不接受联合体投标七、供应商网上报名要求：1.潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（http://ggzy.guilin.cn）以登录",1,1,1,1]
[474,"土豆鲜粉条加工厂建设项目工程工程量清单法定代表人或委托代理人:招标人:(单位公章)(签字盖章)法定代表人或委托代理人:工程造价咨询人:(单位公章及成果专用章)(签字盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)年月日编制时间:单项工程费汇总表工卫名毯;上豆加粉系加工厂出让目独1面土山页其中:(元)序号名称企额(元)规费安全王产、艾明施工上豆鲜粉条加工厂建设项目合计《鲜粉条加工厂建设项目-土建合计【1土豆鲜粉条加工厂定设项目-安装合计12汇",3,3,3,1]
[475,"南通理工学院招标文件项目名称：建筑工程学院土木工程材料实验室检测仪器设备采购项目（项目编号：AMC212201009-2）采购招标公告根据国家采购与招投标法律法规的有关规定，南通理工学院对建筑工程学院土木工程材料实验室检测仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎具备相应资质和实力的投标单位参加投标。现将有关事项公告如下：一、招标内容：1、项目名称：建筑工程学院土木工程材料实验室检测仪器设备采购项目。2、招标内容：具体采购内容及技术参数要求详见招标文件。3、项目概况：该项目位于南通理工学院南通校区建筑楼。4、工期要求：合同签订后15个日历天。二、投标人资格要求参加本次招标活动的供应商除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；2、具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；3、采购货物的专业制造厂（商）或制造厂（商）授权的区域销售代理商；4、具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形；三、投标人资格审查方式：资格后审。四、招标文件获取：投标人自行登录南通理工学院招投标主页www.ntit.edu.cn/3554下载。五、招标文件售价：每标段售价人民币300元（现金、支付宝、微信，递交投标文件时现场缴纳，售后不退）。六、投标保证金：人民币10000元，投标保证金应当以支票、汇票或本票形式提交。（未中标单位交纳的投标保证金将等额无息退还，中标单位交纳的投标保证金则转为履约保证金，合同签订，项目施工结束后，将等额无息退还。）南通理工学院账户信息：开户名：南通理工学院统一社会代码：12320000724161141N开户行：中行南通分行营业部帐号：541758202529行号：104306084105地址：南通市崇川区永兴路211号七、时间、地点安排1、投标报名时间：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2021年7月27日17时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件8”）填写完整，扫描并发送电子邮件至以下邮箱：372565224@qq.com。如",1,0,1,0]
[476,"由铁建江门总部基地项目一中国铁建·江湾国际（二期)设计施工总承包[项目编号:JG2021-11～采投穿字江湾南光投资发展有2zl年9月扩请",0,0,0,1]
[477,"附件：评标细则本次评标采用“合理低价法+信用标”评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，以综合信用分高者优先；综合信用分也相同时，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价得分（100-X分）（X为信用标权重分）评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：12%、13%、14%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：95%、96%、97%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100-X分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。二、信用标得分（X分）1、投标人信用标得分=投标人年度综合信用分×X%。计算结果保留小数点后2位（四舍五入）。2、投标人年度综合信用分按宜招管发[2021]8号文公布为准，其信用分对应类别为“综合得分（市政）”，不在名单中企业按宜招管发[2021]7号文规定计算得分。3、X的取值范围为：1、2、3。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标",5,5,5,1]
[478,"%*台韩永灵文二中祝县石门镇集中供热改扩建项目资格预审公告一、招标条件:本招标项目天祝县石门镇集中供热改扩建项目，已由天祝县发展和改革局关于天祝县石门镇集中供热改扩建项目可行性研究报告的批复天发改投资[2020]358号文件批准建设，建设资金为通过申请中电央预算内投资和其他投资解决建设单位为天祝孩族自治县石门镇人民政府，招标代理机构为中凯辰瑞建设项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标，欢迎符合资格条件的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请二、项目概况与招标范围:1、项目名称:天祝县石门镇集中供热改扩建项目2、项目编号:ZKCR-WWDL-20210053、建设地点:天祝藏族自治县石门镇4、招标范围:本项目工程量清单所示范围内的全部工程5、资金来源:通过申请中央预算内投资和其他投资解决6、建设内容及规模:安装7.35兆瓦锅炉一台，数设管网1.3公里，并配套在线监测等相关附属设施7、标段划分:本项目共划分一个施工标段8、计划工期:总工期G0日历天9、资格审查方式:资格预审三、申请人资格要求:114%真的山申请人须具备独立法人资格及有效的企业营业执照:具有市程施工总承包叁级及以上（含叁级）资质，具有有效的安全生产许可证2、申请人拟派项目负责人（即项目经理）须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格且注册在本企业并持有有效的安全生产考核合格证书;技术负责人具有工程类中级及以上技术职称;安全生产负责人须持有有效的安全生产考核C证（注:安全生产负责人和安全员不能为同一人）,项目管理机构组成人员须均为本单位在职人员且中标后不允许更换近三年内（2018年8月1日至今）具有类似工程业绩(以中标通知书和施工合同原件为准，新成立企业自《安全生产许可证》颁发之日起，达不到一年可以不提供相关业绩），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力3、申请人财务状况良好，提供2020年财务审计报告4、本次资格预审不接受联合体资格预审申请5、资格预审申请人为省外建筑施工企业的需到省级建设行政主管部门办理进甘信息登记，省内外企业需在“甘肃省建筑市场监管系统”里填报工程项目投标",0,0,0,1]
[479,"“Wo%查勘技术状况表牌照号码责AD6Y38车辆类型永州普道客布厂牌型号传执牌WIN码LMGMA1C59]1856189GAC615OM1CG注册登记日期发动机号F619819车辆2018.11.09基本表征果程24797M018放使械GSa200TG-DT两驱粮交际车型②册洲信息车身频色英版□进口益年检证明乙有（至迎年山月）□未提供交强险□布（予月）乙未提供使用性质站（口山租车、口客运车仁货站布/非营运（□公务用东口家庭用车:乙其包专用)登记信息田红军势供权属文件行塑别燃料种类汽油排量1325a1发动机形式北4重要发动机功率LOIKW驱动方式乙两驱已皿驱变速器形式忆i巨此配置各地东管所对排放标准认定有差异。结果仅供参考。外迁请详询迁入地华管所其他重要配置并鉴定项目签定结果峡陷描述车辆台前轮】别别，前杠刚册、左后门变形和别册,车身检查异帝技术工别融和拉捷异常,右前门变形,右的翼子板划报状况发动机舱检查异元发动机污演泉迹，各管路线束污波鉴定驾乘舱检查异常分味、霉斑、污波峡陷启动检查异常电瓶缺电。描述路试检查因条件限制，无法路试底盘检查异洛多处锈蚀、底盘污波事故、水湾、火烧车鉴定事故车（口是口区否)水流车（口是否）火党车（口亿否)车辆使用和维护状况已好已较好□一般忆较差车辆制造质量□进口车忆国产名牌车□进口非名牌车：□国产非名牌车及其他□较好已一般乙验划车颍工作条件谢价黟定人员乃强三手连鉴定评待单位;(影流)王超超184336000040式式五社二(式毛签定评淮苏日期≤艺21询价蓉定人员：光别(X义)))800分体5对交交打(包过处校声明:本二手车技术状况表所体现的签定结果仅为签定当日技术状况表现与描述，若车辆移动诚负因导致技术状况变化，对车辆签定结果产生明显影响时，本二手车技术状况表不作为参考依据第5页共11页网址:(http;///www,xbesc，c座机:023-62410995",0,0,0,1]
[480,"独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程（审核）工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA2-31-2016-RJ01-01、GZ01-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01封—1独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程（审核）工程年月日贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA2-31-2016-RJ01-01、GZ01-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01封—1独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程（审核）工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1总说明工程名称：独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程（审核）第1页共1页1、工程概况：独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程项目。2、计价方式：本预算采用《建设工程工程量清单计价规范》、贵州省2016版五部计价定额及相关文件进行计价和取费。3、计算依据：本预算工程量根据设计施工图及有关计算规则进行计算。4、其它说明：1）材料价格根据贵州省建设工程造价信息2021年第5期黔南州地区信息价，黔南州地区信息价未涵盖的部分参照贵阳市地区信息价，部分材料结合施工地点的实际情况采用市场价。2）沟槽开挖土石方土石比暂按7：3计算。最终结算根据现场实际情况进行计算（如隐蔽资料、签证等相关文件资料）。3）预算中未尽事宜与建设单位另行协商。表-01其它工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日贵州省建设工程造价计价软件测评合格编号：GZA1-31-2016-RJ01-01封—1其它工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章",3,3,3,1]
[481,"广州东泰纺织产业有限公司屋顶光伏项目EPC总承包评标结果公示(项目编号:JG2021-2094/0692-216A033B0228）广州东泰纺织产业有限公司屋顶光伏项目EPC总承包[项目编号:JG2021—2094]的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021-08-1910:00-至-2021-08-2323:59止)，具体如下:中标候选人第一候选人第二候选人单位名称东省源天工程有限公司东水电二局股份有限公司投标价（万元）688.007084703.002275第三候选人东万海工程股份有限公司700.9632项目经理姓名及资质证书编罗陈广生/粤2442013201400946李文彪/粤144121849305蔡承先/粤24413133735096.9284.0680.99广西金宇电力开发有限公司:没有递交投标文件,放弃投标信总产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司:没有递交投标文件,放弃投标。易事特集团股份有限公司:没有递交投标文件,放弃投标。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面谷复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向项目招标投标监督部门提出投诉。异议受理部门(招标人)：广州发展新能源股份有限公司联系电话:020-38003412联系人:杭工招投标监督部门:广州发展集团股份有限公司联系地址：广州天河区临江大道3号发展中心31楼联系电话:020-37850442招标人名称：广州发展新能源股份有限公司日期：2021年08月18日",0,0,0,1]
[482,"述述",0,0,0,1]
[483,"标准物质（标液）采购清单序号名称规格数量备注1砷1000mg/L22镉1000mg/L23铬（六价）1000mg/L24铅1000mg/L25汞1000mg/L26硒1000mg/L27氰化物50mg/L18氟化物1000mg/L29硝酸盐（以N计）1000mg/L210三氯甲烷1000mg/L211四氯化碳1000mg/L212溴酸盐1000mg/L213甲醛1000mg/L214亚氯酸盐1000mg/L215氯酸盐1000mg/L216色度1000度217浑浊度400NTU118pH缓冲液（4.00；6.86；9.18）/套219铁1000mg/L220锰1000mg/L221铜1000mg/L222锌1000mg/L223氯化物1000mg/L224硫酸盐1000mg/L225挥发酚1000mg/L226阴离子合成洗涤剂1000mg/L227氨氮500mg/L228总磷500mg/L229总氮1000mg/L230硫化物1000mg/L231石油（紫外法）1000mg/L232铝1000mg/L233草酸钠标准溶液100mg/L2高锰酸盐指数34高锰酸钾标准溶液100mg/L235硫代硫酸钠标准溶液1mol/L2溶解氧36锌标准溶液100mol/L1总硬度37Na2EDTA标准溶液100mol/L238重铬酸钾标准溶液250mol/L1化学需氧量39硫酸亚铁铵标准溶液50mol/L2注：以上标液的生产厂家须是水利部、环保部、计量院；近3个月内生产。标准样品采购清单序号名称规格数量备注1砷0-10mg/L22镉0-10mg/L23铬（六价）0-10mg/L24铅0-10mg/L25汞0-1mg/L26硒0-10mg/L27氰化物0-1mg/L28氟化物0-2mg/L29硝酸盐（以N计）0-2mg/L210三氯甲烷0-1mg/L211四氯化碳0-1mg/L212溴酸盐0-2mg/L213甲醛0-2mg/L214亚氯酸盐0-2mg/L215氯酸盐0-2mg/L216色度0-20度217浑浊度0-10NTU218pH6-9219铁0-1mg/L220锰0-1mg/L221铜0-1mg/L222锌0-1mg/L223氯化物0-50mg/L224硫酸盐0-100mg/L225挥发酚0-1mg/L226阴离子合成洗涤剂0-1mg/L227氨氮0-2mg/L228总磷0-1mg/L229总氮0-10mg/L230硫化物0-1mg/L231石油（紫外法）0-1mg/L232高锰酸盐指数0-10mg/L233溶解氧0-10mg/L234总硬度0-450mg/L235化学需氧量0-100mg/L236生化需氧量0-10mg/L237铝0-1mg/L2注：以上标准品生产厂家须是水利部、环保部、计量院；近3个月内生产。药品采购清单序号名称规格数量备注1硫酸亚铁铵PT22无水乙醇AR/500mL53硫代硫酸钠",4,4,4,1]
[484,"附件1，竞价材料真实性承诺书，公司郑重承诺：，在参与广州市南沙区退役军人事务局2021年“八一”走访慰问部队及区消防救援大队物资采购项目的报价中所提交的全部材料真实有效，复印件与原件完全一致。如果隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，由本公司承担一切法律后果。，法定代表人签名：（盖公司公章），年月日，",0,0,0,1]
[485,"评标结果征求意见表察尔齐镇分院新建院区手术室净化系统装饰及供氧设各带2021年8月9日序号投标单位有无异议投标人签字1阿克苏孜罗兰商贸有限公司天管长2新疆倍佳康医疗器械有限公司=≥ab念之/3阿克苏辉诺医疗器械有限公司无弥药招标人签字:巩胎准监督人签字:宣维公证人签字:之华展?%",0,0,0,1]
[486,"详细评分汇总表项目名称：山东省淄博市沂源县振华实验学校2021年教学设施设备配备项目(办公用台式机、打印机、微机室、校园网络广播监控二期)SDGP370323202102000106）)序号12%评委签名:税福江途、元练绵o:冷“*1开标时间:2021/9/169:00:00",0,0,0,1]
[487,"乡镇（街道)农村产权交易意见机构意见签名:签名:盖章:盖章:第3页/共4页",0,0,0,1]
[488,"中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工评标报告评审委员会2021年08月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工(以下简称*本项目)已由以额古边检(2021)22号文件批准建设，项目业主为中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工额尔古纳出入境边防检查站机关食堂维修改造项目工程施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021",0,0,0,1]
[489,"沥滘污水厂一二期尾水补水管工程设计施工总承包项目编号：JG2021-1691评标报告沥滘污水厂一二期尾水补水管工程设计施工总承包评标委员会2021年7月8日1一、评标时间和地点评标时间：2021年7月8日评标地点：广州公共资源交易中心第20评标室二、评标委员会评审组的组成沥滘污水厂一二期尾水补水管工程设计施工总承包项目的评标专家共5名（均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取）。组长组员三、投标登记及递交电子投标文件情况沥滘污水厂一二期尾水补水管工程设计施工总承包于2021年5月29日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布招标公告公开招标，2021年6月16日在广州公共资源交易中心网站发布补充公告。2021年5月29日00时00分至2021年7月7日14时30分在广州公共资源交易中心数字交易平台接受网上投标登记和电子投标文件递交，2021年7月7日14时15分至14时30分在第04开标室接收电子光盘备用，共4家投标单位递交电子光盘备用。截止至2021年7月7日14时30分，共有4家投标人在广州公共资源交易中心数字交易平台进行了网上投标登记,共有4家投标人递交了电子投标文件，分别是1、(主)深圳华安达建设集团有限公司(成)浙江西城工程设计有限公司2、(主)深圳市中楚建设工程有限公司(成)航天建筑设计研究院有限公司3、(主)中铁上海工程局集团有限公司(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司4、(主)惠州市市政动迁建设有限公司(成)中铁城际规划建设有限公司。四、开标情况2021年7月7日14时30分在广州公共资源交易中心第04开标室进行开标会，开标会上，根据招标文件的要求，在唱标前公开摇取评标基准价下浮率为2.5%（下浮率取值范围从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中随机抽取），在投标截止时间后半小时内，投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。在规定的时间内，所有单位解密成功，再由招标人（委托招标代理）进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标单位名称、投标保证金的递交情况、投标总报价、质量标准、工期2及其他内容。（详见《沥滘污水厂一二期尾水补水管",0,0,0,1]
[490,"OPPO",0,0,0,1]
[491,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021134001项目编号东亭乡2021年晏大路、杨大路道路建设工程序号投标单位投标报价初审情况51191761安徽省中瀚建设工程有限公司2安徽捷越建设工程有限公司3宣城林夕路桥建设有限公司4安徽恒安建设有限公司5宣城市敬亭山建设工程有限公司6安徽旭垠建设工程有限公司7安徽伟成建筑工程有限公司8安徽广桐建设有限公司9安徽佳杰生态建设有限公司491267651093075044530.22通过5169006.96通过5004128.88通过5096742.05通过通过4954997.58通过5157414.64通过通过通过5172928.74通过4937376.39通过5009376.54通过5124797.66/5153856490082650779604812797479135547591924967903通过5078100.85通过4984141.98通过4888511.09通过4729286.93通过5229740.07通过通过4909106.74通过5045322.88通过5019646.16通过5157820.66通过5135645.51通过通过5174002.53通过通过4915482.93通过5074661.94通过通过通过通过5119915.95通过4882304.18通过4952498.68通过4990758.75通过5033132.08通过通过5107783/508058610安徽兴广建设有限公司11安徽德韬市政工程有限公司12安徽牧特环境工程有限公司13安徽兼志建设工程有限公司14安徽省华日建工集团有限公司15安徽钦垚建筑工程有限公司16安徽泰润市政园林建设有限公司17安徽择天建设工程有限公司18安徽双权建设工程有限公司19安徽蚁工建设工程有限公司20安徽强铭建设工程有限公司21安徽正一建筑工程有限公司22宣城市恒丰交通工程有限公司23安徽省顺昆建设工程有限公司24安徽久大建设工程有限公司25安徽林宇建筑工程有限公司26池州圣翔建筑工程有限公司27安徽奕航建筑工程有限公司28安徽耀灿建设工程有限公司29安徽永洁环境治理工程有限公司30安徽省天元路桥建设有限公司31安徽汇百建筑工程有限公司32安徽戈维建筑工程有限公司33宣城华畅建设有限公司34安徽思宇水利建设工程有限公司35安徽兰鑫环境工程有限公司36安徽广创建筑工程有限公司37安徽安钧建设工程有限公司38安徽路特建设工程有限公司39安徽如奕建筑工程有限公司40安徽均衡生态园林有限公司41安徽联邦建筑安装工程有限公司42安徽富达建设工程有限公司43安徽中逸生态建设有限公司44广德乘风市政工程有限公司45安徽广洁市政工程有限公司5035896.975036245.69通过通过5107276.43通过通过通过50791764925019石6(交预奥弦建设工程有限公司[518088,T2道过石交薇铭来律设石限公司6841890,51通过48安徽悦赛建筑工程有限公司5053275,65通过:9l交微省华坠路桥工程有限公司510230471汕过|安澄宏册路标工程在限公司4963840,4道过山安微皖组建设工程有限公司5131934,07北江52安微驾敬建筑工程有限公司48652745)53交符降开律筑工程在限公司497512568通过54马鞍山字泽建设工程有限公司4854553,59道过55安微乔达建筑工程有限公司4974184.61道站66交微省广德第二建设石限责低公司6120761,77道过57安徽腾辉建筑有限公司5014241.39道意58安盈西主律筑工程有限公司5083689,62追站59]安徽恒达道路工程有限公司5058872,96道过60l交微鲁拓建筑工程在限公司5159301,62通过61安微互龙律设工程石限公司4980711.91通过62安微科嘉建设工程有限公司51359096道过63临泉县公路工程有限责任公司",0,0,0,1]
[492,"德桐公路（新市段）道路景观提升改造工程（一标段）评标结果公示招标项目:德桐公路（新市段）道路景观提升改造工程（一标段）招标编号：德招[2021]第126号招标单位:浙江德清金开旅业发展有限公司招标代理机构:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月03日10时00分开标地点:德清县公共资源交易中心一楼开标室（101)公示时间:2021年08月05日—一—2021年08月0g日排名单位名称项目负贡人投标报价(元)工期质量目标第一中标候选人恒德建设集团有限公司袁敏(市政公用工程一级注册建适师，注册编号:浙1332007200701167）79610995420日历天宏到现行国家致化标准的介格等级，确保获科满州菲“飞英杯”奖。争创部江省“钱江括”奖项目负责人业绩:2安全生产第二中标候选人1．工程质量:清县虎山路工程（湖州市飞英杯奖)浙江中荣建设有限公司文明施工:德清县虎山路工程（湖州市建筑安全文明施工标准化工地段剑锋(市政公用工程一级注册建近师，注册编号：浙1332014201536699）79286941420日历天认列现行国汶股必院准的分括夺饭-确保获仔湖开-飞英杯”奖，争创涉北巴江符“钱江括二延项目负责人业绩…莫干山杯奖)工优胜标淮化工地）第三中标候选人浙江升浙建设集团有限公司1．工程质量:德清经济开发区北部矿山片区（砂村集中开采区）规划二路工程（创业大道一规划一路段）（德清县2.安全生产、文明施工:德清经济开发区北部矿山片区（砂村集中开采区）规划二路工程（德清县建筑安全文件施周晓丰(董政公用工程一级注册定造师，注册编号:浙1332015201640631）78888680420日历天延到现行国家骏证标准的合格令饭，确保获向湖州市一飞英杯”奖，争创激江省“钱江括二奖J否决原因否实投标革位北否决依据资格评审第3条宁涉品立建设右限公司未批供2020年财务状况表资格评审第14条见百年建设集团有限公司拟派项目负责人未提供社保证明材料资格评审第14条山“投标申请企业拟选派项目负责人无在建工浙江咏合市政园林工程有限公司程承诺书”未接招标文件提供的格式进行编制资格评审第5条安被安能建设果团有限公司法定代表人A类证书未在有效期内资格评审第14条后浙江一庆建设行限公司、浙江瑞英生态处拟源项目负责人一级建适师注册证书未在有设股份有限公司、浙江乔兴莎设集团看以效期内公司、核工业升悲建设集团有限公司资格评审第14条“",0,0,0,1]
[493,"富兴苑二期配电房工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目工程量清单汇总表工程名称：富兴苑二期配电房工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1专配安装工程2公配安装工程3室外安装工程4土石方工程（全费用）合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。专配安装工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-04单位工程工程量清单汇总表工程名称：专配安装工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1专配安装工程1.2专配配电房照明工程1.3防雷接地工程2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3其他项目费4规费5税金6合价投标报价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：专配安装工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费2.2建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：专配安装工程第1页共16页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价专配安装工程1030401002001干式变压器400KVA[项目特征]1.名称:干式变压器2.容量(kV·A):",3,3,3,1]
[494,"2018年泸滇扶贫协作“十三五”规划曼克老牛庄建设项目（曼克老牛庄道路建设项目）施工竞争性谈判公告招标编号：云赛招字2018-7401．谈判条件本项目2018年泸滇扶贫协作“十三五”规划曼克老牛庄建设项目（曼克老牛庄道路建设项目）已由江城哈尼族彝族自治县财政局以江采计（2018）395号批准实施，建设资金来自上海对口支援项目资金（资金来源），根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规的规定，江城哈尼族彝族自治县康平镇人民政府委托云南赛林建设招标咨询有限公司就本项目组织竞争性谈判，特邀请有兴趣的潜在供应商参加谈判2．项目概况与招标范围2.1建设地点：江城县康平镇；2.2建设内容及规模：道路建设（具体内容详见工程量清单）；2.3计划工期：60日历天；2.4谈判范围：工程量清单所述全部内容；2.5质量要求：符合现行国家施工质量验收规范，一次性验收合格3．供应商资格要求3.1本次谈判要求供应商具备以下条件：（1）供应商必须符合《政府采购法》第二十二条规定；（2）具有独立法人资格，良好资信；（3）供应商须具备市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，并在人员、业绩、资金等方面具有承担本项目的能力，近三年内承担过一个以上类似工程施工业绩；（4）拟投入本项目的项目经理须具备市政公用工程专业贰级（含贰级）及以上建造师资格（不含临时）和有效的安全生产考核合格证（B证），并以项目经理身份担任过至少一个以上类似工程施工业绩；（5）技术负责人资格：近三年以项目经理或者技术负责人身份完成过一项及以上类似项目业绩；（6）省外企业需具备入滇基本信息登记原件（或按云建建（2015）342号文件《云南省住房和城乡建设厅关于进出省建筑业企业管理方式改革的通知》规定办理的省外企业基本信息登记)；（7）拟投入本项目主要人员要求：拟投入本项目的项目组成人员必须为本单位在岗人员（具有有效的社会保险证明，社保证明材料上应有社保部门签章及个人编号）；（8）类似业绩是指：合同价格在200万元以上的市政公用工程施工业绩；（9）供应商法定代表人",0,0,0,1]
[495,"呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目二标段粪污处理设备采购评标报告评审委员会2021年07月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项目二标段粪污处理设备采购（以下简称“本项目）已由以呼垦字【2021】12号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司，建设/采购资金米自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔农垦那吉屯乳业有限责任公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔农毕为言屯乳业有限责任公司呼伦贝尔农毕那吉屯乳业有服贡任公司5000头全群智能化奶牛示范牧场建设项且二标段粪污处理设备采购。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z月16日，交工日期:2021年09月1",0,0,0,1]
[496,"E.20：总价措施项目清单计费表工程名称：建筑工程标段：第1页共1页序号项目编号项目名称计算基础费率(%)金额(元)备注1011707005001冬雨季施工增加费按附录D相关规定0.16611.14000000611.14注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)00(签字并盖造价工程师执业专业章)002020-10-07E.14：单位工程招标控制价汇总表工程名称：建筑工程标段：第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中：暂估价(元)一分部分项工程费分部分项费用合计373739.1601直接费323156.0601.1人工费118428.6601.2材料费189021.8701.2.1其中:工程设备费/其他（详见附录C说明第2条规定计算）001.3机械费15705.5302管理费9.6531184.8303其他管理费（按附录C说明第2条规定计算）2004利润619389.830二措施项目费1+2+329478.8901单价措施项目费单价措施项目费合计8225.9401.1直接费7112.8701.1.1人工费2884.7701.1.2材料费1015.4801.1.3机械费3212.6201.2管理费9.65686.3901.3利润6426.7502总价措施项目费（按E.20总价措施项目计价表计算）611.1403绿色施工安全防护措施项目费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）6.2520641.8103.1其中安全生产费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）3.2910865.850三其他项目费（按E.23其他项目计价汇总表计算）4032.180四税前造价一+二+三407250.230五销项税额四936652.520单位工程建安造价四+五0443902.750000E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：建筑工程标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费00373739.1601011604002001铲除原厨房外墙抹灰面层(空鼓处暂估量，结算按实签证)m2343.364417.886139.3606139.362011608001001铲除原厨房外墙涂料面层(暂估量，结算按实签证)m2801.18362.231786.6401786.643011406002001厨房液态花岗岩漆基层修补1.聚合物砂浆修补平整,现状建筑外墙表面清理干净；2.7.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布；1.聚合物砂浆修补平整,现状建筑外墙表面清理干净；2.7.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布；m21144.54837.4742886.21042886.",3,3,3,1]
[497,"评标结果征求意见表拜城县中医医院医疗设各采购项目六标段2021年8月12日2国药集团新疆新特药业有限公司5招标人签字:科主监督人签字;\\夏多普2工证o公证人签字:形动（1//",0,0,0,1]
[498,"广州市农村特殊教育学校项目施工监理评标报告广州市农村特殊教育学校项目施工监理评标委员会2021年8月6日广州市农村特殊教育学校项目施工监理评标报告一、项目基本情况本项目由广州市重点公共建设项目管理中心委托建成工程咨询股份有限公司（招标代理）组织公开招标。本项目采用资格后审，于2021年7月13日至8月5日。在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒介发布招标公告。二、投标文件递交及开标情况本项目于2021年8月5日9时45分10时00分在广州公共资源交易中心第6开标室接收备用投标文件电子光盘，于2021年8月5日10时00分截止递交电子投标文件。截止至2021年8月5日10时00分，共收到4家投标人递交的电子投标文件。招标代理按照招标文件的规定，并在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行开标。具体情况详见《备用投标文件电子光盘递交登记表》及《开标记录表》。三、专家组成情况根据招标文件规定，本项目评标委员会由5名评委组成。其中：从广州公共资源交易中心评标专家库随机抽取的专家5人，业主代表0人。评标委员会的一致推荐为评标专家组组长，负责组织本项目的评标工作，成员如下：。四、评标情况评标工作于2021年8月6日在广州公共资源交易中心第14评标室进行，按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。1、评标委员会首先按照招标文件的规定进行初步评审（含形式评审、资格评审、响应性评审）。根据评审的结果，4家投标人均通过初步评审。详见形式评审个人表、形式评审汇总表、资格审查个人表、资格审查汇总表、响应性评审个人表、响应性评审汇总表、算术复核表。2、评委对通过初步评审的投标文件，按照招标文件的评分标准进行评分。详见《资信业绩评分个人表》《资信业绩评分汇总表》《监理大纲评分个人表》《监理大纲评分汇总表》《算术复核表》《报价得分计算表》《投标报价评分个人表》《投标报价评分汇总表》《诚信得分表》。五、评审结果汇总序号投标单位投标人总得分名次排序广州珠江工程建设监理有限公司90.211广州市房实建设工程监理有限公司77.222广州市市政工程监理有限公司65.343广州宏达工程顾问集团有限公司62.374根据招标文件的规定，评标委员会对通过形式、资格、响应性",0,0,0,1]
[499,"北京轨道交通浙机场线：期工程北磁牵引站总配外电源工程导地线采购项目中开电标公示（招标编号:HCX-2018-BJ-HW-1207）中标人信息:标段(包)[001]一标包:中标人:河北安通电线电缆有限公词中标价格:146.4360万元二、其他:冠项/《山自多]北京轨道交通新机场线一期工程北磁烈孟急管外南驰主和导地线采购项目由北京电力廿系工程有限公司委托山东恒诚信工程项目理竹限/5行招标二3按规定程序进行了开标、评六厅宁uzy标、定标，现就本次招标的中标结果公)注子﹝l1评标时间:2019年1月3日评标地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区4号楼3层会议室评标结果名称投标人名称总报价（元，不含税）总报价（元，含税）得分1河北安通电线电缆有限公司1253758.62145436093.762河北新宝丰电线电缆有限公司1227865.6141068888.483常丰线缆有限公司1255578.24148748085.81中标人：河北安通电线电缆有限公司中标金额:1454360质量目标:合格三、监督部门本招标项目的监督部门为/四、联系方式招标人:北京电力工程有限公司地址:北京市丰台区南四环西路18s号g[14号联系人:域工",0,0,0,1]
[500,"市区道路公交站迁改提质及道路微改提速工程施工评标报告招标人：惠州市市政园林事务中心招标机构：广东昕誉工程项目管理有限公司二〇二一年月日一、项目概况：广东昕誉工程项目管理有限公司受招标人惠州市市政园林事务中心委托，就市区道路公交站迁改提质及道路微改提速工程施工进行公开招标。二、招标过程简介：本工程于2021年9月完成招标文件的编写以及其确认手续，并报招标主管部门备案同意后于2021年月日在惠州市公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台同时发布公开招标公告，投标人可在2021年月日9:30至月日16:30（北京时间）在惠州市公共资源交易中心建设工程交易平台下载招标文件。投标人存在疑问的，应按照《招标日程安排表》确定的投标人提出问题截止时间前进行网上询疑。招标人及招标代理机构在《招标日程安排表》中招标人网上澄清截止时间前对投标人提出疑问予以网上发布答疑。本项目开标时间为2021年月日9：30（北京时间）。开标地点在惠州市公共资源交易中心。参加开标会的单位代表有：惠州市市政园林事务中心、惠州市公共资源交易中心建设工程交易部、广东昕誉工程项目管理有限公司和各投标人的代表。共有家投标人按招标文件要求上传电子投标文件，分别是开标具体情况详见《开标情况一览表》。三、评标程序及情况：本项目评标时间为2021年月日14：30（北京时间）。评标地点在惠州市公共资源交易中心号评标室。评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；4名专家均从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取产生。名单如下、、、、（招标人代表）。评标委员会推荐专家为评委组长。（一）初步评审1、评标委员会依据招标文件中第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。对于开标过程中，投标人对开标有异议且成立的，须由评标委员会进行评审确认的，评标委员会应对开标的异议进行评审确认。2、投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标（其中第（2-5）、（11-18）在评标时可借助建设工程交易平台检测情况进行判定）：（1）不遵守第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）投标人的投标文件编制",0,0,0,1]
[501,"圆",0,0,0,1]
[502,"投标报名及采购文件购买登记备案表项目编号ZQLY-BJ-H043项目名称消防救援局战勤保障装备物资储备项目二次采购（水域洪涝灾害救援装备）所投包号缴纳金额（500元/包）缴纳方式投标人名称（盖章）投标人详细地址项目联系人移动电话办公电话电子邮箱被授权人（签字）年月日注意事项：请工整书写或以电子形式填写本表，须填写完整。因填写内容不全面、不清晰而造成的后果由购买人承担。",0,0,0,1]
[503,"恩施州国投公司（原清江宾馆）380v线路维修工程量清单序号类别名称型号及规格单位数量标准材料实际材料11智能电表DTZY188-Z-3*1.5(6)只012智能电表DTZY188-Z-3*5(60)A只013智能电表DDZY188-Z5(60)A只01阻燃配电箱朔只01阻燃表箱(三箱)朔只02三相互感式表箱朔只019铁计量箱300×400只020铁计量箱600×800只021不锈钢计量箱300*400只022不锈钢计量箱500*600只024漏电保护器DZ15LE-40A/290只01空开式漏电保护器DZ47LE-60A/2P只0，3漏电保护器DZ15LE-100A/490只027空开式漏电保护器DZ47LE-100A/3P只04漏电保护器DZ20LE-250A/4300只032空气开关DZ415LE-400A/3300只033闸刀2×63A把034闸刀3×63A把035朔配电板200×300块036木配电板300×400块037木配电板500×600块038木配电板600×800块039绝缘线BLV—16卷040绝缘线BLV—25卷041绝缘线BLV—35卷042绝缘线BLV—50卷01架空绝缘线BLV—70米48044绝缘线BLV—95卷045绝缘线BLV—6卷05铜芯绝缘线BVR-10卷047铜芯绝缘线(单股)BV-4卷048集束导线JKLYS-0.6KV/4*35米049集束导线JKLYS-0.6KV/4*50米050集束导线JKLYS-0.6KV/4*70米051集束导线JKLYS-0.6KV/4*95米052集束导线JKLYS-0.6KV/4*120米053集束耐张JNS-1套054集束耐张JNS-2套055阻燃管￠25根056阻燃管￠32根04阻燃管￠40根02阻燃管￠110根1060弯头￠25个061弯头￠32个05弯头￠40个03弯头￠110个2065直接头￠25个066直接头￠32个06直接头￠40个04直接头￠110个1070三通￠25个071三通￠32个07三通￠40个074三通￠75个075卡子￠25个076卡子￠32个08卡子￠40个05卡子￠110个5080水泥钉3×80可09自攻螺丝5×80可06胶布卷883单线门型架副084四线门型架副085异型并沟线夹JBL—1—3个07异型并沟线夹JBL—2—3",3,3,3,1]
[504,"禹州市人民医院后勤服务中心建设项目设计评标结果公示”基本情况和数据表（一）项目概况1、项目名称：禹州市人民医院后勤服务中心建设项目设计2、项日编号:YZRMYY-SJ-2021003、招标控制价：：180300.00元4、设计标准要求：符合国家现行有关设计规范、标准和规定5、设计周期:合同签订后30日历天6、评标办法：综合评标法;7、资格审查方式：资格后审（二）招标过程本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2021年03月11日在《采购与招标网》和《河南省政府采购网》上同时发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件的投标单位有3家。（三）项目开标数据表招标人名称禹州市人民医院招标代理机河南大河招标有限公司构名称项目名称禹州市人民医院后勤服务中心建设项目设计开标时间2021年O4月01日9:00评标时间2021年O4月01日10:00开标记录:投标单位投标报价（元）项目负责人设计周期投标质量河南甲元建筑设计符合国家现行有关设有限公司L80000.00肖予航合同签订后30日历天计规范、标准和规定甲科瑞城设计有限符合国家现行有关设L78000.00梁斌合同签订后30日历天公司计规范、标准和规定河南四建集团股否符奇国家现行有关设178900.00杨建涛合同签订后30日历天有限公司计规范、标准和规定招标控制价（元）L80300.00设计周期合同签订后30日历天三、评标标准、评标办法或者评标因素详见招标文件四、评审情况:心(一）初步评审疗号通过初步评审的投标人1河南甲元建筑设计有限公司%3序号未通过初步评审的投标人名称未通过原因【（三）详细评审（详见评标委员会成员详细评审表格)五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:综合得分排序中科瑞城设计有限公司89.41１河南四建集团股份有限公司77.11r河南甲元建筑设计有限公司67.203六、推荐的中标候选人情况（一）推荐的中标候选人名单:第一中标保选人:中科瑞城设计有限公司投标报价：3178000.00元大写:等拾柒万捌仟元整设计周期:合同签订后30日历天设计标准:符合国家现行有关设计规范、标准和规定项目负责人：疑斌第二中标屡选人:河南四建集团股份有限公司投标报价:X178900.00元大写:等拾某万捌仟玖佰元整设计周期:合向签订后30日历关设计标准:符合国家现行有关设计规范、标准和规定项目负责人:杨建法第三中标候选人:",0,0,0,1]
[505,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同修缮工程定点采购合同合同名称：潮安区古巷镇孚中初级中学修缮工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00888394甲方：潮安区古巷镇孚中初级中学乙方：广东博裕建筑工程有限公司合同金额(元)：154211.76人民币大写：壹拾伍万肆仟贰佰壹拾壹元柒角陆分根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：潮州市潮安区古巷镇孚中初级中学零星修缮工程1.2工程地点：潮安区古巷镇孚中初级中学1.3承包范围：按图纸、工程量清单包含范围1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起12个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：154211.76（人民币大写）：壹拾伍万肆仟贰佰壹拾壹元柒角陆分合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定3.2指派苏植煌为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：3.3.1严格执行施工规范、",0,0,0,1]
[506,"评审报告项目编号:HLZB【2021】勘菌-007EW项目名称:黔面州第七届运动会都匀市代表团食府、交通及后勤保障服务接待项且采购人：都匀重文化广电型旅游局采购代理机构:贵州慧立工程招标造价咨询有限公司2021年07月19日之x1z.f”扫描全能王创建三加1□被款黔南州第七届运动会都匀市代表团食宿、交通及后勤保障服务接待项目（项目编号:HLZB【2021】黔南-007FW%磋商主持：贵州慧立工程招标造价咨询有限公司≤采购单位:都匀市文化广电和旅游局三、磋商小组成员:（朱海红）、（黄桥）、（仲横）四、参加磋商的供应商名称:序号供应商名称１都匀新源旅行社有限责任公司2黔南州阳光之旅旅行社有限责任公司3黔南中国旅行社五、评审内容:（一）公告发布本项目于202L年0Z月日在《贵州省政府采购网》、《黔南州公共资源交易中心网》发布竞争性磋商公告，截止报名、获取竞争性磋商文件时间为2021年0Z月上5日23时5分，共有，家供应商报名并获取竞争性磋商文件，截止投标保证金递交截止时间2021年0Z月上9日LQ时30分共有凡家供应商按时交纳投标保证金。（二）磋商会议情况本项目磋商会议准时在黔南州公共资源交易中心举行，到响应文件递交截止时间202L年必Z月L9日上时3Q分前，共有3家供应商按时将响应文件送达，密封完整、合法、有效。磋商会准时开始，首先在各供应商代表对各自响应文件密封情况进行检查均无异议后，现场依次解密响应文件。随后采购人和监督人对各供应商的资格性材料进行检验，经检验，必家供应商符合验证要求。最后经通过检验的供应商依次进行磋商顺序号抽取。磋商会议结束，转入磋商程序，磋商小组按照磋商顺序逐一与各供应商进行磋商。（三）磋商小组初步评审及磋商供应商最终报价情况1、初步评审情况:评审情况:磋商小组按照竞争性磋商文件中初步审查标准共对心家磋商供应商的响应文件进行评审，其中符合要求的响应文件，家，不符合要求的响应文件业家。2、最终报价情况:参加磋商的第一家供应商：都匀新源旅行社有限责任公司初步报价:人民正人写):玖拾立万陆任捌值工整C小写:X9IGS00元);注3名1xfmp+f扫描全能王创建三加1□被款服务期:黔直州笙七屈运动会汪动担间:承诺:完全响应竞争性磋逼文生:得分:【5参加",0,0,0,1]
[507,"安徽太和经济开发区污水处理厂废气收集处理加盖工程项目招标文件项目编号：TH2021GC0024-1-1招标人：安徽太和经济建设投资有限公司（盖单位章）招标代理机构：河南大明建设工程管理有限公司（盖单位章）本项目招标文件编制人：本项目招标文件审核人：2021年07月05日目录第一章招标公告，第二章投标人须知，第三章评标办法，第四章合同条款及格式，第五章工程量清单最高投标限价，第六章图纸，第七章技术标准和要求，第八章投标文件格式，第一章招标公告（项目编号：TH2021GC0024-1-1）安徽太和经济开发区污水处理厂废气收集处理加盖工程项目招标公告（电子招标）1.招标条件本项目依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三条及《必须招标的工程项目规定》（国家发改委第16号令）规定为：☑依法必须招标的项目□非依法必须招标的项目（自主采招项目）。本招标项目安徽太和经济开发区污水处理厂废气收集处理加盖工程项目（项目名称）已由阜阳市发展和改革委员会以发改环资【2015】146号批准建设，项目法人（业主）为安徽太和经济建设投资有限公司招标人为安徽太和经济建设投资有限公司建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点:太和县境内2.2建设规模:安徽太和经济开发区污水处理厂废气收集处理加盖工程（详见图纸及工程量清单）2.3计划工期:60日历天2.4招标范围：包括但不限于招标文件，施工图纸及工程量清单包含的全部施工内容2.5标段划分:一个标段2.6合同估算价：12551271.55元2.7其他：/3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质或环保工程专业承包三级及以上资质资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2项目经理资格要求：具备市政公用工程专业二级注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职，但本项目中标候选人公示结束前能够从原任职撤离。3.3本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。3.4各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。3.5其他：/4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标",1,1,1,1]
[508,"关于长沙经开区租赁住房建设项目（红京小区），场地土石方工程上限值编制报告，一、工程概况：，二、编制依据:，长沙经开区租赁住房建设项目（红京小区）场地土石方工程。，1、长沙经济技术开发区城建开发有限公司提供的《长沙经开区租赁，住房建设项目（红京小区）场地土石方工程》施工图和计算图；，2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与，装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《市政工程工程量计算规范》，GB50857-2013；，3、湖南省建设厅湘建价[2020]56号关于印发《湖南省建设工程计，价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知和相关文件；，4、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消，耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》等及相关补充解释说明；，5、长住建发[2020]103号文长沙市住房和城乡建设局关于调整新型，智能环保渣土车运输和建设工程扬尘防治计价规定的通知；，6、湘建价市〔2020〕46号文《湖南省建设工程造价管理总站关于，机械费调整及有关问题的通知》；，7、材料价格依据2021年04月份《长沙建设造价》；，三、工程量清单说明，1、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价均已包括了为实，施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺，陷修复、管理、保险、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、，义务和一般风险。，2、本工程场地土方平整按挖方计量。，3、本工程场地土方挖运均按采用智能环保渣土车运输计算，每天允，1，许通行时间按大于8小时考虑。，4、本工程土石方、淤泥不考虑场内平衡，仅考虑挖方，采用智能环，保渣土车运输，运距按15km包干进行计算。，5、本工程暂按分部分项工程费和措施费的10%计取不可预见费。，6、本工程机械进出场费用已包干计入，结算不予调整。，7、围挡按A类施工围挡设置，规格详见长沙市施工围挡标准图集，（2021版）,工程量按1100米暂估，围墙宣传栏按图集做法，暂定102，个，以上工程量结算按签证计取。，8、绿色施工安全防护措施项目费按湖南省建设厅湘建价[2020]56，号关于",0,0,0,1]
[509,"广东风华新能源股份有限公司日产15万只铝壳锂电池技术改造项目装修工程（化成、分容、封装车间）（施工）评标报告广东风华新能源股份有限公司日产15万只铝壳锂电池技术改造项目装修工程（化成、分容、封装车间）（施工）评标委员会编写日期：2021年09月16日评委会组长签字：广东风华新能源股份有限公司日产15万只铝壳锂电池技术改造项目装修工程（化成、分容、封装车间）（施工）评标报告一、项目基本情况：1、工程名称：广东风华新能源股份有限公司日产15万只铝壳锂电池技术改造项目装修工程（化成、分容、封装车间）（施工）2、招标单位：广东风华新能源股份有限公司3、招标代理：广州穗科建设管理有限公司4、工程规模：本项目建设内容为化成、分容、封装车间的装修，面积共21615.76m2；其中北厂房三、四、五、六层,装修面积:10560m2；南厂房二、三层，装修面积:11055.76m2（详见图纸和工程量清单）。5、招标范围：室内天花、地面、及墙身装饰工程、电气照明工程、给排水安装工程、通风空调工程、消火栓工程，具体工程内容以招标图纸及工程量清单为准。6、招标控制价：6478871.34元7、工期：171日历天8、投标单位递交投标文件情况：截止至2021年09月16日9时30分，共有3家投标单位签到并递交投标文件，分别是：肇庆市建筑工程有限公司、广东岭韬建筑工程有限公司、广东胜建建设有限责任公司。二、开标：2021年09月16日9时30分，广东风华新能源股份有限公司日产15万只铝壳锂电池技术改造项目装修工程（化成、分容、封装车间）（施工）在肇庆市公共资源交易中心3楼302室举行开标会议。开标仪式由招标代理主持，监督部门代表进行了全过程的监督，投标单位代表、招标代理机构有关工作人员等参加了开标会议。开标情况：（详见开标记录表）。1、无效标或废标情况纪要：无。2、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无。三、评标：1、评标时间：2021年09月16日10时10分，地点：肇庆市公共资源交易中心4楼407评标室。2、评标办法：综合评估法（详见招标文件）1评委会组长签字：3、评标委员会组成:评标委员会由5人单数组成，其中招标人代表或其委托代表1人要其余4",0,0,0,1]
[510,"商水县阳城国有资产经营有限公司商水县产业集聚区标准化厂房消防改造工程-成交公告（招标编号：2021-08-6）一、中标人信息：标段(包)[001]1标段:中标人：河南广麟建筑安装工程有限公司中标价格：398.33万元二、其他：商水县阳城国有资产经营有限公司商水县产业集聚区标准化厂房消防改造工程-成交公告一、项目基本情况1、采购项目编号：2021-08-662、采购项目名称：商水县产业集聚区标准化厂房消防改造工程3、采购方式：竞争性谈判4、招标公告发布日期：2021年08月11日5、评审日期：2021年08月19日包号采购内容供应商名称地址中标金额项目类型单位1商水县产业集聚区标准化厂房消防改造工程河南广麟建筑安装工程有限公司河南省周口市市辖区庆丰街中路北侧玖号院第一幢2单元106房3983300.00金额元序号名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息最辉实层布复公00邕监X签纳沙1商水县产业集聚区标准化厂房消防改造工程施工图纸及工程量清单范围内的全部内容45日历天韩晓莉豫241151603411三、评审专家名单刘哲（业主评委）、王景涛、高春丽、张秀华、刘珍四、代理服务收费标准及金额收费标准：参考国家计委计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文件、发改价格〔2015〕299号文及发改办价格【2011】534号文规定向成交人收取收费金额：39833元；五、成交公告发布的媒介及成交公告期限：本中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布成交公告期限为1个工作日六、其他补充事宜各有关当事人对成交结果有异议的，可以按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定，以书面形式向招标人或代理机构提出质疑，逾期未提交的不再受理七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系名称：商水县阳城国有资产经营有限公司地址：商水县境内联系人：杨前进联系方式：138386269662.采购代理机构信息（如有）名称：河南金晟招标有限公司地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路68号2单元7层710号联系人：李杨联系方式：156380900473.项目联系方式项目联系人：李杨联系方式：15638090047三、监督部门本招标项目的监督部门为商水县财政局政府采购管理办公室最辉实层布复公00邕监X签纳沙四、联系方式招标人：商水县阳城国有资本投资运营有限公司地址：商水县境内联系人：杨前进电话：13838626966电子",0,0,0,1]
[511,"苍南县龙港镇龙凤河白沙河栏杆修建工程招标文件补充文件001号各投标人：根据苍南县龙港镇龙凤河白沙河栏杆修建工程（编号：A3303270480000634001001）招标文件（以下简称“招标文件”）规定，招标人发布答疑及补充文件，是对招标文件的补充和修改，应优先于招标文件阅读一、先前发布的工程量清单作废，最新工程量清单以本附件为准二、本工程投标截止时间及开标时间由原来的“2019年1月4日09时30分”修改为“2019年1月15日09时30分”苍南县龙港公用事业建设投资有限公司浙江首信工程项目管理有限公司二〇一八年十二月二十八日",0,0,0,1]
[512,"工程量清单要求1、工程量清单说明1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：详见工程量清单。1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2、投标报价说明2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。(1)本招标文件；(2)《建设工程工程量清单计价规范》；(3)内蒙古自治区建设主管部门颁发的现行计价办法；(4)企业定额，内蒙古自治区建设主管部门颁发的现行计价定额；(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；(6)建设工程设计文件及相关资料；(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；(10)其他的相关资料。2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4已标价工程量清单中投标人",0,3,0,0]
[513,"合同书项目名称：计划生商家庭爱心促险服务丞购采购人:柳州市计划生宜协会采购编号:LZZC2021-C3-000044-LZJC合同编号：LZZC2021-C3-000044-1ZJC日期:2021年8月目录”政府采购合同三、采购需求三,营业执照上四、磋商书五、法定代表人（负责人、自然人）身份证明书15六、法定代表人（负责人、自然人）授权委托书一*16七、经营保险业务许可证”.11八、响应文件目承１8九、项目要求及服务需求响应表”*公0十、商务响应表”23十一、理赔服务方案26十二、成交通知书…62十三、联系方式”一、政府采购合同合同使用说明;1.根据《中华人民共种国政府采购法》、《中华人民共和国医法费（合同编））等法律、法规规定按质竞争性磋商文件规定条教和成交供应商响应文件及其承诺，罪乙双方签订本合同,2.本合同非中小企业预留合同政府采购合同合河编号:LZZC2021-C3-00044-LZJ采购单位（甲方），控州市计划生宜执合关则计划无含:[ZZZ1C300f000]供应商（乙方）注四人在任险暨径宜医公亘整出分公司项目名称种编号：计划生宜发宜泛公保险机名采[ZICOdZ些订地点，上石检州市签订呼同过以8-根据《中华人民共和因政府采购法》、《中华人民共和因民法卖（合同编）》等法律法规规定，按照招标文件（采购文件）规定来教和中标（咸交）供应商承诺就甲方委托乙方提供计划生育家度爱心保险股务采购之相关事宜达成以下协议并承诺共同遵守服务名背计划准育奖庭交4d0.000.00爱心保险服务C公写）￥410,.000.00人民币合计金额（大写）肆验建万元整按采购需求执行合阿合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用如竞争性磋商文件对其另有规定的，从其现定第二条服务基本情况:（一)具体管理范围及构成详见本项目采购文件中第三章《采购雷求》的相关内容（二）乙方提供的管理服务包括队下内容:1.且性服多的管公含乙方胜应这性予重且多边室公/第三条服务期限、服务人数及工作时间（一）服务期限;jy生通且上且必至)9注生8且[2日止，进（二）服务人数:乙方向甲方提供服务人员3出五名第因条质量保证乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定种本合间",0,0,0,1]
[514,"评标方法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分40分，商务分30分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分＝×30分某投标人投标报价金额2、技术分40分（1）质量保证措施分（满分8分）一档（0.1-4分）：投标人能提供具体质量保证措施的得0.1-4分；二档（4.1-8）：投标人能提供具体质量保证措施的，且措施合理、操作性强的，符合我园实际情况得4.1-8分；（2）服务（满分16分）：一档（0.1-4分）：服务满足采购文件服务要求的；二档（4.1-8分）：服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有一项优于采购文件要求的；三档（8.1-12分）：服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有二项以上优于采购文件要求的；四档（12.1-16分）：服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有三项以上优于采购文件要求的；（3）工作方案（满分7分）一档（0.1-2分）：基本可行，满足招标；二档（2.1-4分）：方案合理，可行；三档（4.1-7）：方案详细完善、操作性强，符合我园实际情况；（4）规章制度、员工守则、档案的建立与管理（满分9分）1）制度健全公司管理制度、保安培训制度、员工守则等制度健全，完善（0.1-2分）2）规范管理档案收集、储存、使用等管理严格（0.1-3）3）规范建档其中维修档案、巡视记录、保安巡逻、投诉与回访记录、其他管理服务活动记录等管理内容，完整、齐全（0.1-4分）3、商务分3、商务分30分1）近三年内具有保安服务项目业绩，且正在服务的大型项目业绩（即：单个项目保安",5,5,5,1]
[515,"合同编号:20210831197514国贰华,志",0,0,0,1]
[516,"述访玖目条目号磋商文件项目编号:供应商签章:被况保护服务（含网络安全等级采购人挺供网络女全等级过政府采购家供应商为2.0的相关标准要求，现通采购入根据等级保护全；境下的平稳运常与数据价授应用为代表的新经许、新环设施任新技木、浙设施、台4指来的安全新问题、新挑与信总技术快发展创新好适应时代发展，迎接网络安全，办案数据检察机公2.0正式上线使用，为保请迎2021年5月统一业务系统工作网网络及硬件建设三级要求不断完善检察保三某础设施难设，实求按照等-步完普检察机关信息化信息化工作要提出进穿院印攻《≥019年全口检察2019年4月:江西有人民检项吕税说磁向入证套个m米必间轻些入注32江西法潍前射标23.技术需求响应/偏离表全商县入民检案院检察工作网F络安午等级保护服务(国内服附件二:为采购人提供网络安全通过政府采购的法述过采购人根据等级保境下的平稳运行与数招用为代表的在新技术、陈单位关键信基础设加安全新问题、技术快速发展创新带代发展；案数据交全，为保证检察机关办使用.一业务系统2.0正式上体件建设完善检≤区包十三体处沅江求按照等保三级:：信息化革础设施建设。提出进检察信总化工作要点检察院印发《2019年全元2019年4月。响应文件技术需求技术偏离表龙示准技滨清述道新绘新设施、新挑战迎接网络与信。更好适应时2021年《要求不范洁老记项目税流供五2凯心戏5扫网络)检浆机点)社学来恶员花记处处税意好当云加游式注黑谷施6)签过公讼址公温签式式",0,0,0,1]
[517,"新告鄯",0,0,0,1]
[518,"政府采购项目竞争性谈判文件谈判小组确认函-、项目基本情况采购单位隆林各族自治县发展和改革局采购项目名称2021年隆林各族自治县疫情防控物资储备采购补库项目项目编号BS2C2021-J1-310233-GXY项目资金来濒财政性资金采购预算控制价人民币壹佰壹拾玖万肆仟元整（￥1194000.00元)竞争性谈判文件共59页r、法律依据《中华人民共和国政第三十八条“采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序:(二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、府采购法》谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。”《政府采购非招标采第八条“竞争性谈判小组或者询价小组在活动过程中应当购方式管理办法》澄行下列职责:（一)、确认或者别定谈判文件、询价通知书。”三、谈判小组意见我谈判小组已对竞争性谈判文件的谈判程序、谈判内容、采购合同的条款以及评定成交的标准进行审核确认。wwwi&ng*;陆兰锻都或372021年08月04日根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十二条、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法)第六条相关规定，采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于三家符合相当资格条件的供应商参与竟争性谈判或者竞争性磋商的采购活动,采购人和评审专家应当各自出具书面推荐邀见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%,。供应商推荐意见表日期:2021年08月04日采购单位隆林各族自治县发展和改革局项目名称2021年隆林各族自治县疫情防控物资储备采购补库项目项目编号BSZC2021-]1-310233-GXYL采购预算控制价人民币壹佰壹拾玖万肆仟元整（￥1194000.00元）《2021年隆林各族自治县疫情防控物资储备采购补库项目)项目对竞标人的资格要求为:1.满足《中华人民共和品政府采购法》第二十二张规定:2.落实致府采购政策斋满足的资格要求：无。3.本项目的特定资格要求:3.1.国内注册(指按国家有关规定要求注册的)生产或经营本次竞标采购货物，并具有合法资格的供应商:符合《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定:3.2.具有国家主管部门颁发的有效的医疗器拨生产许可证，或按《医疗器被经营胜各管理办法》（国家食品药品胜督投标单位资质管理总局第8号令）医疗器被分类管理要求具有有效的医疗器被经营备案凭证或许可证:3.3.对在“信用",0,0,0,1]
[519,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审）评审因素评审标准投标文件编制1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求。其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件。2、投标文件包括招标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标文作相的求，未对招标文件石重夫的保留，包括重新划定风陵,改变各方的权利和文务，提出不同的质量标淮、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编剂、承包内容及责任与招标文作的妻求无术大偏差，下列情况属于大偏差:G)投标文件投明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:②明显不符合技术规格、技术标准的要求:5、投标文件对招标文件做出实质性响应(的。评标办法前附表1-2（商务标部分有效性评市》评审因素评审标准投标人名称与曹业执照、资质证书一致投标文件签字盖.汽符合第二章“投标人须知”第3.5.8歌要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人类似项目业绩符合第一章第3,3.10款规定符合第二章附件三规定评标办法前附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定HASPA121108评标办法附表2评标办法前附表2-1技术标部分评审标准技术标部分评审标准（40分）序号评标项目分值评分标准1对项目拟建工程现状的了解与认识0-5分评市内容:对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性,对现有基础资料了解的详尽性、清晰及完整性。根据投标文件“技术标”中相应内容对比评审，视优务程度的情打分，优者得高分:无此项内容",5,5,5,1]
[520,"技术商务资信评分汇总表项目名称:南莞街运综合养护项目(二）(YJDL2021-060）-标项3序号供应商戚良明项晓第院敏解据业张晓去金沛奇得分杭州鸿志园林市政工程有限公司85.083.084.088.084.0孙萍萍83.086.084.712杭州洁云环境建设有限公司24.031.033.028.026.028.028.433杭州超美因林绿化有限公司41.043.045.047.043.041.038.042.57评审专家（些名）:万",0,0,0,1]
[521,"说明该批医疗设备属于科研项目采购的国产医疗设备，为保证医院全体人员工作、患者就医、科研项目进度，需尽早开展国产医疗设备的招标工作。",0,0,0,1]
[522,"嘉兴市交通学校电商直播室计算机及设备采购清单第一章、报价明细表序号产品名称技术参数单位数量备注1计算机详见技术响应表台22显示器详见技术响应表台63直播操作台详见技术响应表张24电脑屏幕支架详见技术响应表副15声卡详见技术响应表套16电脑椅详见技术响应表把27会议椅详见技术响应表把28摄像头详见技术响应表套19主播摄像头支架详见技术响应表副110手机落地支架详见技术响应表套111灯光套装详见技术响应表套112电脑外置声卡套装详见技术响应表套113云支稳定器详见技术响应表套314拍摄影棚套装详见技术响应表套115路由器详见技术响应表个216拍摄相机详见技术响应表台117直播手机详见技术响应表台118保险箱详见技术响应表个119分屏器详见技术响应表套120安装集成详见技术响应表项1第二章、技术参数表序号货物名称规格参数单位数量推荐品牌1计算机1、CPU英特尔•酷容i9-10850K处理器2、系统Windows10家庭中文版3、显卡NVIDIA*GeForceeRTX\"30708GB4、显卡硬盘512GBM.2NVMe高速固态硬盘5、内存32GBDDR43200MHz马甲内存（4X8GB）6、主板ATXZ4907、主板网卡802.11AX双频+蓝牙无线网卡软件8、预装正版Office家庭和学生版9、电源550W含无线键盘鼠标10、提供原厂3年保修提供原厂质保函台2联想、华为、清华同方（与显示器同品牌）2显示器产品类型1、广视角显示器，护眼显示器，LED显示器2、产品定位商务办公3、屏幕尺寸23.8英寸4、最佳分辨率1920x10805、屏幕比例16:9（宽屏）6、高清标准1080p（全高清）7、面板类型VA8、背光类型LED背光9、响应时间4ms显示参数10、可视角度178/178°11、显示颜色16.7M12、刷新率60Hz接口参数13、视频接口D-Sub（VGA），HDMI14、其它接口音频输出外观规格15、机身颜色黑色16、壁挂支持（100×100mm）其它参数17、电源性能100-240V交流，50-60Hz台6联想、华为、清华同方（与主机同品牌）3直播操作台现代简易办公桌子200*80*75*5cm。套2国产定制4电脑屏幕支架1、品毛重：17.1kg2、商品产地：中国大陆产品类别：3、支架适配产品：有孔显示器4、工作原理：气弹式支架5、屏数：六联屏副1NB、迈杰、得力5声卡声卡：连接类型USBType-C尺寸1/319“，1HU外壳纯金属外壳电源USB3.0总线供电，USBType-C总线供电，扩、",4,4,4,1]
[523,"达川区三里坪人文生态区市政消防及达川中学三土L区东西两侧公共绿化工程(市政消防）(项目名秋沂币y标段施工招标公告1．招标条件1.1本招标项目达川区三里坪人文生态区市政消防及达川中学三里坪校区东西两侧公共绿化工程(市政消防）（项目名称)己由达州直达儿区发展和改革局(项目审批、核准或各案机关名称)以达儿发改固重[2019]22生号（批文名称及编号）批准建设，全国投资项目在线审批监管平台统一代码/，建设资金来自争取上级专项资金企业自筹资金和区本级财政投资（资金来源），项目出资比例为L00%，招标人为达州重达儿区政府投资有限公司项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标1.2本招标项目为达州市行政区域内的国家投资工程建设项目，达州直达儿区发展型改革局（核准机关名称）核准（招标事项核准文号为达儿发改法规[2019155号）的招标组织形式为委托担标招标人选择（本招标项目在省发展改革委指定比选网站上的项目编号为PF20191012018）的招标代理机构是四川君源工程管理有限公司2．项目概况与招标范围2.1标段划分：施工二童标段2.2建设地点：达儿区三里坪人文生态区内2.3建设内容及规模:新建消防给水管网19625米，其中DN400球墨铸铁管8294米，DN300球墨铸铁管10941米，DN200球墨铸铁管390米;以及消防栓、]阀井防护网等工程2.4计划工期：240旦历天2.5招标范围:对应的施工图纸及工程量清单所示范围内全部内容3．投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备资质国家行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包壹级及以上资质，近3年(一般限定3-5年)已完成上个(一般限定0-2个)类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力.有3.2本次招标不接受（□接受乙不接受）联合体投标联合体投标的，应满足下列要求：/3.3各投标人均可就上述L(具体数量)标段投标，但可以中标的合同(z数量不效过L(具体数量)个标段企业注册地不在四川省行政区域内的外地企业，应具有带二维码的入川承揽业务信息录入证4．招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于22222年【月2区日qd至",0,0,0,1]
[524,"附件：纤维支气管镜评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价40%40以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40分。保留小数点后两位。2技术指标50%50所有技术指标均满足得50分，每有一项带★技术指标负偏离扣6分，每有一项非带★技术指标负偏离扣3分，扣完为止。3售后服务4参与商家提供详细售后服务方案，方案内容包括但不限于售后服务人员组成、响应时间、培训时间、保修内容域范围等进行详细的阐述，内容详尽合理得4分。每有一项缺失或不合理、不详尽扣1分，扣完为止。4产品销售业绩4根据参与商家提供的所投产品2019年至递交参与文件截止日的销售业绩（不限参与商家本身业绩）进行评定，每提供一个类似项目得2分，最多得4分。提供合同或者中标、成交通知书等证明材料复印件。5参与文件规范性2参与文件制作规范得2分，每一处不规范扣1分，扣完为止。",5,5,5,1]
[525,"技术商务资信评分明细（袁永康)项目名称：杭州市滨江区全量信息规图建设政府采购项目（ZJGT3-2021GGGK-001)序号评分类型呼分项目内容浙江正元分值地理信息范围有限责任公司定汉中地信限公司数码科被信息技术科技股份有票公司武大吉奥浙江素善有限公司1.1技术考察投标人对项目的理解分析方案，对现状和春在的问题进行阐速，潮述合理得2分，否则不得分:对项目建设的必要性和可行性进行闸述，潮述合理得2分，否则不得分:对目标分业务分析、数据量分析、数据共率分析、网络分析进行纲湖述合理得2分否则不得分;最高需6分:0.8通台6华1,2技术怒投标人对项目的总体设计方案，包括①系貌总体结构设十、②系院逻辑结构设计、③数据架构设计，根据提供的投标方案内容进行评分每一项内容完整且设计合理可行得2分否则不得分，最高得6分:0-6活5618技术考察投标人对项目的详细设计方案，包括·全蚕信息数据体系建设、②社会治理全量信息视图平台建设、数字门牌管理系充建设，根据提供的投标方聚内容进行评分，每一项内容完整且设计合理可行得2分，否则不得分，最商得6分:0-8汕56E/1.4搜术多张投标人对项目的安全设计方案，包括技术安全设计和管理安会设计，根据提供的投标方案内客进行评分内容完善且合理可行得2分，否则不得分:0-2过包221.6技术察投标人的技术方案是否提供基于滨江政务云平台的部署设的，满足得2分，否则不得分0-222心技术且织实施方案:投标人需提供符合工期斐求的实施进度计划，计划初实可行得2分，否则不得分:投标人项目担织奖饰行军应具有科学性、合理性、现范性和可委作性，满足得2个，否则不得分:最高得4分:6.423323技术训方系:投标人提出的培训计划、培训地点、培训内容、堆川讲师、培训材料等内容是否完整、利科学合理根据提供的投标方案内容进行评分，内容符合采购需求得2分，否则不得分0-222二九41技表没标人提供的售后服务时问、现场响应及解决河五时向满足采人要求的得1分，不满足不得分:0-114.2被术0-2P6.1波杰之标人签为本项目",0,5,0,0]
[526,"中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站房地产服务房地产服务评标报告评审委员会2020年07月14主任委员:张海委员:王志宝、潘长军、郭旭、赵梦一六、符合要求的投标人名单序号备注】额尔古纳市鼎越传媒有限公司y额尔古纳市杰森物业服务有限责任公司七、否决的投标人名单以及否决理由序号投标人名称否决理由/颍尔古纳市鼎盛测绘有限公司第六十三条投标人存在下列情况之一的，投（三）不具各招标文件中规定标无效:的资格要求的;八、串通投标情形的评审情况说明无",0,0,0,1]
[527,"评标报告投标人名称最终报价（元)62.03新盛化工设计研究院有限责任公司LMdO00O.0OL400oo0.0079.6272.67",0,0,0,1]
[528,"评标报告贵州德信皇远工程项目管理有限公司受黔南布依族苗族自冶州人民检察委托，对其所需的益菌州人民检室院“两房”大楼食堂运营服务机构采购项目（项目编号:DXZY-2021-CG-040〕进行国内竞争性磋商采购，于2021年09月03日上午10点30分在盈菌州公共资愿交易生心开标。一、开标前公告情况开标前，本项目于2021年08月24日在贵州省政府采购图。面州公共资交易主心图发出公告，获取竞争性磋商文件时间为2021年0月25日至2021年0月31日止，共有9家供应商获取招标文件，至投标截止时间(2021年09月03日上午Q时30分)，共收到投标文件生份。二、磋商小组的组成本项目磋商小组由贵州省综合评标专家库的专家组成，人数为3人．三、资格审查情况身份验证通过后，磋商小组对各投标人资格进行审查，其中符合招标文件资格要求的投标供应商生家，不符合的有0家。四、评标综合情况（一）对供应商投标文件初审情况:经评委对其响应招标文件中符合性进行审查，符合条件的有效标生，份，不符合条件的，0，份。（二）对供应商投标文件评审意见（由磋商小组进行评审3资格性审查全部管合招标文性要求其详见资格性审查表。符合性审查全部管合投标文件要求其详见符合性审查表。技术部分详见技术部分评分汇总表。商务部分详见商务部分评分汇总表。报价部分详见报价评分表。专/3=丙个动/五、评标结果最终4家磋商情况如下:贷号首次报价(元)综合得分排名]1000000.0065.473凡见3930000.001128000.0041134500.0055.53磋商小组按照本次竞争性磋商文件规定的评标方法和定标原则，对各有效标进行了综合评审，按综合评分法规定顺序排列，并向采购人推荐前三名的供应商为成交选人，由采购人依法按顺序确定成交人。经评标小组评审确定其前三名是:第一名:验直首味餐饮管理服务有限公司第二名:黔直州屹黔厨餐饮管理服多有限公司第三名:贵州众诚餐饮管理服务有限公司磋商小组签名:【陈玲)(七衫，的江法)违动资，些在些)间贵州德信草远工程项目管理有限公司2021年09月03日",0,0,0,1]
[529,"被推荐供应商名单和推荐理由供应商是否通过资格性审查是否通过符合性审查技术商务得分（70%）价格得宁(30%）综合得为推荐排名广东好来客食品有限公司是是64.4027.2791.673广东省中山食品进出口有限公司是是66.8527.2794.12】中山市谷源餐饮服务有限公司是是63.7026.6790.37山乐禾食品集团股份有限公司是是63,0030.0093.00迪广东味登墅饮有限公司是态yy友德龙商业集团有限公司中山西区商场总您yy沁述备注:1.广东味受餐饮有限公司、麦德龙商业集团有限公司中山西区商场所建交的投标文件正本及副本均没有按照招标文件第75页格式要求签署、盖章，不符合招标文件第36页“符合性审查表”第１点“投标文件己按照招标文件规定堤求然署、盖章:”的规定。经评标交员会评议，一放认为以上两家公司不施道过资格性、符合性中查，被认定为无效投标。2．广东省中山食品进出口有限公司、中山市谷源餐饮服务有限公司投标文件中提供的《中小企业产明函信息填写不亮系，未逐项列明采购标的，不符合价格扣除情形，不给子价格扣除。",0,0,0,1]
[530,"温州医科大学附属第一医院锐器盒公开采购项目采购文件采购编号：0625-21315612项目名称：锐器盒项目类型：自行采购组织方式：公开采购采购单位：温州医科大学附属第一医院组织代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司2021年9月3日目录第一章采购公告第二章采购需求第三章供应商须知第四章评审办法及评分细则第五章主要合同条款第六章响应文件格式第一章采购公告浙江省国际技术设备招标有限公司受温州医科大学附属第一医院委托，就其锐器盒项目组织公开采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。一、采购方式：公开采购二、采购内容：锐器盒1批三、预算金额：80.00万元四、采购编号：0625-21315612五、合格供应商的资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；2、具有独立承担民事责任的能力；3、不接受联合体响应。六、采购文件的获取：自公告发布之日起，各潜在供应商均可自行在浙江政府采购网-非政府采购公告板块的本项目公告附件中免费下载。七、领取采购文件时应提供以下资料：1）法定代表人授权书；2）营业执照副本复印件；3）报名表；以上材料均需加盖企业公章，扫描后发送至lincai800@qq.com。正式报名后方可参加本项目的响应。八、响应截止时间和地点：供应商应于2021年9月17日9:00（北京时间）前将响应文件和样品密封送交（可邮寄送达）到温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室，李雪峰，18357042496，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。九、评审时间及地点：本次采购将于2021年9月17日9:00（北京时间）在温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室评审。十、联系方式：1、名称：温州医科大学附属第一医院地址：浙江省温州市瓯海区南白象温一医新院区项目联系人：谢尚达项目联系方式：0577-555781532、代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司联系人：林财、马菊美、孙翔、汪飞君地址：浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼联系电话：0571-85860240传真：0571-85860230e-mail：第二章采购需求一、项目概况本次采购项目为温州医科大学附属第一医院锐器盒采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。二、采购内容及数量：序号名称标称规格预计数量/个预算金额备注1锐器盒（圆）1L只15000080万元",1,1,1,1]
[531,"评标报告一、项目概况项目名称：华南理工大学五山校区人才公寓项目施工总承包招标内容：（1）招标范围内的支护工程、桩基工程、大型土方工程、结构工程、建筑与防水、装饰装修工程、机电安装工程（含电气、给排水、消防、通风空调、综合布线及弱电、电梯、燃气等）、室外与配套公用工程（室外道路、室外广场、污水处理设施、外供水、市政排污及排水、室外供水及消防、电讯及煤气管网、室外视频监控、路灯及泛光灯、绿化、标识等）红线范围内弱电接驳。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。（2）施工总承包管理和配合服务，包括对本项目由招标人另行发包的专业工程实施总承包管理和配合服务。招标单位：广州市重点公共建设项目管理中心招标代理机构：建成工程咨询股份有限公司最高投标限价：291,867,739.48元二、发布公告、补充公告、澄清修改、答疑情况本项目于2021年7月17日至2021年8月25日在广州公共资源交易中心等法定媒体发布招标公告。于2021年8月5日发布推迟时间的通知。于2021年8月9日发布招标澄清及答疑纪要（第01号）。三、递交投标文件和开标情况至本项目递交投标文件截止时间2021年8月25日8时45分止，共有6家单位按时递交了投标文件，名单为：统一社会信用代码投标人名称9131000063126503X1中国建筑第八工程局有限公司91450200198614605J广西建工集团第五建筑工程有限责任公司91430000183764483Y中国建筑第五工程局有限公司91110000100024296D中国建筑第二工程局有限公司91420000757013137P中建三局集团有限公司91440000214401707F中国建筑第四工程局有限公司详见：《开标记录表》。四、评标委员会组建情况评标委员会由招标人依法组建，共7名评委组成，其中5名从广东省综合评标评审专家库（广州地区）中随机抽取，2名由招标人推荐产生。评标委员会推荐了评标委员会组长，主持评标工作。评标委员会名单如下：组长组员五、评标情况本项目于2021年8月25日在广州公共资源交易中心第27评标室进行评标，评标委员会按招标文件的评审办法对投标文件进行评审。（一）资格审查情况经评审，共有6个投标人通过资格审查。详见：《资格审查情况报告》及附表。（二）详细评审情况1）技术标有效性审查评标委员会首先按照招标文件的规定进行技术标有效性审查。经评审，6个投标人通过了",0,0,0,1]
[532,"武府采则项目评审投估邀请准镇盖峰（试】]1、体响信水术库；且江企土工且重且直且公金立、②目名林。仙八挂管学型沁潜儿红托些双业世支十公个投重通扎直止金堂选建资签目3、注进督等社浏山征益4、遂种市容;报西管起金截宜士公直应全直江土工拟管管系五、并自地点/且儿土盖上区王土公宜法楼加独全书、遂向系水；登且土栏金直土土公益且立且工管业才、技》执付确认书编书；(说企L]封土空ZZG2迎北LLD版业8、体购员果小额；上北五止小、九所1式：山山五盛分、炎本米网公备时)满)；卫国L公鱼业州、公心最腾津本其滩。企江金直应五独西7，人齐齐应景上科满；江过公过L上江以嘉付、供内丰采丰1况、还丘且且且且质五企且上直重质挂及担生至国企且且正且主数五担改立且公金L且担且独且且五资王且公汇,独五张办及且直五企汇L,派江型独创速强且应人重置企且依底员应直监底18、外目真投1响应）便况；且且且反因担且此截且企且且且塑独自提红且且且重且山且上公L企且且生且山近注的担益鑫盐加二、详审小组组浪1、委封人是系典金额轮或接建销县岭邀备，请过、龙得纳楚定性建计蒙公组。通过且位登且的态式楼赵计联令源。武中咸博儿代善土人。律审考额金人。许账加予。各收越委额锦:身会江太市游区武帝游长武中源参料学器未344修1宁计产》（加时杰律邮计询6产8科341wirotlocs.采持人民表工日预网。下平人云衡社才上友毛本一置)3、详康公挂委到域签基准武鑫溪武计审小徐武泓康道自徐赤远楼乡。4、计举心程景包誉含的明；无三、评审片业科鹤准1松标准金通·登备协分法。县峰评分栋准县凭美科丈作*建事力法”（是参性读判参询资源纳源则上签系托量截计标会述)置，详审第就美誉桥书。楼档岱像参性详社价施必分、徐备长学香单武批场别公3、无效响应负应美格自，带宜该速协墙认协艺沁南、资详等请县应美色称，遵请判县头美讯积准况当，处税徐协会（包楼镇土参费养循辉博试。重止此智女计安媒述食盛建判先定）扎且望且包捷生九此人九型公内扎金提业且直金直九人十必数土人准，徐鑫美务协协序名负政满备体登合心的)询各(技政待分娄都通分参苏路分份zitcca邮器独游器递的首江春佳水贵位龙生土者推心途依尚述县洲棉科放*",0,0,0,1]
[533,"评分项权重价格部分701）评标基准价确定方法:价，其价格分为满分2）其他投标人的价格得分（评标基准价/投标价格）×70技术、服务部分序号评分因素权重经评委会审核，满足招标文件要求，以投标价格的最低价者定为评标基准30评分准则",5,5,5,1]
[534,"惠泽大道快速化改造工程勘察设计招标文件招标人：惠州市市政园林事务中心（盖公章）招标代理:广东昕誉工程项目管理有限公司（盖公章）2021年6月1目录2.3.4.第一卷，1第一章招标公告，21.招标条件，22.项目概况与招标范围，23.投标人资格要求，34.参与项目投标的方式，45.获取招标文件、图纸的方式，46.答疑时间、提交投标文件时间、开标时间及地点，47.投标相关事宜，58.电子交易规则，69.发布公告的媒介，610.联系方式，6附件：《招标日程安排表》，7第二章投标人须知，8投标人须知前附表，81.总则，241.1招标项目概况，241.2招标项目的资金来源和落实情况，241.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准，241.4投标人资格要求，241.5费用承担，251.6保密，251.7语言文字，261.8计量单位，261.9踏勘现场，261.10投标预备会，261.11分包，261.12响应和偏差，26招标文件，272.1招标文件的组成，272.2招标文件的澄清，272.3招标文件的修改，282.4招标文件的异议，28投标文件，283.1投标文件的组成，283.2投标报价，293.3投标有效期，293.4",1,1,1,1]
[535,"中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站指挥中心建设项目工程额尔古纳出入境边防检查站指挥中心建设项目工程评标报告评审委员会2021年07月12日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站指挥中心建设项目工程额尔古纳出入境边防检查站指中心建设项目工程（以下简称“本项目）已由以/文件批准建设，项目业主为中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为中华人民共和国额尔古纳出入境边防检查站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中华人民共和压额尔古纳出入境边防检查站额尔古纳出入境边防检查站指择中心建设项目工程额尔古纳出入境边坊检查站指择中心建设项目工程。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z月19日，交工日期:2021年10且16日。共计90日历天。2.3",0,0,0,1]
[536,"雷州市麻扶溪清淤及水面治理工程评标报告评标委员会2021年7月29日雷州市麻扶溪清淤及水面治理工程评标报告本招标项目雷州市麻扶溪清淤及水面治理工程已由市政府第十六届120次常务会议（第8号）文件批准建设，建设资金来源已落实。招标人为雷州市水利工程建设管理中心。由广东凯恩工程咨询有限公司代理。在广州公共资源交易中心组织进行开标、评标会议，完成所有招标程序。现将情况报告如下:一、工程概况1、工程名称：雷州市麻扶溪清淤及水面治理工程2、工程建设地点：雷州市白沙镇麻扶村3、建设规模：白水沟水库溢洪道至南渡河段清淤清障长6.78公里。工程预算为5431877.91元，其中建筑工程费：5066416.99元，基本预备费：258660.85元。4、工期要求:工程总工期60日历天。二、招标工作简介（一）发售招标文件、接受投标登记情况本项目于2021年7月8日发布了招标公告。在公告规定的有效时间内（2021年7月8日至2021年7月12日，上午9：30—11：30，下午14:00-16：00）在广州公共资源交易中心（地址：广州市天润路333号）报名窗口集中受理投标登记，共有19家投标单位报名，分别是广车乎润建设工程有限公司广东回贯建设工程有限公司、广东禹兴建设工程有限公司、广州水建设有限公司、江门直新会区水利电力建设工程有限公司、福建新禹丰建设工程有限公司、广东员理工程有眼公司佛山市阻后建设有限公司、广东恒昱建设工程有限公司鹰潭直复兴水电建设有限公司河南水润建设工程有限公司、江西省德安县水利水电建筑工程公司高州市水利电力建筑工程公司、广东警庆市水利水电工程有限公司福建清禹工程管理有限公司广东立方工程有限公司、广东西朋水利水电工程有限公司、福建省东升鸿工程建设有限公司、厂东钧意建筑集团有限公司-（二）递交投标文件情况招标人于2021年7月29日在广州公共资源交易中心接收投标人的投标文件，至2021年7月29日上午9时00分（提交投标文件的截止时间）止，有S家公司递交了投标文件。分别是广车同贯建设工程有限公司广车禹兴建设工程有限公司、广东晟理工程有限公司、佛山市阻辰建设有限公司、广东肇庆直水利水电工程有限公司和广东立方工程有限公司。其中广车乎润建设工程有限公司、广州粤水建设有限公司鹰潭市复兴水电建设有限公司和江西省德宏县水利水电建筑工程公司江门市新会区水利电力建设工程有限公司、福建新禹主建设工程有限公司广车恒昱建设工程有限公司河畜水润建设工程有限公司高州市水利电力建筑工程公司、福建清围工程管理有限公司、广车西肺水利水电工程有限公司福建省东升鸿工程建设有限公司",0,0,0,1]
[537,"河南省综合评标专家库专家抽服登记表(施工)且表[I间;2021f7月13日重批（孩准）部门安阳市水利历招标方式□请招标巴公开招标集合地点已服务□政府采购□土地招拍挂□土地整治口产权拍卖口药品和医疗器械安阳市公共资源交易中心评标时长预计评标结来时间中经国际招标集团有限公司招标经办人单位法人姓名(或单位负责人)回避单位名称回避原因汤阴县农田永利工程建设管理局汤阴县水利局从JZIV类别(经济、技术)2第二组评专业MO设计A06工租延价抽取时间联系电话西小7/%Yr或日因监督部门代表签字招标人代表签字:公志3磁终竭工作人员签字…驻2务部门代裁加关出对缘验加房:30时9时,i8g90,4899,74402附抽取机构名称:项目验证码：juwZUWZZ世蓬签字：雪社述.客阳市公共资源交山山K2时启洲方心河南省综合评标专家库评标专家抽取结果表冷壁)：汕谭兽哲避易鲁此)鉴阁逆嵩岩鹅总强二海冷袋丰渔邕总欧*1招标人(代理机构）冯唇葵独垫验娄2意沟)时成、公方到开联系电话：0372-3387704开标叶师z/r/*哈留802油薄塑膜部一1邕道过其欧学打印时间：2021/7/139:55:47公涪入员签底评三终端工作-张X签登=*意消滨处陈晓霞郭运玲刘安珠李萍E064321E181941E057541E034691120104197402145828410504196510151068证件编号XC总签字",0,0,0,1]
[538,"心前加山22二(0)57O\"6IFS89]乃/弘)可涨平㎡6入“节儿名二必交劲归可页平召画)社任山交犯简乳)1江的7)1出位)归但辽凯丰融工丑盈工Z断互?逐顾夏包拟当非乡盘汤智2述法时岩诚呼牙邓页研旦辽部附拉辽副J团新辽迎驻建弦江Z购6冠工以）它舒;公约澄务可更被心兰过效机汤巨辽迎卫副)巨辽涵团浙副工墅室型延前工云把社《厂宫到。22Y察到印三大起(密交控工z监由二",0,0,0,1]
[539,"白云山制药总厂芳村厂区场地环境初步调省服务评标报告-、投标文件接收及开标情次本项目投标文件递交截止时间2021年8月6日10时00分，共有五家投标人在广州公共签派交易平台上完成了投标等记及电子投标文件的递交，分别是：上州董述境医护程室研究院、广州虫德环址技术班究院在限公司、广州检验检浏认证集团在限公司、中租检云技本服务广州)股份有限公司、广出宜遭检测技本在限公司。本项目开标会于2021年8月6日10时00分在广州公共资测交易中心第]2开标室进行,招标代理机构人员很据已按规定递交的各电子投标文件进行开标唱标，宜读投标文件相关内容并予以记录，随后，各投标代表在开标记录上签字确认，具体开标情况详见《开标记录老》。二、评标委员会成员名单本项目评标委员会经广东省公共资源交易中心专家库随机抽透专家组成，分别是县评标委员会一致拒选为评标委员会组长。三、评标情况本项目采用资格后市综合评分法，投标文件的评审工作于2021年8月9日10时00分起在广州公共资源交易中心第3评标室进行，具体评审情况如下:1、评标委员会根据招标文件中约定的形式评审标准，对五家投标人进行形式评审结果如下:五，家投标人通过形式评审（详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总农》）。2、评标委员会根据招标文件中约定的资格评审标准，对通过形式评审的各投标人进行资格审查，结果如下:，家投标人通过资格审查，其中广州京诚叠测技术有限公司提供的投标人声明未签名和盖章，未通过资格审查（详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《资格审查情况报告》）。3、评标委员会根据招标文件中约定的响应性评审标准，对通过资格审查的名投标人的投标文件进行响应性评审。，生家投标单位均通过响应性评审。具体情况详见附表:《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》。4、评标委员会对通过响应性评审的4家投标单位进行商务技术评审，具体得分详见附表:《商务技术标评审记录表》、《商务技术标评审汇总表》、《报价评分记录表》、《投标报价得分计算表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》，各投标人总得分结果汇总如下:序号投标人名称总得分排名顺序广州市环境保护科学研究院85.44281.",0,0,0,1]
[540,"评分汇总表标段(包)名称：绍兴何桥推水有限公司2021年度零星工程(XE20210787001001)投标单投标报价(元翔(日所坚名易《价在效性浙江二次胜设石区公司九比S000。0州批有效浙江天工建设集团有限公司5以6式((0。0)灯仪浙江近通建澄车区公通州行分州志扬立设有浪公司3CC000,0江苏由邹龙速澄们区公章浙江超强建设右限公司丽界常潮建设省烈公司打y浙江荣垦建设及展有限公司浙江中肾近设有以公行)近水利水电设工格伯员公诸胜也泗凯区杜建迎省区公。航州浙友建设有限公司浙江宏伟建筑工程有限公司价欣丽水华野园林建设有限公司浙江包兴远设有限公山州浙江晟业定设石限公晨中标候选人1浙江东区北工兆团红区公司由航仪选/(留基圣旺建设工程在限公司辽坛方法:抽签定坛法五之五工阶:30S00000项目负责人签字:招标单位签字招标代程签字益督人签字:公共宽源交易中心开开标时间:2021-08-0614:3",0,0,0,1]
[541,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021125001项目编号广德市南阳水库中型灌区续建配套与节水改造实施方案（2021-2022年）工程序号投标单位投标报价初审情况总得分8760979/8885276.69通过59.948804462.298812208.038892016.518788301.9388215148861370.031安徽华树建设工程有限公司2宿州大唐水利建设有限公司3安徽永朝建设工程有限公司4广德震南建设工程有限公司5安徽仁众建筑安装有限责任公司6安徽长辰建设集团有限公司7安徽匡鼎建筑工程有限公司8安徽省中瀚建设工程有限公司9安徽伟成建筑工程有限公司881614687784328852993.71//////////通过59.978841937887367787638348768170.118781471.458818140.328822184.688776305.328789010881282987719458850388.158816792.198813862.288783179.088804881.69////////////////////883454087858288765743.48776438.488863959.58769687.878866403通过59.938791131.568778595.478864246.02/////881912987704878863437通过59.9110安徽军顺水利建筑工程有限公司11安徽华宸建设工程有限公司12安徽永城建筑工程有限公司13安徽纵立建筑工程有限公司14安徽光敏建设工程有限公司15安徽新正启交通工程有限公司16安徽义丰建设工程有限公司17宣城市恒山建筑有限公司18安徽呈龙建设工程有限公司19安徽国创建筑有限公司20安徽扬邦建设工程有限公司21安徽励丰市政工程有限公司22安徽兆祥建筑安装工程有限公司23安徽明帆建设工程有限公司24安徽永泽建设工程有限公司25合肥市华威装饰有限责任公司26安徽广创建筑工程有限公司27广德市林宏建设工程有限公司28安徽连晟建设工程有限公司29芜湖市籍山建设工程有限责任公司30安徽畅创建筑工程有限公司31安徽勉德工程项目管理有限公司32安徽林宇建筑工程有限公司33广德县万力市政工程有限公司34安徽茶马道路工程有限公司35安徽州来建筑工程有限公司36安徽创精建筑工程有限公司37安徽宏锐水利工程有限公司38安徽南旺建设工程有限公司39安徽楚江环境建设工程有限公司40安徽新广建筑工程有限公司41安徽天柱松建设工程有限公司42安徽富通建设集团有限公司43安徽伟泽建筑工程有限公司44安徽旭承建筑工程有限公司45安徽宇杰市政建设工程有限公司8859123.168818409.948774199.778812305.88770866/////:6安徽金磊建筑工程有限公司8811652.2747交澄航元建设工程在限公司8849057.248广德乘风市政工程有限公司8863426道过4(获预那迹律设工程在限公司8853570,1860交强皖途建设工程有限公司880277961安微省志松建筑工程有限公司877382062宏微仁都律设在限公司8ZZZ38053陇符云谷建设工程在限公司8847207.4564安微乔达建筑工程有限公司8859938.6855安徽圆尊建设工程有限公司8838182.3756马被山字泽建设工程有限公司8787958.0357安徽锦田水利建设有限公司878066268l交激方维建设工程有限公司885251459]安徽丙丰建筑工程有限公司8828655.6560(恢预元之手雄设工租石限公司8866291道过59.936]交强启宜建筑工程有限公司8808074.3662宏微汇百建筑工程在限公司886204063广德德盛市政工程有限公司8816552.186山安微子扬市政建设工程有限公司8777876.4665交微浩在建设工程有限公司878372566[安微联邦建筑安装工程有限公司8828221.46(]次预了信北货工混石限公司8801064,13G8胶薇骤来律设集团有限公司",0,0,0,1]
[542,"苍疗2名社文HDA也庆云阳县铁站停车场及综合交通枢纽工程电梯采购及安装工程询价表序号设备名称规格及参数单位数量预算单价（元）含税预算合价（元）备注客梯及无险碍电梯详见重庆云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程电梯采购及安装工程技术参数及配置要求部通3200001280000.001自动扶梯详见重庆云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程电梯采购及安装工程技术参数及配置要求部1669000011040000.00内12320000.00购集/述治茶)A入雷6)重庆云阳县高铁站停车场及综合交通枢纽工程电梯采购及安装工程技术参数及配置要求一、电梯技术参数表名称数量(台）速度（M/S）截重量提升高度(M)备注客梯21.76100015.5序号心2电梯无障碍电梯见1.75100015.5客梯技术规格说明电梯编号:1-设备名称：全电脑模块化变频变压调速控制电梯型号：ML-WK电梯数量：4台主要参数额定载重量：1000KG额定速度：1.0m/s停靠层站：2/2/2基站：1层主要配置操作系统：全电脑全集选方式控制系统：模块化全电脑软件控制系统拖动系统：交流变频变压无级调速拖动系统门机系统：变频门机系统曳引机位置：井道顶部正上方机房内厅门装置厅门材质：首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂门套材质：首层发纹不锈钢，其余钢板喷涂门套规格：标准小门套厅门显示：采用先进技术的无底盒液晶显示及运行方向箭头（↑↓）显示厅门呼梯：采用先进技术，发纹不锈钢面板，微动按钮，液晶发光显示轿厢装置轿壁装潢：304不锈钢（复合板），后壁镜面蚀刻不锈钢轿顶装潢：一体式、亚克力板、LED节能灯轿底材质：大理石地板轿门材质：发纹不锈钢照明设施：高效节能专用灯具，日光型照明通风设施：低噪音风机通风通讯设施：隐藏式对讲装置龙的集/企2条X上DD以y拾秘《4阻操须箱N范0bysn㎡”新内显示采用先进技术的一体式操纵箱液品显示及运行方向箭头（：!）显示轿内呼税采用先进技术，发纹不锈钢面板，液品显示开门方式:中分门主要参考尽过(仅供参考I000KG，具体尺寸由双方在签订合同时进一步确认)并道净尺寸;2400mm（宽）等1900mm（深）轿厢净尺寸1600mm（必）*1500mm（深）率2500mm（㎡）开门净尺寸量900mm（宽）。2100mm（高）顶层高度4500m地坑深度160()m二、自动扶梯技术参数表序号扶梯名称数量（台）速度(M/",4,4,4,1]
[543,"中国人民政治协商会议山东省曲阜市委员会办公室《曲阜历史文化丛书》（第二批）和《黄帝研究文集》出版印刷服务推荐供应商名单根据中华人民共和国财政部令第74号-政府采购非招标采购方式管理办法第十二条第一款规定，本项目采用采购人代表和确认专家书面推荐的方式推荐潜在供应商。评审专家推荐供应商单位：山东天马旅游印务有限公司推荐意见：信誉良好，具有参与本项目的资质和能力。山东麦德森文化传媒有限公司推荐意见：信誉良好，具有参与本项目的资质和能力。济南荷森印务有限公司推荐意见：信誉良好，具有参与本项目的资质和能力。采购人推荐供应商单位：济南万泉彩色印刷有限公司推荐意见：信誉良好，具有参与本项目的资质和能力。",0,0,0,1]
[544,"苏州吴江瑞源建筑再生资源利用有限公司吴江建筑再生资源处置项目招标控制价公布工程编号:E3205840327001396001001a工程名称预算价(元)招标控制价（元）吴江建筑再生资源处置项目82860479.1182860479.111．开标日期：2021年9月13日10：00时。2．本工程招标控制价为82860479.11元,如有异议,请于开标前7天与招标人(招标代理机构)书面联系。建设单位:苏州吴江瑞源建筑再生资源利用有限公司招标代理机构:诚信金泰建设管理（苏州）有限公司2021年8月27日",2,2,2,1]
[545,"评标结果通知2021年9月9日项目名称数量型号规格单价（元）总价（元）光干涉式眼轴长测量仪1套Haag-Streit/LS900458000458000成交总价：458000元招标代理：厦门市公物投资管理有限公司招标方式：公开招标中标供应商：厦门颐澜商贸有限公司",0,0,0,1]
[546,"中交路桥建设有限公司国道111线（北京-漠河）腾克至甘河农场段一级公路工程腾甘荷载检测(TGHZJC)评标报告评审委员会2021年09月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中交路桥建设有限公司国道111线(北京-漠河)腾克至甘河农场段一级公路工程腾甘荷载检测(TGHZJC)（以下简称“本项目）已由以内发改基础字（2015〕1488号文件批准建设，项目业主为中交路桥建设有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为中交路桥建设有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，中交路桥建设有限公司国道111线(北京-漠河）腾克至甘河农场段一级公路工程腾甘荷载检测(TG五ZJC)。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且01日，交工日期:2022年12且31日。共计约5日历天。2.3标段详情:中交路桥建设有限公司国道111线《北京-漠河）腾克至甘河农场段一",0,0,0,1]
[547,"评审情况一览表项目名称JXX-GC-GK-2021015001G233克资线K1970+850-K1976+050段修复项目编号养护工程投标单位安徽省华通路桥工程有限责任公司废薇华仁路桥工程石限公司安微省路桥工程朱团有限责低公司安覆新正启交通工程有限公司安徽丰林建设工程在限公司6交微升建工程管理石限公司1尚德建设集团不限公司5恒隆工程建设有限公司9安微鸿道公路工程有限公司10[安微华初工程项目管理有限公司11安微龙洋建设工程有限公司12安微路源公路工程有限公司13[安澄蓝泽建设工程有限公司1小合肥博发处筑工程在限公司15宣城市宜通路桥工程有限责任公司16[安霞江洲建设工程有限公司盲安薇涧珊建设工程在限公司18[安微路畅交通工程在限公司19安徽丰港建筑工程有限公司20[安微先河建领工程布限公司山安微省新潮路桥工程有限公司22安傲旅路让筑工程有限公司23安微流通整析工程有限公司24安霞恒通交通工程有限公司25安微新锐公路工程在限责任公司26安徽省新路建设工程集团有限责任公司27安微猛连建筑工程有限公司28砀山通德建设工程有限公司29]安霞奥达建筑工程有限公司30安徽港通建设工程有限公司3]淮北董恒派工愿建设行限资低公司32l安微联鑫建设工程有限公司33安微省滨江路桥工程有限公司d安徽兴既建筑有限公司35安微省天路公路桥梁养护有限责任公司36安霞鸿字整析工程有限公司37安微万兄建设工程有限公司38安霞《围建须工程直限公司39[宏彼智路交通建设有限公司40安徽处地建设工程在限责任公省4]黄山新洲建设华团有限公司42安微虹达道路桥梁工程在限公司",0,0,0,1]
[548,"评分汇总表标段(包)名称：湖塘街道（湖塘片区、型塘片区）卫生服务中心改造工程(XE20210766001001)沾投标单心投标报价(元翔(眉所天)标书石效管虽名易价有效性阳区国腾密设初区公司170386100有效有必浙江森建设有限公司1703561，00浙江上通建设有区公司1703561.00付义付必站兴市金蓄理设有革公司浙江钰路型设们区公司170286100折江出水恒业办政园杜建设《限公司1703861.0光浙崔成边工区右融公调1703861.00宜欣浙江来杰建设有限公司1703561.00充工径有限公司名兴中医托饰险型资356,0浙江忠贡定设有湛公a?(站6】。(浙江沈亚丰元因热里设机区公司?03S61,0j浙江才德建设有限公司1C2C61,0省兴谷儿环彤管役有混公示703861。0浙江龙股建设有限公司山台州五宏建设石区公司组岩山鑫建逊车屋公司一油标赣选人1作绍赛弘裕控澄有区公司浙江扬航定设有限公司1703861.0也浙江东厦出工太团石限公司授名医底价:9I5[LC评标方法：抽签定标法结算下浮率[:项目负贡人签字:招标单位签字：招标代理签字:首督人签字：公共资源交易中心-开标时间:2021-0S-0200:30",0,0,0,1]
[549,"C7一:评标时(间:工程名称:附表A-12:详细评审结果汇总表详细评审总得分排序（满分L0）详组评审总得分A+B+C投标报价得分技术部分得分商务部分得分评审内容22L年必月3日宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目一期〕热网工程中压蒸汽管道钢管及管件采购西5元显季(C5之8.6713.00中曼电力管道（天津）有限公司详细评审结果汇总表地一述率社壮之坚名5造一江凯舒工3.221.00沧州隆泰迪管道科技有限公司投标人名称及其得分心63．07沙8.865.00河北品华管业有限公技2二窗",0,0,0,1]
[550,"中铁十一局集团第二工程有限公司南康至龙南高速公路扩容工程C6标项目经理部（钢筋网片）询价采购公告询价编号：CR11（02）-（DGC6）-XJ-2021-035中铁十一局集团第二工程有限公司南康至龙南高速公路扩容工程C6标项目经理部因施工需要，我项目部因生产需要采购一批工程物资（清单如下表），请有意向并符合要求的供应商按以下要求于2021年09月06日下午16点45分至下午17：00点之间将报价文件签字盖章扫描件（所有报价文件资料须统一命名XX公司XX询价编号并扫描成一份PDF文件）发送采购组织单位邮箱：一.物资需求表序号物资名称规格型号技术标准（坍落度）计量单位数量到货地点需求日期备注1钢筋网片D10国标吨150大广C6项目施工现场甲方根据现场施工计划提前24小时向乙方进行指定。合计150二.有关要求：1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。2.物资报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、运杂费、服务费、售后服务费等，开具增值税专用发票。3.表中数量为暂定数量，结算数量以实际验收的数量为准。4.货物验收方式：钢筋网片必须将现场留存的有效试样，过磅验收。5.货款结算支付方式：月结，当月20号前核对结算本月的供货数量及货款数额。次月15号之前根据实际资金状况支付本月货款，逾期未付款乙方有权停止供货。若因业主原因导致计价款滞后，需方可延迟付款，延期支付不及利息。6.报价保证金要求：无7.报价有效期：30天8.其他要求：无三.联系人及联系方式：1、采购组织单位：中铁十一局集团第二工程有限公司物资集中采购供应中心地址：湖北省十堰市茅箭区白浪中路99号联系人：于海川联系电话：15355043946电子邮件：cr112wzjczx@163.com2、采购人：中铁十一局集团第二工程有限公司南康至龙南高速公路扩容工程C6标项目经理部地址：江西省赣州市龙南县桃江乡联系人：陈国斌联系电话：185072822572021年9月3日报价函询价编号：CR11（02）-（DGC6）-XJ-2021-035中铁",4,0,4,0]
[551,"扎兰屯市农业技术推广中心基础化学品及相关产品基础化学品及相关产品评标报告评审委员会2021年03月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市农业技术推广中心基础化学品及相关产品基础化学品及相关产品已经同级财政部门审批，采购人为扎兰屯市农业技术推广中心。本项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后重件（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市农业技术推广中心基础化学品及相关产品基础化学品及相关产品，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:扎兰屯市农业技术推广中心基础化学品及相关产品基础化学品及相关产品，该标段情况详见下表:你标段编母标段名称采购内容采购预算（元）】D0115078基础化学01扎兰屯市农业技术推广中心32000443)品及相关)产品基础化学品及相关产品详见本项目采购文件833840.0主任委员:黎敏委员:塔娜、柴枭、阎星如、曹玉兰二、招标过程回顾（一）招标公告扎兰屯市农业技术推广出心于，2021年03月L0日在法定媒体网站和呼伦火尔市公共益返交易中心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商〕是指参与投标活动拟向必购人提供货物或着服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在技标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将营业执照投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化",0,0,0,1]
[552,"合同编号：商铺租赁合同书租赁物名称：桥沥桥头村桥头路口铺位二楼南面房间及梯间出租方名称：东莞市常平镇桥沥桥头股份经济合作社承租方名称：出租方：东莞市常平镇桥沥桥头股份经济合作社（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就租赁事宜签订本合同。第一条租赁物及租赁用途1、甲方将位于桥沥桥头村桥头路口铺位二楼南面房间及梯间出租给乙方使用。租赁物为商铺共一间，面积共30平方米。2、租赁物属于甲方所有。3、乙方租赁甲方租赁物用于商业。第二条租赁期、免租期和计租期1、租赁期为2年，即从2021年9月1日起至2023年8月31日止。2、不设免租期。3、计租期为2年，即从2021年9月1日起至2023年8月31日止。第三条租金及押金1、计租期租金以本合同第一条第一款所约定的面积按每平方米每月元计算，共计每月不含税人民币元（大写：人民币），因办理租赁发票所产生的各种税款及费用均由乙方承担。2、租金按月缴交。乙方于每月10日前将当月租金转入甲方银行账户（开户行：东莞农村商业银行常平桥沥分理处，户名：东莞市常平镇桥沥桥头股份经济合作社，账号：220090190010001406）。3、在本合同签订之日，乙方应一次性向甲方缴交相当于2个月租金的押金（即元），并支付首月租金（即元），两项合计人民币元。乙方应将该款项转入前述甲方银行账户。4、合同期满，在乙方付清租金及其他应由乙方承担的费用并依约定将租赁物完好交还给甲方后10天内，甲方将押金无息退还乙方。第四条租赁物移交1、甲方于2021年9月1日前将租赁物交付给乙方使用。2、甲方将租赁物交付给乙方时，甲、乙双方应在租赁物现场。租赁物交付后，乙方应当场签具《租赁物移交证明书》给甲方。乙方如不签具《租赁物移交证明书》或无故不接受移交，经甲方书面通知移交后，视为甲方已履行租赁物移交义务。3、乙方确认事前和移交时已对租赁物现状充分了解，确认双方为按租赁物现状租赁。4、租赁期满，甲、乙双方没有重新签订租赁合同的，乙方应在合同期满当天将租赁物完好归还甲方，",0,0,0,1]
[553,"采购编号：邻医采20210017号邻水县人民医院工程项目预算咨询服务采购项目询价通知书中国·四川（邻水）邻水县人民医院印制2021年7月目录第一章询价邀请我院拟对邻水县人民医院工程项目预算咨询服务采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。一、采购项目1.项目编号：邻医采20210017号2.项目名称：邻水县人民医院工程项目预算咨询服务采购项目。3.采购人：邻水县人民医院二、采购预算和最高限价预算金额：10万元。最高限价10万元。报价采用单价下浮的方式，各位投标人按照第四章各项单价只报一个下浮的比例，所有单价均按照该比例下浮，下浮最低的中标。三、采购项目简介：详见询价通知书第四章。四、供应商邀请方式本次询价邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）上以公告形式发布。五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.项目特殊资格要求：乙级工程造价咨询企业资质六、询价通知书获取方式、报名时间、报名地点：凡有意参加投标者，请于2021年7月10日08时00分（北京时间，下同）至2021年7月15日18时00分，在邻水县人民医院采购办现场报名。报名时需携带，营业执照、法人授权委托书及相应证明材料。询价通知书在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）自行下载。投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办现场报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。七、递交投标文件截止时间、开启时间：递交投标文件截止时间：2021年7月16日15:30（北京时间）,2021年7月16日15：00-15：30提交投标文件（北京时间）。投标文件开启时间：2021年7月16日15:30（北京时间）。签到说明：供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员",1,1,1,1]
[554,"保康县商务局办公楼房屋维修项目竞争性谈判文件采购项目编号：HRBK-ZC-2018008采购人：保康县商务局政府采购代理机构：陕西恒瑞项目管理有限公司二0一八年十二月第一章谈判公告保康县商务局办公楼房屋维修项目竞争性谈判公告依据保采计备BKZC【2018】233号要求，陕西恒瑞项目管理有限公司受保康县商务局的委托，拟就保康县商务局办公楼房屋维修项目进行竞争性谈判采购，欢迎具有相关资质的企业参加项目名称：保康县商务局办公楼房屋维修项目项目编号：HRBK-ZC-2018008采购内容及项目预算金额:保康县商务局办公楼房屋维修项目（详见工程量清单）；工期60日历天；工程质量要求达到相关部门验收合格标准；预算总金额65万元4、供应商条件：①符合《政府采购法》第二十二条规定的谈判施工企业；②具备独立法人资格，依法取得的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质（副本），有效的营业执照（三证合一副本）；具备有效的安全生产许可证（副本）；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；③财务要求：近两年财务状况良好须提供2016、2017年度经会计师事务所审计认定后的财务审计报告；④项目经理及现场管理人员班子：本项目的项目经理具备建筑专业贰级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核证，并承诺没有其他在建工程或者同时参与其他项目投标；技术负责人具有工程类中级及以上职称证书；“五大员”(施工员、质检员、安全员、材料员、预算员)须具有有效的岗位证书，安全员具有有效的安全生产考核证；提供以上人员可查询的社保网页截图；⑤其他要求：供应商及拟任本工程的项目经理应在湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台注册并登记信息，提供网页打印件；⑥信誉要求：供应商在最高法院失信被执行人信息库中未被列入失信被执行人、未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；⑦本次采购不接受联合体报名5、谈判文件获得：凡有意参加者，请派代表于2018年12月18日至2018年12月20日（法定公休日、节假日除外），每日上午8:30至12:00分，下午14:30时至17:00时（北京时间，下同）到保康县公共资源交易中心二楼大厅（保康县城关镇光纤路336号）购买谈判文件同时，需携带以下资料：①",1,1,1,1]
[555,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）以通过行业主管部门审核通过的控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，得分依次递减，扣完为止。注：投标报价经评标人员认定恶意低价报价的的，取消其报价分。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有高级工程师职称及以上资格得10分。在此基础上每提供一个注册造价师得5分，最高10分。提供资格证书、职称证书及近社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得10分，不提供",5,5,5,1]
[556,"竞争性磋商报告第一包：都江堰校区及清江校区用电节能改造项目项目名称四川水利职业技术学院都江堰校区及清江校区用电节能改迅竞争性磋商致府采购项目(川政采磋商〔2021〕146号)项目编号510201202106876供应商参加磋商的方式和具体情况长次竞争性磋商采取由采购人和专家分别书面推荐供应商参加战特应文件开启日期和地时间:2021-09-17-10:00:00地点:成都市人民中路三段35号四川省公共交易服务中心评审区否汕是“见附件供应商响应文件是否变更报价轮次山参加最后报价的供应商名单四川中盛瑞城建设工程有限公司报价磋商文件内容是否修改修改部分是否取得采购人同意修改内容磋商轮次供应商1供应商1原因供应商2以因供应商3限因供应商4职因职因供应商6原因未提供强制性产品证书供应商7中建富林集团有限公司原因未技要求盖章，不符合招标文件18.7.9.6条是本次政府采购活动是否需要终止否√终止原因供应商１供应商2有效投标人不足三家供应商综合得分推荐的成交候选供应商名单报价报价供应商3报价冠点得冷竞争性磋商小组成员（签字）:郎付驰签担五宏管监督人员签字:融澧日期:2021年09月17日",0,0,0,1]
[557,"灵儿且财政局灵财评〔2021〕144号灵川县财政局关于下达灵川县定江镇法源村委会白鹤灌溉水渠维修工程预算招标控制价知灵川县乡村振兴局:根据财政部印发的《财政投资评审管理规定》及相关的工程项目管理办法，为了加强对项目专项资金的监督管理，确保工程建设质量、资金使用安全和投资效益，我局委托有资质的工程造价咨询机构根据桂水基[2007]38号《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》及配套的费用定额和有关的造价文件等规范对你单位送审的灵川县定江镇法源村委会白鹤灌溉水渠维修工程预算进行了审核，核增或核减了一些费用，现将有关事项通知如下:一、灵川县定江镇法源村委会白鹤灌溉水渠维修工程预算送审总造价为1304169.88元，审定总造价为1254366．15元，核减金额为49803.73元，核减率为3.82%。根据审核的结果，建议以审定总造价1254366.15元作为本工程招标上限控制价。二、项目招标完成后，《中标通知书》送我局备案.三、建设单位要严格按照有关会计制度进行核算和管理。工程竣工验收合格后，请建设单位将工程结算资料报相关单位办理结算手续。财四、其他未尽事宜，我局将另行通知≤灵闻财该局加)2020)年动7月29.≥aogzs2",2,2,2,1]
[558,"四细兴交甬金高速公路绍兴段2021年交通安全设施升级完善工程评标结果公示雨金高速公路绍兴段2021年交通安全设施升级完善工程(Y3300000007000503001001)评标结果公示。公示期为:2021-07-20至2021-07-22名火中标候选人投标投标资质报价拟派项目负责广拟派项目负责人资格证书编号目标质量工期(或交货期）得分第1名东阳市顺风交通设施有限公司9788585.00张勇12096.64项目负责人证书项目负责人证书编号投标资质师公路工程一级建造浙13320072008123333公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级中标候选人业绩:1、资格条件业绩该业绩证明对象建设单位业绩名称(项目业主）与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求提交证明材料内容在投标文件的位置评标结果河北交通投资集团保阜保阜高速公路（GI812）2019投资集团高速公路有年度下行K30～限公司和华K147罩面工程公路有限城博远工程（交通安全设河北交通保草高速公司交工时间:201中标通知书]9年9月3日，合同金额1513同协议书:《4640元的交通质量证明文安全设施工程件（由发包复制件或合招标附件--业绩表通过施）施工人出具的工程交工验收证书或发包人出具的项目完成证明文件3咨询有限公司2、评分业绩该业绩证明对象建设单位（项目业绩名称业主）与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求提交证明材料内容在投标文件的位置评标结果温州绕城高公司遗公路西南S10（温州绕城)线有限公司高速公路西南线和浙江省成标志速度调整工套工程有限程交通安全设施温州绕城高速公路西南线有限公司交工时间:201质量证明文合同金额6395240元的交通安全设施工程证书或发包中标通知书复制件或合同协议书:9年8月8日，件（由发包招标附5人出具的工程交工验收人出具的项目完成证明文件）件--业绩表通过浙江交工高速公路2018包项目经理部等级公路养沿海板块高速公护有限公司路2018年度养沿海板块高护专项交安设施工程1-A合同年度养护专段、1-B合同段项工程总承第1标段第三合同毁浙江交工高等级公路养护有限公司沿海板块高速公路208年度养护专项交工时间:201年6月，合同金额4727622元的养护专项交安设施工程中标通知书复制件或合同协议书:质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或发包人出具的项目招标附件--业绩表通过工程总承包项目经理劳完成证明文件）否决投标原因及依据:号序被否决投标单位被否决",0,0,0,1]
[559,"关于发布广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分，布式能源站项目第一批辅机设备采购(标段二水处理系统），最高投标限价的澄清，各投标人:，现就“广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源，站项目第一批辅机设备采购”标段二水处理系统最高投标限价进行澄，金青:，本标段的最高投标限价为.，人民币1250万元整。，前起4务，53，4米Ba行，158，93.2安先分，中医，.A，招标t人:广州发展宝珠能源站有限公司，招标代理机构:广东省机电设备招标有限公司，日期：2021年6月11日，",2,2,2,1]
[560,"控制价总说明工程名称：宣城市第十二中学南校区学生公寓楼屋面维修及墙面出新工程一、工程概况：1、本项目为宣城市第十二中学南校区学生公寓楼屋面维修及墙面出新工程，主要建设内容为4-7号学生公寓屋面4厚SBS改性沥青防水卷材铺贴，六楼室内乳胶漆出新等,具体详见招标工程量清单。2、工程地点：宣城市第十二中学二、编制依据：1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套的计价文件、消耗量定额、费用定额。三、清单说明：1、本工程量清单依据《2018版安徽省建设工程计价依据》规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、施工规范及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。2、措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工现场实际勘察后结合工程经验，对所有的措施项目作出措施报价，没有报价的，视为已含在其他项目的报价中。对已单列的措施项目，一旦中标，措施项目费用不再调整。3、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。4、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括（但不仅限于）完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料、机械、管理费、利润和其他伴随服务所发生的所有费用。5、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。6、清单描述不明确的，以相关施工验收规范、图集为准。7、清单中涉及防水卷材、乳胶漆等主要材料，施工方需先送样至校方（不少于三种合格品牌），待业主、监理、设计选定采购材料，进场报验比对无误，方可施工。四、其他需要说明的问题：1、本项目工程设暂列金额30000.00元，投标报价不计税金。2、控制价中综合费、措施",0,3,0,0]
[561,"线路配件（铁件）采购清单序号货物名称规格及型号数量单价（元）金额（万元）1横担4×40×1000mm10000支22.00221横担4×40×750mm12000支18.0021.62U型抱箍8M1000010.00102U型抱箍10M200011.002.22U型抱箍12M200012.002.42U型抱箍15M1500013.0019.53螺杆（配螺母、垫圈）12MM长25、50、80、100、140、180、220MM各3000只2.1万只1.83.783螺杆（配螺母、垫圈）16MM长60、80、100、120MM各3000只1.2万只2.534电缆挂钩35#10万0.444电缆挂钩45#10万0.554电缆挂钩55#30万0.721大写人民币：壹佰壹拾肆万肆仟捌佰圆整。¥：1144800元制表：宣建军2021年8月12日线路配件（铁件）技术指标1、所有铁件需采用热镀锌处理，具有抗锈年限长的优点。产品必须符合国家GB标准。2、所有铁件负公差不得大于5%。材料采用优质国标Q195-Q215。计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。所有铁件需有完善的包装，以方便运输。4、电缆挂钩技术标准产品必须符合《YD/T206.21-1997架空通信线路铁件电缆挂钩》规定的相关标准。4.135型挂钩钢丝直径不得小于2.3mm、45型钢丝直径不得小于2.5mm、55型钢丝直径不得小于2.7mm。4.2钢丝表面采用镀锌或喷塑工艺，弹性适中。托片材质铝或塑料均可。4.335型每箱600只、45型每箱500只、55型每箱400只。包装箱坚固，不易破损。5、中标人所供货物的规格及技术参数应符合招标文件相关规定，并详细说明技术指标的偏离及其他竞价文件未说明的技术参数，6、质保期为一年，在质保期内，中标人应对货物出现的质量和安全问题负责处理解决并承担一切费用，并配合采购人做好所供货物的验收检测。如中标人在质保期内出现质量问题经查证属实的，采购人有权没收其部分或全部质量保证金，如质量保证金不足以抵偿因出现质量问题及其他问题产生的损失，按实际损失赔偿。7、开标时需提供样品各一件。",4,4,4,1]
[562,"第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表评标入围条款号计审标准2.1.1评标入围条件变标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未接照招标文件要求递交投标担保：采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的和请条件和信用要求:2投标函中段明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:：乙投标函中搜明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中截明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*00%2.1.2评标入围方法和数量1.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人越过20或R家（两者取较大值)于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人透择两种以上评标入围方法）:一方法一：全部入围法；乙方法二：均值入围法：乙方法三：抽签\\围法:□方法四:低价排序法。当进入译标入围环节的投标人超过50家时，升标时从抽然入围法、低价排序法中随机抽取确定。许标入围万法具体细则见附仟A，R取值为:23不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上11家、平均值以下12家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称号资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电平印章报价唯一只能有一个有效报价暗标合招标文件有关暗标的要求联合体投标人资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间]经招标人书面同意外）:2.2.1条款号形式评审标准投标内容工期许合第二章“投标人须知”第13.1项规定受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知”第1.3.2项规定工程质量受标函中载明的质量符合第二章“投标人页知”第1.3.3项规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第.章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.2.2",5,5,5,1]
[563,"深圳和珠海甚高频系统更新扩容工程工艺安装工程评标报告招标编号：0724-2100A55N2833招标人：中国民用航空中南地区空中交通管理局招标代理机构：国义招标股份有限公司2021年8月11日一、项目简介1工程概况：配套设备、传输系统、集中监控系统、设备安装调试、方舱机房、机房改造及供配电工程、消防工程等。具体内容详见《第七章技术标准和格式要求》、工艺施工图和工程量清单。2建设地点：深圳老塔台、深圳朱凹山、珠海石花山、莲州通用机场3项目规模：招标控制价6,852,380.82元。4招标范围：深圳和珠海甚高频系统更新扩容工程工艺安装工程，详见《第七章技术标准和格式要求》。5工期：本工程安装工期为180日历天（累计），安装从建设单位批准开工报告之日计算。6本工程划分为1个标段。二、招标过程简介本次招标于2021年7月20日在广州公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台、民航专业工程建设项目招标投标管理系统、国义招标股份有限公司网站媒体发布招标公告，于2021年7月21日至2021年7月27日发售招标文件。有3家单位报名和购买了招标文件并领取了相关技术资料。至投标截止时间2021年8月11日10:30时，共有3家单位按规定在广州公共资源交易中心向招标人递交投标文件。（详见附表1“开标记录表”）三、评标过程按照招标文件和有关规定，评标委员会成员由5名专家评委组成，5名评委在民航专家库中随机抽取产生。评标委员会组成如下：马国兴、温建强、阮玫、黄勇、郭宏伟。按照评标程序和有关规定，经全体专家评委推荐，一致通过由温建强任评标委员会组长。1、对投标文件的初步评审按评标程序，评标委员会成员分别对各投标文件进行了初步评审，初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审，经评审，情况如下：形式评审所有3家投标人的投标文件均符合“形式评审标准”，均通过形式评审。资格评审所有3家投标人的投标文件均符合“资格评审标准”，均通过资格评审。响应性评审所有3家投标人的投标文件均符合“响应性评审标准”，均通过响应性评审。综上所述，所有3家投标人均通过初步评审。2、对投标文件的详细评审本次评标采用综合评分法，分值总分100",0,0,0,1]
[564,"评标报告项目概况项目名称:平舟镇15个村村庄规划编制服务采购项目编号：GZML-2021-072采购方式：竟争性磋商采购预算：1200000.00元二、无项目情况简介1.招标信息发布时间：2021年09月03日日2.招标文件发售时间:2021年09月06日09时00分至202年09月13日23时59分3．招标文件发售份数:3份4.投标截止时间：2021年09月15日15时00分5.开标时间:2021年09月15日15时00分6．至投标截止时送达投标书份数:3份7．参与开标供应商数:8家8.评标地点:黔南州公共资源交易中心平塘县分中心评标室9.评标时间：2021年09月15日15时30分三、评审情况供应商:序导１231、资格审查兵低询三索犯霞8家均通过资格审查。2、评审响应文件经评审小组成员独立评审，1*家供应商均响应招标文件要求。3、详细评审情况详见专家评分表4、推荐中标人:投标供应商名称最终得分排名贵州省建筑设计研究院有限责任公司92.67→贵阳市建筑设计院有限公司68.32N贵州省城乡规划设计研究院66.32□评审小组签字:役;临兰索钢霞2021年09月15日N",0,0,0,1]
[565,"采购清单单位：元序号名称品牌、规格、型号和性能数量单价总价备注1空调日立HITACHI1.5P变频冷暖空调KFR-35GW/BpBP整机六年保修。要求供应商送货上门，设备及安装调试（含所有延长铜管、打孔、保温材料、电源线及旧机拆除移位到老师指定库房和人工等所有费用，投标报价前供货商需提前到现场勘察，未现场勘察为无效报价）。如遇故障问题24小时内解决问题。1台合计大写：合计小写：注：1.乙方按合同金额开具全额增值税专用发票。2.安装调试、现场培训完毕经甲方验收合格后，在半个月内支付乙方全部货款。3.以上合同总价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。。",4,4,4,1]
[566,"建桥C区生物医药园（一期）抗震支架工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目工程量清单汇总表工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1建桥C区生物医药园（一期）抗震支架合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程工程量清单汇总表工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1建桥C区生物医药园（一期）抗震支架合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。建桥C区生物医药园（一期）抗震支架工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：876687.92(大写)：捌拾柒万陆仟陆佰捌拾柒元玖角贰分其中:安全文明施工费用(小写):0(大写)：零元整招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1建桥C区生物医药园（一期）抗震支架876687.92合计876687.92注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程工程量清单汇总表工程名称：建桥C区生物医药园（一期）抗震支架第1页共1页序号汇总内容金额(元)",3,3,3,1]
[567,"条子泥景区海潮路改造工程招标控制价及最高限价本项目招标控制价：20077844元；最高限价：9957132元；固化清单及工程清单编制说明详见图纸附件。",2,2,2,1]
[568,"政府采购评审结果确认单库车县交通运验局我单位受费单位委托，对座车县交通运验励采崖车市客运站批迁设备《工程尝）项目LKCS2021-yTO2S-01-001)实施采购。按照政府采购法定程序，本项目于2021年QB且11日发布采购信息，2021生QB且1Z日10独30分经评审小组评审，推荐下列供应商为中标侯选人，请贵单位在五个工作日内予以确认，反馈我中心。第1中标保选人:孟疆座垦建设工程在服公且报价:Z400000元我单位将根据量单位的确认意见，对中标结果予以公告，并向中标供应商发出中标通知书。请贵单位在P-廿-兴法中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件规定的事项和中标供应商签订合同。2米中录-书新服浩诚致远项目管理咨询有限公司2e?/年月》日米致曹包曹*",0,0,0,1]
[569,"评标结果公示进场交易编号：YD2YJ2021犯标人k迪连衣曼衣封定获后人及地话项目名称云曲省临沧道永德L20gl年)1资越准北自定设项目-第一都投甚竞组行受主管部[]永迪盐发展融政巡区加近优亚社脑云商方随北副咨询看则公司【系人型地话排8/131162f2002担法签赵细招够方式巡访公沂票加法类剂评标办法受疑苍受镇的明前打、茂后科稻天泵君宾郡淮表画连设销容（评第各标段工程泉销单及设计国然质涉公都施工内光)部括方武颁中标人含薛摄价（万元)\\费率(蛋3工丽前甘历天6366暨监江□宜尚二政所□址□设北绘合评标店并够地五k德县公共实交器中心2楼开标招标虹权及结构类型公派招后已括前（3j元）G2l，gl848批热儿的潮湘利择工程建设有限公阅联系人及电试1568l6月于/IE084747678中型所（万元)1准()加工刷口义赁测□益控前路口企山/勘赵图店(2i后(动川[目签过单的川后目(公云册在立力≤个L自山）项目负资人莫质等绿及证书编村丰标救选人名称视[]负委人越曲别加工巨出位和融公司公必组试截计前建造街；湘2.3050803023施狮曲威华本利水电建边工程在融公司说位锁注册定选师:每16216[60675汕法法云徽凯达建设工程《副公调区且且品庄造版;云2532018202113被西决《座标）投标人名防马杰名扫描全能王创建",0,0,0,1]
[570,"1.封面响水工业经济区道路绿化提升工程(S3，26以东)，工程招标控制价响水县新港建设发展有限公司招标人:，(单位盖章)江苏宏建工程建设咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月25日1.扉页响水工业经济区道路绿化提升工程(S3，26以东)，工程招标控制价招标控制价(小写):，15939148.23(大写):，壹仟伍佰玖拾叁万玖仟壹佰肆拾捌元贰角叁分，响水县新港建设发展有限公司江苏宏建工程建设咨询有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)冯善东张洪广法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)陈福华韦红编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月25日复核时间:2021年08月25日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称;响水工业经济区道路绿化提升工程(S326以东)其中:(元)序号九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】响水工业经济区道路绿化提升工程(S32616939148,2:199693.13416981.91台计16939148,23199693,13u0981.9单项工程招标控制价表工程名称;响水工业经济区道路绿化提升工程(S326以东)其中:(元)序号单位工程名称企额(元)暂估价模业】响水工业经济区道路斜化提升工程-S326东l分㎡6916341.07116951.28102:38:.29。响水工业经济区道路绿化提升工程-S326东侧化工和9022807.1682741.95314548.62合计15939148.23199693.13d16931.91单位工程招标控制价表工程名称;响水工业经济区道路绿化提升工程-S326东侧土方工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程6071660.21i1入工费53082.812材料费1058871.6山8施工机其使用费1768678.16企业管理费126159.2山6刊海72764.82滑施项目168:323.52.1单价描施项目费16652.32.2凶价措施项目费151671.192。2.1t中:安全文明施工播施费116951.2833.1共中:暂列企额8.2找中:专业工程暂估价3.3其中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾102:38:3.29近税金571074.086916841.07分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;响水工业经济区道路绿化提升工程-S326东侧主方工程(001金额(元)注疗项目编码项目名称项目特征描述邹位工程量综台单价合价其中暂估价05010101000S326东侧装化",2,2,2,1]
[571,"建筑密出询保证起地块面土地用度:让无金资趋块编号,地块名称容要率绿地率瀚号积;途:《建筑年底(万价系数）限价元)会昌县白鹤乡住贡江小101.2E住宅用式1DBP202006区（老中GFfRGL,ED《90%监R参]无万江北平方米7心小学）元仁鑫-26地块…",0,0,0,1]
[572,"青岛市黄岛区城市管理局海青公馆项目供热配套工程（预算控制价）合同公告一、采购项目名称：海青公馆项目供热配套工程（预算控制价）二、采购项目编号：370211-2021-10871三、中标(成交)供应商：中精信工程技术有限公司地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山路10号阳光大厦22楼联系人：李志超联系电话：0532-87117209四、合同金额:￥8,000.00元五、公告期限：为自本项目合同公告发布之日起1个工作日。六、联系方式采购人：青岛市黄岛区城市管理局地址：西海岸新区城市管理局联系人：夏明晖联系方式：85172767发布人：青岛市黄岛区城市管理局发布时间：2021年08月31日",0,0,0,1]
[573,"浙江国际海运职业技术学院门户网站及统一身份认证系统采购项目竞争性磋商文件项目编号：SZGXZS2016145项目名称：浙江国际海运职业技术学院门户网站及统一身份认证系统采购项目采购单位：浙江国际海运职业技术学院代理机构：深圳市国信招标有限公司2016年11月10日目录竞争性磋商采购公告招标需求响应方须知前附表总则磋商文件响应文件编制开标评标定标合同授予评标办法及评分标准合同主要条款第六章响应文件相关格式第一章竞争性磋商采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，受浙江国际海运职业技术学院委托，现就浙江国际海运职业技术学院门户网站及统一身份认证系统采购项目进行竞争性磋商，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加投标项目名称浙江国际海运职业技术学院门户网站及统一身份认证系统采购项目招标编号SZGXZS2016145采购组织类型竞争性磋商采购机构名称深圳市国信招标有限公司舟山分公司招标方名称浙江国际海运职业技术学院公告发布日期2016年月日招标内容及数量浙江国际海运职业技术学院门户网站及统一身份认证系统采购项目响应方资格要求1、①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的专业技术能力；④参加政府采购活动前三年内，无依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件2、在中华人民共国境内注册，具有独立法人资格3、投标人需具有信息产业部门颁发的软件企业认定证书；4、不接受联合体投标磋商文件发售起始日期2016年11月17日磋商文件发售截至日期2016年11月25日磋商文件发售上午时间8：30--11：30磋商文件发售下午时间14：30--17：00磋商文件发售地址舟山市定海区昌国路232号中楼202室标书售价磋商文件工本费每套300元人民币，售后不退响应方购买标书时应出示的资料经核对无误的企业法人营业执照或组织机构代码证以及资质证明购买标书人的授权委托书、有效身份证件及复印件.3、采购组织机构允许潜在响应方在磋商文件发售截止日期后购买磋商文件，但该响应方未在规定的时间内对响应文件提出异议的，对逾期提出的异议，采购组织机构可不予受理、答复投标截止日期",1,1,1,1]
[574,"评标结果公示招标编写:E3501280104100096001本招标项目于2021生8月27日9:30W在平潭绕合实验区行政服多土心开标，已由评标委员会评审完毕，现将评标结果公示如下:1、招标工程项目概况工程项目名称:海坛杰整与澳前北路交叉口施工）招标人:乎温重政正公有限公司建设规模:本项目为交义口改造.环岛至整改造总体星由北走向改造道整全长约110鉴.道路签级为城直主王路.设计速度为，G0王米/小时(主道)40王米/小时(辅道):海坛东络改造总体呈东西走向改造道整全长约113米．道路等级为城市次干路，货计速度为40千米/小时:澳前北路改造总体呈东西走向.改造道路全长约，3鉴道路等级为城重次王路.设计速度为，0千米/小时。本次设计通过拍高环岛东路左侧及利用环岛至路现状5米由分番消化西侧高差。实现环岛系路与海坛路、澳前北路的全转向功能招标方式:公正投标2、评标办法及评标参数评标办法:经评重的最低投标价中标法(A类)评标参数:K三上3、被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据:各注福建省博远升建设工程有限公司未按照招标文件第8章“商务文件格式”现定的格式、内容填写、盖章、提交材料,4、中标候选人及其投标文件相关内容（1）中标候选人名称：福泰福建】建筑集团有限公司:项目负责人：罗顺昌;投标报价：13235l9G工:工期:总工期:180个日历天:其出各关键节点的工期要求为:/工程质量:达到国家现行施工验收规范合格验收标准;（2）中标候选人名称：福建画信建设发展有限公司:项目负责人：池文飞;投标报价：1323GG1工:工期:总工期:180个日历天:其生各关键节点的工期要求为:/;工程质量：达到国家现行施工验收规范合格验收标准:（3）中标候选人名称:宁夏视通建设集团有限公司;项目负责人:米必虎;投标报价：13251035元:工期:总工期:180个且历天:其中各关键节点的工期要求为:/;工程质量:达到国家现行施工验收规范合格验收标准;5、公示时间公示J为202.年2月2日山:而J至202年5月2=6*。6、联系方式彩有熔招标人：乎澧直敢发有司山心//、地址：乎澧综合实验区金井湾简务辽A云中心5",0,0,0,1]
[575,"第三章评标办法（合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素和评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（4）投标文件提供的业绩累计合同金额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章（或电子印章）、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或者支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函（包括承诺函）的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。d.若投标保证金采用其他形式提交，符合招标文件相关要求。（4）投标人以联合体形式投标时（如接受），联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（5）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（9",5,5,5,1]
[576,"中国铁路哈尔滨局集团有限公司网上公开竞价招标文件（JZW-19003）项目：中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资采供所车轮探伤装置超低温耦合液购置代理机构：哈尔滨铁路项目管理有限公司发售日期：2019年1月3日目录----中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资采供所车轮探伤装置超低温耦合液购置网上公开招标公告招标编号：（JZW-19003）哈尔滨铁路项目管理有限公司受中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资部委托，对中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资采供所车轮探伤装置超低温耦合液购置项目进行网上公开招标现邀请国内合格的投标人前来投标一.资金来源：运营维修二.招标内容本次招标采购的物资种类、数量、交货地点及投标限价详见招标公告附表1三.投标人资格条件1.投标人必须是生产厂，不受理代理商投标2.投标人必须为一般纳税人，可开具增值税专用发票3.投标人提供的耦合液必须有在各局集团公司通过式探伤设备使用的业绩和可以证明该产品无质量问题的用户使用报告4.供应商在中标后，如此笔物资确定为哈尔滨局集团公司代储品种，须与采供所签订《物资代储协议》四.购买招标文件时间2019年1月3日至1月14日五.投标文件送（寄）达截止时间2019年1月14日六.购买招标文件方式凡有意参与本项目投标的单位，需将标书款1000元（无论投标几种物资、几个包件）电汇至下列账号，同时须在汇款单据上注明招标编号，不接受个人电汇，售后不退投标人须将《并电话与杨经理(电话0451-86433301)确认报名情况投标人通过中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资（设备）招标网（网址：www.crmb.net.cn）下载该项目网上公开竞价招标文件和网上招标操作手册银行账户信息：开户名称：哈尔滨铁路项目管理有限公司开户银行（适用网银、电汇）开户银行：工行黑龙江省哈尔滨大直支行账号：3500040119006727690七.网上公开竞价招标方式投标人在与项目经理确认网上报名成功后，自行在中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资设备招标采购网上下载电子版招标文件，按招标文件规定的期间内以邮寄方式报送投标文件招标代理机构按即定时间组织资格预审，并将资格审查结果以电话通知所有报送投标文件的投标人投标人须按招标文件要求于规定时间前足额交纳投标保证金在规定的时间参加网上模拟培训及开标竞价公开竞标方式为网上公开延时",1,1,1,1]
[577,"双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）勘察设计施工总承包评标报告评标委员会编写日期：二〇二一年八月二十七日评委会组长签字：双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）勘察设计施工总承包评标报告一、项目基本情况：1、工程名称：双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）勘察设计施工总承包2、招标人：肇庆市端州区高新产业园开发投资有限公司3、招标代理：肇庆市信通工程咨询有限公司4、工程规模：新建保障性租赁住房34560平方米、配套用房4000平方米、地下车库10100平方米、园建工程15200平方米。5、招标范围：项目批复范围内的工程勘察（含岩土工程勘察、工程测量、物探、土壤氡气检测、剪切波试验、施工阶段的补充勘察等），工程设计[含方案设计（含修改）、初步设计、编制工程概算、施工图设计（含绿色建筑标准二星或以上，配合施工图审查）、相关报建配合、现场指导与监督、配合施工及竣工验收等]，工程施工（设计范围内所涉及的全部建安工程内容、包括工程保修期内缺陷修复）等总承包。6、本项目招标控制价：167690600.00元。7、工期：510日历天。8、投标单位递交投标文件情况：截止至2021年08月27日09时30分，共有8家投标单位签到并递交投标文件，分别是：(1)广州市黄埔建筑工程总公司（联合体牵头人）、河南大明建筑设计有限公司（联合体成员）；(2)广东中俊建设集团有限公司（联合体牵头人）、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（联合体成员）；(3)兴润建设集团有限公司（联合体牵头人）、中慧长源工程设计集团有限公司（联合体成员）；(4)广东裕达建设集团有限公司（联合体牵头人）、中北工程设计咨询有限公司（联合体成员）；(5)广东伟晋建设集团有限公司（联合体牵头人）、智诚建科设计有限公司（联合体成员）；(6)中铁一局集团有限公司（联合体牵头人）、深圳壹创国际设计股份有限公司、中煤湖北地质勘察基础工程有限公司（联合体成员）；(7)国基建设集团有限公司（联合体牵头人）、首辅工程设计有限公司（联合体成员）；(8)四川鑫圆建设集团有限公司（联合体牵头人）、中元天纬集团有限公司（联合体成员）。二、开标：2021年08月27日09时30分，双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）勘察",0,0,0,1]
[578,"三明市公安局交通警察支队车驾管办证服务中心项目准凝土采购招标评标报告一、招标项目简介1、名称：三明市公安局交通警察支队车驾管办证服务中心项目温凝土采购。2、招标方式:公开招标3、招标组织形式:自行招标4、招标截止时间:2021年【且20日9:00:00时:招标地点:福处省三明]框列区乾龙新村16愤汇磊大厕607室5、评标方法:经证重的最低投标价中标法。6、本次招标由3家投标单位通过现场递交方式将投标文件递交至福建省三明重检立区艺艺村16篮汇鑫工60Z室会议室并由招标人员签收，在招标文件递交截止时间共收到福建省磐石混凝土工程有限公司、三明市长城混凝土工程有限公司、福建省沙县京泉混凝土工程有限公司3家报价。二、评标工作小组评标工作小组成员如下:姓名单位/部门职务联系电话范通明造价合同部成员15860958298杨振伟项目管理部副组长15860991780周培菜财务部成员13770982572叶良宜安全质量部成员13960637829吴丽敏造价合同部组长18005096108三、参与招标的招标人情况如下:公司名称标书密封性送达地点送达方式诺达附间福建省磐石混凝土工程有限公司密封完好会议室现场递交2021.7.20三明市长城混凝土工程有限公司密封完好会议室现场递交2021.7.20福建省沙县京泉混凝土工程有限公司密封完好会议室现场递交2021.7.20四、废标情况无废标情况五、评标1、目标控制要求测算控制价质量要求工期要求12257801.89元达到设计图纸要求及国家现行相关规范要求。y2、投标人报价情况:报价蓄号项目名称测算控制价福建省磐石混凝土工程有限公司三明市长城混凝土工程有限公司福建省沙县京泉混凝土工程有限公司备注心混凝土12257801.89元[0677845.66元11006126元11028566元总数量以福建建工集团有限贡任公司三明分公司审核后的数量按实结算3、评标标准和方法:经评审的最低投标价中标法六、评标工作小组的评标建议:经评审:投标人为3家，具备招标文件规定资格条件，符合福建建工集团有限贡任公司三明分公司相关文件和招标程序的规定,投标人的投标文件响应本次招标文件的要求，本次招标有效。根据招标文件“经评查的量低投标价虫标法”的评标原则，经评标小组统一意见,推荐报价最低的福建省磐石混凝土工程有跟公司作为中标候选人。中标价格、工期、质量如下:中标候选人最终报价质量要求工期要求福建省磐石混凝土工程有限公司10677845.站法北认图纸要求及国家现行规范要求。帝1福建建工集团有限责任公运明分公司《签章2021年7月20日中标候选人公示",0,0,0,1]
[579,"隐机玻璃幕猪示竟图1中上(社沾班]幕墙中的隐框系统做法通常是将玻璃用硅土之十折（控制价清单清单）建设单位:濉溪县税务局工程名称：濉溪县税务局百善税务分局办公楼玻璃幕墙维修改造序号项目名称单位数量单价/元合计/元清单工艺1门头（二楼、三楼）面积㎡3084525350门头采用幕墙铝合金骨架、干挂中空玻璃全隐框（6+12+6LOW-E）幕墙规格1M*6M*2+3M*6M2四楼南侧窗户更换樘116807480四楼南侧窗户原是塑钢平开窗、窗框变形不能开启、荷叶锈腐严重窗扇脱落，更换为断桥铝合金框中空玻璃平开窗。每樘窗规格：55CM*150CM（铝合金框为灰色、玻璃同幕墙颜色）3拆除（二楼、三楼）幕墙项120002000拆除（二楼、三楼）玻璃全隐框幕墙、垃圾清运、幕墙规格1M*6M*2+3M*6M4拆除幕墙造成外墙损毁修补M46452070外墙面为仿古面砖修补。(1m+6m)*2*2处+（3m+6m）*25拆除幕墙造成内墙损毁修补M4620920内墙为白色乳胶漆修补。(0.55m+1.5m)*2*11樘6拆除（四楼）塑钢窗樘1160660拆除（四楼）塑钢窗、垃圾外运。7修补窗户四周损毁内墙面M45.120902内墙为白色乳胶漆。(0.55m+1.5m)*2*11樘8修补窗户四周损毁外墙面M45.1452029.5外墙面为仿古面砖。(0.55m+1.5m)*2*11樘9户外施工脚手架㎡72.19302165.7户外施工脚手架、立面施工面积，宽7.52M*高9.6M10材料运输、装卸项1300300淮北至百善11玻璃雨棚保护项1500500幕墙施工场地有玻璃雨棚、采用木工板铺设保护12小计44377.213税金11%4881.4914合计49258.69赣锦角朝",3,3,3,1]
[580,"各体领子、民主基中个别股破企议决系",0,0,0,1]
[581,"九江市城区饮用水源保护搬迁还建安信物流公用码头工程南昌龙头岗综合码头二期工程九江港湖口港区银砂湾作业区综合码头工程招标最高投标限价编制服务采购结果公示经评审委员会评审，现将成交候选供应商名单公示如下:标段号成交候选供应商名称响应报价（元）ZJZX4江西万隆中审工程咨询有限公司347400Z.JZX6中竞发工程管理咨询有限公司612000本次公示同步对成交候选供应商在响应文件中填报的项目业绩进行公示。具体详见附件。纪检监督:江西省港口集团有限公司纪检监督部门地址:江西省南昌市抚河北路249号电话:0791-86611660传真:0791-86611660邮编:330008公示期截止至2021年7月20日下午17:00江西郸年74附件:成交候选供应商在响应文件中填报的项目业绩序号项目及标段名称项目类型业绩类型九江港瑞昌港区华中国际木业有限公司木材专用码头工程水运工程竣工结算审楼序号项目及标段名称项目类型业绩类型1湄洲湾航道二期工程(己交工单位工程)水运工程竣工结算审核((漆(0沃数8(《",0,0,0,1]
[582,"关于温州瓯江口新区医院基本存款账户项目招标文件修改纪要项目名称温州瓯江口新区医院基本存款账户项目编号01号电话/传真0577-28877717/0577-28877770联系人蒋先生各有关投标人:本项目就招标文件作出如下修改:一、招标文件P16页”技术资信、服务水平”部分修改内容:原内容：评分项目分值专向服务方案5设立瓯江口网点竞标银行为优质服务院方，是否可在一年内在瓯江口设立提供全方位银行金融服务能力的分支机构，承诺设立得5分，未提供承诺不得分；修改为：评分项目分值专向服务方案5设立瓯江口网点竞标银行为优质服务院方，承诺是否可在2019年10月1日前在瓯江口设立提供全方位银行金融服务能力的分支机构，承诺设立得5分，未提供承诺不得分；目前已设立分支机构的无需承诺，提供已设立的分支机构营业执照或相关证明材料加盖公章2、评分项目中银行服务称号原内容:评分项目分值银行服务称号3投标银行获全国文明单位称号的，得3分；省级文明单位称号得2分，地市级得1分修改为:该评分项内容取消,分值调整至其他评分项中3、评分项中的经济发展贡献情况原内容：评分项目分值经济发展贡献情况（30分）10本项得分参照2017年度温州市金融机构业绩考核综合排名各投标人中排名最高的得10分，名次每下降一名扣1分，最低得5分（评分相同的按并列名次得分）10对投标人2017年在温州国税地税纳税总额，比较评分各投标人中排名第1-3名，得分10分；排名第4-6名，得分8分；排名第6以后，得分5分（评分相同的按并列名次得分）需提供有效的纳税证明材料，纳税总额应以所提供的材料金额合计为依据，未提供证明材料的不予计分（金额相同的按并列名次得分）10对投标人2017年温州地区微型企业贷款年末余额进行比较，各投标人中排名第1-3名，得分10分；排名第4-6名，得分8分；排名第6以后，得分5分（评分相同的按并列名次得分）以温州银行业监管统计一览年末数据为准分（金额相同的按并列名次得分）修改为：评分项目分值经济发展贡献情况（33分）11本项得分参照2017年度温州市金融机构业绩",0,0,0,1]
[583,"1.E.1：招标工程量清单封面E.1：招标工程量清单封面贺龙体育中心及侯家塘周边景观亮化提质工程，工程招标工程量清单0招标人:，(单位盖章)0造价咨询人:，(单位盖章)2021年09月01日1.E.6：招标工程量清单扉页E.6：招标工程量清单扉页贺龙体育中心及侯家塘周边景观亮化提质工程，工程招标工程量清单00招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)00法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)00编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年09月01日复核时间:2021年09月01日E18:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:贺龙体育中心及侯家塘周边授观亮化提质工程金额(元）兰项目特征描述交的彦工程量综合单价控制单价合价其由怀估价名称:照明配电柜一光大银行1旗内元2的航批(器件详见施工图:三层面板16盖海不锈钢箱本，IP56:熊挂式安要:谷见名称:照明配电柜[=光大银行2制。柜内元扎的苏器件译见能工图:3,三层面标。工6品对不锈钢箱体，IP58;独挂式安装:省财03040d017001030-40401700203040d017003项目名称配电箱配电管配电前.名称:照明配电柜LL-光大银行3、，柜内元非标定制,器件详见施工图:J必面板I6器海不锈钢箱体，IP58金加挂式安要,省03041200s001装饰灯.名称:磨砂线条灯m/套（配张底部安志铝型材）2.参数:LED12/2iV,3000K,IP6胜砂翠,防弦光1米长,亮效是底部蒂走线槽定指符各接学外立时信其体格参数详见灯具产品规格书亿689147.9030-412004002丧饰灯，名称:线条点光源L/套（配秦安玻宫法依2.参数:LED2.dW/2AV,WRGB、IPed50:02W表L2万磨砂罩:1米10个点光源,光效,/W:Ra≥66:DZ2O)儿㎡K512外控:16bit分辨灯槽符合楼字外立面县求,具体规格参数详见灯其产品规格名财1795330,2金额(元）户付项目编码项目名称项目特征描述处资地仁工程量综合单价控制单价合价其虫暂估价的030-:1200:003装饰灯名称:线型洗墙灯.参数:LED28/24V.3000K,Ip616*60度光某鱼防密光:I来,光效山:Ra2660上m宜深格参蛟锋见灯具",3,3,3,1]
[584,"呼伦贝尔水务投资有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程厂区外管网工程评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔水务投益有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程厂区外管网工程（以下简称“本项目）己由以呼发改行审字【2020】134号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔水务投资有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔水务投资有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后里。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称,呼伦贝尔水务投资有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程厂区外管图工程。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且0L日，交工日期:2021年09且14日。共计5日历天2.3标段详情:呼伦贝尔水务投资有限公司海拉尔再生水利用工程海技尔再生水利用工程厂区外管网工程，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目控制价项目规模（",0,0,0,1]
[585,"SfmmX泡商网",0,0,0,1]
[586,"开标一览表2020CG2385-1预采购孔李淮河大桥环卫作业市场化项目人名称,太y宜嘉环境工程有限公司项目名称（第X包）预采购孔李淮河大桥环卫作业市场化项目投标保证金数额人民币小写（元）:30000人民币大写（元）:叁万元投标报价人民币小写（元）:1661603,92人民币大写（元）:登佰陆拾伍万壹仟陆佰零叁元玖角贰分交货期/工期/养护期含同签订之日起1095日内供货并安装调试完毕各注此报价为一年报价，服务期为三年（实行1+1+1模式即中标人先签订1年服务合同，第二年年末经考核合格续签1年，以此类推）。完全响应招标文件。注：1、表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。报价包括采购、运输鹰鑫]人工、安装、调试、告后服务、税费等所有赉用。法人代表（盖电子等章长j子投标人(盖单位电子室名程有限公司延日期:2020-08-28岛,",0,0,0,1]
[587,"附件4：招标文件发放登记表招标文件发放登记表招标项目名称：招标项目编号：投标人名称（加盖单位公章）统一社会信用代码企业编号联系人联系电话（手机）传真投标人地址电子邮箱登记时间年月日时分经办人签名备注招标代理代表：",0,0,0,1]
[588,"桂林医学院第二附属医院（桂林市临桂区人民医院）病房综合楼（3）期室内装修工程（LGGK2021035）招标控制价（最高投标限价）公布根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《一建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定:本工程预算经广西公信工程造价盗询有限公司编制，工程预算总造价为60560023.12元【其中：预算价5138293Z，38元，安全文明施工费2288195.81元，规费1718G21.81元（其中：社会保险费147Z100.04元，其他241521.ZZ元），增值税/税费S010268，12元，暂列金额0，00元，暂估价160000.00元】。本工程最高投标限价为互J28292Z，38元【不含安全文明施工费2222195.21元，规费1718G21.81元(其中:社会保险费1477100.04元，其他241521.ZZ元），增值税/税费01026812元，暂列金额Q0Q元，暂估价160000.00元】。投标人的投标报价（不含安全文明施工费、规费、增值税/税费、暂列金额、暂估价）高于本工程最高投标限价为无效投标。安全文明施工费、规费、增值税/税费、暂列金额、暂估价等均作为不可竞争费用单列。现按桂造价【2011】6号文规定备案，予以公布，请投标人复核。投标人经复核认为招标人公布的招标控制价（最高投标限价）未按照本细则的规定编制的，应在开标前5天向招投标监督机构或（和）工程造价管理机构投诉。招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，发现有错误的，应责成招标人修改。5金、约方附:主要项目清单三7,=1≤门区招标人：桂林医学院第二附属医院减桂林市贤糕区人民医院)[.司J>2一X㎡7招标代理机构：广西凯责有限公2签约202年F=7月3台z宁",2,2,2,1]
[589,"重庆市长寿区公共资源交易中心采购项目评标报告一、项目名称和编号项目名称:长寿区人民医院麻醉科设备项目编号:长公资采（2021〕1034二、采购公告时间和媒体2021年7月22日在重庆市政府采购网上发布采购公告。三、开标时间和评审地址2021年8月12日9时30分在重庆市长寿区公共资源交易中心开标，在长寿区公共资源交易中心3评标室评标四、评审内容1.资格审查、符合性审查;2.投标报价。五、评审依据招标文件、招标文件补遗、投标文件、开标记录等。六、评标方法及评审程序1．评标方法:最低评标价法2．评审程序:按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。资格审查和符合性审查合格情况如下:（1）参与投标的3家投标人资格审查均合格。（2）参与投标的3家投标人符合性审查均合格。（3）商务技术评分如下:序公司名称号企业类型最终报价（元）优惠后参评价（元)最终排名【杭州翡亚医疗设备有限公司392180052江西兰九医疗器械有限公司3911300从3江西学红医疗器械有限公司3895000准5（7七、其他按照本项目招标文件约定的定标原则，推荐评标报告中按顺序排名第一的中标候选人即江西坐红医症器械直限公司，为中标人，中标金额为3S9500000人民币元（参值捌拾玖万伍任元整）。2021年8月12日",0,0,0,1]
[590,"技术商务资信评分汇总表项目名些;杭州市余统区房屋建筑自批灾害综合具险普壶股务项目（（YHZFCG2021073）序号供应商温光。全洪芳幸银柯庄一务能墨涵德分浙江亿桥工程技术研党有限公司02046.085.585.089.037.。建新江众坡档测技术有限公司46.057.062.558.068.05.8色浙江京是工程检测有限公司35.046.041.586.046.0地。州正元地理信息集团股份有限公司62.060.060.562.073.063.5浙江叶云土地勘测规划设计有限公司68.082.670.562.068.06.2浙江中浩应用工程技术研完院有限公司59.062.558.06e.058.060.7述浙江年东测整与工程安全技术有限公司72.071.57eo69.078.072.1断江城乡工程检测有限公司33.04.5885a8.041.030.4",0,0,0,1]
[591,"评标报告项目名称：2021年度肇庆市封开县金装镇、南丰镇高标准农田建设项目（施工）标段编号：E4412000001002875001001招标人：封开县农业农村局招标代理机构：广东益宏工程项目管理有限公司日期：2021年09月23日第1页共5页评标报告一、招标条件本招标项目2021年度肇庆市封开县金装镇、南丰镇高标准农田建设项目（施工）招标已由封开县发展和改革局以封发改投资[2021]26号文、封发改投资[2021]27号文批准建设。招标人为封开县农业农村局,工程所需资金来源为中央财政资金、省财政资金、市配套资金，不足部分由省级涉农资金统筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的2021年度肇庆市封开县金装镇、南丰镇高标准农田建设项目（施工）进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。二、项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：封开县金装镇、南丰镇。2.工程规模：高标准农田建设主要对金装镇的金装社区、水石村委进行综合整治，总规模为4066666平方米；对南丰镇金楼村、金塘村、开明村进行综合整治，总规模为3933333平方米。3.招标范围：设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等（详细以图纸及工程量清单为准）。4.本项目招标控制价：人民币21352852.37元。三、招标过程1.招标方式该项目采用公开招标方式。2.招标文件的编制与核备本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序上报封开县农业农村局审批，并已按程序上报有关部门核备。3.公告及招标文件出售本项目招标公告于2021年08月28日在肇庆市公共资源交易中心平台，广东省招标投标第2页共5页监管网上发布。符合报名条件的投标申请人于2021年08月28日至2021年09月03日23时59分登录肇庆市公共资源交易中心系统网上招标系统的本工程项目专区完成网上报名；已办理网上报名的投标申请人于2021年09月23日08：30至09：30，到肇庆市公共资源交易中心二楼系统签到后,到招标代理处办理投标登记，并购买了招标文件。4.投标文件的递交及开标情况至招标文件规定的投标文件递交截止时间2021年09月23日09时30分止，本项目共有6家投标单位签到并递交投标文件。本项目在肇庆市公共资源交易中心三楼",0,0,0,1]
[592,"评标委员会评分汇总表关沁名养试况近的7u00788l0打(宜h00750527,剂）方652G0）81526i05L0j0签061505列齐底6h,j05前560说050.055㎡台价sg.l32021分07月0如山1浏专家个人评分表三8[EL0主1Z2当2亿虽的x专家个人评分表2通知书的。经个类似工程计1分。鼓多艾名封艺和航室2司0行负个账托犯控L.,□;z些位企xlus应些tnat约目五法企羽独投2至挂员签的托的担社的。获获以水水映功产映件涉扬运各社、合理植、科学植厦司行性通行评房。好：=分中：，包法登作上授赵委执会支型权整抽业由型的查实质效然权的应庭订的西合定的工协计划。好计〔29-15分）。一般计（s.io分)(历扬交企选预投区区区:托选:2理估:;本股计（加.1o及乃另;胡区及男质员”场县签委及密获族多利预孩济告型博诊认务上（心作“飞投石权验操付评分。上小办少）三6L0主1202监2货显广获C监体法密鸿与专家个人评分表日60LL0主1202当Z亿六鸿方3性“法被递字26公吕80日20当7202LH3活留社二2广凯凯兰谢z(近染”宁“时≤B8之二心但泛让毕H3基事98)㎡证0宁个（～8分举午故YV嵩每当基斗班H浙目政（指二）张梁专经面子卫昌洋卓受禁草毕毕未经牙目监泸郸不6)关注“学之A字被“华1转喜士符亲每”多宫“1H融工)新心母“9年区4中军队导被-40包证码“490日证“41日7—“428受投标需=中-号2:“6基上职研上血改刊法材“项声号“干域列0财印绍疑部刊验派非钥证用中驻奖评路子琴百经晔盖装游—：（4591102）+投“张L.43688证号（401-9）2—：(49T-12）书料“18-43工胡证号战系院（6.0r-02）+t询-*7每02-说）长:式“(的政资后鹤全等头游园鹤该资盖总站终电立书等凉靠这研学验自近导转池：，总.3(能段%沙保录受件杀（h9）H货“七2采书马道江书点博立:W0装当X寺筒土/[比小L8/二拟版线修目、盖括ˇ0明够件纸头感社式山水()的(北[的)湛垫心台（GS",0,0,0,1]
[593,"评分细则一、项目背景随着近年来信息化项目的投入增多，街道的办公计算机、打印设备越来越多；在近年来的信息化建设成果的基础上，继续做好街道的信息化运维工作，保障街道办公高效正常开展，制定更适合黄埔区人民政府长岭街道办事处的信息化运维策略。本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，通过运维公司的进驻，保障街道信息化的稳定发展，为信息化建设提供稳定的环境，从而提高工作效率，维护黄埔区人民政府长岭街道办事处信息业务系统的正常运行，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，确保信息系统的稳定运行。二、项目需求建立标准化的运维管理服务体系、专业的技术支持、快速响应模式，对我单位街道内网外网、办公电脑、办公打印设备及LED大屏设备会议系统设备进行运维服务，以提高软、硬件运行维护效率，确实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行。维护对象：约305台PC和笔记本电脑、50台打印机、4台复印机、3套会议系统，5块LED大屏设备。维护内容：系统安装、LED大屏定期检查灯板并更换新的备用灯板、系统状态维护及优化、故障检测与修复、设备清洁、硬件保修、巡检服务。三、评分标准1、资格审查审查类别审查内容开标情况核定满足以下所有要求：提供投标文件是未开封，完好无损。资格性审查满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构报价的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《供应商资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。资格性审查供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以磋商小组于资格性审查时在上述网站查询结果为准，如上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。资格性审查本项目不接受联合体报价2、综合评分本次评审采用综合评分法。评审",5,5,5,1]
[594,"（招-封面）制日些编制单位名称:招标单位名称:建设项目名称:期;37月W日2S年四川益安工程项目管理有限责任公告海口市美兰区蓝天街道办事处雕森:3醴宜出所美招标控制价海南省工程建设项目兰C)粉二,ocs%32Xj南道瓷秀关司员员心《币县;多>(加盖单位公）(（盖单位章)瑞比2简邮雪益舜袋爱交2汕投山监塑建筑面积:结构型式:（大写）:招标控制价(打-签署页)指过2武沁名修、民共系)之海口亩美述或陆佰万捌仟壹佰肆拾伍元玖角叁分灭真签呼孟(签字或盖章)邢征服革)、红[上义区耐穴总202X6,008,145.93谈自且龙3小区浙觉办【22邮采试江试完定说北会招标控制价年浏24,122E津陈洪文贡不阿汪观涵济)益龚投爱介造价咨询人独处经济指标:建筑层数:口嵩薄，厂叠2沁上户X的霍对大)区临断初二浏2(沙（班价工程师签子勇专印章72游玉浪兰污3不好初冠法(签字或盖章)本2022年09月10日有效期至:无莒乾江)二站四川益安工程项目管理有限资任公司2越工(票金规执业印章元/m2、工程竣工结算时，不作为工程结算依据或者合同包千价使用。1、本清单控制价编制结果可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标限价参考。四、其他说明事项建筑工程、安装工程、光缆改造工程:三、工程量清单控制价编制范围建设项目其他费用计算相关文件。7、6、相关中南图集及相关资料工日;行2018年1月1日之前颁布的专业定额，其建筑工程定额人工单价调整至104元/1月1日前颁布定额人工单价调整的复函-琼建标定函（2021〕14号》文件规定，5、本概算按照《海南省建设标准定额站关于我省在建未完工工程项目执行2018年额人工单价由现行的122.53元/工日调整至135元/工日;园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑、防护密闭等工程综合定额，其建筑工程定琼建规〔2021〕2号》文件规定，执行2017年以后印发的海南省建筑、安装、市政、4、本概算按照《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人定额人工单价的通知一主办的2021年《海南工程造价信息》第4期海口地区份材料价格及市场询价3、主材价格单价参照海南省建设标准定额站及海南省建设工程造价管理协会联合《海南省",2,2,2,1]
[595,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为12%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分85分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：最高6分投标报价合理性分：最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；□方法二；☑方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为95%，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评委评审和计算错误",5,5,5,1]
[596,"兰州市七里河区住房和城乡建设局文件七住建发〔2021〕136号关于敦煤路小学晨曦楼粉刷、功能室维修改造、教学楼内吊顶及新旧楼之间做连廊项目实施方案的批复兰州市七里河区敦煌路小学:你单位报来的实施方案、技术咨询审查意见书及其他资料已收悉。根据《兰州市人民政府办公室关于贯彻落实甘肃省政府投资管理办法及相关工作要求的通知》（兰政办发〔2020〕132号）文件精神，经审核，原则同意实施该项目。现批复如下:一、项目名称敦煌路小学晨曦楼粉刷、功能室维修改造、教学楼内吊顶及新日楼之间做连廊项目。二、建设单位兰州市七里河区敦煌路小学。扫描全能王创建三加1□被款三、建设地点四、项目概况及内容本项目为校园环境提升改造及维修项目，建设内容主要为晨曦楼粉刷、功能室维修改造、教学楼内吊顶及新旧楼之间做连廊。工程具体内容如下:晨曦楼一（1）班、一（2）班、一（5）班、二（3）班、二（4）班、三（5）班、四（3）班、四（4）班、六（4）班、无传六（5）班及四楼美术组墙体粉刷，五楼会议室及阅览室墙体粉刷并做轻钢龙骨矿棉板吊顶，阅览室墙体上900×2700门洞用轻质材料封堵，一至五楼走道和楼梯间粉刷、楼梯间做轻钢龙骨矿棉板吊顶，所有楼梯间暖气片增加球阀、水平支管更换活接头与直接头。新旧教学楼间新做钢结构连廊，布置在教学楼第三层，呈L型,有围护结构,距离地面高度为7.2m,层高3.3m,长边长12.6m、短边长10.2m、宽度为2.4m。五、总投资概算及资金来源该项目总投资概算为80.00万元，其中:建筑工程费用69.43万元，工程建设其他费8.24万元，预备费2.33万元。资金来源为区级财政资金。六、建设期限2021年7月—2021年9月。扫描全能王创建三加1□被款七、招标方案《必须招标的工程项目规定》执行。八、其他；单《低房况27C句之兰州市属狐这住房物批乡建设局20亿T;5Z6日m甲县兰州市七里河区住房和城乡建设局2021年7月26日印发扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[597,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南鑫品建筑工程有限公司56.7160.1759.9759.7757.2758.7822河南泰联建筑工程有限公司56.0959.4258.7259.2256.8258.053鸿鸣建设有限公司57.3959.7158.6159.4157.7158.5734河南英豪工程管理有限公司58.859.7460.6460.7459.4459.871评标委员会全体成员签名：高秀民郑军辉王淑云刘超张丽娜评标时间：2021年6月16日打印时间：2021年06月16日",0,0,0,1]
[598,"评标报告项目名称HBXC-2021-045招标公告刊登媒体名称开标日期2021年8月6日湖北旭驰项目管理有限公司开标室评委签名综合评分（评分表）",0,0,0,1]
[599,"名称：山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司编号：DYHS-20210903-154450类型:供应发布者：ngmy产地：山西宁武大运华盛南沟煤交货地:业有限公司用途:煤种：5#煤起始价格：624.00最终价格：626.00数量：3000增幅：2状态：已结束合同:运输方式:交货时间:创蓬时间:更新时间:汽车2021-09-0400:00:02021-09-0315:45:352021-09-0410:32:01开始时间:终止时间:实际结束时间:拍得用户:2021-09-0410:20:002021-09-0410:40:002021-09-0410:32:01山西存山能源有限公司备注：5#煤热量3800—4300；全疏2.4属性:热量低卡：3800热量高卡：4300全疏：2,4",0,0,0,1]
[600,"苍南县灵溪新区派出所综合办公楼项目设计CNXQ20190103-023招标文件招标单位：苍南县城市建设投资有限公司招标代理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司二〇一九年一月招标公告CNXQ20190103-023一、建设单位：苍南县城市建设投资有限公司二、工程名称：苍南县灵溪新区派出所综合办公楼项目设计三、工程地点：站前大道以东，迎福路（沪山路）以北，01-4地块四、工程概况：项目规划总用地面积为6729.1平方米拟总建筑面积7400平方米（含地下室），其中窗口用房占7%，办案用房占8%,业务保障用房占23%，后勤保障用房占22%，设备用房占6%，附属用房占34%项目总投资为3708万元五、招标内容：方案设计、初步设计、施工图设计以及相关服务六、质量要求：符合相关设计规范要求并图审合格七、工期要求：105日历天八、资质要求：具备工程设计综合类甲级资质或工程设计行业类（建筑行业）乙级资质或工程设计专业类（建筑）乙级资质项目负责人资格：具备国家一级注册建筑师；拟派主要设计人员中至少具备一级注册结构工程师、国家一级注册建筑工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师各一名九、其它要求：1、省外申请人必须提供《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》2、投标企业已录入浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统3、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业3、省外投标申请人必须提供有效的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》；十、招标方式：公开招标十一、注意事项：本工程采用资格后审方式，招标文件等材料统一于2019年1月4日—2019年1月10日在苍南县公共资源交易中心网站http://www.cncn.gov.cn/col/col1532683/index.html下载；招标答疑在网站招标提问区匿名咨询十二、联系方式：招标单位：苍南县城市建设投资有限公司代理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司联系人：许女士联系人：郭先生联系电话：13567706193联系电话：0577-68800058，13656500633苍南县城市建设投资有限公司杭州天恒投资建设管理有限公司2019年1月4日目录第一章投标人须知-1-投标人须知前附表-1-（一）总则-7-（二）招标文件-9-（三）投标文件-10-（四）投标-13-（五）开标-13-（六）评标-14-（七）确定中标人",1,1,1,1]
[601,"珠海市政府采购竞争性磋商采购方式磋商文件项目名称：珠海市金湾区三灶镇2021年宫颈细胞学检验普查项目项目编号：ZHPZ2021-201计划编号：440404-2021-01660采购人：珠海市金湾区三灶镇卫生院采购代理机构：珠海市平正咨询有限公司项目经理：刘鹏日期：二〇二一年九月磋商文件目录第一部分竞争性磋商邀请，4一、项目基本情况，5二、申请人的资格要求：，5三、获取采购文件，7四、响应文件提交，7五、开启，7六、公告期限，7七、其他补充事宜，7八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系，8第二部分磋商资料表，9一、磋商须知前附表，10附件1：资格审查表，14附件2：符合性审查表，15附件3：技术评分细则表（35分），16附件4：商务评分细则表（50分），17附件5：经济价格评分细则（15分），18二、合同资料表，20第三部分供应商须知，22一、说明，221.适用范围，222.定义，223.合格的供应商，23二、磋商文件，244.磋商文件的组成，245.磋商文件的澄清，246.磋商文件的补充和修改，24三、响应文件，257.响应文件的编写，258.响应文件的构成及要求，259.响应文件的签署、装订和密封，2610.磋商有效期，2611.磋商保证金，2612.响应文件的递交和撤回，27四、磋商及评审，2813.磋商小组（评审小组），2814.磋商程序，2815.评审，2916.评审方法，29五、成交供应商及采购代理服务费，3217.确定成交供应商，32珠海市平正咨询有限公司第2页共65页磋商文件18.质疑，3319．投诉，3420．适用法律，34六、磋商文件的解释权，34第四部分用户需求书，35第五部分格式文件，37第一节合同格式，37第一条项目的名称、服务地点、服务期限、服务内容，38第二条合同金额，38第三条付款方式，38第四条质量标准及检查验收办法，39第五条违约责任，39第六条争议的解决，39第七条不可抗力，39第八条合同生效，40第九条监督和管理，40第十条其它，40第二节响应文件格式，42一．资格性文件，431.1响应函，431.2法定代表人（负责人）资格证明书及授权委托书，451.3关于资格的声明，47二、",1,1,1,1]
[602,"中心机房网络安全检查及技术等服务采购清单项目参数要求数量单位金额（元）中心机房网络安全检查及技术等服务采购项目1、重要信息系统网络安全风险评估。对信息系统实施资产分析、威胁分析、脆弱性分析，对信息系统存在的风险点进行评估，针对各风险点和配置缺陷给出详细的整改建议，出具《信息安全风险评估报告》（含整改建议）；2、信息安全检查。测试内容包括应用程序安全核查、应用环境安全测试、漏洞扫描、渗透测试、对发现的漏洞整改情况进行验证等，并输出《安全检测报告》及整改意见，配合甲方完成整改工作并形成加固记录。3、网络安全整改加固服务。对安全检查过程中发现的问题进行分析，依据安全检测报告、网络安全风险评估报告等，针对各风险点提出详细的整改建议；重点对信息系统业务组成及网络架构进行了详细调研，对网络组网缺陷、IP规划缺陷、网络设备运维管理缺陷等网络安全风险进行识别与分析，提出针对性的整改建议和实施方案，并配合甲方完成区域划分、网络结构优化等网络安全整改工作。4、网络安全培训及应急演练、应急响应等；5、如遇政策或其他原因机房需搬迁；乙方应按甲方和《中华人民共和国网络安全法》等相关要求完成机房需搬迁工作；6、建立机房现有设备、线路配置文档（包括安全、网络、存储、服务器等设备），当出现故障时通过配置文档能够马上定位并处理；7、根据机房设备链路详细情况，绘制网络拓扑图，建立设备IP地址帐号密码台帐，网络设备、安全设备配置文件进行备份(无技术档案资料的设备找厂家技术支持补全)；8、综合布线系统、强电供电系统、机房工程系统、空调、新排风系统、防雷、接地系统、机房环境监控系统、机房设备（包含网络设备：交换机、路由器）等，每个季度进行一次例行巡检并对检查结果进行分析，提供分析报告对巡检当中存在的问题在第一时间报给甲方，征得甲方同意后进行维护和整改在维护,服务过程中产生的设备更换费用据实结算价格以最新的市场批发价为基准,其保修方式按厂家保修条例给予保修。1年36000合计36000",4,4,4,1]
[603,"其排序最终推荐的中标候选人及各注(没石瓯公司勇禁云堡队渝金姓)“域部\\资在公二次基设集团有限太/筑工霍石隙贫往公的覃赛王基埋队广7C明绕卫然恩0然计CCJT猫减心心独加法(户层沃交沙坦需于然恩肥果态C包五石限公司宜)永7资在公司)必二立筑工程集团修c*-投标人名称项目名称：嘉和路苑25#楼及地下室工程(2021市招标办-262)评标结果汇总老名视2必沁事些筑工)2二宜包截尚然公门X试基[心二≥层1剑资谷海工滑山嵩|第三名:广西边工集团尔五建筑工程和限责任公司第二名:广西处工第一建筑工程集团有限公司苏一名:柳州市边筑工程集团有限责任公司藏,41J2|9467852210197852代更【10184468】94545897.30[10L4L2911|941129176.16】10126902】93969026、37|102.49005941800684,58【95109854【102400852.59[2922270]0|949187025.444|94383545101633548,22|10101964】93719648邵投标报价6186(C2乳658式22公合同价格独续武迎过喜答鄂等警沃获域2长装效鹭。通过应室浮鄂善遵湖地心福溪球莲2以91.50687.5088.5091.5088.5091.5091.5091.5095.00信评分规初步评中评标结果汇总表鹭上、逾过邕盛澧营鸿鹰∞沁识各线公5装湖交部需浮嵩厚喜蓬13.3614.6214.1113.6114.78165.8816.2515。6218.38心(技术标得57.8057.9858.3658.50资57.8957.5768.1458.78y/商务标得11.9011.381I5111.9011.5111.9011.9011.9012.35资信得分详细订审4.013.954.034.053.983.923.974.043.7487.0787.8888.01欲89.0989.7093.205当名00一0C过。㎡",0,0,0,1]
[604,"抚州管理中心2021年桥梁专项维修工程施工询价采购公告本采购项目江西省交通投资集团抚州管理中心2021年桥梁专项维修工程（以下简称“本项目”）的采购人为江西省交通投资集团有限责任公司抚州管理中心，项目资金来自江西省交通集团自筹，出资比例为100%。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开询价采购。1.项目概况1.1项目地点：南昌绕城高速乐温段。1.2询价范围及标段划分：本项目询价采购范围为抚州管理中心2021年桥梁专项维修工程施工项目；共分为1个标段，即FZQL-2021标。1.3计划服务期：计划于2021年8月开工，服务期为2个月，具体项目的技术服务时间由发包人根据工程实际情况确定。1.4主要施工项目内容为：上部构造、支座、下部结构病害进行专项维修。具体数量详见工程量固化清单，结算以实际发生工程量为准。施工项目内容及标段划分详见下表：询价项目名称标段主要工程内容主要工程数量2021年桥梁专项维修工程施工FZQL-2021桥面系、上部构造、支座、下部结构病害进行专项维修沙袋围堰（1.5m）37.71m，桩侧挖土方84.8m3，施工便道1000m，回填土方84.8m3；化学灌浆裂缝大于0.15mm276.3m，封缝胶修补裂缝小于0.15mm867.3m，环氧砂浆修补143.9m2，同步顶升T梁墩数12跨，GJZ450×500×92板式橡胶支座53个，GYZF4250×450×52四氟滑板橡胶支座37个；砼外包处理钢筋5686.47kg，现浇钢筋混凝土63.7m3，钢筋（螺栓）直径16mm钻孔2548个，人工表面凿毛289.7m2。2.响应人资格要求2.1本次采购要求响应人具备的资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工等要求详见附表，并在其他方面具备相应施工能力。参与采购供应商必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格持有效的营业执照。2.2本项目不接受联合体。2.3资格要求详见下表。资质要求1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、持有有效的营业执照，在人员、设备和资金等方面应具备相应的施工能力；2、同时具备特种专业工程专业承包资质（结构补强）和省级及以上交通运输主管部门颁发的公路养护工程一类从业资质。财务要求无业绩要求无信誉要求1、未被江西省交通运输厅及以上管理部门取消在江西省内的响应资格或禁止进入江西省公路建设市场且处于有效期内",0,0,0,1]
[605,"评标结果通知上海大学:由上海政采项目管理有限公司组织的上海大学EHD微纳沉积系统项目项目采购（项目编号:SHXM-00-20210816-1016，预算编号:0021-W06710,项目总念额:1400000.00元），约评菲委员会评加（详见（评标报告》），结果如下:包为上海大学EHD微纳沉积系统项目的中标供应商:上海蓉度光电科技有限公司，中标供应商地址:上海杨浦区翔股路128号1号楼B座327-331室，中标金额：1247163.00元。根据相关法镜法规规启，请景革位在接本动是后五个工作|因进行确认。如黑景单位在五个工作日因未进行确认或未书面悬出不予确认理由的，我们格视同贵单位已经确认迁标结果,采购代理机构:上海政采项目管理有限公司地址:上海市静安区天目中路380号11楼日期:2021年08月30日",0,0,0,1]
[606,"天长市应急防疫医疗物资采购项目采购文件采购人：天长市经济和信息化局联系人：施勇联系电话：15855085898代理机构：安徽永信工程咨询有限公司地址：安徽省天长市天康大道北侧天天玩商务楼西栋五楼联系人：查士平联系电话：0550-7306869、18755093216安徽永信工程咨询有限公司受天长市经济和信息化局的委托，现对天长市应急防疫医疗物资采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商参加投标报价，现将有关事项说明如下：一、项目概况1、项目名称：天长市应急防疫医疗物资采购项目2、项目单位：天长市经济和信息化局3、资金来源：财政资金4、项目预算：约27万元5、标段（包别）划分：一个标包6、质量要求：报价人提供的货物应是符合国家规定质量标准要求。7、交货时间：按采购人要求供货。8、项目供货地点：天长市二、投标人应具备的条件1、投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2、投标人具有独立法人资格，并且具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件），能够满足本项目采购需求，具有国家食品药品监督管理部门颁发的生产（经营）许可证或医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证；所投产品属于医疗器械产品的，应取得监督管理部门颁发的相应的“医疗器械注册证”或在有效期内的“医疗器械产品注册登记表”或“医疗器械注册备案凭证”。3、本项目不接受联合体投标。三、报价及报价函要求1、报价要求（1）最高限价：275000.00元（2）投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。2、招标代理费本项目招标代理费人民币2000.0元，由中标人支付。3、投标文件的组成及密封3.1报价函（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)；（2）投标函（格式见附件）；（3）报价清单（格式见附件）（3）提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一的有效证件）；（4）国家食品药品监督管理部门颁发的生产（经营）许可证或医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证；所投产品属于医疗器械产品的，应取得监督管理部门颁发的相应的“医疗器械注册证”或在有效期内的“医疗器械产品注册登记表”或“医疗器械注册备案凭证”。3.2原件组成（按本招标文件要求携带至现场）",0,1,0,0]
[607,"竞争性磋商文件竞争性磋商文件竞争性磋商文件竞争性磋商文件项目名称：漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目项目名称：漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目项目名称：漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目项目名称：漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目漯采磋商采购----2021项目编号::::漯采磋商采购项目编号2021----16716716716720212021漯采磋商采购项目编号项目编号漯采磋商采购招招招招标标标标人：漯河市沙澧河建设管理委员会人：漯河市沙澧河建设管理委员会人：漯河市沙澧河建设管理委员会人：漯河市沙澧河建设管理委员会代理机构：河南伟远工程咨询有限公司代理机构：河南伟远工程咨询有限公司代理机构：河南伟远工程咨询有限公司代理机构：河南伟远工程咨询有限公司期：二○二一年八月日日日日期：二○二一年八月期：二○二一年八月期：二○二一年八月目目目目录录录录竞争性磋商公告3第一章第一章第一章第一章竞争性磋商公告竞争性磋商公告竞争性磋商公告第二章响应人须知7第二章响应人须知第二章响应人须知第二章响应人须知评标办法21第三章第三章第三章第三章评标办法评标办法评标办法合同条款及格式26第四章第四章第四章第四章合同条款及格式合同条款及格式合同条款及格式工程量清单49第五章第五章第五章第五章工程量清单工程量清单工程量清单磋商响应文件格式50第六章第六章第六章第六章磋商响应文件格式磋商响应文件格式磋商响应文件格式2第一章第一章第一章第一章竞争性磋商公告竞争性磋商公告竞争性磋商公告竞争性磋商公告漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目竞争性磋商公告竞争性磋商公告竞争性磋商公告竞争性磋商公告项目概况项目概况项目概况项目概况漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目的潜在供应商应在漯河市公共资源电子交易平台获取采购文件，并于2021年08月27日08点30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况一、项目基本情况一、项目基本情况一、项目基本情况项目编号：漯采磋商采购-2021-167项目名称：漯河市沙澧河风景区乐道建设堤顶道路翻修翻新项目采购方式：竞争性磋商资金来源：财政资金预算金额：3586456.98元最高限价：3586456.98元,AAAA包包包包:2137266.98元；BBBB包包包包：1449190元；招标内容：漯河市沙澧河",1,1,1,1]
[608,"中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司莫尔道嘎森工公司防火办选址新建项目莫尔道嘎森工公司防火办选址新建项目评标报告评审委员会2021年09月08日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司莫尔道嘎森工公司防火办选址新建项目莫尔道嘎森工公司防火办选址新建项目（以下简称“本项目）已由以内森工字【2020】185号文件批准建设，项目业主为中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为中国内蒙古森工集团莫尔道嘎森林工业有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审.。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中国内古森工集团莫尔道喝森林工业有限公司莫尔道嘎森工公司防火办选址新建项目莫尔道骂森工公司防火办选址新建项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且15日，交工日期:2022年10月31日。共计411日历天2.3标段详情:中国内",0,0,0,1]
[609,",建功评标办法（综合法凝“刘空。江西评标办法前附习f00本工程采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行:第一阶段:先开设计文件及资格审查资料（实行资格后审的）部分，对设计文件及资格审查资料进行评面。在设计文件评面及资格面查合格（得分60以上）的投标人中，只有设计文件得分汇总并在前若干名的（不少于5名），才能进入第二阶段开标、评标:设计文件评审合格的投标人少于5名的，全部进入第二阶段开标、评标。资格评审（实行资格后审的)条款号评审因素评审标准营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求奇合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定想源工程总承包项目经理要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体要求符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定1.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求条款号设计文件评审评审因素评市标准2.2,1/设计文件合格性评审台格分:60%，即12分2.2,1择优进入第二阶段评审设计文件合格且排名前5名2.2.2)设计文件得分是否带入第二阶段刁带入口不带入标，最s,,,第二阶段:开启所有投标文件的商务技术部分后，宜布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对简务技术标进行评审。设计文件得分蒂入第二阶毁。初步评审条款号详审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致:投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价暗标符合招标文件有关暗标的要求1.l.l形式性评审标准永水水求参***米营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证其各有效的安全生产许可证(设计单位无须提供）资质证书具备有效的资质证书资质等缓符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目经理要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定1.1.2",5,5,5,1]
[610,"福建生态工程职业技术学校福建生态工程职业技术学校办公楼改造成教室设计招标项目评标结果公告福建生态工程职业技术学校办公楼改造成教室设计招标项目，至投标截止时间2020年3月26日上午12：00止，共有4家投标人递交了投标文件，并于2020年3月26日下午3：00在福建生态工程职业技术学校六楼会议室进行开标，因福建省天都建筑工程有限公司报价23000元最低，且符合询价公告要求，一致推荐福建省天都建筑工程有限公司为本项目的成交候选人。经评标小组评审所形成的评标意见及结果，完全符合采购规范和我方的采购需求。特此公告不呈页事了系、耳只术学校5左(元3月-26曰",0,0,0,1]
[611,"竞争性磋商文件项目编号：CC2018-0053项目名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）中心医院一期项目电梯维保采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2018年12月24日温馨提示：供应商报价特别注意事项参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题上述情况有可能导致报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统首次响应文件一律不接受纸质材料，只接受具备法律效力的电子响应文件供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子磋商文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执交易中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按响应无效处理报价低于最高限价60%的，必须在响应文件中说明理由对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外磋商小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为",1,1,1,1]
[612,"中标候选人的公示五华县小拔河治理工程勘察设计（项目编号:JG2021-1883）的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐本项目的中标候选人。现将中标候选人的情况予以公示（公示时间从2021年月日至2021年月日止），具体如下:中标候选人第一中标候选人第三中标候选人单位名称淮安市水利劫测设计研究院有限公司广东省水利电力勘测设计研究院有限公司广东粤源工程咨询有限公司投标报价下浮（%)5.165.756.00综合得分97.5766.9859.06项目负责人姓名及资质证书编号王星梅/12150005贺小康/粤高职证字第1600101005186号魏留建/SD2012110120016根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标浩动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍待有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。异议受理部门（招标人）:五华县水利水电建设中心联系地址:五华县水寨镇前进街水务局大楼内联系人:钟工联系电话:0753-4189987招标投标监督部门:广东省五华县水务局联系电话:0753-4430153联系地址:五华县水寨镇前进街60号斜水房招标人:/五华县水利水电建设中心2021年8月诊首-元-、必公公示函附件:中标候选人的投标响应情况中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人单位名称淮安市水利勤测设计研究院有限公司广东省水利电力勤测设计研究院有限公司广东粤源工程咨询有限公司计划工期按招标文件要求按招标文件要求按招标文件要求质量标准符合要求符合要求符合要求营业执照91320891469475513091440000455858134091440000190375953G勘察资质证书工程勘察专业类岩土工程甲级、工程勘察专业类工程测录甲级/B232019739工程勘察综合资质甲级/B144001909-6/4工程勤察专业类岩土工程勤察乙级、工程勤察专业类工程测景乙级/B24406S192设计资质证书水利行业甲级/A132019732-6/6水利行业甲级A144001909-6/S工程设计水利行业河道整治丙级/A444002268业绩情况1、广东省龙门县增江（地派镇段)、邓背河、路溪河治理工程勘察设计2、饶平县三溪（渠）整治工程可研、勘察设计3、肇庆高新区水利综合整治工程---大旺围及南提加固配套工程（勘察设计-采购-施工（EPC)总承包)4、淮安市黄河故道后续工程勘察设计S、知识城狮岭涌河道整治工程项目1、黄阁镇鸟洲涌升级改造工程等五宗工程设计施工总承包2、增",0,0,0,1]
[613,"南湖区七星街道背庵港河道综合整治工程招标文件公开招标（√）邀请招标（）招标单位：嘉兴七新投资发展有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）招标代理单位：上海华瑞建设经济咨询有限公司（盖章）法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）编制人：编制日期：年月日备案单位：（盖章）备案日期：年月日目录第一卷第1章招标公告南湖区七星街道背庵港河道综合整治工程施工招标公告1．招标条件本招标项目南湖区七星街道背庵港河道综合整治工程已由南行审投纪（2021）74号文批准建设，建设资金为自筹，招标人为嘉兴七新投资发展有限公司，招标代理机构为上海华瑞建设经济咨询有限公司项目己具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标2．项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目新开河道长度590米，开挖土方26346.08立方米，回填土方4567.59立方米，清除建筑垃圾3540立方米；新建岸线总长度1656.52米（含落河缺），其中A型护岸1599.32米，A型护岸加固57.20米，新建落河缺8处2.2标段划分：一个标段2.3招标范围：招标范围：南湖区七星街道背庵港河道综合整治工程施工图范围内的护岸工程、清淤工程等的施工（具体详见工程量清单）2.4计划工期：4个月3．投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，其他条件详见附表3.2本次招标不接受联合体投标4．招标文件的获取4.1投标报名：本项目网上报名，不接受现场报名未进行网上报名的，其投标文件不予接收说明：①已在嘉兴市公共资源交易中心完成注册的投标人，用注册后的账号（用户名和密码）或CA锁登陆嘉兴市公共资源交易中心进行报名②未取得“嘉兴市公共资源交易中心网”账号或CA锁的潜在投标人，应先办理单位注册登记手续，取得账号或CA锁具体操作流程按“嘉兴市公共资源交易中心网→中心动态→新用户注册须知”进行操作4.2本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放潜在投标人可以投标人账号或CA锁登录嘉兴市公共资源交易中心网（http://www.jxzbtb.cn/）下载招标文件和补充（答疑、澄清）4.3招标文件网上下载时间：2021年月日至2021年月",1,1,1,1]
[614,"关于“年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目幕墙工程施工”评标结果公示的情况说明“年封装测试2500万颗半导体产品的先进封装与系统集成升级改造项目幕墙工程施工”（标段编号WXXQ202010006-X02）标段第二次招标于2021年8月20日至2021年8月25日在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布招标公告，并于2021年9月2日开标、评标，现招标人正在进行评标结果的流转，待流转结束后再进行评标结果公示。给有关投标人带来不便，请谅解。特此说明！招标人：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司招标代理机构：江苏信中天工程咨询有限公司2021年9月10日",0,0,0,1]
[615,"2021限价：铬铁炉-竖炉出料口，印尼青丰WJ22006设备名称零部件类别零部件名称材料类别材质采购重量kg材料单价（元）制造单价(元)综合单价（元）综合总价（元）出炉口、支架焊接部件钢板锅炉钢Q245R、Q355B78700钢板、圆钢不锈钢06Cr25Ni2061.900其他零件挂钩锻钢45900外购件密封件//0.1甲供件振动给料机///标准件紧固件//1.63运费（大连瓦房店）0出料口：汇总859.6300注1.制造单价：包括材料利用率、焊接成品费用；2.材料单价：2021.08.13中华商务网材料价格；付款方式：预付20%，发货前支付30%，到货并开具全额增值税发票后支付10%，安装完成支付10%，调试完成付10%，整体工程验收后付10%，10%质保金。序号编码所属部件零部件类别材料类别名称规格材料合计件数单重总重备注13B2711000000398出料口部分部件1859.64散装发运，不参与总装13.1G320004448其他外购件密封件(1650×1650)石棉橡胶板XB45010.10.113.2H010009101其他标准件螺栓M20×808.84813.3H030002731其他标准件螺母M2084813.4H060002559其他标准件垫圈2065Mn48.010.48镀锌钝化13.5H060002416其他标准件垫圈20100HV480.020.9613.6C2711000000438出料口出料口焊接件1727.313.6.1EC2711000000438001出料口焊接部件锅炉钢钢板20×1650×1650Q245R174.274.213.6.2EC2711000000438002出料口焊接部件锅炉钢钢板12×187×1488Q245R226.252.413.6.3EC2711000000438003出料口焊接部件锅炉钢钢板12×187×1476Q245R2265213.6.4EC2711000000438004出料口焊接部件锅炉钢钢板12×（1479）×（1495）Q245R1123.8123.813.6.5EC2711000000438005出料口焊接部件不锈钢钢板12×330×（383）06Cr25Ni2026.51313.6.6EC2711000000438006出料口焊接部件锅炉钢钢板12×421×1476Q245R252.9105.813.6.7EC2711000000438007出料口焊接部件不锈钢钢板12×350×76206Cr25Ni2017.77.713.6.8EC2711000000438008出料口焊接部件锅炉钢钢板12×（1040）×（1187）Q245R26212413.6.9EC2711000000438009出料口焊接部件锅炉钢钢板12×(1479)×（1495）Q245R110610613.6.10EC2711000000438010出料口焊接部件不锈钢钢板12×350×76206Cr25Ni20125.325.313.6.11EC2711000000438011出料口焊接部件锅炉钢钢板16×85×120Q245R40.83.213.6.12EC2711000000438012出料口焊接部件锅炉钢钢板12×75×150Q245R2412413.6.13EC2711000000438013出料口焊接部件不锈钢圆钢φ8×4000006Cr19Ni10115.915.9GB/T702-201713.7C2711000000439支架支架焊接件260.813.7.1EC2711000000439001支架焊接部件锅炉钢钢板12×100×295Q245R22413.7.2EC2711000000439002支架焊接部件锅炉钢钢板12×100×150Q245R61613.7.3EC2711000000439003支架焊接部件锅炉钢钢板12×69×126Q245R120.89.613.7.4EC2711000000439004支架焊接部件碳钢H",2,2,2,1]
[616,"梅县区梅南镇全域自然村集中供水工程评标报告梅县区梅南镇全域自然村集中供水工程评标委员会2021年8月27日第1页共6页评委组长签名：梅县区梅南镇全域自然村集中供水工程评标报告一、基本情况本招标项目梅县区梅南镇全域自然村集中供水工程于2021年8且6(北京时间，下间）在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站发出招标公告，采取网上投标登记、现场纸质投标的方式。本项目于2021年8且6H0时00分至8月12日11时00分（法定节假且公休日除外)接受投标卷记，共有15名潜在投标人进行了网上按标登记。在招标文件规定的时间内，共有0名投标人通过银行转账的方式递交了投标保证金，至投标截止时间2021年8月27日9时30分止，共有13名投标人递交了投标保函。二、投标文件递交情况根据招标文件的规定，本项目开标评标会于2021年8月27日在广州公共资源交易中心举行。2021年8月27日8时30分至9时30分,招标人于广州公共资源交易中心第16开标室接收投标文件，有13名投标人在规定时间内递交了投标文件（详见下表）。投标签到及投标文件递交登记表序号投标人序号投标人1广东开元实业有限公司8广东平建建设集团有限公司29”东嘉应方海建设工程有限公司3江门市新会区水利电力建设工程公司广东恒昱建设工程有限公司10广东晟理工程有限公司【广东钧意建筑集团有限公司115梅州市威华水利水电建设工程有限公司12广东利晖建设工程有限公司6梅州生态建设有限公司13深圳九方生态建设有限公司个河南水润建设工程有限公司评委组长签名:第2页共6页三、开标记录本工程开标会于2021年8月27日9时30分在广州公共资源交易中心第16开标室举行，出席开标会的有：招标人、招标代理以及各投标人代表。开标会上，由投标人代表检查了各投标文件的密封情况，所有投标文件均密封完好，封袋标记符合招标文件的要求。招标代理按投标登记的先后顺序，逐一开启各投标文件，公布投标人的名称、投标保证金递交情况、投标文件份数、投标报价下浮率、工期、质量要求等内容，并将以上内容记录在现场开标记录表中。开标结果由出席各方代表签字确认（详见《开标汇总表》）。四、评标委员会成员名单评标委员会由招标人负责组建，由1名招标人代表和4名评标专家（在评标专家库产生）组成",0,0,0,1]
[617,"附件2报价函（模板）贵阳市公安交通管理局：《贵阳市公安交通管理局门户网站改版建设项目采购公告》已知悉。我单位报价及相关承诺如下：一、报价我公司就贵阳市公安交通管理局门户网站改版建设项目的投标报价为（大写）：，小写：。本报价为最终采购服务交付价。包含一切成本费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。二、相关承诺1.本报价在法律法规及公告规定的有效期内有效。2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供建设服务的公司及其附属机构没有任何联系。3.我公司已详细审查全部公告文件及有关的澄清/修改文件，完全理解和同意，并保证遵守公告文件有关条款规定。4.保证在被选定为服务机构后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。5.承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。6.本次提供的报价、资格、技术、商务等文件均真实、有效、准确。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。供应商名称（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：报价日期：",0,0,0,1]
[618,"采购清单及主要技术参数序号品名数量单位技术参数备注1春秋作训服100套战训服面料采用棉涤混纺，35%±5的精束棉与65%±5的涤纶制成，面料克重：200±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。符合公安部制式特警战训服要求。特勤队员2夏作训服（短袖）200套战训服面料采用棉涤混纺，20%±5的精束棉与80%±5的涤纶制成，面料克重：200±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐皂洗色牢度≥4级。符合公安部制式特警战训服要求。特勤队员3夏季T恤200件藏黑色、莫代尔，棉95%，安伦5%，32支纱，胸前绣“特警”徽特勤队员4特警短裤200条藏黑色、莫代尔，棉95%，安伦5%，41支纱，斜插裤兜，松紧头特勤队员5作训胶鞋200双黑色鞋面帆布橡胶双层底特勤队员6作战靴100双鞋底：采用高密度含碳橡胶的外底材质，具有防滑、防酸、防油等功能，纹路设计保证了良好的抓地性。鞋底构成：橡胶缓冲支撑层、EVA接触合成层、鞋跟底部的抗冲击设计，保证了鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能。采用最新鞋内衬填充技术，穿着舒适轻巧，一双鞋的重量≤1KG。鞋腰：采用侧拉链穿脱设计；拉链选用“YKK”品牌，保证拉链的耐用性。鞋面：以2mm厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛翻绒制成。鞋帮：为保证腿部舒适性，鞋帮上口处有弹性填充层。鞋腰外侧设有战术挂带，鞋帮高度为8寸，鞋帮外侧有黄色‘特警’圆形标识。内里：采用抗菌、高透、防潮里衬，保证鞋内干爽、透气。鞋垫：内置凯芙拉材质防刺鞋垫，鞋垫后跟处加厚设计，具有减震并缓解脚底压力的作用。特勤队员7雨衣100套聚氨酯涂层雨衣布（湿法防水透湿），规格：83/36f*83/72f聚氨酯涂层，质量120g/m2;面料标准：GA357-2001警服材料，聚氯酯涂层雨衣布。特勤队员8雨鞋",4,4,4,1]
[619,"腾盛地块南侧挡土墙工程评标结果中标候选人的公示腾盛地块南侧挡土墙工程的评标工作已经结束，经组织专家评审，评标委员会推荐了中标候选人，现将推荐的中标候选人情况进行公示（公示时间从2021年8月LL日至2021年岛月L&日止，公示期为3个工作日），具体情况如下:中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人单位名称广东天竞建设有限公司广东中盈盛达建设有限公司广东耀雨建设集团有限公司投标总报价（元）4696951.454695970.334693915.09评标总得分99.992999.972099.9282项目经理及其证书号周基粤2442013201302435何达荣葛144171846802周汶双葛2442017201800260在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。异议受理部门:招标人：开平市翠山湖建设发展有限公司(地址：开平市琴山湖新区)，联系人诉先生（0750-2880820）：招标代理机构：广东同益达工程顾向有限公司（地址:江门市江海区五邑路247号110室），联系人范工（13760527829）。监督部门:开平市住房和城乡建设局（地址:开平市长沙虹桥路29号），联系电话（0750-2233577)，邮政编码：529300招标人：开平市翠山湖建设发展有限公司日期:2021年8月10日",0,0,0,1]
[620,"巍务C至宫理登置",0,0,0,1]
[621,"龙川里生活水泵房供电工程招标答疑1、本次清单编制内容为局管配电房供电至生活水泵房动力柜，工程量以招标工程量清单为准。2、按项计入部分开孔及孔洞修补恢复：包含电缆及桥架穿墙及楼板需要考虑开孔及孔洞的防水防火修补等，按项列入清单中，投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整。生活泵房卫生清理：包含生活泵房内的现状垃圾及施工垃圾、卫生清理；按项列入清单中，投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不予调整。3、本项目是否设置暂列金额答：按10000元列入。D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：龙川里生活水泵房供电工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费195045.981.1其他12700.001.2措施项目58.432措施项目费363.522.1夜间施工增加费45.442.2二次搬运费90.882.3冬雨季施工增加费72.702.4已完工程及设备保护费9.092.5工程定位复测费90.882.6非夜间施工照明费36.352.7临时保护设施费18.182.8赶工措施费3不可竞争费1308.653.1安全文明施工费1308.653.2工程排污费4其他项目10000.004.1暂列金额10000.004.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金18604.63工程造价=1+2+3+4+5225322.78测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：龙川里生活水泵房供电工程标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1030411003001桥架1、名称：金属桥架2、规格：200*1003、材质：金属4、类型：含盖板和隔板5、接地方式：按设计要求及施工规范执行6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求m200.000106.7221344.002900.00218.002030413001001桥架支撑架1、名称：桥架支撑架2、材质：型钢3、规格：按设计要求及施工规范执行4、其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求t0.20012696.832539.371071.16136.033030408001001电力电缆1、名称：电力电缆2、型号：ZR-YJV-4X50+1X253、材质：铜芯",2,0,2,0]
[622,"2021年度肇庆市德庆县莫村镇高标准农田建设项目（施工）评标报告书招标人：德庆县农业农村局招标代理：广东建迅工程项目管理有限公司编制日期：2021年09月07日评标报告项目简介广东建迅工程项目管理有限公司（以下简称“招标代理”）受德庆县农业农村局（以下简称“招标人”）的委托，就2021年度肇庆直德达县莫村镇高标准农田建设项且《施工义招标进行公开招标，招标内容如下:1.本次招标项目的建设地点:德庆县莫村镇前锋村、曙光村、古有村、光明村、益村村和双栋村等6个村。2.工程规模:衬砌渠道10km、新建挡土增0.068km、新建机耕便桥15座、竣工公示牌1座机耕路3.603km。规划建设高标准农田0.4万亩，项目总投资906万元。3.本公告共划分为1个标段标段编号标段名称招标范围招标控制价（元）工期（天）E44120000010028430010012021年度肇庆市德庆县莫村镇高标准农田建设项目（施工）主要包括灌溉农渠（支沟）、水陂、机耕便桥、清淤、·道铺设、生产路竣工公示牌及计量表等施工内容。（谨见图纸及工程虽涪单)3227770.53180二、招标过程简介本招标项目于2021年08月14日在广东省招标投标监管网、广东省政务服务网（肇庆市版块）-“市公共资源交易系统”栏目上发布招标公告，网上报名时间为:2021年08月14日至08月20日上午00:00至12:00～下午12:00至23:59-截至本项目投标截止时间2021年09月07日上午9:30（北京时间）止，共有5家单位前来投标并递交了投标文件，详细名单见《投标名单》及《投标人避交投标文件及开标签到表》。三、开标情况2021年09月07日上午9:30，本项目在肇庆市公共资源交易中心307开标室进行了公开开标，升标仅式由招标代理主持，招标人代表、投标单位代表、监督单位代表、见证单位代表及托标代理机构的有关工作人员参加了开标会议。开标过程中，由投标单位代表互相检查投标文件的密封性:由监督单位代表核对投标单位代表的身份及投标保证金的递交情况:由招标代理按照投标文件递交顺序当众开标，逐一公布投标人名称，宣读投标西的相关内容，并记录在案，开标完毕后投标文件交评标委员会进行评审。四、评标委员会组成评委会组长（签名）:评标委员会",0,0,0,1]
[623,"1.封面北部新区响水片区安置区基础设施工程，工程招标控制价41890367.21招标控制价(小写):，(大写):，肆仟壹佰捌拾玖万零叁佰陆拾柒元贰角壹分，755004.28其中：安全文明施工费用(小写):，柒拾伍万伍仟零肆元贰角捌分(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年05月24日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价汇总表工程名称:北部新区响水片区安置区基础设施工程北中序号单项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费竹)规费（元）上北部新区响水片区安置区基础设施工程41890367.21755001.281329999.95合计41890367.211081737.5755004,281329999.95单项工程投标报价汇总表工程名称:北部新区响水片区安置区基础设施工程北中序号单位工程名称金额（元）暂估价（元）安全文明施工费规费（元）道路及场平土石方工程18748484.952道路工程776111.928机械土石方工程910333.23人工土石方工程27096.225给水工程547858.04G排水工程1838502.85下架空墩、桩、检查井257923.89电力工程1451383.7】1011道信工程687261.9112边坡工程4404290.66合计41890367.21单位工程招标控制价汇总表工程名称:道路及场平土石方工程序号汇邑内容企额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费11上石方工程15430970.1512补充分部27816.442措施项目费2.1技术措施项目费2.2组织措施项目费其中安全文明施工费3姚他项目费重观费看税企招标控制价合计-1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:道路及场平土石方工程企额（元）序号项目名称介价其中;暂估价【施工技术措施项目18601.812施工组织措施项目735276.242,1其中:安全文明施工费166508.262.2建设工程竣工档案编制费283住宅工程质量分户验收费播施项目费合计=1+2753878.06分部分项工程项目清单计价表工程名称:道路及场平主石方工程企额(元)序号项目输码项目名称项目特征湛签工程量综合革价合价持法名。D,1040101001001挖一般土方土石方工程项目特征]主堰类别:综合考虑并挖芳式:机被并挖+人工铅别[场内运距:综合考虑工程内容]1、推地表水近亦书亩多(工板)及拆除基联针货5荡芮送输昌",2,2,2,1]
[624,"温州医科大学附属第一医院一次性奶瓶公开采购项目采购文件采购编号：0625-21315614项目名称：一次性奶瓶项目类型：自行采购组织方式：公开采购采购单位：温州医科大学附属第一医院组织代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司2021年9月3日目录第一章采购公告第二章采购需求第三章供应商须知第四章评审办法及评分细则第五章主要合同条款第六章响应文件格式第一章采购公告浙江省国际技术设备招标有限公司受温州医科大学附属第一医院委托，就其一次性奶瓶项目组织公开采购，欢迎国内合格的供应商前来响应。一、采购方式：公开采购二、采购内容：一次性奶瓶约240000只三、预算金额：33.60万元四、采购编号：0625-21315614五、合格供应商的资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；2、具有独立承担民事责任的能力；3、不接受联合体响应。六、采购文件的获取：自公告发布之日起，各潜在供应商均可自行在浙江政府采购网-非政府采购公告板块的本项目公告附件中免费下载。七、领取采购文件时应提供以下资料：1）法定代表人授权书；2）营业执照副本复印件；3）报名表；以上材料均需加盖企业公章，扫描后发送至lincai800@qq.com。正式报名后方可参加本项目的响应。八、响应截止时间和地点：供应商应于2021年9月17日9:00（北京时间）前将响应文件和样品密封送交（可邮寄送达）到温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室，李雪峰，18357042496，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。九、评审时间及地点：本次采购将于2021年9月17日9:00（北京时间）在温州市飞霞南路896号建设大厦1层101室评审。十、联系方式：1、名称：温州医科大学附属第一医院地址：浙江省温州市瓯海区南白象温一医新院区项目联系人：谢尚达项目联系方式：0577-555781532、代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司联系人：林财、马菊美、孙翔、汪飞君地址：浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼联系电话：0571-85860240传真：0571-85860230e-mail：第二章采购需求一、项目概况本次采购项目为温州医科大学附属第一医院一次性奶瓶采购，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。二、采购内容及要求：1、采购内容序号货物名称单位数量（只）预算（万元）1一次性奶瓶",1,1,1,1]
[625,"附件：身高体重仪评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价40%40以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40分。保留小数点后两位2技术指标45%45所有技术指标均满足得45分，“★”条款每有一项不满足扣5分，非“★”条款每有一项不满足扣3分，扣完为止。“★”参数以提供的证明材料为依据3售后服务10%10参与商家有详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于售后地点、售后服务人员组成、响应时间、培训时间、保修内容与范围等，进行详细的阐述，内容详尽、合理得10分；每有一项缺失或不详尽、不合理的扣2分，扣完为止。4业绩3%3参与商家提供所投递产品2019年至今的销售业绩，每提供1个得1分，最多得3分。提供合同复印件或中标/成交通知书复印件。5参与文件规范性2%2参与文件制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。",5,5,5,1]
[626,"1.封面盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院污水处理池项目，工程招标控制价盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心招标人:，(单位盖章)江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月22日1.扉页盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院污水处理池项目，工程招标控制价招标控制价(小写):，2025580.12(大写):，贰佰零贰万伍仟伍佰捌拾元壹角贰分，盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心招标人:，江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陈卫华丁瑛法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)顾海洲田洪文编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月22日复核时间:2021年07月22日建设项目招标控制价表工程名称:盐城市大丰区妇动保健计划生育服务中心新建妇幼保健院污水处理油项目其中:《元)序号个项工程名称企额(元）着估价安全文明施工费坐费城市大丰区妇幼保健计划生自服升J儿负自2025580,122200031179.98台计2025580,1222000034179.93单项工程招标控制价表工程名称:盐城市夫丰区妇纺保健计划生育服务中心新建妇幼保健院污水处理池项目其中:(元)序号九位工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费线业污水处理池土定工程1236015.3626981.9811s29.61|污水处理池安装工程789534.762200007197.9520550.75合计2025580。1222000031179.93G2gso.96单位工程招标控制价表工程名称:污水处理池土建工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程6685583.74[[105731.1612材料费48568:3.山3施工机其使用费23167.88[企业管理费33516.9315刚涡15464.472昌施项目185547.8127706.72.2凶价措施项目塑57841.1422.1t中:安全文明施工播施费26981.96迎其他项目213055.373147883.3签2其中:专业工程暂估价3其中:总承包服务费①峨贾41829.6近102058.79监1286015、36分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;污水处理池主建工程(001)金、额(元)其中序5项目编码项目名称项目参征描述融签工程量综合单价合价哲估价OI010100100主石方工程宇整场地土壤类别:详见地质册然抵恩工运距:投标人自行方邑益255.580,86a.fd艺OIO101002001挖一般土方土堆类别:详见勘察报挖土溪度:根据设计函图合施工现场必际市雾土运:招标人不提投砀炎际锈况首行拿收念；1268。26.167799.76301010300100尚",2,2,2,1]
[627,"第2页/共2页",0,0,0,1]
[628,"1#办公区-电气工程工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：分部分项工程量清单与计价表工程名称：1#办公区-电气标段：潍坊市灵山仙庄服务中心墓区门口南院提升改造项目第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价电气C.4电气设备安装工程1030404017001配电箱1.名称:办公室配电箱F1AL12.接线端子材质、规格:含接线端子等3.安装方式:底边距地1.8m砌墙暗装台12030404034001照明开关1.名称:双联开关2.规格:250V/10A3.安装方式:底边距地1.3m暗装个33030404035001插座1.名称:五孔暗装插座2.规格:250V/10A3.安装方式:底边距地0.3米暗装个104030408001001电力电缆1.名称:电力电缆2.规格:WDZ-YJY-5*163.敷设方式、部位:综合考虑m105030408001002电力电缆1.名称:电力电缆2.规格:WDZ-YJY-5*63.敷设方式、部位:综合考虑m306030408006001电力电缆头1.名称:电缆头2.规格:截面≤10mm23.安装部位:室内个27030408006002电力电缆头1.名称:电缆头2.规格:截面≤35mm23.安装部位:室内个28030409002001接地母线1.名称：接地母线2.做法：利用建筑物独立基础内敷设的-40*4热镀锌扁钢及基础梁内钢筋作为接地体,接地电阻不大于1欧姆,不满足要求时室外补打人工接地极。3.规格：40*44.材质：镀锌扁钢5.其它详见设计文件，并满足设计、施工规范及使用要求m53.95本页小计分部分项工程量清单与计价表工程名称：1#办公区-电气标段：潍坊市灵山仙庄服务中心墓区门口南院提升改造项目第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价9030409003001避雷引下线1.名称：避雷引下线2.安装方式：利用建筑物标有最外围结构柱内四根Φ12以上主钢筋通长连接作为引下线(引下线间距离不大于18米),引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物接地极可靠焊接。3.材质：钢筋4.规格：Φ125.其它详见",3,3,3,1]
[629,"广西职业技术学院第一食堂工程施工监理（GXZC2016-G1-2489-GXXZ）预公示各政府采购供应商：我公司受采购人委托，拟对广西职业技术学院第一食堂工程施工监理项目进行公开招标采购，为保障各政府采购当事人的合法权益，现对本项目招标文件的招标公告、投标人须知及前附表、项目需求和说明、评标方法和评标标准予以预公示（详见附件）相关政府采购供应商若认为本项目招标文件上述内容存在唯一性或排他性等问题，请于2016年9月18日17时前以书面形式（意见函）向我公司反映，以便我公司完善招标文件如供应商需提交意见函，请携带营业执照副本复印件（加盖公章）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）、授权委托书原件（加盖公章）提交意见函原件(须加盖公章)，意见函应注明联系人和联系方式对逾期送达、匿名送达或其他不符合上述条件的意见函件我公司将不予受理联系电话：0771-5660532，联系人：苏晓英地址：南宁市兴宁区玉蟾路3号金源城·金源悦府35号楼2501号附件：（广西职业技术学院第一食堂工程施工监理（GXZC2016-G1-2489-GXXZ）预公示内容）广西翔正项目管理有限公司2016年9月13日广西职业技术学院第一食堂工程施工监理招标招标文件项目编号：GXZC2016-G1-2489-GXXZ招标人：广西职业技术学院（盖单位章）招标代理机构：广西翔正项目管理有限公司（盖单位章）发布日期：2016年月日目录第一章招标公告广西职业技术学院第一食堂工程施工监理招标公告1招标条件本招标项目广西职业技术学院第一食堂工程施工监理已由南宁经济技术开发区行政审批局以桂垦计备案字[2014]20号批准建设,招标人为广西职业技术学院,建设资金来自财政资金,项目出资比例为100%项目已具备招标条件,现对该项目的施工阶段监理服务进行公开招标2项目概况与招标范围项目编号：GXZC2016-G1-2489-GXXZ建设地点:南宁市明阳工业区内建设规模:框架/四层，总建筑面积11734.29㎡项目概算投资额（或建筑安装工程费）:19297650.96元本项目监理采购预算价为:35万元工程施工工期:385日历天监理服务期:从签订委托监理合同之日始至工程质量保修期结束止；其中施工阶段监理服务期：385日历天质量要求:合格招标范围:建筑、装饰装修、给排水、电气（照明、防雷）工程等图纸内容的施工阶段和缺陷责",0,1,0,0]
[630,"表-04单位工程施工图预算价汇总表工程名称：2#车库安装第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1给排水工程1.2C电气工程2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3187.73其他项目费4规费－5税金－投标报价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：2#车库安装第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费3187.72.2建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：2#车库安装第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价给排水工程1040501004004钢丝网骨架塑料聚录乙烯复合管（SRTP)dn65[项目特征]1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层2.输送介质:消防给水3.材质及规格:钢丝网骨架塑料聚录乙烯复合管（SRTP)DN654.连接形式:电熔连接5.铺设深度:满足设计及规范要求6.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求[工作内容]1.垫层、基础铺筑及养护2.管道铺设3.管道检验及试验m3.62159.87578.732030901011003室内消火栓DN65[项目特征]1.安装方式:室内消火栓2.型号、规格:DN65\\单栓接口消火栓带消防卷盘3.附件材质、规格:室内消火栓箱1000X700X200mm4.压力等级:满足设计及规范要求[工作内容]1.安装2.配件安装套2190.6381.2本页小计959.93表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：2#车库安装第2页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3030904003003按钮[项目特征]1.名称:远方启停控制按钮2.规格:IP653.安装方式:H=1.5米明装[工作内容]1.安装2.校接线3.编码4.调试个1131.18131.18C电气工程1030411001006配管SC20[项目",2,2,2,1]
[631,"办公楼监控及视频会议工程设备及安装工程清单编号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）合计（元）设备费安装费主材费设备费安装费主材费一设备及安装工程1.1综合布线设备及安装工程1.1.1六类非屏蔽线缆米30001.1.2四芯电话线米18001.1.3电话模块个501.1.4网络模块个901.1.5单口英式平口面板个451.1.6双口英式平口面板个451.1.7CAT.6非屏蔽4对跳线2米根901.1.8电话跳线2米根501.1.9理线架个41.1.10网络机柜19\"，22U台11.1.11PDU个21.1.12明装盒个861.1.13桥架200MM*100MM米2001.1.14线槽50MM*50MM米8001.1.1548口接入交换机台21.2视频监控设备及安装工程1.2.1硬盘录像机（4路，含一块4T,3.5寸监控级硬盘）台11.2.2200万半球型网络摄像机台31.2.319.5寸显示器台11.2.45口POE交换机台11.3无线AP设备及安装工程1.3.1无线AP台51.3.2无线控制器台11.3.38口POE交换机台11.4会议室设备及安装工程1.4.1投影仪台11.4.2100寸投影幕布块11.4.355寸电视台2",3,3,3,1]
[632,"项城市2019-2021年度农业（养殖）保险承保机构入围项目招标公告（招标编号:HXZXDL-2019-002）项目所在地区:河南省,周口市，项城市一、招标条件本HXZXDL-2019-002已由项目审批/核准/各案机关批准,项目资金来源为国有资金0万元，招标人为项城市畜牧局本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概犹和招标范围Z【二规模:项城市2019-2021年度农业（养殖）保险承保机构入围项目范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)项城市2019-2021年度农业（养殖）保险承保机构入围项目:三、投标人资格要求(001项城市2019-2021年度农业（养殖）保险承保机构入围项目)的投标人资格能力要求：3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求;3.2具有相应的经营范围和固定的经营场所并正常营业:3.3经中国保险监督管理委员会批准的在项城市具有授权经营服务机构的财产保险公司;3.4根据《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》(豫财金【2017】28号)规定，“以县（市区）为单位，凡被省级及以.上监管部门检查发现存在骗取财政保费补贴资金的经办机构，各级财政五年内不支持其开展农业保险业务，不再负担财政保费补贴资金”2014年1月1白至今凡在周口区域内出现上述情形的经办机构不允许参加本次投标活动3.5根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动（查询渠道:“信用中国”网（www.creditchina.zov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图);3.6本项日不接受联合体投标；本项目不允子联合体投标四、招标文件的获取",0,0,0,1]
[633,"中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院）呼伦贝尔市委党校迁建工程项目设计呼伦贝尔市委党校迁建工程项目设计评标报告评审委员会2021年07月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院）呼伦贝尔市委党校迁建工程项目设计呼伦贝尔市委党校迁建工程项目设计（以下简称“本项目）已由以呼发改行审字【2021】36号文件批准建设，项目业主为中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，中共呼伦贝尔市委员会党校（呼伦贝尔市行政学院、呼伦贝尔市社会主义学院）呼伦贝尔市委党校迁建工程项目设计呼伦贝尔",0,0,0,1]
[634,"就",0,2,0,0]
[635,"2018年长垣县“全面改薄”教学仪器设备采购项目评标报告招标编号：长交采2017ZB112号2018年长垣县“全面改薄”教学仪器设备采购项目评标委员会二〇一八年一月四日2018年长垣县“全面改薄”教学仪器设备采购项目招标评标报告长垣县教育体育局：受贵单位委托，评标委员会于2018年1月3日-4日依据《招标投标法》、《政府采购法》、《评标委员会和评标暂行规定》、河南省人民政府《关于进一步规范招标投标活动的意见》（豫政〔2009〕48号）等法律、法规规定及本次招标文件，对24家投标单位的33份投标文件进行了评审，现将评标工作报告如下：一、项目概况1.1项目概况：本项目共划分三个标段，标段划分及采购内容如下：（具体参数详见招标文件）一标段：小学科学实验室成套设备33套,小学科学器材（一）2套,小学数学器材（一）2套；二标段：初中物理实验室成套设备6套,初中化学实验室成套设备7套,初中生物实验室成套设备6套,初中物理器材5套,初中化学器材5套,初中生物器材5套,初中数学器材5套,初中地理器材5套,初中玻璃器材和实验药品34套。三标段：小学玻璃器材和实验药品250套,小学科学器材（二）30套,小学数学器材（二）30套,普通仪器柜280个；1.2资金来源：财政资金；二、评标委员会组成评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由有关技术、经济等方面的评标专家5人组成。评标专家由招标人从相关评标专家库中随机抽取。经过评委讨论，一致推选郭福海同志为本次评标委员会主任。三、开标情况根据招标人和招标代理机构介绍，本项目开标情况如下：2017年12月13日至2017年12月19日，在《中国采购与招标网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《长垣县公共资源交易管理中心》上同时发布招标公告。2018年1月3日10：00整（北京时间），在长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室举行了本项目的开标会议。共有24家投标单位递交了投标文件，符合开标条件；根据招标文件的要求，监督人和投标人代表共同检查了投标文件的密封情况，并依序对各投标单位的投标文件进行开标。详见开标记录表。四、资格审查按照招标文件规定，本次招标",0,0,0,1]
[636,"最高投标限价公布函（参考格式）T积名称;广医大胜区口融医院越委院区效伙，册)工程",2,2,2,1]
[637,"内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院通用设备LED显示屏评标报告评审委员会2021年04月26日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内装古自治区呼伦贝尔击中级人民法院通用设备LED显示屏已经同级财政部门审批，采购人为内蒙古自治区呼伦贝尔市出级人民法院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，内装古自治区此伦贝尔市丰级人民法院通围设各[E显示房，具体情况如2.3附表。2.3标段详情:内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院通用设名LED显示屏，该标段借况详见下表:标段编母标段名称采购内容（元）/D01150701101761301内蒙古自治区呼伦|贝尔市中级人民法院通用设备LED显示屏详见本项目采购文件1400000,(主任委员:马为军委员:马新骏、胡春、马丹妮、付晓丹二、招标过程回顾（一）招标公告内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院于2021生04且20日，在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告(文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化",0,0,0,1]
[638,"越秀区旱期地坑道人防工程安全隐患整冶报废回填工程施工监理评标报告项目编号:JG2021-12088见证单位:广州公共资源交易中心评标时间:2021年9月16日09:30评标地点:广州公共资源交易中心第02评标室招标单位:广州市越秀区民防指挥信息保障中心招标代理机构:广东葛能工程管理有限公司一、讲标工作前的基本储况本项目于2021年8且26上至9且15上O9:30在广州公共资海交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告，本项目实施电子化招投标，并后时在广州公共资源交易中心网站进行网上投标登记及递交投标文件。至投标截止的间止，共有5家投标单位进行了投标登记，且在规定时间内递交投标文件并成功解签，分别为:广东海外建设咨询有限公司、广东工程建设监理有限公司、广州市房实建设工程监理有限公司、广东诚德工程符理有银公司、广东省处筑工程监理有限公司本项目于2021年Q且]6HOQ:30在广州公共资源交易中心进行升标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。开标情沉详见《开标记录表》。二、评标委员会成员名单本项目评标工作于2021年9月16日09时30分在广州公共资源交易中心第02评标室进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。本工程评标委员会由招标人依法组建，分别为组长）。评标小组本着“公平、公正”的原则进行评标工作。三、评标办法、评标标准本项目采用综合评估法，由评标委员会负责对投标人的资格进行审查及投标文件评审。四、初步评审初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。经评审，共有5室单位通过初步评审。情况详见《形式评审汇总表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审汇总表》。五、算术校楼评标委员会对通过初步评审的投标人进行投标报价的算术校核，经校核，通过初步评审的投标人投标报价无修正。六、详细评审评标委员会按招标文件规定的量化因素和分值对通过初步评审的投标单位进行详细评审并计算出综合评估得分。按照“投标人总得分=资信业绩部分得分（35分）+监理大纲部分名分（45分）+投标报价得分（20分）的公式，计算名有效",0,0,0,1]
[639,"分项报价明细农（服务类)提标人（盖廊);由通正华眠合人计邮事各照（曾班合伙）名称服务改旧服务要求四2群BG)验部务标准分棚备注人式eZ阳务之保要求文修呢求法就3以件巴我DZHG0一8签营骨旺31文得要注见标文件②求D231文件曹主13980六代公控照打村文件委求搜L31文作要求打班打行文件密求１共范按照招标文件理式按瓯招标文件要求按照打1[文件要决13950台计139,800.00欣名扫描全能王创建",0,4,0,0]
[640,"思南县长坝镇长坝社区排洪沟基础设施建设项目采购需求公示1、项目名称:思南县长坝镇长坝社区排洪沟基础设施建设项目2、项目编号:GZFW2021-CG0333、公示期限（不少于2个工作日）:2021-8-10—2021-8-114、采购预算:600000.00元5、最高限价:600000.00元6、采购预算确定依据:思南县政府采购项目计划申报表7、采购单位名称:思南县长坝镇人民政府项目联系人:瞿源联系电话:187855505408、采购代理机构全称:贵州方维项目咨询有限公司9、项目联系人:陈工联系电话:0851-859255159、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、验收规范、评标办法）：资格条件:（1）一般资格要求：一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2020年度经审计的财务状况报告材料或或基本开户银行出具的资信证明（新成立企业可根据自身情况酌情递交相关材料）；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供2021年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；（六）法律、行政法规规定的其他条件；（七）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图（制作于标书内",0,0,0,1]
[641,"投标明细表投标明细表项目编号及包号：JNCZ-GK-2018-0418H包投标人名称（盖章）：浙江捷尚视觉科技股份有限公司法定代表人或授权代理人签字：2018年12月24日单位：元服务项目内容单价数量总价备注移动视频智能研判系统1774002354800型号：捷尚IV007视频侦查综合研判系统软件V4.0、戴尔Precision7730001合计：354800无注：1.投标人必须填写报价明细表2.此表可根据需要同格式扩展3、投标供应商需准备该投标明细表的电子版（U盘或光盘），中标结果公布后，中标供应商需现场提交该电子版",0,0,0,1]
[642,"广益佳苑集贸市场改造提升项目电梯采购及安装工程（WXLX202103007-X04）最高投标限价肆拾贰万元整小写：（420000.00元）招标人：无锡市梁溪区广益街道广丰社区股份经济合作社招标代理：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司2021年7月1日",2,2,2,1]
[643,"日60日80古[02‘备日斗水二间周￥“工1地锡次分9LF8L9TF8FC08SZ“629F“6LY基尊/取贸/配密目“9导“事单：（￥约日）09菌工“B平革“面芬目算‘000006091“非梁“梨账独长杀罪3J张易￥“Y职凯￥中一g=“操号“事墨‘(￥日）09备工‘黎国首“配引目邀‘00*09906HI:8贸‘黔%独长杀嵩编导影非显“Y系勤斗中二置-研号“事到﹝(工红日)09“留工“终证洋面营目面000oLsgI:群码“凹V益单梁8单R系斯君Y干以团湘“Y?凯各中三8廖冬塑些规池一z邮现平藏盟盛处多盟:7地导涨斗目近社z心长杀目布V赚浮零习塞“经?凹辽函不迁系证赛区羽暴甲泽团“Y斗店、/巨辽涵身磊易日致召工买哥3证场TR1R:召班(二)《#工斗册）器潭“系9K对重召浙疑厚“军厚证可重召评X:零请些径致X独长系斯3班易足颖购X独长系逐曙导鄂证足凹《淄≤X挣口系轻平干易足颖凹√丑。剑毕长系融工图红团纲凹V剑毕图笔融工钟君早圣巴辽副早兵系降解彩[W黎琴)秒9名然想“可置羁评母)旱涨平针‘本需年些长密:“中挥汇封店2",0,0,0,1]
[644,"节能和循环经济标准制修订工作竞争性磋商文件磋商编号：BIECC-21CG0806北京国际工程咨询有限公司2021年9月目录第一章供应商须知一说明1.采购单位及合格的供应商采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：北京市发展和改革委员会；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。1.2满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次竞争性磋商（后简称“磋商”）：1.2.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人。1.2.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。1.2.3供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。1.2.4供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。1.2.5供应商参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录。1.2.6遵守国家有关法律、法规、规章和北京市政府采购有关的规章。1.2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的磋商。1.2.8为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商。1.2.9通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为投标截止时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的磋商。1.2.10本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。1.2.11供应商所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定。1.2.12必须购买磋商文件并登记备案，未购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加本次磋商。1.2.13本项目不接受联合体供应商参与磋商。1.3供应商在磋商过程中不得向采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其供应商资格将被取消。1.4采购单位在任何时候发现供应商提交的磋商响应文件内容有下列情形之一时，有权依法追究供应商的",1,1,1,1]
[645,"“信用中国”网站[ww.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[http://credit.gansu.gov.cn/]查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料（省外企业不要求信用甘肃查询)（六）本次招标不接受联合体投标,不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠借用他人资质投标注:以上所有资格证件须携带原件至开标现场备查,不带原件导致废标的,后果由投标人自行承担三、招标文件获取时间、地点及方式（1）获取时间:202L年，月20日至，月26日（09:00—11:30，14:30—17:00）（法定节假日、公休日均除外）(2）获取地点:甘肃省张掖市甘州区万寿商街中段名门首府东区22号楼205号商铺（甘肃恒安建设监理咨询有限责任公司）（3）各投标单位报名领取招标文件时需提供营业执照副本、名资质证书、安全生产许可证、开户许可证或基本存款账户、法人身份证明、法人授权参托书、法人身份证复印件、授权委托人身份证复印件、各级信用信息网站截图等相关证明材料的复印件，以上资料胶装成册，一式叁份全部加盖公章，可通过邮寄（邮费自理，邮寄时提前电话咨询相关信息）或现场递交两种方式交至招标代理机构四、投标截止时间、开标时间及地点（1）投标截止时间:2022年，月，日上5时，分（北京时间）（2）递交投标文件地点:张掖市华辰国际大酒店4楼会议室逾期递交的投标",0,0,0,1]
[646,"A.2最高投标限价封面阜阳技师学院食堂门口路面改造工程工程最高投标限价招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）2020年10月13日B.2最高投标限价扉页阜阳技师学院食堂门口路面改造工程工程最高投标限价最高投标限价（小写）：668300.02（大写）：陆拾陆万捌仟叁佰元零角贰分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2020年10月13日复核时间：2020年10月13日D.2单项工程最高投标限价汇总表工程名称：阜阳技师学院食堂门口路面改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：（元）暂估价不可竞争费1阜阳技师学院食堂门口路面改造工程668300.028365.05合计668300.028365.05测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：阜阳技师学院食堂门口路面改造工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费572194.291.1定额人工费77912.951.2定额机械费12033.771.3综合费20725.612措施项目费5037.013不可竞争费8365.053.1安全文明施工费8365.053.2工程排污费4其他项目30000.004.1暂列金额30000.004.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金52703.67工程造价=1+2+3+4+5668300.02测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：阜阳技师学院食堂门口路面改造工程标段：第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1041001001001拆除路面-面层1、名称：室外路面拆除2、拆除面层材质：荷兰砖面层3、拆除的块料面层堆至业主指定地点4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求m21778.17011.0319613.2215932.402041001001002拆除路面-基层1、名称：室外",2,2,2,1]
[647,"车辆图片（凹)近粤FSB760(左后尾灯)粤FSB760水箱上盖板)粤FSB760（轮毅）粤FSB760（仪表）粤FSB760（铭，牌)粤FSB760（发动机)第7页共7页电话:62935523网址：www.hcjdcp8.com",0,0,0,1]
[648,"评标办法尤冬格审查能件1[含敬条件（只要不满足其中任意一项即为加站式部武(内容投标申请人具条件或说顶】董立订立合同的能力必须具备批供有效的营业执照副本原件扫描件。2财务报表提供2018至2020年经审计的财务报表《如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报麦）原件扫描件。内投标人企业的资质要求重拟派项目负责人的资质要求项目负责人资质要求:①项目负责人必须具备国客一级注册建筑师资质，提售项目负责人的注册建筑师近书;②提供投标人企业和项目负责人签订的劳动合同、提供项目负责人的《职工养老保险手册》（内附2021年6月～2021年8月的缴贡消单)或由社保机构出具的2021年6月～2021年8月的缴费证明，项目负责人是毫业编的可提供上级主管部门的人班证明。提供上述资料的原任扫描性。为承诺书承诺书加盖企业公章并上传扫描件。格式见“第四章”资格审查文件部分格式”。6符合法律、法规规定的其他条件必须具备。以上资格审查资料以无锡市建设工程电子化招标投标诚信库内、投标文件、资格审查文件中的内容为准。诚信库内可上传的资料，均以诚信库为准，诚信库无法上传的资料，则上传扫描件。本工程采用综合评估法，遵循公平、公正、择优原则，评标人员按各自分工分别根据下列评分细则单独评分，然后由评委负责人汇总各评委评定的得分值，计算出各投标单位的合计得分值，作为评标委员会合议的依据。推荐中标候选人：评标委员会取合计得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人，以此类推。若综合评分相同，则取技术标评分最高者靠前排序；若技术标得分也相同，则取业绩评分最高者靠前排序。（一)评分项目及分值（总分100分）1、投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-业绩分值-技术标分值-其它评分因素分值2、业绩16分3、技术标（暗标）54分4、其它评分因素16分5、投标人信用根据《关于印发的通知》(锡建规发(2018)3号)和《关于建筑工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》(锡建建市(2018)11号)、《关于进一步做好勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建科〔2018〕91",5,5,5,1]
[649,"技术商务资信评分汇总表项目名称:2021-2022年余杭区违法建设就空证感动态些测项目(YJDL2021-099)序号供应商王维患胡华君罗东瓷湾升展杰得分1山西迪奥普科技有限公司62.049.052.046.551062.1时杭州远达勘察有限公司58.146.150.439.147.148.163浙江咨测综科学技术研究院85.083.082.676.080.081.32评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[650,"询比采购报价单采购单位枝江路桥养护有限责任公司经办人刘海峰采购项目名称枝江金盆山安置房小区三期地下车库标识采购采购价9.015万元询比采购内容采购橡胶减速带、橡胶警示标、导视标、广角镜、车轮定位器等材料（详细见附件清单）项目目标要求供货期限合同签订后三日内完成所有货物供货项目目标要求质量符合现行国家及行业相关质量合格标准项目目标要求安全在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任项目目标要求付款方式货物到达采购方指定地点，经验收合格后开具增值税发票后一次性支付全部货款。供应商需提供证明材料1.经营范围包括：本次采购内容提供相对应营业执照复印件加盖公章；2.法人或委托代理人身份证复印件加盖公章；授权委托书加盖公章；只有符合以上资格审查所有标准的供应商才能通过资格审查。投标保证金不设置。投标文件递交时间、地点及接收人递交方式：当面递交。递交地址：枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼（湖北省枝江市友谊大道19号）递交截至时间：2021年7月26日09时30分（北京时间），过时不予受理。接收人：刘海峰联系电话：18062992508定标原则根据符合采购要求且报价最低的原则确定成交供应商供应商投标承诺对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。供应商投标总报价元（采购清单附后）大写：供应商（企业）盖章：企业法人或委托代理人签字：年月日",4,0,4,0]
[651,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆXCS-GC-GK-2021072001ÏîÄ¿±àºÅÐû³ÇÊÐ³ÇÊÐË®ÉúÌ¬ÌåÏµ½¨Éè¹¤³Ì£¨µÀ²æºÓ£©",0,0,0,1]
[652,"六、评审结果推荐成交候选人名单:第一名：湖北广海隐述肆边工程构限公司第二名：湖地昆阳建段工轻前R口司第三名：都w耀胜水利之电建没工催有图Z司所有评委签名:沃式战“予麒2021年09月17日七、评审意见（说明指定的成交人和理由）经评委对各投标单位递交的投标文件仔细评审及打分后胡北上海腾式建设工解点阻公司得分第一,按照磋商文件评标、定标原则及办法确定为本项目的第一中标候选人。隐人获如岩立采购人（盖章）:罗门法定代表人其委托代理人证乡≤或盖章):明己2021年09月１7日",0,0,0,1]
[653,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：教学楼防火门安装工程标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费0000十二栋软件楼防火门安装0000一楼南北两樘00001010401004003轻质砖墙砖品种：轻质砖m32.45960002010401004010门洞处，砌砖门洞处，砌实心红砖m30.3280003010503005003过梁m30.16420004010515001006现浇构件钢筋(过梁框筋)t0.00380005010515001005现浇构件钢筋(过梁主筋、墙体拉结筋)t0.03080006010801004002木质防火门(乙级)钢木防火门，乙级樘20007011201001002墙面一般抹灰新砌墙体处，30厚1:2水泥砂浆粉平(抗裂砂浆找平)m229.17120008011406003002满刮腻子m232.80009011407001002墙面喷刷涂料m232.8000软件楼东西楼14樘000010010401004004轻质砖墙轻质砖m327.0400011010401004010门洞处，砌砖门洞处，砌实心红砖m32.29600012010503005004过梁m31.1491000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。000000(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：教学楼防火门安装工程标段：第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价13010515001007现浇构件钢筋(过梁框筋)t0.003800014010515001008现浇构件钢筋(过梁主筋、墙体拉结筋)t0.215600015010801004003木质防火门(乙级)钢木防火门，乙级m251.6600016011201001003墙面一般抹灰新砌墙体处，30厚1:2水泥砂浆粉平(抗裂砂浆找平)m2304.860400017011406003003满刮腻子m2335.7500018011407001003墙面喷刷涂料m2335.75000软件楼中厅楼层通道共6层000019010503005005过梁m31.477400020010502002001构造柱m31.42100021010401004005轻质砖墙轻质砖m314.36100022010401004010门洞处，砌砖门洞处，砌实心红砖m32.95200023010515001009现浇构件钢筋(过梁、构造柱框筋)t0.062900024010515001010现浇构件钢筋(过梁主筋、墙体拉结筋)t0.396700025010801004004木质防火门(乙级)m266.42000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。000000(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：教学楼防火门安装工程标段：第3页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价26011201001004墙面一般抹灰新砌墙体处，30厚1:2水泥砂浆粉平(抗裂砂浆找平)m2202.11200027011406003004满刮腻子m2292.6400028011407001004墙面喷刷涂料m2292.64000十一栋",3,3,3,1]
[654,"*:惠阳区塑励公开指聘杀统",0,0,0,1]
[655,"序号总得分排名595.8256T17210062.3793,1993.14它890.628乌88.510101118043634.79[218228669.4379.8679.7879.611011@然后评标委员会按总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查（含投标报价算术校核），共上2家通过经济标有效性审查，详见《经济标有效性审查汇总表》、《算术复楼-江应清单格式记录表》。最后，评标委员会对通过经济标有效性审查的投标单位，按上述排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人。4、评标澄清事项:无。5、废标情况:无。五、推荐中标候选人根据招标文件评标办法的中标候选人排序方法，经评审汇总后，评标委员会一致同意推荐(主)中铁三后焦别有限公司:(成)主铁三后集别广东建资工程有限公司为第一中标候选人，投标报价J800SZ81.17元，总得分98;江苏直通二建集团有限公司为第二中标候选人，投标报价17715701，47元，总得分9Z.57:广东恒建设集团股份有限公司为第三中标候选人，投标报价J812973997元，总得分见Z4。评标委员会组长:评标委员会成员:日期:2021年8月12日",0,0,0,1]
[656,"宝供云商汇项目园建绿化工程评标报告项目名称：宝供云商汇项目园建绿化工程评标时间：2021年9月17日11时00分评标地点：广州公共资源交易中心第17评标室(4F)见证单位：广州公共资源交易中心招标人：广州宝供电子商务发展有限公司招标代理：广州市嘉悦技术咨询有限公司监督机构：广州宝供电子商务发展有限公司一、招标基本情况宝供云商汇项目园建绿化工程于2021年8月26日在广州公共资源交易中心办理邀请招标手续，并邀请3家投标单位参加投标。分别是：广州市园林建设有限公司、广州建园林股份有限公司、广车四季量山园林建设有限公司。在递交投标文件截止时间前，3家投标单位按时递交投标文件，详见《递交投标文件登记表》。二、开标情况该项目于2021年9月17日9时30分在广州公共资源交易中心第14开标室（中心本部）进行开标工作，具体详见《开标汇总表》.开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。三、评标委员会组成评标委员会由招标人依法组建5名专家组成。具体评标专家名单如下:评标委员会组长:评标委员会成员:四、评审情况本项目采用经评审的最低投标价法，不要求编制技术标评标办法。按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对3家投标单位进行资格审查，确定3家投标单位通过资格审查，详见《资格审查报告》。接着，评委对通过资格审查的投标单位进行投标报价算术复核，详见《算术复核汇总表》、《投标报价评分表》。最后，评标委员会按照招标文件要求，对投标文件进行有效性审查，直至评出所有中标候选人，详见《不编制技术标书的投标文件有效性审查汇总表》，计算各有效投标人的总得分，并接照总得分从高到低排列先后次序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，详见《推荐中标候选人》。五、否决情况说明无六、澄清、说明、补正事项纪要无七、评标委员会的评审最终结果如下:第一中标候选人：广东四季景山园林建设有限公司总得分:100.00分，投标总报价：41500800.60元。第二中标候选人:广州建筑园林股份有限公司总得分：98.46分，投标总报价：41926553.85元。第三中标候选人：广州市园林建设有限公司总得分：97.88分，投标总报价：42086343.29元整评标委员会签名:2021年9月17日",0,0,0,1]
[657,"评标结果工程名称塔城地区人民医院药师审方干预系统、临床药学管理系统采购项目招标项目采购方式;竟争性磋窗最高限价:100万元投标价格（元）999000排名顺序529995009980002021年9月14日根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定法定代表人;江近的浏2T年月14日",0,0,0,1]
[658,"鹤岗市机关事务服务中心公职人员小区装修项目获取招标文件登记表获取时间：2021年09月06日08时30分截止时间：2021年09月10日16时00分供应商名称拟投标标段号//购买时间年月日是否购买招标文件□否☑是领取人姓名联系电话邮箱领取人（签字）：受理人（签字）：",0,0,0,1]
[659,"X公x沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书游元名成交日期:2021-08-17采购单位X员青岛市黄岛区坡市管理局式供应罗山东新联谊工程杏询有限公司计划名称宝山镇生活垃圾填埋场治理工程（预算控副价）采购类型定点采购经办灭任琳诺联系电话13127051678品目大类差C1008工程造价咨询服务心《付款日期含2021-10-29付款方式充成控制价编制，财政局审楼完成后最高付至合同价欲的70%交货日期2021-08-10基本项目信息交货方式拟现场交货交货地点西海岸新区城市答理局采购项目细y采购品目成交单价（元)数量成交总价（元）370211-2021-11881工程造价咨询服务10.000.00X艺”10,000,00项目明细信息离品详细要求对宝山镇生活垃圾填理场治理工程选价事宜进行咨询工作，提供选价杏询服务，出具委托头认可的咨询报告。必X2体化平必购（（放府资扣",0,2,0,0]
[660,"广丰汽车零部件基础设施配套项目（一期）监理评标报告一、接收投标文件情况本项目于2021年8月25日10:00:00至11:00:00在广州公共资源交易中心南沙交易部第2开标室公开接收投标文件,在规定的时间内投标登记的6家单位均递交了投标文件，分别是：《主)广业由上州工程建设监理在限公司(成)厂车城华工程盗询有限公司、主)广州市房实建设工程监理有限公司(成)中投德创建工自限公司、L主)广至建设工程监理有限公司(成)广车华迪工程管理有限公司、(主)广车重工建设监理右限公司(此)广至建盗工程管理有限公司。主)广车海处建设盗询有限公司(成)广系粤源工程盗迫有限公司、主)厂州建筑工程监理有限公司(战)广州浙珠工程监理有限公司（详见《投标文件接收记录表》）。二、开标情况本项日开标会于2021年8月25日10时00分至11时00分在广州公共资源交易中心南沙交易部第2升标室举行，开标过程由招标代理单位主持进行，开标详细情况详见《开标沁总表》。升标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。3、评标委员会组成评标委员会由广州公共资源交易中心专家库随机抽取的5名专家组成。具体名单如下:第!页共3页评标委员会组长:评标委员会成员:4-评审情况本项目评标采用综合评估法。评标会于2021年8月26日10时00分至16时00分在广州公共资源交易中心南沙交易部第2评标室举行，评标工作始终在广州公共资源交易中心的见证下进行，坚持公平、公正的评标原则，并严格遵守评标纪律。评标委员会按照招标文件规定的评审办法，首先对投标单位的投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。形式评审:经审查6家投标单位通过形式评审（详见《形式评审汇总表》）；资格评审:经审查6家投标单位通过资格评审（详见《资格评审汇总表》）;响应性评审：经审查6家通过形式评审的投标单位通过响应性评审（详见《响应性评审汇总表》）。然后评标委员会对通过初步评审的投标文件进行算术复核及综合评审（包括资信业绩部分、监理大纲部分、报价部分）（详见《资信业绩评分汇总表》、《监理大纲评分汇总表》、《算术复核表》、《综合评分汇总表》、《报价评分表》、《总得分计算表》",0,0,0,1]
[661,"工接曲工中标通知书升水价引2021060-00dG62甘肃善垦建设有限公司贵单位于2021年06月29日新提交的古浪县新俄乡、千城乡镇区建设用地平整项目〔001）的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期演贵单位中标，具体中标内容如下;贰佰叁拾陆万捌仟零查拾肆元零壹分(236.801401万元)承包方式证书编母证书编号证书编号甘肃兴通项目管理有限公司代理机构负责人2禹22l年7月8日",0,0,0,1]
[662,"马边彝族自治县房屋建筑和市政工程抢险救灾工程队伍储备库项目(第三次)（五标段检测）评标结果公示项目及标段名称马边彝族自治县房屋建筑和市政工程抢险救灾工程队伍储备库项目(第三次)（五标段检测）项目业主马边彝族自治县住房和城乡建设局项目业主联系电话0833-2765626招标人马边彝族自治县住房和城乡建设局招标人联系电话0833-2765626招标代理机构四川龙宸工程管理有限公司招标代理机构联系电话13281328385开标地点乐山市公共资源交易服务中心三楼招标投标中心（市中区龙游路西段607号）本项目开标室开标时间20210818-09:30:00公示期2021年08月20日至2021年08月25日投标最高限价（元）0.00中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元）经评审的投标价（元）综合评标得分第一名四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司0.000.0090.80第二名四川嘉润检测有限公司0.000.0090.00第三名四川华诚工程试验检测有限公司0.000.0081.80第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司）职务姓名执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别项目负责人钟林志职称证20190006486建筑工程高级项目技术负责人李涛职称证0000870市政工程中级第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川嘉润检测有限公司）职务姓名执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别项目负责人段郁职称证00102096工程测量中级项目技术负责人谢英碧职称证00376097房屋建筑施工高级第三中标候选人项目管理机构主要人员（四川华诚工程试验检测有限公司）职务姓名执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别项目负责人黄泽友职称证0401806市政工程高级项目技术负责人石强职称证63951道桥中级第一中标候选人类似业绩（四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人成都中铁华府置业有限公司华府项目二号地二期(西派国槌)桩基检测服务2019090120191130/1459120.00李涛成都成华国资经营投资有限责任公司人民塘东二路及附属设施建设工程等三个项目2020080120210818/0.00杜洪武成都东方广益投资有限公司龙潭街道向龙兴苑小区项目质量检测服务2019040120200101/4176000.00陈永亮第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）技术负责人无无无无无无无第一中标候选人技术负责人类似业绩（四川省科源建设工程质量检测鉴定有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人无无无无无无无第二中标候选人类似业绩（四川嘉润检测有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同",0,0,0,1]
[663,"就远办法谢祜法关2临评标，前2价竞九)室岔以2条款理评审因素评审标准中标候选人排序方法投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单值章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授汉委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案2.1.1营业技照和组织机构代码证具备有效的营业执照资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1,4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1，1项规定2.1.2其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定…………投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期响应性评符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.3投标保证金审标准符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件…………条款内容编列内条款号容（1）业绩部分：12分分值构成（2）设计方案部分：48分2.2.1(总分100分)（3）投标报价：100*（1-信用因素比例%）-业绩分值-设计方案分值（技术设计文件）-其他【即投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-82】（4）其他评分因素：22分（5）信用分：其中信用因素比例为8%、9%、10%、11%、12%。（由招标人在开标时随机抽取）以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效2.2.2投标文件≥10家时，去掉其中二个最高价和二个",5,5,5,1]
[664,"招标控制价公示表工程名称地铁6号线（腾龙路烈布龙路段）绿化恢复工程(能工域目总索包勘察、设计j(EPC）招标控制价式24086.1293剑托2投标报价上限23039.9681如获门㎡1/胜淞安全文明措施费，万元不可竞争费，万元备注:一、招标控制价:本次招标项目总控制价为24086.1298万元，其中勘察费用193.4000万元，设计费用696.2398万元，施工费用23196.49万元。二、投标报价上限:本次招标项目投标报价上限为23039.9681万元,其中勘察费用投标报价上限为193.4000万元，设计费用投标报价上限为696.2398万元，施工费用投标报价上限（施工招标控制价净下浮4.61%)为22150,3283万元交分分羽踏永则企公划投6d02263章)日期:202T年日问矛(",2,2,2,1]
[665,"附件：评标细则评标方法本次评标采用“合理低价法”评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价得分（100分）1、按以下方法确定评标基准价：评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：14%、15%、16%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：96%、97%、98%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标候选人。3、相关数值的抽取在招标人（招标代理机构）完成评标准备工作，评标委员会完成初步评审后进行。抽取人为招标人代表，在开标现场随机抽取，初步评审不合格的投标文件不参与评标基准价的计算。4、相关数值抽取后，在抽取现场确定评标基准价，评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误可作调整）。",5,5,5,1]
[666,"呼伦贝尔市生态环境局呼伦贝尔市生态环境局专业技术服务《呼伦贝尔市“十四五”应对气候变化规划》评标报告评审委员会2021年06月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，4七、否决的投标人名单以及否决理由，4八、串通投标情形的评审情况说明，5十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、采购公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市生态坏境局呼伦贝尔击生态环境局专业技不服务《呼伦贝尔市“十四五”应对气候变化规划》已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市生态环境局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔重生态环境局呼伦贝尔重生态环境局专业技本服务《旺伦见尔直“十四五”应对气候变化规划》。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市生态环境局呼伦贝尔市生态环境局专业技术服务《呼伦贝尔市“十四五”应对气候变化规划》，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容/D03150701200130601呼伦贝尔市生态环境局呼伦贝尔市生态环境局专业技术服务《呼伦贝尔市“十四五”应对气候变化规划》详见本项目采购文件600000.0主任委员:陈厅委员:曹旭坤、宋来萍、帝岩、孔祥乔、王学东、武俊杰二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市生态环境局于2021年06月09日，在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易巴心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下：详儿米购文生。(提取本项目招标公告中资格条件)三、开标情况记录在递交投标文件截止时间2021年0G且2309时30分(北京时间)，共收到了L份投标",0,0,0,1]
[667,"设计招标评分汇总表工程名称：祥云府（四期）设计开标时间:2021年7月9日9:30设计实施组织部分设计方案得分商务文件得分合计得分14.6034.4020.0082.8016.1732.0320.0079.0017.7138.8120.0091.33",0,0,0,1]
[668,"肇庆市封开县农村削坡建房风险点整治工程（极高、高风险）（施工）评标报告招标单位：封开县住房和城乡建设局招标代理单位：广东亨泰项目管理有限公司编写日期：2021年9月22日1一、招标工程基本情况:本项目依法组建的评标委员会，于2021年9月22日09时30分在举庆市公共资源交易中心开标室302对肇庆市封开县农村削坡建房风险点整治工程（极高、高风险）（施工）进行了开标,在评标室409进行评标，现在将评标情况报告如下:1.项目概况与招标范围1.1.工程名称:肇庆市封开县农村削坡建房风险点整治工程（极高、高风险)（施工）;1.2.建设地点:肇庆市封开县白坛、平凤、罗董、杏花、江口等十四个镇街:1.3.招标控制价：17636300元。1.4.招标范围:主要工程包括边坡平面（斜面）整治、边坡松散土石清运、修整坡面（平台）种植化及戒排水系统。（详见图纸及工程量清单)在规定的时间内提交了投标保证金和投标文件的投标单位有生家，有效投标人如下:序号投标单位名称备注八广东穗叁建设工程有限公司2深圳市城市基础建设工程有限公司yp广东云凯建工集团有限公司4广东建恒建筑工程有限公司二、评标委员会及监督机构评标委员会共由5人组成，评标委员会由招标人拟派1人代表为专家组成员及广东省综合评标评审专家库中随机抽取生人作为评标委员会的组成，评标委员会负责人在随机抽取的专家中选举产生。评标委员会成员名单如下:专家1专家2、专家3专图L专室5。经评标委员会推荐专家上为评标小组负责人。上监督、见证单位人员名单详见签到表三、开标记录2021年9月22日上午09时30分在肇庆市公共资源交易中心举行公开开标，开标仪式由招标代理机构主持。招标单位代表、投标单位代表、监督单位代表、招标代理机构和肇庆市公共资源交易中心封开分中心有关工作人员等参加了开标会议。现将开标情况记录如下：1、投标单位基本情况一览表（详见附表）。2、无效标或废标情况纪要：无（无内容）3、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无（无内容）。四、评标标准、评标方法及评标因素：（1）初步评审评标委员会依据《初步评审因素表》规定的评审标准对投标文件进行初步评审。凡所列任何一项条件未满足，则视为初步评审不合格。只有初步评审合格的投标人才能进入详细",0,0,0,1]
[669,"XxC青岛西海岸新区政府采购成交通知书法元名成交日期:2021-08-19采购单位上X青岛市j岛区塘市管理底式供应终河北兹德工程项目管理有限公司计划名称后杨龙级河西于家洼子小区供热配套工程（预算控制价)采购类型定点采购经办天夏明晖联系电话85172767品目大类以C1008工程造价咨询服务心《付款日期2021-12-31付款方式完成控制价编副最高付至合r价款的70%，余放在出终审计报告后支付。交货日期2021-08-19基本项目信息交货方式汇)现场交货交货地点西海岸新区城市管理肠采购项目编房采购品目成交单价（元）数最。成交总价（元)370211-2021.11952沁名工程选价咨询服务75.200.00折75.200.00项目明细信息离品详细要录完成后杨龙暴河西于家洼子小区供热配委工程控制价编制，配合财政部门审核。(心/为处平台1义述采购单位（盖章）:青品市黄品区城市管理局供应商（盖章）:河北慧德工程项目管理有限公司介公江范)荔荔2体化总购(敌府为(",2,2,2,1]
[670,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0070项目名称：广州市老龄工作委员会办公室市老年人社保（优待）卡速递服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年8月5日协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市老龄工作委员会办公室（以下称“采购人”）委托，根据政府采购项目清单内容，就以下项目进行单一来源采购，邀请中国邮政集团公司广州市分公司（以下称“供应商”）进行协商一、项目简介（一）项目名称：广州市老龄工作委员会办公室市老年人社保（优待）卡速递服务采购项目（二）项目编号：CD2016-0070（三）项目类别：服务类（四）最高限价：人民币288000元（五）采购内容及用途：广州市老年人社保（优待）卡速递服务二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年8月5日邀请之时起至2016年8月17日23:59（二）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.缴纳协商文件工本费，为150元/套（具体缴纳方法在本公告附件内下载）（三）获取协商文件方式：自行在交易中心网站本公告附件内下载三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年8月5日邀请之时起至2016年8月18日9:00（三）响应文件解密时间：2016年8月18日9:00至2016年8月18日10:00（四）协商时间：2016年8月18日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）协商及递交样板地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式（一）采购人联系方式采购人名称：广州市老龄工作委员会办公室采购人地址：广州市白云区柯子岭景云路42号联系人：周韵联系电话：(020)62839919（二）采购代理机构联系方式",1,1,1,1]
[671,"寻甸县矿产资源开发利用方案评审结果公开一览表序号矿山名称采矿权人采矿权许可证号编制单位报送单位评审时间评审目的评审结果评审意见文号评审机构1云南省寻甸县落水洞采石场云南蓝德建筑材料有限公司落水洞采石场C5301292012027130126736贵州天宝矿产资源咨询服务有限公司云南蓝德建筑材料有限公司落水洞采石场2021-03-2500:00:00延续、变更通过（寻）矿开审字〔2021〕01号昆明宏业佳信科技有限公司2云南省寻甸县金所街道办陈家山普通建筑材料用石灰岩矿云南强滇环保建材有限公司昆明勘晟矿业有限公司云南强滇环保建材有限公司2021-07-0800:00:00新立通过（寻）矿开审字〔2021〕02昆明宏业佳信科技有限公司3云南省寻甸县功山镇纲纪村委会化香箐红石岩普通建筑材料用石灰岩矿昆明焜熙建材有限公司昆明勘晟矿业有限公司昆明焜熙建材有限公司2021-07-0800:00:00新立通过（寻）矿开审字〔2021〕04号昆明宏业佳信科技有限公司4云南省寻甸金所街道办摆宰村委会瓦窑村普通建筑材料用石灰岩矿云南强滇环保建材有限公司昆明勘晟矿业有限公司云南强滇环保建材有限公司2021-07-0800:00:00新立通过（寻）矿开审字〔2021〕05昆明宏业佳信科技有限公司5云南省寻甸县先锋镇木龙马村大石洞普通建筑材料用砂岩矿昆明昌罡商贸有限公司昆明勘晟矿业有限公司昆明昌罡商贸有限公司2021-07-0800:00:00新立通过（寻）矿开审字〔2021〕03号昆明宏业佳信科技有限公司",0,0,0,1]
[672,"评标/谈判审批表2021-2023年度广东渝大理项目名称筑工程有限公司员工食常腾仓服务本次招标为2021-2023年度广东渝大建筑工程有限公司员工食堂膳食服务分包，[单付工约招标/谈判结果平均值且最接近于平均值，依据定标原则，推荐深圳市幸福知餐饮管理服务有限公司为第仁命标候选人。供应商总报价评审价深圳绿科园农产品配送有限责任公司人民币3,175,200.00人民币3,175,200.00得分/备注是否中标深圳市领鲜三六五农产品有限公司深圳市幸福餐饮管理服务有限公司人民币3,357,600.00人民币3.235,200.00人民币3.357,600,00人民币3,235,200.00粤旺农业集团有限公司人民币3,333,600.00人民币3,333,600.00步骤审批人耗时审批注释沟通注释状态开始时间采购部门负责人2021-09-06同意同意2021-09-0615:17—2分钟1涂志刚采购单位采购管理部门（前置阶段:采购部门负责人）采购单位分管领导（前置阶段:采购单位采购管理部门）所属单位负责人（前置阶段:采购单位分管领导）2021-09-06同意2021-09-0615:18—3分钟同意1自琢市政总成本管理部（前置阶段:所属单位负责人）市政总采购分管领导（前置阶段:市政总成本管理部）2021-09-06同意同意2021-09-0616:24—1小时9分钟1罗蒸山市政总公司总经理（前置阶段:市政总采购分管领导）2021-09-06同意同意2021-09-0617:31一2小时16分钟1龚预市政总成本部备案（前置阶段:市政总总经理）2021-09-065等待审批1杨泽帆打印时间：2021-09-070816:130页1/1",0,0,0,1]
[673,"德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务采用直接选定的说明我单位因德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程建设（或工作）要求，需在湖州中介网上超市公开选取【工程咨询】服务，经县综合行政执法局党组会议讨论决定，同意选定湖州江南工程管理有限公司作为该项目的【工程咨询】服务机构。特此说明。r'7薛，德清县茂％管埜处钱季章＞2021♦7。月臼德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务采用直接选定的说明我单位因德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程建设（或工作）要求，需在湖州中介网上超市公开选圾【工程咨询】服务，经县综合行政执法局党组会议讨论决定，同意选定湖州江南工程管理有限公司作为该项目的【工程咨询】服务机构。特此说明。六予三-:如德清市政管理处必盖章）2021年Y:月□29”日",2,0,2,0]
[674,"评标结果公示招标编号：E35012801(04100093002本招标项目于202]生9月L0日9:30曲在平澧绕合实验区行政服务生心开标，已由评标委员会评审完毕，现将评标结果公示如下:1、招标工程项目概况工程项目名称:西部生态威道，二期)施工）招标人:乎潭市政开发有限公司建设规模:西部生态廊道，期入包含旅游观光道主线1条、观光道联络线3条、人行观光步道系练2个驿站1处休息区2处、观量节点G处。旅游观北道主线总长约Z.4lKm道路等级为公园主路，路面筑度6.5-8.5m.设计速度每小时15Km:旅游观光道联络线3条.总长约2.Z8Km，道路等级为公园主路。路面宽度4.5-6.5m.设计速度15Km/h;人行观光步道系统2个，总长约2.3lKm步道觉度2-1.5m。招标方式:公开招标2、评标办法及评标参数评标办法:经评审的最低投标价虫标法评标参数:【=98l%3、被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据：无。4、中标候选人及其投标文件相关内容（1）中标候选人名称:杭州由航建设集团有限公司;项目负责人:林宝玉;投标报价：137495531工:工期:总工期为570个日历天:其由名关健节点的工期要求为开工令下达后8个月完成主线小湾村至五后澳入底层沥直摊镇，沿线观贯平台基本完工初步展现是观效果;工程质量:达到国家现行施工验收规范合格验收标准（2）中标候选人名称:福建联泰建设工程有限公司:项目负责人：赖伸光;投标报价：1374802GG元;I:期:总工期为570个日历天:其出各关键草点的工期要求为开工令下达后8个月完成主线小湾村至的后澳〕底层沥直摊镇沿线观是平台基本完工初步展现是观效果，工程质量:达到国家现行施工验收规范合格验收标准。（3）中标候选人名称:浙江鸿翔建设集团股份有限公司:项日负责人:刘家隆:;投标报价:137436473工:工期:总工期为670个日历天:其出名关键节点的工期要求为开工令下达后8个月完成主线小湾利至南后澳入底层沥垚摊镇，沿线观景乎台基本完工初步展现是观效果;工程质最:达到国家现行施工验收规范合格验收标准。5、公示时间",0,0,0,1]
[675,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市中华-园湖立交桥工程涉及唐山路10kV线路迁改工程（10kV电缆）进行招标，据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2016】NCCZJ222/1、2委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按协议供货采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：年月日附件5：南宁市政府采购货物采购需求资料表一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人：农晓燕；电话：0771-48886582、采购预算价：274814元；3、为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西赛富电力股份有限公司4．是否接受联合体投标：□是√否（请在选项上打√）5．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：√是□否（请在选项上打√）6．货物需求一览表：本一览表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要110kV交联聚乙烯电缆558米YJV22-8.7/15kV-3*3001、额定电压：8.7/15kV2、额定频率：50HZ3、环境温度：-15℃～+60℃4、系统中性点接地方式：不接地、消弧线圈接地和小电阻接地★5、铠装：双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑★6、绝缘：绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%★7、工艺：三层共挤工艺，全封闭化学交联★8、导体：圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9铜导体材料为无氧圆铜杆9、导体屏蔽：挤包的交联半导电层应均匀地包覆在导体上★10",0,0,0,1]
[676,"审核工程量明细表工程名称：英德市东华镇金门至茶山段路面改造工程序号项目名称单位计算式工程量备注1清除表土及杂草m2935[总长]*2[左右两边各清理1米]18702清除通视障碍物m220+15+18+16+22+21+22+231573凿除旧混凝土路面（平均厚度20cm）m2未见施工图纸注明需要凿除混凝土路面4石粉调平层5cmm2935[总长]*（6.5+0.22*4+0.18*2+0.05）[路面宽]7115.4按送审5石粉调平层25cmm2519.3519.3路面加铺6厚180mm以内3.0MPa水泥稳定碎石基层m2935[总长]*（6.5+0.22*2+0.18）[路面宽]+719.9+258.6+258.67894.37厚220mm混凝土面层fr≥4.5MPam2935[总长]*3.25*2[左右两边]+719.9+240+2407277.48厚200mm混凝土面层fr≥4.0MPam288.1+80.1+93.9+76.6+63.3+70.1472.19HPB300t0.53090.530910HRB400t2.05682.056811培土路肩m3935[总长]*（0.67）[路面宽]*0.45[厚度]*2420.75按送审12△700×3mm单柱铝合金标志牌（样式A）块7713△700×3mm+○600×3mm单柱铝合金标志牌（样式B）块1114○600×3mm单柱铝合金标志牌（样式D）块1115○600×3mm单柱铝合金标志牌（样式F）块88160.18cm厚标线m2340.6+9.6350.2170.18cm厚图形箭头文字m244.1+7.91+16+2088.01180.54cm厚标线m260+6.7+61.2+20.8148.719道口标个2828",3,3,3,1]
[677,"附件一:货物清单货物清单序号规格型号数量备注【按照招标文件规定制作10块29资2按照招标文件规定制作76.93货物名称基础、规格（3*3*4M）立柱部分网架部分按照招标文件规定制作97.3D版面部分按照招标文件规定制作10块35.8]5安装部分按照招标文件规定制作10块78.66运输部分按照招标文件规定制作10块2)（小写）￥:338.6万元合计金额（大写):叁佰叁拾捌万陆仟圆整汽。t.c产pm由H县xt;4非平抽早只x唐:tt6zs1o000601clz0o00tscc台ze件华之件泛担对关静射面与华加华击9y些以fI(b排到总衍子潜事A叶碎2:过旅常号(不凹总p址指1Y市中)老登渝“元否女印]Z陈研彩取项Y毕击中前3转砖织:打张溪《泌下事V现C冢现尔志花（苏艺现L02登功：1年亩#3上-件#目填:非鞍我韶早-要乙在采法出惠些虫6LEL000020IZTZ000oFg一也驻了孩溪门录丘殡剂耳艺哲泾江回地(六产关法≤(为对为瓶行过3》沅(子社以国位菲Y志h》加名通巨辽名冠驿画活标边远近针断野梁中7工可了(T好标私业Y6够交件对禁丰地菲与毕聊*验女神知织领和中时39件0开北部中辽都凭狐版在油Y种中凹步工式以准W退菲3Y步别6密“①导制级艺i花驻订霍∞全太对回刘：扶73初区8511多计由标科以06斗P托门今场出“由世卫%独寻科责法驶刘脂)毛绿态%6计学法-Yi3J232f2=1.f(icay4日2入巴办斗彤职丰形系签Y3J3名‘二书浏66Z(SIOE)时近访乙的公汇次33洋3或投让形址事龙担必口式洛法食父并江",4,4,4,1]
[678,"超过最高投标服价注对应合单价或单项工程合价。5、投标单位对限定的绕合单价单项工程合价、最高投标限价有异议的可以在投标答疑时一并提出，由控制价编制单位负责解释《答疑)否则视为认可。6、发布招标文件、中标单位签订施工合同前必须报财政部门审核计价依据相关内容，否则结算按莒南县财政统一计价标准执行，并追究相关单位和人员责任。(山沁策招标武理公台弱章）建设单位（盖章）(以公心方)(试上江控制价编制单位（盖章）财政部㎡张草）%心时焖校上社工之(上2021年“月厂限价有异议的可以在投标答疑时-并提出，由控制价编制单位负责解释《答疑），否则视为认可。6、发布招标文件、中标单位签订施工合同前必须报财政部门审核计价依据相关内容，否则结算按莒直县财政统一让价标准执行，并追究相关单位和人员责任。,怎、价5已文招标代理公告七建设单位（盖章）:控制价编制单位（盖章）:财政部门心盖章）谷该游加以x5山宁2021年莒庙县财政投资项目招标最高控制价化编号:莒南财评控（2021）第452号建设单位:莒南县米边镇人民政府项日名称:临沂市莒南县4.0万亩高标准农田建设项目-朱边镇招标方式:公开招标最高控制价:3682912.38元单位工程最高限价明细表序号单位工程名称单位工程合价（元）1泵站170695.222塘坝工程539388.93拦河坝工程354104.574蓄水池159579.52L渠系建筑物工程344736.25管道工程467111.27新建细m宽田间道1454155.780生产路30267.069I0KV高压线路架设工程72579.6510变压器90294.16合计3682912.381、该限价办空招标代理公司需提前向投标单位书面公布2、该最高投标限价须配合财政部门提供的工程量清单合并使用。3、各投标单位投标报价不得超过最高投标限价。4、有限定综合单价或单项工程合价的，投标报价时均不得莒南县财政毅资项目招标景高控制价编号:莒南财评控（2021）第452号建设单位:莒南县道口镇人民政府项目名称：临沂市莒南县4.0万亩高标准农田建设项目-道口镇招标方式:公开招标最高控制价：2135744.64元单位工程最高限价明细表序号单位工程名称单位工程合价（元）1I型泵站393935.46～大口井184160.19的塘坝工程114795.76地PB管道工程123167.85新建位宽田间道1069569.8410KV高压线路架设工程56563.557变压器180588.338低压输电缆埋设12963.66合计2185744.641、该限价办容招标代理公司需提前向投标单位书面公布2、该最高",2,2,2,1]
[679,"被推荐供应商名单和推荐理由根据各供应商的最终得分，按由高到低的顺序，评标委员会推荐的供应商名单如下：第一中标候选人：中移系统集成有限公司第二中标候选人：郑州海诺电子科技有限公司第三中标候选人：郑州万力源科技有限公司推荐理由：这三家供应商在规定的时间内提交了投标文件，经评标委员会评审，符合招标文件的各项要求，故推荐为中标候选人。",0,0,0,1]
[680,"00g\"IL9Lˇ8TOOL“oFL9p“c096“98&g'9800O'T889“8ee6“9OgL“1Dgˇ80gZ“1)2eZ“T19Z。2F8g'88T00°?98″TT9g”区TZ“M下IZ\"ZC致92票000-r节86'gbi‘9L9I千L90节LI6ˇHILLT“8og8ˇe88O节凯ooeˇ88ˇZT)g见ˇ01C凹彰瀚上融工买\\以H3获心2巴辽勤毕副工率半三客斗Hf旦”辽部身税联串未坚96ˇZ00g“8工之]凯等旦辽加上工!工哀斗以Hf-凹部身副工盈敢恶浮C2前密纸山.服熟泾囊巢峰送2效2烈社道)社过泓加必讼上过道公3马胜嵩尔派:幸群昨心)江的蒂税7.最驿券显江辽部红过门)“址二筑旦H，兵o“g2单，“g2知社2社大约S述含社，动约，4社2社;闽||的2监工式或2约式社2委，委22劝委公虫2公二式公社资j社社。社，式;购幻知2式欢，式2)式2线社z社上土社火上上二义，社2巴辽瀚毕工幸VH6女内≤4省山后z)四久工但辽副上杂罪￥浮辽”上系式1!工率电虫H工工.罪辑丰注果H二义温社旦辽部上器子名志)茗胜接虫临站述当必.辽敢身融工盈最景遂么22约委式面，社式头上过公次公部业么剂启1注出又7葛才易)密劝公社公之税沈熙C影建/C2地二获源”意出地站地y述融工快赛证喜具Z血不工习鹤旦‘将牙目算辽谢毕融工x\\/业H凹X潮单融工盈服冒世-公公上实2公牲牙Y竖祈率长部上祖副湛工副早系疆出丰笔旦州洛厦5水登g慧尔派,舒上很羽此调武遂?服翠副浮箭里立心[、比为法2改站加各知。Jalel=lelglzll些需婆料专72言成二谈出过《C尽7ˇ9工ˇgI。9I。工咸凹l5;]5l5JC)①公工2点凹上上上。二分心-止J2.2证操工心①止心工监黑4心尽2①述红纸一C纸地6训请心公公6最请站述止一上章0x分写辽辽部显表公辽剑身碌景缺各浮.辽谢身器释制丰尘后y盆工盈聚冒圣[三年工察)坦H集型H2静导鹭L9Z98f6'96LTZˇ96O0Z′0688g'g8I08节8oog96886′9e0ge“98eeL“节8Too'g6p8g'9上008节8（G）景影酬ooo‘grooo‘g00o‘g000",0,0,0,1]
[681,"湖光水质净化厂及配套管网建设工程设备采购及相关服务（子包4）项目编号：JG2021-11932-004评标报告湖光水质净化厂及配套管网建设工程设备采购及相关服务（子包4）评标委员会2021年9月日一、招标范围及最高投标限价1、本项目招标是湖光水质净化厂及配套管网建设工程设备采购及相关服务（子包4）采购，设备内容为：纤维转盘滤池。2、本子包招标控制价：人民币228.00万元（含13%增值税）。二、报名及投标情况湖光水质净化厂及配套管网建设工程设备采购及相关服务（子包4）于2021年8月19日至2021年8月25日在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台和广东省招标投标监管网发布招标公告，至投标登记截止时间2021年8月25日下午4:00止，有7家投标人进行投标登记并领取了招标文件。至投标截止时间2021年9月9日上午9:00止，本项目共有6家投标人递交了投标文件，具体情况如下表：序号投标登记及购买招标文件单位是否递交投标文件1无锡市通用机械厂有限公司是2浙江德安科技股份有限公司是3上海华励振环保科技有限公司是4安阳锦华中水处理设备有限公司是5江苏融汇环境工程有限公司是6安徽新育轩环保科技有限公司否7浙江永峰环保科技股份有限公司是三、开标本项目于2021年9月9日上午9:00，在广州公共资源交易中心第02开标室开标，开标记录详见《开标汇总表》。四、评标组织机构湖光水质净化厂及配套管网建设工程设备采购及相关服务（子包1）由一个评标委员会进行评审，评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取的4名社会评审专家和业主推荐的1名评审专家组成。经评标委员会民主推荐，由担任评标委员会组长。评标委员会名单如下：组别负责内容成员备注评标委员会综合评审业主专家（人数≤1/3）评标委员会综合评审社会专家（人数≥2/3）五、评标过程和结果评标委员会于2021年9月9日10:30-2021年9月10日17:00在广州公共资源交易中心第01评标室进行评标，广州公共资源交易中心对整个评标过程进行了见证。评审情况如下：1、根据招标文件规定的评标办法，评标委员会首先对各投标人进行符合性审查，6家投标人通过了审查。审查结果详见《符合性审查汇总表》。2、评标",0,0,0,1]
[682,"广西北港信息工程有限公司防城港分公司主机房服务器定检服务采购询价书招标编号：BGXX-2021-1招标单位：广西北港信息工程有限公司防城港分公司应标单位：二○二一年一月广西北港信息工程有限公司防城港分公司主机房服务器定检服务采购询价书广西北港信息工程有限公司防城港分公司（以下简称“需方”）自筹资金，计划为北港信息防城港分公司主机房服务器进行例行定检（详情请阅报价表）具备此类定检服务能力或代理授权的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次定检采购的报价3、若贵方愿意参与本次报价活动，于2021年1月14日至2021年1月15日（法定公休日、法定节假日除外）每日8:00至12:00，15:00至18：00（北京时间），1月18日8:00至12:00，15:00至16：30（北京时间）到广西防城港市港口区中华路5号-四号楼三楼综合办公室或者电子邮箱等形式领取询价文件，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（）下载领取前需通过资质审查，要求提供营业执照及代理人身份证原件查看，复印件留档（异地可通过扫描件审核）请于2021年1月18日17:00分前务必密封报价文件，邮寄或者直接递交本司办公室2021年1月18日17：30进行报价揭示报价书必须经法人或受委托人签字、加盖公章，附营业执照、经办人的身份证、产品相关授权代理证明、法人授权委托书等评标方法为最低价评标法，需方将根据报价人提供的产品服务指标、质量、定检期、售后服务等都满足我方要求的情况下，以最低价评标法确定中标供应商招标人不对投标人的投标文件进行公开开标，中标结果在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台官网公布（未中标者信息及评审过程不对外公布）第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能履行招标文件规定且未给出合理解释，则招标人可以根据实际情况确定第二中标候选人为中标人以此类推8、贵方所选报价产品必须符合中华人民共和国有关技术标准、检验规范和要求9、报价人应承担其报价准备及递交所涉及的一切费用不管报价结果如何，需方对上述费用不负任何责任10、产品报价均含各种运保杂费、税费，并能提供增值税专用发票11、本报价书格式中的空白处由贵方根据需方要求，严格按格式逐项填写产品各项服务指标、巡检报告等，不留空格，无此",0,0,0,1]
[683,"中州渠上阳路至九都路段治理工程招标文件项目编号：西工工施招标(2021)0036号招标人：洛阳市西工区住房和城乡建设局招标代理机构：河南祥顺工程管理有限公司日期：二○二一年八月致房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标投标各方主体的一封公开信参与全市房屋建筑和市政基础设施工程建设项目各方主体：为进一步优化营商环境，强化工程监理行业和建设工程招标代理行业监管,严厉打击工程监理和招标投标活动中的违法违规行为，市住建局开展为期三个月的专项整治行动（2021年7月12日至2021年9月30日），重点治理以下行为：一、工程监理行业1.建设单位不按规定依法通过招标或委托监理单位；不按合同约定和监理投标承诺书对监理单位人员履职情况进行监管；不按规定以及合同约定，切实将应赋予监理企业的权力委托给监理企业2.进洛外地监理企业无固定的办公场所、不在行业主管部门进行项目登记3.项目总监不到岗履职；监理企业不按合同要求配备人员4.监理企业转让或出借监理资质证书、转让监理业务、无资质或超资质承接监理项目等行为5.监理人员存在与建设单位和施工单位串通、弄虚作假，向施工单位介绍施工队伍、建筑材料和构配件；监理人员接受施工单位贿赂或者向施工单位“吃、拿、卡、要”二、建设工程招标代理行业1.通过行贿等不正当手段、以其他企业名义或者允许其他单位或者个人以本企业名义承接招标代理业务2.为未招先建的依法必须进行招标的项目提供招标代理服务，进行明招暗定、虚假招标3.在资格预审文件或者招标文件中设置限制、排斥投标人及潜在投标人的条款4.不按法律法规和招标文件的规定组织开、评标活动，非法干预或者影响评标过程和结果5.评标专家不公正评审，操纵左右评标结果，超额索要评审费，充当掮客等行为6.为所代理的招标项目的投标人提供咨询服务，或者与招标人、投标人串通，操纵评标结果；投标人串通投标、弄虚作假投标7.招标人约定由中标人支付代理费的，向中标人超额索要费用8.拒收异议函或者不依法答复异议9.泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料10.国家公职人员利用职务或者职务便利违法插手招标投标",0,1,0,0]
[684,"技术商务资信评分汇总表项目名称:南莞街运分类垃录袋发放项目（SDGL-2021004）-标项3序号吴萍沈良驶姚贤昌吴九余钱明得分心折江永车轨道交通装备制造有限公司40.540.045.039.036.040.12金华新时代市政环卫设备有限公司68.653.049.052.549.951.58355.558.557.554.050.554.2呼杭州一洋科技有限公司28.528.018.023.025.323.565永摩市富盛实业有限公司69.687.080.056.555.869.58杭州环特环保识备有限公司55.558.056.54.050.854.7Z温州雅赛塑料制品有限公司46.550.547.546.546.147.028浙江九消塑业有限公司26.03.519.524.027.128.022浙江全保科技有限公司60.562.561555.055.859.261°浦江鑫旺塑料包装制品有限公司68.070.68.062.568.267.34浙江双丰塑业有限公司60.562.050.063.56B864.162浙江锋达环保科技有限公司55.057.54.050.550.858.4219浙江有美工贸有限公司58.588.558.053.058.657.92评审专家（签名）:1/1",0,0,0,1]
[685,"第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*98%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一：全部入也法:乙方法二:均值入邑法:□方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[686,"招标文件反馈意见录入项目名称：黄店镇王家村抱团联建特色小木屋项目行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年7月12日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[687,"广州电力设计院有限公司存储扩容及业务系统迁移项目中标候选人公示（招标编号：/）公示结束时间：2021年08月22日一、评标情况标段(包)[001]广州电力设计院有限公司存储扩容及业务系统迁移项目:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：详见附件，其他类型投标报价：详见附件，质量：详见附件，工期/交货期/服务期：0天；2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(详见附件)的项目负责人：详见附件详见附件;3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(详见附件)的资格能力条件：详见附件;4、中标候选人的评标情况中标候选人(详见附件)的评标情况：详见附件;二、提出异议的渠道和方式详见附件三、其他详见附件四、监督部门本招标项目的监督部门为详见附件五、联系方式招标人：广州电力设计院有限公司地址：广州市天河区林和西路17号联系人：王工电话：020-87124939电子邮件：/招标代理机构：广州电力工程监理有限公司地址：广州市荔湾区中山八路85号8楼联系人：何工电话：020-37340985电子邮件：316580998@qq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）广州电力设计院有限公司存储扩容及业务系统迁移项目中标候选人公示公示结束时间:2021年08月22日-、评标情况:标的名称推荐中标候选人中标价（元）中标比例推荐情况广州电力设计院有限公司存储扩容及业务系统迁移项目广州科题信息技术有限公司199600100%第一中标候选*二、提出异议的渠道和方式:提出异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章:其他组织或者个人提出异议的，异议书必须由其主要负贡人或者提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印作三、其他:根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》翁五十山条规定，投标人或其它利害关系人刘该公示内容有异议的，应当在中标保选人公示期向向招标人提出招标人应当自收到异议之日起;日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标签客部门批出投诉四、监督部门广州电力设计院有限公司纪委监督举报邮箱:zeng650688126.com五、联系方式招标人",0,0,0,1]
[688,"评审情况一览表项目名称S346荆白路K0+000-K33+300段灾毁恢复工程项目的已ixx-GC=GK=2021010001序号投标单位投标报价初审情况效得分浙江苍交建设有限公司28387686.4述拟宏霞远成建设工程有限公司3066493139面过[91，94致浙华通路桥灭团不限公司2844294624通过99.77安锻巢湖路桥建设华团在限公司27508493.05道过[9847式26479999.56通过96.66临兴国润泽建领工程有限公司28480565班过[99.6安微省公整桥梁工程有限公司30365239.43通过938陕西中通整桥工程在限公司28825383.79(班迁[98,2兴国永顺路桥工程有限公司28244219通过99.76量(O)安微省中成建设工程有限公司28902679.4上山[吉林宏运公路工程股份有限公司28343084.43通过通过9816;[99.9山12黄山新洲建设集团有限公司29715750.5通过9529山安微建开建设工程有限公司28298162G通过9986且组安徽主杜建设工程有限公司27863744通过99.0915[江西省宏发路桥建筑工程有限公司29479877.7通过961216河南天添建设工程有限公司28543484.37近过99.42近Z核工业华东建设工程集团有限公司2873256036通过98,75山8[陕西嘉业工程建设有限公司29295846.6对[86,7719安霞恒通交通工程在限公司28153016道过99,620河蓝省明大工程建设右限公司[2811107289",0,0,0,1]
[689,"2021年肇庆市鼎湖区高素质农民培育项目遴选培训机构专家评分汇总表机构名称专家评分评分排名广东德诚科教有限公司87.91广东农工商职业技术学院81.52佛山市三水区舜丰职业培训学校79.13广东科贸职业学院784",0,0,0,1]
[690,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一成交候选人：河南省天杰古建园林有限公司第二成交候选人：河北昌捷园林古建筑工程有限公司第三成交候选人：河南华磊古建集团有限公司推荐理由：最终得分排名",0,0,0,1]
[691,"发包控制价公布函（2018计价办法）工程名称:广州市白云区太和镇中心幼儿园2021年环境提升工程发包控制价（元）：：1131,51Z，50分部分项工程费（元）：工SGL595.08措施项目费（元）：工GG133.20其中绿色施工安全防护措施费（元）:工43.626.94其生土建装饰工程为38,785.17元，安装工程为4,841.7Z元。其他项目费（元）：工]0Z35G，1Z其中暂列金额（元）：工Q00税金（元）:工93,428.05包云尔包单.位言二严收775)父x)2021获二>产区71(\\",2,2,2,1]
[692,"附件2法人证明书兹证明，性别：，身份证号：，系我单位法定代表人。特此证明。公司名称（盖章）：年月日",0,0,0,1]
[693,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1中海华祥建设发展有限公司58.3960.1960.0959.6960.1959.7132河南界冈建设有限公司62.663.3565.4564.3564.5564.0613河南乐泰建筑工程有限公司58.6160.8659.9660.3660.4660.0524河南筑道建筑工程有限公司58.0260.1459.8460.5459.9459.7评标委员会全体成员签名：高秀民郑军辉王淑云刘超张丽娜评标时间：2021年6月16日打印时间：2021年06月16日",0,0,0,1]
[694,"述乡名试SL62普正企请协联洛签墨桌级后2请器2I2)街栋址瓷函式交额成的亦(图工员士公罪都二门即目派后0g冠",0,0,0,1]
[695,"2021年政府采购项目采购评审专家推荐意见项目基本情况采购单位金秀瑶族自治县长垌乡人民政府采购项目名称长垌乡龙华革命遗址修复工程采购方式竞争性磋商项目资金来源财政资金采购项目控制价陆拾捌万叁仟捌佰叁拾元陆角柒分（￥683830.67元》拟推荐供应商第一成交候选人：金秀瑶族自冶县建筑工程公司供应商名称第二成交候选人：广西荣华建设工程有限公司第三成交候选人：广西泓泰城建筑工程有限公司磋商小组成员签字:2恢可率72乙标推荐曰期:2021年8月31日备注",0,0,0,1]
[696,"民勤县昌宁镇中心幼儿园用电线路改造工程招标控制价∞m标人:1二招（单位盖章（)/7造价咨询人:））(单位盖章)一2021年06月26日封-2民勤县昌宁镇中心幼儿园用电线路改造工程招标控制价招标控制价（小写）;d641168工五近价咨询企业执业印价引:早20176200386",2,2,2,1]
[697,"六、评标结果推荐中标候选人名单:第一名:洲汉超差圆签首科授构P司第二名:吉核们昱倍思被书前P公司第三名：冷府儒猛倍邑科前P公评委汇签:十才盗汽加P希2021年09月17日七、评标、定标意见（说明拟定的中标人和理由）经评委对各投标单位递交的投标文件仔细评审及打分后述超整图贫商科授和C得分第一，按照磷商文件评标、定标原则及办法确定为不项目的第-中标候选人。县)招标人（盖章）约法定代表人或委托火皋宁污广凯柔",0,0,0,1]
[698,"椒江区前所眼镜小微企业创业园2幢101室、2幢地下车位23号房屋项目编号：台交所租〔2021〕34号招租文件招租方：台州市产权交易所有限公司出租方：台州市椒江工业投资集团有限公司二○二一年八月二十日1/19目录招租公告3房屋租赁须知5网络竞价规则9房屋承租申请书12承诺函13授权委托书14成交确认书15房屋租赁合同（样本）162/19招租公告台交所租〔2021〕34号受有关单位委托，台州市产权交易所对其拥有的下列房产进行社会公开招租一、租赁物概述、用途、租期、起始租金、招租保证金效多祖赁物建筑面积（㎡）房屋租赁用途性质租期起始想金（元/年）招想保证企（元）各注椒江区前所眼镜小微企业创业因2幢101室L49.83工业办公3年312005000毛远房时,椒江区箭所眼镜小微企业创业图2幢地下车位23号33.13工业地下车位3年15001000备注:1、租便物以现状为准电话：0576-890020062、看房联系人:张女士二、本次招租采用网络竞价，价高者符的方式（具体详见网络竞价规则），未竞税者5个工作日内退还保证金（不计息）三、承租方条件:中华人民共和国境内的企业、自然人和其他组织均可申请参加凡报名的企业和其他组织带该单位合法存在的有效证明文件、法定代表人（或负责人)身份证、委托代理人（经手人）身份证、投权委托书，自然人带本人身份证及复印件前来报名，报名时需缴纳相应标段的招租保证金招租保证金在报名截止时间前，以银行转账方式到达台州市产权交易所有限公司指定帐户为准（详见网络报名）四、报名时间:2021年8月20日至2021年9月16日16:00止.报名方式:在台州市公共资源交易网（http://tzzlbzitzgoucn/tzcms/）上进行网络报名，资格需现场确认资格确认时间:2021年8月20日至2021年9月16日16:00前（上午8:30—11:30，下午14:00—16:30，节假日除外）资格确认地址:台州市产权交易所（台州市市府大道777.号浙江民泰商业银行五楼511室）五、网络竞价时间:2021年9月17日（星期五）9:30时（详见网路报名)六、具体详见招租文件网址;ymLZ2ZGCLZZtbZ,itZ，goV，cn/tZcmS/产交所联系人:陈女士电话:0576-886851803/19台州市产权交易所有限公司二○二一年八月二十日",0,0,0,1]
[699,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工五标段评标报告评审委员会2021年08月05日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工五标段（以下简称“本项目）已由以内公发[2021]72号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工五标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且13日，交工日期:2021年2月31且。共计L41日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦见尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工五标段，该标段情况详见下表",0,0,0,1]
[700,"东莞市交通投资集团有限公司选聘境外美元债券全球协调人采购项目评标结果公示勐定广东有德招标采购有限公司受东莞市交通投资集团有限公司委托，就东莞市交迁投资集团有限公司选境外美元债券全球协调人采购项目(项目编号：JT-CG2021008)进行国内公开招标采购，经评标委员会评审,扎将评标结呆公示如卜:一、项目名称:东莞市交通投资集团有限公司选聘境外美元债券全球协调人采购项目二、评审日期:2021年7月7日人的三、评申结果公示日期:2021年7月7日至0年7月山日长》四、A包评审结果:序号中标候选人序号单位名称承销费率承诺认购的比例[第一中标候选人招银国际证券有限公司0.18%30.00%凡第二中标候选人信银（香港）资本有限公司0.10%30.00%3第三中标候选人上海浦东发展银行股份有限公司香港分行0.19%30.00s金第四中标候选人香港上海汇丰银行有限公司0.20%30.00%玉、B包评审结果:序号中标候选人序号承销费率承诺认购的比例1第一中标候选人016%在现有市场预期下，视发行当天市场管况，致力于提供不少于本次发行规模的30%的订单。艺第二中标候选人海通国际证券有限公司0。165%30.00%池第三中标候选人国泰君安证券（香港）有限公司0.16%30(自有资金)+30(独)家订单）六、联系方式:（一）招标单位:东莞市交通投资集团有限公司地址：东莞市东城区莞樟路东城段199号联系人：雷先生电话：0769-22083292（二）招标代理机构:广东有德招标采购有限公司地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号联系人：邹桂芬7电话：0769-23362836-8005支宝园工x八投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向招标代理机构以书面的形式提出并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构将不予答复。特此公示。十招标单位:了莞钻交通技1三。红司讯标x店-六招标税理想构二2东有德招标采购有限公司定污[注监督单位:东莞带交通投资集约靠跟公司蕴检察注1上z//纪检监察部27@;2且必:察部",0,0,0,1]
[701,"50吨柴油采购清单.xls物资编码物资描述采购数量单位不含税单价不含税总价税率(%)含税单价含税总价品牌需求人需求单位采购单位备注申请号申请行号104010200008#0柴油/#0柴油50.0吨13liudong焚烧炉助燃用油。10401021.0",4,4,4,1]
[702,"2．招标文件（电子文件）按包销售，售价200元/包，招标文件售后不退各潜在投标人可通过电子银行、银行汇款方式支付购买招标文件款，必须以单位名义汇款，不接受个人名义汇款，并在备注栏中注明\"标书费、购买项目名称”，招标文件款必须在12月18日17:00时前汇款，过时不予受理报名时请将报名表(加盖公章扫描件和可编辑版本报名表)（附件4）以电子邮件形式发送至gskyzbdlyb@l63.com（在提供报名表时，一并填写纳税人识别号）注：投标人的最小投标单位为子包，投标人必须对子包内所有的项目、设备(材料)进行逐一响应，不能缺项、漏项、多项；如有，将作否决投标处理5.投标文件的递交5.1投标文件递交开标时间为（同投标截止时间）：2019年1月14日上午9:00（北京时间）开标地点为：甘肃省定西市安定区交通北路135号海天宾馆6楼多功能厅请投标人代表出席开标仪式5.2逾期送达或者未送达指定地点的纸质投标文件，招标人不予受理不接受邮寄方式提交投标文件如有变动，代理机构将另行通知7、投标保证金本项目无需递交投标保证金，需按招标文件要求提供投标保证金承诺书详见附件38.发布公告的媒介本次招标采取公开招标方式，招标公告在\"中国招标投标公共服务平台\"http://www.cebpubservice.com上发布招标公告将明确对投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜9、联系方式招标代理机构：甘肃科源电力集团有限公司工程技术咨询分公司地址：甘肃省兰州市城关区盐场路1376号（原兰州电力技术学院）4楼411室邮编：730046报名联系人:胡玉俊(购买确认)",0,0,0,1]
[703,"分项报价表采购编号；0724-2101D20N3155项目名称:广东医科大学附属医院2021年医用设备采购项目包号:2投标人名称:北京华光普套科贸有限公司贺币度单位。人民币/地沈目引优物名称提格星号温料亩名称单价介数量总价entlj(车1,5]0000投标人公",0,4,0,0]
[704,"千要斗各影歌tzcs?1ltc/a锰tt6str母Ptlt9eTc号段IIFzavl锡tt【签引招在处游二申18游二】五面瓮日应志影当群塑游国曙李祥围誉歌斗吾验科与盘女科复盘华盘上旗×毕斗研》政止莎独二言岗定试历2范。3心邛西力应应岩够兴)2公社)夕式葛感元心式27品”海若艾)石经结2X日0e注日06工的日oc￥的日osc：组日0e88'I69HLZZ9Z“ESLZZZZ8Z'H8I8HZZSS“F9GLLZZ6I“S9OFLZZ避牙邓责斗群凹辽剑身融工罪涨落罩l凹乙剑毕税承赴还剧或巴辽剑早图垂审即欣凹辽削毕融工税乖B驰H张广与>y监但公江心分显涡档梁S二把心述知(8ˇ㎡大沙“000Zg公心法，行入凹辽加困近系永C指澄罗邓食骅被[但辽口墅函联签社公施亿仙把公鄱公式刘g知别加公巡现区苏20交以过八上乙打士2区图田三日独控亿日6LBL0步TZ02紧或公邹法",0,0,0,1]
[705,"先进能源科学与技术广东省实验室总部区工程监理S敬术/评标委会评标报告2021年07月08日人数的三分之一）由招标人自行确定，其余五人专家从评标专家库中随机抽取产生。2、评标委员会成员名单评标委员会成员名单详见《评标委员会专家签到表》、《评标会议——会议情况记录表》，成员名单:些些、些、些丝、些选、世迷、些。3、评标委员会组长评标委员会所有成员一致推举业整为评标委员会组长。三、投标文件初步评审投标文件初步评审情况详见《初步评审表)、《初步评审汇总表》。四、废标情况说明中科高盛咨询集团有限公司投标登记时未登记项目（总监）负责人，不符合形式评审标准中“其他”评审因素的要求,初步评审不通过。五、有效投标文件评审后情况评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则，对通过投标文件初步评审的空家投标单位的投标文件进行认真仔细的审查，并对各投标人投标文件的技术、商名务及投标报价部分进行了综合打分。在各评委评出的有效投标人得分中，统计各投标秀四人的投标文件综合得分，经汇总结果如下:“序号投标单位名称综合得分投标报价（万元)名次备注/广东省广大工程顾问有限公司62.95320.07办2广东省建筑工程监理有限公司76.57289.80九《中咨工程管理咨询有限公司95.10296.24]评标委员会根据招标文件确定的评标方法，对所有投标人的投标文件进行评审和比较，经评审，评标委员会一致确认，综合得分前三名的投标人为中标候选人，具体排序如下:第一中标候选人：中咨工程管理咨询有限公司，投标报价296.24万元:：第二中标候选人:广东省建筑工程监理有限公司，投标报价289.80万元:第三中标侯选人:广东省广大工程颐向有限公司，投标报价320.07万元日作",0,0,0,1]
[706,"谷宏气采矿家签字：忽江苏丰彩建筑科技发展有限公司7江苏博智工程咨询有限公司带指证项目名称：徐州市2020年度民用建筑能耗统计项目些金竞争性磋商推荐供应商一览表范，公司财务状况良好。具各承担本项目的能力，同意推荐。施工。柏测技术服务。公司承担过综色保障性住房关键技术研究与应用示研发、销售及相关技术咨询、垄内外装饰、建筑防水工程及防陷保温工企业经管范围包含建筑工程设计、的工及技术咨询；节能材料、节能设名江苏丰彩建筑科技发展有限公司成立于2009年，(计项目，公司财务状况良好，具备承担本项目的能力，同落推荐。销售:建筑信息化技术咨询服务公司理投务。技术咨询服务:财务咨询服务。审计。数字化档案建设；计算机软件研步理业务：政府采购咨询服务：非学历职业技能培训；绿色建筑、建筑节、咨询（编制项目建议书、可行性研究）；政府采购代代建、监理、、管理、至营范围包含建筑工程造价咨询；建筑工程招标投标代理；3传(红江苏博智工程咨询有限公司成立于2003年。注册资本金3000万元整，问黑,，注册资本金2000万元整，承担过2018年度民用建筑能耗统江:建筑工程项目章牌分裕省3简后冠益时甬闭是扫的全能工创题赵采购人签字:江苏建科鉴定咨询有限公司六证指项目名称；徐州市2020年度民用建筑能耗统计项目祥包四交翁竞争性磋商推荐供应商一览表承担本项目的能力，同意推荐。承担过宜兴天辰府项目能效理论值测评及检测，公司财务状况良好。英4件质量检测；检测技术、节能技来、罕、可靠性签定；工程检测、测量；建筑材料、2**包含工程质量检测；工程质量签定、:营范围包含以次(江苏建科签定咨询有限公司成立于2016年。注册资本金000万元整。上㎡、建筑技术开发；工程技术咨道获持须式门建筑工程产的、工程结构安全签保驴2德设备及面独上山墨二y、抗震公窗当．p勤江闭是扫的全能工创题",0,0,0,1]
[707,"开标地点:德州市三八东路东汇大厦8楼816七、其他竞争性磋商公告项目名称:德州市人民医院医用水处理系统安装采购项目二、项目编号:SDJZ-ZZ-18ZY-G05051三、采购方式:竞争性磋商四、项目分包情况:包号项目名称投标人资格要求，德州市人民医院医用水处理系统安装采购项目1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;2、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人:念3设3、投标人所投标设备，必须县有国家或省级卫生主管部门的涉水批件:上1、在“信用中国\"网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www,ccgp.gov.cn**信用山东”网站（www.crcditsd.gov.cn）中被列入失信被执行人、正人税收违法系作当事人ek/名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动;5、本项日不接受联合体投标五、报名及张取磋商文件:1.时间：2019年1月3日至2018年1月8日2.方式：现场报名（德州市三八东路东汇大厦809室）领取招标文件时携带下列资料原件及加盖公章的复印件１套:（1）营业执照:（2）投标人所投设备涉水批件（复印件加盖厂家公章);（3）法人授权委托书及被授权人另份证（4）“信用中国”、中国政府采购网、“信用山东”任意网站查询被-注:本项日采用资格后市方式，接受报名不代表资格亩核通过3.告价：200元/份，售后不退方、响应文件递交时间及地点:1.递交时间:2019年1月14日9时00分车2019年1月11日9时30分（北京时m,沾定节假自除外》;2.递交地点:德州市东汇大A座8楼816室;逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理",0,0,0,1]
[708,"附件所涉5个产品的复评审结果信息表通用名产品类型商品名产品授权书/声明书有效期剂型规格转换比最小制剂单位最小零售包装单位包装装量/重量包装备注批准文号批准文号截止有效期进口注册证号进口注册证号有效期分包企业生产厂(中文)生产厂(英文)GMP证书编号GMP有效期GMP证书认证地址GMP认证范围申报企业ID申报企业资质审核结果（原）资质审核结果（复评审）不合格原因23价肺炎球菌多糖疫苗国产注射剂0.5ml/瓶;每1次人用剂量为0.5ml,含23种血清型的肺炎球菌荚膜多糖:1、2、3、4、5、6b、7f、8、9n、9v、10a、11a、12f、14、15b、17f、18c、19a、19f、20、22f、23f和33f各25μg1瓶盒西林瓶0.5ml国药准字S202000272025-12-01北京科兴生物制品有限公司京（2020）GMP-0101、北京市海淀区上地西路39号；2、北京市昌平区中关村科技园区昌平园智通路15号1、23价肺炎多糖疫苗（原液）；2、23价肺炎多糖疫苗（半成品和成品）BJ0068北京科兴生物制品有限公司不合格合格23价肺炎球菌多糖疫苗国产注射剂0.5ml/支;每1次人用剂量为0.5ml,含23种血清型的肺炎球菌荚膜多糖:1、2、3、4、5、6b、7f、8、9n、9v、10a、11a、12f、14、15b、17f、18c、19a、19f、20、22f、23f和33f各25μg1支盒预充式注射器0.5ml国药准字S202000272025-12-01北京科兴生物制品有限公司京（2020）GMP-0101、北京市海淀区上地西路39号；2、北京市昌平区中关村科技园区昌平园智通路15号1、23价肺炎多糖疫苗（原液）；2、23价肺炎多糖疫苗（半成品和成品）BJ0068北京科兴生物制品有限公司不合格合格流感病毒裂解疫苗国产安尔来福注射剂每瓶0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg1瓶盒西林瓶0.25ml国药准字S200530552025-07-27北京科兴生物制品有限公司BJ201803272023-04-121、北京市海淀区上地西路39号；2、北京市昌平区中关村科技园区昌平园智通路15号1、甲型肝炎灭活疫苗（人二倍体细胞），甲型乙型肝炎联合疫苗，流感病毒裂解疫苗。2、分包装车间。BJ0068北京科兴生物制品有限公司不合格不合格产品提供的标准未按照药品补充申请批准通知书（编号2021B02158）",0,0,0,1]
[709,"采购需求说明整机免费保修期≥2年提供零配件供货价格供业主参考免费开放所有信息端口，软件终身免费升级,根据医院需求免费提供相关数据的无线传输装置（含数据软件）采购需求一览表序号名称技术参数和规格型号数量单位单价合计价列入优先采购和强制采购品目清单情况（优先采购或强制采购）所属行业（按工信部联企业【2011】300号）标的性质（货物/服务）备注▲1有创呼吸机一、基本特征1、适用于对成人、小儿和新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面*2、采用≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*10803、屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示4、自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件5、≥90分钟内置可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上6、气动电控呼吸机，可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作7、具备实时气源压力电子显示*8、具备有创通气模式，具备高流量氧疗功能，具备无创通气模式9、可选配顺磁氧，免维护，免校准10、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势二、呼吸模式及功能◆1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、压力释放通气APRV、自动适应性压力调整容量控制PRVC*2、可升级高级通气模式：心肺复苏通气CPRV3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定4、标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值5、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致*6、具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳",4,4,4,1]
[710,"广东省“两客一危一重”车辆智能监管中心（一期）智能化系统工程施工专业承包评标报告一、基本情况由广东省交通运输厅筹建的广东省“两客一危一重”车辆智能监管中心（一期）智能化系统工程施工专业承包招标项目，已委托广东省机电设备招标有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，已经完成评标工作。现将评标情况报告如下：该工程于2021年8月10日00时00分至2021年8月31日14时15分在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网上发布招标公告，于2021年8月10日00时00分至2021年8月31日14时15分在广州公共资源交易中心接受投标登记，在规定的时间内有5家投标单位进行了投标登记及递交了投标文件。二、开标情况本工程开标会于2021年8月31日14时15分在广州公共资源交易中心第3开标室举行。对5家投标单位进行了公开开标。5家单位均按照招标文件规定时间内解密投标文件。（详见《开标记录表》）于2021年9月1日9时30分至2021年9月1日16时00分在广州公共资源交易中心第20评标室评审，开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。三、评标委员会成员名单本工程评标委员会由招标人依法组建。评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作，由广东省综合评标评审专家库随机抽取的4名专家和1名业主代表组成。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：；评标委员会成员：。四、评标办法本工程采用方法七（综合评分法四，技术标与经济标同时开启）。五、投标文件评审情况1、投标文件的资格审查1评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行资格审查。经审查，5家投标单位全部通过资格审查。（详见《资格审查记录表》及《资格审查汇总表》）2、技术标评审评标委员会对通过资审审查的投标文件进行技术标有效性审查，经审查，有5家投标单位通过技术标有效性审查。然后对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。（详见《技术标有效性审查记录表》、《技术标有效性审查汇总表》、《技术标详细评分记录表》及《技术标详细评分汇总表》）3、经济标评审和得分汇总计算通过技术标有效性",0,0,0,1]
[711,"附件巴中市中心医院腹膜透析机和恒温箱采购项目评分细则",5,5,5,1]
[712,"五.评分细则1.技术资信分的评定（80分）各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标供应商技术部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。序号评分内容分值评分标准1供应商综合实力8根据供应商的整体综合实力（如专业性、市场信誉、获奖情况等），由评委综合评定给分。优：8分—6分；良：5分—3分；差：2分—0分2业绩5提供2017年1月1日以来路灯设施维护业绩，提供一个得1分，每增加一个增加0.8分，最高5分。注：项目业绩须提供证明文件，证明文件需提供合同和中标通知书及发票凭据(发票金额不得少于合同额的二分之一，少于二分之一不得分)；三者缺一不可，且需提供复印件。本项目的路灯是指功能性照明，提供景观性照明的业绩不予计分；提供路灯施工项目质量保修期内的维养或维护等项目业绩不予计分。3项目履行能力能力配置情况151、项目负责人具备机电二级及以上注册建造师资格得2分；2、项目技术负责人具有电气相关专业中级及以上职称得2分；3、安全员、施工员各1名得2分，只提供1名不得分；4、3名持有电工证的电工得2分，每多1名加0.5分，最多加1分；电工同时具有高空作业证的，每人加1分，最高加2分。本小项最多5分；持有B2类（或A1、A2）驾驶证的高空作业车专职驾驶员2名参与维修养护服务工作得1分，每多1名得1分，本小项最多2分；持有C1类（及C1类以上）四轮小货车专职驾驶员1名得1分，每多1名得1分，本小项最多2分；本项目最多15分。需提供人员身份证及相应资格证明材料（驾驶证、资格证书、职称证书）扫描件及截止投标前在供应商的社保缴费证明，未能提供上述证明材料或提供不齐全的，则不得分。3项目履行能力车辆配备情况高空作业车61、12米（含12米）以上至20米以下带操作斗",5,5,5,1]
[713,"信宜市保障性安居工程六运安置小区监理招标评标报告信宜市保障性安居工程六运安置小区评标委员会2021年9月24日1信宜市保障性安居工程六运安置小区监理招标评标报告一、开标情况信宜市保障性安居工程六运安置小区监理招标投标文件一阶段开标（商务投标文件）开标会于2021年9月24日上午09时30分在广州公共资源交易中心举行，二阶段开标（投标报价书）开标会于2021年9月24日下午16时20分在广州公共资源交易中心举行，并摇取K1值98.50%、K2值98.00%。2021年9月24上午10时30分在广州公共资源交易中心第40评标室进行评审。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、接受投标文件情况在规定递交标书的时间内，共有6家投标单位按时递交了投标文件，名单及相关数据详见《投标文件递交及一阶段开标会签到表》。三、评标委员会组成评标委员会构成:专家5人，评标专家确定方式：从广东省综合评标专家库随机抽取。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：四、投标文件评审情况第一，按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对6家投标单位进行商务投标文件初步评审（形式评审），6家通过商务投标文件初步评审，具体详见《商务投标文件初步评审（形式评审）汇总表》。其次对通过商务投标文件初步评审（形式评审）的6家投标单位进行商务投标文件初步评审表（资格审查），6家通过商务投标文件初步评审，具体详见《商务投标文件初步评审（资格审查）汇总表》。2接着对通过商务投标文件初步评审（资格评审）的6家投标单位进行商务投标文件初步评审（响应性评审），6家通过商务投标文件初步评审，具体详见《商务投标文件初步评审（响应性评审）汇总表》。对通过商务投标文件初步评审（响应性评审）的投标单位进行商务投标文件详细评审表，具体详见《商务投标文件详细评审得分汇总表》。第二，对技术投标文件符合性审查，6家均通过符合性评审，具体详见《技术投标文件符合性审查汇总表》；再进行技术投标文件详细评审，具体详见《技术投标文件详细评审得分汇总表》及得出投标单位的商务技术总得分，具体详见《第一阶段商务技术得分汇总表》。第三，对经济报价文件进行初步评审表，6家均通过初步评审，具体",0,0,0,1]
[714,"艾葛包太）包-x1乙章,部标办法父图(/名评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:□方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第",5,5,5,1]
[715,"呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局专用设备专用设备评标报告评审委员会2021年04月19日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局专用设备专用设各二经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市生态环境局阿落施分局专用设备专用设备具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局专用设备专用设备，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容（元）气D01150721100627601呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局专用设备专用设备详见本颂目采购文件1000000.主任委员:胡字委员:申忠岩、任彩艳、颜景清、丁广玲二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市生态环境局阿荣旗分局于2021年0月02日，在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标法动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告(文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体)或单位法人证书等相关资质证照原件电子扫描件(JPC格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查",0,0,0,1]
[716,"(13273",0,0,0,1]
[717,"单位工程招标控制价表工程名称：张浦中心小学基础设施修缮工程标段：0001序号汇总内容金额（元）暂估价1分部分项工程421170.4401.1修缮工程421170.4402措施项目19668.6802.1安全文明施工费7202.02--3其他项目0--3.1暂列金额0--3.2专业工程暂估价0--3.3计日工0--3.4总承包服务费0--4规费合计(规费)19705.51--5税金(税金)41449.02--总价合计=[1]+[2]+[3]+[4]+[5]-除税甲供材料和甲供设备费/1.01501993.65--分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：张浦中心小学基础设施修缮工程标段：0001序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）综合单价合价其中：暂估价修缮工程修缮工程421170.4401010902001001屋面卷材防水教学楼所有屋面增加一层SBS卷材防水4mm(自带防护层）；基层清理、刷冷底子油m27032.459.89421170.440分部分项清单合计分部分项清单合计分部分项清单合计分部分项清单合计分部分项清单合计421170.440单价措施项目合计单价措施项目合计单价措施项目合计单价措施项目合计单价措施项目合计00合计合计合计合计合计421170.440总价措施项目清单与计价表工程名称：张浦中心小学基础设施修缮工程标段：0001序号项目编码项目名称计算基础费率金额（元）备注1011707001001现场安全文明施工7202.021.1基本费分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费1.56317.561.2省级标化增加费分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费01.3扬尘污染防治增加费分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费0.21884.462011707002001夜间施工分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费0.08336.943011707003001非夜间施工照明分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费04011707005001冬雨季施工分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费0.18758.115011707007001已完工程及设备保护分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费0.05210.596011707008001临时设施分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费2.18844.587011707009001赶工措施分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费0.52105.858011707010001按质论价分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费09011707011001住宅分户验收分部分项项目费+单价措施项目费-工程设备费010011707012001",2,2,2,1]
[718,"唯亭东南部开发区标准厂房项目施工总承包工程二标段招标控制价编制说明一、工程概况：唯亭东南部开发区标准厂房项目施工总承包工程二标段位于苏州工业园区唯亭科技园朱家工业园内，其南侧为312国道，东侧为奇业路，北侧为浦田路，西侧为河道。拟建建筑物主要为7栋厂房及1栋停车楼组成。二标段主要包括5#~11#厂房（地上2-4层）及停车楼（地上7层），二标段内路灯、雨水收集池、室外地面铺装、市政道路、道路标线，一二标段根据标段红线完成各自标段内容。二、工程量清单编制和报价依据：1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2014年《江苏省建设工程工程量清单计价指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》、《江苏省安装工程计价定额（2014版）》、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额（2014版）》。2.苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司设计的图纸。3.建设单位提供的招标技术要求及编标提疑答复。4.苏州建设行政主管部门的文件及有关规定等。三、招标范围招标范围：详招标文件四、招标工程质量工程质量：合格。五、项目有关费用计取。1.江苏省建设工程费用定额(2014年)文件。2.安全文明施工费计基本费、扬尘污染防治增加费，不计省级标化增加费。工地围挡按苏建函质〔2021〕199号文件要求围挡高度统一为4米，投标人在投标报价时综合考虑，结算不予调整。3.本项目风险费、赶工措施费不计。4.智慧工地内容包含且不限于省厅公告[2021]第16号文件中的内容，清单中类别和数量发包人可视情况增加，投标人应充分考虑可能产生的需要，在投标报价时综合考虑，结算不予调整。1|55．工程类别一览表工程类别建筑工程土建钢结构天型土方大型土方25#、7#~11#厂房二类0义6#厂游一类站述10#厂~、11#厂”分三类过。停车楼三类述述二单位名称安装工程工程类别（厂房三三类传室外安装、泛光照明、低压俱电三类工室外通道三类916#停车楼-二三类三10室外工程市政道路工程市政通用三类11三类排水工程12大型土方大型土方项目名称基本费标化增加费扬尘污梨防治增加费团)陆盘环境保护税社会保险贾住房公积金税金取费基础",0,0,0,1]
[719,"源头大青岗基础设施提升工程中标候选公示编号：NXJ2021-007由永嘉楠溪江建设投资有限公司建设的源头大青岗基础设施提升工程，于2021年7月23号上午09点30分在永嘉县公共资源交易中心建设大楼四楼会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评标委员会评定：中标候选人为：杭州栖岖建设工程有限公司，中标价：667756元，下浮：15%项目负责人：姚芳，工期：180日历天，质量：合格。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年7月24号开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向有关行政监督部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标单位：浙江鹤泽建设有限公司、湖北吉事多建筑工程有限公司、温州荣裕建设有限公司、温州方阔建设有限公司、浙江致源建设有限公司、金华市洋航建设有限公司、温州方鸿建设工程有限公司、温州正乙建筑工程有限公司、衢州泽安建设有限公司、温州永源工程建设有限公司、温州广易建设有限公司、浙江乐辉建设有限公司、永嘉县城东市政建设有限公司、温州锦鑫建筑劳务有限公司、浙江福兴建筑工程有限公司、浙江坤宁建设有限公司、温州锦瑞建设有限公司、金华中至建设有限公司、浙江工部建设有限公司、杭州双隆建设有限公司、嘉兴泓佳建设工程有限公司、浙江泓锐建设有限公司、浙江佐邦建设有限公司、绍兴泓强建设有限公司、绍兴六旗建设有限公司、浙江同鑫建设有限公司、温州天泽建设有限公司、浙江千木建设有限公司、金华市浩翰建筑工程有限公司、浙江伟民建设项目管理有限公司、江山市永安建设有限公司、衢州钲荣环境建设工程有限公司、浙江亿丰园林建设有限公司、温州市昌顺建筑装饰工程有限公司、温州腾利建设有限公司、温州佳豪建设工程有限公司、温州博韵建筑有限公司、温州百员建设有限公司、温州中八建设有限公司、温州锦嘉建设有限公司、乐荣（福建）建设工程有限公司、福建省骏骁建设工程有限公司、温州华琨建设工程有限公司、筑逸(福建）建设发展有限公司、华定（福建）建设发展有限公司、福建旭辉金升建筑工程有限公司、福建省忞宏建设发展有限公司、浙江嘉吉建设有限公司、温州霓泓建设有限公司、温州卓瑞",0,0,0,1]
[720,"增城区人民医院宿舍楼、保健院宿舍、东桥东路10号小区微改造项目澄清答疑纪要（一）各投标单位：由我单位招标的增城区人民医院宿舍楼、保健院宿舍、东桥东路10号小区微改造项目（项目编号：JG2018-7388）澄清答疑纪要（一）如下：1、原招标公告：第九项：“4、投标担保人民币：200000元，大写：贰拾元整，投标担保须在开标前完成缴纳”更正为：“4、投标担保人民币：200000元，大写：贰拾万元整，投标担保须在开标前完成缴纳”2、重新发布：工程量清单招标代理机构：广州科瑞工程信息咨询有限公司招标单位：广州市增城区人民政府增江街道办事处日期：2018年11月26日",0,0,0,1]
[721,"东平路（汾江南路至佛山公园南侧）道路工程（Ⅰ标段）评标报告佛山市禅城区公路交通发展中心广东华建工程咨询有限公司评标委员会二○二一年八月十八日评委1评委2评委3评委4评委5一、招标条件东平路（汾江南路至佛山公园南侧）道路工程已由佛山市禅城区发展和改革局以禅发改投审〔2021〕4号批准建设，招标人(项目业主)为佛山市禅城区公路交通发展中心，建设资金来自财政资金。本项目东平路（汾江南路至佛山公园南侧）道路工程（Ⅰ标段）的招标范围、招标方式、招标组织形式已由佛山市禅城区政务服务数据管理局以禅政数监管〔2021〕53号核准，项目已具备招标条件，现进行公开招标。二、工程概况与招标范围2.1建设地点：禅城区石湾镇街道东平路（汾江南路至佛山公园南侧）2.2项目建设规模：本项目为新建道路工程，起点位于汾江南路交叉口，与东平路西段相接，终于佛山公园南侧，整体线位沿东平水道呈东西走向，全长约1.7km，设计道路红线宽度约21.9m/26m，道路等级为城市次干路，道路设计时速40km/h；本项目涉及新建的东平路与现有堤防共线范围（桩号K0+020~0+160段）进行堤顶道路设计，起点（K0+020）位于汾江南路与东平路交叉口西侧约60m处，终点位于汾江南路与东平路交叉口东侧约80m处，整体线位沿东平水道呈东西走向，全长约140m，堤防为佛山大堤，工程级别为2级。2.3定额工期：342日历天，计划工期：330日历天，计划开工日期：2021年9月1日，计划竣工日期：2022年7月27日。工期始计时间具体以监理单位审批的开工令为准。2.4招标控制价（最高投标限价）：108,082,502.99（元）2.5本招标工程共分2个标段，本招标段为“I标段”，本标段招标内容、规模：本项目招标内容：本工程为东平路（汾江南路至佛山公园南侧）道路工程（Ⅰ标段），建设内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、景观工程、智慧交通（常规照明）基础、管道预埋、接线井等下部结构内容、堤防工程，具体内容详见工程量清单及施工招标图纸。2.6承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，☑综合单价包干□固定总价包干。2.7工程质量要求：",0,0,0,1]
[722,"鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府励志路至松柏路排水改造工程励志路至松柏路排水改造工程评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府励志路至松柏路排水改造工程励志路至松柏路排水改造工程（以下简称“本项目）已由以鄂发改字【2021】109号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称,哪伦奉自治旗大杨树镇人民政府励志路至松柏路排水改造工程励志路至松柏路排水改造工程。具体情沉如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且20日，交工日期:2022年01且20日。共计180日历天。2.3标段详情:鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府励志路至松柏路排水改造工程励志路至松柏路排水改造工程，该标段情况详见下表:标段编母标",0,0,0,1]
[723,"凹以客旱潜晋工日ZT日8式子收实被齐毕‘职斗件监旱浙些水目血励半幼‘Y磁浙目狐日磁出毕税世麻森i舒卫杀事幸猪驿居学点辅士020Z证名克：梁任心中怀茶鄞系￥辽f日斗工瓦心尔吃攻C驻）证晋征rvw球?prxcml00“00289四辽比Y不对知污科还0o“o09869口辽加身歼过T本实潮700“oSL689承外叶日ZIE8击020269Z290020Z凹乙加毕半狂印影滩李拓四辽谢毕祥材冒剧本土巍汤凹辽剑:二7本望牙Y证出一本时斗长x*‘㎡零县项7=台黟目近‘壮琴目的-加审斗长加山除“致乌磋公释g郧岑3盟寻/‘管2申长察学-‘号淼察夺串长婴巫3毕由继可钟察游梁由跟双鄞郓纠斗叶‘不可弊被“了取平乏欣“7。;。;",0,0,0,1]
[724,"浙G9WA夕3",0,0,0,1]
[725,"东阳市东阳江镇金浦村浦川自然村森林村庄建设工程评标结果公示招标编号：东江招施工[2021]45号东阳市东阳江镇金浦村浦川自然村森林村庄建设工程于2021年8月24日完成评标，按招标文件规定的评标标准和评标方法，经评标委员会评审推荐1名中标候选人。现根据有关规定对评标结果予以公示。项目名称东阳市东阳江镇金浦村浦川自然村森林村庄建设工程招标人东阳市东阳江镇金浦村村民委员会联系方式13454992973代理机构杭州建设工程造价咨询有限公司联系方式0579-86670665招标方式公开招标评标办法综合评估法监管部门东阳市东阳江镇公共资源交易中心联系方式18457955552公示期限2021年8月25日至2021年8月28日中标候选人情况名次中标候选人报价（元）项目负责人工期（日历天）得分名次中标候选人报价（元）姓名证书名称证书编号项目负责人项目负责人1东阳市宏建环境建设有限公司445577金利祥工程师11109387963099.99中标候选人业绩及其他业绩名称建设单位与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求提交证明材料内容评标结果其他资格条件业绩//////评分业绩//////其他/废标原因及依据序号单位名称存在问题废标依据1///其他事项/公示期间投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的，请在公示期间先向招标人（或招标代理）提出。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规的，请在法律法规规定时限内向监管部门投诉。凡超过投诉时限及投诉人未提供真实姓名、联系电话和必要证明材料的，不予受理。东阳市东阳江镇金浦村村民委员会2021年8月25日",0,0,0,1]
[726,"单位工程预算价汇总表工程名称：九江镇专职消防队营房修缮和设施添置项目标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1外围修复工程1.2增加跑道工程1.3九江镇专职消防队营房修缮和设施添置项目1.4沙头消防队道路建设2措施合计2.1安全防护、文明施工措施项目费2.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费－5增值税销项税额－6总造价合计=1+2+3+4+50.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：九江镇专职消防队营房修缮和设施添置项目标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价外围修复工程破除部分1粤R1-1-1人工整体拆除简易结构1.人工整体拆除简易结构2.拆除废料外运人工装自卸汽车运运距综合考虑m220201B007清除棚架1、清除瓜苗及棚架废渣外运项13010103002001余方弃置1.人工装汽车运卸土方运距综合考虑m370破除部分合计围墙修复4010501001001垫层1.混凝土垫层2.普通商品混凝土碎石粒径20石C15m30.435010501003001独立基础1.其他混凝土基础2.普通商品混凝土碎石粒径20石C25m30.96010401009001实心砖柱1.混水砖方形柱(周长)1.2m以内2.预拌砂浆（湿拌）M5.0水泥砂浆m31.277011202001001柱、梁面一般抹灰1.底层抹灰柱梁面15mm2.预拌砂浆（湿拌）1:1:6水泥石灰砂浆m216.28011205002001块料柱面1.镶贴45×95mm磁质纸皮外墙砖密缝独立梁柱面水泥膏块料周长600内m216.2围墙修复合计路面修复9040202001002路床(槽)整形1.路床碾压检验m211010040203007002水泥混凝土1.水泥混凝土路面厚度20cm\u007f合并制作子目普通商品混凝土碎石粒径20石C252.伸缝(人工切缝)沥青玛蹄脂3.水泥混凝土路面养生水养生m2110路面修复合计沙池本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：九江镇",2,2,2,1]
[727,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审)评审因素评审标准投标文件编制1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计是均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件。2、投标文件包括招）标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标交件相学的要求，未对招标文件有重大的保留，包括重新划定风险，改变各方的权利和义务，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编制、承包内容及资任与招标/入）/文件的要求无重大偏差，下列情况属于重大偏差:①投标文件我明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:②)明显不符合技术规格、技术标准的要求:5、对招标文件在第二章第1.3.4项已提供危大工程涉单,投标人未针对危大工程清单并明确相应的安全管理措施:6、投标文件对招标文件做出实质性响应的。评标办法前附表1-2（商务标部分有效性评市》评审因素评审标准投标人名称与曹业执照、资质证书一致投标文件签字盖.汽符合第二章“投标人须知”第3.5.8歌要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人类似项目业绩符合第一章第3,3.10款规定项目管理机构及人员符合第二章附件三规定评标办法前附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定XAQXC121001评标办法附表2评标办法前附表2-1技术标部分评审标准技术标部分评审标准（30分）序号评标项目分值评分标准1对项目拟建工程现状的了解与认识0-1分评市内容:对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻",5,5,5,1]
[728,"关于XDG-2018-44号地块开发项目装饰装修工程重新发布评标结果公告的情况说明各潜在投标人：无锡莱茵达体育发展有限公司的XDG-2018-44号地块开发项目装饰装修工程（项目编号：WXXS202003005-X04）于2021年7月7日在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布评标结果公告。因在招投标过程中，收到利害关系人对该项目的异议，本项目于2021年7月8日暂停本工程招投标活动，并于2021年7月13日重新组织原评审专家复评，现已完成复评。本项目继续招标投标活动并重新发布评标结果公告。请各潜在投标人及时关注，因此带来的不便请各投标人谅解。招标人：无锡莱茵达体育发展有限公司招标代理：江苏建圆建方工程管理咨询有限公司2021年7月14日",0,0,0,1]
[729,"评标办法（综合评分法）评标办法前附表条款号评审因素与标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标；（2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；（7）投标人未有分包计划。（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。",5,5,5,1]
[730,"oN晕率21(些示)C区张→鄂e以%束不部vgzr2pxx%Y&○bZZgzZ己cb习综E-rp母2-1b阿设予它证节r心k-wzBe·e2至上神赣档T*p资C心收及SG路名SA船*FT\"受程(/T;（革rmrgvdvgBxz西战二斯丰∞密义Z霍冠之[段名2致‘47避才邓司回邓审针丰是叫零加",0,0,0,1]
[731,"站北游园绿化工程评标结果公示1.评标结果信息公示表项目名称站北游园绿化工程交易编号ASFGSG2021-009招标人安阳市城乡一体化示范区城市发展服务局招标代理河南求实工程造价咨询有限公司监督单位安阳县住房和城乡建设局公示时间2021.9.9-2021.9.14中标时间2021.9.9质量要求合格计划工期60日历天建设地点安阳市城乡一体化示范区站北大道与高铁东路交叉口西南角建筑面积/结构层数/中标范围和内容工程量清单、施工图纸和招标文件范围内所有内容。中标价2234345.57元公示媒体《安阳市公共资源交易中心网》推荐中标候选人排名投标报价（元）项目经理技术标得分信誉标得分商务标得分总分排名第一中标候选人安阳市恒兴市政维护有限公司2234345.57王科杰12.450.066.9179.361第二中标候选人河南山通路桥工程有限公司2235883.99李阳11.640.055.8667.502第三中标候选人河南中灿建设工程有限公司2248919.77付晓亮11.370.038.9650.333安阳市恒兴市政维护有限公司统一社会信用代码：91410500337173716R项目经理:王科杰证书编号:豫241151574203业绩荣誉1.投标人获最高质量奖项情况无业绩荣誉2.投标人获安全文明奖项情况无业绩荣誉3.投标人获建筑业(或园林行业)先进企业情况无业绩荣誉4.投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况无业绩荣誉5.投标人获省、市投标先进（建设工程招标投标诚实守信）企业情况无业绩荣誉6.投标人承接过类似工程情况无业绩荣誉7.投标人拟派建造师获优秀项目经理情况无业绩荣誉8.投标人拟派建造师承接过类似工程情况无河南山通路桥工程有限公司统一社会信用代码：91410800MA44GJYK7K项目经理:李阳证书编号:豫241161691287业绩荣誉1.投标人获最高质量奖项情况无业绩荣誉2.投标人获安全文明奖项情况无业绩荣誉3.投标人获建筑业(或园林行业)先进企业情况无业绩荣誉4.投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证情况无业绩荣誉5.投标人获省、市投标先进（建设工程招标投标诚实守信）企业情况无业绩荣誉6.投标人承接过类似工程情况无业绩荣誉7.投标人拟派建造师获优秀项目经理情况无业绩荣誉8.投标人拟派建造师承接过类似工程情况无河南中灿建设工程有限公司统一社会信用代码：914105225843999905项目经理:付晓亮证书编号:豫241141578171业绩荣誉1.投标人获最高质量奖项情况无业绩荣誉2.投标人获安全文明奖项情况无业绩荣誉3.投标人获建筑业(或园林行业)先进企业情况无业绩荣誉4.投标人获ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证",0,0,0,1]
[732,"金牛湾小区消防水系统维修控制价序号维修内容维修说明、要求单位数量综合单价合价备注一室外管网1渗漏点查找地下所有消防管网（消火栓及喷淋地下管网）的渗漏点查找及施工定位项11900019000包干使用2管网土方渗漏维修点的土方开挖、排水、基坑维护、回填立方71501050人工加机械、深度自行考虑3道路面层砼（石材、沥青）路面拆除、垃圾外运、路面原样恢复平方103003000三种路面综合考虑4绿化带恢复绿化带破坏后按原样修复平方6100600主要指绿化带5地下管道维修更换维修（切管更换、更换管件、更换法兰），更换后的局部试压等工作处410004000DN100~1506地下阀门维修阀门渗漏维修（井内清污、阀门渗漏处理、确保正常启闭）处3280840DN100~1507地下阀门更换对损坏的阀门更换只317005100DN1508阀门井维修维修过程中对阀门井破坏后恢复每座井280016009新增阀门井dn150阀门井（含土方、井盖、座）套130003000需要时10新增阀门dn150闸式阀门（含连接件）只111001100需要时11屋面消火栓更换锈损的消火栓套4270108012地面消火栓损坏的消火栓整体更新套61200720013消防水带更换消防箱内的破损水带进行更新（25m）套701007000二消防泵房维修1控制柜维修喷淋泵控制柜恢复运行项15005002控制柜维修消防泵控制柜交流接触器1个需更换，恢复运行项1700700三屋面水箱1原玻璃钢水箱更换更换为24吨不锈钢保温水箱（含进水阀、放空阀等配件及水箱的吊装）项13600036000正规专业厂家产品的成品不锈钢保温消防水箱3阀门更换更换闸阀DN100，并做好阀门保温只445018004阀门更换更换蝶阀DN100，并做好阀门保温只32808405稳压系统恢复水箱更换后对稳压系统恢复项110001000四管网恢复1恢复供水管网供水恢复及48小时保运项115001500五造价合计96910六投标报价96910注：1、综合单价：是指完成该项工作的所有费用（到现场的设备或材料费；安装费---人工费、机械费、辅材费；管理费；税金（普通）等）。2、报价时工程量不得改动。3、结算总价不得超出投标时报价。4、地下隐蔽项目需报验。",2,2,2,1]
[733,"标段名称：蠡河道雨延新建工程施工（标段编号:WXJK202108019-X01)甲方签章代理签章介司评标办法（合理公评标办法盲评标入围条教号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*98%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求",5,5,5,1]
[734,"综合标评审汇总表分包编号:信财公开招标-2021-97-10分包:信阳农林学院1-4号学生公寓卫生间改造项目评委姓名及评审意见序号单位名称彭涛陈琼丁蓓蓓赵继兰孙馈云汇总量河南春润建设工程有限公司13.0014.0015.0013.0015.0014.002河南兴瑞建设有限公司20.0022.0020.0020.0020.0020.403秦源工程集团股份有限公司24.0022.0024.0024.0022.0023.20金河南省润丰建筑工程有限公司10.0012.008.001o.OO10.00L0.005河南三丰建设有限公司24.0024.0024.0024.0024.0024.006河南新长城建设有限公司20.0020.0020.0020.0020.0020.007河南弘达广市政工程有限公司12.0011.0010.0012.0012.00Ll.408河南省东风建工集团有限公司9.0010.009.0011.009.60乌河南臻鼎建筑工程有限公司22.0022.0022.0022.0022.0022.00评委签名:彭下东示丁施落多然孙霞云",0,0,0,1]
[735,"评分汇总表项目编号:cx20210095001001工程名称:柯桥区塑塘江流域综合治理工程初步设计、施建设单他:绍兴市可桥区水利投资开爱有限公司工图设计项价格标10分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)土览得分商务技术杭（9d0分总得分排名备注１北绍兴市水利水电册测设计院有6.47%1524000.0018.900.0077.3377.33艺艺名设设计集团股份石限公司24.1491236000.003.577.86740081.86第一中标候选人53嘉兴市水利水电勘察设计研究完有限公省6.10%1530000.0019.370.0056.5056.501山潮州常太潮求利永电勘测设计院有限公司30.01140000.00-11.063.3661.6965.0556宁波天成永利水电设计有限公36.30%1038000.00:19.020.0038.1938.1966河南省水利勘测设计研究有限公省7.96%1500000.0017.030.0065.1666.1679杭州水利水电勘测设计院有限6.36%15:2000.0020.300.0067.2767.27810淮安市水利勘测设计研究院有限公司27.46%%1182000.00-7.786.3367.2762.609中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司32.281104000.0013.871、6862.0368.71报价上限(元):1629400.00去最高价(元1542000.00;标底满分基准价(元):1281750.00丢最低价(元招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年09月14日pwqz3363pwqz3364pwqz3365",0,0,0,1]
[736,"视动依众证jf：350013970021登记栏（述过心(心)稻彩签花上公“这茗7名赛:赛建国芬份证丽名称7号码:冠民扩协证73563211979T122481谈嵩方式:购买机动本亚记编号:例BB551Y以2转涉登觉甘制:2819-87-28指押签记套押权天姓名7名称:浙江天接车路茂证反不限公司帝苗芬公司委总远前名鞍7号码:犹一驻资宿甫证药731358388X31PUE2签指受台前:281G-87-3111112131412分资登记栏以并九577H儿0义㎡付点",0,0,0,1]
[737,"工程项目总价表合同编号：大足区2019年度高标准农田建设项目（铁山、回龙、棠香、拾万、季家、宝兴）工程名称：组号项目分组名称金额(元)备注1建筑工程4334650.782工程临时设施费43346.513安全文明施工费65019.76合计（A）4443017.05暂列金额（B）投标总报价（A）+（B）4443017.05分组工程量清单报价表合同编号:工程名称:;太足区2aiaf度点标准农田建设或且依山、沙号:上苍指省后涉出数量)备注灌溉排水与清出红②2，2(一)水池启7676。2K5151,71源.00立方水池口67575.8日185[61.7G)伙港主体山GO11o.1d120220.281）),.械挖坑主方□333.722,32774,28①L械挖坑石方(4:0-80)n143.0222.983286.608）上方回填雅196。5614,d22831.10请余土平整280.183.881087.106)115砼热质n310.58567.685976.626)125筋砼底板m310.56561,622778.502125鹤筋砼边墙（300m）10,6661,8527003.488)的筋制发七5.8087L16.6841333,109)125鹤筋砼税步11C746.39843.62后,110PE进水管加10.00037.41274,1雁用重庆土地2015１)90P出水管邮20.60002电。71494.2雁用重庆土地20151卫2)﹞160PE冲砂管20.0083.401668.0借用重庆土地20113)心90PE舆个668.971337.9邵用重庆土地015乙w160PE阅阀个1889.203778.40借用重庆工延201516)M10系砌破□8,03sil.8tt09.8316)15珍浆抹面加边135.6218.352488.63构钢筋门制作安装(防锈)[0.007271846.661,78防明仟用重厌历座2018（2)几砂池口612.91225.88注)械挖坑土方m6.752.32L3.34公几械挖境石方(2.5-5.0)m31,66g1.21[3134别上方回填m部1,21t.d263,74母余主平整收2.53.888.976):20砼猫(150mn31705.83776,41620砼底板北学O,577.70231.08G)集水沟/排水沟道120xi62113705.561）机械挖沟果土方M19.96.dd108.3d第3页分组工程量清单报价表合同编号:工程名称:;太足区2aiaf座宫标准收田独录颁且依山组号:上式护名省北五数量备注①机械挖沟果3G前的投≤260，效3)上方回报前过5.4o77,8母余主半整M19.4a3.8875.436).7.5浆砌截m8,66813.617029.596)M10砂浆抹面m12a.sd18.3时2290.08220砼底板M6.48577.703743.508)仲缝缝(池沐板）雅r,o111、27L188（三)图水田嘉590296.02174654.7新修水田田坎省590279.02166623.80G)L械",3,3,3,1]
[738,"磋商文件项目名称：天波城北侧地块考古勘探服务项目采购编号：ZJZCFS-(2021)商字第0364号采购人：镇江博物馆招标代理：江苏初始建设项目管理有限公司二○二一年八月磋商文件目录第一部分磋商公告2—6第二部分供应商须知7--21第三部分合同条款及合同格式22—24第四部分项目采购要求25—26第五部分磋商响应文件格式27—41第一部分竞争性磋商公告项目概况天波城北侧地块考古勘探服务采购项目的潜在供应商应在江苏初始建设项目管理有限公司（镇江市润州区远洋香奈河畔一期27栋409室）获取采购文件，并于2021年8月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：ZJZCFS-(2021)商字第0364号项目名称：天波城北侧地块考古勘探服务采购方式：竞争性磋商预算金额：501660.00元最高限价：501660.00元，磋商报价超过最高限价者为无效报价，按照无效响应处理采购需求：包括天波城北侧地块考古勘探服务等相关工作以及其他伴随服务，面积约111480平方米，具体详见磋商文件采购需求合同履行期限：自进场之日起50日历天本项目不接受联合体，本次采购确定的成交供应商数量：1名单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019或2020年度财务状况报告，成立不满一年提供至少1个月财务状况报告）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明函【见第五部分磋商响应文件格式】）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料）;（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供磋商承诺函第10条【见第五部分磋商响应文件格式】）;（6）法律、行政法规规定的其他条件；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理",1,1,1,1]
[739,"甚招标四、联系方式本招标项目的监督部门为东明县建设工程招标投标办公室三、监督部门2021年08月19日八、公示时间:3山东永智建筑工程有限公司2山东方明建设集团有限公司12011626.941山东鲁明建安建筑工程有限公司11920642.05排名投标单位名称七、中标候选人：六、开标时间:2021年08月五、招标方式:四、代理机构：/\"项目编号:项目名称：二、一、招标人：中标公示东明县粮食仓储物流设施建设项目其他:二、中标人：山东鲁明建安建筑工程有限公司标段(包)[001]东明县粮食仓储物流设施建设项目:中标人信息:址:人:东明县五四路东段66号东明昌宏粮食购销有限公2021年08月19日—2021年08月22投标总报价（元）公开招标山东鲁哲工程项目管理有限公司SDLZGC-20210726东明县粮食仓储物流设施建设项目东明昌宏粮食购销有限公司东明县粮食仓储物流设施建设项目中标公示凹93.7911982675.6293.86得分19日09时30)分（招标编号：SDLZGC-20210726）94.76重中标价格：1192.064205示万元汕所招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）电子邮件:曲系票涟招标代理机构：电子邮件：/迪系票话:疗址：,话:；sdlzgc1588@163.com15763769537田铭剑山东省菏泽市山东鲁哲:13953014679刘贵华招标人或其招标代理机构:团人)￥2a022省(延预厚漆G沙心签5002违东鲁效,.Z艺（益章）（签名）CQ基证项江剑M动",0,0,0,1]
[740,"呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目一标段评标报告评审委员会2021年02月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目一标段已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市红花尔基林业局本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后里。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市红花尔基桥业局红花尔基桥业局2019-2020年度然林你险灾后治理〔原地〕实施方系采购项目一标段，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理(原地)实施方案采购项目一标段，该标段情况详见下表:序号」标段编号」方标段名称采购内容采购预算（元）】120009710年度森01I呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局D0315070/2019-202林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目一标段详见本项目采购文件2561800,0主任委员:孙王芬委员:蒋树文、王验、面海波、张茂盛、刘涧樱、张克然二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市红花尔基林业局于，2021年01且13日在法定媒体网站和呼伦火尔市公共益返交易中心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提",0,0,0,1]
[741,"医药港4号道路及电力管廊项目（K0+720-K1+150)造价咨询服务项目评标报告项目编号：JG2021-11797会议时间：2021年09月02日会议地点：广州公共资源交易中心见证单位：广州公共资源交易中心招标人：广州轨道交通建设监理有限公司招标代理：广东省建筑工程监理有限公司一、招标基本情况本项目于2021年08月12日至2021年09月01日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管、中国招标投标公共服务平台发布招标公告；于2021年08月12日至2021年09月01日投标人通过广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台递交电子投标文件。投标人在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台网站办理网上投标登记手续。本项目于2021年09月01日在广州公共资源交易中心第02开标室（中心本部）进行开标，于2021年09月02日在广州公共资源交易中心第03号评标室进行评标。至招标文件规定的投标截止时间2021年09月01日10：00时止，共8家投标单位均在规定时间内通过广州公共资源交易中心网站交易平台上传了电子投标文件,分别为：广东拓腾工程造价咨询有限公司、广州宇丰工程咨询有限公司、广东天栋建设管理有限公司、中汇工程咨询有限公司、广州市新誉工程咨询有限公司、广东宏茂建设管理有限公司、广东精信工程造价咨询有限公司、广东科信工程管理有限公司。二、评标委员会成员名单评标委员会组长：评标委员会成员：三、评标办法、评标标准根据本项目《招标文件》中的“评标办法”。本项目采用综合评估法。四、开标记录投标单位按规定时间到达开标现场。（详见《开标记录表》）。五、投标文件评审情况及评审结果1评标委员会依据招标文件分别对各投标单位的投标文件进行公平、公正审查。依据招标文件的评标办法先对各单位进行资格审查,再对通过资格审查的文件进行形式评审和响应性评审（详见《资格评审汇总表》、《形式评审汇总表》、《响应性评审汇总表》),评标委员会对通过初步审查的投标人进行详细评审。评标委员会按照招标文件的规定计算并汇总各投标人的总得分经过名评委认真负责、独立的评分，按投标单位总得分由高到低进行排序，结果如下:序号投标单位总得分排名】广州市新誉工程咨询有限公司81.96/2中汇工程",0,0,0,1]
[742,"第二章投标人须知前附表序号条款名称编列内容上采购人莱西市发展和改革局2采购代理机构青岛金海恒悦项目管理有限公司屯项目名称2021年莱西市民用清洁谋炭和浩净环保炉具采购配送及安装项目（二次）小分包及中标规定本项目不分包。5资金来源以及资金构成预算金额:3200000元，资金来源:财政授资，出资比例:100%心是否接受联合体投标y不接受□接受卖投标有效期8踏勘现场V不组织，自行路□组织心履约保证金J不需要□需要10采购代理股务费支付□招标人支付y中标人支付代理费:根据相关文件执行。□无需支付11构成招标文件的其他材必12招标文件的澄清和修改招标文件的澄清和修改内容详见青岛市政府采购网（http://zfcg.qingdao.gov.cn)及全国公共资源交易平台（山东省•青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（http://ggzy.qingdao.gov.cn）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。13授标截止时问详见招标公告。14招标文件的质疑16是否允许递交备选投标方案y不允许□允许16投标报价的范围含税全包价，包括货物的制作、包装、保险、运输、装卸、配送、安装、调试、培训、验收、论证、保修等一切费用(即交钥是工程）。17投标报价的次数本次投标报价为一次不得更改报价，报标人只有-次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额或最高限价。18及小微企业报价扣除标湘面向中小企业预留情况|本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。19采购标的对应的中小企业划分标准所属行业工业20节能环保产品优先采购优惠标准采用察合评分法的项目:对节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。21确定核心产品√属于单一产品采购项目口属于非单一产品采购项目22进口产品授标V不允许□允许23样品√不雷要口雷要24投标文件编制投标人使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。25投标文件签章在招标文件的第十章投标文件格式的附件中标示的“公章”“印章”处，分别签单位公章、个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统》首页>",0,0,0,1]
[743,"第十五条:其他按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等经济损失，应当在明确责任后30天内，按银行规定的结算办法付清。本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方“工土=品/tz名l，户土知什斗注的中点责旦古他盐关品公由计",0,0,0,1]
[744,"青岛市黄岛区教育和体育局采购四所学校内配所需功能教室和器材、家具、厨具合同公告一、合同编号：HT163080715806369651二、合同名称：青岛市黄岛区教育和体育局-四所学校内配所需功能教室和器材、家具、厨具-合同三、项目编号：HDCG2021000363四、项目名称：四所学校内配所需功能教室和器材、家具、厨具五、合同主体采购人（甲方）：青岛市黄岛区教育和体育局地址：青岛市黄岛区双珠路166号联系方式：18661676066供应商（乙方）：青岛胶南市新华书店有限责任公司地址：山东省青岛市黄岛区朝阳山路265号联系方式：18561581789六、合同主要信息主要标的名称：第一包规格型号（或服务要求）：详见附件主要标的数量：详见附件主要标的单价：详见附件合同金额：￥4,264,580.00元履约期限、地点等简要信息：详见附件采购方式：公开招标七、合同签订日期：2021年09月03日八、合同公告日期：2021年09月05日九、其他补充事宜：附件：上传合同",0,0,0,1]
[745,"E.1单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)工程名称:衡阳县樟木乡卫生院中医馆改造工程标段:用途:第1页共13页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中建安费用销项税额附加税费0拆除工程000001011605002001立面块料拆除1.拆除的基层类型:水泥砂浆;2.饰面材料种类:块料面砖;m2222.344989.314569.09411.268.962011605001001平面块料拆除1.拆除的基层类型:水泥砂浆;2.饰面材料种类:块料面砖;m2117.6909.05832.4974.921.633011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1.龙骨及饰面种类:铝合金龙骨，铝扣板;m24.6141.437.913.410.074011604002001立面抹灰层拆除1.拆除部位:内墙;2.抹灰层种类:水泥砂浆;m2113.78596.21546.0349.111.075011612002001拆带水箱蹲式大便器1.卫生洁具种类:大便器带水箱;套2206.5189.1117.020.376011612002002拆除淋浴器1.卫生洁具种类:拆除淋浴器;套231.2828.652.580.067011612002003拆除脸盆1.卫生洁具种类:拆除组合洗脸盆;套273.6867.486.070.138011610001001木门窗拆除1.名称:拆除整樘木门;樘6179.52164.414.80.329010103002001余方弃置1.楼面运出垃圾:人工配合机械吊运建筑垃圾至地面;2.废弃料品种:拆除建筑垃圾;3.运距:3KM;m313.5872182.261998.48179.863.92本页合计00000000注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.0000投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)注册造价工程师:(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间:2021-07-16E.1单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)工程名称:衡阳县樟木乡卫生院中医馆改造工程标段:用途:第2页共13页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中建安费用销项税额附加税费0地面工程000001001110100100120厚水泥砂浆楼地面1.找平层水泥砂浆混凝土或硬基层上20mm~换:水泥砂浆1∶2;m268.651840.511685.5151.73.3111010904002002地面涂膜防水1.RG防水涂料卫生间;m2118.566010.995504.74495.4610.812011104002001红色强化木地板1.硬木地板砖铺在水泥地面上企口~换:12mm红色强化木地板;2.土工布过滤层~换:防潮膜;m268.6510867.989952.69895.7619.5313011102001001黑白根门坎石1.面层材料品种、规格、颜色:20厚黑白根大理石;m21.61872.89799.3871.941.5714011102003003厕所300*300块料楼地面1.结合层厚度、砂浆",2,3,2,0]
[746,"控制价编制说明工程名称：祁门县油榨坞水厂改扩建工程-取水泵房工程概况本项目建设地点为祁门县，工程主要施工内容为油榨坞水厂改扩建工程-取水泵房的建设，主要包括土石方工程、取水泵房及沉砂井的建设、给排水管道、自控设备及管线、电气安装、边坡治理等。建设单位：祁门县阊源供水有限责任公司。二、编制依据。1、建设单位所发设计图纸；(电子版)。2、建设工程计价依据建标<2017>191号，2018版计价依据包括：《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰工程计价定额》。3、主要材料价格参照2021年第6期黄山市信息价上祁门县的材料单价，祁门县没有的参照屯溪区的材料单价；黄山市信息价上没有的依据市场价询价。4、人工工日单价按2021年第6期公布的黄山市2021年第2季度黄山市建设工程人工单价信息执行。5、工程税金费率按安徽省造价[2019]7号文件执行及按9%计算。6、措施费、管理费和利润按清单计价规范《安徽省建设工程费用定额》执行。7、不可竞争费依据《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标[2021]42号文件自行）其他说明：1、暂列金：600000.00元；以上费用列入其他项目暂列金额内。投标时不可变动，不取税、费。2、暂定价合计392400.00元（详见控制价中的暂定价分部）。投标时不可变动。3、中标人在施工过程中，要注意自身安全，用电安全，文明施工，做好防火防爆等工作。四、工程量实际施工中若发生变动，施工时应按有关规定据实签证，采购人有按工程最终实施的情况进行调整的权利。五、工程竣工后，投标人决算提供与现场实际相符资料并经有关单位签证认可的竣工图作为决算依据。六、主要材料采购前须应提供样品经业主确认后方可大批采购施工。七、控制价编制时部分不明确的地方予以说明如下：1、本工程所有装饰面层材料均需采样送建设单位确认后方可施工，图纸不明确的及时沟通设计单位确定做法，及时与建设单位沟通，明确具体施工内容。2、部分需",0,0,0,1]
[747,"阿荣旗工业和信息化局阿荣旗优然牧业第二示范牧场10KV生产用电线路工程施工评标报告评审委员会2021年09月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件河荣旗工业和信息化局阿荣旗优然牧业第二示范牧场L0KV生产用电线路工程施工(以下简称“本项目)已由以阿政字[2021]59号文件批准建设,项目业主为阿荣旗工业和信息化局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为阿荣旗工业和信息化局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称,阿荣旗工业和信息化局阿菜旗优然牧业第二示范牧场10KV生产用串线路工程施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月23日，交工日期:2021年10月13日。共计20日历天。2.3标段详情:阿荣旗工业和信息化局阿荣旗优然牧业第二示范牧场10KV生产用电线路工程施工该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）小",0,0,0,1]
[748,"广东机电职业技术学院钟落潭校区体育馆D-1、职业培训楼K-1工程监测、检测报价书建设单位:广东机电职业技术学院检测、监测费合计:元造价大写:元编制单位：编制人:编制日期：编制说明1、计算依据：按2021年5月份广东机电职业技术学院钟落潭校区体育馆D-1、职业培训楼K-1施工图估算检测、监测工作量，按实际工程量结算广东机电职业技术学院钟落潭校区体育馆D-1、职业培训楼K-1工程监测、检测费用汇总表序号费用名称费用（元）备注1工程监测费用见表1，表1.1，表1.22工程检测费用见表23人防检测、监测、测量费用（暂定价）48000暂定价，报价时不允许修改数据。4暂列金236800暂列金，报价时不允许修改数据。5合计（5=1+2+3+4）序号检测大项是否涵在本次报价表备注1基坑和高支模监测主体沉降监测√2地基检测√3实体结构检测√4钢结构检测√5室内环境检测√6建筑节能与绿色建筑检测√7智能化检测√8幕墙检测√9建筑材料检测√10水质检测√11消防检测√12光纤入户检测√13防雷检测√14环保检测√15人防检测、检测、测量等√暂定48000元整，报价时不允许修改。16电梯检测×17白蚁防治×18园林绿化检测×表1广东机电职业技术学院钟落潭校区体育馆D-1、职业培训楼K-1工程监测费用投标报价表序号单体名称监测费用投标报价（元）备注1体育馆D-1项目见表1.12职业培训楼K-1项目见表1.23合计说明：1、本工程量根据施工图纸进行测算，包括基坑监测、高支模监测、主体沉降观测工作内容及费用。表1.1机电学院体育馆D-1项目工程监测（深基坑、高支模及主体沉降监测）报价表序号分项工程单位暂定点数（个）暂定监测次数(次）综合单价(元)合价（元）备注1基准点基准点埋设（浅埋式）点3/2监测点埋设费用支护结构水平位移监测点点16/支护结构沉降监测点点16/地下水位监测点10/桩测斜监测点16/土体测斜点0/立柱沉降点0/支撑应力监测点0/锚索点0/周边建筑物及地面沉降点19/3基坑监测费用支护结构水平位移监测点次.点1680支护结构沉降监测点次.点1680地下水位监测次.点",3,3,3,1]
[749,"经全体磋商小组成员评议，充分考虑投标人对磋商文件的响应程度，按照磋商文件及评标办法的具体要求进行评审，推荐江苏爱顺广场舞俱乐部有限公司为第一成交候选人，成交价为人民币伍拾贰万元整（￥520000.00元）",0,0,0,1]
[750,"武警准格尔中队训练场项目-土方工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(单位盖章)(单位盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖章)(造价人员签字盖章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：武警准格尔中队训练场项目-土方第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价车库1010101001003平整场地1.土壤类别:一、二类土m282.432010101002003挖一般土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:3.6mm3492.333010103001005回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:2:8灰土m3255.164010103001006回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土m3209.95010103002003余方弃置1.废弃料品种:素土2.运距:10km以内m3282.43分部小计库房6010101001004平整场地1.土壤类别:一、二类土m270.267010101002004挖一般土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:3.6mm3508.198010103001010回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:2:8灰土m3257.029010103001008回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土m3221.8710010103002004余方弃置1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:10km以内m3286.32分部小计措施项目11011705001002大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称:履带式挖掘机台次1分部小计本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：武警准格尔中队训练场项目-土方第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001安全文明施工费1.1011707001001安全文明施工与环境保护费分部分项人工费+技术措施项目人工费31.2011707001002临时设施费分部分项人工费+技术措施项目人工费12011707005001雨季施工增加费分部分项人工费+技术措施项目人工费0.5合计规费、税金项目计价表工程名称：武警准格尔中队训练场项目-土方第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额（元）1规费社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税1.1社会保险费养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险(1)养老失业保险分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费10.5(2)基本医疗保险分部分项人工费+组织措施项目",3,3,3,1]
[751,"采购编号：jjtc〔2021〕3号井研县交运输局井研县2021年村道建设工程可行性研究报告编制询价通知书中国·四川（井研）井研县交通运输局编制2021年9月目录第一章询价邀请…………………………………………………………3第二章询价须知…………………………………………………………6第三章供应商资格条件要求……………………………………………20第四章供应商资格证明材料……………………………………………21第五章采购项目技术、服务及其他商务要求…………………………23第六章采购项目实质性要求……………………………………………25第七章响应文件格式……………………………………………………26第八章评审方法…………………………………………………………41第九章政府采购合同（草案）…………………………………………47第一章询价邀请井研县交通运输局（采购人）拟对井研县2021年村道建设工程可行性研究报告编制项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。一、采购项目基本情况1.项目编号：jjtc〔2021〕3号2.采购项目名称：井研县2021年村道建设工程可行性研究报告编制。3.采购人：井研县交通运输局。4.采购代理机构：无。二、资金情况资金来源及金额：财政资金5万元。三、采购项目简介：根据井研县交通运输局《关于井研县2021年村道建设工程有关事宜的请示》（井交〔2021〕40号）的领导批示要求，为加快推进井研县2021年村道建设工程项目建设，需完善井研县2021年村道建设工程项目的相关程序。（详见询价文件第五章）。四、供应商邀请方式公告方式：本次询价采购在井研县人民政府门户网站（www.jingyan.gov.cn）上以公告形式发布。五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前",1,1,1,1]
[752,"鄂伦春自治旗宜里镇人民政府宜里镇卧罗河村晾晒场建设项目宜里镇卧罗河村晾晒场建设项目（二次）评标报告评审委员会2021年08月31日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗宜里镇人民政府宜里镇卧罗河村腺晒场建设项目宜里镇卧罗河村腺晒场建设项目(二次）（以下简称“本项目）已由以鄂政字【2021】107号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自治旗宜里镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为界伦春自治旗宜里镇人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标标人进行资格后审(二）招标项目标段规柳、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称,哪伦奉自治旗宜里镇人民政府宜里镇卧罗河村腺晒场建设项目宜里镇卧岁河村踪晒场建设项且(二次）。具体情沉如2.3附表，2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且07日，交工日期:2021年11月0Z日。共计60日历天，2.3标段详情:鄂伦春自治旋宜里镇人民政府宜里镇卧岁河村腺蹈场建设项目宜里镇卧岁河村腺时场建设项目（二次）",0,0,0,1]
[753,"②0*8090516*合同编号:天津市建设工程施工合同CJF-2017-068）天津市城乡建设委员会制定天津市市场和质量监督管理委员会组织机构代码:组织机构代她:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账甘:合同备案管理部门意见（盖章》第一部分合同协议书发包人（全称):天津市津直区公路管理局承包人（全称）:天津市青龙建筑之装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天津市津南区八里台镇人民政府行政服务中心装修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:、工程概况1.工程名称:天津市津直区公路管理局津直区咸水沽镇部分道路路旦改造工程《交通工程)2.工程地点:天津市津直区咸水沽镇3.工程立项批准文号:津直发改投资【2018】170号4.资金来源:【2019年区财政统筹】5.工程内容:工程量清单包含的全部内容，包含五个交又已的主央分隔带改造，分别为二八路—津南大道交叉口、南环路—丰收路交叉口、津沽公路与雅泽路交口、津沽大街一津沽公路（海鑫路）交又口、南环路津岐公路交叉口拆除交叉口范围内白央分隔带,迁移主央分隔带内现状绿化及设施，重新施划交通标线群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围:承包范围内包括本工程施工图纸范围内和工程量清单范围内并达到项目建设标准的所有工程的容，包括对原有道路标志、信号灯标牌等设施进行迁移，并对改造路已进行交通标线的重新施划二、合同工期计划开工日期:2018年9月16日计划竣工日期:2018年10月25日-工期总日历天数:40天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合国家规定的施工质量验业规范合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币（大写）陆拾贰万伍仟捌佰远整(￥625800元);共中:（1）安全文明施工费:人民币（大写）柒仟玖佰捌拾陆元(￥Z98G元);（2）材料和工程设备暂估价金额:人民币（大写）零元(￥",0,0,0,1]
[754,"湖南省女子监狱安全服务采购清单服务内容服务描述数量（次）1.外部威胁分析web攻击成功分析许多攻击绕过的攻击，或者策略未能拦截的中高危攻击，根据返回数据包等特征，能分析出该攻击手段已经成功，该服务器可能已经失陷，危害极大，需要及时识别遏制影响，并做好加固和防护4高危攻击未拦截分析检查在SIP上发现高危的为拦截的攻击，证明外部防护安全设备防护不严格或者防护失效，导致攻击漏过，从而要调优防护设备的安全策略。精准弱密码攻击分析当某服务器开放了某端口，或者存在某登录入口，又刚好被密码爆破攻击，是一次风险很高的精准弱密码爆破攻击，需要及时分析是否爆破成功，和进行风险端口和弱密码加固，以及对爆破主机进行进一步分析，明确是否沦为失陷主机。精准漏洞攻击分析如服务器存在某漏洞，且又遭受相关漏洞的攻击，那么可认为是一次精准的漏洞攻击，被攻击主机面临较高风险，需要及时识别，并对主机进行漏洞加固，并明确相关漏洞攻击能及时防护和拦截。境外持续攻击分析许多客户业务是属于国内访问业务，会遭受国外攻击IP的持续攻击，攻击成功，会造成敏感数据泄露等严重影响，也可能是境外活跃APT有目的的政治攻击，需要重点关注。高级黑客持续攻击分析黑客攻击者会在一段时间持续采用各种高危攻击手段不段攻击客户业务，往往是把客户当时攻击目标进行定向攻击，需要及时分析，并封堵该类高危攻击者。高级黑客信息收集攻击分析黑客在攻击定向目标的时候，第一阶段是做信息收集，会使用fofa，shodan，nmap等工具做信息收集，遇到此类攻击可以通过攻击IP反查他一些列攻击行为，确认是否存在攻击成功的动作，并对其封堵。外部攻击趋势统计1、近一个月外部攻击趋势图；2、TOP10攻击手段；3、TOP10攻击者IP；4、被攻击者TOP10服务器；5、总结。2.脆弱性专项排查高危可利用漏洞排查高危可利用漏洞是指有现成的可利用程序的漏洞，且利用成功之后造成任意代码执行，获取权限等高危危害，是客户需要紧急修复的漏洞，帮助客户及时整理这部分漏洞，并提供可落地的修复方案协助客户修复漏洞4勒索专项漏洞排查针对近年勒索病毒利用的相关的高频漏洞进行整理，针对客户服务器对勒索相关的漏洞",4,4,4,1]
[755,"重庆对外建设（集团）有限公司满洲里国门党建学院二期项目（不锈钢、家具部分）货物招标满洲里国门党建学院二期项目（不锈钢、家具部分）货物招标评标报告评审委员会2021年09月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件重庆对外建设（集团）有限公司满洲里国门党建学院二期项目(不锈钢、家具部分)货物招标满洲里国门党建学院二期项日(不锈钢、家具部分)货物招标(以下简称“本项目）已由以渝外建发【2021】122号文件批准建设，项目业主为重庆对外建设(集团）有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人，采购人为重庆对外建设(集团）有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，重夫对外建设(集团入有限公司满洲里国门竞建学院二期项目(不锈、家具部分）货物托标满洲里国门党建学院二期项目(不锈钢、家具部分）货物招。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月16日，交工日期:2021年09月",0,0,0,1]
[756,"阿荣旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉灌区（五地区）高标准农田建设模式创新试点项目施工第一标段（田间工程）评标报告评审委员会2021年09月27日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件河荣旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉灌区（五地区）高标准农田建设模式创新试点项目施工第一标段（田间工程）（以下简称“本项目）已由以呼财农综【2018】85号文件批准建设，项目业主为阿菜旗财政局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为阿荣旗财政局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，阿莞旗财政局呼伦贝尔市阿整旗那直灌区五地区）高标准农田建竣模式创新试点项目施工第一标段（田间工程)。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期：开工日期:2021年10月0日，交工日期:2021年11月30日。共计5L日历天2.3标段详情:阿菜旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉涨区《五地区）高标准农田建设模式创新试点项目日施工第一标段（田间工程）",0,0,0,1]
[757,"浙江省测绘科学技术研究院竞争性磋商采购文件项目名称：三墩院区雨污分流提升改造工程项目项目编号：ZJCT8-CHYJY202111采购人：浙江省测绘科学技术研究院采购代理机构：浙江省成套工程有限公司2021年7月目录第一章竞争性磋商采购公告项目概况三墩院区雨污分流提升改造工程项目的潜在供应商应在政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取磋商文件，并于2021年8月3日14点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZJCT8-CHYJY202111项目名称：三墩院区雨污分流提升改造工程项目采购方式：竞争性磋商预算金额（万元）：145.0000最高限价（万元）：143.6578采购需求：合同履行期限：合同签订之日起至本项目服务完成。本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；3.本项目的特定资格要求：标项序号标项名称数量单位简要服务要求备注1三墩院区雨污分流提升改造工程项目1项本项目服务内容是三墩院区雨污分流提升改造工程项目，具体服务需求详见本磋商文件《采购服务需求》及图纸工程量清单。无（1）具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（2）具备有效的安全生产许可证；（3）拟任项目建造师必须具备市政公用工程专业注册建造师二级及以上资格且具备有效的安全生产考核合格证书；（4）如为省外企业，须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。三、获取磋商文件1、时间：公告发布时间至响应截止时间，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）3、方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取磋商文件”菜单，进行网上获取磋商文件。通过本公告下方“游客",1,1,1,1]
[758,"鲁东大学实验室设备采购公开招标文件（上册）采购人：鲁东大学代理机构：山东盛和招标代理有限公司项目编号：SDGP370000201802002052日期：2018年12月29日目录第一章招标公告2第二章投标人须知前附表4第三章投标人应当提交的资格、资信等证明文件91.资格、资信等证明文件目录92.其他规定10第四章采购需求111.项目说明112.招标产品技术规格、要求和数量113.商务条件15第五章评标办法171.相关要求172.评分标准183.政策加分以及计算方法191第一章招标公告山东盛和招标代理有限公司受鲁东大学的委托，对鲁东大学实验室设备以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的投标人参加投标1.项目编号：SDGP3700002018020020522.项目名称：鲁东大学实验室设备采购项目3.采购需求（1）本项目为鲁东大学设备采购公开招标，共分为1个包；（2）本项目不接受联合体投标；（3）本项目只准许一个报价，不接受多方案报价4.预算金额本项目预算金额为人民币720万元5.投标人资格要求5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定5.2通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单5.3本项目不接受联合体投标5.4投标人为代理商且所投产品属于进口产品的，须提供制造商出具的授权6.公告媒介本次招标公告在中国山东政府采购网上发布7.招标文件的获取7.1时间期限：自2019年01月02日起至2019年01月08日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；7.2地点：青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01室；7.3方式：在获取招标文件时间期限内登录中国山东政府采购网进行注册并报名，注册并报名成功后，按照以下方式获取招标文件（二选一）：1现场报名：获取采购文件时须携带营业执照副本原件或者加盖公章的复印件；2网上报名：有意参加本次采购活动的投标人填写项目名称、项目编号、报名公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照扫描件及标书费汇款底单发送至shzbqdb@163.com,邮件名称命名为“鲁东大学实验室设备采购”，否则报名无效；7.4",1,1,1,1]
[759,"合同编号:文建【2018】-6lL号[建设工程施工合同CGF—Z017—0201）工程名称：海南省文昌市文城镇后坑村委会后坑二村美丽乡村园建景观工程发包人（全称）：文昌市文城镇人民政府承包人（全称）：海南省文昌市建筑工程公司签订日期:7eP年/7月2Z日承包人项目经理:王翼锻六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:（1）中标通知书（如果有）;（2）投标函及其附录（如果有）;（3）专用合同条款及其附件;（4）通用合同条款;（5）技术标准和要求;（6）图纸;（7）已标价工程量清单或预算书;（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于Z红年Z月乙Z日签订队十、签订地点本合同在文昌重，签订十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分十二、合同生效本合同自双方签订日期起生效十三、合同份数Z工㎡予具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份722双室汶昌，/承包人:(公章1X发包人工载(x密牌法定代表人或其姿托代理人:法定代表人或其委托代理人“（签字》（签字)/w@v-~712组织机构代码:组织机构代码:9146900520144859XE上*可地址:地址；文昌j文城镇文建路68号法定代表人:法定代表人：陈泽宁如打(*委托代理人:委托代理人:电话:电话：089863222288开户银行:开户银行",0,0,0,1]
[760,"同济路西延工程（季华北路至古新路）勘察设计评标结果公示招标人：广东佛盈汇建工程管理有限公司招标代理：广东人信工程咨询有限公司佛山市公共资源交易中心禅城分中心工程建设项目开标情况登记表项目名称:同济路西延工程（季华北路至古新路）勘察设计项目编号:GC2021(cc)X21582021年09月08日建设单位广东佛基汇建工程管里有限公司招标内容(详见招粮文件席号检查投标文件单位名称检置春签名。１中交第二公路勘察设计研究院有限公司2中国公路工程咨询集团有限公司启标人唱标人序号投标单位名称投标报价（元）监标人投标单位备注寄名疏工中交第二公路勘察设计研究院有酿公司10,407,390.672中国公路工程咨询集团有限公司10,505,080.71湖北省交通规划设计婷股份有限公司10,518,175.694中交第四航务工程战设计院有限公司10,548。859.44y不够加现场开标，视为默认开标结果断中交其础设施养护集团有限公司10,603,874.421、开标会于2021年9月8日上午9时30分准时开始，共家投标单位代表到达开标会现场并递交了投标文件；开标2、招标代理机构代表宣读保证金的至账情况，5家投标单位均选择现金转账形式；情况、投标人授权代表检查投标文件的密封性，经查均符合要求；的说录4、招标代理机构工作人员开启投标文件并宣读份数及投标报价”5、现场的各投标单位代表对开标过程及结票未省异议，各与会代表签名确认。。招标单位人员签字监督部门人员签名交易中心见证人员:评标委员会人员名单项目名称：同济路西延工程（季华北路至古新路）勘察设计序号代码备注1评委1～评委2组长3评委3一评委5评委6日期:2021年9月8日形式评审汇总表项目编号:GC2021(CC)X0166项目名称:同济路西延工程（季华北路至古新路）勤察设计开标时间:2021-09-08序分单位名毯辽态上辽五记五3还本山上交6沁上1受基翻设蹈养护军团行限公通过通过题辽适辽题通过第四航务工程勘察设计院题过题理题过题增旺题过二公路沥聚设计研究院登资页公司题过题可题理(延延延冠可T国公路工程哲财架团打限公题过冠题延理题理题理题证湖北石交题夏划设计院股份行法公司则可题理泗辽题旺题可可评委签名:评委1、评委2、评委3、评委4、评委5社资格评审汇总表项目编号；GC021(0C)X0166项目名称；同济路西延工程（季华北路至古新路）勤寨设计",0,0,0,1]
[761,"附件1：项目招标（预审）文件公示表为确保《招标（预审）文件》的规范合理，保证项目招投标的顺利开展，根据《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5号）的要求，现将项目招标（预审）文件（详见-附件）向社会公众进行公示，具体如下：项目名称仙居县皤滩综合供能服务站项目招标人浙江浙石油综合能源销售有限公司台州分公司联系方式陶永富、13857674001招标代理建经投资咨询有限公司联系方式柯文韬、0576-87728818公示时间2021年5月21日至2021年5月24日意见建议反馈渠道有反馈意见的潜在投标人，可填写《招标（预审）文件意见反馈表》，盖章扫描后（PDF格式）发送至邮箱109678775@qq.com或以书面形式送至浙江省台州市仙居县庆丰街173号三楼，联系电话：0576-87728818。相关说明如有反馈意见，潜在投标人须同时提供相关法律法规依据，未提供相关法律法规依据的将不予采纳；反馈单位须提供单位联系人、联系电话，否则因无法联系到反馈单位而导致反馈意见未被采纳的，责任由反馈单位自行负责。如有恶意干扰招投标行为一经查实将提请管理部门，由此产生的后果由投标人自行承担。招标人（招标代理）（盖章）2021年5月21日附件2：招标（预审）文件意见反馈表项目名称：仙居县皤滩综合供能服务站项目反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：",0,0,0,1]
[762,"万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园一期-照明、弱电及空调设施完善工程（一标段）工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：1363959.08(大写)：壹佰叁拾陆万叁仟玖佰伍拾玖元零捌分其中:安全文明施工费用(小写):11286.9(大写)：壹万壹仟贰佰捌拾陆元玖角招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园一期-照明、弱电及空调设施完善工程（一标段）第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园一期-照明、弱电及空调设施完善工程（一标段）1363959.08356321.411286.99438.48合计1363959.08356321.411286.99438.48注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：万州经开区长江水岸融合提升项目之环保合规产业园一期-照明、弱电及空调设施完善工程（一标段）第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1电气工程584408.31356321.43781.962650.272空调工程770538.717029.846358.823空调冷凝水工程9012.06475.1429.39合计1363959.08356321.411286.99438.48注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：空调工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费680294.71.1A.5混凝土及钢筋混凝土工程398.521.2C.7通风空调工程679896.182措施项目费13327.142.1其中：安全文明施工费7029.843其他项目费4规费6358.82－5税金70558.05－招标控制价合计=1+2+3+4+5770,538.71注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，",2,2,2,1]
[763,"南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程施工招标评标结果公示南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程，计划工期90天，招标方式为公开招标。项目招标人汉中市南郑区交通运输局委托招标代理机构陕西泽润建设项目管理有限公司于2021年9月22日完成了施工招标工作，现将南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程施工标段第一、二、三名中标候选人情况予以公示（公示时间2021年9月27日至2021年9月29日止），现公示如下：一、南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程1.中标候选人排序、名称、投标标价标段单位名称预期中标价（元）中标工期质量目标中标候选人排名南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程施工陕西盛鑫建筑安装工程有限公司877056590日历天合格第一中标候选人南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程施工江西天丰建设集团有限公司878068490日历天合格第二中标候选人南郑区柳汉公路柳元子至城区段改建工程施工陕西福林源路桥建设有限公司878589790日历天合格第三中标候选人2.中标候选人承诺主要人员信息，详见下表：第一中标候选人：陕西盛鑫建筑安装工程有限公司中标单位主要人员信息项目经理姓名曹永青个人业绩工程名称公路等级项目经理注册建造师证陕261111228872个人业绩S104长宁至武功镇公路改建工程二级项目经理安全生产考核合格证陕交安B（14）G34043个人业绩S104长宁至武功镇公路改建工程二级项目总工姓名王新个人业绩工程名称公路等级项目总工安全生产考核合格证陕交安B（12）G33037个人业绩S104长宁至武功镇公路改建工程二级第二中标候选人：江西天丰建设集团有限公司中标单位主要人员信息项目经理姓名徐见坤个人业绩工程名称公路等级项目经理注册建造师证赣136131407040个人业绩S307宜丰斜港至黄岗段二级公路改建工程设计施工总承包二级项目经理安全生产考核合格证赣交安B（15）G00908个人业绩S307宜丰斜港至黄岗段二级公路改建工程设计施工总承包二级项目总工姓名刘远高个人业绩工程名称公路等级项目总工安全生产考核合格证赣交安B（15）G00989个人业绩X943金溪县东岗山至对桥段公路改建工程二级第三中标候选人：陕西福林源路桥建设有限公司中标单位主要人员信息项目经理姓名杨慧个人业绩工程名称公路等级项目经理注册建造师证陕132161700004个人业绩景德镇S205省道涌山镇至乐平段公路改建工程设计施工总承包二级项目经理安全生产考核合格证陕交安B（17）G02143个人业绩景德镇S205省道涌山镇至乐平段公路改建工程设计施工总承包二级项目总工姓名王甄个人业绩工程名称公路等级项目总工安全生产考核合格证陕交安B（18）G05783",0,0,0,1]
[764,"六、开标时间及地点开标时间：2019年01月18日09时15分开标地点:北京市怀柔区红螺路5号钟馨山庄第三会议室七、其他北京博丰工程咨询有限公司受北京市怀柔区水土保持工作站的委托,对怀柔区京津风沙源治理二期工程2019年项目小流域综合治理工程（勘察）通过比选的形式选取一家勘察单位完成本项目勘察工作现接受符合资格要求的单位前来参加比选一、项目名称：怀柔区京津风沙源治理二期工程2019年项目小流域综合治理工程（勤察）项目编号:BRF2019-006KC二、项目概况:1、项目地点:位于北京市怀柔区2、资金来源：政府投资，资金已落实3、建设规模：小流域综合冶理42平方公里4、招标金额：工程总投资：2933.09万元，勘察最高限价：36.6万元-5、比选内容及范围小流域综合治理42平方公里进行勘察服务，包括喇巩沟门满族乡上台子小流域、宝山镇对石小流域、长哨营满族乡七道河小流域、汤河口镇大蒲池沟小流域”国6、勘察周期：合同签订后15日历天三、比选人：北京市怀柔区水土保持工作站地址：北京市怀柔区北大街57号由编：101400联系人：杨站长电话:010-89687001四、本项目采取择优比选的方式五、招标代理机构：北京博丰工程咨询有限公司地址：顺义区府前东街北侧（机关）邮编：101300联系人：王海霞、韩艳华电证话：13691358917、18611278890传真：O10-61409028-601六、对比选参选人的资格要求:",0,0,0,1]
[765,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆXZQ-GC-GK-2021031001ÏîÄ¿±àºÅ2021ÄêÐûÖÝÇøÑîÁøÕò¸ß±ê×¼Å©Ìï½¨ÉèÏîÄ¿Ò»±ê¶Î",0,0,0,1]
[766,"OPOR17",0,0,0,1]
[767,"温邮述过时述（17分）专业人员分当签邮之云示选部52融招对沙莎二江系许业设议社二区)目监理负责人程设计租最多得4分))筑1关日期:2021年9月7日㎡>7省(Uy公2V企业得分兰长",0,0,0,1]
[768,"“东舜花苑”商品房项目居配工程EPC总承包控制价表工程名称:“东舜花苑”商品房项目居配工程EPC总承包序号居配工程部分金额（元）１l0kV+400V+通信8605000.00合计江苏外建工程管理有限公司2021年8月>阳心;《。c9",2,2,2,1]
[769,"出李心由留落兹泽辽里狐三页码，1/1评标结果记录表项目名称校园监控等项目编号评标时间2021-07-15１0:00:00HNYL2021036评标地点三亚评标室2招标（采购）单位三亚市教育局代理机构海南亿林工程管理咨询有限公司招标（采购）方式公开招标次序中标候选人名称推荐中标候1海南诚辉科技工程有限公司选人2海南壹泉信息科技有限公司3海口友联网络科技有限公司评标会议记经评标委员会评审一致推荐:第一中标候选人:海南诚辉科技工程有限公司；第二中标候选人:海南壹泉要信息科技有限公司;第三中标候选人:海口友联网络科技有限公司兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件，评标委员公成员签子尼批忌罗法兰物招标（采购）单位代装:笔r依参加评标人员纪检监督部门人吴;行业（行政）主管部门人员:d0?proiecttdrbbS4a2897alede17，2021/7/15",0,0,0,1]
[770,"评标结果确认函致:深圳中邦国际工程科技顾问有限公司我单位现确认下述评标结果,请贵司按本确认函发布中标结果公示。项目名称招标编号第一中标侯选人中标人中标金额深圳市能源环保有限公司下属垃圾焚烧发电厂（单县、鱼台、定陶）0号及-10号柴油采购COB0210609-039HO1公司名称:菏泽市定陶区南城加油站预中标金额:下浮9%菏泽市定陶区南城加油站下浮9%《深能》x）单位名称:劳泽市定的深能保在限公司六章:时江-2,<2>。。3时间:2021年08月T7日",0,0,0,1]
[771,"评分汇总表工程名称:绍兴柯桥供水有限公司农村饮用水洁洁供水提建设单包:绍兴柯桥供水有限公司项目输号:(X20210058001001升项目价格标70分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)主%得分商务技术无(3d0分总得分排名备注19浙江天行健水务有限公司10.09%9280000.00-0.6669.6229.699.22第一中标候选人23浙江和达科技股份有限公司1.38%L0178760.008.9861.0225.0086.02325浙江日辉机电设备成套有限公12.818s000000.00-3.6467.82I6.6O88.2重27上海威源格智慈尔务股份行限公司13.77%8900000.00-4.7167.1822.4089.58报价上限(元):10250000.00买最高价(宏标底满分基准价(元):9339690.00去最低价(元j;招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年07月27日",0,0,0,1]
[772,"景典迎江天地二期建设项目成品烟道竞争性比选最高限价最高限价:233750元经办人:373岁合同预算部负责人:分管领导:时间:22年尔月～令景典·迎江天地二期建设项目成品烟道最高限价表名称品牌单位数量合价（元）备注成品烟道关1000咸品烟道30*500米1125123750含无动力风帽、止回阀、安装不含税单价最高限·（元）19.4726.55",2,2,2,1]
[773,"信息化接口建设项目项目评分表评审内容项目权重评审内容说明分值技术响应性评审53%服务内容详细内容见具体服务要求附件20技术响应性评审53%项目理解根据本项目的特点和招标文件要求，对项目需求理解进行详细说明，内容包括：（1）分析项目实施的重点和难点；（2）对项目实施提出初步建议；（3）对项目实施的具体方案。以上各项内容表述清晰完整详实，符合项目实际需求，得15分：存在部分偏差或缺漏的得5-10分。未提供不得分。15技术响应性评审53%人员投入投标人实施团队成员有类似项目经验，提供计算机专业大专或以上学历证明等相关文件，每提供一份得3分，满分3分，未提供不得分。3技术响应性评审53%服务本地化投标人在广东省是否有服务机构的，有得5分，无不得分。5技术响应性评审53%故障响应针对本次技术维护方案的不同故障级别的具体响应时间和响应方式描述：1）技术维护保障方案根据级别及方式描述详细可行，得10分；2）技术维护保障方案有描述，得3-5分；3）没有描述，不得分。10商务响应性评审17%商务资质投标人企业注册资金达100万以上2商务响应性评审17%拟安排的项目经理情况根据投标人拟安排的项目团队情况评分，担任本项目的项目经理必须具备本科（含）以上学历证书、病案信息技术师证书，具有两个证书得5分，具有一个证书2分，其他不得分。要求提供相关证书扫描件（原件备查）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。需提供2021年连续3个月以上的社保证明。5商务响应性评审17%系统开发经验投标人具有医疗信息化系统相关著作权，每提供1个，得1分。满分4分。提供证明材料加盖投标人公章。4商务响应性评审17%同类项目案例投标人医疗信息化相关项目案例，每个案例得2分；最高6分。注：提供与最终用户签订合同或验收报告关键页复印件加盖投标人公章，作为评分依据。6价格相应评审30%价格评分价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／",5,5,5,1]
[774,"评标结果通知2021年7月16日项目名称数量服务要求单价（元）总价（元）院区WIFI覆盖增补1批详见招标文件769740769740成交总价：769740元招标代理：厦门市公物投资管理有限公司招标方式：公开招标中标供应商：厦门天一众诚电子科技有限公司",0,0,0,1]
[775,"成交通知书江西昌药建设集团有限公司江西省机电设备招标有限公司受核工业而昌高级技工学校的委托，对核工业面昌高级技工学校学生宿舍楼及教学楼周边场地改造采购项目（采购编号:XTC2021010191）进行竞争性谈判采购。经评标委员会评定，采购方确定，中标结果如下:项目编号货物名称单位多量采购目录参数规格中标单位中标金额元)/折扣率%)颍购2021]000447127学生宿舍楼及教学楼周边场地改造颁其他建筑物、构筑物修缮江西昌雨建设集团有限公司.22990.8000请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同理执拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。拟例7浏省初电设签室标有限公招标代理机构（盖章）泌文公日期:228606月2",0,0,0,1]
[776,"资格审查评审情况表项目名称:南宁市江南区江南街道富德村七组产业综合楼项目项目编号:CQFJ-ZB-2020-001序号投标单位名称资格审查是否通过备注１广西房都建设工程有限公司通过广西瑞丰建设工程有限公司不通过在资格评审、形式评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合“评标办法前附表”中规定的任何一项评审标准的。3广西金朗建设工程有限公司通过4广西格辉建筑工程有限公司通过",0,0,0,1]
[777,"技术商务资信评分汇总表项目名称:2021年农业水价综合改革技术服务采购项目(TYZFCG2021-002)序号供应商张棱改范会连王小员张亮唐非婷得分”新江海实永利工程咨询有限公司69.069.084.362.081.062.662杭州智水工程咨询有限公司41.033.534.835.039.036.663浙江居贡信息科技有限公司42.829.536.832.086.035.42*杭州定川信息钦术有限公司46037.543.942.043.042.48评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[778,"项目名称：新乡县项目编号2020年规模场粪污治理项目：(县区)2021ZBDL149号-6标需来、；叶]6标段谨标报告三文件的投标人共有8家，投标入及开标记录情况如下:二、投标文件递交情况及开标情况新乡市公共资源交易铃煤中心网站序号--序号资格审查况河南驰立建筑工磊有限公司(x河南川6建筑.工强有限公司2021年06月29日q9::0，不项日进行了电子开标。按规定上传、招标公告发布煤体；中政府采则网、河南省政府采购网、g、开标地点:开标时问:20214=06月29[09:%08、、变更（湖清）公告发布1I期:无了、6、招标公告发布H!划:采购方式:5-项日编号:准、项目名称：新乡县2020F规模场粪污治理项日6标段3、代理积剂，浏南诚信上程管理有限公司2、1、采购人：新乡县农业众村后项目基本情况河南隆云建设工程有限公司供应商新乡以第一州标室公升招标（县区)2021ZIDLL49号-6第!（130%心卢走邹页，资格审查合格供应商名称269400.0269000.0269800.0投标报价(元)混查志请毕日历日内交货并调试安装完获日历口内交货并调试安装完供需双万签订件同之日题可)日历日内交货并调试安装完供需双方签订合同之交货期;（递交）电子投标新乡市政府采购网日起15评标报告云区>六-五、评标对法四、评标委员会组成情况资格审奔人员：许辉章详细评审%财序%(序号1、符合性审查情况县、评标情况及说明2、识标标准:详堪招标文作!、不项目采用综台评分法。评标委员会成员:碎增油:王彬;康敬梅;董纯梅;袁秀梅必序-C4（商务、技术、投标人名称报价打分）情况:符合性审查不台格投标人名称供应商名称资备审查不合格供应商名称第2页，共部页无涧南驰立建筑工程有限公司河南川伟建筑工程有限公司河南隆云建设工程有限公司符合性审查合格投标人名称河南驰立建筑工程有限公司河南川伟建筑工程有限公司河南隆云建设工程有限公司无联未通过符合性审鑫原因未通过资格审查原因圣心言汽委，评标报台评标报告供应商商务标部分技术标部分价格标部分得分合计河南川伟建筑工程有限公司18.理50.030.098.1河雨驰立逊筑工延有限公司4.650.029.9G河南隆云建设工磋有限公司签后6O,029.9184.6684.51无23河南降云建设工程有限公司得分表康敬梅薛增河1、政府采购节能/环保认证（1分）0,00,0董纯梅0",0,0,0,1]
[779,"增城区民兵训练基地建设工程施工总承包评标报告一、概述增城区民兵训练基地建设工程施工总承包采用公开招标方式选择施工单位。广州市增城区公共建设项目管理服务中心委托广州建筑工程监理有限公司代理本次招标的事宜。该工程于2021年8月24日00时00分至2021年9月16日10时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告，2021年8月24日00时00分至2021年9月16日10时00分共有6家网上递交了投标文件。二、开标2021年9月16日10时00分在广州公共资源交易中心增城交易部开标2室进行公开开标会。具体情况详见《开标记录表》。三、评标组织机构评标组由5人组成，在专家库中随机抽取，负责评审工作。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：本次评标于2021年9月17日在广州公共资源交易中心增城交易部第1评标室采取封闭、集中形式进行评标。从开标到评标结束，整个过程都在广州公共资源交易中心增城交易部有关人员的见证下进行。四、评审情况及结果1、根据本项目评标办法的评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标委员会首先对各投标单位的资审文件根据《资格审查表》独立对每一个投标单位递交的‘资审文件’进行审查。经过评委们严肃认真的评审，结果，6家投标单位都通过资格审查，详见《资格审查表》、《资格审查汇总表》及资审报告。2、评标委员会对通过资格审查的各投标单位的技术标投标文件根据《技术标有效性审查表》独立对每一个投标单位递交的‘技术标投标文件’进行审查。经评审，共6家投标人通过技术标有效性审查，详见《技术标有效性审查表》及《技术标有效性审查汇总表》。3、评标委员会按《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出技术分。经过评委们严肃认真的评审，得分详见《技术标详细审查评分表》及《技术标得分汇总表》。4、评标委员会按招标文件规定计算投标人经济标得分。5、评标委员会按照“投标人总得分=【技术得分（满分100分）×技术得分权重（20%）＋经济得分（满分100分）×经济得分权重（80%）】×[1-综合诚信评价分数权重（5%）]+【综合诚信评价排名得分×综合诚信",0,0,0,1]
[780,"陈巴尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工八标段评标报告评审委员会2021年09月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈已尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遴留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工八标段（以下简称“本项目）已由以内财资环【2021】140号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗自然资源局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗自然资源局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容，项目标段名称，陈巴尔莞旗自然资滋局陈已尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工八标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月20日，交工日期:2022年08月9日。共计L80日历天。2.3标段详情:陈巴尔",0,0,0,1]
[781,"八里店镇诸葛瑾纪念馆建设工程八里店镇诸葛理纪念馆建设工程施工招标文件（资格后审）项目招标编号:G(H)2021-084WX招标人:湖州八里店村镇建设有限公司（盖单位门万云女招标代理机构:浙江省建设工程设备招标有起;式5王文2021年6月第1页共113页施工招标文件（资格后审）项目招标编号：招标人：湖州八里店村镇建设有限公司（盖单位章）招标代理机构：浙江省建设工程设备招标有限公司（盖单位章）2021年6月目录第一章招标公告（公开招标）八里店镇诸葛瑾纪念馆建设工程施工招标公告1.招标条件本项目为全流程电子招投标建设工程项目【采用远程不见面开标方式】。本招标项目八里店镇诸葛瑾纪念馆建设工程，招标人为湖州八里店村镇建设有限公司,设计单位上海精典规划建筑设计有限公司，计划建设投资估价约2000万元，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，招标代理为浙江省建设工程设备招标有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，项目招标编号为G(H)2021-084WX。2.项目概况与招标范围招标项目建设地点：湖州市八里店村镇工程规模：本次涉及建筑工程、水电安装工程、室外景观工程。建筑占地面积:2112.57平方米；地下室总建筑面积:421.19平方米；总建筑面积:3478.76平方米；建筑高度:9.5M~13.85M(室外地坪至其檐口与屋脊的平均高度)。（具体详见工程量清单和图纸）。招标范围：设计图纸范围内的建筑工程、水电安装工程、室外景观工程（具体详见工程量清单和图纸）。计划工期：180日历天（具体开工日期以业主的开工令为准）3.投标人资格要求投标人资格要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上【本项目不接受联合体投标，浙江省外企业须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》】项目负责人资格要求：建筑工程二级及以上注册建造师【必须具备安全生产考核合格证书（B证），浙江省外企业拟投标项目负责人须在《省外企业进浙承接业务备案证明》中备案，若项目负责人无法提供备案证明，则必须确保在行政主管网站可查询，提供行政主管网站网址并提供该网页内容书面材料（网页直接打印即可）。建造师证书及B类证书接受有效合法的电子证书】（本项目不接受临时注册建造师）本工程拒绝项目负责人在投标截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；拒绝项目负责人投标截止日前一年内受到",1,1,1,1]
[782,"江西省交通投资集团“十三五”高速公路养护运行报告编制服务项目询比采购评宙结果公示2021年6月1日下午15:00，江西省交通投资集团路网运营管理公司在公司21楼会议室，召开了江西省交通投资集团“十三五”高速公路养护运行报告编制服务项目询比采购评审会，并出具了评审报告，经审议，现将江西省交通投资集团“十三五”高速公路养护运行报告编制服务项目询比采购评审结果公示如下:响应人单位报价（元）推荐意见中公高科养护科技股份有限公司285000第一候选人江西省天驰高速科技发展有限公司287000第二候选人山西晋泽通道路桥梁检测有限公司286000第三候选人监督机构及联系方式如下:监督部门:江西省交通投资集团路网运营公司纪检监察室地址;南昌市红谷中大道1366号电话:0791-88551771举报时效:2021年6月5日下午17:30前《急险有阅)江西省交通投宜管理公司(V",0,0,0,1]
[783,"网址：招标文件项目编号：CZ2017-****项目名称：广州市教育信息中心2017年广州市中小学、中等职业学校智慧课堂基础支撑平台建设及应用服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2017年5月8日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于政府采购企业信用得分计算时间的通知》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息",1,1,1,1]
[784,"评标办法一、评标原则（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、工作方案、技术文件、服务承诺、项目业绩、相应资质等部分内容按百分制打分，其中价格20分、工作方案25分、技术25分、服务承诺5分、项目业绩15分、资质10分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档，各评委档内独立进行评价、打分，不允许讨论。）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）二、评审方法价格分（满分20分）某投标人价格（元）（1）某供应商报价价格分=×20分某投标人评标价金额（元）（2）根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业服务的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（3）即对供应商投标总价中的小型和微型企业服务（或产品）的价格给予6%的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。[供应商须如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不予价格扣除]。（4）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），残疾人福利性单位、监狱企业视同小、微企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府政策。[供应商须如实填写残疾人福利性单位声明函（按第四章要求格式填写）并对该声明函的真实性负责，或提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除]。工作方案分（满分25分）一档（基本分8分）：针对本项目提出了检查工作方案，针对性不强，内容不详细，基本满足招标文件要求，方案基本合理，对项目环境及情况基本了解；二档（9～15分）：针对本项目提出了检查工作方案，针对性较强，内容较详细；理念较新颖、先进，方案较合理、可实施性较强，对广西数字政务一体化平台建设和应用情况的理解较深入，抽查思路及需求分析基本符合要求，但检查",5,5,5,1]
[785,"汇龙大厦装修项目设计采购施工总承包（EPC）预算价及最高投标限价公示标段编号：YXS20210700201预算价为5430元，最高投标限价为5430元。江苏益诚建设工程咨询有限公司2021年7月2日",2,2,2,1]
[786,"评标报告交易编号:黔南公易采(20210802)-0007项目名称:贵州都柳江源湿地省级自然保护区范围和功能区调整论证方赛及总体规划篮制项目编号:黔南公易采(2021)0399号-1评标时间:2021年09月02日评标地点:评标室2评标专家:渠家燕龙燕云吴海红王荣唐蔚婷一、公告发布本项目于在黔南州公共资源交易信息网发布招标公告，于发布更正公告。二、开标情况开标会于2021年09月02日在黔南州公共资源交易中心开标厅7举行。至投标截止时间，本包有3家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下:序号投标单位投标报价(元)1陕西省长青林业开发有限公司3496000.002国家林业和草原局西北调查规划设计院3492800.00%中南林业科技大学3498000.00三、评审情况1.评标办法:本项目采周综合评分法，评分标准详见专家评分表。上1乙牌呈逸举本益品侯养(学第1页共2页2.评标委员会:本项目评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济专家4人，共5人组成，其中技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。本项目技术、经济专家于2021年09月02日由黔南州公共资源交易中心从贯州省综合评标专家库中随机抽取。3.初审情况:评标委员会共对3家供应商投标文件进行初步审查，其中符合要求的投标文件3家，不符合要求的投标文件0家，原因为:。4.评审结果:评标委员会根据政府采购相关法律法规规定及采购文件规定的评标方法、评分标准和定标原则，对符合要求的响应文件进行独立的综合评审打分和汇总(详见专家打分表和评分汇总表)，中标候选人推荐结果如下:序号投标单位得分推荐排名八国家林业和草原局西北调查规划设计院90.40第一名T中南林业科技大学57.19第二名。陕西省长青林业开发有限公司55.43第三名评审专家（签名）融西党基鸿。评式座初筋2021年9月1日采购单位:\\4负责人:联系电话：/3(372277代理机构:,送继/版联系范话：fp=.6snm67负责人:所疏第2页共2页",0,0,0,1]
[787,"评标报告项目名称：居家和社区养老服务改革试点项目评估费用项目编号：WZZC2021-C3-01722-HSHJ2021年8月27日评标报告一、项目基本情况项目名称：居家和社区养老服务改革试点项目评估费用项目编号：WZZC2021-C3-01722-HSHJ采购内容：居家和社区养老服务改革试点项目评估费用采购单位：梧州市民政局采购代理机构：广西恒晟水环境治理有限公司截标时间：2021年8月27日09点30分开标地点：广西恒晟水环境治理有限公司（梧州市新兴二路108号翠薇居1单元201室）二、竞争性磋商响应文件递交本采购项目于2021年8月16日至2021年8月23日发售竞争性磋商文件，共有3家潜在服务商购买竞争性磋商文件，他们分别是：广西贝尔森商务咨询有限公司、广西天禾文华传播有限公司、广西盛路商务咨询有限公司。在竞争性磋商文件规定的截标时间（2021年8月27日09点30分）前递交竞争性磋商响应文件的服务商单位共有3家，他们分别是：广西贝尔森商务咨询有限公司、广西天禾文华传播有限公司、广西盛路商务咨询有限公司。三、截标采购代理机构广西恒晟水环境治理有限公司受采购单位委托，于2021年8月27日09点30分举行截标会，并于截标会现场情况进行了记录。1、参加截标会的人员：采购单位的有关负责人，采购代理机构广西恒晟水环境治理有限公司有关工作人员和各服务商单位代表。2、截标会情况（详见截标宣布事项、截标会记录）（1）首先，由各服务商代表对竞争性磋商响应文件的密封性进行交叉检查。经检查，3家服务商的竞争性磋商响应文件外包封均密封完好，所有服务商代表均对密封性检查结果进行了签字确认。（2）采购单位代表核查参加截标会的各服务商单位法定代表人或委托代理人所提交的相关证件原件的情况。（3）宣布磋商相关注意事项，最后宣布截标会议结束。四、磋商（评标）小组的组成2021年8月27日午09时30分截标后在广西恒晟水环境治理有限公司（梧州市新兴二路108号翠薇居1单元201室）进行评标，评标会由广西恒晟水环境治理有限公司项目负责人主持。姓名工作单位职务或职称梁隽梧州市财政国库支付中心其他黄瑞其贺州市财政局会计师1．专家评委（共2人）：姓名工作单位职务或职称梁展(业主评委)梧州市民政局李璧轩(监督）梧州市民政局2．采购单位评委及代表：五、磋商与评审情况1．",0,0,0,1]
[788,"团风县马曹庙镇桥子畈村人居环境基础设施建设工程成交结果公告项目编号：HBXR202100714-59二、项目名称：团风县马曹庙镇桥子畈村人居环境基础设施建设工程三、成交信息供应商名称：湖北坤德建设工程有限公司供应商地址：湖北省团风县团风镇白鹤林村民委会办公楼二楼成交金额：人民币小写￥736,000.00元，大写金额：柒拾叁万陆仟元整四、主要标的信息工程类名称：团风县马曹庙镇桥子畈村人居环境基础设施建设工程施工范围：团风县马曹庙镇桥子畈村人居环境基础设施建设工程，详见施工图纸及工程量清单。施工工期：计划工期60日历天项目经理:徐婷执业证书信息：鄂242171880207五、评审专家名单：程利平、李可俊、陈静六、代理服务收费标准及金额：参照国家发展与改革委员会办公厅发改办价格[2003]857号文的规定，经协商由成交供应商按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文的标准向代理机构支付人民币11000.00元代理服务费。七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜本成交结果公告期为1个工作日，各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交结果公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向湖北先瑞招标代理有限公司提交质疑函一份（法人代表签字及联系电话、加盖单位公章），并附相关证据材料（列明质疑事项的同时，依法举证），逾期将不再受理。九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：团风县马曹庙镇人民政府地址：团风县马曹庙镇虎山街2.采购代理机构信息名称：湖北先瑞招标代理有限公司地址：团风县中百仓储后政法东路联系方式：0713-60736663.项目联系方式项目联系人：高婵电话：0713-6073666/15971385056发布日期：2021年7月27日",0,0,0,1]
[789,"广东电力信息科技有限公司2021年大集体企业信息管理系统(工程、物资管理)建设项目中标候选人公示(招标编号:ZB-10-04A-2021-D-E14790)公示结束时间:2021年08月23日一、评标情况标段(包)[001]广东电力信息科技有限公司2021年大集体企业信息管理系统（工程、物资管理）建设项目:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名:广东卓维网络有限公司，投标报价:366.20万元，质量:符合招标文件规定的质量标准，工期/交货期/版务期：9855天:中标候选人第2名:广东顺畅科技有限公司，投标报价：360.00万元，质量：符合询登招标文件规定的质量标准，工期/交货期/服务期:9855天:配j知中标候选人第3名:广州粤能信息技术有限公司，投标报价:367.95万元，质量：符合招标文件规定的质量标准，工期/交黄期/服务期:9855天:2、中标候远人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(广东卓维网络有限公司)的项目负贡人：刘红称/:3中标候远人(广东颐畅科技有限公司)的项目负责人:李炜短/:中标候远人(广州易能信息技术有限公司)的项目负贡人：刘俊志/3、中标保选人响应招标文件受求的资格能力张件中标候选人(广东卓维网络有限公司)的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件:中标候选人(广东顺畅科技有限公司)的资格能力条件符合招标文件规定的资格施力条件:中标保选人(广州粤能信息技术有限公司)的资格能力条件符合招标文件规定的资格能力条件:4、中标候选人的许标情况中标候选人(广东卓维网络有限公司)的评标情况本项目2021年8月19日开始评标，评标委员会成员5名,评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，广东卓维网络有限公司综合排名第一:中标候选人(广东顺杨科技有限公司)的评标情况本项目2021年8月19日开始评标评标委员会成员5名.评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，广系顺畅科技有限公司筹省排名第二)中标候选人(广州粤能信息技术有限公司)的评标情况本项目2021年8月19日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，广州粤能信息技术有限公司括名第三室二、提出异议的渠置",0,0,0,1]
[790,"采购清单项目名称计量单位工程量序号项目特征描述乐学楼公共卫生间-安装工程强电系统J配电箱1.名称:照明配电箱2.安装方式:悬挂式和版入式3.箱体内电线回路编码.接线、接地5.消防系统调试、通电检测验收6.满足设计要求，具体型引、规格、参数承见设计图拆①配管1.名称:配管2.材质:se3.规格:204.散设方式:潘顶棚、沿墙、沿地费设心185.23配线1.名称:细绿电线2.配线形式:管内穿线3、型号:BV-2.5mm24.满足设计要求<405.6纸荧光灯1.名称:灯盘2.型号:20W3.规格:300×300m4.安要形式:嵌顶安装套765照明开关1.名称:单联单控开关2.安装方式:暗装个6接线金暗装开关(插座)金个8了接线盒暗装接线盒入石z送配电装置系统输配电装置系统调试≤lkV交流供电系统上淄（压)槽开槽及恢复18给排水系统注坐便器1.坐健器安装2.大便器及附件安装、与上下水管连接、试水;3.其体型号见设计图纸人云[】拖布池1.拖布渔安装:2.托架安装、洗涤盆及附件安装、与上下水普连接、试水:3.其体履号见设计图纸组[2给、排水附(配)件1.普通地漏安装DN50忙2213给、排水附(配)件1.扫除口安装DN100个的】4大、小便槽自动冲洗水消1.电子感应自动冲水箱11.4签161螺纹阀门闸阀DN50汇i终管制作安装一般塑料套管制作安装介质管道公称五径《m以内）50示1L7打测（孔）禁础轴助工程混凝土楼板打孔厚度三100mm孔径(m）≤505[8货管制作安装-爱塑料参管制作安要介质管道公称直径(mm以内）100台1i9打洞（孔)基础制助工程混凝土楼板打孔厚度<100mm孔径(m）≤120式28公01.名称:复合管复合管2.材质、规格:DN503.压力试验及队、管道渭毒、冲洗设计要求州1122业1.名称:复合管复合管2.材质、规格:DN403.压力试验及吹、管道消毒、冲洗设计要求交16办1.名称:复合管2.材质、期格:DN32复合管3.压力试验及吹、管道渭赤、冲洗设计要求宜48.822.1.名称:复合管复合管2.材质、规格:DN253.压力试验及吹",4,3,4,0]
[791,"广西壮族自治区房屋建筑和市政工程检测招标文件范本（2017年版）南宁高新技术产业开发区示范性公办养老院工程检测招标文件项目招标编号：GXHY-2018-757招标人：南宁高新技术产业开发区社会事业局（盖单位公章）招标代理机构：广西鸿业建设工程管理咨询有限公司（盖单位公章）发布日期：2018年月日南宁高新区技术产业开发区示范性公办养老院工程检测招标文件项目招标编号：GXHY-2018-757目录第一章招标公告41.招标条件42.项目概况与招标范围43.投标人资格要求44.投标报名55.招标文件的获取56.投标文件的递交57.发布公告的媒介58.交易服务单位69.监督部门及电话610.注意事项611.联系方式6第二章投标人须知7投标人须知前附表7投标人须知正文部分151总则151.1项目概况151.2资金来源和落实情况151.3招标范围151.4投标人资格要求151.5费用承担151.6保密151.7语言文字161.8计量单位161.9计价货币161.10踏勘现场162招标文件162.1招标文件的组成162.2招标文件的澄清162.3招标文件的修改173投标文件173.1投标文件的组成173.2投标报价173.3投标有效期173.4投标保证金183.5备选投标方案183.6投标文件的编制184投标184.1投标文件的密封和标记184.2投标文件的递交194.3投标文件的修改与撤回195开标195.1开标时间和地点195.2开标程序192南宁高新区技术产业开发区示范性公办养老院工程检测招标文件项目招标编号：GXHY-2018-7575.3不予开标206评标206.1评标委员会206.2评标原则206.3评标206.4移交评标资料206.5评标资料封存和启封216.6中标候选人公示217合同授予217.1定标方式217.2中标通知及中标公告217.3履约保证金217.4签订合同218重新招标229纪律和监督229.1对招标人的纪律要求229.2对投标人的纪律要求229.3对评标委员会成员的纪律要求239.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求239.5投诉2310需要补充的其他内容23第三章评标办法（综合评估法）25评标办法前附表25评标办法正文部分301评标方法302评审标准302.1初步评审标准302.2分值构成与评分标准303评标程序303.1初步评审303.2详细评审313.3投标文件的澄清和补正313.4评标结果31附件A：评标详细程序32第四章合同条款及格式38第五章工程检测项目工程量清单及招标控制价55第六章图纸56第七章工程检测与相关服务规范57第八章投标文件格式59一、投标文件正、副本封面格式59二、资格审查资料（格式）60三、",1,1,1,1]
[792,"0",0,0,0,1]
[793,"电动推杆\\DT5000行程：200-1000毫米，推力700公斤，速度;50-82毫米/秒，功率：1.1千瓦，重量约：63公斤。",0,0,0,1]
[794,"鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目（二标段）评标报告评审委员会2021年04月19日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，5四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似咨斑现地核查项目（二标段）已经同级财政部门审批，采购人为鄂温克族自治旗林业和草原局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，姚温克族自治旅桥止和工院后班温克旅破坏五原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目哪温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似经斑规地核查项目【二标段)，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:鄂温克族自治旗林业和草原局郭温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似必实凯地核在项目鄂温常施破坏革原林地违规违法行为专项孟冶行动疑似的地核查项目（二标段），该标段情况详见下表:标段编母标段名称采则内容]D03150724200018602鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目鄂温克旗破坏草原林地违规违法行为专项整治行动疑似图斑现地核查项目（二标段)详见本项目采购文件主任委员:范景智委员:孙崔梅、陈范李惟箱洛红二、招标过程回顾（一）招标公告鄂温克族自治旗林业",0,0,0,1]
[795,"新沂市住建局2021年行政村生活污水治工程理第十六标段项目招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：新沂市住建局2021年行政村生活污水治理第十六标段项目工程招标工程量清单悉住空乡招标人:沾杂N～造价咨询人:（单位盖欣(单位资质专用章)章翼，法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:～t-,（签字或蓝章）（签字或盖章）后长共不巨一约;法汝)防东凯多江编制人:方复核人:无队了批投（造你众桌需兰姜建董酒顽200001g81造价工程师签字盖专用章门限公司社二湛趋·篮石。工在信隔有致羽至:2024年09月16日公河有投别至:2024午12月31编制时间:复核时间:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:新店镇郑沟村圩后污水工程标段:第1页共5页序号项目编码项目名称塑料管040501004001山040501004002朔料汽边本页小计【新点2013清单造价江苏版W10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：新店镇郑沟村圩后污水工程标段：第2页共5页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述工程量计量单位综合单价合价其中暂估价7040504003001塑料检查井座328040504003002塑料检查井座1609040504003003塑料检查井座2310040504003004塑料检查井座911040504003005塑料检查井座212040504003006塑料检查井座121、φ450*200mm（起始塑料检查井）2、成品井座，成品井筒，成品井盖，配套胶圈，塑料检查井零配件3、具体做法详见图1、φ450*200mm（直通塑料检查井）2、成品井座，成品井筒，成品井盖，配套胶圈，塑料检查井零配件3、具体做法详见图1、φ450*200mm（弯头塑料检查井）2、成品井座，成品井筒，成品井盖，配套胶圈，塑料检查井零配件3、具体做法详见图1、φ450*200mm（三通塑料检查井）2、成品井座，成品井筒，成品井盖，配套胶圈，塑料检查井零配件3、具体做法详见图1、φ450*200mm（四通塑料检查井）2、成品井座，成品井筒，成品井盖，配套胶圈，塑料检查井零配件3、具体做法详见图1、φ630*300mm（直通塑料检查井）2",3,3,3,1]
[796,"1.封面县城黑臭水体整治市政配套工程3标段，工程招标控制价1招标人:，(单位盖章)1造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月31日1.扉页县城黑臭水体整治市政配套工程3标段，工程招标控制价招标控制价(小写):，2735263.48(大写):，贰佰柒拾叁万伍仟贰佰陆拾叁元肆角捌分，11招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)11法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月31日复核时间:2021年07月31日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:县城墨良水体整治市政配委工程3标段其中:(元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤资】基城照莫水体整治市致配套工程3标27:35268.4813096,0565981.07合计2735263,1813096.0585991.07单项工程招标控制价表工程名称:县城墨良水体整治市政配委工程3标段其中:(元)序号单位工程名称金额(元）智估价安全文明施工费规费】川里河园定2224573.6638281.445611.67川里河绿化510689.825114.6517369,4合计2735263.4848396.05659s1.07单位工程招标控制价表工程名称:川里河园建(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程18316162山i入工费23812712材料费1472182.15山8施工机其使用费36131.6816企业管理费56989.45山6刊海28215.992滑施项目69053.02.12.2凶价措施项目塑69053,052。2.1t中:安全文明施工播施费38281.6391582.33.1其中:暂列金额91582.38.2其中:专业工程暂估价3.3其中:计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾18611.67近税金183680.392221573.66分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:川里河园建(001)金额(元)兰项目编码项目特征描述二社工世量综台单价合价其中暂估价项目名称主石方工程0L01oL00100平整场地金类别：北购山行名蒲定简策发章方签求249350.763750.601010100200挖一般土方土填类别:二览山翁足图旅及市务贺求m31257.565.977507,68010103002001余方弃置3的的投2m31127.610.161466,01分部小计22714,2404020200100透水淮凝土铺装路床（槽）整省法签淡淖死的振m艺13281887920.26040203007001水泥混凝土无色透明客封救径〔25登国透水砼面层(红色)时位的其称备法;",2,2,2,1]
[797,"暨阳小学围墙门卫工程总说明工程名称：暨阳小学围墙门卫工程一、工程概况：暨阳小学围墙及门卫工程（围墙及门卫）；多孔砖实体围墙350m左右，金属栏杆围墙350m左右，门卫两个。计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等按招标文件要求。二、工程招标范围：土建、安装。三、工程量清单编制依据：根据国家统一的工程量清单计价规范,配合使用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014、《江苏省安装工程计价定额》2014、《江苏省市政工程计价定额》2014，2014年江苏省建设工程费用计算规则和项目指引，采用一般计税方法；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求，标底地方材价格按张家港市2021年7月份信息价及文件说明,其他材料按市场价格；人工按2021年3月份江苏省建设工程人工工资指导价，实名制费用及苏安码费用按苏州相关文件执行，计税根据苏建函价[2019]178号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价增值税税率的通知》。四、工程质量、材料、施工等的特殊要求：合格。五、相关问题说明：1、钢筋按实翻样计取2、模板按实际接触面积计取3、各类做法具体详见清单描述4、临时接电从甲方指定地点接入，临时接水地点施工单位自行解决，接电接水费用自行考虑；5、各投标单位自行踏勘现场，掌握场地情况，综合考虑未列明的措施费，如支撑围护、垂直运输、二次搬运等措施项目费投标人综合考虑进入投标报价中，结算不再签证及调整各类措施费用；6、所有混凝土构件的模板综合单价中均包括模板支架等安、拆、运输等的费用（模板垫块按塑料卡考虑）；7、本工程所有混凝土均采用商品砼浇筑，砂浆都采用预拌砂浆。8、所有安全防护设施、设备在其它相关单位进场前必须保持齐全有效。9、施工过程中必须履行总协调职责，负责整个工地现场的施工平面布置及出入口安保工作和日常保洁工作，做到绿色环保施工；10、请投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中；本说明未详之处见图纸说明、招标文件及项目清单特征描述；11、所有施工道路由投标人统一在措施费中考虑，工程竣工后因施工方施工所产生的垃圾、临时设施（道路、工棚、临时",0,0,0,1]
[798,"行企X沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书元名成交日期:2021-08-11采购革位上X青岛市贾岛区披击管理局，x供应房青岛团正工程项目管理有限公司计划名称规划十五罗路道路及管网配套工程(预算控副价)采购类型定点采购经办灭丁昌顺联系电话15376780101品目大类2C1008工程造价咨询服务心1化付款日期2021-08-16付款方式完成控制价编制后，最高付至合同额70%，审计后接付余款,。交货日期2021-08-16基本项目信息交货方式名[)现扬交货交货地点西海新区城市管理局采购项目编务采购品目成交单价（元)致最成交总价（元）工程造价杏询服务S,800.00>艺”S,800,00项目明细信息离品详细要求规划十九罗路道路及容网配委工程(预算控制价）编制单位改而沁实采购单位《盖章）:青岛市黄品区城市管理局供应商（盖章):青岛国正工程项目管理有限公司(X公(交改后航式前下效体化平台必购(放府齐沁",0,2,0,0]
[799,"效p://金威命%需混冷链物流发展规划编制项目x无“3中标公告甘麻的独建筑咨i罚成公司受武威市发展和改革委员会委托，就武威1市农产品冷篮特流发展观划缩例项目以公开招标形式进行采购，评标小组以2018年10月19日确定评标结果现将评标结果公示如下:1、采购文件编号:GSGX/H-201800142、米购预算金额:45万元3、中标结果内容:对武威市农产品冷链物流发展进行规划编制编制费报价投标总价（大写）:肆拾伍万元整（小写）:450000.00元备注4、招标公告日期：2018年9月24日5、中标日期：2018年10月19日6、中标供应商及中标金额:中标供应商:华商国际工程有限公司统一社会信用代码：91110115MA008M465C中标金额：45.00万元（大写:肆拾伍万元整)地址:北京市大兴区宏福路1号院1号楼305室联系人:王军联系电话:010-635655327、评标小组成员名单:刘玉花、杜雪梅、齐仁德、潘新颖、孙永林见赣由扫描全能王扫描创建s、采购单位联系人：孙永林联系电话:09352165181地址:武成市新城区国土大厦!l楼代理机构联系人：杨瀚联系电话:18993562634地址：凉州区东大街110号在此，对积极参与本采购项目的投标人表示衷心的感谢!甘肃国信建设咨询有限公司2018年10月22日由扫描全能王扫描创建口)12",0,0,0,1]
[800,"1.工程量清单封面海西州德令哈市德银国际花苑保障性住房配套基础，设施建设项目，工程招标工程量清单招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2018年12月21日复核时间：2018年12月21日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:物业用房——土建金额(元)其中序号项目编码项目名称项目特征抽述别邑工程量综合单价合价暂估价上石方工程]010L0100200艺一般主方土壤类别:按现场实际确定2.挖土深度上、25㎡部9266卫o10l03001001回填方密实度要求:压实系2.填方才料品种:无腐健性好宋龙础姑底回填，压实系戴不尔于0,96部74.03吕01010300200余方弃盟废弃料品种:土方运距:按现场实际确路325.5彻筑工程五01040100L001基础述)砖品种、规格、强度级:M15混凝土实心2.砂浆强度等缓M10水泥梦浆包12.425O10401004001多孔砖珊破品种、规格、强度级:MU10混凝土多孔2.城体类型:内增苏280m四3.砂浆亚座等、配合比:w的混谷蕴13量322.26总010401004002孔砖盟砖品种、规格、强度级:U10混凝生多孔2.墙体类型:外墙240m厚3.砂浆强度等、配合比:M元范谷沙票量837.48汽O1040101200零星砌砖.零量砌破名称、部位卫生间腾便台前30.7昆凝土及钢筋混衰王工程8O1050100L00础层.混凝土强度等级:C30盖89.69O1050100200元宝基础.混凝土强度等级:C30m831.6510-01o502002001构造柱,泡凝土强度等级:C25品38,2点山上01050300200连形梁1,泡凝土强度等级:C25盖812010503004001图梁1.凝土强应等级",3,3,3,1]
[801,"池州市卓越教师培训培养服务采购项目竞争性磋商文件池州市政府采购竞争性磋商文件项目名称:池州市卓越教师培训培养服务采购项目×育家项目编号：CZB42021156采购人：池州市教育型体育局].2采购代理机构:池州市公共资源交易项目管理服务有限公司2021年08月池州市卓越教师培训培养服务采购项目竞争性磋商文件目录第一章竞争性磋商公告2第二章供应商须知15第三章采购需求25第四章评审方法和标准27第五章政府采购合同34第六章响应文件格式43第七章政府采购供应商质疑函范本601池州市卓越教师培训培养服务采购项目竞争性磋商文件第一章竞争性磋商公告项目概况池州市卓越教师培训培养服务采购项目采购项目的潜在供应商应在池州市公共资源交易服务中心平台获取采购文件，并于2021年08月19日11点00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：CZB42021156项目名称：池州市卓越教师培训培养服务采购项目采购方式：□竞争性谈判?竞争性磋商□询价预算金额：110.00万元/年最高限价：110.00万元/年采购需求：为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，推进教师培训提质增效和教师队伍高质量发展，根据安徽省“十四五”教师培训规划，结合我市农村中小学幼儿园教师队伍建设实际，现就市级统筹“卓越教师培养项目”组织实施工作具体详见采购需求合同履行期限：本项目服务期共3年，合同一年一签本项目不接受联合体二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目3.本项目的特定资格要求：供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交人：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2）供应商或其法定代表人拟派项目经理（项目负责人）被人民检2池州市卓越教师培训培养服务采购项目竞争性磋商文件察院列入行贿犯罪档案的；(3）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的三、获取采购文件时间：2021年08月06日至2021年08月13日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个",1,1,1,1]
[802,"关于推荐河南迈锐德实业有限公司参与多维数据分析系统询价项目的意见经过认真考察和比选，现推荐河南迈锐德实业有限公司参与盱眙县公安局多维数据分析系统采购项目，河南迈锐德实业有限公司曾完成永城市公安局电子物证实验室采购项目，上述公司有类似成功案例，经查询“信用中国”及“中国政府采购网”该公司无严重违法失信行为，具备完成盱眙县公安局多维数据分析系统采购项目。特此推荐。肝眙县公安局2021年8月20日5打",0,0,0,1]
[803,"平顶山市城区公共停车场建设项目（一期）智慧停车城市级管理平台项目招标文件采购编号：2021-06-241采购人：平顶山市住房和城乡建设局采购代理机构：驰远工程管理有限公司日期：二〇二一年六月目录第一章招标公告，2第二章投标人须知，7投标人须知前附表，71.总则，122.招标文件，133.投标文件，134.投标，145.开标，156.评标，157.合同授予，158.废标，169.纪律和监督，1610.其他，17第三章评标办法，18评标办法前附表，181.评标方法，202.评审标准，203.评标程序，21第四章合同主要条款，23第五章采购需求，27第六章投标文件格式，42一、投标函，44二、开标一览表，45三、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书，46四、资格证明文件，48五、拟派项目组，50六、技术参数，51七、技术规格偏差表，52八、项目实施方案（技术标），53九、方案设计（技术标），53十、售后服务方案（技术标），53十一、人员培训方案（技术标），53十二、企业业绩，54十三、其他资料，55附件，581驰远工程管理有限公司第一章招标公告平顶山市住房和城乡建设局平顶山市城区公共停车场建设项目（一期）智慧停车城市级管理平台项目公开招标公告项目概况平顶山市城区公共停车场建设项目（一期）智慧停车城市级管理平台项目的潜在投标人应在《全国公共资",1,1,1,1]
[804,"第三章评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分；技术分35分；商务分20分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分45分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分=×45分某投标人投标报价金额2．技术分35分(1)技术参数及配置响应（满分：27分）：（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）1）技术参数及配置满足采购文件要求的进入一档（0.1～6分）；2）技术参数及配置满足采购文件要求，且主要技术参数及配置有二项优于采购文件要求的进入二档（6.1～12分）；3）技术参数及配置满足采购文件要求，且主要技术参数及配置有三项优于采购文件要求的进入三档（12.1～18分）；4）技术参数及配置满足采购文件要求，且主要技术参数及配置有四项及以上优于采购文件要求的进入四档（18.1～27分）；(2)生产及施工技术方案响应（满分：8分）：（本项由评委根据各投标人所提供的生产及施工技术方案中是否具有“针对性、实际可操作性、安全保障措施、质量控制检验、工期统筹、施工人员配备安排”等方面进行评定打分，本项由评委独立进行定档、打分，不允许讨论）1）有生产及施工技术方案，“针对性、安全性、质量控制检验、工期统筹、人员配备”等各方面一般（得0.1-3分）2）生产及施工技术方案“有一定针对性、安全措施基本合理、质量控制检验到位、工期统筹合理、人员配备充足”（3.1-5分）3）生产及施工技术方案“有较强的针对性、安全措施严格合理、质量控制检验细致到位、工期统筹紧密高效、施工人员配备充足、各工种齐全”（5.1-8分）3．商务分20分（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证",5,5,5,1]
[805,"枣庄市山亭区北庄镇洪门村“美丽乡村”建，设项目，项目编号:SDGP370406202002000309，评，标，报，告，第1页共6页，采购人：枣庄市山亭区北庄镇人民政府，代理机构：山东贵法工程项目管理有限公司，日，期：二〇二〇年十二月十七日，竞争性磋商评审报告，一评标工作组织，受枣庄市山亭区北庄镇人民政府委托，避照《中华人民共和国政府，采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，山东贵法，工程项目管理有限公司组织枣庄市山亭区北庄镇洪门村“美丽乡村”建，设项目（采购计划编号：SDGP370406202002000309）的招标评标工作，，于2020年12月2日在枣庄市公共资源交易网、山东省政府采购网上发，布采购公告，二、评标委员会组成，1、代理机构依法抽取相关专业评审专家，共3名，名单如下.，序号，专家姓名，单位名称，联系电话，12，周明友吴在超，山东省枣庄市鲁南公证处惠庄市房屋建设开发中心，1880632681713561148818，10.，类元月，滕州市工程建设监理技术服务中心，13606326682，2、评标委员会组成及分工:，评标委员会由评审专家组成。评标前评标委员会全体成员各井了校，前会议,拖选周明友为评标安员会组长、，三、项目概括，评审前由山东贵法工程项目管理有限公司向评标委员会介绍项目招，标情况:，（一）项目概况，第2页共6页，1、项目名称:枣庄市山亭区北庄镇洪门村“美丽乡村”建设项目，2、项目编号:SDGP370406202002000309，3、招标内容:枣庄市山亭区北庄镇洪门村“美丽乡村”建设，4、项目地点:采购人指定地点。，5、服务期:详见招标文件采购内容。，6、本项目评标办法:综合评分法，7、其它，(二）投标唱标情况:，截止2020年12月08日下午17:00，共3家供应商领取招标文件。至投，标截止时间2020年12月17日09时30分,共3家供应商递交了投标文，件详细情况如下:，法人或其，序号，领取招标文件供应商名单枣庄市水利开发有，投标文件递交情况，投标文件密封情况，授权代表到会情况，投标报价(元)，限公司福建省华舜水利水，已递交，合格，到会，1018800，身，电工程有限公司山东菏泽水务工程，已递交，合格，到会，1019800，3，有限公司，已递交，合格，到",0,0,0,1]
[806,"巴州区人民医院回风院区二期工程住院综合楼（空调主机）设备暂估价评标结果公示变更变更原因中标候选人填写了评标报告中废标的那家公司，其他投标人中未参与当天投标的公司进行了填写，特此变更。中标候选人填写了评标报告中废标的那家公司，其他投标人中未参与当天投标的公司进行了填写，特此变更。项目及标段名称巴州区人民医院回风院区二期工程住院综合楼（空调主机）设备暂估价项目及标段名称巴州区人民医院回风院区二期工程住院综合楼（空调主机）设备暂估价项目业主巴州区人民医院项目业主联系电话18123404400招标人巴中市华兴建筑有限公司招标人联系电话18190129917招标代理机构四川省富盛工程项目管理有限公司招标代理机构联系电话028-84352226开标地点巴中市经济开发区红星路70号(市民之家4楼)开标时间20210830-09:00:00公示期2021年09月08日至2021年09月14日投标最高限价（元）4905000.00中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元）经评审的投标价（元）综合评标得分第一名希望深蓝空调制造有限公司4852560.004852560.0095.04第二名北京华源泰盟节能设备有限公司4885000.004885000.0085.27第三名矛0.000.000,00第一中标候选人项目管理机构主要人员（希望深蓝空调制造有限公司）证书名称职称证职称证证书编号3072169第二中标候选人项目管理机构主要人员（北京华源泰盟节能设备有限公司）1/5执业或职业资格职务姓名职称证书名称证书编号职称专业级别项目负责人马树田职称证暖通空调工程师项目技术负责人唐金星职称证y暖通空调工程师第三中标候选人项目管理机构主要人员（无）执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人项目技术负责人浏第一中标候选人类似业绩（希望深蓝空调制造有限公司）项目业主项目名称竣工（交项目负责开工日期建设规模合同价格工）日期（元）人为潍坊明杰新能源有限公司提供直燃型澳化锂吸潍坊明杰新能源有限公司潍坊明杰新能源有限公司项目收式冷热水机组，制冷量为1050KW，制热量为2019103020200111879kW，设备运行至今，机组各项数据正常、运0,00曹洪基行稳定。为四川省运动技术学院提供直燃型澳化锂吸收式成都合瑞翔空调设备有限四川省运动技术学院项目20200315冷热水机组，制冷量为350KW，制热量为贵任公司20200107邓经理293KW，设备运行至今，机组各项数据正常、运0.00行稳定。河南盾安环境科技有限公、河南盾安环境科技有限公司项目2018062120180821为河南盾安环境科技有限公司提供直燃型澳化理0.00赵振军2/5司吸收式冷热水机组，制冷量为1740kw，设备运行至今，机组各项数据正常、运行",0,0,0,1]
[807,"评标结果公示发布登记表招标人巍山彝族回族自治县农村公路工程建设指挥部联系人赵工联系电话0872-6122440巍山县2021年度30户以上自然村通硬化路建设工程（南诏镇、庙街镇、永建工程名称镇、牛街乡）施工邀请招标牛街乡二合同组织机构代码招标代理机构云南辅成招标咨询有限公司（或信用代码)91530000763866734M招标类别施工招标方式邀请招标开标时间2021年9月23日9时00分公示时间2021年9月24日至2021年9月27日工程控制价2957446.36元投标人数量5（元）企业资质公路工程施工总承包叁级拟中标人云南众恒建设工程有限公司组织机构代码(或信用代码)91530103MA6NWMWY51拟中标价（元）2942676.69元工期90日历天标段工程交工验收的质量评定:质量目标合格工程;竣工验收的质量评业绩情况符合招标文件要求定:合格工程及以上建造师建造师云项目经理段晓萍公路工程二级资质等级证书编号2532019202109708该工程经评标委员会评审，推荐中标候选人情况如下:第一中标候选人云南众恒建设工程有限公司报价（元）2942676.69元第二中标候选人云南佳逸建筑工程有限公司报价（元）2946525.53元第三中标候选人云南浩海建设集团有限公司报价（元）2949162.00元被否决投标的否决理由:根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议诗新公示绩束日期前向行政监督部门实名书面投诉。招标人：巍山彝族回族首洛县农时公路玩家建设指挥部（公章）电话:0872-6122440说浏护站北澧行政监督部门:交巍山交通运输局电话：0872-6122440纪检监察部门:中共巍山县绝a照云信访室电话：0872-61224152021年9月23日",0,0,0,1]
[808,"重大事条《购议两公开”柳移门两委”商议表会-议常对群村干部上级党委泛赛《XX事由众提议政府安排商议事项社区居民节日福利食品采购和各项补助款发放会议商议时间2021年8月31日参会应到5实到5比例L00%人员商议村社区居民2021年中秋节每人发放维维六朝松富强面粉20斤/袋、福临门非转基因大豆油5L/桶（社区连续多年发放此品牌）,2022年春节计划每人发放维维六朝松富强粉20斤/袋、福临门非转基因大豆油5L/桶、东北大商米10斤/袋，发放人数约3900人，上报徐州经开区农村产议权交易中心平台公开采购交易。二、1.商议从2021年开内始社区年满60周岁老人原每月发放养老金100元提高到容150元/月、70周岁以上老人原每月发放养老金150元提高到200/月。2.村社区居民每人每年发放自来水水费补助36元、洗澡费补助40元保持不变。3.从2021年开始对考入本大学优秀学生一次性奖励1万元、二本奖励5000元。以上商议事项经讨论研究一致通过。参会人员签字",0,0,0,1]
[809,"凤凰镇2021年污水处理提质增效达标区建设项目施工监理招标控制价公示招标人：张家港市凤凰城乡投资发展有限公司本工程招标控制价为75万元。张家港保税区宏宇建设咨询有限公司2021年8月10日",2,2,2,1]
[810,"评标办法（综合评分法），1.评标办法，本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文，件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐，中标候选人。当综合得分相同时，以商务评审得分较高者优先；当综合得分和，商务评审得分相同时，以技术评分较高者优先；当综合评分、商务评审得分和，技术评分都相同时，随机摇号确定排序。，2.评审标准，2.1初步评审标准，2.1.1形式评审标准：，（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；，（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章，齐全，符合招标文件规定；，（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；，a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；，b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证，金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；，c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效，期均满足招标文件要求，且银行保函的原件和银行查询授权书的原件在投标截，止时间前单独递交给招标人查验，其复印件装订在投标文件中。，（4）按照招标文件规定提供了有效的符合要求的法定代表人身份证明或有，效的附，有法定代表人身份证明的授权委托书原件。，①投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权，委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他，电子制版签名；，②投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，，并由法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电，子制版签名；，（5）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，服务，目标满足招标文件的要求、，2.1.2资格评审标准，1）资质满足资格审在最低条件要求（招标公告附件上表1，(2）救极站满足资格审查最低条件要求（招标公告附件1表2)，(3）信誉满足资格审查最低条件费求（招标公告附件1表",5,5,5,1]
[811,"招标投标格式文本十四江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示招标工程项目基本信息建设单位江西嘉圆房地产开发有限责任公司:江西嘉园房计工程名称江两嘉圆房地产开发有?责任公司和谐佳园项工程地址湾里区路盘山与兴湾人道西侧建筑面积36631.21平方米结构/层招标范围工程景洁单及施工图纸所对应的相关专业工作内招标控制价66903778.66元开标时间竹月18日中标候选人排序及相关内容第一中标排疗单位名称(江西华川建设集团白限公司投标资质建筑工程(2015新标准)一级综合评估法总得投标报价62373113.71元0分分建造师姓名万医生注册编号]0201220建造师等级建筑工程一级注册专业第二中标挂序单位名称的江西省荣建设有限公司投标资质建筑工程(20:5新标准)一级6名综合评估法总得投标报价以62375809.90元分0分批建造师姓名万阳松注册编号00274326建造师等级建筑工程多注册专业第三中标排序单位名称洪字建设集团公司投标资质建筑工程(2015新标准)一级综合评估法总得投标报价62378166.a6元0分分建造师姓名博锋锐注册编号00048090建造师等缓建筑工程一级注册专业本工程项目资格审查情况资格审查方式资格预审资格审查方法合格制递交资格审查文43件单位的数量未通过资审的家通过资审的家数38数中标候选人资格审查时申报的业绩情况第一中标排序单位名称江西华川建设集团有限公司串报的业装第三中标排序单位名称江西省荣翔建设有限公司申报的业绩第三中标技疗单位名霖洪字建设集团公司苏忽乏之AMVUEEXPRESSWVAT",0,0,0,1]
[812,"1.封面东阜社区雨污分流项目，工程招标控制价xx招标人:，(单位盖章)xx造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月16日1.扉页东阜社区雨污分流项目，工程招标控制价招标控制价(小写):，1344309.22(大写):，壹佰叁拾肆万肆仟叁佰零玖元贰角贰分，xxxx招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)xxxx法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)xxxx编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月16日复核时间:2021年08月16日建设项目招标控制价表工程名称:东阜社区雨污分液项目其中:《元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费费东阜社区附污分流项目1344309,22195191628199.61招标代理费企计1344309.2219519.162sl99.6单项工程招标控制价表工程名称:东阜社区雨污分滋项目其中:(元)单位工程名称公额(元)暂估价安全文明施工费烧费序号】东阜社区雨污分流项目13M4309.2219519.1628199.61合计1344309.2219519.1628l99.61单位工程招标控制价表工程名称;东阜社区雨污分该项目(001)序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)小部分项工程997638.14220522812给材料费657438.19逾施工机其使用费66118.8近53177.26利润26681.087滑施项目112473.468807665.38《总价措施项目31705.16其中:安全文明施工播施费19519.1[【[29500013其中;专业工程暂估价【415其中:总承色服务费ie规塑28199.6]17110998.01①含合计=1+2+3+-除税甲供材料和除税甲供设备费/1.01+5分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;东阜社区雨污分该项目(001)金额(元）其虫序5项目编码项目名称项目特征播述差工程量综合单价合价哲估价Oi0d02018OO上石方工程施工症[、道路面层低健施91613.0112307.46公Ot100100100后阶路面材愿:凝土路面当”师站区应:15e批的件1277.17.199182.35式O:O101002001挖沟槽土方去举签展)挖容登:1莱议内3303.111.8439108.70:010100200②沟栖土方主壤类》：二类主念:2采谈丙齐定的如政672.8728.1718954.755O101030010O司填方密实度要求:松填进填方来源、运距:泌市挖方知币1、强化带范北状a31371.168.613179.786O:0103001002回巩方罗1931.667.1311035:.59分部小计203087。G8五O:050100d003含网工程",2,2,2,1]
[813,"恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造工程工程招标工程量清单招标人:造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月23日复核时间：2021年07月23日扉-1建设项目投标报价汇总表工程名称:恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费1.1恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造投标报价合计表-02单项工程投标报价汇总表工程名称:恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费1.1.1土建1.1.2安装投标报价合计表-03单位工程投标报价汇总表工程名称:恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造工程第1页共2页序号汇总内容金额(元)备注土建一市政综合工程(营改增)一般计税法1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费、税金项目清单计价合计5.1规费5.2增值税6工程总造价工程总价1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费、税金项目清单计价合计5.1规费5.2增值税6工程总造价安装一给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计2.1安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费、税金项目清单计价合计5.1规费5.2增值税6工程总造价工程总价1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计1.1其中:暂估价表-04单位工程投标报价汇总表工程名称:恭城瑶族自治县矿产公司污水处理站改造工程第2页共2页序号汇总内容金额(元)备注2总价措施项目清单计价合计2.1安全文明施工费3其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费、税金项目清单",3,3,3,1]
[814,"评标报告招标巾位须目名称组入及宁队院段丹臣名I.采题YIUl…人%3且标价（元）别糖1”话状（限公㎡≥LFOG回觉j.zw福苗谐竹退公心SSjO0新韶蓝·人rlrlsvr出他竹限公;:322900标委员会iHf果2620心蒲船装帝贸行跟公司2总符分排名次序科7,6/*66。00f0.57275.00功推荐的中标候选人3(京沂览家蓄涌罚有限公㎡辽承兹见经评标委必会做i议:独猎战潼逆在跟公司响应招标文件，且得分最尚;推荐为邪中玩假选人。评标委员会介体成员签字兹确认上述计标结果属尔,工工县z注二立根据拓标文件中规定的评标办法朴评标委员会的推荐意，兹确定羞疆建澧商贸《限公ayyH标/,,H标j:价:LL0元克苏超疗标买打标人乙公㎡涉定代衣人（签帝）网石五的山标2021年9月3日临留人员:",0,0,0,1]
[815,"法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）采购人（式商。综合评定遴北万道森建工程有眼公司得分最高，到低顺序推荐成交候选供应商。综合评审得分情况，并汇总每个响应供应商的得分，接照评审得分由高磋商小组各成员独立对每个响应供应商的响应文件进行评价，根据说明指定的成交人和理由）慈硕影万三勇文3(标管]X理打七、评审意见2021年公纪《㎡4推荐其为成交供应N公,令19",0,0,0,1]
[816,"1.工程量清单封面临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程，工程工程量清单临邑县临南镇人民政府山东华德诚工程项目管理有限公司招标人:，工程造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)孙先生马彦民法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)曹建华季秋梅编制人:，复核人:，(造价专业人员签字盖专用章)(造价专业人员签字盖专用章)编制时间:2020年12月18日复核时间:2020年12月18日1.工程量清单总说明分部分项工程量清单与计价表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程01(001)项目编码项目名称项目特征计量单位工程敦量综合单价合价普营法序号]040101001001艺一股土方1.土理类别演出2.挖土溪窗;<2m2356.2开挖方式:机械开挖m3的方不不沥布:不沥不路处理:路床机被硬黑税批%040202002001台灰稳定土1.含灰量:14引然筑:宿团酒水车洒水m23570)04020400:3001现浇混凝士人行道1.基础山儿y材不X品.11cmJC20混凝土找平层m23150小040202012001块石面儿1.石料规格:Ml0豫砌决石2,应:2525.镇装要求:按设计图纸m艺3160。04B003钢管1、纲管尺寸为;高2.3m、外径60mm的毯区2、施工要求详见图纸根合计材料暂估价一览表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程01(001)序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注总价措施项目清单与计价表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程01(001)序号项目名称计算技础费率(X)金额(元)备注总价措施】夜间施工费2次搬送费冬雨季施工增加费止己完工程及设备保护费5工程定位复测费6/地下管线交叉处理费单价措施项目清单与计价表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程01(001序号项目编码爱昌系整灌工程数量金额(元)·蓄密名。察合革价合价11肥041106001001大型机械设备进出场及安拆挖掘机台·次合计其他项目清单与计价汇总表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路（六支路）工程01(001)序号项目名称计量单位金额(元)1暂列金额项﹝2专业工程暂估价巧约待殊项目暂估价0)1计日工占采购保管费6其他检验试验费7急承包服务费H)其他合计暂列金额明细表工程名称:临邑县现代农业产业园园区道路",3,3,3,1]
[817,"鹤山市人民法院办公设备维修和保养服务采购（配件清单）序号配件名称品牌规格/型号单位控制单价（元）数量小计（元）1扫描仪搓纸轮套件佳能DR-M160II套820129840合计（最高限价）9840",4,4,4,1]
[818,"政府采购项目评审报告职称/身份手机号码李援新疆彦昊建设工程有限公正式专家司15599901518改K扫描全能王创建方志光正式专家序号供应商最终报价(元）排序1江苏沪港装饰集团有限公司960000.00元2金工建设集团股份有限公司965000.00元2%深圳市艺越建设集团有限公司966500.00元3传、改K扫描全能王创建副8、其他需说明的评审情况。无评审小细e品细实：3希策之志程老报现场监督员签字)正·愿过纳政卫薄交项目经办人签字：彩叶段2021年8月2日扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[819,"评分汇总表标段(包)名称：绍兴市柯桥区柯桥小学体艺馆改造工程(XE20210527001001)张话投标单符投标报价(元羽(甘所[名易延价有效代浙江公花菲改园区石区公司602975,00航(比小边的封交温州国行建设有限公司602975.00必价胜福远名长集出有以公心129?5,00州你孔州洛茂包设工程有险公司02975.00浙江联俗拓发速设《区公章60297500杭州联肠定筑若的在限公司j2975.00刪优绍其击缸承建设有限公司万西行00响应捌标文体绍兴市亮戈斐设计工程有限公司62975.00石炎比州无畅违设工型在区公通02375,00出绍兴天顺还速设布限公雷02975.00留亮鑫昆注设《区公司02975.00新江柔板环堤建设在限公司j02975,00渝州林沿武设有以公司航拉绍兴浩固建设有限公司502975.00一中标候送人留兴毛创生态建设车胜公通029?5,00浙江中魁工程管理有限公司02975.00注浙江住凯出岚工型们区公司2975,00杭州湾明市改工程有限公司02975.00z尔齐西西苏密改宝租初区公司02975,00淞浙江差盛建设发展在限公司近标万法：挡必管标法参考标工价；路M医目负责人签工:招标单位签字招标代理签字益备人签字：公共资连交易中心开标时间：2021-06-2014:3",0,0,0,1]
[820,"阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程中标（成交）公告（招标编号:ZHYX2021A-22）“、中标人信息:标段(包)[001]阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程:中标人:陕西荔鑫朔阳建设有限公司中标价格:36.9924万元二、其他:阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程中标（成交）公告中恒一信项目管理咨询有限公司受科尔沁左翼后旗阿都沁苏木人民政府委托，于20必1生08月19日就阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程（ZHYX2021A-22）采用公开招标进行采购现就本次采购的中标（成交）结果公告如下一、采购项目名称:阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程采购文件编号:ZHYX2021A-22二、中标（成交）供应商名称及中标（成交）价格:包号货物、服务和工程名称数量技术规格、参数及要求预算金额（元）附件材料1阿都沁苏木翁吐哈日根嘎查文化广场工程1详见采购文件359930供应商:陕西荔鑫朔阳建设有限公司中标金额：359924元请中标供应商在公告期间到我单位领取通知书并办理相关手续,按规定时限和程序签订政府采购合同三、公告时间:;2021年08月20日一-2021年08月24日四、评委:张强、魏静、刘蕴香如投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，可在中标结果公示有效期内，按招标文件第二章投标须知中有关质疑的规定向采购机构和采购代理机构提出质疑代理机构名称:中恒一信项目管理咨询有限公司岛3X地址:科尔沁左翼后旗甘旗卡镇邮政编码:028100联系人：张红精联系电话:5217999?2采购单位名称:科尔沁左翼后旗阿都沁苏木人民政府地址:科尔沁左后旗阿都沁苏木邮政编码：028100联系人:王海峰联系电话:13804751027中恒一信项目管理咨询有限公司2021年08月20日三、监督部门本招标项目的监督部门为/四、联系方式招标人：科尔沁左翼后旗阿都沁苏木人民政府地址：科尔沁左翼后旗阿都沁苏木联系人：王海峰电话:13804751027电子邸件:无招标代理机构：中恒一信项目管理咨询有限公司址:科左后旗甘旗卡镇联系人:张红精电话:18648500801电子邮件:395725150@qq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项自负责（签名）j1cx招标人或其招标代理机构:（盖益）以C//上3)】门)",0,0,0,1]
[821,"附表1-1生产路工程量统计表编号名称路面宽度(m)长度（m)路面类型备注新建生产路A小计19575.2754429759新修田间道-013155710.44161.2089929049941新建生产路A-13368.799533551065泥结碎石路面2新建生产路A-23113.42375817913泥结碎石路面3新建生产路A-33379.417275920966泥结碎石路面4新建生产路A-43657.205232457856泥结碎石路面5新建生产路A-53539.539995749471泥结碎石路面6新建生产路A-63354.242202036375泥结碎石路面7新建生产路A-73303.958680697447泥结碎石路面8新建生产路A-83371.957751956137泥结碎石路面9新建生产路A-93338.095722196754泥结碎石路面10新建生产路A-103266.502565157104泥结碎石路面11新建生产路A-113721.5604182028泥结碎石路面12新建生产路A-123280.704926369581泥结碎石路面13新建生产路A-133483.950429103186泥结碎石路面14新建生产路A-143372.9356411597泥结碎石路面15新建生产路A-153471.937535110039泥结碎石路面0.1408389347191847.1003093142807416新建生产路A-163193.664244291188泥结碎石路面17新建生产路A-173560.524577239019泥结碎石路面7.1003093142807418新建生产路A-183285.179553386895泥结碎石路面47900.228134665119新建生产路A-193258.25720581666泥结碎石路面20新建生产路A-2031127.89899516626泥结碎石路面21新建生产路A-213228.453986525634泥结碎石路面22新建生产路A-223393.070920846616泥结碎石路面23新建生产路A-233384.942794293382泥结碎石路面24新建生产路A-243265.053018637561泥结碎石路面25新建生产路A-253192.910362105463泥结碎石路面26新建生产路A-263127.175224713443泥结碎石路面27新建生产路A-273292.382276608768泥结碎石路面28新建生产路A-283658.16668993559泥结碎石路面29新建生产路A-293540.54920583397泥结碎石路面30新建生产路A-303529.293290415739泥结碎石路面31新建生产路A-3131053.93582185263泥结碎石路面32新建生产路A-323354.890300616959泥结碎石路面33新建生产路A-333459.597886436486泥结碎石路面34新建生产路A-343474.361240649618泥结碎石路面35新建生产路A-353454.953820051549泥结碎石路面36新建生产路A-363584.838272980576泥结碎石路面37新建生产路A-373724.155824530544泥结碎石路面38新建生产路A-383732.362802691599泥结碎石路面39新建生产路A-393541.154658749644泥结碎石路面40新建生产路A-403440.112657171286泥结碎石路面41新建生产路A-413760.161494509234泥结碎石路面42新建生产路A-423276.610195842206泥结碎石路面43新建生产路A-433397.940300606789泥结碎石路面44新建生产路A-443258.446152622957泥结碎石路面附表1-2生产路工程量统计表编号编号路面宽度(m)长度（m)路面类型新建生产路B小计18900.23166704471新建生产路B-12593.711417810594土路面新建",3,3,3,1]
[822,"2021年城区绿化亮化及公园设施改造提升工程之亮化工程评审报告安吉县城市管理局:根据《安吉县小额公共资源交易管理办法》及2021年城区绿化亮化及公园设施改造提升工程之亮化工程交易文件的要求，经本工程评审委员会对各交易中请人的交易文件进行符合件黟定结果如下:序号上2宜山角67再经评审委员评审，按综合得分推荐排名前，名的交易中请人作为成交候选人。第一名:州中元照明工程有限公司第二名:祖州交通工程集团有限公司评审委员会成员签名:蒋区7，上了忍2021年9月7",0,0,0,1]
[823,"五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月23日09时30分递交方式：武汉市武昌区洪山侧路24号国信招标集团股份有限公司湖北分公司201室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月23日09时30分开标地点:武汉市武昌区洪山侧路24号国信招标集团股份有限公司湖北分公司201室七、其他建行省直红旗支行原址装修改造项目已由中国建设银行股份有限公司湖北省分行批准建设，项目业主为中国建设银行股份有限公司武汉省直支行，3无招标人为中国建设银行股份有限公司武汉省直支行，招标代理机构为国信招标集团股份有限公司现对该项目的建行省直红旗支行原址装修改造项目进行国内公开招标，欢迎有意向的投标人参与投标/段集团1、招标项目概况与招标范围1.1项目名称：建行省直红旗支行原址装修改造项目:扎>1.2项目地点：武汉市武昌区建安街234号;≤1.3项目规模：该项目最高投标限价72.997265万元该项目内装面积295平方米xQxo1.4招标范围、内容：本项目施工设计图纸和工程量清单范围内的装修工程，及为完成该工程所需的所有工作内容:1.5资金来源：企业自筹:1.6质量标准：达到国家施工验牧规范合格标准;1.7工期：90日历天;1.8质保期：安装工程为2年；防水工程为5年;2、投标人资格要求2.1本次招标共划分为1个标段2.2本次招标要求投标人须具备如下条件:1）经营许可：投标人须在中国工商行政管理机关注册登记并取得营业执照，具有独立的法人资格;2）资质要求:投标人应具有建设主管部门颁发建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质,投标人必须具有建设主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》:3）业绩要求：投标人近三年(2015年12月1日-2018年12月1日)来承担过类似金融领域或政府、大型企事业单位营业厅装修工程业绩;",0,0,0,1]
[824,"1.封面乐余农贸商城整体环境改造提升工程，工程招标控制价张家港市乐余农贸商城招标人:，(单位盖章)江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月12日1.扉页乐余农贸商城整体环境改造提升工程，工程招标控制价15158735.03壹仟伍佰壹拾伍万捌仟柒佰叁拾伍元零叁分招标控制价(小写):，(大写):，招标人:，江苏众信工程投资项目张家港市乐余农贸商城造价咨询人:，管理咨询有限公司(单位资质专用章)(单位盖章)1丁军法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月12日复核时间:2021年07月12日建设项目招标控制价表工程名称:乐余农贸商城整体环境改造提升工程贰中;(元)序号单项工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费规费】乐余农贸商城整体环境改造提升工注15158785.08220708.4:370285.57|招标代理费介计16158785,08220708,13:370285.57单项工程招标控制价表工程名称:乐众农贸商城整体环提改造提升工程北中;(元)序号单位工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费烧费】乐余农贸断城整体环境改造提升工程-室内12523456.66188396315115.111/乐余农贸韵城整体环境改选提升项目-安装2635278.3732313.7455170,16合计15158735.03220708.43970285.57单位工程招标控制价表工程名称:乐余农贸衡城整体环境改造提升工程-空内(001)序号汇总肉容①额(元)其中:暂估价(元)北分部分项工程9192294.89山[入工费2136388.71[2材料费6910189.2山3包工机共使用费117163.0山4企业管理费961987.0515刚浏336667.082措施项目681999.7821沁价措施项目费819926.722总价措施项目费362071.02.2.1其中;安全文明施工播施费188394.68当其他项目1000QQ心31北中;暂列企额1000O0Q3.2其中:专业工程暂估价33t中:计日工3,1其中;总承包服务费汕免费315116.1。税金1034016.88监小计12623166,668分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:乐余农贸商城整体环境改造提升工程-室内(001)金额(元)其中疗号项目编码项目名称项目符征描述融签工程量综合单价合价暂估价心011102003003一层险中们推位以外的房们地面夹料楼地面一的0实色仿彭石00#600浅灰色仿古地法情讼县及钻结层",2,2,2,1]
[825,"政府采购项目需求方案采购单位：禹城市职业教育中心采购代理机构：山东首信项目管理有限公司项目名称：禹城市职业教育中心实验室建设及技能大赛仪器设备采购项目编制时间：2021年7月30日1一、项目概况及预算情况本项目为禹城市职业教育中心实验室建设及技能大赛仪器设备采购，预算金额900000.00元。二、采购标的具体情况1.采购内容：禹城市职业教育中心实验室建设及技能大赛仪器设备采购。2.需实现的功能或者目标：满足采购人要求。3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：执行相关的强制性标准。4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：满足采购人要求。5.需满足的采购政策要求：依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，可给予小型和微型企业价格10%的扣除。在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格10%扣除。节能、环保政策：按国家有关节能环保政策执行。6.项目交付或者实施的时间和地点：交付或实施时间：具体时间以甲乙双方签订的合同为准；交付或实施地点：甲方指定地点。7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：2服务标准:符合相关要求，达到合格标准；服务期限：符合采购文件及相关规定；服务效率：符合采购文件及相关规定。8.项目售后服务及验收标准：符合国家、省市及行业相关规定。9.其他技术、服务等要求：符合甲方要求，满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范，达到合格标准。三、论证意见无四、公示时间本项目采购需求公示期限为3天：自2021年7月30日起，至2021年8月2日止。五、意见反馈方式本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2021年8月3日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。3采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到",0,0,0,1]
[826,"西南科技大学高校共建-土建学院实验室设备第二次采购采购编号：510201201813357西南科技大学高校共建-土建学院实验室设备第二次采购招标文件采购编号：510201201813357中国·四川西南科技大学四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司共同编制2018年12月1西南科技大学高校共建-土建学院实验室设备第二次采购采购编号：510201201813357目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式21第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求42第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料43第六章招标项目技术、商务及其他要求45第七章评审办法49第八章合同主要条款（参考）60廉政合同65-672西南科技大学高校共建-土建学院实验室设备第二次采购采购编号：510201201813357第一章投标邀请四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司（采购代理机构）受西南科技大学（采购人）委托，拟对高校共建-土建学院实验室设备第二次采购进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、项目名称：高校共建-土建学院实验室设备第二次采购二、采购编号：510201201813357三、资金来源：预算资金四、采购项目内容：一包：空调实验装置1套空调装置本体1台、数字温度显示1台、再循环管道1套、压焓图软件1套、PID控制系统1套二包：制冷装置性能测试及其可视化实验项目制冷实验装置1台、可视化制冷培训设备1台五、投标人应具有的资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；7、本项目不接受联合体投标六、报名时请提供以下资料：1、有效身份证复印件（复印件需出示原件并加盖单位鲜章）；2、单位介绍信原件七、招标文件获取的时间、地点：招标文件自2018年12月11日至2018年12月17日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00（节假日除外）在绵阳市科创园区玉泉南路15",1,1,1,1]
[827,"规划编制招标限价宙核服务采购说明一、项目名称:潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制招标限价评审二、项目业主:重庆市潼南区生态环境局三、委托人地址:重庆市潼南区生态坏境局四、委托服务内容:对潼南区涪江流域水环境综合治理规划编制招标限价进行审核。五、项目服务费用:最高限价8000元。六、选取方式:竞价选取七、资质要求:负责此项目的工作人员必须具备造价咨询一级资质，并且有相应的工作经历。八、服务时限:签订合同后15个工作日内。九、联系方式（联系人：汪老师，联系电话:81658964)重庆市潼酶区生态环境局2021年7月15.泊",0,2,0,0]
[828,"投标报价函射阳县运棉河地区涵闸管理所2016年度省级水利工程养护项目：(1)4#、6#、10#钢丝绳更换；13#、9#、7#、4#电磁刹车线圈更换；（3）6#、11#电磁刹车更换；(4)5#、10#、13#、14#、15#启闭机电机保养；(5)配电间3#、4#屏交流接触器更换；(6)闸上工作桥东侧栏杆更换；（7）小洋河地涵闸房顶部防水处理；（8）小洋河地涵闸房室内涂料工程为总价承包我单位在考察了工程现场后，愿以（大写）（￥元）的总价承担上述全部工程的施工，并于2016年11月20日前竣工，工程质量符合合格标准投标人：（盖章）法定代表人或其授权的代理人：（签字）日期：年月日射阳县运棉河地区涵闸管理所2016年度省级水利工程养护项目工程量清单序号项目名称单位数量备注一4#、6#、10#钢丝绳更换；米355二13#、9#、7#、4#电磁刹车线圈更换；只4三6#、11#电磁刹车更换套2四5#、10#、13#、14#、15#启闭机电机保养台5五配电间3#、4#屏交流接触器更换；台4六闸上工作桥东侧栏杆更换米130七小洋河地涵闸房顶部防水处理；平方米35八小洋河地涵闸房室内涂料平方米105",3,3,3,1]
[829,"深圳市退役军人事务局舆情服务项目评分细则表技术评分表（40分）序号评审内容分值评分细则1项目方案得分10项目方案具有项目总体概述，根据业务需求提供符合要求的方案，方案要有针对性、有侧重点、条理清晰、表述完整；内容要全面、准确，且具有可操作性。在以上内容完整的基础上，根据内容的合理性、实用性进行评分：（1）项目方案内容合理全面、实用性强；（2）项目方案内容具有针对性；（3）项目方案内容具备实用性，可操作性。符合以上三点得10分，符合以上两点得6分，符合以上一点得3分，不符合上述情况得0分。2技术实力151.响应供应商具有针对微博自媒体平台的数据采集和分析：微博关键词抓取量不少于1亿条，提供第三方权威机构出具的测试报告且满足要求，得5分，否则不得分。2.响应供应商具有“热点信息追踪”、“智能分析”、“数据模型”、“大数据洞察”、“分布式存储”、“新闻APP”、“社交媒体采集”、“境外舆情”、“QQ群”、“自媒体采集”对应的计算机软件著作权证书，每提供1个得1分，最多得5分。3.响应供应商具有大数据采集与分析技术方面获得的知识产权，每提供一项知识产权得1分，最多得5分。（以上内容以证书原件为准；响应供应商将复印件加盖公章，否则不得分。）3项目实施队伍情况15项目经理满足以下条件：(1)在投标单位工作至少满5年；(2)拥有人社部颁发的网络舆情分析师证书，且已满5年；(3)具备计算机应用专业，大专（及以上）学历；(4)参加过地级市或以上地区舆情应对项目业绩（5次及以上）；满足全部条件的得5分，一项不满足扣2分，扣完为止。团队成员满足以下条件：(1)项目团队至少6人及以上，且全部成员在投标单位工作至少满一年；(2)成员中至少有2人具备PMP资质；(3)成员中至少有2人具有人社部网络舆情分析师岗位培训考核（CETTIC）证书；满足一项得3分，二项得6分，全部满足得10分。证明文件：项目团队成员必须为投标人自有员工，提供相关人员（学历、职称、资格证书），对应舆情业绩（需体现项目经理），及",5,5,5,1]
[830,"评标结果公示",0,0,0,1]
[831,"心一拟以(綦咨己X各ON聊窗宫两子三承慈团下荔鸡[罗警招招知知获领尊柳甲T部曹哥引干暂9z7Z钟拓产p'缴基非和P召”弊需岁PZF了的:知)￥×(日态石珍p》“277EX率7PP西了~“凹护YG\"咬”(ZZ劲贸照”ˇ东C飞望畜2*“湖字志zP装”孕顿ty取XJ-Pzg47~杀霉管备‘工[”?厚%!-X种7泗g枣冠?山蓝g号号梁∞g黔季盟?部;Y碍愿ZW-74平5ET-管圣(%B不防%下ˇ≥rzs名z#尊zazrexbIcc‘御队gfS都P咨F队;平2工S呼以本革予H[以副*的=驾事zs如半平的融射好曰”形郓~基鄂SCE%YˇpylzF致r04纳9幼想厂”7T将′≤?EWy’揭9致2都×轩7纸币明知动驴密可或智F2g明9部zrzysF凯护密团P彭叹霍g区落萝到鸿ˇ凹叛孕厚系币取半Y郭隆了”职鄂?qgf鄂矿明Z平辆K执1）财公”飞ZT区-z收;g呼“事多载7v077子本晋墅矿不女本环ˇ（加园币5““对#慈取乳哲别印零巴四a职学本暂﹝磋车非P-手对承平设Cz置义封过验程逾X28g～C娄1元辽公",0,0,0,1]
[832,"评标报告建设单位乌什县工业园区管理委员会工程名称阿克苏地区乌什县工业园区基础设施建设项目二标段（监理标段）最终投标价投标人名称得分排名次序（元）新疆德厚工程咨询管理有限责任公司59000081.635新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公56350083.773司评标委员晨越建设项目管理集团股份有限公司50000083.364会评审结中鸿亿博集团有限公司果64800067.580四川省城市建设工程监理有限公司64900074.277智埔国际工程咨询有限公司47000091.021新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司45500089.88○四川同创建设工程管理有限公司64700074.976次序中标候选人名称推荐的中1智埔国际工程咨询有限公司标候选人2新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司3新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司经评标委员会一致评议：智城国际工程盗询在限公司响应招标文件，得分最高，石角评审意见定为中标第一候选人，中标价:≤z0g0000元。兹确认上述评标结果属实。评标委员岩;能敦签“奇午会全体成举忽丞志艺员签字根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:周埔国际工程盗询有限公司为生标人沧必签招标人定常标意见窝工六法定代表人招标盖2021年8月10日公证人员志团层学会监督人员x法立2备注:本表有附件，附件包括：评标结果，本表与附件共同构成评标报告，附件共上页明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式4份。",0,0,0,1]
[833,"江苏省睢宁县农村产权交易公告项目编号:320324115A2109000根据胜完县，农村产权交易管理办法规定,受胜况具据业镇克圩村村民委员会，委托，胜立县农村产权交易（服务）中心决定对胜宁县梁集镇整圩村张充、张西张庄点坝织土批清转37036亩)项目进行交易，现将有关事项公告如下:一、项目概况本项目共4个标段，标段位置见章图标段1:睢宁县梁集镇袁圩村张东组土地流转75.02亩，用予利植粮食作物。该转期限S年，报名费0.00元，保证金0.00元标段2:睢宁县梁集镇袁圩村张庄组土地流转370.36亩，用予效植粮食作物。流转期限S年，报名费0.00元，保证金0.00元标段3:睢宁县梁集镇袁圩村张西组土地流转370.36亩，用予种植粮食作物。流转期限S年，报名费0.00元，保证金000元,。标段4:睢宁县梁集镇袁圩村袁坝组土地流转370.36亩。用于植粮食作物。清转期限5年，报名费0.00元，保证金0.00元,二、时间地点1、报名时间及地点:2021年9月3日17.时00,介2021年9月10且10时00分在据集镇农村产权交别投多虫心或图上报名，报名2、交易时间及地点:2021年9月10比12时00分梁售镇农封产权交易肥务主心，交易三、标的咨询即日起接受咨询，自行看样。联系人:金数盛金。联系电话:]5189470686，四、注意事项1、报名时请携带身份证件原件及相关资料，语填经《江苏省求村产权交务意向流入方承诺书)。报名费及保证会缴至金县《区）农/）村产权定易（服务）中心账户（账户:了:金》内，并往明徽教事由。报名费不予退还。径证金不计利且,2、报名者请携番参份证件振件，挂名费及促证必益放凭证参加交易，未报名者不得退场参加定易。3、投名结桌后。如产生两个及谈上符合条修的感向该六方，交第上武（兴、公员",0,0,0,1]
[834,"湖畔玲珑府居配采购项目(一标段)控制价为JG0000，00元各投标人:湖畔玲珑府居配采购项目]标人S=系空心；工盐零.加1“饭/八元项记位：≥H区市大丰（一标段）招标控制价4头/㎡78",2,2,2,1]
[835,"白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务评标报告一、收标开标情况：白云五线(G106国道—大源北路）第三方检测监测及临近地铁隧道自动监测、周边建筑物沉降观测服务采取公开招标的形式组织招标。本项目于2021年8月9日10:15:00-10:30:00在广州市公共资源交易中心第16开标室（中心本部）接收投标文件（光盘）备用，10:30:00-11:30:00在广州市公共资源交易中心第16开标室（中心本部）开标，全过程在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行，由招标代理单位主持完成。详见《递交备用投标文件光盘登记表》。参加投标并按时递交投标文件的单位有4家，分别为：1.(主)广东建粤工程检测有限公司,(成)广东省建筑设计研究院有限公司；2.(主)广东省建设工程质量安全检测总站有限公司,(成)广东省地质建设工程勘察院；3.(主)广州广检建设工程检测中心有限公司,(成)广东省重工建筑设计院有限公司；4.(主)广东真正工程检测有限公司,(成)建材广州工程勘测院有限公司。详见《开标记录表》。二、评标委员会成员名单：本项目的评标会于2021年8月10日10:30:00在广州市公共资源交易中心第14评标室进行。评标委员会共5人组成，5名专家评委均在广东省综合评标评审专家库中随机抽选产生。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：评标委员会根据招标文件要求对以上投标单位的投标文件进行独立评审。三、评标标准和方法综合评分法，具体详见招标文件评标办法。四、废标情况：无。五、评标情况：1、评标委员会先对投标单位进行初步评审。经评审，4家投标申请人均通过初步审查，详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》及《资格审查报告》。2、对通过初步评审的投标单位进行详细评审，按投标人总得分（投标人总得分=技术评审（50分）+商务评审（40分）+投标报价（10分））由高到低的顺序将各投标人进行排序，详见《综合评分记录表》、《报价得分汇总表》、《综合评分汇总表》、《",0,0,0,1]
[836,"详细评分汇总表合词良；合同名称；中卫下词酒英词公路大断等3个项目环竣益测和环保竣工验收益测（调在）报告编制水上督持益测水上体持设能铃收报告编制告询服务三标段号投标上心[济桥证旺亿分上孜不劝汉形和行主赛人员币分[北药因图石防总外挂名１四川嘉源生态发展有限沅任公山7.2428.9225.00300091飞北京故华生态科技有限8.0126.0825.0030.0089.09y甘肃大江河生态环现现递浏设迁车限公司6.1527.4825.0030.0088.63致庐军正羽圆王态投不否4/简不双公司8.6823,6120.0030008l22评委签名开标时间:2021-09-1409:00:00",0,0,0,1]
[837,"高州市供销社荔枝冷链物流配送中心工程施工评评标标报报告告高州市供销社荔枝冷链物流配送中心工程施工招标评标委员会2021年7月21日高州市供销社荔枝冷链物流配送中心工程施工招标开标评标记录情况报告书一、基本情况项目名称：高州市供销社荔枝冷链物流配送中心工程施工招标人：高州市分界供销社招标代理：广东建川工程管理有限公司建设地点：高州市分界镇分界圩东方街建设规模：项目总建筑面积3742.70m2，规划建设冷链物流设施区、服务区。设施区建筑面积1974m2，其中保鲜车间744m2、冷库围护工程1080m2、配电房m2、门卫50m2；服务区建筑面积1768.70m2，其中检测中心507m2、商务中心504.90m2、培训中心520.80、业务洽谈室与配电房及泵房186m2，门卫50m2。购建5400m3（1080m2、高度5m）保鲜冷库的设备及材料、1条3吨/小时荔枝保鲜生产线、2台6.8米配送冷藏车、2台1吨叉车、1批配电设备及1批检验检测设备等。施工工期：120日历天招标方式：公开招标招标类别：施工二、开标情况1、开标时间及地点（1）开标时间：2021年7月21日10时00分（2）开标地点：广州公共资源交易中心2、开标过程（1）开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。本项目在递交投标文件截止时间（2021年7月21日10时00分）前共有107家投标人递交投标文件（见附表1）。其中广东丰豪建设工程有限公司，在开标过程中发现其投标文件不符合招标文件第二章3.7.5要求，法定代表人不配合签署开标现场记录表并擅自离场，经电话联系后拒绝返回现场签署开标现场记录表；广东国众建设有限公司、广东恒新建设集团有限公司，法定代表人或授权委托人未按招标文件第二章5.1要求参与开标会议；属无效投标(2)开标过程，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况。（3）按照宣布的开标顺序当众拆封全部投标文件，并要求投标人的法定代表人或其安托代理人出示身份证以证明其出席开标会，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容。三、评标委员会评标委员会由招标人依法组建，在升标前由招标人从广东省综合评标专家库通过电子语咨方式呼叫系统传达和确认5名与投标企业没有直接利益关系的有关经济方面的专家成员组成，并由评标委员会成员推举担任评标委员会主任。专家一",0,0,0,1]
[838,"服务类综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分40分，商务分30分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分＝×30分某投标人投标报价金额2、技术分40分1）质量保证措施分10分（1）提供了维保技术实施方案，和维保承诺书，全部满足采购文件要求的，得0.1-5分（2）提供了维保技术实施方案，对用户需求理解透彻、方案针对性强、详细描述了实现的技术方案，提供维保承诺书，有详细的维保服务流程，备件库，全部满足采购文件要求的，得5.1-10分2）服务（满分30分）：（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）（1）服务满足采购文件服务要求的，得0.1-6分；（2）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有一项优于采购文件要求的，得6.1-12分；（3）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有二项优于采购文件要求的，得12.1-18分；（4）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有三项优于采购文件要求的，得18.1-24分；（5）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有四项优于采购文件要求的，得24.1-30分；3、商务分30分1）提供本地化服务，机构在南宁或在南宁有分支机构的得5分，在各县区有分支机构的，每多一个得1分，满分12分；2）投标人近3年承担过气象自动站设备维保或气象电子显示屏维保的，每项得3分，满分6分；（提供合同复印件，原件备查）3）近两年投标人获省部级（含省部级）以上与服务类业绩有关的奖项，得2分，满分2分；（提供证书复印件，原件备查）4）投标人的技术人员",5,5,5,1]
[839,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程监理评标报告评审委员会2021年09月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程监理（以下简称“本项目)已由以呼伦贝尔市交通运输局2021112文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心二期工程监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月22日，交工日期:2022年09月21日。共计365日历天2.3标段详情:呼伦具尔市交通运输事业发展中心呼伦具尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程监理，该标段情况详见下表",0,0,0,1]
[840,"学齐学5溢与5算总额(元）]学问W字①镇工呼涉项项皿亚（街康居础工加单蜀被式工运韩位道程些/称C二，东港康居工程二期附属工程30天215000.00期附属标段概况小型工程320924117N20120012涉农资金项目东港康居工程二期附属工程黄沙港镇涉农资金项目交易项目审查表工程第1页/共2页标段情况2l5ooo.00资金来源登记日期|2020年12月25村（社区）项目基本信息（元）最高限价|财政拨款、沙辆妙洲400.00赞居其他出4300.00元）保证金二鹰",2,2,2,1]
[841,"宾阳县城北体育公园项日健身步道、自行车骑行道工程招标控制价及带★号项目最高限价公示(招标编号：ZXHTZB1806XG03B029A3-、内容:各投标单位：一、项目名称：宾阳县城北体育公园项目健身步道、自行车骑行道工程二、项目编号：ZXHTZB1806XG03B029A三、招标人名称：广西宾阳县昆仑资产投资发展有限责任公司地址：广西宾阳县宾州镇永武街378#联系人及电话：孙工，0771-8259662四、代理机构名称:广西中信恒泰工程顾问有限公司地址：南宁市青秀区云景路69号南宁轨道大厦B座8层联系人及电话：韦工，15240671985五、招标公告日期：于2018年11月29日在中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、南宁市公共资源招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、南宁政府采购网上发布（公告发布媒体包含但不限丁上述媒体）六、宾阳县城北体育公园项目健身步道、白行车骑行道工程招标控制价及带★号项目最高限价公示如下：1、本项目的招标控制价为：人民币壹仟叁佰零肆万肆仟参佰叁拾伍元肆角柒分(3：13044335.47元):2、本工程带★号项目最高限价详见附表招标人：广西宾阳县昆仑资产投资发展有限责任公司招标代理机构：广西中信恒秦工程顾问有限公司2018年12月27日宾阳县城北体育公园项日健身步道、自行车骑行道工程分部分项工程和单价措施项目清单与计价表带★号项目最高限价工程名称:宾阳县城北体育公园项目健身步道、自行车骑行道第1页共1页序号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量金额(元）综合单价合价其中:暂估价分部分项工程土石方工程1★040101001001挖一般:=方（含装车）m”35110.462.95103575.86含：1、各类土方(包括淤泥、流砂)开挖，:l:类别综合考虑2、清表、砍树、竹，挖树根及竹筑3、清除杂草、水生植物、捞漂浮物2★04010:3001001路借土方回填m19749.0119.12377601.07含1、回填、压实等，压实度按施上图设计要求2、取土、装车及运输第lkm，土质接施工约设计要求3、取土费3★桂040103003001路基、基坑士方运输每增运1kmm??km78996.041.27100324.974★040103002001弃.士方运输起步第1公里m35110.465.15180818.87含：1、各类H:方（包括淤泥、流砂)开挖，土类别综含考虑2、清表、砍树、竹，挖树根及竹觉3、",2,2,2,1]
[842,"ph力宜]]程z[程（标X03第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中毅明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中截明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*100%2.1.2.评标入围方法县当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少等于50家时，并标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选指历种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:由签入围法:□方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定。评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:：15(不得超过50)，其中:约值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取Z是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审因系评审标准投标人名称营业技照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价投标文件的组成疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评审标准营业执照具备有效的营业技照安全生产许可证.备有效的安全生产许可证资质证书备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求乎合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的",5,5,5,1]
[843,"项目名称：中国人民银行枝江市支行消火栓系统改造工程中国人民银行枝江市支行消火栓系统改造工程竞争性谈判文件采购人：中国人民银行枝江市支行代理机构：中元工程咨询有限责任公司二O一八年十二月1项目名称：中国人民银行枝江市支行消火栓系统改造工程目录第一章中国人民银行枝江市支行消火栓系统改造工程4竞争性谈判公告4第二章谈判须知6一、总则6二、竞争性谈判响应文件的编制6三、踏勘现场7四、验收8五、付款方式8五、谈判文件递交8六、谈判报价要求8七、报价文件的份数和封装9第三章谈判方法10一、谈判方法10二、谈判步骤10三、确定成交供应商12四、签订合同13第四章、项目综合说明14第五章合同16第六章分部分项工程量清单21第七章附件24竞争性谈判响应函25法定代表人身份证明26授权委托书27项目管理机构配备情况表28项目负责人简历表292项目名称：中国人民银行枝江市支行洲火检系统改进工程前附表项号内容规定项目综合说明项目名称:中国人民银行枝江市支行消火栓系统改逊工程,项目地点：中国人民银行枝江市支行项目概况:中国人民银行枝江市支行消火栓系统改造工程（详见施工工程景清单）,施工承包方式:施工总承包(包工包料)工程质量要求:达到国家现行验收规范合格等级标准工程安全生产要求:达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的合格标准工期:15天2资金来源:自筹资金3投标保证念:本项目不设保证金张判文件发放:供应面报名时领取谈月文件等相关资料“现场勘察时间:2018年12月25日前（不统一组织进行现场勤察）上采购人不集中组织谷疑会，供应图如而疑向，需在2018年12月26日12时耐通过部件向招标代理机构通过（ail:595590568@qq.com）提交采购事宜的质疑，招标代理机构生规定时向内对向题作出系知后，在中国人民银行枝江币支行公告栏张贴公告答疑回复开始时间:2018年12月20日8:30时结束时间:2018年12月26日12:00时回复时间:2018年12月25日17:00时部谈判响应文件份数:纸质谈判响应性文件二份，其中正本一份，副本一份:电子谈判响立性文件一份（光盘或U盘拷贝)㎡谈判响应性文仟递交时间:2019年1月2日8时30分—9时00分(北京时间)谈判响应性文仟递交地点:枝江市迎宾大道170号（中国人民银行枝江市支行四棱",1,1,1,1]
[844,"评标报告项目名称通过说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[845,"E.2：招标控制价封面长沙机场航班保障处置中心项目概算工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05E.7：招标控制价扉页长沙机场航班保障处置中心项目概算工程招标控制价招标控制价(小写)：(大写)：0招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：2021年07月28日E.12：建设项目招标控制价汇总表工程名称：长沙机场航班保障处置中心项目概算第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价一工程费用0（一）土建部分01.1拆除工程01.2结构改造加固01.2屋顶改造01.3外立面改造01.4室内装饰改造01.5连接桥0（二）安装部分02.1给排水工程02.2电气照明工程02.3应急照明工程02.4水消防工程（含气体灭火）02.5火灾报警工程02.6通风空调工程02.7弱电智能化工程2.8抗震支架（三）室外工程二工程建设其他费用（一）建设用地费（二）其他费用1工程设计费2工程量清单及计价编制费3工程保险费4报建费0合计0注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。000投标人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签章或盖章)注册造价工程师：(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间：2021-07-28概算工程计价表工程名称:电气照明工程第1页、共1页序号名称费率(%)计算办法及计算程序合价(元)1直接费1.1~1.3项1.1人工费人工费总额1.2材料费（不含设备）材料费总额1.3机械费机械费总额2设备费/其他3大型施工机械进出场及安拆费0.5（1~2）×费率4工程排水费0.2（1~2）×费率5冬雨季施工增加费0.16（1~2）×费率6零星工程费4（1~2）×费率7企业管理费371.1×费率8其他管理费2（设备/其他）×费率9利润231.1×费率10绿色施工安全防护措施项目费161.1×费率11安全责任险、环境保护税11~10×费率12税前造价1~11项合计13销项税额912项",2,2,2,1]
[846,"南华县退化草原人工种草生态修复建设项目项目名称项目编号GC532324202100004001南华县退化草原人工种草生态修复治理项目工程招标单位建设管理局招标单位电话罗老师0878-7214134招标代理机构大成工程咨询有限公司招标代理联系电话赵工18487350015招标方式公开招标评标办法综合评估法是否暗标是是否联合体投标在2021年07月07日开标时间开标地点南华县公共资源交易中心2021年07月8日至2021年07月IZ日公示时间中标候选人中标候选人排名名称详细情况楚雄中林园林绿化有限]公司1.投标报价:9143943.88元。2.得分:87.26分。3.项目负责人及资质证书编号:.杨荣亮贰级云2532019202132281。4.工期:60日历天。5.企业类似业绩:①攀枝花市东风景秀小区（一期）附属及绿化种植项目:②攀枝花市东风景秀小区（二期）附属及绿化种植项目:@广南县坝美世外桃源旅游景区景观树栽植、园林小录造型及草坪种植项目:①香格里拉经济开发区绿色产业区基础设施建设及绿化种植项目:③昭通市抚镇门广场及周边绿化提升、地被、草坪种植项目。6.项目负责人业绩:广南县坝美世外桃源旅游景区景观树载植、园林小景造型及草坪种植项目。云南中冠建2设工程有限公司1.投标报价:9136508.26元。2.得分：85.59分。3.项目负责人及资质证书编号:毕海贰级漠221151637897。4.工期：60日历天。5.企业类似业绩:①巧家县烈士陵园提升改造工程(景观绿化)：②剑川县城镇棚户区基础设施道路改造工程（零星巷道）:③昭阳区2013年保障房项目-祥和佳园公租房小区进出口路修复工程:④剑川县盘龙路（环城北路）道路建设项目。6.项目负责人业绩:(①巧家县烈士陵同提升改造工程(景观绿化):②剑川县城镇棚户区基础设施道路改造工程（零星巷道）。云南久久建约设投资有限公司1.投标报价:8779010.37元。2.得分：81.15分。4.工期:6O日历天。3.项目负责人及资质证书编号：李志祥贰级澳201101003897。5.企业类似业绩:①创建国家森林城市项目（毛家营一荷花）绿化工程设计施工总承包:②凤庆县迎春河生态腐道项目一迎春河沿岸线公园（南边箐河湿地公园四标段）:③异龙湖环湖面山剂面绿化工程设计施工总承包:①巧家县林业和草原局金沙江白鹤滩水电站流没区（云南）古树移裁项目：③建水县西庄紫陶小镇2019年农村人居环境整治项目设计施工总尔包（EPC）。6.",0,0,0,1]
[847,"京港澳高速公路广州至深圳段改扩建项目既有桥浆检测评估，服务招标中标保选人公示，京港澳高速公路广州全深训段改扩建项目既有桥染检测评估服务招标（项目编号，JC202l-1580)招评标工作已经完成,评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。，按规定现将中标候选人情况予以公示，公示期为3个工作日（自2021年6月15日00:0，起至2021年6月17日24:00止），具体如下.，中标候选人单位名称，第一中标候选人(主）广东交科检测有限公司(成）交通运输部公路，第二中标候选人中交公路规划设计院有限公司，第三中标候选人(主）云南云路工程检测有限公司(成）广西交科集团有，科学研究所，限公司，投标报价（元）项目负责人姓名，19871030，19428465，19511346，及证书、证号服务期限，详见附件自合同签订之日起至完成合同约定的检测评估，详见附件自合同签订之日起至完成合同约定的检测评估，详见附件自合同签订之日起至完成合同约定的检测，任务止成果需通过业主组织/，任务止成果需通过业主组织/，评估任务止成果需通过业主组织/，质量要求安全目标，相关部门的评审严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，相关部门的评市严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，相关部门的评审严格执行有关安全生产的法律法规和规幸，使用信用等级分，确保在服务期限内零安全事故广东省2020年度信用评价（试验检测单位），确保在服务期限内零安全事故无广东省2020年度信用评价（试验检测单，制度确保在服务期限内零安全事被无广东省2020年度信用评价（试验检测单，值情况等级为AA级,未承诺使位)，按B等级445分位），按B等级445，用,按人等级4.75.分计计分计，各中标候选人的业绩情况、主要人员信息等详见附件。，根据《中华人民共和围招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改，云等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》及广东省实施《中华人民共和国招，标投标法》办法的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标，候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答，复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10-日内，",0,0,0,1]
[848,"采购清单表.docx序号品名预算1视力筛查仪（单目）8万2听力筛查仪7.6万3儿童综合素质测试仪10万4超声骨密度仪12万5电解质分析仪（全自动）3万6尿液分析仪(半自助)2万42.6万采购清单表",4,4,4,1]
[849,"莎方评标委员会成员：吕义季道验通项目编号:IJYCG[202109]053号-*8n5）C0心3忽、韩节网(组长)更智科技有限公司1酒密)煎光谷技术有限公司三盾电子有限公司邻州兰后赛暨电子股份有限公新开普曰3名称:滑县2020年农村饮水安全巩固提升工程效～31,0的x30.9062.50宸吕辉、刘利梅、辽口30.20:3980航迎恢心巡31.50医61.50馆（解慧水务/冬3第LL页S6S当军、管勇、谭营乡王华、z32.2027.00*)36.00402035.0038.866.5063.30安标绘负会评分汇总表C3w强C33.80过颁)3880区265034.5033.0059.00[2122030.31]14.00[16.31271.5038.1]28.00]15.792.3665256.20[36.60]19.00[17.60]439.30|62.76/438.00119.7628.65】92.41述简标yA2021年09月24日[2.05593629.5066.19",0,0,0,1]
[850,"格式1、投标函（以纸质招标文件格式为准)敦:淮雨联合大学（米购人)1、根据责单位发布的招标公告和项目编号为2020CG2019的招标文件，我们决定参加你们组织的“淮跑联合太学2020年纸图北采题项目”项目的招标活动。2、我方态接纸招标文件规定的各项艾求，向采购人提供所简的货物与股务，投标报价折扣言:，五，S（如所投新扣为七五扩，即填写75%，百分号前取整)，包含采购货物价款、材科、耗材、运输、装卸、仓储、保险、图书加工、验收、税费（含进口从届税资等)、技术服务资、到馆服务人员贫用、售后服务、人员培训、检测及残情防控涉及到的相关资用。注：投标单值所投的折扣率雅本次采则两种方式（订单和现场采购）的平均折扣率。质量保证期为经相关邻门验收合格并交行采购人之日起，午，工程质量达到必断方就,3、一且我万中标，我方将产格险行合同规定的责任和义务，按招标文件炭来据交和约保证会，保班于合同签子生效后，按规定的工期完成动自的交货并交付采购人验收。4、投标有效期为自投标截止之日患，20日历天:投标保证金令额为壶五(去三)元人民币。我方承诺览全响应招标文作及补充、澄清、修改文件中的全部内容。5、我方为本项目提交的投标文件有：企止加系技标文件企山CL锁二份)北加整的纸质投标文件及【杂二份。6、我方愿意提供采购人可能另外要求的、与投标有关的文件资科，并保证段方已提供和将项站的]、准确的]7、我方完全理红门欣名(同予最低报价的投标人投标人名称:办宜汇）法定代表人Q米曲7授权委托人5化盖章3;遵药日期:;2020.年它方汕讯比封;:上亮山主台区遂目电路土五号陇电,话;010-51438155传真，6143889",0,0,0,1]
[851,"山东省政府采购评审劳务报酬支付表填表时间。2021年9月3日项目编ZFOG-2021-000038项目名称耀坊市公安局网络版系毒软作分包支量法价采购人潍坊市公安局采购代理机构潍坊光正项目管理有限公司6.000.000.00400.000,000.00400.00铜云体0.00O.00800.0o,00总计《元)0.000.00投站社文O;00采购代理机构项目负贡人:狱军工100.二、报价明细表（此表格根据实际情况可相应扩展）项目名称:潍坊市公安昌网名版杀签软件序号产品名称型号和规格制选商名称、产地单价（元）合价（元）备注重控制中心服务器H3CUniServerR4900G3配置2个IntelXeon-Bronze3206R处理器:配置2条16GBDDR4-2666RDIMM内存，机器提供24个内存插福:提供8个3.5英寸大尺寸LFF热插拔硬盘槽位,配置1块2TB硬盘:配置1块UN-RAID-P430-M2-F/2GB12GbSAS年列卡包含电池:实配1块4mL0J干兆以太网卡:1个H3CIDM服务器管理漏口:1个550W（9）电源，可扩展1+1热括投元余:2U简易导轨:3年5*9及NBD服务。新华三技术有限公司、杭州20000.0020000.002网络版防病毒软件奇安信终瀚安全管理系统V10.0一、授权效最本次共提供15000点授权，包含Windows终端投权13000点，Windows服务器投权1000点，Linux服务器授权1000点，如有客户后期有扩展需要，同步投权国产化终淄（以客户实际需求数量为准)。提供1年特征库升级投权。二、产品安装与部署1、控制中心：控制中心支持根据客户淄点数的增加支持候向扩展，可安装在WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016的64位版本(简体中文版)服务器上:支持在CentoS网神信息技术（北京)股份有限公司、北京革位台弦各】1349800.003l9800007、Redhat7等Linux系统服务器上安装：支持虚拟机服务器系统安装。2、客户端系统可支持以下操作系统类型:WindowsPSP3及以上、WindowsVistaWindows7、Windows8、Windows10:可支持安装在WindowsServer2003SP2、WindowsServer2008、WindowsServer2012WindowsServer2016、WindowsServer2019系统服务器上:linux服务器支持安装在SUSELinux、RedHatLinux、CentoS/ubuntu等操作系统服务上。三、控制中心管理功能管理中心支持筛选功能，可根据分组、计算机名称、IP地址、MAC地址、操作系统、激活状态等条件的组合筛选出符合条件的终端进行管理，自由对终端进行转移分组、易除终端、重启系统和终端跃迁。省理中心支持时间间步，支持与\\TP时间批务器同步，可设置同步时间间隔，使",4,0,4,0]
[852,"鄢陵县教育体育局鄢陵县海棠路小学设施设备项目（一）评标报告一、项目概况（一）项目名称：鄢陵县教育体育局鄢陵县海棠路小学设施设备项目（一）（二）项目编号：Y2021HZ089采购编号：2021-5-2（三）招标公告发布日期：2021年5月21日（四）变更公告发布日期：2021年6月1日（五）开标日期：2021年6月18日（六）采购方式：公开招标（七）最高总限价：2697200.00元（八）评标办法：综合评分法（九）资格审查方式：资格后审二、投标报价序号投标人投标报价（元）交付时间1偃师市正浩仪器设备有限公司2681000合同签订后20日天内供货安装完毕。2河南未来星教学设备有限公司2679000合同签订后20日天内供货安装完毕。3河南琳和锦宇教育设施有限公司2679800合同签订后20日天内供货安装完毕。4郑州知新教育科技有限公司2689006合同签订后20日天内供货安装完毕。三、资格审查情况序号通过资格审查的投标人1偃师市正浩仪器设备有限公司2河南未来星教学设备有限公司3河南琳和锦宇教育设施有限公司4郑州知新教育科技有限公司未通过资格审查的投标人无四、评审情况（一）符合性审查硬件特征码是否异常：无异常序号通过符合性审查的投标人1河南未来星教学设备有限公司2河南琳和锦宇教育设施有限公司3郑州知新教育科技有限公司未通过符合性审查的投标人：偃师市正浩仪器设备有限公司序号投标人名称未通过原因招标文件相应条款1偃师市正浩仪器设备有限公司分项报价表中没有明确产地招标文件第二章第三项第一条/河南未来星教学设备有限公司评审因素评委商务部分20分技术部分20分售后服务20分投标报价40分合计100分评审因素评委投标人综合实力7分投标人业绩8分实施方案5分技术部分20分售后服务20分投标报价40分合计100分评委176318134087评委276318134087评委376318134087评委476318134087评委576318134087河南未来星教学设备有限公司评审得分：87排序：1备注：1、投标报价政策性加分：无（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除；对节能环保产品的加分等）。2、投标文件填报业绩名称:评标委员会审查通过的：惠济区实验小学电脑、打印机等办公设备采购项目电脑打印机等南郑县文化广电办公家具及座椅采购项目办公家具等商丘市特殊教育中心及解放路小学教学设备采购项目A包（二次）教学设备评标委员会审查未通过的：郑州市二七区",0,0,0,1]
[853,"宣城市小微项目发包文件项目编号：XCSSC21015项目名称：城建•望湖城三期、四期项目工程量清单及控制价编制服务代理机构：宣城市公共资源交易有限公司2021年2月26日目录5第一章发包公告一.发包条件本发包项目城建•望湖城三期、四期项目工程量清单及控制价编制服务项目（项目编号：XCSSC21015）已批准，资金已落实，发包人为宣城城建置业有限公司。项目已具备发包条件，现对该项目进行公开发包。（本项目响应文件为纸质文件）二.项目概况与发包范围1、项目概况：项目位于宣城市宣州区薰化路以东，柏枧山路以南。城建•望湖城三期、四期施工包括22#-41#楼共20栋9层—19层住宅楼，S3#、S5#楼2栋多低层配套楼等及上述楼栋下地下车库和各类附属等（具体范围以建设单位最终确认为准）。规划净用地面积68461.07平方米，约102.7亩。总建筑面积约17.46万平方米，其中，地上总建筑面积约13.23万平方米，（包括：住宅建筑面积约12.97万平方米，配套建筑面积约0.26万平方米）；地下建筑面积约4.23万平方米。具体以批准的规划方案及经图审通过的施工图为准。2、发包范围：本项目为城建•望湖城三期、四期项目工程量清及控制价编制服务。3、服务周期：自招标人提交相关资料后，15日历天（含法定节假日时间）内完成工程量清单、控制价编制及备案工作，并服从招标人的安排。4、服务质量要求：严格执行清单计价规范和消耗量定额及有关规定，符合中价协《建设工程造价咨询成果文件质量标准》，具体要求如下：工程量清单与控制价编制，包括但不限于：工程量清单和控制价的编制与核对。(1)清单工程量计算准确；(2)清单项目齐全，无漏项、错项；(3)项目特征描述合理准确、便于执行；(4)控制价编制采信有据、定价合理；(5)与工程量清单同步提交完整的纸质版工程量计算底稿；(6)配合业主方委托的审核单位参与清单、控制价审核、校对事宜；5、项目最高控制费率为：控制费率为0.9‰,计费基数为工程中标金额（扣除暂列金额）。注：钢筋放样费用已包含在上述费用中，不另计收费。三.响应人资格要求1、响应人须具备：须具有独立法人资格(企业法人或事业法人)，具有合法有效",1,1,1,1]
[854,"E.2招标控制价封面潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)日期：湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03E.7招标控制价扉页潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程工程招标控制价招标控制价（小写）：15422028.91（大写）：壹仟伍佰肆拾贰万贰仟零贰拾捌元玖角壹分招标人：长沙城发恒城置业有限公司造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：E.12建设项目招标控制价汇总表工程名称:潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价1潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程15422028.91569890.14合计15422028.91569890.14注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。E.14单位工程招标控制价汇总表工程名称:潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程标段:第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中:暂估价(元)一分部分项工程费分部分项工程费合计12678254.731直接费11159971.771.1人工费1273798.281.2材料费1459775.721.2.1其中:工程设备费/其他(详见附录C说明第2条规定计算)1.3机械费6979069.941.4其他费1447327.832管理费9.65936442.73其他管理费(按附录C说明第2条规定计算)24利润6582239.19二措施项目费1+2+3702673.641单价措施项目费单价措施项目费合计112318.581.1直接费97131.941.1.1人工费55106.461.1.2材料费36143.681.1.3机械费5881.81.2管理费9.659373.251.3利润65827.882总价措施项目费(按E.20总价措施项目计价表计算)20464.923绿色施工安全防护措施项目费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)569890.143.1其中安全生产费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)3.29370358.71三其他项目费(按E.23其他项目计价汇总表计算)767722.01四税前造价一+二+三14148650.38五销项税额四91273378.53单位工程建安造价四+五15422028.91取费模板名称:[2020]56号文预算E.18分部分项工程项目清单计价表工程名称:潭州花园（一期）土石方及基坑支护工程标段:第",2,2,2,1]
[855,"上JL目（标段编号:WXLX2021030106名≤)第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中毅明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中截明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2.评标入围方法县当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少等于50家时，并标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选指历种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:由签入围法:□方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定。评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:：15(不得超过50)，其中:约值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取Z是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审因系评审标准投标人名称营业技照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价投标文件的组成疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评审标准营业执照具备有效的营业技照安全生产许可证.备有效的安全生产许可证资质证书备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求乎合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的",5,5,5,1]
[856,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院西区围墙完善工程——土石方工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费254322.141.1定额人工费146404.201.2定额机械费61449.191.3综合费46468.772措施项目费7732.143不可竞争费17958.533.1安全文明施工费17958.533.2工程排污费4其他项目4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金25201.15工程造价=1+2+3+4+5305213.96E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院西区围墙完善工程——土石方工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价1010101003002挖沟槽土方1、挖沟槽土方2、土壤类别：自行勘察现场3、挖土深度：详见图纸设计4、投标人应自行勘察现场综合考虑，报价中应综合考虑弃土运输通道、渣土费、保洁费、土源费等与之相关的一切费用，且严格执行合肥市区渣土运输管理规定，投标单位综合考虑自行报价，中标后不予调整5、未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求m37874.43016.59130636.792WB010101009003土方回填1、部位：土方回填2、土质要求：回填土采用素土回填3、投标人应自行勘察现场综合考虑，报价中应综合考虑弃土运输通道、渣土费、保洁费、土源费等与之相关的一切费用，且严格执行合肥市区渣土运输管理规定，投标单位综合考虑自行报价，中标后不予调整4、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求m36531.87013.1685959.413040103002004土方外运1、土壤类别：自行勘察现场2、运距：投标人勘察现场后综合考虑，中标后不予调整3、其他：未尽事宜具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求m31342.56028.1037725.94附录F措施项目清单与计价表工程名称：中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院西区围墙完善工程——土石方工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）1JC-01夜间施工增加费207853.390.300623.562JC-02二次搬运费207853.390.6001247.123JC-03冬雨季施工增加费207853.390.480997.704JC-04已完工程",0,2,2,0]
[857,"南宁数字科技学院（筹）篮球足球类体育器材项目采购清单序号品名参考型号、规格配置数量单位1篮球架参考品牌金陵、泰山、吉诺尔12个2篮球摩腾、世达、斯伯丁150个3十一人制足球门铸威、活石、世达2个4五人制足球门铸威、活石、世达4个5足球世达、魔腾、李宁40个6五人制足球网金陵、世达、红双喜4副7十一人制足球网金陵、世达、红双喜2副",4,4,4,1]
[858,"含山县自来水供水（长山水库备用水源）工程高低压配电柜及变压器采购项目的反馈意见安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司：针对“含山县自来水供水（长山水库备用水源）工程高低压配电柜及变压器采购项目”招标的标前公示，我单位反馈意见如下：一、招标存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：1、2、…二、招标存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：1、2、…特此函告单位名称（公章）：联系人：联系电话：年月日",0,0,0,1]
[859,"评标方法和中标标准一、评标原则(一)评委构成：本项目评标委员会由招标人公司职能部门委派组成(二)评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标文件进行评分二、评标方法（一）采用百分制综合评分法1、价格分（满分60分）投标报价≤407,541.50元的为有效报价，投标人的投标报价不得高于最高投标限价，否则投标文件无效将全部有效报价的算术平均值*0.95作为经评审的合理低价，报价四舍五入保留两位小数当某有效投标人价格低于经评审的合理低价时，该投标人价格分=60-（经评审的合理低价-某投标人报价）/经评审的合理低价×100*1当某有效投标人价格高于经评审的合理低价时，该投标人价格分=60-（某投标人报价-经评审的合理低价）/经评审的合理低价×100*1.52、施工方案（满分40分）根据投标人响应文件中提供的服务方案内容由各评委在相应档次内独立打分一档（0＜得分≤15）：施工方案一般；二档（15＜得分≤25）：施工方案科学、完整及合理；三档（25＜得分≤40）：施工方案详细、成熟，具体实施步骤和要求描述全面，保障措施明确，进度安排合理，可行性强，能很好的满足项目要求总得分=1+2三、中标候选人推荐原则评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务质量指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理",5,5,5,1]
[860,"E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：土建及装饰工程标段：第1页共17页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价001一、1#楼改造工程001011、1#拆除工程1011601001001砖砌体拆除1、砌体名称：砖砌墙体2、其他：含现场清理，垃圾搬运至门卫室边堆放3、拆除砌体的规格尺寸：4、说明：含墙体附着物的拆除m311.7202011610001001门窗拆除1、门窗洞口尺寸：1.5*1.7m2、材质：老式木质门窗m28.8803011612002001卫生洁具拆除1、卫生洁具种类：室内水磨石水池及砖墩拆除2、说明：人工拆除并搬至建设单位指定位置套1.0004011604002001立面抹灰层拆除1、拆除部位：墙面粉化及破损粉刷层2、抹灰层种类：混合砂浆3、其他：工程量暂定m230.0005011605001001平面块料拆除1、饰面材料种类：600*600白色面砖2、说明：室内空鼓及破碎的面砖地面,本次只考虑修补的地面，工程量暂定5m2，决算时按实调整m25.0006011608002001铲除涂料、裱糊面1、铲除部位名称：内墙面、天棚面层及院内可视外墙2、其他：含铲除/清理/垃圾处理m2252.3807011607002001防水层拆除1、防水层种类：SBS防水卷材2、部位：二层屋面雨棚m217.280测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：土建及装饰工程标段：第2页共17页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价8WB011614004001建筑垃圾外运1、建筑垃圾种类：拆除的建筑垃圾2、运距：投标自行考虑3、说明：含垃圾处置费m313.730分部小计001022、1#改造工程9011101006001水泥砂浆楼地面找平层1、找平层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆2、部位：地面破损及原隔墙基础处找平3、说明：工程量暂定10m2，决算时按实调整m210.00010011102003001块料楼地面（修补）1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚1:3干硬性水泥砂浆2、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地面砖3、部位：部位：地面破损及原隔墙基础处m210.00011011203001001零星项目一般抹灰1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆修补2、部位：内外墙面空鼓处水泥砂浆修补3、说明：工程量暂定30m2，决算时按实调整m230.00012391201015001内墙及天棚乳胶漆1、",3,3,3,1]
[861,"翠山湖园区部分排水管网清淤雨污分流及排水单元达标工程评标报告采购项目编号:GDTH-2021-002广东通华项目咨询有限公司二〇二一年八月九日翠山满园区部分排水管网清淤雨污分流及排水单元达标工程（采购项目编号:项目名称GDTH-2021-002）开标时间2021年8月9日09时30分开标地点江门市公共资源交易中心开平分中心3楼开标室磋商小组刘学顺（组长）、郑辉春、朱华明（采购人代表)获取磋商文件供应商名单广州建忠市政工程有限公司1广东银浩智能技术有限公司2广州浩扬建筑工程有限公司3广东坤耀建设有限公司.4福建省东任建设发展有限公司5成都华润燃气工程有限公司6递交投标文件供应商名单】广州建忠市政工程有限公司2广东银浩智能技术有限公司∞广州浩扬建筑工程有限公司评审结论翠山湖园区部分排水管网清淤雨污分流及排水单元达标工程（采购项目编号:GDTH-2021-002)招标公告于2021年7月26日至2021年7月30日在江门市公共资波交易网上发布，供应商根据招标公告规定的方式进行报名，到报名截止时间止，共有阜家供应商报名，其中共有家供应商获取了磋商文件，到投标截止时间止，共有家供应商递交了投标文件（详见投标人签到表）”开标仪式于2021年8月9日9时30分在江门市公共资源交易中心开平分中心3楼开标室公开举行。采购人代表、采购代理机构代表、各供应商参加了开标仪式。磋商按程序进行。评标:主持人首先宣读了《工作守则》和投标人名单，并询问了磋商小组成员是否需要申请回避。磋商小组成员均表示不需回避，并将通信工具交由江门市公共资源交易中心新会分中心保管。磋商小组先对各投标人的资格性和符合性进行了审查。经审查，全部投标人的投标资格和符合性要求均符合招标文件的要求。评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行评审、比较。前三名候选中标人的排名如下:最终报价下浮率第一次投标最终投标报为第一次报价的总得分排名投标人名称报价（元）基础上下浮价（元）广州浩扬建筑工程有限1.08%03.33332407963.742382000.001公司广东银浩智能技术有限2410000.002416304.940.26%86.88382公司广州建忠市政工程有限0.29%2408000,0057.89202414976.213公司评标结论:磋商小组根据综合得分进行排名，一致同意推荐广州浩扬建筑工程有限公司为本项目的第一中标候选供应商，第一次投标报价:20Z9G3.Z生元，最终报价下浮率为第一次报价的基础上下浮:L0，最终投标报价:2222000①0元;",0,0,0,1]
[862,"详细评分汇总表巍位套勘灵止贸w批必I企建设)施的剂,",0,0,0,1]
[863,"玉锦路以东海西二路、海西三路延长段垫高回填工程中标结果公示《招标编号:ZXQD2018-0015）*中标人信息:标段(包)[001]玉锦路以东海西二路、海西三路延长段垫高回填工程:中标人：山东荣泰建筑工程集团有限公司其他类型中标价:成交优惠率:8%二、其他:/项目名称：玉锦路以东海西二路、海西三路延长段垫高回填工程招标人名称：青岛西站运营管理有限公司招标代理机构全称：山东省建设监理咨询有限公司西海岸分公司招标代理机构联系方式：0532-66013169招标项目性质：公开招标秀部资金来源：自筹资金确定中标的日期：2018年12月26日2中标单位名称：山东荣泰建筑工程集团有限公司;成交优惠率:8%评标专家委员会成员名单:赵红、侯青、侯立华、姜风来、王军三、监督部门本招标项目的监督部门为入四、联系方式招标人：青岛西站运营管理有限公司地址:青岛市黄岛区海西路109号联系人:宗工电话：0532-88166200电子邮件:63160104l@qq.com招标代理机构：山东省建设监理咨询有限公司西海岸分公司地址:无青岛市开发区漓江东路505号",0,0,0,1]
[864,"格式3、投标报价汇总表招标编号：2020CG3368-1货币单位:工序号投标分项内容投标报价各注海事制式装具9345610”””小计￥345610己包含此他费用（如有，供应商自列明符)投标总价:（小写），￥346610数量1我（大写）人民币叁拾建万伍仟陆佰壹拾圆整自合同签订之日起5日内尺寸量制工作,60日内完成供贤并通过验收√然压77法定代表人或授权代表(签字或盖章)入阶",0,0,0,1]
[865,"西安市第三保育院保育教育设施设备采购项目竞争性磋商文件采购项目编号:ZJXG2021035采购代理机构：陕西中鉴项目管理有限公司二〇二一年八月特别提示各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：一、有关磋商响应文件：1、请仔细阅读竞争性磋商文件并正确理解竞争性磋商文件中各项具体要求如对竞争性磋商文件有疑问，请在竞争性磋商文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理2、请严格按照竞争性磋商文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册3、请仔细核对磋商响应文件是否已按照竞争性磋商文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足竞争性磋商文件要求，磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足竞争性磋商文件要求4、请按照竞争性磋商文件要求密封磋商响应文件，并正确标记提示：磋商响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险二、关于弃标的说明：按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021)431号）规定：供应商登记免费领取竞争性磋商文件的，如不参与项目磋商，应在递交磋商响应文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为三、关于供应商注册登记提醒：根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理目录23第一部分竞争性磋商公告西安市第三保育院保育教育设施设备采购项目潜在的供应商可在陕西省西安市高新区高新三路西高智能大厦913室获取响应文件，并于2021-08-1914:00:00前递交响应文件一、项目基本情况：1、项目编号：ZJXG20210352、项目名称：西安市第三保育院保育教育设施设备采购项目3、预算金额：540323.00元4、最高限价：540323.00元采购需求：西安市第三保育院保育教育设施设备采购项目，1批，采购预算：540323.00元，项目概况：保育教育设施设备采购（具体内容详见磋商文件），简要技术要求、用途：自用6、合同履行期限：2021-08-2500:00:00至2021-",1,1,1,1]
[866,"姓名:谢杨单位:四川正成铁路工程检测有限公司*c*项目审批部门:联系电话:.-q监督部门名称及监督电话行业主管部门:联系电话:其他类别:成都轨道交通集团有限公司投资发展部联系电话:028-616393651.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。异议投诉注意事项3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理;、故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责招标人主要负责人签刘招标代理机构主要负责人签字、盖单位章-心x1)确认;还没有实行电子评高的标人应根据公示标液本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的表中所有空格内容均须境写，不得空白，如确实不须境写或无法填写，应在空格中填写“无”。2.中标候选人是联合体的，““千称顾医人名称”中联合体各方的名称均应填写。3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。2015/9/159:00:",0,0,0,1]
[867,"。。开标、评标情况1、评标委员会成员更换情况:/不2、资格审查情况:包2：3家投标人通过了资格性审查。详见附件《资格性符合性检查对照表》3、符合性检查情况:包2：3家投标人通过了资格性审查。详见附件《资格性符合性检查对照表》4、谈判情况:评标情况及说明/5、最后报价情况:详见附件《二次报价表》6、详细评审情况:详见附件:《报价表》7、小组评审意见:包2:无8、其他情况:包2:/不投标报价排序中标候选供应商（元)评标结果和中标第一名广州远动信息技术有限公司1039800候选供应商排序1045000第二名力合科技（湖南）股份有限公司（第2包）1046500第三名北京金水信息技术发展有限公司评委签字:时)凡产久览围元日期:2021年9月14日",0,0,0,1]
[868,"宿迁市政府采购项目评标报告流目名粉公交(线多昌森括动杭制户谷为发发标分采期编号采勤法成觉争性征自我郊企额ML000080元公沙解体乏北警强委罗坚:应赁店含为要部公沙日则2021/o/0:o9:00;00能渝时间的;注评审方法经合评分法（常购础病）包动进区22特警社纪:c通批人山过u这总员/自名称山前正出额晟底复体投利限公山2.相迁出儿章伙院参供定卖初工也B址[人区B云之*授标合乙样的以综合问分仍拟自名称上初迁市儿盒伙院98.o3拾江由初I区人山(以院包山。成交长鸿人排厅裕迁市新基收廷修段有限公试须年长凝变别估理苏或心三尔㎡",0,0,0,1]
[869,"陕西中辉规划设计研究院有限公司邹门o∞.0磋商单位第二次磋商报价（总价）",0,0,0,1]
[870,"表-04单位工程工程量清单汇总表工程名称：装饰工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1A建筑工程2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3其他项目费4规费5税金投标报价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：装饰工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费2.2建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价招标控制价A建筑工程1010801001001木质乙级防火门[项目特征]1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑2.五金种类:综合考虑[工作内容]1.门安装2.五金安装m280320.892010801001002维护木质乙级防火门[项目特征]1.维护内容:包括合叶更换、表面清理、刷油漆等业主指定的内容[工作内容]1.合叶更换2.表面清理3.刷油漆樘121003010801001003成品实木套装门（带门套）[项目特征]1.门代号及洞口尺寸:根据现场实际情况综合考虑2.名称:成品实木套装门（带门套）3.五金种类:门锁、不锈钢铰链、门吸[工作内容]1.门及门套制作、安装2.五金安装3.3.成品门塞缝4.4.材料运输m250357.054010801001004维护实木套装门[项目特征]1.维护内容:包括合叶更换、表面清理、刷油漆等业主指定的内容[工作内容]1.合叶更换2.表面清理3.刷油漆樘10100本页小计表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：装饰工程第2页共8页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价招标控制价5011606003001天棚面龙骨及饰面拆除[项目特征]1.龙骨及饰面种类:原硅钙板吊顶及龙骨2.场内运距:综合考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理4",3,3,3,1]
[871,"工程预算价、工程最高限价公布由请单莆田市城厢区第一实验幼儿园综合棱及配套工程预算价、工程最高限价已编副审核完毕,现申请在莆田市公共资源交易电子平台公布:工程预算价:8690623元工程最高限价:/S口6亿公场广让57招标人（公章招标代理机构《公章）:三法定代表人（签章)方物法定代表人《签章)“的格=/2x2021年月日2021年月日",2,2,2,1]
[872,"2．应当提交质疑书，并包括下列内容:（1）质疑人的名称、地址、联系人及有效联系方式;（2）被质疑人的名称;（3）质疑事项的基本事实;（4）有效线索和相关证明材料3．质疑人为法人的，质疑书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章，同时还需提交授权委托书:质疑人为个人的，质疑书必须由质疑人本人签字，并附有效身份证明，由本人提交4．下列质疑将不予接收;（1）在中标结果公示结束后提出的:（2）质疑人不能证明是所质疑招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;（3）质疑事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的:（4）对质疑事项已经答复，且质疑人没有提出新的证据的5．质疑人不得以质疑为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意质疑，阻碍招标投标活动的正常进行招标代理机构电:0451-82262304天恒招标有限公司2018年12月27日",0,0,0,1]
[873,"绣品街224号至228号装修改造项目施工招标控制价招标控制价（小写）：7810780.62（大写）：柒佰捌拾壹万零柒佰捌拾元陆角贰分招标人：苏州新锦科酒店投资发展有限公司招标代理机构：苏州涵熙工程建设咨询有限公司编制时间：2021年6月15日绣品街224号至228号装修改造项目施工项目施工总承包工程量清单编制说明1.工程概况本工程位于苏州市，绣品街224号至228号装修改造项目施工。本工程计划开工日期：以实际开工时间为准。质量等级合格。2.工程招标范围按照建设单位及设计单位提供的图纸，开始对绣品街224号至228号装修改造项目施工的预算进行编制工作。3.工程量清单编制依据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》，GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》，GB50857-2013《市政工程工程量计算规范》，GBT50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》，省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见【苏建价（2014）448号文件】，及相关资料、省市相关文件规定等。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求质量目标：合格。5.招标人自行采购材料的名称、规格型号要求招标人无自行采购材料。6.暂列金额本工程预留金为20万。7.暂估价及配合费本工程无暂估价及配合费8.取费说明1、参照江苏省建设工程费用定额、2009江苏修缮建筑定额、2014江苏安装工程计价定额、2014江苏省建筑于装饰工程计价定额、2014江苏市政工程计价定额、2007江苏园林定额、苏建价函（2019）178号文件等。2、本项目工程类别：修缮工程：修缮建筑工程；安装工程：空调工程、水电工程、厨房工程三类；消防工程、智能化工程、VR系统二类；装饰工程：装饰三类工程；园林工程：园林三类工程；加固工程：单独加固工程；3、规费计取：安装工程：社会保障费2.4%，住房公积金0.42%；修缮工程：社会保险费3.8%，住房公积金0.67%；装饰工程：社会保障费2.4%，住房公积金0.42%；园林工程：社会保险费3.3%，住房公积金0.55%；加固工程：社会保险费3.4%，住房公积金0.61%。4、现场安全文明施工措施费（只计基本费，标化工地增加费暂不计）：安装工程：基本费1.5%，扬尘污染防治增加",2,2,2,1]
[874,"，E.12：建设项目招标控制价汇总表，工程名称：金阳二水厂二期地块平地土石方工程，第1页共1页，序号，单项工程名称，金额(元)，其中：(元)，绿色施工安全防护，措施项目费，暂估价，1，金阳二水厂二期地块平地土石方工程，28225587.04，993055.41，0，1.1，机械土石方工程，23301306.2，917721.26，0，1.2，复耕、复绿工程，3305084.36，75334.15，0，1.3，不可预见费，1619196.48，0，0，合计，28225587.04，993055.41，0，注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。，0，0，0，投标人：，(盖章)，法定代表人或委托代理人：，(签章或盖章)，注册造价工程师：，(签字并盖造价工程师执业专业章)，编制时间：，2021-06-03，",2,2,2,1]
[875,"]18个省、5000多家医疗机构、60000+名医生。(团经过近6年的努力，杭州聪宝科技有限公司取得了辉煌的业绩。业务覆盖全历来业绩:慧中医生态闭环，致力于让天下人看病不再难。肩负使命，奋力前行。通过持续创新和技术研发，赋能中医药行业发展，打造智创立至今,聪宝科技始终用实践探索中医药改革大方向,抓住中医核心业务，打造专业化、市场化、智能化的中医药AI创新生态圈，助力“健康中国”建设。级传承与监管平台等多类产品,推动中医药创新发展,搭建中医药协同创新网络，层级中医药服务模式，包含智慧中医医院、聪宝科技以中医人工智能为技术核心，创新发展培育新动能。展、守正创新出发，为医疗机构提供“中医+人工智能”产品和服务，推广运营和中医药数字化产业发展。基于中医场景的深度探索、从中医药传承发作为国家中医大脑核心成员单位，聪宝科技聚焦中医大脑研发、怀的跨界融合的中医人工智能企业。AI专家组成了深谱中医药产业的医学人工智能研发团队。致力于成为一家有情公司在首席中医顾问--国医大师王琦院士的指导下,由中医药专家与顶级一药资源普惠。以数字化赋能中医生，为医疗机构提供中医人工智能产品和服务，实现优质中医成立于2015年1月，专注于运用AI、大数据等先进技术，整合传统中医药资源，杭州聪宝科技有限公司，华润生命科学集团参股企业，中医AI行业领头羊杭州聪宝科技有限公司简介:枕州聪宝科技有限公司。人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规规定,现由采购人推荐1名供应商:桐庐县中医药数字化改革项目，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华采购人推荐供应商中医智能医共体、构建覆盖省、市、城市中医大脑、省乡、村等不同县、为中医药、智能中医药乙矛的下均京中医;砚(③入记)u衢泽晨晨贸e舒令二二厦”一聪宝科技中医智能化服务覆盖范围图黑注获二中二州解茫大曰心部分合作客户说二《①邮它0四严社容贸”应C]]【二位③约二②金]G门【长江树人大:院）z2缩7月夕缩采购又于幅庐县画生您)C及名五1溪联共体张驿加雷持材(约》圆涟）军医大二K减",0,0,0,1]
[876,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为15%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分78分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：/分投标人市场信用评价：/分投标报价合理性：最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；☑方法三；□方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为93%，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，",5,5,5,1]
[877,"，封-2，土石方工程，工程，招标控制价，招标控制价，(小写):，31,104,555.61，(大写):，叁仟壹佰壹拾万肆仟伍佰伍拾伍元陆角壹分，其中:安全文明施工费(小写):，264411.75，(大写):，贰拾陆万肆仟肆佰壹拾壹元柒角伍分，招标人：，工程造价，咨询人：，(单位盖章)，(单位资质专用章)，法定代理人，或其授权人：，法定代理人，或其授权人：，(签字或盖章)，(签字或盖章)，编制人：，复核人：，(造价人员签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)，时间：年月日，表-04，单位工程招标控制价汇总表，工程名称：土石方工程，第1页共1页，序号，汇总内容，金额(元)，其中：暂估价(元)，1，分部分项工程费，25824472.91，1.1，土石方工程，25824472.91，2，措施项目费，1178032.98，2.1，其中：安全文明施工费，264411.75，3，其他项目费，4，规费，1253812.8，－，5，税金，2848236.92，－，招标控制价合计=1+2+3+4+5，31,104,555.61，注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。，2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。，表-08，措施项目汇总表，工程名称：土石方工程，第1页共1页，序号，项目名称，金额(元)，合价，其中：暂估价，1，施工技术措施项目，46958.23，2，施工组织措施项目，1131074.75，2.1，其中：安全文明施工费，264411.75，2.2，建设工程竣工档案编制费，34812.53，措施项目费合计=1+2，1178032.98，表-09，分部分项工程项目清单计价表，工程名称：土石方工程，第1页共1页，序号，项目编码，项目名称，项目特征，计量单位，工程量，金额（元），综合单价，合价，其中:暂估价，土石方工程，1，010101001001，场地清表，[项目特征]，1.清表内容:清除表土及杂物（含场内清除灌木、树木、农作物、杂草、树根等)，2.",2,2,2,1]
[878,"技术商务资信评分汇总表项目名称：余杭街道市政污水管网破损应急抢修及堵塞应急蔬通服务项目(YJDL2021-119)序号供应商幸志明全坚文蔡庆兵盛谦吕正年得分中滨和环境建设集团有限公司79.888.082.077.180.379.68杭州围通建设有限公司75.077.078.574.478.575.88深川控股集团有限公司78.582.082.077.680.080.02≤80.077880.576.379.078.56杭州铭阳达环保工程有限公司85.584.888.585.181.584.52上海柳创工程楚设有限公司76074.67.072.572.076.评审专家（签名）:7/",0,0,0,1]
[879,"电除尘加热控制柜部件紧急采购清单.pdf元0二站Cc1～F西也剑(九过,泗藏热电阻模块数字量输出模块数字量输入模块10处理模块电源模块安全联镇盘、主母排热缩套气主母排及连接螺栓深能河源电力（56冷却风扇母线框物资名称5台装)加BMX、ART0814BMXDDO1602BMXDDI1602BMXCRA31210BMXCPS3500.JH-70【A2206HA2-2AC220V3X2X10X120+N10X120PMJ-4-468-120/SQ10010×120（双排)规格型号第1页共22编号：物资紧急采购申请关字4号炉电除尘成4号炉电除尘4号炉电除尘4号炉电除尘力4号炉电除尘4号炉电除尘。4.号炉电除尘4号炉电除尘4号炉电除尘4号炉电除尘X所属设备当APMD0O4-FO1之二>二二截>游物社游致CC0c宁70潍配3.1DDJX5296F1部件尘电加热控制柜福建龙净环保电除估算金额申请日期：202107181/I(关联文件:APMD004）回哈APMD004-F013.11/1（关联文件:APMD004)心ABE-7CPA4124号炉电除尘心BWXFCA、1624号炉电除尘134号炉电除尘14接线端子RTD模块电缆螺钉潜子块12槽背板4号炉电除尘664]15开关电源4号炉电除尘1以下空白个条个尺个",4,4,4,1]
[880,"多媒体远程教学设备（同步互动课堂）采购清单及方案序号产品名称技术参数单位数量采购预算价合计（元）参考品牌主讲、听讲教室（25间）1智能互动终端1、配置、接口及性能：1)设备为≤1U机箱的壁挂式终端，嵌入式ARM双核处理器，Linux系统；2)具备≥6寸触控液晶屏，方便教师和管理人员通过液晶触控屏进行视频画面预览、摄像机云台控制；设置及查看主机IP地址、系统信息、网络、编码、云台等参数；可以通过触控屏进行录制开始、暂停及停止操作；可以通过触控屏针对设备SDI接口全部或指定某一路进行POC供电开启或关闭。为了避免学生误操作，设备不接受按键方式进行上述操作；液晶触控屏支持输入密码方可进入操作界面；3)内置≥1T硬盘，支持录制课件的本地存储，提供双USB端口，插入USB存储设备后可拷贝录像资源；支持自锁开关，使设备通电自动开机；4)视频模块支持4路HD-SDI输入、2路VGA或2路HDMI选择输入，支持1路VGA输出、1路HDMI输出；5)内置音频采集模块，支持2路话筒（48V幻象）输入，1路线性输入，1路线路输出；6)控制模块支持4路RS232接口，可外接摄像机云台等；7)网络模块支持2个10/100/1000Mbps自适应网口；8)视频采集方式采用硬件采集、编码；输入视频格式须支持HD-SDI：1920*1080P25/30fps、1280*720P25/30/50/60fps，输入VGA格式须支持1024*768@60到1920x1080@30可调；9)视频编码帧率支持25fps5/10/15/20/25/30可选，视频编码分辨率须支持最高1920x1080；10)视频编码码率支持256k至8M可调，主码流（录制）支持1M~8Mbps可调，副码流（直播）支持256K~1Mbps可调；11)直播协议支持标准的RTMP协议，支持RTSP实时协议流；网络协议支持TCP、UDP、RTMP、RTSP、FTP协议等；12)支持本地导播方式，插上显示屏、鼠标键盘即可完成本地无延迟导播；13)支持POC供电，实现高清视频、同轴等信号与供电电源复合一起，在一根同轴线上传输为摄像机供电，支持POC摄像机及非POC摄像机视频信号的同时采集；14)支持EPTZ电子云台，采用两台4K高清摄像机的情况下，可实现教师全景、",4,4,4,1]
[881,"凤凰镇2021年污水处理提质增效达标区建设工程总承包招标控制价招标控制价（小写）：52083300（大写）：伍仟贰佰零捌万叁仟叁佰元整招标人：张家港市凤凰城乡投资发展有限公司招标代理机构：张家港保税区宏宇建设咨询有限公司编制时间：2021年7月31日",2,2,2,1]
[882,"评标报告一、项目概况分包:羊山新(招如大炬机关作受“楼扩建工程分f你i1*J:y.j:x02106117-无人:名州行丫山苏区机关事务舰务中心代押机的:扎沙企没作押《限公示二、开标情况本项目开标/jzozlfo7月leHogg;:zo分在办圆开长厅Z在山;ozlf07月12llo0lg分人lj（包）儿收作优定临违立的响定文作开标记录如卡:投标提价《元/)计划工册gzGo7oe.c9271588927624.57三、评标委员会组成许标委员会由招标人的代表和有关技术、经济令方面的专家担成。其中，组长为高文林，成员为杨卫东、李小深四、评审情况详委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。/人必/心;*表运过符合桥审齐单位情况如下把标范位名秋天阳江凰区国层序母其他单良均涵过符合性审查。评标委员会对所行通过符合性协查的投标人投标文件理行了详扣评审，最终打分结果细下;二区二把区((乙区上整8/江石和(了工研符弄们限公过行范新长陵建设们限公司五、评标结果评标委员企银赵最终授康情况。推各申标张适人如序6出投作签一土括伙025766评标委员会负请人（组长）评标委贫公版负方z本下2021f07月12日",0,0,0,1]
[883,"房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本使用说明一、《扬州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2017年版适用于资格后审）》(以下简称《资格后审施工招标文件示范文本》)由扬州市建设工程招标投标办公室编制。适用于扬州市及所辖县（市、区）内，采用资格后审方式对潜在投标人进行资格审查的房屋建筑和市政基础设施施工招标项目。二、《资格后审施工招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。三、招标人按照《资格后审施工招标文件示范文本》第一章“招标公告”的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《资格后审施工招标文件示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。五、《资格后审施工招标文件示范文本》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法、综合评估法和合理低价法三种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人应按照苏建规字（2017）1号文中明确的范围选择对应的评标办法。其中，综合评估法只适用于技术复杂工程或特大型工程（特大型工程规模以《关于明确我市招标投标管理工作中有关事项的通知》（扬建工[2014]4号）中明确的为准）。招标人选择使用综合评估法的，各评审因素的评2审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。六、《资格后审施工招标文件示范文本》第四章“合同条款及格式”由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况自行编制。",1,1,1,1]
[884,"评标报告一、工程概况1、工程名称:惠来东部沿海美丽乡村示范带（仙庵镇）农村人居环境整治工程2、建设单位:恶米县仙庵镇人民政府3、建设地点:揭阳市惠来县仙庵镇4、招标控制价：本项目招标控制价:12535702.00元。5、项目建设规模及内容：工程主要内容为外立面装修工程、绿化工程、水电安装工程及园林园建。6、计划工期:J80个日历天。7、招标范围:惠来东部沿海美丽乡村示范带（仙庵镇）农村人居环境整治工程施工，具体内容详见招标人提供的图纸及招标控制价等有关资科说明。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施《中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。本工程于2021年8月20日在广州公共资源交易网(网址:http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网（网址:www.gzbtb.gov.cn/）发布招标公告，于2021年8月20日至2021年8月24日在广州公共资源交易中登记窗口41.号公开接收投标登记。招标人在登记期同内共收到6家单位提交的登记资料。登记的投标革位名单如下:序号12m456三、开标情况本项目于2021年9月10日09:00时至09:30时在广州公共资源交易中心第13开标室接收投标文件，在规定时间内一共收到6家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标文件递交登记表》）。09:30时至10:00时在广州公共资源交易中心第13开标室开技术经浙标（升标箭流译见《升标汇总表》）。四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会从广东省综合评标评审专家库中随机抽取市致工程施工1名专家及业主代表1名组成，分别是:杉军直基骤、胜违、遭息海李继松【投代差)。评标委员会一致推荐扬至为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚持“公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件第三章规定的评分标准进行打分。评标专家委员会按照《招标文件》的评审要求先对6家投标单位的资料进行形式、资格性、",0,0,0,1]
[885,"新兴一中中座楼、教学楼及校门工程勘察设计施工总承包评标委员会评标报告评委主任：评委委员：评标日期：2019年1月4日新兴一中中座楼、教学楼及校门工程勘察设计施工总承包评标报告新兴一中中座楼、教学楼及校门工程勘察设计施工总承包根据招标文件及有关法规、规章的规定，已完成所有评标工作程序，现将评标情况报告如下：一、招标项目基本情况本项目招标公告于2018年12月7日在广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易网上发布；各潜在投标人，自2018年12月7日开始可在云浮市公共资源交易网免费下载招标文件及其答疑文件等附件各正式投标人，于投标截止时间前的每天8:30-11:30、14:30-17:30（节假日除外）到广东粤能工程管理有限公司（云浮市云城区华丰路振华南二路一巷58号2楼）或云浮市公共资源交易中心新兴分中心（新兴县新城镇新州大道南38号县行政服务中心五楼）购买招标（成果）文件，招标文件每套售价500元，售后不退根据工程招标投标公开、公平、公正、择优的原则，本工程于2019年1月4日召开开标会议，于投标截止时间2019年1月4日上午9时30分前按时递交投标文件的投标人为：（1）（主）广东联谊建筑工程有限公司（成）西北综合勘察设计研究院、（2）（主）广东鹏宇建设工程有限公司（成）广州市弘基市政建筑设计院有限公司（成）中楚工程勘察设计咨询有限公司、（3）（主）广东华睿建设工程有限公司（成）中国市政工程中南设计研究总院有限公司、(4)（主）广东安都建设有限公司（成）广东一方设计有限公司、（5）（主）广东精宏建设有限公司（成）广东建筑艺术设计院有限公司（成）广东有色工程勘察设计院、(6)(主）茂名市市政工程总公司(成)浙江西城工程设计有限公司【成上核工业赣州工程勘室院共6家投标人评标委员会按招标文件的评标办法对投标文件进行了评审二、评标委员会成员名单评标委员会的专家成员由云浮市公共资源交易中心新兴分中心见证下，在广东省综合评标评审专家库随机抽取中产生,评标委员会的组成成员名单如下:姓名身份证号码备注评标委员会主任由评标委员会全体成员一致同意推选为评标委员会主任三、开标记录2019年1月4日，在云浮直公共资源交易中心新兴分中心召开了并标会，",0,0,0,1]
[886,"附件二湖北安永道项目管理咨询有限公司政府采购文件获取方式说明领取方式现场领取线上领取邮件寄送资料形式要求打印盖章、签字的纸质件打印盖章、签字后的彩色扫描件打印盖章、签字的纸质件领取采购文件步骤①现场提供材料；②依公告金额缴费；③获取采购文件。①发送材料至anyongdaowenjian@163.com。邮件标题格式为“xx公司xx项目”。②联系项目负责人，依公告金额缴费；③项目负责人确认资料无误后，发送采购文件至供应商登记的邮箱。①邮寄资料至我司，快递单注明公司、项目名称；②联系项目负责人，依公告金额缴费；③项目负责人确认资料无误后，发送采购文件至供应商登记的邮箱。获取采购文件须提供的登记资料（1）供应商为法人或者其他组织的，需提供单位法人授权委托书(格式见下表)、被授权人身份证明及被授权人近三个月在委托单位缴纳的社保证明；（2）供应商为自然人的只需提供本人身份证明；（3）加盖公章报名表：格式见下表（非本附件格式报名表拒收）；（4）其它需要补充的材料：①企业法人营业执照或其他组织形式证明文件②供应商建筑工程施工总承包三级及以上资质证书③拟派项目经理近两年内（2019年9月至今）承接的类似项目证明资料（合同、工程验收证明文件）④拟派项目经理身份证、建筑工程专业二级及以上执业资格证书及注册证书、安全生产考核B证、学历证、无在建工程且只承担本工程的承诺书、劳动合同、人力资源部门出具的近6个月缴纳社保证明（含五险、提供可查询的网址及社保账号密码）⑤拟投入本项目技术负责人身份证、相关专业中级及以上职称证、学历证、劳动合同、人力资源部门出具的近6个月缴纳社保证明（含五险、提供可查询的网址及社保账号密码）⑥拟投入本项目五大员（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）身份证、上岗证、学历证、劳动合同、人力资源部门出具的近6个月缴纳社保证明（含五险、提供可查询的网址及社保账号密码）（其中安全员提供安全生产考核C证）⑦有效期内的安全生产许可证⑧2019、2020年财务审计报告及公司注册地税务部门出具的近6个月缴纳税收证明或免税证明文件⑨参加本项目投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法、违规、违纪、违约行为记录（投标人自行",0,0,0,1]
[887,"苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称新馆空调、锅炉机组设备改造项目年份2020项目主管部门(单位)苏州博物馆数市级预党年初须郊[凹年使用上年绍众、绍转及当年调整预算数财政拨款数指标结余邀370.000,00370.000.00财致拨款数实际支付数其中:结转数财政收回楼370.00331.0738.930.00实际金额（万元）37092执行情况(万元）节缓财政资金使用情况（万元）项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额）288项目自评分指标名称资金使用合规性3财务制度健全性子项目名称合计锅炉系统空调系统目标值合规健全资金结余、结转数38.93实际完皮权重道色好好33资产产权明确性资产明确工好各级财政应承担资金到位室=100%(=100%6预算执行率=100%6=89.479专款专用率=100%3=100%前资金节约率15%及其以下Z=100%实际风险事件有效控制率=100%工=100%6。项目绩效实现情况(80分)类别投入目标（26分）政府采购规范性规范儿=100%67可行研究充分性充分2好主工程变更合规性合规3好m与预期质量计划2距定期检查率=100%丑=100%6山空调系统改选1套完成锅妒系统改造1套完成完成及时性及时6好产出目标（24分）验收合格率=100%6=100%空调系统投入使用后税定工作天数字90天7.33字90天7.33锅炉系统投入使用后稳定工作天数含90天7.33字90天7.23结果目标（22分）节能减排≥5%67.34≥5%7.34影响力目标（8分）维保制度更涪=1部8=1部8含计80增表说明:1.“市级预算技行情况”、“市缓财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数:“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数:“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数:“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额:“结转数”填结转以后年度使用的资金数:“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数:资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财承收回数。2.“指标名称”中“投入”类指标根据项目",0,0,0,1]
[888,"详细评分汇总表含园即，A6I000001M100373300103合同名称：宁夏交投高逃公路管理有限公司G2004线K99+180旋海大桥等4座桥梁特殊检香服务项目一标段：G004Kt9+180阅海大桥、C200袋B1+197贺≤立交9桥序号23主要人员得分30.0030.0030.00且530.0030.00G30.00【3.08824.00918.001026．6415.00评委签名:",0,0,0,1]
[889,"赣州子创智园智能制造小镇园林综化工程（而区）竞争性磋商采购公告（招标细号:SDXTZB-2018-023）项目所在地区:山东省,枣庄市,滕州市一、招标条件本藤州墨子创智园智能制造小镇园林绿化工程（南区）己由项目审批/核准/备案机关批淮，项目资金来源为自筹资金105万元，招标人为腺州市工业资产运营有限公司本项目己具各招标条件，现招标方式为其它方式二、项自概况和招标范规模本项目为腰州题子创智园绿化工程（南区）项目，位于红荷路南侧、吴仲路西侧红荷汽车厂北侧，招标范围包括苗木采购及种植最终结算以实际工程量为准范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)腰州墨于创智园智能制适小镇园林绿化工程（南区;三、投标人资格要求001屡州温子创智远智能制造小镇园林综化工程（雨区）)的投标人资格力要求：1.符合《中华人民共和国招标投标法》规定,具备独立法人资格，营业执照经营范围包含园林绿化,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力2、外省企业应根据鲁建规范[2018]1关于英彻建币（2015〕140.导文作推动建筑币场统一开放的汕知，通过山东省建筑市场路管与被信信息一体化平台向省住建厅报送企业基本佰息:3、参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无行贿犯事记录:4、本次招标不接受联合体投标：5、法徐、法规规定的其他条件:本项目rzzz;联合体投标四、招标文件的获取获取时间:从2019年01月07日08时30分到2019年01月11日17时00分获取方式：1、时间:自2019年01月07日起至2019年01月11日，每天上午8时30分至12时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，节假日除外，下同):五、投标文件的递交遥交截止时间:2019年01月16日09时30分远交方式：腰州市拓展天厦北区四楼会议室（市政务服务中心对过)纸员文件通交",0,0,0,1]
[890,"华北水利水电大学信息工程学院2020年学科建设设备购置项目竞争性谈判报告华北水利水电大学信息工程学院2020年学科建设设备购置项目竞争性谈判会于北京时间11月11日上午10:00在华北水利水电大学龙子湖校区综合实验楼5楼501会议室召开。截止北京时间11月10日下午17：00时，共收到河南毅拓科贸有限公司、河南买卖多电子商务有限公司、郑州金聚计算机销售有限公司、河南乐卫办公设备有限公司的投标文件。经过初审和复审，所有投标人的资格、人员到场情况均符合招标文件要求。各单位投标报价如下：序号投标单位名称报价1（元）报价2（元）1河南毅拓科贸有限公司3421742800002河南买卖多电子商务有限公司3422742875103郑州金聚计算机销售有限公司3422743422744河南乐卫办公设备有限公司342274342274根据竞争性谈判文件要求，本次谈判采取两轮报价的方式，最低价中标。投标人采取一次报出不得更改的综合价方法，项目结算为固定总价，不再因为环境、政策等的变化而改变。报价以人民币签约、结算，报价包括金额、付款方式、优惠承诺等。经过专家组综合评审和二轮报价情况，一致推荐河南毅拓科贸有限公司为第一中标单位，河南买卖多电子商务有限公司为第二中标单位。评审专家：2020年11月11日",0,0,0,1]
[891,"郴州技师学院2021年湖南省第一届职业技能大赛数控车、数控铣项目需求采购清单*商品名称*商品类目*是否核心商品*参数要求*数量*计量单位期望总价（元）建议品牌镜面铝用钨钢铣刀（3刃）是Φ6*16*50L*3T5支830狮王6070镜面铝用钨钢铣刀（3刃）是Φ8*20*60L*3T5支1490狮王6070镜面铝用钨钢铣刀（3刃）是Φ10*25*75L*3T5支2210狮王6070镜面铝用钨钢铣刀（3刃）是Φ12*30*75L*3T5支2875狮王6070超精镜面铝用钨钢球头铣刀是R3*12*50L*2T5支890狮王6070钢用超微粒钨钢立铣刀（4刃）是Φ6*16*50L*4T10支1280狮王5070钢用超微粒钨钢立铣刀（4刃）是Φ8*20*60L*4T10支2260狮王5070钢用超微粒钨钢立铣刀（4刃）是Φ10*25*75L*4T10支3220狮王5070钢用超微粒钨钢立铣刀（4刃）是Φ12*30*75L*4T10支4560狮王5070钢用超微粒钨钢球头铣刀是R3*12*50L*2T5支410狮王5070钢用钨钢倒角刀是Φ8*90°*2T5支900狮王5060钨钢涂层钻头是Φ7.85支1360狮王5060钨钢涂层钻头是Φ8.55支1840狮王5060钨钢涂层钻头是Φ9.85支1900狮王5060高精密动平衡刀柄是BT40-GER32-70L10个3420狮王精度0.003刀柄拉丁是与刀柄配套10个280狮王高精密筒夹是AAAGER32-65个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER32-85个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER32-105个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER32-125个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER25-65个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER25-85个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER25-105个250狮王精度0.003高精密筒夹是AAAGER25-125个250狮王精度0.003切断刀片圆弧1.5mm是3mm20片600切断刀片圆弧1mm是3mm20片600陶瓷外圆尖刀片0.4mm圆弧是35度20片600陶瓷外圆尖刀片0.2mm圆弧是35度20片600陶瓷大前角菱形外圆开槽刀片是大前角菱形外圆开槽刀片（刀尖圆弧0.4mm）20片600陶瓷大前角菱形内孔开槽刀片是大前角菱形形内孔开槽刀片（刀尖圆弧0.4mm）20片6005倍抗震内孔车刀16x16是16mmx16mm(配大前角菱形内孔开槽刀片)20把",4,4,4,1]
[892,"(cid:6411)(cid:7735)(cid:6615)(cid:2150)(cid:1319)(cid:13638)(cid:2150)(cid:16932)(cid:7230)(cid:1078)(cid:573)(cid:5424)(cid:16884)(cid:2443)(cid:1411)(cid:966)(cid:17259)(cid:5140)(cid:1218)(cid:2423)(cid:3345)(cid:18057)(cid:6406)(cid:2002)(cid:1104)(cid:3363)(cid:7629)(cid:7487)(cid:19590)(cid:1954)(cid:2606)(cid:967)(cid:1218)(cid:573)(cid:5147)(cid:12353)(cid:2627)(cid:12326)(cid:966)(cid:7338)(cid:19644)(cid:2549)(cid:14260)(cid:21967)(cid:4835)(cid:5147)(cid:1104)(cid:3363)(cid:2416)(cid:20245)(cid:11102)(cid:14850)(cid:14850)(cid:7944)(cid:2488)(cid:5424)(cid:16884)(cid:20143)(cid:11556)(cid:967)(cid:1087)(cid:573)(cid:5147)(cid:12353)(cid:8120)(cid:2027)(cid:966)(cid:7338)(cid:19644)(cid:2549)(cid:14260)(cid:21967)(cid:4835)(cid:2029)(cid:5147)(cid:1104)(cid:3363)(cid:20245)(cid:11102)(cid:14850)(cid:14850)(cid:7944)(cid:2488)(cid:5424)(cid:16884)(cid:20143)(cid:11556)(cid:712)(cid:7522)(cid:20143)(cid:11556)(cid:2454)(cid:3430)30410.56(cid:837)(cid:948)45.62(cid:1247)(cid:949)(cid:952)(cid:5424)(cid:12679)(cid:5745)(cid:19864)",0,0,0,1]
[893,"中铁十一局集团第四工程有限公司物资集采中心自购物资评标结果公示招标编号：CR1104-JC-2021-10中铁十一局集团第四工程有限公司物资集采中心自购物资招评标（招标编号：CR1104-JC-2021-10）工作于2021年06月10日在中铁十一局集团第四工程有限公司实验室三楼会议室进行，评标委员会根据相关法律、法规的规定和招标文件载明的评标办法完成了评标工作。其中钢材GC-02包件；商混SH-06包件；型材XC-03包件，以上包件在投标截止时间前递交投标文件的投标人不足3家，未能达到开标条件，按流标处理。速凝剂WJJ-01包件所有投标人报价均未被招标人接受，按废标处理。现将评标结果进行公示如下：水泥SN-01/SN-02包件中标候选人暂缓公示止水带ZSD-02包件中标候选人名单序号投标人名称投标报价（元）排序1河北省衡水东方工程橡胶有限公司4,157,349.00第一名2江西创驰橡胶有限公司5,382,190.00第二名3河北九通橡塑制品有限公司8,724,730.00第三名公示期为3天，自2021年07月15日至2021年07月18日，公示期间，投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议，可向招标人或监管单位投诉。投诉处理按照国家现行有关法律法规执行。招标人:中铁十一局集团有限公司杭温铁路HWZQ-5标项目经理部中铁十一局集团第四工程有限公司银洲湖高速公路TJ02标项目经理部中铁十一局集团第四工程有限公司中山市坦神北路建设工程项目经理部中铁十一局集团第四工程有限公司深汕西高速改扩建TJ8合同段项目经理部招标组织机构：中铁十一局集团第四工程有限公司物资集采中心通讯地址：中铁十一局集团第四工程有限公司物资集采中心405室（湖北省武汉市东湖开发区佳园路21号）联系人：何巍电话：18062528566电子邮件：251232911@qq.com监督电话：027-51005405027-51005365招标组织单位：中铁十一局集团第四工程有限公司物资集采中心2021年07月15日",0,0,0,1]
[894,"松滋市人民检察院办案区改造项目竞争性磋商文件项目编号：SZC-2021-96采购人：松滋市人民检察院招标代理人：松滋市政府采购中心日期：二〇二一年八月采购人对招标文件审核的意见松滋市政府采购中心受采购人的委托，对松滋市人民检察院办案区改造项目项目进行采购代理，现根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及代理委托合同，已编制好招标文件，特请采购人审核采购人审核意见：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：采购人（盖章）：日期：年月日目录第一章竞争性磋商公告依据松财采计[2021]793号的批复，松滋市政府采购中心受松滋市人民检察院的委托，拟就松滋市人民检察院办案区改造项目进行竞争性磋商采购，现欢迎符合条件的单位参加磋商一、项目概况1、项目编号：SZCG-2021-962、项目名称：松滋市人民检察院办案区改造项目3、项目总预算：97.66万元（供应商报价超过此上限作为无效磋商）4、工期：120日历天5、招标范围：施工图纸及工程量清单范围内工程内容二、供应商资格要求1.必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定之条件：1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件2.能提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需提供营业执照）、企业资质证书、安全生产许可证、项目经理建造师证及安全生产考核B证、项目技术负责人中级及以上职称证、五大员岗位证（施工员、质量员、材料员、资料员、安全员（仅需提供安全生产考核C证））、项目管理班子成员（项目经理、项目技术负责人、五大员）的社保机构出具的依法缴纳社保证明3.响应供应商需要具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质4.拟派项目经理具有建筑专业贰级及以上注册建造师（无在建项目）5.提供在省住建厅统一的企业信息数据录入平台办理信息数据录入的网上截图（含企业及人员资料）6.竞争性磋商响应供应商必须是在“信用中国”",1,1,1,1]
[895,"物品采购清单序号产品名称投标产品规格参数单位数量备注1平板电脑荣耀平板V610.4英寸WIFI6+华为麒麟9852K全面屏平板电脑6+128GBWIFI版幻夜黑台92便携式计算机HPProbook440G7，银色/i5-10210U/14.0'HD防眩光屏/8G内存/128GSSD+1TB硬盘/NvidiaGeForceMX1302G/无光驱/无线+蓝牙/指纹识别/720P高清摄像头/Win10HB64位(简体中文版)/1-1-0保修台63激光一体机HPM1139黑白激光多功能一体机(具有打印、复印、扫描功能)台34高拍仪汉王（Hanvon）Q3100Y高拍仪扫描仪1000万像素A3幅面硬底座台35网络存储NAS品牌：Synology群晖型号：DS720+，需配4TB硬盘2个台16摄像头品牌：Logitech罗技型号：BCC950一体式视频会议系统个27会议音响品牌：Punos普诺斯型号：PS-26Pro台1需配一个会议话筒支架8线材1、HDMI高清视频线（双头HDMI），5米/根，2根根28线材2、DP转HDMI转接线,5米/根，2根根2",4,4,4,1]
[896,"江山市贺村镇通贤村室外微光能路灯工程施工公选文件公选人:江山市贺村镇通贤村股份经济合作社(盖章)公选代理机构:衢州联腾工程咨询有限公司(盖章)编制时间：2021年7月22日备案单位：1目录第一章公选公告，03第二章响应人须知，05第三章合同条款及格式，09第四章招标控制价，09第五章图纸，09第六章响应文件格式，092第一章公选公告江山市贺村镇通贤村室外微光能路灯工程经上级同意建设，投资项目统计表代码为/。项目建设规模83.0849万元，建设地址位于贺村镇通贤村，计划于2021年建成。项目业主为江山市贺村镇通贤村股份经济合作社，资金来源为上级补助及自筹。项目已具备公选条件,公选人为江山市贺村镇通贤村股份经济合作社,(委托代理机构为衢州联腾工程咨询有限公司)，现对该项目的施工进行公选。一、本次公选内容施工图纸范围内的6.5米LED微光能路灯、功率80W309盏安装，其中150盏不需灯杆可直接利用原灯杆等施工，具体详见施工图纸、公选文件及工程量清单。本次公选工程建安工程造价83.0849万元。二、响应资格条件、要求（一）响应人：1、江山市小额电子化交易平台公选主体库（Ａ库）企业，且具有独立法人资格的城市及道路照明工程专业承包资质；2、具有企业安全生产许可证。（二）拟派项目负责人（项目经理，下同）：1、具有注册在响应人单位的市政公用工程（或机电工程）专业建造师执业资格；2、具有安全生产考核合格证书（Ｂ证）；三、公选文件的获取3.1本项目公选文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式获取。公选文件100元/份，缴后不退。3.2公选文件网上下载时间：自公选文件发布之日起至响应截止时间。3.3潜在响应人登录汇联易招电子招投标平台江山模块，获取公选文件。系统业务咨询请联系：杭州擎洲软件有限公司，服务联系人：周建亮，联系电话：16605707796（办公室：0570-8757622），服务QQ群：927317332。3.4本工程公选文件及相关资料在衢州市公共资源交易信息网(http://ggzy.qz.gov.cn/)、汇联易招电子招投标平台上发布（网址：https://www.hlyzztb.com/）。四、响应文件的递交4.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）2021年7月26日15时00分00",1,1,1,1]
[897,"乐平链源潭村委南岗村宅基地给水管道安装工程（第二次)招标评标结果中标候选人的公示乐平镇源潭村委雨岗村宅基地给水管道安装工程（第二次）招标的评标工作已经结束，经组织专家评市,评标委员会推荐了中标候选人。现将该项目中标候选人进行公示，公示期为2021年8月17日至2021年8月19日。中标候选人第一中标候选人第二中标候选人单位名称佛山市三水区汇通市政工程有限公司广东佛水建设有限公司投标报价734419.11元788333.30元工期/承诺45个日历天/误期赔偿费5000元/天;误期赔偿费最高限额：合同价款的10%。45个日历天/误期赔偿费5000元/天误期赔偿费最高限额：合同价款的10%。质量/承诺合格/按招标文件执行合格/按招标文件执行项目负责人/注册建造师执业资格证书证号刘启荣/粤144181903792黄展年/粤2442011201201295中标候选人的主要人员证书等如下:投标主要人员表格第一中标候选人姓名拟在本项目中担任的职务证书编号刘启荣项目负责人葛144181903792邓永泉安全员粤建安C（2008）0006457)第二中标候选人姓名拟在本项目中担任的职务证书编号黄展年项目负责人刚2442011201201295胡碧燕安全员粤建安C（2018）0018598在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21预布）的规定受理投诉。特此公示!异议受理部门（招标人）佛山市三水区乐平镇源澧村南岗股份经济合作社联系人:刘村长电话：13928589312地址：佛山市三水区邮、编：招标代理机构佛山建宇招标咨询有限公司联系人:萧工电话:0757-82282160地址:佛山市禅城区汾江中路121号东建大厦27楼邮编：528000",0,0,0,1]
[898,"评分汇总表标段(包)名称:钱清街道违章建筑帮拆施工单位入库项目(XE20210963001001)Z名投标单估投标报价(元)工期(日历天)标书有效性报名号报价有效性各注出绍兴日尚建设有限公司1840000.00365有效81有效中标候选人5绍兴和市改尼林工程有限公司1840000.00365有效154有效浙江建财建设有限公司I840000.00365有效[2有效杭州勇驰建设有限公司184000O00365有效178有效的销兴长系定设有退公司1840000.00365有效232有效中标候选人6杭州发铭市致远林工程有限公司1840000.00有效264有效亚绍兴诚升建设有限公司1810000.00365直效265有效述绍兴市五蕴建设有限公司1840000.00365有效351有浙江通业建筑工程有限公司3651840000.00有效371有效工绍兴鑫晟建设有限公司3656301840000.00有效有效江工绍兴安夏环境建设有限公司1840000.00365有效437有效中标候选人注22浙江振元建设有限公司I840000.00365有效通77有效几3绍兴征途建设有限公司L840000.00365有效493有效【4杭州泻指患设有限公司有效1840000.00365533有效岳浙江东厂建设有限公司691184000O.00看效方石效中标候选人I6浙江良辰建设有限公司36有兹184000O.00608有效上7绍兴向南建设有限公司3656i61840000.00有效有致18台州市东茂建设有限公司3656531840000.00有效有效【东阳市名晨园林建设工程有限公司有效1840000.00365692有效中标候选人结算下浮率[]:8.00实际发包价格:18d0000.0评标方法:抽签定标法参考标底价:2000000.00项目负责人签字:招标单位签字:招标代理签字:胜督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-09-0609:30",0,0,0,1]
[899,"②始∞工程施工合同书工程名称:霍山县黑石渡污水管图改造提升工程发包单位:霍山县黑石渡镇人民政府承包单位:安徽穿滨建设有限公司发包人（全称):霍山县黑石渡镇人民政府（简称甲方）承包人（全称）：安徽滨建设在服公司（简称乙方）按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同一、工程概况工程名称:霍山县黑石渡镇污水管网改造提升工程工程地点:霍山县黑石渡镇工程内容及规模：详见工程量清单资金来源:预目资金二、工程承包范围承包范围或形式：工程量渣单内所有内容三、合同工期开工日期:2021年Z且30旦竣工日期:2021年9且15旦合同工期总日历天数45旦历天，逾期一天，按照合同价的1%扣除违约金四、质量标准工程质量标准:：必须符合国家验收规范合格标准五、合同价款金额（大写):壹佰玖拾玖万零陆佰捌拾叁元陆角陆分￥：1990683.66元六、甲方职责1、甲方在工程实施前，须提供如下资料和条件:（1)、工程设计要求、施工图;（2)、施工进度、工程质量要求;（3）、材料、设备、机械及相关技术要求七、乙方职责1、乙方在施工前，该提供如下资料和条件:（1）、企业相关资料，设计条件下的施工要求;（2）、施工机械及设备清单;（3）、设备供应厂家及性能资料;（4)、材料采样及试验资料;（5)、施工组织及施工计划安排;（6)、乙方负责施工安全，一切与工程有关的安全工作均由乙方承担八、资金兑付工程完工后付合回价款的3%，工程验收合格并审核定案后再付总工程款的40%金款验收合格后一年内无质量问题一次性〔无息）付清九、合同生效合同订立时间:2021年Z且28旦合同订立地点:黑石渡人民政府本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，镇财政所、招标办各存一份，本台同自签字盖章之引菊有疼为工日尔渡爱承包人:寒盖章)二山发包人暂飞金和6法定代法定代表vy(或委托C理人）日期:4日曰期:年月日",0,0,0,1]
[900,"招标文件采购编号:浙建航招2018312号项目名称:古堰画乡景区标识系统改造项目采购人:浙江丽水古堰画乡旅游投资有限公司采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司二〇一八年十二月目录第一章公开招标公告浙江建航工程咨询有限公司受浙江丽水古堰画乡旅游投资有限公司的委托，对古堰画乡景区标识系统改造项目进行采购欢迎符合条件的潜在投标人参加本项目投标1.采购编号:浙建航招2018312号2.采购项目：古堰画乡景区标识系统改造项目3.采购方式：公开招标4.项目概况：5.投标人应具备的资格要求：5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；5.2投标截止之日至前三年内，在“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，资格审查时不予以通过；5.3投标截止之日至前三年内，在“中国政府采购网”()被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；5.4投标截止之日至前三年内，在“浙江政府采购网”（www.zjzfcg.gov.cn）“曝光台”中被曝光且在处罚有效期内的投标人，资格审查时不予以通过；5.5本项目不接受联合体投标，不允许转包和分包；5.6营业执照经营范围中须包含标识标牌设计、制作及安装的经营内容6.公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）7.招标文件网上获取时间:2018年12月29日-2019年1月8日每天8:30-11:30,14:30-17：30（北京时间）,双休日及法定节假日除外（招标公告期限届满之日后至投标截止时间前有潜在投标人提出要求获取招标文件的，允许其获取）8．网上获取招标文件时须向采购代理机构提供以下资料:⑴投标人介绍信及联系方式；⑵营业执照副本复印件；以上资料须加盖单位公章，传真至采购代理机构（传真：0578-2303501）9.招标文件发售及补充（答疑、澄清）、修改文件获取的方式：网上下载9.1潜在投标人应自行关注网站招标公告、更正公告、答疑文件等内容，采购人不再一一通知，投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负10.保证金交纳：",1,1,1,1]
[901,"最高限价各投标单位:开发区金牛置业南侧局部地块A开发四期项目居配电工程所需招标控制价为人民币300万元。请各投标人结合招标文件要求进行投标报价针济1.5招标人（盖章）:江苏北佳房地产开发有限公司心2///2021年6月17日代公)/",2,2,2,1]
[902,"镇污步战鹤丹过远(在亚后范可y2(了苍三店系队证、环境管理体系认证、航业健康交合管程标系认证心谷巫宪踪西打乙y3辽3/y员犯各协况部台附表莫求填写近子祝沁员委心泛次;又um被S三内6三\\的（附表一:人员配备表投标人名称(加盖公幸):山东征征建设监理有阻公司辽跟系从业证号是否按招标文件要求提供职务名称欢这交别“时行(((还过断级工程师37000658zU总监理工程师高厚储务图逃执工思高绥工型奶87008808C前罪岭房垦处筑工租高级工程师37008805览W务垦处筑工程高级工程师3700518前V划专业胜理工程师汾垦处筑工控尚拨工程37009537览）邻士活修年元房屋汕筑工程高级工租们87006668√房垦弘货工程工租师87010024兰>班亚作张金源房图建筑工租浙缓工程师37008120V阿元码房垦处筑工租高缓工程师37003639崇U那他文穷垦建筑工租高级工程师87014972么述批入(y万小房图汕筑工程称级工租师37016602游元北后《范杯传郭标峰房垦建筑工程工程师37014968云的的,孙延年房屋建筑正程(工毯师370168M2欣W趣房屋建筑工越工程师870L9I32公交>压苏担划执工程助理工租师0A20160892邹克第C苏垦追筑工型防理工租师PL20I43381马方园V陈显发房压建筑工程工程师YA20180129监理员陀√王)学、另垦处货工程工租师:A201900-42心另区建筑工程工程师UL20180[3AV磐的王天估房屋建筑工程助理工程师P20130702V前造价监理师赵欣防区处筑工程前级工程师(([选115370012164剂0安全监理师疾结态房Z处筑工程前级工程师含7080039509V专职办小员房垦建筑工程工程师jA20L33752肖华W对核验结果有关人员签字工产式内应三评标委员会成员8施过XY时侧审镜况2019.1/2C2019.12019.12019.时间2020.1工2020.12020,11工速筑面积210000平方米123500平方紫奖填等级签级签级省额省级奖项等级签省级省援合同签订时问2018.8.202018，1.16138829.28平202.5.8方米",0,0,0,1]
[903,"7开送戏下乡服务采购合同合同号:2018020601供方:鹰潭市演艺有限责任公司需方:鹰潭市文化广电新闻出版局签订地点：鹰潭市文化广电新闻出版局项目名称:送戏下乡服务合同总价人民币大写:预算为贰拾贰万伍仟元整（最后以财政核算为准)二、招标文件、投标文件、答疑纪要作为合同的附件投标文件指标优于招标文件参数指标时，以投标文件为准，招标文件与投标文件有异又无特殊说明时，以招标文件或答疑纪要为准三、服务方式:组织赣剧、越剧等戏曲节目、综艺类（歌舞、小品、相声等）节目45场赴全市15个农林垦殖场演出（每个农林垦殖场3场，每场时长为2小时当天在同一地点演出时长累计不少于6小时可按三场计算）四、服务时间:2018年3月9日之前完成并提交所有材料（如遇天气等原因需延迟供方需提供书面说明)五、付款方式:供方全部演出完成后，按要求提交材料给需方，经审核合格后办理相关拨款手续",0,0,0,1]
[904,"评分汇总表标段(包)名称：绍兴市柯桥区中心幼儿园华齐路园区新建工程监理(GX20210096001001)崖号投标单包姜标报位(元)尤翔(日历天)标击在效性。投标2易教价省效胜各注工杭州江东建设工程项目管理有限公司623000.00.早见否≤别《工要江心施指饰验名组无必签无效未响应据标文件洋圳州大众工穆管理有限公司791000.00无必无效未响应招标文件北宜华宏工程【询蓟区公司无必无必法解密挂浙江广利工程咨询有限公司623000.00炎南杜游店件办收有效感有效通宁波市凯弘工程咨询有限公司574000.00宜航登北无效诊无效未响应招标文件6招兴起航工程勘理有限公司:90000.00早臣杰≤是管工密5路胶在的型到“名,无效通道无效未响应招标文件T浙江鼓成工程管程有限公司616000.08不站益立社有效1有效8浙江南正项目管理咨询有限公司6a70.08无件另2对苏花砂妇同为监册(公有效地有效2杭州钛汇建设工程管理有限公司82:2000.、00阜边衣需营台的路(y名有效23有效9浙江国信工程画理有限数任公司74300.00若名省据道业无效诊无效去最商价2浙江浙坤工程谷理有限公司532000、.00明胜完22无效2证无效截于下限C浙江博野建设管程有限公司735000.00包性包。担系777有效受有效服3浙江建元工程管理有限公司62:8000.00乌投投签5队TTZ泸(龙责在务资台分益*有效2有效2地新江大勤定设项目管理有限公司581000.002.配招委《船签工严云税责在站无效33无效但于下限5浙江山水工程设计有限公司51800.00苏j式业名托为无效受无效去最征价道浙江中科贝建设管理有限公司518000.00旦功杰《具体工题融结的置无效公无效未审应招标文件2招兴中业工程管强有限公司616000.08昭透任势有效地有效第一申标候还人华汇工程设计集团股份有限公司742000.00在第兰叠y有效心有效19大学土工程管理有限公司:69000.00对在筋监登2无效g无效未响应招标文件g浙江东城建设管理有限公司6s6000.00.早型委≤采证工取2翁在纺然室批无效6无效未响应招标文件预诉王限《无)1万展《花L有然规险现杰干均评标方式：合理低价进．00%张价632800.00项目负责人签字：工理造价(元):109t320.00有效报价平封:U约招标单位签字:招标代理签字:益督人签字:公共宽交易中心:：开标时间:2021-08-2709:3",0,0,0,1]
[905,"遂宁市中心医院河东分部一期2019年1月至2021年6月物业服务项目招标文件中国·四川（遂宁）遂宁市政府采购中心印制二○一八年十二月目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式23附件1：投标函24附件2：法定代表人身份证明25附件3：法定代表人授权书26附件4：开标一览表27附件5：分项报价明细表28附件6：承诺函29附件7：诚信行为声明函30附件8：投标人廉政承诺书31附件9：投标人基本情况表32附件10：投标人类似项目业绩一览表33附件11：投标人本项目管理服务人员配置表34附件12：售后服务承诺及服务计划书35附件13：无重大违法记录声明36附件14：中小企业声明函37附件15：残疾人福利性单位声明函38附件16：无行贿犯罪记录承诺书39附件17：招标人要求提供的其他材料40附件18：商务应答表41第四章投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料42第五章招标项目技术、商务及其他要求44第六章评标办法51第七章合同主要条款（范本）64第一章投标邀请遂宁市政府采购中心（招标代理机构）受（采购人）委托，拟对委托方的进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标1、招标编号：2、招标项目：3、资金来源：4、预算控制价：1498.97（预算价为2.5年费用，超过预算控制价作无效投标处理）5、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：5.1具有独立承担民事责任的能力；5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；5.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；5.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；5.6法律、行政法规规定的其他条件；5.7根据采购项目提出的特殊条件；参加本次政府采购活动前三年内，供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺（提供承诺函，格式见附件16）；在参加政府采购活动中，没有骗取中标行为、无不正当理由放弃中标（成交）行为、无恶意投诉行为的承诺（提供承诺函，格式自拟）（3）具有劳动部门颁发的《劳务派遣经营许可证》（复印件加盖投标",1,1,1,1]
[906,"计算机教室货物采购清单.pdf货物分项报价一路表单位。元房号赁物名称规格/型号单位品牌数量单价合计备注云服务器G-CS7010C-60台说捷1.l000.0o1.41000.00龙学生云终端G-Rainl00﹝2标说捷63300:00d000:00无心教师云终湘RG-CT5300二悦捷JO)2以站显示器E2270S台冠捷元上后建鼠套装键鼠套装到锐捷8[5760,让68口交换机RG-S2952G一日V3谷饶捷门24口交换机RG-S2928G一EV3包饶捷汕2800.00(无/名35M90,.00式(002800.00处交无无无萨生桌椅予无足响宸威30500.0015000.00无9教师菜腾到艺定制赛宸威监江800.00800.00无[0机柜定制台昭册监江2450.002450.00法工工窗帘定制平方米|驰腾」28160.00:200.00无量2纳米嘉板DC860ON0欧洛39000.0039000.00无[3教学管理软仟G一ClassJanaerRainbow-Licese70基说提勤10000.0010000.0签注母(施工耗材人工定制批驰腾正5000.005000.00无总计d94940.00无",4,4,4,1]
[907,"评价指标和分值评分因素评审项目标准分评分标准资格证明文件5漏项得0分业绩证明文件10每提供一份餐饮相关业绩证明材料得2分，满分10分。1商务35报价20以有效报价的平均值作为基准值,得分基准价/报价×20%×100餐饮服务方案20是否有序、详尽、合理、可行，根据评审情况综合打分，优15-20分，良10-15分，中5-10分，差0-5分人员配置20是否详尽、合理，根据评审情况综合打分，优8-10分，良5-8分，中0-5分2技术60卫生管理20是否有序、详尽、合理、可行，根据评审情况综合打分，优15-20分，良10-15分，中5-10分，差0-5分3响应文件编制的规范程度55不响应者得0分合计100分",5,5,5,1]
[908,"己式",0,0,0,1]
[909,"南宁市黄泥沟下游道改道工程，可行性研究报告编制及设计，招标控制价，招标控制价(小写）2530900元，(大写):贰佰伍拾参万零玖佰元整，招标人:南宁市排水有限贵任公司，S3，?又，审核单位7南宁市财政投资评审中心，方(单位盖章），了，编制时间:2021年6月8日，:母，还，总说明，子证：李学，工程名称:南宁市黄泥沟下游渠道改造工程可行性研究报告编制及设计，8，40，1、工程概况:0本工程需沿花弃公园及吉兴西路修建渠道，花赛公园内根据公园，湖体范围确定渠道规模，总长度约为1520米湖面宽度为20米60米:深度为2米”4，米;花卉公园至心圩江段渠道为梯形断面，总长度约925米，底宽约为10米，顶宽约，为40米，深度为5米”6.8米。需新建跨越渠道涵闸7座，涵洞尺寸为3孔3×2.5m，新建，桥梁2座，桥梁尺寸为1孔16米及1孔20米简支桥。还包括道路工程、排水工程、绿化，工程。，2，2、编制依据:桂建标(2018）37号文及相关资料，3、该招标控制价包括招标范困内咨询设计服务的所有费用。，南宁市黄泥沟下游渠道改造工程可行性研究报告编制及设计招标控制价汇总表，序号，项目名称，金额（万元），工程可行性研究报告编制费，26.98，二，工程设计费，350.76，招标控制价-（一-二）X（1-33%），253。09，审定招标控制价已下浮33%，本项目有效报价范围为：33%C下浮系数至100%，联号毕辟副暴目旅幸署拉毕业上邗\"9081工‘6”0遂露腺事些““0“T费腺章融育融，M障馨群巨视区障鹏母群弘根制彭且醒工朝配融止P邵幕!点（a上）869亿=0”TX8\"0X[（0000I-0000g）/（下“z-09）离资土登中一）入4都草盛障鹏号群弘盘科彭但副工-高障鹏带群弘盘彭但副。2923037，P蒿4，博影昂群影羽影血融工事冥哉土欧盟幕电点巢‘融（0000E-Z908r）+]×“长毕少早意群明管猎荡)黄影湖，壁牙身血融辞弘维韦啤影早少雄，响中994，费伸琴峰胜H税孜啤影马群弘琳步旦融工职黎更该",2,2,2,1]
[910,"莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段一评标报告评审委员会2021年05月06日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段一已经同级财政部门审批，采购人为莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资登后里。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，莫力达瓦达斡尔族自治施人民医院专用设备标段一。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段一，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容（元）气D01150722100758501莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段一详见本颂目采购文件620000.0主任委员:王拖劝委员:郑凤华、鲁英慧、李洪奇、李瑞主二、招标过程回顾（一）招标公告莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院于，2021生04月26日在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件(国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，投标人应依据财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部部长第94号）相关规定向采购人书面提出质疑）:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人",0,0,0,1]
[911,"京山市东河治理二期工程勘察设计服务招标评标结果公示一、招标概况京山市东河治理二期工程勘察设计服务于2021年6月21日在京山市公共资源交易网和湖北省政府采购网发布招标公告，2021年7月13日9时30分在京山市公共资源交易中心开标大厅开标，并于2021年7月13日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，京山市东河治理二期工程勘察设计服务已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果标段号名次第一名第二名第三名中标候选人名称贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司邯郸市水利水电勘测设计研究院淮安市水利勘测设计研究院有限公司投标报价192.2496万元190.8509万元188.4648万元质量目标合格合格合格服务周期从合同签订之日起至竣工验收止从合同签订之日起至竣工验收止从合同签订之日起至竣工验收止投标人资质证书水利行业设计甲级工程勘察综合资质甲级水利行业设计乙级工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）甲级水利行业设计甲级工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）甲级拟派项目负责人姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号姓名:杨强水工建筑正高职高级工程师黔高201502853姓名:武立辉水利水电工程高级工程师0044256姓名：林农水利工程高级工程师04150110三、公示时间公示期为2021年7月15日18：00时至2021年7月19日18:00时(北京时间)。四、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易监督机构提出投诉。五、联系方式1、招标人：京山市东河治理二期工程建设管理办公室地址：京山市新市街道京源大道111号联系人：周先生电话(传真)：187275888572、招标代理机构：湖北惠通建设工程管理有限公司地址：京山市东门路35号粮食局院内停车场二楼联系人：裴琦电话(传真)：187272763803、行业主管部门：京山市水利和湖泊局地址：京山市京源大道111号联系人：李鉴电话(传真)：136072621504、公共资源交易综合监管机构：京山市公共资源交易监督管理局地址：京山市轻机大道（行政服务中心三楼）联系人：张吉刚电话(传真)：0724-6810769招标人：京山市东河治理二期工程建设管理办公室（盖章）2021年7月15日",0,0,0,1]
[912,"项目名称招标编号COB0210326-019II01第一中标候选人中标人公司名称:深圳市信德远致科技有限公司预中标金额:人民币肆佰壹拾肆万逐仟受佰陆拾元整,X4,141,160.00元深圳市信德远致科技有限公司中标金额",0,0,0,1]
[913,"第三章评标办法一、“评定分离”方案（1）评标方案1、评标办法。本项目投标文件的评审采用1.1的方式。1、1、定性评审：是指评标委员会仅对投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷、签订合同前应当注意和澄清的事项等，择优推荐招标文件规定数量的定标候选人名单。1、2、定量评审：是指评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对投标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐定标候选人1、3、定性+定量评审：是指在评标因素中可设置部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，作为推荐定标候选人的依据1、4、其他方法2、评审因素。评审因素包括经济、技术、商务资信等。本项目的评审因素和评审顺序为：技术、商务。3、推荐定标候选人。4、定标候选人数量。4.1定标候选人：当符合招标文件要求的投标人大于3家时，采用评定分离法，由评标委员会不排序推荐3家定标候选人，最终由定标委员会确定中标候选人。4.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人为3家时，采用评分制综合评估法，投标报价满足招标文件要求的，均按满分计入，其余按综合评估法打分规则，由评标委员会直接按综合得分由高到低排序推荐3个中标候选人；符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人可以重新招标，也可以授权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。竞争性判断的方式：设计方案是否可行、经济、合理等。4.3评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可以继续定标，也可以组织原评标委员会重新评审推荐定标候选人。（2）定标方案根据项目的特点，选择合理的定标方法是能否择优确定中标人的重要环节。1、定标方法：集体议事法、价格竞争定标法、票决定标法、票决抽签定标法、集体议事法、或招标文件规定的其他定标方法。本项目采用票决定标法。2、定标因素：（1）方案。（2）商务比较:投标人业绩、项目负责人业绩、投标人获奖情况、项目负责人及其他专业负责人学历、职称及注册执业资格情况。3、定标程序：定标委员会",5,5,5,1]
[914,"白马中心幼儿园项目监理工程招标控制价说明本项目工程造价约:2200万元，经了解市场，设凡最高限价为工程选价的1.337%，即29万元人民币上特此说明!二0二一年几月十九日",2,2,2,1]
[915,"吕黎开标地点:秦皇岛市秦皇西大街63号（三信集团办公楼5楼西侧）开标厅七、其他河北满口集团有限公司满口医院第十七批医疗设备采购项目B包公开招标公告项目名称：河北港口集团有限公司港口医院第十七批医疗设备采购项目B包项日编号：QHYZB-2018-882-02招标人名称：河北港口集团有限公司港口医院招标人地址：秦皇岛市海港区招标人联系方式：刘小华站联系方式：18903348115招标代理机构全称：秦皇岛泓远工:程项目管理有限公司招标代理机构地址：秦皇岛市秦皇西大街63号（三信集团办公楼5楼西侧）招标代理机构联系方式：0335-3692198招标方式：公开招标采购数量:一项中标用途：按招标文件要求完成本项目设备采购供货、安装、调试及维保项目实施地点：招标人指定地点预算：159.4元供货期:60天供应商的资格要求:1、具有独立法人资格和合法的经营范围的生产厂家或者经生产厂家授权的产品代理商;2、具备医疗器械生产或经营许可证;3、代理商提供生产广家针对本项目的授权书及售后服务承诺书,一个生产厂家针对同一品牌问一型号的货物只能有一个接权代理商,招标代理单位只接受每个投标申请人针对本项目同一产晶的唯一投权书(本标段采购设各包括：体外冲击波治疗机等):4、提供与投标产品一致的医疗器械注册证和医疗器械产品注册逐记表;5、本项目不接受联合体投标-报名时应携带法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、营业执照副本原件及复印件、医疗器械经营许可证原件及复印件（代理商提供)、与投标产品一致的医疗器械注册证和医疗器械产品注鼎登记表原件及复印件、税务登记证副本原件及复印件、组织机构代码证副本原件及复印件、生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书原件及复印件（安求A4纸复印件加盖法人章）",0,0,0,1]
[916,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：城中区2021年改建公厕建设项目-新庄农贸市场公厕(改造)-建筑、装饰第1页共11页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价恢复原有混凝路面1040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C202.垫层种类:150厚3:7灰土夯实3.厚度:60厚4.做法详见:青02J01-6-路2m230分部小计A.4砌筑工程2010401012001零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:蹲便器2.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆4.做法详见:02J05-1-24-1m31.313010401012002零星砌砖1.零星砌砖名称、部位:小便器2.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆4.做法详见:02J05-1-18-1m30.064010404001001垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层2.部位:地面m310.345010404001002垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土垫层分两层夯实2.部位:台阶m30.94分部小计A.5混凝土及钢筋混凝土工程6010501001001垫层1.混凝土强度等级:60厚C15混凝土垫层2.部位:地面m34.147010501001002垫层1.混凝土强度等级:60厚C15混凝土2.部位:台阶m30.388010507001001坡道1.垫层材料种类、厚m25.36本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：城中区2021年改建公厕建设项目-新庄农贸市场公厕(改造)-建筑、装饰第2页共11页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价度:60厚C15混凝土，300厚3:7灰土垫层分两层夯实2.做法详见:青02J01-16-坡8（面层已单列清单项）分部小计A.8门窗工程9010801001001木质门1.门代号及洞口尺寸:M-1021，1000*21002.材质:成品实木门(中档门，含门锁、五金合页、门吸）)樘210010801001002木质门1.门代号及洞口尺寸:M-0921，900*21002.材质:成品实木门(中档门，含门锁、五金合页、门吸）)樘211010802001001门联窗1.门代号及洞口尺寸:MLC-",3,3,3,1]
[917,"鄂采计【2021】-09445号湖北省省级政府采购竞争性磋商文件采购项目编号：WHBZC-2021-068采购项目单位：湖北省人民检察院采购项目名称：检察官学院中央空调维保项目武汉渤正项目管理有限公司二○二一年七月目录第一章磋商邀请函1第二章磋商须知前附表5第三章磋商须知9第四章采购项目技术规格、参数及要求18一、说明18二、详细技术参数18三、本项目其它要求第五章评标办法及评分标准18第六章合同主要条款（参考）30第七章磋商响应文件基本格式25检察官学院中央空调维保项目竞争性磋商文件第一章磋商邀请函项目概况检察官学院中央空调维保项目采购项目的潜在供应商应在武汉渤正项目管理有限公司（武汉市中北路楚河汉街同成富苑A座2706）获取采购文件，并于2021年8月10日09点30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况1.项目编号：WHBZC-2021-0682.采购计划备案号：鄂采计【2021】-09445号3.项目名称：检察官学院中央空调维保项目4.采购方式：竞争性磋商5.预算金额：45万元6.最高限价（如有）：40.056万元（报价超过最高限价作无效投标处理）7.采购需求：中央空调维保，详细采购内容和技术参数见竞争性磋商文件《第四章采购项目技术规格、参数及要求》8.合同履行期限：详见文件9.本项目（是/否）接受联合体投标：否10.是否可采购进口产品：否二、申请人的资格要求：1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力(在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人、其他组织或者自然人,具有相应经营范围)；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动武汉渤正项目管理有限公司1检察官学院中央空调维保项目竞争性磋商文件3．为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的",1,1,1,1]
[918,"鄂温克族自治旗锡尼河东苏木人民政府鄂温克族自治旗锡尼河东苏木李祥和农场旁废弃采坑矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗锡尼河东苏木李祥和农场旁废弃采坑矿山地质环境治理项目评标报告评审委员会2021年09月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗锡尼河东苏木人民政府鄂温克族自治旗钱尼河东苏本李祥和农场芳废弃采坑矿山地质环境治理项目鄂温克族自冶旗锡尼河东苏木李祥和农场芳发弃来坑矿山地质坏境治理项且（以下简称“本项目）已由以鄂发改行审字【2021】5L号文件批准建设，项目业主为哪温克族自治旗锡尼河东苏木人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自治旗锡尼河东苏木人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂温克族自治旗锡尼河东苏木人民政府鄂温克族自冶旗锡尼河东苏木李祥和农场筹废弃采坑矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗锡尼河东苏木李样和农场旁废弃采坑矿山地质环境治",0,0,0,1]
[919,"十、中小企业声明函中小企业确认及声明函（一）确认属于中小企业供应商确认内容所属情形供应离根据本企业的真实情况，对照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部颁布的《中小企业划型标准规定》，确认届于中小企业（小型企业)团是□否备注：（1）供应商应如实选择确认其“是否属于中小企业”，当所属情形选择为“是”时，须同时按要求填写附件《中小企业声明函》内容（2）如供应商确认的上述情形与附件《中小企业声明函》内容不一致的，该《中小企业声明函》作无效处理丹牡（二）附件:《中小企业声明函》公《小型和微型企业产品说明》岛-1一附件：《中小企业声明函》中小企业声明函本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司，参加（广东宏正工程咨询有限公司）的（物化生实验室改造项目设备采购和安装调试）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造相关企业的具体情况如下：1.（教师演示讲台；物理学生实验桌；多功能柱；豪华电学物理电源；教师演示电源；实验凳；教师转椅；设备运输、安装调试及辅助材料；顶部多模块电源供应装置；模块储藏装置；低压电源模块；高压电源模块；智能升降机构；安装支架；安装辅件；系统调试；顶装安装；中央台；仪器柜；小推车；电源布线及运输安装；实验室专用水槽；化学学生实验桌；全新钢塑水槽柜；PP一体化水槽；多功能实验下水装置；学生安全电源；实验室专用洗眼器；电源布线系统；给排水系统；智能系统控制柜；顶装智能控制平台；学生端分组控制系统；远程控制系统；温湿度监视系统；万向吸风罩；万向吸风罩底座；室内行程通风系统；室外行程通风系统；通风风机；风机控制线；顶装主体框架；主体防尘保护罩；智能摇臂升降系统；上下水智能安装面板；多功能电源；急停装置；供电线路；智能照明；自动给排水系统；自动给排水接口；给水布管；排水布管；系统安装辅件；酸碱柜；通风系统；生物学生实验桌；单面标本柜），属于（工业）行业；制造商为（上海大风实验室设备有限公司），从业人员159人，营业收入为16373.30266万元，资产总额为6529.639059万元，属于（小型企业）",0,0,0,1]
[920,"威远县2018年果菜茶有机肥替代化肥试点采购项目评审情况表采购人：威远县农林局采购项目编号：5110242018000313开标时间：2019年1月2日10时30分开标地点：四川利阳招投标代理有限公司投标人名称（第一包）评审情况四川众欧合美农业开发有限公司成都善联科技有限责任公司成都绿金生物科技营销有限责任公司自贡市红泰农化有限公司是否通过资格性审查是是是是是否通过符合性审查否，未提供产品省级检测单位出具的合格检测报告是是是评分因素及权重分值得分得分得分得分价格类报价30%30/21.3522.3330技术类企业信誉及人员配置12%12/1207技术类技术、商务及服务要求8%8/888技术类产品综合情况12%12/1210.512技术类技术方案12%12/122.7512技术类实施方案7%7/74.55其他类投标产品实力3%3/300其他类售后服务保障12%12/11.526.248.64其他类投标文件的规范性2%2/21.61.2其他类节能、环境标志、无线局域网产品等政策2%2/000合计（100）/88.8755.9283.84推选中标候选人的名单第一包中标候选人顺序投标人名称中标金额（万元）第一中标候选人成都善联科技有限责任公司46.31第二中标候选人自贡市红泰农化有限公司32.9555第三中标候选人成都绿金生物科技营销有限责任公司39.847四川利阳招投标代理有限公司SICHUANLIYANGTENDERINGAGENCYCO.LTD公平公开公正高效剩B距LYANC威远县2018年果菜茶有机肥替代化肥试点采购项目招标编号：5110242018000313招标文件中国·四川采购人：威远县农林局采购代理机构：四川利阳招投标代理有限公司共同编制2018年11月-1-四川利阳招投标代理有限公司SICHUANLIYANGTENDERINGAGENCYCO.LTD公平公开公正高效目录第一章投标邀请-3-第二章投标人须知-5-第三章投标文件格式-22-第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求46第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料48第六章招标项目及技术要求50第七章评标办法67第八章政府采购合同（样例）69第九章保证金退还申请表74-2-四川制阳招投标代理有限公司6，sCHUANLYANGTENDERINGAGENCYCOLTD公平公开公正高效第一章投标邀请四川利阳招投标代理有限公司受威远县农林局参托，拟对“威远县2018年果菜茶有机肥替代化肥试点采购项目”进行国内公并招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号；5110242018000313二、招标项目：威远县2018年果菜茶有机肥咨代化肥试点采购项目三、资金来源:财政性资金，本项目共2个包【",0,0,0,1]
[921,"ZHONGJ工ZHONGCHUANG中际众创东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目招标工程量清单中际众创工程设计有限公司ZHONGJIZHONGCHUANGENGINEERINGDESIGNCO.,LTD.档案号：ZJZC-2021(清）-069东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目招标工程量清单（第1册，共1册）中际众创工程设计有限公司资质等级：乙级2021年8月（清-封面）档案号：ZJZC-2021(清）-069海南省工程建设项目招标工程量清单（第1册，共1册）建设项目名称：东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目招标单位名称：东河镇人民政府(单位盖章)编制单位名称：中际众创工程设计有限公司(盖单位章及资质专用章)编制日期：2021年8月（清-签署页）东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目招标工程量清单招标人：东河镇人民政府造价咨询人：中际众创工程设计有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(编制人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日工程量清单编制说明一、工程概况:1、项目名称：东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目2、建设单位：东河镇人民政府3、项目地点：东方市东河镇二、工程量及工程造价编制范围1、工程量依据设计施工图纸进行计算工程量；2、编制范围：宿舍维修及配套设施建设项目等。（具体详见清单内容）三、工程量清单编制依据1、东方市东河镇镇政府干部宿舍维修及配套设施建设项目的设计施工图纸等资料。2、主要依据工程量清单项目计量规范(2013-海南)《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》及有关琼建定相关文件等；3、《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税【2016】36号）、《关于建筑业营业税改增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》等财税文件相关规定；4、建筑工人人工单价根据海南省住房和城乡建设厅发布的（琼建定[2021]2号文）执行；四、工程清单及投标报价说明1、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；2、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅",3,3,3,1]
[922,"七、评标、定标意见（说明拟定的中标人和理由)依据本项目竞争性磋商文件评标办法，推荐有效供应商综合得分最高的为成交供应商:湖北桐泰建筑工程有限公司。第招标人或招标代鱼桥?行行桌室一3次2v乙】年8,月/6日",0,0,0,1]
[923,"贵州省黔南州都匀市清水江剑江河段水生态修复与治理工程项目管理总承包最高投标限价（拦标价）的通知（编1）各投标人:现将本项目最高投标限价公布如下:一、最高投标限价部份:1．本项目最高投标限价（拦标价）T值:工程建设费部分:以初步设计批复概算中计列的建安设各投资（包括建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、临时工程、水土保持工程、环境保护工程、工程保险）为计算基数工淫0%，作为工程建设费部分最高投标限价（拦标价）。项目管理费部分:以初步设计批复概算中计列的建设管理费作为项目总承包管理费（含水土保持工程管理费、环境保护工程管理费）计算基数正淫30%，作为项目管理费部分最高投标限价（拦标价）。二、本项目投标截止时间、开标时间及开标地点不变时特此通知若招标文件与本通知不一致，以本通知为准。乌】U旧/M怎除A升趣范介都匀缝涧水务有限责上字贵州环水[汇程招标造价咨询有0“记字2081年”，8/月?]欢5220第1页共1页",2,2,2,1]
[924,"武汉市明刪汽车维修服务有限公司维修结算单客户名称：武汉市汉归区水务湖泊排水队牌照号：鄂AP53SG业务类别:：午型：过卡维修里程:80766阻l维修单号聚200820008东郭识别代号LWLLRRL47PLO12357发动机号进厂日期:2020.08.20报人:余部联系电话:]18674109463交车问期:：2020.08.2日备汁:0023081水务排水队No]项目代总维修项目项目分类!时费备注上更换前档玻璃叙舍[50.00常规工时费小计:156.0N。零件代码断件名称单位车型数量单价金额各注QDBL一WSL前挡费璃块五十铃L.00600.0068.80材料费小计:600.00会员卡号:卡级别:卡余额:0，00工时折扣率:95%25以管理费:0.00外协费:0.00施救赏((月幼别总金额:柒佰伍拾元整工750.00武付款方式:挂帐已付金额:工0.M各注:/7地址:武汉市汉阳大道888号《特种厂院内)电括:服务热线:027-881816时24小时救接电话:15927454397",0,0,0,1]
[925,"靖江文化中心舞台灯光音响工程工程招标控制价招标控制价（小写），34564944。48叁仟肆佰伍拾陆万肆仟玖佰肆拾肆元肆角（大写）:捌分靖江新源文化发展有限江苏中江源丑壮般套生程咨询公别招标人:公司造价咨询人:工程造价咨询限公商印章（单位盖章）编号:(殖位资质专用量57有效期至:2022年12月21日法定代表人法定代表人或其授权人:周楚桐或其授权人:章雅（签字或盖章）（签字或盖章）文周道熟云之编制人:3张垣小到复核人:A063超道萌72777T01造份几传2以毛餐王程筛签萨益毒甫辽新审宜茂鉴“托限瓜词有敦购至:2022年12月31日7效有效嘉至:2025年06月15日编制时间:2021年08月10日复核时间:2021年08月12日罪-2",2,2,2,1]
[926,"投标人最终得分及排序表投标单位总分排序安徽网极信息科技有限公司96.521安徽恒科信息技术有限公司55.662安徽爱吉泰克科技有限公司55.373供应商名称:安徽网极信息科技有限公司项目编号:BZCG2021186号标包号:序号服务费用报价依据单价（元）金额（元）一50000480002130000L30000的分项名称毫州市旅游数据中心建设旅游景区视频监控系统视频接入网关20台5600112000守旅游景区客流监测系统100000100000智能电子导览系统130000L300006可视化展示平台00合计520000最终优惠价：¥519800.00评审内容信誉名称（颁发单位、发证时间》石新企业班书门2分视虹融合系纯状件作杖法安徽网极信息手机视死码纸件艺交社边一科接有限公前[SD1dCO山环境管理体系认证礼1分GB/T至2080信息发全管理体系认证礼1分,《第一单标候ISD,/IEC20000-1服务管理体系认证E得1分选人）CTUTXT衍瓜证书5凯3分两化;名1体系贯标试点企业而3分站时胜CCNNVID）技术支拟革【务级证书刘33./",0,0,0,1]
[927,"写3当yOSr",0,0,0,1]
[928,"E.7：预算价扉页华容县桥东学校2021年暑假教室维修工程工程预算价预算价（小写）:33994.45（大写）:叁万叁仟玖佰玖拾肆元肆角伍分招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月22日复核时间:年月日服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[929,"1.封面垫江县实训教育基地建设项目，工程招标控制价25068200.15招标控制价(小写):，(大写):，贰仟伍佰零陆万捌仟贰佰元壹角伍分，743593.19其中：安全文明施工费用(小写):，柒拾肆万叁仟伍佰玖拾叁元壹角玖分(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月17日建设项目招标控制价汇总表工程名称:垫江县实训教育基地建设项目北中序母单项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费规费（元）】建筑工程19439129.43611836,18419314.372|安装工程5629070.72131757.01112237.37合计25068200.15)743593.19581551.74单项工程投标报价汇总表工程名称:垫江县实训教育基地建设项目北中序号单位工程名称金额（元）暂估价（元）安全文明施工费规费（元）】江县实训教育培训其地建设项目-土石方工鑫垫江县实训教育培训基地建设项目-建演工程名卷江县实训教育培训基地建设项目-电孔工剂3286727.18垫江县实训教育培训是地建设项目-给排水工蓬5色江县实训教育培训是地建设项目-消防工五6热江县实训教育培训基地建设项目-消防泵房合计单位工程招标控制价汇总表工程名称:垫江县实训教育培训基地建设项目-土石方工程序母汇总内容①额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费1．1建筑工程81363.昌施项目费2。1技术措施项目费2.2但织措施项目费其中友全文明施工费北他项目费母规费乌/税企招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:垫江县实训教育培训基地建设项目-土石方工程企额（元）户号项目名称合价其中;暂估价】施工技术措施项目5455.932施工组织措施项目6877.562。1其中:安全文明施工费2335.12.2建设工程竣工档案编制费2。83住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+212333.48分部分项工程项目清单计价表工程名称:垫江县实训教育培训基地建设项目-土石方工程企额(元)序号项目撤码项目特征湛签工程量综合单价合价芬法名。员项目名称010101001001平整场地建筑工程[谈目特征],土类别:综合考虑弃土运距:投标人自行察泌砖取土运距:综合考虑工程内容),土方挖予场地投*场内运输m2102.7日3.14艺010101003001挖沟槽土石方项目特征]",2,2,2,1]
[930,"德潜县新安镇2020.年度高标准农田建设项目(二）(重新招标)评标结果公示招标项目:德涉县新安镇2020年度高标准农田建设项目(二)(重新招标）招标编号:德招水[2021]第006号招标单位:德清县新安镇人民政府招标代理机构:湖州江南工程管理有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月20日10时00分开标地点:德涉县公共资源交易中心2楼开标室（203)公示时间:2021年08月21日一—2021年08月23日排名单位名称项目负责人投标报价(元）工期质量目标第一中标候选人浙江汇通建设有限公司王坚、水利水电工程二级建逊师、浙233171705982897967.0060日历天合格序号否决投标凰位否决依据1浙江巨江水电建设有限公司投标文件内提供的项目负责人二级建造师注册证书已过期不满足符合性评审第三条规定投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议招标单位:寻矛爱镇人区假招标代理机程上湖州江限公司欣江联系电话:.80515公公管办联系电572-8074692021年08月20日",0,0,0,1]
[931,"x乐机☆第二章评标办法赢罪表)评根法施章条你名称列人必评标办法凹1,1综合评估法口1,2法律、法规允许的其他评标办法条款号上1.1.1综合标与技术标“、综合标:20分8分1.项目监理机构2.业绩8.5分3.检测仪器与设备2分4.奖琐1.5分二、技术标(监理大纲):24分，采用暗标形式1分1）质量控制措施4分2）进度控制的措施3）投资控制的播施1分4）有确切的合同管理批施4分5）有确切的组织协调管理措施4分6）有确切的安全、文明管理方案4分注:1、除置理方案中缺少相应内容的评审要直不得分外，投标文件的置理方案各项评菲赛点得分不应低于该要点漏分的70%2、监理方案得分取所有评委评分中去掉一个最高分和一个最低分后再进行平均为最终得分。3、本工程监理大纲采用暗标形式，须在暗标第一章正文前同时上传“暗标目录”，否则由此产生的一切后果由投标人承担。1.1.2商务标商务标基准分:56.00分□方法一:以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分：偏高评标基准价的，相应扣减得分：每高出该评标基准价1%指0.1分，不足1%的，按照括入法计算得分。施工监理服务收费以元为单位，并按照四含五入规则精确到小数点后两位□方法二:以有效投标文作的次低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分：偏窝评标基淮价的，相应扣减得分：/。团方法三:以有效投标文件的投标报价算术平均值为A，评标基准价=AXK，K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范出为9B%、97%98送（95%-100%）。投标报价等于评标基准价的得满分；偏离评条款号条款名称编列内容标基准价的，相应扣减得分:投标人的投标报价每高出该评标基准价1%指0.3分，投标人的投标报价每低于该评标基准价1%扣0.1分。□方法四:以有效投标文件的投标报价舞术平均值为A,最高投标限价为B,则:评标基准价=AXQ1+BXQ2，Q2=1-01,Q1的取值范围10%,15%,20%：1截在升标前由招标人",5,5,5,1]
[932,"镇湖街道四期动迁房安置小区（锦湖花园四期）项目亮化工程（项目名称）招标控制价招标控制价（小写）：肆佰玖拾万零贰仟陆佰叁拾伍元零捌分（大写）：4902635.08元招标人：苏州西部生态城发展有限公司招标代理机构：中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司编制时间：2021年7月9日编制说明1、工程概况苏州高新区镇湖街道动迁安置小区（锦湖花园四期）泛光照明工程，建设单位是苏州西部生态城发展有限公司。本工程位于高新区镇湖街道太湖大道南、秀岸一区东侧。总占地面积104912.5m²，总建筑面积309557.34m²。有住宅楼22栋，分13层、15层、25层，最大建筑高度55米。项目于2020年7月开工，计划2022年3月竣工。本次预算编制内容主要为22栋住宅楼立面及顶面上灯具的安装工程，详见下文描述。工程类别为安装三类工程。2、编制依据1）工程图纸由中衡设计集团股份有限公司于2021年4月设计出图；2）招标文件、编制要求、材料设备品牌推荐表等；3）国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程；4）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）等；5）本工程人工费：按苏建函价【2021】062号文计入；6）材料按照苏州市工程造价信息2021年5月份下半月建设工程材料指导价计取，其它未注明材料自行询价，并考虑风险因素，进行自主报价；7）江苏省及苏州市建设行政主管部门颁发的有关文件：3、预算编制范围本工程主要工作内容如下：22栋住宅楼立面及顶面上灯具的安装、相应的总计量控制箱及分配电箱的安装、室外防水电源盒、配电箱进线电缆及各灯具回路电缆、相应的室外室内穿线管路、桥架、配电箱基、接地等。详见图纸及工程量清单。4、其他相关问题说明1）本次编标中风险费未计取；2）本次编标中无甲供材,无暂估价，无二次竞价项目；3）本次编标中有暂列金10万元；4）总价未计取其他费用，如设计、监理、招标代理等；5）清单全费用单价含各项技术要求、工作内容等，投标单位投标报价时均应考虑在内，中标后不得以清单描述不详要求调整单价；6）在各清单项目",2,2,2,1]
[933,"物质采购清单序号项目采购药剂总资金（万元）备注序号30万元备注序号类别资金分配计划（万元）资产（货物）名称规格（主要配置及技术参数）计量单位数量预算金额（万元）备注1采购农药30激健（农药减量增效降残助剂）主要成分：蜂蜜、油茶籽油、大豆油、橄榄油等天然物质及多元醇非离子表面活性剂。含量：63%规格225毫升/瓶；剂型：液剂型公斤150030伊州财农【2021】21号-豚草和三裂叶豚草防治项目新源县农业技术推广站2021年6月19日",4,4,4,1]
[934,"评标报告/根据罗甸县风亭乡中心卫生院改建项目竞争性谈判文件及评标办法，评标委员会对所有竞争性谈判文件进行认真评审，评审情况如下:1、初步评审情况:供应商总共3家，3家供应商符合竞争性谈判文性要求:2、详细评审情况:贵州众恒建设工程有限公司二轮报价是1595400.00元贵州力固建筑工程有限公司二轮报价是1595900.00元黔南州金正建筑工程有限公司二轮报价是1595700.00元3、推荐的中标人或中标候选人:第一中标候选人：贵州众恒建设工程有限公司第二中标候选人：黔南州金正建筑工程有限公司第三中标候选人：贵州力固建筑工程有限公司二、评标委员会签字:立染艺纳亭;2一2021年9月13日",0,0,0,1]
[935,"2021-2023年市属行政事业单位公务用车和特种专用车辆协议供货及车辆维修和保养、机动车保险定点服务采购公开招标公告2021-2023年市属行政事业单位公务用车和特种专用车辆协议供货及车辆维修和保养、机动车保险定点服务采购的潜在供应商应在嘉峪关市公共资源交易网（http://www.jygzyjy.gov.cn）在线免费获得获取招标文件，并于2021年9月14日09:00（北京时间）前提交电子投标文件一、项目基本情况项目编号：JYGZC2021016G项目名称：2021-2023年市属行政事业单位公务用车和特种专用车辆协议供货及车辆维修和保养、机动车保险定点服务采购采购方式：公开招标评审办法：综合评分法预算金额：无预算最高限价：无采购需求：详见第三章采购项目及需求标段内容入围供应商数量一标段公务用车和特种专用车辆公务用车≦10家特种专用车辆≦5家二标段车辆维修和保养定点服务机构≦30家三标段车辆保险定点服务机构≦8家合同履行期限：详见招标文件本项目（是/否）接受联合体投标：否二、供应商的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需要满足的资格要求；（1）符合《政府采购法》第二十二条规定、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（自拟）（3）供应商提供2020年度经第三方审计的财务报告扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件，或银行出具的资信证明材料（4）提供2021年连续三个月依法缴纳税收的相关材料扫描件加盖鲜章依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料（5）提供2021年连续三个月社保管理部门出具的社保缴纳证明凭据如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金（6）供应商须为未被列入“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的将被拒绝参与政府",0,0,0,1]
[936,"武汉天河机场北区4号和8号雨水管网排口改造工程招标评标结果公示招标编号：HBSJ-202106QT-016001001一、招标概况武汉天河机场北区4号和8号雨水管网排口改造工程于2021年06月04日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年07月07日在省中心1003-04号开标机位开标，并于2021年07月07日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，武汉天河机场有限责任公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称河南亚伟建设工程集团有限公司青岛柏高市政园林建设集团有限公司中翎建业集团有限公司投标报价(元)7145226.537126308.017164017.9质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）909090项目负责人（如有）姓名赵敬兰邴春光肖信名证书名称市政公用工程壹级注册建造师市政公用工程一级注册建造师市政公用工程壹级注册建造师证书编号豫141161626398鲁137151609480赣136101003855投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见湖北省电子招投标交易平台下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称河南亚伟建设工程集团有限公司青岛柏高市政园林建设集团有限公司中翎建业集团有限公司投标报价(元)7145226.537126308.017164017.9质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）909090项目负责人（如有）姓名赵敬兰邴春光肖信名证书名称市政公用工程壹级注册建造师市政公用工程一级注册建造师市政公用工程壹级注册建造师证书编号豫141161626398鲁137151609480赣136101003855投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见湖北省电子招投标交易平台下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称河南亚伟建设工程集团有限公司青岛柏高市政园林建设集团有限公司中翎建业集团有限公司投标报价(元)7145226.537126308.017164017.9质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）909090项目负责人（如有）姓名赵敬兰邴春光肖信名项目负责人（如有）证书名称市政公用工程壹级注册建造师市政公用工程一级注册建造师市政公用工程壹级注册建造师项目负责人（如有）证书编号豫141161626398鲁137151609480赣136101003855投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见湖北省电子招投标交易平台下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见湖北省电子招投标交易平台下方附件评标情况资料见湖北省电子招投标交易平台下方附件评标情况资料见湖北省电子招投标交易平台下方附件四、公示时间公示期为2021年07月09日至2021年07月12日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害",0,0,0,1]
[937,"关于XDG-2018-44号地块开发项目景观绿化工程工程量清单及控制价编制说明本工程的工程量清单及控制价由招标人提供江苏建圆建方工程管理咨询有限公司",0,0,0,1]
[938,"采购清单及参数序号设各名称主要技术参数敦量单位大型滑梯、规格及功能组件:1000*650*380CM,且有基，肥，滑，荡等功能，其中双滑梯一张，直答滑梯一套，S型滑梯一套，S型简滑梯一套，大装饰顶两个，小装饰2个，拱桥一个，龙骨一套，秋千一套，绳网塔爬一套。、材质:1.塑料件;进口工程塑料，渗入抗紫外线，防静电及防脱色原素，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易色。2.立柱:采用管材@l14*2.0mmp38*2.0mm32*2.0m，系体加工后经特殊工艺除锈，抛砂，表面用进口望粉经双层户级喷涂处理，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。3.平台：采用100*100*2.0m板材冲特殊工艺孔折弯而成经特殊除油除锈处理采用高强度冲孔板，安全美观防滑性好。4.扣件：扣件采用不锈钢螺丝连接，并对扣与柱接触点加以橡胶垫块，及机米紧固螺丝，更增强其安全性生。3套2电钢琴外观:立式、推拉盖板、三踏板键盘：88键第6代欧洲技术锤式触感钢琴健盘力度:6级（5级+OFF)显示:多功能LCD液晶显示复音数：128音色：594种旋律音色（包含81种中国民族音色）+12组键盘打击乐（包含316种打击乐齐色)叠加/分割：键分离、双音色节奏:230种预置节类(包含40种中国民族节类)+10种用户节类节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、拓入A、插入B速度:30-280内置乐曲:115首预置歌曲+120歌本演奏增强：力度响应、延音、单触键设置、双钢琴、演奏帮助、古典音得音高调节:移调、八度、音调音效:全局DSP码效果、混响、合唱、和声、端音台录音：6轨录音(5旋律轨十1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、10首用户歌曲注册记忆:32个注册记忆(8记忆库x1存储)智能学习系统:歌曲旋关闭模式、和弦字典、节拍容智能APP学习：通过USB接口与苹果设备连接控制按钮：电源开关、音量旋钮、明亮度旋望、节奏直选(调音台)、速度+/-（功能+/-)、切换、音色(演奏帮助)、节奏(示范曲)、",4,4,4,1]
[939,"武汉商学院3-4、7-8栋及南4栋学生宿舍迎新房间内墙涂料粉刷项目询价文件一、项目概述及要求1.项目名称：武汉商学院3-4、7-8栋及南4栋学生宿舍迎新房间内墙涂料粉刷粉刷项目2.栏标控制价：3万3.项目内容：附报价清单4.付款方式：按合同约定付款5.工期：15天二、询价日程安排1.2021年8月13日发出询价文件并报名，报名截止时间2021年8月13日下午16：00止2.响应递交询价文件截止时间2021年8月14日下午13：00止3.询价开始时间：2021年8月14日下午15：304.询价开标地点：武汉商学院109栋301室三、询价相关事宜1.递交询价文件地址：武汉商学院109栋304室2.联系人:谭老师3.联系电话：84293897四、报价文件的编制1.供应商对报价文件的编制应按要求编制。2.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。3.报价文件由下列内容组成：（1）法定代表人授权委托书（2）武汉商学院采购限额标准项目询价一览表（附件2）（3）工商营业执照或事业单位法人证书副本复印件（加盖公章）（4）近两年内类似项目业绩证明资料（5）供应商认为需要提供的其他相关资料五、报价文件的份数、封装和递交1.报价文件应编制一式两份（一份正本，一份副本）。2.供应商应对报价文件进行密封封装（可集中封装于一密封袋中）。3.报价文件应于规定的递交截止时间前递交到规定的地点。按《中华人民共和国政府采购法》的规定，将拒绝或原封退回在其规定的递交询价响应文件截止时间之后收到的任何询价响应文件。4.供应商所提交的报价文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。",0,0,0,1]
[940,"竞争性磋商文件采购项目编号：宿迁建威竞磋（工程）2021-030采购项目名称：大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十七标段（上毛佰胜村）采购人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司2021年07月目录第一部分竞争性磋商公告宿迁建威工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受大通回族土族自治县新农村建设服务中心（以下均简称“采购人”）的委托，拟对大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十七标段（上毛佰胜村）进行国内竞争性磋商。现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次采购活动。采购项目编号宿迁建威竞磋（工程）2021-030采购项目名称大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十七标段（上毛佰胜村）采购方式竞争性磋商采购预算额度1832708.27元最高限价1832708.27元项目分包个数无分包各包要求详见《磋商文件》供应商资格条件1.符合《政府采购法》第22条的条件并提供下列材料：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；4.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国、中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；5.本次招标不接受联合体投标；6.其他资格条件：（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且提供有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级建造师资格且三证",1,1,1,1]
[941,"第三章评标办法（双信封的技术评分最低标价法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人优先；【采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】（2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件的规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知前附表3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人未以联合体形式投标。（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第",5,5,5,1]
[942,"戴窑镇窑南生态停车场工程报名登记表报名日期：年月日单位全称单位资质等级固定电话法定代表人身份证项目经理身份证手机号码QQ邮箱报名材料1、法定代表人授权委托书2、有效的营业执照（经营范围与本发包工程相适应）3、有效的企业基本账户开户许可证4、有效的与公告相符的企业资质证书（省外企业同时提供《企业资质核验书》）（绿化、土石方工程工程不采用）5、有效的企业安全生产许可证（绿化、土石方工程不采用）6、有效的与公告相符的项目负责人建造师证书，并在本单位注册（绿化、土石方工程工程不采用）7、有效的项目负责人安全考核合格证B证,并在本单位注册（绿化、土石方工程不采用）8、项目负责人养老保险证明（提供报名截止时间前6个月内竞标单位在县、区以上社会保障部门为其缴纳的连续3个月由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如属事业单位编制的人员、须由上级主管部门出具人事证明）。特殊人员保险要求：①项目负责人与投标单位法定代表人为同一人的，可不提供保险证明。②退休人员但又在执业期内的，须提供社保部门出具的其在投标单位退休的退休证。③因改革、改制等原因无法在投标单位缴纳社会养老保险但实际又与投标单位存在劳动关系的特殊人员，须提供社保部门出具的其社会养老保险实际缴纳情况证明及证明其现为投标单位正式人员的公函（或经社保部门见证的劳动合同）。9、根据苏信用办[2018]23号文规定，经查询，未列为联合惩戒对象的。上述材料（除第9项外）提交原件和复印件一式三份（加盖竞标单位公章）我单位提供所有的上述资料与原件一致。项目负责人签名：年月日",0,0,0,1]
[943,"山丹马场三场有限责任公司2021年中央财政产油大县奖励资金扶持油菜种植项目采购清单序号采购内容型号数量备注】谷物联合收割机W230八技术参数译见招标文件",4,4,4,1]
[944,"技术商务资信评分汇总表项目名称:崇贤街觉石前幼儿园食登厨房设各采购项目（JZCG-2021-013）序号供应商余日明陈听陆景浩周家伟刘佩湾得分浙江联众厨房设备有限公司28025.428.322.022.523.842杭州密强不等纲朋房设备有限公司58.052.350.062.049.562.363杭州新艺居房设备有限公司68.063.965.467.085.065.86杭州福达医用设备有限公司38.039.839.240.038.539.1评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[945,"河南推拿职业学院2021年纸质图书购置项目竞争性磋商文件项目编号：洛驻政采磋商(2021)0028号主管部门编号：豫财磋商采购2021-440g梁)采购人：河南推拿职业学院代理机构：智博国际工程咨询有限公司二〇二一年六月特别提示1、响应文件的制作1.1供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点响应文件制作软件”。1.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点响应文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf格式和*.nlytf格式）时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。1.3加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点响应文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。1.4响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。1.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。2、响应文件的提交2.1除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。2.2供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件（*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一CA锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。2.3供应商因洛阳市电子",1,1,1,1]
[946,"鄂伦春自治旗宜里镇人民政府宜里镇小库莫村晾晒场建设项目宜里镇小库莫村晾晒场建设项目评标报告评审委员会2021年08月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自冶旗宜里镇人民政府宜里镇小库莫村琼晒场建设项目宜里镇小库莫村腺晒场建设项目（以下简称“本项目）已由以鄂政字【2021】108号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自冶旗宜里镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗宜里镇人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称,哪伦奉自治旗宜里镇人民政府宜里镇小库莫村腺晒场建设项目宜里镇小库莫村腺晒场建设项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且16日，交工日期:2021年10且16且。共计60日历天2.3标段详情:鄂伦春自治旋宜里镇人民政府宜里镇小库莫村琼晒场建汝项目宜里镇小库莫村腺场建设项目，该标段情况详见下表:标段编母标段",0,0,0,1]
[947,"项目编号：高采磋﹝2021﹞5号高县水利局高县红竹沟小流域水土流失综合治理项目竞争性磋商文件采购人：高县水利局采购代理机构：宜宾市政府采购中心高县分中心共同编制2021年4月23日目录67012591第一章磋商邀请宜宾市政府采购中心高县分中心受高县水利局（以下简称“采购人”）委托，拟对高县红竹沟小流域水土流失综合治理项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。一、采购项目基本情况（一）项目编号：高采磋〔2021〕5号。（二）采购项目名称：高县水利局高县红竹沟小流域水土流失综合治理项目。（三）政府采购计划备案编号：SCZC12210120210002。（四）本项目专门面向中小企业采购。二、邀请供应商（一）本次竞争性磋商在四川政府采购网上以公告形式发布，本项目将实行资格预审，并从通过资格预审的供应商中按照以下原则邀请供应商进入磋商。1.当通过资格预审的供应商≥10家时，采取随机抽取方式从中抽取10家供应商向其发出采购文件；2.当通过资格预审的供应商≥3家、且＜10家时，则向所有通过资格预审的供应商发出采购文件；3.当通过资格预审的供应商＜3家时，则重新组织资格预审活动。（二）未参加本次资格预审、资格预审不合格或参加资格审查合格但未被随机抽中的供应商均不得参加本项目后续采购程序。三、资格预审公告期限：自四川政府采购网上本项目资格预审公告发布之日起5个工作日。四、资格预审文件及采购文件获取方式、时间、地点：（一）资格预审文件获取时间：2021年4月26日00:00至2021年5月8日17:00（北京时间，下同）（二）采购文件获取时间：2021年5月11日00:00至2021年5月17日17:00。（三）获取方式及地点：登录四川政府采购网“资格预审公告”栏目或宜宾市公共资源交易信息网“交易信息—政府采购”栏目，在本项目采购公告“附件处”免费获取word版采购文件。同时，凭数字证书登录宜宾市公共资源电子化交易平台，在“下载资格预审文件/采购文件”栏，免费获取资格预审文件(后缀名为.ZFZGY）或采购文件(后缀名为.ZFZBJ)，供应商须下载此文件，才能制作电子资格响应文件",1,1,1,1]
[948,"海南州职业技术学校莫多藏医藏药专业实训基地配套设施（电采暖改造）建设项目竞争性磋商评审报告采购项目编号:智和汇竞磋（工程）2021-007采购单位:兴海县教育局采购代理机构:青海智和汇工程项目管理有限公司二〇二一年七月九日一、采购项目基本情况:1、项目名称:海南州职业技术学校莫多藏医霞药专业实训基地配套设施(电采暖改造）建设项目2、项目编号:智和汇竞磋（工程）2021-0073、工期:45天4、采购内容::建设项目内容包括:电暖气片、箱式变压器、室外电力线路、室内配线、照明配电箱及电暖器插座等，具体详见工程量清单。采购过程简介:1、公告发布时间及发布媒体:竞争性磋商公告于2021年06月29日在《青海省政府采购网》《青海省公共资源交易服务平台》同时发布。2、磋商响应文件递交的截止时间及地点递交磋商响应文件的截止时间为：2021年07月09日10时00分递交磋商响应文件的地点:青海智和汇工程项目管理有限公司会议室（西宁市城西区文苑路7号财富广场B座13楼2134室)3、到磋商响应文件递交爱止时间共收到A份磋商响应文件。（四川瑶迪男建设工程有限公司、青海正鸿建设工程有限公司、陕西中浩建安建设工程有限公司、陕西中鼎弘泰建设工程有限公司)4、对本次竞争性磋商会议进行的监各是:兴海县教育局三、磋商小组成员名单:姓名强青月张海峰单位青海众志检测有限公司组长各注:本次磋商小组由3人组成,其中2人从青海省致府评审专家库中随机抽取，1人为业主代表。四、评审过程:1、磋商小组按照竞争性磋面文件要求对!家供应面避交的磋商响应文件进行了资格性和符合性审查。经审核，1家供应商的磋商响应文件符合竞争性磋商文件中资格性和符合性要求，进入参加磋商的供应商名单。2、磋面小组成员按磋面文件规定集中与道过资格性和符合性审查的供应商分别进行磋商，磋商的顺序以随机方式确定3、经过磋商!家供应商的磋商响应文件符合本次采购项目要求的服务内容等其他要求，磋商小组应要求供应商进行最后报价。4、磋面小组根据竞争性磋商文件的综合评审办法对4家供应商进行综合评价。综合评分细则如下…淄分类别项目评标标准分值在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为调分。我他响应人的报价分统一按下列公式计郊",0,0,0,1]
[949,"附件:6.招标控制价:招标控制价:63155477.62元不含不可竞争贵控制价:;52359869.16元其他项目招标控制价【不含规费、费（暂列金安全文明施工安全文明施单项工程名称额与专业规费增值税费、暂列金额工费与专业工程暂工程暂估估价、增值税】价）长垣市驾信小学建374043.9320OOOOO466451.641623855.7515202346.05设项目1=2教学楼长垣市驾信小学建13800866.42333169.1330O0O415406．141312149.76设项日:;教学楼、1综合楼长垣市笃信小学建211690.4469O0OO264551.72881585.748629155.07设项目#教学楼长垣市笃信小学建141150.29175853.60567456.785988071.470设项日G=体育馆长垣市笃信小学建207473.420259090.85811018.378544750.97设项目7=食堂长垣市笃信小学建2719.7603307.719303.0397339.59设项目s=N]卫长垣市驾信小学建2719.7603307.719303．0397339.59设项目9=Y]Z肖贫长垣市教育体育局.2021年6月03亩，",2,2,2,1]
[950,"呼伦贝尔市海拉尔航空护林站内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项目内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项目评标报告评审委员会2021年08月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔航空护林站内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项目内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项目（以下简称“本项目）已由以内林计发【2012】260号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市海拉尔航空护林站，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦见尔市海拉尔航空护林站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔航空护林站内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项且内蒙古海拉尔航空护林站改扩建二期工程建设项目。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且16日，交工日期:2021年10月16日。共计60日历天2.3标段详情:呼伦具尔市海拉尔航空护林站内装蒙古",0,0,0,1]
[951,"凌云招标咨询集团LINGYUN-TENDERING湘乡市东山投资建设开发有限公司43号地供电公变项目招标文件招标编号：LYZB-202102招标人：湘乡市东山投资建设开发有限公司（盖单位章）招标代理机构：凌云招标咨询集团有限公司（盖单位章）日期：2021年8月目录第一卷第1章招标公告湘乡市东山投资建设开发有限公司43号地供电公变项目招标公告招标编号：LYZB-2021021.招标条件本招标项目湘乡市东山投资建设开发有限公司43号地供电公变项目已由湘乡市发展和改革局以湘乡发改经开审批【2021】126号文批准建设，项目代码：2106-430381-04-01-518981，建设资金来自自筹资金，招标人（项目业主）为湘乡市东山投资建设开发有限公司，招标代理机构为凌云招标咨询集团有限公司项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标2.项目概况与招标范围2.1项目名称：湘乡市东山投资建设开发有限公司43号地供电公变项目2.2建设地点：湘乡市东山街道人民路2.3建设规模：新建10KV环网柜1台（两进四出），ZC-YJV22-3*300/1280m；新建单回埋管/55m，新建三回埋管/10m，利用旧原有管道970m，新建高压电缆井3个、利用旧高压电缆井14个，新建10KV环网柜基础1个等其他相关电力设施等，工程造价总计7211024.19元2.4质量要求：符合《工程施工质量验收规范》，达到合格工程标准2.5计划工期：180日历天2.6招标范围：湘乡市东山投资建设开发有限公司43号地供电公变项目工程量清单的全部内容，具体详见本项目施工图纸及工程量清单2.7保修要求：按建设部令2000年第279号《建设工程质量管理条例》的有关规定实行保修3.投标人资格要求3.1具有独立企业法人资格并依法取得企业营业执照，且营业执照处于有效期内;并在人员、设备、资金等方面具备相应承担项目的能力;湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）;3.2资质要求：具备建设行政主管部门核发的输变电工程专业承包叁级及以上资质或电力工程施工总承包叁级及以上资质;同时应具备国家能源局（或国家电力监管委员会）“承装（修、试）电力设施许可证”承装、承修、承试四级及以上资质",1,1,1,1]
[952,"技术商务资信评分汇总表项目名称:层桥印花坞符友存放密殡部管理服务项目(ZJJG-2021-001)序号供庄商王海蒸葛秀娟消和远盛援飞何华较得分j浙江新南北物业管理集团有限公司51.057.347.046.545.749.52杭州宝雨智慧物业有限公司88.574.371.171.871.171.323杭州兴润环境工程有限公司65.975.475.257.177.170.144杭州耀凯物业管理有限公司27.037.588.628.684.032.12评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[953,"/最终推荐的中餐作2些/殊巨业总设监理有限面公奕雪”安工程监理有限C。潮亭涪项目名称：柳城杨柳河酒店工程监理(柳坡建标第(2021)28号)评标结果汇总表试标候选人及其排离任公司简鹏沁垣基穿项目管理箭策公司射应广垦工程建设监投标人名称序三名:珠海巨业楚设监理有限公司加))第二名:广西广安工程监理有限公司第一名:柳州市广厦工程建设监理有限公司些/1038408.00；[058408.003|1053408[10534088)起投价高善零澧善社否合铭、彩式性评申时述晋丁澧芝凹初步评审Cp宣C善遭澧评标结果汇总表五∞蓄一滋感善独过乳动辽肉>27.4029.0429.5833.08谷(较量)陈理本组须28.9428.9428.9428.94否婴站)彼22.5021.9028.8528.20(权量）结线体池监理规约和详细评审、78.8479.8882.3790.17磐江叶阁物CD需0m01/Q(7离(位M省",0,0,0,1]
[954,"1.封面宿豫区曹集中心小学幼儿园改造提升项目，工程招标控制价宿迁市宿豫区曹集中心小学招标人:，(单位盖章)江苏信德工程管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月25日1.扉页宿豫区曹集中心小学幼儿园改造提升项目，工程招标控制价5585724.33伍佰伍拾捌万伍仟柒佰贰拾肆元叁角叁分招标控制价(小写):，(大写):，宿迁市宿豫区曹集中心小学招标人:，江苏信德工程管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)张鹏丁宇法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)王向东、朱德尧吴小雷编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月24日复核时间:2021年06月25日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明7、混凝土采用商品混凝土:8、砂浆采用预拌砂浆。安装部分1、强弱电入户仅计算配管，算至室外电缆并处2、根据甲方要求灯具仅预留接线盒。3、根据甲方要求弱电仅预留配管、接线盒、桥架4、根据甲方要求卫生洁具、地漏、清扫口、太阳能暂未计算5、根据甲方回复幼儿园至消控室暂按50m计算。6、接屋面水箱室外阀门并暂未计算。7、品牌推荐:序号材料(设备)名称推荐品牌】灯具雷士、三雄极光、欧普-开关插座施耐德、松下、ABB3配电箱ABB、施耐德、西门子4塑料管材、管件伟星、公元、武汉金牛、中财5电线、电缆4厚聚酯胎SBS防水卷材(-20C)东方雨虹、大禺、凯伦建设项目招标控制价表工程名称:宿豫区曹集中心小学幼儿园改造提升项目其中:(元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤资宜豫区曹集中心小学动儿园改造提预省”5595724.0165361．38200093.02入)招标代理费合计5585724.33165364.38200093.02单项工程招标控制价表工程名称:宿豫区曹集中心小学幼儿园改造提升项目其中:（元)单位工程名称企额(元)暂估价安全文明鲍工费规费序号】豫区曹集中心小学幼儿园改选提升项目采21980919.87156902。24189.5232,67儿宿豫区曹集中心小学动儿园改选提升项目采交y601801.1684162．1414860.35合计5585724.33165364.3820009.0单位工程招标控制价表工程名称:宿豫区曹集中心小学幼儿园改造提升项目-土建(3213210527001-02)序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)法丹部分项工程370395/.05",2,2,2,1]
[955,"拜城县政务服务和公共资源交易中心打字复印清单序号品名单位数量规格技术参数市场价投标报价备注1A4纸黑白单面复印张1使用70g优质白纸，复印清晰1.52A4纸黑白单面复印（20张以上）张20张以上使用70g优质白纸，复印清晰（20张以上）13A4纸黑白双面复印张1使用70g优质白纸，复印清晰24A4纸黑白单面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰。35A4纸彩色单面复印张1使用70g优质白纸，打印清晰，颜色鲜亮46A4纸彩色单面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰，颜色鲜亮47A4纸黑白双面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰48A3纸黑白单面复印张1使用70g优质白纸，复印清晰29A3纸黑白双面复印张1使用70g优质白纸，复印清晰310A3纸黑白单面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰，411A3纸彩色单面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰，颜色鲜亮1012A3纸黑白双面打印张1使用70g优质白纸，打印清晰，713B4纸黑白单面复印张1使用70g优质白纸，复印清晰2148K纸黑白双面复印张1使用71g优质白纸，复印清晰215A4纸黑白批量印刷张1数量50张以上批量印刷，使用70g优质白纸，打印清晰0.716A3纸黑白批量印刷张1数量50张以上批量印刷，使用70g优质白纸，打印清晰117A4200g铜版纸单面彩色打印张1200g优质激光铜版纸塑光膜制作，不晕墨、不发红，打印清晰，818A3200g铜版纸单面彩色打印张1200g优质激光铜版纸塑光膜制作，不晕墨、不发红，打印清晰，铜版纸每平米不低于200g1519PVC名片盒1优质PVC材质制作，亚面、磨砂、亮面、可选择，每200张为一盒。尺寸：90X54MM4520相片（一寸）张11寸相片尺寸不低于（25MMX35MM）打印效果清晰，克重不低于200克具有防水、速干特点。8张为一批，包括拍摄221相片（二寸）张12寸相片尺寸不低于（35MMX53MM）打印效果清晰，克重不低于200克具有防水、速干特点。4张为一批，包括拍摄322相片（四寸）张14寸相片尺寸不低于（70MMX10MM）打印效果清晰，克重不低于200克具有防水、速干特点。2张为一批，包括拍摄523相片（五寸）张15寸相片尺寸不低于（70MMX10MM）打印效果清晰，克重不低于200克具有防水、速干特点。1张为一批，包括拍摄724CAD出图张180克双胶纸A3大小20253D设计效果图根据顾客需求设计",4,4,4,1]
[956,"拟中标人招标方式评标办法招标类别当球招标代理医项目名称拉标人西双出江机元江XB然公开招标综合评估法法领”公拦标价(亦型开标地点1526C次移仙188035ZBBA5:090121080513鲁施宜自监现二设计账江(汉W工7打仁（Z工配电工程EPC(设计、云师阿路招标招标有限公司工选部签16地块3沧项至生物产业园开及有限公司585516签叠投标人数最53临漳市公共宽游交局中心3号开标厅资招标提枫及给构类儿包任何)2签处出州二另行上招标人审模意见临沧汇达实业有限责任公司民明自动化成套集团股份有限公司临沧卓涧电力有限公司云前中江机电安装工程有限公过陈市明李绍春张天明>演201171700253尝290171802050云158141571856社书注册编州黑51515池跨资过拉地当的的花波低混冠川根据《中华人民共和国招标投标法》在公示期内向招标人进行质疑,及相关法律、法规规定。现将该项目对质疑爷下说不若对上述公示有异议，心同意反布。投标文作未按照招标税文件要地未在规定时间完时“为标及投村在规视注心江胶8后过3X砀唱标站竞述述管科间述社2]关操作,。常2这e在线战标6运冠标人字视后填微或加式些公师线2后效1止招标室部3工受式公公告线述纳队4站述)船过标阶段点投标文件的上传感涵射标的邹技社计没有上远项目；在规：社2社定时6,表互当江式否决(废队标)原因婴.01分",0,0,0,1]
[957,"关于镇江美新房地产开发有限公司的悦岚山一期10kV小区配电工程低压电缆采购控制价说明镇江美新房地产开发有限公司的悦岚山一期10kV小区配电工程低压电缆采购结合本次招标范围和工程量等实际情况，现制定本次工程的招标控制价为394万元。江苏初始建设项目管理有限公司2021年8月18日",2,2,2,1]
[958,"X025线清理路肩水沟数量单价金额（元）人工381505700四轮车台班26001200合计：6900元",0,0,0,1]
[959,"国义招标MBGMGITC2016年朝山社区居委会道路清扫保洁项目招标文件（招标编号：2016樵采(采购)011号）采购人：佛山市南海区西樵镇朝山社区居民委员会招标代理：国义招标股份有限公司中国·佛山二○一六年三月1目录第一章招标公告4第二章用户需求7第三章投标人须知17说明181.资金来源182.采购人183.采购代理机构184.合格的投标人185.合格的服务186.投标费用18招标文件187.招标文件构成188.招标文件的澄清199.招标文件的修改19文件的编制1910.投标的语言1911.投标文件构成1912.投标文件格式2013.投标报价和货币2014.投标人资格的证明文件2015.证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件2116.投标保证金2117.投标有效期2218.投标文件的式样和签署22投标文件的递交2319.投标文件的密封和标记2320.投标截止期2321.迟交的投标文件2322.投标文件的修改与撤回2323.评标委员会23开标与评标2424.开标2425.投标文件的澄清2426.投标文件的初审2427.评标2528.保密及其它注意事项2529.评标结果公示26授予合同2630.授标时更改采购服务数量的权力2631.中标通知书2632.签订合同2633.交易服务费的支付2634.领取中标通知书方式2735.接受和拒绝任何或所有投标的权力27第四章合同格式28第五章投标文件格式34自查表35第一部分1.1资格性/符合性自查自评表36第二部分资格证明文件3722.1、投标函382.2、法定代表人/负责人资格证明书402.3、法定代表人/负责人授权书412.4、关于资格声明函42附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书43附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函44附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书45无重大违法记录声明书452.5、经营状况一览表46第三部分商务技术文件473.1、投标一览表483.2、分项报价表493.3、项目服务要求条款响应表523.4、服务实施方案533.5、响应招标文件要求的其他证明材料54第四部分其他文件说明554.1、其他文件说明565、投标文件封面和密封袋封面573第一章招标公告4国义招标股份有限公司招标公告国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构\"）受佛山市雨海区西甚镇朝山社区居民委员会委托进行国内公开招标采购，请合格",1,1,1,1]
[960,"禁止倒垃涟者重罚",0,0,0,1]
[961,"最高限价申报单靖江市西来镇人民政府的2021年西来镇高标准农田建设项目3个标段审定后招标控制价分别是:第一标段493.2394万元、第二标段749.0496万元第三标段S36.8548万元，现确定招标最高限价在招标控制价扣除暂估价和暂列金额的基础上下浮8%，最高限价分别为：第一标段4469728.21元:第二标段6694182.55元:第三标段4799964.19元，特此申报。尽来雾以申报单位（招标人)靖江市西来镇人民政应招标代理:华瑞国际项目管理有限公司2021年6月25日",2,2,2,1]
[962,"大雪村老村路面硬化工程项目采购小组成员评审结果采购小组评审结果：曲阜伟诚建筑工程有限公司（97、96.6、96.5）、曲阜市红星建筑工程公司（91.91、92.11、91.91）、山东沃特建设工程有限公司（91.94、92.14、91.94）、曲阜华立工程有限公司（92.91、92.21、91.91）、",0,0,0,1]
[963,"河南推拿职业学院学生公共澡堂维修改造项目成交供应商被推荐供应商名单及理由：被推荐供应商名称：郑州东方钢结构装饰有限公司理由：依照磋商文件的规定，评审工作由磋商小组对所有供应商递交的磋商相应文件进行评审，并依综合得分由高到低的顺序向采购人推荐成交供应商。",0,0,0,1]
[964,"楚天大厦立体停车楼项目涉及新华印刷厂建设控制地带设计方案成交结果公告(招标编号：2021WHXD-B142-F）t中标人信息:标段(包)[001]楚天大厦立体停车楼项目涉及新华印刷厂建设控制地带设计方案:中标人：湖北金木石古建筑工程有限公司中标价格:29.75万元二、其他:-、项目编号冠登)2021WHXD-B142-F二二、项目名称工楚天大厦立体停车楼项目涉及新华印刷厂建设控制地带设计方案x三、成交信总供应商名称：湖北金木石古建筑工程有限公司供应商地址：洪山区珞狮路14号理工大孵化楼B座2302号成交金额：人民币29.75万元四、主要标的信息服务类名称：楚天大厦立体停车楼项目涉及新华印刷厂建设控制地带设计方案成交金额：人民币29.75万元提交成果周期：合同签订后30个工作日付款方式：接合同约定执行五、评审信息1.评审专家名单：广欢、杜衍昆、孙宇宁2.评审日期：2021年8月13日3.评审地点武汉新地工程造价咨询有限公司(武汉市江岸区凯信后湖生活广场1栋19层1—15号房3六、代理服务收赉标准及金额1、代理服务收费标准参照国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文和发改办【2003】857号文规定，由成交供应商向采购代理机构支付成交服务费，服务费不足人民币3000元的，按3000元收取2、收费金额：0.4463(万元)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日八、其他补充事宜1.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本项目集中采购机构、政府采购代理机构或采购人提出质疑，逾期将不再受理三、监督部门本招标项目的监督部门为/四、联系方式招标人：湖北楚天科创科技投资发展有限公司地址：武汉市硚口区汉口解放大道213号联系人:骆工电话：13995517133电子邮件:/招标代理机构：武汉新地工程造价咨询有限公司地址:式武汉市江岸区凯信后湖生活广场1栋19层1-15号房联系人:王涛、严琪、王振宇电话:027-82790916电子邮件:/招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）:严改（签名）(怒意济室招标人或其招标代理机构:站子7刘于宁",0,0,0,1]
[965,"广东顺德清远（英德）经济合作区招商引资宣传项目评标办法及合同条件招标人（盖章）：广东顺德清远（英德）经济合作区管理委员会招商与经济发展局招标代理（盖章）：佛山市道勤工程造价咨询有限公司说明：以下内容摘自招标文件初稿，如有修改，以最终的招标文件为准，招标人保留修改、变更本评标办法及合同条件的权利第三章评标办法（综合评分法）评标办法前附表2.1.分值构成分值构成总分：100分其中：技术标：70分业绩等其他商务内容：20分投标报价：10分综合总得分综合总得分＝技术标得分+业绩等其他商务内容得分+投标报价得分备注：1、技术标得分计算方法：√将各专家打分平均□将各专家打分去高去低后平均2、评分分值精确到小数点后两位，小数点后三位四舍五入2.2.技术标评审标准条款号评审因素评审标准2.2.1形式评审标准签字盖章1.正本封面，有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章；不符合上述要求的，按无效标处理2.2.1形式评审标准投标文件格式1.符合第二章“投标人须知”第3.7项规定及第六章“投标文件格式”的要求；2.投标文件出现以下情形，评标委员会有权作废标处理：（1）技术标副本出现标识、印记、除图片外的其他内容出现彩色等招标文件规定不允许出现的内容的；（2）出现雷同情况的2.2.2详细评审标准技术标得分占总分的70％评分标准详见附件一2.3.商务标评审标准条款号评审因素评审标准2.3.1形式评审标准投标人名称投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意2.3.1形式评审标准签字盖章1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；3.法定代表人身份证明：有单位公章；4.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）5、投标报价书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章2.3.1形式评审标准投标文件格式1.投标文件出现以下情形时，视为重大",5,5,5,1]
[966,"肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目（一期）（监理）评标报告肇庆市鼎湖区代建项目管理中心肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目（一期）（监理）评标委员会2021年6月16日一、递标及开标基本情况由肇庆市鼎湖区代建项目管理中心委托广东盛领工程管理有限公司进行的肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目（一期）（监理），截止至招标文件规定的时间2021年6月16日9时30分，共有5家投标单位递交了投标文件，分别是：1.广东城建项目管理有限公司2.广东宏茂建设管理有限公司3.中昕国际项目管理有限公司4.方舟工程管理有限公司5.万锦建设集团有限公司2021年6月16日9时30分在肇庆市公共资源交易中心开标室302(建设工程)公开开标，招标单位代表、投标单位代表、招标代理机构有关工作人员等出席了开标会议（详见《开标签到表》），招标代理机构主持本次开标、唱标工作，开标情况详见《开标记录表》。二、评标委员会及监督机构按照招标文件组建评标委员会的规定，评标委员会由专家1、专家2、专家3、专家4、专家55名专家组成，推荐专家1为评委会组长。三、评标及结论2021年6月16日10时30分在肇庆市公共资源交易中心评标室406(建设工程)进行评标。评标委员会首先对投标文件进行初步评审，经审查所有投标文件均为有效标书；然后进行详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评标办法，计算出各投标人的综合得分，并根据综合得分从高到低排序，推荐三名中标候选人。评标委员会(小组)推荐的评审结果为（评审资料附后）：第一候选中标单位：方舟工程管理有限公司第一候选中标单位投标报价：1703278.86元第一候选中标单位综合得分:78.10第二候选中标单位：广东城建项目管理有限公司第二候选中标单位投标报价：1669164.54元第二候选中标单位综合得分:68.83第三候选中标单位：广东宏茂建设管理有限公司第三候选中标单位投标报价：1625303.29元第三候选中标单位综合得分:53.80评委会组长签名：评委会成员签名：肇庆创建国家旅游度假区基础配套项目（一期）（监理）评标委员会2021年6月16日招标单位代表签名：监督单位代表签名：见证单位代表签名：",0,0,0,1]
[967,"金海财政便民服务中心建设工程成交结果公告一、项目编号:Z.JJK-HSFGS-2021-020二、采购计划各案文号:新港园区财采计备[2021]A类10号三、项目名称:公海财政便民录务中心建设工程四、中标（成交）信息供应商名称:阳新基用录村宝林建筑工程有限公司供应商地址:阳新县城北工业国用录村中标（成交）公额:壹佰别拾贰万叁仟(￥18200000元)四、主要标的信息工程类名称:企海财政便民服务中心建设工程范工范日:详见施工因及工包蚕清单计划建设工期:1个月五、评审专家名单:陈元元（组长）、夏启荣（业主诉委）、姜晓燕六、评审信息1、译审时问:2021年7月18日9点00分2、许审地点:黄石币公共资近交易中心谈判询价四室七、代程晟务收费标准及金额:1.本项目采购代型服务费参照计价格【2002】1980号文及发改价格【2011】534号文收受标准收取，由或交人在领取成交通知书时向代理机构一次性支付，纳入投标成本八、公告期限自本公告发布之日起1个工作曰九、其他补充事宜中标公示期1个工作日十、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息一名称:加龙且影地址:阳新县-每元王七约山1号联系人:叉夏启荣联系方式:186714116812.采购代理机构信息名称：浙江建a蜀群耳管理有限公司7地址：黄石市平陆区团城武融这四路18号幸福山庄2号楼1楼一定工)，联系人:张工联系方式:152716676882",0,0,0,1]
[968,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表表A条款号评审因素与评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（4）投标文件提供的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且提交了银行保函承诺函。（4）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（6）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（9）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的支付办法；条款号评审因素与评审标准2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准d.投标人对合同纠纷",5,5,5,1]
[969,"最高限价公示无锡市粮食和物资应急保障服务中心全过程工程咨询服务（LBZX121标）最高限价为514.6022万元，其中：（1）工程监理费最高限价：416.5736万元；（2）招标代理费最高限价：62.03万元；（3）造价咨询费（工程量清单及控制价编制）最高限价：35.9987万元；招标人:无锡市城市重点建设项目管理中心招标代理:江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司2021年8月30日",2,2,2,1]
[970,"响水县房屋建筑和市政工程施工招标格式文件响水县高铁连接线高炮广告牌工程施工招标文件招标人：响水城市资产投资控股集团有限公司(公章)法定代表人(或授权委托人)：(签章)招标代理机构：盐城恒瑞工程咨询有限公司(公章)法定代表人(或授权委托人)：(签章)2018年12月18日响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标管理办公室现申请响水县高铁连接线高炮广告牌工程施工招标文备案，请予核查招标人:响水城市资产投准7注招标代理机构:盐城恒瑞工项目负责人（签字）:2018年122018年12月25监督科意见:月日分管领导意见:年月日响水县招标投标管理办公室（盖章）:批准人（签字）:年月日监督投诉电话:0515-86782004第一章招标公告详见江苏省建设工程招标网www.jszb.com.cn、盐城市招标投标会员系统http://221.231.4.242:81/yanchenghuiyuan/login.aspx、响水县人民政府网http://www.xiangshui.gov.cn/1第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容112名称；响水城市资产投资控股集团有限公司地址:响水经济开发区珠江路33号招标人联系人:刘崇整电话；151510100951.1.3名称:盐城恒瑞工程咨询有限公司地址：响水县灌河路与北海路交叉口招标代理机构联系人：王字电话:0515-86881229114响水县高铁连接线高炮广告牌工程项目名称115响水县高铁连接线两侧建设地点12.1资金来源及比例单位自筹100%12.2资金落实情况已落实1.3,1招标范围:本次招标含响水县高连接线高炮广告牌工程的施工详见施工图纸和工程量清单招标范围和招标期视招标期模:本项目预整价为3198328.9元，招标控制价为3039239.7元高铁连接线高炮广告牌,双面16座，三面3座，做法详见图纸和清单1.3.2计划工期:①日历天计划工期计划开工日期:2019年上月15日13.3质量标准:企格质量要求1.4.1资质条件:1、资质等级及范围:钢维构工程专业承包三级及以上资质投标人资质条件、能力和信2、项目负贡人资格类别和等级:建筑工程二级及以上注册建造师资格，苍3、本次招标不接受联合体投标，4、财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产全部被接管、冻结和破产状态5、业绩要求:无6、信誉要求:6.1、投标人没有被国家、江苏省省缓有关部门及盐城市缓有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的6.2、企业、",1,1,1,1]
[971,"叶城县吐古其乡小学采购学生课桌椅参数清单序号物品名称规格型号及要求单位单价中心小学3村小学10村小学14村小学7村小学6村小学数量合计金额备注1单人课桌椅限偏差宽+2mm、深+2mm、高+1mm各部分使用材料：1、桌面：桌面为使用基材为E1级高密度刨花板，密度大于0.76，双面贴0.7mm优质防火板（颜色可选），其厚度18mm，四周采用进口聚氨酯一次注塑成型，封边宽度5-20mm，桌面上方有一次成型的挡笔笔槽。2、桌斗：规格为450mm×300mm×150mm，采用冷轧板冲压一次成型，钢板厚度1.0mm。3、桌面安装：桌面安装与钢架用半圆头马车螺杆、螺母穿透处理。4、桌架管：45mm×25mm×1.5mm优质椭圆钢管；且两端禁止用钢板封死，采用一次炜弯成型形式4个桌脚，桌脚间采用30mm×15mm×1.5mm优质椭圆加固；桌面托架撑采用30×12×2.5×300mm的钢板冲压成型，倒角处为圆弧；桌斗与桌面固定点不小于8处。5、椅架、椅靠背：30mm×15mm×1.5mm优质椭圆钢管。6、椅脚：40mm×20mm×1.5mm优质椭圆钢管，且两端禁止用钢板封死，采用一次炜弯成型形式4个桌脚，桌脚间采用30mm×15mm×1.5mm优质椭圆加固；7、椅架与椅靠背架采用焊接方式连接，焊点不少于4个，每个焊点不小于20mm。8、椅面、靠背：桌面为使用基材为E1级高密度刨花板，密度大于0.76，双面贴0.7mm优质防火板（颜色可选），其厚度18mm，四周采用进口聚氨酯一次注塑成型；椅面规格390mm×360mm×18mm，靠背板规格390mm×170mm×18mm（允许+10mm以内正偏差），椅面靠背板连接：采用防退螺母、安全防刮伤。9、课桌胶套：桌椅底套：采用优质工程聚丙防滑脚垫，自堵安装套12014080100503052098800合计（大写）：玖万捌仟捌佰元整注：中标商严格按照参数送货，中标后24小时之内必须把样品带到我校质量审核，质量合格后必须三天之内送货上门，我方忽略送货过程中的任何理由，中标商要办理银行保函业务，全部验收合格后付97%款，质保期一年，3%款一年后付清，不符合要求请勿报价。按各校送货。",4,4,4,1]
[972,"详细评分汇总表项目名称:S318贞丰县北登江（青杠林）至长田、S105贞丰小电至蛇形坡隧道改扩建工可编制及两阶段勘察设计(C2f20210727393744349)序县投标单位价格因素分技术因素得分商务因素得分其他评审得分总分排名上贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司10.0024.3060.000.0094.30处2贵州智恒工程勘察设计咨询有限公司9.9815.5727.000,0052.55心3贵州省公路勘察设计院有限公司9.9915.485.000.0030.47评委签名J三春斗已愈华门车7祥或处李假&开标时间:2021/8/2010:00:00",0,0,0,1]
[973,"评标结果征求意见表项目名称：拜城县核酸检测信息化系统建设项目】○新疆智慧鸿达信息科技有限公司阿拉尔市林飞数码科技有限公司3r>需标人空+。巩能灌监督人签字:沉7么B人以资*茂购罗经子代授4工郭学绩2021年8月20日",0,0,0,1]
[974,"父绍兴交投杭绍台高速公路工程绍兴金华段工程崇仁服务区（台州方向）*清廉降站”提升改造项日招标评标结果公示杭绍台高速公路工程绍兴金华段工程崇仁服务区（台州方向）“清康驿站”提升改造项目招标已于2021年6月16日公开开标、评标，现将评标结果予以公示,公示期为2021年6月18日至2021年6月22日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期向提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。格标人未按期谷复异议事项，或技标人或其他利各关系人对格标人的答复不满意的，或投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的。有权向有关行政滥督部门投诉。投诉应接《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（因家七部委令2004年第11号）及九部委2013年第23号令《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》水理。推荐中标人单位名称投标总报价项目负责(万元）人综合得分中标候选人杭州上铁展览有限公司29.7110千海松91.14否决投标情况:无监督单位:绍兴市交通投资集团有限公司招投标办公室地址:绍兴市凤林西路135号交投大厦邮编:312000联系电话：0575-85130559招标人:绍兴市高速公路运营管理有限公司地址:绍兴市柯桥区平水镇会稽村毓秀桥422号邮编：312050电话：0575-85749259招标代理：浙江省工程咨询有限公司地址：杭州市建国北路639号华源发展大厦1302室邮编：310004联系电话：0571-85393046",0,0,0,1]
[975,"评标结果公示进场交易编号:GC630921202100027001联系人及电话行业主管部门联系人及电话招标方式□粉茶□设签中标价（万元）□设计/勘鉴别限范否决(废标)原",0,0,0,1]
[976,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：杭锦旗第三幼儿园全自动升降路柱标段：杭锦旗28所中小学及幼儿园校园安全改造项目（防冲撞设施）第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价土建部分1040205018001警示柱1.类型:全自动升降柱2.材料品种:304不锈钢升降柱3.规格、型号:不锈钢柱体直径：219mm；柱体厚度：10mm；泄压舱规格：325Φ*1220mm；重量：130KG左右；防撞等级：k12（相当于120KM/时的撞击，车子被阻止，设备照常工作）根102041001002001拆除人行道1.材质:30mm厚花岗岩及3cm厚1:3水泥砂浆结合层m210.53041001001001拆除路面1.材质:混凝土类（无筋）2.厚度:15cmm210.54041001003001拆除基层1.材质:天然砂砾石2.厚度:15cmm210.55040103002001余方弃置1.废弃料品种:拆除垃圾2.运距:投标方根据施工现场自行考虑m33.786040101002001挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1.0m以内m310.277040103001001回填方1.填方材料品种:一、二类土m38.178040103002002余方弃置1.废弃料品种:一、二类土2.运距:投标方根据施工现场自行考虑m32.19010501001001垫层1.混凝土种类:预拌混凝土2.混凝土强度等级:C15m32.110040202009001砂砾石1.石料规格:天然砂砾石2.厚度:15cmm210.511040204002001人行道块料铺设1.块料品种、规格:30mm厚花岗岩板2.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C15混凝土垫层3.结合层:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层m210.5分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：杭锦旗第三幼儿园全自动升降路柱标段：杭锦旗28所中小学及幼儿园校园安全改造项目（防冲撞设施）第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价安装部分12030404016001控制箱（含2个无线遥控器）1.名称:控制箱（含2个无线遥控器）2.规格:1拖十；500*400*200mm台113030411004001配线1.名称:管内穿线2.型号:BV3.规格:4mm24.配线部位:暗敷m6014030411004002配线1.名称:管内穿线2.型号:BV3.规格:2.54.配线部位:暗敷m12115030411004003配线1.名称:管内穿线",3,3,3,1]
[977,"港航大厦项目工程设计服务招标控制价本项目招标人设置的招标控制价为3125.09万元六202二叶工五.",2,2,2,1]
[978,"采购项目评审情况一览表翠昱桑奏是裂县公安消防大队应急消防科普教育项目编号:BB2019wHICGX1231-重2((两名、技术标评洁技术标得报价（）1予店*宰诗2推荐排序序号投标单位逾过通过不分分证过分逼议二蛙埠市捷恒电子科技看队公司通过15Z500通过拟中标候选2崛创软件科技(上渔)有限公司通过l90000通过拟史标候选上海宸速实业有限公司话划195000通过拟内标联选3①[上海品濠实业有限公司通过198500通过注：本表作为中标（成交）公告的附件，子以公告;填写所有进入评审程序供应商的评审情况。砂名部室=肯",0,0,0,1]
[979,"最终报价单（B包）项目名称:济南市重点水生态流量试点工作实施方案及河流湖库水量调度管理方案采购项目编号:JNCZ(GM)-JC-2018-0014供应商名称师输轴率饰勘(品士研完门而?小写45Ze22,00（元）最终投标总报价;字施伍万社亿击)大写其他说明注:此表由供应商填写，包括最终报价和其他说明法定代表人或授权委托人（签字）工死午日期:2019年1月4日",0,0,0,1]
[980,"平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务申心平漕综合实验区城乡建设与交通运输服务中心关于2021年收村公路标函改指提升工程项目直接委托招标控制价编制单位的情况说明区行政服务中心:我中心因2021年农村公路桥涵改造提升工程项目建设要求，需要在行政审批中介服务超市中选取招标控制价编制单位。根据相关规定,经区城乡交建中心2021年第13次主任办公会议研究，决定通过直接委托方式，选定福建省正大青商工程造价咨询有限公司承担2021年农村公路桥涵改造提升工程项目的招标控制价编制服务。特此说明巧隆设与资平潭综合实验区城设叔交通、输服务中心26年字舟2之1上站",0,2,0,0]
[981,"顺德区勒流街道众涌村众涌股份合作经济社农业棚舍提升改造（二期）工程评标办法及专用条款招标人:佛山市顺德区勒流街众涌股份合作经济社2021年月日第一章评标办法（1）经评审的最低投标价法即合理低价法评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意；2.1.1形式评审标准签字盖章1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；2.诚信投标承诺书：有法定代表人签字并加盖单位章；3.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；4.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章；5.法定代表人身份证明：有单位公章；6.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。2.1.1形式评审标准投标文件格式1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理：（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单的实质内容；（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求；（3）未按投标人须知前附表（一）的要求提交“工程量清单综合单价分析表”的；2.因计价软件版本不同引起的投标文件格式与招标文件不一致的（但实质内容无缺失)，视为细微偏差，不构成废标因素。注：招标文件的提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。2.1.1形式评审标准报价唯一投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。2.1.2响应性评审标准工期应承诺工期且不超出招标文件规定的工期。2.1.2响应性评审标准工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定。2.1.2响应性评审标准已标价工程量清单完整、实质内容无缺失。2.1.2响应性评审标准技术标准和要求符合第七章“技术标准和要求”规定。2.1.2响应性评审",5,5,5,1]
[982,"技术商务资信评分汇总表项目名称:良涪街道第一中学、第二中学、良渚实验学校、良治二小等教学挂助设各采购项目（YJDL2021-089）-标项4序号供应商赵友苏章企峰楼英曾竹喀张舞得分1杭州友盾信息技术有限公司15.013.016.214.316.014.92杭州网尽信息科技有限公司48.048.049.248.850.048.768杭州吴恒科技有限公司19.018.020.218.720.019.18评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[983,"执行标准号：GB/T3632-1995产品名称:SN五入马克盘收号:S5MKL0079x00产地:潮州等级:合格品成份:产品名称:SNOOPY五入马克基编号：SSMEL0079X00产品标准号:CB/T3532-1995颜色:混色材质:随密产地:潮州等级;合格品",0,0,0,1]
[984,"政府采购项目评审报告一、采购项目基本情况1、又购拒供机:应直苏栖儿五且叠理直限公司2、项目名称:三政过型独区达宜健应工程五且3、项目编号:202L3Z4、深购内容;任政杜次处足达宜健且工程五目5、开标光点;回克苏市主民置多主心二号越4差《公共资逻交易史心)6、吴劝单位:回克苏由文化丛宜上董影五】7、预算执行确认书翁号:AKSS[202]]4173号-0018、灵购预算念额：E0(五元)9、呆购方式:金争性避益10、发右采购公告时间:202LQBL11、公告采期发布网站:邀胜圣题四12、采购而应权上阶间间:2021:08-Z0[000013．供它苏救名倍况:新冠妖生法生右且兰石混公司浙括:拓向沉发服公制苏法力动包改旧苏布派众别三说苏流合店容系照公司,近融组办姓性宜逊施套民公司近盟莹雅至镇信息丑技在贸公司座往番格实业进晟准因公司,论出送生公宜且品右照公司因克次远马无应前且友照公司新强千室百连庭宜在服公司后冠金独言宜名国公瓦回范苏危益变宣服公司近亚益盾商已在肥公司近经华遵括剑前贸准照公凯且克苏北区安仕选五且首贸公司签鲁本逢市且述柴空藏名器公司16这进远五北必14、供应商没标（内应）情况:远运L断器耀置座壹直医公司巨直苏但滥查直医公司兹盟王座百通应出直服公司约宜堡立五批加二、评审小组组成1、关购人及关购组织机构按数府采购法律、法规、文件的规定组建识审小组，地过直征抽围的方式确定详审专索，其中展购人代表人，许审专家益人，分别如下:妇名职宏/身份柴圆强各注组长自爱君正式令家>陀0上名J以收x正式专察2、经模对，评审人员身份与上我名单一致。3、计守小组成员均签署《政盱采购评审小组成员康洁自律承诺书》4、评守小组奖他情况说明:无三、评审方法和标准本项目采川颁低诗标价法。其体评分标准详第果购文供-评审办法”(竞争性读判和询价呆购原则上应采用最低评标价法）。四、评审情况及说明1、资格性审叁情况说明:签企2、符合性审资情况说明:位金3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况:五4、提请澄清供应离名柳、澄清问题及其说明情况:无5、比较和评价（包括技表和商务偏离情况。重点比较和评价候选供应商的优劣）:总合招标之益托求，批抚拟价录低确定为由校单值",0,0,0,1]
[985,"台山市广海港二期工程（复工）项目《建筑工程）施工监理评标结果公示根据有关招投标法律法规及管理规定，台山市广海港二期工程（复工)项目（建筑工程)施工监理于2021年08月10日完成评标工作，按该工程《招标文件》评标办法，经评标委员会评审，推荐中标候选人名单如下县推荐候选人第二候选人单位名称广东海外建设咨询有限公司江西中昌工程咨询整理有限公司投标下浮率（%)2.00评标得分57.3684监理服务期施工准备阶段、施工阶段、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务。总监理工程师姓名及注册证书编号马荣草44013974江西中昌工程咨询监理有限公司如对本评标结果有异议,请于2021年08月16日前向招标人或招标代理机构提出书面意见,。特此公示。附件:1．广东海外建设咨询有限公司-投标文件网上公示内容2．台山市伟信工程盛理有限公司-投标文件网上公示内容3．江西中昌工程咨询监理有限公司-投标文件网上公示内容广东伟信饭松021生08位院以",0,0,0,1]
[986,"封-2管理房土建工程招标控制价招标控制价(小写):87,426.93(大写):捌万柒仟肆佰贰拾陆元玖角叁分其中:安全文明施工费(小写):2756.92(大写):贰仟柒佰伍拾陆元玖角贰分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-01工程计价总说明工程名称：管理房土建第1页共1页表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：管理房土建第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费71235.572措施项目费6388.222.1其中：安全文明施工费2756.923其他项目费4规费1927.56－5税金7875.58－投标报价合计=1+2+3+4+587,426.93注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：管理房土建第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2392.022施工组织措施项目3996.22.1其中：安全文明施工费2756.922.2建设工程竣工档案编制费77.28措施项目费合计=1+26388.22表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：管理房土建第1页共7页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价1010101003001挖沟槽土石方[项目特征]1.土壤类别:综合2.开挖方式:综合考虑3.挖土深度:2m以内[工作内容]1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输m379.9611.99958.722010103001001回填方[项目特征]1.密实度要求:压实度≥0.922.填方来源、运距:考虑场内土可以回填[工作内容]1.运输2.回填3.压实m362.665.63352.783010103002001余方弃置[项目特征]1.废弃料品种:土石方2.运距:1000m[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点m317.211",2,2,2,1]
[987,"印江自治县人民法院智慧法改造升级采购清单宁业主单位：印江上名箱县人民法院)1附件1:详细技术参数表申报单位:印江土家族苗族自治县人民法院联系人:序号商品名称配置及参数受册后台软件系统智萝送审软件【默认包含服务潮软仟和书记员客产圆驭仟】法官翁软件功能书记员潜:支持书记员淞系统流技时笔录编辑州面不切换支持和审判系统五联五通，通过账号自动加载案件列表，支持具体案件快速检索县支持并案开庭模式、诉费合并审理模式、不录像开庭模式、预批注模式、无定审主机开庭模式、远程开庭模式、临时开庭模式、测试开隧模式:支持控剂开胜是否狱认打开语音识别功能:【依赖诺音识别功能】支持左看石写的笔录编辑辅助编辑模式，辅助功能涵盖相似笔录/历史笔录检索、一键复制:地址送达确认书编辑:电子卷宗查阿、OCR复制卷宗内容:常用数据中转区:本地资源管理器:【依模卷宗浏览模块,8套0CR万j管】艾持当事人制身份让后，在书记员笔录辅助的常用致据中转区自动加载当事人身份让信息【依赖廷审智的终灞】支持笔录箱助区折签和展升:支持多种笔录模板，根据案件类型、庭审用途可直观选择:支持系统环境．测，常告管:支持预开庭模式，在没有正式开庭之前，法官可正常浏览卷宗、笔录内容：【依赖卷宗浏览模块】支持随讲随翻功能打开和关闭：【依换语音识别功能，卷宗浏览模块】支持笔录自动保存:支持笔录保存路径一查看:支持法庭纪律播放和关闭:支持以消息形式查看法官或当事人对笔录的批注，并且支持一键生效到笔录内容里:支持对话框形式的即时消总通讯，支持和观系筹的即时消息通讯:支持从书记员系统单占等录到胜由直扬占扬系统,支持当庭光盘刻录模式和庭后刻录模式，支持本地刻录模式和集中刻录模式:：支持当庭生成裁判文书:【依爱当庭文书编写模块】支持电子签名流程答理:【依赖也子签名系统】支持对接互联网直播点祜，升关控制直播状态，30s包计时缓冲机制支持web蜀查看案件直播点播直指点指系统;直播点播系统首页包括观摩案件、开庭公告、正在开庭案件、最近更新点播案仟、其他系统访同快捷通道、上月升孔行榜、敌降犹计、服务帮助模块:支持革独的直播页面，以左鹤组织机构树和石侧系件平铺的页面组织形式:支持点击缩略图其他",4,0,4,0]
[988,"智能生态城述等街（抚云路-站前路）道路工程、智能生态城云谷路（长虹街-康乾路）道路工程、康乾路（虎山路-工大路）道路工程设计项目评标结果公示招标项目:智能生态城述善街（抚云路-站前路）道路工程、智能生态城云谷路（长虹街-康乾路）道路工程、康花路（虎山路-工大路）道路工程设计项目招标编号:签格建【2021】第１10号招标单位：德清启点智能生态城建设发展有限公司招标代理机构:浙江鑫润工程管理有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年7月14日09时30分开标地点:德清县公共资源交易中心2楼开标室（204)公示时间:2021年7月17日——2021年7月19日评标结果（按企业的笔划排序）:排名单位名称项目负责人投标报价工期质量目标中标候选人天尚设计集团有限公司尤兴调:道路桥高级工程师缸书号;W20140063150000元60日历天合格犹目负务大，沈必调企业业绩:1.府前路道路工程设计、文教路（朱富线）道路景观提升工程设计:2.荥阳市老城区六条道路综合整治提升规划设计项目:3.潘江开发区道路及公共空间提升设计采购项目:4.东阿县创森及生态环境综合治理工程聊城东阿县县域市政道路设施工程建设工程设计。项目负责人业绩:2.府前路道路工程设计、文教路（朱富线）道路景观提升工程设计:2.荥阳市老城区工条道路综合整治提升规划设计项目。滚杰城市建设道路桥架正高颁中标候选无锡市政设计研究院有限3200000工程师公司元人证书号:20192150002060日历天合格预目负责人:式杰企业业绩：1.飞凤南路快捷化工程勘察设计:2.长江路（太潮大道-泰山路）改选工程勘察设计:3.运河东路（锡山大桥-永旺大桥）大修工程勤察设计:4.锡山区2018年集中开工道路工程勘察设计。项目负责人业绩:1.飞风面路快捷化工程勘察设计:2.长江路（太湖大道-泰山路）改造工程勘察设计。。傅诚道路交通工程设计教投颁中标候选|杭州市城建设计研究院了当级工程帅限公司儿证书分:G33002584393250000元60日历天合格预目负责人:傅诚企业业绩：1.丽水路（三里洋路-康桥路）道路工程设计：2.宁海县兴宁北路（外环路-提树路）改造提升工程设计:3.云涨路（杭长高速-振华西路）道路工程设计:4.通惠而路（03省道）改造提升工程:5.嵊州市嵊州大道提升改造工程设计:6.良举路（东西大道立交",0,0,0,1]
[989,"云采供电子招标投标交易乎台法源县2020年农村人居环规整治项目-平定堡镇-评标报告国计交易平台项目编号:112mm7Z18d国计招标项目编号W12mm72(1EdS法源县2020年农村人居环堤整治项目.平定堡镇项目是依（中华人民共和国招标投标法》进行的公开招标。本项目分了1个标段、由中大宇辰项目管理有限公司组梁，本标段有5个单位正式响应投标22]-(82李晓光专家通过河北省招标投标公共服务平台专家库中抽取，刘文斌为甲方代表，共同组成评标委员会，陈暂凯担任评标委员会负责人。评标报胜委到、元、招标单位:洁源县平定堡镇人民政凰目概况项目资金来源项目名税沽源县202年农村人居环境整治项目-平定堡镇申奥资金项目编号工程建设地点中国河北省张家口市7YCZ1K221.㎡审模批准文号法行审建项字（2021）74号集中开标地点中国河北省张家口市洁源县公共资源交易中心第一开标室处内容及标段情况投标有效投标保证金标书售价预算价标段编号标段名称*计划工期*No标段统计分类*元人民币单位金额元人民币期(天)洁源县2020年农村人居环境整治项目-平定堡元人民3641,41545.00.00M1300000729018453001001江程/工程施工/健筑工程仕建工程币现目须知三2021-08-05090获取标书时间2021-08-1117.00获取标书截止时间办每单位最多中标标段数1个(共1个）2021-08-260830电子投标截止时间21个（共1个）每单位最多投标标段到西并栋记录表标段:洁源县2020年农村人鹏环境整治项目-平定堡镇，M1300000729018459001001资格审查结果有效投标单位价格部分(元人民币）锦审德分评审名次备注与说明禅审结果推荐名次g的3639669.48通过通过河北法装孙筑工程有院公司11剑磁7364001231通过张家口选仟市政工程有限公司统办墨蕴8528河北登飞建筑安装有限公司5640243.76仍32四川凌辉璜茂建筑工程有限公司通过3640457.9850金341217.47通过通过8255四川亚塞建筑工程有限公司学为研鸭云而挥评标委员会成员签字2021年C8月26日陵部)方游气",0,0,0,1]
[990,"评标报告项目名称；土过且直益觉置励融过的三上过必且且占进施途过题拟镇工位必y验山果、期人；出立且自然流置后代理公司；注以过远工型签理看型公司采购预算:上山五元衡金米滥;盛登金开标时间:202]批17开、评标地点；全夏由位且技胜云的办湿标立(企以山企且热技山二进西侧)代理公司主持人：塑墨记录人；近山文唱标人；胡皿开标记录、开标情况及说明,侯投标单位号投标价格（元）最终投标价格（元）服务期限分敦套凡智慧（宁夏）种投有限公司100000.001355000,0(叙据合同的定执行l177操名淞宁夏汇晨驰勤测设计有限公司:95000,01329000。0(按果方要求1200企宁夏绘拿空同科投看限公司1398000.0013580oo.o谷同药定援按采购人要求提供服浙8176资无效供应商；无无效理由:无评标方式及标准，竞价及签合评分法前3名中标候选人名单:序岛最终投标价格（元）排名BLSN))3产总晨她别测设违体限公×77。67/近istMKM),X报子理山县你旅捉构牛.纸呼岗小世磋向的何乡录岗运苏半称供立简提交供之商。宁淮晨确影测设计有限公司递交会额。大写，安断拾贰万玖仟元整小7,（*。1329000,00元）ist*（）委密皿收工新活均占采购个位（签字）;，传益连服择小位（签子）3代代理名称，宁夏博远工程管理有限公司时间:2021年0x月17日",0,0,0,1]
[991,"【表10.2.2-1】八里店潞村园区道路景观提升工程工程招标工程量清单招标人:湖州东部古村落建设投资有限公司(单位盖章)造价咨询人:浙江至诚工程咨询有限责任公司(单位盖章)【表10.2.2-2】八里店潞村园区道路景观提升工程工程招标工程量清单招标人:湖州东部古村落建设投资有限公司造价咨询人:浙江至诚工程咨询有限责任公司(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:八里店潞村园区道路景观提升工程第1页共2页一、工程概况：本工程为八里店潞村园区道路景观提升工程。此工程位于湖州市吴兴区八里店镇。二、工程招标范围：包含道路景观提升工程，具体详见施工图纸、工程量清单及编制说明。三、工程量清单编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；2、浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）；3、浙江省建筑工程预算定额（2018版）；4、浙江省市政工程预算定额（2018版）；5、浙江省安装工程预算定额（2018版）；6、浙江省建设工程施工费用定额（2018版）；7、业主提供的施工图及其他；8、浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；9、常规情况下的施工组织设计；10、材料价格计取：参照《湖州市材料市场信息价》2021年第5期、《湖州市人工市场信息价》2021年第5期、《浙江造价信息》2021年第5期；11、本工程量清单所列工程量，投标人无权自行变动、补充和修改。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。四、工程质量、工期、材料、施工等要求：1、工程质量：详见招标文件；2、工期：详见招标文件；3、本工程无甲供材料五、清单其他说明：1、投标人在施工期间须特别注重做好环境保护、安全围护、临时围挡搭设等相关工作，充分考虑现场交通运输、交叉施工、施工干扰、夜间施工、用水、用电安全标志、现场成品保护、",0,3,3,0]
[992,"政府采购竞争性磋商文件采购编号：2021NBHSCS053项目名称：海曙区人民政府段塘街道办事处物业管理服务项目宁波市海曙区公共资源交易中心二〇二一年八月政府采购竞争性磋商文件采购编号：2021NBHSCS053项目名称：海曙区人民政府段塘街道办事处物业管理服务项目采购单位名称：（盖章）法定代表人（签字或盖章）集中采购机构：宁波市海曙区公共资源交易中心采购文件编制日期：二0二一年八月（此页作为采购人对采购文件的纸质确认书）目录第一章竞争性磋商公告公告日期：2021年08月19日项目概况海曙区人民政府段塘街道办事处物业管理服务项目竞争性磋商采购项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2021年08月30日09点30分（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况项目编号：2021NBHSCS053项目名称：海曙区人民政府段塘街道办事处物业管理服务项目预算金额（元）：794314最高限价（元）：790000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：数量：1项（具体按采购需求）备注：合同履约期限：按采购需求本项目（否）接受联合体投标二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取采购文件时间：2021年08月19日至2021年08月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）方式：依法获取采购文件方式为潜在投标人登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）采购公告附件中提供的采购文件仅供阅览使用，未按上述规定依法获取采购文件的潜在投标人，对采购文件提起质疑的，按照无效质疑处理采购机构拒绝接收未依法获取采购文件的投标人提交的投标文件售价（元）：0四、提交磋商响应文件截止时间、开标时间和地点提交磋商响应文件截止时间：",1,1,1,1]
[993,"单项工程招标控制价汇总表工程名称：第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及特殊项目暂估价暂估价规费1建筑与装饰工程2510188.2147738.06曲阜市古泮池项目（遗址本体清表工程）2510188.2147738.06合计2510188.2147738.06胜通软件",2,2,2,1]
[994,"货物（服务）清单项目名称：孝昌县卫生健康局设备整改及采购项目项目编号:HBX[-202】07ZC-088包段名称:孝昌县卫生健康局设备整改及采购项目包段标号:HBXT-202107ZC-088002序号招标货物及服务名称响应货物及服务名称网络审计系统响应货物名称:网络审计系统服务:3年特征库升级服务及3年质保品牌型号:新华三t3CSecPathACG1000-AK215主要规格:多核非X86架构，机架式设各2，液品屏2.4寸，配置千兆电口10个，接口扩展槽2个，硬盘500G1套三年2运维审计系统响应货物名称:运维审计系统服务:3年升级服务及3年质保品牌型号:新华三h3CSecPath12000-AK605主要规格:业务接口6个(GE电口,硬盘1T,USB口接口2个，扩展槽位1个上赛三年对安全威胁发现与运营管理系统响应货物名称:安全威胁发现与运营管理系统服务:3年特征库升级服务及3年质保品牌型号：新华三H3CSecCenterCSLP-C主要规格:配置2路CPU，每路CP配置2.1Gz/8核/llMB/85,内存96G，前面板硬盘配置2*4T3.5寸SATA盘，后面板硬盘配置2*600c2,5寸SS盘,内置独立Raid卡(2缓存），网口4*(E1赛三年-小威胁探针响应货物名称:咸胁探针服务:3年特征库升级服务及3年质保品牌型号:新华三CSeePathF1000-AK1010主要规格:采用非X8661位多核高性能处理器和高速存储器,配置千兆以太网电接口8个，千兆光口2个，硬盘配置500G时货三组5网络管理系统响应货物名称:网络管理系统服务:3年升级服务及3年质保品牌型号:新华三I3CijC主要规格:通过可视化界面，督页个性化定制及大屏显示,对网络资源黔由器、交换机、服务器等设备进行管理，在网络资源的集中管理基础上。实现拓扑、故障、性能、配置、安全等管理功能，配置25管理节点授权菏6浮灾备份系统响应货物名称：容灾备份系统服务:3年升颁服务及3年质保品牌型号:云祺超备一体机W2220上要规格:配置IntelXeon高性能处理器1颗，处理器核心数6核，内存16GBDDR4:硬盘1块240GSSD、1块4TBSASID,支持Raido/l/5/6时1Gb千兆以太网口2个:1oGb万兆光口（含模块）2个1赛三年分级诊疗系统现有安全设备3年特征库升级许订响应货物名称：特征",4,4,4,1]
[995,"四川省乐山市井研县研经镇、高凤镇城乡建设用地增减挂钩试点项目（复垦）施工标段评标结果公示项目及标段名称四川省乐山市井研县研经镇、高凤镇城乡建设用地增减挂钩试点项目（复垦）施工标段项目业主四川东财资产管理有限责任公司项目业主联系电话0833-3716012招标人四川东财资产管理有限责任公司招标人联系电话0833-3716012招标代理机构亿诚建设项目管理有限公司招标代理机构联系电话13853820817开标地点乐山市公共资源交易中心开标时间20210902-09:30:00公示期2021年09月04日至2021年09月10日投标最高限价（元）7842264.29中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元）经评审的投标价（元）综合评标得分第一名四川中耀联胜建设有限公司6109062.006109062.000.00第二名四川亿能达建设工程有限公司6132661.006132661.000.00第三名中诚智翔建设集团有限公司6152251.006152251.000.00第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川中耀联胜建设有限公司）职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人周长林二级建造师注册证书川251151613531水利环境治理工程师项目技术负责人张小强职称证书20190052576水利水电中级第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川亿能达建设工程有限公司）职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人赵银二级建造师注册证书川251151601926水利水电工程师项目技术负责人刘春燕职称证书00030949水利水电工程师第三中标候选人项目管理机构主要人员（中诚智翔建设集团有限公司）职务姓名执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人饶立二级建造师注册证川251070805706水利水电工程工程师项目技术负责人杨洁职称证工2016942水利水电工程师第一中标候选人类似业绩（四川中耀联胜建设有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人理县甘堡乡人民政府四川省阿坝州理县甘堡乡日尔脚村、熊耳村、联合村、耳浦村、八什闹村城乡建设用地增减挂钩试点项目2020072020201212拆旧区的建筑物拆除、建渣清运及复垦，涉及拆旧地块7877548.09周建伟第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川中耀联胜建设有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）技术负责人无无无无无无无第一中标候选人技术负责人类似业绩（四川中耀联胜建设有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人无无无无无无无第二中标候选人类似业绩（四川亿能达建设工程有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人若尔盖县自然资源局四川省阿坝州若尔盖县降扎乡苟绕村、班佑乡班佑村城乡建设用地增减挂钩试点施工采购项目2020042520200624在项目区内进行拆除旧房、土地复垦、网栅栏安装",0,0,0,1]
[996,"被推荐供应商名单及理由：被推荐供应商：河南知谦商贸有限公司理由：依照磋商文件的规定，评审工作由评标委员会对所有供应商递交的投标文件进行评审，并依综合得分由高到低的顺序向采购人推荐中标候选人。",0,0,0,1]
[997,"梦想滨水湾项目防火门工程参考品牌序号设备材料类别主要参照或相当于设备描述及技术参数要求参照或相当于或不低于同等档次品牌1防火门按设计参数湖南胜捷泰安消防科技有限公司、湖南捷坤门业有限公司、长沙防火装备厂有限公司、湖南立信消防实业有限公司、武汉蓝盾门业有限公司",0,4,0,0]
[998,"评分汇总表标段(包)名称：钱洁街道新甸村2021-2022年度零星维修工程(XE20211063001001)投标单符投标报价(元到[日所子证名易《价右效性巨苏[路庄贸工区石区公司680000,00射投临看效温州卓瑶建设有限公司t(00,。0价犹有效冠汽阿指近设有限公心so00000捌y山们必浙山清裕缸设工社有险公司S0000。00州必留亮且的建澄们区公司。[浙江建励建设有限公司3。0刪化射江益鸡岔设有以公司有效浙江天夏建设有限公司价社付铝兴直五蕴定让车融公站你红兴住典迎工杜们区公司不(拉浙江荧裕雅设有以公司有效舒兴伟枫建设有限公司航拉览一土与堡选人温州跳乳建设有限公司们必创水山嘉恩建设石医区圃浙江虫塑建澄们区公司浙江汇鑫建设有区公司参龙后此价:S00000，辽丘方法:抽签定坛法且鱼责人签工招标单位签字业招标代程签字:益督人签字:：公共宽源交易中心开标时间:2021-09-1809:3",0,0,0,1]
[999,"石河子花园机场飞行区保障能力提升项目特种车设备采购（五标段）中标候选人公示（招标编号:/）公示结束时间:2021年08月22日一、评标情况标段(包)[001]石河子花园机场飞行区保障能力提升项目特种车设备采购（五标段）1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：中国航空器材新疆有限责任公司，投标报价：285万元，质量:合格，工期/交货期/服务期：0天;中标候选人第2名：大连迪瑞泰克科技有限公司，投标报价：259.5万元，质量:合格，工期/交货期/服务期:0天;中标候选人第3名:北京爱德空港设备工程有限公司，投标报价：285.94万元，质量：合格，工期/交货期/服务期:0天;2、中标候选人接照招标丈件要求承诺的项自负责人情况中标候选人(中国航空器材新疆有限责任公司)的项目负贡人:丁宁91650104710934246E;上中标候选人(大连迪瑞泰克科技有限公司)的项目负责人：闻学科毕业证=104481201405002541:中标候选人(北京爱德空港设各工程有限公司)的项目负责人:张慧/;位参3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(中国航空器材新疆有限责任公司)的资格能力条件：响应;中标候选人(大连迪瑞泰克科技有限公司)的资格能力条件：响应:中标候选人(北京爱德空港设备工程有限公司)的资格能力条件:响应:4、中标候选人的评标情况中标候选人(中国航至器材新疆有限贡任公司)的评标情况：正常中标联选人(大连道瑞泰克科技有限公司)的评标情况：正常:中标候选人(北京爱德空港设各工程有限公司)的评标情况:正常:二、提出异议的渠道州方式中国民用航空新疆管理局0991-3801552三、其他四、监督部门本招标项目的监督部门为中国民用航空新疆管理局、石河子机场管理有限公司纪检(监察)部门五、联系方式招标人：石河子机场管理有限公司地址:新疆石河子机场联系人:孙工电话:13779703763电子邮件:/招标代理机构:上海东方投资监理有限公司地址:上海市江宁路1306弄7号富丽大厦26楼联系人:童工、孙工电话:13999111052电子邮件:2627826752@qq.c:om之壹匹双专用章招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）3－2)招标人或其招标代理机构:盖章可念尔2//业务专用章（9-2)",0,0,0,1]
[1000,"第十七届河北省社会科学优秀成果奖评审结果(按奖励等次、成果形式排序）一等奖（35项)成果名称成果形式申报人公共文化服务与文化产业协同发展研究著作王彦林北宋词谱著作田玉琪京津冀产业协同发展研究著作田学斌启蒙先驱心态录:《野草》解读与研究著作田建民环境污染犯罪治理问题研究著作冯军医疗卫生体制改革进程与前景的生命道德思考著作边林20世纪80年代以采文学理论的知识生产及其相关问题著作邢建吕唐宋家庭经济运行方式研究著作邢铁东亚地区自贸区优惠原产地规则对我国在区域中产业地位的影响研究著作成新轩外国短期高等教育史著作朱文富基于社会责任的绿色智力资本对企业绩效的影响研究著作刘兵著作牟永福京津翼生态环境协同保护研究著作李患如中国劳资关系近代转型研究:劳方、资方与政府关系视角著作杨在军疑难字三考（上下册)著作杨宝忠经济社会转型背景下直接税制度创新发展研究著作宋风轩中华文化走向世界策略研究——基于文化软实力建设的视角著作张骥知识传播与学术转型:中华学艺社研究著作范铁权京津英区域生态环境协同治理政策法律问题研究著作孟庆瑜中国养老资源供需动态平衡——以快速老龄化为背景著作胡耀岭重建马克思经济哲学传统著作宫敬万基于术语关系的贝叶斯网络检索模型扩展著作徐建民雄安水利文献集成著作梁松涛规律与镜签:发达国家职业教育问题史著作翟海魂数字化时代学生学习方式转型研究--基于电子书包的实践分析著作潘新民中国近代货币史研究:白银核心型的货币体系著作戴建兵政策精准性与精准性政策——“精准时代”的一个重要公共政策走向论文王春城京津翼文化协同治理体系的结构、特征及策略任亮秦汉至三国吴的“曹税”变迁论文贸丽英马克思循环经济伦理思想及其伦理价值论文柴艳萍工程建设项目管理模式及招投标改革取向研究研究报告王岳森研究报告李会霞河北省特色优势农产品发展情况研究报告宗义湘基于SMOT分析的我省奶业振兴对策研究研究报告赵慧峰河北省加强和创新社会治理调研报告研究报告桑平二等奖（110项)成果名称成果形式申报人当代中国绿色发展观研究著作王永芹大数据视域下微博舆情研判与蔬导机制研究著作王秋菊现代大学后勤服务育人共同体研究著作王胜本水资源约束下河北省马铃署产业发展研究著作王哲宋代地方政府行政成本问题研究著作著作王晓龙王晓洁熊十力文化思想研究著作牛军汉语词义在线理解的词汇语用学研究著作叶慧君互联网的意识形态属性与我国社会主义意识形态建设研究著作田海舰京津冀产业生态共生模式及运行机制研究著作史宝娟20世纪",0,0,0,1]
[1001,"文凉州区长城乡洪水村等24个贫困村幼儿园设瓷采购项后中标公示甘肃中维建设造价咨询有限责任公司受凉州区教育局的委托，对凉州区长城乡洪水村等24个贫困村幼儿园设备采购项目以公开招标方式进行采购，评标小组于2016年5月31日确定中标结果现将中标结果公示如下签招标编号:GSZWWWZCZB-2016013二、招标内容:第一包:货物名称品牌型号规格及技术参数生产厂家数量（单位）单价（元）总价（元）教师办公桌椅办公系规格：1400*700*760mm技术参数:1.基材：台面采用优质中纤板(O,7—0.88/c㎡范围)(板材厚度为18mm的板),符合国际日级环保标准:2,饰面:采用不低于60丝的优质胡桃木皮的面：3.胶水:粘接性能好、抗吸塑性能强:4.油漆:采用聚酯环保漆，三底两面及十道油读工序表面经过严各的打磨，保证无细小颗粒，木纹纹理清晰，无发白及明显划伤，色泽均匀，金峰达到环保标准，甲蓄释放量<1.0mgt:5.工艺:采用热压工艺处理，木皮、白木和共它材料覆面拼贴严密，平整无脱胶，鼓泡，无裂纹，压痕和划伤办公椅规格:900mmX450mmX4S0mm技术参数:无扶手，实木框架，基材选用高强度实木木料,外观涂饰米用PE底婆和面漆，有害物质低于围家家具板材GB/18584的环保产品，毛麻坐垫:颜色：胡桃色武威市公峰商贸有限责任公司80套63050400储物拒规格：1600*40*1300mm结构：模5金峰格坚4格，每格带门材质:实木防火板武威市必峰商贸有限责任公司67个53035510鞋柜规格:长900*3S0*1100mm结构：S金峰层，双开门材质:实木防火板武威市念峰高贸有13个4205460限责任公司黑板金峰1.1200X750mm推拉式，板面可旋转360”，一面绿一面白;材质:采用进口镀含板面，黑板面达到永不生锈、永不脱层之目的:2.书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易措擦:3.板面不反光、呈员舒色、在利于保护视力:4坚固耐用、耐腐、使用考命长、无须维修:5,可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装武威市念峰意贸有限责任公司15块2804200文件拒金峰规格:850*390*1800mm结构:四开门",0,0,0,1]
[1002,"贵池区小额采购项目竞争性磋商文件项目编号:JLGCXEGC202104026-1项目名称：贵池区垃圾分类智慧监管视频服务采购项目招标单位：池州市贵池区城市管理行政执法局招标代理：芜湖建联工程造价师事务所有限公司编制时间：2021年04月22日竞争性磋商根据我单位2021年度采购计划安排及采购项目的实际特点，现决定对贵池区垃圾分类智慧监管视频服务采购项目采取竞争性磋商方式进行实施，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。一、项目编号及名称：1、项目编号：JLGCXEGC202104026-12、项目名称：贵池区垃圾分类智慧监管视频服务采购项目3、最高限价：29.90万4、服务期：两年（合同签订后，自最终验收起计算）5、付款方式：购买服务（注：以购买服务方式签约付款，签约时间为24个月）二、供应商资格条件1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、本项目不接受联合体投标；3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、竞争性磋商文件获取时间及地点1、2021年04月22日至2021年04月25日（法定公休日、节假日正常受理），每日上午8：30至11:30，下午14：30至17:30（北京时间）。2、地点：池州市贵池区南美花园二期朝阳楼1305室3、供应商经办人员获取文件时须递交：加盖单位公章的企业介绍信、营业执照复印件、经办人身份证复印件。四、响应文件递交截止时间及地点1、响应文件递交截止时间：2021年04月27日15时00分整。2、响应文件递交地点：池州市贵池区南美花园二期朝阳楼1306室五、竞争性磋商时间及地点1、磋商开始时间：2021年04月27日15时00分整2、磋商地点：池州市贵池区南美花园二期朝阳楼1306室六、联系方式1、采购人：池州市贵池区城市管理行政执法局联系人：马烨电话：18956686520代理单位：芜湖建联工程造价师事务所有限公司联系人：徐永胜电话：13856695588第二章供应商",1,1,1,1]
[1003,"574800.00",0,0,0,1]
[1004,"附表A-12:详细评审结果汇总表详细评审结果汇总表工程名称:宁夏电投太阳山能源有限公司热电联产项目（一期）规网工程蒸汽管道阀门及疏水装置采账评标时间:2021年，月5日投标人名称及其得分评审内容满分上海双高阀亡《集团）有限公司环球饲门集团有限公司希佛隆阀门集团有限公司北京市阀门总厂质份有限公司双恒阀门集团有限公司上海凯工阀门股份有限公司天津国际机被有限公司天津卡尔斯阀门股份有限公司]宿务部分得分2521.0020.0025.0021.0018.0016.5015.0017.002投术部分得分523.3021.402.0024.2021.1019.0024.3023.103投标服价得分409.4636.2526.5834.61O.GO32.6337.4828.56评细评审总得介A+3+C（满分100）53.7676.6573.5879.8139.1068.1376.7868.66评维评审总得分排序7M]述监见5",0,0,0,1]
[1005,"十一、中小企业声明函（工程、服务）本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（呼和浩特市交通运输局）的（G5901伊利健康谷互通工程前期咨询服务）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（地质灾害和压覆矿藏评估），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司），从业人员90人，营业收入为3603万元，资产总额为4525.7万元，属于（小型企业）；以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司日期：2021年9月2日1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报54",0,0,0,1]
[1006,"怀柔区中高路西树行桥（新建）工程水土保持监测及验收技术服务第三章评标办法（综合评估法)说明:“评标办法前附表”是对”评标办法正文”的补充、细化，“评标办法前附表”与”评标办法正文”不一致的以“评标办法前限表”为准。评标办法前附表条款号评审因素与评审标准评标办法综合评分相等时，评标委员会依次接照以下优先顺疗推荐中标候选人或确必中标人:（1）评标价低的投标人优先;（2）商务和技术得分较高的投标人优先:（3）以递交投标文仟时间较前的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评印标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:《1）投标文件接照招标文件规定的格式、内谷填写，子迹治断可游：a投标函接招标文件规定填报了项目名称、补遵书编号（如有)、服务期限、工程质量现求及安全目标:b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写:c.投标函文子与招标文仟规定一致，未进行实质性的修改相副减:山被标义作批招标义件规足的批式进行花封（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提售了投标保证金（4）投标人法定代表人授权资托代理人签署投标文作的，须批交投权公托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或共他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人未以联合体形式投标（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交选投标的涂外（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（9）投标文件我明的招标项目完成期限符合招标文件规定（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（11）权利义务符合招标文件规定:条款号评审因素与评审标准a投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法:b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务:c.投标人未提出不同的支付办法:d.投标人对合同约纷、事故处理",5,5,5,1]
[1007,"潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（监理）评标报告书招标单位：潮州市潮安区归湖镇人民政府招标代理机构：广东诚审工程设计咨询有限公司二〇二一年九月潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（监理）评标报告书一、投标文件递交情况潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（监理）根据现行有关招投标管理的规定，以公开招标的方式选择承包单位。广东诚审工程设计咨询有限公司（招标代理机构）受潮州市潮安区归湖镇人民政府（招标人）的委托承担招标代理工作，在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网发布了招标公告及相关文件。招标代理人员于2021年08月14日—2021年08月18日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）在广州公共资源交易中心36号窗口接受投标登记，在规定的时间内共有4家投标单位成功办理了投标登记手续。二、开标情况开标会在2021年09月08日09时00分在广州公共资源交易中心第07开标室（中心本部）进行,招标代理机构对按要求递交的投标文件进行公开开标，按程序公布在投标截止时间前递交纸质投标文件的投标人数量；同时在现场开启密封合格的投标文件。宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标记录表》，投标单位其法定代表人或授权委托人以书面形式进行了确认。三、评标委员会组成评标委员会由广东省综合评标评审专家库中随机抽取的5名专家组成，具体专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：四、投标文件评审情况本项目的评标工作于2021年09月08日09：30在广州公共资源交易中心第05评标室(4F)进行。按照招标文件规定的评审办法，评标工作按以下程序进行：第一、评标委员会对4家投标单位进行形式评审，4家投标单位均通过形式评审并参与下一阶段的评标。详见《形式评审表》、《形式审查汇总表》。第二、评标委员会对4家投标单位进行资格评审，4家投标单位均通过资格评审并参与下一阶段的评标。详见《资格评审表》、《资格审查汇总表》。第三、评标委员会对4家投标单位进行响应性评审，4家投标单位均通过资格评审并参与下一阶段的评标。详见《响应性评审表》、《响应审查汇总表》。第四、评标委员会对通过初步评审的4家投标单位进行综合评审。详见《技术商务标评审表》、《技术商务",0,0,0,1]
[1008,"到",0,0,0,1]
[1009,"安北五六330kV升压汇集站工程40.5kV复合式气体绝缘封闭式组合电器（HGIS）采购竞争性谈判邀请书中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司就“安北五六330kV升压汇集站工程40.5kV复合式气体绝缘封闭式组合电器（HGS）”采购项目组织采购，本项目采购采用竞争性谈判方式进行，欢迎符合本项目资格条件的响应人参与谈判一、项目编号：ABWLSYZ-CG-001-2021工程项目名称：安北五六330kV升压汇集站工程三、本项目采购范围1.采购内容：40.5kV复合式气体绝缘封闭式组合电器（HGIS）本次米购将由成交人承包提供本邀请书中所规定的设各，包括设各及供货范围内所有设各备元件的选择、设计、制造、试验（包括型式试验、出厂试验、交接试验）、供货、包装、运输、现场交接;提供指导安装和调试、现场技术培训指导现场试验和验收、参加试运行和协助交接验收;负责产品资料文件编制和提交等，详见下表货物需求及供货范围一览表项目单位要求序号间隔名称元件规格和主要参数单位数量所含断路器的台数1架空出线间隔详见主接线图纸组1212～架空出线预留间隔详见主接线图纸组//3主变架空进线间隔详见主接线图纸组/）4主变架空进线预留间隔详见主接线图纸组）～U母线设备保护间隔详见主接线图纸组～/站用电间隔详见主接线图纸组1心SVG进线间隔详见主接线图纸组4母联间隔详见主接线图纸组～分段间隔详见主接线图纸组/户外避雷器含钢支架（底架）、放电计数器台51户外铝镁硅系管状母线含钢支架，支柱绝缘子，母线安装金具（滑动金具、固定金具、伸缩节、母线堵头等），设备连接金具（含导线）等m3002.交货时间:2021年10月30日3.交货地点：安北五六330kV升压汇集站工程EPC项目部指定地点4.交货方式:车板交货四、竞争性谈判文件获取I.凡有诚意参与的响应人，请提前在中国电建集中采购电子平台（tp:yeepgyerehina.cn）申请注册合格供应商，并于2021年08月19日～2021年08月23日17:00之前在中国电建集中采购电子平台（http://ec.powerchina.cn）按要求回复邀请函2．竞争性谈判文件每套工本费人民币（大写）：壹任元整（：1000元）支付方式可采用银行汇款、现金支付等",0,0,0,1]
[1010,"评标结果公示一、项目编号：№ZB2021GY04013二、项目名称：中药材采购三、中标候选人：柏子仁第一候选人：南通御福源药业有限公司第二候选人：安徽益生源中药饮片科技有限公司陈皮第一候选人：聚善堂（福建）医药集团有限公司第二候选人：江西博源堂药业有限公司制何首乌第一候选人：聚善堂（福建）医药集团有限公司第二候选人：厦门片仔癀宏仁医药有限公司丹参第一候选人：江苏东方慧医华康中药饮片有限公司第二候选人：聚善堂（福建）医药集团有限公司四、公示期：2021年08月27日—2021年08月31日。各投标人和其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，请按照相关法律、法规和规章规定，以书面形式向水仙药业（建瓯）股份有限公司（联系电话：0599-3728121）递交投诉书。如对中标结果没有异议的，我司将在公示期结束后与中标候选人签订合同。水仙药业（建瓯）股份有限公司招标工作小组2021年08月27日",0,0,0,1]
[1011,"采购清单087A.docx序号设备名称数量单位1计算机(学生用)10台2计算机(教师用)1台3交换机1台4教学桌子10张5学生椅子50把6实验室文化建设1套7创业者电子沙盘系统（ERP）1套",4,4,4,1]
[1012,"户经包杯展招《中华人民兵和(口招标投标该》及和买法评、求招标人审核意见头房猫上/T上“上山合国孜及仔乳到扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1013,"培康学校迁建工程设计项目（重新招标)评标结果公示招标项目:培康学校迁建工程设计项目（重新招标)招标编号:德招处[2021]第１22号招标单位:德清县教育局招标代理机构:浙江天平投资咨询有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年9月3日9时30分开标地点:德清县公共资源交易中心二楼开标室（202）公示时间:2021年9月4日——2021年9月6日单位名称项目负责人投标报价(元)工期（日历天）天尚设计失团有限公办徐印，一级注册建筑师，证书编号:09320160991356090及校园排水系统设计。1.淳安县培智学校项目：2.建德市培智学校迁建工程设计:3.新丰县特殊教育学校消防水池华越设计集团股份有限公司张画，一级注册建筑师，证书编号:11330149292688090浙江振丰建筑设计行限公司董征，一级注册建筑师，证书编号:98330026790131690企业业绩:１.县儿童行知训练基地（下轮幼儿园）工程项目设计注:以上中标候选人不标明顺序。否决投标单位原因及依据:无投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议。招标单位：德清县教育局招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司联系电话：0572－8817112公管办联系电话：0572-80748592021年9月3日",0,0,0,1]
[1014,"吴巷新河绿化工程招标文件招标人:无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处（盖章）法定代表人或其委托代理人：招标代理机构:江苏建威建设管理有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：余湘乐日期：2021年7月目录一、投标须知二、开标、定标三、合同条款及附件四、附件投标须知项目概况与招标范围1.１建设地点：见招标公告；1.２工程规模：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期,以甲方开工令为准；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按不低于中标价的千分之五支付发包人违约金，无限额。1.4招标范围：见招标公告；1.5质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付质量违约金，违约金按大于或等于中标价的3%支付给招标人。1.6标段划分：本工程共分1个标段。2．工程明标总价见招标公告。3．投标人资格要求见招标公告。4．投标费用投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。开标、定标开标时间（投标截止时间）见招标公告。2．开标地点：见招标公告。3．其他有关事项：见招标公告。4．开标程序（1）开标由招标人或招标代理主持；（2）所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（3）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（4）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（5）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；（6）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；（7）招标人分别抽取第一、第二、第三中标候选人；（8）招标人、投标人、监督人签字确认；（9）将第一、第二、第三中标候选人及相关情况公示（3天）。5．符合性检查：投标人应将授权代理人的身份证原件、授权委托书、投标（明标明投）承诺书、授权委托人及项目负责人由法定的社保收缴部门出具的投标单位依法缴纳社会保障资金的相关材料（2021年04月-2021年06月）、企业营业执照（复印件加盖公章）、项目经理职称证书（复印件加盖公章）装入",0,0,0,1]
[1015,"1.封面阳县2020年度高标准农田建设项目（县级资金)温室大棚工程（二标段），工程招标控制价泗阳县农业农村局招标人:，(单位盖章)江苏万源工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月27日1.扉页阳县2020年度高标准农田建设项目（县级资金)温室大棚工程（二标段），工程招标控制价6547307.42陆佰伍拾肆万柒仟叁佰零柒元肆角贰分招标控制价(小写):，(大写):，泗阳县农业农村局招标人:，江苏万源工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)于小松庄学明法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)周香庄学明编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月27日复核时间:2021年07月27日庄学明，核以人:Aea2200(7《(在预对拟工名投计的。数止册:2022.12311.工程量清单总说明5、薄膜大棚防虫网布置为除风机面三面开窗部分，高度为1800mm，顶开窗部分为天沟两侧，高度为1200mm；6、薄膜大棚湿帘规格为高度1500mm，厚100mm；7、玻璃温室大棚四周围护墙为240厚实心砖，高度为500mm，墙面一般抹灰；8、玻璃温室四周做500mm深，宽400mm砖砌排水沟，上面用排水篦子盖；9、玻璃温室湿帘部位下，水池按不锈钢15立方计算。取费标准：按现行的规定取费标准进行取费；本招标工程招标控制价材料价格按《宿迁市工程造价管理》2021年第6期有关材料信息指导价计算，人工价格按照--苏建函价（2021）062号执行，信息价没有的有关材料参照市场价或询价。2021年07月19日建设项目招标控制价表工程名称;阳县2020年度高标准农田建设项目（县须资金)温空大棚工程（二标段)其中:(元)序号九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤费(三标及儿人的人“6647307.42台计6647307。12单项工程招标控制价表工程名称;阳县2020年度高标准农田建设项目(县缓资金)温空大棚工程（二标段)其中:(元)序号九位工程名称公额(元)暂估价安全文明绝工费规费阳县2020年度高标准农国定设项目（县级资签)温室大硝工荐6547307.12合计6547307.12单位工程招标控制价表工程名称；阳县2020",2,2,2,1]
[1016,"枣庄市市中区综合行政执法局市中区城区热熔标线工程招标评标报告2021年8月13日一、项目基本情况招标人:枣庄市市中区综合行政执法局招标代理机构：北京方信达工程造价咨询有限公司开标时间:2021年8月13日09点30分开标地点：枣庄市市中区政务服务中心三楼开标室二、评标委员会成员主任评委:杨后登成员:马盼盼、谢庆涛、徐文香、邵泽行三、评标标准本项目评标依据《政府采购法》等规定，遵循公平、公司正、竞争优选的原则，采取综合因素百分制评标777D8”组而序号二法局市中区城区热熔标线枣庄市市中区综合行政执中标内容述江苏宏达交通工程有限公司江苏明都交通工程有限公司山东双百电子有限公司天元乾程建设有限公司江苏豪纬交通集团有限公司扬州神通交通设施有限公司投标人名称工程扬州神通交通设施有限五、中标人名单23.121.823.123.62023.2技术得分四、评分比较表公司中标人商务得分67.9267.9167.9561.7565.9569.9791.0289.7491.0585.3585.9593.17合计5232744.2（元）中标价格排名监6)沿主任评委:②零市万六、评标委员会签字图ww徐评1书)2021年8月13日三、唱标一览表项目名称:枣庄市由中区院合行政执法局由中区城区热整标线工程项目编号;SCB3704022021020000S6序号单位名称扬州神通交通设施有限公司】投标报价小写:5232711,20元大写:伍佰贰拾叁万贰仟来佰肆拾肆元贰角整2工期45日历天3质保期一年止对招标文件认同程度完全认同投标人名称（加盖单位公6有限公司法定代表人或者被授权代时间:2021年公月监日四、标价工程量清单伊号施划地点平方米单价（元）金额（元）备注市中区城区主路标线13746429.714084055.44市中区城区支路标线5871174427.413市中区工业园区标线2168:44261.36×高压水除线10000330000.00环保回收型尽计1750205232744.20市中区城区主路划线工程量预算（热熔）东至建设路、西至西昌路、南至清泉路、北至中兴大道必序「道路名称施划内容路口数量面积（㎡”)单价（元）金额（元）公注斑马线、箭实、停止线等(江江29.7139038.94江)2建设整长线平方数7156449.00斑马线、箭头、停止段等]9.71121811.003注解放路长线平方数xg90029.71145579.00斑马线、箭头、停止线等力29.7186159.0056振兴路长线平方数320029.7195072.00斑马线、箭头、停止线等24790029.71234709.00五8置擅整635029.71188658.50斑马线、箭买、停止线等亿125029.7137137.5091O华山路122029.7136246.20斑马线、箭头、停止线",0,0,0,1]
[1017,"评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准小综合评分相等时，以收费期限较短的优先。如果收费期限也相等，采用投融资、建设、运营管理经验得分较高的优先方法确定中标候选人顺序。2.1.1资格评审标准（1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证:（2）投标人的法人资格符合第二章\"投标人须知前附表”附录1的规定:：（3）投标人的财务状况符合第二章“投标人须知前附表”附录2的规定：（4）投标人的投融资能力符合第二章“投标人须知前附表”附录3的规定:（5）投标人的商业信誉符合第二章“投标人须知前附表”附录4的规定:（6）投标人的其他要求符合第二章“投标人须知前附表\"附景5的规定:2.1.2初步评审标准（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可解;（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定;（3）投标人按照第二章“投标人须知”第3,3.1项和第33.2项规定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证金;（4）投标人按照第二章“投标人须知”第3.6.4项的规定，提供了法定代表人豹授权托书或法定代表人身份近明，石合招标文件规定：（5）投标人未以联合体形式投标;（6）一份投标文件应只提交一个收费期方系;（7）投标文件载明的收费期限符合招标文件规定:(s）投标文件没有对招标人的权利提出削弱性或限制性要求，没有对投标人的责任和义务提出实质性修改;（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。2.1.3详细评审标准（1）投标人承诺投入的项目资本金（包括总额、首期到位资本金以及资本金全部到位时间等）满足招标文件要求:（2）资金筹集方案合理可行，措施可靠，能保证按时到位:5、论证充分:（3）收费船合票（4）建沁8:指召究文代要求；（5）投标承诺的工餐责量目标、运营养护目标和服务质量目标不低于招标予A文件规定忽一义L3.1.2投标人不存在的其他够形:（1）串意投标或弄虚伤够或有其他违法行为的;（2）不按评标然益益妾求澄清、说明或补正的。平邑至",5,5,5,1]
[1018,"验健自《祖草配3玲群R工[I(品“导平梁工辽巡毕管社士旦验签的出古独币字92000[202260I9‘各悲目近时工公且且盛签照95二。己心88′96‘Y驶各梁由凹红SIL'SFT“零经被但过感式且继社号去面晶独盈委签号当,整函中电部艾说上必：督盐丑塑出山远凤避旦盛签付元072代“Y工凯坠中吐山188节方效心“变盛部【’“]统责鸿吗名的书制TK“%：(团凯的险关“显包“买层半够）总。都,首,。包镇影基电我号批江税签松著投电监但辽益上弹经将堡占站lW品实s9IITFfI‘零些被全幼时且旦卧想凯临C江签G\"68处《益上必驻冒慧好寻强中l(品上潜牙Y梁：加咸避足盛云09%CG72C9'tg*Y黎3晔中监红99?98T“蜜零经召二N39V9N以A到函中毕录鸭“Y时《0阳01日9日8击[z‘间阳验工必吐当务必：禅岑盗丰旦与的纤引曙部乌明、各淄当蜀“早当慈盟进二或公颁巡颁鄂上牌社获(09-zX5露改慧电贵基申我斜买显晋章电我导以耿经晋差享西‘古需首华子首圣电长X普警如必印其当郸串监“公邵",0,0,0,1]
[1019,"筒剑英芦冯学浮次55三)五55566藏滥部包2副临加宫正重公恒对正别加效学总（四麟（街三总滘【菩的1页/共4页截是否存在其它权利人雾酒越集体大运曹庄队）使产权权属信息运盟3162.20平方米上（详见附向外协凹山遴二卧各文总器兰C政常二二英些前仁10日二C019年12旦〇鸿或C曲3162.2吕积生见附表洲感3）《都县汉庄下队)场社西至:北至:至:至:式淋四红程1年租赁毕其他包321012100Q181200406农村集体资产使用权大运种猪场曹庄队门市多问房项目招租落仙女镇沂道）项目基本信息农村集体资产使用权交易项目审批表收取，二手门证用31方光”市/宁编号大运曹庄队2满一个月以上作迟交性缴清本次3二些x2为壹二租期进行经8用途营仓宰体研究房集及摊位经地是否续租是商登记日期|2018年12月26日村（社区）因大运集年务人些租公泸合计，决组别从四时订部]动弃租租2019明确租的初冷)常1专慈书≥",0,0,0,1]
[1020,"比选公告(22)太比选项目为章蒋（项目编号:人22[二G2），比选人为中困电信集团在限/比选不战方用章构为中捷通信在里公司项目资金已落实，具备比选条件，现进行公开比选，特意请有意向的且具有提供标的物能力的潜在参选人（以下简称参选1．项目概况与采购内容1.1采购内容:阜新电信分公司2021-2023年车辆租赁服务车型租赁数量（辆）租赁期限车辆要求能源收费说明别克GL8]自合同签订之日起两个自然年排放标准为国N:排量为2.5:变速器型式为无极变速:车辆为7座商务车型:汽油车辆租赁期内不限里程数，除司机费用以及日常燃油费用、过路费、租赁期间的交通违章扣分、罚款、肇事由采购人负责以外,车辆租赁中的一切费用均包含于应答人报价中（如车辆保险、车辆维修以及保养），车辆运行期间产生的一切费用均由出租方承担长安微型面包车7自合同签订丁之日起历个自然x排放标准为国I:排量为1.0-1.5:变速器型式为手动档:车辆为7座面包车型;汽油车辆租赁期内不限里程数，除司机费用以及口常燃油费用、过路费、租赁期临的交通违章扣分、罚款、肇事由采购人负责以外，车辆租赁中的一切费用均包含于应答人报价中（如车辆保险、车辆维修以及保养），车辆运行期间产生的一切费用均由出租方承担1.2采购预算:本项目总金额18万元（含税）大写【壹拾捌万元整】1.3★最高限价：本项目设置含税单价最高限价详见下表，参选人报价超出最高限价，其参选将被否决%2224.型序号租赁数量（辆)含税单价最在价（）/生山招坛专田理廿上别克G.8235r长安微型面包车795001.4服务期限:自合同签订之日起两个自然年1.5★服务要求:符合项目技术规范书要求1.6标包/段划分情况:本项目不划分标包/段1.7中选人数量及中选份额:1个，中选份额100%1.8签约方式;与中选人签订单项合同1.9服务地点：阜新市1.10付款方式:自合同签订后，接每需一个自然年的起始日起90日内付清当年费用2．参选人资格要求本次比选对参选人进行资格后审，参选人须",0,0,0,1]
[1021,"复兴路11号院1-4号楼综合整治项目施工招标资格预审公告1.招标条件本工程复兴路11号院1-4号楼综合整治项目已由国家机关事务管理局以国管房地[2020]148号批准建设，招标人为中央广播电视总台办公厅，建设资金来自政府投资（中央），工程出资比例为100%,招标代理机构为/，工程已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的潜在投标人提出资格预审申请2.工程概况与招标范围2.1本工程的建设地点复兴路11号院1-4号楼2.2本工程的建设规模综合整治总建筑面积37649平方米，其中1号楼14598平方米，2号楼14598平方米，3号楼4484平方米，4号楼3969平方米合同估算价3807.58（万元）2.3本工程的工期要求330日历天2.4本工程招标范围建筑节能综合改造，给排水、电气、暖通、消防、安防系统改造，更新4部电梯，环境整治等设计图纸、工程量清单显示的全部内容2.5其他本工程合同估算价3807.58万元，工程投资概算额4330万元3.申请人资格要求3.1本工程资格预审要求申请人具备建筑工程施工总承包二级[新]及以上资质，已竣工的建筑面积在37000平方米（含）以上或合同额3800万元（含）以上的房屋建筑工程业绩（近年类似工程描述）业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备建筑工程专业注册建造师二级及以上级（含以上级）注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定中标人时不得担任其他在施建设工程的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续3.2本工程资格预审不接受联合体资格预审申请联合体申请资格预审的，应满足下列要求：（1）联合体各方必须按资格预审文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中参加资格预审3.3其他要求:/4.申请人信誉要求4.1失信被执行人本工程招标采用失信被执行人否决性（限制性/否决性）惩戒方式4.2其他信誉要求本工程资格预审将对申请人的诉讼及仲裁情况、不良行为记录等信誉要求情况",0,0,0,1]
[1022,"光当时业山阶分改台浙林州))述2)X)述)",0,0,0,1]
[1023,"广东省河湖基本信息整编及空间标绘工作招标文件(采购项目编号:440000-201812-197001-0081)采购人：广东省水利厅采购代理机构：广东河海工程咨询有限公司二〇一八年十二月目录招标公告3第一章投标人须知6第二章用户需求书16第三章政府采购合同22第四章开标、评标和定标29第五章投标文件格式40广东省河湖基本信息整编及空间标绘工作招标公告广东河海工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省水利厅（以下简称“采购人”）的委托，就广东省河湖基本信息整编及空间标绘工作进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标有关事项公告如下：一、采购项目简要1、采购项目编号：440000-201812-197001-00812、项目名称：广东省河湖基本信息整编及空间标绘工作3、项目类别：服务类4、采购人：广东省水利厅5、招标内容：本次招标包括以下内容：制定全省河湖名录编制及空间标绘技术要求和标准；组织各市、县区开展河湖名录编制及空间标绘工作；开展全省河湖名录及空间标绘成果审核、抽查汇总和修改完善工作；指导各地市开展河湖名录及空间标绘的查漏补缺工作；开展全省河湖对象编码工作；对全省成果进行汇总、整编，最终汇总形成全省高质量的河流湖泊水库山塘基本信息及空间标绘成果详细内容及要求见本招标文件第二章用户需求书6、最高限价服务期要求：（1）最高投标限价（人民币）：壹仟陆佰陆拾肆万叁仟元整（￥16,643,000.00元），投标人的投标报价不得高于投标限价，否则，该投标人的投标将被视为无效投标（2）项目服务期要求：2019年5月31日前提交项目成果，2019年7月31日前完成项目验收7、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）8、投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标二、合格投标人资格要求1、投标人应具备《政府采购法》",1,1,1,1]
[1024,"评标办法条款号条款名称编列内容1清标符合性审查，商务标符合招标文件的实质性要求；2成本评审由评标委员会对成本进行评审3评标办法□3.1经评审的最低投标价□3.2综合评估法□投标报价方法一；□投标报价方法二；☑投标报价方法三；□投标报价方法四；□3.3合理造价区间随机抽取中标人法本工程定价为：下浮率：开标时项目负责人是否要到场：□要；□不要（仅适用于合理造价区间随机抽取中标人法）确定第一中标候选人方法：□招标人在二名中标候选人中直接选定，当场公布。□招标人在二名中标候选人中当众随机抽签确定。□3.4法律、法规规定的其他方法3.1.1.技术标是否编制施工组织设计：□是否3.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.1技术标施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分。具体评审要点：□1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；分□2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；分□3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分□4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；分□5.安全文明施工及环境保护措施；分□6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；分□7.劳动力、机械设备和材料投入计划；分□8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；分□9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；分□10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；分□11.材料样品。（≤1分）分□12.项目负责人答辩（≤2分）分施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分。施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分。3.1.2.3经评审最低投标价法成本评审评标委员会对成本进行评审；3.2.1.2.43.2.2.2.43.2.3.2.43.2.4.2.4随机抽取参数☑方法一、方法三：K的取值范围：",5,5,5,1]
[1025,"招标人:特此通知。.管道穿越高速相关专题设计费10万元．产3.管道过沙河防洪影响评价费10万元;方案设计、邻接用水分析报告、邻接方案安全评估报告等)98万元;2.南水北调水源管道邻接设计及评估报告（含邻接科研及其中：1.水厂项目（近期）设计费:342万元，大写:2叁佰肆拾贰万元整;一体化示范区水厂项目漯河市城乡各投标单位:招标控制价体化示范区水厂项目漯河市城乡一：wm残眯∞候224万元（近期）设计招标控制价为（近期）设计0式分21年零胶尼县2溪付解8岛%习",2,2,2,1]
[1026,"张家港保税区建设工程项目招标控制价公示编号:E32059221090201010010021、工程名称:长山村美村建设点位墙面改造工程II标段2、所属地区:江苏省·苏州市·保税区3、建设单位:张家港市金港街道长山村村民委员会4、代理机构:张家港保税区宏宇建设咨询有限公司根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程，依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定，现将招标控制价公布如下:工程名称招标控制价（元）暂列企额（元）暂估价（元）甲供材料（元）安全文明施工措施费(元）规费（元）税金（元)调整系数备注长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅱ标1110335.20.00.00.016188.4639856.4733835.0200合评1110335.290.00.00.016188.4639856.4783835.025、其他:投标单位如有疑问，请于招标文件规定的时间前提出。6、建设单位地址:张家港币金港街道长山村7、招标代理机构地址:张家港市国泰北路15号≤S发8、招标代理机构联系电话:0512-58358805★加尔6招标人或者招标代张家港区宏宇建设咨询有限公司（签章）经办人:2021年09月04日",2,2,2,1]
[1027,"新大陆NeWlonc/",0,0,0,1]
[1028,"招标控制价公示表（此表限评标工程)工程名称大浪储蓄所东侧挡墙治理工程（施工）说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传:2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。深圳谢建设工程交务限务中心剑",2,2,2,1]
[1029,"牵记便合时",0,0,0,1]
[1030,"江门市公安局安防设备维修资格项目（采购编号：JM2018-GT060）招标文件江江门门市市公公安安局局安安防防设设备备维维修修资资格格项项目目招招标标文文件件（（采采购购编编号号：：JJMM22001188--GGTT006600））江江门门市市国国腾腾招招标标有有限限公公司司二二○○一一八八年年十十二二月月二二十十九九日日房国腾担标GUTEMGTENDERJN第1页共88页江门市公安局安防设备维修资格项目（采购编号：JM2018-GT060）招标文件目录第一部分投标邀请函4第二部分采购需求7第三部分投标人须知51一、说明511.适用范围512.定义513.适用法律514.知识产权515.禁止事项516.保密及其它注意事项527.投标人诚信管理52二、招标文件说明538.招标文件构成539.招标文件的修改53三、投标文件的制作5310.制作要求5311.投标文件的内容5412.投标文件格式5513.投标保证金5514.投标有效期56四、投标文件的递交5615.投标文件的密封和标记5616.递交投标文件的地点、截止时间56五、开标和评标57六、确定中标供应商59七、签订《政府采购合同》60八、履约保证金60九、采购代理服务费60第四部分评标办法61第五部分江门市公安局安防设备维修资格项目66《政府采购合同》66（参考范本）66第六部分投标文件格式70第2页共88页房国腾担标GUTEMGTENDERJN江门市公安局安防设备维修资格项目（采购编号：JM2018-GT060）招标文件一、自查表701.资格性/符合性自查表702.评审项目投标资料表71二、投标书72三、唱标一览表73四、投标价格表74五、服务计划75六、投标人情况简介76七、本项目拟派负责人和主要技术人员一览表77八、本项目投入仪器（机械）设备情况一览表78九、备品备件情况一览表79十、同类项目业绩一览表80十一、中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）81十二、残疾人福利性单位声明函（投标人为残疾人福利性单位时适用）82十三、法定代表人证明书/授权委托书83十四、关于资格的声明函85十五、证明文件资料86十六、退保证金要求格式87十七、采购代理服务费承诺书格式88第3页共88页房国腾担标GUTEMGTENDERJN江门市公安局安防设备维修资格项目（采购编号：JM2018-GT060）招标文件第一部分投标邀请函根据《中华人民共和国政府采购法》规定，江门市国腾招标有限公司受江门市公安局的委托，就",1,1,1,1]
[1031,"政府采购合同（竞争性磋商:工程类)（二标段)项目名称:济南市畜部山区管理委员会生态保护局修缮工程采购项目项目编号:JNNGH-(STBHJ)-20180198云以公甲方:济南市南部正区管理委员会生态保护局众公六乙方:山东京沅橙建筑工程有限公司(公代理机构名称:山东王平招标咨询有限公司\\交打;合同生成日期:2o;年9月30日经门7本合同使用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局1999年版的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0210）1、合同协议书合同协议书发包人(全称):济鑫市鑫部山区管理委员会生态保护局承包人(全称):山东京沅橙建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:济直市围部山区管理委员会生态保护局修缮工程采购项目2.工程地点:柯埠畜牧善医站3.工程立项批准文号:4.资金来源:财放接整5.工程内容:群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)6.工程承包范围:二、合同工期计划开工日期:yX年/且X旦计划竣工日期:，zg生，且上区且工期总日历天数:/2天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)伍拾贰万捌任叁佰元整(X528300.00元);双方约定由济南市历城区相关审计单位对工程造价进行审计，并以审计值为最终结算值2.合同价格形式…五、项目经理承包人项目经理:六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)成交通知书(如果有);(2)报价函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款:(5)技术标准和要求,(6)图纸;(7)己标价工程量清单或预算书,(8)其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充",0,0,0,1]
[1032,"江城县202境年高标准农田建设项目评标结果公示江城县2021年高标准农田建设项目施工招标评标于2021年8月27日进行，评标委员会以“评标委员会一致认定因部分投标人的澄清说明回函未接投标文件澄清通知要求进行澄清，不适合作为继续评标依据，以投标保证保险投保信息确认回执中被保险人名称（招标人）错误，在资格评审第9项评定为不合格，该标段流标”，所有标段均因此流标。本着公平公正原则，为维护招标投标活动当事人的合法权益，2021年9月1日对本项目的评审结果进行复核，并于2021年9月8日对本项目进行复评。现评标活动已结束，将该项目的评标结果公示如下:江城县2021年高标准农田建设项目宝藏片区（一标段》推荐第一中标候选人：安徽明泽建设有限公司；投标报价：4150678.26元；工期：270日历天；质量承诺：符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格；项目经理：邵晓晖:推荐第二中标候选人：云南润超建筑工程有限公司;投标报价：4124250.55元;工期:270日历天；质量承诺：符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格;项目经理：张小燕:推荐第三中标候选人：永州市水利水电建设有限责任公司；投标报价:4138348.72元；工期：270日历天；质量承诺：符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格：项目经理：张宙。江城县2021年高标准农田建设项目国庆片区（二标段）推荐第一中标候选人：永州市水利水电建设有限责任公司；投标报价:6252322.31元；工期：270日历天；质量承诺：符合现行国家及地方有关行业验第1页共3页收规范和标准要求，一次性验收合格;项目经理：张宙;推荐第二中标候选人：嘉印建设有限公司；投标报价：6221783.52元；工期:270日历天；质量承诺:符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格;项目经理：铁金早;推荐第三中标候选人：云南易宁建筑工程有限公司;投标报价：6232016.39元;工期：270日历天;质量承诺:符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格;项目经理：唐明。江城县2021年高标准农田建设项目整董片区（三标段）推荐第一中标候选人：云天建工有限公司;投标报价：3671943.53元;工期:270日历天；质量承诺:符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，",0,0,0,1]
[1033,"预和因注册芝)念》彰文坚AO144000030艺复核人（注册造价工程师执业专用章、邗农职延,现厦工阳[管理质门《限公司前效能签.2G21年12月8收2021年8月10日批投最高投标限价公布函附件M公2工程名称:广州市胸科医院整体扩建项目医用系统全蓉施工汉注标包绿色施立安全防暂列金额抗措滩费（元）（元）152,460.01394。421.2726,287.7929,027.66413,126.76193,932.83528,766.9913,037.63326。567.58(197。247.22734,246,2733,368.21134,909.1569,156.771,027,753.9",0,2,0,0]
[1034,"富宁县人民医院钢构采光顶幕墙连廊项目竞争性磋商公告项目概况：富宁县人民医院钢构采光顶幕墙连廊项目的潜在供应商应在文山州公共资源交易电子服务系统获取磋商文件，并于2021年8月31日15点00分（北京时间）前提交响应文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购管理暂行办法》、（云财采[2014]7号）、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规的规定，按照富宁县财政局的审批意见，我公司受富宁县人民医院（以下简称“采购人”）的委托，组织对本项目进行竞争性磋商采购，现通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的磋商供应商参与本项目一、项目基本情况1.项目编号：FNZCJYDL202108-512.项目名称：富宁县人民医院钢构采光顶幕墙连廊项目3.采购方式：竞争性磋商4.采购预算金额：83.19万元（大写：捌拾叁万壹仟玖佰元整）5.最高投标限价：83.19万元（大写：捌拾叁万壹仟玖佰元整）6.采购需求：（1）采购内容：项目总建筑面积约720㎡，主要建设医院大门至门诊楼、门诊楼至1号住院楼、1号住院楼至2号住院楼连廊（详见施工图设计及工程量清单内容）（2）质量要求：工程质量按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)等相关专业质量验收规范，达到合格标准（3）项目地点：富宁县人民医院医院院内7.合同履行期限：30日历天8.本次招标不接受联合体投标9.资格审查方式：资格后审二、供应商资格及相关要求1.本次磋商要求供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且供应商须在中华人民共和国境内具备独立法人资格，提供法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件2．资格要求需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等3.本项目供应商的特定资格要求：（1）资质要求：要求供应商具备独立法人资格且资信良好，并具备建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质或者钢结构工程专业承包叁级（",0,0,0,1]
[1035,"附件3：无创呼吸机技术（限价9.5万）1、原装进口，具有FDA和CE认证；2、内置转运电池（采用内置方式，非外挂），保证正常工作2小时以上；3、通气模式:CPAP、S、S/T、T；4、压力范围:2-40cmH2O(提供证明文件)；5、呼吸频率:最高达到55次/分；6、氧浓度实时监测,氧气接入方式为机器后端输入，输入氧流量高达30L/min；7、吸气时间窗控制：TiMax：0.3-4.0sec；TiMin：0.1-TiMaxsec；8、吸气上升时间:150-900ms，吸气下降时间：100-400ms；9、吸气/呼气灵敏度调节5档可调；10、通气流速≥200L/min以上；11、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、压力-时间波形、流速-时间波形、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等；12、报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低）等；13、面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，使漏气达到最小；14、具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况；15、疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个及以上预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用；16、各投标人须对各项技术参数做详细说明，并提供证明文件17、参与投标的企业，需提供所投产品厂家针对本项目的唯一有效授权。",2,2,2,1]
[1036,"第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15．4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额，1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅湖南省地方标准《公路养护工程工程量清单计量规则》的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。1.8工程量清单编制依据1）本预算工程量依据设计施工图工程量表计算，结算时按实调整。2）依据中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2019年版)3）湘交基建[2019]74号关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》《公路工程建设项目概算编制办法》补充规定的通知、2013《湖南省公路养护工程预算定额》。4）税金标准执行湘交厅办[2016]44号文及交办公路[2016]66号文。5）主要材料价格按2020年6月《株洲建设工程造价信息》及《2020年7月湖南省交通建设工程材料参考价》计算。6",3,3,3,1]
[1037,"的6J8525",0,0,0,1]
[1038,"力总□批山丛胡鸿后在项泾请在过与进气,过范名效每云扶,或活矿下对前后空陵细池2便基项腹滥混Z2孟孩流标,z南z符迪彭格西建江解之三武本拟间定.J2/27兵第页兴化市海南镇人民政府",0,0,0,1]
[1039,"山顺",0,0,0,1]
[1040,"开标记录表项目名称：黔西南民放职业技术学院二期工程钢架棚训练馆采购项自（二次）(cjxiz210712r2926647)询:最方作为:蒸恒陆馆万配C26o.∞万元》开标时侧;:021/7/2110.:00:00开航过亚记录盈馆单位签名w*乙沙采购人些名,(务昌等采购代理篮名：/②公(《",0,0,0,1]
[1041,"深圳大学附属中学高中部室外运动场设备采购招标文件一、项目简介1.项目名称：深圳大学附属中学高中部室外运动场设备采购2.项目资金来源：财政资金3.项目采购控制金额：4500004.项目实施地址：南山区前海路与兴海大道交汇处前200米5.项目工期/供货期：合同签订后30天内交货，包安装6.项目质保期：质保2年7.项目公示日期：自2021年08月04日14时起至2021年08月09日14:30时止二、投标人资格及投标文件的组成1．投标人的资格条件：(1)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）(2)具有深圳市政府采购注册供应商资格（供应商注册网址：http://www.szzfcg.cn/，提供截图证明；采购单位在开标当天从供应商资料库里查询本项目所有投标供应商的注册状态，投标供应商注册状态无效的，将按资格不符合招标文件要求，作资格审查不通过处理）；(3)参加投标的供应商未被列入记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购人或采购代理投标截止日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳信用网（www.szcredit.org.cn）等渠道查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；(4)本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，不接受投标人选用进口产品参与投标2．投标文件的组成：（1）《投标承诺函》（原件加盖公章）；（2）公司营业执照（复印件加盖公章）；（3）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件加盖公章），法定代表人为投标人的只须提供法定代表人证明书；（4）报价清单（加盖公章）；（5）货物说明一览表；（6）项目实施方案；（7）技术规格偏离表；（8）售后服务承诺（加盖公章）；（9）“投标人资质要求”及评分标准中相关证明文件；以上投标文件要求正本1份、副本1份每套纸质投标文件必须清楚地标明“",0,1,0,0]
[1042,"Ps2静志寿笛道村集体经济组26CR村集体经济组织织成员（代表）外西或村委会意见广县算山意见做驰禅签名:求签名:盖享:盖章:2|年）月入2年凹街道挂联负责、道花必人及分管负责街道农村产权交人意见易机构意见>1M签名:签石盖幸盖学资Z(ZH年月r日ZZ年/（月‘日第2页/共2页",0,0,0,1]
[1043,"单项工程招标控制价汇总表工程名称:白沙县告松乡拥处村委会吉开老村供水保障工程单位:元第1页共!页其中:(元）序号单位工程名称金额（元）暂估价安全文明施工费规费【深井系房工程112653.1860001440.61998.58凡水华工程1626141.94589.928116.:3上石工程16848.91588.7519.66挡土墙工程27337.7766、29796.9输水曾道及工艺工程253698.961807.88124。96合计602619.0860008688.3514556.27（招-表3)单位工程招标控制价汇总表工程名称:深井泵房工程第1页共2页序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)分部分项工程费29227.8L.1土石方工程775.69L2砌筑工程5999、82[.8混凝土及筋混凝土工程10195.17I。4门窗工程2577.63工.6屋面及防水工程813.47L6楼地面装饰工程663.55L.7墙、桂面装饰与隔断、蓄墙工程6291．66L.8天棚工程712.92L9998.91L.10披道200.98心措施项目费13648.4山施工单价措施项目费11242.042施工总价措施项目费2405.362.1其中;安全防护、文明施工费1440.642.2其中;临时设施费706.312.3其中:雨季施工增加费210.172.4其中:夜间施工增加费4.22.5其中:视频监控费二三其他项目党860一3.1一3.2其中;暂估价860003.3其中;计日工二3.4其中:总承包服务费二凹提费1998.53二其中:垃圾处置费一（招-表3）单位工程招标控制价汇总表工程名称:深并泵房工程第2页共2页序号金额(元)其中:暂估价(元)51998.53∞五11778.73一汇总内容其中:社保费税企招标控制价合计=一+二+三+四+五142,65:3.46（招-表3）单位工程招标控制价汇总表工程名称:水塔工程第1页共2页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)分部分项工程费102464.14L.1土石方工程3717.98L.2泡凝土及钢筋混凝土工程49141.35I3金属结构工程7221．7!.4尿面及防水工程3928.131.5楼地面装饰工程4543.97L.6墙、桂面装饰与隔断、蒂墙工程7140.571.7天册工程3649.2418油漆、涂料、林棚工程552.95I.9其他工程22665、25三措施项目费38607.56上施工单价措施项目费30801.842施工总价措施项目费7805.922.1黄中:安全防护、文明施工费4589.922.22854.572.3其中:雨季施工增加费700.632…连其中:夜间施工增加费160.82.5黄中:视频监控费一三其他项目费一3.1其中;",2,2,2,1]
[1044,"公开招标文件采购项目编号：青海和鑫公招（货物）2021-034采购项目名称：贵南县村集体经济巩固提升工程第二次采购人：贵南县乡村振兴局采购代理机构：青海和鑫建设项目管理有限公司2021年09月目录第一部分投标邀请，1第二部分投标人须知，4一、说明，41.适用范围，42.采购方式、合格的投标人，43.投标费用，4二、招标文件说明，44.招标文件的构成，45.招标文件、采购活动和中标结果的质疑，46.招标文件的澄清或修改，5三、投标文件的编制，57.投标文件的语言及度量衡单位，58.投标报价及币种，59.投标保证金，610.投标有效期，711.投标文件构成，712.投标文件的编制要求，8四、投标文件的提交，813.投标文件的密封和标记，814.提交投标文件的时间、地点、方式，815.投标文件的补充、修改或者撤回，9五、开标，916.开标，9六、资格审查程序，917.资格审查，10七、评审程序及方法，1018.评标委员会，1019.评审工作程序，1220.评审方法和标准，14八、中标，1821.推荐并确定中标人，1822.中标通知，18九、授予合同，1923.签订合同，19十、其他，2024.串通投标的情形，2025.废标，2026.中标服务费，21第三部分青海省政府采购项目合同书范本，22第四部分投标文件格式，35封面（上册），35目录（上册），36（1）投标函，37（2）法定代表人证明书，38（3）法定代表人授权书，39（4）投标人承诺函，40（5）投标人诚信承诺书，41（6）资格证明材料，42（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，43（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，44（9）无重大违法记录声明，45（10）投标保证金证明，46目录（下册），48（11）评分对照表，49（12）开标一览表（报价表），50（13）分项报价表，51（14）技术规格响应表，52（15）投标产品相关资料，53（16）投标人的类似业绩证明材料，54（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函，55（17.2）从业人员声明函，56（18",1,1,1,1]
[1045,"随身物品保管柜1台96009600无O涉案财务保管柜1台96009600无4",0,0,0,1]
[1046,"呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队2021年房屋及附属设施购建租赁和运行维护项目一标段（嵯岗边境派出所新营区内外硬化绿化项目）评标报告评审委员会2021年09月18日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队2021年房屋及附属设施购建租赁和运行维护项目一标段(岗边境派出所新营区内外硬化绿化项目）（以下简称“本项目）已由以呼后请【2021】43号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔边境管理支队，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔边境管理支队。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔边境管理支队呼伦具尔边境管理支队2021年房屋及附属设施购建租赁和运行维护项目一标段（岚边境派出所新营区内外硬化绿化项目）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年09月20日，交工日期:2021年10月20日。共计30日历天2.3",0,0,0,1]
[1047,"间GI9TZ5)",0,0,0,1]
[1048,"阿合奇县人民广场室外LED大屏设备清单阿合奇县电子政务服务中心序号产品名称品牌规格型号参数指标数量单位合价备注1户外P4全彩320mm*160mm结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一。Q4户外全彩屏-1R1G1B-SMD2525，基色为SMD全彩。模组尺寸：320mm*160mm，模组分辨率80点×40点。驱动器件：采用动态行驱动芯片，具有支持亮度调节功能。工作电压：在4.2x(1±10％)VDC范围内能正常工作。工作环境：能满足—20℃~50℃正常工作。像素点间距：4mm；最佳视角：水平≥160°，垂直≥160°，物理密度：62500点/㎡，刷新频率：≥960Hz。灰度/颜色：大于或等于14bit。校正后白平衡亮度：≥5400cd/m2，亮度均匀性：≥97%；最大对比度：≥8000。色温：3000K-18000K具有可调整性。平均无故障时间：≥20000小时。模组平整度：≤0.1mm。像素失控率≤0.01。像素中心距精确度≤3%。最大功耗：≤550W/㎡，平均功耗≤190W/㎡以上参数需提供由国家权威机构CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。（包含调试电源、辅材及安装费用）33（以现场测量为准）平方米4379002电源1、电源尺寸为：长190mm宽82mm高30mm2、电源的额定输入电压范围：200～240V3、工作温度：-30～+60℃4、工作相对湿度：10～50%RH,无冷凝5、最大输入电流：≦2.5A6、输出额定电压：5.0V7、负载调整率：±2%8、输出电压上升时间：<0.5S9、绝缘耐压输入对输出：2500Vac/10mA/1Min200（不限）台130003接收卡单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。支持向导式设置，用户根据软件提示即可完成操作，便于完成模组的点亮。支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。为保障屏幕色彩一致性，支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。支持一键修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。支持智能串线功能，无需了解接收卡串线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，",4,4,4,1]
[1049,"表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：重庆市荣昌区棠香小学海棠艺体馆铝塑建设工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价A建筑工程1011210002001铝塑板隔墙[项目特征]1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架2.隔板材料品种、规格、颜色:1220*2440*3铝厚21丝氟碳[工作内容]1.骨架及边框制作、运输、安装2.隔板制作、运输、安装3.嵌缝、塞口m2606.48183.87本页小计合计表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：重庆市荣昌区棠香小学海棠艺体馆铝塑建设工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目1011701002001外脚手架[项目特征]1.搭设方式:双排脚手架2.搭设高度:14米[工作内容]1.场内、场外材料搬运2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台3.安全网的铺设4.拆除脚手架后材料的堆放m2130021.24本页小计合计重庆市荣昌区棠香小学海棠艺体馆铝塑建设工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：166307.25元(大写)：壹拾陆万陆仟叁佰零柒元贰角伍分其中:安全文明施工费用(小写):3822.04元(大写)：叁仟捌佰贰拾贰元零肆分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日",2,3,2,0]
[1050,"石洲村市级示范村景观改造提升工程项且评标结果公示工程名称:石洲村市级示范村景观改造提升工程交改随示招标单位：仍山市高明区荷城街道石洲村公共服务中心法次州自友招标代理机构:佛山择优招标代理有限责任公司站公示时间:从2021年08月11日08时至2021年08月时止石洲村市缓示范村景观改透提升工程项目招标的评标工作已图《组织专家评击禄了定标候选人。现将该项目评标报告、定标候选人的投标文件（涉及商业秘密阶外）进行公示，公示期为2021年08月11日08时至2021年08月14日08时,定标候造人投标报价(元)目负贵人姓名及资质纸工期(交像期)/工期(交书临货期承诺）佛山市高明长峰建设工程有限公司7980920.84员俊超/写2a12002008030-1120个日历天/按招标文按招标文件要求/件要求招标文件要求河南路路桥建设有限公司8131932,0520个日历天/按招标文)按招标文件要求/按体赛求招标文件要求佛山市辉亿建设工程有限公司8176325,09罗志规/粤241201320110089720个日历天/接招标文按招标文件要求/按备要求招标文件要求福建联谊建筑工程矿限公司8076538.88陈训东/队135121307619120个日历天/按招标文按招标文件要求/接备要求招标文件要求”东诚创建设有限公司8009807.78李福兰/易244202020210991920个日历天/按招标文按招标文件要求/按符要求招标文件要求试对评标结果有异议和投诉的，应根据《佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法（暂行）》及有关地现定提出:异议受理单位:佛山市高明区荷城街道石洲村公共服务中心电话:0757-88811415地址:佛山市高明区荷城街道邮剑。528500投诉接收部门:仍山市高明区政务服务数据管理局电话：88620868,88620838地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号邮剑：528500行业行政主管部门;/电话:/地址:/邮编:/招标代理：佛山择优招标代理有限责任公司联系人：关嘉欣电话：0757-88636683传真：/地址：佛山市高明区荷城街道荷富路783号高明体育中心综合体育馆C门一楼邮编：528500",0,0,0,1]
[1051,"目录第一部分磋商公告……………………………………………2第二部分供应商须知…………………………………………5第三部分评标标准和评分方法………………………………34第四部分合同原则……………………………………………38第五部分商务、技术要求……………………………………42第六部分响应文件格式………………………………………45磋商公告磋商公告项目概况汾阳市机关事务服务中心七处集中办公区保安服务采购项目的潜在供应商应在山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）获取磋商文件，并于2021年9月23日15点00分（北京时间）前递交响应文件。一、项目基本情况1、项目编号：FCZX-ZC20210312、项目名称：汾阳市机关事务服务中心七处集中办公区保安服务采购项目3、采购方式：竞争性磋商4、预算金额：¥252万元5、最高限价：¥252万元6、采购需求：本次采购共划分为2个标包。每一个符合投标资格的供应商均可就本招标项目2个包段进行投标，但同一供应商只允许成交其中一个包段。包一1243200元，负责市政务中心、计生卫生服务中心、纪委监委大院、档案局、市城市行政管理综合执法大队等5处办公场所的防盗、防火、用水、用电、易燃、易爆物品的安全检查、监管；包二1276800元，负责市行政中心、民政福利中心等2处办公场所的防盗、防火、用水、用电、易燃、易爆物品的安全检查、监管；具体的工作内容和要求详见磋商文件。7、服务期限：合同签订后一年。8、服务地点：采购人指定地点。二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无3、本项目的特定资格要求：公安机关颁发的保安服务许可证书；4、本项目不接受联合体。三、获取磋商文件1、时间：2021年9月6日至2021年9月10日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）2、地点：山西政府采购",1,1,1,1]
[1052,"被推荐供应商名单和推荐理由询价小组依据法律法规及询价文件，在质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高向采购人推荐3名成交候选人。成交候选人名单如下：第一成交候选人：郑州增辉电气设备有限公司;第二成交候选人：河南高界智能科技有限公司;第三成交候选人：河南省新科电控设备有限公司。",0,0,0,1]
[1053,"起丰斗磁导嵩·点磷#-I点W非澳鹅又长刊乙乌睡毕圣啡殊坳器工骐副工（岑隧）醒（专感）2幸·率市斗币烈寻。·熟点颍#-I点I朔非滇脚xffg牙目红（9Io-IZozDD>qnSZH）9o000Z0IZOZZoLILEdoqS群工鸭工（专感）等醒乏起市斗㎡熟导影－梁点转#-!点W非排×f刊~斗砖材（g≤0′90c9s6/c）乏前弘勒辛别零母勒L丑年准别改山亏K包x收啤殊“承品Y占竖~王年‘循呈”呼师雾器:旱彭业张梁答(致过公S义被淇命习：抽典枣沙更/!必99强%S0巴之部毕垂H斗套出季I‘1lq面3%衡(限公9sro9osso8I=毕审)闪S【,。叠;些法‘Y紧滩上场工翼副工:各黟目迎最H壁驻红遂泡:~梁器:Y婆滩‘g曲—二三‘Z",0,0,0,1]
[1054,"表-08措施项目汇总表工程名称：全费用部分第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目措施项目费合计=1+2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：全费用部分第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价全费用装饰工程1011503001001不锈钢栏杆H=1100mm[项目特征]1.栏杆高度:H=1100mm2.扶手材料种类、规格:Φ63*3MM拉丝不锈钢3.栏杆材料种类、规格:Φ40*2MM拉丝不锈钢4.栏板材料种类、规格、颜色:Φ32*2MM拉丝不锈钢5.固定配件种类:满足设计及相关规范要求6.防护材料种类:满足设计及相关规范要求7.其他:此全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用[工作内容]1.制作2.运输3.安装4.刷防护材料m43.442010803001001不锈钢网状镂空电动卷帘门[项目特征]1.门代号及洞口尺寸:卷帘门2.门材质:电动叠片不锈钢镂空卷帘门3.启动装置品种、规格:综合考虑4.其它:包含所有五金件5.其他:此全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用[工作内容]1.门运输、安装2.启动装置、活动小门、五金安装m2105.9301080700100165型断桥铝合金窗[项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑2.框、扇材质:65型断桥铝合金窗3.玻璃品种、厚度:5LOW-E+12A+5钢化中空玻璃4.其它:包含所有五金件5.其他:此全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用[工作内容]1.窗安装2.五金、玻璃安装m291.634010807002001铝合金甲级防火窗[项目特征]1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑2.框、扇材质:65型铝合金甲级防火窗3.玻璃品种、厚度:5LOW-E+12A+5钢化中空（防火玻璃）玻璃4.其它:包含所有五金件5.其他:此全费用综合单价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费",3,3,3,1]
[1055,"日照职业技术学院文件日职院字[2018〕115号签发人:冯新广日照职业技术学院关于单一来源采购财务系统升级的请示市财政局:我校财务自2001年实现会计电算化以来，一直使用“用友财务软件”，后续升级也由日照瑞友信息科技有限公司实施2019年1月1日，国家实施政府新会计制度，为保证历史数据的连贯性和一致性，避免升级导致数据丢失及不兼容等问题，我校拟采用单一来源方式采购日照瑞友信息科技有限公司提供的正版用友软件，预算23万元北京用友软件有限公司授权曰照瑞友信息科技有限公司为日照职业技术学院唯一指定授权单位，提俄姐潮购垂版软件，处罗八以上请示当否，请批示一-职\\J入20112月“日照职业技术学院办公室2018年12月19日印发由扫描全能王扫描创建口)1",0,0,0,1]
[1056,"目旗融工舜里图脂舆息财斗献卿兽阜熟半赢知令娱凝随国世菲别Y审中够昂Y虽v斗买默乐巫纳睡分墩耕里牛陷平离-是蹈际狠科专蔡与零舆巫裕明封考察巫斯总陈熟科专蔡难社目血融工卫蒲里图饰纵牙复斡虫鸦凹慧熟坐础翻旱以某进证出年冒围梁暴荡‘不日og6o由ZIoz‘旦辽谢身融工购取章新工乖图：乱工卿量溉彰科工叶制·融工纲融工%引去审·融工装系审·融工平沟5锻：列津装洼）融工审平‘吐平（工堤输乱工昌思‘副工具熟工A杂匙‘乱工%引最5露工装‘融工能圭斡《秀疑斯敢‘融工时韩z审知‘副工默翻‘融工分嵩烨忽子)#（呕异另勐丘旦乌县耿涨[J混关卧砀‘目垂明耿张乏子》次立否染御引击平尔斗新峨章圆颐助国中知刚国中出息目‘细叶q邮塘)代首/b歌R么g工牙是巫：某非Y社斗串吐Y磁巡是狐难9峰聪中南疑四输明证取LJ娱斑确丁E‘职缺鹅上干刚旁‘融工杂殊旱#(gg星劳勘迁皿忆宫歌采LJ混关卧劳‘目垂明耿非旁”1《子平面悬平午磁些非墩比》肆梁·g毕去X斗I逐米跟梨巫钟本孟咖目近平‘乱工具熟‘融工审孟费·畏票韩·明;韩邓夷梁:努5‘gp'98I800z变去乱工版器具圣坦渐副工盟〔与〔甲·融工殡敢早‘融工口‘装系零杂重畔副工谈县‘融工歌斗致沟平沟*融工。*‘融工熟殊件1*咖工‘融工皋LJ督罗别辽‘副工审‘副工别辽弘舜以一十；8士亚业鲁殡事虹明都意延文融工装斯敢（M凯杂C审33‘李瓶盟江巫磁∞”g磁映‘踏斗垂军红副工治虫,‘融工杂思花‘秀盟捌禁图留‘6斗业乎各刊每融工副工副工歌说岛融工巾收”幽盟理理回过四虑令混狂随国世菲型Y市中《子平配悬平虹斗器非址》梁随TY够昂Y旱辽斗圣实默乐巫纳峰面?踏明某耕皿斗陷卓串世Y磁是狐连啡峰聪中幸则巫输明不取LJ对水峡是率除我专蔡年零梨巫福明封考票巫卧寻s士亚业舆察军轻味熟科专蔡雄目亚融工稀里固而斗身里盘潮翼昌泉熟里盘翻总以某进证留马围引晟5审‘副工览‘融工5敢早‘乱工酱烨图‘乱工纲匙业迁具红宫歌非LJ关卧旁‘目连明歌非琴派子鸿)·圣z㎡留罗围异劳杂释副工时熟副工5取‘连美杀卧旁1融工5最飘碑燃孙5秉孟景息‘工盟副工虹]近融工舜哩画能斗息熟斗盘翻凹复势斗盘缴工牙是",0,0,0,1]
[1057,"招标文件发放登记表项目名称：广州交投集团监控中心建设工程项目投标人名称统一社会信用代码联系人联系电话（手机）传真是否提交书面文件电子邮箱投标登记时间年月日时分经办人签名招标文件工本费支付时间年月日时分招标文件邮寄地址备注招标代理代表：",0,0,0,1]
[1058,"附件2：本项目评标办法1、评标办法本次评标采用综合评分法,总分为100分,其中价格分50分、技术分50分。合格投标人的综合得分为所有评委评分的价格评分与技术评分总和的算术平均值,中标候选资格按综合得分由高到低顺序排列；得分相同的,投标报价低者排名优先；投标报价仍相同的,技术分高者排名优先；仍相同的,由采购人代表在监管部门监督下抽签确定排名。排名第一的投标人为第一中标候选人,排名第二的投标人为第二中标候选人,排名第三的投标人为第三中标候选人。评分过程四舍五入,并保留小数2位。2、评分细则评审内容满分值评审细则价格分(50分)投标价格50价格分统一采用低价优先法,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分50分。其他投标供应商的价格为统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*50。维保更换产品质量及品牌影响力10服务商应根据项目维保要求提供光源类产品、电线电缆产品，时控开关产品，光源驱动产品等维修主配件产品品牌，根据投标产品的品牌知名度、美誉度和市场占有率等进行综合评价，10分注：以投标文件中提供的相关证明材料作为评审依据。售后服务维保方案20有完善的售后服务保障体系（有针对本项目的售后服务承诺、维保方案、售后服务能力证明材料齐全、能提供快捷本地服务和应急处理能力）得20分；1、无售后承诺及维保方案不完整的扣10分；2、无售后服务能力证明材料或提供不全扣5分；3、不能本地化服务和应急处理能力的扣5分。类似服务业绩证明20提供医院领域类似服务业绩证明材料的，提供一份得4分,满分20分。注：投标文件中提供合同、中标通知书扫描件或影印件,如合同或验收材料中无法体现产品名称、签订时间等内容,须另附业主盖章的证明文件。",5,5,5,1]
[1059,"茂名市东粤路（大园路-文才路）供水工程施工评标报告评标委员会主任（签字）：评标委员会成员（签字）：2021年9月8日茂名市东粤路（大园路-文才路）供水工程施工评标报告一、项目概述（一）招标条件本招标项目茂名市东粤路（大园路-文才路）供水工程已由茂名市发展和改革局以茂发改投〔2021〕35号文批准立项建设，招标人为茂名市水务投资集团有限公司，建设资金来自单位自筹，项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。（二）项目基本情况概况项目名称：茂名市东粤路（大园路-文才路）供水工程招标人：茂名市水务投资集团有限公司招标代理：广东中言工程管理有限公司建设地点：茂名市东粤路（大园路-文才路）建设规模：供水工程位于茂名市区东粤路，呈南北走向，北起茂羊路，南至文才路。东粤路与茂羊路、官山七路、油城十路、双山八路及文才路相交，各交叉口均纳入本工程范围，长约810米；主要内容有：DN600球墨铸铁给水管3303m(直管)，DN600球墨铸铁给水管290m(横跨)，DN400球墨铸铁给水管107m(横跨)，DN300球墨铸铁给水管673(横跨)m，DN200球墨铸铁给水管33m。施工工期：60日历天招标方式：公开招标招标类别：施工（三）招标公告2021年8月11日招标人在广东省招标投标监管网、茂名市公共资源交易中心网发布本项目的招标公告。二、接收投标文件及开标情况1（一）接收投标文件、开标时间及地点1、接收投标文件截止时间：2021年9月8日10时00分2、接收投标文件地点：茂名市行政服务中心一楼大厅3、开标时间：2021年9月8日10时00分4、开标地点：茂名市公共资源交易中心开标室5、出席开标会议人员:监督员、招标人、交易中心及招标代理（二）开标过程1、本项目在递交投标文件截止时间（2021年9月8日10时00分）“茂名市公共资源电子平台”共显示有235家投标单位；通过邮寄（32家）和现场（197家）递交投标相关资料的投标人共有229家。其中：中交第三公路工程局有限公司,广东君兆建设集团有限公司,梅州市长兴建筑工程有限公司,广东永晖建设工程有限公司,广东东震建设工程有限公司,广东海航建筑工程有限公司共6家投标单位未在投标截止时间前上传电子投标文件，根据招标文件第二章投标人须知第5.3.2（",0,0,0,1]
[1060,"2021/9/1关于广州公司天健汇项目公寓（散售）架道转介代理招标-控制价审批-流群管理代问发划沟通发记督办指定反绩人打印收原首页》流程管理）广州地产流程）采购管理类）妇标（议州）控耐价市危加关于广州公司天健汇项目公寓（散售）渠道转介代理招标-控制价审批所在部污营销巢划部申请日期工程项目名称天健汇项目采购项目名称控制价总金额（元）900000采购方式集团名义代建项目是单杏二类项目控制价类星德上期控务价；标底价谈判控制价采购模式静敬的公司导广州地产公司天键汇项目为执行现阶段营销策路，规申请采购天健汇项目公寓（散售）渠启转介代理服务，采用公开招标，综合评审法求聚购内拟此采购招标报价清单佣金点数按最高佣金点数6%作为上限控制价，按天健汇项目整盘货值1.6亿计，预计发生费用为9000000元，故天健汇项目公寓（散售）案建汾转介代理招标总控制价为9000000元;3、此次采购招标不设置深送佣金跳点；雅务标以竞佣企点数的方式，佣金最高上股标准为6%，最终以实际评标确认中标单位佣企点数为准1、天健地产集团相关会议妃要（保营收暨存量法化专题会议）及片区竞品项目简报及黑道佣金详细清单请见附件。公厦t皿下tb下s垃制价反后等相关广州天健汇公寓架道转介代理控制价参考清单-oc%18.o1x宜料31M匠自流程处理（沈提处理)流程状态沈胜图流程表格流程日志（沈提处理)流程状态沈胜图流程表格流程日志流湘流程说明团显示审批记录基本信息流程处理如访问说计他资记录相关沟通档关些办反绩记录沉过记录沙收/iow8lfdld=17b52eb2423an81a1d4bb5842308360必2021/9/1美于广州公司天健汇项目公寓（散售）架道转介代理招标-控制价审批-流群管理化饲发划沟通（发记督办（加定反馈人打印收放晋2021-08-1715:16起阜节点高票《提买文档（请领导批示同意2021-08-1809:55部门负责人张鹏道过耗时：18时j09分同意广州地产成本管理部负广州地产咸本管理2021-08-1809:58通过概时:2分63五人邹负责人(杨阳）请修改广州幼产分管饭易回:“起草节点”2021-08-1910:0部门门分管领导(省销）(陈址)耗时1天7分112021-08-1914.2起潭节点燕泉峡、提交文档已修改，请领导批示简部2021-08-1917:4g部门负责人",2,2,2,1]
[1061,"附件：腹膜透析用耗材采购项目（第二次）评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价60%60以本次有效的最低投标报价（总价）为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×60分。1.总价计算方法：序号1、3、4、5、6产品总价：单价*5，序号2产品与总价：单价*1。最后6个产品总价相加为投标总价；2.总价保留小数点后两位。2服务能力20%20参与商家有详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于①售后服务人员组成、②配送时间、③紧急供货措施、④不良或过期产品更换措施等，进行详细的阐述，内容详尽、合理得20分；若有一项缺失或不详尽、不合理的扣5分，扣完为止。以提供服务能力和专业技术能力的证明材料或售后服务承诺书原件为依据。3供货能力10%10具有完善的物流配送体系和完善的售后服务体系，得5分。供应商必须按医院要求在5日内完成配货、送货，得2分；供货期限每减少一天，加1分，最多得5分；以提供售后服务承诺书原件为依据。4业绩8%8参与商家所报价产品具有其他医疗机构2019年至今供应业绩，每提供一个得2分，最多得8分。提供合同或者中标、成交通知书等证明文件复印件。5参与文件规范性2%2参与文件制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。",5,5,5,1]
[1062,"2018年林州城区供热管网续建工程（长安路分支北延）供热管网工程施工项目成交结果公告(招标编号:LTZX-2018-101)一、中标人信息:入山标段(包)[001]2018年林州城区供热管网续建工程（长安路分支北延）供热管网工程材之料项目:中标人:林州市方圆建设工程有限公司中标价格:43.74万元二、其他:2018年林州城区供热管网续建工程（长安路分支北延）供热管网工程施工项目成交结果公告林州太行招标服务有限公司受林州市城乡供热有限公司委托，就2018年林州城区供热管风续建工程（长安路分支北延）供热管网工程施工项目进行竞争性磋商采购，按规定的程序进行了竞争性磋商，现将本次竞争性磋商成交结果公告如下:“、项目名称及编号1.项目名称:2018年林州城区供热管网续建工程（长安路分支北延）供热管网工程施工项曰:2.采购编号:LTZX-2018-101二、项目简要说明1.采购内容:工程量清单范围内的所有工程：2.资金来源:企业自筹;3.建设地点:林州市行政区球内（采购人指定地点）34.工册：合同签订后，20日历天完工:5.质量：合格三、竞争性磋商成交结果公告媒体及期限1.公告媒体:《中国招标投标公共服务平台》;2.公告期限:1个工作目四、评审信息*1.评审日期:2019年1月4日:",0,0,0,1]
[1063,"zczz古r名呈成乡1字㎡投标人最终排名次序工程名称：通山县燕厦乡畅周村美明乡村建设项目各评委算术平均值各评委评分合计评委序号和姓名当胜军刘室胜呈饭社元3北锡杰建筑工程有272352山3].L20.775o以b习签8.7797.7726g.s83:2评标结果汇总表y投标人名称及其得分湖北哈阳市政建筑工程有2S2.78旦36871b部b二b8L.93限公司㎡通山兴和建筑有限83.77日期：2021年8月19日≤227262.77866727.57式六5阜欣意扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1064,"评标办法本项目未设置施工组织设计，不需要进行施工组织设计评审。1、投标文件合格性评审（1）由招标人依法组建的评标委员会进行清标。清标内容及步骤如下：本工程将采用“苏州工业园区网上开评标系统”进行清标。对清标中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标予以否决，不进入投标文件商务标评审。（2）投标文件中出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决，不进入投标文件商务标评审。（3）招标人本次招标设定招标控制价，同时设定招标人期望报价；招标人期望报价为招标控制价×90%，投标报价大于招标人期望报价的投标文件为无效标，不进入投标文件商务标评审。2、商务标评审（商务标得分=投标报价得分-履约失信扣分值-报价合理性扣分）：2.1、招标人本次招标设定招标控制价；招标人将在发布招标文件时公布招标控制价。商务标评审时出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决。进入商务标评审且未被评标委员会判定为无效标的投标文件为有效投标文件。2.2、评标基准价=A×（1-K%）。K=1、2、3。K值在开标时由招标人代表随机抽取选定。A确定方法为（2）：（1）取所有有效投标文件报价的算术平均值为A（2）取所有有效投标文件中，大于控制价*70%的报价的算术平均值为A特别说明：评标结束后,除确认存在评委评审和计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。2.3、投标报价得分计算：等于评标基准价的有效投标报价得分为C=100分，高于或低于评标基准价的有效投标报价，每高1%，扣1.5分，每低1%，扣1分。中间以插入法计，得出各有效投标文件的报价得分。2.4、履约失信扣分值：开标当日有效的，苏州市住建局公布的建筑业企业投标行为及标后履约失信考评结果中的扣分值。2.5、报价合理性扣分：本工程采用“苏州工业园区网上开评标系统”进行清标。对所有投标人的报价进行分析，和控制价相比，列出【投标报价中综合单价与控制价中相应综合单价偏差率超过-30%~20%(不含本数)】的条目，计算",5,5,5,1]
[1065,"项目名称陵县G205拓宽改造（九连至分界山段）路灯亮化工程预算控制价13802696.61元lkv电缆救设、电缆管项目建设内容路灯安装工程、10kv电源进线、美式箱变女装、沟挖填等上海同蔡土木工程咨询有限项目申报时间2021年7月21日施工图纸设计单位公司本表工程量清单和预算控制价编制单位安徽建兴工程咨询有限责任公司式腾晨荫申报单位负责人由本2经办人联系电话/C3s66?64④山ˇ签字（签字）A之评以7儿过-心采芜湖市公共资源交易中心室巡速我单位工述项自，现委托贵中心技公开招标方式进江位行采购。项目采购方式终;监叁器货部二个2单位公章:通容近善主管部门审核意见(主管部门本级项目证无需填写）审核人弹位公章:份缴月2l温7o2|年j-y左b里建指刻5问23我资金来源审核意见审核人:*x知x07上－。牛2述行任（切为时产扫描全能王创建三加1□被款",2,2,2,1]
[1066,"河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司栾双段物品设备配套设施采购及工作巡查车辆购置项目CLCG-4项目评标报告一、开标情况:河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司栾双段物品设各配套设施采购及工作巡查车辆购置项目CLCG-4升标会于2021年09月22日9时0分在远程开标室(九)-2召开，截止到2021年09月22日9时0分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。开标记录如下:项目名称:河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司栾双段物品设备配套设施采购及工作巡查车辆购置项目CLCG-4(豫工程20210796001004)招标控制价:元投标单位名称投标保证金(元)投标总价(元质量承诺工期(日历天项目经理开标备注店郑州汉威汽车销售服务有很公司750003859600满足招标人乘、质盒合格15董磊郑州新纪元汽车销售有限公司03871100澜足招标人求、质量合格16昊具珍可南聚丽全汽车销售有限公司3828700澜足招标人要求、质量合格15年鲁河南霆聚汽车服务有限公剑381600澜足招标人婴求、质量合格个吴科检开标时间:2021/9/22-9:00:00四、评委组成序号姓名是否招标（采购）人评委评委类别（经济/技术）1于丽莉否经济、技术标评委2龚相龙是经济、托技术标评杰0卢彦否经济、技术标评杰4翟永国否经济、技术标评参≤张银鹏否经济、技术标评委三、评标情况河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司栾双段物品设备配套设施采购及工作巡查车辆购置项目CLCG-4项目评标会于2021年09月22日11时35分在南-7-40评标室开始进行。评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。（1）投标文件制作机器码相同单位汇总情况:序号投标人名称投标文件制作机器码无（2）未通过初步评审单位情况如下:序号投标人名称未通过原因无其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如:序号投标人名称最终得分排序]河南霆聚汽车服务有限公司96.24]郑州汉威汽车销售服务有限2公司94.2322河南聚丽全汽车销售有限公后91.8524郑州新纪元汽车销售有限公亩88.694异常情况:无四、评标结果评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下",0,0,0,1]
[1067,"德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目竞价比选采购公告（招标编号：2021-09-011）项目所在地区：云南省一、招标条件本德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金47万元，招标人为云南机场集团有限责任公司德宏芒市机场本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概况和招标范围规模：详见竞价比选采购公告附件范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：(001)德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目;三、投标人资格要求(001德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目)的投标人资格能力要求：详见竞价比选采购公告附件;本项目不允许联合体投标四、招标文件的获取获取时间：从2021年08月20日09时00分到2021年08月24日17时00分获取方式：详见竞价比选采购公告附件五、投标文件的递交递交截止时间：2021年08月25日09时30分递交方式：（邮寄地址：昆明市青年路387号华一广场18层B座，收件人：林雅，联系电话：18187428976）邮寄方式递交六、开标时间及地点开标时间：2021年08月25日09时30分开标地点：昆明市青年路387号华一广场18层B座七、其他详见竞价比选采购公告附件八、监督部门本招标项目的监督部门为德宏芒市机场纪律检查委员会.九、联系方式招标人：云南机场集团有限责任公司德宏芒市机场地址:：云南省德宏州芒市风平镇联系人：段浩然电话:0692-2934621电子邮件:无招标代理机构:中航技国际经贸发展有限公司地址:昆明市青年路387号华一广场18层B座联系人:柳子昂、林雅电话:0871-63826636电子郎件:14726845l7@qq.com-和P乙己（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）:招标人或其招标代理机构:（盖章）公告附件：德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目竞价比选采购公告项目编号：（2021-09-011）1.竞价比选采购条件本竞价比选采购项目德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目已获批准，采购人为云南机场集团有限责任公司德宏芒市机场，项目资金来自企业自筹，项目出资比例为100%项目已具备竞价比选采购条件，现对该项目进行公开竞价比选2.项目概况与竞价比选采购范围2.1项目名称：德宏芒市机场飞行区道面综合评价服务项目2.2项目概况：随着机场航空",0,0,0,1]
[1068,"禹秀评委签名:（57本项目经济标的开、评标过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下完成报价:第三中标候选人为:报价:第二中标候选人为:报价:第一中标候选人为：（4）根据本工程的评标办法及以上结果推荐前三名为:标书进行审查；经审查3家投标人标书均通过有效性审查，（3）评委会根据招标文件中投标文件有效性审查表的内容，对上述3家投标人的长春建工勘测规划设计有限公司第三名:/名:启勘测设计有限公司娄云店一名：广州市公用事业规划设计院有限责任公部㎡所有投标单位的投标价按由低到高进行排名。目的评标办法（经评审的最低投标价法，不要求编制技术标，（2）根据本项投标人的经济标投标文件经评标专家算术校核后，上述3C1）家持任公司司、勘测规划设计有限公司、长春建工基本工程递交标书的投标人共有3家组成，组长:潘倩;组员：来红涛、由广东省综合评标评审专委年9月16日11:00在广本项目招标工作接有广州市荔湾区海中联社旧村更新改造项目一项目名称:资怡pm芳师湟58.6万元长春建工勘测规划设计有限公司44.8万元;云启勘测设计有限公司40万元;广州市公用事业规划设计院有限责任公司3家，分别为:广州市公用事业规划设计院有限号蔡瑜蕴、杨帆、陈树英家库中通过随机抽取方式抽取的4名专家和业主推荐1名一州公共资源交易中心第12评标室打关规定采用邀请招标的方式来选择服务单位，评标报告凹云启勘测设计有限公司。—地质环境质量评估二0二一年九月十六日3x可为有效投标文件。报价:58.6万元报价：44.870万元报价：40确定无误。（业主专家)。（4F）进行。评标委员会评标于工≥2023益江叶",0,0,0,1]
[1069,"“职业教育活动周”系列活动直播时间11月9日9:00（校园全貌)石家庄市艺术学校",0,0,0,1]
[1070,"滕州市老干部服务中心门厅维修工程评审报告一、评标工作组织受滕州市机关事务服务中心委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，舜诚项目管理有限公司组织滕州市老干部服务中心门厅维修工程（采购计划编号：SDGP370481202102000229）的磋商评审工作。采购人于2021年08月04日至2021年08月10日在中国山东政府采购网、枣庄市公共资源交易网上发布采购公告。二、评审小组组成1、评标专家抽取：2021年08月23日，在监督部门的监督下，采购人或代理机构从《山东省政府采购专家库》中依法抽取相关专业评审专家，共3名，分别为：赵斌、候进一、孙玉利。2、评审小组组成及分工：评标前,评审小组全体成员召开了标前会议,推选赵斌为评审小组主任（组长），组成员为：候进一、孙玉利。三、项目概述评审前由舜诚项目管理有限公司向评审小组介绍项目概况：（一）项目概况（适用于工程类）1、项目名称:滕州市老干部服务中心门厅维修工程2、项目编号：SDGP3704812021020002293、采购内容：详见采购文件4、工期：20天；质量目标：合格。6、标段（包）划分：/（以磋商文件规定为准）7、本项目评标办法：综合评分法第1页共4页8、其它:（二）投标唱标情况:投标截止时间2021年08月23日14时00分,3家供应商递交了响应文件，3家供应商密封完好，符合开标要求的投标单位如下:序供应商名单响应文件递交情响应文件密封情法人或其授权代１滕州天马建设工程有限公司已递交密封完好按时到会2滕州市德强建筑装饰工程有限公司已递交密封完好按时到会3山东瑞澜建筑工程有限公司已递交密封完好按时到会四、初步评审根据磋商文件中评标办法规定的评审因素及评审标准，评审小组对投标人的响应文件进行资格性、符合性评审。评审情况如下:1、符合资格性评审要求的，有3家供应商:2、符合符合性评审要求的，有3家供应商:3、有效投标人:滕州天马建设工程有限公司、胜州市德强建筑装饰工程有限公司、山东瑞澜建筑工程有限公司:4、无效（或废标）的投标人：区五、详细评审本项目预算（招标）控制价:16.171895万元。滕州天马建设工程有限公司、滕州市德强建筑装饰工程有限公司、山东瑞圆建筑工程有限公司的投标报价均未超过最高上限值",0,0,0,1]
[1071,"合同编号；A404000141002421001004标段(包)名称：清水河原州区（郑磨漫水桥”沙蓉沟）段察合洽理工程第三批（防洪工程）四标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏华珊宁后建设工胜有底公司宁夏嘉宇靠业建设工队压有限公言固原新宇水到台公司宁夏万运建设工程有限公司宁夏浩疗建筑工在着限公司宁夏涧鸿返建设丽林有限公计夏鹏程储建筑有限公司工为容完整性和编制水平1.601,601.601,20150s.201.302色工方法在技术上的可行性与小理格5.208.65.803.304302.903.203施工布置、施工州供的合理性5,303.605.603.204802,803.40鑫色工适度和工期安持的可靠性油个到名3.602.303.62.302.602.202.306各的施工设各的数量和主型机其x,6o1.801.60=.20i.601,301.906饭量管亚体系及保证措施3,602.603。G02,20S.50土,802.30行、文明施9.502.S05.f2.202,.02s.902.608劳动力及主要材料等资源犯备1.601.801.801.601.30式G0160合同编号；A6406000141002421001004标段(包)名称：清水河原州区（郑膳漫水桥”沙蓉沟）段综合洽理工程第三批（防洪工程）四标段投标单位名称及评审意见序号常审因紫宁夏华避宁反逾交工程位)公司宁夏邀字信业霍设工有以公省尚邀新宝水型担筑工公宜扩以2建计万道士签名策公岗夏浩谊建王签另策公司1夏a请返治9行3试粉省六夏鹏区公型筑不限公司五内容完整性和编制水平１.50工。GL,G江50１30１。30江,G2工方法在技术上的可行性与谷理性6G6,006.G02.2.803.300.00S施工布置、施工组织的合理性6.G03,o06,o2.803.203.200,00金天度和工期安排的可靠性证。60,005,G0工.o2.00工5o式。G0G投备的施工设备的数量和主要儿]江。GL。1.61.30x.201.20式。36贡量管理体系及保证播施3,602a2.60L,rx，eo山,㎡oL280行述述每。G1.62.61.61.71.60l.808步动力及主要材料符资滤配备L,G江。s,G式,部≤,301.30130合同编号；A6404000141002421001004标段(包)名称：清水河原州区（郑磨爱水桥”沙落沟）段察合洽理工程第三批（防洪工程）四标段投标单位名称及评审意见序号评审因案六豆华照了)单设工暂区公宜文夏学康业密让)立公司激型多公宜泾船名健赁房建动江总范行管式土签若公简辽夏谈调要建没冈林有限公省的扩夏鹏召信建筑有限公司温内容完整性和编耐水平x,G1.601.20;,61.501801",0,0,0,1]
[1072,"平利县老县镇2021年锦屏社区基础设施配套项目工程招标最高限价最高限价(小写):￥1216715.16最高限价(大写):￥壹佰贰拾壹万陆仟柒佰壹拾伍元壹角陆分招标人:(单位盖章)(签字或盖章)法定代表人或其授权人:(单位盖章)工程造价咨询(签字或盖章)法定代表人或其授权人:编制人:(造价人员签字盖专用章)复核人:(造价人员签字盖专用章)编制时间:年月日复核时间:年月日工程项目总造价表项目名称：平利县老县镇2021年锦屏社区恭础设施配套项目第2页/共11页序号单项工程名称造价（元）1予利县老县镇2021年锦屏社区基础设施配套项目1216715.16C0利县老县镇2021年锦屏社区基础设施配套项目1216715,16舒计1216715,16大写:娄佰贰拾登万陆仟柒佰登拾伍元登角陆分单项工程造价汇总表项目名称：平利县老县镇2021年锦屏社区恭础设施配套项目第3页/共11页序号单位工程名称造价（元）GCO平利县老县镇2021年锦屏社区础设施配套项目I216715,T6C01001利县老县镇2021年锦屏社区基础设施配套项目1216715,16合计1216715.16工程项目造价明细表项目名称:平利其老其镇2021年锦屏社区某础设施配委项目第1页/共11页费用组成经济指标序号项目名称分部分项工程费措施项目费其他项目费批塑税金安全文明施工费工程总造价建筑面积董位造价占总价指心予利县老县镇202年锦屏社区茫础义施配我项目1051083.8346420.890.0052131.4104787.0440178.411216715.160.00心GCO1p利县名县镇202年锦屏社区基础没施配我项目1051083.8346420.890.0052131.4704787.0440178.411216715.160.000Gco10o1F利县老县镇202年锦屏社区基础设施配委项目1051083.8346420.890.0052131.47104787.0440178.411216715.160.00100.002单位工程造价汇总表(详细)工程名称:平利县老县镇2021年锦屏社区恭础设施配套项目专业名称：【市政建筑安装专业】第5页/共11页序号单位工程名称造价（元）2)分部分项工程费105109:3.8拟小部分项合计乏(综合革价×工程量)897449.20pl2分部分项人工费调增差价合计153634.63代位潜施项目费46:20.89F2.1措施项目合计卫(综合单价X工程量6242.48P22挡施项目人工费调增差价合计0.00F2.3其中;安全文明施工播施费40178,4]P3其他项目费0,0F3.1黄他项目谷计三(察谷单价×工程量)0,0d3、2其他项目人工费调增差价合计0,00长土规费52131.47F41社会保障费47192.70述养老保险38961.42Fl.1.2失业保险1646。26f41.3医疗保险4938.7Td，1",2,2,2,1]
[1073,"货物需求表序号货物名称规格型号及技术参数数量控制总价（元）参考图片1双面档案密集架规格:4000*2500mm/列，共4列（尺寸偏差允许±5mm）六层双柱式双面结构档案密集架。手动式密集架产品经国家办公用品设备质量监督检验中心检验合格。各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.3-2003手动密集架国家标准和DA/T7-92国家档案局手动密集架行业要求。所有架体用材均采用优质钢板，符合国家标准。产品表面处理要求及质量符合GB6807钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。移动式密集架，设有移动导轨，根据使用需要可任意移动、开合、便于查询和管理。根据现场情况任意组合、层距可调整，可实现多次反复组合，满足档案室搬迁的需要。2.架体结构要求2.1.产品架体：为双柱式结构，双面活动架。采用优质冷轧钢板模压成型。2.2.层高：层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。2.3.承重量：层板承重每节均匀承重。在全载荷的情况下（以一列为标准），密集架运行自如，没有阻滞现象。2.4.防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。防倾倒装置固定在移动列底座上，有效防止倾倒。2.5.折叠摇把：摇把上的摇柄，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。2.6.摇把自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇把转动，其他的摇把自动垂直向下，不会随之转动，确保安全性且减少力量损失。2.7.通道锁定装置：每列必须配置制动装置，当人员在通道内工作，只需将两侧架体上的制动装置锁定，则不会有通道变窄的危险，以确保人员的安全。2.8.集中锁定功能：移动边列必须配备锁具，密集架合拢可将移动边列锁具进行集中锁定，确保资料不会遗失。4组1列，共4列。40㎡550002双面档案密集架规格:3000*2500mm/列，共2.5列（尺寸偏差允许±5mm）适宜人事档案的存放。六层双柱式双面结构档案密集架。其他参数同上。3组1列，2列半。22.5㎡25000商务部分：▲服务响应保障：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费送货到采购人指定地点，免费安装调试。免费保修期不得低于10年（免费保修期从所有货物验收合格之日起",4,4,4,1]
[1074,"扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:YZS202102001005建设单位扬州易盛德产业发展有限公司交易类别施工工程名称凤凰岛路（新万福路-宁启须路段）10KV及110KV供电管沟工程施工建设规模/交易方式公开招标投资主体扬州易盛德产业发展有限公司工程地点扬州市生态科技新城招标控制价（万元）4681.81万元代理单位江苏金港项目管理有限公司资质等级甲级确认依据依据江苏唯诚建设咨询有限公司,对江苏信德工程管理咨询有限公司编制的凤凰岛路（新万福路-宁启铁路段）1oKV及110KV供电管沟工程施工工程量清单及招标控制价进行审核所出的审核报告。确认意见:情况属实当公五仲尧人任月公室确认意见:建设项目负贵人,（公章)年输之的并",2,2,2,1]
[1075,"永主镇2021年三月经济指标产信同固之资产权资单位名可比增比划船常加值财敖枚入（万元,)称幅位次(张》各全位次阿比+又违度位周比+-次景34。7828。2",0,0,0,1]
[1076,"昌华街道关于人大换届选举宣传品的采购清单序号内容尺寸、规格单位数量备注1定制不锈钢餐具套装19.8*4cm套10000需印制宣传语2定制指甲钳套装11*7cm套10000需印制宣传语",4,4,4,1]
[1077,"莎)□派密松税第二缴评标苏法（综评估法:采用两阶段开评标）评标办法前附表初步评审条款号评串因素评康标准投标人名称行营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有)致:不一致的，有有效证明材料投标函签字盖章街法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章形式性评审标准报价唯一只能有一个有效报价齐业执照备有效的营业执照安全生产许可证是备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供)资质证书上备有效的资质证书资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求呼合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目经理要求资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期受标函中投明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定E程质量受标函中毅明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3员规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人预知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定:响应性评审标准其他要求:无评标办法第2.2.6条所列情形1.ll1.1.211.3条款号详细评审评市因素评审标准2.3.1方案设计文件及初步评审部分合格性评审合格，得分6G以上，即21分2.3.1择优进入第二阶段评审前5名2,3.2方案设计文件得分是否带入第二阶段带入综合评估法二：适用于可行性研究完成之后的工程总承包招标分值构成（总分100分)技术标:方案设计文件:3分项目管理组织方案:7分经济标:工程总承包报价:S分商务标:项目管理机构：3分序号评审项评分因素评分标准1.设计说明（4分）1、设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，构思新颖。（2分》2、项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。（1分）3、技术指标满足任务书要求，符合规划要求。（1分）2.总平面布局（8分）1、对项目的设计思路把握准确，规划布局设计合理。(2分)2、是否满足车行、步行交通流线组织要求，加强片区交通联系。",5,5,5,1]
[1078,"被推荐供应商名单和推荐理由：（1）南昌安达日菱电梯有限公司推荐理由：南昌安达日菱电梯有限公司是奥的斯机电、通力、蒂森、曼隆蒂森等电梯售后服务机构，通过长期以来与工厂的密切合作，不断的精益求精，逐步稳定成熟，发展成为江西省电梯行业。该企业在南昌设有两个零配件仓库，配件金额达到几十万，汇集了各品牌电梯的零部件，建立了充沛的零配件供应资源。公司特制定每季性的由工程部经理、站长、工程师组成的维保检查组，对所有电梯进行全面保养检查服务。（2）南昌东森机电有限公司推荐理由：南昌东森机电有限公司是一家专业从事电梯销售、安装、售后服务的一体化平台，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修A级证书》、江西省市场监管部门颁发的电梯维修A级资质，是南昌市税管部门认定的A级信用企业。目前公司拥有高级工程师1名、专业类工程师4名以及助理工程师20余名，安装、维修技术人员近百名；常年的市场运营下建立出一套本公司行之有效的安全质量保证体系，且拥有配备齐全的设备和完善的计量、检测工具。2019年，为积极响应国家对既有住宅加装电梯号召，公司与国家建筑工程施工总承包一级资质、建筑行业设计甲级资质的公司组成联合体。公司成立十余年来，以”树品牌，树形象”为主旨，率先成为世界顶级品牌蒂升电梯（中国）有限公司“TKE”江西省核心经销商。蒂升电梯世界三大品牌之一，世界500强企业名列第73位，有着近二百年的发展历史。蒂森电梯产品有客梯、观光梯、货梯、自动步行道、扶梯、别墅梯以及380空客登机桥等梯型。（3）江西青年机电工程有限公司推荐理由：江西青年机电工程有限公司是一家专业从事电梯及电梯配件销售、电梯安装、电梯维修保养等相关业务的企业，能够为用户提供各类高端一线品牌乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道等产品和服务。公司技术力量雄厚，技术人员具有丰富的设备运行经验和现场服务经验,可为客户提供完善的售前、售中及售后服务，解决客户的后顾之忧。（4）江西润德机电工程有限公司推荐理由：江西润德机电工程有限公司于2004年03月成立，长期从事电梯工程销售代理及安装，具有特种设备（电梯）安装改造维修许可证资质B级及以上资质，并年检合格，同时所代理的产品的制造商应具有特种设备（电梯）制造许可证资质为曳引式客梯B级及以上资质。",0,0,0,1]
[1079,"寿县公共资源交易中心询价文件公开/公平/公正二〇二〇年七月目录第一章询价公告项目概况寿县安丰高级中学图书自助借还阅读设备采购项目的潜在供应商应登录淮南市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2020年7月29日9点00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况1.项目编号：2020CG20082.项目名称：寿县安丰高级中学图书自助借还阅读设备采购项目3.采购方式：询价4.预算金额：55万元5.最高限价：55万元6.资金来源：预算内资金7.采购需求：10台微型智能图书馆、10套柜端应用软件、1套管理软件、1台商用计算机、5000张RFID标签、综合布线、技术服务等。具体详见采购需求附件。8.合同履行期限：合同签订之日起15个工作日内完成供货及安装调试9.本项目是否接受联合体：否。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本次招标项目中对小型和微型企业产品的价格扣除比例为6%，用扣除后的价格参与评审，需提供《小型微型企业声明函》。3.应具有良好的信誉，近三年无重大违法记录，且不得存在下列情形之一：（1）在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；（2）在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；（3）投标供应商或投标项目经理（项目负责人）在限制投标期限内或在不良行为记录披露期限内的。这里所称投标供应商或项目经理（项目负责人）被限制投标或不良行为记录披露是指：在寿县范围内被限制投标（或不良行为记录披露）或对寿县行政区域有管辖权的行政机关作出限制投标（或不良行为记录披露）处理等情况（法律法规另有规定的从其规定）；4.本项目不接受联合体投标。三、获取采购文件1.时间：自公告发布之日起至开标截止时间止（北京时间，以本中心网站服务器时间为准）。2.地点：淮南市公共资源交易中心网（http://jy.ggj.huainan.gov.cn/",1,1,1,1]
[1080,"和田地区公安局警务训练基地第三方服务项目竞争性磋商文件（项目编号：HTZYCGXM(2021)01号）采购人：和田地区公安局招标代理机构：和田正业工程项目管理有限责任公司联系人：颜莉联系电话：0903-2511999二〇二一年一月目录竞争性磋商公告项目概况和田地区公安局警务训练基地第三方服务项目采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）及和田地区公共资源交易网（http://ggzy.xjht.gov.cn:8081/）该项目采购公告附件中可直接下载获取采购文件，并于2021年2月9日11点00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：HTZYCGXM(2021)01号项目名称：和田地区公安局警务训练基地第三方服务项目采购方式：竞争性磋商预算金额：139.5万元最高限价：139.5万元采购需求：和田地区公安局警务训练基地第三方服务采购合同履行期限：1年本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；2、具有经年审合格的企业法人三证合一营业执照（应具有采购需求相应的经营范围）；3、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动；4、落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《关于印发的通知》(财库〔2020〕46号)；(2)投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按磋商文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策；(3)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）5、本采购项目不接受联合体报名投标三、获取采购文件时间：2021年1月30日至2021年2月8日，",1,1,1,1]
[1081,"单位工程汇总表工程名称:教师村小区改造标段:第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中:暂估价(元）上分部分项合计11地面改造12喜面改池1.3天面改造1。4戎品购置1.5非水渠（57a）1.6按道外立面翻新卫滑施合计2.1录色施工安全防护措施费2.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计目工3.4总承包服务费3.5预算包千费3.6工程优质费3.7景算幅度差3.8奈赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用通陇前工程造价5增值税销项税额6总造价洲人工费合计=1+2+3+5表一01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:教师村小区改造标段:第1页共4页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征描述以签工程量综合单价综合合价暂估价地面改造浏041001001001拆除路面.液压岩石破碎机破碎混凝土类面质普汕混湛土面质厚15标厚度(cm):20装我机装松散石方运距lkm分浙山浴卖际运距(t):10m启3027.18已040101001001挖一般土方挖摇机挖要一般土方一临自卸汽车运土方运距lkm内实际运距(km):10m31362.2313040202003001水泥石粉稳定层路持铺筑水泥石粉混合料苗(的海度16c㎡委进际厚度(cm):10把3027.16通040202011001碎石人机配合瑟级配碎石底送层淳度15e宜8027.18的040202003002水泥石粉稳定层.路排铺筑水泥石粉混合料3含量6%厚度15cm公际厚度(cm):10m802718贤040203007001水泥混凝土1.水泥混溪土路面厚度20d通预并凝至?岩餐法综谷笔越管5m23027.18剂040203004001封层1,SBS进口改性沥否封层（13/m)优3027.18述060105006001土工布铺设1.铺设无纺布处3027.18式040203003001粘结层喷酒石油沥青喷油量（1.5/㎡-）标8027.1810340203003002乳化沥青猫层1.喷酒石油沥青喷油量(lkgm艺)3027.18心040203006001沥青混凝土机授摊铺沥青混凝土路面2杭禽摊疆沥青混凝土路面仍过近室蒙爷鑫式该性沥青混凝土m23027.1812O11103003001环氧树脂地坪漆1.环氧自流平地面厚度0.2+hlm半地面30本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:教师村小区改造标段:第2页共4页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征描述计虽工程量综合单价综合合价暂估价010507001001车库坡道现浇混凝土其他构件地沟萌沟电须沟散水圾作子旨害觉预护沁凝土醉名若C3式:16cm内实际",3,3,3,1]
[1082,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1郑州众诚建设咨询有限公司95.59597.994.59495.3812文达工程咨询有限公司86.688.59689.18889.643河南嘉泰工程管理有限公司88.788.59689.68689.764河南铭信工程监理咨询有限公司919196.890.891.192.1435中远融通工程咨询有限公司92.19397.19292.593.342评标委员会全体成员签名：谷文宏刘晓光唐志强胡广超候红娥评标时间：2021年8月18日打印时间：2021年08月18日",0,0,0,1]
[1083,"高值医用耗材“限价挂网目录”产品价格调整结果公告表序号组件编号分类名称产品名称注册证编号产品规格产品型号目录类别生产企业投标企业CODE数现最低价审核状态100037172其他外科生物补片国械注准201734644012.5cmx3cm心胸外科生物补片结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司11067复审通过200037175其他外科生物补片国械注准201734644013.5cmx4cm心胸外科生物补片结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司11850复审通过300037177其他外科生物补片国械注准201734644016.5cmx8cm心胸外科生物补片结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司17650复审通过400037178其他外科生物补片国械注准2017346440110.5cmx10cm心胸外科生物补片结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司19860复审通过500037184其他外科生物补片国械注准201734644014.5cmx6cm心胸外科生物补片结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司13501复审通过600037190其他瓣膜成形环国械注准2015313058320、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、3520、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35结构心脏病类耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司245800复审通过700037247其他心脏瓣膜成形环国械注进201634630175200M24,5200M26,5200M28,5200M30,5200M32,5200M34,5200M36,5200M38,5200M40PhysioⅡ:5200结构心脏病类耗材EdwardsLifesciencesLLC爱德华（上海）医疗用品有限公司917592复审通过800039404其他刚性鞍形成形环国械注进20173460402RSAR-24，RSAR-26，RSAR-28，RAR-30，RSAR-32，RSAR-34RSAR-24，RSAR-26，RSAR-28，RAR-30，RSAR-32，RSAR-34人工器官组织耗材St.JudeMedical雅培医疗用品（上海）有限公司610800复审通过900039720小瓣环型主动脉瓣瓣膜（商品名：EpicSupra）国械注进20153130059ESP100-19，ESP100-21，ESP100-23，ESP100-25，ESP100-27ESP100-19，ESP100-21，ESP100-23，ESP100-25，ESP100-27人工器官组织耗材St.JudeMedical雅培医疗用品（上海）有限公司534000复审通过1000042653其他外科生物补片国械注准201734644016.5cmx6cm心胸外科生物补片人工器官组织耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司18350复审通过1100042656其他外科生物补片国械注准201734644019.5cmx12cm心胸外科生物补片人工器官组织耗材北京佰仁医疗科技股份有限公司北京佰仁医疗科技股份有限公司112740复审通过1200049501其它骨科耗材高分子固定",0,2,0,0]
[1084,"总公",0,0,0,1]
[1085,"河南理工大学科技园草皮绿化工程成交结果公告（招标编号:YDCG20180255）-中标人信息:标段(包)[001]河药理工大学科技园草皮绿化工程:中标人:河南得华建筑工程有限公司中标价格:88.:3万元二、其他:河南英典工程管理有限公司受河南理工大学科技园有限责任公司的委托，就河南理工大学科技园草皮绿化工程进行竞争性磋商采购，并孩规定的程序进行了开标、评标、定标，现将成交结果公告如下:一、项目概况1.1项目名称：河南理工大学科技园草皮绿化工程:1.2项目编号:YDCG201602551.3采购内容:工程量清单范围内全部内容1.4工期要求:10日历天1.5质量要求:合格l.6标段划分:共一个标段二、公告发布媒体及日期:本项目磋商公告于2018年12月21日在《中国招标投标公共服务平台》上发布，本次成交结果公告同时在以上网站上发布三、磋商信息:信筒日期:2019年01月02日磋商文件递交地点：河南理工大学科技园10号楼5楼会议室磋商地点：河南理工大学科技园10号楼5楼会议室四、定标日期:2019年01月03日五、成交信息:成交供应商:河南得华建筑工程有限公司成交金额：883000.00元大写:捌拾捌万叁仟元整",0,0,0,1]
[1086,"C232",0,0,0,1]
[1087,"阿荣旗霍尔奇镇人民政府专用设备（二次）联合收割机评标报告评审委员会2020年07月20日目录一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件阿荣旗霍尔奇镇人民政府专用设备（二次）联合收割机已经同级财政部门审批，采购人为阿荣旗霍尔奇镇人民政府。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（2）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，，阿荣旗霍尔奇镇人民政府专用设备（二次）联合收割机，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情：阿荣旗霍尔奇镇人民政府专用设备（二次）联合收割机，该标段情况详见下表：采购预算序号标段编号标段名称采购内容（元）阿荣旗霍尔奇镇人D0115072民政府111005145专用设备详见本项目采购文件1250000.0（二次）联合收割机主任委员：刘伟委员：韩强、张颖二、招标过程回顾（一）招标公告阿荣旗霍尔奇镇人民政府于，2020年06月28日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易中心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下：1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体）或单位法人证书等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将本人身份证等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人在投标截止后再行上传并提交一体化电子服务平台自动见证信息或补充、更改信息均视为无效，不得作为评审依据进行评定。2、投标人在国家信息中心主办“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和信用呼伦贝尔网站（www.hlbecredit.gov.cn）联合奖惩栏目-失信联合惩戒、呼伦贝尔市市场监督管理局网站（http://scjdglj.hlbe",0,0,0,1]
[1088,"GF—2015—0212合同编号：前沿科技城110KV线路下地工程预算编制（工程量清单及组价编制）造价咨询服务合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分协议书委托人（全称）：咨询人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：前沿科技城110KV线路下地工程2.工程地点：渝北区玉峰山镇。3.工程规模及内容：沿石唐大道、石锦大道、石港大道及广进路建设用地敷设地下管廊约9.2公里等工作内容（具体施工内容以工程量清单、施工图纸及施工图说明为准）。二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：前沿科技城110KV线路下地工程预算编制（工程量清单及组价编制）造价咨询服务。1.本次造价咨询服务内容主要包括前沿科技城110KV线路下地工程预算编制（工程量清单及组价编制）。2.项目要求渝北区财政局评审对量、对价，并提供渝北区财政局评审对量、对价后确定的相应工程量清单。3.根据渝北区财政局评审清单，按渝北府办发〔2021〕15号文下浮后出具招标控制价，并提供电子软件版、纸质版及盖章。4.具体工作内容以委托人委托为准。服务范围及工作内容详见附录A。三、服务期限自提供图纸等相关资料开始实施，7个日历天提交预算书，并出具预算编制报告，后续时间以业主指定为准。四、质量标准-2-工程造价咨询成果文件应符合：中国建设工程造价管理协会《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）等和委托人要求。五、酬金或计取方式1.酬金：费用6.8万元包干（大写：陆万捌仟元整）。2.付款方式：造价咨询单位出具本工程预算编制报告（一式叁份），招标控制价（贰份），且财政局出具评审报告后20个工作日内支付（需提供有效票据）。酬金或计取方式详见附录A。六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:1.中标通知书或委托书（如果有）；2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同",0,0,0,1]
[1089,"宽州」省卫行X;购x贵州省政府购义)泊作后北三hm觉洲霍站点首页动杰通知政策法规购买服务代理机构办事指降监督检查购咨询【C口衣贤阳学院读者终端更新中标（成交）公告采购需求公示采购公告更正公告项目信息功目名称废标公告项目编号:BCXZECG202.-038Cc[电丽(成交)公店项目序列号;s5200000000o39549001传单一来源公示采购方式:章单性遴判单—来源(成交)公告中标(成交)信点油资格预审申标供应商中标供应商地址主要中标内容吃(元）意向公开贵州天地和长路箱首办事时日办公台式电脑体台式电质有限公司PPP项目:否三、公告期限2021-08-26至2021-09-27(自本公告发布之日起1个I作日)Z西标准及金密枣过西分收费金额,23万元五、他补充母宜采购日肥2021-Q总-12定标日期：202L-08-2评审时间：202，Q-24评由地点:贵州省公共资源交易中心评审委员会成员名单:李志住、数继会、工凯公告媒体：贵州省的府平购网、贵州告公共资渔立易中心区项目用途、简要技术要求及合同履行日期：详见平购立件书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见（(立有）：无六、左内容提出询问，请按以下方式联系名称：贵阳学院项目联系人：龙艳地址：贵州省贵阳市龙洞红联系方式：ogsl-885Z6Q512、代理机构信息（如有)代理全称：贵州北辰星项目数据分析师事务所有限公司名称：罗勇批址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路实的财智中心C座Z-2联系方式：085l-86Z266ZZ3、项目联系方式联关系人:罗墨电话：QgS1-g67266Z7除采购文件外还要上传主要中标标的的名称、规名型站单价型式读者终端发告版.pd24-08-2021-1905l1.pdf贵州北辰星项目数据分析师事务所有限公司点击数：3g发布时问:2021-08-26打新时门:2021-08-2各中图财驻郭料22过)氧购路邀判宣判兰归滁后公前,晋密影省指勒接岩霞公动围[Q、气些器一",0,0,0,1]
[1090,"资格审查评审情况表项目名称：广西智能电网技术研究基地项目（一期）基坑工程项目编号：GS（SY4）2021029G序号单位名称资格审查得分排名1广西建工第一建筑工程集团有限公司12南宁市政工程集团有限公司23广西建工集团控股有限公司24广西建工集团基础建设有限公司45广西建工集团建筑工程总承包有限公司56中国建筑第八工程局有限公司，中建八局广西建设有限公司67广西大兴建设集团有限公司，山西二建集团有限公司78中铁建工集团有限公司，中铁上海工程局集团第五工程有限公司89广西富林建设集团有限公司910南宁市建筑安装工程集团有限公司1011中建交通建设集团有限公司11广西建设工程机电设备招标中心有限公司2021年8月31日",0,0,0,1]
[1091,"编制说明一、工程概况：1、工程名称：达拉特旗第五小学操场塑胶翻新维修工程2、施工地点：达拉特旗树林召镇3、编制范围：工程施工设计图纸范围。二、编制依据：1、本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《内蒙古自治区建设工程费用定额》及有关文件编制。2、规费按内建标函（2019）468号文件19%计取。3、税金按内建工（2019）113号文件9%计取。4、与本工程有关的图集、规范、技术资料。三、其他说明：1、清单中与图纸设计不同的地方暂按此清单做法报价，结算时以建设单位同施工单位共同签订的现场签证及设计变更为准。2、我方控制价按鄂尔多斯市2021年6月建安工程材料市场信息价达拉特旗地区，达拉特旗未公布的执行市场价。四、招标控制价：1709652元（大写：壹佰柒拾万玖仟陆佰伍拾贰元整），内含8万元暂列金，暂列金已含税金。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：达拉特旗第五小学操场塑胶翻新维修-垃圾外运标段：达拉特旗第五小学操场塑胶翻新维修第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1040103002001余方弃置装载机装建筑垃圾，自卸汽车外运，运距自行考虑。m3170分部小计措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：达拉特旗第五小学操场塑胶翻新维修-垃圾外运标段：达拉特旗第五小学操场塑胶翻新维修第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001安全文明施工费1.1011707001001安全文明施工与环境保护费分部分项人工费+技术措施项目人工费31.2011707001002临时设施费分部分项人工费+技术措施项目人工费12011707005001雨季施工增加费分部分项人工费+技术措施项目人工费0.5合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，",0,0,0,1]
[1092,"新源县档案馆货物采购清单序号货物名称规格（mm）数量备注1移动密集架2组1列共40列W2000×D580×H2400111.36立方一楼2移动密集架5组1列固定列共3列W4500×D700×H240022.68二楼3移动密集架5组1列共66列W4500×D580×H2400413.42二楼4恒湿净化消毒一体机TSD-120L3台5档案消毒柜双门820L1台6防磁柜单门9抽700×500×180027书梯、书车各2部4注：以上报价包括产品价、保证产品正常使用的所有附件、到指定交货地点的运输费、安装调试费、税费等所有费用。新源县档案馆2021年8月12日",4,4,4,1]
[1093,"江山市大桥镇西坂村美丽宜居示范村建设工程工程招标控制价招标控制价（小写）：899571元（大写）：捌拾玖万玖仟伍佰柒拾壹元整招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：【表10.2.2-11】编制说明工程名称：江山市大桥镇西坂村美丽宜居示范村建设工程第1页共1页一、工程概况：1、建设单位：江山市大桥镇西坂村股份经济合作社2、工程名称：江山市大桥镇西坂村美丽宜居示范村建设工程二、招标范围：1、施工图纸范围内的铺装、绿化、景墙、一米菜园墙、太阳能路灯25盏、梅花桩形象人物、青石栏杆等具体详见（施工图纸及招标控制价）。三、清单编制依据：1、本工程预算书按建设单位提供的施工图纸，结合《浙江省建设工程量清单计价指引》2013版、《浙江省房屋建筑及装饰工程工程预算定（2018)版》、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》编制。2、材料价格参《衢州市造价信息（江山）》（2021年6月）及《浙江省造价信息》（2021年6月）期刊；人工信息价按《衢州市造价信息（江山）》（2021年6月）计。3、取费标准：取费按增值税一般计税方法取费，费率按（非市区）弹性区间费率中值计取，税金按财政部2019年第39号文件调整按9%计取。4、根据浙江省、衢州市有关文件及法律规定和省造价管理总站的有关解释，执行浙建建发[2019]92号文件。5、由浙江大千建筑规划设计有限公司出具的施工图纸。四、图纸及其他有关说明：1、混凝土采用现拌混凝土，砂浆按现拌砂浆考虑，水泥按袋装；2、土方按机械挖三类土考虑；外运运距自行考虑3、绿化养护期按2年考虑；五、暂定价项目1、φ180~200木墩：13.24m*100元/m=1324元2、成品古井：1套*7000元/套=7000元3、小青瓦云纹窗：3.17㎡*300元/㎡=951元4、梅花桩形象人物：",2,2,2,1]
[1094,"南宁市二十八中学配电房至食堂低压安装工程招标控制价招标控制价(小写):79190.18元柒万玖仟壹佰玖拾元壹角捌分(大写):南宁市二十八中招标人:造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月12日复核时间：2021年07月12日扉-2总说明工程名称:南宁市二十八中学配电房至食堂低压安装工程第1页共1页一、工程概况：本项目位于南宁市第二十八中学，主要工程内容为学校配电房至食堂低压系统安装工程。二、编制依据：1.业主提供的设计方案等相关资料。2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）。3.《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（GB50854～50862-2013）》、《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。4.《安装工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。5.2015版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额。6.2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额。7.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额。8.自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知(桂建标〔2018〕19号)。9.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。10.材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2021年第5期除税信息价,信息价没有部分按市场询价计取。11.与建设工程有关的标准、规范、技术资料。三、其他说明：1.其它详招标文件。2.本工程结算时以实际发生的工程量为准。表-01单位工程招标控制价汇总表工程名称:南宁市二十八中学配电房至食堂低压安装工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)备注1分部分项工程和单价措施项目清单计价合计69542.761.1其中:暂估价2总价措施项目清单计价合计1201.352.1其中:安全文明施工费870.843其他项目清单计价合计4税前项目清单计价合计5规费1907.436增值税6538.647工程总造价=1+2+3+4+5+679190.18",2,2,2,1]
[1095,"采购计划项目清单序号采购项目名称参考型号规格单位数量详细技术参数及配备要求1攀爬架禾贝全40*2.4米套1规格：40*2.4米1.木质部分材质及尺寸：所用木材均为柳桉木；2.立柱部分均为10*10CM柳桉木；3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国标E0级环保标准；4.绳网：船舶用绳，内含钢丝φ0.4cm胶套防护；5.全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能要高；6.铁件经过静电喷塑处理，表面光滑无毛刺，安全性能高。★签订合同时提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书2滑梯禾贝全8.5m套2滑筒：3.0mm厚优质不锈钢板，冷轧冲压一次成型，坚固耐用，永不生锈。透明筒部位为优质亚克力，无毒无味，安全环保，适合幼儿游戏活动使用。★签订合同时提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书3攀爬墙禾贝全810*590cm套1规格：810*590cm1.木质部分材质及尺寸：所用木材均为柳桉木；2.立柱部分均为10*10CM柳桉木；3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国标E0级环保标准；4.绳网：船舶用绳，内含钢丝φ0.4cm胶套防护；5.全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能要高；6.铁件经过静电喷塑处理，表面光滑无毛刺，安全性能高。★签订合同时提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书4户外拓展系列禾贝全定制套1按场地定制。1.木质部分材质及尺寸：所用木材均为柳桉木；2.立柱部分均为10*10CM柳桉木；3.油漆：必须为环保型油漆，甲醛释放量等各项技术指标达到国标E0级环保标准；4.绳网：船舶用绳，内含钢丝φ0.4cm胶套防护；5.全圆边造型设计，无任何棱角、毛刺，安全性能要高；6.铁件经过静电喷塑处理，表面光滑无毛刺，安全性能高。★签订合同时提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书5图书定制批11000册（包含影像光盘）6美工桌禾贝全180*90*55套3180*90*55",4,4,4,1]
[1096,"梅县区梅西镇全域自然村集中供水工程施工招标评标报告2021年9月8日梅县区梅西镇全域自然村集中供水工程评标报告一、工程概况工程名称:梅县区梅西镇全域自然村集中供水工程建设单位:梅州市梅县区梅西镇人民政府建设地点:梅县区梅西镇招标控制价:人民币12,146,552.74元建设规税:本工程新建集中供水工程、扩网工程等工程措施29宗二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用合理低价法进行评标工作。本工程于2021年8月16日在广州公共资源交易网（网址:http://ggzy.gz.gov.cn/html/index.html）、广东省招标投标监管网（网址:http://zbtb.gd.gov.cn/login）发布公开招标公告，于2021年9月17日至9月23日在广州公共资源交易中投标登记窗口45号公并接收投标登记。招标人在登记期间内共收到22家单位提交的投标登记资料。投标登记的投标单位名单如下:序号投标企业名称1湖南创力工程技术有限公司2广东浩禹建设有限公司3广东平建建设集团有限公司4广东省源天工程有限公司5广东嘉应方海建设工程有限公司6贵州省公建投资控股有限公司7福建清禹工程管理有限公司8福建新禹丰建设工程有限公司9广东胜建建设有限责任公司10深圳市中浦信建设集团有限公司1/梅州市威华水利水电建设工程有限公司12梅州生态建设有限公司13广东开元实业有限公司14广东钓意建筑集团有限公司15广东惠吕源实业有限公司@星辰利源水利水电工程有限公司17河南水润建设工程有限公司18广东恒昱建设工程有限公司心梅州市永泰实业有限公司20广东创达集团有限公司21鹰源市复兴水电建设有限公司22江西省德安县水利水电建筑工程公司三、开标情况本项目于2021生旦且S且9:30-10:30在广州公共资源交易中心第10开标室接收投标文件，在规定时间内一共收到上家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标文件递交登记表》）：J0:30-LL:00在广州公共资源交易中心第10开标室开技术经济标（开标情况详见《并标汇总表》）。四、评标倍况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责，评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会由招标人代表1人，从广东省综合评标专家库中随机抽取4名专家，,共计5人(单数)共同组成本次评标委员会，分别是：专塞上专室2专室3专室≤",0,0,0,1]
[1097,"评标细则：综合评分法21.2、评标方法：本工程采用综合评分法，总分95分。分值分为施工组织设计10分，投标报价85分。21.2.1、评标标准：1、按以下项目及分值对投标人的施工组织设计进行评分（满分10分）：[1]施工总体部署1.5分[2]结合本工程特点的针对性措施2分[3]主要施工方法2分[4]质量安全保证体系及措施1.5分[5]施工进度计划及工期保证措施1分[6]施工平面布置图1分[7]为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等1分本次施工组织设计采用暗标，暗标编制要求为：（1）施工组织设计应根据招标文件要求，使用投标制作工具按章节目录分段上传，正文所用文字采用“宋体”四号“常规”字(黑色)，大、小标题所用文字采用“宋体”三号“加粗”字(黑色)，图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字(黑色)，四号。不得设置页码、页眉、页脚，段落行间距为单倍行间距。（2）施工组织设计内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。此处计分方法（技术评委评分得分：去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其技术标得分。除缺少相应内容的评审要点不得分外,其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。）2、投标报价（满分85分）：投标报价评审标准采用：方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若7≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A），最高投标限价为B，则:评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2K2值：95%Q1的取值范围一般为65%，70%，75%，80%，85%；Q2=1-Q1；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；Q1、K1值在开标现场由投标人推选的代表随机抽取确定。评标价等于评标基准价的得满分。评标价相对评标基准价每高1%扣0.9",5,5,5,1]
[1098,"技术商务资信评分明细（陈迎琪）项目名称:2021年仙居县皓滩乡人民政府拆违拆临治乱工程（TZJG2021070041）-标项2序号评分类到呼分项目内容分信范围台州利合有限公司折江想赁房屋拆除(建设股份有限公司仙居县红财福兴房拆阶准服公司仙居伟达设备祖贤有质公司浙江省蓓居县苑栋建筑工想有限公司1商务根据磋商响应文件编制是否宪整，目录对应清断、进荔响应文件内客简洁明确程度及针对性、电子磋离响应文件关联点设置是否定位准确等情况附情评资信分，最高得2分:磋商响应文件有关内容前后矛盾、与竟争性磋商文件要求不一致等，评审小组允许且要通造询标等程序进行澄清的，该项不得分。0-221.821.6见犯离务资信标人2018年6月以夫独立永担过同类项目业绩的容得1分，最多得5分。(业绩有效性认定:同一年度一业主单位签订的不同拆违合同为一个业2单一绩，提供中标通知书和业主证明材料复印停加盖公或者提供合同和业主证明材料复印件加盖公必省业绩认定封问以合同签订时问武中标适知书发上时问为准。如同时提供的合同和中标通知书的。以后订立时间为准。字造模糊无法识的、该笔业绩均不予计分。)0-5。台G0式3)投入拆违车辆设备同时满足以下条件的，得10洲板车型号≥2种拖拉机型号≥2种挖机型号≥4种产车型号二2种②投入拆违车辆设备同时满足以下条件的。得6分:板车型号≥1种色拉机型号≥1种艺机型号≥2种护车型号≥1种衡务③投入拆违车辆设备同时满足以下条件的。得2分:资信包拉机型号≥1种必机型号21种产库型号≥1种9不符合以上要求的不得分（自有的需提供在有效每检期内的车辆行驶证复的并或买卖合同复印件，所有人名称与投标单位名称求与营业执照里的法定代表人一致，楼定载货质量以行驶证叠记为准。采助时间以车辆行驶证发证时期为准。租赁的需提供在有效年检期内的车辆行驶证复印件，租赁合同，楼定载衡质量以行驶证登记约准。）0-101102长据针对投入本项目的服务人员保险方系的全面生、合理性等，由评标委员会防情打分。本项最高发米83分。0-326计对本项目负责人职称、资质、业绩等综合考虑由评标委员会药情打分。本项最高得3分。注:项目",0,0,0,1]
[1099,"昌邑币龙池镇北白塔村省级美丽乡村示范村项自中标公告（招标编号：采购项目编号（采购计划编号）：SDGP370786201802000051；入场交易编导:ZFCG-2018-230-01-49）、中标人信息:标段(包)[001]监理:中标人:山东英泰克工程咨询有限公司中标费率:1.28%标段(包)[002]施工:中标人：山东兴昌建设工程有限公司中标价格:117.917323万元二、其他:1、公告发布日期：2018年12月11日2、开标日期:2019年1月4日3、采购方式:公开招标生、中标情况:标包货物服务名称供应商名称地址中标结果监理凸邑市龙池镇北白塔村省级美丽乡村示范村项目监理（详见招标文件）山东英泰克工7程咨询有限公司山东省济南市高新区新泺大街3003号宝威科技园1号楼8层西户1.28%二2施工昌邑市龙池镇北白塔村省级美丽乡村示范村项目施工（详见招标文件）山东兴昌建设招标业务专工程有限公司昌邑市利民街东首1179173.23元(≤)5、评标委员会成员名单：标包1：马玉娟、王兴学、孙兰英、徐纪坤、安茂俊;标包2:马玉娟、王兴学、孙兰英、徐纪坤、安茂俊6、评标委员会评审结果标包1:山东英泰克工程咨询有限公司77.60（77.22、73.92、7692、82.52、77.42）、青岛华鹏工程咨询集团有限公司62.60（62.02、62.42、60.22、69.42、5892潍坊九州工程项目管理有限公司65.73（65.43、63.33、64.03、73.03、62.83标包2;山东兴昌建设工程有限公司97.52（97.39、97.59、97.59、98.39、96.99%、昌邑市信泰建筑安装工程有限公司86.51（87.54、85.74、86.54、87.24、85.14)、潍坊市三建集团有限公司85.20（85.70、84.40、85.50、85.90、82.6037、1、中标服务费收费标准：服务费参照原计委计价格[2002]1980号文规定的标准收取-2、监理标段收数金额:250元;施工标段收费金额：11254元",0,0,0,1]
[1100,"肇庆高新区一村取水口迁建工程（勘察设计、防洪评价及水资源论证）评标报告广东托信项目管理有限公司二○二一年八月三日肇庆高新区一村取水口迁建工程（勘察设计、防洪评价及水资源论证）评标报告由肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心委托广东托信项目管理有限公司招标的肇庆高新区一村取水口迁建工程（勘察设计、防洪评价及水资源论证）项目于2021年8月3日在肇庆市公共资源交易中心评标室依法开始评标工作，记录工程的招标过程及评标报告如下：一、项目基本概况：1、项目名称：肇庆高新区一村取水口迁建工程（勘察设计、防洪评价及水资源论证）2、建设地点：肇庆市高新区古塘取水口上游外江滩地3、工程规模：工程总投资额11934.18万元。原白沙取水口设计取水规模为14万m³/d，迁建为一村取水口后，近期设计取水规模为14万m³/d；远期设计取水规模为28万m³/d，远景设计取水规模为38万m³/d。设备安装按近期设计，取水泵房土建按远期设计，兼顾远景规模；本项目供水范围覆盖肇庆高新区。4、本工程建设内容包括：迁建取水泵房一座（含配电）及穿堤构筑物、原水输水管，其中取水泵房土建按远期规模设计，设备安装按近期规模设计；远期设计两条原水输水管，两条管道总长8.8km，新建输水主管近期采用单管设计，管径DN1400，预留一根DN1200管位便于远期安装等。本工程级别为Ⅱ等大（2）型（堤防等级和供水对象重要性高），主要建筑级别为2级，次要建筑物为3级，临时建筑物级别为4级。5、本次招标共划分为1个标段标段编号标段名称招标范围招标控制价(元)工期(天)肇庆高新区一村取水口迁建工程（勘察设计、防洪评价及水资源论证）满足施工图设计阶段的工程地质勘察、地形测量。本工程的初步设计及报批所需的相关专题（含水资源论证、防洪评价）、招标设计及施工图设计；施工图预算编制工作；工程实施到竣工验收全过程的设计服务(包括设计变更报告和施工现场指导等)，以及按国家有关规定和相关规范要求应由设计单位完成的工作。4435054.6元（①勘察费：718700元；②设计费：2898600元；③水资源论证：259200元；④防洪评价：558554.6元）506、本项目在2021年7月12日发布招标公告，截止于2021年8",0,0,0,1]
[1101,"重庆审巴南区人武决院摘要中衡（2021）询字0541号重庆中衡机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据因穿关汽车决观、车管观定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则，于殊而品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、天地查勤与技术分析，根据询价日的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价直作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:车辆登记信包:车牌号:莫R660Z1机动车所有人:邹同秋三上询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:”四询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场;金五、基准日期：2021年（08户2C羽该询价结果:小写;X石6”,方大写:人民币7必重庆中衡机动(y和二（）心)否明汉工万容疑自杭动车询份报告书，欲了解本询份项目公而厮况，益汉页利益关系及其他报告使用人应元读机动李询价报各书全文。本询价的委托方，关注本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明第2页共7页www.zhjdpe.cn023-62810303G重庆中衡机动车疼定评估有限公司",0,0,0,1]
[1102,"工(①X湖北安永道项目管理咨询有限公司HubeiAnyongdaoProjectManagementConsultingCo.,Ltd项目名称：武汉军人运动会智慧安保体系（建设管理）项目项目编号：HBAYD-18-A-201公学x湖北安永道攻目管理咨询有限公司HubeiAnvonadaoBo,Ltc公开招标文件PUBLICTENDERDOCUMENTS湖北安永道项目管理咨询有限公司编制工(①X湖北安永道项目管理咨询有限公司HubeiAnyongdaoProjectManagementConsultingCo.,Ltd温馨提示一、如无另行说明，投标文件递交时间为投标文件递交截止时间之前30分钟内二、为避免因迟到而失去投标资格，请授权代表携带好身份证原件及采购文件要求的其它证件，并适当提前到达三、招标文件中已告知了中标人须缴纳的相关服务费金额，如因中标人自身原因未按时缴纳的，则会造成中标人与采购人无法签订服务（供货）合同，并承担相关法律责任四、投标文件应按顺序编制页码五、请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期六、请正确填写《开标一览表》多子包项目请仔细检查包号，子包号与子包名称必须对应七、招标文件中第三部分《投标人须知》，第四部分《评标标准及方法》会影响投标是否有效，请投标人认真阅读八、为提高政府采购效率，请报名获取了采购文件但决定不参加本次投标的投标人，在投标文件递交截止时间的2日前，按《投标邀请书》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构对您的支持与配合，谨此致谢九、投标人如提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》时，须对其真实性负责如上述材料与事实不符的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；构成犯罪的，依法追究刑事责任十、投标文件中切记将报名时领取的《报名回执单》扫描放入投标函附件（本提示内容非采购文件组成部分，仅为善意提醒如有不一致，以采购文件为准）工(①X湖北安永道项目管理咨询有限公司HubeiAnyongdaoProjectManagementConsultingCo.,Ltd目录第一部分招标公告（代投标邀请）第二部分用户需求书第三部分投标人须知投标人须知前附表第四部分评标标准及方法第五部分合同书格式第六部分投标文件格式3工(①X湖北安永道项目管理咨询有限公司HubeiAnyongdaoProjectManagementConsultingCo.,Ltd第一部分招标公告（代投标邀请）依据武汉市政府采购办公室下达的政采函",1,1,1,1]
[1103,"新疆宜化化工有限公司油品27项采购项目竞标采购文件项目编号：xjyh-jb-xnr-20210903-01需求方：新疆宜化化工有限公司目录第一章竞标公告新疆宜化化工有限公司就“油品27项”项目进行竞标比选，现邀请合格的供应商前来洽谈。一、项目概况：1、项目编号（必填）：xjyh-jb-xnr-20210903-012、项目名称（必填）：油品27项3、项目简介（选填）：无二、竞标文件的获取：1、发放时间：2021年9月3日至2021年9月5日22时00分止。2、竞标文件获取地点：http://10.138.6.10/。三、竞标响应文件递交截止时间和送达地点：1、竞标响应文件递交截止时间：2021年9月5日22时00分。2、竞标响应文件送达地点：供应商应在竞标响应文件递交截止时间前，将竞标响应文件发送至xinjiangyihua00@163.com邮箱。逾期送达的竞标响应文件的，需求方不予受理。四、竞标评审时间和地点：1、竞标评审时间：2021年9月6日10时00分。2、竞标评审地点：新疆宜化化工有限公司开标室。五、本项目竞标公告于（9月3日）在湖北宜化招采平台媒体发布。六、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。七、联系方式招标办联系人:薛南荣本项目咨询电话:15299963512本项目所在公司地址：新疆昌吉州准东工业园区吉彩路20号（新疆宜化）八、咨询电话、投诉电话及邮箱集团咨询电话：0717-8868308投诉电话及邮箱：13733476276yhzbwg@163.com新疆宜化化工有限公司2021年9月3日第二章竞标须知供应商须知前附表注：请在方框□内划√选择。一、竞标响应文件的编制1.竞标响应文件的组成竞标响应文件应分为“商务文件”和“技术文件”两个部分组成。2.应按第四章“竞标响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞标响应文件的组成部分。二、报价要求3.1供应商均需提供分项明细报价。3.2供应商要详细填写“报价一览表”，由参与竞标比选人代表签章确认，并加盖单位公章。3.3本项目最高限价：*万元人民币。序号条款名称编列内容规定1项目名称新疆宜化油品27项2需求方名称：新疆宜化化工有限公司地址：新疆昌吉州准东工业园区吉彩路20号（新疆宜化）联系人：薛南荣座机联系电话：无",1,1,1,1]
[1104,"别地圆",0,0,0,1]
[1105,"评标报告采购单位|阿克苏地区科学技术协会项目名称阿克苏科技馆展品采购项目投标人名称最终报价（元）得分评审结果磋商小组阿克苏市腾宇商贸有限公司工1,356,000.0047.70通过评审结果阿克苏市万达信息网络技术有限责任公司工1,350,000.0090.33通过阿克苏嘉天昊简贸有限公司xl,360,000.0049.61通过次序中标候选人名称个阿克苏市万达信息网络技术有限责任公司推荐的中标候选人阿克苏嘉天昊商贸有限公司23阿克苏市腾宇商贸有限公司经磋商小组一致评议:阿克苏市万达信息网络技术有限责任公司响应招标文件，得分最评审意见高，推荐为第一中标候选单位。兹确认上述评标结果属实全体成员磋商小组郫庐二恢延招地况签字2021年9月24日根据招标文件中规定的评标办法和磋商小组的推荐意见，兹确定:阿克苏市万达信息网络技术有限责任公司为中标人;中标价为:小写:1350000.00元大写县壹佰叁拾伍万元整;《科学为2招标人定标意见子鹅2法定代表人或盖章）:裕方示单位:/C盖章）赁协约年9月24日监督人:万穆保批公证人:选衫乙燃公备注:本表有附件，附件包括：本表与附件共同构成评标报告，附件共上页说明：本报告由磋商小组和采购人共同填写，一式4份，采购人、招标代理机构备案时留存一份。",0,0,0,1]
[1106,"广西创信中达项目管理有限公司桂平市2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金桂平市社坡镇第三初级中学学生宿舍等8个工程（项目编号E4508002851001788001001）公布招标控制价的通知各投标人：桂平市2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金桂平市社坡镇第三初级中学学生宿舍等8个工程（项目编号E4508002851001788001001），本项目工程招标控制价为：壹仟壹佰肆拾叁万壹仟柒佰叁拾捌元柒角玖分（￥11431738.79元）。特此通知。招标人：桂平市教育局招标代理机构：广西创信中达项目管理有限公司地址：桂平市地址：贵港市港北区龙岗小区261号联系人：郭老师联系人：陈工电话：0775-3390187电话：0775-43583302021年6月29日",2,2,2,1]
[1107,"言近",0,0,0,1]
[1108,"4、各评委的签到情况评委的签到情况详见《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包评标会议——会议情况记录表》(附件3)。三、废标情况说明中国华西工程设计建设有限公司主)、广东裕盛建设有限公司《从）的投标文件封面未接招标文件第二章第3.7.5，4）且规定编制，根据招标文件第二章第5.4，7）项否达其投。评审情况详见《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包评标会议——会议情况记录表》(附件3)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标暗标部分有效性评审表》（附件4-1)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标暗标部分无效标情况说明表》（附件4-2)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件商务标部分有效性评审表》（附件6-1)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件商务标部分无效标情况说明表》（附件6-2)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标明标部分有效性评审表》（附件8-1）和《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标明标部分无效标情况说明表》(附件8-2%。四、澄清、说明事项纪要无，五、有效投标文件评审后的投标人各投标人的投标文件综合评审汇总如下:房常技术标编号综合得分名次备注】B96.92第一名第一中标候选人2D82.01第二名第二中标候选人内078.73第三中标保选人4日75.88以上结果依据《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标专家评审表》（附件5-1)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标专家评分最大差值计算表》（附件5-2)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件技术标专家评审汇总表》(附件5-3)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件商务标(不含价格评分）专家评审表》(附件7-1)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件商务标(不含价格评分)专家评审汇总表》(附件7-2)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包暗标身份对照效果图审核结果和暗标身份对照表》（附件9)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件商务标（投标报价评分）评审表》（附件10)、《洪梅镇基层公共服务中心工程总承包投标文件评审最终汇总表",0,0,0,1]
[1109,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：安装工程标段：包头市白云鄂博矿区公安分局及派出所办公楼维修维护工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价食堂改造工程大餐厅1030411002004开槽1.砖墙开32mm宽槽m182030411001004配管1.名称:塑料管2.材质:PVC3.规格:DN32mm4.配置形式:暗配m183030411004002配线1.名称:管内穿线2.配线形式:动力线路3.型号:BV4.规格:45.材质:铜芯m184030404035001插座1.安装插座5孔个35030404035002插座1.安装插座12孔个26030412001001普通灯具1.安装40cm*60cmLED方形吸顶灯套6分部小计小雅间7030412001002普通灯具1.安装直径1m圆形水晶灯套1分部小计厨房8030411002005开槽1.砖墙开32mm宽线槽m189030411001005配管1.名称:塑料管2.材质:PVC3.规格:DN32mm4.配置形式:暗配m1810030411004003配线1.名称:管内穿线2.配线形式:动力线路3.型号:BV4.规格:45.材质:铜芯m1811030404035003插座1.安装5孔插座个212030404034001照明开关1.安装照明开关个4分部小计水房改造13031001006004塑料管1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:UPVC给水管De32m20本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：安装工程标段：包头市白云鄂博矿区公安分局及派出所办公楼维修维护工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求14030411005001接线箱1.名称:接线箱2.材质:铁箱3.规格:175mm*165mm个115030404019001控制开关1.名称:自动空气开关DZ装置式2.型号：HL32-2P100A个116030411002003开槽1.砖墙开32mm宽槽m1817030411001003配管1.名称:塑料管2.材质:PVC3.规格:DN32mm4.配置形式:暗配m1818030411004001配线1.名称:管内穿线2.配线形式:动力线路3.型号:BV4.规格:45.材质:铜芯m18分部小计措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：安装工程标段：包头市白云鄂博矿区公安分局及",3,3,3,1]
[1110,"三兰核理、-地】市分公祁项品()标公-楼建设项煌市城办发C2018〕非必须招标工程项目发C2018〕“放管服”限额标准》（甘政发办〔2018〕168号于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方根据及招标控制价审核采购邀请招标公告煌市第三中学教学楼建设项目工程量清单敦煌市城市中小学基础设施建设项目—敦采购预算:小写：65000元、采购方式：1、标监第三项目采购单位：﹝学司目鸣温，龙市中小学1301号）《甘肃省人民政府办公厅转求邀请招标学教学楼建设项甘沁敦煌市城市或,称=正公雷示号DHJY-2021-015目号;敦煌市教育局竞价。目本项力”团有限公溢湘请酒求市洋当减,量清单及招，㎡工基础设施建”(）的有关324号发包方式的指导意见（试行《酒泉市人改革提高政府采购效率《酒泉市人目司民政府办公室印，二能消设关规定:）目告黔上成项建（大写：工程量清单及招标控制价中小学=1下:女款以瑞程造件制价编目一实施过民呼8监《政府集基础设施建设项想满时C”鸿顺公敦煌自主招标，府办公装见的式鹤集省公共外)陆万伍仟元整程有限公工凯,社,77市第三中学教厅）》（酒于限额以下兰邕真知n》于进冰部1目录和采购中采购7案资冠、凹活亦邀请；布述拟对C（酒政办主一步深化的通知旱)监时加-实延[》兰定的时间内进行竞价政府采购限答以下额自意向投标人1.请效九、投标人（供应商）理2021年7月2日曲]（共一轮报价）:竞价时间8:30:00-2021年7月1曰18:00:00。上传资质/响应文件时间：L8:00:00。报名时间:2021年6月报名及竞价时间八、审核学教学楼建设项目工程量清单及招标控制价进行任地[中公皇市城市中小学基础设施建设项郑常福敦煌对享《时采购内程凯没有重大违法认录的书面声明函中记供参加政府采购投标人须技油心书;2.须提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托证合一）、工程造价乙级及以上资质证书：机构代码证（或J武1.投标人必须投标单位资格要六并具]主采购交易系统进行投标登记,并在规u（供16:00:00。备有效的营业执照红求屈竞价须知29）=2021年曰接规2021年:30:00-2021年8:元]",2,2,2,1]
[1111,"【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：温溪镇沿河西路洲头段及西经二路段污水改造工程-市政工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）2014368.59见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）304512.042措施项目费（2.1+2.2）29233.162.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率29233.16见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率22229.38见表10.2.2-203其他项目费（3.1+3.2+3.3+3.4）105034.893.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3105034.89见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计105034.89见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×18.7557096.015增值税计算基数×9198515.946造价浮动（1+2+3+4+5）×费率招标控制价合计1+2+3+4+5+62404248.59【表10.2.2-17】分部分项工程综合单价计算表单位及专业工程名称：温溪镇沿河西路洲头段及西经二路段污水改造工程-市政工程标段：第1页共10页清单",2,2,2,1]
[1112,"目录一、项目概况二、中介服务机构资格要求三、服务范围及工作内容四、服务要求五、公开选取规则六、其他要求七、附件一、项目概况1.项目名称：德清县第一中学膜结构车棚安装工程的招标控制价编制工作。2.建设服务单位：浙江省德清县第一中学3.项目地点：浙江省德清县第一中学校内4.项目概况：德清县第一中学膜结构车棚安装工程的招标控制价编制工作。5.服务金额:人民币2000元（大写人民币贰仟元整）服务资金说明：按照国家标准计算。6.项目资金来源情况：财政资金二、中介服务机构资格要求1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；2.必须具有国家住建部或住建厅核发的“工程造价咨询企业乙级”以上资质。3.选取中介方式：本次采用【直接选取】模式，要求报名企业符合资质类型要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。三、服务范围及工作内容1.公开选取范围：从报名服务商中直接选定2.服务工作内容：（1）设计图内的德清县第一中学膜结构车棚安装工程的招标控制价编制工作四、服务要求1.技术要求：具备国家住建部或住建厅核发的“工程造价咨询企业乙级”以上资质的独立法人。2.服务人员要求：具有相关从事工程造价管理工作5年以上且取得资格证书的专业人员。3.工期要求：合同签订后10日内。4.结算价计算及付款方式：造价工作完成后一次性付清。5.履约保证金：中选服务费的0%。6.计价方式：按国家计委（浙价服【2009】84）号文件收费标准计取，人民币2000元（大写人民币贰仟元整）。7.付款方式：一次性付清。五、公开选取规则√直接选定;由项目业主直接在湖州（德清）网上中介服务超市中定向选择符合条件的服务机构。五、其它要求1.参与公开选取的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选人存在以下行为的，项目业主有权终止协议，并按相关规定报中介超市运营管理机构进行综合评价和处理。（1）中选人擅自放弃中选结果；（2）超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；（",1,0,0,0]
[1113,"江北机场网约车接机点改造工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：2502797.29元(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目工程量清单汇总表工程名称：江北机场网约车接机点改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1江北机场网约车接机点改造工程合计2502797.2930000046255.71注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程工程量清单汇总表工程名称：江北机场网约车接机点改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1土建工程2电气工程3给排水工程4交安工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。交安工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-04单位工程工程量清单汇总表工程名称：交安工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1D市政工程2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3其他项目费4规费5税金投标报价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：交安工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费2.2建设工程竣工档案编制费",2,3,2,0]
[1114,"A.1招标工程量清单封面逸夫小学宿舍楼老旧小区改造工程招标工程量清单招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）2021年07月14日B.1招标工程量清单扉页逸夫小学宿舍楼老旧小区改造工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月14日复核时间：2021年07月14日E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：逸夫小学宿舍楼老旧小区改造标段：第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价拆除工程1041001001001拆除路面1、材质：原无筋混凝土路面m370.0002041001003001拆除基层1、材质：碎石2、部位：原道路碎石m370.0003041001005001拆除侧、平（缘）石1、材质：混凝土材质m10.0004041001008001拆除混凝土结构1、结构形式：有筋混凝土2、备注：工程量暂定，结算按实调整m35.0005041001008002拆除混凝土结构1、结构形式：无筋混凝土2、备注：工程量暂定，结算按实调整m35.0006040102001001挖一般石方1、内容：混凝土路面、碎石垫层、现场垃圾、违建基础等m3150.0007040103002001余方弃置1、运距：按10km考虑，投标人自行考察现场，自行报价，结算时运距不予调整m3150.000分部小计沥青道路8040202001001路床(槽)碾压检验1、部位：沥青路面m240.0009040202011001碎石1、石料规格：粒径2-4cm2、厚度：30cmm240.00010WB040202017001水泥混凝土垫层1、材料品种、规格：C30水泥混凝土2、厚度：20cmm38.00011WB040203009001模板1.混凝土垫层复合木模板m240.00012WB040203012001伸缩缝1、类型：切缝，缝宽为8mm，缝深为6cmm15.00013WB040203012002伸缩缝1、类型：填缝2、材料品种：沥青橡胶m15.00014WB040202025001贴防裂贴1、贴防裂贴：聚酯防裂土工布m210.00015WB040203014001养生1、养生形式：塑料薄膜m240.000测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：逸夫小学宿舍楼老旧小区改造标段：第2页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价16040203003001粘层1、材料品种：乳化沥青pc-32、喷油量：0.5L/m2m280.00017040203006001沥青混凝土1、沥青混凝土种类：AC-16C中粒式沥青混凝土2、厚度",3,3,3,1]
[1115,"附件：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价40%40分以本次有效的最低磋商报价为基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×40分。小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）。共同评分因素2技术响应24%24分供应商提供的报价产品的技术参数完全满足“技术参数要求”表中要求的得24分，每有一项报价产品的技术参数存在负偏离的扣2分，直至扣完为止。技术评分因素3履约经验4%4分供应商提供自2017年以1月1日起（含2017年1月1日）至响应文件递交截止日期间内的类似本项目业绩，每提供一个得1分，此项满分4分。提供成交/成交通知书或合同的复印件并加盖供应商鲜章，不提供同样不得分。共同评分因素4实施方案27%27分1.供应商根据项目实际情况拟定安装调试施工进度方案，方案内容应至少体现人员安排、工期安排、应急措施3点内容。①施工人员安排符合项目要求、联系方式明确的得3分；不提供或人员安排不合理或人员联系方式不明确的不得分。②工期安排满足磋商文件要求且每个工期节点的时间进度可行性强的得4分；工期安排满足磋商文件要求但任意一个工期节点的时间进度不可行的得2分；工期安排不满足磋商文件要求的不得分；③应急措施详细的明确出项目施工过程中可能出现的问题以及附有合理的相应解决措施的得4分；应急措施列出少数可能出现的问题以及附有较为合理的解决措施的得2分；不提供或者列出的问题和解决措施不合理的不得分。注：第1项最高得11分。2.供应商根据项目实际情况拟定售后服务方案。售后服务应至少包括售后过程中的工作安排以及相应的人员配置、售后应急措施这2点内容。①方案中的售后工作符合项目要求，且对应工作人员安排合理、联系方式明确的得4分；售后工作较为符合项目要求、对应工作人员安排较为合理但联系方式不够明确的得2分；其余不得分。②售后过程中可能存在的问题详细的罗列出来，并附有详细可行的解决措施的得4分；可能存在的问题体现的较为少，且附有的解决措施不够明确仅可行的2分，其余不得分。注：第2项最高得8分。",5,5,5,1]
[1116,"乐山市金口河区政府采购工程项目竞争性谈判文件采购编号：JFCG-GC2021012TP（第二次）项目名称：金口河区2021年财政预算内以工代赈项目（永和镇黎明村）（第二次）采购人：乐山市金口河区发展和改革局共同编制采购代理机构：乐山市金口河区政府采购中心2021年6月1目录第一章谈判邀请，3第二章谈判须知，5第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求，21第四章谈判内容、谈判过程中可实质性变动的内容，23第五章响应文件格式，24第六章评审方法，39第七章政府采购合同（草案），47第八章工程量清单和图纸，712第一章谈判邀请乐山市金口河区政府采购中心受乐山市金口河区发展和改革局委托，拟对金口河区2021年财政预算内以工代赈项目（永和镇黎明村）（第二次）采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性谈判。一、采购项目基本情况1.项目编号：JFCG-GC2021012TP（第二次）。2.采购项目名称：金口河区2021年财政预算内以工代赈项目（永和镇黎明村）（第二次）。二、资金情况资金来源：财政性资金。三、采购项目简介：四、定向采购情况本项目专门面向中小企业采购。五、供应商资格条件：本次竞争性谈判在四川政府采购网上以公告形式发布，本项目将实行资格预审，并从通过资格预审的供应商中现场随机抽取五家供应商进入谈判。（通过本项目资格预审的供应商）六、禁止参加本次采购活动的供应商根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。七、采购文件获取方式、时间、地点：1、采购文件获取：由代理机构以邮件形式发送至供应商提供的邮箱中。32、谈判文件售价：无。采购文件提供后不退，谈判资格不能转让。八、响应文件递交起止时间：2021年7月5日09:00至2021年",1,1,1,1]
[1117,"行公x沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书元它成交日期:2021-07-16采购单位投义青岛市黄岛区大汪镇人民政府y((供应帝山东子平工程杏询有限公别计划名称工程造价咨询服务采购类塑定点采购经苏黄绍车联采电82151798述品目大类CI008工程造价咨询服务/付款日期初”2021-08-15付款方式X其他心的交货日②2021-07-31基本项目信息交货方式))现场交货交货地莒六汪镇X策购项目编%采购品目皮交单价(元)数量筹成交总价（元)370211-2021-11349工程选价客询服5700.00项目明细信息离品详细要求六汪镇残疾人无降碍改造项目预算控制价编制沁(梁嵩岩采购单位（盖章）:青岛市黄品区六汪镇人民政府供应图(盖章）:山东子平工程咨询有限公司K企,耐//7时必X2体化平件必购6敌行齐",0,0,0,1]
[1118,"更正后：三、采购清单参数：（1）小区平台服务器1、设备应具备对不低于128台人脸识别终端的统一管理能力；2、设备支持参数管理功能，可设置终端手动同步服务器时间或终端自动同步服务器时间，可对NTP服务器时间进行同步，可最多对3个NTP服务器进行同步，可对人员字段参数进行设置(投标文件中需提供公安部权威机构检测报告证明）；3、设备支持设备管理功能，可通过按IP地址添加的方式添加闸机人脸识别终端，可通过自动搜索或按IP地址添加的方式添加门口机、室内机等设备，可按单元对门口机、室内机等设备进行删除、更改和查看等操作(投标文件中需提供公安部权威机构检测报告证明）；4、设备支持出入记录管理功能，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，出入记录中应包含员工、访客、黑名单和陌生人四种人员类型，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，可将陌生人抓拍照片与人员库中照片进行比对并显示比对结果，可将出入终端设备的人员信息在屏幕上进行全屏显示，可对人脸图片边框颜色和显示人脸图片个数进行设置(投标文件中需提供公安部权威机构检测报告证明）；5、★设备支持访客管理功能，可查看访客对象的基本信息和人脸特征值参数信息，可根据姓名、编号或学号查询访客信息，可根据提取状态参数对访客信息进行筛选，可通过本地文件导入、识别终端抓拍等方式进行照片文件获取，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新增或更新访客照片，可通过核验终端计算录入人脸特征信息并显示(投标文件中需提供公安部权威机构检测报告证明）；6、★设备支持数据统计功能，可查看统计数据中设定任务下所有人员的打卡信息，可按状态、姓名、编码查询人员的打卡数据，并可导出查询结果，可按照经常异常、长期未归、长期未出和长期未打卡对统计数据进行查询，并可导出查询结果(投标文件中需提供公安部权威机构检测报告证明）；7、设备支持接入智能测温设备，识别终端（闸机识别终端、门口机）支持检测进出人员是否佩戴口罩及进行测温（测温需配套智能测温模块使用，可测额温、腕温），",4,4,4,1]
[1119,"国信证券股份有限公司2021年信创应用改造项目存储采购项目（二次）项目编号：211BA0042917-01A评标报告（定性评审法）招标人：国信证券股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年09月24日1一、基本情况和数据表项目名称国信证券股份有限公司2021年信创应用改造项目存储采购项目（二次）项目编号211BAO042917-O1A国信证券股份有限公司存储设备2台本项目所采购设备一次性交货。交货时，由采购人发出签货通知，中标人按如下时间将备货通知中设备交付:中标人收到备货通知之日起，40个日历日内供货。投标保证金人民币:250万元人民币5万元公开招标资格后审2021年09月24日14:30（北京时间）。深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层610会议室定性评审法何亮、王小民、冯明发、马晓慧、欧松招标形式资格审查方式评标时间评标地点评标方法评标委员会成员初步评审情况无根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，5家投标单位的投标文件通过详细评审。无无心评审委员会按照招标文件规定的各项因素进行商务技术定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评标报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人。投标人或其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面提出异议，逾期不予受理。二、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标的投标人名称无无不合格投标或废标原因投标人答辩记录无无需要说明的无三、投标人澄清、说明、补正情况记录表无投标人投标人代表无补正的向题无投标人澄清、说明、补无评标委员会意见，及对招标人的有关建无四、商务标、技术标定性评审表优点存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项评审结论序号投标人名称神州数码（中国）有限公司符合】商务1、符合要求。商务2、符合要求。技术1、符合要求。技术2、符合要求。技术3、符合要求。技术4、符合要求。技术5、符合要求。技术6、符合要求。技术7、符合要求。无北京神州新桥科技有限公司符合商务1、符合要求。离务2、符合要求。技术1、符合要求。技术2、",0,0,0,1]
[1120,"泗洪县工程建设项目评标中标结果公示项目编号：E3213010313105552001001中标结果公示根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，泗洪县梅花镇人民政府的泗洪县梅花镇人罗村小王庄小区姜丽宜居乡村建设工程的评标工作已经结束，中标人已经确定。现将中标结果公示如下:中标人名称:宿迁市秩诚建设工程有限公司中标价：1331639.Z9元中标工期：30且历天中标质量标准:企格中标项目负责人：孙颂中标项目负责人资质等级及证书编号:二级建造师;苏232181814607自本中标结果公示之日起三日内，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。如有异议，请按照有关规定书面质疑。电话:13852831056/:招标-人:泗洪县梅花镇人民政府《心管家享招标代理:z苏宏润建设项目管理咨询有限公司3门-工-上公>≤z,x公<2//2021年7月29日二、评标结果公示根据工程招标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，泗洪县梅花镇大罗村小王庄小区美丽宜居乡村建设工程的评标工作已经结束。现将评标结果公示如下:（一）投标文件被判定为废标的投标人名称及判定废标的原因:无投标单位被废标。（二）推荐中标候选人公示第一名:宿迁亩秩诚建设工程有限公司第二名:宿迁鑫拓建设工程有限公司第三名:江苏滚祺建设工程有服公司自本中标结果公示之日起三日内，对中标结果没有异议的，招标人将签发中标通知书。如有异议，请按照有关规定书面质疑。电话:13852831056招。灰泗洪县梅花镇人民政府上2。招标代理/苏宏润建设项目目管理咨询有恨公司ZZ江仁交厂-1.-上>心--2/y乞021-年7月29日心",0,0,0,1]
[1121,"D-STYLIST)VERTICAZOVENTOASTERJ乡芷二云言EZ网CiC差",0,0,0,1]
[1122,"第三章评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法评标委员会按综合评分由高到低顺序推荐中标候选人，综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（4）投标文件提供的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准商务及技术文件评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、工程质量目标及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。（6）本项目不接受联合体投标。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（9）投标文件（包括电子版文件）中未出现有关投标报价的内容。（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（",5,5,5,1]
[1123,"吴巷新河绿化工程工程招标控制价招标控制价（小写）：272014.75元（大写）：贰拾柒万贰仟零壹拾肆元柒角伍分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月08日复核时间：2021年06月08日建设项目招标控制价表工程名称：吴巷新河绿化工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1吴巷新河绿化工程272014.7502588.99251.67合计272014.7502588.99251.67【清单大师计价软件江苏版V9.31】单项工程招标控制价表工程名称：吴巷新河绿化工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1吴巷新河绿化工程272014.7502588.99251.67合计272014.7502588.99251.67【清单大师计价软件江苏版V9.31】单位工程招标控制价表工程名称：吴巷新河绿化工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程量清单计价合计209965.5601.1人工费43300.8201.2材料费105242.4201.3施工机具使用费47101.401.4企业管理费8228.401.5利润6092.5202措施项目清单计价合计12337.5902.1单价措施项目费3993.2102.2总价措施项目费8344.3802.2.1其中：安全文明施工措施费2588.903其他项目清单计价合计1800003.1其中：暂列金额1800003.2其中：专业工程暂估价003.3其中：计日工003.4其中：总承包服务费004规费9251.6705税金22459.930招标控制价合计272014.750【清单大师计价软件江苏版V9.31】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：吴巷新河绿化工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价吴巷新河0001050102001001栽植乔木1、种类:西府海棠2、胸径或地径:G7.1-8.0cm3、其他要求:全冠种植，树形优美4、成活率:100%5、养护期:三级养护一年株98346.0233909.9602050102012001铺种草皮1、草皮种类:天堂草、黑麦草籽播2、其他要求:12g/㎡，籽播不少于二次3、成活率:100%4、养护期:三级养护一年m287408.2872367.203050101010001整理绿化用地1、工作内容：原有小乔木、小灌木、地被、",2,2,2,1]
[1124,"加州花园备勤公寓维修项目工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：5213230.45(大写)：伍佰贰拾壹万叁仟贰佰叁拾元肆角伍分其中:安全文明施工费用(小写):113762.47(大写)：壹拾壹万叁仟柒佰陆拾贰元肆角柒分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：加州花园备勤公寓维修项目第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1（13套房）房间6-2、7-2、8-2、9-2、6-3、7-3、6-6、7-6、8-6、9-6、6-7、7-7、8-72511224.63743357.3554410.8252004.512（13套房）房间6-1、7-1、8-1、6-4、7-4、6-5、7-5、8-5、9-5、6-8、7-8、8-8、9-82702005.82835464.7959351.6556970.44合计5213230.451578822.14113762.47108974.95注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：（13套房）房间6-2、7-2、8-2、9-2、6-3、7-3、6-6、7-6、8-6、9-6、6-7、7-7、8-7第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）12、3、6、7#户型-装饰工程1456408.7459768029882.7734654.0422、3、6、7#户型-其他装饰工程368629.2286.69333.1632、3、6、7#户型-电气工程446291.820210.6213611.942、3、6、7#户型-给排水工程239894.89145677.354030.743405.41合计2511224.63743357.3554410.8252004.51注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和",2,2,2,1]
[1125,"序e名称:备注1e租赁打印机服务详细要求见附件2e自有打印机维护服务详细要求见附件",0,0,0,1]
[1126,"最高限价申报单靖江市新桥镇人民政府（招标人）靖江市新桥镇礼圣村路《良二股)建设工程，预算价为4323822元，根据相关规定，现申请该工程最高限价在预算价扣除暂估价及暂列金额的基础上下浮10%，最高限价3911739元特此申报餐桥穿靖近市新桥镇人民政府N1一2038年12尽了】r)",2,2,2,1]
[1127,"火辽雀影些工职智：B滩-丫迎篮融工徽线别具（层丫丝殿-景：工x）\\(制督Y平凯烨中三旦辽剑毕融工路张中巢距F“09G96[92湖美治33本Y职凯烨中三制巴√省毕群工斯最张中巢应9969612021i;Z谢“台等出理当耿君留毛游二副工出辽证电“牛型斜系币89:Z002020608102“台等法工:g道x专‘8卫尉额下逾当副工必2潞美“牙羁‘;吗些V首影斗监朝当梁字林“吕些温“斗迁出辽斗职采淋1中留证额源Y?沙些中二签L《勤毕融工贿淮巢呼II\"IL9IF892马游/被其显Y职凯浮由二鉴但《巡毕融工章(染望此一马将“房勒1698:02611T;Z潮“台销出果当联出彩游一乱工街泊毕‘针型别圾不字“另印/ez800608188081“单期针型冶镇、群限甘‘乙刊/es1008180810“自期法工避、2C2采“字形当卧工‘华丑斜圾币函Y职凯中一但辽剑毕副工加旦召游督单*6'*Z902892三跨于邵年灌Y郓到中年巴辽益毕融工泡毕各游督单yLS99fFhI8T1FZ谢“包等船年当耿犁出知游二卧工出辽早“针型斜不当副工出辽毕“斗丑累系不追24副配芬日监Y/梁各)些中三将田‘牙彩磁想掌号Y梁：（二）浙营监被愿苏目Y肇哲：内黄县纬八路（文汇大道-确河大道）道路新建工程额项大道-繁阳大道段施工（招标编号：NHSZGK202】-008）于2021年9月24日在内黄县公共[\"1(攀艺Y些部睡蓉目Y肇哲￥转“肆:6系治干邹肇书工斗8导9￥逼书工斗器导战邹孟书工学册导投《盐总温料09己《韶七需马9-CCY基哲目旗三独丑‘融荡且2驾船“Y肇哲≤轻二3验“越签且迎张具欲“Y肇g骅递美滥，‘延瑟目x幸“Y肇语年七勘《社验8ˇ62于'82'82贞建8'96F*562*6罗Y些：但《说阜舒工轻申名浙证巍:但√副阜副工斯最(间8箱巢止巴《益阜副工彰非中犁&攀牙Y些龄巴辽剑毕卧工独出各2督盖丝但√剑毕融工炼证([间8油毕些但√勤毕副工路彰张中里厦当干各YY采e)些≤中5(纵G去Y/采e)毕4中‘函凯X(旱斗邵式心郸业辽些：‘毕等可凹《号Ii[司文评标结果公示期：2021",0,0,0,1]
[1128,"详细评分汇总表项目名称:淮南市田家庵区渔政信息化建设项目(2021TQCG0059-1)投标总价（元）评审价(元)初步评审商务标评审技术标评审总分排名中国铁塔股份有限公司]淮南市分公司1190100.001174000通过20.0078.0098.00心润建股份有限公司21195500L193500通过19.6747.0066.672安徽省佳诺电子科技股当份有限公司120000通过L1990oo19.5845.6765.253赵星专家340403.95-0611查甫更专家34082319818lx4351X杨柳专家3404031995率1622开标时间:2021/9/79:30:00",0,0,0,1]
[1129,"被BG8J25（前视)敦BG8J25（后祝)敦BG8J25（前排)鼓BG8J25（后排)赣BG8J25（中控)敦BG8J25（仪表台)赣BG8J25（发动机)获BG8J25（铭房)三机：(22-62600073行社:ht/jiui通",0,0,0,1]
[1130,"投标报价汇总表合同段:桂平市复圩镇玉荣光使发电观光台至龙门工业区中心大道砼路面工称标衣1序号次科目名称金额（元）100总如200路打300路100桥聚、汤源第100登至第700澄合计已色含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估阶合计浙单合计诚去材料、工程设备、专业工程羽估价合计计日工台计暂列金额（不合计日工总额)投标报价清单第1页共1页工程量清单表合同段:桂平市复圩镇玉荣光使发电观光台至龙门工业区中心大道砼路面工称标衣2清单第100章总则子目号子目名称单位敦名州单价合价】0工程智理102-3义全生产费(6](1.00101承包人驻地建设101-1施工场地建设费/1。￥11.000清单第1英共十页工程量清单表合同段:桂平市蒙圩镇玉柴光使发电震光台至龙门工业区中心大道砼路面工程标衣2清单第200章路基子目名称革位敦州单价地清理清理考批阶务那菜皮m5088.0011可企自0台计人民币清单第2英共十页工程量清单表合同段:桂平市蒙圩镇玉柴光使发电震光台至龙门工业区中心大道砼路面工程标表2清单第300章路面子目母子目名称单位时化料革予合价2油孜热垦302-1齐石热层时J200am剂烈11945.000306及配牌（联）石底基层、基质306=1《配邵石底基儿379.C0306-3汾序150a12362.0812X泥羽员土面板812-1泥灌凝土面校北30。Jy220mm与30㎡,。Jy260am7928122了鹏813格启培土、中央分照带同城土、土路剧加固及路缘石313=1洛府持上81各面处那816-1挖除混凝土面校涉量敬:00澄人比币台计渝单．第3英共备予工程量清单表合同段:违平市蒙圩镇玉柴光使发电震光台至龙门工业区中心大道砼路面工程标衣2清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称革位就师单价合价《19管涵及倒虹吸管涵119-1单孔钢筋混凝土圆管涌㎡-0.5m单孔尔筋混凝土厕答当20.000二-p0.8m单孔的筋混凝土圆管递伯4.000-l.0m单孔钢筋混凝土顾管涵6.000820120-1鹤筋湿凝主盖板话14.00清单第1英共1页",3,3,3,1]
[1131,"JMX]K7第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*98%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1",5,5,5,1]
[1132,"一产上AL高频屯焊防衢钢首采购项日公告（招标编号：0747-1960SCOMZX005）招标项目所在地区:衣福娃省泉州币：招标条件本主厂区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施项目直缝高频电阻焊防腐钢管采购，已由项目审批/核准/各案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为中石化石油工程设计有限公司本项日己具备招标条件，现进行公并招标二、项目概况和招标范围项目规模:(1)）项日名称：中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目主厂区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施EPC总承包工程(2）工程承包范围：主厂区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施EPC总承包工程界区（红线外一米）内的详细工程设计、采购与施工(EPC)总承包工程业主统筹内容、业主甲供设备及材料不在本工程招标范围内(3）主要工作内容：主厂区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施工程的设计界面位于主厂区至青兰山库区，主厂区与青兰山库区之间的管廊由承包商承担设计工作主广区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施工程阴极保护站设在青兰山库区内，承包商负责阴极保护系统的设计工作，业主为大管廊阴极保护站的阴保控制柜提供安装位置，阴极保护装置至阴极保护控制柜/恒电位仪等的线缆及路由、通道属于本工程承包商的工作范围主厂区至青兰山库区原料油、成品油管线及其配套设施工程光缆按总体院的统一技术要求执行，承包商负责青兰山库区控制室到主厂区中控室光缆的统一采购、敷设、试验凝析油泵站:A、象站：2000M3/h*3台+150M3/h*1台;B、管道：3#码头至泵站入口线（DN350，2条），海底管线从收发球设施引出至泵组（DN900，1条）;泵组出口至库区征地红线1m处（DN900，1条）;+/7管线",0,0,0,1]
[1133,"广交会展馆四期展馆扩建项目造价咨询服务评标报告一、项目基本情况：由中国对外贸易中心集团有限公司筹建的广交会展馆四期展馆扩建项目造价咨询服务项目，委托广东机电设备招标有限公司（招标代理机构）在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。二、投标文件递交及开标情况：本项目于2021年08月19日在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。本项目实施电子化招投标，于2021年08月19日00时00分至2021年09月08日09时30分在广州公共资源交易中心网站接受网上投标登记和递交电子投标文件。在规定的时间内，成功投标登记并递交了电子投标文件的投标人共有10家。本项目于2021年09月08日09时00分至09时30分在第8开标室（中心本部）接收备用投标文件电子光盘、投标保函（保函、保险等），期间共收到10家投标人递交的电子备用光盘（详见《开标签到及备用投标文件电子光盘、投标保函（保函、保险等）登记表》）。本项目开标会于2021年09月08日09时30分至10时30分在广州公共资源交易中心第8开标室（中心本部）进行，2021年09月08日09时30分至10时00分为投标文件解密时间，共有10家投标人对投标文件进行了解密。招标代理机构按照开标程序对成功解密的投标文件进行唱标。详见《开标记录表》、《投标文件机器码记录表》。三、评标委员会成员名单：本项目的评标会于2021年09月09日09时30分在广州公共资源交易中心第6评标室（中心本部）进行。评标委员会由招标人依法组建，共7名专家组成，评标委员会成员一致推荐李茂英专家为评标委员会组长，具体名单如下：评标委员会组长：李茂英；评标委员会成员：梁望华、肖丹丹、王丽、谭翠颜、张春鸿（业主代表）、廖钦明（业主代表），评标委员会根据招标文件要求对投标文件进行独立评审。四、评标标准和方法第1页共3页综合评分法，具体详见招标文件评标办法。五、评标情况:1、初步评审评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行初步评审(含形式评审、资格评审、响应性评审）。经审查，，0家投标人全部通过初步评审。（详见《形式评审记录表》、《资格评审记录表》、《响应性评审记录表",0,0,0,1]
[1134,"茂名市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目设计招标评标报告设计招标评标委员会2021年08月10日1茂名市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目设计招标开标评标报告书一、基本情况工程名称：茂名市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐项目招标单位：茂名市疾病预防控制中心招标代理：华联世纪工程咨询股份有限公司招标类别：设计招标方式：公开招标建设地点：茂名市疾病预防控制中心建设规模：项目为茂名市疾病预防控制中心应急检验能力填平补齐建设工程，拟将茂名市疾病预防控制中心现有办公用房4410平方米改造成新理化实验室及新微生物实验室，其中：拟将原茂名市疾病预防控制中心主楼8-9楼共1560平方米改造成为理化实验室；拟将原卫生监督所大楼2-6楼共2850平方米改造成微生物实验室，并根据原卫生监督所大楼实际新增货梯1台（增加建筑面积90平方米，同时配套消防、污水处理、照明、给排水、实验室信息管理系统）。同时增加实验室相关仪器设备105台（套），改造后检测量提升200%，检测范围扩大2倍、检测能力在全省（非珠三角地区）层面的处于前列。设计工期：45日历天，初步设计周期为方案批准之日起计20日历天内，施工图设计周期为完成初步设计后25日历天内。二、开标情况1、开标时间及地点（1）开标时间：2021年08月10日09时00分（2）开标地点：茂名市公共资源交易中心(茂名市油城十路金源盛世1、2号楼三层开标室)2、开标过程（1）开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。2本项目在递交投标文件截止时间（202L年，8月0日09时00分）前共有G家投标人递交投标文件（见附表1）。（2）开标在招标监督小组监督下进行，由招标人和投标人各派出代表检查所递交投标文件的名封情况，所有投标文件密封情况完好.。（3）按照宣布的开标顾序当众拆封商务投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证出席开标会，宣谈投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容（见附表2）。三、评标委员会评标委员会由招标人依法组建,由招标人在开标前二天从广至省绕合评标评由专家库随机抽取并通过语音呼叫系统传达和确认，组成如下，专家一专家二专家三专家四专家五姓名面专业/职称高工工程师高工高工高工专家担任评标委员会主任。",0,0,0,1]
[1135,"希辆保险结算单沿区(x对文告险股方承保单位（盖章））s最编号:j车牌号些队2712W保险期限车辆型号发动机号东凤雪铁龙DC7160LYAM轿车投保单编号投保险种车损险TDAA201942010001255791保费总价市场保费折扣率1113.630.433500001383.990.4335000040.990.43350000100.000.4335000083．600.4335000027.840.43350000395.80950.000.433500000.7司机（1万）乘客（4万）玻璃法找到第三不计免赔交强险车船税保费总额:贰仟叁佰捌拾捌元柒角叁分整",0,0,0,1]
[1136,"评审情况一览表项目名称XCS-GC-GK-2021061001项目编号G329舟鲁线宣州段路面修复养护工程序号投标单位投标报价初审情况总得分1安徽先河建筑工程有限公司3748248.66通过96.662安徽正奇建设有限公司3838264.76通过98.983安徽华初工程项目管理有限公司3842167.77通过99.084安徽德立工程技术有限公司3782400.72通过97.545安徽道达路桥工程有限公司3803746.09通过98.096浙江湖州宏盈建设工程有限公司3919011.18通过97.887安徽六安公路桥梁工程有限公司3991585.41通过94.148尚德建设集团有限公司4098312.29通过88.639安徽汀洲建设工程有限公司4004392.63通过93.4810安徽华盛建设集团有限公司3761055.86通过96.9911安徽骏飞建设工程有限公司3978778.18通过94.812安徽源通路桥工程有限公司4119657.16通过87.5313砀山通德建设工程有限公司4030007.08通过92.1614安徽煜地建设工程有限责任公司3889127.6通过99.4215安徽通亚达路桥工程有限公司3731171.81通过96.2216安徽族路建筑工程有限公司3636398.34通过93.7717安徽润瑞建设工程有限公司3661927.31通过94.4318安徽万昇建设工程有限公司4047083.38通过91.2719安徽路源公路工程有限公司3940356.5通过96.7820安徽省诚泰建筑工程有限公司3974509.7通过95.0221安徽丰林建设工程有限公司3793500通过97.8222安徽天之路建筑工程有限公司3829360.52通过98.7523安徽蓝泽建设工程有限公司4012930.78通过93.0424安徽鸿宇路桥工程有限公司4059890.61通过90.6125安徽富通建设集团有限公司4038545.23通过91.7126安徽华仁路桥工程有限公司3648596.29通过94.0927安徽省滨江路桥工程有限公司3880589.46通过99.8628安徽丰港建筑工程有限公司3927549.28通过97.4429安徽瑞振建设工程有限公司3957432.8通过95.930浙江长兴中远建设工程有限公司3714095.51通过95.7831宣城市宣通路桥工程有限责任公司3697019.21通过95.3432安徽兴隆建筑有限公司3677070.67通过94.8233安徽鸿道公路工程有限公司3936087.4通过97",0,0,0,1]
[1137,"高州市中医院南院区(原市第二人民医院）内科楼建设项目勘察设计定标结果公示进场编号:JG2021-11455投标单位高州市中陶院工程名称高州市中医院南院区(原市第二人民医院）内科楼建设项目勘察设计工程建设规模项目总占地面积为5400平方米，项目总建筑面积为48600平方米，其中地上1-20层作为中、西医内科及职能科综合用房，建筑面积为37800平方米:地下二层停车场，建筑面积10800平方火。(主)广东南海国际建筑设计有限公司(成)中佳勘察设计有限公司(主)广东南海城乡建筑设计有限公司(成)北京市勤察设计研究院有限公司主)中誉设计有限公司(成)建勘勘测有限公司（主）佛山市顺德建筑设计院股份有公司（成）广东佛山地质工程勤察院定标候选人名单（无排序）招标类别勘察设计招标方式公开招标开标、评标时间2021年8月5日定标时间2021年8月6日定标方法集体决策法定标理由根据相关法律法规要求招标代理机构广东启弘招标代理有限公司中标候选人（排序)单位名称定标票决得分投标报价下浮率（%)项目设计负责人项目设计负责人证书编号第一中标候选人主)广东南海困际建筑设计有限公司(成)中佳勘察设计有限公司35(主)广东南海城乡建筑设计第二中标候选有限公司(成)25北京市勤察设人计研究院有限30.2530.38周楚云陈琪伟公司124401922134401980主)中誉设计第三中标候选2330.15有限公司(成)建勘勘测有限公司李志远2021年8月7日至2021年8月11日(三个工作日)2021年8月6日招标单检(盖章)164402327之根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21日颁布）的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。招标人（异议受理部门）：高州市中医院联系人：罗连平电话：0668-6198739招标投标监督部门:高州市建设工程招标投标办公室联系电话:0668-6666999",0,0,0,1]
[1138,"肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程—道路工程一期监理评标报告招标单位：肇庆文凯投资管理有限公司招标代理：广东华伦招标有限公司交易中心：肇庆市公共资源交易中心编制日期：二〇二一年九月九日评标委员会组长签名：肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程一道路工程一期监理评标报告一、项目基本情况1、招标条件肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程一道路工程一期监理已由庆新区管理委员会行政服务局以肇新行政投审[2021]11号批准建设。招标人为警庆文凯投资管理有限公司，资金来源由庆新区管委会统筹安排。项目已具备招标条件，现对该项目的肇庆新区电子信息产业远基础设施建设工程一道路工程一期监理进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申诸人参加投标。2、项目概沉与招标范围2.1.本次招标项目的建设地点：本项目位于科技一路以东、珠三角环载高速以西、临江大道以北、站前大道以南地块内。2.2.工程规模：肇庆新区电子信息产业园基础设施建设工程一道路工程一期监理项目包含新建6条城市道路，分别为科创大道（站前大道～园区一路往南200m处）（红线宽60m，设计时速60km/h，实施范围长度为0.665mm），科创大道（永安大道一园区四路)（红线宽60m，设计时速60Km/h，实施范围长度为0.691Km）;科技二路（永安大道一园区四路）（红线宽38m，设计时速40km/h，实施范围长度为0.287Km），园区四路（科技二路～科创大道）（红载宽30m，设计时速40km/h，实施范围长度为1.289Km）；科技三路（永利大道一园区四路）（红线宽24m，设计时速30km/h，双向4车道，实施范围长度为1.432km），园区二路（科技一路～科创大道往东220m）（红线宽24m，设计时速30km/h，实施范围长度为1.457km）。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程（最大管径DN2400）、综合管线(电力、通讯)、照明工程、景观象化工程及交通配套设施等项目建设内容和规模最终以行政主管部门批复文件为准。2.3.本公告共划分为1个标段标段编号标段名称招标范团招标控制价（元）工期(天)E4412000001002872001001负责本工程项目的施工肇庆新区电子信准备期、施工期、竣工息产业园基础设结算期、质量保修期全过程监理服务、工程竣施建设工程一道工结算协调等相关工路工程",0,0,0,1]
[1139,"勒流连杜村连村公园建设工程（简地一、二及沙地）资格审查申请文件投标申请人（公章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖私章）：编制日期：目录一、填报说明二、投标申请人基本情况表三、附件：有关证件及资料复印件法定代表人身份证明书(原件)；法定代表人身份证复印件；法定代表人授权委托书原件（如为委托人签名时，需提交）；授权委托人的身份证复印件（如为委托人签名时，需提交）；企业有效的营业执照副本复印件；企业资质证书副本复印件；企业安全生产许可证复印件；拟派项目负责人证明资料：身份证、资格证（注册建造师执业资格证书）、安全生产考核合格证（B类）、社保证明、拟派项目负责人在佛山市建筑诚信评价体系管理平台中备案且未被锁定打印页；在佛山市建筑诚信评价体系管理平台“企业基本信息”、“企业考评情况”及“专业技术人员”栏的打印网页页面（投标人加盖公章）；填报说明1、本表可采用打印或使用墨水笔填写。填写时要求字迹工整、清晰；2、要求盖章或签名的地方，必须按规定盖章或签名。3、附件内容，招标人可根据工程具体情况进行调整。投标申请人所提交附件内容应完整。4、资格审查合格标准，以招标公告内容为准。工程名称招标人申请人基本情况投标申请人法定代表人技术负责人资质类别及等级资质证号安全生产许可证编号安全生产许可证有效期限项目联系人联系电话拟委派项目负责人（□内请打“√”）项目负责人姓名身份证号码资格证号《安全生产考核合格证》（B类，如有）拟派项目负责人是否同时参与其他项目投标□否□是，具体项目情况如下：（应填写参与工程名称、地区以及开标和评标时间）有无下列情形（有的请打“√”。有下列情形之一，将不能通过资格审查）1、被责令停业；□2、处于被取消或暂停投标资格的处罚期内；□3、财产被接管或冻结，破产状态。□注：被暂停或取消投标资格的，指不分地域，由各地建设行政主管部门或招投标监管部门发出的正式文件（包括通报、批评、通知以及行政处罚书等）中明确被取消或暂停投标资格（包括市场准入），且至递交资格审查文件截止时间后仍在处罚期内的。本企业郑重承诺：以上填报资料真实、有效，如有弄虚作假、故意瞒报行为，一经查实，自愿放弃该项",0,0,0,1]
[1140,"江西华昊信息咨询有限公司关于南昌市东湖区教育科技体育局-南昌市育新学校配电房设备增容项日(采购编号：HHZX21-107第二次)竞争性磋商采购公告项目概况南昌市东湖区教育科技体育局-南昌市育新学校配电房设备增容项目(采购编号:HHZX21-107第二次)的潜在供应商应获取竞争性磋商文件及其它材料文件并于2021年8月31日14点30分（北京时间）前递交投标文件项目基本情况采购编号:HHZX21-107第二次项目名称：南昌市东湖区教育科技体育局-南昌市育新学校配电房设备增容项目采购方式:□竞争性谈判团竞争性磋商询价预算金额:人民币550000.00元最高总限价:人民币522500.00元采购需求采购分项编号采购条目名称项目实施地点类型产地东湖购2021B000478990南昌市育新学校配电房设备增容项目南昌市育新学校国内采购明细序号名称项目特征描述计量单位工程量1高压成套配电柜1.名称:一进一出带计量高压柜:2.型号:一进一出:1.00台3.母线配置方式:单母线:2千式变压器1.名称:千式变压器:1.002.容量（kV·A）：800kVA:台3.电压（kV）:10:3低压开关柜(屏）1.名称:低压开关柜:台6.002.种类：进线柜、双电源柜、馈线柜、电容补偿柜:杆上计量1.名称:杜上计量柜;台1.002.电压等级（kV）:10:5隔离开关1.名称：隔离开关:：2.电压等级（ky）：10kV:组1.006断路器1.名称：柱上断路器:2.电压等级（ky）：10kv;台1.007电力电缆1.名称：电力电缆:2.型号:ZR-YJV22-8.7/15kV-3x70:3.电压等级（kV）：10kV:m35.008电力电缆头1.名称：电缆附件:2.型号：3x70:3.材质、类型:户内x3,户外×1:4.电压等级（kV）：10kv:个4.009电力变压器系统满足配套需求，保证项目正常运行系统1.00么送配电装置系统满足配套需求，保证项目正常运行系统4.0011特殊保护装置满足配套需求，保证项目正常运行套1.0012送配电装置系统满足配套需求，保证项目正常运行系统18.0013母线段2.0014电容器满足配套需求，保证项目正常运行组8.00《5接地装置满足配套需求，保证项目正常运行系统1.0016电缆试验满足配套需求，保证项目正常运行根2.00注:本项目为交钥匙工程项目",0,0,0,1]
[1141,"禹州市鸿畅镇中心学校维修改造及无梁镇无梁小学宿舍楼项目（不见面开标）评标结果公示一、基本情况和数据表（一）项目概况1、项目名称：禹州市鸿畅镇中心学校维修改造及无梁镇无梁小学宿舍楼项目2、项目编号：JSGC-FJ-20210673、招标控制价：第1标段：1817329.50元；第2标段：1824083.08元；4、质量要求：合格5、计划工期：150日历天6、评标办法：综合评标法；7、资格审查方式：资格后审（二）招标过程本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2021年08月05日至2021年08月25日在河南省电子招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上公开发布招标信息，于投标截止时间前上传投标文件及缴纳投标保证金的投标单位：第1标段禹州市鸿畅镇中心学校维修改造有3家；第2标段禹州市无梁镇无梁小学宿舍楼项目有3家。（三）项目开标数据表招标人名称禹州市教育体育局招标代理机构名称开信项目管理集团有限公司项目名称禹州市鸿畅镇中心学校维修改造及无梁镇无梁小学宿舍楼项目开标时间2021年08月25日10：30开标地点禹州市公共资源交易中心开标一室评标时间2021年08月25日12：50评标地点禹州市公共资源交易中心评标二室开标记录：第1标段禹州市鸿畅镇中心学校维修改造：投标单位投标总报价（元）项目经理技术负责人工期日历天河南聚乾建筑工程有限公司1790079.06冯春杰王书娟150鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司1800932.42韩小永冯晓鸽150河南恒立建设工程有限公司1806472.23贺志江李县委150招标控制价（元）1817329.50目标工期150日历天抽取的权重系数K值0.35投标报价修正情况无第2标段禹州市无梁镇无梁小学宿舍楼项目：投标单位投标总报价（元）项目经理技术负责人工期日历天林耘建设有限公司1790383.77杨战争李玉山150河南唐辰建设工程有限公司1805733.63马旭阳陈高峰150中水京林建设有限公司1819526.40白江浦张志强150招标控制价（元）1824083.08目标工期150日历天抽取的权重系数K值0.35投标报价修正情况无三、评标标准、评标办法或者评标因素:详见招标文件评审情况：硬件特征码：各投标人CPU序号、网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均无雷同，可以进行下步评审；清标第1标段禹州市鸿畅镇中心学校维修改造：序号通过清标的投标人名称1河南聚乾建筑工程有限公司2鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司3河南恒立建设工程有限公司序号",0,0,0,1]
[1142,"政府采购项目项目编号：SXHC2018-ZB/G-594-1西咸新区消防支队特种装备采购项目（一标段：供气消防车）招标文件陕西华采招标有限公司二零一八年十二月目录第一部分招标公告陕西华采招标有限公司受西咸新区消防支队(原西咸新区公安消防支队）的委托，按照政府采购程序，对西咸新区消防支队特种装备采购项目（一标段：供气消防车）进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标一、采购项目名称：西咸新区消防支队特种装备采购项目（一标段：供气消防车）二、采购项目编号：SXHC2018-ZB/G-594-1三、采购人名称：西咸新区消防支队(原西咸新区公安消防支队）地址：咸阳市秦都区兴咸路联系人：房工电话：029-33186916四、采购代理机构名称：陕西华采招标有限公司地址：西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10层1006室联系人：詹振电话：029-68255920-804传真：029-68255920-803五、采购内容和需求：供气消防车采购（具体详见招标内容及要求）项目用途：消防工作需要采购预算:人民币1440000.00元六、投标供应商资格要求：（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）特定资格条件：1.法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明及身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；2.符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；注：本项目不接受联合体投标七、采购项目需要落实的政府采购政策（具体要求详见招标文件）：（一）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（二）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；（三）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（四）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；（五）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（六）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）八、",1,1,1,1]
[1143,"最终报价或第2次报价表最终报价或第2次报价表项目名称安徽理工大学2020年中外文电子资源项目项目编号2020CG1962投标人名称同方知网（北京）技术有限公司陆拆餐万件路作目最终投标总价人民币大写:人民币小写:638p元（详见备注说明)是否响应是/否（划√）付款方式供货及安装期限完全响衣招驻立件要求其他说明投标人:(公章）z年7月23日注:本页《最终报价书>由供应商在现场依情况填写，请加盖公章后带至现场备填(不需装订在投标响应文件内),该表供现场报价使用打印该空表用于现场最终价。考虑投标报价的方便，供应商在填写的最终承诺报价为合同总价，所需费用均包含在合同总价内，7-今yw一乏讼",0,0,0,1]
[1144,"1.封面重庆市潼南区2021年李家祠社区大同街片区等五个片，区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹林湾片区、，电厂宿舍片区）老旧小区改造工程-八标段，工程招标控制价37102600招标控制价(小写):，(大写):，叁仟柒佰壹拾万贰仟陆佰元整，0其中：安全文明施工费用(小写):，零元整(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月30日建设项目招标控制价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹补鸿片区、电厂宿合片区）老旧小区改造工程-八标段北中片:号个项工程名称公额（元）警估价（元）安全文明施工费规费（元）】承庆市潼区2021年李家祠社区大山行片以五个片区（大l行片区、建设路所这、求教及内)林湾片又、旧小区改造工程-八标段37102600台计37102600单项工程投标报价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹补鸿片区、电厂宿合片区）老旧小区改造工程-八标段北中厅-号小位工程名称企额（元）暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）】重庆康潼阁区2021年李家祠社区大同街位工件片区（木阅街厅区、建设路-|)荻委片泛、竹林鸿片区上谷沂辽客旧尔区改选工径-八标胶37102600合计37102600单位工程招标控制价汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区等五个片区（大同街片区、建设路片区、教委片区、竹林湾片区、电厂宿合片区）老旧小区改选工程-八标段户号汇总内容企额(元）其中:暂估价(元)上分部分项工程费1.1主筑工程2曹施项目费2、1技术批施项目费2。组织措施项目费其中安全文明施工费3共他项目费重投费(一税企招标控制价合计-1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:重庆市澄路区2021年李家祠社区大同街片区",2,2,2,1]
[1145,"被推荐供应商名单和推荐理由根据各供应商的最终得分，按由高到低的顺序，评标委员会推荐的供应商名单如下：第一中标候选人：郑州丰嘉科技有限公司第二中标候选人：河南东盛智控科技有限公司第三中标候选人：合肥澳达环境艺术设计工程有限公司推荐理由：这三家供应商在规定的时间内提交了响应文件，经磋商小组评审，符合竞争性磋商文件的各项要求，综合得分位列前三，故推荐为成交候选人。",0,0,0,1]
[1146,"22文作额5:B110评标报告招标项目名称:北海炼化2021-2024年建筑物、竖向工程维修项目施工总承包工程施工招标项目类别:工程施工招标项目编号:B1100000013041061001哲段名称：北海炼化2021-2024年建筑物、竖向工程维修项目施工总承包工程施工一标、标段编号:B1100000013041061001001开标时间:2021年7月29日9:00招标项目名称及编号北海炼化2021-2024年建筑物、竖向工程维修项目施工总承包工程施工(北海炼化:021-2024年建策物、向工程维修项目施工总承包工程施工一标段)招标项目编罗BI1000000130[I061001招标人中国石化北海炼化在限责任公司招标代理机构中国石化集团招标在限公司开标情况详见“开标记录表”评标地点中国石化集团招标在限公司茂名分部开始:2021/7/299:46:27评标时间评标委员会成员及声明详见“评标委员会成员名单”、“评标委员会成员签到表”“评标安员会正明书扫描性核对情况详见“扫描件核对播况表”初步评由情况谨见“初步证由标准及记丞表”长通过初步评重的情况(范“投标人报序表”签详见“渣标报告”详细评直标准及让分表”澄清、说明折名次中标候选人名称投标报价祖分1湛江市建筑实业工程公投标报价4.693.922北京燕化正邦设备检修有限公司投标报价4.692.69中标候选人推被3茂名华粤建筑安装工程本限公司投标报价4.491.59其他需基说明的事项评标委员会全体成员签字表神潜疏虹重名i年冠林羽”2021年07月29日生成时间。zozi/7/zgla:g9.z第页/共1httpy;y//(hbiddjnc;in0",0,0,0,1]
[1147,"评标报告-项目概况分包:金兰市场监督管理所装修改造工程分包编号:zj;202107002-1采购人:新县市场监督管理局代理机构:新县建业造价师事务所有限责任公司二、开标情况本项目开标会于2021年07月27日15时30分在开标一厅召开截止到2021年07月27日15时30分本标段（包）共收到3家供应商递交的响应文件开标记录如下:序号投标单位名称上，河南永收建筑工程有限公司投标报价(元y约)823923.752河南仁诚市政园林工程有限公后822337.42[3河鑫创文建设工程在限公司823392.78壹年马岳强壹年赵置芬三、评标委员会组成评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为张敬宝，成员为刘洁、陈赣四、评审情况评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查未通过符合性审查单位情况如下:序号投标单位名称未通过原因形三)㎡其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下，序易挑序沙小)3五、证评标结果评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下:推荐情况投标单位名称评审价格二次报价第一中标候选人河南仁被市政园林工程有限公司322000.00322000.00第二中标候选人河鑫永收建筑工程有限公司323500.00323500.00(第三中标候选人河直创文建设工程有限公司823000.00823000.00评标委员会负责人（组长）:私总;己)污阵殖评标委员会成员:2021年07月27日",0,0,0,1]
[1148,"附件：投标人资格审查条件和评标办法附录1资格审查条件（资质最低要求）企业资质等级要求（37标）本次招标要求投标人同时具备：①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级或建筑装饰工程设计专项甲级资质；②建筑工程施工总承包二级（含二级）以上企业资质和公路工程施工总承包一级（含一级）以上资质。本次招标要求投标人同时具备：①工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级或建筑装饰工程设计专项甲级资质；②建筑工程施工总承包二级（含二级）以上企业资质和公路工程施工总承包一级（含一级）以上资质。注：1.以联合体方式参与投标的，联合体牵头人应同时具有建筑工程施工总承包二级（含二级）以上企业资质和公路工程施工总承包一级（含一级）以上资质，联合体成员应具有工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级或建筑装饰工程设计专项甲级资质。2.根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）文件规定，住房和城乡建设部核发的资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求（37标）2018、2019年度财务会计报表中流动比率均大于1。2018、2019年度财务会计报表中流动比率均大于1。注：以联合体方式参与投标的，联合体各成员均须符合上述要求。附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求（37标）1.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；2.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；3.投标人或其法定代表人、项目经理、设计负责人、施工技术负责人在近三年内没有行贿犯罪行为；4.投标人在最新贵州省交通建设市场从业单位信用评价的综合考核定级中，未被评价为D级；未进行评价的企业按《贵州省高速公路设计施工企业信用评价实施细则（试行）》的通知（黔交建设[2016]279号文件）和《关于高速公路设计施工企业信用评价结果引用的补充通知》（黔交建设[2016]291号文件）（",5,5,5,1]
[1149,"表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：拆除工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价A建筑工程1011601001001原建筑房屋拆除[项目特征]1.拆除房屋类型、高度:综合考虑2.拆除方式:综合3.垃圾运输:拆除的建筑垃圾及原房屋废弃物品等外运费及弃渣费包含在此综合单价内，不再额外计算费用4.拆除室内材质:综合考虑5.场内外运距:投标人根据现场实际情况综合考虑6.计算规则:按实测拆除房屋面积计算，拆除、垃圾外运、场内转运、二次或多次转运、弃渣等费用不再额外计取[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.房屋内废弃物品（垃圾）收集、清理4.场内运输5.场外运输m28658.26145.351258478.09合计1258478.09表-09施工技术措施项目清单计价表工程名称：拆除工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价一施工技术措施项目合计表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：新建工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价A.1土石方工程1010101002001挖一般土石方[项目特征]1.土石比例:综合考虑2.开挖深度:综合考虑3.开挖方式:综合考虑4.场内运距:投标人根据现场实际情况综合考虑5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.排地表水2.土石方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输m36367.9477.68494661.582010102002001挖沟槽土石方[项目特征]1.土石比例:综合考虑2.开挖深度:综合考虑3.开挖方式:综合考虑4.场内运距:投标人根据现场实际情况综合考虑5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.排地表水2.土石方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输m3633.6386.7454961.073010102003001挖基坑土石方[项目特征]1.土石比例:综合考虑2.开挖深度:综合考虑3.开挖方式:综合考虑4.场内运距:投标人根据现场实际情况综合考虑5.其他:满足设计及规范要求[工作内容]1.排地表水2.土石方开挖3.围护(挡土板)及拆除4.基底钎探5.场内运输",3,3,3,1]
[1150,"广西建信建设项目管理有限公司竞争性磋商文件项目名称：桂林航天工业学院南校区教学实验组团、实训中心组团保洁服务采购项目编号：GXZC2021-C3-003218-GXJX采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司2021年8月目录第一章竞争性磋商公告1第二章供应商须知3第三章采购项目服务需求16第四章竞争性磋商响应文件格式26第五章政府采购合同（格式）41第六章评审方法47第一章竞争性磋商公告项目概况：桂林航天工业学院南校区教学实验组团、实训中心组团保洁服务采购项目的潜在供应商应在广西建信建设项目管理有限公司（广西桂林市秀峰区翠竹路77号耀和荣裕写字楼2栋13楼）获取竞争性磋商文件，并2021年8月31日9时30分（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况项目编号：GXZC2021-C3-003218-GXJX项目名称：桂林航天工业学院南校区教学实验组团、实训中心组团保洁服务采购采购方式：竞争性磋商预算总金额（元）：594000采购需求标项名称：桂林航天工业学院南校区教学实验组团、实训中心组团保洁服务采购数量：1预算金额（元）：594000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林航天工业学院南校区教学实验组团和实训中心组团公共区域及内庭院保洁服务，合计建筑面积约109778.73m2，实际保洁面积约67224.28m2如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件《采购项目服务需求》最高限价（如有）：594000合同履行期限：本项目服务周期为3年自合同签订之日起计，一年一签，一年服务合同期满后，根据全年的卫生质量检查结果均为合格的，采购人与成交供应商协商续签下一年服务合同全年考核有不合格的，采购人有权单方终止续签合同本次合同自合同签订之日起一年本标项否接受联合体备注：/二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：（1）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一",1,1,1,1]
[1151,"宿迁市政府采购项目评标报告宿迁市第一人民医院中心交验室设采购编罗人民医院各采购项目宿迁击第代刻序设反混餐姿验设贫菜妨策目预算企额公开招标宿迁j政府采购网.宿迁j公共资源公告日期交易电子服务平台江苏省域府采购网开标地点2021/09/1509:30综合评分法《采购公开）:按综合得分由批到低的顺好推档专家评委:赵正阳许广辉王斌张虹张宁供应商名单淮安博采景明医疗器材有限公司宿迁市海诚医疗器被有限公司南京钛格威生物技术有限公司供应商宿远市海诚应疗器械有限公司南京钛格咸生物技术有限公司5淮安想采景明医疗器材有限公司46．60评标委员会组长3萨复核绍企节评标\\约设负评议，充分考站授标人对招标文标文件及评标办法的宜体要求进行钟金，我们形》评标结果申标价沟:壶佰柒拾包行判批作被有限公司秀第译标候选穴(Y175456D.00）讼X网张如这正观午扩艺评标委员会成员7M签子五公湘第1页/共1贡扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1152,"遂宁市民康医院2021年度视频类媒体平台运维项目简介一、项目概况为进一步做好宣传工作，主动适应新媒体发展趋势，构建立体化的宣传平台，搭建新媒体矩阵，伴随着移动互联网的发展和5G时代的到来，遂宁市民康医院将主动适应“互联网+”新常态，实施短视频宣传营销手段，在各类视频类媒体平台开设官方账号，拟公开比选招标一短视频运营机构，结合医院业务发展需要，主动策划制作包装传播医院品牌、医生和医疗技术的短视频，以“短、新、快、奇”的宣传营销特点更好的契合用户的信息接受习惯，更好的展示医院文化和职工风采，打造和树立有特色有温度的医院品牌。欢迎符合条件的机构报名参加。二、内容要求（一）结合当前短视频平台发展形势，拟在抖音、西瓜视频2个视频类媒体平台建立医院官方账号。（二）根据医院自身业务发展需要，围绕医院最新动态、党建廉政、政治思想、医德医风、健康科普等方面，进行短视频的主题策划、拍摄、剪辑、后期制作包装、抖音号运营，提供必要时的拍摄道具，如本院职工不能满足拍摄要求，制作方提供演员。（三）负责后台维护、数据分析，并广泛宣传推广发布。其中，“遂宁民康”抖音保持周更，每周发布条数不少于2条，全年不少于105期，年度原创视频比例不低于90%。所有作品版权、使用权归甲方所有。三、运营目标一年内抖音号粉丝达2万以上，阅读量达30万以上，曝光量平均1万以上。（以上数据不得以任何假数据作支撑）四、其它以上服务项目不得以任何形式转包给第三方。",0,0,0,1]
[1153,"赣州同兴招标代理有限公司关于江西省会昌县人民医院生物组织脱水机(双吊篮)、麻醉机呼吸机回路消毒机医疗设备一批项目（项目编号：GZTX2020-HC-J020）的竞争性谈判公告项目概况生物组织脱水机(双吊篮)、麻醉机呼吸机回路消毒机医疗设备一批采购项目的潜在供应商应在赣州同兴招标代理有限公司（会昌县林岗村206国道旁（贝楒精品酒店二楼））获取谈判文件，并于2020年12月29日15点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况：项目编号：GZTX2020-HC-J020政府采购计划编号：会财购2020F000413408-413417号采购方式：竞争性谈判项目名称：生物组织脱水机(双吊篮)、麻醉机呼吸机回路消毒机医疗设备一批预算金额：肆拾壹万壹仟壹佰元整（￥：411100.00元）；其中，品目一：贰拾伍万叁仟壹佰元整（￥：253100.00元）、品目二：壹拾伍万捌仟元整（￥：158000.00元）采购需求：品目设备名称数量单位主要技术规格及要求一生物组织脱水机(双吊篮)1台一、主要工作特性：1、独有的停电保护功能以及蜡温不够时自动保护功能；2、TFT高分辨率、触摸屏、开机自动检索功能；3、蜡温、搅拌次数、照明、沥液时间均可在合适范围内任意调节；4、全新的操作系统，人性化界面，智能帮助系统，一切皆为用户考虑；5、无水加热，控温精度高，三段式加热有效提高脱水效果，国家专利，国内首创；6、二维软传动系统程序静音运行，工作寿命长，提供舒适的工作环境；7、内置循环空气净化系统，高效吸附有害气体，外接排气通道，进一步净化空气，使室内绿色环保，保证医护人员健康；8、双吊臂设计，双臂可同时使用又相对独立运行的脱水系统，成倍提高工作效率，标本量小于100数量用单吊臂运行，大于100可用双吊臂运行，节约试剂、节省成本。实现大小标本分别脱水，双臂运行可容纳≥240个标准组织包埋盒。二、主要技术参数：1、液缸数量：14个（10个液缸，4个蜡缸）2、有效容量：2000ml×2只吊篮3、处理时间：固定缸：0～99小时59分任意设定试剂缸：0～23小时59分任意设定石蜡缸：0～23小时59分任意设定4、运行程序：两种方案，可记忆20套运行程序5、液缸保温模式：三段式加热液缸室温0",0,0,0,1]
[1154,"黑评审委员会成员评审委员会负责人评标委员会评标报告项目名称：大泽园区石船山生活配套工程项目方案设计及初步期:第1页8，2021年沙心弦组昌（签名）活云（签名）设计(项目编号：GCJY2021-053)深艾二4了23招工程登记号:工标号:第厂分乡m心门N0宁””1、十六、十五、十四、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意的理由的陈述十三、十二、十一、十、经评审的投标人排序九-八、七、六、五、四、三、二、一评标评分表或评审表等招标文件评标标准江门市建设工程开标会议记录表资格审查评审报告、附件、评标委员会说明澄清、说明、补正事项纪要定标推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜经评审的价格或者评分比较一览表评标标准、评标方法评标委员会在评标过程发现问题的处理或建议询标情况说明废标情况说明符合要求的投标一览表开标记录评标委员-会成员名。基本情况单第1页苦C（采用资格后审方式时)处项邮的投标人名称及数等经资格后审，评标标准评标方法评标委员会标底价（最高限价）评标时间开标时间递交投标文件时间招标方式招标范围项目名称机构名称招标代理名称建设单位和代建单位基本情况，符合第2页资格后审符合的单位共，家:详见招标文件综合评估法评标专家确定式:广东省综合评标专家库中随机抽取。经济等方面的专家术、五人，，人组成;其中:招标人的成员，人，由，招标控制价为1586654.83元2021年8月23日14:302021年8月23日9:302021年8月23日9:30公开艳包盛领功1乳北(容半8尊邕呼w学施)习画C苍功或独曲文二3心圆尔>①想池酱c22广下１）涂大泽园区石船山生活配套工程项目方案设计及初步设计广东益鑫源工程建设管理咨询有限公司江门市新会石船山开发建设有限公司基本情况一览表占2/3以上，（暂定价）评标地点开标地点递交地点招标组织形式招标内容,占1/3以内;有关技易中心新会分中心江门市公共资源交易中心新会分中心江门而公开资源交易中心游S江门市公共资源交委托初步设计会分中心评标委员会成员名单姓名三、开标记录（详见《江门市建设工程开标会议记录表》）四、符合要求的股标一览表（详见《江门市建设工程开标会议记录表》）五、废标请况说明无效示情况说明第3页N上必予苦",0,0,0,1]
[1155,"1.封面弶港镇八里人居环境示范村基础设施建设，工程，工程招标控制价东台市弶港镇人民政府招标人:，(单位盖章)江苏鸿成工程项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月13日1.扉页弶港镇八里人居环境示范村基础设施建设，工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，7128024.86(大写):，柒佰壹拾贰万捌仟零贰拾肆元捌角陆分，东台市弶港镇人民政府江苏鸿成工程项目管理有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)王世平王平法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)缪可俊杨勇超编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月13日复核时间:2021年07月13日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:营港镇八里人居环境示范村基础设施建设工程其中:(元)序母九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】垃诺镇八型人居环境示范村基础设施建设工7128024．seg2831.46155762。52台计7128024,8692831.161.65762。52单项工程招标控制价表工程名称:尝港镇八里人居环境示范村基础设施建设工程其中:(元)序号九位工程名称金额(元）智估价安全文明施工费模业上弦逃镇八里人居环境示范村基础设施定设竹名7128024.8692831.46155762．52合计7128024.8692831.16155762。52单位工程招标控制价表工程名称:营港镇八里人居环境示范村基础设施建设工程(001)序号汇总内容企额(元）其中:暂估价(元)述出分部分项工程费6188768.771.1入工费833219,0612材料费1687639.9山8施工机其使用费321361.1816企业管理费230952.716刚海115560.612昌施项目费191916.042.12.2凶价措施项目塑19:916.02。2.1其中:安全文明施工措施费92831.d633.1共中:暂列企额3.2找中:专业工程暂估3.3t中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨赏165762。52后税企588552.517128024.88分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:营港镇八里人居环境示范村基础设施建设工程(0013金额(元）注式项目编码项目名称项目特征描述别二社工世量综台单价合价其中暂估价评D010100100L路慈土方开挖前注81i6,6:G0741302.91t302.91主石方工程|挖一般土方分部小计道路及排水沟2010201022001推水沟详见设计图纸，含土方开挖回填等省1660696.8990771010202003001水泥稳定土20cys水泥土原槽处理创艺16167.01d37217950.0:1020200200",2,2,2,1]
[1156,"2021年辉南县东部生态新城道路工程自购物资招标编号：CR23GDW-HNSTC-2021-001（第二次）评标结果公示各投标人：2021年辉南县东部生态新城道路工程自购物资（招标编号:CR23GDW-HNSTC-2021-001）,因报名截止时间届满时，所有包件报名不足三家，故本次招标:包件号：HNSTC-01流标包件号：HNSTC-02流标包件号：HNSTC-03流标包件号：HNSTC-04流标公示期为3天，自2021年9月7日至2021年9月9日。公示期间，投标人和其他利害关系人如对公示的评标结果有异议，可以向公示单位或监督部门举报。举报人是法人的，必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者个人举报的，必须由其主要负责人或者本人签字，并附有效身份证明复印件。招标人信息招标人：中铁二十三局集团电务工程有限公司地址：中铁二十三局集团电务工程有限公司辉南县东部生态新城道路工程项目部(吉林省通化市辉南县朝阳镇春佳地产东门)联系人：彭鹏电话：15344624442监督人信息监督人中铁二十三局集团有限公司纪委执纪审查室电话：028-68311077；028-68311288中铁二十三局集团有限公司工程管理部电话：028-68311296028-68311078中铁二十三局集团电务工程有限公司二〇二一年九月七日",0,0,0,1]
[1157,"陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心医药品兽用疫苗评标报告评审委员会2021年04月21日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心医药品兽用疫苗已经同级财政部门审批，采购人为陈巴尔虎旗动物疫病预防控帝出心。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，练已尔达旗动初炎孩预防控制中心矢约品兽围炎苗。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心医药品兽用疫苗，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容（元）八D01150725200017301陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心医药品曾用疫苗详见本项目采购文件679250.0主任委员:站敏委员:白青丹、乌凤兰、王婷婷、桑宝音二、招标过程回顾（一）招标公告陈巴尔虎旗动物疫病预防控制中心于2021年04且13日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易巴心网站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在技标截止时前按照本项目采购公告(文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自",0,0,0,1]
[1158,"未中标供应商评审得分及未中标原因项目名称:李沧区中小学生亮眼工程（第3包）项目编号:LCCG2021000065开标时间:2021年8月10日14:00供应商名称总得分得分排名未中标原因山东光正眼科医院有限公司83.50【成交供应商青岛市李沧区现代医院68.812青岛新阳光妇产医院68.758本项目评标方法采用综合评分法，按照评审因素的量化指标评审，确定评审得分最高的供应商为成交供应商。",0,0,0,1]
[1159,"盐城市开创路东、周游路南侧地块建设项目龙尾路北、革新路西地块工程总承包招标控制价盐城市开创路东、周游路韵侧地块建设项目龙尾路北、革新路西地块王程总承包招标控刚价金额:总招标控制价为30000万元，其中工程施工费控制价为29700万元,设计费控制价为300万元.盐城师山招海置业有限公司2021年7月L6日",2,2,2,1]
[1160,"满洲里俄语职业学院硬化工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：满洲里俄语职业学院硬化标段：满洲里俄语职业学院硬化第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价锅炉房北侧、东侧硬化1040101001002挖一般土方1.挖掘机挖土三类土2.装载机装土3.自卸汽车运土运距10kmm31589.782040202013002山皮石1.石料规格:山皮石2.厚度:30cmm23179.563040203007002水泥混凝土1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm3.锯缝机切缝人工填灌缝4.塑料膜养护m23179.564040202001002路床(槽）整形1.路床碾压检验m23179.56分部小计专家公寓北侧散水及硬化5040101001001挖一般土方1.挖掘机挖土三类土2.装载机装土3.自卸汽车运土运距10kmm3395.56040202013001山皮石1.石料规格:山皮石2.厚度:30cmm27917040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm3.锯缝机切缝人工填灌缝4.塑料膜养护m27918040202001001路床(槽）整形1.路床碾压检验m27919040204004001安砌侧(平、缘）石1.材料品种、规格:花岗岩缘石150*250*10002.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层100厚m67.2分部小计学生宿舍北侧硬化、散水及排水10040101001003挖一般土方1.挖掘机挖土三类土2.装载机装土3.自卸汽车运土运距10kmm3351911040202013003山皮石1.石料规格:山皮石2.厚度:30cmm27038本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：满洲里俄语职业学院硬化标段：满洲里俄语职业学院硬化第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价12040203007003水泥混凝土1.混凝土强度等级:C302.厚度:20cm3.锯缝机切缝人工填灌缝4.塑料膜养护m2703813040202001003路床(槽）整形1.路床碾压检验m2703814011608002001检查井抬升及井口加固检查井升高30cm，具体做法详见图纸。座39分部小计学生宿舍西侧硬化、散水及排水15040101001004挖一般土方1.挖掘机挖土三类土2.装载机装土3.自卸汽车运土运距10kmm3314.516040202013004山皮石1",3,3,3,1]
[1161,"第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:乙方法一：全部入也法:乙方法二:均值入邑法:□方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[1162,"【2021年勾里中心学校暑期维修工程招标控制价编制】公开选取需求书选取方式:团直接选定;口公开竞价。项目业主:(盖公章)期:2021年7月77公(目录一、项目概况二、中介服务机构资格要求三、服务范围及工作内容四、服务要求五、公开选取规则六、其他要求七、附件一、项目概况1.项目名称：2021年勾里中心学校暑期维修工程招标控制价编制2.建设服务单位：德清县新安镇勾里中心学校3.项目概况：经县发改委批准，2021年勾里中心学校暑期维修工程项目现进入实施阶段，总投资约81万元。现委托有资质的中介服务机构进行本项目招标控制价编制。5.服务金额:2980元（大写：贰仟玖佰捌拾元整）服务资金说明：按照国家标准计算6.项目资金来源情况：财政拨款二、中介服务机构资格要求1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；2.选取中介方式：本次采用【直接选定】模式，要求报名企业符合资质类型要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。三、服务范围及工作内容1.公开选取范围企业符合资质类型要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。2.服务工作内容:2021年勾里中心学校暑期维修工程项目招标控制价编制.四、服务要求1.技术要求2.服务人员要求3.工期要求4.结算价计算及付款方式5.履约保证金：中选服务费的5%6.计价方式7.付款方式五、公开选取规则直接选定;由项目业主直接在湖州网上中介服务超市中定向选择符合条件的服务机构。公开竞价；1.报名：符合条件的中介服务机构可以在规定的时间登录网上报名。截止报名时间，报名参加竞价中介机构只有1家的，系统自动延期2个工作日，延期后满足2家方可进入公开竞价。2.公开竞价时间：公开竞价截止时间系统自动开启竞价通道，竟价开始至结束为30分钟，已报名成功中介机构必须在规定的30分钟内完成一次性报价。否则为无效竞价。3.确定中选人：公开竞价结束，选取所有竟价中报价最低的为中选人。所有竞价中出现2家及以上最低报价的，采用以下两种方式确定中",2,0,2,0]
[1163,"莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2021年莫旗自然村通硬化路及安全生命防护工程项目施工第二标段评标报告评审委员会2021年09月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、招标公告，17一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2021年莫旗自然村通硬化路及安全生命防护工程项目施工第二标段(以下简称“本项目)已由以莫交发(2018)271、274、278号，莫交发(2020)229、232号，莫交发（2020）208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222号文件批准建设，项目业主为莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2021年莫旗自然村通硬化路及安全生命防护工程项且施工第二标段。具体情况如2.3附表2.",0,0,0,1]
[1164,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表第1页共：页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述工程量综合单价金价暂估价拆除工程jII610001002门门拆除名称:原有房间木门员馆各签简拆像径心法01160600300号天棚面龙骨及饰面后晓.名称:铝扣板吊顶标e214.01各O11601001001皓砌体拆除名称：260墙体拆除m307.88山011605001001平面块料拆除名称:原有地砖拆除记6.86约01160500200)立面块料拆除名称:原墙砖及墙体沁院妃48.51资011605001002平面块料拆除名称：原有地面地胶系除式199.40161200200卫生洁具拆除卫生洁具种类:卫生间台盆拆除云式0L161200200卫生洁具拆卫生沽且种类;卫生值翠便器拆院（包含水若)签0161300100灯具拆除名称:所有原灯具拆套动LO011613001002明插座拆财名称：所有插座拆除成【量O1I6I3001003开关拆除.名称:所有开关拆除巍交上2011602001001粗凝土构件拆除.名称:地台拆除，300后3.75L邵j11606002002查柱面龙骨及饰面沂泳名称:原墙面冰水板二述必489.3【A0lI6L4006001窗帘轨拆除窗帘轨的材质:木轨道6.55L501161000200不锈钢感应门拆除名称：不锈感应门航团控L6O1BOLL提备带拆除关11.7803070100300空调天花机拆除.名称：空谓天花机拆各01010300200折除垃股外运废弃料品种:拆除垃圾公距:暂挖16l拜适费:暂按5元/a8397.88泥作工程L9011101005002|自流坪楼地面.名称;水泥经某自流量2198.08本页小计注，为记取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工资”丧08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表第2页共．页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述十量单包工程量综合单价合价暂估价砂浆面层，厚6m元0LLL03001002PVC商用卷材地板材料;PC商用卷材他板，伍常笑棠尔、大巨此198.0821011105004002塑料板脚线项目特性:墙面脚线品牌:美莱尔、大巨m220.892O1LI0100100水泥砂聚棱地面以特性：拆除后卫生工找平层厚度60m、素尔泥黎泊数2世8.72301090300200塘面涂膜防水名称:墙面涂膜防水晶度;式应、罚致;1,0北包,3逾m22.7诊01090:00200（地）面涂膜防名称:地面徐膜防水涂膜厚度、题数:1,0,3遍28.7木作工程011302001006吊顶天棚虽顶形式;顶面基层（·类型:轻龙骨交签被己192.2011302001003吊顶天棚（铝扣被吊顶形式:平面防水县龙爸差智：无轻钢龙骨交面良许蒋:栖拾被的d600总2.4327011302001003吊顶天榻品顶形式:项面面层规税；00CJ】22C6CM1462011302001007吊顶天棚.吊顶形式:（见",3,3,3,1]
[1165,"莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件随机抽取法招标项目名称：莆田市北岸经济开发区院前安置区配电房挡土墙工程招标编号：方矩莆招[2021]018号招标人：莆田市妈祖城开发建设有限公司(盖章)招标代理机构：福建省方矩工程咨询有限公司(盖章)日期：2021年08月使用说明1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、《莆田市人民政府关于印发进一步规范建设工程勘察、设计、施工、监理招标投标管理若干规定的通知》(莆政综〔2013〕55号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程施工招标评标管理规定的通知》(莆政综[2009]114号)、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人",1,0,1,0]
[1166,"；上TT9439999884818:*:1*1611/11::TTTTTT上苍南县龙港镇陈良村袖珍小公园工程补充文件001号各投标人:根据《苍南县龙港镇陈良村袖珍小公园工程》（招标编号:A3303270480000480001001）招标文件（以下简称“招标文件”）规定，招标人发布答疑及补充文件，是对招标文件的补充和修改，应优先于招标文件阅读一、7补充本工程预算书，详见附件进行下载二、招标文件中合同条款格式由原先的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），调整为《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）合同条款内容参见附件最新版招标文件，请自行下载查看三、本补充文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解法镇7卫辽包(5注分1温州市兴城元2618年S月29",0,0,0,1]
[1167,"关于“芜湖市繁昌区荻港镇卫心小学计算机网络教室改造设备采购项目”专家论证意见*芜湖市繁昌区获港镇中心小学计算机网络教室改造设备采购项目\",根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。本项目采用采购人和评审专家分别书面推荐方式邀请3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。评委专家组推荐邀请名单入下.雪上池洛心显名京低x虽远里想忠富西己□F=m如）评委签字:沙方飞、工务省剂延",0,0,0,1]
[1168,"衡南工业集中区园区围挡广告采购清单项目材料及工艺尺寸数量单位单价（元）铁架围挡制作80*80镀锌管支撑柱+镀锌方管支架+铁板饰面255m宽*2m高510㎡围挡运输及安装费510㎡画面设计+制作安装高精530喷绘布穿绳子粘胶水加固（分7月、9月、11月、三次安装，每次约30%）510㎡预计总价：备注：为方便沟通和提供售后服务，需供货商满足以下核心要求：1、衡南县本地供应商优先。2、竞价人需与采购方联系，查勘现场并确认要求、工程量才可参与报价，否则报价无效。3、竞价人有相关施工经验（供货商需出示合同原件）。4、报价同时需提供画面设计方案及效果图。5、竞价成功后要求三天内完工。6、质保壹年时间，质保期内如出现质量问题，供货商需在24小时内维修好。",4,4,4,1]
[1169,"呼伦贝尔市财政局呼伦贝尔市财政局2020年绩效评价项目商务服务竞争性磋商十一标段评标报告评审委员会2021年01月26日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，9七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市财政局呼伦贝尔市财政局2020年绩效评价项目商务服务竞争性磋商十一标段已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市财政局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后宜。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，呼伦贝尔市财政局呼伦贝尔市财政局2020年绩效评价项目商务服务竞争性磋首土二标段，。具体借况则2,3浙表2.3标段详情:呼伦贝尔市财政局呼伦贝尔市财政局2020.年绩效评价项目商务服务竞争性磋商十一标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称采购内容采购预算（元）】D03150701200099611呼伦贝尔市财政局呼伦贝尔市财政局2020年绩效评价项目畜务服务竞争性磋商十-标段详见本项目采购文件115300.0主任委员:王笑梅委员:平海燕国树仁张淑芬、李志国二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市财政局于，2021年01月13日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公去资返交易空心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件）对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具各《中华人民共和国政府采购法》第三十三条规定的条件，还县备以下特定条件《国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，",0,0,0,1]
[1170,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为12%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分85分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：≤6分投标报价合理性最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；□方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评委评审",5,5,5,1]
[1171,"标段编号:E4412000001002860001001肇庆市第一中学江滨分校建设工程（施工）评标报告肇庆市第一中学江滨分校建设工程（施工）评标委员会2021年08月30日第1页共4页一、投标文件递交情况由肇庆市端州区代建项目管理中心委托珠海德联工程咨询有限公司招标的肇庆市第一中学江滨分校建设工程（施工）招标，招标控制价为人民币：171871990.71元，投标报价上限为人民币：166715830.99元。截止至招标文件规定的时间2021年08月30日09时30分，共有18家投标人递交了投标文件，分别为：1.广西华业建筑工程有限公司10.中诚投建工集团有限公司2.四川中建建业工程有限责任公司11.广西建工集团建筑工程总承包有限公司3.四川鑫圆建设集团有限公司12.广东金辉华集团有限公司4.福建省华策建设集团有限公司13.广西建工集团第四建筑工程有限责任公司5.国安建设有限公司14.湛江盛力建设工程有限公司6.广东君兆建设集团有限公司15.广东华海建设集团有限公司7.江西洪明建筑工程有限公司16.广东裕达建设集团有限公司8.广东省第四建筑工程有限公司17.广西建工集团控股有限公司9.广州一城建筑工程有限公司18.中建海峡建设发展有限公司二、开标情况2021年08月30日09时30分在肇庆市公共资源交易中心开标室公开开标，招标人代表、投标人代表、监督单位代表、招标代理机构和交易中心有关工作人员等出席了开标会议（详见《开标签到表》），招标代理机构主持本次开标、唱标工作，开标情况详见《开标记录表》。三、评标委员会及监督机构按照招标文件组建评标委员会的规定，评标委员会共由5名专家组成，其中专家一为招标人评委，其余4名专家均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，分别为：专家二、专家三、专家四、专家五。经评委会推举，由专家二担任本项目评委主任。（详见《评标签到表》）监督、见证单位人员名单详见《开标签到表》。四、评标办法评标原则：本工程根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施办法》《广东省发展改革委等单位关于评标方法的使用导则》和肇庆市建设工程招标投标有关管理规定，以“综合评估法”为依据评定。评标委员会依据《招标文件》第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，第2页共4页初步评审完成后，对通过初步评审的投标文件按照《招标文件》第三章第2.2数规定",0,0,0,1]
[1172,"平标委员会全体成员签名：盛可立°艺匠裂饰工程有限公回涵习工7仁照小山装饰工程有限公二市昆山区凤海家俱加报价供应商序分包：日照市岚山区实验中学行知楼基础设施提升工程(RZ202108CS148-GC0）商务标评束得分界为坤产29.99)29.99030.00时技术标评定得分详细评分汇总表53,0053.5058.88进能环0,000,.000.00不保价盈加分[节能环保技术加分[总分前0.0082.990.0083.490.0088.83二山第1页/共1【班名获cC",0,0,0,1]
[1173,"政府采购非招标采购方式推荐供应商意见书推荐日期:2021年04月13日项目名称执法办案中心和案件管理中心变压器采购项目项目编号JXHL-.JGJ-001采购方式竞争性磋商（询价（竞争性谈判（√）)供应商名称河南蓝天防腐安装有限公司信息来源互联网查询采购单位推荐供应商和理由推荐理由公司成立于2006年，所属零售业，经营范围有机电工程、输变电工程、电力设施承装、发电设备安装等，公司承接较多类似项目，有好专业技术团队，服务态度较好，在业内得到较多的好评，具有一定的经验，能够提供更加专业的服务，具有一定实力参加本项目谈判。根据《中华人民共和国财致部令第74号一致府采购非招标采购方式管理办法》第十二条规定，建议推荐该公司参与本项目竞争。注:采购人和专家可以共同推荐3名或以上供应商，采购人推荐供应商的比例不超过总数的50%。政府采购非招标采购方式推荐供应商意见书推荐日期:2021年04月13日项目名称执法办案中心和案件管理中心变压器采购项目项目编号JXLIL-JGJ-001采购方式竞争性谈判（√）竟争性磋商（询价（）)供应商1名称江西汇通电力发展有限公司信息来源互联网查询推荐理由公司经营范围涵盖电力工程等，该公司成立于2012年10月17日，实力雄厚，拥有经验丰言的管理团队，具备强大的设计、制作、施工能力，该公司目前所采用的主要设备已达到省内同行业先进水平，具有一定实力参加本项目谈判。根据《中华人民共和国财政部令第74号--政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条规定，建议推荐该公司参与本项目竞争。供应商2名称南昌市中投电力工程有限公司信息来源互联网查询专家推荐供应商和理由推荐理由而昌市中投电力工程有限公司是一家多元化的专业性公司，自成立以来专业从事承装、承修、承试电力设施等。公司拥有一支多年实践经验的设计、执行及施工队伍并与国内多家机构强强联手，高效、优质的服务使其在业内赢得了良好的口碑，具有一定实力参加本项目谈判。根据《中华人民共和国财政部令第7:号一故府采购非招标采败方式管理办法》第十二条规定，建议推荐该公司参与本项目竞争。供应商3名称江西诚达电力发展有限公司信息来源互联网查询推荐理由江西诚达电力发展有限公司经营范围有电力工程、电力变压器、高低压开关变配电成套电器等，公司位于周边地区，对售后服务有较好的地理位置优势，服务态度较好，具有一定实力参加",0,0,0,1]
[1174,"东旺疃社区商业网点工程招标控制价招标人：青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）东旺疃社区商业网点工程招标控制价招标控制价（小写）：449922.32（大写）：肆拾肆万玖仟玖佰贰拾贰元叁角贰分招标人：造价咨询人：青岛市城阳区城阳街道东旺疃社区居民委员会（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：建设项目招标控制价汇总表工程名称:东旺睡社区窗北网或工石字母金额（元）暂列金额承色人分包的专业工程暂估价静殊五目督估价材料督估价规费■东旺琼社区宜北区点工程449922.32273812企出449822.32Z788LZ5上8密入飞件单项工程招标控制价汇总表工程名称:东旺睡社区帝北网点工采其中【元)字母单位工程名称金额（元）智列金额乐色人分包的专业工程督估价签选理且督估价材料馨估价提资■预菲路社区恋北区苏工剧449922.327381.2合计山4992232[2738LL25上8密入飞件单位工程招标控制价汇总表工程名称:东旺睡社区窗北网或工石汇总内容费率计算公式金额（元）上分部分项工型费362397.3土方工租1011212/别技工程903]3]混凝主工称(工区(G0凯川态品工2186198加6加创工店5201631.6/冠面工程55163.2山7/地面工区67671.6118/境面工程106138/黄他工五6123,/扬的项目2299617[总而孤蹈预目浙革[2536.3]瓜价挂施项目赁加10667,8(其他项目些1预列企加32】发包人发包的专业工程督估的3.3]承包人分包的专业工程托估的需殊项目署估价许日工采购保管37]其他检验试验费38]总丞包服务费38]延他煤贵前合计6239735:2299117+0期费。(17226.99)+(5857.95)+(2727881.274.02)+(1156.17)266,]2安全文明施工费(0018,16)4(2158,19)+(252[7226.9804)a(35166)62]社公亿险费587869]G2+(O,O06.3]住房公配金6819.08+6551.11宜，277选、0)2[临.山既应区护税853g152t(000)0,[6[在改项目工药区购8639LG2.(O06)56|优质优价赁3538152t(0，00)6爱公85301.62+27381.25(0,00)",2,2,2,1]
[1175,"资格评审情况表项目名称:2021年兴宁区三塘镇那笔村段选坡、同仁村大王披、同仁村朝文坡东外环绕城高速公路沿线房屋风貌改造提升工程序号单位名称资格审查得分广西富林建设集团有限公司91.741广西辉业建设有限公司68.85为广西华宇建工有限责任公司90.834广西鑫豪建筑工程有限公司75.1%兴华建工集团股份有限公司76.06860广西大兴建设集团有限公司86.1686八广西瑞宏建设集团有限公司90.55巴广西业通建设工程有限公司609广西强冠建设工程有限公司68.285710广西龙辰建筑工程有限公司6711广西华利达建筑有限公简袋浴询委70招标代理机构:华物李工程咨询管理有限公司日期:2021年7/2风N必C",0,0,0,1]
[1176,"广西路建工程集团有限公司辉绿岩碎石采购招标评标结果公示（招标编号：GXLJJTCL-2021-33)因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司对贺州至巴马高速公路（象州至来宾段）一分部、贺州至巴马高速公路（来宾至都安段)设计施工总承包Nl标项目经理部二分部、贺州至已马高速公路（来宾至都安段)设计施工总承包Nl标项目经理部四分部项目所用的浑绿岩碎石进行公开招标采购。本次招标的评标工作已结束，根据《广西路建工程集团有限公司内部招标管理办法（修订）》、广西路建工程集团有限公司材料采购内部招标实施细则（2020年修订）》有关规定，现对评标结果予以公示，确定的中标候选人情况如下:序号中标候选单位标段号中标候选排序广西友信矿业有限公司I标段第一中标候选单位】广西辰钰建材有限公司I标段第二中标候选单位公示期为3天，如有异议，请以书面形式并署真实姓名和联系方式，于2021年9月26日前邮寄或直接送至广西路建工程集团有限公司材料管理部或纪检监察室（邮寄以邮截日期为准，邮编：530001,联系人：付啸风（联系电话:0771-2519909）;麦冬燕（联系电话:0771-2517682）。广西路建工程集团有限公司2021年9月23日",0,0,0,1]
[1177,"山东省本级枣庄学院新校区金刚网纱窗采购和安装项目评标报告2021年8月15日山东省本级枣庄学院新校区金刚网纱窗采购和安装项目评标报告一、项目基本情况采购项目名称:山东省本级枣庄学院新校区金刚网纱窗采购和安装项目采购项目编号：SDGP370000000202102007210标包货物服务名称供应商资格要求预算企额（人民币)入枣庄学院新校区金刚网纱窗采购和安装项目103.8万元电枣庄学院新校区学生公寓纱窗采购和安装1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2具有有效的营业执照，能承担本次采购相关内容，具有同类项目实施经验:3.在“信用中国”网站（www.ereditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动:本项目不接受联合体投标:供应商应对所投全部内容进行响应，不得分解后响应、报价。60万元二、采购过程本项目于2021年8月4日在“中国山东政府采购网”发布公告。公开报价时间:2021年8月15日14时00分公开报价地点:山东省枣庄市薛城区新城民生路659号嘉汇大厦5-B-09-M2并标室。本项目A包共有8家供应首参与报名，有5家供应首按时递交了报价文件，B包共有5家供应商参与报名，有2家供应商按时递交了报价文件，由于现场投标家数不足法定家数，B包废标。三、评审成员磋商小组组长:李绘磋商小组成员:牛广平、张发四、公开报价记录A包序号项目投标人名称报价（元）工期（天）质保期对磋离文件的认同程度程度山东金尔汇装饰工程有限公司103761d,.9335天两年完全认同见山东森迪建须装饰工程有限公司1036033.5430天2年认同当枣庄同阳门窗装饰有限公司1035062.2635天2年完全认同尘奥博莱（北京）科技有限公司872032.5635天二年完全认同5山东兴嵊建筑工程有限公司1031159,0635天3年完全认同五、评审标准磋商小组接照相同的评审程序和评分标准，对各合格供应商的报价文件进行“综合评审”后，依次对各合格供应商进行打分，综合得分最高的确定成交候选人。在同样符合采购需求、质量和服务相等、系统性能经评审均较优的情况下，得分相同时，确定其中报价低的单位为成交候选人:待采购人考察",0,0,0,1]
[1178,"序易招标要求投标应答说明12响应/偏离",0,0,0,1]
[1179,"招标控制价编制说明一、总说明1、工程概况：本项目为西塘村委会议厅室内装饰工程，主要内容为图纸范围内的一层会议厅室内装修、安装工程。装修总面积约为702㎡。具体详见招标文件。2、编制范围：图纸及清单范围内的改造工程。3、工程量清单编制依据：1）本工程招标文件、无锡市锡山三建实业有限公司的图纸并结合相应标准图集；2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范、《江苏建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；3）人工费按苏建函价〔2021〕62号文规定执行；4）主要材料价格参照2021年无锡造价信息第4期及当前的市场价格行情；5）其他依据：江苏省无锡市的相关文件规定。4、不可竞争费率取定：详见招标清单，结算时扬尘污染防治增加费按锡建建市[2018]17号文等规定执行。5、工程质量、材料、施工等要求1）工程质量要求见招标文件；2）具体施工做法详见招标文件；3）环境保护要求：工程施工应符合主管部门及建设单位对环境保护的规定。6、其他项目费用1）暂列金额：按60000元列于其他项目清单与计价汇总表中的暂列金额中，该费用不可竞争。2）专业工程暂估价：无。3）材料暂估价：无。二、工程类别：1）单独装饰工程2）安装按三类工程三、其他说明事项：1、本标底按常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。2、根据各专业参考费率按中间值计取临时设施费；根据江苏省住房城乡建设厅[2019]第19号公告，按标准计取建筑工人实名制费用；其它总价措施费没有特殊要求均没有记取。3、图纸上标注为60上人型龙骨，经设计师变更为50不上人龙骨。4、会议厅中间立柱未标明做法，根据设计师确认为橡木科定板饰面+不锈钢踢脚线做法参考其他墙面。5、经设计师确认拆除舞台一侧控制室的墙体，重新砌筑。6、清单包柱子",0,0,0,1]
[1180,"13-15#泊位硫磺围墙卡口视频监控工程五金及管线采购询价书招标编号：BGXX-2020-14招标单位：广西北港信息工程有限公司防城港分公司应标单位：二○二〇年四月13-15#泊位硫磺围墙卡口视频监控工程五金及管线采购询价书广西北港信息工程有限公司防城港分公司（以下简称“需方”）自筹资金，计划采购五金及管线一批（详情请阅报价表）具备生产或销售该产品资格的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次设备采购的报价3、若贵方愿意参与本次报价活动，于2020年4月21日至2020年4月24日（法定公休日、法定节假日除外）每日8:00至12:00，14:30至16：30（北京时间），到广西防城港市港口区中华路5号-四号楼三楼综合办公室或者电子邮箱等形式领取询价文件，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（）下载领取前需通过资质审查，要求提供营业执照及代理人身份证原件查看，复印件留档（异地可通过扫描件审核）请于2020年4月24日17:00分前务必密封报价文件，邮寄或者直接递交本司办公室报价书必须经法人或受委托人签字、加盖公章，附营业执照、经办人的身份证、产品相关授权代理证明、法人授权委托书、售后服务承诺书、近两年内同产品销售业绩等有效证明，经营范围具有本项目的招标内容评标方法为比质比价，需方将根据报价人提供的产品技术性能、质量、供货期、售后服务等都满足我方要求的情况下，以最低价评标法确定中标供应商招标人不对投标人的投标文件进行公开开标，中标结果在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台官网公布（未中标者信息及评审过程不对外公布）第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能履行招标文件规定且未给出合理解释，则招标人可以根据实际情况确定第二中标候选人为中标人以此类推8、贵方所选报价产品必须符合中华人民共和国有关技术标准、检验规范和要求9、报价人应承担其报价准备及递交所涉及的一切费用不管报价结果如何，需方对上述费用不负任何责任10、产品报价均含各种运保杂费、税费，并能提供增值税专用发票11、本报价书格式中的空白处由贵方根据需方要求，严格按格式逐项填写产品品牌、型号、具体参数，不留空格，无此项内容",0,0,0,1]
[1181,"新段名称：中国电信马山数据中心一期施工总承包（标段编号:WXBH202108010-X01甲方签章尤出省系原资文评标办法（合理低价法)鹰地门赣墨益:评标入围条教号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未清足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，升标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:乙方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1",5,5,5,1]
[1182,"河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理示范工程（三期）施工图设计中标公告（招标编号：TC18089GM%一、中标人信息:标段(包)[001]河北省廊坊市三河东部矿区矿山地质环境治理示范工程（三期）施工图设计:中标人：唐山中地地质工程公司中标费率:97%二、其他:中标人：唐山中地地质工程公:中标价按照《河北省地质环境恢复治理与保护项目预算定额标准》文件标准中项目设计费与预算编制费计费标准的97%时三、监督部门本招标项目的监督部门为间北餐国:l:资源厅四、联系方式招标人：三河市国士:资源局地址：河北省三河市迎宾北路36号联系人：刘春字景初电话:0316-:3160055电子邸件:sanhedizai@l26.con云招标代理机构;中招国际招标有限公司刘地址:北京市海淀区皂君庙14母院9号楼联系人:无佛平电话:010-62108002电子邮件:cntc8@cntcitcco㎡招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）:《《《z（签名）",0,0,0,1]
[1183,"地址:北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦21层联系人:李瑞千电话:18850573694电子邮件:liruiqian@sinochem.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）:序地予*务约招标人或其招标代理机构:≥5金（盖章）小心",0,0,0,1]
[1184,"评分汇总表标段(包)名称：湖塘街道古城村环境卫生整治（绿化改造）工程(XE20210870001001)以企投标筑他雅标预价(元翔(甘所天名价有效性多注浙江区被密疫初区公司135118,00有必逊兴市亿扬环境建设有限公司138118.00军响应招标文生浙江扬胜建设右区公道3811800付心浙江龙晟型议有区公山38118,00迎其指福卫2价区公司138ii8,00留宾国需定设有限公司13S118.00莞一油耘胶达人(鄂目创衣环控管边石2公山138118,00(际方法:抽签定括法参考标底价:156952.00结算下泽[]:12.005发包价格:138118.0项目负贡人签字:招标单位签字：招标代理安字:监督人签字:公共资源交易中心-开标小间:2021-05-1809:30",0,0,0,1]
[1185,"项目编号：由永嘉县岩头镇人民政府永嘉县桥头镇于202年8月610日1015时00分整在永嘉县公共资源交易中心建设四楼议室道公心大厅不公中标候选人为：，项目负责人：周浦江期：6090日历天中标价：元。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自202年月日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向县碧莲镇招投标中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标投标单位：永嘉县岩头镇人民政府永嘉县桥头镇202年月日",0,0,0,1]
[1186,"招标文件项目编号：SDGP370302201902000002项目名称：淄博理工学校信息化工作室器材采购采购人：淄博理工学校采购代理机构：山东鑫诚招标有限公司日期：2019年1月2日目录敬告3第一部分招标邀请5第二部分供应商须知7第三部分采购项目内容及要求18第四部分合同文本76第五部分评标办法79第六部分附件—投标文件格式83敬告1、供应商《营业执照》经营范围：与所报项目内容表述不一致者，供应商须提供由公证机关或发证机关出具的证明原件投标截止时间，有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（1）查询渠道：“信用中国、中国政府采购网、信用山东（www.creditsd.gov.cn）等渠道（2）信用记录截止时点：投标截止时间前（3）信用信息查询记录将与本次政府采购活动的招标文件一并进行保存（4）此项须供应商自行核查并提供网站加盖公章的截图，资格审查时同其他资格审查资料一同递交，信用记录不合格视为资格审查不通过2、请各供应商准备以下资料参加资格审查，资料原件资格审查后返还，复印件备案资格审查内容：《加载统一社会信用代码的营业执照》副本（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；(注：2018年1月1日起，企业一律使用加载统一社会信用代码的营业执照，原加载注册号的营业执照不再有效)（2）法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件，如被授权代表人参加开标会议，需携带劳动合同和养老保险手册（或社保证明）原件及复印件；（3）全权代表的身份证原件及复印件；（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录与无行贿犯罪记录的书面声明原件(供应商自行承诺)同时提供“中国裁判文书网的查询结果截图并加盖公章）注：只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”（5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件缴纳税收的证明材料主要是指供应商参加政府采购活动",1,1,1,1]
[1187,"防城港世界风情步行街建港大厦配电房维护服务询价文件询价人：防城港务集团有限公司防城港市商业运营管理分公司日期：2020年12月目录226.其他事项2第一章询价书防城港世界风情步行街建港大厦配电房维护服务询价书因我司管理辖区设备维护需要，现发布公告邀请国内具备维护能力的单位参加防城港世界风情步行街建港大厦配电房维护投标报价1.项目概况（1）项目名称：防城港世界风情步行街建港大厦配电房维护服务（2）项目概述：对位于防城港世界风情步行街建港大厦的电气设备进行维护2.报价要求1.具有独立法人资格2.送变电工程专业承包三级资质3.要求具备开具增值税专用发票的能力4.报价范围：维护包含的所有项目5.服务要求：符合国家、行业、地方现行的相关法规和技术要求6.其他要求：报价包括所需的人工费、材料费、技术措施费及税金等现行国家规定的各项费用综合单价在任何情况下都不作调整3.踏勘现场（1）本招标项目不组织踏勘现场（2）若受邀单位认为有必要，可自行进行踏勘现场，所发生的费用由受邀单位自理4.询价文件领取及报价文件递交（1）询价文件领取：请于2020年12月2日至2020年12月9日（法定公休日、法定节假日除外）工作时间（8:00至12:00，15:00至18：00）到指定地点或以电子邮箱等形式领取询价文件，或通过“广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载（2）投标报价：报价人须在投标截止时间（2020年12月9日17时30分）前登录广西“北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”进行报名及投标报价，并将纸质竞价文件送（寄）达询价单位（3）询价文件领取及竞价文件递交地址：广西防城港市港口区步行街建港路18号二楼，联系人：邝家谕，联系电话：18777092024，邮编：538001（4）以邮寄方式送达的竞价文件，以邮戳为准逾期送（寄）达或未送（寄）达指定地点的竞价文件，询价人不予受理5.报价有效期本询价项目报价有效期为7日历天6评标办法本次评标采用经评审合理低价中标法评标委员会对满足询价文件实质要求的竞价文件，按照经评审的投标价由",1,1,1,1]
[1188,"德感街道2021年区级森林防火站设施设备采购清单序号类型名称数量实施地点备注1（一）设施设备购置类车辆出入记录系统（公路宽4.5米，包安装）1套临峰社区检查站含安装双向摄像头、道闸、电脑等22米*0.4米宣传LEDP屏2块临峰社区检查站/红豆村检查站3连接电脑宣传喇叭（防水音柱）2个临峰社区检查站/红豆村检查站4办公实木桌椅（1.6米*0.8米）2套临峰社区检查站5不锈钢长方形站名吊牌（1.8米*0.35米）1块临峰社区检查站6超卡版重庆林业标示牌（1.6米*0.45米）2块临峰社区检查站/红豆村检查站7UV直喷直径0.8米中国森林防火圆形LOGO标识4个临峰社区检查站/红豆村检查站8超卡版值班制度牌（0.4米*0.6米）2块临峰社区检查站/红豆村检查站9超卡版检查站职责牌（0.4米*0.6米）2块临峰社区检查站/红豆村检查站10火种收缴存放箱（0.5米*0.4米*0.3米）1个临峰社区检查站11A3相框贴墙扫码标识牌2块和扫码胸牌3块5块临峰社区检查站/红豆村检查站122米*1米的单人木床（含床垫）2张临峰社区检查站/红豆村检查站13电子标杆（太阳能板：功率≥30w；蓄电池：免维护型，容量12V24AH；红外探头：距离2-12m；专用喇叭：功率≥10w；警示灯：大红闪灯1个，支撑杆：杆径≥89mm；广告功能：双侧广告牌，高清UV喷绘，整体高度≥3.2m；颜色：橘红色，电子宣传杆体用白色油漆标注“江津区林业局制”字样。）3个临峰社区检查站/红豆村检查站/临峰社区瞭望步道14室内空调安装1.5P1台临峰社区检查站",4,4,4,1]
[1189,"第四章采购需求注：1、以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为招标人（采购人）所提招标（采购）需求，投标人（供应商）应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应符合要求的服务进行投标。2、标有“*”的参数为实质性参数，必须满足，否则其投标无效。3、本项目招标文件通用部分第四章中“投标文件格式”内容应根据项目需要和评标办法规定填写；如不需要，则填写无。4、投标人对本项目免费维保期满后每年维护服务报价（年报价）不得超过投标报价的%。（仅适用于B4类评标办法）5、中标人和采购人签订的合同应与招标文件中的采购合同一致，不得另行签订与采购合同相背离的其他合同。6、下列《采购需求一览表》中：标注▲的服务，投标供应商在投标文件《主要成交标的承诺函》中填写服务项目名称、服务要求简述、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效。采购人（采购代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要产品(包括核心产品)标注“▲”。按照招标文件要求，标注“▲”号的产品，投标人必须在“主要成交标的承诺函中”填写该产品的名称规格、型号、数量、单价等具体信息。采购清单说明一、物业基本情况安徽省南陵中学校区占地约326亩，主要有：教学楼（6栋，5层/栋）、科技办公楼（一栋11层）、综合报告厅、男女生宿舍（2栋，6层/栋）、单身教工宿舍（一栋6层）、科学馆（一栋3层）、二号食堂（一栋3层）、浴室锅炉房（一栋2层）、风雨操场及附属用房、300米及400米田径运动场、篮排球场、自行车棚、主次干道若干条，楼宇内连廊若干条，小广场六块，绿化带若干,楼宇建筑面积约10万平米。二、委托管理内容1、校区公共环境设施、设备管理及维护。2、校区水、电管理及维修。3、学校的门、窗、锁、玻璃、橱柜、课桌椅等教学设施制作维修。4、完成全校内的公共设施的日常维修工作。5、栏杆护栏维修，室内外瓷砖、墙面及地面大理石维修（室外地面以上除外），窨井",0,4,0,0]
[1190,"拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程招标文件招标人名称：拜城县消防救援大队招标项目编号：bcx-gkzb-2021-026招标代理机构：拜城县通达工程管理咨询有限责任公司二零二一年七月采购招标文件项目名称：拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程招标人：拜城县消防救援大队法定代表人：（签章）联系人：常丹联系电话：18699764117招标代理机构：拜城县通达工程管理咨询有限责任公司法定代表人：（签章）联系人：王梓涵联系电话：18599067770联系地址：拜城县晨曦苑小区12号商铺2021年7月24日目录第一章招标公告1第二章投标人须知4第三章评标办法及评分标准11第四章工程量清单，16第五章合同条款19第六章投标文件格式27第七章其它补充说明文件39GK-2005-0215招标代理合同中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理总局底治）投冻汕续心煤排耕监越镇国誉止委连益独过过程上立幼与式教批工社反从价挂名节；公止茶价)江2述财必抽监光长合阿语用5杰专儿女冲*木升问处议-秦变起媒过都中程办以卡幽形式签遇第补元和修正之杆；吕坪未示。变拉人签m受前又为本工权过设承L数档wt想机t表ll本项wwt上且型Lwirtlgz比5前攻目模况监媒。2后地站鉴座代迎)必名部y社公同/比沈村当心（让委托人向受托人标递，权且本合斜的的定，确强代理媒审扣之体。复村(人代按求本拆（炎中的企二计当梁述地的过j沙过经转县经亚五迅场企幼理为应企云且说道工联驻扎且监独监道人公述必土心标系都丛算技叁被址：谈富2基促通单但生体江社扣在公过江建日地员车协达道验谷验丘江省近过且细山独工位道二金通L过批工程置销递源扎且照式《(沁兵近近工让沁线独直任公山3项目指解代潭静驶予游体续站器法(沅进书温定)受托人(具级)北开求九(2子式院)孟部委托代理协议招标公告拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程公开招标公告项目概况拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2021年08月18日11:00（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：bcx-gkzb-2021-026项目名称：拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程采购方式：公开招标预算金额（元）：3978893最高限价（元）：3978893采购需求：标项名称:拜城县乌孙古道综合救援站建设项目便道工程数量:不限预算金额（元）:3978893简要规格描述或",1,1,1,1]
[1191,"广西西江临港赤水港务有限公司散货堆场排水渠清淤采购项目询价书采购单位：广西西江临港赤水港务有限公司采购编号：BGXJ-CSG-ZHB-2021-00082021年4月广西西江临港赤水港务有限公司散货堆场排水渠清淤采购项目询价书1、广西西江临港赤水港务有限公司计划对散货堆场排水渠进行清淤，现公开对外进行比质比价选定项目供应商，经营范围具有本次采购内容的合格报价人均可参加本次项目的报价2、项目名称：广西西江临港赤水港务有限公司散货堆场排水渠清淤项目3、标的具体要求：序号标的名称规格单位数量其它技术要求备注1排水渠清淤米3500将排水渠内的垃圾，粉尘残渣清理干净清淤数量参考上一次清淤项目得出4、交货周期：合同签订并预付订金后1月内完成5、采购方式：比质比价6、报价须知：①报价均含运杂费、税费的到场价格;报价须注明开发票的类型及税率②报价须注明所提供的物资设备、人员数量③本次询价不设最高限价□，设最高限价?，最高限价（人民币）：12.95万元7、结算方式：合同签订后需方预付30%订金，在完工验收合格并收到供方合规增值税专用发票后一次性付清剩余70%余款8、报价人合格的条件：①持有有效的营业执照，具有独立法人资格；②无停业、破产、财产被接管、冻结等情况；未在有关主管部门限制投标通报有效期内③自2015年1月1日以来未有在询价人所实施的项目中因质量、进度等原因而被询价人约谈9、有意向的合格报价人请于2021年3月31日8:00至4月5日17:00（北京时间）到采购单位领取询价书，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载10、报价文件应于2021年4月10日17:00（北京时间）前递交到采购单位，逾期递交的报价文件无效11、报价方式：报价文件须密封并一次性报出价格12、报价人在报价过程中的一切费用，不论中标与否，均由报价人承担，且报价文件概不退还报价均含运杂费、税费的到场价格13、评标方式：最低价评标法将根据报价人提供的报价、工期、技术质量等都满足的条件下，以最低价评标法确定中标供应商采购单位不对报价",0,0,0,1]
[1192,"禹城市污水处理厂、禹城市城西污水处理厂药剂采购（2021年上半年）项目采购清单品目配置标准或技术、服务要求数量聚合硫酸铁液体，满足《水处理剂聚合硫酸铁》GB/T14591-2016一等品要求。-污1470吨，城西245吨聚丙烯融胺阳离子型，固体，分子量1200-1800万。一污42吨，城西35吨乙酸钠液体，乙酸钠含最不低于30%，C0D当量不低于18万mg/L。一污2520吨，城西910吨",4,4,4,1]
[1193,"鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木好吉日敖包北山取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木好吉日敖包北山取料场矿山地质环境治理项目评标报告评审委员会2021年09月06日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木好吉日敖包北山取料场矿山地质坏境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木好吉日敖包北山取料场矿山地质环境治理项目（以下简称“本项目）已由以鄂发改行审字【2021】33号文件批准建设，项目业主为鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自冶旗伊级苏本人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木好吉日数包北山取科场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏工好吉已敖包北山取料场矿山地质环境治理项目。具体情况如2.3阶表。2.2本标段计划日",0,0,0,1]
[1194,"六、开标时间及地点开标时间:2019年01月28日14时00分开标地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C03号楼5层东侧七、其他受天津市曙光实业总公司的委托，天津雍泰建设工程咨询有限公司将以公开招标方式，对武清区梅厂镇灰锅口村四宗地出让成本核定项目择优选择承包人现欢迎合格的投标人参加投标-、项目概况1.本项目武清区梅厂镇灰锅口村四宗地出让成本核定项目，总投资为265.94万元.2.服务地点：天津市武清区梅厂镇灰锅口村3.招标编号：YTZB-2019-WQ-0034.服务期要求:15天二、项目内容武清区梅厂镇灰锅口村四宗地出让成本核定项目，具体详见项目需求及招标文件三、投标人资格要求1．营业执照在有效期内;了工2．具有土地评估机构A级资质，须提供相关证件且在有效期内:3.具有天津市土地估价协会一级会员证书日在有效期内74.具有天津市国土资源和房屋管理局关于本公司备案情况的函5.具有房地产估价机构备案一级资质证书且在有效期内6.本项目需配各土地估价师5名，具有相关资质证书且在有效期内7．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供书面声明函:8.法定代表人参加开标会，应提供法人资格证明和法定代表人身份证法人授权委托人参加开标会，应提供法人资格证明、法定代表人亲自签署的授权委托书、授权委托人身份证9.本项目不接受联合体投标四、投标报名及截止时间1.招标公告发布时间：2019年1月7日至2019年1月11日:2.报名截l上:时间：2019年1月11日16时00分3.报名地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C03号楼5层东侧五、招标文件的获取",0,0,0,1]
[1195,"新巴尔虎右旗达赉国有林场新巴尔虎右旗2021年边境防火隔离带施工招标评标报告评审委员会2021年08月06日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新巴尔虎右旗达赉国有林场新巴尔虎右旗2021年边境防火隔离带施工招标（以下简称“本项目）已由以新右政字【2021】82号文件批准建设，项目业主为新已尔虎右旗达赉国套林场，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为新巴尔虎右旗达赉国有林场。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，新巴尔虎右旗达赉国有林场新巴尔房右旗2021年边境防火幽葛董施工招标。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月10日，交工日期:2021年10月21日。共计72日历天。2.3标段详情:新巴尔虎右旗达赉国有林场新巴尔虎右旗2021年边境防火照密带施工招标，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）733",0,0,0,1]
[1196,"项目名称：新商科运营中心装修项目概述新商科运营中心装饰装修建成后包括三大区域，共设98个工位，其中项目孵化区5个、项目洽谈与交付区45个、项目运营区48个，能同时容纳两个行政班的教学实训，可满足市场营销、电子商务、商务数据分析与应用等专业教学实训需求。二、项目范围新商科运营中心装饰装修图纸（见附件）工程量清单（见附件）招标控制价：548177.36元六、服务要求1、提供健全的管理团队，完整的施工保障制度或实施办法。2、中标人负责在工程竣工验收后移交相关的材料、设备、配件的技术参数（品牌名称、产地、规格型号等）、图纸说明等档案材料。中标人负责在工程竣工后废旧材料的收集，并造册按照招标人的要求统一搬运至指定地点存放。长沙民政职业技术学院指定地点。工期要求：45日历天。七、付款方式验收合格后进行竣工结算，结算完一次性付清。付款时与发票一起提供结算金额3%的银行质保函。商务要求：（一）投标人资格要求（需要提供以下证明材料复印件加盖），未按规定提供属于无效投标：投标人具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程总承包叁级及以上资质，具有企业安全生产许可证；拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级以上（含贰级）建造师注册证书；项目技术负责人具有中级及以上职称，施工员、安全员、质量员具有相关岗位证件；以上提供证件复印件，原件备查，以及投标单位为其缴纳的近三个月的社保证明材料。拟任项目负责人具有投标单位装饰装修施工经验，该类似业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称(截图并盖公章)或者提供合同复印件，原件备查。投标人中途不得变更项目负责人，且项目负责人无在建项目，全程在岗。投标人（2019年1月1日至本招标文件发布之日前）具有三个装饰装修类项目业绩。以上提供合同复印件，原件备查或在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称(截图并盖公章)。材料品牌要求1、投标人在投标清单中应列明所有材料拟采用的品牌及型号。2、投标人",2,0,2,0]
[1197,"兴宁市南部新城棚户区改造三期（宁新安置区C区）建设项目二期工程勘察评标报告一、项目概况1.项目名称：兴宁市南部新城棚户区改造三期（宁新安置区C区）建设项目二期工程勘察2.项目建设地点：兴宁市人民大道南侧。3.建设规模：兴宁市南部新城棚户区改造三期（宁新安置区C区）建设项目二期工程，总占地面积约4.6万平方米，建设约10栋楼高十七层安置房及相关配套设施，总建筑面积约20万㎡,地下室面积约3.9万㎡，其中建筑安装工程费约5.89亿。4.招标单位：兴宁市城市投资发展有限公司5.招标方式：公开招标6.资金来源：除申请上级拨款外，其余由本级财政统筹解决二、招标时间安排及其它1、本项目于2021年7月22日至2021年7月26日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网发布招标公告，于2021年8月11日8:30-9：00在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）公开接收各潜在投标单位递交的备用电子光盘投标文件（详见《投标文件备用光盘递交登记表》），在规定的接收投标文件截止时间前，共4家投标单位成功网上递交投标文件（详见《开标记录表》）。2、本项目开标会于2021年8月11日9:00-9:30在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）进行，在2021年8月11日9:00-9:30公开对投标文件进行解密，解密过程中有4家投标单位网上递交的投标文件成功解密。随后对4家成功解密的投标文件进行开标及唱标，具体开标情况详见《开标记录表》。3、本项目评标工作按照招标文件的评标程序于2021年8月11日在广州公共资源交易中心第33评标室(2F),全过程由广州公共资源交易中心见证人见证。三、评标情况简述本项目采用综合评估法评标。1、本项目评标委员会由5人组成，全部从广东省综合评标专家库中随机抽取产生。评标委员会名单：，评委们一致推举专家为评标委员会组长。第1页共2页2、初步评审:评标委员会按照招标文件规定的评审办法，首先对各投标文件进行资格审查，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的详细评审。经审查，4家投标人均通过了资格审查。详见《资格审查汇总表》、《资格审查情况报告》。3、详细",0,0,0,1]
[1198,"RfOR01左后右前麦显里程学验”发动机能VIN鸡；CLSGKB52H7KV024907铭上",0,0,0,1]
[1199,"额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工监理标段评标报告评审委员会2021年09月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工监理标段（以下简称“本项目）已由以内公发(2021)56号文件批准建设，项目业主为额尔古纳市交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为额尔古纳市交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，额尔古纳市交通运输局额尔古市2021年危桥改造项目施工监理标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月0L日，交工日期:2022年10月01日。共计365日历天。2.3标段详情:额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工监理标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）S15070007330059",0,0,0,1]
[1200,"评分汇总表项目名称:2021年大中型水库移民后期扶持项目资金项目中宁县长鸣渠提升改造工程项目（二标段)日期：2021年9月7日序号",0,0,0,1]
[1201,"工程量清单编制说明一、工程概况本工程为吴兴区东林镇东南村二号地块四堡圩泵站、长田圩南枉堡泵站工程，位于吴兴区东林镇东南村，均为排灌两用泵站。四堡圩泵站为新建泵站，设计装配一台250ZLD-4B传动管式联体轴流泵，配套一台Y132M-4电机，总功率为7.5KW，设计流量0.14m³/s。南枉堡泵站为拆除重建泵站，设计装配两台350ZLD-2联体轴流泵，配套两台Y160L-6电机，总功率为2*11KW，设计流量2*0.21m³/s。主要建设内容为：拆建泵房、新建泵房、泵室、出水池、灌溉进出水段、排涝进出水段以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。二、招标范围具体范围及数量详见招标文件及工程量清单三、编制依据1.《吴兴区东林镇东南村二号地块四堡圩工程》、《吴兴区东林镇东南村二号地块南枉堡泵站工程》图册。2.现行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。3.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》，以下简称（2018）《规定》。4.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》。5.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》。6.《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建〔2012〕49号）。7.《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）。8.《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）。9.浙水建〔2019〕4号“《关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》”；10.与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。四、工程质量工程质量应达到合格标准。五、工程量清单计价说明1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2、本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。工程量计算规则按《浙江省水利工程工程量清单计价办法",0,0,0,1]
[1202,"评标结果征求意见表拜城县察尔齐镇小城镇室外附属工程项目一标段2021年7月12日序号投标单位有无异议投标人签字拜城县城乡建设投资发展(集团)有限己、.周溪工１公司拜城县日新建筑安装工程有限责任公矛「罗2司8新疆征戎工程建设有限公司无软帘乡招标人签字:乃产监督人签字:沂签符d外一故公证人签字:七",0,0,0,1]
[1203,"标段名称：E路段施工（标段编号:WXLX202109001-X01)甲方然章代理签章第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项",5,5,5,1]
[1204,"附件：评标细则本次评标采用“合理低价法+信用标”评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，以综合信用分高者优先；综合信用分也相同时，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价得分（100-X分）（X为信用标权重分）评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：12%、13%、14%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：95%、96%、97%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100-X分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。二、信用标得分（X分）1、投标人信用标得分=投标人年度综合信用分×X%。计算结果保留小数点后2位（四舍五入）。2、投标人年度综合信用分按宜招管发[2021]8号文公布为准，其信用分对应类别为“综合得分（市政）”，不在名单中的企业按宜招管发[2021]7号文规定计算得分。3、X的取值范围为：1、2、3。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为",5,5,5,1]
[1205,"凉州区松树镇卫生院后院改造工程工程量清单投标人：(单位盖章)年月日工程量清单招标人：凉州区松树镇卫生院工程名称：凉州区松树镇卫生院后院改造工程投标总价（小写）：（大写）：投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日单项工程投标报价汇总表工程名称:凉州区松树镇卫生院后院改造工程第1页共9页其中:(元)序号单位工程名称金额（元）暂估价安全文明施工费规费上建须与装饰工程林工程合计注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。柳估价色括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价单位工程投标报价汇总表工程名称：凉州区松树镇卫生院后院改造工程单位工程名称:建筑与装饰工程第2页共9页序号汇总内容金额:(元)其中:暂估价(元)分部分项工程费及定额措施项目费11围墙工程1.2铺砖工程1.3定额措施项目/播施项目费（费率播施费）/其他项目费暂列金额专业工程暂估价计日工总承包服务费四观费共中;社会保险费其中:住房公积金黄中;环境保护税五税投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇赵分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：凉州区松树镇卫生院后院改造工程单位工程名称:建筑与装饰工程第3页共9页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述计部单位工程量然合单价合价暂估价定额人工旁国墙工程010101003001挖沟槽土方1.挖土方量316。66201010300200余方弃置1,土方运投标人自行考患6316.653010501001001临层!,的层2.c15鹏31.28述010501002001册形基础1,条形某础2.c30宜16.65后010515001001现浇档件们筋毛12601040100300实心破城1.260围途加343.78了01120100100端面一般抹灰-.水洮砂奖抹面定8366.8801140700100地面喷刷涂料I,乳胶漆面层省的6788010901001001瓦屋面,村对脂瓦-竭1001170100:00果脚手架1.脚手架社676分部小计铺砖工程11010101002001挖一般主方8196.7①010103002002余方弃置!,土方运直投标人自行考患些195.718010501001002垫层、垫层2.Ci5途837.18温通04020:002001人行道块粉铺必1.原土资实2,300厚天然砂石些质3.透水的",3,3,3,1]
[1206,"党政机关幼儿园维修改造项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1单位工程投标报价汇总表工程名称：党政机关幼儿园维修改造项目标段：党政机关幼儿园维修改造项目第1页共2页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1班级门更换1.2蒙一、二班窗台和地砖更换1.3班级玩具柜改造1.4教师厕所改造1.5休息室改造1.6拆除低柜，更衣室加吊柜1.7更换地板1.8亲子教室改造软包1.9窗帘盒拆除后改为石膏线1.10所有门套改造1.11办公楼大门及室内一层门改造1.12创意美术教室改造1.13地下暖网改造1.14教研室和图书室改造成一个班1.15衣帽间改造1.16小班卫生间改造1.17其他工程2措施项目2.1其中：安全文明施工费3其他项目345003.1其中：暂列金额345003.2其中：专业工程暂估价3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04单位工程投标报价汇总表工程名称：党政机关幼儿园维修改造项目标段：党政机关幼儿园维修改造项目第2页共2页5税金投标报价合计=1+2+3+4+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：党政机关幼儿园维修改造项目标段：党政机关幼儿园维修改造项目第1页共14页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价班级门更换1011610001001木门窗拆除1.整樘木门拆除樘152011610002001金属门窗拆除1.整樘防盗门拆除樘53010801002001木质门带套1.双扇成品木质装饰门（含门套）M15212.含门锁及所有配套五金件樘14010801002002木质门带套1.双扇成品木质装饰门（含门套）M15232.含门锁及所有配套五金件樘145010802004001防盗门1.防盗门2.含门锁及所有配套五金件m216.16030507006001出入口控制设备1.名称：门禁控制器台5分部小计蒙一、二班窗台和地砖更换7011605001001平面块料拆除1.拆除陶瓷地砖m228.088011614003001窗台板拆除1.拆除窗台",3,3,3,1]
[1207,"呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心项目呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心项目（一标段）评标报告评审委员会2021年09月07日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，8附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心项目呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心项目(一标段）（以下简称“本项目）已由以呼垦建字【2021】63号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司，建设/采账资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔农垦大河湾农牧场有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，呼伦贝尔农毕大河湾农牧场有限公司呼伦贝尔农毕大河湾农牧场有服公司2021年农业信息中心项目呼伦贝尔农上大河湾农牧场有限公司2021年农业信息中心项目(二标段)。具体情况如2.3附表",0,0,0,1]
[1208,"采购需求（以下采购需求部分由采购人：宣城市第十二中学提供并负责解释）（一）项目介绍：宣城市第十二中学南校区学生公寓楼屋面维修及墙面出新工程预算价款为预算金额899769.03元（其中含暂列金3万元）；招标范围：宣城市第十二中学南校区4号--7号四栋学生公寓屋面4厚SBS改性沥青防水卷材铺贴及六楼室内乳胶漆出新等，具体施工内容详见已标价工程量清单。（二）服务需求一览表及主要指标参数要求：1、已标价工程量清单详见附件；2、本项目供应商只需报总价（无需清单报价）作为成交价即合同价。一旦成交，合同价按成交价执行；工程量按按实际完成的竣工工程量计量，结算时，按控制价清单项各项同比下浮（下浮比例以扣除了暂列金额后的中标价与控制价的下浮比例为准）作为合同实施的依据。3、计划工期：20日历天。4、质量标准：合格。5、缺陷责任期：12个月。6、质量保修期：详见本项目合同附件2《工程质量保修书》。7、技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程要求。8、施工地点：采购人指定地点。（三）供应商资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2、落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目，无落实政府采购政策需满足的资格要求。3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；(2）供应商被部门列入企业经营异常名录的；(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。4、本项目的特定资格要求：4.1中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照。4.2具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质企业，且具备有效的安全生产许可证。4.3拟派驻本项目的负责人具备：持有建筑工程专业二级及以上注册建造师注册证书(在投标单位注册)及有效的安全生产考核合格证书。（常驻现场、不允许中途私自更换，不得兼职；无在建工程或不在中标期公示内）4.4投标人存在下列情形之一,不具备投标资格：4.4.1被宣城市各级工程建设行业行政主管部门或行使集中处罚权的",0,0,0,1]
[1209,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一成交候选人：河南锦路路桥建设有限公司第二成交候选人：河南省同裕路桥工程有限公司第三成交候选人：河南省众力联合建设有限公司推荐理由：最终得分排名",0,0,0,1]
[1210,"广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目，园林绿化工程（第二期），评标报告，招标人：广东省会城监狱，招标代理：中招国际招标有限公司，2020年10月16日，第1页共4页，广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目园林绿化工程（第二期），一、招标条件，评标报告，本招标项目广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目园林绿化工程（第二，期）已由广东省发展和改革委员会以关于会城监狱（省高度戒备监狱）“十二五”，基础设施建设项目可行性研究报告的复函粤发改投资函[2016]2029批准建设。招，标人为广东省会城监狱,工程所需资金来源为省财政资金。项目已具备招标条件，，现对该项目的广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目园林绿化工程（第二期），进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的，投标申请人参加投标。，二、项目概况与招标范围，1.本次招标项目的建设地点：广东省肇庆四会市城中区济广北路2号，2.工程规模：详见广东省会城监狱“十二五”基础设施建设项目园林绿化工程，（第二期）施工图和招标工程量清单。，3.招标范围:①施工图及项目清单范围内所有内容；②招标范围内种植土的人工整理、，起苗、包装、运输、采购杂肥、草皮种植；③养护管理（浇水、治虫、除草、施肥，更，换死亡草皮等），确保养护期内地被植物正常生长，并保持良好的景观效果。，三、招标过程，1.招标方式:，本项目采用公开招标方式。，2.招标文件的编制与核备：，批，并已按程序上报有关部门核备。，3.公告及报名情况，本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序上报监狱管理局审，本项目招标公告于2020年9月22日在《广东省招标投标监管网》、《肇庆，市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。符合报名条件，的投标申请人于2020年9月23日00时00分至2020年9月29日23时59分登录，肇庆市公共资源交易中心系统网上招标系统的本工程项目专区完成网上报名。，4.投标文件的递交及开标情况，已办理网上报名的投标申请人于2020年10月16日8：30至9：30在肇庆，市公共资源交易中心二楼系统签到后,到307开标室招标代理处办理投标",0,0,0,1]
[1211,"张掖市中医院电脑、打印机清单商品名称数量单价合计台式电脑工46004600i3-9500/8G/1T/22寸液品显示器A激光打印机生185074004幅面黑白激光打印机L4激光打印机3260078004幅面黑白激光打印机A4激光一体机型号联想D430甚晋1020C医晋1020甚普1005C也230046004幅面黑白激光打印、复印、扫描一体机针式打印机得实580P]2800280024针/80列/前后进纸/七联平推针式打印机自助打印机得实DST-150H巴1900038000打印方式:热转印/分辨率：300dpid/打印速度102m/s/打印宽度106mm自助打印机65200商品名称张孩市中医院耗材清单合计惠普打印机墨粉21000惠普打印机硒鼓45000京瓷复印机粉金36000施乐复印机粉简25600127600数量型号单价2801020/1005752501020/1005180606525600S201132080商品名称型号单价数量张掖市中医院复印纸、打印纸清单合计中华复印纸220A315033000220A通20044000中华复印纸A56022013200中华打印纸24115012018000108200",4,4,4,1]
[1212,"玉林财富中心项自方案设计邀请招标公告（招标编号:GXXY(YL)Y2018002）项目所在地区:广西壮族自治区，玉林市，币辖区一、招标条件本玉林财富中心项目方案设计已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金440万元，招标人为玉林市金玫瑰房地产开发有限公司无本项目己具备招标条件，式现招标方式为邀请招标二、项目概况和招标范围规模:总用地面积151.:34亩，其中用地红线面积53.14亩，城市道路用地面积44.12亩，公园绿地面积54.08亩，总建筑面积约11方㎡范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:（001)主林财富中心项日方案设计;3三、投标人货格要求六连肥2(001玉林财富中心项自方系设计)的投标人资格能力要求：3.1本次招标要求投标人须具备建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或工程设计综合资质，并在人员方面具有相应的设计能力3.2业绩要季R有要李近3年内投标截止日前36个月其有1个类似工程设计业绩（指功能、规模等相近，以设计合同或经行政主管部门备案的中标通知书为淮）3.3财务要求：企业近三年财务状沉表3.1项目负责人的资格要求：一级注册建筑师（必须为投标人注册人员）3.5本次招标不接受联合体投标本项目不允译联合体投标.凹、招标文件的获取获取时间:从2019年01月08日08时00分到2019年01月14日18时00分获取方式:凡有意参加投标者，请于2019年】月8日至2019年1月14日，每日上午8:00时至12:00时，下午15:00时至18:00时（北京时间，下同；由潜在投标人代表凭本人居民身份证（原件及复印件）在玉林市公共资源交易中心（玉林市",0,0,0,1]
[1213,"黄岩区南片污水临时处理设施运维项目招标文件招标编号：ZJWS2019-HYPS01采购单位：台州市黄岩区排水管理处代理单位：浙江五石工程咨询有限公司二○一九年一月目录前附表第一部分招标公告第二部分投标须知第三部分招标内容及要求第四部分合同主要条款第五部分投标文件部分格式第六部分评分办法及评分标准-2-前附表序号内容】秀目明工程名称:黄岩区南片污水临时处理设施运维项目招标范围:黄岩区而片污水临时处理设施运维项目，其体内容和相关要求详见招标文件预算价/最高限价:本项目预算价360万，单价设最高限价1.97元/吨吨招标处心招标单位:台州市黄岩区排水管理处联系人：陈先生:联系电话：0576-84031816招标代理机构:浙江五石工程咨询有限公司地址：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼415室向女士:联系电话:(技术疑向)0576-82966133:(标书购买)0571-85310710:传其:0571-853421903投标有效期:投标截止后90天/田告招标文件时间:2019年1月日至2019年1月日（双休日及法定节假日除外)（每日上午9:30—11:30，下午13:30—16:30，北京时间)招标文件售价：人民币500元，售后不退发告标书地点:：杭州市下城区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼415室投标保证金:人民币伍万伍仟元整:以电汇形式，在投标截止时间两天前缴至（单位名称：浙江五石工程咨询有限公司:人民币帐号1202003209900014176:开户行：中国工商银行杭州市潮王路支行）6投标文件份数:正本壹份，副本肆份X投标截止时间及开标时间:2019年1月日下午14:00（北京时间)心投标书递交及开标地点：台州市黄岩区人民政府采购中心（黄岩区置下街69号3号楼208室）《心本招标文件的解释权属于浙江五石工程咨询有限公司-3-第一部分招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，浙江五石工程咨询有限公司受台州市黄岩区排水管理处委托就黄岩区南片污水临时处理设施运维项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的国内供应商前来参加投标具体如下:一、项目编号:Z,JWS2019-HYPS01二、项目名称:黄岩区南片污水临时处理设施运维项目三、采购方式:公开招标四、招标内容:贾岩区南片污水临时处理设施运维项目，具体内容和相关要求详见招标文件序号内容数量服务期预算单价最高限价黄岩区南片污水临时处理设施",1,1,1,1]
[1214,"站",0,0,0,1]
[1215,"资格性评审（在线资格审查）表项目编号：E4109005080D00423001001项目名称:式濮阳市中原路（G1O6-龙乡路）、黄河路（G106-高铁正线）市政化改造工程【投资人EPC（勤察、设计、施工总承包）】项目评审项目序号河南豫通盛鼎工程建设有限公司中地寅岗建设集团有限公司河南崛起建设工程有限公司郑州市路通公路建设有限公司批投标人资格及待殊要求:（若为联合体投标，则为联合体所有成员)通过通过题过>通过艺投标人资格及特殊要求:（若为联合体投标，则为联合体所有成员)通过通过通过通过2投标人资格及特殊要求:(若为联谷侨投标，则为联合体所有成员）通过道过公通过旭过汕投标人资格及特殊要求:(若为联谷体投标，则为联合体所有成员）通过心次,温。通过))过5投标人资格及特殊要求:（若为联谷体投标，则为联合体所有成员）通过道过X鸿过通过6丧标人资格及基殊要求;（若为联合体投标，则为联合体所有成员)通过公公通过公道过旭过7特殊资质要求（若为联合体投标，则为所组成的联合体至头人或成员革位须分别满足相应规定）:X次通过(道过通法道过8待殊资质要求（若为联合体投标，则为所组成的联合体幸头人或成员单位须分别满足相应规定）通过公淄让汕淄)让9特殊资质要求（若为联合体投标，则为所组成的联合体牵头人或成员单位须分别满足相应规定）通过道过淄让道过10特殊资质要求（若为联合体投标,则为所组成的联合体奉头人或成员单位须分别满足相应规定）通过道过道过酒过资格性评审（在线资格审查）表项目编号:E4100005080D00423001001项目名称:濮阳市中原路（G106-龙乡路）、黄河路（G106-高铁正线）市政化改造工程【投资人EPC（勤察、设计、施工总承包）】项目序号评审项目河南豫通盛鼎工程建设有限公司中地寅岗建设集团有限公司河南崛起建设工程有限公司郑州市路通公路建设有限公司结论通过通过通过通过评委姓名:赵成峰评委签字:孟A等日期:2021年08月31日序号投标单位名称年化投资收益率勘察设计费费率建筑安装工程费费率1河南豫通盛鼎工程建设有限公司8%88.9%99.4%2中地寅岗建设集团有限公司8%89.7%99.5%3河南崛起建设工程有限公司8%88%99.3%4郑州市路通公路建设有限公司8%89.5%99.5%符合性评审汇总表颈目装蒸:F小105(DKDS(T((J2Z0010(1设计、施工总",0,0,0,1]
[1216,"济匠结果汇儿为工松名断；福托得物州农巴企品允工益目热喜(落三社)评划时凯：加过射9月卫日饶桥惠在此苏仓造勤是站墨当邹围,2B36,3033,76游9、8。宜投低的86,3第三名。稳州市速科工挥勘密有限公司",0,0,0,1]
[1217,"景泰县2021年高标准农田建设（其它高标准）项目（一期）工程招标控制价审核服务项目招标公告根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）及《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政发办【2018】168号文）的有关规定实施自主招标，拟对景泰县2021年高标准农田建设（其它高标准）项目（一期）工程招标控制价审核服务项目发布招标公告。一、项目编号：JTNCJ-2021-008二、采购方式：邀请招标三、项目简介：（一）采购内容：景泰县2021年高标准农田建设（其它高标准）项目（一期）工程招标控制价审核（二）采购预算：4197.55元（三）评审办法：最低价法四、供应商资格要求：（一）符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；（三）本项目不接受联合体投标。五、采购文件公告期限、资料提交方式：（一）采购文件公告期限：2021年5月26日至2021年5月30日；（二）资质/响应文件审核时间:2021年5月26日9:00:00至2021年5月28日17:30:00。（三）竞价时间:2021年5月31日8:30:00至2021年5月31日16:30:00。资料提交：被邀请人应当认真阅读理解公告要求，在线接受邀请，填写联系人信息；在系统中提交邀请公告中要求被邀请人提供的所有文件（加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件），等待业主方审核，经业主方审核通过后，电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价（请投标单位在资格审查时间保持电话畅通",2,0,2,0]
[1218,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:2021学生公寓部分屋面防水改选第1页共2页金额（元）其中序号子目名称子目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价整个项目]屋面涂膜防水层新涂膜品种、厚度、遍增强材来豪谷砀录港一翁出然约66处m2635见屋面防水层拆除防水层种类、厚度:非二签王界运及消纳象600云屋面防水层拆除必扩医种类:面砖厚度:37汇徽徐,签工外运发清纳m235注装防水、吊顶恢卫生回注浆漠足篮金提他及业主集求处[O5落水管拆除排本管品硬:塑料客水或排水弯头品*水组法“;披界达箭及箭药33G冷凝水管拆除提水管品种:冷凝水管经圾界遂及消纳332落水管新做扎水管品什:PC器水管规格、爱量:落尔斗营足施工规范及业主起万33述冷凝水答新做1.捷水管品种:冷凝水管工规范及亚主足施卖求s3鄂电动吊篮脚手架升降方式及启动装置公笔动3次个2其他屋面新做、中监二期选型顶面体满足施工规范及业主基求。分部小计措施项目本页小计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“人工费”分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:2021学生公寓部分屋面防水改选第2页共2页企额（元）其中序号子目名称子目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价11外装饰脚手架m22>部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“人工费”。",3,3,3,1]
[1219,"中山大学广州校区南校园生命科学楼群专业实验室建设项目设计施工总承包（项目编号：JG2021-11255）评标报告一、基本情况1、本工程以公开招标的方式选择承包单位。2、广东建设工程监理有限公司受招标人中山大学的委托，承担本工程的招标代理工作。二、投标文件递交情况本项目的招标公告于2021年6月29日00时00分至2021年8月2日15时00分在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布。本项目于2021年8月2日14时30分至2021年8月2日15时00分广州公共资源交易中心第09开标室进行投标登记，至投标截止时间（2021年8月2日15时00分）前有7家投标单位均按要求办理投标登记手续及递交了投标文件，分别是：(主)广州泛美实验室系统科技股份有限公司,(成)广东华方工程设计有限公司；(主)广东金辉华集团有限公司,(成)信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；(主)深圳长城装饰集团有限公司,(成)广州建筑产业开发有限公司；(主)中天宇建设集团有限公司,(成)广东顺建规划设计研究院有限公司；(主)深圳三图建设工程有限公司,(成)智诚建科设计有限公司；(主)广西建工集团建筑工程总承包有限公司,(成)开源国际建筑设计院(广州)有限公司；(主)广东天立方建设集团有限公司,(成)广州黄埔建筑设计院有限公司。详见《投标登记申请表》、《投标登记汇总表》三、开标情况于2021年8月2日15时00分在广州公共资源交易中心第09开标室进行开标，开标情况详见《开标汇总表》。开标时，投标文件中的设计技术方案投标文件及保密信封不得启封，开标后，在广州公共资源交易中心人员见证下，由招标人或招标代理封存所有投标文件。四、评标委员会成员名单1、根据招标文件的规定本项目评标委员会在开标前由招标人依法组建，随机抽取10名，评标委员会分设计组评委、施工组评委,每组各5名，评委组成（设计组评委组长：,设计组评委委员：，施工组评委组长：,施工组评委委员：）。2、本次评标于2021年8月3日评标委员会（设计组评委）在广州公共资源交易中心第38评标室进行评标、评标委员会（施工组评委）在广州公共资源交易中心第39评标室进行评标。投标文件送达",0,0,0,1]
[1220,"1.封面兴化市村庄生活污水治理工程-陶庄镇(，XHNW-SG3标)，工程招标控制价兴化市城市建设投资有限公司招标人:，(单位盖章)江苏海成工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月07日1.扉页兴化市村庄生活污水治理工程-陶庄镇(，XHNW-SG3标)，工程招标控制价招标控制价(小写):，13961371.62(大写):，壹仟叁佰玖拾陆万壹仟叁佰柒拾壹元陆角贰分，兴化市城市建设投资有限公司招标人:，江苏海成工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)黄华新胡蓉法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)胡月萍宋毅编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月07日复核时间:2021年08月07日1.工程量清单封面扫描件建设项目招标控制价表工程名称:兴化市村庄生活污水治理工程-陶庄镇(XBNW-SG3标)其中:《元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费附庄镇-季平村6017254.82900076260.100668.3:32购庄镇-幸福新村4842879.861500073501.1197133.6化财庄镇-三和庄4101236.918oo62124282531.09招标代理费合计18961371.6242000211888.9290sg9.02单项工程招标控制价表工程名称:兴化市村庄生活污水治理工程-胸庄镇(XBNW-SG3标)其中:(元)单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费期费序号:.方工程-季平村618286.3510445.869020.36见含网工程-季平村4369968.47900065814,6891647.97630852.6方工程-必福新村10165.028777.79卫4212027.26首网工程-%福新村1500063339.0988355.81土方工程-三和庄495683.67986976896.46业/管网工程-三和庄3605593.3M1800054137.2875634.60313961371.62:2000)211888.9280:s3.02单位工程招标控制价表工程名称;土方工程-委平村(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程688881.08[[253567.08[2材料费83919.18山3施工机其使用费156239.38[企业管理费28682.7615同浏16442.772述滑施项目30690.25174.02.2凶价措施项目塑25516.1922.1t中:安全文明施工播施费10145．86迎共他项目16166.13116166.4签2其中:专业工程暂估价3其中:总承包服务费山免费9020.36近53528.23监61s286.35分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土方工程-参平村(001)金额(元）其中序引项目编码项目名称项目参征播述融签工程量综合",2,2,2,1]
[1221,"编制说明一、工程概况(1)工程名称：四都桐村网格水塘提升工程二、招标范围：施工图范围内的道路硬化、铺装、绿化等工程施工。具体描述详见招标文件、工程量清单及施工图纸。三、承包方式：包工包料四、清单编制依据：1、《浙江省建设工程计价规则(2018版)》；2、《浙江省施工机械台班费用参考单价(2018版)》；3、《建设工程工程量清单计价规则(GB50500-2013)》；4、《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》；《浙江省市政工程预算定额(2018版)》；《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》；5、《浙江省建设工程工程量清单计价规则》(2013版)及浙建站[2013]64号文件、工程设计施工图编制；6、材料价格参照《衢州市建设工程造价信息》2021年第6期江山信息价，《浙江造价信息》2021年第6期信息价及市场价；7、浙江省、衢州市有关文件及法律规定和省造价管理总站的有关解释；8、设计施工图及选定的标准图集；9、费用按市政、园林绿化工程中值(非市区）计入，浙建建发【2019】92号关于增值税税率调整的文件。五、施工其他说明1、无勘查报告，预算土方按三类土计,土方按运距3KM考虑，结算时不作调整；2、按图说明，夏季施工可不设胀缝，未计入预算；3、按设计要求，池塘清淤深度暂按0.8m，结算按实调整；4、平面图与详图材料不一致时，以平面图材料为准；5、防腐木花箱1*0.3*0.3m，按设计要求暂定6个，结算按实调整；6、仿木纹金属栏杆，高度1.1m，暂定400元/m，结算按实调整；7、水泥按袋装考虑；水泥砂浆按现拌砂浆考虑；混凝土（除道路）按现浇现拌混凝土考虑；六、暂定价材料编号材料名称、规格、型号单位工程量单价合价（元）1防腐木花箱套640024002仿木纹金属栏杆M36.540014600总价17000合计：17000*1.09=18530元七、暂列金20000*1.09=21800元；四都桐村网格水塘提升工程工程招标控制价招标控制价(小写)：511762元(大写)：伍拾壹万壹仟柒佰陆拾贰元整招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章",0,0,0,1]
[1222,"加得",0,0,0,1]
[1223,"【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：观口堰闸站启闭机房标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价土石方工程1010101003001挖沟槽土方挖地槽、地坑深1.5m以内三类土m322.682010103001001回填方人工就地回填土夯实m318.290104砌筑工程3010401004001多孔砖墙1、MU15烧结页岩多孔砖(非粘土)2、墙体厚度：2403、砂浆强度等级：M7.5混合砂浆4、具体做法详见设计图纸m327.010105混凝土及钢筋混凝土工程4010501001001垫层1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C15m32.785010501003001独立基础1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C30m36.916010502001001矩形柱1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C30m39.117010503001001基础梁1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C30m31.558010503002001矩形梁1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C30m34.649010503005001过梁1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C25m30.20本页小计分部分项工程清单与计价表专业工程名称：观口堰闸站启闭机房标段：第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价10010505003001平板（屋面）1、混凝土种类：现浇现拌2、混凝土强度等级：C30m38.2311010515001001现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内直径(10mm以内)t1.05812010515001002现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内直径(18mm以内)t1.37513010515001003现浇构件钢筋带肋钢筋HRB400以内直径(25mm以内)t1.09614Z010515011001钢筋连接直螺纹钢筋接头(钢筋直径20mm以内)个1020108门窗工程15010806001001木质窗木质窗（含五金、油漆）m20.8116010806001002木质门木质门（含五金、油漆）m23.1517010808005001石材门窗套石材门套m28.640109屋面及防水工程18010901001001瓦屋面小青瓦1、1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆,最薄处202、30厚1:3水泥砂浆,铺满钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Ф10钢筋头绑牢3、1:3水泥砂浆找平层,厚15做法详见施工图m281.5219010902001001屋面卷材防水3厚SBS改性沥青防水卷材m281.52本页小计分部分项工程清单与计价表专业工程名称：观口堰闸站启闭机房标段：第3页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价20010902002001屋面涂膜防水2厚高聚物改性沥青防水涂料m281.520110保温、隔热、防腐工程21011001001001保温隔热屋面",3,3,3,1]
[1224,"荷塘卫生院升级改造工程监理评标结果的公示荷塘卫生院升级改造工程监理的评标工作于2021年9月9日完成。经组织专家评市，评标委员会推荐了中标候选人，现将推荐的中标候选人情况进行公示，从2021年9月10日至2021年9月13日止。具体情况如下:中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人单位名称“东省城规建设监理有限公司”东海外建设咨询有限公司东建浩工程项目管理有限公司监理费下浮率30%:30%30%总得分94.087982．624081．6899项目总监理工程师姓名及证书注册号黄阳超44000-416王国胜21004209凌建维44002077在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。异议受理剂门（招标人）:江门而逢江区卫生管庙、江门币滨江城镇投贫有限公司（代定单包）地址:江门市遂江区天沙河大道68号5幢游涨馆D馆1层1101卡,联系人:李小姐,电话:0750-3283726日招标代理：珠海德联工程咨询有限公司，地址：江门市胜利路117号3楼，联系人:陈先生，电话:0750-3550408:监督部门:江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心，地址：江门市蓬江区水而会龙虫155号5板，电话:0Y50-316?326,。招标人:江门市蓬江区卫生健质局、江门市滨江城镇投资有限公司（代建单位)招标代理:珠海德联工程咨询有限公司2021年9月10日",0,0,0,1]
[1225,"孝丰镇作根前村全域农鳌安就地供B(配丰房土建建设工程招标代理公开选取求十季羊刻选取方式:四直垟入项目业主:安古宴孝镇人昆激府（盖公章)曰期:2021年8月孝丰镇竹根前村全域农整安置地供电配电房土建建设工程招标代理公开选取需求书选取方式：R直接选定项目业主：安吉县孝丰镇人民政府（盖公章）日期：2021年8月目录一、项目概况二、中介服务机构资格要求三、服务范围及工作内容四、服务要求五、公开选取规则六、其他要求七、附件项目概况项目名称：孝丰镇竹根前村全域农整安置地供电配电房土建建设工程2.建设服务单位：安吉县孝丰镇人民政府3.项目地点：孝丰镇竹根前村4.项目概况：该项目位于孝丰镇竹根前村全域农整安置地，本工程为框架结构，建筑面积约为100平方米，檐高3.5m，共2座配电房等；项目总投资约50万元5.服务金额：暂定4500元服务资金说明：最终按实结算，收费标准按安公管办发（2018）12号执行（含清单编制、控制价编制费等）6.项目资金来源情况：财政二、中介服务机构资格要求1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；2.必须具有国家住建部或住建厅核发的工程造价乙级及其以上资质3.选取中介方式：本次采用【直接选取】模式，要求报名企业符合资质类型要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构三、服务范围及工作内容1.公开选取范围：招标代理2.服务工作内容（1）编制工程量清单预算、发布招标公告、编制招标文件；（2）处理质疑、投诉、答疑等问题；（3）组织开标、评标和定标；（4）开标后发成交公示，公示结束后发成交通知书；（5）协助签订合同；（6）资料归档；具体工作内容以业主要求为准结果必须符合有关法律、法规和各种技术规范、强制性标准要求四、服务要求1.技术要求（1）中介服务机构应选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人招标代理项目负责人的姓名、身份证号应在委托合同内写明（2）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法利益；",1,1,1,1]
[1226,"衢州市美丽沿江公路提升工程(柯城段）施工监理招标评标结果公示衢州市美丽沿江公路提升工程(柯城段）施工监理招标已于2021年7月28日公开开标，现将评标结果予以公示，公示期为2021年7月30日至2021年8月2日止。如对评标结果的真实性有异议，请根据国家七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行投诉。推荐中标人单位名称投标报价（元）服务目标监理服务期(月)总监理工程师及证书号码中标候选人浙江通衢工程管理有限公司1305340所辖施工标段交工质量评定均为合格。35王群彩JGJ0924309招标人：衢州市柯城区交通运输局2021年7月29日投诉受理：衢州市柯城区公共资源交易监督管理办公室电话：0570－3056975地址：柯城区浮石路188号住建局419室如对评标结果有异议，请在公示期间内先向招标人（代理公司）书面质疑。",0,0,0,1]
[1227,"中标公示陆问垦边品粮冷章库和之急物资储各述出边及企多工称（含粮食应急加工厂）施工监理评标工作己经结表。经担织专家评审。评标委员会推荐中标候选人。现各推荐中标候选人情况进行公示。从2021年6月23日到2021年6月25日止。民体赁况红下中标候延人第一申标候选人第三中标损选人第三申据损选人江剑j彬速工附罚目符挂价广东宏茂建设管理有限公司童位名称广永华迪工召符翔有限公司限公司项目负责人武体军黄旅凡果云近节名称及注丽监理工程例32021112注册且理工程师11007263注册五是工配师6100520E书纸予投标报价（元）1265920.001267586.0012620S000舒标情况详见评标报否详见舒标损告静见评标报色质量要求符合招影文件要求符合招标文件要求符合招标文作要求北期符合招标文作要求符合招标文件要求符合招标文作要求静见投族人恢格婆求静见投标人贤格要求详见投标人货格要录爱整跪力条作附件；1、评标报告:2、投标人逐格要求在公示刚间，按照《工程建设项日招芬投标语动投诉处理办法》（七部委奶11号令）的不关炬这分孔投诉。提出县议。投诉时制;2021年6月28日-2021年6月25日联系也话；0660-5668112处到的门;随河县住房和城乡建设局联系兆儿。达河丛河田旅朝阳路招标人，陆得县粮食收健有以公)ze)年6且云日",0,0,0,1]
[1228,"电子邮件:1319232167@qq.com6购括2变小∞再威要★皿驿管峨铭三山灯部经至签招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）下楼.名桦茶招标人或其招标代理机构:（盖章",0,0,0,1]
[1229,"行企X沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书元台成交日捌:201.08-06采购单位上X青岛市黄岛区教育和体育局x供应函山东东成建设杏询有限公司计划名称富泰江路小学扩建工程（机房迁移部分)然制价编制采购类型定点采购经苏众王云飞联系电18661676066品目大类远台C1003工程设计服务付款日命含2021-08-31付款方式根据甲方计划付放以交货日领2021-08-12基本项目信息交货方式())现场交货交货地莒采购人指定地点采购项目编丹采购品目成交单价（元）数最成交总价（元）工程设计服务1.300.00/W名”1300.00项目明细信息帝品详细要求富奉江路小学扩建工程（机乃迁移部分）控制价编制汝际2拟分采购单位《盖章）:青岛市黄品区教育和体育局供应商（盖罩）:山东东成建设咨询有限公司义分;低续改付纸上成拉1效体化平台泛购(放府齐沁",0,2,0,0]
[1230,"特克斯县第六小学清单日期单位|数量单价合计2021.06.15安全横幅九45902021.06.24党的教育方针PVC（含安装)面1895089502021.06,30超卡板写真（1921-2021)个1735420合计9460（玖仟肆佰陆拾元整X刻前包)冷",4,4,4,1]
[1231,"实验宣门禁系统改造项日采购评标报化2021年9月1日15：30，在重庆市辐射环境监名管理站2(7会议室进行实验室门禁系统改造项目询价不购评标-一、询价内容采购重庆市辐射站实验室门禁系统改造。重庆布辐射站买验室门禁系统改造包括身份信息识别产品、门禁专用电源、电磁锁、安艺调试等。二、支最高限价：1.6万元三、服务具体要求详见询价文件四、询价情况2021年8月27日，市辐射站将实验室门禁系统改治采购项三询价文件在“行采家”网站上进行了发布，响应时间为2021年己月27日-9月1日。递交响应询价裁止时间，共有3家供应离接要求递交了响应文件，分别是:重庆安能万家信息技术有限公司，重庆渝阔道通信科技有限公司，重庆双泰机电有限公司-五、评标小组的组成办公室:何俊川;放废科：范痴;质量管理科：黄天涯；辐航站纪检室监督人员:张殊。六、成交原则采用最低报价法对提交报价的供应商的响应文件进行评分，在满足采购需求的要求下，按照最低报价中标原则，如呆最低报价柜同者，在最低报价者之间进行重新报价，最终报价最低者确定为第一中标候选人。最终优劣顺序排序如下:排名报价(万元）供应商名称七、确定成交供应商本次询价采购，三家供应商均完全响应询价文件，按照最低价中标原则，确定重庆安能万家信息技术有限公司为成交人，成交金额为1.5万元。评审小组全体成员（签字):下qc75录录几《\\监督人员（签字):形名需求科室领导审核意见:乡/:采购科室分管领导审核意见:一楼:凡22I年%月/日",0,0,0,1]
[1232,"信管办公楼改造为学生宿舍项目工程量清单序号单体改造项目子项目名称项目特征计量单位工程量1原机械中专办公楼砌筑隔墙普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆立方米49.28内墙面粉刷清理原面层，涂刷界面济，批混合腻子、刷内墙漆各两遍平方米482.21安装钢质防火门安装钢质防火门规格2.2*1，满足防火要求及标准樘8拆除二层、三层会议室原有南门拆除原有门樘2封堵原活动室南面门洞，采用空心小型砌块封堵立方米1.2抹砂浆并外粉，两遍腻子两遍漆平方米10.08安装塑钢窗平方米3.64改造卫生间拆除一、二、三层西北角会议室原木质门，并抹灰粉刷樘3砸砖混结构门洞3个（规格0.7*2.2），并抹灰粉刷樘3铲除一、二、三层厕所原地砖、拆除原大小便器及相关附属项1卫生间改造卫生间内防水，满足防水功能要求，平方米96.69铺室内地瓷砖规格600*600平方米96.69室内贴墙面瓷砖规格３００*４５０平方米65.34砌筑隔墙，普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆立方米8.74普通砂浆砌筑200厚蒸压加气块，规格、强度等级符合标准；双抹抹砂浆平方米99安装抗倍特隔板平方米51.84红砖砌蹲坑立方米4.68水箱水管及相关配件套3安装10MM厚安全磨砂玻璃洗浴室9个并预留三通接口（规格1.1*1）平方米41.4安装沐浴器（含开关、花洒等）套9安装不锈钢洗漱台（0.4CM），水龙头预留口：个/0.5米（需确认）米12安装配电照明项1拆除并重新铺设DN150排水管立管米8排水设施改造铺设DN200的污水管米18挖设化粪池0.24*1*2*1项1合计",3,3,3,1]
[1233,"导管室办公家具采购清单序号名称规格mm（长*宽*高）参数单位数量1储物柜2700*860*288015Q-储物柜：（非标准尺寸定制2700*860*2880）三聚氰胺板饰面，内部基材为国标E1级18mm多层实木板，PVC胶边封边，防滑，防污，耐磨。抽屉使用高级三节静音滑轨，所有五金件通过国家盐雾测试标准。颜色：暖白多层板个12手术圆凳φ290*H105015Q-手术圆凳:1、采用优质加厚不锈钢，表面抛光工艺，整体焊接成型，稳固扎实。2、双层硅胶脚套，防滑耐磨。3、西皮软包坐垫，坐感舒适，可拆卸。把53脚踏凳400L*450D*400H15Q-脚踏凳1、采用优质不锈钢方管，表面抛光工艺，整体焊接成型，稳固扎实。个34万向轮办公椅600L*550D*900H15Q-办公椅1、靠背及坐垫采用原生海绵+聚酯棉+牛筋网布，气压杆采用SGS认证三级气压杆。2、扶手和椅脚采用钢制五爪设计，稳固耐用，静压承重800KG。3、采用耐磨滚轮，通过BIFMA10万次滚动测试，持久耐用，轻柔低噪。4、颜色款式指定。把55检查床1930L*600W*600H15Q/jcc.主材采用壁厚0.8mm不锈钢床架，安装防滑脚垫，面板采用加厚不锈钢钢板，面材：采用优质科技皮，皮面光泽度好，纹路细致、均匀；海绵：采用高弹加厚原生海绵，软硬适中，回弹性能好，压缩永久变形率≤5.5%(国际标准≤10%)。张2备注：此清单含五金、运输、安装及开票费用。所有产品质保期一年，乙方终身提供产品维护服务!",4,4,4,1]
[1234,"苏州市级财政支出项目绩效自评价报告苏州市级财政支出项目绩效自评表项目名称博物馆城建设项目年份2020项目主管部门（单位)苏州市文化广电和旅游局午初预算数当年使用上年结余、结转及当年调整预算数财政投款数指标结余数市缓预凭执行情况（万元）L040.0063,801040.0063.80币级圳财政按款数实际支付数结转数其中:财政收回数政资金使用情元）况（万1108.801002.97100.640.19实际金额（万元）1002.97自评分指标名称资金使用合规性3财务制度健全性子项目名称合计博物馆城建设资金目标值权正合规健全资金结余、结转数100.83突际完成值野3好份3各级财政藏承担资金到位率=100%3=LOO分∞预算执行率=1008=100.00%灭专款专用率=100%3=100°项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）类别投入目]标（24分）项目日常进度管理规范性规范y好1扶持博物馆数量=13家3.43=13家3.包项目项目绩效实现情况（80分）产出目标（24分）扶持美术馆数量=17家|3.43-23家3.19博物馆管理人员培训-50人次3d3=50人次3.43博物馆社区、校园推广=8场J3.43=8场3.场馆运行补贴家数-1家3.43=1家3.巴客流统计系统-1套3.43=1套3.第三方评估报告-1份3.42=1份○年观众参观量≥35万人次3.25=47万人次3.25年开放天数≥20天3.25-227天3-25观众满部抱≥80%3.26=87%3.2年宣教活动场次≥10场3.25=10场3.25较上年新增场馆爱量≥1家(]3,26=2家3.25非遗善及人非遗费及人数≥30万人次3.25-30万人次3.26民办博物馆展览数量≥15场3.25=15场32结果目标（26分）民办美术馆展览数量≥34场3.25=40场3.25影响力目标（6分）博物馆（美术馆）年检合格率290%临=100%廊合计79.76填表说明:1.“市缓预算执行情况\"、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数:“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数:“财政拨款数\"填财政部门实际拨付的款项数:“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额:“结转数”项结转以后年度",0,0,0,1]
[1235,"黎里浦南污水厂尾水湿地工程最高限价公示工程编号代理机构名称最高限价（元）备注1、开标日期:2021年07月06日上午10:00时2、如有异议，请与2021年07月05日下午16:30前与招标人（招标代理机构）书面联系汶被《沁苏省汾湖高新技术产过宜”标作觉代苏省鸿源招标代理股澄有限公司。92政7*赏文必以日期:2021.06.29vg】",2,2,2,1]
[1236,"永登县民乐乡中心校民乐初中及漫水小学电暖改造工程项目中标公告一、项目编号GSCZ-YD21028-YDXMLXX二、项目名称民乐初中及漫水小学电暖改造工程项目三、中标（成交）信息供应商名称供应商联系地址中标金额(万元)兰州先行电力安装工程有限责任公司兰州市城关区张掖路街道张掖路19号第1单元2203室169.000577四、主要标的信息工程类供应商名称名称施工工期项目经理执业证书信息施工范围兰州先行电力安装工程有限责任公司永登县民乐乡中心校民乐初中及漫水小学电暖改造工程项目90日历天顾福顺甘262141518552预算清单所有内容五、评审专家（单一来源采购人员）名单刘永洁,秦卫华,卢宏,常学伟,安元,陈三太,韩高俊六、代理服务收费标准及金额收费标准：按国家计委印发的计价格（2002）1980号文件规定的标准《招标代理服务收费管理暂行办法》收费金额：2.94万元七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日八、其他补充事宜中标单位联系人：穆广昕联系电话：13008765398九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：永登县民乐乡中心校地址：永登县民乐乡漫水村联系方式：139198368702.采购代理机构信息名称：甘肃诚正招标有限公司地址：甘肃省兰州市永登县城关镇人民街107号联系方式：177976282863.项目联系方式项目联系人：魏庭炳电话：17797628286复核人签字：主任签字：",0,0,0,1]
[1237,"评标细则本次评标采用经评审的最低投标价法，招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、初步评审投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正。二、详细评审评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。三、推荐中标候选人评标委员会在有效投标中按照评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。评标价相等时，采用抽签方式确定排序。四、定标按招标文件规定的方法定标，如招标人授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。",5,5,5,1]
[1238,"0003",0,0,0,1]
[1239,"附件12021年度山西社会主义学院科研课题申报书课题名称：课题负责人：所在单位：山西社会主义学院教学科研培训处2021年4月制填写说明一、《申报书》请用计算机如实填写,如获准立项，本申报书为有约束力的协议，申报人须自觉接受山西社院对课题进行的管理，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。山西社院有权使用本申报书所有数据和资料。二、课题联系人将负责立项后收发通知、经费拨付、结项等事宜的联络协调工作，如因与课题联系人沟通不畅而影响课题立项、拨款和结项等工作，由课题联系人负责。三、课题联系人可由课题负责人担任，亦可由课题组成员担任，且应征得本人同意。三、“课题联系人是否为课题负责人”一栏中，若填“是”，则课题联系人信息不必重复填写；若填“否”，则课题联系人信息请详细填写。四、课题组成员不包含课题负责人，应为实际参与研究人员，且应征得本人同意，否则出现纠纷由课题负责人负责。五、课题成果字数不少于6千字，在2021年9月30日前完成。申请人承诺：本人确保本表所填写各项内容之真实性，如获准立项，本课题组将遵守相关规定，按计划认真开展研究工作，取得预期研究成果。申请人：年月日一、基本情况课题名称课题负责人姓名职务/职称研究专长学历学位工作单位通讯地址邮政编码E-mail办公电话手机课题组成员姓名职务/职称学历学位工作单位课题组成员课题组成员课题组成员课题组成员课题联系人姓名职务/职称办公电话手机通讯地址邮政编码E-mail*注：课题负责人为联系人时，可不填写；课题负责人不为联系人时，请填写上述信息二、课题论证1.课题研究的重要性；2.选题意义；3.主要研究问题；4.基本研究思路和方法、主要观点和结论；5.预期结论或对策建议课题；6.字数控制在2000字为宜。研究基础与研究条件择要说明课题负责人和课题组成员近年来主持或参与完成的课题名称、课题类别及课题成果，近年来在报纸和学术期刊发表的文章名称、报刊名称和报刊期数，其他能确保课题优质顺利完成的基础和条件。四、课题负责人所在单位意见申请书填写是否属实；课题负责人与参与者的政治素质和业务素质是否适合完成本课题的条件；单位能否提供完成本课题所需时间及条件；单位是否愿意承担本",0,0,0,1]
[1240,"贞丰县人民政府龙兴街道办事处2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目（A句,;太阳能路灯）评审报告约500000.00成交供应商:贵州卓赞建筑劳务有限公司成交供应商代表签字:下衣签程谈判小组签宁:这之触4rr采购人代表签字:稻∞%监督人签字:深:2021年8月12日",0,0,0,1]
[1241,"最高限价“紫金7号”小区三期供配电电缆货物采购招标,标段编号:ZJJR202107385002001,招标控制价为704.4万元。请各投标人结合招标文件要求进行投标报价理艺沁江苏信诚工程管理咨询有限公司公A元三式上山工2021.8.9(xC2y",2,2,2,1]
[1242,"一、资格审查业绩证明材料（公示用)序号项目名称内容/投标人湖南星大建设集团有限公司～项目负责人姓名无∞工程名称无中工程类型无工程所在地无6工程规模无资质要求无8施工合同价或结算价（万元）丈9建设单位名称无二、拟投入本项目的班子人员组成表（公示用)投标人：湖南星大建设集团有限公司序号拟在本项目中担任职务姓名执业或职业资格证号八项目负责人王旭湘1430609056402技术负责人马炬B080310100000004973周建军4土建专业负责人安装专业负责人刘正吞B08043010100000032B080510600000000565造价专业负贡人文科丰建[造]094300041476安全员何健豪湘建安C2（2019）01049657安全员黎建荣湘建安C2（2020）01007458安全员杜认0028203三、投标人企业类似业绩表格（公示用）投标人：潮南星大建设集团有限公司商务部分评审企业类似业绩公示表业绩项目名称合同金额（万元）合同签订的时间上东城街道牛山钟屋回迁房（尚寓）1-4号住宅楼，5，6，8号商业楼、7号配套用房27079.0710802017年6月13日2时代国际商住楼项目12612.0223272013年12月11日3大岭山镇新世纪领居景福轩商住区4-10号楼、147号楼13-Y轴14-B轴部分、199号楼14-C轴~10a-A轴部分42150.202012年3月11日小署桂园#语里花园1-98号住宅楼，地下室41314.1609152017年3月28日．佳美紫郡住宅小区一期工程20539.3992472012年12月20日广东小天才科技有限公司研发中心二期（研发楼1座）16826.8710922014年03月18日四、投标人项目总负责人类似业绩表格（公示用）项目负责人:王旭商务部分评审投标人项目总负责人类似业绩表业绩项目名称任职岗位合同金额（万元）竣工（完工）时间上//【一",0,0,0,1]
[1243,"第一步、初步评审（资格审查）评标委员会对投标人递交的资格审查资科，接照招标公告宽立器冲及国家规定的投标人资格条件，审核判断是否满足本项目资格条件合格的投标作为无效标，不进入详细评审。资格审在合格的投标人，全部进入下一步详细评审第二步、详细评审（一）评审原则投标文件出现无效标条款中规定的情形之一的，作为无效标，不再进行经济标的评审。本次评标采用综合评估法，评标委员会根据评分表中的评分标准对投标文件进行经济标的评审，取经济标的合计得分为本工程的最终得分。（二）经济标评审紧款次最大值最小值评审因素评审标准【3心监理机构-总监职称总监取得建设工程类高级职替及以上得3分，具备建筑工程类中级职称的得1分，其余得０分。（以职称证书为准）气80监理机构-总监监理注册专业总监取得房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师得3分:同时具备其他专业的国家注册监理工程师加2分:其余得0分。（以注册证书为准）3【0监理机构-总监年的总监年龄在35-55周岁之间的得1分，其余得0分。（以身份证为准)连20监理机构-总监所学专业总监学历为土木工程或工业与民用建筑或工程管理专业的得2分，其余得1分。(以毕业证书为准）当60蓝理机构-人员数予监理人数(不含总置)不得少于3人，满足的得6分，每少一人扣2分，扣完为止60监理机构-人员（不含总盟）所学专业要求:（土建专业，名，宏专业，名，市政专业，名）每少一专业扣2分，扣完为止（以毕业证书或者岗位证书为准，不重复计取）740监理机构-专监注册执业资格监理机构人员中（不含总监）有一名国家注册监理工程师得2分，且同时具有一级注册结构师的加2分。（以注册证书为准）%上0监理机构-人员年的盟理机构人员（不含总盈）年龄结构合理，年龄在25-55周岁之间（含25、65周岁）的得1分，否则不得分。（以身份证为准）0100拟投入现场的设备检测仪界配置设备要求如下:至业配备全站位、经纬位、水准仪、混置工回弹仪、电子测距仪，鉴定证书均在有效期内，少一项扣2分，",5,5,5,1]
[1244,"2021年6月物资请购计划计划号物资名称规格型号单位数量申报人用途外装式电动滚筒外修800*1150台1周红刚布料耐磨下料器含电机减速机/含配套两端堵头300*300电机1.1kw台10徐志刚窑头收尘器滚筒减速机B800胶带（现场测量）台1赵文利出渣皮带",4,4,4,1]
[1245,"托依堡勒迪镇周转房附属工程（审核）工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1建设项目投标报价汇总表工程名称：托依堡勒迪镇周转房附属工程（审核）第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中:（元）暂估价安全文明施工费规费1转换间2室外合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。表-02单项工程投标报价汇总表工程名称：室外第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1建筑工程2电气设备安装工程3给排水工程4采暖工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03单项工程投标报价汇总表工程名称：转换间第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1建筑工程2装饰装修工程3金属结构工程4电气设备安装工程5给排水工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03单位工程投标报价汇总表工程名称：建筑工程标段：托依堡勒迪镇周转房附属工程（审核）第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)一、分部分项工程费1.1地面硬化1.2周转房基础回填1.3电力1.4200m³化粪池1.5暖气1.6拆除1.7排水1.8给水1.9外运垃圾二、措施工程费2.1其中：安全文明施工费三、其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费四、规费五、增值税销项税额投标报价合计=一+二+三+四+五注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：建筑工程标段：托依堡勒迪镇周转房附属工程（审核）第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价",3,3,3,1]
[1246,"德庆县养老康复中心建设项目（施工）评标报告评标委员会组长签名:日期：二〇二一年八月三十一日由德庆县发展和改革局以德发改投资[2021]13号批准建设上级专项资金，不足部分通过继续向上级争取和由县财政统筹解决德庆县中医院（新院）西北角建安费用约858万元本项目共划分为1个标段本工程包建筑与装饰工程、安装工程及其他它外及配套工程等施工内容(详细以图纸及工程量清革为准）。180日历天本项目招标公告于2021年08月02日（北款时间、下同）同时在中国。德庆政府门户网、肇庆市人民政府门户网、广东省招标投标监管网上发布本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序报监督部门审批本项目在规定的时间发出了招标答疑文件2021年8月31日09:30开标地点掌庆市公共资源交男中心302室2021年8月31日11:00评标地点肇庆市公共资源交易中心407室经评审的最低投标价法详见招标文件评标办法德庆县住房和城乡建设局肇庆市公共资源交易中心德庆分中心肇庆市佳业工程咨询有限公司开标截止之前一共6家投标单位（详见投标名草）第1页，共3页选举产生，评标组长主持评标工作。名单详见附表。评标委员会共5人组成，其中招标人代表或委托代表:1人，广东省综合评标专家库中随机抽取4人，评标委员会负责人在随机抽取的专家中定代表人或委托代理人持本人有效身份证参加了开标会议。人的投标资料完整，按要求提供了投标保证金，文件签署正确。招标代理在规定的开标时间和地,点主持开标会议，招标人、监督单位、投标人代表及有关人员均接时参加。各投标人均按招标文件的要求派法在监督单位委派代表的监督下，对投标文件进行检查。经检查，各投标初步评审为无效投标。评标委页会依据招标文件第五章规定对投标文件进行初步评审。经评标委员会评议6家投标人通过初步评审为有效投标，0家投标人未通过沈名中标候选人。评标委员会接照招标文件第五章规定对投标文件进行初步评审，并计算出经评审的投标价。评标委员会根据得分由低至高进行排序，推荐了3明或补正。在评标过程中，评标委员会未要求投标人对投标文件进行书面澄清、说第二候选人评标委员会开标记录初步评审情况否决投标的情况说明详细评审情况澄清、说明、补正事项纪要其它情况记录中标候选人无中标",0,0,0,1]
[1247,"3趣沅谷资赁坪理发工签咨t型农工㎡㎡”室6002277*9”、[8涵过站巍-二名广严首被丞建筑工北-名:永错速设集团有跟公司(担张明称限公[通过[通过通过(]通过通过]资图言然映&zzcT控>/7099*通过通过逾过通过71.80合格基务*理议云z7下T|9148”*：通芝通逾过通过2公合格88.93劣总2地已C2富劣或器扫描全能工、创建",0,0,0,1]
[1248,"附件2评分细则表序号内容评分标准分值得分1项目管理机构一、项目负责人1、具备高级工程师（含）以上职称得7分，本项满分7分；二、其他配备人员1、配备有国家一级注册结构工程师1名得3分；国家注册造价工程师1名得3分；注册公用设备工程师（给水排水）1名得3分；注册电气工程师（供配电）1名得3分。本项满分12分。(证明材料：投标文件中提供职称证书或注册证书、本单位4月-6月社保缴费信息复印件加盖公章。)19分2企业综合实力认证体系：企业具备合格有效的质量管理认证体系证书、环境管理体系认证证书，两项同时具备得6分，每缺一项扣3分，扣完为止。（证明材料：投标文件中提供证书复印件加盖公章。）6分3企业业绩2019年7月1日至今承接过单项污水处理工程设计类项目，每个业绩得3分，本项满分15分。（证明材料：投标文件中提供合同协议书复印件加盖公章。）15分4服务方案1、结合项目工程现状的实际情况，提供了总体方案，最高20分；（1）优秀：方案全面、可行、合理，得20-15分；（2）一般：方案较可行、合理，不全面，得14-8分；（3）较差：方案不适用，不全面，得7-0分；2、提供了主要工程量，最高10分，未提供不得分；（1）优秀：工程量全面，得10-8分；（2）一般：工程量不全，得7-4分；（3）较差：工程量不全，得3-0分；3、提供了方案设计图纸，最高10分，未提供不得分；（1）优秀：有详细全面的图纸，得10-8分；（2）一般：有简单的图纸，得7-4分；（3）较差：未提供图纸，得3-0分；40分5投标报价所有投标人的有效标价算术平均值即为基准价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人超过5家(不含)时，去掉1个最高值和1个最低值后取平均），四舍五入后保留小数点后两位有效数字。价格分统一按照下列公式计算：价格分=(基准价／投标报价)×价格权值×10020分（权值20%）",5,5,5,1]
[1249,"需求清单序号产品名称技术参致数量大1.5P一级能效变频推机能效等级:一级能效能效比:5.27变频、定频:变频制冷量:亡3500W;制冷功率:三1000V制热量:亡4600W;制热功率:三1400W循环风量:=6S0mBh运行噪音：室内（低/高）：三20-42分贝室外三S2分贝采用变频压细机，支持高频速冷热，150V低压启动：六年免费质保;110台",4,4,4,1]
[1250,"温岭市非普电气有限公司年产1万台输配电控制设备技改项目招标公告1.招标条件本招标项目温岭市非普电气有限公司年产1万台输配电控制设备技改项目已由温岭市经济和信息化局批准建设，项目业主为温岭市非普电气有限公司，建设资金来自自筹，招标人为温岭市非普电气有限公司，招标代理人为建经投资咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本工程为温岭市非普电气有限公司年产1万台输配电控制设备技改项目，项目位于温岭市温峤镇横泾堂村，南侧为五洋路，西侧为规划道路。本工程采用框架结构（其中楼板大部分为叠合板），总建筑面积为18465.85㎡；分为1#、2#厂房，3#、4#厂房，门卫等主体建筑及室外附属工程；其中1#、2#厂房为地上一层，檐高分别为5.15m、7.65m，建筑面积为2830.08㎡；3#、4#厂房为地下一层，地上分别为3层和6层，檐高为23.8m，地下室建筑面积为3174.87㎡，地上建筑面积为12397.17㎡；门卫建筑面积为63.73㎡。室外配套面积约9339㎡。安装含电气、给排水、暖通、室外水工程。室外附属中路面浇筑总面积约9339㎡，分为沥青路面、水泥砼路面及停车位铺装。本工程采用污水分流，雨污管管道均采用HDPE双壁波纹管，环刚度≥8级米，总长约1171米。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的土建、安装及室外附属等工程。2.3招标控制价：55206952元（不含：暂列金额545000元（含税），专业工程暂估价241323元（含税），渣土、泥浆消纳费741633元（含税），以上三部分内容不计入投标报价，但计入签约合同价）。2.4计划工期：365日历天。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：建筑工程施工总承包资质三级及以上，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人须具备：建筑工程专业二级注册建造师及以上资格（不含临时注册建造师），具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3其他要求：投标人具有自2016年1月1日（以合同签订时间为准）以后包含装配式内容的建筑工程施工类似业绩。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于投标",0,2,0,0]
[1251,"鹤山市城区污水垃圾品质提升工程-城区新环路、铁夫路、文华路等污水管网新建工程（标段一:永安路渠箱流域澧污分流）评标结果公示根据有关招投标法律法规及管理规定，鹤山市城区污水垃圾品质提升工程城区新环路、铁夫路、文华路等污水管网新建工程（标段一:永安路渠箱流域清污分流）设计、施工总承包于2021年8月23日完成评标工作，按该工程《招标文件》评标办法，经评标委员会评审，推荐中标候选人名单如下:推荐候选人第一候选人第二候选人第三候选人单位名称联合体,北京市市政工程设计研究总院有限公司广西建工k团第三建货工程有限责任公司联合体:中恩工程技术有限公司、广东大鼎建设工程有限公司联合体:广州市创贤市政工程设计有限公司、浙江万里建设工程有限公司投标总价（元）60232968.10S9623939.1060781100.00总得分93.223176.601175.3080总工期（日历天）360360360工程质量承诺（1）设计质量；按国家、营或行业现行的工程设计准划和相关提莎罗求。满是招标人的功能需求，并题过招标人及有关部门或专业机构的审查。（2）绝工质量。合格,（1)设计质量。按国家、省过行业现行的工穆设计准划和准关提范要求，满足招标人的功能需求，并通过招标人及有关部门或专业机构的协查。（2)绝上质量;合格。项目经理姓名及注册证书编号英基文桂145202100823区锡8144171852456流工经理姓名及注英基文区锡技桂145202100823册证书编号粤144171852458设计经理姓名及注仲贵军失际明册证书编号CS164401105CS20L101774评审意见:推荐候选人单位名称联合体:北京市市政工程设计研究总院有限公司、广西建工集团第三建筑工程有限责任公司联合体：中恩工程技术有限公司、广东大鼎建设工程有限公司（1）设许质量，按国家、省逻行业现行的工程设计准划和准关模范要求，满足招标人的动能需求，并涵过招标人及有关部门或专业机构的审查。(2）施工超量。合路。陈巧营浙133111228660陈巧裁浙133111228660李亮CS162200143是否通过技术标、商务标审查是2联合体:广州市创景市政工程设计有限公司、浙江万里建设工程有限公司如对本评标结果有异议，请于2021年8月27日前向招标人提出书面意见。特此公示。材(松山标j瓷师梁人流2()1剂后",0,0,0,1]
[1252,"综合评分明细表序号评分因素及权重分值评分标准得分1报价40%40分1、投标报价超过招标控制价不得分。2、报价得分，以最低价除以各投标价格乘以分值，为各公司报价得分；其中最低报价的满分。3、报价得分=（最低价÷投标报价）×40分。2履约能力10%5分公司的设施、专用技术设备、人员配备情况评比，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。5分根据供应商2019年1月以来，提供的类似业绩进行评分。每提供一个类似业绩得1分，本项最多得5分。不提供不得分。3实施方案20%20分依据供应商针对本项目难点重点描述，对实施方案与技术措施的全面性、可行性、完整性进行综合评比，优的得20分，良的得15分，一般的得10分。4原创视频展示25%主题5分内容积极向上，健康活泼，具有一定的传播和推广价值等方面，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。创意5分品味独具个性，拍摄角度新颖，给人耳目一新感觉等方面，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。表演5分角色表演生动自然，感情真实感人，语言流畅，对白流利等方面评比，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。整体结构5分紧扣主题，连贯流畅，符合时代特征，彰显优秀行业文化等方面评比，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。制作技术5分画面清晰流畅，转场顺畅，有字幕说明，配音配乐清晰等方面评比，优的得5分，良的得3分，一般的得1分。5投标文件规范制作5%5分投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。",5,5,5,1]
[1253,"鲤城19号安置区工程招标控制价程2地述沾江上儿辽招标控制价（小写）：186397890二甲供材料费无必其中:（大写）:壹亿捌仟陆佰参拾玖万柒仟捌佰玖拾圆整货福建华夏工程造价咨询有限公司北工程造价咨询企业执业印章z招标嵩（单位盖章有效期?单位盖章或资质专用章法定代表人更季法定代表人益印明）≤或其授权人:或其授权人:（签字或盖章）(签字或盖章）黄必2G2，刘7陈林施这赵之孟限公司书6本团z〇公湛亚职卫管社嵩速华夏工程选价客图了P石有效期至:2022年12月31日(签字盖专用章)有效期至:2022年12月31日编制时间：2021年8月30日",2,2,2,1]
[1254,"金华-义乌-东阳市域轨道交通工程塘雅车辆段食堂管理服务项目中标公示招标人金华市金义东轨道交通有限公司项目名称金华-义乌-东阳市城轨道交通工程地雅车辆段食堂管理服务项目招标方式公开招标最高限价2637800元拟中标人金华市乐三碗餐饮管理有限公司中标价2397588元招标时间2021年8月19日14时30分公示期限2021年8月20日-8月23日",0,0,0,1]
[1255,"2021年度市政绿化小型机具采购项目公开招标采购文件项目编号：HZFYSZYH-009（1）(非政府采购项目)招标单位：杭州富阳市政养护工程有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）招标代理机构：杭州广厦建筑咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）联系人：李测波电话：0571-631553682021年09月目录第一章招标公告………………………………………………3第二章投标人须知……………………………………………8第三章评标办法及标准………………………………………24第四章采购需求………………………………………………25第五章采购合同主要条款……………………………………28第六章投标文件格式附件……………………………………33第一章招标公告(非政府采购项目)2021年度市政绿化小型机具采购项目的潜在投标人应在获取（下载）采购文件，并于2021年09月23日15:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。杭州广厦建筑咨询有限公司受杭州富阳市政养护工程有限公司委托，现就“2021年度市政绿化小型机具采购项目”进行公开招标采购，欢迎符合要求的投标人前来投标。一、项目基本情况：1.项目名称：2021年度市政绿化小型机具采购项目2.项目编号：HZFYSZYH-009（1）3.采购方式：公开招标4.最高限价：￥10.5790万元5.采购需求：序号项目名称数量单位最高限价(万元)简要规格描述备注12021年度市政绿化小型机具采购项目1批10.5790杭州富阳市政养护工程有限公司2021年度市政绿化小型机具采购的供货及售后服务等。详见采购需求6.供货期要求：壹年（自合同签订之日起）。7.质量要求：合格。二、合格投标人的资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，在中华人民共和国境内注册，且符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，具有生产或经营本项目产品的厂家或具有销售能力的供应商，所提供的货物和服务须在我国境内合法生产或销售的；2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大",1,1,1,1]
[1256,"鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春自治旗2021年危桥改造项目施工第二标段评标报告评审委员会2021年07月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春自治旗2021年危桥改造项且施工第二标段（以下简称“本项目）已由以累交字【2020】100号、鄂交字【2020】101号、鄂交字【2020〕102号、鄂交字【2020】103号、鄂交字【2020】105号、鄂交字【2020】106号、鄂交字【2020】107号、鄂交字【2020】109.号文件批准建设，项目业主为墨伦春自治旗交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，哪伦春自治旗交通运输局哪伦春自治施2021年危桥改造项目施工第二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且0L且，交工日期:2021年L0且3L日。共",0,0,0,1]
[1257,"建设工程招标控制价备案表罗:ZJDT202108418001001工程名称长香中大道两侧人非混行道维修工程招标人镇江市丹徒区城市管理局工程造价咨询人苏州正信工程选价咨询事务所有限责任公司丹徒区建设工程造价管理处:（造价管理机构)该工程根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)5.1.6条规定，现将本工程招标控制价以电子文本形式报你处备案。(6系双垦一级胜解艺?~本工程格标控制价为549.891654万元等垦策母)4九A1117320003756苏州形竹工区验价祥沟杉仔所1“苏州正信工程造价选价管理机构备案意见:同意备案，盖量后生效3.汽工文地备聚营理专置-宜)2021年08月03日单位工程名称单位工程总价(元）（元）分部分项费[括施项目费(其他项目费（元）（元）规费(元）税金(完)长香中大道西侧人非源行必推修工杨3817974.883008761.48134687.171000005804.36298731.87广场东西路改担工程1880941.661507550.4178627.5710000039456.57155307.11(23系月03注:本表一式三份，其中发包人一份，市招标办一份，市造价处一份",2,2,2,1]
[1258,"省戒毒所围墙加高加固维修改造工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1省戒毒所围墙加高加固维修改造工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：省戒毒所围墙加高加固维修改造工程第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：省戒毒所围墙加高加固维修改造工程标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价更换绿地内步道板及路缘石1041001002001拆除人行道1.材质:拆除原有场地步道板2.外运:运距不小于10kmm2394.22041001005001拆除侧、平(缘)石1.材质:拆除原有边石2.外运:运距不小于10kmm358.43040103002001余方弃置1.废弃料品种:渣土场内人工倒运50m2.外运:运距不小于10kmm344.034040204001001人行道整形碾压1.部位:人行道整形碾压m2394.25040202009001砂砾石1.石料规格:级配砂石垫层2.厚度:厚度100mmm2394.26040204002001人行道块料铺设1.块料品种:步道板铺设2.规格:300mm*300mm*60mmm2394.27040204004001安砌侧(平、缘)石1.材料品种、规格:石质立缘石，150*250*10002.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm混凝土垫层m362.8分部小计绿地内步道两侧树木修剪本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：省戒毒所围墙加高加固维修改造工程标段：第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价8050102001001树木修剪1.种类:树木修剪2.胸径或干径:树冠直径4500mm，高度约18m3.株高、冠径:修剪后高度不大于7m4.外运:运距不小于10km5.切口处理:树冠切口处进行园艺处理株48分部小计清理东侧围墙下排污沟9040101005001挖淤泥、流砂1.部位:排水沟淤泥、杂物清理2.倒运:场内人工倒运、装车50m3.外运:运距不小于10kmm3153分部小计东侧",3,3,3,1]
[1259,"技术商务资信评分汇总表项目名称:余杭鸿乌太平-双创”园运营服务采购（ZJDL-2021-042）序号供应商王洁高阳陈洁林作贤黄晓雯刘主明侯丙奎得分1杭州凯升网络科技有限公司22.016.019.826.120.523.023.521.562浙江汇株科技孵化园有限公司76.581.085.183.885.083.080.082.06述绍兴任月网络科技有限公司23.016.021.027.420.020.026.521.99评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[1260,"融通农业发展（广州）有限责任公司白云大道基地708号院区综合配套消防改造项目比质比价公告本项目白云大道基地708号院区综合配套消防改造项目（项目编号：gkbz20210820000000000106），采购人为融通农业发展（广州）有限责任公司，项目资金由采购方自筹资金，资金已落实，项目已具备采购条件，现进行比质比价，具有供货能力的供应商可前来报名一、项目概况及采购内容1.1项目名称：白云大道基地708号院区综合配套消防改造（项目编号：gkbz20210820000000000106）1.2标包名称：白云大道基地708号院区综合配套消防改造编号：11.3采购类型：工程服务1.4采购内容：1.4.1项目地址位于广州市白云区白云大道基地白云大道南708地块园区1.4.2项目情况本项目需采购施工单位根据消防改造设计方案（施工图）进行施工整治白云区白云大道南708号，占地37.53亩，建筑物22栋，建筑面积21201平方米针对白云大道基地白云大道南708地块园区消防系统无消防设施状况，对园区的消防系统及消防设备进行全面设计与施工，从而达到园区消防系统火灾自动报警、联动、灭火功能拟新建消防栓加压设配2套（一主一备-横压、控制箱），消防水池2座、自动报警系统1套，消防供水管网及配套一批1.5项目内容采购施工单位根据白云大道基地708号院区综合配套消防系统改造设计方案（施工图），对园区进行消防系统和消防设备的施工与改造（设计图详见采购文件附件2）1.6报价清单报价清单详见采购文件附件1，根据附件清单进行报价，不得改变报价文件实质性要求1.7报价方式本项目最高限价为157万元，超过最高限价的投标无效1.8本项目采取固定总价的形式，包工、包料、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包验收1.9本项目组织现场答疑、确认工程量及方案，要求采购人于2021年8月21日下午2：00到达现场踏勘，未现场踏勘及提交现场勘测证明的投标文件视为投标无效1.9.1投标人现场勘查人员需携带投标单位授权委托书、相关人员的身份证及资格证书复印件，所有文件需加盖公章1.9.2勘查人员前往现场勘查前，应提前联系建设单位现场联系人项目现场联系人：赵军，电话：159891858481.9.3勘查人员应如实记录现场情况，勘验结束后，提交《现场勘测证明》（详见公告附件）至建设单位负责人需由建设单位现场联系人和勘验",0,0,0,1]
[1261,"1.工程量清单封面灌云县消防大队老站执勤楼及新站篮球馆顶棚维修改造工程，工程招标工程量清单招标人:，灌云县消防救援大队(单位盖章)德汇工程管理（北京）有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月09日1.工程量清单扉页灌云县消防大队老站执勤楼及新站篮球馆顶棚维修改造工程，工程招标工程量清单灌云县消防救援大队招标人:，德汇工程管理（北京）有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)吴祥余王维东法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)张莉吴宝军编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年08月09日复核时间：2021年08月09日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;拆除工程(001)金额(元)其中序弓项目编码项目名称项目特征描述进楚工程量综合单价合价暂估价北O11607001001性层拆除,拆除原有屋面构造至混涨谷考返平【面和龙口等部位人绕合考虑批圾酒宏江影省363.72①01160700200防水层拆除,折险原有卷材防水，综心笔运解省、加必县签被)我际入综合考虑垃圾清宏函场必363.723011608002001产除涂料面铲除部位名称:外墙面统M。投标人综合考虑垃圾清云)韶21000i1001001001派除地面材质:混凝土类（有前厚度:35e三经或外途投标人自行考以m2[2GGO116O1001001趁体拆除到体名:围境:空心破洲的旭托S验蛟外这按宗久自行考盖3L山分部分项合计单价措施合计总价措施项目清单与计价表工程名称;拆除工程(001）序号项目编码项目名称计算基础总予祭润整费()周整后4乳C元)式O11707001001女全文明施工费加本费分部分项合计*技术播目含吊王m辽签被-不验施负首没然费15增加塑部分项合计+技术报技术验施负目更备费扬尘污染防治增加费部分项合计+技术批目谷计-接染系脑负省贞资游0,21卫01170701000]按质论价分项合计+技术提观后-与朵结疑孟省兹客资述O1170700200仪们施工部分项合计*技水播我术验施效目交资资子O1170700300非夜间施工照明个部分项合计*技术提也项目。反签贾-我不拍施负自交名庞心O11707004001次搬运分部分项合计+技术提复签费-投术描施项目没名密011707005001治冬雨参施工分部分项合计+技术提日名哲签曼-柱不系脑益督设签卖",3,3,3,1]
[1262,"每标包选取1名中标人，采用经评审的最低评标价法，评标时按照标包一至标包九的顺序依次独立评审（依法招标失败的标包除外%:1.4.2评标委员会全部有效投标人的投标报价由低到高顺序推荐M+1名（M为各标包中标人数量）中标候选人，当出现投标报价相同时，按照注册资金由高到低确定排名顺序:1.4.3如公示期内无异议，则确定各标包排名第一的中标候选人为本标包的中标人:1.4.4如果各标包排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不接照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的各标包中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标:1.5本项目设置最高投标限价标包一最高投标限价总价为90.38万元（不含税），标包二最商投标限价总价为55.96万元（不含税），标包三最商投标限价总价为51.54万元（不含税），标包四最高投标限价总价为50.03万元（不含税），标包五最高投标限价总价为45.25万元（不含税），标包六最商投标限价总价为39.86万元（不含税），标包七最商投标限价总价为39.38万元（不含税），标包八最高投标限价总价为7.65万元（不含税），标包九最商投标限价总价为5.88万元（不含税），投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决-“六2．投标人资格要求:72.1本项目要求投标人须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力2.2本项目要求投标人提供所购管道的所有权证明文件或相应管道区域的建设合同或相应区域相关部门出具的管道线位规划手续2.3本项目要求投标人满足以下财务要求：须具备增值税一股纳税人资格，能够开具16%增值税专用发票，提供近期对外开具17%或16%增值税专用发票，该专票无\"代开\"字样2.4本项目要求投标人满足以下信誉要求：具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，破产状态-2.5本项目不接受联合体投标2.6本项目不接受代理商投标2.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同",5,5,5,1]
[1263,"阿荣旗残疾人联合会专用设备第六标段厨房设备评标报告评审委员会2020年12月29日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，9七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件阿荣旗残疾人联合会专用设备第六标段厨房设备已经同级财政部门审批，采购人为阿荣旗残疾人联合会。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行L次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，阿荣旗残疾人联合会专用设名第六标段房设备，。具体借况如2.3附表。2.3标段详情:阿荣旗残疾人联合会专用设备第六标段厨房设名，该标段情况详见下表标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D01150721100597606阿荣旗残疾人联合会专用/设备第六标段厨房设备详见本项目采购文件238800.0主任委员:梁超委员:国伟、王晓华、刘刚、程亮二、招标过程回顾（一）招标公告阿荣旗残疾人联合会于，2020年L2月17日在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资返交易巴心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告(详见附件》。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向必购人提供货物或着服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告〔文件）要求将营业执照【投标人为企业或个体)或单位法人证主等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标",0,0,0,1]
[1264,"凤凰县疾病预防控制中心标难化建设设各采购项目竞争性磋商成交公告受凤凰县疾病预防控制中心的委托，本代理机构对凤凰县疾病预防控制由心标准化建设设各采购项目竞争性磋简的政府采购活动,现将采购成交结果公告如下:、项目编号:政府采购编号：区财采让[2021]10396标污委托代理编号：HMJY2021-HW(EH)13二、项目名称：风凰县痰病预防控制中心标准化建设设备采购项目三、中标信息供应商名称：滥鑫空祺医疗科技有限公司“管.理供应商地址:长沙高新发区省苑路229号海凭园2栋511室≥)成交金额:人民币壹值捌拾捌万元整（：：1830000.00元)(四、主要标的信息名称:凤凰县疾病预防控制中心标准化建设设备采购项目规格型号:见防件数量:１批单价:见险住五、评审专家名单:张健《组长)李细妹龙吉刚采购代表）六、代理服务收费标准及金额:按让价格【2002】1980号文件收取代理服务费:24680元专家评审费另行结算）七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日注:成交公告期限为1个工作日,参加投标供应商如对成交公告有异议的，请于本公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构或采购人提出质疑八、其他补充事宜/九、凡对本次公告内容提出询间，请按以下方式联系1.采购人信息名称：风凰县疾病预防控制中心地址：湘西自治州风凰县沱江镇新田龙路【号联系方式:龙吉刚135743669202.采购代理机构信息名称:滥卤拿理有限公司门儿土址:湖露子邹风人其工镇子驶园巷122号（原风凰县地税局后）联系方式:徐之L≤xy上3.项目联系方式忘、拟/龙吉刚《风凰县炼疯颁防整制主心)13574356920“工了签*16∞-:谭俊（湖畜君逸工程项目管理有限公司〕18774335717",0,0,0,1]
[1265,"3、按“周报”菜谱配送方案，“每日配送”方式每天上午8;00前将当天净菜原材料保质保量送到甲方指定地点4、配送运输应保鲜防止污染，杜绝与有毒、有害物品同时装运，符合运输卫生标准5、配送工作人员相对稳定,并提供配送工作人员身份证、健康证原件五、价格确定1、白甲方组织采购人、中标商（或代表人）共同参与市场询价后定价为依据，所有定价必须低于市场价格2、乙方必须负责货物的运输、搬运等工作，所产生的费用由乙方负资2吕3、乙方不得擅自变更货物品种及产地、包装、规格和重量等，严格按甲方要求供应，否则，甲方有权拒收对不易购买或暂时短缺的品种经甲方同意,可由乙方通过其它途径采购或使用指定替代品替换4、甲方根据自身的需求，有权终止某类分包中的某些商品的采购或变更某类商品的采购5、甲方有权随时向市场进行询价，如果所定的价格高于市场价格，甲方可随时调整价格六、食品交接1、交接查验乙方必须按照甲方的采购要求将食品运抵甲方指定地点并负责食品的装卸乙方每次配送食品时，必须向甲方提供该食品该批次产品检验",0,0,0,1]
[1266,"表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程938847.3524963.5510053.91合计938847.3524963.5510053.91注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1花台村路灯374796.639965.684025.882八龙村路灯279446.097430.353019.413农坡村路灯159233.74233.961677.544川主村路灯125370.933333.561331.08合计938847.3524963.5510053.91注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：花台村路灯第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费324038.861.1D市政工程324038.862措施项目费14090.32.1其中：安全文明施工费9965.683其他项目费4规费4025.88－5税金32641.59－投标报价合计=1+2+3+4+5374,796.63注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：花台村路灯第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目14090.32.1其中：安全文明施工费9965.682.2建设工程竣工档案编制费183.63措施项目费合计=1+214090.3表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：花台村路灯第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价D市政工程1040101003001挖基坑土石方[项目特征]1.土壤类别:综合考虑（其中土石比为7：3）2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖[工作内容]1.",2,2,2,1]
[1267,"资（元）00.00元",0,0,0,1]
[1268,"梁溪河沿岸雨污水专项整治工程初步设计最高投标限价壹仟壹佰伍拾伍万贰仟伍佰叁拾壹元陆角陆分小写：（11552531.66元）招标人：无锡市滨湖区住房和城乡建设局（建设单位）无锡市滨湖城市投资发展集团有限公司（代建单位）招标代理：江苏希地丰华项目管理集团有限公司2021年7月30日",2,2,2,1]
[1269,"附件：采购清单序号名称数目技术指标1高温应变片24点焊式，最高使用温度≥800℃，电阻值120Ω,最小曲率半径≤15mm，应变片长度≤5mm，配3m以上高温线缆。2激光位移传感器5基准距离≥100mm，测量距离75~130mm，线性度±0.15%F.S(80~120mm)，重复精度≤5μm，采样周期0.33/1/2/5ms（4级可变），配备信号转换控制器、电源等附件，生产日期不晚于2020年6月。3高温加速度传感器2单轴型，电压型，灵敏度≥10mV/g，最大加速度≥500g，最大频率≥5kHz，最高使用温度≥200℃，IEPE激励，配5m以上高温线缆。",4,4,4,1]
[1270,"滑县动物疫病预防控制中心洗板机采购项国，采购人及专家小组推荐供应商意见表，项目名称滑县动物疫病预防控制中心洗板机采购项目，项目预算金额120000.00元，采购人滑赛动物按病预防控制中心，采购代理机构中答恒宿红程咨询有限公司，推荐时间2020年9月1日，采购人推荐供应商多pw原R尔面性策宿派，采购人推荐意见美p…廊见尔高忆监医有强词据队，应面在难:总名部够医底防，沥说烈C采从C界足县有部行他品，郑州生叹的似名有限公司，专家推荐供应商问命盘起南贸向P公司，被抱华包购位免格、佩包、救术人员、信后，限负等行固频尚足杂购人需求－凰向悉行，专家推荐意见，合同的能内，采购人签字，专家签字\"原3%，",0,0,0,1]
[1271,"扎兰屯市总工会扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外附属工程维修改造项目（二次）扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外附属工程维修改造项目（二次）评标报告评审委员会2021年09月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市总工会扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外附属工程维修改造项目（二次）扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外附属工程维修改造项目（二次）（以下简称“本项目)已由以扎工发[2021]17号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市总工会，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为扎兰屯市总工会。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市总工会扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外治属工程维修改造项目《二次)扎兰屯市职工之家综合楼办公用房及室外附属工程维修改造项目【二次)。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月03日，交工日期:2021年11月02日。共",0,0,0,1]
[1272,"(鄞尊目Y韶栋长￥/肇尊目勤昭签昭够式或式过部避部（些）肆回总（上）梁49回总（凹）黔回总不享避潼尔避或一式算游欲套算游茶最益驱式收约各勘针工台影印工、幽日（工圣）工辆幽日（工圣）工黎脂曰（工圣）工辆卧逐下率不16斜3下率下16出式省避琴针亚避冬针亚S/2日工长（巴加阜盈景目副工垂率阻II(品）鄞不沁)蒸Y罪目填Y繁队梁中-缝曰工丝日工任签取(凹v丑证球武景目道不率(I(远）凹Y置干融易目旗Y项\\斗中三楼、法形（巴v副毕配景目融工率四II(品）鄞不K张Y职斗中一载避琴目加=联避目业避琴目近之/x二盛Y墨哲￥科日加警出Y工鸭丫轻目王币目工王币目丰币目加Y肇哲目填Y鄞哲目称式式Y工可目旗Y墨哲韩无式Y罪目近式/基哲目填(墨站：式（些）斜凹导（凹）回导委二（些）回导：（z）%凹号（：）收回总委)式算符事鲜游茶霍=式算鲜茶霍、收（巴辽部经欧虽融工品鉴中）将币()茶Y职些中二王币目丘王币目王币目近王币目坚王不目虹王币目式式式北式职要雅G副早导姿ESL2S9S-EE80‘到审逐箱丝“望审遂翘当质动园际zY斗2“m部业VY各斗中卫际巫‘x档阜谢早科LG月目政G022平%￥(2Y遂量[)算肆在Y斗矿1媒器项LXe日0I邵日2标巫是率取园Kl“62游午:江L“书采导上省早列牡LEYY遂关星[各是率Y斗茶2邵至(件H26目填欲融工》导际巫斗执杀“巡幽G3马维卫算H业回维蓄景沁若目；呈g（红）4B串故琴6己Y4设HJx监4）甲配件以我望革书工斗邛幽半以买（畲蹈回经平道母×《中≤平x中以T:YH获不料区型牛本载《上（梁书不斗）详部斗证早和（工）U科斗茶鉴团串击S中子(斗:书)x梁层f8断斗与2导业6子(多取斗串迅吐:取南:习集￥：:习寨据张巾副:邳读融品x本申中邓审自事2吐辛督工(举‘I啡申日“华型斗部斗彝属乐型‘誉晏汛以‘雪晏甲斗H日E日乙x‘沁善尔群Y斗沿乐巫眼执邵“纸邵s/*式串S（ZY采中）",0,0,0,1]
[1273,"技术商务资信评分汇总表项目名称:余杭区常下管线音查项日(YHZFCG2021-075-1))序号供应商俞建康陆林峰会洪芳郁雅丽张庭建德分一武汉科岛地理信息工程有限公司65,076.071.073.574.071.9CC宁波市测绘和逼愿技术研究院42.667.660,048.061.651.9C杭州市勤测设计研究院有限公司88.084.084.090.081.685.6意陕西天润科技股份有限公司64.073.067.577.572.570.9≤河南省地质矿产勘壶开发局测绘地理信息院69,075.069.579.073.073.1五小”图高3",0,0,0,1]
[1274,"各灯采败代理有饰心门江年[9国厂能",0,0,0,1]
[1275,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：建筑工程标段：第1页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费0000A拆除工程00001011605001001地面大理石拆除1.人工拆除地面大理石;m23000002011602001001地面垫层拆除1.人工拆除垫层;m3300003011602001002钢筋混凝土构件拆除1.人工拆除钢筋混凝土构件;m3200004011605001002平面块料拆除1.人工拆除地面块料;m23000005011601001001砖砌体拆除1.人工拆除砖砌体;m32500006011615001001切割楼板开孔1.打洞部位材质：人工用机械楼板钻孔切割楼板;m2900007011608001001铲除墙面灰皮层1.人工铲除墙面灰皮层m28200008011608001002铲除墙面腻1.人工铲除墙面腻子;m28200009011608001003铲除油漆面1.拆除部位:人工铲除原有抹灰面;m282000010011605002001立面块料拆除1.拆除部位:人工凿除原有抹灰面;m230000011011605002002块料踢脚拆除1.人工拆除块料踢脚线;m22600012011603001001木质踢脚线拆除1.人工拆除木质踢脚线;m23000013011602002001拆除楼梯1.人工拆除混凝土楼梯;m25000014011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1.人工拆除天棚面龙骨及饰面拆除;m230000015011603001002护墙板拆除1.人工拆除护墙板;m293000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。000000(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：建筑工程标段：第2页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价16011614001001窗帘盒拆除1.人工拆除窗帘盒;个4500017011614002001柜体拆除1.人工拆除柜体;m210500018011610001001门拆除1.人工拆除整樘门;樘1800019011613002001玻璃拆除1.人工拆除玻璃门;m21200020011610001002窗拆除1.人工拆除窗;樘4500021011603001003拆除原木地板1.人工拆除原木地板;m25000022010103002001楼面运出垃圾1.楼面运出建筑垃圾2.指定地点归堆堆放m31047.1600023010103002002建筑垃圾外运1.含卸土场费、渣土办证费等2.智能渣土车外运建筑垃圾3.运距：1KMm31047.1600024010103002003建筑垃圾外运增加1KM1.建筑垃圾智能渣土车外运~运距:1KM;2.暂按运距20KM；m319896.0400025011611004001拆除成品钢楼梯1.构件名称:拆除成品钢楼梯;2.拆除方式：综合考虑；3.拆除后由建设方自行处理和利用；t2.4000B新建工程0000B.1土方工程0000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的",3,3,3,1]
[1276,"平顶山市公安局保安管理服务采购招标文件采购编号：2021-07-146)创达咨间CHUANGD公CONS采购人：平顶山市公安局代理机构：中新创达咨询有限公司日期：二〇二一年八月平顶山市公安局保安管理服务采购招标文件目录第一部分采购公告，3第二部分投标人须知，7第三部分评标方法、步骤及标准，17第四部分采购项目内容及要求，20第五部分合同书格式，23第六部分投标文件格式，272平顶山市负安昌供安管理服名采批招标文件第一部分采购公告项目概况平顶山市公安局保安管理服务采购项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源电子化交易系统中，下获扶取招标文件，并于2021年9月2日9时00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况1、采购编号:2021-07-1462、项目名称:平顶山市公安局保安管理服务采购3、采购方式:公开招标4、预算金额:2620000元，最高限价:2620000元序号包号包名称包预算最高限价1平公资采2021749号-1平顶山市公安局保安管理晟务采购2620000元2620000元5、采购需求:（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)5.1采购内容：平顶山市公安局保安管理服务6.2服务期：三年（从合同签订日算起）5.3服务质量:满足采购人采购需求:6.4资金来源:财政资金5.5标段划分：本项目共为一个标段6、合同履行期限:同服务期7、本项目是否接受联合体投标：否8、是否接受进口产品:否二、申请人资格要求:1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2、济实政府采政策满足的资格条件:节约能谈、保护环境、扶持不发达地区和少故民旗地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性革位发展等政府采购政策:3、本项目的特定资格要求：（一）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册，持有困家工商行政管理部门核发的真实有效的营业执账:（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）:（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度财务审计报告，成立年限不足的挖实际提供和其基本开户银行出具的资信证明）:（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税",1,1,1,1]
[1277,"劳动防护杂品公开询比采购方案，一、项目信息，本次辅料公开询比采购案CGFA202106080010是本溪钢铁（集团）实业发展有限公司劳动防护分公司使用杂品采购项目，59项。，该年标执行周期：合同签订之日起一年内有效，该年标是供需双方签订年度协议合同，每次结算数量、金额以实际需求订单为准，委托需求清单采购数量为预计数量。，具体项目名称、规格、尺寸、材质、计量单位、采购数量详见采购案委托需求清单。，二、技术质量要求，1、技术质量要求：见委托需求清单质量标准。，2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证、材质单、产品标识、包装标识等。，三、供应商资格条件，投标人必须按本要求具备相应资质、能力，并提交相关证明文件，作为其投标文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力。，1、资格要求：具有合法营业执照法人或其他组织，与本次采购物料的专业或行业直接相关，投标方所提供的产品必须是全新且满足需方企业技术要求的合格产品。，2、投标企业类型：生产型或贸易型。，3、注册资金要求：财务、资金状况良好，能够承担项目实施过程中相应的风险。，4、法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。，5、投标方具有便捷的运维条件和能力，确保所供产品长期稳定运行。投标方在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。，6、投标人应提供以下资质文件：，（1）提供投标方（公司）营业执照（彩色扫描件）；，（2）法定代表人身份证（彩色扫描件）；，（3）被授权人身份证（彩色扫描件）；，（4）法人授权委托书（彩色扫描件）。，四、商务要求，1、报价要求：报价为不含税到厂价（含运费、装卸费包装等杂费），报价要注明单价、总价清晰、准确；，2、交货期：签订合同后开始供货，供货数量依据生产进度分批次送货。实际交货期以签订合同为准。中标供应商签订合同时再次确认合同交货期；，3、合同有效期：本合同自签定之日起生效。一年内价格有效。，4、付款方式：合同签订后，货到验收合格开具增值税发票挂帐后，6个月付承兑汇票结算",0,0,0,1]
[1278,"中标公示陆河县乡村振兴人居环境整治项目—东坑镇（一标段）的评标工作已结束，经组织专家评审，评标委员会确定了中标候选人。现将中标候选人情况进行公示，公示时间从2021年07月01日至2021年07月05日上其体协况如下:中标候选人第-中脉候达人第二中标参选人第三中标候选人“东曙麟速频工栏化刚广州-城建筑工群有限广东广基建设集捌称刚单位名称公司公司公司项目负责人距永源刘陷安桑华嵩证节名称及修28[20162017007282I:2OO6200903235远书编号8144161634945投标报价（元）3[294978.235383963.28352772903日综合符分81.6980.767926质旅标准符合犯标文件要求符合招标文件要求符合把标文件要求工期365日历天365日历天GGs日历天评标情况详见评标报告详觉评标报告详见译标提告响应把标文件营求的密完全响之，详更换标人充企响应，详觉投标人完全响应，详见投标人宽格发求资格要求贡括及求格施力条件附件:1、评标报告:2、投标人资格要求在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11写令)的有关瘦定受理异议。提出异议、投诉时间:2021年07月01日—07月06日受理部门:陆河县住房和城乡建设局联系电话:0660-5662092联系地址：陆河县朝阳路住房和城乡建设局办公社沈庭一g标人（盖康工冻循s月汾请",0,0,0,1]
[1279,"详细评分汇总表合同编号:A6400000141003697001002标段(包)名称：黄河宁夏段提防达标和河道治理工程可行性研究报告编制序号投标单位经济标评审得分综合评分得分总分排名黄河勘测规划设计研究院有限公45.0048.3893.38广7司宁夏水利水电勘测设计研究院有38.2044.6882.88CC限公司河南省水利勘测设计研究有限公32.1043.5875.68地的司评委签名:N)注五后菲花冠北沁开标时间:2021-08-3115:00:00",0,0,0,1]
[1280,"补遗通知各预选承包商:观音桥FI-1-202地块小学新建工程专用配电外线工程由于原招标清单有误，现以本次发方招标清单为准。特此通知。蓬庆当空都市基型设公司,2021五台728日",2,0,2,0]
[1281,"2021年8月12日南昌地区市县级储备粮轮换竞价采购交易清单标的号委托方粮源地市场委托收购库点实际存储库点仓号产地生产年限品种收购等级所在货位混合扦样等级数量（吨）近期水分%近期杂质%不完善粒%承储库日正常出库能力（吨）常用出库方式（铁路/公路/水路）是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力（是/否）有无铁路专用线是否露天储存距最近车站\\码头距离km储粮形态(包装/散装)备注合计550020210812ncdgcg001江西省安义县粮食局徐埠粮管所南昌分中心江西省安义县粮食局徐埠粮管所江西省安义县粮食局新民粮管所15江西2021早籼稻三等三等50013.51国标200公路是无否散装1.质量要求：出糙率≧75.0%，水分≤13.5%，杂质≤1.0%，黄粒米≤0.2%，整精米率≧44.0%，互混率≤5.0%，谷外糙米含量≤2.0%；脂肪酸值≤19；重金属镉含量≤0.2mg/kg。2.此次采购早籼稻为2021年江西地区产早籼稻，严禁掺混陈粮。3.交货期限及结算：交货期限为60天，结算为每仓满仓平整后结算80%货款，余下20%货款为质量保证金，待县财政局、农发行和农业农村局主管部门联合验收合格后一次结清。4.交货联系人：张平，电话13807042496。20210812ncdgcg002江西省安义县粮食局徐埠粮管所南昌分中心江西省安义县粮食局徐埠粮管所江西省安义县粮食局新民粮管所17江西2021早籼稻三等三等50013.51国标200公路是无否散装20210812ncdgcg003南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司南昌县冈上粮食管理所冈上粮站1仓江西2021早籼稻三等三等100013.51国标230公路是无否散装1.质量要求：出糙率≧75.0%，水分≤13.5%，杂质≤1.0%，黄粒米≤0.2%，整精米率≧44.0%，互混率≤5.0%，谷外糙米含量≤2.0%；脂肪酸值≤19；重金属镉含量≤0.2mg/kg。2.此次采购早籼稻为2021年江西地区早籼稻，严禁掺混陈粮。3.履约时间：每个标的自合同签订30天内完成交货。4.联系人：胡1387919481820210812ncdgcg004南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司南昌县冈上粮食管理所冈上粮站2仓江西2021早籼稻三等三等100013.51国标230公路是无否散装20210812ncdgcg005南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司南昌县冈上粮食管理所冈上粮站3仓江西2021早籼稻三等三等100013.51国标230公路是无否散装20210812ncdgcg006南昌县粮油购销有限公司南昌分中心南昌县粮油购销有限公司南昌县冈上粮食管理所冈上粮站4仓江西2021早籼稻三等三等100013.51国标230公路是无否散装20210812ncdgcg007",4,4,4,1]
[1282,"平乐大道南延长线（那马-新扶公路段）改扩建工程勘察招标控制价招标控制价(小写）187公%U93元(大写）北招密2行仟柒佰陆拾柒元玖角伍分违总-总南宁市城帝建设持五贫南宁市建昶蕉设工程监招标人:发展有限责任公角造价咨询人:理咨询有限责任公司冬(单位盖章）(单位资质专用章)2些拖娜参2法定代表人法定代表人丽或其授权人或其授权人（签字或盖章）（签字或盖章)尤酒㎡货第制人:复核人;造价人员签字(造价工程师签字盖专用章)五述(编制时间:2020年8月17日复核时间:2020年8月17日总说明工程名称:平乐大道南延长线（那马-新扶公路段）改扩建工程勘察1、检测项目:（1）岩土工程勘察。2、编制依据:（1）《工程勘察设计收费管理规定》计价格[2002]10号。3、本项目招标控制价包括招标范围内第三方检测服务的所有费用岩土工程勘察费格标径制价建设单位南宁市城市建设投资发展有限责任公司工程名称北交加类)7类)(V“若工类别项目溪度故省礼标货室拉道金额（元）机】00.0-10,.0米19边自了13846.00101=20.0米258435.163995.0031136840,1-50,.0米43950,160,0采48900,.0=10.0米976颁X6赵名)批147176209249边了了175。5〕130.0210,63771.26(8820.1-30.0米〕140.0米山6669划91096近的金以的h≤㎡7注81071276[68盐省2(377452536637工】851.的钻总梁度机部工下管501c60,.0米后必)00.0-10.0米公义工公1080.00[10,1c20.0采重型动为触试验),1-30.0米次苏)0-10.0米上□G10.1-20.0米轻包动方告探试验了苏（20米80注式的5400.0050米120标准赁入试验(次)≤[[1600.00取愿状土样150.00取水样120.00600.00取岩石样72168.38240561.26亚工实旺、了采按印0元7件取型40取王深度>孤聚预6元/仟取费50取犹动土按15元件取费10山5按00元/件取驶340取君芯群安5元产取要24251取厂工释Z00元不取要艺()()增收30.%君工工程肠察思极:按肠察实彻工作吸费额[20%取费若工工控筋艺孩接防察实砀工相液变额[加乙取费君工工程肠察丙额:预察实彻工作吸费额S0%取费",2,2,2,1]
[1283,"海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年02月24日复核时间：2021年02月24日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1040103001001回填方1、坑塘回填2、填方材料品种:素土，土质不得含有杂质、建筑垃圾等3、填方来源、运距:土源由投标人提供，运距由投标人自行考虑4、含对施工范围内建筑物基础、混凝土场地拆除、挖运及对施工范围内的建筑或生活垃圾、草、树木、杂物等清理、挖运，由投标人勘查现场，自主报价，结算时不予调整5、现场的临时道路、冲洗台等：本工程的场内临时道路、冲洗台均由中标人施工，价格由中标人自行综合考虑在投标报价中6、具体措施由投标人考察现场后自行考虑在报价中，结算不调整7、坑塘回填标高和坑塘东侧地面齐平8、工程量为暂估量,竣工后按实结算m39379.4分部分项工程清单合计1041106001001大型机械设备进出场及安拆项1单价措施项目清单合计本页小计合计【清单大师计价软件江苏版V9.30】总价措施项目清单与计价表工程名称：海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率（%）金额（元）调整费率（%）调整后金额（元）备注1041109001001现场安全文明施工01.1基本费分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费1.41.2标化增加费分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费01.3扬尘污染防治增加费分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费0.42041109010001工程按质论价分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费03041109002001夜间施工04041109003001二次搬运05041109004001冬雨季施工06041109006001地上、地下设施、建筑物的临时保护设施07041109007001已完工程及设备保护费08041109008001临时设施费09041109009001赶工措施费01004B001特殊条件下施工增加费011041109005001行车、行人干扰012041109011001建筑工人实名制费用0合计【清单大师计价",3,3,3,1]
[1284,"2020年四会市农村削坡建房风险点整治工程（施工）(二次招标）评标报告项目名称：2020年四会市农村削坡建房风险点整治工程（施工）（二次招标）招标人：四会市住房和城乡建设局监督单位：四会市住房和城乡建设局见证单位：肇庆市公共资源交易中心四会分中心招标代理机构：广东远东招标代理有限公司2021年9月17日一、项目基本情况1、建设单位:四会市住房和城乡建设局2、项目名称:2020年四会市农村削坡建房风险点整治工程（施工）（二次招标）。3、工程地点:广东省举庆市四会市变田镇、石狗镇、下茆镇、威落镇、龙甫镇、大沙镇迳口镇、地豆镇、江谷镇、东城街道、贞山街道、城中街道4、资金来源:市财政统筹解决。5、工程规模:2020年四会市农村凯坡建房风险点整治工程实施内容包括坡面修坡整形链吸支护、挡土墙、截排水沟、植章绿化等工程，工作范围为2020年四会市农村削坡建房风险点45处，包括12个镇街、29个行政村、41个村小组。整治面积约5866.6平方米，详见图纸及工程是清单。6、招标控制价:人民币10879546.91元,。7、工期:90天。二、招标文件购买及投标文件递交情况本项目于2021年08月28日在举庆市公共资源交易平台和广东省招标投标监管网发布招标公告。本项目实行网上报名，报名时间从2021年08月28日00时00分至2021年09月03日23时59分。投标截止时间为2021年09月17日上午9时30分（北京时间）。在规定时间内共有5家单位递交了投标文件（详见《开标签到表》）序号N01梅州市市政建设集团有限公司NO.2广东骏联建设工程有限公司N0。3四会市建筑安要工程有限公司NO4深圳中绿环集团有限公司NO。5三、开标记录2021年9月17日上午9时30分在肇庆市公共资源交易中心四会分中心中开标室举行公开开标，开标仅式由招标代理机构主持。招标单位代表、投标单位代表、监督单位代表、见证单位代表、招标代理机构有关工作人员等参加了开标会议。现将开标情况记录如下:1、《开标记录表》2、出席开标仪式人员名单详见《出席开标评标会人员登记表》】评标委员会负责人签署四、评标委员会评标委员会共由5人组成，5名专家均从广东省综合评标评审专家库随机抽取，评标委员会负责人在抽取的专家中推选产生。",0,0,0,1]
[1285,"心办法≤止g编列内容水综合评宿密综合标:28分一、评标办法二、技术标:20分三、商务标:52分1.1综合标:空分一。20分辽项目监理机构:综合标（28分)8分团检测仪器与设备:□项目负责人答辩:0分1.1.1、总监人选（6分)1、总监所学专业为工民建或建筑工程或土木工程的得1分。（提供毕业证书原件的扫描件上传至投标文件，否则不得分)2、总监具备建设工程系列商级工程师证书的得1分。(提供职称证书原件的扫描件上传至投标文件，否则不得分）3、总监取得监理工程师执业资格证书满10年及以上的得2分，10年以下得1分。(提供执业资格证书原件的扫描件上传至投标文件，否则不得分)4、总监具各国家汪州（不爷二波）逼价工程师土走专业的街2分，专业以执业资格证书为准(提供执业资格证书和注册证书原件的扫描件上传至投标文件，否则不得分）或具备一级注册建迪师（注册专业为建筑工程）注册证书的得2分（提供注册证书原项目监理机构要求（20件的扫描件上传至投标文件，否则不得分)。本项最高得2分。分)二、专业配套（14分）1、除总监外，配备1名所学专业为工民建的专业监理工程师:（1）具有国家注册监理工程师注册证书的得1分:（2）具有一级建造师注册证书的得1分;（3）具有高级工程师及以上职称的得1分。2、除总监外，配备1名所学专业为给排水的专业监理工程师:（1）具有国家注册监理工程师注册证书的得1分:（2）具有一级楚造师或国家注册造价工程师（不含二级）注册证书的得1分:3、除总监外，配备1名所学专业为电气工程的专业监理工程师（1）具有国家注册监理工程师注册证书的得1分:（2）具有高级工程师及以上职称的得1分。4、除总监外，配备1名所学专业为市政工程类的专业监理工程师（1）具有国家注册监理工程师注册证书的得1分:（2）具有高级工程师及以上职称的得1分。5、除总监外，配备1名安全监理工程师（1）具有国家注册监理工程师注册",5,5,5,1]
[1286,"评标报告最终投标报价(元)得分84.9285.52986750,0089.1281.39说明:本拟告由评标委员会和招标人共同填写，一式建份。",0,0,0,1]
[1287,"凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）招标工程量清单编号：(20661)QD--006（第一册，共一册）中国建筑西南设计研究院有限公司CHINASOUTHWESTARCHITECTURALDESIGNANDRESEARCHINSTITUTECORP.LTD中华人民共和国住房和城乡建设部工程造价咨询资质证书甲1906510010712021年5月成都凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）主要材料设备品牌表序号名称推荐品牌1摄像机宇视、海康威视、大华或同档次品牌2综合布线爱谱华顿、清华同方、兰贝或同档次品牌3电源线、控制线爱谱华顿、扬州时代、丰石线缆或同档次品牌4电缆三电、德阳(特变）电缆、新都美河或同档次品牌5交换机锐捷、浪潮、华为或同档次品牌6摆闸、滚闸安筑、千帆、大华或同档次品牌7车牌识别一体机千帆、安筑、车安科技或同档次品牌8背景音乐智慧之星、ITC、贝斯普或同档次品牌9可视对讲立林、冠林、恺视通或同档次品牌凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）投标总价投标人:（单位盖章）封-3投标总价招标人:工程名称:凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）投标总价(小写):(大写):投标人:(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:(造价人员签字盖专用章)时间:扉-3凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)（单位资质专用章）法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:扉-1建设项目投标报价汇总表工程名称：凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）序号单项工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1主体建筑2B1~B16弱电智能化3C1~C5及C8~C14弱电智能化4C6~C7及C15~C16弱电智能化5D1~D5弱电智能化6D6~D8弱电智能化7F1~F13弱电智能化8F14~E23弱电智能化9F24~E27弱电智能化10地下室11A区地下室弱电智能化12F区地下室弱电智能化13总平14总平弱电智能化合计单项工程投标报价汇总表工程名称：凤仪湾水镇项目商业及一期住宅智能化工程施工（第二次）\\主体建筑序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1B1~B16弱电智能化2C1~C5及C8~C14",3,3,3,1]
[1288,"技术商务资信评分汇总表项目名称:赤司街运第三纺儿园木制品采购项目（RTZFCG-2021-040)序号供应商宋建平陈新来楚萍前卫等得分地浙江嘉都科技发展有限公司14.516.012.5徐湾10.515.513.8C晴天文旅集团有限公司81.558.063.052.585.059.63永浪集团有限公司18.517.517.516.520.018.0评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[1289,"翼城历史与文化主题展项目意见公开说明因冀城历史与文化主题展项目不可预见的原因急需开展采购项目。特此说明!入化双/.27/翼城县文化和旅游局",0,0,0,1]
[1290,"附录1资格审查条件（资质最低要求），监理企业资质等级要求，资质，具备交通主管部门核发的公路工程甲级监理资质证书,资质证书通过定期检验且在有效期内，持有工商行政管理部门核发的有效的《企业法人营业执照》。，附录2资格审查条件（业绩最低要求)，业绩要求，近5年内（即2016年1月1日至递交投标文件截止日止，下同）累计完成过30km的级或以上公路施工监理任务，其中里程不少于5km的至少4个项目。，注:1、业绩计算以此期间通过交工验收的项目为准。本文提到的交工验收指交工验收或一次性竣，工验收。，2、“独立完成”指施工监理工作任务由投标人独立完成，工程已完工并交工验收且经招标人，(或项目业主）评定质量评定等级为合格、，附录3资格审查条件（信誉最低要求），信誉要求，最新一年度（含无广东省最新一年度信用等级而上一年度有广东省信用等级的）在广东省公路工程从业单位信用评价（监理单位）中，信用等级未被评为D级:初次进入广东省的投标人，在最新全国公路从业单位（监理单位）信用评价结果中未被评为D级。注:信用等级的确定原则遵循投标八须知前附农第10.2款的规定.，附录4资格审查条件（总监理工程师最低要求)，参如五式，资格婴求，在岗要求，人员总监理工程师，1人，路桥相关专业高级工程师，县有交通运输部核发的公路工程监理工程师资格证书，且已在投标人处进行岗位登记，担任过一响及以上类似工程监理负责人，年龄不超过55岁。注:1．本表中所要求总监理工程师需按投标文件格式中《拟委任的总监理工程师资历表》，投标人承诺日前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。如有在其他项目在岗的，在本项目中标候选人公示结束后15天内必须取得在岗项目业主单位的调离批准文件并递交本项目业主单位，否则招标人有权取消其第一中标候选人资格，并按照评标委员会推荐中标候选人次序确定中标人，填写，并按资历表要求附相关证明材潮。，2.担任“监理负责人”可为总监理工程师或副总监理工程师或驻地监理工程师或总监理二工程，师代表。，3.路桥相关专业职称是指：公路工程、桥梁工程、",0,0,0,1]
[1291,"注：1、成交货物需自成交三日内付款，五日内完成提货，否则将影响后续竞拍资格2、此部分产品运输方式为自提，成交价格为现款自提含税出厂价格，不再享受任何优惠政策，具备发运条件的可提供火车发运服务，用户需支付相应火车运费，发运产品若在十五个工作日内不能执行，则改为自提，否则按放弃合同处理明细内的货物有可能存在缺失，缺失部分不再安排补产，实际结算时以最终确认的提货重量为准计算3、不含仓储吊装费用4、以下竞拍明细为太钢不锈钢二级品，不受理质量异议5、太钢本部二级品联系人：吴杰13834500554.支付货款时请备注：“不锈钢二级品竞拍货款”6、太钢二级品不得充当太钢正品材进行销售，如太钢发现或收到客户举报经核实确有的，太钢将永久取消该用户参与太钢二级品销售所有业务资格，并追究其法律责任7、太钢所售二级品不算量，不折让，无任何优惠8、备注中提供的实物描述仅供参考，以实物为准拼盘编号品名(30)工厂品种钢种大类材质(30)规格(30)重量(9)参考厚度参考宽度边部表面质量等级(80)备注(100)物料号捆包号(30)执行标准(80)冶金规范码产地(30)仓库(30)计量方式(10)数量(4)单位(10)挂牌价(11)销售底价(11)资源号(50)增价梯度内部管理号(50)仓储号(30)生产日期(10)采购合同号(50)入库日期(10)资源描述(250)110000001146400冷板3040.6*1500*30003.3650.61500切边2B-ECEC不受理质量异议划伤、粗糙、擦疤Q/TX3421-2015B太钢太钢厂区磅计185件20110000001146400冷板3040.8*1250*25002.60.81250切边2B-ECEC不受理质量异议划伤、粗糙、擦疤Q/TX3421-2015B太钢太钢厂区磅计125件20110000001146400冷板3040.9*1219*24384.1350.91219切边2B-ECEC不受理质量异议划伤、粗糙、擦疤Q/TX3421-2015B太钢太钢厂区磅计210件20210000001146400冷板3043*1219*24383.63531219切边2B-ECEC不受理质量异议划伤Q/TX3421-2015太钢太钢厂区磅计53件20210000001146400冷板3043*1500*30005.85531500切边2B-ECEC不受理质量异议划伤Q/TX3421-2015太钢太钢厂区磅计55件20310000001166400冷卷3040.4*1000*",0,0,0,1]
[1292,"资格评审情况表项目名称:龙华路（龙岗片区5号路，龙祥路-江湾路）工程检测项目编号:建昶FW21-05-137序号单位名称资格评审情况*广西华蓝岩土工程有限公司通过2通过广西永正工程质量检测有限公司3通过广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司心通过广西科诚建设工程质量检测科技有限公司.通过南宁市建昶建设工程监3询右限方九1站)2021年比孵",0,0,0,1]
[1293,"评标结果汇总表项目名歌及项目招标编母。柳州市洛维高望山石灰岩矿废弃矿山生态修复项目（GXJXZBLZ2021-025时间:2021年9月22日投标报价(元)初步评审详细评审序写投标人名称签约合同价合同价格杉式性评审是否合格资格审查否合格资信评分韵应性评审是否合临是否存在否决投标的条件技术标得分商务标得分资信得分总分排疗i核工业柳州工程勘察院8529493.378104493.37合格合格69合格合格14.5256.3012.4283.243卫广西第一地质工程公司8349475.317924475.31合格合格打合格合格18.7058.387.9285.002西基础勘察工程有限责任公司8597521.688172521.68合格合格12.5合格合格15.7755.517.6578.936汕重庆华地资环科技有限公司8431430.338006430.33合格合格49合格合格14.7457.438.8280.995安徽金联地矿科技有限公司8661229.518236229.51合格合格5合格合格14.5954.789.1878.55述后广西兴宁建设工程有限公司8293422.177868422.17合格线1合格合格14.9659.037.3881.37通”天水中核建设工程有限公司8560406.698135406.69合格合格39合格合格14.0855.947.0277.04武22【中化趋质郑州岩土工程有限公司8390260.887965260.88合格合格70.5合格合格s9.2157.9112.6989.81第一名:中化地质郑州岩土工程有限公司第二名:广西第一地质工程公司最终推荐的中标候选人及其排序第三名，核工业柳州工程勘察院评标委员会全体成员签名:",0,0,0,1]
[1294,"思南县生态鱼种场修复整治（一期）工程限额以下水利项目采购需求公示1、项目名称:思南县生态鱼种场修复整治（一期）工程限额以下水利项目2、项目编号:GZFW2021-CG0273、公示期限（不少于2个工作日）:2021-7-21—2021-7-224、采购预算:2246200.00元5、最高限价:1911094.00元6、采购预算确定依据:采购预算表7、采购单位名称:思南县水利工程管理站项目联系人:卢尚洪联系电话:138856143788、采购代理机构全称:贵州方维项目咨询有限公司9、项目联系人:何朝辉联系电话:0851-859255159、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、验收规范、评标办法）：资格条件:（1）一般资格要求：一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2019年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明（新成立企业可根据自身情况酌情递交相关材料）；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：提供2021年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：具体要求：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；（六）法律、行政法规规定的其他条件；（七）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：项目报名开始至开标前；信用信息查询记录和证据",0,2,0,0]
[1295,"广东华伦招标有限公司关千确认采购评审结果的函华南师范大学附属中学：贵单位委托我公司以征选方式组织采购的“华南师范大学附属中学（初中部）用电增容改造工程项目＂（采购文件编号：0809-2140GDX23105)，按规程巳于2021年06月15日10:00组织评审。评审结果如下：第一成交候选人：广州市鸿诚机电设备安装工程有限公司报价金额：人民币柴拾陆万柴忏贰恬贰拾陆元肆角(¥767,226.40元）现将评审委员会的《评审报告》呈上，请于五个工作日内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序，依法确认成交供应商，并予以函复。广东采购日广东华伦招标有限公司关于确认采购评审结果的函华南师范大学附属中学:贵单位委托我公司以征选方式组织采购的“华南师范大学附属中学（初中部）用电增容改造工程项目”（采购文件编号:0809-2140GDX23105)，按规程已于2021年06月15日10:00组织评审。评审结果如下:第一成交候选人:广州市鸿诚机电设备安装工程有限公司报价金额:人民币柒拾陆万柒仟贰佰贰拾陆元肆角（X767,226.40元）现将评审委员会的《评审报告》呈上，请于五个工作日内按照评审报告中推荐的成交侯选供应面顺序，依法确认成交供应商，并予以函复。广东/2价22028年0名㎡11范仁采购/致认×*版.日期:附腾轧学，/广东华伦招标有限公司关于确认采购评审结果的函华南师范大学附属中学:贵单位委托我公司以征选方式组织采购的“华南师范大学附属中学（初中部）用电增容改造工程项目”（采购文件编号:0809-2140GDX23105)，按规程已于2021年06月15日10:00组织评审。评审结果如下:第一成交候选人:广州市鸿诚机电设备安装工程有限公司报价金额:人民币柒拾陆万柒仟贰佰贰拾陆元肆角（X767,226.40元）现将评审委员会的《评审报告》呈上，请于五个工作日内按照评审报告中推荐的成交侯选供应面顺序，依法确认成交供应商，并予以函复。广东/2价22028年0名㎡11范仁采购/致认×*版.日期:附腾轧学，/",0,0,0,1]
[1296,"武汉天河机场第三跑道配套机坪及设施工程对武孝城际2号明洞隧道影响安全监测项目招标评标结果公示招标编号：HBSJ-202012MH-003005001一、招标概况武汉天河机场第三跑道配套机坪及设施工程武汉天河机场第三跑道配套机坪及设施工程对武孝城际2号明洞隧道影响安全监测项目于2021年08月03日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年08月25日在省中心1003-09号开标机位开标，并于2021年08月25日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，武汉天河机场有限责任公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称中国科学院武汉岩土力学研究所中机三勘岩土工程有限公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司投标报价(元)204000019900002080000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止项目负责人（如有）姓名李潮雄刘秀珍黄威证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称中国科学院武汉岩土力学研究所中机三勘岩土工程有限公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司投标报价(元)204000019900002080000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止项目负责人（如有）姓名李潮雄刘秀珍黄威证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称中国科学院武汉岩土力学研究所中机三勘岩土工程有限公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司投标报价(元)204000019900002080000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止自合同签订之日起至完成本项目全部监测工作并提交完整的监测报告时止项目负责人（如有）项目负责人（如有）姓名李潮雄刘秀珍黄威",0,0,0,1]
[1297,"九中多功能会议室采购清单.doc新余市九中多功能会议室改造工程技术规格及清单序号设备名称技术参数数量单位1.音频、灯光及舞台机械设备1数字调音台1、≥16路输入带16路总线；2、≥12路专业麦克风输入通道，9个100mm电动推子；3、每个通道都有Solo，静音和通道选择按钮；4、≥8路内置效果总线；5、≥8路可分配的平衡XLR智能输出；6、≥1024×600的7寸高清显示屏操作或遥控操作；7、S/cdcf输入输出和AES-EBU输出。8、≥4段全参数EQ，每段20Hz-20KHz可调。9、可变的增益和Q值，还可保存EQ库预设。10、可调节的门和压限，4种立体声效果，深度和增益表用于精确调节。11、综合的路由设备使调音台的灵活性最大化，选择和路由简单清晰。12、输入输出表和高清屏幕，清楚地显示输入输出电平。13、内置媒体播放器和录音机，可使用安卓APP。14、播放USB，蓝牙（外置模块）或内置音源，录下来自智能输出的信号。15、主输出：2左右平衡XLR；智能输出：6可分配平衡XLR；16、内置总线：16；立体声监听：1TRSjack输出；17、耳机：1TRSjack输出；18、推子：8个100mm电动推子+1×100mm推子用于左右调音；19、操作系统：安卓系统；20、采样频率：48KHz；21、模数/数模：192KHz，24-bit；22、DSP：40-bit动点处理器；23、ipad遥控：有；24、效果：高达8种可分25、配模组（混响、延时、调制、15段图形EQ）。26、网络：通过WIFI外部模组；27、蓝牙：通过外部模组；POWER：电源12VDCoutput输出。28、麦克风输入：≥12路，立体声输入：≥2路，并且支持S/PDIF、USB输入、AES/EBU输出，≥8路可自由分配平衡XLR输出；（提供第三方专业检测机构出具的检测（验）报告复印件加盖制造商公章佐证）29、触摸控制屏：优于或等同于1024*600像素7”高清触摸屏，支持触摸滑控;(提供第三方专业检测机构出具的检测（验）报告复印件加盖制造商公章佐证）1台2数字混响效果器15种立体声混响：TC大厅、大教堂、环境、房间，可选择板式或是",4,4,4,1]
[1298,"长垣职业中等专业学校京东实训室采购项目评标报告项目编号:长交采2018TP017号河南智博工程有限公司长垣职业中等专业学校京东实训室采购项目谈判小组2018年8月7日",0,0,0,1]
[1299,"重庆广播电视大学重庆工商职业学院招标文件招标文件项目编号：18C2411项目名称：重庆广播电视大学装饰装修工程设计项目(Z0775)采购人：重庆广播电视大学重庆工商职业学院采购代理机构：重庆广播电视大学重庆工商职业学院重庆广播电视大学招标文件目录目录-1-第一篇投标邀请书-3-一、招标项目内容-3-二、资金来源-3-三、投标人资格要求-3-四、投标、开标有关说明-3-五、投标保证金-4-六、采购项目需落实的政府采购政策-5-七、投标有关规定-5-八、联系方式-5-九、现场踏勘错误！未定义书签第二篇采购服务需求-7-第三篇项目商务要求-9-五、知识产权-11-六、附件、图纸及包装要求-11-七、其他商务要求内容-11-第四篇资格审查及评标办法-12-一、资格审查-12-二、评标方法-13-三、评标标准-15-第五篇投标人须知-19-一、投标人-19-二、招标文件-19-三、投标文件-19-四、开标-21-五、评标-22-六、定标-22-七、中标通知书-22-八、询问、质疑和投诉-22-九、签订合同-23-十、政府采购信用融资-24-第六篇合同主要条款和格式合同（样本）-25-一、合同主要条款-25--1-重庆广播电视大学招标文件二、政府采购合同（格式）28第七篇投标文件格式-42-一、经济文件-43-二、技术文件-44-三、商务文件-46-四、其他-49-五、资格文件（单独装订）-55--2-重庆广播电视大学招标文件第一篇投标邀请书重庆广播电视大学重庆工商职业学院,对校内装饰装修改造工程设计项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标招标项目内容分包号及分包名称投标保证金（万元）备注装饰装修改造工程设计项日】两年服务期内,所有单个项目的设计费累计不超过90万二、资金来源自筹资金，预算金额为90万元三、投标人资格要求合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件（一）基本资格",1,1,1,1]
[1300,"第三章评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件\\售后服务及商务文件等四部分内容按百分制打分，其中价格分20分；技术分42分；售后服务分15分；商务分23分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分20分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分×20分某投标人评标价金额2、技术分42分（1）基本分(必须满足招标文件中标注“★”号的技术参数要求经评委评定技术参数无偏离的基本分为满分，非“★”号的技术参数每出现一项负偏离扣除1.5分，基本分扣完为止)（满分10分）（2）总体方案设计分（满分13分）评定为四档：一档0.1～3.0分、二档3.1～6.0分、三档6.1～9.0分、四档9.1～13.0分由评委在打分前集体讨论，根据投标方案设计思路和对企业现状及需求理解，需求理解全面、现状分析透彻、建设思路清晰、业务设计合理性来确定方案的档次一档：对项目需求有所了解，未完成企业现勘，根据以往项目经验，提出项目总体解决方案二档：",5,5,5,1]
[1301,"岷县2021年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金西江镇青山村、大坪村、王伦村产业路修复项目（招标编号：GSZXDX2021-ZB-232/1）一、中标人信息：标段(包)[001]岷县2021年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金西江镇青山村、大坪村、王伦村产业路修复项目招标公告:中标人：甘肃建东建筑安装工程有限责任公司中标价格：60.622833万元二、其他：详见公示三、监督部门本招标项目的监督部门为岷县交通运输局四、联系方式招标人：岷县西江镇人民政府地址：岷县西江镇联系人：邱建科电话：18719680222电子邮件：1370781692@qq.com招标代理机构：甘肃众信招标咨询有限公司地址：兰州市城关区五里铺万商国际C塔17楼1701室联系人：尹媛电话：18109486055电子邮件：1370781692@qq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）岷县2021年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金西江镇青山村、大坪村、王伦村产业路修复项目中标公示招标编号：GSZXDX2021-ZB-232/1岷县2021年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金西江镇青山村、大坪村、王伦村产业路修复项目于2021年08月19日举行开标评标会议，并已完成评标工作，现将中标结果公示如下：中标人：甘肃建东建筑安装工程有限责任公司中标价：人民币陆拾万零陆仟贰佰贰拾捌元叁角叁分（￥606228.33元）公示期：2021年08月19日至2021年08月22日如对以上评标结果有异议，请与0931-8651361联系甘肃众信招标咨询有限公司2021年08月19日",0,0,0,1]
[1302,"评标结果公示进场交影编号：GCS3092220210001300100韬基人云善麟材料老(产委司区控度开定有限公司展系人及老话其工ett3=jo389y项目名种云县新林料无伙产登图区赤电硅材一体优产业区基破被施建被项目监理服务行委主管部门云县住房和坡乡提谈助辐静供理税彬临定声素实业有限公司联系人及南磋张购1828837287拓静各来编杉管昌路[S3e92221eBiB41超桥方式招标失到评都奇法综合详估津开标地点云医公共资源交居中心都标反模及结构类塑船修方式公开据修把栋（万元）授标人截量被审梓人大洲被计咨脚震团有限公司职系人及电链满联流1398989441.6（食率为１.38】质量示诺项目负费人中标候选人名称项目负委人资质等级及证书编号大满家计赛询系团有限公司常一申解候选人慈红将注册管理工程舞。32826083投标报份（万元）1费率（S）4416（矣审为I,38）工展90日沥关高伟男策二中榜恢选人河南省立器工程管理有限公司注册宜理工程师。418826283BB,8（提丰为1,195）900日历天第三申薛候速人柴震河潮荣泰工程管理有限公司往麓监理工程师。4188742744B6（费率力!,38）900甘历关键签决（度赫）些栋人名称招徐人审钦龙花马然飞扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1303,"采购人推荐供应商桐庐弘I有资产管理委员公:桐庐弘国有资木运营控股集团有限公司计划注册发行20亿元人民币定向工具，发行那限不超过五年，以置换有息须务、项I建设和补充流动资企。现推荐冈信证券股份不限公司、中信银行股份有限公司杭刑侗庐支行和杭州银行股份有限公司制庐支行联升投标1、国信证券展份有限公司国信证券股份行限公司《简称*困信证券\")前身是1994年6月30日成立的深圳阳投证券有限公司。公司总部设在深别，法定代衣人张纳沙。经过20多年的发尼，国信证券已成【为个国性大型综合类证券公司:配至2019年6月底，注册优木S2亿元:员工总数9797人：在个III9个城市和地区共设有S2不分公司、165家齐亚部。招有I信则货有限责征公司、国信弘盛创业投分有限公司、国信证券（企港）企融控股有限公司、揭信贫本有限贡任公词4家全济子公司:50%参股鄂年灰企符理作限公司。公司及子公司经营范围涌盖:证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投赞活动有关的财务顾h，证券承年5保存，证券自甘，证券贫产营理，融交融券，证券投功及公代销，舍险产品代销，为阴听公司提供中间介绍业务，证券投竞基公托管亚务和金服务业务,胶票则权做重,高品期经笔,企随则经纪。期抚投交作询、受产符理，受托符理股权投竞不企，创业投贫业务，代理其他心业投究企业机构或个人的创业投贷业务、创亚投贷齐询业务。为创业企亚提供创业符理服务业务，参与设产创亚投负f业与侧非投分爷理顾同机构。香港证券终纪业外、胜贫业务及位产符理业务，刊创版限投。2014f12月29日]．公司析次向社会公开发行股果并在许别证券交易所上由交易，正孙代码*002736”。根据中证队及布的致班，近年某公词的总员产、行饶产、净交木、并业收入、承刊别行板心报标挂名行业前列:公司在北、[、广、洛等红济发达服市设汇的千业留均保持强动的竞争实J，多S置业部长朋领先当扫描全能王创建三加1□被款券系浙计省新单民型企业债。2016年绍兴市城止建设投资集目有限公司吴元须是至I地级正㎡单美元保。2017.年义马B旧行院本运晋有限公司美元须是全[只级果台丫凰美元低。《哈锡面业评论》以公司收益及股东总回报等客观报标证选了“中国百背CEO\"，",0,0,0,1]
[1304,"招标评标结果公示招标编号:IJBGA-202108SL-005001002-、招标概况公安县2019-2021年国家级杂交水稻制种基地田间工程建设项目第二标段达仁片区于2021年08月20日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月22日在公安县开标室501开标，并于2021年09月22日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县农业农村局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北锦天禹建设工程有限公司湖北山江伟业建设工程有限公司湖北郢都水利水电建设有限公司段标报价(元)8631065.028619056.538625053.90质量（如有）合格质量标准合格质量标准合格质量标准工期（交货期、服务期)180180180姓名高中明滕曼黄发新证书名称建造师注册证书注册建造师证二级建造师注册证书项目负责人（如有）证书编号鄂242171881237鄂242181987877鄂242061322805投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年09月25日至2021年09月27日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉，六、联系方式1．招标人：公安县农业农村局地址：公安县斗湖堤镇治安路16号联系人：陈登成电话（传真）：150270233992．招标代理机构：湖北荣燊项目管理有限公司地址：公安县斗湖堤镇屯兵路湖北鑫盛综合大楼207-209室联系人：刘晓梦电话（传真）：191860362273．行业主管部门：地址：联系人：电话（传真）：4．公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：公安县斗湖堤镇油江路122号联系人：吴勇电话（传真）：0716-5156353备注说明：招标人\\招标代理机构：湖北荣燊项目管理有限公司（盖单位章）2021年09月23日",0,0,0,1]
[1305,"表A.0.2-5总预算表建设项目名称:荣昌区安清路安富过境段路面改造大修工程编制范围:荣昌区安清路安富过境段路面改造大修工程第1页共3页01表分项编号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（元）备注第100章至700章清单清单第100章总则101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.0005600.00-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.0005600.00102工程管理102-3安全生产费总额1.00041998.00暂列金额清单第200章路基202场地清理202-2挖除旧路面-c破除20cm厚水稳基层（含1km运输）m3644.60023.86机械挖除人工配合202-3拆除结构物-a破除20cm厚水泥混凝土基层（含1km运输）m31045.84091.76机械破碎、挖除人工配合-b挖除20cm原碎石基层（含1km运输）m31045.80023.33-e铣刨6cm厚沥青混凝土面层（含1km运输）m3327.90067.15机械铣刨-f铣刨9cm厚沥青混凝土面层（含1km运输）m3557.55068.50机械铣刨203挖方路基203-1路基挖方-a挖除原路基（含1km运输）m3549.0009.30挖除原路基205特殊地区路基处理205-1软土路基处理-d土工合成材料-d-3沥青玻纤格栅m22180.00014.91双向表A.0.2-5总预算表建设项目名称:荣昌区安清路安富过境段路面改造大修工程编制范围:荣昌区安清路安富过境段路面改造大修工程第2页共3页01表分项编号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（元）备注207坡面排水207-2排水沟-c现浇混凝土C20m366.000761.79商品砼清单第300章路面302垫层302-1碎石垫层-a换填片碎石（片石为破碎后的混凝土基层）m3549.000181.32片石30%，碎石70%304水泥稳定土底基层、基层304-1水泥稳定土底基层-a厚200mm3%水泥稳定碎石底基层m25118.00062.97商品水泥稳定碎石304-3水泥稳定土、混凝土基层-a20cm厚C20混凝土m23334.000138.42-b厚200mm5%水泥稳定碎石基层m25118.00065.31商品水泥稳定碎石304-3片石混凝基层-a40cm厚C20片石混凝m2111.000226.43商品砼308透层和黏层308-1透层m211660.0005.37308-2黏层m26195.0001.79309热拌沥青混合料面层309-1细粒式沥青混凝土-a4cm厚细粒式密集配AC-13C（SBS）沥青混凝土上面层",2,3,2,0]
[1306,"贵州中医药大学第二附属医院过氧化氢低温等离子体灭菌器及压力蒸汽灭菌器招标项目招标文件（2021年07月）项目序列号：项目名称：贵州中医药大学第二附属医院过氧化氢低温等离子体灭菌器及压力蒸汽灭菌器招标项目公开招标招标类别：货物孙老师联系电话：0851-85258015招标方式：项目编号：BLZBZYEFY-005号采购人：贵州中医药大学第二附属医院详细地址：贵州省贵阳市云岩区飞山街83号联系人：代理机构：贵州百利工程建设咨询有限公司详细地址：贵阳市观山湖区长岭北路6号，大唐东原财富广场3栋23楼0851-86835738、联系人：黄云、金峰屹联系电话：17365043290洲泗签它需签米当米细地址道机系细地购日编]方治项目名称:项目序列号:温等离子体灭菌贵州中医药大学>管莒>昌8的黄云、金峰屹栋23楼贵阳币观i湖区证岭北路6弓，贵州百利工程建设孙老师贾州省进阳重委室贵州中医药人学BLZBZYEFY-d05号公开招标体灭菌器及压力蒸汽灭菌器贾州币医药天学第二附属医院过氧花氢低温等离门器第联系电话，些采购类别：（2021年07月）采购文件与1x咨询有限系电话，飞山街83/景阻屈医院皿闭附属为17365043290022=的的密密密市天潭尔原财常严场8公7品山70851㎡825801孙阿(牡房货物采购项目]蒸汽灭菌器采购医院过氧化氢低必的738子目录第一部分专用部分第一章招标范围第一节招标项目概述，1第二节货物要求，3第三节供应商资格条件，3第二章招标清单、技术参数及商务要求第一节招标清单及技术参数，4第二节商务要求，76第三章评标办法及评分标准第一节评标办法，5第二节评分标准，5第三节废标条款，10第四节无效标条款，11第二部分通用部分第四章招标程序第一节发布招标公告，12第二节获取招标文件，12第三节交纳投标保证金，14第四节递交响应文件，14第五节开标，16第六节评标，17第七节发布中标公告，20第八节支付代理服务费，22第九节签订招标合同，23第十节退还投标保证金，24第五章招标合同第一节主要条款，25第二节拟签订的招标合同，34第三部分投标文件编制规范第六章投标文件的编制第一节编制要求，35第二节投标文件组成，37第三节投标文件格式范本，34第一部分专用部分第一章招标范围第一节招标项目概述一、项目概述本项目招标贵州中医药大学第二附属医院过氧化氢低温等离子体灭菌器及压力蒸汽灭菌器。二、招标预算本项目资金来源为单位自筹资金。本项目预算金额为：壹佰肆拾万元整（￥1400000.00），其中过氧化氢低温等离子体灭菌器招标预算为叁拾万元整（",1,1,1,1]
[1307,"投标总价招标人：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处工程名称：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处基层执法中队标准化建设工程投标总价（小写）：1084582.52（大写）：壹佰零捌万肆仟伍佰捌拾贰元伍角贰分投标人：山东波鑫建设集团有限公司(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)时间：年月日扉—3总说明工程名称：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处基层执法中队标准化建设工程第1页共1页一工程概况1、工程概况：由[济南市历城区人民政府荷花路街道办事处]投资兴建的[济南市历城区人民政府荷花路街道办事处基层执法中队标准化建设工程]；二工期1、工期：自合同签订之日起20日历日。2、质量标准：质量合格，观感美观，装饰效果符合上级验收要求。3、依据招标文件要求编制而成。表-01工程项目投标报价汇总表工程名称：济南市历城区人民政府荷花路街道办事处基层执法中队标准化建设工程第1页共1页暂列金额及特殊项目馨估价材料暂估价规费上济南市历城区人民致府荷花路街道办事处热层执法中队标准化建设工程108.4582.5台计1084582,52单项工程投标报价汇总表工理名称:济市历域区人民政然哥花警第1页共1页街道办事处基层执法中队标准化建设工程其中：(元）)企额（元）约估价安全文明施工费效伙资南市历城区人民政府荷花路街道办事处基云执法中队标准化迹工册1081582．5:台计1081582.52注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程智估价不一03单位工程投标报价汇总表工程名称：济南市历城区人民政府荷花标段:济南市历城区人民政府荷花路售路街道办事处基层执法中队标准化建设第1页共1页道办寨处基层执法中队标准化建设工程工程其中:材料暂估价(元）分部分现工程费1086582.62山[城·标准化建设装修部分407359.3712咸管标准化建设家具设备部分181297.1围3三楼城管办公室社会治理148913.56ld楼指挥中心3469821潜施项目费21单价措施项目2,2总价措施项目三其他项目费81暂列企额82专业工程暂估价33殊项目暂估价3,通计日工的,天购保管费86北他检验试验费8.7总承包服务费3.8北他提费设备费六税金投标报价合计-二+三+四+五+六1086582.62分部分项工程量清单与计价表供应商名称（公章）:山东波玄建设焦工程名称:济南市",3,3,3,1]
[1308,"C00gO",0,0,0,1]
[1309,"广州市道路养护中心2021年公路养护工程监理招标公告，1．招标条件，本招标项目广州市辽路养护中心2021年公路紧护工程监理已由《广州市财政局关土广姓，市交通运输局2021年度部门预算的批复》（穗财工（2021）9号）洛实实施，各养护工程项目业，主见下表，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为J0C%，招标人为广州市道路差护中心、，项目己具备招标条件现对该项目的施工监理进行公开招标，2．项目概况与招标范围，2.1项目概况，广州市道路养护中心2021年公路养护工程，包括国省道及附属设施中修工程、交通安全，设施整治工程和桥梁维修工程，具体建设规模以施工图纸为准。，2.2招标范围，本次招标共划分为1个监理标段，具体的工作内容如下:，标段合同起里程长招标范围，度，预目亚主项目名称，该桩号，广州市2021年普通，监理服务期资质等级，广州市道路养护中，干线公路交通安全设施完善工程广州市城区国省干线，公路交通安全专项冶理工程广州市道路养护中心，路参护中心南城养护所广州市道，南城参护所2021年度道路桥梁及附属设施中修工程广州市道路养护中心，路养护中心北城养护所，北城养护所2021年度道路桥梁及附属设施中修工程广州市花都区公路养，广州市花都区公路路护所，护所2021年度道路桥染及附属设施中修工程省道S118线花都，头村至大塘段路面改造工程，各项目开工时间以监理单位批复的开工报告时间为准。施工监理服务工期以项目业主要求的各项目具体工期为准，缺陷责任期12个月。如施工工期进行训整,监理服务期也相应进行调整，共有国家交通运输主管部门核发的在有效期内的公路程专业甲级监理资质。，里程长，招标范围，号，标段合同起该桩号，项目业主，项目名称，监理服务期，资质等级，广州市从化区公路，广州市从化区公路管养中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程，广州市从化区饮用水游保护区国省道交通穿越（红岭二桥、大江里桥）应急设施，广州市增城区道路，广州市增城区道路养护中心2021年度道路桥梁及附属设施中修工程江龙大桥维修加固工，程省道S256线派潭至，从化界段水毁路面修复搭护工程，3.投标人资格要求，3.1投标人应具有上述第2.2款表中所列相应资质，具有类似工程施工监理经验，并在人，员等方面具有相应的施工监理能力。，投标人应进入交通运输部“全国公路",0,0,0,1]
[1310,"技术需求采购清单移动核酸检测车及其他实验室设备序号名称数量单位移动核酸检测车及其他实验室设备1移动核酸检测车1台移动核酸检测车及其他实验室设备2实时荧光定量PCR仪6台移动核酸检测车及其他实验室设备3核酸提取仪2台移动核酸检测车及其他实验室设备4核酸提取仪1台移动核酸检测车及其他实验室设备5快速实时荧光定量PCR仪1台移动核酸检测车及其他实验室设备6生物安全柜1台移动核酸检测车及其他实验室设备7超净工作台1台移动核酸检测车及其他实验室设备8医用冷藏冷冻冰箱2台移动核酸检测车及其他实验室设备9掌上离心机3台移动核酸检测车及其他实验室设备10旋涡混合器2台移动核酸检测车及其他实验室设备11金属浴1台移动核酸检测车及其他实验室设备12微孔板恒温器1台移动核酸检测车及其他实验室设备13高压灭菌器1台移动核酸检测车及其他实验室设备14电热恒温水浴箱1台移动核酸检测车及其他实验室设备15UPS电源1套移动核酸检测车及其他实验室设备16空气消毒器1台其他辅助设备等17低速离心机1台其他辅助设备等18电动助吸器3支其他辅助设备等19单通道移液器18支其他辅助设备等20八通道移液器2把其他辅助设备等21八连管（瓶+盖）5盒其他辅助设备等22移液器枪头60盒其他辅助设备等23离心管1.5ml2盒/500个其他辅助设备等24笔记本电脑10台其他辅助设备等25条码扫描器1个其他辅助设备等26激光打印机8台其他辅助设备等27条码打印机1台其他辅助设备等28扩增产物为DNA的新冠病毒核酸提取试剂192盒其他辅助设备等29扩增产物为DNA的PCR新冠病毒核酸检测试剂350人份其他辅助设备等30扩增产物为RNA的新冠病毒检测试剂384人份其他辅助设备等31扩增产物为RNA的新冠病毒检测试剂用保存液350支其他辅助设备等32网络通讯模块1套其他辅助设备等33灭火器6个其他辅助设备等34柴油静音发电机1台1.车载核酸检测生物安全实验室符合如下标准、规范、要求、办法和指南：符合GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》符合GB27421-2015《移动式实验室生物安全要求》符合GB50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》符合T/CECS662-2020《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》符合T/HBYY0004-2021《车载核酸检测生物安全实验室标准",4,4,4,1]
[1311,"贺家平",0,0,0,1]
[1312,"合肥庐源电力工程有限公司长丰分公司2021年7月第一批物资公开招标项目中标结果公告（招标编号：AH21-CFLY07-ZB001）一、中标人信息：标段(包)[001]AH21-CFLY07-ZB001-01（包1）:中标人：江苏双汇电力发展股份有限公司中标价格：60.7009万元标段(包)[002]AH21-CFLY07-ZB001-01（包2）:中标人：河北京阳电气有限公司中标价格：10.5253万元标段(包)[004]AH21-CFLY07-ZB001-02（包1）:中标人：北京天成瑞源电缆有限公司中标价格：1735.471216万元标段(包)[005]AH21-CFLY07-ZB001-02（包2）:中标人：天铂电力有限公司中标价格：356.58万元标段(包)[006]AH21-CFLY07-ZB001-03（包1）:中标人：安徽宏源智能装备制造有限公司中标价格：2.660万元中标人：中电装备青岛豪迈钢结构有限公司中标价格：2.650万元中标人：青岛祥明电力设备有限公司中标价格：2.6694万元中标人：常州市飞黄钢杆有限公司中标价格：2.628万元中标人：青岛繁昌电力设备厂有限公司中标价格：2.519万元二、其他：详见公告三、监督部门本招标项目的监督部门为安徽明生电力投资集团有限公司物资管理部。四、联系方式招标人：合肥庐源电力工程有限公司长丰分公司地址：长丰县水湖镇杨公路30号联系人：杨胜伟电话：13721113641电子邮件：271590423@qq.com招标代理机构：安徽明生电力投资集团有限公司招标分公司地址：安徽省合肥市黄山路270号联系人：付工电话：0551-69128125电子邮件：mszblw@ahdlzb.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）",0,0,0,1]
[1313,"邵昂路学校临变及专变工程招标控制价招标控制价（小写）：5651091.74（大写）：伍佰陆拾伍万壹仟零玖拾壹元柒角肆分招标人：苏州市吴中建业发展有限公司招标代理机构：江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司编制时间：2021年6月18日邵昂路学校临变及专变工程项日工程量清单编制说明1、工程概况:邵昂路学校临变及专变工程，包括变电所专变工程、临变工程、室外电缆通道工程等2、清单编制范围:邵昂路学校临变及专变工程，括变电所专变工程、临变工程、室外电缆通道工程等。3、工程量清单计价编制依据:《建设工程工程最清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程最计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑及装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省是设工程费用定额》（201版）、设计施工图纸、拟定的招标文件、相关的规范、标准图集和技术资料等。4、工程质量的特殊要求:工程质量要求详见招标文件。5、暂估价:无6、预留金:本工程不设预留金。7、清单须说明的问题:7.1、变电所土建部分的电缆支架、电缆盖板、槽钢基础、变压器中性点接地等工作内容计入报价，电缆沟砌筑及预埋件等工作内容未计入。7.2、变电所照明部分、漏电火灾报警系统、负控装置等均不计入。7.3、工程类别按文件规定。8、参考品牌:专变部分高压柜法泰电器徐州新电苏州汇德2低压柜法泰电器徐州新电苏州汇德3变压器ABB施耐德西门子金高压真空断路器鑫BB施耐德AGE5法泰电器常熟开关海格6塑壳断路器法泰电器常熟开关海格尔微型断路器法泰电器常熟开关海格8多功能仪表安极能深圳中电施耐德无功电容补偿苏容现代南德10变电所中央符理计算机能耗监控系统苏容现代韵德//客集型母线法泰12空训美的TCL,格力二、临变部分]箱式变压器法泰电器徐州新电苏州汇德1环网柜法泰电器徐州新电苏州汇德3框架断路器法秦电器常熟开关海格9、规费计算:本工程现场安全文明施工措施费计取基本费、扬尘污染防治费，建筑工人实名制费、苏安码等按相关规定计取。具体费率详见各工程量清单。10、报价需说明的问题:预算编制三材、地材等价格按2021年5月（下）信息价，文件以外材料按市场价，投标单位自行报价。建设项目招标控制",2,2,2,1]
[1314,"正大鹏安建设项目管理有限公司（预算）评审结果确认表独应座项日建设单位:巴楚县中医医院序号项目名称送审金额（元）审定金额（元）审减金额（元）备注1、巴楚县中医医院三级电子病历升级项目2420000.002395000.00-25000.002、，nK*lu进画上管理有限公司3、J厂CT工犯选价落前企W;;业印章4合计2.420000.00编百效2395000.00:[F]8!26T00ZZ86明至:2021年:08月31日25000.00【士建设单位效齐S★二部石魏单位负责冰泗形或其授权人:2021年7月7日评审单位（罩）;《)二议的榆折金员孔任似hl1166100001593正大到文过以飞]1符理有限公司评审人员执业章:行1牧别至2u24/6元12]331日宋2019年7月7日评审负责人",0,0,0,1]
[1315,"评分汇总表示段(包)名称；夏履镇双叶村管道预埋工程73100100引负贵人字“曹人签字",0,0,0,1]
[1316,"供应商中国移动通信集团四川有限公司广安分公司供应商重庆盛海科技发展有限公司否《2参加最后报价的供应商名单备注中国移动通信集团四川有限公司广安1分公司546000.00500,000500000.002四川题瀚云信息技术有限公司529,500549500.00529500.00重庆盛海科技发展有限公司3539800.00539,800549800.00未允许最后报价的供应商名单序号供应商名称原因1四川四海汇成实业有限公司没有完全响应谈判文件实质性要求的;（未按要求提供功能截图)e终止原因采购人委托谈判小组推荐的成交供应商排序成交候选人第一成交候最后报价选供应商中国移动通信集团四川有限公司广安分公司第二成交候500000.00选供应简四川瀚云信息技术有限公司第三成交候529500.00选供应商重庆盛海科技发展有限公司539800.00采购人委托谈判小组直接确定的成交供应商成交供应商中国移动通信集团四川有限公司广安分公司最后报价500000.00谈判小组专家成员(签字):采购监督人员:了感企亿下衣邪谈判小组签名:施体-无下而开标日期:2021年6月28日①E序号米云终端云桌面管理服务器名称100数量100厂为o.㎡48oo.o35ozz.o单价（元）35oo∞.co总价（元）",0,0,0,1]
[1317,"1.封面盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院污水处理池项目，工程招标控制价盐城市大丰区妇幼保健院招标人:，(单位盖章)江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月10日1.扉页盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院污水处理池项目，工程招标控制价招标控制价(小写):，2025580.12(大写):，贰佰零贰万伍仟伍佰捌拾元壹角贰分，盐城市大丰区妇幼保健院招标人:，江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陈卫华丁瑛法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)顾海洲田洪文编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月10日复核时间:2021年08月10日建设项目招标控制价表工程名称:盐城市大丰区妇动保健计划生育服务中心新建妇幼保健院污水处理油项目其中:《元)序号个项工程名称企额(元）着估价安全文明施工费坐费城市大丰区妇幼保健计划生自服升J儿负自2025580,122200031179.98台计2025580,1222000034179.93单项工程招标控制价表工程名称:盐城市夫丰区妇纺保健计划生育服务中心新建妇幼保健院污水处理池项目其中:(元)序号九位工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费线业污水处理池土定工程1236015.3626981.9811s29.61|污水处理池安装工程789534.762200007197.9520550.75合计2025580。1222000031179.93G2gso.96单位工程招标控制价表工程名称:污水处理池土建工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程6685583.74[[105731.1612材料费48568:3.山3施工机其使用费23167.88[企业管理费33516.9315刚涡15464.472昌施项目185547.8127706.72.2凶价措施项目塑57841.1422.1t中:安全文明施工播施费26981.96迎其他项目213055.373147883.3签2其中:专业工程暂估价3其中:总承包服务费①峨贾41829.6近102058.79监1286015、36分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;污水处理池主建工程(001)金、额(元)其中序5项目编码项目名称项目参征描述融签工程量综合单价合价哲估价OI010100100主石方工程宇整场地土壤类别:详见地质册然抵恩工运距:投标人自行方邑益255.580,86a.fd艺OIO101002001挖一般土方土堆类别:详见勘察报挖土溪度:根据设计函图合施工现场必际市雾土运:招标人不提投砀炎际锈况首行拿收念；1268。26.167799.76301010300100尚填方)",2,2,2,1]
[1318,"建设单位库车字润草湖农业发展有限责任公司草湖小山羊养殖基地建设项目（二标段项目名称库车宇润草湖农业发展有限责任公司投标人名称排名次序投标报价（元）综合得分评审结果新疆磊鑫顺建筑安装有限公司54247194.9185.53通过新疆华盛利川工程建设有限公司83919239.6381.86通过新疆康顺建设工程有限责任公司T4242308.4283.84通过新疆全冠建设工程有限公司34230516.8287.57通过新疆鑫磊建筑安装工程有限公司64241068.4085.51通过新疆华鼎龙拓建设工程有限公司14079882.5888.31通过新疆景兴建设工程有限公司24236215.4587.78通过评标委员会评审结果新疆通盛达建设工程有限公司44226812.0486.78通过次序中标候选人名称1新疆华鼎龙拓建设工程有限公司2新疆景兴建设工程有限公司推荐的中标候选人3新疆全冠建设工程有限公司评审意见经评标委员会一致评议:新疆华鼎龙拓建设工程有限公司排名第一综合得分最高，确定为中标单位，中标价：4079882.58元(肆佰零柒万玖仟捌佰捌拾武元伍角捌分）评标委员会全体成员签字签确认上述评标结果属实:21地?连装至类·平晖乎石>王招标人定标意见根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:新疆华鼎龙拓建设工程有限公司为中标人，医季招标人:（盖章印德法定代表人:z≥1年7月15日监督人员签字:三资子公证人员签字:(东·D妾起蓝车蓝引说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式6份。",0,0,0,1]
[1319,"山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目工程招标控制价招标控制价（小写）：348945.52（大写）：叁拾肆万捌仟玖佰肆拾伍元伍角贰分招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—2总说明工程名称：山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目1、工程概况：本工程名称为山东理工大学喷涂降噪除尘系统建设项目，位于山东省淄博市张店区，人民路以北，新村路以南，北京路以东，南京路以西山东理工大学院内。2、清单编制范围：施工图纸及招标文件范围内的喷涂隔音房、风机隔音房、滤筒除尘器、管道系统零星改造等所有分部分项工程。3、招标控制价编制依据：（1）招标文件提供的工程量清单及有关计价要求。（2）工程施工设计图纸及相关资料。（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。(4)《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）第5部分“工程量清单计价表格”。(5)《山东省建设工程消耗量定额与工程量清单衔接对照表》(6)《山东省建筑工程消耗量定额》（2016版）、《山东省安装工程消耗量定额》（2016版）、《山东省房屋修缮工程消耗量定额》（2020版）《山东省建筑工程价目表》（2020）、《山东省安装工程价目表》（2020）、《山东省房屋修缮工程价目表》（2021）、《山东省工程建设标准定额站关于调整定额价目表和机械台班、仪器仪表台班单价表的通知》（鲁标定字〔2019〕3号）及相应计算规则、规范、技术资料。(7)建设项目相关的标准、规范、技术资料。(8)工程类别判断依据及工程类别：依据《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号），确定安装工程为民用安装工程，建筑工程为Ⅲ类工程。(9)人工工日单价、施工机械台班单价按工程造价管理机构现行规定计算。人工工日单价：安装128元/工日，建筑118元/工日、房修建筑133元/工日。",2,2,2,1]
[1320,"附件:济阳县农业局2015年济阳县农业面源污染综合防治示范区建设设的土壤修复工程物资采购清单数品600okg1440kg48000kc72Okg产楚名被液体尔胺化受宿章芳泡杆6令机肥中邻显元娄肥舍氨基酸公溶那鸦240kg8%于续素240kg",4,4,4,1]
[1321,"匡村实验学校教室及走廊翻新工程工程招标控制价招标控制价（小写）：（大写）：招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月27日复核时间：2021年06月27日建设项目招标控制价表工程名称：匡村实验学校教室及走廊翻新工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1匡村实验学校教室及走廊翻新工程合计【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：装饰标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1011602001001混凝土构件拆除m2202011101001001水泥砂浆楼地面m2203011101005001自流坪楼地面1、环氧自流平地面（颜色同原教室内地面颜色）m2204011604002001立面抹灰层拆除1、拆除部位：墙面空鼓、脱壳水泥砂浆抹灰层m2405011201001001墙面一般抹灰1、墙体类型：内墙2、底层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆3、面层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆m2406011608002001铲除涂料面1、铲除部位名称：铲除走廊墙面脱落、破败处涂料面层m21007011406001001抹灰面油漆1、腻子种类：901胶水掺白水泥腻子2、刮腻子遍数：二遍3、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍4、部位：走廊墙面m21008011302001002吊顶天棚1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨钉在墙上或梁上（简单型）2、压条材料种类、规格：30*30塑料扣板阴角线3、面层材料品种、规格：塑料扣板4、部位：教室内m21271.649011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1、拆除的基层类型：厕所天棚铝合金方板面层拆除m22010011302001003吊顶天棚1、面层材料品种、规格：300*300铝合金方板2、部位：厕所吊顶修补m220本页小计【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：装饰标段：第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价11010103002001余方弃置1、废弃料品种：拆除地面、粉刷层、吊顶各种垃圾2、运距：根据现场",2,2,2,1]
[1322,"青海五矿中铁公路建设管理有限公司第一批甲供物资招标采购招标公告（钢材、水泥、钢绞线）招标编号:WKZTWZZB-2018-011．招标条件西海（海晏）至德令哈公路工程已由青发改基础【2017】409号文批准建设，XC-2标项目业主为青海五矿中铁公路建设管理有限公司，建设资金已落实根据《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、国家发改委等九部委2013年第23号令《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》、七部委第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》、七部委第27号令《工程建设项目货物招标投标办法》等有关文件规定，现将工程施工所需的钢材、水泥、钢绞线等物资列为甲供范围，实施公开招标采购2．项目概况与招标内容2.1项目概况：本标段为XC-2标段起点至关角山隧道进口，起讫里程K158+000～K207+557，全长49.57km，主要工程为路基土石方487万m3、台背回填48万方、路基附属圬工3.7万m3、沥青混凝土路面83.4万m2、大桥1510m/4座、中桥568.08m/8座、预制梁644片、涵洞124道、互通式立交2处、服务区1处、安全设施49.57km、环境保护49.57km全线土建工程共有混凝土160000m3，钢筋15000吨（不含路面、房建工程量），总投资19亿，工期36个月2.2招标内容：本次招标的物资为钢材、水泥、钢绞线，包件划分详见附件1《招标物资包件清单》3．投标人资格要求3.1投标人资格条件要求：见附件1《招标物资包件清单》3.2本次招标不接受联合体投标4．招标文件的获取4.1本次招标委托中国中铁电子商务平台，由中铁五局物资招标交易中心代理实施招标文件仅采用电子版方式发售，购买招标文件的潜在投标人须在中国中铁采购电子商务平台（简称鲁班平台http://www.crecgec.com）进行供应商注册并缴费成为会员（注册及审核事宜请联系网站客服）4.2凡有意参加投标者：请于2018年12月25日至2019年1月1日17:00前（北京时间，下同），在鲁班平台登录供方交易系统（采购信息栏）对本次招标进行响应，响应栏填写投标联系人信息时须勾选下方“开标后自动解锁”功能；响应后可购买招标文件，招标文件购买的",0,0,0,1]
[1323,"资格评审情况表项目名称:南宁市动物园东侧道路工程（江北大道-大学路）工程检观项目编号:建昶FW21-06-183序号单位名称资格评审情况1广西万众工程检测有限公司通过2广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司通过3广西华蓝岩土工程有限公司通过4南宁天朗项目管理咨询有限责任公司通过5广西华安建设工程质量检测有限公司通过南宁市建昶建设工程监理1下2021年8计",0,0,0,1]
[1324,"标段名称:灞桥区“17*25”重点线路提升改造工程（东城大道、长乐东路）项目监理评标日期:2021年07月20日S项目评标报告,√招标人:西安灞河新区市政建设发展有限公司招标代理机构:陕西凯达项目管理有限公司j本次投标单位共有6家，有效投标单位为6家，根据《招标文件》评标结果如下:乎台省名次投标单位项目经理/总监/负责人怨分陕西华茂建设监理咨询有限公司线郝安徽93.302方宇工程咨询有限公司李岁寅84.61陕西西冶项目管理投资咨询有限公司杨双斌常82.68公市外中国轻工业西安设计工程有限责任公司李益平81.07多5中新凯瑞工程咨询有限公司谢将军80.676中外天利（北京）工程管理咨询有限公司田原79.33其中:第一中标候选人：陕西华茂建设监理咨询有限公司;总报价:1040000.00;项目经理：郝安徽；工期:28《日历天）；质量:合格。第二中标候选人：方宇工程咨询有限公司;总报价:,1073000.00;项目经理:李岁寅，工期:28（日历天）;;质量。合格。第三中标候选人:陕西西冶项目管理投资咨询有限公司;总报价:1075000.00;项目经理:杨双斌；工期:23（日历天）;质量：合格特此报告评标专家签字:动式z府停名它味助够了答概畜叶年月日第1页,共1页",0,0,0,1]
[1325,"部分服务需求：（一）项目概况描述：西门子大孔径CT定位机型号SOMATOMDefinitionAS20,2014年8月投入使用，，未发生过球管等重大部件大修及更换情况。",0,0,0,1]
[1326,"公安县城南绿芯生态环境综合治理建设项目（一期）城南时代建设项目工程总承包（EPC）招标评标结果公示招标编号:HBGA-202107FJ-00700100]一、招标概况公安县城南绿芯生态环境综合治理建设项目（一期）城南时代建设项目工程总承包（EPC）公安县城南绿芯生态环境综合治理建设项目（一期）城南时代建设项目工程总承包（EPC）于2021年07月16日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年08月10日在公安县开标室501开标，并于2021年08月10日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县安业建设有限公司己经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称武汉建工集团股份有限公司贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司巨匠建设集团股份有限公司投标报价(元)533165854.5529645839.36533872657.41质量（如有）设计质量目标：合格，并通过有关主管部门审查;施工质最目标:符合施工质量验收标准规范，达到合格标准。设计质量目标：合格，并通过有关主管部门审查;施工质量目标:符合施工质量验收标准规范，达到合格标准。设计质量目标：合格，并通过有关主管部门审查:施工质量目标:符合施工质量验收标准规范，达到合格标准。工期（交货期、服务期》910910910姓名王琴陈吴青魏海品证书名称级注册结构工程师建筑工程专业一级注册建造师建筑工程专业一级注册建造师项目负责人（如有）证书编多S194202524贵151151521438浙133171746656投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年08月12日至2021年08月16日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日赶3日内作出书面答复-作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1．招标人:公安县安业建设有限公司地址:公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋6层联系人:刘伟电话（传真）:0716-53061392．招标代理机构：湖北省成套招标股份有限公司地址：湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼联系人：张锐电话（传真）：135540602503．",0,0,0,1]
[1327,"暂列金额明细表工程名称：建筑装饰工程标段：黑龙江省医院香坊院区三层诊室及相关科室改造项目第1页共1页序号名称计量单位暂定金额备注1暂列金额项21982.16计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。合计—注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1暂列金额明细表工程名称：排水工程标段：黑龙江省医院香坊院区三层诊室及相关科室改造项目第1页共1页序号名称计量单位暂定金额备注1暂列金额项1822.21计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。合计—注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1暂列金额明细表工程名称：电气工程标段：黑龙江省医院香坊院区三层诊室及相关科室改造项目第1页共1页序号名称计量单位暂定金额备注1暂列金额项4580.94计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%合计—注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1建筑装饰工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1建筑装饰工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：建筑装饰工程第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：建筑装饰工程标段：黑龙江省医院香坊院区三层诊室及相关科室改造项目第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价拆除、恢复工程1011601001001砖砌体拆除1.砌体墙拆除m328.252011605002001立面块料拆除1.立面块料拆除m212.93011612002001卫生洁具拆除1.部位：",3,3,3,1]
[1328,"五华县2021年新造林抚育工程（标段8）评标报告五华县2021年新造林抚育工程（标段8）评标委员会1评标委员会签字：五华县2021年新造林抚育工程（标段8）招标评标报告五华县林业局:评标委员会于2021年08月05日在广州市公共资源交易中心评标室评标，按照《招标投标法》及招标文件、评标办法，对五华县2021年新造林抚育工程（标段8）的招标进行了评审，现将招标全过程评审情况报告如下：一、评标工作回顾1、投标登记、收标及开标情况（1）投标登记情况：投标登记时间：2021年07月15日09时30分至2021年07月19日16时00分，至投标登记截止时间，共有217家单位报名登记并获取了招标文件（详见投标登记表）。（2）收标情况：收标时间：2021年08月05日08时30分至2021年08月05日09时30分。至收标截止时间，共216家单位提交了投标文件（详见开标会签到及投标文件递交登记表）。（3）开标时间：2021年08月05日09时30分。（4）开标地点：广州公共资源交易中心12、15、16开标室。（5）开标情况详见《开标汇总表》。（6）开标会议结束后，在评标会上将投标文件移交给评标委员会作详细评审。2、评标时间及地点（1）评标时间：2021年08月05日14时30分至2021年08月05日20时30分（2）评标地点：广州公共资源交易中心第1评标室二、评标委员会组成情况1、评标委员会的组建本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取的专家5名组成。2、评标委员会名单如下评标委员会组长：评标委员会成员：2评标委员会签字：三、投标文件初步评审投标文件初步评审情况详见《资格评审表》及《资格评审汇总表》。四、废标情况说明不通过资格审查的共有5家。五、有效投标文件评审后情况评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则及投标企业在本项目标段中成为第一中标候选人，则不能再参与本项目其他标段的评标，对未中标段且通过投标文件初步评审的204家投标单位的投标文件进行认真仔细",0,0,0,1]
[1329,"评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工4标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏新建设水利电为工在有限公司石嘴山市林水园杯水电工程有限公司平罗县陶乐吉其水利永电工程有限公司-受锦培水利工程有限公司１报价34.9534.9634.5134.882投标报价的单价与合价的合理“4.004.004.004.00评委签名:第1英/共1英评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工4标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏新建设水利电为工在有限公司石嘴山市林水园杯水电工程有限公司平罗县陶乐吉其水利永电工程有限公司-受锦培水利工程有限公司１报价34.9534.9634.5134.882投标报价的单价与合价的合理“4.004.004.004.00评委签名:第1英/共1英评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工4标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏新建设水利电为工在有限公司石嘴山市林水园杯水电工程有限公司平罗县陶乐吉其水利永电工程有限公司-受锦培水利工程有限公司１报价34.9534.9634.5134.882投标报价的单价与合价的合理“4.004.004.004.00评委签名:第1英/共1英评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工4标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏新建设水利电为工在有限公司石嘴山市林水园杯水电工程有限公司平罗县陶乐吉其水利永电工程有限公司-受锦培水利工程有限公司１报价34.9534.9634.5134.882投标报价的单价与合价的合理“4.004.004.004.00评委签名:第1英/共1英评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工4标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁夏新建设水利电为工在有限公司石嘴山市林水园杯水电工程有限公司平罗县陶乐吉其水利永电工程有限公司-受锦培水利工程有限公司１报价34.9534.9634.5134.882投标报价的单价与合价的合理“4.004.004.004.00评委签名:第1英/共1英评委技术标评审评分表合同编号;A6400000141003634001004标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村",0,0,0,1]
[1330,"(汕成2部W】办ComX灯渔y钜商:杀上红税",0,0,0,1]
[1331,"(招标文件共74页)招标编号：JYCG2019-001简阳市疾病预防控制中心农村安全饮用水水质监测色谱类、质谱类和化学分析及液相色谱原子荧光类设备采购公开招标文件中国·四川省·简阳市简阳市公共资源交易服务中心和简阳市疾病预防控制中心共同印制二〇一九年一月目录目录1-1第一章投标邀请2-3第二章投标人须知4-22第三章投标文件格式23-35第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求和相关证明材料36-36第五章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求37-59第六章评标办法60-68政府采购合同69-73第八章简阳市公共资源交易服务中心中标产品验收结算清单74第一章投标邀请简阳市公共资源交易服务中心受简阳市疾病预防控制中心委托，拟对简阳市疾病预防控制中心农村安全饮用水水质监测色谱类、质谱类和化学分析及液相色谱原子荧光类设备采购项目进行国内第一次招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号及分包号：JYCG2019-001分包号：第1包、第2包二、招标项目：简阳市疾病预防控制中心农村安全饮用水水质监测色谱类、质谱类和化学分析及液相色谱原子荧光类设备采购三、资金来源：财政补助四、招标项目简介：（详见招标文件第五章）五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件（具体要求以第四章的约定为准）：1、具有独立承担民事责任的能力2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录5、参加政府采购活动的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录6、法律、行政法规规定的其他条件7、根据采购项目提出的特殊条件六、报名时间、方式和招标文件获取时间、地点或路径：1、报名时间：公告发布之日起至2019年1月23日16：00点之前，报名方式：请潜在投标人直接在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上“附件”栏下载《政府采购供应商使用手册》，按照相关要求报名2、招标文件获取时间、地点或路径：请潜在投标人直接在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）上“附件”",1,1,1,1]
[1332,"评标结果通知2021年8月20日项目名称数量规格型号单价（元）总价（元）机柜6套详见投标文件997059820成交总价：59820元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：竞争性磋商中标供应商：厦门卫人软件有限公司",0,0,0,1]
[1333,"图斗辽加些群匙兽（实条季）副工【4[回寺不不可中务祖藤溉印M6FOGOOg90Tgg‘z6l&808邗g96gF88T（型）【-补连沟专系工A罗苍中革g898TG（翼器连专系工翼罗融工不斗号贬畴款）8L‘至660bZ暑－解翼算神项专工鸭罗鄯明斗Y装派Y斗碑‘融工斗器丝辽老拒够尔攻栗y对束梁2公认日b﹝z0吕）《节‘668GOp（蠡罗政晏融工尔斗妥贬畴夷）‘（弘）避罗收虽中算ZG7T986Z8)‘（g）部梁研置曹∶（型）率融工填华‘（工）锋目填翼补‘（型）漳目叫洱“器避罗‘（g）:(g）零附‘坠房副工肇晔",0,0,0,1]
[1334,"江岸区政府采购计划生成备案单编号:U21070942-1404-编制单位:武汉市育才小学二、采购项目名称:江岸区教育局2021年上半年小学阶段维修改造项目清单及控制价编制服务（育才小学应急维修工程)三、采购预算金额:3000.00元;其中财政3000.00元;其他资金0.00元。四、组织形式:政府集中采购五、采购方式:电子商城六、采购代理机构:无七、是否面向中小企业预留采购份额:否八、单位联系人:践雄飞电话:133086330032021f07月09抄送:国库科、行财科、关团打印",2,2,2,1]
[1335,"专家评分汇点结果及（不合姓名)项目名称：曲鑫肃石门山储河夹店水蒲经誉权采购项目排备鱼位名称专家1专承2专承3专尔4专家6平购得分最服得分1门公上出山山凯介示辽辽8166.288.22北汾下山理可以公公递6G.415G.415G.4158.4156.4156.015,13客三托室h山社公57.4157.4157.4157.4155.4157.0167.01淄间沾洋生物福技街投公54.4154.4154.4154.4152.4154.01",0,0,0,1]
[1336,"详评汇总表项目名称:柳州市沙塘至沙地道路改造工程二期工程-智能盛控工在项目编号:2021北北部-056开标日期:2021/8/179:30:00平标泵选挂暗标标号投标人名称商务标得分技术标得分资信业绩得分企业信誉实力得分总分广西建工集团冶金建设有限公司59.9817.368.248.880.57包（广西城建建设集团有限公司68.2714.888.249.3978.848广西华宁建工有限责任公司68.7714.073.30.8878.14咚9广西建工集团第二安装建设有限公司57.418.9538.3268.8875.82约11泛北定设股份有限公司683413.88.2168875.54印16广西建工集团第四建筑工程有限责任公司57.8613.938.248.8%75.1812广西建工集团第二建筑工程有限责任公司57.0818.418.2198874-.7086广西建工集团第一安装工程有限公司67.3113.863.248.8878.819广西建工集团控股有限公司57.2518.883.2798%74.38评委签名:投标单位签名:监督人员签名:",0,0,0,1]
[1337,"大藤峡水利枢纽工程水库淹没抬填造地金鸡乡防护A2片区工程中标结果公示《招标编号：GXRD18-ZB-3Z）上中标人信息:标段(包)[001]大藤峡水利枢纽工程水库淹没抬填造地金鸡多防护A2片区工程:中标人：青岛瑞源工程集团有限公司中标价格：4312.9255万元二、其他:大藤峡水利枢纽工程水库淹没抬填造地金鸡乡防护A2片区工程中标结果公示-、项目名称:大藤峡水利枢纽工程水库淹没抬填造地金鸡乡防护A2片区工程二、项目编号：GXRD18-ZB-32三、招标方式：公开招标四、评标日期：2018年12月20日五、公示发布日期：2019年1月2日六、评标结果:骄工溪中标人：青岛瑞源工程集团有限公司中标价：人民币肆仟叁佰壹拾贰万玖仟贰佰伍拾伍元整（：43129255.00元）质量:合格220012Z工期:150天(日历天)项目经理:项目经理郭龙峰（水利水电工程专业一级建造师，注册编号:鲁137121400747七、发布公告的媒介中国招标投标公共服务平台（httn://www.cebnuhservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zth.gxi.gov.cn)、武宣县公共资源交易信息发布平台（http://jyzx.wuxuan.gov.cn/)八、联系事项:招标人:武宜县水库移民工作管理局地址：武宣县城东路黔江农场（武宜县大藤峡水利枢纽工程指挥部院内）联系人:韦文静联系电话：0772-5221571招桥代理机构名称[》供付分分上程咨询有限公司",0,0,0,1]
[1338,"项目总负责人:邹学军，注册环保工程哑，高级工程师职称:;（3）中标候选人名称:福建省环境保护设计院有限公司和福建省闽环试验检测有限公司组成的联合座;投标报价：3218167.61Z;服务期限要求：接照招标文性规定;质量要求:达到国家行业及地方有关规范标准合格粤求。中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:县各①检验检测机构资质认定证主（CMA3检测能力范围应包括水质监测、环境空气监测、噪声监测等:2建设行政主管部门核发有效的环境工程设计专项《水污染防治工程、太气污染防治工程)旦级资质:(3环境监理单位已在国家环境影响评价信用平台备案，且为正常公开状态。项目总负责人：赵银中，注册环境影响评价工程师、注册环保工程师，高级工程师职称:兼任环境监理项且负责人，具有环境监理上岗证。5、公示时间:公示期为2021年9月13日至2021年.义工沙工万6、联系方式:招标人:平潭综合实验区提防工程建设有限公司，地址：平潭综合实验区商务运营中心G号楼18层上/电话：0591-23138831联系人：林建敏+3S。卫注招标代理机构:福建省闽水项目管理有限公司:地址：福州市鼓楼区东大路229水剥水电天厦ig层，邮编：350001;电子邮箱：fjmsxmgl@l63.com;汇电话：0591-87542977;基-批体式、九法联系人:：粘先生投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。招投标监督机构名称:平潭综合实验区行政审批局公共资源交易监管办地址：平潭综合实验区金井湾商务运营中心7#楼405室联系电话：0591-231638262021年9月13日2",0,0,0,1]
[1339,"评分汇总表建设单位:绍兴柯标经济开发区开发投资有限公司项目岔号:GX20210056001001工程名称:智慧港建设工程电梯设备价格标30分序号投标编号投标单位下浮率。报价(元)土览得分商务技术奈(700分总得分排名备注绍兴巨延机电设各有限公司15.25%2500000.00-14.1013.0850.3663.44浙江梅轮电梯股份有限公司2.03%2890000.00-07029.1663.5292.68第一中标员选人浙江伟霍机电设备有限公司1.69%2900000.00=0.3620.57d6927山.813嘉兴市巨通电梯有区公司116%2916000.0001929.6139.7869.3916近嘉兴市在亿电梯有限公司0.72的2928800.000，628.73[2.7671.1918浙杭州风侯机电有限公司0.98%2921000.00O.3729.2760.2879.5520绍其森奥电梯工程有限公司1.36%2910000.00=00129.99igo679.03238[波士额电梯〔苏州）有限公司085的2925000.000.5028.99d2.6271.61报价上限(元):2950000.00去最高价(元2928800.00:2910333.33去最低价(元2500000.00:招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年07月29日",0,0,0,1]
[1340,"总说明合同编号：工程名称：四川省威远县乌龙河威远段防洪治理工程（第一期)编制说明一、工程概况四川省威远县乌龙河威远段防洪治理工程（第一期）共分为3段（上段、中段、下段），均沿河道右岸布置。综合治理长5.543km，其中上段治理长1.810km，上起花朝门（桩号上0+000），下至牛皮厂（桩号上1+810），防冲固岸总长0.1km，新建亲水便道总长1.459km。中段治理长3.532km，上起乌龙沱水库大坝(桩号中0+000），下至花滩子大桥下游637m（桩号中3+532），中段新建护岸总长1.947km，清淤清障长3.532km。下段治理长0.201km，上起二廊桥石河堰（桩号下0+000），下至支沟汇口（桩号下0+201），下段新建护岸长0.201km。新增排水涵管6处、新增下河梯步12处。二、投标的范围招标范围为本工程施工图纸、施工要求和工程量清单所包括的全部内容。三、质量、安全、环境保护要求以招标文件要求为准。四、编制依据：1.本工程施工图纸。有关本工程分类分项工程项目的项目特征及技术标准和要求，均按本工程施工图纸及相关说明执行2.国家现行施工及验收规范、技术标准和要求及其他关于工程量清单、工程施工合同条件及其招标标准文件的规范文件五、其他需要说明的问题：1.本工程量清单中所列工程量依据威远县财政投资评审中心出具的《四川省威远县乌龙河威远段防洪治理工程(一期)》预算控制价（评审价)中的工程量（2021年7月20日）。2.本工程量清单中所列的工程量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。3.本项目设计阶段工程量清单包含主体建筑工程、施工临时工程；基本预备费、独立费用、移民及水环保工程费不在本项目清单中。4.施工所需的各类预制构件，其制作与加工单位及运输距离均由投标人自行考虑，并将其费用计入其工程项目的综合单价及合价中。5.本项目中土石方工程的土方调配、土质情况及施工中的工作面、支护及边坡、挖土深度、场内外运输及取土、弃土方案(运输机具及取土、弃土运距及处置方式)等，由投标人根据现场踏勘情况自行考虑并计入其",0,0,0,1]
[1341,"工程量清单计价汇总表工程名称:苍南县莒溪镇大山村渠道工程第1页共1页序号工程项目名称金额（元）一建筑工程109418二机电设备及安装工程三金属结构设备及安装工程四措施项目9000五其他项目5461合计123879建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:苍南县莒溪镇大山村渠道工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注1新建渠道(100*120)及机耕路70m500441.1500101002001一般土方开挖综合土方开挖，就近堆放m3118.33.434061.2500103023001土方回填开挖料回填夯实m358.17.864571.3500103016001砂石垫层石渣垫层m363.7170.65108701.4500103016002砂石垫层碎石垫层m310.5170.6517921.5500109001001普通混凝土C20砼渠道底板厚10cmm37542.6537991.6500109001002普通混凝土C20砼渠道边板厚10cmm354.6587.19320611.7500109009001伸缩缝沥青木板伸缩缝m26.16107.256612新建渠道(100*120)及机耕路90m567212.1500101002002一般土方开挖综合土方开挖，就近堆放m3203.43.436982.2500103023002土方回填开挖料回填夯实m374.77.865872.3500103016003砂石垫层石渣垫层m385.5170.65145912.4500103016004砂石垫层碎石垫层m313.5170.6523042.5500105001001干砌块石(条料石、卵石)干砌块石渠道m3133.2251.13334512.6500109001003普通混凝土C20砼渠道底板厚10cmm36.75542.6536632.7500109009002伸缩缝沥青木板伸缩缝m213.32107.251429建筑工程分类分项工程量清单计价表工程名称:苍南县莒溪镇大山村渠道工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注3维修渠道70m26533.1500105010001砌体砂浆勾缝M10砂浆勾平缝m216815.792653\u007f合计109418措施项目清单计价表工程名称:苍南县莒溪镇大山村渠道工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注1施工交通工程一次性包干，标后不予调整20001.1场内施工道路（包括材料二次搬运等）项1200020002施工供电工程一次性包干，标后不予调整20002.1施工供电工程项1200020003施工房屋建筑工程一次性包干，标后不予调整50003.1施工单位用房m21002525003.2施工仓库m2100252500\u007f合计9000其它项目清单计价表工程名称:苍南县莒溪镇大山村渠道工程第1页共1页序号项目名称计量单位金额(元)备注1安全施工费元23692建筑工程一切险元5923第三者责任险保险费元2500合计5461单价计算表单价序号1项目名称挖掘机挖土方土类级别Ⅲ~单斗挖掘机液压1.0m3定额编号10008施工措施定额单位100m3编号工料名称单位单价(元)工料定额合价(元)1人工工日48.760.524.382单斗挖掘机液压斗容1.0m3台班736.220.22161.973其他机材费%161.9734.86直接",3,3,3,1]
[1342,"政府采购竞争性磋商文件范本一一货物类第二部分合同一般条款2.1定义本合同中的下列词语应按以下内容进行解释:：2.1.1.“合同”系指采购人和成交供应商订的我明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格2.1.3“货物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃科、设备、机械、仅表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料2.1.4“中方”系指与成交供应商签署合同的采购人：采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货初的成交供应商;两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的,联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任2.1.6“现场”系指合同约定货初将要运至或者安装的地点2.2技术规范货初所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致：如果采购文件中没有技术规范的相应说明,那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准2.3知识产权2.3.1乙方应保证中方在使用该货初或其任向一部分时不受任向第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉:如果任向第三方提出侵权指控,那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿2.3.2具有知识产权的计算机软件等货初的知识产权归属，详见台阅专出条型2.4包装和装运第32页其52页",0,0,0,1]
[1343,"黔南民族幼儿师范高等专科学校物业管理服务项目（二次）公开招标文件（项目编号：GZHRCG047号）《青州肌雪GUIZHOUHANGRU1贵州航睿工程项目管理咨询有限公司编制二零二一年六月温馨提示：投标人投标特别注意事项本项目采用电子招投标，电子投标文件的制作、上传及开评标相关约定如下：（1）加密的电子投标文件壹份（.QNTF格式，由投标人在投标文件递交截止时间前上传至黔南州公共资源电子交易平台指定位置）。如未在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件的，视为未递交投标文件。（2）非加密的电子投标文件（.nQNTF格式）光盘壹份（此光盘模式仅限于投标人在黔南州公共资源电子交易平台已成功上传了加密的电子投标文件后，但在开标时其投标文件解密失败的情况下使用）。（非加密的电子投标文件光盘可与备用的纸质投标文件一起封装，于投标文件递交截止时间前，在开标现场递交。）（3）如果开标现场解密失败，则采用光盘导入非加密的电子投标文件开评标，要求光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件必须一致。光盘不能读取，或由于光盘中的非加密电子投标文件的内容、数据、文件生成时间等与已上传的加密电子投标文件不一致导致导入失败的，其投标将被否决。（4）投标单位在投标文件递交截止时间前需递交纸质投标文件，并按要求封装。纸质投标文件仅作为备用文件使用，在黔南州公共资源电子开评标系统出现异常，或其他不可抗力因素，无法继续使用的情况时，由项目业主、监督部门、交易中心共同商议决定启用纸质投标文件开评标，并以纸质投标文件为准。（5）评标办法文本与系统评标办法设置不一致的以系统设置的评标办法为准。（6）采购人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，请投标人注意携带投标企业CA锁参加开标会。1目录第一章投标邀请函（招标公告），3第二章投标须知，6第三章采购需求，19第四章开标与评标，23第五章合同格式及条款（参考），32第六章投标文件格式（参考），372第一章投标邀请函（招标公告）1、项目名称:黔南民族幼儿师范高等专科学校物业管理服务项目（二次）2、项目编号:GZHRCG047号3、项目序列号:政府采购项目备案表高校0044、项目联系人",1,1,1,1]
[1344,"让旗村集体经济成村集体经济组织员（代表）意见川公或村委会意见五崇上厨兰方拉加新胜社区居民委员会测新胜社区股份经济合作社辽饶签名:玄华盖章:签名:7的盖章点≥7l年Vg月l7日入l年7月7②心(矛乡镇（街道）农村产权交易意见机构意见它旦2业多签名:盖章:签名:盖章:7﹞2/年，广月，7日年月日第3页/共3页",0,0,0,1]
[1345,"详细评分汇总表合同编号:A6403000141003122001004标段(包)名称：2021年同心县韦州镇东山村14222亩高标准农田建设项目（早作）4标段序号投标单位经济标评审得分预不标评审怨分其他评审得分总分排名1宁夏禹泽兴建设工程有限公司49.7927.0015.0091.79/2宁夏天裕伟业水利水电工程建设有限公司49.6923.0014.2086.89N3宁夏晟博建工有限公司46.1225.0714.2085.39[3评委签名:开杭时间:2021-09-1709:00:00",0,0,0,1]
[1346,"《莲塘村志》编纂服务外包采购评分细则序号评比内容评比标准得分一综合部分（55分）1资质证照齐全（营业执照复印件、法人代表资格证明文件复印件、法人代表身份证复印件，原件备查）。由评委打分，每缺一项扣3分，扣完为止。102综合实力公司历史、从事的行业（有2年以上地方志行业经营经验优先考虑）、熟悉地方志编纂业务的专家（有3年以上地方志从业经验、有两部以上地方志书或年鉴的编纂经验优先考虑）、编纂人员情况等（能聘请中文、历史、哲学、新闻专业编辑人员或者爱好文史、文字编写能力强的人员优先考虑，聘请的人员熟悉黄埔区区情、村情的优先考虑）由评委酌情打分，划分为优（24-30分）、良（15-23）、一般（9-14分）、差（0-8）。303以往业绩情况投标人承担过年鉴志书编纂或者其他文化项目工作。具备聘请专家和编辑的实力。由评委酌情打分，划分为优（18-20分）、良（13-17）、一般（8-12分）、差（0-7）。20二技术部分（20分）1工作时间与进度计划根据投标人对本项目工作时间及进度安排的合理性进行评分。由评委酌情打分，划分为优（8-10分）、良（6-8分）、一般（3-6分）、差（0-3）。102.工作配合度根据投标人对本项目工作时间及进度安排的合理性进行评分。由评委酌情打分，划分为优（4-5分）、良（3分）、一般（2分）、差（0-1）。5三价格部分（20分）1价格分根据投标人有效报价进行评分投标人报价最低值为满分20分，其余投标人价格分为此次投标的最低报价除以该公司报价再乘以20，所得值为该项得分。20四诚信部分（5分）1综合信用分以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣1分，最高扣5分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录），得5分。评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档",5,5,5,1]
[1347,"与二e防3打一",0,0,0,1]
[1348,"南京中医药大学临床医学外科技能教学区出新一期工程竞争性磋商公告项目概况南京中医药大学临床医学外科技能教学区出新一期工程的潜在供应商应在苏世建设管理集团有限公司（南京经济开发区恒泰路汇智科技园B2栋13楼）获取采购文件，并于2021年8月30日9时30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号:JSZC-320000-SSJT-C2021-0002项目名称：南京中医药大学临床医学外科技能教学区出新一期工程采购方式：竞争性磋商预算金额：92.3518万元人民币；最高限价：92.3518万元人民币；采购需求：本次采购内容为南京中医药大学临床医学外科技能教学区出新一期工程（详见工程量清单）合同履行期限：签订合同后60日历天完成本项目不接受联合体二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度经审计的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺书）（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（6）法律、行政法规规定的其他条件：无2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：（1）供应商具有建筑工程施工总承包三级(含)以上资质或具有建设主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上资质；（提供有效的资质证书复印件并加盖公章）；（2）供应商具备有效的安全生产许可证（提供有效的证书复印件并加盖公章；（3）拟担任本项目的项目负责人必须具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资格且",0,0,0,1]
[1349,"第三章评标办法（双信封的综合评分法）评标办法前附表条款号评审因素与标准【评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的优先:（2)被广东省交通运输厅最新年度评为较高信用等级的投标人优先:【采用如下的优先顺序:承诺使用的鑫-级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】（3）以投标人企业最新年度净资产较高的优先:（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.3形式评出与响应性评审标准一个信封（苗务及技术文件）重标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可9:a.投标函按批标文件规定填报了项目名称、补进书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:c.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写.（2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位汽盖说齐金、符合招标文件规定。（3）投标人接照招标文件的规定提供了投标保证金:：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b．若投标保证金采用现金或支票形式提交,投标人应在投标人须知3.4.1款规定的时间,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户;c．若投标保证金采用银行保函或保证保险形式提交,银行保函或保证保险的格式、开具保函的银行或保险公司均满足招标文年妻求，银行保系或保近保险复印件装订在授标文件中。（4)投标人法定代表人投权委托代理人签署投标文件的，需提交投权委托书，且投权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印置、经名常或其他电子制版名代谷。（5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，挺供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用日觉、然名萱或兵他电子制版然名代答。（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外.。（7）投标文件中未出现有关",5,5,5,1]
[1350,"芦溪县妇幼保健院骨盆臂腹康养按摩仪采购项目（第二次)采购需求、采购需求清单序号货物名称单位数量备注骨盆营腹康养按摩仪台]二、骨盆臂腹康养按摩仪技术参数及功能要求:1、套简腔数:≥6胜;2、作用部位:≥6部位:3、压力范围:30～180mlgs;4、工作时间:设置范围为1～99分钟/连续运行:5、保持时间:调节范围为:0～12秒，保持时间的默认值为8秒:：6、间歌时间:调节范围:0～90秒，循环间隔的默认值为20秒:7、运行状态噪音:工作时噪音不超过45dB8、双向3D立体设计套简，循环压力分别作用于大腿、盆底肌、骨盆、臂、腹等部位，促进淋巴液和静脉血液回流:9、液晶显示，感应按键操作:10、实时显示压力部位、压力值、间歌时间、压力保持时间等:11、充气部位压力、充气时向、向欲时间、治疗时向均可自由调整，实现个性化方案;12、压力范围即可同步调节，也可单腔调节，避免剖腹产刀口疼痛部位部13、远心端向近心端梯度压力充气，促进盆腔血供:14、作用部位独立调节，即可进行骨盆相关肌肉放松，也可进行骨盆矫正修复求15、慨尾部充气，提升臂部，纠正稽下垂:：16、配合手法纠正骨盆错位倾斜，起到骨盆固定作用17、套简可作用于腰腹部位，改善腹直肌分高状态:18、套筒用于盆底部位，可帮助患者学习收缩盆底肌，提升盆底肌，改善阴道松弛，使其变得紧致:19、肢体套简均为医用级TPU材料:：20、肢体套筒均为圆周压力设计:21、主机实时检测气囊压力信息，并由气囊漏气检测报警功能:22、超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全",4,4,4,1]
[1351,"工程概况一、项目名称：哈尔滨商业大学北校区网球场地维修改造工程预算：2000000元项目地点:哈尔滨商业大学二、方案总体说明及要求:1.详见施工图纸和清单2.施工期间所有附属物的拆除与恢复由施工单位负责.注:1.本项目投标单位勘查现场地点：哈尔滨市松北区学海街一号哈尔滨商业大学A区西门。时间：报名结束后第二天上午9：00联系人:侯老师。电话：18249778868本项目产生的水电费由施工单位挂表，统一由哈尔滨商业大学按表收取.三、质量要求:合格(质保期2年)四、工期要求:45天五、验收标准:合格六、投标单位资质要求:建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包二级七、参考工程量详见附件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：哈尔滨商业大学北校区网球场地维修改造工程—建筑装饰工程标段：哈尔滨商业大学北校区网球场地维修改造工程第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位计量单位综合单价综合合价其中：暂估价体育馆室内网球场改造1010401004001多孔砖墙1.后接排水沟2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖3.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆灌孔砌筑4.详见设计图纸m34.06201B003原有排水沟清理费1.原有排水沟清理费2.详见设计图纸m101.623010903002001墙面涂膜防水1.排水沟侧壁2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层一层3.详见设计图纸m260.974010904002001楼(地)面涂膜防水1.排水沟底部2.涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水层一层3.详见设计图纸m230.495010607007001金属井、沟盖板1.原有不锈钢排水沟篦子保护性拆除，施工完毕后重新安装2.详见设计图纸m101.62601B004路面凿毛1.现状混凝土面层地面凿毛,打出麻点(面层以下严禁破坏,以防现状地面内部防水层破损)2.现状网球场球网立柱预埋基础,施工时严禁破坏3.详见设计图纸m2840.397040203006001沥青混凝土1.沥青品种:60厚粗沥青混凝土一层2.详见设计图纸m2840.39本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：哈尔滨商业大学北校区网球场地维修改造工程—建筑装饰工程标段：哈尔滨商业大学北校区网球场地维修改造工程第2页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位",3,3,3,1]
[1352,"样本（适用于工程预算价30万元-100万元项目）太平小学学生厕所改造工程招标文件（适用于小额工程）项目编号：樵采（工程）【2016】78号招标单位（章）西樵镇太平小学时间2016年月日备案单位（章）佛山市南海区西樵镇公共资源交易管理委员会办公室时间2016年月日目录第一章第一章招标公告项目编号：项目编号：樵采（工程）【2016】78号1．佛山市南海区西樵镇的太平小学学生厕所改造工程，已由相关部门批准建设现决定对该项目的工程施工进行公开招标2．本次招标工程项目的概况如下：2.1本工程为太平小学学生厕所改造工程，内容包括：新田校区3间、平沙校区1间共4间拆除卫生间及室内装饰,重新铺贴地面、墙面贴砖、天棚抹灰刷漆、重新布给排水及电气等本工程具体内容详见图纸、工程量清单及招标文件2.2工程建设地点：西樵辖区内2.3工程规模：工程造价约36万元2.4计划开工日期为：工期50日历天，工期以双方签订施工合同并以甲方签发开工令开始计算，工期不因假期、雨季等因素而延长2.5招标内容：本工程图纸、工程量清单及招标文件要求内容范围内的施工总承包2.6工程质量要求：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”3．投标人资格要求3．1凡具备承担招标工程项目能力并具备规定的资格条件的西樵镇小额工程施工单位入库资格类别--建筑装饰装修工程类库内企业[以此网址（http://www.xiqiao.gov.cn/cms/html/3253/2016/20160122084714574901289/201601220847145749012891.html）于中对应专业类别公布通过的中标单位名单为准]，均可对上述招标工程项目进行投标3．2投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作4、中标单位必须在佛山市建筑行业诚信管理平台中登记备案，诚信登记备案及其年度综合考评结果以网上佛山市建筑行业诚信管理平台中查询结果为准，且在开标当天佛山市建筑行业诚信管理平台的企业状态均不为锁定状态；否则，招标人有权取消其中标资格5．招标文件的获取方式：招标文件及有关图纸、工程量清单可在西樵镇公众服务网(http://www.xiqiao.gov.cn)上自行下载公告时间：2016年7月1日至2016年7月6日报名确认截止时间：2016年7月6日17时",1,1,1,1]
[1353,"招标评标结果公示招标编号：HBGA-202107QG-007001001一、招标概况仁和公寓电梯采购安装项目仁和公寓电梯采购安装项目(第二次)于2021年07月29日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年08月19日在公安县开标室501开标，并于2021年08月19日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县国城置业有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称辛格林电梯（中国）有限公司湖北德远电梯有限公司杭州奥立达电梯有限公司投标报价(元)235000023890002445000质量（如有）国家合格标准及验收规范合格标准国家合格标准及验收规范合格标准合格工期（交货期、服务期)/909090姓名谭志强梅运平伍显周证书名称项目负责人（如有）证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年08月21日至2021年08月23日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1．招标人：公安县国城置业有限公司地址：公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋1-6层联系人：姚家新电话（传真）：0716-52221652．招标代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司地址：公安县孱陵大道35号铭悦广场二楼52、53号联系人：赵小劲电话（传真）：131357715583．行业主管部门：公安县住房和城乡建设局地址：公安县斗湖堤镇油江路162号联系人：电话（传真）：0716-51550004．公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：斗湖堤镇油江路122号联系人：周小琳电话（传真）：0716-5156353备注说明：招标人\\招标代理机构：北京中兴恒工程咨询有限公司（盖单位章）2021年08月20日",0,0,0,1]
[1354,"采购清单.docx项号产品名称设备名称技术参数数量单位备注一、基础设备1办公用具交互智能平板一、整体设计1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。3、整机屏幕采用≥75英寸液晶显示器。4、整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。★5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件）6、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。7、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行10点或以上触控，支持红外笔书写。★8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供国家认可的第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件）9、内置蓝牙模块，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手手机通过蓝牙发送的文件。★10、支持锁定屏幕触摸和整机前置按键，可通过遥控器、十指长按屏幕5秒、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也可通过前置面板的物理按键以组合按键的形式通过锁定/解锁。（提供国家认可的第三方检测机构出具的以上功能检测报告复印件）11.前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转。12.触摸屏在照度100Klux环境下可正常工作。13.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。二、整机设计1、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.55（蓝光危害最大状况下）2、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。3、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。4、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。5、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。6、整机在0℃-40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。7、从外部通道切换到内部PC通道后",4,4,4,1]
[1355,"呼伦贝尔职业技术学院呼伦贝尔职业技术学院通用设备竞争性谈判采购二次二标段：数字虚拟解剖实训系统评标报告评审委员会2020年12月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，9七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔职业技术学院呼伦贝尔职业技术学院通用设备竞争性谈判采购二次二标段:数字虚拟解剖实训系统已经同级败政部门审批，采购人为呼伦贝尔职业技术学院。本项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后生件（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔职业技术学院呼伦贝尔职业技不学院通用设备竞争性谈判采购二次二标段:数字成拟能凯实训系统，。具体情况如2.3附表。2.3标段话情:呼伦贝尔职业技术学院呼伦贝尔职业技术学院通用设备竞争性谈判采购二次二标段:数字虚拟解剖实训系统，该标段情况详见下表:序号」标段编号」方标段名称采购内容采购预算（元）】D0115070(院通用设02I呼伦贝尔职业技术学院呼伦贝尔职业技术学12001363/备竞争性谈判采购二次二标段:数字虚拟解剖实训系统详见本项目采购文件1028000.0主任委员:马新骏委员:范树廷张桐辉李志村、张鹏二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔职业技术学院于，2020生12且11日在法定媒体网站和呼伦贝尔直公共资返交易巴心必站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还县备以下特定条件《国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不",0,0,0,1]
[1356,"政府采购询价文件采购项目名称：重庆市育才职业教育中心2019年军训服采购采购人：重庆市育才职业教育中心二0一九年一月温馨提示各潜在供应商：我区政府采购实行不报名和资格后审，潜在供应商在网上自行下载招标（谈判、询价）文件，在规定时间内按要求参与投标（谈判、询价）为提高政府采购活动的成交率，帮助您正视您的合法权益，减少不必要的采购失败，特提醒关注包括但不限于下列问题1、请潜在供应商认真仔细阅读政府采购招标（谈判、询价）文件，按要求认真仔细地准备好相关资料后再参与采购活动2、请潜在供应商按要求准确填写开标一览表或谈判（询价）表，在法定代表人或授权代理人（签字）的位置应签字，在要求潜在供应商加盖公章的地方要加盖公章3、潜在供应商在填写报价金额时，应按照采购文件要求的最高限价的单位填写，不要填错；报价的大写金额应按照正确的书写格式填写，不写错别字4、潜在供应商在填写开标一览表时，要按照采购文件的要求逐项填写，要准确填写交货期、交货地点等内容5、潜在供应商递交的投标文件或谈判资料或询价资料，要按照采购文件的要求包装且密封完好，并在密封处加盖印章6、潜在供应商提交的资质等材料，应按采购文件要求提交原件或复印件加盖单位鲜章；提供的资质材料应按采购文件要求是有效的资质，提供的资质材料应按采购文件要求提供齐全，不要漏项7、投标保证金的支付：现场现金缴纳用信封密封并加盖投标人公章，于投标截止时间前现场缴纳，开标前现场拆封投标保证金，如果投标保证金不足，则不予投标投标截止时间后的投标保证金将被拒绝9、潜在供应商应随时关注在重庆市政府采购电子交易平台“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布的相关采购项目的答疑和补遗等文件10、潜在供应商可按照招标（谈判、询价）文件规定的联系方式，寻求帮助重庆市育才职业教育中心制第一篇询价采购邀请函重庆市育才职业教育中心是一所国家级重点中职学校、国家中职示范学校，近年来学校不断发展，培养了大批高素质的技能型人才，为深入贯彻落实《国防教育法》，切实加强国防教育工作，通过军事文化课、军事基本技能的严格训练，使学生们具有强烈的",1,1,1,1]
[1357,"项目编号：DS20210805（GC）0001-002-001四川省开江中学新建综合大楼及校园维修和运动场改造工程施工评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月07日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:四川省开江中学新建合参及校园维修和定动扬改造工程施其中基准价(元）招标控制价相应价F(元)洛各有效投标的评审价的K】算数平均值（元）K2K3有效投标的评审价（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X6乙3山①6凡8综合得分排序（综合得分由高至低）备注工四川万宜建设工程有限公司15939757.66l6669743.9116231021.536250.93|0.40.616220613.8958.249l.10又四川巢方建设有限责任公凯15939757.6616669743:9116231021.536250.93|0.40.616040209.7759.3790.0323四川泰鸿宸建设工程有限公司15939757.6616669743…9116231021.536250.93|0.40.616335926.9987.6957.513山四川万隆样建设工程有限公司15939757.6616669743.9116231021.536250.93|0.4O6159889526959.6987.27入四川大洋建工集团有限公问15030757.6616669743.9116231021.536250.93|0.40.616389804.0987.0457.1856四川省锦坤建设工程有限公司15939757.66166697439116231021.53620.93|0.40.616280305.957.8685.5267四川恒昊建筑工程有限公言15939757.6616669743…9116231021.53620.93]0.40.616472717，3256.6685.002第2页8四川菌南建筑工程有限公司15939757.6616669743。9116231021.53625(。G()616119642。3558.8782.77是否废标:是口否y报价评审组成员签采出其宜世泗条象动生9月7时状登云泗知监督人签字:招标人签字:第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27",0,0,0,1]
[1358,"22文作额号:B110评标报告招标项目名称；奉风油田排的西产能建设工程注水管网工程施工招标项目类别:工程施工招标项目编号:B1100000013039563006标段名称:春凤池田排6西产能建设工程注水曾网工程施工标段编号:B1100000013039568006001开标时间。2021年9月7日9:00荔据兽嘉b密”中国石化集团招标有限公司胜CC[法出径风油田排6西产能建设工程注水管网工程施工(吞风油田指6西产能建设工程注水31100000013039563006中石化新福新在石油开发《限责任公司中国石化集团招标有限公司详见“开标记录表”中国石化集团招标有限公司胜利分部招标室开始:2021/9/70:39:55结束:2021/9/712:39:42单见“评标委员会成员名单”、“评标委员会成员签到表”、说见“扫描件核对情况表”谨见“初步评宣标准及记录表”时详见“标报告”谨细证重标准及计分表”“投标人排序表”签详见“问题郑清”名次中标候选人名称投标报价上湖北江汉良机石化工程集团有限公司投标报价1973661.43位中石化胜利油建工程有限公司投标报价2066828.66《永升建设集团有限公司投标报价1913626生皮时间。2ozi/0/:t1.c2第页/共1httpy;y/y(hbiddjnc;in0",0,0,0,1]
[1359,"竞争性磋商资格审查情况共一包:四川省教育考试院2021年印刷品制作及设计排版服务竞争性磋商政府采购项目称项目名【四川I?教行考试院2021年印刷点副作及设计排版服务竞予性磁商政府采购项目(川致采证阁〔2021]95)号)项目编号510201202106869资格市在依据川政采磋商（2021）95号文件磋商公告内容是否与磋商文件规定一致是上否供应商1供应商2参加竞争性磋商供应商名单成都市新都华兴印务有限公司川印文化集团股份有限公司供应商3成都中永印务有限责任公司供应商1通过资格审查的供应商名单成都市新都华兴印务有限公司川印文化集团股份有限公司供应商1未通过资格审查的供应商名单成都中永印务有限责任公司原因相关证明材料均未按照磋商文件的明确规定签署电子章根据磋商文件第四章供应商资格性证明材料规定的要求:供应商所提供的电子响应文件需签署电子章后上传到电子响应文件中的规定。经审查该供应商所提供的营业技照、财务审计报告和印刷经营许可证等通过资格审查的供应商是否达到三家是否本次采购活动是否终止是否遴商小组组长（签字）:蔓径象冲厚能关卢日期:2021年08月03日2",0,0,0,1]
[1360,"南江口镇中心小学教学综合楼工程施工评标委员会评标报告评委主任:评委委员:评标日期:2021年8月10日十二、评标报告南江口镇中心小学教学综合腰工程施工项目报据招标文件及有关法规、规章的规定，已经完成所有的评标工作程序，现将评标情况报告如下一、剂标项目基本储况南江口镇中心小学教学综合楼工程施工项目招标公告于2021年7月19日起在云浮市公共资源交易网、广东省招标投标路管网上发布。各正式投标人，于投标最止时间前的每天8:30-11:30、14:30-17:30（节假日除外）到广东超铖工程管理有限公司（罗定市素龙街道平南村委大村东骏广场旁边)购买招标（晟果）文件，或各正式投标人在投标报止时间前到云浮市云浮市公共资源交易中心都南分中心（郁南县都城镇中山路68号县行政服务中心四楼）招标（成果）文件购买自助点领取书面文件。招标文件每套售价500元，售后不退。根据工程招标投标公开、公平、公正、择优的原则，本工程于2021年8月10日召开开标会议，于投标截止时间（2021年8月10日上午09时30分）前按时提交投标文作的投标人分别为:1、广玄念强建设工强在限公司；2、上班直盛园述工程有限公司:3、登宏达建设集团有限公司；4-立看建设集团股益在图公司；5、中商建投建设在限公司，6、广宏泰建设工程在限公司7、涨加直锦卒建筑工程在限公司;，8、广签静宏建设在图公五共人家投标人二、评标委员会成员名单评标委员会的专家成员由云浮市公共资交易中心都南分中心见证下，在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，评标委员会的组成成员名单如下:备注姓名身份证号码评标委员会主任评标委员会主任。由评标委员会全体成员一致同意推选为序号】。初步评审符合婴求的投标单位如下:符合要求的投标人名称序号广东众强建设工程有限公司1广东吉盛园林工程有限公司2中商建投建设有限公司8广东秦悦建设工程有限公司（深圳市锦亭建筑工程有限公司6七、废标情况说明:一.群安达建设集团有限公司、广东精宏建设有限公司投标函不填写工期，不符合第二采“投标人须知”第1,3.2项规定:二.立乔建设集团股份有限公司开标时提交的“入、拟派本项目的项目负责人和项目技术负责人确认书”与招标文件中“六、拟派本项目的项目负责人和项目被术负责人确认书项目负费人和",0,0,0,1]
[1361,"附件1：曲靖市宣威宇恒水泥有限公司标准化验室改造工程量清单项目设备名称规格（mm）单位数量单价小计备注一楼小磨房砖墙3750*3178*2平方23.8224砖墙窗户1200*1500平方1.8防盗门900*2000樘1中天品牌封存样室砖墙3754*3140平方11.7824砖墙3754*3140平方11.7824.含粉刷，乳胶漆防盗门900*2000樘2中天原有窗户1200*1500平方1.8货架1500*600*2000组9全钢封存样室砖墙3140*5776平方18.1324.含粉刷，乳胶漆楼梯下面洗手池，拖把池个1比表室格力空调1.5匹1子母防盗门1200*2100道2中天控制室水泥台瓷砖修补批1格力空调3匹1gree/格力KFR-72LW3匹职能变频柜机养护室水泥台7749*800*600米7.749砖混凝土结构2800*800*600米2.8砖混凝土结构1800*800*600米1.8砖混凝土结构4000*800*600米4砖混凝土结构1200*800*600米1.2砖混凝土结构墙面瓷砖平方73.430*20顶面防水涂料平方30.92立邦外墙乳胶漆铝合金隔墙平方24.171.2MM铝合金，5厘米钢化玻封窗户个1砖混凝土结构开水槽10公分米14上面用不锈钢格栅5匹台1格力变频空调成型室铝合金隔墙7.767*3.14平方24.381.2MM铝合金，5厘米钢化玻3000*3140平方9.421.2MM铝合金，5厘米钢化玻成型台3500*1500*800米3.5砖混凝土结构水池台1200*750*800米1.2钢木结构，台面采用上海佛呀13MM实心理化板，框架采用60*40*1.5MMD镀锌方管，柜体采用普洱卫国18厚高密度板，背板采用0.9MM活动板制作，铝合金一子拉手，优质五金件沉甸池1500*700*1300个2采用1.2MMPP板净浆搅拌台2000*800*600米2钢木结构，台面采用上海佛呀13MM实心理化板，框架采用60*40*1.5MMD镀锌方管，柜体采用普洱卫国18厚高密度板，背板采用0.9MM活动板制作，铝合金一子拉手，优质五金件净浆搅拌台2000*800*600米2水泥台3000*800*800米¥3砖混凝土结构拆除砖墙批1振实台个1砖混凝土结构，贴瓷砖跳桌个1砖混凝土结构，贴瓷砖3匹空调台1gree/格力KFR-72LW3匹职能变频柜机破型室水泥台3000*750*800米3钢木结构，台面采用上海佛呀13MM实心理化板，框架采用60*40*1.5MMD镀锌方管，柜体采用普洱卫国18厚高",3,3,3,1]
[1362,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：会议室拆除序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1011605001001地砖面层拆除1.拆除的基层类型:地砖m24.22011605001002砼垫层拆除1.拆除的基层类型:砼垫层m34.23011601001001砖台拆除1.砌体名称:台阶2.砌体材质:普通砖m33.364011610001001木门拆除1.拆除类型:木门拆除樘25011602001001过梁拆除1.拆除类型:过梁拆除m30.236011601001002墙体拆除1.拆除类型:墙体拆除m30.237011610002001防盗门拆除1.拆除类型:防盗门拆除樘18011203001001水泥砂浆抹灰1.底层厚度、砂浆配合比:7mm1:3水泥砂浆2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:0.5m27.649011613002001玻璃拆除1.拆除类型:玻璃拆除m21.7510011606003001天棚面龙骨及吊顶面层拆除1.拆除部位:会议室吊顶m215611011604002001墙面腻子铲除1.拆除部位:墙面腻子铲除m2127.312010103002001余方弃置1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:20kmm313.28分部小计措施项目本页小计合计总价措施项目清单与计价表总价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1011707001001安全文明施工和临时设施分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费2.42011707004001二次搬运及清理费分部分项人工费+分部分项材料费*0.86+分部分项机械费*0.86-分部分项措施子目人工费-分部分项措施子目材料费*0.86-分部分项措施子目机械费*0.862301B001材料及产品检测费分部分项人工费+分部分项机械费*0.86+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费*0.86+商砼人工费+商砼机械费+沥青混凝土机械费+沥青混凝土人工费0.26401B002垂直运输费分部分项人工费+技术措施项目人工费+商砼人工费+沥青混凝土人工费8合计规费、税金项目计价表工程名称：会议室拆除序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)金额（元）1规费分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费0.722税金税前工程造价9合计分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：南围墙拆除序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1011602001001基础拆除1、拆除毛石基础2、工程量暂估，",3,3,3,1]
[1363,"[0030ls:ccb.000oci=包动吕兰。上投X实投X1华评、、另C次AX(华S0:gT8Z-90-T202节:ST8Z-90-IZ020*：LISZ-90-T2028F:9T8-90-1202、射秘等规姓主或击部部买务2武挂兰工坚-辽函,M/]基R甲工且融实必殡2资《法迪通器源福送基叉学工且融江歌张景导乱工爱舒基2淳程V十卫店武基受副工L目勐工3科额基工X资(以2浙.线:V/+区圆鉴愿g社些京科工自蚁江歌购区控处币。警基￥米公试)运工域只卧工日卧鹤鉴工米越拓打器赛工￥≤2游传/平函套陀等径融工目副工其聚略一勘基:客监…签V+又凹鹭码送德交卧工自融工歌附效舜导副工活证吗松世长些染“副工活理数肆号台2避工县息上号H瓷回云，法截:驻长述式江独心正找2总池心(太拟延社动产脚越够E烈盘式越八雪;雅店盟盟如盟舒强拟基式武2审式对狱欲2梁计的适日的0自L0击1述“日Egd0支巡且总古3日(0彭2o主1izoc“日e且e其的书Z要3组日88长非选题邕省过河泌识融正自《独8Y3933洋视置币二器基工洛≤﹝口差米甲鉴V-H区区竖阳沿健研H召罗枣器工目副工耶照坐邹YgZ8SiLgI置币二器鉴：洛业：口落滩驱申落V十区函阳染经研活联实识器工目融工票熟并项翔验然没产项多证单落V/+区图蜂阳染怪平.共杂罗枣伊强工目融工票聚坐各Y驱6i89T暂巫二骤工各必·口常滥单鉴\\/十习盈蜂愿研还罪准识型工目融工耿聚开平6验许特操科鹏甲鉴)/十区图鉴愿:经研H召罗乎贷融工日卧工聚聚些留Ygf68689罪下器鉴￥洛≤：口嵩滋申鉴\\十习国蜂愿沿社研落副实保卧工目融工耿影*平式强基答分2*-鹏单差\\/十习四蜂得沿仔研8.H杂写岁贷群工目融工熟聚坐智Yg0Z0889I暂尔之暂基￥半站：口连滩鹏印￥\\/十区团基际沿经职注工行~式述法岩00000S000000000500000可胜县哥工难单区浮验电口滩巨辽毕图卧工骏革口濠滋、巨辽部经图杀连非域、可面暴融工率毕冈团督电口灌式。公版邵与买受梁牙基非；8包梁牙电甚乙3于长鲁电去J98比邵802fT8LV*队*上(37(以:(X火“/%%当常电占批拟疆露疆述活君写坐贸副工目融工款（)率长过00澄工潮烨故三载T中各誉",0,0,0,1]
[1364,"金泰路、金蓉路、金海路、金安路、金淮路道路工程招标文件补疑（项目编号：2018GCCZ3940-补1）各投标人：按业主要求，现对本项目招标文件作出如下补充：第一部分招标需求一、招标范围：①金泰路（淮南铁路—凤丹路），红线宽30m，长约1500m；②金蓉路（淮南铁路—板桥河），红线宽32m，长约1672m；③金海路（阜阳北路—现状支路），红线宽35m，长约532m；④金淮路（淮南铁路—凤丹路），红线宽30m，长约1737m；⑤金安路（凤锦路—凤丹路），红线宽30m，长约1670m本项目分为一个标段包括以下单位工程：1、道路工程：包含土方、路基、路面、人行道、围墙破除恢复、值班室破除恢复、道路附属工程、现状道路衔接改造、破除恢复等设计施工图纸范围内全部内容2、排水工程：包括雨污水管道、雨污水检查井、雨水收水井；既有排水管道的清淤、维修加固；与既有管网衔接、既有检查井的升降处理等其他项目，包含图纸设计范围内全部施工内容3、照明工程：路灯变压器、控制箱、路灯灯具、杆件、预埋管及手孔井等设计施工图纸范围内全部内容4、绿化工程：设计施工图纸范围内全部内容5、其余参见招标文件、工程量清单、招标补遗文件等6、除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入（含补充图纸、设计答疑、施工图审查意见等）二、暂定项目：以下项目按照业主要求，以暂定工程量计入分部分项工程量清单，投标人综合考虑报价，标后按实际工程量结算1、按照图纸设计，对各道路沿线企业雨污水管道接入、检查井修建设定暂定量：金泰路d600雨水钢筋混凝土Ⅱ级承插管740m、雨水混凝土检查井19座；污水D300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管740m，污水检查井19座金蓉路d600雨水钢筋混凝土Ⅱ级承插管840m、雨水混凝土检查井21座；污水D300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管840m，污水检查井21座金海路d600雨水钢筋混凝土Ⅱ级承插管260m、雨水混凝土检查井7座；污水D300HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管260m，污水检查井7座金淮路d600雨水钢筋混凝土Ⅱ级承插管850m、雨水",0,0,0,1]
[1365,"扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府南木鄂伦春民族乡东窑村道路硬化建设项目施工评标报告评审委员会2021年07月30日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府南木鄂伦春民族乡东盆村道路硬化建设项且施工（以下简称“本项目）已由以扎民委字【2020】42号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市菌本鄂伦春民族乡人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市南木鄂伦春民族乡人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，扎兰屯市南木哪伦奉民族乡人民政府南木鄂伦春民族乡东窑村道路硬化建设项且施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且0L日，交工日期:2021年09且29日。共计60日历天2.3标段详情:扎兰屯市南木鄂伦奉民族乡人民政府南木鄂伦春民族乡奈窑村道路硬化建设项目施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目控制价项目规模（万",0,0,0,1]
[1366,"镇平县智能化绿色储粮仓储物流项目评标结果公示镇平县智能化绿色储粮仓储物流项目于2021年09月24日在镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动，经评标委员会评审，中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:项目名称:镇平是智能化绿色储粮仓储物流项目投标人名称南阳市和诚建筑安装工程有限公司投标报价11426836.11元第一企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库中项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖需况、艾不写岩等的容）见本企业诚信库侯姓名有无在难工执业资安至生产考核合移证书项目执业资格证书编号程格等级编号X负责儿李松松无二级豫241141458503豫建安B(2019)0015223投标人名称河离金凡建筑工程有限公司投标报价11461832.66元第远企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容)见本企业诚信库中楼”舒的容）项目负责人亚绩(包括项目名称和地照、获妥情况、文件母见本企业诚信库姓名有无在建工执亚资安全生产考陵香移证形仓项目执业资格证书编号程格等级编号人负责人李伟斌无二级豫241161708239豫建安B(2018)1915585投标人名称河南松华建设工程有限公司投标报价11460815.28元谈鄂企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）虫见本企业诚信库项目负责人亚绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件母等内标容)见本企业诚信库谈进项目姓名有无在建工我正资安全王产考核香移证书程执业资格证书编号人负责格等级编号人昊占领无二级预241161718764豫建安B(2019)0014430被否决投标的原因及依据序被否决的号投标人名称原因及依据山三、、报价修正序投标人名称号修正原因修正依据修正前修正后报价报价江四、所有投标人评分情况A所有投标人综合标评分情况序务投标企业名称评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委7南阳币和被建筑安装工程有限出公14.0014.0018.0013.0012.00L3.10L3.00卫河南④凡定筑工程有限公司8.008.007.007.006,007207007.607007.007.607.608.506.0河南松华建设工程有限公司5.606.606.504d06.605005.00金殷翔建设有限公司B所有投标人技术标评分情况评委3评委4评委5评委6评委7序投标企业名称评委1评委2号两阳币和被建筑安装工程行限23.8023.6023.0024.4022.6024.0028.60公21.6022.00266023.2013.5022.7024.702河南会凡建筑工程有限公司20.0020.5019,5018.50177018.003河南松华建设工程有限公司17.6021.6020.6012.5019.50I8.9018.60赣翔建设有限公司18.60通C所有投标人总得分情况序报价得分总得分",0,0,0,1]
[1367,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为12%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分84分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：/分投标人市场信用评价：最高6分投标报价合理性分：最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；□方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变",5,5,5,1]
[1368,"信息保障室营屏改造工程项目中标候选人公示招标x目细号:ZJAZB-2018-536招标范团:工程量清单范围内的所有内容、详见招标文件招标单位名称:信息保障室招标代理名称:中建安工程管理有限公司第一中标候选人:石家庄锦北建筑有限洲任公司投标报价:251422.51元工期:30日历天质量标准:合格北纷:元氏县槐阳沙验学校北校区教学楼修绪工程项目经理:韩杰民，二级注册建造师，建造盾资格证书编号:0007953第二中标候选人:河北森雅建筑工程有限公司投标报价:253054.93元人民币工期:30日历夫质量标准:合格业纷:河北中医学校橘泉校区1号学生公寓淮修改造工程施工项目经理:狄彦良，二级注册建造册，建造近贪格证书细号:201401578第三中标候选人:河北万顺达建筑工程有限公司投标报价:260457.96元人民行工期:30日方天质量标淮:合格业绩:高邑县东驿头学校综合楼工程项目签理:郭川磊，二级注册建造册．建造府资格证书编号:201504100参加投衍单位无石家庄铺业建筑有限责任公司、河北森雅建筑工程有限公司、河北万顺达建筑工程有限公司、永通建设工程有限公司、河北盈鑫装饰工程有限公司、中通建工城建集团有限公司、湖南永通建设工程有限公司、河北省至内装饰某团有限公司开标时间:2018/12/269:30:00中标时间:2018/12/2611:30:0公示时间:2018/12/279:00:00公示截止时间:2018/12/2917:30:00招标代理:中廷安工程背理有限公司地址:石家庄市新华区西三庄街88号慢城1号商业小公楼7层联系人:高飞sceg电话话:15369351103第一中标候选人洋细情况如下:单位名称:石家庄锦业建筑有限责任公司投标报价:261422.51元人民元",0,0,0,1]
[1369,"评分汇总表标段(包)名称:新上王村景观提升工程(XE20210991001001)2投标单位投标报价(元北甘顶巡名王价有效性欧指创防胜设区团初区公司806I56,00f比有必温册市饰业芝施在型公司506356,。00蓟技浙江签段建设有限公司06156,00付效任货浙江长欣定设有限公通06:56。00范此留其名技园林速设《型公试如06i56,00绍兴一设同林建设有型公司06:56.00帛戏绍兴公刚环境建设在区公通06156。00射y当一油括扶选人招兴中通环境建设有限公司106356,。00浙江犯别;没看限公式36856。0浙江金蓬队发理议有退公司:06≤56。00绍关东茂环技录边们区公站06156。0投天建设集团有限公司06:56.00女益欢扎管论工刊有混公元06156。0奈顺县弘创建信建设有限公司106356,。00近浙江盛潜建设有限公司。(X浙江天部定设右湛公通06:56。00注㎡绍亮广参环控速让有则公司306156。0霍究蓬既环境建设有区公司06:56.00浙江说湖出设L团石区公司参考标工价:S78S[0评标方法：抽签定标法结算下评率[]:项目负贡人签字:招标单位签字：招标代理签字:益督人签字:公共资源交易中心-开标时间:2021-09-0510:30",0,0,0,1]
[1370,"评标委员会评分汇总表项目编号:建交武采公字〔2021〕26号分项目名称:建安政采公字〔2021〕26号许昌市建安区城余省镇局处安区中心城区2021年新增应圾分类试点小区z评标委员会平当密务岁术禄贫鼓终比汇悉投标人代沅安刘静鹤至志分分分分行善芬泛变整信吴泽河南衣太不舍环保科技江加重75.00,TX1,.0069.408L.3077.00383.7076.74|227.5449.209.61)86.35派有限公司)入河南六五环境科技有限母层69.0060.1075.3064.00329.465.8821.4844.401D.0075.882Z公司河南理想园林环卫设施66，6069.0060.0075.3053.00317.30|63.46[9.8643.67.6971.153日着见公司江苏思益环保科技农限61.0056,10ˇ69.1059.00310.2062.04|16.2495.808.8970.93温4公司65.001（///)的河南绿环环汽彩发总系55.0050.10663034.00249.40|49.889.8840.007.7057.585544.00公)评标委员会成员:入静鹤、吴泽、乔志(组长)、代新安、我李耀伟2021年09月16日二山)地认亏志、汶杂之签罐活?符能苏M班",0,0,0,1]
[1371,"东青公寓四-五栋改造项目项目名称：湘潭大学东青留学生公寓水电改造项目项目要求1、本次采购指定品牌：威胜信息技术股份有限公司、深圳市北电仪表有限公司；需要表计生产厂家授权；2、本次采购表计必须接入学校原水电缴费系统清单序号项目名称项目特征数量单位备注1无线物联卡水表DN20无线水表无阀控；以电控水98台含8年通讯费，内置电池5年2单相智能费控电表10（60）A费控智能电表98台3电表数据采集器以太网数据采集器4台说明：以上采购清单报价含所有费用（运费、安装、调试、水表、电表、采集器的安装辅材、拆旧表并将旧表运至甲方指定地点、接入系统等），合同签定后1个月交货，质保期2年，接报修电话后1个小时内到达现场基本参数序号名称参数1单相智能电表计量功能：具有正、反向及组合有功电能的计量功能，组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性组合分时计量计费功能：支持尖、峰、平、谷四个费率，全年可设置2个年时区，8个时段表，24小时内至少可以设置14个时段结算功能：一个月最多可设置3个结算点进行结算，最大可记录最近12次结算的历史数据（包含各分费率的正、反向有功电能）测量功能：能测量电压、电流、有功功率以及功率因数等电网参数事件记录功能：电能表应具备掉电、校时、编程、购电、退费和拉合闸等事件记录功能，须保存最近10次的记录信息用户界面：具备宽视角LCD显示，电能数据显示8位，其中包括6位整数、2位小数；液晶显示带白色背光，通信、按键和报警条件下可点亮背光；表计须具备电能脉冲指示灯（红色）和跳闸指示灯（黄色）停电抄表功能：电能表应具备停电抄表功能，电网断电时，电表进入停电工作状态停电状态下电能表可由按键唤醒显示，背光灯不点亮，用户可按键查询累计电量、剩余金额和通讯地址等数据，唤醒后如无操作，自动循环显示一遍后关闭显示通信：电能表应具备RS-485通讯接口，光电隔离，有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰；须具备远红外通信接口，支持掌机抄表和设参通信协议",4,3,4,0]
[1372,"建筑工程施工招标最高投标限价备案表名名m询双他aoliro3P:,而明区二戈赛东站货场周边圆户区改池土地落理项目B地块建筑拆运工程施注)指明区二戈寨东站货场约300万元建设规提(㎡、km）板房拆远。30,71元/*方米,机加住它拆运(6层以下含6层),115.9㎡元/*方来，破递住它拆站(6质以.上不含6层):92.99元/平方来，混住宅拆运(6质以予含6层);8t.65元/举力米，镜水住宅拆运;18,90元/*方来，棚、其油职系工程师工程师委托编制方式应填写以下内容陕西恒璃项目管理有限公司各冬管观机豹备案意见:（专用章)1的经办人浏名d1不表一式三份。造价管理机腾、招除投标管理机腾、据际单位各一份。2.偷测方式分为自行编制和委托编例,3.执业资各填对注册工国选价师、全国是设言型选份员或儿他1本表具作为据标人已将最尚投标限份报送备案的免证。并不代表备索机构对所报辽最必投标限协参额的谈定",2,2,2,1]
[1373,"安陆市2020年度高标准农田建设项目第2标段增量工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1安陆市2020年度高标准农田建设项目第2标段增量工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第2标段增量工程第1页、共1页安陆市2020年度高标准农田建设项目第2标段增量工程编制说明1.《建设工程招标控制价初稿》、图纸等；2.清单依据《水利工程量清单规范》（GB50501-2007)；3.定额依据水利部水总〔2002〕116号文颁布的《水利建筑工程预算定额》；水总〔2005〕389号文颁布的《水利工程概预算补充定额》；水建管〔1999〕523号文颁布的《水利水电设备安装工程概算定额》；水建〔1993〕63号文颁布的《中小型水利水电设备安装工程概算定额》等。4.计税：①水总〔2014〕429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知，以下简称《编制规定》；②水利部办公厅水总〔2016〕132号关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；③水利部办公厅办财务函〔2019〕448号调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知。5.材料价格：材料价格按安陆市2021年7月材料市场信息价，安陆市缺失的按孝感市同期信息价，孝感缺失的按武汉同期信息价，均缺失的按广材网询价及市场价。分类分项工程量清单工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第2标段增量工程第1页、共1页序号项目编码项目名称计量单位工程数量主要技术条款编码备注公路涵500101004001基槽淤泥、土方开挖m31424500109001005C20砼涵座、涵台m3718.67500109001006C25钢筋砼涵板m329.9500109001007C20砼护轮带m34.65500109001009C25钢筋砼整体面层m39.3500109011001C20砼基齿槽脚m333.15500105003001浆砌块石m3280.5500111001001钢筋加工及安装t3.35500103002001利用方粘土围堰m3480c20砼12CM厚现浇生态形硬化塘堤500101001001坡面夯压m2224500101001002坡面土方规整m2224500109001001c20砼12CM厚砼硬化塘护坡m326.88500109009001伸缩缝m28.96500109001002C20砼压顶m31.2500103003001人工掺和料填筑m313.44砼田间道(3m)50010900100418cm厚砼路面m2216500103009001路基渣石",3,3,3,1]
[1374,"第三章评标办法（综合评分法），1.评标办法，本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文，件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐，中标候选人。当综合得分相同时，以商务评审得分较高者优先；当综合得分和，商务评审得分相同时，以技术评分较高者优先；当综合评分、商务评审得分和，技术评分都相同时，随机摇号确定排序。，2.评审标准，2.1初步评审标准，2.1.1形式评审标准：，齐全，符合招标文件规定；，（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；，（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章，（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；，a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；，b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证，金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；，c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效，期均满足招标文件要求，且银行保函的原件和银行查询授权书的原件在投标截，止时间前单独递交给招标人查验，其复印件装订在投标文件中。，（4）按照招标文件规定提供了有效的符合要求的法定代表人身份证明或有，效的附，有法定代表人身份证明的授权委托书原件。，①投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权，委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他，电子制版签名；，子制版签名；，②投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，，并由法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电，（5）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，服务，目标满足招标文件的要求、，2.1.2资格评审标准，(1）资质满足资格审在最低条件要求（招标公告附件1表1);，(2）救援站满足资格审查最低条件要求（招标公告附件1表2)，(3）信誉满足资格审查最低条件费求（",5,5,5,1]
[1375,"郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第工程批-村庄绿化工程招标控制价招标控制价(小写):210Z847.66(大写);贰招壹拾万柒仟捌佰肆拾柒元陆角陆分中燃工孔目答动有法工程选价咨询企业执业部五招标人:编号:币20114103//3造价咨询太(部水效【瓯薇残茂屿租室)牛浙法定代表人E法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖备)(签字或盖章)编制人:复核(拉价人员签子部不目解)我)编制时间:年月日复核时间;年月日巍-2郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-村庄绿化工程工程招标控制价招标人:（单位盖章)造价咨询人:战社清盘(求“月日时-2洞附省建设工程涵价计价软件测评合格编母:2017-R004编制说明-、基本概况即城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-村庄绿化工程，建设地点位于漯河市新店镇,包括新店政府绿化工程、尧河绿化工程、尧河村藤架工程，主要建设内容栽植乔木、灌木、花井，布置景观石，建设景观藤架等。二、编制依据1、漯河市即城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-村庄绿化工程图纸设计全部内容及甲方提供的其它资料;2、清单采用《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013）》定额采用《河南省园林工程预算定额（2008）》E园林绿化工程及配套的相关文件;3、人工费按豫建标定【2020】23号文执行，人工单价86.025元/工日;4、安全文明措施费执行豫建设标【2014】57号文，扬尘污染防治费执行豫建设标【2016】47号文，规费执行豫建设标【2014】29号文;5、税金按豫建办标函[2019]193号文9%计取:;6、材料价格参考《郑州市建设工程材料价格信息》2020年十一份和.2020.年第三季度价格信息及项目所在地市场价格综合调整。三、其他事项说明以下材料按暂估价计取:即城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-村庄绿化工程（新店政",2,2,2,1]
[1376,"村集体经济成村集体经济组织员（代表）意见或村委会意见签名)活应坚盖章签名:盖章:年月-以自年月日恶道花彦乡镇（街道）农村产权交易意见二X≥机构意见江签3拉室签名:签名:盖章:盖章:年月日年月日第3页/共3页",0,0,0,1]
[1377,"评标结果征求意见表察尔齐镇分院手术室建设配套医疗设备2021年8月9日序号投标单位有无异议投标人签字1新疆天勤博达商贸有限公司无作支2新疆通达创天商贸有限公司多示吊无3阿克苏海拓医疗器械有限公司天门沥等招标人签字:巩驰准监督人签字:雪兆公证人签字:格（己币常",0,0,0,1]
[1378,"洛社第二中心小学新建工程设计项目编号：[WXHS202107014-X01]最高投标限价（招标控制价）公示各投标单位：本工程最高投标限价（招标控制价）为：680万元（陆佰捌拾万元整）。特此公示！招标人：无锡市惠山区洛社镇人民政府招标代理：无锡梁溪建设咨询事务所有限公司日期：2021年08月12日",2,2,2,1]
[1379,"S31-1地块小学等5个项目勘察设计答疑及最高限价通知各潜在投标人：现将“S31-1地块小学等5个项目勘察设计”项目答疑及最高限价内容告知如下：一、答疑部分问题1：投标技术方案要求绿色建筑设计和BIM设计，而本项目只是方案投标，要求如此深的设计内容明显是为意向单位设置，请合理要求技术方案内容。回答：本项目招标范围已明确设计工作内容包含方案设计、初步设计及概算、BIM设计及技术服务、工艺流程设计、施工图设计以及二次深化设计等内容，而非只是方案设计招标。同时根据《关于进一步加快应用建筑信息模型（BIM）技术的通知》（渝建发〔2018〕19号文）规定“在进行设计招标时，招标文件中应明确建筑信息模型（BIM）技术应用的内容和要求”，本招标文件投标技术方案设置BIM设计相关要求符合现行相关法规要求以及符合本项目实际需要。招标文件第二章投标人须知前附表1.3.3勘察设计质量要求“设计文件必须达到国家、重庆市及渝北区现行及最新有关法律法规、政策及相关规定、规范及验收合格标准，满足招标人招标深度及施工深度要求，并通过相关部门的审核合格”以及随本项目招标文件一并发布的设计任务书绿色建筑相关设计要求，同时根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于执行绿色建筑相关地方标准有关事项的通知》（渝建绿建〔2020〕16号文）规定“2020年1月1日起主城都市区中心城区范围内取得《项目可行性研究报告批复》的政府投资或以政府投资为主的公共建筑或取得《企业投资项目备案证》的社会投资建筑面积2万平方米及以上的大型公共建筑，执行二星级绿色建筑标准。以上项目应优先以《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-052-2020）作为二星级绿色建筑设计依据”文件内容要求，本招标文件投标技术方案设置绿色建筑设计评分标准符合现行相关法规要求以及符合本项目实际需要。问题2：S31-1地块小学等5个项目勘察设计质疑质疑1：关于S31-1地块小学的办学规模：招标公告中标明“规划办学规模48个班”；建设项目用地预审与选址意见书中标明“S31-1/03地块为48班小学”；S31-1地块小学设计任务书中建设规模为“普通教室60间”。请问普通教室是按选址意见书设置为48间还是按任务书设置为60",0,0,0,1]
[1380,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：第五街道办事处小型便民路维修完善工程标段：扎赉诺尔区小型便民路维修完善工程二标段第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价第五街道办事处灵北社区:八栋楼南侧平房1040204001008人行道整形碾压1.人行道整形碾压m213452040204002009人行道块料铺设1.块料品种、规格:240*120*53砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚石粉垫层m21345分部小计第五街道办事处西山社区:浴池北侧(新闻街)3040204001009人行道整形碾压1.人行道整形碾压m212904040204002010人行道块料铺设1.块料品种、规格:240*120*53砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚石粉垫层m21290分部小计第五街道办事处西山社区:西山社区对面辅路5040204001010人行道整形碾压1.人行道整形碾压m213506040204002011人行道块料铺设1.块料品种、规格:240*120*53砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚石粉垫层m21350分部小计第五街道办事处西山社区:原小苹果商店北侧(解放路)7040204001011人行道整形碾压1.人行道整形碾压m213508040204002012人行道块料铺设1.块料品种、规格:240*120*53砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚石粉垫层m21350本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：第五街道办事处小型便民路维修完善工程标段：扎赉诺尔区小型便民路维修完善工程二标段第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部小计第五街道办事处西山社区:南煤沟西侧(通圆路)9040204001012人行道整形碾压1.人行道整形碾压m228010040204002013人行道块料铺设1.块料品种、规格:240*120*53砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50mm厚石粉垫层m2280分部小计第五街道办事处西山社区美容街1路和2路11040204001013人行道整形碾压1.人行道整形碾压m2117912040204002023人行道块料铺设1.块料品种、规格:250*250*60道板砖2.基础、垫层：材料品种、厚度:50厚石粉垫层m21179分部小计第五街道办事处西山社区美容街3路13040204001014人行道整形碾压1.人行道整形碾压m233414040204002016人行道块料铺设1.块料品种、规格:250*250*60道板砖",3,3,3,1]
[1381,"龚丰路（秦新路~凌空路）雨污水管道翻排施工项目（招标编号：/）、中标人信息:标段(包)[001]龚丰路（龚新路~凌空路）雨污水管道翻排施工项目:中标人：上海天其建筑工程有限公司中标价格:199.4915万元二、其他:本项目已于2018年12月29日上午10：00时公开开标根据相关法律，法规规定和招标文件要求的评标原则及方式完成了评标工作，现将评标结果公示如下:中标人：上海天芃建筑工程有限公司中标价199.4915万元建设单位:上海地产中星曹路基地开发有限公司招标代理机构:上海中星联合咨询有限公司地址：上海市永和路456号B楼506室近<三、监督部门本招标项目的监督部门为/心X3132心四、联系方式(/招标人：上海地产巾星曹路基地开发有限公司地址：浦东新区顾曹公路1828号联系人:冷达电话：58633863电子邮件:lengd@shzxjt.com招标代理机构:上海中星联合咨询有限公司地址:上海市永和路456号B楼506室联系人:薛海彪电话:15201711326电子邮件:330581905@qq.com",0,0,0,1]
[1382,"概算附表2建筑工程预算表三第3标段1左权镇-石羊村序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注1.1水源工程1.1.1EK16伏莲塘整治m541.1.1.1坝体m54表土清除m³226.8土方开挖（就近堆放）m³13.5土方回填（利用料）m³13.5外运土方回填（3km）m³246.24C20砼防滑齿墙m³12.96C20砼压顶m³4.05现浇C20砼面板m³23.22土工膜㎡228.42C20砼排水沟m³5.94草皮护坡㎡243模板m²16.2伸缩缝㎡5.81干砌石m³271.1.1.2卧管1土方开挖（就近堆放）m³1.29土方回填（利用料）m³1.29DN315PE管m10.3φ200PVC管m4.1现浇C25钢筋砼（外包）m³8.62C25砼卧管踏步m³0.12C15砼垫层m³0.36C25砼消力井m³4.39C30钢筋砼闸门m³0.05木塞个4φ110PE管m0.3钢筋制安t0.92橡皮止水m4概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注1.1.1.3溢洪道m13.9土方开挖（就近堆放）m³13.34土方回填（利用料）m³4.73C25钢筋砼溢洪道m³6.12C15砼垫层m³1.67C25砼人行桥m³0.53模板m²16.68钢筋制安t0.61橡皮止水m21.1.2EK18漏水塘整治m351.1.2.1坝体m35表土清除m³325.5土方开挖（就近堆放）m³35.35土方回填（利用料）m³35.35外运土方回填（3km）m³273.7C20砼防滑齿墙m³8.4C20砼压顶m³4.55现浇C20砼面板m³20.3土工膜㎡325.5C20砼排水沟m³2.45干砌石排水沟m³17.5草皮护坡㎡252模板m²10.5伸缩缝㎡5.081.1.2.2卧管1土方开挖（就近堆放）m³8.58土方回填（利用料）m³2.44DN315PE管m15φ200PVC管m7.4现浇C25钢筋砼（外包）m³12.75概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注C25砼卧管踏步m³0.22C15砼垫层m³0.36C25砼消力井m³4.39C30钢筋砼闸门m³0.05木塞个7φ110PE管m0.3钢筋制安t1.04橡皮止水m21.1.2.3溢洪道m18土方开挖（就近堆放）m³17.28土方回填（利用料）m³6.12M7.5浆砌石挡墙m³30.6C25钢筋砼溢洪道m³4.32C15砼垫层m³0.9C25砼人行桥m",3,3,3,1]
[1383,"(cid:7472)(cid:20744)(cid:6341)(cid:7735)(cid:19584)(cid:1319)(cid:4657)(cid:19858)(cid:17253)(cid:5134)(cid:8804)(cid:2137)(cid:8804)(cid:11109)(cid:13948)(cid:1098)(cid:6320)(cid:7519)(cid:4502)(cid:19602)(cid:7761)(cid:2410)(cid:3364)(cid:3785)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:5141)(cid:12347)(cid:7472)(cid:20744)(cid:6341)(cid:7735)(cid:19584)(cid:1319)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)(cid:17253)(cid:5134)(cid:8804)(cid:2137)(cid:8804)(cid:11109)(cid:13948)(cid:1098)(cid:6320)(cid:7519)(cid:4502)(cid:19602)(cid:708)(cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560)(cid:709)(cid:18000)(cid:1319)(cid:2776)(cid:16914)(cid:1258)(cid:726)(cid:708)(cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560)(cid:709)(cid:7472)(cid:20744)(cid:6341)(cid:7735)(cid:19584)(cid:1319)(cid:6265)(cid:20133)(cid:17253)(cid:5134)(cid:8804)(cid:2137)(cid:8804)(cid:11109)(cid:13948)(cid:1098)(cid:6320)(cid:7519)(cid:4502)(cid:19602)(cid:7761)(cid:2410)(cid:3364)(cid:3785)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:5141)(cid:12347)(cid:7472)(cid:20744)(cid",0,0,0,1]
[1384,"随置全数字高档彩色多普勒)超声诊断仪项目中标结果确认函广东中鑫招标有限公司:我单位委托你司招标的购置全数字高档彩色多督勒超产诊断仪项目【项目采购编号:445203-2021-01042】，该项目己完成评标工作。我单位根据相关法律法规、招标文件的评标方法及原则、评标委员会严格评审和比较得出的评标结果及本次项目的实际需求，现确认中标供应商如下:数量广东崇泰贸易有限1台公司",0,0,0,1]
[1385,"放机场京东快件中系调WXX0202108005-X01)代地过分文D第三章评标办法(合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:□方法二:均值入邑法:乙方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容",5,5,5,1]
[1386,"龙湾区政府采购招标文件项目名称：温州金属现代物流中心一期J幢(温州市食品药品检验检测院实验室业务用房）扩建改造工程实验室设备采购项目（第2次）招标编号：ZJJS-WK201811300819（第2次）采购人：温州鑫港物流有限公司代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司二○一八年十二月招标文件目录投标保证金办理注意事项1.为了确保温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心在开标前能收到投标保证金，务必请投标人至少在投标截止时间前三天（温州地区以外的投标人还应适当提前）办理投标保证金汇款手续2.办理保证金咨询电话：综合科潘女士0577-86966020开收据办公地点：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心三楼B302窗口(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心西裙楼三楼)3.温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心保证金账户：户名：温州市公共资源交易中心龙湾分中心账号：201000107040989开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司龙水支行中心分理处保证金用途必须注明项目名称4、投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行基本账户中汇出，转入温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心保证金账户，不得由其分支机构或第三者汇出5、开保证金收据所需资料：参与投标的供应商携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，于采购文件规定的保证金办理时间到综合科财务室开具保证金收据6、保证金退付：供应商在收到“政采云”平台的项目保证金退付通知后，携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有财务确认章）和供应商开具的收款收据（盖财务章或者公章）到综合科财务室办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心龙湾分中心三楼B302窗口(温州市龙湾区永中街道府后路77号便民服务中心西裙楼三楼)，潘飞华，电话0577-86966020），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险注：银行到账时间仅供参考，户名账号等有误退汇、退票会比较误时，请各投标单位注意提前汇款，以确保开标前",1,1,1,1]
[1387,"资格评审汇总表分包编号；信财磋商采购-2021-73-1分包：信阳艺术职业学院教材采购项目（A包）投标单位名称及评审意见序号评审因素郑州灿烂图书有限公司邹州营乐图书资像有限公郎州中之)富您州金秦图书发行若甫公司终业执照通过通过通过通过2楚垫垦胜贸*owmgcm逾过涵过逾过通过色总包授装盘男所老票的改Zz酒过涵过通过通过通名【涵过涵过涵过通过资质要求涵过通过通过加过6没有重大违法记录示诺涵过冠过题过通过元信用查询题过通过道过道过汇总通过通过通过通过评委签名:符合性审查汇总表分包编号；信财磁商采购-2021-73-1分包：信阳艺术职业学院教材采购项目（A包)投标单位名称及评审意见序号评审因素平州镜侯码”咨器务饭婴诗您州中之花花播看前公山受禁房表展的英应商名称道过涵过道过通过孔响应文件签字盖前涵过题过道过道过应文侨格式酒过通过通过通过金服务期限道过涵过通过通过式贡最婴求通过通过通过通过汇总通过涵过通过通过评委签名:库似六小演、预大时评委姓名及评审息。序号单位名称张大明李发明刘签汇岛定州灿烂图书有限公司33.7833.7833.7823,7辽年州普乐图书音像有限公司31.0031.0031.0031,0这每州中之文文化失播有限公司3l.6631.663山.66含B66郑州金泰图书发行有限公司35.0035.0035.0035.0评委姓名及评审意序号单位名称张大明李发明刘医汇上定州灿烂图书有限公司50.00北50065.00d6.67投海州普乐图书音像有限公司35.0036.0035.002G,0必意州中之文文化使播有限公司50.0050.0060.0060.o郑州公泰图节发行有限公司50.0050.0050.0050.0评委姓名及评审章序号单位名称李发明刘张大明汇总句州灿烂图书有限公司9.0015.00s.011.00边亳州营乐图书音橡有限公司9.0016.009.001100全把州中之交文化使扬有限公司16.0090016.0013.0d郑州金基图书发行有限公司15.0015.0015.0015.00评委签名:雪位目刘浪、预一屿详细评分汇总表分包编号:信财磋商采购-2021-73-1分包:信阳艺术职业学院教材采购项目（A包)[托3投标单位技术标证重得分总分排名郑州金泰图书发行有限公习商多标怎分35.0050.00100.00院合标记由得分15.00见郑州中之文文化传播有限公司34.6650.0013.0097.663郑州灿烂图书有限公司33.7846.67110091.45直郑州普乐图书音像有限公31.0035.0011.0077.00评委签名:剂演、预一”夸位地:山道%对声豆电别导瓦副出星电号划上上需书X竖船明容夷业船系鲁弘%具乏当圣",0,0,0,1]
[1388,"西南科技大学校工会2020年乐器设备采购清单及参数.doc附件：西南科技大学校工会2020年教职工音乐爱好者协会乐器设备采购参数类目品牌以及型号数量参数音频相关设备BehringerX32RACK机架式数字调音台系统1BehringerX32Rack机架式数字调音台技术规格：40路输入通道、25总线、3U机架式调音台；32X32通道音频接口；16个MIDAS设计、完全可编程的麦克风前置放大器；8个立体声FX插槽的虚拟FX机架；内置扩展接口；可进行远程场景调用及控制其他MIDI设备；搭配专用机架箱；无线控制器：AppleIpadPro技术规格：屏幕大小：11英寸；存储容量：>=512GB；网络类型：无线局域网+蜂窝网络；音频相关设备防潮柜1技术规格：容量：>=250L；LED面板显示温度湿度；精确调节湿度；除湿范围：25%RH--70%RH；配置三层钢制层板；音频相关设备RolandMC-707音序器1技术规格：声音引擎：ZEN-Core；最大复音数:128；Looper:8种；音轨数：8tracks；预设音色：3000+；预设鼓组：80+；通道效果：90种；步进音序器：64步进；可通过SD卡导入采样数据；配置收纳包；音频相关设备AkaiAPC40MK2控制器1技术规格：提供与AbletonLive的手动控制，1:1无缝集成；具有RGB灯光的5x8打击垫，用于剪辑状态显示；9个通道推子，8个控制旋钮和8个参数旋钮；USB供电即插即用；可分配的A/B交叉渐变器；可在线修改控制旋钮布局；配置收纳包；音频相关设备AKGC414XLII多指向电容话筒1技术规格：提供9种话筒指向；提供3个衰减等级；提供3种（-6、-12、-18dB）的衰减等级；音频带宽：20-20kHZ；灵敏度：23mv/pa；信噪比：88dB-A；阻抗：200Ohms；配置收纳箱；音频相关设备AKGC451B小振膜电容话筒2技术规格：频响范围：20-20kHz；灵敏度：9mv/pa；动态范围：117dB；指向性：心形；阻抗：200ohm阻抗：>1000ohm提供2种衰减器：-10and–20dB；配置收纳盒；乐器Rolandtd17kv电鼓1技术规格：内含鼓音源:TD-17，含310种音色；军鼓:PDX-12网面；嗵鼓:PDX-8网面x3踩镲:CY-510英寸双触发；踩镲控制踏板:FD-9；碎音镲:CY-812英寸双触发；叮叮镲:",4,4,4,1]
[1389,"《附件：采购清单》名称单位规格采购量是否采购进口产品备注产前唐氏筛查检验设备套/1是/甲胎蛋白测定试剂盒盒96T/盒420是如所投试剂盒为AFP/HCG双标试剂盒，供应商可任选一个品目报价，并备注为双标试剂盒。甲胎蛋白测定试剂盒盒100T/盒400是如所投试剂盒为AFP/HCG双标试剂盒，供应商可任选一个品目报价，并备注为双标试剂盒。游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒盒96T/盒420是如所投试剂盒为AFP/HCG双标试剂盒，供应商可任选一个品目报价，并备注为双标试剂盒。游离β-绒毛膜促性腺激素测定试剂盒盒100T/盒400是如所投试剂盒为AFP/HCG双标试剂盒，供应商可任选一个品目报价，并备注为双标试剂盒。游离雌三醇测定试剂盒盒96T/盒420是/游离雌三醇测定试剂盒盒100T/盒400是/孕中期产筛质控品套高中低/套42是/单通道移液器把10-200UL1否/单通道移液器把50-1000UL1否/",4,4,4,1]
[1390,"雷州开放大学教学综合楼电源电缆及水管工程预算价预算价（小写）：87,106.81（大写）：捌万柒仟壹佰零陆元捌角壹分建设单位：造价咨询单位：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-2单位工程预算汇总表工程名称：雷州开放大学教学综合楼电源电缆及水管工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)1分部分项合计2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费2.2其他措施费3其他项目79914.53.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工79914.53.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价79914.55增值税销项税额7192.316总造价87106.817人工费预算价合计=1+2+3+587,106.81注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04其他项目清单与计价汇总表工程名称：雷州开放大学教学综合楼电源电缆及水管工程标段：第1页共1页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价—明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工79914.50明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55预算包干费6工程优质费7概算幅度差8现场签证费用9索赔费用10其他费用合计79914.50—注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表—12工程量清单表工程名称：雷州开放大学教学综合楼电源电缆及水管工程标段：第1页共2页编号项目名称单位数量综合单价(元)合价（元）1、变压器到教学综合楼埋电源电缆：4x70mm2电缆m7039227440Φ75电胶管m7019.51365Φ75弯头直接个309.227670mm2铜线耳个816128其它配件批1800800割凿电缆沟（50cmx60cm)m60764560实心砖砌筑三面沟墙m601358100预制盖板及铺盖：m60563360铺贴15x15cm广场瓷砖60mx0.6mm2361445184铺放电线管m7012840电缆穿管：m70835810拆迁开关箱及修整一层线路材料费项116001600人工费项1800800电缆沟回填河沙m3153004500清运砖块杂土车93002700调试费项118001800变压器到教学综合楼埋电源电缆：",2,2,2,1]
[1391,"评标办法前附表条款号条款名称编列内容1清标符合性审查，商务标符合招标文件的实质性要求；2成本评审由评标委员会对成本进行评审3评标办法□3.1经评审的最低投标价☑3.2综合评估法□投标报价方法一；□投标报价方法二；☑投标报价方法三；□投标报价方法四；□3.3合理造价区间随机抽取中标人法本工程定价为：下浮率：开标时项目负责人是否要到场：□要；□不要（仅适用于合理造价区间随机抽取中标人法）确定第一中标候选人方法：□招标人在二名中标候选人中直接选定，当场公布。□招标人在二名中标候选人中当众随机抽签确定。□3.4法律、法规规定的其他方法3.1.1.技术标是否编制施工组织设计：□是☑否3.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.1技术标施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分具体评审要点：□1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；分□2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；分□3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分□4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；分□5.安全文明施工及环境保护措施；分□6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；分□7.劳动力、机械设备和材料投入计划；分□8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；分□9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；分□10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；分□11.材料样品。（≤1分）分□12.项目负责人答辩（≤2分）分□施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分3.1.2.3经评审最低投标价法成本评审评标委员会对成本进行评审；3.2.1.2.43.2.2.2.43.2.3.2.43.2.4.2.4随机抽取参数☑方法一、方法三：K的取值",5,5,5,1]
[1392,"采购目录编码采购内容数量单价合价技术参数计量单位A0703040112平方米棉帐篷70蓝色蓬体涂层帆布印应急救灾四字，支架子镀锌圆管，内外可拆，有地布，3×4m顶A0703040120平方米棉帐篷90蓝色蓬体涂层帆布印应急救灾四字，支架子镀锌圆管，内外可拆，有地布，4×5m顶A0703040136平方米棉帐篷3蓝色蓬体涂层帆布印应急救灾四字，支架子镀锌圆管，内外可拆，有地布，6×6m顶A9999简易厕所201.3×2.5×2.3双人直排平台式，蹲厕式，主板彩钢板、柱子包边铝合金，防滑地板，有灯泡电源开关，冲水箱，通风口套A07039912平方米苫布20防晒防雨户外加厚2-3mm张A07030103棉大衣600均码，防寒保暖棉大衣耐穿，中长款件A07030207棉被褥600单人被子（5-6斤）褥子一套套A0703029睡袋16单人四季通用2.4㎏，防泼水面料条A07030399折叠床600印应急救灾专用字，带枕头，单人床蓝色帆布双层加厚耐用，铁管支架子张A07030399折叠桌椅200折叠桌面用优质强度铝合金，桌角圆滑，长1.2×宽0.7高适当0.5-0.7，一桌配4个牛津布折叠椅子套A9999取暖炉200工业暖风机220v3kw使用面积30㎡×100个，三角烤火炉（55×43cm）带20斤木炭×50个，家用电暖气电热油汀（13片）×50个个A02060101汽油发电机15工地041-10kw手电启动双电压220v380v太A02061909场地照明设备215米柱子上6个LED投光灯，功率200w/个，照射面积150㎡套A020621三相电缆2005芯2.5㎡（3+2）主线300-500v米A020621二相电缆1000纯铜软线2芯2.5㎡米A02061913照明灯200充电式应急灯×100套，恒流超量LED灯泡40w×100套套",4,4,4,1]
[1393,"温岭市太平街道兆丰园老旧小区改造工程施工项目（招标编号：J249-1.2021-039）招标文件（公开招标）招标人：温岭市人民政府太平街道办事处（单位盖章）招标代理机构：台州铭诚工程咨询有限公司（单位盖章）2021年8月11日目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单编制第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式1第一章招标公告温岭市太平街道兆丰园老旧小区改造工程招标公告1.招标条件温岭市太平街道兆丰园老旧小区改造工程已由温岭市发展和改革局以温发改证【2021】153号批准建设，建设资金来自市财政拨款，出资比例为100%，项目业主为温岭市人民政府太平街道办事处，招标人为温岭市人民政府太平街道办事处，委托代理机构为台州铭诚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算700万元，工程概算700万元，其中建安工程造价635.41万元，建设规模：本工程为温岭市太平街道兆丰园老旧小区改造工程，主要包括外墙改造，围墙改造，楼梯间内改造，小区屋面改造；原有破损道路拆除修补、新增非机动车充电桩一处，新增垃圾收集点一处，新增侧石；新增文化小品2处，中央花园屋顶休息平台拆除重建；雨污零直排工程及其附属工程。安装工程为智能化工程、电气工程及给排水工程。建设地点：温岭市太平街道兆丰园老旧小区内。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的老旧小区改造工程。本次招标建安工程造价5882526元（不含渣土消纳费47955元（含税）；渣土消纳费不计入投标报价，但计入签约合同价）。2.3施工总工期：90日历天。3.投标人资格要求（一）投标人：3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员A类证书；3.3本次招标不接受联合体投标。（二）拟派项目负责人：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上建造师执业资格2，同时具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以",1,1,1,1]
[1394,"施工招标文件（工程量清单计价）项目编号：ZZXD2021-003项目名称:新疆大学红湖校区文化活动广场周边改造项目招标人：新疆大学法定代表人（盖章）：联系人：马老师电话：0991-8582279招标代理机构（盖章）：新疆中咨建设项目管理有限公司法定代表人或授权代表人（盖章）：联系人：吴工电话：0991-4603819/13079967765详细地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路67号三楼目录90118新疆大学红湖校区文化活动广场周边改造项目公开招标公告一、项目基本情况项目编号：ZZXD2021-003项目名称：新疆大学红湖校区文化活动广场周边改造项目预算金额（元）：4216637.23最高限价（元）：4216637.23招标需求：合同履行期限：自中标公示截止之日起50个日历日内本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；标项序号标项名称数量预算金额(元)单位简要规格描述备注1新疆大学红湖校区文化活动广场周边改造项目14216637.23项详见招标文件及清单及图纸2、落实政府采购政策需满足的资格要求：政府招标应当优先招标本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等适宜本项目的政府招标政策；3、本项目的特定资格要求：（1）投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；（2）投标人须具备有效的资质证书：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质及市政公用工程施工总承包三级及以上资质，疆外企业须提供进疆信息报送册；（3）投标人须具备有效的安全生产许可证；（4）项目负责人要求：具备建筑工程专业二级及以上或市政公用工程二级及以上的注册建造师执业资格，本单位注册；且有有效期内的安全生产考核证（不接受临时建造师）；（5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动，提供相关网站查询结果网页打印并加盖公章（查询时间不得早于本招标公告）；（6）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其",1,1,1,1]
[1395,"安陆市2020年度高标准农田建设项目第4标段增量工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1安陆市2020年度高标准农田建设项目第4标段增量工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明合同编号：工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第4标段增量工程第1页、共1页安陆市2020年度高标准农田建设项目第4标段增量工程编制说明1.《建设工程招标控制价初稿》、图纸等；2.清单依据《水利工程量清单规范》（GB50501-2007)；3.定额依据水利部水总〔2002〕116号文颁布的《水利建筑工程预算定额》；水总〔2005〕389号文颁布的《水利工程概预算补充定额》；水建管〔1999〕523号文颁布的《水利水电设备安装工程概算定额》；水建〔1993〕63号文颁布的《中小型水利水电设备安装工程概算定额》等。4.计税：①水总〔2014〕429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知，以下简称《编制规定》；②水利部办公厅水总〔2016〕132号关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；③水利部办公厅办财务函〔2019〕448号调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知。5.材料价格：材料价格按安陆市2021年7月材料市场信息价，安陆市缺失的按孝感市同期信息价，孝感缺失的按武汉同期信息价，均缺失的按广材网询价及市场价。分类分项工程量清单合同编号：工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第4标段增量工程第1页、共2页序号项目编码项目名称计量单位工程数量主要技术条款编码备注牌楼村塘堰清挖500101002001推土机塘内推淤泥(推距40～50m)m337365001010020021m3挖机清挖泥土(含塘堰规整）m33736500101005001推土机推运平80%泥土（推距70―80m)m32988.8塘堰硬化500101001001坡面夯压m2467500101001002坡面土方规整m2467500109001001c20砼12CM厚砼硬化塘护坡m346.7500109009001伸缩缝m215.57500109001002C20砼压顶m311.68500103003001人工掺和料填筑m322.12预制板硬化塘堤500101004001基槽土方开挖m3140.1500101001003坡面土方规整m22802500109011001C20砼基齿槽脚m3140.1500108005001钢筋混凝土预制板m3186.8500103007001碎石垫层",3,3,3,1]
[1396,"晶号；儿第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1",5,5,5,1]
[1397,"宿迁市政府采购项目评标报告项目名称宿城区蔡集镇西民便河水环境整治工程采购编号E3213010313202108176-1采购方式竞争性谈判预驾企额3550000.00元公告媒体宿迁市政府采购网.宿迁市公共资源交易电子服务平台,江苏省公共资源交易两,江苏省政府采购网公告日期2021/08/3109:00:00谈判时间2021/09/0609:30评审方法最低评标价法（采购谈判)谈判小组名单及抽取时间抽取时间::刘艳华陈莹莹胡迎看专家评委:序号供应商名称《宿迁市振兴水利工程有限公司2江苏铁做建设工程有限公司3江苏庆辉建筑装饰有限公司》江苏山禾建设有限公司y江苏胤兴建设有限公司6江苏晟诚建筑装饰工程有限公司个江苏森航建设有限公司8江苏陈邦农业科技有限公司9江苏创途建设有限公司10江苏梓安建设有限公司LL江苏东升水务建设工程有限公司12江苏晟宏建设有限公司/2江苏大楚建设工程有限公司14四川达攀建设工程有限公司15浩安生态环境建设有限公司16江苏博发建设工程有限公司17江苏桃源绿化工程有限公司18江苏振荣建设工程有限公司19江苏腾员建筑工程有限公司20江苏旺质建设工程有限公司参与供应商21江苏紫瑞建设有限公司无效投标人名单及原因成交候选人排序号供应商名称总评审报价最终报价第1页/共：2页（元）江亦振荣建设工程有限公司L77000O.0O1770000.002江苏凰兴建设有限公司2013795.912013795.91嵩江苏博发建设工程有限公司2066200.882066200.88山江苏创途建设有限公司2144515.992144516.995宿迁市振兴水利工程有限公司2261104.182261104.186江苏大楚建设工程有限公司2406896.992406896.997江苏紫瑞建设有限公司2436000.0O2436000.008江苏晟诚建须装饰工程有限公司2473082.522473082.529江苏梓安建设有限公司2473082.702473082.7010江苏山禾建设有限公司2543700.002543700.0011江苏森航建设有限公司2645000.002645000.0012江苏东升水务建设工程有限公司2680000.002680000.0018江苏铁傲建设工程有限公司2706841.9914江苏晟宏建设有限公司2755288.882706841.992755288.8815浩安生态环境建设有限公司2755710.802755710.8016江苏腾昊建筑工程有限公司2800000.002800000.0017江苏桃源绿化工程有限公司2810000.002810000.0018江苏旺康建设工程有限公司2926220.582926220.5819四川达攀建设工程有限公司2948888.002948888.0020江苏隆邦农业科技有限公司2964864、162964864.16序表21江苏庆辉建筑装饰有限公司3531094.420.00谈判小组组长复核谈判结果经全体评标小组成员评议，充分考患投标人对招标文件的响应程度，按照招标标文件及评标办法的具体要求进行评审，我们形成综合意见:江苏振荣建设工程有限公司为第一成交候选人，成交价为:;就佰柒拾柒万元整（X1770000.00)谈判小组成员签与陈生墨下年楼式朗迎春诚弟2页/共2页",0,0,0,1]
[1398,"滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制单位选取结果公示滁州市重点工程建设管理处于2021年07月26日发布选取通知，2021年07月29日对滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制单位进行了公开资质审查和现场抽球选取，现将选取结果公示如下：第一中标候选人：安徽华普工程造价咨询有限公司预中标价：执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）。项目负责人：田则霞第二中标候选人：安徽人和项目管理有限公司预中标价：执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）。项目负责人：刘磊公示期：2021年07月30日至2021年08月02日招标单位联系人：张学茜联系电话：0550-2599820招标代理机构联系人：顾娟联系电话：0550-3519519若投标人对上述结果有异议，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午8:00-12:00,下午2:30-5:30，双休日、节假日休息）向招标人或招标代理机构提出异议。投诉书应当包括以下内容：（一）投诉人的名称、地址和被委托人的有效联系方式；（二）被投诉人的名称；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。投诉书必须由其法定代表人签字并加盖公章，并附联系人的授权委托书和有效身份证复印件，否则，不予受理。特此公告招标单位：滁州市重点工程建设管理处代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司2021年07月30日",0,0,0,1]
[1399,"招标评标报告工程名称：揭西县五云镇农村污水处理站(第一批)工程招标人：揭西县五云镇人民政府评标委员会主任（签名）：报送时间：2021年09月26日目录评标项目概况一览表评标委员会成员名单评标办法开标情况评标情况附表及附件工程名称揭西县五云镇农村污水处理站(第一批)工程招标人揭西县五云镇人民政府招标范围揭西县五云镇农村污水处理站(第一批)工程施工，具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单等有关资料说明。递交投标文件的投标人数量4家通过初步评审的有效投标文件的投标人数量4家开标时间、地点2021年9月26日9:30广州公共资源交易中心评标时间、地点2021年9月26日广州公共资源交易中心一、评标项目概况一览表姓名专家证号（或身份证号）在评标委员会中承担的工作备注主任成员成员成员业主代表（以下空白）二、评标委员会成员名单评标方法详见招标文件一、参加开标会议单位（一）招标人揭西县五云镇人民政府（二）本项目邀请的招标投标行政监督部门及相关部门揭西县住房和城乡建设局（三）见证单位广州公共资源交易中心（四）招标代理机构广东方宇工程咨询有限公司（五）递交投标文件的投标单位1、湖南省湘天建设工程有限公司；2、凯天建设发展集团有限公司；3、深圳市辰锋建设工程有限公司；4、广东宏建市政工程总公司；二、投标文件递交、密封和标记情况（一）投标文件递交情况上述4家投标单位均在招标文件规定时间地点递交投标文件并参加开标会议。（二）投标文件的密封和标记情况上述4家投标单位的投标文件的密封和标记均响应招标文件的规定。四、开标情况一、投标文件的初步评审情况根据本工程评标办法的内容，对递交投标文件的4家投标单位的投标文件进行初步评审，经评审，4家投标单位的投标文件均通过。二、投标文件的详细评审情况根据本工程评标办法详细评审标准，投标单位的排名为：第一名：湖南省湘天建设工程有限公司，综合评估得分为86.28分；第二名：广东宏建市政工程总公司，综合评估得分为80.67分；第三名：深圳市辰锋建设工程有限公司，综合评估得分为77.82分；三、评标委员会推荐的前3名中标候选人依次为：第一中标候选人：湖南省湘天建设工程有限公司，投标报价:8403439.29元，工期90日历天。第二中标候选人：广东宏建市政工程总公司，投标报价：8377022.90元，工期90日历天。第三中标候选人：",0,0,0,1]
[1400,"重点评审工程量清单综合单价表工程名称:秋收起义干部学院（一期）道路、广场、门楼项目标段:序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额(元)综合单价合价0000A.1土方工程0000A.2道路工程、交通工程、综合管线、排水工程00001040202015001水泥稳定碎(砾)石1.20cm厚4%水泥稳定碎石2.厂拌水泥稳定碎石水泥含量4%3.多合料基层养生洒水养护4.材料运距综合考虑m2161272.99117659.88117659.882040202015002水泥稳定碎(砾)石1.20cm厚5%水泥稳定碎石2.厂拌水泥稳定碎石水泥含量5%3.多合料基层养生洒水养护4.材料运距综合考虑m2161275.58121834.96121834.963040203006001沥青混凝土1.粗粒式商品沥青混凝土AC-25C2.厚度：8cm3.机械摊铺4.重交通沥青商品混凝土5.商品沥青混凝土运距综合考虑m2169689.68152097.28152097.284040203006002沥青混凝土1.细粒式商品沥青混凝土AC-13C2.厚度：4cm3.机械摊铺4.重交通沥青商品混凝土5.商品沥青混凝土运距综合考虑m2169650.1285003.5285003.525040203007002水泥混凝土垫层1.10cm厚C15透水商品混凝土2.商品混凝土运距、砼输送方式综合考虑m21047.5107.18112271.05112271.056040204002001人行道块料铺设1.3cm厚中粗砂调平层2.6cm厚透水砖（细砂扫缝）3.彩色透水人行道砖30*15*6cmm2909.5132.57120572.42120572.427040204003001挡土墙1.毛石砌体挡土墙2.MU30毛石，用M10水泥砂浆砌筑3.高度4m以内m3359.1751.64269913.92269913.928040204003002挡土墙1.毛石砌体挡土墙2.MU30毛石，用M10水泥砂浆砌筑3.高度超过4mm3239.4799.65191436.21191436.219040501001002混凝土管DN4001.I级钢筋混凝土管DN4002.承插接口m75143.4310757.2510757.25本页合计（元）001181546.4900000重点评审工程量清单综合单价表工程名称:秋收起义干部学院（一期）道路、广场、门楼项目标段:序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量金额(元)综合单价合价10040501001003混凝土管DN5001.I级钢筋混凝土管DN5002.承插接口m285198.8956683.6556683.6511040501001004混凝土管DN3001.I级钢筋混凝土管DN3002.承插接口m77107.68285.28285.212040504006001砌体排出口1.浆砌块石排出口2.D=5003.高度=20004.具体做法详见图集06MS201-9,页10座219009.7338019.4638019.4613040203007003水泥混凝土1.水泥混凝土路面厚度20cm2.商品混凝土（砾石）C303.材料运距、砼输送方式综合考虑m2178130.7423271.7223271.72A.3照明工程000014030412007001一般路灯1.100厚C15商品混凝土垫层2.700*700*1300C25商品混凝土路灯基础3.7米杆高、挑臂1米LED单臂路灯4.灯具功率为35W、灯杆间距",3,3,3,1]
[1401,"牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目第六标段（机电工程2）评标报告评审委员会2021年09月07日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作畜标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目第六标段（机电工程2）（以下简称“本项目）己由以呼农牧办发【2021】146号文件批准建设，项目业主为牙克石市农牧局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为牙克石市农牧局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容，项目标段名称，牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付早作高标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目第六标段（机电工程2〕。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年09月16日，交工日期:",0,0,0,1]
[1402,"伟室结算时间:2020-11-20采购单名称:2020-11-20武汉市汉阳区人项目名称:交贸时间:公共管·理水们作康致府勇蹈街永爸花栏及资科芷印刷类别:黄币印刷品印刷84842441联系人:城管办联系电话:：监,《免括资称、表格等印刷项目贵用明细(价格为折扣后价格)序号品名印励品规格数单价(元)]其他综合行政门牌80力其他河长制禁渔横幅不艺100其他防控公示牌30其他双评议数码背喷扫L00码牌后其他双评议工作纪律45其他243小河长制工作牌7其他宫办公室K工板文头纸门前三包责任书50D.6印刷项目结算金额(元)(以上报价应含税，无事林输出及打样费、印刷费3054包括设计费、纸张费印后成品加工费)供应商联系人刘聆联系方式:18607199099质量保证期:采购单位意见泊洛强。省)出沂盖",0,0,0,1]
[1403,"高高州州市市大大唐唐荔荔乡乡浮浮山山碧碧道道项项目目监监理理评评标标报报告告高高州州市市大大唐唐荔荔乡乡浮浮山山碧碧道道项项目目监监理理招招标标评评标标委委员员会会日日期期：：22002211年年77月月2299日日1高州市大唐荔乡浮山碧道项目监理评标报告一、基本情况工程名称：高州市分界镇乡村振兴精品示范带项目监理招标单位：高州市文化广电旅游体育局招标代理：广东建川工程管理有限公司招标类别：监理招标控制价：242.76万元工程规模：目拟建一条生态文体碧道11.9公里、2个核心运营节点和1个水生态展示节点，若干个游憩服务节点以及碧道相应的旅游配套服务设，推动高州现代特色农业的发展，聚焦城乡融合、产业引领、风貌提升和文明示范，致力建设一条串联产业、人才、文化、生态、组织的风景碧道。建设地点：高州市分界镇招标范围：项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。招标方式：公开招标评标方式：两阶段评标法二、开标情况1、开标时间及地点(1)开标时间：2021年7月29日10时00分(2)开标地点：第09开标室（中心本部）2、开标过程(1)开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。在递交投标文件截止时间(2021年7月29日10时00分)前共有6家投标人递交投标文件。(2)开标过程投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况。（3）按照宣布的开标顺序当众拆封全部投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证以证明其出席开标会，宣读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容。2三、评标委员会评标委员会由招标人依法组建，在开标前由招标人从广东不综合评标专家库通过电子语音方式呼叫系统传达和确认5名与投标企业没有直接利益关系的有关经济方面的专家成员组成，并由评标委员会成员推举，担任评标委员会主任评委编码评委一评委二评委三评委四评委五专业\\职称四、评标1、评标时间及地点(1)评标时间:2021年7月29日(2)评标地点:广州公共资源交易中心评标L2室2、评标过程",0,0,0,1]
[1404,"呼伦贝尔合适佳食品有限公司呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目评标报告评审委员会2021年01月22日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，6十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、采购公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔合适焦食品有限公司呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目呼伦贝尔合造准食品有限公司劳务外包服务项目已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔合适佳食品有限公司。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，呼伦贝尔合适佳食品有限公司呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服多项目呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔合适舍食品有限公司呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项目，该标段情况详见下表:序母标段编母标段名称采购内容采购预算（元）八D0315070)限公司劳22000171务外包服01(呼伦贝尔合适佳食品有限公司呼伦贝尔合适佳食品有务项目呼伦贝尔合适佳食品有限公司劳务外包服务项Q详见本项目采购文件3000000.0主任委员:才永杰委员:王素慧刘唯清尹金玲武玉民王元杰王欣欣二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔合适佳食品有限公司于2020生L2月31日，在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资源交易中心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:3.1本次招标理求标",0,0,0,1]
[1405,"广西国力招标有限公司公开招标采购文件采购项目编号：GXWZZC2018-G1-01437-GLWZ采购项目名称：刑侦技术检验设备采购（GXWZZC2018-G1-01437-GLWZ）采购人：梧州市公安局采购代理机构：广西国力招标有限公司2018年12月目录第一章公开招标公告广西国力招标有限公司公开招标公告广西国力招标有限公司受梧州市公安局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，按广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：GXWZZC2018-G1-01437-GLWZ），现对专用设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：一、采购项目名称：刑侦技术检验设备采购二、采购项目编号：GXWZZC2018-G1-01437-GLWZ三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：如需进一步了解详细内容，详见招标文件四、采购项目预算金额（人民币）：叁佰柒拾贰万元整（￥3,720,000.00）五、本项目需要落实的政府采购政策:政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展；招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则项号货物名称数量单位备注1超高效液相色谱-三重串联四极杆质谱联用仪1套结合全自动液液萃取技术对生物样品如血液，尿液里的毒品毒物全自动进行液液萃取，并使用超高效液相色谱质谱联用系统进行毒品毒物的定性定量分析六、投标人资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目不接受联合体投标；3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动供应商可在“信用中国”网站（）或中国政府采购网（）查询相关供应商主体信用记录，同时须在投标文件中的资格文件将查询结果截图加盖单位公章）4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动七、招标文件的获取：1.发售时间：2019年月日公告发布之时起至2019年月日止（工作日），每日上午9时00分～12时00",1,1,1,1]
[1406,"向阳镇火锅小镇亲水火锅组团工程工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)封-1向阳镇火锅小镇亲水火锅组团工程工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)（单位资质专用章）法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:扉-1总说明工程名称：向阳镇火锅小镇亲水火锅组团工程第1页共1页1.工程概况工程名称：广汉市向阳镇火锅小镇（亲水火锅）建设地点为广汉市向阳镇,地上层数3#楼为两层、厨房为1层,结构类型为钢结构框架,。2.工程招标和分包范围本清单包括范围:厨房、3号楼的土建与装饰工程、强弱电工程以及给排水工程3.工程量清单编制依据1、施工图、施工现场情况、常规施工方案及其他有关的标准、规范、技术资料；2、中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；3、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2015《四川计价定额》）；4、材料价格参照四川省造价信息2020年12月广汉市地区信息价，没有信息价市场询价4.工程质量、材料、施工等的特殊要求1.混凝土采用商品混凝土。2.砂浆采用预拌砂浆。5.其他需说明的问题1.图纸标注的二装部分未计算在本预算中；2.本项目室内按清水房标准计算，地面面层、墙面面层、吊顶及成品装修内容及卫生洁具等不在本预算中。表-01分部分项工程量清单与计价表工程名称：向阳镇火锅小镇亲水火锅组团工程\\3#楼【建筑与装饰工程】标段：第1页共11页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价0101土石方工程1010101001001平整场地1.土壤类别：土壤综合2.弃土运距：自行考虑m2817.22010101004002挖基坑土方1.土壤类别：综合2.基础类型：基坑土方3.挖土深度：2m以内m3541.883010101003003挖沟槽土方1.土壤类别：综合2.基础类型：基槽土方3.挖土深度：2m以内m31224010103001004回填方1.密实度要求：按规范要求，夯填2.运距：综合考虑m3515.435010103002005余方弃置1.余方弃置2.运距：投标人自行考虑m3148.46",3,3,3,1]
[1407,"备注:毕员把益凡遗77m论证地点:菏泽市中华路万象广场8号楼项目名称：曹县方姻集西环路提升改造工程姓名①兴-与3→专业技术职称P少而忠总强公司希国工资源子公泌事办公后*专家签到表工作单位/826fD6676l3c%2/72%vs7○r3○“676论证日期:2021年9月3日联系方式山曹县青集西环路提升改造工程论证报告采购人:曹县青烟集镇人民政府采购代理机构：红城国际工程项日管理有限公司论证地点:菏泽市中华路万象广场3号楼论证时间:2021年9月8日曹县青集西环路提升改造工程论证报告)项目名称：曹县青集西环路提升改造工程二、*一论证时间:2021年9月3日三、项目概述:本项目曹县青集西环路提升改造工程，采购预算:312.498381万元四、论证报告:本项目于2021年9月3日组织专家对需求方案进行论证，论证结果详见政府采购专家论证意见表.专家小组签字.泸，/孟□贵1㎡中2021年9月8日专家论证意见表项目名称曹县奇堰集西环路提升改造工程采购人曹县青堰集镇人民政代理府红城国际工程项目管理有限公司机构论证时间2021年9月3日论证地菏泽市中华路万象广场3号楼点论证内容需求方案论证慈见:家nl是密旦去项2汉?扫干凶芝北活点2活zd时p个该为采揭宗复世、或业红渔兰容2明。昆动m7咨公过三话律.江地览观定、损求持机与公过盟宅卡具石基心报评叫存sht过.)为煤了灯专家签字;?qlzm>∞>/年7月3日专家论证意见表项目名称曹县青增集西环路提升改造工程采购人曹县青堰集镇人民政代理府机构红城国际工程项目管理有限公司论证时间2021年9月3日论证地点菏泽市中华路万象广场3号楼论证内容需求方案离思责雁算罚汉铭提午改选.不仅论证意见:雅装医云局污丝S促针提函出益率和生活版葛.同时也常动步地□污询发展道古知社效兰铭望设船又但能使苏他产品速入本币流道见幼报(背米获惠.涵能促进当地卖按南省提面的生活质早而车福戒塑。该动室内每气栏.员标贴保.7能年房总因字相关视范规企元程乙作。专家签字:2o7/f7月3专家论证意见表项目名称曹县青垌集西环路提升改造工程采购人营县青堰集镇人民政代理府机构红城国际工程项目管理有限公司论证时间2021年9月3日论证地菏泽市中华路万象广场3号楼点论证内容需求方案论证意见:",0,0,0,1]
[1408,"安医大附属阜阳医院临时标识标识标牌技术参数要求及控制价表序号名称材质、工艺计价规格单位年预估量控制单价（元）金额备注1标签户外写真不足0.1m²,按单张计价张30051500>0.1m²,按实际面积计价m²100505000不干胶A4,10张起印张100101000可转移贴不足0.1m²,按单张计价张308240>0.1m²,按实际面积计价m²206012002标牌pvc，5mm写真覆膜不足0.1m²,按单张计价张3020600>0.1m²,按实际面积计价m²3010030003地贴车贴m²m²206012003M胶（进口）m²m²2014028004亚克力UV5mm亚克力UV打印不足0.1m²,按单张计价张30501500>0.1m²,按实际面积计价m²1040040003mm亚克力UV打印不足0.1m²,按单张计价张30401200>0.1m²,按实际面积计价m²1035035002mm亚克力UV打印不足0.1m²,按单张计价张2003672005吊牌龙卡板，户外写真覆膜m²m²309027006落地展架单面，铝合金厚1cm*宽3cm80*120cm个1012012007落地展架单面防风钢架3cm*0.28cm方管180*120cm个103803800总控制价41640备注：1.以上控制价含设计费、安装费、人工费、税费等费用，费用据实结算；2.上述清单中标牌的样式、尺寸等详情及医院标志牌风格需投标人自行至医院现场勘查；3.响应要及时，接到订单后，3日内完成制作安装。",2,2,2,1]
[1409,"1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2.投标报价的说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量",3,3,3,1]
[1410,"建设工程评标报告工程名称：棉湖大道改造工程勘察设计招标人：揭西县棉湖镇人民政府评标委员会主任（签名）：报送时间：2021年9月15日目录评标项目概况一览表评标方法开标情况评标情况附表工程名称棉湖大道改造工程勘察设计招标范围棉湖大道改造工程的勘察，设计及施工图预算编制，具体内容详见招标人提供的可行性研究报告等有关资料说明。递交投标文件的投标人数量4家有效投标文件的投标人数量4家开标时间、地点2021年9月15日上午9点00分广州公共资源交易中心评标时间、地点2021年9月15日广州公共资源交易中心一、评标项目概况一览表评标方法（具体详见本工程招标文件）一、参加开标会议单位（一）招标人揭西县棉湖镇人民政府（二）招标代理机构方宇工程咨询有限公司（三）递交投标文件的投标单位：1、广州市交通设计研究院有限公司；2、广东粤路勘察设计有限公司；3、恒津设计有限公司；4、中榕规划设计有限公司。二、投标文件递交、密封和标记情况（一）投标文件递交情况上述4家投标单位均在招标文件规定时间地点递交投标文件并参加开标会议。（二）投标文件的密封和标记情况上述4家投标单位的投标文件的密封和标记均响应招标文件的规定。三、开标情况一、投标文件的评审情况根据本工程评标办法，评标委员会分别对提交投标文件的广州市交通设计研究院有限公司、广东粤路勘察设计有限公司、恒津设计有限公司、中榕规划设计有限公司共4家投标单位的投标文件进行资格评审，经评审，4单位的详细评审情况序号投标单位名称得分名次1广州市交通设计研究院有限公司87.1032广东粤路勘察设计有限公司96.3213恒津设计有限公司84.1744中榕规划设计有限公司89.172三、评标委员会推荐的前三名中标候选人依次为：第一中标候选人：广东粤路勘察设计有限公司，投标报价:2270767.20元。第二中标候选人：中榕规划设计有限公司，投标报价：2175108.00元。第三中标候选人：广州市交通设计研究院有限公司，投标报价：2197884.00元。序号投标单位名称得分名次1广州市交通设计研究院有限公司87.1032广东粤路勘察设计有限公司96.3213恒津设计有限公司84.1744中榕规划设计有限公司89.172序号投标单位名称得分名次1广州市交通设计研究院有限公司87.1032广东粤路勘察设计有限公司96.3213恒津设计有限公司84.1744中榕规划设计有限公司89.172四、评标情况五、附表开标会议签到表投标文件递交记录表投标文件密封和标记检查情况表投标文件开标记录表评标专家登记表评标委员会签到及推选主任记录表投标文件资格审查",0,0,0,1]
[1411,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市柏社乡水阁村文化礼堂建设项目行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年6月24日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[1412,"气煤力2广≤]三入最高限价申报单宜工队))前北辰城乡投资建设有限公司（招标人）靖江市城北园区标准化厂房二期10#-17#厂房）工程施工监理，最高限价为G7.89万元特此申报申报单位（招标人）:靖江市北辰城乡投资建设有限公司2017年12月26日",2,2,2,1]
[1413,"【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：青田县船寮镇下七步村上坪山地质灾害搬迁石盖口对岸下坑地块安置点基础设施工程-市政工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2措施项目费（2.1+2.2）2.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率见表10.2.2-203其他项目费（3.1+3.2+3.3+3.4）3.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×18.755增值税计算基数×96造价浮动（1+2+3+4+5）×费率招标控制价合计1+2+3+4+5+6【表10.2.2-17】分部分项工程综合单价计算表单位及专业工程名称：青田县船寮镇下七步村上坪山地质灾害搬迁石盖口对岸下坑地块安置点基础设施工程-市政工程标段：第1页",2,2,2,1]
[1414,"城郊街关围新村老旧小区微改造项目招标控制价招标控制价（小写）21880104.84（大写）贰仟壹佰捌拾捌万零壹佰零肆元捌角肆分城刘州市国峻工程监理有限公司工程造价咨询企业执业印章招标人:造价咨询外:工代(单位盖章）-(单位资质专用章)有效期至:2021年10月12日法定代表人腾卖注法定代表人四取1清或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)余常荣*签贰e共和因演扬编制人:A:48复核人:辽胜文(无姓岱区佤杂西专用章）(造价工程师签字盖专用章)两而蔺被工系200ZQ有限公司程监理作效期至:2023年06月10日工挂2022㎡编制时间:2e2l，②≤复核时间:7D2/ZX242摩-2",2,2,2,1]
[1415,"项目工程量清单及分项报价明细序号2022年度阀门整定投标人报综合单价（元）合价（元）供货方式或报价方式分项项目名称单位工程量1一号机组1.1汽包右前#1台11.2汽包左前#2台11.3汽包右后#3台11.4汽包左后#4台11.5过热西#1台11.6过热西#2台11.7再热入口西#1台11.8再热入口西#2台11.9再热入口西#3台11.10再热入口西#4台11.11再热出口西#1台11.12再热出口西#2台12二号机组2.1汽包右前#1台12.2汽包左前#2台12.3汽包右后#3台12.4汽包左后#4台12.5过热西#1台12.6过热西#2台12.7再热入口西#1台12.8再热入口西#2台12.9再热入口西#3台12.10再热入口西#4台12.11再热出口西#1台12.12再热出口西#2台13三号机组3.1汽包左#1台13.2汽包右前#2台13.3汽包右后#3台13.4过热西#1（西）台13.5过热西#2（东）台13.6再热入口西#1（东）台13.7再热入口西#2（中）台13.8再热入口西#3(西)台13.9再热出口#1台14四号机组4.1汽包左#1台14.2汽包右前#2台14.3汽包右后#3台14.4过热西#1（西）台14.5过热西#2（东）台14.6再热入口西#1（东）台14.7再热入口西#2（中）台14.8再热入口西#3(西)台14.9再热出口#1台15五号机组5.1左侧屏过（北）台15.2左侧屏过（南）台15.3右侧屏过（北）台15.4右侧屏过（南）台15.5过热器出口台15.6再热入口左侧北数1台15.7再热入口左侧北数2台15.8再热入口左侧北数3台15.9再热入口右侧北数1台15.10再热入口右侧北数2台15.11再热入口右侧北数3台15.12再热出口左台15.13再热出口右台16六号机组6.1左侧屏过（北）台16.2左侧屏过（南）台16.3右侧屏过（北）台16.4右侧屏过（南）台16.5过热器出口台16.6再热入口左侧北数1台16.7再热入口左侧北数2台16.8再热入口",3,3,3,1]
[1416,"技术商务资信评分明细（赵阳）项目名称：杭州市富阳生态环境监测站2021年仪器设备采购项目（容政采分-2021-00851400854号)序号评分类型于分项目内容分值范围公司杭州来昇)税州努弱税而学则舜技有照科技有限科技有限公司公司个离务充全满足招标文件技术参数配置要求得基本分20分;技术指标有明显商于招标求的多专奖确认每项加1分，最高5分:允许偏高的报标低于资信招标需来（负儒离）的，根据需离的实际您义，每项扣2分，扣完为止公0-251924162技术受标产品在同行业影响力、质量情况、用户反应、市场占有率（提供用1名单及联系方式）、美誉度等好的5-4分，较好的3-2分，一般的1-00-53母23宜各资信上承诺交货期满足招标文件要求的，得1分，不满足招标文件要求的不得时后0-1)1行2离务资信贞保期满足采购文件妻求的，得1分:不满足招标文鲁要求的不得分质保期优于招标文件观定的，质保期每增扣半年得0.5分本项最高得20-2价5称务0-80806投标人或仪器厂家通过ISO9001质量管理体系认证的，凭相关证书复印商务/件加2分资信投标人或仅器厂家通过ISO14000环境管理体系认证的，凭相关证书复件加2分00通了技术没标货物配件、附件、辅助材料的完整性、合理性和可猴作性以及承的价格情况等好的5分，较好的4分，一般的3分，差的2-0分0.568技术组织实施方案的深度，包含计划进度、人员安想、项目管理机制、技术级务等是否恰当，项目实施人员是否具备类似工程能力，得0-4分投标方案是否完整、满足用户需求，是否有缺项、漏项，投标物品的配各组合是否科学合理，综合性能是否优良得0-4分0-8G9技术详细完整的\"三包\"、免,费保修及售后服务看瓶种方紧符0-4分提供亮整的技术将训方案得0-3分．义标时接提供厂家答后股务承话书件行0-30-10孙曲10技术1、投标文件是否编制完整，格式规范、内容齐全、表达准确、条理清斯、内容无前后矛盾，符合招标文件要求:（0-1分）2、",0,5,0,0]
[1417,"地区社会福利院后勤维修物品采购清单序号名称数量规格备注1桶装沥青4桶18公斤2大理石胶1桶10公斤3铁丝10公斤8号4锯条1个5水表1个100MM6水表螺丝16个7水表螺母16个",4,4,4,1]
[1418,"网址：招标文件项目编号：CZ2015-2259项目名称：广州南沙开发区工业和科技信息化局南沙区无线城市WI-FI覆盖（一期）采购项目项目类别：货物类广州公共资源交易中心2016年1月6日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心政府采购交易系统一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在广州公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件本中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性交易中心为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交",1,1,1,1]
[1419,"详细评分汇总表合后出县。A640000014100375300100标段(包)名称:宁夏青别峡灌区按建配叁与现代化改适工程（一期）贺兰山农牧场1、2号泵贴改造工程施】序号投标单位经济标评由得分技术标评重得分其他评审得分总分排名【夏水利水电工程局有限公司38.5638.TT14.0090,67/～*夏盐环定水利水电工程有限公司33.[236.9412.4083.067宁夏秦汉水利工程有限公司32,635.389.4077.43",0,0,0,1]
[1420,"五金材料报价单序号品名规格数量单价[总价品牌备注上冷热水龙头01391390金尼甲包PVC水管509设280中塑3PVC弯头5018也280中手pVc直接50-9企280中塑8落水栓19心250金鹭星谢山L武汝山2三角阀30①360金鹭星”金属软管大小头80cm5014700金签星8洗衣机水龙头全铜1550莎1250金勤星9LD豆胆灯1xl2w-3000)10k13心打470欧晋10明装灯桶圆形11.6*310公450月影凯顿上程餐厅吊灯6OL0400【4000联普影122P空开5OA220400正泰132P空开40A2019380正泰上母自复式欠压保护器50Mo1301300正泰16自复式欠压保护鄂40A10110io0正泰162P漏电保护器50A己601200正泰172p涵电保护器16206001000正泰181P空开26A2011220正基sg1P空开20A2018260正赛20I6A1P空开201630050五孔壁插座10A365016A0三孔壁插座心140博格博格空调0五开开关迟280博格开关三开2015300博格双开开关2011220博格26山开沃1开2002行沿浴冲洗委装4530:3028集极吊顶灯60乙成外签14.5走咸内嵌式LEB灯1085排气、取暖、照S00集成吊浴霸明350三合终轨道射灯103264寸不锈钢合页039柜门饺链合页己吸顶灯盘223连LED灯片条220v吸附式(阻台）白光LE动35简灯14.5*[0CM感应开关295036国房洗莱水龙头落水管配双盆18142件厨房洗粟水龙头落水管配单盆120938件39玻璃胶10石玻璃胶枪30吧2c重程596线槽4C506吃DNl5435DN2822204506003535003501606007607501000140012004501502503006070博格金勤星欧普汕通奥照颐当金碧利38欧普欧普拓安达金营星金鹭星九牧得力优之佳美优之佳美福太福太DN250:55福太DX32A工0c220福太320德国极至2950上海金泸300弱行50取水阀(绿化)1可30[5含50益太1.5米1167】67功夫515出合金战3米凡390390坊夫638米不锈们升缩H8米2146290八品渔区54砍柴刀235Z0虎卫士655米高枝剪万（绿化）6248496庞卫士66修枝剪刀I4寸2120虎卫士57充电式打草/割草机上792792德国汉斯58电线1.5平方20061200太阳59电线2.5平方28071400太阳6O电线4平方280总[1600太阳6头L0A3016450公生62农用大铁铲尖头2万30立部63管册24080威运64活动报手23570沪工65生料带20360金鹭星66电工胶布10米/卷50式200舒氏67PVC水管胶01200澳塑68AB胶100g20[3260黑铁石总并盖钩予571Ld董财﹝菲J了至述70水龙头水管快接头3012.6375潜水艇1定时开关/时间控制器1970700正泰绿化快速取水侧721寸2629520杰登地插开关1742348巨环公0820烘通82L0320炽通含10870烘通39cn:16.5cm\\I]=,自[Z上上[E3i述",4,4,4,1]
[1421,"二、首轮报价表供应商名称(盖章):家科技有限公司项目编号:，ZJDE021700g万6项目名称:交江口易悉民医院医院列化建设咨询服务项目北子印章服务项目投标总价（元)服务内容服务期江口县5人医民4院院文心心设服务项目560000.00（一）医院文化建设方案1、医院文化诊断1,1环章-礼仪指标调查分析.1.2第一阶段（环境-礼仪指标）诊断报告发布:1.3服务-方便-管理指标调查分析:1.4第二阶段（服务-方便-管理）诊断报告发布:1.5医院文化诊断模型分析及评定:2、医院文化改进措施方案的制定2.1医院文化第一阶段专项改进措施确定:2.2.组织召开医院文化建设专项改进推进会：2.3制定医院文化建设改进方案:3、医院文化改进服务培训3.1微笑服务礼仪培训（医生、护理、医技、药剂、行政、后勤):3.2内训模式的落实指导（科室指导);3.35S管理的沟道确定和实施,3.4医院文化指标讲解体系指导:3.5指导、协助文化专员推进落实医院文化改进方案:3．6召开医院文化建设总结会:（二）DRGs将训集中服务期110个日历日，跟踪务肥期2年。生产厂家:北京精医万家科技有限公司优惠条件及备注:无投标供应商法定代表人或投权代表字:三[匹土，日期:2021年09月02日注:1、本表所填单价均应包括其他所有费用:2、请谈判报价供应商另将一份报价一览表单独密封后与谈判报价文件正本装在一起便于谈判:",0,0,0,1]
[1422,"扬州市建设工程招标控制价确认表，项目编号:JDS202104004002，建设单位，扬州集智房地产有限公司，交易类别，建筑工程施工总承包，工程名税，建设规模，46288.49n，交易方式，投资主体，工程地点，招标控制价（万元，13945.52776，代理单位，资质等级，确认依据，确认意见：22购元2乙建1被)项台采质龙#参效36g.序月25，",2,2,2,1]
[1423,"一、采购清单序号设备名称型号参数单位数量推荐品牌1、网络升级改造1大院外汇聚交换机采用正交CLOS架构交换容量≥60Tbps包转发率≥8000Mpps业务板插槽数≥10电源支持M+N冗余备份支持虚拟化（1:N）,可支持1:9虚拟化配置1块32端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)+4端口40G以太网光接口模块(QSFP+)，1块48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)配置8对SFP+万兆多模块(850nm,300m,LC)，套2华三、华为、思科2节点汇聚交换机以太网交换机主机,交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps，支持48*100/1000Base-XSFP端口,支持4*10GBase-XSFP+端口套10华三、华为、思科3PE路由器交换容量≥70T，包转发率≥12000Mpps，业务板槽位数≥16，支持MPLSL3VPN，跨域MPLSVPN（Option1/2/3）、嵌套MPLSVPN、分层PE、CE双归属、MCE、多角色主机等；支持MPLSL2VPN：Martini、Kompella、CCC和SVC；支持VPLS/H-VPLS；支持MPLSTE；至少配置12个千兆复用口，双主控双电源套2华三、华为、思科4行政服务中心冗余汇聚交换机交换容量≥19Tbps；包转发率≥2880Mpps；业务板插槽数≥6；配置1块48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)，1块24端口千兆以太网电接口(RJ45)+20端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)配置双主控，双电源套1华三、华为、思科5移动机房汇聚交换机以太网交换机主机,交换容量≥590Gbps，包转发率≥250Mpps，支持48*100/1000Base-XSFP端口,支持4*10GBase-XSFP+端口套1华三、华为、思科6万兆接入交换机L3以太网交换机主机，支持48个SFPPlus端口,2个QSFPPlus端口，配置双交流电源模块，双风扇模块，2个端口扩展插槽支持VXLAN套2华三、华为、思科7千兆单模光模块光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)个6华三、华为、思科8万兆单模光模块光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)个8华三、华为、思",4,4,4,1]
[1424,"工程量清单序号名称及规格单位数量单价（元）合计（元）一衬砌工程（3171m）m3171(1)西济渠土方土方开挖m315878土方回填m3646弃土外运（2km）m315232挖树根及外运棵100(2)西济支渠（模袋梯形断面开口8.750m,2028m）m2028模袋砼（C30）铺设及运输（12cm厚）m32781.85C30现浇砼护顶m3141.962.5cm高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板购置及铺设m235.49钢模板制安m2811.20(3)西济支渠（模袋梯形断面开口8.000m,1143m）m1143模袋砼（C30）铺设及运输（12cm厚）m31455.38C30现浇砼护顶m380.012.5cm高压聚乙烯闭孔泡沫塑料板购置及铺设m220.00钢模板制安m2457.20",3,3,3,1]
[1425,"2021年度四川省乡村文化和旅游能人推荐人选入选名单序号推荐单位被推荐人姓名从事专业推荐类型1马尔康市文体旅游局王尔单青稞酒酿制实用技能型2若尔盖县文体旅游局张慧玲藏汉语言翻译及非遗传承实用技能型3阿坝县文体旅游局李龙清文化演艺文艺创作型4汶川县文体旅游局罗娟文艺组织活动组织型5阿坝县文体旅游局旦巴文化演艺活动组织型6茂县文体旅游局何王金羌笛吹奏技艺传承保护型7马尔康市文体旅游局谢拉藏羌制作技艺传承保护型8小金县文体旅游局李琼平别斯满服饰制作技艺传承保护型9若尔盖县文体旅游局贡确加措藏医药及藏文化传承传承保护型10壤塘县文体旅游局俄王旦真南木达藏戏传承传承保护型序号推荐单位被推荐人姓名从事专业推荐类型11壤塘县文体旅游局拉花石刻技艺传承传承保护型12阿坝县文体旅游局尼玛扎华藏棋传承保护型13汶川县文体旅游局赵建康羌文化保护与传承传承保护型14金川县文体旅游局马兴丛传统木工技艺传承保护型15九寨沟县文体旅游局王李宁木工雕刻、石刻、绘画技艺传承保护型16小金县文体旅游局何瑜娟自媒体、民宿经营市场经营型17小金县文体旅游局陈望慧农旅融合市场经营型18汶川县文体旅游局周春蓉民宿经营市场经营型19松潘县文体旅游局罗海滨民宿经营市场经营型20茂县文体旅游局贺文龙民宿经营市场经营型21九寨沟县文体旅游局克凯珠民宿经营市场经营型22若尔盖县文体旅游局能波泽里藏食品产品经营与开发市场经营型23红原县文体旅游局李文芹酒店管理市场经营型24理县文体旅游局李雪昂旅游开发市场经营型25黑水县文体旅游局罗让乡村旅游经营市场经营型",0,0,0,1]
[1426,"5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000-c农民工工伤保险总额1.000102-1竣工文件总额1.000102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）总额1.000103-2临时占地总额1.000103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1.000103-5临时供水与排污设施总额1.000104-1承包人驻地建设（含标化工地建设)总额1.000清单第100章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202-2挖除旧路面-b厚40cm老路面挖除m2670.000203-1路基挖方-a挖土石方（包括清表方、挖土石方）m32378.000204-1路基填筑（包括填前压实）-b宕渣填筑m34784.000-d结构物台背回填(清宕渣)m3220.000205-1软土地基处理-a抛石挤淤m3151.800-l玻纤格栅m2150.000-o锁扣钢塑土工格栅m2150.000-p木桩（稍径13cm，桩长6m）根734.000207-1排水边沟-cC25混凝土（C30钢筋混凝土预制盖板）m345.000清单第200章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价304-1水泥稳定碎石底基层-a厚20cm(水泥含量4%)m23303.000304-3水泥稳定碎石基层-a厚20cm(水泥含量5%)m23173.000308-1透层（PC-2）m23043.000308-2粘层（PC-3）m23043.000308-4改性热沥青防水粘结层m254.100309-1细粒式沥青混凝土-a厚4cm(AC-13C)m23097.100309-2中粒式沥青混凝土-a厚6cm(AC-20C)m23043.000-b均厚10.1cm(AC-20C)m254.100310-2下封层m23043.000313-5C30预制砼平石(25*10*100cm)m755.500清单第300章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价420-1钢筋混凝土盖板涵(含砼挡墙、防撞护栏、回填土、台背宕渣回填等)m10.250清单第400章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价合价604-1单柱式交通标志-aA=700mm个5.000-bD=",3,3,3,1]
[1427,"评标结果公示进场交编号:CC530922202100015001004招标人联系人及电话项目名称行业主管部门招标代理机构联系人及电话招标备室编写招标方式招标类别评标办法开标地点云县公共资源交易中心招标规模及结构类型招标方式拦标价（万元）投标人数量拟中标人联系人及电话中标价（万元）\\费字b)597.05121质量承诺墨工期公示时间项目经理投标报(万元）费率(s）第一中标候选人罗幕哲597.051215第中标候选人乐会洋597.366406第三中标候选人李正跃597.475229签注",0,0,0,1]
[1428,"【表10.2.2-12】招标控制价费用表工程名称：整体项目第1页共1页序号工程名称金额(元)其中：（元）备注暂估价安全文明施工基本费规费税金1义乌经济技术开发区崇山四区三号地块土石方工程2136937.5939681.79180138.22176444.391.1建筑装饰工程2136937.5939681.79180138.22176444.39合计2136937.5939681.79180138.22176444.39【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：义乌经济技术开发区崇山四区三号地块土石方工程-建筑装饰工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式费率(%)金额（元）1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）1729951.061.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）1421660.42措施项目费（2.1+2.2）50403.922.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）10151.172.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）5742.292.2施工组织措施项目∑计算基数×费率40252.752.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率2.7839681.793其他项目费3.1+3.2+3.3+3.4+3.53.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.33.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计3.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计3.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计3.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.33.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）3.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计3.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计3.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）3.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.23.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）3.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额4规费计算基数×费率12.62180138.225增值税计算基数×税率9176444.39招标控制价合计1+2+3+4+52136937.59【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：建筑装饰工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价0101土石方工程172995165642154705501010101002001挖一般土方1、土壤类别：综合土方",2,2,2,1]
[1429,"关于发布广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分，布式能源站项目第一批辅机设备采购(标段五110kV升压变，压器）最高投标限价的澄清，各投标人:，现就“广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源，站项目第一批辅机设备采购”标段五110kV升压变压器最高投标限价，进行澄清:，本标段的最高投标限价为、，人民币780万元整。，、.管能3路或，898，5，2受务厦布）段，98，入N，招标人:广州发展宝珠能源站有限公司，招标代理机构:广东省机电设备招标有限公司，期：2021年6月11日，",2,2,2,1]
[1430,"重庆三峡医药高等专科学校采购文件发售登记表*项目编号*项目名称*供应商名称（供应商公章）*纳税人识别号*联系人（文件购买委托人）*手机办公电话传真E-mail*单位地址分包号分包名称备注：带*为必填项发售人:重庆三峡医药高等专科学校说明：1.招标文件金额：人民币800元/分包（售后不退）。2.招标文件发售：供应商递交发售登记表（加盖供应商公章），委托人身份证复印件（加盖供应商公章）购买招标文件。地址：重庆三峡医药高等专科学校（重庆市万州区百安坝天星路366号）行政楼107室。3.报名和招标文件发售期：2020年1月15日-2020年1月21日北京时间17:00（工作时间）。递交日期：",0,0,0,1]
[1431,"EvaluationOnly.CreatedwithAspose.Words.Copyright2003-2014AsposePtyLtd.投标保证金缴退或电子投标保函办理说明一、投标保证金缴退说明1、采用投标保证金形式的，投标保证金有效期与投标有效期一致。2、投标保证金的缴纳形式：网银、转账、电汇，不接受现金、本票等现场缴纳形式。3、投标保证金金额：详见招标文件中《投标须知前附表》。4、账户名称、开户银行、银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。每个标段的保证金账号具有唯一性，本标段的投标保证金必须汇入本标段对应的账号。5、投标人必须从投标人的基本存款账户汇入投标保证金专用账户。投标人应确保基本账户与诚信库中备案的基本账户一致。不一致的请及时修改，并经审核通过后再行缴纳。未从投标人基本存款账户汇出的投标保证金，以及使用其他投标人账户汇款的投标保证金，视同未响应招标文件。6、投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表3.4.1的规定提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金应由联合体中牵头人提交。投标人未按要求提交投标保证金的，逾期缴纳的，视同未响应招标文件。7、各投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟等银行系统问题、投标人自身汇款有误等情况），请投标单位根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金的转账时间，确保投标保证金在投标截止时间前到账,否则造成无效投标的责任自负。8、投标保证金缴纳后，请及时到无锡市建设工程网上招投标系统“业务查询-保证金缴纳查询”模块，查询本单位的保证金缴纳情况（已缴纳：单笔且等额且投标截止时间前且投标人基本账户（以诚信库为准）汇出；未缴纳：除已缴纳情况的其他情况），投标保证金的入账时间以中心保证金开户银行推送的入账时间为准。如缴纳成功，投标人务必及时打印带有二维码的《投标保证金确认函》，并必须将《投标保证金确认函》带到开标现场以备查验（银行收款回执等不能作为投标保证金已缴纳的依据）。9、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人必须现场提出并向招标人（招标代理）提交书面申请核实保证金缴纳情况，由评标委员会判断是否有效。10、未中标人的投标保证金在招标项目评标结果公示结束后，并且",0,0,0,1]
[1432,"天津科技大学附属中学采购生态城物业管理服务项目需求书一、项目概况天津科技大学附属中学位于坐落于生态城中部片区，北临华三路、西临生态谷，占地面积15000平方米，建筑面积25250平方米，其中地上建筑面积为15000平方米和地下建筑面积为10250平方米。建筑划分为：教学楼、风雨操场及户外操场等处，教学楼为地上四层、地下一层；地下建筑功为地下机动车/非机动车车库及设备机房，本次服务内容中不包含学校食堂。二、采购服务范围和服务标准天津科技大学附属中学物业管理项目服务范围包括楼宇设施设备日常巡检、公共秩序维护和安全保卫、清洁保洁服务、绿植养护管理和客户服务。（一）工程维修及养护制订各系统设备的中长期巡视维修计划，严格按计划执行，将设备管理纳入以维护为主的良性轨道；长期计划中应包括对设备的重置更新。1.房屋本体养护（1）确保办公楼（区）房屋的完好等级和正常使用。（2）未经委托方批准，不得对房屋结构、设施等进行改动。（3）及时完成各项零星维修任务，合格率100%。一般维修不得超过24小时。（4）墙面、地面、顶面随时进行维护保养，保证其完好美观。（5）各种管道桥架随时进行维护保养，保其完好美观。（6）每月对门窗进行一次检查维护。（7）每月对照明灯具清洁一次。（8）公共设施、门窗的日常维修管理公共设施，包括各类宣传栏、护栏、室内外照明设施、标牌导向标识、交通导示系统的日常管理及维修。办公家具、门窗、门锁等每日巡查，维修及时，保证正常使用，完成各类小型物件安装工作。2.各系统设备运行、养护、维修、管理（1）制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、监督维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。（2）设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，每天至少清洁一次，机房环境符合设备要求。（3）配备所需专业技术人员，专业技术人员、维修人员须持证上岗，严格执行操作规程，以保证各种设备器材正常完好运行率98%，重大责任事故率为零。并监督维保单位进行及时维护。（4）设备良好，运行正常，不出现重大管理责任事故。3.消防系统（1）定期要求维保单位对楼宇内消防系统进行检修、测试，使消防系统设施设备齐全、完好无损，随时处于正常工作状态。（2）消防管理人员掌握消防设施设备",0,0,0,1]
[1433,"评标报告项目名称拜城县中医医院医疗设各采购项月二标段招标人拜城县小医医院投标人名称投标价（元）评标得分排名次序评标委员阿克亦海拓医疗器械有限公司3847000.0094.00*会评审结果新疆胜美医疗科技有限公司3873000.0085.502浙疆贝尔康商贸有限公司3880000.0080.243次疗中标候选人名称/阿克苏海拓医疗器械有限公司推荐的中标候选人新疆胜美医疗科技有限公司C8新疆贝尔康商贸有限公司经评标委员会一致评议:回克苏海拓医疗器械有跟公司排名第一，得分最评审意见高，且价格合理，推荐为第一中标候选人。兹确认上述评标结果属实评标委员尚宏遂狮吃态会全体成员签宁2021年8月12日根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:阿克苏海拓医疗器被有限公司为中标人，中标价:3847000元（大与:叁佰捌拾肆万柒仟元整）。h的的招标人定法定代农或授权委托人可签意卖标意见讼斯坦)密招标巢位公章:2021年8月12日监督人签字:X(%夕些五公证人签字:过点后拉说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写,一式四份。",0,0,0,1]
[1434,"评标报告项目名称乡镇农产品质量安全监管站建设仪器设备采购项目竞争性磋商招标项目控制价：222000.00元评标委员会评审结果投标人名称排名次序投标价格（元）评标得分评标委员会评审结果1评标委员会评审结果2评标委员会评审结果3推荐的中标候选人次序中标候选人名称推荐的中标候选人1推荐的中标候选人2推荐的中标候选人3评标委员会成员签字兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：2021年08月12日招标人定标意见根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定：有限公司为中标人。招标人签字：2021年08月12日",0,0,0,1]
[1435,"沂南县双镇尚店村2018年度产业扶贫项目=7六施工合同山工程名称:沂南县双镇尚店村2018年度产业扶贫项目发包方:沂南县双镇人民政府承包方:山东广安建设集团有限公司2018年7月山合同协议书沂南县双镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”%，为实施沂南县双镇尚店村2018年度产业扶贫项目，已接受山东广安建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）；对该项目施工的投标依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的有关规定，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经发包人和承包人协商一致，共同达成如下协议、工程概况第1条近面县双镇尚店村2018年度产业扶贫项目位于沂南县沂南县双镇尚店村产业扶贫项目（详见工程量清单和设计图纸）点第2条工程承包范围:设计图纸和工程量渣单所有项目内容二、合同文件及图纸第1条本合同文件组成及解释顺序（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);（2）中标通知书;（3）补遗书;（4）投标函及投标函附录;（5）项目专用合同条款;（6）通用合同条款;（7）国家现行技术规范;（8）图纸;（9）已标价工程量清单:;（10）其他合同文件第2条适用法律、标准及规范（1）适用法律法规:国家有关法律、法规和山东省有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力（2）适用标准、规范名称：国家现行《建筑工程施工质量及验收规范》等（3）双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准三、施工组织设计和工期第1条合同工期2开工日期:2018年7月5竣工日期:2018年9月65合同工期总日历天数60日第2条延期开工因发包人原因造成延期开工的,由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期;承包人不能按时开工的，应提前2日书面通知发包人并征得发包人同意发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延第3条暂停施工因发包人原因停工的，由发包人给予相应顺延工期;因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延第4条工期延误由于以下原因造成",0,0,0,1]
[1436,"工程量清单序号项目特征描述单位数量单价合价1.砌筑方式:按原有方式补砌墙身，院墙高度加至2.1米高m公21.底层厚度、砂浆配合比:墙面16m厚砂子灰底2.面层厚度、砂浆配合比:麻刀灰罩面m22531,地帽种类:鹰不落顶墙帽2、用砖品种及规格:青砖240*115*53mm3灰浆品种及配合比:温合砂浆白灰公缝4.瓦件:2#板瓦，简瓦25二项目名称院墙楚砖实心墙墙面仿古抹灰细砖墙帽青砖地面公挖一般土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:350mm厚3.弃土运距:根据施工现场自行确定m316.765垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚3:7灰土n13.5细竣方砖61.铺设部位:房屋地面2.方砖规格:吉砖地面3.结合层材料种类、厚度:挣泥灰m2451.底层原度、砂浆配合比:2cm原章泥抹面打底2.面层厚度、砂浆配合:0.5cm滑估泥抹面3.基层处理材档:提出原有配碱部位省2述登墙别补三墙面仿古抹”灰西木料清污防腐做旧防腐C1.做法:所有木料表面清污后,做防腐防虫后做旧处理e584.72五改造工程门洞改造91.正房与厨房处门洞较小，不便于展示，门洞改造学工木柜制作并1.木柜制作并做旧LO做旧处C11处台1.后配处台尺于较小,不便于展示，进行改造项六/2措施项目综合脚手架1满堂脚手架m2224.8",3,3,3,1]
[1437,"序号评分因素及权重分值评分标准得分1投标报价50.00以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40分*100%2投标文件的规范性10.00投标文件制作规范，逐页编码，报价单有公司公章，资质材料完善，符合医院招标文件要求优秀10分，合格5分，不合格0分3服务质量40.00提供相关材料样品，按照约定方案按时按质按量施工，并且符合我院实际情况投标人根据服务方案并提供承诺函，最优服务得40分，一般服务得25分评分人：监督人：附件3：达川区人民医院小红旗桥院区住院部一楼综合改造招标评分细则",5,5,5,1]
[1438,"汉川市退役军人事务局机关环境建设工程竞争性磋商公告项目概况汉川市退役军人事务局机关环境建设工程的潜在供应商应在湖北典臻工程咨询有限公司获取采购文件，并于2021年9月17日08点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：DZZFCG-2021-107（汉财采计[2021]500号）项目名称：汉川市退役军人事务局机关环境建设工程采购方式：竞争性磋商预算金额：55万元最高限价（如有）：524148.93元（超过此预算的为无效报价）采购需求：退役军人事务局机关环境建设工程（详见工程量清单）合同履行期限：60日历天本项目不接受联合体，不允许转包、分包。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。12.本项目的特定资格要求：（1）供应商须具有市政工程施工总承包叁级及以上资质，具有合格有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；（2）供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn信用服务版块）查询相关主体（企业、法定代表人）是否为失信惩戒对象，中国政府采购网是否被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；三、获取采购文件时间：2021年9月6日至2021年9月10日，每天上午9:00至11:30，下午15:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）地点：湖北典臻工程咨询有限公司（汉川市拥军路城北派出所旁里潭建筑公司宿舍内）方式：供应商持企业法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人或被委托人身份证（原件）、营业执照复印件及申请人资格要求的资料原件及复印件一套（原件审核后退还，复印件加盖公司公章），到发售地点购买磋商文件。售价：每套售价500元（人民币），售后不退。四、响应文件提交截止时间：2021年9月17日08点30分（北京时间）地点：汉川市拥军路城北派出所旁里潭建筑公司",0,0,0,1]
[1439,"京山市粮食局家属区市政配套基础设施建设项目（东门路)评标结果公示一、招标概况京山市粮食局家属区重政配套基础谈施建谈项且(东门备)于2021年8月25日在湖北省政府采购图和京山直公共资源交易中心网站发布招标公告，2021年9月15日在京山市公共资源交易中心开标，并于2021年9月15日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，京山市政府投资工程建设服务中心已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称公司京山市鸿飞市政工程新八建设集团有限公司湖北千川百谷建设工程有限公司投标报价（元）4519036.91元4539862.90元4370396.38元项目经理刘世宏王玉华王雅洁质量目标合格达到国家竣工验收规范合格标准达到国家竣工验收规范合格标准工期180天180天180天其它//一三、公示时间公示期为2021年义月，Z日IZ时00分至2021年，月23日LZ时必分(北京时间)。四、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或京山市公共资源交易监督管理局提出投诉。五、联系方式：1、招标人：京山市政府投资工程建设服务中心地址：京山市新市街道轻机大道232号联系人：李先生电话：072472132962、招标代理机构：武汉力驰工程咨询有限公司地址：京山市轻机大道1126号（银商加油站旁）联系人：徐女士电话(传真)：188728702353、行业主管部门：京山市住房和城乡建设局建筑业管理股地址：京山市轻机大道232号联系人：帅银红电话：135813387964、公共资源交易综合监管机构：京山市公共资源交易监督管理局地址：京山市轻机大道（行政服务中心六楼）联系人：张吉刚电话(传真)：0724-6810769招标人：(盖单位章)2021年9月17日",0,0,0,1]
[1440,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表否招条称多览器过程中医院门、急诊扩建工程建设项目《标段:第1页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述激恶工程量综合单价合价暂估价030107001001成套电梯DTI~3名称:成套电梯DT1~3/];]]/]]/]1立齐备候、递茂;jieo其他参数:截重1600k产排拉了内内仆尺节((0㎡发纹不装军封大拜石拼飞。邹作获勺名贾试要求:满足设030107001002或套电梯DT4名称:成套电梯DT4:11/11/11速度:4180十名投公以名数:找迅1600k荷载人数2一值指室、并道内尺止,,获露觉)内(净)尺寸:z66m(贸）)部本页小计法,:为记取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”,丧-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表否招签晓投多览器注程中医院门、急诊扩建工程建设项目《标段:第2页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述进恶工程量综合单价合价暂估价750m(深)、轿剧净密并1锈钢(0-71开门尺寸BR36D,含配电相按钮丹江X分止包)活足；计及箱关期雅要求03010700100:波套电梯DT5名称:成套电榆DT5医院书数:2层:2/2/2、速度:5100升高度公:我重1600k:86图治家张5北淞旧江调试要求:满足设许友箱吴幼恋策求本页小计述为记取规贾等的使用，可在表中增设其中:”额人北遗”,丧-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表否招签晓投多览器注程中医院门、急诊扩建工程建设项目《标段:第3页共3页企额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述.法恶工程量综合单价合价暂估价上031302007001高层施工增加必031301017001即手架搭拆顶本页小计注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-05总价措施项目清单与计价表第1页共1页序号项目编码项目名称计算基效费率()额(元)词整费率()调整后金额(死，备注北≤.1安全文明施工费1.1+1,12+1I.3HI.14艺注[不境保护费分部分项人工预算年价指施入工预算价0.78分延贫税介价描能入工预算诉21.1.2文明施工费分部分项人工预算单价措施人颍算价0,76红壁分项人工价菲能大至浅资桥",3,3,3,1]
[1441,"2021限价：铬铁炉-竖炉储料平台，印尼青丰WJ22006设备名称零部件类别零部件名称材料类别材质采购重量kg材料单价（元）制造单价(元)综合单价（元）综合总价（元）保护罩焊接部件钢板、槽钢碳钢Q235B54500储料平台焊接部件钢板锅炉钢Q245R、Q355B18505.600钢板不锈钢06Cr25Ni2033500钢板不锈钢06Cr19Ni10388.600传动装置、导向轮、支撑轮甲供件////底座焊接部件钢板碳钢Q355B1904.400标准件紧固件///垫片组零件钢板碳钢Q345B278.400辊架焊接部件钢板碳钢Q345B9080.200零件钢板碳钢Q235B、Q235R3734.900标准件紧固件//6.56密封环零件密封片不锈钢06Cr19Ni10464其他零件螺栓、角钢锻钢40Cr、3574.3400垫板锅炉钢Q245R1669.200垫板不锈钢06Cr18Ni11Ti1524.7200甲供件导轨、销轴///标准件紧固件、销//37.514运费（大连瓦房店）0储料平台(不含甲供件)：汇总38548.43400注1.制造单价：包括材料利用率、焊接成品费用；2.材料单价：2021.08.13中华商务网材料价格；付款方式：预付20%，发货前支付30%，到货并开具全额增值税发票后支付10%，安装完成支付10%，调试完成付10%，整体工程验收后付10%，10%质保金。序号编码所属部件零部件类别材料类别名称规格材料合计件数单重总重备注3B2711000000377储料平台部件161876散装发运，参与第一套炉总装调试每一套单独进行驱动测试3.1E020006867其他甲供件锻钢销轴（一）40Cr1567.93.2H060002511其他标准件垫圈70200HV168特殊订货3.3H080002463其他标准件销13×100Q235B1680.1321.843.4B2711000000328导向轮甲供件导向轮部件12305成品供货含涂装，轴承哈瓦洛3.4.1H240001255导向轮甲供件油杯M10×1Q235B123.4.2E100014986导向轮甲供件灰铁端盖HT200127.53.4.3H030001845导向轮甲供件螺母M100×245123.4.4H060002357导向轮甲供件垫圈100Q235A123.4.5G990023923导向轮甲供件垫片φ289×φ226×0.2Q235B240.013.4.6H010008652导向轮甲供件螺栓M12×408.8723.4.7H060001182导向轮甲供件垫圈1265Mn720.0033.4.8H220002490导向轮甲供件轴承351321（105×225×127）部件123.4.9E130003778导向轮甲供件锻钢水平轮65Mn12141.23.4.10H230001977导向轮甲供件油封Z125XAⅠ7453123.4.11E010019710导向轮甲供件锻钢轴40Cr1237.73.4.12C2711000000414导向轮甲供件支座焊接件12118.13.4.12.1EC2711000000414001导向轮甲供件碳钢钢板30×150×175Q355B243.73.4.12.2EC2711000000414002导向轮甲供件锻钢钢管φ219×45×（195）351235.8GB/T8162-20083.4.12.3EC2711000000414003导向轮甲供件碳钢钢板30×70.5×175Q355B242.53.4.12.4EC2711000000414004导向轮甲供件碳钢钢板（50）×360×520Q355B1269.93.4.13H110005378导向轮甲供件螺塞R1/435120.013.4.14H110013708导向",2,2,2,1]
[1442,"昌吉市政府采购中心公开招标文件项目名称：昌吉市项目代建管理局牡丹巷幼儿园用电工程项目编号：CJSCG-GC2021-012采购机构：昌吉市政府采购中心联系人：胡察陈宁电话：0994-2528512电话：0994-2528713温馨提示尊敬的投标人：您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的公开招标活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。一：请您务必仔细阅读、认真理解公开招标采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件引起高度重视。二：请您务必在公开招标文件递交前检查贵单位投标文件的密封及签章情况，若投标文件未按照公开招标采购文件要求密封签章的，我们将予以拒收。三：评定内容均在公开招标采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应公开招标文件。四：文中“公开招标文件”为我中心印发的采购文件，“公开招标投标文件”为投标人针对此项目印制的响应文件。以上仅是友情提示，不作为公开招标文件的一部分，请您严格按照公开招标文件的要求做好投标文件的编制及相关招投标工作。招标文件目录第一部分招标公告（略）或项目概要第二部分投标须知第三部分项目要求第四部分合同主要条款(样本)第五部分投标文件格式项目概要条款号条款名称编列内容1采购人名称：昌吉市项目代建管理局地址：昌吉市建国西路169号联系人：石玉新电话：135656199152采购机构名称：昌吉市政府采购中心地址：昌吉市财政局一楼102室。联系人：胡察陈宁电话：0994-25285120994-25287133项目名称昌吉市项目代建管理局牡丹巷幼儿园用电工程4实施地点昌吉市项目代建管理局指定地点5资金来源财政资金6出资比例100%7资金落实情况已落实8采购范围详见招标项目要求9施工期限计划工期：20个日历日（合同签订日开始计算）合同有效期：1年。10质量要求符合国家标准11付款方式待工程验收合格，中标单位递交齐全的结算审核资料，且经双方审核结算完成后支付合同价款的97%；质量保证金额为3%的合同款，质量保证金扣留1年，质保期结束无问题后一次性付清。12现场踏勘不组织13是否接受联合体投标不接受14合同履约期1年15投标有效期60天16递交截止时间2021年7月29日上午10:30（北京时间",1,1,1,1]
[1443,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称，应急维修工程浏)1页执批出序5项目指邵项目名称项目特征描述计量单位万税品瓮容九时合价宿否价」定额人工费资个项目011103002001象胶板卷材楼地面、粘结层耳座材料种类:2m沥青砂紫填缝及抛光（防永部分不做）2,面层材料品种、煤格颜色:16m北色塑胶地面m21933.322011101006001乎而砂浆找平1.找平尽厚度砂客配合比:30mC:20f石混凝工技平必414.31述010901001001委（地）面卷材防、卷材品种、煤格、厚度:2mm防水涂膜BS防水卷材,im:*2边防水晟散:2层m28I4,311090300400铝合金医条J防T冈阳7类:铝合金压74.8办部小计措绝项目其他规费、税金项目计价表工程名称：定筑与装饰工程第１页共1页序号项目名称计登基础计第基数企额费率(如)气规费其中;社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税!.1其中:社会保险费分部分项工棚的人工贤定额措施项目费中的人工贾161.2其中:住房公积金分部芬项工述的人工贸定额措施项目费中的人工界1.3其中:环境保护税按实记取,税公分部分项工程费及定额播施项目费+排施项目费（费率播施费）+其他项目费+规费翁前天(班价人员）:复核人（透价工程师）:表-13",3,3,3,1]
[1444,"评标结果公示表班目编号招标单位联系人及电话招标代理联系人及电话是否提暗标是否联合体投标评标办法综合评估法工程类到农林工程开标地点2021年7月30日至2021年8月3日拟定中标人详细情况1.投标报价（元）:13489174.502,得分:90.564.项目负责人及等级、证书编号:张克庆、建筑工程二级建造师、云25320182021452805.企业类似业须:镇雄县呢唯平安置点扶贫车间配套基础设施项目（一期)6.项目负责人业绩:镇维县呢唯平安置点扶贫车间配套基础设施项目（一期)1.投标报价（元）:13550024.22.得分:89.395.企业类似业绩:昆明市大石现液化石油气钢瓶检测充装站迁建项目6.项目负责人业绩:昆明市大石现液化石油气钢瓶检测充装站迁建项目4.项目负贡人及等级、证书编号:张友江、建筑工程一级建造师、云1531819007821．投标报价（元）:]3996592,982,得分;69,324.项目负责人及等级、证书编号：贺敢鹏、建筑工程二级建道而、云25320152021224005.企业类似业须:昭通卷烟厂大院村-库区烟叶仓库重建项目主体工程土建施工6,项目负责人业绩:的道若均厂大院村一库区烟叶仓库重项目主体工程土建施反四((不人的抗科工前标担私法述及相关扶计:法柱约泛之。注的该段自内标投法人以公示、七交检公苏资述过的(黔法量约企含的名(((6((2人(次名(述述。(此金人不次jS7;-门公公公(心心拟料人谈检公金初松儿公意8l.7.32",0,0,0,1]
[1445,"颍上县五十铺乡农田配套工程竞争性谈判文件项目编号:YS2021FS0018采购人：颍上县农业农村局（盖单位章）代理机构：安徽中驰建设项目管理有限公司（盖单位章）二〇二一年七月-1-目录第一章竞争性谈判邀请书，-3-第二章申请人须知，-5-第三章评审办法，-18-第四章合同条款及格式，-20-第五章工程量清单，-46-第六章图纸，-46-第七章技术标准和要求，-47-第八章竞争性谈判文件格式，-48--2-第一章竞争性谈判邀请书项目概况颖上是五士铺乡农田配套工程的采购项目于，2021年乙月21日15点00分(北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况1、项目编号:YS2021FS00182、项目名称:颖上县五十铺乡农田配套工程3、采购方式:竞争性谈判4、预算金额:1949113.01元5、最高限价:1949113.01元6、采购需求:颖上县五十铺乡农田配套工程，施工内容包括新建4米宽混凝土路720米、1x6x5m平受板桥5座：拆除重建1×4×5m平板桥2座等，具体内容详见图纸、工程量清单及竞争性谈判文件。7、合同履行期限:50日历天8、本项目（是/否）接受联合体：否二、申请人的资格要求:1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2、落实政府采购政策需满足的资格要求:无;3、本项目的特定资格要求：具备独立法人资格，有效的安全生产许可证，良好的商业信誉，具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力:4、项目经理具有水利水电工程专业二级及以上建造师注册证书或《安徽省小型水利工程施工负贡人考核合格证书》，持有水行政主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程建设项目的项目经理或虽在其他项目上任职，但本项目中标后合同签订前能够从原任职撤高三、获取采购文件1、采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判。四、响应文件提交1、截止时间：2021年7月21日15点00分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。2、地点：颍上县公共资源交易中心一楼询价谈判室（颍上县人民西路246号）。3、响应文件的递交：供应商应",1,1,1,1]
[1446,"D.2单项工程最高投标限价汇总表工程名称:某部教导队化粪池建设项目第1页共1页其中:（元）序号单位工程名称金额(元）暂估价不可竟争费来部教导队化粪池建设项目177710.313542.5-合计177710.313542.54测评合格编号:2018JS-03【新点2018清单造价V10.0安徽版】说明:：本表适用于单项工程最高投标限价汉投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材务、设备智估价和专业工程暂估价D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称:某部教导队化粪池建设项目标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元）其中:材料、设备暂估价（元）分部分项工程费15796918工工的翻化粪泄103072.9212污水处理设签48676.3013措施项目6219.962册施项目费1525.262.1夜间施工增加费123.012.2二次搬运费246,012,冬雨季施工增加费196.81艺、d已完工程及设备保护费24.602.5工程定位复测费246.012.6非夜间施工照明费98.402.7临时保护设施费49.202.8赶工措施费56l.22吕下可竞争费3542.543[安全文明施工费3512,663.2工程排污费述此包项目d.1暂列金部违,2专业工程暂估价金3许日工山.4总承包服务费监税金11673,3工程造价=1+2+3*4+5177710.3】测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版及E.1分部分项工程量清单计价表工程名称:某部教导队化粪池建设项目标段:第2页共6页金额（元）其币枣零项目编码项目名称：项目特征描述计量单位工程量综合单价合价定额人工费定额机械费暂估价别yO1040101700]的砌化资池、化粪池类型砖砌化炎池2、化粪池型号:27—20S护8、有效容积:20m)1、材料品种:破采用≥J10级梵结粘土砖、烧结粉煤灰砖、烧结页岩砖、烧结体矸石转（均为实心砖)砂浆采用Ml0火泥砂浆，板、盖板、圈影采用C25混凝土，逾气管采用钢塑答DNI00，三通导流管采用铁管DN200，并盖采用加锁轻不双层并盖及并座5、防水做法:池壁内外表面及池底均采用1:2防求砂浆内参水泥重最的5的防水剂抹面，厚20，阴角处抹15斜面，厚50。有地下水着在池密外表面抹面层外再涂热沥青二道6、地基处理:010级混激土热5下铺卵石或碎石夯实，厚100mm7、含工方开挖回垣，热质、底板、砌体",2,2,2,1]
[1447,"阿图什市文物保护单位标识牌、围网等设施采购清单序号名称材质规格尺寸（米）埋深（米）基座尺寸（米）基座材质要求数量单位备注1文物标识牌黑色大理石高1.3x宽0.8x厚0.080.4长1.2x高0.6x宽0.6混凝土贴大理石正反面按标准刻字15块15处野外文物点2文物点围网铁质刺丝立柱高1.8x宽30.3长0.4x宽0.4x高0.3混凝土浇筑每3米立柱9道刺丝1735米12处野外文物点3围网门铁质对开网状高2x宽30.3长0.4x宽0.4x高0.3混凝土浇筑13道11处野外文物点4界桩PVC树脂长0.15X宽0.15x高1.20.3长0.4x宽0.4x高0.3混凝土浇筑四面按要求喷绘字152根5处野外文物点5铁丝铁质2800米3处野外文物点6千佛洞石碑大理石或原石长1.8x宽1.2混凝土浇筑正反面按标准刻字1块7停车场地坪混凝土浇筑长50x宽20x厚0.15C30混凝土浇筑1000平米含道路、场地平整8观景平台混凝土浇筑长10x宽5x厚0.15C30混凝土浇筑50平米含道路、场地平整9架式望远镜铝合金高1.8铝合金2台含支架10总计注：重点文物保护单位共有16处，位置偏远，均在野外戈壁滩，部分不通公路，水电全无，施工难度大。单价综合施工难度、距离、材料、制作、搬运、安装、人工、税费等费用。",4,4,4,1]
[1448,"天津市宝坻区八门城镇田园综合体一期工程施工招标公告（招标编号：HCBY-2019-004）项目所在地区:天津市，市辖区，宝坻区一、招标条件本天津市宝坻区八门城镇田园综合体一期工程已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金770.6088万元，招标人为天津市宝坻区八门城镇人民政府本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标二、项目概况和招标范围规模：本次招标主要内容包括:稻香节晚会、农夫市集、道旗、服务中心立面装饰、导视系统、墙面涂鸦彩绘、门头制作、包装定制、外立面修缮、道路、艺术字、绿化等内容，具体内容详见工程量清单及招标文件全部内容招标控制价为770.6088万元范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)天津市宝坻区八门城镇田园综合体一期工程;=13三、投标人贫格娄求(001天津市宝坻区八门城镇田园综合体一期工程)的投标人资格能力要求:I、提供有效期内的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本;或提供三证合一的营业执照副本:2、建筑工程施工总承包三级及以上资质且在有效期内:.[]3、建设行政主管部门核发的安全生产许可证且在有效期内:4、须提供正项目经理（项目负责人）1名，应具有建设行政主管部门颁发的建筑专业二级及以上有投标资格的注册建造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历投标人提供任命书并在其中对工作年限加以承诺，本单位职工、无在施工程5、项目负责人（正项日经理）1名，应具有建设行政主管部门颁发的建筑专业二级及以上有投标贫格的注册楚造师证书，具备5年以上施工现场管理工作经历:投标人提供任命书并在其中对工作年限加以承诺，本单位职工、无在施工程：项目负责人必须由项目经理担任6.技术负责人1名，需具备工程技术类中级及以上职称证，5年以上施工现场管理工作经历，为本单位在职职工，投标人提供任命书并在其中对工作年限加以承诺7.施工员（建筑专业)、质量员（建筑专业)、安全员、机械员、民管员（劳务员）、造价员、材料员、资料员、试验员各1名，可互相兼任（每人任职不得超过三个岗位)，任职人员应",0,0,0,1]
[1449,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：绿化工程第1页共1页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1911001013001绿化带绿植破坏1.名称:绿化带破坏m21242050101010001整理绿化用地1.名称:整理绿化用地m21243050102008001栽植花卉1.花卉种类:萱草49株/m2m2124分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。材料和工程设备暂估价表工程名称：绿化工程第1页共1页序号材料(设备)名称、规格、型号计量单位暂估单价（元）备注注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：道路工程第1页共1页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1911001015002混凝土道路拆除1.沥青道路拆除2.含面层、基层、底基层、垫层3.厚59cmm337.172040202001001路床(槽）整形1.部位:沥青混凝土道路m2633040202009001砂砾石1.石料规格:5~802.厚度:30cmm2634040203006002沥青混凝土1.沥青品种:道路沥青2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土3.厚度:9cmm2635040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C252.厚度:20cmm2636040103002002余方弃置1.废弃料品种:旧路材料(道碴)2.运距:20Km内m337.17分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。材料和工程设备暂估价表工程名称：道路工程第1页共1页序号材料(设备)名称、规格、型号计量单位暂估单价（元）备注注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：电气工程第1页共4页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除设备1930204017001配电箱(柜)、盘拆除1.名称:拆除配电柜AA32.规格:800*1700*600台12930204017002配电箱(柜)、盘拆除1.名称:拆除配电柜AA42.规格:800*1700*600台13930204017003配电箱(柜)、盘拆除1.名称:拆除配电箱A-DHX2.规格:800*600*350台14930204017004配电箱(柜",3,3,3,1]
[1450,"资格评审情况表项目名称:衡阳东路延长线（松柏路-规划5路）监理项目编号:建昶FW20-08-212序号单位名称资格评审情况山广西同泽工程项目管理股份有限公司通过2南宁品正建设咨询有限责任公司通过3广西万安工程咨询有限公司通过2西天柱建设管理有限公司5西益建工程建设监理有限责任公司通过通过6中国轻工业南宁设计工程有限公司道过深圳科宇工程顾问有限公司通过获广西新厦工程咨询有限公司通过9广西中信恒泰工程顾问有限公司通过10西壮族自治区建设监理有限责任公司通过南宁市建昶建设工秦客询不\\任公司;J20201年09剧30《su",0,0,0,1]
[1451,"1.封面兴化市村庄生活污水治理工程9标段-大，邹镇-向家、顾马、新庄，工程招标控制价兴化市城市建设投资有限公司招标人:，(单位盖章)江苏永华房地产造价咨询评估有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月09日1.扉页兴化市村庄生活污水治理工程9标段-大，邹镇-向家、顾马、新庄，工程招标控制价招标控制价(小写):，8900110.76(大写):，捌佰玖拾万零壹佰壹拾元柒角陆分兴化市城市建设投资有限公司招标人:，江苏永华房地产造价咨询评估有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)王小东孙健法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)孙加明陈荣编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月07日复核时间:2021年08月09日1.工程量清单封面扫描件建设项目招标控制价表工程名称:兴化市村庄生活污水治理工程9标段-大邹镇-向家、顾马、新庄其中:《元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费大邹镇-向家村1490167.98600022519.373024l.112大邹镇-顾马村2777690.14:0042275.2855502.01化邹镇-新庄村4632262.6670220.120093745.95招标代理费合计8900110762100013505.35179489.07单项工程招标控制价表工程名称:兴化市村庄生活污水治理工程9标段-大邹镇-向家、顾马、新庄其中:(元)九位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费期费序号:.方工程-向家村1t4160.6123252005.87见含网工程-向家村1346007.3收6000202243728205.21391580,68:方工程-颜马村63oece5448.52卫首网工程-顾马村2386109.46300035966、450053.49土方工程-新庄村t84921.767812.066747.28业/管网工程-解崖村4147330.881200062408.6186998.678900110.7621000)135045.35179489.07单位工程招标控制价表工程名称;土方工程-向家村(001)序号汇总内容企额(元)其中:新估价(元)【小部分项工程115952.68[[人工费47683.76[2材料费26148山3施工机其使用费34100.59[企业管理费5732.921.5同浏3287.372昌施项目10820.365111.042.2凶价措施项目塑6679.2.2.1t中:安全文明施工播施费2:82式共他项目3178.58313478.58签艺其中:专业工程暂估价36其中:总承包服务费山免费2005.87当11908.17监144160.68分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土方工程-向家村(001)",2,2,2,1]
[1452,"力之星LZX-1053工工丑600060005300力之星LZX-SL00756应市台远台工6006600O53005100力之星LZX-Sxoo9台丑6530力之多LZX-10481o张21800",0,0,0,1]
[1453,"氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）（玻璃门）投标报价汇总表工程名称：氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）（玻璃门）序号工程项目名称金额（元）备注氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）（玻璃门）一工程量清单直接费nan1工程量清单直接费合价（不含税）：二税金1税率投标人自行填写2税金金额三含税总价氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）2#测试厂房（玻璃门）清单与报价表工程名称：氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）（玻璃门）序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1010805005001全玻自由门1.玻璃平开门2.规格尺寸：BM10213.配齐所有的五金配件4.其他:须满足招标文件、合同技术要求、图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求。樘162010805005002全玻自由门1.玻璃平开门2.规格尺寸：BM15213.配齐所有的五金配件4.其他:须满足招标文件、合同技术要求、图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求。樘153010802001001金属(塑钢）门1.铝合金单层玻璃门2.规格尺寸：M15243.配齐所有的五金配件4.其他:须满足招标文件、合同技术要求、图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求。樘1合计0注：1、门加工前由厂家校对洞口实际尺寸和数量均以实际发生为准。2、门生产厂家应由甲乙方共同认可，厂家负责提供安装详图，并配套提供五金配件预埋件位置视产品而定，但每边不得少于二个。3、门安装均需待现场实测后方可加工安装，本门标注尺寸为洞口尺寸，加工尺寸由厂家自理。4、厂家依据甲方要求对有隔音要求房间的门做隔音处理。氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）新能源测试厂房（玻璃门）清单与报价表工程名称：氢燃料商用车及测试能力建设项目（1号测试厂房等10项）（玻璃门）序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价8010805005001全玻自由门1.玻璃平开门2.规格尺寸：BLM10213.配齐所有的五金配件4.其他:须满足招标文件、合同技术要求、图纸、相关图集规范及施工验收规范等要求。樘",3,3,3,1]
[1454,"连续承担了2012-2020年国家司法考试成都考区考试服务工作。化考试服务工作，为考生提供良好的考试服务工作。2、组织实施成都广播电视大学考点2018-2020年度初级和中级会计职称无纸作。都考区考试服务机构招标项目顺利中标，组织了全市范围的物质化考试服务工1、在2018年成都市财政局组织的2018-2020年会计初级和中级无纸化考试成近三年类似成功案例:学校机房情况：计算机考试位450余台，标准化考试机房8间。机构招投标中成功中标。两万人以上，取得良好的社会反响，学校在2012-2017年年成都市就业定点培训业培训（计算机程序员、餐饮服务人员、营养师、会计等专业），年培训人次在格培训、大学生村官培训、政工职称培训、会计培训、建筑师资格考试培训、就成都市2016年中级无纸化考试考务服务工作、新教师培训、幼儿园园长任职资教育培训、国家司法考试、成都市2015-2017初级职称无纸化考试考务服务工作、学校大力开展非学历教育培训,近年来分别开展了成都市党员干部现代远程(oz1年1月/6“元六，字成都市法律职业资格客观题者试和成都市法职业资格主观题考试服务商采划项日推荐供应商意见依照《中华人员共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等泣函欧相关规定，四川政府采购评标专家库随机抽取的评标专家（专SCol796家证号:）推荐1名供应商参加此次项目竞争性磋商。序号推荐企业名单联系人联系电话已7推荐理由:I、学P点忠W.它接叶间够西益产2任主w弟-m的市p些言P。□、专母门墓部号、因碎启邮。现布7f=ua后下总为7T世、或m拖伏灌。它邹吐总:、肃宋丰常.武茂布地例3郁各相些。藏#w7年种廊W尤破语乡罗过.派前总\\宣sm22采府成力宣移纳:照加师B之应。忘和移/6“邮)”患而舒师瓜人.;名苏师迅入“中国吸世志或告存台知急虫虫昨强赤学.刊咸*告㎡梅□外明帅生、s．前动心.3“□专型而试推荐人://wHod>蔓前动爆3a—avacb国2021年ou月a密-纸守和步确言处。成都币法雀职业益格客观者试利成都币法职业益格式观题考试服务商采购项目推荐供应商意见依照《中华人民共和国致府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性",0,0,0,1]
[1455,"通州中专体育馆及宿舍楼（南）工程施工招标文件（资格后审）南通神辉置业有限公司招标人:招标代理：江苏永诚工程造价事务所有限公司二〇二一年八月十二日工程招标文件备案表招标代理编制人:标招标代理:：2021年8月12日招标人意见:（代建单位%负责人:（公章）年月日建设单位（招标人)建设单位意见:负责人:（公章）年月曰第一章招标公告通州中专体育馆及宿舍楼（南）工程施工招标公告（资格后审）1.招标条件本招标项目通州中专体育馆及宿舍楼（南）工程建设项目已由南通市通州区行政审批局以通行审投审[2016]48号批准建设，项目业主为江苏省通州中等专业学校，招标人（项目代建单位）为南通神辉置业有限公司，建设资金来自通州财政，项目出资比例为100%项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标2.项目概况与招标范围2.1项目概况2.1.1建设地点：通州区金沙街道，东至老通掘公路，南至北一环路，北至北二环路2.1.2建设规模：通州中专体育馆工程，占地面积约2625m2，建筑面积约3310m2，网架的尺寸为48米×65.3米；宿舍楼（南）工程，建筑面积约2710m2，框架五层；东传达室，建筑面积约58.26m2，框架一层；室外道路、雨污水、路灯、消防、绿化等配套工程2.1.3合同估算价：工程投资额约为2900万元2.1.4工期要求：330日历天，具体开工日期以发包人签发的开工报告时间为准注：CA系统工期统一填330日历天2.2招标范围：具体包含但不限于：土石方、土建、安装、网架、室内外装修、配套（包含道路、雨污水、路灯、消防、景观绿化）等工程施工总承包具体详见图纸、工程量清单及招标补充说明等3.投标人资格要求3.1投标人须同时具备建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.2投标人拟派项目负责人须具备在投标申请单位注册的壹级建造师执业资格（建筑专业），安全生产考核证B证，且必须满足下列条件：（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业(是指①同时在两个及以上单位签订劳动合同",1,1,1,1]
[1456,"备后疗没编号:WXXQ2代母辽女)号第三章评标苏法兴答理低价法)评标办法前附表评标入围条麒号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:乙方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为：25不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上12家、平均值以下13家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照低价排序法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章射法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准省。营业技照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"",5,5,5,1]
[1457,"关于疫情期间《霍邱县第一人民医院迁建项目医疗区一期建设项目控制价审计服务项目》开标评标现场服务管理的疫情防控工作方案一、关于制定方案的依据1、《国家发改委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（发改电[2020]170号）；2、财政部办公厅《关于疫情防控期间开展政府采购有关活动的通知》（财办库[2020]29号）；3、中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅印发《关于加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工作统筹推进经济社会发展各项任务的意见》的通知；4、安徽省发展改革委转发《国家发改委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》（皖发改公管函[2020]62号）；5、六安市公管委办公室《关于积极应对疫情创新做好公共资源交易工作的通知》（六公管委办[2020]1号）；6、《霍邱县公共资源交易中心疫情防控期间公共资源交易项目交易活动现场服务与防控基本工作方案》（霍资交[2020]6号）。二、关于本项目现场服务、监督与疫情防控措施的实施责任人1、责任实施单位及人员（1）采购人及拟派服务人员：霍邱县审计局拟派3人；（2）代理机构及拟派工作人员：霍邱县政府采购中心拟派2人；（3）公共资源交易中心现场服务人员：拟派4人；（4）现场监督人员：霍邱县财政局拟派1人。三、关于进场人员的要求与安排总体要求：以下所有参与招投标的人员（投标人授权委托人，县审计局、县财政局、县政府采购中心、县公共资源交易中心人员）不得属于冠状病毒肺炎确诊人员、疑似病例人员，不得属于最近14天内在疫情重点区域居住、或最近14天内有重点疫情地区旅居史、或曾与确诊或与疑似病例有密切接触史，按规定需隔离医学观察人员，不得为发烧带病人员。体温超过37.3度、未带口罩防护的人员一律不得参加本次招投标活动。1.对投标人的要求：每个投标人只能确定1名授权委托人进场参加投标活动，并出具参加该项目投标的证明和身份证进入开标区参加投标活动。无授权委托、无参加该项目投标的证明和身份证的不得进场，并按未到场处理。投标人的授权委托人从其所居住的社区（村）委员会开具参加投标活动的证明（加盖社区或村民委员会公章，同时预留社区或村的联系人、联系电话以便查验",2,0,2,0]
[1458,"新会商业大愿资产修缮加固补强改造项日评标结果公示根据有关招投标法律法规及管理规定，新会商业大厦资产修缮加固补强改造项目于2021年8月31日完成定标工作，按该工程《招标文件》评标办法，经评标委员会评审，推荐中标候选人名单如下:推荐候选人第一候选人第二候选人第三候选人单位名称深圳市东远泰建筑工程有限公司广东恒建建设工程有限公司中标价（元）5713274.655713213.275714851.14210210210工期（日历天）工程质量承诺-次性通过验收合格-次性通过验收合格-次性通过验收合格陈亚辉粤144181907290罗汝方粤2-442008200806930林自军粤2442017201800243推荐候选人单位名称是否通过技术标、商务标审查深圳市东远泰建筑工程有限公司是深圳市开阳建设有限公司是”东恒建建设工程有限公司是如对本评标结果有异议，请于2021年9月6日前向招标人提出书面意见。特此公示。江门市新会区饮食服务公司会城代销总店江门市新会区政府投资工程建设管理中心2021年9月1日",0,0,0,1]
[1459,"评审情况一览表项目名称绩溪县2021年老旧小区综合整治改造提升项目五目独县比IXX=GC=GK=2021011001投标单位投标报价山旌德县中广建筑工程有限公司11915586.91安徽仁众建领安装有限责任公司11500928.81安霞亿恒建设工程有限公司11655154.33宏徽敬泽建设有限公司1175678972]宣拨市兴字建设工程有限公司11959547.836[云薇班照市致工程石限责任公司114641861安微售成违筑工程有限公司1160788869]发徽峰云建设有限公司12051442029)宣城市志和建设有限公司[1889953.7310(要霞华宸建设工程有限公司[17374362611微川建设有限公司11723338.0212安霞家庆建设工程有限公司11637466.2913安微兰套环境工程有限公司11829715.741d安微吾华建设工程有限公司12055223.715安霞光须建设工程有限公司12034780.316安徽辉杨建筑工程有限公司0437318.3117安微志洪建筑工程在限公司[183830018(城市恒山建筑有限公司[175281519l安霞钜川建设有限公司1188[932,20安徽国创建筑有限公司11961348.3721安微励丰市政工程有限公司1192810326安微华易建设工程有限公司11419584.7623发微不宁国而第五础筑有限公司11287787.5324安微广创建筑工程有限公司119184318925安微金秋环保科技有限公司1l833735.526安徽伟社]政建设工程看限公司11832573，4427安徽楚江环境建设工程有限公司120219600128安锻所广建筑工程有限公司11824589129l铜陵市天资建设有限公司114926393330[宣城成第建设工程有限公司11838687.3631马鞍山市天部建筑工程有限公司10283497.582安微天和建领工程有限公司120586585533安微宇杰市政建设工程有限公司116943703山安微员咸建设工程有限公司L173166d.5安微省绩溪微匠建设有限公司11854067.1636安微金磊建领工程有限公司11936811.8872微宫唐在预工程石限公司11722652.138安徽驰远建设工程有限公司12816593.4339宏微仁都律设《限公司L1842630:0宏徽中南建设工程有限公司1155517441安徽旌之城建筑工程有限公司2043752.7842安徽正默建设工程有限公司1205400543安霞浩博生态科技在限公司11781027.871205785011788865.55[115674497847安徽省南庐建设工程有限公司11768877.1968[交微勤咬违预工程在限公司119548056949安微再强建设工程有限公司[1750970,1960肥西七建建货安装工程有限公司11584465.535]宏霞需来型设灭团在限公司1206682252宜城华畅建设有限公司11765760.9353安微环施是设有限公司118450956554安徽中旺建设工程有限公司11672071.6465获覆别坤迅技工租石限公司1176562256[安微旁岭建须工程有限公司11701528.2567安霞合金建筑工程有限公司11573238.6458安徽建谊建设工程有限公司115026343微学志础设工混有限公司1194506060l安微微德建设工程有限公司11688673.5361安微鲁工建须工程有限公司11697350.962安徽木石建设有限公司116490003663宣城市予应邵设工包有限公司115796566]安霞金盛达建筑工程有限公司55安徽省辰丰建筑工程有限责任公司66宏薇达胜生须工程在限公司67安山建设工程有限公司68安霞浩洋建筑工程在限公司69l广德鑫鸿建筑工程有限公司1L970954.611556722.3,【1791776119699004411791260.341206155870|2徽省杰胜础筑安着限公省12030936257]泾具云岭建筑安装工程有限责任公司1184249972安霞淘瑞建设工程有限公司11625931.973安微滨构建须工程有限公司118297107d安霞齐禹生态建设有限公司11518272.5275安徽明政建筑工程有限公司12018888.876安徽宁川建筑安装有限公司11688730.0177安覆旺恺建设工程有限公司[158620078绩溪县华山建筑有限公司11163254，0679安徽邦旁建设工程有限公司11696532,8580安徽城工程建设有限公司11628684，2981安微农忽建设工程在限公司119482692382安霞协宏建设工程",0,0,0,1]
[1460,"潍坊市寒亭区人民医院电子胃镜及胃肠镜图像处理器故障维修采购项目评审结果公示一、发包人：潍坊市寒亭区人民医院二、项目名称及编号：潍坊市寒亭区人民医院电子胃镜及胃肠镜图像处理器故障维修采购项目htqrmyy20210901-2三、公告日期：2021年9月3日，四、开标日期：2021年9月9日。五、评审结果序号中标单位最终总报价备注1广州瑞昇影联医疗科技有限公司31000.00元六、谈判小组成员侯智文、刘德生、宋春叶、陈晶、宋莉莉七、公示期：自公示之日起1个工作日各投标人对本次评审结果如有异议，请以书面形式于公示期内递交至潍坊市寒亭区人民医院纪检监察室，电话：0536-7261509。在此，谨对积极参与本项目投标的供应商表示衷心感谢。",0,0,0,1]
[1461,"中标候选人评标结果信息公示项目名称:张楼路北侧华富路西侧二期1号地块工业厂房电梯采购及安装项目编号:GDTYD20210647-Z开标时间:2021年岛月1Z日公示时间:2021年8月18日至2021年8月20日止最高投标限价:人民币9543416.16元中标人数量:上名中标人单位名称佛山住友富士电梯工程有限公司投标报价9538500.00元总工期350天-飞院价摩疫招标人:佛山赣7社步行义米大宜招标代理机构同益认/湘顾问无元2021年8月17日",0,0,0,1]
[1462,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0074项目名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处2016年办公用房租赁采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年8月17日广州市天河区人民政府龙洞街道办事处2016年办公用房租赁采购项目协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（以下称“采购人”）委托，根据穗天财函[2016]217号文的批复，就以下项目进行单一来源采购，现邀请广州市天河区龙洞经济发展公司（以下称“供应商”）进行协商有关事项告知如下：一、项目简介（一）项目名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处2016年办公用房租赁采购项目（二）项目编号：CD2016-0074（三）项目类别：服务类（四）采购预算（最高限价）：人民币790000元（五）采购内容及用途：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处2016年办公用房租赁报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年8月17日邀请之时起至2016年8月23日23:59（二）获取协商文件方式：自行在本公告附件内下载（三）报名方法：报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；交纳协商文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年8月17日邀请之时起至2016年8月24日9:00（三）响应文件解密时间：2016年8月24日9:00至2016年8月24日10:00（四）协商时间：2016年8月24日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）协商及递交样板地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）广州市政府采购网（）广州公共资源交易中心网（）五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式（一）采购人联系方式采购人名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处采购人地址：天河区龙洞东路219号联系人：樊锦文联系电话：(020)87028913（二）采购代理机构联系方式采购代理",1,1,1,1]
[1463,"武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）物业服务项目竞争性磋商文件项目编号：WHLC-JA-FW-2018882采购人：武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）采购代理机构：武汉力驰工程咨询有限公司日期：2018年12月目录第一章竞争性磋商邀请书2第二章竞争性磋商须知5第三章采购需求16第四章评标办法和细则23第五章合同文件格式29第六章磋商响应文件格式31附件一：中小企业声明函51附件二：供应商成本评审办法521第一章竞争性磋商邀请书根据江岸区行政事业单位政府采购项目审批表（编号：JACG20-1604882号）要求，武汉力驰工程咨询有限公司受武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）的委托，对武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）物业服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参与磋商一、项目概况（一）项目编号：WHLC-JA-FW-2018882（二）项目名称：武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）物业服务项目（三）预算价：45万元（四）项目内容及需求:1.本次竞争性磋商采购共分1个项目包，具体需求如下：（1）项目包编号：1（2）项目包名称：武汉市第八医院南院（江岸区车站街社区卫生服务中心）物业服务项目（3）类别：服务（4）用途：物业服务（5）数量:1家（6）简要技术要求：详见磋商文件（7）预算价：45万元（8）服务期：一年2.供应商参加磋商的报价超过预算价的，其磋商报价无效3.采购项目需要落实的政府采购政策:（1）政府采购促进中小企业发展政策；（2）具体约定详见本项目磋商文件附件《政府采购政策评审优惠》二、供应商资格要求（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；（二）特定资格要求:1、供应商注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格，提供具有相应经营范围的营业执照；22、供应商拟投入项目负责人必须为供应商自有人员，须提供项目负责人的身份证、劳务合同、加盖社保管理部门专用章的社保证明材料；3、供应商须提供2016、2017年年度财务审计报告、近三个月依法缴纳税收和社保的有效缴纳材料；4、供应商须出具在参加本",1,1,1,1]
[1464,"附城镇第二初级中学学生宿舍（食堂）建设项目评标报告招标单位：雷州市附城镇第二初级中学招标代理机构：广东元创建设工程顾问有限公司日期：二○二一年七月八日目录一、工程概况二、施工招标审查工作简介三、施工招标评标委员会组建四、评审过程五、评标结果附城镇第二初级中学学生宿舍（食堂）建设项目招标评标报告一、工程概况1、建设地点：雷州市附城镇第二初级中学校园内。2、施工工期：170个日历天。3、项目概况与招标范围：工程规模：雷州市附城镇第二初级中学学生宿舍（食堂），总建筑面积1990.84平方米。工程预算总造价：5230368.82元，其中绿色施工安全防护措施费为426694.21元。二、施工招标审查工作简介（一）招标文件编制及公告发布本招标文件根据招标投标法编制并完成了《附城镇第二初级中学学生宿舍（食堂）建设项目》招标文件，经招标人审批，并送至雷州市住房和城乡建设局备案。2021年5月15日同时在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、广州公共资源交易中心网站（http://www.gzzb.gd.cn）等媒体上发布。（二）发放招标文件2021年5月15日00时00分至2021年6月7日10时30分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网（网址：http://www.gzzb.gd.cn）查看并下载招标文件以及项目有关资料。（三）递交投标文件代理机构于2021年7月7日14时00分～15时00分，在广州公共资源交易中心学术报告厅（中心本部）接收投标人的投标文件；详见《投标人开标会议签到表》。投标文件递交时，代理机构核实投标人有关证件（包括法人代表授权书原件、被授权人身份证）。至2021年7月7日15时00分（投标文件递交截止时间）止，在规定的送达时间内共收到具备相关证件的投标人递交来的外封套符合密封要求的投标文件91份。（四）开标记录共收到91家投标单位递交投标文件。2021年7月7日18时00分开标结束，并将91家投标人投标文件及开标会议的所有资料在交易中心、招标人、监管部门、代理机构见证下送入封标室。三、招标评标委员会组建（1）评标专家抽取按《招标文件》要求评标委员会由5名专家组成，专家确定方式：按规定从广州公共资源交易中心评标",0,0,0,1]
[1465,"清单及控制价编制说明工程名称：阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园装饰改造项目一、工程概况：该项目位于阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园主要是幼儿园装修及室外改造，具体详见设计图纸、招标文件及工程量清单。二、招标范围：本次招标范围为阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园装饰改造项目，包含但不限于招标范围详见招标文件、图纸设计（含图审答复、图纸答疑等）及工程量清单、补充答疑文件等全部内容。三、编制依据：阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园装饰改造项目招标文件；阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园装饰改造项目设计图纸及图纸答疑；计价定额：2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、及配套计价依据。本工程类别：按规范标准相应工程类别执行；税金及规费标准：税金按9%计取;材料价格参考阜阳工程造价信息2020年第3期，信息价中无价格的按照市场询价计入。四、清单说明：1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容，中标不予调整。E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：阜阳市颍州区三塔集镇中心幼儿园装饰改造项目-装饰部分标段：第1页共16页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂",0,0,0,1]
[1466,"电白区连接高铁站一级公路工程10kV配网电力线路迁改工程公开招标交易编号：JG2021-2078评评标标报报告告招标人：茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处招标代理：广东立信达招标采购有限公司二○二一年八月二日-1-电白区连接高铁站一级公路工程10kV配网电力线路迁改工程评标报告一、基本情况项目名称：电白区连接高铁站一级公路工程10kV配网电力线路迁改工程招标人：茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处招标代理：广东立信达招标采购有限公司建设地点：茂名市电白区。工程概况：本项目为电白区连接高铁站一级公路工程10kV配网电力线路迁改。主要工程内容：一、马踏段施工内容1、拆除工程（马踏段）：拆除8米电杆30根,拆除12米电杆14根，拆除（LGJ-35/8）导线58×3（米),拆除（LGJ-70/10）导线243×3（米),拆除（LGJ-240/30）导线71×3（米),拆除500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-70/62米,拆除500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-95/498米,拆除500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-120/362米；2、新建工程（马踏段）：（1）新建顶2管621米，新建顶4管251米，新建1层2列排管行车直线井13个，新建JPC电缆盘4个，新建JGC型工作井6个，新建J414-10.5铁塔1基，,新建J414-10.5铁塔基础1个,新建J414-13.5铁塔1基，,新建J414-13.5铁塔基础1个,新建12米大拔捎电杆基础6基,新建15米大拔捎电杆基础1基,15米大拔捎基础护坡1基。(2)新立12米大拔捎电杆7根，新立15米大拔捎电杆1根,新立15米电杆2根，新立8米电杆16根。(3)新安装铁塔隔离开关4套，新安装大拔捎隔离开关8套，安装断路器开关1套。(4)敷设ZRYJV22-8.7/15KV-3*300/225米，敷设ZRYJV22-8.7/15KV-3*120/370米,敷设ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×120/446m米,敷设ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×240/400m米。(5)新架设高压架空导线LGJ-",0,0,0,1]
[1467,"\\员行建设工程施工合同书二》发包方（甲方）:鲁山行政服务中心土门永事效必mc*希承包方（乙方）/尔南伟显建筑工程有限公司“上二根据《中华足目民共和国合同法》和建筑安装工程承包合义）同条例及有关规定心结给征程的具体情况，签订本合同第一条工程项目1.1-工程名称：鲁山县土门办事处2017年庙庄村发展集体经济试点项目1.2工程地点：鲁山县土门办事处庙庄村1.3工程内容:见施工图纸、图纸变更及补充说明1.4承包范围：施工图纸设计及工程量清单范围内招标人发包的全部工作内容1.5承包方式:工程施工总承包第二条工程造价∞~***人民币大写:壹佰肆拾柒万捌仟玖佰叁拾元零壹角陆分（￥:1478930.16元）第三条付款方式甲方按工程形象进度拨付工程款，施工进场首付合同总价的40%，工程进行一半时再付30%，竣工验收后付下余27%剩余3%位质量缺陷保证金，一年后无质量事故一次性付清",0,0,0,1]
[1468,"福建省三川海上风电有限公司安全生产管理信息系统建设招标控制价及变更说明各投标人：1.为了使海上风电场网络覆盖设备配置参数更好的满足招标人实际需求，对该部分设备配置参数做相应调整变更，具体详见附表。2.对移动两票终端-Pad参数做相应调整变更，具体详见附表。3.安全生产管理信息系统项目招标控制价为334.11万元。4.本项目截标及开标时间延期至2021年1月12日上午9：00（北京时间），地点不变。福建省机电设备招标有限公司2020年12月25日附表：12.1.2.硬件设备清单（原配置参数）序号名称型式规范品牌单位数量备注13移动两票终端-PadCPU≥八核，CPU性能不小于麒麟990;操作系统：Android9.0及以上存储容量：RAM≥6G、GROM≥128G屏幕10寸以上电池≥7000mAh支持NFC读卡全网通4G、GPS/北斗前置摄像头≥800万像素后置摄像头≥1300万像素华为/小米/vivo台312.1.3.海上风电场网络覆盖设备（原配置参数）序号名称型式规范品牌单位数量备注1无线控制器NAC1.下一代千兆无线控制器，自带6个千兆电口，默认管理8个AP，集中转发最大支持72个AP，本地转发最大支持640个AP；2.支持在线用户数8K，支持身份认证、行为管理、行为审计、应用层流控、VPN、AP统一管理、有线无线一体化、集群管理、可视化网管、微信认证、营销推广、用户画像、客流分析；3.内置128G固态硬盘（不支持物联网应用扩展）；4.▲支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1XWEP等内部认证，以及二维码审核认证、短信认证、APP认证、临时访客账号等访客认证等所有的认证方式；（逐一提供所有认证方式后台配置截图）5.▲支持对接阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供后台配置截图证明及第三方权威检测报告）6.▲支持对接思科、华为、华三、信锐无线设备实现统一Portal认证，至少包括本地账号、短信认证、二维码审核认证（提供配置功能截图证明及第三方权威检测报告）；7.▲支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制（提供后台配置截图证明）8",2,0,2,0]
[1469,"谈判小组接照本次谈判文件规定的谈判内容和评定成交标准，四、谈判结果宇携创科技发展有限公司资格审查未通过。(详见资格审查表）其中:江苏智程光电科技有限公司、江苏和源光伏科技有限公司、贵州天质进行审查，符合条件的有效响应文件19份关资共审查唱标投标书2:3份，经谈判小组对其响应谈判文件中必须提供的有对供应商响应文件初审情况:（一）、谈判情况三、人组。本项目谈判小组成员由谈判当日在监督人的监督下由采购单位抽取，共3!谈判小组成员的组成共有2家，供应商参加谈判活动，名单详见供应商签到表县至202]里0Z月29且止，共有23家供应商购买谈判文件，至谈判截止时间止]于2021年0Z月2且在贵州省政应圣购图发出公告，公告后，本项目谈判前，开标前公告情况谈判会议地点：贵州必义亩单象必艾岛栋L701号2021年07目30日14::30时谈判时间:贞主县财政局政府采购办监督部门:代理机构：贵州新众联项目管理咨询有限公司采购人:血主县连环总人民政府阳能路灯采购A包）项目名称：2021年农村公益事业财政奖礼及美圃乡村建竣项目《连环乡）太竟争性谈判评审报告公空。。在监督部门监督下，集中与各供应商分别进行了谈判，并撰写评审报告，向采购人推荐三名供应商作为成交候选人。谈判小组推荐前三名成交候选人:序号中标候选人单位名称第一次报价（元）第二次最终报价（元)价格扣除的名次报序贵州锦辰建设工程有限公司597500.00379000.00356260.00】2贵州润助建设工程有限公司S97500,.00392000.00368480.0011贵州城林山水建设工程有限公司600000.00394500.00370830.00萨成交供应商为:贵州锦辰建设工程有限公司中标金额:人虽币叁拾柒万玖任元整(X379000.00元)五、成交结果公示本项目的成交公示将在贵州省政府采购网进行公示（具体日期详见网上公司示)。公示期内若本项目所属的监督机构未对本采购项目提出异议，采购人将于5日内向本项日的成交供应商发出成交通知书,至此本竞争性谈到会议结束谈判小组成员签字:蚀j采购人代表签字:鄞苏监督人代表签字:飞危2021年07月30日。",0,0,0,1]
[1470,"评标结果通知2021年7月20日项目名称数量服务期单价（元）总价（元）计算机及打印机外包服务1项1项399000399000成交总价：399000元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：公开招标中标供应商：厦门久弘易科技有限公司",0,0,0,1]
[1471,"序号上艺山56托述地x011】213)41616Z7工81g",0,0,0,1]
[1472,"附件：评标细则本次评标采用合理低价法评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价（100分）（一）确定评标基准价评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：10%，11%，12%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：95%、96%、97%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标候选人。3、相关数值及评标基准价计算方法(如有,先抽计算方法)的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作,评标委员会完成初步评审,并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表,抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。初步评审不合格的投标文件不参与评标基准价的计算。(相关数值只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外)4、相关数值",5,5,5,1]
[1473,"履约保证金的全部资金具体考评细则如下表:序号项目名称芬值评价内容交贸期11每延误1批次扫2分2产品质量20每出现一次质量不合格，能在30分钟内及时调换合格的，扣2.分、起过30-分钟扣5分1服务质量15成交服务商服务配合度，即配合采购能力、临时性特殊需求配合程度等:每出现1次不满效的扣2分，2次扣4.分，以武类推山产品供货价格15如发生供货价高于市场一般价格的情况，每次打5分5产品检测报告36提供各类每批次的检疫合格报岩革租关部门认可的，无检测报告草，的每出现1次扣6分,以此类推台计100:分项分值被扣完，甲方有权终止合同",5,5,5,1]
[1474,"《福理，)2X浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程《媒跨姚桥凯时社进桥改建工程设计施工总承包评标结震公永D)姓地CXX2020092890标段编号2021/7/20评标方法投标人投标报价中交基础设施养护集团有限公司20987.733300投标人投标报价项目责人评标价中交基础设施养护集团有限公司20987.733300赵脱动中交第三公路工程局有限公司20887.510300赵2浠21044.748700涵社中交第四公路工程局有限公司中交二公局第一工程有限公司21066.952300越边科投标人存在问题代理-diae业主-yezbize0572-6265657监督管理",0,0,0,1]
[1475,"呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎左旗分局水污染治理服务水污染治理服务评标报告评审委员会2021年04月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市生态环境局新已尔虎左旗分局水污染治理服务水污染治理服务已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎左旗分局。本项日标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后亩。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市生态环境昌新已尔虎左旗分局水污染治理服系水污还治理服多具体情况如2.3防表。2.3标投连情:呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎左旗分局水污染治理服务水污染治理服务，该标段情况详见下表:标段编标段名称采购内容气D03150726200002601呼伦贝尔市生态环成局新巴尔虎左旗分局水污染治理服务水污染治理服务详见本颂目采购文件900000.0主任委员:夏鹏径委员:尹圣辉、杨福仓、白文类、包彬二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市生态环境局新巴尔虎左旗分局于2021年03月3L日在法定媒体网站程呼伦见尔市公共资避交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件(国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，投标人应依据财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部部长第94号）相关",0,0,0,1]
[1476,"关于询价竞标结果的公告山西社会主义学院聘请第三方服务机构辅助实现内控建设规范及手册编制工作采购询价通知书于2021年4月28日发布，学院采购小组会同学院内控小组办公室于2021年5月11日下午组织召开了学院内控建设第三方服务机构采购项目现场竞标会，共有5家单位参与询价竞标。经过对各家资质严格审查以及报价比对，北京中天恒管理咨询有限公司广西分公司由于资质优胜、报价适中、综合评价第一中标。现予以公告。联系人：米老师、杨老师联系电话：0351-5665792地址：太原市龙城大街30号山西社会主义学院2021年5月14日",0,0,0,1]
[1477,"第十师一八四团2019年度森林植被恢复项目（异地造林及森林抚育）采购文件项目编号：B10S184T[2021]6号-001项目名称：第十师一八四团2019年度森林植被恢复项目（异地造林及森林抚育）采购人：新疆生产建设兵团第十师一八四团农业发展服务中心联系人：张永涛采购代理机构：四川凯润建设项目管理有限责任公司北屯市分公司联系人：印亚洁日期：2021年7月1日目录第一章磋商公告1第二章磋商须知3磋商须知前附表13磋商须知正文部分8一、说明8二、磋商文件9三、响应文件9四、响应文件的递交11五、磋商和评审12六、成交结果及合同授予15七、质疑与投诉16八、其他规定17第三章评审方法（综合评分法）18第四章合同条款及格式22注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。22第一部分合同协议书22第二部分通用合同条款25第三部分专用合同条款25一、项目名称59二、技术标准和要求59三、工程量清单59第一节、技术标准61第二节、技术要求61第八章投标文件格式62一、响应文件封面63二、营业执照、财务报告、税收证明、无重大违法记录声明64三、磋商保证金65四、供应商资格声明66(一)供应商资格声明66五、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书68（二）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权书68六、其他资格证明文件70（四）其他资格证明文件70七、不参与围标串标承诺书71八、磋商申请72（一）磋商申请72九、磋商申请附录73十、联合体协议书格式（如有）74十一、已标价的工程量清单75（三）已标价的工程量清单75（一）项目管理机构组成表76（二）主要项目管理人员简历表77十三、项目经理简历表78（二）项目经理简历表78（一）近三年度完成的类似项目情况表79（二）正在实施的和新承接的项目情况表80十五、施工组织设计81第一章磋商公告受(采购单位)新疆生产建设兵团第十师一八四团农业发展服务中心委托，（代理机构）四川凯润建设项目管理有限责任公司北屯市分公司对第十师一八四团2019年度森林植被恢复项目（异地造林及森林抚育）组织进行竞争性磋商，现欢迎合格的供应商前来投标。1、采购编号：B10S184T[2021]6号-0012、项目名称：第十师一八四团2019年度森林植被恢复项目（异地造林及森林抚育）3、采购内容",1,1,1,1]
[1478,"编制广东省省级总河长及东江、西江、北江、韩江、鉴江流域省级河长手册招标文件(采购项目编号:440000-201812-197001-0080)采购人：广东省水利厅采购代理机构：广东河海工程咨询有限公司二〇一八年十二月目录招标公告1第一章投标人须知5第二章用户需求书16第三章政府采购合同25第四章开标、评标和定标33第五章投标文件格式45编制广东省省级总河长及东江、西江、北江、韩江、鉴江流域省级河长手册招标公告广东河海工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省水利厅（以下简称“采购人”）的委托，就编制广东省省级总河长及东江、西江、北江、韩江、鉴江流域省级河长手册进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标有关事项公告如下：一、采购项目简要1、采购项目编号：440000-201812-197001-00802、项目名称：编制广东省省级总河长及东江、西江、北江、韩江、鉴江流域省级河长手册3、项目类别：服务类4、采购人：广东省水利厅5、招标内容：本次招标包括以下内容：编制广东省第一总河长工作手册、广东省总河长工作手册、东江河长工作手册、西江河长工作手册、北江河长工作手册、韩江河长工作手册、鉴江河长工作手册详细内容及要求见本招标文件第二章用户需求书6、最高限价服务期要求：（1）最高投标限价（人民币）：叁佰叁拾壹万贰仟柒佰元整（￥3,312,700.00元）；（2）项目服务期要求：2019年5月31日前提交项目成果，2019年7月31日前完成项目验收7、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）8、投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标二、合格投标人资格要求1、投标人（如联合体投标，则联合体各方）应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全",1,1,1,1]
[1479,"【表10.2.2-4】浙江省第二女子监狱通透化改造工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称:单位工程-通透化改造工程标段:第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价通透化改造工程1011609001001栏杆、栏板拆除原有铁栅栏拆除m2280.002011610002001金属门窗拆除原有窗户拆除m2280.003011606003001天棚面龙骨及饰面拆除天棚金属面非破坏性拆除，只拆除面层m2220.004011302001001吊顶天棚天棚铝扣板面层m2110.005011302001002吊顶天棚天棚硅钙板面层m2110.006011614003001窗台板拆除原有窗台板拆除10m8.0007010809004001石材窗台板15厚中国黑花岗岩窗台板；石材磨小圆边m213.608010807001001金属（塑钢、断桥）窗窗户安装10+1.52+10mm夹胶钢化玻璃m2192.009011502001001金属装饰线不锈钢压条包边m300.0010011407001002墙面喷刷涂料满刮腻子两遍；墙面乳胶漆两遍m2300.0011010604001001钢梁1.梁类型:方形2.钢材品种、规格:Q345B,100*100*8mm型钢3.单根柱质量:3t内4.钢构件喷砂除锈t1.849本页小计【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称:单位工程-通透化改造工程标段:第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价12011405001001金属面油漆1.金属面刷防锈漆一遍2.金属面刷防火涂料耐火极限1h100m20.320013011207001001墙面装饰板墙面18厚细木工板面层m2300.001401B005原设施用具保护费原设施用具保护费项11501B006上楼费材料上楼费项11601B007其他零星修补其他零星修补项11701B008垃圾外运建筑垃圾清理、外运项1本页小计合计【表10.2.2-16】施工技术措施项目清单与计价表单位(专业)工程名称:单位工程-通透化改造工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价脚手架1011701006001满堂脚手架满堂脚手架~基本层3.6m～5.2mm2220.00本页小计合计【表10.2.2-20】施工组织（总价）措施项目清单与计价表工程名称:通透化改造工程标段:第1页共",3,3,3,1]
[1480,"赣州市赣县区水土保持局轩辕春秋智慧水保体验园体验科普宣传设施采购项目合同甲方（采购单位):赣州市赣县区水土保持局乙方(服务单位)：江西中新云农科技有限公司甲、乙双方根据江西瑞锦招标代理有限公司组织竞争性磋商的（编号为:.JXRJ2018-GX-C005）《赣州市赣县区水土保持局轩蔡春秋智慧水保体验园体验科普宣传设施采购项目》磋商结果和竞争性磋商文件的要求，并经双方协商一致，同意按下述条件签订本合同、合同文件:《成交通知书》及下列竞争性磋商响应文件中的文件是构成本合同不可分割的部分:（1）合同条款;(2)服务需求一览表;(3)响应报价表;(1)响应过程答疑函;二、合同范围和条件:本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定一致",0,0,0,1]
[1481,"造价咨询服务公开选取需求书选取项目：景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）9栋建设工程造价咨询(预算编制、招标控制价编制）服务选取人：肇庆市慧心投资发展有限公司日期：2021年8月3日-1-造价咨询服务采购需求书一、供应商资格（资质）要求1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2、满足业主单位针对项目提出的其他条件。二、服务内容和服务要求1、项目名称：景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）9栋工程；2、项目概况：肇庆高新区农场路29号景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）工程包括：9栋1单元、9栋2单元项目。该项目总投资约7000万元，其中建安费约4000万元，建设规模：建筑面积约11648.11平方米,其中住宅9495.04平方米，商业2008.95平方米，配套34.6平方米。3、工作任务与要求：编制预算书和招标控制价。上述成果文件需同时提供所有文字（word或PDF格式、计量、计价软件版、刻录到光盘）的电子文件等。4、服务内容：整个项目所需的预算编制及招标控制价编制工作。三、合同履行地点和方式1、履行地点：肇庆高新区；2、履行方式：出具符合要求的预算书和招标控制价。四、服务费用和要求本项目费用说明：根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）计算本项目基本造价咨询费(预算编制、招标控制价编制）约14万元，本项目设置下浮率为20%，采用“直接选取方式”，并以经验丰富、服务优质或有合作过的单位作为优先选取单位，最终造价咨询服务费以第三方-2-造价咨询公司审定预算额为基准价，下浮率按20%计取。五、服务时间服务期：每个阶段7个自然日（以合同为准）六、支付方式完成整个工程的预算及招标控制价编制并提交符合规定成果后，甲乙双方以结算表形式确定服务费结算价后15日内付清（具体依合同约定为准）。七、违约责任任一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合双方约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿相应损失等违约责任。八、解决争议方式合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。如出现的纠纷，双方应友好协商方式解决。协商解决",0,0,0,1]
[1482,"《管翠工程量清单安装工程部分更正内容二币所在页码序号名称原工程量清单内容第67页】视频控制设备1.名称:液品拼接事元DS-WM55/L352.类别:LCD液品显示单元:京东方面板尺寸:55英寸:分辨率:1920X1080@6Hz（向下兼容):视角：178”(水平)y178”(垂直);响应时间:8ms(GtoG):对比度:1200:1;亮度:500cd/m?;物理拼缝:3.5mm;输入接口:HDMI×1,DWX1,VGAX1,CVBSX1,USBX1输出接口：HDMIX1,VGAX1,CVBSX1控制接口:RS232INX1,RS2320UTX1功耗:≤210W:电源要求:100～240VAC,50/60Hz;无命:≥60000小时:工作温度和湿度：0℃～40℃，10%～80%RH（无令凝水):3.说明:其他译见图纸4.各注:含调试及其他费用第69页超高清解码器1.名称:越苗涪解码器2.规格:DS-6910UD3.类五:1、采用联入式架构，专用Linux系统,使用DSP解码。2、具有10个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DW输入接口、2个USB、1个诺音对讲输入、1个诺音对讲验出、10个齐颗输出、3个报警输入、8个报签输出、1个RS485接口、5个CVBS验出接口（通过转接头实现)、1个RS232接口，2个千兆网、2个无口。并机采用AC220V电滥供电。★3、支持对输入的视频画面进行90”、180”、270”旋转显示。★4、设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。★5、支持前端接入智能摄像机,直连前潮人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息:属性直接叠加画面显示。★6、支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单;当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备：当设置黑名单时，盈名单内旧无法访向设备★7、输入信号接入解码社后上墙品示，支持YUV422上墙品示:8、支持PC软件客户端、WEB浏览器客户、平台客户、IPAD、可视化触控|、WEB浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控管翠2平台方式访问管理。9、支持通过正",3,3,3,1]
[1483,"附件：评标细则本次评标采用“合理低价法+信用标”评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，以综合信用分高者优先；综合信用分也相同时，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价得分（100-X分）（X为信用标权重分）1、按以下方法确定评标基准价：评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：6%、7%、8%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：97%、97.5%、98%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100-X分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。二、信用标得分（X分）1、投标人信用标得分=投标人年度综合信用分×X%。计算结果保留小数点后2位（四舍五入）。2、投标人年度综合信用分按宜招管发【2021】8号文公布为准，不在名单中的企业按宜招管发【2021】7号文规定计算得分。其信用分对应类别为“综合得分（建筑主营）中建筑装饰工程专业承包”。3、X的取值范围为：2、3、4。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、",5,5,5,1]
[1484,"评审情况标段企业名称评委评分四川宏远建筑工程有限公司95.9091.7095.4092.50义峰建设投资集团有限公司92.9489.9494.4490.24菏泽荣达水利工程有限公司92,1991.5995.7993.49冠县华丰建筑安装工程有限公司93.3690.2693,7690.36河而东恒市政工程有限公司916192.1195,5192.31山东光岳天工建筑工程有限公司96,9193.8106,3194.21高唐县水务工程有限公司91.5192.2192.6189.51山东源润建安工程有限公司94.4194.1195.3192.91复津县水丰水利工程有限公司92.7292.4292.2291.92冠县兴函水利工程有限公司93,9693.2693.1692.56山东益通安装有限公司94.8692.2694.8694.56西安吉祥水利建筑有限公司93.5793.5795.4792.47聊城市洪瑞水利工程有限公司95.0295.1295.1293.52山东世鑫建设工程有限公司94.5794.5794.7792.67济宁市水利机械公司94.6693.5694.7693.26山东省巨野明航水利工程有限公司94.6294.9295.6293.72临清市鲁水建设工程有限公司94.2194.8195.8193.21聊城市昊宸建筑工程有限公司91.7692.4694.069l.86山东百久源市政工程有限公司94.3995.1995.5998.7697.0198.89971697,6499,479L,9196.4992,7395.5297.1494.9795.2896.8296,4795.5096,3995.9195,9793.59山东天鑫土木工程股份有限公司94.9594.6595.5596,0593.35山东兴河水利工程有限公司93.9894.9895.7896.2492.68林奋建设有限公司93.5192.1194.9195.6191.91山东赛邦建设工程有限公司94.4294.5294.0295.8793.52青叶建设集团有限公司97.1996.1996.7999.2895.09山东恒飞建设工程有限公司94.9595.1595.1595.4094.55山东骁龙水利工程有限公司93.7694.9694.8697.3492.86山东大舜建设集团有限公司94.8192.2194.6195.7393.01河南省正航建设工程有限公司93.2893.8894.3897.2692.98冠县华丰建筑安装工程有限公司91.7392.6392.9393.7891.03济宁禹鼎水利工程有限公司93.5295.0295.1293.9293.12中颁建设工程有限公司93.6292.7295.1296.4793.12河南基安建设集团有限公司93.5194.3195.0195.7393.31山东银城建设工程有限公司93.7294.1294.3296.3592.22聊城市水利工程总公司94.4294.6295.7294.7693.12河而宏钦建设工程有限公司936792.4795.4793.7792.87山东郓城诚源工程有限公司95.1795.4795.9795.0294.07二河南顺正建筑工程有限公司92.6591.8595.0592.4091.35中地筑岗建设集团有限公司94.3693.4695.7695.4192.96浩润建设工程有限公司93,1991.5995.4993.2492.39鸿辉建筑集团有限公司93.4092.1094.6094.2590,90中恒国泰建设发展有限公司936392.2394.2393.4892.93山东江建建筑工程有限公司94.3894.5895.1897.5893.38四川弘凯建设工程有限公司95.4793.8793.9798.1293.07山东源润建安工程有限公司95.6895.6895,3897.3393.58山东益通安装有限公司95.5893.2894.9898.3194.18聊城市洪瑞水利工程有限公司94.4794.6796.0793.47聊城大元建设有限公司95,3393,0394,6396.9893.13济宁市水利机械公司94.229442971294.02临清市鲁水建设工程有限公司95,2694.6696,0697.1693.26山东省巨野明航水利工程有限公司94.2594.8594.8597.4694.25聊城市吴宸建筑工程有限公司93,8593.7593.9595.3092.25山东百久源市政工程有限公司",0,0,0,1]
[1485,"成都武侯白佛桥站TOD勘察4号地块标段评标结果公示成都轨道发施建售力目业主联系电话闭有限公司成都轨道城招标人联系电话招标代理机构联系电话成都市公共资源交易服务中心开标时间2021年09月15日～2021年09月22日投标最高限价（元)投标报价（元）经评审的投标价(元)中标候选人名称核工业西南勘察设计研究院有限公司1000714.00（元)成都市勘察测绘研究院1000000.00（元)宁北京城建勘测设计研究院有限责任公1000714.00（元)第一中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业张井泉注册土木工程师（岩土)AY175101159质水文地质工程地质与环境地韦玮注册土木工程师（岩土)AY155100961质水文地质工程地质与环境地第二中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业罗骑应注册土木工程师（岩土)AY175101085岩土工程蒋进注册土木工程师（岩土)AY075100551岩土工程第三中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业杨浩学注册土木工程师（岩土）AY141100965岩土工程周玉凤注册土木工程师（岩土)AY061100108岩土项目名称竣工（交工)开工日期日期建设规模合同价格（元)雅安20200401建设面积为2807381王毅市蜀天新辰项目勘深110236平方米总面积约48万平米。总投资额169951万元空港云部广场勘察20180827空港云鼎广场主要建设内容为酒店、展厅及总部办公楼、专家楼和商业建筑等。总建筑面积约16万平方米(地上建筑面积约10万平方米，地下建筑面积约6万平方米)，拟用地面积约55亩，项目总投资约14亿，建安费约9亿元，具体规模以批复为准。1274700高庐花园城勘察-设计-施工总承包20180402主要建设内容为住宅、商业、地下车位（其中:住宅348502㎡，商业:41000㎡，地下建筑110197)㎡）1309007200天府中心国际社区二期工程勘察-设计-施工总承包20200730总占地面积约122亩，总建：筑面积约38.51万平米(其中地下室约13.5万平米、地上住宅约24.6万平米、地上商业约0.41万平米)，包括但不限于住宅、商业、地下停车场等2255196668.77项目名称开工日期竣工（交工)日期建设规模合同价格（元)第一中标候选人技术负责人类似业绩(核工业西南勘察设计研究院有限公司)项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）第二中标候选人类似业绩项目业主项目名称开工日期竣工（交工)日期建设规模合同价格（元)项目负责人成都高投置业有限公司成都天府国际机场保障基地租赁住房建设项目(-期勘察-",0,0,0,1]
[1486,")氏必的“甲方签Z山人文代理签章.竞三章评标办法（含理低价法)评标办法前附表评标入围条软号评审标准2，1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入彤环节的投标人韶过20或R家（两者取技大值)少于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:二方法一：全部入围法;乙方法二：均值入围法;口方法三：抽签\\围法：乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中雕机抽取确定评标入围万法具体细则见附符A，R取值为：15不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称与资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间竹经招标人书面同意外）:2.1.1条款号形式评审标准投标内容许合第二章”投标人须知”第1.3，项规定工期受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知\"第1.3.2项规定工程质堂投标函中载明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期标函附录中承诺的投标有效期符合第:章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.1.2响应性评审标准已标价",5,5,5,1]
[1487,"国家级机械制造与自动化专业教学资源库《机床电气控制与PLC》课程建设项目（招标编号:SYJLCG20190107）项目所在地区:辽宁省，沈阳市，人东区-、招标条件本国家级机被制造与自动化专业教学资源库《机床电气控制与PLC》课程建设项目己由项目审批/核准/各案机关批准，项目资金来源为国有资金16.55万元，招标人为沈阳职业技术学院本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概况和招标范围规模：国家级机械制造与自动化专业教学资源库《机床电气控制与PLC》课程建设项目范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)国家级机被制造与自动化专业教学资源库《机床电气控制与PLC》课程建设项目:三、投标人资格要求(001国家级机械制造与自动化专业教学资源库《机床电气控制与PLC》课程建设项目)的投标人资格能力要求：1.是中华人民共和国境内注册的独立法人单位:2.是独立于主办方的投标单位:3.具有独立承担民事责任的能力:4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;5.本次招标项目不接受联合体形式投标:本项目不允译联合体投标四、招标文件的浙取获取时间:从2019年01月07日00时00分到2019年01月09日00时00分获取方式：1、报名及购买招标文件时间及地点：2019年01月07日-2019年01月09日，投标供应商可到沈阳建联工程咨询有限公司(地址沈阳市铁西区飞翔路8-2号一楼)报名-2、报名购买招标文件时,需提供如下证件原件及加盖公章的复印件（1)法定代表人（负责人）授权委托书:（2）营业执照副本：投标人在2014年12月1日后，申请或变更营业执照的，只需提供“三证合一”的营业执照即可，无需提供组织机构代码证、税务登记证，以上各项复印件A4纸装订成册盖公章一套五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月10日13时30分递交方式:沈阳建联工程咨询有限公司(地址:沈阳市铁西区飞翔路8-2号一楼)会议室",0,0,0,1]
[1488,"五:投标截止时间和开标时间、地点详见招标文件六:联系方式:联系人:王忠伟电话:18015731989邮箱:uanzzm2@lzl.icom“泸州老客批业山售公司/公2(月2日",0,0,0,1]
[1489,"第一成交候选人：广州博厦建筑设计研究院有限公司第二成交候选人：铭扬工程设计集团有限公司第三成交候选人：智诚建科设计有限公司确定成交人：广州博厦建筑设计研究院有限公司",0,0,0,1]
[1490,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分，技术分30分，商务分25分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分45分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分＝×45分某投标人投标报价金额2、技术分30分（1）技术性能分（满分15分）(本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分,主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～3分）；2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（31～6分）；3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（6.1～9分）；4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（9.1～12分）；5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（12.1～15分）；（2）技术方案（一档：0.1～3分、二档：3.1～6分，满分6分）由评委集体讨论以书面形式确定各档次的评定标准，投标人提供的设计方案合理的进入一档，在一档的基础上设计方案创新、有针对性的进入第二档（3）实施方案（一档：0.1～3分、二档：3.1～6分，满分6分）由评委集体讨论以书面形式确定各档次的评定标准，投标人提供的施工方案合理进入一档，在一档的基础上施工方案具体，可操作性强的进入第二档（4）样品分3分由评委根据样品结构特点、功能、制造工艺、材质、操作情况等进行评分，一般0-1分，优秀1.1-3分3、商务分25分（1）售后服务（满分8分）1）根据投标人提供的服务方案进行打分，",5,5,5,1]
[1491,"评分汇总表标段(包)名称：柯桥区中心幼儿园教育集团2021年暑期维修工程(XE20210826001001)降站投标单符投标报价(元到(日所天驱名易《价右效性5江辽签正阳区蓬设石区公司T6i17,00任购绍兴世青建设有限公司[70f】7.00航州鑫近近设有以公心Z0817.00由器股退,温州市企工速设有限公司70417.00企尼出宫由速设们区公章170812.00昭基广念环境建设在限公司70417.00浙江中昕建设有限公司70117,00浙江荣裕建设有限公司行011700松宁波水拓近设有以公山?0日?。00付)企华大中市政四林工程有限公司70417.00任必浙江这蓬控腔了区区司[708i?.00超建基墨建论有限公司70d17.00】的杭州登华建设有限公司70]]7。00位名医工配三工9LL8济标方法：抽签定标法项目负资人签字:结算下浮[]:上包价格招标单位签字：招标代理签字;益各人签字：公共宽遵交易中心开标时间；2021-08-1009:30",0,0,0,1]
[1492,"E：TEG工CBCTgO0CZ“6辽((ECs;“t6[elc0“6ES12(证）形形投fL\\czf）登业被8Y签部甘货别学也新rgi8Os“6□）都\\<2f）岳叶中型基印Y攀芝j√爸毕土LB割的l兽贫Y纷祈6ZS2C“6g(ZY]G签折册胜证江它群打立初资验肥中中饮苏路控工衫管整购、罪馆验式Y近Z2]行实川53工区0铭ZY部站/okobzzklp'台等名张营密坚辽首黟梁水以欣飞扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1493,"德清联创科技新城建设有限公司关于地理信息小镇运动中心建设项目监理工程评标结果公示招标项目:地理信息小镇运动中心建设项目监理工程名标编号:德招处[2021]第１31号招标单位:德清联创科技新城建设有限公司名标代理机构:浙江中遗工程管理科技着退公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月24日09时30分开标地点:德清县公共资源交易中心二楼开标室（204)公示时间:2021年08月26日——2021年08月30日入团单位名称项目负责人投标报价(元)质量目标中标候选人浙江大成工程项目管理有限公司夏杰（房屋建筑工程专业国家注册监理工程师:注册号:33022013）4868000达到现行国家验收标准的合格等级，通过2022年机州亚组委验收监理服务期自签订合间之日思至本琐目业工资料各案归档及保修阶段监理服务，缺陷责任期:24个月。企业业绩：工程质量监理实绩:1.温岭医疗中心-医疗综合楼1标段、I标段工程获“2018年度浙江省建设工程钱江杯奖（优贡工犯）”:2.龙湾区便民服务中心委“2019年度浙江省建设工配钱江杯奖（伍质工孔）”,文明标化施工管理:龙湾区便民服务中心获“2018年度浙江省定筑安全文明施工标准化工地”类似工程业绩:1温州市滨江商务区杨府山总部基地１6-01-03地块建设工程:2、龙湾区永中街道朱垟村城中村及选（F-04地块）工程应开:3巫海区新桥街道（三澳村、西淑村）三产返回安置房工程照开:4、温州董旧城控制性详细规划D-4381地执建设工程监理总监业绩:无暖玉松（房屋建筑工程专业国家浙江泛华工自签订合同之日起至本项目竣工中标候47000程咨询有限注册监理工程师资料各案归档及保修阶段监理服选人00公司注册号务，缺陷责任期:24个月,33001822）工程质量达到现行国家验收标准的合格领颁,通过2022年杭州亚组委验收企重业绩：总胜业绩：无工程质量监理实绩:杭州国际博览中心获“2018-2019年度第一批国家优质工程奖”坐安个文明施工标准化工地”中标候选人沈鑫辉（房屋建筑工程专业困浙江德稻工程咨询有限家注册盟理工程公司师:注册号:33013047）文明标化施工管理:杭州国际前贸城单元JG18-08-R21-03地块农转非居民拆迁安贸房1标获“2018年度浙江省类似工程业绩:１．杭政储出【2013】115号地块前业商务及妖乐设施用房（城市综合体）:2.杭州市中医院丁桥分院工配监理:3．杭州",0,0,0,1]
[1494,"广州港出海航道南段维护工程（2020-2021年度）第二阶段施工监理评标报告项目编号：JG2021-12027招标人：广州市港务局招标代理：广东省机电设备招标有限公司2021年9月由招标人广州市港务局组织的广州港出海航道南段维护工程（2020-2021年度）第二阶段施工监理项目，已委托广东省机电设备招标有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。一、项目概况1、招标内容：广州港出海航道南段维护工程（2020-2021年度）第二阶段施工的全过程监理。2、最高限价：2,413,000元。二、招标过程本项目于2021年8月21日在中国招标投标公共服务平台、广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网发布招标公告，共有12家单位投标登记及购买招标文件，分别为：福建省交通建设工程监理咨询有限公司、上海东华建设管理有限公司、广州海建工程咨询有限公司、广州港工程管理有限公司、福建省陆海建设管理有限公司、广东国信工程监理集团有限公司、中联路海集团有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、广州华申建设工程管理有限公司、浙江港湾工程项目管理有限公司、广州南华工程管理有限公司、广州粤科工程技术有限公司。至投标截止时间2021年9月15日上午9:30，有福建省交通建设工程监理咨询有限公司、上海东华建设管理有限公司、广州海建工程咨询有限公司、广州港工程管理有限公司、福建省陆海建设管理有限公司、广东国信工程监理集团有限公司、中联路海集团有限公司、深圳海勤工程管理有限公司、广州华申建设工程管理有限公司、浙江港湾工程项目管理有限公司、广州南华工程管理有限公司、广州粤科工程技术有限公司共12家单位递交了投标文件并签到。（详见《收标签到表》）于2021年9月15日上午9:30在广州公共资源交易中心第10开标室进行第一个信封开标。开标前首先检查了各投标文件的密封情况，经检查各投标文件的密封情况完好，按照签到先后顺序进行第一信封开标。（详见《开标记录表（第一个信封）》）投标文件第二个信封不予开封，在广州公共资源交易中心的见证下送达交易中心封标室密封保存。1于2021年9月15日下午16:30对通过投标文件第一个信封评审的投标文件第二个信封进行开标。开标前首先检查了各投标文件的密封情况，经检查各投标文件的密封情况完好。然后按招标文件规定进行第二信封开标（详见《开标记录表（第二个信封）》）。三、评标组织机构评标委员会由招标人依法组建，由5人组成，其中招标人代表1",0,0,0,1]
[1495,"招标编号：广元市利州区环境卫生管理局关于医疗废物处置中心技改扩能项目设备采购招标文件四川坤阳工程管理咨询有限公司2018年12月28日目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式18第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求32第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料33第六章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他尚未要求35第七章评标办法43第八章政府采购合同（样例）47第一章投标邀请四川坤阳工程管理咨询有限公司（采购代理机构）受广元市利州区环境卫生管理局（采购人）委托，拟对广元市利州区环境卫生管理局关于医疗废物处置中心技改扩能项目设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：二、招标项目：广元市利州区环境卫生管理局关于医疗废物处置中心技改扩能项目设备采购三、资金来源：财政资金四、招标项目简介：（详见招标文件第六章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.本项目不接受联合体投标（详见招标文件第四章）六、招标文件获取时间、地点：招标文件自2018年12月29日至2019年1月7日09:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）在广元市利州区万源万达广场晶A15楼1522号（地址）获取招标文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让）获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明七、投标截止时间：2019年1月22日10:00（北京时间）投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点逾期送达的投标文件不予接收本次招标不接受邮寄的投标文件八、开标地点：广元市利州区万源万达广场晶A15楼1522号九、",1,1,1,1]
[1496,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表苏担故庭:看)平顶山市第九中学实验模外墙及教学办公楼标段:第1页共1页金额(元)其中项目编码项目名称项目特征播述计鹤氧在工程量综合单价台价暂估价整个项目101160500200立面块料拆除面材料种类:浙站真体锋见设计图7589.1艺010103002001余方弃置友弃料品册:拆:外运10k云部具体译见变计图□227.67SO1140600100抹灰面油漆高级外墙真石递广乳液弹航2抗黎柔性耐求时四千粉类计六抗裂聚合物水大泥区上法二历社苏纤验渝性猪品塑防款其体铂见设计图凹7589.11011701002001外装饰吊篮外墙剧漆吊篮7589.1措施项目本页小计合计注：为计取费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表—08总价措施项目清单与计价表标段，第1页共1页序号项目编码项目名称费率(）松发(g)金额(元）通签访调整后备注0L1707001001安全文明施工费201其他措施费（费率类2.1/011707002001夜间施工增加费议2.2OL170700:00次搬运费5)2.3OL170700500冬雨季施工增加费约(O其他（费率类）合计编到人（造价人员）:复核人（进价工程师）松五≤“计第基础\"中安全文明工费可为“定额是价”、服“定额人工费”或“定额人工费+定额机被费”，黄他项目订为“定额人笔无“计算某础”和“费率”的数值，也可只填“念额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计登芳法。表-11规费、税金项目计价表乐据委整上孟平顶山市第九中学实验楼外墙及教学办公楼标段，第1页共1页项目名称计算基础计算基数费率(t)金额(元)巍费定额规费+工程排污费+其他1,1芒额费分部分项规费+单价措施规费1,2工程排污费1.3其他2增值税不含稳工程造价合计编制人（造价人员）:复楼人（造价工程师）:表一13",3,3,3,1]
[1497,"包括各供水设备供水压力、瞬时流量、累计流量、电功率、累计电度、吨水耗电、故障状态、水池水位、水并水位、水泵电机电流及电压等控制中心可远程控制所有的供水设备，包括开机、停机一旦发现跑冒滴漏、水质污染、压力不足、人员入等危险和异常，可及时响应，降低二次供水设施的设各故障率及管理运营成本及时公开二次供水设施水质和养护信息，提供优质供水服务（详见招标文件3中标单位：辽宁国瑞达市政工程有限公司中标金额：1370080元大写：壹佰叁拾柒万零捌拾元投标单位江苏富亚给排水科技有限公司、辽宁朗煜科技有限公司、石家庄至纯信息技术有限公司、辽宁国瑞达市政工程有限公司，共4家单位第二中标侯选人：辽宁朗煜科技有限公司投标报价：1383840元大写：壹佰叁拾捌万参仟捌佰肆拾元整第三中标侯选人：石家庄至纯信息技术有限公司投标报价：1421086元大写：壹佰肆拾贰万壹仟零捌拾陆元整公示时间：2018年12月30日-2019年1月1日公示截止时间：2019年1月1日开标时间：2018-12-29上午09:00分心评标时间：2018-12-29.上午09:30分心)招标代理机构：河北瑞亿特项目管理有限公司.了约业主单位名称:保定市供水总公司联系人：庚亚楠(:”地址：保定朝阳北大街899号同美酒店8022室邮编：071000电话:0312-3167688传真：0312-3167688四、监督部门本招标项目的监督部门为保定市供水总公司五、联系方式",0,0,0,1]
[1498,"省道S273线高要横石至横江段，路面改造工程施工，评标报告，，，，，，，，，评标委员会，二〇二〇年十月十五日，1，主任委员：，委员：，，，，目录，，第一部分评标报告，第二部分评审表格，第三部分附件，主任委员：，委员：，，1，，，，，，，，，，，第一部分评标报告，评委主任：，，，评委：，，2，省道S273线高要横石至横江段路面改造工程施，评标报告，一、项目概况，1.项目概况，本项目为省道S273线高要横石金横江段路面改造工程，项目起点（桩号，K23+000）位于省道S273-线高要活道横石村，途名活道镇其新规划1区、朝册本村和划划，村，终点位于省道S273线高要活道横江村（桩号K36+000），路线全长13.000km。，项目为双向两车道9米党(2×4.5m)水泥砼路面，二级公路，该计速J度60km/h。，程以路面改造为主，维持现有路线定向、宽度不变，对排水、桥涵、平面交叉、交，通设施等进行维修完善处理。，2.标段划分，本次招标共分1个标类1个标段，最高投标限价，标段名称，（元），工期(天)，250，二、招标过程，1.招标方式，本招标项目省道S273线高要横有至横江段路面改造工程已由肇庆市发展和改，革局以《肇庆市发展和改革局关于对省道S273线高要横石至横江段路面改造工程，招标核准意儿的丽》（举发改审批丽[2020]84号)批准建设，施图设让已由器市，交通运输局以《肇庆市交通运输局关于省通S273线高要横石至横江段路面改造工程，施工图设计的批复》（肇交基函[2020]260号）批准。招标人为肇庆市公路局高要，分局,工程所需资金来源为除省按规定给予补助外，其余由地方自筹解决。项目已具，备招标条件，现对该项目路面改造工程的施工进行公开招标。本次招标对投标人的，评委主任:3，评类，，资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标人参加投标。，2.招标文件的编制与核备，本项目招标文件由招标人委托招标代理（北京中交建设工程咨询有限公司）编，制，并已按程序上报主管部门核备，并根据核备意见确定",0,0,0,1]
[1499,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021106001项目编号广德市筲箕湾新村片区南区室外改造工程序号投标单位投标报价初审情况总得分//15848029.6916043528.7915821408.64通过99.34160867091575564615886655.9515751282.5315797674.0515894854.8816178173////////16056007.8615837453.22通过99.3415583113.415881190//15832543.02通过99.3915817602.7515877791.5415772779.2315674212.615852929.5815885380.5615717191161798121601510415518615.161592273315774057.0116178537.8115713057.316103107//////////////////15699264.8915911865.0815646134.8615829246.88通过99.3915694254.3415937306.815764584.7215873719.8715742152.815857258.24157667691安徽华树建设工程有限公司2宣城市兴宇建设工程有限公司3安徽伟成建筑工程有限公司4安徽振元建设工程有限公司5安徽峰云建设有限公司6宣城市建设总公司7安徽华宸建设工程有限公司8徽川建设有限公司9安徽兰鑫环境工程有限公司10安徽光敏建设工程有限公司11安徽新建控股集团有限公司12安徽长华建设集团有限公司13安徽志洪建筑工程有限公司14宣城市恒山建筑有限公司15安徽呈龙建设工程有限公司16安徽钜川建设有限公司17安徽国创建筑有限公司18安徽励丰市政工程有限公司19安徽永泽建设工程有限公司20安徽运新建筑工程有限公司21安徽广创建筑工程有限公司22芜湖市籍山建设工程有限责任公司23广德县万力市政工程有限公司24安徽伟祥市政建设工程有限公司25安徽楚江环境建设工程有限公司26安徽新广建筑工程有限公司27铜陵市天资建设有限公司28安徽中皖建设工程有限公司29安徽天富建筑工程有限公司30安徽联春建设工程有限公司31宣城成皓建设工程有限公司32马鞍山市天歆建筑工程有限公司33安徽万弘建设集团有限公司34安徽旭承建筑工程有限公司35安徽天和建筑工程有限公司36安徽宇杰市政建设工程有限公司37安徽金磊建筑工程有限公司38广德乘风市政工程有限公司39安徽皖途建设工程有限公司40安徽仁都建设有限公司41安徽中南建设工程有限公司42安徽腾起建设工程有限公司43安徽乔达建筑工程有限公司44安徽正翔建设工程有限公司45宣城市房屋建筑安装有限责任公司46安徽浩博生态科技有限公司////////////15589672.5415607872.4715689517.915752740.3716047719.0947安徽钰坤建设工程有限公司1597913448安澄茂盛园材员观建设有限公司16868618.3149)安徽丙丰建筑工程有限公司16019478.3760l巢湖市雨林本风园林工程有限公司16177328.01[61交澄汇百建筑工程在限公司169294534662德德盛市政工程有限公司15773691.5153]宣城华领建设工程有限公司16692614.775]安薇远辉律设石限公司156438946765格不生态环期不限公司1580519356安徽联邦建筑安装工程有限公司16811771.8857安微山之名建设工程有限公司15651383，1458肥西七建建筑安装工程有限公司15833453通过99.3859|安徽紫来建设集团在限公司1586058760宜城华畅建设有限公司16782256266]德员字律设在限公司15842563.9462安徽环施建设有限公司160561004863]安微微嘉生态建设有限公司15738062.2264安爱中旺建设工程有限公司15785900.0665安微鼎坤建筑工程有限公司15809039.4366[宜城韵滔建筑工程有限公司15712292.0267微圣建设有限公司1617787L7668安徽岭建筑工程有限公司1562447244Gg[交薇茂合律货工程《限公司157818918770|交霞建谊建设工程有限公司15897033.9771安徽多成建筑工程有限公司160d332772安盈",0,0,0,1]
[1500,"技术标评分汇总表（50分）招标单位：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司项目名称：经投大厦七氟丙烷钢瓶及氮气钢瓶检测服务项目时间：2021年9月3日序号投标单位技术标评委评分技术得分123451信达可恩9.09.09.08.07.042.002浙江永安9.08.08.59.07.542.003钟星建设8.06.08.06.57.335.80",0,0,0,1]
[1501,"（招-封面)档案号:海南省工程建设项目招标控制价(第1册，共1册)",2,2,2,1]
[1502,"省",0,0,0,1]
[1503,"鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目评标报告评审委员会2021年06月28日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目己经同级财政部门审批，采购人为鄂温克族自治旗林业和草原局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，鄂温克族自治旗林业和革原局哪温克族自治旋材业和草原局其他林业服务采购项目郭温克族自治旅林业和草原局其他林业服务采购项目，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:鄂温克族自治旗林业和草原局鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目，该标段情况详见下表求标段编母标段名称采购内容】D0315072:200022601鄂温克族自治旗林业和草原局哪温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目鄂温克族自治旗林业和草原局其他林业服务采购项目详见本项目采购文件700000.0主任委员:张庆田委员:安娜、王志径、陈范骅、常约二、招标过程回顾（一）招标公告鄂温克族自治旗林业和草原局于，202L生0G且5日在法定媒体图站租呼伦见尔市公共资交易史心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国",0,0,0,1]
[1504,"五、评标情况六、评标结果推荐中标候选人名单:第一名:3湖批氢园建池工程点限初司纳二名：湖北昊勤速池构限责任后第三名：御北岳伟业提览她联在限街司方如评委汇签:幼，",0,0,0,1]
[1505,"评标报告项目名称2021年拜城重化工工业园区土地集约利用评价项目招标人拜城县自然资源局投标人名称符合性评审是否通过最终报价（元）排名、新疆农业大学通过190000.00一新疆兴宇天成测绘地理信息咨询有限公司通过199000.001新疆新农新土地规划咨询有限公司通过195000.00∞评标委员会评审结渠新疆中地信土地勘测规划咨询有限公司通过192000.00～次序中标候选人名称第一中标候选人新疆农业大学第二中标候选人浙疆中地信土地勘测规划咨询有限公司推荐的中标候选人第二中标候选人新疆新农新土地规划咨询有限公司评审意见经评标委员会一致评议:断塑农业大学响应招标文件，价格最低，确定为第一中标候选人。评标委员会全体成员签字兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件。北)露)根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定，疆农业太学为第一中标候选人。中标价为:190000元,大写:壹拾玖万元整:招标人定标意见招标人公章:法定代表人（盖章或签字）:2021年9月14日上午10:30（北京时间)说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[1506,"（中业人民北标国招标投标法》及相关法律、招标人审改意见法煤定；现标谈项1公社登宜动~Dw*签慕员评标结果公示上述公示有养议。阿在公示期内向招标人道行质策，兴四计)汤处山财懂楚答复不可到同级",0,0,0,1]
[1507,"同心县下马关城址南瓮城保护修缮项目招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—1同心县下马关城址南瓮城保护修缮项目招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：同心县下马关城址南瓮城保护修缮项目第1页共49页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价北墙及南城门包砌城砖墙体拆除1920101001001砌体拆除1.拆除红机砖2.拆除部位:南城门北侧下部转角处3.尽可能减少扰动，最大限度保留历史信息m32.882920101001002砌体拆除1.拆除碎砖2.拆除部位:南城门北立面底部、南城门北侧突出部西侧底部3.尽可能减少扰动，最大限度保留历史信息m331.23920101001003砌体拆除1.拆除封堵砖墙2.拆除部位:南城门两侧m325.64920101001004砌体拆除1.拆除部位:顶面窑洞2.拆除砖砌烟囱（注意对墙体的保护）3.含装车外运，运距自行考虑个25920401002001墙面、券底灰皮铲抹1.铲除部位:南城门北侧突出部底部2.抹灰层做法:水泥砂浆3.尽可能减少扰动，最大限度保留历史信息m2206911101003001垃圾外运1.垃圾装车、外运2.运距自行考虑m384.02分部小计修缮本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：同心县下马关城址南瓮城保护修缮项目第2页共49页序号子目编码子目名称子目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价7920101018001墙体砌筑1.砌筑部位:南城门北侧突出部东侧缺失处2.工法：（1）清理缺失部分进行面层，了解缺失部位周边砖砌体及内侧夯土情况。收拢周边脱落可用的城砖，尽量使用老砖。（2）按照周边墙体砌筑方式进行补筑，砌筑灰浆为白灰砂浆（强度2.3MPa-2.5MPa，石灰含量约50%）。补砌过程中注意与周边砖砌体抗结，局部衔接部位可用白灰浆灌浆处理。（3）城砖尺寸405X205X70mm，一顺-丁糙消白砌筑，厚度随周边原始墙体，下",3,3,3,1]
[1508,"广州日报科技文化中心项目永久用电工程评标报告一、项目开标情况本项目于2021年8月12日00时00分至2021年9月2日10时00分在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告。投标人在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易半台网站办理网上投标登记手续。网上投标登记时间:2021年8月12日00时00分至2021年9月2日10时0分。递交投标文件截止时间:2021年9月2日10时00分，共有五家投标人在截止时间前通过广州公共贫源交易中心交易平台递交电子投标文作。升标会于2021年9月2日10时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第1升标室举行。（详见（开标记录表》）二、评标委员会组成本项目于2021年9月3日9时30分至17时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第2评标室评审。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5名专家组成，具体名单如下:组长为:成员为:评标委员会根据招标文件要求进行独立评审。三、评标标准和评标方法综合评分法，具体详见招标文件评标办法。四、评审情况按照招标文件规定的评审办法，由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查。经评审，共有五家投标单位通过了资格审查。（详见《资格审查汇总表》、《资格审查情况报告》）评标委员会对通过资格审查的投标文件进行技术标有效性审查。经评审，共有5家投标单位通过了技术标有效性审查。（详见《技术标有效性审查汇总表》)评标委员会对通过技术标有效性审查的投标文件进行技术标详细审查评分，然后按加权平均法计算评标参考价后再进行经济标详细审查评分。（详见《技术标详细评分",0,0,0,1]
[1509,"虫凰需熊三二兰CHIHUAIENG中国华能集团有限公司简明标准询价采购文件采购编号：采购人：华能湛江风力发电有限公司采购代理机构：/日期：2021年9月目录第一章采购公告第一章采购公告（合格供应商公开）华能湛江南三风电场风机塔筒除锈防腐项目采购公告采购编号：1.采购条件本项目华能湛江南三风电场风机塔筒除锈防腐项目采购人为华能湛江风力发电有限公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对华能湛江南三风电场风机塔筒除锈防腐项目进行合格供应商公开询价。2.项目概况与采购范围华能湛江南三风电场位于湛江市坡头区南三镇，属于海岛滩涂风电场，风电场风电机组位于海岸线边缘。由于风场地势原因受海洋气候及盐雾环境的影响，设备长期受到盐雾腐蚀，风机塔筒外壁以及内壁已出现严重锈蚀，影响安全使用。为消除设备安全隐患，需对塔筒内外壁进行除锈防腐。本次采购的范围为华能湛江南三风电场风机塔筒除锈防腐项目。包含但不限于：对7台风机塔筒外壁开展除锈防腐处理；2、对4台风机塔筒外壁及内壁开展除锈防腐处理。本工程为固定总价承包，包工、包材料、包质量、包工期、包安全、包协调，质保期5年，具体开工时间以甲方通知为准。3.供应商资格要求3.1通用条件：3.1.1供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。3.1.2禁入条件：禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商参与本项目采购活动。3.1.3若采购过程中出现前序合同供货/服务问题，采购人将暂缓与该供应商合作，供应商资格审查不通过。3.2专项条件：3.2.1资质要求：防水防腐保温工程专业承包一级资质。3.2.2业绩要求：无。3.2.3是否允许联合体：不允许。3.2.4是否接受代理商：",1,1,1,1]
[1510,"雷州市农村集中供水工程（1期）雷高镇、松竹镇、调风镇评标报告一、工程概况1、工程名称:雷州市农村集中供水工程（1期）雷高镇、松竹镇、调风镇2、建设单位:雷州市水利工程建设管理中心3、建设地点:雷州市各乡镇4、本标段招标控制价监理费:１8，00万元5、项目建设规模及内容:解决650条自然村集中供水，满足30万人安全饮水，供水量36000m3/d。建设水塔628座、机并628口，铺设管网2492100米、安装水表59945个、安装过滤消毒设施628套。共分8个标段。本项目为第7标段:置州重农村集中售水工程C1期)低在镇、松《镇、巡区俄。6、计划工期:90个日历天。7、招标范围:工程技施图纸及工程最清单所包含全部工程内容在施工阶段和保修阶段的监理服务。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。本工程于2021年8月4日在广州公共资源交易网(网址:http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标照管网(网加:umgdzbtb.goy.cn/）发加招标公告王2021年岛且≤日车8月9日在广州公共资流交易中心《记窗口１5马公升接收技标输记。名标人在《记期加内共收到生家单位提交的登记资料。登记的投标单位名单如下:序号投标人名称上广东合信工程项目管理有限公司成致项目管理有限公司中投德创建工有限公司队东莞市广水水利工程咨询有限公司三、开标情况本项目标段于2021年8月26日08:30时至09:30时在广州公英资源交易中心第8升标室接收投标文件，在规定时向内一共收到3家投标单位的投标文件，具体名革（详见《投标标文件递交登记表》），其中东莞市广水水利工程咨询有限公司在规定截止时间内未递交投标文作，放弃投标。09:30时至10:30时在广州公共资源交易中心第8升标室升技术经济标(并标情况详见《并标汇总表》）。业、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数接照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会从广东省综合评标评审专家库中随机抽取5名评标专家，分别是:。评标委员会一致推荐为评标委员会组长。评标委员会",0,0,0,1]
[1511,"投标报价汇总表工程名称:贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第1页共1页序号章次科目名称金额1100清单第100章总则边200洁单第200章路抽（300清单第300章路面准400清单第400章桥架、涵酒5600清量第600章发全设施及预排管益心700清单第700章绿化及环境保护设施7910令!2第100章至第700章合计已包含在清革合计中的材科、工程设备、专业工程暂估价合计洁单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计许日工合计暂列金额（不含计日工总额)投标报价工程量清单表编制范围:贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第1页共6页清单第100章总则狐目号细目名称单位总量单价合阶1o题则LO1-1保陵费二别安合同条款规定，提供建筑工程一切随总额1.000邯废合同条教线定，提供第三者责任险总额i.o0o102工程管理102-浚工文件总额to0102-3发个生产费总额工。00108临时工程与设施103-1一不打T写拆隔尔羽区打、(包括道路的养护总额工0010a承包人驻趋建设1o4-1乐色人驻地建设总额L,00C行单第100章总则合计人民币0.00元工程量清单表编制范围:贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第2页共6页清单第200章路基细目号细目名称单位数量单价合册208挖方路基203-1路基挖方（含错准道)二别挖土方量334502.200-与东方运输加311907.800206填方路质20d-1路基填筑（包括填前压实)一自利用土方一a-1本植利用m3794.000一一2远运刊用加318897.900207坡面排水207-2)型排水沟300*400出20点60清单第200漳路加合计：人比币0,0工程量清单表编制范围：贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第3页共6页清单第300章路面狐目号辐目名称单位数量单价合价30天然砂联面层（含借车道、平面交义)302-2天然砂砌一]予200mm233.550.000清单第300漳路面1公计：人比币00工程量清单表编制范围：贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第4页共6页清单第400章桥聚、涵洞细目号细目名称单位数量单价合价119鹤波仪竹递一钢波仪管通1-1.0㎡市47000-的钢波纹管涵1-电3.0m凹25.000清单第600章桥、涵润合计人上行工程量清单表编制范围:贵南县过马营镇达拉村砂石路项目工程第5页共6页清单第",3,3,3,1]
[1512,"项目名称:明德二路道路工程评标委员会评标报告评标委员会负责人(签名)评标委员会成员(签名）:监督人员(签名):日期：2021年06月09日目录一。基本情况二、评标委员会成员名单三、开标记录四、符合要求的投标一览表五、废标情况说明六、询标情况说明七、评标委员会在评标过程发现问题的处理或建议八、评标标准、评标方法九、经评审的价格或者评分比较一览表十、经评审的投标人排序十一、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜十二、定标十三、澄清、说明、补正事项纪要十四、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意见和理由的陈述十五、评标委员会说明十六、附件1、江门市建设工程开标会议记录表2、招标文件评标标准3、评标评分表或评审表等一、基本情况基本情况一览表招标人名称江门市新会区政府投资工程建设管理中心招标代理中达安股份有限公司机构名称工程名称明德二路道路工程主要建设内容包括（但不限于）:道路、桥招标范围梁、给排水、管线、照明、绿化、交通等招标内容施工招标具体内容详见工程量清单及图纸.招标组织招标方式公开招标委托招标形式递交投标江门市公共资源交易中心2021年06月09日09时30分递交地点文件时间电子招标投标交易平台开标时间2021年06月09日09时30分开标地点新会新会开标二室评标时间2021年06月09日18时23分评标地点新会新会评标一室标底价186722808.17元(最高限价)由5人组成，其中:招标人或招标代理机构的成员0人，占1/3以内;有关技术、经济等方面的专家5人评标委员会2/3以上评标办法采用平均值法二、评标委员会成员名单评标委员会成员名单招标人或者招标代理机构的评标成员姓名工作单位职务职称或资格有关技术、经济等方面的评标专家（专家库抽取）姓名工作单位职务职称或资格经评标委员会成员一致意见，推选为评标委员会负责人(组长)。评标标准详见招标文件中铁广州工程局集团有限公司广东耀南建设集团有限公司广东永和建设集团有限公司一东建邦兴业集团有限公司经资格后审，符合宏盛建业投资集团有限公司东金辉华集团有限公司资格的投标人名称中国建筑第四工程局有限公司广东省基础工程集团有限公司及数量(资格审查情远海建工（集团）有限公司海环科技集团股份有限公司况详见资格审查表)上海宝冶集团有限公司长顺建设集团有限公司湖北祥旭建筑工程有限公司三、开标记录（详见《江门市建设工程开标会议记录表",0,0,0,1]
[1513,"广州南沙新区明珠湾起步区C2-12-07地块项目第三方检测服务（第二阶段）评标报告广州南沙新区明珠湾起步区C2-12-07地块项目第三方检测服务（第二阶段）评标委员会二○二一年九月十七日广州南沙新区明珠湾起步区C2-12-07地块项目第三方检测服务（第二阶段）评标报告一、项目基本情况本招标项目由广州市建设投资发展有限公司委托广东省机电设备招标有限公司组织公开招标。本招标项目采用资格后审，于2021年8月27日起在广州公共资源交易中心等法定媒介发布招标公告并接受投标单位网上投标登记，投标登记及递交电子投标文件的截止时间为2021年12月17日。二、投标文件递交及开标情况本招标项目于2021年8月27日00：00至2021年9月16日15：00在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标单位递交投标文件，至本招标项目投标文件递交的截止时间止，共有4家投标单位递交了电子投标文件。招标代理机构工作人员按照招标文件的规定，于2021年9月16日15：00起在广州公共资源交易中心（南沙交易部）第1开标室进行开标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心的电子见证下进行，具体情况(详见《开标汇总表》)。三、专家组成情况根据招标文件规定，本项目评标委员会由7名评委组成，其中招标人代表2名，其余5名评委从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取。评标委员会的一致推荐为评标专家组组长，负责组织本项目的资格审查及评标工作。成员如下：。评标情况评标工作于2021年9月17日10：30时始在广州公共资源交易中心（南沙交易部）评标2室进行，按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。1、评标委员会首先按照招标文件的规定对3家投标单位进行初步审查，各评委独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经审查，3家投标人均通过初步审查（详见《形式评审记录表》、《资格评审记录表》、《响应性评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审汇总表》）。2、评委对通过初步审查的投标文件，按照招标文件的评分标准进行详细评分（详见《商务部分评分标准记录表》、《技术部分评分标准记录表》、《商务部分评分标准汇总表》、《技术部分评分标准汇总表》、《报价打分",0,0,0,1]
[1514,"扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府达斡尔民族乡巴图村十一组边沟建设项目施工评标报告评审委员会2021年09月22日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府达斡尔民族乡巴图村十一组边沟建设项目施工（以下简称“本项目）已由以扎民委字【2021】22号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市达翰尔民族乡人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府达斡尔民族乡巴图村十一组边沟建项且施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月0L且，交工日期:2021年11月L4日。共计伍日历天。2.3标段详情:扎兰屯市达斡尔民族乡人民政府达斡尔民族乡巴图村十一组边沟建设项目施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）】S1507",0,0,0,1]
[1515,"舟山市食品药品检验检测研究院报价文件项目名称:舟山市食品药品检验检测研究院仪器设备采购项且项目编号:SZGXZS2021068标段:-一投标人名称:浙江赛因科学仪器有限公司加盖公章）投标人地址：温州市温州大道1780-1784号605室投标联系人：廖新胜巨一话：057Z-88394813139G8984179启封时间:在2021年【月20日14时35分之前不得启封开标一览表项目名称:舟山市食品药品检验检测研究院仪需设备采购项目项目编号:SZCXZS2021068标项:单位:元单价数量2821000.001套12500.002台总价2821000.0025000.00备注6000.001台6000.00￥：2852000.00说明:项目费用包括项目实施所需的一切费用。投标人名称（盖章）限公省授权代表（签字或盖日期:2021年7月投标报价明细表项目名称:舟山市食品兹品检验检测研究院仪器设名采购项目采项目编号:SZGXZS2021068标项:单位:元单位数量液质联用仪心三重四极杆液质联用仪Sciex5500+杀北2132000.002132000.002超高液相色谱仪SciexExionLCAD台500000.00500000.00氮气发生器3LCMS40-1套江1500000O150000.00（包含真空泵)不间断电源（20KVA模块，4注山特到29000.0029000.00小时电池组)5商用机DELL台卫7000,007000.006激光打印机基普台3000.003000.00人万分之一电子天平JE20E筠66百分之一电子天平L602B后北投标人名称（盖章）汕省授权代表（签字或盖章日期:2021年7月17日车不证沿(目山9TFZZSFOZ0OSOSSI6包面复寻环红以Hhk部浙1科器社皆出4国了上辽证别射法签直不可、回日ic吕0r古8661净“台断天/补H出以各刊一跨36-合条纤算站、顾:日不8‘32基己滑县立香宜㎡各琴币鄂(隐师各辽尚肇站条活阻巨辽说身器X点基工纸(邵延陷总部Y2目）但V升部别单工L[0002尔虽圣各%兰县U勘知《当不可&-《益具“吾印俱标3证年纸章工品‘琴尔可‘配亦平“华被盛工‘采]圆别浙江省科技型中小企业证士“*三企业名称：浙江衡因科学仪器有限公司证子编号：20193303001245斜尝员浙江省科学接水厅",0,0,0,1]
[1516,"评分汇总表标段(包)名称：签潮会议中心门头改造工程(XE20210964001001)怒签序号投标单位投标报的投些。项目负责人标名有效性以2【质最等保证交符分各注投标单位签字确认17浙江中澳建设有限公司[286B区612,.60致消效[谷胜日效前[盱行o浙江企诚些丧工程有限公司1280iG6o飞的法别邮在效10金格己邀动(c的电区灰选人图买航酒雅设有限公司306948.01t.20式刚西有效[0台格3的90.0剑兴诚混纤航乱设有纪公云262791.0li，20汇作司杭式托0时养请室(名97.00浙江忠助定设在融公武1281927.00海头本的省5山C宜作上式未增应招标文件昭兴忠茂迅设车胜公司1]2,.2农海杰杭式2壮新江光社进工尼有2公司[283300。0翁售经无效合格监社的未响卢招标文件308[27,0江i第应红有兹。合格法致的30.5浙注(远淄型设有泓公司门Sg2Sg、012,.3签3Z宣苏宁苏B的处的内56.0(25IS71.012.70浙圣民杭式过过请室(名97.5嘉兴龙腾定设工程在区公剧1286871.0012.20刘杰道石义省路工致式91.6浙江钰垫独没行限公司炬丹临3(的8浙江中伦说讼集封有2公站[28638。012,.6沈来苏在舒价站沁的37.0130722,0山i8宜协云江县浙江铭诚建设有限公司12分2.4分。12,60此波970行泓昌斗航速设有纪公式1271621.0万柏[OF注径设张团有限公式诏标方式上土远价(元)远分工沉室飞]:主光上下子，题望下泛系法[671788.0[320山山。20招标单位签字:招标代理签字:当督人签字：公共资返交易中心室开标附间；2021-09-0:09:3",0,0,0,1]
[1517,"依据湖北省宜昌市点军区财政局宜点财采计[2018]081号采购计划要求，湖北胜捷工程咨询有限责任公司受宜昌市点军区园林绿化管理局的委托，于2019年01月02日就点军大道（至喜大桥-宜万铁路桥段）、江南二路等绿化项目养护采用公开招标方式进行采购现就本次招标结果公告如下：一、项目名称：点军大道（至喜大桥-宜万铁路桥段）、江南二路等绿化项目养护二、项目编号：DJZ0207-201801-01F三、采购预算：285.00万元四、采购内容：浇水、施肥、剪枝、除草、防虫、刷白等日常养护工作五、公告发布媒体及日期：湖北政府采购网、点军区公共资源交易信息网，2019年01月04日六、评标信息：评审日期：2019年01月02日评审地点：宜昌市点军区江南大道58号区政务服务中心一楼第一评标室评标委员会：冯斌(组长)、蒋轶、唐登奎、姚玉英、杨长荣七、中标信息：中标供应商名称：华赣城建集团股份有限公司中标供应商地址：江西省南昌市红谷滩新区江报路69号唐宁街A座B座写字楼B座1901-1902室中标金额(元)：贰佰伍拾玖万柒仟柒佰柒拾捌元(2597778元)主要中标内容：见附件.八、中标通知书领取地址：点军区公共资源交易中心（政府采购中心）九、公告期限：自公告发布之日起1个工作日十、质疑：各有关当事人对中标结果有异议的，可在中标公告期限届满之日起7个工作日内，向湖北胜捷工程咨询有限责任公司提出质疑质疑时请提交书面质疑函一份（法人代表签字、加盖单位公章），并附相关证据材料十一、联系方式：采购代理机构：湖北胜捷工程咨询有限责任公司联系人：杨伟联系电话：0717-6253135地址：宜昌市发展大道16号金德瑞国际酒店22楼采购人：宜昌市点军区园林绿化管理局联系人：蒋轶联系电话：15997616395联系地址：宜昌市点军区湖北胜捷工程咨询有限责任公司2019年01月04日",0,0,0,1]
[1518,"评分汇总表标段(包)名称：王坛镇喻宅文家坞家宴中心新建工程(XE20211085001001)张话投标草符投标报价(完(日所证名易价右效性昭郊围郊区驱密改石区公司9f0021,00航(比监准看效浙江仓中环境建设有限公司9002l.00[3有效浙江距加建筑在区公通960U2I,00捌y[28们必杭州佳华立设有限公司9:0024.00州必红兴嘉泗圆达工融们区公司8i002i00航淞遇恒数设工程在限公司940024.00有效折江胜元环建设有限公司3i002t,00有效仓华市万力建设有限公司9:0021.00有效浙江剑社迅设工卫车区公山0i002l00们必浙江长头定设右限公。3:002:.00浙江工的建设们区公司910028,0剂(讼浙江恒兴建设有限公司940024.00有效浙江企桥环换速造有限公司0:002I00航拉浙江震业建设有限公司9502I,.0浙江裕众金设货出有刷公司打0(2I0们必汨兴铭业环境定议石剧公)3s0024.00舒棠由浙土澄工型北区公司91002800二由标区选/浙江数完建设有区公司34002-8.01绍宾裕福建设有限公司3i0021.00淞绍兴登数园林建设有型公司9名五底价:10881近标万法：挡必管标法路算贡目负责人签工招标单位签字招标代理签字益备人签字：公共资连交易中心：开标时间：2021-09-2310:30",0,0,0,1]
[1519,"瓦。代通气山已89%量7:53凹省桃源县郑家驿镇粮店拆除工程(15万左.《永未朱文件预路价封面E7招标控制价库页E14单位工程招标控(单位蓝章)",2,2,2,1]
[1520,"北问南晟浮路断工程管理有限公23.0026.002标628.0026.302:.0024.6025.912j南省宏力工程咨询有限公司2.0026.0026.6028.0026.3025.0025.0026.包13”夏科立诚工程盛理有限公司25.0026.62T.To28.0026.6028.0025,202㎡,10挂交基础设施养护集团宁夏工有限公2。0026.602㎡．5029.0026.1026.0025.G02。16夏华吉公路工程监理咨询有过公司26.0031.0033.0031.c26.1028.0026.002g.的工可南晟源路桥工程管理有限公28.0028.0026.912可南省宏力工程咨谢有限公司29,0031.o26.61S宁夏科立诚工程监理有限公司29.0028.0027.10交压础设施养护集团宁豆工有限公司29.0029.00279注后夏华吉公路工程监理咨询有浪公司29.0029.0028.49详细评分汇总表合同段；A61000001-1100379200100-合同名称：S303线沙潮过境段改线工程施工及监理S303线沙潮过境段改线工程监理序号」投标单任经济标证审得分上技术建议书得分主要人员得分其他因素得分总分挂名】宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司9.2728.4925.0030.0092.76北2甲交延翻设施养护集团宁复工程有限公司8.2127.3125.0030.o90.522乃宁夏科立设工程监理有限公司8.3827.1025.030.0090.483y河南省宏力工程咨询有限公司8.3126.4125.0030.089.72通河晟源路桥工程管理有限公司3、1226、912.03,681.03",0,0,0,1]
[1521,"附件3高水平广东省农业科技示范市建设资金市院合作项目（科技推广项目）评审结果类别序号推选项目名称科技推广项目1高品质蔬菜和节本提质栽培技术推广科技推广项目2佛山典型水乡多功能美丽鱼塘坡基体系构建科技推广项目3药菜两用种质资源及配套栽培技术的引进与示范推广科技推广项目4环保除草剂在水稻直播田的飞防应用研究与示范科技推广项目5都市特色果树新品种优质高效栽培技术集成与示范科技推广项目6稻鳖综合种养关键技术示范及推广科技推广项目7一种绿色抗应激复方制剂在淡水鱼养殖中的示范与推广科技推广项目8佛山市都市农业多功能发展模式研究科技推广项目9丝尾鳠人工繁育与养殖关键技术示范推广科技推广项目10高品质脆肉罗非鱼的养殖技术研究与示范",0,0,0,1]
[1522,"温馨提示:1，投标人每次侧纳投标（比选）保证金前，计认真查看被项目公告中提供的继纳投标（比选）保证金专户信息2．每个项目的投标（比选）保证金账号由母账号和子账号组成，请各投标人完整填写，避免因账号写不全引起投标无效,五云山公路改造工程本项目投标保证金指定收取账户信息>开户银行:中国建设银行股份有限公司让庆沙坪坝凤天路支行账号:50001054300059666777-0050户名:玉庆市沙坪坝区公共资源交易中心开户银行:中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行账号:9558853100007160397户名:仙庆市沙坪坝区公共资源交易中心",0,0,0,1]
[1523,"秦州区行政事业单位2021-2022年度定点车辆租赁采购项目公开招标公告天水市公共资源交易中心受天水市秦州区财政局的委托，对其委托的秦州区行政事业单位2021-2022年度定点车辆租赁采购项目以公开招标的方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加一、招标文件编号：TGZC2021-367二、采购内容:为保障全区各预算单位公务出行的用车需求，需求车辆类型分小轿车（5座以内，含SUV、越野车）、商务车（7或9座）、中型客车（20座及以下）、大型客车（20座以上）等四类车型三、项目介绍为进一步持续改善和优化营商环境，营造稳定公平透明、可预期的营商环境，鼓励更多的中小微企业参与政府采购活动，经会议研究决定，对秦州区行政事业单位2021-2022年度定点车辆租赁资格以公开招标的方式进行采购四、采购预算：0万元五、服务期限：本次定点服务的有效期：两年六、评标办法：综合评分法七、供应商资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已作三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照及开户许可证；3.供应商具有《道路运输经营许可证》，且车况良好无任何故障；4.投标企业所有车辆须配备具有道路驾驶证，企业上岗证且驾驶技术良好，无犯罪记录；5.投标人须为未被列入“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）记录综合查询被执行人；6.本项目实行资格后审，由采购人对供应商进行资格性审查，不接受联合体招标投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信",0,0,0,1]
[1524,"°孙团3-—‘气算国工丫梁器世乏百翠止甲旱基立‘版贸68击IZ0Z宫了景Y驻泾益狐圣3乏子副”坠册%L乙:卦业斗由‘坠中旦辽3副上面员半舜蒋我早吐面规日日睡∶3滚‘Z进战子肖泾止世%Y必止马中损工坚进群部日6目8韦I2022戏壳舜百浙粤罗子百圣坠水弓玉。Y”Y弈测坠中一常某耕‘面导贵目‘旱鲁最常岁非但Y3景部耳面:员甲脚蒋泵卫[面寿日日部骤:x!收l一了以电水子百圣肾止荡巴辽副上览旦圣幸困苏邱圣墨8旦辽副旱暨览未\\/睡乙票鸿坚巴辽升加身面景虫舜蒋事呈健吾规日日显中某哥【岁’票副梁申上x90‘8Z09‘9ZE巴辽部上海具旦工卿;南团彝圣融FO′0600'g2乙巴辽凯早暨岛未室\\/副08′6900'g8下巴辽部身管岛甜轻罩凹诣TT8600'Z西I温辽式部旱面易旦舜3我呈础规日日副男电水琴百逐水9'9900‘#Z9早篮镇乙国轻。凹9/′8900'Tcg巴辽部览丰耳肆巧彭坚水（卦工）坠部≤欢岁非壮房’梁群目颐火狐昇雾出群昇吉必房目股岩轻凹鉴|习夷社旱群梁水",0,0,0,1]
[1525,"国义招标GMGITC苏西樵镇官山城区、轻纺城、樵园、南九复线等保洁项目（二标段）招标文件（招标编号：2016樵采(采购)024号）采购人：佛山市南海区西樵镇市政管理办公室招标代理：国义招标股份有限公司中国·佛山二○一六年六月1目录第一章招标公告4第二章用户需求7第三章投标人须知37说明381.资金来源382.采购人384.合格的投标人385.合格的服务386.投标费用38招标文件387.招标文件构成388.招标文件的澄清399.招标文件的修改39文件的编制3910.投标的语言3911.投标文件构成392.5.同类经营业绩一览表;402.6经营状况一览表;402.7承诺函403.1投标一览表;403.3小型和微型企业投标产品资料4012.投标文件格式4013.投标报价和货币4014.投标人资格的证明文件4015.证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件4116.投标保证金4117.投标有效期4218.投标文件的式样和签署42投标文件的递交4319.投标文件的密封和标记4320.投标截止期4321.迟交的投标文件4322.投标文件的修改与撤回4323.评标委员会44开标与评标4424.开标4425.投标文件的澄清4426.投标文件的初审4427.评标4528.保密及其它注意事项4929.评标结果公示49授予合同5030.授标时更改采购服务数量的权力5031.中标通知书5032签订合同5033.交易服务费的支付50234.领取中标通知书方式5035.接受和拒绝任何或所有投标的权力50第四章合同格式52第五章投标文件格式84自查表85第一部分1.1资格性/符合性自查自评表861.2评审项目投标资料表87第二部分资格证明文件882.1、投标函892.5.同类经营业绩一览表;892.6经营状况一览表;892.7承诺函893.1投标一览表;893.3小型和微型企业投标产品资料892.2、法定代表人资格证明书912.3、法定代表人授权书922.4、关于资格声明函93附2.4.1：关于依法缴纳税收和社会保障资金承诺书94附2.4.2：关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力和法律、行政法规规定的其他条件的承诺函95附2.4.3：关于无重大违法记录的声明书96无重大违法记录声明书962.5、同类经营业绩一览表972.6、经营状况一览表982.7、承诺函99第三部分商务技术文件1003.1、投标一览表1013.2、分项报价表1023.3小型和微型企业投标产品资料1033.4、项目服务要求条款响应",1,1,1,1]
[1526,"龙港市滨海乡村振兴示范带东门垟绿化建设工程招标编号:A3303831280000184001001施工招标文件1工了cy上(c;母冠筹018三出三。7C;上-(工八/1.23=招标;人:龙港市农林水利发展服务中心\\文心监督单位：龙港市自然资源与规划建设局之见[元污j自然资源与规划建设局2021年6月建设工程招标文件备案专用章nz年6且M且目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章图纸第六章技术标准和要求第七章投标文件格式招标公告招标编号：A33038312800001840010011.招标条件本招标项目龙港市滨海乡村振兴示范带东门垟绿化建设工程已由龙港市行政审批局龙经发投【2020】7号批准建设，项目业主为龙港市农林水利发展服务中心，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1龙港市滨海乡村振兴示范带东门垟绿化建设工程。本次招标范围为施工图范围内的全部工程，具体详见工程预算书及施工图纸。本工程招标总投资约120万元，工期为90日历天，建设地点为龙港市东门垟社区。2.2质量要求：合格3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：按住建部颁发的建市【2014】159号《建筑业企业资质标准》要求取得市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具有有效的营业执照且营业执照经营范围含有园林绿化工程，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目负责人：市政公用工程专业注册建造师二级及以上，同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证，并无在建工程，且符合浙政发【2021】5号文件规定。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3其他要求：1、在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。2、投标企业已录入浙江省建筑市场监管与诚信信息平台。3、发包对象：龙港市本地注册地企业。4、本次发包要求发包对象须具备：市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具有有效的营业执照且营业执照经营范围含有园林绿化工程；发包对象应当保持投标资质相应专业注册建造师人数最低要求，否则其投标无效，具体规定如下:温州市三级资质企业以温州市住建局最新发布的《关于公布建筑业企业资质动态核查限期整改企业名单的公告》（查询网址http://zjj.wenzhou.gov.cn/col/col1229463196/index.html）",1,1,1,1]
[1527,"分类分项工程量清单计价表工程名称：裕安区石婆店镇2021年水利薄弱环节、农田水利第三批项目（银岗村田冲支渠、张大庄渠道治理）序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1第一部分建筑工程1.1U60型渠道1.1.1土方工程1.1.1.1010000000001沟渠人工清淤修边m327001.1.1.2010000000002土方回填、夯实m318001.1.2砼工程1.1.2.1010000000003U60型渠制安（主材转运）m18001.1.2.2010000000004C20砼压顶m3811.1.2.3010000000005木模板制作安装㎡10801.1.3田埂道路修筑（H=1.2m，顶宽0.8m）m317281.2渠道护坡工程（宽1.5m，长120m）1.2.1土方工程1.2.1.1010000000001沟渠人工清淤修边m32401.2.1.2010000000002土方回填、夯实m31201.2.2砼工程1.2.2.1010000000004C20砼镇脚（0.3*0.4m）m328.81.2.2.2010000000005C20砼压顶（0.2*0.2m）m39.61.2.2.3010000000006C20砼六角块护坡（8cm）m23601.2.2.4010000000007模板制安m2240合计",3,3,3,1]
[1528,"信息发布系统采购需求1.信息发布系统采购清单序号产品名称规格数量推荐品牌1LED显示系统1室内P2.5全彩13.82平方米海佳彩亮、上海三思、联建光电不接受其他品牌报价2LED显示系统2室外P6全彩5.53平方米3LED显示系统3室外双基色P102.4平方米合计206004.99一、室内P2.5技术需求序号设备名称技术参数单位数量品牌1全彩LED显示屏1.像素点间距：≤2.5mm；2.像素构成：1R1G1B；3.像素密度：≥160000Dots/㎡；4.亮度：0-1200cd/㎡可调，具有蓝光抑制功能；5.亮度均匀性：≥99%；6.刷新率：≥3840Hz；7.整屏平整度：≤0.1mm；8.色温：3000-9000K可调；9.色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；▲10.反光率：≤2％；11.水平/垂直视角：≥170°；12.像素失控率：≤0.00001，出厂时为0；▲13.能源效率：≥3.0cd/㎡；▲14.信噪比：≥47dB；▲15.睡眠模式功率密度：≤150W/㎡；16.对比度：≥8000:1；17.画面延时：≤2ms；18.峰值功耗：≤500W/㎡，平均功耗：≤180W/㎡；19.灰度等级：≥16bit；20.维护方式：支持前后维护；▲21.模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当为5000MΩ；▲22.绝缘电阻试验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ；▲23.温度监测功能检验：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命；▲24.调节软件设置项：支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；▲25.支持屏体拼缝亮线、暗线校正：先进的除亮、暗线功能，从软、硬两方面彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；26.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。；▲27.自动gamma矫正技术设置：自动GAMMA校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了",4,4,4,1]
[1529,"预算编制说明工程名称:古建筑安装一、工程概况工程概况详见设计图纸。二、工程范围施工图范围内的给排水系统项目。工程量编制依据1、工程量清单按照国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；浙江省建设工程工程量清单计价指引编制；2、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；3、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；4、《浙江省造价信息》（2020年7月）、《杭州市造价信息》（2020年7月）信息价、以及结合市场材料价格进行组价。四、取费标准：1、安全防护、文明施工措施费用(文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用)的取费基数为人工费+机械费，费率为弹性系数中值取费。2、规费费率为30.63%；3、税金（增值税）9%；五、编制说明1、配电箱进线电缆管线由甲方自理，未计入桐庐县2020年文物建筑保护维修工程-存庆堂、方逸夫故居维修保护工程工程量（招标控制价）编制说明工程概况1、工程地址：桐庐县江南镇2、建设单位：桐庐县博物馆3、工程特征：古建维修工程4、计划工期：详见招标文件；5、施工现场情况：原有现状；工程招标及分包范围：1、招标范围：施工图范围内所有工程量（除本编制说明中注明的除外）;2、分包范围：无分包内容。编制依据：1、《浙江省园林绿化和仿古建筑工程预算定额》（2018版）；2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；5、《浙江省建筑安装材料工程基期价格》（2018版）；6、《关于增值税调整后浙江省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》【浙建建发[2019]92号】7、建设工程设计文件；8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；9、拟定的招标文件10、常规的施工组织设计或施工方案；11、信息价采用《杭州造价信息价（2020年8月）》桐庐地区信息价，桐庐地区无信息价的参照杭州地区信息价、《浙江省信息价（2020年8月）》计入；12、其他相关资料：工程质量、工期、材料、施工",0,0,0,1]
[1530,"即墨区政府采购评标报告项目名称：新桥村南河道修复工程项目编号：JMCG2021000354采购单位：青岛市即墨区鳌山卫街道办事处代理机构：青岛瑞兴建设项目管理有限公司开标日期：2021年8月24日评标报告一、项目基本情况青岛瑞兴建设项目管理有限公司受青岛市即墨区整山卫街道办事处的委托，对其新桥村南河道修复工程以竞争性磋画方式采购。采购内容为:本工程为新桥村南河道修复工程，主要内容为挡墙修复300米等。本项目总预算为:97.183万元。二、采购概况本项目于2021年8月13日在青岛市政府采购网发布采购公告，于2021年8月24日上午09:30分在青岛瑞兴建设项目管理有限公司（即圣区盛兴路176号)一楼开标室开标,，开标会议由曹轰轰主持。开标当日投标截止时间止，共有3家投标人递交了投标文件，具体名单及报价如下:序号投标人名称报价（元）最终报价（元）】青岛展业建设集团有限公司970051.00970000.002青岛庆顺建设工程有限公司971636.00971600.003青岛安坤建筑工程有限公司970533.00970500.00三、合格的投标人必须符合下列条件（不仅限于以下内容)1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求:详见磋商文件。3.本项目的特定资格要求:3.1具有独立法人资格，且同时具有水利水电工程专业施工总承包叁级及以上资质的施工企业:3.2拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建道师执业资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B证），未担任其他在施建设工程项目的项目经理:3.3具有安全生产许可证;3.4递造“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（www.creditsd,gov.cn）及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政】府采贿严重违法失信行为记录名单:3.5采购公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大造法记录:3.6本项目不接受联合体报名。四、评标情况（一）评标委员会成员组成及成员名单本项目的评标委员会成员共3名，由本项目涉及领域所需的相关专家和招标人代表组成其中专家2名、招标人代表上名。评标委员会成员名单如下:姓名工作单位职称/职务联系电话备注宫兆钦青岛市李沧区城市建设管理局高工13969723271孙中华青岛市即墨区重点水库管护中心高工",0,0,0,1]
[1531,"CSYmjX,C铜商网",0,0,0,1]
[1532,"的生))承",0,0,0,1]
[1533,"弥渡县卜贤村等“城中村”区域棚户区改造项目（一期）-卜贤村下片片区评标结果公示招标人弥渡县弥城镇人民政府联系人及联系电话王主任0872-8167562工程名称弥渡县卜贤村等“城中村”区域棚户区改造项目（一期）-h贤村下片片区招标代理云威途博招标咨询有限公司招标类别施工招标招标方式邀请招标、资格后审评标办法396评标办法开标时间2021年9月9日08时30分公示时间2021年9月10日-2021年9月14日工程控制价（元）1600381.44元投标人数量3家拟中标人云南舜班建筑有限公司建筑工程、市政公用工程施企业资质工总承包三级中标价1597883.04元中标人社会91532925719464439L信用代码符合国家及相关行业技术标准和验收规质量要求业绩情况满足招标文件要求范，一次性验收合格。项目负责人施晓燕资质等级二级注册建造师证书编号滇229192000513联系人施晓燕电话13769205843该工程经评标委员会评审，情况如下:第一中标候选人：云南舜班建筑有限公司中标价：1597883.04元建筑工程二级建造师:施晓燕工期90日历天第二中标候选人：弥渡鑫林建筑有限公司中标价：1596421.08元建筑工程二级建造师，彭晓锋工期90日历天第三中标候选人：云南正辰建设工程有限公司中标价：1599415.36元建筑工程二级建造师：王工期90日历天被否决投标的否决理由：无本项目远程开标、远程异地评标，由招标人代表、公证人员、县招标办,县交易中心工作人员现场监督。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目由标结果予以公示:,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向弥渡县招标办、无弥渡县公共资源交易中心实名书面投诉。付吧过云计)招标八≤代理枕构））公章:2021年9月9日L",0,0,0,1]
[1534,"评分汇总表标段(包)名称；福企街道&华村后畈农田机锡路工型(证2各人签收时川。20-分:",0,0,0,1]
[1535,"深业南沙横沥岛DH0502单元地基与基础检测评标报告本项目于2021年9月14日9时00分在广州公共资源交易中心（亩沙交易部）开标2室进行开标，整个开标过程在广州公共资源交易中心南沙交易部工作人员的见证下，由招标代理单截主持进行。具体情况详见《并标汇总表》。本项目依法组建评标委员会，评标委员会由广州公共资源交易中心专家库随机抽取的专家4名专家及1名业主代表组成。具体名单如下受评标委员会组长评标委员会成员各评委都严格遵守评标纪律。本项目采用通过制评审法评标。具体情况如下:一、根据招标文件规定的评标办法，评标委员会对进入资格审查阶段的9参投标单位的投标文件先进行资格审查，只有道过资格审查的投标单位才能进入下一阶段的评审。经审查，，旦家投标单位通过资格审查（详见《资格审查表》、《资格审香汇总表》及《资格审香情况报告》）。二、评委委员会对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，经审查，8家投标单位通过符合性审在（详见《符合性审查表》及《符合性审查汇总表》）,。.四、评标委员会根据招标文件的评标原则，推荐全部通过资格审查、符合性审在的投标单位为中标候选人，名单如下:投标单位（不排序)是否中标便选人(是/否）否决原因广州建设工程质量安全检测中心有限公司是广东省建设工程质量安全检测总站有限公司是广州市市政工程试验检测有限公司是广州市盛通建设工程质量检测有限公司仡《投权委托书》中委托代理人身份证复印件与填写的身份证号码不一益广东竹有色工业建筑质最裕测站着限公置是广东省建筑材料研究院有限公司是广东科德检测技术有限公司是广州市市政工程设计研究总院有限公司多广州市建筑材料工业研究所有限公司是评标委员会全体成员签宁:2021年9月15日",0,0,0,1]
[1536,"合同附件：雅礼麓谷中学等12所学校分体式空调采购清单序号分项名称单位规格型号品牌场地数量单价（元）总价（元）备注一、长沙高新区雅礼麓谷中学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海34415014110023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海246580157920小计299020二、长沙高新区麓谷第二小学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海24150830023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海10658065800小计74100三、长沙高新区博才云时代小学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海24150830023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海2658013160小计21460四、长沙高新区雷锋小学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海341501245022P变频挂机（220V）台KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01格力/珠海252001040033P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海6658039480小计62330五、长沙高新区平安小学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海14150415023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海4658026320小计30470六、长沙高新区凌云小学1大1.5P变频挂机（220V)台KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01格力/珠海841503320023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海266580171080小计204280七、长沙高新区东方红小学12P变频挂机（220V）台KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01格力/珠海252001040023P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海165806580小计16980八、长沙高新区推山小学12P变频挂机（220V）台KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01格力/珠海6520031200小计31200九、长沙高新区中心幼儿园推山分园12P变频挂机（220V）台KFR-50GW/(50563)FNhAf-B2JY01格力/珠海4520020800小计20800十、长沙高新区麓谷小学13P变频柜机(220V)台KFR-72LW/(72536)FNhAc-B2JY01格力/珠海10658065800小计65800十一、长沙高新区实验",4,4,4,1]
[1537,"提出投诉。Z当在收到答复，.10日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门即N辽融应当暂停招标投标活z投标人或其他利害必招标人提招标人出。自收到异议之。应当必系人对该公示内容有异议的，应学投标人或其他利等害关《令改委等七部委《工程建设项目招标投标活：和国家发《中华人民共和国北根据实施条例》第五十四条、招标投标法生装各中标候选人的业绩要人员信息详见附件。门土投标报价（元）第三中标候选人投标报价（元）第二中标候选人投标报价（元）中交公路长大桥建设国家工程研究中心有限公司一中标候选人中标候选人情况按规定现将中标候选人情况予以公示，的中标候选人名单。JG2021-1728）的招标评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招狮子洋大桥错碗基示础持力层承载力特性测定技术咨询招标评标结果中标候选人的公示狮子洋大桥碗基础持力层承载力特性测定技术咨询招标曰中国科学院武汉岩土力学研究所系人对招标人答复半《3日内作出尚具体如下:动投诉处理办法》的有关规定，耿当在中标候选人公示期间向19799801949169东南大学1986985书面答复仍持有，更，作出答复前，第六十条等规定曰编（项部议的述标,号联系电话：020-29005370邮编：510623地址：广东省广州市珠江东路招标投标监督部门：广东省公路建设有限公司纪检审计部电话:020-87378511邮编：510000地址:/广东省广州市越秀医异议受理部门:广东湾区艺32号利通广场53层区寺右新马路111-115通建设投资有限公司涉下东湾号交通流系湾必羊新城广:3(2收2L职。黔富忽O场致7楼间常过义25沙必负责人>凸0心一序号附件:拿（总皿江式错碗基础关键技术研究4.湖北棋盘洲长江公路大桥地下连续墙重力3.海中超大型碗建设关键技术研究付佰勇研究2.陡坡及兽溶影响条件下错碗基础承载性能键技术研究1.超大跨悬索桥适宜结构体系与错碗基础关姓名业绩人员一览表超大跨悬索桥地下连续墙复合徽碗基础关健技术研究海中超大型错碳建设关键技术研究（联合体）超大跨悬索桥适宜结构体系与错碗基础关键技术研究莲花山过江通道项目超大跨悬索桥结构体系及错淀基础研碗基础专题研究汕（头）湛（江）商速公路清远清新至云浮新兴段西江特大桥清远侧新型地连墙错湖北棋盘洲长江公路大桥地下连续墙重力式错院基础关键技术研究协作单位业绩项目名称业绩一览表中交公路",0,0,0,1]
[1538,"评委成员意见表项目名称政府购买服务辖助团队项目编号JZCG2021000238开标日期2021年8月13日姓名职称范青单位名称胶州市医疗保障局~人评审意见通过资格审查有3家企业符合投标条件，经商务技术综合评山东省德发政务服务外包有限公司得分最高。)推荐意见推荐山东省德发政务服务外包有限公司中标尤元签名成//>评委成员意见表项目名称政府购买服务辖助团队项目编号JZCG2021000238开标日期2021年8月13日姓名李明杰职称单位名称青岛众和同仁人力资源管理有限公司\\人评审意见均符合招标文参加本次投标的企业有三家，经资格审查和符合性审查。y//山件要求，投标有效。经综合评审和分数计算，结论如下:)()推荐意见山东省德发政务服务外包有限公司中标价式公全/、/>评委成员意见表项目名称政府购买服务辖助团队项目编号JZCG2021000238开标日期2021年8月13日姓名职称终丽单位名称青岛都霖物业发展有限公司～人评审意见参加本次招授标的共有三家企业，经过资格性、符合性审查，均符合招标文件要求，对其商务标书、技术标书进行评审，均响应招标文件，按照综合评分法推荐导分最高者为中标单位。上\\返推荐意见山东省德发政务服务外包有限公司必函/、/>资格审查表独的接愿跨委服系鹏团队希税元666623/2021/8/131d:30:00审委项目人心授标人名称营业执照、业许可注等声明函政府采购诚信示诺书中小企乏声明函根据只体项目简况可派加资格证明材料审壹结论眉禾石彩齐农育客询右照公写含格会棉合格分格含格会禧荒石花发波务及务外包有限公司会梅会喜含格）合些含梅台梅青岛箱木创亚晖亿基范有限公司会格含葛合格一人合格合禧合梅签率:一莎清本述13（交2页共页政府采购符合性审查表李苍项目授标人名称对招系文符的商务要求响应情况1对招标文件的商务要求响应情况2(对招系艾符的技术/服务要求响应情况】【对招标文件的技术/服务要求响应情况2按标文件窗同检查投标额价对招系艾祥时投标有效制响制、签章要求响应情况其他1其他2其他3山充省起秀技育咨询有限公舒含格合格合格合格合格合越，合格施合格台梅台梅合格恒系智莞爱现多服务外包有限公司合格合格合格合格合格合些各格合格合栋合接合格青岛翰株创业解化基坨有限公别合格合格台格合格良慈各意合格台格参意台蒋台榕评标委员会签字:获清动关(体欣时１页,共【政府采购谈判记录项目名称:",0,0,0,1]
[1539,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南省申畅建筑工程有限公司50.452.5550.349.550.250.592河南天桥建设有限公司72.4573.775.1569.7572.9572.8013河南基正建设有限公司525451.950.551.952.0634河南仁安建设工程有限公司52.1253.9453.8250.2251.8252.382评标委员会全体成员签名：刘兵李玉侠曹静李要利周全营评标时间：2021年8月20日打印时间：2021年08月20日",0,0,0,1]
[1540,"一、采购清单序号货物名称规格单位数量1丝口铜闸阀DN15只30002丝口铜闸阀DN20只203丝口铜闸阀DN25只304丝口软密封闸阀DN40只105丝口软密封闸阀DN50只2006法兰软密封闸阀DN100只507法兰软密封闸阀DN150只208法兰软密封闸阀DN200只209法兰硬密封闸阀DN300只610法兰硬密封闸阀DN400只411丝口排气阀DN25只20012消防栓DN65只1013加密消防栓DN100只3014法兰蝶阀（手动）DN100只1515法兰蝶阀（手动）DN150只516法兰蝶阀（手动）DN200只217法兰蝶阀（手动）DN400只118单项阀DN100只1019单项阀DN150只220单项阀DN200只1二、软密封闸阀的技术要求1、技术要求1-1标准要求:供货商提供的产品，阀门的设计符合下列标准要求:《给排水用软密封闸阀》GB/T24924-2010、GB/T122272-2005通用阀门球墨铸铁件技术条件、GB/1220-2007不锈钢棒、GB/T17219-201生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准1-2卫生指标供货商提供的产品，必须获得省级以上(含省级)卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品“卫生许可批件\"，闸阀所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料。1-3.技术性能及材质要求工作介质为自来水，工作温度0℃-80℃，公称压力为1.6MPa.闸阀要求能满足现场使用环境的要求，采用双向密封，螺纹连接或法兰连接。阀体、阀盖、闸板阀体、阀盖采用球墨铸铁QT45-10或性能更高的材料，阀门铸件过流表面要求光滑，商标铸在阀体上。阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间的连接采用法兰式连接或自密封结构。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。闸板骨架为球墨铸铁整体铸造或更高的材料，表面包覆丁腈橡胶(NBR)或三元乙丙橡胶(EPDM),采用模压硫化成型工艺，硫化后的橡胶不应有气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷，同一制造商、同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式和不同结构型式之间，闸板可互换。阀杆材质采用不锈钢(20Cr13或304)，该材料需符合GB/T1220-2007的规定。软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。1-4密封阀体与阀盖的密封:",4,4,4,1]
[1541,"莲都区2021年避灾场所可视化视频监控和配套服务采购清单*商品名称*参数*数量*单位控制总价（元）全彩筒型网络摄像机（含支架）1、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；2、分辨率应不小于1920x1080@25fps；3、内置白光补光灯，最远可达30米，白天或夜晚均可输出彩色视频图像；4、最低照度彩色：0.0004lx；5、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%；6、防护等级IP67。7、设备需支持EHOME协议接入区应急可视化平台。22台12100全彩半球型网络摄像机1、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；2、分辨率应不小于1920x1080@25fps；3、内置白光补光灯，最远可达30米，白天或夜晚均可输出彩色视频图像；4、最低照度彩色：0.0005lx；5、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85%；6、防护等级IP67。7、设备需支持EHOME协议接入市应急可视化平台。22台14740TF卡TLC晶元，擦写次数500次标称容量128GBClass10（读95MB/s，写27MB/s）工作温度：0℃～70℃存储温度：-25℃～+85℃44张7040交换机5口百兆22台3520辅材电源线、网线、电源线、插座、线管、线扣、膨胀螺丝、水晶头、电工胶带等44项8800宽带费100兆一年费用7条/年2520平台接入费按每个摄像头计费44台/年2640维护费按每个摄像头计费44台/年4400调试费按每个摄像头计费44台/年4400合计60160",4,4,4,1]
[1542,"遵阳街游客服务中心支路项目工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知根据《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询服务管理办法》（滁重【2020】61号）规定，我处拟采用资质审查和现场抽球等方式，从《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》（滁重【2020】41号和滁重【2021】10号）认定的工程造价咨询库中选取编制单位承担遵阳街游客服务中心支路项目工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：一、招标项目基本情况遵阳街游客服务中心支路项目，总投资约150万元,位于遵阳街游客服务中心西侧，起点东大街，终点文德街，总长130米，宽度7米，主要建设内容为道路、雨污水、路灯、绿化和交通设施等。二、委托内容：工程量清单和最高投标限价编制。三、投标人范围（一）投标人范围《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》（滁重【2020】41号和滁重【2021】10号）认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。（二）投标限制条件在我处限制承揽造价业务期限内的企业不予参加。四、投标人要求投标人须于抽取现场一次性提交下列资料（复印件加盖公章），否则，审查不予通过。（一）资格要求1.企业要求：投标人必须具有造价咨询服务能力的企业；2.项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；3.投标人自2018年1月1日至抽取时间止，承担过市政公用工程清单及最高投标限价编制（同时提供①工程量清单和最高投标限价编制报告签署页及编制说明；②合同。业绩时间以合同签订时间为准，工程造价金额以成果文件载明的金额为准，以上证明材料必须能反映出项目负责人姓名，否则另行提供委托人出具的证明材料）。4.本次投标人拟派的项目负责人必须是担任上述第3条业绩的项目负责人。5.投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)。（原件现场核验）（二）项目组人员配备要求1、投标人拟派的项目负责人：注册造价工程师（或一级造价师）1名、项目组成员：造价员（或二级造价师）不少于1名。提供项目组人员证书复印件加盖投标人公章。2、投标人拟派的项目负责人必须负责本项目的编制或",0,0,0,1]
[1543,"深圳机场能源管理中心110kV一号、二号变电站供电运维值守业务外包项目流标公示（招标编号：.JT-ZB20210713-001）、内容:深圳机场能源管理中心1l0kV一号、二号变电站供电运维值守业务外包项目流标公示“深圳机场能源管理中心110kv一号、二号变电站供电运维值守业务外包项目”（项目编号.JT-ZB20210713-001）拟招选一家服务商负责深圳机场1l0kV一号、二号变电站焦电幸知%理值守、站内及外线电缆的运行操作、巡视维修、保养定检等工作。“A站本项目于中国招标投标公共服务平台、深圳阳光采购平台及深圳机场官方隐监爱布冠标②?y**项目作流标处理。特此公告。招标组织机构：深圳市机场（集团）有限公司采购中心联系人：崔女士电话：0755-23452436邮箱:997931804@qq.com深圳市机场（集团）有限公司采购中心2021年9月3日延期开标:2021-09-2709:30:00二、监督部门本招标项目的监督部门为纪检监察室。三、联系方式招标人：深圳市机场（集团）有限公司采购中心地址：深圳机场信息大楼541联系人：崔小姐电话：0755-23452436电子邮件：997931804@qq.com招标代理机构:地址:联系人:电话:电子邮件:《餐疑/败招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人名己;采购中上>招标人或其招标代理机构:Ss盖章）",0,0,0,1]
[1544,"第三章评标办法（技术评分最低标价法）评标办法前附表条款号评审因素和评审标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）商务和技术得分较高的投标人优先；（4）投标文件提供的有效业绩累计合同金额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且提交了银行保函承诺函。d.若投标保证金采用其他形式提交，符合招标文件相关要求。（4）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（5）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（6）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（9）权利义务符合招标文件规定：a.投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b",5,5,5,1]
[1545,"评标方法及评分标准一、评标原则(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。(三)评标方式：以封闭方式进行。二、评标方法（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：1.价格分………………………………………………………………………………………30分（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。投标产品的制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造企业属于监狱企业的证明文件。投标产品的制造单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人提供投标产品制造单位属于残疾人福利性单位的残疾人福利性单位声明函。（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。（3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分2.技术分…………………………………………………………………………………………47分（1）货物性能分（满分6分）1）非标注▲号技术参数发生正偏离的，每正偏离一项加0.5分，满分3分。2）标注▲号技术参数有优于招标文件要求的，如优于技术参数条款中含有国家标准的，需提供有效证明材料证明其优于此标准或经评标委员会认可的，每",5,5,5,1]
[1546,"，项目编号，预算金额25.0486万元次?必元评审地点济宁市公共资源交易中心，金额，评审时间(文件确认会议）2021年6月3目14时00分至14时40分(评审会议）2021年6月11日14时30分至/6时o*分，评审专家及身份评审劳务城市间交通扣减（元）支付评审专家确，证号2行及账号住宿费（元）备注，报酬（元）费（元）(个人所得税)金额认签字，密新，密新快，?2ol强泓负w采购人支付，",0,0,0,1]
[1547,"苏州市吴江区住房和城乡建设局建设吴江大道绿化提升工程三标段招标控制价公布编号：E3205840327001397004001工程名称工程造价(元)招标控制价(元)吴江大道绿化提升工程三标段24094663.0024094663.00本工程招标控制价为24094663元，如有异议，请于2021年8月24日17：00时前与招标人（招标代理机构）联系。开标日期：2021年09月01日14:00代理单位:江苏嘉裕工程管理咨询有限公司日期:2021年08月20日",2,2,2,1]
[1548,"H江式工分工门力广)﹝之件*加=;lq始行驻业﹝rF/mzuwawrtl项目b;t;fzzvz贝以霞先□六团‘-下见点-工日抽先:式式计十力采行；分JIL站，台式述wT>H下=二本*械凭2,=-t;!!+ttst:s土传h.LJ㎡1-江证1计式→叶ll1！﹞出71！3.51乡站山浏人3兰LAT，戈小加新LJ“，为上小]㎡书文主计式书:=谈茶长、湖uir上枣」其寸、众J*坐认王开工式览BL㎡㎡村j为l入.qty□.是xJ与8计:J力花为名黑口是小《建筑二和htlx仲(wml:不站）凉时z对包★{!不于以长内容=法」1兑功3功]JU小fH.x;体本十土、:!#E不立区可式必L州京又斗汇社式A址之山式”网(立县;usru封t;定山=延!长名:主异中=龙芒t,≤AlttF向*:1市-盐交沁名≤盐必江公谈N看L<2>F乡=式tl+E.lJ仁名*[、]扣Ix、光坊；工和:】主乡式5-兰8符的U千E-和e书余与无;;FF-rl:与发单午=动:现小.(上=科山-承H-;该路各0一体*布.=-1公卫、加附示回请卫各必“长、标商、*4是均J号必助!!al大上,!氏ILbflJcIrl--工】】方六时让工卫齐元云.X.片-&为./六+训小中被-夕[l求*其t幼小中长7矿!中工九J口丁和t个矿I*母长小动lEfJHI1-FI标爷共H正公月量、6不打拟物划位管半站具t!:动日单J乌T.人五沈上上2育1J:衫对长土项利色√TfTIS地下rs门t不水:亡项-元·布j上出[x]、杭长]广中下f和判H<凯式“”上I必-项英飞金划让E!应以监求=:Ir必木开格来求：约七才长加政此小知且×Ja名-财州土子文档一.线p-补货.购大-LsIfE务“浏计、比述范收标段:十项H建?xtt%或;力午=之=攻山二11=个非支>*c报名",0,0,0,1]
[1549,"湖州市中心医院大型清洗消毒器等四个标项设备项目公开招标采购文件项目编号：0625-18215985项目名称：大型清洗消毒器等四个标项设备采购单位：湖州市中心医院代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司2018年月日目录招标公告----------------------------------1投标人须知--------------------------------5前附表-----------------------------------------5一总则---------------------------------------8二招标文件------------------------------------9三投标文件的编制-----------------------------10四开标---------------------------------------15五评标---------------------------------------16六定标---------------------------------------18七合同授予-----------------------------------18评标办法----------------------------------19招标内容及需求---------------------------24合同主要",1,1,1,1]
[1550,"联队时/5人上、”~代理第三章评标办茨逛低价法)评标办法前附表评标入围条软号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中数明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入彤环节的投标人韶过20或R家（两者取技大值)少于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:抽签入围法:□方法四:低价指序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中雕机抽取确定评标入围万法具体细则见附符A，R取值为：15不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称与资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间竹经招标人书面同意外）:2.1.1条款号形式评审标准投标内容许合第二章”投标人须知”第1.3，项规定工期受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知\"第1.3.2项规定工程质堂投标函中载明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期标函附录中承诺的投标有效期符合第:章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.1.2响应性评审标准已标价工程量清单乎合第二章",5,5,5,1]
[1551,"评分汇总表对比包位:把兴市方(航区充/(》标访办上书江到院光苏:汾标近考小区(2允就心肠工二标注投标报价(元）下浮率()出范焖7g郭帝华伟生态建设有限公:908745l,00围31合格有效有效97.26心日延市风冢团建设有限公推9168929.0013.20合括量2有效有效游97.93江山市平跃在江眯和限公9099211。001g.e6合器:20有效名效98.9为7138449.00然格6式祥刻99.9Z(淞昌山99211,0上E合档岛淅剂有效00去最客价浙江中柱建设有限公司工9130g0oo013.66合格有效有效209100,00中标谷格花资通部上无效批北去录低价翁比计题在签有效(四Z浏6HG&,C延浏120合格宜拉弦402.ia让议有限保8391066。0014.88合格有毅有效449.4疗波和区市艺韩建设石限请69100g0go013.84合格120有效有效699.01浙江据测有限公置注6(包C下砼签2尔益翠贴云舒林打效沅山生]拉处714357(M㎡公台格。黑州庭红建设剂限公司0AC057,00浙苏询姓g.0评标方式：明标下浮率区阅法邗热衣”县提怨∞*的扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1552,"二出",0,0,0,1]
[1553,"汕头市澄海区省道S504梅潭大桥新建工程施工图勘察设计，评标结果（中标侯选人）公示，一、中标候选人排序、名称、投标报价，对质量要求、安全目标和服务期的响应情次，排序，第一中标候选人，名称，广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司，云南省交通规划设计研究院有限公司，福建省交通规划设计院有限公司，投标报价，投标总报价8962543.20元其中施工图勘察费报价1894490.00元,施工图设计费报价7068053.20元。，投标总报价8254974.00元其中施工图勘察费报价1744925.00元，施工图设计费报价6510049.00元，投标总报价90J6971.60元，其中施工图勘察费报价1905995.00元,施工图设计费报价7110976.60，对质量要求、安全目标和服务，完全响应，完全响应，舒完全响应，期的响应情况，25，:、中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业绩、相关证书名称和编号，第一中标候选人广东省交通规划设计研究院集，第二中标候选人云南省交通规划设计研究院有，第三中标候选人福建省交通规划设计院有，2018-06-19”2018-09-06在省，道S11曲靖至砚山公路曲靖(，麟区）至师宗段勘察设计担任项目负责人，三、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩，排序，第一中标候选人，名称，广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司，第二中标候选人云南省交通规划设计研究院有限公司，投标业绩详情见附件（1）见附件（2）见附件（3)，四、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因，无，五、最新一年度信用等级使用情况及所有承诺使用最新一年度AA、A级投标人的年度信用等说，级使用情况，第一中标候选人广东省交通规划设计研，第二中标候选人云南省交通规划设计研，究院集团股份有限公司，信用等级使用情况不使用不使用不使用，六、提出异议的渠道和方式，根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第五十四条规定，投标人或其他关系利害人对该公示内容，有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人，的答复及投诉书，向招标投标监管部门提出投诉。，异议受理部门（招标人):汕头市澄海区交通运输局，联系地址:汕头市澄海区西华路中段，联系人;张先生，联系电话:0754-85726773，监督部门:汕头市交通运输局，联系地址:汕头市春江路与",0,0,0,1]
[1554,"处效《址终知2T9*18迎",0,0,0,1]
[1555,"额尔古纳市惠民热力有限公司额尔古纳市基础设施供热工程辅助设备采购项目（高压阀门、中低压阀门、调节阀）二次额尔古纳市基础设施供热工程辅助设备采购项目（高压阀门、中低压阀门、调节阀）二次评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市惠民热力有限公司额尔古纳市基础设施供热工程辅助设备采购项目(高压阀门、中低压阀门、调节阀）二次额尔古纳市基础设施供热工程辅助设备采购项目（高压阀门、中低压图门、调节图）二次（以下简称“本项目）已由以呼发改行审字【2018】105号文件批准建设，项目业主为额尔古纳市惠民热力有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为额尔古纳市惠民热力有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，额尔古纳市惠民热力有限公司额尔古纳市基础设施供热工程辅助设备采购项目(高压阀门、中低压阀门、调节阀入二次额尔古纳市基础设施供热工程辅肤设备采",0,0,0,1]
[1556,"二北[5公打花游余尉验亦￥舒牡宜B亿江ZEZg001T沁吾密日近郑冲鲜效省签划路表第说试甘)蓬沽途签含照羽纤资潜号赛总郯总穿号签剑延当交临地v加肆时审m2%比岸自辽浮团等矿守当告币道金潜牙对市斗话态必乡江四y创分过牙7请评2江)土乓Y套许中资非“邵舆兆郝济蓓评子近学评本邵牙新诸羁器”如材(7购打火《(签谈签√万沙斗",0,0,0,1]
[1557,"成交结果确认表项目名称武汉蔡甸新天110千伏输变电工程（土建通道）初步设计采购人武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局采购代理机构湖北建信建设工程咨询有限公司谈判时间2021年8月24日磋商小组成员吴弋德、胡友权、王萍评标报告送达时间2021年8月24日磋商结果序号供应商名称排序1武汉华源电力设计院有限公司一2武汉荆力工程设计咨询有限公司～m武汉典佳工程设计有限公司m中标结果确认成交供应商:武汉华源电力设计院有限公司中标金额:66.4万元设计周期：30个日历天项目负责人:曹晓庆武汉市蔡甸区科学技术和经济信息化局2021年8月24日",0,0,0,1]
[1558,"办文编号:办文〔2019]8616号广州市从化区人民政府办公室文件办理通知紧急程度:特急客级:普通文件标题广州市从化区水务局关于申请从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程、从化区海盟社区污水干管工程、从化区街口环城路污水管工程作为公共排水管网完善工程子项目实施的请示（文件办理通知）采文编号从水报〔2019]129号【区政府决定事项】《广州市从化区水务局关于申请从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程、从化区海盟社区污水干管工程、从化区街口环城路污水管工程作为公共排水管网完善工程子项目实施的请示》（从水报〔2019】129号）收悉。经迟车副区长批示，原则同意从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程、从化区存盟社区污水干管工程、从化区街口环城路污水管工程作为公共排水管网完善工程子项目实施，资金问题根据区政府常务会议纪要（C2019]第12次）有关特神执行【处理意见】一、请区水务局遵照办理.二、抄送区财政局。呈汪玮别主任审定区府办综合二科拟办:曾壹鹏100815:08审核:杨研书10081S:46【审核意见】照拟。沈本10/1100:23电话87922021广州市从化区人民政府办公室不得外传妥善保管工作文件广州市从化区水务局文件从水报〔2019]129号签发人:谢钦伟广州市从化区水务局关于申请从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程、从化区海塑社区污水干管工程、从化区街口环城路污水管工程作为公共排水管冈完善工程子项目实施的请示广州市从化区人灵政府:为贯彻落实省、市政府关于黑臭水体治理和水污染防治的工作部署，重点推进“控源、截污”等工作，加强水环境基础设施建设，完善污水收集，补齐治水短板，营造市民满意的水生态环境，改善城市环境质量。结合我区实际情况，计划启动从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程、从化区海盟社区污水干管工程、从化区街口环城路污水管工程3个工程项目，作为公共排水管网完善工程子项目实施，具体情况如下:一1一一、从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程从化区城郊街北星村周边现状未覆盖完整的污水管网系统，雨污水均通过现状沟渠合流排放至下游农田排水渠，影响农田灌溉。为完善该片区排水系统，以北星村及周边学校等各排水单元为切入点，拟对北星村及周边学校片区实施雨污分流改造，组织编制了《从化区北星村及周边学校片区雨污分流工程建设方案》（如附件1）。拟建项目位于城郊街与街口街交界的北星村及周边学校，建设内容",0,2,0,0]
[1559,"询价资格审查报告四川警察学院服务器询价政府采购项目(川政采询（2021）16号)510201202108069项目名称项目编号资格审查依据川政采询（2021〕16号文件谈判公告内容是否与谈判文件规定一致是否1报名的供应商名单泸州宏毅科技有限公司四川信达中创科技发展有限公司供应商1供应商2供应商3四川巴蜀联胜科技有限公司供应商1通过资格审查的供应商名单四川巴蜀联胜科技有限公司供应商2泸州宏毅科技有限公司供应商3四川信达中创科技发展有限公司未通过资格审查的供应离名单1公通过资格审查的供应商是否达到三家是是本次采购活动是否终止否谈判小组成员（签字）:鹤破韦m的牡关7日期:无821年09月06日询价报告项目名称四川警察学院服务器询价政府采购项目(川政采询（2021〕16号)项目编号510201202108069供应商1参加谈判的供应商名单四川巴蜀联胜科技有限公司供应商2泸州宏爱科技有限公司供应商3四川信达中创科技发展有限公司己y柏否v～/否V修改修改部分是否取得修改内容供应商1供应商2供应商3谈判文件内容是否是是y采购人同意/供应商响应文件是否变更是四川巴蜀联胜科技有限公司启泸州宏毁科技有限公司四川信达中创科技发展有限公司是一否V谈判轮次5报价轮次参加最后报价的供应商名单供应商1报价547600,.00四川巴蜀联胜科技有限公司泸州宏毅科技有限公司报价649900,00报价655000,00是终止原因未允许最后报价的供应商名单本次政府采购活动是否需要终止否√\\推荐的成交候选供应商或者直接确定的成交供应商名单供应商1四川巴蜀联胜科技有限公司547600.00供应商2泸州宏毅科技有限公司649900.00供应商3四川信达中创科技发展有限公司报价报价报价655000.00成交俱应商报价547600.00谈判小组成员（签字）-或m/组名嘎义",0,0,0,1]
[1560,"扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:KFFFJSZ2021050010002扬州经济技术开发区开发(集建设单位交易类别园林绿化工程团)有限公司春江路（马港河以东至京杭运河段）沿线景观提升工程暂定监理建安造价工程名称建设规模1287.26万元监理交易方式公开招标投资主体/工程地点扬州经济技术开发区招标控制价（万元）17.6万元代理单位江苏唯诚建设咨询有限公司资质等级甲级建设单位依据本项目的监理质量标准、监理期、无现场安全生产文明工地等主要监理因素，结合往期实施的同类项目监理酬金与本地区市政类项目监理酬金相确认依据关情况，以及比照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文等。金确认意见:至经请示建设单位，代理单位资责年育≥oos日a2确认意见:十万建设项目负责人:（公章)年月",2,2,2,1]
[1561,"北碚区中医院（城南）周边交通组织调整工程量清单序号名称规格型号单位数量备注一、标志、标线1标线施划1.材料品种:有玻璃珠的热熔涂料，玻璃珠折射率及含量符合国标[工作内容]1.清扫2.放样3.画线4.护线㎡20002标线清除[项目特征]1.名称:标线清除2.清除方法:高压水射流[工作内容]1.清除㎡8003单行道标志1.类型:禁单行道标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，500*1000mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块64禁止左转标志1.类型:禁止左转标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ800mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块95禁止左转标志1.类型:禁止左转标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ1200mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块1附着于红绿灯横臂6禁止直行标志1.类型:禁止直行标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ800mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块47禁止直行标志1.类型:禁止直行标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ1200mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块1附着于红绿灯横臂8禁止右转标志1.类型:禁止右转标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ800mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块59禁止左右转标志1.类型:禁止左右转标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，φ800mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块110减速让行标志1.类型:减速让行标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，△700mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块211停车让行标志1.类型:停车让行标志2.材质、规格尺寸:铝合金板，正八边形800mm*2mm3.板面反光膜等级:钻石级Ⅴ类反光膜[工作内容]1.制作、安装块212即停",3,3,3,1]
[1562,"贵州健康职业学院A、B区室外篮球场照明工程工程量清单序号分项名称规格单位工程量综合单价合价备注1灯杆高15m根12路灯杆高度15米，上口径120mm，下口径280mm，壁厚5mm,法兰600*20，路灯杆材质为优良钢材。整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷,具有产品合格证。2LED灯只36每根灯杆3台投光灯，每投光灯400瓦，投光灯品牌：欧普、飞利浦、雷士。3配电箱70CM*130CM套270CM*130CM室外防水配电箱（含100安空气2个，40安漏电保护开关8个，电表2个，交流接触器8个，时控器6台，稳压器2台，开关品牌，正泰、公牛、施耐德）电缆线5*50M50国标电缆、穿管敷设，电缆品牌（固达、玉碟、正泰）4电缆线5*16M800国标电缆、穿管敷设，电缆品牌（固达、玉碟、正泰）5电缆线3*6M250国标电缆、穿管敷设，电缆品牌（固达、玉碟、正泰）6线管DN50M800沟槽尺寸400mm宽,600mm深7基础个12开挖基础尺寸1.5米*1.5米*2米",3,3,3,1]
[1563,"送桥镇2021年度民生实事项目—龙腾南延至送平路路面黑色化工程招标控制价招标控制价（小写）：946824.41（大写）：玖拾肆万陆仟捌佰贰拾肆元肆角壹分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年05月21日复核时间：2021年05月21日单项工程招标控制价表工程名称：龙腾南延至送平路路面黑色化第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1龙腾南延至送平路路面黑色化946824.4117177.7819861.56合计946824.4117177.7819861.56【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：龙腾南延至送平路路面黑色化标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费777275.361.1人工费40963.791.2材料费672585.711.3施工机具使用费39542.591.4企业管理费16116.771.5利润8066.512措施项目费32645.562.1单价措施项目费2.2总价措施项目费32645.562.2.1其中：安全文明施工措施费17177.783其他项目费38863.773.1其中：暂列金额38863.773.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费19861.565税金78178.16招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01946824.41【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：龙腾南延至送平路路面黑色化标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价原砼路面铺黑色沥青1040203001001沥青表面处治1、沥青品种：接缝处理铺高性能专用聚酯布2、层数：1层m2274.523.446434.282040203003001透层、粘层1、材料品种：优质乳化沥青PC-32、部位：粘层油m287846.7359116.323040203006001沥青混凝土1、沥青品种：AC-132、沥青混凝土种类：细粒式3、厚度：6cmm2878478.99693848.16分部小计759398.76划线工程4040205006001标线1、材料品种：热熔反光标线2、工艺：符合设计要求3、线型：同向车道分界线，白色虚线（2*4），宽15cmm14672.483638.165040205006002标线1、材料品种：热熔反光标线2、工艺",2,2,2,1]
[1564,"评标办法(综合评分法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或硬定中标人:（1）评标价低的投标人优先:：（2）被山东省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先（以最新公布年度为准）:（3）商务和技术得分较高的投标人优先2.1,12.1.3形式评中与响应性评中标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨:a投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如份)、勘张设计服务期限、工程质量发求及发全自标b,北诺函文子与招标文作规定一致，未进行修改和别减:c.按照招标文作规是的格式、内谷编捌了技术是议书及相关图表：d,投标文件组成齐全完整，内容沟按税定填写。(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且投标保证企有效期不少于投标有效期b,若投标保让爷采用现希或支票形式挑交,投标人应在递交投标文州截止时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户c.若投标保证金采用银行保函形式提交.银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求,且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。(4)投标文件的签署符合招标文件规定。5)投标人以联合体形式投标时,联合体满是招标文件的提求投标人接照招标文作提供的格式签订了联合体协议书,明确各方承担连带责任,并明确了联合体牵头人:（如有)(6)投标人如有分包计划,符合招标文件第二章“投标人须知”第1.1]款规定,且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。(7)间一投标人未提交两个以上不间的投标文作,但招标文作堤求批交备选投标的除外。(8)投标文件中未出现有关投标报价的内容(9)投标文件载明的招标项目完陇期限未赵过招标文件规定的时级,。(10)投标文件对招标文作的实适性妻求和",5,5,5,1]
[1565,"四川省成都市中级人民法院次定书（2021）川01破申33号本院在（2021）川01破申33号成都经纬王朝家具有限公司申请成都润富置业有限公司破产重整一案审查中，成都润富置业有限公司向本院提出预重整申请。经初步审查，成都润富置业有限公司债权人人数较多、债权债务关系复杂，涉及大量购房业主，可能影响社会稳定，成都润富置业有限公司提出预重整申请，出具了经公司股东会决议同意履行预重整义务的书面承诺书，并预交了20万元的预重整启动费用，已符合本院启动预重整申请的条件。综上，本院决定对成都润富置业有限公司进行预重整。预重整期间,成都润富置业有限公司应严格履行预重整义务:（一）妥善保管债务人财产、印章和账簿、文书等资料;（二）配合预重整管理人调查，如实回答有关询问并提交相关材料;（三）勤勉经营管理，妥善维护企业资产价值，不得作出使债务人财产和经营价值发生贬损的行为;（四）及时向预重整管理人报告对财产有重大影响的行为和事项，接受预重整管理人的监督;（五）全面如实向出资人、债权人、意向投资人等利害关系人披露与重组有关的信息，包括经营状况、财务状况、履约能力、可分配财产、负债明细、模拟清算状态下的清偿率、重组中的重大风险、其他重大事项等内容，并需就预重整方案做出说明，回答有关询问;（六）不得对外清偿债务，但经预重整管理人同意为企业继续营业以维括其营运价值所必要的支出除外:（七）未经预重整管理人允许，不得对外提供担保;（八）积极与出资人、债权人、意向投资人等利害关系人协商，制作预重整方案;（九）本院认为债务人应当履行的其他义务X亩件三年九月三八",0,0,0,1]
[1566,"西安市鄠邑区人民医院医疗设备采购项目开标一览表项目编号：SCZB2018-ZB-2902/1单位：万元开标时间：2019年1月4日9：00序号报价内容供应商设备费运杂费其它费用总计交货期确认1陕西新迪贸易有限责任公司395//395合同生效后2个月内交货2西安瑞航医疗器械有限责任公司390无无390合同生效后2个月内交货3西安邦泽医药科技有限公司268已含无268合同签订后30个工作日4西安惠瑞医疗器械有限公司386含总价含总价386合同生效后2个月内交货监标人：唱标人：记录人：",0,0,0,1]
[1567,"阿图什市文物保护单位标识牌、围网等设施采购项目的邀请招标公告项目概况：阿图什市文物保护单位标识牌、围网等设施采购项目的潜在投标人应在四川旭日工程项目管理有限公司获取招标文件，并于2021年08月17日10:30（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：ATSSJYZX-2021087项目名称：阿图什市文物保护单位标识牌、围网等设施采购项目预算金额（元）：741020元（柒拾肆万壹仟零贰拾元整）最高限价（元）：741020元（柒拾肆万壹仟零贰拾元整）采购需求：标项名称:阿图什市文物保护单位标识牌、围网等设施采购项目数量:1单位：批简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对16处重点文物保护单位建立文物保护点标识牌，对部分保护点保护范围建立围栏。备注：具体参数详见附件清单及招标文件合同履约期限：详见招标文件本项目（不）接受联合体投标。拟邀请参加投标的供应商：1、克州泰立晶暖通设备有限公司2、克州众合建筑劳务有限公司3、阿图什市传扬科技有限公司二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；3.本项目的特定资格要求：（1）有效的三证合一营业执照原件；（2）供应商法人参招标的，必须携带居民身份证原件，如果委托代理人参加的，必须有法人授权委托书以及被委托人居民身份证原件、委托人（被授权人）近6个月的有效社保证明原件(盖鲜章）；（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；（4）本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间：2021年07月27日至2021年08月2日，每天上午10:00-13:30，下午16:30-20:00（北京时间",0,0,0,1]
[1568,"许标结果汇总表评标结果汇总表项目名称及项目招标编号；中国东盟(柳州)旅游合品产业园30#*36#楼脸测(2021市招标办280)时间；202.年9月z初步评市常细部审序号投标人名称投标报价。形式性评审是否谷格资格串查否合格响应性评协是否合格单委至委委决投示的条网找态标复外(餐备商务标量分总分发觉推序签油”西戈宏势划利技右限员谢1090000.00通过邀过道过通过24。7160.6585.16上位广西万翔工程质量检测有烈公省Lo80000遭过道过道过通过2L。3658.3979.782西柳州和信工程质最构附有孔公潭1080000通过通过通过逾过21.6366.7778.453述广西万众工程梭测有限公≤1080000.00通过不通过y【Z最终推荐的中标绿选人及其排序第一名:广西龙宏妆测科技有限公司第二名:广西万翔工程质量检测有限公司【条注：本表可根据第二案投标人须知确定的中探候选人推荐数量等实际情识进行误整】评受签名开标时间；2021/9/9:30:0元1页．先：1页",0,0,0,1]
[1569,"采购需求清单采购名称：双面打印机采购型号：兄弟MFC-8530DN激光多功能一体机数量及单位：壹台金额:4500元",4,4,4,1]
[1570,"呼伦贝尔市林业和草原科学研究所2021年呼伦贝尔市重点旅游区退化草原生态修复项目2021年呼伦贝尔市重点旅游区退化草原生态修复项目监理三标段评标报告评审委员会2021年07月12日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市林业和草原科学研究所2021年呼伦贝尔市重点旅游区退化草原生态修复项目2021年呼伦贝尔市重点旅游区退化草原生态修复项目监理三标段（以下简称“本项目）已由以呼林草字〔2021〕88号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市林业和草原科学研究所，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市林业和草原科学研究所。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市林业和草原科学研究所2021年呼伦具尔市重点旅游区退化草原生态修复项目2021年呼伦贝尔市重点旅游区退化草原生态修复项目监理三标段具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年0%月10日",0,0,0,1]
[1571,"寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务项目竞争性磋商文件项目编号：2020CG1706采购人：寿县发展和改革委员会集采机构：寿县公共资源交易中心编制时间：二○二○年六月目录第一章磋商公告寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务项目竞争性磋商公告受采购人委托，寿县公共资源交易中心对“寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务项目”采取竞争性磋商方式采购，欢迎符合条件的投标供应商积极参与。一、采购项目基本概况及采购内容（一）项目名称：寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务项目；（二）项目编号：2020CG1706；（三）服务需求：《寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》包含：编制完成《寿县“十四五”规划基本思路研究》《中共寿县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》《寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及成立寿县“十四五”规划专家咨询委员会并提供专家咨询服务，从而形成一个完整的规划编制系统闭环,详见招标文件第八章服务需求。（四）项目预算（最高限价）及资金性质：500000元，财政资金。（五）标包划分：1个标包。（六）服务期限：约120日历天，具体节点：《寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》在2020年12月1日前完成。其中《寿县“十四五”规划基本思路研究》在2020年9月15日前完成。《中共寿县委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》在2020年10月15日前完成。二、投标供应商资格：（一）投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；（二）具有有效的营业执照或法人证书；（三）供应商是具有履行合同所必需的专业技术能力的高等院校、科研机构、社会组织、咨询机构、政府机构、研究机构、组织机构或企事业单位；（四）投标企业2015年1月以来，具有县级及以上相关国民经济和社会发展规划纲要编制或研究评估类业绩；（五）应具有良好的信誉，近三年无重大违法记录，且不得存在下列情形之一：（1）在“信用中国”网站被列入失信被执行人受惩黑名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的；（2）在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；（3）投标供应商或投标项目经理（项目负责人）在",1,1,1,1]
[1572,"东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项日评标报告（标段4%广东想信项目管理有限公司受广州风行牧业发展有限公司委托，对东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项目采用公开招标方式进行招标，评标采用综合评估法。该项目于2021年08月07日至2021年08月30日在广州公共资游交易中心网站、中国括标标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于2021年08月09日在广州公共资源交易中心网站发布补充公告。于2021年08月13日在广州公共资源交易中心网站发布答疑纪要。于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分止在广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间2021年08月30日09时00分止，本标段共8家单位投标登记成功，分别是：上西宣盟工程设让在跟公司面京主涵建筑议让在限公司北京凯颁路建筑设计在限公司、中国轻工业面宁设计工程有眼公司、广东名都设计在限公司、趣州丰科研设计院有限公司、北京世纪虫天国际建筑竣计在限公司中设工程盗询(重庆)股份在限公司。本项目于2021年08月30日08时45分至09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）接收投标人逆交电子光盘备用，共乙家投标人递交电子光盘备用，分别是北京世纪中大压航建筑设计石限公司、面京圭流建筑设计在胞公司、丰设工程浴询(重庆)股份《版公司知州中很科研设迁院省眼公司、上东名礼设计在银公试北京凯次腾是筑设计省公司、中压轻工业的宁谈计工程省组公司，谨见《各出电工光盆接收名)))本项目于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分接收投标人递交投标文件。至递交投标文件截止时间止，共Z家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是:五京主流孔筑谈计石组公司北京凯顺脑处筑谈计看限公置、重压轻工业的宁谈计工程看犯公司、盖犹名孔谈士《限公工划州口混科出谈计院在眼公司北京世纪中大国浙仙筑谈计有公元中设工程咨迫(正达)股份在限公司，于2021年08月30日09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）进行现场并标。（逢见《并标记录法》《投标文性机器鸟系统分祈结论老》《异议记录表》)评标于2021年08月31日09时30分在广州公共资源",0,0,0,1]
[1573,"物资采购清单序号物资名称品牌要求规格型号要求计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片）1木板3m*0.2m*0.05m块30用于草塔1号桥立柱、系梁的木板报价单位：",4,4,4,1]
[1574,"1.封面沭阳经济技术开发区梦溪园南路东延工程，工程招标控制价沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，(单位盖章)江苏瑞杰项目管理顾问有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月29日1.扉页沭阳经济技术开发区梦溪园南路东延工程，工程招标控制价13027753.58壹仟叁佰零贰万柒仟柒佰伍拾叁元伍角捌分招标控制价(小写):，(大写):，沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，江苏瑞杰项目管理顾问有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陆周聂煊法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)唐宇坤丁祥和编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月29日复核时间:2021年07月29日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明7、对于各结构层及相关材料质量控制要求详见图纸设计，以设计要求为准；8、施工工艺及验收必须符合现行法律、法规、相关行业规范及施工图纸要求，其他未尽事宜按现行规定执行。表-01建设项目招标控制价表工程名称:沭阳经济技术开发区梦溪园剂路东延工程其中:(元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤费冰阳经济技术开发区梦溪园改路东红工口13027753.58202915.19261091.43J招标代理费合计18027753.58202915.19)26408a.43单项工程招标控制价表工程名称:沭阳经济技术开发区梦溪园剂路东延工程其中:（元)单位工程名称金额(元)暂估价安全文明鲍工费规费序母上方工程2929250.184905d、240758.07见道路工租5931741.1393001.61124430.3拟李水工程1309025.7%20523.7427459.47格灯及交通设施工程1765816.4719957.81390:9.84兵聂化工程276928.142897.359894、77监箱涵工型815991.8917480.4828001.9813027753.58202915、1926108:.43单位工程招标控制价表工程名称;土方工程(001）序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)分部分项工程251003G33山[入工费739193.1612材料费1117487.11山8施工机其使用费612201.581通企业管理费69590.5216同浏51288.712昌施项目106591.02.围2.2总价措施项目费91721.132。2.1其中:安全文明施工播施费19051.2沈代他项目313.2其中:专业工程暂估价3.3其中:计日工3.4其中:总承包服务费通悦贾10758.07a围社会保险费31106.16金26351.91纸,2不境保护税税金24186:1.69监工程选价2929250.18分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土方工程(001)金额(元",2,2,2,1]
[1575,"江羌艺不乙汤阴县政通路西段及卫生街综合提升改造工程项目施工了对评标结果公示河南豫景工程管理有限公司受汤阴县住房和城乡建设局的委托，就汤阴县政通路西段及卫生街综合提升改造工程项目施工进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本项目招标的评标结果公示如下:-、项目概况与招标范围1、项目名称：汤阴县政通路西段及卫生街综合提升改造工程项目2、项目编号:TY2021GC0363、建设地址：政通路西段西至铁东路，东至星阁路;卫生街北起人民路，南至政通路，临近岳飞庙、4、建设内容及规模：政通路东西长1400m，南北宽20-30m，共有82栋建筑立面需要提升改造；卫生街全长约485m，车行道现状宽度8-11m，共有51栋建筑立面需要提升改造。项目建设内容包括建筑立面工程、人行横道工程、街道设施工程、电缆管线入地工程、交通标线、夜景灯光六大工程。5、资金来源:县财政资金6、项目总投资:约4744万元7、计划工期:45日历天/标段8、招标范围:工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的全部内容9、质量要求:合格10、标段划分:本项目划分为三个标段。二、评标信息评标日期：2021年7月7日评标地点:汤阴县公共资源交易中心三楼评标一厅三、评标结果一标段:第一中标候选人：河南省铭扬市政工程有限公司统一社会信用代码:914105230508778716投标报价:29949827.07元综合得分:92.43质量要求:合格工期:45日历天项目经理:刘晓庆注册编号:豫241141453026",0,0,0,1]
[1576,"2021年万全区涉农整合资金街道硬化工程工程工程量清单招标人:法定代表人或委托代理人:(单位公章)(签字盖章)工程造价法定代表人或咨询人:委托代理人:(单位公章及成果专用章)(签字盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日投标报价汇总表合同段：2021年万全区涉农整合资金街道硬化工程标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则102173.7652822200至第700章合计-主路103200至第700章合计-东西104200至第700章合计-东西205200至第700章合计-东西306200至第700章合计-南北107200至第700章合计-南北208200至第700章合计-南北309200至第700章合计-南北4010200至第700章合计-南北5011200至第700章合计-南北6012200至第700章合计-南北7013200至第700章合计-南北8014检查井维修加固015第100章至第700章合计102173.76528216已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计17清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计18计日工合计19暂列金额（不含计日工总额）20投标报价102173.765282清单第1页共1页工程量清单表合同段：2021年万全区涉农整合资金街道硬化工程标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价项目特征101通则102173.765282101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1262.950282262.950282-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额180008000102工程管理102-1竣工文件总额10102-2施工环保费总额10102-3安全生产费总额193910.81593910.815清单第100章合计人民币元清单第1页共26页工程量清单表合同段：2021年万全区涉农整合资金街道硬化工程标表2第200章至第700章合计-主路1子目号子目名称单位数量单价合价项目特征200清单第200章路基202场地清理202-2挖除旧路面1.水泥混凝土原路面拆除；2.原路面拆除垃圾运距施工方自行考虑；3.原路面拆除垃圾运至垃圾场后，掩埋、平整费用施工方自行考虑。-a水泥混凝土路面m3579.960203挖方路基1.路基挖土方；2.余方弃置，运距施工方自行考虑；3.弃置余方运至垃圾场后，掩埋、平整费用施工方自行考虑。203-1路基挖方-a挖土方m331080205特殊地区",3,3,3,1]
[1577,"南山浅水湾二期一批次10kV小区配电工程高压设备采购招标控制价本次招标项目南山发水湾二期一批次l0ky小区配电工程高压设备采购的控制价为：人民币152万元。镇江天工顾景园房地汇限公司202飞年（0g科的厂51/",2,2,2,1]
[1578,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础设施建标段:临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础没项目j剂认功第1页共5页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计是单位工程量综合单价合价暂估价定额人工费芒外硬化040204002001人行道块科铺块穆品种、5086厚齐涂凹)剑5(予)宜社宿名壮冰简列《胜m2S38.13010204001002砌侧(平、缘餐材料品种:混的oa2d2.尺寸:下0价处、杰江镇路:,缩若沱凝工尚仁素混凝土公缝10O040204004003钱齿砖材料品种:混2,尺守:i0s30㎡交又工铺装:15黑高细石沱凝注封尚航禁混凝土口继56.6010201002002植草空心砖块料品种、名:100版系配内填种盖出革新地层(第亿派法C江划泌关蒸狐配面房1砂择土夯实m263山.47050101009001挖土方反钟挖掘机挖上装车办3581.58本页小计注:为计取程费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础设施建标段:临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础没项目没施建设项目第2页共占页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单4(工程量综合单价合价暂估价定额人工费二类土.外运式重范050101009002中镇土曰（换）项马填土质要求换填种植土m33581.58分部小计三外给水50103001003给水管线安装安装部位:室社淞:给水式规格、崖为等4.连接形式:热5压行试验及队E设计要求:伙崖系旅372.8050103001004给水管线安装安装部位:室质:给水现格、芹务等前;岛公称滨为)接形式:热险无试验及队设计要求:伙旅筑淼050103001006治水管线安装之装部位:室(管沁常:给水包格磁为的遍公称座射接形式:热述芳试验及欧2读要求:尔崖钦益心[0050103001005给水管线安装安装部位:室省沟签茅.给水475.8本页小计注:为计取程费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础设施建标段:临泽县鸭暖镇暖泉村休闲农庄基础设置目没施建设项目第3页共占页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单(工程至综合单价合价暂估价定额人工费.规格、压力部元:P临省道公称压为1接形式:热述芳试验及队设计要求：款族钦购11140504001001检查井某础材政启庭式问)5阶拍队",3,3,3,1]
[1579,"泊里镇亮化工程招标控制价招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）泊里镇亮化工程招标控制价招标控制价（小写）：1303179.35（大写）：壹佰叁拾万零叁仟壹佰柒拾玖元叁角伍分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：建设项目投标报价汇总表工程名称:泊里镇亮化工程序号单项工程名称金额（元）其中（元）暂列金额承包人分包的专业工程暂估价特殊项目暂估价材料暂估价规费1安装工程1303179.3583103.78合计1303179.3583103.78单位工程投标报价汇总表工程名称:泊里镇亮化工程序号汇总内容计算公式费率金额（元）其中：暂估价（元）安装工程政府办公楼及门卫室1分部分项工程费318668.072措施项目费547002.1总价措施项目清单1602.72.2单价措施项目清单53097.33其他项目费3.1暂列金额3.2发包人发包的专业工程暂估价3.3承包人分包的专业工程暂估价3.4特殊项目暂估价3.5计日工3.6采购保管费3.7其他检验试验费3.8总承包服务费3.9其他4规费前合计318668.07+54700.+0373368.075规费(18593.73)+(5675.19)+(537.08)+(1120.1)+(660.86)26586.965.1安全文明施工费(8736.81)+(1082.77)+(2202.87)+(6571.28)18593.735.2社会保险费373368.07+(0.00)1.52%5675.195.3住房公积金13651.02+482.723.8%537.085.4环境保护税373368.07+(0.00)0.3%1120.15.5建设项目工伤保险373368.07+(0.00)0.177%660.865.6优质优价费373368.07+(0.00)6税金373368.07+26586.96-(0.00)+(0.00)9%35995.957扣除建设项目工伤保险373368.07+(0.00)8甲供税差(0.00)-(0.00)+(0.00)-(0.00)合计435950.98沿街树木景观1分部分项工程费3894482措施项目费9785.62.1总价措施项目清单9785.62.2单价措施项目清单3其他项目费3.1暂列金额3.2发包人发包的专业工程暂估价3.3承包人分包的专业工程暂估价3.4特殊项目暂估价3.5计日工3.6采购保管费3.7其他检验试验费3.8总承包服务费3.9其他4规费前合计389448.+9785.6+0399233.65规费(19881.84)+(6068.35)+(3280.29)+(1197.7)+(706.64)31134.825.1安全文明",2,2,2,1]
[1580,"鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程一鹤山市图书馆及周边道路改造工程评标结果公示根据有关招投标法律法规及管理规定，鹤山市老旧小区改造及智慧停车场工程—鹤山市图书馆及周边道路改造工程于2021年9月3日完成评标工作，按该工程《招标文件》评标力法，经评标委员会评审，推荐中标候选人名单如下:推荐候选人第一候选人第二候选人第三候选人单位名称广东顺元建设工程有限公示上海中凯华建工程技术看限公司广东海盛建设工程集团有限公司首辅工程设计有限公司广州万博建筑工程有限公司广州黄地建货设计院有限公司投标总价（元）19613838.2219643752.5619743467.04总得分94.130085.460085.0200总工期（日历天）300300项目经理姓名及注册证书编母军万恩2442020202106357张其柱周2442018201901165施工经理姓名及注册证书编号军万82442020202106357周来粤144172008148张其柱粤2442018201901165设计经理姓名及职称证书编号朱情粤高职证字第300101082657写孙川A30072001739231杨鸽江粤中职证字1703003000660写推荐候选人单位名称是否通过形式、资格、响应性审查广东顺元建设工程有限公司海中凯华独工程技术看限公司是广东海盛建设工程集团有限公司首辅工程设计有限公司是广州万博建筑工程有限公司广州贡建筑设计院有限公司尽如对本评标结果有异议，请于2021年9月9日前向招标人提出书面意见。特此公示鹤山市城市符理和综合执法局2021年9月7日",0,0,0,1]
[1581,"中标人公示期开标地点招标代理机构招标人项目业主项目及标段名称四川省泸县加明建筑工程有限公司中标人名称20210713至20210715泸州市龙马潭区鱼塘镇民兴路二段348号月映东方品鉴中心二楼206会议室苏子8LM23泸州临灌的4被授集可价尔公西处泸州临沁续装纳前行公交15.60%投标下浮费率投标下浮费率限价开标时间招标代理机构联系电话招标人联系电话项目业主联系电话15,60%经评审的下浮费率10%—20%202107012-10:000830-66651290830-6665129荷塘阳光告楼潮2剑爱观、,、样板间工程劳务采购设工程管理第一中泸州市政府投资建心泸州市兴泸远大建筑科技有限公司项目业主四川省泸州龙马建筑工程有限公司四川欧瑞建设集团有限公司四川省永晖建筑工程有限公司泸县第二建筑工程有限公司四川帮明建设集团有限公司四川德睿水电工程有限公司四川万大铭通建设有限公司投标人名称其他投标人（除中标人之外的）评审情况限公司遂宁市富源实业有龙平新居B区南侧、北侧道路及绿化建设项目S*够鉴必14.32%17.20%14.50%16.60%13.82%15.89%16.21%法中的评审因素和评审标准的条款定为不合格所依据的招标文件评标办或否决投标依据条款（投标文件被认投标下浮费率20181127有问题等）为未响应招标文件实质性内容、某处不合格的具体事实,不得简单地表述经评审的下浮费率2018121314.32%17.20%14.50%16.60%13.82%15.89%16.219600万耿子陈娟监督部门名称及监督电话评标委员会成员名单其他需说明事项四川省泸州市纳溪区永兴建筑工程有限公司姓名:项目审批部门:：自贸区川南临港片区管理委员会姓名:姓名:王星姓名:舒跃邦姓名:白志荣》/单位:/单位:/单位:泸州临港产业建设有限公司单位:泸州临港投资集团有限公司单位：泸州临港投资集团有限公司联系电话:15.36%（15.36%异议投诉注意事项招标人主要负责人签字、盖单位章:《验部立法红订山2招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:/",0,0,0,1]
[1582,"工程量清单与计价表项目名称:贺州市富川瑶族自治县白沙镇等4个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目第1页共3页序号项目编号项目名称计量单位工程量单价(元)合价(元)1一土地平整工程0021760505.042拆除工程0019107771.593人工拆除007273849.574GT-01屋面瓦片拆除（土房结构屋面）m294285.24377140.85GT-02屋面木基层拆除（土房结构屋面）m294285.23.72350740.946GT-03土墙拆除m3108072.15779227GT-04拆除砖混结构墙体厚度24cmm326131.3372.151885375.468GT-05拆除混凝土，有钢筋m31213.11426.69517621.919GT-06混凝土地坪拆除m34688.92232.741091299.2410GT-07毛石基础拆除m36449.1386.11555334.5811GT-08弃运废渣运距暂按5km，最终以实际结算为准m359072.1720.161190894.9512GT-09人工装双胶轮车运石渣,运距20mm359072.1720.781227519.6913机械拆除0011833922.0214GT-010屋面瓦片拆除（土房结构屋面）m22697664107906415GT-011屋面木基层拆除（土房结构屋面）m22697663.721003529.5216GT-012土墙拆除m365544.4929140.9517GT-013拆除砌体砖墙m381944.7444.493645721.4818GT-014拆除混凝土，有钢筋m32278.8101.9232209.7219GT-015混凝土地坪拆除m314309.4664.41921672.3220GT-016毛石基础拆除m316659.3181.981365730.2321GT-017弃运废渣运距暂按5km，最终以实际结算为准m3176431.2420.163556853.822新建石坎m401744.35178134.2623GT-018人工挖沟槽(一、二类土)上口宽度3m以内m3241.029.162207.74工程量清单与计价表项目名称:贺州市富川瑶族自治县白沙镇等4个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目第2页共3页序号项目编号项目名称计量单位工程量单价(元)合价(元)24GT-019M7.5浆砌块石石坎m3602.55291.97175926.5225土壤改良工程002474599.1926GT-020土地翻耕一、二类土公顷34.111415.6948289.1927GT-021商品有机肥t2242.141000224214028GT-022人工撒播商品有机肥次/亩1534.7512018417029二灌溉排水工程00269977.0530新修排水沟m781345.68269977.0531GT-023沟槽淤泥开挖m3316.2318.135733.2532GT-024沟槽土方开挖m3410.039.163755.8733GT-025原土夯实m21395.223.815315.7934GT-026M7.5浆砌C15混凝土实心砖390mm*190mm*140mmm3430.62396.27170641.7935GT-027M10水泥砂浆抹平面m2491.7212.346067.8236GT-028M10水泥砂浆抹立面m21601.814.3222937.7837GT-029C15砼底板双胶轮车混凝土运距10m，最终以实际结算为准m3122.69408.550118.8738GT-030沥青砂浆填缝m266.0381.875405.8839三田间道路工程003931812.2840改建屯内道路m16365240.263931812.2841GT-031路床压实m2578531.586779.542GT-032C25砼路面厚150mmm25785366.383840282.1443GT-033沥青砂浆填缝m257.8582.124750.6444四农田防护与生态环境保持工程00045五其他工程001341979.6146挡土墙0082517.01工程量清单与计价表项目名称:贺州市富川瑶族自治县白沙镇等4个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目第",3,3,3,1]
[1583,"附旱华智汤烟温",0,0,0,1]
[1584,"雷州市产研集聚区基础设施建设项目（一期二批）工程（监理）评标报告一、评标时间和地点评标时间：2021年7月30日评标地点：广州公共资源交易中心第29评标室二、评标方法详见招标文件。三、开标情况雷州市产研集聚区基础设施建设项目（一期二批）工程（监理）开标会于2021年7月29日15时30分在广州公共资源交易中心第6开标室举行。2021年7月29日下午14：00-15：304家投标单位在规定时间内递交了投标文件。详见：《投标文件递交登记表》。2021年7月29日下午15:30招标代理机构按招标文件的规定时间举行开标会，开标会上，首先由招标人及投标人和代理机构将当众检查、启封所有投标文件，对投标文件是否密封及资料原件进行核对，当场公布核查结果，宣读并纪录投标文件的主要内容，开标结果由各投标人代表签字确认。本项目的开标全过程由广东博仁工程顾问有限公司主持，由招标人、广州公共资源交易中心及各投标人共同现场见证。开标情况详见：《开标记录表》。四、评标委员会组成评标委员会由4名评标专家和1名业主代表组成,评标专家在广东省综合评标评审专家库中随机抽取。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：五、投标文件评审情况2021年7月30日9时00分至13时00分在广州公共资源交易中心第29评标室进行封闭评标工作。开标、评标的全过程在有关监督部门见证下进行。评委组长：第1页共2页评标委员会根据《招标文件》的评标细则及本项目《开标记录表》（见附件），对各投标人进行资格性审查，经评审4家投标单位通过资格性审查。（详见资格性审查表、资格性审查汇总表）。随后对通过资审的各投标单位进行技术文件初步评审，经评审4家投标单位通过技术文件初步审查。（详见技术文件初步评审表、技术文件初步评审汇总表）。评标委员会对通过技术文件初审的投标单位进行技术文件的详细评审，（详见技术文件评分表、技术文件评分汇总表）。随后对通过审查的投标单位再进行商务文件的初步评审，经评审4家投标单位通过商务文件初步评审。（详见商务文件初步评审表、商务文件初步评审汇总表）。评标委员会对通过审查的投标单位进行商务文件的详细评审，（详见",0,0,0,1]
[1585,"兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目控制价编制服务招标公告我公司拟对兰州新区产业园区重点用电企业电力谈施配套项且控制价编制服务进行招标，本次招标采取邀请招标的方式。一、项目概况与招标范围1.招标单位:兰州新区热力工程建设管理有限公司2.项目名称:兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项目控制价编制服多3.工程规模:（1）工程地点:兰业新区（2）工程概况:兰州新区产业园区重点用电企业电力设施配套项日分为5个子项目，具体如下:兰州新区化工园区重点用电企业电力专线:共架设10千伏架空线路6.35公里、10千伏电缆线路1.66公里、110千伏电缆线路0.3公里.。甘肃德福新材料110千伏变电站：建设110千伏半户内预制舱式变电站1座，变电站围墙中心线东西长68m、南北宽45m，站内设110千伏GIS预制舱、10千伏组合预制舱、10千伏接地变预制舱、10千伏电容器预制舱、二次设备预制舱，站内不设建筑物。安装容量为50兆伏安主变1台，预留2台主变及相关电力配套设施位置。甘肃德福新材料110千伏电力专线：建设从330千伏元山变电站至德福变电站之间的110千伏线路，采用架空及电缆数设方式，新建110千伏架空线路5.3公里，电缆线路0.5公里。益海斋里电力专线：架设10千伏架空线路1公里，由附近10千代公冈T接。兰州新区化工园区110千伏公共电力毁路：从110千伏清创变进线电源终端钢杆处“T”接至预留开关站位置采用双回双分裂线路，双回线路全长7.4公里，电缆线路2.3公里，预留开关站位置至何尉环保采用单回路线路，单回线路全长2公里。4.计划工期/服务周期:每个子项目L0日历天。5.招标范围:主要承担本项目所有子项目的工程量渣单及招标控制价制服金工作。6.项目估算总投资:约10515万元。二、投标人资格要求1.投标人具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格并具有有效的营业执照;具有甲级工程造价咨询资质。2.本项日不接受联合体投标;3.投标人近3年（自2018年1月1日起）有承担类似项目或其它项日的业绩;4.项目负责人必须为投标人企业本单位在职在册员工，同时具有注册造价工程师执业资格和工程师职称。5.项日组成员必须均为投标人企业本单位在职在册员工.三",0,0,0,1]
[1586,"阿荣旗林业和草原局矿与矿物（二次）矿与矿物评标报告评审委员会2021年04月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件阿荣旗林业和草原局矿与矿物（二次）矿与矿物已经同级财政部门审批，采购人为阿荣旗林业和草原局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行L次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，回差旗止和与原局加与加物〔二次）章与加物。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:阿荣旗林业和草原局矿与矿物（二次）矿与矿物，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容（元）气。D01150721100624601阿荣旗林业和草原局矿与矿物（二次）矿与矿物详见本项目采购文件700250.0主任委员:王淑存委员:王振龙、郭天骤、陈俊军、孙月玲二、招标过程回顾（一）招标公告阿荣族林业和草原局于2021生0月29日在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资源交易巴心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告(详见附件》。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标法动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告(文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体)或单位法人证书等相关资质证照原件电子扫描件(JJC格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化",0,0,0,1]
[1587,"技术商务资信评分汇总表项目名称:临平街运中心微兰消防站管理外包服务采购项目（TYZFCG2021-019)序号供应商张晓塞钱海雄莫清强王利江沈萍需分包杭州军华保安服务有限公司48.040.048.549.052.546.02浙江珊悉保安服务有限公司64.057.087.569.065.563.4仍杭州锦卫保安履务有限公司41.038.045.538.049.542.0评审专家（签名）:",0,0,0,1]
[1588,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021109001项目编号宣城市机械电子工程学校二期工程监理项目序号投标单位投标报价初审情况总得分通过93.47/921安徽中建工程项目管理有限公司2正博工程管理有限公司3大勤项目管理有限公司4安徽中祥建设项目管理有限责任公司5安徽振华项目管理有限公司6安徽建达项目管理有限公司7浙江东亿工程管理有限公司8内蒙古嘉和建设项目管理有限责任公司9安徽求是工程建设咨询有限公司通过84.7通过92.14通过90.29通过93.04通过83.68通过通过90.9通过86.13通过88.43/10安徽恒正建设工程项目管理有限公司11贵州三维工程建设监理咨询有限公司12浙江省机电设计研究院有限公司13广东建设工程监理有限公司0.740.690.780.730.750.730.820.730.730.740.710.680.76通过88.32",0,0,0,1]
[1589,"竞争性磋商文件项目编号：21B00014项目名称：采购人：九龙坡区市政设施维护管理处采购机构：九龙坡区公共资源综合交易中心二〇二一年六月目录第一篇竞争性磋商邀请书，3第二篇竞标人须知，6第三篇项目技术（服务）要求和商务需求，12第四篇磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止………，16第五篇合同条款，22第六篇响应文件格式要求，27第一篇竞争性磋商邀请书九龙坡公共资源综合交易中心（以下简称：交易中心）按照九龙坡区财政局下达的采购计划，对。欢迎有资格的竞标人前来参加磋商。一、竞争性磋商内容项目名称内容最高限价（元）磋商保证金（万元）备注九龙坡区市政设施维护管理处所需2021年结构容貌整治工程项目具体要求详见第三篇1998362.963.81.本项目不接受分包、转包。2.本项目不联合竞标。3.本项目中小企业划分标准所属行业为建筑业。二、资金来源财政预算资金。三、竞标人资格要求合格的竞标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的其他资格条件。一般资格条件具有独立承担民事责任的能力的独立法人；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动开标前3年，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。见第四篇“资格性检查”提供资料。特定资格条件1、建设行政主管部门颁发的有效的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质（须提供有效的资质证书复印件）；2、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（须提供有效的安全生产许可证复印件）。注：专家备查以上资质原件(建筑企业资质除外)，未提交视为未通过资格审查。四、有关说明（一）凡有意参加磋商的竞标人，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“重庆市公共资源交易网（九龙坡区）”（https://www.cqggzy.com/jiulongpoweb/）和“重庆市政府采购网”（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）下载本项目竞争性磋商文件以及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论竞标人下载与否，均视为已知晓所有磋商文件的实质性要求内容。（二）本项目为不报名竞标。（三）竞标人须",1,1,1,1]
[1590,"港航大厦项目监理服务招标控制价本项目招标人设置的招标控制价为750万元交照长益2023深1①0",2,2,2,1]
[1591,"产品清单序号设备名称数量单价（元）总价（元）1自助借还办证一体机1套92000920002自助借还一体机1套80000800003RFID系统软件及图书馆系统管理软件接口2套800016000424小时图书馆门禁联动系统3套25000750005单通道RFID安全门3套30000900006图书馆智能控制管理系统1套4600046000合计399000产品参数自助办证借还一体机支持“一机多用”的自助借还办证一体机，具有精致的外观、相对小的占地面积、可调节高度的设计，配合直观简约的系统，从而在图书馆中为读者提供更加方便的自助服务。通过SIP2或NCIP协议与图书馆ILS/LMS连接，同时对第二代身份证信息认证，读者可在一台设备上自助完成读者证办理、借书、还书、查询、扣缴、凭条打印、图书馆查询、电子借阅等操作。类别技术指标产品特点1、语音交互，无接触操作：支持普通话语音识别操作，读者可通过此功能进行无接触操作，大大减少了触摸操作所带来的细菌接触等风险。2、大屏幕、多功能：设备提供≥32寸显示大屏且提供了屏幕分区功能，可将屏幕划分为两个及以上区域，使得屏幕被最大化利用，可依需求加入宣传片、营销、电子资源推荐等区域功能。如：有声资源推荐+基础功能、宣传视频/图片开屏展示、最新活动+基础功能、活动内容推广展示3、一机多用：从方便、集成的角度出发，将办证、借还书、OPAC查询、电子资源借阅、打印凭条等操作融合在自助借还书机中，以便读者能在一台机器上完成所需的各种自助操作，不必像以往一样使用多台机器。4、安装灵活：支持立式、壁挂式、桌面式等多种安装方式，因此馆方可将它摆放在各种需要的位置上，无论是桌面、墙角、墙壁上，自助借还书机都能满足馆方的安装需求。5、多种认证方式：一体机支持读者证、身份证、主被动二维码、三代社保卡、人脸识别（预装可调节双目摄像模组）等多种方式登录认证，读者可根据喜好自由选择认证方式。6、多语言支持：设备可支持多种语言，标准版支持5种，还可进行语言包扩充，不同国家母语的读者也可以无障碍使用设备。7、多种主题选择：设备提供了多种不同的主题，使得馆方可以根据读者的喜好进行主题变更。8、设备监控：支持针对设备的关键硬件部分进行后台监控管理，馆员可以在",4,4,4,1]
[1592,"杜行派出所修缮工程天然气排管工程平面示意图-非厂\\Ny≤NNN邺正医例mw*kwcoot***“:1号楼（主楼）[C]*水州水*或(ttcto.w[C姜水格业w*3号楼(生括区）((生落始水窗(h:[J0E们(生知1108]正金,虎会部渡除。不在利则愿者系能。管同查断排项尚苏系的生签水系的约山过正区厦武C-1A越气需压前1。都程中压聚乙择号dr110一138浓、其宁4.来及1个御门在继路限化等上1.4,。中压靠2]县15、加安装展排侧省DN80-25桌,DN50-25表,DN32*12米41来在罐路人行健上，3来在国墙内白色路面上;(06FE6。都安基楼排三DN80*50-8只DN50*32-吕反/。解堤低丘管聚乙烯管dn110—30.米(国墙内白色踏置上)17。都安革模排亭DN50*90°-15次,DH32*90*—8下备县(原水20证室3。解星中压无址督们108*6一3来。恢压无址制省108*6-3来18。都实革闻DNB0一1R,DN32-6只,DN20—2具母－上塞基KITQMLQQ.L.AMK一46基L=22黑时2加三萃莱不套备越意工名19。都安某燃气表心40—1客ffo*名*—2又20－加实莱A批区源DX段,二2.7:。PE县证三d260*110—1加派的7。《置到D108*110-8.,。枫媒意D108*gO*—2.又9。郭制需餐108*50-1又DN108*80一1队DN50=1㎡钢剑北兰上1T,。额安装调监基RX二10一下室1。拟交装服警雕置】又13。教安装餐制大立楼N100—1梁,DN100签兰一2片,DN100系湖一2只,DN100丝参签兰一1天。DN100*10(C解制立管三基一13,DN100*80白恢异签楼一1票，DN100.起低担证阀门一1只，DN100我胜补偿B一1员",3,0,3,0]
[1593,"关于武汉市公共法律服务标准化实体平台第三方检查评估项目评标结果的公告《武汉市公共法律服务标准化实体平台第三方检查评估项目采购公告》公示期届满后，市司法局共收到三家单位提交的标书文件，满足规定的招标要求。按照《武汉市司法局小额建设（采购）项目管理办法》（武司办〔2020〕12号）规定，由市司法局相关职能部门组成评标小组，集中进行开标及评标工作，现将项目采购成交结果公告如下：一、项目名称武汉市公共法律服务标准化实体平台第三方检查评估项目二、评标信息评标时间：2021年9月3日评标地点：武汉市司法局机关大楼3楼会议室评标小组成员：杨博、许才顺、欧晓安、夏葆、唐正旺三、成交信息成交金额：388000元（根据各区司法局申报参评情况，合同金额按照检查评估实体平台的实际数量和层级结算）成交服务商：方圆标志认证集团湖北有限公司服务期：自合同签订之日起至2021年12月31日止四、采购人信息名称：武汉市司法局地址：武汉市江岸区发展大道415号联系人：夏葆联系电话：027-82658117",0,0,0,1]
[1594,")书",0,0,0,1]
[1595,"评分汇总表标段(包)名称：尉相村相岙村口凉亭新建工程(XE20210917001001)降话投标单符投标报价(计](日遂名理价有效性签注阳区超图座设石区公司103118,0尤欣未响之捌标文件绍兴中通环境建设有限公司193118.00浙江中利因定设符翔有限公山193116,。00云江犹别设有限公司193118,00(乌亦波胜剂款工们限公室183118,00箭江弘益型演工程有儿公司93118.00绍郭逸创建设有限公司[g3118,00绍兴虞佳建设有限公司[19311800浙江扬胜建设在区公通133118。00们必二由标股选人绍兴念剧还处速设在阻公司93118,.00你必留亮尼致园达速设准区公司183118,00浙江四水东巡园艺建设有限公司193[18.0】的[羽爱工区丽羽路园鹏工区建设和胜公司103118,00农引标文行参考标底价:21]576.0济标方法：抽签定标法结算下浮[]:夏目负资人签字:招标单位签字：招标代理签字;益各人签字：公共资露交易中心开标时间；2021-08-2515:00",0,0,0,1]
[1596,"E.14:单位工程招标控制价汇总表工程名称：新河中学女寝室维修工程标段：第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中：暂估价（元）一分部分项工程费分部分项费用合计38308.721直接费31041.931.1人工费12015.211.2材料费18129.941.2.1其中：工程设备费/其他详见附录C说明第2条规定1.3机械费896.782管理费9.652995.563其他管理费(按附录C说明第2条规定)24利润61862.56二措施项目费1+2+32001.411单价措施项目费单价措施项目费合计1.1直接费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.3机械费1.2管理费9.651.3利润62总价措施项目费按E.20总价措施项目计价表计算61.293绿色施工安全防护措施项目费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)6.251940.123.1其中安全生产费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)3.291021.28三其他项目费(按E.23其他项目计价汇总表计算)403.1四税前造价一+二+三40713.23五销项税额四93664.19六单位工程建安造价四+五44377.42服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[1597,"(cid:1100)(cid:9045)(cid:19602)(cid:2410)1(cid:2599)(cid:1407)(cid:19602)(cid:8108)(cid:2144)2(cid:2599)(cid:1407)(cid:19602)(cid:5141)(cid:12347)(cid:8108)(cid:17934)(cid:5370)(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)((cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560))(cid:18000)(cid:1319)(cid:2776)(cid:16914)(cid:1258)(cid:726)((cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560))(cid:5284)(cid:7480)(cid:7189)(cid:4657)—1造价咨询人:这书人：买一签可(延楼连廊东津院区1号矣院楼到2号住院二付觉斗品p（单位盖章)(一白一元）令二工(/世工程封一(cid:1100)(cid:9045)(cid:19602)(cid:2410)1(cid:2599)(cid:1407)(cid:19602)(cid:8108)(cid:2144)2(cid:2599)(cid:1407)(cid:19602)(cid:8108)(cid:17934)(cid:5370)(cid:5141)(cid:12347)(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)(cid:18000)(cid:1319)(cid:2776)(cid:16914)(cid:1258)(cid:726)((cid:2437)(cid:1405)(cid:11526)(cid:12560))((cid:2437)(cid:1405)(cid:17268)(cid:17240)(cid:1091)(cid:11096)(cid:12560))(cid:8965",0,0,0,1]
[1598,"景东县1号路西郊延长线（无量中学）建设项目监理服务招标评标结果公示景东县1号路西郊延长线（无量中学）建设项目监理服务招标于2021年8月10日在景东县公共资源交易中心开标室公开开标，现将评标结果公布如下：1.招标项目编号：GC5308232021000050012.招标项目名称：景东县1号路西郊延长线（无量中学）建设项目监理服务招标3.中标候选人及监理工程师信息：景东县1号路西郊延长线（无量中学）建设项目监理服务招标合同编号：JDXJYCX-JL第一中标候选人：云南展旭工程咨询有限公司投标报价：899600.00元统一社会信用代码：91530100557795656T资质情况：市政公用工程监理乙级总监理工程师：戴灿荣总监理工程师注册证书编号：00295355第二中标候选人：河北德润工程项目管理有限公司投标报价：885000.00元统一社会信用代码：9113040278984455XU资质情况：工程监理市政公用工程专业甲级总监理工程师：常海涛总监理工程师注册证书编号：00426642第三中标候选人：昆明鑫诚建设监理有限公司投标报价：910000.00元统一社会信用代码：915301007604311882资质情况：市政公用工程监理甲级总监理工程师：司雁飞总监理工程师注册证书编号：002600374、联系方式招标人:贯至披丝3㎡评发体B公宜招标人统一社会信用代好el的:0座25gzjh&GB2配藏省善谊市量系招标人地址:气凰路16号联系人;联系电话;，13760060万16招标代理机构:.云直航计流目管理着院公司招标代理机构统一社会信用代码:≥9[530102M6BP版300招标代理机构地址:人云直益昆明市汤绝区置年%范控港10号联系人::机工昌心电话:159[IG05887电子邮箱:】573】09d6gqq,com6．监督部门监督部门;最允旅直流员住房和城乡殖谈局公示时间:2021年8月11日08:30—2021年8月13日17:302021年8月10日",0,0,0,1]
[1599,"工程量清单进公路生命安全防护工称逾0让社人比㎡清单第100章总则致名称单位装量Z(称供建筑工税一切险>国条款规定总额1005。担优第三者责任险宏合旧了款区现宜,总20105,尤程管理关全生产费任效之金设施加险工程系阶原看千勘石栏柱g,6过Z航阶重艺防加网1521[9.42张包人驻地建设名仪人独地建设87.500清单第100章合计人民币di&9f,0工程量清单合同段:涪陵区2021年农村公路生命安全防护工程优币单位:人民币元清单第200章路基子目名称单位敦量单价拉土造一20湛上擅上地及路后造一门浙土185。3689。18清单200章合计人民币L2ZZ32上工程量清单合同段:涪陵区2021年农村公路生命安全防护工程优币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目名称单位曹量单价执档收形梁督护栏各侧波形梁锅护栏（Gr-C-生E)198d0188.33变形梁锅护栏端头介172.57兰路交道标表云警桩16北。清单第600章合计人民币签77&GsL26",3,3,3,1]
[1600,"蔚县涌泉庄乡互助幸福院二期工程政府采购项目合同协议书（合同编号：）发包人：蔚县涌泉庄乡人民政府承包人：开滦（集团）蔚县建筑安装工程有限公司2018年月甲方：蔚县涌泉庄乡人民政府.乙方：开滦（集团）蔚县建筑安装工程有限公司.蔚县涌泉庄乡人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实蔚县涌泉庄乡互助幸福院二期工程政府采购项目，经蔚县凌峰招标代理有限公司于2018年12月28日通过竞争性磋商方式，已接受开滦（集团）蔚县建筑安装工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标发包人和承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，共同达成如下协议1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函；（3）技术标准和要求；（4）已标价工程量清单；（5）其他合同文件2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准3.签约合同价：人民币（大写）陆拾玖万玖仟元整（￥699000.00元）4.合同形式：书面合同5.工程地点：蔚县涌泉庄乡6.工程内容：新建房屋及室内外装修工程、给排水塑料管安装等工程、电气、采暖配套设施安装工程7.工期：3个月工程质量符合合格标准工程的付款方式及竣工结算：承包人负责工程决算报告的编制，发包人接到编制的结算报告后，对承包人编制的决算报告进行审核，并报请审计部门进行工程审计，以审计后的工程决算报告为结算依据，中标价为最高支付价款B、甲乙双方签订合同后，施工设备进场，支付合同金额的30%预付款，剩余工程款按进度支付，竣工验收合格并审计后，支付到工程款的95%，剩余5%作为工程质保金，质保期1年承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量包修责任1、）工程交付使用前，发包人、承包人及有关人员等一起检验工程质量等状况工程交付使用前，验收组应按照合同要求验收，并共同在验收及执行单上签字确认2、）对工程的质量问题，发包人应在发现后向承包人提出异议，承包人在接到异议后，",0,0,0,1]
[1601,"中标公示发布登记表编号:招标人潮沧拉祜脉自治且自然资源局联系人及电话李滩0879-7221815工程名称招标代理机构招标备系编引/湖沧拉祜胶目治且东问须小示及动几园不巨记斜项滑玻治理工程项目(三次）已明降程工程管理有限公司招标方式公开山避请开标时间招标规视乙施工■监理□设计□炒张202Lf0月0Z[l组时心介约171.85万元公示时间2gL年，月，H至Zu2L年采用评标办法拦标价(万元)综台评估法拟中标人中标价≤(万元)费率(%)171.838879《□设名■材社■尤他地质灾害结档类型EK月L[（以少三个工作日)投标人数量1718646715湘潭市媒出地质利技工程有限公司符台《滑或防治工程设计与施工技术扎五》（DZT0218-2006）（泥石流尖忙防治工程设计规范》（DZT0239-2004）、《别场、滑坡、沿石流胜测线范》（DZT质量0221-2006）、《罚作工程臣工所要来量验业找范》（GBS0203～2002）、《混截上结占工程施工质量验收范）（GB50204—2002）、（DZTO208-2006）黎要求，保迁一次弘壮台格。90日历天蔡的妹项目经理项目经二级资质等级理编号建造师招143192002346湘汉市煤田地质科技工程有限公司得分（票）84.3题省天久地矿建设工程院SZI0C得分（票）82.75第三甲标候远人必胞淄辉两常万隧道工程有限公司X付分（票）81.88",0,0,0,1]
[1602,"重庆尚安机动车验定评估有限公司查勘技术状况表品建登号儿三达WBYD6470MT2传跃号稿排A23F13发动机号918051553VIN巧LCOOO4CF5.J0061433注奇昼记日期2018/05/25表足里被SOS31K东钢炎登永登各适容事坦产车房版色珍车桥基本信息年检证研未抚供保险终正目期未提侯使用性旋非言运法定凭证、土2委托方申请人提供的卓锅查时明企业法人证书代鸡/车主名的张巷源房份证号码德新种类汽洒排亚1497㎡发动机型号BYD476ZQA基本配置发动机功事105KW收客人赁7人变速签形式自动情况远明车辆括也启动。右前叶饭企修复。8左后门及左前叶法面修复。发动机涵油。内饰发露。签定许目技术我况概述车身检查员容发动机绝检查发动机漏油车辆技术状况苏汝铭检支内饰发容签突续陷猫达启动检查搭电启动跨试检查未能选行检测(非技术原四)底盘检查木能选行检测(非技术反周圣院重苍均价基之人员:询份签突人员:王币查勤日期9人以次大以上论本抚动车询价表已尽可能体理的卓辆农扶况仅为查数当日的现状独证。若条纳了信会对询价结关产兰影购:;2、因委动条符欣新。车辆行受里证、把流性统、历史独修等请况可绝无法准码修现必称签况以数批戈许流、连述信态仅侯买受人参考使用。请份包构不承担交务过程的抽关责任，第6页共12页联系电话:13883981861",0,0,0,1]
[1603,"招标需求书一、采购清单序号产品名称型号图片数量单位单价总价备注移动减速带LBSB0632条83026560每条2米语音锥桶警示灯LTD198568个33022440灯+锥套移动电子警示牌JAJSP-134套265090100不带语音单警腰带Y-XD-N10根2552550催泪喷射器CXD10支39390旧标伸缩警棍G-XD-II10根95950旧标警绳JS-XD-5m17根152555m手电筒S-XD-A441支1114551旧标手电肩闪灯QL-28117个799243警笛、拍打肩灯157039二、招标参数移动减速带材质：主体材料用PP高氯丁胶制成底部材料：PVC规格：宽225*高45*长2000mm（长度可定制）承重：≥20T重量：≤8kg使用寿命：≥5年耐用性：须具有抗腐蚀、耐冲击、防潮防湿安装：须构造一体成型，无需任何安装辅助配件便携：可折叠放入收纳包中，便携移动警示：产品表面须有覆箭头反光贴使用环境：可在各种恶劣天气中年使用，且耐滑、不会移动，抗压耐磨，不褪色语音锥桶警示灯LED：红、蓝、白（可定制）发光角度：360°+面部外观：黑色（可定制）闪烁：≥单机12种模式/同步4种模式灯珠：≥27颗产品尺寸:≤9cm*8cm*2.2cm续航时间：≥20小时重量：≤145g充电时间：≤4小时外壳：ABS+PC/压铸铝（上壳采用双色注塑工艺）安装方式：磁吸式防水等级：≥IP65使用场景：可完美放置在任何规格的锥桶上（配套底座）移动电子警示牌组成:由警示牌、警示屏、警示灯和框架组成；外观:为起到高效的警示作用，产品须外观表面整洁、无机械损伤和锈蚀现象，商标字符清晰；▲重量:为保证产品品质，整套产品重量应≥19.3kg（此条参数须提供权威检测机构出具的检验/检测报告复印件证明）▲工作时间：≥8小时（此条参数须提供权威检测机构出具的检验/检测报告复印件证明）充电时间：12小时电池容量：35AH收拢尺寸:≤775*376*190mm▲展开尺寸：≥775*376*1270mm（此条参数须提供权威检测机构出具的检验/检测报告复印件证明）▲警示牌展开后高度为:≥1270mm（此条参数须提供权威检测机构出具的检验/检测报告复印件证明）警示牌展开后角度为:",4,4,4,1]
[1604,"东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）——办公电脑及打印设备采购项目评审结果公示广东有德招标采购有限公司（以下而称“采购代理机构”）受东笼迎宾馆酒店有限公司委托，就东笼理宾馆改扩定项目(国际学术交流中心）一一办公电肠及打印设备采购项目(项目编号：YDZB21DGQY0227)进行询价采购，经询价小组评审，现将评审结果公示如下:一、项目名称:东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）一一办公电脑及打印设签采购项目二、评审日期:2021年09月14日三、评审结果公示日期:2021年09月15日至2021年09月18日四、评审结果序号成交候选人序号单位名称响应报价（元，总价）第一成交候选人东莞知途信息科技有限公司￥451,671.00五、联系方式:（一）采购人联系方式采购人:东莞迎宾馆酒店有限公司地址:东莞市垃区桃源路1号联系人:连先生电话：0769-38883999(二）采购代理机构联系方式采购代理机构:广东有德招标采购有限公司地址:东莞市东城街道东莞大道19号鼎峄卡布斯国际广场A座1603A号联系人:张小姐电话:0169-23362836-8001供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向采购代理机构以书面的形式摄出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议被止时间而提出的任何疑问，采购代理机构将不予答复。符此公示。日/永冠购位东莞迎宾馆酒店限公司0公心企心郭2以山长温过)采购代理机模县八东和德招标采购衬限公司另y/2021年09月15日",0,0,0,1]
[1605,"长嘉汇金融家俱乐部装修工程EPC总承包竞争性比选文件比选人：重庆长嘉汇基业有限公司（盖单位章）比选代理机构：天之瓴建设股份有限公司（盖单位章）2021年08月目录第一章竞争性比选公告2第二章比选申请人须知4第三章评审办法（综合评估法）27第四章合同条款及格式35第五章技术标准和要求130第六章设计、施工范围131第七章比选申请文件格式132第一章竞争性比选公告长嘉汇金融家俱乐部装修工程EPC总承包竞争性比选公告1.比选条件本比选项目长嘉汇金融家俱乐部装修工程EPC总承包，经比选人重庆长嘉汇基业有限公司研究决定实施，建设资金为自筹资金现对该项目的工程总承包进行公开竞争性比选2.项目概况与比选范围2.1建设地点：重庆市南岸区弹子石CBD总部经济区中心，中讯时代写字楼8层2.2项目概况：单层建筑面积约1667㎡（含电梯厅及筒体)，本次设计范围为中讯时代8楼,主要设计内容包括但不限于以下内容：整体布局设计、装饰、给排水、强电、空调、新排风、弱电、及消防施工图；展陈内容设计：收集素材、走访企业、深化展示方案及展墙展板内容（含电子沙盘、物理沙盘、多媒体演绎视频、画册、汇报片）等2.3比选范围：本项目为设计、采购、施工（EPC）总承包工程,包括装饰装修设计（含预算）、采购和施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修和本项目招标期内比选人的答疑资料、澄清资料、补遗资料等所有内容2.4工期要求：总工期55日历天，缺陷责任期24个月其中：（1）设计周期：10日历天；（2）施工工期：45日历天；3.比选申请人资格要求3.1比选申请人须具备独立的法人资格，具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金、业绩等方面具有相应的施工能力，同时具备下列资质条件：（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑装饰设计专项资质乙级及以上资质；（2）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质3.2本次比选接受联合体竞选（1）联合体成员单位数量不超过2家,联合体牵头人由施工单位担任（2）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和",1,1,1,1]
[1606,"推荐供应商的意见项目编号：徐采询(2021)007号徐州市政府采购中心:徐州中学食堂设备询价采购项目，我单位推荐的供应商如下:供应商名称（全称）：徐州海发锦源酒店用品有限公司推荐意见：该公司注册资金2000万元;经营范围包括酒店用品、陶瓷制品、玻璃制品、厨房专用设备、洗涤用品、卫生洁具、厨具销售、安装、维修等。我单位对以上推荐意见的真实性负责。发布本项目的成交结果公告时，请同时公告上述推荐意见。责中心已告知我单位邀请供应商参与竞争性谈判（询价采购）活动的相关规定。采购人代表妥又达差冰采购/知x2章）曰期551分米≤2附:相关规定之一:中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条采购人、采购代理机构应当通过发布公告、从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价采购活动。符合政府采购法第二十二条第一款规定条件的供应商可以在采购活动开始前加入供应商库。财政部门不得对供应商申请入库收取任何费用，不得利用供应商库进行地区和行业封锁。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。闭是扫的全能工创题推荐供应商的意见项目编号：徐采询(2021)007号徐州市政府采购中心:徐州中学食堂设备询价采购项目，我作为评审专家推荐的供应商如下:1、供应商名称（全称）：镇江裕宝不锈钢制品有限公司推荐意见：该公司注册资金5018万元;经营范围包括不锈钢制品、冷库设备、洗衣设备、健身器材、家用电器、办公家具、机械设备、电子产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、石油制品（成品油除外)、化工产品（危险品除外)、日用百货的销售、售后服务、维修;厨具、橱柜的研发、生产、制造、销售、安装;厨具配件的销售及维修服务等。2、供应商名称（全称）：徐州市新东方商业机械有限责任公司推荐意见：该公司注册资金2000万元;经营范围包括炊事机械、食品机械、建筑材料、金属材料(稀贵金属除外)、五金、交电、化工产品(危险品除外)、装潢材料、木材、针纺织品、服装、办公设备、厨房设备及配件.餐具、酒店用品、制冷设备、电磁灶具、清洗消毒设备、净水设备、通风设备、环保节能设备、中央厨房设备",0,0,0,1]
[1607,"村民（代表）议事记录时间主持别忠三色zy.b，地点L四/2复记录万三称议题酒干外孟会议内容:梁位站≤孟≥人远林在讼的名=午二的疆加东舒1时密zg帝血凶酒确兹具律呆旅必下每(网“和、二L荔组守构五后旅一武法兰法型拉位。。云刊二选言轻土仔描兰人二卖付选滋，弦盗咸□特收边云组包国约和拍显yg年记;越次永物酒。不简字吕录面二向响≥础送后由时篮Sg入之打驶收xgl因血械艺行资授要恒西逐在私准元曲细似6旅观基应上，组1窗监四元消占涵兰出产动三点闭五碱应而向肉她位丛饭器果述公总后/JCoz,上卫，9a缸土工惠后31止主壶兹Z鹰选金社…，,n椒子务斯p托上过益透会丝过本过≥函志;2/工就益录式法一社三之第页",0,0,0,1]
[1608,"》呈游H斗3冠善68.0068.0068.004.814.605.48【2.013.00心2励的87己云以欣鸡扫描全能王创建歙",0,0,0,1]
[1609,"远委",0,0,0,1]
[1610,"E.14：单位工程招标控制价汇总表工程名称：南院学生公寓维修改造项目安装工程1标段：第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中：暂估价(元)一分部分项工程费分部分项费用合计61322.2501直接费49699.7801.1人工费22328.6501.2材料费27075.0601.2.1其中:工程设备费/其他（详见附录C说明第2条规定计算）01.3机械费296.0702管理费32.167180.9203其他管理费（按附录C说明第2条规定计算）04利润204465.730二措施项目费1+2+32665.9101单价措施项目费单价措施项目费合计01.1直接费01.1.1人工费01.1.2材料费01.1.3机械费01.2管理费32.1601.3利润2002总价措施项目费（按E.20总价措施项目计价表计算）98.1203绿色施工安全防护措施项目费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）11.52567.7903.1其中安全生产费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）102232.870三其他项目费（按E.23其他项目计价汇总表计算）639.880四税前造价一+二+三64628.040五销项税额四95816.520单位工程建安造价四+五070444.560000E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：南院学生公寓维修改造项目安装工程1标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费0061322.250四区1、2、3栋0060581.7601030411001001配管m166812.5120866.68020866.682030411004001配线m50044.0520266.2020266.23030404035001插座15A5孔个83423.3219448.88019448.88四区3栋00740.4904031004008001其他成品卫生器具组1740.49740.490740.490000本页合计0061322.250合计61322.250注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。0000E.20：总价措施项目清单计费表工程名称：南院学生公寓维修改造项目安装工程1标段：第1页共1页序号项目编号项目名称计算基础费率(%)金额(元)备注1031302002001夜间施工增加费02ZJCS001001压缩工期措施增加费（招投标）分部分项人工费+分部分项机械费+措施项目人工费+措施项目机械费03031302005001冬雨季施工增加费分部分项工程费+单价措施费0.1698.124031302006001已完工程及设备保护费05ZJCS001002工程定位复测费06ZYCSXM专业工程中的有关措施项目费000000098.12注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工",2,2,2,1]
[1611,"顺序号:201901071948020120344济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证交易登记号招标代理济南市政府采购中心机构名称山东东方信达信息科技股份有限公司（中标人名称）:你单位参加的投标(谈判)项目济南职业学院计算机网络系统工程，经评标委员会（谈判小组）评定，被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）内容:济南职业学院计算机网络系统工程，中标（成交）总金额:423,000元请收到并确认本通知书后三十天内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同本通知书一经发出即产生法截效方，采婚人改变中标（成交）结果或中标（成交）人放弃中标（成交）项目的，承担相应责任其他内容:招标人单位(盖章)招标人法定代表人(负责人）(签章)此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相说明关手续第1页共1页",0,0,0,1]
[1612,"灯企K沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书说元台成交日期:2021-08-30采购单位青品市黄岛区泊里镇人民政府供应韶天宇工程咨询有限公司计划名称泊里镇工程造价服务采购类型定点采购王纪旋联系电话84181357品目大类C10O8工程造价客询服务付款日期2021-09-14转账支票交货日期2021-09-03括本项目信息元后现场交货交货地点泊里镇人民政府采购项目编丹采购品目成交单价（元）数量成交总价（元)370211-2021-12153工程选价咨询服务2,200,00)2.200.00项目明细信自菌品详细要求治虫小学北侧路面工程控制价编制拟式房①X采购单位（盖章）:青岛市黄品区泊里镇人民政府供应图（孟章）:天宇工程杏询有限公司名儿纸拟试8述(元脂文敌府当新[善岛西海消-体化平台足购放府采x述沁",0,0,0,1]
[1613,"沭阳县五里健身公园游泳馆装修改造游泳池设备采购项目清单序号名称性能要求单位数量综合单价（元）综合合价（元）备注一、泳池水处理系统1游泳池过滤循环泵Q=67m3/h，H=21m，N=7.5kw，三用一备▲台42快开式毛发收集器筒径400mm，进水口/出水口管径：DN150/DN125，材质：304不锈钢台43泳池专用不锈钢过滤器立式罐：Ф1200mm，滤速25m/h，有效过滤面积1.13m，单台最大处理量：28.25m3/h材质：304不锈钢，设计压力0.6Mpa，含优质天然石英海砂滤料，粒径0.5~1.0mm；压力和时间控制反冲洗，反冲洗强度12-15L/s.m2，反冲洗时间5-7min▲台74石英砂滤料优质石英砂，国产优质吨355泳池专用臭氧发生器臭氧投加量0.6mg/L，臭氧发生器臭氧产量150g/h/台，2.4KW▲台16臭氧混气投加装置含：臭氧增压泵，全套臭氧附件：残余臭氧消除器、臭氧管道混合器等N=1.5kw套17管道混合器SVX结构，筒身?150mm，长度1000mm，316L优质不锈钢材质，耐压≥0.6Mpa套18臭氧反应罐立式，?1200×1800mm(L)，有效反应容积1.34m3，并满足臭氧与水反应停留时间C.T≥1.6的要求,316L优质不锈钢制作▲台29絮凝剂投加装置Q=42L/h；H=1barPVC硬管连接，随带200L加药装置套110pH值调整剂投加装置Q=42L/h；H=1barPVC硬管连接，随带200L加药装置套111长效消毒剂投加系统Q=42L/h；H=1barPVC硬管连接，随带200L加药装置套112游泳池水质检测仪自动在线检测PH值、ORP值测量范围：PH1-14，ORP100-999mv，实时在线检测，设定值可调，可控制计量泵自动投加▲套113游泳池板式换热器加热功率≥243KW，换热板片AISI316不锈钢材质,恒温使用一台▲台214恒温控制系统含多功能控制器、浸入式温度传感器、电动温度自动调节阀、执行器，控制精度0.5℃，0.1kw套115电控柜柜内一次元器件符合国标，预留电量36KW/380V，个116池璧给水口DN80,ABS塑料个1717回水盖板",4,4,4,1]
[1614,"附件应急服装采购清单序号名称单位数量预算单价（元）预算总价（元）参数备注1夏装短袖衬衫件20011022000服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装长袖衬衫技术规范”要求。1、面料：精梳涤棉混纺平纹布，颜色白色，棉/涤：35/652、缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8texX32夏装T恤衫件2005010000服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装针织T恤衫技术规范”要求。1、面料：全棉，颜色白色，克重140～145g/㎡2、无纺布衬：白色，领、袖口，8505#3、缝纫线：全件缝制，100%棉11.8texX34、树脂钮扣：前中、袖口，￠11mm3夏装裤条13018023400服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式夏装裤技术规范”要求。1、面料：精梳棉与锦纶混纺，颜色藏青色；棉/锦纶：65/352、口袋布：本白色，内里下身、内袋布等，棉精梳涤棉混纺平纹布。3、无纺布衬：本白色，腰头、袋盖，1025#4、缝纫线：全件缝制；100%涤纶5、尼龙拉链：前中5#；6、粘扣带：裤脚口搭扣带、大袋口、小袋口，2cm宽7、松紧带：腰头两侧，4cm宽8、锦纶横纹织带：大袋盖，2.5cm宽9、金属钮：腰头，(牛仔钮)￠17mm10、塑料环：右前裤耳下，内径2cm宽4多功能马甲件14022030800服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求。1、面料：100%锦纶短纤维塔丝龙牛津布，表面防水处理，颜色为哈佛红/藏青色；背面复合乳白色防水透湿TPU膜2、里料：全件里料及上下袋，黑色，100%涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯。克重65g/㎡；3、缝纫线：全件缝制，100%涤纶11.8texX34、尼龙拉链：背袋口5#5、注塑拉链：前中8#6、注塑扣：侧开活动，2.5cm内圈7、粘扣带：水瓶袋扣带，2.5cm宽；大袋口，4cm宽8、",4,4,4,1]
[1615,"评标报告评标报告项目编号：(县区)2021TPDL081号项目名称：新乡县高级中学校舍、围墙维修改造项目------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第0页共6页评标报告一、项目基本情况1、采购人：新乡县高级中学2、代理机构：河南中光电子招标代理有限公司3、项目名称:新乡县高级中学校舍、围墙维修改造项目4、项目编号:(县区)2021TPDL081号5、采购方式：竞争性谈判6、公告发布日期:7、变更（澄清）公告发布日期:8、公告发布媒体：中国政府采购网、河南省政府采购网、新乡市政府采购网、新乡市公共资源交易管理中心网站二、文件递交情况及开标情况序号供应商投标报价(元)交货期（日历天）】河南菜庆建筑工程有限公司801268.10802中恒国泰建设发展有限公司800931.38603河南正天实业有限公司801962.62604山东天鹏建设有限公司801990.52605山东鸿福建设有限公司801997.56606河南隆云建设工程有限公司801934.0060河南城洲建设工程有限公司801974.95608河南云广建筑工程有限公司80L321.60909中拓建设有限公司800704.0560河南港城建设工程有限公司801929.426011河南时世建筑工程有限公司801686.76012河南延昊建筑工程有限公司801916.9380第1页共6页评标报告三、谈判小组组成情况谈判小组成员:陈旺根;李内员;夏萍四、评审方法（详见竞争性谈判文件)五、评审情况及说明1、资格审查情况:序号资格审查标淮合格供应商名称1河南荣庆建筑工程有限公司～中恒国泰建设发展有限公司∞河南正天实业有限公司中山东天鹏建设有限公司n山东鸿福建设有限公司(河南隆云建设工程有限公司河南城洲建设工程有限公司0河南云广建筑工程有限公司∞中拓建设有限公司10河南港城建设工程有限公司l河南时世建筑工程有限公司12河南延吴建筑工程有限公司资格审查标准不合格供应商名称序号供应商名称未通过资格审查标准原因无2、符合性审查情况:序号符合性审查标准合格供应商名称1河南荣庆建筑工程有限公司第2页共6页评标报告中恒国秦建设发展有限公司3河南正天",0,0,0,1]
[1616,"禹州市农业农村局2021年2.5万亩高标准农田建设项目第9标段三次（不见面开标）评标结果公示一、基本情况和数据表（一）项目概况1、项目名称：禹州市农业农村局2021年2.5万亩高标准农田建设项目第9标段三次2、项目编号：JSGC-SZ-2021041-2；3、招标控制价：第9标段：￥2709880.50元；4、质量要求：工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准；5、计划工期：合同签订后70日历天。6、评标办法：综合评分法7、资格审查方式：资格后审（二）招标过程本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2021年08月06日至2021年08月26日在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前上传电子投标文件及缴纳投标保证金的投标单位：有3家。（三）项目开标数据表招标人名称禹州市农业农村局招标代理机构名称河南大河招标有限公司项目名称禹州市农业农村局2021年2.5万亩高标准农田建设项目第9标段三次开标时间2021年08月26日10：30开标地点禹州市公共资源交易中心开标一室评标时间2021年08月26日12：00评标地点禹州市公共资源交易中心评标二室开标记录：投标单位投标报价（元）项目经理技术负责人投标工期日历天工程质量河南省华州建设工程有限公司2686544.75孟庆克王彦君合同签订后70日历天工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准鸿鸣建设有限公司2700129.49徐保祥秦青龙合同签订后70日历天工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准中水京林建设有限公司2706361.86赵倩李晓娟合同签订后70日历天工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准；材料设备符合国家有关行业标准招标控制价（元）2709880.50目标工期合同签订后70日历天投标报价修正情况无三、评标标准、评标办法或者评标因素评标办法评标采用综合评分法，是指评标委员会根据招标文件要求,对其商务标和技术标分别进行评审。具体内容请详见招标文件。评审情况雷同性分析：各投标单位网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均无雷同，可以进行下步评审(一)初步评审：序号通过初步评审的投标人1河南省华州建设工程有限公司2鸿鸣建设有限公司3中水京林建设有限公司序号未通过初步评审的投标人名称未通过原因1无（",0,0,0,1]
[1617,"创新型产业园区配套道路工程防洪影响评价招标编号：Y3301100000004120002001招标文件招标人：杭州良渚新城交通投资有限公司（盖章）招标代理人：浙江天瑞项目管理有限公司（盖章）备案机关：日期：2021年8月第一部分招标公告一、工程名称：创新型产业园区配套道路工程防洪影响评价,项目编号：(Y3301100000004120002001)二、工程招标范围：创新型产业园区配套道路工程防洪影响评价三、招标方式：公开招标四、项目概算：8万元五、投标资格条件：1、独立法人企业，在杭州市投资项目审批中介技术服务网上中介超市余杭区林水局服务库内的重要建设项目防洪评价报告或占用水域影响评价报告编制、建设项目水资源论证报告书编制的单位（杭州市行政审批中介服务网http://115.29.14.40/）；2、投标人提供一个近2年（2019年1月1日至今）防洪影响评价服务工作业绩（业绩时间以合同签订时间为准）；3、项目负责人具有高级工程师及以上职称证书；项目组其他人员（不含项目负责人）不得少于2人，且均需具有中级工程师及以上职称证书；4、本次招标不接受联合体投标六、开标时间、地点：开标时间：2021年8月30日10时00分开标地点：杭州市余杭区良渚街道通运街376号北1楼会议室注：根据《关于进一步做好疫情防控期间工程建设项目开评标活动的通知》（杭建招标造价中心〔2021〕1号）要求，投标人原则上仅限派1名授权代表到场签到并递交投标文件，投标人代表递交完毕后立即离场疫情期间，为了减少人员接触，良渚新城小额公共资源交易中心采用线下投标，开标现场钉钉直播方式进行交易，详见招标文件，该方案只是疫情期间临时性措施七、本项目无需报名，但在开标前提供以下资格审查文件：1、企业营业执照（复印件加盖公章）；2、杭州市投资项目审批中介技术服务网上中介超市网页截图复印件加盖公章；3、项目负责人及项目组其他人员职称证书（复印件加盖公章）；4、授权委托书原件；5、业绩合同复印件（以合同签订时间为准）；6、提供的资料复印件与原件一致承诺书（格式自拟）；注：本项目采用资格后审，即开标后先根据招标公告及招标文件对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标无效八、招标文件的获取：（1）本项目招标文件和",1,1,1,1]
[1618,"(以构",0,0,0,1]
[1619,"流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区）、流溪河白云段一二级支流—白海面涌流域清污分流工程第三方检测服务评标报告一、投标登记及开标情况流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区）、流溪河白云段一二级支流—白海面涌流域清污分流工程第三方检测服务（项目编号：JG2021-11985）招标项目，于2021年8月19日00时00分起在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广州市白云区人民政府门户网站发布招标公告，2021年8月19日00时00分至9月9日10时15分在广州公共资源交易平台公开接受网上投标登记及投标文件递交，在规定时间内共有4家投标人完成投标登记及递交投标文件，分别是：广州建设工程质量安全检测中心有限公司、广东真正工程检测有限公司、广州市水务科学研究所(挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子)、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司。本项目的开标于2021年9月9日10时15分起在广州公共资源交易第16开标室进行。招标代理机构人员根据已按规定递交的各电子投标文件进行开标、唱标，宣读投标文件相关内容并予以记录，各投标人对开标过程无异议，具体开标内容详见《开标记录表》。二、评标委员会成员名单本项目评标委员会由广东省综合评标评审专家库随机抽选的5名专家组成，具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：三、评审情况2021年9月10日10时00分，由招标代理机构主持，评标委员会在广州公共资源交易中心第4评标室召开了评标会，本次评标采用综合评分法。（一）资格审查评标委员会按招标文件第二章附表一《资格审查表》对所有投标单位的投标文件进行资格审查,确定4家投标单位通过审查。（详见《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》、《资格审查情况报告》）。1（二）投标文件的有效性审查评标委员会按招标文件第二章附表二《投标文件有效性审查表》的条款对通过资格审查的所有投标文件进行有效性审查。招标人将拒绝实质上未响应招标文件的投标文件，不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件要求的偏离和保留。投标人只有完全通过有效性检查，才能进入下一阶段的综合评审，否则视为无效投标。共有4家投标单位通过有效性",0,0,0,1]
[1620,"招标控制价确认函各投标单位：盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心新建妇幼保健院门卫工程招标控制价为922921.39元。招标人：盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心招标代理机构：江苏昱丰华项目管理有限公司",2,2,2,1]
[1621,"瓮港选形犯悉监程",0,0,0,1]
[1622,"采购清单项目编号:ShCZ-21010LL=21049项目名称湖北汽在工业学院汽生产业实验实训教学示范中心升级改造及配套工程——教学示范中心配委坐生批企消防险患整改项目)序号货物名称单位敦量是否进口核心产品通感烟探测器只3300否伍手动报警按钮您249签5Fi光报警器警249否径近249否火突显示盘输入输出模块云否6中维模块汇彦五隔这器个否①苏若干，根据投标人设计方案自行计算。否8电子编码器签2否七火灾报警控制器标上些承E2管理软件委每L2管理服务器台L否3通讯模块密否14直接控制盘套24否联网接口卡套8否16光纤转换器标21否L7用户信息传输装置套18西L8防盗网、栏、栅改池项否sg安装所需轴材项若干，根据投标人设计方案自行计算。总管理软件",4,4,4,1]
[1623,"乌兰浩特市2019年三北防护林工程招标工程量清单序号项目名称数量规格单位单价（元）合计金额（元）投标总报价40001.乌兰哈达镇：851亩；2.新城办事处：785亩；3.呼和马场：1654亩；4.葛根庙镇：195亩；5.白音花林场：515亩。亩01苗木（主材）258652株01.1沙果1622282年生营养钵一级苗株01.2山杏964242年生营养钵一级苗株02造林施工费4000亩02.1整地费40001.机械挖坑2.沙果规格直径60cm、深60cm；3.山杏采用沿等高线带状整地。亩02.2栽植费40001.山杏、沙果每穴一株2.回填：将湿土填进坑内，分层覆土踏实3.覆土高度：留置坑沿下10cm，根茎以上5cm处亩03抚育费4000亩03.1松土、除草40001.1年抚育2次；2.抚育内容：松土、除草、浇水亩03.2浇水费40001.造林后浇2次透水，确保苗木成活亩0注：1.苗木为含税价，包含原价、运杂费，并应该考虑5%的损耗和补植用苗，本清单内苗木为净用量；2.造林后下一育苗季度用同龄苗木补植，已达到成活率要求，成活率在合同签订时约定。",3,3,3,1]
[1624,"怀仁市政府采购电子卖场采购合同怀仁市政府采购电子卖场采购合同合同编号：HRCG-ZG-202108190002-1采购单位(甲方)：怀仁市自然资源局供货服务商(乙方)：怀仁县卓越印刷厂为了保护各方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守一、采购内容一、采购内容乙方需根据采购订单等相关约定，按照以下采购清单向甲方提供产品：（一）项目名称：印刷服务（二）政府采购备案号：ZFCG-140681-2021-98-000012（三）采购方式：平台直购商品名称其他卷内备考表，黑色，6K，120g木牛，双面品目其他印刷品牌其他产品型号040608单价（元）1.50数量（张）2000小计（元）3000.00服务保障：上门送货商品名称其他卷内备考表，黑色，A3，120g木牛，双面品目其他印刷品牌其他产品型号040607单价（元）1.00数量（张）2000小计（元）2000.00服务保障：上门送货商品名称其他红色会议纪要，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040606单价（元）0.60数量（张）500小计（元）300.00服务保障：上门送货商品名称其他红色党组文件头，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040605单价（元）0.60数量（张）500小计（元）300.00服务保障：上门送货商品名称其他红色收文卡，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040604单价（元）0.60数量（张）1000小计（元）600.00服务保障：上门送货商品名称其他红色发文卡，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040603单价（元）0.60数量（张）1000小计（元）600.00服务保障：上门送货商品名称其他红色函头，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040602单价（元）0.60数量（张）2000小计（元）1200.00服务保障：上门送货商品名称其他红色文件头，A4，80g复印纸品目其他印刷品牌其他产品型号040601单价（元）0.60数量（张）2000小计（元）1200.00服务保障：上门送货商品合计：9200.00（元）邮费合计：0.00（元）总计:9200.00（元）补充信息:无注：注：本合同价格已包含了购买商品的价格及可能产生的安装、调试、",0,0,0,1]
[1625,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南广昆高速公路工程有限公司47.5747.7946.5948.9948.2947.852河南漯鼎建筑工程有限公司54.1754.2453.1455.6456.2454.693河南金帝建筑安装有限公司54.6554.553.455.155.154.554河南友顺建筑工程有限公司78.0678.4179.5178.0178.8178.5615林州悦凯建筑工程有限公司56.4258.0754.4757.4758.0756.906河南超远建筑工程有限公司69.9270.0268.8268.8271.4269.8037河南天桥建设有限公司68.856966.667.570.268.438林竣建设有限公司51.8754.2751.2753.9753.8753.059河南弘国建筑工程有限公司51.6650.9150.4150.4152.8151.2410河南仁安建设工程有限公司41.6241.8739.6742.7743.2741.8411河南豫泰建筑工程有限公司75.5874.0372.9374.3377.2374.822评标委员会全体成员签名：赵东波丁大许侯伏慧谢春红张会柳评标时间：2021年7月30日打印时间：2021年07月30日",0,0,0,1]
[1626,"巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇给水主管网改扩建工程招标清单编制说明工程概况1、工程名称：巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇给水主管网改扩建工程2、建设地点：巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇3、建设单位：磴口县住房和城乡建设局二、编制范围主要内容包括：给水管网改扩建、井室砌筑、管网土方工程等。三、编制依据1、本工程工程量依据四川万安和工程设计咨询有限公司的设计图纸计算。2、计价依据：2013年《建设工程工程量清单计价规范》、2017年《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》、2017年《内蒙古市政工程预算定额》、2017年《内蒙古通用安装工程预算定额》。3、取费执行2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及相关文件。4、材料价格调整：由于市建委未公布2021年度各旗县上半年建设工程造价信息，故执行临河市2021年6月份信息价，信息价中未载明的材料价格按照周边地区信息价及市场价格进行调整，最终价格调整相关事宜在合同约定。四、其他说明1、土方工程余土外运暂按10km计算。2、暂列金额按分部分项的10%计入。3、施工降排水分别按1560000元和1900000元计入专业工程暂估价。4、PE100管1.0mpadn315为甲供材，详见发包人提供材料和工程设备一览表。",0,0,0,1]
[1627,"（通）《静26′6626′666Z166外守》破书x-一锦工￥日T￥日TZ工日面㎡烈过五虽LSI268888I/实x阻秀V面县斗被斗器融工税君置秋月望到2?FI9*8;9ZISI/各=李赛基Y梁被8L22“v88（%）幸幕\\(型工）锡浙浮备8Lzz“i88HLZO\"i889FCZ“T88到申ZY遂粗【墨易王币凸舆审Y遂淄(g红）切中（%）幸部\\各影出丑圣游批组装Y革目近9ZITII202810Z8SZ辽/游L9IZOZLLIIOZ证/基学Y班哲目器淳回函凯（斗革）；呈日rI日2动违(z2方(5购签欢义(遭回斗群工卧工4张路VH;I02证涨?巴《剑身配景副工职鹤犁子曾明区副聚证%月；涨%料冠墨址L098晓获Z册蔽张研鸭额强群〔Q由留交涨额证辽督禁厚望印涨买上研当共23甘琴杀名II0耶【1202】遂费8?k遂H祖面明承切别面导工邵疆时1面8;学册避另目V斗辽公s鹏落畏些器延溪梁群子华梁长到甲（gL)切斗需Y浮独巴√剑毕卧工杀形景算工1犁辽梁册型源Y斗中获是斗册江红日G门/H杀酬蓝班尊签跪工墨（日北工V&f违h坐Y）日T[Z击TZZ违日TEZ书T石Z回独些x巨《淄毕副工茶君景量工14望子潜牙Y郓凯斗中Y郓凯斗中一5〇Y驱沙≤由二管Y轻勤斗中三的丑立泸改别（斗致）梁呈游Y斗群（斗梁）；至碑宜夏潜电Y斗器与承Y些esht产辽现焦然尚半平T某“科骤子平五梁“些Zi:苗9斗去日加录狱陷“2路㎡采“#采采锦Z《平些资斗册园过工Y志中》算“凯备[I腿景王加!凹景孤回F血‘明业及景略验弘‘腾验",0,0,0,1]
[1628,"x评标结果公示交易项目编号工程名称招标人招标代理机构开标日期工任nacejs2021009南演县森林防火体系建设工程（一期）设计施工总承包南澳海岛国家鑫林公园管理委员会0754-86802941联系电话0754-87229021速成工程咨询股份有限公司:021年9月1日优质投标人之一抢标价（元）牵头人:汕头市达濠建筑总公司/成员:汕头市第二建筑设计院下浮率（%）执业资格5.81二级速造师拟派项目负责人姓名18414283.61林庆般优质投标人之二投标价（元）17829734.21牵头人：汕头市潮阳第三建筑总公司/成员:深圳建昌工程设计有限公司下浮率（%）执业资格粤2442008200906198.80二级建造师拟派项目负责人姓名李少注册号粤2442006200802127优质投标人之三牵头人:广东南华建设集团有限公司/成员:广东新长安建筑设计院有限公司投标价（元）18263747.48下单率（%）6.58执业资格二级建造师拟派项目负责人姓名黄慧玲电2442018201903834设计要求的质量标准:应达到国家现行规范标准的要求施工要求的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”标准。项目总工期:6个月（以合同签订之日起计，其中设计工期为1个月、施工工期为5个月）履约保证金（元）监套部门南澳县住房和城乡建设局南澳县发展和改革局南澳县监寨委员会联系电话公示期限公示媒体自本公示送达交易中心翌日起算不公于三日2021年9月1日公示结束日期",0,0,0,1]
[1629,"天河外国谐学校外墙维修工程施工总承包评标报告1、项目基本情况和发标根据穗天发改投批202L]24马批准，招标人广州由天河区建设工程项目代建局现对天河外国语“校外墙维修工程施工总丞包（项目编号:JG2021-10929，以下简称“本项目”）委托招标代理机构广至喜能工程管理在图公司，在广州公共资源交易中心组织进行公开招标选定承包人。招标范围:项目维修范围包括文体综合楼、学生宿舍、行政楼、食堂、教学实验楼及次校门的外墙，维修外墙总面积为23061平方米，主要内蓉包括拆除工程、外立面维修等工程。根据工作安排，本项目于2021年07月20日至08月11日09时30分在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告。向时通过广东省招标投标监管网和广州公共资源交易网随招标公告发布相关附件(包括屯子招标文件及其他招标资科）给所有投标人。2、交标、并标情犹及结果本项目于2021年07月20日00时00分至2021年08月11日09时30分（北京时向，下同）在广州公共货源交易网交易系统公开接受投标人完成相关信息录入和递交电子投标文件。投标人在电子投标文件递交截止时间2021年0S月11日09时30分到达后的半小时内对电子投标文件进行解器。本项目于2021年08月11日09时30.分在广州公共贫涨交易中心第0S开标室举行了投标文件的公并升标仪式，招标代理通过广州公共贷源交易中心电子招标投标效拿交易平台（以下苗称“兹拿交易平台”）公并升标招标代理通过爱字交易平台开标系统查询，公布本项目在电子投标文件建交期间内共收到9家投标人建交电子投标文件。投标丰请人名单见下表。序号投标人名税项目负责人姓名】四川宏大建筑工程有限公司张光彩见广东企托建设工程有限公司罗利军广州一建想设集团有限公司8饶验至广东金辉华集团有限公司4余甚平云涌想投第四建设有限公司j杨平明广东荣基鸿业建筑工程总公司齐志高8广州帝第四建筑工程有限公司李启测|广东恒辉建设集团股份有限公司张治导入电子招标文件后，招标代理通过数字交易平台开标系统自动检查电子投标文件的递交、投标人解密、投标保证金递交情况，并按照招标文件的规定，对不符合要求的投标人进行废标招标代理对己完成投标人解签的电子投标文件进行招标人解密，将所有解密成功的电子投标文件导入数字交易平台开标系统，按照系统自动确定的电子投标文件顺序",0,0,0,1]
[1630,"13.5公里“花漾年华”乡村振兴大道工程设许施工总承包（BPC）评标报告一、基本情况13.5公里“花漾年华”乡村振兴大道工程设计施工总承包（DPC）根据现行有关招投标管理的规定，以公开招标的方式选择承包单位。广州集雅工程项目管理有限公司受招标人广州市花都区赤坭镇人民政府的委托承担招标代理工作。本项目于-2021年6月26日00时00分至2021年7月20日10时00分在广州公共资源交易中心网广东省招标投标当管两、中国招标投标公共服务平台上发布了招标公告。二、招标公告发布、投标登记及投标文件递交情况本项目于2021年6月26日00时00分至2021年7月20日10时00分在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布了招标公营。招标人于2021年7月20日9时00分至10时00分在广州公共资源交易中心第3开标室(花都交易部)接受投标登记及投标文件递交，期间共有5家投标单位办理了投标登记手续，并同时逃交了投标文件，他们分别:1.(主)中国建筑第五工程局有限公司(成)广州怡境景观设计有限公司2.(主)获西省三和建设工程有限公司(成)广西华信工程设计股份有限公司3.(主)深圳市兴宏达建设工程有限公司(成)广州园林筑规划设计研究总院有股公司4.(主)湖南省湘钧建设有限公司(成)天尚设计集团有限公司5.(主)江苏金宇通建设科技集团有限公司(成)泽圣勘察设计有限公司三、开标情况开标会于2021年7月20日10时00分在广州公共资源交易中心第3开标室(花都交易部)举行。首先开启投标人开标信封、资格审查文件、工程总承包实施方案投标文件、经济标投标文件，招标人随后对投标文件（设计方案标投标文件及保密信封除外）公开进行开标，并宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标汇总表》,。其法定代表人或投权委托人以书面形式进行了确认，且对开标过程均无异议。最后投标文件由广州公共资源交易中心见证人员、投标人代表见证下机密集中封存在广州公共资源交易中心封标室里。设计方奖标投标文件（暗标评审）由广州公共资源交易中心见证人员进行编号。四、评标委员会成员名单根据招标文件的规定本项目评标委员会（施工组）由招标人依法组建，由广东省综合评标评审专家库随机抽取5名评标专家组成。评标委员会一致",0,0,0,1]
[1631,"ZJZCPS-(2021)商字第0384号2021年丹徒区部分中小学空调设备更新升级采购镇江市公共资源交易中心政府采购竞争性磋商评审结果认定书磋南日期:2021年8月23日采购项目:2021年丹徒区部分中小学空调设各更新升级采购领取磋商文件的供应商:上家参加磋商供应商:。2家洪应商资格条售:许见磋商文件评审方法:详见磋苗文件磋高小组意见:抽签供应商名称最终报价评市得分号/辽卡岳通电器声P公司3I.e.*7752效江市四消空湘迅瓷直记公司2z∞*置必C锁y江这虑虫器尧贸构足公司3l7oo.。ozy按照评审得分由高到低顺序推荐上述前3名为成交候选供应商,镀江元迎运空湘电签构R知是ms3z采购人然字磋商小组组长签字:方祁)(陶沙三砌雪磋滔小组成员签宁:",0,0,0,1]
[1632,"A6汇式图像大小评标结果汇总表投标单位投标报价总监理工程师两桂诚建设胜理有限公司906874,00劳文旭门LG2012450022西恒最水环境治理有限公司918210.00初步评市通远通过通过投标人业结及资信评分8,5力地监理人员配置及素质评分21.002:3.0025,00音甲元英萍JC201246026]JLG2009310188JUC2012450290JG201245012】8.5L23.0022-.0第一名那际委员签签子:",0,0,0,1]
[1633,"廉江市广电网络基础设施建设项目（5G+4K网络升级）（第三期）勘察设计采购施工总承包（EPC）评标报告招标单位：廉江市融媒体中心招标代理机构：广东元创建设工程顾问有限公司日期：二○二一年九月十七日评委确认签名：目录一、工程概况二、施工招标审查工作简介三、施工招标评标委员会组建四、评审过程五、评标结果评委确认签名：廉江市广电网络基础设施建设项目（5G+4K网络升级）（第三期）勘察设计采购施工总承包（EPC）评标报告一、工程概况建设地点：廉江市区域内。计划总工期（含设计工期、施工工期）：360个日历天。设计工期：90个日历天（中标单位在签订合同后90个日历天内完成施工图设计、施工图设计文件审查补充和修订）。施工工期：施工工期：270个日历天（开工时间以监理单位发出的开工令为准）。建设规模：本期建设主要分为两个部分：第一部分16个镇机房建设；第二部分廉江市广播电视台总部到各镇的主干光缆及附属设施建设。第一部分：首先对石岭、青平、良垌、平坦、新华、吉水、河唇等16个镇机房位置进行改造，改造内容涵盖建筑装修、供电、照明、防雷、接地、开关电源、机房空调、环境监测、门禁、闭路监视、综合布线的机房。为了更好适应时代发展，迎接网络与信息技术快速发展创新带来的安全新问题、新挑战，保障单位关键信息基础设施在新技术、新设施、新应用为代表的新经济、新环境下的平稳运行与数据安全，根据等级保护2.0的相关标准要求，以安全技术保障、安全管理运营、安全监测预警、安全应急响应为核心，开展新监管体系下等级保护2.0的定级、备案、建设整改、测评工作，切实保障单位网络安全，并为单位后续网络安全建设起到示范和指导作用。第二部分：廉江市广播电视台总部到各镇主干光网传输线路铺设，实现廉江市市区各大街道、各个小区、街道办的传输线路，实现信号由廉江市广播电视台总机房传输到各街道、各小区、街道办，由廉江市广播电视台总机房统一管控，为后期可迅速发展用户，提高用户数，增加业务类型，增加用户粘度，提高竞争力，提高知名度，增加收入，为本单位多元化发展打下坚实的基础。本项目的招标控制价总额为5208.59万元。(其中建安工程招标控制价为4887.34万元,勘察设计招标控制",0,0,0,1]
[1634,"3补浮项目周期预算总额(元）建设单项项项项乡镇（街道式吕道站目道加筹游的演社2避游的人交易中心进行现场报名产权罗业执限到招标代理机构界楼镇类游投标申请人请持本格地条作:2.3.术社子80*80方管浙垃圾分验1.18米，长2.5米，),邢暴续北邢楼科垃坂幻臂箱购置4个:标段概况江吕>>满并心进行现场报名中临二单部外浣封宽1.45.米那楼镇北邢村垃圾万罚箱两置4不:19000.00邳州市邢楼镇北邢楼村委会武型环境整治320382119N21080007部涉农资金项目兰邳州市那楼镇北邢楼村垃圾约臂箱、垃圾亭购置项目称开F楼镇C涉农资金项目交易项目审查表长2.85宽1.45.3米第1页/共2页海态另普C宽1.1六4*240不标段情况.身份证和营业执照到招标代:柱子80*80方管4*240升垃圾分资金来源财政拨款【登记日期|2021年8月17日村（社区）项目基本信息元）最高限价-类0.00过亭批村北邢楼理的200.00（元）报名费机方涉公学济己[组邢楼镇农村产秒(C1.18件32.85保学些2000.06（元）保证金投标申长2.5效请北公涟",2,2,2,1]
[1635,"中标候选人公示广州市白云区红星村城市更新方案编制服务[项目/标段编号:JG2021-1821项目的评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021-07-:00至2021-07-00:00止)，具体如下:第一中标候选人(主)广州市城市规划设计有限公司:(成)广东省建筑设计研究院有限公司广州市城市规划勘测设计研究院梁晓翔/粤高职证字第1100101034204号1159.001168.0062.95根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对本中标须选人公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利客关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向项目招标投标监餐部门提出投诉。异议受理部门(招标人):广州市白云工程咨询管理有限公司联系人:陈工联系电话:020-31217392招标投标监督部门:广州市白云城市开发投资集团有限公司联系电话：020-36680988联系地址:广州市白云区北太路1633.号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼C501-2.冶闭招标人名称:广州市白云击程咨询管理容限公司北1202法07月c]日必公公\\关于《广州市白云区红星村城市更新方案编制服务》项目更换项目负责人的说明致：广州市白云工程咨询管理有限公司/广州市白云城市建设投资有限公司/广州公共资源交易中心我司于2021年6月18日报名参加《广州市白云区红星村城市更新方案编制服务》项目，当时登记的项目负责人为熊晓冬（资质编号：GH20054400992/粤高职证字第0600101068830号)，根据投标文件要求:第五章第二点“资格性文件”,“关于投标人资格要求的声明函”中的第三小点“3.投标人拟担任本项目负责人具有城市（乡）规划高级（或以上）工程师职称或注册城市（乡）规划师资格，投标时提供证书复印件加盖公章”，递交投标文件时更换项目负责人为周元（资质编号：2000101087755/GH20084401136）更符合要求;两位负责人均满足招标文件要求，且均在拟委派人员当中，因此引起的不良后果由我司承担，特此说明!两位负责人的相关证明材料后附。心时广东省城乡线功时工≤山限责任公司人7月13日",0,0,0,1]
[1636,"兴宁市全域自然村集中供水工程（农村供水保障工程）监理评标报告兴宁市全域自然村集中供水工程（农村供水保障工程）监理评标委员会二〇二一年九月八日兴宁市全域自然村集中供水工程（农村供水保障工程）监理一、招标工程说明1、项目名称：兴宁市全域自然村集中供水工程（农村供水保障工程）监理2、招标人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司3、工程地点：兴宁市，项目涉及全市15个镇（街道办）158个行政村4、招标范围：施工图设计阶段、施工准备阶段、施工实施阶段及缺陷责任期的监理服务5、招标方式：公开招标6、评标时间：2021年9月8日7、评标地点：广州公共资源交易中心8、至投标登记截止时间止，共有4家单位报名，分别为：①紫金县正坤工程建设监理有限公司、②广东海纳工程管理咨询有限公司、③兴宁市江河工程监理有限公司、④河源市水利水电勘测设计院有限公司。9、至投标保证金截止时间止，共有4家单位递交投标保证金/保函。二、评标委员会本招标项目的评标委员会由招标人依法组建。成员由5名组成；评标专家在广东省综合评标专家库中（水利）随机抽取。评标委员会成员分别为：。评标委员会主任：（从全体评标委员中推举产生）。评标委员会成员详见附件《评标专家名单》。三、递交投标文件单位在招标文件规定的投标截止时间前，有4家投标人递交了投标文件。详见附件《投标文件递交登记表》。四、开标1、开标时间：2021年9月8日上午08:45（北京时间）2、开标地点：广州公共资源交易中心3、参加开标的单位：招标人：兴宁市兴东水务建设投资有限公司；招标代理：评委签名：兴宁市金或自然村东中供水工程农村供水保院工程〕监理华夏城投项目恒理有退公司:见证中心:广州公共资源交易中心五、投标文件评审投标人资格审查。评标专家在评标室对土家投标人的资格文件进行审查,经审查，共有，家投标人符合投标资格要求。（详见资格评审结论统计表）。投标文件的响应性评审。评标专家在评标室对资格审查合格的土家投标人的投标文件进行响应性评审，经评标专家详细审查，共有土家投标人的投标文件符合要求投标报价有效。（详见响应性评中结论统计表）。投标文件的详细评审。评标专家在评标室对资格审查和响应性评审合格的投标文件进行详细评审（综合评分）",0,0,0,1]
[1637,"博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程评标报告博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程评标委员会二零二一年八月十七日博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程评标报告一、项目概况1、项目批复及资金来源博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程已由博罗县水利局以博水【2021】95号文批复初步设计。建设资金来自：由省级补助资金和地方配套资金组成，除上级补助资金外其余资金由县级配套解决，资金已落实。招标人为博罗县杨村镇人民政府，招标代理机构为博罗县建诚工程造价咨询服务有限公司。项目已具备招标条件，现对其施工进行公开招标。2、建设标准和规模敷设管道长度共计30.328km，其中耀潭村4.482km，塘角村7.357km，合水村4.208km，埔连村5.396km，羊和村1.940km，大井村4.666km，陈村村0.985km，大岭下村0.576km，杨村1桥下干管0.718km。本工程规模和标准为：本工程管网改造供水区杨村1桥下类型为Ⅲ；耀潭村、塘角村、合水村、埔连村、陈村村和大井村类型为Ⅳ型；羊和村和大岭下村类型为Ⅴ型。3、招标范围本项目施工总承包，具体内容详见施工图。二、评标工作1、评标委员会组成2021年08月17日10:00，根据《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，招标人从广州公共资源交易中心评标专家库中随机抽取了5名专家和招标人委派0名代表组成了博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程评标委员会（以下简称“评标委员会”），负责上述项目的评标工作（评标委员会人员名单详见附件1）。2021年08月17日10:00，评标委员会在广州公共资源交易中心第评标11（4F）室进行封闭评标。2、评标细则和依据本项目评标按照《中国人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和博罗县杨村镇2021年度全域自然村集中供水工程项目招标文件的规定执行。3、清标情况/。4、投标文件的评审本项目采用合理低价法，评标委员会按如下程序进行评审：进入评标室的投标文件共4家。（1）评标程序：本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评标标准进行计算打分，投标人评标总得分为信用得分和投标报价得分之和，评标委员会按总得分由高至低依次推荐",0,0,0,1]
[1638,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同修缮工程定点采购合同合同名称：佛山市顺德区容桂街道东风社区行政服务中心修缮工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00884421甲方：佛山市顺德区容桂街道东风社区行政服务中心乙方：广东耀大建设工程有限公司合同金额(元)：199577.25人民币大写：壹拾玖万玖仟伍佰柒拾柒元贰角伍分根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：东风社区党群服务中心葺漏工程1.2工程地点：佛山市顺德区容桂街道1.3承包范围：东风社区党群服务中心楼顶简易结构棚搭建，安装等，具体详见工程量清单1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起45个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：199577.25（人民币大写）：壹拾玖万玖仟伍佰柒拾柒元贰角伍分合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前7天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定3.2指派赖天明为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题",0,0,0,1]
[1639,"云电商采购清单序号送货单物资名称送货单规格型号计量单位计量数量含税单价含税金额税率不含税金额备注1钢板1.35*0.75*25mm块500合计0368015008501450170",4,4,4,1]
[1640,"2021年09月评标色旅游公路)建设工程设计施工总承包惠来县林樟村至五福田村“四好农村路”报02哈”（红1、我单位依法组建评标委员会，评标委员会共由9人组成，其中7位评委从广东三、评标委员会组成4、整个开标、评标过程在有关部门及交易中心的监督、了会议并对开标结果进行了签字确认。后，公开开启了投标文件的第一个信封（商务及技术文件），所有投标人代表均出席把投标文件的第二个信封（投标报价文件）封存在广州公共资源交易中心封标室。随在监督单位、招标人代表、广州公共资源交易中心工作人员及投标人代表的见证下，4家投标单位均在规定时间内递交了投标文件（详见《投标文件接收记录表格》）。、2021-09-0209:45:00，在广州公共资源交易中心第14开标室接收投标文件是3、它22）（主)广东众强建设工程有限公司(成)惠州市道路桥梁勘察设计院;工程勘察设计集团有限公司;1）（主)金中天水利建设有限公司，(成)揭阳市公路勘察设计院。(成)核工业赣州家联合体投标人到场登记并购买了招标文件，分别是：333号广州公共资源交易中心48报名窗口公开接受投标登记并发售招标文件，共42、从2021-08-1209:00:00至2021-08-1816:00:00，及广东省招标投标监管网等网站发布本项目招标公告。1、从2021-08-1200:00:00至2021-09-0209:30:00，二、招标情况公里。田村，与Y170线相交，终点桩号为S236线）相交，建设规模:工程概述一-惠来县林樟村至五福田村“四好农村路”(红色旅游公路)建设工程设计（详见《开标记录表（主)重庆市实力公路开发有限公司,(成)恒津设计有限公司。（主)江西省路桥隧道工程有限公司，(成)广东粤路勘察设计有限公司7K4+968.57，路线总体呈东西走向，起点桩号为K0+000，途经上林樟、蛇头坑、妹仔坑，终点止于五福：本项目路线起点位于患来县北部山区的患城镇林樟村与G238线施工总承包评标报告见证下进行。（第一信封）》）在广州市天河区天润路在广州公共资源交易中心全长4.969;（原根据投标入综合得分的结果，由高至低推荐前3名中标候选人，推荐的中标候选",0,0,0,1]
[1641,"鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图麦汉图取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图麦汉图取料场矿山地质环境治理项目评标报告评审委员会2021年08月31日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图麦汉图取料场矿山地质坏境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图麦汉图取料场矿山地质环境治理项目（以下简称“本项目）已由以鄂发改行审字【2021】28号文件批准建设，项目业主为鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自治旗伊敏苏本人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自冶旗伊敏苏木阿贵图麦汉图取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏不阿货图麦汉图取料场矿山地质环境治理项目。具体情况如2.3阶表。2.2本标段计划日期:并",0,0,0,1]
[1642,"心心一。”",0,0,0,1]
[1643,"附件二温州医科大学附属眼视光医院询价采购报价文件正或副本报价人名称：（加盖企业公章）采购编号：项目名称：年月日附件2报价一览表报价人名称：国别/地区：采购编号：项目名称型号规格制造商全称数量报价方式报价货币报价总价交货日期质保期备注报价总价（大写）报价人名称（盖章）：代表（签字）：日期：年月日附件3租赁服务期限满后相关报价一览表报价人名称：国别/地区：采购编号：项目名称型号规格制造商全称数量租赁费用其他费用备注报价人名称（盖章）：代表（签字）：日期：年月日附件4响应偏离表项目名称：采购编号：序号技术参数、配置和商务条款报价文件响应偏离情况说明12345注：报价人应根据报价项目的性能指标、对照采购文件要求一一对应如实填写响应偏离表，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”未按要求填写的，有可能作负偏离外理报价人全称（盖章）：代表（签字）：日期：年月日附件5同类产品的销售业绩项目名称：采购编号：序号用户名称型号规格数量备注注：报价人可按此表格式复制报价人全称（盖章）：代表（签字）：日期：年月日附件6资格证明文件（1）法定代表人授权书温州医科大学附属眼视光医院：（报价人全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加采购编号项目名称的报价活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜法定代表人(签字)：报价人全称（公章）：日期：年月日附：授权代表姓名（签字）：职务：详细通讯地址：手机：电话：传真：邮政编码:",0,4,0,0]
[1644,"编制说明工程名称：宣城市公安局宣州分局养贤派出所改造工程一、工程概况：1、建设单位：宣城市公安局宣州分局2、工程地址：宣城市养贤派出所区域内3、工程内容：宣城市公安局宣州分局养贤派出所改造工程，本工程为维修改造工程，主要工作内容为土建、装修及水电安装等，具体详见工程量清单及勘察现场。二、编制范围：工程量清单所示全部内容。三、编制依据：1、建设单位提供的改造意见及勘察现场等；2、《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（2018版）、《安徽省建设工程费用定额》（2018版）、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》（2018版）、《安徽省建设工程计价定额（公用册）》（2018版）、《安徽省建筑工程计价定额》（2018版）、《安徽省装饰装修工程计价定额》（2018版）、《安徽省安装工程计价定额》（2018版）、建标[2018]44号文、造价〔2019〕7号文。3、现行有效的计价文件、政策性文件及指导意见；4、现行的建筑工程施工规范与工程质量验收标准。5、其他相关规定和特殊说明。四、编制说明1、工程量计算均执行2018版安徽省建设工程计价的规定；2、控制价按2018版安徽省建设工程计价；3、主要材料价格：采用2021年第7期宣城市建设工程市场价格信息价格；信息价没有的材料按照市场询价价格列入。4、人工费按2021年7月份信息价中的155元/工日计算5、税改文件依据造价[2019]7号文，增值税为9%。6、本工程暂列金70000元。7、本工程招标控制价仅作为招标最高限价之用。8、具体工程量结算时按实计算。9、满足建设单位使用要求，建议投标人勘察现场后进行报价编制说明工程名称：宣城市公安局宣州分局养贤派出所改造工程一、工程概况：1、建设单位：宣城市公安局宣州分局2、工程地址：宣城市养贤派出所区域内3、工程内容：宣城市公安局宣州分局养贤派出所改造工程，本工程为维修改造工程，主要工作内容为土建、装修及水电安装等，具体详见工程量清单及勘察现场。二、编制依据:1、建设单位提供的改造意见及勘察现场等；2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2018《安徽省建设工程工程量清单计价办法》。3、定额依据2018年《安徽公用定额",0,0,0,1]
[1645,"招标类别工程控制价（元）2021年9月24日至2021年9月27日2577684.27元投标人数量5公路工程施工总承包叁级拟中标人组织机构代码(或信用代码)工期标段工程交工验收的质量评定:合格工程;竣工验收的质量评业绩情况第二中标候选人怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司报价（元）云南交通建设工程公司第三中标候选人报价（元）",0,2,0,0]
[1646,"八、中小企业声明函1。中小:以内。X服务3本公司《联合体）知重]消根据X政府系购【迁中小企业及展管理办法》可（财库〔2020）46号）的传笼验上的信阻直生迁执圾五主位如理场排污的测述且项且名称】采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业京摆租关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:1、信四j生活抗圾无先化处现场挂污照测项且（标的名称），税于，主永伦北以工和别()(山信高纸俗]以(]]儿计上勘品的幼分税准式土六五其他未列明行业技术服务业义;承建（承接）企业为洛团嘉渣检汕过公在退公司（企业名称），从业人员62人，营业收入为[260，五元贫产总额为J0054万元，属于小型企北（中型企业、小型企业、微型伦\\）;以上企业，不后于夫企北的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形也不存在与大企业的负贡人为同一人的情本企业对上还声明内容的真实性师焖反窗入将依法承担相应资任武供应商:上于㎡公司【单位由子签充)鱼子然名）之上人吐多法定代表人:日期:2021年06月20日425",0,0,0,1]
[1647,"在安阳市公共资源交易中心注册的账户转入以下银行账户（不收取现金，时间以实际到账为)6.3、账户为：林州市公共资源交易中心6.4、账号：登录投标交易系统，在投标保证金确认界面查看账号6.5、开户行:中国建设银行林州支行6.6、保证金绑定投标人转账完成后，则需在“安阳市公共资源交易中心网站/林州市交易中心”点击“投标用户入口”，插入单位证书登录投标交易系统，进入【投标保证金】界面，当显示银行来款记录后，对所投标段进行保证金【绑定】如果不进行绑定，将无法对本项日投标7、发布公告的媒介本次竞争性谈判公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布8、注意]项8.1企业主体信息注册登记：登陆新版安阳市公共资源交易中心网站，点击右上角“注册”按钮进行注册（咨询电话0372-3387737）获取招标文件，需在招标公告期内，进入新版安阳市公共资源交易中心网站/县区交易中心/林州市交易中心(http://www.ayggzy.cn/indexlz)网站，凭企业数字证书点击投标用户入口“政府采购”登录系统，获取电子版招标文件及其它资料8.2办理数字证书：登录华测电子认证有限责任公司官网www.961llll.com“下载中心”栏下载《HNCA单位/个人数字证书登记申请表》填写并盖章后，携带相关手续到安阳市市民之家三层东厅31号CA认证窗口办理数字证书,以免影响投标(咨询电话0372—5116081,0371-9611111%8.3为加强管理，.提升服务质量，中心保证金管理系统升级实行保证金一对一的绑定模式，即用户交纳保证金时，一次交纳的保证金金额相一致方可绑定，凡与项目保证金金额不一致的将无法绑定9、联系方式招标人：林州市龙山街道办事处统一社会信用代码：11410581747405516G地址：林州市龙山东路联系人:孔先生",0,0,0,1]
[1648,"目录一、评标工作回顾1、工程概况2、开标3、评标时间及地点4、评标程序5、评委守则6、参加评标会议的部门及人员7、评标会议监督部门及人员.2、评标委员会成员名单43、评标委员会负责人。44、各评委的签到情况4三、废标情况说明.四、澄清、说明事项纪要…,五、有效投标文件评审后的投标人c,六、评标结果和推荐的中标侯选人,ce;0七、评标办法…6八、附件,…,6标文件商务标部分有效性评审表》(附件5-1)、《万江街道市民文化服务中心三至六层装备工程总承包投标文件商务标部分无效标情况说明表》(附件5-2)、(万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件技术标明标部分有效性评审表》（附件6-1）和《万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件技术标明标部分无效标管况说明表》（附件6-2)。四、澄清、说明事项纪要五，五、有效投标文件评审后的投标人各投标人的投标文件综合评审汇总如下县商务标得分授术技术标的矛g给编买母投标人名称最终综合得分商务标(不含价格评分)的最终综合德分商务标（价格评分）的最终综合得分最终综合得分名次条注【批广东衡太建设有限公司/广东中京国际建筑设计研究院有限公司22.802.0048.7073,50防2心东莞市恒泰建筑工程有限公司/广西中泽建筑设计有限公司21,6611.0047.3079.9635监厂东汇华建设集团有限公司/中媒科工重庆设计26。6619,00研究院(集团）有限公司49.4795,02工国被集团有限公司/广州22.3313.00名阳建筑设计有限公司48.5883,862以上结果依据《万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件技术标专家评审表》(附件7-1)、《万江街道市民文化服务中心三至六层修工程总承包投标文件技术标专家评审汇总表》(附件7-2)、《万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件商务标(不含价格评分)专察评审表》（限件8-1)、《万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件商近附件2万江街道市民文化服务中心三至六层装修工程总承包投标文件评标委员会专家签到表招标编号:SSTWJAI2110667序号专家签名专家姓名专家米源口本觉专家Q外地专家",0,0,0,1]
[1649,"梅州市技师学院网络实训平台建设项目公开招标文件项目编号：GDQCZB18H076采购人：梅州市技师学院采购代理机构：广东启诚招投标代理有限公司二〇一八年十二月梅州市技师学院网络实训平台建设项目项目编号：GDQCZB18H076目录投标邀请3第一部分投标须知5一、总则7二、关于招标文件10三、关于投标人11四、关于投标文件12五、关于开标15六、关于评标16七、关于定标18八、关于无效投标的认定和废标19九、关于招标代理服务费19十、关于合同20十一、关于质疑21十二、关于投诉21第二部分合同范本（供参考）22第三部分招标需求26第四部分评标办法381评标委员会38评标方法383评标程序384推荐中标候选人名单405确定中标人40第五部分投标文件格式46目录46表5-1投标函50表5-2法定代表人证明书/法定代表人授权书格式51表5-3实质性响应一览表53表5-4开标一览表54表5-5详细报价表55政策适用性说明（可选）58表5-6投标人基本情况表59表5-7项目经理/项目负责人简历表61表5-8拟为本项目实施/维护服务主要技术人员情况表62表5-9类似项目经验一览表63表5-10投标响应与招标文件差异一览表64表5-11售后服务情况表65表5-12退投标保证金说明66表5-13招标代理服务费承诺书67表5-14诚信投标（报价）承诺书682广东启诚招投标代理有限公司概州北技血光院图络实训平台型设项目目络马:GXZBL8B076投标请广东启诚招投标代理有限公司受梅州市技师学院的委托，对梅州市技师学院网络实训平台建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标一、采购互日输引，GDOCZB18H076二、采购项目名称：梅州市技师学院网络实训平台建设项目三、采购项目预算企额（元）:2500000元:四、采购数量:1项五、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)序号采购内容/用途上教学零用仪器备注:1.招标项目的详细内容及技术参数、执行标准详见招标需求书2．投标人应对项目的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标3.本项目采购本国产品/服务4.本项目属于政府采购项目.六、供应商资格（提供证明文件",1,1,1,1]
[1650,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:教学楼室外活动场地维修项目-省外铺装第!页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述温邑工程量综合单价合价暂估价O4L00100100拆除路面1.拆险愿有沥青路路面运能省行考虑验16Gg羽010203008002水泥砖面层详见图集：青19]5-1—翻100厚水泥砖(1200永泥据5j以水泥协F谈在宋能哈杭《柏迪路面苏除后混凝王基质启1669述0:020:00-4002道牙石.汽车工程系实训楼西系川实验楼西实工车间东买处新增谊东若办240分部小计新建水泥砖地面011102003001块料楼地面1.详见图集：青19]2-5备160厚地的面层(60.20:。于农诺山.20厚1:3于硬性家淀时时(的的6就凝土，160厚3:7灰土迅2785分部小计原水泥地坪拆除311602001004原水泥趋坪拆除拆除愿有水泥地坪并嵩2,这距目行考患比845扩040203008003水泥砖面层详见图集：咨19]2-62-括21翻100厚水泥砖(6008臣计羊薇莲家泥8.20厚1:3千结省后有柏清路面的拆除后湟凝土基层列703分部小计散水拆除并新做oLI602001001前水拆除并新做1.拆除原有既求并垃暖2运距自行考患2150本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:教学楼室外活动场地维修项目-省外铺装第2页共3页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述上恶工程量综合单价合价暂估价述010507001001澄水单见图集：青19]2-1范引C20细石混凝土随却随抹，注撤11永603:7灰土垫层，宽出面层10公17分部小计新建水泥硬化010507002001水泥硬化1.详见图集:青19.]2-4一册620厚1:2水泥砂浆压影扶).c20湿凝土垫层100组山,150座3;7龙出必18分部小计后勤处屋面维修01B001后勤处屋面维修.后勤处屋面维修2分部小计绿化工程1I05010100900种植土回（换）填1.回项土质要求:种植取主梁距:现场实际请说考总乙正:根批现场众系仟况自行考庭250□3【201L102003002块料楼地面|1.详见图集;青19]2-52,衢100厚地砖面层(60广农追5厚水泥4.20厚1:3于读性求统(",3,3,3,1]
[1651,"2020年生态环境保护“党政同责、一岗双责”第一季度考核评分表大良容桂伦教勒流陈村北滘乐从龙江杏坛均安序号考核内容第一季度加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分加扣分原因评分每季度分值区责任单位计分说明资料报送要求责任科室一、环境质量1PM2.5降幅情况（市考指标）按考核要求削减季度同比改善4.6季度同比改善4.8季度同比改善4.7季度同比改善4.7季度同比改善4.5季度同比改善4.5季度同比改善4.5季度同比改善4.6季度同比改善4.6季度同比改善4.64市生态环境局顺德分局1.同比各镇三年的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇2017-2019年三年同季度均值相比，考核2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得2分；2.同比各镇街2019年同季度的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇街2019年同季度均值相比，2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得分为：2×（1+X%）。（3）当各镇街季均浓度同比均无改善时，升幅大于或等于全区平均升幅的，得0分，升幅小于全区平均升幅的，得分为：2×（1-X/全区平均降幅）。按区环境保护监测站对区环境空气自动监测网和区内国家网络国控点监测数据的统计结果大气环境科2PM10降幅情况（市考指标）按考核要求削减季度同比改善4.6季度同比改善4.6季度同比改善4.4季度同比改善4.5季度同比改善4.9季度同比改善4.5季度同比改善4.8季度同比改善4.6季度同比改善4.6季度同比改善4.64市生态环境局顺德分局1.同比各镇三年的均值（占分值的50%）：X为各镇街2020年的当季度均值与各镇2017-2019年三年同季度均值相比，考核2020年季均浓度改善幅度（季均浓度上升时X取负号），单位为%。（1）X≤0，零分；（2）X＞0，得2分；2.同比各镇街2019年同季度的均值（占分值的50%）：",0,0,0,1]
[1652,"证号：湘建安B（2020）0300821；级注册建造师证书证号：湘143192000415；项目负责人安全生产考核合格证书中标候选人(湖南金林输变电建设安装有限责任公司)的项目负责人：钱盛东壹B（2020〕0104787;证号：湘143171771615；项目负责人安全生产考核合格证书证号：湘建安中标候选人(湖湘建工集团有限公司)的项目负资人；2019）0102520:书证号：湘143192001196；项目负责人安全生产考核合格证书证号：湘建安B中标候选人(湖南警安工程有限公司)的项目负责人：2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况0784万元，质量:工期/交货期/服务期:合格，：湖南金林输变电建设安装有限责任公司，投标报价：699.53中标候选人第3名:合格，工期/交货期/服务期：90天:中标候选人第2名：潇湘建工集团有限公司，投标报价：.合格，工期/交货期/服务期：90天;中标候选人第1名：湖南警安工程有限公司，１、中标候选人基本情况标段(包)[001]铜官万兴限价房配套双电源工程施工一、评标情况公示结束时间：2021年09月03日（招标编号：/）铜官万兴限价房配套双电源工程施工中标候选人公示苗慧壹级注册建造师证书杨必当壹级注册建造师证90天;658.249617万元，质量投标报价：653.81875万元，质量工3y招标入或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）/电子邮件:道系票地招标代理机构:电子邮件:曲系票盛招标五、联系方式88061859。本招标项目的监督部门为长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心07:31收四、监督部门详见附件三、其他详见附件二、提出异议的渠道和方式中标候选人(湖南金林输变电建设安装有限责任公司)的资格能力条件：响应3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件招标人或其招标代理机构:～0731-85226831话:；刘女士长沙市岳麓区潇湘南路一段208号柏宁地王广场北栋19楼址:新泉工程咨询有限公司/0731-88076716话：肖先生人:长沙市望城区雷锋北大道1688号投融资中心址:长沙市望城区交通建设投资有限公司人;中标候选人(蒲湘建工集团有限公司)的资格能力条件：响应;中标候选人(湖南警安工程有限公司)的资格能力条件：响应，开显含效106知2第次恋①22UKCG)*心2D沁联系方式：0731-88061859招标投标监督机构：长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心联系电话：0731-85226831招标代理机构：新泉工程咨询有限公司联系电话:",0,0,0,1]
[1653,"中国电信2018年高压配电柜、变压器、开闭站采购项目中标候选人公示中国电信2018年高压配电柜、变压器、开闭站采购项目评标委员会按照招标文件我明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，中标候选人推荐如下:1.第一中标候选人（1）单位名称：沈阳飞驰电气设备有限公司（2）投标报价（元）：5513777.77（33质量：投标人响应招标文件的具体质量标准情况（4）交货期：合同签订之日起42日内交货（5）评标情况:本项日2018年12月27日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，沈阳飞驰电气设备有限公司综合排名第1（6）项目负责人姓名及其相关证书名称和编号：不涉及（7响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件2.第二中标候选人:（1）单位名称特变电工集团衡阳电气装备有限公司（2）投标报价（元）：4590000.04（3）质量：投标人响应招标文件的具体质量标准情况（4）交货期：合同签订之日起40日内交货（5）评标情况本项目2018年12月27日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，特变电工集团衡阳电气装备有限公司综合排名第2（6）项日负责人姓名及其相关证书名称和编号：不涉及（7）响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件3.第三中标候选人：（1）单位名称:沈阳市环英电气自动化有限公司（2）投标报价（元）：708760000（3）质量：投标人响应招标文件的具体质量标准情况（4）交货期：合同签订之日起45日内交货（5）评标情况：本项目2018年12月27日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，沈阳市环英电气自动化有限公司综合排名第3（6）项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:不涉及（7）响应招标文件要求的资格能力条件：符合招标文件规定的资格能力条件公示期:2018年12月27日至2018年12月31日，共5天公示期间，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的,请以",0,0,0,1]
[1654,"武汉市明刷汽车维修服务有限公司维修结算单客户名称：武汉市汉阳区求务和湖泊报水队牌照号:鄂A8XR63管)会员卡号:卡级别:卡余额:0.0ov上村折扣究:100%材料管理费:0.00外协费:0.00施救费;:仓00前税蒙3总金额(大写>:陆仟捌佰柒拾柒元整《小写>买6877.00客户签验上ff款方式:挂帐己(H金额.至0.00备注:地址:武汉市汉阳大道888号（特种厂院内)地址:武汉市汉阳大道888号（特种厂院内)电话:服务热线：027-881816时24小时救援比话:[5927454397",0,0,0,1]
[1655,"彩盖",0,0,0,1]
[1656,"第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:乙方法一：全部入也法:乙方法二:均值入邑法:□方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取,二是，按照的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人辽否初步评审评审因素评审标准投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业技照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期投标函中找明",5,5,5,1]
[1657,"封-2前进路68号房屋维修工程工程招标控制价招标控制价(小写):434,401.08(大写):肆拾叁万肆仟肆佰零壹元零捌分其中:安全文明施工费(小写):22335.32(大写):贰万贰仟叁佰叁拾伍元叁角贰分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：前进路68号房屋维修工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)分部分项工程费425626.08.1A建筑工程425626.082措施项目费87753其他项目费4其他项目安文费5其他项目税金－招标控制价合计=1+2+3+4+5434,401.08注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：前进路68号房屋维修工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目8775措施项目费合计=1+28775表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：前进路68号房屋维修工程第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价A建筑工程1011601001001砖砌体拆除[项目特征]1.砌体名称:砖砌体2.砌体材质:标准3.拆除高度:3.2米[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理m3344.7162.0821399.62011610001001木门窗拆除[项目特征]1.室内高度:2.8米2.门窗洞口尺寸:2.0*0.8米[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理樘6310.54664.023011606001001走道拆除[项目特征]1.拆除的基层类型:综合考虑2.龙骨及饰面种类:综合考虑[工作内容]1.拆除2.控制扬尘3.清理m233094.2531102.54011605001001卫生间地面拆除[项目特征]1.拆除的基层类型:综合考虑2.饰面材料种类及厚度:饰面砖，6MM",2,2,2,1]
[1658,"出首辽单导嵩升翘封导出景斗首占g宜计被些志录又淮斗导出景首占额上作X0日0日L古IZ0;峰*上被引1(cS≥1文,考上=Yx1毕招皿G落了熟最以林“简筹华早盛召长牌辽华导“确出置筹辽华斜子华些t是H部YY斗工可市答筹邵慈菲V易R殖‘石(0早6于丁日(日Z击[z‘斗式系斗工P市暂x被证V易R箱工x子斗长“40;耳6于T日瓦Z日Z击TZZ围即科晋古甲“毕工x8子‘摄兴样染‘了军协工斗矸狱组2对审群拳下年目g丰2器其x斗被和对收斗被甚‘硕虫上斗招份暂对收斗符准去ZY北工装晖开面干取邓U斗㎡连甚甲请林斗工“斗虹V平标“甘x者工G‘活侧害转买T￥殖“旦串五上招Y器票邓市暂x骤箱平辽某平箱?干审非丰田班升泳暂站边初梁对万子切季斗长-卫辽击辽J斗吾针x斗对谯斗补计研目加丰社本孟《材x确社）平冬x如军导群梁故目面砀涨晋翠梁不平总黟平淮非总田即耳暂古御“经牙目旗无海习亨围野印济置古系溪研李晖花箱羽总围鄂平济置古稻‘L!姆器照目旗磁出暂率斜辽华号将升淮斗导出即H证占淄‘等系霍基输g张Z￥g日SL鄂察圆导·子首圣斗长染昕Y乙2独Y磁光与鉴车斗牙石甲畔I翼中革拳车独层计约9派C￥派I谈学泽Y销社套目马束‘请景曰结犁”派暴已“独联子百季算长“首邵部凹签监监‘没算丰置目近牲琴目旗学肝班签鄞半零改料活整零额悬孟丰出回和书‘5算长辑‘上影琊隧述团证诉年)玲工;=Y磁五（法现许长“丽㎡“谋序号投标人名称合计得分东莞市兆生家具实业有限公司83.4深圳市家乐威顿家具有限公司46.043深圳长江家具有限公司广东优派家私集团有限公司98.7558.01十、第一中标候选人的情况:第一中标候选人:深圳长江家具有限公司报价:3795369.00元;交货限:50日历天名体触的t通建启评标委员会签字:在后交12”代2021年7月20日第2页共≥页",0,0,0,1]
[1659,"采购清单序号项目名称单位数量一、设备部分1多联机中静压型风管式室内机台32多联机中静压型风管式室内机台23多联机中静压型风管式室内机台24直膨式空气处理机组台1524HP直流变频室外机组台1642HP直流变频室外机组台17多联机线控器个7二、辅材部分1脱氧无缝紫铜管米602脱氧无缝紫铜管米1.53脱氧无缝紫铜管米29.24脱氧无缝紫铜管米85脱氧无缝紫铜管米7.76脱氧无缝紫铜管米1.57脱氧无缝紫铜管米11.58脱氧无缝紫铜管米6.39分歧器套610碳钢通风管道m267.611碳钢通风管道m2150.512碳钢通风管道m2147.613电动风量调节阀个11470℃常开型防火阀个11570℃常开型防火阀个216手动风量调节阀个517旋流风口个2018单层百叶带网回风口个219单层百叶带网回风口个720双层百叶出风口个1221冷凝水管米3322冷凝水管米15.523冷凝水管米8.524配线米7825配线米7026冷媒Kg3527帆布软接㎡2628电缆线米3029电缆线米1530电缆线米5231阻燃线管米4532阻燃线管米5233空调设备减震机座个134空调设备减震机座个135空调设备减震机座个1",4,4,4,1]
[1660,"水泥投标报价清单需求方：秦皇岛至唐山高速公路唐山段主体工程ZT7合同项目部序号名称型号规格单位数量2021年6月河北省交通厅信息价唐山地区（不含税）不含税单价组成（元/吨）不含税合价（元）厂家/品牌备注不含税出厂单价-①不含税运输、装卸费等（固定价）-②不含税综合单价（元/吨）-③=①+②1水泥P·O42.5（散装）t24479.2240000金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司2水泥P·O42.5（散装）t500040000唐山冀东水泥三友有限公司不含税金额合计0增值税专用发票税金（税率13%）0含税合计0备注：1、报价清单应与投标人须知，合同条款，技术标准等文件结合起来阅读与理解；2、报价清单中所列数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际发生并经招标人、实际需方认可的数量计算，按照报价清单的单价和合价计算支付金额；3、投标人按综合单价与实际数量计算所得的结算金额提供增值税专用发票，税率为13%，如因国家政策性调整致使税率发生变化的，按国家政策调整。招标人不接收运费发票；4、清单中有数量的每一细目都需填单价、合价，运费汇总统一报价，单价和总价取小数点后两位，报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。5、投标人在报价清单中填写的税率应与计算出税金金额保持一致，如出现不一致时，按有利于招标人原则修正。6、投标人送货地址为送货地点为秦唐高速公路唐山段主体工程ZT7合同项目甲方指定位置。报价单位：（签、章）",3,4,3,0]
[1661,"第四部分采购清单（部分）温宿县第三中学文化建设项目产品名称规格型号单位数量单价金额六大精神浮雕0.1×3×4花岗岩定制浮雕个6立柱廊道圆柱0.8×5米圆形花岗岩刻字个6弧形横梁38×0.5×0.5花岗岩异形切割套1金温缘广告字1.5×1.5不锈钢烤漆个3苹果雕塑1.5×1.5玻璃钢温宿元素雕刻个1小苹果座椅0.5×0.8玻璃钢个5佛手雕塑高1.8米一组玻璃钢金华标识个1佛手造型座椅0.5×0.8玻璃钢个5弧形座椅0.5×0.6×8米玻璃钢个2名人环9米×1米×0.6米不锈钢雕刻发光个1民族图腾0.3×0.5×0.5黄岗岩石刻个112其余附件（清单）另附。注：投标人不得更改本项目采购清单中的先后次序、产品名称、规格型号、单位以及数量，否则视为无效投标。",4,4,4,1]
[1662,"标段编号：E4412000001002871001001肇庆新区科教产业园基础设施工程（一期）监理评标报告肇庆新区科教产业园基础设施工程（一期）监理评标委员会二○二一年九月六日一、投标文件递交情况由肇庆新区政文组团投资管理有限公司委托珠海德联工程咨询有限公司招标的肇庆新区科教产业园基础设施工程（一期）监理招标，招标控制价为：￥1191180.00元，截止至招标文件规定的时间2021年09月06日上午09：30，共有5家投标人递交了投标文件，分别是：1.广东兆业工程管理有限公司2.广东鼎建工程咨询监理有限公司3.肇庆市资信工程建设监理有限公司4.广东亨泰项目管理有限公司5.广东众志城业工程管理有限公司二、开标情况2021年09月06日上午09：30在肇庆市公共资源交易中心开标室公开开标，招标人代表、投标人代表、监督单位代表、招标代理机构和交易中心有关工作人员等出席了开标会议（详见《开标签到表》），招标代理机构主持本次开标、唱标工作，开标情况详见《开标记录表》。三、评标委员会及监督机构按照招标文件组建评标委员会的规定，评委会共由5名专家组成，其中招标人评委1名：专家一。其余4名均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，分别为：专家二、专家三、专家四、专家五。经评委会推举，由专家二担任本项目评委主任。（详见《评标签到表》）监督、见证单位人员名单详见《开标签到表》。四、评标办法评标原则：本工程根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施办法》《广东省发展改革委等单位关于评标方法的使用导则》和肇庆市建设工程招标投标有关管理规定，以“综合评估法”为依据评定。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照《招标文件》第三章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等，由评标委员会以少数服从多数原则记名投票表决确定。五、评标工作22021王0且06且上生L0:0在肇庆市公共资源交易中心评标室进行评标。根据招标艾件规定的标办法，评标公员会首先对投标文件进行初步年,。经审查，所有投标人的投标文件均通过初步评审。（",0,0,0,1]
[1663,"杭州钢铁集团有限公司改制土地评估项目（招标编号：CWZC-2019-0001）招标要素采购单位：杭州钢铁集团有限公司组织实施：杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部招标单位：杭州钢铁集团有限公司招标中心2019年01月07日杭钢集团有限公司改制土地评估项目招标编号：CWZC-2019-0001特别提醒：该招标要素不作正式招标文件，正式招标文件以最终下载为准！！！招标要素征求意见的说明杭州钢铁集团有限公司招标中心（下称“招标单位”）受杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部（下称“采购单位”）的委托，就杭州钢铁集团有限公司改制土地评估项目（CWZC-2019-0001）进行公开招标为避免招标需求等不合理或带有倾向性，现将招标要素（详见附件）公布，以公开征求意见一、征求意见范围：1、供应商资格条件是否具有明显的倾向性和歧视性；2、技术指标是否具有明显倾向性和歧视性；3、是否有影响招标“公开、公平、公正”原则的其他情况二、征求意见的回复：各供应商及专家提出修改意见和建议的，请于报名截止时间前，将书面材料送至招标单位联系人：李女士,电话：0571－85032587,地址：浙江省杭州市拱墅区半山街道半山路345号（半山基地管委会办公楼四楼）；邮编310022在截止时间前无法送达的，可先将材料扫描件发送至招标单位，邮箱：lijuan@hzsteel.com，并在3个工作日内补交书面材料三、合格的修改意见和建议书要求：1、供应商提出修改意见和建议的，其书面材料须经法定代表人签字确认、加盖单位公章并提供联系电话2、专家提出修改意见和建议的，其书面材料须出具本人与该项目相关专业证书复印件及联系电话3、各供应商及专家提出修改意见和建议内容必须是真实的，并附相关依据，如发现存在提供虚假材料或恶意扰乱招标工作正常秩序的，一经查实将列入不良行为记录杭州钢铁集团有限公司招标中心2019年1月7日-1-杭州钢铁集团有限公司招标中心杭钢集团有限公司改制土地评估项目招标编号:CWZC-2019-0001第二章投标人须知一、投标人须知前附表条款名称编列内容1.1招标人名称:杭州钢铁集团有限公司地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号1.2项目概况详见第一章《招标公告》1.3资金来源和落实情况企业自筹，已落实1.4招标范围服务期技术标准详见第一章《招标公告》1.5.1投标资格要求详见第一章《",1,1,1,1]
[1664,"河壕村设施农业建设温室大棚项目工程量清单招标编号:BYNEZJGJ[2021-019]招标单位：补隆淖镇人民政府招标代理公司：中金国际项目管理有限公司清单编制说明项目名称：河壕村设施农业建设温室大棚项目工程概况：河壕村设施农业建设温室大棚项目建设，总建筑面积33696平方米，包括农业大棚钢结构的制作、安装、电气等。工程量清单编制范围：委托方提供设计施工图的范围及内容。工程量清单编制依据：本工程拟建实施的工程量、与本工程相关的有关资料；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相配套的计算规范；《内蒙古自治区建设工程量清单计价规范实施细则》内建工（2013）641号文件；《内蒙古自治区建设工程计价依据（2017届）》《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）；现在实行的相关行政主管部门发布的与本工程量清单有关的文件；其他说明暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。本项目有暂列金额。暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。暂估材料价格表中的材料价暂估价和专业工程暂估价格表中的价格为招标时暂定的价格，工程量清单编制时价格由委托方提供或认可。本项目有专业工程暂估价。计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。本项目有计日工。本项目不计取特殊地区施工增加费、总承包服务费、优质工程奖励费、绿色建筑奖励费、提前竣工（赶工补偿）费。环境保护税暂不计取，根据合同约定据实结算。本项目材料检验试验费、企业自有工人培训管理费等暂不记取。项目建筑工人实名制费用暂不记取。7、工程量清单与施工图纸（或方案）互为补充，工程量清单不理解之处，结合施工图（或项目清单描述）的内容理解。8、实际施工内容与本清单或施工图纸内容不一致时，结算时",3,0,3,0]
[1665,"读八",0,0,0,1]
[1666,"直埠镇第二中心村幼儿园工程中标公示信息,类别施工招标人诸暨市直埠镇中心学校招标代理机构浙江至诚工程咨询有限责任公司工程名称直埠镇第二中心村幼儿园工程建设规模本工程主要建设内容为直掉镇第二中心村幼儿园工程现说柜架结构，共三层，总建筑面积2222.7平方米，用于款学场地标底造价566.5697万元开标时间2019年1月4日10:00时预中标人浙江风卫市政园林建设有限公司项目经理杨柳卷项目经理证书浙233131296683中标下浮率12.00%中标工期165日历天决标小组组长朱立加公示期限2019年1月4日11:00时至2019年1月9日11．00时投诉受理若您对该工程的中标结果有异议.请在上述期限内向诸暨市宜浑镇命沁学陵或诺暨希公共资源交诉投诉电话0575-8T269950",0,0,0,1]
[1667,"评标办（综公评标办法前附表宁训2条款号评标方法与亏营业执照、有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应阶授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定符合第六章“投标文件格式”的规定2.1形式评审标必徐招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定中标保弘违广方法01连点投标人名称投标函及投标函附录签字盖章投标文件格式备选投标方案营业技照和组织机构代码证资质要求财务要求业绩要求信誉要求项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形2.1.2资格评审标准””省投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12,1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评审标准来*考***十丰丰普条款号条款内容编列内容2.2.1（1）业绩部分：6分（2）设计方案部分:54分《3）投标报价:100*（1-信用因素比例%）-业绩分值-设计方分值构成案分值（技术设计文件）-其他【即投标报价分=100*（1-信用(总分100分)因素比例%）-82】（4）其他评分因素:22分",5,5,5,1]
[1668,"盛慧世上式二二二",0,0,0,1]
[1669,"华南理工大学五山校区南区游泳馆变配电房建设工程评标报告华南理工大学五山校区南区游泳馆变配电房建设工程【项目编号：HGJL[2021]GC07001】项目招标开标会于2021年7月30日09：30在广州市天河区五山华南理工大学南秀村物资大楼附楼二楼评标室（4）举行，2021年7月30日10时00分在广州市天河区五山华南理工大学南秀村物资大楼附楼二楼评标室（4）进行评审，开标、评标的全过程在华南理工大学的电子监督见证下进行。本项目在投标文件递交截止时间（2021年7月30日9：30）前，共收到5家投标人递交投标文件，详见《投标文件接收记录表》。评标委员会由5名专家组成，其中一名为业主专家，其余4名均在中华人民共和国财政部专家库中随机抽取。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：其他评标委员会成员：本次评标方法为综合评估法，评标委员会本着“公开、公平、公正”的原则，根据招标文件及相关资料的要求，对各投标人进行资格审查，最终确定5家投标人通过资格审查，资格审查结果详见《资格审查表》、《资格审查汇总表》及《资格审查报告》。随后对各投标文件进行了有效性审查，最终确定5家投标人通过有效性审查。对通过有效性审查的投标文件进行综合评审，详见《有效性审查表》、《有效性审查汇总表》、《算术复核汇总表》、《技术商务评分表》、《技术商务评分汇总表》、《经济标评分表》，最后评标委员会按总得分从高至低进行排序，投标人总得分及排序详见《投标人综合得分表》。经评标委员会一致同意，推荐：广东永鑫建设有限公司为第一中标候选人，投标报价2490347.63元,综合得分96.38；广州市电建机电工程有限公司为第二中标候选人，投标报价2511938.51元,综合得分93.21；广东雅景工程有限公司为第三中标候选人，投标报价2534144.22元,综合得分89.26；评标委员会组长:评标委员会成员:日期：2021年7月30日",0,0,0,1]
[1670,"工程分组费率表工程名称：秀屿区笏石镇温东村2021年高标准农田建设项目序号费用名称土方开挖工程石方开挖工程土石填筑工程模板工程混凝土工程钢筋制安工程钻孔灌浆及锚固工程疏浚工程生态景观工程其他工程安装工程管道安装工程安装工程(制作)安装工程(费率)议价0000000000000000000000000000001234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344451其他直接费3.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.153.15A200000000000000000000000000000002间接费10.512.59812.5610.568655705555B00000000000000000000000000000003利润77777777777777C00000000000000000000000000000004税金99999999999999F0000000000000000000000000000000工程预算汇总表工程名称：秀屿区笏石镇温东村2021年高标准农田建设项目编号项目名称建安费(元)设备费(元)节唯一编号级别第一部分灌溉与排水工程13884410491建筑工程一水源工程38329401112建筑工程二排水工程100514701132建筑工程第二部分田间道路工程108720901161建筑工程一田间道0159448101172建筑工程二田间道0249272801182建筑工程第三部分标志牌506101191建筑工程第四部分施工专项工程4961401101建筑工程一安全生产措施费4961401202建筑工程小计(元)25303250A总计2530325表三建筑工程预算表工程名称：秀屿区笏石镇温东村2021年高标准农田建设项目序号定额编号工程或费用名称单位数量单价(元)合价(元)备注级别第一部分灌溉与排水工程001388441149一水源工程003832942111（一）坑塘04挡土墙0038329431121Y10411坑塘清淤-外运3kmm3111224.24269554$坑塘清淤-外运3km$24.24$$555$555Y104112Y10305土方开挖三类土-就近堆放m3941.812.9627884$土方开挖三类土-就近堆放$2.96$$557$557Y103053Y10323土方开挖三类土-外运3kmm3301.9317.0351424$土方开挖三类土-外运3km$17.03$$561$561Y103234Y30163×0+Y30172土方回填夯实-利用开挖土m3实方783.7410.179164$土方回填夯实-利用开挖土$10.1$$563$563Y30163×0+Y301725Y30178T回填卵石m3实方45.71131.3760054$回填卵石$131.37$$565$565Y30178T6Y40065+Y40296×1.03+Y40323×1.03C15素砼垫层m334.25509.84174624$C15素砼垫层$509.84$$567$567Y40065+Y40296×1.03+Y40323×1.037Y40296×1.03×0.8+Y40323×1.03×0.8+Y40067T×0+Y40147TC15埋石混凝土基础-20%片石m3274.06461.441264624$C15埋石混凝土基础-20%片石$461.44$$573$573Y40296×1.03×0.8+Y40323×1.03×0.8+Y40067T×0+Y40147T8Y30064T×0+Y30064AT干砌块石挡墙m3砌体方337.59202.05682104$干砌块石挡墙$202.05$$578$578Y30064T×0+Y30064AT9Y40296×1.03+Y40323×1.03+Y40058C20砼压顶m329.7561.09166644$C20砼压顶$561.09$$580$580Y40296×1.03+Y40323×1.03+Y4005810Y50001+Y50002普通标准钢模板制作、",3,3,3,1]
[1671,"InitDocument.aspxPagelof)号详细评分汇总表规目名称。响隆县求村宅基地、是体建设用地“房绝一体”确段登记技术股务五标段（鸡场镇、大广镇）（Calz0210815139712659批标包位，总分挂名(晓B1甲花延质河路》现测数向疫·院着型公司9.7514.54上价格因素恩分上技术因款得分上商务因款得分上其他记由符分70.0094.292四川霍川颐测孜范理行息有限公司9.7913,861.00846中建国信勘测规划有限2公。10.0012.3934.0056.39云社名夕连郭改授小子拿义芝动湘卫龙开标时间:2021/9/910:00:00",0,0,0,1]
[1672,"平顶山市第一高级中学新校区小报告厅设备配备项目心中易交共评源标资报公市山顶平告2021年07月19日评标报告一、招标项目基本情况项目名称:平顶山市第一高级中学新校区小报告厅设各配各项目采购编号:2021-05-368招标人:罪顶山由笼二高级由学项目概况:平顶山市第一高级中学近校区小报告厅设备配各项目标段划分:第二标段招标范围:平顶山击第一高级由学新校区小报告厅设备配签项目的采购、安密迎试、验收和售后服务包)”供货期（或完成时限):签订合同后20日历天内完成质量要求:合格招标公告媒体:在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市)爱发河南省公共资源交易公共服务平台》上同时发布。评标日期:2021年07月19日O9时20分00秘评标地点:平顶山市公共资源交易中心第18评标室二、递交投标文件的投标人(供应商)序号L标段投标人（供应商）名称各注重八》第一标段平顶山市盛聚源商贸有限公司2第一标段平顶山市旺升商贸有限公司3穷款标段>河董尼斯特电子科技着限公司d/苏标段河面兴锦建设工程有限公司K三、评标委员会成员名单序号评委姓名是否评委主任１李蓓2张科峰是3冯秋登矛4韩分否5景占磊在四、开标记录开标会议在招标文件中确定的提交投标文件截止时间2021年07且L9旦09时20分0型的同一时简公并进行，并标地点为招标文作中预先确定的平项山市公共资源交易中心第，土三室开标厅。采购人、投标人(供应简)和各有关监各单征的代表按时参加了并标会议，先由各投标人(供应简)代表检查所有投标文件的签封情况，确认无误后由招标工作人员当众解密了在投标截止时间前收到的所有投标文件，并宣读投标人(供应商)名称、投标报价、工期、质量要求以及项目负责人信息等内容，并对开标过程做了如实记录（详见“开标记表\"),五、投标价格、最终得分一览表评标委员会对招标文件进行认真阅读，然后根据招标文件规定的评标步骤对各投标文件进行认真评审，推荐中标候选人。常一标序弓投标人名称投标报价M合计得分名次]河雨兴镇建设工程有限公司肆拾玖万耿仟零受拾肆元整（x499,.014.00)56.13上2河南菲尼斯特电子科技有限公司肆给玖万3仟捌佰陆搭即元整//(Y498,864.00)51.1622平顶山市盛聚源商贸有限公别S1.14317六、否决投标情况",0,0,0,1]
[1673,"评审情况一览表项目名称:旌德县环城东路段供排水供气管网等设施项目项目编号:JDX-GC-GK-2021027序号投标单位投标报价初审情况总得分1郑州市市政工程总公司90088502.21/2浙江竤伟集团有限公司85535056.75/3江西省路桥隧道工程有限公司103062553.73/4江苏科晟园林景观建设集团有限公司102583243.68/5新余市中天路桥工程有限责任公司85103677.72/6江西鸿邑建工集团有限公司84933740.51/7丰和园林建设集团有限公司85377102/8江西绿巨人生态环境股份有限公司87288895.79/9安徽安能建设集团有限公司102779325.07/10浙江金圣建设集团有限公司104303313.15/11广西联友建设工程有限公司104260828.85/12中龙茂林建设集团有限公司104176949.59/13江西交建工程集团有限公司103432929.68/14中垂建设集团有限公司104510287.95/15江西中企建设工程有限公司103875202.13/16金光道环境建设集团有限公司85099320.34/17南联建设集团有限公司103941651.93/18杭州滨江区市政园林工程有限公司86047047.03/19天工方圆建设集团有限公司103280421.94/20江西临川建设集团有限公司103890452.91/21鑫洲控股集团有限公司103993940.3/22四川凯源建筑工程有限公司102506989.81/23中跃市政工程有限公司103672584.7/24广东天立方建设集团有限公司103785876.17/25四川顺程建工（集团）有限公司104010280.42/26中建银泰建设集团有限公司102474309.58/27宁波廉宏市政园林建设有限公司103697639.55/28安徽省天昕建设工程有限公司102910045.99/29江西中金建设集团有限公司103792412.21/30北京华厦恒建设集团有限公司103737945.16/31宇轩建业集团有限公司83116719.7/32河南昊锦建设集团有限公司104947113.69/33镇江市政建设集团有限公司103247741.7/34华辉建工集团有限公司104435123.41/35安徽长江建设集团有限公司96836969.81/36福建省天柱建设工程有限公司103345782.4/37陕西华萃路桥工程有限责任公司103138807.6/38江西省城建集团有限公司105317489.64/39中诚恒诺建设有限公司103182381.24/40福建章诚隆建设工程有限公司103389356.04/41林盛建设集团有限公司104265186.22/42江苏广泽建设有限公司85447909.47/43江西省同欣建设工程有限公司105088728.03/44江西省荣阳建设工程有限公司82898851.49/45承德远东建设集团有限公司102953619.63/46中晟升博集团有限公司102997193.27/47河南安居建设有限公司103356675.81/48石家庄一建建设集团有限公司89086308.5/49福建省华荣建设集团有限公司103106127.37/50中建宏图建设发展有限公司104206361.8/51百信建设工程有限责任公司103040766.91/52辽宁同鑫建设有限公司103585437.42/53中创国际建设集团有限公司97601687.21/54上海市政建设有限公司101818526.29/55威乐建设集团有限公司99554875.65/56企源市政工程集团有限公司102801111.89/57中建城开环境建设有限公司100849012.78/58中盛万安建设集团有限公司99957931.83/59江苏辰宇建设工程有限公司103944919.96/60四川川金建筑工程有限公司76351911/61江西久久园林开发有限公司98634382.41/62江西旺达建设工程有限公司76264765.42/63江苏常金建设工程有限公司",0,0,0,1]
[1674,"评标方法本项目评标方法为：综合评分法。评标信息一、评标方法：综合评分法（新价格分算法）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×AnF1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。序号评分项权重1价格402技术部分332序号评分因素权重评分规则21项目总体概述及理解6（一）评审内容：1.项目基本情况和工作内容的理解。2.项目组织实施的总体思路和综合措施。3.对工程项目的描述情况，措施先进、具体、有效、成熟，施工段划分呼应总体表述，划分清晰，合理，符合规范要求。在投标文件中详细说明响应情况。（二）评分标准：1.投标文件满足评审内容情况，本项最高得50%分。（1）考察点全部满足，得50%分；（2）考察点未全部满足，每满足1点得15%分；（3）考察点全部不满足，不得分。2.在此基础上，根据方案整体全面性、具体性、详实性、准确性、透彻性进行评分，本项最高加50%分。优良中差评分标准：（1）投标文件响应全面；（2）投标文件响应具体；（3）投标文件响应详实；（4）投标文件响应准确；（5）投标文件响应透彻。满足以上五项要求的评价为优，得50%分。满足以上四项要求的评价为良，得40%分。满足以上三项要求的评价为中，得30%分。其它情况的评价为差，不得分。22施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议8（一）评审内容：1.施工组织计划。2.施工技术、施工工艺。3.",5,5,5,1]
[1675,"是交货要求否技按是否包分项项目名称农数组己包名称核心黄赵（标的名称）显位时间地点产品求产品植物产品查验取样工具是北箱（蔬菜）是杂革监测工具箱包木材及木质包装取样工是2具箱合同签是便捷式查验装备2订后，需工进出境方提前沙详动物冷幕采样工具箱工30天通动植物见足动物解别工具箱知供方霖方检验检上正否3送货到指定疫基础动物产品查验取样工具荷现场，供地点设施建是文2箱（基础版》方按需设项目是林木羽虫检测工具箱件方要求是生物安全箱配合验是电子天平收完毕。派是显微镜工是红外低温检测设备5智能霞波无害化处理系邹",0,4,0,0]
[1676,"20月石鼓区政府采购实施计划备案表厨宋Bym1y)%让沾S沂〕C/>z负强鱼杜:元JPLJtJf述z标体室f*，名队累计名【201rW森FBput;yrm下书6。15≥“，《.[y,Z法ntrPepu;yv1Ft石依弘州漯y目需决附详红需求艺L戏CC），求J门>-5【）诉伤类：;（/）工z类:批）彤务类，影乡第队此州X则》台丈》现行以约1火现省。系姓指标签往韩企类任别预年4﹝BJE作Ff5化的累购i1Wy么3立够艺主BJB章上武文h位Wt名作t/“”﹞《，2。//7认》公开名标委托机五过府集早采购()邀请招标木对目面y【）扬川采则项目太顶目)争性谈判采则单位W政角采购《)争性磋而致岩景购途径聚则纠纠C)卡川采财项目报验见方式形式C单一来辉呆购（-，）分做采购(7询省沅又药/)其他M约行2主管单位江尔惠死炒州们*核石见审核遂见尘要负诉人签名主要负责/签女:N（y无班口产品颈聚购Jrl;**t*l核而见(议M又财览管机构并提供《）过又购进口产品申诺麦;（)政府采购进口产品所居行卫主管【）有列口产品，攻写批门称见;（)政州采购进口产品专家说证系见。政括采则监>,],J、～jz-T哲股在见小财yJ6E[]函M采师分)冻元欢当le6/色上元亿人意见管领导五见Z局长批示近的(名云I【小之了凡心采则m位鱼历人（必y）;【/制夜人（必填联系电话（必填)山洲名:1,木表格由采财人填拟一式三份，政州不购监管部门、采购单位、代理机约各一台。2.承M聚则顶目证纠需决表附后。1.此M聚y顶川必须与报备的收州采y年初预《孜金用途一致，年初预第未安持致府采购资金的或是未秀确会使川川(的jyJJyM和I火批文件。项目拆分及州近不一致的单位承担一切责任。1、片J2lljy报卜月实胞计划备案衣纸质及电子档各一份报录府采购招门，备系完成的采购人下月1号三政店又则J和和]]竹木1。6，工程聚则5万元以上必须阶财政评I蛋料。6，I区系ⅡiZ;zl77817OU)JF:613870371",0,0,0,1]
[1677,"评标情况一览表投标保证金序号投标人名称银行转账电子保函资格审查联式谢查f应性出签须目管理机构评审筋务接名丹标邦价修正情况否决投标情况（注明原因)上安徽超利建设工程有限公司述《√工（亿安徽吴禁建筑工程有限公司√当公工工3安徽众垒建筑工程有限公司公述V工认3溪响应性评审未通过经宿州中原建筑工程有限公司。过√4了人安徽懂你建设工程有限公司U6响应性评审未通过6帝州市天博生贫工税有限公司6溪响应性评审未通过沙安徽天鹏工理建设有限公司它y工S安致远博路桥工召有限公司宜小且9安徽远发建筑工程有限公司的9置（10安徽磐志建设工程有限公司10小工工量灵胜县善建筑工程有限公司套及过12安散明钰建设工理有限公司太[2工13安散取诚建筑工程有限公司1的儿注母交敬硕秦建设工理有限公司报计15安散兴建建筑工程有限公司",0,0,0,1]
[1678,"瓮誉逻不0潮标办法(察合戒估法.采用两阶段开评标)Q)意评标办法前陇表浏慕淀步条数号评审因素评审标准投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可证一致:投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价111形式性评审标准暗标合招标文件有关暗标的要求营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证8备有效的安全生产许可证(设计单位无须提供)资质证书8备有效的资质证书资质等级夺合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定拟派工程总承包项目经理要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定11.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期役标函中毅明的工期符合第二章“投标人须知”币1.3.2项规定工程质量受标函中毅明的质最符合第二章“投标人须知”拿1.3.3项规定投标有效期投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投示人须知”第3.3.1项规定胶标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定:山,山3响应性评审标准其他要求:无评标办法第2.2.6条所列情形条数号评审因系详细评审评审标准2,3.1技术文件及资格审查部分合格性评审合格2.3.2技术文件技术部分(初步设计文件)得分6O%以上，即14.4分前5名2.3.3择优进入第二阶段评审带入2.3.4技术文件得分是否带入第二阶段综合评估法二:适用于方案设计完成之后的工程总承包招标分值构成(总分100分)初步设计文件:2分工程总承包报价:(A分项目管理组织方案:J0分项目竹理机构:2分序号评分项评分因素（偏差率）评分标准1，设计说明书（4分）1.设计说明能对项目的设计方系解谈准确，格息新颖（1分）2．简述各专业的设计特点和系统组成。（1分）3．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求。（1分）4.项目设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。(1分）2．总平面设计（4分）1．总平面设计构思及指导思汕。（1分）2．总平面设计结合自然环境和地域文脉，综合考虑地形、地质、日照、通风、防火、卫生",5,5,5,1]
[1679,"评分汇总表标段(包)名称：2021年柯桥区稽东镇低等级公路改造提升工程（C793模路岗-瓦窑岗）(XE20210914001001)投标单符投标报价(元1翔(日所天标书有效格担名号《价右效性图江医万图迈石区公司j26667,0有效看效沼兴洋海建设有限公司66675.00有效招兴“兆速澄在区公通8675.00付必山付必杭州航升立设伯员公司论75，0浙江宏远必酒工胜红区公司5675,0宏胜独设有限公司付化浙江胜华宫设有以公司打购驱兴市通达建设工程有限公司洛岚山胜筑速设车区公山计由器股选剑亮创乐蓬议车区公益浙江墨胜速澄们区公司浙江舜隆建设有限公司浙江戏和环堤建设有限公司绍兴造创建设有限公司孔兴分]环境仓议有以公山宁汽仁杰五设有员公司1诸胜出恒圆热速设工融机区公司诸暨市吉辰建设有限公司1江苏泌益丝边工融车型公过未响应据标文告[签彩医宜正工325Z585济标方法：抽签定标法项目负资人签字招标单位签字：招标代推签字:上益各人签字：公共资遵交易中心：开标时侧:2021-08-2510:30",0,0,0,1]
[1680,"射阳县农村产权交易公告项目编号：320924106N20120004根据射阳县农村产权交易管理办法规定，受高华村委会的委托，射阳县海河镇农村产权交易（服务）站决定对海河镇高华村河道保洁项目项目进行交易，现将有关事项公告如下：一、项目概况本项目共1个标段，标段位置见草图。标段1：为扎实推进社会主义新农村建设，创建美好乡村，深入开展农村环境综合整治工作，提升人民生活质量，现对我村境内27100米河道保洁项目对外招标。中标者需缴纳5000元履约保证金。奖罚措施：县、镇每次督查没有被拍照通报整改的，年终奖励每米0.10元；被县、镇、村通报一次分别扣保洁押金500元、200元、100元。资金兑付方式：凭税票按年兑付。另村为中标者购买人身意外伤害险。最高限价为47425元/年，流转期限2年。报名材料费100.00元，保证金1800.00元。二、时间地点1、报名时间及地点：2020年12月24日09时00分-在射阳县农村产权交易平台网站2020年12月30日17时30分“在线交易”模块或“江苏农村产权”APP报名。2、交易时间及地点：2020年12月31日09时00分在射阳县农村产权交易平台网站“在线交易”模块或“江苏农村产权”APP交易。三、标的咨询即日起接受咨询，自行看样。联系人：戴恩华，联系电话：13914612838。四、注意事项1、本项目只接受在线报名，意向报名人需在射阳县农村产权交易中心网站“在线交易”模块（http://app3.jsnc.gov.cn:8080/nccqjy/member/login.do）注册会员，并参与网上交易。2、报名条件：凡年龄在65周岁以下身体健康、有完全民事行为能力、在海河招标史上无违法交易行为的自然人均可报名。3、报名者在报名时间截止前，按照会员中心提示的流程完成报名材料费、投标保证金缴款，并注明缴款事由。投标保证金以到账时间为准,不计利息。报名者可选择转账汇款（建议采用电子银行汇款）。未报名者不得进场交易，交易结束后，中标人投标保证金转为履约保证金，未成交方退还投标保证金，交易报名材料费不退还（包含报名无效的、自动放弃的），保证金不计利息。4、首次参与交易注意事项：本项目如资格预审产生三个及以上符合条件的意向受让方，交易采用在线自由竞价方式；如产生两个及以下",0,0,0,1]
[1681,"上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目场地平整、地基强夯处理、钻孔灌注桩、挖土方、挖石方工程招标文件招标编号：JDCL-2021-003劳务招标人：上饶京宝路桥工程有限公司二〇二一年四月说明一、《上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目场地平整、地基强夯处理、钻孔灌注桩、挖土方、挖石方劳务工程招标文件》以相关法律、法规的规定及《上饶市交通建设投资集团有限公司劳务分包管理制度》等为依据，结合本项目的具体特点和实际需要编制而成二、本招标文件在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中分别对“投标人须知”正文和“评标办法”正文进行了补充、细化；前附表未对正文进行补充、细化的，以正文为准；前附表中编列为不适用或不允许或不接受的条款（包括但不限于有关调价函、备选投标方案、联合体等规定）等,均不适用于本项目三、投标人应按本招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝注：1、招标文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间2、招标文件中提到的货币单位除有特别说明外，均指人民币元3、招标文件所指复印件均指彩色复印件或彩色扫描件（仅限正本），投标文件副本可以是正本的黑白复印件第一章招标公告上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目场地平整、地基强夯处理、钻孔灌注桩工程招标公告1、招标条件本项目为上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目，总承包单位为上饶京宝路桥工程有限公司，招标人为上饶京宝路桥工程有限公司，本项目已具备招标条件，现对该项目场地平整、地基强夯处理、钻孔灌注桩、挖土方、挖石方工程劳务进行公开招标2、项目概况与招标范围2.1、工程名称：上饶建筑装配式（工业化）基地建设项目场地平整、地基强夯处理、钻孔灌注桩、挖土方、挖石方劳务工程2.2、建设地点：上饶市信州区沙溪镇向阳村广丰高速收费站附近；2.3、工程概况：上饶建筑装配式（工业化）基地建设场址位于江西省上饶信州产业园沙溪园区（北区），东至发展路、南至康庄路，北临沪昆高速项目用地约为131815.06㎡，约",1,1,1,1]
[1682,"中共武汉市汉阳区委直属机关工作委员会的印刷项目结算单协议供应商名称(公章)：武汉少平印刷有限公万对结算时间:2019-12-13采购单位名称:项目名称:繁印刷服务收□其他印刷品印刷类（包括文头纸文件资料、表格等)联系人:联系电话:-印刷项目费用明细(价格为折扣后价格)品名纸张费、印后成品加工费)供应商联系人:联系方式:质最保证期:采购单位意见",0,0,0,1]
[1683,"x公x青岛西海岸新区政府采购成交通知书元台成交日捌:20:1.07-14采购单位M员青岛市黄岛区坡市管理局x公供应续青岛康正建设咨询有限公司计划名称公元熬燃公馆供热配套工程（预算控制价）采购类型定点采购经办灭复明晖联采电话85172767品目大类2CI008工程造价咨询服务心《)付款日期浏2021-11-30付款方式完成控制价编制最高付至合价款的70%，余放在出是争计报告后支付。交货日期2021-07-15基本项目信息交货方式元以M到巍交货交货地点西海岸新区城市管理质采购项目编务采购品目成交单价（元）数量成交总价（元）370211-2021—11O36工程造价咨询服务35.5060035.500,00项目明细信息离品详细要求编制预算控制价。符谷财政部门要求和工程实际情况的工程控制价及工程量清单，不得缺项漏项。北(拟处艺采购单位（盖章）:青岛市黄品区城市管理局供应面《盖章）:青岛康正建设咨询有限公司套(的拟必X2体化平必购(（放府资",2,2,2,1]
[1684,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:山丹县老军乡老军村渠道建设项目标段:山丹县老军乡老军村渠道建设项目第1页共1页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量系《工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目临010101002001挖沟槽土方土壤类别:三述,运距:3kmm32520见040501019001湘凝土集道新面规格:60融础材及厚度分背回换沁1400常010401011001混凝土拱桥挑规格:2米w1l.8沱凝上强度等每座0.25T留健述分部小计潜施项目011702016001混凝土桥面支撑高度:桥板m29.12分部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名称：山丹县老军乡老军村渠道建设顽首标段:山丹县老军乡老军村架道建设项目第1页共1㎡序号项目名称企瓶(元)结算金额(元)备注暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5合计注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12暂列金额明细表工程名称:山丹县老军乡老军村渠道建设项标段，山丹县老军乡老军村渠道建设项目第1页六序母项目名称计量单位暂定企额(元)备注】合计注;此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列念额总额，投标人应将上述暂列念额计入投标总价中衣一12一1材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称：山丹县老军乡老军村集道建设巧日标段:山丹县老军乡老军村集道建设项目第1页共1页数量暂估(元)狗认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、计量单飞暂估|确认单价合价单价|合价|单价|合价合计各注栏说明哲估价的材料工程设各拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12-2专业工程暂估价及结算价表工程名称:山丹县老军乡老军村集道建设巧标段，山丹县考军乡老军村渠道建设项目第1页共1房.号工程名称工程内空暂估企额(元）结算念额(元)差额土(元)怀注二注:此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估会”计入投标总价中，结策时按合同约定结算金额填写去一12",3,3,3,1]
[1685,"2021年“八一”走访慰问部队及区消防救援大队物资采购综合评分汇总表抽签序号单位名称评标人计分（1）评标人计分（2）评标人计分（3）总分平均分名次10广州圣门商贸有限公司919279.5262.587.537广州剑坤粤北贸易有限公司919284.5267.589.1621广州市和旗顺贸易有限公司959693.5284.594.831",0,0,0,1]
[1686,"苏州市吴江区盛泽镇社会事业局盛泽镇2021年南部片区农村生活污水治理工程限价公布编号：E3205840327001353001001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)盛泽镇2021年南部片区农村生活污水治理工程23488167.6923488167.691、开标时间为2021年7月20日13：30时。2、本工程招标控制价为23488167.69元，如有异议，请于2021年7月13日13：30时前与招标人（招标代理机构）联系。吴江市建设工程技术咨询中心有限公司",2,2,2,1]
[1687,"马郊扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1688,"投标保证金缴退或电子投标保函办理说明一、投标保证金缴退说明1、采用投标保证金形式的，投标保证金有效期与投标有效期一致。2、投标保证金的缴纳形式：网银、转账、电汇，不接受现金、本票等现场缴纳形式。3、投标保证金金额：详见招标文件中《投标须知前附表》。4、账户名称、开户银行、银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。每个标段的保证金账号具有唯一性，本标段的投标保证金必须汇入本标段对应的账号。5、投标人必须从投标人的基本存款账户汇入投标保证金专用账户。投标人应确保基本账户与诚信库中备案的基本账户一致。不一致的请及时修改，并经审核通过后再行缴纳。未从投标人基本存款账户汇出的投标保证金，以及使用其他投标人账户汇款的投标保证金，视同未响应招标文件。6、投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表3.4.1的规定提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金应由联合体中牵头人提交。投标人未按要求提交投标保证金的，逾期缴纳的，视同未响应招标文件。7、各投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟等银行系统问题、投标人自身汇款有误等情况），请投标单位根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金的转账时间，确保投标保证金在投标截止时间前到账,否则造成无效投标的责任自负。8、投标保证金缴纳后，请及时到无锡市建设工程网上招投标系统“业务查询-保证金缴纳查询”模块，查询本单位的保证金缴纳情况（已缴纳：单笔且等额且投标截止时间前且投标人基本账户（以诚信库为准）汇出；未缴纳：除已缴纳情况的其他情况），投标保证金的入账时间以中心保证金开户银行推送的入账时间为准。如缴纳成功，投标人务必及时打印带有二维码的《投标保证金确认函》，并必须将《投标保证金确认函》带到开标现场以备查验（银行收款回执等不能作为投标保证金已缴纳的依据）。9、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人必须现场提出并向招标人（招标代理）提交书面申请核实保证金缴纳情况，由评标委员会判断是否有效。10、未中标人的投标保证金在招标项目评标结果公示结束后，并且公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果",0,0,0,1]
[1689,"团风县思源幼儿园操场升级工程谈判文件项目编号：BDCG20181225-77HubeiBaoduProjectManagementCo.,Ltd第一章谈判邀请函受团风思源实验幼儿园的委托，湖北保都项目管理有限公司对团风县思源幼儿园操场升级工程组织竞争性谈判方式采购，欢迎符合资格条件的供应商参加谈判一、项目名称：团风县思源幼儿园操场升级工程二、项目编号：BDCG20181225-77三、采购方式：竞争性谈判四、采购预算（最高限价）：181430.08元五、项目概况及要求：1、工程主要内容：幼儿园操场升级，详见工程量清单2、工期：15日历天3、建设地点：团风思源实验幼儿园内4、质量要求：工程质量要求达到合格工程标准六、供应商资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、在近三年内参加政府采购活动中没有重大的违法、违规或其他不良纪录；6、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录；7、工商营业执照和安全生产许可证合格有效；8.具备行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；9.拟派项目经理须具备建筑类贰级及以上注册建造师资格和有效安全生产考核合格证书（B证）；10、本项目不接受联合体谈判七、供应商报名及谈判文件获取1.凡有意参与本项目谈判的供应商，请于2018年12月26日起至2018年12月28日16：30时前（北京时间，下同，节假日时间除外）携带本单位营业执照、资质证书加盖单位公章的复印件；法定代表人到场需携带法定代表人身份证原件，受委托者到场需携带授权委托书原件及受委托者身份证原件前往团风县人民路（县卫计局一楼东侧）湖北保都项目管理有限公司领取谈判文件2.本项目不采用邮寄的方式发售谈判文件八、谈判响应文件递交截止时间：2018年12月29日下午2:00-2:30时止九、谈判响应文件递交地点：团风县人民路（县卫计局一楼东侧）湖北保都项目管理有限公司团风分公司十、谈判开始时间：2018年12月29日下午2:30时十一、谈判地点：团风县人民路（县卫计局一楼东侧）",1,1,1,1]
[1690,"评标结果公示新河车系部北片污水输送工程施豪设计于2021年Z且23日完成评标，按招标文件规定的评标标准州标方法，经评标委员会评笛，已推荐室第三中标候选人,，现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民求力国括技实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公有问恩或异议,投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工动投诉处理办法》的规定进行。新河至东部北片污水输送工程勘察设项目名称义招标方式招标人招标代理浙江添翼工程管理有限公司公示时间异议受理单位2021年7月26日至2021年7月29日温岭市水务工程开发有限公司地址联系电话0576-86229510温岭市太平街道体育场路579号投诉受理单位温岭市住房和城乡建设局联系电话0576-86143512温岭市城东街道横湖中路188地址号中标候选人情况名称中科碧城设计有限公司浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公公响应招标文件要求的资格条件①市政行业甲级②岩土工程专业勘察甲级勤家项目负责人证书名称:注册职业证书证书编号:AY173301104姓名:张镇设计项目证书名称:职称证书姓名:刘念负责人按《工程勤察设计收费标准》（2002版）勘察投标岩土工程勘察收费标准的30%计取报价（元)证书编号:HJ2013075设计投标报1556000价（元）施中标候选人设计得分:64.4，商务报价分:26.36，总得分:90.76评标情况名称响应招标文件要求的资格条件①市政行业甲级②岩上工程专业勘察乙级苏齐项目负责人设计项目负责人勤察投标报价（元)设计投标报价（元）证书编号:AY063300037证书编号:G33002188271327500评标情况名系响应招标文件要求的资格条件①市政行业甲级②岩土工程专业勘察甲级苏齐项目负责人设计项目负责人数聚投标报价（元）设计投标报价（元）证书编号:AY063300117证书编号:G33002280051688000评标情况无效标原因及依据投标人名称存在问题无效标依据联合体成员未提供温岭市建设工程投标人资格自查表第三中标候进人序号y提供的温岭市建设工程投标人资格自查表未电子签流众招标人（公章)效邹x秀以年:“月自",0,0,0,1]
[1691,"广州机场高速白云服务区东区基坑支护及土方工程评标报告项目编号：JG2021-12056广州机场高速白云服务区东区基坑支护及土方工程评标委员会2021年9月14日1广州机场高速白云服务区东区基坑支护及土方工程评标报告一、投标文件接收及开标情况本项目于2021年9月14日上午9时30分至10时00分在广州公共资源交易中心第14开标室（中心本部）接受投标登记及投标文件的递交，在规定的投标文件接收时间里，共有4家投标人在规定时间内递交了投标文件，具体详见《接受投标资料登记表》。开标会于2021年9月14日上午10时00分在广州公共资源交易中心第14开标室（中心本部）进行，招标代理机构人员根据招标文件要求将已按规定递交的投标文件第二个信封封存在广州公共资源交易中心封标室，随后对投标文件第一个信封进行当众拆封，宣读投标文件相关内容并予以记录，各投标代表在开标记录上签字确认，具体开标情况详见《开标汇总表》。二、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人代表及广州公共资源交易中心专家库随机抽选的专家组成，分别是：，评标委员会一致推选为评标委员会组长。三、评标情况按照招标文件要求，本次评标采用综合评分法，投标文件的评审工作于2021年9月14日10时30分起在广州公共资源交易中心第20评标室（2F）进行。整个过程都在广州公共资源交易中心及有关人员的见证和监督下进行，具体评审情况如下：1.评标委员会对各投标人递交的投标文件第一个信封进行初步评审。4家投标人的投标文件均通过本阶段审查并进入下一阶段审查环节。具体的审查情况详见《第一个信封形式评审与响应性评审汇总表》、《资格评审汇总表》。2.评标委员会对通过初步评审的投标文件第一个信封进行详细评审，评出商务技术得分。具体的详细评审情况详见《技术标评分汇总表》、《商务标评分汇总表》。评标委员会完成评出商务技术得分后通知招标代理机构人员对投标人的投标文件第二个信封进行开启。3.招标代理机构人员在投标人、交易中心见证下取出封存在广州公共资源交易中心封标室的投标文件第二个信封，并根据招标文件要求对投标文件第二个信封进行当众拆封，宣读投标文件相关内容并予以记录，当场计算并宣布评标基准价，各投标代表在开标记录上签字确认，具体开标情况详见《开标汇总表》。随后",0,0,0,1]
[1692,"监理表十三监理评标报告建设单位新疆理工学院新疆理工学院教学楼、实验楼、应用技术实训中心及学生宿舍楼建设-室外附属投标价排名次序投标人名称评审结果评标得分(万元）阿克苏长城建设监理有限责任公司333.8080.20通过新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司131.8089.47通过项目名称:无监理评标委员会评审结果新疆浩方工程项目管理咨询有限公司233.9080.82通过次序中标候选人名称1新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司2新疆浩方工程项目管理咨询有限公司推荐的中标候选人3阿克苏长城建设监理有限责任公司评审意见经评标委员会一致评议:新疆阿克苏宏宇工程建设监理有限责任公司排名第综合得分最高，确定为第一中标候选人评标委员会全体成员签字兹确认上述评标结果属实。；崎罕延与够如味(叶诗游2021年7月7日招标人定标意见",0,0,0,1]
[1693,"黄沙港镇红绿灯违章违停系统工程项目招标公告受黄沙港交警中队的委托，对集镇2处红绿灯违章违停系统工程项目对外招标要求与县交通监控网络连接（清单附后）工程评审价29.50万元，付款方式：6：2：2，工程期限中标后20天内，凡具备国内注册上述产品的生产厂家或代理商，具有独立法人资格和独立签订合同能力，近三年内没有严重违纪和重大质量问题，未处于被责令停业、财产被接管冻结、破产等状态的企业单位均可报名（谢绝联合体或挂靠企业及个人报名）报名时提供营业执照原件及复印件（盖章）、法人授权委托书及被委托人身份证明，交材料费500元（不退）,报名前从贵单位基本账户转入投标保证金5900元（不计息）解缴到“射阳县黄沙港镇农村经济经营管理服务中心”账户，开户行：射阳农商行黄沙港支行，账号：3209240221010000199871拟中标人公示无异议后按中标估算总价×10%交纳履约保证金（舍法，取整数，账户同上），领取中标通知书，签订承建合同开标方式为低价中标，其他事项详见《系统工程工作量清单》、《工程承包合同》相关条款公告及报名时间：2018年9月21日至9月28日下午4:00时止特别约定：第一中标单位须在交易结果公示无异议后2日内与项目实施单位签订合同，进场施工；如逾期按自动放弃中标资格处理，同时按开标时第二中标人、第三中标人顺序依次确定新中标者（程序同上）在项目交易过程中，如发现串标、现场弃标等违规行为，违规者的保证金不予退还，该标段进行重新招标发现上述现象的单位列入黑名单，两年内不准以任何方式进入黄沙港镇招标市场报名地点：黄沙港镇农村产权交易服务站（综合服务中心一楼）联系电话：0515-68035210、0515-82026276开标时间、地点：另行通知射阳县黄沙港镇公益事业招投标办公室2018年9月21日附件1：投标人须知1.投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：射阳县公安局交通警察大队黄沙港中队地址：黄沙港镇联系人：李勇电话：135051099191.1.3项目名称射阳县黄沙港交通抓拍、违法停车取证系统采购项目1.2.1资金来源自筹1.2.2出资比例100%1.2.3资金落实情况已落实1.3.1招标范围（详见招标文件）1.3.2交货期或交付使用期签订合同后20日历天内完成全部工作内容1.3.3交货或服务地点按招标人要求指定1.3",0,0,0,1]
[1694,"富代递如",0,0,0,1]
[1695,"三林镇环境综合整治（店招店牌、户外广告）应急整治（第三批）中标选人公示（招标编号:/）公示结束时间:2019年01月09日-、评标情况标段(包)[001]三林镇环境综合整治（店招店牌、户外广告）应急整治（第三批）:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名:上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司，投标报价:177.21284万元，质量：一次验收合格率100%，工期/交货期/服务期：60天;2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负贡人情况中标候选人(上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司)的项目负贡人:郭小帅二级注册建造师:：00461538;3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司)的资格能力条件：符合;二、提出异议的渠道和方式投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的,应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出联系方式：吴金伟，联系电话：13764884749，联系地址:上海市浦东新区牡丹路60号1608-三、其他2019年1月4日，经依法组建的评标委员会按照国家有关规定及招标文件要求对三林镇环境综合整治（店招店牌、户外广告）应急整治（第三批）进行了评审，现将中标候选人公示如下:开标记录：1、上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司：177.21284万元:2、上海浦东新区三林桥路工程有限公司：177.424023万元：3、上海松婷实业发展有限公司：177.670545万元评标得分情况：1、上海浦东新区大桥集团建筑安装有限公司：88.33分：2、上海浦东新区三林桥路工程有限公司：75.46分;3、上海松婷实业发展有限公司：71.92分山、监督部门本招标项目的监督部门为/",0,0,0,1]
[1696,"远宝园3到刻刻答￥文车式:去察Y尊巡目放FFLS㎡>≤分166“尽5小实母工六上",0,0,0,1]
[1697,"桐乡市公安局2021年世界互联网大会·乌镇峰会网络安全保卫工作项目磋商文件招标编号：浙禾TXCG-2021021采购单位：桐乡市公安局（盖章）采购代理机构：浙江禾城工程管理有限责任公司（盖章）二○二一年九月目录竞争性磋商采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，浙江禾城工程管理有限责任公司受桐乡市公安局的委托，就下列项目进行竞争性磋商，欢迎符合要求的投标人前来投标。一、招标编号：浙禾TXCG-2021021二、项目名称：2021年世界互联网大会·乌镇峰会网络安全保卫工作项目三、采购组织类型：分散委托采购四、采购方式：竞争性磋商五、采购内容：网络安全保卫工作(详见招标项目需求)。预算价¥222500元，大写:人民币贰拾贰万贰仟伍佰元整。六、投标人应具备的资格要求：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；3.本项目不接受联合体投标。七、投标报名：1、采购文件获取：本项目实行网上获取，不接受现场获取，未经网上报名，其投标文件将被拒绝。获取网址：政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（“政采云用户”登录后进行报名）说明：①政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（“政采云用户”登录后进行获取）。②未在注册的供应商：可在浙江政府采购网完成供应商注册后再行获取文件。注册地址：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry。2、获取时间：公告发布之日起至投标",1,1,1,1]
[1698,"(一)评标办法和标准本工程具体评审步骤及评分标准如下：综合评估法评标委员会仅对通过初步评审的技术文件进行详细评审。综合评估法的分值构成和评分标准1.2.1综合评估法采用百分制进行量化。综合评估法的评分标准见附件《工程设计招标综合评估法评分标准》及《工程勘察招标综合评估法评分标准》，招标人可根据项目的具体情况和招标类型选择评分标准。招标人应当使用以下所列各项评标标准，各评分项及其分值不得擅自改动；招标人认为评分标准不适应项目具体特点或实际需要的，经苏州市建设主管部门同意，可在百分制评分基础上适当补充专项加分条款，但该加分条款应为工程勘察设计资质标准中与招标项目相应的勘察设计类内容，并需承担因不合理限制或排斥潜在投标人而造成的法律责任。投标人应当提供以下所列各项评分标准中投标项目组成员的本单位社保证明，并承诺实施过程中项目组成员变更不超过三分之一。苏州市工程勘察设计企业信用考评应依据有效年度的考评结果。外地企业在苏分公司或分院的考评结果即为其持证总公司或总院的在苏考评结果，评标时应予以认可。评标基准价的确定方式：如公布了勘察设计费指导价，则评标基准价=勘察设计费指导价；如未公布勘察设计费指导价，则评标基准价=有效投标文件的投标报价算术平均值（当有效投标文件≥7家时，计算算术平均值时应去掉最高价和最低价）。勘察设计费指导价由招标人根据项目规模、特点和市场合理确定，并预先公布。如招标人未公布的，则以所有投标人投标价去掉最高价和最低价后的算术平均价作为招标基准价;投标人为少于7家时，以所有投标人投标价的算术平均价作为招标基准价。浮动率为基准价的-20%～+20%。1.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准，独立、客观、公正地进行量化打分。技术标部分评分点在不缺项情况下，每分项得分不得低于该项分值的60%。每一项计分时，在总分基础上去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。A.2工程设计招标综合评估法评分标准(房屋建筑工程)(施工图设计)商务分评分标准(70分)评分项目分值(分)评分标准得分(分)企业信用12根据投标人上年度苏州市工程勘察设计企业信用考评得分进行比例折算，信用得分=企业信用考评",5,5,5,1]
[1699,"竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将按综合得分由高到低的顺序推荐3名（以上）成交候选人；得分相同时，以磋商报价（最终报价）由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价（最终报价）相同的，由磋商小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按技术、服务、合同条款情况优劣排序推荐成交候选人。本项目综合得分排名第一的为北海金雕广告工艺有限公司，中标（成交）金额：¥459000.00元，服务时间：合同签订后，12个工作日内安装完成并交付使用。",0,0,0,1]
[1700,"注：1、损阶均色括了含采购设各折断、运输、艺卸、保障、安艺词试费、验收、段费（含进口从属段资等)、技术服务资、售后服务、人员羽及其怡等一切相关费用。2、。上老单折必频填列；级及型豪化，拉实防五致括算，单价不分。投标人:（公章):(上(y)上罚/;□",0,0,0,1]
[1701,"公开招标文件采购项目编号：陕西开源公招（服务）2018-097号采购项目名称：青海省第三次全国土地调查项目（互助县）采购人：青海省自然资源厅采购代理机构：陕西开源招标有限公司2018年12月目录第一部分投标邀请陕西开源招标有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海省自然资源厅（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海省第三次全国土地调查项目（互助县）进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动第二部分投标人须知一、说明1.适用范围本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目2.采购方式、合格的投标人2.1本次招标采取公开招标方式2.2合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”3.投标费用投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任二、招标文件说明4.招标文件的构成4.1招标文件包括：（1）投标邀请（2）投标人须知（3）青海省政府采购项目合同书范本（4）投标文件格式（5）采购项目要求及技术参数（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理",1,1,1,1]
[1702,"y罪再目邀V韶二Y驱目勤隔游陌二式式过过（些）斜凹导（2)2包。（些）斜回总二收不李避币享避予解够税暴鲜鲜获套解鲜欲罪：出如各针工3赣针孤伽日（工签）工确幽曰（工签）工确伽曰（工x）工确斜瑟不连在不6卧骤下盗率下16必：云s/2避冬垂避号针亚曰工曰工丝日工长式二约子称墨避琴目式避琴目避琴目(坐）（兰）鄞和8采YZ目政Y实料≤—凹Y孟丰点配复目政Y装郸中三第心（王）-币㎡)张Y职斗中一年王币目张式彩谊Y基栋平目旗虫Y船必科目加王币目工王尔目Y罩哲目旗Y鄞尊目旗式V肇目旗/鄞落革Y肇够目旗V工鸭目旗Y鄞尊斡Y警瓯目：无式么式个（些）回号（些）回号（凹）凹导（坐）黔u凹寻（上）包总（乎）回早x：受：)﹝算游杂君、鲜鲜鄱、算游杂事、算游杂乖斡够事斜游茶歌：或)式无式。缝曰（工圣）工确幽曰（工）工确幽日（工）工确伽日（工签）工确幽日（工签）工确确曰（工）工确：必交委：s/e酶日工丝酶日工长曰工长日工任日工丝睛日工长尔必式式式二避琴目王避琴目]避琴目勤避琴目旗王避琴目避琴目（学）鄞币×)柔Y职善斗二载（注）郸不X张Y哲目加Y较中二期长（注）暂币?)采Y基哲*￥》平诊件中二楼式（坐）鄞不K张Y肇目政Y装善斗中三的式王币目王王不目填王亦目填王币目填王王不目逾手币目二伙式款式知署《鲁早长导影止ESLZS9S-6E80‘室审竖淮子望审遂翘档压项县乐zY业2“m群幽业VY-管斗中卫乐卫“6x善肆省针件LG8目0425职或z￥2XY遂量[)算肆Y斗研1娱县研以兴阜回[日0I碎日乙真辰巫是率真层Y1'6副道科(实L“彰子导战凿早科以Y:Y遂关量)算是距Y斗茶2研C呈斗研斗目填欲蓄避工》导战际巫斗执研“”时GB卧游增卫发H业回临景不各串；呈率（红）《斗B串故6：Y:(福H)不监4）甲配4肇南侧创业活重料证G以导业以我组活书)本斗战邛助半以买（畲蹈回阜飞嵩“曼黑",0,0,0,1]
[1703,"序号采购公告要求参与应答相应偏离说明12",0,0,0,1]
[1704,"工程预算审核定案表委托单位：建德市大同镇人民政府建设单位建德市大同镇万兴村股份经济合作社咨询类型预算审核工程名称万兴村村庄道路硬化工程专业市政序号单位工程名称送审数（元）审定数（元）核增数（元）核减数（元）1万兴村村庄道路硬化工程546599547045446合计546599547045446审定金额大写人民币：伍拾肆万柒仟零肆拾伍元整净核增额446备注建设单位（章）：咨询企业（章）：经办人：项目负责人（签字盖章）：日期：年月日日期：年月日委托单位（章）负责人（签字盖章）：日期：年月日单位工程结算审核计算表工程名称:万兴村村庄道路硬化工程第1页共1页序号汇总内容计算公式送审审核核增核减整体造价546599.12547045.37446.25整体造价合计546599.12547045.37446.25专业工程结算审核计算表工程名称:万兴村村庄道路硬化工程第1页共2页序号汇总内容计算公式送审审核核增核减一工程量清单分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）450078.41449919.18159.23其中1.人工费+机械费∑（分部分项人工费+分部分项机械费）66007.5865812.24195.34二措施项目费41195.3741175.419.972.1(一)施工技术措施项目费按综合单价计算33299.3433299.34其中2.人工费+机械费∑（技措项目人工费+技措项目机械费）11177.5511177.552.2(二)施工组织措施项目费按项计算7896.037876.0619.973.安全文明施工费(1+2)×10.19%7865.167845.2619.94.冬雨季施工增加费(1+2)×0%5.夜间施工增加费(1+2)×0%6.已完工程及设备保护费(1+2)×0%7.二次搬运费(1+2)×0%8.行车、行人干扰增加费(1+2)×0%9.提前竣工增加费(1+2)×0%10.工程定位复测费(1+2)×0.04%30.8730.80.0711.特殊地区施工增加费(1+2)×0%12.其他施工组织措施费按相关规定计算三其他项目费按清单计价要求计算四规费13+145634.516219.39599.1414.2613.排污费、社保费、公积金(1+2)×7.3%5634.515620.2514.2614.民工工伤保险费按各市有关规定计算599.14599.14五危险作业意外伤害保险费按各市有关规定计算六单列费用单列费用七税金销项税+地方水利建设基金49690.8349731.440.57（1）增值税(销项税额)(一+二+三+四+五+",2,2,2,1]
[1705,"附件2:XX公司XX报价表序号产品注册名产地品牌规格型号生产企业医疗器械注册证号阳光平台代码计量单位包装规格报价/计量单位用户名单及供货价备注",0,4,0,0]
[1706,"附麦2:评标委员会评标计分汇总表B组第1标段详细评分汇总表合川段；X/000001600368002800合问名称；公铁水务行交汇地段奖个专项额治工程前时ro品暨询速、cz新兰高越道路险意谷理工相施下B加据山江投标单位经济舒出忍外总分排名陕西正合交通产曼有限公司8820882]宁复交通孔字研究质有限公司CE5896,58天沈直签刘公路沁拉们以公司9L88L验上B组第2标段详细评分汇总表合川段；括b.o001.t0:68.gso6合同名称。公技水务行交(地反支个专项装洽工程前co福督竞速、ecz资兰流速道路自意渝担工相施工单挂据凹投杯纸位经济万迁注到外息分挂名凯的豫通桃孔工肥建设不限公司98,8198,81土交基础设胜系护堡团有胜公司98,585宁泉公路桥樊型设有限公司97,7批欧西凯达公路断观工区建设初限公司9i20石2",0,0,0,1]
[1707,"巢湖市城乡供水一体化支管网工程项目建议书及可研报告编制询价文件采购人：巢湖市住房和城乡建设局（盖章）代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司（盖章）日期：二〇二一年八月第1页共28页目录第一章询价公告3第三章投标供应商须知6一．总则6二．询价文件7三．投标文件的编制8四．投标文件的递交10五．开标与评标11六．定标与签订合同11第四章评标办法14第五章采购合同14第六章采购需求20第七章投标文件格式错误！未定义书签第2页共28页第一章询价公告巢湖市城乡供水一体化支管网工程项目建议书及可研报告编制询价公告国华工程科技（集团）有限责任公司受巢湖市住房和城乡建设局的委托，现对“巢湖市城乡供水一体化支管网工程项目建议书及可研报告编制”项目进行公开询价，欢迎具备条件的投标供应商参加投标一、项目名称及内容1、项目名称：巢湖市城乡供水一体化支管网工程项目建议书及可研报告编制2、项目单位：巢湖市住房和城乡建设局3、资金来源：财政资金4、项目预算：29万元5、标段（包别）划分：共分1个包二、投标供应商资格1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2、特定资格要求：具有工程咨询（市政公用工程）乙级及以上资信3、本项目不接受联合体投标三、采购文件的获取自公告发布之起至投标截止时间止，在巢湖市人民政府网-政府信息公开栏-政府部门-巢湖市住房和城乡建设局）自行下载询价文件、清单、图纸等相关资料（http://www.chaohu.gov.cn/public/column/14421?type=4&catId=7001781&action=list&nav=3）四、开标时间及地点1、开标时间：2020年8月23日上午9:002、开标地点：巢湖市住房和城乡建设局五楼会议室五、投标截止时间同开标时间六、联系方法（一）项目单位：巢湖市住房和城乡建设局地址：巢湖市健康中路联系人：陈主任电话：18905659735（二）代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司地址：巢湖市半汤路中央领域小区2#楼沿街101室联系人：潘工电话：13905651131七、其他事项说明有关本项目询价文件的澄清、答疑等，将在巢湖市人民政府网站上统一发布，请自行关注，不再另行通知第3页共28页序号内容说明与要求1采购人详见询价公告2代理机构详见询价公告3项目名称",1,1,1,1]
[1708,"青岛市即墨区第四中学校园维修工程成交清单序号项目名称项目编号成交单位成交金额八青岛市即墨区第四中学校园维修工程JMCG2021000379即墨市七级建筑工程有限公司94.6万元",4,4,4,1]
[1709,"义乌市后宅街道洪巡溪及心安溪河道保洁及两侧绿化养护工程招标文件工程编号:招标人:义乌市人民政府后宅街道办事处(盖章)法定代表人或其授权委托人:(签字或盖章)招标代理机构:浙江至诚工程咨询有限责任公司(盖章)法定代表人或其授权委托人:(签字或盖章)日期:2021年6月目录第一章招标公告第二章投标人须知前附表第三章投标人须知1、总则2、招标文件3、投标文件4、开标、定标5、签订合同6、重新招标和不再招标7、纪律和监督8、附则第四章合同格式第五章工程技术要求及工程规范第六章图纸及预算书第七章投标文件格式第八章招标人对招标文件条款的补充/修改第一章招标公告1.招标条件本招标项目义乌市后宅街道洪巡溪及心安溪河道保洁及两侧绿化养护工程已批准建设。招标人为义乌市人民政府后宅街道办事处，建设资金由街道自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：后宅街道洪巡溪及心安溪。2.2工程规模：主要施工内容：河道清理、园路保洁、绿化养护等。本工程预算价81.6734万元。2.3计划工期：365日历天。2.4工程质量：合格。2.5标段划分：一个标段。2.6招标范围：本工程包括河道清理、园路保洁、绿化养护等。3.投标人资格要求3.1企业资质（资格）条件：市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，具有有效的《安全生产许可证》；3.2项目经理（项目负责人）资格：市政公用工程二级及以上注册建造师，具有“三类人员”B类证书，且无在建工程。3.3信誉要求：3.3.1投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。3.3.2根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）及《关于进一步规范工程建设项目招标投标管理的实施意见》（义行服管〔2018〕23号）规定，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或失信惩戒对象）的投标人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。3.3.3根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）规定，信用等级为E类的投标人，不得参与本项目投标（以",1,1,1,1]
[1710,"高照实验学校空调采购项目采购清单序号内容技术参数数量推荐品牌单位12匹挂机2匹冷暖型分体壁挂式空调；电压：220V；变频；制冷量：≥5000w；制热量：≥6800w；噪音(内机)dB(A):≤46；噪音(外机)dB(A):≤54；能效标识:2级能效及以上。68海信、美的、格力台23匹柜机3匹冷暖型落地式空调；电压：220V；变频；制冷量：≥7200w制热量：≥9100w噪音(内机)dB(A):≤47；噪音(外机)dB(A):≤56；能效标识:2级能效及以上。95海信、美的、格力台35匹柜机5匹冷暖型落地式空调；电压：380V；变频；制冷量：≥12000w；制热量：≥12800w；噪音(内机)dB(A):≤52；噪音(外机)dB(A):≤60；能效标识:2级能效及以上。3海信、美的、格力台4铜管∅12.7/6.352P机102/m5铜管∅15.88/9.533P/5p机154/m6不锈钢外机支架2P机68/付7不锈钢外机支架3P机95/付8不锈钢外机支架5p机3/付9其他辅材土建工程有遗漏的空调孔完成开孔；土建工程有安装不符的插座更换；安装所需的线材、附加铜管、PVC管等。1/项二、商务要求1.本次采购设备数量较多，为保证学校按时开学，要求中标供应商在合同签订后20个日历天内完成安装调试并验收交付。2.为保证空调使用效果，设备参数不允许出现负偏离。3.供应商必须提供上门维修服务，服务响应时间10分钟，到场时间60分钟。供应商必须取得厂家的销售授权书。有针对我校的服务专员。4.为确保货物质量，签订合同时必须提供针对本项目的相关设备六年质保承诺函原件，所有电子类配套产品与主体产品须同一品牌。5.报价包括项目实施所需的线材附件、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费等一切费用，直至正常使用为止。超预算价的报价无效。6.针对上述要求，报价单位必须认真审核询价文件所有要求，如明知不满足招标文件要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。",4,4,4,1]
[1711,"第一阶段评标报告项目名称：粤海江门甘化厂项目3号地块公区大批量精装修工程项目编号：JG2021-12103招标人(业主)：江门粤海置地有限公司招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司二○二一年九月十五日第一阶段评标报告项目名称:粤海江门甘化厂项目3号地块公区大批量精装修工程项目编号:JG2021-12103招标方式:公开招标一、项目简介:广东省机电设各招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）接受江门粤海置地有限公司（以下简称“招标人”）的委托，就“粤海江门甘化厂项目3号地块公区大批量精装修工程”项目进行公开招标二、招标、投标基本情况:本项目于2021年8月25日至2021年8月30日在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告，向时并始发售招标文件。至2021年8月30日止，共有，家单位登记并购买了招标文件。至本项目投标截止时间2021年9月15日09:30时，共有五家投标单位递交了投标文件。般标后进行国内公开升标参加升标会议的有招标代理机构和各投标人的代表.唱标前首先检香了各投标文件的帝封情况:各封况完好。招标代理机构对开标过程进行了记录，并由投标人代表签字确认。(详见开标汇总表)三、评标程序及情况:本项目采用综合评分的方法进行评标。评标委员会首先对各投标人进行初步评审，通过初步评审的投标人才可进入详细评审阶段。本项目评标委员会由2位招标人代表和在广州市政房建类专家库中随机抽取产生的S位专家共Z人组成。序号组长组员】评标情况如下：（一）资格审查评标委员会首先按评标办法的规定，对投标人进行了资格审查。经审查，4家投标人均通过了资格审查。（详见资格审查汇总表、资格审查报告）（二）技术标有效性审查评标委员会按评标办法的规定，对投标人进行了技术标有效性审查。经审查，4家投标人均通过了技术标有效性审查。（详见技术标有效性审查汇总表）（三）技术标详细评审评标委员会按评标办法的规定，对通过技术标有效性审查的投标人的技术标详细评分，计算第一阶段得分，并按照得分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告。（详见技术标详细评审汇总表）评标委员会组长：评标委员会成员：粤海江门甘化厂项目3号地块公区大批量精装修工程评标",0,0,0,1]
[1712,"至善楼暖气管道改造工程量清单1、破拆地面挖工作坑2处，施工完成将混凝土地面、地砖恢复原样。2、拆除原有进户主管39米，支管176米。（地下管网施工）3、在暖气井安装125阀门2个，125钢管39米，100钢管84米，80钢管64米，65钢管28米。（均在地下管沟施工）4、新装管道重新制作固定支架及导向支架，钢管刷防锈漆做保温。5、新增2处循环系统，将原有2个最大循环分为4个，40钢管34米，32钢管36米，25钢管36米。6、在消防水箱控制室增加回水膨胀水箱一个。",3,3,3,1]
[1713,"日期：3～>（年供卢西名斯：山生分验芦（人民币：元）投标报价报价单位名称项目编号：SDGP370481202102000233滕州市至善学校连廊封闭装修工程项目名称:：8月∞。日山金签盛签冠公吨水项超上34[zwa垫融王企在莲应签称t心羊系术%郯最终报价单尔∞货沙”7%馆抬之*内N,五了飞∞V己中枣尘兴单位:人民币vy滕州市至善学校连廊封闭装修工程评审报告一、评审工作组织受胜州五至善学校委托，遂照《中华人民共和国政府采购法)等法律法规规定，山充德热通工程项目管理有服公司组织滕州市至善学校连愿封②装修工程（采购计划编号：SDGP370481202102000233)的磋商工作。采购人于2021年08月06日至08月2日在中国山东政府圣购图枣庄市公共资流交易网发布采购公告。二、磋商小组组成1、评标专家抽取:2021年08月]9日，在监整部门的监督下，代理机构从《山东省政庭采题专家库》中依法抽取相关专业评审专家，共，名，名单如下:序号上232、磋商小组组成及分工:磋商小组由评审专室组成。评标前,磋商小组全体成员召开了标前会议,推选李明为磋商小组组长。三、项目概述评审前由山东德慧通工程项目管理有限公司向磋商小组介绍项目情况:（一）项目概况】1、项目名称:腰州市至善学校连魔封闭装修工程2、项目编号:SDGP3704812021020002333、采购内容:本工程为滕州市至善学校连廊封闭装修工程。具体详见采购文件。4、采购需求:(以丞恩文性规定为准)5、工程地点:(采恩单位指定地点)6、工期:(以圣购文件规定为准)7、标段（包）划分:《以丞恩文性规定为准）8、本项目评分办法:继合评分法\\供应商名单山东冠最建筑安装工程有限公司响应文件递交情况已递交2贵弘建设发展有限公司已递交内四、初步评审根据采购文件中评分办法规定的评审因素及评审标准,磋商小组对供应商的响应文件进行资格性、符合性评审。评审情况如下:1、符合资格性评审要求的，共有3家供应商:22、符合符合性评审要求的，共有3家供应商:3、有效供应商:均有效4、无效（或废标）的供应商:无五、详细评审本项目预算（招标）控制价为5≤513840元，各供应商的报价均未超过最高上限值。按照采购文件中规定的评分基准价的计效方法，评标基准价为541234.72",0,0,0,1]
[1714,"工程预算书工程名称：宿舍装修工程（乳胶漆加护墙板）投标总价：265000.00元（贰拾陆万伍仟元整）施工单位：（盖单位章）编制人：（签字或盖章）编制日期：2021年8月29日工程名称：自行车家属楼一层装修改造项目结算单编号:施工单位:甘肃盛和建贫装饰工程有限公司施工内容:室内改选（大套）造价师审核（审减额）序号项目施工预算单计量单工作分项内容型号及规格量值复布价工作董复价拆除及墙面铲你续北0艺新砌墙体12*240小红非平方账电路改造(新装空开箱）众邦电线平方55给排水路波日丰PPR管光60或增面基层处理石青、腻子平方GO部顶面基层处石套、腻子平方55临增面墙裙基层龙骨调平平方后墙面墙裙竹窦纤维墙板平方97后墙裙不锈纳收口不锈钢米67】目集成吊顶300*300铝扣板平方7.7①卫生同防水丙纶布防水含重心卫生问贴地速300*300防滑地成平方2.2心跨便池品牌套y房问照明600*600L日吸顶灯延3/过道照明300*300LED吸预灯您2】通过道照明公牛签351防盗门普道（单扇门）签1铝合金窗户铝型材平方10.6716木门漆面翻苏木器漆项北16不锈钢水槽304不锈钢个击16水龙头普通乔616洗激镜防雾镜个盖《G窗台板石材人造石米上38大套户塑套合计预算合计:工程名称:自行车家属楼一层要修改造项目结章革编号:施工单位:甘肃盛和建筑装饰工程有限公司施工内容：毫内改造（中奏）选价师审核（审减额）序号项目施工预算单工作计品量分项内容型号及规格量值逾复价价工作量复价拆除及增面管临项批0包新别墙体12*240小红转平方的2电路改造（新装空开箱）众那电线平方)50述)给排水路改选日丰PPR管老元监增面某层处理石膏、腻了平方I46当顶面某层处理石套、腻子平方506增面墙裙基层龙骨调平平方75的面填诺竹纤维增板平方师标墙裙不锈钢收不锈米为心集成吊顶300*300铝扣板平方7.7控卫生间防水丙纶布防水项评[2卫生间贴地获300*300防滑地破平方公.212黟便池品牌独【房问照明600*600日吸顶灯摆富上过道照明300*300LED吸顶灯套14开关插座公牛套3515防盗门普道（革扇r]）被云16留合金窗户铝型材平方9.3116木门漆面翻新木器漆项推16不锈水槽304不锈钢云316水龙头普通元6)16洗默镜普通个的16窗台板石材人造石米后】716",3,3,3,1]
[1715,"投标总价招标人：工程名称：蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段投标总价(小写)：投标总价(大写)：投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：2018年11月30日封-3工程项目投标报价汇总表工程名称：蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段[营改增]第页共页序号单项工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及材料暂估价规费特殊项目暂估价1蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段合计表-02工程项目投标报价汇总表工程名称：蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段[营改增]第页共页序号单项工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及材料暂估价规费特殊项目暂估价1汶河路道路工程2汶河公园工程合计表-02规费、税金项目清单与计价表工程名称：蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段汶河路道路工程[营改增][标段]第页共页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)1规费(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)21)安全文明施工费31.1)安全施工费分部分项+措施项+其他项目1.1741.2)环境保护费分部分项+措施项+其他项目0.1651.3)文明施工费分部分项+措施项+其他项目0.3461.4)临时设施费分部分项+措施项+其他项目1.2472)工程排污费分部分项+措施项+其他项目83)社会保障费分部分项+措施项+其他项目94)住房公积金定额人工费105)危险作业意外伤害保险费分部分项+措施项+其他项目11税金分部分项+措施项+其他项目+规费10合计表-20单位工程费汇总表工程名称:蒙阴县创城示范线路道路提升景观工程一标段汶河路道路工程[营改增]第页共页序号项目名称金额(元)1分部分项工程量清单计价合计2措施项目清单计价合计3其他项目清单计价合计4费前合计5规费61)安全文明施工费71.1)安全施工费81.2)环境保护费91.3)文明施工费101.4)临时设施费112)工程排污费123)社会保障费134)住房公积金145)危险作业意外伤害保险费15甲方供料(除税)16税金17甲方供料(含税)18总价合计分部分",3,3,3,1]
[1716,"地提升项公章福建省房屋建筑和市政基础设施工程福建省房屋建筑和市政型心）面标准施工招标文件招标文件编制日期：2021年招标代理机构编制人：林兆男招标代理机构项目负责人：徐春花招标代理机构：福建省主华工程咨一招标人：仙游县币政管理中疫）心各市密)招标项目编号:E?如322ebol/n377∞度招标项目名称：仙游县鲤中步行街至师范路花漾街区改造报建编号:;如322>/8?lo2o/订版一园呼神0１0专用本宜上站-《的DY浏（驻晶口入盖林C=中细理入良xi西疗儿象单2017年修订版化工程C迅专用本",0,0,0,1]
[1717,"比选公告本采购项目为中国铁塔股份有限公司白山市分公司2019年基站零星维修采购项目，项目编号：XL-JL-TT/20190006采购人为中国铁塔股份有限公司白山市分公司，采购代理机构为信联招投标有限公司项目资金由采购人自筹，出资比例为100%项目已具备比选条件，现进行公开比选，有意向的潜在应答人（以下简称应答人）可前来应答1.项目概况与比选范围1．1采购内容:1.1.1项目概况:本次采购确定中国铁塔股份有限公司白山市分公司2019年基站零星维修采购项目供应商，详见比选文件;37≤1.1.2项目预算金额：30万元（含税）;]1.1.3建设地点：白山地区;1.1.1质量标准要求：中国铁塔股份有限公司和本文件中技术规范书的质量验收标准及国家、行业质量验收标准;1.1.5技术标准要求：中国铁塔股份有限公司和本文件中技术规范书的技术验收标准发国家、行业技木验收标准1.2保修期：至少18个月，自工程娄工验收（终验）合格之日起计1.3承包方式：包工包科1.4本项目不划分标段，选一名中选人，中选份额100%1.5本项目设置最高限价（具体详见“第六章应答一览表”，应答人应答报价高于最高派价的，其应答将被否决）1.6项目有效斯:签订合同之日起1年2.应答人资格要求2.1应答人须是中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织;2.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司不得参加同一标段应答或者未划分标段的同一采购项目:2.3应答人须具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一的企业需提供带有统一信用代码证的营业执照)、银行开户许可证:",0,0,0,1]
[1718,"长春市绿园区合心小学体育馆造型文化墙建设项目中标公示（招标编号:SJZX-CC-2018-003）一、中标人信息:标段(包)[001]长春市绿园区合心小学大厅、党员室改造项目:中标人:长春市张宇广告有限公司中标价格：19.4799万元二、其他:成交公告吉林省圣基工程咨询有限公司受采购单位长春市绿园区合心小学的委托，代理“长春市绿园区合心小学体育馆造型文化墙建设项目\"该项目于2018年12月28日在吉林省圣基工程咨询有限公司会议室开标现将本次评标结果公布如下:项目名称：长春市绿园区合心小学大厅、党员室改造项目采购编号：SJZX-CC-2018-003成交供应商：长春市张宇广告有限公司成交金额：X194799.00元（大写：壹拾玖万肆仟柒佰玖拾玖元整）地址：绿园区皓月大路609号朝阳小区F7栋102室工期：合同签订后10日内如果对中标结果有异议，请在公示期内以书面形式向吉林省圣基工程咨询有限公司提出质疑如果没有异议，公示期后将向中标供应商下发中标通知书公示期为2018年12月29日询价小组成员名单:１23吕迪姚巍胡光艳采购人：长春市绿园区合心小学联系人:王校长联系电话:0431-87863588",0,0,0,1]
[1719,"被0年:609Z-80-1Z0Z“回9学出gIi/五!60o二盛[0686ZE68:]0s?88《昆电迅妥部00000‘o00′0《舒电我妥00'00\"T00℃基贸工华监断其《B电基咨X评06′91Z8'S8g's公欧融工茶联科多幽美针可活第区牵‘回4《翻x县讯00°OZo·o2669100:0080120Z80003Z‘包-期回4卫另取请乎艾剑基融工径丞独Y半法上团融工径承时三坤馆勉四武公越斗面乡需莲圈～c鄱)誉海争电些丢哥Y堕巴V谢毕面晶目赵加半]票鉴回41单-不羽二BgZaY河咨器舒oy胜1面分副，西三福匙围(凹)(心c908)）甘面电监元圆21C厂三社潍务额申基%（凹）随金JZg些过丝各测江训细∞y心《2多拟Y继社部目罗贾圆独串巡牙秘鉴争电姓各正切后辽心巡十、企业近三年施工的类似工程业绩一览表技目名析；山光区统庄传的上进关压台进速记工亚招苏禾购举位名称项目名密合同全凯（万元）采购拳位联系人及地话滕州审东沙河镇人民渡府2020年州*东沙河镇颜言山村、小官山村、小宋庄村关图乡桂建设169.000632-6058101客祥县梁宝守俱人民改府山东宏客祥县聚型寺镇况座村剑建省频“类蹈乡村“示范杜工·翔222。153789李丝0537-656s698投标人名修（公山(人次工程有限公司法泛亿表人政其投权部谋日期；过社件监、月过日",0,0,0,1]
[1720,"红应体",0,0,0,1]
[1721,"泰顺县政府采购竞争性磋商文件招标编号TSCG201812030项目名称泰顺县仕阳镇敬老院工程电梯采购及安装项目招标方式竞争性磋商采购单位泰顺县仕阳镇人民政府招标代理机构浙江鼎力工程项目管理有限公司监督及备案机构泰顺县财政局二○一八年十二月竞争性磋商文件目录竞争性磋商采购公告3第一部分投标邀请函（投标须知前附表）6第二部分内容及要求10一、总则10二、设备标准10三、电梯技术规格表14四、电梯相关技术要求15五、付款方式19六、工期要求20七、数量调整20八、免费质量保质期20九、招标范围20第三部分供应商须知21一、说明21二、竞争性磋商文件22三、响应文件23四、响应文件的密封与递交26五、开标和评标27六、授予合同30第四部分政府采购政策功能相关说明31一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明31第五部分合同格式（参考）34第六部分附件—投标文件格式38第七部分评标办法54一、总则54二、评标组织54三、评标程序54四、评标细则55五、说明56注：竞争性磋商采购文件中标“▲”且加下划线的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商采购文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商采购文件而造成的后果，采购人概不负责关于泰顺县仕阳镇敬老院工程电梯采购及安装项目竞争性磋商采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江鼎力工程项目管理有限公司受泰顺县仕阳镇人民政府委托，就泰顺县仕阳镇敬老院工程电梯采购及安装项目进行竞争性磋商采购，欢迎国内合格的供应商前来投标招标项目编号：TSCG201812030采购组织类型：分散采购-分散委托中介机构招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：序号标项内容数量采购预算(万元人民币)1泰顺县仕阳镇敬老院工程电梯采购及安装项目1项20具体要求见竞争性磋商文件三、供应商资格要求：1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的投标人资格条件；；2、供应商特定条件：2.1投标品牌电梯制造商须具有质检部门颁发的相应的生产制造及安装改造维修许可资质；2.2投标供应商须具有相应的安装、维修资质；3、本项目允许联合体投标，若投标供应商为代理商且无安装资质的，允许与具有相应安装资质的供应商组成联合体进行投标",1,1,1,1]
[1722,"首芬针)全国重点文物保护单位诸高、长乐村民册保护修然项目（四翔",0,0,0,1]
[1723,"潮州市潮安区第三人民医院建设项目设计评标报告一、基本情况广东永固工程管理有限公司受潮州市潮安区慢性病防治站委托，对潮州市潮安区第三人民医院建设项目设计进行公开招标，现已完成开标评标工作。该项目于2021年07月21日至2021年07月27日在广州公共资源交易网、广东省招标投标监管网发布招标公告，在规定时间内，共有4家投标人购买招标文件并成功办理投标登记手续。二、投标信息登记及投标文件接收情况本项目于2021年08月10日10：45-11：00在广州公共资源交易中心第10开标室办理投标登记手续并同时递交投标文件。至递交投标文件截止时间止，共有4家投标人按时递交了投标文件，详见《投标文件接收记录表格》。三、开标记录本项目于2021年08月10日上午11:00在广州公共资源交易中心第10开标室进行公开开标工作，现场对投标文件公开开标，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行，详见本项目《开标汇总表》。四、评标委员会成员名单本次评标的评标委员会共5人组成，均在广州公共资源交易中心对口专业的专家库评委中随机抽选产生的专家组成。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：。五、评标过程本项目的评标工作于2021年08月10日11时30分在广州公共资源1交易中心第31评标室（2F）进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。1．初步评审:评标委员会按照招标文件规定的对投标人进行初步评审。经审查，共有4家投标人通过初步评审，详见本项目《资格审查情况报告》。2.资信文件的综合评分:评标委员会接照招标文件规定评分标淮对通过初步评审的各投标文件进行资信文件综合评分，详见《资信综合评分汇总表》。3.技术文件的综合评分:评标委员会按照招标文件规定评分标准对通过初步评审的各投标文件进行技术文件综合评分，详见《技术文件综合评分汇总表》。4,投标报价的综合评分。评标委员会按照招标文件规定评分标准对道过初步评审的各投标报价文件进行计算报价得分，详见《报价评分表》。5.综合得分汇总评标委员会按照总分100分:其中资信部分20分，技术方案部分60分，投标报价20分，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列。序号投标人投标报价（元）总分排名1广东省",0,0,0,1]
[1724,"CSP-007第!页共2页深圳妈湾电力有限公司CSP-007附件工深圳妈湾电力有限公司商务评标报告物资楼二楼时间:2021年6月17日地点:招标文件名称自动电压控制（AVC）系统与#6机组变送器屏施工招标编号无报价排名承诺税率评审价税率投标单位投标价(元）（元）13%%广东通德电力工程有限公司149247132076.9913%2广东拓奇电力技术发展有限公司144200127610.629%】深圳宝能电力工程有限公司114907.80105420评标情况说明:此次比价邀请三家公司进行竞价，三家单位报价税率不同，将投标价按照以经评审的最低价评标法进行评报价税率折算为不含税价做为评审价，比价结果见上。审，拟推荐深圳宝能电力工程有限公司为预中标单位。丧杂匹P时评标人员签名cct商务组长签名深圳妈湾电力有限公司CSP-007第2页共2页CSP-007附件K深圳妈湾电力有限公司评标报告地点:物资楼二楼时间:2021年6月17日自动电压控制（AVC）系统与#6机组招标文件名称招标编号变送器屏施工中标价:第一中标候选人深圳宝能电力工程有限公司114907.80元评标结果中标价第二中标候选人元评标情况说明:此次比价邀请三家公司进行竞价，三家单位报价税率不评标过程同，将投标价按照报价税率折算为不含税价做为评审价，比价结果见的描述及上。以经评审的最低价评标法进行评审，拟推荐深圳宝能电力工程有限有关建议公司为预中标单位。签订合同前要处理的事项我术专家商务专家评标委员会专家签残印败P列村至et名对评标结果持有异无议专家的意见致:深圳妈湾电力有限公司关于自动电压控制（AVC）系统与书机组变送器屏施工的报价序号工作内容工日工日单价合价（元）自动电压控制（AVC）系统施工21038079800备注H6机组变送器屏施工60安全文明施工费380228002820.00①税前合计105420.00税率（9)五总报价六报价说明1、本报价人工费指施工人员的工资、加班费、其他福利及保险等全部费用.2、本报价含9增值税。不含描价（jz2之深圳宝沁获机北北当2深能妈湾电力自动电压控制（AVC）系统与书机变送器屏施工报价序号工日单价（元）上25740040073合价（元）102800292008000安全措施费山跨4200报价说明:本报价含13%增值税不nr76k之．/W广东括奇巢力技态发展有限公司≥ozr月妈湾电厂自动电压控制（AVC）系统与部机变送器屏施工报价书报价:序号项目内容工程量（工日",0,0,0,1]
[1725,"投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）（大写）如皋市税务局如皋市税务局主附楼防水项目：：：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）时间：2021年8月1日建设项目投标报价汇总表序号单项工程名称金额(元)其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费1如皋市税务局主附楼防水项目合计工程名称：如皋市税务局主附楼防水项目第1页共1页单项工程投标报价汇总表序号单位工程名称金额(元)其中：(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费1附楼防水项目2主楼防水项目合计工程名称：如皋市税务局主附楼防水项目第1页共1页单位工程投标报价汇总表序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程量清单计价合计1.1人工费1.2材料费1.3施工机具使用费1.4企业管理费1.5利润2措施项目清单计价合计2.1单价措施项目费2.2总价措施项目费2.2.1其中：安全文明施工措施费3其他项目清单计价合计3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估价3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费5税金投标报价合计工程名称：主附楼防水项目标段：第1页共1页分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价1010902001001SBS防水卷材1、4mm厚SBS防水卷材附楼；m210622010902001002SBS防水卷材1、4mm厚SBS防水卷材主楼；m24333011101003001细石混凝土楼地面1、5mm厚细石混凝土附楼m21504010902001003液体防水卷材1、刷液体防水涂料2遍m2135分部分项工程清单合计1011703001001垂直运输项1单价措施项目清单合计本页小计合计工程名称：主附楼防水项目标段：第1页共1页综合单价分析表项目编码010902001001项目名称SBS防水卷材计量单位m2工程量1495清单综合单价组成明细定额编号定额项目名称定额单位数量单价合价定额编号定额项目名称定额单位定额单位人工费材料费机械费管理费利润人工费材料费机械费管理费利润10-32换SBS改性沥青防水卷材热熔满铺法单层10m20.1综合人工工日小计0.07工日未计价材料费清单项目综合单价材料费明细主要材料名称、规格、型号单位数量单价（元）合价（元）元估价）元暂单（元估价",3,3,3,1]
[1726,"石子山体育公园游泳馆除湿系统及水处理系统改造项目预算编制、预算审核、限价编制采购询价文件采购人：重庆祥一建设工程有限公司二〇二一年七月第一章询价公告一、项目概况1.本项目共分为3个分包，各投标人可同时对3个分包进行投标，也可只投其中1个或2个分包；3个分包具体情况如下：分包号分包项目名称备注分包1石子山体育公园游泳馆除湿系统及水处理系统改造项目预算编制本项目咨询服务费最高限价按照“江北公管办发(2013)1号文件”的收费标准计取，详见附件1.最终费用按实际造价作为计费基数。各投标人各分包的投标报价直接报咨询服务收费标准(费率)下浮比，报价不得高于最高限价，否则为无效投标。分包2石子山体育公园游泳馆除湿系统及水处理系统改造项目预算审核本项目咨询服务费最高限价按照“江北公管办发(2013)1号文件”的收费标准计取，详见附件1.最终费用按实际造价作为计费基数。各投标人各分包的投标报价直接报咨询服务收费标准(费率)下浮比，报价不得高于最高限价，否则为无效投标。分包3石子山体育公园游泳馆除湿系统及水处理系统改造项目限价编制本项目咨询服务费最高限价按照“江北公管办发(2013)1号文件”的收费标准计取，详见附件1.最终费用按实际造价作为计费基数。各投标人各分包的投标报价直接报咨询服务收费标准(费率)下浮比，报价不得高于最高限价，否则为无效投标。2.项目地址：石子山体育公园3.项目规模：空气除湿系统改造、水处理系统改造、新增桑拿设备系统、原设施设备拆除等。4.总投资：约210万元。二、投标人资格条件（一）基本资格条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。(二)特定资质条件具有有效的工程造价咨询乙级及以上资质（提供资质证书复印件加盖投标人鲜章）。三、服务要求1.咨询服务时限：5个工作日内。2.咨询服务工作内容：根据采购人提供的项目图纸及",1,2,1,0]
[1727,"评标办法及评分标准评标委员会将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、设备性能及配置、产品特性、售后服务、业绩及信誉等方面内容按百分制（保留两位小数）进行评分价格分45分（1）以进入评标的最低的评标报价为45分（2）投标人报价分=×45分技术及实施方案分24分技术及实施方案（满分18分）：一档（0.1～6分），评定基准：对项目技术需求了解一般；主要货物（《货物需求一览表》第1-3项）的技术规格和性能参数基本满足招标文件要求；技术及实施方案描述简单二档（6.1～12分），评定基准：对项目技术需求了解较清晰；主要货物（《货物需求一览表》第1-3项）的技术规格和性能参数满足招标文件要求；技术方案描述较详细，选型合理；实施方案可行，人员配备、进度计划、安全保障措施，质量保证措施等合理三档（12.1～18分），评定基准：对项目技术需求了解清晰全面；主要货物（《货物需求一览表》第1-3项）的技术规格和性能参数完全满足或优于招标文件要求；技术性能分（满分6分）投标货物关键技术参数有1-3项优于招标要求的，得2分；投标货物关键技术参数有4-6项优于招标要求的，得4分；投标货物关键技术参数有7项以上优于招标要求的，得6分售后服务分14分售后服务方案（满分8分）：参考标准：根据投标人或其全资子（分）公司注册地及主要经营、服务场所在南宁市，具备本地化售后服务能力，在广西本地服务3年以上；服务及培训方案内容的完整性、可行性；是否有可靠的服务响应体系，是否优于采购人要求的保修时间、服务响应时间、响应方式，保修期外服务措施等综合评定一档（0.1～5分）：方案简单，基本满足项目售后服务要求；二档（5.1～10分）：方案详细、可行、有针对性，全面满足项目售后服务需要投标人拥有专业资质人员的情况（满分4分）项目实施期内，投标人承诺投入本项目的项目经理2（含）人以上的，得2分；否则不得分（投标时提供工信部或中国电子信息行业联合会颁发的“",5,5,5,1]
[1728,"附件三招标控制价公布函（适用子《广东省建设工程计价依据（2010年)》）工程名称:珠江街201G年村村通公路建设项目一同安秦居委支道五招标控制价（元)：20829282元其宁一、安全文明施工费（元)：，24410元（详细列明各专业工程安全文明施工赛）二、余泥渣土场外运输与排放费用（元）:419.20元（详细列明相关清单项目的综合单价，并注明运距）1、石方外运，运距，0公里，综合单价20-96元/m”2、建筑垃圾处置赛如需施工单位缴纳的，应按物价部门规定收赛标准计入穿合单价中三、暂列金额（元):之（详细列明各专业工程暂列金额）对公开招标工程安照招标控制价公布函公布的安全文明施工费及余泥渣止S赛用报价邀请招标工程，∞月施忆江立=\\运输与排放费用应严格按照规定计算不彦镜术建设单位（公章):基本建设办公室站流编制单位（公章):效全国建设工程造价员王妮09000004811常站广东竹住德建设项目曾理编制人（造价员专用章或注册造价土程师执业专用章7有限公司有效期至2018年12月灵大邪沟泸让汾复核人（注册造价工程师执业专用章):动团3火A1≤44(()”751:代过予之(式1东了辽宜日”扩名年了他宇有效射五2包辛法加",2,2,2,1]
[1729,"白云供销综合服务大厦设计施工总承包（设计组）评标报告一、基本情况白云供销综合服务大厦设计施工总承包项目采用公开招标方式选择承包单位。广州市白云工程咨询管理有限公司受招标人（广州市白云区供销总公司）委托承担招标代理工作。于2021年7月20日00时00分至2021年08月09日10时30分，在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布招标公告。二、投标文件递交情况于2021年08月09日09时30分至10时30分在广州公共资源交易中心学术报告厅接受投标登记，同时接收投标文件；截止至2021年08月09日10时30分，共有5家投标单位进行了投标登记并同步递交投标文件，分别为：(主)广东长海建设工程有限公司(成)广州市设计院集团有限公司、(主)广州市白云第五建筑工程有限公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司、(主)广东君兆建设集团有限公司(成)中联合创设计有限公司、(主)广东德泽建设工程有限公司(成)广州市城市规划勘测设计研究院、(主)广东众强建设工程有限公司(成)广州珠江外资建筑设计院有限公司。三、开标情况于2021年08月09日10时30分，在广州公共资源交易中心学术报告厅举行开标会，招标人按招标文件要求开启投标人开标信封、资格审查文件、工程总承包实施方案技术投标文件、工程总承包实施方案经济投标文件，招标人随后对投标文件公开进行开标，并宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标汇总表》。开标结束后，投标文件由广州公共资源交易中心见证人员见证下机密集中封存在广州公共资源交易中心封标室。于2021年08月10日09时30分送达评标委员会评审，设计技术方案文件（暗标评审）由广州公共资源交易中心见证人员进行编号。四、评标委员会成员名单本项目评标委员会（设计组）由招标人依法组建，其中招标人代表1名，其余4名专家从专家库随机抽取，负责设计方案评审工作。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：项目于2021年08月10日在广州公共资源交易中心第33评标室进行评标工作。1五、评审情况1、设计组评标委员会按照招标文件要求，对5家投标单位进行设计方案有效性审查，经审查，5家投标单位通过设计方案有效性审查，结果详见《设计方案有效性审查表》、《设计方案有效性审查汇总表》。2、对通过设计方案有效性审查的5",0,0,0,1]
[1730,"施工评标报告建设单位7说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式6份。",0,0,0,1]
[1731,"问体活公",0,0,0,1]
[1732,"盐城市大丰区2021年美丽乡村旅游公路——港便线（老陈李线至新丰镇）施工项目招标控制价各投标人:盐城市大丰区2021年美丽乡村旅游公路一港便线（老陈李线至新丰镇）施工项目招标控制价为3228万元。招标人:盘城市大丰这必通建设工程有限公司0g04940与：3招标代理单位:无江苏伟业项目管埋卷限;厂:22x≤;:7;巨期:′02.1电Z",2,2,2,1]
[1733,"原县经，路（310省道-国道327）城币道路工程施工及监理二标段三次结果公5（招标编号:原交建2021GIB47号）、中标人信息:标段（包)[001]原阳县经，路C310.省道-国道327)城市道路工程施工及监理三标段三次:中标人:达信建设发展有限公叶标费系:0.895%二、其他:目基本情况1、不项11编号：2021-05-9、原交建2021GB47号≥、采则项目名称：原阳县经三路（310有道-冈道327）城市道路工程施工及监理:、矛吗方六:公厅招标1、招标公许发布刊J:2021年07月19H元、近予年111:2021年08月11h录屿项II用遴、数、预要技术要求、台问履行日期1、母设规视：原阳具络一路（310省道-国道327）城市道路工程，位于原阳县东部，设计污3北起:>10而道，h车国道327．工程起点桩号K0+000.00,.终点桩号K1+502.99，全长i0≥.g农、中施:上起点钰号K0-007.16，施丘终点班号E1-191.32，红续30米宽，道路行级为城加;卜危，包含道路下程、雨水下程反污水工程等内容:、北标范(::标段：施工全过程及乐修阶段监担:、奈金水流和落实情况:财政贫金，已落实:、标:3划分::标段:监理:污、「谢婆求:二标段:随施工工期;心、;理上:行将﹝1和-.1门7心包号录购内容供应商名称地址中标企额单位标段原即县经二路（310省道-国道327）城市道路工祝监理达信建设发有限公司新乡山新待:56号国贸大厦A应9楼()、SS)云心,琴名称施工范围施工工期项目经理执业证书信息1原阳县经路（310省道-国道:;27）城市道路工程监理施工全过程及保修阶段监理随施上上J汇泛节00527271旧、评语专家名单：赵红、染一波、张玉芳、房静、赵文学五、代理服务收突标准及金额:收涨标准:按照包理合问及招标文作的规定,=标段：2000元，由中标人领取中标通知书时向招标代刚机构之付予资企额:2000元心司六、中标公需发布豹媒介及中标公告期限长次中标公街征《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《",0,0,0,1]
[1734,"评标办法（技术评分最低标价评标办法前附表/评审因素与评审标准】评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优外人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:：（2)被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先;（3）商务和技术得分较高的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（陌务及技术文件）评面标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可%:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号《如有)、工期、工程量求、发全自标及环保目标:：6.投标函附录的所有欲据均符合招标文件规定c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写（2)投标文件上法定代表人或共委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定3）投标人找照招标文件的规定提供了投标保证金a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用现金或支累形式提交，投标人应在交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指辽账户:c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交受权发托书，且投权人和被接权人均在投权求托书上签名，未使用印章、签名章或北他电予制版签名代替,（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代衣人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、怒名章或共他电予制版签名代替。（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容（8)投标文件获明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时:上条款号评审因素与评审标准（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应.（10）权利义务符合招标文件规定:a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法",5,5,5,1]
[1735,"序号材料名称规格数量单位单价金额备注1挂锁5把6302PVC管32*15cm26根2.5653预埋钢板250*120*8开孔410块1977904预埋螺杆M20*370开牙含螺母820套1298405锂基脂耐高温6桶30018006扳手181把777地板革4*2m8平方201608碳刷2对5109竹扫把1把13.513.510扫把1把6611拖布2把275412铁撮子2个122413手套2捆22.54514带灯按钮BE101C4个2510015集电器500A5个10753516挂锁5把63017PVC给水管φ32*4m8条3024018黄油嘴尖头20个2.55019黄油嘴平头20个714020集电器5条10753521黄油机吸油盘1个333322阀门定制2套13527023锂基脂耐高温5桶300150024锂基脂1#5桶14070025铝芯电线16平方20米2.75426铜铝鼻子DTL-1620个1.83627电工胶布5卷210合计24077.524077.5",4,4,4,1]
[1736,"附件6景典迎江天地二期建设项目集装箱租赁竞争性比选最高限价最高限价682272元经办人:云5上合同预算部负责人包上统7务分管领导:→77777m时间:7Z/年6月2P乙景典·迎江天地二期建设项目集装箱租赁最高限价表规格型号3m*6m1.8n*l.8m*2.5单位广个备注:以上最高限价单价根据市场询价后所得",2,2,2,1]
[1737,"且末县公安局设备采购清单序号设备名称品牌型号产品描述数量单位市场参考单价控制总价1光盘打印刻录一体机符合国家有关行业标准，有质量证明文件TC-P805BX1、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求，支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘刻录2、支持2个刻录机3、支持USB3.04、支持BD/DVD/CD的刻录5、生产速度(刻录＋打印)：BD8.5张/小时、CD30张/小时、DVD15张/小时6、盘仓容量：盘仓1,2,3可放50张、盘仓4可放5张1台2刻印服务器国产I7/16G/2T+256GSSD/2G独显/23英寸1台386型紧急按钮国产紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔,86*86*32mm1个4声光报警器国产声光报警器（红/白双色外观）12VDC压电警号防火ABS阻燃外壳声压(VDC)：110±3工作温度(℃)﹣20~﹢60℃声压(dB)≥105dB/m连续工作时间≥45minDC12V闪灯次数(分钟)200±301个5金属探测安检门符合国家有关行业标准，有质量证明文件ISD-SMG512LT-K非接触测温：设备温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）；门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等；测温模块：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024；面部识别：采用200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩;设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、金属检测数据、客流数据、报警数据等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最",4,4,4,1]
[1738,"新建洛阳8信道甚高频工程工艺施工工程评标报告招标编号：0724-2100A12N3732招标人：中国民用航空中南地区空中交通管理局河南分局招标代理机构：国义招标股份有限公司2021年9月17日一、项目简介1工程概况：在河南洛阳雷达站新建1套8信道甚高频收发主备共用系统；1座25米甚高频铁塔；配套建设方舱机房、供配电系统、消防及安防系统和防雷接地等。具体内容详见《第七章技术标准和格式要求》、工艺施工图和工程量清单。2建设地点：河南洛阳雷达站3项目规模：招标控制价4,152,917.65元。4招标范围：新建洛阳8信道甚高频工程工艺施工，详见《第七章技术标准和格式要求》。5工期：本工程安装工期为90日历天（累计），安装从建设单位批准开工报告之日计算。6本工程划分为1个标段。二、招标过程简介本次招标于2021年8月26日在广州公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、民航专业工程建设项目招标投标管理系统、国义招标股份有限公司网站媒体发布招标公告，于2021年8月27日至2021年9月2日发售招标文件。有5家单位报名和购买了招标文件并领取了相关技术资料。至投标截止时间2021年9月17日10:30时，共有3家单位按规定在广州公共资源交易中心向招标人递交投标文件。（详见附表1“开标记录表”）三、评标过程按照招标文件和有关规定，评标委员会成员由5名专家评委组成，5名评委在民航专家库中随机抽取产生。评标委员会组成如下：温建强、王斌、马国兴、彭毅、王思达。按照评标程序和有关规定，经全体专家评委推荐，一致通过由温建强任评标委员会组长。1、对投标文件的初步评审按评标程序，评标委员会成员分别对各投标文件进行了初步评审，初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审，经评审，情况如下：形式评审所有3家投标人的投标文件均符合“形式评审标准”，均通过形式评审。（详见附表“形式评审汇总表”）资格评审所有3家投标人的投标文件均符合“资格评审标准”，均通过资格评审。（详见附表“资格评审汇总表”）响应性评审所有3家投标人的投标文件均符合“响应性评审标准”，均通过响应性评审。（详见附表“响应性评审汇总表”）综上所述，",0,0,0,1]
[1739,"附录1资格审查条件(资质最低要求)招标类别资质等级条件勘察设计、设计咨询须为中华人民共和国境内勘察设计单位，独立法人资格，且同时具备：①工程勘察综合类甲级资质；②公路行业设计甲级及以上资质；③建筑工程设计乙级及以上资质。（本标段的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”设计资质企业名录中，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致）。注：投标人应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的设计企业名录栏投标人的资质信息网页截图。附录2资格审查条件(业绩最低要求)招标类别业绩条件勘察设计、设计咨询近5年（2016年1月1日起至今）同时具备以下业绩：（1）独立完成过1条里程不少于20公里的高速公路勘察设计工作；（2）独立完成过1条里程不少于20公里的高速公路设计咨询工作。注：1、“近年完成的类似项目情况表”勘察设计项目应附第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。2、“近年完成的类似项目情况表”设计咨询项目应附以下两种证明材料中的一种：①在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。或②中标通知书（或合同协议书）复印件和交通主管部门批复意见复印件。如果投标人无法提供批复材料复印件，则必须提供发包人证明材料以证明项目的建设规模或技术指标及所处阶段。以上二者均为有效证明材料。投标人提供的网页“业绩信息”页面必须有明确的施工图批复时间，且必须是批复时间在2016年1月1日之后的“主包”业绩，否则该项目业绩不予认定。附录3资格审查条件(信誉最低要求)信誉要求1",0,0,0,1]
[1740,"协议供应商名称（公章武汉路达曙光汽车维修有限公司苏结算单编号z2008201d956法的必孤区，采购单位名称武汉市汉阳区人民政府水公室车牌号鄂A2615W然TT汤SS心地厂牌型号大众汽军融SWw71&6㎡述过车辆识别代码LSVCH2A45DN108395办公3发动机号U32727行驶里程88700接车时间2020-06-15采购镇位联系WHHY005001019八采购单位联系027-84468561电话序号维修项目/零部件名称零部件来源小计单价数（元）(元）墨工时工时单价（元）轮胎(215/60-164ST)米其林KC-ZHTTUHU2700.001,400.0080.00",0,0,0,1]
[1741,"加：Q规格设备名称梁型号(注册证名称）独采购验量单位单价总价身高体亚仪(]",0,0,0,1]
[1742,"2021年鄢陵县第一批县级财政专项扶贫资金道路建设项目评标结果公示一、基本情况和数据表（一）项目概况1、项目编号：Y2021GZ1052、建设地点：该项目位于鄢陵县彭店镇、柏梁镇、只乐镇、大马镇、望田镇、陈化店镇。3、招标范围：施工标段范围为招标文件、工程量清单、施工图纸、设计变更（如有）及答疑纪要（如有）范围内的所有工程内容。4、标段划分：本项目共分为三个标段，具体如下：标段名称建设内容招标控制价（元）一标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金望田镇李庄村道路建设项目新修水泥道路，长480米，宽4米，厚0.18米；长786米，宽3米，厚0.15米。1888175.12一标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金望田镇武岗村道路建设项目新修水泥道路，长230米，宽4米，厚0.18米；长1176米，宽3米，厚0.15米。1888175.12一标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金只乐镇王建平村道路建设项目新修水泥道路，长814米，宽4米，厚0.15米。1888175.12二标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金柏梁镇陈家社区道路建设项目新修水泥道路，长1663米，宽4米，厚0.18米。1959596.09二标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金大马镇二坡田村道路建设项目新修水泥道路，长615米，宽4米，厚0.18米；长987米，宽3米，厚0.15米。1959596.09三标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金彭店镇北陈家村道路建设项目新修水泥道路，长2281米，宽3米，厚0.15米。2029958.46三标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金陈化店镇后杜社区道路建设新修水泥道路，长621米，宽3米，厚0.15米。2029958.46三标段2021年鄢陵县县级财政专项扶贫资金只乐镇顺羊村道路建设项目新修水泥道路，长1676米，宽3米，厚0.15米。2029958.465、施工工期:40日历天/标段。6、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）7、评标办法：综合计分法8、资格审查方式：资格后审（二）招标过程本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2021年5月27日至2021年6月29日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标",0,0,0,1]
[1743,"项目评审评分表投标人及服务评分人1评分人2评分人3序号评比项目评比内容分值1商务部分（30分）社会信誉能力与履行能力（15分）投标人参与过类似或相关项目，每参与一项得1分，最高得5分。5项目组结构合理，项目组技术人员不少于3人（含项目负责人），全部满足得5分，少提供或不提供不得分。5项目组专业、分工科学合理，时间有充足保证。优5分，良3-4分，一般1-2分。5项目业绩（15分）提供近3年项目组成员类似业绩，每项得3分，最高15分。152技术部分（40分）内容确定（10分）投标人对本项目内容调查是否清楚、完整，对研究对象把握全面、深入。优9-10分，良7-8分，一般1-6分10工作方案（20分）投标人对本项目的总体设计、工作思路、技术路线分析等。优9-10分，良7-8分，一般1-6分。10根据有关文件对方案编制的要求及国家、行业相关规范要求，对投标人的方案内容进行评比。优9-10分，良7-8分，一般1-6分。10工作进度计划安排及保障措施（10分）根据投标人完成方案编制的时间，进度计划的科学合理性，结合其作出的保障措施的可行性进行评比。优9-10分，良7-8分，一般1-6分。103报价部分（30分）价格占30分：将所有通过符合性筛选的投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分30注：各项指标赋分值可根据实际需要调整。",5,5,5,1]
[1744,"青岛市政府采购车辆购置款货物类公开招标文件（2018-5-31示范文本）采购人：青岛市崂山区机关事务管理局代理机构：青岛嘉信招标有限公司（公章）项目编号：LSCG2018000209日期：2018年12月6日1目录第一章招标公告4第二章投标人须知前附表6第三章投标人应当提交的资格证明文件10资格证明文件目录10第四章采购需求111.项目说明112.招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）113.商务条件25第五章评标办法271.相关要求272.评分标准28第六章投标人须知331.招标依据以及原则332.合格的投标人333.保密344.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用345.踏勘现场356.询问及答复357.偏离358.履约担保359.采购代理服务费3510.招标文件3511.投标文件的组成3612.投标报价3813.投标文件编制要求3914.投标文件的修改、撤回与撤销3915.投标文件加密、上传3916.投标文件的递交3917.投标保证金4018.质疑4019.投诉4120.其他需补充的内容42第七章开标、资格审查、评标、定标431.开标程序432.开标433.评标委员会434.资格审查、评标程序455.资格审查456.评标4627.澄清有关问题478.定标489.中标公告以及中标通知书4910.不合格投标人或投标无效4911.废标4912.特殊情况处置程序5013.违法违规情形5014.违规处理51第八章纪律要求521.对采购人的纪律要求522.对投标人的纪律要求523.对评标委员会成员的纪律要求524.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求52第九章签订合同、合同主要条款531.签订合同532.追加合同金额533.货物质量与验收534.合同主要条款54第十章投标文件格式593第一章招标公告一、招标人：青岛市崂山区机关事务管理局地址：崂山区行政大厦东塔楼3楼联系方式：88996070采购代理机构：青岛嘉信招标有限公司地址：青岛市北区辽源路257号青岛市中小企业公共服务中心6号楼1层联系方式：55583257二、项目名称：车辆购置款采购项目编号：LSCG2018000209预算金额与最高限价：本项目预算金额为30300000.00元，其中：第一包22800000.00元,第二包7500000.00元本项目最高限价为30300000.00元，其中：第一包22800000.00元，第二包7500000.00元投标人资格要求：1.独立",1,1,1,1]
[1745,"5票糕熊CHHUAM\\ENG集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B72）日照电厂硅酸铝棉制品询价项目询价文件项目编号：XC20210915000359采购机构：华能能源交通产业控股有限公司（集团公司物资供应中心）时间：2021年9月本项目报名/报价时必须在中国华能集团有限公司电子商务平台上传响应文件（资格审查要求均需提供证明材料），否则视为弃标处理。使用说明一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。二、采购机构/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、采购机构/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购机构根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。目录9925678第一章采购公告第一章采购公告（合格供应商公开）集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B72）日照电厂硅酸铝棉制品询价项目询价公告1.采购条件本项目集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B72）日照电厂硅酸铝棉制品询价项目，采购机构为华能能源交通产业控股有限公司（集团公司物资供应中心），资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。2.项目概况与采购范围2.1规模:本次采购范围集团公司物资供应中心（01）9月份集中物资供应--（包B72）日照电厂硅酸铝棉制品询价项目。2.2标段划分:本采购划分为1个标段。",1,1,1,1]
[1746,"眉山农畜银行升级改造眉山市东坡区农村集体“三资”管理平台项日单一来源采购邀请书局山市二点通科技信息有隆公司眉山农村商业银行股份有限公司根据工作需要对置山农商银行升级改造眉山市充披区农村售体“三资”管理平台项旦进行单一来源采购。你单位已作为本次采购商谈对象现通知货公司前宋领取采购文件，并请按采购文件的要求认真准备好应答书，按时前来商谈。现将有关事项通知如下:1．项目编号:MSRCB202106009;2．采购内容:项目数进震价备注农村三资管理璧控网明细功能见第三部分100000络系统农村产权制度改革管明细功能见第三部分100000理系统银农直连系统50000朝细功能见第三部分软件系农村宅基地管理信息[亦统600000明细功能见第三部分系统新型经营主体管理系250000明细功能见第三部分政农经数据监控指挥仓350000明细功能见第三部分系统固作配238台2300005年保修（222个村、16个乡镇》高杀仪套实施培含第一年云主机和运1填操作人员培训、建新帐、升暖和迁移100000班维费老数据等云主视服务费4年26000222个村、2221个小组所有帐套运维免合计19800003．采购人:眉山农村商业银行股份有限公司;",0,0,0,1]
[1747,"采购文件项目编号：XJHY-JGJ2021-017-07采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司二〇二一年八月目录第一部分招标公告项目概况招标项目的潜在供应商应在前往新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼）获取采购文件，并于2021年09月03日11:00（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况招标项目编号：XJHY-JGJ2021-017-07采购组织类型：分散采购-分散委托中介预算金额（元）：268808.00最高限价（元）：268808.00采购需求：数量:详见采购清单预算金额（元）:268808.00简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购气相专用耗材项目，具体参数详见采购文件。备注：合同履约期限：具体详见采购文件。本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：（1）有效的的营业执照；（2）供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。三、获取招标文件时间：2021年08月13日至2021年08月19日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（法定节假日除外）地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标部（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼）方式：线下购买，购买采购文件时需携带法定代表人证明书和身份证原件或者法人授权委托书和被授权人身份证原件、三证合一的《营业执照》原件“信用中国”未被列入失信被执行人、",1,1,1,1]
[1748,"附件2招标文件第五章项目技术、服务及商务要求中“一、最高限价及参数要求”中增加“九、其它费用”，具体如下：一、最高限价及参数要求一、家具序号位置名称参考图片尺寸材质数量不含税单价（元）小计（元）1接待大厅接待椅常规尺寸优质皮艺+金属配件+木框架+高弹力海绵5件180390151接待大厅接待大厅接待椅接待椅接待椅接待椅1接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待椅接待椅1接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅1接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅1接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅接待大厅2模型区装饰柜L1300*W350*750金属配件+木框架+环保油漆1件466346632模型区模型区装饰柜装饰柜装饰柜装饰柜2模型区模型区模型区模型区模型区模型区装饰柜装饰柜2模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区2模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区2模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区2模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区模型区3洽谈区洽谈椅常规尺寸优质布艺+木框架+环保油漆+高弹力海绵16件1960313603洽谈区洽谈区洽谈椅洽谈椅洽谈椅洽谈椅3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈椅洽谈椅3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区3洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区4洽谈区洽谈桌D900*H750大理石台面+金属配件+木框架+环保油漆4件3808152324洽谈区洽谈区洽谈桌洽谈桌洽谈桌洽谈桌4洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈桌洽谈桌4洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区4洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区4洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区洽谈区4洽谈区",0,2,0,0]
[1749,"评审情况一览表项目名称XCS-GC-GK-2021097001项目编号S24、S46高速公路宣城段工可、初设及咨询服务一标段序号投标单位投标报价初审情况总得分1中交第二公路勘察设计研究院有限公司34115603通过88.882华设设计集团股份有限公司30300000通过93.353浙江数智交院科技股份有限公司35530000通过87.014中国公路工程咨询集团有限公司34800083通过88.945安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司31360000通过92.746中交第一公路勘察设计研究院有限公司30096000通过92.437广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司35530000通过88.61",0,0,0,1]
[1750,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同修缮工程定点采购合同合同名称：乐昌市公安局修缮工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00868267甲方：乐昌市公安局乙方：乐昌市建鑫建筑工程有限公司合同金额(元)：393290.81人民币大写：叁拾玖万叁仟贰佰玖拾元捌角壹分根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：乐昌市公安局办案中心智能化改造扩建工程1.2工程地点：广东省-韶关市-乐昌市碧桂路1号1.3承包范围：按图纸、工程量清单施工1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起50个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：393290.81（人民币大写）：叁拾玖万叁仟贰佰玖拾元捌角壹分合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定3.2指派陈晓慧为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：3.3.1严格执行施工规范、安全",0,0,0,1]
[1751,"货物管理部海关监管场所视频监控升级工程配套设备项目的硬盘及网络交换机采购询价书招标编号：BGXX-2020-34招标单位：广西北港信息工程有限公司防城港分公司应标单位：二○二〇年五月货物管理部海关监管场所视频监控升级工程配套设备项目的硬盘及网络交换机采购询价书广西北港信息工程有限公司防城港分公司（以下简称“需方”）自筹资金，计划采购硬盘及网络交换机一批（详情请阅报价表）具备生产或销售该产品资格的单位（以下简称“报价人”）均可参加本次设备采购的报价3、若贵方愿意参与本次报价活动，于2020年5月18日至2020年5月19日（法定公休日、法定节假日除外）每日8:00至12:00，15:00至18：00（北京时间），5月20日8:00至12:00，15:00至16：30（北京时间）到广西防城港市港口区中华路5号-四号楼三楼综合办公室或者电子邮箱等形式领取询价文件，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载领取前需通过资质审查，要求提供营业执照及代理人身份证原件查看，复印件留档（异地可通过扫描件审核）请于2020年5月20日17:00分前务必密封报价文件，邮寄或者直接递交本司办公室5月20日17：30进行报价揭示报价书必须经法人或受委托人签字、加盖公章，附营业执照、经办人的身份证、产品相关授权代理证明、法人授权委托书、售后服务承诺书、近两年内同产品销售业绩等有效证明，经营范围具有本项目的招标内容评标方法为比质比价，需方将根据报价人提供的产品技术性能、质量、供货期、售后服务等都满足我方要求的情况下，以最低价评标法确定中标供应商招标人不对投标人的投标文件进行公开开标，中标结果在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台官网公布（未中标者信息及评审过程不对外公布）第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未能履行招标文件规定且未给出合理解释，则招标人可以根据实际情况确定第二中标候选人为中标人以此类推8、贵方所选报价产品必须符合中华人民共和国有关技术标准、检验规范和要求9、报价人应承担其报价准备及递交所涉及的一切费用不管报价结果如何，需方对上述费用不负任何责任10、产品报价均含各种运保杂费",0,0,0,1]
[1752,"吕计皮山县（桑株镇中学)第三季度购物资采购清单次250次次教育局采购审核人意见:皮山县桑株镇中学盖章)/②名总务主任:托台把别门采账:考七做签名：2(2∞2/年技元/",4,4,4,1]
[1753,"人负责提供古林省信州担保投资集团有限公司办公楼（人民大街6777号）监控系统及WTFT覆盖系统设备采购、集成实装、系统调试、保修等服务1.2招标内容2019年吉林省信用担保投资集团有限公司办公楼视频监控及WIFI覆盖建设项目，妻求投标人负请捉供古林省信用担保投资集团有限公司办公楼（人民大街6777号）监控系统及WIFI覆孟系统设备采购、某成实装、系统调试、保修等服务承包方式：包工包料、包华成服务、包质缸、包安全、包文明施工的承包方式服务地点：长春市工期要求：白合回生效之日起60日内完成全部系统实装调试工作，达到验收条件质量要求：合格，满足国家或行业质量验收规范及本项目技术规范书合格标准技术标准要求：见招标文件技术规范保修期：不少于12个月1.3本项目不划分标段，综合排名第一的投标人将获得H标资格1.1本项目设置最高投标限价，最高投标限价GUO.000元，投标报价超出最尚限价们，共投标将被否决不>3．资格审查方法本项目将进行资格后审，资格市查标准和内容见招标义件第三章“评标办法\"，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决4．招标文件获取4.1发售纸质招标文件4.1．1招标文件获取叫间2019年1月8日至2019年1月14日，每口上午9时00分至11时30分，F午13时00分至16时00分（北京时间，卜同）4.1.2招标文件获取地点长春市经济技术开发区临涌街4065分，长存市临洲街与东I构湖大路交汇处，沿临河街北行约100米路西侧，开发区设计院楼603室4.1.3招标文件获取方式投标人应委托经办人持单位介绍信和营业执照副本复印件、经办人本人身份证，向招标代理机构了解有关信息并购买招标文件4.1.4招标文件售价300元人民币，售后不退缴纳形式现场缴纳、银行电汇或转账（收款方为招标代理机构，银行账户信息见公告准款凭证需备注该项日名称及用途）通过个人账户转出标书款，需备注单位名称，根据税务机关规定，如为个人账户转出，只能开具对应个人名头的背通增值税发票]zr",0,0,0,1]
[1754,"四川乐邦招标代理有限公司项目编号：LBCS【2018】1204号四川省乐山市第一职业高级中学智慧教室采购项目（项目编号：LBCS【2018】1204号）磋商文件采购人：四川省乐山市第一职业高级中学采购代理机构：四川乐邦招标代理有限公司（共同编制）二〇一八年十二月-1-四川乐邦招标代理有限公司项目编号：LBCS【2018】1204号目录第一章磋商邀请2第二章磋商须知5第三章供应商资格条件要求29第四章供应商资格证明材料31第五章采购项目清单、技术要求、政府采购合同内容条款及其他商务要求32第六章采购项目实质性要求39第七章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容39第八章响应文件格式40第九章评审方法58第十章政府采购合同（草案）67附件一：保证金退还账户信息确认表72附件二：保证金交纳凭证复印件72-2-四川乐邦招标代理有限公司项目编号：LBCS【2018】1204号第一章磋商邀请四川乐邦招标代理有限公司受四川省乐山市第一职业高级中学的委托，拟对智慧教室采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商一、采购项目基本情况1.项目编号：LBCS【2018】1204号2.采购项目名称：四川省乐山市第一职业高级中学智慧教室采购项目3.采购人：四川省乐山市第一职业高级中学4.采购代理机构：四川乐邦招标代理有限公司二、资金情况资金来源：财政性资金，预算金额：51.905万元三、采购项目简介本项目为四川省乐山市第一职业高级中学智慧教室采购项目（项目编号：LBCS【2018】1204号），本项目预算金额为51.905万元（详见磋商文件第五章）四、供应商邀请方式公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和乐山市政府采购网（www.lszfcg.gov.cn）上以公告形式发布五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；本项目不接受联合体参与磋商六、禁止参加本次采购活动的供应商1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关",1,1,1,1]
[1755,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）以通过行业主管部门审核通过的控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，得分依次递减，扣完为止。注：投标报价经评标人员认定恶意低价报价的的，取消其报价分。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有高级工程师职称及以上资格得10分。在此基础上每提供一个注册造价师得5分，最高10分。提供资格证书、职称证书及近社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得10分，不提供",5,5,5,1]
[1756,"总说明工程名称：山西省长治监狱监狱大门改造第1页共1页一、项目工程概况：本工程为山西省长治监狱监狱大门改造项目，工程内容包括新建大门、新建围墙、地面硬化、临时设施、拆除工程、暂列金额。二、编制依据：计价依据按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、2018山西建设工程计价依据《建筑工程预算定额》、《装饰工程预算定额》、《安装工程预算定额》和《建设工程费用定额》。三、材料价格选用《长治工程标准造价信息》潞州地区2021年第二期和市场询价。四、增值税为一般计税方法。五、税金费率执行晋建标字[2019]62号文件。六、人工费执行晋建标字[2020]2号文件。七、具体内容详见预算书。序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中暂估价整个项目1010101001001平整场地1.土壤类别:一、二类土m2359.552010101002001挖一般土方土壤类别:一、二类土挖土深度:4m内基底钎探原土夯实m31261.43010103001001回填方密实度要求:夯填填方材料品种:素土填方来源、运距:原土m3784.254010201001001换填垫层1.材料种类及配比:3:7灰土m33875010101003001挖沟槽土方土壤类别:一、二类土挖土深度:2m内m39.266010103002001余方弃置废弃料品种:余土装车外运运距:根据现场情况综合考虑m399.417010401003001实心砖墙砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖墙体类型:外墙砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5m318.058010402001001砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆m317.739010402001002砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块2.砂浆强度等级:M5混合砂浆m3147.3810010501001001垫层混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C15m313.511010501002001带形基础混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m39.2612010503001001基础梁混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m353.813010502001001矩形柱混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m340.7814010503002001矩形梁混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m327.42本页小计序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中暂估价15010503002002矩形斜梁混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m30.8816010505003001平板混凝土种类:预拌泵送混凝土强度等级:C30m332.2717010502002001构造柱混凝土种类:预拌非泵送混凝土强度等级:C25m311.5318010503004001圈梁混凝土种类:预拌非泵送混凝土强度等级:C25m313.719010503005001过梁混凝土种类:预拌非泵送混凝土",3,3,3,1]
[1757,"评审情况一览表项目名称JXX-GC-GK-2021013001项目编号安徽徽厨技师学院新建项目全过程咨询服务项目序号投标单位投标报价初审情况总得分1浙江江南工程管理股份有限公司47.77/2安徽中一建设工程技术咨询有限公司45.01通过79.093浙江求是工程咨询监理有限公司48.12通过95.494安徽省招标集团股份有限公司50通过93.895安徽恒升工程项目管理有限公司47.6通过94.596中咨工程有限公司50.5/",0,0,0,1]
[1758,"昌吉市农村环境整治项目公开招标公告一、招标项目编号：CJSCG-HW2021-017A二、采购组织类型：政府集中采购-委托本级集采三、招标项目概况1、标项名称：昌吉市农村环境整治项目2、预算总金额：12110000元一标段：3810000.00元二标段：3170000.00元三标段：1140000.00元四标段：3990000.00元3、采购方式：公开招标4、简要规格描述：昌吉市农业农村局环境整治生活垃圾分类设施、环卫车辆设备购置(见招标文件)序号名称数量单位1小型除冰撒布车3辆15T垃圾压缩车(无泄漏)4辆15T垃圾自卸车6辆2前置清雪滚刷8套2撒布机10套3小型三轮电动垃圾转运车60辆3小型三轮新能源清洗车6辆4小型扫路机14辆四、投标投标单位资格要求:（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（二）本项目不接受联合体投标；（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图并加盖公章，时间为招标截止时间前20天内）；（四）本项目采用电子评审方法，投标单位需要使用CA加密设备，可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领五、招标文件的报名及获取时间、地址、售价:（一）报名获取时间：2021-8-20至2021-8-27下午20:00分（二）报名获取地址：https://www.zcygov.cn/（三）标书售价：政采云免费下载，如有操作性问题，可与政采云热（在）线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190（四）招标文件获取方式：投标单位登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→采购项目→获取采购文件→申请），审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话400-881",0,0,0,1]
[1759,"招标编号：5101812018000389都江堰市卫生和计划生育局人民医院医疗设备采购项目招标文件都江堰市卫生和计划生育局人民医院四川国际招标有限责任公司共同编制二O一八年十二月目录第一章投标邀请四川国际招标有限责任公司受都江堰市卫生和计划生育局人民医院委托，拟对都江堰市卫生和计划生育局人民医院医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：5101812018000389二、招标项目：都江堰市卫生和计划生育局人民医院医疗设备采购项目三、资金来源：自筹资金四、招标项目简介：本项目共六个包，具体情况如下：（具体详见招标文件第六章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、符合法律、行政法规规定的其他条件；包件号包件名称采购内容采购数量采购预算最高限价是否允许进口1彩色多普勒超声波诊断仪（便携式）彩色多普勒超声波诊断仪（便携式）1台100万元100万元是2彩色多普勒超声诊断仪（腹部、浅表、血管）彩色多普勒超声诊断仪（腹部、浅表、血管）1台300万元300万元是3彩色多普勒超声诊断仪（心脏）彩色多普勒超声诊断仪（心脏）1台300万元300万元是4连续性血液净化装置连续性血液净化装置1台40万元40万元是5免疫组织化学染色机免疫组织化学染色机1台50万元50万元是6血透透析滤过机血透透析滤过机2台64万元64万元是7、根据采购项目提出的特殊条件7.1若采购产品为医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料；7.2投标人非投标产品（若是进口产品）制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标",1,1,1,1]
[1760,"塑a平学修评标委员会成员签名评标委员会组长签名报标评施工揭阳产业转移工业园孵化器加速器工程、游、之>Zv智×*千成\\行流三-在招标文件规定的投标截止时间前二、开标情况位均接时领取了招标文件、工程量清单和图纸。。2021年8月21日至2021年8月25日，7家投标登记单四建设有限公司西建工第三建筑有限责任公司、宏盛建业投资集团有限公司、团有限公司、广州市第一市政工程有限公司、海通建设集团有限公司、标登记，分别是：山东省建设建工(集团)有限责任公司、广东强雄建设集上同时发布。在投标登记期间，招标人和招标代理共接受了7家单位的投标资源交易中心网站、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台本项目招标公告于2021年8月121暂估价为2579824.00元仁“170668923.14元，其中绿色施工安全防护措施费合计为11254464.04元，量见施工图纸和工程量清单。本工程最高投标限价为具体工程项目的招标范围为本项目为揭阳产业转移工业园孵化器加速器工程施工，37590.00平方米；不计容建筑面积3465.20平方米。本务用房及配套用房其中，厂房总建筑面积约56944平方米，服务平台综合业房及配套设施。3建筑面积64534.80平方米。建设内容包括工业厂房、服务平台综合业务用积为43026.00平方米，总建筑面积68000平方米，包括计容（64.5389亩），揭阳产业转移工业园孵化器加速器工程建设规模为项目总实际用地面项目基本情况一～评标报告揭阳产业转移工业园孵化器加速器工程施工j（2021年日至2021江9141年8月25日上午9:00)，云南建投第5日在广州公共凹《式3元Z①生分、广东强雄建设集团有限公司得，业分、广州市第一市政工程海通建设集团有限公司得≤，分、团)有限责任公司得ZZE分、宏盛建业投资集团有限公司得【L邹分分情况如下；云南建投第四建设有限公司得旦够分、山东省建设建工(集工组织设计、投标报价及企业综合实力等进行了综合评分，各投标单位得2、在详细评审阶段，评标委员会对通过初步审查的Z家投标单位的施满足招标文件实质性要求，均可通过初步审查。。+1、在初步评审阶段，经评标委员会审查，评审，评审情况如下:评标委员会接照招标文件规定的评标办法，证。为评标委员会组长广州公共资源交易中心对整个评审过程进行了电子见共资源交县易中心第.评标室开展了评标工作。各评标委员",0,0,0,1]
[1761,"被推荐供应商名单：磋商小组组长（签字）第三成交候选人：三门峡盛世宜居物业服务有限公司第二成交候选人：三门峡利安物业服务有限公司推荐第一成交候选人:河南城景物业管理有限公司依据响应人报价排序情况推荐成交候选人如下有限公司三门峡盛世宜居物业服务公司～服为有xJ【站90000920000玺（冬二、推荐理由评标委员会按照综合得分从高到底的顺序推荐成交候选人",0,0,0,1]
[1762,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1漯河汇力实业(集团)有限公司51.1350.2354.2352.1353.0352.152林孚建设有限公司52.7950.9953.3952.2953.7952.6533河南世光电力工程有限公司76.3569.3573.8572.2573.4573.0514河南颍淮建工有限公司58.2153.4155.5153.9156.0155.412评标委员会全体成员签名：马公分王晓芳张丽娜孙兰芝田东平评标时间：2021年2月3日打印时间：2021年02月03日",0,0,0,1]
[1763,"八、中小企业声明函分4。出ej工/（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:尔22人，营业收入为975万元，资产总额为674万元，属于小型企业:y企业的负责人为同一人的情形本企业对上述声明内容的真实性负责、如有虚假，将依法承担相应责任。心川条二1E供应商名称:四儿金亿湿工程设话看跟公(盖单位公章)上3六法定代表人或授权代表:为上，名域盖章）(2工尚分日期:2021年Z月9日]竹开可不填报。",0,0,0,1]
[1764,"兰溪市在建工程第三方检查服务项目招标文件招标单位:兰溪市住房和城乡建设局招标代理机构:浙江中兰工程项目管理有限公司备案单位：兰溪市建设工程招投标管理办公室二Ο二一年四月目录招标公告…………………………………………………………………………………2投标须知及前附表………………………………………………………………………4第一部分工程综合说明………………………………………………………………12第二部分投标须知……………………………………………………………………171、工程综合说明…………………………………………………………………172、招标方式………………………………………………………………………173、本次招标范围、内容和概况…………………………………………………174、合格的投标人…………………………………………………………………175、招标文件………………………………………………………………………186、招标文件的修改………………………………………………………………187、招标文件的效力………………………………………………………………188、投标预备会……………………………………………………………………199、投标书主要内容………………………………………………………………1910、投标报价及服务费用调整调整………………………………………………2011、投标书的编制与递交…………………………………………………………2012、投标书的效力……………………………………………",1,1,1,1]
[1765,"第五章评审办法一、评审原则1、按照“公平、公正”的原则对待所有人;2、坚持竞价文件的所有相关规定，择优定标。二、评审办法评标委员会应从综合技术和商务两个方面进行评标。三、评审程序1、由出租人负责主持竞价工作，并组织专家成立评标委员会，评标委员会由三位相关专业专家组成。2、评标委员会首先对竞租人竞价文件进行资格评审，对资格审查合格的竞价文件进行综合技术和商务评审。对竞价文件资格项未按照要求提供的或综合技术部分不合格的，将视为无效竞价文件。3、中标人的确定:评标委员会对满足竞价文件资格项要求的文件，按照规定的评分标准进行评比，在综合技术部分合格且报价最高的竞租人，确定为承租人。四、详细审查评审内容评审因素评审条件1、初步设计提案目标定位、运营和管理模式是否符合出租人要求。2、整体设计提案，包括装修设计、思路、经营管理理念、商业布局、招商业态是否明确、合理、全面、可行且符合出租人要求。设计提案中是否包含项目定位、主题方案展示和导视系统等设计理念。综合技术采用合格与不合格制评定:1、评分因素项若有缺项或任意一项不符合竞价文件要求或国家有关规定的，评定为不合格;2、评分因素项无缺项且均符合竞价文件要求及国家有关规定的，评定为合格。3、如技术标评定为不合格的，评标委员会必须在评标时给出不合格理由注:1、竞租人需在竞价现场进行初步设计提案汇报，无现场汇报其综合技术部分为不合格。2、初步设计提案不合格的竞价文件将视为无效文件，予以作废处理。13",5,5,5,1]
[1766,"茂名高新区市民南片区大成路及附属设施茂名高新区市民南片区大成路及附属设施建设工程建设工程评评标标报报告告茂名高新区市民南片区大成路及附属设施建设工程招标评茂名高新区市民南片区大成路及附属设施建设工程招标评标委员会标委员会日期：日期：20212021年年88月月44日日1茂名高新区市民南片区大成路及附属设施建设工程评标报告一、基本情况工程名称：茂名高新区市民南片区大成路及附属设施建设工程招标单位：茂名新湾建筑投资有限公司招标代理：广东建瀚工程管理有限公司招标类别：施工招标控制价：33477998.52万元工程规模：新建道路709m，箱涵1310m，总用地面积约36.46亩。包括：1、新建大成路709m，道路红线30m，采用混凝土路面结构，按双向四车道城市次干道的标准建设。工程建设内容包括道路路基、路面工程，以及附属的交通、排水、照明、绿化、管线等工程。2、新建箱涵两段：大成路东侧箱涵全长470米，混凝土单孔箱涵2m×2m结构；潘州大道西侧箱涵全长840米，混凝土单孔箱涵2.5m×2.5m结构。建设地点：茂名高新区市民南片区内招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为1个施工合同，计划施工工期150日历天。招标方式：公开招标评标方式：两阶段评标法二、开标情况1、开标时间及地点(1)开标时间：2021年8月4日9时00分(2)开标地点：第16开标室（中心本部）2、开标过程(1)开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。在递交投标文件截止时间(2021年8月4日9时00分)前共有7家投标人递交投标文件。分别是：1、广州市第二市政工程有限公司，2、广东省水利水电第2三工程局有限公司，3、广州市恒盛建设工程有限公司，4、广东省基础工程集团有限公司，5、广州市第三市政工程有限公司，6、广州市第一市政工程有限公司，7、广州而市政工程机械施工有限公司。(2)开标过程投标人各派出代表检查所递交投标文件的密封情况（3）接照宣布的并标项序当众拆封全部投标文件，并要求投标人的法定代表人或其委托代理人出示身份证以证明其出席开标会，宜读投标人的投标报价及投标文件其它响应性的主要内容。三、评标委员会评标委员会由招标人依法组建，在开标前由",0,0,0,1]
[1767,"A包中标明细工程量清单序包数量合价各注项目名称土建、装修单签综合单价工加气砌块间壁（双面挂网抹灰）级235.92I75.0041286.00120mm山…1间壁满刮腻两通、刷乳胶漆两题加”471.8430,0014156.201.2制安铝合金门连窗/30.8480.0014784.002强化木门(套装门%2350.002700.00900*2】001定制安装防盗门福261750.0045500.01000*21003.1416室配装防盗门锁把北90.0090,00山门上亮封堵2680,002080.00马六甲免读板封培，配色三角装饰条5制安不锈钢防盗窗43180.005590.00走廊高窗12*0.66垃圾倒运、外运项过200.00200.00合计126885.20电改造主电源敷设（按区域4路数设）1VVl50mm2电缆敷设（东区、北区)米253.6487.00123503.20ZRY.JV22=48150+1895山1150mm2接线鼻子20小15.00300.002米WVl20m2电缆敷设（南区）140.8385.0054208.00ZRYJV22=d条1201870120mm2接线鼻子个1013.00130.00WV95m2电缆敷设（西区）米107.8301.0032447.80ZRYJV2-4895+185095mm2接线鼻子个LOLo.Oo10000落地配电柜1800*600*600包上2100.002100.00断路器300A1个，接线铜排落地配电柜1800*600*600台】2100.002100.00断路器300AL个，接线铜排落地配电柜1800*600*600台上L905.001905.00断路器200A1个，接线锅排2.13.1上41424.3落地配电柜1800*600*600台上L805.001905.00断路器200A上个，个接线铜排5.2室内安装电缆桥架兴120.656,006758.60150*100镀锌桥架6人工开挖、秀填电缆沟米7280.005760.001200*8006.1理地电缓铺砂盖保护板米72130.009360.006.2砼路面开挖电缆沟米560.00300.00沥青及混凝土双层路面6.3补浇C25砼路面200mm/6280.001680.00了拆除走庵天棚吊顶面层及龙骨办：170.45.00852.00保护性拆除71走廊天棚吊顶面层及龙骨恢复/-170.450.008520.00合计251924.60心室内强电安装A东区电游安装【走腐桥架100mm*75mm米3742.001554.00沿棚底安装2房间电源线WV4*50+1*253米看157.006280.00桥架内敷设5房间电源线WV4*25+1*16米型81.003564.00桥架内县设生室内总配电箱套儿780.00780.00明装200A4.1室内总配电箱套2480.00960.00明装10OA心室内分配电箱套!4180.002520,00明装60A6分配电箱电源线VV5*10米170.635.006971.00桥架内数设汽室内桥架50mm*50mm米127.928.003581.20小计25210.20南区电源安装B*走腐桥架100mm*75m米6342.002646.00沿棚底安装房间电源线WV4*25+1率102米□77.005467.0桥架内思设房间电源线",3,3,3,1]
[1768,"大沙地分公司一期新增鼓风机系统采购及安装工程（采购）评标报告一、收标开标情况广州市净水有限公司组织的大沙地分公司一期新增鼓风机系统采购及安装工程（采购）采取公开招标的形式组织招标。本项目于2021年6月26日00时00分至2021年7月16日10时00分（北京时间，下同）在广州公共资源交易中心网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告。2021年6月26日00时00分至2021年7月16日10时00分在广州公共资源交易中心网站公开接受投标单位网上投标登记和递交电子投标文件。至2021年7月16日10时00分止，共有3家投标单位网上投标登记。至本项目递交投标文件截止时间2021年7月16日10时00分止，参加投标并按时递交电子投标文件的投标单位共有3家，分别是：1）广州市珺宝机电设备有限公司、2）广州宝立洁水处理有限公司、3）广州华计自动化科技有限公司，以上单位均按招标文件要求递交投标保证金。2021年7月16日10时00分-11时00分投标单位、招标代理分别对电子投标文件进行解密，3家投标单位及招标代理均解密成功，投标文件机器码均无异常。开标过程在广州公共资源交易中心见证下进行，详见《开标记录表》。二、评标委员会本项目的评标会于2021年7月19日11时30分在广州公共资源交易中心第23评标室(2F)进行。评标委员会共5人组成，5名专家评委均在广东省综合评标评审专家库评委中随机抽选产生。具体名单如下：评标委员会组长：；评标委员会成员：。评标委员会根据招标文件要求对以上投标单位的投标文件进行独立评审。三、评标标准和方法本次评标采用综合评标法。评审分二阶段进行：第一阶段进行资格性和符合性审查的初步评审；第二阶段进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格审查的投标单位才能进入符合性审查，只有通过符合性审查的投标单位才能进入技术、第1页共2页商务及价格的详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。四、评标情况首先评标委员会对投标单位进行资格评审。经评审，3家投标单位均通过资格评审（详见《资格审查汇总表》）。接着，评标委员会对通过资格评审的投标单位进行符合性评审。经评审，3家",0,0,0,1]
[1769,"附件2:信息公示表，工程名称:肇庆市端州城邹钢改造工程（大冲片区）（施工），10，投标单位::（盖章）广州赞埔区市政建设有限公司，信，序号废“公示信息，多室重N顶发机构:广州市黄埔区市场监督管理局，1营业执照主册资金：6240万元，统一社会信用代码：91440112191160065B，正书编号:D144058567，2建筑业企业资质证书，有效期：2021年12月31日，证书编号:（粤）]J乙安许证字[2020]010177延，3安全生产许可证，有效期：2020年01月13日至2023年01月13日，姓名:梁伯展，身份证号码（出生年月日8位数用“响率率体”代替），4法定代表人安全生产考核合格证书，440】】1本中中令令染令令1232，正书编号；粤建安A（2011）0002273，姓名：苏少堆，身份证号码（出生年月日8位数用“林林林补”代替），安全生产考核合格证书，140202条条4令001，证书编号：粤建安A（2008）000243，正书编号：粤高职证字第0900101123142号、，企业技术负责粤144070803733，职称证或建造师注册证书，N证书等级：高级、一级，证书专业：市政工程施工管理、市政公用工程，项目名称:黄埔区2016-2018年14条道路市政排水设施维护管，理项目，业绩，合同金额:10490113.24元，竣工验收时间:2018年3月8日，项目名称：广州南沙开发区黄阁地区及屠边范围市政设施养，户维修服务项目（第二次)，业绩2，合同金额:46218276.62元，竣工验收时间:2020年2月17日，姓名:张家清，身份证号码（出生年月日8位数用“韩”代替），安全生产考核合格证书，5】】52】8令令令令e84170，6项目负责人正书编号：粤建安B（2020）0002104，证书编号:粤2442019202000380，造师准并部注册证书等级:二级，E册证书专业：市政，生名:刘振威，%，国，身份证号码（出生年月日8位数用“刺e本”代替），41521本令令令令容牵令0059，职称证，证书编号：1901001028365，项目技术负贵正书等级：高级，1，正书专业：市政路桥施工，4，正书编号:粤144151529493，建造师注册证书注册证书等级:一级，注册证书专业:市政公用工程，注册安全工程师证号44120124016，姓名:李学斌，身份证号码（出生年月日8位数用“案他补”",0,0,0,1]
[1770,"宏%率盟田实卿显晋l%2公追作2式汕0漳敦22访)冠b表□/心当)些询(X默交驰苏范'★9罗'K-尔幼)”华乡飞次装8X1等…壁，平2工标学虫队（真翼）游联冬琴又科杀雨果峡x严约获班飞zYx适盟田磷丫x子盟甲0城丫斗莲被丫巡公C止驻PsGz”兰a的z址细完以致乡冠积后(秘?燃;刘把舒可父%\"竹管都张“能Z可型飞次门讼掌肝观等4C坎-心入白贾装?子（重）逐研”公武CC财彩浩茶谢了分2少凹x或垂菲x新泛承罗输文恕只j义兵1k%其药X2x(2C外百丫x乏盟甲≤C\"l\"Ir端城述))剂%区签芒然",0,0,0,1]
[1771,"重庆尚安机动车签定评估有限公司社票辆图)兰音QK882M（前视)鲁QK882M（后视)1(中控)音QK882M1(方向盘)各QK882M音QK882M（前排)音QK882M（后排)第11页共12联系地话:13883981861",0,0,0,1]
[1772,"第三章评标办法（综合评估法）本次评标以此评标办法为准，投标人根据此评标办法准备投标文件，并上传至投标文件制作工具相应模块中。评标入围条款号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标1、至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；2、投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；3、投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；4、投标函中载明的投标报价高于最高投标限价2.1.2评标入围方法和数量评标入围方法：全部入围初步评审条款号评审因素评审标准2.2.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；2.2.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章2.2.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.2.1形式评审标准2.2.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照2.2.2资格评审标准安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.2.2资格评审标准资质证书具备有效的资质证书2.2.2资格评审标准资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准企业及拟派项目负责人要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求2.2.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.2.3响应性评审标准工期投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.2.3响应性评审标准工程质量投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.2.3响应性评审标准投标有效期投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.2.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；2.2.3响应性评审标准已标价工程量清单符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价",5,5,5,1]
[1773,"阿荣旗堤防工程建设管理处阿荣旗乌尔汇河靠林段河道治理工程设计评标报告评审委员会2021年09月26日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件河荣旗提防工程建设管理处阿荣旗乌尔汇河靠林段河道冶理工程设计（以下简称“本项目）已由以阿堤防字【2021】2号文件批准建设，项目业主为阿菜旗堤防工程建设管理处建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为阿荣旗提防工程建设管理处。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，阿荣旗是防工程建设管理处阿莞旗乌尔汇河靠林段河道治理工程迁。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月10日，交工日期:2022年07月08日。共计270日历天82.3标段详情:阿莞旗提防工程建设管理处阿荣旗乌尔汇河靠林段河道治理工程设计，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）S1507000733006319001001阿荣旗",0,0,0,1]
[1774,"竞争性谈判资格审查报告四川I省标准化研究院LED显示屏竞争性谈判政府采购项目(川政采谈项目名称(2021〕44号)510201202108484资格审查依据川政采谈（2021〕44号文件否谈判公告内容是否与谈判文件规定一致,诊报名的供应商名单成都络程电子科技有限公司四川利鑫科技有限公司北京彩讯科技股份有限公司通过资格审查的供应商名单四川利鑫科技有限公司北京彩讯科技股份有限公司供应商1供应商2供应商3供应商1供应商2供应商1未通过资格审查的供应商名单成都络程电子科技有限公司原因不符合资格审查第二条通过资格审查的供应商是否达到三家是本是V否谈判小组成员（签字）:杨弋法t委;qt现藏1日期:2021年09月24日",0,0,0,1]
[1775,"2021年度环科园老旧小区改造工程施工总承包（EPC）预算价及控制价公示编号：YXS20210500202本工程：预算价为56800000元，招标控制价为56800000元。公示期为2021年6月25日至2021年7月26日江苏鸿成工程项目管理有限公司2021年6月25日",2,2,2,1]
[1776,"投标报价汇总表标垦:炎胜材序京次科日名称公额(元）气100清小、第100g总则>200计》、第2008路8:8:00:请单、第:00级、路面㎡e∞p安全设施及预理管线清币、第600采6务100章至700承清单合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清革合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7计日工合计∞暂列企额(不合计日工总额)10投标报价(5+8+9)=10工程量清单合同段:吴陈村货币单位:人民币元清单第100章总则子目名称单位数量单价工卫签皿分工义性总额100灰个生产曲总颜1.00台下场拍式论窗&额清单第100章合计人民币工程量清单合同段:吴陈村货币单位:人民币元清单第200章路基子目名称单位数量单价挖方胜址签甚挖上艺上j批6i2,00名主方（开挖整修路槽）*997.00《方胜址名械a(包括拉前压公)利自上方清单第200章合计人民币工程量清单合同段:吴陈村货币单位:人民币元清单第300章路面子目名称单位数量单价热质必战独质（1ooe批80727永泥独定土武欢层、某质水退勘定沙断址儿【160ee2]28,C泥混凝上面股太泥混上面板160a(湿越上立拉强应L5位)8972.7hjxieoaa(混减上立拉径应ba)2128.0加筋光团例筋(加B235、加PB302财名面及由央分圆册挂水do0ee温凝上扎水管清单第300激介计人民币工程量清单合同段:昊陈村货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目名称鱼位数量单价价栏在上护栏(护选、立柱)道口标法检，oi2oea欣j混戏上山法)1((翁路交通标法九柱止必通标法)6O0al/标法清单第600激介计人民币",3,3,3,1]
[1777,"博罗县园洲镇桦阳工业园振兴大道（振兴大桥至东坡大道段）建设工程设计、施工总承包【招标编号：】评标报告2021年月日评委会签名：评标报告委托人/招标人：博罗县园洲镇人民政府招标代理机构：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司项目招标编号：招标内容：项目起点为桦阳工业园区振兴大桥（起点桩号为K3+524），往东延伸至东坡大道，终点位于东坡大道右侧50米处（终点桩号为K5+852），路线全长2.328km，宽28.5米，双向4车道，道路为一级公路，采用混凝土路面结构。建设内容包括∶填土工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程等。（具体工程内容以提供的相关资料为准）。项目预算：本项目总投资概算15705.592万元，其中建安费约11041.773万元。东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司受博罗县园洲镇人民政府的委托，对博罗县园洲镇桦阳工业园振兴大道（振兴大桥至东坡大道段）建设工程设计、施工总承包进行了公开招标。有关招标、投标和评标情况如下：一、评标委员会成员名单本项目的评标委员会由招标代理机构依法组建：评标委员会成员共9人,其中招标方代表3人，6人由相关专家库中随机抽取产生。评标委员会成员名单如下：抽取评委名单为：；招标人代表为：；评标委员会推选为评标委员会组长。（详见评委签到表）二、开标记录1、截止2021年月日上午9:30（北京时间）,共有家投标人递交了投标文件（详见收取投标文件登记表）。分别是:。2、2021年月日上午9:30时，招标代理按招标文件规定的时间在惠州市公共资源交易中心举行了开标会，出席开标会的有:惠州市公共资源交易中心工作人员、惠州市交通运输局代表、招标人、招标代理。招标代理当场对系统上所提交的投标文件进行公开开标。开标会上，由招标人、招标代理、惠州市交通运输局代表、交易中心人员共同见证了开标相关信息等情况，并将以上内容记录在开标情况一览表上。开标结果经招标人、招标代理、惠州市交通运输局代表、交易中心人员签字确认。(见附表《开标情况一览表》)三、初步评审（1）参加初步审查评审的投标人有家，它们分别是：四、评标标准、评标方法及评标程序：（一）评标标准、评标方法详见招标文件第三章（二）评标程序：1、投标文件",0,0,0,1]
[1778,"台州市椒江区小额建设工程招标公告黑汇欣尔省秋的东整（八系河-沿游名速）IZ（全过程选价控制)(重新招标椒建招备【2021】26*招标到织形式地J;联系心话地址联系心话台州止散江E区枫阁东路（八条河.沿海尚速）工程西起八杀海，东至建设操划道路起点桩母为0+033.4终点班号为1+204.195，道路全长1170.7795m，道路宽度42m建设地法八条河-沿海尚速招标范图为本项目实施阶段全过程造价咨询，设计变更、现肠签证计楼、[程款支付协棱和后续服务（包括复提俱配委服务)1、工作内容:①果据施T乐包合同、进度计别,编制用款计划书:②参与选价控副有关的]程会议:③负责对求包人报送的每月(期)完威进度款月(期)报表进行审核，并提北”月《现)付款建议书:：旅发包方提册案赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供予面咨询打k.l]意划;概况③协助业主及时审移因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调餐招标范的造价控制目标，并同亚上提供迈价择制动态分新报街及内容①陵是分阶段完上的分部害程结算:②会同业上办理工程竣工结算，提供完整的结孤报否及各项费川注志表:2提供与选价控制和关的人工、材料、设备等逻价假恩和其他咨询服务:(③配合亚主办理财预或第二方资询单位或审计单位复审直午日段觉书移交结合施[合同，对原预驿报否进行分新，提供造价对比报节2、除现场班场人聂要求外，公司还须安推专业的遥价人员协助完成施[阶段全过程工刊造价控制及咨甬服务内容的所有工作:、完成委托人交办的写选价控制项目有关的正他咨询服务=作、1m0元/标段2D元/标段S0元/标段中杯价100-200万元（含）",0,0,0,1]
[1779,"永嘉县屿北村乡土建筑建设控制地带内进行庆余堂修缮工程中标候选公示项目编号：YT2021028由永嘉县岩坦镇人民政府建设的永嘉县屿北村乡土建筑建设控制地带内进行庆余堂修缮工程，于2021年08月18日09时30分整在永嘉县岩坦镇人民政府会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：浙江绿舟建设有限公司，项目负责人：应婵妲，工期60日历天，中标下浮率：10%，中标价：1101719元。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年08月19日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县岩坦镇招投标中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标投标单位：福建恒景建设工程有限公司、福建景翔建设工程有限公司、建德市怡苑风景园林工程有限公司、浙江恒兴建设有限公司、建德李氏园林古建筑工程有限公司、江西九丰园林古建筑工程有限公司、浙江义乌宏宇古建园林工程有限公司、浙江双林古建园林工程有限公司、浙江省临海市古建筑工程公司、龙德建设有限公司、象山县古建筑建设有限公司、杭州文物建筑工程有限公司、浙江成胤建设有限公司、江苏古宸环境建设有限公司、浙江匀碧文物古建筑工程有限公司、江苏江都古典园林建设有限公司、瑞安市开景建设有限公司、浙江省东阳市方中古典园林有限公司、绍兴市古建园林建设有限公司、新景建设有限公司、浙江金隆古建园林工程有限公司、金华市古汇园林建筑工程有限公司、松阳县乡土古建筑工程有限公司、永嘉县楠溪江建筑工程有限公司、东阳市大唐营造工程有限公司、绍兴市新城古建园林建设有限公司、东阳市文物建筑修缮有限公司、广厦东阳古建园林工程有限公司、绍兴市园林建设有限公司招标人联系人及电话:刘先生13968993633永嘉县岩坦镇招投标中心联系电话：0577—67181752永嘉县岩坦镇招投标中心2021年08月1日",0,0,0,1]
[1780,"六、磋商结果第一名:x网u多成位主2fpz.3第二名:本/1养座拍法13f:第三名:t态永云建边点M-司)磋商小组全体成员签名:泸将专改沈必遭2021年9月24日（说明把定的协议供应商和理由）七、磋商意见综合评定为凹型名或性建造加应得分最高，推荐其为成交供应商。垸营采购人（盖章）:二x(法定代表人/授权代理人（签名/签章）2021年9月24日",0,0,0,1]
[1781,"苏USJ22]",0,0,0,1]
[1782,"广州市越秀宾馆整体修缮项目设计施工总承包补充公告（二）广东广州市越秀宾馆整体修缮项目设计施工总承包（项目编号：JG2021-11281）已于2021年7月13日发布第一次补充公告，现对该次补充公告附件作如下修正与补充：省一、原第一次补充公告附件《最高投标限价（招标控制价）公布函》已做调整，具体招以本补充公告附件“《最高投标限价（招标控制价）公布函》”为准。二、原第一次补充公告《广东省企业投资项目备案证》已做调整，具体以补充公告“附标件《广东省企业投资项目备案证》”为准。投三、本招标项目的招投标时间及场地安排请以广州公共资源交易中心网站中公布为准，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心网站发布的相关信息。标本次补充公告与原招标公告、补充公告、招标文件及相关附件不一致的以本次补充公监广告为准。原招标公告、补充公告和招标文件其它内容不变。管东招标单位：广州市越秀宾馆有限公司网省招标代理单位：广东省国际工程咨询有限公司招日期：2021年7月日标投标监管网1",0,2,0,0]
[1783,"怀化市交通运输综合行政执法支队弱电系统报价清单费用总计序号项目名称价格单位数量合计备注1一、办公楼网络、无线覆盖、电话弱电综合布线23640项1236402二、处罚中心网络、电话、无线覆盖9696项196963三、弱电机房建设13180项1131804含税最终总价50702.44一、办公楼网络、无线覆盖、电话弱电综合布线序号分部分项名称设备型号及主要参数单价单位数量小计备注1底盒国标86底盒2个30602施工费网线入槽板、打标、测线费用、做水晶头2米330066003施工费电话线入槽板、打标、测线费用、做水晶头2米230046004施工费网络墙柜打孔上墙80个21605施工费安装、调试楼层24口汇聚网管交换机300台26006施工费安装、调试办公设备接入、含做网络路线、电话跳线20台12024007施工费楼层、房间、机房开孔20个438608施工费开槽、水泥封填修复30米329609施工费安装铺设线槽板：含钉槽板、盖槽板6米900540010施工费埋底盒、打网络模块、打电话模块、30批3090011清洁费施工垃圾清理、外运、卫生保洁500项150012辅材扎带、线卡、电胶布、钢钉、膨胀胶塞、螺丝、电插板等600批160013报价小计23640二、处罚中心网络、电话、无线覆盖序号分部分项名称设备型号及主要参数单价单位数量小计备注1底盒国标明装86底盒2个12246房间2施工费网线入槽板、打标、测线费用、做水晶头3米90027003施工费电话线入槽板、打标、测线费用、做水晶头3米2006004施工费网络墙柜打孔上墙80个1805施工费安装、调试楼层24口汇聚网管交换机300台13006施工费安装、调试办公设备接入、含做网络路线、电话跳线20台306007施工费楼层、房间、开孔20个112208施工费安装铺设线槽板：含钉槽板、盖槽板6米30218129施工费埋底盒、打网络模块、打电话模块、30批1236010施工费户外铺设光纤5米220110011熔纤费上门熔纤费600项160012清洁费施工垃圾清理、外运、卫生保洁600项160013辅材扎带、线卡、电胶布、钢钉、膨胀胶塞、螺丝、电插板等700批170014报价小计9696三、弱电机房建设序号分部分项名称设备型号及主要参数单价单位数量小计备注机房墙面、地面、窗户处理；配电防雷1防静电活动地板国产无边金钢规格:600*600*35240平方122880含运输费，上楼费2龙骨支架龙骨支架20平方122403地板",3,3,3,1]
[1784,"项目编号：DS20210803（GC）0002-001-001金龙大道辅道维修整治工程项目施工标段施工标段评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月06日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:金龙大道辅道维修整治工程项目施工标段施工标段其中基准价（元）招标控制价相应价F(元)格各有效投标的评审价的K]算数平均值（元）K2K3有效投标的评审价（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X6□内主约6个总综合得分排序（综合得分由高至低）备注江四川恒和水利建设工程有限公司333329.623451271.403433959.3720.9]0.40.634385421956.8489.44又四川华耀佳筑建设工程有限公司8333209.623451271403433959.3720.9|00.40.6336320910159.1085.303四川兴邦恒瑞建筑工程有限公司333829.623451271403433959.3720.90:40.6346095982556.1785.17山四川德业建设工程有限责仟公司333329.623451271403433050.3720.90.6O,盘34763694866.7184.61=5中恒太鸿建设有限公司3333209.623451271.403433959.3720.93430716.[0.6（0.427557.0883.78是否废标:是口否√。报价评审组成员签名:日期:2021年9月6(任润驶沂。被1志顶第2页监督人签字：招标人签字：第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第4页29中标候选人公示30问题澄清通知31开评标情况表32投标报价是否高于招标控制价评审表33不平衡报价评审汇总表34低于成本评审表35形式评审汇总表36资格评审汇总表37",0,0,0,1]
[1785,"【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：温溪镇沿河西路洲头段及西经二路段污水改造工程-市政工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2措施项目费（2.1+2.2）2.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率见表10.2.2-203其他项目费（3.1+3.2+3.3+3.4）3.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×18.755增值税计算基数×96造价浮动（1+2+3+4+5）×费率招标控制价合计1+2+3+4+5+6【表10.2.2-17】分部分项工程综合单价计算表单位及专业工程名称：温溪镇沿河西路洲头段及西经二路段污水改造工程-市政工程标段：第1页共10页清单序号项目编码（定额编码）清单（定额",2,2,2,1]
[1786,"山西国金电力有限公司固废综合利用项目厂内指定区域绿化工程二次招标中标候选人公示山西华普工程招标代理有限公司受山西国金电力有限公司的委托，就山西国金电力有限公司固废综合利用项目厂内指定区域绿化工程进行国内公开招标，评标工作已完成，现将中标候选结果公示如下：招标编号：hp2106gj189第一中标候选人：山西省帝华建设有限公司第二中标候选人：国泽建设有限公司公示期：2021年08月09日至2021年08月11日招标单位：山西国金电力有限公司地址：山西文水经济开发区联系人：李先生、白女士电话：0358-3412262，18235066911招标代理：山西华普工程招标代理有限公司地址：山西省太原市体育西路288号茂业天地小区6号楼1504联系人：刘鑫、张吉印、王玥电话：0351-2522107山西华普工程招标代理有限公司2021年08月09日（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（盖章）招标人或其招标代理机构：",0,0,0,1]
[1787,"镇萨/梯名,柳(标段编甲方签第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"",5,5,5,1]
[1788,"0la3ea么地①09′960F9LT8g9282《鄂电恐明置001000′000个《昆团妥L藏00‘?[00′900908\"T《显函辽社乙90(",0,0,0,1]
[1789,"工程项目造价汇总表工程名称:莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项--黄石镇和平村、井后村管道工程序号单项工程名称金额(元)12019年度-2369322020年度-13058合计-36751",3,3,3,1]
[1790,"招标控制价公示表（此表限评标工程)工程名称坪山区人民医院迁址重建项目施工总承包招标控制价371043.901160万元投标报价上限招标控制价下浮5.00%即353531.275593万元不可竞争费用五时9针托验的?万元张经办人签名A市T石室热能打Z虹航航首县。各注（73号文要求公派的其他约腾浪照y1、材料、人工、机械咨端一签签鉴器被据:预算价中材他必能线细班、妙等价格采用深圳市建设工程造价管理站发布的深加建设工程价格2021年熟经封2时程价格信息上未包含的材科及设备咨询人按施工图设计技术参数要求开展询价:2、工程总价为:371063.901160万元:其中包含:1）分部分项工程量清单计价合计:29845548093万元:2）措施项目清单计价合计:35299821388万元;其中安全文明播施费计价合计:7393279596万元（不含规费及税金):3）规费合计:11]81250G0生万元:4）税金：11667.133971万元;5）专业工程暂估价:1500C00000万元（税后):6）暂列金额:106081102]4万元（税后):7）弃土场受纳处置费:202.262520万元（税后):8）优质优价奖励费（鲁班奖或国优奖）:JOO0COQ00万元（税后):9）疫情防控相关费用:20000000万元（税后):10）招投标交易股务资:26,000000万元（税后)11）B]I施工货用:652.200000万元（税后):12）履约担保手续费:1426L1AZ0万元（税后):13）立体全息沙盘制作费:30.000000万元（税后)3、上述安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金额、优质4价聚汤致式或国优奖）及疫情防控相关费用共五项费用不参与竞争性报价，为不体计。知2剂个不5性费用合计:20791389810万元。招标人:屈露日期:≤占说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底.在交申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传:2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。深圳剂建设丁程交务服务中心例",2,2,2,1]
[1791,"鲁山县2021年4.5万亩高标准农田建设项目施工及监理（第十五至二十一标段）心中易交共公评源资标报市山顶平告2021年07月07日评标报告一、招标项目基本情况项目名称：鲁山县2021年4.5万亩高标准农田建设项目施工及监理采购编号：LZC2021-Bg057招标人：鲁山县农业农村局项目概况：1.鲁山县董周乡西高村、董村、常庄村、平安村、盆窑村、孔庄村、大元庄村7个行政村;建设内容:①新打机井55眼,并配套水泵、井房、流量计、控制系统等;②疏浚排涝沟0.43km,新建农桥9座;③铺设低压地埋管（PE加筋Φ90、压力0.8MPa）15.75km;④新建田间道路总长约心4.175km，栽植楸树2100株;⑤低压地埋线（YJLV22-3*25+1*16mm2)23.31km等;2.鲁山县瀼河乡余流村、邓东村、邓西村、东辛村、袁寨村5个行政村;2）建设内容:①新打中70m深机井27眼、新打80m深机井6眼、新打90m深机井16眼，并配套水泵、井房、流量计、控易制系统等;②疏浚排涝沟1.75km，新建农桥7座;③铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)14.47km;④新建田间道路总长约4.66km，栽植楸树2340株;⑤低压地埋线(YJLV22-3*25+1*16mm2）交19.006km等;源3.鲁山县辛集乡张庄村、小河李村、三东村、程西村、程东村、白村、石庙王村、贯刘村、三资西村9个行政村;2)建设内容:①新打机井110眼，并配套水泵、井房、流量计、控制系统等;②疏浚排涝沟1.13km,新建农桥9座;③铺设低压地埋管(PE加筋Φ90、压力0.8MPa)32.78km;④新建田间共道路总长约7.345km,栽植楸树3680株;⑤低压地埋线(YJLV22-3*25+1*16mm2）42.224km等;公4.鲁山县张官营镇的南闫庄村、南王庄村、南杨庄村、大吴营村4个行政村。主要建设内容为:其中新打60m深机井56眼,新打80米深机井10眼，新打120m深机井13眼，并配套水泵、井堡、市流量计、控制系统等;共铺设低压地埋管（PE加筋Φ90、压力0.8MPa)25.158km;新建田间道路总长山约6.937km,低压",0,0,0,1]
[1792,"广西骨伤医院零星维修(招标控制价)备注：所有项目单价都含材料及施工费，合同期内价格不变。项目名称品牌单位数量参考单价备注(招标控制价)点工工日8小时（含部分材料费）工日1220高空作业8小时（含部分材料费）工日1450点工工日8小时（含部分材料费）工日1220高空作业8小时（含部分材料费）工日1450推拉门制作（含轨道、五金配件等，铝合金、免漆板）上楼安装等费㎡1650实木门制作单开、双开及子母门（含门框、五金、线条等）㎡1600开门洞(含材料、含过梁、含人工费、补墙体等)个1120铝合金窗、塑钢门窗（带纱）厚度1.0含上楼、安装费㎡1260铝合金窗更换轮子、锁及修理(含玻璃胶)等材料付18窗帘盒免漆板含轨道M1190砌砖墙（含上楼费用）㎡1200冷热水笼头（铜）有节水合格证个1150单冷水笼头（铜）有节水合格证个180不锈钢水笼头(四分)有节水合格证个130水箱6L有节水合格证个1117布线暗线开槽、套管等（以线管计量）M110布线明线套管等（以线管计量）含人工费M15凿除墙或地面砖含垃圾下楼外运20公里㎡115铲除墙面腻子含垃圾下楼外运20公里㎡13凿除水泥沙浆含垃圾下楼外运20公里㎡18各种型号电缆线（桂林市国际电缆厂）M1各种型号电线铜芯线（桂林市国际电缆厂）M1LED灯管有国家节能认证书支1拆除门框含下楼费樘112砖砌门洞含过梁批灰等㎡1200轻钢龙骨吊顶(600*600）0.8cm广州艾特立特板或铝扣板、含脚手架等、（含轻钢龙骨配件等）㎡1140轻钢龙骨吊顶(300*300）0.6cm铝扣板吊顶、含脚手架等（含轻钢龙骨配件等）㎡1128艾特板隔断0.6cm广州艾特立特板（含轻钢龙骨配件等）㎡1180复合木地板安装含上楼费㎡1110制作安装木门框M150墙面抹灰含水泥、沙子、含上楼费㎡130墙面贴瓷砖(300*450)恒福、新中源牌(含材料、施工费)含上楼费㎡1135墙、地面贴瓷砖(600*600)恒福、新中源牌(含材料、施工费)含上楼费㎡1150地面贴瓷砖(800*800)恒福、新中源牌(含材料、施工费)含上楼费㎡1160地面铺砖(300*300)恒福、新中源牌(含材料、施工费)含上楼",2,2,2,1]
[1793,"陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木人民政府煤炭采选产品（二次）煤炭采选产品（二次）评标报告评审委员会2020年12月30日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗西乌珠尔苏本人民政府煤炭采选产品〔二次）燃炭采选产品【二次）已经同级财政部门审批，采购人为胜巴尔虎旗西乌珠尔苏本人民政府。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后亩。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈巴尔责旗西乌珠尔苏不人民政府划炭采选产品(二次)煤炭采选产品【二次)。其体情况如2.3防表。2.3标段详情:陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木人民政府媒炭采选产品（二次）煤炭采选产品（二次），该标段情况详见下表:序」人标段编号」本标段名称采购内容采购预算（元）】D0115072民政府01陈巴尔虎旗西乌珠尔苏木人52000156/煤浆采选产品（二/次）煤实采选产品(二次）详见本项目采购文件617500.0主任委员:李冬梅委员:白福来、王婷张燕丽、那日苏二、招标过程回顾（一）招标公告陈巴尔虎旗西乌珠尔苏本人民政府于，2020年2月14日，在法定媒体网站程呼伦具尔重公共资返交易中心站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商〕是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告文件）要求将营业执照、银行开户许可证(投标人为企业或",0,0,0,1]
[1794,"呼伦贝尔市公安局房地产服务（二次）物业管理服务评标报告评审委员会2020年12月21日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击公安局房地产服务(二次）物业管理服务已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市公安局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市公安局房地产服务（二次)物业管理服务具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市公安局房地产服务（二次）物业管理服务，该标段情况详见下表标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D03150701100529601呼伦贝尔市公安局房地产服务(二次)物业管理服务详见本项目采购文件3505200.0主任委员:王素激委员:郑玉板、郭刚、李琳、赵铁波二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市公安局于2020年１2且09日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公去资返交易空心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件）对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标法动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告文件）要求将营业执照投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标截止时前按照",0,0,0,1]
[1795,"福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物应急协同处置设施（一期）设计施工EPC总承包评标报告由广州环投福山环保能源有限公司组织的福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物应急协同处置设施（一期）设计施工EPC总承包（项目编号：JG2021-2000）招标工作，已委托广东粤能工程管理有限公司（招标代理机构）在广州公共资源交易中心（交易场所）进行公开招标，项目已完成评标工作。现将评标情况报告如下：一、投标信息登记及投标文件接收情况本项目于2021年08月05日09时30分至2021年08月05日11时00分在广州公共资源交易中心综合业务厅（中心本部）进行投标信息登记录入，并接收投标文件及投标保函或投标保险。在规定的投标截止时间内，共有3家投标单位递交了投标文件，名单如下：(主)中铁二局集团有限公司(成)中国轻工业广州工程有限公司、(主)广东建恒建筑工程有限公司(成)中国城市建设研究院有限公司、(主)广东鸿升建设有限公司(成)中国核电工程有限公司。以上情况详见《投标文件及投标保函或投标保险接收记录表格》、《投标登记信息表》。二、开标情况本项目于2021年08月05日11时00分在广州公共资源交易中心综合业务厅（中心本部）进行开标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。开标情况详见《开标汇总表》。三、评标委员会组成情况1本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由2名招标人的代表和5名有关技术、经济等方面的专家组成，并经评标委员会成员一致推举出评标委员会组长，具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会其他成员：。四、评审情况本项目评标方法采用综合评估法，评标工作于2021年08月06日10时00分在广州公共资源交易中心第07评标室(4F)进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行，各评委都严格遵守评标纪律。（一）资格审查评标委员会根据招标文件规定的资格审查条件，对各投标人提交的资格审查资料进行了资格审查。经审查，共有3家单位通过资格审查，名单如下：(主)中铁二局集团有限公司(成)中国轻工业广州工程有限公司、(主)广东建恒建筑工程有限公司(成)中国城市建设研究院有限公司、(主)广东鸿升建设有限公司(成)中国核电",0,0,0,1]
[1796,"陈巴尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工六标段评标报告评审委员会2021年09月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈已尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遴留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工六标段（以下简称“本项目）已由以内财资环【2021】140号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗自然资源局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗自然资源局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容，项目标段名称，陈巴尔莞旗自然资滋局陈已尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔嘉旗历史遗留废弃采坑生态终复治理项目施工六标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月20日，交工日期:2022年08月9日。共计L80日历天。2.3标段详情:陈巴尔",0,0,0,1]
[1797,"沉加告",0,0,0,1]
[1798,"开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目（二标段）工程量清单及最高限价一、本项目投标总报价最高限价为：6778280.31元（含安全生产费暂定金额100190.90元），其中水利工程部分最高限价3540260.31元（含安全生产费暂定金额53103.90元）；道路工程部分最高限价3238020.00元（含安全生产费暂定金额47087.00元）。投标人的投标总报价、工程量清单综合单价报价均不得超过其对应的最高限价；投标报价中，安全生产费必须按此金额填报，否则亦按否决投标处理。二、工程量清单综合单价限价详见附表。监督部门：重庆市开州区公共资源交易管理局（盖章）招标人：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处（盖章）招标代理公司：重庆承盛工程招标代理有限公司（盖章）2021年8月6日开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目（二标段)投标报价汇总表序号名称金额（元）安全生产费（元）备注上开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目]（道路工程部分)2开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目3合计工程量清单汇总表合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准招扶项目（道路工程部分）科目名码\\100清单、第100章、总期2200清单第200设路括3800清小、知300欢816清单第400章桥、涌训600清单、第600章安全设施及预理管段第100设至700章请单合计1已包含在清单合计中的专项智定企额小计次清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8办计日工合计!%不可预见费!投标价(6+9+10)=11对[程/(涉X宜石工程量清单合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目《道路工程雷分》货币单位:人民币元清单第100章总则子目名称鱼位数量综合单价限桥通则圣险塑按金回条救定宜。批供违贫工品二切的总部)00合回系故塑定，提供第三者查任险总额机程检业个生产曲价,滑100派包人驻独建议工乡墨提设费过M时清单第100章合计十人民币工程量清单合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目《道路工程雷分》优币单位:人民币元清单第200章路基子目名称董位数量综合单价限价场土遗皿尚理上掘险自阶宜皮拟iio,ooo武胜太林础直径在L0皿鉴以下没3g:0.00艺价前没,法ooo立艺阶且鉴面大泥渔送土胜正盖da7009行艺方路技路挂挖方艺主方18G520挖石方2787,8x艺函北的00O0沧涪上石1Z5&,000填方验基胜压道父(包括垣前压定)榆用上方",2,2,2,1]
[1799,"沥中新兴产业载体建设项目施工、运营总承包（第二次）评标结果资料公开招标人：佛山市南海区大沥腾业产业投资有限公司招标人：广东宏正工程咨询有限公司目录一、项目基本情况一览表二、评标委员会成员名单三、形式评审汇总表四、资格评审汇总表五、响应性评审汇总表六、运营部分资信标评分汇总表七、运营部分技术标评分汇总表八、施工部分资信标评分汇总表九、施工部分技术标评分汇总表十、施工部分经济标得分计算表十一、综合得分汇总表十二、评标报告项目基本情况一览表沥中新兴产业载体建设项目施工、运营总承包（第二次）招标方式沥中新兴产业毅体建设项目位于大沥镇沥中社区，总占地面积37522.16平方米，规划总建筑面积约129274.47平方米（其中地上建筑物111437.19平方米、地下室面积17837.28平方米）。项目划分为三个区，其中生活区(A区）总建筑面积17813.21平方米（含公交站场）、生产区（B区）总建筑面积33792平方米、生产区（C区）总建筑面积77669.26平方米。具体内容详见本工程图纸及工程量清单。项目采用施工运营一体化方式进行建设，即由招标人负责项目投融资、设计、报建等前期工作，并通过公开招济方式远取中标人，由甲标人对项目施工、运营全面负货,。本项目主要包含两部分工作:一是沥中新兴产业载体建设项目的施工;二本项目的运营工作对象为沥中新兴产业载体建设项目的全部建设成果。根据实施进度，沥中新兴产业载体建设项目所有工程均已通过交工（完工或竣工）验收，且经发包人书面同意后，进入整体运营期，但最迟不晚于2023年7月1日起算运营期，即如果所有工程在2023年6月30日仍未完成竣工验收及结算的，整体运营期仍从2023年7月1日开始计算。整个运营期为整体运营期开始前，中标人需根据发包人提供的任务书编制详细可行的运营维护方系和绩效考核方案，由招标人审核并确定最终的运营维护方案和中标人承担整体运营期内对项目范围内所有专用、公用设施、设备等的管理、使用、保洁、检查、维修、养护、保管和监督等工作，对园区服务进行运营，欢担所有的运营管理资任、费用及场地租金，皇石运营管理股务的收益。项目招商运营须符合南海区产业发展规划方向，重点以数字服务，南苗平台，数一代信息技术，箭兴产业，工联刚，物联x，人工裕能等先进产业为主，打造涵盖企业培育、孵化和加速于一体创新创业产业园",0,0,0,1]
[1800,"江苏泗阳经济开发区科技综合体外立面及景观亮化工程工程量清单塔方,工程造价件室江苏天u,项目舒塑兔团存隔公前工磊造价咨询企业执北别江招标人:咨询大;一科始门完机无规印因了封单位盖章》;2(2]5]2江法?;法定代表人卫式z八法定代表人c浮渔∞枣《或其授权人:或其授权人:（签字或盖章）产或盖章）编制(还”名复核八社/系造价人员签字第盖专用章）（造价亚程y烧6托盖止期:2623编制时间:2021年7月8日复核时间:2021年7月8日",3,3,3,1]
[1801,"1S%724．二2”采用方式:采购预算资金评标地点:评标时间项目编号评审情况9.评标时间评标地点：贵州省兴义市大商汇B3组团2号写字楼2601证不符合文性要求，弘建设工程有眼公司、贵州铭源新能源科技发展有限公司身份验星慧照明工程集团有眼公司身份验证符合文件要求，凹江苏顺天灯业钢杆制造有限公司参与谈判申请单位数4，贵州铭新能科技发展有眼公司）司眼公司眼公司至谈判截谈判时间:谈判响应谈判)文谈判文谈判信息发布时间：招标情况简介项目概况]名称目宇梁件,温土-8月2021年]:2详见开标身份验证记录表）星慧照明工程集团有限公司苏顺天灯业钢杆制造有眼公司江5文件份,止时送，响应达C月1272021年8件递交截止时间：文份8份涉呼【售时间污2021…2021;争性谈判等-（最高技标限价）蓉贵州省兴义市大商汇B3组团2021年8月27HT2021-GXC030丰县者相镇这艾村太阳能路灯安装项子鸭义3]27正其中:家(数:15时00分工2021年8月书08曲日15:00时标报告7桓二量152424陆法5时G份(扬州市宏镇北电科技正拾万于00分扬州亩塞之路照明有眼公扬业市宏遗州玖弘建设27起56淄辽元整]2号写字楼北电科技直服公工程有限公扬州亩塞之路照明有15时00分工002021书00旭2021前600000.00元（：:2601号正告2626贵州致辽正孙狗1、资格审查，家谈判申请单位均通过资格审查2、评审响应文件生家投标供应商单位均通过响应评审3、最终报价情况序号投标单位名称二次报价（元）1一次报价（元）600000.00596600.00①600000.00599000.003600000.00598000.006600000.00597200.004、推荐成交单位成交单位:扬州市宏锦光电科技有限公司成交金额:伍拾玖万陆仟陆佰元整（￥596600.00元)谈判小组签学:二)元或名(6篮外采购代表签字:c人的2监督代表签字:物滨成交单位签字:系我)—2021年8月27日",0,0,0,1]
[1802,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市国道301线甘南界至解放屯段预防性养护工程施工监理评标报告评审委员会2021年08月06日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市国道301线甘南界至解放屯段预防性养护工程施工监理（以下简称“本项目）已由以内公发[2021]70号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标标人进行资格后审(二）招标项目标段规柳、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市国道301线甘南界至解放屯段预防性差护工程施工监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且13日，交工日期:2021年12且31且。共计L41日历天。2.3标段详情:呼伦具尔市交通运输事业发展中心呼伦具尔市国道301线甘南界至解放屯段预防性养护工程施工",0,0,0,1]
[1803,"政府采购项目清单采购单位（章）：北海市海城区高德小学复核意见（章）：填表日期：序号货物名称参考型号规格单位数量是否标准配备详细技术参数及配备要求参考单价（元）合计（元）合计414141数据填写632872451781视频播放盒卡莱特X4S台1是\"专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备4个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED媒体应用领域有显著优势。•具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI；•最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置；•最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点；•支持视频源任意切换，缩放和裁剪；•支持画面偏移；•双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；•支持亮度和色温调节；•支持低亮高灰；•支持HDCP1.4；\"165016502显示屏接收卡卡莱特5A-75E张24是\"•集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；•减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；•支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；•全新灰度引擎，低灰度表现更佳；•细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；•支持14bit精度逐点校正；•支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；•支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；•支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；•单卡支持32组RGB信号输出；•支持超大带载面积；•先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；•支持DC3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；支持电源反接保护电路26062403多功能卡卡莱特IM9套1是\"可实现实时检测显示屏的运行环境，如温度、湿度、烟雾等；可监测环境亮度，并根据环境亮度值和之前设定的亮度调整策略自动调整显示屏亮度；可通过",4,4,4,1]
[1804,"中标候选人公示一、公示内容国义招标股份有限公司（以下简称“招标代理机构\"）受广东粤华发电有限贡任公司（以下简称“招标人”)的委托,就黄城电厂天然气热电联产工程项目第三十二批招标(配套热网工程展油线项目PC总承包工程(厂内部分））采购（招标编号：0724-2100C30N3939）进行因内公开招标。本项目的招标评标工作已结束。经过评标委员会的推荐和招标人确认，中标候选人情况公示如下:县排序①一中标候选人第二中标候选人中标候选人名称贵州化工建设有限责任公司山东军辉建设集团有限公司投标报价(人民币元)3,690,063.563,780,560.59质量满足要求满足要求工期（交货期）按招标文件要求（满足合同生效后60日内）按招标文件要求（满足合同生效后60日内）项目负责人姓名田亮武保栋相关证书名称和编号一级建造师，贵152171805765一颁建造师，鲁137121301406是否满足资格要求市政公用工程施工总承包登级;特种设备安装许可证（压力管道GA2级、GBl级、GB2级、GC2缓、GC2缓）1、中山市永安电力集中供热管且工程CDN600,合回金额2368万元)。市政公用工程施工总承包营级:特种设备安装许可证（压力管道GA1乙级、GBI级、GB2（2）缓、GCI级、GDl级）1、长治市工业区集中供热管道工程(DN1200,合同金额8655万元)评标情况（综合得分）[93,1375.42公示期间，投标人对评标结果有异议的，投标人应首先将异议函正本原件（需由投标人授权代表签字并加盖革位公章）在规定公示截止时间前送达以下招标人指定的异议受理人。超过公示期限的异议将不予受理投标人如对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向投诉受理人提出投诉二、公示时间从2021年09月15日00:00至2021年09月17日23:59止三、异议及投诉受理人（一）异议受理人:广东葛华发电有限贡任公司（纪检监察部)联系地址:广州贾塘庙头电厂西路201号联系电话：020-82138696（二）投诉受理人:广东省能灏集团有限公司联系地址:广州市天河东路2号联系电话：020-8S136521四、招标人联系方式名称:广东粤华发电有限责任公司地址:广州贾地庙头电厂西路201号联系人:刘工电话：020-82137531五、招标代理机构联系方式名称:国义招标股份有限公司地址:广州市东风东路726号16楼联系人：王小姐赵先生电话：020",0,0,0,1]
[1805,"X公x沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书元它成交日期:2021-08-25采购单位人X青岛市贾岛区拨j管理局；(（供应畜青岛公信永和工程管理杏询有限公司计划名称2021年公厕建设项目（预算控(别价）采购类把定点采购经办天安州联系电活15064269691资品目大类C1008工程造价咨询服务[X付款日或初”2022-01-26付款方式执行黄岛区财政接款程序交货日乡2021-08-26基本项目信息交货方式CYV现场交货交货地公城管局X采购项目编%采购品目成交单价（元)数量成交总价（元)370211-202112063工程造价客询服务必《21.000:0021.000.0项目明细信息离品详细要求选取2021年公厕建设项目预算控制价编制单位必X2体化平件必购敢府为扣",2,2,2,1]
[1806,"重庆市长寿区公共资源交易中心采购项目评标报告一、项目编号和名称长公资采[2021]1037号，项目名称:2021-2023年度长寿区党政事业单位公务用车定点保险服务商入围采购二、采购公告时间和媒体2021年7月22日在重庆市政府采购网上发布采购公告。三、开标时间和评审地址2021年8月12日9时30分在重庆市长寿区公共资源交易中心开标，在长寿区公共资源交易中心2评标室评标四、评审内容1.资格审查、符合性审查;2.投标报价评分、技术部分评分、商务部分评分。五、评审依据招标文件、招标文件补遗、投标文件、开标记录等六、评标方法及评审程序1.评标方法:综合评分法箭务和技术评估。资格审查和符合性审查合格情况如下:（3）商务技术评分如下:序公司名称吕中国人民财产保险股份有限公司重庆市长形支公司中国平安财产保险股份有限公司重庆市长形支公司中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市长乃支公司中国大地财产保险股份有限公司重庆市长矛支公司安设财产保险股份有限公司重庆分公司长务支公司中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司长形支公司富邦财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司2.评审程序:接照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格重在和符合性重在合格的投标文件进行（1）参与投标的，五，家投标人资格审查均合格，中国人寿财产保险股份有限公司重庆市长寿区支公司和天安财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司资格审查不合格，共中:中国人寿财产保险股份有限公司重庆市长寿区支公司的法人代表授权书内容错误:天安财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司投标文件未提供总公司授权支公司投标的证明材料（详见《资格审在表》3,(2）参与投标的7家投标人符合性审充均合格（详见《符合性审在表》),企业商务技优惠后参最终最终报价经济分综合得分类型排名术得分评价6530/，33054.884.8工254.43084.45y，19.679.630二工49.679.6台30y工3046.676.6y6工3068.838.8凡/之3.评标委员会推荐的中标候选人:第一中标候选供应商：中国人民财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司第二中标候选供应商:中国平安财产保险股份有限公司正庆市长无支公司第三中标候选供应商:中国太平洋财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司第四中标候选供应商:中国大地财产保险股份有限公司正庆市长悉支公司第五中标候选供应商:安诚财产保险股份有限公司正庆分公司长寿支公司第六中标候选供应简:中华联合财产保险股份有限公司重庆分公司长寿支公司第七中标候选供应商:言邦财产保险股份有限公司重庆市长寿支公司七、共",0,0,0,1]
[1807,"买融经齐章卓尽是入>位日08吕90击1702士照>4心Z>些叁一十蕴V>廊4各十代（D法7￥\\/影心7￥章串科被（一）（x二焦)目连创社霉：书￥20中县勃早]乎“经名目悬以厚申惠皿关三镇￥远多：签上签注送为口张0Vn7（->”…*。房日并开理率单职联经采“目放政项目录例四货买“买备号站社‘,*㎡麻目录团群7“子科受议恐4理电。升饮学岁保下*学芝二V0名Z80（IZ02）8ZL学-题7又5≤举料号：）姓艺足23让阜磊暴票税垦书关(品√淄毕件霍草勃科略(I品巨泛淄经职祖.县轻隧耳lf加感[“台等目近（首游书P渔版采够“未预半马)YI凹菲暂游B心/6队-X,。￥H基科基项号馆”世上>C基申职联经矿口“团勤版取目器纳项展理“9矿连名梁业：…/。舟日录四除母“保等证队单￥录游书2除染子够k材早点：(9）县书工毕蓝政改部单买：“6纳任纸防平日08日g0击1602该436制2.6谈地>>43验等聘二>（学凹号证手辽等等“沿）12（《划9等证科料该士鹤“3置科)部3明3张单的中#工(6梁）录6事单、其A书X书x见毕6染3篮科望派浙证继码最四～导确巡2书X书X四)毕)系染盗明益X明回4-牌各悬6)旦影z绍张～>八查专平A书X.Z以)6系篮琳：笔各潮“Y影见明邹>>我导出(三)独（梁二彭）甘勤缴送证部料社ZP中旱料早巾当：g艺目8以沿面3时张日近/岭斗叫联X2“张学四磐渔八孝邵1PT室台780（1202）gZl‘台等目监四轨联溪更>，’。：，。降目需勾卧乎基电职联经晋写斗导推）胜牙经可部（船本够印吾暴票2经轮等l其时霍经字科6歌I品泌经职瓷单书酸耳川品“古需长)Y6但)36首2E心/系染但辽祖经但泛邕旦辽此3>日0日90违1202章申职呈置“平%肇经千经648“虫尊想2“对审票共明毕z3、（经谊子巨斯）基孟时工(联染己心《(最4)乙著章草码导转(函）（自单旦份谷新",0,0,0,1]
[1808,"贵阳市人民大道（云岩段）道路工程PPP项目预中标公示贵阳市人民大道（云岩段）道路工程PPP项目（项目编号：GYZPRE2018-2-709(G公））于2018年12月19日完成评标工作一、项目情况1.项目名称：贵阳市人民大道（云岩段）道路工程PPP项目2.授权主体：云岩区人民政府3.项目实施机构：云岩区住房和城乡建设局二、评审信息1.评审日期：2018年12月19日2.评审地点：贵阳市公共资源交易中心3.评审小组成员:邹山彪、胡永、杜家奇、梁浩、梁和明、毛金军（业主代表）、杨长明（业主代表）三、评审意见等有关资料序号供应商名称推荐排序1贵阳市城市建设投资（集团）有限公司12贵阳金阳建设投资（集团）有限公司23贵阳市云岩区建筑安装工程公司3四、预中标人信息预中标人：贵阳市城市建设投资（集团）有限公司预中标人投标报价：项目资本金年度折现率报价7.50%、项目期初运营维护服务费报价7606100.00合作期：本项目合作期17年，其中建设期不超过2年，运营期15年五、根据招标文件、投标文件及确认谈判备忘录拟定项目合同文本见附件六、公示期：5个工作日七、采购人信息采购人名称：云岩区住房和城乡建设局采购人联系人：高老师联系电话：0851-85636025八、采购代理机构信息采购代理机构名称：贵州阳光产权交易所有限公司采购代理机构联系人：鲁梅联系电话：0851-84702791附件：贵阳市人民大道（云岩段）道路工程PPP项目PPP合同及确认谈判备忘录云岩区住房和城乡建设局2018年12月27日",0,0,0,1]
[1809,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:卫生院发热门诊建筑工程第1页共2页会额（元）其中项目编码项目名称项目特征播述计最系湛工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目临D1o1OIo0I00平整场趋土增类别:三述)土运距:接弃2涂污加考万、土这;)华禁这馆笔道m278卫040203007001水泥混凝土地择硬化混凝土强度工:C1、萍度:10cmm267.210g01002001彩出房成品彩钢房m以的7、2011102003001块然楼地面找平层厚度、合比:水(山:O,靠副度、。含此监计房材秘品科格、演包:阳资锦砖皿87.2式010802001001金属(塑钢）门铝合金推拉门安装、五金安装、被璃安m10.6时XL0S0700100条善≤晋*-铝企金窗财安、被装装①女011302001001吊顶天棚吊顶形式、,格、高度:材料种类、中庭:汇泥材科种头现格:铝指板m267.28010507001001散水、被道原土秀实、范藻王面层m12.301B001蝶作台、成品操作台个分部小计昌施项目分部小计注：为计取费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”其他项目清单与计价汇总表工程名称：卫生院发热门诊建筑工程标段，古浪县松驿销卫生院发热门诊建设项目1页共【㎡序号项目名称企额(元)结管个颍(元)备注】暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22。2专业工程暂估价明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5代暂列金额明细表工程名称：卫生院发热门诊建筑工程标段:古浪县黑松驿镇卫生院发热门诊建设项目争;1页光序号项目名称计量革位暂定金额(元)备注】材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称:卫生院发热门诊建筑工程标段:古浪县松驿镇卫生院发热门诊建设项目第1页共１数量暂估(元)差额土(元的认(元)备注序号材料（工程设备）名称、规格、工号计量鱼5暂估|确认单价」合价单价/合价[单价合价合计专业工程暂估价及结算价表工程名称:卫牛院发热门诊单筑工程标段：古浪县黑松驿镇卫生院发热门诊建设项目注1而光序号工程名称工程内容暂估念就(元）结算念瓶(元)差颍土(元)仔注七计日工表工程名称:卫生院发热门诊建筑工程第1页共1页项目名称单位暂定数量实际数量人工人工小计材料材赛小计施工机授施工机械小计4.企业管理费和利润",3,3,3,1]
[1810,"广州振业天成项目土方挖运及基坑支护工程施工总承包评标报告项目编号：JG2021-12271评标时间：2021年9月24日09:30见证单位:广州公共资源交易中心评标地点：广州公共资源交易中心第1评标室（黄埔交易部)招标单位：广州市振业鸿远房地产开发有限公司招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司评标工作前的基本情况本项目于2021生旦且3且至2021年旦且23日L0:00在广州公共资源交易中心网、广东招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布招标公告，并同时在广州公共资源交易中心公升接收投标登记及递交投标文件。在规定时间内，共有4家单位成功登记及递交投标文件，分别为：福建省泉州市第一建设有限公司、华弘效设集团有限公司、深圳币国地莲筑工税有限公司、深圳币莲筑工程股份有限公司。本项目于202L年旦且23旦L0:00在广州公共资源交易中心第2开标室（黄埔交易部)接收备用投标文件光盘、投标保函及定标辅助资料，情况详见《投标会议登记表》。本项目于2021生9且23且L0:00进行公开开标，4家投标单位均解密并成功开标。开标过程在广州公共资源交易中心电子见证及投标人见证下进行，投标单位对开标全过程均没有异议。开标情况详见《开标记录表》、《异议记录表》二、评标委员会成员组成本项目评标工作于202L年旦且2旦09:30在广州公共资源交易中心第1评标室（黄埔交易部)进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。本工程评标委员会由招标人依法组建。分别为:.评标小组本着“公平、公正”的原则进行评标工作-三、评标办法、评标标准本项目采用评定分离定标，通过制评审法，评标委员会对投标文件进行资格审查，再对通过资格审查的投标文件经济标和技术标进行有效性审查，评出合格的中标候选人。四、评标过程1、资格审查情况评标委员会依据招标文件规定的标准，对所有己公开开标的投标人进行资格评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。经评审，4家成功开标的投标单位均通过资格评审:情况详见《资格审查汇总表》、《资格审查情况报告》2、技术标有效性审在评标委员会依据招标艾件规定的标准，对资格审查通过的投标人进行技术标有效性审查。有一项不符各评审标准的，评标委负会应当否决其投标。经评审，4家",0,0,0,1]
[1811,"/878-3C",0,0,0,1]
[1812,"第九章投标文件格式正本/副本广东省茂名市信宜市县道X463新宝至思贺公路升级改造工程施工招标投标文件第一信封（商务及技术文件）投标人：（盖单位章）年月日目录一、投标函及投标函附录二、授权委托书或法定代表人身份证明三、联合体协议书（如有）四、投标保证金五、施工组织设计六、项目管理机构七、拟分包项目情况表八、资格审查资料九、其他资料一、投标函及投标函附录（一）投标函（招标人名称）：1．我方已仔细研究信宜市县道X463新宝至思贺公路升级改造工程施工招标文件的全部内容（含补遗书第，号至第，号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件3．工程质量：交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格（或以上），安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生安全事故，工期：个月4．如我方中标，我方承诺：（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形6.我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理（包括备选人，如有）及项目总工（包括备选人，如有）无在岗项目（指目前未",0,0,0,1]
[1813,"五、项目管理机构（一）拟投入项目管理人员情况表序号职务姓名职称身份证号安全生产考核证号缴纳养老保险备注项目经理张超中级522322198008012212黔建安B（2019）0001412[09]己缴纳2技术负责人何成春中级510603198412266357己缴纳y5施工员石阳文y522634199201243211]己缴纳过质量员陈的19920泌y7己缴纳5安全员蔡丹丹茶Q近y/419j222201628临建安C2受[019)0000629[09]己缴纳。材料员周游y52232419951020003X己缴纳7资料员张欢欢y612501199107207328已缴纳重造价员唐延)y520202198511189127已缴纳注:项目管理机构组成人员必须为投标人本单位的人员，以证书署单位（或以发证单位出具正在变更的证明）以及缴纳养老保险单位为准。",0,0,0,1]
[1814,"519.70广西奥凯电梯工程有限公司16.40",0,0,0,1]
[1815,"潞安准东电厂（2×660MW）工程-热风幕及暖风机（三次）-招标公告(招标编号：0634-2140XZ3Q0147)招标项目所在地区：新疆维吾尔自治区一、招标条件本潞安准东电厂（2×660MW）工程-热风幕及暖风机【重新招标】【重新招标】（招标项目编号：0634-2140XZ3Q0147），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为/，招标人为新疆潞安协鑫准东能源有限公司本项目已具备招标条件，现进行公开招标二、项目概况和招标范围项目规模：-招标内容与范围：本招标项目划分为标段1个标段，本次招标为其中的：001第1包三、投标人资格要求001第1包：详见正文本项目不允许联合体投标四、招标文件的获取获取时间：2021年08月23日10时00分00秒---2021年08月27日19时00分00秒获取方法：/五、投标文件的递交递交截止时间：2021年09月14日11时00分00秒递交方法：/六、开标时间及地点开标时间：2021年09月14日11时00分00秒开标地点及方式：/七、其他公告内容潞安准东电厂（2×660MW）工程-热风幕及暖风机(三次)招标公告招标编号：0634-2140XZ3Q0147项目名称：潞安准东电厂（2×660MW）工程-热风幕及暖风机(三次)新疆招标有限公司受新疆潞安协鑫准东能源有限公司的委托，就潞安准东电厂（2×660MW）工程-热风幕及暖风机(三次)进行国内公开招标1、项目概况招标人：新疆潞安协鑫准东能源有限公司招标代理机构：新疆招标有限公司项目简介：本项目规模为2×660MW超超临界间接空冷机组；建设地点位于新疆昌吉州准东经济开发区大井产业园奇井路7号2、招标范围本次招标范围为2台套单机容量660MW超超临界间接空冷机组的热风幕及暖风机及相应的备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等3、投标人资格要求（1）具有法人资格和独立订立合同的权利；（2）具有完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001、ISO14000、ISO18000认证证书或等同的管理体系认证证书；（3）投标人近5年内必须具有同类型及以上机组或相似条件下已运行2年",0,0,0,1]
[1816,"评标结果公示一、项目概况招标人名称徐州市铜山区教育局招标方式公开招标标段名称及标号E3203010319004773001001珠江路学校建设项目设计招标控制价296.000000万元招标工期70天质量标准满足国家现行设计规范及有关标准等规定开标时间2021-09-1511:30二、定标候选人明细（排名不分先后）序号投标人名称项目负责人投标报价（元）工期（天）质量标准企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等1江苏原土建筑设计有限公司张玉喜2810000.0070满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求，符合相应设计阶段的编制深度要求，确保通过相关部门的审批2中衡设计集团股份有限公司王志洪2788000.0070满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求，符合相应设计阶段的编制深度要求，确保通过相关部门的审批3苏州东吴建筑设计院有限责任公司王华2760000.0065满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求，符合相应设计阶段的编制深度要求，确保通过相关部门的审批4江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司王陈媛2790000.0068满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求，符合相应设计阶段的编制深度要求，确保通过相关部门的审批三、各投标人综合评审意见序号投标人名称投标报价（元）是否入围评标委员会综合评审意见2江苏原土建筑设计有限公司2810000.00是4中衡设计集团股份有限公司2788000.00是7苏州东吴建筑设计院有限责任公司2760000.00是8江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司2790000.00是本评标结果公示期自2021年09月15日起，至2021年09月18日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。",0,0,0,1]
[1817,"京山市温泉路综合改造工程（文峰保障房-富水大道K0+780-K2+920）施工招标评标结果公示一、招标概犹京山市温泉路综合改造工程（文峰保障房-富水大道K0+780-K2+920）施工于22年【月23日在哀山直公共资源交易图Chttp://nem，jsggzy.jyzx.com)翻北省政府采题图，http://www.ccgp-hubei.gov.cn）发布资格预审公告，2021年，月2Z日，时00分在京山市公共资源交易虫心开标大厅开标，并于2021年9月27日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，京山市政胜投资工程建设服务中心已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果第一名京山市路桥建设有限公司三、公示时间公示期为202L年午月上日收“员至202L年，月日b:将(北京时间）。招标人：宜山芷喀电话(传真):0724-6810769联系人：张直刚，宜山市轻机大道《行政服务中心六楼）地址：公共资源交易综合监管机构：京山市公共资源交易监督管理局过、电话(传真):13581338796联系人:鼎银红立山直经机大道232号地址：行业主管部门：立山由住房和城乡建设局建细业管理股3、电话(传真):18163065117联系人:段佳慧地址：宜山市金环湾小区3栋招标代理机构：圆北逢力工程管理咨询有限公司2、电话(传真):13971500630联系人:李先生宜山市经机大道232号地址:京山市政府投资工程建设服务生心招标人:[公五、联系方式内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易监督机构提出投诉。日投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起标投标活动。向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式四、异议与投诉2021冻元复”投凌办饶金记夕报地中C１0",0,0,0,1]
[1818,"滋工程（标队九心第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未清足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取,二是，按照的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人辽否初步评审评审因素评审标准投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[1819,"工程最高限价汇总表建设单位沭阳县实验小学工程名称沭阳县实验小学教学楼外墙粉刷工程质量要求合格工期60日历天造价(元)870,018.98方部冠借室包工包料投资评审中心评审价（大写）花然染编制依据:意的》1、业主单位指定的教学楼墙面:2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）智市政工程计价定额》（2014）《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增一般计税;3、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2021〕62号文4、国家、江苏省宿迁市建设主管部门关于建设工程工程量清单计价规范执行中的有关规定;5、材料价格执行《宿迁工程造价管理2021年第04期》，部分材料无信息指导价，按市场价格计取;6、税率调整执行苏建函价（2019）178号文:全国汕设工程造价员专用章编制人公延春5o6ox26g35土建I级宿迁市沉阳建设颈目管理有限公司有效恕至2022年12月31日宿迁市润阳建设项目管理有限公司编制单位工疆新咨询企业执业甲章公。编号:甲002182005687李常有效期至:2024年01月12日，2审核人:三Z区三乙塔亚币润阳建设项目管到有限1公司有见至:2023年10月10日2021年6月1日",2,2,2,1]
[1820,"中国新兴建筑工程有限责任公司物资设备采购招标公告招标单位：装饰公司发布日期：2019年1月4日项目名称试验厅（中国水科院防汛抢险减灾试验厅）工程地点延庆区康庄镇八达岭工业开发区采购物资名称规格型号数量单位普通混凝土C1590立方米普通混凝土C20520立方米普通混凝土C25115立方米普通混凝土C30385立方米普通混凝土C40590立方米抗渗混凝土C30P832立方米抗渗混凝土C35P8380立方米抗渗混凝土C40P8640立方米汽车泵2752立方米防冻剂-15℃1000立方米质量标准：1.强度：混凝土强度应满足设计要求，检验评定应符合GB/T50107的规定2坍落度：混凝土坍落度实测值与控制目标值的允许偏差应符合表8的规定常规品的泵送混凝土坍落度控制目标值不宜大于180mm，并应满足施工要求，坍落度经时损失不宜大于30mm/h；特制品混凝土坍落度应满足相关标准规定和施工要求3扩展度：扩展度实测值与控制目标值的允许偏差宜符合表8的规定自密实混凝土扩展度控制目标值不宜小于550mm，并应满足施工要求4.含气量：混凝土含气量实测值不宜大于7%，并与合同规定值的允许偏差不宜超过士1.0%5.其他性能：当需方提出其他混凝土性能要求时，应按国家现行有关标准规定进行试验，无相应标准时应按合同规定进行试验；试验结果应满足标准或合同的要求付款方式：双方每月依据实际供货数量办理结算手续每月支付当月已供货款的70%，待合同内混凝土全部供应完成后，余款半年内分批付清中标人不得以招标人逾期付款为由提出任何索赔供应商应满足以下准入条件：1、具有独立法人资格，取得有效的企业法人营业执照、生产许可证或经营许可证，供应商注册资金应不少于50万元人民币2、经营年限不少于两年,且两年内在经营活动中没有重大违法行为3、取得质量、环境、职业安全健康体系认证，能够供应符合要求的产品和良好的服务，商贸公司须有产品授权代理销售委托书4、具有健全的财务会计制度，为小规模纳税人，能够按要求开具增值税专用发票请符合上述条件的投标人携带企业资料于2019年1月7日前报装饰公司，联系人魏晓航，电话13311156909，招标人将择时组织相关人员对投标人进行现场考察",0,0,0,1]
[1821,"军辆认别代LGJE6FE01FM378412厂牌型号风神AX7DFM647105A码行驶里程66760发动101249些浏帝接车时赫采购单位联汉2019-08-21系人元必龙对采购单位联84818110系电话维修项目费用明细（价格为折扣后价格》材料费（元）工时费（元）序维修项目/零部件零部件数单价小计正工时单价小计罗名称来源量（元）（元）时（元）（元）汽机油1268,00268.001.360.0078.007机油格1《57.0057.000.000.008汽机油1167.0067.000,000.00通空调格1175.0075.000:760.0042.00维修项目结算金额（元）587.001.整车修理或总成修理：20000“公里或者100*日（国家标准:20000公里或者100日)质量保证期2,二级维护质量保证期:5000*公里或者5000”日（国家标准:5000公里或者30日）3.一级维护、小修及专项修理:2000”公里或者10*日（国家标准:2000公里或者10日)",0,0,0,1]
[1822,"招标编号：5108012019000001广元市中心医院妇产儿童分院盆底康复等医疗设备采购项目招标文件中国·四川四川富土采购招标代理有限公司编制目录第一章投标邀请3第二章投标人须知5第三章投标文件格式20第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求33第五章招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求34第六章评标办法39第七章政府采购合同（样例）48第一章投标邀请四川富土采购招标代理有限公司受广元市中心医院委托，拟对妇产儿童分院盆底康复等医疗设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：二、招标项目：广元市中心医院妇产儿童分院盆底康复等医疗设备采购项目三、资金来源：财政资金276.3万元四、招标项目简介：（详见招标文件第五章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.根据项目特殊要求设置的特定条件（不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇）：（1）投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械产品生产许可证；投标人为非产品制造厂家还应具有中华人民共和国医疗器械经营企业许可证；（2）投标产品为医疗器械的必须具有医疗器械产品注册证和注册登记表；8、本项目不接受联合体投标六、招标文件获取时间、地点：招标文件自2019年1月7日至2019年1月11日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在四川富土采购招标代理有限公司（广元市利州区国投大厦15楼12号）获取招标文件售价：人民币400元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让）获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明加盖鲜章七、投标截止时间：2019年1月29日10:30（北京时间）开标时间：2019年",1,1,1,1]
[1823,"关岭自治县2020年石漠化综合治理工程招标控制价及主要控制单价通知货州方维项目各询有限公司、各投标人:经我单位研究决定，关岭自治县2020年石溪化综合治理工程招标控制价及主要控制单价（加鑫单价）现公布如下:1、关岭自治县2020年石漠化综合治理工程以初设批复中的概算下浮3%为本项目招标控制价，下浮后的招标控制价为（人民币）:登任登佰叁拾叁万登仟贰佰登拾菜元玖角陆分(￥11331217.96元）2、关岭自治县2020年石漠化综合治理工程施工主要控制单价（加入单价）为:编号工程或费用名称单位数量单价（元）合价(元）备注花想窗5850721.76鑫土方开挖㎡616.0312.22*石方开挖m”154.0177.20备土石方回填m?233.3217.54*C20混凝土路面(厚15cm）m71890.0070.14*普通曲面木模板m?987.02173.10备M7.5浆砌砖m”33.95473.11心特此通知!边松关岭自治县大禹水利处设投资开发有限责任公司Y?)\\\\(/论0%年3月17日",2,2,2,1]
[1824,"评标结果业主确认函招标人泗阳县自然资源和规划局项目名称2020-2022年度泗阳县城区地价动态监测项目第一中标候选人江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司投标报价435000项目经理张增峰业绩一业绩二第二中标候选人无无江苏苏信房地产评估咨询有限公司投标报价438000张晓慧项目经理业绩一业绩二第三中标候选人无无江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司投标报价441000黄锐项目经理业绩一无业绩二无",0,0,0,1]
[1825,"初步评审汇总表计同编等；上2010标度(包)名意。2021年原州区官厅镇庙合村16序等驻影苏雄委势（空/空县劣既质誉必暨游煤基函注溪名壹质必圣界系旋2各暨葵腾过C评取温工公人名的涵过运过越过通过通过通过涵过金途云文州的独字盖意涵过酒过涵过道过道过道过涵过金道文样越式谊S越过独过态心逾过且通湛过体投标（如有）道过致过通过汕过道过独过阶唯一性涵过通过涵过通过通过通述道过文作的数量涵过逊过题过投通过通过道过文作的自缴为装订涵过通过含温2道过通站通过涵过3通过箱过温涵过通上通过签球事业执置涵过通过涵过通过通过道过道过范过企生产连训道过道过道过道过地过逾过融过餐证的道过施过效池过汕站巡过涵过3务状Z增过涵过道过道过涵过涵过涵过涵过避过涵过遴过道让通过湘过置施过涵过通社涵过涵过涵过涵过S胜他料涵过通过加过3的资如过初步评审汇总表译度(包)名需。2021年原州区官厅镇服合料14760商高解准农国建设项目七部及钢审宣序部评审眼室玄至员明面求）空圣苏潍企获葛药聚咨两注景势康质贤Z及嘉晟质路签圣羽苏旋速涡路茨基平兰首企体投后《如名)道过自心)近必)道过选道金世负责人证书蹈过如过涵过加过游施的效≥永负武人资器昭过施定临念心独过选1安全生产考截合格证督蹈过通过加过通过越过通过通过免目地目退通过通过通过(江通过通过别注)约)系范据加过通过七通过道过通过五过L蹈过通过道过通过通过通斌连通过通过通过通过通过通过五过北述武价效施道过道过道过蕴过三我系苏创证公施过加过谊施过施过处述过明莫务道过题过通过越过遴过道过通过价工艺量济通延通延涵过涵过通过通送逾过黔雅雅区求通过增过遴过遴过涵过道过道过超过道过通站涵过通站递的通送通法选过靖过施过税划过技术标评审汇总麦位复腾泽灵建设工程有限公司3,6单.d2,.8公夏凯地公路工程初限公司益加加加过o远加江加签,部i预298“复洲断管筑工程有限公司验地(如效验前3.60剑6026US026的ˇ复沛信建设工程有限公司30.027。20260签00驻802.302B。26,81复首通建设工封名限公司加加2,6加、的地2江必过12,必人过1复瑞准达建边工程有融公司浏、如i9.80如、实签币注、28,.72工",0,0,0,1]
[1826,"张地2009-A17-A号地块张地2009-A17-A号地块项目1#-3#及地下室工程房屋建筑及室外配套施工监理监理招标控制价招标控制价：250万元",2,2,2,1]
[1827,"办公楼增加动力用电工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-1单位工程招标控制价汇总表工程名称：办公楼增加动力用电工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1室外配电部分2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费3816.642.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额6总造价7人工费招标控制价合计=1+2+3+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：办公楼增加动力用电工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价室外配电部分1030404017002配电箱1.成套配电箱安装悬挂式(半周长m以内)2.5台12030408001001电力电缆1.铜芯电力电缆敷设ZR-YJV-4×185+1×95m1963030408006001电力电缆头1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装铜芯干包终端头4×185+1×95个24030411001001配管1.刚性难燃线管埋地敷设公称直径150m192.85030411002001线槽1.金属线槽安装宽+高(mm以内)600m36040101002001挖沟槽土方1.人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内2.挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土m377.887040103001001回填方1.回填土夯实机夯实槽、坑m377.888040102001001路面开界1.旧路面机械切缝水泥混凝土路面5cm厚\u007f实际厚度(cm):20m18.59040102001002挖一般石方1.自卸汽车运石方运距1km\u007f实际运距(km):52.人工装自卸汽车石方m32.9610040203007001水泥混凝土1.水泥混凝土路面厚度20cm2.普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C303.水泥混凝土路面养生水养生m214.811040504001001电缆井（800*800）1.电缆井\u007f实际高度(m):1.52.湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mmM7.53.湿拌砌筑砂浆",3,3,3,1]
[1828,"山西碧馨源农牧开发有限公司养牛场建设项目招标公告1.招标条件山西碧馨源农牧开发有限公司养牛场建设项目招标人为山西碧馨源农牧开发有限公司，建设资金来源为企业自筹本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标2.项目概况与招标范围2.1项目名称：山西碧馨源农牧开发有限公司养牛场建设项目2.2建设地点：泽州县犁川镇崔河村2.3总建设规模及内容：项目占地面积约26644㎡，养牛大棚建筑面积约5250㎡项目主要建设内容主要包括修建养牛大棚、办公楼等办公生活用房和生产辅助用房及室外工程等2.4工期：120日历天2.5招标范围：施工图纸及工程量清单范围内全部内容2.6质量标准：合格3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及其以上资质，有效的营业执照、有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备建筑专业贰级及其以上注册建造师执业资格，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理3.2投标人具有良好的社会信誉及履约能力，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态3.3投标人未被工商行政管理机关在“全国企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业，未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加投标3.5本次招标不接受联合体投标4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2021年7月30日至2021年8月3日(法定节假日、公休日正常工作)，每日上午9:00时至11:00时，下午3:00时至5:00时(北京时间，下同)，在山西鼎诚项目管理有限公司领取招标文件4.2领取招标文件时投标企业须提供以下证件原件（法定代表人身份证除外）及装订成册并加盖企业公章的复印件壹份：（1）企业法人营业执照副本；（2）企业资质证书副本；（3）安全生产许可证副本；（4）法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件及受托人身份证；（5）项目经理建造师注册证书、建造师安全考核证（B证）；（6）基本账户开户许可证或基本存款账户信息；（7）项目班子成员：（技术负责人以工程师证为准、质量员以岗位证为准、",0,0,0,1]
[1829,"委估车辆权证资料人炎共和机动车行驶证(动是公杀税近检访范投述述6(以》C述公的公。2。时期附行单红军/财录（关（竞州香卖蹈告方益娄域交造鲁意史武曹记(过述代投教选本自站省)奉营需久)之沙司众管氧美章论自助槐动农加记动东员预人/(响北前/与凯是比贰奖（鲁比目菜动本岗者人水/身协证前名森/场路赵武发受财印)动本投询人)/身购证展名育/号武:记)名沂章论请如)耗法率参史都当独密药货为/应路效特款称/场科)（良站自斯-抗造水参记游计五1谈投注册叠记机动本怡应档小宣督技客式:车备盐卖)简县后县过后者予单通济把预(以水众算后的起后重县且CS步)注主5西】房交6.具产/道且国养FC录颁正(2,定动晨被6和财沟榆[省章了地店广兴汽本章庭乘用本咨限公司心的所革源方贸政包该能（省2联五并B项龙试)五,算递委的奖宜（引)3,灌定截能发下张政阜价汕案交郑,提)是违①位详法且江技第11页共11页网址：hittn://oww.xbesc.cn座机：023-62410995",0,0,0,1]
[1830,"白云二线下穿机场路隧道工程勘察设计评标报告白云二线下穿机场路隧道工程勘察设计于2021年9月1日在广州公共资源交易中心32评标室进行评标工作。本次招标采取公开招标的形式进行，该项目设计范围:工程勘察[工程测量（含规划报建现状地形图测绘、放线测量等)、工程物探（含管线探测）、方系设计、管线综合平衡设计、初步设计、施工图设计、编制工程概党、编制竣工图、现场服务等。在规定截止时间前网上递交电子投标文件的单位如下:1广州地铁设计研究院股份有限公司2主)广东着建科建筑设计院有限公司,成)上海察设计研究院(集团)有限公司,3“东不建筑设计研究院有限公司H≤北京市市政工程设计研究总院有限公司本次评标分商务标和技术标进行评审，评标委员会由综合评标委员会组成。评标委员会的评标专家按照国家有关法规和管理条例、并结合工程的特点选定。在广州公共资源交易中心专家库随机抽取4名专家及1名业主专家组成，经专家组一致推荐，为本次工程评标委员会组长，主持本次评标工作，组负:有土个投标人通过商务支件有效性审查详见《简务文件有效性苗香汇总表》。.有土个设计方系道过技术文件有效性审查详见《技术文件有效性审查汇总表》。本工程评标方式采用综合评分法评标法，综合得分最高的前三名为中标候选人。本次评标工作始终在广州公共资源交易中心见证下进行的，坚持公开、公正、科学的评标原则，并遵守评标纪律，各专家成员根据招标文件的评标办法，经评审，得出本工程评审结果如下详见《面务文件评分汇总表》《技术文件评分汇总表》及《总得分汇总表》:评标委员会一致推荐二监地铁炎计班筑院股份在退公司为本工程的第一中标候选人，投标报价为8523600.00元，得分:92.14分;北京董重政工程谈计班究总院有限公司为本工程的第二中标候选人，投标报价为856:000.00元，得分：Zl20分;上至省建筑设迁班究院在限公司为本工程的第三中标候选人，投标报价为86d8120.29元，得分:7023分。评标委员会签名:2021年9月1日",0,0,0,1]
[1831,"南涌小学教学楼改造(第二次)评标报告会议时间：2021年09月18日星期六会议地点：广州公共资源交易中心第1评标室(南沙交易部)建设单位：广州市南沙区东涌镇人民政府招标代理：广州高新工程顾问有限公司一、招标基本情况该项目计划对南涌小学教学楼进行改造，主要工程包括教学楼外墙重新铺贴瓷砖，面积为5600平方米，更换窗、门，内墙翻新，电路改造，厕所改造等。该工程于2021年08月28日至2021年09月17日在广州公共资源交易中心网站发布招标公告，并于021年08月28日至2021年09月17日在广州公共资源交易中心网站接受投标登记。在投标截止前共有5家投标单位通过广州公共资源交易中心网站提交了电子投标文件。本工程于2021年09月17日10:00至11:00在广州公共资源交易中心第3开标室(南沙交易部)进行开标。本工程于2021年09月18日10:00至16:00在广州公共资源交易中心第1评标室(南沙交易部)进行评标、定标。整个开标、评标过程在广州公共资源交易中心工作人员见证下进行。二、评标委员会成员名单：由在广州公共资源交易中心专家库中随机抽取的5位专家组成组长：评标组员：三、评标办法、评标标准本项目的评标办法为：综合评估法，详见招标文件。四、开标记录开标记录情况详见《开标汇总表》。五、投标文件评审情况及评审结果1、在资格评审阶段，评标委员会招标文件的评标标准和方法对各电子投标文件(广东众强建设工程有限公司、广东悦丰建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广州恒龙建设工程有限公司、广东中圣建设有限公司)进行资格评审，经评审，广东众强建设1工程有限公司、广东悦丰建筑工程有限公司、广东金辉华集团有限公司、广州恒龙建设工程有限公司共4家投标单位的投标文件均满足招标文件实质性要求，均可通过资格审查。广东中圣建设有限公司提供的投标人声明中法人代表未按要求签字，不满足资格审查合格条件规定，不通过资格审查。（详见《资格审查个人表》、《资格审查汇总表》）评标委员会对各投标文件投标报价按招标文件要求进行复核。在详细评审阶段，评标委员会对通过资格审查的4家投标单位进行了技术标评审和经济标评审，汇总各投标单位得分。评标委员会评出各投标单位投标文件的综合分数后计出算术平均分，得出每个投标单位综合",0,0,0,1]
[1832,"资格评审结果公示高州市镇级圩街老旧小区升级改造项目《根子镇项目)[项目编号:JG2021-11886]项目资格审查工作己经结束，具体结果公示如下:序%·投标人是否通过资格审查(通过/不通过)不通过的原因广东安广建设集团有限公司通过无①广东海航建筑工程有限公司通过无“佛山市市政建设工程有限公司无1广东一发建设有限公司通过元根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的，应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利客关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料，向项目招标投标监督部门提出书面投诉异议受理部门(招标人)：高州市根子镇项目人民政府联系人:何先生联系电话:0668-6890275招标投标监督部门:高州市建设工程招标投标办公室联系电话:0668-6666999联系地址:高州市文明路38号高州市住房和城乡建设局招标人:高州市根子镇项目人民政府>日期:202°年且",0,0,0,1]
[1833,"4S4S建设项目投标报价汇总表工程名称:贵州鹏龙蓉和汽车销售服务有限公司奔驰S店建设项目第1真共1页共中:(元)序号单项工程名称金额:元)暂估价(经委交四w提费1精装修工程2室外工程勺外装工程１盈电工程6暖通工程6给排水工程”翁电工程8消防工程9抗震支架10暂列企合计注：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。单位工程投标报价汇总表工程名称;贵州鹏龙卷和汽车销售服务有限公司奔驰s店建设项目精装修工程第1英共1英疗号汇总内容企额(元)其中;初估价(元)许部分项工程费合计见措施项目费2.1其中:安全文明施工费冠其他项目贷31暂列企额签。2兮业工程智估价3.3计日工3。1承包服务费通起费q1上会保脉费d.1.1柞老保险费d1.2大业保险费d1.8医宁保险费d1.1尤伤保险贷d1.6生育保险费山2住房公积金山8工程排宁费运税前工程造价（增值税门工程总造价合计注；本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;贵州鹏龙卷和汽车销售服务有限公司奔确长店建设项目精装修工程第1页共19页金额(元)其H:序号项目航码项目名称计量单位工程量综合单价合价暂估价分部分现清单县项目特征播述初筑工程*010402001001翔块盐:加气块砌体墙砌块品利泥类千排砂奖罚投茶流赏千钟砂浆觉潜标义件、内楼图犹反接术说可前的522、10混凝土及钢前混凝土工程010502002001构造柱弱淼主蔬谷:想艺恶改+贰谈袋㎡、内k图龙能反接采镜能加53.9101050300-4001圈梁3淼主热蓉:想艺鸿改土觉翁崇受州、内k图流戈法采领前加23.58述010503005001过虽毅主批券:到建涉邵土觉翁踪受件、内装图浙友接采签的加2.05O10515001001现亮件锅筋留筋种类、煤格:鹤前tpgs00置定站见招标文件、内装图航及技采链萌2。247浴010515001002现亮件锅筋.钢筋种类、规格:带助钢筋9.229临010901008001植筋2肥铭储药3”解法版援船检的,z公建务警别:知20342防水工程010903002001精面涂膜防水*止、芮装图徐姓华签前岔241.51①01090-1002001楼《地)面徐膜防水的“托态N冻科(两道)芮继图系.法采接：料时前岔627.8忍01090-100200:2楼《地)面涂膜防水为账了。内装图辽他泥反骏采说邮省21858.21通门窗工程",3,3,3,1]
[1834,"tDocument.aSpxPagel0详细评分儿总表项目名称：确降上职业装有培训中心路括及RBf;（桌）守X目项目(Ccl202106806390ad9d3序号投标单位价格N资得分技术公资得分涵务因游其他资证径分总分排名北京华文书海图书批发30.003行.00/35.240.0095、24/有限公司北京格润轩文化发展有29.9926、0021．380.0077.87)C项洲限公司北京天诺书源文化发展29,.9922.0021．040.0073.0320有限公司东方锋创（北京）文化29.9810.06心()。9-10.0060.92初传媒有限公司评委签名:心心法必一关…2方登/门青名*效怨河得标间:20218ˇ610:00:00",0,0,0,1]
[1835,"第三章评标办法（综合评分法）评标办法前附表表A条款号评审因素评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）投标文件提供的满足资格审查条件的业绩数量多的投标人优先；（3）投标文件提供的满足资格审查条件的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。d．若采用电子保函形式提交，应按《合肥市公共资源交易投标保证金电子保函操作手册》规定内容办理。（4）投标人未以联合体形式投标。（5）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（7）投标文件资格审查（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容。（8）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（10）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的",5,5,5,1]
[1836,"沙坡头区2020年香山乡新水、三眼井等村高标准农田建设项目三标段汇总表序号办巴评标委员会2021年8月5日",0,0,0,1]
[1837,"合同编号:大北街片区水车楼巷、蒲草田巷、庞家卷等老旧居民小区整治提升工程7之升近江川公发展和改率;上-.k,二/之：上7o18177施工合同1甲方:达州市通川区城乡环境综合治理办公室乙方:四川泰鸿宸建设工程有限公司签约日期:;无22S年L2月，日由扫描全能王扫描创建口)1大北街片区水车楼巷、蒲草田巷、庞家巷等老旧居民小区整治提升工程施工合同合同编号:甲方:达州市通儿区城乡环境综合治理办公室乙方:四川泰鸿宸建设工程有限公司甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规、规章制度的定就大北街片区水车楼巷、蒲草田巷庞家巷等归居民小区整冶提升工程协商一致，签订本合同，以共同遵守:第一条项目基本情况1.1项目名称:大北街片区水车楼巷蒲草田巷庞家巷等旧居民小区整治提升工程１.2项目地点：通儿区大北街水车楼巷滥草田巷庞家巷等老旧居民小区及巷道1.3工程立项批准文号:达业市发改审【2018】113号1.4资金来源:上级专项资金和本级财政资金1.5工内容本包内容:本工程图纸及工程量清单等包含的所有工程内容(承包由扫描全能王扫描创建口)11.6工程承但范围：主要建设边空为大北街片区老旧屈民小区整治提升，水车楼巷301米、蒲草田巷140米，庞家巷165米其虫包括:修缮外面立面和建筑物6000m给排水管路1600m.管网5000m浮雕文化墙650m体闲广场328皿上面、店招及围棚150个，IED灯70盖，疏浚化粪池排污系统，更换水、电气表及箱体，增设安防设施，以及其他基础设施建设第二条合同工期2.1本项目合同工期为:20天，开工时间以监理单位发出的开工令时间为准第三条服务内容和质量标准3.1服务内容施工范围:大北街片区老旧居民小区整治提升，水车楼巷301米、蒲草田巷140米,庞家巷165米其中包括:修缮外面立面和建筑物6000m,给排水管路1600m.管网5000m，浮雕文化墙650m，休闲广场328m，门面、店招及雨棚150个，LED灯70盖，疏浚化粪池排污系统，更换水、电气表及箱体，增设安防设施，以及其他基础设施建设3.2质量标准1）．施工",0,0,0,1]
[1838,"陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局陈巴尔虎旗巴彦库仁镇镇区内新建移动式驿站工程陈巴尔虎旗巴彦库仁镇镇区内新建移动式驿站工程评标报告评审委员会2021年09月27日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局陈已尔虎旗巴彦库仁镇镇区内新建移动式驿站工程陈巴尔虎旗巴彦库仁镇镇区内新建移动式驿站工程（以下简称“本项目）已由以陈城管字【2021】74号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后宜。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局陈巴尔房旗巴彦库仁镇镇区内新注移动式站工程陈巴尔旗已彦库仁镇镇区内新建移动式站工程。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月04日，交工日期:2021年11月02日。共计30日历天。2.3标段详情:",0,0,0,1]
[1839,"乌恰镇爱国主义教育基地提升改造项目项目编号：KSYJS[2021]637号【邀请招标】招标文件约型路永信SILUYONGXIN第一册项目名称：乌恰镇爱国主义教育基地提升改造项目采购单位：中共英吉沙县委员会宣传部(盖章)联系人：谢萍萍联系电话：15199876980代理机构名称：新疆丝路永信建设工程项目管理咨询有限责任公司联系人：邓文兵联系电话：186998986672021年6月乌恰镇爱国主义教育基地提升改造项目项目编号：KSYJS[2021]637号第一册目录5投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函，216社会保障资金的缴纳记录，2345789125技术规格偏离表（投标文件格式九），336商务条款偏离表（投标文件格式十），348906第一部分合同书，第二部分合同一般条款，第三部分合同专用条款，68投标人须知一总则1.采购人、采购代理机构及投标人采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知资料表。采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。1.3.4符合投标人须知资料表中规定的其他要求。1.3.5若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。1.4如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额",1,1,1,1]
[1840,"招标控制价公示表南方科技大学坪山生物医药研究院实验室设计装修工程名称工程EPC总承包项目招标控制价785万元投标报价上限招标控制价下浮0%，785万元不可竞争费/经办人签名备注（7::号文要求公示的其他内容):本工程为EC总承包招标，无工程量清单，特进行暂估价公示。轻(盖章上15:2021719日≤说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，/原件彩色扫描上传;深圳市建设工程交易服务中心制",2,2,2,1]
[1841,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南泰昌建设管理咨询有限公司86.589.58991.288.388.912河南省科信建设咨询有限公司84877787.883.383.8223河南鑫东辰工程管理有限公司7983.77583.380.680.3234郑州科汇工程监理有限公司7781.37381.776.477.88评标委员会全体成员签名：陈向阳杨春艳赵君亮郑伟陈要三评标时间：2021年2月2日打印时间：2021年02月02日",0,0,0,1]
[1842,"精密数控无心磨床（招标编号：0618-214TC21120F4/01））-重新招标公告精密数控无心磨床（招标编号：重新招标公告(招标编号：招标编号：0618-214TC21120F4/01)招标项目所在地区：河南省新乡市一、招标条件一、招标条件本精密数控无心磨床【重新招标】（招标项目编号：0618-214TC21120F4/01），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹，招标人为新乡航空工业（集团）有限公司本项目已具备招标条件，现进行公开招标二、项目概况和招标范围二、项目概况和招标范围项目规模：/招标内容与范围：本招标项目划分为标段1个标段，本次招标为其中的：001精密数控无心磨床三、投标人资格要求三、投标人资格要求001精密数控无心磨床：1投标人应具备的资质及业绩：一旦中标，投标人必须是与招标人签订本项目合同的签约方2本次招标不允许联合体投标3未在航空工业电子采购平台登记并领购招标文件的潜在投标人不得参与投标本项目不允许联合体投标四、招标文件的获取四、招标文件的获取获取时间：2021年08月19日09时00分00秒---2021年08月26日17时00分00秒获取方法：航空工业电子采购平台电子招投标专区（http://ebid.eavic.com）五、投标文件的递交五、投标文件的递交递交截止时间：2021年09月09日09时00分00秒递交方法：线上加密电子投标文件递交至航空工业电子采购平台电子招投标专区，线下纸质文件递交至北京市海淀区学院南路33号康福瑞连锁酒店六、开标时间及地点六、开标时间及地点开标时间：2021年09月09日09时00分00秒开标地点及方式：线上加密电子投标文件递交至航空工业电子采购平台电子招投标专区，线下纸质文件递交至北京市海淀区学院南路33号康福瑞连锁酒店七、其他公告内容七、其他公告内容日期：2021年8月19日招标编号：0618-214TC21120F4/01中招国际招标有限公司受新乡航空工业（集团）有限公司委托，对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于1.1项目名称:精密数控无心匿床1.3项目已具备招标条件的说明:已具备2.1项目实施地点:河南省新乡市2.2招标产品列表:2021年8月19日发布招标公告，现邀请合格投标人参加投标1.2资金到位或",0,0,0,1]
[1843,"评审情况一览表项目名称NGS-GC-GK-20210680012021年宁国市港口镇高标准农田建设项目一项目编号标段投标单份投标报价[招州天群水利邵设在限公司3271755.36安微旭昶建筑工程有限公司8206260.75安微思脸建筑工程有限公司8255303.71安微江顺水利工程有限公司8262847.39安微力王建工有限公司7122466.88[安孜长辰建设集团有限公司8242623.91无为县星彩建筑劳务有限公司8205547.488宏薇省中建设工混在限公司7557823.099安徽伟成建筑工程有限公司8094559.0110[安孜永城建筑工程有限公司8187892.0511安徽盟邦建设有限公司7069500.5812安微中皇建设集团车限公司8247840.2713安登华创环境工程有限公司8236765.514宜般市恒山建须有限公司8158760.591安微显龙建设工程有限公司7528924.6616[宏简双独得筑宏范工包有限公司7528220.8517安微扬邦处设工程有限公司6816068.738安符浩安建设工程有限公司8103364.619]安微华另是设工程有限公司8223122.6720[安简明帆建设工程有限公司7799231.753227135.2621安截永溢建设工程在限公省22安徽天河水利建筑安要工程有限公司80335677677168.5123安截广创建筑工程有限公司24安徽和川建设工程有限公司3220715.1125安微连员建设工程有限公司7510:049126安徽栋乐建设工程有限公司7553259.4627芜湖市航山建设工程有限责任公司7759105.7728]安微林宇建筑工程有限公司7380316.4629]安微茶马道路工程有限公司7157656730l安微创工建筑工程有限公司6g01500233265589.7431安徽崔山县华道建筑安有限公司32安孜宏镜水利工程有限公司7099033.333|安徽员时建筑工程有限公司8252815.934安孜前旺建设工程有限公司8236357.9435安简云国建设有限公司6988044.8336安徽楚江环境建设工程有限公司8260841.097796422.9957箭颐而天资建设右限公司38l安徽铭沃建设有限公司7961811.2939安薇都龙建设集团石限公司788599110|安微介磊建筑工程有限公司7798d29.2:3山1医艺生态建设有限公司7255123.3942宏薇相被得设石限公司7009151.113安微航元建设工程有限公司8155791.264d安微省志松建筑工程有限公司8200732.378219180.3245|安徽驰远建设工程有限公司47安霞兴浩建设有限公司814682048宏微圆尊建设工程石限公司7590095.149)安薇傲阳建筑工程有限公司7455878、250安微方雏建设工程有限公司7076883.7651安薇立之丰建设工程有限公司6997434.3152安徽启宜建筑工程有限公司804401.53汕过59,7453.宜搬市振华水利工程有限责任公司8150735.3954安徽子扬市政建设工程有限公司8202979.4255]合肥长竣建设工程有限公司72188287556安澄远浑建设有限公司7065247.2257安徽鲁淀建设工程有限公司7146462.2258太湖县建筑安装有限责任公司8078247.51597徽崇山础说工混有限公司3237607.5260l合肥博发建筑工程有限公司6955252.99.6l]安微环施是设有限公司7889916.4862安徽微嘉生态建设有限公司7297231.7463|宏澄艺都孔设工程在限公司7106336.236]安微宸轩建设工程有限公司8113979.997046834.886安徽省航固建筑工程有限公司66[安薇合企违须工程在限公司3253698.67(67安登企师建设《限公司7029856.1168l安孜省华路路桥工程有限公司8006464.8369|安微仁源建设工程有限公司8188534.0770定远县套汇水利建筑工程有限公司7937378.2271安微绿洲建设工程右限公司3243907.9372]激州市三维环境艺术工程有限公司788285/3173安截伍陆柒建筑工程有限公司8266699.4974安微重标建筑工程有限公司8106596.875安徽泽升建设工程有限公司8238771.876[无为鑫鹏建筑工程《限公司8235080.2177中苏环境建设集团有限公司7238751.0478安徽坤城建设工程",0,0,0,1]
[1844,"岷县公安局城关派出所、特巡警大队及局机关业务技术用房室内外给排水暖气管道铺设、加装暖气片及暖气阀门安转工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—1岷县公安局城关派出所、特巡警大队及局机关业务技术用房室内外给排水暖气管道铺设、加装暖气片及暖气阀门安转工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用(造价人员签字盖专用章)章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：城管派出所办证大厅室外给排水及暖气管道标段：岷县公安局城关派出所、特巡警大队及局机关业务技术用房室内外给排水暖气管道铺设、加装暖气片及暖气阀门安转工程第1页共3页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述工程量其中计量单位综合单价合价暂估价定额人工费整个项目1m280011602001001混凝土构件拆除余方弃置2m312010103002002挖沟槽土方3m376.80101010030011.构件名称:破除原砼院面1.废弃料品种:废渣2.运距:根据现场实际情况定1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2m内回填方4m357.6010103001001余方弃置5m319.2010103002001换填垫层6m319.20102010010011.填方材料品种:素土1.废弃料品种:素土2.运距:根据现场实际情况定1.材料种类及配比:砂垫层7m18031001008002直埋式预制保温管1.埋设深度:1.2米2.管道材质、规格:预制保温管无缝钢管DN503.连接形式:焊接4.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验焊接法兰阀门8个20310030030031.类型:闸阀2.规格、压力等级:DN50法兰9副403100301100310塑料管m604050100400111复合管m20310010070011.材质:法兰2.规格、压力等级:DN501.材质及规格:钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管DN2002.连接形式:热收缩管连接1.安装部位:室内2.介质:给水本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:岷县公安局城关派出所、特避警大队及届机关业务技术用房密内外工程名称:城管派出所办证大厅室外给排水及给排水暖气管道铺设、加装暖气片及肥气符计汾气刚门“赣工和狐2近太2页金额（元）其出",3,3,3,1]
[1845,"监思途)数签洛述必采购交易清单序号生产年限品种收购等级储粮形态(包装/散装)结展单位实际储存库点承储库日仓号常入库能力（吨）12021年三等或三1620等以上散装漳州市龙文区粮食购销有限公司公2021年三签或三1616等以上漳州市龙文区粮食购销有限公司澄州市龙文区粮食购销有限公司合计3235300吨P]300P52021年8月31日至2021年10月19日2021年8月31日至2021年10月19日",4,4,4,1]
[1846,"加",0,0,0,1]
[1847,"都昌县市场监督管理局食品抽检服务采购项目（招标编号：JJDC2021-JC09）采购单位：都昌县市场监督管理局（盖章）审核人：（签字）代理机构：九江市大成招投标代理有限公司中国·江西二○二一年八月—1—总目录第一章磋商邀请3第二章项目需求5三商务条款8第三章供应商须知9第四章评审办法和评审标准22第五章磋商响应文件格式22第六章合同格式（仅供参考）39—2—第一章磋商邀请项目概况都昌县市场监各管理局食品抽检服务采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网(网址;http://www.jxsggzy.cn/web//)或九江市大成招投标代理有限公司获取招标文件,并于2021年08月19日下午14:30时（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况1、项目编号:JJDC2021-JC092、项目名称:都昌县市场监各管理局食品抽检服务采购项目3、采购方式:竞争性磋商4、预算企额:52.42万元5、最高限价:39.60万元6、采购需求:采购条目编母采购条目名称数量单位采购预算（人民币）技术需求或服务要求都购2021B000484606都昌县市场监督管理局食品抽检服务采购项目项524200元详见竞争性磋商文件7、合同履行期限:成交供应商在合同签订后，应严格遵循抽检工作流程,2021年10月20日前完成食品抽样工作，11月10日前将所有食品抽样检测数据全部录入“国家食品安全抽样检验信思系统”8、本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定县1）具有独立求担民事责任的能力:2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能无1）具有依法须纳税收和社会保障资金的良好记录:5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录6）具有检验检测机构资质认定（CM）,三、获取采购文件1、时间:2021年08月09日至2021年08月13日每天上午00:00至12:00,下午13:00至23:30（北一3-京时间，法定节假日除外）；2、地点：江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web//）或九江市大成招投标代理有限公司；3、方式：网上报名、下载或者现场报名领取；4、售价：0元；四、响应文件提交",1,1,1,1]
[1848,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南华中建设工程有限公司65.2263.2262.7264.2267.9264.6612河南山河水利建筑工程有限公司52.3750.4751.9752.4755.3752.5333河南弘国建筑工程有限公司52.1648.7650.0650.3154.8651.234河南省超之恒建设工程有限责任公司59.2556.8558.4558.9565.0559.712评标委员会全体成员签名：刘志杰吴银亮赵亚非曹静张琪评标时间：2021年8月9日打印时间：2021年08月09日",0,0,0,1]
[1849,"评审报告《2推荐的成交候选人评审意见询价小组全体成员签字采购人意见说明:本报告由询价小组和采购人共同填写,一式四份。",0,0,0,1]
[1850,"工程量清单1工程量清单说明1.1工程量清单应与招标文件中的投标人须知、技术标准和要求等一起阅读和理解。1.2工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在报价清单的其它单价和合价中。1.3本项目最高限价为人民币65万元整，投标报价不得高于最高限价，高于最高限价的投标文件按照无效投标处理。1.4本报价均已包括了为实施和完成合同所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。1.5工程量清单中所有砼和预制砼项目中均包含对应的措施费及其他项目费用。1.7本项目采用分项报价总价包干承包方式。2工程量清单序号项目名称施工部位及工艺说明单位工程量序号项目名称施工部位及工艺说明单位工程量一拆除工程、施工准备项目1墙体拆除㎡1802开门洞个23过道保护、垃圾清运等按规范要求配置灭火器、保险等项1二墙体墙面、门窗工程1新建轻钢龙骨石膏板隔墙加隔音棉一二层主体㎡13002新建加气块墙卫生间㎡40312mm钢化玻璃隔墙接待室㎡504所有墙面找平、粉刷双面、批腻子、乳胶漆两遍㎡405卫生间墙面砖㎡706墙体保温材料一层保温室项1007免漆成套木门单开加辅材配件套228免漆成套木门双开加辅材配件套49百叶窗帘㎡120三地面工程1环氧地坪漆及前序地面处理一层㎡1502地砖铺设800*800玻化砖以上档次㎡3503踢脚线瓷砖m3504吧台砌筑贴砖加气块轻质砖、规格300*300*100mm、水泥、黄沙、粘合剂、瓷砖m7四顶面工程1硅钙板吊顶（一层大厅及走道）硅钙板、边条、吊筋、高度2.8m㎡802顶面喷涂乳胶漆（二层）㎡400五安装工程1卫生间顶面铝扣板吊筋、边条、铝扣板、规格300*300㎡152静音马桶、小便器、台盆等陶瓷件及其配件项14水龙头及配件纯铜项15卫生间隔断及配件2000mm㎡206进排水、管道排布及安装项17辅材安装工程涉及的所有辅材项1六强弱电工程1配电箱安装按规范要求分级配个32桥架安装m603主电缆线、插座电源线等各级电线及pvc线管分级按规范要求配置，起帆及以上档次，PVC管为中财及以上档次项14插座、面板项15路由器等网络设备项16灯具安装按要求配置，含应急照明灯、安全出口提示灯等项17辅材项1七空调工程按要求配置：12台1.5P；",3,3,3,1]
[1851,"项目编号：DS20210818（GC）0001-002-001四川省宣汉中学运动场改造项目施工评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月22日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:四川省宣汉中学运动场改造项目施工其中基准价（元）招标控制价相应价F(元)格各有效投标的评审价的K]算数平均值（元）K2K3有效投标的评雷资（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X623山约6汽8综合得分排序（综合得分由高至低）备注工四川远兵建设工程有限公置718690.207694794347448665.488333330.9|0.50.57446280.6156.3990.47■①四川省泓城建筑工程有限责任公司7186980.2076947943山7448665.488338330.9|00.50.572974277958.4688.6623四川蜀域恒丰建设有限公宜71869g0.207694794点347448665.488富富富富容0.9]0:50.57387002月5757.2288.46①山四川欣欣建筑工程有限公宜7186990.207694794.347448665.48833330.9【0.50.57492864.6955.7487.97A5四川世纪丰达建设工程有限公司7186990、207694794.347448665.488333330.9|0.50.57529594.3055.2383.5756四川天工天宸建设工程有限公司7186980.2076947943线7448665.488333330.9]0.50.575388229755.1083.276是否废标:是口否y。报价评审组成员答名:日期:2021年9月22日第2页pwqz47859(签章)pwqz47860(签章)pwqz47862(签章)pwqz47863(签章)pwqz47865(签章)监督人签字：招标人签字：第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第4页29中标候选人公示30问题澄清通知",0,0,0,1]
[1852,"湘潭县妇幼保健院整体搬迁项目-特殊医疗工程装修(含医用设备采购安装)、园林绿化及附属工程招标文件招标编号：XYTC-韶2018-12-30招标人：湘潭县妇幼保健院招标代理公司：湖南信元工程项目管理有限公司二○一八年十二月目录240第一卷招标公告1.招标条件本招标项目湘潭县妇幼保健院整体搬迁项目-特殊医疗工程装修(含医用设备采购安装)、园林绿化及附属工程已由潭政发改基[2016]58号批准建设，建设资金来自中央投资及地方配套资金招标人为湘潭县妇幼保健院，招标代理机构为湖南信元工程项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购安装及施工进行公开招标2.项目概况与招标范围2.1项目名称：湘潭县妇幼保健院整体搬迁项目-特殊医疗工程装修(含医用设备采购安装)、园林绿化及附属工程2.2建设地点：湘潭县易俗河镇云龙路以南、梧桐路以东2.3规模：本项目主要建设湘潭县妇幼保健院整体搬迁项目3层产房、4层NICU、11层ICU、13层PICU、住院5层手术部、病理科、检验科、门诊人流室、住院1楼中心供应室、门诊4F儿保科的医用设备采购安装及装饰装修工程施工、以及室外园林绿化等附属工程施工2.4工期要求：工期100天，并确保在2019年5月20日前完工2.5质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准2.6保修要求：按建设部[2000]80号文相关规定保修2.7招标范围：包含3层产房、4层NICU、11层ICU、13层PICU、住院5层手术部、病理科、检验科、门诊人流室、住院1楼中心供应室、门诊4F儿保科等十个部分的设备的制造、采购、运输、安装调试、系统检测、可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、售后服务、验收等具体内容详见招标文件、图纸及工程量清单2.8标段划分：本项目划分为一个标段3.投标人资格要求3.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照（经营范围必须包含园林绿化内容）且营业执照处于有效期;湖南省外企业按照湖南省住房和城乡建设厅湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询结果为准）或具有湖南省住房和城乡建设厅核发的入湘施工登记证（在有效期内）；3.2同时具备建设行政主管部门颁发的建筑装饰装修工程专业",1,1,1,1]
[1853,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：郑郭镇政府北院地坪及楼房改造—绿化标段：郑郭镇政府北院地坪及楼房改造第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价整个项目39475.051050102001001栽植乔木1.种类:法桐2.胸径或干径:20cm3.株高、冠径:3m4.养护期:一年株52433.7612168.82050102001004栽植乔木1.种类:院内移栽女贞树2.胸径或干径:10cm株1359.67775.713050102007001栽植色带1.苗木、花卉种类:大叶黄杨2.株高或蓬径:50cm3.单位面积株数:25株4.养护期:一年m2140.7689.6612620.544050102012001铺种草皮1.草皮种类:马尼拉2.铺种方式:满铺3.养护期:一年m2112.550.715704.885050102001003栽植乔木1.种类:桂花2.地径:20cm3.株高、冠径:4m4.养护期:一年株15888.745888.746050101011001绿地起坡造型1.起坡平均高度:80cm以内m3112.520.592316.38措施项目本页小计39475.05合计39475.05注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：郑郭镇政府北院地坪及楼房改造—绿化标段：郑郭镇政府北院地坪及楼房改造第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1050405001001安全文明施工费564.56不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。1.11.1安全生产费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)6.78348.611.21.2文明施工措施费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)3.39174.31.31.3扬尘污染防治费(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)0.8141.652050405002001夜间施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计03050405004001二次搬运费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计04050405005001冬雨季施工增加费综合工日合计+技术措施项目综合工日合计05050405006001反季节栽植影响措施综合工日合计+技术措施项目综合工日",3,3,3,1]
[1854,"江岸区竹叶山幼儿园屋面防水维修工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1江岸区竹叶山幼儿园屋面防水维修工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江岸区竹叶山幼儿园屋面防水维修工程标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价教学楼及厨房屋面防水维修1011607002001拆除原屋面橡胶层1：铲除原屋面橡胶层、控制扬尘、2：建筑垃圾外运:运距自行确定3：部位：教学楼整个屋面m25102011607001001拆除找平层、水泥珍珠岩屋面保温层、保温层上的混凝土保护层及屋面上渣士1：拆除找平层、水泥珍珠岩屋面保温层、保温层上的混凝土保护层及屋面上渣士2：建筑垃圾外运:运距自行确定3：部位：教学楼部分屋面m23503011607002002原防水层拆除1：铲除原屋面防水层、控制扬尘、2：建筑垃圾外运:运距自行确定3：部位：教学楼部分屋面及厨房屋面m28404011101006001基层做水泥砂浆找平层1：屋面基层清理、水泥砂浆配合比找平层3cm厚度、2：部位：教学楼部分屋面及厨房屋面m24665010902002001屋面基层聚氨酯防水1：基层处理、刷基层处理剂、2：双组份聚氨酯防水涂刷二遍、涂膜2.5mm厚度、3：部位：教学楼部分屋面m23506011001001001屋面保温隔热层1：屋面基层平面清理，发泡混凝土保温调坡层2：粘贴5cm厚聚苯乙烯板保温层，聚苯乙烯板规格80cm×2400cm、3：部位：教学楼部分屋面m2350本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江岸区竹叶山幼儿园屋面防水维修工程标段：第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价7011101003001屋面细石混凝土保护层1：保温层与防水卷材层之间做5cm厚c20细石混凝土保护层，中间铺钢筋网片2：部位：教学楼部分屋面m23508010902001001屋面改性沥青卷材(加强型)平面1：基层处理平面、涂刷冷底子油第一遍、2：铺贴改性沥青聚脂胎卷材热熔法",3,3,3,1]
[1855,"评标方法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分47分；技术分35分；商务分18分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分47分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分=×47分某投标人评标价金额2．技术分35分（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分，主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～5分）；2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有5项优于采购文件要求的进入二档（5.1～10分）；3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有6-7项优于采购文件要求的进入三档（10.1～15分）；4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有8-10项优于采购文件要求的进入四档（15.1～20分）；5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有11-12项优于采购文件要求的进入五档（20.1～25分）；6）技术参数满足",5,5,5,1]
[1856,"近人凹约洲公])八职务；；公0了//151171831732证予编号.85*1职业资格此主联系电话水利水电上扎不汇一公3三江//责17。项目业主二中标候选人类似业绩（四川街信建设工程有限公司）C联项目业主3一中标候选人技术负责人类似业绩（四川同达建设有限公司)盖丝过项目业主3一中标候选人项目负责人类似业须《四川同达建设有限公司）加EPC总承包理工程项目部花泽州县犁川河上游河道综合整治工泽州县犁川河上游河道治项目业主5一中标候选人类似业绩（四川同达建设有限公司）3于采平项目技术负责人李俊网项目负责人5票【第三中标候选人项目音理机构主要人员（中科信鹤建议有限公司)项目名称项目名称项目名称项目名称姓名开工日期工开工日期型开工日期20210125开工日期职称证级建造师注册证书证书名称2/7执业或职业资格竣工（交工）日期过竣工《交工）日期竣工（交工）日期2021121竣工(交工）日期20190040262川1SII71832469证书编号建设规模式建设规模武建设规模线凝主路面0.49km护脚3.7km.新建混5.0l4km,格宾石笼有主槽防护、护0.98km.加固原1.70km.新建主槽防设内容为福整治长度9.03km.主要建5沟村段，治理段司理范围从河源至动建设规模农田水利职称专业合同价格（元）过合同价格（元）过同价格（元）□y22994580.12合同价格（元）仁职称置项目负贡人工项目负责人技术负责人黟项目负责人墨交工)且羽建设党模心同价格“)投标人名称、其他投标人（除中标候选人之外）的评审情况武项目业主三中标候选人技术负责人类似业须《中科信德建设有限公司）址过项目业主高三中标候选人项目负责人类似业绩（中科信德建设有限公司》加项目业主三中标候选人类似业绩（中科信德建设有限公司）社江项日业主和评审标准的条款）定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认过项目名称凹项目名称防洪灾后恢复重建工程2、中里镇陇西河雅安市雨城区上里、项目名称过项目名称岩开工日期过开工日期20200506开工日期江开工日期4/7经评审的投标价（元）或否决不合格的只体事实.不得间单表投标理由（投标文作被认定为出竣工（交工）日期过竣工（交工）日期20210430竣工（交工）日期过竣工（交工）日期业武限塞道裁弯取直103m疏浚3609.5m，河612.1m，河道清淤工段提脚防护护789.1m，左岸险右岸险工",0,0,0,1]
[1857,"评标委员会全体成员签名:Cx当产7瑶正山海天市政园林有心限公司照凸海天公用设施维护]证亦宁分包:l海上f处公同绿化提升改造工程(SCP371198202102000018-001)服价供应资二总运务标证审得分上仍算19.7919.8320.00技不标评重径分详细评分汇总表54.3363.0069.67处能环堡f式室上门0.00-0.000.00买价路加负[预能环保技术加分[榆(3,>%*0,000.0082.830.00间74.1289.67[总介第1页/共1页苏山地工c",0,0,0,1]
[1858,"呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队2021年度基层基础设施建设项目勘察呼伦贝尔边境管理支队2021年度基层基础设施建设项目勘察（四标段）评标报告评审委员会2021年08月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队2021年度基层基础设施建设项目勘察呼伦贝尔边境管理支队2021年度基层基础设施建设项目勘察（四标段）（以下简称“本项目）已由以呼后请【2021】25号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔边境管理支队，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔边境管理支队。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔边境管理支队呼伦具尔边境管理支队2021年度基层基础设施姓设项目勘察呼伦贝尔边境管理支队2021年度基层基础设施建设项目勤察(四标段)具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年08月18日，交工日期:20",0,0,0,1]
[1859,"时，下午14时至17时(北京时间，下同）,到中国机械设备工程股份有限公司云南分公司（地址昆明市西山区西园两路融城优郡B5-1305室）购买比选文件每份比选文件告价≤00元，包后不退五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月01日14时00分递交方式：递交地点为：中国机械设备工程股份有限公司云南分公司会议室（地址：昆明市西山区西国南路融城优郡B5-1305空）竞标文件须在截止时间之前由专人送达到上述地点，逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，委托人不予受理递交方式为纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月0114时00分开标地点：中国机械设各工程股份有限公司云而分公司会议室（地址：昆明市西山区西园南路融城优都B5-1305室）七、其他1.资金来源:委托人自集，已到位柒2.工程概述：本工程为昆明垠创房地产开发有限公司经典尚城项目A2-1地块该项日位于陆家路福海街道陆家社区邪小村A2-1地软（佳兆延B公可列叶壹号公馆)不次工程设计Al2-1地块民用户1876户，并为A1-1地块民用户641户做用元预留，不考虑商业用气庭院内设燃气调压箱RX1000/0.4B-N型一座，中压燃气管道接自陆家路中压天然气管道（TZD219*8），由于工程所接中压母管位于该工程红线外，管道开挖/图x1施工前需先征得相关部门批复，保证工程顺利开挖输送介质：天然气设计压力：中压管道设计压力o.4Mpa，属GB1类压力管道；低压管道5000Pa3.比选范围：涉及到昆明跟创房地产开发有限公司经典尚城项目A2-1地块项目的清单及施工图纸范围内的所有工作内容4.质量要求符合国家、行业现行的施工验收规范、施工安全规范，满足设计图纸要求及采购人要求的相关质最验收标准，一次性验收合格5.工期要求:具体开工日期以采购人下达的书面通知为准，工程竣工日期须满足项目进度要求6.本项目设有最高限价，最高限价1066275.91元各竞标人所报费用不得超过最高限价，超过最高限价的其竞标将被否决八、监督部门本招标项目的监督部门为云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司企管法规处九、联系方式招标人：云南中石油昆仑燃气有限公司昆明分公司土址:昆明市人民东路396号",0,0,0,1]
[1860,"广普镇白鹤村引水渠道恢复工程工程量清单单价审核表制表单位：区财政局金额单位：元序号工程项目及名称单位工程量单价合价合计424229.16一第一部分建筑工程411783.01(一)渠道恢复工程411783.011土方开挖（人工挖）m³199.43415.243039.371石方开挖（人工挖）m³465.346114.2453161.132土石方回填m³664.7831.1320694.63C20砼底板厚20cmm³68595.9840526.644C15砼垫层厚10cmm³16.15588.989512.035C25砼边墙m³336.6637.2214481.526浆砌条石拆除m³322.1560.3819451.427排水孔（φ50pvc管，含反滤包）m166.4615.062506.898伸缩缝m²46.04147.156774.799双排脚手架m²23832.467725.4810浆砌块石换填m³90.1376.3533909.14二第四部分施工临时工程6176.75(一)其他临时工程项0.015411783.016176.75三第五部分安全生产费6269.4(一)安全生产费项0.015417959.766269.4",3,3,3,1]
[1861,"XDG-2010-02号地块住宅项目一期一标段精装修工程工程招标控制价招标控制价（小写）13542729.24（大写）壹任叁佰伍拾肆万贰仟柒佰贰拾玖元武角肆分江苏恒鸿建设咨询有限公司招标人:无锡金银岛置业有限公司造价咨询人壮苏恒渔建设咨询有限公司（单位盖章）编景单位资质专用施》2761有效期至:2023年12月7日法定代表人法定代表人或其授权人:李兵兵或其授权人:瞿学军（签字或盖章）（签字或盖章》(深和国注册游家仓凡7y.吴包让》平俊茶18764编制人:吴敏复术核人:嘉专用备)附式\\造价介累笼并备索用章>（造价蚕程师签字,有效期至:2022年09月11日编制时间:2021年06月07日复核时间:2021年06月07日",2,2,2,1]
[1862,"虫凰需熊三二兰CHIHUAIENG中国华能集团有限公司简明标准询价采购文件采购编号：X40221090010采购人：华能重庆两江燃机发电有限责任公司采购代理机构：日期：2021.09第一章采购公告/采购邀请函第一章采购公告（合格供应商公开）两江电厂机务专业用过滤器和安全阀采购公告采购编号：X402210900101.采购条件本项目两江电厂机务专业用过滤器和安全阀采购人为华能重庆两江燃机发电有限责任公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现对两江电厂机务专业用过滤器和安全阀进行合格供应商公开询价。2.项目概况与采购范围物资名称单位数量备注过滤器\\Y型过滤器\\2″PVC-Y台10过滤器\\精密过滤器\\ADAMS-207282-RHM650-100台2安全阀\\VSBV25R40-4Z件13.供应商资格要求3.1通用条件：供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。禁止被人民法院纳入“失信被执行人”名单（未被移出）、被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”中列入违法失信企业名单的供应商参与采购项目。法律所禁止的存在关联关系的供应商禁止参与同一采购项目。供应商需满足：（1）未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；（2）未被最高人民法院在“信用中国”网站（）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。3.2专项条件：3.2.1资质要求：无。3.2.2业绩要求：无。3.2.3是否允许联合体：否。3.2.4是否接受代理商：是。3.2.5应具备的其他要求：无。4.采购文件的获取4.1有意向的供应商可从中国华能集团有限公司电子商务平台本项目询价公告发布之时起至中国华能集团有限公司电子商务平台规定截止之时止（北京时间，下同），登陆电子商务平台进行报名。4.2采购文件下载：通过电子商务平台下载采购文件",1,1,1,1]
[1863,"扎兰屯市交通运输局扎兰屯市古营河林场至巴升河村公路项目施工评标报告评审委员会2021年04月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、招标公告，15一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市交通运输局扎兰屯市古营河林场至巴升河村公路项目施工（以下简称“本项目）已由以2021009文件批准建设，项目业主为扎兰屯市交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市交通运输局扎兰屯市古营河林场至巴升河村公路项目施工具体情况如2.3阶表，2.2本标段计划日期:开工日期:2021年04月20日，交工日期:2021年09月20日。共计154日历天,2.3标段详情:扎兰屯市交通运输局扎兰屯市古营河林场至巴升河村公路项目施工，该标段情况详见下表:标段编号标段名称项目规模项目控制价（万元）个标段控制价（万元）/S1507000733005569001001扎兰屯市交通运输局扎兰屯市古营河林",0,0,0,1]
[1864,"时评约出",0,0,0,1]
[1865,"光大环保能源(菏泽)有限公司9月份机加工维修服务终止公告项目名称:光大环保能源(菏泽)有限公司9月份机加工维修服务项目编号:HBNY-GX-2021-6768终止原因:询价中选供应商报价超出预算，故取消采购需求×罪霉源”交)光大环保能源(菏泽)有愿公司盖章延委7:公20船标(起用取",0,0,0,1]
[1866,"工程预算书工程名称：宿舍装修工程（乳胶漆加护墙板）投标总价：265000.00元（贰拾陆万伍仟元整）施工单位：（盖单位章）编制人：（签字或盖章）编制日期：2021年8月29日工程名称：自行车家属楼一层装修改造项目结算单编号:施工单位:甘肃盛和建贫装饰工程有限公司施工内容:室内改选（大套）造价师审核（审减额）序号项目施工预算单计量单工作分项内容型号及规格量值复布价工作董复价拆除及墙面铲你续北0艺新砌墙体12*240小红非平方账电路改造(新装空开箱）众邦电线平方55给排水路波日丰PPR管光60或增面基层处理石青、腻子平方GO部顶面基层处石套、腻子平方55临增面墙裙基层龙骨调平平方后墙面墙裙竹窦纤维墙板平方97后墙裙不锈纳收口不锈钢米67】目集成吊顶300*300铝扣板平方7.7①卫生同防水丙纶布防水含重心卫生问贴地速300*300防滑地成平方2.2心跨便池品牌套y房问照明600*600L日吸顶灯延3/过道照明300*300LED吸预灯您2】通过道照明公牛签351防盗门普道（单扇门）签1铝合金窗户铝型材平方10.6716木门漆面翻苏木器漆项北16不锈钢水槽304不锈钢个击16水龙头普通乔616洗激镜防雾镜个盖《G窗台板石材人造石米上38大套户塑套合计预算合计:工程名称:自行车家属楼一层要修改造项目结章革编号:施工单位:甘肃盛和建筑装饰工程有限公司施工内容：毫内改造（中奏）选价师审核（审减额）序号项目施工预算单工作计品量分项内容型号及规格量值逾复价价工作量复价拆除及增面管临项批0包新别墙体12*240小红转平方的2电路改造（新装空开箱）众那电线平方)50述)给排水路改选日丰PPR管老元监增面某层处理石膏、腻了平方I46当顶面某层处理石套、腻子平方506增面墙裙基层龙骨调平平方75的面填诺竹纤维增板平方师标墙裙不锈钢收不锈米为心集成吊顶300*300铝扣板平方7.7控卫生间防水丙纶布防水项评[2卫生间贴地获300*300防滑地破平方公.212黟便池品牌独【房问照明600*600日吸顶灯摆富上过道照明300*300LED吸顶灯套14开关插座公牛套3515防盗门普道（革扇r]）被云16留合金窗户铝型材平方9.3116木门漆面翻新木器漆项推16不锈水槽304不锈钢云316水龙头普通元6)16洗默镜普通个的16窗台板石材人造石米后】716",3,3,3,1]
[1867,"雷州市农村集中供水工程（1期）唐家镇、南兴镇、沈塘镇评标报告一、工程概况1、工程名称:雷州市农村集中供水工程（1期）唐家镇、南兴镇、沈塘留2、建设单位:雷州市水利工程建设管理中心3、建设地点:雷州市各乡镇4、本标段招标控制价监理费:１119万元5、项目建设规模及内容:解决650条自然村集中供水，满足30万人安全饮水，供水量36000m3/d。建设水塔628座、机并628口，铺设管网2492100米、安装水表59945个、安装过滤消毒设施628套。共分8个标段。本项目为第8标段:置州重农村集中售水工程C1期）且家镇、饰必镇、沈塘镇。6、计划工期:90个日历天。7、招标范围:工程技施图纸及工程量清单所包含全部工程内容在施工阶段和保修阶段的监理服务。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。本工程于2021年8月4日在广州公共资源交易网(网址:http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标照管网（网址:um.gdzbjbggy，cn/）发加招标公告工2021年岛且≤日车8月9日在广州公共资流交易中心《记窗口１5马公升接收技标输记。名标人在《记期加内共收到6家单位提交的登记资料。登记的投标单位名单如下:序号投标人名称】广东博仁工程顾问有限公司2成致项目管理有限公司*中投德创建工有限公司4广东恒业工程管理有限公司小东莞市广水水利工程咨询有限公司0晨越建设项目管理集团股份有限公司】三、开标情况本项目标段于2021年8月26日08:30时至09:30时在广州公英资源交易中心第8开标室接收投标文件，在规定时向内一共收到3家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标标文件递交登记表》），其中东莞市广水水利工程咨询有限公司、成致项目管理有限公司、中投德创建工有限公司在规定截止时间内未递交投标文件，放弃投标。09:30时至10:30时在广州公共资源交易中心第8并标室升技术经济标（并标情沉详见《并标汇总表》）。四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会从广东省综合评标评审专家库中陇机抽取5",0,0,0,1]
[1868,"扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:建设单位扬州化工产业投资发展有限公司交易类别设备采购工程名称青山沿江安置小区三期配电工程电缆采购项目建设规模电缆采购公开招标投资主体扬州化工产业投资发展有限公司工程地点仪征市青山镇龙安路东侧、滨江路北侧招标控制价（万元）1078.702175万元代理单位扬州筑苑工程招标咨询有限公司资质等级甲级确认依据(江苏江浏频爆做对扶价触似华工产业授成织展有限公司括山b;询贤.L区三系月hk/回电工程的电缆知招前工经量活平确认意见:同金式心((加采”门日月确认意见:同去/定议项日负责人:示侈平soz|年【月7日公近)",2,2,2,1]
[1869,"珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目珠宝生态谷206国道至环湖路连接线道路建设工程设计招标评标报告珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目珠宝生态谷206国道至环湖路连接线道路建设工程设计招标评标委员会二〇二一年八月十八日珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目珠宝生态谷206国道至环湖路连接线道路建设工程设计招标评标报告“珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目珠宝生态谷206国道至环湖路连接线道路建设工程设计招标”项目于2021-08-188:30:00至2021-03-039:30:00在广州公共资源交易中心第08开标室公开接受各投标单位递交投标文件。至递交投标文件截止时间为止，共4家投标单位递交了投标文件(详见《投标文件递交登记表》）。本项目开标会于2021-08-189:30:00在广州公共资源交易中心第08开标室进行，招标人、交易中心见证人、监标人、招标代理工作人员及各投标人代表参加了开标会议，见证了开标、唱标过程（详见《开标汇总表》）。评标会于2021-08-1810:00:00至2021-08-1814:30:00在广州公共资源交易中心第08评标室进行，有关主管、监督部门和招标代理工作人员等采取了措施，确保评标工作处于严格保密的状态。评标委员会由招标人按规定在广东省综合评标评审专家库中随机抽取专家代表4人和招标人代表1人组成。具体名单如下：评委组长：专家一评标委员会成员：专家二、专家三、专家四(招标人代表：专家四)评标委员会认真阅读招标文件和相关资料，审阅了开标会汇总表。投标人资格评审。评标专家在评标室对4家投标人的投标文件进行审查，经审查，共有4家投标人符合资格要求，其余0家投标人不符合资格评审要求，作无效投标文件处理。投标人初步审查。评标专家在评标室对4家投标人的资格文件进行初步审查，经审查，共有4家投标人符合初步审查要求，其余0家投标人不符合资格要求，作无效投标文件处理。（详见投标人资格评审表、投标人资格评审汇总表、初步评审表以及初步评审汇总表）。评标委员会对通过资格及初步评审的各投标人的投标文件进行详细评审。经计算，珠宝产业园标准厂房及配套基础设施建设项目珠宝生态谷206国道至环湖路连接线道路建设工程设计招标各有效投标人的排名如下：投标人综合得分统计表招标人广东梅江控股集团有限公司工程名称珠宝产业园标准厂房及配套",0,0,0,1]
[1870,"冕牌介绍精彩尽现就是)Ys\"Yes益思9”作为源自欧洲的纸品经典，带着与生俱来的时尚气质和专业风范，精彩展现出色的提案与绝伦的创意，助您尽显自信，成为光芒四射的“职场达人”!承载对生活的信心，对多想的执看，\"Yes益总W”是一种治神是一份品质，是一种专业的保证，助您抓住帮彩，出奇制胜，和您的作品一起彰显独到品味，让创意跃然纸上色彩重逼真:纸张表面经过特精彩随心印:不论是用于喷墨别的施胶处理，能使墨水快速打印还是激光打印/复印，都干燥，同时获得更加逼真图文能获得精彩的打印效果，是商效果。务办公的理想选择创意不卡纸:精确的湿度控制和良好的表面导电性能，有效防止静电，减少卡纸",0,0,0,1]
[1871,"中标公示丽江市玉龙县2021年度太安乡、大具乡片区高标准农田建设项目（第一批）一标段，于2021年08月18日09时00分在玉龙县公共资源交易中心开标室开标。经评标委员会评审，评审结果如下:2336275.81一次性验收合格2336953.47次性验收合格2353735.37根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人结果予以公示，公示期为2021年08月23日至2021年08月25日，接受社会监督。投标人对评标结果如有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以接规定向有关行政监督部门投诉。投诉人的投诉应当实事求是，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，不符合相关规定的将不予受理。监督部门及电话:玉龙县发改局0888-5109065。公名办、【初3-②(时的宝免纳苗谈自览基把招标人及联系电话:(浓业农村局公的”、Z7希澄强19287049216理70也2招标代理机构及联系电话:丽江谦和项目*公时资0戏副胡字轩1357838的%2021年08月23日扫描全能王创建",0,0,0,1]
[1872,"投标企》表（中标企业信息公示表)项目名称:渤海公为6照理企业名称:滨州市乘迎设项目管理在障公赞质然获B2资质证书编号发证日期房屋炎汤池市政/单，2019.4.2《2政常凰代码913716026817219457岗位名称人员姓名证书名称证书编号总监理工程师赵企鼎注册监理工程师注册技业证书37010809齐勇注册监理工程师注册执37017487业证书专业监理工程师尚建营注册监理工程师注册技37019426业证书专业监理工程师郭新峰注册监理工程师注册执37013069业证书专业监理工程师王建国注册监理工程师注册执37014197业证书专业监理工程师赵浙建注册监理工程师注册技37011491业证书监理员张汉港建设工程监理从业人员PM20130242教育与信用信息卡监理员王建设工程监理从业人员PM20170024教育与信用信息卡监理员刘路超建设工程监理从业人员PM20180035敦育与信用信息卡监理员赵增强1124122014毕业证301060045监理员尚俊杰1232912019毕业证o6o0o868工程名称项目总监工程地址发包人工程所在地建设行政主管部门滨城区棚户区改造项目（二期）演河新苑A区及白鹭水岸AlA2A3号楼、B区、C区监理赵金鼎滨州市滨城区涉海二路滨州市患众置业有限公司滨州市住房和城乡建设局惠民县兴胡社区五期棚户区改造项目监理（第一标段）赵企鼎惠民县高效经济区新武大道以西、德磐路以南惠民县兴硕置业有限公司惠民县住房和城乡建设局鹤伴雅苑户区改造项目监理第一标益毛元芳邹平市西董街道办事处邹平市西董街道村镇建设管理站邹平市住房和城乡建设局类似工程业绩惠民县高官片区棚户区改造项目监理（二次）三标段董景刚惠民县棚户区（高官片区）山东惠民乐安置业有限责任公司项目总监奖项名称获奖时回工程所在地建设行政主管部门质量奖项工程名称忠民县第三中学图书信息综合楼赵金鼎2018年度“山东省建筑工屋优质结构”2019.1惠民县住房和城乡建设局奖项（荣警）名称获奖时恒发奖时间奖项、荣誉推荐行政主管部门质量管理体系认证证书2013,06,052019.04.26长秋亚标准认证（北京）有限公司环境管理体系认证证书2013.06.032020.02.18长狄亚标准认证（北京）有限公司职业健质安全管理体系认证证书2013,06.03沁2019.04.26卡秋亚标准认证（北京）有限公司2018年度省房屋市政施工安全文明示范工地（房屋建筑）)（利汗县职业中等专业学楼建设教学、楼项目）2019.12019.1山东省住房和城乡建设厅其他栗各（IS0系列管理体系认证、安全文明示范工地)赵金鼎高级职称证书2008.102008.10滨州市非公有制经济组织技术职务高级评审委员会备注：本表后附相应资料原件扫描件。如投标单位认为有信可自行扩展划赵填表说明:投标企业应当接照本表内容要求填写相关信息项热效因公示念0都的写不全",0,0,0,1]
[1873,"我要投标",0,0,0,1]
[1874,"确定该项目的实施单位，无工程量清单，请予以发布招标公告，为谢我单位现准备对该项目进行公开招标，采用项目EPC总承包方式总投资约38000万元。以黄发改社会[2020]6号文批准建设，该项目名胜区发展和改革局“黄果树旅游区农村人居环境整治工程EPC项目”经黄果树风景安顺市公共资源交易中心:无工程量清单的情况说明关于黄果树旅游区农村人居环境整治工程四PC项目(湖轩泽昊黄果树能避区项自工作电心显，日",0,0,0,1]
[1875,"菏泽市经济开发区税务局办公楼弱电系统采购及安装项目竞争性磋商文件项目编号：SDGP3717400201802000055菏泽市经济开发区税务局办公楼弱电系统采购及安装项目竞争性磋商文件项目名称：菏泽市经济开发区税务局办公楼弱电系统采购及安装项目项目编号：SDGP3717400201802000055采购人：菏泽市经济开发区丹阳街道办事处采购代理机构：法正项目管理集团有限公司二〇一八年十二月法正项目管理集团有限公司?：0530—6269996?：http://www.fzjtcn.com?：fzjthz00@163.com菏泽市经济开发区税务局办公楼弱电系统采购及安装项目竞争性磋商文件项目编号：SDGP3717400201802000055目录第一部分磋商公告2第二部分供应商须知5第三部分技术参数与配置要求15第四部分合同通用条款29第五部分附件30法正项目管理集团有限公司?：0530—62699961?：http://www.fzjtcn.com?：fzjthz00@163.com营泽审经济开发区裂券局办公楼疑8系统采购及安装项目竞争性磋商文件项目编导:SoeP3717400201802000055第一部分1磋商公告一、采购人:菏泽市经济开发区丹阳街道办事处地址:菏泽市中华东路53号联系人及方式:刘主任0530=519501C采购代理机构:法正项目管理集团有限公司地址:菏泽市人民路数码大厦A座5楼联系人及方式:曹经理0530-626999618453050609二、项目名称:菏泽市经济开发区税务易办公楼弱电系统采购及安装项目采购项目编号:SDGP3717400201802000055采购项目分包情况:标③名称8-游供应商资格要求最高限价,单位:万元1菏泽市经济开发区税务局办公楼弱电系统采购及安装项目1、应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2、供应商须是在中华人民共和国依法注册、并具有有效的:1）带有统一社会信用代码的营业执照副本:2）法定代表人身份证（法定代表人到场的)或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（委托代理人到场的):3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料5)“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息平台查询结果网页打印页并加盖公章，（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购产重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次报价）;3、本次采购不接受联合体报价:4、资格审查方式:资格后审90.8120三、获取磋商文件1、由潜在供应商登录中国山东政府采购网注册账号，在2019年01月02日18时00分箭在中国山东政府采购网进行网上报名截止",1,1,1,1]
[1876,"广州市第二老人院项目二期工程施工监理招标澄清、答疑文件招标文件的澄清1.本招标项目投标文件递交时间及地点详情如下：（1）投标文件递交时间：2018年12月19日00时00分至2019年01月09日09时30分，递交地点：按招标文件规定地点；（2）投标文件备用光盘递交时间：2019年01月09日09时00分至09时30分，递交地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第13开标室；（3）开标时间：2019年01月09日09时30分至10时30分，开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第13开标室；（4）解密时间：2019年01月09日09时30分至10时00分2.广州市第二老人院项目二期工程施工监理招标文件第二章投标人须知5.2（B）（新增）条“开标程序”第5.2.2点现修改如下：原文：投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后一小时解密的，视为撤销其投标文件现修改为：投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人其撤回投标文件因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时内解密的，视为撤销其投标文件3.招标文件第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表2.2.4说明第（3）点③小点现修改如下：原文：③国家级奖项是指：詹天佑大奖、鲁班奖、国家优质工程银质奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖；现修改为：③国家级奖项是指：詹天佑奖、鲁班奖、国家优质工程银质奖、国家优质工程金质奖、国家优质工程奖；二、投标人提问1.招标文件第26页，第二卷第五章二“项目监理人员组成配备要求表”对土建监理工程师、机电专业工程、给排水专业工程师的要求为“所学专业为建筑工程类/机电安装工程类/给排水相关专业，具有中级或以上技术职称”，对造价工程师的要求为“土建和机电专业各1人，具有中级或以上技术职称，其中国家注册造价工程师不少于1人”，与招标文件第47页，第三卷第六章-七-⑥",0,0,0,1]
[1877,"中铁十一局集团第二工程有限公司物资集中采购供应中心物资招标采购评标结果公示各投标人：中铁十一局集团第二工程有限公司物资集中采购供应中心物资招标采购（招标编号：CR1102-JC-2021-05），已于2021年7月8日10:00（北京时间）在铁建商城电子招标投标交易平台进行线上网络公开开标。评标委员会根据相关法律、法规的规定和招标文件载明的评标办法完成了评标工作，现将评标结果公示如下：一、招标公告发布日期及媒体招标公告发布日期：2021年6月11日；招标公告媒体：中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）铁建商城（https://www.crccmall.com/）国家服务平台（www.cebpubservice.com）二、拟中标信息MJ-01包件包件中标候选人名单如下：序号投标人名称拟中标价（元）排序1四川省佰亿路桥机械有限公司2031166.80第一名2四川省奥莱特路桥机械有限公司2044442.40第二名锚具（包件MJ-01）“开封天元预应力有限公司”在投标文件中未提供相应的质量检测报告，不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，投标报价做废，包件MJ-01中标候选人顺延。其他投标人均通过评审。监督投诉受理电话：0719-83628972021年8月2日",0,0,0,1]
[1878,"五洲国际-江都机电城室外配会工程（道路、电气、给排水工程，招标控制价，招、标、人:扬州天豪商贸有限公司，(单位盖章)，12，435，造价咨询人:扬懂和。拘有限公司，13分血章)，2021年02月04日，五洲国际-江都机电城室外配会工程（道路、电气、给排水二程，招标控制价，招标控制价(小写):26018738.47，(大写):贰任陆佰零壹万捌仟柒佰叁拾捌元肆角柒分，72，咨询有，招标人:扬州天豪商贸有限公司造价咨询人:850，（单位盖章)435，法定代表人法定代表人，或其授权人;翁乐建或其授权人:蔡玉林，(签字或盖章)（签字或盖章)，编制人:陈展复核人:张永荣，（造价人员签字盖专用室)(避价工程师签字盖专用章)，编制时间:2021年02月04日复核时间:2021年02月04日，五洲国际“江部机电城室外配套工程工后（道路、电气、给持水)招标工程量清单持州天医风如有L:2罪督中区监成货特段处资贸货需处u)旅95临予成五1923菌的5S吕A元(968定年闻月04区数对0021年02月0虽断时间，建设项目招标控制价表，工程名称：五洲国际-江都机电城室外配套工程（道路、电气、给排水，金额(元)，其中;(元)，单项工程名称，暂估价，安全文明施工费，规梦，序号，26018738。4，474879.，561098.32，合计，26018788.47，474879.7，861098，32，单项工程招标控制价表，工程名称：五洲国际-江都机电城室外配套工程（道路、电气、给排水)，金额(元)，其中：（元)，序号，暂估价，安全交明施工费，规费，17498377.44，332698.18，367063.95，2，3356415.8，497247，4059535.32，77184.3，85156.9，单位工程名称互洲国际-江都机电坡室外配鑫道路工程.洲国际-江都机电城室外配餐给水、消防精洲国际-征都机电坡室外配餐排水工程五洲国际-江都机电坡配套电气工程，1104409.9，15272。47，、24423，2，合计，26018738，4，561098，32474879.7，单位工程招标控制价表，工程名称：五洲国际-江都机电城室外配委道器工程(001，序号，汇总内容，金额(元），其中;暂估价(元)，218，分部分项工程费，15048767.8，",2,2,2,1]
[1879,"论证意见概述:意见能.。能有效的去除碳氢化合物，稳定性较差且售后服务不及时，无法满足平时实验工作的要求，进口的氨空一体机性能稻定、售后技术服务好。能够更好地服务于我单位检测工作及科研工作的发展。3）经过市场调研工作,对目前市场上主流厂商的同类型仪器进行了详细全面的对比．项目提出的仪器性能指标和配置科学合理，产品选型定位准确，整体性价比高，更加有利于相关检测部门开展日常工作。综上所述:同意采购进口产品",0,0,0,1]
[1880,"第三章评标办法（技术评分最低标价法)(且管必山站社办法前附表2象溪与评审因素与评审标准】评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先：（2）临务和技术得分较高的投标人氏先:2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可路q,投标函按招标文件现定项报了项目名称、标段号、补逻书编号（如有）、工期、工程质最要求及安全目标:b.投标函阴录的所有数据均符合招标文件规定:.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写:(2)投标文件上法定代表人或具交托代理人的签子、投标人的单值章量章齐全，符合招标文件规定。(3)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文作的,需提交授权委托书,。且投权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子副版签名代替。（d）投标人法定代表人亲自签署投标文仟的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连蒂贡任，并明确了联合体牵头人。（6）投标人未有分包计划（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的阶外。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。(9）投标文件找明的招标项目完皮期限未超过招标文件规定的时限(10）投标文件对招标文件的实质性赛求和条件作出响应（11）权利义务符合招标文件规定:山投标人应接受招标文件期定的风险划分脱则，未提出新的风险划分办法:5.投标人未增加及包人的贡任范围，或减少投标人义务:c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法:36山投标人对合同到纷、事故处理办法未提出异议:e.投标人在投标活动中无账许行为:f.投标人未对合同条款有重要保留:（12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”",5,5,5,1]
[1881,"附件：大唐宝鸡电厂1号炉深度调峰高温烟气旁路改造项目钢材的采购清单.xls序号名称及规格单位材质单重数量单价总价1钢板δ=6mmm2310S47.1992钢板δ=10mm㎡310S78.594角钢L40x40x4m310S2.421805角钢L63×6m310S5.72786槽钢[14am310S14.541328钢板δ=6mmm212Cr1MoV47.16489钢板δ=10mm㎡12Cr1MoV78.54510角钢L40x40x4m12Cr1MoV2.42196811角钢L63×6m12Cr1MoV5.7239013槽钢[14am12Cr1MoV14.5497215钢板δ=6mmm2Q34547.118016角钢L63×6mQ3455.7213217扁钢100×6mQ3454.7112018无缝钢管108×4mQ34510.263619槽钢[20amQ34522.610821钢板δ=10mm㎡Q235-B78.5922槽钢[14amQ34514.541223工字钢I10mQ34511.2182490°焊接弯头DN150壁厚4.5个Q2354.821625焊接钢管165×4.5mQ23517.81150",4,4,4,1]
[1882,"鲁山县财波投资评备中心工程预结算宙查批复意见书鲁财投审〔2021〕206-号关于对鲁山县中医院四楼透析中心改造项目招标控制价的批复鲁山县中医院:根据《河南省财政投资评审管理办法》和有关工程造价政策，对你单位报送的鲁山县中医院四楼适析中心改造项三批复如下:一、工程概况主要工程内容:楼地面装饰工程，墙面装饰工程，吊顶工程，拆除工程。二、评审范围本次评审范围为送审资料内全部工程内容。三、评审依据1.建设单位提供的设计图纸;2.鲁山县中医院四楼透析中心改造项目问题的回复;3.定额执行:《建设工程工程量清单计价规范》扫描全能王创建三加1□被款（GB50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预年定额》（HA02-31-2016）;4.相关费用动态调整执行豫建标定[2016]40号又《关于发布、安装预算定额>》;5.价格指数调整执行豫建标定[2020]42号文《河南省建筑工程标准定额站发布2020年7～12月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知》;6．《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193号文件）;7.材料价格按平顶山市定额站发布的2021年《平顶山工程造价》第1期中的材料价格并参照当地市场价调整计入四、评审结论送审1452869元，审定1325570元，审减127299元-五、重要事项说明本造价报审资料接审时已初步审查并力求准确，但并不能完全保证其资料的真实性，报审资料由建设单位自行提供，内容的真买性、完整性、准确性由建设单位负责。附件:1．工程预算书简授.清鲁山县财政投资评审中心=三.公≥扫描全能王创建三加1□被款",2,2,2,1]
[1883,"日:日Z0击TZ0Z间和基斯四VI事回但《剑毕面悬目融工杂垂李辽中暂证部项羊辽早督兴斜毕H梁参社包黄径旁000[(每电战强Y社述士盛心(S限公司社祁-职犯委经4不防习暂率督兴斜革田联吐班目￥V证邻联以册“群明组泽专斗圣(凹）言层迎别)沈上划岩圣至题游务等串去够火制填易半]2:1体面3J的张)述配3时送研1学平申贵以2日6日L违I202旦华镇欧过2证二二000*88嵩费:Y基哲目斯射件面3创社姓工部些(但）射房目连松别国Y鹤□勤督兴载婆专X8监出许务单丰去（凹)幽筹系上地。8LI0-I20Z-d9X8Z86Z“88F88公各溢辽马≥山出独Y些器避零贿回和申社/房科连许申基基堡赤注随:Y哲马夷射社逻宜或",0,0,0,1]
[1884,"庆元县中医院功能磁刺激治疗工作站采购项目采购清单、技术参数、配置及其他要求一、医疗设备采购清单设备名称品牌设备型号数量保修期功能磁刺激治疗工作站君德LM-4000B1套2年二、技术参数、配置及其他要求序号技术参数一硬件1整机通过YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）；2整机通过电磁兼容性EMC测试（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件或影印件）；3产品组成：主机、支臂、治疗头、专业定制盆底肌磁刺激治疗椅，更符合人体工程学设计，更贴合患者治疗部位；4★设备用于盆底相关疾病的治疗并获得国家相关专利证明（提供证明材料）；5★冷却技术：具有进口的液态冷却系统，保证设备长时间良好工作状态，可连续工作≥36小时（须提供相关证明）；6设备操作平台：一体触摸实体按键的操作方式，符合用户习惯，减轻操作负担；7三段式液压支臂设计，支臂可承重量大于30N的拉力，治疗支臂360度旋转，治疗头180度旋转定位可调8★盆底专用康复治疗椅，用于盆底康复靠背角度调节≥80°；座椅角度调节≥20°；脚垫角度调节≥65°；升降高度≥27cm；头部延展≥10cm；脚步延展≥10cm；升降负载≥175kg；座椅扶手可拆卸；具备手控和脚控调节装置；具备一键复位和锁止功能。9★生产厂家设备质量五年内无负面通报记录（提供生产厂家承诺函）。二、主机技术指标1磁感应强度：最大磁场强度为4000mT，误差为±20%，可从0至最大磁场强度间50级强度调整；2脉冲频率：介于0.1-20HZ；且0.1Hz-1Hz（步长为0.1Hz），误差为±0.02Hz；1Hz-20Hz（步长为1Hz），误差为±0.2Hz；3工作周期：工作周期由输出期和间歇期组成，输出期1s-99s（步长为1s），间歇期1s-99s（步长为1s），误差为±0.2s；4★磁头配备激光功能：激光波长：为650nm，误差为±5%；激光功率：为3.5mW，误差为±20%；激光照射直径：2.0mm，误差为±20%5定时：1-30min，步长为1min，误差为±5%；6多种工作输出模式：专家处方模式、单次触发模式、连续模式",4,4,4,1]
[1885,"椒江区污水零直排项目一期C2021年度实施项目)（洪家街道EPC工程总承包》）(全过程造价控制)最高投标限价计算书一、施工阶段全过程造价控制1、本项目全过程造价控制咨询费按照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号收费标准计算。（1）施工阶段全过程造价控制收费基数（建安工程造价）：10105.2312万元①收费项目：10施工阶段全过程造价控制②计算过程:0---100:100X12.00%。=1.2万元101---500：400X11.00%=4.4万元501---1000:500X10.00%。=5万元1001---2000：1000X9.00%。=9万元2001---5000：3000X7.00%。=21万元5001---10000:5000X6.00%。-30万元10001---10105.2312：105.2312X5.00%。=0.5262万元各项结果施工阶段全过程造价控制收费基准价为：71.1262万元2、本项目不包含施工阶段全过程工程造价控制工作内容中的“编制工程量清单及招标控制价”①收费项目：5工程量清单及预算、招标控制价的编制②计算过程:0---100：100X3.60%=3600.00元101---500：400X3.30%=13200元501--1000：500X3.00%=15000元1001---2000：1000X2.70%=27000元2001---5000：3000X2.40%=72000元5001--10000：5000X2.10%。=105000元10000---10105.2312：105.2312X1.80%。=1894元各项结果累计得：237694元3、工程结算审核收费基数（建安工程造价）①收费项目：8.1工程结算审核②计算过程:0---100：100X2.80%=2800.00元101---500：400X2.50%=10000元501---1000：500X2.20%=11000元1001---2000：1000×1.90%=19000元2001---5000：3000×1.6%=48000元5001--10000:5000X1.3%=65000元10001---10105.2312:105.2312X1%。=1052元各项结果累计得：156852元接100%计算得：156852元四、全过程造价控制咨询费（不含工程量清单及预算、招标控制价的编制）和结算审核的收责计价：711262-237694+156852=630420元四、结合市场优惠情况本次招标控制价按收裁基价的80%计取，即630420*80%=504336元。打方招标人（或招标代理机构）四y日期:20位)7月7日元9。",2,2,2,1]
[1886,"(cid:17253)(cid:5134)(cid:11569)(cid:6255)(cid:4731)(cid:5418)(cid:12673)(cid:2748)(cid:5170)(cid:7023)(cid:5141)(cid:12347)(cid:7735)(cid:2038)(cid:7149)(cid:5141)(cid:6411)(cid:7735)(cid:7095)(cid:1318)(cid:708)2016(cid:5284)(cid:10360)(cid:709)(cid:17253)(cid:5134)(cid:11569)(cid:1407)(cid:6255)(cid:2748)(cid:3582)(cid:1169)(cid:5418)(cid:16878)(cid:2485)(cid:7521)(cid:7228)(cid:19319)(cid:8943)(cid:9350)(cid:7553)(cid:4632)(cid:11087)(cid:9067)(cid:8849)(cid:8804)(cid:3892)(cid:10806)(cid:5141)(cid:12347)(cid:708)(cid:20744)(cid:4632)(cid:7553)(cid:8905)(cid:3929)(cid:1072)(cid:13556)(cid:451)(cid:17317)(cid:4552)(cid:7553)(cid:7576)(cid:8598)(cid:8911)(cid:13556)(cid:451)(cid:20744)(cid:4632)(cid:7553)(cid:20744)(cid:1072)(cid:13556)(cid:451)(cid:20744)(cid:1212)(cid:13556)(cid:2554)(cid:2556)(cid:3457)(cid:13556)(cid:709)(cid:7149)(cid:5141)(cid:708)(cid:1212)(cid:8529)(cid:709)(cid:708)(cid:20137)(cid:11550)(cid:2621)(cid:12320)(cid:709)(cid:7521)(cid:7228)(cid:19319)(cid:8943)(cid:9350)(cid:7553)(cid:4632)(cid:11087)(",0,0,0,1]
[1887,"工安全防护措施费、暂估价报价。对公开招标工程，投标入按照最高投标限价公布函公布的绿色施本项目设置部分单价限价项目，详见附表二税金（元）:规费（元）安全生产费（元）:其中预算包干费（元）:25G94，77其中暂列金额（元）：其他项目费其中绿色施工安全防护措施费措施项目贵（元）:分部分项工程费（元）最高投标限价（元）:路搬迁工程绿化砍伐工程名称:上州大里铁路物流基地5GG00.92，人文2（元）:最高投标限价公布函-C25G94.77，42780.335G0423.98大G85500.00人（元）:270.33州然路堡装箱中心站）输电线年招标单位（盖章）月工附表一:绿色施工安全防护措施费、暂估价汇总表工程名称:广州大由铁照物流是地（广州铁路朱装强中心法）输电线路振迁工程绿化硕我疗y名称经色施工安全防护指施费暂售价“州大田铁路物流杰加(衡州队驳1知)中心站）输电线%量名染张花玖候12780.38观安陈1g964编制人效ZZ位时沧弦小(2月线次:曾一fG21A111644000门位工旺馨离厂厂采嵩力(甘的建设加不公怀5",2,2,2,1]
[1888,"公安县政府采购竞争性磋商文件项目编号：GATY2018037项目名称：公安县斗湖堤镇卫生院彩色多普勒超声系统仪器采购采购人：公安县斗湖堤镇卫生院二○一八年十二月目录第一章磋商公告第二章供应商须知前附表第三章供应商须知第四章项目技术参数第五章磋商响应文件格式1第一章公安县斗湖堤镇卫生院彩色多普勒超声系统仪器采购竞争性磋商公告依据湖北省公安县政府采购管理办公室下达“公财采计【2018】3857”号计划函要求，公安县天佑建设工程项目管理有限公司受公安县斗湖堤镇卫生院的委托，就公安县斗湖堤镇卫生院彩色多普勒超声系统仪器采购进行竞争性磋商采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商一、项目编号及项目名称项目编号：GATY2018037项目名称：公安县斗湖堤镇卫生院彩色多普勒超声系统仪器采购二、采购预算价：98.6万元，投标报价超过最高限价均视为无效报价三、采购内容及数量：购置彩色多普勒超声系统仪器，数量：1套四、地点：公安县斗湖堤镇卫生院五、交货期限：合同签订后十五日内交付并使用六、供应商要求1、供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；2、投标人须是国内注册的独立法人且具有有效的法人营业执照；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；3、供应商应是所报价主要产品的生产制造商或其授权的经销代理商；4、投标人必须提供医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证或当地药监主管部门备案证；5、投标人具有产品质量体系认证证书、产品的质量检测报告；6、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7、供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；28、本次招标不接受联合体投标七、磋商文件的获取方式及时间1、购买时间：从2018年12月19日至2018年12月25日，（上午09:00至11:30，下午15：00至17：00）2、购买地点：公安县斗湖堤镇利达华府北门旁（公安县天佑建设工程项目管理有限公司）3、购买磋商文件时需提供资料：供应商获取磋商文件时由供应商法人或法人授权委托人持以下资料：企业法人代表",1,1,1,1]
[1889,"招标编号:招标编码：CBL202109036494716941201408标讯类别：国内招标",0,0,0,1]
[1890,"工（标段编号:WXHS2021《.拓苏智汇名㎡X)代理签锡枣工理乘目管登《有见公司/第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条麒号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入伟方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家：抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4",5,5,5,1]
[1891,"4、评标委员会的产生2021年07月16日14:30时，各评标专家组成评标委员会，并一致评选出一名评标委员会专家组组长。具体评标委员会成员名单如下:评标委员会专家组组长:评标委员会专家组成员:评标委员会专家组成员（招标人代表):评标委员会各成员的签到情况详见附件4《评标会议一评标会议情况记录表》。评标纪律，详见附件5《建设工程评标委员会成员系诺书》。5、澄清、说明事项纪要无。6、评审技术和商务标的发标情沉说明（1）评审技术标暗标部分废标情况说明:无。详见附件6《东莞市道滘镇碧道二期工程（第一标段）工程监理投标文件技术标暗标有效性审查汇总表》、附件15《东莞市道涪镇碧道二期工程（第一标段）工程监理投标文件废标情况说明表》。(2）评审面务标废标情况说明:无。详见附件9《东莞市道涪镇磐道二期工程（第一标段）工程监理投标文件商务标有效性审查汇总表》、附件15《东莞市道滘镇碧道二期工程（第一标段）工程监理投标文件废标情况说明表》27、有效投标文件综合评审后的投标人各投标人的投标文件综合评审汇总如下:序号技术标编号名次【备注D6各投标人评分情况详见附件7《东莞市道滘镇碧道二期工程（第一标段）工程监理投标文件技术标评委打分表》、附件8《东莞市道滘镇碧道二期工程（第一标段）工程1必湖(士分料未磊配≤件姓船/涨）子茶罪型围部式处)初游8对苍x好游”浓聊邳滘分拟份汾彤”的回暂些部上独或王鹏制攀心山暑红长到游由墅那工融工驻冲华限录副工吐平平低莎梁当影串票些被副工些器获公尔车入哲x琴≤C链照副工Y淮货要鄞3型亚射务不可c判导滩我妥2广现茶EZ90TrZTQ[agSS各影墅工000E:609T-Z0-TZOZ但)68X等《旦“配取业(签致计当交致社监卒【×其义鲁务工组验业时[r田“王田录>御支83x注0瑟本革非码芷册配工（8华一悠）甜工二熟响悬买华张华科牙副工【2仕[站H型X面明工联剧工时】本证验被避牙仆可巴乙巡上配聊映场配工讨金但辽加球面目Z工平g[凹x涵东装工R:FY母基求)凹辽部解研税取副工Y0华，“?中税羽工期出张华“zw税罪中省2涨36以基华0￥部心包起。【沾6长社评标会议——评标会议情况记录表招标编号:SSBDJD12110673评标会时间",0,0,0,1]
[1892,"评分汇总表标段(包)名称:绍兴市柯桥区青少年宫文化长廊改造工程(XE20210794001001)瑞星投标总位预标预价(元翔(日所技驱名易价有效性浙江药航密胶初区公司52695l,00有效有必沼兴伟宏建设工程有限公司26951.00]打苏绍兴市亿扬环接建设有限公元2695100捌必山归武绍兴越顺园林建设有限公司26954.00指的26958。00绍兴创乐建设有限公司站6354.00浙江中货岔论有段公计26051,00射式“波市同湛园林建设有限公司26G5围00响巨招标文件7区武至论不须公置605800站兴合力远法建议在融公司26954.00浙江永予护迅工羽有区公的2695100绍兴龙涪建设有限公司26854.00包戏绍其必诸建设有限公司8SS11,00法设托农应超医文馆江山市冠龙水利建设有限公司z605100招兴中林环旋定设有限公司2695100打近第一由括反还人浙江三通速澄有限公司26954.00出路园林式设企团有型公司项目负责人签字参考标管价:迁括方法:抽签定标法招标单位签字据标代理签字:签各人签字：公共变源交易中心)开标时间:2021-0S-0809:3",0,0,0,1]
[1893,"项目编号：DS20210809（GC）0004-001-001西北片区截污干管建设项目施工评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月06日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:西北片区截污干管建设项目施基准价（元）有效投标的评雷资（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X6其中各有效投标招标控制的评审价的价相应价K2K3K]算数平均值F(元)格（元）亿台63生汽8综合得分排序（综合得分由高至低）备注重四川恒和水利建设工程有限公司13205548.86136183440113378822.6450.94]0.30.713243462.2159.7194.65y济邦建设集团有限公司13205548.8613618344:0113378822.64台0.94|0.30.7135141830857.6688.822是否废标:是口否√。报价评审组成员签名:日期:2021年9月6日过梁托烈样①法屋/ct沅要述这监督人签字:招标人签字:第2页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第3页29中标候选人公示30问题澄清通知31开评标情况表32投标报价是否高于招标控制价评审表33不平衡报价评审汇总表34低于成本评审表35形式评审汇总表36资格评审汇总表37响应性评审汇总表38施工组织设计评审汇总表39项目管理机构评审汇总表40投标报价评审汇总表41废标通知书42评标报告第4页",0,0,0,1]
[1894,")政府采购自营官网最低成交次供应商：",0,0,0,1]
[1895,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审)评审因素评审标准投标文件编制1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求。其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件。2、投标文件包括招标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标文件相伴的要求，未对招标文件有重大的保留，包括重新划定风险，改变各方的权利和义务，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编制、承包内容及责任与招标文件的要求无重大编差，下列情况属于重大编差:①投标文件我明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:②明显不符合技术规格、技术标准的要求:5、对招标文件在第二章第1.3.4项已提供危大工程清单,投标人未针对危大工程清单并明确相应的安全管理措施:6、投标文件对招标文件做出实质性响应的评标办法前附表1-2（商务标部分有效性评市》评审因素评审标准投标人名称与曹业执照、资质证书一致投标文件签字盖.汽符合第二章“投标人须知”第3.5.8歌要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求项目管理机构及人员符合第二章附件三规定3ALBA1评标办法前附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定3ALBA121003评标办法附表2评标办法前附表2-1技术标部分评审标准技术标部分评审标准（30分）序号评标项目分值评分标准1对项目拟定工程现状的了解与认识0-2分评市内容:对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性，对现有基础资料了解的详尽性、清断及完整性。根据投标文件“技术标”中相应内容对比评审",5,5,5,1]
[1896,"评审报告采购项目:江口县人民医院医院文化建设咨询服务项目采购编号:ZJDZTR[2021]009-1采购方式:竞争性谈判评标方法:铜仁竟谈最低价法采购单位:江口县人民医院见证:铜仁市公共资源交易中心各看科递交投标文件的投标人名单县3谈判小组组成:2021年9月2日，依法组建本项目谈判小组。谈判小组成员由采购人在贵州省综合专家库中随机抽取的2名评标专家（赵斌黄蓉）和采购人代表1名（李伟）。(请写正格字)开标:2021年09月02日14时00分,开标会议在铜仁市公共资源交易中心，举行。会前本项目共有3家供应商将投标文件送达，投标文件密封完整、合法、有效。经采购人和代理机构对投标文件进行审查后，确认上述结果属实，无异议后，当众公开唱标。初步谈判:谈判小组根据谈判文件对供应商的投标文件进行资格性和符合性审查，具体情况如下:1.符合资格性谈判要求的，有3家供应商;2.符合符合性谈判要求的，有3家供应商:发常-盐域落未3,有效供应商:4.无效（废标）供应商:序号废标单位废标原因详细谈判:本项日预效为:57万元，最高限价为:570000元，三家授标供应商的报价均未超过最高限价。谈判小组按照谈判文件规定程序进行评审。供应商报价情况如下:序号艺注:根据项目情况，由谈判小组决定报价次数。谈判结论:唱标结束后，谈判小组3位成员在相关见证部门工作人员见证下，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照总分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人,其结果如下:序号【上（成交推荐:根据本项目采购文件规定，谈判小组推荐投标文件满足招标文件莹言越效落全部实质性要求，且投标报价最低的供应商北京医万家登技在跟公司为本项日第一中标候选供应商。评标委员会:-越㎡.蓬卡2，芗乏采购人意见:1、同意评标委员会推荐结果:2、在5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商:",0,0,0,1]
[1897,"52斤日询价公告（招标编号;********）项目所在地区:河南省招标条件本新济运管中心收费站收费亭碳品电热板、取暖器采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金详见附件，招标人为河南者交通运输发展集团有限公司少洛分公司本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标二-项目概况和招标范围规模：详见附件范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)新济运管中心收费站收费亭碳品电热板、取暖器采购项目;三、投标人资格要求(001新济运管中心收费站收费亭碳品电热板、取暖器采购项目)的投标人资格能力要求：详见附件;本项目不许联合体投标四、招标文件的获取获取时间：从2021年08月20日09时00分到2021年08月24日17时00分获取方式:详见附件五、投标文件的递交递交截止时间:2021年08月25日15时00分递交方式：详见附件详见附件六、开标时间及地点开标时间：2021年08月25日15时00分开标地点:详见附件七、其他见f八、监督部门本招标项目的监督部门为详见附件九、联系方式招标人：河南省交通运输发展集团有限公司少洛分公司地址：新济运管中心二楼征收科办公室联系人:齐先生电话:0373-3362087电子邮件:00000000000000招标代理机构:地址:联系人:电话:电子邮件:孙*凯%1招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）招标人或其招标代理机构:章）文下㎡1买J上新济运管中心收费站收费亭碳晶电热板、取暖器采购项目询价公告河南省交通运输厅少新管理处高速公路新济运管中心收费站收费亭碳晶电热板、取暖器采购项日已经批淮实施，资金已落实本项日采购人为河南省交通运输发展集团有限公司少洛分公司一、项日概况及范围１-项目名称:新济运管中心收费站收费亭碳晶电热板、取暖器采购项目2．项目地点:新济运管中心所辖各收费站3．合同工期:合同签订有效之日起10日内4.项目内容:本项目最高限价为7万元，需壹个中标单位5．工作要求:完成新济运管中心所辖收费站收费亭碳晶电热板取暖器的采购安装二、资格要求1．申请人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格及相关经营范围许可，且必须提供合法有效的营业执照2．投标人必须提供全新、原厂生产并人正规渠道进货",0,0,0,1]
[1898,"2021年西宁市湟中区牛羊调出大县奖励资金项目磋商文件采购项目编号：青海祥铭竞磋（工程）2021-023号采购项目名称：2021年西宁市湟中区牛羊调出大县奖励资金项目采购人：西宁市湟中区畜牧兽医站采购代理机构：青海祥泽铭工程项目管理有限公司2021年07月１目录第一部分竞争性磋商公告，3第二部分供应商须知前附表，6第三部分供应商须知，9第四部分合同条款及格式，22第五部分工程量清单，40第六部分图纸，42第七部分采购项目要求，43第八部分响应文件格式，46第九部分工程量清单部分，72２第一部分竞争性磋商公告青海祥泽铭工程项目管理有限公司受西宁市湟中区畜牧兽医站委托，现对2021年西宁市湟中区牛羊调出大县奖励资金项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎合格的供应商参加本项目的竟争性磋商采购项目名称2021年西宁市湟中区牛羊调出大县奖励资金项目采购项目编号青海禅铭竞磋（工程）2021-023号采购方式竞争性磋商采购预算控制额度1457000.00元项目分包个数无项目要求湟中爱心种养殖专业合作社:新建运动场遮雨棚900平方米，建设地点:多巴镇大掌村。湟中鑫园种养殖专业合作社：新建道路硬化1200平方米，建设地点:西堡镇西花园村渔中宝润种养殖专业合作社:新建道路硬化1200平方米，建设地点:海子沟乡大有山村湟中丰泰种养殖专业合作社:新建运动场遮雨棚900平方米，建设地点:海子沟乡大有山村湟中伊鹤种养殖专业合作社:新建运动场遮雨棚900平方米，建设地点:多巴镇洛尔洞村温中家源养殖专业合作社:新建运动场遮雨棚900平方米，建设地点:鲁沙尔镇海马泉村湟中昌科种养殖专业合作社:新建运动场遮雨棚900平方米，建设地点:西堡镇葛二村西宁市湟中区森莱养殖场:维修羊舍394平方米，建设地点上五庄镇小寺沟村具体内容详见《工程量清单》售应商资格条件符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第22条的条件，并提供以下材料:（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明:（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材科;（3）具各履行合同所必需的设各和专业技术能力的证明材料:（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料2、其他资格要求:2.1本次招标要求投标人须其各建筑工程施工总承包叁级及以上资质,，并在人员、设备、资金等方面具有",1,1,1,1]
[1899,"合同编号:2?708co23天津市建设工程施工合同（JF-2015-068）签,袭餐:-:光□EP尔-2(①8分分心-:沙天津市城乡建设委员会制定天津市市场和质量监督管理委员会历天数为准.三、质量标准工程质量符合:国家验收规范合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:（了13216223元）人民币（大写）壹仟参佰贰拾壹万陆仟贰佰贰拾叁元整其中:（1）安全文明施工费:贰拾陆万壹仟贰佰伍拾贰元（丫261252元)公人民币（大写）沅（2）材料和工程设备暂估价金额:人民币（大写）零（工0元%心>（3）专业工程暂估价金额:(的许人民币（大写）零（了0元）监,涉（4）暂列金额:（至0元%昏市场冬时必法健元人民币（大写）零领2.合同价格形式:固定单价合同栏试泓EPR-2008画五、项目经理壁洲652承包人项目经理:陈有生：淳(二.凯三六、合同文件构成1%门签本协议书与下列文件一起构成合同文件:心胡分（1）中标通知书（如果有）;示分人（2）投标函及其附录（如果有）;（3）专用合同条款及其附件;（4）通用合同条款;（5）技术标准和要求;（6）图纸;（）已标价工程量清单或预算书;汇2必述（8）其他合同文件务2章七、承诺期限和方式支付合同价款进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于2017-08-04签订十、签订地点本合同在天津城建大学签订额十—、补充协议芒社常十二、合同生效父警本合同自双方签字盖章经建设主管部门备案后生效十三、合同份数本合同—式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份等频托必3化了发包人:(盖章).威提C承包人:(盖章)法定代表人或其委托托代理火法定代表人或其委托代理我用草(盖章）（盖章）口组织机构代码:12120000401359292M组织机构代码:91120000180Z03910地址:津静路26号地址",0,0,0,1]
[1900,"广西容县杨梅河杨村镇马良河段、灵山镇河段整治工程(II标段)公布招标控制价及考核主要单价的通知各潜在投标人:项且名称:广西容县杨梅河杨村镇马良河段、灵山镇河段整冶工程（II标段）招标编号:E1509002856021187-。、现将本项目的招标控制价及考核主要单价通知如下:1、不项目的招标控制价为:人民币大写壹仟参佰捌抬玖万贰仟肆伍百叁验叁元零叁分（138921:3:3.03元）2、本项目的考核主要单价：本项目无考核主要单货四、招标代理机构：广西智博招标代理有限公司地址：南宁市云景路7号中国人寿凤岭小区D栋1102号联系人:韦晓媚电话击:0775-2180069五、监督部门]:玉杯市水利局监督电话:0775-2859685(“上特此公告1上方7招标人:签县水利事业服务中心（盖单法定代表人（或其授权的项目负责人）:复“；招标代理机构:广西智博招标代理有限公司单位公盖/悉标允法定代表人（或其授权的项目负责人）52(红上1三]2021比06月03日C-7/",2,2,2,1]
[1901,"徐闻县红树林营造修复项目设计施工总承包评标报告一、收标开标情况：徐闻县红树林营造修复项目设计施工总承包开标会于2021年7月21日上午9:30在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）09号开标室进行，评标会于同日上午10:30在广州市公共资源交易中心第34号评标室进行。开标、评标过程在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行，由招标代理单位主持完成。参加投标并按时递交投标文件的单位有5家，分别为：（主）广东如春生态集团有限公司/（成）广州颐景园林生态建设有限公司、（主）广东晟理工程有限公司/（成）北京东方华脉工程设计有限公司、（主）广东建华盛建设工程有限公司/（成）广州市园林建设有限公司、（主）广东华海建设集团有限公司/（成）广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司、（主）广东大城建设集团有限公司/（成）广州市园林生态规划设计院有限公司。（详见《投标单位开标会议签到表》）。二、评标委员会成员名单：本项目的评标委员会共5人组成，其中1名招标人代表，其余4名专家评委均在广东省综合评标评审专家库中随机抽选产生。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：评标委员会根据招标文件要求对以上投标单位的投标文件进行独立评审。三、评标标准和方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法规定的评分标准对各投标文件进行评分，得出综合得分；评标委员会还需对通过初步审查的投标文件投标总报价进行算术校核和投标报价评分。评审汇总由评标委员会负责，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序，向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。四、废标情况：无五、评标情况：1、初步评审标准第1页共3页评标委员会按评标程序中的审查程序的规定,对投标人的投标文件进行初步评审标准审查，经过评标专家委员会评审C主)广东担在生态集别在限公司LC成)上颐贫远不生态处谈有限公司、(主）广东员理工程有限公司(成)北京犹方华脉工程设计有限公司(主)广东建华盛建设工程有限公司L《成〕广州重园林建设在限公司、【王）广东华海建设集列有限公置/(成）广州市浅革堂远材工程",0,0,0,1]
[1902,"浙江省政府分散采购磋商文件（线上电子招投标）项目编号：ZJYC2021134(CS)项目名称：配电室改造双电源供电改造工程采购方式：竞争性磋商采购人：浙江工贸职业技术学院采购代理机构：浙江乐诚工程咨询有限公司二○二一年七月目录竞争性磋商公告，3第一部分供应商须知，6供应商须知前附表，6一说明，9二磋商文件，11三响应文件的编制，12四响应文件的递交，15五开启响应文件，16六磋商人员和相关原则，17七授予合同，21八可中止电子交易活动的情形，22第二部分拟签订的合同文本，23第三部分附件，41第四部分采购需求，70第五部分磋商原则及方法，73▲注：磋商文件中标“▲且加下划线”的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应，各供应商必须认真阅读和理解磋商文件中的每一个条款及要求，因误读磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。竞争性磋商公告项目概况配电室改造双电源供电改造工程采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年08月04日14:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZJYC2021134(CS)项目名称：配电室改造双电源供电改造工程采购方式：竞争性磋商预算金额（元）：1472371.58最高限价（元）：1472371.58采购需求：数量：1预算金额（元）：1472371.58单位：批简要规格描述：详见磋商文件备注：合同履约期限：标项1，详见磋商文件本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：标项1：（1）电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质；（2）国家能源局（或国家电力监管委员会）或其分支机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承修、承试伍级及以上；（3）供应商具备有效安全生产许可证、企业主要负责人（包括企业法定代表人、",1,1,1,1]
[1903,"nan",0,0,0,1]
[1904,"饶平县新丰镇洞泉村陂墩崩塌地质灾害治理工程评标报告一、招标人：饶平县新丰镇人民政府二、开标时间：2021-9-1714:30:00三、开标地点：第08号开标室四、评标时间：2021-9-189:00:00五、评标地点：第09评标室六、投标登记及递交电子投标文件情况本项目于2021年8月28日00:00至2021年9月1日16:00在广州公共资源交易网接受网上投标登记。截止2021年9月17日09:00，共有7家投标单位递交电子投标文件，分别是：深圳市锋潮建设工程有限公司、江西赣南地质工程院、广州一城建筑工程有限公司、百年建设集团有限公司、沈阳建强岩土工程有限公司、江西省天久地矿建设工程院、洪城控股集团有限公司。七、开标情况2021年9月17日14:30，由招标代理机构主持，开标会上，首先公布投标单位名单；投标截止时间后半小时内，投标单位通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。在规定的时间内，共有7家投标单位解密成功，之后再由招标人（委托招标代理）进行解密。解密完成后，宣读招标项目名称、投标单位名称、投标保证金的递交情况、投标报价等其他内容，开标情况（详见《开标记录表》)。八、评标委员会成员名单评标委员会由7人组成，依法从相关评标评审专家库中随机抽取确定。评标委员会成员名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：九、评标情况2021年9月18日9:00，进行本项目的评标工作；招标代理机构代表介绍了本次开标的基本情况。经评标委员会全体成员一致同意通过，推选专家为评标委员会组长。技标文件的评审由评标委员会负责，本次评标选取合理低价评标法。按照招标文件规定，评标依次进行了以下程序:1．初步评审1.1资格评审:评标委员会按照评标办法对投标单位进行资格评审，确定家投标单位通造资格审查，上家投标单位不通造资格审查，不通过资格审查的投标单位及情况说明:沈阳建强岩土工程有限公司，缺少2020年度财务审计报告。（详见《资格审查报告》、《资格审查汇总表》）。1.2形式评审:评标委员对通过资格评审的投标单位进行形式评审，确定6家投标单位均通过审查（详见《移式评审汇总表》）。1.3响应性评审:评标委员对通道形式评审的投标单位进行响应",0,0,0,1]
[1905,"振业集团员工食堂服务项目振业集团员工食堂服务项目211UA1048154））（项目编号：211UA1048154（项目编号：评评标标报报告告招标人：深圳市振业城市服务有限公司招标人：深圳市振业城市服务有限公司招标机构：深圳市国际招标有限公司招标机构：深圳市国际招标有限公司22021021年年0909月月0707日日表基本情况和数据表项目名称项目编弓211UA1048154招标人深圳市振业城市服务有限公司招标范围员工食堂供餐服务范围包含:负责员工食堂的早餐、午餐、值班餐、商务餐;负责员工食堂范围内的环境卫生清洁工作；负责员工食堂范围内的消防安全管理工作:负责员工食堂餐具清洗、渭毒工作:负责员工食常就餐人数统计工作:负责招标人交办的其它工作事项。详见招标文件。招标方式公开招标投标保证金金额人民币44000元开标时间2021年09月07日9:30（北京时间)开标地点深圳阳光采购平台网上开标评标地点深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼659评标室评审方法定性评审法服务地点深圳市南山区深圳湾科技生态园11栋服务期服务期限6个月。到期后招标人视服务情况对服务单位进行考核，如考核通过，则续签合同。最高限价人民币220万元。招标过程简介本项目分别于2021年8月17日在深圳阳光采购平台及中困招标投标公共服务平台等相关网站登毅了招标公告并发售招标文件，共有8家供应商购买了招标文件。本项目于2021年9月7日9:30(北京时间）截止投标并进行网上开标，共有8家投标人按时上传和递交了投标文件。各投标单位投标报价详见《开标一览表》。评标程厅本项目采用定性评审法，即按照招标文件规定的各项因素进行商务技术性评审，对各投标文件是否满足实质性要求提出评审意见，指出投标文件中的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评标报告，根据招标文件确定的方法推苍中标候选人评标过程将按以下步骤进行:1）评标准备:22）智能否决性评审;3）初步评审:）详细评审:5）评标报告。推荐中标候选人经评标委员会按照招标文件规定的各项因素进行商务技术性评审，对各投标文件是否满足实质性要求提出评审意见，指出投标文件中的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评标报告。评标委员会根据招标文件规定，一致推誉以下投标单位进入定标程序（排名不分先后",0,0,0,1]
[1906,"渠首管理所2021年度公益性工程维修养护经费项目采工程量清单编号工程称名单位工程显单价（元）合计（元）备注合计y南干渠沉砂渠维修（1）浆砌石拆除m”6（2）C15细粒砼砌卵石显台泄洪冲沙闸及溢流坝护坦后消能设施损毁修复（1）基础砂标石开挖m”461.21（2混凝主防冲墩j”92它溢流坝前清淤CL）砂硕石开挖、拉运吕）7000资渠首枢纽上游河道导流（1)砂跃石开挖、拉运且215005跨北千渠绿化供水管道更换（1）DNI00镀锌钢管工①（23法兰片成山6集首引水枢纽标志牌更新维护（1）防汛责任人公示牌历《",3,3,3,1]
[1907,"庄浪县朱店镇砂化产业路项目工程量清单招标人：(单位签字盖章)法定代表人：(签字盖章)中介机构法定代表人：(签字盖章)造价工程师及注册证号：(签字盖执业专用章)编制时间：2021-08-14投标报价汇总表起权。应独县egl农达镇扎8路1不营*s化产业路建设项目序漯次科目名察/100清单第100章总则c200清单第200章路加8:00清单第300章路面1400清填第400级桥梁、涵润约600清单、第600章安全设施及预理管线竞100章至700级请单合计“已包合在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计x清单合计诚去材料、工程设备、专业工程暂估侨合计(即6-7)=8计日工合计!0暂列企额(不合计日工总额)1投标报价(6+9+10)=11工程量清单合同段：庄浪县2021年朱店镇孔参路口至张家活砂化产业路建设项目清单第100章总则子目名称单位工卫签皿江江立性“九门心个生产曲处舰台工乡式迎盛签3清单第100激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年朱店镇孔韩路口至张家治珍化产业建设项目清单第200章路基子目名称单位岔j胜达红达控上挖上j120填方盛基格丈执效(仙括执加宜公)剑且上上(H上血加水tjjzC20法武上L社江上清单第200激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年朱店镇孔邻路口至张家治砂化产业路建设项目清单第300章货路面子目名称单位行J关然纱匹面儿J150㎡zH?1718且途土由火分2品回镇土打州水及落化付路上清单第300激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年朱店镇孔参路口至张家活砂化产业路建设项目清单第400章本桥梁、涵洞子目名称㎡.12浏论涵及创虹股签通金江创独进凝土加馆送-076aW登通清单第400激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年朱店镇孔邻路口至张客沟珍化产业路建设项目清单第600章安全设施及预理子目名珠㎡.12道鹏必通耘志独柱止立通远点)600eb清单第600激介计人民币",3,3,3,1]
[1908,"凤凰镇水系连片综合整治项目-水蜜桃产业园项目区工程招标控制价合同编号：001总价（小写）：2619091.86(元)（大写）：贰佰陆拾壹万玖仟零玖拾壹元捌角陆分(元)编制人员：杜建国审查人员：监督、监察人员：编制时间：2021-07-19工程项目总价表合同编号：001工程名称：凤凰镇水系连片综合整治项目-水蜜桃产业园项目区第1页共1页序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目2227910.51招标控制价50水利工程2227910.511.15001水利建筑工程2227910.511.1.1500101土方开挖工程1769.041.1.2500103土石方填筑工程30869.031.1.3500104疏浚和吹填工程263494.171.1.4500105砌筑工程7087.771.1.5500109混凝土工程50545.021.1.6500110模板工程12639.931.1.7500111钢筋加工及安装工程7162.911.1.8500114其他建筑工程1854342.64二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目153630.40150水利工程153630.401.15002水利安装工程153630.401.1.1500201机电设备安装工程153630.40三措施项目137550.95四其他项目100000.00五零星工作项目合计2619091.86【新点水利软件江苏版V10.3.4】建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：001工程名称：凤凰镇水系连片综合整治项目-水蜜桃产业园项目区第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注150水利工程1.0002227910.51招标控制价5001水利建筑工程1.0002227910.511.1.1500101土方开挖工程1.0001769.041.1.1.1500101004沟、槽土方开挖1.0001769.041.1.1.1.1500101004001沟、槽土方开挖1、土类分级：综合，由投标人根据地勘报告决定报价。2、断面形式及尺寸：详见设计图纸3、装车外运弃置，运距及弃置地由投标人自行考虑m385.05020.801769.041.1.2500103土石方填筑工程1.00030869.031.1.2.1500103001一般土方填筑1.0002469.811.1.2.1.1500103001001一般土方填筑1、土质及含水量：按设计要求2、分层厚度及碾压遍数：分层填筑，每层＜30cm3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求m3229.11010.782469.811.1.2.2500103014土工合成材料铺设1.00028399.221.1.2.2.1500103014001土工合成材料铺设1、材料品种：土工布2、材料性能：400g/m23、铺设拼接要求：按设计要求m21869.60015.1928399.221.1.3500104疏浚和吹填工程1.000263494.171.1.3.1500104002其他机械疏浚1.000263494.17【新点水利软件江苏版V10.3.4】建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：001工程名称：凤凰镇水系连片综合整治项目-水蜜桃产业园项目区第2页共6页序号项目",2,2,2,1]
[1909,"工程项目招标控制价汇总表工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程第1页共1页序号内容金额(元)其中安全文明施工费(元)规费(元)一单位工程汇总445804.92240751黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程445804.9224075一单位工程费合计445805二未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]（一）整体措施项目清单（1+2）1组织措施项目清单2技术措施项目清单（二）整体其他项目清单（三）整体措施项目规费（四）税金{[（一）+（二）+（三）]*费率}总报价[一+二]445805总计【一+二】445804.9224075表―02表1-5主要工日价格表工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程第1页共1页序号工种单位数量单价(元)1一类人工工日2.1631382二类人工工日194.5731493三类人工工日449.843171表1-6主要材料价格表工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程第1页共1页序号编码材料名称规格、型号单位数量单价(元)备注10101120091热轧带肋钢筋HRB400φ18t0.305553020411120179块石t249.6159330431120177非泵送商品混凝土C20m319.11956240431120181非泵送商品混凝土C25m344.4557550431120185非泵送商品混凝土C30m32.82859660433120005干混地面砂浆DSM20.0kg3183.1650.4170433120025干混抹灰砂浆DPM15.0kg37552.680.4181729120029钢筋混凝土承插管φ300×4000m7.0713091729120031钢筋混凝土承插管φ400×4000m7.07173101729120033钢筋混凝土承插管φ500×4000m14.14192表1-7主要机械台班价格表工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程第1页共1页序号机械设备名称单位数量单价(元)1机械人工工日16.711492汽油(机械)kg0.788.943柴油(机械)kg348.927.694电(机械)kW・h284.490.67单位工程招标控制价汇总表工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程单位工程名称：黄湖镇清波村万寿寺组美丽乡村扩面提升环境整治工程单位：元序号汇总内容(建筑装饰工程)清单控制价汇总(市政工程)清单控制价汇总金额小计一分部分项工程量清单245432136211381642.21二措施项目清单（1+2）18481862227103.11组织措施项目清单8227263510861.66其中安全文明施工费9794.522技术措施项目清单10254598716241.44三其他项目清单--四规费19780429524075五税金[（一+二+三+四）*费率]",2,2,2,1]
[1910,"中山大道-黄埔东路绿化改造工程(第二次）招标文件（适用于资格后审及电子评标的施工招标项目）GZZB2010-008-2.3招标单位：广州市黄埔区绿化维护队招标代理单位：广州穗峰建设工程监理有限公司日期：2016年12月目录第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-008-2.3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2010-008-2.3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅条款号：13.5.5修改类型：增加现文：投标报价清单子项的综合单价不得超过招标控制价的子项综合单价最高限价，若单价超出则结算时按招标控制价的清单子项综合单价进行修正条款号：11.2（10）修改类型：删除现文：投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（发票须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号扫描件，原件备查）（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）条款号：11.2（3）修改类型：删除现文：建筑施工企业安全生产许可证条款号：11.2（7）修改类型：修改原文：投标人建立企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员；现文：投标人在广州公共资源交易中心企业库建立了企业诚信档案，拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员条款号：13.5修改类型：修改原文：工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标",1,1,1,1]
[1911,"评审情况一览表项目名称绩溪县S207文岩路K118+468-K125+300段路面修复养护工程项目编号JXX-GC-GK-2021008安徽丰林建设工程有艰公司通过98,6马鞍山三立建筑工程在限公司通过99.19档黄山新洲建设集团有限公司通过98.70安徽路畅交逼工程石双公司通过98.8问安徽恒通交通工程有跟公司通过98.14后宣城市宜通路桥工程在限责任公司9382952.009108352.009377999.889037753.489430325.009153453.76通过99.44勃安徽新锐公路工程有跟责任公司9338036.00通过99.14富安徽虹环交道工程有限责任公司8962037.95通过98.40别娄徽省演江路桥工程有限公司9296377.90通过99.5910安微路源公路工程有限公司9459999.90逾过97.821上安微丰港建筑工程有限公司9196864.00通过99.67",0,0,0,1]
[1912,"工程量清单序号分项编号工程名称单位工程量序号分项编号工程名称单位工程量1清单第100章总则2101通则3101-1保险费4-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.0005-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.0006102工程管理7102-1竣工文件总额1.0008102-2施工环保费总额1.0009102-3安全生产费总额1.00010104承包人驻地建设11104-1承包人驻地建设总额1.00012清单第200章路基13202场地清理14202-1清理与掘除15-b清表换填m3310.59016204填方路基17204-1路基填筑(包括填前压实)18-a利用土方m3496.80019207坡面排水20207-1边沟21-b浆砌红砖排水沟m3194.80022209挡土墙23209-3砌体挡土墙24-a浆砌片(块)石m380.00025清单第300章路面26304水泥稳定土底基层、基层27304-1水泥稳定土底基层28-a厚200mmm2493.00029306级配碎(砾)石底基层、基层30306-1级配碎石底基层31-a厚150mmm2493.00032309热拌沥青混合料面层33309-2中粒式沥青混凝土34-a厚60mmm221907.60035313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石36313-1路肩培土m3430.40037315旧路处理m22745.00038清单第600章安全设施及预埋管线39602护栏40602-3波形梁钢护栏41-a路侧波形梁钢护栏m616.00042604道路交通标志43604-1单柱式交通标志个21.00044604-11拆除防撞墩个162.00045605道路交通标线46605-1热熔型涂料路面标线47-a车行道边缘线、分界线m21260.98048605-5轮廓标49-b附着式轮廓标个340.00050605-8减速带个8.00051清单第700章绿化及环境保护设施52703撒播草种和铺植草皮53703-4铺植草皮54-a马尼拉草皮m24631.72055704种植乔木、灌木和攀缘植物56704-1人工种植乔木57-a香樟棵402.00058合计：3555296元",3,3,3,1]
[1913,"文山市2021年上海援建平坝镇平坝村文旅基础设施提升项巨评标报告招标人：文山亩平坝镇人民政府招标代理公司：云南方圆工程瓷询有限公司日期：2021年09月06日酒).劳评标资县会签字恢雄勃莲重顿许林兹保高文山市2021年上海援建平坝镇平坝村文旅基础设施提升项目项目概况1、项目名称：文山市2021年上海援建平坝镇平坝村文旅基础设施提升项目2、招标方式：资格后审3、项目编号：FYWS2021-【34】4、招标内容:（一）民居修缮;（二）古镇历史建筑修缮：1.老政府会议室修缮（修缮后改为平坝镇历史文化溯源馆》2.老政府办公用房修缮3.军民共建幼儿园修缮（修缮后改为饮食文化展示馆）;（三）古镇泉眼（龙口水）及双胞塘等附属设施修缮:1.龙口水修缮2.双胞塘修缮;（四）公共基础设施建设;（五）回龙公园修缮：防腐木栏杆、集中绿化带打造。5、项目资金来源：上海援建帮扶资金6、计划投资：700万元;7、项目地点：文山市平坝镇平坝村。8、计划工期：90日历天（具体开工、竣工时间以招标人签订合同日期为准）。9、质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到一次性验收合格标准。二、招标过程本次项目由文山重乎坝算人民政府委托云南方圆工程咨迫有医公司为招标代理机构，代理本项目招标过程有关事宜。于2021年08月17日在“文山州公共资源交易电子服务系统”网站发布招标公告，报名时间为2021年08月17日起至2021年08月23日，每大上午8:30分至11：30分，下午14：30分至·17：00分（节假日除外），截止报名时间，共有4家投标单位参加报名投标。三、开标程序根据相关法律法规及招标文件的规定，开标时间：202L年02且0且0时30分，开标土.点1文山藏公共资源交易中心开标一室。开标会由云团方圆工程咨询有眼公司主持，截止投厂言)网恢注p执/评标委员会签字莲;材衫保高标文件递交时间，招标代理机构和监督人员共收到托家投标单位递交的4份投标文件，参加开标的单位有:招标人代表、监督人员、招标代理机构及各报名投标单位的代表。监督单位有:文山市发展和改革局杨加芬，开标会对投标人的投标文件进行开标、唱标",0,0,0,1]
[1914,"泸州广播电视发射台汛期防灾减灾维修项目工程量清单序号工程名称单位数量备注1发射机房屋面清於、防水维修平米150防水维修采用聚氨酯材质2发电机房排水沟清於、疏通、挖沟、砌沟、盖水密子人工及材料费米25挖沟深度≥20cm，宽度≥30cm3发射机房屋面加厚不锈钢挡渣网平米6挡渣网孔径≤1cm4树丫修整个105宿舍楼周边排水沟清於、疏通、维修米356办公楼周边排水沟清於、疏通、维修人工及材料费米427吊车租赁项18建渣清运项1",3,3,3,1]
[1915,"思南县特色田园乡村•乡村振兴集成示范试点项目采购需求公示1、项目名称:思南县特色田园乡村•乡村振兴集成示范试点项目2、项目编号:HJY2021-CG0143、公示期限（不少于2个工作日）:2021-9-10—2021-9-134、采购预算:80万元5、最高限价:80万元6、采购预算确定依据:思南县政府采购项目计划申报表7、采购单位名称:思南县乡村振兴局项目联系人:张丽联系电话:0856-72302328、采购代理机构全称:华建源工程咨询有限公司9、项目联系人:李工联系电话:0851-856066989、任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、验收规范、评标办法）：资格条件:（1）一般资格要求：具有独立承担民事责任能力：提供营业执照等证明文件，1）.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的条件；2）.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2020年度经审计的财务状况报告材料或基本开户银行出具的资信证明（新成立企业可根据自身情况酌情递交相关材料）；3).具有履行合同所必须的设备和技术能力：提供具备履行合同所必须的设备和技术能力的证明材料；4).具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年度连续三个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。5).参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；6).法律、行政法规规定的其他条件：诚信资格证明：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与投标。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（政府采购严重违法失信行为记录名单http://www.ccgp.gov.cn/cr/li的查询记录截图（完整清晰）。（查询时间为本公告发布后任一时间段，投标供应商须提供信用查询记录截图并加盖公章）。②本项目不接受联合体；（2）特殊资格要求：投标人须具备城乡规划编制乙级或以上资质条件，拟派项目负责人须具备国家注册城乡规划师资格",0,0,0,1]
[1916,"请输入验证码下载附件",0,0,0,1]
[1917,"会昌众达招标代理有限公司关于江西省会昌县卫生健康委员会会昌县西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目桩基检测项目（项目编号：HCZD2021-HC-C017）的竞争性磋商公告项目概况会昌县西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目桩基检测采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网(http://www.jxsggzy.cn/web/)获取采购文件，并于2021年09月16日09点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：HCZD2021-HC-C017项目名称：会昌县西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目桩基检测采购方式：竞争性磋商预算单价折扣率（%）：100%最高限价折扣率（%）：/采购需求：项目名称数量单位主要技术规格及要求会昌县西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目桩基检测（只允许国内供应商参与）1项项目概况：会昌县西江、右水等四个乡镇卫生院建设项目主要为新建医护业务用房、宿舍楼、医疗设备购置及垃圾、污水处理设施，给排水、内部道路等配套基础设施。项目总建筑面积32198.63㎡。其中，西江镇中心卫生院整体搬迁建筑面积15702.35㎡，洞头乡卫生院整体搬迁建筑面积3797.72㎡，右水乡卫生院整体搬迁建筑面积6000㎡，筠门岭镇卫生院宿舍楼建筑面积3330.6㎡，筠门岭镇长岭卫生院综合楼、宿舍楼建筑面积3367.96㎡。采购项目预（概）算单价：预算单价依据会府办字【2021】21号，低应变35元/根，静载35元/吨，平板静载4000元/点，取芯检测200元/米，本项目招单价折扣率。具体采购标的清单详见采购项目需求。合同履行期限：采购合同签订后按采购人要求履约。本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。3.本项目的特定资格要求：（1）具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（证书中的检测范围应含地基基础工程检测）。（2）具有上述资质所对应的质量技术监督机构颁发的资质认定",0,0,0,1]
[1918,"附件2:【溪龙乡绿色家居配套小微产业园项三一期工程施工招标代理、监理招标代理、工程量清单及预算编制服务单位】公开选取需求书选取方式:团直接选庭;忽公开竞价，7的项目业主:-/J日期:20年S时心附件2：【溪龙乡绿色家居配套小微产业园项目一期工程施工招标代理、监理招标代理、工程量清单及预算编制服务单位】公开选取需求书选取方式:R直接选定；£公开竞价。项目业主：（盖公章）日期：2021年8月目录一、项目概况二、中介服务机构资格要求三、服务范围及工作内容四、服务要求五、公开选取规则六、其他要求七、附件一、项目概况1.项目名称：溪龙乡绿色家居配套小微产业园项目一期工程施工招标代理、监理招标代理、工程量清单及预算编制服务2.建设服务单位：安吉县五鑫基础设施建设有限公司3.项目地点：安吉溪龙乡4.项目概况：溪龙乡绿色家居配套小微产业园项目一期工程1#厂房建筑面积30165.7平方米，门卫建筑面积40平方米，综合楼建筑面积为6434.6平方米。一期景观市政用地面积为7758.1平方米,建安费约4747.3万元。5.服务金额:9.8万元服务资金说明：/6.项目资金来源情况：自筹二、中介服务机构资格要求1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；2.选取中介方式：本次采用【直接选定】模式，要求报名企业具有工程造价咨询乙级及以上资质，且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。三、服务范围及工作内容1.公开选取范围：招标（采购）代理2.服务工作内容：编本项目一期工程施工招标代理、监理服务招标代理、工程量清单及预算编制（包括1#厂房、综合楼、门卫、装修以及室外配套工程等）。四、服务要求1.技术要求（1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织相关工作，维护各方的合法利益；（2）应用专业技术与技能为项目业主提供完成相应工作相关的编制服务；（3）中介服务机构应对工作中项目业主所出具技术经济资料等的科学性和准确性负责。（4）中介服务机构为本项目提供技术服务的知识产权应属受业主专有。任何第三方如果提出侵权指控，中介服务机构须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。（",1,1,1,1]
[1919,"jy.s法t果江心衣评标结果汇总赛详细过止签注3项目名称:人前山占破一姓水卫下哪料乡村预兴项I(期)疑震配套工程胜理(融招备—2021021)初步话康排监理机约点各分丛占存在占。名S村大打孔栖务混分让行1分头投标的予分(*议饰)）(管量)(试组3投标望价岳式*:%资格办介是密性许北投标人名称（元》签谷洛是浙省器并予彤延资谷格29.7091.70沉3.2828.72道过远过通过酒过87.93卫289258.6629.9128。20rw)”1型建设咨盖题过29。76山符舜“前行限究司汕过通过31227167.40通28、2087.328出:t;)火ytfers;p/29.6629、66法涵江道过WZ>:7通过延过26.的83,61辽“p法文上料签，各询1.:30c281.4729.66通过26.30竹以公)道过通过13oz25L.4点远过“vngy”山cPt-!交式不通过通过点宁市史非头任行店收1.30208:.47(门位小签往奶名:J”W9”履企段建漫资动许理焦围有限公山/范=名.柳州击天元汇程随理们限公励作旭子的中标候选人及其播监见:名:广肉推官[程盛焊许函行限公",0,0,0,1]
[1920,"二、工程量清单及技术要求（一）工程量清单序号分项编号名称计量单位工程量序号分项编号名称计量单位工程量序号分项编号名称计量单位工程量11第一部分建筑安装工程费公路公里2.4112102路基工程km2.4113LJ01场地清理km2.4114LJ0101清理与掘除km2.4115LJ010101清除表土m32488.3306LJ010102伐树、挖根m23749.0007LJ02路基挖方m33240.0008LJ0201挖土方m33240.0009LJ03路基填方m3678.00010LJ0301利用土方填筑m3678.00011LJ05特殊路基处理m31424.00012LJ0503新旧路基搭接处理m31424.00013LJ06排水工程m3/m1139.200/3560.00014LJ0601边沟、排水沟m3/m1139.200/3560.00015LJ060103土质边沟/排水沟m3/m1139.200/3560.00016103路面工程km2.41117LM01沥青混凝土路面m214480.00018LM0102路面基层m23950.00019LM010204级配碎石底基层m23950.00020LM02030201厚200mm级配碎石底基层m23950.00021LM0103路面基层m212040.00022LM010305水泥稳定类基层m212040.00023LM01030501厚200mm水泥稳定碎石基层m212040.00024LM0104透层、黏层、封层m212040.00025LM010401透层m212040.00026LM010403封层m212040.00027LM0105沥青泥混凝土面层m214480.00028LM010502中粒式沥青混凝土面层m214480.00029LM01050201厚60mm下面层m214480.00030LM04路槽、路肩及中央分隔带km2.41131LM0402路肩m31538.40032LM040201培路肩m31538.40033LM06旧路面处理m28820.00034LM072cm改性沥青应力吸收层m22790.00035104桥梁涵洞工程km2.4113610401涵洞工程道3.00037HD01管涵道2.00038HD02盖板涵道1.00039106交叉工程处9.0004010601平面交叉处9.00041107交通工程及沿线设施公路公里2.4114210701交通安全设施公路公里2.41143JA03标志牌块24.00044JA0301铝合金标志牌块24.00045JA030101单柱式铝合金标志牌块22.00046JA030102单悬臂铝合金标志牌块2.00047JA04标线m2882.60048JA0401路面标线m2882.60049JA040101热熔标线m2882.60050JA0403减速带m26.00051JA05里程碑、百米桩、界碑个26.00052JA0501混凝土里程碑、百米桩个26.00053JA050101混凝土里程碑个2.00054JA050102混凝土百米桩个24.00055JA06轮廓标个88.00056JA0604示警柱个88.00057110专项费用元5811001施工场地建设费元5911002安全生产费元备注：以上“工程量清单”为本项目的《财政审核的预算报告书》的工程量清单，若清单参数中存在品牌型号仅作为参考品牌，供应商可满足或优于参数即为符合要求。",3,3,3,1]
[1921,"山丹马场三场有限责任公司2021年暖气改造工程最清单工程或费用名称单位数量单价合价备注总价编号第一部分建筑工程采暖工程维修铺设申133聚氨畜直理式预制保温管]162湘设申100聚氨畜直理式预制保温管谢设80聚氨尴直[埋式预制保温管焖接DN1133法兰闸网郑接DN100法兰师阀按DN80法兰(闸梁的安装55KW变颗泵土建及建筑工程挖沟槽土方州)1017.60回项土方m2101760【混凝土构件拆除㎡24.60亮筑C25砼200m厚水泥砂浆地面采2.2m，内径（上口-800）、（下口D1500）圆形检:并翻筑（1㎡*l.5m）内径来深2.2m方形检查井砌沉企属门窗拆除24,70系列金属断桥似安装艺电,维修Im*2.4m钢制大门m第二部分工程措施费安全文明施工费保险费",3,3,3,1]
[1922,"【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称:艺海北路（北三路至北四路）道路工程-道路工程标段:第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价新老路面交接1041001001001拆除路面路口及叉口，新旧路面交接处拆除15cm厚混凝土路面，割缝，拆除方式、场内运输及外运运距等投标单位自行考虑；m267.1623.812041001001002拆除路面路口及叉口，新旧路面交接处拆除11CM厚沥青，割缝，拆除方式、场内运输及外运运距等投标单位自行考虑；m247.8214.723040203003001粘层机动车道：PC-3乳化沥青粘层0.5L/m2m2114.981.594040203003002透层、粘层乳化沥青透层，用油量1.2L/m2m2114.983.855040203006001沥青混凝土机动车道：4CMAC-13C细粒式沥青砼（SBS改性沥青）m2114.9859.236040203006002沥青混凝土机动车道：7cmAC-20C中粒式沥青砼（内掺0.3%玄武岩纤维）m280.4985.077040201021001土工合成材料B型贴缝带，宽300mm，厚2.5mm，拉力N/50mm≧450m268.9912.44土石方工程8040101001001挖一般土方挖道路土方：土方类别、湿土、土方调配方案、堆放场地、运输方式、场内外运运距等投标单位结合岩土工程勘察报告及现场踏勘进行综合考虑m338906.4320.26本页小计【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称:艺海北路（北三路至北四路）道路工程-道路工程标段:第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价9040103001001回填方道路路床以下利用现场的土方回填，回填压实密度应达到规范要求（土方调配方案、堆放场地、运输方式、场内运距等投标单位综合考虑）m32341.963.6610040103001002回填方1.路基换填宕渣m34482.1594.26机动车道11040202001001路床（槽）整形路床整形碾压，压实度符合设计要求。m213339.901.8212040202008001塘渣40cm宕渣垫层，分层回填，分层压实压实度符合设计要求。m212506.1339.6213040202015001水泥稳定碎（砾）石20cm厚4.0%水泥稳定碎石基层，压实度符合设计要求，熟料运输采用机械及运距由投标单位自行考虑m212025.3554.614040202015002水泥稳定碎（砾）石20cm厚5%水泥稳定碎石基层，压实度符合设计要求，熟料运输采用机械及运距由投标单位自行考虑m212099.8356.8215040203003003透层、粘层机动车道：乳化沥青透层，用油量1.2L/m2m211748.853.",3,3,3,1]
[1923,"竞争性谈判邀请书编号:设备动力部【2021】-0214邀请单位中国石化上海高桥石油化工有限公司竞争性谈判业务名称炼油三部密闭输送带修理项目编号业务联系人朱德元联系电话和电子邮箱朱德元02168611060-34267;zhudeyuan.gqshgsinopec.com业务范围（炼油三部密闭输送带修理业务来源:炼油三部炼油三部焦化密闭输送带系统修理检修，详见《密闭输送带修理清单》业务所在地工期、履行期施成计划时间合同生效之日起～2021年11月30日。对被邀请单位资质要求1、必须具有相关设备检维修企业资质:、营业执照、资质证书、安全生产许可证:县相关施工业绩及授权委托书。竞争性谈判报名响应时间个工作日之内招标信息平台公示之日起5竞争性谈判报名响应方式书面填写报名表后发送扫描件或者书面提交竞争性谈判文件爱送受意清单位的时间竞争性谈判响应截止后当天竞争性谈判发送受邀请单位的方式等其他需要补充说明的事项无",0,0,0,1]
[1924,"分部分项工程量清单与计价表工程名称:土建工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价0101A土石方工程71425.4711616.1722778.661010101001001平整场地1、土壤类别：土质按照地质勘察报告m26660.79526.1453.28352.982050101006001绿化拆除1、施工部位：新建楼区域2、材质：苗木及苗木下土方3、厚度：30cm4、备注：拆除时需充分考虑对水表井、地下管线等其它保留构造物体的保护，如有损坏，恢复重建不予另计；拆除后废碴运至利于上车处集中堆放，并装车,含堆土费用，中标后不得调整m266610.176773.221165.53303.363010101003001挖沟槽土方1、土壤类别：土质按照地质勘察报告2、挖土深度：1.5m以内3、机械开挖至设计标高以上200，余下由人工开挖m320.8310.91227.26118.1160.24010101004001挖基坑土方1、土壤类别：土质按照地质勘察报告2、挖土深度：1.5m以内3、机械开挖至设计标高以上200，余下由人工开挖m3912.121210945.445965.262636.035010101002001挖一般土方1.土壤类别：土质按照地质勘察报告2.挖土深度：5m内3.开挖方式：满堂开挖3、机械开挖至设计标高以上200，余下由人工开挖m3843.866.645603.232902.881502.076010103001001回填方1.土质要求:符合回填要求的优质土2.密实度要求:0.96以上3.部位：就地回填m3792.824.073226.78911.7415467010103001002回填方1.土质要求:3:7灰土2.密实度要求:0.96以上3.部位：地下室墙体外侧800范围m3194.688113.0722013.37223.89379.648WB010101013001余土外运1、土壤类别：三类2、运距：投标单位自行选择堆土场地，此项清单含堆土场地费用。m3983.9822.4722110.03275.5112998.380104D砌筑工程386021.6971188.441866.319010401001001砖基础1、砖品种、规格、强度级：MU20混凝土实心砖2、砂浆强度级：Mb10水泥砂浆3.部位：地下室侧墙保护层m353.75625.4233616.337585.2451.510010401003001实心砖墙1、砖品种、规格、强度级：MU20混凝土实心砖2、砂浆强度级：Mb10水泥砂浆3、墙体厚度：200m33.968837.733324.11650.5134.1611010401003002实心砖墙1、砖品种、规格、强度级：MU15混凝土实心砖2、砂浆强度级：Mb10水泥砂浆3、墙体厚度：2004、部位：女儿墙m34.921783.93857.57806.7542.3712010401012001大便池1.大便池2.做法参见:02J915，第82页①3.大便池采用不锈钢成品3.含蹲位及踏步砌筑，小便池采用不锈钢成品",3,3,3,1]
[1925,"鄂城区政府采购中心招标文件采购项目名称：2019年鄂城区物业管理服务协议供应商资格项目编号：ECCGZX【2018】103号采购方式：公开招标鄂城区政府采购中心2018年11月26日第一章投标邀请函根据鄂城区财政局《关于委托确定2019年度鄂城区协议供货和定点服务供应商的函》要求，鄂城区政府采购中心对“2019年度鄂城区协议供货和定点服务供应商”所需的物业管理服务供应商资格进行公开招标，欢迎符合资质条件的投标人参加投标一、招标编号：ECCGZX【2018】103号二、项目名称：鄂城区政府集中采购项目2019年度协议供应商资格三、招标内容：物业管理服务四、采购预算：无五、投标人资格要求（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件（二）投标人为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单六、资格审查方式：资格后审七、招标文件获取：电子邮件八、报名时间：2018年11月26日上午8：30——2018年12月5日下午17：00（工作时间）九、报名方式法定代表人前来报名时须携带报名表，三证合一的工商营业执照(或工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证)，法定代表人身份证明书及本人身份证等文件的复印件，所有复印件必须加盖单位公章委托代理人前来报名时须持有法定代表人授权委托书，本人身份证原件及上述资料地点：鄂州市鄂城区政务服务中心二楼（采购中心）（鄂城新区鄂东大道47号）十、开标信息1.投标文件提交截止时间：2018年12月27日10:00时，截止时间即为开标时间，逾期送达的响应文件恕不接受2.开标地点：鄂州市鄂城区政务服务中心二楼（鄂城新区鄂东大道47号）十一、质疑的受理相关供应商对招标文件、采购过程和中标结果有异议的，可在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向鄂城区政府采购中心提出质疑质疑时请提交书面质疑函一份（法人",1,1,1,1]
[1926,"东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）—一保险柜采购项目（重新采购）评审结果公示广东有德招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞迎宾馆酒店有限公司委托，就东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）一一保险柜采购项目(重新采购）（项目编号：DZB21DGQY0217)进行询价采购，经询价小组评审，现将评审结果公示如下:一、填目名称：东莞迎宾馆议扩建泉目（国际学术交流中心）一一保险柜采购项目(范新采购)二、评审日期:2021年09月18日三、评审结果公示日期:2021年09月18日至2021年09月21日四、评审结果序号成交候选人序号单位名称响应报价（元，总价）上第一成交候选人￥147,780.00五、联系方式:（一）采购人联系方式采购人:东莞迎宾馆酒店有限公司地址：东莞市南城区概源路1号联系人:连先生电话：0769-38883999（二）采购代理机构联系方式采购代理机构：广东有德招标采购有限公司趋址：东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号联系人：张小姐电话：0769-23362836-8007供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向采购代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议裁止时间而提出的任何疑问，采购代理机构将不予答复。公必特此公示。,采购革登:无东莞迎宾馆酒店有限公司买宫“米购代理机构:广东德招标采购有限公司必21年09月18日",0,0,0,1]
[1927,"沙雅县消防救援大队误餐室改造招标控制价招标控制价（小写）:47355.76元(大写）:肆万柒仟参佰伍拾伍元柒角陆分工程造价云门之招标人:咨询人的墨叁辽谊)飞法定代表人简水法定代表人呼翠或其授权人:或其授权人:货纪(已C咚入12月3]日编制时间:年月日复核时间:年月日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工理名称:装饰装像工程标段:沙雅县消防教援大队误餐室改造第１页又共1页金额（元）分部分项.龙骨材料种类、规格、中面:U型吊顶天棚规格:品种、。2,面层岩蓉智益詹7巨。17。19项目名称:靠地衣柜衣柜个台柜规格:厨房置物台服务台景垣种决全规格:1800米600=g001.窗帘材质:布艺窗帘（交窗帘轨含宫帘腾谈宜京□2省斋度、光崖:6000*拟江标财3203.窗帘层数:2.暖气罩材质:生态板包饰面板暖气早总惠暖气片38.49.9或2墙面装饰板吊顶天播.面层材料品种、无规格、颁色:瑞面装饰布龙骨材特种类、无规格-、中馆(省加（约做1S00以内)后门□2画层葛料苗、规格:处出诉元卫生间部位:37.564771.968.17327.715613.672168742168。741014171014。171304992133.871325.31146.284095。84120。16908。33增体类型:卫生回等有房剂加237.62105.762.面层材料品种、3978.69规格011204003001010904002001101B00101170100600136.0e396.9440048034064.5911.53807、1注:为计取规费等的使用。可在表中增设其中:“定额人工费”“定额人工费”丧一03总价措施项目清单与计价表工远名意:最饰装修工程标段:沙雅县消防整援大队误餐童改造第12页共1页五35.11部分项人工贾+可计最措施人工费32.35其中:临时设施受其中:扬尘防治增加部分项人工费+可计是措施人工费部分项人工费+可计晨播施人工密1.6的>部分项人工费+可计工犁定位复测、点交清分011707008001验着孟入全弦理牌8.55部分项人工赏+可计:殖脆下立赛监76.3l.2前效江费部分项人工费+可计XOL1707011001特殊地区增加要13脉措施人工费心)拉时649.46编耐人（远价人员）,复核人（造价工程师）被少生远基节壁中安全文明施工费可为“定额基价”“定额人工费”或“定额人工费+定额机被费”，其他项目可为“定十处或舒择务去)表-11",2,2,2,1]
[1928,"国网北京昌平供电公司各办公楼给水排水分系统净水设备维修C招标编号:RGSJNDS210723-Y）-、中标人信息:标段(包)[001]国网北京昌平供电公司各办公楼给水排水分系统净水设备维修:中标人:北京昌建建筑工程公司中标价格：113.826857万元二、其他:中标结果公告1.工程名称:国网北京昌平供电公司各办公楼给水排水分系统净水设备维修2．招标人：国网北京市电力公司昌平供电公司3．招标人地址：北京市4．招标代理机构全称：北京荣广盛工程曾理有限公司5．招标方式：公开招标6．中标单位：北京昌建建筑工程公司7.中标金额：1138268.57元大写：壹佰壹拾叁万捌仟贰佰陆拾捌元伍角分三、监督部门本招标项目的监督部门为中国招标投标公共服务平台四、联系方式招标人：国网北京市电力公司昌平供电公司地址:北京市联系人:/电话:/电子邮件：2644157687@cqq.com招标代理机构：北京荣广盛工程管理有限公司地址:北京市丰台区右安门桥迦南大厦A座1108室联系人:彭嘉伟电话:13031003035电子邮件:13031003035@l26.com万2签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负空后长上/招标人或其招标代理机构(:xxC盖章）人",0,0,0,1]
[1929,"附件1四川省妇幼保健院遴选院内2017-2018年度零星工程维修服务项目一、项目概况1.项目名称：四川省妇幼保健院遴选院内2017-2018年度零星工程维修服务2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号（四川省妇幼保健院）二、造价咨询机构服务内容1.负责院内2017-2018年度院内防水、维修、拆除、装饰装修等单个工程小于5万元零星工程供应商2.工程量清单说明2.1本工程量清单是根据按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发[2014]439号）及配套文件2.2工程量清单仅是投标报价的共同基础,实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款约定的有关规定2.3本次招标为零星维修工程招标，请投标人在报价时充分考虑工程的零星性3.技术标准和要求3.1按国家现行施工及验收规范执行，包括但不限于：GB50352-2005《民用建筑设计通则》GB50016-2006《建筑设计防火规范》GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》JGJ117-98《民用建筑修缮工程查勘与设计规程》GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50118-2010《民用建筑隔声设计规范》GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》GB50345-2004《屋面工程技术规范》GB50009-2001《建筑结构荷载规范》JCJ125-99《危险房屋鉴定标准》GB50003-2001《砌体结构设计规范》GB50010-2010《混凝土结构设计规范》GB50153-2008《工程结构可靠性设计统一标准》JCJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》JG/T264-2010《混凝土裂缝修复灌浆树脂》GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》GB50176-93《民用建筑热工设计规范》GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50364-2005《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50052-2009《供配电系统设计规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2007《综合布线系统工程验收规范》GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及",0,0,0,1]
[1930,"附件2报价函项目名称：2021年珠海市工程技术研究中心项目评审报价：大写：元；小写：元。服务期限：自合同订立之日起，至项目所规定的服务完成。报价人名称（加盖公章）：日期：年月日",0,0,0,1]
[1931,"申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；1.1.具有独立承担民事责任的能力：具体要求：提供独立法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：具体要求：提供2020年度的财务报表或财务审计报告（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表），2021年成立的公司提供银行资信证明；1.3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：具体要求：营业执照或经营企业许可证中应包含本次采购货物或服务的经营范围；1.4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：具体要求：2021年任意1个月的纳税证明的相关材料；1.5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：具体要求：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规的声明函；1.6“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信为录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：供应商提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内）。1.7、法律、行政法规规定的其他条件。具有国内独立法人资格，允许经营本项目的供应商才有资格报名参加本项目投标。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：已落实。3.本项目的特定资格要求：1包：投标供应商应具有农药经营许可证评标方法、评标标准、定标原则一、评标方法:■综合评分法最低评标价法二、评标标准（一）具体的评标标准。评审办法(1包)分值评分因素评分标准备注报价得分按照综合评分法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分方分，其他投标人的价格分统一技照下列公式计报价30分心与投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X价格权重值（30%）X100（凹含五入后保留小汝直后两值)注：投标报价",0,5,0,0]
[1932,"序号招标要求投标应答响应/偏离说明2",0,0,0,1]
[1933,"智能药柜采购评审结果公示（2021-JL13（59）-W30024）我院智能药柜采购评审工作现已结束，评审结果如下:一、项目名称：智能药柜二、项目编号：2021-JL13（59）-W30024三、公示日期：2021年8月25日-2021年8月30日（3个工作日）四、评审结果：项目名称结果智能药柜流标五、质疑渠道如有关供应商对评审结果有异议，请在本公示期内以书面形式向物资采购中心提出质疑，公示日期结束后将不再受理。六、联系方式：联系人：廖老师、张老师电话：023-68762231纪委监督电话：023-68762020在此，对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。地址：西南医院江北院区（陆军第九五八医院）",0,0,0,1]
[1934,"河南省信阳市第三人民医院采购医疗设备项目（B、C）招标文件中鹏工程咨询ZHONGPENGENGINEERINGCONSULTING采购人：河南省信阳市第三人民医院代理机构：中鹏工程咨询有限公司日期：二〇二一年六月目录第一章招标公告，1第二章投标须知，5第三章评标方法及标准，17第四章合同条款及格式，22第五章采购需求，22第六章投标文件格式，28第七章河南省政府采购合同融资政策告知函，51第一章招标公告项目概况河面置信阻市第三人民医院采购医疗设备项目CBC)招标项目的潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（ww.xyggzy.jy.cn）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标。获取招标文件，并于2021年06且28日09直30分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1、项目编号:信源财公开招标-2021-312、项目名称:河而着信阳市第三人民医院采购医疗设各项目（B、C)3、采购方式:公开招标4、预靠金额:540000元最高限价:540000元序号包号包名称包预算（元）包最高限价（元）气/河南省信阳市第三人民医院采购医疗设备项目（B、C)5400005100005、采购需求（包括但不限于标的的名称、数品、简要技术需求或服务要求等)5.1采购内容:超声骨密度测量仪（诊断）仪、动脉硬化检测装置，具体采购内容及要求详见招标文件:5.2供货及安装期:合同签订后30日内所有物品设备运达采购人指定地点，并安麦调试、培训及验收完毕:5.3质保期:免费质保期不存低于3.年，质保期内所有产品维护、维修、升级等求免费上门服务:5.4质最要求:必须达到合格标准。6、合同股行期限:合同签订后30日历天7、本项目是否接受联合体投标:否8、是否接受进口产品:是二、申请人资格要求:1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定求2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目执行促进中小型企业发展政策（残疾人福利性企业、监狱企业视同小微企业）、优先采购节能环保产品等政府采购政策。中鹏工程咨询有限公司上电话:0376-67815193、本项目的特定资格要求3.1具有独立承担民事责任的能力（在中华人民共和国境内注册的法人,提供《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或上述“三证合一”的营业执照",1,1,1,1]
[1935,"顺序号:201901080458070120347济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证.项目名称济南市发展和改革委员会济南市区域性节能评估专项研究(无分包)济南市发展和改革参员会济南市区或性节付老交易登记号第1页共1页",0,0,0,1]
[1936,"单一来源采购专家论证意见表采购单位宜春市工业和信息化局宜春市智慧工业平台和江西锂电大数据中心平台运营项目名称外包服务项目项目金额54万元去去w西守问而秘泸低,空福事云学国秀梦治加渔*最显念学一*事还示创丰(学凯等嘴专家1论证意见专家姓名;/打本职称沈7《/工作单位方云命五w惠巡义危或馆b式虚于它击加远%面务愿方污际动7专家2论证意见之儿许□。专家姓名花;职称2说次工作单位支A己江oo节审江科军琼云器巴苏江迈、西己o邢思申信坎巴议们羽军一茅云文约分a专家3论证意见专家姓名(/;3职称7ml工作单位了西签二加时至(1)",0,0,0,1]
[1937,"长顺县供销合作社联合社采购建设农产品质量安全追溯体系项目编号：CSGGJY-ZC03-2018010171采购文件采购人：贵州省长顺县供销合作社联合社采购代理机构：贵州海潇佳誉工程管理有限公司采购日期：二〇一八年十一月敬告：请认真阅读本采购文件采购人对本文件保留最终解释权目录目录3第一章采购公告1第二章投标供应商须知4投标供应商须知前附表4投标供应商须知正文部分9一、总则9二、采购文件9三、投标文件的编制10四、投标文件的递交13五、开标、评标与中标14六、授予合同16第三章采购需求及参数要求181、采购需求182、规格和技术参数193、其他22第四章评标标准及办法23第五章合同条款及格式28第六章投标文件（格式）291、投标函322、投标报价一览表333、货物分项报价表344、投标供应商代表身份证明355、投标保证金376、偏离表387、投标供应商基本情况表398、类似项目业绩一览表409、技术方案4110、投标供应商需提交的其它材料42第一章采购公告1、项目名称:长顺县供销合作社联合社采购建设农产品质量安全追溯体系2、项目编号:CSGGJY-ZC03-20180101713、项目序列号:CSGGJY-ZC03-20180101714、项目联系人:龙秋芸5、项目联系电话:151178876266、采购方式:公开招标7、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）（1）采购主要内容：建设农产品质量安全追溯体系（具体采购物资详见采购清单，最终以实际采购清单为准）（2）采购数量：1批（3）采购预算：1000000.00元（4）简要技术要求、服务和安全要求：详见招标文件（5）交货时间或服务时间：采购人指定时间（6）交货地点或服务地点：采购人指定地点（7）其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：投标人自行踏勘现场8、投标供应商资格要求：（1）一般资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件，提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的证明材料，具备完成本项目能力的厂（商）家的合法资格2、本项目不接受联合体投标3、供应商须提供的材料：（1）提供法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或提供“三证合一”、“五证合一”营业执照副本），提供基本账户开户许可证副本复印件；其他组织提供营业执照",1,1,1,1]
[1938,"直饮水系统设备采购项目招标公告（招标编号:/）项目所在地区:河南省，郑州市一、招标条件本直饮水系统设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金0万元，招标人为郑州银行股份有限公司本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标二、项目概况和招标范围规模直饮水净化系统设备的深化设计、设备供货、安装调试、验收及技术服务等，直饮水设备出水水质符合《食品实全国家标准包装饮用水GB19298-2014》:具体内容详见《招标标文件》;范制：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:二(001)直饮水系统设备采购项目;≥z三、投标人资格要求-日≤(001直饮水系统设各采购项目)的投标人资格能力要求:3.1.报名企业应具有独立法人资格，营业执照且具有与本项目内容相适应的(生产或销售)许可范围,著为代理商须出具制造商的代理授权书或者针对本项目的制造商原厂授权书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力3.2.投标人需提供2016年1月1日以来类似项目业绩(以合同原件为准5）:33信著要求：①、投标人及其法定代表人、法定代表人委托代理人均无行贿犯罪记录（承诺格式自拟，加盖公章》②、投标人应提供通过“信用中国\"网i（www.creditchina.govcn%渠道查询企业信用记录的查询页并加盖投标人公章,对列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得参与不次招标活动（求查询对象涵盖企业、法定代表人、法定代表人委托代理人》（信用信息查询的时m期限为招标公告发布之后)③、投标人近三年（自2015年1月1日起至今）内，未处于被贡令停产、停业情况，没有投标资格被取消的情况,没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量安全生产事故等问题或被行政主管部门处罚或禁止:投标的情况（格式自拟，加盖公章》3.1、财务要求企业近三年财务状况良好，提供2015、2016、2017年度审计报告3.5．本项目不接受联合体投标注单位负贡人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时对该项目进行投标若出现.上述",0,0,0,1]
[1939,"评标委贝合由招标人的代文m和天技术、名济学方面的专实担成。其中、tt为升：火(务梁*车、王府梅、防文山、7春生卫、评标委员会组成2人禾设计工程集财有限公司43中科瑞城设计有限公司智诚建科设计有限公司2地推工程设计有限公司工团开标记录如下：截止到2021年05月17日15时30分本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件本项目开标会于2021年08月17日15时30分在第三开标厅(不见面)召开二、开标情况代理机构:河南宏业建设管理股份有限公司采购人:淮滨县民政局分包编号:z.js202107093-1分包:淮滨公益性公基建设设计费预算项目项目概况投标单位名称2172002.002179940.002175150.002169600.00.投标报价(元/y)评标报告30日历天30日历天30日历天30日历天设迁周期亿社标笔滔容湛滋六笔湛宜汇浴验坪名鄂帝算当部新欧门的验收些艺国家必苍姜湛鄯湛质量要求7幼盖云盖酒52。沟犹淄疆沱云花能油涵藏二发藏式污前宜艺涪刻福瀚沈式乙京处沁受治立斋治立斋滨江冻涵治兴器心米楼米兰心壮誉二>兰≥开远备注C",0,0,0,1]
[1940,"滑县牛屯镇2021年西常村、齐庄村、马居寨村一后鸭固村、前马头固村道路硬化项目推荐供应商人员签到表采购人滑县牛屯镇沃民政庭采购代理机构中新创达咨询有限公递采购项目名称滑县牛屯镇2021年西常村、齐庄村、马居寨村、后鸭固村、前马头固村道路硬化项目时(间姓名工作单位:3六出4凡逃xzc7小企盈产9滑其尘述点职务或职称2径师不下户",0,0,0,1]
[1941,"采购人推荐供应商的意见我单位拟采购博兴县陈户镇陈户村美丽村居项目，不分包，采购预算为3946640.59元，采用竞争性谈判方式采购。现推荐山奎宜遵边林园替建设在限公司参与博兴县陈户镇陈户村美丽村居项目的竞争性谈判采购活动。推荐理由为该企业有丰富的工作经验，企业有专业实力，良好的社会信誉，并具备过硬的技术，能够严格履行责任和义务，并且能够顺利的完成各项工作。经信用中国网站、信用山东网站、中国政府采购网和全国建筑市场监管公共服务平台查询，该供应商无不良行为记录。特此推荐说明。推荐供应商有关信息如下;序号供应商名称注册地址资质情况法人1山东京博函林园林建设有限公司山东省滨州市博兴县刘静18605436119无逍次载为政府6/1年d/08日专家推荐供应商的意见博兴县陈户镇陈户村美丽村居项目，不分包，采购预算为3946640.59元，采用竞争性谈判方式采购现推荐滨州北海邑林建设看限公司参与博兴县陈户镇殊户村美丽村居项目的竞争性谈判采购活动。推荐理由为该企业有丰富的施工经验，企业有专业实力良好的社会信誉，并具各过硬的技术以及施工秩序，能够严格股行责任和义务，并且能够顺利的完成各项工作。经信用中国网站、信用山东网站、中国政府采购网和全国建筑市场监管公共服务平台查询，该供应商无不良行为记录。特此推荐说明。推荐供应商有关信息如下:歌然供应商名称注册地址法人资质情况联系电联系必人/滨州北海园林建设有限公司山东省滨州市滨城区王建岛市政公用工程张靖1337131资2778总承包贰缓专家签字:立内7o7）年%月S日专家推荐供应商的意见博兴县陈户镇陈户村美丽村居项目，不分包，采购预算为3946640.59元，0采用竞争性谈判方式采购。现推荐山东氏信工程在很公司参与博兴县陈户镇陈户村美丽村居项目的充争性谈判采购活动。推荐理由为该企业有丰富的施工经验，企业有专业实力，良好的社会信誉，并具各过键的技术以及施工联序，能够产格泓行责任和义务，并且能够顺利的完成各项工作。经信用中国网站、信用山东风站、中国政府采购风和全国建筑市场监管公共服务平台查询，该供应商无不良行为记录。特此推子说明。推荐供应商有关信息如下:心号供应商名注册地址称法人资质情况联系联系电人话*马勇1805439市政公用工程赵建总承包三级1299兵专家签字:/队三2ol年9月S日",0,0,0,1]
[1942,"苏州市建设工程招标控制价备查表工程名称越湖名邸一期、二期消防改造工程工程地点吴中区建设单位江苏金枫物业服务有限责任公司建设规模合同估算价约176万元开标时间2019-1-16上午10：00时招标控制价（元）1663076.90编制单位苏州市群益工程顾问有限责任公司资质等级甲级编制人员姓名执业印章编号许一鸣建[造]16320016134陈亚平苏130E65626工程特征描述：工程类别：本工程为越湖名邸一期、二期消防改造工程，包括报警器、烟感等消防设备的维修及更换、室外消防管网维修、泵房设备的维修等修缮安装招标工期：60日历天定额编号：计算公式：网上公示时间：2019-1-2编制单位（签章）",2,2,2,1]
[1943,"技术标评委打分表项目名称：化产一二车间危化品装卸车系统改造项目时间：年月日序号评审项目分值一技术方案（满分25分）251技术方案和实施方案可操作性强，可靠性强，满足招标文件要求得0-10分；优于招标文件要求，得10-15分。0-152有确保稳定、可靠运行的有效措施，所提供的设备满足相关标准要求。0-10二施工与工期（满分15分）151提供施工方案及技术措施；评委根据投标文件情况分为一般、良、优，分别酌情得1-2分、2-3分、4-5分，内容不全酌情扣分，若此条缺项不得分。0-52工期30天，得5分，超过不得分，每缩短2天加1分，满分10分。0-10三质量保证措施（满分10分）101承诺设备使用寿命，使用寿命最长得5分，其他视情况得1-4分。0-52试运行期间安排专业技术人员驻厂，跟踪运行并提供全程技术服务，免费对我方相关人员进行技术指导和培训，正常使用期间接到我公司现场技术服务要求后，需36小时内派人员到达现场并解决问题。0-5四答辩（满分5分）51根据投标单位技术人员同类改造经验以及现场回答问题准确情况进行综合评价，得0-5分。0-5合计得分",5,5,5,1]
[1944,"红塔烟草集团大理卷烟厂2021年非烟用物资（固定资产）-设备类网上供应商库内询价采购项目评审结果公示采购项目采购项目红塔烟草集团大理卷烟厂2021年非烟用物资（固定资产）-设备类网上供应商库内询价采购项目采购项目实施单位实施单位红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂实施单位评审监督本项目评审过程由红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂审计科全过程监督。采购方式公开招标(网络采购B模式)参加报价单位云南中烟工业有限责任公司非烟用物资网上供应商库内-辅助设备、器具类供应商。《采购须知》发出及评审时间《采购须知》发出时间：2021年7月9日；评审日期：2021年7月20日。评审小组组成情况红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂物资采购专家共7人。成交单位、成交项及价格1、大理市建设百货商场有限责任公司，成交项：第5、7项，含税成交金额合计：9080.00元；2、云南冉达商贸有限责任公司，成交项：第1项、第11项，含税成交金额合计：99640.00元；3、大理富力机电设备有限公司，成交项：第3项、第4项、第8项，含税成交金额合计：166486.80元；4、昆明康泽电子科技有限公司，成交项：第2项、第6项、第9项，含税成交金额合计：1292580.00元。5、第10项，由于无有效报价，经评审取消本次采购。备注备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月27日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月27日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月27日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂二○二一年七月二十二日",0,0,0,1]
[1945,"招标文件公示意见反馈表项目名称：浙江省兰溪市2021年病险水库山塘除险加固项目（二期）行政监督部门：兰溪市水利工程招投标监督管理办公室反馈意见发送邮箱：2086541716@qq.com反馈意见截止时间：2021年7月14日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[1946,"舒安街彭塘村塘堰改造夏财采计【2018】01285招标文件采购单位：舒安街道办事处采购代理机构：湖北共田氏工程招标有限公司项目编号：HBGTS-TP2018-G134采购方式：竞争性谈判2018年12月1目录第二章第七章第一章谈判邀请函3谈判程序4第三章谈判须知5一、项目概况5二、参加竞争性谈判投标人的条件5三、竞争性谈判的文件5四、投标文件的组成6五、投标文件的编制与递交6第四章招标内容及要求8一、项目概况8二、项目内容8一、投标函12二、投标一览表13三、资格证明文件14四、法定代表人授权委托书15五、组织机构及企业状况16六、项目技术负责人简历表17七、主要施工人员表18八、单位工程费汇总表19九、分部分项工程量清单计价表20十、主要材料价格表21十一、施工方案书22第六章合同主要条款（参考）23评定标准2512第一章谈判邀请函根据武汉市江夏区政府采购办【2018】01285号文的要求，湖北共田氏工程招标有限公司受舒安街道办事处的委托，对舒安街彭塘村塘堰改造进行竞争性谈判采购欢迎有意向的合格投标人前来竞投一、谈判文件报名时间及地点：2018年12月17日起至2018年12月19日，每日上午9：00－12：00，下午14：30－17：00，在湖北共田氏工程招标有限公司，合格的投标人领取竞争性谈判文件二、报价文件：（一）报价文件一式三份，正本一份，副本二份（二）报价文件的制作：供应商应认真阅读本谈判文件，按谈判文件的要求编制报价文件，对本谈判文件的商务要求和技术条款作出实质性的响应和答复（三）报价文件的密封：报价文件必须密封，并须在密封件启封处加盖公章报价文件一式三份，正本一份，副本二份（四）报价文件的签署：报价文件须由参加谈判供应商的法人代表或法定代表授权人在凡谈判文件规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章否则，其报价文件无效报价文件中如有修改处，也须有法人代表或法定代表授权人的签名和盖章三、谈判时间：2018年12月24日上午10：50（北京时间），地点：湖北共田氏工程招标有限公司开标室，参加谈判的投标单位提供最终报价，并在最终报价书上签字确认四、联系方式：",1,1,1,1]
[1947,"经微打让)”",0,0,0,1]
[1948,"宝鸡保德利电气设备有限责任公司，工作服采购招标评标结果公示，宝鸡保德利电气设备有限责任公司工作服采购公开招标（招标编号:，BDL-lLB-2021-01）的评标工作已经结束。根据评标情况，现将中标候选人情况子，以公示，具体如下:，序号，西安华宏名绅服饰有限公司，陕西红帆服饰有限公司，1，西安兆吉木洋科技有限公司西安华宏名绅服饰有限公司，陕西红帆服饰有限公司，2，西安兆吉木洋科技有限公司159,600.0080.43第三名，公示期自2021年1月20日至2021年1月22日，公示期间，投标人和其它，有利害关系人如对公示的评标结果有异议，可以向招标人提出质疑。质疑是法人，的，必须由其法定代表人或授权代表签字盖章;其它组织或个人质疑的必须由其，主要负责人或本人签字，并附有效身份证复印件。，招标人:宝鸡保德利电气设备有限责任公司，地址:宝鸡市高新大道196号，招标办公室:魏东13992737162，审计监察部:郑晓宁13571789543，联系电话:0917-2755135，电子邮箱:wei.dong@bi=baodeli.co，宝鸡保德利能汽设备有限资在公司，2021年1月19，",0,0,0,1]
[1949,"评分汇总表标段(包)名称：大坂绿远场外给水工程(XE20211008001001)科话投标单投标报价(元遂名号振价右效性签注浙江区区胜设石区公司1注580,0012看效绍兴市五蕴建设有限公司135830,0有名第一油医辰赵人洛汽裕福设有限公请13560,00付心绍兴推自建设右限公面[珍彩区宜称:166783,C邯苏方法:执签定标法且负责人签工式括雅下沉率[]:17.0实际没包阶格:1[0招标单位签字:招标代程签字:益督人签字：公共宽源交务中心号开标时间:2021-09-1309:3",0,0,0,1]
[1950,"内蒙古恩和农牧业有限责任公司内蒙古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目内蒙古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目评标报告评审委员会2021年08月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古恩和农牧业有限责任公司内蒙古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目内蒙古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目（以下简称“本项目）已由以恩公司字2021发44号文件批准建设，项目业主为内蒙古恩和农牧业有限责任公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为内古恩和农牧业有限责任公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，内蒙古恩和农牧业有限责任公置内装古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目内蒙古恩和农牧业有限责任公司智慧农业平台建设项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月01日，交工日期:2021年09月15日。共计15日历天。2.3标段详情:",0,0,0,1]
[1951,"一、资格审查业绩证明材料（公示用）序号项目名称内容】投标人浙江中富建筑集团股份有限公司2项目负责人姓名/3工程名称/N工程类型～5工程所在地～6工程规模/7资质要求～8施工合同价或结算价（万元）～9建设单位名称～填写要求:1.投标人栏目据实填写2.本表其余栏目应与投标文件第一部分第五节“资格审查资料”中的“资格审查业绩证明材料”填报内容一致。二、拟投入本项目的班子人员组成表（公示用)投标人:浙江中富建筑集团股份有限公司序号拟在本项目中担任职务姓名执业或职业资格证号一项目负责人贺少凯浙133182000018～技术负责人钱建军G3300193212c土建专业负责人沈杰16308335961安装专业负责人沈军辉1330830843造价专业负责人朱玉玲建[造]17330013565获安全员曾惠森浙建安C(2020）0490848安全员杨海国浙建安C(2009）0400158填写要求:1.“投标人”名称据实填写2.本表其余栏目应与投标文件第一部分第五节“资格审森资料”中的“拟投入本项目的班子人员组成表”填报内容一致。三、投标人企业类似业绩表格（公示用）投标人:浙江中富建筑集团股份有限公司商务部分评审企业类似业绩公示表序号业绩项目名称合同金额（万元）合同签订的时间1东莞市社会福利中心改扩建项目8030.272014.1.72嵊州市高级中学建设工程12523.832015.9.20屯上虞市电力公司调度生产综合用房建设工程10643.792013.11.254东莞通数据中心处设项目6542.772017.11.20占京资办公设各科技（东莞）有限公司感光鼓厂房扩建项目3452.992017.3.236大朗巷尾农民公寓32908.832016,3.207黎村小学改扩建工程6158.772019.11.28填写要求:1.如招标文件《评标办法附表2-2商务标部分评审标准》内采取“企业类似业绩”作为评审标准时，应填写并提交本表。2.“投标人”名称据实填写。3.本表应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中对应证明材料内容一致。四、投标人项目总负责人类似业绩表格（公示用)项目负责人:贺少凯商务部分评审投标人项目总负责人类似业绩表序号业绩项目名称任职岗位合同金额(万元）竣工（完工）时间】无无无无填写要求:1.如招标文件《评标办法附表2-2商务标部分评审标准》内采取项目负责人业绩作为评审标准时，应填写并提交本表2.“项目负责人”名称据实填写。3.本表应与投标文件第一部分第六节“资格审查资料”中对应证明材料内容一致。",0,0,0,1]
[1952,"招标文件(愿jc湖北中为励信招标咨询有限公司；HUBEIZHONGWEILIXINZHAOBIAOZIXUNCO.LTD)金公开招标文件项目编号：ZWWH-18ZC-HW363项目名称：随州市中心医院采购儿科专用床项目采购内容：儿科专用床采购人：随州市中心医院代理机构：湖北中为励信招标咨询有限公司编制时间：2018年12月1招标文件(愿jc湖北中为励信招标咨询有限公司；HUBEIZHONGWEILIXINZHAOBIAOZIXUNCO.LTD目录第一章招标公告（代投标邀请函）1第二章投标人须知6第三章采购项目技术规格、参数及商务要求16第四章评标方法、步骤及标准31第五章合同书36第六章投标文件格式372招标文件第一章招标公告（代投标邀请函）根据随州市财政局政府采购计划下达函:随财采计[2018]1624号的要求，湖北中为励信招标咨询有限公司受随州市中心医院的委托，对本项目组织公开招标采购资金来源:自筹欢迎符合资格条件的投标人投标.一项目概况1、项目编号:ZWWIH-182C-IIW3632、项目名称:随州市中心医院采购儿科专用床项目3、采购内容如下:具体技术及商务要求详见本项目招标文件第三章内容序号采购内容数量（台/套）拦标价（万元）备注（儿科专用床2006o投标人投标报价超过以上拦标价的，其投标为无效投标二投标资格要求投标资格要求为本次项目投标人应具备的基本条件参加投标的投标人必须满足投标资格要求中的所有条款，并按照招标文件的规定提交资格证明文件未按要求递交的投标人，其投标为无效投标1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明1.2财务状况报各，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料:1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料:1.4参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明:1.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材科2.投标人信用记录须符香政府采购活动的姿求（接照《关于在政府采购活动中查询及使用信用有关向题的通知》财库【2016】125号的有关要求执行），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn和中国政府采购网（∞m.ccsp.gov.cn）网站上无不良或失信行为记求（提供网页链接及被图）:3.投标人须取得食品药品监督管理部门颁发",1,1,1,1]
[1953,"宜宾市“两海”示范区管委会职工食堂食物配送供应商采购项目第二次CCNZFCG2021-022-2号）竞争性磋商最终报价单当月购货物品总价下浮比例为:投标供应商名称:宜彭加;云燃谈/磁务构欣Z司(*(乙投标代表:时间:2oZ/年名月",0,0,0,1]
[1954,"【表10.2.2-1】聚贤谷中型科研院所3号、4号楼建设工程工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)【表10.2.2-2】聚贤谷中型科研院所3号、4号楼建设工程工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:聚贤谷中型科研院所3号、4号楼建设工程第1页共9页一、工程概况：本工程为聚贤谷中型科研院所3号、4号楼建设工程，包括3#实验室、4#实验室。工程具体情况详见施工图。二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。三、工程招标范围：施工图纸范围内的建筑、安装工程等。四、工程量清单编制依据：1.根据浙江天和建筑设计有限公司设计图纸；2.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3.《浙江省建设工程计价规则（2018)》；4.《浙江省建设工程计价依据（2018）》；5.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》；6.《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》；7.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》；8.《浙江省建设工程施工取费定额（2018)》；9.《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）10.《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）11.建设单位提供的勘察报告；【表10.2.2-11】编制说明工程名称:聚贤谷中型科研院所3号、4号楼建设工程第2页共9页12.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定；13.人工按《湖州市造价信息》2021年第7期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2021年第7期、《浙江省造价信息》2021年第7期编制；14.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税",3,3,3,1]
[1955,"9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第四章“竞标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何激据或资料若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:（1）提供虚假材料谋取中标、成交的;（2）采取不正当手段诉毁、排挤其他供应商的:（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的:（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的;（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的了上2竹≤竞标人：卤空由地标害虫防治服务《限公急盖单位公章）法定代表人或其委托代理人:y77学或盖章）.f地址：面空由直秀区直环路82号金色阻光氢栋LG05房-电话：QZZL559488G传真：DZZL-5538390邮政编码：S30028开户名称：路宁重地标宣患防治服务有限公司开户银行：中国农业银行菌宁史鼎分理处银行账号:20007201040000942201G年09月05日八H南宁市政府采购竞争性谈判采购文件项目名称：2016年泵站防雷改造及检测、2016年堤防及泵站白蚁防治、害堤动物灭治项目编号：GXXY-2016133审批编号：[2016]NCCN205004/302157、[2016]NCCN205004/302158采购人：南宁市邕江防洪排涝工程管理处采购代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司二○一六年八月目录第一章广西新宇建设项目管理有限公司2016年泵站防雷改造及检测、2016年堤防及泵站白蚁防治、害堤动物灭治GXXY-2016133竞争性谈判采购公告广西新宇建设项目管理有限公司受南宁市邕江防洪排涝工程管理处的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对2016年泵站防雷改造及检测、2016年堤防及泵站白蚁防治、害堤动物灭治（审批编号：[2016]",0,1,0,0]
[1956,"CGFA202106210008电杂（年标）公开询比方案一、项目信息本次公开询比采购案是本钢建设公司矿山实业分公司生产维修所用电杂材料等，共94项，具体项目名称、规格、尺寸、材质、计量单位、采购数量详见采购案委托需求清单。该年度标执行周期：合同签订之日起一年期止，在执行周期内，由需方根据每月计划形成月采购合同。结算数量、金额以每月实际发生量为准。二、技术质量要求1、执行委托需求清单内料号对应的技术标准。2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证/材质单。三、供应商资格条件投标人必须按本要求具备相应资质、能力，并提交相关证明文件，作为其投标文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力。1、资格要求：具有合法营业执照法人或其他组织，与本次采购物料的专业或行业直接相关，投标方所提供的产品必须是全新且满足国标的合格产品。2、投标企业类型：生产型/贸易型/代理型。3、注册资金要求：无。4、质量/环境/安全体系要求：无5、供货业绩：无。6、法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。7、投标方具有便捷的运维条件和能力，确保所供产品长期稳定运行。投标方在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。8、投标人应提供以下资质文件：（1）提供投标方（公司）营业执照（非三证合一的，还需提供国税登记证、地税登记证、组织机构代码证）（彩色扫描件）；（2）银行开户许可证（彩色扫描件）；（3）授权委托人身份证（彩色扫描件）；（4）法人授权委托书（彩色扫描件）；（5）法人身份证（彩色扫描件）。四、商务要求1、报价要求：本次招标仅确定标的物单价，每月以实际发生数量结算。报价为不含税到厂价（含运费、包装等杂费），单价、总价清晰、准确；增值税发票税率13%。2、品牌要求：有指定品牌的标的物必须按指定品牌报价。3、交货期：按实际需求分批次送货。4、合同类型、合同有效期：协议合同，本合同自签定之日起生效，一年内有效。5、付款方式：货到验收合格并开具全额增值税发票",0,0,0,1]
[1957,"华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设备采购项目公开招标公告华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设备采购项目的潜在供应商应在庆阳市公共资源交易中心网站http://www.qysggzyjy.cn在线免费获取招标文件，并于2021年月日时30分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况：1.项目编号：QYZC2021-02292.项目名称：华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设备采购项目3.预算金额：贰佰叁拾贰万伍仟元整（小写：2325000.00元）4.最高限价：无5.招标内容：混合动力碎石清石系统1套、纤维输尿管肾镜（镜体外径为8/9.8Fr.）1套、纤维输尿管肾镜（镜体外径为6/7.5Fr）1套、经皮肾镜12°（该项目已进行进口产品论证，具体参数及要求详见招标文件）6.合同履行期限：合同签订后30天内完成7.本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定；1.1投标人须提供合法有效的企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证、组织机构代码证）加盖投标供应商公章的复印件；土y二7复华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设输购项吃公开招标公告0,%.7华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设备采购项目的潜在-工沁*)八;/7同9线免费获取招标文件，并于2021年月曰时30分（北京时间%前:递交投标文件一、项目基本情况:1.项目编号:QYZC2021-02292.项目名称:华池县中医医院混合动力碎石清石系统医疗设备采购项目y-3.预算金额：贰佰叁拾贰万伍仟元整（小写：2325000.00元》4.最高限价：无；】5.招标内容:混合动力碎石清石系统1套、纤维输尿管肾镜（镜体外径为8/9.8Fr1套、纤维输尿管肾镜（镜体外径为6/7.5Fr）1套、经皮肾镜12”1套(该项目已进行进口产品论证，具体参数及要求详见招标文件）6.合同履行期限:合同签订后30天内完成7.本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求:：；:,-1.满足《",0,0,0,1]
[1958,"封开县中线公路改造工程（西畔至白垢镇府段）施工监理评标报告封开县中线公路改造工程（西畔至白垢镇府段）施工监理评标委员会2021年09月18日评标报告一、报名基本情况封开县中线公路改造工程（西畔至白垢镇府段）施工监理招标工作，于2021年08月28日00时00分00秒至2021年09月03日23时59分59秒在肇庆市公共资源交易中心网进行网上公开招标，并接受投标报名。二、递标及开标基本情况封开县中线公路改造工程（西畔至白垢镇府段）施工监理于2021年09月18日08时30分至09时30分在肇庆市公共资源交易中心进行签到及现场投标。截止至2021年09月18日09时30分，共4家投标单位递交了投标文件，分别为：北京华路顺工程咨询有限公司、广州诚信公路建设监理咨询有限公司、广东衍发建设工程管理有限公司、梅州市宏达路桥监理有限公司。按照招标文件要求，4家投标单位均符合招标文件要求成为正式投标单位，同时上述投标单位均购买了招标文件。第一信封开标会于2021年09月18日09时30分在肇庆市公共资源交易中心三楼306室召开，第二信封开标会于2021年09月18日13时15分在肇庆市公共资源交易中心三楼306室召开，招标人代表、投标单位代表、监督单位代表、招标代理机构和交易中心有关工作人员等出席了开标会议，招标代理机构主持本次开标、唱标工作（详见《第一个信封开标记录表》、《第二个信封开标记录表》）。三、评标委员会及监督机构按照招标文件组建评标委员会的规定，评标委员会构成：9人单数，其中招标人或其委托代表3人（分别为：），专家6人；评标专家确定方式：依法从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，随机抽取专家名单如下：，经评委会推举，由担任本项目评标委员会主任（评标委员会组长）。监督、见证单位人员名单详见《评委及监督人员、见证人员签到表》。四、评标及结论本工程于2021年09月18日11时00分（北京时间）在肇庆市公共资源交易中四楼406标室进行评标。（一）根据招标文件规定的评标办法，评标委员会对投标文件第一个信封进行资格审查、初第2页共4页步出查结果如下:序号投标单位资格审查结果各注]北京华路顺工程咨询有限公司通过2广州诚信公路建设监理咨询有限公司通过3",0,0,0,1]
[1959,"阿克苏市托普鲁克乡人民政府污水处理及配套管网设施（托普鲁克乡）项目监理项目项目编号：2021-267采购文件编制单位：新疆众联建业工程项目管理有限公司日期：2021年07月01日目录投标人须知前附表第一部分招标公告第二部分投标须知第三部分采购项目需求说明第四部分响应文件格式序号内容、要求1项目名称：阿克苏市托普鲁克乡人民政府污水处理及配套管网设施（托普鲁克乡）项目监理项目2投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.投标报价：最终目的地价（出厂价＋货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、伴随服务费和安装费）。3.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3参加开标时必须携带以下证件：（1）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；（2）有效经年检的三证合一的营业执照原件；（3）投标人须具备[工程监理·市政公用工程·市政公用工程丙级](含)以上资质；（4）项目负责人须具备[注册监理工程师·市政公用工程](含)以上；（5）须相关人员（法人和委托代理人）近3个月的社保缴纳证明（退休人员提供退休证明）；（6）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章）。（7）此次招标项目不接受联合体投标。4中标人应自成交通知书发出后7日内与采购人签订合同。5答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标七日前，以书面形式要求招标代理机构作出书面解释、澄清或者向招标代理机构提出书面质疑；逾期不再受理。6响应文件组成：正本各1份，副本各3份。各投标人严格按照采购文件中对技术资信顺序装订制作标书，推荐胶印本。技术资信与报价分别单独密封。7投标截止时间及地点：投标人应于2021年07月16日上午10:30分（北京时间）前将响应文件密封送交到阿克苏市市民服务中心一号楼4楼（公共资源交易中心）开标室，逾期送达作无效标处理",1,1,1,1]
[1960,"示时须-一同交11、无传本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一说明:2093000.气p要系的梁20e感其多额冲8本工要杰获前金携县令计：工程建设其他费:文明施工费:2064888.28元)，规费:735482.25元，计：25561276，86元，1.本工程审定造价为：至备注（73号文要求公示的其他内容)：经办人签名截标时间（经窗口确定不可竞争费投标报价上限审定造价工程名称程编号Z以功北2枣比4116509.08元；号窗口；气跨询年如措施项目清单计价合计:255lG50约2元（其中安全33940687.94）截标时间应在会议安排时经窗口确定。2zxg0000.c00元式sgg时签云20心L元，中564.788828万元标底下浮3394.068794万元荔林公园北大门区域景观提升项目施工（此表限评标工程）标底公示表回wwxtntsy≥m感)期:其中分部分项工程量清单计价合单10沁法%，②深圳市建设工程交易服务中心制:一致，=%的.元㎡业工程暂估价为:安全文明措施费为:心税金:975768.63元，工;（不含规费、税金）即3111，14079Z万元就)在标底公改凹",2,2,2,1]
[1961,"怒江州公共资源交易中心进场项目评标结果公示发布审批表交易编号进场项目名称泸水市鲁基镇姚家坪至古炭河公路改扩建工程施工招标进场（中介)云南帮克工程咨询有限公司联系人及联陈工机构915300007704779648系电话13708708074泸水市农村公路建设工程指挥部联系人及联尹工项目实施单位115333215662430013系电话0886-3629044公示内容泸水市鲁掌镇姚家坪至古炭河公路改扩建工程施工招标评标结果公示泸水市鲁学领姚家坪至古炭河公路改扩建工程施工招标于2021年8月4日9时00分在怒江州公共资源交易中心开标。经评标委员会评审，评审结果如下:1.第一中标候选人:怒江谷盛道路桥梁建设工程有限责任公司．综合符分:97.40分投标总报价:43966957.56元2.第三中标候选人:云向正澳建筑工程有限公司，综合得分:92.65分，投标总报价:43993731.81元.3.第三中标候选人:云前双林建设工程有限公司，综合得分:91.30分，投标总报价:43955697.92元根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标结果予以公示，接受社会监督。公示期为2021年8月≤日至2021年岛月Z日，如有异议．请在公示明内向有关行政监各部门实名书面投诉.投诉电话:0886-3633713.招标人:泸水市农村公路建设工程指挥部招标代理机构:云南帮克工程咨询有限公司2021年8月5日项目实施单位审核意见:建逻问录形7套审核人:子科[zf邵月6日",0,0,0,1]
[1962,"革一来源采购专家论证查见表时三zt[2月/;无莉草位预目名系",0,0,0,1]
[1963,"2∞1-⒛⒛年度广州市花都排水有限公司管理排水管网设施日常清疏养护、零星维修及内涝布防服务项目(大陵片区)评标报告一、开标情况2021⒛23年度广州市花都排水有限公司管理排水管网设施日常清疏养护、零星维修及内涝布防服务项目(大陵片区)开标会于⒛21年8月5日9时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第2开标室举行(详见:开标记录表)。⒛21年生月⒐日10时卫分在广州公共资源交易中心花都交易部第2评标室进行评标工作。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、接收投标文件情况在递交投标文件截止时间内,有7家投标单位按时递交投标文件。三、评标委员会组成评标委员会由广州公共资源交易中心专家库抽取5名专家组成。具体评标专家名单如下:评标委员会组长:其他评标委员会成员:四、投标文件评审情况按照招标文件规定的评审办法,评标委员会首先对7家投标单位进行资格评审、形式评审、响应性评审,确定7家投标单位通过审查(详见:资格审查汇J总表、形式评审汇J总表、响应性评审汇J总表)。随后,对通过审查的投标文件再进行详细评审。计算投标人的总得分,并按照投标人总得分从高至低进行排序,推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人,推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次次高者为第二中标候选人,推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人(投标人的总得分情况详见:得分汇J总表)。五、废标情况说明:无六、澄清、说明、补正事项纪要:无七、评标委员会的评标结论经评标委员会一致同意,推荐:作为第一中标候选人,总得分为97.17分,投标报价为13,998,碉8.01元:广州市第一市政工程有限公司作为第二中标候选人,总得分为91.84分,投标报价为l4,059,598.80元;广州市第二市政工程有限公司作为第三中标候选人,总得分为77.55分,投标报价为l4,191,913.58元。评标委员会(签名):日期:⒛21年8月6日广州币第三币政工程有限公司",0,0,0,1]
[1964,"采购项目评审情况一览表项目名称:五河县2018年改薄项目学校置饮水设备项目编号:皖C-2018-WI-CG-Z-102-1采购与宏拨序号投标单位技术标评审江过/不证过技术标得分两阶浚许省致终入围必报价C)商务标评面通过/不冠过商务标得分综合评靠总符会推荐排序1安壹格违商贸有型公司通过2479597通过见含肥康家净电器有限公司通过2688100.观通过拟出标候选一拟中标候选二式安徽云松节他环保设各制选有限公别通过2811260.川通过拟中标候选三山宏壹宝力高程技应用有困公司不通过不通过5，交澄悉明商贸《型公司不通过不通过G，宏微美地美电器销售在限公司7，进场浙艺店打型公司证过2832600不通过不通过通过通过[2972750通过注:不表作为中标（成交）公告的附件，予以公告:斌写所有进入许董程序供应简的评董怡",0,0,0,1]
[1965,"柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房工程空气能热水器采购项目项目编号:绍柯企[2021]718号公开招标文件采购单位：绍兴市柯桥区新农村建设投资开发有限公司绍兴市金柯桥房地产开发有限公司采购代理机构：浙江华元工程咨询有限公司2021年7月目录第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分采购需求第四部分评标方法及评分标准第五部分拟签订的合同文本第六部分应提交的有关格式范例第一部分招标公告项目概况柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房工程空气能热水器采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2021年8月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：绍柯企[2021]718号项目名称：柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房工程空气能热水器采购项目预算金额（元）：1140000最高限价（元）：1140000采购需求：详见招标文件标项一：标项名称：柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房工程空气能热水器采购项目数量：335台预算金额（元）:1140000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：柯桥区兰亭街道2018-1号地块限价房工程空气能热水器采购项目，具体详见采购文件。备注：无合同履行期限：详见招标文件本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；本项目的特定资格要求：无。三、获取招标文件时间：/至2021年8月2日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：浙江政府采购网（）；方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；售价：0。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间：2021年8月2日9：00（北京时间）投标地点（网址）：",0,0,0,1]
[1966,"评标情况一览表投标保证企评中情况序号投标人名称银行转账电子保函形式性评审资格性评康响应性评审投标总报价得分C6e分)分项报价合理性、投标人信用、投标人公开期限的不良记录、项目管理机构得分（14分）技术标得分（20分）最终税IoC分）投标报价隆正情况车决投标协况（金明原因))无阜阳众嵩工程建设有限公司过通订订63.2612.4017.4693.11近公安徽省长江河道工程有限责任公司诊通过64.8011.43法安徽瑞丰水利建筑有限公司。工)通65.9813.4017.12172393.3596.61上递安徽九华水安集团有限公司必通通过65.013.47(7,296.19工浙资巢湖水利电力建设有限公司五谈64.5613.4717.5895.616宣城市皖江水利建筑工程有限公司CV≤)C65.6413.58【予合肥江河建筑有限公司Cw63.0412.47漯宜安徽省兴主建设工程有限公司谈谈当64.8013.40量g广东省源天工程有限公司通逐谈65，5812.4718.117.4717.181Z197.2792.9895.3305,1510阜阳市水利工程公司过认订65.2213.6017.4796.29九并安徽省淮河河道工程有限公司资过过议65.6513.4317.4596.53工12蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司过地65.3913.5017.4296.3113安徽柱石建设工程有限公司松亿述64.8813.37≤6.995.15产1江苏省水利建设工程有限公司过过65.4113.4317.506.3415衡宇建设集团有限公司该认通65.2113.8397.7118.70评i界首市水利水电建筑安装有限公司通65.6213.4396.5717,52",0,0,0,1]
[1967,"增城经济技术开发区核心区金融大道（创新大道-征地红线边）、创建路（新河路-官湖河）、创建路（新耀南路-征地红线边）方政道路工程施工监理评标报告一、概述增城经济技术开发区核心区金融大道（创新大道-征地红线边）、创建路（新河路一官湖河）、创建路（新耀南路-征地红线边）市政道路工程施工监理采用资格后审的方式进行公开招标。广州增城开发区建设发展有限公司（以下简称“招标人”）及广东粤能工程管理有限公司（以下简称“招标代理单位”）于2021年8月24日00时00分至司2021年9月22日9时30分在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网及广州市增城区人民政府门户等网站发布招标公告。2021年8月24日00时00分至2021年9月22日9时30分在广州公共资源交易中心接受网上投标登记。二、接受投标文件情况于2021年9月22日9时15分至9时30分在广州公共资源交易中心增城交易部第2开标室接收备用电子光盘，共收到，家单位提交各用电子光盘。在递交投标文件截止时间前，有，家投标单位接时递交了电子投标文件。三、开标情况本项目开标会于2021年9月22日9时30分在广州公共资源交易中心增城交易部第2开标室举行，对C家投标单位进行公开开标。三、评标组织机构评标委员会由招标人依法组建，在专家库中随机抽取的专家5名.具体名单如下:评标委员会组长:评标委员会成员:本次评标于2021年9月23日在广州公共资源交易中心增城交易部采取封闭、集中形式进行评标。从开标到评标结束，整个过程都在广州公共资源交易中心增城交易部有关人员的见证下进行。四、投标文件评审情况1、本次评审采用综合评估法，按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先按初步评审标准对C家公开开标的投标单位进行初步审查，确定G家投标单位通过第1页共2页初步审查并参与下一阶段评标（详见《形式评审汇总表》、《资格评审汇总表》及《响应性评审汇总表》）2、对通过初步审查的投标单位评标委员会按照招标文件规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分（详见《监理综合评分表》、《监理综合评分汇总表》及《投标报价得分表》）。3、最后评标委员会对通过初步",0,0,0,1]
[1968,"台州市建设工程招标文件备案登记号：玉建招备[2020]050号招标工程：玉城街道前塘垟城中村改造项目（EPC总承包工程）（第三次）招标人：玉环市老城改造投资有限公司招标代理机构：浙江纪元建设工程咨询有限公司代理项目负责人：程雪朝招标监管机构：玉环市住房和城乡建设局二0二一年九月目录868791第一章招标公告详见网上招标公告（玉环市公共资源交易中心网站，http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/）。玉环市不见面开标大厅试运行投标人须知1、玉环市公共资源电子交易平台远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过玉环市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzyjy.yuhuan.gov.cn/）不见面开标大厅登录，也可直接输入网址：http://ggzyopenbid.yuhuan.gov.cn/登录。2、不见面开标系统对投标人终端要求：（1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头、带声卡耳机；（2）互联网网络带宽50M以上。投标人应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示：IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置。3、不见面开标系统需使用数字证书（CA）操作。投标企业主体信息未入库或未取得数字证书（CA）的，请查阅玉环市公共资源交易中心网站首页“网上办事大厅”中的《玉环市公共资源电子交易平台企业库注册登记操作示意卡》。主体信息入库、数字证书取得和绑定均在网上进行，天谷咨询电话：4000878198（数字证书）。4、不见面开标项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在投标人可凭本企业数字证书（CA）登录“玉环市公共资源电子交易平台”下载。潜在投标人应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，投标人必须下载最新答疑澄清文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。5、不见面开标项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过玉环市公共资源电子交易平台完成招投标过程。投标人如对使用招投标专用工具软件有疑问的，请和软件公司的服务人员联系，联系方式详见招标文件《投标人须知前附表》",1,1,1,1]
[1969,"仲背高新区华师附中师范学校土方平整工程评标结果公示根据仲恺高新区华师附中师范学校土方平整工程招标文件有关规定，经评标委员会评审确定，现将该项目有关评标结果公示如下:工程编号:高公易建仲恺【2021】101工程名称:仲恺高新区华师附中师范学校土方平工程招标人：意州仲恺城市发展集团有限公司招标代理:惠州同群工程建设管理有限公司招标方式:公开招标中标候选人项目负贵人姓名及综合得分注册编号广东康君实业发展有限公司投标报价(元)质量合格35918737.87工期60日历天惠州市垃乡建筑工程有限公司35844253.81合格60日历天广东铭和建设有限公司35450963.83合格60日历天李长群粤1422016201783939叶文华粤144060701108杨斌粤1441920089169478.2778.02一、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:“色第一中标候选人为广东康君实业发展有限公司:企业资质为建筑X的工程施工总承包二级:施工现场基本管理班子人员具备建筑工程专业一级注册楚造师1人:施工员3人;质量检查员2人;安全员2人。第二中标候选人为惠州市城乡建筑工程有限公司:企业资质为建筑工程施工总承包一级;施工现场基本管理班子人员具备楚筑工程专业一级注册建造师1人;施工员3人;质量检查员2人;安全员2人。法z分标准进行技满足招标文件实质性要求的投标文件。初步评审。规定的标准对投标文件进行初步评审司二江注册建造师道盟列沙心二撒费（八）（七）（六）（五司、C1（四）参与项目评标环节的投标企业名单:C六于)J一（5）广东森景建设有限公评标专家招标人代表2人;（三）（二）=一）#厂些心中标候选人:任语）；惠州诚宇建设工程有限公司、）评标委员会组成评标情况：宜C正标候选人:标候式评标求标情湖网分打详细初步评审情况：（3）广评标地点：评标时间：1人;一级；标候选人为广2壁器关21评5五人：）员会推式巡r雷并按-开1情审铭指拟5人，盟雷吕;工现场下强二2最组于况:建无竞从广东省综合评标评审专家库中随机抽取惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2号评标2021年员东铭和建设有限公善乡学地，涧湖询,序神迁学终评标得分由高到低顺序推荐中标候选人。本次评标采用综，评标委员设有限保2-马月3人；质7基本”鸣述铭和建:设一界楚业发展有限公尽邵16量检查员理筑人：项。会工[工技曰或有列限公包问融过按照招标文件第合评估",0,0,0,1]
[1970,"北海邮轮码头项目标识导视工程施工询价文件广西北部湾邮轮码头有限公司2021年6月第一章询价公告北海邮轮码头项目标识导视工程施工询价公告1.报价须知1.1现广西北部湾邮轮码头有公司（以下简称“询价人”）对北海邮轮码头项目标识导视工程施工进行询价资金来源为自筹1.2询价单位：广西北部湾邮轮码头有限公司；合同签订主体：本项目由“广西北部湾国际港务集团有限公司”作为合同甲方与中标单位签订合同.1.3项目交叉施工时，中标人需结合现场实际情况，自行与其他施工单位协调好工作面1.4本项目询价控制价为￥1024752.60元，超过本询价控制价的投标报价均属无效报价1.5工期：15日历天1.6业绩要求：报价人具有近三年类似标识标牌工程相关业绩(提供合同关键页复印件或验收报告加盖公章），否则视为无效报价2.项目概况与询价范围建设地点：项目位于广西北海冠头岭西北侧建设内容：按工程量清单，具体内容见施工图纸询价范围：按工程量清单报价3.报价人资格要求3.1本次询价要求报价人须具备：⑴有效的独立法人营业执照，注册经营范围满足本次招标内容（2）有效的安全生产许可证；（3）报价人没有处于被交通及建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；报价人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；投标报名截止时间前3年内报价人没有重大工程质量问题3.2本次询价不接受联合体投标4.询价文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2021年6月8日至2021年6月10日，每日上午9：00至12：00，下午15：00至16：00（北京时间，下同，休息日除外），到北海市海城区海角路145号北海港大厦516室领取询价文件或由投标意向人提供电子邮箱地址，询价单位向投标意向人发送电子版询价文件到报价人电子邮箱领取询价文件需提交以下资料：报价人企业资质证书及营业执照副本、安全生产许可证；业绩证明材料（中标通知书、合同协议书、工程竣工验收证书）；委托人的必须提交授权书原件、委托人身份证、单位介绍信等证明材料（近2个月内参与过询价人的询价项目不用再次提供）4.2询价文件免费提供5.投标文件的递交5.1报价人递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年6月10日16时30分，地点为广西北海市海角路145号北海港大厦516室5.2逾期",1,1,1,1]
[1971,"工程量清单序号物资名称规格型号单位数量备注1空调插座16A个322+3插座10A条634平方米国标电线4平方卷24罗口灯头个35佛山照明灯泡42W个36单低合个97单低合个58三相电表100A个1930*40户外箱30*40个110润滑油25升桶411电缆线120*3+70*1米10012铜铝线耳150个313绿网捆5014公牛有线排插个215黑色带胶手套包116防坠器20m*150kg个317坑基安全防护网片片10018绝缘油漆桶119黄色油漆桶120油漆刷把221彩条布卷122三相四线漏电开关个1023铜芯电缆线120*3+1*70米10024铜铝线耳120个1225铜铝线耳70个426安全防护绿网1.2*18米20027彩条篷布6*50m件1028铝芯电缆线3*185+1*95米5029脱模油公斤2030185电缆线直接185个831双钩手套安全绳12mm*30m带钢丝根1032铜芯电缆线2.5*2平方米5033铁锹把1034洋镐把1035锥桶个3036塑胶软管1寸米15037编织袋个20038120电缆线直接120个839阴离子絮凝剂25kg*800万分子量KG12540护坡草籽混合型斤20041绿化盖土网3针*50*8平方米120042铝芯线缆3*120+2*70米20043铜铝线耳120个1544铜铝线耳70个845120铝直通120个104670铝直通70个1047大胶布桶248护栏网1.2*2套200",3,3,3,1]
[1972,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一成交候选人：洛阳富安兴建设有限公司第二成交候选人：林州市宏图建设工程有限公司第三成交候选人：河南城安建筑工程有限公司推荐理由：最终得分排名",0,0,0,1]
[1973,"张浦镇周巷小学基础设施修缮工程，（网上发包编号ZPXMZB2021-047），，，，，，，，，，建设单位：昆山市张浦城市建设投资有限公司，日期：2021-06-17，一、报价须知前附表，序号，内容，说明与要求，1，工程名称，张浦镇周巷小学基础设施修缮工程，2，建设地点，昆山市张浦镇，3，承包方式，总包，4，质量标准，合格，5，发包范围，工程量清单所包含全部内容。（工程量按实际结算为准），6，工期要求，50天，7，资金来源，财政拨款，8，投标人等级要求，投标人资质要求：建筑工程施工总承包三级（含）以上（提供营业执照、资质证书、安全生产许可证）；，项目经理资质要求：二级（含）以上建筑工程专业建造师。，9，投标文件递交及开标时间，网上截止递交日期：2021年06月22日16:00，张浦镇行政审批局网站网上发布之日起至投标截止日后2个工作日内公布开标信息，10，递交资料，详见报价须知第7条投标文件组成，11，其他，中标服务费：以差额累计法收费（按标底金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%）,不足3000元按3000元收取。，中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书之前付清。，，二、报价须知，（一）总则，1、现场条件：，1.1施工现场平整情况：已平整，1.2场内外道路：已完成，1.3施工用水电：已完成，（二）招标文件，2、招标文件的组成，2．1招标文件包括下列内容：，（1）投标报价须知及前附表，（2）合同主要条款，（3）技术要求，（三）投标报价，3、计价方式：本工程项目采用工程量清单计价方式。（各投标单位应无条件响应本工程量，漏报漏算工程量一律不予认可，均视为响应预算中的工程量。），4、报价方式：本工程项目采用固定单价报价方式。，5、竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。，6、发包人设定竞争报价的预算价为1185100.56元，其中预留金0元（预留金不参与",0,0,0,1]
[1974,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分；技术分30分；商务分25分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分45分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分=×45分某投标人投标报价金额2．技术分30分（1）技术性能分（满分20分）（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分；主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～4分）；2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（4.1～8分）；3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（8.1～12分）；4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（12.1～16分）；5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（16.1～20分）；（2）样品分（满分10分）：评标委员会根据投标人提供的样品的表面外观，颜色，光泽，质量，材质，工艺等进行讨论进档，各评委独立进行打分不能满足招标文件要求的或不提供样品得0分一档：基本满足招标文件要求的，得0.1～3分；二档：完全满足招标文件的得3.1～6分；三档：优于招标文件要求的得6.1～10分；3．商务分25分（1）投标产品的生产企业通过GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004/ISO14001：2008环境体系认证和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3分（提交证书复印件，原件备查）；（2）投标产品通过省级及以上检测机构检测的，每项得1分，满分2分；（提供检测报告复印件，原件备查）（3",5,5,5,1]
[1975,"怀柔区2018年水毁小流域恢复工程（勘察）（招标编号:BRF2019-005KC）项目所在地区:北京市一、招标条件本怀柔区2018年水毁小流域恢复工程（勘察）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金政府投资，工程总投资：3158万元，招标人为北京市怀柔区水土保持工作站本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概况和招标范围规模柏查子、黄泉峪、崎峰茶、安洲坝、大水峪等5条小流域，治理面积128平方公里范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)怀柔区2018年水毁小流域恢复工程（勘祭）;三、投标人资格要求(001怀柔区2018年水毁小流域恢复工程（勘察）)的投标人资格能力要求：1、具有独立法人资格;名七四立2、参选人须具有工程勘察专业类岩土工程丙级及以上资质;3、信誉要求①比选截止时间前一工作日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn或各级信用信息共享平台查询，参选人未被列入失信被执行人名单:②参选人信誉良好，在北京市水利建设市场无不良行为记录，未被全国水利建设市场主体信用信息平台列入禁止投标名单;4、本项目不接收联合体参选;本项目.不允许联合体投标四、招标文件的获取获取时间：从2019年01月07日09时00分到2019年01月14日16时00分获取方式：现场领取，比选文件发售地点:北京市顺义区幸福东区22号楼龙庭公寓B段105毫，比选文作售价：人民币800元，售后不退五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月18日09时10分",0,0,0,1]
[1976,"广州市政府采购委托代理协议采购人（委托人）：广州市新穗学校集中采购机构（受托人）：广州公共资源交易中心根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，广州市新穗学校委托广州公共资源交易中心代理“lx201804040077广州市新穗学校2018年校园信息化系统建设项目”的政府采购经双方协商一致，签订本委托代理协议第一条委托代理事项1.项目内容：lx201804040077广州市新穗学校2018年校园信息化系统建设项目（详见采购人填写的《政府采购清单》及项目详细资料)2.采购预算：1530000元人民币3.委托目的：确定项目中标供应商4.采购方式：公开招标第二条采购人权利和义务1.遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购人”的有关规定，享有相关的权利，承担相关的义务2.执行回避制度3.按照政府采购监督管理部门的要求办理各项相关手续4.提供采购项目的详细资料，并保证这些资料的准确性如有特殊采购要求，应在委托时以书面形式告知集中采购机构5.可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，对其进行资格预审，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇6.审定集中采购机构拟定的采购文件7.配合集中采购机构开展采购工作，组织现场考察活动，协助召开答疑会8.派员参加开标、评标或评审9.根据评标委员会（谈判小组、磋商小组、询价小组或协商小组）的书面报告和推荐的中标候选人依法确定中标供应商，并在五个工作日内书面通知集中采购机构10.若采购项目出现废标情形，授权集中采购机构将废标理由通知所有投标人或供应商11.依据采购结果签订政府采购合同，并按要求将合同副本送政府采购监督管理部门和集中采购机构备案12.组织对中标人或成交供应商履约的验收13.答复供应商提出的询问和质疑14.按照《政府采购法》的规定妥善保存本项目的采购文件15.采购人委托中标供应商向集中采购机构支付公共资源交易服务费，（投标）总报价中须包含公共资源交易服务费，公共资源交易服务费按照采购文件第一章中所列收费标准计算第三条集中采购机构权利和义务1.遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购代理机构”的有关规定按国家有关政府采购的政策法规，在采购人委托的范围内，",0,0,0,1]
[1977,"1.工程量清单封面兴义市城市排水防涝设施建设项目四期，工程招标工程量清单兴义市信恒城市建设投资有限公司招标人:，(单位盖章).造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月11日1.扉页兴义市城市排水防涝设施建设项目四期，工程招标工程量清单兴义市信恒城市建设投工程造价.招标人:，咨询人:，资有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人，或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)，编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年06月11日复核时间：2021年06月11日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:兴义市城市排水防涝设施建设项目四期(01)其申序S项目编码项目名称项目特征抽述进楚工程量综合单价合价磐估价批OI040101100】叁查井部分雨水检查井,雨水协查并详见C[SO0j北常材质及厚度投(公规格、括油邻批节范谈j以陀合比汇弦度等旅:C20现名工板材质、规格:现混执行设许知相关图技封的舞圈材质及期格污泡凝工(C25并盖烧格:执行的对技X防渗、防水要求。并字胸系知010401011002离水检查井谢水查井）,详见(O北LL00）羽质及愿度汇涉坊江2必规格、山招景常谷比站(法益工强等镀:c20现板材质、煤格:现混执荐设许选用的相关图台圈材质及规格]苏乳胜土(C25并盖提格:执行破本葵求法i并学测手棠金额(元)其由宁弓项目编码项目名称项目特征播述进是工程量综合单价合价磐估价宫010d01011005雨水检查井围求投查并Bi800〕详见及几险沈证光名近名托况室处书馆合比北鑫座等疲:C20现板材质、规格:现混寸执荐设许选相关密式扬应主国材质及提格26非盖黑疑:执行文炎计水励改1,并字脚手架2的纸010401011006前水检查井拓水热五求质及厚度见格江动浠消受计、岔合比名2E强度等颁:C20规沈花板材质、规格:现于执行设许路菲的布关图必进圈材质及授格泡凝土C25并品规格:执行[远用湘关图分社计.防渗、防水要求水砂改并字脚手架5\\字式曾道出水口010101011003详细八字式管道出水E许见06MS201-9,英88益流井O1010101100.详细溢透并设计图升字脚手果出的分部小计翁道安装部分垦带强聚乙知",3,3,3,1]
[1978,"评标报告项目编号:GZJCZB-2021006项目名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处银河村土地勘测定界项目采购人：广州市天河区人民政府兴华街道办事处招标代理机构：广州捷创项目管理有限公司评标自期:2021年08月10日Cxre枣二z乙工6*；厂馆打≤/评标委员会签名:第1页，共3页广州市夫河区人民政府兴华街道办事处银河村土地谢测定界项目评标报告1．项目概况广州捷创项目管理有限公司受广州市天河区人民政府兴华街道办事处委托，就广州市天河区人民致府兴华街道办事处银河村土地勘测定界项目《项目编号:GZJCZB-2021006）进行国内公开招标，目的为确定项目投标人2．招标过程本项目2021年07月19日在中国政府采购网(http://s.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购K（智思云平台)（http://sdcgo.czt.cd.sov.cn/）、广州提创项目管理有限公司（http://uw.sdhu.jl.com/）网站上公布招标公告．2021年07月19日起至2021年07月26日报名期间共有3家单位购买了招标文件，报名的投标人名单如下:序号投标人名称广充邦多业批科技股份在限公前父西北综合历家设计研究院次广州出楚市规划防测设计研况院投标截止和开标时间为2021年8月10日09时30分，地点在广州市越秀区环市东路360号珠江大厦东座1302公议空。到投标股止时，共有3家单位投标。情况如下:序号投标人名称广东形鑫数据科技股份有限公司公西北综合勘察设计研究院广州市城市规划勘测设计研究院参加开标程序的有招标代理机构和各投标人的代表。参加开标单位如下:沉目投标人名称广杰列氢货据科技股份有限公司西北绕合勘豪设计研充院广州邹塑予担别防测设计研究防3．评标租序及情况本项目评标日册为2021年8月10日．地点在广州币越秀区环币东路360号玩江大应东座1302会议室评标专次分别为欧阳忠、张术2、杭指纺、谢货册、进出，推远欧阳忠担任译标资员会组长本次评标不先对各技桥人进行初面，汕过初币的技标人句近入邹合评币金邹台评证呆用绕合评分法，分别对技标文作的留务、技不、价格签三勘分进行译敏，分低分别为35分、35分、10分（1）初审初审主要是对投标人的投标资格性、符合性进行检查。初审的内容（详见《资格性审查表》和《符台性审查表）），只有完全调足招标文件要求",0,0,0,1]
[1979,"1凡乳、通“风几元(评徐7园高;公x",0,0,0,1]
[1980,"技术商务资信评分汇总表项目名称:杭州市余杭中学2021年度职工疗休养项目（RTZFCG-2021-051)-标项1序号供应商何晓琴涉佳丽沈锦蒸朱琪莘面得分心杭州时代国际旅行社有限公司56.088.088.859.056.058.80杭州世际旅行社有限公司72.076.072.572.069.072.8杭州鑫缘旅行社有限公司4058.049.549.042.046.7意杭州美丽洲假日国际旅行社有限公司81.584.077.083.079.581.评审专家（签名）:/",0,0,0,1]
[1981,"评审得分及未成交原因情况说明供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标）评委3（技术标)技术部分得分商务部分得分综合综合得分排名备注山东思达人才管理集团有限公司55.5046.5062.1054.7031.9986.69成交青岛汇信英才人力资源有限公司40.0032.0054.7342.249.9952.23青岛客源人力资源有限公司36.0031.0055.2040.7310.0050.733未成交原因:本项目采用综合评分法，按照评审后综合得分由高到低排序，其中山东思达人才管理集团有限公司综合得分最高，排名第一。青岛汇信英力人力资源有限公司、青岛客源人力资源有限公司综合得分均未排名第一。",0,0,0,1]
[1982,"枣庄市试点区域自然资源统一确权瓷记及数据库建设项目竞争性磋商评审报告一、评标工作组织受枣庄查自然资源和规划局机关委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，山东汇泉建设项目管理在限公司组织枣庄重试点区或自然资流统二确权登记及数据库建谈项目(项目编号:SDGP370400202102000157)的招标评标工作，于2021年7月30日至2021年8月05日在《中国山东政府采购网》、《枣庄市公共资源交易网》发布磋商公告。二、磋商小组组成1、评标专家抽取:202L年8月2日，在监督部门的监督下，采购人及代理机构从《山至省政应丞购专家连》中依法抽取相关专业评审专家，共览名。名单如下:类别姓名单位名称王正君枣庄职业学院刘建坤枣庄市市中区司法局专家取海英枣庄农业学校2、磋商小组组成及分工:评标委员会由王正君刘建塑顾海葵组成。评标前,评标委员会全体成员召开了标前会议,推选顾海英为评标委员会主任三、项目概述评审前由代理机构向磋商小组介绍项目招标情况:（一）项目概况1、项目名称:枣庄市试点区域自然资源统一确权登记及数据库建设项目2、项目编号：SDCP3704002021020001573、采购内容:枣庄市试点区域自然资源统一确权登记及数据库建设项目:4、采购需求:详见磋商文件。5、服务地点:采购人指定地点。】6、服务期:A包:自签订合同之日起至2021年12月31日提交成果资料:3B包:自签订合同之日起至成果资科验收合格7、质量标淮及要求:合格，符合国家、行业及地方现行相关规范、标准的要求8、标段（包）划分:本项目共分2个包，9、本项目评标办法:综合评分法。10、其它:无。（二）投标吧标情况:至投标截止时间2021年8月13日9时30分，A包共有3家供应图递交了响应文件详细情况如下:序号供应商名单响应文件递交情况响应文件密封情况法人或其授权代表到会情况山东中基地理信息科技有限公司己递交完好到会述山东省鲁态地质工程勘察院（山东省地勘局第二地质大队）已递交完好到会3|海天地信科技有限公司已递交完好到会B包共有3家供应商递交了响应文件，详细情况如下:序号供应商名单响应文件递交情况响应文件密封情况法人或其授权代表到会情况临山东知格信息科技有限公司己递交完好到会艺山东尚扬智能科技有限公司己递交完好",0,0,0,1]
[1983,"江岸区政府采购计划生成备案单编号:J21080271-1719-、编制单位:武汉市江岸区沈阳路小学二、采购项目名称:江岸区教育局2021年下半年小学阶段维修改造项目清单及控制价编制服务(沈阳路小学（进化村）扩班扩容应急建设项目)三、采购预筑金额:3000.00元;其中财政3000.00元;其他资金0.00元日四、组织形式:政府集中采购五、采购方式:电子商城六、采购代理机构:无七、是否面向中小企业预留采购份额：否八、单位联系人:贺坤电话:138713450252021f08月02日抄送:国库科、行财科、关团虹犯",2,2,2,1]
[1984,"自外签密",0,0,0,1]
[1985,"评标报告项目名称拜城县人民医院气体工程建设项目招标人拜城县人民医院符合性评审是投标报价排名投标人名称否通过（元3阿克苏九州通医药有限公司通过831384.323评标委员会评审结果～新疆倍佳康医疗器械有限公司通过800585.76阿克苏辉诺医疗器械有限公司通过721140.161次序中标候选人名称阿克苏辉诺医疗器械有限公司推荐的中标候选人新疆倍佳康医疗器械有限公司2时0阿克苏九州通医药有限公司经评标委员会一致评议:阿克苏逐诺医疗器械在限公司响应招标文件，价格最评审意见低，确定为第一中标候选人评标委员会专选方≥全体成员签字根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定阿克苏辉诺医疗器城有限公司为中中标价为:721140.16元（大写:3无柒拾贰万壹仟壹佰肆动门文拾元壹角陆分焖招标人定标意见舒近花2交二式法定代表人或授权委托人（签章）招标人公章宜)方炎2021年7月15日备注说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式肆份",0,0,0,1]
[1986,"工程量清单单位工程招标控制价汇总表工程名称：前山村产业下沉车间标段：前山村产业下沉车间第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)一分部分项工程量清单计价合计1其中：定额人工费2其中：定额机械费1.1A.1土石方工程1.2A.4砌筑工程1.3A.5混凝土及钢筋混凝土工程1.4A.6金属结构工程1.5A.8门窗工程1.6A.11楼地面装饰工程1.7A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1.8A.13天棚工程1.9A.15其他工程1.10C.4安装工程措施项目合计二单价措施项目清单计价合计3其中：定额人工费4其中：定额机械费三总价措施项目清单计价合计5安全文明施工措施费5.1安全文明环保费5.2临时设施费6其他总价措施费6a扬尘治理措施费四其他项目清单计价合计－五规费－7社会保险费－8住房公积金－9工程排污费－六税金－招标控制价合计注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：前山村产业下沉车间标段：前山村产业下沉车间第1页共9页序号编码名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号编码编码编码名称名称综合单价合价其中序号编码编码编码编码编码编码编码暂估价A.1土石方工程1010101001001平整场地1、机械平整场地m2946.562010101004001挖基坑土方1、人机配合挖基坑土方m3660.23010101003001挖沟槽土方1、人机配合挖基槽土方m374.024010103001001回填方1、机械填土夯实槽坑m3595.955010103002001余方弃置1、机械装运土方；2、自卸汽车运土，运距暂定7kmm3138.27A.4砌筑工程6010402001001砌块墙1、加气混凝土砌块砌筑墙体；2、砂浆M7.5m341.817010515001001砌体内加固钢筋1、砌体内加固钢筋t0.103A.5混凝土及钢筋混凝土工程8010501001001垫层1、现浇混凝土垫层C15m322.69010501003001独立基础1、现浇独立基础C35m379.3210010502001001矩形柱1、现浇混凝土柱C35m318.0711010502002001构造柱1、现浇混凝土构造柱C20m32.2212010503001001基础梁1、现浇混凝土基础梁C25m316.6313010503005001过梁1、现浇混凝土过梁C20m30.1514010515001001现浇构件钢筋1、现浇钢筋10以内t2.00615010515001002现浇构件钢筋1、现浇钢筋18以内t4.1816010515001003现浇构件钢筋1、现浇钢筋25以内t2.317010507001001散水、坡道1、素土夯实；2、60mm厚黄沙垫层；3、细石混凝土找坡60mm厚；4、垫层模板；5、油膏嵌缝m261.218010507004001室外平台1、素土夯实；2、60mm厚砂垫层；3、细石混凝土找坡",2,2,2,1]
[1987,"二、监督部门征纠开你:2021-0;一特此公台2、厚定开标hji可2021年。月1sll9时30分，现更改为2021年8月!g[l9j30分。府家属（一元;小）:2820293.12元；国税局家㎡区（大有板）：1775;93.92元。）,66:903.26元：T商银行家属区：1167072.44元；嘉和花园商住小区：l5:0912.2元；国税/元；老检察院家届区:2020432.24元；老司法局家属区：1629844.4元;老森林公安家届区局家展区：1956976.1G元：疾控中心家属区：941642.08元；敦育局家屈区：1971882.12元：审计局和民宗局家属区：1122336.52元:r;网+局家属区；1199166.8元:烟草局家属区:1:31:3125.2元:军供粮站家届区:80696328故本项目招标文件中和最i投标限价调整为25110190.2元（其中邮政励家Hx::3016916.72政评审尔颍2729:Gsz元×0.92-25110190.2元）6个家届区的最ir;投标限价也相应下浮8%内）施.I-标招标文件中最高投标限价孩财政评审价下浮s%作为最高投标限价（即；财知】要求，对已挂网的会同县老IB小区改造配套基甜设施和公共服务设施巩固提升工程（小1、根据我县会政办发【2020】5号文件【关于《会同县政府性投资项目管理办法》的通、内容:关于公同县老旧小区改造配套某础设施和公共服务设施巩固提升工程-1s09::30:0()公同县经济建设投资有限公司交通征稽所家属区：1140009.72元：老计生（招标编号:怀建监招HJ.JZ-2123）施工二标调整最高投标限价的公告（小区内）心被3没2您轻壁环石7?台x-三招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）电子邮什:话:电溧系地如:招标代理机构；湖南省怀化市建设工程监理有限公可电子邮件：312723302qq.com电话:15007455360知人:系话招标人：会以经济坐设投资有限公司、联系方式本招标项目的监督部门为会h只建设行u招投标中心司人:址:19100172s6eqcq0715-8680517动先生怀化市金稀富域城写宁楼10楼陈先生公同县林城镇希望路招标人或其招标代理柳cc)t1.商务办￥止x房上站把m尖盖章）徐以Z0001",2,2,2,1]
[1988,"分部分项工程和单价措施项目清单表工程名称：共青城市消防救援大队浮雕墙制作安装标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目1011204004001干挂石材钢骨架旧浮雕墙及龙骨拆除t0.3412011204004003干挂石材钢骨架钢骨架安装t0.3413011204004002干挂石材钢骨架背栓安装t434011207001001墙面装饰板玻璃钢浮雕安装20800*2050m242.645011403005001挂镜线、窗帘棍、单独木线油漆原木线条(宽度)≤50mm润油粉、满刮腻子、调和漆二遍m88.2分部分项合计措施项目单价措施合计表—08总价措施项目清单表工程名称：共青城市消防救援大队浮雕墙制作安装标段：第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注11安全文明施工措施费21.1安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)31.2临时设施费42其他总价措施费53扬尘治理措施费合计表-11主要材料及总表工程名称：共青城市消防救援大队浮雕墙制作安装标段：第1页共1页序号定额编号名称单位数量定额价市场价价格差合价100010104装饰综合工日工日1.756200010105装饰综合工日工日14.612301000106型钢(综合)t0.368406550126@1玻璃钢浮雕安装20800*2050m244.772513010137醇酸调和漆各色kg0.135613010139醇酸清漆kg0.982713050157红丹环氧防锈漆kg1.33814050106油漆溶剂油kg0.499914050121溶剂汽油kg0.1361034110103电kW·h1.64311DIAN电kW·h158.626合计",3,3,3,1]
[1989,"玉楚高速LM-3标段LNG气化站设备采购成交结果公示玉楚高速LM-3标段LNG气化站设备采购于2021年07月14日在云南晨晟招标咨询有限公司会议室进行竞争性谈判，现对本项目成交结果进行公示。（1）竞争性谈判小组根据竞争性谈判文件的要求对各供应商的响应文件进行了认真评审，竞争性谈判小组推荐的成交候选人排名如下：第一成交候选人：云南万维燃气技术服务有限公司；最终报价：538000.00元（大写：伍拾叁万捌仟元整）；交货期：18个日历天；质量要求：1、我公司销售的产品保证满足采购要求及符合国家质量检测标准，并提供合格有效的厂家资质文件，设备有明显标识，标明生产厂家名称、规格及执行标准号，同时出具检验部门监测报告和出厂合格证；2、产品的质保期为12个月，质保期内实行三包，因产品质量问题而造成的故障，免费负责维修更换；3、设备超过质保期后，我司承诺以部件的成本价向需方提供及时、优质的技术服务和备品备件供应:4、我公司提供投标产品全套技术文件、使用说明书等文件资料；5、我司在接到需方售后服务电话后即时作出响应，专用技术人员24小时内到达现场处理。第二成交候选人：云南恩辉能源投资开发有限公司；竞争性谈判最终报价：552982.00元；交货期：20天；质量承诺：我司承诺免费质保期为12个月。第三成交候选人：昆明协信燃气设备有限公司；竞争性谈判最终报价：570000.00元；交货期：20天；质量承诺：我司承诺若我司中标，设备质保期为货到现场12个月。（2）废标情况说明：无。（3）供应商资格条件响应情况说明：昆明协信燃气设备有限公司、云南恩辉能源投资开发有限公司、云南万维燃气技术服务有限公司均符合竞争性谈判文件资格条件要求。特此公示！本公示期为2021年07月14日-2021年07月17日，凡对本结果有异议的请于本公示之前，以书面形式向招标人或招标代理进行反应，逾期提出将不予受理，若公示期无异议则推荐第一成交候选人为本项目成交单位。招标人：云南能投交发天然气有限公司云交发（广东）融资租赁有限公司招标代理机构：云南晨晟招标咨询有限公司2021年07月14日",0,0,0,1]
[1990,"遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目（2021年）——金竹中心小学提升改造工程施工招标文件招标序号：ZJSK2021A09号招标人（盖章）：遂昌县金竹镇中心小学法定代表人（签字或盖章）：招标代理人（盖章）：浙江盛康工程管理有限公司法定代表人（签字或盖章）：编制时间：二〇二一年六月目录遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目（2021年）——金竹中心小学提升改造工程招标公告招标编号：ZJSK2021A09号一、遂昌县金竹镇中心小学的建设项目遂昌县教育优质均衡县创建提升改造项目（2021年）——金竹中心小学提升改造工程已经主管部门批准建设，工程立项批准文号遂发许〔2021〕106号，资金来源财政资金。二、浙江盛康工程管理有限公司受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。项目已具备施工招标条件，对该项目的施工采用公开招标方式选择招标。三、工程概况：（1）建设地点：金竹中心小学内。（2）建筑规模及招标范围：2幢教师宿舍楼、食堂、幼儿园的提升改造等，具体详见工程量清单。（3）工期要求：2021年8月20日前完成；（4）招标控制价：1938396.0元（其中暂列金100000.0元不含税）；（5）下浮区间：4.0%~9.9%；（6）质量要求：合格；四、投标人资格要求:1、投标人资质类别和等级：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质的企业；2、项目经理资质类别和等级：具有建筑工程专业注册建造师贰级及以上资质，且目前无在建工程或（预）中标工程；3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人及技术负责人不得为同一人；4、2021年03月、04月、05月企业每月人员总数不少于50人；要求投标人企业注册地在遂昌县，且具有独立法人资格；其他：本次招标不接受联合体投标。五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。六、招标文件索取途径：1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。2021年06月24日起在“丽水市公共资源交易网（遂昌）（小额项目（http://lssggzy.lishui.gov.cn/）”网站自行下载。七、开标：开标时间：2021年06月29日16时30分（北京时间）开标地点：遂昌县公共资源交易中心（遂昌县妙高街道君子路276号七楼）八、其他1、本工程不接受挂靠",2,2,2,1]
[1991,"评标报告项目名称：金港大厦与云智科园运营管理平台建设评标时间：2021年9月7日上午评标地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼南山-657中型评标室一、评标基本信息1.项目名称：金港大厦与云智科园运营管理平台建设2.招标人：深圳市特区建发科技园区发展有限公司3.招标方式：公开招标4.招标内容：服务5.投标报价上限：486.06万元6.评审方法：综合评审法二、评标委员会组成组长：李鸣成员：杨艳林、黄登尧、辜思、张源三、评标过程描述1.初步评审共4家单位投标，其中/（单位）因/原因评审不合格，其余4家投标文件评审合格。2.详细评审情况详见各评委《评分记录表》及《评分汇总表》。四、评标结果评标委员会根据招标文件规定，一致推荐深圳云天励飞技术股份有限公司、广东飞企互联科技股份有限公司、时代云英（重庆）科技有限公司共3家投标单位作为本招标事项的合格投标人（招标领导小组未授权评标委员会直接确定中标人）。五、对评标结果有异议成员意见无。组长签名：评委签名：日期：",0,0,0,1]
[1992,"嵩署单长盟盟遭日6日西I0治血：x007I“￥盖如01*“￥加:0011“签“￥中“Y中以巨C开孤面取妥国及G邵或率“基非器“基基非6等首签监A健采4监监6算中书工监卧基部日6ZEL击IZ0七母部28°2909962T5′08G肥①OT“T80“T801)60\"T盖1望门2&LTI照邮部神/件90.独旦溢/C22X工22084L,21发,项C21些承或,加9L9,3理复*如.1I,盖政）解广(联出等二永代86℃8LT一8\"T凯社86℃【0Z\"II[08~L8966[\"TT广盛管亿[09′28)0Sˇ2899ˇZ812毕学（g“价审）/（X“幸长山）切浙当被声）米工二09ZC00ˇ9:008】Ogˇ88I另研2纸2心资随巡五点|亲签学智治尽地梁球遭贫L）确）公（（料《%086℃II081】%90‘9806°0T]X688′0S60ˇ℃%00TT]8XI'9S00Z06ˇZI8LTSOL“一一862EI6L“T880'98GS°0T】8SS0心S80“81|08*|%80°986°I802″TI》06°0Ts90℃鉴务Y梁凯斗中“Y诊斗中一制以基群“答长卧甲装“一第子非区C开驿图耳妥丽巫晖研哥率“x监塔一等首签性基殊御纳*延部)6必外标过z签城且林销“吕涨斗监邵曙国采锡别与基字“省郸料货“驿母书别“书%上2幸圈公80O“T一XOO“T第99°01X08°0（尊）“Y些册曾矿评泰怪吐昱装甲丰丰使墩址目浙曙各月等区1%香Vs日手违委zco2-1Z0“潜子目图)签题鞋Y岑部C巴辽淄上岛疑熟胜攀丰率①凹辽升基益草岛温邓茶算本丰二巴√淄上8疑II(繁丰率二但辽淄毕晋寻火肆田墨蜂2但辽丑基副草专强下资支率但V副斗皆尊火斜母量自《剑上返壁IW(繁4本率)“谐彩斗述买干Y融驿黎“*—“包加国Y斗8世零首至料监甲早2*“的2笔[之c长部哲签料站淄单邹斗中明基群拟百旱串长于子首签料站本妥各2华基算2Y体进二“法妥Y器项建",0,0,0,1]
[1993,"陈巴尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工九标段评标报告评审委员会2021年09月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈已尔虎旗自然资源局陈巴尔虎旗历史遴留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工九标段（以下简称“本项目）已由以内财资环【2021】140号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗自然资源局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗自然资源局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容，项目标段名称，陈巴尔莞旗自然资滋局陈已尔虎旗历史遗留废弃采坑生态修复治理项目施工及监理陈巴尔嘉旗历史遗留废弃采坑生态终复治理项目施工九标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月20日，交工日期:2022年08月9日。共计L80日历天。2.3标段详情:陈巴尔",0,0,0,1]
[1994,"光iiAoyuan该遵招援项目编号：scby-zc-2018755新津县国土资源局集体建设用地基准地价编制工作采购项目竞争性磋商文件新津县国土资源局与四川标源招标代理有限公司共同编制中国·四川·（成都）二0一八年十二月四川标源招标代理有限公司用心扬帆，启航标源染目录第一章竞争性磋商邀请公告2第二章磋商须知5第三章供应商资格证明文件14第四章服务要求、商务条件说明16第五章磋商程序19第六章合同草案条款（参考文本）26第七章响应文件（格式）29第八章报价表（第次）431四川标源招标代理有限公司用心扬帆，启航标源染第一章竞争性磋商邀请公告四川标源招标代理有限公司受新津县国土资源局委托，对新津县国土资源局集体建设用地基准地价编制工作采购项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请合格的供应商参加该项目的竞争性磋商一、项目编号：scby-zc-2018755二、项目名称：新津县国土资源局集体建设用地基准地价编制工作采购项目三、采购内容：本项目共一个包，采购新津县国土资源局集体建设用地基准地价编制工作(具体详见第四章)采购预算：56万元，最高限价：56万元四、资金来源：财政性资金，资金来源已落实五、合格供应商应具备的资格条件：1、供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件；2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动3、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务4、供应商“未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”5、供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录6、本项目的特殊要求：供应商须具有国土资源主管部门完成备案的土地估价机构备案文件7、本项目不接受联合体磋商2四川标源招标代理有限公司用心扬帆，启航标源染六、领取竞争性磋商文件时间：2018年12月17日至12月21日（每天上午9:00",1,1,1,1]
[1995,"莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段三评标报告评审委员会2021年05月07日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段三已经同级财政部门审批，采购人为莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资登后里。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，莫力达互达整尔族自治旗人民医院专用设备标段三。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段三，该标段督况详见下表:标段编号标段名称采购内容（元）气D01150722100759503莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院专用设备标段三详见本颂目采购文件588000.0主任委员:郑凤华委员:陈喜柱、鲁英慧、孙淑芹、李瑞主二、招标过程回顾（一）招标公告莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院于，2021生04月26日在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件(国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，投标人应依据财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部部长第94号）相关规定向采购人书面提出质疑）:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、",0,0,0,1]
[1996,"兰溪林场林区道路配套设施建设工程评标报告一、概述兰溪林场林区道路配套设施建设工程采用公开招标方式选择施工单位。广州市增城区林业和园林局委托广州建筑工程监理有限公司代理本次招标的事宜。该工程于2021年7月8日00时00分至2021年7月28日10时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告，2021年7月8日00时00分至2021年7月28日10时00分在广州公共资源交易中心网站接受投标文件递交。二、开标2021年7月28日10时00分在广州公共资源交易中心增城交易部开标2室进行公开开标会，在投标截止时间前共收到7家投标单位提交投标保函，随后进行公开开标，首先抽取计算评标参考价的下浮率X为1%，，具体情况详见《开标记录表》。三、评标组织机构评标组由5人组成，在专家库中随机抽取，负责评审工作。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：本次评标于2021年7月29日在广州公共资源交易中心增城交易部第2评标室采取封闭、集中形式进行评标。从开标到评标结束，整个过程都在广州公共资源交易中心增城交易部有关人员的见证下进行。四、评审情况及结果1、按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对7家公开开标的投标单位进行资格审查。确定7家投标单位通过资格审查并参与下一阶段评标。2、评标委员会对各投标单位进行否决性条款审查，根据《投标文件否决性条款审查表》对每家投标单位递交的文件进行审查。经过评委们严肃认真的评审：共6家投标人通过否决性条款审查，1家投标人不通过否决性条款审查，其中深圳市中浦信建设集团有限公司投标报价中对招标文件规定的绿色施工安全防护措施费进行浮动或改变，不予通过否决性条款审查，详见《投标文件否决性条款审查表》及《投标文件否决性条款审查汇总表》。3、评标委员会按《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查表》对通过投标文件否决性条款审查的投标文件进行详细审查，共7家投标人通过否决性条款审查，详见《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查表》及《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查汇总表》。4、评标委员会按《技术部分（施工组织方案）审查评分表》对技术部分（施工组织方案）进行评分。经过",0,0,0,1]
[1997,"工程量清单汇总表文分公合同段:月张路序号章次科目名称必额(元)100清单第100章总则公】200清单、第20章、路基的800清单、第500章、肾面小1时0请单、第100章、桥奖、通源600治单第600章安全设施及预埋管线6第100章至700章清单合计*已包含在清单合计中的专项智定金额小计8治单合计诚去专项智定金额(即6-7)=本∞计日工合计10不可预党费!l投标价(6+9+10)-11工程量清单合同段:月张路优币单位:人民币元清单第100章总则子目名称当则创险此(盖宜企图)这合国孟或立，担供建筑工程一胡险龙合国托苏婢定，执供第三名进任险松管理之金生产收(越定金能)承仙人驻施建设单位总额总颁总预牡5数量，0001.0001,001,00d单价2086.00298.008939.0清单第100漳合计人民币工程量清单合同段:月张路优币单位:人民币元清单第200章路基子目名称挖方路基签址挖)挖上j(含边渔挖j)2石方(含边泊挖方)法依土镇j篮压整抽并剑(包括填前医立)《田土石温直抽欧垫区路蓝处理遂土路基处理式石批简上控达描上抽M7.5驱的上石整如道单位m3②m3数量1516.00064200033.000ZZ,00033.006.6m单价请单第200章合计人民币工程量清单合同段:月张路货币单位:人民币元清单第300章路面单位数量单价合价子目号子目名称垫层302302-1碎石垫层5cm厚碎石调平层m23309.200水泥混凝土面板-a312312-1水泥混凝土面板-a20cm厚C30水泥混凝土m3661.840312-2钢筋钢筋-akg136.950清单第300章合计人民币工程量清单合同段:月张鹏货币单位:人民币元清单第400章桥梁、涵洞子目名称贾管涵及保邮吸管通截孔的游湿法上回管涵n0.5m的j渔进土管通n0.75mg旅温浙土管宜p1.0m的j泡胜土管部单位m心数量18.00。6,0006.000单价清单第400漳合计人民币工程量清单合同段:月张路货币单位:人民币元单位数量单价合价子目号清单第600章安全设施及预埋管线子目名称护栏602602-3波形梁钢护栏m248.000路侧波形梁钢护栏Gr-C-4E波形梁钢护栏端头个Ⅰ型端头片8.000道路交通标志个单柱式警告标志立柱φ89mm×4.5mm×3178mm面板△700个单柱式警告标志立柱φ89mm×4.5mm×2900mm面板Φ6003.0001.",3,3,3,1]
[1998,"E.2招标控制价封面后湖国际艺术园综合片区基础设施工程工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)日期：湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03E.7招标控制价扉页后湖国际艺术园综合片区基础设施工程工程招标控制价招标控制价（小写）：24949240.5（大写）：贰仟肆佰玖拾肆万玖仟贰佰肆拾元伍角招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：E.12建设项目招标控制价汇总表工程名称:后湖国际艺术园综合片区基础设施工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价1后湖国际艺术园综合片区基础设施工程24949240.5579997.13合计24949240.5579997.13注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。E.13单项工程招标控制价汇总表工程名称:后湖国际艺术园综合片区基础设施工程第1页共2页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)分部分项单价措施总价措施冬雨季绿色施工安全责任险税金总系数绿色施工安全防护措施项目费暂估价系数合价系数合价系数合价系数合价1后湖国际艺术园综合片区基础设施工程24949240.5579997.1317150555.12282595.910.16579997.131180410.44920600291.1土石方工程7517202.63243033.975400104.310.16243033.97156517.799620686.451.1.1湖区土石方及机械土石方工程6906024.21226529.644862306.60.165.25226529.64150966.169570222.181.1.2其他土石方部分611178.4216504.33537797.710.163.3716504.3315551.63950464.271.2景观工程5040971.38117575.564276686.98177565.480.162.93117575.56145789.569416226.981.2.1绿道699896.6716324.18606409.4312026.430.162.9316324.1816357.5957789.631.2.2红色混凝土游步道306743.467154.37271041.680.162.937154.3712786.3925327.441.2.3主入口广场399925.769327.86344213.519164.870.162.939327.8613632.72933021.391.2.4艺术栈道2169334.3950597.861815136.57101708.560.162.9350597.86119705.19179119.351.2.5次入口148891.023472.66131561.660.162.933472.6611352.45912293.751.2.6亲水平台169212.783946.74146084.443433.630.162.933946.7411537.04913971.71.2.7栈道187913.134382.92161001.155040.730.162.934382.9211706.9915515.761.2.8驳岸959054.1722368.97801238.5446191.260.162.9322368.9718711.55979187.961.3绿化2026994.64428181622103.560.162.9342818116675.179167366.531.3.1乔木922074.1221506.17814754.140.162.9321506.1718375.64976134.561.3.2灌木26722.08623.2723611.890.162.93623.271242.7392206.411.3.3植被345833.378065.93305582.090.162.938065.9313141.37928555.051.3.4水生植物541139.8212622.63478155.440.162.9312622.6314915.43944681.271.3.",2,2,2,1]
[2003,"2021年常青花园机场河明渠保洁晋舒门可球控冠f梦同形议密合同线j2涵71163甲方武汉市东西湖区帝青花园社区管理办公室否兹朱雨乙方:普荣造价咨询集团有限公司202J-/6依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和团(过侨购法平等自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就2021年常青花团标机据远睛泵标落户告…)经协商一致，签订本合同。-、服务范围及内容女共肇王办上室2.项目编号:Y]2021060113273采购品目:工程造价咨询服务4服务内容:202l4年常青花园机场河明渠保洁（管护）服务项目审批金额15万元．5.投资金额:150,000.00元6.服务期限:2021-06-01—一2021-06-02二、质量标准工程造价咨询成果文件应符合合格标准三、酬金或计取方式1,酬金:人民币叁仟元整(大写)X3000.00元(小写),此价格为含税价:2计取方式:按最终吸费报价、3本合同下所有款项的支付，均为交验合格后，采购人道过“国库集中支付系统”采用公务卡（规定限额内）或授权转账方式办理支付。四、其他事项!本合同生效后，需要对合同内容进行变更的，双方应另行协商一致并等订补充协议，经双方签字盖章后生效。2本合同自甲乙双方签字盖章后生效．双方履行完合同规定的义务后，本合同即自行终止。&本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。4其他约定事项:无。五、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分六、合同生效本合同自2021-06-01生效。七、合同份数均且准去建效力，发包人执份，承包人执1份本合同一式5份，1理办公室乙方：普荣造价客询集团有限公司甲方:武汉市东西;法定代表人或委托代理人:主治明法定代表人或委托联系市话:134761元时09(经算联系电话:027-83统一社会信用代码:分㎡68时前Segn(以l201近种摄购让)时统一社会信用代码(的)开户银行:中国银帐号:42050117000800000357帐号:578157543411单位地址:武汉市江汉区后寒河北路59号后赛河C地块1栋1单元22层16号签订时间::2021-06-01签订时间:2021-6-01",0,0,0,1]
[2008,"根河市公路养护站根河市2021年危桥项目（Y011线、Y017线、Y018线、C022线、C024线）监理监理第四标段评标报告评审委员会2021年09月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市公路养护站根河市2021年危桥项目(Y011线、Y017线、Y018线、C022线、C024线）监理监理第四标段（以下简称“本项目）已由以根交发[2021]66号文件批准建设，项目业主为根河市公路养护站，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市公路养护站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市公路养护站根河市2021年危桥项目CY011线、Y017线、Y018线、C022线、C024线〕监理监理第四标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月80日，交工日期:2022年10月15日。共计380日历天。2.3标段详情:根河市公路养护站根",0,0,0,1]
[2017,"工程量清单序号项目名称项目特征计量单位工程量1龙骨80*50*3厚、20*50*3厚镀锌方管龙骨制作安装，M6膨胀螺栓固定t1.1812坐凳饰面20厚深棕色塑木板坐凳面，专用卡扣固定m245.603金属面油漆现状不锈钢板除锈防腐处理，氟碳漆一度两度喷涂（银灰色）m26.724花岗岩面层清洗坐凳现状花岗岩面层清洗m215.965木饰面拆除原有防腐木板拆除及外运m245.60",3,3,3,1]
[2023,"00′0800000000600′08Tooo2T00ˇ000ˇ08000000800°盘圆必出y亩图工00ˇ08o0o00′08o0600oo0o00108（弘）印工《2ooo2ooo00′08006.ceze/td6wwoNS1段工ST工0土2理008T000′820DS22M669zvTvsscoooET00′06E0ooT20OST00'O*EoooEo0′s200′8T00ˇ8晓》自献丰台3:8算本勐重、王鉴潼四南富社00OET00′06E00'SOT00'ST00S8o0ˇoEo0′SL008T00ˇ8Zt008T00′8（弘）试件签延池过兰心地公公北致三22咸V汕肆斜薛本H都不工单（惠V)姓法驻互部工-06/M08-A1D-日Xs800=-(OH-8XT0H-9TU-062ZOSOOM-T9SSTTV90osooM-V6Et6T80v8Zs00X-96ZoEtb20so0M-TTS0928s00s00M-LZ0920q80s00M-OT-ZV-ZeTTvNssgT/NvswwswsstNU马山华EC%）盱的由肇目立补按鲜张财服畲DNVHDNIXS800ZS00X9N3HDNI/2to2rpoTTo202tstpee62-or-o202≤）以(基需甲(%黑至委简死焦至融委能至需强认F职时缴号萌审邮字时琴邓审a本>)吕面谢各婚寒茶回段支哥蚕可审产聊要甲交监5[华获过红（参工2X别料红毕斜做委2工工些事X0社梁2定C过",0,0,0,1]
[2034,"滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目评标报告2021年9月9日1一、项目基本情况受滕州市墨子中学委托，遵照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，山东博大工程咨询有限公司组织滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目（项目编号：SDGP370481202102000264）的招标评标工作。招标人于2021年8月24日在山东政府采购网、枣庄市公共资源交易网上发布招标公告，报名时间为2021年8月24日至2021年8月30日。项目概况：项目编号：SDGP370481202102000264项目名称：滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目采购方式：竞争性磋商预算金额：10.159万元采购需求：详见磋商文件合同履行期限：详见磋商文件本次招标不接受联合体投标招标范围：滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目（具体内容详见清单），详见招标文件。招标人：滕州市墨子中学招标代理机构：山东博大工程咨询有限公司评标时间：2021年9月9日14点00分评标地点：滕州市公共资源交易中心第五开标室（滕州市政务服务中心四楼北辛中路2600号）2二、磋商小组成员1、评标专家抽取:2021年9月9日，招标人及代理机构依法组建相关专业评审专家，共3名，名单如下:序号专家姓名单位名称八刘强中国移动通信集团山东有限公司枣庄分公司2巩祥敬中国农业银行枣庄市分行3段召伟枣庄市建筑工程质量监督站磋商小组组成及分工:评审前评审小组全体成员召开标前会议，推选了刘强为评审小组组长。三、项目概述:评审前由山东博大工程咨询有限公司向磋商小组介绍项目招标情况…（一）项目概况:1、项目名称：滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目。2、项目编号：SDGP370481202102000264。3、招标内容:滕州市墨子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目（具体内容详见清单），详见招标文件。4、技术要求:详见招标文件。5、项目地点：滕州市子中学男生宿舍及餐厅屋面防水项目位于滕州市墨子中学。6、标段（包）划分：无。7、质量目标：合格。8、本项目评标办法:综合评分法。9、其他:无。（二）投标唱标情况:截止2021年8月30日16时00分，共有3家投标单位领取招标文件。至投标截止时间2021年9月9日14时00分，共有3家投标单位递交了投标文件:序号投标人名单投标文件递交情况投标文件密封情况法人或其授权代表到会情况1山东新源建设工程集团有限公司已递交密封完好",0,0,0,1]
[2043,"3心广的地”二己VC①表3评标结果及建议投标报价（元/月/平方米)中标候选人投标人名称楼商业物业高层住宅物业二楼商业物业服务费服务费服务费评中标候选人深圳市龙宇物业服务有限公司26地一标结果中标候选人深圳多禾国际物业管理有限公司2.《6一中标候选人深圳市怡盛华物业发展有限公司2.65一中标候选人深圳市澜佳物业管理有限公司2-6S十2021年8月18日下午，深圳市南山区心语雅园项目物业服务招标在深圳市南山区物业协会办公室二楼A07进行评审，评标委员会由市住建局建设工程交易服务中心专家库随机抽取评标过程的描的《名物业服务专家和南山区心语雅园业主大会委派的上名业主（姓名:杨梅，身份证述及有苏」，手机号:）共同组成，并推选，金关关建议评标组长。签订合同前本项目评标方法采用，综合评重法，评标委员会根据招标文件的要求，对参加评审附山家投标人的投标文件进行了详细评审，评审结果如下:要处理的事宣物业服务专家招标人代表（受招标人委托)组长:亿己与或员:和些评标委r心毛“;心员会成员签名市些汤招标人意见及理由:对评标结果有异议意见",0,0,0,1]
[2046,"2017年城区公园完善提升工程(永安绿苑二期芙蓉大道”应天河）一标段控制价汇总表建设单位:江阴市园林旅游竹理后序号单位工程名称标底价（元）工程A控制价(元)工程赁估价(元)工程B控制价（元)m154883.06154883.060154883.06m永安绿苑二期（美蓉大道南一应天河）疑观工程-1标段1593820.301593820.3001593820.30办永安绿苑二期（芙蓉大道南一应天河）绿化工程一1标段867543.87867543.870867543.874永安绿苑二期驿站一管理用房及公厕安装工程（安装）35255.8635255.86035255.865永安绿苑二期（英蓉大道南一应天河）驿站（建筑）343559.22343559.220343559.22G永安绿道景观工程（一标）一大型土方642874.35642874.35450000492874.35了永安绿苑二期（芙蓉大道而一应天河）排水工程（市政排水）225282.16225282.160225282.16合计3863218.823863218.82≤500003713218.82注:(1）工程A控制价=（标底价-工程暂估价）X100%+工程暂估价【控制价下浮系数:绿化工程为100%】(2)工程暂估价=150000元【其中:暂列金额150000元，材料暂估价0元，专业工程暂估价0元】(3)工程B控制价=工程A控制价-工程暂估价(4)所有投标单位的的投标A报价和B报价均不得高于本程A控彻价和工程B控制价江苏智汇铅型工程项吕管理江苏室x在限公录，鱼有限公司z0110月13日监管机构（签章):2017年城区公园完善提升工程（永安绿苑二期芙蓉大道”应天河）一标段清单标底编制总说明一工程概况:本工程建设地点位于芙蓉大道以南，大桥南路以东，东临澄高速，南接应天河公园舒化面积约23000m2工程内容为1、绿地土方回填、平整并造型:2、乔灌木、色块及章坪的科杭及养护:3、路石材镇装:4、新弘绿道等二、编制依据:1、建设单位提供的设计施工图纸2、中华人氏共和国函家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《房屋处筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)、《道用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013)、《市政工程工程量计筑规范》（GB50857-2013)、《同林须化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）等文作3、《江苏省房屋建筑与装饰工程计价定额（2014)》、《江苏军安装工程计价定额（2014)》、《江苏省市政工程计价定额(2014",2,2,2,1]
[2052,"岛UiangP3行C0政府采购竞争性谈判文件项目名称：江西制造职业技术学院学生宿舍零星维修工程4项目编号：JXSRH-2021033江西省瑞宏招标咨询有限公司中国?南昌目录第一章谈判邀请一、竞谈邀请一、项目基本情况：项目编号：JXSRH-2021033项目名称：江西制造职业技术学院学生宿舍零星维修工程4预算金额：200000.00元最高限价：200000.00元采购需求：合同履行期限：自本项目合同签订生效之日起/个日历日内竣工本项目不接受联合体二、申请人资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、造价、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动4.供应商被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品6.本项目的特定资格要求:（1）须同时具有建筑工程施工总承包三级或以上资质及防水防腐保温工程专业承包二级或以上资质；（2）具有有效的安全生产许可证书；（3）拟安排负责本项目的项目负责人必须具有安全生产考核合格证（B类）和二级或二级以上注册建造师（非临时；专业：建筑工程）三、获取谈判文件：项目概况江西制造职业技术学院学生宿舍零星维修工程4的潜在供应商应在线下方式获取谈判文件及其它资料并于2021年8月26日9点30分（北京时间）前提交响应文件时间：2021年8月20日至2021年8月24日（北京时间，法定节假日除外",1,1,1,1]
[2061,"万盛米行旧址保护性修缮工程（项目名称）招标控制价招标控制价（小写）：6957300.86（大写）：陆佰玖拾伍万柒仟叁佰元捌角陆分招标人：苏州甪直东方文化旅游发展有限公司苏州秉诚工程造价咨询有限公司招标代理机构：编制时间：年月日万盛米行旧址保护性修缮工程项目施工总承包工程量清单编制说明1.工程概况本项目位于苏州市吴中区甪直镇南市上塘街54号，由万盛米行旧址内建筑群组成。2.工程招标范围原万盛米行修缮、室外景观、雨污水、配套安装等3.工程量清单编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）；2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)、苏建价[2016]154号、苏住建价[2016]3号及其他苏州市相关文件规定等；3、建设方提供的施工设计图等。4、江苏省及苏州市建设行政主管部门最新相关文件规定。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求工程质量、材料、施工要求合格，无特殊要求5.招标人自行采购材料的名称、规格型号要求无6.暂列金额无7.暂估价及配合费本工程中专业工程暂估价40000元列入景观工程8.取费说明详见清单9.其他说明1、预算中人工费按苏建函价〔2021〕062号文件编制。2、预算材料价格参照苏州造价处发布的苏州市2021年5月份（下半月）建设工程价格信息、古建材料价参照苏州市2020年12月建设工程价格信息，并结合有关材料市场价格计入。工程量及做法由甲方及图纸综合提供，现场按实际情况计取。3、采用商品混凝土及预拌砂浆。4、本工程修缮部分清单中利用旧材料是指利用原房屋上拆除下来可利用的旧材料，预算中工程量为暂估，最终以现场实际使用量签证确认。5、本工程修缮部分清单中清单特征未注明“利用旧材料”的均为新添材料。6、根据甲方要求，取消照壁",2,2,2,1]
[2069,"评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标办法中标候选人排序方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（4）投标文件提供的业绩累计合同金额额大的投标人优先。商务技术文件初步评审标准条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定未出现异常情形不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形未出现投标报价未出现有关投标报价的内容2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定投标人业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人资格条件符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他资格审查条件符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形公路工程检测资质企业名录情况（如有）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定偏差符合第二章“投标人须知”第1.12.2项规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件服务期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量要求符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定安全目标符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合招标文件规定招标文件的获取符合第一章“招标公告”要求其他实质性要求符合招标文件的其他实质性要求和条件报价文件初步评审标准条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标文件格式符合",5,5,5,1]
[2078,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南泰昌建设管理咨询有限公司90.894.689.589.188.590.532河南省致诚工程技术有限公司92.29689.889.888.891.3223河南边城工程咨询有限公司92.0595.7590.1590.7589.3591.611评标委员会全体成员签名：田永刚徐松振刘志杰成旭凯涂记全评标时间：2021年7月28日打印时间：2021年07月28日",0,0,0,1]
[2087,"电子商务实训室项目采购清单8.10.docx项号货物名称数量单位技术参数要求分项最高限价（元）1实训终端A48台一、硬件要求：★1、CPU：IntelCorei5处理器或以上；★2、主板：IntelB460及以上芯片组及以上芯片组，具备1个PCI-E*16、2个PCI-E*1，主板集成声卡及千兆网卡；3、内存：16GDDR42666MHZ；★4、硬盘：硬盘：256GM.2SSD固态硬盘+1T7200转机械硬盘；5、显卡：集成显卡；6.电源：≤180W节能电源，电源可在90V-265V范围内工作，数据接口电压输出4.75V-5.25Vdc,电流范围500mA-1500mA，签订合同时必须提供性能检测报告或相关证明文件加盖原厂印章；7、键鼠：USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔；★8、接口：10个USB接口，前置≥6个USB3.2Gen1，后置4个USB2.0,PS/2接口、串口，板载VGA口及HDMI视屏接口，提供前2后3共5个音频接口，USB接口具备屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；★9、机箱：标准≤14L立式机箱顶置开关电源键及提手,顶置提手可接受三倍重力提拉不易断裂，机箱拐角采用打磨倒圆工艺，不易刮伤，签订合同时必须提供相关检测报告或证明文件加盖原厂印章；★10、显示器：23.8寸以上LED显示器，分辨率1920*1080，显示器具有低蓝光功能，保护用眼安全；二、软件要求：配套主机同品牌教学云部署应用管理软件，具备网络同传及硬盘保护等功能：1.通过ADS虚拟化实现所有的计算机终端集中统一管理；2.无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境；3.断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学；4.不管客户端是关机或开机状态，系统都可以统一给所有客户端进行软件安装、删除等维护工作，并能不影响已经开机的客户端的正常使用，客户端开机或重启后就能使用新装软件和系统；★5.镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致（签订合同时必须提供此功能界面截图证明，并加盖公章）；★6.服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实",4,4,4,1]
[2092,"2020年度茂名市化州市第二批垦造水田项目（标段一）勘测设计施工总承包评标报告2020年度茂名市化州市第二批垦造水田项目（标段一）勘测设计施工总承包招标评标委员会二0二一年八月十一日12020年度茂名市化州市第二批垦造水田项目（标段一）勘测设计施工总承包招标开标评标报告书一、基本情况工程名称：2020年度茂名市化州市第二批垦造水田项目（标段一）招标单位：化州市土地垦复开发服务站招标代理：广东建银工程咨询有限公司招标类别：勘测设计施工总承包招标方式：公开招标建设地点：茂名市化州市建设规模：垦造水田建设为591.85亩，其中宝圩镇宝圩村439.57亩，播杨镇江佩村50.74亩，播杨镇南子地村44.43亩，石湾街道莲花村57.11亩。建设内容包括：土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、其他等工程。项目总投资3658.1913万元。二、投标人报名和投标文件递交情况1、投标人报名情况在招标文件要求的报名时间（2021年7月12日至2021年7月19日，9:30～11:30，14:00～16:00（北京时间））内，共有(主)湖南欣盛建设有限公司(成)广州中科雅图信息技术有限公司、(主)福建闽泰交通工程有限公司(成)深圳市爱华勘测工程有限公司、(主)安徽水利开发有限公司(成)广东经纬工程咨询设计有限公司、(主)广州市增城区增江水利建设工程有限公司(成)中山市水利水电勘测设计咨询有限公司4家投标人报名。2、文件递交时间及地点（1）递交时间：2021年8月11日10时30分（2）递交地点：广州公共资源交易中心15号开标室3、递交过程在递交投标文件截止时间（2021年8月11日10时30分）前有(主)湖南欣盛建设有限公司(成)广州中科雅图信息技术有限公司、(主)福建闽泰交通工程有限公司(成)深圳市爱华勘测工程有限公司、(主)安徽水利开发有限公司(成)广东经纬工程咨询设计1有限公司、(主)广州市增城区增江水利建设工程有限公司(成)中山市水利水电勘遇设计咨询有退公司共有4家投标人递交2020.年度茂名市化州市第二批经造水由项目（标段一）谢测设计施工总承包投标文件（见附表1）。二、开标情况1、开标时间及地点（1）开标时间:202L年。月上上日0时30分（2）开标地点:广州公共资源交易中心15",0,0,0,1]
[2104,"【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：景观绿化-园林景观工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程量×综合单价）见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2措施项目费（2.1+2.2）2.1施工技术措施项目∑（技术措施项目工程量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技术措施项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目∑计算基数×费率见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费∑计算基数×费率见表10.2.2-203其他项目费3.1+3.2+3.3+3.4+3.53.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×费率5增值税计算基数×税率招标控制价合计1+2+3+4+5【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：园林景观工程标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价景观工程1050201001001园路600*300*50厚芝麻灰花岗岩铺装：30厚1：3水泥砂浆粘贴，100厚C20现浇现拌混凝土",2,2,2,1]
[2113,"孤目拿汶上县苑庄镇2021年集中供热采暖工程（镇中学）收文z27山上采购人推荐供应商意见表2采购人姓名序号推荐供应商单位名称推荐意见1浩师衣广泗=轻(江医药念目以像瑞还史里2元药限么名系创判红依制冠求孔;众s目拿汶上县苑庄镇2021年集中供热采暖工程（镇中学）文评审专家推荐供应商意见表南贮z57上Qt炒范庄镇人民政府推荐意见奇台融染计玉《目拿汶上县苑庄镇2021年集中供热采暖工程（镇中学)2窦z.上>*评审专家推荐供应商意见表yz2备注",0,0,0,1]
[2115,"广西真诚工程咨询有限公司竞争性磋商采购文件项目名称：广西壮族自治区体育局三塘体育训练比赛基地（04-25地块）招标控制价编制服务项目项目编号：GXZC2021-C3-002659-GXZC采购单位：广西壮族自治区体育局采购代理机构：广西真诚工程咨询有限公司2021年7月目录64第一章竞争性磋商公告广西壮族自治区体育局三塘体育训练比赛基地（04-25地块）招标控制价编制服务项目（GXZC2021-C3-002659-GXZC）竞争性磋商公告项目概况：广西壮族自治区体育局三塘体育训练比赛基地（04-25地块）招标控制价编制服务项目的潜在供应商应在南宁市青秀区云景路33号凤岭名园19号楼304房（广西真诚工程咨询有限公司）获取采购文件，并于2021年8月2日9点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：GXZC2021-C3-002659-GXZC采购计划文号：广西政采[2021]11951号-001项目名称：广西壮族自治区体育局三塘体育训练比赛基地（04-25地块）招标控制价编制服务项目采购方式：竞争性磋商预算金额：人民币￥1740000.00元.最高限价：与预算金额一致采购需求：三塘体育训练比赛基地（04-25地块）项目招标控制价编制服务1项，详见竞争性磋商采购文件。合同履行期限：合同签订后至本项目招标控制价（工程预算）、工程量清单完成编制。本项目不接受联合体参与磋商，不接受未按采购公告要求获取采购文件的供应商参与磋商。二、申请人的资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目的特定资格要求：无；3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。三、获取采购文件时间：2021年7月22日至2021年7月29日，每天上午9时至12时，下午15时至18时（北京时间，法定节假日除外）。地点：南宁市青秀区云景路33号凤岭名园19号楼304房方式：现场购买文件的，由供应商的法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件和复印件（委托代理人须携带法定代表人授权书原件）、主体资格证明副本复印件（如：营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书）购买文件；【邮购文件的，需于发售截止时间前将以上材料(除授权书原件外，其余均为复印件加盖公章)的扫描件发送到广西真诚工程咨询有限公司指定邮箱：售价：竞争性磋商文件工本费每本300元，售后不退。如需邮购，每本另加邮费50元（邮购文件的，需于",1,1,1,1]
[2122,"1.封面泗洪县佳和公园水系贯通等工程，工程招标控制价泗洪县住房和城乡建设局招标人:，(单位盖章)南京天得建设工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月28日1.扉页泗洪县佳和公园水系贯通等工程，工程招标控制价1850555.02壹佰捌拾伍万零伍佰伍拾伍元零贰分招标控制价(小写):，(大写):，泗洪县住房和城乡建设局招标人:，南京天得建设工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)王波厂邓凡法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)董创创王冬冬编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月28日复核时间:2021年07月28日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明（3）投标人对工程量清单及造价有任何疑问，应与招标文件规定的疑问提交截止日期提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。5、友情提醒（1）施工现场原有绿化、地坪、渣土、圬工等拆除及运输处理费用已综合考虑在清单价格中，结算时不予增加，地坪、圬工、渣土、绿化等拆除后施工单位自行处理。（2）一体化泵站品牌需满足图纸规定。南京天得建设工程咨询有限公司2021年7月28日建设项目招标控制价表工程名称:泗洪县住和公园水系贯递等工程其中:(元)单项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费规费序号1润洪县佳和公园水系贾通等工程1850555.0222912.2340768,3合计1850555.0222942.2340768.3单项工程招标控制价表工程名称:泗洪县住和公园水系贯递等工程其中:(元)单位工程名称金额(元）智估价安全文明鲍工费规费序号】泗洪县城区住和公园水系贾通工程857239.2410625.4118881.34九泗洪县域区乡主植物园水系册通工程993315.7812316.8221886.96合计1850555.0222982.2340768.3单位工程招标控制价表工程名称;泗洪县城区住和公园水系货道工程(0001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)进分部分项工程费746367.31山[入工费28331.6712材料费661060.91山8施工机其使用费11810.0916企业管理费10180.49山5刚海入3681.172丹施项目费22209.37单价措施项目费11357.892.2凶价措施项目塑10851.482。2.1t中:安全文明施工播施费10626.41功七他项目费313.2其中",2,2,2,1]
[2131,"竞争性磋商资格审查情况四川省住房和城乡建设厅全国自然灾害察合风险普查系统部署服务器租赁竞争性磋商政府采购项目项目名称四川省住房和城乡建设厅全国自然灾害综合风险普系统部署服务器租赁竞争性磋商政府采购项目(川政采磋商（2021〕93号）项目编号5102012021068:32资格审查依据供应商1供应商2川政采磋商（2021〕93号文件否（V）磋商公告内容是否与磋商文件规定一致是参加竞争性磋商供应商名单成都必合科技有限公司中国移动通信集团四川有限公司供应商3深圳市嘉讯软件有限公司供应商1供应商1通过资格审查的供应商名单中国移动通信集团四川有限公司供应商3供应商4通过资格审查的供应商是否达到三家是是（√）竞争性磋商报告四川省住房和城乡建设厅全国自然灾害综合风险普查系统部署服务器租策竞争性磋商政府采购项目项目名称四川省住房和城乡建设厅全国自然灾害综合风险普系统部署服务器租赁莞至雁砚冠致府采购项目(J川政采磋商〔2021〕93号)项目编号510201202106832供应商参加磋商的方式和具体情况本次竞争性磋商采取由采购人和专家分别书面推荐供应商参加和地点响应文件开启日期时间:2021-08-0910:00:00地点:成都市人民中路三段35号四川省公共交易服务中心评审区供应商1参加竟争性磋商的供应商名单中国移动通信集团四川有限公司供应商2深圳市嘉讯软什有限公司供应商3成都必合科技有限公司供应商4中国电信股份有限公司四川分公司否（v）否修改内容供应商1见附件供应商2见附仟供应商3包磋商文件内容是否修改修改部分是否取得采购人同意是见附件供应商响应文件是否变更涪中国移动通信集团四川有限公司深圳市嘉讯软件有限公司是是成都必合科技有限公司见附仟供应商4中国电信股份有限公司四川分公司是见附件磋商轮次报价轮次供应商1参加最后报价的供应商名单报价供应商2报价供应商3报价供应商4报价未允许最后报价的供应商名单本次政府采购活动是否需要终止是（v）否终止原因报价供应商1供应商2有效投标报价供应商不足3家供应商综合得分推荐的成交候选供应商名单报价供应商3报价日期:2021年08月09日",0,0,0,1]
[2138,"评审报告采购项目概况项目名称:州煤矿安全监测监控平台建设项目（二次）项目编号:州公易采【202108】0015采购人:黔西南布依族黄族自治州能源局采购预算：1800000.00元最高限价：1800000.00元采购方式:竞争性谈判采购情况简介1、竞争性谈判公告发布时间:2021年9月24日09时00分至2021年9月27日17时00分2、竞争性谈判文件获取时间:2021年9月24日09时00分至2021年9月27日17时00分3、竞争性谈判文件获取份数:获取本项目《竞争性谈判文件》的投标供应商详见黔西南州电子招投标交易平台4、响应文件递交截止时间：2021年9月28日10时00分5、谈判时间:2021年9月28日10时00分6、至投标截止时送达响应文件份数：8份7、谈判地点:黔西南州公共资源交易中心三、评。情况1、符合性身份验证日家供应商通过身份验证。2、资格审查≤家供应商通过资格审查;（注:贵州百能思信息科技有限公司、贵州天地之光信息科技有限公司、贵州博益科技发展有限公司未接竞争性谈判文件要求单独提供资格审查资料，作无效投标处理;贵州安福达机电设备有限公司未提供社会保障资金的有效证明材料，资格审查不通过)圣23、响应文件评审，衣供应商选过响应文件评由4、谈判情况及报价情况5、推荐成交供应商各投标供应商二次报价及现场承诺函详见“二次报价（最终报价）表”。冠投标供应商名称第一次报价（元最终报协（元)是咨有小微企业价检扣除兆房述黔云脂州友测商货有限公司1797122,00.6&a000.0必1贵州智信网安科技有限公司1782909.001885800.0疗。北京龙敏科技股位有限公司1680000.00.496800,0念贵州世的住心税技有限公司1768818.00.8a9eo0.00方成交供应商:北宜龙验到技险份有险公司步交公额；违佰且验五万拟f剂作示签盖(j金Jd9S00,00示)w*基,的z在烟采购人签字：准游盟标人加字/价卫觉2021年9月28日",0,0,0,1]
[2148,"白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案【项目编号：JG2021-11399】评标报告评审日期：2021年7月30日白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案的评标报告项目编号：JG2021-11399白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案的评标报告2021年7月30日，就白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案（项目编号:JG2021-11399）在广州公共资源交易中心进行了开标、评标工作情况如下：一、项目基本情况1.招标人：广州市白云区土地开发中心2.项目名称：白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案3.项目编号：JG2021-113994.招标内容：白云区广佛环城际项目留用地选址及控规调整方案5.本项目设置投标最高限价为：人民币295万元。6.评标办法：综合评分法。7.招标方式：公开招标二、开标情况：1.开标时间：2021年7月30日10时00分2.开标、评标日期：2021年7月30日。3.开标地点：广州市天河区天润路333号广州公共资源交易中心第10开标室；评标地点：广州公共资源交易中心第25评标室。4.投标文件递交截止时间：2021年7月30日10时00分，在本项目规定的投标截止时间前，规定时间递交投标文件并且符合招标文件规定的共有3家单位，详见《投标人签到及投标文件递交记录表》。5.开标会议记录5.1在规定时间内按时递交投标文件的投标单位法定代表人或法定代表人授权委托人均按时参加了本项目公开开标会议，招标人或招标代理随后对按要求递交的投标文件公开进行开标，并宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标记录表》，投标人其法定代表人或其授权委托人以书面形式进行了确认。三、评审情况1.本次评标采用综合评分法（100分），即对通过初步审查的各投标人的商务、技术价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和；计算出通过初审投标人的综合得分。全体评委签名：第1页共3页自云区广仙环或际项目留用地选址及控规遇整方系的置标报告目的;JC2021-11399评分项目技术评审总分商务评审总分价格评审得分权重45%45%*10*分值45分45分10分2.评标委员会按规定的要求由5人组成。评标委员会名单:评标参员会推荐:专家作为本项目评标委员会组长",0,0,0,1]
[2157,"EMPOROARMAN4(值",0,0,0,1]
[2165,"评审情况一览表项目名称郎溪县飞毕路和孔独路提升改造及美丽公路创建工程勘察设计项目项目编号LXX-GC-GK-2021040序号投标单位投标费率初审情况总得分1安徽国顺交通咨询设计研究院有限公司1.22%通过91.232安徽华运设计咨询股份有限公司1.26%通过75.633安徽瑞成土木工程设计咨询有限公司1.17%通过70.764华设设计集团股份有限公司1.18%通过78.585创辉达设计股份有限公司1.46%通过556宿州市经纬公路设计有限公司1.11%通过68.817中交第一公路勘察设计研究院有限公司1.25%通过70.888湖南省公路设计有限公司1.50%通过56.49浙江科欣工程设计咨询有限公司1.36%通过68.1210宣城市江南公路规划设计有限责任公司1.25%通过88.08",0,0,0,1]
[2174,"宜号系统名称型号品牌整量说明空压机BLE30~%。6点GD2台2冷干机(GDD0㎡6且PGD2台3别氧主机含S二丁AIKSE2组d其它附属设备制氧管道、浦芯、机房内配套设备若干该套设备己超签)年未使用，须维护检修后重新启用，并维保1年",0,0,0,1]
[2175,"鄂伦春自治旗托扎敏乡人民政府鄂伦春自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造项目鄂伦春自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造项目评标报告评审委员会2021年07月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗托扎敏乡人民政府鄂伦春自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造项目鄂伦春自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造项目(以下简称“本项目)已由以鄂政字[2021)2号文件批准建设，项目业主为累伦春自治旗托扎敏乡人民政应，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗托扎敏乡人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂伦奉自治旗托扎敏乡人民政府鄂伦奉自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造英目予伦春自治旗托扎敏乡猎民村基础设施升级改造项目。具体情况如2.3小表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z月20日，交工日期:2021年09且05日。共计45日历天。2.3标段详情:墨伦春自治旗",0,0,0,1]
[2188,"呼伦贝尔市公安局住宿和餐饮服务餐饮服务评标报告评审委员会2021年03月05日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，4七、否决的投标人名单以及否决理由，4八、串通投标情形的评审情况说明，5十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、采购公告，9一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市公安局住宿和餐饮服务餐饮服务已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市公安局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔董公安局住宿和餐饮服务餐饮服务。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市公安局住宿和餐饮服务餐饮服务，该标段情况详见下表标段编号标段名称采购内容采购预算（元）厂D0315070市公安局01呼伦贝尔12001046住宿和餐饮服务餐饮服务详见本项目采购文件2830000.0主任委员:范巍委员:魏当非、程欣欣、李峰超、赵铁波二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市公安局于，2021年02且22日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易中心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件》。对于投标申请人的资格要求如下：详儿米购文性。(提取本项目招标公告中资格条件)三、开标情况记录在递交投标文件截止时间202L年03且05且09时30分(北京时间)，共收到了L份投标文件，此标段投标人均满足法定数量。同一时间在，土标三室举行了开标会议，经所有投标人授权代表及招标人授权代表对所有投标文件的密封情况进行了一般符合性检查合格后，进行了公升升标。在开标前，投标人代表及招标人代表对所有投标文件进行了密封性检查，并在确定密封性完好后签字",0,0,0,1]
[2192,"巴政采询〔2021〕13号巴中市公安局经济开发区分局时新派出所家具采购项目（第二次）询价通知书巴中市公安局经济开发区分局巴中市政府采购中心共同编制2021年8月目录询价邀请各供应商：巴中市政府采购中心受巴中市公安局经济开发区分局委托，拟对巴中市公安局经济开发区分局时新派出所家具采购项目（第二次）进行询价采购，兹邀请符合本次询价要求的供应商参加报价一、项目编号巴政采询〔2021〕13号二、项目名称巴中市公安局经济开发区分局时新派出所家具采购项目（第二次）三、资金情况（一）项目预算￥309420元（大写：叁拾零玖仟肆佰贰拾元整）（二）最高限价￥309420元（大写：叁拾零玖仟肆佰贰拾元整）注：供应商的报价超过最高限价，其响应文件作无效处理四、项目简介经开区公安分局时新派出所现急需采购办公家具一批，资金由经开区财政保障详见本通知书第四章五、定向采购情况本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划型标准，本项目采购内容的所属行业为“制造业”六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件；（七）采购项目的特殊要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（《监狱企业证明材料》、《残疾人福利性单位声明函》）七、本项目不接受供应商组成联合体参与询价八、询价通知书获取时间和方式自2021年08月20日09时00分至2021年08月25日17时00分（北京时间），登录巴中政府采购网(http://www.bzzfcgw.cn/)，通过巴中市电子化政府采购系统免费下载获取（电子化采购文件，格式为*.BBL）及其他资料九、提交响应文件的截止时间、开启时间及地点提交响应文件的截止时间:2021年08月26日09时00",1,1,1,1]
[2201,"不可竞争费投标报价上限审定造价工程名称S9.【3G92万元:①怡海大道接北环大道临时路改造工程东段91.95783L万元;-紫荆街中段(KO+149.3-K0+189.905)、③前湾片区支路及地下人行联络道工程万元一九纵五街CK0+325.141-K0+590)L20.5GZ程-②前海前湾片区支路及地下联络道二期（支路工万元县①杜鹃东1街(紫荆街-临海大道)工程45.Z25300327.989497万元670.104932万元。④怡海大道接北环大道临时路改造工程东段?g上，【98979万元-紫荆街中段(K0+149.3-K0+189.905)、勒杜鹃街③前湾片区支路及地114生.594502万元;程）九纵五街②前海前湾片区支路及地下联络道二期343.163625万元①杜鹃东1街（紫荆街-临海大道）工程元(不可竞争费不下浮），招标控制价净下浮L100%744.307712万元。④怡海大道接北环大道临时路改造工程-紫荆街中段(K0+149.3-K0+189.905)、③前湾片区式支路及地下人行联络道工程1271，15946【万元;程）-九纵五街②前海前湾片区支路及地下联络道二期379.925603万元;①杜鹃东1街3239.981116万元，街（紫荆街-临海大道）怕海大道接北环天通临叮路改造工程、（此表限评标工程）招标控制价公示表其中下人行联络道工程（K0+325．141-K0+590%其中:（K0+325．141-K0+590%（紫荆街-临海大道）工程其中:等市政即2919.662038万程施工式杜羁东㎡、勒杜鹃街（三期三期））（支路工,勒杜鹃街（三期）（支路工）(KO-!49.3-KO-!89.905）、前湾片区支路反地暂列金额100万元）费合计:不可竞全争致含税工:程总造价:工程建设其他费：专业工程暂估价：0万元；26.76287Z万元：应纳税费为：38.0256LL万元规费为：措施项目清单计价合计:分部分项工程量消单计价合计：J0]2992空万元:（KO+325.141-K0+590）前海前湾片区支路及地下联络道二期（支路工程）-在狄五街列金额L.00万元）不可竞争费合计：含税工技尔:造价:延S。工程建设其他费：专业工程暂估价：业万元;规费为：3.I5Z343万元；措施项目清单计价",2,2,2,1]
[2211,"付官地块棚户区安置房项目一斯施工二次招标评标报告一、付官地块棚户区安置房项目一期施工二次开标时间为2021年07月30日11时00分,开标地点为开标室1二、投标人名单截止开标时间前,按招标文件要求递交投标文件的投标人为8家,他们分别是:贵州亿博建设工程有限公司、贵州录顺建筑工程有限责任公司、大茂建设集团有限公司、贵州建天下建筑工程有限公司、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司、四川川金建筑工程有限公司、隆生国际建设集团有限公司、四川三和恒生建筑工程有限责任公司三、本项目的评标办法为综合评估法四、根据《招标投标法》和相关法律、法规、规章及该项目的招标文件规定的评标定标办法,评审委员会于规定的时间及地点对所有投标人递交的投标文件进行评审,评审情况如下;1、无效投标单位2、8家投标人的投标文件综合评审情况为:序号12《过最后得分9L.82-8177.5177.50名次】23667次中标候选人推荐名单如下:第一中标候选人:贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司上叶“破□法师名。内暴型的杂后气第二中标候选人:大茂建设集团有限公司日08日L0击I20‘脂日亿象Tr磁增甘够”“*H孵“需子当竖监贵“未需Y斗研彰鹏茗一（2七/‘去哥Y监器色V部登图召赣监国韦财‘Y骅3坠中三始",0,0,0,1]
[2218,"韶山市药王谷道路提质改造工程工程量清单说明一、工程概况：本工程为韶山市药王谷道路提质改造工程。设计为四级公路，路线平面按时速20km/h设置，路基宽度为7m，全线长3.3716KM，双车道6m沥青砼路面，道路具体做法详设计图。C级波形防护栏、标识标牌及标线、拆除原有道路树木、原有砼道路凿除、路面排水沟、涵管及涵洞等施工。二、编制依据：1、建设单位提供的由湖南天煦交通规划设计院有限公司设计的施工图纸质版及电子版；2、湖南天煦交通规划设计院有限公司编制的施工图预算；3、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830—2018）；4、《公路工程估算指标》（JTG/T3821—2018）；5、《公路工程概算定额》（JTG/T3831—2018）；6、《公路工程预算定额》（JTG/T3832—2018）；7、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018）；8、湖南省交通运输厅办公室转发交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（厅办〔2016〕44号）；9、湖南省交通运输厅关于发布《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（湘交基建〔2019〕74号）；10、材料价格调整依据韶山市2021年5月份建设造价发布价及湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2021年5月湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程材料价格指数》的通知。三、编制说明：1、本工程计算了100000.00元不可预见费。二O二一年八月二日5.4投标报价汇总表韶山市药王谷道路提质改造工程（项目名称）韶山市药王谷道路提质改造工程(K0+000~K3+371.60)标段序号章次科目名称金额（元）1100总则112275.752200路基3300路面4400桥梁、涵洞5600安全设施及预埋管线6第100章至第700章清单合计7已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）10000011投标报价5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费按JTG3830-2018及计算规则-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额115116.6415116.64-b按合同条款规定，提供第三者责任险.（结算时施工单位提供",0,0,0,1]
[2227,"经全体评标小组成员评议，充分考虑投标人对招标文件的响应程度，按照招标文件及评标办法的具体要求进行评审，我们形成综合意见:宿迁市宿豫区保安服务公司为第一中标候选人，中标价为：贰拾肆万捌仟肆佰元整（￥248400.00）",0,0,0,1]
[2234,"竞争性磋商文件项目编号：GYZDC-2021011项目名称：高邮市送桥镇送桥片区龙腾路南延伸至送平路路面黑色化工程采购人：高邮市送桥镇建设和生态保护局招标代理：江苏中达建设投资管理咨询有限公司二○二一年七月1目录第一章竞争性磋商公告，4第二章供应商须知，7第三章供应商应当提交的资格证明文件，11第四章报价、响应文件编制和磋商保证金，13第五章磋商与评审，14第六章评标办法、评标标准，18第七章竞争性磋商项目的技术要求，21第八章合同主要条款及合同签订方式，22第九章磋商相应文件部分格式，322疫情防控期间开评标现场说明1、开标会由招标人或受委托的代理机构主持，邀请所有投标人参加，每家投标单位仅能派一名授权代表参加开标会，委托代理人必须携带身份证原件、委托书原件和疫情防控承诺书原件到达开标现场（未提供者原件者不得进入开标现场，并供现场核验，同时配合做好相关询问记录。未提供或提供不全的视为放弃投标。2、各单位、企业应切实履行疫情防控责任，所派人员应为近期未去过疫情高危地区，未途经（或从外埠到、返后已按要求隔离满28天，未出现任何症状）、身体健康且符合防控要求，因把关不严造成后果的，将上报有关部门追究责任。3、因进政府采购交易场所需进行体温检测、身份核验、“抗疫情”扫码等，请各交易参与人提前到达。因预留时间不足、未佩戴口罩或体温异常等导致的后果，由各交易参与人自行承担。4、所有进出人员均须用手机扫政府采购交易场所的“抗疫情出入码”。5、进入政府采购交易场所应全程佩戴口罩。进入政府采购交易场所时请自觉接受体温检测，进入开标厅和评标区时请自觉接受身份核验，体温检测正常（﹤37.3°C）、身份信息与承诺书一致方可进入。对有发热、咳嗽等症状以及不符合疫情防控要求的人员，谢绝进入开标现场参加交易活动，并登记上报。6、进入政府采购交易场所的人员应保持适当的间隔距离，排队等候、在开标厅、等候区就座时应间隔1米以上，评标室内实行分散就座评标。注重个人卫生防护，减少触摸扶手、门把等易污染部位和物品，完成交易活动后应尽快离开，在大楼内不聚集、不攀谈、不逗留。7、评标专家:评标",1,1,1,1]
[2236,"1.封面隆城颐和二期10KV用电工程，工程招标控制价宿迁市城市建设投资(集团)有限公司招标人:，(单位盖章)江苏天园项目管理集团有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月30日1.扉页隆城颐和二期10KV用电工程，工程招标控制价25729921.82贰仟伍佰柒拾贰万玖仟玖佰贰拾壹元捌角贰分招标控制价(小写):，(大写):，招标人:，江苏天园项目管理集团有限公司造价咨询人:，宿迁市城市建设投资(集团)有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)单成武周保泽法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)周敏、赵凌冰王同钢编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月30日复核时间:2021年07月30日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明招标控制价编制总说明工程名称：隆城颐和二期10KV用电工程第2页共1页表—01通知”；11)、省市建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定；12)、苏建[2018]第24号“省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告”；13)、苏建[2019]第19号“省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告”；14)、相关标准图集以及现行有关国家省市地区文件；15)、建设单位提供的隆城颐和二期小区配电房电缆沟等工程图纸和要求。4、材料价格按照2021年6月份《宿迁工程造价管理》计入，价格信息中没有的材料价根据市场行情计入。5、人工工资单价已按苏建函价（2021）062号文件进行调整。建设项目招标控制价表工程名称:降城颐和二期10MV用电工程其中:(元)单项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费规费序号1/隆城顾和二期10KV用电工程25729921.82273703,15460549.3合计26729921.82278703,15460549.3单项工程招标控制价表工程名称:隆城顾和二期I0MV用电工程其中:(元)单位工程名称金额(元）暂估价安全文明鲍工费规费序号1防披顾和二期10KV用电工程-配电房土定934054.7226941.8531609.82城颐和二期10KV用电工程-配电房题明工132031.1911:33.681991.18《隆降城颐和二期10kV用电工程-安装工程24505124.81242972.4424608.9/边团和二册1okV用由工祝-大型主石方158711、12655.222gt9.42合计25729921.82273703",2,2,2,1]
[2245,"太和镇道路环境综合整治工程招标文件招标单位：广州市白云城市建设投资有限公司招标代理单位：广州市白云工程咨询管理有限公司日期：2021年07月目录第一章投标须知一、投标须知前附表声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。注：企业综合诚信评价得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同。二、投标须知修改表声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://www.gzcc.gov.cn/）下载查阅。条款号：7.1修改类型：修改原文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）（另册）第六章图纸及勘察资料（另册）第七章招标工程量清单（另册）第八章最高投标限价现文：7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：第一章投标须知第二章开标、评标及定标办法第三章合同条款第四章投标文件格式第五章技术条件（工程建设标准）第六章图纸及勘察资料（另册）项目条款号内容说明与要求11定义招标人（即发包人）：广州市白云城市建设投资有限公司项目建设管理单位：广州市白云城市建设投资有限公司招标代理：广州市白云工程咨询管理有限公司设计单位：中交第四航务工程勘察设计院有限公司监理单位：/检测机构：/22.2工程名称太和镇道路环境综合整治工程32.2建设地点详见本工程招标公告。42.2建设规模详见本工程招标公告。52.2承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包验收、包保修的承包方式。本工程为综合单价包干",1,1,1,1]
[2257,"陆川县2021年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目工程设计竞争性谈判项目采购单位书面推荐供应商意见表、项目基本情况采购单位陆川县农业农村局采购项目名称陆川县2021年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目工程设计项目编号YLZC2021-J3-220185-YZLZ项目资金来源采购项目控制价财政拨款A分标:342000.00元;B分标：348000.00元八二、拟推荐竞争性谈判邀请单位华影设汁看仅2公司～昭照内代视制招州液限/()～三、采购单位推荐理由沙上L西每公司饰考介在信(闲中围.弋阁砂前年明网宽不及且发及递走受的页轴划的履幼(内.围急旅K之∞年%月3日采购人代表（签字）根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第十二条采则人、采购代理机构应当通过及布公告、从爷缓以上财政部门建立的供应意密中随机抽取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和审专家应当各自出具书面维荐意见。采购人推荐供应底的比例不得高于报荐供应商总数的66%陆川县2021年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目工程设计竞争性谈判项目专家书面推荐供应商意见表采购项目控制价*。71～",0,0,0,1]
[2262,"发电机配件采购清单序号产品名称品牌型号产品描述单价单位数量合计备注（元）（元）1柴油滤芯fks-v400沃尔沃发电机专用KE8934fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件330个3099002发电机柴油滤fks-v400沃尔沃发电机专用YN4592fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件220个3577003发电机机油滤fks-v400沃尔沃发电机专用BJ7639fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件205个3061504发电机机油滤fks-v400沃尔沃发电机专用VF8974fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件650个30195005发动机风扇皮带fks-v400沃尔沃发电机专用BD9823fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件500根630006柴滤油杯fks-v400沃尔沃发电机专用KM8734fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件200个1020007充电机fks-v400沃尔沃发电机专用VI7823fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件8730个187308输油泵fks-v400沃尔沃发电机专用适用于FKS-V400fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件550个211009调速板fks-v400沃尔沃发电机专用BH5423fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件4600个31380010稳压调压电位器fks-v400沃尔沃发电机专用BE350调压器fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件2100个61260011启动继电器fks-v400沃尔沃发电机专用FK7843fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件160个10160012油水分离器滤芯fks-v400沃尔沃发电机专用GK8935fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件430个301290013机油滤芯fks-v400沃尔沃发电机专用GK7384fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件510个201020014水泵总成fks-v400沃尔沃发电机专用JH6538fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件6080套21216015修理包fks-v400沃尔沃发电机专用JF8975fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件18500套11850016控制器fks-v400沃尔沃发电机专用HM9800fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件6300个21260017专用机油fks-v400沃尔沃发电机专用GB8745fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件565桶301695018专用冷却液fks-v400沃尔沃发电机专用JI7834fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件320桶401280019防腐蚀添加剂fks-v400沃尔沃发电机专用SCAfks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件270桶401080020发电机端子线fks-v400沃尔沃发电机专用适用于FKS-V400fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件220根6132021空气滤芯fks-v400沃尔沃发电机专用NM7824fks-v400沃尔沃发电机专用，原厂配件735个241764022机油滤芯CAT-400卡特发电机专用1R-07161R-1808MB-JX1629CAT-400卡特发电机专用，原厂配件320个7224023柴油滤芯CAT-400卡特发电机专用MB-CX5211R-0749CAT-400卡特发电机专用，原厂配件300个7210024空滤通用CAT-400卡特发电机专用142",4,4,4,1]
[2271,"公开招标采购文件采购编号：ZJ-193158/02采购内容：内窥镜类采购代理机构：浙江国际招（投）标公司2018年12月28日投标须知▲1、本招标文件适用第三十二届浙江国际科研医疗仪器设备技术交流展览会最终入围价格在7万元（含）至200万元（不含）的设备（国际招标设备除外）招标采购，本次招标的中标结果将在2019年9月份展览会上沿用投标价（单台）在7万元（含）以下的医疗设备不在本招标文件适用范围内，用户可根据《关于做好2019年浙江省医疗设备展览会政府采购有关工作的通知》（浙财采监[2018]19号）的规定及展览会官方网站公布的网上采购流程，进场采购▲2、投标人应仔细阅读招标文件中对“合格供应商的资格要求”，不符合资格要求的供应商其投标无效▲3、招标文件购买单位与参与投标单位须一致4、本次公开招标为一次性报价5、投标人应于2019年1月18日16时前将投标保证金以银行转帐等非现金形式交至浙江国际招（投）标公司6、投标人应于招标文件规定截止时间之前将投标文件密封递交到指定地点投标人还必须提供投标文件的电子版（包括开标一览表、产品配置清单及其他文件），投标人应保证电子版与书面投标文件的一致性，如不一致，则以书面投标文件为准所有投标文件概不退回7、由于参加本次投标的供应商数量较多，请各投标人尽量提前递交投标文件浙江国际招（投）标公司2018年12月28日第一章公开招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《关于做好2019年浙江省医疗设备展览会政府采购有关工作的通知》（浙财采监[2018]25号）等法律法规、规范性文件的相关规定，我公司接受有关单位委托，现就第三十二届浙江国际科研医疗仪器设备技术交流展览会期间以下设备组织公开招标采购欢迎能提供相关货物、服务的生产制造厂商或其合格代理商前来参加：一、采购内容项目编号、采购内容:标段采购内容单台报价备注ZJ-193158-2/01腔镜主机及附件IZJ-193158-2/02腔镜主机及附件IIZJ-193158-2/03腔镜主机及附件IIIZJ-193158-2/04腔镜主机及附件IVZJ-193158-2/05腔镜主机及附件VZJ-193158-2/06高清电子镜主机ZJ-193158-2/07中高档电子镜主机ZJ",1,1,1,1]
[2280,"福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目洗车区施工总承包招标公告根据穗发改核准[2019]15号文批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州环投福山环保能源有限公司现对福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目洗车区进行施工总承包公开招标，选定承包人。一、工程名称：福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目洗车区施工总承包项目代码：2019-440112-78-02-002672二、招标单位：广州环投福山环保能源有限公司联系人：王工联系电话：020-85806336招标代理机构：广州建筑工程监理有限公司联系人：陈工联系电话：020-61101333-1870招标监督机构：广州市建设工程招标管理办公室监督电话：020-28866213三、建设地点：广州市黄埔区（原萝岗区）九龙镇福山村福山循环经济产业园（广州东部固体资源再生中心）的拓展地块（即西片区）。四、项目概况：福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目，设计规模为日焚烧处理城市生活垃圾4000t/d，年处理146万吨城市生活垃圾，建设6台800t/d垃圾焚烧处理线，3台50MW凝汽式汽轮机及3台50MW发电机组。五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：1、本工程划分为1个标段。2、招标内容、规模和招标控制价：【项目编号】：JG2021-【标段招标内容、规模】：项目配套建设洗车库1幢，建筑面积约9622平方米，地上1层；内设垃圾运输车洗车系统设备和一体化污水处理系统，及其配套所需的水池、配电间、中控室、休息室、卫生间、道闸和车辆识别系统、洗车前后广场、建筑泛光工程等，建筑檐口高度为11m，建筑最高点为14.65m，最大单跨跨度10.5米。（详见施工图纸及工程量清单）。【招标控制价】：43801151.29元六、资金来源：企业自筹注：政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设。七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：1、公告发布日期（含本日）：2021年月日至2021年月日,凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。2、递交投标文件起始时间：2021年月日时分；截止时间：2021年月日时分。3、开标开始时间：2021年月日时分。4、递交投标文件截止时间与开标时间",2,2,2,1]
[2286,"销售货品清单品名规格单价(元）数量总价（元）备注伊利纯牛奶250ML*2468543672东北大米25KG122546588陈克明面条1kg*12110545940合计16200",4,4,4,1]
[2297,"评标报告招标项目:松桃苗族自治县人民医院中医康复科设备采购招标编号:XITR-2021-0701-1招标方式:公开招标评标方法:综合评分法采购单位：松桃苗族自治县人民厌院见证:铜仁市公共资源交易中心督查科递交投标文件的投标人名单:序号投标单位备注１中国医疗器械贵州有限公司2泰州市建华医疗机械有限公司3贵州省中康乐医疗器械有限公司评标委员会:2021年8月26日，依法组建本项目评标委员会。评标委员会成员由采购人在贵州省综合专家库中随机抽取的卓名评标专家（罗周唐海华李伟王顺放）和采购人代表，名（饶飞）。(请写正楷字)开标:2021年08月26日09时30分，开标会议在铜仁市公共资源交易中心松桃分主心举行。会前本项目共有3家供应商将投标文件送达，投标文件密封完整、合法、有效。经采购人和代理机构对投标文件进行审查后，确认上述结果属实，无异议后，当众公开唱标。评标:唱标结束后，评标委员会5位成员在相关见证部门工作人员见证下，对投标商的投标文件按照招标文件相关要求进行了公平、公正、认真负责的评审，对投标文件中的技术部分、商务部分、投标报价及葬他评分因素7。子进行了综合评价，其结果如下:分数序号投标单位报价（无)名总分次排序【中国[医宁器械贵州有限公司1063000.0190.9贵州省中康乐疗器械有限21065000.075.1:3①公司泰州市建华医疗机械有队公31068000.O71.53宁司中标推荐:根据本项目招标文件规定，评标委员会推荐得分最高的，个中国医疗器械贵州有限公司为本项目第一中标候选供应商。评标委员会:法他办2mC7司7，1本z",0,0,0,1]
[2298,"附件42020年惠阳区公开招聘合同制教师面试考场分布示意图",0,0,0,1]
[2309,"些权",0,0,0,1]
[2315,"技术标评审汇总表标段(包)编号:A3304010001000134001标段(包)名称:长水街道临时停车场工程（庄前路~新气象路）序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家5得分1嘉兴市中义建设有限公司333.52.62.514.62嘉兴中合建设有限公司3.12.93.53.23.516.23浙江天桂建设有限公司3.233.53.23.516.44浙江鼎炎建设有限公司3.43.53.63.23.517.25浙江福瑞建设有限公司3.52.93.63.23.516.76浙江巨辰建设有限公司3.433.63.33.516.87浙江铭翔建设有限公司33.13.72.83.516.18嘉兴玖泰建设有限公司3.233.53.33.516.59嘉善星耘建设有限公司3.233.63.13.316.210嘉兴卓泓建设有限公司3.233.533.516.211嘉兴市金耀建设工程有限公司3.43.33.83.43.517.412嘉兴义腾建设有限公司3.333.63.33.316.513浙江剑灶建设工程有限公司3.43.13.63.23.516.814嘉兴毅腾建设工程有限公司3.32.93.53.23.516.4",0,0,0,1]
[2324,"更正公告采购项目名称四川省粮食和物资储备局“天府菜油”航班头套广告投放服务采购采购项目编号510201201813950采购方式竞争性磋商行政区划四川省公告类型更正公告公告发布时间2018年12月29日采购人四川省粮食和物资储备局更正公告无采购代理机构名称四川中科远达招标代理有限公司项目包个数1原公告类型竞争性磋商采购公告原公告发布时间2018年12月19日更正事项和内容1、递交响应文件截止时间即开标时间延期至：2019年01月11日10:30（北京时间）；2、其他事项不变采购人地址和联系方式采购人：四川省粮食和物资储备局地址：成都市东大街上东大街段176号联系人：汤老师联系电话：028-86739831采购代理机构地址和联系方式招标代理机构：四川中科远达招标代理有限公司地址：成都市高新区吉泰五路118号天合凯旋广场2栋701号传真：028-61315332采购项目联系人姓名和电话联系人：王老师联系电话：028-65773077备注项目采购预算：人民币120万元，最高限价：人民币120万元",0,0,0,1]
[2332,"会对优秀论文的作者质量不下高、面取得明厂逾质量推荐质较币二从今年年校级优秀学经各式公校优司秀全底0秀学舒深出式接照cc校内各单位:黄网师范学院关于公布2019年优秀学士学位黄冈师范学院文件把泓承二学位论文请学位论文时或领兰关不严必沿院推荐些二学位论宁学位=5沁,于做好论文评选结果的通知。些及导师给予一引起商①有少同户,,按对在8学×婆“会推迎科工作采嵩评选工作的通知”2019届本科生毕业论文校学位表高厂泗数学队E内部质量保障和创新能人士学位论文”7216篇量比荐，门2019扬和奖励，视。二各题,院推荐的的优秀学情况看，校学校委员会研究确定要求，（设计）专项检查心0当并认真董院分学位委学队士学位论，力培养等学位论我校2019年我校开展结优秀些2019１江义xx黎薇x弘等鲁些某耕x购砂布融晔签隐叶潮谢哥g寄Y零彰环鞋哥g尝舟ZY旱善圆影%孙点干点等符彭6I0劲点整邺凶暮夷必汕)L化∞(队尧驾砂点题肃邵邮凶算如叹Z1比ZI专;6T0Z仲；勃工骤工哥孙点山合华步邦；“‘彰表咚、袁健融晔午Y与该医明式‘封圳】～【附件黄冈师范学院2019年优秀学士学位论文名单序号所在学院专业名称学号导师姓名论文题目，马克思主义学院思想政治教育2015121040140周鑫航主彬新时代大学生政治观培养路径的探析—以黄冈师范学院为例几马克思主义学院思想政治教育201512104012e吴亚婷周青鹏延安时期教育者教育思想及其当代价值研究辽马克思主义学院思想政治教育20151210:0137张燕妃李莉竞中思想政治议题式教学活动研究金马克思主义学院思想政治教育2015121040128向容营余维禅基于核心素养的高中政治教学策略研究。马克思主义学院思想政治教育2015121040112刘见楚光6教育学院教育技术学2015271040120田涨湘徐顺基于技术接受模型的在线学习平台用户使用意医影响因素研究一-以“超星学习通”为例气教育学院教育技术学2015271040108胡雪代朝《小玉的探索》性别教育动画设计与制作S教育学院数字媒体技术2015272040111柯贤铭宋国柱基于Andiroid的高考“志医喘”APP的设计与实现g教育学院数字媒体技术2015272040106郭宇尘程云基于Unity3D的RPG游戏的设计与开发一一以“黑暗之光”为例i教育学院数字媒体技术张冉2015272040132程云茅生综合素质管理系统的设计与开发山山教育学院学前教育2015273040316李天娇董一英土家族\"肉连响\"文化逊入幼儿园课堂的策略研究上艺教育学院学前教育",0,0,0,1]
[2341,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场装修工程定点采购合同装修工程定点采购合同合同名称：广东财经大学装修工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00887591甲方：广东财经大学乙方：广东卓正建设工程有限公司合同金额(元)：45009.19人民币大写：肆万伍仟零玖元壹角玖分根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：佛山校区厚德楼448、439、424、438办公室改造工程1.2工程地点：广东省-佛山市-三水区云东海街道学海中路1号1.3承包范围：铲除原墙面油漆层（含腻子粉底层）、新开实心砖墙门洞、新砌实心砖隔墙、墙面水泥砂浆一般抹灰、墙面贴块料踢脚线、墙面重新刮腻子油漆、安装新的成品复合实木门、新加装配电箱、原配电箱整改、安装新PVC塑料线槽、电气配线安装、开关安装等相关内容；具体以工程量清单为准1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起20个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：45009.19（人民币大写）：肆万伍仟零玖元壹角玖分合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前7天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度",0,0,0,1]
[2350,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：五黄线标段：五寨县县乡道胡白线、五阳线、南环路、五黄线养护工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价路基工程1041001001001拆除路面1.材质:沥青柏油类2.厚度:5cmm2982路面工程2040203003001粘层1.材料品种:乳化沥青m29823040203006001沥青混凝土1.沥青品种:道路沥青2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土3.厚度:5cmm2982措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：五黄线标段：五寨县县乡道胡白线、五阳线、南环路、五黄线养护工程第1页共2页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1041109001001安全文明施工费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计2041109001002临时设施费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计3041109001003环境保护费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计4041109002001夜间施工增加费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计5041109003001材料二次搬运费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计6041109004001冬雨季施工增加费分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计704B001工程定位复测、工程点交、场地清理费分部分项直接费+",3,3,3,1]
[2355,"DoCument.aspxPage401二、评标委员会成员名单标段名称:册亭县高洛新区基础设施建设项目-洛大道工程二标段职务专业技术职称或者执业签格招标人或者招标代理机构的代表有关技术、经济等方面的评标专家y://202.98.201.124/ServerSignalR/Pazes/CaiHHonz/CmdViewPDF.aspx?fle=http%3a%2f2日202.98.201.1，2021-9",0,0,0,1]
[2359,"城乡生活垃圾无害化处理收集转运设备采购项目采购清单名称数量备注电动三轮垃圾车100辆18m³水平移动式垃圾压缩箱5个240L塑料垃圾桶500个50L塑料垃圾桶5000个勾臂箱20个合计",4,4,4,1]
[2368,"兰海国家高速公路重庆至遵义段(贵州境)扩容工程沥青采购(二期)限价更正通知致各投标人:因招标人A包限价计舜有误，现按有关规定发布“兰海国家高速公路重庆至遵义段（责州境）扩容工程沥青采购（二期）”项目招标文件更改A包最高投标限价。-、本项目招标人设定的最高投标限价更改为:①标段号最高投标限价（人民币元）备注人包110524556.00D包172661684.00超出最高投标限价，投标文件将被否决。②细目最高限价:材料规格最高投标限价（人民币:元）备注道路石油沥青70号A缓4474.00I-D级SBS5595.04改性沥背6365.04PC-2型3331.74PC-3型3331.74乳化沥青BC-1型3555.44橡胶沥青SAMI5079.20超出最高投标限价，投标文件将被否决。二、本项目招标代理费为:标段号项目名称招标代理服务费(人民币元）A包339000.00D包兰海国家高速公路正庆至遵义段（贵州境）扩容工程沥青采购（二期）424000.00三、因勤误限价距离投标截止时间不足7日，故将投标截止（递交投标文件截止时间）延期至2021年7月20日上午11:00，投标保证金递交截止时间同时也延期至2021年7月20日上午11:00.三特此通知!/以武沂方八。,提州>止)十“几构:贵州咨询有*/),y202LL1713",2,2,2,1]
[2378,"附件一驻咨游2\\信息公示表效欣医)完升黎通级精神专科医院项目(监理)工程名称:肇达直望比工程瓷)(理宜限公司（盖章）投标人:广东鼎建远项目公示内容符号统一社会信息代码:91441203195279952Q营业执照单位名称:广东鼎建工程咨询监理有限公1司有效期：至2024年07月03日资质证书编号:E1440088572人民币:（小写）￥945640.50:（大写）玖拾肆万伍任陆佰肆拾元伍鱼3投标报价整。下浮率:20，30%投标有效期90日历天（从投标截止之日算起)4形式:投标保函5投标保证金形式及金额金额:15000.00元自中标通知书发田之日冠至完成项目整体监理服务期限验收（共330日历天）及缺陷责任期结束之6日止证书名称:房屋建筑工程监理:市政公用工程监理颁发机构名称：中华人民共和国住房和城（投标人按实际情况填写)乡建设部颁发时间:2019年07月03日证书名称:工程造价咨询企亚颁发机构名称：中华人民共和国住房和城投标人（投标人按实际情况填写)乡建设部资信、颁发时间：2017年12月26日%荣誉及证书名称:IS0环境管理体系认证实力情颁发机构名称：艾西姆认证（上海）有限况（投标人按实际情况填写》公司颁发时间:2019年10月10日证书名称:TS0职业健康安全一体化管理怀系认证（投标人按实际情况填写）颁发机构名称:艾西姆认证（上海）有限公司颁发时间:2019年10月10日",0,0,0,1]
[2385,"两阶段评标随机价格系数法:（1）第一阶段商务、技术评审（满分100分，不参与第二阶段累计）根据《市住房城乡建设局关于优化营商环境加强建设工程招标投标监管的通知》（苏住建建【2019】50号）的规定，投标单位如在上一季度（第一阶段开标截止时间所在月份为本季度）的苏州市建筑业企业投标行为及标后履约失信考评结果中有扣分的，则投标单位的第一阶段得分将扣除相应分值。”商务、技术评审得分扣除苏州市建筑业企业投标行为及标后履约失信考评扣分值即为投标人的第一阶段评审最终得分。第一阶段商务、技术卷评审后，按如下规则推荐进入第二阶段价格卷开评标的投标人：通过商务、技术初步评审的投标人超过12个（含）的，按商务、技术评审最终得分（即第一阶段评审最终得分）由高到低取前9名；9-11个的取前7名；8个的取前6名；5-7个的取前5名；5个以下的则全部进入第二阶段价格卷开评标。并且进入第二阶段价格卷开评标的投标人，其第一阶段评审最终得分须达到合格分（60分及以上）。（二）第二阶段：价格评审（满分100分）1）评标基准价的确定进入第二阶段价格详细评审的合格投标人，为通过第一阶段商务、技术初步评审，技术详细评审未被淘汰，且通过第二阶段价格初步评审的投标人。经初步评审（含算术性修正）的合格投标人的投标总价为评标价。若合格投标人多于五家（含），将各合格投标人的评标价格中去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值乘以系数A为评标基准价B；若合格投标人为三~四家，则先计算合格投标人的评标价格算术平均值，在该值85%～110%范围内的各合格投标人评标价格算术平均值乘以系数A为评标基准价B；若合格投标人评标价格均不在该值的85%～110%范围，则取所有合格投标人评标价格的算术平均值乘以系数A为评标基准价B。合格投标人仅为两家时（经评标委员会判定仍具备竞争性时），直接取两家合格投标人评标价格的算术平均值乘以系数A为评标基准价B；评标基准价浮动系数A在第二阶段开标现场从98%、98.5%、99%、99.5%四档中随机抽取一个，具体抽取方法为：由公证处在抽签系统中随机抽取确定评标基准价浮动系数A。2）评分标准各合格投标人评标价与评标基准价B",5,5,5,1]
[2394,"S惠庆圣机动车鉴足评估有限公司摘要重庆衡圣机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则，按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序，对牌号为陕E51Z00传祺牌GAH7150H2A5小型桥车作为特殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析,根据询价曰的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:一车辆登记信息:车牌号:陕E51200车主名称:张二虎二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考;三、询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场;四、基准日期：2021年8月23日五、询价结果:X42000.00元大写:人民币肆万贰低圆整上(重庆衡圣机动车鉴定评估希限公司二○二年八月二十七日声明:以上内容摘自机动车询价报告书，欲了解本询价项目全面情况，应认真阅读机动车询价报告书全文。本询价的委托方，;利益关系及其他报告使用人应充分关注本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明座机:023-62410995网址;http://www.xbesc.cn第1页共11页",0,0,0,1]
[2401,"分部分项工程量清单与计价表工程名称:奎文区政府餐厅标段:第1页共6页金额（元）项目编码项目名称项目特征工程数计量单量值综合单价合价其中:暂估价03100101100《交省指石校介质:天然气.碰头形式:断管带气接头.材质、规格:FEIOOSDRl7,6即.连接形式:全自动热熔焊接,,其他:详见设计文件，并满足合同、设计施工规范及使用要求处边03100300800余污署(过法界）名称:过速警规格:DN50.连接形式，法兰连挖.其他:详见设计文件，并满足合同、设计施工范及他国职北组203100300900,(影批.类型波贫补售器2.材质:D2LF16,.规格:DNSO.连接形式:法兰连挖.共他:详见设计文件，并满足合同、设计的工且范及优且质止个违03100700500医气表,类型:股轮流最计规格:DN50,连接方式，法兰连拨.其他:详见设计文件，并颁足合同、设计航工规范及使用要求台03100700500号贵气表.类型:1C卡控制器规格:DN50,近接方式;法兰连接黄他:译更设计文件并满是合同、设计施工起范及仕固些北台吕03060100100】山度仪表．.名称:温度压力修正仪,员币EC,.其他:详见设计文件，并满足合同、设计加工期范及仕用西求每y03100301100赛丝.名称:法兰,规格:DNIO,连接形式，接.其他:详见设计文件，并满是合同、设计施工即范及创且队法别站03100301100去兰名称;法兰.规格:DN80连接形式:焊接其他:详见设计文件，并满足合同、设计能工期范及使用要求别分部分项工程量清单与计价表工程名称：奎文区政府餐厅标段:第2页共6页03100301100:法兰．名称:法兰,.规格:DN65连接形式:焊接.其他:详见设计文件，并涡足合同、设计的工担范及创且区求副1003100301100-崇泾.名称:法兰.规格:DN50连接形式，迅接.其他:详见设计文件，并满是合同、设计前工即范及伽围以次副101103100301100:友沙.名称:法兰2.规格:DN25.近挖形式:焊援.其他:详见设计文件，并满足合同、设计流工担范及供围拟求的1203100300300皇接法兰图门名称，法兰湿动球,.材质:edlr-16,加强缓防腐两片式规格：DNl00连接形式;法兰",3,3,3,1]
[2411,"工罗吾工约独些登独性约独性”独性督益妾X剑账名整剑妾莲型国收些心急收巴收急收加册急改盖础办皿的心2付独邕回费;独邕回付独出点二三型温关回米门晶关回关温关回关温关回关尚世和些观都固在;观岚包独担固在传观航物独c沙航拯书划”品物独此物独土怨趣”避伙地1,盟础地遭副霞坐武武毕谐卢梁或幽藏工m之位土之墨越盟芝2过格已格咸代怨验公包;收咸子哥置自○宜包线二过6游签的注的甘0善地激然独避越迎地盛监去书工巫纠明改解以巫输笔9质阶等（尼）?梁过《00960日IIE80彭[202证干律器尊签签工的日0拟建二蕾饮地c2成画与到经姚系己权代装总利/≤)U：C00°002Z[L9出卧上一梁生理《00980日IIE80击1202主子梁出目近本00028280098989009660发2副工装各龄申目近买犯区≤龄此二歙审督-导41-0602012028rz:名等码4可重华贴单巾三零督：Y销社但辽讼毕联录盈易融工奇零的梁:醉1面2%呼另可更晔被巴辽凯身曼杀申肇工H8旦辽谢上留单[上动半呼巴辽部上祖路单)但令益毕卧工转等零杂单12丰：单止改验国邀、2些出“上域篮已监止查细赏汇11壁000心加八洲）过公索X述处梁X(红)处述武x应分5公公监改)名地公①础≤述过/密江动谈盛沁动述批C牙邓审邺播二过公3室日IIE80书Z02(江成凹V部简0辽的县鲁部梁曾LV部系c逾回独知些华活.占鄂印击X能础屈公枣真常X洮纵基（升断）Y巧子部至些器花z?鄂成弦验咨中Y弦湖击三的“巡验必凹战监去工(X过独独截",0,0,0,1]
[2420,"附件2:评标办法评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准J评标方决综合评分相等时,评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的投标人优先:（2）商务和技术得分较高的投标人优先:：（3）评标安员会视投标人情况综合比装，投票确定共名次2.1.12.1.3形式评审与响应性评市标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件接照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遇书编号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标:b.投标文作组皮齐全亮整，内谷均按规定填写（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标文人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期b.若投标保证金采用现金或支票形式提交,投标人应在投标人须知前附表3.4.1款规定的时间,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户:;c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式开具保函的银行均需足招标文件要求，银行保函原件在逆交投标文文件时单独密封递交，北复印件要订在投标文件中（1）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文作的项提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印、签名遣或具他电子制版签名代召（6）投标人法定代表人亲自签署投标文作的，批售了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替,（6）投标人未以联合体形式参考投标条款号评审因素与评审标准2.1.12.1.3形式评市与响应性评审标准（7）投标人未提交分包计划（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容（10)投标文件获明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限（11）投标文件对招标文件",5,5,5,1]
[2421,"三贡市第匹人民医院X射线计算机断层扫描系统等采购项目：国际招标公告四川国信恒通项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2021-08-20在中国国际招标网公告本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标1、招标条件项目概况:四川国信恒道项目管理有限公司受自贡市第四人民医院的委托，对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标（公开招标），现邀请合格投标人参加投标,资金到位或资金来源落实情况:自筹资金，已落实项目已具备招标条件的说明:已具备2、招标内容）/招标项目编号:4261-214GX2021001招标项目名称:自贡市第四人民医院X射线计筑机断层扫描系统等采购项目项目实施地点:中国四川省招标产品列表(主要设备):序罗产品名称|致量简要技术现移盈注区射线订党机断层扫播系统I到弹见招标文件]1.5T核磋共振成像系统[到降见招标文件3、投标人资格要求6元投标人应具备的资格或业绩:1）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，需提供产品制造厂家对投标产品的投权，或具有接权权限的代理商对投标产品的投权（且需提供该代理商具有有效接权权限的相关近明文件，挑明文件需能显示产品制造，家对投标产品授权签条的完批性，投权书格式参见《招标文件》第一册第四章格式[-9-4，投标人也可提供制造商家自有的授权格式文件）:认定投标人数量时，两家以上投标人的投标产品为同一家制造商或集成商生产的，按一家投标人认定对两家以上集成简或代理苗使用相问制造蓄产品作为其项自包的一部分，且相问产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价60%的，按一家投标人认定2）投标人或投标产品生产厂家应有良好的业绩(提供本次投标产品在中国或其他国家相类似用户业绩的用户名单））（3）投标人开户银行在开标当日前三个月内开具的资信证明原件或复印件“其他资格证明文件”是指证明投标人及其各合作方符合下列资格能力要求的文件:1）若投标人为国内注册的，提交“统一社会信用代码营业执照”2）投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类",0,0,0,1]
[2429,"呼伦贝尔市绿沣生态肥有限公司鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目（绿沣生态肥有限公司）鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目（绿沣生态肥有限公司）评标报告评审委员会2021年09月18日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市沣生态肥有限公司鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目(象洋生态肥有限公司）鄂温克族自冶旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目(绿洋生态肥有限公司)（以下简称“本项目）已由以鄂农科函【2021】38号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市绿沣生态肥有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔市级洋生态肥有限公司。项目标段已具备招标条件,现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市绿注生态肥有限公司鄂温克族自治旗畜贫污资源化利用县推进项目(绕洼生态肥有限公司)鄂温克族自治旗首禽污资源化利制整县推进项目(舒洼生态肥有限公司)。具体情况如2.3附表。2.2本标段计",0,0,0,1]
[2438,"最高投标限价公布函（适用2018计价办法）工程名称:太和镇道路环境综合整治工程最高投标限价（元）：10,032,458.34分部分项工程费(元)：8,255,468.2措施项目费(元)：335,786.75其中绿色施工安全防护措施费（元):242，601.62（各专业工程绿色施工安全防护措施费详见附表)其他项目费(元)：612,835.28其中暂列金额(元)：495,328.09（各专业工程暂列金额详见阶表》规费(元）:税金(元）:828，368．11附表序号绿色施工安全防护措施费（元）暂列金额（元）183,687.14248,538.77网5,759.786,763.27312,826.259,874.2743,348.486,817.475名称道路工程交通工程照明工程排水工程园建工程86,188.87109,655.366绿化工程49,430.93112,581.117照明工程（市1,360.171,097.84对公开招标工程，投标人须接照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。招桥单位*(盖章202望年消312日",2,2,2,1]
[2444,"麻涌镇110kV玖麻甲线、玖麻乙线和进新线（东环路至太步路段）线路迁改工程设计施工总承包评标报告一、基本情况和数据表:1、工程名称:廉涌镇1l0kV玖麻甲线、玖麻乙闽和进新线（东环路至太步路段）线路迁改工程设计施工总承包2、招标人:东莞市麻蒲镇工程建设中心3、建设单位:东莞市联涌镇工程建设中心4、招标代理机构:广东永固工程管理有限公司二、评标委员会成员名单:三、开标记录:见《开标汇总表》。四、符合要求的投标一览表:见《初步评审汇总表》五、否决投标情况说明:见《初步评审汇总表》六、评标标准、评标方法;详见招标文件。七、经评证的价格或者评分比较一览表:见附件八、经评审的投标人托序:工程名称:麻潘镇110kV玖麻甲线、玖麻乙线和进新绿（东环路至太步路段）线路迁改工程设计施工总承包投标革位投标报价（万元）综合得分排名(主)东莞市日晖电气工程有限公司,(成)东莞电力设计院有限公司2030.14314691.281(主)东莞市恒安电气维护有限公司,(成)东莞市粤顺电力工程不限公山2014.95335959.582广东焕泰电力建设有限公司2055.45945859.263(主)惠州市鸿业电力有限公司,(成)患州电力勘紧设计院有限公司2057.48476257.46重(王)东范币财安电气安液有限公司，(成)厂东集明电方(工乱在以公试1998.75091958.80（九、推孝的中标候选人名单:评标委员会根批招标文件规定:推荐出(主)东莞市已路电气工程有限公司,(成)东莞电力设计院有限公司为第一中标候选人，(主)东莞币恒安电气维护有限公司,(成)东莞市粤顺电力工程有限公司为第二中标候选人，广东焕泰电力建设有限公司为第三中标候选人十、澄清、说明、补正事项纪婆:无.评参主任（签名）:评标委员会成员（怨名）:附件:《开标汇总表》《初步评审汇总表》《盱务评分汇总表x《技术得分汇总表》《报价评分表》《综合评分汇总表》2021年9月24日",0,0,0,1]
[2455,"资格条件1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件（复印件或扫描件加盖公章）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经合法审计机构出具的2019年度或2020年度财务审计报告复，复印件或扫描件加盖公章）；（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供有效的承诺函）；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年任意一月的缴纳税收和社会保障资金的证明资料，复印件或扫描件加盖投标人公章））；（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）；（6）供应商需自行承诺“未在“信用中国”网站上及中国政府采购网上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入的情况，将视为无效投标；（2）特殊资格要求投标人需具备建设主管部门颁发的公路工程施工总承包三级（含三级）及以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业贰级注册建造师执业资格。1服务范围及要求第一节工程量总预算汇总表定设项目。括州区评水镇表村公路官路基路面加包改选工程的水时问]。2021-0:-1001-1表路基路面加宽改造工程播州区洋水镇萍水至洪关农村公路官(播州区萍水镇红光至平为公路牵路基路面加宽改造工程吴谈工程或费用名称单位总数量工程数量会额（元)技术经济拍苏工程数量会额（元)投术经济加苏工程数量技术经资指标公况(元支术经济指标各项费照此例c弦一邮分建筑安装工程费公路公里8.4Gn6.6361.92基工包8.4616.601.928洛面工程公里8.4616.631.926费用元二部分土地征用及拆迁补偿费公路公独8.466.50e1.32海三邮分工程建设其色费公路公里8.4616.6051.826建设项目管理霞公路公班8.4616.53192全设项目前期工作费公路公重3.465.5321.%程保险竞公路公地8.466.5851.02e3因部外预备费公路公塑3.466.636192本顶备贾元一至因部分合计公路公里8.4616.5351.926公路基本造价公路公重8.4616.53192第二节商务要求一、计划工期45日历天二、验收标准、规范执行国家施工有关质量验收规范标准。三、付款方式中标人与采购人",0,0,0,1]
[2464,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）被安徽省交通运输厅评为较高信用等级（最新年度）的投标人优先；（3）商务和技术得分较高的投标人优先；（4）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（5）投标文件提供的业绩累计合同金额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、试验检测服务期限、工程质量要求及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名。（6）投标人未以联合体形式参加投标。（7）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（9）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定。（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（11）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务；",5,5,5,1]
[2467,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南省源程建筑工程有限公司60.8358.0351.4356.9359.0357.2532河南源泰建筑有限公司69.8369.4360.3367.7368.0367.0723驻马店市承志建设工程有限公司72.4171.8173.6169.0169.5171.271评标委员会全体成员签名：谷文宏胡广超王迎春赖新河李丽评标时间：2021年2月2日打印时间：2021年02月02日",0,0,0,1]
[2481,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市城市东西向快速路(中华一巷路口)涉及10kV线路迁改工程(6单元开闭所)进行招标，据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2017】NCCZW364-2委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按协议供货采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：年月日附件5：南宁市政府采购货物采购需求资料表一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人杨期英；电话：4888696/135972991082.采购预算价：450000.00元3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西桂冠设计咨询有限公司4．是否接受联合体投标：□是√否（请在选项上打√）5．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：√是□否（请在选项上打√）6．货物需求一览表：本一览表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要货物名称数量参考品牌、型号技术参数要求16单元开闭所一遥型3台★1、额定电压12kV；★2、额定频率50Hz；★3、额定电流630A；★4、额定热稳定电流（有效值）16kA；★5、额定开断负荷电流630A；★6、开断接地故障电流50A；7、开断电缆充电电流20A；8、额定短时耐受电流20/3（kA/S）；9、负荷开关转移电流1700A；10、负荷开关和接地开关关合电流峰值40kA；11、主绝缘对地、关断口间及相间1min工频耐压42kV；12、隔离断口间的绝缘1min工频耐压48kV；13、二次回路绝缘2",0,0,0,1]
[2482,"政府采购项目复核报告采购项目名称雅安市公安局监管中心业务技术用房物业管理服务采购项目采购项目编号5118012021000035第（1）包资格性审查认定错误是（）否（y）评分分值汇总错误是（）否（y）分项评分超出评分标准范围是（）否(y）评审结果是否符合规定客观评分不一致是（）否（y）现场修改评审结果是（）否（y）复核建议意见现场重新评审否（V）是（）复核人员签字鲜聪监督人员签字重新",0,0,0,1]
[2490,"雕塑造型参考图东区南流118）如2261(登动注8：41)0/如，加6地长入口:《0消定的器百色外效取东区北。1上工(红1述赢确必置三革比)入口tz的142此名7经辽西区北大学生心理健廉铺异中心(四正京泸升独人字部》二574227工程量清单序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量教学主楼W103、W1091011104002001竹、木(复合)地板1.面层材料品种、规格、颜色:复合地板m264.922011207001001墙面装饰板1.面层材料品种、规格、颜色:900mm高饰面板墙裙，颜色甲方确定2.压条材料种类、规格:木质压条，≤25mm3.参见已装饰完房间:m233.33011504001007饰面板暖气罩1.龙骨材料种类、规格、中距:参见03J502-3-H07，木龙骨2.基层材料种类、规格:细木工板3.面层材料品种、规格、颜色:木质装饰板，颜色甲方确定4.压条材料种类、规格:木质压条5.:暖气罩百叶6.参见已装饰完房间:m27.744011407001001墙面喷刷涂料1.基层类型:原墙面破损修补2.涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍m2122.545011302001001吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度:成品吊杆，长度≤1200mm2.龙骨材料种类、规格、中距:T形铝合金龙骨600*6003.面层材料品种、规格:硅钙板m264.926010810003001饰面夹板、塑料窗帘盒1.窗帘盒材质、规格:木龙骨，纸面石膏板m8.67010810005001窗帘轨1.窗帘轨材质、规格:成品窗帘轨2.轨的数量:双轨m8.68010810001001窗帘1.窗帘材质:外层棉麻、内层纱帘2.窗帘高度、宽度:3500mm*4000mmm2289030404035001插座1.名称:更换原有五孔插座个210030412005001荧光灯1.名称:LED荧光灯2.规格:600*6003.安装形式:嵌入式4.棚内电线:套81101B003木门维修1.原木门及门框油漆补修:樘212011207001010墙面装饰板墙面2000mm高采用细木工板底400mm*400mm正方形拼装海绵块（表皮PU皮面料，厚度≥50mm）m259.42教学主楼W10513011104002002竹、木(复合)地板1.面层材料品种、规格、颜色:复合地板m266.514011207001003墙面装饰板1.面层材料品种、规格、颜色:900mm高饰面板墙裙，颜色甲方确定2.压条材料种类、规格:木质压条，≤25mm3.参见已装饰完房间:m220.715011504001008饰面板暖气罩1.龙骨材料种类、规格、中距:参见03J502-3-H07，木龙骨2.基层材料种类、规格:",3,3,3,1]
[2499,"附件2：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价40以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×0.4×1002商务、技术、服务要求40%（主要评分因素）40技术指标、商务要求低于招标要求的（负偏离），条款负偏离一项扣5分，一般条款负偏离一项扣2分。未携带样品扣10分。3信誉、业绩3近两年，每条1分，最多不超过3分查看资料4财务状况5以投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况良好的得5分；较好的得3分；一般的得2分；差的不得分。查看资料5投标文件的规范性2%2投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。查看资料6服务承诺10承诺服务时间，符合国家相关规范",5,5,5,1]
[2508,"四、计审情况及说明1、荣林州审查博况记明独企2、种合性审查情况说明:驻企3、无截响容供台商名针、慧划及现确认模况县4、提读澄津供容商名皆、理演问题及其记明情况:五5、比积和详针（包括线来和良各细离情况。曹县比软和语价候选供后商的使离）。上让长娄册公二进让化胜单已地工夫过士挂良三自照公且善第一中上些让人,6、供应商得分排序款的最林叙(元）离名/技术得分57.82958706.09元价葛得分29.3最件得分87.1327、牌着的中标（政威交）候选人岭上。现拉将中打候述人:第一申松候比人:网支苏安牌方硕廊贸育限公司8、其他需说明的计审情况:力评审小超政具专来（签名）任芝王六3二太却标人（签名）;农z现华壁督具（签名）优公证人具（签名）GCZ.4;2021年7月26日",0,0,0,1]
[2513,"三、投标报价明细表项目名称:临颍县教畜局扩大学前教畜资源中心幼儿园设备采购项目序号产品名称规格及参数数量单位单价金额（元）【办公桌椅规格：1200×600×750m面材:选用优质颗粒板，绿色环保（E1级排放标准。耐肠、耐划伤，表面哑光效果持久，封边采用2m厚PVC封边条封边。带桌斗:各项技术指标均达到国家标准，符合国家环保IS09001国际质量体系认证。某身16颗粒板，台面。柜门、抽胜面板为原不色桌体采用白色。椅子:带扶手、布艺座椅。出(6校135048600凡玩具★可搭三角架、大小翻越墙、双层三角架、八角架，双向多层走梯等材质说明:管子采用PVC增强型，万能盘采用优质环保级PP大型拼装圆盘30个:直径30CM厚度12CM;66CM红管20条68CM红管9条46CM蓝管6条管>涤次枚符合国子;14.5cm黄管系家行业标准。力体件边缘无名刺入无毒无松地节-公味。1l标3150346502玩具8320cm，主3乘用梨花★尺寸:1100×后，表面进行防腐、防火、防年处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打踏光滑防水涂料,聚氨能瓷和表面喷环保润漆聚氨脂室外大型清漆。梨花木木方形立柱10*10cml6根、梨花不平台110*110cm6块，不制楼梯1套，工程塑料拼接滑1套，2X2m频蛛网1套，2×2m钻笼1.88*l.8ml套，木质钻洞2*0.8ml套，U型网桥2*l.2ml套，荡桥2米1.2*0.8m2委。笼午架沃用〇38m镀邻管，网绳采用申10mm进口尼龙绳内含五套38050190250-软钢丝。表面采用木进油处理，整体结构安全牢固。N幼儿桌子★规格：120*60*55cm，材质:橡木。桌面18mAA级拼接板，某腿5*5cm,某腿外角导孤形角45度，某挂边1.8*7cm，挂边角连接处用角铁连接，角铁配双孔连接角腿，整体导角，安全牢固，无枝角毛刺。表面采用“三媒树”品牌环保清漆，两底两面处理，无毒无味，质量符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准。张32084480资幼儿床责规格：138*58*l9cm，材质：樟子松，床边14*1.8cm，床铺板1.0cm，床托2*4cm，梅结构，床板缝隙0.8cm，整体打断、砂光，表面采用“嘉宝莉”品牌环保清漆，两底两面处理。无毒无味，质量符合GB28007-",4,4,4,1]
[2525,"2020年度市级财政支出项目绩效再评价评分表项目名称苏州美术馆收藏及名人馆实物史料征集费单位名称苏州市公共文化中心内容指标名称权重评分结果各注资金使用合规性3.002.10财子别疫位企性3.00300各级财政应承担资金到位室3.003.00预筑热行率8.008.00专款专用率3.003.00投入目标(24分)项目日常进度管理规范性4,00山00举办三生长忆是江筋展6006.00江南油画学术展6,006,00举办市文广旅局重大主题展6.006.00产出目标(24分)名人实物史料征集数量6,00600参展观众澜意率130013.00结果目标（26分)每次展览观展人数L3.005.92影响力目标(6分)修订开放制度数量6,006.00拉标质照4.00240报告既量1200720组织管理工作4.004.00企比85.62",0,0,0,1]
[2534,"2020年中央水库移民扶持基金预算和大中型水库移民后期扶持资金预算项目招标文件项目编号：YLZC2021-G2-230139-GXJS招标人：博白县水库和扶贫易地安置中心（盖单位公章）招标代理机构：广西金算子建设工程咨询有限公司（盖单位公章）二0二一年八月目录第一卷4第一章招标公告4第二章投标人须知4投标人须知前附表7投标人须知正文部分161总则161.1项目概况161.2资金来源和落实情况161.3招标范围、计划工期和质量要求161.4投标人资格要求161.5费用承担171.6保密171.7语言文字171.8计量单位171.9踏勘现场171.10投标预备会171.11分包171.12偏离172招标文件172.1招标文件的组成172.2招标文件的澄清182.3招标文件的修改183投标文件193.1投标文件的组成193.2投标报价193.3投标有效期193.4投标保证金193.5备选投标方案203.6投标文件的编制204投标204.1投标文件的密封和标记204.2投标文件的递交204.3投标文件的修改与撤回205开标215.1开标时间和地点215.2开标程序215.3不予开标216评标216.1评标委员会216.2评标原则226.3评标方式226.4移交评标资料226.5评标资料封存和启封226.6中标候选人公示227合同授予237.1定标方式237.2中标通知及中标公告237.3履约保证金237.4签订合同238重新招标和不再招标238.1重新招标238.2不再招标239纪律和监督249.1对招标人的纪律要求249.2对投标人的纪律要求249.3对评标委员会成员的纪律要求249.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求259.5投诉2510需要补充的其他内容2510.1词语定义2510.2招标控制价2510.3技术标“暗标”评审方式2510.4投标文件电子版2510.5知识产权2510.6重新招标的其他情形2510.7同义词语2510.8监督2510.9解释权2510.10招标人补充的其他内容25第三章评标办法（综合评分法）26评标办法前附表26评标办法（综合评估法）正文部分351评标方法352评审标准352.1初步评审标准352.2详细评审标准353评标程序353.1初步评审353.2详细评审363.3投标文件的澄清和补正363.4评标结果36附件A评标详细程序37A0总则37A1基本程序37A2评标准备37A3初步评审37A4详细评审38A5推荐中标候选人或者直接确定中标人39A6特殊情况的处置程序40A7补充条款40附件B否决投标条件41B0总则41B1否决投标条件41第四章合同条款及格式56第五章工程量清单841、工程量清单说明842、投标报价说明843、工程量清单及控制价85第二卷85第六章图纸86第三卷86第七章技术标准",1,1,1,1]
[2536,"详细评分汇总表项目名称：宜兴市阳美生态旅游度假区停车场项目全过程工程咨询服务项目(YxS20210800501)施工组织设计得项目管理机构评其他评审得分总分排名序号投标人经济标评审得分究资酒24.9341.3922.005.0093.32意北京商和建设集团有限C公司20.002.5076.94～中国市政工程华北设计24.8429.600研究总院有限公司26.4318.002.5071.93c天津市政工程设计研究25.003总院有限公司21.2321.002.5069.50定广北京市市政工程设汗研24.774究总院有限公司",0,0,0,1]
[2543,"评分汇总表标段(包)名称:钱清街道华星村公共服务中心(家宴中心）室内装修工程(XE20210975001001)序号投标单位投标报价(元)工期(日历天)标书有效性报名号报价有效性各注浙江天夏建设有限公司3192659.00L00有效45有效第一中标候选人浙江环宇装漫有限公司3192659.0L00有爱63有效绍兴日尚建设有限公司3192659.00LC0有效156有致金绍兴佳典建设工程有限公司3192659.00ZC有效[80有效浙江建勋建设有限公司3192659.00ECO有效2[]有效6杭州禾锦建筑装饰有限公司3192659.00I0O有效282有效浙江良辰建设有限公司3192659.00[0有效360有效子绍兴鼎和市致昆林工程有限公司3192659,00L00有效360有效杭州洛坤建设有限公司3192659.00E0有效盐有效10浙江振元建设有限公司3192659.00L00有效5有效江上浙江东建工集团有限公司3192659.00L00有效608有效上名绍兴嘉煌建设有限公司3192659.00[0有效695有致心浙江洁裕建设工程有限公司3192659.00LOG有效72有效[6浙江勤昇建设有限公司3192659.00L00有签768有效16绍兴学丰建设有限公司3192659.00EC有效770有效16浙江中稳建设有限公司3192659.00EGG有效799有签[7绍兴昇力建设有限公司3192659.00E0有额956有致[8浙江兴德建设有限公司3192659.0L00有效1044有效19诸暨市正创建筑工程有限公司3192659.00[G0有效[202有效实际发包价格：3192659.00项目负责人签字:评标方法:抽签定标法参考标底价：3990824.00结算下浮率[凰]:20.00招标单位签字：招标代理签字:监督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-09-0810:00",0,0,0,1]
[2552,"名00'86目近曰社要杀聊税赤中一练承只梁果境授【（法3干亦）是性“海滥-则盟牌“签额盐盈时面出创出箱Y创出匡迫显业×收此但辽幽毕映录职启君融工名露县《00随6日90日80击I202避琴目断（等强）G革磁出书工些了熟封工些资了款书工弊：了款‘2暴梁梁率毒雾舒鲜第燕中一载管耿日足梁“亦缴世过要真时语曰送",0,0,0,1]
[2561,"中标候选人公示城际运营车辆服务项目〔2021-2024)[项目编号:CGCGW-20210054]的评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021年7月≥日Jy:00至2021年7月IS日:S:0o止)，具体如下:申标候选人第一候选人第二候选人第三候选人单位名称州市博览大通旅游汽车有限公司广州市广贤明汽车有限公司广州市新开达汽车服务有限公司综合得分90.2062.0447.42投标报价（万元）760.8648758.49744广州市中文海客运有限公司投标文件在收标过程中被拒绝,详细理由及依据为:没有递交投标文生。放充投标:广州北划汽王服务有限公司投标文件在评标过程中被拒绝，详细理由及依据为:不满足资格重查表第8条:业绩不符合:广州重衡通汽至运输有限公司投标文件在评标过程中被拒绝，详细理由及依据为:不遗足资格重查塞8条:业绩不符合。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利害关系人对该公示内蓉有异议的，应当在中标候选人公示期向向招标人捷出。对招标人答复仍持有异议的，持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。异议受理部门(招标人)：广东城际铁路运营有限公司联系人:谢工联系电话:020-83106778招投标监督部门:广东城际铁路运营有限公司纪委办公室联系地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔13楼联系电话：020-83158036附件:评标报告戏招标人名称:/坊江财j北",0,0,0,1]
[2572,"评分汇总表标段(包)名称：湖塘社区工业园双自系统消防工程(XE20211012001001)瑞名投标总位投标预价(元)凯(日所江名与价有效性沙式浙仁的台环竣工秋有限公司航有必绍兴源异建设有限公司9001.00浙江起业建设在区公司30013.00后的太喇庄捌标义作浙工山迈理货集出有凰公司69001A0069001d.00绍兴轻胜环坂建设包区公司注0014.00杭州公以币工名有以公置妇0011,00浙江卓美建设有限公司s0100杭州江浏型设不以公话8001d.00浙江览企湿澄在融公司1妇0014.00绍亮忠区环理迎打区公司69001d00射江众爱湿设共团有浪公元90014.00包戏台州茗花2设有浪公司3001。0付式当过上堡选人浙江剑处建设工程有限公司59001.00]招兴定镇园林建设有限公司330011.00浙江高包五发私技有湛公司690014.00当江蓬发园技工封航型公司项目负责人签室迁标方法:抽签定标法签力本这班三打TG[瑞y招标单位签字据标代理签字:差各人签字：公共变源交易中心)开标时间:2021-09-0909:3",0,0,0,1]
[2578,"体派",0,0,0,1]
[2587,"评标结果公示温岭市城市新区彩屏路改造工程于2021年9且16且完成评标，按招标文件规定的评标标准和评标方法，经评标委员会评审，已推荐第一、第二、第三中标候选人，现根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公示，接受社会监督。如有问题或异议，投标人及其他利害关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提起异议，异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。温岭城市新区基础设施开发建设有限公司招标代理公示时间异议受理单位投诉受理单位第一中标侯选2021年9月18日至2021年9月22日温岭城市新区基础设施开发建设有限公司联系电话0576-86198089地址温岭市九龙大道166号温岭市住房和城乡建设局联系电话地址温岭市城东街道横湖中路188号0576—86143512中标候选人情况响应招标文件要求市政公用工程施工核工业金华建设集团有限公司名称总永包壹级的资格条件项目负责人(项姓名:黄小芳证书名称：二级建造师证书编号:浙233101152213目经理）投标报价6104417元工期80日历天质量标准合格质量目标评标情况名称商务标得分:94.95:台州昌腾园林工程有限公司项目负责人(项目经理）投标报价姓名:张伟伟证书名称：二级建造师6100570元质量标准合格第二中标候选又评标情况证书编号，浙233212113564工期80日历天质量目标信用得分:4.6总得分:99.49名称商务标怨分:94.89:温岭市宏晟建设有限公司响应招标文件要求的资格条件项目负责人(项目经理）投标报价姓名:张东方证书名称;二级建选师6111800元工期质量标准合格质量目标评标情况投标人名称存在问题】台州市铭泰建设有限公司未提供投标保证金缴纳证明资料2浙江利跃建策有限公司未提供投标承诺书一台州昕峰建设在限公司3N1技术标中主要施工机械设备不能满足施工需要否决投标依据招标文件投标人须知前附表10.4条（1）资格审查内容第②条招标文件投标人须知前附表10.4条（1）资格审查内容第②条第5）点招标文件投标人须知前附表10.4条(3~技术标评审内容第③条2冠y的2y年9月18日",0,0,0,1]
[2595,"rnfysszc－6～iuacz生一辆。据机动车业记证书编*：530018099809登记栏转移登记。姓名/名称:肖建健]；穿份显朗名称/号码:居民女协证/532324186161元3。。获得方式:购实山。5转移登记日期:2819-12-17抵押登记”6“驻押牧天磋名7名称:新江天授车除资租负有限公司昆明分公司/努哥证明名称7写码:统一社会信用代码/9TS3188A8KFKKP838[服神登距日3:28T0≥12二3㎡】0.11,【01615灯3页登记栏第4页",0,0,0,1]
[2604,"信息设备维修采购评审结果公示（2021-JL13（59）-F40002）我院信息设备维修采购评审工作现已结束，评审结果如下:一、项目名称：信息设备维修二、项目编号：2021-JL13（59）-F40002三、公示日期：2021年7月30日-2021年8月4日（3个工作日）四、评审结果：名称供应商（生产厂家）结果信息设备维修重庆天鹄科技有限公司第一名信息设备维修重庆格物至善科技有限公司第二名信息设备维修重庆日岩科技有限公司第三名评审委员会推荐排名第一的报价供应商为预成交候选人。五、质疑渠道如有关供应商对评审结果有异议，请在本公示期内以书面形式向物资采购中心提出质疑，公示日期结束后将不再受理。六、联系方式：联系人：廖老师、张老师电话：023-68762230023-68762231纪委监督电话：023-68762020在此，对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。西南医院江北院区（陆军第九五八医院）",0,0,0,1]
[2605,"仙居绿道提升工程-马拉松赛道项目评标报告书基本情况项目概况（1）项目名称：仙居绿道提升工程-马拉松赛道项目（2）项目地点：仙居县（3）招标范围：招标人提供的施工图纸及预算书中所包含的内容组成，主要工作内容包括绿道工程的维修，包括全线铺装路面的修复、水泥路面的白改黑、栈道木塑板拆除重做、栏杆的拆除重做和修复、标线的施划、可拆卸浮桥的建造等等。（4）投标人资质条件：具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质等级。（5）质量标准：合格。（6）工期要求：60日历天。（7）项目负责人要求：具有市政公用工程二级及以上等级注册建造师。（二）招标过程（1）投标人确定采用资格后审的方式确定合格投标人。评标记录投标文件递交本工程截止2021年9月7日09时00分止，网上收到符合要求的电子投标文件53份。开标开标地点：仙居县公共资源交易中心开标室1（仙居县南峰街道环城南路886号县人民政府办事大厅新办公楼四楼）（2）开标时间：2021年9月7日09时00分。三、评审记录评标委员会负责人徐华炳，本项目评标于2021年9月7日09时00分在仙居县公共资源交易中心开标室1（仙居县南峰街道环城南路886号县人民政府办事大厅新办公楼四楼）举行。评标委员会名单详见《建设工程评标委员会成员名单》。1）评标办法为：综合评估法（二）第一阶段为资格审查；第二阶段为资信评审；第三阶段为技术标评审；第四阶段为商务评审；评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：（一）资信标得分高者；（二）投标报价低者；（三）抽签确定。2）首先评标委员会对53家投标人的资格进行评审，其中50家通过资格评审，浙江华鼎市政建设有限公司、浙江百花园林集团有限公司、浙江中泰市政园林工程有限公司3家未通过资格评审（具体详见《差错确认表》和《无效标说明表》）；接着对通过资格评审的50家投标人进行资信评审（资信标得分＝投标人的信用评价分＋项目负责人的信用评价分），然后进行技术评审，在所有经评审的有效投标文件（S家）中，评标委员会成员针对投标人技术文件",0,0,0,1]
[2618,"义乌市城投集团建设项目工程设计单位2021年第二季度企业履约考核评分汇总表评价单位：园林景观和市政工程序号被考评企业名称企业评级1义乌市城市规划设计研究院A2中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司A3汉嘉设计集团股份有限公司A4浙江农林大学园林设计院有限公司A5浙江大学建筑设计研究院有限公司B6上海园林工程设计有限公司B7杭州市城建设计研究院有限公司B8湘潭市建筑设计院B9浙江天地环境建设有限公司B10宁波市风景园林设计研究院有限公司B11华设设计集团股份有限公司B12华汇工程设计集团股份有限公司B13浙江城建规划设计院有限公司C14杭州蓝天园林建设有限公司C15浙江西城工程设计有限公司C16金华市政工程有限公司C17浙江金峨生态建设有限公司C18安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司D19上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司D",0,0,0,1]
[2622,"E.1：招标工程量清单封面附属楼装饰工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020JJ-05E.6：招标工程量清单扉页附属楼装饰工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)0000法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：0(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：2021年05月12日E.14：单位工程招标控制价汇总表工程名称：附属楼装饰工程标段：第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中：暂估价(元)一分部分项工程费分部分项费用合计01直接费01.1人工费01.2材料费01.2.1其中:工程设备费/其他（详见附录C说明第2条规定计算）01.3机械费02管理费6.803其他管理费（按附录C说明第2条规定计算）204利润60二措施项目费1+2+301单价措施项目费单价措施项目费合计01.1直接费01.1.1人工费01.1.2材料费01.1.3机械费01.2管理费6.801.3利润602总价措施项目费（按E.20总价措施项目计价表计算）03绿色施工安全防护措施项目费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）3.5903.1其中安全生产费（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）3.290三其他项目费（按E.23其他项目计价汇总表计算）0四税前造价一+二+三0五销项税额四90单位工程建安造价四+五000000E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：附属楼装饰工程标段：第1页共12页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价A拆除工程00001011601001001砖砌体拆除1.砖砌体拆除2.含构件面层附着物拆除,清理基层，打扫卫生3.拆除及装车方式综合考虑4.拆除垃圾楼层内水平运输，指定地点归堆5.不在本次维修范围内的，拆除时应予以保护，施工完成时，原样恢复m30.740002011610001001木门拆除1.原整樘木门拆除，综合考虑单双开门2.含清理基层，打扫卫生3.拆除及装车方式综合考虑4.拆除垃圾楼层内水平运输，指定地点归堆5.不在本次维修范围内的，拆除时应予以保护，施工",3,3,3,1]
[2631,"宜兴市新街街道2018年度农村水利建设工程-枫林岕涧沟整治工程预算价及招标控制价公示编号：YXSS20171200204本工程：预算价为2982005.53元，招标控制价为2683804.98元注：本工程预算价2982005.53元（其中：其中新街街道枫林岕整治工程预算价为2982005.53元）招标控制价为2683804.98元公示期为2018年1月8日至2018年1月12日江苏鸿成工程项目管理有限公司2018年1月8日",2,2,2,1]
[2641,"第二章评标办法评标办法前附表条款号条款名称编列内容1清标符合性审查，商务标符合招标文件的实质性要求；2成本评审由评标委员会对成本进行评审3评标办法□3.1经评审的最低投标价□3.2综合评估法□投标报价方法一；□投标报价方法二；☑投标报价方法三；□投标报价方法四；□3.3合理造价区间随机抽取中标人法本工程定价为：下浮率：开标时项目负责人是否要到场：□要；□不要（仅适用于合理造价区间随机抽取中标人法）确定第一中标候选人方法：□招标人在二名中标候选人中直接选定，当场公布。□招标人在二名中标候选人中当众随机抽签确定。□3.4法律、法规规定的其他方法3.1.1.技术标是否编制施工组织设计：□是☑否3.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.1技术标施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分具体评审要点：□1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；分□2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；分□3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分□4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；分□5.安全文明施工及环境保护措施；分□6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；分□7.劳动力、机械设备和材料投入计划；分□8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；分□9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；分□10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；分□11.材料样品。（≤1分）分□12.项目负责人答辩（≤2分）分□施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分3.1.2.3经评审最低投标价法成本评审评标委员会对成本进行评审；3.2.1.2.43.2.2.2.43.2.3.2.43.2.4.2.4随机抽取参数☑方法一、方法三：",5,5,5,1]
[2648,"《招-表1）建设项目招标控制价汇总表工程名称:海口市和风家园配建小学项目第1页共1页黄中:（元）单项工程名称金额（元）分部分项合计哲估价暂列金额播施项目合出规费、税企合计地下工程57930881.442687699.2ss0oo220oo6730791.8t249107.3478agz8a、山i是皖支扩工程6676676,q812?2l.f269586.18126662.6468716.46i2包下土建工程:0788833,5628778968.52200005659163.9887448.713367852.31i8地下室电气工程3898204.523180887.1110000233608.5162:308.321870.1量，d地下室道凤工程1oits5q.co706010.5500(0138867.033162.83514.62山6地下室充北桩工程39721.335098.71880.32462.8279.76式6拍下室变配电工初178502:.91571626,75195.2116055,6147887.a7色下空人防工程61d413.2606333.61732.112051.6660788.81.8地下室给排水工程127L166.58972706.211oo0d66878、1117622.6101958.63i8地下室渭防工程2468118.81770632.710000311663.7sz.l82.7203789.681.1o拍下室智能化工程877688.91260183.2000052:351,8813919.03l18i.t艺教学楼工程52050665.639328614.17147870.总1276419.44297761.372y并教学表90188558671677,1Ld72972.6225661,788315.92n.1#土建及装协工程8150375,06868767.68L120801,6202819.1672966、78法目2,号楼治捷水工程183569.5119752,28295.163667.71l856.372L8号楼电气工程261918.3209056.9121684,.88S的02、221626.2些1.d号楼管镜化工程16762:8.7136338.67120341.86109.13810.d2.1.6总楼消防工程1098:82.389747668.73395.7)9072.852.1.6总棱通凤空调工程50590.9843029、62t7.e936.344177.24必l.71号楼也格工程130896.91200088。91os0:2。2教学表82503:93.262-d9686.8t1lgo.7/205176.466s122o.te22.1福土建及装饰工目7468577.185606731.21058283、7618i303,.4616258.6e②2。2号楼给挣水工程18376.5152q3.211601.175185.d15228.75②2.3引棱电气工程28s009.41200639.71e6o29。128262.320877.8d22.1母棱智统化工程137083.74111628.29935.06dt76,t343.61法.2.68号楼消防工程110010.3291771.036349.62806、179063.12《招-表1)建设项目招标控制价汇总表工程名称:海口市和风家园配建小学项目第2页共1页北中:（元）单项工程名称企额（元)分部分项合计暂估价暂列金额指施项目合让规费、被企合计22.6号楼通凤空调工程1069786503.28tt7.683l92.268s2,.628自教学楼7439157.16638d38.009887d.6187606.16ld212.33e31借土建及装价工目6601329.3)1016056.798177d,8166216,16181623.2号楼给排水工程98210.79877,087084,663139.98109.15法部部号楼电气工程265249.2132L1,时20875.母9261.1821901.签3,通母棱智镜化工程176812.o1d6508.412203.6)6500,714599g.18细8,6号棱消防工程125265.22106752.65670.:242199.61o3t23.6号楼道风空调工程169290.6148025325,771958.718978.122.d册",2,2,2,1]
[2657,"赤峰鸿途项目管理有限公司赤峰鸿途项目管理有限公司竞争性磋商文件竞争性磋商文件项目名称：赤峰学院附属中学采购亮化工程项目编号：CFZCS-C-G-2100512021年年07月月-第1页-第一章磋商邀请赤峰鸿途项目管理看限公司曼赤峰学院附属中学委托，采用竞争性磋商方式组织采购亮化工程。欢迎符合资格条件的供应商前来投标参加。“,项目概述1.名客与编号项目名称:亮化工程批准文件编号:永财购备字[2021]01068号采购文件编引:CFZCS-C.G-2100512.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）包号货物、服务和工程名称数量采购要求预算金额（元）1亮化工程１详见磋商文件891,794.00三,供应面的资格要求1.供应商应符合《中华人民共和国政府采则法》第二十二条规定的条件。2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名革、政府采购严重违法失信行为记名量。《以通过在询\"信用中国\"网括和\"中山改府采购K\"网站的信用记求内容为准。)3.其他资质要求:合同包1（亮化工程）:无三,获取磋商文件的时间、地点、方式获取砀文件的期限:译见竞争性磋商公告农取硕了文件的地点:谈见竞争性动它公告获取磋商文件的方式:供应帝可从内蒙古自治区政府采购附、内受古自治区公共资源交易购、赤蜂而公共资源交易网充阅采购们息、预见磋商文件。登录内蒙古自治区致府采购网获取磋前文作。其他求;本项目采用”不见面开标\"模式进行开标（供应洛人无衙到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录”内蒙古自治区武府采购网--政府采购云平台\"参加远程开标）。请俱应商使用投标客户端严格接照磋商文件的相关要求制作和上传电子响应文件，并按照相关要求参加开标。四,采购文作售价本次采购文件的售价为无元人民币五,避交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点递交投标（响应）文件截止时间:详见竞争性磋商公告投标地点:详见竞争性磋商公告开标时间，详见竞争性秘商公告开标地点:译见竞争性磋商公告六,联系方式采购代理机构名称:赤峰鸿途项目管理有限公司地址:内蒙古自治区赤峰市松山区信息科技产业同A11座205室联系人:多肠一联系电话：0476-5974147联户名称;系统自劝生成的做交账户名称开户行:详见供应商须知联号，详见供应畜须知采购墨住名称，永学院附压中学",1,1,1,1]
[2664,"招标评标结果公示招标编号：HBSJ-202108QT-026001001一、招标概况武汉天河机场更换北110kV电站10kV高压柜项目武汉天河机场更换北110kV电站10kV高压柜项目于2021年08月18日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月10日在省中心1005-07号开标机位开标，并于2021年09月10日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，武汉天河机场有限责任公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称盛隆电气集团电力工程有限公司湖北长江电气有限公司特变电工股份有限公司投标报价(元)388824237904293800000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作项目负责人（如有）姓名证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称盛隆电气集团电力工程有限公司湖北长江电气有限公司特变电工股份有限公司投标报价(元)388824237904293800000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作项目负责人（如有）姓名证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称盛隆电气集团电力工程有限公司湖北长江电气有限公司特变电工股份有限公司投标报价(元)388824237904293800000质量（如有）合格合格合格工期（交货期、服务期）签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作签订合同后2个月以内完成设备拆除、采购、安装、调试、验收等全部工作项目负责人（如有）项目负责人（如有）姓名项目负责人（如有）证书名称项目负责人（如有）证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有",0,0,0,1]
[2666,"秦安县人民检察院新建两房负公充采购项目公开招标公署官公作立天水市公共资源交易中心受秦安县人民检察院的交托,对此委托的5秦安县人民检察院新建两房办公家具采购项目以公开招标的方式进行、迎符合资格条件的供应商前来参加,一、招标文件编号:TGZC2021-348二、项目需求:1.秦安县人民检察院新建两房办公家具2、采购标的的其他技术、服务等要求:详见招标文件第四部分三、采购内容:序号名称单位数量主席台桌张62主席台椅把103会议桌资请演讲台个艺小圆桌拟6三人沙发组26辽不质文件柜门2138会议椅把162柜前椅把后队10单人沙发个30工工)茶水柜予43[2小茶几个3513大茶几个26注4办公桌张401办公椅构d0I6床张S上7床张18餐桌套上四、采购预算:73.79万元五、评标办法:综合评分法六、供应商资格要求:1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《中华人民共和国政府采购法》实施条例第十七条规定2.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已作三证合一的提供统一社会信用代码的营业执照及开户许可证；3.投标人须为未被列入“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn）记录综合查询被执行人；4.本项目实行资格后审，由采购人对供应商进行资格性审查，不接受联合体招标投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃天水）”网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的方可参加本项目的投标（以投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（甘肃天水）”网站（http://credit.tianshui.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）七、本项目由采购人（秦安县人民检察院）对投标供应商进行资格性审查八、信息注册须知：为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务",0,0,0,1]
[2675,"山西国金电力有限公司固废综合利用项目厂内指定区域绿化工程二次招标中标候选人公示山西华普工程招标代理有限公司受山西国金电力有限公司的委托，就山西国金电力有限公司固废综合利用项目厂内指定区域绿化工程进行国内公开招标，评标工作已完成，现将中标候选结果公示如下：招标编号：hp2106gj189第一中标候选人：山西省帝华建设有限公司第二中标候选人：国泽建设有限公司公示期：2021年08月09日至2021年08月11日招标单位：山西国金电力有限公司地址：山西文水经济开发区联系人：李先生、白女士电话：0358-3412262，18235066911招标代理：山西华普工程招标代理有限公司地址：山西省太原市体育西路288号茂业天地小区6号楼1504联系人：刘鑫、张吉印、王玥电话：0351-2522107山西华普工程招标代理有限公司2021年08月09日（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（盖章）招标人或其招标代理机构：",0,0,0,1]
[2687,"鸿业千秋小区12幢、18幢部分电梯钢丝绳更换控制价幢号维修内容规格型号单位数量综合单价合价备注一18幢2单元1东电梯钢丝绳8*19S+NF-13mm米4851467904根/部2西电梯钢丝绳8*19S+NF-13mm米4851467904根/部3安装调试费部231006200含脚手等费用4税金9890.05小计20769二12幢1单元1东电梯钢丝绳8*19S+NF-13mm米4851467904根/部2西电梯钢丝绳8*19S+NF-13mm米4851467904根/部3安装调试费部231006200含脚手等费用4税金9890.05小计20769三12幢3单元1西电梯钢丝绳8*19S+NF-13mm米4851467904根/部2安装调试费部131003100含脚手等费用3税金494.50.05小计10384.5四合计51922.5五控制价51922.5",2,2,2,1]
[2692,"青岛市即区县级公路日常养护工程中标清单序号养护工期投标报价（元）2019年1月12-2019年12月312518505.00二2020年1月1日-2020年12月31日2592398.00三2021年1月1日-2021年12月31日2592398.00合计7703301.00工程量清单汇总表合同段:青岛市即墨区县级公路日常养护工程序号章次科目名称金视(元）1大埠南-惜福镇174518c兰村-王村m翠埠-方格庄*M营上-王演庄C刘家庄-龙湾头7马连庄-店集即墨-兰底0赵家疃-北住10移风-河套!ll2第100章至700章清单合计13已包含在清单合计中的专项暂定金额小计14清单合计减去专项暂定金额(即12-13)-1415计日工合计16不可预见费17投标价(12+15+16)-17工程量清单汇总表合同段:青岛市即墨区县级公路日常养护工程序号章次科目名称金额(元)1大埠南-惜福镇179562c兰村-王村327440m皋焊-方格庄208102*490348M评上-王演庄226083C刘家庄-龙湾头2102077马连庄-店集66294即墨-兰底375013G)赵家疃-北住25306110移风-河套128321!l王村-苏家寨127967l2第100章至700章清革合计259239813己包含在清单合计中的专项暂定金额小计14清单合计减去专项暂定金额(即12-13)14259239815计日工合计16不可预见费17投标价(12+15+16)-172592.398工程量清单汇总表合同段:青岛市即墨区县级公路日常养护工程序号章次科目名称金额(元）1大埠南-惜福镇I79562网兰村-王村327440c皋焊-方格庄丈丰城-山南2o8lo2490348M评上-王演庄226083～刘家庄-龙湾头2102077马连庄-店集66294C即墨-兰底心赵家疃-北住0移风-河套!l2第100章至700章清革合计13己包含在清单合计中的专项暂定金额小计14清单合计减去专项暂定金额(即12-13)—1415计日工合计I6不可预见费17投标价(12+15+16)-17中标单位业绩:招标人项目名称处设规模开工、竣工日期在建或已完工程工程质量青岛市公路管理局即疑分局S203威即路店集收费站至龙泉段预防性养护工程施工22.116km2015年9月2016年1月已完合格青岛市高速公路管理处沈海高速公路胶州段日常养护维护项目48.967km2016年7月已完合格青岛市高速公路管理处沈海高速公路黄岛段、疏港2号高速公路日常养护维护项目97.01km2017年1月已完合格",3,3,3,1]
[2701,"新时代广场1.2.3.4幢渗漏维修控制价序号户主名称渗漏状况维修内容及要求单位数量综合单价合价备注一幢11幢1603户客厅北墙渗漏屋面女儿墙根部防水处理、并恢复米30北卧窗东侧边渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10客厅顶面点式渗漏（小于0.2平方2处）注浆堵漏、表面恢复处20东南卧室顶渗漏（小于0.2平方2处）注浆堵漏、表面恢复处20厨房顶面渗漏原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方40材料上运、垃圾清运项1021幢1602户客厅顶点式渗漏注浆堵漏、表面恢复处20材料上运、垃圾清运项1031幢1601户主卧窗顶渗漏屋面女儿墙根部注浆、防水处理、并恢复米30主卧窗左侧渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10西卧阳台顶渗漏注浆堵漏、顶板表面恢复处10厨房顶渗漏原屋面防水重做、砂浆保护平方30客厅东窗左侧及下角渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10北卧窗左下角渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10材料上运、垃圾清运项1041幢601户主卧窗顶渗漏窗边缝凿除、防水处理、凿除处恢复；顶部防水处理项10主卧窗东侧渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10客厅阳台东侧内墙窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项10脚手费项10用于主卧窗左侧、主卧窗顶安全措施费确保脚手架、施工人员、行人等安全项10材料上运、垃圾清运项1051幢1605户主卧顶板点式渗漏（小于0.2平方1处；小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项10客厅阳台顶板渗漏（约8平方）原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方60西卧室顶板渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项10过道顶渗漏原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方60屋面东西分割屋面开槽分割、恢复米110材料上运、垃圾清运项1061幢1606户西南卧顶渗漏（小于0.2平方2处；小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项10客厅顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处10西北卧顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处10餐厅顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处10北卧窗顶渗漏窗边缝凿除、防水处理、凿除处恢复；项10主卧窗顶渗漏窗顶缝凿除",2,2,2,1]
[2707,"评标结果公示进场交易编号:CC530921202100021001002招标人凤庆县自然资滋局联系人及北话经秉进/13987023814项目名称监沧市风庆县营盘镇景杏村忙目山土地整治（提质改造）项目施1:招标凯2折段行业法管部风庆且出设工程招标投标管理委员台办公室招标代理机构云府方圆工程咨询有限公司联系人及北话何柱至/15025170086招标签案编号y招标方式公开墨邀访招标类别二施工监业已设士□沙y■设名□材料□批他评标办法综合评估法开标地点凤庆县公共资交易小心招标提模及结构类型总投资为3090.19万元招标方式公开招标拦标价（万元）1194.S82878投标人数量7符台国土资源部《土地开发整理项目验收规程》（TD/T1013-2000）和云拟中标人云南万祥建策工程有限责任公司联系人及电话杨丽/15974916784中标价（万元）\\费率（%）1189.613490质量承诺南省国土犹源行业标准《土地整治项目验收规程》（试行2112-1I-10)要求，一次性验收合格。■工期■交货期口监理期限□设计/勤察期限120日历天公示时间2021年8月4日至2021年8月6日（公示期至少为3个工作日）中标候选人名称项日负责人项目负责人资质等级及证书编号投标报(万元）费率(X）工期得分（票）第一中标保选人云南万祥建筑工程有限责任公司杨汝义97.06二级/滇2091819000281189.613490120日历天第二中标候选人云南世琨建筑工程有限公司张健二级/云253201820210290[192.552504120日历天91.14第三中标候选人云南民达建筑工程有限公司徐天强二级/云25320162021060421192746149120日历天89.50备注推荐第一中标候选人为中标人否决(废标)情况:被否决（废标）投标人名称否决(废标)原因无无同意发布。世威城招标人审核意见迎面审核人凰2021年2月5日根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果子以公示，接受在异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同缓公警局、行业主管部门投诉。",0,0,0,1]
[2718,"评分汇总表标段(包)名称：实验小学老校区改造室内（墙裙等）工程(XE20210542001001)瑞星投标京石预标预价(元翔(日所技江名王价有效性浙江雅虹密疫初区公司80516,0有效有必聚州市恒信市致建设养护有限公司30S16l.00嵩兴市企贿速设有限公司0S16100捌必出杭州泛孟理货工程有愿公山如Si6d00常浙江铭汨让论价区公司山折江谷部电工程建设有限公司oS16:00出式杭州汇国击政工已车区公通0SI6l002币括布效若孜让设有公司如SI6L002浙江华村弦设不以公司0S16i00你宁遂延达生态定让在剧公司0S164.00凰兴市企肥逊工犯打区公0S16l00长独建设有区公司如S164.0包戏绍其滩欣建设有限公司0516I。0价款绍兴中姑环境建设有限公司50S16l.00战指浙友理设在区公司0S16l，00州资浙迁中越工程管理有限公司0S16600注企胜合为已设有区公司0S16l00杭州腾业聚茂建设省四公司08164.0018杭州骄达路桥工和在区公司0161.00丽疆田区区达人北试江众止蓬设布混公司江丘方法:抽签定超法参名断工册:贡目负责人签字:;沛算卜洛系招标单位签字招标代理签字:遴督人签字：公共资交易中心：开标时间：202I-07-0609:30",0,0,0,1]
[2727,"第三章评标办法(合理低价法)评标办法前附表评标入围条软号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2，评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入彤环节的投标人韶过20或R家（两者取技大值)少于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:抽签入围法:□方法四:低价指序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中雕机抽取确定评标入围万法具体细则见附符A，R取值为：15不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称与资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间竹经招标人书面同意外）:2.1.1条款号形式评审标准投标内容许合第二章”投标人须知”第1.3，项规定工期受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知\"第1.3.2项规定工程质堂投标函中载明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期标函附录中承诺的投标有效期符合第:章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.1.2响应性评审标准已标价工程量清单乎合第二章“投标人须知\"第3.2.2",5,5,5,1]
[2730,"龙川县宝通（鹤市）污水处理厂提标扩容工程勘察设计施工总承包项目编号：JG2021-2158评标报告龙川县宝通（鹤市）污水处理厂提标扩容工程勘察设计施工总承包评标委员会2021年8月13日一、招标范围及最高投标限价1、招标范围：包含勘察、初步设计、施工图设计、建筑和安装施工、调试、配合验收及竣工投产、结算、建设资料电子化移交等各阶段的相关内容和服务（不包含设备采购）。采用包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明施工、包竣工验收的工程施工，通过政府主管部门各项报建和验收工作。最高投标限价：（1）勘察费最高投标限价为人民币61.53万元；（2）设计费最高投标限价为人民币361.12万元；（3）建筑和安装费最高投标限价为人民币5054.23万元。二、投标登记及投标情况龙川县宝通（鹤市）污水处理厂提标扩容工程勘察设计施工总承包于2021年7月23日同时在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网发布招标公告，至投标登记截止时间2021年7月27日下午4:00止，有5家投标人进行了投标登记并领取了招标文件。至投标截止时间2021年8月13日上午10:00止，本项目共有5家投标人递交了投标文件，具体情况如下表：序号投标登记及购买文件单位是否递交投标文件1(主)广东省源天工程有限公司(成)广东省环境保护工程研究设计院有限公司,核工业河源工程勘察院是2(主)广西建工集团第二建筑工程有限责任公司(成)广东省建筑设计研究院有限公司是3(主)华川建设集团有限公司(成)广东省冶金建筑设计研究院有限公司是4(主)茂名市市政建设工程有限公司(成)广州地质勘察基础工程公司,广州市弘基市政建筑设计院有限公司是5(主)广东潮筑建设有限公司(成)首辅工程设计有限公司是三、开标本项目于2021年8月13日上午10:00，在广州公共资源交易中心第09开标室开标，开标记录详见附件1-《开标汇总表》。四、评标组织机构龙川县宝通（鹤市）污水处理厂提标扩容工程勘察设计施工总承包由一个评标委员会进行评审，评标委员会专家成员人数由5人组成，由招标人依法组建。经评标委员会民主推荐，由担任评标委员会组长。评标委员会名单如下：组别负责内容成员备注评标委员会资格审查；符合性评审；技术、商务、投标报价评分。社会专家五",0,0,0,1]
[2736,"政府采购项目评审报告一、采购项目基本情况[]1、采购组织机构:绍兴市诚信工程造价咨询事孟近有限公司2、项目名称:国际面料丞生心5楼配套各饮屈设备丞盟3、项目编号:红位企[2021]83Q发4、采购内容:国际面料丞购出心5楼配套餐饮厨房设备丞题5、开标地点:创意大厦1802室通过政麻丞败云平台，https:/w.zcyaoycn）在线开标6、采购单位:绍兴重柯桥区中国轻纺城西市场开发经营有限公司7、预算执行确认书编号:纽]企[2021330号8、采购顶算金额:SQ万工9、采购方式:公王招标10、发布采购公告时间:2021-08-1Z11、公告采购发布网站:邀堕必堕必12、采购响应截止时间:2021-08-2G09:CQ:0013、供应商报名情况:浙江九龙园县集团有限公司二波恒隆厨房设备有限公司绍兴由新星园房设备在限公司宁波由鄞业立备屈房工程右限公司绍必亩天铭厨房设备在限公司,宁波直鑫鬼厨房设备有限公司浙江玉隆厨房设备工程有限公司宁波天一燃气电气设备有限公司,宁波城市之光厨房节能设备服务有限公司,宁波爱斯凯酒店用品右限公司,浙江沃隆屈房设备有跟公司,浙江天利屈房设备有服公司,浙江郁压屈县制造有眼公司13室供应商报名14、供应商投标（响应）情况:浙江天隆厨房设备工程有限公司绍兴市羞星厨房设备有限公司浙江沃隆屈房设备有限公司3家进应商投标二、“评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过且行抽取的方式确定评审专家，其中采购人代衣１人，评审专家≤人，分别如下:姓名单位职称/身份手机号码备注徐水军浙江中和建筑设计有限公司正式专家13867553958睿立军绍兴职业技术学院正式专家13735399032组长王绍建绍兴市稽山小学正式专家13567551503傅建中绍兴文理学院正式专家13957521826周楠绍兴市柯桥区开发经营集团有限公采购人代表15067553030司2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。8CP/73、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》1/3乙的d4、评审小组其他情况说明:无三、评审方法和标准本标项采用穿合评分法，其体评分标准详见采购文件*评事办法”(竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法》四、评审情况及说明1、贵格性审资情况说明:姓仓2、符合性审查情况说明:过金3、无效响应供应商名称、愿因及现场确认情况:五4、提请澄清供应商名称",0,0,0,1]
[2745,"沙坡头区2020年香山乡新水、三眼并等村高标准农田建设项目九标段汇总表序号项目得分投标单位暗标编号监理费报价（30分）盖理大纲（实行暗标评审）（50分）投标单位综合实力（20分）总分(100分）排名宁夏华泰迪工程咨询有限公司《30.0035.0016.5081.50也艺宁夏立诚建设工程咨询有限公司230.0032.3617.0079.3633宁夏宇坤监理服务有限公司330.0036.2018.0084.20评标委员会:2021年8月5日",0,0,0,1]
[2753,"3引到法区Y盟延灯可可万的上1",0,0,0,1]
[2762,"鄢陵县自然资源局鹤鸣湖周边地区规划及一期（生态运动休闲区）景观规划项目（二次）结果公告一、项目基本情况1、采购项目编号：2021-05-52、采购项目名称：鄢陵县自然资源局鹤鸣湖周边地区规划及一期（生态运动休闲区）景观规划项目3、采购方式：公开招标4、招标公告发布日期：2021年06月24日5、评审日期：2021年07月16日二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：1.项目编号：Y2021FZ0932.招标编号：2021-05-53.项目名称：鄢陵县自然资源局鹤鸣湖周边地区规划及一期（生态运动休闲区）景观规划项目（二次）4.预算金额：119.25万元5.最高限价：119.25万元6.采购需求：本项目规划范围北至花海大道和湖北路,东至湖东路,南至翠微路,西至梅榕大道,总用地面积为559.51公顷,其中鹤鸣湖约总占地182.14公顷,长寿山文化峰会区105.54公顷,鹤鸣湖规划面积一期(生态运动休闲区)占地69.75公顷.7.交货期限：自合同签订起10天。8.本项目是否接受联合体投标：否三、中标情况包号采购内容供应商名称地址中标金额单位2021-05-5-1中衍郑州工程设计研究院有限公司郑州市郑东新区商鼎路69号A、B座2单元10层10031,180,600.00元序号名称服务范围服务要求服务时间服务标准1鄢陵县自然资源局鹤鸣湖周边地区规划及一期（生态运动休闲区）景观规划项目（二次）本项目为交钥匙工程自合同签订起10天1、由采购人成立验收小组：采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。包号采购内容供应商名称地址中标金额单位2021-05-5-1中衍郑州工程设计研究院有限公司郑州市郑东新区商鼎路69号A、B座2单元10层10031,180,600.00元序号名称服务范围服务要求服务时间服务标准1鄢陵县自然资源局鹤鸣湖周边地区规划及一期（生态运动休闲区）景观规划项目（二次）本项目为交钥匙工程自合同签订起10天1、由采购人成立验收小组：采购人在收到供应商",0,0,0,1]
[2771,"余姚阳明小学电梯采购清单额定载重800kg额定速度1.0m/s层站数量3层3站3门电梯井道参数井道尺寸（宽W×深D，mm）1960mm×1860mm；井道内四个角都有60*60的立柱凸进井道底坑深度（mm）1350mm顶层高度（mm）4200mm提升高度（mm）9.4m主机系统稀土永磁同步电机原厂原品牌主机旋转编码器进口正余弦2048刻线上行超速保护装置原厂原品牌控制系统控制柜整柜品牌所在地原厂原品牌控制主板原厂原品牌双32位控制系统变频器原厂原品牌门机系统门机原厂原品牌门机电机稀土永磁电机门控制器变频速度可调节轿厢参数轿厢内净尺寸（宽×深×高，mm）1350mm×1400mm×2300mm轿厢材质304不锈钢轿壁装饰两侧壁发纹不锈钢轿厢吊顶装饰豪华吊顶，LED节能照明+停电应急照明轿厢地面装饰石材拼花，5种以上可选花式允许附加最大装饰重量（kg）150kg轿厢内操纵盘前壁一体式主操纵盘轿厢内扶手后壁安装圆形不锈钢扶手轿厢内显示6.4英寸彩色液晶显示轿厢内按钮BR36D不锈钢盲文按钮开门方式中分开关门保护红外线光幕保护，红外线发射点束≥150束开门净尺寸（宽×高，mm）800mm×2100mm轿门材质及装饰304发纹不锈钢层门材质及装饰层门材质304发纹不锈钢层门门套（首层）发纹不锈钢小门套层门门套（其余层）发纹不锈钢小门套层门召唤盒型号无底盒召唤显示一体式层门召唤盒按钮BR36D不锈钢盲文按钮层门召唤盒显示XHB15-A锁梯基站1F",4,4,4,1]
[2776,"根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区道路改造工程（二期）施工一标段评标报告评审委员会2021年07月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根洞市区道路改造工程（二期）施工一标段（以下简称“本项目）已由以根发改行审字〔2020〕17号文件批准建设，项目业主为根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审，(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区道路改造工程(二期)施工二标段。具体借况如2.3附表、2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且15日，交工日期:2022年0Z且14日。共计365日历天。2.3标段详情:根河市住房和城乡建设局(根河市人民防空办公室)根河市区道路改造工",0,0,0,1]
[2788,"门诊外科综合楼22楼行政办公室改造工程量清单序号工程内容说明数量单位单价（元）金额（元）备注1进行室内隔墙安装、天花修补（采用碳酸钙板材料10cm）165m²隔墙安装需包含龙骨、角架等附件2安装防盗门规格900×2050mm9套门扇颜色与原有行政办公室门扇颜色相近3安装铝合金推拉窗规格1000×1200mm2.4m²4室内刮腻子施工195m²一底两面5室内粉刷环保漆195m²一底两面6安装办公室屏风规格2800×2800mm21m²效果如附图7原有办公室拆除工作65m²8场地清理费+二次搬运费1项9合计（含税）",3,3,3,1]
[2789,"招标控制价招标控制价（小写）：132900.4134（大写）：壹拾叁万贰仟玖佰零肆元角壹分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：青大浮山公寓餐厅改造项目装修工程量控制价序号分项工程名称施工内容及工艺单位审核数量审核单价审核价格备注1拆除墙面砖及搬运㎡181.3962397074.45182墙面铲墙皮㎡95.76963287.30883墙面抹水泥砂浆挂网㎡277.16584311918.12944贴墙面砖300*6001.原基层面凿毛，墙面清理至砌块表面，水泥砂浆粘贴，包含打底抹灰，砂浆找平，运料，抹结合层砂浆，锯板磨边、贴块料，擦缝，清理表面，墙面砖阳角45度角对缝处理。2.包含墙砖材料费。㎡277.165812033259.8965脚手架滚轮移动脚手架㎡200714006拆除木门塑钢门及搬运㎡10.6202127拆除塑钢隔断及搬运㎡36.230420724.6088木龙骨PVC扣板吊顶1.PVC扣板吊顶2.工作内容：拆除面层、挂架、吊杆、旧料堆放至指定地点，清理基层，垃圾清扫归队，运至指定地点。吊件加工定位，电锤打孔，固定吊件及安装吊筋。选料、下料、定位杆控制高度、平整、安装龙骨及横撑附件，孔洞预留。临时加固、调整、校正。面层铺设。㎡22.121102433.2粮库9安装吸顶灯LED1.测定、划线、打眼、埋螺栓2.灯具及接线盒安装3.楼板至装饰面的金属软管敷设4.接线、接焊包头5.电气系统调试6.完成灯具安装的其他一切相关工程内容及材料费用套219038010粮库墙面铲刮腻子刷丙烯酸乳胶漆2米以上铲墙面刮腻子，刷丙烯酸乳胶漆，㎡31.27929907.09111制安塑钢平开门㎡10.6430455812拆除塑钢隔断及安装及配件（成品）㎡36.2304662391.206413拆除水管米281028014水池安装上水管25PPR含管件米28651820天棚上15安装水闸个44919616售饭厅制安不锈钢玻璃隔断㎡3566023100含双扇门17木龙骨PVC扣板包梁㎡14.3521502152.818木龙骨竹炭纤维装饰墙板包下水管㎡5.1260132619拆除设备明装配电箱线管线槽及配线及安装套6270.5431623.25820拆除安装排烟罩及烟道台150050021墙面暗装配电箱拆除移位暗装台1206.81206.8122洗刷池拆除改按上水管DN20米37021023拆除铸铁暖气片及安装挂钩及辅材试压组8102.42819.3624垃圾清理外运车245090025就餐厅",2,2,2,1]
[2799,"2021年江南区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程工程招标工程量清单招标人:南宁市江南区苏圩镇人民政府(单位盖章)造价咨询人:广西科文建设工程造价咨询有限公司(单位盖章)2021年07月07日软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）工程计价软件测评合格编号：2016J02封-12021年江南区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程工程招标工程量清单南宁市江南区苏圩镇人广西科文建设工程造价招标人:造价咨询人：民政府（单位盖章）咨询有限公司（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月07日复核时间：2021年07月07日扉-1总说明工程名称:2021年江南区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程第1页共1页一.工程概况：本工程为2021年江南区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程。在原有混凝土路面上铺设5cm厚细粒式改性沥青混凝土，沿路安装太阳能路灯。二.本预算审核价编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则》；3、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》及配套费用定额、有关计价文件；4、本工程2021年江南区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程施工图及相关的标准、规范、技术资料；5、以2021年第5期《南宁市建设工程造价信息》发布的市场参考价为材料基准价格，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。6、安装材料采用信息价中等价位材料，对于信息价没有发布价格信息的材料，其价格按市场价综合考虑。表-01建设项目投标报价汇总表工程名称:2021年江瀚区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程第1页共1页其中:(元）单境工程名称金额(元)暂估价安在文明施工登112021年江离区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程投标报价合计农-02单项工程投标报价汇总表工程名称:2021年江瀚区苏圩镇环镇道路沥青铺设工程第1页",3,3,3,1]
[2806,"控制价编制说明工程名称：丰泽街沥青路面养护工程工程概况1.建设地点：泉州市丰泽区。2.工程专业：市政工程。3.专业工程主要内容：1）软基处理的类型、面积等：/。2）道路工程：道路长度：/米，道路修建宽度：/米，车道数：/车道；车行道路面类型：/。3）桥梁工程：①/桥，最大跨径/米，总长：/米。4）涵洞工程：①/涵洞，是否顶进箱涵：/。5）排水工程：管道材质：/；施工方法：/。6）隧道工程：单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。7)给水工程：管道材质：/；施工方法：/。8）路灯工程：路灯类型：/。9)其他工程：/。编制范围按照泉州市城市规划设计研究院设计的丰泽街沥青路面养护工程2021.05版图纸，专业范围包括市政工程，具体如下：1.不含三通一平。2.包括的专业内容：通用工程、道路工程、交通工程。编制依据1.图纸：泉州市城市规划设计研究院设计的丰泽街沥青路面养护工程2021.05版图纸及有关设计文件。2.招标文件：/编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：/。3.地质勘察报告：/。4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物预算定额说明》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2021年07月21日以前）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年07月21日以前）。其中，暂列金额：/元；",0,0,0,1]
[2815,"第三章评标办法（合理低价法）评标办法前附表评标入围筛选（适用于未进行资格预审的项目）和清标条款号评审因素评审标准2.1信用评价分筛选☑不采用□采用，筛选条件：采用信用评价分筛选，经筛选满足条件的投标人少于15人的，应当重新招标。2.2入围筛选方法和数量当满足评标入围条件的投标文件超过15家时，根据下列方法筛选进入后续评标程序的投标人。1.入围筛选方法：由招标人直接确定入围方法：□方法一；□方法二；□方法三；□方法四；□方法五；□自定义□开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；□方法二；□方法三；□方法四；□方法五；□自定义2.评标入围方法具体细则见附件一。2.5成本价评审细则成本价下浮率为15%，低于成本价的作废标处理。详细评审条款号条款内容2.7.1分值构成□以投标报价为评审因素投标报价：满分分投标报价合理性：分☑以投标报价、信用评价为评审因素投标报价：满分70分投标人市场信用评价：满分5分投标报价合理性：-1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；□方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取",5,5,5,1]
[2824,"采购编号：邻医采20210014号邻水县人民医院医用耗材穴位贴敷治疗贴配送服务采购项目询价通知书中国·四川（邻水）邻水县人民医院印制2021年6月目录第一章询价邀请我院拟对邻水县人民医院医用耗材穴位贴敷治疗贴配送服务采购项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。一、采购项目1.项目编号：邻医采20210014号2.项目名称：邻水县人民医院医用耗材穴位贴敷治疗贴配送服务采购项目。3.采购人：邻水县人民医院二、最高限价18元/包（单价）采购项目简介详见询价通知书第四章。四、供应商邀请方式本次询价邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（http://125.66.2.245/gasggzy/）上以公告形式发布。五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.特殊资格条件：投标人须符合《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证，投标产品须符合《中华人民共和国医疗器械注册管理办法》，并提供中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表；六、询价通知书获取方式、报名时间、报名地点：凡有意参加投标者，请于2021年7月9日08时00分（北京时间，下同）至2021年7月13日18时00分，在邻水县人民医院采购办现场报名。报名时需携带，营业执照、法人授权委托书及相应证明材料。询价通知书在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（http://125.66.2.245/gasggzy/）自行下载。投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办现场报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。七、递交投标文件截止时间、开启时间：递交投标文件截止时间：2021年7月14日15:30（北京时间）,2021年7月14日15：00-15：30提交投标文件（北京时间）。",1,1,1,1]
[2828,"一、西大街与鞍子巷交叉口楼顶广告牌拆除清单名称数量单价小计广告牌1块（24m×6m）/合计（元）备注：工期壹天。第福里6396.99998-160M/·送花园儿C财3MLC泛丽梦二、无城墙体广告拆除费用清单地址项目内容宽高单价（元）小计备注无仓路二中同学教育大型宣传画面1.5m30m临湖路赵紫龙茶庄大型宣传画面5m13m滨湖路榜首高考补习学校大型宣传画面1.5m20m滨湖路宝岛眼镜大型宣传画面4m13m滨湖路榜首高考补习学校大型宣传画面3.5m14m滨湖路状元补习学校大型宣传画面3.5m14m二中门口广智教育大型宣传画面4m8m无仓路二中门口宝岛眼镜公司大型宣传画面5m9m无仓路二中门口状元高考补习大型宣传画面6m10m临湖路赵紫龙茶庄大型宣传画面3.5m13m临湖路赵紫龙茶庄大型宣传画面2m13m临湖路状元学校大型宣传画面6m14m临湖路榜首学校大型宣传画面5m14m临湖路口子窑大型宣传画面3m14m临湖路宝岛眼镜大型宣传画面6m14m临湖路如园大型宣传画面4m14m临湖路远大幸福里大型宣传画面9m13m临湖路赵紫龙茶庄大型宣传画面2.5m14m临湖路口子窑大型宣传画面8m10m东门犁头尖状元学校大型宣传画面4m14m东门犁头尖榜首学校大型宣传画面4m14m带吊蓝吊机台班费0备注：此报价含高空作业费、工时费、吊车费、现场垃圾清理费、作业人员意外保险费备注：工期壹天。三、公益广告制作清单名称材质宽高数量单位单价小计备注灯笼铁艺插牌更换画面5mmPVC+户外高清车贴覆膜0.880.4192平方方形铁艺插牌更换画面5mmPVC+户外高清车贴覆膜0.630.63120平方长方形铁艺插牌更换画面5mmPVC+户外高清车贴覆膜0.71400平方中国结铁艺插牌更换画面5mmPVC+户外高清车贴覆膜0.50.532平方观澜半岛桥梁广告制作喷绘+钢架1012平方南门大桥广告制作喷绘+钢架1012平方福渡大桥广告制作喷绘+钢架1012平方蒋家湾大桥广告制作喷绘+钢架1214平方东门大桥广告制作喷绘+钢架1012平方江西桥广告制作喷绘+钢架1012平方北门大桥广告制作喷绘+钢架1012平方比亚迪大桥广告制作喷绘+钢架1214平方合计备注：工期伍天。四、广告牌拆除清单名称宽高数量单价小计备注南门土产公司楼顶103.51北门联通公司楼顶3061东门农房公司楼顶2461东门农房公司楼顶961东门农房公司楼顶1061东门农资公司楼顶2551东门农资公司楼顶6121杏花泉小学显示屏104.21蔬菜公司显示屏1551东门植保站楼顶2551杏花泉三面翻广告牌3051合计0备注：由于广告牌不能一次性拆除，需由业主根据现场实际情况，招标",4,4,4,1]
[2841,"桂MFD086五前右后驾驶室表显里程后排内饰座份VN码（LSGKES4H6HW312246)铭牌",0,0,0,1]
[2850,"6(云遵的6工4的智望胶",0,0,0,1]
[2851,"扎兰屯市中和镇人民政府中和镇福兴村边沟建设项目施工评标报告评审委员会2021年09月15日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市中和镇人民政府中和镇福兴村边沟建设项目施工（以下简称“本项目）已由以扎财发【2021】64号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市中和镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市中和镇人民政府项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市中和镇人民政府中和镇福兴村边沟建设项目施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月10日，交工日期:2021年11月09日。共计60日历天。2.3标段详情:扎兰屯市中和镇人民政府中和镇福兴村边沟建设项目施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控制价（万元）九S1507000民政府扎兰屯市中和镇人73300617中和镇福2001001兴村边沟建设项目",0,0,0,1]
[2859,"建设工程监理合同合同编号：工程名称：工程地点：发包人（建设单位）：发包人（建设管理单位）：承包人：xxxxxx工程施工监理合同目录第一部分协议书，1一、工程概况，1二、监理服务范围与内容，1三、工程建设管理目标，1四、词语限定，2五、合同文件组成与解释顺序，3六、总监理工程师，3七、签约酬金，3八、服务期限，3九、双方承诺，4十、建设管理单位的授权，4十一、合同订立，4第二部分通用合同条款，91.定义与解释，91.1定义，91.2解释，102.承包人的义务，112.1监理的范围和工作内容，112.2监理与相关服务依据，122.3项目监理机构和人员，132.4履行职责，132.5提交报告，142.6文件资料，142.7使用发包人的财产，142.8履约担保，143．发包人的义务，143.1告知，14★3.2提供资料，14★3.3提供工作条件，143.4发包人代表，153.5发包人意见或要求，153.6答复，153.7支付，153.8支付担保，154.违约责任，154.1承包人的违约责任，154.2发包人的违约责任，154.3除外责任，16★5.支付，161xxxxxx工程施工监理合同5.1支付货币，165.2支付申请，16★5.3支付酬金，165.4有争议部分的付款，166.合同生效、变更、暂停、解除与终止，166.1生效，16★6.2变更，16★6.3暂停与解除，176.4终止，187.争议解决，187.1协商，187.2调解，187.3仲裁或诉讼，188.其他，188.1外出考察费用，198.2检测费用，198.3咨询费用，198.4奖励，198.5守法诚信，198.6保密，198.7通知，198.8著作权，198.9工程获奖奖励，19第三部分专用合同条款，201.定义与解释，201.1定义，201.2解释，202.承包人义务，202.1监理的范围和内容，202.2监理与相关服务依据，312.3项目监理机构和人员，322.4履行职责，332.5提交报告，332.7使用发包人的财产，332.8履约担保，333.发包人义务，343.4发包人代表，343.6答复，343.8支付担保，344.违约责任，34★4.1承包人的违约责任，34★4.2发包人的违约责任，36★5.支付，365.1支付货币，362xxxxxx工程施工监理合同★5.3支付酬金，366.合同生效、变更、暂停、解除与终止，386.1生效，39★6.2变更，39★6.3暂停与解除，397.争议解决，407.2调解，407.3仲裁或诉讼，",0,0,0,1]
[2868,"为失信被执行人；5.申请人在各级诚信信息平台未被列为限制其参与投标的行为人;6.省外建工程项目的项目经理,申请人在“信用中国”网站（www.creaitchina.gov.cn）未被列工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在工总承包三级及以上资质，县备有效的安全生产许可证8.申请人拟派项目经理须具备建筑请人须具备独立法人资格或共他组织2.申请入须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施(001西安航天动力研究所十一投标人资格要求三、(001)西安航天动力研究所十一室厂房统筹改造工程施工范围：本招标项目划分为1个标段，天目施工图纸编制的工程量清单所包含的内容工程估算价；800万元计划工期：180日历面积约5852平方米招标范围：依据西安航天动力研究所十—胶间；6）增加民品修边与检验房间；7）原橡胶生产区硫化机通风进行改造本次改造涉及胶生产区、修边间、检验间的位置适当调整;1）调整压缩民品生产区；5）调整烘箱间与涂机及民品出片区；2）新建复合半膜成型区，面积约286平方米，为30万级洁净间;8）橡为2009年11月本次改造主要工作内容有，对：1）新建塑料生产区，新建位置为现注射来设计厂房火灾危险类别丙类，建筑耐火等级二级，抗震设防烈度为七度厂房竣工时间构广房地上一层，占地面积及总建筑面积8435.75平方米，室外地坪至屋面檐口高度6.G目概况：改造前为十一室厂房，设计用途为工业厂房，设计使用年限为50年，门式钢架结规模：建设地点：西安市国家航天民用产业基地航天六院民品产业园区十一室厂房项目项目概况和招标范围二条件，现招标方式为公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人提出资格预审中请准，项目资金来源为自筹资金800万元，招标入为西安航天动力研究所本项目已具备招标本西安航天动力研究所十一室厂房统筹改造工程施工已由项目审批/核准/备案机关批，招标条件一-项目所在地区:陕西省,西安市西安航天动力研究所十一室厂房统筹改造工程施工资格预审公告一室厂房统筹改造工程施工)的投标人资格能力要求:1．中，本次招标为其中的:（招标编号：0617-2124",0,0,0,1]
[2874,"江岸区政府采购计划生成备案单编号:J21070578-1252、编制单位:武汉币江岸区第十六中学二、采购项目名称:武汉市第十六中学校舍提档升级工程清单及控制价编制服务三、采购预算金额：12254.80元;其中财政12254.80元;其他资金0.00元。四、组织形式:政府集中采购五、采购方式:电子商城六、采购代理机构:无七、是否面向中小企业预留采购份额:否八、单位联系人:李龙电话:027-828066232021年07月05日抄送:国库科、行财科、关团打",2,2,2,1]
[2885,"评审项目分值评审内容及标准备注商务分（30分）投标报价采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，各相关投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，计算分数时四舍五入取小数点后两位]技术分（70分）技术服务水平（30分）1、产品技术水平情况（6分）：（1）投标人或投标所投产品生产厂家具有公安部或者省厅虹膜库得5分（提供合同复印件并加盖投标人公章），不提供不得分。（2）投标人或投标所投产品生产厂家具有关于虹膜识别技术或虹膜设备专利证书，得1分，否则不得分。（提供专利证书复印件并加盖投标人公章）2、项目管理及技术实施服务能力（9分）：（1）投标人或投标所投产品生产厂家有国家保密局备案的重要等级及以上的涉密人员，同时具备高级项目经理证书和高级专业技术职务任职资格证书，并提供所在单位2021年4月至2021年6月（近3个月）社保缴费证明，得3分，不提供不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章；提供社保缴费证明材料，并加盖投标人公章）；（2）投标人或投标所投产品生产厂家有研发技术人员为国家保密局备案的重要等级及以上的涉密人员，具有系统分析师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级）两项资格证书，并提供所在单位2021年4月至2021年6月（近3个月）社保缴费证明，得3分，不提供不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章；提供社保缴费证明材料，并加盖投标人公章）；（3）投标人或投标所投产品生产厂家有国家保密局备案的重要等级及以上的涉密人员，具有系统集成项目管理工程师（中级）资格证书，提供证书复印件，并提供所在单位2021年4月至2021年6月（近3个月）社保缴费证明，得3分，不提供不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章；提供社保缴费证明材料，并加盖投标人公章）3、功能要求满足情况（15分）：产品须满足技术条款提出的所有要求，其中★项为重要参数，须提供由满足国家相关需求的第三方检测机构检测报告作为证明文件复印件加盖投标人公章，出现一项不满足或负偏离扣3分，其他项为普通技术参数，出现一项不满足或负偏离扣",5,5,5,1]
[2894,"中石油浙江杭州千岛湖中洲综合供能服务站工程招标公告建设单位（公章）杭州淳安中石油中洲综合能源销售有限公司项目名称中石油浙江杭州千岛湖中洲综合供能服务站项目地址淳安县中洲镇村委旁项目编号ZF2021-34投资总额3936260.00元建设资金情况自筹资金工期要求120日历天质量标准合格招标方式公开招标投标保证金78000.00元承包资质要求具备石油化工工程施工总承包三级资质及以上且具有GC2级以上工业压力管道安装许可证的施工企业。项目负责人要求具备建筑工程或机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（须同时提供4月、5月、6月在本公司缴纳的社会保险证明）。报名时间2021年7月23日至2021年8月3日17时（节假日除外）报名地点千岛湖镇曙光路131号文博制衣厂内二楼202室（浙江之信工程项目管理有限公司）投标截止时间2021年8月4日14时30分止开标日期2021年8月4日14时30分（以北京时间为准）投标、开标地址开标地点：千岛湖镇曙光路131号文博制衣厂内二楼207室（浙江之信工程项目管理有限公司开标室）报名费报名费300元，（报名费报名时交纳，注明单位名称）建设单位联系人及联系方式联系人：杨立文联系电话：18757253090招标代理单位浙江之信工程项目管理有限公司代理单位联系人及联系方式联系人：汪佳胤联系电话：15867186206（政府网：667206）附表：报名需提交以下资料：（复印件加盖公章）1、报名表（附件一）2、企业资质证书副本复印件；3、营业执照副本复印件；4、项目经理建造师证书复印件；5、法定代表人授权委托书及代理人身份证原件及复印件。",0,0,0,1]
[2897,"里建校区电力实训基地配电网自动化实训场地面硬化工程量清单序号单项名称项目特征及描述工程量单位单价（元）合计（元）1配电网自动化实训场地地面硬化配电网自动化实训场地地面硬化处理，需原地面平整，多余碎石挖运到指定区并平整，夯实密实度≥95%，100mm厚C15素砼，每6米宽设6mm宽伸缩缝、沥青填缝，稍高出地面，形成四周排水，工程包含场地内井盖抬升等场地处理内容。1780.82㎡",3,3,3,1]
[2911,"荆州市公安局荆州区分局弥市派出所业务技术用房建设项目室外配套工程工程招标工程量清单招标人：法定代表人或其授权人：编制人：编制时间：招标工程量清单招标人：造价咨询人：工程名称：场地道路及铺装工程标段：荆州市公安局荆州区分局弥市派出所业务技术用房建设项目室外配套工程第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价室外场地及道路混凝土路面1040101001001挖一般土方土壤类别:一、二类土挖土深度:50cm以内m3161.092040103002001余方弃置1.运距由投标人根据现场情况自行考虑报价m3161.093040202001001路床(槽）整形路基整形碾压m23624040202015001天然级配砂石基层底120厚天然级配砂石：1、120厚天然级配砂石；2、铺筑、碾压、养生；详见施工图。m23625040202015002粗砂垫层基层底25厚粗砂垫层：1、25厚粗砂垫层；2、铺筑、碾压、养生；详见施工图。m23626040203007001水泥混凝土混凝土面层：1、80厚C25混凝土面层2、铺筑、碾压、养生；详见施工图。m23627040204004001安砌侧(平、缘）石材料品种、规格:1000x120x250厚预制混凝土路沿石基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆座，C15细石砼垫层及后挡m824.178040204004002安砌侧(平、缘）石材料品种、规格:1000x250x100预制混凝土卧石基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆座，C15细石砼垫层及后挡m483.94分部小计沥青混凝土道路本页小计工程名称：场地道路及铺装工程标段：荆州市公安局荆州区分局弥市派出所业务技术用房建设序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价9040101001002挖一般土方土壤类别:一、二类土挖土深度:50cm以内m338510040103002002余方弃置1.运距由投标人根据现场情况自行考虑报价m338511040202001002路床(槽）整形路基整形碾压m2154012040202015003水泥稳定碎(砾）石基层级配碎石：1、15cm厚厚级配碎石；2、铺筑、碾压、养生；详见施工图。m2154013040203003001透层、粘层1.材料品种:PC-3粘层油2.喷油量:0.3-0.6L/㎡m2154014040203006001沥青混凝土沥青品种:AC-25C沥青混凝土种类:SBS沥青混凝土石料粒径:中粒式厚度:6cmm21540分部小计停车位透水砖15040101001003挖一般土方土壤类别:一、二类土挖土深度:50cm以内",3,3,3,1]
[2912,"工程量清单报价表工程名称：桂五镇宝山公墓墓穴采购项目序号项目名称规格要求单位数量单价总价1双墓墓穴名称规格（厘米）数量材质墓穴板83*30*22花岗岩36*30*23面板110*20*31花岗岩110*30*3140*13*32围板106*25*32花岗岩86*25*32帽头70*30*31花岗岩中国黑碑80*50*21花岗岩碑梁85*16*81花岗岩碑边柱80*12*122花岗岩方头柱50*12*122花岗岩狮柱50*12*122花岗岩抱鼓25*20*32花岗岩底座110*90*281花岗岩花板45*27*42花岗岩石棺盖（要求标注福寿字）43*42*42花岗岩此为一套名称规格（厘米）数量材质墓穴板83*30*22花岗岩36*30*23面板110*20*31花岗岩110*30*3140*13*32围板106*25*32花岗岩86*25*32帽头70*30*31花岗岩中国黑碑80*50*21花岗岩碑梁85*16*81花岗岩碑边柱80*12*122花岗岩方头柱50*12*122花岗岩狮柱50*12*122花岗岩抱鼓25*20*32花岗岩底座110*90*281花岗岩花板45*27*42花岗岩石棺盖（要求标注福寿字）43*42*42花岗岩套40名称规格（厘米）数量材质墓穴板83*30*22花岗岩墓穴板36*30*23花岗岩面板110*20*31花岗岩面板110*30*31花岗岩面板40*13*32花岗岩围板106*25*32花岗岩围板86*25*32花岗岩帽头70*30*31花岗岩中国黑碑80*50*21花岗岩碑梁85*16*81花岗岩碑边柱80*12*122花岗岩方头柱50*12*122花岗岩狮柱50*12*122花岗岩抱鼓25*20*32花岗岩底座110*90*281花岗岩花板45*27*42花岗岩石棺盖（要求标注福寿字）43*42*42花岗岩2双墓墓穴名称规格（厘米）数量材质墓穴板83*30*22花岗岩36*30*23面板110*20*31花岗岩110*30*3140*13*32围板106*25*32花岗岩86*25*32帽头70*30*31花岗岩中国黑碑80*50*21花岗岩碑梁85*16*81花岗岩碑边柱80*12*122花岗岩方头柱50*12*122花岗岩狮柱",3,3,3,1]
[2920,"大化县强制隔离戒毒所附属工程招标工程量清单招标人:大化瑶族自治县公安局(单位盖章)造价咨询人:广西亿翔荣工程管理有限责任公司(单位盖章)2021年04月20日软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）工程计价软件测评合格编号：2016J02封-1大化县强制隔离戒毒所附属工程招标工程量清单广西亿翔荣工程管理有招标人:造价咨询人：大化瑶族自治县公安局限责任公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年04月20日复核时间：2021年04月20日扉-1总说明工程名称:大化县强制隔离戒毒所附属工程第1页共1页1.工程概况：本工程为大化县公安局强制隔离戒毒所附属工程，内容包括消防通道、庭院场地硬化，围墙翻新，屋面天沟翻新，戒毒寝室整改等内容。2.编制依据：（1）中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、《广西建设工程工程量清单计价实施细则（暂行）》；工程量清单须按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及广西壮族自治区实施细则要求进行编制；（2）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2014年《广西壮族自治区市政工程费用定额》及其费用定额相关规定等。（3）桂建标〔2018〕19号文件、桂建标〔2015〕18号安装工程费用调整文件、桂建标〔2016〕17号（营改增一般计税）、桂造价〔2019〕10号文件以及相关规定、相关的标准、规范、技术资料。3.材料价格参考2021年第2期《河池市建设工程造价信息》发布的大化信息价，其价格参照河池市建设工程信息价，若信息价都没有的其价格按市场询价。表-01建设项目投标报价汇总表工程名称:大化县强制隔高戒毒所附属工程第1页共1页其中:(元）单项工程名称金额(元)暂估价安在文明施工宽11大化县强制隔离戒毒所附属工程投标报价合计农-02单项工程投标报价汇总表工程名称:大化县强制隔高戒毒所附属工程第1页共1页其中:(元)单位工程名称金额(",3,3,3,1]
[2929,"磋商报告项目名称：2021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目采购编号：HYZB2021ZC034采购人：湖北省广播电视局采购代理机构:华易招标（湖北）有限公司日期:2021年8月9日2021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目一、项目名称:2021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目二、项目编号:HYZB20212C034三、采购方式:竞争性磋商四、评审方法和标准:综合评分法五、评审日期:2021年8月9日14:00时--16:00时项目名称供应商名称湖北融合致远文化传媒有限公司湖北新广影视文化有限公司2021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目项目名称供应商名称湖北融合致远文化传媒有限公司湖北新广影视文化有限公司012021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目02十、评审情况记录和说明:经审查，3家供应商的符合性审查和资格审查均合格，各供应商在响应文件中的报价如下:项目名称供应商名称报价（万元）湖北融合致远文化传媒有限公司51.00002021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目湖北新广影视文化有限公司59.9700湖北垄上农村数字电影院线管理有限公55.0000司十一、磋商及报价情况:十一、磋商及报价情况:磋商小组按抽签顺序依次与合格供应商就技术、服务、服务承诺等进行了综合治谈，项目名称2021年全省县级广播电视台统一供片平台运营项目十二、综合评分:根据招标文件中毅明的评标办法对投标单位进行打分。各投标人的得分情况及排序具体如下:1、湖北新广影视文化有限公司得分:64.831分2、湖北融合致远文化传媒有限公司得分:44.00系3、湖北垄上农村数字电影院线管理有限公司得分:34.94务承十三、成交供应商及理由:项目名称磋商小组成员签字:2息人z日期:2021年8月9日附件1、磋商文件接收登记表2、磋商小组成员签到表3、符合性检查与资格审查表4、磋商记录表名最终报价表",0,0,0,1]
[2938,"单项工程招标控制价汇总表工程名称：邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及特殊项目暂估价暂估价规费1安装工程137847.299024.23邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程137847.299024.23合计137847.299024.23胜通软件工程项目招标控制价汇总表工程名称：邹城市香城镇饮用水管道改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及特殊项目暂估价暂估价规费1邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程137847.299024.23合计137847.299024.23胜通软件单位工程招标控制价汇总表工程名称：邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程标段：第1页共1页序号汇总名称合计金额（元）其中暂估价（元）1分部分项工程114773.51.1C.1机械设备安装工程3202.961.2C.2电气设备安装工程7093.361.3C.8给排水、采暖、燃气工程104477.182措施项目1517.992.1措施项目（一）1517.992.2措施项目（二）3其他项目3.1暂列金额3.2特殊项目费3.3计日工3.4总承包服务费4规费9024.235税金12531.57合计=1+2+3+4+5137847.29胜通软件单项工程工程量清单汇总表工程名称：邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中（元）暂列金额及特殊项目暂估价暂估价规费1安装工程邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程合计胜通软件邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程施工竞争性谈判文件项目编号：HJZC-2018-SG-1214采购人:邹城市香城镇王邱村村民委员会代理机构：瀚景项目管理有限公司日期：二○一八年十二月目录第六部分附件37第一部分竞争性谈判公告邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程施工竞争性谈判公告采购人：邹城市香城镇王邱村村民委员会采购项目名称：邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程施工三、采购项目编号：HJZC-2018-SG-1214四、采购内容及工程概况：邹城市香城镇王邱村饮用水管道改造工程施工，主要包括管道各类配套设备等工程内容采购预算为137847.29元五、供应商资格要求：1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件2、本次采购要求：供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，无拖欠农民工工资的不良行为其中，供应商拟派项目经理须具备本单位注册的建筑工程专业贰级及",2,2,2,1]
[2943,"本招标项目为安徽铁增2021年B集中管理空外机柜及相关服务集中采购项目(招标编号：AB-TT-SF-2021005）招标人为中国铁塔股份有限公司安截省分公司，招标代理机构为中道服咨询设计研究院有限公司项目贡金由招标人自筹，负企已落实项目己具签招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标1．招标范围1.1招标内容：本琐目为采中招标项目，采购BBU室外机柜共360组（含空调融），其中3院(2200*2200*200mm)BBU空外机柜120个，5前(2200*310)*120Kmm)%外机柜240个1,2招标规模:预估不含税采购金额的1465.56万元，资金来源为一体业务资本开支年应置来中采购，省分公司签订机架协议币分公司按实际需求实施订单采购了饼1.3采购有效册:合同签订之日起至2023年2月25日或至实际采购金额达到相架协约1.4供货期:自采购订单发出后16日历天内完成供货安装及调试3实的1.5交货地点;安徽省境内,入位1.6免费质保期:验收合格后至少3年1.7本项目不划分标包中标人数最为2个，舒个中标人对应的份额如下综合推名3配部U亚齐机稻预佰事标致量中标份部《个）岱尔标致亚作预佰中标不容视签预（万元）饰一名(X7379336陌三名预238622介计【20泌北[TGGG61.8本项目设置最高投标限价，折扣（0N）最高投标限价为100%投标报价超过最高投标限价的，其投标将被否决2．投标人资格要求本项目采用赛格后正的方式，斑格要求如下2.1投标人须在中华人民共和国境内工商局夺记注册，为法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他担织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构，并提供行效的营业证明（如营业执照、事业单位法人证予等）2.2投标人须承诺为本项目开具值税专用发票2.3投标人须提供6.5制冷量空调的CCC认证证书和CQC节能认证证予，以及与别迹G共签订的关于投标产品的采购合[或合作协议或制迹高的授权书2.1投标人须具各2019年1月1日至投标文件逾交截止之日至外机框向类产品前告的相关业绩注：提供合同关健真扫描件（包括合问名称员、合同标的员",0,0,0,1]
[2955,"招标最高限价申报单靖江重实验学校(招标人)靖江市实验学校小学部屋面修漏及低压配电线路改造工程项目，审核预算价为1331539.89元。根据靖江市相关文件规定，现申请招标最高限价在招标控制价的基础上（扣除材料暂估价、暂列金额、专业工程暂估价）下浮%，为1228482.699元。特此申明。买一2申报单位签章(标,传公22。>。2021年7月7日",2,2,2,1]
[2964,"G228丹东线乳山口大桥房建工程、观景台及绿化工程施工招标文件第三章评标办法威海市公路事业发展中心59北京中交建设工程咨询有限公司G228丹东线乳山口大桥房建工程、观发台及绿化工程施工招标文件评标办法（技术评分最低标价法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法评标价相等时，评标委员会依次接照以下优先顺序推茗中标候选人或确定中标人:（1）第一信封（商务和技术文件）综合得分较高的投标人优先;（2）第一信封（商务和技术文件）综合得分相同时，技术得分（施工组织设计）较高的投标人优先（3）若以上因素均相同，以投标文件避交时间靠前的优先;2.1.12.1,3形式评审与响应性评印标准第一个信封（苗务及技术文件）评靠标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹晰刊5*。a,.投标函按格标文件规定填报了项目名称、标段号、补划书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、环保目尔;b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:e,按照招标文件规定的格式、内容编别了施工组织设计及真目管理机构相关图表:d.投标文件组成齐企完整，内容均技规定址写e.投标文件所阶复印件和影印件均治晰可辨。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人法定代表人投权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电予制版签名代替。（5）投标人未以联合体形式进行投标。（6）间一投标人禾批交两个以上不间的投标文件，但托标之件妻求批交各选投标的除外。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（8）投标文件我明的招标项目亮成期限符合招标文件规定。（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（10）权利义务符合招标文件规定:a,投标人应接受招标文作规定的风险划分原则，采挑出》风险划分办法:b,投标人采路加公托人",5,5,5,1]
[2970,"三水街道李堡社区农场发包招标公告为利用本社区的资源，提高社区经济效益，鼓励个人参与竞标的原则，本着维护招投标双方的合法权益，经社区“三委”会和村经济合作社共同研究，提交居民代表、党员大会表决通过，报请三水街道同意，决定将到期农场重新发包，委托姜堰区三水街道农经站面向社会实施公开竞标承包经营，现将有关事项公告如下:本次面向社会公开招标的农场共17个标段其他事项详见招标简章。二、报名条件:1、年龄18-60周岁以内，具有完全民事行为能力，有吃苦耐劳精神，事业心、责任心强的公民。2、与集体无陈欠往来，近来在村无不履行合同的不良记录的、社会失信人员均不得参加竞标。报名登记时间:2021年9月4日至9月13日下午16:00时上。参加竞标人员需缴纳报名资料费50元,投标押金60000元，(报名资料费及投标押金由村统一收缴，以发包方相关负责人的名义银行存单缴纳)。参加竞标人员经李堡社区资格审核合格后，提相关证件到三水街道农经站登记备案。三、.投标基数:每亩每年1050元。有意竞标者必须本人报名，不接受委托或代理报名。",0,0,0,1]
[2973,"招标申请函广州市花都区建设工程招标和造价管理中心:我单位负责建设的新白广城际轨道交通项目【花都段）安置区工程委全街乐园家置区)，目前完成了立项等工作，已具备招标条件。按照国家、省、市招标管理的有关规定，拟委托广州建筑工程监理有限公司组织新白广城际轨道交通项目【花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）亩政道路施工总承包项目的招标工作并申请启动招标程序，总诺批准为盼。S民及统密招标人：广州市花都区人民政秀全街运游事处20≥r手c骨30万",2,2,2,1]
[2982,"一、项目采购内容及技术参数序号货品名称技术参数单位推荐品牌单价小计1无机纳米催化除臭设备不锈钢材质；380V，17.5kW；Q=30000m3/h；1套欧创、利奥、金韬1无机纳米催化除臭设备尺寸：4.0×2.3×2.9(H)m；功率17.5kW；前端2层干式过滤装置（初效过滤网、中效过滤网），末端1层活性炭过滤网。主体材质：不锈钢304；催化单元由三道灯珠和三道陶瓷烧结板组成的催化网构成，催化剂类型：二氧化钛（TO2）蜂窝陶瓷烧结板，单片催化剂尺寸：15.0×15.0×1.5cm；催化光源：100wLED防腐集成灯珠，波长不低于300nm。设备上下层构造，分6个控制区域，陶瓷烧结板、灯珠、过滤网都为抽屉式结构。1套欧创、利奥、金韬2无机纳米催化除臭设备不锈钢材质；380V，14.5kW；Q=20000m3/h；3套欧创、利奥、金韬2无机纳米催化除臭设备尺寸：3.8×2.0×2.6(H)m；功率17.5kW；前端2层干式过滤装置（初效过滤网、中效过滤网），末端1层活性炭过滤网。主体材质：不锈钢304；催化单元由三道灯珠和三道陶瓷烧结板组成的催化网构成，催化剂类型：二氧化钛（TO2）蜂窝陶瓷烧结板，单片催化剂尺寸：15.0×15.0×1.5cm；催化光源：100wLED防腐集成灯珠，波长不低于300nm。设备上下层构造，分6个控制区域，陶瓷烧结板、灯珠、过滤网都为抽屉式结构。3套欧创、利奥、金韬3离心风机材质：玻璃钢材质，功率18.5kw，风量：30000m3/h,变频风机，含减震器等降噪措施1套金恒溢、可瑞斯、理通4离心风机材质：玻璃钢材质，功率15kw，风量：20000m3/h,变频风机，含减震器等降噪措施3套金恒溢、可瑞斯、理通5软连接规格：DN900mm材质：橡胶防腐1套6软连接规格：DN700mm材质：橡胶防腐3套7变频器配套风机，18.5kw1套台达、英威腾、汇川8变频器配套风机，15kw3套台达、英威腾、汇川9消音器规格：Ф900mm*1m，pp材质1套10消音器规格：Ф700mm*1m，pp材质3套11隔音房尺寸：3m*3m，彩钢瓦材质，内置消音棉4套12负压风管系统PP材质，DN200-DN900，含风管、弯头、三通、法兰、风阀、排风帽、",4,4,4,1]
[2993,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称:蒙城县2021年土地综合整治项目监理4标段评标办法:合理低价法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法)技术标商务标序号施工资格信誉组颖评审业绩合计设计情况分数分数资格评审报价（%）情况否决投标情况(注明原因）工浙江柴阳工程路理有限公司【【二1/0.7152方阵工程咨询有限公司1/工【【0.68o3青岛市政监理咨询有限公司二【【五【0.3径河南四方建设管理有限公司述台格0.7225河南省光大建设管理有限公司工述签述0.7106安徽庄子建设项目管理有限公司工/M0.748”河南顺成建设工程管理有限公司（L【工（0.7318山东正直建设项目管理有限公司yo.s29安徽宏基建设项目管理有限公司工L合格工0.727台安徽科海建设项目管理有限公司【包～【0.7152河南拓朴工程咨询有限公司《【述【0-782中鼎景宏工程管理有限公司工述【0.799公诚管理咨询有限公司工公述工【0.728济南市建设监理有限公司二公【【0.79%）河韵正兴工程管理有限公司工工【07716上海华城工程建设管理有限公司【））日/0.7417安徽科创工程项目管理有限公司【式【工【0-72818河南泰昌建设管理咨询有限公司工公L/0.68719合肥市珊元建设项目管理有限公司工包业台格0.72220河南科扬建设咨询监理有限责任公宜工工0.70521建基工程咨询有限公司2【【【台格0.72322河南省亿达工程管理咨询有限公司/【【【《0.08823中新华都国际工程咨询有限公司工手人【合格0.72524河南省天隆工程管理咨询有限公司【包【【0.7l425徐州市建设工程监理有限公司【述【07t26广东建设工程监理有限公司【【【0.79227河韵荣泰工程管理有限公司式公台格0.72%28河南恒基时代建设管理有限公司【公【【【0.7l22江苏中昱理城建项目管理有限公司【工【/0-79230四川元丰建设项目管理有限公司【《）日/07331中通服项目管理咨询有限公司【【【/0.69832河南智升工程咨询有限公司手述公工/0.12833安徽世强工程项目管理有限公司包业台格0-72734河南卓建工程管理有限公司工工/0735安徽求是工程建设咨询有限公司工【【【【0.72936安徽祥淘工程项目管理有限公司工【【/合格0.72537江苏雨田工程咨询集团有限公司工手【工【0.74238中瑞建园工程管理有限公司述【包～【0.7l39中基建安工程管理有限公司【述【0-72840河南立华工程项目管理有限公司【【0.1e2金福建安华发展有限公司工公工【0.899福建泉宏工程管理有限公司【公【【0.71893开大工程咨询有限公司【【/0-693挂浙江明康工程咨询有限公司【））",0,0,0,1]
[2999,"评标办法（综合评估法）1．总则1.1为规范本工程评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委等七部委2001年第12号令）、《公路工程建设项目招标投标管理办法》（交通部令2015年第24号）等有关规定，并结合本工程招标文件，制订本评标办法。1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。1.3评标活动应在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串通，不得泄露与评标活动有关的情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响评标。1.4本工程评标采用综合评估法。2．评标组织及职责2.1评标委员会组成招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和技术、经济专家组成，评标委员会人数为5人，由招标人代表1人和依法依规抽取的4名专家组成。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。招标人代表不得担任评标委员会主任评标委员，不得接受评标报酬。2.2评标委员会职责⑴对投标文件进行初步评审、资格审查；⑵确定评审需澄清、核实的内容；⑶进行详细评审；⑷综合评分并推荐中标候选人；⑸建议是否重新招标；⑹完成书面评标报告提交招标人。2.3协助工作组协助工作组由招标代理机构在评标工作开始前选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组应在评标委员会开始工作之前进行评标的准备工作，主要内容包括：68⑴根据招标文件，制定评标工作所需各种表格；⑵根据招标文件，协助评委汇总评标标准、对投标文件的合格性要求，以及影响工程质量、工期和投资的全部因素；⑶协助评委对投标文件响应招标文件规定的情况进行摘录，列出相对于招标文件的偏差；⑷协助评委对所有投标报价进行报价修正。3．评审程序3.1评标准备评标委员会开始评标工作之前，必须首先认真研读招标文件；招标人（或协助小组）应当向评标委员会提供招标文件、评标办法和评标所需的其他重要信息与数据，协助评标委员会了解和熟悉招标项目的如下内容：⑴招标项目的工程规模、",5,5,5,1]
[3008,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆXZQ-GC-GK-2021041001ÏîÄ¿±àºÅ2021ÄêÍðÏªÐÂ´åÀÏ¾ÉÐ¡Çø¸ÄÔìÍâÇ½ÎÝ¶¥Î¬ÐÞ¹¤³Ì",0,0,0,1]
[3016,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南博维建筑规划设计有限公司3246.546434241.932上海执琢建筑设计事务所有限公司8283.589879186.513河南省卓越勘测设计有限公司37.9644.9645.9644.9639.9642.762评标委员会全体成员签名：赵冬梅刘杰杨春艳李玉侠赵亚非评标时间：2021年2月26日打印时间：2021年02月26日",0,0,0,1]
[3025,"招标办孟图孟示处评标报告乌苏市广州路（海河东路-塔里木河东路）、昆山路（北园存路-洛河路）道路建工程名称设项目（监理）招标项目工程阶理控制价（元）:200000排名投标价格：评标评标委投标人名称次序（元)得分员会评泗川同创建设工程管理有限公司219800084.17浙疆昆仑工程咨询管理集团有限公司【19600089.21宙结聚普盛建设集团有限公司319500082:94次序中标候选人名称推荐的1新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司中标候选人2四川同创处设工程管理有限公司首盛建设集团有限公司兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件:评标委员会全体人员签委网卫托王载。m之志越2021年09月03日字根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:新置昆仑工程资迫管理坐团有限公司为中标人。招标人定标意见法定代表人:（签字或盖章)招标人:（盖章)2021年09月03日本表有附件，附件包括:1、防件清单:2、招投标基本情况：包括招标范围、招标方式、资格审查情况、开标和评标过程、确定中标人的方式和理由;备注3、相关的文件材料:包括招标公告或投标意请书、投标报名表、资格预审结果、招标文件、评标报告、中标结果及中标人投标文件、中标通知书、委托招标代理合同。本表与附件共同构成评标报告，附件共，项说明:本报否由评标委员会和招标人共同填写，一式三份，招标办签案时留存一份。",0,0,0,1]
[3034,"机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程浙中达招（2021）JH040号施工招标文件招标人：金华交投机动车驾驶人服务有限公司代理单位：浙江中达工程造价事务所有限公司编制时间:2021年4月目录招标公告……………………………………………………………………………………….4招标条件…………………………………………………………………………………………4项目概况与招标范围……………………………………………………………………………4申请人资格要求…………………………………………………………………………………4招标文件的获取…………………………………………………………………………………5投标文件的递交…………………………………………………………………………………5发布公告的媒介…………………………………………………………………………………5行政监督部门……………………………………………………………………………………5联系方式…………………………………………………………………………………………5投标人须知…………………………………………………………………………………….6总则…………………………………………………………………………………………….11招标文件……………………………………………………………………………………….13投标文件……………………………………………………………………………………",1,1,1,1]
[3039,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:建筑与装饰工程第1页共3页会额（元）其中项目编码项目名称项目特征播述计是单位工程量综合单价合价暂估价定额人工费沂除工程0L1602001002泡凝土档件拆拆险砼小便让最外)的征首行考患报m29.24且01160200100泡凝土档件拆拆险砼路使逃垃圾外远标.签首行筹距旅m243.52设o1l6olo0l00的砌体折除.拆除卫生间砖扬岩控竞圾外运施奥疫省台筹莲掖m30.4近011605002001立面块料拆除小便池墙面砖圾外运施单位日行场退孩m222.681L161200200卫生沽具拆除高位水箱拆除180L1608001001铲除油漆面静险部什名和天朔及面面发谊清理以为、界送输3.运输更离:根王要冻自行形密前艺638、24分部小计维修改选?010101002001挖沟槽土方土壤类别:三2.挖土溪度:1.2m323.42监01010300100回填方密实度要求;填方材料品种誉土m323.42D10501001001垫层涅凝土种类:划云靠凝土强度沙2.93注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:建筑与装饰工程第2页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单式(签社工程量综合单价合价暂估价定额人工费李级;C15砼垫质i0)10904001001秦增）面卷常防尔卷材品种、无临防求卷材m290.26工工01LL02003001块料楼趋面.原水泥地面打水泥砂浆1:3300*300防洛总316、.24色011106002001块料楼梯面层原水泥地面打水泥砂奖1:3板梯防滑砖m217.9813011204003001块料墙面.增体类型:砖榆[捌抹灰水盖不凉行(规格、扬色。6意闪培面被m22464【4011105003001块料股脚线.资砖到脚投z29.415D1040101200]枣垦砌砖支政邀台染滋坑尧德23.37LG011203001001零是项目一般无欢基层类星、部划龙嵩《配合比:200宜岛派泥萨委m148.5上行011210005001戎品隔新8呼经标段-m226.88L8011406001001抹灰面油漆喷别流料部代棚、城面证种类;贰长茵冠品种、或数善题乳交漆两遍m2638、.24L90L150500L001洗熟台大理石台面更获m20.6本页小计注，为计取堤费等的使用，可在表中增设其中,“足额人工费”表—0分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:建筑与装饰工程第3页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征描述计量单(工程量综合单价合价暂估价定额人工费20011503005001企属靠墙扶手残卫不锈解靠墙扶手0.82LLI6L500100开孔（打洞）增体开洞直径0一1()0忙记011602001004包凝土档件拆拆险",3,3,3,1]
[3043,"以实际看样为准名称尺幅数量花鸟（已装檬带框)约三尺斗方",0,0,0,1]
[3052,"莫力达瓦达斡尔族自治旗乡村振兴促进中心2021年莫旗中储粮北方公司八场转移支付旱作高标准农田建设项目-监理、2021年莫旗红彦镇红升村转移支付旱作高标准农田建设项目-监理及2021年莫旗中储粮北方公司八场农业生产发展专项黑土地保护建设项目-监理2021年莫旗红彦镇红升村转移支付旱作高标准农田建设项目-监理评标报告评审委员会2021年09月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，2二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件莫力达瓦达斡尔族自治旗乡村振兴促进中心2021年莫旗中储粮北方公司八场转移支付旱作高标准农田建设项目-监理、2021年莫旗红彦镇红升村转移支付旱作高标准农田建设项目-监理及2021年莫旗中储粮北方公司八场农业生产发展专项黑土地保护建设项目-监理2021年莫旗红彦镇红升村转移支付旱作高标准农田建设项目-监理（以下简称“本项目）已由以呼农牧办发【2021】140号、呼农牧办发【2021】141号、呼农牧办发【2021】142号文件批准建设，项目业主为莫力达瓦达斡尔族自治旗乡村振兴促进中",0,0,0,1]
[3062,"23山569L0十一工吉祥①民俗3防腐挂木项目5121PartA总导示牌响应12",0,0,0,1]
[3069,"本文件已由我单位审核，请按此文件发布！负责人签字：单位盖章：山丹县李桥乡高庙村产业提升建设项目项目编号：SDJZ20210816招标文件招标单位：山丹县李桥乡人民政府代理机构：山丹县聚正工程招标咨询有限公司二〇二一年八月1目录第一章邀请招标公告3第二章投标人须知前附表7第三章招标内容9第四章投标文件格式11一、投标函及投标函附录13二、法定代表人身份证明15三、法定代表人授权委托书16四、投标报价表17五、近年发生的诉讼及仲裁情况18六、造价文件19七、施工组织设计22八、资格审查资料26（一）投标人基本情况表26九、供应商信用证明272第一章邀请招标公告3山丹县李桥乡高庙村产业提升建设项目邀请招标公告项目编号：SDJZ20210816山丹县聚正工程招标咨询有限公司受山丹县李桥乡人民政府的委托，对其“山丹县李桥乡高庙村产业提升建设项目”以邀请招标的方式进行采购根据相关部门批准建设及《张掖市人民政府办公室关于阳光招标采购平台上线运行的通知》（张政办发〔2018〕204号）中“对国家规模标准以下的工程建设项目、政府采购协议供货和我市《政府集中采购目录和采购限额标准》规定的限额以下政府采购项目，通过张掖市阳光招标采购平台进行交易”的规定，项目已具备招标条件，现决定在“甘肃省阳光招标采购平台（张掖市）”发布邀请招标公告，对该项目的施工进行竞价招标，择优选定施工单位一、项目概况1.1招标内容：对李桥乡高庙村20座钢架大棚，8座日光温室的棚膜进行维修更换，安装喷滴管道；硬化村级公共服务场所700㎡；对高庙村三、八社路口进行改造并安装防护栏、安装道路警示灯5处；新建鱼塘一处（具体内容及详细参数见《招标文件》）1.2标段划分：本次招标设为壹个标段：1.3项目预算金额：人民币壹佰万元整（100万元）1.4工程建设期限：45日历天1.5资金来源及到位情况：省级财政衔接资金1.6建设地址：李桥乡高庙村1.7质量要求：质量达到合格二、投标人资格要求2.1投标人须是在中华人民共和国注册的，具有独立企业法人资格；2.2投标人须提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的法人营业执照（副本复印件并加盖公章）、企业银行开户许可证(复印件并加盖公章)；2.3投标人须提供法定代表人身份证（正",1,1,1,1]
[3078,"贺b7年共午mw:2b地如P上斗、曲年口五∞-元次事C%,审：;：z-江=左c界，叶:冠：市味-S味地2尔贤加地年W而格=n松z立渔左难研称之沁型图“地私；六巡权轮他迈外世思wsss;c忠:今之方正□宏辽主三亚区多三开裕宏认与宏细小构社难T医地和之组闷私地过记志议事内容:单已泛上次议事结果落实情况:依动平学史A在,zzz法/参加议事人员1手72J//c2/扎文主议事情况记录石亦对部公义多②(石续孝/务",0,0,0,1]
[3085,"评标方法、步骤及标准根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：1.评标方法1.1本次评标采用综合评分法（总分100分），即对满足资质要求的各投标人的技术、商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（技术评价总分30分、商务评价总分20分、价格评价总分50分）计算出通过资格性和符合性审查投标人的综合得分。评标小组按综合得分由高到低的原则进行排序(综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（5）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。综合得分相同、评标价和技术（或技术商务部分）评分均相同的，名次由评标小组投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准)，推荐排名第1名的投标人为中标候选人。评分项目技术评价总分商务评价总分价格部分分值30分20分50分2.评标步骤2.1采购人依法对投标人的资格进行审查。结论为合格的投标人进入评标环节（商务评议、技术评议和价格评议），合格投标人不足3家的，不得评标。2.2评标小组对投标文件的评审分为资格审查、比较与评价：（一）资格审查（审查内容详见招标公告中的相关资质要求）评标小组对通过资格性审查的投标人进行资格审查。（二）比较与评价a.商务评价：各评委对通过符合性审查的投标人对照采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分（评价打分内容详见商务评价表）；各个评委对某一投标人的算术平均值，并取小数点后的2位数，作为该投标人的商务评价得分。商务评价表评审内容评分细则分值A公司B公司C公司企业安全与诚信提供近三年无重大安全事故、无严重失信违法记录（由企业主管部门提供相关证明材料，否则不得分）7企业荣誉上年度交通主管部门或交通行业协会颁发的有关企业荣誉的证明材料，7分，不提供不得分。（需提供相关证明材料复印件，否则不得分）7项目业绩2018",5,5,5,1]
[3095,"从化区鳌头镇水西小学教学楼建设工程评标报告一、评标时间和地点评标时间：2021年8月30日9时00分评标地点：广州公共资源交易中心从化交易部评标2室二、开标过程至本项目投标登记截止时间止，通过网上投标登记共收到7家投标申请投标登记成功。按照招标文件要求对7家已完成电子投标文件解密的投标单位当众予以解密、公布，投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。详见《开标记录表》。三、评标过程根据招标文件的规定，评委会由五名专家组成，五名专家均由广州公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单:。评标专家一致推荐为本工程的评标委员会组长，主持该工程的评标工作。1、技术标有效性评审技术标的有效性审查及技术标详细审查评分：对通过资格审查的7家单位进行技术标的有效性审查，共7家单位通过技术标的有效性审查，详见《技术标有效性审查表》、《技术标有效性审查汇总表》，并对通过技术标有效性审查的投标单位进行技术标详细审查评分（详见《技术标详审查评分表》、《技术标详细审查评分汇总表》）。2、确定进入经济标评审：根据招标文件第二章第45.1条要求，7家单位投标人进入经济标评审（详见《确定进入经济标评审表》）。3、计算评标参考价根据招标文件第二章第45.2条要求计算评标参考价，当投标报价等于评标参考价时得100分，投标报价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位（详见《评标参考价计算表》《经济标评分表》）。第1页共2页4、计算投标人总得分。计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分（满分100分）×经济得分权重(80%)，总得分四舍五入保留两位小数。5、经济标有效性审查按照投标人总得分进行排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，共7家单位通过经济标有效性审查（详见《经济标有效性审查表》及经济标有效性审查汇总表》）6、算术复核各评委按本项目《招标文件》要求对7家投标单位的报价计算得分；详见《算术复核-XML清单格式记录表》、《确定参与基准价计算的单位记录表》。7",0,0,0,1]
[3096,"内容，文件进标临中，城市规划设计有限公司，院有限责任公司、广东省城(成)广州市交通司筑设计研究院有限公司(成)广州市衡信土地房地产评估开文件，乡中心第临～见证下进：员会由招标人依法组建，评标工作全过程在广州公共资源交易中心的JG2021-11366)在广州公共资源交县荔湾区东沙街沙洛村旧村改造项目广州市荔湾区东沙街沙洛村旧村改造项目—更新规划编制共开启行公开开标，按,；14开标室举行了开标会。心第目于2021年7月29本项（二）开标分别是：714开标室接受投标文件，目于2021年本项（一）投标文件递交投标文件递交及开标情E行]广州市荔由当了8家投标单位的投标文件，重规划研究院，(成)广州市国土空间城市规划设计（主)广州市城市规划勘测设计研究院，(成)广湾区服务(项目编号：开标情况详见《开标汇序进行封性检开程，密理要《招标代理随后对接:三12:00在广州公共道）曰11:00至鱼交情况详见，《投标文件递交记录递乡规划设计研究院有限责任公司、广州市共有3家投标单位按时递月曰10:0011：0029)至（些易中心组织进行公开招标，—更新规划编制服务(项目编号目一东沙街沙洛股份合作经济联合社筹建的广州市JG2021-11366)评标报告并宣读愈·名投标文件心福广州公共0在式递表》件主交的报。资源”有限东省:交投术资评标些C福定元轴请游酒本项目评标方法采用综合评分法，评标办法或因五、二四、废标情况说明技术得分+价格得分”评分表》。经评标委术打分汇，总表》，实力相]关证有效投文标投标单位均:3（详回独见标单位均通过资审查表》、格和方法，首先对以上投标单位的投标文件进行资格”准示标评标委投标文件评晓书盘廖涉三中通过随机抽取方式抽取的4名专家和业主推荐1名于了本项目进行年2021评标受垫表》。明进行商3]通过-《有《资格.员组员:]的评标工作。评标委-7员洲员后对有交入务技术评审（详见《商务技术打分表》、《商务技合评审，先对有交聘3综有效性效”审性、查；条学格理查汇总表》审，会成根据国家、审情况蔡如加30曰10:会-成,员名行总得分排序进会认真仔细审后-投效随后评标委审查;和《有效性查表》然后对通过资格”省、",0,0,0,1]
[3105,"成都润富置业有限公司预重整管理人成都润富置业有限公司预重整公告（2021）润富破（预）管字第1号成都市中级人民法院于2021年9月3日作出（2021）川01破申33号《决定书》，决定对成都润富置业有限公司进行预重整，并于同日指定成都竞择破产清算事务所有限公司担任成都润富置业有限公司预重整管理人，牛建国为负责人。成都润富置业有限公司的债权人及合同相对人，请于2021年10月10日17:00时前，按照预重整管理人发布的债权登记通知内容，向成都润富置业有限公司预重整管理人（联系人：行兆祥律师，电话：18190845044、黄浩原律师，电话：18244247082；联系邮箱：jzpc120120@163.com）登记债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据资料。债权人申报利息或违约金的，暂计算至2021年9月3日。成都市中级人民法院依法正式裁定受理成都润富置业有限公司重整后，预重整阶段已向预重整管理人登记的债权无需另行申报。管理人将在前述债权登记审查工作的基础上，对附利息或违约金的债权部分金额按照正式裁定受理日停止计息后予以审查和确认。1/2如预重整期间需要召开债权人会议的，相关事项届时将另行通知。特此公告。成都润富置业有限公司预重整管理人（成都竞择破产清算事务所代章）2021年9月5日尔IB物莎)简社他熟诚鑫二院13656附：1.成都市中级人民法院（2021）川01破申33号《决定书》2.成都市中级人民法院（2021）川01破申33号之一《决定书》3.成都润富置业有限公司预重整管理人《关于登记债权及未履行完毕的合同的通知》4.成都润富置业有限公司债权登记材料及附表2/2",0,0,0,1]
[3114,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:凉州区火车站幼儿园校舍维修工程-拆除标段，凉州反央车站幼且丽核合维修工程第1页共2页委额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计最系总工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目011610002001金属门窗拆除拆除原有外墙废料外运:无位勘香现场行报价m2140艺〕41001001001折系路面后操场部位:服法改)法队当行报济m区1410041001001002拆除路面部位:校门材质:拆除累治;或离.120述前存旅价m216O汕090402002001折除库房单层库房拆阶汇。秀森疑至犍头游妃成样外项L2连负券首行报桥m213.58。090:03001001砖砌烟茵爆破尔系抓想舆拆麟咨症废料外运:否现场到行报资8.4汇011601001001砖砌体拆除围墙外榆拆阶莎除材料、誉科外式]近凯行报济办4.76011605002001立面块料拆除围墙饰面拆除茂蒋外运:m2180本页小计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一06分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:凉州区火车站幼儿园校舍维修工程-拆除上标段:凉州区火车站幼儿园核合维修工程第2页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单(工程量综合单价合价暂估价定额人工费施工单位勘查现务自行报价治0410010050016称侧、平(缘飞拆除系有路缘废料外运:左弘当行报浒m51分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-05其他项目清单与计价汇总表王程驾融签凉州区火车站幼儿园校舍维修标段:凉州区火车站幼儿同核舍维修工程第1页共1页序号项目名称企额(元)结性企颍(元)备注季列金额明细详见表-12-1暂估价2材料（工程设备）暂估价2.1明细详见表-12-2专业工程暂估价2.2明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4急承包服务费山明细详见表-12-5计谷注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总丧-12规费、税金项目计价表[泡名税凉州区火车站劲儿院校舍维修工程-拆除工程标段:凉州区火车站幼儿园校舍维修工程第1页共1页项目名称计算基础计弊基数费率(%）金额】规费其中:社会保险费;其中:住房公积金+其中:环境保护税11其中:社会保险费分部分项工程的人工费+定额措施筑自费中的人工费161.2其中:",3,3,3,1]
[3122,"评标报告次序个23备注:本表有附件，附件包括:评标结果，本表与附件共同构成评标报告，附件共1页说明：本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式3份。",0,0,0,1]
[3131,"最高投标限价（小写）：38,679.09（大写）：叁万捌仟陆佰柒拾玖元零玖分招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号：2018JS-01序号汇总内容金额:(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费34338.12措施项目费270.982.1夜间施工增加费21.852.2二次搬运费43.712.3冬雨季施工增加费34.972.4已完工程及设备保护费4.372.5工程定位复测费43.712.6非夜间施工照明费17.482.7临时保护设施费8.742.8赶工措施费96.153不可竞争费876.323.1安全文明施工费876.323.2工程排污费4其他项目费4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金3193.69工程造价=1+2+3+4+538,679.090序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1010101001001平整场地1.土壤类别：三类，人工平整及清杂m22342.29535.86425.882010605002001彩钢板墙面1.钢材品种、规格:0.37MM单层彩钢板2.其它：高度2.2Mm225341.7410560.222408.563010605002002仿真草皮1.基层类型:彩钢板2.材料种类、规格:背胶仿真草皮（加密），草丝长2cm3.:含安装费，安装固定方式投标人自行确定，中标后费用不予调整m225321.415416.734010606001001钢支撑、钢拉条1.构件类型:50*50*5角铁，间距1.5M，2.安装高度:主撑及斜撑每根长3M，主撑含埋地0.8M3.尺寸:净高2.2Mt1.7647593.1513394.32377.11636.355010606002001钢檩条1.构件类型:20*20*1.5MM方管横拉2.其它：上下计5根t0.5017440.373727.6330.7251.816011701001001外脚手架1.搭设高度:2.2M2.脚手架材质:工具脚手架m22532.78703.34399.7440.48序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)1JC-01夜间施工增加费4370.650.521.852JC-02二次搬运费4370.65143.713JC-03冬雨季施工增加费4370.650.834.974JC-04已完工程及设备保护费4370.650.14.375JC-05工程定位复测费4370.65143.716JC-06非夜间施工照明费4370.650.417.487JC-07",2,2,2,1]
[3137,"额尔古纳市林业和草原局额尔古纳市林业和草原局2019年天保工程管护设施维护项目额尔古纳市林业和草原局2019年天保工程管护设施维护项目评标报告评审委员会2021年08月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市林业和草原局额尔古纳市林业和草原局2019年天保工程管护设施维护项目额尔古纳市林业和草原局2019年天保工程管护设施维护项目（以下简称“本项目）已由以额林草字（2021）130号文件批准建设，项目业主为额尔古市林业和草原局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为额尔古纳市林业和草原局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，额尔古纳市林业和草原局额尔古纳市林业和革原局2019年天保工程管护设施维护项目额尔古纳市林业和草原局2019年天保工程管护设施维护项目。具体情况如2.3腾表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月16日，交工日期:2021年09月14日",0,0,0,1]
[3148,"6中国仪器进出口集团有限公司n/ChinaNationallnstrumentSlmp.&EEXp.。GroupCorp.二政府采购货物公开招标文件第二册项目名称:昌吉市人民医院医疗救治体系中心建设项目附属轨道物流项目招标编号：21CNIC125076-121采购人：昌吉市代建项目管理局采购代理机构：中国仪器进出口集团有限公司时间：二零二一年九月目录11招标公告一、项目基本情况项目编号：21CNIC125076-121项目名称：昌吉市人民医院医疗救治体系中心建设项目附属轨道物流项目采购方式：公开招标预算金额（元）：15810000.00最高限价（元）：15810000.00数量：1套简要规格描述：智能轨道小车物流传输系统采购、安装、运行合同履约期限：12个月本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1、落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：投标人需具有独立法人资格、独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2.本项目的特定资格要求：到投标截止时间之前，投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规行为；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号谈判或者未划分包号的同一招标项目谈判；不接受联合体。三、获取采购文件时间：2021年09月03日至2021年09月10日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）地点：乌鲁木齐市新医路9号诚信大厦3单元1002室方式：现场购买售价（元）：200购买招标文件时投标人必须提供如下文件：(1)投标单位的营业执照副本原件及复印件（原件备查）；(2)投标单位的法人证书或由投标单位法人签署的授权代表委托书原件；(3)投标单位法人和法人授权委托代表的身份证复印件；注：所有报名资料复印件需加盖投标人公章。四、响应文件提交截止时间：2021年09月23日10:30（北京时间）地点：乌鲁木齐市新医路9号诚信大厦3单元1002室五、响应文件开启开启时间：2021年09月23日10:30（北京时间）地点：乌鲁木齐市新医路9号诚信",1,1,1,1]
[3157,"评标报告项目名称:同乐实验学校配电房安全改造项目招标编号:YTGC2021-TLSY0125日在深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司网站发布招标公告，7月5日10:00毅标时，共有三家投标革位在被标时间前提交了投标文件（附件一:《投标人签到表》）。一、开标开标会按照规定程广及要求进行:1、当众宜布被标前收到的投标文件清革2、检查确认投标文件的密封情况、开标。3、当众拆封并宜读投标人名称、投标报价及投标文件的其他主票内容，并经投标人代表签字确认。（附件二;《开标记录表》）4、解释评标方法和定标原则。5、投标文件送交评标委员会评审二、评标（一）、评标工作人员评标委员会:本项目评标委员会共有五位成员。专家名单由政府采购专家库随机抽取（附件三:《评标专家抽取记录表》）。评标委员会推荐塑志财评委为评委会主任人专家姓名工作单位戴志助深圳职业技术学院王莉中广核工程有限公司刘茹冰深圳市特发地产有限公司冯展箭海现代（深圳）建筑设计顾问有限公司杨洁深圳市广汇源环境水务（二）、初步评审1、资格审查:审查内容:资格证明文件、投标保证金等，确定投标供应商是否具备投标资格。投标单位胶标原因无2、符合性审查:审查内容：投标文件的有效性、完整性、对招标文件的响应程度以及投标报等，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标单位共三家投标人经审查合格，通过初靠（附件五:赣学S艺剑二计1汉《初步评审表）)评委签名:,81日期:f○Ll、?.G（三）、澄清有关问题投标单位澄清问题摘要无（四）、比较与评价本项目的评标方法为综合评分法，评标委员会对所有通过初审及报价审核的投标进行综合评审打分（附件六：《评分表》），加权汇总后，排名如下:排名投标单位得分工深圳市安信达建设工程有限公司88.802深圳市爱得威电联电器有限公司71.418昆明华力电力工程有限公司66.21三、评审结论评标委员会推荐中标单位如下:中标候选人:深圳市安信达建设工程有限公司中标金额:贰拾贰万壹仟元整￥221,000.00戒认?名沈s梁币评委签名:日期:～○~（．7．S",0,0,0,1]
[3160,"沈编号：WXXQ2021上代理套第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:乙方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为：25不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上12家、平均值以下13家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照低价排序法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章射法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准省。营业技照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"",5,5,5,1]
[3166,".通州?北京城市副中心水环境治理（台马片区）PPP建设项目农村生活污水治理工程（第一批）监理项目（第二标段）监理招标文件招标编号：招标人：北京碧通台马水环境治理有限公司（盖单位章）招标代理机构：北京市建壮咨询有限公司（盖单位章）2018年11月-0-目录第一章招标公告（未进行资格预审）-3-1招标条件-3-2项目概况与招标范围-3-3投标人资格要求-3-4投标报名-4-5招标文件的获取-5-6投标文件的递交（适用于现场递交）-5-6踏勘现场和投标预备会-5-7发布公告的媒介-5-8联系方式-5-第二章投标人须知-6-投标人须知前附表-6-1．总则-15-2．招标文件-17-3．投标文件-18-4．投标-21-5．开标-22-6．评标-23-7．合同授予-23-8．重新招标和不再招标-24-9．纪律和监督-25-10、需要补充的其他内容-27-附件一招标文件澄清申请函-28-附件二招标文件澄清通知-29-附件三招标文件修改通知-30-附件四招标文件澄清通知、修改通知确认函-31-附件五开标记录表-32-附件六中标通知书-33-附件七中标结果通知书-34-第三章评标办法（综合评估法）-35-评标办法前附表-35-1．评标方法-37-2．评审标准-37-3．评标程序-37-附件一投标文件澄清通知-40-附件二投标文件澄清函-41-附件三评标表格-42-第四章合同条款及格式-54-第一部分协议书-55-第二部分通用条件-57-1.定义与解释-57-2.监理人的义务-58-3．委托人的义务-60-4.违约责任-61-5.支付-61--1-6.合同生效、变更、暂停、解除与终止-62-7.争议解决-63-8.其他-64-第三部分专用条件-65-1.定义与解释-65-2.监理人义务-65-3.委托人义务-70-4.违约责任-70-5.支付-72-6.合同生效、变更、暂停、解除与终止-72",1,1,1,1]
[3175,"附件二、评标办法条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，以抽签形式随机抽取决定。2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致2.1.1形式评审标准签字盖章有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定2.1.1形式评审标准投标文件编制符合第二章“投标人须知”第3.7.3（1）-3.7.3（4）的规定2.1.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.2资格评审标准营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.3响应性评审标准计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.3响应性评审标准权利义务符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定和第四章“合同条款”及第五章“合同附件格式”中的",5,5,5,1]
[3183,"月“阶P0阴工以其(到“4时在f1取社TF用；斗4投在式册(1取职(35罪洛升KXd(TR114)街技3[】取%X/至时38-0.55浙--k监[耐对雪gX[账再财研“3和过职群验和(夏:系购税名/平9年--.5纸早工21开H刊埔限件致xfjijxydf交/x:(的f2X职税4留.3引(（￥）国中100;9800120200008g0)‘名期日j斗法10(S-≤4H#名611-4二邮XH21X具彩过材X024.以I型易单9LS988089IHIJ80×9987落6=张X[TIZ80;I099-1280《00AlHiIf8击1202《00-#2I日02日8击202避采9拟导等醴圣坐YY票勤当中“44打393知X新知1249段4积[组X(解2县2整安福梁平职FY斗8g申学箱开职街Q.4战梁阜联硅工些盖过山:H￥转上V些式盟兰VJ0030980002LYidf怒2批(科工式[：×谈(联供:法:别述性税罪群T2招年:7工隧融船YOS8I006L“I08I《00460日8日8:;;[202些册HX9当队勤宣射工艺目断学8名鹊：梁（潍器Y涉渔烨画)监（涉驰配A;2册张4下斗督:3派装6V(CCL)贿料但导（I生）监山-册9生C业V3华学毕：1X显置能转监中标价较大偏差情况说明评标情况详见评标报表异议、投诉、监督渠道及其他内容一、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:第一个信封:无。第二个信封:无。二、监督以上评标结果接受社会监督，各投标人若对中标结果有异议，请于公示发布之日起3个工作日内以书面形式向下述监督机构提出。投诉书应包括投诉人名称、地址、及有效联系方式:投诉事项的基本事实：相关请求及主张：有效线索及相关证明材料等。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章:其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年修订）规定的投诉将不予受理。盛督部门:丽江市交通运输局地址:丽江市香格里大道高快客运站旁电话:0888-5122655传真:0888-5103667邮政编码:674100",0,0,0,1]
[3192,"竞争性磋商文件采购项目编号：宿迁建威竞磋（工程）2021-034采购项目名称：大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目二十一标段（口子庄村）采购人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司2021年07月目录第一部分竞争性磋商公告宿迁建威工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受大通回族土族自治县新农村建设服务中心（以下均简称“采购人”）的委托，拟对大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目二十一标段（口子庄村）进行国内竞争性磋商。现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次采购活动。采购项目编号宿迁建威竞磋（工程）2021-034采购项目名称大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目二十一标段（口子庄村）采购方式竞争性磋商采购预算额度1994893.21元最高限价1994893.21元项目分包个数无分包各包要求详见《磋商文件》供应商资格条件1.符合《政府采购法》第22条的条件并提供下列材料：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；4.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国、中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；5.本次招标不接受联合体投标；6.其他资格条件：（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且提供有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级建造师资格且三证",1,1,1,1]
[3201,"评标报告449550.00新疆中科海星商贸有限公司新疆奥斯卡诺生物科技有限公司河克苏康牧畜牧科技开发有限责任公司新疆哈瑞尔生物科技有限公司85.39442010.0094.50407630.00乌鲁木齐福祥辰商贸有限公司82.45474970.00乌鲁木齐新弘牧商贸有限公司89.59468420.00乌鲁木齐易飞盛达生物科技有限公司485530.0085.78次序推荐的1",0,0,0,1]
[3206,"中宁县教育体育局2021年“互联网+教育”标杆校设备采购项目二标段二次宁夏回族自治区政府采购评审报告2x教》专心一招标人（盖章）:中宁县教育体育局代理机构（盖章）:华夏晨光（宁夏）工程咨询有限公司2021年07月评标报告采购项目:中宁县教育体育局2021年“互联网+教育”标杆校设备采购项目二标段二次采购人:中宁县教育体育局代理公司:华夏晨光（宁夏）工程咨询有限公司采购预算:2730000.00元资金来源:专项资金开标时间:2021年07月27日上午9:00整开、评标地点:中卫市公共资源交易中心开标室（中卫市政务中心五楼)监督部门:中宁县财政局公证部门:无代理公司主持人:徐军记录人:范祺唱标人:徐军开标记录、开标情况及说明:序质量得分排名投标单位投标报价供货期导27287005合格66.672工宁夏朗科网络科技有限公司宁复和润天泽科贸有限公司265395025合格663影宁夏知行合科技有限公司268060020合格88.35》银川铭凯科技有限公司211302023合格成览废标供应商及废标理由:废标供应商:银川铭凯科技有限公司废标理由:依据招标文件第二章第15.2(2)投标文件书脊处应注明项目名称、开标时间等信息，否则视为无效投标。评标方式及标准:综合评分法前3名中标候选人名单…综合得分排名投标单位投标报价序号268060088.35一宁夏知行合科技有限公司代66.67～宁夏朗科网络科技有限公司2728700266℃宁夏和润天评科贸有限公司26539508推荐理由:结台打多排名第中标供应商及中标金额:宁夏知行合科技有限公司（2680600元)乙(混㎡签评委专宗（签字）:《组长)生宣韦之立标三子成采购单位（签字桑年监督人员（签字）:(.×/z元,代理名称:华夏晨光（宁夏）工程咨询有限公司时间:2021年07月27日",0,0,0,1]
[3218,"评审情况一览表项目名称:水阳江中游防洪治理（宣城市）工程宁国段项目一标段项目编号:NGS-GC-GK-2021051序号投标单位投标报价（元)初审情况总得分山唐山燕丰工程建设有限公司29019572.31通过86.362安微天晟建设工程有限公司31565405.57通过93.893湖北锦天迅建设工程有限公司28394494.51通过86.56挂山东大岳水务建设集团有限公司30736574通过92.535河南华源水利水电工程有限公司29032130.37通过86,386宜城市振华水利工程有限责任公司31006572.49通过96.372河南东恒市政工程有限公司28391355通过86.29蚌埠市江河水利工程建设有限责任公司31799300.48通过92.91河南露旭建设集团发展有限公司29024909.49）10安微水安建设集团股份有限公司30290762.66通过94.3[淮河水利水电开发有限公司31185524.13通过95.3412杭州萧山水利建筑工程有限公司29637743.17通过91.2413宁夏上泽龙水利水电工程有限公司28396692.17通过85.3】生安微省淮河河道工程有限公司31230572.68通过94.6615濮阳黄龙工程建设养护有限公司29030246.67通过86.0816浙江祥达建设有限公司28376581.16，17阜阳市水利工程公司30673736.6通过94.8318河南瑞东建筑工程有限公司29031188.52（19沈阳中联建设工程有限公司28396064.27（20河南水润建设工程有限公司28398575.88通过7l.421六安市水电建筑工程有限公司31477588.95通过93.4922安微金色阳光建设工程有限公司31935869.46y23安微三洲水利建设有限公司31482209.28通过94.632四川兴林建设工程有限公司28371525.93y25水发金水建设工程有限公司29024909.49通过87.5726巢湖市水利建设有限公司31726458.88通过77.0227贵州兴旺工程有限公司28397634.03y28四川信建设工程有限公司28400459.59通过80.5829颖上县水利建筑安装工程公司31841056.05通过92.4430阜阳市颖泉水利建筑有限公司30378669.13通过94.4531巢湖水利电力建设有限公司31157269.3通过94.7132安微省池州市水电工程局有限公司31496337.11通过92.9933中水京林建设有限公司29030560.62通过88.4234安微安冉水利工程有限公司31769789.02通过91.7435(江苏东大建设集团有限公司28391668.95通过88.5236江西盛昌建设工程有限公司28400145.64，37安微恒达建设工程有限公司30871573.27通过94.5338宜城市皖江水利建筑工程有限公司30767969.21通过96.2839天安水利集团有限公司29028676.91通过73.4840福建铭瑞建设工程有限公司28397006.13y41合肥兴水建筑水电安装工程有限公司31627568.91通过91.7842东海县水利建筑安装工程有限公司29024281.58通过89.9343浙江金华市顺泰水电建设有限公司31606220.2通过91.55任生四川项程建工（集团）有限公司29010696.18通过87.4945江西省宜安建设开发有限公司29029618.76通过87.2846阜阳市水利建筑安装工程公司31329942.72通过94.04挂7安微瑞丰水利建筑有限公司30331576.38通过93.5748银广厦集团有限公司28402029.35通过86.9749中瑞祥建设工程有限公司28396378.22通过85.9350正航水利集团有限公司29027421.1通过88.2551浙江丰铎建设有限公司29027107.15通过87.2452江苏省水利建设工程有限公司31615638.75通过93.8253娄底市娄星水利水电建设有限责任公司28391982.9通过85.7254华锦建设集团股份有限公司29012275.94通过88.9255宣城市欣禹水电建筑安装有限责任公司31420988.71通过90.4956湖南湘禹工程科技有限公司28395122.42通过72.3657湖南省湘中水利水电工程建设有限公司28392924.75/58河南省中安建筑工程有限公司29031816.42通过88.2459河南新黄水电工程有限公司29031502.47通过87.15",0,0,0,1]
[3219,"附件3.采购清单-F5SSLO设备.xlsx序号类型最低配置要求服务年限单价数量合计（元）备注1F5-BIG-SSLO-I5800设备10G接口：8个（带8个万兆光模块），40G接口：4个，4核以上CPU，内存：48GB，安全编排流量：10Gbps入向SSLTPS：18k，入向并发连接数：600k，三年原厂维保服务，三年原厂备件服务，原厂授权函和售后服务承诺函32所供设备通过厂家可查询资产归属“财信证券有限责任公司”。货到现场外包箱贴有“财信证券有限责任公司”标签，由厂家原厂直发财信证券指定地点。如发生故障需原厂工程师或供应商有相关资质工程师提供现场支持合计",4,4,4,1]
[3233,"广州市增城区人民医院2018年第一批非应急零星工程项目交易公告﹞城今-广州市增城区人民医院2018年第一批非应急零星工程项目[总承包]交易公告根据厂州直增城区人民医院觉政联座会议立项批准，且本项目资金已落实，接广州市人民政府令第143号规定，广业主增城区人民医院现通过网上随机抽取方式选定项目承包人:一、工程名称：广州市增城区人民医院2018年第一批非应急零星工程项目二、资金来源:国直资金自筹资金义三、建设单位：广业立增城区人民医院联系人:黄工联系电话:020-62287047招标代理机构（如有）:元联系人:联系电话:交易监督机构:广州市增城区人民医院监室科投诉电话:020-G2287317四、项目基本情况:1、建设地点：广州重增城区增江街业明东路号区院院内）2、项目概况：本项且承包范围为我院2018年第一批非应急零星一共14全分项《具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准）3、承包内容、规模：我院2018年第一批非应急季星一共14个分项，包括土建、装饰装修、水电安装等《具体工程内容以施工图纸及工程量清单为准）4、发包价:90，上37【见万五5、保修期:按照《建设工程质量管理条例》规定-6、工程计价:（1）遵循建设工程工程至清单计价规范（GB50500-2013）及八山国家有关规范和规定、《广东省建设工程计价通则》2010年、《2010年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2010年广东省安装工程综合定额》、《2010年广东省市政工程综合定额》、《2010年广东省园林绿化工程综合定额》等有关规定；材料按增城区城乡建设管理局同期《建设工程地方材料指导价格》计算：若增城区城乡建设管理局同期《建设工程地方材料指导价格》没有的材料单价按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料综合价格》计算：若上述两地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及甲方确认的与市场价相符的有效发票的材料单价计算(2）设计变更、现场签证必须经发包人书面确认，否则在竣工结算时，发包人不予认可-7、承包方式：包科、包工期、包质显、包安全、包文明施工分部分项工程量清单项目综合单价包干，项目措施费包干，最终的结算价以发包人结算",0,0,0,1]
[3236,"心(人*2次处2次心1心之必/之了公心心工德许处过二下）(心这二)宁夏地犹文2建改途收心公回族自治区地方税务局",0,0,0,1]
[3245,"佛山高速“省-站”数据传输改造项目序号设备名称技术规格品牌、型号单位数量单价（元，不含税）总价（元，不含税）备注佛江北佛江佛清从广佛肇东大旺东广明路段总计一、传输硬件1.1服务器1.1.1省站直传服务器（1类）2X48核心处理器，主频≥2.6Ghz；共计96线程或以上；128GBDDR4ECC内存；硬raid卡，支持raid1/10；2X600GBSASRAID1作系统盘；2X企业级SSD/3.84TB（需能以直通模式被操作系统识别，做软raid）套10675173601.1.2闪存容错服务器（1类）每台服务器包含2个同样的模块；所有关键部件均可以模块化的方式进行热插拔更换；2X10核心处理器共计40线程或以上；128GBDDR4ECC内存；SSD/3.84TB；I/O性能要求：随机读写IOPS不低于26400，并提供测试报告套2201.2硬件升级01.2.1内存单条64G套614103001.2.2内存单条32G套40569601.2.3硬盘SSD，ra5，10*1T套206260二、传输软件2.1路-省传输系统改造按路段处111111602.2路段管理系统改造按路段处111111602.3站-省数据上传按收费站数套1471051155202.4站-省参数接收按收费站数套1471051155202.5车道名单查询服务按收费站数套1471051155202.6车道收费系统改造按车道数，含ETC、MTC、混合车道和手持机。处267129169991323891502.7实施调试费项111111602.8培训费路段培训项11111160三、网络统一监测网管系统个性化定制3.1数据传输改造需按最新发文制作，详见说明文件套11111160一个平台，管理五个路段3.2路段监控平台需按最新发文制作，详见说明文件套11111160一个平台，管理五个路段3.3现场实施现场实施服务项11111160一个平台，管理五个路段3.4代理服务器套11111160一个平台，管理五个路段四、其他4.1建筑工程一切险项104.2安全生产费项10合计（不含税）税费税率%合计（含税）序号设备名称技术规格单位数量备注大旺东总计单价总价一、传输硬件1.1服务器1.1.1省站直传服务器（1类）套11根据实际计量90000900001.1.2闪存容错服务器（1类）套0根据实际计量30000001.2硬件升级1.2.1内存单条64G套0根据实际计量900001.2.2内存单条32G套0根据实际计量400001.2.3硬盘SSD，ra5，10*1T套0根据实际计量240000二、传输软件2.1路-省传输系统改造按路段处03000002.2路段管理系统改造按路段处03000002.3站-省数据上传按收费站数套11根据实际计量15000150002.4站-省参数接收按收费站数套11",3,3,3,1]
[3256,"需求清单序号产品名称技术参敦数量三相潜水系额定流量:150m3，扬程:20m口径:150mmm功率:18.SKW电流:40A5台②三相潜水系定流量:220m,扬理:Sm口径；200mm功室;S,Sku由流；12人1台三相潜水系顾定流量:25㎡，扬程:17m口径:6Smm功率:2.2KW电流:4.5人8台三相潜水系激定洗量：1Sm，扬程：34m口径：S0mm功率:3KW电流:6.5A1台三相潜水系额定流量：6Sr，扬程:7m口径:100nm10台三相潜水泵额定流量:S0r，扬程：22m口径：100mm4台三相潜水系额定流量:65㎡，扬程：10m口径：100m3台土三相潜水系顾定流量：40n，扬程：28m口径：100mm功率:S.SKW电流:15人4台6三相潜水系颐定流量：30rB，扬程:10m口径:6Smm防率:1.SKW电流：3A2台io三相潜水系额定流量：40m3，扬程:1lm口径:80mm防率:2.2KW电流：4.5A4台乙三相潜水系额定流量:40r3，扬程：2lm口径：80nm、12单相潜水系额定流量：10m，扬程：10m口径：50mm功率：1.5KW电流：3A8台黔LED水下灯1.光源:LED-3W3颗红色:初始光通量≥S0Lm，绿色:初始光通五>200Lm;2,.电压；DC12V;3,控制方式；外控；4.颜色；缓色/红色:岛材质要求:灯具外壳采用304不锈钢:6.防水等级:IP6S。40支L日D水下灯1.光源:IED-6W6颗缓色:初始光通量≥380Lm。红色:初始光通量≥120Lm，蓝色:初始光通量≥330Ln2.电压:DC24V;3.控制方式:外控；4.颜色:绿色/红色/蓝色:5.材质要求:灯具外壳采用304不锈钢;6,防水等级:IP68。50支心LED水下灯1.光源:LED-9W9颗绿色:初始光意量≥200Lm。红色:初始光通量2S0Lm置色:初始光通量≥1S0Ln;2.电压:AC24V:3.控制方式:外控；4.颜色：RC武；5.材质要求：灯具外壳采用304不锈钢；6.防水等级;IP6S。30支力LED水下灯1.光源：LED-12W/12顾初始光通量≥1440Lm2.电压：DC24V:3,控制方式:外控:4.颜色:黄光:5.材质要求:灯具外兆采用",4,4,4,1]
[3262,"竞争性磋商文件采购项目编号：青海兴拓竞磋（工程）2021-013采购项目名称：湟源县城关镇、大华镇、巴燕乡、东峡乡、申中乡、日月乡、寺寨乡实施“农村公益事业财政奖补资金”太阳能路灯项目采购人：湟源县高原美丽乡村建设领导小组办公室采购代理机构：青海兴拓工程管理咨询有限公司2021年07月目录第一部分竞争性磋商公告项目概况湟源县城关镇、大华镇、巴燕乡、东峡乡、申中乡、日月乡、寺寨乡实施“农村公益事业财政奖补资金”太阳能路灯项目的潜在供应商应在（西宁市城西区西川南路76号万达中心1号楼14楼11414室）获取采购文件，并于2021年08月11日09时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：青海兴拓竞磋（工程）2021-013项目名称：湟源县城关镇、大华镇、巴燕乡、东峡乡、申中乡、日月乡、寺寨乡实施“农村公益事业财政奖补资金”太阳能路灯项目采购方式：竞争性磋商预算金额：人民币241.956万元整采购需求：合同履行期限：70日历天；二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件3.本项目的特定资格要求：3.1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：（1）磋商供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。3.2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；3.4、为本采购项目提供整体设计、规范",1,1,1,1]
[3271,"大亚湾澳头东升村文化广场工程造价咨询公开选取需求书一、造价咨询资格要求要求参选本次采购服务的单位具备承接工程造价咨询服务的业务能力二、项目概况1、项目名称：大亚湾澳头东升村文化广场工程采购工程造价咨询服务2、建设服务单位：惠州大亚湾经济技术开发区澳头街道办事处3、项目地点：大亚湾澳头4、项目概况：项目位于大亚湾澳头，主要包括大亚湾澳头东升村文化广场工程,总投资360万元服务主要包括编制工程量清单，出具工程预算书、计算稿等5、造价咨询费用估算（作为合同暂定价）工程造价咨询费估算为：服务金额由业主方按工程造价咨询收费标准，采用差额定率累进计费（计算公式：工程造价咨询费用=（1000000×（0.3%+0.18%）+（2240000×（0.25%+0.16%））×中标后下浮率（1-20%）进行估算,暂定为1.1万元，经大亚湾区澳头街道办事处审定后支付相关费用，本次服务费封顶价10万元，高于10万元,按10万元结算三、工期、成果要求签订合同收到甲方提供的有关资料后，5日内对依据施工图编制的工程量清单、工程预算书和工程结算书进行审核，并提交工程预算、结算审核报告6份上述成果文件需同时提供所有文字（CAD格式和PDF格式）的电子文件（刻录到光盘）五、服务内容1、根据内容、要求，按国家及建筑行业前期工程咨询标准、技术规范、规程进行造价咨询，并提供符合质量的工程量清单、工程预算结算书、审核报告等2、根据市政府投资项目管理办法（2012年第81号令），项目严格遵循科学民主、公开透明、量入为出、综合平衡的原则；严格控制项目建设标准，节约投资的原则；坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则六、其它条件1、合同期内如发生人身安全及其它事故，一切责任和经济补偿均由中选单位负责2、确定中选单位后，签订项目位于大亚湾澳头东升村文化广场工程造价咨询合同，签订前须按有关规定报有关部门审定，并于领取中标资料后5个工作日内完成合同签订工作3、中选单位在接到选取单位通知后，须安排项目负责人于2个工作日内到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”，领取时须提供项目负责人负责该项目",0,0,0,1]
[3279,"1.工程量清单封面临泽县七彩丹霞流沙河景区健身步道项目，工程工程量清单招标人:，工程造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)1.工程量清单总说明22.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为己分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.4符合合同条款规定的全部费用应认为己被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：/。2.8暂估价的数量及拟用子目的说明：/。3.计日工说明3.1总则（1）本说明应参照通用合同条款第15.7款一并理解。（2）未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。（3）投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。（4）计日工不调价。3.2计日工劳务（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的",3,3,3,1]
[3280,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021060001ÏîÄ¿±àºÅ³¤Èý½ÇÒ»Ìå»¯Ðû³ÇÊÐÀÉÏª¾­¿ªÇø½õÐåºþÆ¬ÇøÖÇÄÜÖÆÔì¿Æ´´Ô°¼°»ù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©Ò»ÆÚ¹¤³ÌÊ©¹¤¼àÀí",0,0,0,1]
[3289,"附件：物品采购清单.docx1、“统致\"牌：经济型双层钢木(书法)画案桌（图1）；规格型号：180厘米X70厘米X80厘米，A086；颜色：浅胡桃色桌面，黑色框架数量：共45张；洲功的批法执盐站如式)二图12、简约钢木靠背椅（图2）规格型号：椅背高8厘米，座高42厘米，椅面39x39厘米颜色：浅胡桃色椅面，黑色钢框架；总复数量：共92张图23、惠普丰牌：拷贝台（图3）；规格型号：120厘米X60厘米X80厘米，HP903R；数量：1台；",4,4,4,1]
[3302,"开平市城南片区公共绿化管养招标工程量清单中正工程咨询有限公司币工强遵价咨询企业执业印章编号:甲190344000602熟有效期至:2021年12月岛1日招标人:开亚市园桥处造价咨询人:中最工程咨询有限公司（单位盖章下（单位资质专用章）法定代表人或法定代表人或其授权人:其授权人:（签字或盖章）(签字或盖章）联和担一级注过剂》和(注册法资朱半丽A1117460000609谢蕊中最工融池的升而公点(二(6技标。编制」人:在线期石,成》五在]且山2复术核人:\\中雅元格签强签以公章（辽价大具输时心下用意)入逾浙体图落:朗2约场热3j标编制时间:复核时间:铃)江计涵止建设项目投标报价汇总表项目名称:开平市城南片区公共绿化管养第1页，共1页其中;（元）单位工程名称金额(元)暂估价缴色施工安全防护措施费开平市城南片区公共绿化管养项工程】千平市城南片区公共绿化管养208006．82126118。.872平市城南片区公共绿化管养（卫生保涉)466、86小计208006.82128675.52合计208006.8:2蒙72*625、52称((贪包标但刘后到和国一班2(愈本选五AT[权初的时0g\\中最工腔杏幽有避公司有效担至:2025年07月03谢国蔚AQ]4400(的下08加(甲杰初密初养校公司期书:2021年12月31日黔湾加C议单位工程投标报价汇总表工程名称:开平市城离片区公共绿化管养标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)分部分项工程费1[潮江西路绿化(二级养护)山22020年（城南）绿化(三级养护)≥施项1费2.1绿色施工安全防护措施费126118.872.2（他报施项目费3北他项11费3.1暂列企额3.2暂估价208006.823.3计日工3.4当承包服务费3.5奈账费用3.6现场签证资用3.7预算包干费3.8工程优质费3.9消纳费3.3其他费用述党费5税前工程边价与增值税销项税额的工机选价加构必的的黄中:人工费娄投标报价合计朱半丽A111Z44000609谢国蔚中置圣定器脑范因公司/A01述49G6学五后后有政南Z2。/sqoj)J8日平豆仁付苦税初做公嵩齐效则粉;2021年12月31日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:开平市城南片区公共缓化管养标段:第1页，共7页令额(元)",3,3,3,1]
[3306,"石潭南路189-277号大院雨污分流工程招标工程量清单广州市奥宝物业管理有限公招标人：司造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-1单位工程招标控制价汇总表工程名称石混监路L80277人院围污分流工程兆诊狐上五太上页序号汇总内容个额:(元）其中:署估价(元)【分部分项合计山1亏水系统!2弱水系统工3北他费用2什施合计21绿色施工安全防护措施费2.2其他措施费宫北他项目3.1衢列金额3.2暂估价38十日工3.4总承包服务费35预算包千费3.6汇程优质费37恢骅幅度之3.8杂赔费用3.9现场签证费用3.10北他费用税前工程造价后必仇税销项税额G急造价7人工费注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇益，如无单位工五别分，单项工程也促用本表汇二表一01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;石漫南路180-277号大院图污分流工程标段:饰上页土2j企额（元）北田项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价暂估价亏水系统]040101002001艺沟惜土方1.挖掘机挖沟槽、芜坑土方二类土2.人工挖沟槽土方一、二类土加3175.959卫040103001003回填方回填土人工秀实m3163.171色040103002001尔方弃置1.挖据机要土2.自卸汽车运土方j实际运距(km）:20的312.788近0:0501004001塑料管1.双壁波纹管安装[PWC-U或IPE](承插式胶图孩口）管径(m以内）300SN≥82.管道闭水试验管径(m以内),00出318台031001006001塑料管1.给排水管道室外塑料排水管(钻接）公称外径(mm以内)UPVC60来/26OIO40101L001”线并1.人工挖土方2,回填土夯实机夯实槽、坑3.100mC15混凝土垫层:M10永泥砂浆翻砖5.内壁1:2水泥砂浆批游2em.C30混凝土并环目50mLC0的的验止盖速力门040504001001亏水检查井1.砖砌收口式适用管径300际高度(m):1.6必心8040504008002三缓沉淀油1.名称:三额沉淀池2.国标：04S519尺寸:3720*1480*1500mm配亏水系统合计雨水系统040504001002雨水检查井,破砌直简式管径300实际高变(m):1.2延么,40504001003",3,3,3,1]
[3315,"丰妥一Y资群梁1g%2心“2各%邵p证避牙Y张歌各",0,0,0,1]
[3325,"招标评标结果公示招标编号:HIBGS-202107GL-004001001一、招标概况广水市普通公路桥梁“三年消危”工程项目监理服务广水市普通公路桥梁“三年消危”工程项目监理服务于2021年07月30日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告2021年08月26日在广水市开标室501开标，并于2021年08月26日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，广水市交通运输局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称武汉交科工程咨询有限公司湖北通畅建设咨询检测有限公司湖北中交公路桥梁监理咨询有限公司投标报价(元)1848000.001695000.001905006质量（如有）合格台格合格工期（交货期、服务期)487487487姓名张新礼刘新全冯照鑫证书名称交通运输部监理工程师注册监理工程师交通运输部监理工程师项目负责人（如有）证书编号JGJ1131427]GJ0925496TGJ0616814投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料四、公示时间公示期为2021年08月28日至2021年09月01日（北京时间）五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。",0,0,0,1]
[3332,"广州市白云区太和镇谢家庄一社城市更新改造方案编制服务（含片区策划、详细规划调整、更新实施方案、城市设计（大师设计）、专项评估方案）评标报告一、基本情况广州市白云区太和镇谢家庄一社城市更新改造方案编制服务（含片区策划、详细规划调整、更新实施方案、城市设计（大师设计）、专项评估方案）项目采用公开招标方式选择承包单位。广州市白云工程咨询管理有限公司受招标人广州白云公资城市更新投资有限公司委托承担招标代理工作。项目于2021年8月31日17时30分至2021年9月26日10时00分在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台上发布了招标公告。二、投标文件递交情况招标人于2021年9月1日至2021年9月7日接受投标登记，共有3家单位按招标文件要求完成投标登记；截止至2021年9月26日10时00分，共有3家投标单位递交了投标文件，分别为：广州筑鼎建筑与规划设计院有限公司、广东省城乡规划设计研究院有限责任公司、(主)广州市城市规划勘测设计研究院,(成)华南理工大学建筑设计研究院有限公司。三、开标情况本工程开标会于2021年9月26日10时00分在广州公共资源交易中心第01开标室举行，招标人按招标文件要求开启投标人的投标文件，招标人随后对投标文件公开进行开标，并宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标汇总表》，其法定代表人或授权委托人以书面形式进行了确认，且对开标过程均无异议。于2021年9月26日11时00分送达评标委员会评审。四、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人依法组建。在专家库中随机抽取的5名专家组成。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：1项目于2021年9月26日在广州公共资源交易中心第05评标室进行评标工作。五、评标办法本工程采用综合评估法，投标人综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。六、资格审查情况：详见《资格审查情况报告》。七、投标文件评审情况及结果评标委员会对进入评标的3家投标单位的投标文件进行初步审查（包括资格审查、符合性审查），并对通过初步评审的3家投标单位进行商务、技术、价格评审，最后按“综合得分＝技术评审得分＋商务评审得分＋价格评审得分”计算得出该投标人的综合得分。并",0,0,0,1]
[3341,"钜简购购作",0,0,0,1]
[3348,"水安龙府上院4#、5#地工程总承包钢筋材料采购01标水安龙府上院4#、5#地工程总承包报价清单编号名称规格型号及要求计量单位数量(暂定)暂定含税单价(元)下浮值(元)暂定单价参考标准含税合价(元)普通发票税率(不可抵扣)(%)专用发票税率(可抵扣)(%)类别编码ID备注1钢筋具体供货型号以实际供货为准。本清单暂按我的钢铁网2021年6月25日马钢HRB400Ф16-25考虑吨60005030本清单暂按我的钢铁网2021年6月25日马钢HRB400Ф16-25考虑/01、下浮值为马钢品牌下浮值。2、结算时，如中标人实际供货为马钢外品牌，结算单价按照下浮后的价格再减去10元/t计。3、供应商必须提供所有进场货物的合格证及检测报告，如果产品运至现场被三检、监理及上级主管部门验收不合格，一律无条件退货，产生的所有损失由中标人自行承担。2装运费包含钢筋装、运费用。吨6000100/0采用固定单价，无需填报下浮值；由投标人自行填报含税单价；含税合计不含可抵扣税价=含税价/（1+可抵扣的税率）不含可抵扣税合计招标人要求1、以上工程量是暂定量，结算时以实际发生工程量为准。2、需提供增值税专用发票。若投标人未能提供在投标报价汇总表中承诺提供能抵扣的足额增值税发票税率，则差额部分由招标人在结算清单中直接扣除，投标人所报的税率必须符合国家税率规定。附加税包含在综合单价内。3、投标单价和投标总报价要求:四舍五入请保留小数点后两位。最终总价复核以保留两位小数后单价乘以工程量为准。投标人承诺我单位与招标人就本次招标在充分协商和了解的基础上（包括附页补充说明），就供应商品的数量、单价、送货时间、质量、质保等问题上达成的共识，上述报价包含以上所有内容，该表中的所有内容我方均接受并认可。同时我方也理解，招标人可以不选择报价最低的为中标人。投标人补充说明是否接受在现报价的基础上降价以第一次公开开标报价为准，不接受二次报价，请投标人慎重报价投标人（盖章）投标人法人代表或委托代理人（签字）联系方式日期",0,0,0,1]
[3350,"保德县迎宾大道修复养护工程工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)2文地式子)r室下造价咨询人:心2（单位盖章~1心1年月日封-1保德县迎宾大道修复养护工程工程招标工程量清单山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司工程造价咨询企业执业印囊编号；暂乙002014010612招标人:造希然飘至：2021年09月24日（单位盖章）(单位资质专用章株高法定代表人法定代表人凯室或其授权人:或其授权人:(签宇或盖章)(签字或盖章)S和国一级注府逐家网王杯不北公建军索BO2140000769B14201400000214山近泓松g湖功视沥无曾到客询有限公司\\、山西科偿昊逼建没攻丹管理咨询有限公司编制人:㎡的,系批名2月31日复核人:《收名杭在o月21日心员签宁盖专国章趋资工程师签工血去册章）编制时间:复核时间:㎡-了工程量清单表合同投，逸定大道子日名称单位时7工价通划保陵费支合同条款规定。提供建筑工程一切购,“预合同条故媒定，捉供第三者责任随沁上交工程管理复金生产费兑营涪单分]000谈合计人比币26815元清单第1英共诉工程量清单表台同投，逾定大道清单第200章路基子日号子日名称单位数量算位括产202场地清理20岔一艺芝除旧路面历声混凝主路面松666,00怀否路面批8700,00208挖方路质203=1照莲挖方山挖签部前(1160,00清单第2页先长工程量清单表合同投，迎完大道清单第300章路面子日名称单位数量单价水泥勘定主底加层、基质k兆稳定辞石土基层怀180mm松3700,00层和批层浙院出犯4735.00些二m13735,00并沥并混合料面质粒式沥咨混凝土J50cm12Y0O,O0中粒式沥者混凝土苏?08Y0O,00]路面处沥情淄健ZSS8S,O0补坑情1035,00浏序300室然时注人民亚猜单第8英共﹝工程量清单表合同投，逾定大道航表清单第600章安全设施及预埋管子日名称单位犹量单价护栏使形护档各倒波形聚的护栏Gr-C-66,0选护栏10500,00简班“600㎡作人民币请单第乐员底乐山",3,3,3,1]
[3359,"附表10综合评分汇总表合同段:/序号评审内容投标人名称1宁夏嘉元电力工程有限责任公司技术得分23.302宁夏天能电力有限公司3宁夏荣邦电力工程有限公司山宁夏云源电力有限公司宁夏龙源电力有限公司宁夏天净元光电力有限公司",0,0,0,1]
[3368,"评标办法（综系1%”8二评标办法前附表条款号评审因素评标方法中标候选人排序方法投标人名称投标函及投标函附录签字盖章投标文件格式联合体投标人备选投标方案2.1,1形式评审标准设计方案（暗标）营业执照和组织机构代码证资质要求财务要求业绩要求信誉要求项目负责人2.1.2资格评审标准其他主要人员其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形=rc=一rrvn投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.8.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评审标准“””“****条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分)（1）业绩部分:6分（2）设计方案部分:51分（3）投标报价:100*（1-信用因素比例）一业绩分值-设计方案分值(技术设计文件)-其他【即投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-82】（4）其他评分因素:22分（5）信用分:其中信用因素比例为墨盛上验些、上验、监。（由招标人在开标时随机抽取）2.2.2评标基准价计算方法以有效投标文件的评标价算术平均值为鑫（若有效投标文件≥10家时，去抑其中二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A:若7三有效投标文件<10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取舞术平均值为A:若有效投标文件<7家时，取所有的有效投标文件评标价策术平均值A,2.2.3投标报价的偏差率计算公式评标价等于评标基准价的得满分。投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.1分，投标人的评标价每低于该评标基准价1扣0.2分。说明:(1",5,5,5,1]
[3377,"投标保证金缴退或电子投标保函办理说明一、投标保证金缴退说明1、采用投标保证金形式的，投标保证金有效期与投标有效期一致。2、投标保证金的缴纳形式：网银、转账、电汇，不接受现金、本票等现场缴纳形式。3、投标保证金金额：详见招标文件中《投标须知前附表》。4、账户名称、开户银行、银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。每个标段的保证金账号具有唯一性，本标段的投标保证金必须汇入本标段对应的账号。5、投标人必须从投标人的基本存款账户汇入投标保证金专用账户。投标人应确保基本账户与诚信库中备案的基本账户一致。不一致的请及时修改，并经审核通过后再行缴纳。未从投标人基本存款账户汇出的投标保证金，以及使用其他投标人账户汇款的投标保证金，视同未响应招标文件。6、投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表3.4.1的规定提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金应由联合体中牵头人提交。投标人未按要求提交投标保证金的，逾期缴纳的，视同未响应招标文件。7、各投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟等银行系统问题、投标人自身汇款有误等情况），请投标单位根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金的转账时间，确保投标保证金在投标截止时间前到账,否则造成无效投标的责任自负。8、投标保证金缴纳后，请及时到无锡市建设工程网上招投标系统“业务查询-保证金缴纳查询”模块，查询本单位的保证金缴纳情况（已缴纳：单笔且等额且投标截止时间前且投标人基本账户（以诚信库为准）汇出；未缴纳：除已缴纳情况的其他情况），投标保证金的入账时间以中心保证金开户银行推送的入账时间为准。如缴纳成功，投标人务必及时打印带有二维码的《投标保证金确认函》，并必须将《投标保证金确认函》带到开标现场以备查验（银行收款回执等不能作为投标保证金已缴纳的依据）。9、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人必须现场提出并向招标人（招标代理）提交书面申请核实保证金缴纳情况，由评标委员会判断是否有效。10、未中标人的投标保证金在招标项目评标结果公示结束后，并且公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果",0,0,0,1]
[3385,"mXCOmSrm钜商网",0,0,0,1]
[3394,"询价文件项目编号：XJ-20210903-2项目名称：广州市净水有限公司2021年三氯异氰尿酸（氯饼）应急采购项目广州市净水有限公司编制发布日期：2021年9月3日目录第一部分报价邀请函第二部分项目内容第三部分报价须知第四部分合同书格式第五部分响应文件格式第一部分报价邀请函各报价单位:现我公司对2021年三氯异氰尿酸（氯饼）应急采购项目进行询价，欢迎符合资格条件的报价单位参加。一、资金计划：自筹资金二、项目编号：XJ-20210903-2三、项目名称：广州市净水有限公司2021年三氯异氰尿酸（氯饼）应急采购项目四、最高限价：单价14600元/吨（人民币），总价￥58.4万元。五、项目内容及需求：本次项目的服务对象为广州市净水有限公司及下属污水处理厂：石井净水分公司、竹料分公司、京溪分公司、石井分公司、从化公司等，提供三氯异氰尿酸（氯饼）使用共40吨。市净水公司可根据生产需要调配供应量至所属其它污水处理厂。为广州市净水有限公司提供三氯异氰尿酸（氯饼），内容如下：1.名称及规格序号药剂名称形态单位数量备注1三氯异氰尿酸（氯饼）固体吨40吨饼状（25KG/桶或50KG/桶均可）2.中选人需提供药剂运输，将药剂运送到指定位置。六、报价单位资格要求：1.报价单位须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的营业执照，且能开具增值税发票。2.报价单位须为三氯异氰尿酸（氯饼）的制造商（或制造商的集团公司或制造商下属的全资子公司，报价单位是制造商的集团公司或制造商下属的全资子公司时，需提供报价单位与报价货物的制造商的关系的说明文件原件或证明文件复印件）。3.报价单位提供的三氯异氰尿酸（氯饼）具有质量技术监督部门近三年（2018年、2019年、2020年）每年出具的质量合格检测报告，且产品质量符合HG/T3263标准的证明。七、现场踏勘(答疑会)时间、地点（也可由报价单位自行踏勘现场）：/八、询价文件的获取：在2021年9月9日10时00分前，在广州市净水有限公司门户网站免费下载。九、询价响应文件递交时间：2021年9月9日9时30分至10时00分；询价响应文件截止时间：2021年9月9日10",1,1,1,1]
[3400,"峨线铁口等8站联锁设备改造工程技术改造物资招标答疑文件工史作招标人：中国铁路成馨漏集团有岗西昌工电锁、y招标代理机构:成都西商铁路物资有限公司二〇二一年八月SHDL01包件;问:1、技术规格书中：”2.3.3信号智能电源系统采用并联元余或双总线元余配电架构时，交流电源模块为可选件，投标文件应明确说明投标产品是否使用交流电源模块不同种类的输出电源采用互相隔离的方式供电2.3.4投标产品应配置各类交流及直流高频开关电源模块列控地面设备、CTC/TDCS、计算机联锁、信号集中监测、电码化、轨道电路、信号点灯、稳压备用等电源模块采用“1+1”备份方式，且不同类信号设备不允许共用电源模块;其余电源模块采用“N+M”备份方式，以确保系统的高可靠性（M≥1，N《3）同类型模块（指输出额定电崖和频率相同的模块）不得配置两种或两种以上的模块，即同类型模块的额定输出电流、输出回路、各回路额定电流、模块尺寸必须相同且完全能够互换同类型模块如不能互换，由卖方免费按车站提供各类模块的冷备模块各一块”请间:按2.3.3条款和TJ/DW211-2018《铁路信号电源系统设备暂行技术规范》要求本项目投标可以不配置交流电源模块，与2.3.4条款中“投标产品应配置各类交流及直流高频开关电源模块”要求冲突，请明确本项目交流电源是否必须配置交流模块?请明确UPS旁路是否需要配置旁路稳压器?根据2.3.13信号设备用电需求计算各站容量均在18KVA到20KVA之间，12.1规格型号是15KVA，请向以哪个为准?答:１.交流电源模块被2.3.3条款执行2.UPS旁路不需要配置旁路稳压器3.各站容量按技术规格书执行2、本项日八个站信号电源系统是否执行《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见》（铁建设[2012]158号）规定，能否提供车间数量和管籍范围?答：按《高速铁路轨道及站后“四电”工程备品备件配置指导意见》(铁建设[2012]158号）规定执行本次招标涉及喜德工电车间（铁口、瓦祖）、德昌工电车间（黄家坝、乐跃、蒲坝）、米易工电车间(丙谷、枣子林）、攀枝花工电车间（",0,0,0,1]
[3403,"夏绿林评委资格评审评分表分包编号:CSCG20211277-01分包:长沙经开区数字园区信息化运营服务项目投标单位名称及评审意见序号评审因素苏州城方信息投采肴桑公司湖南科信技术有限公司胡南省博汇安防能设名肴限公司Ⅱ法人营业执照通过通过通过2投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料通过通过通过3法定代表或法人授权委托书原件及复印件（含社保证明)通过通过通过山财务报告通过通过通过5其他说明通过通过通过○信用记录查询情况通过通过通过7保证念缴纳情况通过通过通过夏绿林评委资格评审评分表分包编号；CSCG20211277-01分包:长沙经开区数字园区信息化运营服务项目投标单位名称及评审意见序号评审因素州城方信息六我术行限公司湖南科信技术有限公司湖南省博汇安防物能设备肴限公司8具有履行本项目采购合同所必须的设4能力证明孙材（根据项自其体霞约需求3仁角）通过通过通过签章:",0,0,0,1]
[3412,"∞lX-s*H合同协议书发包人（全称）:出四共产觉议上县纪验在委员众（以卜澄串方)承包人（全称）:山犹宏达五拉生山迎签宏签直担公司（以下同称乙方)根据《中华人民共加口合同法》和因家有关理设、32等法评、法规，为明功双方在的工过税中的权利和文务，抚公予、公正的版则下，经双方协商同查签订本协议第一条工程概况1.].上程名称:且共沈上县航流税企改近会办览劫航污水办设施设工左采泊聊且,1.2工程地点:这上县拘贸近院达，山,3.术包范由及购容:滑单设计洛围内所有工程内答1,4.承色方式:色工包科1.5工期：2应年月日开工，2卫年月日竣工，本合同总工期监日历天,1.6工程质量:工程质量等锁合格1.7.合同总价款:人民币大万区推壹万功住选伍元整：人元币小写16元第三条甲方职货2,1.甲方应在开工5天册向乙方提供地质及有关场区平山凹和绝下管网线路资料，保证效批真实准确，同时还委提供经确认的施工益纸级作法说明两份，并向乙方进行现场交历元山2.2甲方在开工3天善将施工所需水、电线路接至双方约定地点，阿时做好“三题一平”工作,23甲方委派为驻工地代表，对工程质量、进度进行监各检查，办理验收、变更、遂记手续和其他事宜2,:负责施工期问玩场的协调工作，协助乙方保护好周田建筑物及艾修、设各首线、古树名木、绿地等不受损坏2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2,6协试看关部门位账现苏保卫、指清、览员是计斗工作.的≤页共≤而2,7按合同条款规定向乙方支付工租改派第三张乙方职试3.1乙万应在工程开工前，热悉施工现场并做好各项施工准各工作，认真做好设计医纸和施工现场实际值沈的板对工作.3.2.项目经理验海适为乙方驻工地代表，负责合同股行披要求担织施工，保质、保量、按别完政施工任务，除决由乙万负责的各项条近3.3乙方必须严格按服本工程施工图纸、投术要求和面家别及的工程规范、规程",0,0,0,1]
[3423,"1.封面巫溪县官山公墓建设项目，工程招标控制价6315686.46招标控制价(小写):，陆佰叁拾壹万伍仟陆佰捌拾陆元肆角陆分(大写):，201764.3其中：安全文明施工费用(小写):，贰拾万壹仟柒佰陆拾肆元叁角(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月05日建设项目招标控制价汇总表工程名称:巫溪县官山公施建设项目其中序号单项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费规费（元)合计单项工程投标报价汇总表工程名称:巫溪县官山公第建设项目北中序号单位工程名称金额（元）督估价（元）安全文明施工费规费（元)1土石方工程340619,282(土建工程5975067.18合计6315686。46单位工程招标控制价汇总表工程名称:土石方工程序号汇恩内容企额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费1.1建筑工程272802.52昌施项目费21技术措施项目费2.2但织措施项目费其中女全文明施工费潞北他项目费母规费乌税金招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:土石方工程企额（元）序号项目名称合价其中;暂估价【施工技术措施项目2施工组织措施项目23147.172,1其中:安全文明施工费12727.362.2建设工程竣工档案编制费28住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+223147.17分部分项工程项目清单计价表工程名称:土石方工程企额(元)序号项目输码项目名称项目特征湛签工程量综合革价合价芬法名。投010101002001挖一股土方建筑工程项目特征],土类别:详设计及地册开挖方式:机被开挖主派B:标台.场丙运距:省行考虑工程内容1指地表水出沂开邦围护(挡王板)及拆除混底许探场树选输t34918.283.66j010102001001挖一股石方项目签征驻石类别:详设计及地勘并挖方式:机被开挖并省泳:场名名.场芮距:首行场虑工程内容.提地表求部名:场内运输3279.525,66010101003001挖沟槽主方项目特征]王壤类别:详设计及地加开挖方式:机拨并挖挖王深度:im以内迎工程内容1.报地表水把州围护(挡工板)及拆除基底许探场闪远箱2934.06.47",2,2,2,1]
[3429,"道Z羊道T患、:别加艺I98T86E88ET(非9）8L8ZV谈(非）eleZV龄(耍乌）8l8ZV货(群中）8l8ZV货（i9）eldeZV货(典）slSZV芝跨丰(VJ责江观式C1X0X",0,0,0,1]
[3438,"E.12:建设项目招标控制价工程名称:双峰县石牛乡桥字中学水预房标段:第1页共1页其中:（元）序号单项工理名称绿色施工安全防护暂估价播施项目费】双峰县石牛乡断字中学水疑房384238.2715930.7211双峰县石牛乡桥辛中学水系房-定筑工程28087213614512双峰县石牛乡桥学中学水预房-装饰工程71089.752096。7413效峰县石牛乡断字中学水禁房-安装工程32275.8221948合计381238.271698072注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总服务热线:600-0731-179资特迈价歌作E.14:单位工程招标控制价汇总表工程名称：双峰县石牛乡桥亭中学水系房-安装工程标段:第1英共1英序母工程内容计贤基础说明%公旗分部分项工程费分部分项费用合计29051.7包接费19237.92n1人工费1908.31[2材祠费17183.74目.2.其中:工程设备费/其他（详见阳录C说明第2条提定计算)i8机被费[85.672容理费32.16613.77，其他管理费按刚录C说明务2条规定计算)孙训昌施项目费[+2*x265.96竹价措施项目费单价扬施项目费合计iI宜接费山i,工费目f2材料费ai3机被费i.2签理费32.1613利消且总价措施项目费(按E20总价据施项目计价表计登)46.48赛绿色施工安全防护措施项目贤(按E21绿色施工安全防护播施费计价表计引）a.s289．4容[其中安全生产费(按E21绿色施工安全防护据施费计价表计览)b180。.86交此他项目费293、18四楼箭选价栏29610.8五镇项税额四母2666.98六\\单位工程定安选价四+五32275.8服务热线:400-0731-179曹争造价软件E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称:双峰县石牛乡桥学中学水系房-安装工程标段:第1英共1英企额(元)序母项目翁码项目名称项目特征描述计量童签工程量茶赛合价其申:暂估价水系房安装工程29051.7请防水2030901012001请火检系使加压泵（一用一名）xBD-I/30-S-101,/S,H=f0m,=30K记套控制柜9925.819851.7准030901012006有火检沈式稳压设名T(L)-11-1.0-30-S汽压型号；SaLso0eo.6g00岳压灭型母；SR3-8(Q=10L/=30yN=0.75)(一用一名）答件、配件综合32009200本页小计29051.7合计29051.7注；l.本表工程量清单项目综合的请耗最标淮与E19综合单价分折表综合的内容应相同:2.此表用于竣工结算",2,2,2,1]
[3446,"1.封面建工小区等17个小区背后街巷改造项目-银杏新村五区，工程招标控制价泰兴市城市投资发展集团有限公司招标人:，(单位盖章)江苏国兴建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月19日1.扉页建工小区等17个小区背后街巷改造项目-银杏新村五区，工程招标控制价3914515.2叁佰玖拾壹万肆仟伍佰壹拾伍元贰角招标控制价(小写):，(大写):，泰兴市城市投资发展集团有限公司招标人:，江苏国兴建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)葛斌肖云华法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)李国庆王志刚编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月20日复核时间:2021年07月19日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明1、本工程工程量是根据建设单位的要求、设计图纸结合现场情况进行计算，结算时根据现场情况工程量按实调整；2、已考虑挖掘机、压路机进退场费；施工护栏有施工单位在投标时综合考虑；临时及施工用电接电源有施工单位在报价时自行考虑，结算时不再增加费用；3、挖沟槽土方已综合考虑现场人机配合，所以投标单位投标报价时应充分考虑现场情况，结算时单价不再调整或增加材料倒运费用，路面及砖石结构物拆除单价已综合考虑现场人机配合及二次倒运费用，拆除时无论采用何种方法不再调整单价；4、如有位于绿化带处的检查井采用复合井盖。5、球墨铸铁管质量应符合现行国家标准《污水用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2010)的要求，采用橡胶圈承插接口，橡胶采用三元乙丙橡胶，橡胶密封圈的硬度级别60，橡胶物理性能应符合《橡胶密封件给、排水管及管道用接口密封圈材料规范》（GB/T21873-2008)；井盖要具分标注雨水、污水、强电、弱电字样；6、根据业主要求球墨铸铁井盖采用品牌：畅安、德源、河北承安巴贝尔、盐城三山道路设施有限公司其中一种；球墨铸铁管材采用品牌：国铭、圣戈班、永通、大通其中一种；复合材料井盖采用品牌：马鞍山楚兴市政设施、江苏畅安、泰兴联众、泰州盛通其中一种；PE管采用品牌：海扬、公元、联塑、江苏星河其中一种",2,2,2,1]
[3455,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：智能化工程-LED大屏及显示系统标段：第1页共43页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费0000ALED显示系统0000A.11层0000A.1.1（一）1楼展厅环幕屏（环幕体验厅-LED显示屏）00001030507014001P2.0mm小间距显示屏（软膜环形屏）1、像素间距2mm2、像素封装SMD15153、像素密度250000pixels/m24、模组分辨率（WXH）120x60=7200pixels5、接口定义HUB756、模组尺寸240mmX120mmx8.6mm7、模组重量0.205kg8、模组功率14W9、中心折弯弧度W120。10、对角折弯弧度Z120。11、含显示屏基层钢结构制作安装及不锈钢包边12、包含调试完成所有工作内容m241.2130002030405001001开关电源1、输出电流：40A；输入电压：220V2、输出电压：5V；调整率：10%3、负载调整率：5%；输出功率：200W4、本体安装及调试个239000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。000000(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：智能化工程-LED大屏及显示系统标段：第2页共43页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价3030405001002同步控制接收卡1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。2、单卡最大支持128X768像素带载。3、支持宽灰宽刷、低亮宽灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。7、本体安装及调试个1060004030501001001同步控制发送盒1、230万像素点带载2、6路网口输出3、本体安装及调试台80005030608001001PLC智能配电柜1.功率：40KW，具有远程监控显示屏电源定时开关机，温湿度监控，系统具有烟雾及温升报警功能，显示屏亮度自动调节功能，电气防护具有过流、短下、断下、过压、欠压等保护措施。2.本体安装及调试台10006030501013001控制终端1.cpu：i5,内存4G",3,3,3,1]
[3464,"采购台式计算机技术参数及要求附件清单采购单位隆昌市疾病预防控制中心项目名称台式电脑、笔记本及打印机交货时间中标后2工作日内安装调试完成交货地点隆昌市疾病预防控制中心补充说明(详见附件清单及设备数量、参数信息)采购需求附表商品分类台式电脑、笔记本及打印机采购数量(详见附件清单)序号设备名称产品配置要求数量1便携式计算机1.商品毛重：≥2.1kg2.商品产地：中国大陆3.分辨率：全高清屏（1920×1080）4.类型：轻薄笔记本5.系统：Windows10带Office6.厚度：≥15.1mm—18.0mm7.显卡类型：≥集成显卡8.特性：背光键盘，指纹识别9.屏幕尺寸：≥14.0英寸-14.9英寸10.系列：ThinkBook1411.屏幕色域：≥100%sRGB12.处理器：≥AMDR513.裸机重量：1-1.5kg14.显卡芯片供应商：AMD15.内存容量：≥16GB16.显卡型号：其他17.屏幕刷新率：其他18.固态硬盘（SSD）：≥512GB19.机械硬盘：无机械硬盘20.售后服务：7*24小时并提供备件，三年免费保修，（签定合同时提供制造厂家针对此项目的售后服务承诺函原件），其它售后服务及增值服务说明(1)全国联保，提供三包，供应商提供终身软件、硬件上门服务。(2)供应商提供免费送货上门安装调试服务，并当面开封，安装调试及现场培训,采购方在试用3个工作日后，若对产品质量无异议，则签订合同及办理相关手续,如因产品质量、运行效果不好等其它原因采购方有权提出免费退换货要求。(3)为了保证达到采购方提出的技术参数要求:签定合同时,提供产品技术参数证明及售后服务函原件。(4)所有配件均是原厂出厂原装标配，不得人为做任何后续改动，需通过原厂400/800电话，官网序列号查询，服务站检测等任意方式检测。(5)采购方保留邀请第三方对中标产品的应用测试权利；(6)在使用过程中机器出现故障,供应商提供2小时内上门维修服务，并提供7*24小时上门维修服务，未及时排除故障，必要时供应商需提供备用设备给采购方暂时使用。10台2台式计算机1.中央处理器：≥英特尔I3-10100处理器；★2.主板芯片：≥英特尔H4100芯片组，3.内存：≥4GDDR4内存；2DIMM槽，最大支持32G；4.硬盘:≥1TB；5.光驱：无光驱；★6.显卡",4,4,4,1]
[3469,"荔湾区龙溪旧村更新改造项目社会稳定风险评估项目评标报告一、基本情况和数据表项目概况：荔湾区龙溪旧村更新改造项目社会稳定风险评估项目：本项目预算金额人民币50万元。开标记录：招标人在规定时间内共收到3家单位提交的投标文件。详见附件：《投标文件接收记录表》。资格性符合性审查情况如下：序号投标单位资格性符合性审查1广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司通过2广东公评房地产与土地估价有限公司通过3广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司通过废标情况说明：无。评标标准：采用最低价评分法评标，详见招标文件。五、经评审的投标人排序序号投标单位投标报价(万元)投标报价排名1广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司4032广东公评房地产与土地估价有限公司4023广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司291六、推荐的中标候选人名单及排序评标委员会根据招标文件的定标原则：评标委员会根据评审结果推荐投标报价最低的前3名投标人为中标候选人，并按报价由低至高进行排序。经评审本项目，广东公评房地产与土地估价有限公司、广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司两家单位报价相同，根据招标文件要求，由评标委员以采用随机抽取方式，确定中标候选人排序。中标候选人排序如下：第一中标候选人为广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司（投标报价29万元）；第二中标候选人为广东公评房地产与土地估价有限公司（投标报价40万元）；第三中标候选人为广东智尚资产评估房地产土地估价有限公司（投标报价40万元）。澄清、说明、补正事项纪要无。签订合同前要处理的事宜及其它无。评标委员会组长：组员：日期：2021年8月6日",0,0,0,1]
[3473,"评分标准序号评分项目分值分配评分办法一监理人员水平及专业配套（40分）总监理工程师（12分）1、总监具有水利部监理工程师执业资格证书且注册专业为机电设备制造的得2分。（提供证书原件核查）2、总监具有水利工程系列高级工程师及以上职称的得4分，工程师职及以下职称得2分。（提供证书原件核查）3、总监具有水利工程造价工程师执业资格证书和一级建造师注册证书的每有1项得2分。最高得4分。（提供证书原件核查）4、总监年龄在35～50周岁之间的得2分，其它得1分。最高得2分。（以身份证复印件为准）专业及人员配套（22分）1、人数不少于2人得6分，少一人扣3分,扣完为止。2、应具备水工建筑、测量等专业人员，每个专业各得3分，最高得6分；3、职称按所配人员最高职称计，其中高级职称每提供一个得2分，中级职称每提供一个得1.0分，助工职称每提供一个得0.5分，最高得4分。4、配备的监理人员（不含总监）中具有中国工程咨询协会颁发的咨询工程师执业资格证书（登记专业为水利工程）的每有一名得2分，最高得4分。（以注册证书或登记证书原件为准）5、配备的监理人员（不含总监）中具有水利工程造价工程师执业资格证书的得2分。最高得2分。（以注册证书或登记证书原件为准）备注：⑴专业及人员配套中不包括总监。注册证及上岗证（4分）监理人员全部具有监理工程师或监理员岗位证（包括水利部监理工程师执业资格证、住建部监理工程师注册证、专业监理工程师和监理员业务培训证等）的得4分；每缺一个扣1分，扣完为止。年龄结构（2分）监理人员25周岁以下和60周岁以上不超过1人得2分，不超过2人得1分，多一人扣1分，扣完为止。二监理大纲25分1、监理大纲内容齐全，重点突出，针对性强得5分；A（优、完全满足、非常合理、针对性强)：4.5-5.0；B（良好、满足、合理、针对性较好）：3.75-4.5(不含)；C（较好、基本满足、基本合理、针对性较强)：3.0-3.75（不含）；D",5,5,5,1]
[3482,"桐西分场林业队河堤护坡工程工程招标控制价招标控制价(小写):479701.11000(大写):肆拾柒万玖仟柒佰零壹元壹角壹分0招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或者盖章)(签字或者盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月21日复核时间:2021年06月21日单位工程招标控制价汇总表工程名称:桐西分场林业队河堤护坡工程标段:第1页、共1页序号汇总内容金额:(元)其中:暂估价(元)分部分项暂估价单价措施暂估价暂估价合计一分部分项工程量清单计价合计395070.4800001.1其中：定额人工费66024.2100001.2其中：定额机械费8297.30000二单价措施项目清单计价合计19668.6400002.1其中：定额人工费7459.3900002.2其中：定额机械费2720.410000三总价措施项目清单计价合计12136.3300003.1安全文明施工费7108.400003.1.1安全文明环保费4972.9900003.1.2临时设施费2135.4100003.2其他总价措施费5027.930000四其他项目清单计价合计000004.1暂列金额000004.2专业工程暂估价000004.3计日工000004.4总承包服务费000004.5招标代理费00000五规费13217.3100005.1社会保险费10438.300005.2住房公积金2643.4600005.3工程排污费135.550000六税金39608.350000七总价下浮00000八工程总造价479701.110000注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。表-040分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：桐西分场林业队河堤护坡工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价分部分项工程费00395070.4801040101002001挖沟槽土方1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土;2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)装车三类土;3.人工挖沟、槽土方三类土深度(2m以内);m3500.510.145075.0705075.072040103002001余方弃置1.自卸汽车运土运距暂定5kmm3409.512.825249.7905249.793040103001001回填方1.机械填土夯实槽、坑;m39121.351942.8501942.854040303002001混凝土基础1.现浇混凝土构件混凝土基础混凝土~换:细石混凝土C20;m3247.975487.18120808.460120808.465040305003001石基础1.浆砌片石基础、护底~换:水泥砂浆M10;m3161.525344.9655719.66055719.666040305005001护坡1.浆砌片石护坡、台阶~换:水泥砂浆M10",2,2,2,1]
[3489,"单位工程招标控制价表工程名称：跃龙中学学思楼、知行楼铁门更换工程标段:第1页共1页序号汇总内容其中:暂估价(元）山分部分项工程量清单计价合计11人工费12材科费[2施工机具使用费14企业管理费16利御心措施项目清单计价合计2,1单价措施项目费2,2总价措施项目费2.2.1其中:安全文明施工播施费武北他项目清单计价合计3.1其中:暂列金额32其中:专业工程暂估价江其中:计日工签，通其中:总承包服务费山规费5税金金额(元)68100.0068100.00I852.321852.321307.31972.666473.25招标控制价合计78398.23【清革大师计价软件江苏版V9.30】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:跃龙中学学思楼、知行楼铁门更换工程标段:第1页共1页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价010802001001质门翻新、原有门框不动，重新打磨清理，两海面漆。2、门扇新做，尺于219cm*76cm(广房尺寸非标，需要施工方自行测量尺门尉厚度47m板材厚度0.8m镀降双面，内加四面40*40mm方管边纸，内启三模一签40*s0mm方管，采用AB防盗锁具内填阻燃棉，蓝灰色油漆面，合页为3m厚三套，三面密封条换新、包含上楼费用楹651030.o066950.0(位010802001002原旧门拆除清资、原旧门拆除清逾2、施工单位自行处理，抵扣拆阶费日必价6510.00650.03010S02001003垃圾外运垃圾清理外运2、运距自行考油项500.00500.0068100.00分部分项工程清单合计单价描施项目清革合计本页小计68100.0合计68100.00[清单大师计价软件江苏版V9.30】总价措施项目清单与计价表工程名称：跃龙中学学思楼、知行楼铁门更换工程标段:第1页共2页序号项目编码项目名称计算基础费率（X）金额（元）调整费率（为）调整后金额（元）备注011707001001现场安全文明施工1307.52山1基本费分部分项工强费+革价播涟项目费-阶税工程设备1.7001167.70l，2标化增加费分部分项工程费+单价播涟项目费-除晓工程设备物[3扬尘污染防治增加2分部分项工理费+单价播涟项目费-除脱工程设备批0.220149.822011707010001工程接质论价分部分项工程费+单价措延项目费-除脱工程设备岔吕011707002001夜间施工分部分项工程费+单价措近项目费-阶晚工程设备然汕011707004001二次数运分部分项工程费+单价播近项目费-阶税工程设备",2,2,2,1]
[3499,"依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：柳陂镇文化旅游扶贫村建筑外围装饰改造工程2、工程地点:郧阳区柳陂镇文化旅游扶贫村3、工程内容:单元门楼建筑外围装饰改造工程二、工程承包范围1、承包范围:单元门楼建筑外围装饰改造工程，具体以施工图纸为准。2、承包方式:包工包料。三、合同工期:1、开工日期:2021年，月26日2、竣工日期:2021，年2月26日四、质量标准工程质量标准:本工程质量要求达到国家或行业的质量检验评定的“合格”标准。五、合同价款合同总价款约了1030000.0元（大写：壹佰零叁万元整)。六、结算与付款方式1、结算方式:（1）工程计量根据施工图纸、设计变更、现场签证及资料据实结算。（2）工程计价合同内已有的或类似的按合同价结算，合同内没有项按《2018年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》及相关配套文件，主材价格根据施工进度接《十堰建设工程造价管理信息》同期信息价调整。（3）最终以审计结算为准。扫描全能王创建三加1□被款2、付款方式:监理及甲方审核通过后，当月15日前甲方按合同支付乙方进度款。（3〕工程完工后，乙方在7个工作日内提请监理及甲方进行竣工验收，验收合格后自验收合格之日起30个工作日内办理结算及付款。七、工程变更及签证1、施工中如需对原设计进行变更，甲方应提前7个工作日以书面形式向乙方发出变更通知，乙方在未收到甲方通知前已经完工，且仍要对原设计进行变更施工的，经甲乙双方签证确认后甲方按照实物计算工程量。变更超过原设计标准或建设规模时，原设计单位提供变更的相应图纸和说明。延误的工期相应顺延。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计，发生的费用或因乙方施工质量问题导致修改和变更发生的费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。4、遇有以下情形之一时，乙方应书面通知甲方给予签证确认:在（1）工程设计图纸改动",0,0,0,1]
[3508,"温州市国有企业采购招标文件项目编号：WZDZCG-20181210Z项目名称：温州赵山渡引水管理处沿线各管理站安保监控系统建设工程项目采购方式：公开招标采购人:浙江珊溪经济发展有限责任公司采购代理机构:温州德臻招标代理有限公司二〇一八年十二月目录目录1第一册通用文本2投标保证金办理注意事项3投标邀请函4第一部分投标供应商须知5一、说明5二、招标文件5三、投标文件的编制6四、投标文件的递交8五、开标和评标9六、授予合同11第二部分合同主要条款14第三部分附件18第二册专用文本39第四部分招标内容及要求40第五部分评标原则及方法69备注：招标文件中有“▲加下划线”的为实质性要求或者条款；带有“★”和黑色字体加粗的，为招标文件的重要内容，请供应商审慎阅读第一册通用文本投标保证金办理注意事项1、投标保证金的缴纳：投标供应商携带投标保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“政采云”平台报名成功后的界面截图（内容含供应商名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖投标供应商有效公章，于采购文件规定的保证金缴纳截止时间前到中心资金结算窗口开具保证金收据2、保证金退付：供应商在收到“政采云”平台的项目保证金退付通知后，携带中心开具的保证金收据复印件、保证金缴纳凭证复印件（盖有财务确认章）和供应商开具的收款收据（盖财务章或者公章）到中心资金结算窗口办理退付保证金手续；亦可邮寄上述资料（邮寄地址：温州市会展路1268号温州市民中心3楼，温州市公共资源交易中心温州银行窗口，曹绿如，电话0577-88928908），邮寄前请先致电登记并自行承担邮寄丢失的风险3、温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心保证金帐户：户名：温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心账号：715000120196666999开户行：温州银行鹿城支行投标邀请函：温州德臻招标代理有限公司受浙江珊溪经济发展有限责任公司委托就温州赵山渡引水管理处沿线各管理站安保监控系统建设工程项目以公开招标方式进行国企采购，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时前来投标1.项目编号：WZDZCG-20181210Z2．项目名称：温州赵山渡引水管理处沿线各管理站安保监控系统",1,1,1,1]
[3512,"议情况记录表》（附件3）。其中。招标人专家代表，秀从广东省绕盒评标里专家库中随机抽取产生。3、评标委员会负责人评标委员会所有成员一致推举评标委员会负责人（即评标委员会组长）。4、各评委的签到情况评委的签到情况详见《东莞市案步竹园污水处理厂三期工程监理投标文件评标委员会专家签到表》（附件2）、《东莞市步竹园污水处理厂三期工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件3）。三、废标错沈说明无。评审情况详见《东莞市察步竹园污水处理厂三期工程监理评标会议一会议情况记录表》（附件3）、《东莞市察步竹园污水处理厂三期工程监理投标文件技术标暗标部分有效性评审表》(附件4-1）、《东莞市察步竹远污水处理厂三期工程监理投标文件技术标暗标部分无效标箭况说明表》（附件4-2）、《东莞市察步竹园污水处理厂三期工程监理投标文件商务标有效性异审表》（附件5-1）、《东莞市疑步竹污水处理厂三期工程监理投标文件商务标无效标情况说明表》（附件5-2）、《东莞市寮步竹园污水处理厂三朔工程监理投标文件技术标明标部分有效性评审表》（附件6-1）、《东莞市察步竹医污水处理广三期工程监理投标文件技术标明标部分无效标情沈说明表》（附件6-2)箱（东莞市案步竹园污水处理厂三期工程监理暗标身份对照凭证审核结果和暗标身份对照表》(附件10）。四、澄清、说明事项纪要看五，五、有效投标文件评审后的投标人]各投标人的投标文件综合评审汇总及排名如下:技术标序号编号综合得分【A78.1741【贵州百胜工程建设咨询有限公司广州高新工程顾问有限公司55.8010区深圳市合创建设工程顾问有限公司79.0734【广州筑正工程建设管理有限公司69,639松标当活加5岭广东重工建设监理有限公司6B北京建大京精大房工程管理有限公司77.985了C深圳市大兴工程管理有限公司62.4788了广东天衡工程建设咨询管理有限公①无效标0G湖南明秦项目管理有限公司89.83山10D上海同济市政公路工程咨询有限公交77.注271L1江西中昌工程咨询监理有限公司77.43612P咸都衡秦工程管理有限资任公司86.00①以上结果依据《东莞市案步竹园污水处理厂三期工程监理投标文件技术标专家评审麦》（附件7-1）、《来莞市步竹远污水处理厂三期工程监理投标文件技术标专家评审汇总表》（附件7-2）、《东莞市紧步竹园污水处理厂三期",0,0,0,1]
[3525,"新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目竞争性磋商文件项目编号：2021-AKSHY-CG010采购单位：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队采购代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司联系人：赵婷联系电话：15009974284二〇二一年七月竞争性磋商文件工程名称：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目招标人：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队法定代表人或授权委托人（签章）：联系人：邓华宏联系电话：15770062893招标代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司法定代表人或授权委托人（签章）：联系人：赵婷电话：15009974284联系地址：阿克苏市工人文化宫一楼113室二〇二一年七月一日特别提示各投标人：在参与本次招标项目投标时，请按竞争性磋商文件中规定的可能导致否决投标条款，黑体字要求的内容逐条响应。若不响应将导致投标失败。目录第一章竞争性磋商公告，-3-第二章供应商须知，-3-供应商须知附表，-5-A说明，-8-B磋商文件，-9-C磋商响应文件的编写，-10-D磋商响应文件的递交，-13-E磋商程序，-14-F授予合同，-19-G磋商失败条件，-20-第三章编写需求及技术要求，-21-第四章合同条款，-22-第五章范本格式，-35-新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目---竞争性磋商文件项目编号：2021-AKSHY-CG010第一章竞争性磋商公告新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目竞争性磋商公告一、项目基本情况项目编号：2021-AKSHY-CG010。项目名称：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目。采购方式：竞争性磋商。预算金额（元）：1140000.00元最高限价（元）：1140000.00元采购需求：电感耦合等离子体发射光谱仪1套包含自动进样器。数量:1。单位：套。简要规格描述：双向观测旋流雾室，Mini炬管，等离子体气流量可设定为8L/min并长期稳定分析工作。合同履行期限：90日历天。本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：3.本项目的特定资格要求：(1)具备独立法人资格的，具有独立承担民事责任能力和良好诚信的合法经营单位。（2）供应商如在“信用中国”",1,1,1,1]
[3526,"评标报告交易编号:黔南公易采(20210805)-0001项目名称:独山县2021-2022学年学前教育儿童营养改善计划营养包采购项目编号:黔南公易采(2021)0411号-1评标时间:2021年09且01旦评标地点:评标室上评标专家:金菊英李杭民朱昌源韦武昌姜亚东、公告发布本项目于在黔南州公共资源交易信息网发布招标公告，于发布更正公告。二、开标情况开标会于2021年09月01日在黔南州公共资源交易中心开标厅7举行。至投标截止时间，本包有7家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下:125ML袋装牛奶180ML序投标袋装牛投标单投标报价奶投标服务期限号位报价(元)报价（单（单价（元）价）(元）独山县欣鑫餐服务期限采取“1+1”模式（即每年中标人所提供的饮服务货物及服务，通过采购人制定质量考核的、没有重九4.211.852.36有限责大事故的，可续签次年合同，但服务期原则上不超任公司过三年）溪郭模否㎡㎡/泸-名(汤额方第1页、共3独山县祠静餐服务期限采取“1+1”模式（即每年中标人所提供的饮服务4.251.85货物及服务，通过采购人制质量考核的、没有重大2.4有限责事故的，可续签次年合同，但服务期原则不超过三任公司年）。贵州唯服务期限采取“1+1”模式（即每年中标人所提供的宇商贸货物及服务，通过采购人制定质量考核的、没有重巴4.251.852.4有限责大事故的，可续签次年合同，但服务期原则上不超任公司过三年）贵州下曰光农产服务期限采取“1+1”模式（即每年中标人所提供的4品配送3.92货物及服务，通过采购人制定质量考核的、没有重1.762.16服务有大事故的，可续签次年合同，但服务期原则上不超限公司过三年）独山县千滋佳服务期限采取“1+1”模式（即每年中标人所提供的5味餐饮2.35货物及服务，通过采购人制定质量考核的、没有重1.82.35管理有大事故的，可续签次年合同，但服务期原则上不超限公司过三年）。三、评审情况1.评标办法：本项目采用综合评分法，评分标准详见专家评分表。2.评标委员会:本项目评标委员会由采购人代表1",0,0,0,1]
[3535,"竞争性磋商文件项目编号：JXZH2021C018项目名称：2021年南昌县（小蓝经济开发区）食品安全突发事件应急演练项目采购项目江西中恒招标咨询有限公司二○二一年七月目录第二章第一章竞争性磋商文件3一、磋商邀请3二、供应商须知6（一）前附表6（二）采购人和供应商9（三）竞争性磋商文件11（四）磋商响应文件的编制12（五）磋商响应文件的提交18（六）磋商18（七）授予合同22★三、合同格式（文本）26★四、采购需求一览表及详细服务要求30（一）采购需求一览表30（二）详细服务要求30（三）商务条款32五、评审标准33磋商响应文件（格式）36一、响应承诺函37二、报价表39三、分项报价表40四、服务要求响应材料41五、商务条款响应材料42六、项目实施方案43七、资格证明文件44八、享受政府采购政策单位相关证明51九、供应商基本情况表54十、对应评标标准所提供的得分文件材料552021年离昌县（小蓝经济开发区）食品安全突发事件应急演练项目采购项目竞争性磋商文件第一章竞争性磋商文件一、磋商邀请项目概况2021年而昌头（小蓝经济开发区）食品安全突发非件应急演练项目采购项目（项目编号:JXZB2021C018）的潜在供应商应在江西省公共资源交易网获取采购文件，并于2021生8且，2且9点30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号:JXZH2021C018项目名称:2021年南昌县（小蓝经济开发区）食品安全突发事件应急颁练项目采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:450000.00元最高限价:无采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币）技术需求或服务要求南财采2021BOOOA7Ld032021年南昌县（小蓝经济开发区）食品安全突发事件应急演练项目次450000.00元详见公告附件合同股行期限:合同签订后至2021年11月30日完成本项目不接受联合体磋商二、申错人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十三条规定:1.1具有独立承担民非责任的能力:1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:1.3具有股行合同所必需的设各和专业技术能力:第3黄江西中恒招标咨询有限公司2021年南昌县（小蓝经济开发区）食品安全突发事件应急演练项目采购项目竞争性磋商文件1.4具有依法",1,1,1,1]
[3543,"模县马恋江双窑河段整治工程施工招标控制价及工程量清单通知（招标编号：GXXB-GCZB[2021]005）各投标人:一、项目名称:横县马密江双窑河段整治工程二、招标编号：GXXB-GCZB[2021]005三、首次公告日期:2021年3月31日四、公布事项（如下):1、本项目的招标控制价为：人民币壹仟叁佰叁拾陆万玖仟捌佰肆拾壹元叁角整（：13369841.30元)本项目的参考成本价为:人民币壹仟壹佰玖拾伍万肆仟玖佰玖拾壹元贰角壹分整（X11954991.21元）2、本项目不考核单价。3、登录全国公共资源交易平台（广西．南宁）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）自行下载工程量清单和图纸，操作流程与下载招标文件相同。五、本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（广西，南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、南宁市公共资源交易平台上发布。六、联系方式招标人:横县水利工程规划建设站地址：横县横州镇荣莉花大道国泰综合楼邮编:530300联系人:秦工电话:0771-7217699招标代理机构：广西兴邦工程管理服务有限公司地址：广西南宁市西乡塘区北湖南路43号优活时代1号楼8层邮编:530000联系人:郭工电话：0771-3389592传真：0771-3389592交易服务部门：南宁市公共资源交易中心监督部门：南宁市水利水电工程招标投标管理站监督电话:0771-3121171.务符房八山招标代理机构:上西必或工程管理服务有限公司（盖单位公章）1ml心2,/话代态;Z试梦（签字）2021年L月日",2,2,2,1]
[3552,"昭阳区凤凰街道办事处第二幼儿园教学楼、守望乡甘河小学教学综合楼建设项目（项目名称）施工招标公告编号：zy20190031.招标条件本招标项目昭阳区凤凰街道办事处第二幼儿园教学楼、守望乡甘河小学教学综合楼建设项目（项目名称）已由昭通市昭阳区发展和改革局（项目审批、核准、备案机关名称或单位名称）以昭区发改社会【2018】31、35号（批文名称、编号及文件等）批准建设，项目业主为昭通市昭阳区教育局，建设资金来自中央专项投资及自筹资金、全面改薄资金（资金来源），资金落实情况：已落实，招标人为昭通市昭阳区教育局项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标2.项目概况2.1项目建设地点：昭阳区凤凰街道办事处、守望乡2.2计划工期：150日历天2.3质量要求：一次性验收合格2.4其他内容：本项目分为二个标段：第一标段：昭阳区凤凰街道办事处第二幼儿园教学楼建设项目，计划投资约722万元；第二标段：昭阳区守望乡甘河小学教学综合楼建设项目，计划投资约748万元（包括招标项目的建设地点、计划工期等内容的详细说明）3.招标范围及招标规模招标范围：设计图纸及工程量清单所包含的全部内容（招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明）招标规模：计划投资金额约1470万元（招标规模应根据《建筑业企业资质标准》中从业标准，包括招标项目面积、高度、跨度、金额等内容的详细说明）4.投标人资格要求投标人必须是在中国境内合法注册企业、具有独立法人资格的单位；具备有效安全生产许可证；当前未被建设行政主管部门取消投标资格；投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉资质条件项目负责人资格：建筑工程专业，贰级注册建造师；拟派项目负责人具备有效的安全生产考核合格证书；/技术负责人：拟派本项目的技术负责人需具有工程师及以上职称；财务要求：2015至2017（年份要求）有效的财务报表企业业绩要求：近三年有类似项目业绩，需提供合同协议书和工程竣工验收登记表项目负责人业绩要求：近三年有类似项目业绩，需提供合同协议书和工程竣工验收登记表人员配备要求：详见《施工现场专业(管理)人员配备表》其他要求：（1）.应具有建设行政主管部门颁发的房屋",0,0,0,1]
[3558,"宝应县2021年度高标准农田建设项目A4标段(射阳湖镇）工程招标控制价招标控制价（小写）4575207.65（大写）肆佰伍拾柒万伍仟贰佰零柒元陆角伍分苏儿建设*理纸闭行限公工理造价咨询企业就业印录招标人：宝应县农业综合开发工程建设处造价否询人:缴县:用1gdqa2aa，4(单介燕近）八上团心有效艺21年09月80日法定代表人法定代表人务话或其授权或其授权y及通3人:宜李成人:(然宇或盖章）恩宁或航童）1三管不式三万编街]人:云北俊础石ZZ复核人:禁断本改行验(派福不店（造体人员签宁盖专出章)苏世建被行签不技别至:2022年02月11延集团有公司/-zc21年1f2月0f日绪;fI小[:2021f[:05月19山复核hI:2021f=06月O1日",2,2,2,1]
[3569,"【表10.2.2-13】专业工程招标控制价费用表单位工程名称：遂昌县妙高街道源口村源口田畈渠道提升改造工程标段：第1页共1页序号费用名称计算公式金额（元）备注1分部分项工程费∑（分部分项工程数量×综合单价）见表10.2.2-161.1其中人工费+机械费∑分部分项（人工费+机械费）2措施项目费2.1施工技术措施项目∑（技术措施工程数量×综合单价）见表10.2.2-162.1.1其中人工费+机械费∑技措项目（人工费+机械费）2.2施工组织措施项目按实际发生项之和进行计算见表10.2.2-202.2.1其中安全文明施工基本费见表10.2.2-203其他项目费3.1暂列金额3.1.1+3.1.2+3.1.3见表10.2.2-213.1.1标化工地增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.2优质工程增加费按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.1.3其他暂列金额按招标文件规定额度列计见表10.2.2-223.2暂估价3.2.1+3.2.2+3.2.3见表10.2.2-213.2.1材料（工程设备）暂估价按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)见表10.2.2-233.2.2专业工程暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-243.2.3专项技术措施暂估价按招标文件规定额度列计见表10.2.2-253.3计日工∑计日工（暂估数量×综合单价）见表10.2.2-213.4施工总承包服务费3.4.1+3.4.2见表10.2.2-213.4.1专业发包工程管理费∑专业发包工程（暂估金额×费率）见表10.2.2-273.4.2甲供材料设备管理费甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额见表10.2.2-274规费计算基数×费率5增值税计算基数×费率招标控制价合计1+2+3+4+5【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：遂昌县妙高街道源口村源口田畈渠道提升改造工程标段：序号项目编码项目名称计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价0101土石方工程11-69挖掘机挖土不装车三类土m373.0537521-72挖掘机挖土装车三类土m316.86631-116机械填土夯实槽、坑m363.52541-94自卸汽车运土方运距1km以内m316.8665土16-3混凝土",2,2,2,1]
[3578,"于田县委宣传部电视采购项目评标报告基本情况一览表招标人名称中共于田县委宣传部招标代理机构名称于田县行政服务和公共资源交易中心项目名称于田县委宣传部电视采购项目采购内容为于田县采购电视一批；（详细参数详见招标文件参数要求）供货地点交货地点：于田县，投标人必须将货物交付至甲方指定的具体地方。要求供货期20天投标供应商的资格要求投标人资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商；2、有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的要求；3、具有良好的商业信誉并且有依法缴纳税收的良好记录（提供近三个月完税证明）；4、提供近三个月公司社保证明；5、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；6、为充分保证完善的售后服务，本项目不接受联合体投标；7、提供产品质量检测报告、国家强制性3C认证证书；8、法定代表人投标需携带《法定代表人证明书》原件及法定代表人身份证原件，委托代理人投标需携带《法定代表人授权委托书》原件及委托代理人身份证原件，开标时未携带的按废标处理；9、投标人在本地区需要有完善的售后服务机构，并提供相关证明材料。招标方式公开招标采购开标时间2021年8月6日11时00分（北京时间）开标地点于田县公共资源交易中心（于田县政府老办公楼一楼）评标方法最低评标价法评标标准详见后附表投标人名单新疆腾驰昊天商贸有限公司、四川长虹电器股份有限公司、于田县恒源农业综合开发有限公司、新疆腾驰昊天商贸有限责任公司、新疆天柽通电子科技有限公司二、投标报价（唱标记录）采购项目名称：于田县委宣传部电视采购项目开标时间：2021年8月6日11时00分（北京时间）三、评标程序四、评标标准评标程序（1）评标标前会议；评标程序（",0,0,0,1]
[3581,"政府采购竞争性磋离文件范本一一货物类某采购单位（以下简称:甲方）通过某代理机构组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定,(成交胜应乏名税)(以下简称:乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法往法规之规定,按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行1,1合同组成部分下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充如果下列文件内容出现不一致的情形,那么在保证接照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:1.1.1本合同及其补充合同、变更协议:1.1.2成交通知书;1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件):1.1.4磋商文件（含澄蒲或者修改文件):1.1.5其他相关采购文件1.2货物序号货物名称规格型号单位数量生产厂商上3sa最ae水1.3价款本合同总价为：工元（大写:人民币元)分项价格:序号分项名称分项价格【23>.ssee象总价1.4付款方式和发票开具方式1.41付款方式:第29页其52页",0,0,0,1]
[3587,"乐山市政府采购服务项目竞争性磋商文件.采购编号：LZC2021-21项目名称：乐山市公共资源交易服务中心物业管理服务采购项目采购人：乐山市公共资源交易服务中心采购代理机构：乐山市政府采购中心2021年06月1/75目录第一章竞争性磋商邀请函，3第二章供应商须知，5第三章响应文件格式，19第四章采购项目服务要求和商务要求，47第五章评审办法，56第六章合同主要条款（草案），722/75第一章竞争性磋商邀请函乐山市政府采购中心依法受采购人委托，对本项目采用竞争性磋商方式采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目竞争性磋商。一、采购编号：LZC2021-21二、项目名称：乐山市公共资源交易服务中心物业管理服务采购项目三、资金来源：财政资金四、采购项目简介（详见第四章）：五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件；本项目是专门面向中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）采购的项目本项目，采购人不接受联合体参加。六、竞争性磋商文件获取时间、地点：（一）报名方式：网上报名,详见《乐山市公共资源交易平台政府采购系统操作手册》(见乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台(http://www.lsggzy.com.cn/pub/webindex.html首页―便民超市―资料下载)进行注册成功后进行报名。（二）报名网址：乐山市公共资源交易服务中心公共服务平台(http://www.lsggzy.com.cn/pub/webindex.html)。（三）报名时间：2021年06月30日9时00分至2021年07月6日17时00分（四）竞争性磋商文件获取：报名后免费下载获取，资格不能转让。七、响应文件递交起止时间：2021年07月12日09:00至2021年07月12日09:30（北京时间），逾期送达的响应文件不予接收。3/75递交地点：乐山市公共资源交易服务中心【乐山市市中区龙游路西段607号（嘉兴路与龙游路交会处：北城峰景三楼）】。八、磋商时间：2021年07",1,1,1,1]
[3596,"评审结果汇总呼号详细标评审结果]2未否决未否次464356.0097.00第2名3未否决3未否决763770.55未否决589000.0870.且第3名第4名第5名6四川中玺工程管理有限公司未否决【未否决363150.00530008．B69,0468、72第6名第下名6未否决316290.0056.C第8名赤否决英9名式未否决5.北256.88第1名宋百获宋否决未否决未行决55元300、00351236、1的.6第!1名未否决47.37第犯名招川跃的项目答理有肥公司66.纠第33名359500.005950010、05班已否决53000、0037",0,0,0,1]
[3604,"扎兰屯市教育局扎兰屯市教育局3所学校热网改造工程蘑菇气中心幼儿园附属工程评标报告评审委员会2021年09月18日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市教育局扎兰屯市教育局3所学校热网改造工程菇气中心幼儿园附属工程（以下简称“本项目）已由以扎发改字[2014]302号、扎发改行审字[2019]27号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市教育局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市教育局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市敦育局扎兰屯市救育局3所学校热必改造工程菇气中心幼儿园附属工程。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月15日，交工日期:2021年11月13日。共计60日历天。2.3标段详情:扎兰屯市教育局扎兰屯市教育局3所学校热网改造工程蓄菇气中心幼儿园附属工程，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）/标段",0,0,0,1]
[3613,"评标报告87.454822950.0091.70",0,0,0,1]
[3622,"湛江市麻章区教师发展中心综合楼项目评标报告评标时间和地点评标时间:2021年09月07日评标地点:广州公共资源交易中心第!9评标室(2F)、评标方法本次评标采用简易评标法。三、开标情况湛江市麻章区教师发展中心综合楼项目开标会于202L年必月必日L0时00分在广州公共资源交易中心继企业务属举行。在投标文件递交的截止时间202L生09且06且上生0元时00分共收到73家投标人递交的投标文件，详见《投标文件递交登记表》。h作10:00招标代理机构广东鼎建工程咨询监理有限公司接招标文件的规定时间举行开标公，开标会上，首先由招标人代表及投标人代表共同检查投标人的投标文件需封情况后按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标报价及其他内容，并记录在案，开标结果由各投标人代表签字确认。接照招标文件规定，“如果投标人法定代表人或其授权委托人递交投标标文件后不参加开标会议的，则视同投标人默认开标会议结果。”本工程的开标全过程由厂东鼎建工程咨询监理有限公司主持，由招标人代表及各投标人代表共同现场见证。开标情况译见:《开标汇总表》和《开标室开标记录表》。四、评标委员会组成评标委员会由二名专家组成，评标专家在广东省综合评标评审专家库中随机抽取。具体评标专家名单如下:评标委员会组长:评标委员会成员:五、投标文件评审情况2021年09月07日09时00分至14时30分在广州公共资源交易中心第L9评标室进行封闭评标工作。评标的全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。1长委员会组长县第!页共2页评标委员会根据《招标文件》的评标细则及本工程《开标汇总表》（见附件），对各投标人进行资格性评审，经评审，G家投标单位通过资格性评审。（详见《资格性审查汇总农》）随后，对通过资格性评审的68家投标单位进行符合性评审，经评审，共有68家投标单位通过符合性评审。（详见《符合性审查汇总表》）。接下来，评标委员会对通过资格性评审和符合性评审的G8家投标单位的投标文件按照招标文件的要求进行评审，由评标委员会根据《投标平均报价P及评标基准价评审表》（见附件）推荐3名中标候选单位如下:第一中标候选人为:广东中邦建设工程有限公司人x投标总报价为:646.925794万元.2357二",0,0,0,1]
[3627,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的投标人优先；（2）商务和技术得分较高的投标人优先；（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.32.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、设计服务期限、质量要求及安全目标；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知前附表3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：a.投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（8）同一投标人未提交两个或以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。（",5,5,5,1]
[3639,"评标结果汇总表项目名称:柳江区新兴工业园柳石路东片区基础设施建设项目-横二路道路工程(0+031.500*0+420)(LJ2021-036)投标报价初步评审详细评审7435435.92通过通过86,80合格97.920.647521190.8181190通过77770.360.35通过通过通过通过通过通过通过合格通过72.90通过合格71.1796.4095.8496.7696.1996.17通过通过通过通过合格68.8095.810.36”西百城泰建筑工程有限公司广西天河建设集团有限公司中河泰华建筑工程有8208466.778209988.378216265.②6通过通过通过62.00合格95.690.35限公司广西鑫开元建设工程有限公司通过通过通过通过合格78.2095.14.7548466.777549988.377556265.267583478.487624700.995.490.3594.640.338243478纸88284700.830955538通过通过74.30合格93.800.3994.190.5391.98广西高宇建设工程有通过通过限公司”西荣华建设工程有7640555通过通过限公司38广西双联建筑工程有7696340.8356340.通过通过限公司2o广西龙辰建筑工程有7766676.8426676.通过通过限公司7878广西长天建设工程有84422537782253通过通过限公司2828第二名:广西百城来建筑工程有限公司",0,0,0,1]
[3648,"清河湾二期项目低压电缆采购招标控制价本次招标项目清河湾二期项目低压电缆采购的控制价为人民币335万元。首/门江苏朵为业袭限202\\军09月3Q一①自1",2,2,2,1]
[3649,"六、授标建议根据评标结果和竞争性磋商文件定标原则，现作如下授标建议:服务内容中标候选人序号单位名称投标报价(元)服务期壹点环境科技（广州）有限公司与广合同签订后9个月第一中标候选人760000.00东环境保护工程职内云浮市大气S02业学院联合体浓度异常偏高的成因诊断与防控对策生态环境部华南环合同签订后9个月第二中标候选人766000.00境科学研究所内以上意见报请备案。。】时评审专家签名:云浮市泰宇招标采购有限公司日期:2021年6月28日",0,0,0,1]
[3663,"中标候选人公示备案表编号：GC532801202100027001招标人景洪市水务局联系人马军0691-2224189联系电话工程名称景洪市河道采砂规划编制（修编）项目招标代理机构云南中竹工程管理咨询有限公司公开招标第4号招标方式招标各案编号景水招备字（2021）开标时间2021年9月15日09:30:00勘察设计招标类别1年5.月获2021年亿月心日至2021公示时间最高投标投标人数量144.00万元综合评估法采用评标办法限价广东珠荣工程设计有限公司拟中标人中标价（元)L420000.0O高级工程师证书编号021401003139张小峰项目负责人职称证书该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人情况如下:投标报价（元)单位名称排序综合得分74.99广东珠采工程设许有限公司-中标候选人第一L420000.00重庆市水利电力建筑勘测设计研65.691436000.00第二中标候选人究院有限公司福建省永川水利水电勘测设计院64.321296000.00第三中标候选人有限公司中标情况说明:无现将该项目中标结果予以公法规的规定，很据《中华人民共和国招标投标法》及租买法律、景洪市水务局和示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人纪检监察部门、交易中心实名书面投诉,景决市公土X/I30337公2联系X心地首部江C公了江斌\\竟》名y)2浏2021年9月15日9月15日202生6以齐略(扫描全能王创建广",0,0,0,1]
[3666,"3一",0,0,0,1]
[3675,"广州市自来水有限公司2021～2023年度球墨铸铁管材及管件采购公开招标项目（第一包）（第二次招标）评标报告项目名称：广州市自来水有限公司2021～2023年度球墨铸铁管材及管件采购公开招标项目（第一包）（第二次招标）项目编号：JG2021-2157评标时间：2021年8月17日（星期二）上午10时00分评标地点：广州公共资源交易中心第20评标室见证单位：广州公共资源交易中心业主单位：广州市自来水有限公司招标代理：广州峤达咨询服务有限公司一、招标基本情况广州市自来水有限公司2021～2023年度球墨铸铁管材及管件采购公开招标项目（第一包）（第二次招标）于2021年7月24日00时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告。二、评标办法采用综合评估法，评标委员会首先对投标人进行初步评审，对通过初步评审的投标文件进行商务、技术、投标报价等综合评审。最后评标委员会按照招标文件评分标准，计算各有效投标文件的总分，并按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。三、收标和开标该项目于2021年7月24日00时00分在广州公共资源交易中心发布招标1公告，于2021年7月24日00时00分至2021年8月16日10时00分在广州公共资源交易中心平台公开接受投标单位网上投标登记及递交电子投标文件。至投标截止时间止中心平台共收到6家投标单位：1)新兴铸管股份有限公司、2)高平市泫氏铸管有限公司、3)安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、4)福建台明铸管科技股份有限公司、5)圣戈班管道系统有限公司、6)国铭铸管股份有限公司进行网上投标登记。其中高平市泫氏铸管有限公司未成功递交投标文件和因投标人原因造成投标文件未解密，不进入开标环节。其余5家投标单位均成功于2021年8月16日10时00分在广州公共资源交易中心第05开标室进行开标。开标前，按照招标文件要求，由招标代理人员现场摇珠确定计算评标参考价的下浮点数X=3.5（X从2、2.5、3、3.5、4、4.5、5中随机抽取），详见《开标汇总表》。开标过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。四、评审专家名单由广州公共资源交易中心从专家库随机抽出5名社会专家组成评标委员会。评审专家组长：评审专家成员：五、评审情况按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对5家投标单位的投标文件进行形式、资格、响应性审查",0,0,0,1]
[3686,"Z密江油二式娄理《够设启验强各够部务子7冠亚逊场（型)好涨S1587CO吕[OO60IS到哈)公房心二效∞凹S比2率缺工格习夷弊式且苏三巡社翁各期绎群x射e8*00′0086z8000099c800′000068《0“*6知9L9心1(山分C建近社（张）协黎蓄工（g）邀可价游念标池磁贤出为沃艺2色社心)2(游",0,0,0,1]
[3692,"60%。当各评审专家签字:推荐理由一\\1\\采购项目预算采购资金来源采购项目名称务会本项目中沛资被军主”采购单位一、项目基本情况《子年面曼驻Z磁涨斗群非脑改划》罐部丝招或邀过库闽向配司定独益祥(幸道除团构公2(本恢单渔工军相3公对夷鲁只际;孙专蔡轻非滋6600000.00元财政资金阜阳市第三中学邀请单位评审专家推荐意见厂一乙2/年:-7(7月～0目旗孙料一工AA视勐毕革潜中三团有工察健z?肆耕士煤业隔石健巫补替耕Y磁出·面君基群里针订甲层z焉身串止吐Y脑‘副z赫买年肆非里针潮车串此世Y缅改难张·g毕陷社山峡是狐陈浪我志蔡G彩继四神协考泵巫卧导高﹝-亚业船滋PZ基事重动陷午身串收吐Y磁出己游考二+钩际梁材专蔡目近刊书一工叫H融斗助科中三锁有50%。当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于维荐供应商总数的采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应节面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判或者询价根据《政府乘购非招标采购方式管理办法》第十二条规定：采购入和评审专家分别采购人签字:、推荐理由11]二、拟推荐竞争性谈判邀请单位采购项目预算采购资金来源采购项目名称采购单位项目基本情况阜阳三中校史馆布展设计施工一体化项小a从>产应上实币3,简有左设函昂四b它布过辽二方委傲柴饰实上在己冠企式600000.00元财政资金阜阳三中校史馆布展设计施工阜阳市第三中学邀请单位采购人推荐意见2Z2一体化项目目月年3竞争性谈判%日义)",0,0,0,1]
[3701,"江莫乙:炉艺“它工菲阳醉00·0269′8c6I接溪000269′81c6I串监签才秘签盖骤￥泰000269“81c&6I巴辽身影轻延最四国出围即但辽凯身强早即邹以田匙台和乙内江算8幻室心乙公韦响的00L200′2200′22邺泛00L200‘L200‘LZ辽艺瀚芝盖%￥本00L200°≥200′L2巴辽身影轻延最四国出围即但辽凯身强早即邹以田匙自和云内品房之0s?江算韦阳鲜37法0g80gg#0g*自米2辽艺瀚塑盖疼烫0gS0g管但辽副身务淄早咨匙鄞丰出匙自冶宜汝00‘9200‘920g°≥2巴辽身影轻延最四国出围即常。丝建C受品“S62ˇ乙L泌ˇ6F石惠款平号溉层8②=920g'8名位思RZ祥[00200‘L200‘L2名昆平女00′0乙69′8IG8”ˇ6[对黄平被圆逻五工登习层四沙入然段验)0人前身祖基当昌鄯出沈办信公“名计∞c区罗警江元丝江2终二想上级.L仍处法洲松沙歌军吾验副图妥邵艺型二郊娄建“击-坪击一(X/工)U涨班被00“0000I#00‘00S00*g“S90GS8班牙四重迎征巴辽加斗务年瓯邢国国印的疑巴辽加毕务强早当马勤早的其巴辽凯毕料区辛韦工料又些禁以出。(二红【>°0义引石部汤祖2工SG6出的拟刘他K列洛公栏江递浙长首式凯另邓审祈巨辽副耳J图翠韦工歌x应众包二公登湘伽致心阿北化小邯出《汕在知N泓县室封X瑶平中三真(密初政击社监或越动",0,0,0,1]
[3709,"工程量清单报价汇总表序号项目名称总价(元)备注100100一般项目清单756577.3100500防护工程30514394100600设计费200000不可竞争费100700勘查、测量费100000不可竞争费投标总价31570971.3工程量清单报价表序号项目名称总价(元)备注100100一般项目清单100100103001保险费154860.3100100104001安全文明施工费457717不可竞争费用100100105001临时设施费0100100106001预制厂建设0100100107001临时道路90000100100108001临时用电18000100100109001临时用水18000100100115001竣工文件编制18000工程量清单报价表序号项目名称单位工程量投标报价(元)综合单价合价100500防护工程100503005001填筑二片石垫层方5523352.6669950738921947780100503027001填筑袋装砂堤心（450g/㎡机织复合布（300g/m2机织布+150g/m2无纺布））运距在5公里内，无论实际运距多少，结算时均不作调整。方113684124.96256157635514206244100503014001铺设混凝土软体排（联锁块软体排）平方12050157.1142857142861893227100503023001填筑护坦、护坡、护脚块石（300-500kg大块石）方21310358.1290640394097631730100701038002预制混凝土扭王字块（含预制、运输、安装）块32971466.609852216754835413工程量清单报价汇总表序号项目名称总价(元)备注100100一般项目清单100500防护工程100600设计费200000不可竞争费用100700勘查、测量费100000不可竞争费用投标总价备注：安全文明施工费、设计费及勘查、测量费作为不可竞争费用，各投标单位报价时不可改变金额，否则作废标处理。工程量清单报价表序号项目名称总价(元)备注100100一般项目清单100100103001保险费100100104001安全文明施工费457717不可竞争费用100100105001临时设施费100100106001预制厂建设100100107001临时道路100100108001临时用电100100109001临时用水100100115001竣工文件编制工程量清单报价表序号项目名称单位工程量投标报价(元)综合单价合价100500防护工程100503005001填筑二片石垫层方5523100503027001填筑袋装砂堤心（450g/㎡机织复合布（300g/m2机织布+150g/m2无纺布））运距在5公里内，无论实际运距多少，结算时均不作调整。方113684100503014001铺设混凝土软体排（联锁块软体排）平方12050100503023001填筑护坦、护坡、护脚块石（300-500kg大块石）方21310100701038002预制混凝土扭王字块（含预制、运输、安装）块3297",3,3,3,1]
[3710,"E.7招标控制价扉页黄土塘公共绿地与公共配套设施建设项目工程招标控制价招标控制价（小写）：9246717.58（大写）：玖佰贰拾肆万陆仟柒佰壹拾柒元伍角捌分招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：E.13单项工程招标控制价汇总表工程名称:黄土塘公共绿地与公共配套设施建设项目第1页共2页序号单项工程名称金额分部分项单价措施总价措施绿色施工其他项目销项税额人工材料机械其他管理其他管理利润人工材料机械其他管理利润1黄土塘公共绿地与公共配套设施建设项目9246717.58867645.383551539.251175773.041119155.01312762.65162998.4480817.5346099.126230.977803.583993.9911735.77297706.26838938.01763490.441.1包干价1117065.4953560.561525.759597.5410146.8492234.761.2机械土石方、建筑垃圾外运1166560.3218708.781706.14898591.8863135.6427570.281615.6548247.8610596.4296321.491.3桩基及边坡支护工程1938510.94150210.581119137.12200777.61100997.8144104.2440986.6421767.844095.964592.962005.532701.8769471.317608.42160060.541.4道路工程1554606.07185916.81021283.249783.2652290.1137709.5810510.277052.351094.74776.13559.742187.1242989.0914121.23128361.971.4.1拆除工程25736.93986.9820131.4878.55633.8136.21711.69233.782125.071.4.2市政道路工程1528869.14184929.821021283.229651.8651411.5637075.7710510.277052.351094.74776.13559.742150.9142277.413887.45126236.91.5A1、B1、B2绿地508387.55182614.17177727.373444.6322162.6519465.2110913.4515005.537185.8548.241398.57681.79705.8419939.754617.9341976.951.5.1包干价25136.7621457.534.331341.09228.332075.511.5.2建筑工程199415.1844464.4993729.26821.79550.364170.4411662.14642.44435.881150.07502.22273.819734.741811.3816465.471.5.3装饰装修工程257172.25129323.5672047.832573.61705.158484.136118.263343.432543.36112.36248.5179.57361.097562.312336.0221234.411.5.4仿古木作工程26663.368826.1211950.2849.321430.72624.7536.611301.61242.22201.561.6园林景观绿化工程1154442.38188356.9731081.512925.2410767.2547532.5327971.821629.8228368.4610486.3695320.921.6.1绿化工程825576.83122768.01532618.379538.13888935240.619948.361166.419742.747499.1168166.89E.13单项工程招标控制价汇总表工程名称:黄土塘公共绿地与公共配套设施建设项目第2页共2页序号单项工程名称金额分部分项单价措施总价措施绿色施工其他项目销项税额人工材料机械其他管理其他管理利润人工材料机械其他管理利润1.6.2景观工程110074.0529039.0160373.27337.374756.582692.75155.522629.66999.869088.681.6.3市政工程203354.8831862.31131720.841520.831878.256868.344953.15286.095627.31847.1716790.771.6.4边坡防护工程15436.624687.576369.021528.91667.01377.5621.81368.76140.221274.581.7排水工程432721.3364414.08262476.743273.0513734.789904.7714315.0910093.13492.031035.92746.93608.7811965.663930.6135729.281",2,2,2,1]
[3719,"验监",0,0,0,1]
[3732,"分装室配备了2个通凤棚，整体防护能力为20mmPb通风碣内配有机被排风装置，经放射气体活性类过滤器过德后，接入棱医学科通风系统，总排放口位于楼顶上方，高于屋面服碳室、*”I储源室内有通风口，配有机排风装置，经放射气体活性炭过滤器过滤后，接入核医学科通风系统，总排放口位于楼顶上方，高于屋面医院在相关场所配有放射性废物收集与衰变箱，留况室、SPECT-CT注射侯诊室、甲癌病房等场所配备了防护屏，防护能力为10mmPb核医学科工作场所南区和北区各配套建有自动化放射性废水处理系统,2.核医学科工作场所按控制区和益各区实行分区管理3.医院配备了2台辐射检测仪，核医学科配备了2合表面污染仅、7部个人剂量报警仪三、《保管理制度落实情况:1.医院设置专职机构辐射安全委员会，负责放射性同位素与射线装置的安全和防护工作;签订了辐射工作安全责任书，明确法定代表人刘既森为辐射工作安全贡任人制定了《放射设备维护维修制度》《放射防护培训计划》《SPECT/CT仅器操作规程》《PET/CT仅器操作规程》《放射同位素使用登记制度》《整测方案》，编制了《辐射事故应急处理预案》，组织了应急演练2.项目配有6名辐射工作人员，均取得了辐射安全与防护知8",0,0,0,1]
[3736,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：芜湖综合保税区智能保税仓建设项目（一期）-仓库土建部分序号汇总内容金额（元）其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费2措施项目费2.1夜间施工增加费2.2二次搬运费2.3冬雨季施工增加费2.4已完工程及设备保护费2.5工程定位复测费2.6非夜间施工照明费2.7临时保护设施费2.8赶工措施费3不可竞争费3.1安全文明施工费3.2环境保护税4其他项目4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金6工程造价=1+2+3+4+5测评合格编号：2018JS-05【神机造价软件V60安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：芜湖综合保税区智能保税仓建设项目（一期）-仓库土建部分序项目编码项目名称项目特征描述计工程量金额（元）量综合单价合价其中号单定额定额暂估价位人工费机械费厂房A土(石)方工程1010101001001平整场地1、土壤类别：详见地质勘察报告或现场勘探2、土方平衡运距自定3、弃土运距：自定4、其他未见说明详见图纸及规范m2131912010101004001挖基坑土方1、土壤类别：详见地质勘查报告2、基础类型：基坑及基槽土方3、挖土深度：详见图纸及地质勘查报告4、土方开挖方式：投标人勘察现场,自行考虑5、土方的弃土场和弃土运距：投标人自行勘察现场,运距自行考虑6、土方开挖工程量按基坑开挖（含放坡）计算，施工单位投标时应自行考虑基坑支护等危大工程施工费用,综合单价包干m31698.413010103001001回填方1、素土回填2、土质：满足设计要求3、密实度：满足设计要求4、土源及运距：投标人勘察现场,自行考虑5、回填方式：投标人勘察现场,自行考虑6、场内土方倒运回填投标人结合图纸，踏勘现场后综合考虑6、其他未见说明详见图纸及规范m3811.424WB010101013001余方弃置1、余方弃置2、运距：投标人勘察现场,自行考虑3、其他未见说明详见图纸及规范m3886.095WB011614004001建筑垃圾外运1、建筑垃圾外运2、运距：3KM3、为暂定量，实际工程量按实结算m350基础6010404001001基础垫层1、混凝土强度等级:C15素砼2、厚度：100mm3、其他未见说明详见图纸及规范m359.987010501003001独立基础1、混凝土强度等级：C30商品砼2、粒径：见施工图3、其他未见说明详见图纸及规范m3215.78010502001001矩形柱1、混凝土",0,0,0,1]
[3745,"吉林省长白森林经营局向阳川林场转型发展项目竞争性磋商文件采购项目编号：DRSB[2021]-JL06采购人：吉林省长白森林经营局采购代理机构：吉林省德润工程项目管理有限公司2021年5月27日吉林省长白森林经营局向阳川林场转型发展项日竞争性磋商文件采购项目编号:DRSB[2021]-JL06宙阅意见表采购人审阅意见采购人：吉林省长白森林经营局采购代理机构：吉林省德润工程项目管理有限公司2021年5月27日目录第一章磋商公告，1第二章投标人须知，3一、投标人须知前附表，3二、总则，8三、磋商文件，9四、响应文件，10五、磋商前准备和磋商程序，14六、签订及履行合同和验收，15七、磋商纪律要求，17八、询问、质疑和投诉，18九、其他，18第三章评标办法，19一、总则，21二、评审方法，22三、评审及磋商程序，22四、本次采购活动终止，33五、确定成交人，33六、评审专家在政府采购活动中承担以下义务，33七、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律，34第四章合同条款及格式，36第一节通用合同条款，36第二节专用合同条款，36第五章工程量清单，69第六章图纸，",1,1,1,1]
[3752,"招标文件（第二册）招标编号：0625-184018205132/02招标内容：全自动内镜清洗机采购单位：衢州市人民医院浙江省国际技术设备招标有限公司2018年12月26日第五章招标邀请日期：2018年12月26日招标编号：0625-184018205132/021.浙江省国际技术设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受买方委托，邀请合格投标人就全自动内镜清洗机项目下列货物的采购和有关服务提交密封投标：招标设备和数量：全自动内镜清洗机壹套主要技术规格：详见第八章技术规格及配置要求2.有兴趣的合格投标人可在浙江省国际技术设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件3.招标文件领购开始时间：自发布公告之日起招标文件领购结束时间：2019年1月15日获取招标文件方式：现场领购或邮购招标文件领购地址：浙江省国际技术设备招标有限公司招标文件售价：每份300元人民币或50美元；售后不退邮购须另加50元人民币购买标书地点：浙江省国际技术设备招标有限公司1408室4.投标截止时间（开标时间）：2019年1月16日10:00（北京时间）5.开标地点：杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1412室6.各投标商务必在开标前在中国国际招标网站（）免费注册成功并通过年审招标机构名称：浙江省国际技术设备招标有限公司详细地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层联系人：林财，马菊美开户银行：中国工商银行杭州分行武林支行帐号：1202021209006759843电话：0571-85860240，85860232传真：0571-85860230第六章投标资料表本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准条款号内容说明1.2招标人：衢州市人民医院地址：衢州市钟楼底2号联系人：郑主任、张主任电话：0570-3058766、3055177传真：/电子邮箱：848339655@qq.com招标代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司地址：杭州市凤起路334号同方财富大厦14层联系人：林财、马菊美电话：0086-571-85860240、85860232传真：0086-571-85860230电子邮箱：lincai800@qq.com1.3项目名称：衢州市人民医院采购全自动内镜清洗机项目概况：/资金来源：自筹招标文件6.1投标人对招标文件提出澄清问题的截止时间：投标人对招标文件若有疑问，请于2019年1月4日16时00分前以书面形式（可传真到0571-85860230",1,1,1,1]
[3762,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1中色科技股份有限公司61.6260.6264.6264.6257.6261.8232中机十院国际工程有限公司67.8166.8167.8168.8160.3166.3123沈阳铝镁设计研究院有限公司76.3275.3279.8281.8275.8277.821评标委员会全体成员签名：谷文宏周全营徐小朝刘杰刘书荣评标时间：2021年3月1日打印时间：2021年03月01日",0,0,0,1]
[3771,"联系人:文小电话:17622958391电子邮件:1762295839l@l63.com[刘面招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）（签名）招标人或其招标代理机构:（盖章）“",0,0,0,1]
[3775,"评标报告项目名称招标人新疆埋上学院符合性评审最终报价搜标人名称是否通过评标得分拜名（元）许标委乌鲁木齐宝通达贸易有限公司通过l6&i600,0072.435员会评由结知阿克苏白帆实验仪器设备有限公司通过L681860.0074.96己新疆科诺达教学仪器设备有限公司证过[580000.0086.12代中标候选人中标候选人名称第一中标候选人新强科诺达教学仪需设备有限公司推荐的标候芝第二中标候选人阿克苏白帆实验仪器设备有限公司第三中标候选人乌鲁木齐宝通达贸易有限公司评审意经订标委员会-致评议:纸疆社道达兹学公器设备在退公已响似招标文件，推荐为第-中见标候远人:评标委兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见防件县员会全方宽体成员浏海杰委1岛财宰签字根据招标文件中规定约评标办法和评标委员会的淮荐意见，玄兹推荐新强科诺达教学仪器设备有招标人限公司为第一中标候选太中标价为:1580000.00元,大写:省佰伍拾捌万元整:定标意见招标人公章:法定代表人或其投权委托人（盖章或祭字202T午8月16日监督人孟文基公证人宏灵资本冠其员说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[3780,"授权委托书本授权委托书声明：我系公司的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，参加本次寄庄里整洁村景观工程-景观、绿化的明标明投投标工作，代理人在招投标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。特此委托。授权委托单位：(盖章)授权委托人：(签字或盖章)代理人：（签字）身份证号：联系电话：电子邮箱：委托日期：年月日",0,2,0,0]
[3789,"汕监梁急税简服务中心全过程工程咨询服务BZX121标）评标办法评标办法前附表招标公告与本章评标办法内容不一致的，以本章为准。条歌号评审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标文件的数据电文“电子招投标交易平台”可接受的数据电文格式，数字证书认证符合要求联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头方暗标符合招标文件第二章有关暗标的编制要求报价唯一只能行一个投标文件及行效报价（招标文件要求提交备选投标的除外)21,1形式评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.1.1项规定服务范围符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准投标报价1、不低于成本2、不高于招标文件设定的总价最高限价及分项最高限价投标有效期90天投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第四章“合同条歌及格式”规定其他无本章“评标办法”第3.2.2条所列情形条款号条款内容编列内容技术部分（暗标）30分全过程工程咨询服务实施方案:30分项目总负责人:7分人员（除项目负责人以外）的配置:23分投标报价:30分业绩：6分2.2.1分值构成（总分100分）商务部分70分条款号评分因素评分标准全过程工程咨询服务总纲评价（3分）对全过程工程咨询服务总纲内容齐全性、结构完整性评审，是否重点突出、符合规范，针对性强（3分)全过程工程咨询服务组织方案（3分）对全过程工程咨询服务组织方案的项目组织架构、项目管理体系评审，拟投入的资源配置是否科学、合理、高效，制度建设规划是否针对性强。《3分）22.2全过程工程咨询服务实施方案评分标x（30分）亿工程监理（10分）（1）监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强:（2分）（2）质量控制方系:①粮食仓储区工程质量监理控制方案（1.5分）:②物资储备库及应急服务中心",5,5,5,1]
[3798,"不剑服务类采购公开招标文件项目名称：新塘镇垃圾分类减量处置项目项目编号：0877-18GZTP01Q588采购人：广州市增城区新塘镇人民政府采购代理机构：广东广招招标采购有限公司二零一八年十二月温馨提示（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒如有不一致的地方，以招标文件为准）如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内一、为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达开标地点二、投标文件应按顺序编制页码三、请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封四、请正确填写《开标一览表》，并与《投标保证金缴纳凭证》一同封装在单独的唱标信封当中五、如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执六、照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件购买了招标文件的公司如不参加投标，请在投标截止时间前以书面形式通知招标代理机构七、为确保招标结果的顺利发布，请各投标人报名成功后自行到广东省政府采购网八、（http://www.gdgpo.gov.cn/）进行供应商注册（已成功注册的不需重复注册），注册详情可点击（http://www.gdgpo.gov.cn/workEnchiridion.do）注册过程中如有疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-83726197、831885500、83345601如有疑问，供应商可将问题通过邮件的方式或直接联系具体的项目负责人九、以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际招标项目要求有不一致，以招标文件为准十、2广东广招招标采购有限公司编制目录温馨提示2第一部分投标邀请4第二部分采购需求书7第三部分投标人须知17一、说明18二、招标文件19三、投标文件的编制和数量20四、投标文件的递交22五、开标、评标定标23六、质疑27七、中标服务费28八、合同的订立和履行29九、适用法律30附表一：资格性审查表31附表二：符合性审查表31附表三：商务评分表32附表四：技术评分表33第四部分合同书格式34第五部分投标文件格式403第一部分投标邀请广东广招招标采购有限公司受广州市增城区新塘镇人民政府（采购人）的委托，对“新塘镇垃圾分类减量处置项目”进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商",1,1,1,1]
[3806,"竞争性谈判文件谈判小组确认函一、项目基本情况采购单位德保县农业农村局采购项目名称德保县燕峒乡利电村坡洲屯农田水利道项目项目编号BSZC2021-J2-240133-GXYL项目资金来源财政性资金采购预算控制价人民币登佰壹拾万零伍仟元整（￥105000.00元）竞争性谈判文件共98页二、法律依据第三十八条“采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程《中华人民共和国政序:（二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈府采购法》判内容、合同革案的条款以及评定成交的标准等事项。第八条“竞争性谈判小组或者询价小组在活动过程中应当《政府采购非招标采履行下列职责:购方式管理办法》（一)、确认或者制定谈判文件、询价通知书。”三、谈判小组意见我谈判小组已对竞争性谈判文件的谈判程序、谈判内容、采购合同的条款以及评定成交的标准进行审核确认。2021年07月06日根据《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十二条、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第六条相关规定，采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请不少于三家符合相当资格条件的供应商参与竞争性谈判或者竞争性磋商的采购活动，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应畜总数的50%供应商推荐意见表日期:2021年07月06日采购单位德保县农业农村局项目名称德保县燕峒乡利屯村坡洲电农田水利道项目项目编号BSZC2021-J2-240133-GXYL采购预算控例价人民币壹佰壹拾万零伍仟元整（￥1105000.00元）《德保县燕峒乡利屯村坡洲屯农田水利乘道项目》项目对竞标人的资格要求为:1.满足《中华人民共和国致府采购法》第二十二条规定:：2.落实政府采购政策需满足的赁格要求:无。3.本项目的特定资格要求:3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有国内注册独立法人资格，具备水利水电工程施工总承包参级（含委级）以上资质，并在人员、设备、资企等方面具有相应的施工胞力的施工企业:福投入的项目经理具备水利水电工程专业贰级以上（含贰级）或建筑工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格，具有初级及以上技术职称（含初级），并托投标单位资质有安全生产考被合格证书（B类），且未担任其他在建工程项目的项目经理:3.2列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名革及其他不",0,0,0,1]
[3815,"E.6：招标工程量清单扉页湘潭县排头乡严冲中学食堂及附属工程建设项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)0000法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：2021年05月26日",3,3,3,1]
[3821,"天康制药（苏州）有限公司动物疫苗研发生产新建项目方案设计及施工图设计项目最高投标限价本项目最高投标限价为：伍佰万元整。（¥5000000.00）新疆招标有限公司2021年8月27日",2,2,2,1]
[3832,"塑式以涪陵区2021年度珍溪镇高标准农田建设项目（五标段）华2社标%D工程量清单限价表数量单价限价(元)合计地序号工程或费用名称第一部分建筑工程单位2127土地平整工程（量)新修下曲坡道个260.00]主方开挖的2.6点27功司填夯实盖的注。齐6,99阜路石垫层以2[8,6(O0m块石层m法违，面经必业系溉与排水工程L77707（1)新建盖板沟（1.2mx0.8m*2.0m盖221292.41d3037方开挖翁3722、2，”1g7比方回技E9,6[7吕C20砼底版式7670,3G687现混C20沟型213,1731.1165818央石基础曲部】09、389,377792汕省缝19,9[27.6]255弃土散运（含lka运距)曲2的278870式预削C20筋空心版m必6s8,7650[预制C20钢筋砼板运输曲79.921t,8山邵1C鹤筋制作安装S,59127253.5562318[2)所建盖板沟（1.2mX1,0m*2,0m盖21d16.52f92919白方开挖负学g3gd2.72骏土方回预139.219.48[2Z20砼底板出210办670.C㎡6998混C20淘压278.73L。12085监块石无础m2208。889.38129e哈/充土散运（含lla运罪）m必800,7.8862g1但强经m拟20,8L22,62GG/预制C20钢筋砼版m83,6688,767523预制C20钢筋砼板运输88。61d.8123910|够筋制作安装8.97867253.5日[6612C2)新建盖板沟（1.2mx1.2m*2.0m面容16[L,08587土方开挖m2180062,7≤8i;方回报式30a,7619,4时593式C20砼底板曲166,670.37江L≤请现混C20沟业m681.8/731.13xs88与块石基础盖832.43S9.3129弃土散运（含lla运罪）m1485.7.88175伸整猫m283.2)127.614262式预制C20筋砼板前必132.96688.7过。9预制C20钢筋砼板运输盖法132.9时1t.8江元10们筋别作实装七11.29327253,51o367e兰出恒道路工径327890（[）维修田同道3.5mC砼）曲29552.2.160l.4g许0m路石格层施1073,13.5158忆200mmJC26混凝土面层盖1o16.c136,913901式路床延压盐1073.o)2.89SLo[主方无挖盖必30a的2,7S涪陵区2021年度珍溪镇高标准农田建设项目《五标段)工程量清单限价表序母工程政费用名称单位数量单价限价【元)台计益9望经m艺20,20127.61259（2)(浙建生产路(",3,3,3,1]
[3833,"2021年广西广播电视信息网络股份有限公司北海分公司数字广西“广电云”村村通户户用工程勘察设计服务采购项目（项目编号:0633-2140426E4964）中标候选人公示（招标编号：0633-2140426E4964%公示结束时间:2021年09月07日一、评标情况数字广西“广电云”标段(包)[001]2021年广西广播电视信息网络股份有限村村通户户用工程勘察设计服务采购项目六≤上1、中标候选人基本情况//T5主氏型投标报价:详见中标候选人第1名：中国通信建设集团设计院有公设计技术质量标准和公告内容，质量符合国家、省（自治区）、行业规会现行技术规范、规程要求。，工期/交货期/服务期：730天;中标候选人第2名：广西通信规划设计咨询有限公司，其他类型投标报价：详见公告内容，质量：符合国家、省（自治区）、行业规定的有关工程设计技术质量标准和现行技术规范、规程要求。工期/交货期/服务期：730天:中标候选人第3名：中通服中睿科技有限公司，其他类型投标报价：详见公告内容，质量：符合国家、省（自治区）、行业规定的有关工程设计技术质量标准和现行技术规范、规程要求。，工期/交货期/服务期：730天;2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(中国通信建设集团设计院有限公司）的项目负责人：//;中标候选人(广西通信规划设计咨询有限公司)的项目负贡人：//;中标候选人(中通服中睿科技有限公司)的项目负责人：//;3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(中国通信建设集团设计院有限公司）的资格能力条件满足招标文件要求;中标候选人(广西通信规划设计咨询有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求:中标候选人(中通服中容科技有限公司)的资格能力条件:满足招标文件要求;二、提出异议的渠道和方式投标人如对中标结果公示有异议的,可以在中标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出，逾期将不再受理。三、其他项目.名称2021年广西广播电视信息网络股份有限公司北海分公司数字广西“广电项自编号0633-2140426E4964云”村村通户户用工程勘察设计服务采购项目项目内容采购参与广西广播电视信息网络股份有限公司北海片区数字广西“广电云”村村通户户用工程中干线光纤网、光纤分配网、管道专项工程的勘察设计工作设计单位2家。招标方式公开招标公示开始日期2021年9月3日公示截止日期2021年9",0,0,0,1]
[3844,"晴隆县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目采购招标评标报告Cql202106306390449431目录一、基本情况一览表二、评标委员会成员名单三、评标方法和评标标准四、投标文件初步评审结论一览表五、投标人排序及推荐的中标候选人名单六、澄清、说明、补正事项纪要七、其它情况记录2一、基本情况一览表招标人名称睛降县职业教育培训中心招标代理机构名称贵州君和招标代理有限责任公司项目名称聘降县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目采招标范围开标时间2021/8/610:00:00开标地点不见面开标室机位十2021/8/610:00:00评标地点评标委员会负责人陈武与评标活动有关工作人员北京格润轩文化发展有限公司北京华文书海图书批发有限公司北京天诺书源文化发展有限公司投标人名单北京世纪摆渡人图书发行有限公司2021-08-0612:45:28二、评标委员会成员名单项目名称:睛隆县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目姓名职务专业技术职称或者执业资格在评标委员会活动中担任的工作招标人或者招标代理机构的代表有关技术、经济等方面的评标专家陈式经济、技术标评委黄小兵经济、技术标评委李景围经济、技术标评委方祖彬经济、技术标评委(淮明经济、技术标评委三、评标标准和评标方法项目名称:睛降县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目评标办法:黔西南采购综合评估法详见招标文件四、投标文件初步评审结论一览表项目名称：睛隆县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目采废标情况投标人名称废标原因投标文件符合招标文件要求的投标人序号投标人名称/北京格润轩文化发展有限公司2北京华文书海图书批发有限公司3东方锋创（北京）文化传媒有限公司4北京天诺书源文化发展有限公司五、投标人排序及推荐的中标候选人名单项目名称:睛隆县职业教育培训中心图书及图书柜(桌）等采购项目!北京华文书海图书批发有原公司2北京格润轩文化发展有限公司3北京天诺书源文化发展有限公司投标人排厅1东方锋创（北京）文化传媒有限公司排序投标人名称第1名北京华文书海图书批发有限公司第2名北京格润轩文化发展有限公司推荐的中标候选人第3名北京天诺书源文化发展有限公司根据上述中标候选人名单，是并依招标人授权，评标委员会确定本次招标的中标人为:北京华文书海图书批发有限公司评标委员会成员(签名)成-普12予强门融滋羽8六、澄清、说明、补正事项纪要本纪要是对评标委员会",0,0,0,1]
[3850,"广州市自来水有限公司2021年度中口径智能水表（基表为超声表》公开招标项日（第二包）评标报告（复核）由广州重自来水有限公司组织的广州直自来水有眼公司2021年度中口径智能水表基泰为超产表）公开招标项且第二包〕招标项目，已委托广东科信工程管理有限公司在广州国企阳光采购服务平台组织进行公并招标。现已完成评标工作，现将评标情况报告如卜:一、接受投标文件及开标情况该项目于2021年06月11日至2021年07月02日9时00分在广州国企阳光采购服务平台网、广州而自来水有限公司、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告。本项目实施电子化招投标，招标人（招标代理）于2021年06月11日至2021年07月02日9时00分在广州困企阳光采购服务平台网站接受网上登记。截止至2021年07月02日9时00分，共有L3家投标单位进行投标登记，其中8家投标单位在规定的时间内成功递交电子投标文件，名单如下:迈拓仪改股份有服公司山杰潍微科技股份有服公司汇主仪表股份有限公司、上海迪纳声科技股份有限公司、浙江天信仪表科技有垦公司、杭州山科智能科技股份有限公司、威海市天显仪表股份有限公司、成都产立克技术有限公司山东力创科技股份有限公司、深圳市前海海洋仪麦科技在限公司新天科技股份在跟公司、广州市兆基仪法仪器制近有!公司、沈的佳德联益能源科技股份有腹公司因禾在规定时间内递交标书视为放弃投标该项目于2021年07月02日9时00分在广州产权交易所有限公司(广州市越秀区流花路123号广州越秀国际会议中心)北塔7楼703室进行升标工作.在开标前,招标人(招标代理）在广州国企阳光采购服务平台人员的见证下从2、2.5、3、3.5、4、4.5、5七个数中随机抽取一个数作为评标参考价下浮点数，摇殊抽取的评标参考价下浮率为3.2。随后按照招标文件的规定进行电子升标，并标全过程均在广州国企阳光采购服务平台电子见证下进行。详见《项目开标一览表》、《抽取评标基准价的下浮率记录表》。二、评标委员会组成本项目评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由广东省政府采购专家库随机抽取的6名评标专家组成，并经评标委员会成员一致推举出评标委员会组长，其体名单如下:=：:8评标委员会组长:评标委员会成员:三、评审情况评标工作于2021年07月02日10时00分在",0,0,0,1]
[3859,"2020年度食品安全抽检项目（二次)评标报告2020年7月24日第I页共9页评标报告一、招标项目的基本情况项目名称:2020年度食品安全抽检项目《二次）采购编号:LZC2020-Biel02招标人:鲁山县市场监督管理局项目概况:检验服务内容主要为:应尽量覆盖本行政区域内生产销售的蔬菜、水果、畜禽的、水产品、鲜蛋等食用农产品。加大对食品小作坊、小店经营、小推点的抽检力度，标段划分:其划分为5个工包最务期限:二年（被采购人要求时间内完成任务）。服务质量:符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。招标公告媒体:《河南省政府采购图》、《平项山直政府采购网》，《平顶山市鲁山县县政府采购图》，《全国公共资源交易平台《河雨省平顶山市）》及《河密省公共资源交易公共服务平台）》评标日期：2020年7月2日评标地点:鲁山县尾仑雅居酒店13楼3号会议室二、评标委员会组成:评标小组由招标人依法组建，从符合规定的政府专家库中随机抽取专家2人，招标人代表1人，共3人组成。分别为，段拍、路瑜秀，、金杰利，，经评标小组成员-致推荐余东利为该项目评标委员会主任。.三、递交投标文件的投标人（供应商)包号序号投标人（供应商）名称】奥迈检测有限公司子包12郑州谱尼测试技术有限公司3河南泰庆质量检测有限公司小河南省调建检验检测技术股份有限公司。河南赛伏特质最检测服务有限公司6河南华测检测技术有限公司”河南国德标检测技术有限公司包号序号投标人（供应商）名称第2页共9页奥迈检测有限公司2郑州谱尼测试技术有限公司3河南泰庆质量检测有限公司D河帝省调建稔验检测技术股份有限公司56子包2亦包号序号北见四山62第3页共9页河南华测检测技术有限公司河南国德标检测技术有限公司四、评标委员会成员名革了号评委姓名是否评委主任山段艳否地路瑜秀否余东利是五、开标记录本项目采用不见面开标，开标时，投标人采用网上远程异地解密。六、投标报价、最终得分一览表评标委员会对招标文件进行认真阅读，然后根据招标文件规定的评标步骤对各投标文件进行认真评市，推荐中标候选人包厅5号投标人（供应商）名称投标报价合计得分名次上河南泰庆质量检测有限公司663元91.35河南省诚建检验检测技术股份有限公司663元87.57的河南国德标检测技术有限公司668元87.30述奥迈检测有限公司655元87.006郑州谱尼测试技术有限公司",0,0,0,1]
[3867,"SL808LSOZ0L202台彤凹思显轮）由驿伸黔以除环夷旱副工景?上盈息县付张G平早韦其决又丝公子≤越或胶，价4转区甫旱曹融工(邳罪基-亚×I张平柔乙邵平军韦厂乱工载况马留郫景冠柔乙邵平军韦耿必TZTOZZD9/V33厂《取平曹到和本雷Z以盈双取融工邵最厂导站z书本淄(录山景盐工凹亭鲜）斗等辽出出3遂A卒中革幸国，瓦卿Y去‘吕斜导或萃C6别真车受L巡琴x2HL受共一%LHE卫巡‘重至L杂录以凹导以童壁年Xq旦导（巩学黑国吐菲归Y态中诵社宜《下述通凯登明景鲁吐士：山N曼公公权田硬周明现T瑟贾《笔照厂耳暴总（邓学思鸿湘）出疑刪鄂身除环审集型工款2上副以暴材系G在职呈≤干\"ZZO-[Z02‘号以默知’(巨v）≤OTOTE大(巨Y)霸工开零出告Y:零盟“工务L帕回导平‘马x岭凹导跆L國L丞‘韦马喜车雾丞Z由以凹寻平2\"晓割圣翁回身首回导平与‘gZHL需自红必1GB回导晋x:g%H‘x%ML妥LEY重乐凹导沙丝池凹e独于理包店斗上公部震治沙\"g*6L0E90L20Z[人:鲁黟目工Z\"棚做员山裂融工∶轻新曹话:驻红连H′2并胆些或效”00个CE'AJ至G血埠阜华以回。Y态中》群定社律规成丝部继叫乏被网社围经券部;吐琴目填”目智颐酱·EZTZ0Z:勘脂系船9耿些惠型“二狂追H:缩零圈“三立重叫算“团‘吕X韦凹导幸”‘耳量宫半旦导幸‘\"子;填重副G7算*沁件“工ˇ其重宫半凹导些江女常:黟部”T职7零翠祥s3平等采寻丰·e壮/*2辽部身西上言/藏30登日缸飞布服CEG辽婺忠2联信验数足C(C列S2L66*LZ6s82EL9SO89ZLLL0ZL6szs9000b0Lop6Eo19身9sˇ*首8S0-ZO-L2022由*群幸。/0Z了队ˇ9Z16Y回准‘Z纸Y回采L扣Y举轻:g审竖滩:楼吐长:合驰:Tq夷:回困[受翁道阜管6谈辽心公x2城司r常处法易员漳的斗旦华)6(!22oL8ZZEOSZEZLLLOZLL到卒群秘到爸壁工8ZL82009060s09L202E勤丫牛-各2S夏丫望图T长干凹导“￥”XSCZOTZ02以马导例凹号“斗‘驻—凹导率监道p8660LZ8S0-LO-L202拒Y梁时子轻X要恺:到审竖津:潜吐丝:T耶列审:耳困L旁:L由:自",0,0,0,1]
[3876,"青岛市黄岛区六汪镇人民政府崔戈庄水厂应急围挡工程预算控制价编制合同公告一、采购项目名称：崔戈庄水厂应急围挡工程预算控制价编制二、采购项目编号：370211-2021-09908三、中标(成交)供应商：山东子平工程咨询有限公司地址：黄岛区月亮湾路804号联系人：丁飞联系电话：13589298277四、合同金额:￥700.00元五、公告期限：为自本项目合同公告发布之日起1个工作日。六、联系方式采购人：青岛市黄岛区六汪镇人民政府地址：六汪镇联系人：黄绍华联系方式：82151798发布人：青岛市黄岛区六汪镇人民政府发布时间：2021年05月15日",0,0,0,1]
[3885,"评标办法（综合评分法）评标办法前附表条款号评审因素与标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标；（2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、合同段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；（7）投标人未有分包计划。（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。",5,5,5,1]
[3890,"目填烈>融工吐平中中悬平志当斗德区等县释梨韦睡盈巴辽中季旦辽加毕困考睡悬目工子(固甜非）阻o:9I日6L韦IZ02迎雾X副工吐v中悬平志Izoz业斗德WLOL乙梁L乙图X冒果算Y子首泛斗水旁目血梁野降型鳌-别或母红督准队:3巴辽气甲季旦辽认毕图睡悬目工轻“中乡潮延曼严衡叶姜警*比姜gP沁鸿辽。客些中上，上游丽(F60-IZozZu∶各。‘是熟我步莫“坐辽酱郸梁中目雾X副工隧冲口中悬彭Iz0z蚁斗患旦辽3加上期释吐三肆缝J章名/OL乙；LZ尝图工召毒二千叠zT202当斗-‘张明心中秀部重60-[ZOZZ出气：）弘o8'*zL/F6I:群些被:坠琴附1配?法图X冒疆半知零王工98S9Z866ZgT）‘凹证陷出斗虑888L899-Z660ˇ旦串水甲时*武融工隧Y兽省，。坦甲委黟目海）‘琴目站各黟目对夷梁中=‘舆审遂3知甲局=平年甲平遂皿现壁跌监",0,0,0,1]
[3894,"评标报告项目概况项日名称:荔波农商行服装全套采购项目项日编号:GZlIL-2021-O62采购方式：邀请招标采购预算:1400130.00元二、项目情况简介1．招标信息发布时间:2021年08月16日2021年08月25日29时59分3.招标文件发售份数：3份4.投标截止时间：2021年09月06日09时30分5．开标时间：2021年09月06日09时30分6．至投标截止时送达投标书份数:3，份7.参与开标供应商数:3，家8.评标地点:黔南州公共资源交易中心荔波县分中心评标室9.评标时间:2021年09月06日10时00分三、评审情况供应商:序导投标供应商名称１报喜鸟控股股份有限公司2罗蒙集团股份有限公司○福建柒牌时装科技股份有限公司zzz被31三，九了元1、资格审查飞家均通过资格审查。2、评审响应文件经评审小组成员独立评审，3，家供应商均响应招标文件要求。3、详细评审情况详见专家评分表小、推荐中标人:投标供应商名称最终得分排名报喜鸟控股股份有限公司85.88c罗蒙集团股份有限公司91.332福建柒牌时装科技股份有限公司92.55１二而证2021年09月06日2",0,0,0,1]
[3903,"招标最高限价申报单靖江市滨江新城投资开发有限公司(招标人)邻里中心（西）跟踪审计项目，工程施工预算价约12000万元。现申请最高限价按苏价服【2014】383号文件中跟踪审计服务收费标准（基本收费+驻场收费）的60%。特此申明。申报单位签章（招标人）：2021年7月23日",2,2,2,1]
[3912,"榆中县教育局榆中县兴隆学校10KV配电工程（重新招标）竞争性磋商公告榆中县教育局采购项目的潜在供应商应在兰州市公共资源交易中心网站（http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/）获取采购文件，并于2021-08-3109:30（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：XHZC-2021-0801-1项目名称：榆中县兴隆学校10KV配电工程（重新招标）预算金额：63.8(万元)最高限价：(万元)采购需求：兴隆学校10KV配电合同履行期限：按合同约定执行本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求1.①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②投标供应商须为未被列入“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间查询网址：信用中国（https://www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）(供应商须提供本项目招标公告之日至投标文件递交截止时间前的查询结果截图,截图的信用信息须与投标文件递交截止时间前的信用情况一致)；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：①根据财政部发布的政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除②根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除③根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除④政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品3.本项目的特定资格要求：①投标人须为中小企业，提供《中小企业声明函》(必须为公告发布之日至投标截止时间内出具)②供应商需具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程",0,0,0,1]
[3919,"2021年度薛城区农村公路“提质增效”项目施工及监理服务评标报告评标委员会2021年08月31日2021年度薛城区农村公路“提质增效”项目施工及监理服务评标报告一、评标工作组织受蓥越区农村公路速设差护虫心委托，遵照《中华人民共和国政府招标法》等法律法规规定，山东萨速项目管理在限公司组织2021年度薛验区农村公路“提质增兹”项目施工及监理服多（项目编号:SDGP370403202102000065）的招标评标工作。招标人于2021年8月11日至2021年8月17日在枣庄市公共资源交易图山至省政府招标信息公开平台发布招标公告。二、评标委员会的组成1、评审专家抽取:202山年必月0日，招标代理公司在监整部门的监督下，招标代理公司从《山东省政府招标专家库》中依法抽取相关专业评审专家，共5名，名单如下:序号专家姓名单位名称\\,孙士让枣庄市峄城区住建局2.陈涛滕州公路局应抢险中心3.田救临沂市交通运输局蓝山分局×王奇峰枣庄市公路和地方铁踏事业发展中心公路技术管理处5.张健枣庄市公路和地方铁路事业发展中心2、评标委员会组成及分工:评标前,评标委员会全体成员召开了标前会议,推选张健为评标委员会组长。三、项目概述评审前由山充董诚项目管理查服公司向评标委员会介绍项目招标情况:（一）项目概况:1、项目名称:2021年度薛城区农村公路“提质增效”项目施工及监理服务2、项目编号：SDGP3704032021020000653、招标内容:2021年度薛城区农村公路“提质增效”项目施工及监理服务4、标段划分情况:A包施工工程;B包验理服务:5、本项目评标办法:综合评审法（二）投标唱标情况:截止2021年0月1Z日1Z时，A包共3家投标单位领取招标文件、B包共3家投标单位领取招标文件;至投标截止时间2021年0月3L日上L时0分，A包共空家投标单位领取招标文件、B包共岛家投标单位递交了投标文件。详细情况如下:序号领取招标文件投标单位名单所投包段投标文件递交情况法人或其授权代表到会情况1,枣庄市路通递路工程有限公司A按时递交到场心河南永鑫路桥工程有限公司A按时递交到场3.山东泛邦工程有限公司A按时递交到场4.枣庄国源建设咨询有限公司B按时递交到场5泰安市银桥工程建设监理有限公司B按时递交到场6.厦门陆原建筑设计院有限公司﹝按时递交到场根据招标文件中评标办法规定的评审因素及评审标准，评标委员会对投标人的投标文件进行",0,0,0,1]
[3929,"平湖市广陈镇人民政府环卫车及消防车采购项目合同文件合同编号：平政采公2018-22（标段三）采购单位：平湖市广陈镇人民政府供应商：福建龙马环卫装备股份有限公司鉴证方：平湖市公共资源交易中心100o0Q310000四、质量保证及售后服务1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权2、上述的货物免费保修期为，年，人为因素出现的故障不在免费保修范围内超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理:(1)更换:由乙方承担所发生的全部费用(2)贬值处理:由中乙双方合议定价(3)退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）.4、使用过程中发生质量问题，乙方在接到中方通知后12小时内到达中方现场一(5、质保期，年质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用五、交货1、交货期:合同签订后一个月内交货2、交货地点:乎湖直上陈镇人民政3、安装、调试事宜:乙方承担1、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料六、调试和验收&/股1、乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标（或竞争性谈判、3询价）文件上的技术规格要求和国家有关成量标准进行现场验收对技术复杂的货物，中方应请国家认可的专业检测机构公与初步验收及最终g收，币tttl",0,0,0,1]
[3938,"概算附表2建筑工程预算表五第5标段1左权镇-仙霞村1.1排水工程1.1.1QP14仙霞村排渠（K1+739-K2+154)m12861.1.1.1排渠m1286土方机械开挖m³4192.36土方回填m³1414.6M7.5浆砌石m³2263.36M7.5浆砌石基础m³1260.28C20砼压顶m³102.88模板m²771.6Φ50PVC排水管m771.6反滤包m³64.3沥青杉木板伸缩缝m²260.631.1.1.2机耕桥(2m)个12C25混凝土台帽m³25.32C25混凝土桥板m³26.88木模板m²129.84钢筋制安t1.921.1.1.3取水码头个15土方开挖m³69.3浆砌石侧墙m³53.4C20砼压顶m³1.65概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注普通模板㎡8.71.1.1.4生物通道个15土方开挖m³43.2浆砌石侧墙m³30.6C20砼压顶m³0.9普通模板㎡6.31.2机耕路1.2.1JS10溪沟机耕路-1m14271.2.1.1机耕路m1427土方开挖（就地堆放）m³171.24土方回填(利用土)m³57.08外运土方填筑（运距1km）m³1284.3泥结石路面厚150mmm²4281C20砼压顶m³57.08浆砌石路肩m³342.48模板m²1427沥青杉木板伸缩缝m²66.591.2.1.2下田坡道个10土方回填m³28泥结石路面厚度10cmm²100混凝土管安装平段管道内径0.6mm401.2.1.3过路涵个15土方开挖m³76.95土方回填m³56.85C20混凝土侧墙m³5.7C15混凝土垫层m³6.6混凝土管安装平段管道内径0.6mm601.3暂列金159939.97O二O年）工程预算情况说明1.以下材料设备等暂估价表中材料设备均按暂估价计入材料设备等暂估价表单价(元)备注疗号名称及规格单位设备费建安及材料费江单级单吸离心泵（IS100-0.125)(暂估价)台5000卧式异步电机（Y2o0L1-30)（暂估价）临3500步宜空泵（SZ-1]（暂估价)与200安装费暂3台2000按设备费通配电箱（暂估价）的≤5%计5电机及控制箱（暂估价）各300宜消防灭火器（暂估价）游506首部枢细拒（，6mxo.8mxl.6m)（暂估价)予3000门叠片式过滤器（暂估价)个1500DN3ISPE管0.6mpa（暂估价）前2609前5410令L1OPE管１.0mpa（暂估价)PE管宜径1601.0mpa（暂估价)前注2五泽",3,3,3,1]
[3942,"心着心/",0,0,0,1]
[3955,"长垣县人民医院医疗设备采购项目评标报告项目编号:长交采2018ZB005号长垣县人民医院医疗设备采购项目评标委员会2018年04月09日",0,0,0,1]
[3956,"道、应急供水等，取水规模6万t/d,(3)湖关、桃源等乡镇供水工程:输水管线总长约18.:38km,配水管线总长约370.03k㎡（2）中标候选人名称:中国电建集团华车勘测设计研究院有限公司;项目总负责人:途律强;投标报价:32S5GG5元;类似工程经验或者工程业绩情况:项目名称项目负是否建设单位/联系人、日建设规模工程造价责人在建话项目主要涉及中部片区(主城区、濉溪镇、溪口镇、黄坊乡)、西建了县城乡供水一部片区(客坊黄乡、建宁县火新水利水电体化处设项日初步里心镇)、有部片区（均75850万元徐建强是有限公司/工先生设计报告编制1镇、伊家乡）、北部/13699357782片区(溪源乡）、偏远农村片区(各乡镇偏远或地势较高的农村）。（）中标候选人名称：福建宏溜水利水电勘室设让院有限公司与福建顺健工程造价盗迫有限任公司、福建省永儿水利水虫勘测设计院有限公司组成的联合体;项目总负责人：卢整材投标报价：3252308元类似工程经验或者工程业绩情况：无，5、公示时间公示期为20生年子月日9-ud至202年又月山口9a时㎡",0,0,0,1]
[3965,"其他产权审批表交易项目审查表是否续租权证编号是否存在其他权利人他项权利内容第1页/英2页",0,0,0,1]
[3973,"乐山市金口河区政府采购项目单一来源采购文件采购编号：JFCG-FW2021006DY项目名称：2021-2022年定点会议场所采购项目采购人：乐山市金口河区财政局共同编制采购代理机构：乐山市金口河区政府采购中心2021年7月1目录第一章单一来源政府采购邀请，4第二章供应商须知，6一、供应商须知前附表，6二、总则，10三、采购文件，10四、响应文件，11五、召开采购会议和成交，13六、签订及履行合同和验收，14七、纪律要求，16八、询问、质疑和投诉，17九、其他，17第三章响应文件格式，18一、响应函，20二、承诺函，22三、供应商基本情况，24四、法定代表人（负责人）身份证明，25五、法定代表人（负责人）授权书，26六、提供具有健全的会计制度，27七、提供纳税和社保缴费证明材料，27八、提供具有食品经营许可证、卫生许可证和消防证书，27九、技术、服务商务要求应答表，28十、报价函，29十一、供应商报价明细表，30十二、单一来源文件要求提供的其他文件或资料，31十三、供应商认为需要提供的其他文件或资料。，31第四章采购项目技术、服务及其他商务要求，32第五章成交价格商定办法，38一、协商小组构成，38二、价格协商，",1,1,1,1]
[3982,"述",0,0,0,1]
[3988,"编制说明溧河洼（青阳西闸段）生态廊道项目设计项目总投资约15000万元；勘察设计服务费最高限价：450万元，最高限价（费率）：3%；最终勘察设计费=中标费率*最终工程结算审定价。泗洪县水利局江苏益诚建设工程咨询有限公司2021年08月06日溧河洼（青阳西闸段）生态廊道项目设计工程招标控制价招标控制价（小写）450万元（工程结算审定价*3%%（大写）肆佰伍拾万元整（工程结算审定价乘以百分之叁)套次江浮益诚建设工程咨询有限公司工程造价咨询企业执业印章交广招标人造价咨询人纷场，门lg0haznnnzaa宜儿×::;==.s(s单室7揭甲矿递位盖章元流法定代表人降闭法定代表人或其授权人:ED,;恩或其授权人:（签字或盖章）（签字或盖章）y2y0,.沈艾3条.苏芝石三编人:A01320000003制]儿约“【名。复核(造价人员签字盖专用章)(馆社师尝盖委角系）截正前;2021.12公山位工)外乡编制时间:复核时间:",2,2,2,1]
[3999,"琶洲西区(人工智能与数字经济试验区）滨江立体人行交通工程施工总承包评标报告一、开标情况琶洲西区(人工智能与数字经济试验区〕滨江立体人行交通工程施工总承包项目编号:JCG2021-12321〕开标会于2021年9月24L4:30在广州公共资源交易中心第B开标室进行开标工作，开标的全过程在广州公共资源交易中心见证下进行，开标情况详见《开标记录表》。二、评标委员会组成评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5人组成，评标专家由广州公共资源交易中心专家库中随机抽取产生，具体评标专家名单如下:评标委员会组长:评标委员会成员:三、投标文件第一阶段评审情况1、按照招标文件规定的评审办法，本项目采用综合评分法，评标委员对通过资格审查的投标文件进行技术标有效性审查，通过技术标有效性审查的投标单位有8家，审查结果详见《技术标有效性审查记录表》、《技术标有效性审查汇总表》。2、评标委员会对通过技术标有效性审查且未被否决投标的投标文件进行技术标详细审查评分，评分结果详见《技术标详细评分记录表》、《技术标详细评分汇总表》。3、评标委员会按照招标文件规定的办法，确定进入第二阶段评审的投标人，评审结果详见《一阶段得分汇总记录表》、《确定二阶段评审入围单位记录表》。四、投标文件第二阶段评审情况1、经济标的算术校核评标委员会对进入第二阶段评审的投标文件投标报价进行算术复核，算术复核结果详见《算术复核一XML清单格式记录表》。2、投标文件经济标的评分评标委员会按招标文件规定的办法计算评标参考价并计算出投标人经济标得分，经济标得分情况详见《确定参与基准价计算的单位记录表》、《报价打分记录表》、《评标参考价详情记录表》。3、评标委员会按照招标文件规定的办法，确定投标人第二阶段排序，评审结果详见《二阶段投标人排序记录表》。4、经济标的有效性审查评标委员会按照投标人第二阶段排序，依次对进入第二阶段评审的投标文件进行经济标的有效性审查，审查结果详见《经济标有效性审查记录表》、《经济标有效性审查表汇总表》。5、评标委员会在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按招标文件规定的办法确定的投标人第二阶段排序，评审情况详《推荐中标候选人记录表》。五、评标澄清事项无。六、评标结论评标委员会的评审结果如下:",0,0,0,1]
[4008,"广东省西江干流治理工程(肇庆段)环境监测及环境保护工程竣工验收项目评标报告项目名称：广东省西江干流治理工程(肇庆段)环境监测及环境保护工程竣工验收项目招标人：肇庆市顺通投资开发有限公司监督单位：肇庆市水利局见证单位：肇庆市公共资源交易中心招标代理机构：广东远东招标代理有限公司2021年7月23日一、项目基本情况1、建设单包:肇庆市顺通投资开发有限公司2、项目名称:广东省西江干流治理工程(肇庆段)环境监测及环境保护工程竣工验收项目3、工程地点:西江干流治理工程（肇庆段）位于举庆市封升县、德庆县、高要区和熟湖区。4、资金来源:省级及以上资金全额补助。5、工程规模:主要建设内容包括:治理堤防护岸总长47.06km，堤身加高厚20.54公里护坡32.92公里:堤身防渗3.5公里，堤顶道路27.23公里，护岸26.29公里，挡土地0.37公里，防浪墙0.29公里，上堤坡道3.66公里，背水侧班脚排水沟1.41公里:延处涵闸38座、加固闸8座等。6、招标范围:本项目工程环境监测及环境保护工程竣工验收项目相关服务、竣工验收等工作7、工期:监测时段和频次结合地表水水质监测、环境空气监测、声环境监测、陆生生态监测的施工期现场情况及地表水水质监测、陆生生态监测的运行期现场借况并展，根据相关发求完成自中标通知书发出之日起至工程实际完工施工期、运行期的跟踪监测:环境竣工验收服务自中标通知书发出之日起至获取环境保护竣工验收各案证明之日止,。8、招标控制价:人民币3128400.00元。二、招标文件购买及投标文件递交情况本项目于2021年07月03日在广东省招标投标监管网、举庆市人民政府门户网站发布托标公告。本项目实行网上报名，报名时间从2021年07月03日00时00分至2021年07月09日23时59分。投标截止时间为2021年07月23日上午9时30分(北京时间)。在规定时间内共有5家单位递交了投标文件，投标单位名单如下:（详见《投标文件递交、密封情况及开标签到表》》序号投标人名称N0.1NO.2广东粤丘检测科技有限公司N0.3广州检验检测认证集团有限公司N0.4广州广电计量检测股份有限公司N0.5广州华鑫检测技术有限公司评标委员会负贡人签署:三、开标记录2021年07月23日上午9时30分在肇庆市公共资源交易中心三楼306室举行公开开标，开标仪式由招标代理机构主持。招标单位代表、投标",0,0,0,1]
[4015,"顺序号:201901072030000120347济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证.项目名称济南市发展和改革委员会济南市区域性节能评估专项研究(无分包)济南市发展和改革参员会济南市区或性节付老交易登记号第1页共1页",0,0,0,1]
[4017,"返回案引目录2丰固定资产—电子设备评估明细表(上道评估基准日:2017年03月31月衣4-6-6谷金领单位:人品币元产权符有单位：中员兵谷态荣历托车馆刘技沭研究所评估价管增篮账面价货各注地；下折担崇%计最单期贸日期非启用日期序值翠信成新寺%淳篮生产厂家数册车展原信序号设签名称郑型号位7.200.00966.912.0]-[977.170.947.058.19台2017-012017-0156.912.00]-1.97门TFXTUGETCMSGUU联想（北京）有限公司7,200.0096台式电脑7,围70.947.05[.i90FTRKTCe计tGS00T台2017=012017-01S3.572.00392联想（北京）有限公过注942台式电员3.846.153.717.693.800.00通金询政监2016-122016-82S总柜81600-vo联起（北京）有限公司台签6,300.oo9660480].1o3台式电基6.324796,18355台2017-0]2017-01S744800】013笔记本电院r由iNKPID160联加（市国）有则公司7438.557,600.009站2017-057564.1玖海格力电器股份有限公司台法2017=01C81524160日.57签运CR-I2OLC1236US)NhA173.20388161.63388[73,200,00S2016-075图安品创电子科技有展公司容院2016-0315792.20】071我之QtWi,GSP16.3034215.6809416.800.009465萨西倍创轻技有限公分史并2016-102016-158380015L迎电子示牌①,75S.982.066.400.009下206-挂S6.410.26妥权《中国）有限公请20X6=:366600[6358苍记本电脑ThinkPac56o示3.914.533,653.053.900.009话2036-122016-82≤3.588.0[[7台式电脑加江山3020戴行（中国）有银公司台3.653.053,900Go929拟S3.914.53台注20E6-1E20f6-l;上台式与图0LL502登尔《中国》右限公司17,3076819,200.0093[73560013173051923076陕西信创科技有限公司委2E6-QB20i6-08围灯门冠屯代配训式标CDZ42,.300,0o932,139.00Q.07【52.269.232,137.42台20i6=0820i6-08】注2容丢K获R-2C殊海格力电器胶份有履公司2,837422,300.0092,i3900/00720i6-082016-05S2.26923珠渐格力电器份有限公司台法2139,00[00近空调KFR-32C2.269.232.37422,300,0o93台注2036-08206=0855.848.0029714空调XFR2G殊海格力电器股份有限公司6,027146.800,00862016-072016-0756.,82500戴尔（中国）有限公司迎违S23,128.00]-0.29i近台式电的.DEl[3020M23,1957923,600.0o沱符齐绿巨路延实至祥",0,0,0,1]
[4026,"张错镇防涵水工作会议",0,0,0,1]
[4038,"标A02837",0,0,0,1]
[4043,"建设工程施工招标评标报告项目编号：JG2018-3373招标人：惠来县仙庵镇卫生院工程名称：惠来县仙庵镇卫生院门诊综合楼建设项目评委会主任（签字）：报送时间：2018年07月11日目录一、评标概况一览表二、评标委员会成员名单三、评标标准、评标办法四、开标情况五、评标情况1-、评标概况一览表工程名称惠来县仙庵镇卫生院门诊综合楼建设项目招标范围建设门诊综合楼1篮6层，建设面积4000平方米，并配套其他相关设施投标人共计6家投标文件有效的投标人共计4家开标时间、地点2018年07月11日上午10时00分广州公共资源交易中心第04开标室评标时间、地点评标委员会主任二、评标委员会成员名单姓名身份证号职称在评标委员中承担的工作高级工程师评委会主任高级工程师评委会成员高级工程师评委会成员高级工程师评委会成员高级工程师评委会成员三、评标标准、评标方法·评标标准、评标方法见本工程《招标文件》4四、开标情况（说明参加开标会议的单位、验收投标文件情况，被确认无效投标文件的原因）一、参加开标会议单位（一）、招标人惠来县仙庵镇卫生院（二）、招标投标管理和监督部门①惠来县发展和改革局②惠来县建设局（三）、招标投标见证单位：广州公共资源交易中心心（四）、招标代理机构：揭阳市建宇建设工程招标代理有限公司（五）、递交投标文件的投标单位1、广东粤晟建设有限公司2、汕头市河浦建筑总公司3、深圳建中路桥工程有限公司4、广东金信建设发展有限公司5、揭阳市鹏泰建设工程有限公司二、投标文件递交、密封和标记情况（一）上述5家投标单位均在招标文件规定的时间和地点内及递交投标文件并参加开标会议（二）投标文件的密封和标记情况上述5家投标单位投标文件的密封和标记均响应招标文件的规定5五、评标情况、投标文仟的初步评审情况根据本工程评标办法的内容,对递交投标文件的5家投标单位的提标文件进行符合性评审泾译审，1宴投标单位的投标文件均为逼过其中深圳定中路桥工召有限公司投标文件响应省平审不通过，原因:不符合招标文件评标办法第2.1.3条款的要求，不符合第五章“工程量清单”给出的范围及数最,二、投标文件的详细评审情况根据本工程评标办法详细弹中标准，投标单位的播名为:1、揭阳币朋泰建设工程不限公山",0,0,0,1]
[4052,"杭州市钱塘区人民政府前进街道办事处矛调中心智能化设备采购项目招标文件（电子招投标）编号:QTXQ-GK-2021-175杭州市钱塘区人民政府前进街道办事处杭州市公共资源交易中心钱塘新区分中心二〇二一年八月二十日目录第一部分招标公告第二部分投标人须知第三部分采购需求第四部分评标方法及评分标准第五部分拟签订的合同文本第六部分应提交的有关格式范例第一部分招标公告项目概况矛调中心智能化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年9月9日9点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件一、项目基本情况项目编号：QTXQ-GK-2021-175项目名称：矛调中心智能化设备采购项目预算金额（元）：1078993最高限价（元）：1078993采购需求：标项名称：矛调中心智能化设备采购项目数量：1预算金额（元）：1078993简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件备注：无合同履约期限：合同签订后30天内完成全部内容本项目（否）接受联合体投标二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：无以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供三、获取招标文件时间：/至2021年9月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）售价（元）：0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间：2021年9月9日09点30分00秒（北京时间）投标地点（网址",1,1,1,1]
[4061,"法",0,0,0,1]
[4069,"新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1单项工程投标报价汇总表工程名称：新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）-拆除工程2新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）-土方工程3新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）-装饰装修工程4新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）-安装工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）-拆除工程标段：新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（卫生间改造）第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除土建部分1011610002001金属门窗拆除1.铝合金窗、塑钢窗、钢窗拆除樘82011610001001木门窗拆除1.整樘木门拆除樘63011601001001砖砌体拆除1.人工拆除砖墙m34.914011605001001平面块料拆除1.标准砖地面拆除m22645011602002001地面拆除1.拆除素混凝土地面垫层m316.516011608001001铲除油漆面1.砍水泥砂浆灰皮m2426.27011608001002凿毛1.凿毛m2426.28010401012001零星砌砖1.门口掏砌、1砖墙^m5-s-3m2129011606001001楼地面龙骨及饰面拆除1.拆除不带龙骨木地板m257.610011101003001细石混凝土楼地面1.名称：拆除楼地面细石混凝土m210.211030412001001灯具拆除1.名称:拆除荧光灯2.类型:双火线以内套4812030413003001打洞（孔）1.名称:打洞（孔）2.规格:直径400mm个213011201001001孔、洞填补抹平1.孔、洞填补抹平水泥填补抹平厚度500mmm2114010103002001余方弃置1.废弃料品种:人工运工程废料m38815010103002002余方弃置1.废弃料品种:装载机装工程废料2.运距:20m内m38816010103002003余方弃置1.废弃料品种:工程废料2.运距:5kmm388分部小计措施项目本页",3,3,3,1]
[4078,"，18.8414.0118.6，常，",0,0,0,1]
[4084,"凹》弓息总同植爱心树共建巾烟索",0,0,0,1]
[4087,"莲花C安置点（锦绣花都）地下停车场改造工程量清单序号项目编码项目名称项目特征数量单位备注1自编001电瓶车车棚1名称：电瓶车车棚2.尺寸：25*6m3.材料：白色PVD膜布4.包含顶杆、立柱、横杆等钢管5.符合设计要求及标准150m22自编002电瓶车车棚2名称：电瓶车车棚2.尺寸：35*6（m)3.材料：白色PVD膜布4.包含顶杆、立柱、横杆等钢管5.符合设计要求及标准210m23自编003电瓶车车棚3名称：电瓶车车棚2.尺寸：37*6（m)3.材料：白色PVD膜布4.包含顶杆、立柱、横杆等钢管5.符合设计要求及标准222m24自编004电瓶车车棚4名称：电瓶车车棚2.尺寸：29*6（m)3.材料：白色PVD膜布4.包含顶杆、立柱、横杆等钢管5.符合设计要求及标准174m25自编005车棚围栏1.名称：车棚围栏2.符合设计要求及标准82m6自编00610路联网款充电站主机型号：HG-IT-220-10-T2.名称：10路联网款充电站主机3.包括安装、调试并满足设计及规范要求8套7自编007充值机名称：充值机2.充值机包括卡等项目3.包括安装、调试并满足设计及规范要求1套8自编008充电专用插座名称：充电专用插座2.满足设计及规范要求80个9自编009电缆线名称：电缆线2.型号：4*10+13.满足设计及规范要求240米10自编010电表名称：电表2.包括安装、调试并满足设计及规范要求2台11自编011空开名称：空开规格：32A3.满足设计及规范要求8台12自编012PVC穿线管32名称：PVC穿线管尺寸：DN323.满足设计及规范要求10根13自编013控制火线名称：控制火线规格：1.0平方3.满足设计及规范要求720米14自编014公共零线名称：公共零线规格：2.5平方3.满足设计及规范要求250米15自编015明线盒1.名称：明线盒2.满足设计及规范要求80个16自编016道闸1.名称及尺寸：4.5米栏栅道闸2.满足设计及规范要求2套17自编017车牌识别一体机名称：车牌识别一体机参数见方案3.满足设计及规范要求2套18自编018车辆检测器名称：车辆检测器2.规格",3,3,3,1]
[4096,"大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十七标段（上毛佰胜村）工程招标工程量清单中鸿亿博集团有限公司工理透价咨询企业执业印液如母:印101651003339有效期至2022年06月30日招标人:造价咨询人（革位资质专用章)龙X名晓法定代表人法定代表人鲅其授权入:坛;或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)后获祁段法愿场交*父”张篮松川[6]000(687鄂L0Z5100031工Z)\\中鸿亿博集团有限公司中湾亿博集团有限公司)有效期:2023.12。31)、、宜效期:2023,12,83)编制人:复核人:(选价人员签字盖专用章)（造价工程师签字盖专用幸)编制时间:年月日复核时间:年月日摩一!量量显分部分项工程和单价措施项目清单与计价表2毛佰胜村第!页共3页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征播述景悉工程量其中综合革价合价暂估价新建广场。9-18厚硅m面层150㎡25泡凝全结合OL1103001005高标准篮球场○原员犯涉石拍质见608原土夯实压实庭大予述包含全部工序及做法aooa6o0a6o广场式D月1:3水泥花00历C1次购剂海土2011102003013旅球场周幽铺装26000愿须和砂石热质原光夯实压实旋关于包含全部工序及做法O1BO11篮球架,标准篮球架(由01B012健身器材每套不少于五件述.基础深度:1.,挖501B013六角亭包食舍部工序及做法宜客裁强觉四邮未质长廊做法详见施020602007001木质长腐2空落换填、挖、填、616岩生导发淼任基鑫鑫境合”)40204004006道牙石.预划漫基去善名看了苍签签蕾工序及薇法名苏165．详见图纸)6010201201铺种草皮整理等全30282了(涉3.释溢王菱坑10ca种类:花温木050102002006毅植花灌木大于2,6米，冠抚20福2米邑答签部工序及做法分部小计村委会广场本英小计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表柔强备骤。:老摄2”高愿美丽乡村暨农村综合改第2页共3页金额（元）序号填目编码项目名称项目特征描述显工程量其中综合单价合价暂估价本质长廊做法详见施招州后未质长腐包弦换填、挖、填、02060200700224土方，运距自(配汇浮及做法签指斋炭首,签础深度:l.l,挖办01B014六角家座现2,包含全部工序及做法元辞滋丢觉图纸限有增面打毛么011407001002文化墙（",3,3,3,1]
[4107,"政府采购项目采购项目编号：SCZB2021-CS-1671/1韩城市《城乡低保家庭家计》入户调查服务项目竞争性磋商文件采购人：韩城市民政局采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司二〇二一年七月目录第一章磋商公告第二章供应商须知第三章评审办法和标准第四章合同草案条款第五章采购内容及要求第六章磋商响应文件格式第一章磋商公告韩城市《城乡低保家庭家计》入户调查服务项目竞争性磋商公告韩城市《城乡低保家庭家计》入户调查服务项目采购项目潜在的供应商可在西安市高新二路2号山西证劵大厦8层获取采购文件，并于2021-8-1714:30前递交响应文件一、项目基本情况：1、项目编号：SCZB2021-CS-1671/12、项目名称：韩城市《城乡低保家庭家计》入户调查服务项目3、预算金额：684000.00元4、最高限价：无5、采购需求：韩城市《城乡低保家庭家计》入户调查服务项目，1项，采购预算：684000.00元，项目概况：对韩城市在册城乡低保户，特困供养人员，按照《陕西省最低生活保障工作规程》每年复核二次，及新增户的入户核查，年共6000余户次核查内容包括：户籍状况；收入情况；刚性支出情况；家庭财产；家庭消费情况；城乡特困人员照料服务状况评估；城乡特困人员自理能力评估复审的需求等，具体内容详见竞争性磋商文件简要技术要求、用途：自用6、合同履行期限：2021-8-3000:00:00至2022-8-3000:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）7、本项目是否接受联合体磋商：否二、响应供应商的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：2.1《政府采购促进中小企业发展管办法》（财库〔2020〕46号）；2.2《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；2.3残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定；2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(库(2004)185号)；2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发(2007)51号)；2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库(2006)90号)",1,1,1,1]
[4113,"获取方式携带报名资料在北京市顺义区首都机场二纬路中国服务大厦C区四层402室进行投标报名后购买招标文件五、投标文件的递交递交裁止时间:2019年01月28日09时00分递交方式北京市顺义区首都机场二纬路中国服务大厦C区中国民航工程咨询公司三层会议室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月2809时00分开标地点:北京市顺义区首都机场二邹路中国服务大反C区中国民航工程咨询公司三层会议室七、其他1．招标条件北京大兴国际机场辅警业务服务项目己经批准,招标人为首都机场集团公司北京新机场管理中心，本功目己具各招标条件，现进行国内公汁招标2．项目概况、招标范围等2.1项目名称：北京大兴国际机场辅警业务服务（以下简称“本项目”%2.2项目概况北京大兴国际机场位于永定河北岸，北京市大兴区榆堡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，北京大兴国际机场近期旅客吞吐最约7200万人次本项目旨在通过公开招标方式择优选择1家服务供应商，为招标人提供北京大兴国际机场辅警业务服务2.3招标范明包括但不限于为北京大兴国际机场提供200名从事辅警业务的人员，主要服念,务内容包括巡逻防控、出入口识别、证件办理、交通协曾、视频监控等工作2.4服务质最目标符合国家法律、法规、制度和地方法规、规章等规定，并满足招标人要求2.5服务期限：自服务合同生效起至2019年12月31日3．投标人资格要求（1）基本要求：投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具备在其合法的营业范围内履行民事责任的能力;（2）资质要求：具有省级（含）以上公安机关核发的《保安服务许可证》;（3）业绩要求：投标人近3年（2016年1月」日至投标文件递交被止日)，只有公共基础设施安保服务业绩;（4）驻场队长要求:拟派驻场队长须具有3年（含）以上从事安保服务管理工作的经验:",0,0,0,1]
[4122,"商水县第一高级中学综合体育馆项目竞争性谈判文件项目编号：2021-07-27招标人：商水县第一高级中学招标代理机构：河南金晟招标有限公司日期：2021年07月目录第一章谈判公告，3第二章响应人须知前附表，7响应人须知前附表，71总则，102竞争性谈判文件，123谈判响应文件，134响应文件的递交，145竞争性谈判，156合同授予，177纪律和监督，188需要补充的其他内容，18第三章工程量清单，19第四章合同条款及格式，19第五章谈判响应文件格式，391报价函，412报价函附录（第一轮报价），423法定代表人身份证明，434授权委托书，445响应人的资格及证明文件，456已标价的工程量清单，467施工组织设计，478近年完成的类似项目，489项目管理班子配备，4910竞争性谈判文件要求响应人提交的其它谈判资料，512第一章谈判公告一、项目基本情况1、采购项目编号:2021-07-272、采购项目名称:商水县第一高级中学综合体育馆项目3、采购方式:竞争性谈判4、预算金额:2529155元最高限价:2529155元序号包号包名称包预算（元）包最高限价（元）八1商水县第一高级中学综合体育馆项目252915",1,1,1,1]
[4130,"5第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表评标入围条款号计审标准2.1.1评标入围条件变标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未接照招标文件要求递交投标担保：采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的和请条件和信用要求:2投标函中段明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:：乙投标函中搜明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中截明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量1.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人越过20或R家（两者取较大值)于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:方法一：全部入围法;乙方法二：均值入围法；□方法三：抽签、围法:乙方法四:低价排序法。当进入译标入围环节的投标人超过50家时，升标时从抽然入围法、低价排序法中随机抽取确定。许标入围万法具体细则见附仟A，R取值为：15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称号资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电平印章报价唯一只能有一个有效报价暗标合招标文件有关暗标的要求联合体投标人资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间]经招标人书面同意外）:2.2.1条款号形式评审标准投标内容工期许合第二章“投标人须知”第13.1项规定受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知”第1.3.2项规定工程质量受标函中载明的质量符合第二章“投标人页知”第1.3.3项规定投标有效期受标函附录中承诺的投标有效期符合第.章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.2.2",5,5,5,1]
[4139,"20年月份餐饮服务监管评分表每月进行一次考核评分。满分100分，评分90-94分，一次性扣500元，如达不到90分，一次性扣1000元，（试用期内，达不到90分，有权终止合同。）项目检查内容分数检查评分质量评分质量问题资质要求有食品方面的相关证件：1、营业执照，2、食品经营许可证、，3、健康证等10缺一项扣2分疫情防控要求根据国家或者医院疫情防控工作要求，严格落实到位，如，1、需进行核酸检测，2、打疫苗，3、做流调，4、疫情防控制制度完善，5、是否按照疫情防控制度执行10一项做不到位扣2分，如未做核酸检测；公司还需负责相应的责任工作服务要求1、完善的工作流程，2、强大的执行力，3、每月满意度调查整改情况，4、周密的培训计划，5、灵活机动的协调能力；（如有效投诉一次扣6分）30缺一项扣6分，每一项里面的细项做不到扣2分，如工作流程不规范。工作质量要求1、重要工作岗位需要有备用方案，不可影响医院的正常工作，如有影响或造成不良后果需由公司承担相应责任；2、人员备配需按合同的岗位分配表要求执行，3、定期更换食谱，保质保量出品30无备用方案，无具体执行方法扣10分，不按岗位分配表执行扣10分，一个岗位不按要求执行扣2分；不定期更换食菜扣5分，出品质量无保证每个出品扣2分响应时度所布置工作必须及时回应，规定时间内完成20一次做不到位扣5分，因此造成重大影响事件，公司还需负相应的责任",0,5,0,0]
[4140,"X191线清理水沟路肩及装运数量单价金额（元）人工7615011400四轮车台班66003600合计：15000元",0,0,0,1]
[4153,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：锡林郭勒职业学院房屋修缮项目-土建标段：锡林郭勒职业学院房屋修缮项目第1页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价汽车系1010902001001屋面卷材防水卷材防水防水卷材冷贴三元乙丙橡胶m24682011003003001防腐涂料环氧自流平地面m23683010607003001成品雨篷遮雨棚制作安装m29.64011107001001石材台阶面花岗岩台阶m29.65011203001001零星项目一般抹灰墙面与门框处：1.铲除墙面2.零星抹灰m20.56011406003001满刮腻子墙面与门框处：刮腻子三遍m20.57011204003001块料墙面1.铲除墙面2.墙面砖m2508011406003002满刮腻子1.铲除腻子2.墙面刮腻子三遍m229011405001001金属面油漆1.金属结构制作手工及动力工具2.环氧富锌防锈漆两遍m2210011204003002块料墙面1.铲除损坏墙面砖2.墙面砖m2301101B003草垫子草垫子块112010801006001门锁安装门锁安装个81301B004床板床板块514010801006002门锁安装窗户把手安装个315010810005001窗帘杆窗帘杆m1516011407002001天棚喷刷涂料1.天花板铲除腻子2.刮腻子三遍m24517011406003003满刮腻子1.墙面铲除腻子2.刮腻子三遍m221801B005床梯子床梯子个419010801002001木质门带套卫生间木门樘120010801006003门锁安装卫生间门锁安装个16本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：锡林郭勒职业学院房屋修缮项目-土建标段：锡林郭勒职业学院房屋修缮项目第2页共12页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价21011501006001书柜书柜m622010801002002木质门带套套装木门樘223010901001001瓦屋面1.屋面粘土瓦拆除2.屋顶普通粘土瓦m25024011102003001块料楼地面1.地面砖拆除2.铺设80地面砖m2525010801006004门把手门把手个2326010810005002窗户密封条窗户密封条m1227011505010001窗玻璃窗玻璃m2428010807001001金属（塑钢、断桥）窗断桥铝窗户重新安装m2529011201001001墙面一般抹灰外墙皮脱落处抹灰m22030011210005001成品隔断卫生间隔断m21831011406003004满刮腻子1.宿舍墙面铲除腻子2.刮腻子三遍m24026分部小计师范教育系3201B006桌椅维修桌椅维修工日1033011406003010满刮腻子1.宿舍墙面铲除腻子2.刮腻子三遍m272634011302001006吊顶天棚更换矿棉吸音板m257.63501B016维修床维修床：床晃动，螺丝松，梯子松等个63601B014维修门维修门工日33701B013窗户维修窗户维修工日338010810001002窗帘窗帘m220439011102003007块料楼地面1.地砖拆除2.地砖铺设m2940010801006022门锁安装窗户把手安装个141010801006024门锁安装门锁安装个9本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08分部分",3,3,3,1]
[4157,"广西建宇工程招标有限公司关于富川瑶族自治县2021年度土地征收成片开发项目（FCZC2021-C3-230260-GXJY）竞争性磋商公告富川瑶族自治县2021年度土地征收成片开发项目的潜在供应商应在广西建宇工程招标有限公司（地址：富川瑶族自治县东环路（富阳派出所斜对面）二楼）获取《竞争性磋商文件》，并于2021年09月14日下午16时30分（北京时间）前在富川瑶族自治县建筑市场交易中心(富川瑶族自治县富阳镇凤凰路85号2楼会议室)提交《响应文件》。一．项目基本情况1.采购项目名称：富川瑶族自治县2021年度土地征收成片开发项目2.项目采购编号：FCZC2021-C3-230260-GXJY3.采购方式：竞争性磋商4.最高竞标限价（采购预算价）：（人民币：大写）伍拾贰万玖仟柒佰伍拾玖元整（￥529759.00）。资金来源为财政资金，资金比例100%。5.采购需求5.1项目背景：为贯彻落实《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知（自然资规〔2020〕5号）》文件要求，推动富川县土地征收成片开发，实现集中集约、集聚高效、有序发展，以满足当地社会公共利益需求，保障被征地农民权益，促进经济社会的高质量发展。采购人为富川瑶族自治县自然资源局。5.2采购范围（内容（“标的物”））：建设规模范围包含中心城区、莲山镇、城北镇、麦岭镇、朝东镇成片开发区域，共计约235公顷。本项目采购需求（范围（内容（“标的物”）））按《国家统计局关于执行国民经济行业分类第1号修改单的通知（国统字【2019】66号）》行业分类划分为“M科学研究和技术服务业—7486土地规划服务”，置换归属《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）》划定的“（十六）其他未列明行业”类别。5.3服务要求：响应《竞争性磋商文件》第三章“项目需求和说明”载列的所有实质性内容。5.4服务标准：包含但不限于中华人民共和国、广西壮族自治区、项目所在地设区市（县）“标的物”所属行业行政管理部门（或其授权设立的行业协会（学会））颁布现行的技术规范（规程）要求。项目在施过程中如遇相应管（归）口颁布“新标”的情形，按“新标”所在政策文件的指导精神对应调整。6.《项目合同》履行期限6.1《项目合同》履行起始点：《项目合同",0,0,0,1]
[4166,"最高投标限价公布函工程名称:白云机场13交通枢纽轨道交通预留工程【第三方监测服务】一、最高投标限价（元）:16.832.305，15二、综合单价限价表:贷号单价包干监测项目最高限价（元）备注1立杆轴力立杆倾角说明:发包人综合单价限价表是“工程量清单报价表”中的含爱综合单价限价，投标人只能在给定的单价限价内进行报价，若报价嵩于给定的最高限价，则视为疫标义元三",2,2,2,1]
[4173,"评分汇总表标段(包)名称：柯桥街道玉兰和美社区创建提升项目(XE20211073001001)张话投标单径没标报价(元)凯(日所墨名马延价有效代浙江陇雅胜设石区公司打T[755,00航(比看效浙江华章建设有限公司[1I755.00232有效浙江铝亮儿胜速论工肥东限公司818755,00州必们必绍兴质星建设有限公司:14755.00留亮左升圆达工型准区公司[1875500和拉纽兴逐质设工程在限公司414755.00有效浙江宝元环换建设有限公司打和55,o0有效浙江卓杰建设有限公司111755.00有效绍兴由国轻脑战速筑工程石区公通L1675500嘉必站兴汪论蓬设石展公剧:14755.00你必浙江由阳型设们区公司d18755,00剂拉浙江铭试建设右限公司414755.00省社二油医辰艺儿绍觉智集建设有限公司[16765,00航拉浙江常山浩天水电建筑工理有限公司[MI755,00浙江]渤远设有限公站兴创定设右居公点:14755.00浙江巨立圆达速设《区公司[1875500卫州庞红建设有区公司414755.001浙江广通环境建设有限公司和·5500淞绍兴中通环建设有限公司参老E工册:d6ll0近标万法：挡必管标法路M目负责人签工招标单位签字招标代理签字益备人签字：公共资连交易中心：开标时间：2021-09-2209:0",0,0,0,1]
[4183,"使用说明虫凰需熊三二兰CHIHUAIENG一、《简明标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。五、《简明标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化，如无技术要求并对采购项目无异议，可直接报价有效；对有技术要求的必须提供响应文件。目录第一章采购公告/采购邀请函第一章采购公告（合格供应商公开）众泰电厂稀释剂和调和漆气采购公告采购编号：1.采购条件本项目见公告采购人为众泰电厂，资金来源为自筹，该项目已具备采购条件，现对该项目进行合格供应商公开询价。2.项目概况与采购范围（详见我方在中国华能集团公司电子商务平台上发布询价书中产品信息）3.供应商资格要求3.1通用条件：供应商须为集团公司级、采购人所属的二级单位或采购人供应商库内的合格供应商，且不处于供应商暂停采购活动的期限内。禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系的供应商参与采购活动。禁止存在转授权的情况。（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位或采购人审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台",1,1,1,1]
[4192,"评标办法（综合评分法）为完善本工程招标投标的评标内容，加强对评标、定标的监督．建立公正、公平、科学、合理的评标秩序，排除人为因素的干扰，使评标更加规范，增强透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《安徽省建设工程监理招标投标实施办法》（建管[2003]279号），特制定本办法。（一）、标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。（二）、评标顺序及内容。评标委员会首先根据评标办法对投标人的资格情况进行评审；资格评审没有通过的投标人，不能进入综合评审。由评标委员会对资格评审通过的投标文件的监理大纲、人员素质、监理手段、监理业绩、监理取费等进行全面评审、比较和评分，排列名次。由高分到低分向招标人推荐三名中标候选人（得分相同时，报价低者优先推荐；若得分相同，报价也相同，则现场抽签确定顺序），然后由建设单位根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。(三)评审内容投标人资格评审合格基本条件表序号审核要素投标资格预审合格条件标准有效证明材料证明材料提供方式1投标函格式详见本招标文件法定代表人签名并加盖公章的投标函上传电子扫描件2独立的法人营业资格在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照或事业单位法人证（副本）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证（副本）上传原件扫描件或影印件3企业资质等级具备自监理综合资质或市政公用工程专业乙级以上(含乙级)监理资质。有效的企业资质等级证书（副本）上传原件扫描件或影印件4生产经营状态投标时（以递交投标文件截止时间为准）处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态。由法定代表人签名并加盖公章的承诺书。上传有效的电子文件5履约历史投标时（以递交投标文件截止时间为准）未被列入马鞍山市农民工工资支付保障领导小组办公室出具的《马鞍山市建筑领域“黑名单”企业和个人一览表》。由法定代表人签名并加盖公章的承诺书。上传有效的电子文件6拟派总监理工程师资格拟派项目总监理工程师注册证书",5,5,5,1]
[4201,"大连市中山区鲁迅路198-204号居民楼消防改造工程竞争性磋商文件(项目编号：HFZC210802)采购人：大连市中山区应急管理局采购代理人：大连鸿沨招标代理有限公司日期：二〇二一年八月目录竞争性磋商邀请函3第一章供应商须知及前附表6第二章合同条款及合同格式23第三章工程建设要求48第四章报价文件格式59附件1资格性审查表、符合性审查表113大连市中山区鲁迅路198-204号居民楼消防改造工程磋商邀请函大连市中山区鲁迅路198-204号居民楼消防改造工程的潜在投标人应在大连市公共资源交易平台获取磋商文件，并于2021年8月31日13点30分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况项目编号：HFZC210802项目名称：大连市中山区鲁迅路198-204号居民楼消防改造工程采购方式：□竞争性谈判√竞争性磋商□询价预算金额：人民币130万元，本项目设立拦标价，如投标人的投标报价超出拦标价的，按无效投标处理）最高限价：无采购需求：鲁迅路198-204号居民楼消防改造工程合同履行期限：合同签订后45个日历日本项目不接受联合体投标二、供应商资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；3、本项目的特定资格要求：（一）具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立企业法人；（二）项目经理须为建筑工程专业二级及以上注册建造师注：截至响应文件递交截止时间，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用辽宁”网站（www.lncredit.gov.cn）失信黑名单、“信用大连”（credit.dl.cn）大连市重大税收违法案件信息公示平台、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目三、获取磋商文件时间：2021年8月20日至2021年8月27日，每天8:30—11：30、13:00—16:30（北京时间，公休日、节假日除外）方式：1、投标单位申请购买招标文件：登录大连市公共资源交易平台http://ggzyjy.dl.gov.cn/TPBidder/login.aspx，自行下载采购文件（1）未注册",1,1,1,1]
[4205,"2021年磊口乡中药材种植加工项目-评标结果公示致君项目管理有限公司受安阳县磊口乡人民政府的委托，对2021年磊口乡申药材种植加工项目进行公开招标，接规定程序进行了开标、评标，现就本招标项目的评标结果公示如下:一、项目概况和招标范围项目名称：2021年磊口乡中药材种植加工项目;招标编号:GC-2021-098建设地点：安阳县磊口乡;招标内容:包括建筑、钢结构、消防、电气、弱电、室外配套等工程;总投资：5959614.49元;招标范围：图纸及工程量清单范围内的所有内容;工期：35日历天;工程质量:符合国家及行业合格标准:标段划分:本次招标共分1个标段。二、开标、评标信息开标时间：2021年9月27日开标地点:殷都区公共资源交易中心二楼开标二厅评审时间:2021年9月27日评审地点:殷都区公共资源交易中心二楼评标二厅三、评审结果第一中标候选人:河南昊锦建设集团有限公司统一社会信用代码:914105816831511494投标总报价：5381531.88元综合得分：94.83分项目经理:马中一证书编号:豫241202153033期：35日历天投标质量:符合国家及行业合格标准第二中标候选人：河南征信建筑工程有限公司统一社会信用代码：9141080068714582XT投标总报价：5407754.18元综合得分：94.12分项目经理：李丹证书编号:豫241171723194期:35日历天投标质量:符合国家及行业合格标准第三中标候选人：河南润安建设集团有限公司统一社会信用代码:91410500172211883M投标总报价：5436956.58元综合得分：93.47分项目经理:薛鹤年证书编号:豫241070800870工期：35日历天投标质量:符合国家及行业合格标准四、公示媒介及公示时间公示媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《《全国公共资源交易平台（河南省·安阳市·殷都区）》上发布。公示时间:2021年9月28日-2021年10月1日五、异议和投诉:公示期内各投标人对以上结果如有异议，以书面形式向招标人或招标代理机构提出（法定代表人签字盖章并加盖单位公章）由法定代表人或其委托代理人（需开标时的委托代理人)携带法定代表人身份证明或授权委托书原件、本人身份证件、企业营业执照副本复印件（加盖公章）一并提交（邮件、传真件不予受理）逾期将不予受理。山隆六、联系方式:辽的招标人：无云随]县磊口乡U民政府联系人:王物工联系电话:158968096%地址:安阳县口乡北口村代理机构:致君功目省理有限公统一机构代码:9161060②",0,0,0,1]
[4210,"呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目二标段评标报告评审委员会2021年02月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目二标段已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市红花尔基林业局本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后里。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市红花尔基桥业局红花尔基桥业局2019-2020年度然林你险灾后治理〔原地)实施方系采购项目二标段，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局2019-2020年度森林保险灾后治理(原地)实施方案采购项目二标段，该标段情况详见下表:序号」标段编号」方标段名称采购内容采购预算（元）】120009710年度森02I呼伦贝尔市红花尔基林业局红花尔基林业局D0315070/2019-202林保险灾后治理（原地）实施方案采购项目二标段详见本项目采购文件2122400.0主任委员:孙王芬委员:王琦、面海波、张茂盛、刘涧樱、张克然、蒋树文二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市红花尔基林业局于，2021年01且13日在法定媒体网站和呼伦火尔市公共益返交易中心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提",0,0,0,1]
[4219,"评标结果通知2021年8月20日项目名称数量服务要求单价（元）总价（元）BI决策支持系统（二期）1套详见招标文件299000299000成交总价：299000元招标代理：厦门市公物采购招投标有限公司招标方式：公开招标中标供应商：智业软件股份有限公司",0,0,0,1]
[4228,"1.封面长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅲ标段，工程招标控制价张家港市金港街道长山村民委员会招标人:，(单位盖章)张家港保税区宏宇建设咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年09月02日1.扉页长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅲ标段，工程招标控制价1807053.23壹佰捌拾万柒仟零伍拾叁元贰角叁分招标控制价(小写):，(大写):，张家港市金港街道长山村民委员会招标人:，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)瞿建忠杨梅玉法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)杨梅玉翟俊波编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年09月02日复核时间:2021年09月02日建设项目招标控制价表工程名称:长山村美村建设点位墙面改选工程I标段其中:《元)序g单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤费长山材美村定设点位增面改造工程1标队1807053.2326227.3167205.79招标代理费合计1807053.2326227.3167205.79单项工程招标控制价表工程名称：长山村美村建设直位描面改选工程I标款其中:(元)九位工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费线业序号】鹤家埭、老头上外立面改造工程1807053.2326227.3167205.79合计1807053.2326227.3167205.79单位工程招标控制价表工程名称；郁家埭、老头上外立面改造工程(001]序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)【小部分项工程1131728.29[[入工费341772.01[2材料费628915.52山3施工机其使用费22621.56[企业管理费91610.315刚涡43808.82滑施项目466756.941020:32.22.2凶价措施项目塑64724.722.1t中:安全文明施工播施费26227.8迎其他项目31签2其中:专业工程暂估价3其中:总承包服务费山免费67205.79近141362.19监1807053、28分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:郁家埭、老头上外立面改造工程(001)金、额(元)其中序5项目编码项目名称项目特征描述融签工程量综合单价合价暂估价江OI1201001002.立面改选工程墙面清理独面I日途税打账，满乔面剂涂副要价并考U验饭询赞指立400001.3656400201160d002002面热灰层拆阶阶3价室载剂分外城家面，前络徐料六经城箭彝并外运;益22:1011.283203O11201001003墙阳空鼓部位修补铲除部分墙面清理粉副厚冀你给老虑",2,2,2,1]
[4236,"B.2最高投标限价扉页阜阳技师学院体育场改造项目工程最高投标限价最高投标限价（小写）：6659886.45（大写）：陆佰陆拾伍万玖仟捌佰捌拾陆元肆角伍分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日D.1建设项目最高投标限价汇总表工程名称：阜阳技师学院体育场改造项目第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：（元）暂估价不可竞争费1阜阳技师学院体育场改造项目6659886.45102227.50合计6659886.45102227.50测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。D.2单项工程最高投标限价汇总表工程名称：阜阳技师学院体育场改造项目第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：（元）暂估价不可竞争费1阜阳技师学院体育场塑胶跑道改造工程3896238.2546080.912阜阳技师学院体育场足球场改造工程2460148.5747915.203阜阳技师学院体育场内及周边改造工程95194.581165.574阜阳技师学院体育场看台装饰改造工程122081.324895.865阜阳技师学院体育场电气工程86223.732169.96合计6659886.45102227.50测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：阜阳技师学院体育场塑胶跑道改造工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费3334286.772措施项目费10676.592.1夜间施工增加费953.272.2二次搬运费2287.842.3冬雨季施工增加费1525.232.4已完工程及设备保护费190.652.5工程定位复测费1715.882.6临时保护设施费190.652.7行车、行人干扰增加费381.312.8赶工措施费3431.763不可竞争费46080.913.1安全文明施工费46080.913.2环境保护税4其他项目200000.004.1暂列金额200000.004.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金305193.98工程造价=1+2+3+4+53896238.25",2,2,2,1]
[4245,"云采供电子招标换标交易平台五一路小学新校区专业救室农修及款育款学设脂设备采购项目-评标报售M130000072g0181g2国计交易平台项目编号:M1300000729018192001国计招标项目编号。本标段有4个单位正式响应投标济标批告加下招标革位:张家口帝锈东区云一一路小学目概况五一签小学新校区专业教室装修及教育教学设施设备采购项目项目名税项目资金来源财欧项目送货地点项目编号中国河北省张家口市桥东区胜利北路18号IBDT221.ZIK.01审模批准文号东发改[2016]9号中国河北省张家口市市辖区公共资源交易中心第六开标室集中开标地点处内容及标段情况交投标保证金投标有效估算价标段编号标段名称*供货期*No标段统计分类书金额元人民币输位期(天业五一路小学新校区专业教室装修及教育教学设施设备采购项2021年8月31日前完工并适过验认大民93000M1300000729018192001001货物/其他类/其他货物/办公设备180.000.0c分现目须知三2021-06-24090获取标书时间获取标书戴止时间2021-06-3017:光每单位最多中标标段数1个(共1个）电子投标截止时间2021-07-14093021个（共1个）每单位最多投标标段致西并标记崇表标段:五一路小学新校区专业教空装修及教育教学设施设备采购项目，M1300000729018192001001资格审查结果有效投标单位价格部分(元人民币)锦审德分谭审名次备注与说明?审结果推荐名次疆疆5581张紫眉市四达局技开为有院公司3ZSS0011771.39张家口伽柏制电子科技有限公司929950/蕴盛张家口市博达文化传媒有限公司929708570593通过697河北大器科技有限公司63299965景亚记岳赢这后评标委员会成员签字下池凯2021年07月14日飞3镜",0,0,0,1]
[4251,"方情源",0,0,0,1]
[4262,"当温",0,0,0,1]
[4263,"NE>vivc",0,0,0,1]
[4271,"附件3.采购清单-报盘行情接收系统服务器.xlsx序号类型最低配置要求服务年限单价数量合计（元）备注1DELLR740服务器2*Bronze-3204/32G/2*600G15K/双电源热插拔冗余风扇/四端口千兆网络适配器/阵列卡最小2G缓存/含导轨/中国标准电源线2/IDRACent企业版/五年原厂7*24*4保修服务（带原厂安装服务）硬盘不回收511所供设备通过厂家可查询资产归属“财信证券有限责任公司”。货到现场外包箱贴有“财信证券有限责任公司”标签，由厂家原厂直发财信证券指定地点。如发生故障需原厂工程师或供应商有相关资质工程师提供现场支持合计",4,4,4,1]
[4280,"宜兴市医疗中心-宜兴市医疗中心空调末端预算价及控制价公示编号：YXS20180901820本工程：预算价为16000000元，招标控制价为16000000元。公示期为2021年9月3日至2021年9月28日江苏鸿成工程项目管理有限公司2021年9月3日",2,2,2,1]
[4289,"最高限价公示锡山第二实验小学建设项目装修设计最高限价为：98.829万元。招标人：江苏省锡山经济开发区开发总公司招标代理：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司2021.7.23",2,2,2,1]
[4294,"文代理签章宁%第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条软号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中数明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入彤环节的投标人韶过20或R家（两者取技大值)少于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:抽签入围法:□方法四:低价指序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中雕机抽取确定评标入围万法具体细则见附符A，R取值为：15不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称与资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间竹经招标人书面同意外）:2.1.1条款号形式评审标准投标内容许合第二章”投标人须知”第1.3，项规定工期受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知\"第1.3.2项规定工程质堂投标函中载明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期标函附录中承诺的投标有效期符合第:章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.1.2响应性评审标准已标价工程量清单乎合第二章“投标人须知",5,5,5,1]
[4306,"附件2：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价30%30分以本次经评审的有效的最低最后报价为基准价，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）*30*100%2技术服务、商务要求20%20分供应商的技术服务、商务要求完全响应磋商文件的得20分；有一项未响应的扣1分，扣完为止。3项目实施方案10%10分根据供应商针对本项目提供的项目实施方案（包括服务方案、工作进度安排、实施措施、人员投入等）进行综合评分：服务方案合理、可操作性强，工作进度安排周密、实施措施有力，人员投入科学合理的得10分；服务方案较合理、可操作性较强，工作进度安排较详细、实施措施较有力，人员投入较合理的得6分；服务方案一般、可操作性不强，工作进度安排一般、实施措施一般，人员投入不合理的得4分；未提供的不得分。4供应商综合实力22%场地15%15分供应商有固定生产场地并在遂宁城区内和具备印制所需的设备得15分，供应商有固定生产场地在遂宁城外的和具备印制所需的设备得10分，没有则不得分。注：提供生产场地、房屋产权证复印件或租赁合同复印件、印制所需设备购进记录实物照片等证明材料。4供应商综合实力22%技术服务团队7%7分供应商拟投入本项目的技术服务团队人员在5人及以上的得7分，4人的得5分，3人及以下的得3分，本项最多得7分。注：提供相关人员与供应商签订的劳动合同复印件并加盖供应商鲜章。5售后服务方案10%10分根据供应商针对本项目售后服务方案（包括售后服务机构、人员配置、响应时间、应急处理方式等）进行综合评审：售后服务机构完善，人员配置合理，响应时间及时，应急处理方式科学得10分；售后服务机构较完善，人员配置较合理，响应时间较及时，应急处理方式较科学得7分；售后服务机构简单，人员配置一般，响应时间一般，应急处理方式一般得4分；未提供的不得分。6业绩6%6分供应商每提供类似业绩一个得2分，最多得6分；未提供的不得分。注：提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商鲜章。7响应文件的规范性2%2分响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项",5,5,5,1]
[4315,"采购清单单位：元序号名称品牌、规格、型号和性能数量单价总价备注1故障检修实训柜1、设备主要功能：可以实现电气电子线路的操作演示、功能分析、工艺展示、故障检修和技能等级考核等。是电气电子类专业参加职业技能鉴定考核的必备设备。2、电源：AC380V50HZ三相五线制供电，功率<1KW，适用实验室干燥环境。3、外形尺寸参考（L*W*H）：700×400×700。4、整体外观：全钣金铁箱，表面喷涂处理，灰白色。文字符号采用丝印，深蓝色。5、箱体：箱体采用钣金结构，正面开门，门板上安装有开关按钮及指示灯。门板上另外设有嵌入式故障箱，内部有故障开关点。箱体内部安装有配电板，上面安装有相应电气电子元器件及线路。箱体底部安装有4个防滑橡胶垫，也可以用来调节箱体的平衡。6、配电板：安装有XT型典型电气电子设备元器件及线路，元器件和线路根据电路功能要求进行安装，能较好地演示XT型设备的功能。电气电子线路安装工艺规范，符合要求。7、电机组：柜子内安装有多台小功率电动机，用于演示电路的功能。电动机轴端安装有转向指示盘。8、隔离电源：柜子内安装有三相隔离电源，可有效隔离外部电源，使操作者在操作使用设备时更加安全。9、故障箱：根据电子电路的典型控制功能，设有15个以上的开关故障点，用来模拟演示电路的故障，通过扭子开关进行控制。10、安全保护：具有漏电、短路、欠压等保护功能，有效防止意外事故的发生。10合计大写：合计小写：注：1.乙方按合同金额开具全额增值税专用发票。2.安装调试、现场培训完毕经甲方验收合格后，在半个月内支付乙方全部货款。3.以上合同总价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。。",4,4,4,1]
[4317,"评分汇总表标段(包)名称：湖塘街道“污水零直排区”建设提档升级工程(XE20210850001001)序号投标单位投标报价(元)工期(日历天)标书有效性报名号报价有效性备注浙江龙晟建设有限公司779714.0060有效91有效办绍兴市亿扬环境建设有限公司7797L4.0060有效129有效注浙江互通建设有限公司7797L4.0060看效180有败出绍兴市金挥建设有限公司7797L4.0060有效259有效浙江宇通建设有限公司779714.00的有效268有效6浙江扬航建设有限公司779714.0060看效289有效第一出标候选人式浙江景合环境工程有限公司779716.0060看爱29有效绍兴征义环境建设有限公司779716.0060不效306在效验浙江中润建筑工程有限公司779716.0060看效挂2违有效山C绍兴合茂环境建设有限公司779716.0060看效453看效([山浙江永聚建设有限公司779714.0060看效568看效[2浙江洁裕岔设工程石浪公司779714.00S有效637有[3绍兴周泰环境建设有限公司7797L4.0060有效673有效G浙江恒兴建设有限公司779714.0060看效763有效[6绍兴中国轻纺垃建筑工程有限公司779714.006看效795有效山6绍兴企朋环境建设有限公司779716.0060看效798行效注”万肠众成建设有限公司779714.0060有效802有效[8绍兴浩海建设有限公司779714.0060看效900看效29绍兴山叁建设有限公司ZZ971-4.0060看效958看效2浙江共想建设有限公司779714.0060有效1022看效评标方法:抽签定标法参考标底价：886039.00结督下浮率[]:12.00实际发包价格:779714.00项目负贡人签字:招标单位签字:招标代理签字:盛督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-08-1709:30",0,0,0,1]
[4324,"甘肃省政府采购西和县大桥镇人民政府喷雾器微波炉采购项目询价文件招标编号：GSYX-2021-028招标人：西和县大桥镇人民政府招标代理机构：甘肃亿兴建设工程管理有限公司甘肃·陇南二○二一年八月目录第一部分询价采购公告1第二部分询价采购须知前附表3第三部分询价采购须知5第四部分合同格式15第五部分投标文件格式21一、投标文件封面格式22二、商务部分231.报价函格式232.报价一览表243.分项报价表254.法定代表人授权书265.中小微企业相关证明材料286.投标人需提供的资格及资质证件、业绩等相关证明文件297.商务响应、偏离说明32三、技术部分333.1技术方案333.2技术响应、偏离说明表34四、服务部分35第六部分采购需求36山甘肃亿兴第一部分询价采购公告西和县大桥镇人民政府采购项目的潜在供应商应在甘肃亿兴建设工程管理有限公司（陇南市武都区东江新区龙吟水郡17号楼2单元501室）获取采购文件，并于2021-08-2010:00（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：GSYX-2021-028项目名称：西和县大桥镇人民政府喷雾器微波炉采购项目预算金额：41.734(万元)最高限价：41.734(万元)采购需求：第一包：采购喷雾器770台，预算金额：14.861万元；第二包：采购微波炉770台，预算金额：26.873万元合同履行期限：按合同约定执行本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）投标人须在工商行政主管机关登记注册，具有独立承担民事责任能力且须满足生产或经营范围，具有统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证复印件、被授权人身份证原件及法人授权书；（2）投标人须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果；（3）投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购”网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的“严重违法失信行为”的方可参加本项目的投标【以招标公告发布之日起至投标截止之日各供应商自行在以上网站查询的结果为准】；（4）本项目不接受联合体投标3.本项目的特定资格",1,1,1,1]
[4333,"附件：省级卫生应急救援队伍建设总务后勤保障物资采购清单及基本要求一、充气帐篷（一）名称、数量1、指挥帐篷（40㎡）1顶。2、宿营帐篷(30㎡)3顶。3、医疗帐篷8顶，其中包含预检分诊帐篷（1）、清创帐篷（1）、抢救帐篷（1）、通道帐篷（1）、医技帐篷（1）、手术帐篷（1）、病房帐篷(2)，每顶帐篷面积20、30㎡。各供应商需提供合理布置图。（二）主要要求1、外披：600D白色牛津布2、内衬：260T白色涤塔夫3、地布：灰色0.4mmPVC双面涂层夹网布4、气柱：灰色0.7mmPVC双面涂层夹网布5、气柱安装阀门一组（2个充排气阀，1个安全阀）6、主体结构使用高频热合热封工艺制作7、标识印制：可根据要求定制标识8、配电照明专用箱二、人员去污洗消设备（一）数量：1台（二）主要配置洗消供水加热机、药物均混罐、排污泵、自升式储水袋、封闭式污水、电动充气泵、暖风机、照明系统等。三、全面型呼吸防护器（一）数量：1套（二）主要要求1、面罩与滤罐连接使用，能有效防护人员呼吸系统不受毒剂伤害，并滤除细菌、烟雾和灰尘（含放射性放射）等；2、材质：氯丁橡胶3、要求：(1)呼吸阻力≤100Pa（30L/min）；(2)总视野≥70%，双目视野≥55%；下方视野≥35度；(3)面罩泄露率≤0.03%；4、滤毒罐可有效防护化学和生物战剂；放射性和高毒性微粒、气溶胶和微生物、细菌、病毒，有机/无机气体和蒸汽；5、提供国家安全生产劳动防护用品检测检验中心出具的检测报告(复印件加盖公章)。四、核和辐射类防化服（一）数量：15套（二）主要要求1、环境应用：具有一定险射线环境的事故处理；2、结构特点：2-1、水密封拉链2-2、含：铅橡胶背心、铅护目镜、防滑手套，防护靴等2-3服装，手套，靴连为一体3材质：PVC4材料厚度≥0.5mm颜色：桔红色/黄色突发中毒类气密性防护服（一）数量：15套（二）主要配置：气密性防护服、自给式空气呼吸器、重型服专用安全靴",4,4,4,1]
[4340,"收入支出决算总表公开01表编制单位：响水县扶贫促小康工作领导小组办公室2016年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数按支出性质行次决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款收入12594350.98一、一般公共服务支出280一、基本支出552594350.98其中：政府性基金20二、外交支出290二、项目支出560二、上级补助收入30三、国防支出300三、上缴上级支出570三、事业收入40四、公共安全支出310四、经营支出580四、经营收入50五、教育支出320五、对附属单位补助支出590五、附属单位上缴收入60六、科学技术支出330六、其他收入70七、文化体育与传媒支出3408八、社会保障和就业支出3509九、医疗卫生与计划生育支出36010十、节能环保支出37011十一、城乡社区支出38012十二、农林水支出392594350.9813十三、交通运输支出40014十四、资源勘探信息等支出41015十五、商业服务业等支出42016十六、金融支出43017十七、援助其他地区支出44018十八、国土海洋气象等支出45019十九、住房保障支出46020二十、粮油物资储备支出47021二十一、其他支出48022二十二、债务还本支出490二十三、债务付息支出500本年收入合计232594350.98本年支出合计50602594350.98用事业基金弥补收支差额240结余分配51610年初结转和结余250年末结转和结余526202653630总计272594350.98总计54642594350.98—1—收入决算表公开02表编制单位：响水县扶贫促小康工作领导小组办公室2016年度金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2594350.982594350.9800000213农林水支出2594350.982594350.980000021305扶贫2594350.982594350.98000002130501行政运行2594350.982594350.9800000—2.%d—支出决算表公开03表编制单位：响水县扶贫促小康工作领导小组办公室2016年金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计2594350.982594350.980000213农林水支出2594350.982594350.98000021305扶贫2594350.982594350.9800002130501行政运行2594350.982594350.980000—3.%d—财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：响水县扶贫促小康工作领导小组办公室2016年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款",0,0,0,1]
[4350,"第四章评标办法及评分标准黄淮学院2020136—外籍教师专家及留学生公寓采购电梯政府采购项目评标办法最低评标价法(《条例》规定，技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应当采用最低评标价法。这类招标项目是指采购人能够提供明确需求的通用货物和服务招标项目。在采购实践中，除了技术复杂、性质特殊的招标项目外，原则上都应当采用最低评标价法。)一、总则本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标人和中标候选人。评标价=投标人报价×（1-∑价格折扣幅度）二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：评标价格要素价格折扣幅度节能产品3%环境标志产品3%投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。6%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2-3%的价格扣除。…投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。注：1、投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。2、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件10.14）4、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、",5,5,5,1]
[4359,"新巴尔虎右旗达赉苏木人民政府新巴尔虎右旗达赉苏木农村牧区生活污水治理项目新巴尔虎右旗达赉苏木农村牧区生活污水治理项评标报告评审委员会2021年07月30日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新已尔虎右旗达贡苏木人民政府新已尔虎右旗达赉苏木农村牧区生活污水治理项目新巴尔虎右旗达赉苏本农村牧区生活污水治理项（以下简称“本项目）已由以新右发改字【2021)尘号文件批准建设，项目业主为新巴尔虎右旗达赉苏本人民政应，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为新巴尔虎右旗达赉苏木人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，新巴尔虑右旗达赉苏木人民政府新巴尔虎右旗达贵苏木农村牧区生活污水治理项目新巴尔房右旗达赉苏本农村牧区生活污水治理项。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且10日，交工日期:2021年10且11且。共计60日历天。2.3标段详情:新巴尔虎右旗达赉苏木",0,0,0,1]
[4363,"投标报价汇总表合同段：新丰镇2021年交通项目普通农路工程-鼎丰村十六排东匡路标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则2新丰镇鼎丰村十六排东匡路(长1250m，3.5m)3第100章至第700章合计4已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计5清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计6计日工合计7暂列金额（不含计日工总额），不可竞争费。847228投标报价清单第1页共1页工程量清单表合同段：新丰镇2021年交通项目普通农路工程-鼎丰村十六排东匡路标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-3安全生产费总额1.000104施工场地建设费104-1施工场地建设费总额1.000清单第100章合计人民币元清单第1页共2页工程量清单表合同段：新丰镇2021年交通项目普通农路工程-鼎丰村十六排东匡路标表2新丰镇鼎丰村十六排东匡路(长1250m，3.5m)子目号子目名称单位数量单价合价清单第200章路基202场地清理202-1清理与掘除-a清表(1、厚度:15cm；2、运距:由投标人现场踏勘，自行确定)m26825.000-b路床（槽）整形（1、土壤类别:综合，由投标人现场踏勘确定；2、取、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价）m26825.000203挖方路基203-1路基挖方-a土方开挖（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定2、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m31160.250204填方路基204-2沟塘回填-d沟塘回填土（1.优先利用现场开挖土方，不足部分由投标人自行购买2.运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m3128.500清单第300章路面302垫层302泥灰结碎砖基层找平302-1泥灰结碎砖基层找平-a泥灰结碎砖基层找平（1、配合比:土：石灰：碎砖=20:10:70；2、厚度:16cm）m24825.000303石灰稳定土底基层、基层303-1石灰稳定土底基层-a厚200mm（1、原槽拌和5%石灰土）m26825.000312水泥混凝土面板312-1水泥混凝土面板-a160mm厚C30商品",3,3,3,1]
[4376,"四、分项报价明细表项目名称:临沂市人民医院东医疗区提升改造公共卫生项目彩色超声诊断系统医疗设备采购项目编号：SDGP371300202102000466包号:B包单位:人民币（元）序「产品注册品牌号证名称型号规格单价计量单位数量供应商生产厂家注册证号移动便携式超声诊(GE断系统VenueGo914200.00台山东亮旭生物科技有限公司GE国械注进20203060517求平板彩色多普勒超(GE声诊断仪VersanaActive48200000台山东亮旭生物科技有限公司G苏械注进20202061014交货期签订合同后30天内3年质保期其他注：本表可视包发豹数格及单价进行填写。D二价投标人名称磁):山系胜物科技有限公云3000g法定代表人或授权代交；日期:202L年拟月上日",4,4,4,1]
[4385,"（ＷＦ－2014－05）安徽省建设工程造价咨询合同项目名称：半固态动力电池产业园建设项目合同编号：签订地点：安徽省芜湖市签订时间：2021年07月01日安徽省住房和城乡建设厅制定安徽省工商行政管理局目录第一部分合同协议书，3第二部分通用合同条款，51.一般约定，51.1词语定义与解释，51.2语言文字，51.3法律，51.4标准和规范，51.5合同文件的优先顺序，51.6联络，61.7守法诚信，61.8保密，62.委托人，62.1委托人代表，62.2提供资料，62.3提供工作条件，62.4答复，62.5支付酬金，73.咨询人，73.1咨询人的一般义务，73.2项目负责人，73.3工程造价专业人员，74.咨询业务范围和工作内容，",0,0,0,1]
[4386,"滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知根据《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询服务管理办法》规定，我处拟采用资质审查和现场抽球等方式，从滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知（含补充征集）”认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中选取编制单位承担滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：一、招标项目基本情况滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程，主要内容包括3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制，工程总投资约400万元。二、委托内容：工程量清单、最高投标限价编制。三、投标人范围（一）投标人范围滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知”（含补充征集）认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。（二）投标限制条件在我处限制承揽造价业务期限内的企业不予参加。四、投标人要求投标人须于抽取现场一次性提交下列（一）、（二）项资料（除资格要求第四项要求原件外，其他复印件加盖公章），否则，审查不予通过。（一）资格要求1.企业要求：投标人必须是具有独立法人资格的建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级（含暂乙级）及以上资质的企业；2.项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；3.投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)。4.投标人自2016年1月1日至抽取时间前，承担过房建类加固工程（或含加固工程内容的）成果文件编制的业绩。同时提供①工程量清单和最高投标限价编制报告（或结算审核报告或跟踪审计结论性文书）；②合同。业绩时间以合同签订时间为准，上述材料中均不能体现的不予认可。（此项要求提供原件核查）（二）项目组人员配备要求1、投标人拟派的项目负责人：注册造价工程师（或一级造价师）1名；项目组成员：二级造价师不少于1名。2、投标人拟派的项目负责人必须负责本项目的编制或审核。五、中标人确定招标人",0,0,0,1]
[4394,"评委承诺书本人作为帐冲镇格冲、青草集镇保洁服务的评审成员，现知重承诺:将严格按照政府采购有关法律法规的规定，坚持“公开、公平、公正与诚实信用”的原则，遵守评标会工作纪律与保密规定，认真履行职责，严格依据采购文件确定的评标原则和评标方法，认真负责地做好项目的评审工作。同时，本人声明:1、参加本次评标未携带任何移动通讯工具（含存储介质）、便携式电、摄影录音电子设备等进入评标区;2、与参加本次采购活动的任何投标供应商均无利害关系;3、如有违反上述承诺和声明，自愿接受相关部门的处理。谈判小组（签字）:C矢=2人乙与会人员回避说明2021年7月27日（注:有利害关系主要是指评委三年内与供应商存在劳动关系、担任供应商的董事或监事、是供应商的控股股东或实际控制人，与供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系亲属、三代以内旁系亲属或近姻亲关系，以及其他可能影响公正评标的情况。）闭是扫的全能工创题推荐供应商意见书项目名称帐冲镇帐冲、青草集镇保洁服务采购计划编号LYCG-202107190069项目编号采购代理编号HNYC-CG-2021-024采购方式竞争性谈判名单1.理由:月亏芳仔门常宏起环起采购人推荐的供应商、有R公司原因采购人代表签字尔志□名单1.理由:郊㎡永暗保洁筹字心/和低却民台司评审专家推圣评审专家签字z荐供应商、原因名单2理由:沟污方峰沁评沟你店临z司/施评审专家签字人元3推荐地点浏阳市市民之家五楼推荐时间2021年7月27日闭是扫的全能工创题米冲镇帐冲、晋草集镇保洁服务签到表会议时间:2021年7月27会议地点：浏阳市市民之家五接谈判小组姓名单位(列力系们亿室se厂和部y/%汕过争天学基么联系方式（手机）;3/z7XZ后xz冲zLzm叶/3J7f作扫描全能王创建",0,0,0,1]
[4403,"海安市实小南巷改造工程-交通工程，编制说明，工程概况，海安市实小南巷改造工程-交通工程，工程位于实小南巷，实小南巷为海安实验小学围墙南侧一条支路。现状水泥路5m宽，本次改造设计起点位于焦港河东侧沿河水泥路，路线向东延伸，终点连接现状中坝路，全长约467米。本次招标内容为实小南巷标志标线新建。，编制依据，1、工程施工图纸；，2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；，3、苏建价｛2016｝154号（省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知）；，4、本工程按增值税一般计税模式计取。，5、工程涉及到的材料价参照2021年南通第5期或市场询价。，编制范围，设计图纸范围内的：交安工程。，相关说明，工程涉及到的拆除、破除、恢复等一切费用投标人自行考虑在报价中。，投标人自行踏勘现场考虑必要的措施费用。工程涉及的挖填运土投标人自行考虑在报价中。，清单描述不清楚的部分投标人自行参照图纸报价。，工程控制价97694.18元。，",0,0,0,1]
[4409,"河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程工程招标控制价招标控制价(小写)：1278323.73(大写)：壹佰贰拾柒万捌仟叁佰贰拾叁元柒角叁分招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-2建设项目招标控制价汇总表工程名称：河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程1278323.7319289.0725080.45合计1278323.7319289.0725080.45注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。表-02单位工程招标控制价汇总表工程名称：河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程标段：河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程1111125.962措施项目36567.652.1其中：安全文明施工费19289.072.2其他措施费（费率类）9306.252.3单价措施费7972.333其他项目－3.1其中：1）暂列金额－3.22）专业工程暂估价－3.33）计日工－3.44）总承包服务费－3.55）其他4规费25080.45－4.1定额规费25080.45－4.2工程排污费－4.3其他5不含税工程造价合计1172774.066增值税105549.67－7含税工程造价合计1278323.73招标控制价合计=1+2+3+4+61,278,323.730注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程标段：河南省南水北调受水区漯河供水配套工程管理处(所)中央空调工程第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价整个",2,2,2,1]
[4420,"四、评审情况及说明1、资格性审查情况说明县独合2、符合性审查情况说明拉企3、、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：多4、提请澄清供应商名称、无澄清问题及黄说明情况无5、比较和评价（包括技术和商务编衡情况。重点比较和评价候选供应商的优劣）五5、、供应商得分排序表阿克苏绿融资产运营管理有限公司19530000元7、维荐的中标（或成交）候选人体上，现推荐中标候选人:阿克苏绿融资8、共他暂说明的评审情况必ct业t㎡r泽杰(4∞车运风法6评审小组成员专灰（签名）现场监督员（签名项目经办人（签名）)名仲66f的ya2021年日月20日SHO丁ONRFDMIK3(AICUADCAMERA2021/8/2410∶42",0,0,0,1]
[4429,"设计变更备案(审批)申请报告莆田市荔城区住房和城乡建设局:莆田市荔城区城乡污水整治项目第三子项一安置房污水收集处理提升工程一福泉高速公路扩建工程荔城段黄石华堤安置区于2017年卫~月Ⅲ~日公开招标,中标单位为中核华辰筮筑工程有限公司(联公司、福建巨岸建设工程有限公司),工程中标价为53羽65元,工程合同价为53匆65元,工程监理单位为高达建设管理发展有限责任公豇,工程设计单位为福州城建设计研究院有限公司,工程于⒛19年⊥月23日开工。由于现场签证需(变更事项分为:设计变更、现场签证、增甩项),具体内容如下:一、拟变更类别1、设计变更累计增加造价在合同价30/0(含3O/0)或金额100万元以下的;(W)2、设计变更累计增加造价达到合同价跚-1O0/0(含10%)或金额100万-500万元(含500万元)的;O3、设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额500万元以上的。O二、拟变更内容及理由(一)设计变更:无(二)现场签证:1、提升泵室外电缆签证;2、钢板桩及挡土板签证。(三)增项、甩项:无三、预估增加造价(一)设计变更:无—1—莆田市荔城区城乡污水整治项目第三子项一安置房污水收集处理提号*升工程一-福泉高速公路扩建工程荔城段黄石华提安置区合体其他成员:中核新能源投资有限公司、福州城建设计研究院有限(二)现场签证:1、提升泵室外电缆减少造价:597元;2、钢板桩及挡土板增加造价:0元;(三)增项、甩项:无以上工程变更2项,减少造价约0.0597万元(已下浮),占造价-O。11%。四、其他附件材料1、工程签证单2、图纸会审3、预算书莆田市荔城区限公司冫以年δ月艹日^够彳移肱盯泾、—2—+0c。鉴盟翁予有腔上云荔清环境投资有郴拆2*f网形灵资层招m你据速韩堂法宇于口随上运而吃夏71系实72入当分",0,0,0,1]
[4436,"项目编号：DS20210804（GC）0002-001-001大竹县观音镇(原双溪乡)污水管网建设项目评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月03日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:大竹县观音镇(原双溪>)污水管网建设项目其中招标控制价相应价F(元)格各有效投标的评审价的K]算数平均值（元）K2K3有效投标的评雷资（元)报价得分序号基准价（元）投标人名称[=2X4X5+3X6兄3生56个综合得分排序（综合得分由高至低）备注孔482000四川省恒均建设有限公司4.514758403.814874461.90.93[0.30.74843871.6859.5093.78y①四川国隆建筑工程有限公4820004.51凯4758403814874461.90.93|0.30.749599996157.1087.8413四川天印鸿辰建筑工程有48200C限公司4.514758403814874461.90.93|0.30.749284013957.7587.47评是否废标:、是否要。≤报的平审成员签名:日期:2021年9月3日德蓝锁资。至贵元oZ)部遵国监督人签字:第2页招标人签字：第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第4页29中标候选人公示30问题澄清通知31开评标情况表32投标报价是否高于招标控制价评审表33不平衡报价评审汇总表34低于成本评审表35形式评审汇总表36资格评审汇总表37响应性评审汇总表38施工组织设计评审汇总表39项目管理机构评审汇总表40投标报价评审汇总表41废标",0,0,0,1]
[4446,"兰海所机关更换锅炉供电电缆及低压柜双电源切换开关工程量清单予易分部工程名称规格单位数量革价(元)金额(元）符注犯凝土开挖60m*60en*25cm述90.00机械开挖艺土方开挖回填60m*6Oc*35cm登12,60.o0机械开挖价混凝土路面恢复C25湛凝土25cm月皿9o.o0商混迎旧电缆拆除YJV3496+2850诊3600.o0大4根电缆，每根90米鑫电缆Y.JV3895+285知名品牌81o.00共1根电缆5穿线管PE-160*1,0出1208.20验双电源转换开关WKAOOOTN3知名品牌公10.00拆除、改造木牌、安囊合计o.60备注:本清单合材料费、人工费、运输费、安要费、机械台班费、安全提施费、垃圾清理费及税金等",3,3,3,1]
[4447,"工程量清单合同段:綦江区郭扶镇干路寺路口-土地垭公路硬化工程货币单位:人民币元清单第100章总则细目号细目名称单位数量单价合价102工程管理102-2安全生产费总额1.00030155.0030155清单第100章合计人民币30155工程量清单合同段:綦江区郭扶镇干路寺路口-土地垭公路硬化工程货币单位:人民币元清单第200章路基细目号细目名称单位数量单价合价207排水工程207-1边沟-d现浇混凝土边沟2C20现浇混凝土沟壁m3148.000766.641134635M7.5砂浆沟底5cm厚m374.000379.9228114清单第200章合计人民币141577工程量清单合同段:綦江区郭扶镇干路寺路口-土地垭公路硬化工程货币单位:人民币元清单第300章路面细目号细目名称单位数量单价合价312水泥混凝土面板312-1水泥混凝土路面-e20cm厚C30混凝土路面+错车道+支路搭接m33402.000513.451746757清单第300章合计人民币1746757工程量清单合同段:綦江区郭扶镇干路寺路口-土地垭公路硬化工程货币单位:人民币元清单第600章交通安全设施及预埋管线细目号细目名称单位数量单价合价602护栏602-3波形梁钢护栏-aGr-C-4E型波形梁护栏m500.000140.0070000604道路交通标志604-1b警示标志牌块10.000650.006500604-1C养护公示牌块1.0001500.001500605道路交通标线605-9警示桩根400.000110.0044000清单第600章合计人民币122000",3,3,3,1]
[4459,"监论讼创心元(批",0,0,0,1]
[4464,"2020年度市级财政支出项目绩效再评价评分表项目名称非物质文化遗产保护资金单位名称苏州市非物质文化遗产保护管理办公室内容指标名称权重证分结果备注资金使用合规性3.003.00财多到庭往企格3.00300资产产权明确性100100名级财致应尔担班夺到位室3.003.00预算执行率8.006d9专款专用率3,003.00资金节约率100L.00投入目标(24分)政府采购规范性2.002.00扶挂名录项目合格率2,40240扶技名录项目数量2,d02.40非遇保护单位及非遇管理人员培2,402402.402.40获持传尔人致显艺，金O2.40组织开展非通展示活动2d02.40与文博机构合作展览2.402.40非遗们展品征集2d02.40非遗档案资程敬据库建设2.402.40产出目标（24分分)非遗信息发布2402.40非遇技艺传承5205.20培养非逊传承接班人520520引导社会资企投入当，艺03.12j民非遗知晓率6.20520结果目标26分)非遇宜传满意度520520参加国际雁北选活动1501.50社会力量投入非遗保护150山50非遗王报或非遗法法规编制150150影响力目标〔6分)非遇传承人、项目、名目项目保护考核机制1.501.50指标质量4.002.80报告质品12.007.20组织管理工作4.004.00合计10000.d1",0,0,0,1]
[4473,"一区B-C院供热干线改造工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1一区B-C院供热干线改造工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：一区B-C院供热干线改造第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：一区B-C院供热干线改造标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价道路1041001001001拆除路面1.材质:水泥路面2.厚度:20CMm25962010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:1.8m3.弃土运距:自行考虑m323003040202013001山皮石1.石料规格:山皮石基层2.厚度:20cmm25964040202015001水泥稳定碎(砾)石1.水泥含量:5%水泥稳定砂2.厚度:20cmm25965040203006001沥青混凝土1.厚度:60厚2.沥青混凝土种类:AC25粗粒式沥青混凝土3.详见图纸m25966040203006002沥青混凝土1.厚度:40厚2.沥青混凝土种类:AC13细粒式沥青混凝土3.详见图纸m25967010103002001渣土外运1.运距:自行考虑m3650分部小计管线8040501005001直埋式预制保温管1.垫层材质及厚度:砂垫层200mm2.材质及规格:预制直埋保温管DN3003.接口方式:氩电联焊4.铺设深度:1.8米以内5.管道检验及试验的要求:水压试验m1242本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：一区B-C院供热干线改造标段：第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价9040501005002直埋式预制保温管1.垫层材质及厚度:砂垫层200mm2.材质及规格:预制直埋保温管DN2503.接口方式:氩电联焊4.铺设深度:1.8米以内5.管道检验及试验的要求:水压试验m17510040501005004直埋式预制保温管1.垫层材质及厚度:砂垫层200mm2.材质及规格:预制直埋保温管DN2003.接口方式:氩电联",3,3,3,1]
[4482,"评分汇总表标段(包)名称：绍兴市柯桥区浙光小学镇南路校区食堂维修改造工程(XE20210482001001)投标单符投标报价(元(翔(日所天祜石效”这名易延价有效代浙江自医胜设石区公司和S16lo0航(批的有效杭州进振建设有限公司[35161.00浙江舶恒建贫有限公司83516100州，州泌兴丰江立设工程有险公司:35164.00招亮活正出论工租准肥公司E35i6i,00班太适市改园杜定设在限公司3516:.00刪化宁波云达管设有浪公司35i6l00fy绍兴弘如建筑工程在限公司?516L003516100州淄兴庄：船区医涟蓬设百融公35164.00公尼由在建设们区公司i35i6i,o0绍兴市金库建设有限公司:35164.00杭州字鹏业筑工租有限公司:516[00上海联裕建设工程有限公司[35161.00第一中标候适人3516100浙江国迈建设集团有限公司35164.00工绍兴彤宏北胜速货工型套区公司E35i6i,o0浙江山融建设右限公司3516I.0f浙江的衣建设有限公司35161,0(参老医底阶:5001880评标方法：抽签定标法结算下浮率[]项目负责人签字:招标单位签字：招标代理签字:益各人签字:公共资源交易中心-开标时间；2021-06-2日18:30",0,0,0,1]
[4491,"采购项目编号：SXLHZB2018-033-4西安市长安区医院新院区HRP信息系统建设项目招标文件采购人：西安市长安区医院采购代理机构：陕西龙寰招标有限责任公司日期：二〇一八年十二月目录第一章招标公告陕西龙寰招标有限责任公司受西安市长安区医院的委托，按照政府采购程序，对西安市长安区医院新院区HRP信息系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标一、采购项目名称：西安市长安区医院新院区HRP信息系统建设项目二、采购项目编号：SXLHZB2018-033-4三、采购人名称：西安市长安区医院地址：西安市长安区文化街8号联系人：王老师电话：029-85292109四、采购代理机构名称：陕西龙寰招标有限责任公司地址：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座A区501室联系人：金娜、刘强电话：029-88228899-662传真：029-88225678五、采购内容和需求：西安市长安区医院新院区HRP信息系统建设项目1套项目概况：西安市长安区医院新院区HRP信息系统建设项目用途：医院建设采购预算：2520000.00元六、投标供应商资格要求（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）特定资格条件：1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；3、本项目不接受联合体投标七、采购项目需要落实的政府采购政策1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；4、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知--（财库[2004]185号）；5、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号八、招标文件发售时间、地点1、发售时间：2018-12-1209:00:",1,1,1,1]
[4499,"冶山镇2021秸秆禁烧工作推进会X丫",0,0,0,1]
[4508,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：石鼓区同兴路小学花坛改造标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费00229456.2801011503002001硬木扶手、栏杆、栏板1.定制成品防腐木栅栏安装2.高度1.0m，详见设计大样图3.橙色户外耐候防腐木漆两遍m1800751861.1F3-51栏杆成品栏杆安装防腐木栏杆10m1802050305003001成品防腐木椅1.定制成品防腐木椅子2.防腐木凳面，钢管骨架，自带固定耳片3.长2.0m，高0.45m，宽0.4m个12011792.282.1F3-76换成品桌凳安装园林桌椅安装木座椅~换:成品防腐木椅子10张1.203011601001001砖砌体拆除（花坛墙体）1.原有砖砌花坛拆除m315.33602007.943.101-01046整砖墙|砂浆M2.5以上10m31.533604011601001001砖砌体拆除（花坛基础）1.原有砖砌花坛基础拆除m325.5602448.144.101-01051基础墙10m32.55605010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:坚土;2.挖土深度:0.6m;3.弃土运距:20m以内;m3166.14016462.815.1A1-4人工挖槽、坑土方深度≤2m坚土100m31.661406010404001001垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15砼垫层;2.含垫层模板安拆m319.17015515.626.1A2-10换换填地基垫层混凝土~垫层用于独立基础、条形基础、房心回填10m31.91706.2A19-9现浇混凝土模板混凝土基础垫层木模板100㎡0.42607010501002001带形基础1.混凝土种类:泵送商品砼;m329.82026665.34本页合计000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。00投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：石鼓区同兴路小学花坛改造标段：第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价7.1A5-82现浇混凝土基础带形基础混凝土2.混凝土强度等级:C30;3.含模板安拆4.含泵送费用10m32.98207.2A19-2现浇混凝土模板带形基础钢筋混凝土木模板木支撑100㎡0.85207.3A5-129混凝土泵送费檐高(m以内)5010m32.98208010103001001回填方1.基础回填土方m3105.3703031.498.1A1-91回填土人工小型机具夯填土槽、坑100m31.053709010103002001土方外运1.废弃料品种:土方;2.运距:",3,3,3,1]
[4514,"QF201910鑫一、采购活动基本情况介绍（一）采购项目基本情况介第:见竞争性磋商文件（二）采购过程基本情沉介第:1、鸿利项目管理有限公司受广安鑫鸿投资控股有限公司委托，拟对广安市前锋区QF2019-10号地块建设项目（鑫鸿兰亭）检测服务采购项目（第二次）采用竞争性磋商方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。2.本次磋商结果在广安公共资源交易网、前锋区人民政府网、广安鑫鸿集团有限公司官网上以公告形式发布。3、获取磋商文件的时间期限:2021年G且16且上午09:00至2021年0且22且下午17:00盖4、递交响应文件截止时间:2021年G日25日上午Q时30分。5、响应文件开启时间:202L年0G月25日。二、评审方法和标准（一）评审方法名称和概念:综合评分法（二）评分因素:详见竞争性磋商文件（三）评分标准及权值:详见竞争性磋商文件三、获取磋商文件的供应商名单序号供应商名称】214飞四、磋商地点和磋商小组成员名单（一）磋商地点:广安市公共资源交易中心前锋区分中心（地址:广安市前锋区永前大道路口福辉鞋业旁）。（二）磋商成员名单。根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由3人组成的评审委员会其中在四川省财政厅政府采购评审专家库抽取技术等方面评审专家，人,分别是，验西浮5/负本次采购项目的评审工作。五、响应文件递交情况（一）按照《磋商文件》规定的时间，于202年Q且25且2时验企在广安市公共资源交易中心前锋区分中心完成了响应文件的递交.(二）截止到递交响应文件截止时间2021年06且25日09时30分，共收到四家供应商的响应文件。递交响应文件的供应商名单序号】（三）响应文件的递交由代理机构主持，代理机构负责记录,采购人监督人员杨蓬进行现场监督。（四）响应文件递交过程中:供应商对响应文件的密封情况是否进行了检查：乙是已否:：供应商递交的响应文件密封情况是否合格：乙是口否;7拒接投标文件的投标人名单序号y（五）开标过程是否顺利:是口否。六、评审情况及说明（一）磋商过程是否正常:是口否:1、磋商过程程序执行是否正常:",0,0,0,1]
[4517,"资格评审情况表项目名称：广西社会科学院南宁市新竹路5号小区危旧房改住房改造项目采项目编号:CJAG2021058v序号*234酒招标代理机构:17过门五32元心20214生羁月24/代",0,0,0,1]
[4526,"渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：658722.78(大写)：陆拾伍万捌仟柒佰贰拾贰元柒角捌分其中:安全文明施工费用(小写):14460.82(大写)：壹万肆仟肆佰陆拾元捌角贰分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-01工程计价总说明工程名称：渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程第1页共1页表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程658722.7814460.8216712.21合计658722.7814460.8216712.21注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程658722.7814460.8216712.21合计658722.7814460.8216712.21注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。封-2渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程工程招标控制价招标控制价(小写):658,722.78(大写):陆拾伍万捌仟柒佰贰拾贰元柒角捌分其中:安全文明施工费(小写):14460.82(大写):壹万肆仟肆佰陆拾元捌角贰分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：渝兴广场幕墙工程隐框窗改造维修工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)",2,2,2,1]
[4534,"广西建标建设工程咨询有限责任公司关于贵港市金田路（桂林路-郁林路）工程施工项目（项目编号：GGZC2021-C3-00109-GXJB）招标控制价公告各潜在投标人：现对贵港市金田路（桂林路-郁林路）工程施工项目（项目编号：GGZC2021-C3-00109-GXJB）招标控制价公布如下：一、本项目的招标控制价为：人民币壹仟叁佰柒拾肆万捌仟叁佰柒拾肆元陆角伍分（¥13748374.65）。其中安全文明施工费：人民币贰拾柒万伍仟贰佰玖拾叁元壹角柒分（¥275293.17）。（注：发包人与承包人签订施工合同时，安全文明施工费以招标人发布的安全文明施工费金额为准签订合同）。请各投标人根据本通知、招标文件、施工图纸及工程量清单等内容，结合企业自身情况进行报价，并依时参加投标。特此公告，其余内容不变！（注：各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。）招标人：贵港市城市管理监督局招标代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司地址：贵港市仙衣路1111号地址：贵港市港北区港宁花园B区邮编：537100邮编：537100联系人：潘工联系人：杨工电话：0775-4320771电话：0775-4564987传真：传真：0775-4564987电子邮箱：电子邮箱：303252098@qq.com网址：网址：2021年08月18日",2,2,2,1]
[4543,"广州知识城广场四期设计咨询及施工图审查服务评标报告一、工程概况1、项目名称：广州知识城广场四期设计咨询及施工图审查服务2、工程位置：广州市黄埔区知识城南起步区创新大道以西、永九快速路以东（中新广州知识城）。3、工程范围：项目规划总用地面积23674平方米，总建筑面积275750平方注，其中地上建筑面积222249平方米，地下建筑面积53500平方米。拟涵盖广东知识产权博物馆、五星级酒店、超甲级和甲级总部办公楼等三部分。4、招标单位：广州元博产业园投资有限公司5、招标代理：建成工程咨询股份有限公司6、招标方式：公开招标7、资金来源：企业自筹二、开标、评标情况简述1、本项目至投标截止时间2021年9月22日10时00分，共有4家投标单位在规定的时间内成功投标登记及递交电子投标文件，分别为：(主)广东省重工建筑设计院有限公司(成)广东省重工建筑设计院技术咨询有限公司、(主)广东省建科建筑设计院有限公司(成)广东建科施工图审查有限公司、(主)中盛弘宇建设科技有限公司(成)广州市市政工程施工图审查有限公司、(主)广东省建筑设计研究院有限公司(成)广东省建院施工图审查中心有限公司。2、本项目于2021年9月22日9时45分至10时00分在广州公共资源交易中心第3开标室公开接收投标单位递交备用投标文件电子光盘，共4家投标单位递交备用投标文件电子光盘（详见《递交备用投标文件电子光盘登记表》）。3、本项目于2021年9月22日10时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第3开标室进行公开开标，4家投标单位均成功解密投标文件及开标，结果详见《开标记录表》。4、招标人按照相关规定依法组建评标委员会，评标委员会由5名评委组成，全部从广东省综合评标评审专家库随机抽取。评标委员会名单为，评标委员会一致推举为本项目评标委员会组长。15、评标程序及评标情况本项目于2021年9月23日在广州公共资源交易中心黄埔交易部第1评标室进行评标，评标委员会按招标文件的评审办法对投标文件进行评审。（1）初步评审评标委员会按照招标文件规定的评审办法，首先对各投标文件进行形式评审、资格评审、应性评审，只有道过形式评审、资格评审、响应性评审的投标文作万可进人卜一阶段的详细评重。经审查，4家投标单位均道过了",0,0,0,1]
[4552,"工期/交货期/服务期:365大;2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(西安奥铭嘉机械设备有限责任公司)的项目负责人:王控印/:中标候选人(西安瑞盛机械设备服务有限公司)的项目负责人：喻哲/:中标候选人(西安聚兴机电设备有限公司)的项目负责人：武菊芹/:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(西安奥铭嘉机械设备有限责任公司)的资格能力条件：/:中标候选人(西安瑞盛机械设备服务有限公司)的资格能力条件：/;中标候选人(西安聚兴机电设备有限公司)的资格能力条件:/:标段(包)[004]电气自控类维修、维保:1、中标候选人基本情况中标候选人第１名西安汇豪节能设备工程有限公司，其他类型投标报价:/，质最/，工期/交货期/服务期：365天;中标候选人第2名：西安广恒环保设备有限公司，其他类型投标报价:/，质量:/，工期/交货期/服务期：365天;7中标候选人第3名:西安吉立自动化工程有限公司，其他类型投标报价:/，质量:/，工期/交货期/服务期:365天;2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况bse中标候选人(西安汇豪节能设备工程有限公司)的项目负责人：李平/;中标候选人(西安广恒环保设备有限公司)的项目负责人：叶立社/;中标候选人(西安吉立自动化工程有限公司)的项目负贡人：张来兴/:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(西安汇蔡节能设备工程有限公司)的资格能力条件:/:中标候选人(西安广恒环保设备有限公司)的资格能力条件:/:中标候选人(西安吉立自动化工程有限公司)的资格能力条件:/标段（包)[005]生产用品机物料、劳保用品、电料、工具等采购:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：西安业成机电设备有限公司，其他类型投标报价:/，质量:/，工期/交货期/服务期:365天;中标候选人第2名：陕西溢磊机电设备有限公司，其他类型投标报价:/，质量:/，",0,0,0,1]
[4557,"公晶需济南绕城高速二环线北环段工程施工招标文件第三章评标办法（综合评分法)评标办法前附表条款号评审因素与标准】评标办法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门最近一年度评为较高信用等级的投标人优先:（3）商务和技术得分较高的投标人优先形式评中与|效期:2.1.1响心性评巾2.1.3标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件接照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。L投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遇书编号（如有）、工期、工程质最要求、环保目标及安全目标:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填号:（2）投标文件上法定代表人或其投权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:：q.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有b.投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件被止时间之前，将投标保证企由投标人的基本账户转入招标人指定账户:c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前提交了银行保函原件。（4）投标人法定代表人投权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被投权人均在授权委托书上签名，未使用印章、名章或其他电子副版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求:34济南绕城高速二环线北环段工程施工招标文件条款号评审因素与标准a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过",5,5,5,1]
[4569,"鄢陵县安陵镇中心小学午餐供应商采购项目评标报告项目概况）项目名称:鄢陵县安陵镇中心小学午餐供应前采购项目二）项目编号:Y2021F2059招标编号:鄢招公2021030801（三）招标公告发布日期:2021年03月24日（四）开标日期:2021年04月14日08:30时（五）采购方式:公开招标（六）预算金额:每年接收取餐费的20%作为服务费最高限价:每年接收取餐费的20%作为服务费（七）评标办法：综合评分法（八）资格审查方式:资格后审（九）招标公告刊登的媒体:“中国政府采购网”、“河南省政府采购网”“许昌市政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）”发布。投标报价序投标人投标报价（%）服务期限号×陵南苑餐饮有限公司19.903年2陵金祥餐饮有限公司19.853年%到陵县花苍餐饮管理服务有限公司19.753年三、资格审查情况序号通过资格审查的投标人１鄢陵南苑餐饮有限公司2鄢陵金祥餐饮有限公司3鄢陵县花蕾餐饮管理服务有限公司未通过资格审查的投标人序投标未通号人名过原招标文件相应条款称因无无无四、评审情况硬件特征码是否异常:无异常。邓飞沭否扫描全能王创建三加1□被款公吕投标人名称成上注评委17.860))c呼委17.860《0记评委17.860卓评委17.860资备注:1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除:对节能环保产品的加分等）:无。2、投标文件填报其他相关证书（奖项）名称:…评标委员会审查通过的:无评标委员会审查未通过的:无。评标委员会审查未通过的:无。鄂陵金样餐饮有限公司评省投标报企业业管理实施服务承诺企业实方案价(20绩（9服务（10分）力C21)含计100分紫分)分）方案C20印附米引二欣的器分扫描全能王创建蓟评委（20分）评委分)上通评委沙0L0评委17.9117.91上7.91)LC评委17.91)评委17.91)式备注:1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格扣除:对节能环保产品的加分等）:无。2、投标文件填报其他相关证书（奖项）名称:评标委员会审查通过的:无评标委员会审查未通过的:无方案函*邵米M扫描全能王创建式备注:1、投标报价政策性加分（政策性加分是指对",0,0,0,1]
[4570,"广宁县新宁北路政府部门旧宿舍小区、五一路国有企业旧宿舍小区改造配套基础设施项目评标报告书招标人：广宁县代建项目管理中心招标代理：广东方元招标采购代理有限公司编制日期：2021年07月05日评标报告一、项目简介广东方元招标采购代理有限公司（以下简称“招标代理”）受广宁县代建项目管理中心（以下简称“招标人”）的委托，就广宁县新宁北路政府部门旧宿金小区、五二路国有企止旭宿金小区改造配套基础设施项且进行公升招标，招标内容如下:1.本次招标项目的建设地点:新宁北路政府部门旧宿舍小区改道配套基础设施项目的项目建设地点位于塔庆市广宁县南街镇新宁北路;五一路国有企业旧宿舍小区改造否套基础设施项目的项目建设地点位于举庆市广宁县五一路2.工程规模:新宁北路政府部门旧宿舍小区改造配套基础设施项目:主要建设内容包括拆除原外墙面批荡镶贴翻新、楼梯间油漆翻新工程等。五一路国有企业旧宿舍小[区改造配套基础设施项目:主要建设内容包括12、13网格楼梯增面翻新、铺沥青路面、陶瓷厂宿舍围墙及楼梯墙面翻新、新建宣传栏、新城幼儿远外墙翻新、新城小学教师宿舍铺沥青路面、操场地面修补及重新画线等。3.本公告共划分为1个标段标段编号标段名称招标范围招标控制价（元）工期（天）E4412000001002758001001*宁县新宁北路政府部门旧宿舍小区、五一路国有企业旧宿舍小区改造配套基础设施项目设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺洛修复等（详见图纸和工程量清单）。7537263.93150二、招标过程简介本招标项目于2021年06月01日在广东省招标投标监管网、举庆市人民政府门户网站上发布招标公告，网上报名时间为:2021年06月02日至06月08日上午00:00至12:00～下午12:00至23:59。截至本项目投标截止时间2021年07月05日上午9:30(北京时间)止，共有6家单位前来投标并递交了投标文件，投标报名名单详见“附件投标名单”。三、开标情况2021年07月05日上午9:30,本项目在装庆市公共资源交易中心307开标室进行了公开开标，开标仪式由招标代理主持，招标人代表、投标单位代表、监督单位代表及招评委会组长（签名）:标代理机构的有关工作人员参加了开标会议。开标过程中，由投标单位代表互相检查投标文件的密封性；由监督单位代表核对投标单位代表的身份及投标保证金",0,0,0,1]
[4580,"钜商网\\sfmimx.C0",0,0,0,1]
[4587,"题，不用提供行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准，其余无效如无质量问的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准”如有重大质量问题证明文件为以电力1.3信誉要求：投标人没有“在最近三年内发生重大产品质量问题以相关行业行政主管部门（单位）纳入不诚信供应商名单人可根据情况对投标人进行处罚或取消投标人资格、终止合同或将提供虚假业绩的投标人配合招标人随时进行验证或实地考查如投标人提供的业绩（包括合同）与事实不符，招标中未发生因设备质量引发的安全事故投标人所提供的业（包括合同）必须真实，必要时国内合同业绩，要求提供合同封面、参数页及签字页，以合同签订时间为准在调试、运行个单机容量1000MW及以上等级超临界火力发电机组辅机循环水泵（或闭式水泵）设备的1.2业绩要求:投标人近年内（2015年1月1日至2021年8月20日）投标单位至少具有2的物的内容1.1投标单位必须具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；营业范围中含有生产标力求：1本次招标要求投标人须具备以下资质，以下业绩，并具有与本招标项目相应的供货能(001内蒙古长城发电有限公司上海庙煤电项目辅机循环水泵设备)的投标人资格能力要投标人资格要求三、(001)内蒙古长城发电有限公司上海庙煤电项目辅机循环水泵设备;范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:规模：2×1000MW高效超超临界燃煤间接空冷机组二、项目概沉和招标范围已具备招标条件，现招标方式为公开招标机关批准，项目资金来源为国有资金88万元，招标人为内蒙古长城发电有限公司本项目本内蒙古长城发电有限公司上海庙煤电项目辅机循环水泵设备已由项目审批核淄备案一、招标条件项目所在地区；内蒙古自治区,鄂尔多斯市（招标编号：MNJSJN2021CC285）内蒙古长城发电有限公司上海庙煤电项目辅机循环水泵设备招标公告蒙能集团聚能采购平台电子上传文件递交递交方式:递交截止时间：2021年093月17日09时00分五、投标文件的递交办理如果时间紧迫，请先行联系招标代理机构项目联系人理企CA锁的企业请拨打电话400-020-6000（周一车周五上午8:30-11:50，下午2:40-5:00)标单位可下载招标",0,0,0,1]
[4596,"泉山区林下可燃物绿化管护工程工程泉山区林下可燃物绿化管护工程泉山区林下可燃物绿化管护工程招标工程量清单招标人：徐州市泉山区城市管理局造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：工程量清单汇总表工程名称：泉山区林下可燃物绿化管护工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费1.1人工费1.2材料费1.3施工机具使用费1.4企业管理费1.5利润2措施项目费2.1单价措施项目费2.2总价措施项目费2.2.1其中：安全文明施工措施费3其他项目费3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费4.1社会保险费4.2住房公积金4.3环境保护税5税金招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】工程量清单表一工程名称：泉山区林下可燃物绿化管护工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述项目特征描述计量单位综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述项目特征描述项目特征描述项目特征描述计量单位暂估价拉犁山东、西1050101003001清理杂草、灌木割灌机、除草机、灭火机台班452040103002002垃圾清运1、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距：5km3、参照自卸车，车厢容积：5.4*2.35*1.2车952040103002002垃圾清运1、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距：5km3、参照自卸车，车厢容积：5.4*2.35*1.21、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距：5km3、参照自卸车，车厢容积：5.4*2.35*1.2车车95305B001清理灌木丛挖机台班清理灌木丛挖机台班台班30分部小计卧牛山4050101005011清理杂草、灌木割灌机、除草机、灭火机台班805040103002001垃圾清运1、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距：5km3、参照自卸车，车厢容积：5.4*2.35*1.2车1455040103002001垃圾清运1、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距：5km3、参照自卸车，车厢容积：5.4*2.35*1.21、垃圾清理、外运、销毁、清理漂浮物垃圾2、运距",3,3,3,1]
[4603,"资格后审结果公示信宜市农村集中供水工程EPC+0工程总承包及运营维护服务[项目编号:JG2021-1871]项目资格审查工作己经结束，具体结果公示如下:序号投标申请人名称资格审查结果（通过/不通过”资审不通过具体原因(主)中铁四局集团有限公司(成)准安1市水利勘测设计研究院有限公司通过(主)中国水利水电第九工程局有限公2司(成)中国电建集团北京勘测设计研通过究院有限公司(主)中铁五局集团有限公司(成)广东3通过珠荣工程设计有限公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有4通过限公司(主)广东粤海水务投资有限公司(成)东省水利电力勘测设计研究院有限5公司，中国水利水电第十一工程局有通过限公司,中铁上海工程局集团有限公司公示时间:年月日00:00至年月日23:59上根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，无投标申请人或者其他利害关系人对该资审公示内容有异议的，应当在资格审查结果公示期间书面向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标申请人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复、投诉书等相关资料，向项目招标投标监督部门提出书面投诉。异议受理部门(招标人):信宜市水利水电工程建设管理中心联系人:刘先生联系电话:0668-8859928招标投标监督部门:信宜市水务局联系电话:0668-8830336联系地址:信宜市迎宾大道水务局的。招标人名称:信宜甫家利水“程建设管理中心刘心采日期必",0,0,0,1]
[4613,"采购人（评审专家）书面推荐供应商意见表2021年%月日采购人镇江市自然资源和规划局项目名称镇江市京口区、润州区、高新区农村集体土地所有权确权登记成果更新及全市更新成果汇交项目项目编号ZJZCFS-（2021）商字第0359号采购竞争性磋商方式推荐供应一苏名地低W父院推荐（务含82分茅名*商名称理由（一)推荐供应推荐潜货68台第>名□苏客伙辰勒害技木陀商名称理由（二)推荐供应推荐;务长把币尔)\"队磐劣6千(P,务3名商名称理由（三）采购人代三活表签字评审专家签字姓名单位职称剑加支镇江心避役工在笑招录言江(子以尔元邺z室益兹取",0,0,0,1]
[4622,"靖江市政府采购公开招标文件（全流程电子化不见面开标）采购项目编号：JJZC2021GK046-1采购项目名称：靖江市新桥镇中心卫生院物业管理集中采购机构：靖江市公共资源交易中心二〇二一年八月目录投标邀请函投标人须知项目技术要求和有关说明合同书（格式文本）附件一．投标邀请函项目概况新桥镇中心卫生院物业管理项目公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、泰州市公共资源交易网-靖江站（http://www.jjggzyw.com）、发布潜在投标人应在“泰州市政府采购交易管理平台”（http://218.90.248.147:7001/tzzfcg/login）获取采购文件，并于2021年9月9日14点（北京时间）前提交投标文件一、项目基本情况（一）项目编号：JJZC2021GK046-1（二）项目名称：新桥镇中心卫生院物业管理（三）预算金额：200万元/年（四）最高限价：200万元/年（五）项目概况：靖江市新桥镇中心卫生院，位于位于新桥镇，总建筑面积约为25000平方米；区域内包含1#门诊楼为四层；2#辅楼为三层；3#病房楼为十层；4#发热门诊及核酸实验室楼还包括二个门卫；南向为主门卫，须24小时值勤，其他门卫为副门卫，须日班值勤，消控室需24小时值勤服务内容：物业管理服务范围包含门卫、卫生保洁（含医疗废弃物的收集）、食堂管理、消防控制室24小时值勤及水电设施设备的简单日常维护运行管理、配合医院护士做好病区患者的生活护工工作等现场条件：院方结合自身的实际情况，可无偿提供管理服务人员必需的物管办公用房及物资堆放仓库院方无偿提供工作所需的日常用电、用水具体详见招标文件（六）服务期限：3年二、申请人的资格要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：1、具有独立承担民事行为的能力（须提供法人或者其他组织的营业执照、事业单位登记证书等证明文件）；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供投标文件提交当月或前3个月任一月份的财务状况报告（至少应包括资产负债表和损益表））；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须按采购文件要求格式提供承诺书原件）；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录〔须提供投标截止日当月或前3个月任意一个",1,1,1,1]
[4626,"6B4",0,0,0,1]
[4631,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审)评审因素评审标准投标文件编制1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求。其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件:2、投标文件包括招标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标文件相快的要求，未对招标文件有重大的保留，包括重新划定风险改变各方的权利和义务，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编制、承包内容及资任与招标文件的要求无重大偏差，下列情况属于重大编差:①投标文件我明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:(2)明显不符合技术规格、技术标准的要求:5、投标文件对招标文件做出实质性响应的。评标办法前附表1-2（面务标部分有效性评审)评审标准投标人名称与营业执照、资质证书一致投标文件签字益.漳符合第二章“投标人须知”第3.5.8款要求（除注明外，招标文件相关条救中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求项目管理机构及人员符合第二章附件三规定、》，评标办法前附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定（）|》AVVOC评标办法附表2评标办法前附表2-1技术标部分评审标准技术标部分评审标准（40分）序号评标项目分值评分标准]对项目拟建工程现状的了解与认识0-4分评市内容:对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性,对现有基础资料了解的详尽性、清晰及完整性。根据投标文件“技术标”中相应内容对比评审，视优务程度的情打分，优者得高分:无此项内容得0分。2安全防护、文明施工措施0-5",5,5,5,1]
[4640,"编制说明基本概况本项目为郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-桥梁工程，主要包括:景观桥、车行桥1、车行桥2、人行钢架桥2、人行钢架桥3．人行钢架桥4、人行钢架桥5。二、编制依据1、漯河市娜城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-桥梁工程图纸设计全部内容及甲方提供的其它资料;2、清单采用《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016），《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及配套的相关文件;3、工程人工费价格指数、机械费价格指数、管理费价格指数按豫建标定【2020】23号文价格指数调整;4、本工程安全文明施工费、管理费、规费按照河南省2016版定额记取;5、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额记取:6、税金按豫建办标函[2019]193.号文9%计取:7、材料价格参考《郑州市建设工程材料价格信息》2020.年十-份和2020.年第三季度价格信息及项目所在地市场价格综合调整。郾城区尧河庙乡村振兴文旅项目第二批-桥梁工程工程招标控制价招标人:单位盖登)]TC0造价咨询人:金月日时2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002﹞201%-R.o04;:2017-fooa哪城区尧河庙乡村振兴文旅项目第工程批-桥梁工程招标控制价招标控制价(小写):1432988.94(大写):遂佰建拾叁万贰仟玖佰捌拾捌元玖角肆分中型工程顺目管理构谈公宜位T程选价咨询企业执业的招标人:绸导;F201=x（(造价各游人(单位益至5行预则至(币位交质专用致)法定代表人小法定代表人亚赵或其授权人:(签字域服靠)或其授权人:印西(签字或雷察)编制人:(远尔人员签子照万印政红核式述的比师帆站流涉用政编制时间:年月日复核时间;年月/海-2",0,0,0,1]
[4649,"2021年义安区胥坝乡高标准农田建设项目（三标段）工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)审核单位:审核人:(单位资质专用章)(造价工程师签字盖专用章)安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06编制说明1、招标范围：工程量清单内容及施工图纸内容。2、清单编制依据：2.1主要文件依据2.1.1水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》，安徽省水利厅皖水建函[2018]258号文颁发的《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知。2.1.2税金费率执行安徽省水利厅皖水建设函[2019]470号文《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》。2.2定额依据：2.2.1建筑工程采用省水利厅皖水建函[2018]258号文颁发的《安徽省水利水电工程补充预算定额》、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程预算定额》和水利部水总[2005]389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》。2.2.2机械台时费采用水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。2.2.3皖水建函[2018]258号关于发布《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的通知，工长工时费9.27元/工时；高级工工时费8.57元/工时；中级工工时费7.28元/工时；初级工工时费4.64元/工时。3、计算说明：3.1西二支河“桥(桩号K0+00)~塘段”、“塘段~安平大道西”、“安平大道西~上王家墩段”无原状地面线，工程量暂按断面图全面积的1/3计算。3.2机械、材料等过江费用，投标人自行考虑计入综合单价。3.3水力冲挖淤泥包含清淤、围堰填筑拆除和排水、自备发电机等、挖掘机清淤包括河道内及河道两岸清除杂草、树根等。投标人报价应考虑现场河道树木、杂草障碍情况，考虑堆泥区面积大原因定时移动排泥管保证堆泥区在排泥后基本平整。4、“淤泥翻晒平整（堆积厚度0.5m）”子目综合单价均为2.28元/m2，此单价为固定单价，投标人",3,3,3,1]
[4657,"1.封面靖江市新港城初级中学外墙面复新，工程招标控制价靖江市新港城初级中学招标人:，(单位盖章)1造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月20日1.扉页靖江市新港城初级中学外墙面复新，工程招标控制价招标控制价(小写):，774124.27(大写):，柒拾柒万肆仟壹佰贰拾肆元贰角柒分，1招标人:，靖江市新港城初级中学造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)11法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月20日复核时间:2021年06月20日建设项目招标控制价表工程名称:靖江市新港城初颁中学外描面复解其中:《元)单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费费序g1冶江市新港城初颁中学外增面复新774124,2711301.6630387.86合计774124,2711301.6630887.86单项工程招标控制价表工程名称:靖江市新港城初颁中学外描面复解其中:(元)九位工程名称公额(元)暂估价安全文明施工费烧费序号】靖江市新港城初缓中学外墙面复新774124.2711.301.6630:87.86合计774124.2711301.6630387.86单位工程招标控制价表工程名称:靖江市新港城初缓中学外墙面复新(10序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)【分部分项工程费512291.07山[232744.8812材料费183068.9山3施工机其使用费6830,41[企业管理费62016.6815、刚海入28603.182丹施项目费16752:3.8148621.62.2凶价措施项目塑18902.1g22.1其中:安全文明施工措施费11801.6迎七他项目费31签2其中:专业工程暂估3其中:总承包服务费①规费30387.8近68918.52监774124.2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:靖江市新港城初颁中学外描面复新(1)金额(元）其中序5项目编码项目名称项目特征播述8差工程量综合单价合价哲估价O1160500200苏除工程立面块料拆除外禁面密差层类型:水拆除的”6的箭税序.种关:动盖22699.226.1670584.08201160d002002面抹灰层折阶拆除部位:外墙面钱抹灰层碧类:20厚:a禾流浙丧务剂宜省251618.67452.93O11612001001容道拆除曾道础类、材因D[[OPVC2、21路416ay路38a8.611386.24北O101030020O余方弃置废弃料品种:建筑垃运距:1okm91.9682,086705,16分部小计85128.37Gol12010010o墙、柱面装饰工程",2,2,2,1]
[4666,"新疆生产建设兵团政府采购招标文件竞争性谈判（工程类）项目名称：石河子统战部创建全国民族团结示范城市机场户外立体景观、工人文化宫户外立体景观工程采购编号：B8S[2021]4142号采购单位：中共新疆生产建设兵团第八师委员会统一战线工作部采购代理机构：新疆中咨建设项目管理有限公司日期：2021年8月13日目录第一章竞争性谈判公告新疆中咨建设项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中共新疆生产建设兵团第八师委员会统一战线工作部委托，对（招标编号、项目名称）B8S[2021]4142号、石河子统战部创建全国民族团结示范城市机场户外立体景观、工人文化宫户外立体景观工程组织进行竞争性谈判，现欢迎合格的供应商前来投标一、项目概况与采购内容1.1项目名称：石河子统战部创建全国民族团结示范城市机场户外立体景观、工人文化宫户外立体景观工程1.2项目编号：B8S[2021]4142号1.3采购内容：石河子机场立体景观工程：1、基础:原状土机械开挖，人工清基，余土外运10km:开挖尺寸.*1.8*1m,100mm厚C15垫层，浇7*0.6*1mC30混凝土基础，预埋铁件及螺栓2、底座:下宽7m,上宽5m,侧宽0.6m,高2m,用1.2mm镀锌钢板切割焊接打磨，刷调和漆2道，黑漆一道3、上部造型面板:3.1.前后两层1.2mm镀锌钢板，前后间距20cm，激光切割、拼接、焊接、打磨:3.2.焊接包边边带:12mm镀锌钢板，宽20cm,激光切割、护接、焊接、打磨:3.3.调和漆2遍，环氧汽车漆面漆-道:3.4.底漆及面漆分色，面漆高温固化保护:4、造型面板龙骨4.1.龙骨尺寸:40*40镀锌方管，壁厚4.6mm4.2.切割、拼接、焊接、打磨5、造型钢板:1.4mm厚钢板，激光切割:调和漆2遍，环氧汽车漆面漆一道6、立体字:1cmPVC激光雕刻，不锈钢包边，.粘贴成型工人文化宫立体景观工程：1、基础:原状土机械开挖人工清基，余土外运10km:开挖尺寸9.7*1.8*1m,100mmC15垫层，浇8.5*0.6*1mC30混凝土基础等二、投标人资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定",1,1,1,1]
[4672,"1.封面泰兴市新街镇2021年农村公路提档升级建设项目五标段吴垈桥，工程招标控制价泰兴市新街镇人民政府招标人:，(单位盖章)江苏开天工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月11日1.扉页泰兴市新街镇2021年农村公路提档升级建设项目五标段吴垈桥，工程招标控制价1026703.42壹佰零贰万陆仟柒佰零叁元肆角贰分招标控制价(小写):，(大写):，招标人:，江苏开天工程咨询有限泰兴市新街镇人民政府造价咨询人:，公司(单位盖章)(单位资质专用章)朱大明陆明娣法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)江达杨晓晓编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月11日复核时间:2021年07月11日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明2四、编制说明：1、桥梁水中桩按照搭设排架措施施工；2、预制空心板梁按照成品梁市场询价计入，板梁关联的所有钢筋、混凝土、预埋件、模板等不再计取；3、波形护栏和组合钢护栏经询价后以独立费计入；4、桥头病害处理费用段按照图纸给出范围工程量计入，如果后期增加部分以现场实测结果为准；5、桥梁拆除费用以总价包干计入。江苏开天工程咨询有限公司2021年7月10日建设项目招标控制价表工程名称:泰兴市新街镇2021年农村公路挺档升级建设项目五标段吴尘桥其中:《元)序号个项工程名称企额(元）署估价安全文明施工费煤费弃颁定丧顽首主标校1026703.4219298.22台计1026703,42)19298.22单项工程招标控制价表工程名称：泰兴市新街留2021年农村公路提档升级建设项目五标段员作桥其中:(元)序号九位工程名称企额(元)智估价安全文明施工费线资兴市新街镇2021年农村公路提档升级定1026708.12设项目五标段员绕桥19298.222e925.81026703,42合计19298.2229s25，8单位工程招标控制价表工程名称:泰兴市新街镇2021年农村公路提档升级建设项目五标段员企桥(01)序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)分部分项工程费867191.7[[117910.27[2材料费635299.48山3施工机其使用费48889。18[企业管理费48379.0315、刚海入1669:3,.72丹施项目费44912.21000Q2.2凶价措施项目费36912.222.1其中:安全文明施工播施费19298.2迎七他项目费31签",2,2,2,1]
[4683,"评分汇总表标段(包)名称:绍兴市柯桥区钱清中学地理、通用技术重点学科装修工程(XE20211037001001)沾投标范他投标报价(元(翔(日所天)光石梵管遂名王价名效性名注g艾区叉区型图改石区公司Tl&00价比有必第一油标候述人浙江建助建设有胜公司[17[18.00昭兴团班建澄车区公道山1718,00州韶层返升型议有区公山17山8,00浙江鑫品建没《限公式117ii8,00沅州万坡建设工程有限公司1711800牡兴教鱼建设看区公通17118,00绍兴文景建设有限公司11711800沁凯江卫企岔迅右区公司山山?山I试,O出韶兴红创生态理议有泓公司17118.00且州伍上澄在区公司117118,00工苏医沈延旺工程宿区公司117118.0013货江宏直验配建迎直型公司1171上B,00签茗医宜配工工309评标方法：挂签定标法结算下浮率[]:上2项目负贡人签字:九几了几儿招标单位签字：招标代理签字:遵督人签字：公共资禅交易中心开标时间:2021-09-1314:30",0,0,0,1]
[4692,"联系电话:020-89885682地址：广州市海珠区新港中路投诉受理部门:话:020—89251996联系电辽漂些人宫二池理部门(招标人)：广州市海珠区水利设施养护所些馆复及投诉书，的答二圈区了础歌湖就公中表候选人公示标低六《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定点酒据总得分诚信得分投标报价得分技术部分得分名称项目负责人证=资质证书编凉双具系改众然名营业执照编号资质证书编号工期质量标准投标价（元）单位名称中标候选人00:00至2021年7月专家评审,评标委沥滘污水厂活表书汕汇广州市海珠区动。向招标投标监督议示期间向招标江员会推荐了本项三游刘杰/沪134201020120730712日23:59止）期尾水补水管工程设计施工总承包[项目编号：472号4楼《建设工程招标管理办公告或其份他)聊入标人提出96.4484.5399.26L00级建造师91310000566528939ED13106938360一次验收合格。5954666.80设计研究总院有限公司公司(成)广州市市政工第一候选人兰=410部门提出投诉。或部关招标具体内容如下:宜上中标你支邮中标候选人公示XC源室对招标人任标人应盈6复仍持有异议的答5】异议之层收到廊投标人或其它利害关系求前85.837899.23级建造师林钟泉/粤14414142652991441300195976918DD244015070按招标文件要求按招标文件要求5961826.72限公司盘司(成)中邮铁城际规划建设7(王)惠州市市政动迁建设有以第二候选人现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021年7月10≤2招标人名称:的，日起：式应工在收到答当无1内作的时签E（主)深圳华安达理设集团有下菏印海珠7三H书面司(成)浙江西城工程设计有以线牡复)传聘人对该务钟晓春/粤14417174360491440300687571837Y2021彭系武心区剂310日内持招标日起八作出答复前，海公示内容有异议的，76.784099.223部级建造师D244280886按招标文件要求按招标文件要求5963324．71公司限第三候选人艳斋江约3应日臧",0,0,0,1]
[4699,"呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心扎赉诺尔区节能改造工程扎赉诺尔区节能改造工程施工评标报告评审委员会2021年08月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，8附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心扎赉诺尔区节能改造工程扎赉诺尔区节能改造工程施工（以下简称“本项目）已由以扎发改字【2021】54号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用班业发展中心扎赉诺尔区节能改造工程扎赉诺尔区节能改造工程施工。具体况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且19日，交工日期:2022年01且16且。共计150日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔市扎赉诺尔区市政公用基业发展中心扎赉诺尔区范能改造工程扎赉诺尔区",0,0,0,1]
[4701,"高州市大唐荔乡浮山碧道项目EPC+O评评标标报报告告高高州州市市大大唐唐荔荔乡乡浮浮山山碧碧道道项项目目EEPPCC++OO招招标标评评标标委委员员会会日日期期：：22002211年年77月月2288日日1高州市大唐荔乡浮山碧道项目EPC+O评标报告一、基本情况工程名称：高州市大唐荔乡浮山碧道项目EPC+O招标单位：高州市文化广电旅游体育局招标代理：广东建川工程管理有限公司招标类别：EPC+O招标控制价：本项目总投资约10100万元，其中建筑安装工程费8000.00万元，其中勘察费64.00万元，设计费505.19万元。工程规模：项目拟建一条生态文体碧道11.9公里、2个核心运营节点和1个水生态展示节点，若干个游憩服务节点以及碧道相应的旅游配套服务设，推动高州现代特色农业的发展，聚焦城乡融合、产业引领、风貌提升和文明示范，致力建设一条串联产业、人才、文化、生态、组织的风景碧道。本项目总投资约10100万元，其中建筑安装工程费8000.00万元，其中勘察费64.00万元，设计费505.19万元。最终以高州市投资审核中心最终审定的为准。建设地点：高州市根子镇浮山岭。招标范围：本项目的勘察、设计、施工、运营、保修期修复任务。本次招标确定勘察设计施工运营总承包的承担主体，中标后负责本项目的勘察、设计、施工、运营及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：(1)勘察设计内容：在经批准的项目可行性研究报告基础上，本项目工程初勘、详细勘察、施工阶段勘察配合、方案深化、编制初步设计及概算，编制施工图设计（含外水外电）及预算、设计后续服务等。(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过竣工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等工作。2(3)运营工作内容：本次EPC+O投资",0,0,0,1]
[4710,"第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款引效站山公标心23投游时，评标委员会依次按照以或确定中标人:综合诚白北元上/“监版》评标处体试的优先:包法（2)被标前目所在地省级交通运输主爷部门要移意值足2j投标人优先，若招《采用“全国公路建设标项断在地省级交通运输主管部门无投标人信市币场信用信息管理系统”最新年度的等级评价结果:(3)商务和技术得分较高的投标人优先。形式评审与2.1.1响性2.1.3应评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可薪:a，投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遵书编号（如有)：6,.投标文件组及齐全元整，内谷均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，仔合招标文件规定。（3）投标人法定代表人投权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且受权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代淼。（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）未以联合体形式投标县（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交签选投标的除外;(7)投标文件中未出现有关投标报价的内容:：（8）质量目标、安全目标调足招标文件要求:(9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（10）权利义务符合招标文件规定:a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法:b.投标人未增加委托人的责任范出，或激少投标人义务:c.投标人未提出不同的支付办法;d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议:e.投标人在投标活动中无账诈行为:f.投标人未对合同条款有工要保留。（11)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。（12）投标文件未附有招标人不能接受的其他条件。M第二个信封（报价文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定",5,5,5,1]
[4722,"建筑工程招标控制价编制说明工程名称：永春绿源柑桔苗木繁育场围墙建设工程工程概况1.建设地点：泉州市永春县。2.工程专业：室外总体工程。3.合同工期：/；工程质量等级：合格。4.招标范围：永春绿源柑桔苗木繁育场围墙建设工程：新建围墙，围墙外墙面喷涂乳胶漆等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：建筑面积：/。层数：/，檐口高度：/。结构质式：/。基础类型：/。装饰情况：详施工图纸。混凝土情况：非泵送商品混凝土。编制范围按照中环城乡规划设计有限公司设计的永春绿源柑桔苗木繁育场围墙建设工程图纸，专业范围包括永春绿源柑桔苗木繁育场围墙建设工程：新建围墙，围墙外墙面喷涂乳胶漆等等，具体如下：1.不含三通一平；2./。编制依据1.图纸：中环城乡规划设计有限公司设计的永春绿源柑桔苗木繁育场围墙建设工程2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。3.地质勘察报告：/。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401~409-2017)《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充调整文件（截止出稿日期）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止出稿日期）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。7.人材机价格：（1）人工费指数：（春节后）泉建综[2020]17号文关于发布泉州市建设工程人工费动态指数调整为1.1028。（2）施工机械台班单价：《福建省2019年第三季度清单机械台班》。（3）材料设备价格：参考《泉州工程造价管理》（2021年6月）永春县信息价、《泉州工程造价信息》（2021年6月）泉州市信息价、定额基期价格、市场询价。8、其他：/。取费标准1.专业类别：室外总体工程。2.总承包服务费费率：/。3.税率：9%，结算按实调整。施工",0,0,0,1]
[4727,"保定深圳园起步区综合能源站项目EPC总承包（2021-2022年站占工得）监理招标控制价（标底）招标控制价（标底）（小写）171.16万尤（大写万壹仟陆佰圆整》.公；编制单位:（公章）编制人:（签字）复核人:溪联（签字）(宜编制时间:2021年Z月15日保定深圳园起步区综合能源站项日EPC总承包（2021-2022年站内工程）编缸]说明一、工程监理概况1、服务地点:河北省保定市;2、规模:本项目为保定深圳园起步区综合能源站项目EPC总承包（2021-2022年站内工程）的施工（不含保修）阶段监理采购，建筑面积约1.1万平方米;3、服务内容：包括施工阶段投资、进度、质量、保密、廉政控制，安全、信息、合同管理，协调各方关系等;公4、服务期限：施工项目预计2021年8月15日启动，监理服务期限为巍合简签订之日起至工程竣工验收完毕止。一门门文污六二、计价依据以\\1依据发改价格[2007]670号文1、计费额大于1，000,000万元的，以计费额乘以以1.039%的计算收费基价:2、计费额为经过批准的初步设计概算中的建筑安装工程费、设各购置费和联合。试运转资之和;3、对设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额40%以上的工程项目，其建筑安装工程费全部计入计费额，设备购置费和联合试运转费按40%的比例计入计费额。但其计费额不应小于建筑安装工程费与其相同且设各购置费和联合试运转费等于工程概算投资额40%的工程项目的计费额。（1)．当:设备费购置费/概算总投资≤40%时:计费额=概算总投资额=建安费书设备购置费(2)．当:设备费购置费/概算总投资>40%时:①当:40%②当:设备费购置费/概算总投资额>62.5%时:计费额-建安费+设备费购置费*40%）;4、工程中有利旧设备的，以签订设计合同时同类设备当期价格作为工程设计吸费的计费额5、工程中有引进设备的，按照购进设签的离岸价格折换人民币作为工程设计费的计费额。房号计费额（万元）收费基价50016.53.30%021,00030.12.72%0.0272033,00078.12.40%0.024045,000120.82.13%0.02135058,000１8】2.00%0.0200666670610,000218.61.88%0.01880720,",2,2,2,1]
[4736,"广州大学大学城校区教学区绿篱建设项目(项目编号：JG2021-11144)评标报告由广州大学筹建的广州大学大学城校区教学区绿篱建设项目JG2021-(项目编号：11144)招标项目，已委托广州穗科建设管理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。评标委员会由招标人依法组建，评标工作全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行，现将评标情况报告如下：一、投标登记、接受投标文件情况该项目于2021年06月18日至2021年07月19日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网及中国招标投标公共服务平台上发布招标公告，并于2021年06月18日00时00分至2021年07月19日10时00分在广州公共资源交易中心公开接受网上投标登记，共有6家单位进行投标登记，分别为：四川宏大建筑工程有限公司、广东建恒建筑工程有限公司、广东宇晟建设工程有限公司、广州恒龙建设工程有限公司、广东荣鸿建设有限公司、广东宝泰森建设工程有限公司。在规定的投标文件递交截止时间内共收到6家单位完成网上递交投标文件，分别为：四川宏大建筑工程有限公司、广东建恒建筑工程有限公司、广东宇晟建设工程有限公司、广州恒龙建设工程有限公司、广东荣鸿建设有限公司、广东宝泰森建设工程有限公司。于2021年07月19日09时45分至2021年07月19日10时00分在广州公共资源交易中心第04开标室接受投标单位递交投标文件备用光盘。详见《提交投标文件光盘备用记录表》。二、开标情况于2021年07月19日10时00分至2021年07月19日11时00分在广州公共资源交易中心第04开标室进行开标，开标过程中按招标文件规定宣读了开标相关内容，并作详细记录。具体详见《开标记录表》。三、评标委员会组成本项目评标委员会由招标人依法组建。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会由招标人依法组建，分别是:。评标参员一致推荐，为评标委员会组长。四、评标办法于2021生0Z且20且L09:00金，2:00在广州公共资源交易中心签02避标室进行评标，招标人采取了严格的保密措施，使评标工作自始至终不受干扰。评标委员会的每位成员坚持公平、公正的原则，认真阅读招标公告、招标文件、、补充公告、招标答疑纪要及澄清等相关招标资料，仔细评审各投标文件。本项目评标采用综合评分法（选取方法办法土适合篮合证分法儿，技术标与经济园时王启义，体评标办法及标准详见",0,0,0,1]
[4745,"2标段评审情况二述0、2限价7806116.05序县投标单位忍分安徽南淮建设有限公司60.96羽宏登旭峰建设工程有限公司60.93昌安微宏志建设工程有限责任公司60,82安微恒扬处筑工程有限公司60,64当霍施县铁矿建设工程石限壹任公司60,56通安徽明格建设工程有限公司6O.48北安微出溪水利工程有限公司60.47安徽海项建筑工程有限公省60.439安徽淮锦建设工程有限公司60.43(C)-安微阳泉建筑工程有限公司60.31上上员台县水利建筑安工程公章60.3[2安徽中亿整桥工程有限公司60.23]3安徽凯展建设工程有限公司且金安微川岳建设工程有限公司15安徽平鼎建设工程有限公司]6安截中信建设工程有限公司上7安徽林扬建筑工程有限公司]8安徽豪庭水利工程有限公司19安微坤水利建设工程有限公司20安徽晓春建筑工程有限公司21安徽鸿炜建筑工程安装有限公司22安徽仁豪建筑工程有限公司23安徽博雅园林建筑有限公司24安徽森鑫建设工程有限公司25安徽中久建设工程有限公司",0,0,0,1]
[4747,"资格审查评审结论汇总表项目名称:南宁市心圩江环境综合整治工程PPP项目-明月湖水质提升工程（亮化工程）项目编号：GXQL2021-GG-050开标时间：2021年8月17日上午9时30分序号单位名称资格审查评审结论一广西强路工程咨询有限粪匡公司江室六六3完2021年8庄38日辽；",0,0,0,1]
[4754,"关于郑州黄河河务局荥阳河务局桃花峪控导管理班基地山体朔境防护工程招标评标结果的审查意见河南大河招标有限公司:你公司《关于送审郑州黄河河务局荥阳河务局桃花峪控导管理班基地山体朔境防护工程招标评标结果的函》收悉，经审查，原则同意评标结果。根据招标文件，评标结果在中国招标投标公共服务平台、河南省公共资源交易中心网上进行了公示，公示期为2021年7月21日至2021年7月23曰。在公示期内，汝有收到任向举报、投诉信息。根据《评标委员会和评标方法暂行规定》(原国家计委等七部委令第12号）和招标文件的规定，应当确定排名第一的中标候选人为中标人，请你单位抓紧向中标人发送中标通知书。务泵7十三义宁%【二,22(余7月签厂",0,0,0,1]
[4763,"湖北省石首长江公路大桥工程结算及竣工决算专项咨询服务询比采购评审结果公示湖北省石首长江公路大桥工程结算及竣工决算专项咨询服务询比采购已于2021年7月2日完成评审工作，根据评审委员会提交的评审报告，采购人湖北石首长江公路大桥有限公司已经确认评审结果，现将评审结果公示如下：序号供应商名称综合得分总报价（元）推荐顺序1湖北东方宏宇工程咨询有限责任公司92.84678,000.00第一成交候选人2青矩工程顾问有限公司84.01670,000.00第二成交候选人3中审工程咨询有限公司78.97696,000.00第三成交候选人公示期为2021年7月5日至2021年7月7日（北京时间）。公示期间内，申请人或者其他利害关系人可通过书面材料或电话向湖北石首长江公路大桥有限公司提出异议。采购人：湖北石首长江公路大桥有限公司联系地址：湖北省荆州市石首市建宁大道299号联系人：吕女士联系电话：17786785666采购代理：北京中交建设工程咨询有限公司联系地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城3号楼4层501号联系人：王先生魏先生电话：010-51656899-832/855，17636662545传真：010-59273266电子邮箱：bjztc3@163.com2021年7月5日",0,0,0,1]
[4770,"采购项目名称：临床技能综合实训系统采购货物名称详细技术参数要求单位数量单价（元）金额实训教学及自主训练管理实训教学（课件和资源的实时点播演示）、自主训练（验证统计、计次、移动端应用），支持实时/事后评分、同步录像/回放控制、实训时间和次数统计分析、PBL教学应用。信息推送功能：实践训练内容推送、测试评分表（题目内容）推送、实时成绩推送、实训视频链接地址推送（该部分推送到微信）；每个训练区域装备一台显示终端，用于显示预约验证二维码、思维训练病例、考试和作业内容、训练测试内容、录像自主控制、视频回放。提供相应的软件著作权登记证书套1170000170000思维及技能考评管理用于微信端的考试内容提醒、签到和开放式站内预约、签到和成绩推送。预约管理系统需实现对教学过程的评价，实现对实验实训项目的数量考核和质量考核。可用于学生日常训练对实训室或实训项目进行预约。学生也可以预约考试，预约成功随即生成电子准考证。★提供手机微信端预约到床位的全流程演示视频，且手机上可以查看预约结果★提供WEB预约到床位的全流程演示视频，且手机上可以查看预约结果提供相应的软件著作权登记证书套17000070000信息发布系统1、电子课表：支持教师和学生在智慧终端上查看自己的个人课程表，课程表的信息同时应包含上课地点、上课时间、任课老师姓名等1、考勤预警：支持考勤预警功能，针对考勤可以设置预警等级、预警类型（缺勤或迟到）、预警周期、预警规则（包括单门课程或所有课程的累计次数）、通知角色（本人、任课教师或自定义）等信息。当学生触发预警规则后，系统可发送该学生的预警通知短信到指定通知角色2、服务呼叫：管理者能依不同终端机设定多项可呼叫的服务，并可设定服务呼叫是否需感应卡片，管理者可依年、月、日统计服务呼叫的次数及服务处理的效率并产生报表，使用者能够按照自己的需要选择服务需求列表中的服务（服务内容可根据实际情况定制），如设备、清洁、无障碍、保全等，服务呼叫后能够在客户端上看到该服务项目的图示及资讯，能够看到服务人员预计到场时间；服务人员到现场刷卡后开始服务，系统能够自动切换为服务中，并能够记录服务时间；服务完成后服务人员刷卡",4,4,4,1]
[4780,"(广安经开区农产品交易中心）评标结果公示，项目及标段名称，项目业主，招标人，招标代理机构，开标也点，公示期，中标候选人及排序，第一各，第二各，第三名，平级，项目负责人，广安经开区农产品交易中心（项目名称）\\标段监理招标广安恒发高新产业发展有限公司项目业主联系电话0826-697005广安恒发高新产业发展有限公司招标人联系电话0826-697005四川具琦工程项目管理有限公司招标代理机构联系电话0286250711广安市公共资源交易中心开标时间2021-6-1009:32021-6-12到2021-6-18投标最高限价（元）420129中标候选人名称投标报价（元）经评审的投标价元)中国华西工程设计建设有限公司3253007四川省蜀典工程监理有限责任公司308003中鸿亿博集团有限公司5336000第一中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职都姓名证书名称证书编号职称专业罗启华全国注册监理工程师5101143工民建为S建国全国注册监理工程师51005514上本工程，级别高级高级，项目免买人，7程所，证书编号51014292，项目技术负责人，除平师，证书名称全国注册监理工程师注册证书全国注册监理工程师注册证书第三中标候选人项目管理机构主要人员，职多，项目负两人，项目技术负责人，2他万亭，第一中标候选人类似业绩项目业主成都干播众仁房地产有限公司，24572.6万元，2710，阆中火车站站前广场及地下空间理间中市住房和城乡建设局设项目，成都市高堰社区卫生服务中心综合楼建设项目，成都市武侯城建投资集团有限责任公司成都统建建设工程管理有限责任公司，项目业主，成都城乡商贸物流发展资（集团）有限公司，项目名称金牛区何家堰社区新建农贸市场及配套设施项目（蓉递好邻何家堰社区综合楼)，成都高投建设开发有限公会展片区幼儿园分，竣工（交工）日期开工日期，四川大学，四川大学多学科交叉研究创新大楼项目，第三中标候选人类似业绩，项目业主，成都市第四人民医院，平方米，以及总，5710，平、绿化等附属，程。工程概算投资，额或建筑安装工程，费：约8658.3203，万元，规划用地面积约，内江市卫生和计划生育委，347.7亩，总理筑，员会、内江天成建设工程四川健康职业学院一期建设项目2017-3-10，2019-6-27面积130062.43平191000王正烈，有限责任公同，方米，总投资约，5.1亿元，项目占地约1025，室，地上建筑面积，约35.8万平方米，宜宾临港开发区大学城职业教育基地下登筑面积约2，宜宾市科教产业投资集团，地-四川理工学院白酒学院项目（二2018-1-202018-8-",0,0,0,1]
[4789,"广州地铁城市轨道交通系统安全与运维保国家工程实验室建设项目隧道火灾风险控制技术研究平台设备采购（第二次）招标文件招标编号:0724-1700A43N0018《袋招小胜如地铁集团限公司招村1|一::鄞X招标畈份岩限公司日其:2017年5月",0,0,0,1]
[4797,"长垣县2018年农村饮水安全巩固提升工程评标报告项目编号:长交采2018ZB050号长垣县2018年农村饮水安全巩固提升工程评标参员会2018年10月31日",0,0,0,1]
[4806,"第三章评标办法（评定分离法），评标办法前附表，初步评审，条款号，评审因素，评审标准，1.1.1，形式性评审标准，投标人名称，与资格预审时一致；，1.1.1，形式性评审标准，投标函签字盖章，有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章，1.1.1，形式性评审标准，报价唯一，只能有一个有效报价，1.1.1，形式性评审标准，联合体投标人，与资格预审时一致；，1.1.1，形式性评审标准，拟派项目负责人，与资格预审时一致（在投标截止时间前经招标人书面同意的除外）；，1.1.3，响应性评审标准，投标内容，符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，1.1.3，响应性评审标准，工期，投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，1.1.3，响应性评审标准，工程质量，投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，1.1.3，响应性评审标准，投标有效期，投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定，1.1.3，响应性评审标准，投标保证金，符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；，1.1.3，响应性评审标准，已标价工程量清单，符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的，1.1.3，响应性评审标准，投标安全承诺书补充说明，按照招标文件格式填写并提供，相关格式以投标文件制作工具中的模板为准，1.1.3，响应性评审标准，详细评审，条款号，评审因素，评审标准，1.2.1，技术标，施工组织设计，1.2.2，经济标，投标报价，1.2.3，商务标，2.3.4，评标方式、评审因素及评审顺序，1、评标方式，定性评审，□定量评审，定性+定量评审，2、评审因素：，商务标，经济标，技术标，",5,5,5,1]
[4815,"HCOMC8功率单元规格:HPU690/192BIF额定输出电压:《690V生产日期额定输出电流:192A2020年01月产品编号:191158BP016S/N:",0,0,0,1]
[4820,"招标控制价公示表龙岗区2021年公园建设工程一西埔西街街心公园标段名称等5个项目施工批量招标标段编号/招标人深圳市龙岗区城市管理和综合执法局招标控制价审核单位□造价站口审计中心■招标人招标控制价4281.750385万元投标报价上限3962.013766万元，净下浮8%不可竞争费合计285.042653万元截标时间年日备注（深府〔2015）73号文要求公示的其他内容）:分部分项工程量清单计价合计：37236186.69元措施项目清单计价合计:944600.33元其中:安全文明措施费计价合计：639593.28元暂列金额为：2000000.00元弃土费：210833.25元规费为:1097340.20元应纳税金为：1328543.38元不可竞争费用合计：2850426.53元，其中安全文明措施费为639593.28元，暂列金额为2000000.00元，专业工程暂估费/元，弃土场受纳处置费为210833.25元，（不可竞争性费用不下浮）。“习五、㎡工。”招标人（盖章》口1内山日期:钦汝备注：招标人应按照《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府（2015〕73号》相关规定填报《招标控制价公示表》，式并在提交投标文件截止5日前在交易网（控制价公示模块）公布。深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司制",2,2,2,1]
[4824,"标段名称;田洪正街北延佛段项目设计评标日期：2021年08月23日项目穿标报告招标人:西安洪庆科技产业发展有限公司通，招标代理机拍:中盛精诚工程项目管理有限公司本次投标单位共有5家，有效投标单位为5家，根据《招标文件》舒标结果如下:名次投标单位,项目经理/总监/负责人怨分西安市政设计研究院有区公司郭营宣8601济诺市市政工程设计易究院《集团）有限责任公司×心另翔67.67中国市政工程西北设计研究庞有展公司王国英6469中联西北工程设计研究院有胜公司陈球6369洛阳城市建设勘察设计院有限公司姜凯62,69其中:第一中标候选人：西安市政设计研究院有限公司:总报价:2620000.00；项目经理：郭蓄畜；工期:48（日历天）；质量。符合设计规范要求且合格。第二中标候选人：济离市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司；总报价:2304500.00;项目经理：马需:工期:60（日历天）；质量:符合设计规范要求且合格第三中标操选人：中国市政工程西北设计研究院有限公司；总报价:无②G20；0王国英:工期:60（日历天）;质量:符合设计规范要求且合格．项目经理:签此报告评标专察签字:碎派峰尔四:z志r志wl霍-地姆法商年月日第I页,共1页",0,0,0,1]
[4833,"详细评分汇总表分包编号:ZFCG05202108009002分包:峄城区森林消防队伍车辆装备器材及个人防护装备等采购项目峄城区森林消防队伍装备器材采购序号投标单位名称价格评议得分技术标评审得分其他评审得分节能环保价格加分节能环保技术加分总分排名北江苏禾睿救援装备有限公司28.8737.4022.600.000.0088.87)2江西科善实业有限公司28.4734.0021.000.o00.0083.47|2巴常州水盾消防科技有限公司28.6434.0020.800.000,.0083.443北山东普立智能科技有限公司30.0029.8013.000.000.0072.80|4评委签名:26为工2=让张茂残心兴)致*6开标时间:2021-09-0809:30第1页/共1页",0,0,0,1]
[4843,"庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)2021年07月18日庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日总说明合同编号:工程名称:庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目第1页、共1页一、工程概况本工程位于庄浪县水洛镇崖王村、陈洞村、胡沟村、柳咀村，工程建设内容：土地平整909亩，土壤施肥改良909亩，改建4m宽砂砾石机耕路3.594km，新建4m宽砂砾石机耕路6.139km，改建3m宽生产路2.681km，预制安装U型混凝土路边沟7.222km，修建路边沟出水口11座，修建Ⅰ型过路涵管1座，Ⅱ型过路涵管26座，Ⅲ型过路涵管3座，修建进地板涵61座，栽植旱柳1441株，云杉1441株。二、编制范围陕西国图信息技术有限公司设计的《庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目初步设计》、《庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目设计图册》范围内所有工程量。三、编制依据1.陕西国图信息技术有限公司设计的《庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目初步设计》、《庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目设计图册》。2.《土地整治项目工程量计算规则(TD/T1039-2013)》、《土地开发整理项目预算定额甘肃省补充定额》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额甘肃省补充定额》、甘财综[2013]67号《土地开发整理项目预算编制规定甘肃省补充编制规定》、国土资源发[2017]19号《国土资源部关于印发土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》、甘水规计发（2016）260号文《甘肃省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法》。投标总价工程项目：庄浪县水洛镇2021年高标准农田建设高标准梯田项目合同编号：投标总价人民币（大写）：元（小写）：元（袋洛场必万文针打A工程项目总价表0合同编母:工程名称；主浪县水洛留2021年高标准农田建设高标准税田项目序母工程项目名称额（元）怀注二",3,3,3,1]
[4850,"申报编号：绍兴市人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划编制申请书申请人，所在单位，填表日期，绍兴市人力资源和社会保障局制申请者承诺：我承诺对本人填写的各项内容的真实性负责，保证没有知识产权争议。绍兴市人力资源和社会保障局有权使用本表所有数据和资料。申请人（签章）：年月日申请人姓名身份证工作单位专业职称职务研究专长通讯地址邮政编码联系电话办公移动传真E-mail联系人姓名E-mail联系人电话办公移动传真主要成员（可附页）姓名出生年月职称职务工作单位在本课题研究中承担的任务联系电话主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）主要成员（可附页）一、规划编制申请人及主要成员主要研究成果（限填20项）课题成果或出版物研究任务委托来源成果转化应用情况（选填）完成年月主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）主要研究成果（限填20项）二、规划编制负责人近五年完成的与本规划相关的研究成果主要内容包括：1、研究思路和研究框架；2、研究方法；3、研究进度安排；4、主要创新点；5、其他需要说明的情况。三、规划编制方案最终报价（大写）合计人民币四、规划编制经费报价表申请人所填写的内容是否属实；本单位能否提供完成本课题所需的时间和条件。单位负责人：单位公章年月日",0,0,0,1]
[4859,"开标地凯审结果员会评涪资评标时间道幽狐游酒排名次序湖州江在络包饲浏江加宁工招管理后克拉建松管湿的被z出点业验控兰构的记公司日收料工程结企融的此问注海件丝泡招(公司浏江控伯工社丝期竞价单位（人）政务服务书（红丰路与敬业路交又口）南太湖新区分中心开标室【湖州市红丰路1568号溪湖州市公共资源交易中心湖州南太湖新跟踪审计项目划辅道）和公共停车场建设工程总承包庄路、新区二路北延段、天湖新区西南片区市政道路改造（邪高名称,心-元楼】环漾八路及规评标报告迅标保选单位（人）评标地点评价时间返口总医得分技术标(2021年6月30日9时30分整的消南太湖新区分湖州市公共资源交易中心湖中心评标室③C七一X大发益≥",0,0,0,1]
[4866,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市城市东西向快速路(中华一巷路口)涉及10kV线路迁改工程(电缆保护管)进行招标，据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2017】NCCZW364-5委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按协议供货采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：年月日南宁市政府采购货物采购需求资料表一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：★（1）投标人必须是设备制造厂家或代理商，若投标人是代理商则必须提供制造厂家的资格证明文件（包括：产品供货法人项目授权委托书、制造厂营业执照、税务登记证等有效资质文件）★（2）无论投标人是设备制造厂家或代理商家都必须持有国家认可有效的本单位ISO9001国家质量认证资质文件二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人：杨期英；电话：135972991082．采购预算价：286960.00元3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西桂冠设计咨询有限公司4．是否接受联合体投标：□是■否（请在选项上打■）5．合同签订是否接受合同专用章：□是■否（请在选项上打■）6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：■是□否（请在选项上打■）7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求项号货物名称数量参考品牌、型号技术参数要求1电缆保护管PVC-167*8.54220米★1、环段热压缩力（70±2）℃KN：≥0.50；2、环柔性：试样圆滑，无破裂，无反向弯曲；★3、维卡耐热（℃）（",0,0,0,1]
[4876,"附件1比选评分细则序号评分因素分值评分标准计分1项目报价20分以本次有效的最低报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*20分*100%。2项目方案40分对项目的理解准确、深入、完整；实施方案细致、周详、完整、合理、可操作性强。横向比较、综合评议，分值评定范围25至40分，最高分值不超过40分，最低分值不低于25分，不提供不得分。3项目团队20分有副教授以上职称或硕士研究生人员3名以上（0—20分）。未达到3名的，每少一名扣5分。最高分值不超过20分，最低分值不低于5分。4相关业绩20分曾经有承接过相关项目经历（0—20分），每提供一项得5分，提供四项以上满分。合计100分",5,5,5,1]
[4877,"景泰县2021年高标准农田建设（高效节水灌溉）项目（一期）工程量清单及招标控制价编制服务项目招标公告根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）及《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政发办【2018】168号文）的有关规定实施自主招标，拟对景泰县2021年高标准农田建设（高效节水灌溉）项目（一期）工程量清单及招标控制价编制服务项目发布招标公告。一、项目编号：JTNCJ-2021-005二、采购方式：邀请招标三、项目简介：（一）采购内容：景泰县2021年高标准农田建设（高效节水灌溉）项目（一期）工程量清单及招标控制价编制（二）采购预算：8056.34元（三）评审办法：最低价法四、供应商资格要求：（一）符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；（三）本项目不接受联合体投标。五、采购文件公告期限、资料提交方式：（一）采购文件公告期限：2021年5月15日至2021年5月19日；（二）资质/响应文件审核时间:2021年5月15日9:00:00至2021年5月19日17:30:00。（三）竞价时间:2021年5月20日8:30:00至2021年5月20日16:30:00。资料提交：被邀请人应当认真阅读理解公告要求，在线接受邀请，填写联系人信息；在系统中提交邀请公告中要求被邀请人提供的所有文件（加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件），等待业主方审核，经业主方审核通过后，电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价（请",0,0,0,1]
[4889,"432上意评标委员会成员：率5剑评标委员会负责人（组长）该标段流标,流标原因是：有效投标数不足三该项目评标工作按照招标文件的规定进行。四、评标结果子协修祥5上六邓*地*2021年09月14日",0,0,0,1]
[4894,"4、原招标文件第二章投标人须知,投标人须知前附表中4.1.2封秀上写明“招标人地址:招标人名称:（项目名称）投标文件在年月日时分前不得开启投标人地址:投标人名称:现更正为:“招标人地址:招标人名称:（项目名称）投标文件标段:在年月日时分前不得开启投标人地址:投标人名称:5、原招标文件第七章投标文件格式P114、126、132、140、142中封面格式均添加“标段”,详见附件6、原招标文件第七章投标文件格式Pl16、117、118、121、128、129、135、136、137、中均添加“标段\"，详见附件招标文件其他与此有关的内容也做相应变更，其余不变特此公告网上查询：中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、崇左市公共资源交易中心网www.cz.jyzx.gov.cn联系方式:招标人:崇左市江州区崇善农村建设招标代理机构:中经国际招标集团有限公司有限责任公司地址：南宁市古城路36号安监局宿舍9栋203室联系人：陆工联系人：龙工电话:0771-7830963电话:0771-2875128电子邮箱：471776952@qq.com2018年12月26日",0,0,0,1]
[4903,"武汉市青山区政府采购项目招标文件项目名称：武汉市第九医院国产医疗设备（钬激光碎石机）采购项目项目编号：HJZB-ZCHW-2018-156采购人：武汉市第九医院武汉恒骥招标代理有限公司二零一八年十一月武汉市第九医院国产医疗设备（钬激光碎石机）采购项目公开招标目录第一章投标邀请函1第二章投标人须知及前附表4投标人须知前附表4投标人须知4一、总则41.采购内容42.定义53.资金来源54.合格的投标人55.投标费用5二、招标文件56.招标文件的构成57.招标文件疑问的提交68.招标文件的澄清、修改69.通知7三、投标文件的编制710.投标文件的语言及计量711.投标文件的构成712.投标报价813.投标文件格式和签署914.投标有效期9四、投标文件的装订、密封、标记和提交915.投标文件的装订、密封和标记916.投标文件的提交1017.逾期送达或不符合密封要求的投标文件1018.投标文件的补充、修改或撤回10五、开标、评标与确定中标人1119.开标1120.资格审查1121.评标委员会的组成和评标方法1222.确定中标人12六、结果通知和授予合同1223.结果通知1224.签订合同13七、质疑与投诉1325.质疑人1326.可质疑的环节及提出质疑的时效1327.质疑要求1428.质疑受理和答复141武汉恒骥招标代理有限公司武汉市第九医院国产医疗设备（钬激光碎石机）采购项目公开招标29.投诉14八、其他1530.代理服务费15第三章采购需求16一、项目商务要求（以下标“★”号的为商务实质性条款要求）16（一）交货安装期、交货地点及验收、付款方式16（二）报价要求16（三）质量保证及售后服务17（四）知识产权17（五）其他商务要求内容18（六）产品来源18二、项目技术需求18第四章资格审查20一、资格审查方法20二、资格审查标准20三、确定资格审查合格投标人21四、其他21第五章评标方法及评分标准22一、评标方法22二、评标具体程序22（一）符合性审查22（二）投标文件的澄清（非必要环节）22（三）投标文件的比较和评价23（四）计分办法25（五）推荐中标候选人25三、评分标准25四",1,1,1,1]
[4912,"2018年卫生事业发展公立医院综合改革省级补助资金采购项目进口产品论证会专家论证意见纪要采购单位贵州医科大学附属医院2018年卫生事业发展公立医院综合改革省级补助资金采购项目采购项目招标编号0612-1840Y0540624采购代理机构广东省机电设备招标有限公司专家论证日期2019年1月3日内窥镜手术器械控制系统及配置器械:1、指尖控制功能具有手指控制离合器、手动调集功能，左右共用可实现镜头控制2、清晰度子1920X1080X29.973、光源寿命高温工作环境下运行能保证4500小时4、摄像头需有荧光成像功能，必须集成在机器人手术系统内使用于机器人系统的视频处理车直接连接二、全数字化血管造影系统1、最大管电流支持三1000mA最终确2、球管焦点二3个认意见3、最小焦点功率字20KM4、平板分辨率3.25LP/mm5、智能二维路径导航功能以上参数国产设备不能满足招标人采购要求，建议采购进口设备律师意见:此次申请购买进口设备符合我国相关政策规定，同时该内窥镜手术器械控制系统及配置器械、全数字化血管造影系统不属于限制进口产品，不违背国家产业政策，建议同意采购该类进口仪器专家签字六|故z-站1焚型圣论",0,0,0,1]
[4920,"高台县南华镇南岔村村居环境整治项目招标文件招标人：高台县南华镇人民政府项目名称：高台县南华镇南岔村村居环境整治项目招标代理机构：甘肃璟诚招标代理有限公司2021年08月目录第一章投标人须知第二章合同条款及格式第三章技术标准和要求第四章工程量清单第五章投标文件格式第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容上招标人招标人:高台县雨华镇人民政府地址:高台县南华镇南含村邮政编码:734300联系人:张龙联系电话:189936366902招标代理机构招标代理机构:甘责璟诚招标代理看限公司办公地址:高台县商品西街居和家园西侧1-2层商铺邮政编码:734300联系人:李宗明联系电话:153521656643项目名称高台县南华镇南岔村村居环境整治项目山建设地直高台县南华镇南岔村5建设规模及特征描述本次招标设为受个标段，对主要建设内容:离含村村居环境整治(J体内容详见工程最清单)《资金来源及出资比例财政资金个资金落实情况己到位100,8招标范围工程量赁单达所在项目9计划工期计划工期日历天计划开工日期:2021年0S月2日计划竣工日期:2021年10月2G日10质量要求合格,11投标人资格审查方式资鉴后主12投标人资质条件、能力和信祥资质条件:(投沅人须是山石石必的社业知盖(不合经社范包[))金金税的登记证、组织机格代码近和统一社会信用代码证《三证合二代码证），我标人须是上各建设行政主管部门移发的建筑工程施工,总派包叁级及以上资质的法人或其他组犯资质，并在人员、设备、资金签方面县备相应的施工能力投标人建造师须且在建筑工程贰须及以上建造师资质，技术质量负责人须具有工程类中级及以上现称，安全负贡人须且车专职安全员C证司时且在工程类主级及以上驱称:3,低应面未被列入“信且中因”（mw.creditchinbgou，cn)台是否接受联合体投标11踏勘现场不组型15分包不允许16投标预备会不召开17竞价时间18投标造价文件编制方式工程量适量19招标控制价控制价为:1941618.5元20投标有效期验天（日历日）21是否允许递交备选投标方案22投标文件份数制作投标文件正本上份，副本2份“>递交投标文件地点进办瑕遗招标代理看限公司，高台县高品西街工和室园西侧上-2层配细）24是否退还投标文件五",1,1,1,1]
[4929,"表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：医气工程第1页共22页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价医用中心供氧系统1030801006001医用无缝不锈钢管（站房内主管道）[项目特征]1.规格型号:φ22×22.材质:06Cr19Ni103.处理方式:酸洗,脱脂4.焊接方法:单面焊接双面成型氩弧焊（充氩气保护）5.压力试验:按照规范进行压力试验6.气密性试验:按照规范进行气密性试验[工作内容]1.安装2.焊口充氩保护3.压力试验4.吹扫、清洗5.脱脂m5037.452030801001001镀锌钢管DN32[项目特征]1.材质:镀锌钢管2.规格:DN323.压力试验、吹扫与清洗设计要求:按照规范进行试验4.其他:满足设计、规范、施工、验收要求[工作内容]1.安装2.压力试验3.吹扫、清洗4.脱脂m1035.02本页小计表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：医气工程第2页共22页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价3030807001001维修阀DN15[项目特征]1.名称:维修阀2.规格型号:DN153.材质:铜4.类型:球阀5.处理方法:酸洗,脱脂6.焊接方法:焊接（充氩气保护）7.其他:满足设计、规范、施工、验收要求[工作内容]1.安装2.操纵装置安装3.壳体压力试验、解体检查及研磨4.调试个1263.054030610001001氧气二级稳压箱[项目特征]1.名称:氧气二级稳压箱2.规格型号:双回路3.工作压力:0.2～0.5MPa4.说明:具备应急备用接口5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求[工作内容]1.本体安装2.盘柜配线3.端子板校、接线4.补刷(喷)油漆台35422.69本页小计表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：医气工程第3页共22页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价5030601001001氧气流量计[项目特征]1.名称:氧气流量计2.流量范围:0.3～300L/min3.显示方式:LED显示累计流量、瞬时流量4.说明:具备RS485通讯模块5.其他:满足设计、规范、施工、验收要求[工作内容]1.本体安装2.",3,3,3,1]
[4935,"工程施工招标文件招标编号:DOZS2021-G004舟山方筹项目名称:普陀农资做轻中心提升改造工程宜公r招标人:舟山市普陀乐尔利农业生产资料有限公司《盖章）“①沁缺法定代表人或其委托任(签字或盖卓）上公公(≤1施招标代理机构:(车队工货X)价咨询有限公司盖章）可土法定代表人或其之1（签字或盖草）12聊季留酒首圆招标代理项目负责人:（签字)日期:20212月】日总目录第一章采购公告（邀请函）第二章供应商须知及供应商须知前附表第三章合同条款第四章合同文件格式第五章技术标准和要求（如有）第六章响应文件格式第七章采购人提供的工程量清单及控制价（如有）第八章图纸2第一章采购公告/响应邀请函普陀农资储备中心提升改造工程（普陀简易、普陀小额）招标内容:施工招标招标方式:公开招标建设单位:舟山市普陀乐尔利农业生产资料有限公司招标代理:浙江东瓯工程造价咨询有限公司工程名称:普陀农资储备中心提升改造工程工程地址:舟山普陀区控制价:128.3822万元；下浮率区间:5%(含）-8%（含）（5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%）工期要求:80日历天工程概况:本工程为普陀农资储备中心提升改造工程，建筑面积约270平方米招标范围:本工程施工图纸范围内的房屋建筑修缮加固、安装(电气）、附属等工程一、投标资格条件:1、企业营业执照:真实有效2、企业资质要求:具有建筑工程施工总承包三级及其以上资质的独立法人3、企业安全生产许可证:真实有效；企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全的副总经理）必须具有A类安全考核证书；企业分管安全生产的副总经理任职文件4、企业、项目负责人经营行为:未被相关行政执法部门依据相关规定取消一定期限内参与依法必须招标项目的投标资格（评审基准日期尚在限制期限内）5、项目负责人资格:具有建筑工程贰级及以上注册建造师资格，且无在建项目其他说明:1、企业及项目负责人未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、信用浙江网站（www.credit.zj.gov.cn）列入失信被执行人名单；2、企业法人及项目负责人在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）5年内无行贿犯罪记录3、中标单位为外地企业的，在",1,1,1,1]
[4938,"平坝希望小学食堂餐具设备采购清单.pdf序号类别名称技术要求单位拟购数量参考图片1电器电炒锅（双灶）30千瓦口径≥1m380V台22电器蒸饭柜采用304不锈钢材质≥1380mm**180mm*150m380V)12盘工程款夺凡3电器电冰箱（三门)≥1895mm*l800mm*715mm名处目围上电器电冰柜≥180cm*80cm*80cm顷/。【台电器留样柜1、采用绿色环保制冷剂，箱体采用环保材料，2、配优质压缩机和强力风机，箱内冷气快速循环，温度均匀。3、温度范围:冷藏-5C~+10C，广公三6电器消毒柜（双门)采用不锈钢材质≥100cm*l00cm*l60cm个7电器热水器≥2000w、容量≥100L220v,个3屯电器电磁炉≥3500W个山9电器打肉机（大型）立式，全钢全铜工程款高效运转设备满搜运行加工时震动小机器、媒旋责轮、绞肉研磨头和自动磨刀片均为不锈钢产品。连接线路有单独安全地线，有电线防拉拖措施，电线和接合处配有防水护套。电源开关为启动、停机开关，具有点动控制，有控制倒档开关。电机为全封闭防护式，具有过热和过我保护。台10电器土豆削皮机220v磨砂台11电器电风（大功率)落地扇≥20寸个山12电器抽油烟机（大型）1.机身材质：不锈钢:油烟机排风量:≥20立方米/分钟台213电器饮水机（落地式)不锈钢内胆、冷热水供应台14电器净水器容量18L,规格≥550*380*880mm，二级过滤，供水量温开水≥80L/小时，功率≥2KW,电源220V,50HZ,2个温开水出水口，水压0.1-0.6（mpa），适用人数65人台电器恒温餐三格器台电器紫外灭艾灯个151516优质磨砂不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，不锈钢调节脚，特设超温保护,有效控制柜内温度，电压220v,功率≥3KW220v，挂式适用面积：50㎡-100m”:诱艾方式：UVA紫光灯平坝小学厨房设施设备拟采购清单序号类别名称技术要求单位拟购数量印证资料或图片17餐具洗菜架1、台面板采用201#1.0m浮不锈钢府砂板，内时20保丽板并加列拾结焊接2、立柱采用38e38al.0m不锈钢方答。下层板采用20l#1.0m厚不秀钢宫砂板,、不锈钢包塑调节子弹脚进行调节:广818餐具收纳架不锈钢四门吸纳碗柜1.8mx0.5m个6[19餐具不锈桌特厚长180cm60cm*80cm≥1.0mm张20餐具餐桌仿古1.8",4,4,4,1]
[4947,"平南县殡仪馆新建悼念厅项目工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)2021年03月23日软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）工程计价软件测评合格编号：2016J02封-1平南县殡仪馆新建悼念厅项目工程招标工程量清单招标人:造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年03月23日复核时间：2021年03月23日扉-1总说明工程名称:平南县殡仪馆悼念中厅建设项目第1页共1页1、工程概况：本工程为平南县殡仪馆悼念中厅建设项目，建设内容有建筑装饰装修工程、室内给排水、电气照明；室外配套设施。详见施工设计图纸。2、编制依据：(1)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则；《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则(修订本)；(2)2015年《广西壮族自治区安装工程量消耗定额》等相关文件规定；(3)2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套定额；(4)《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号）；(5)《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年的通知》（桂建标〔2016〕6号）；(6)《关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕6号）；(7)《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕12号）；(8)材料价格参考《贵港建设工程造价信息》2021年第3月份（第3期）贵港市平南县除税信息价计算,缺项的参照贵港市信息价参考南宁市同期信息价或调查市场综合价计取。（9）本项目施工图纸：建施图、电施图、水施图等及相关资料。（10）与建设工程有关的标准、规范、技术资料。（11）其他相关资料。表-01建设项目投标报价汇总表工理名称:平南县殡仪馆新建伸含厅项目第1页共1页其中:(元）序母单项工程名称金额(元",3,3,3,1]
[4955,"2021年枣庄高新区小麦良种统一供种项目项目编号：SDGP370409202102000040评标报告招标人：枣庄市高新区社会事务综合服务中心代理机构：枣庄辉煌招标咨询有限公司日期：2021年9月14日第1页共4页2021年枣庄高新区小麦良种统一供种项目一、评标工作组织受惠庄市高新区社会事务综合服务中心委托。遵照《出华人民共租国政府采购法》、《中华人民共和玉招标投标法》签法律法规规定，枣庄解煌招标咨询有限公司组织的2021年攻庄高新区小麦良种统一供种项目，项目编发SDGP370409202102000040的]招标证标工作。招标人于2021王8月25且在中压山东政府采购图率庄直公共资源交易四图上发布磋商公告，报名时间为202年8月25日至2021年S月31日。二、评标委员会组成1、评标专家抽取:202L年9月L2日，在监督部门的监督下，招标人或代理机构从《山至省政府采购专家连》中依法抽取相关专业评审专家，共3名，名单如下:序母专家姓名单位名称】巴守海枣庄市农业技术推广中心2冯希省枣庄市市中区农业局8顾海英枣庄农业学校2、评标委员会组成及分工:评标委员会巴守海冯希省顾海英组成。评标前,评标委员会全体成员召开了标前会议,推选冯希省为评标委员会主任（组长）。三、项目概述评审前由枣庄解煌招标咨询有限公司向评标委员会介绍项目招标情况（一）项目概况:1、项目名称:2021年枣庄高新区小麦良种统一供种项目2、项目编号:SDGP3704092021020000403、招标内容:2021年枣庄高新区小麦良种统一供种项目采购及相关服务。4、地点:按照采购人要求指定地点，项目区范围内各村。5、质量目标:合格。6、本项目评标办法:综合评分法。（二）投标唱标情况:截止2021年S月3L日16时30分，共3家投标单位领取招标文件:至第2页共4页投标截止时间2021年9月14日9时30分，共3家投标单位递交了投标文件，详细情况如下县序号领取招标文件投标单位名单投标文件递交情况投标文件密封情况法人或其授权代表到会情况\\枣庄登海德泰种业有限公司枣合格到公2枣庄市台儿庄种子有限公司是台格到公战山东省德降种业有限责任公司是合格到公根据招标文件中评标办法规定的评审因素及评审标准,评标委员会对投标单位的投标文件进行形式性、资格性、响应性评审。评审情况如下:1、符合形式性评审要求的",0,0,0,1]
[4964,"雏护保养内容700日《月度)2000日《季度)4000日（半年）8000日《年度)公查阅空气、油、水、的温度、压力参√√，;2检查空气、油、水、的涉漏情况过过述S更换润滑油和油分离器上述通清洁空气过法器述√述述更换空气过滤器和油过滤器通述通6检查空气进口管道通公通，【检查和排放冷凝水，通述式检查油冷却器和后冷却器，做清洁工作通通式检查回油管R2---2mn小孔述通x述10检查冷却风房运行情况述通11拆检节流阀式通式，12清洁汽水分离器述述通述18检查所有安全澜和压力传愿器通通式述潜洁主电机区叶能和妇片式式述述",0,0,0,1]
[4973,"采购货物清单、采购需求、采购技术要求1、采购货物清单（表一）聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物预算清单序号名称单位公称外径公称壁厚公称压力采购数量单价合计备注序号名称单位mmmmMpa万米（元）（元）合计聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数1252.31.6MPa35.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数23231.6MPa35.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数3403.71.6MPa3.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数4504.61.6MPa20.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数5634.71.25MPa2.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数6754.51.0MPa0.5采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数7905.41.0MPa4.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数81106.61.0MPa3.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数91256.00.8MPa0.2采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数101607.70.8MPa1.0采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数112009.60.8MPa0.7采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数1225011.90.8MPa0.05采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材采购货物规格参数13315150.8MPa0.01采购数量各种规格根据实际需要调整确定聚乙烯(PE-100)给水管材总合计（元）：315（表二)聚乙烯(PE-100)给水管件采购货物预算清单产品名称规格(mm)采购数量单价合计产品名称规格(mm)采购数量单价合计产品名称规格(mm)（个）（元）（元）产品名称规格(mm)（个）（元）（元）异径节32×251000异径三通32×252000异径节40×25100异径三通40×25200异径节40×32300异径三通40×32200异径节50×25100异径三通50×25200异径节50×32200异径三通50×32400异径节50×4050异径三通50×4050异径节63×2550异径三通63×2550异径节63×3250异径三通63×32200异径节63×",4,4,4,1]
[4978,"网址：招标文件项目编号：CZ2017-0455项目名称：广州市花都区城市管理局新街河河道综合整治和环境建设工程（花都湖）-环境建设工程部分第四期景观照明工程采购项目项目类别：货物类广州公共资源交易中心2017年7月5日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件电子投标文件需在提交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心",1,1,1,1]
[4990,"一、采购设备清单序号设备名称数量单位1村级应急广播大喇叭适配器98个2话筒98个3100W多模收扩机98套4高音喇叭196个5安全模块98个6光猫98个7光缆58.8千米8光网辅材98点9设备安装及辅材98批10广播点维护费（壹年）98个/年11专线电路租赁维护费（壹年）98个/年本项目核心产品：村级应急广播大喇叭适配器注：本项目所有设备须与泰和县已建成应急广播系统县级平台、乡镇级平台实现无缝对接如中标方提供的设备不能与原有系统平台实现无缝对接，则取消其中标资格，由此造成的一切后果由中标方承担（须提供承诺函原件）二、设备规格型号、技术参数要求(一)村级应急广播大喇叭适配器1、总体要求1)可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作信号处理符合GD/J085—2018模拟调频应急广播技术规范；2)可接收上级DTMB/DVB-C信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作信号处理符合GD/J087—2018地面数字电视应急广播技术规范和GD/J086—2018有线数字电视应急广播技术规范；3)可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作信号处理符合GD/J089—2018应急广播大喇叭系统技术规范附录D；4)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输信号输出符合GD/J085—2018模拟调频应急广播技术规范2、功能要求1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；2)可脱离管理平台实现本级广播的功能；3)支持本地音源广播，包括U盘（MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播可通过按键选择上下曲；4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3,标称存储容量≥8GB；5)可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；6)具有电话广播功能；7)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置；8)具备响应管理",4,4,4,1]
[4999,"第四章评标办法及评分标准01分标一、评标原则(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的专家、采购单位代表共五人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、信誉、业绩、售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。(三)评标方式：以封闭方式进行。(四)根据财库〔2020〕46号-关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。须满足：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。投标人提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。投标产品提供企业按《关于政府采购支持发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标产品提供企业按《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。(五)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。(六)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。1、价格分…………………………………………………………………………………30分（1）通过资格性和符合性审查，以实质上",5,5,5,1]
[5001,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：曲阜师范大学校学生2号楼晾衣架安装工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位计量单位综合单价合价其中：暂估价土石方工程1011101001001砼地面1.原砼地面割边找齐、余土清理外运。2.地基整平夯实。3.浇筑c25砼地面150厚随打随抹、养护等4.垃圾清理外运：运距及运输方式自行考虑。m226201B001不锈钢晾衣架1.立杆采用φ750.5mm厚不锈钢管高1.6m间距不大于2.5m、埋入地下0.5m、在原砼地面上钻眼、注胶或水泥砂浆稳固。2.水平主管采用φ750.5mm厚不锈钢管间距0.8m、采用90°圆弧转角。3.水平支管采用φ300.3mm厚不锈钢管、间距0.6m4.参照示意图m264301B002金属围栏1.围栏高2m：DN65*2.5镀锌钢管立杆间距2.5m埋地0.5m浇筑c25砼基础400*400*500、围网采用φ4钢筋网眼60*250防腐处理。m57.1401B003金属大门（平开）1.规格：1.8m*2m*2个双扇、1.8m*1m*1个单扇2.立柱采用150*150*2.5镀锌方管埋地0.6m浇筑c25砼基础500*500*600、门框采用60*25*2镀锌方管焊接、门棂采用25*25*1.5镀锌方管焊接间距150.3.焊接五金件、焊口防腐处理。m29分部小计本页小计合计总价措施项目清单与计价表工程名称：曲阜师范大学校学生2号楼晾衣架安装工程标段：第1页共1页序号项目名称计算基础费率(%)金额(元)计费基础分部分项省价人工费人工费含量其中：(1)夜间施工费（H1）25(2)二次搬运费（H2）25(3)冬雨季施工增加费（H3）25(4)已完工程及设备保护费（H4）101夜间施工费2.55其中：企业管理费和利润计算基础（A1）计费基础×F01×H12.55企业管理费（A2）A1×FL25.6利润（A3）A1×FL152二次搬运2.18其中：企业管理费和利润计算基础（B1）计费基础×F02×H22.18企业管理费（B2）B1×FL25.6利润（B3）B1×FL153冬雨季施工增加费2.91其中：企业管理费和利润计算基础（C1）计费基础×F03×H32.91企业管理费（C2）C1×FL25.6利润（C3）C1×",3,3,3,1]
[5008,"广西某单位综合训练场一期建设项目施工、监理(招标备案编:⒛21丬GB阻AG10钥)中标公告(招标编号:2021-VGBsAA—Gl∝8)一、中标人信息:标段(包)[001]A分标广西某单位综合运动场一期建设项目施工:‘中标人:广西远昌建设有限公司中标价格:296,91羽89万元标段(包)[002]B分标广西某单位综合运动场一期建设项目监理:中标人:广西双诫工程管理咨询有限公司中标价格:9.96万元二、其他:华联世纪工程咨询股份有限公司广西某单位综合训练场一期建设项目施工、监理招标备案编号:⒛21-ⅤGBSAA-G10钅8中标公告华联世纪工程咨询股份有限公司受某单位委托,参照《中华人民共和国政府招标法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,于⒛21年8月19日就广西某单位综合训练场一期建设项目施工、监理采用公开招标进行招标,现就本次招标的中标结果公告如下:一、招标项目名称及编号:广西某单位综合训练场一期建设项目施工、监理、招标备案编号:⒛21△GBsAA-G1∝8工、招标项目简要说明:工程地点:广西壮族自治区南宁市兴宁区建设规模:新建道路场地12690.90平方米(包括土建、水电安装,室外排水等附属配套工程)招标方式:公开招标三、公告媒体及日期:本次公告同时在军队采购网mⅧ,pl∞.cn)、中国招标投标公共服务平台(http∶〃bu11etin.ceLDpubservice.com/)、广西招标投标公共服务平台(http∶〃zbtb,gxi,gα,cn∶9000)网上发布招标公告上发布c广西某单位综合训练场一期建设项目施工、监理（招标备案编:2021-VGBSAA一G1048）中标公告（招标编号:2021-VGBSAA-G1048）-、中标人信息:标段(包)[001]A分标广西某单位综合运动场一期建设项目施工:这签中标人：广西远昌建设有限公司中标价格：296.914989万元工标段(包)[002]B分标广西某单位综合运动场一期建设项日监理:中标人：广西双诚工程管理咨询有限公司中标价格:9.96万元二、其他:华联世纪工程咨询股份有限公司广西某单位综合训练场一期建设琐目施工、监理招标备案编号：2021-VGBSAA-G1048中标公告华联世纪工程咨询股份有限公司受某单位菱托,参照《中华人民共和国政府招标法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，于2021年8月19日就广西某单位综合训练场一期雄设立目",0,0,0,1]
[5017,"【表10.2.2-1】八里店镇紫金花园小区北侧土方外运及平整工程工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)【表10.2.2-2】八里店镇紫金花园小区北侧土方外运及平整工程工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:八里店镇紫金花园小区北侧土方外运及平整工程第1页共3页【表10.2.2-11】编制说明工程名称:八里店镇紫金花园小区北侧土方外运及平整工程第2页共3页一、工程概况：本工程为八里店镇紫金花园小区北侧土方平整及外运工程。此工程位于湖州市吴兴区八里店镇。二、工程招标范围：包含设计图纸范围内的土方外运至发包人指定地点、场地平整等，具体详见施工图纸、工程量清单及编制说明。三、工程量清单编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）工程量清单计价办法及浙江省有关补充规定；2、浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）；3、浙江省建筑工程预算定额（2018版）；4、浙江省市政工程预算定额（2018版）；5、浙江省安装工程预算定额（2018版）；6、浙江省建设工程施工费用定额（2018版）；7、业主提供的施工图及其他；8、浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；9、常规情况下的施工组织设计；10、材料价格计取：参照《湖州市材料市场信息价》2021年第6期、《湖州市人工市场信息价》2021年第6期、《浙江造价信息》2021年第6期；11、本工程量清单所列工程量，投标人无权自行变动、补充和修改。本工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、工程规范和图纸一起使用。四、工程质量、工期、材料、施工等要求：1、工程质量：详见招标文件；2、工期：详见招标文件；3、本工程无甲供材料五、清单其他说明：1、投标人在施工期间须特别注重做好环境保护",0,3,0,0]
[5026,"工程量清单序号项目特征描述工程内容计量单位备注项目名称工程量《LED球形点光派Yo-13㎡主塔楼灯具拆装及曾数设1.名称:LBD球形点光源Y0-13w2.安装形式:墙上安装3.备注:原有灯具安驶（不含主材）1.本体安装2.灯具附件安装套L922LB球形点光源YQ-21.名称:l日D球形点光源YQ-2152.安装形式:地上安装3.各注:原有灯具安装（不含主材）1.本体安装2,灯具附件安装综-L30各投光灯ND01250㎡1.名称:投光灯ND-01250w2.安楚形式:地上安装3.备注:原有灯几安（不含主材>1.本体安装2.灯且附件安要垂22山投光灯ND02150w1.名称:投光女ND-021502.安裴形式:地上安驶3.备注:原有灯具安装（不含主材）1.本体安慧委2.灯具附件安装g约投光灯ND-0370㎡1.名称:投光灯ND-0370w2.安装形式:墙上安装3.备注:原有灯具安驶（不含主材）1.本体安装赛2.灯具附件安装98投光灯ND04400㎡1.名称:投光如ND-0400g2.安装形式:墙上安装3.备注:原有灯具安装（不含主就>1.本体安驶2.灯具附件安装LG五LED投光交TG-0I-RGB[051.名称:L回D投光灯TG-0I-RGB1052.安装形式:地上安装3.备注:阻有灯具安装（不含主材）1.本体安装杰2.灯具附件安装6山LED投光灯TG-02-RB[O51.名称:LED投光灯TG-02-BGB105w2.安装形式:地上安驰3.备注:胆有灯具安装（不含主封）1.本体安驶2,.灯具附件安装29LED投光刻TG-03-RGBA[801.名称:LE投光灯TG-03-RGB180w2.安装形式:地上安3.备注:原有灯具安装（不含主材）1.本体安装2.灯具附件安装垂5山[0LEB投光灯TG-04-RCGBNi861.名称:LED投光灯TG-0I-RGBA186w2.安裴形式:墙上安驶3.备注:原有灯具安装（不含主材）1.本体安装2.灯具附件安装丢9:工工LED投光文rCG-05-RGBA[051.名称:L旧投光灯TG-05-RGB105w2.安装形式:端上安装3.备注:原有灯具安装（不含主材）1.本体安装2.灯具附件安装丢20",3,3,3,1]
[5033,"附件五广州市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标控制价编制参考范本（适用于《广东省建设工程计价依据（2010年）》）新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）市政道路施工总承包工程量清单工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日封-1新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）市政道路施工总承包招标控制价招标控制价(小写)：21434594.22(大写)：贰仟壹佰肆拾叁万肆仟伍佰玖拾肆元贰角贰分工程造价招标人：咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：年月日复核时间：年月日封-2投标总价招标人：工程名称：投标总价(小写)：(大写)：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日封-3编制说明序号项目描述备注一工程概况1工程名称：新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）市政道路施工总承包2工程地点：广州市花都区秀全街平步大道以北，天马河以东3其它概况：（填写相应专业工程概况表）二编制依据：1图纸1.1设计单位：广东省建筑设计研究院按照国家标准GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》1.2设计日期：44256按照国家标准GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》1.3图纸名称：新白广城际轨道交通项目（花都段）安置区工程（秀全街乐同安置区）市政道路施工总承包（20210324收到版本）2计价规范：《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）定额名称3计价依据：《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》可下拉选择或直接输入《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》《广东省安装工程综合定额(2018)》《广东省安装工程综合定额(2010)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2010)》《广东省园林建筑绿化",0,0,0,1]
[5043,"评标报告项目（标段）名称：广州发展乐昌长来60MW光伏项目EPC总承包项目（标段）编号：JG2021-2224招标人：广州发展新能源股份有限公司招标代理机构：公诚管理咨询有限公司2021年08月27日评标委员会：当前页：1.一、基本情况本项目依据《中华人民共和困招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标交员会和评标方法牧行规定》和品家及地方相关法靠法规的相关规定，近循“公开、公平、公正和诚实信用”的踪则，采用公开招标方式进行,本项目于2021年7月29日（北京时间，下同）在广州公共资濒交易网、广东省招标投标监管风、中国招标投标公共服务平台、广州发隐电子采平台及诚E招电子采购交平台发布格标公告，投标登记的起止时间为2021年7月30日起-2021年8月20日止，在此期间，共有4家投标人遥交投标登记资料。已购买招标文件的投标人名单如下:;序号-投标人】湖南省工业设备安装有限公司2贵州天卓地一建设工程有限公司3上海能辉科技股份有限公司小广州天注电力工程设计看限公司投标文件递交截止时间为2021年08月27日10时00分，截至该时刻，共有3家投标人递交了投标文件。已递交投标文件的投标人名单如下:序号投标人上贵州天卓地一建设工程有限公司2上海能辉科技股份有限公司3广州天丰电力工程设计有限公司开标会议在广州公共资源交易中心第04开标室（广州市天河区天润路333号）进行，开标情况详见附件:《开标记录表》:评标会议在广州公共资源交易中心第5评标室（广州市天河区天询路333号）进行评标情况见下文。二、评标委员会组成本次招标依法组建评标委员会。评委人数为Z人。其中，2人为招标人代表，其尔5人从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。各专家一致推选为本次讲标委员会组长并主待本工程的评重工作组员为:三、评标工作评标委员会:当前页:2,评标办法概述:综合评价法评标委员会认真阅读了招标文件规定的内容，并据此市阅了各投标单位递交的投标文件。1、初步评审评标委员会依据招标文件中规定的评标办法对所有投标文件进行了初步审查。经评审，所有投标人均符合要求，通过初步评审。具体内容详见附件1:《投标人资格审查汇总表》、附件2:《商务、技术标有效性审查汇总表》及附件3:《经济标有效性审查汇总表》。2、评标",0,0,0,1]
[5052,"2016年第44期食品抽样合格产品信息表序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽检单位名称被抽检单位地址被抽检单位所在省份食品名称型号规格判定1上海水哥果品有限公司无射阳大润发超市有限公司射阳县合德镇红旗路与健康路交汇处东北角江苏省花牛苹果散称合格2上海水哥果品有限公司无射阳大润发超市有限公司射阳县合德镇红旗路与健康路交汇处东北角江苏省陕西红富士散称合格3上海水哥果品有限公司无射阳大润发超市有限公司射阳县合德镇红旗路与健康路交汇处东北角江苏省贡梨散称合格4上海水哥果品有限公司无射阳大润发超市有限公司射阳县合德镇红旗路与健康路交汇处东北角江苏省宫川蜜橘散称合格5上海水哥果品有限公司无射阳大润发超市有限公司射阳县合德镇红旗路与健康路交汇处东北角江苏省贡柑散称合格6射阳县绿生兄弟米业有限公司射阳县合兴乡新民桥南东侧射阳县绿生兄弟米业有限公司射阳县合兴乡新民桥南东侧江苏省射阳大米（晚粳米）蟹池稻10kg/袋合格7射阳县绿生兄弟米业有限公司射阳县合兴乡新民桥南东侧射阳县绿生兄弟米业有限公司射阳县合兴乡新民桥南东侧江苏省射阳大米（晚粳米）晚秋大米10kg/袋合格",0,0,0,1]
[5060,"驰学村集体经济成式能午村集体经济组织员（代表）意见或村委会意见7”啤签名:盖章:xm8年)归;日镜次乡镇（街道》农村产权交易意见机构意见签名:二n8：r>->g盖章:年月日述第3页/共3页",0,0,0,1]
[5061,"政府采购项目评审报告、采购项目基未情况X、采购组织机构；且立兰且山五且管型宜且公过2、发吕名材:总过低公区立签独业过土坐监2021生上金且过法险验且，二止)3、浓吕讼等公20210L3216式的办容三金公过汇业单加近山太业监2021应且主航止公过道且，二述）6并长必人红述公后公过止注2生进丘近社二些过四单元1601室6冷购莱位谈过交批汇动签犯讼此太必的次预拟执行次认w号；AKS[2021]234L五LQ018、杀对技茅公、；J2010226五元)9、杀购方式:鱼企过论的10、发市杀购公告时间:2021:0ZL1]11、公告云购发布网站:武注公凹应12、杀购密应截止时问:Z/2021:07.1510:30:0013、供总商损名情况；注主过泾商且宜应公司近路法益拟至过拉宜困查任公司且边兰垫区近型拉连在白三三田监，业这上在流公司知田批区航必书法述什加区航丝岔店四览苏王工且且宜医公自7这进应五担名14、供台商投标（响应）情况:长项北巨览益王工位且宜且公司座仕地区近生拉应拒且些区近型岳应E总签站区近生监过AC盘且言控后二、评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组。通过白丘独重的方式确定许审专家、其中云购人代表重人。评审专宏≤、人，分别女下手机号母签注差名单位职称/身份正式七家15719006188包长常人灵网克苏伪祥建材有限查任公司否子赛持务技有限公司新履分公正式专索15509077775实总艺浏正式老发15999227117数任复网竞苏启明学校新磋亚心世纪工程管理老询有限公正北专来15599767070对培剑采购人低表18893257626靠宗付网克苏地区中等职业技术学校2、经妆对。计审人员必份乡上龙名系一拟,。4、评审小垣共他镇况记明:无述四、评审情况及说明1、资栋过审委情况设明总公2、符合性审委情况设明签公3、无处而应供应商名称、思四及税场确认情况且五兰丘工汽且宜区公且还胜鑫,过且;法4、提请泾活贫应商名称、澄港问题决关说明情况近5、比较女记交《包括技术卖商毒编高情况。重应比较和评份候造供应商的优秀)公过且法支金益二此信且社盖众该人须公迁公控过性，边位法立世应宜且且的边汇的叁必区6、织应商评分神胜表1005000,.00元综上。现检着中标候选人赵批公动云后苏拍汇航业益应8．其他秀说明的评审情况:三许审小组皮贤艺字知；己",0,0,0,1]
[5070,"评分汇总表标段(包)名称：安昌街道长乐村微改造精提升工程(XE20210628001001)辛站投标总位预标预价(元翔(所驱名易价有效性各注铭艾江则胜筑工区初区公司8f0130,00有效看效第一出括候选人浙江中贤建设有限公司S:0130.00有效沧州市创信菲武的迎苏郭和阳公司8i0130,00捌必出式组兴渔顺环发建议有愿公山8A013000自必杭州海腾让设们限公8i0130,00绍米逸创建设有限公司S:0130.00石效航江龙逊岔叠有晨公示5:0130,00布效召兴建很园林建设台限公司5f0130,00:i0130,00宁波龙信湿澄在融公司50130.00浙江九正球凯工区打区公司8i0130,00绍兴中国轻纺城迎筑工程有限公司S0I30.00喜觉玖基建设有限公司330130,0绍兴欣升建设有限公司Sd0130,00儿绍其双茂理设布限公司名兴底本环已设有湛公司S:0130.00注浙江型升型设《匹公司Bi0i30,O0浙江元恒建设有限公司840130.00也招淀军创生态建理理公司560130,0(参彩医工阶:913229,0评标方法：挂签定标法结算下评米[]:项目负贡人签字:招标单位餐字：招标代理签字:益督人签字:公共资霞交易中心开标小间:2021-07-1300:30",0,0,0,1]
[5083,"五华县转水镇黄青片涝区治理工程施工招标评标报告五华县转水镇黄青片涝区治理工程评标委员会二〇二一年九月二十七日评委签名五华县转水镇黄青片涝区治理工程一、招标工程说明1、项目名称：五华县转水镇黄青片涝区治理工程2、招标人：五华县水利水电建设中心3、地点：五华县转水镇4、招标范围：重建主排渠10090m，其中穿山300m；黄善塘旧塘改造工程，挡墙长220m；黄龙电排站、青塘电排站维修养护各1项；自排涵闸维修养护3项。5、招标方式：公开招标6、评标时间：2021年9月27日10：00时7、评标地点：广州市公共资源交易中心8、至报名截止时间止，共有23家单位报名，详见附件《投标登记申请表》。9、至投标保证金截止时间止，共有21家单位递交投标保证金或投标保函。二、评标委员会本招标项目的评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取产生5名评委，其中招标人代表/人，评标专家5人组成本项目的评标委员会。评标委员会成员分别为：专家一、专家二、专家三、专家四、专家五。评标委员会设评委主任：专家一（从全体评标委员中推举产生）。评标委员会成员详见附件《评标专家名单》。三、递交投标文件单位在招标文件规定的投标截止时间前，有20家投标人递交了投标文件。详见附件《投标文件递交登记表》。四、开标1、开标时间：2021年9月27日9:00（北京时间）2、开标地点：广州市公共资源交易中心3、参加开标的单位：招标人：五华县水利水电建设中心；招标代理：国铖工程管理（广东）有限公司；交易平台：广州市公共资源交易中心。评委签名：五华丛转水镇过查上涉区治理工程五、投标文件评审1、投标文件形式评审。评标专家在评标室对20家投标人的投标文件进行形式评审，经审查，共有20家投标人的投标文件符合要求（详见形式评审表及形式评审结论统计表）。2、投标文件资格评审。评标专家在评标室对形式评审合格的20家投标人的投标文件进行资格评审,经评标专家详细审查,共有20家投标人的投标文件符合要求(详见资格评审表及资格评审结论统计表）。3、投标文件响应性评审。评标专家在评标室对形式评审、资格评审合格的20家投标人的投标文件进行响应性评审，经评标专家详细审查，共有20家投标人的投标文件符合要求。（详见",0,0,0,1]
[5087,"2019年度嘉定区社会组织政府资助评审结果明细表序号单位名称资助事项资助金额（万元）上海心翼客庭社工师事务所0.3２艺上海嘉定振丹社工事务所社工!人1式上海磐悦社工服务中心社工2入2上海嘉定区虬桥社会福利院社工!人市级柴誉（机构）资上海嘉定区汇爱公益社社工1人临上海东方老年公寓全日制本科生、社工3人3罚上海嘉定区嘉福为老服务中心全日制本科生、社工1人1上海市嘉定区村居工作协会全日制本科生及社工1人0市锁煤誉（个人）1信息宜传工作一等奖0.3的上海市安亭社会福利院全日制本科生、社工3人3市级荣尝（机构）件市级煤誉（个人）一信息宣传工作一等奖83[0上湖市嘉定区安亭镇赞渡敬老院社工!人-工上上海嘉定区安亭镇黄渡社区率福弄堂助老股务社一次性开办补贴°5北上海嘉定区安亭镇德仁家缘社区业主服务中沁一次性开办补贴-1/Z2019年度嘉定区社会组织政府资助评审结果明细表序号单位名称资助金额（万元）们息宣传工作一等奖0.3L3上海嘉定区启航社工师事务所L生上海市嘉定马陆镇心语阳光社区服务中心一次性开办补贴1市饭柴誉（个人）一16上海嘉定区自强艺术团社工、全日制本科生及社工2人3[6上海市嘉定区贿期镇楼溪社区文体服务社一次性开办补贴一1上海市嘉定渐翔留汇添美文体服务社一次性开办补账J上海市嘉定雨翔置地群团服务中心信息宜传工作二等奖°3上海嘉定区南翔镇企百合社区邻里友好中心一次性开办补账120ziwvlxs级上海市嘉定区江桥镇费疾人服务社∞公上海市嘉定区江桥镇封浜敬老院复14A级l-5①市级米尝（个人上海击发发草公益文化及展中心上升iY.s9级323社工5人24-次性开办补贴上海嘉定区外冈镇麦田社区公益服务社5盲次获评3.等级上海嘉定区华亭镇农家雅趣花友社面一次性开办补账上海嘉定区华亭镇雅韵群众文化服务社一派信息宜传工作三等奖上海嘉定区嘉定镇街道睦邻党建服务中心&*公8信息宜传工作一等奖上海市嘉定区嘉定镇街道夕阳红俱乐部8.3/2/72019年度嘉定区社会组织政府资助评审结果明细表序号单位名称资助金额（万元）29上海市嘉定区嘉定镇街道残疾人服务社们息宣传工作一等奖0.32上海嘉定区嘉定镇街道睦邻家园服务中心‘首次获评3A等级13L上海市嘉定百合书施文化艺术推广中心信息宣传工作三等奖8:信息宜传工作二等奖0.232上海嘉定区和谐家庭服务中心社工、全日制本科生及社工8人*记上海嘉定新成路街道红枫为老服务中心复is.A6960.3e2上海颐康家园社工2人0竹次获评",0,0,0,1]
[5096,"资格审查报告5118262018000213号响应文件评审地点是报名的供应商名单供应商1中盛精诚工程项目管理有限公司供应商2四川鑫森建设工程咨询有限公司供应商3中科标禾工程项目管理有限公司供应商4通过资格审查的供应商名单供应商1中座式减”畅视临%门书欣W司供应商2(Z心)赣私速巡多训府%m司供应商3土牡甘名ZM罪布股□司供应商4未通过资格审查的供应商名单是是否磋商小组成员（签字）:深另工盒上泽上日期:27万：I>，7注:表格内填写全部评委对供应商分项的一个汇总得分结果如监督人员签字:些独细鼎独颁%理有限公司宁）中科标禾工程项目管询有限公司兰7四川鑫森建设工程咨理有限公司三中盛精诚工程项目管中二响应人名称金采购项目编号：5118262018000213号X芦山县太平镇、宝盛乡、承C厂（婆C件GC(心恩综合实力四、卢阳镇等三个土地整理项目工程眼账中计道价咨询分项汇总表二厂∞勉馨项目人员二C-15%企业业绩、○SJ郑装实施方案评分内容0心02信用评价C12%表彰奖励00足规范性响应文件的2018年12月29日约C公鲤∞蜜-”中孔响应人名称磋商委员会成员1磋商委员会成员2磋商委员会成员3采购项目编号：5118262018000213号滘高00总分2018年12月29日确认函四川晟越容大招标代理有限公司:我单位委托贵公司对芦山县太乎镇宝盛乡芦阻镇等三个土地整理项目工程跟踪审计造价咨询，采购编号:S118262018000213号进行竞争性磋商采购工作，现竞争性磋商工作已经结束，经采购人领导小组研究决定，确认成交结果如下:成交供应商:中科标禾工程项目管理有限公司成交价：248999.00元（大写:贰拾肆万捌仟玖佰玖拾玖元整）工山雅安市芦山县国土资源局这六2019年01月、02日项目编号：5118262018000213号芦山县太平镇、宝盛乡、芦阳镇等三个土地整理项目工程跟踪审计造价咨询竞争性磋商文件采购人：雅安市芦山县国土资源局采购代理机构：四川晟越容大招标代理有限公司共同编制目录第一章磋商邀请2第二章磋商须知5第三章供应商资格条件要求20第四章供应商资格证明材料21第五章采购项目技术、服务及其他商务要求23第六章采购项目实质性要求25第七章磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容25第八章响应文件格式25第九章评审方法41第十章政府采购合同（草案）",0,0,0,1]
[5106,"赣州管理中心安全生产一级标准化建设评审项目（第二次）评审结果公示经赣州管理中心安全生产一级标准化建设项目评审小组评审，现将该项目评审结果公示如下:本次询比采购活动一共有三冢单位参加了啊应、其中云南高道注册交全工程师事务所有限公司提供的资质证明不符合响应资格条件第4点要求未通过资格审查，通过资格审查、响应性评审和形式性评审的河北陆航检测认证有限公司和中国船级社质量认证公司根据询比文件评审方法进行实质性评审打分，根据综合评分由高到低排序情况，推荐成交候选人排名如下:序母售应商名称推差意见河北陆航检测认证有限公司报价38000迁主签分904q中国船级社质量认证公司35000082.57雄一应交堡选人第二成交堡选人监各部门:江西省交道投资集团有限责任公司赣州管理中心纪检监察室地址:江西省赣州市开发区迎宾大道101号电话：0797-8325692传真:0797-8325000邮编：341000举报时效：2021年7月23日下午17:30前",0,0,0,1]
[5113,".发/无/)2标D本项目采冠台评估详标人前纳分工分别根据下列评分细则单独评介室如话社：委签负肃人汇总名肯得分值，计算出各投标单位的合计得分值，作为评标委员会合议的依据(一)评分项目及分值（总分100分)1、投标报价30分2、综合情况16分2、技术方案54分(二)各评分项目评分标准1、投标报价（30分）本项目设计最高限价390万元，超出最高限价的报价按废标处理投标报价采用经评审的有效报价的平均价(若有效投标人≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值:若有效投标人≥10家时，去苦其中的三个最高价和三个最低价后取算术平均值）为基淮值得30分，其他投标报价每高于或低于基淮价1%，相应发0.3分（百分数精确到小数点后两包)说明:（1）上述投标报价指经澄清、补正和修正算术计算错误的设计费总报价（2）评标价相对评标基准价偏离不足1%的，按照插入法计算得分（3）本评分细则中，有效投标文件均指未被评标委员会判定为无效标的投标文件2、综合情况（16分）获得过相关室内设计奖项的，得3分(提供获奖证书扫描件上传至投标文件中，不提供不得分）1获奖证书6分获得过国际空间设计大奖（艾特奖）的得3分(提供获奖证书扫描件上传至投标文件中，不提供不得分)2效果图10分整个项目需提供不少于20张效果图，每少一张扣1分，扣完为止3、技术方案（54分）序号指标分值上方案能为硬装效果起到画龙点睛的作用，硬装与后期配饰的和谐统一3分望有设计核心内容并突出亮点4分嵩8分尘有原创设计，整体设计大气有艺术品位、高雅，体现整体环境内在品质2分53分6部品设计体现科技、环保、节能、现代，同时体现国际性造型上现代奢华,色彩上稳正不花哨,材质上要求高档，整体氛围能够体现奢华效果3分75分软装饰设计风格符合现代审美观，同时兼具一定的超前意识，在家具选材以及装饰方面能够突显楼盘品质5分软装饰设计风格符合现代审美观，兼具一定的",5,5,5,1]
[5122,"得分汇总表项目名称：山西大学文理科楼公共教室无线网络建设（1499002021BCG000564)供应商景终报价(元)技术商务资信得分报价分总得分排名是否推荐成交序号入山西龙海陆通智能科技股份有限公司1408000元62.130,092.111山西华瑞电子工程有限公司1460000元42.4328.9371.3622太原市通阳科技工程股份有限公司1435000元39.2729.4468.7133评审专家（签名）:3(m12021年8月2日C式台6，1/1口（产喜守#米古迎叶湘游哥宅中标通知书发出之曰起三十日内，按照采购文件规定的事项和中标供应商签订合同。我单位将根据贵单位的确认意见，对中标结果予以公告，并向中标供应商发出中标通知书。第1中标候选人：山西龙海陆通智能科技股份有眼公司报价：评审小组评审，采购。按照政府采购法定程序，我单位受贵单位委托，山西人学1/1，推荐下列供应商为中标候选人，请贵单位在五个工作曰内予以确认，反馈我中心。，本项目于2021年0Z且22日发布采购信息，2021年08月02日0时00立对山西大学文理科楼公共教室无线网络建设政府采购评审结果确认单1408000元包2-3西2○7年*月2日华安项目管理咨询有限公司]年了二xc二八八出:完请贵单位在队",0,0,0,1]
[5129,"东营港经济开发区4个丁字路口安装信号灯项目公开招标公告（第二次）项目概况东营港经济开发区4个丁字路口安装信号灯项目的潜在供应商应在东营市公共资源交易平台获取采购文件，并于2021年9月29日9时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：SDGP370572202102000048项目名称：东营港经济开发区4个丁字路口安装信号灯项目预算金额70万元。最高限价（如有）：57.5040万元。采购需求：详见招标文件合同履行期限：自政府采购合同签订之日起2个月内在采购人指定地点全部供货、安装调试完毕，达到正常的使用状态。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求：（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：支持本国货物、落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、促进中小企业发展等。（三）本项目的特定资格要求：1、投标人必须具有独立承担民事责任的能力；2、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（相关证明材料在投标时按要求提供）；3、投标人近三年无不良信用信息记录【递交投标文件截止时间后，采购人、采购代理机构负责现场查询，以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对投标人信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动（被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单但已过限制期的除外）】；4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加该采购项目的其他采购活动；5、本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件1.时间：2021年9月6日8时30分至2021年9月10日18时00分（北京时间，法定节假日除外）。2.地点：投标人在规定时间内登陆东营市公共资源交易平台进入对应页面，自行下载电子招标文件。因未及时下载招标文件所造成的后果，投标人自行承担。3.方式：凡有意参加",0,0,0,1]
[5131,"中关村科技园宿舍家具询价清单序号品名（型号）图片数量单位单价小计（元）质保期备注1二门衣柜80×46×180cm/鸡汁木/免漆板42个一年2床头柜120×60×75cm/鸡汁木/免漆板42个一年31.2办公桌40×40×50cm/鸡汁木/免漆板42张一年4黑色折叠椅42把一年51.5米床（1.5×1.9M）16张一年61.2米床（1.2×1.9M）52张一年7文件柜（1.2mm三斗内保柜，冷轧钢板，高1800*宽850*深390）1组一年84层货架（长120*高120*深40、灰白色）2组一年总计：备注：1.需开具增值税普票；2.以上报价为固定总价包干，应包括税费（增值税普票）、运输、搬运、安装、安装所需的所有耗材、售后服务等各项费用。供应商（盖章）：供货人（签字）：联系电话：年月日",4,4,4,1]
[5140,"方案设计评标结果公示表工程名称:下涌碧道建设工程设计竞赛工程编号;2101-440306-04-01-887917001001评标方法:记名投票法十”八招标人:深圳市宝安区济务局员*/:收上山招标代理机构：深圳甫宝安区建设实税监理有限公司重要提示:1、中标候选方案的排名不分先后;2、公示期内，投标人若有异议，请于公示截至时间前以书面形式向主管部门提起申诉，逾期不予受理评标委员会名单评标委员会主席:曾均评标委员会成员:刘永金、古旋全、黄毅、伍新政、李天兵、戴金水、杨扬、许春燕中标便选方案:（方案C2，中国市政工程中南设计研究总院有限公司&深圳媚道风景园林与城市规划设计院有限公司联合体)评委个人评审意见:A评委;方案评价:设计理念与策略符合项目实际情况，总体较为清晰，总体平面布局较为合理，设计方案考虑了以人为本，景观、生态等节点设计有想象力且可实施性较强，水安全、水质保障、交通接驳等专项设计较为合理。局部设计略显生硬，不够绿色生态。后续深化建议:结合以人为本、绿色生态的要求，进一步完善设计方案。B评委:方案评价:碧水西下，道听涛涌产业、乡愁、生态结合较好。服务对象分析较到位，文化娱乐场地较充分。水安全、水污染治理考虑不足。水城联桥游人集中场地，噪音因素欠考虑。后续深化建议:充分考虑行洪等安全，优化设计。x减少交架桥下游人聚集场所和设施。M5C评委:二方案评价:1.能结合周边城市情况来展开情况。2.对现状劣势的分析欠缺，唯景观设计而设计，唯生态、生活而设计（水的问题、工业用地、联串点不通等现实问题，)3.产城的融合考患有所欠缺，上位规划条件如何解决?4.碧道与周边体系的联通力不足。后续深化建议:1.岸固、景美、水清是河涌碧道建设起码要求，整个设计体系应该围绕这些来展开。D评委:方案评价：本方案对现场研究分析比较充分，提出很多因地制宣的具体措施。对水安全，水质路径闭环贯通的论述较充分。提出更新的概念落地性更强。后续深化建议:无*”E评委:六X方案评价:1.与规划理解较到位。2.总体定位较符合实际。3.产城结合较好。4.各安全、生态、交通等系统符合碧道建设要求。5.景观设计具有较",0,0,0,1]
[5152,"七师天北新区220千伏输变电项目设备材料采购二十一标段（252kV/4000A-50kA复合式组合电器A）（项目名称）设备采购（招标编号：BTJY00GCGK2018052-01-21）招标文件共资必岁夕些迎BING”UOVrUAN招标人：新疆锦龙电力集团有限公司（盖单位章）2018年12月28日目录第一卷第一章招标公告（适用于公开招标）七师天北新区220千伏输变电项目设备材料采购二十一标段（252kV/4000A-50kA复合式组合电器A）设备采购招标公告一、招标条件七师天北新区220千伏输变电项目设备材料采购已经由兵发改能源发[2015]661号文批准建设招标人为新疆锦龙电力集团有限公司，工程所需资金来源为中央预算内资金及银行贷款项目已具备招标条件，现对该项目的七师天北新区220千伏输变电项目设备材料采购二十一标段（252kV/4000A-50kA复合式组合电器A）进行公开招标本次招标计划投资额为114万元本工程拟采用资格后审方法选择合格的投标报名人参加投标二、项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：七师天北新区、五五园区、129团、130团、131团2.工程规模：新建220千伏变电站1座，变电容量3×240兆伏安，扩建220千伏出线间隔4个，新建及改造220千伏送电线路95公里；扩建110千伏出线间隔2个，新建及改造110千伏50公里；新建及改造35千伏送电线路40公里；新建及改造10千伏双回线50公里；新建光缆通讯线路110公里，新建通讯调度子站5个等3.本次公告共划分为1个标段三、投标人资格要求1.资质等级及范围:2.项目负责人资质类别和等级:3.本次招标不接受联合体投标4.其他要求:(1)投标人应具备独立法人资格，有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证；(2)具有同等设备三项以上业绩（提供业绩合同）(3)投标人所投产品须提供国家权威部门出具的检验报告或产品合格证(4)若为代理商除提供(1)—(3)款所需证明外，应提供生产商出具针对本项目的唯一授权，其营业范围应包含此次所采设备材料(5)一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标(6)投标人没有处于被国家责令停业，财产被接管、冻结及",1,1,1,1]
[5157,"技术商务资信评分汇总表项目名称:知余杭街道域北河保洁服务项目(YJDL2021-133)序号侯应商杨永年王国季杜蛟朱明兰姚丽霞得分地杭州华翠物业服务有限公司58.580.056.057.059.057.3杭州天畅物业管理有限公司74.575.063.085.088.569.23杭州鸿志园林市或工程有限公司74.578564.085.574.571.0*滨和环境建设集团有限公司6.070.561.062.56e.065.0评审专家（签名）:/",0,0,0,1]
[5166,"鄂温克旗西莫农牧业有限公司鄂温克旗西莫农牧业有限公司呼伦贝尔草原短尾羊繁育基地续建项目鄂温克旗西莫农牧业有限公司呼伦贝尔草原短尾羊繁育基地续建项目（第二标段）评标报告评审委员会2021年09月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克旗西莫农牧业有限公司鄂温克旗西莫农牧业有限公司呼伦贝尔草原短尾羊繁育基地续建项目鄂温克旗西莫农牧业有限公司呼伦贝尔草原短尾羊繁育基地续建项目（第二标段)（以下简称“本项目）已由以鄂乡振发【2021】28号文件批准建设，项目业主为鄂温克旗西莫农牧业有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克旗西莫农牧业有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂温克旗西莫农牧业有限公司鄂混克旗西其农牧业有限公司呼伦具尔草原短尾羊繁育基地续建项目鄂温克旗西莫农牧业有限公司呼伦贝尔草原短尾羊熟育基地续建项目《第二标段)。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划",0,0,0,1]
[5175,"推荐供应商情况表代理机构:印刷副研究馆员出版印刷技师供应商1供应商2",0,0,0,1]
[5183,"单位工程最高投标限价汇总表工程名称:独山香榧基地建设工程标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:材料、设备暂估价(元)一分部分项工程项目费700803.981.1其中:定额人工费191142.7701.2定额机械费38417.0201.3综合费66425.590二措施项目费4273.190三不可竞争费22850.3203.1安全文明施工费22850.3203.2环境保护税0四其他项目费04.1暂列金额04.2专业工程暂估价04.3计日工04.4总承包服务费0五税金65513.470六工程造价793440.96注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06分部分项工程量清单与计价表工程名称:独山香榧基地建设工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1050101010003山坡开垦1、山坡开垦：开荒人工清障、挖机开垦、挖机开梯田2、开环山路m243999.563.94173358.27123198.772050102002001栽植香榧1、苗木种类：香榧（嫁接苗2+5/2+6）2、地径：2-3cm、高度：110-120cm3、种植密度：4m*4m,约50株/亩株3300114.55378015198663WB050104002001灌木成活及保存养护1、养护等级：三级2、养护期限：五年3、养护内容：修减、施肥，保障成活率不低于97%株330043.3314298946398354424011705001001大型机械设备进出场及安拆1、施工机械进出场费：挖掘机进出场（240/180型）台次16441.716441.7116802975.02合计700803.98191142.7738417.02安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06不可竞争项目清单与计价表工程名称:独山香榧基地建设工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基数费率(%)金额(元)1YF-01环境保护费224904.771.753935.832YF-02文明施工费224904.773.056859.63YF-03安全施工费224904.772.164857.944YF-04临时设施费224904.773.27196.955YF-05环境保护税224904.77合计22850.32安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06措施项目清单与计价表工程名称:独山香榧基地建设工程标段:第1页共1页序号项目编码项目名称计算基数费率(%)金额(元)1YC-01夜间施工增加费224904.772YC-02二次搬运费224904.770.81799.243YC-03冬雨季施工增加费224904.774YC-04已完工程及设备保护费224904.775YC-05工程定位复测费224904.770.61349.436YC-06",2,2,2,1]
[5184,"建设项目投标报价汇总表工程名称：浦江路沿线（金竹苑、安居、电机厂西区）老旧小区改造项目施工招标第1页共1页其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价规费安全文明施工费1单项工程合计注：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。单项工程投标报价汇总表第1页共1页工程名称：浦江路沿线（金竹苑、安居、电机厂西区）老旧小区改造项目施工招标单项工程其中：（元）序号单位工程名称金额(元)暂估价规费安全文明施工费1建筑与装饰工程合计建设项目投标报价汇总表工程名称：插江路沿段（金竹苑、安居、电机厂西区）老旧小区改远项目施工招标第1页共1页其中;(元)序号小项工程名称企额(元）智估价废企文明施工受规资上单项工程合计注：本表适用于定设项目录高投标限价或投标报价的汇总单项工程投标报价汇总表第1页共1页其中;（元）序母单位工程名称企额(元)暂估价安全文明施式菱期费1定筑与装饰工程合计单位工程投标报价汇总表务1页共1类序号汇总内容公额(元)北中:暂估价(元)【分部分项工程费合计善施项目费2北中:安全文明施工费潭此他喷目费31暂列企额3.2专业工程暂估价3,3计日工3,总承巴服务费姚费d1社企似障费山[㎡养老保险费4围2失业保险费山13区行队险费准。重通工伤保险费山15生连队险费重2住房公积会13工程排污费公钱前工程选价临裕值晓工程总选价合让注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总分部分项工程和单价措施项目清单与计价表第1贡共6资企额(元)其出:序号项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合许暂估价项目能别分部分项清单:【企竹范A栋的010507003001也拨沟、地沟北水淞1.素主夯交验C1混凝土排水沟J00㎡水珍系法面结铁施可填,众方外宽雅离名按旧计入”岛宜011301001001天锡抹灰万万门天战后乡名近签部的的贤岩券装打底:2砀石套砂茶找平松州、羽(谈)签响,足满道②239.25011201001001地面一般抹灰校战[门流面浏放[.3动石套砂奖打底扫6愿1:3磷石套砂菜热医找峪5厚1:2.5磷石套珍奖置面分道洞别献子达2-3e厚认(断染料(一底两面)式1022。出/01170100100",3,3,3,1]
[5198,"一、投标函及投标函附录（一）投标图泗具农业农杜压（招标人名称）:1．我方已仔细研究了2021年泗是屏山镇员店村等3个行政村高标准农田建设项且（项目名称）/（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）任贰值现拾量方6任贰拍壹拾损元损M退分（￥615216，元）的投标总报价，工期J65日万夫/月（说明：由格标人选择），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任简的陷，工程质章达到行省国这凯行工径员量验收标准影范省格标准2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件3,随同本投标函避交投标保证金一份。4，如我方中标:（1）同意招标文作中的合同条款，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同:（2)同本投标函递交的投标函附录属子合同文件的组成部分:(3）我方承诺按照招标文件规定向你方避交履约保证金:(d)按招标文件中的合同技术条款施工，我方承诺在合同约定的别浪内亮成并衫交金部合同工程,5,我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形6,同意招标文件中约定的投标沁年7,无，（共它补充住利建筑工班社㎡评张邵桑平印受宜提工[州区直6:260*网址:wwm,xcw.isl，com电话:传真:邯政编码:2420002021年【月，3日。《j卖乙平张强暖平印现)（三）近签年完成的类似项目情况表1（企业、项目经理业绩)（近6年推2016年1月1日以来一本项目投标覆止之日）怀远县包集镇易圩村等4个行政村2019年度高标准农田建设项目怀远县包集镇怀远县包集镇人民政府怀远县包集镇人民政府’24645546、00元2019年12月1日20204年6月1日邮工办8水雄湖健度/单项合同（或工程规模）1500万元以上的高标准农田或农田水利工程项目。合同项目描述内容至少包括项目概况、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论材料扫描件在“九、原件的扫描件”中提供。队声平张强暖平印现（三）近",0,0,0,1]
[5201,"1.工程量清单封面新坝中学体育场改造工程，工程招标工程量清单连云港市新坝中学招标人:，(单位盖章)江苏鸿成工程项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年04月15日1.工程量清单扉页新坝中学体育场改造工程，工程招标工程量清单连云港市新坝中学招标人:，江苏鸿成工程项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)韩正军王平法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)杨勇超王平编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2020年12月04日复核时间：2021年04月15日1.工程量清单封面扫描件新坝中学体育场改造工程工程招标工程量清单江苏简或工程项目管理有限选价咨询人·—公司德位交员专用级)法定代表人法定代表人泓苏或其授权人(游工三法委其授权人;工生苏员划5万编制人，粉别定复枝人:法y站被太友雄探服权间察厂”2欣亦编制时间:202020复被时间；20210L161.工程量清单总说明9、《江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）；10、材料价格按2021年《连云港工程建设经济》3月指导价，指导价没有的材料价格按市场价计取；11、计税方式：增值税一般计税法；12、其他依据：省、市的相关文件规定。四、工程质量、材料、施工等要求1、工程质量要求详见招标文件；2、塑胶跑道及足球场人造草坪必要符合国标《GB36246-2018》的质量和检测要求，详见招标文件及清单；3、环境保护要求：工程施工应符合主管部门及建设单位对环境保护的规定；4、本工程要求使用商品混凝土。五、暂列金额1、暂列金额：本项目暂列金额，详见列于各单位工程的其他项目清单与计价汇总表中的暂列金额；六、其他说明事项1、本工程所提供的清单工程量是按国标清单计价规范计算所得，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以国标工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复",3,3,3,1]
[5210,"招标编号：510201201813146四川省妇幼保健院绩效管理咨询方案及配套软件服务、产科电子病历系统采购项目(第二次)招标文件四川省妇幼保健院四川国际招标有限责任公司共同编制2018年12月目录第一章投标邀请四川国际招标有限责任公司受四川省妇幼保健院委托，拟对四川省妇幼保健院绩效管理咨询方案及配套软件服务、产科电子病历系统采购项目（第二次）进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：510201201813146二、招标项目：四川省妇幼保健院绩效管理咨询方案及配套软件服务、产科电子病历系统、日志审计系统等采购项目（第二次）三、资金来源：财政性资金四、招标项目简介：本项目共1个包，采购日志审计系统（具体详见招标文件第六章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、符合法律、行政法规规定的其他条件；7.本项目不允许联合体参加（详见招标文件第四章）六、禁止参加本次采购活动的供应商根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）七、招标文件获取时间、地点：招标文件自2018年12月6日至2018年12月12日每天上午9:00-12:00，下午13:00-16:30（北京时间）在我司指定网站(http://sale.scbid.net)购买，具体购买流程详见该网站的“在线购买流程”八、投标截止时间和开标时间：2018年12",1,1,1,1]
[5218,"无他相前",0,0,0,1]
[5227,"顺序号:201901071618000120347济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证.项目名称济南市发展和改革委员会济南市区域性节能评估专项研究(无分包)济南市发展和改革参员会济南市区或性节付老交易登记号第1页共1页",0,0,0,1]
[5236,"冠二示盟3心愿硕路桥工程有59.9659.8830.2629.06|0.00(通过)",0,0,0,1]
[5241,"全名",0,0,0,1]
[5245,"七、推荐中标候选人名单及定标意见折石交雅石的中东休驻人公示上≤7谷水公司上1H心娄宣签乾科挂有限公司:九三名；由招标人授权，评标委选众结法函应本讼图E单中标人为:安及辰实科技有限公司何家储专家",0,0,0,1]
[5254,"迎宾大道改造提升工程全过程工程咨询（含监理）服务项目招标控制价迎宾大道改造提升工程全过程工程咨询（含监理）服务项目的招标控制价为伍佰伍拾伍万元伍角捌分（人民币556.58万元）。公六发盐城市燕舞户途开发投资有公司儿已企心场20%1年7男21日",2,2,2,1]
[5264,"温岭市综合行政执法局苗木采购招标补充和修改文件(编号:ZJXSJ2017-WLO2）各供应商:现对《温岭市综合行政执法局苗木采购招标文件》(编号:ZJXSJ2017-WL02）中的相关内容进行修改和调整（见下)，请各投标人注意以下修改一、采购项目要求:愿要求:序号植物名称规格数量单位各注①无球悬铃木附径12H500P300S60资树干置22多年生黑麦章枝下高3.0M至3.5M级分枝1250包23亚菊25公斤/包（蓝标）10000株修改为:序号|植物名称规格数量革位备注胸径12H500P300121无球悬铃木枝下高3.0M至3.5M二级分枝及以上50课树干直22多年生黑麦草蓝标1250公厅23亚菊10000株二、投标报价明细表愿内容:序号植物名称规格数量单位单价(元）总价（元）2工无球悬铃木附径12H500P3001500D多年生黑麦草枝下高3.0M至3.5M二级分枝1250心23亚药25公斤/包(蓝标）10000林修改为:序号「植物名称规格数量单位单价(元）总价（元）附径12H500P3002工无球悬铃木枝下高3.0M至3.5M二级分枝及以上山50棵22多年生黑麦章蓝标1250公斤23亚菊10000「秩三、投标截止时间和保证金的提交时间调整原“第一部分招标公告”和“第二部分投标人须知前附时间调整表”中的相关时间作相关调整详见原招标文件本次采购的投标硬止时回、开标时同和保证金交纳时句修改为:（一）投标截止时间:2017年11月28日下午13:30整(二）开标时间:2017年11月28日下午13:30整（三）投标保证金：10000元，须在2017年１1月27日下午4时前汇入浙江新世纪工程咨询有限公司保证金账户，用途请注明为“苗木采购投标保证金”四、其他要求按照原招标文件温岭市欲合行政执法二0一七年十一月十三日",0,0,0,1]
[5271,"附件2：新城区加油站建设项目控制价（广联达）（审核）工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—1附件2：新城区加油站建设项目控制价（广联达）（审核）工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用(造价人员签字盖专用章)章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1",2,2,2,1]
[5280,"王林机场食堂食材配送服务项目采购KWKD5G2021052更改通知（一）C招标编号：KKD5G2021052）、内容:各潜在投标人;一、项目名称：玉林机场食堂食材配送服务项目采购二、项目编号：KWKD5C2021052三、招标人名称：广西机场管理集团玉林福纸机场有限公司地址：玉林福锦机场联系人:何工联系电话：0775-2869079四、招标代理机构名称：广西科文招标有限公司地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号项目联系人：陈红梅鬼话：0775-268358它五、首次公皆日期：2021年8月30日H七、更改事项如下:原在广西招标投标公共服务平台（http://zbtbgxi.gov.cn:9000/）发布的招标公告中“投标文件的递交：递交截止时间：2021年09月09日09时30分，递交方式：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号四楼邮寄方式递交）”现史改为：“投标文件的递交：递交截止时间：2021年09月09日09时30分，递交方式:将响应文件密封送交到广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号四楼)，逾期送达将了以拒收”。其他内容不变。特此公告。招标单位:广西机场管理集团玉林福绵机场有限公司招标代理机构:广西科文格标有限公司二、监督部门本招标项目的监督部门为广西机场管理集团玉林福绵机场有限公司综合管理部。三、联系方式招标人：广西机场管理华团工林摇绵机场有限公司地址;王林福绵机场联系人：何工电话：0775-2869079电子邮件；yulin@airport.gx.cn招标代理机构：广西科文招标有限公司土址:广西玉林市人民东路东222号联系人:陈红梅电话:0775-2685358电子邮件:2624134799@qq.co㎡熙标罗×7,2上招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）:胜构.（签名3.务专用章架标列a.x.;92招标人或其招标代理机构:就章）H元卫上业务专用章Q;l92,",0,0,0,1]
[5289,"工标段（三次）成交结果公告（招标编号:卧龙政采磋商-2021-25）中标人信息:标段(包)[002]第二标段:中标人：南阳奇都装饰有限责任公司中标价格：89.600000万元其他:南阳市第五完全学校中小学部窗帘柜子安装、宿舍隔断及部分室内装修项目第二标段（三次）成交结果公告一、项目基本情况1、采购项目编号：卧龙政采磋商-2021-252、采购项目名称南阳市第五完全学校中小学部窗帘柜子安装、宿舍隔断及部分室内装修项目第二标段（三次）3、采购方式：竞争性磋商4、采购公告发布日期：2021年8月3日5、评中日期：2021年8月19日二、成交情况包号采购内容供应商名称地址联系人及电话统社会信用代码成交金额（元）单位1窗帘柜子安装、宿舍隔断安装南阳奇都装饰有限责任公司南阳市靳岗乡榆树庄村熊奇1383777922291411303675382836J896000元序号名称招标范围质量要求工期（口历天）1南阳市第五完全学校中小学部窗帘柜子安装、宿舍隔断及部分室内装修项目第二标段（三次）工程量清单包含的所有内容符合国家及行业标准30三、评审专家名单刘移铭（组长）、李苗、曹承东（采购人代表）四、代理服务收责标准及金额由成交人以现金或者转账的形式向采购代理机构一次性支付招标代理服务费招标代理服务费金额以成交价为基数，参照国家发改委员会发改计价【2015】299号文件双方协商收取代理服务费金额：10960元五、成交公告发布的媒介及成交公告期限本次成交公告在《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南者政府采购网》《全国公共资源交易平台（洞南省?南阳市·卧龙区）》上发布成交公告期限为1个工作日，2021年8月19日至2021年8月20日六、其他补充事宜参与本项目投标的其他供应商对成交结果有异议的，可以在成交公告期限结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容:①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、②质疑项目的名称、编号、③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、④事实依据、③必要的法律依据、③提出质疑的日期，质疑函需1相关事项）携带质疑函、身份证原件及加盖公章的复印件提交，并以质疑",0,0,0,1]
[5296,"行公x沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书游元台成交日期:2021-07-19采购革位批员青岛市黄岛区交道诺输局，x供应房中精信工程技术有限公司计划名称青岛西海冷新区2021年度普通国省道路面小签等工程（控制价编制)采购类型定点采购经办天陈雪峰联系电话13396393867品目大类MC1008工程造价咨询服务心1X付款日期浏2022.()7.29付款方式其他邓交货日期2021-07-23基本项目信息交货方式CMW现场交货交货地点黄岛区采购项目编分采购品目成交单价（元）数量成交总价（元）工程选价咨询服务L0.00o.00法110,000,00项目明细信息帝品详细要求完成招标控制价编制并通过由核，配合做好后续结算工作北际拟效采购单位《盖章）:青岛市黄品区交通运输局供应商（盖章):中精信工程技术有限公司分改付纸成杭)下效体化平台必购(放府齐沁",0,0,0,1]
[5306,"项目名称：长洲区中小学、幼儿园安保服务项目编号：（WZZC2021-C3-050049-ZJGJ）被推荐供应商名单和推荐理由按照本项目的评标办法和成交标准，磋商（评标）小组对服务商的响应文件作最后的审核，一致推荐本项目的成交候选人为：第一成交候选人：广西枭龙保安服务有限公司竞标总报价为（人民币）陆拾柒万肆仟玖佰肆拾元整（￥674,940.00元）。第二成交候选人：广西万域安保服务有限责任公司竞标总报价为（人民币）：陆拾柒万伍仟元整（￥675,000.00元）。中经国际招标集团有限公司2021年8月17日",0,0,0,1]
[5307,"J分X法",0,0,0,1]
[5316,"马山县易地扶贫搬迁后续产业农产品交易中心A、B地块室外工程更改公告•（招标编号:PRSZB2021002）-、内容:各投标人:x项目名称：马山县易地扶贫搬迁后续产业农产品交易中心A、B地块室外工程二、项目编号:PRSZB2021002三、招标人：南宁交投凯达投资有限公司地址：南宁市马山县白山镇合作2路1-1号联系人：王纬天电话:0771-2105220四、招标代理机构：普锐森管理咨询有限公司地址：南宁市友谊路48-16号4层联系人：江工电话:0771-3169117五、首次公告日期:2021年8月26日:六、现对招标文件部分内容做出如下更改:个招标文州第三章评标办法2.2.2（1）技术标评分标准（满务确保安全生产的技术组织措施（10.00分36A原文件内容为：优（10分）：有专门的质量技术管理班子和书员配各合理/伟小J健全。主要工序质量技术保证措施和手段科学合理，自控体系完《础疼你搬禾质量，达到承诺的质量标准。良（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配各合理，制度健全。主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。中（4分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。无主要工序的质量技术保证措施和手段一般，自控体系一般，能基本保证技术质量，基本达到承诺的质量标准。差（1分）:有专门的质量技术符理班子和制度，人员配备不合理，制度不健全。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。现更正为：优（10分）：有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配备科学合理，制度科学、合理、健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。良（7分）:有专门的专业安全管理人员和制度，且人员配各科学合理，制度健全、合理，各道工序安全技术措施针对性一般,确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。中（4分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性一般，",0,0,0,1]
[5324,"时会·议记录湖宜计左分交声、树民委员会会议内容主持人记录月日时分提鸭蓄加缺守广勺了商畅庭交按批虚红L2zopZ述k返挂t批起t盘芷都2点述依重林址业乙2法上越组旦土批过红或这或或安血立位盈点免彝路式条委二系延函盘以法程工社处米盘材条金]法乙过致三(卫丘红系过山兰/上上后述和邮级社L卓迎工单位母组阳Lz播福法西子过本狱担心点或或热点格松≤后密抽二始条过提绩排虑备24法土2Z社业名批名盘斗L乙志述工之或热体;企≤位四孟法:础型旦二位述截式z灾中拟动它位主孟梁点重体人过委委二本及函以封线E补地未任过备丘且兰乙军验工L际典过超都三监详他华又主红述继单续应他施区z过卫巨止血细函见勒抽二益监直，单加三②五体判二值主企，解",0,0,0,1]
[5333,"呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附属工程维修改造工程项目监理评标报告评审委员会2021年07月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附属工程维修改造工程项目监理（以下简称“本项目）已由以文旅投集团党群人事部【2021】10号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附",0,0,0,1]
[5339,"招标控制价公示表（此表限评标工程）工程名称深圳市长圳公共住房及其附属工程总承包(BPC）智慧门禁工程招标控制价1820，717726万元投标报价上限招标控制价净下浮0%，即1320717726万元不可竞争费合计/万元截标时间（经窗口确定)年月日经办人签名备注:本工程总造价:1320Z17Z26万元，投标报价上限招标触帝承1必注册造价标除入%低凰\\骤过日期:中建税技集团有限公司([47019≤山、万财期至:说明:/7023年03月121、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传:2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。",2,2,2,1]
[5350,"工程（标段编号：WXHS202108012第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标7至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中毅明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中截明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2.评标入围方法县当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少等于50家时，并标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选指历种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:由签入围法:□方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定。评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:：15(不得超过50)，其中:约值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:油签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取二是，按照的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人乙否初步评审评审因素评审标准投标人名称营业技照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价投标文件的组成疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评审标准营业执照具备有效的营业技照安全生产许可证.备有效的安全生产许可证资质证书备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求乎合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求投标内容合第二章”投标人须知",5,5,5,1]
[5359,"需求清单序号产品名称技术参致数量5匹空调制冷量(W):≥13010（2440-14000）W:制燕量(W):≥1S100（2440-16698〕W:额定别冷功率(W):3800(609-6600)V:额定制热功率(W):4200(609-S31)W;循环风量(m3/h):2050:能效比：≥3.35：电辅助加热3200W:能效等级:不低于二援能效:环保新冷媒R32或R290:内机噪音(分见dB)≤44-50:外机噪音(分贝dB)≤60;电源规格（PHV-Hl-3S050:功能：强劲制冷热：超的音:[ED显示屏:触摸按健：童领功能:自动清洁：干燥防霉:独立除湿：智能化霜：智能可控电辅热：显示屏灯光独立开关：断电记忆：整机保修六年整机:含20米内的制管及动力电改选和相关配件;573四空调制冷最(W):≥7510（900-9200）;制热量(W):≥9810（900-13450）；循标环风量(mh):≥1210:能效比:≥4.47；电辅助加热≥180(0W;能效等缓:不低于二级能效:环保新冷媒R32或R290;内机噪音(分见dBC35-45；外机噪音(分见dB)≤S6;≤额定制冷功率(W):2150（300-3400）；额定制热功条(W)≤2900（380-3980）:功能：零下35度至54度范围内稳定运行，空调突现字下15度超低温别热不载减。班动制冷热：超静音:[ED显示屏;触枫按键:章锁功能:自动清洁：千嫌防霉:独立除湿:自动除霜:新电自动记忆:智能可控电辅热;显示屏灯光独立升关：整机一年免费包换:含20米内的铜管及动力电改造和相关配件:]1套*1.5匹空调别量(W):3600(150-4310):制热量(W):4700（150-S800）1000WV循环风量(m3/h):710:全年能效消耗率:4.73电加助加热≤I000WV:能效等板:不低于二级能效:R32环保新冷媒:内机账音(分见dB):21-41:外机巢午(分儿北):≤50:欲定例冷功毫(W):930（75-1550）:额定副热功率W):1160（90-2130）:电源规格",4,4,4,1]
[5362,"附件1：医用冰箱技术参数要求：设备名称：声场、视觉强化仪及插入式耳机1.数量：1套2.允许进口产品3.用途：适用于视觉强化测听系统4.技术参数要求：*4.1要求能与我院已有听力设备（尔听美1066）配套使用；4.2音箱要求：（数量1套）4.2.1声场频率范围：≥125Hz—8000Hz；4.2.2声场最大测试声强：≥105dBSPL；4.2.3扬声器灵敏度：90dBSPL\\m\\W；4.2.4扬声器输入阻抗：8Ω；4.2.5额定功率：≤45W；4.2.6音圈直径：≤25mm；4.2.7直流电阻：≤6.6Ω；8.最大功率：≤90W；4.3LED显示屏要求：（数量1套）4.3.1液晶屏动画：有效减少电动玩具本身响动对测试信号的干扰；4.3.2USB储存：测试者可根据婴幼儿喜好选择不同的动画；也可选择家属自带视频文件播放动画；4.3.3可无线红外遥控调整测试画面；4.4插入式耳机要求：（数量1套），可与我院听力计1066配合使用；4.5质保期：整机质保≥24个月；保质期从完成所有安装、调试、设备运行良好，以及完成所有培训后一个月附件2：评审办法综合评分明细表：序号评分因素分值评分标准说明1投标报价40%40满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40评标委员认为投标人投标报价明显低于成本价，在评标委员会发出质询函后，投标人未能提供合理的成本分析和价格构成的，或对质函询的解释未被评标委员会采信的，视为无效投标2技术指标49%49投标设备的技术参数完全符合招标文件要求没有负偏离得49分；非“※”条款技术参数不满足招标文件要求（负偏离），一项扣3分，“※”条款技术参数与招标文件要求有负偏离的，一项扣5分；扣完为止投标人须提供技术支撑材料：1.如国家相关主管部门出具的的技术支持材料，如说明书、注册证、检测报告等；2.技术支持材料，须加盖投标产品制造厂家的公章（鲜章），或者加盖投标产品生产厂家驻中国境内合法直属机构（鲜章）",0,0,0,1]
[5368,"物资采购清单序号物资名称品牌要求规格型号要求计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片供参考）1MPP电力保护管/国标、DN200mm、壁厚10mm及以上、材料为改性聚丙细烯（MPP）、需送配套接头m400报价单位：",4,4,4,1]
[5377,"咸安区政府采购项目竞争性谈判文件项目名称:咸安区生物防火隔离带建设项目项目编号:XAZC-QLXDXA20181203采购人:咸宁市咸安区林业局代理机构:湖北新达工程造价咨询有限公司日期:2018年12月目录第一章竞争性谈判公告1第二章供应商须知3供应商须知前附表3一、总则4二、谈判文件5三、竞争性谈判响应文件的编制5四、谈判有效期6五、谈判报价要求6六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交7七、谈判步骤及方法8八、公告、质疑8九、适用法律8十、废标条件8第三章项目需求书9第四章谈判步骤及方法12一、谈判步骤及方法12二、确定成交供应商办法15三、签订合同15四、付款方式15五、适用法律15六、谈判终止条件15第五章合同书格式16第六章谈判响应文件格式19响应文件封面19一、谈判书20二、报价一览表21三、报价清单22四、法定代表人资格证明书23五、法定代表人授权委托书24六、商务证明文件25七、技术证明文件26I第一章竞争性谈判公告湖北新达工程造价咨询有限公司受咸宁市咸安区林业局的委托，就其所需的咸安区生物防火隔离带建设项目组织竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商参加谈判一、采购项目名称、编号、用途、数量、简要技术要求1.项目名称：咸安区生物防火隔离带建设项目2.项目编号：XAZC-QLXDXA201812033.采购内容：本次项目实施地点选择在白云山国有林场，营建生物隔离带3条，长度11606米，19.8公顷；小岭国有林场，营建生物隔离带6条，长度10893米，27.2公顷；大幕乡连片林区，营建生物隔离带1条，长度1995米，4.0公顷总里程24.49km，总面积51公顷（具体需求详见清单）4.采购预算：人民币2174362.22元（同采购限价）；5.工期：90日历天二、供应商资格要求1.供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具体包括——①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，信誉良好；2.供应商具备中华人民共和国工商行政管理机关登记注册，并具有",1,1,1,1]
[5385,"门球场场地招标控制价编制说明一、工程概况本项目门球场场地，占地面积:613.76m2，主要包括场地浇筑等二、招标范围清单及图纸范围内的土建工程。三、招标控制价编制依据国家相关法律、法规。建设单位提供的《门球场场地设计施工图》电子版，设计答疑。2014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014版《江苏省建设工程费用定额》（营改增后）。苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。江苏省、无锡市相关文件。本工程招标文件。人工工资单价按江苏省住房和城乡建设厅发布的《苏建函价[2021]62号》计算。主要材料价格按《无锡工程造价信息》2021年第5期指导价，无指导价的按市场价。四、其他说明余方弃置按运距10公里考虑。本工程采用的商品砼按非泵送商品砼考虑。招标控制价按标底让利8%进行让利，综合单价进行同比例让利。",0,0,0,1]
[5394,"福建省福能海峡发电有限公司远程集控中心工程设计、采购、施工（EPC）总承包招标控制价各投标人：现公布福建省福能海峡发电有限公司远程集控中心工程设计、采购、施工（EPC）总承包（招标编号：FJTP-0624201115355）招标控制价为2720万元（不含装饰装修工程的建安工程费）；装饰装修建安工程费按下浮率报价，范围在5%≤K≤10%，以660万元暂列计入合同总价，按实结算（详见附件）。福建省机电设备招标有限公司2021年1月8日",2,2,2,1]
[5403,"初步评审汇总表合同编号；A6404000141002487001001标段(包)名称；2021年原州区张昌镇贺套村6968窗高标准农田建设项目一标款北航维心名赢及计审)序母详审因察空晨旁甸赛奇北江龙主圣梦提基诺限投话注慈式评审山山投标人名称通过题过通过注2投标文件的签字盖章道过道过通过山岛变标文件格式通过通过通过注述陇合体投标L如山）通过通过通过山6银价唯一性通过道过通过山8投标文件的数量通过通过涵过且宁及标文件的印刷与装订注应知通过递过北昌批他评审通过通过涵过我衡格评审②1业执照通过通过涵过②2全生产许可证通过通过道过远签赞质证书通过通过递过三通财务状况通过通过通过办业苏通过通过通过乙8立社通过涵过通过选子)项目径理炭格通过涵过涵过初步评审汇总表合同编号；M8406000141002487001001标段(包)名称；2021年原州区张昌镇贺套村6968窗亮标准农田建设项目一标段让沁施构上序母评审因案主溪旁赛琦义陕公演宝岛资渠赛奇2合体投标（如有）道过涵过通过法8,要负资人证书题过涵过涵过签L术负卖人衡格通过涵过道过21】人员安企生产考技合格近管道过通过增过法12武他蓬康通过通过通过j2性计协31投标延围题过通过题过签2胶欧通过递过涵过含选质量通过涵过通过违通标价效期通过通过通过签部望标保证公通过涵过金后义利义务通过通过遴过金5标鱼工社单计单通过通过道过注法.水标准和受求通过通过式g(他评康通过道过道过汇的通过涵过通过技术标评审汇总表宁夏喜仁建设工位有限公司29033032,1032,728,0监602027,32ˇ夏上洋龙水利水电工程有限28.02l.t025.002&加25.0三92t002.88宁夏鸿通建设工程有限公司29.0i9.8022.6026如2.62t003l0025.2宁夏套仁建设工程有限公司23.9025027.332巨上洋龙水利水电工程有限2t82.202.8/宁夏博通建设工程有限公司32名2兰0026.2评委签名:经济标评审汇总表合网编号；A8f06000141002487001001标股(包)名需；2021年原州区张善镇营客村6966审亮标准农国建设泵目一标段划航施位名客让济审货序母详审因案主贤旁艇基岛挂径密提赛奇及标投价镇的收过t.8汇总t的镇G247.68评委签名:详细评分汇总表介同引。M6d0100014100288700100)标段(包)名称;2021年既州区张易镇提套村59e6由商标准农田建设项目一标段8投标单位。经济标证出和分上技术标证重和分工他证由和分，瓦2排名19,6927.3313.8090.82严夏上泽龙水利水电工程2行限公司48.5224.8315.065.35宁夏鸿通建设工租行限公",0,0,0,1]
[5408,"时涉游",0,0,0,1]
[5420,"且末县公安局设备采购清单序号设备名称品牌型号产品描述数量单位市场参考单价控制总价1光盘打印刻录一体机天地伟业TC-P805BX1、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求，支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘刻录2、支持2个刻录机3、支持USB3.04、支持BD/DVD/CD的刻录5、生产速度(刻录＋打印)：BD8.5张/小时、CD30张/小时、DVD15张/小时6、盘仓容量：盘仓1,2,3可放50张、盘仓4可放5张1台60000600002刻印服务器国产I7/16G/2T+256GSSD/2G独显/23英寸1台80008000386型紧急按钮国产紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔,86*86*32mm1个30304声光报警器国产声光报警器（红/白双色外观）12VDC压电警号防火ABS阻燃外壳声压(VDC)：110±3工作温度(℃)﹣20~﹢60℃声压(dB)≥105dB/m连续工作时间≥45minDC12V闪灯次数(分钟)200±301个60605金属探测安检门海康ISD-SMG512LT-K非接触测温：设备温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）；门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等；测温模块：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024；面部识别：采用200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩;设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、金属检测数据、客流数据、报警数据等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。人脸验证准确率≥99%面部",4,4,4,1]
[5429,"仁和路与醉翁路交口等改造项目工程量清单和最高投标限价编制单位选取结果公示仁和路与醉翁路交口等改造项目工程量清单和最高投标限价编制单位选取于2021年9月3日确定了中标候选人。现将具体情况公告如下：第一中标候选人：滁州市建科建设监理有限公司中标价：执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）第一中标候选人：安徽恒信造价咨询有限公司中标价：执行《安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准》（皖价服〔2007〕86号）。公示期：2021年9月6日至2021年9月8日招标人联系人：陈萍香联系电话：13955002365招标代理机构联系人：朱启联系电话：18005500659若投标人对上述结果有异议，可在公示期内以书面形式，并在工作时间内（上午8:00-12:00,下午2:30-5:30，双休日、节假日休息）向招标人或招标代理机构提出异议。投诉书应当包括以下内容：（一）投诉人的名称、地址和被委托人的有效联系方式；（二）被投诉人的名称；（三）投诉事项的基本事实；（四）相关请求及主张；（五）有效线索和相关证明材料。投诉书必须由其法定代表人签字并加盖公章，并附联系人的授权委托书和有效身份证复印件，否则，不予受理。特此公告招标单位：滁州市市政设施管理中心代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司2021年9月6日",0,0,0,1]
[5431,"评标继果汇总表评标结果汇总表填目名称:浙兴工业园四方片区基融设能建设项目-新安圆二路道路工程(北段)(LJ2021—047)投标报价初步评监察评细评康投标人名称浙党统5合同货格形式世评是委秦在资轻章态雅管评高务标德(笼)j然第签谷铭资值评分改品技术标假赏信得分企业信誉登的染符分符分总分推序齐四层赛建设集团有275886628610663温限公司通过涵过35,o0通过酒过x3、.6067。25。696.302-279.36工仍西姜冠建筑工程有2769986426521884限公司。注6适过遴过29.0证站题过工1,667.206,22公山2。376.322西督良工程速设案2769581626SI781团布阻公舒逾过逾过26.60题过递过注工。6267.20。8;81金?2,12。75。6】档ˇ西湖宏设有限公2760065426522654递过通过2L.G0通过遴过L0.8867.20,简。223.872。2274.37汕备注第一名:广西展建设集团有限公司最终推荐的中塔缺选人及第二名:广西t冠建犹工程有展公司比3卉第三名:广西恒良工程建设集团有限公司",0,0,0,1]
[5438,"评标委员会按照招标文件要求，从商务标、技术标、综合标三个方面对各投标人的投标文件进行了认真、细致、客观公正的评审，按照综合评分由高到底的顺序，河南德祥电力安装有限公司综合得分排名第一，为本项目的第一中标候选人。",0,0,0,1]
[5447,"评标办法（综合评估法），评标办法前附表，评标入围，条款号，评审标准，2.1.1，评标入围条件，投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标，1.至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；，2.投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；，3.投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；，4.投标函中载明的投标报价高于招标人期望值，招标人期望值=招标控制价*95%，2.1.2，评标入围方法和数量，1.评标入围方法：，□直接确定：，☑方法一；□方法二；□方法三；，□开标时从以下方法中随机抽取确定：，□方法一；□方法二；□方法三；，2.评标入围方法具体细则见附件A。其中：，方法二中R取值为：；，方法三中R取值为：，平均值以上家、平均值以下家；，初步评审，条款号，评审因素，评审标准，2.2.1，形式评审标准，投标人名称，与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；，2.2.1，形式评审标准，投标函签字盖章，有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章，2.2.1，形式评审标准，报价唯一，只能有一个有效报价，2.2.1，形式评审标准，暗标，符合招标文件有关暗标的要求，2.2.1，形式评审标准，2.2.2，资格评审标准，营业执照，具备有效的营业执照，2.2.2，资格评审标准，安全生产许可证，具备有效的安全生产许可证，2.2.2，资格评审标准，资质证书，具备有效的资质证书，2.2.2，资格评审标准，资质等级，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，2.2.2，资格评审标准，财务要求，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，2.2.2，资格评审标准，业绩要求，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，2.2.2，资格评审标准，拟派项目负责人要求，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，2.2.2，资格评审标准，其他要求，符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求，2.2.3，响应性评审标准，投标内容，符合第二章“投标人须知”第1.3.1",5,5,5,1]
[5454,"评分汇总表标段(包)名称：2021年度柯桥城区储备土地围挡工程2标(E20210774001001)S省投标汛色投标报咨(完1翔(日历文价有效性各注苏江出加管迎石汉公司2761599.0汀仁标低手玉型浙江暨业建设有限公司2230:36.00打元有必浙江员升定设布融公试281513600焖沙们览浙江络工理设在宏公山28185700宣公折江宏信卫别工型价区公司310965:0近浙江出凯建设工程创区公司27691890淞化未响应招际文州温州退企建设布限公试(0310f9.00无然太功应担后文作鄂江团菱建设和区公司3018526.00近有效浙江震业违设布限公司102366,0信万跆众成建设在法公邮2762462。0本出座担标文备浙江加河环拒提设初烈公式2957065.0不员宁凌广信建设工程有限公证0DSL5。0包必企黑廷未建设布限公司双3721100式尔有效羽水力源建设有限公司2式G27。0付化山浙江东厦岔工集团街区公司2792166,山站们资第一由法股还人绍兴敏悦建设工程有限公司311626日.00在必浙江由炫录设系则公2919338.001【6有必浙江的明建设华团有限公司2747436.00加比标光必宋啊应羽园艾馆19泗江双鹏迎设区团街区公司四的5550山宽无效法疑延价浙江凯浩建设有限公司318768山,00【19龙必去晟高阶报价上梁(元)gr.oot:ggz7674.g1报价，评标方式：合理低价法1务器货惠投平玛有效报价承均:2980778.6a工启造价(元):s2g913.00项目负责人签字:招标单位签字招标代理签字:当督人签字:公共赏露交易中心开标时间:2021-05-031::30",0,0,0,1]
[5464,"2021-2022年度郑东新区环境监控调查及督导第三方机构（A包）招标文件采购编号：郑东公开备【2021】6号Zd兴达咨询项目编号：XDEC-A20210602-1采购人：郑州市郑东新区管理委员会建设环保局代理机构：河南兴达工程咨询有限公司日期：二〇二一年六月目录第一章招标公告，3第二章供应商须知及供应商须知前附表，7一、供应商须知前附表，71.总则，132.招标文件，163.投标文件，174.投标，195.开标，206.资格审查及评标，217.合同授予，228.纪律和监督，249.是否采用电子招标投标，2510.需要补充的其他内容，25第三章资格审查办法和评标办法，27一、资格审查办法，27二、评标办法，281.评标方法，332.评审标准，333.评标程序，33第四章合同格式及条款，36第五章服务内容及要求，42第六章投标文件格式，441.投标函，472.投标函附表，493.开标一览表，504.项目服务方案，515.资格声明函，526.投标承诺函，5617.反商业贿赂承诺书，578.项目拟派人员情况表，589.类似项目业绩情况，5910.供应商服务承诺，6011.企业实力证明材料，6112.中小企业声明函，6213.投标单位认为有必要提供的其它资料；，652第一章招标公告2021-2022年度郑东新区环境监控调查及督导第三方机构公开招标公告项目概况2021-2022年度郑东新区环境监控调查及各导第三方机构招标项目的潜在供应商应登录“郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”获取招标文件，并于2021年7月12日10时00分（北京时间）前湿交投标文件。一、项目某本情况1.项目编号:常东公开备【2021】6号2.项目名称:2021-2022年攻郑东新区环境监控调孜及督导第三方机构3,采购方式:公开招标4.预算金额:3201:000元最高限价:320",1,1,1,1]
[5473,"棠云路、宿澳港路、闵家桥路道路工程清单及控，制价编制服务工程，[公开竞价，需，求，书，选取方式:口直接选情，顺0学，项目业主:湖州南5/0，C，0，[，（，8，日期:2021年6归(6C(C中容签，340，0181，紫云路、宿渎港路、闵家桥路道路工程清单及控制价编制服务工程，【公开竞价】，需，求，书，选取方式:□直接选定；R公开竞价；□公开比选。，项目业主：湖州南太湖新区城市建设发展中心（盖公章），日期：2021年6月，目录，一、项目概况，二、中介服务机构资格要求，三、服务范围及工作内容，四、服务要求，五、公开选取规则，六、其他要求，七、报名时须提供的资料，八、附件，一、项目概况，1.项目名称：紫云路、宿渎港路、闵家桥路道路工程清单及控制价编制服务工程，2.建设单位：湖州南太湖新区城市建设发展中心，3.项目地点：；紫云路起于银山五路、终于三环北路；宿渎港路起于规划银山一路、终于规划道路；闵家桥路起于湖港路、终于金山二路。，4.项目概况：紫云路长1659米，宿渎港路长1731米，闵家桥路长1697米。包含路基与路面工程、桥梁工程、给排水工程、综合管廊工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。，5.服务金额:本次报价以费率的方式进行报价，报价区间为90%-100%（含上下限）。（不在此报价区间的为无效报价，因系统原因报价单位默认为“元”，如报价单位填写100元，即认为投标费率为100%）。，6.项目资金来源情况：自筹。，7.服务期限：自合同签订之日起至项目整体完成。单个工程量清单、控制价编制及审核时间从接受任务起不超过10日历天。，二、中介服务机构资格要求，1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，具有建设行政部门颁发的工程造价咨询企业甲级资质（本项目不接受联合体参与竞价）。，2.选取中介方式：本次采用【公开竞价方式】模式，要求报名企业符合要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。，三、服务",1,1,1,1]
[5481,"2:2年2月德州市么路工程总公司包人:厌”青岛市公路曾埋局即塑分局“以人：(父步合同协议,3即墨分局）1*离高污普函省道路网命名编号调整工程汇本3.上述文件互相补充和解释，（11)其他合同文件（10)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计:(9)已标价工程量清单;(8)图纸;(7)技术规范;(6)通用合同条款;(5)公路工程专用合同条款;(4)项目专用合同条款;（3)投标函及投标函附录:(2)中标通知书;(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分:具体内容为工程量清单范围内所有内容米桩938块，立柱式里程牌104块，附着式百米牌704块，现状利用标志防腐除锈820.8m28粘贴反光膜1317.55m2，臂式标志138处，新增（含拆除新增）立柱式标志201处，新增桥梁公示面板90块，更换南城线、S218三城线、5309日高线、S503鳌东线G309青兰线、G228丹东线、S202威青线、S209蓬黄线、S211店沙线、S213龙青线、S214主要包括辖区内现已通车的11条普通国省道,共计364.327公里,分别为G204烟沪线1.工程范围包括:“承包人”)对该项目施工的投标编号调整工程L墨分园】施工，青岛市公路管理同即墨分局（以下简称“发包人”）为实施查岛直登画国省道路四血丝里程碑、，如有不明确或不一致之处，百米桩定位调整364.327km，发包人和承包人共同达成如下协议已接受篮州直公路工程总公司，(承包人名称，以下简称合同协议书以合同约定次序在先者为准更换损坏里程碑104块，百主要工程数量:新增（含拆除新增）悬年工心固3或其委托代理人:测定代表灭法些（盖单位章)3)局即墨分局(玄环理花12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分正本二份、副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准11.本协议书正本三份、副本工份，发包人执正本二份，副本旦份，承包人执任终止证书后失效单位章后生效全部工程",0,0,0,1]
[5490,"附件1:资格审查条件要求附录1资格审查条件（资质最低要求)标段号客询企业资质等级要求JCI～JC21、具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或事业单位法人证书):2、具有交通运输部质量监督机构颁发的在有效期内的公路工程试验检测综合甲级资质或桥隧道工程专项资质:3、具有省级及以上质量技术监督部门核发的在有效期内的CMA计是认证证*。注:.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1.项的要求在“投标人延本情况表”后附相关证明材料。2.独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有相应资质的，视为该独立法人具有相应的资质，如中标，应以该独立法人单位名义签订合同。附录2资格审查条件（业绩最低要求）标段号JCI～JC2最近5年（指通交投标文件稷止之日前一日回溯5年）内，至少独立完成过:累计合同金额不少于80万元的高速公路隧道定期检查技术服务业绩。注:1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。2,如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供响应部门的合法批件或共他相关证明材料来证明共所附业须的继承性。3.投标人须在“近年完成的类似项目情况表”备注中说明投标人承担的具体服务任务内容，是独立服务还是作为联合体的牵头人或成员单位服务。4.业须以合同结舞价为准。合同结效价格指投标人按合同约定完成了全部工作后，发包人应付给投标人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。5,北绩计以项目委托人出具的证明材料或验收文作复印件中注明的亮成时间为截止日.附录3资格审查条件（信誉最低要求)标段号信誉要求JCl～]C2投标人不得存在投标人须知1.4.4所列情形之一，且不得存在以下情形:1、在交通运输部“公路水运工程试验检测管理信息系统”发布的试验检测机构信用评价结果为最近第一年D级、连续两年（最近第一年和最近第二年）评为C级、连续三年（最近第一年、最近第二年和最近第三年）评为B级及以下信用等级。2、被者锁及以上行政王答部门列为暂停视标资格或正处于被请令“退期格改”期内或被停止承接",0,0,0,1]
[5491,"招标控制价公示标段名称：中新集团DK20180104新建厂房项目工程总承包建设单位：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、规章，依据本工程的招标文件及图纸的内容和规定，现将招标控制价公布如下：招标控制价：18150万元，其中A包部分为11850万元，B包部分为6300万元。中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2021.8.24",2,2,2,1]
[5504,"东太湖科技金融城创业园空调维保招标公告(招标编号：0675-19-0-J0C-0-08-012）项目所在地区:江苏省,苏州市-、招标条件本东太湖科技金融城创业园空调维保已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为吴中科技投资管理有限公司本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标-二、项目概犹和招标范围规模:东太湖科技金融城创业回空调维保范围：本招标项目划分为１个标段，本次招标为其中的:(001)东太科技签融城创此至调维保无三、投标人资格要求(001东太湖科技金融城创业园空调维保)的投标人资格能力要求:A、投标人应当具备下列一被条件:1、其有独立承担民事责任的能力:2、具有良好的简业信誉和健全的财务会计制度;3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;5、参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:B、投标人需具备以下特殊条件:１、非苏州注册的响应单位，需提供在苏州具有固定售后服务机构及服务人员证明材料（提供营业执照或自有房产证明或房屋祖货证明以及出租方拥用房产证明等，服务人员用工合同及服务人员在苏州地区级纳社保的证明材料的复印作):2、投标人须具有近三年（2016年1月至今）15万元以上的空调维保业绩y本项目不允资联合体投标.四、招标文件的获取",0,0,0,1]
[5508,"单位工程招标控制价汇总表工程名称;监管区维修工程标段:监管区维修工程第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中:暂估价(元)G一)分部分项工程费120208.071.】1后勤监区排风管道9198.812,后勤监区门前台阶破损严重维修（及民警食堂门前台验）49434.1213,.1医院胜区小红楼防水屋面16574.68目…母.2一二号监合屋面防水45000.47（三)普施项目费4915.48（)单价措施项目费1024.12.1.5专业工程措施项目费1024.1（2)总价措施项目费3891.3时①安全文明施工费3782.44枣他措施项目费108.94日专业工程措施项目费(三)其他项目费（3)暂列金额C43专业工程督估价（5）十日工（6)总承包服务费(西)现费7691.08G)社会保险费6434.37①养老保险费41021.188医疗保险费1885.076失业保险费L25.67①工伤保险费251.34G主育保险贸150.8】（2)住房公积金1256.71C3)环境保护税(五)税金11953.32招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费144,767.95)注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表一0分部分项工程和单价措施项目清单与计价表哲段：监作区维修工工程名称:监管区维修工程第1页共6页金额（元）项目编码项目名称项目特征描述湛·工程量综合单价综合合价其中:暂估价云勤监区排风管030702003001通风管道项目特征]名称:0.6厚获支姻竞无(每节烟道简度为1米)形状:矩形规格:800*600作内若舒件、区管够借、吊架制作、学波过跨风管落地金麦架制作、安要办y56151.8500,8艺030702003002通风管道项目特征]名称:06厚续每节如起麦期谐(岛度为1米)形状:定形3.规格:d00s300工作内容]风管、管件、吊架制作、安装过跨风管落地妾架制作、安玻m22.8153.37429.443030703013001不锈钢风帽项目特征]．名称:殷品风工作内容]岚循谢作、安个268.56268.56分部小计9198.8后勤监区门谈台雄伦广廿标产(发昆警食堂门前台阶)汕011605001003平面块料拆除工作内容]。拆涂控勘扬尘清理长滋场内、外污输加265.9719.871310.8210509.62注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表",2,2,2,1]
[5517,"评标结果公示兰场交易统号：GC53行价艺获联系人及电话行业主管部门贰系人及电远超扬方式肝标地力金说恒族自治甚企共资誉交备中心档标价（万元）曾情工程设计有限公司拟密标人展系人及电话员盖示法中标谈选人1标谈选人三中标悦选人的",0,0,0,1]
[5527,"陆票黑熊武CHHUAEN(华能日照电厂空压机热工备件采购技术要求批准：审核：编写：二〇二一年八月十二日1投标人提供的空压机热工备件应符合招标文件所规定的要求，投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品，但必须提供详细的技术偏差。如有必要，也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。2本招标文件技术要求提出了对空压机热工备件的技术参数、性能、结构、试验、安装指导、调试、技术服务及培训、质量保证等方面的技术要求。3本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本技术要求引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。4如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术要求的条文提出差异，则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术要求附表“技术条款偏差表”中列出。5本招标文件技术要求将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术要求未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。6本技术要求中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。7本招标文件技术要求中通用部分各条款如与技术要求专用部分有冲突，以专用部分为准。空压机热工备件采购技术要求序号物资编码名称\\规格数量1101887292螺杆式空气压缩机备件\\控制集成系统\\03682579\\INGERSOLLRAND22101992021螺杆式空气压缩机备件\\断油电磁阀\\22173629\\INGERSOLLRAND13102179734螺杆式空气压缩机备件\\放气电磁阀\\22516025\\IngersollRand24102302192螺杆式空气压缩机备件\\压力传感器\\49154016\\IngersollRand45102179724螺杆式空气压缩机备件\\温度传感器\\19035641\\IngersollRand46102203934螺杆式空气压缩机备件\\减压阀\\02250046-568\\SULLAR87102203969螺杆式空气压缩机备件\\电磁阀\\250038-666\\SULLAR48102203932螺杆式空气压缩机备件\\电磁阀\\250038-755\\SULLAR49102203933螺杆式空气压缩机备件\\压力调节器\\408275\\SULLAR4供货范围：技术要求：所有产品提供原厂家正规渠道的产品合格证明等材料，能适配日照电厂现有空压机设备及控制系统需求。热工备件到货后，不符合现场安装",0,0,0,1]
[5534,"南京大学苏州校区（东区）学术交流中心、宿舍组团、教学组团泛光照明工程招标控制价招标控制价（小写）：3351317.55叁佰叁拾伍万壹仟叁佰壹拾柒元（大写）：伍角伍分招标人：苏高新教育产业发展（苏州）有限公司招标代理机构：江苏仁合中惠工程咨询有限公司编制时间：2021年07月15日南京大学苏州校区（东区）学术交流中心、宿舍组团、教学组团泛光照明工程量清单编制说明1.工程概况本工程位于苏州高新区昆仑山路南、太湖大道北、九曲河以西。为苏高新教育产业发展（苏州）有限公司开发建设的南京大学苏州校区（东区）学术交流中心、宿舍组团、教学组团泛光照明工程项目。质量等级要求一次性验收合格，计划开工日期：以实际开工时间为准。确保创建省级文明工地并配合总包需获得相应单体“扬子杯”。2.工程招标范围由中衡设计集团股份有限公司设计的施工图及业主发布的招标文件及清单规定范围内的项目。3.工程量清单编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本工程量计算规范、苏建价〔2014〕448号文、工程技术要求等。2、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《江苏省施工机械台班费用定额》(2014年)、《江苏省施工机械台班补充定额》及2014机械台班-苏建价函(2015)5号文；3、建设单位提供的招标图纸；4、建设单位提供的招标文件及编标提疑答复；5、江苏省及苏州市建设行政主管部门最新相关文件规定。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求5.招标人自行采购材料的名称、规格型号要求6.暂列金额7.暂估价及配合费8.取费说明1、省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知(苏建价(2016)154号)文及附件；苏建函价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；2、达到省级“标化工地”要求，但只计基本费，增加费不计；达到省“扬子杯”要求，但不奖励，按质论价不计；风险费、赶工措施费不计；3、预算中人工费是按《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2021]062号）文件中人工工资指导价执行；4、预算中三材、",2,2,2,1]
[5543,"双泾村村民文化活动中心装饰工程评标结果公示根据工程招标投标有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，江阴市月城镇双泾村村民委员会的双泾村村民文化活动中心装饰工程的评标工作已经结束。现将评标结果公示如下：中标候选人第一名：江阴市丰业建设工程有限公司，投标报价：155.58万元项目负责人：蒋小娟注册（证书）编号：苏232161704304中标候选人第二名：江苏民生建设有限公司，投标报价：154.99万元项目负责人：顾梅注册（证书）编号：苏232131400867中标候选人第三名：美洲豹装饰股份有限公司，投标报价：153.13万元项目负责人：徐静安注册（证书）编号：苏232141435216本公示自2021年9月13日起至2021年9月15日止，投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当依法在公示期内向招标人提出。公示期内对评标结果没有异议的，招标人将确定候选人第一名为中标人并签发中标通知书。招标人：江阴市月城镇双泾村村民委员会联系电话：18061523228联系人：张震招标代理机构：江苏澄建正达工程项目管理有限公司办公地址：江阴市长江路459号三楼联系电话：0510-86407033联系人：周鑫华2021年9月13日",0,0,0,1]
[5550,"y（。评标结果公示及卫生街综合提升改造工程项目盟理进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本项目招标的评标结果公示如下:一、项目概况与招标范围1、项目名称：汤阴县政通路西段及卫生街综合提升改造工程项目2、项目编号:TY2021(037分、建设地点：政道路西段两至铁东路，东至星阁路;卫生街北起人民路，南至政通路，临近岳飞庙-4、建设内容及规模：政通路东当长1400m，南北宽20-30m，共有82栋建筑立面需要提升改造;卫生街全长约485m，车行道现状宽度8-11m，共有51栋建立面需要提升改造。项目建设内容包括建筑立面工程、人行横道工程、街道设施工程、电缆管线入地工程、交涵标线夜景灯光六大工程5、招标范围:施工准备期、施工期及保修期阶段的全过程监理6、服务期限:随施工工期及保修期7、质显要求:合格8、标段划分:本项目划分为1个标段。二、评标信息评标日期:2021年7月12日评标地点：汤阴县公共资源交易中心三楼评标一厅三、评标结果一标段:第一中标候选人：河南海纳建设管理有限公司统一社会信用代码：9141010069995144X0投标报价:3.22%综合得分:94.68质量要求:合格服务期限:随施工工期及保修期项目总监:蔡连杰注册编号。41009884第二中标候选人：豫通工程管理有限公司统一社会信用代码：9l4101022680618678",0,0,0,1]
[5552,"六、评标结果推荐中标候选人名单:第一名：荔]州表∞罗陷波御有照仅司第二名：胡犯各响防成或遍备工组有限公司第三名:武汉捷满消防成套沿有限公司评委汇签:平宝八兵治外显场2021年9月6日七、评标、定标意见（说明拟定的中标人和理由）经评委对各投标单位递交的投标文件仔细评审及打分后勘出泰滋防2急构图公司，得分第一，按照磋商文件评标、定标原则及办法确定为本项目的第一中标候选人，层②招标人（盖肇）;三法定代表人或委托人2021年9月6日",0,0,0,1]
[5561,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0061项目名称：广州开发区科技创新和知识产权局清华珠三角研究院办公用房租赁服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年8月3日协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州开发区科技创新和知识产权局（以下称“采购人”）委托，根据穗开财函〔2016〕789号文的批复就以下项目进行单一来源采购，邀请广州科寓投资管理有限公司（以下称“供应商”）进行协商本项目于2016年5月4日至2016年5月10日在广州市政府采购网上发布《广州开发区科技创新和知识产权局清华珠三角研究院办公用房租赁项目单一来源采购公示》，公示期间无异议一、项目简介（一）项目名称：广州开发区科技创新和知识产权局清华珠三角研究院办公用房租赁服务采购项目（二）项目编号：CD2016-0061（三）项目类别：服务类（四）最高限价：人民币2200000元（五）采购内容及用途：清华珠三角研究院办公用房租赁服务采购项目二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年8月3日邀请之时起至2016年8月10日23:59（二）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.缴纳协商文件工本费，为150元/套（具体缴纳方法在本公告附件内下载）（三）获取协商文件方式：自行在交易中心网站本公告附件内下载三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年8月3日邀请之时起至2016年8月11日9:00（三）响应文件解密时间：2016年8月11日9:00至2016年8月11日10:00（四）协商时间：2016年8月11日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）协商及递交样板地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）五、采购人、采购代理机构的名称、地址和",1,1,1,1]
[5570,"汉阳分局7月奎牌号密号含税总保费奎船税含计被保险人名称起保日期终保日期商业险1885鄂A1485鄂武汉市公安局汉阳区分晨1908.8202007-232673.82019.07.32鄂A1486武汉市公安局汉阳区分8552121.382976.382019-07-302020-07-233包A7342W382020-07.29951930.712019-07-33240.71武汉市公安剧汉阳区分4鄂A7341W武汉市公安局汉阳区分具685361704.432729.432019-07-320207-235引A7340W武汉市公安局汉阳区分具3602660.942020-07-296851635.94201907.36鄂A7329W1C08.83806852933.8式汉市公安昌汉阳区分上2019-07.32020-07-293860.627/鄂A7UQ21武汉市公安昌汉阳区分局2835.628852019-07-272020-07-2638兰社20975.68",0,0,0,1]
[5582,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021030001ÏîÄ¿±àºÅÀÉÏªÏØ»¦Íî´óµÀÁ½²àÂÌ»¯¹¤³Ì",0,0,0,1]
[5587,"曲靖市2021年中专教师中级职务评宙结果公示名单(45人)序号单位名称姓名申报资格会泽县教师进修学校签围姐讲师会泽县教师进修学校华兴文讲师富曲站市麒麟区教师进修学校李江服讲师汕曲市麒麟区教师进修学校嘉浦邵征讲师5[曲睛市麒图职业技术学校贺品园进师（曲第市麒麟职业技术学校周直波讲师曲靖市麒麟职业技术学校解呈讲师曲市麒麟职业技术学校上B3进师9[曲猜市麒麟职业技术学校徐菜芬进师10曲猜市麒麟职业技术学校张妮进师１1[曲潜市麒麟职业技术学校宋亚平讲师12由游市麒麟职业技术学校孙室咖讲师曲第市麒馨职业技术学校展阳进师曲市麒麟职业技术学校升红北讲师15曲禁市麒麟职业技术学校杨秋华讲师16曲进市麒图职业技术学校刘家佑进师17曲市麒麟职业技术学校付燕讲师18曲靖市麒麟职业技术学校多莲放讲师19曲第市麒麟职业技术学校杨零财讲师艺（曲靖市麒麟职业技术学校殷超进师21曲猜市麒麟职业技术学校段云贝进师22曲进市麒图职止技术学校刘名称讲师23】曲进市麒麟职业技术学校施拖华进师24曲适市麒图职业技术学校钱益升进师25|曲财经学校李要够进师26|曲靖财经学校桂汪新进师27曲3财经学税逾托密讲28曲靖工商职业技术学校胡新华讲师29曲靖工商职业技术学校程池讲师30，曲进工商职业技术学校刘劳进师《」曲进工商职业技术学校李在林进师比艺|曲第工商职业技术学校李学勉讲师（曲靖工商职业技术学校杨阳进师34曲进工商职业技术学校张亚梅进师35，[曲睛工商职业技术学校梁清委讲师36曲洁工商职业技术学校王在8讲师37[曲睛工商职业技术学校哀放欲进师（|曲猜工商职业技术学校张静讲师39云商省曲渣农业学校王露讲师10[云面省曲农业学校当丽好进疑山云面省曲靖农业警秘全圣桥讲师42云面省曲站应用技术学校整相平进师43」云畜省曲站应用技术学校夏博讲师围山云面省曲适应用技术学校杨江进师[山5云面省曲应用技术学郭云虹讲师",0,0,0,1]
[5596,"评分统计排序表项目名称：河坝站5座电站场院修缮项目序号供应商评审小组评分统计平均分排序评委1评委2评委31湖北瑞盛康建设工程有限公司9797.598.597.666666666666712武汉东新众诚实业有限公司80.7179.7182.4180.943333333333333湖北瑞广建设有限公司91.3990.5993.3991.792评委签名：2021-09-0600:00:00",0,0,0,1]
[5602,"评标报告一、项目概况分包:信阳市平桥区平西街道办事处老旧小区改造总体实施方案及重点片区工程项目编制项目分包编号:zj202107073-1采购人:信阳市平桥区平西街道办事处代理机构:河南中怡建设工程管理有限公司二、开标情况本项目开标会于2021年07月30日09时30分在第三开标厅召开截止到2021年07月30日09时30分本标段（包）共收到3家供应商递交的响应文件开标记录如下:感投标单位名称投标报价(元/%）规划设计周管省房笑投标有效期质量标准项目负责人项目负责人职称等级项目负责人注册编号开标备注航天建筑设计研究院有限公团1399000.0060日历天符合国家现行规范标准行业最新规定，达到合格标准:李君杰高级工程师GH20131101347]2河省城乡建筑设计院有限公司140000o60日历天合玉家现件规范标准行业最新达到浏您格标准刘涧乾高级工程师GH2014230035231400000.0060日历天合国家球(规范标准行业最新规定，达到合格标准胡新宇教授级商级工程师三、评标委员会组成评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专客组成，其中，组长为张训平，成员为屈君、余四、评审情况评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下:序号（技标单位名杨未通过原因其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合芒审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下:序号排序87.0艺60.26近50.89这五、评标结果评标委员会根据最终评市情况，推荐中标候选人如下推基情况二次报价一中标候选人第1390000.00第二中标候选人航天建筑设计研究院有限公司1395000.00(第三中标保选人1398000.00评标委员会负责人‘组长）:冀训子评标委员会成员:日08日L0市I202心心2翁",0,0,0,1]
[5613,"竞争性磋商文件**投标前请认真阅读本文件**7汽金施若之骤锦项目名称：百里杜鹃2021普金景区基础设施维护维修工程项目二次招标人：贵州景运旅游发展股份有限公司项目编号：93GC2021D489代理机构:贵州君杰聚锦招标有限公司发布时间：二○二一年〇八月1目录第一章竞争性磋商公告3第二章竞争性磋商相关资料明细表8第三章竞争性磋商须知13第四章评审方法、原则和纪律18第五章磋商程序及评审21第六章评分标准23第七章合同条款及格式(仅供参考）26第八章本项目须落实的政府采购相关政策36第九章附件382第一章竞争性磋商公告百里杜鹃2021普金景区基础设施维护维修工程项目二次竞争性磋商公告投资项目统一代码：2021-522401-E50-D02-6574项目概况百里杜鹃2021普金景区基础设施维护维修工程项目二次的潜在供应商应在毕节市公共资源交易中心网上交易系统内获取采购文件，并于2021年09月02日9点00分（北京时间）前上传响应文件一、项目基本情况项目编号：93GC2021D489项目名称：百里杜鹃2021普金景区基础设施维护维修工程项目二次采购方式：?竞争性谈判?竞争性磋商?询价预算金额：￥1687649.95元最高限价：￥1687649.95元建设内容：百里杜鹃景区基础设施进行维修维护、优化改造等采购内容：招标工程量清单所示全部内容工期：60天本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.申请人的资格要求：（1）具有有效的工商营业执照；（2）供应商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；（3）具有有效的《安全生产许可证》；（4）拟派项目负责人的资格要求：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；（5）参加政府采购活动前三年内供应商及供应商的法定代表人在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、因自身引起的诉讼案件、较大数额罚款等行政处罚），提供书面3声明；（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度",1,1,1,1]
[5614,"，各项物资限价，序号，器具名称，规格型号，单位，数量，限价，1，交流耐压试验设备，5kVA/50kV，充气式，台，1，20000，2，微机继电保护测试仪，ONLLY-AQ660，台，1，160000，4，数字钳形电流表，共立，2010，块，1，7000，5，绝缘电阻表，KYORITSU3025A，块，1，13500，",2,2,2,1]
[5625,"工程预算书建设单位：工程名称：莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）工程编号：建筑面积：平方米工程造价：42208元经济指标：元/平方米编制人：编制人证书编号：审核人：审核人证书编号：编制单位：编制日期：44355工程项目造价汇总表工程名称:莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1单项工程42208935合计42208935单项工程造价汇总表工程名称：莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）单项工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1签证单8203118192签证单7401632020年施工化粪池（见签证表C004）318857084接户管-72448-1608合计42208935单位工程造价汇总表工程名称：莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）单项工程签证单第1页共4页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费858821.1Z03235611.2Z04230691.3Z05110591.4Z06234551.5Z0847382措施项目费24182.1总价措施项目费24182.1.1安全文明施工费18192.1.2其他总价措施费4202.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费4下浮造价-6269合计=1+2+3+４82031单位工程造价汇总表工程名称：莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）单项工程签证单第2页共4页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费7771.1D001（电缆）7772措施项目费202.1总价措施项目费202.1.1安全文明施工费162.1.2其他总价措施费42.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费4下浮造价-57合计=1+2+3+４740单位工程造价汇总表工程名称：莆田市荔城区城乡污水整治项目第二子项---新度镇南梧塘村管道工程（变更签证）单项工程2020年施工化粪池（见签证表C004）第3页共4页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费333801.11.5m3化粪池（规格：1.80长*1.10宽*1.25高）（有安装砼井盖）-158711.21.5m3化粪池（规格：1.80长*1.10宽*1.25高）（车行道下有安装砼",3,3,3,1]
[5631,"兰州北收费站收费岛增加人行台阶项目工程量清单序号名称单位数量单价金额备注【人工拆阶钢筋混凝土代0,9*0.35#0.35机被费、人工费见10#水泥砂浆踏步找平个8水泥、沙子、人工费贴防滑砖错贴台阶及立面代8防滑破、水泥、沙子、人工费1台阶铺贴防滑垫代8约垃圾清理项【车辆台班及垃圾处理费6合计",3,3,3,1]
[5640,"评标结果征求意见表拜城县人民医院服务能力提升建设项目设各采购二标段2021年9月24日序号投标单位有无异议投标人签字】新疆等动力医疗用品有限公司方t无/2国药集团新疆新特药业有限公司万式名符:约阿克苏签润达医疗用品有限责任公司不/，|衣成招标人签字:求肥活监督人签字:友批元公证人签宁:预族选活校㎡",0,0,0,1]
[5648,"贵阳市2.5万亩高标准蔬菜保供基地-配套新型包装材料生产基地建设项目二期设备（第一批）采购及安装（水印联动线）招标文件招标编号：S5200000000039872001贵阳市2.5万亩高标准蔬菜保供基地-配套新型包装材料生产基地建设项目二项目名称：期设备（第一批）采购及安装（水印联动线）招标方式：公开招标项目编号：YGCQ-QC-2021-8-700-公招标人：贵阳市扶贫开发投资有限公司详细地址：贵阳市观山湖区会展城金融城MAXD座汪洋0851-86749195联系人：联系电话：代理机构：贵州阳光产权交易所有限公司详细地址：贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座刘欣0851-84582771联系人：联系电话：目录第一章招标项目概况，1第一节招标项目概述，1第二节投标人资格条件，2第二章招标内容、要求及商务要求，3第一节招标内容，3第二节商务要求，3第三节实质性要求明细表，3第三章评标办法及评分标准，7第一节评标办法，7第二节评分标准，7第三节废标条款，11第四节无效标条款，12第四章招标程序，13第一节发布招标公告，13第二节获取招标文件，13第三节交纳投标保证金，14第四节递交投标文件，16第五节开标，17第六节评标，19第七节发布中标公告，21第八节支付代理服务费，21第九节经营管理合同签订，23第十节退还投标保证金，23第五章租赁合同文件，25第六章投标文件的编制，26第一节编制要求，27第二节投标文件组成，27第三节投标文件格式范本，29第一章招标项目概况第一节招标项目概述一、项目概述为配合我司顺利开展工作，更好的完成项目，建立完善机制，对贵阳市2.5万亩高标准蔬菜保供基地-配套新型包装材料生产基地建设项目二期设备（第一批）采购及安装（水印联动线）进行专业化采购，现通过公开招标方式，选定合作单位。以便于后期项目的顺利开展。二、最高限价最高限价为：壹仟肆佰伍拾万元整（￥14500000.00）。三、项目管理：1.本项目允许分包。2.本项目不允许转包。3.本项目不接受联合体投标。四、招标文件解释权本项目招标文件的最终解释权归招标人。五、招标人1.招标人名称：贵阳市扶贫开发投资有限公司2.地址：贵阳市观山湖区会展城金融城MAXD座3.联系人：汪洋4.联系电话：0851-86749195六、代理机构1.名称:贵州阳光产权交易所有限公司2.地址：贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场A座4楼3.联系人：刘欣4.联系电话/传真：0851-",1,1,1,1]
[5657,"附件1招标投标文件投标人：（盖单位章）投标日期：年月日附件2目录附件3投标函（招标人名称）：我方己全面阅读和研究了（工程名称）招标文件，己充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。我方就本次招标任务进行投标，我方愿以投标价人民币（大写）元（¥），项目负责人：，完成本招标项目规定的所有工作内容。2、保证遵守招标文件有关规定，并承担相应的责任和义务。3、中标后，自觉接受相关部门的监督、检查、指导和管理，忠实履行投标文件作出的相关承诺，并承担相应的责任和义务。4、我们愿意向你单位提供任何与本项目投标有关的数据、情况和技术资料。5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束性。6、投标人声明：已详细阅读并已完全理解全部招标文件及相关资料、附件，同意放弃对此有不明和误解的权利。7、其他说明：投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)附件4法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书（一）法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日姓名：（法定代表人亲笔签字）性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，需提交法定代表人身份证明。（二）授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。2、如果由投标人法定代表人的委托代理人签署投标文件，需提交授权委托书。3、委托期限可写：自本委托书签署之日起至投标",0,0,0,1]
[5666,"采购人推荐供应商桐庐县财政局（国资办）:富春江镇乡村小脑智慧化建设项目经桐庐县县财政局（国资办）批准，根据《政府采购非招标采购方式管理办法》中华人民共和国财政部第74号文件规定，现由采购人书面推荐位风凰本半文华传继直退公司参与本项目竞争性谈判采购活动:推荐理由如下:杭州凤凰未来文化传媒有限公司自2019年成立以来，在品牌传播领域不断拓展，围绕深刻洞察、创新创造、专业服务和高效执行来建立核心竞争力，为众多全球知名企业和组织机构，提供定制化的营销传播解决方案-同时注重将国际先进经验和中国市场相结合，致力于搭建以战略规划、资源整合、会展活动。公司客户覆盖政府、IT、房地产、快消品等主要行业，多次为各省、市政府及企业提供专业的资讯服务与海外活动。自执业以来无违规记录，未受到行业协会和监管机构的处分。（一）杭州凤凰未来文化传媒有限公司的荣誉证书与资质证书中国自主创新最具影响力品牌（证书编号：CQCP-YX795）;中国诚信供应商（证书编号：CPED-CX68122）;中国政府采购优秀单位（证书编号：2020SHWQY0l8）;中国文创行业百强优秀企业（证书编号：CPED-BQ680019）;（二）组织控制能力和人才优势现已拥有逾60名业界精英，特别是在政府类项目领域，拥有丰富的管理经验与专业的执行团队。例如梳州投资群英荟、区块链服务网络（BSN）首届合作伙伴大会均作为其承办方。同时也建立了一套专属的资源采购系统，为客户需求的实施提供了有力的保障。承担本项目的优势自公司成立以来，参与多个政府采购项目。2019年，参与杭州市投资促进局委托的2019年杭州产业投资群英荟项目，并成为政府采购商（项目编号：CTZB-F191102IWZ）一2020年，杭州凤凰未来文化传媒有限公司在全国开展的售后服务星级推广活动中，依据国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011,售后服务能力达标，经互联网推广、宣传并且授信为:“五星级售后服务单位”（证书编码：CQCP-FW060%杭州凤凰未来文化传媒有限公司从富春江小镇客厅前期规划设计到后期施工建造全程参与，并对富春江小镇客厅项目有充分的了解，熟知本项目采购内容的相关要求及配置，可尽快推进项目落地。等农永豪采购人:桐庐县富春江敏新浓村建设看限付可丁宜t7门71生～2一",0,0,0,1]
[5671,"开标一览表工程名称：贵德县河东乡太平村人居环境整治及绿化工程投标截止时间：2021年8月20日09时30分会议地点：青海巨和工程咨询管理有限公司开标厅序号单位名称密封情况投标保证金投标单位备注工期工程质量确认青海博进建筑工程有限公90日历天（2021.8.25-]完好已提交合格牌证司2021.11.22)亿信联建设项目管理有限完好已提交90日历天（2021.8.25—合格董引签2公司2021.11.22)西宁市政建设集团有限公90日历天（2021.8.25-合格3完好已提交自主验司2021.11.22)陕西奉航建设有限公司完好已提交90日历天（2021.8.25-合格系业生2021.11.22)青海中寅建设工程有限公90日历天（2021.8.25-合格5完好已提交2021.11.22)司红主持人:归记录人:乙基采购人代表:萃工磋2021年8月20日",0,0,0,1]
[5675,"2021年永嘉县岩坦镇永安片高标准农田建设项目中标候选公示项目编号：YT2021035由永嘉县岩坦镇人民政府建设的2021年永嘉县岩坦镇永安片高标准农田建设项目工程，于2021年09月06日16时00分整在永嘉县岩坦镇人民政府会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：乐清市正诚建设有限公司，项目负责人：薛成镜，工期120日历天，中标下浮率：15%，中标价：1707812元。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年09月07日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县岩坦镇招投标中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标投标单位：艺工建设有限公司永嘉鼎盛园林绿化工程有限公司温州百员建设有限公司永嘉县城东市政建设有限公司温州博韵建筑有限公司温州立翔建设有限公司浙江艺帆建设有限公司杭州泽邦建设有限公司温州悦冠建设有限公司福建晋旗建设有限公司浙江汪洋建设有限公司台州松洋建设有限公司福建中盈建设工程有限公司福建中煌建设有限公司温州晟昌工程建设有限公司温州安运建筑有限公司温州城鼎建设有限公司温州国宁建设有限公司天鲁建设集团有限公司温州佳豪建设工程有限公司温州宏艺建设有限公司温州胜源水利水电工程有限公司浙江志裕建设有限公司源龙建设集团有限公司温州正乙建筑工程有限公司温州保宏建筑工程有限公司浙江正腾建设有限公司福建锦华工程项目管理有限公司安徽省庆合建筑工程有限公司杭州长汇建设有限公司福建鳌城工程管理有限公司浙江鑫航建设有限公司安徽朝侠建筑工程有限公司浙江佳集建设有限公司福建纳海建设工程有限公司舟山宏源建设工程有限公司浙江联晟建设有限公司福建景琛建设工程有限公司福建中交昊海勘察设计有限公司福建宁越建设工程有限公司温州鑫弘建设有限公司浙江慧源建设有限公司福建聚秦建设发展有限公司浙江吉昕建设有限责任公司台州厚道建设有限公司金华市起航建设股份有限公司浙江坤仑建设工程有限公司浙江博业建设有限公司安徽省宁合建筑工程有限公司温州万景建设有限公司温州中八建设有限公司温州宏进建设有限公司温州锦嘉建设有限公司衢州鑫磊环境建设有限公司温州市飞强建设有限公司东阳市启创建设有限公司浙江融力建设有限公司浙江晟腾建筑工程有限公司诸暨市赵家市政园林工程有限公司温州腾利建设有限公司台州市君梦建筑工程有限公司浙江柯迈环境建设有限公司乐清市聚丰建设有限公司",0,0,0,1]
[5684,"项目编号：宜翠政采【2018】129号项目名称：视频会议显示系统询价采购文件采购人：宜宾市翠屏区环境保护局采购代理机构：宜宾市政府采购中心翠屏区分中心2018年12月目录第一章询价邀请宜宾市政府采购中心翠屏区分中心受宜宾市翠屏区环境保护局（以下简称“采购人”）委托，依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用询价方式，为委托方的视频会议显示系统财政计划号：20180434）组织政府采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加询价一、项目概况（一）项目编号：宜翠政采【2018】129号（二）项目内容：本次采购的货物共计1包，即：第一包：视频会议显示系统（三）资金来源：财政资金（四）采购预算（最高限价）：第一包金额：￥200000元（大写：贰拾元万整）（超过采购预算或最高限价的，作无效投标处理）二、询价文件公告及获取（一）公告时间：2018年12月27日至2019年1月3日17:00（北京时间，下同）（二）获取时间：2018年12月27日至2019年1月3日17:00询价文件获取时间，以宜宾市政府采购电子交易系统记录的时间为准（下同）（三）获取方式：登录宜宾市公共资源交易信息网（网址：注册及登陆”栏目后进入宜宾市政府采购电子交易系统，并按网上提示缴纳电子交易平台技术服务费（以下简称技术服务费）和下载询价文件询价文件只在网上发布，不再提供其他发布方式首次参与宜宾市政府采购电子化交易活动的供应商在办理了数字证书后须先下载数字证书驱动安装并注册，相关技术问题请咨询7×24小时服务电话：400-9618-998三、技术服务费的交纳（一）技术服务费：100元（二）技术服务费交纳时间：2018年12月27日至2019年1月3日17:00期间，将技术服务费交纳至以下账户收款单位：宜宾市公共资源交易中心；开户行：中国农业银行股份有限公司宜宾分行；账号：22-494101040010778（三）注意事项1.技术服务费的有效交纳，以宜宾市政府采购电子交易系统出具的《技术服务费交纳回执》和开标现场打印的《技术服务费交纳情况汇总表》为准2.所有市本级和县（区）项目，技术服务费均须交纳至上述账户3.同一项目分多个包的，供应商只需交纳一次技术服务费四、询价保证金的交纳（一）询价保证金",1,1,1,1]
[5694,"华光中学校门口、围墙周边及主校道维修美化工程招标文件（适用于小额工程）项目编号：JJXE2018031招标单位（章）佛山市南海区九江镇华光中学时间2018年月日代理单位（章）佛山市南海区九江镇公共资源交易所时间2018年月日目录第一章第一章招标公告项目编号：JJXE20180311．九江镇华光中学的华光中学校门口、围墙周边及主校道维修美化工程，已由相关部门批准建设现决定对该项目的工程施工进行公开招标2．本次招标工程项目的概况如下：2.1本工程为华光中学校门口、围墙周边及主校道维修美化工程，本工程具体内容详见图纸、工程量清单及招标文件2.2工程建设地点：九江辖区内2.3工程规模：本工程位于佛山市南海区九江镇，工程造价684,464.4元2.4计划开工日期为：2018年7月，工期30日历天，工期以双方签订施工合同并以甲方签发开工令开始计算，工期不因假期、雨季等因素而延长2.5招标内容：本项目为华光中学校门口、围墙周边及主校道维修美化工程，本次预算的主要内容，为拆除新建和加固校园围墙、修复校园校道旧路面及加固校园花坛树池本工程工程量清单及招标文件要求内容范围内的施工总承包2.6工程质量要求：按现行的《工程施工质量验收规范》标准，达到“合格”3．投标人资格要求3．1凡具备承担招标工程项目能力并具备规定的资格条件的九江镇小额工程施工单位入库资格类别-04标段市政公用工程库内企业[以此网址（http://www.nhggzy.cn/cms/html/10938/2017/20170517132015396953551/201705171320153969535511.html）中对应专业类别公布通过的中标单位名单为准]，均可对上述招标工程项目进行投标3．2投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作4、中标单位必须在佛山市建筑行业诚信管理平台中登记备案，诚信登记备案及其年度综合考评结果以网上佛山市建筑行业诚信管理平台中查询结果为准，且在开标当天佛山市建筑行业诚信管理平台的企业状态均不为锁定状态；否则，招标人有权取消其中标资格5．招标文件的获取方式：招标文件及有关图纸、工程量清单可在千年古郡·幸福南海（南海区人民政府网）(http://www.nanhai.gov.cn/cms/html/71300/column713001.html)上自行下载公告时间：2018年7月12日至2018年7月16日报名确认截止时间：2018年",1,1,1,1]
[5701,"1．项目概述加强对涂层和缺陷部位的微区电化学活性研究，电化学动力学研究，包括探测电极的反应活性，异相电子转移动力学，半导体的氧化还原过程，聚合物修饰电极形成过程的研究等；微区扫描电化学测试系统高精度马达定位系统，用于控制微电极探针在样品表面进行预定扫描，以此获得样品的电化学微区活性分布图2．技术要求2.1采购项目清单序号货物及主要配件名称技术性能指标及配置（每项指标前如有编号，仅作指示）数量备注11.XYZ高精度驱动系统1套；2.直径25μm和10μm铂微电极各1支；3.专用参比电极和对电极各1支；4.测试标样1个；5.专用工业电脑1台；6.专用电解池1个；7.专用电化学微区扫描软件1个1.定位系统：XYZ步进控制系统2.动态范围：25x25x25mm3.最大线扫速率：10mm/s★4.分辨率：20nm5.扫描模式：FeedbackMode反馈模式6.GCMode产生收集模式7.DirectMode直接模式★8.AC-SECM微区阻抗模式9.4D模式10.探针扫描：2D扫描，3D扫描11.等间距扫描;快速等间距扫描12.预设扫描;自编辑电化学程序扫描★13扩展能力：后期可扩展高分辨模块，XYZ步进分辨率优于1nm；后期可扩展ShearForce剪切力模块，提供恒距离成像模式★14.需直接兼容独立硬件阻抗调制功能1工作条件：用房面积：3m2；环境温度：0°C~40°C；水电条件：相对湿度：<80%、工作电压：100~240V，50Hz、功率要求：300W2.2其他要求序号技术要求详细内容1★关于投标产品授权函如投标人是所投货物的代理商，应向招标人提供主要货物的生产制造商或其总代理商出具的经销授权函，有关提交要求如下：（1）提供进口货物的投标人，其投标文件应提交该进口货物制造商或其总代理商出具的授权函；（2）提供国产货物的投标人，如果投标时未提交授权函的，则自中标公示发布之日起3个工作日内，拟中标人应提交由所投货物的制造商或其总代理商出具的有效签署的书面授权函或经销代理证明（3）若投标文件中提供的函件为复印件，",0,0,0,1]
[5710,"重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-01工程计价总说明工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页表-02建设项目工程量清单汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：3851668.21(大写)：叁佰捌拾伍万壹仟陆佰陆拾捌元贰角壹分其中:安全文明施工费用(小写):103847.25(大写)：壹拾万叁仟捌佰肆拾柒元贰角伍分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程3851668.21103847.25103970.93合计3851668.21103847.25103970.93注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程工程量清单汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1装饰工程2全费用工程3电气工程4防排烟工程5给排水工程6空调工程7弱电工程8消防水工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中",3,3,3,1]
[5717,"三、招标方式服务，零费率）或者转账汇款（建议采用电子银行汇款》。意向受让方可选择PO机刷卡(镇交易服务中心提供PoS机刷卡不计利息。成投标保证金缴款，并注明缴款事由。投标保证金以到账时间为准，、意向受让方在报名时间截止前，按照会员中心提示的流程完任、式通知报名意向受让方审核结果。息进行资格审核。审核通过后，3、资格审核：报名信息提交后，“在线交易”模块注册会员，并参与网上交易。心网站(http://app3，jsncgov.cn:8080/nccq.jy/member/login.do）2、本项目只接受在线报名，能报名1上6时整前任0长征江①报名时间及地点:时间地,，40%余款。付清功部60%，或结束后品门冷奇弃出子心程告曹容宜融过开协商。标公司时游)沁临容临赣式些浏门面子方5武正社≤龙江邵苏22500.00=*16消了心体详情渔项工程J村保新金墩市宋南评本项目概5如卜平事项公武浙前水泥去酒水坡及室应装道菲场祥卫邀廿户溪的5村示温农)2交邕岔)三根据金湖》衣二项目编号:金湖县农村产权交易公告j见低保]共15汽（具一奖口工公江方为报名成功，交易中心会以短信方公羽谈，意向报名人需在县农村产权交易中2021年江店2明潮320831101N21080020具体要求见村会议记录)客买取金面镇农村产权交易服务王心或网涉报名育账细王德祥C个标段，3理办，交易中心工作人员会对报名保主面溪知正湖游中心法规，O家)前需出工证月验收食挣后实地示“价方如产4000.00金7门前水泥式广标段位置以现场查勘为准县农沈6门）定日08茶式程项对)受宋墩村委会的委托查勘现:容登凹也项标室时邵二/2游进行交随30分场2七层可报5受让存，汇心5①滴水坡，易:/莎符司时杰托m信)25况2《近田四.幽",0,0,0,1]
[5727,"其它类",0,0,0,1]
[5736,"资格评审情况表项目名称:龙华路（龙岗片区5号路，龙祥路-江湾路）施工监理项目编号:建昶FW21-02-031序号单位名称资格评审情况]山东德林工程项目管理有限公司通过2广西中信恒泰工程顾问有限公司通过3东中远建设投资管理有限公司通过4ˇ西冠庆工程项目管理咨询有限公司5中科经纬工程技术有限公司678南宁市建昶建设工程业班酱询富1仙宜2021年》6",0,0,0,1]
[5737,"2021年昌平区区级储备粮小麦竞价采购清单单位：吨样品编号储存单位存放地点接收数量到站专用线（有/无）备注3001北京市昌平南口粮食购销站北京市昌平区南口镇新兴路13号20003002北京市昌平南口粮食购销站北京市昌平区南口镇新兴路13号28763003",4,4,4,1]
[5745,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0100项目名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处元岗街天源社区居委会办公用房租赁（第一期）采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年10月14日广州市天河区人民政府元岗街道办事处元岗街天源社区居委会办公用房租赁（第一期）采购项目协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市天河区人民政府元岗街道办事处（以下称“采购人”）委托，根据穗天财函[2016]271号文的批复，就以下项目进行单一来源采购，现邀请广州维邦吉物业管理有限公司（以下称“供应商”）进行协商本项目于2016年7月26日至2016年8月7日在广东省政府采购网、广州市政府采购网、广州公共资源交易中心网上发布《邀请出租房供应商报名公告》，公告期间只有广州维邦吉物业管理有限公司一家供应商报名有关事项告知如下：一、项目简介（一）项目名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处元岗街天源社区居委会办公用房租赁（第一期）采购项目（二）项目编号：CD2016-0100（三）项目类别：服务类（四）采购预算（最高限价）：人民币530000元（五）采购内容及用途：元岗街天源社区居委会办公用房租赁（第一期）二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年10月14日邀请之时起至2016年10月24日23:59（二）获取协商文件方式：自行在本公告附件内下（三）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.交纳协商文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年10月14日邀请之时起至2016年10月25日9:00（三）响应文件解密时间：2016年10月25日9:00至2016年10月25日10:00（四）协商时间：2016年10月25日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）协商地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）广州市政府采购网（www.gzg2b",1,1,1,1]
[5754,"颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目设计答疑1、老路挖除工程数量表中旧水泥混凝土路面挖除是否包含道路基层答：不包含道路基层，老路挖除为水泥混凝土。2、请设计单位明确路基处理工程数量表中填缺土方是否包含20cm8%石灰土路床换填土方。答：不包含。低剂量水泥稳定碎石没有明确水泥含量答：低剂量水泥稳定碎石水泥含量3%控制价编制说明工程名称：颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目一、工程概况工程地点：阜阳市颍州区二、招标范围颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目图纸设计范围内的路基、路面、桥涵、交通及附属设施等。三、编制依据1、颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目招标文件；2、颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目设计图纸与清单编制答疑；3、本项目招标工程量清单；4、清单编制依据《中华人民共和国交通运输部公路工程标准施工招标文件（2018版）》；5、定额编制依据交通部《公路工程预算定额》JTG/TB06-02-2018；交通部《公路工程机械台班费用定额》JTG/TB06-03-2018；交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》JTGB06-2018；5、税金执行安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》(造价〔2019〕7号)；6、人工工资依据皖交建管函【2019】210号文件《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》规定采用105.56元/工日；7、主要材料价格：采用2021年5月阜阳建设工程信息价。四、其它说明详见招标文件工程量清单合同段:颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-1竣工文件总额1.000102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000103临时工程与设施103-1临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)总额1.000103-2临时占地总额1.000103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1.000103-4电信设施的提供、维修与拆除总额1.000103-5临时供水与排污设施总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单第100章合计人民币编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件工程量清单合同段:颍州区2021年农村公路养护大中修建设项目货币单位",0,0,0,1]
[5760,"期涉关选姆湾范过出人行天桥工程名称745.060663万元39.476726万元安全文明施工播施费（不可竞争费）33.465531万元规费83.122166万元应纳税费（税金）27.656526万元[程建设其他费合计51.891261万元新列企额（不可竞争费）50万元投标报价上限不可竞争费合计（含安全文明施工播施费、暂列企额）83.465531万元招标控制价净下浮10%，即:人民币815.833413万元投标报价下限",2,2,2,1]
[5771,"天台县白鹤镇数字化5G展厅建设项目公开招标采购文件（线上电子招投标）项目编号：TCCG-2021-073（招）采购单位：天台县白鹤镇人民政府联系人：许颖蓓联系电话：18858668223采购代理机构：台州市天诚工程造价咨询有限公司联系人：谷婷婷陈加轲联系电话：1596860638615157655122二〇二一年八月目录第一章招标公告-1-第二章投标人须知-3-投标人须知前附表-3-第一节总则-9-第二节采购文件-11-第三节投标文件-11-第四节投标-14-第五节开标-15-第六节评标-16-第七节定标-19-第八节合同签订及其他-20-第三章招标内容及需求-22-第四章合同主要条款-33-第五章评标办法及评分标准-37-第六章应提交的有关格式范例-41-招标公告项目概况天台县白鹤镇数字化5G展厅建设项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年09月09日14：30（北京时间）前递交（上传）投标文件一、项目基本情况项目编号：TCCG-2021-073（招）项目名称：天台县白鹤镇数字化5G展厅建设项目预算金额（元）：1390872最高限价（元）：无采购需求：标项名称:天台县白鹤镇数字化5G展厅建设项目数量:1预算金额（元）:1390872简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第三章备注：合同履约期限：合同签订后60天内交付使用（含安装调试）本项目（否）接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取招标文件时间：公告发布之日起至投标文件提交截止时间；地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）；方式：在线获取潜在供应商完成“政采云平台”账号注册（首页-商家入驻）后，登陆“政采云平台”在线申请获取采购文件供应商只有按该方式申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件，否则供应商对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理（供应商应准确填写",1,1,1,1]
[5780,"采购清单：湖州市月河小学教育集团浮玉校区报告厅综合改造工程智慧大屏显示系统采购0830.doc月河小学教育集团浮玉校区智慧大屏显示系统序号名称参数要求单位数量1LED显示屏▲室内P2全彩高刷新率LED显示屏，屏幕显示尺寸：11.52m*3.2m=36.86㎡2．像素间距:≤2.0mm；像素密度:≥250000点/㎡3．LED灯管:LED主动发光，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。4．灯芯波长:每个灯芯的波长误差值在±1nm以内；每个灯芯的亮度误差在10%以内。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）5．面罩:自带墨色面罩，保护灯珠；与摄像机角度配合做不反光处理，去除摩尔纹。6．LED像素失控率：LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001，且区域像素失控率小于0.0000037．盲点率:≤0.00001，无常亮点。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）8．灰度等级:8~16bit灰度任意调节。9．色彩:16bit,281万亿色10．显示屏亮度:≥1200：cd/㎡：(色温6500K，校正后)；0~100%无极可调，可设置亮度定时调节，支持通过亮度传感器自动调节。11．亮度与视角关系:中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤8%，:中央亮度=100cd/㎡白场时：垂直视角60°时亮度衰减率≤10%（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）12．多级调节：亮度0~1200cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）13．整屏平整度:≤0.10mm；模组间拼缝：≤0.10mm14．前维护磁吸结构:采用前维护磁吸结构，支持用户级模组前维护方式，可在正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，支持带电维护,热插拔。拼缝微调节结构:具备拼缝微调节结构。（提供具有CNAS标识的检测报告复印件）15．色温:2000K~10000K连续可调，并可自定义色温值。可设:100%,75%，50%,25%等多挡电平白场调节。16．水平视角:水平左右≥170°(CR>10)；垂直视角:垂直上下≥170°(CR>10)（提供具有CNAS标识",4,4,4,1]
[5783,"采购清单单位：元序号名称品牌、规格、型号和性能数量单价总价备注1故障检修实训柜1、设备主要功能：可以实现电气电子线路的操作演示、功能分析、工艺展示、故障检修和技能等级考核等。是电气电子类专业参加职业技能鉴定考核的必备设备。2、电源：AC380V50HZ三相五线制供电，功率<1KW，适用实验室干燥环境。3、外形尺寸参考（L*W*H）：700×400×700。4、整体外观：全钣金铁箱，表面喷涂处理，灰白色。文字符号采用丝印，深蓝色。5、箱体：箱体采用钣金结构，正面开门，门板上安装有开关按钮及指示灯。门板上另外设有嵌入式故障箱，内部有故障开关点。箱体内部安装有配电板，上面安装有相应电气电子元器件及线路。箱体底部安装有4个防滑橡胶垫，也可以用来调节箱体的平衡。6、配电板：安装有XT型典型电气电子设备元器件及线路，元器件和线路根据电路功能要求进行安装，能较好地演示XT型设备的功能。电气电子线路安装工艺规范，符合要求。7、电机组：柜子内安装有多台小功率电动机，用于演示电路的功能。电动机轴端安装有转向指示盘。8、隔离电源：柜子内安装有三相隔离电源，可有效隔离外部电源，使操作者在操作使用设备时更加安全。9、故障箱：根据电子电路的典型控制功能，设有15个以上的开关故障点，用来模拟演示电路的故障，通过扭子开关进行控制。10、安全保护：具有漏电、短路、欠压等保护功能，有效防止意外事故的发生。10合计大写：合计小写：注：1.乙方按合同金额开具全额增值税专用发票。2.安装调试、现场培训完毕经甲方验收合格后，在半个月内支付乙方全部货款。3.以上合同总价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。。",4,4,4,1]
[5797,"评分汇总表标段(包)名称：下尉村居家养老服务照科中心提升项目(XE20211021001001)济引投标革位投标报价(元)工期(日历天)标书有效性报名号报价看效性各注绍兴金朋环境建设有限公司281739.0030石效61在效艺浙江进队建设工程看限公司281739.0030看效210看效式浙江整城建设有限公司281739.0030看效228看效通浙江扬就建设有限公司281739.0030有效314有效后浙江剑太建设工程有限公司281739.0030有效320石效临)浙江瑟焱建设有限公可281739.0030无效322无效未响应招标文件了绍兴华政园林是设有限公司281739.0030有效330有效江杭州是安建设看限公司281739.003O看效AZ0有效第一中玩例选人绍兴签晟建设有限公司281739.0030石效876看效I0浙江振翔定设有限公司281739.00邵有效523有效上江诸盛跃高建设有限公司281739.0030无效582无效未响应招标文件12浙江泓亦建设有限公司281739.003无效585无效未响应招标文件12绍兴广金环境建设有限公司281739.0030有效63石必无述绍兴中通环境建设有限公司281739.00XC)石效711在必结算下浮室[S]:10.00评标方法:抽签定标法参考标底价：313063.00实际发包价格:281739.00项目负责人签字:招标单位签字:招标代理签字:监各人签字;公共资源交易中心:开标时间:2021-09-1009:30",0,0,0,1]
[5798,"截标时间应在会议安排时经窗口确定。2、1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一说明:注册造价工程麻交布执处专)《盖密3*招标入;X云签公2、二公P杀:奋山900.346048万元，工程建设其他费：2782.161026万元（其中工程保险费：30.270793万元;万元（其中安全文明措施费计价合计：1269.572717万元），分部分项工程量清单计价合计:、本工程总造价（标底）为:1、备注（73号文要求公示的其他丙容):经办人签名截标时间（经窗口确定不可竞争费安全文明措施费投标报价上限审定造价工程名称网申请招标控制价公示时，领队77三诗:021.46295招标控制价公示表付效粉训馆浏的周浦宽如5（其中包括安全文明措施费计价合计：1269.5727175万元24757.927261万元，30301.063358万元，4021.462951269.572717万元标底净下浮8.5%，30301.063358万元基坑支护及桩基工程福永街道凤凰社区第原件彩一②2fHh万元色扫描上传。上”下Ty程行781深圳市建设工程交易服务中心制实期:日规费:450.599267万元，措施项目清单计价合计:1410.029756其中:即28067.297323万元一工业区城市更新项目致，在交凹税金：",2,2,2,1]
[5806,"呼伦贝尔农垦集团有限公司呼伦贝尔农垦集团老战士活动中心改造工程呼伦贝尔农垦集团老战士活动中心改造工程施工评标报告评审委员会2021年09月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔农垦集团有限公司呼伦贝尔农垦集团老战士活动中心改造工程呼伦贝尔农垦集团老战士活动中心改造工程施工（以下简称“本项目）已由以呼伦贝尔农垦集团有限公司党委会议纪要【2021】31景文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔农垦集团有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔农垦集团有限公司。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔农上集团有限公司呼伦贝尔农上集团老战土活动中心改造工程呼伦贝尔农毕集团老战土活动中心改造工程施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且16日，交工日期:2021年11且05且。共计50日历天2.3标段详情:呼伦贝尔农毕集团有限公司呼伦贝尔农毕集",0,0,0,1]
[5815,"吉林医药学院后勤综合楼A、D座及抗体创新协同中心弱电改造项目成交结果公告（招标编号:2021ZHYX807036）-、中标人信息:标段(包)[001]古林医药学院后勤综合楼A、D座及抗体创新协同中心弱电改造项目:3中标人：古林三豪电子工程有限公司中标价格:19.3万元二、其他:1.主要标的信息工程类名称吉林医药学院后勤综合楼A、D座及抗体创新协同中心弱电改造项目施工范围后勤综合楼A、D座及抗体创新协同中心弱电改造，工程量清单包含的全部内容施工工期合同签订后90日内完工项目经理鲁光职称证书信息二级建造师（机电工程）言2221313147282、评审专家名单：关凌斌、周辉、陈新字3、代理服务收费标准及金额:参照国家计委文件“计价格L2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”7和““发改价格[2011]534号文”的规定标准，执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格（2015）299导），实行市场调节价格，由成交供应简支付代理服务一；/费3000.00元4、公告期限自本公告发布之日起1个I作日三、监督部门本招标项目的监督部门为/四、联系方式招标人：吉林医药学院土址：吉林省吉林市吉林大街5号联系人:尤玲玲电话:0432-64560945电子邮件:招标代理机构：中恒一信项目管理咨询有限公司地土:吉林市昌邑区解放东路818号1号商住楼1单元23层532号联系人:胡杨电话:0432-62775577电子邮件:36848215@qq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）然名）77/招标人或其招标代理机构:盖室/二三被/漆□6",0,0,0,1]
[5824,"聊城大学政史楼东侧林下休读点建设项目评标报告一、采购项目简介聊城市建招工程咨询有限公司接受聊城大学委托，对项目编号SDGP370000000202102005881的聊城大学政史楼东侧林下休读点建设项目以竞争性磋商的方式进行招标，按照有关法律法规的规定，遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则，选择成交供应商。二、竞争性磋商过程简介聊城大学政史楼东侧林下休读点建设项目，在中国招标与采购网发布了竞争性磋商公告。竞争性磋商文件经采购单位审核后发布，截止2021年7月7日下午17时00分（竞争性磋商文件发售截止日期），共有4家供应商领取了竞争性磋商文件，分别是：1、山东海润装饰工程有限公司；2、聊城市三优装饰工程有限公司；3、山东宇之通建设工程有限公司;4、山东天鸿伟业装饰工程有限公司。根据竞争性磋商文件规定，本项目磋商仪式于2021年7月10日9:00分，在聊城市东昌府区柳园路与兴华路东北角曙光大厦5楼503室会议室举行，响应文件递交截止时间为：2021年7月10日9:00分。参加竞争性磋商仪式的有采购单位，参加本项目的所有供应商及聊城市建招工程咨询有限公司的工作人员。至报价文件递交截止时间4家供应商按时递交了响应文件，供应商达到了法定数量，由主持人孟巍宣布予以公开唱标，记录员庞银春。在主持人安排磋商会议日程后，进入评审阶段。三、评审程序及情况（一）初步评审磋商小组根据磋商文件规定，详细审阅每份响应文件是否对磋商文件提出的所有要求和条件做出实质性响应。1、是否按规定报价：供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，递交了有效报价。2、磋商小组依据供应商提供的资格、资质证明文件，对资质情况进行了查验，供应商资格均符合要求。3、响应文件中是否附有采购人不能接受的条件：磋商小组评审，供应商的响应文件中均未附有采购人不能接受的条件。（二）综合评审磋商小组严格按照磋商文件中规定的评审方法，对各供应商的响应文件进行了综合评审。四、评标结果磋商小组评审情况如下：供应商投标报价（元）最终报价（元）得分排名聊城市三优装饰工程有限公司395203.2939080085.961山东宇之通建设工程有限公司395681.8539000085.232山东海润装饰工程有限公司395686.5039350079.743山东天鸿伟业装饰工程有限公司395864.1839400076.234磋商小组按照评分标准的规定对各有效供应商进行综合评审，并",0,0,0,1]
[5833,"件、二级建造师证书原件、安全生产考核合格证书原件、单位介绍信、法人授权委托书、经办人身份证及上述资料彩色扫描件一套，加盖投标单位公章报名并购买招标文件五、投标文件的递交递交截止时间：2019年02月01日09时00分递交方式：商洛市商州区人民路7号市交通投资有限公司五楼开标大厅纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年02月01日09时00分开标地点:商洛市商州区人民路7号市交通投资有限公司五楼开标大厅七、其他本次招标公告同时在陕西采购与招标网(http://www.sntba.com)和《二秦都市报》上发布八、监督部门本招标项目的监督门沟们附县交通运输局以临忽九、联系方式招标人:.x的底地址:”苗县南门卷号-②Z7;:2联系人:淞处空它乌电话：13992427929电子邮件:82788538@qq.com招标代理机构:商洛市交投工程招标代理有限责任公司地址:陕西省商洛市商州区人民路7号（商洛市交投公司四楼）联系人：王先生电话:18691406061电子邮件:48449848@aq.co㎡招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）彰维（签名预誉招标人或其招标代理机格:K盖章）江）宜门",0,0,0,1]
[5838,"付业新河绿化工程标底编制说明工程概况本次招标为付业新河绿化工程，主要包含重瓣晚樱、铺种草皮等；具体详见工程量清单。二、编制依据：1、招标文件。2、建设单位提供的图纸。3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价(2016)154号）文件。4、无锡市建设局有关文件。5、材料有信息价的是按照《无锡工程造价信息》2021年第5期除税指导价计入，无信息价的是按照除税市场价计；苗木主材费按2021年上半年苗木信息价计入。6、人工单价是按照《江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价》苏建函价〔2021〕62号文计入；三、工程类别：三类工程四、工程质量、材料、施工等特殊要求：1、工程质量要求见招标文件。2、施工的特殊要求：详见招标文件及技术要求、招标图中“施工说明”。3、适用规范与技术标准详见本工程招标文件及施工图纸。4、质量检测按照国家相关规定、规范和招标文件要求执行。施工企业按规定进行材料、构配件等试样的制作、封样和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用以及根据有关国家标准或验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的费用均由承包商支付，投标人需将可能发生的该项费用列入投标报价，合同执行过程中不予调整。五、招标人自行采购材料品牌及招标人暂列金额1、招标人自行采购材料的名称、规格型号：无。2、暂列金额：2.2万。六、需说明的问题：1、本清单所列工程数量仅作为投标的共同基础，投标单位在投标时不能做任何改动，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。2、本工程量清单凡未能注明做法或项目特征无法描述详细的清单项目按现行施工及验收规范、施工图纸及常规施工工艺施工并由投标单位自主报价；工程量清单所列的",0,0,0,1]
[5850,"牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目第七标段(喷灌机工程)评标报告评审委员会2021年09月07日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作畜标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项目第七标段（喷灌机工程)（以下简称“本项目）己由以呼农牧办发【2021】146号文件批准建设，项目业主为牙克石市农牧局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为牙克石市农牧局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容，项目标段名称，牙克石市农牧局2021年牙克石市牧原镇转移支付早作高标准农田建设项目2021年牙克石市牧原镇转移支付旱作高标准农田建设项且第七标段（喷灌机工程)。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年09月16日，交工日期:",0,0,0,1]
[5859,"公票以约沁2置公独动Lp26I6s820ˇ9899*8节*8式公丝往gI节2节名29江想z郊后FLˇSLi乞名终等壁隆拟L8ˇgg6IˇG逊部②法slˇ8826′0e上p“s6I“LCOLˇ82部云道之3基初厚科工x证工张阳落工菲团“牙二动菌辽丑基韵毕融工永团困落工套显‘牙-凹辽迎3税证改客料双团、密三载梁3自辽勤单砂被室巴辽副肆瓷录图联暂圣丫工梁凹辽勤单税垂配各将思曰鱼4辽创毕店常凹辽剑导图等工司非工社攀牙Y斗部加江j评韦Y亘鄯工2中陂显哥游冠X-一岛艺园此张照差过山须提1单公效、详细评审采用综合评分法，即按照规定的评分标准，对投标文件进行综合评分2、评审。1、评标委员会将对通过资格审查评审、响应性评审和形式评审的投标人进行详细（三）详细评审标）》、《形式评审汇总表》。查、形式评审。具体情况详见《响应性评审（商务标）汇总表》、《响应性评审（技术应性审查、形式评审：9家投标人均通过响应性审查、形式评审，0家不通过响应性审限公司。9家投标人进行响应性评审（商务标）和响应性评审（技术标），经评审，响西富林景观建设有限公司；8、江西建工第三建筑有限责任公司；9、科兴建工集团有司;5、浙江大东吴集团建设有限公司；6、广西建工集团第五建筑工程有限责任公司；4、广西建工集团第四建筑工程有限责任公西建工集团第二安装建设有限公司；2、河南省第一建筑工程集团有限责任公司；3、商务标评委和技术标评委分别对通过资格审查进入响应性评审及形式评审的1、/二）响应性评审、形式评审【合格。审，经评定，评标委员会对按时递交投标文件的（一）资格审查结果三、评标情况:阮佳莉谭林（组长）李红蒋永菊董文强评标委员会组成（包括商务标评委、技术标评委及业主评委）二、项目名称：威宁-世纪花城经济适用住房项目南区、行评标，评标过程及结果如下:受招标人南宁市韬云房地产开发有限资任公司委托，威宁-世纪花城经济适用住房项目南区江西绿巨人生态环境股份有限公司；7、广13家投标人的投标文件资格审查均合格，其中0家投标人的投标文件不家投标人的投标文件资格审查部分进行评13评标报告(项目编号:",0,0,0,1]
[5865,"表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程938847.3524963.5510053.91合计938847.3524963.5510053.91注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：巫溪县花台乡2021年路灯安装（三峡水库基金）工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1花台村路灯374796.639965.684025.882八龙村路灯279446.097430.353019.413农坡村路灯159233.74233.961677.544川主村路灯125370.933333.561331.08合计938847.3524963.5510053.91注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：花台村路灯第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费324038.861.1D市政工程324038.862措施项目费14090.32.1其中：安全文明施工费9965.683其他项目费4规费4025.88－5税金32641.59－投标报价合计=1+2+3+4+5374,796.63注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：花台村路灯第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目14090.32.1其中：安全文明施工费9965.682.2建设工程竣工档案编制费183.63措施项目费合计=1+214090.3表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：花台村路灯第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价D市政工程1040101003001挖基坑土石方[项目特征]1.土壤类别:综合考虑（其中土石比为7：3）2.挖土深度:2m内3.开挖方式:人工开挖[工作内容]1.",2,2,2,1]
[5868,"德积小明沙村安置房及配套用房工程施工监理招标控制价公示项目编号:E32059221040101020010021、项目名称:德积小明沙村安置房及配套用房工程施工监理2、所属地区:张家港]德积街必3、建设革包:张家港市滨江新城投资发展有限公司4、代理机构:张家港保税区宏宇建设咨询有限公司根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程，依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定，现将最高限价公布如下:工程名称安全文明衢列金额暂定价施工措施招标控制价(元)（元）（元）费(元)规费(元)税企（元)调整系数税注序母【怨积小明沙村安置房及配套用房工程淅工监理48135350心00①1.00注:招标控制价=标底价*调整系数5、投标单位如有疑问，请于招标文件规定的日期提出质疑6、招标代理机构地址:张家港市杨舍镇国泰北路15号7、招标代理机构联系电话:0512-56925781经办人:杨想玉2021年8月9日",2,2,2,1]
[5877,"广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目—实训楼(A-10)、体育楼设计施工总承包(EPC)(JG2021-11521)评标报告广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目—实训楼(A-10)、体育楼设计施工总承包(EPC)评标委员会二O二一年八月三十一日广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目一实训楼(A-10)、体育楼设计施工总承包（BPC)(JG2021-11521)评标报告一、概述招标人广东工贸职业技术学院委托招标代理广东身能工程管理有限公司，对广东工贸职业技术学院白云校区扩容建设项目一实训楼（A-10)、体育楼设计施工总承包(EPC）采用公开招标方式进行招标，已经完成评标程序。评标报告如下本项目于2021年07月21日00时00分至2021年08月30日11时00分在广州http://zbtb.gd.gov.cn/login）和中国招标投标公共服务平台（网址:http://www.cebpubservice.com/）发布招标公告，于2021年08月09日15时00分在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）发布了本项目补充公告。于2021年08月30日10时00分至2021年08月30日11时00分在广州公共资源交易中心第04开标室接受投标单位办理投标登记手续及接收投标文件，在投标截止时间前共有4家投标单位成功办理投标登记手续及递交投标文件，分别为：序号投标人名称八(主)广州市恒盛建设工程有限公司,(成)广东纵横建筑设计有限公司23(主)中铁上海工程局集团有限公司,(成)中城科泽工程设计有限责任公司(主)中铁五局集团有限公司,(成)广东省建筑设计研究院有限公司4开标会于2021年08月30日11时00分至11时30分在广州公共资源交易中心开第04开标室公开举行，在交易中心见证下对4家投标单位进行公开开标（见《开标汇总衣》)。评标工作于2021年08月31日在广州公共资源交易中心第18评标室进行封闭式评审，本项目评标委员会由招标人依法组建，共5人组成（在广东省综合评标评审专家库随机抽取专家4人，招标人代表1人)。评标委员会推荐专家为评标委员会负责人，主持评标工作，组员为:二、评审情况及结果】评标委员会本着“公正、公平、择优＂的原则，按照招标文件规定的评标程序和",0,0,0,1]
[5888,"昆明必湖宾馆有限公司中餐厅沽具采购及安装项目招标公告C名标细号::GXIC-18y9:8%）项目所在地区:云南省，昆明市一、招标条件本昆明翠湖宾馆有限公司中餐厅洁县采购及安装项目已由项目审批/核准/各案机关批准，项日资金来源为其他资金/，招标人为昆明率湖宾馆有限公司本项日己具备招标条件，现招标方式为公开招标二、项目概况和招标范围蜀团规模：昆明翠湖宾馆有限公司中餐厅洁具采购及安装项目（具体详见招标工程量清单）工山范围：本招标项日划分为1个标段，本次招标为其中的:7上(001)昆明翠湖宾馆有限公司中餐厅洁其采购及安装项日;四三、投标人资格要求(001昆明茅湖宾馆有限公司中餐厅洁具采购及安装项目)的投标人资格能力要求:（13投标人须具有独立承担民事责任的能力和独立的法人资格，持有有效营业执照，组织机构代码证、税务登记证（己登记办理“三证合一”的企业仅须提供印有统一社会信用代码的营业执照;（2）财务状况良好，有良好的企业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结破产状态:（3〕7本项目不接受联合体投标中话;（4）提供资料中被查证有虚假信息的投标人，招标人有权取消其投标资格:（5）投标人应道守有关的国家法律、法令、条例一旦参加投标，则应承担相关法律贡任:（63所投产品须具各国家质量椅测部门出具的产品检验合格让书或报告:（（）无投标人2015年至今（以合同签订之日起为准)至少承接过3个40万元以上的洁具供货和安装顶日的类似业绩（8）投标人需在国家发展改革委员会指导，国家信息中心主办的“信用中国”网站无异常经营（未在黑名单中、未被列入“失信被执行人查询”中的黑名单3:（9)投标人在国家工商行政符理总后主办的\"国家企业信用信总公示系统”中未被刘入条",0,0,0,1]
[5894,"监名",0,0,0,1]
[5903,"父】公小jiyARTJER3尔苗MW",0,0,0,1]
[5911,"评标报告一、采购项目基本情况1、采购组织机构：深圳市国信招标有限公司2、采购单位：舟山市自然资源和规划局定海分局3、评标地址：舟山市公共资源交易中心定海区分中心一楼开标室（定海区人民南路126号）4、项目名称：定海区2021年度海岸线监测项目5、项目编号：SZGXZS20210776、采购内容及预算金额：序号项目名称数量/单位预算金额（万元）1定海区2021年度海岸线监测项目1项1307、采购方式：公开招标8、发布公告时间：2021年7月5日9、公告发布网站：浙江政府采购网10、采购响应截止时间：2021年7月27日11、获取采购文件单位情况：4家12、采购响应单位情况：3家二、评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过申请随机抽取■/经批准自行组织□/采购人依法推荐□的方式确定评审专家，其中采购人代表1人，评审专家4人，分别如下：胡益峰、王建富、卫明、潘妙珠、贺涌源。2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。4、评审小组其他情况说明：（如评审小组成员有无迟到、早退、申请回避、临时替换等情况，如有，则具体写明相关时间情况）5、参加开标、唱标的供应商分别是：宁波市盛甬海洋技术有限公司、舟山市自然资源测绘设计中心、自然资源部第二海洋研究所。6、此次评标选举胡益峰担任评标委员会主任委员，由主任委员组织评标。三、评审方法和标准1、综合评分方法价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100评价指标和各评价权重指标：评标指标权重（％）商务、技术部分80投标报价20合计100综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)2、评标程序：投标文件的完整性检验和符合性审查；商务技术条件响应性评定；报价响应性评定；根据招标文件公布商务、技术、价格权重，算出各投标人综合评估分；综合得分最高者为候选中标人。3、评标情况各投标人商务技术得分如下：序号投标单位名称商务技术平均得分1宁波市盛甬海洋技术有限公司32.402舟山市自然资源测绘设计中心70.403自然资源部第二海洋研究所41.40四、开标情况各投标人投标报价情况表：序号投标单位名称投标报价价格得分1宁波市",0,0,0,1]
[5920,"禹州市教育体育局花石镇蜂王湾小学教学楼拆除重建项目评标结果公示一、项目概况1、项目名称：禹州市教育体育局花石镇蜂王湾小学教学楼拆除重建项目2、项目编号：YZCG-DLT20210823、谈判公告发布日期：2021年9月8日4、变更公告发布日期：2021年9月9日5、响应文件提交截止时间及谈判响应截止时间、谈判时间：2021年9月24日10时30分6、采购方式：竞争性谈判7、采购预算（最高限价）：1418332.23元8、评标办法：最低价9、资格审查方式：资格后审10、招标公告刊登的媒体：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。二、资格审查情况：硬件特征码：各投标单位网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等硬件特征码均无雷同，可以进行下步评审。序号通过资格审查的供应商1河南志鹏水利水电有限公司2河南骏远建设工程有限公司3河南恒毅建设工程有限公司序号未通过资格审查的供应商及原因1无符合性审查：序号通过符合性审查的供应商1河南志鹏水利水电有限公司2河南骏远建设工程有限公司3河南恒毅建设工程有限公司序号未通过符合性审查的供应商及原因1无谈判结果排序投标供应商名称投标报价（元）最终报价（元）计算报价（元）名次小微企业河南恒毅建设工程有限公司1417726.991417134.881332106.791小型河南骏远建设工程有限公司1418147.951418147.951333059.072小型小型小型河南志鹏水利水电有限公司1417929.051417929.051417929.053否备注：因河南骏远建设工程有限公司和河南志鹏水利水电有限公司两家供应商二次报价没上传工程量清单，按照谈判文件规定供应商未提交最后报价则以其初次提交响应文件报价为最后报价。五、谈判小组推荐成交候选人（或采购人授权确定成交人）情况第一成交候选人：成交候选人（成交人）名称：河南恒毅建设工程有限公司地址：河南省驻马店市西平县宋集街129号联系人：刘龙伟联系方式：13569945571成交金额：小写：1417134.88元大写：壹佰肆拾壹万柒仟壹佰叁拾肆元捌角捌分第二成交候选人：成交候选人（成交人）名称：河南骏远建设工程有限公司地址：河南省驻马店市西平县柏城街道办事处邵庄社区居委会院内联系人：张凯联系方式：18236452527成交金额：小写：1418147.95元大写：壹佰肆拾壹万捌仟壹佰肆拾柒元玖角伍分第三成交候选人：成交候选人（成交人）名称：河南志鹏水利水电工程有限公司地址：上蔡县蔡侯路中段路北联系人：姬伦联系方式：17630310898成交金额：小写：1417929.05元大写：壹佰肆拾",0,0,0,1]
[5921,"院社赣照处信阳市荣业物业管理有限公司c信阳市常乐物业服务有限公司信阳鑫鑫便民服务有限公司.分包：信阳市行政办公区保洁服务项目分包编号：信财磋商采购-2021-88-1单位名称C14.1614.9816.00臧蔓理141614.9816.00弓前1L1614.9815.00张贵成商务标汇总表验评委姓名及评审意见他L4.1614.9816.00评委签名:c心罩分包：信阳市行政办公区保洁服务项目分包编号：信财磋商采购2021-881沙(信阳市荣业物业管理有限公司信阳市常乐物业服务有限公司信阳鑫鑫便民服务有限公司把了理单位名称馆（30.0029.0029.00臧蔓蔓想31.0030.0030.00遭30.0029.0029.00张责成技术标评审汇总录物验公评委姓名及评审意见30.33伪亿融约评委签名：c。2:分包：信限市行政办公区保洁服务项分包编号：信财磋商采购-2021-88-1的(信阳市荣业物业管理有限公司信阳市常乐物业服务有限公司信阳鑫鑫便民服务有限公司单位名称了心52.007.0010.00张贵成54.007.0012.00弓前52.005.0012.00臧蔓蔓综合标评审汇总表霞评委姓名及评审意见之0少22评委签名：二>c变阿T常乐物亚服务有限工底凹壶7双鑫鑫便民服务有限公系心是四币采亚物业管理有限武序号分包：信阳市行政办公区保洁服务项目分包编号：信财磋商采购-2021-88-1投标单位（>商务标得分想远货15.0014.16详细评分汇总表我术标评审径分○亿29.3330.33茶合际评维得分驰6.3311.3352.67开标时间：2021-09-1709:30:00六<一50.6455.6697.16万盖□C",0,0,0,1]
[5934,"文)",0,0,0,1]
[5938,"评标结果经全体评标小组成员评议。充分考虑投标人对招标文件的响应程度、按照招标文件及评标法的扎体要求进行评我们形店信儿心:沁和H工程着限公司为第标价为:伍拾捌万捌仟元艺(Y588000,00）评标委员会成员签宁仪人∞--WT处小复托心卓上数过人又公/门/～儿过x六*★7)注【",0,0,0,1]
[5947,"推荐供应商的意见项目编号:徐采磋（2021）JSRZTO16江苏日中天招标有限公司:我单位徐州公基管理处（徐州城市公益性公墓管理处）徐州公墓管理处公益性公墓怡苑配套工程C土建及水电、绿化、园路及配兵期2期入竞争性磋商采购，我单位推荐的供应简如卜:供应商名称（全称）:江苏金棱工程建设有限公司推荐理由:江苏金棱工程建设有限公司成立于2005年,注册资金5018万元,实力雄厚，在国内有多家分支机构，具各建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质。经营范围:房屋建筑工程、室内外装饰工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、市政工程、防水工程、防腐保温工程体育场地工程施工、设计;金属门窗、塑料门窗设计、施工;建筑材料、金属材料、钢材、铝型材、五金产品销告:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包;各类工程建设活动。.我单位对上述推荐意见的真实性负责。发布本项目成交结果公告时，请同时公告上述推荐意见。2管采则单单准元元工量.期:5〔】大儿月1了一站2030000推荐供应帝的意见项目编号:徐采磋（2021）.JSRZT016江苏日中天招标有限公司:徐州公墓管理处（徐州城市公益性公墓管理处）公益性公墓怡苑配套工程土建及水电绿化园路及配套上期2期竞争性磋商采购，我作为评审专家推荐的供应商如下:1、供应商名称（全称）:江苏润金建筑装饰工程有限公司推荐理由:江苏润金建筑装饰工程有限公司注册成立于2007年，公司注册资金1858万元。经营范围:室内外装饰装修工程、土木建筑工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程设计、施工:消防设备安装工程、机电设各安装工、体育场地工程、空气净化工程施工;钢结构设计、安装、施工;管道设备、冷暖空调设各安装;园林绿化工程设计、施工及养护管理;智能化工程综合布线设计、安装;工程咨询服务;建筑材料、装潢材料、五金交电、玻璃及制品销售;简业道具设计、制作、销售:保洁服务:建筑劳务分包:橱柜、卫生洁具,-桌椅、不锈钢焊接及食品机械设备设施维修。环保咨询服务:专业保洁、清洗、消毒服务:通用设备修理:电气设各修理:专用设各修理;普通机械设备安装服务:制冷、空调设备销售:电子、机械设各维护等。2、供应商名称（全称）:徐州含环建筑工程有限公司推子理由:徐州含环建筑工程有限公司注册成立于2019年，公司注册资金2000万元、经营范围:房垦建筑工程、机工程、公路工程、建筑装饰装修工程、",0,0,0,1]
[5957,"河北电信2018年-2019年云资源池系统集成服务框架项目评标委员会按照招标文件载明的评标方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，中标候选人推荐如下:1．第一中标候选人:（1）单位名称:北京银信长远科技股份有限公司（2）投标报价:费率7.50%（3）质量:符合招标文件规定的质量标准招（4）服务期:合同签订之日起两年（5）评标情况：本项目2018年12月26日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，北京银信长远科技股份有限公司综合排名第1（6）项目负责人姓名及其相关证书名称和编号:不涉及（7）响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件2.第二中标候选人:（1）单位名称:上海天现科技股份有限公司（2）投标报价:赛率7.90%（3）质量:符合招标文件规定的质量标准（4）服务期:合同签订之日起两年（5）评标情况:本项目2018年12月26日开始评标，评标委员会成员5名评标委员会按照招标文件要求采用综合评估法对所有递交的投标文件进行了评审经评审，上海天现科技股份有限公司综合排名第2（6）项日负责人姓名及其相关证书名称和编号:不涉及（7）响应招标文件要求的资格能力条件:符合招标文件规定的资格能力条件公示期:2018年12月27日至2018年12月29日，共3天公示期间，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议的，请以书面形式加盖单位公章后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人提出联系电话:15732122018邮箱地址:wangaixm@cicdi.com",0,0,0,1]
[5964,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分40分，商务分30分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分价格分计算公式：投标人最低投标报价金额某投标人价格分＝×30分某投标人投标报价金额2、技术分40分1）质量保证措施分（满分10分）（1）投标人能提供具体质量保证措施的，得0.1-5分；（2）投标人能提供具体质量保证措施的，且措施合理、操作性强的，评委根据实际情况酌情加5.1-10分；2）服务（满分30分,主要服务内容指服务需求一览表中标注★号的技术需求）：（1）服务满足采购文件服务要求的，得0.1-6分；（2）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有一项优于采购文件要求的，得6.1-12分；（3）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有二项优于采购文件要求的，得12.1-18分；（4）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有三项优于采购文件要求的，得18.1-24分；（5）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有四项优于采购文件要求的，得24.1-30分；3、商务分30分（属联合体投标的，本项评分只计算联合体牵头人的分值）1）投标人通过ISO国际质量体系认证的得3分；（提供证书复印件，原件备查）2)2010年以来投标人获市级（含市级）以上与生产经营或业绩有关的奖项（如重合同守信誉或上交利税先进企业或园林主管部门颁发的绿化先进等类似奖项），每项得2分，满分6分；（提供证书复印件，原件备查）3）投标人2010年以来同类服务的业绩分（以中标通知书或合同复印件为准），每项得1分，满分10分；4）投标人拟投入本项目的相关专业技术人员有中级职称",5,5,5,1]
[5973,"革伍名称总分平均分评委１评委2评委3枣庄统鑫物业管理有限公司179.9459.9859.9861.9857.98枣庄乐邦迪物业管理有限公司178.,0059.3362.0058.0058,00山东禾源物业管理有限公司238.0079.33080.0080.0078.00",0,0,0,1]
[5980,"永嘉县屿北村乡土建筑之尚书祠日常保养维护及戏台复原工程中标候选公示项目编号：YT2021029由永嘉县岩坦镇人民政府建设的永嘉县屿北村乡土建筑之尚书祠日常保养维护及戏台复原工程，于2021年08月18日11时00分整在永嘉县岩坦镇人民政府会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：建德市怡苑风景园林工程有限公司，项目负责人：葛伊娜，工期50日历天，中标下浮率：10%，中标价：628245元。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年08月19日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县岩坦镇招投标中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标投标单位：浙江恒兴建设有限公司、建德李氏园林古建筑工程有限公司、江西九丰园林古建筑工程有限公司、浙江绿舟建设有限公司、浙江义乌宏宇古建园林工程有限公司、浙江双林古建园林工程有限公司、龙德建设有限公司、象山县古建筑建设有限公司、杭州文物建筑工程有限公司、浙江成胤建设有限公司、江苏古宸环境建设有限公司、浙江匀碧文物古建筑工程有限公司、瑞安市开景建设有限公司、绍兴市古建园林建设有限公司、新景建设有限公司、浙江金隆古建园林工程有限公司、金华市古汇园林建筑工程有限公司、松阳县乡土古建筑工程有限公司、永嘉县楠溪江建筑工程有限公司、东阳市大唐营造工程有限公司、绍兴市新城古建园林建设有限公司、东阳市文物建筑修缮有限公司、广厦东阳古建园林工程有限公司、绍兴市园林建设有限公司招标人联系人及电话:刘先生13968993633永嘉县岩坦镇招投标中心联系电话：0577—67181752永嘉县岩坦镇招投标中心2021年08月19日",0,0,0,1]
[5982,"教室教育学院维修项目-电气工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1教室教育学院维修项目-电气工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：教室教育学院维修项目-电气第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：教室教育学院维修项目-电气标段：教师教育学院维修工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价电气1030412001001普通灯具1.名称:防水防尘灯2.型号:1*24WLED3.类型:吸顶安装套362030404033001换气扇1.名称:卫生间换气扇2.规格:40W3.安装方式:壁装距地2.5m个123030404034001照明开关1.名称:单联单控开关2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装，底距地1.3m个124030404034003照明开关1.名称:双联单控开关2.规格:250V/10A3.安装方式:暗装，底距地1.3m个125030404035001预留电源1.名称:小便器预留电源个126030411004001配线1.名称:导线BV-0.45/0.753X2.5mm22.配线形式:穿管敷设3.材质:铜芯m637.27030411001002配管1.名称:SC152.材质:镀锌钢管3.配置形式:暗敷m212.4本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：教室教育学院维修项目-电气标段：教师教育学院维修工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价8030413002001凿(压)槽1.名称:墙面刨槽2.规格:剔槽配管公称口径（mm以下）203.填充(恢复)方式:详见图纸m212.49011613001001灯具拆除1.拆除灯具高度:吸顶2.灯具种类:防水防尘灯套3610030404034004照明开关拆除1.名称:原有开关拆除个2411030404033002风扇1.名称:换气扇拆除2.安装方式:壁装台12分部小计措施项目12031301017001脚手架搭拆项1分部小计本页小计合计注",3,3,3,1]
[5991,"江门市技师学院消防维保服务项目需求书（项目编号：BWB-2021-02）一、项目简介江门市技师学院分别有北街校区和潮连校区，简称为“两校区”。其中北街校区位于江北路1号，消防维保建筑物面积（约）65065.72平方米；潮连校区位于潮连街道办环岛西路22号，消防维保建筑物面积（约）102875.5平方米。两校区合计消防维保建筑物面积（约）167941.22平方米（见后附件：江门市技师学院消防维保服务项目建筑物面积参考数据）。为了加强两校区消防安全管理，确保我院消防系统发挥正常功能，依照国家法律法规，以及有关消防安全工作要求，以“预防为主，防消结合”为宗旨，结合学院实际，制定和实施消防维保方案，确保消防管理工作系统化、规范化，保障两校区所有消防设施始终处于良好的运行、使用状态。二、项目内容1.结合我院实际，依照国家消防法律法规以及有关规范要求，合理制定消防维保方案，对两校区所有消防设施进行月度、季度、年度的检测排查、维修保养服务。2.了解和掌握两校区所有消防设施的分布配置情况（主要有：消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、气体灭火系统、给水泵房、微型消防站、灭火器材、应急灯、安全出口标志灯牌、防火门及防火卷帘等），提供专业的消防安全隐患整改方案。3.结合我院实际，协助甲方建立消防安全管理台帐，通过各级消防安全检查，保障消防安全工作达标。4.提供消防安全知识相关的咨询服务，协助两校区开展消防安全培训和消防应急演练。三、项目要求1.以诚信的服务态度保持密切的合作关系，注重彼此间的沟通，遇到问题协商解决。2.承诺一般问题24小时内到现场解决，严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。3.设备发生故障，接收到故障信息或通知，十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。4.提供详细的月检、季检及年度试验报告等，协助建立消防安全管理台账，以方便备案。5.维护质量必须符合经双方核定的要求，并且满足现行消防规范的要求。6.维保期间所更换的材料、元器件、配件由甲方承担。对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)，如设备",0,0,0,1]
[6000,"说明：本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式四份要西m买公证签字面施监督签字→奕”标意上①招标人:标入8施瑞建设高勤山根据把标交件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，房式志志弹部时骑①益沙革沿邹兹确认上述评标结果属实.合得分独渔固综评审意见么评标聊“>中莎蒂赢神菩善丁克苏宏翔建筑安装厦新疆邦泽建设有限责任公司粗首、沙苗建委册丝新疆和瑞建设工程有限公司投标人名称可克苏边境管理支队牙满苏边境派出所执法办案用房改造项目施工标段项目名称三阿克苏边境管理支队招标人洲限鹤今2次序在加随提·托代亚加尽公浏与蒙45二线,资雅蒋为第工程有限公式2队禽冻公盛班2x遂态辛标候选人。新疆担磁建设工程在服公司投标文件响应招标文件公评标报告法定代表人或授权委托/中标价:新疆邦泽建设有限责任公司阿克苏宏翔建筑安装工程有限公司新疆和瑞建设工程有限公司399730.21398953.45396308.65投标报价元）窗M396308.65元7p些运C投标单位名称49.8647.3062.93得分商务标2021年8月10日兹确定：新和2021年8月10日尹/因过采正22.8572．170.5223.2287.5824.65得分得分技术标71沙普C心收规",0,0,0,1]
[6008,"评标结果征求意见表项目名称：2021年乡村振兴污水改造项目2021年7月20日序号投标单位名称有无意见投标人签字【欣勤建设集团有限公司礼飞迅方.艺2新疆和瑞建设工程有限公司天、新疆万源建设有限责任公司乙阵逸3云任招标人签字：监督人签字:沈>准公证员签字:支;z附授立新予",0,0,0,1]
[6017,"五华县2021年新造林抚育工程（标段11）评标报告五华县2021年新造林抚育工程（标段11）评标委员会1评标委员会签字：五华县2021年新造林抚育工程（标段11）招标评标报告五华县林业局:评标委员会于2021年08月05日在广州市公共资源交易中心评标室评标，按照《招标投标法》及招标文件、评标办法，对五华县2021年新造林抚育工程（标段11）的招标进行了评审，现将招标全过程评审情况报告如下：一、评标工作回顾1、投标登记、收标及开标情况（1）投标登记情况：投标登记时间：2021年07月15日09时30分至2021年07月19日16时00分，至投标登记截止时间，共有217家单位报名登记并获取了招标文件（详见投标登记表）。（2）收标情况：收标时间：2021年08月05日08时30分至2021年08月05日09时30分。至收标截止时间，共216家单位提交了投标文件（详见开标会签到及投标文件递交登记表）。（3）开标时间：2021年08月05日09时30分。（4）开标地点：广州公共资源交易中心12、15、16开标室。（5）开标情况详见《开标汇总表》。（6）开标会议结束后，在评标会上将投标文件移交给评标委员会作详细评审。2、评标时间及地点（1）评标时间：2021年08月05日14时30分至2021年08月05日20时30分（2）评标地点：广州公共资源交易中心第1评标室二、评标委员会组成情况1、评标委员会的组建本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取的专家5名组成。2、评标委员会名单如下评标委员会组长：评标委员会成员：2评标委员会签字：三、投标文件初步评审投标文件初步评审情况详见《资格评审表》及《资格评审汇总表》。四、废标情况说明不通过资格审查的共有5家。五、有效投标文件评审后情况评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则及投标企业在本项目标段中成为第一中标候选人，则不能再参与本项目其他标段的评标，对未中标段且通过投标文件初步评审的201家投标单位的投标文件进行认真仔细",0,0,0,1]
[6023,"监名X",0,0,0,1]
[6034,"招标文件：招标文件公示期为2018年12月27日至2018年1月3日五个工作日根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑",0,0,0,1]
[6043,"呼伦贝尔市司法局通用设备（二次招标）通用设备评标报告评审委员会2021年03月01日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市司法局通用设备(二次招标）通用设备已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市司法局。本项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市司法局道用设名【二次招标)通用设备，。其体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市司法局通用设备（二次招标）通用设备，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D01150701101758301呼伦贝尔市司法局通用设备（二次招标）通用/设备详见本项目采购文件584151,0主任委员:吕杰委员:王晓花、杨婷婷张慧、张玉民二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市司法局于，2021生02月23日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公去资返交易空心图站网上自行下载招标文件及相关资料(见本公告附件)上，刊登了招标公告（详见附件）对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标法动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告文件）要求将营业执照投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标截止时前按照本",0,0,0,1]
[6046,"广元市利州区2021年度中央预算内投资高标准农田建设项目设计标评标结果公示（标准文本)项目及标段名称元市利州区2021年度中央预算内投资高标准农田建设项目设计标段项目业主川川川泽患农业开发有限公司项目业主联系电话0809-2302378招标人]川川泽惠农业开发有限公司招标人联系电话339-2302378招标代理机构四川智正友邦工程技术咨询有限公司招标代理机构联系也话16-2276225开标地点元而万互新区市政务且务中心c区三楼:项目开标室千标时间321-09-089:30:00公示期:02l-9-/0至2021-9-/6受标最高限价(元767142.00中标候选人及持序-标候选人名称受标报价（元）评审的投标价（元）综合评标得分贾-如中国水利水电第五工程局有限公司下浮41.666下浮4.6697.01(一必。东莞市水利韵测设计院有限公司下浮45.28下浮45.28%9l.9第三名。四川洛圣工程设计咨询有限公司下浮40.06卡浮40.0682,19永利水电工程晟粉缓别教援缓N襄称缓别大工建筑国家级y限列项目负责人项目技术负责人(职务项目负贵人项目技术负责人名的苍南容余雅》第二中标候选人项目管理机构主要人员证书名称注册王禾工租师(太利永电工程）水工牡兰第三中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格证书编号与含以证字苏1600101005194号上J000726执业或职业资格职称职务缓别项目负责人证书编号6O199高援项目技术负贵人第一中标员选人类似业绩建设提额虞目名称开工日册交工日前竣工日期合同价格（元)页目业主吴目负责人第一中标候选人项目负责人类似业绩项目业主复目名称开工日游交工日册浚工日期合同价格（元）技术负责人建设提换第二中标候选人类似业绩开工日期交工日期建设规模竣工日期项目负责人合同价格（元）项目业主奥目名称项目业主项目名称开工日期竣工日期第二中标候选人项目负责人类似业绩建设复模合同价格（元）技术负责人交工日期项目业主填目名铭并工日期交工日划竣工日期建设规模合同价格（元）项目负责人第三中标候选人项目负责人类似业绩项目名称千工日期交工日别竣工日期建设复模合同价格（元）其他投标人（除中标参选人之外的）评审情况标报价（元）或否决投标依据多放（投村文件被认定为不合格所依据的招标文件评乐办法中的评审因素和评审标准的条政)评由的投标价（元）或否决投标理由（规示文件被认定为不合格的具体事实。不得简单绝表述为未响应招标文许实质性内容、3止有问题等)下浮40.09%下浮40.09%姓名:赵德旭姓名:渠晓斌姓名:邱志请姓名:宋",0,0,0,1]
[6052,"资格审查评审情况表项目名称：广西智能电网技术研究基地项目（一期）设计项目编号：FS（SY4）2021001G序号单位名称资格审查情况1华蓝设计（集团）有限公司通过2广西壮族自治区建筑科学研究设计院通过3南宁市建筑设计研究院有限公司通过4广西壮族自治区城乡规划设计院通过广西建设工程机电设备招标中心有限公司2021年3月3日",0,0,0,1]
[6061,"粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集，散基地建设及基础设施配套项目，（绿博城1号道路建设工程），评标报告，招标人：怀集县地方公路管理站，二〇二一年六月十六日，粤港澳大湾区肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地建设及基，础设施配套项目（绿博城1号道路建设工程），评标报告，一、工程概况及招标范围，1、本工程位于怀集县幸福街道怀高村。，2、招标控制价24207501.06元，投标最高限价23547619.31元，工期365日历天。，3、项目建设规模：主要包含绿色农副产品集散基地核心启动区（绿博城）周边的，站前路及兴业路两条道路，两条道路均为新建工程;站前路东起兴业路，平行，于规划国道355线向西一路延伸，终于国道234线，路线全长777.966m,道路，等级为二级公路兼城市道路功能，设计车速60Km/h；兴业路南起规划国道355，，按照老路线形结合规划线位向北一路延伸，终于现状国道355线，路线全长，351.957m,道路等级为二级公路兼城市道路功能,设计车速40Km/h。，二、招标过程，1.招标文件的编制与核备，本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序上报怀集县交通运输局，批，并已按程序上报有关部门核备。，2.公告发布、网上报名及招标文件出售，本项目招标公告于2021年5月26日至2021年6月2日（北京时间，下同）同，时在广东省招标投标监管网、肇庆市人民政府网上发布。符合报名条件的投标申，请人于2021年5月27日00时00分至6月2日23时59分登录肇庆市公共资源，交易中心网http://ggzy.zhaoqing.gov.cn完成网上报名；已办理网上报名的投，标申请人于2021年6月16日8:30～9:30，到一体机签到后持“肇庆市公共资源，交易中心自助签到回执”到交易中心及代理窗口办理投标登记。，3.招标文件澄清与补遗，本项目在规定的时间发出了答疑纪要。，4.投标文件的递交及开标情况，截至规定的投标文件递交截止时间2021年6月16日9时30分止，本项目共有，11家投标单位签到并递交投标文件，详见《投标单位开标签到表》。本项目开，标会于2021年6月16日09时30分在",0,0,0,1]
[6069,"召陵中学新建3#--13#楼、地库工程招标控制价审核意见召财审核[2020]183号漯河市召陵区召陵中学3#-13#楼、地库工程，项目实施单位是漯河市召区教育局。招标控制价是委托河南嘉泰工程管理有限公司编制审核，河南诚信建设工程咨请有限公司进行了复审。审定的控制价为:捌仟零肆拾捌万叁仟伍佰陆拾叁元叁角壹分（小写:80483563.31元）。建议监理费控制价按施工费的1%控制。临区/)召陵区财政局投资审楼审心2020年:11月10日漯河市召陵区召陵中学新建项目3＃--13＃楼、地库工程监理招标控制价根据漯河市召陵区财政局投资审核中心审核意见，建议该监理费控制价按照施工费的1%控制，即漯河市召陵区召陵中学新建项目3＃--13＃楼、地库工程监理招标控制价为：捌拾万零肆仟捌佰叁拾伍元陆角叁分（小写804835.63元）。招标人：漯河市召陵区召陵中学招标代理：中晟育兴咨询管理有限公司2020年11月24日",2,2,2,1]
[6078,"潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（施工）评标报告书招标单位：潮州市潮安区归湖镇人民政府招标代理机构：广东诚审工程设计咨询有限公司二〇二一年九月潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（施工）评标报告书一、投标文件递交情况潮州市潮安区凤凰溪碧道建设项目（施工）根据现行有关招投标管理的规定，以公开招标的方式选择承包单位。广东诚审工程设计咨询有限公司（招标代理机构）受潮州市潮安区归湖镇人民政府（招标人）的委托承担招标代理工作，在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易网发布了招标公告及相关文件。招标代理人员于2021年08月14日—2021年08月18日（上午9:00至11:00，下午14:00至16:00）在广州公共资源交易中心36号窗口接受投标登记，在规定的时间内共有8家投标单位成功办理了投标登记手续。二、开标情况开标会在2021年09月07日09时00分在广州公共资源交易中心第05开标室（中心本部）进行,招标代理机构对按要求递交的投标文件进行公开开标，按程序公布在投标截止时间前递交纸质投标文件的投标人数量；同时在现场开启密封合格的投标文件。宣读了投标文件主要内容，开标情况详见《开标记录表》，投标单位其法定代表人或授权委托人以书面形式进行了确认。三、评标委员会组成评标委员会由广东省综合评标评审专家库中随机抽取的5名专家组成，具体专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：四、投标文件评审情况本项目的评标工作于2021年09月07日09：30在广州公共资源交易中心第05评标室(4F)进行。按照招标文件规定的评审办法，评标工作按以下程序进行：第一、评标委员会对6家投标单位进行形式评审，6家投标单位均通过形式评审并参与下一阶段的评标。详见《形式评审表》、《形式审查汇总表》。第二、评标委员会对6家投标单位进行资格评审，6家投标单位均通过资格评审并参与下一阶段的评标。详见《资格评审表》、《资格审查汇总表》。第三、评标委员会对6家投标单位进行响应性评审，6家投标单位均通过资格评审并参与下一阶段的评标。详见《响应性评审表》、《响应审查汇总表》。第四、评标委员会对通过初步评审的6家投标单位进行综合评审。详见《技术商务标评审表》、《技术商务",0,0,0,1]
[6087,"乡尔P货物类采购公开招标文件项目名称：广州市荔湾区海龙街环境卫生管理站垃圾桶及轴轮采购项目项目编号：0877-17GZTP01D102采购人：广州市荔湾区海龙街环境卫生管理站采购代理机构：广东广招招标采购有限公司二零一七年四月目录第一部分投标邀请3第二部分采购项目内容5一、投标人资格条件5二、采购项目技术规格、参数及要求错误!未定义书签三、采购项目商务要求5第三部分投标人须知8一、说明9二、招标文件10三、投标文件的编制和数量11四、投标文件的递交12五、开标、评标定标13六、质疑16七、中标服务费16八、合同的订立和履行16九、适用法律17附表一：初步评审表18附表二：商务评分表19附表三：技术评分表20第四部分合同书格式21第五部分投标文件格式25投标文件封面27一、自查表28附件1.1评审项目自查表28二、资格性文件30附件2.1投标函30附件2.2法定代表人资格证明书及授权委托书31附件2.3投标保证金交纳凭证33附件2.4关于资格的声明函34附件2.4.1投标人基本情况说明361附件2.4.2无行贿犯罪档案记录证明申请（参考格式）37附件2.4.3公平竞争承诺书37附件2.4.4制造商（或总代理）授权书（可选）38三、商务部分39附件3.1投标人综合概况40附件3.2合同响应一览表42附件3.3商务条款响应表43附件3.4售后服务方案45附表3.5中小企业声明函（如有）46附表3.6投标人认为完成本项目所需的其他证明文件（如有）46四、技术部分47附表4.1货物说明一览表47附表4.2技术条款响应表47附表4.3技术方案48五、价格部分495.1开标一览表49附件5.2投标明细报价表50附件5.3备品、易损件报价明细表50六、唱标信封51附件6.1投标保证金退还说明512第一部分投标邀请广东广招招标采购有限公司受广州市荔湾区海龙街环境卫生管理站（采购人）的委托，对“广州市荔湾区海龙街环境卫生管理站垃圾桶及轴轮采购项目”进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标本采购项目公开招标文件公示期为2017年4月10日起至2017年4月17日五个工作日载>根据《广东省实施（中华人民共和国政府采购法）办法》第三十五条的规定，供应商认为致府采购文作的内谷损害其权益的，可以在公示期向段者自3满之日起七个工作日内以书面形式",1,1,1,1]
[6092,"招标控制价公示表(此表限评标工程）工程名称坪山区环兴二路市政工程、宝岭路市政工程、长横二巷市政工程及业通五路市政工程（施工）招标控制价5812.84104G万元投标报价上限招标控制价下浮12%，即S202.836322万元不可竞争费用729.468350万元经办人签名备注（73号文要求公示的其他内容）:1、坪山区环兴二路市政工程（施工）信息价采用《深圳建设工程价格信息》2021年第7期信息价及市场价，坪山区宝岭路市政工程（施工）信息价采用《深圳建设工程价格信息》2021年第7期信息价及市场价，坪山区长横二巷市政工程（施工）信息价采用《深圳建设工程价格信息》2021年第7期信息价及市场价，坪山区业通五路市政工程（施工）信息价采用《深圳建设工程价格信息》2021年第7期信息价及市场价;2、工程总价为：Sl2.8104G万元,其中包含:1)分部分项工程量清单计价合计：4626，Z7390岛万元，其中坪山区环兴二路市政工程（施2工）L850.695225万元，坪山区宝岭路市政工程（施工）L收G，5240Z5万元，坪山区长横二巷2）措施项目清单计价合计：山2313121万元，其中坪山区环兴二路市政工程施工予L30.Gl558万元，坪山区宝岭路市政工程（施工）LG9.2G7l74万元，坪山区长横二巷市政程（施工）85.842392万元，坪山区业通五路市政工程（施工）26.5879ZZ万元2i冠括安2文明措施费计价合计:307.4635G8万元（不含规费及税金），其中坪山区环兴二路市政江程\\文3）规费合计：168.0852]2万元，其中坪山区环X众市近秋满丫签约G3Z万元，坪山区宝岭路市政工程（施工）55.893920万元，坪(山区必我Q面工配7yss.659664咨询有限公司山区宝岭路市政工程（施工）5，543079万元，坪山区长横二巷市政工程（施工）39，189539万元，坪山区业通五路市政工程（施工）LO990653万元;5）弃土场受纳处置费：152，839800万元（税后）,其中坪山区环兴二路市政工程（施工3尘.50Z50万元，坪山区宝岭路市政工程（施工）5L.5Z53Z0万元，坪山区长横二巷市政工程（施工）0，211700万元，坪山区业通五路市政工操航建邵释梳咨询有限公司6）招投标交易服务费：5.383300万元（税庙厂量拜冠济黎衙稻亚颗顶予覃有效期至:2021年12月31日深圳市建设工程交易服务中心制工）L9Z82L万元，坪山区业通五路市政工程（施工）0335922万元;7）暂列",2,2,2,1]
[6104,"第四届中国绿化博览会博览园建设项目购买第三方征收服务（评估服务项目)采购需求公示项目编号：GZJCXH[2018]-CG021-3号采购人：都匀市匀东镇人民政府采购代理机构：贵州金诚信和项目管理咨询有限责任公司日期：二0一八年十二月第四届中国绿化博览会博览园建设项目购买第三方征收服务（评估服务项目项目采购需求公示项目名称:第四届中国绿化博览会博览园建设项目购买第三方征收服务（评估服务项目项目编号:GZJCXH[2018]-CG021-3号公示期限（不少于2个工作日）:2018-12-27—2018-12-28采购预算:0元最高限价:0元采购预算确定依据:都匀市匀东镇人民政府关于购买第四届中国绿化博览会博览园建设项目土地房屋企业征收第三方服务单位的请示采购单位名称:都匀市匀东镇人民政府项目联系人:张锡荣联系电话:186850801588、采购代理机构全称:贵州金诚信和项目管理咨询有限责任公司项目联系人:李建利联系电话:18708510293任何单位和个人对本项目文件采购需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）：附件一：投标供应商资格条件1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，提供下列材料：(1).具有独立承担民事责任的能力：提供独立法人组织的营业执照等证明文件；(2).具有资质的会计师事务所出具的2017年度财务审计报告（或基本开户银行出具的资信证明）、近三个月依法缴纳完税证明和近三个月依法缴纳社保证明；(3).具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函原件；(4).本项目供应商须同时具备房地产估价机构二级及以上资质、经行政主管部门备案的土地估价机构备案函和省级及以上财政部门备案的资产评估机构备案函(5).参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录：提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件；2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与投标(1).查询渠道：",0,0,0,1]
[6105,"D00aEEOo0aees山塑要出旱班赛0o06992墨2置避乏要邵誉签W意加四野平投北管罪广负旧批亭H导沿摄温公习宸",0,0,0,1]
[6114,"工程量清单单价分析表编制范围：2021年乌伊路西延大沙河桥梁加固修复项目第页共页序号编码子目名称人工费材料费机械使用费其他管理费税费利润综合单价工日单价金额主材辅材费金额主材耗量单位单价主材费材料预算单价计算表建设项目名称：2021年乌伊路西延大沙河桥梁加固修复项目编制范围：2021年乌伊路西延大沙河桥梁加固修复项目第页共页代号规格名称单位原价（元）运杂费原价运费合计（元）场外运输损耗采购及保管费预算单价（元）供应地点运输方式、比重及运距毛质量系数或单位毛质量运杂费构成说明或计算式单位运费（元）费率（%）金额（元）费率（%）金额（元）施工机械台班单价计算表建设项目名称：2021年乌伊路西延大沙河桥梁加固修复项目编制范围：2021年乌伊路西延大沙河桥梁加固修复项目第页共页序号代号规格名称台班单价(元)不变费用(元)可变费用(元)调整系数机械工重油汽油柴油煤电水木柴煤气天然气车船税合计定额调整值定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用定额费用第五章工程量清单工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的,因此,工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料",3,3,3,1]
[6121,"扎兰屯市住房和城乡建设局扎兰屯市2021年老旧小区改造（一期）工程施工二标段评标报告评审委员会2021年08月27日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市住房和城乡建设局扎兰屯市2021年老旧小区改造(一期)工程施工二标段（以下简称“本项目）已由以扎发改行审字【2021】8号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市住房和城乡建设局，建设/采购资金米自自筹，招标人/采购人为扎兰屯市住房和城乡建设局。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市住房和城乡建设局扎兰屯市2021年老旧小区改造《一期〕工程施工二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月01日，交工日期:2022年08月31且。共计365日历天。2.3标段详情:扎兰屯市住房和城乡建设局扎兰屯市2021年老旧小区改造(一期)工程施工二标段该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万",0,0,0,1]
[6131,"扎兰屯市成吉思汗镇人民政府成吉思汗镇蒙古族文化传承旅游产业设施建设项目施工评标报告评审委员会2021年09月18日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市成吉思汗镇人民政府成吉思汗镇蒙古族文化传承旅游产业设施建设项且施工(以下简称“本项目）已由以扎民委字【2021】22号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市成吉思汗镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市成吉思汗镇人民政府。项目标段已具备招标条件现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市成青思汪镇人民政府成直思汪镇蒙古族文化传承旅游产业议施建设项且施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月05日，交工日期:2022年01且12日。共计99日历天。2.3标段详情:扎兰屯市成吉思汗镇人民政府成吉思汗镇蒙古族文化传承旅游产业设施建设项目施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价",0,0,0,1]
[6140,"未中标（成交）供应商的评审得分及未中标（成交）原因项目名称:青岛港口区域污染物排放及管控项目项目编号:ZFCG2021000699开启日期:2021年9月9日未中标（成交）供应商名称综合评审得分未中标（成交）原因天科院环境科技发展（天津）有限公司68.62因类似业绩等评审因素不占优势，导致商务部分得分偏低:因服务方案、服务人员配备等评审因素不占优势，导致技术部分得分偏低青岛华益环保科技有限公司46.67天津迅磊环保科技有限公司33.45因类似业绩等评审因素不占优势，导致商务部分得分偏低:因服务方宋、服务人员配备等评审因素不占优势，导致技术部分得分偏低",0,0,0,1]
[6144,"普陀国家级海洋公园总体规划编制项目竞争性磋商文件项目编号：SZGXZS2016149项目名称：普陀国家级海洋公园总体规划编制项目采购单位：舟山市普陀区海洋与渔业局代理机构：深圳市国信招标有限公司舟山分公司2016年11月15日目录竞争性磋商采购公告招标需求响应方须知前附表总则磋商文件响应文件编制开标评标定标合同授予评标办法及评分标准合同主要条款第六章响应文件相关格式第一章竞争性磋商采购公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，受舟山市普陀区海洋与渔业局委托，现就普陀国家级海洋公园总体规划编制项目进行竞争性磋商，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的供应商参加投标项目名称普陀国家级海洋公园总体规划编制项目招标编号SZGXZS2016149采购组织类型竞争性磋商采购机构名称深圳市国信招标有限公司舟山分公司招标方名称舟山市普陀区海洋与渔业局公告发布日期2016年12月2日招标内容及数量普陀国家级海洋公园总体规划编制项目响应方资格要求1、①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④参加政府采购活动前三年内，无依法缴纳税收和社会保障资金的不良记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件2、具有工程咨询丙级及海域使用论证丙级资质3、本项目不接受联合体投标磋商文件发售起始日期2016年12月2日磋商文件发售截至日期2016年12月12日磋商文件发售上午时间8：30--11：30磋商文件发售下午时间14：30--17：00磋商文件发售地址舟山市定海区昌国路232号中楼202室标书售价磋商文件工本费每套200元人民币，售后不退响应方购买标书时应出示的资料经核对无误的企业法人营业执照或组织机构代码证以及资质证明购买标书人的授权委托书、有效身份证件及复印件.3、采购组织机构允许潜在响应方在磋商文件发售截止日期后购买磋商文件，但该响应方未在规定的时间内对响应文件提出异议的，对逾期提出的异议，采购组织机构可不予受理、答复投标截止日期2016年12月22日投标截止时间2016年12月22日上午9：30投标地址普陀区东港昌正街169号商务中心6号楼四楼开标室开标日期2016年12月22日开标时间2016年12月22日上午9：30开标地址",1,1,1,1]
[6157,"村级重太事务四议两公开”党员议事会或党贸大会审议表村干部提议《上级党委政府安排11实到10比例",0,0,0,1]
[6166,"江西省宜春市宜阳新区2019-2020年棚户区改造（二期）PPP项目社会资本方采购公开招标文件招标编号：天和-YC2021-001采购人：宜春市宜阳新区管理委员会招标代理：天和国咨控股集团有限公司目录第一章采购邀请项目概况江西省宜春市宜阳新区2019-2020年棚户区改造（二期）PPP项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网（网址：http://jxsggzy.cn/web/）获取招标文件，并于2021年9月24日09点00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况：项目编号：天和-YC2021-001项目名称：江西省宜春市宜阳新区2019-2020年棚户区改造（二期）PPP项目采购方式：公开招标预算金额：2367001900元最高限价：2367001900元采购需求：合同履行期限：合作期25年，其中建设期3年，运营期22年。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求指已通过本项目资格预审审查的社会资本方，本项目不允许未参加资格预审的社会资本方参与投标。三、获取招标文件：时间：2021年9月4日08:00至2021年9月23日17：00（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）采购编号项目名称数量单位采购预算（人民币）技术需求或服务要求天和-YC2021-001江西省宜春市宜阳新区2019-2020年棚户区改造（二期）PPP项目1项2367001900详见公告附件地点：江西省公共资源交易网（网址：http://jxsggzy.cn/web/）方式：网上下载招标文件售价：0元（售后不退）四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：2021年9月24日09点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）地点：宜春市公共资源交易中心（宜阳大厦中座三楼）。五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜：1.本项目开标采用纸质化评标，投标文件份数为一正六副。对本次招标提出询问，请按以下方式联系：1.采购人信息名称：宜春市宜阳新区管理委员会地址：宜春市大数据产业园创意西办公区步青楼联系人：徐彩军电话：139795892712.采购代理机构信息名称：天和国咨控股集团有限公司办公地址：南昌市新建区红角州丰和南大道2111号世贸APM4-12栋2层联系人：冯钱芳联系电话：135070571783.项目联系方式项目",1,1,1,1]
[6167,"重庆航运建设发展（集团）有限公司年度咨询服务类非公开招标项目发包限价编制服务询价采购文件采购人：重庆航运建设发展（集团）有限公司二○二一年七月重庆航运建设发展（集团）有限公司年度咨询服务类非公开招标项目发包限价编制服务询价邀请函各受邀单位：我公司拟通过对库内抽取单位进行邀请询价方式来选择符合条件的供应商，承担我集团公司年度咨询服务类非公开招标项目发包限价编制。现邀请你单位参加，具体事项如下：项目概况为保证航发集团发包限价编制质量，提高工作效率，确保项目投资可控，拟委托相关单位承担年度咨询服务类非公开招标项目发包限价编制，包括咨询及服务、材料采购、设备采购等非公开招标项目的限价编制，类型为非清单或非定额类。第二条主要工作内容及履约要求（包括但不限于）2.1造价咨询项目的基本类别及内容：水利水电工程或水运工程及其他相关附属工程的非公开招标项目上限价编制（主要为咨询服务类，不含清单和定额类限价编制）。编制工作内容：根据计费规定、市场询价、参考类似项目，以及概预算编制规定等不同方法编制上限价，并需出具符合要求的编制结果及报告，接受审查，按照审查意见修改完善并提交合格的限价编制报告。2.2履约要求2.2.1成果质量要求：咨询单位须在约定工作完成时限内向采购人提交合格成果。执行国家相关法律法规约定的质量标准，对报告的准确性、真实性、合法性、完整性负责等。2.2.2廉政要求：在编制过程中，杜绝商业贿赂现象，不得接收利益相关方宴请、招待，礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象。2.2.3保密要求：咨询单位应当遵守保密规定，不得泄露与本业务活动有关的资料，未经采购人书面同意不得擅自使用限价编制资料和编制成果。2.2.4以上履约要求视情况严重，采购人有权立即终止合同，该咨询单位列入集团失信人名单，不再任用。合同签订后，采购人将《委托造价咨询单位考核评价办法》（附件3）进行过程考核，每季度考评分低于85分，该季度的咨询服务费按80%计算；低于75分，该季度的咨询服务费按60%计算；低于70分，甲方有权立即终止合同，且咨询服务费不予计算。第三条询价响应人的资格3.1资质要求：3.1.1询价响应人应具有独立法人资格、具有有效的营业执照",0,0,0,1]
[6175,"乐山市金口河区政府采购工程项目竞争性磋商文件采购编号：JFCG-GC2021013CS项目名称：乐山市金口河区共安彝族乡林丰村灾后安置点防洪工程项目采购人：乐山市金口河区水务局共同编制采购代理机构：乐山市金口河区政府采购中心2021年6月1目录第一章磋商邀请，3第二章磋商须知，5第三章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求，21第四章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容，24第五章响应文件格式，25第六章评审方法，39第七章政府采购合同（草案），50第八章工程量清单和图纸，742第一章磋商邀请乐山市金口河区政府采购中心受乐山市金口河区水务局委托，拟对乐山市金口河区共安彝族乡林丰村灾后安置点防洪工程项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。一、采购项目基本情况1.项目编号：JFCG-GC2021013CS。2.采购项目名称：乐山市金口河区共安彝族乡林丰村灾后安置点防洪工程项目。二、资金情况资金来源：财政专项扶贫资金。三、采购项目简介：1.项目名称：乐山市金口河区共安彝族乡林丰村灾后安置点防洪工程项目。2.项目概况：小河子系大渡河右岸一级支流，流域面积145k㎡。发源于峨边县、甘洛县与金口河区交界处的老鹰嘴一带，发源地高程3321m，由西南隅向东北向流经共安彝族乡诸村后，在共安乡新村汇入大渡河。小河子汇口高程587m，河道全长23.8km，平均坡降62.39‰。乐山市金口河区共安彝族乡林丰村灾后安置点防洪工程项目位于小河子干流，堤防工程最下游断面控制集水面积75.9km²，工程河段以上小河子河长15.3km，河道平均比降约80.12‰。工程河段小河子右岸支沟控制集水面积2.9km²，河长3.6km，河道平均比降约263.90‰。3.建设内容：本次工程河段为大渡河一级支流小河子共安彝族乡林丰村段，本工程位于林丰村4组，综合治理河长541.31m，拟新建堤防241.41m（左岸80.43m，右岸160.98m），设计采用仰斜式挡墙；河道疏浚长度541.31m；另外，在工程河段右岸支沟处设置一处3.5×2.2m的C30钢筋砼箱涵。4.招标范围：本项目施工设计图纸及招标工程量清单范围所含的全部内容的施工；包括为完成上述工作所需的生产、生活临时设施搭设，必要的技术措施、安全文明措施等内容。5.项目采购标的清单及对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。四",1,1,1,1]
[6184,"详细评分汇总表合同编号:A6I0000014100370200100标段(包)名称:原州区发山乡而坪片区项研地水土流天综合治理项目一标段:（古湾）土建施工序号投标单位经济标评审得分其他评审得分总分排名”宁夏国基建设工程有限公司53.9531.0110.0094.96*①宁夏鸿辉建筑工程有限公简54.0028.2010.0092.202巴宁夏亿达峰园林绿化工程有限公司53.9529.448.6091.99内》宁夏鑫源建设工程有限公交53.9527.8110.0091.56y5宁夏嘉仁建设工程有限公司58.0128.068.8090.4756宁夏中康建设集团有限公凯51:0029:2210.0090.126气宁夏鸿通建设工程有限公司51.0028.3410.0089.3评委签名:开标时间:2021-09-0309:00:00",0,0,0,1]
[6190,"政府采购项目评审报告、采购项目基本情况1、采购组织机构:仇州遭望建设工程招标投标代理在限公司2、项目名称:建德重消防专项趣2021-2035〕丞题项目3、项目编号:2021BE-L1G-014、采购内容：建德亩城乡规编审中心报据上位规划及相关法律法规编剑建德由消防专项规划5、开标地点:通过\"政庭丞购云平台Lwwwzcygoy.cn)\"实行在线投标。6、采购单位:建德重城乡规划缴审中心(建德重地理信总主心）7、预算执行确认书编号:监[2021]1331号8、采购预算金额:SQ(万元)9、采购方式:公王投标10、发布采购公告时间:20208-3011、公告采购发布网站:浙江益政应墨购图12、采购响应截止时间:2021-09-209:0:0013、供应商报名情况：上海经纬建筑规划设计班空院股份直限公司浙江生排安全技术集团有限公司浙江万维空回信息技术有限公司,杭州久那消防安全技术有限公司,杭州市规划设计班究院5空供应商报名。14、供应商投标（响应）情况:上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司,杭州市规划设计研究院2室送应商投标。二、评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过直行抽驱的方式确定评审专家，其中采购人代表１人，评审专家4人，分别如下:姓名单位职称/身份手机号码备注鲍明珠海安千岛湖建设集团城建发展有限公司正式专家13575781711邵尧新浙江建院建筑规划设计院建德所正式专家13018908017叶永生建德市财政局正式专家组长13606518841吴梦雅建德市城乡规划编审中心采购人代表13429679336沈光炎建德市农业和农村工作办公室正式专家151580511332、经模对，评审人员身份与上表名单一致。3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。4、评审小组其他情况说明:无三、评审方法和标准本项目采用综合评分法，具体评分标准详见采购文件\"评审办法\"（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）1/2四、评审情况及说明1、资格性审查情况说明:五2、符合性审查情况说明:无3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况:无4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况:五5、比较和评价（包括技术和商务偏离情况，重点比较和评价侯遗供应商的优劣）:无6、供应商得分排序表7、推荐的中标（或成交",0,0,0,1]
[6201,"套浩太乡蒙古族中心幼儿园户外场地及附属项目工程招标控制价招标控制价(小写)1869071元(大写)。佰捌拾陆万玖仟零渠拾壹元整招标人:造价咨询蕴位盖章)逾位签质专用公法定代表人法定代表人毛售或其授权人:或其授权人(签字或盖章)(签字或盖章)我和国一舒返到1目)法部基管复核飞聊频山)戏)编制人(自云名卷用流)(造价工程师签字(盖专角章)垣前说202小】2)3复核时间:编制时间:康-2",2,2,2,1]
[6210,"永嘉县瓯北第六小学二期扩建工程装修改造工程中标候选公示编号：YJ-JYJ2021-09由永嘉县瓯北第六小学建设的永嘉县瓯北第六小学二期扩建工程装修改造工程，于2021年7月15日上午09：30分整在永嘉县教育研训大楼3楼301教室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：福建中巡建设有限公司项目负责人：岳登峰；下浮率：15%；中标价：1778888；工期：60日历天。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年7月16日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县教育局基建招标投标办公室及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标单位：浙江丽水一腾建设有限公司、台州市新绿程园林景观工程有限公司、浙江宝翔建设有限公司、浙江凯业市政园林建设有限公司、浙江丰强建设有限公司、杭州通学桥建设有限公司、浙江扬天建设有限公司、台州丰和园林景观工程有限公司、温州集程建设有限公司、浙江瑞昇建设有限公司、浙江特辰建设工程有限公司、杭州富阳中洁建筑工程有限公司、杭州铭略建设工程有限公司、杭州浩望建设工程有限公司、绍兴东烨建设有限公司、温州金来建设有限公司、温州广德建设有限公司、浙江联晟建设有限公司、温州一广建设有限公司、温州锦嘉建设有限公司、浙江嘉吉建设有限公司、天台县弘华古建园林工程有限公司、温州百员建设有限公司、温州中八建设有限公司、永嘉县旺锦建设有限公司、温州至承建筑工程有限公司、温州建力建筑工程有限公司、浙江玖润建设有限公司、浙江宇邦建设有限公司、浙江鑫航建设有限公司、温州鑫弘建设有限公司、浙江立宇建设有限公司、浙江登科建设有限公司、浙江景睿建设有限公司、文成县登丰建筑装饰工程有限公司、温州市飞强建设有限公司、温州宜家创意产业开发有限公司、浙江中格建筑装饰有限公司、浙江中卓建设有限公司、湖北中桓建设有限公司、浙江艺帆建设有限公司、浙江瑞进建设有限公司、浙江致源建设有限公司、温州方阔建设有限公司、温州荣裕建设有限公司、温州金豪建设有限公司、中移建设有限公司、浙江金诺市政园林有限公司",0,0,0,1]
[6213,"凸黑宫沫站月14回9：00（北京时间)。2、电子投标文件递交的截止时间（即;投标截止时间，下同）及开标时间不变为2021年告中附件为准。1、招标公告中附件“电子标清单-洋湖人才公寓项目一期配电工程s1.zip”以本次澄清公二、对招标文件的澄清答：以招标文件的规定为准。问8：施工组织设计暗标是否有字体格式、段落间隔要求，请予以明确。措施不纳入评审标准，本项目投标文件施工组织设计不需要编制BTM技术管理体系及措施。答：根据招标文件“投标人须知前附表”第10.3第三条规定建筑信息模型技术管理体系与提供是否会引起废标，请予以明确。问2：施工组织设计：第7点BIM技术管理体系及措施;技术评分标准没有提及这一项，答：本项目投标阶段不需要提供履约担保。以明确。如需提供，问1：招标文件P21页，7.3.1履约担保:一、对投标人疑问的回复件具有同等法律效力，现对本项目答疑及澄清补充如下:（2021年6月28日17:00截止。本次澄清与答疑义件作为招标文件组成部分，与招标文话:：0731-88222956;2旷先生;分长沙市岳麓区先导路179号湘江时代：伊’长沙恒志房地产开发有限公司;就还是公司自行提供承诺保函；请予以明确。是指银行开具的保函，要求提供保函;洋湖人才公寓项目一期配电工程项日投标人提出疑问时间已按招标文件的规定时间、内容:（招标编号：/）洋湖人才公寓项目一期配电工程招标泾清答疑公告是否在投标阶段需要提供:不请予三、二、延期开标：2021-07-1409:00:00哥榆迪票欧招标代理机构：招标人或其招标代理机构：招标入或其招标代理机构主要负资人（项目负责人534867514@qqcom电子邮件:聊15073183401建黑系贺先生长沙市岳施区学未舆道云栖路募女邦科技产业国1栋14楼址:地招标代理机构：湘而华中诚黎项首容建有胜交岗站子电子邮件：/话：07:31-88222956建澧旷先生系无:。长沙市岳区先导路179号湘江时代址:总1标人：长沙恒志房地产开发有限公司招、联系方式本招标项目的监督部门为湖南湘江新区管理委员会住建环保局，监督部门；534867514@qq.come箱:真：/:15073183401;话:系人:贺先生:址：长沙市",0,0,0,1]
[6227,"供应商最终得分及排名序号供应商得分合计排名1河南新乐华网络科技有限公司83.3012洛阳军择商贸有限公司80.3623洛阳拓维信息技术有限公司73.383",0,0,0,1]
[6228,"【表10.2.2-1】埭溪镇乔溪村排口林间道路工程工程招标工程量清单招标人:湖州市吴兴区埭溪镇乔溪村股份经济合作社(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)【表10.2.2-2】埭溪镇乔溪村排口林间道路工程工程招标工程量清单招标人:湖州市吴兴区埭溪镇乔溪村股份经济合作社造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:埭溪镇乔溪村排口林间道路工程第1页共1页一、工程概况：工程名称：埭溪镇埭溪镇乔溪村排口林间道路工程建设地点：湖州市埭溪镇本工程清单包含内容：道路硬化。二、工程量清单编制依据：1.国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2.《浙江省建设工程计价规则（2018）》；3.《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》；4.浙建建发【2019】92号关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知；5.常规情况下的施工组织设计；6.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省市有关综合解释文件、补充规定及相关文件。7、材料及人工价格按《湖州市建设工程造价信息》2021年第7期。三、其他1、清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据施工图纸和相关图集、项目特征内容及清单指引综合报价，对于未在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后综合单价不调整。2、工程实际施工以设计图纸及实际情况为准。3、本工程设暂列金额60000元，列入其他项目中，该费不作为支付工程款的付款基数。【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表单位(专业)工程名称:埭溪镇乔溪村排口林间道路工程-市政标段:第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价道路工程01040101001001挖一般土方挖一般土方（土方类别自行考虑）包含清表土等，工程量由业主、监理、测绘现场按实",3,3,3,1]
[6236,"汉阳分局晓号保单号瓷牌报保险人起保时间保费车船税PDza20l8d2010000d701d9鄂AEOE88武汉市公麦昌汉阳区分局2018=09=237dg420PDAA201842010000459943鄂含POp88武汉市公安剧汉阳区分店)2018=09=231663.983PDza20l8d2010000470131拉企POR99)武汉市公宏上汉阳区分上201809=23665d20sPDaa2018d2010000d59925注鑫PORg9武汉市公安剧汉阳区分店)2018=09=23上895.d65PDZA2018d2010000470133市A3RY86武汉市公宏厨汉阳区分厨2018=09=2166d20PDAA2018d2010000459927凯A3RY86式汉市公安昌汉阳区分档2018-09-21[Z3[.577PDZA2018d2010000dZ014凯鑫R3B32式汉市公安昼汉阴区分局2018a09=2374818008PDLA20182010000459938包APSB32武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=232592.29PDZA201842010000470145试AGd79艺武汉市公安愿汉阳区分2018=09=21102610PDAA2018d20100004599d0宫A5479琴武汉市公安剧汉阳区分剧2018=09=212d27.d211PDZ:201342010000470142试A5d823武汉市公安剧汉阳区分括2018=09=21T9812PDAA2018d2010000d59936宜AGd822武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=21[713,6313PDZA2018d2010000470139甘A5480予武汉市公安剧汉阳区分尚2018=09=21T9816PDAA2018d2010000459933吨A5d80馨武汉市公安易汉阳区分局2018-09=21[T13,G315PDz鑫2018d2010000470135甘鑫5d813武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=2179816PDa2018q2010000d59929封A5813武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=2】[713.631【PDZE201842010000470158甘鑫5d782式汉币公支尚汉阳区分尚2018=09=21盖102618PDAA2018d2010000459953对AGd782武汉市公安易汉阳区分局2018=09=212d27,d219PDZA201842010000470150gA5d7Z2%式汉市公安。汉阳[区分。2018-09=21【9820PDaa2018d2010000459944试AGdZ72务武汉市公宏上汉阳[区分25)2018=09=211713,5321PDZA20182010000470130宫AYI2S5武汉市公安剧汉阳区分剧)2018=09=21T60G62Z2PDAA201842010000459924杭AY12S5武汉市公宏昌汉阳区分局2018-09-212228.7823PDZA2018d20100004701548077172武汉市公安昌汉阳区分剧2018=09=22T9826PDAA2018d20100004599d8的0ZZ1Z3武汉市公安剧汉阳区分2018-09-222056.2325PDZ含2018d2010000470132拉AT6V86武汉市公麦凰汉阳区分昌2018=09=216654226/PDAA201842010000459926拉鑫T6H86武汉市公安剧汉阳区分)201809=212036.632TPDZA2018d2010000d70141驻ALE002武汉市公支上汉阳区分上2018-09=216651826PDAA201842010000459935的ALE002式汉市公安昌汉阳区分局2018=09=211814.2629PDZA2018d2010000470137密AIGWS8武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=2866420C0PDAA201842010000459930包A13S8式汉市公安昌汉阳区分局2018=09-292661.93C1PDza20l8d2010000d70151鄂AO36誉武汉市公麦昌汉阳区分局2018-09-2266532PDAA20184201000047015包A03d6馨武汉市公安昌汉阳区分局2018=09=221824.92省计s9165.97",0,0,0,1]
[6245,"969000.00序投标单位最终投标价格号（元）得分排名宁夏阳光有害生物控制有限]958000.0083.33公司2甘肃洁警环境科技有限公司970000.0068.672%宁夏博源健康发展有限公司969000.0067.85述推荐理由:本组活-批时向3想驱祜=叶显球范达的S呆酒旭兰输元巡壮(。成交售应商:宁夏阳光有害生物控制有限公司成交金额:大写:玖拾伍万捌仟元整小写:（工:958000.00元)三动生细述之包项责评委专家（签字）:百委批采购单位（签字）:监桥单位（签字)新位k代理名称:宁夏博远工程管理有限公司打间:2021年07月13日",0,0,0,1]
[6254,"网络设备管理与信息安全管理系统采购项目采购需求一、采购清单及技术参数要求（一）采购说明通着我校信息化建设的不断深入，网络覆盖范围不断扩大，名信总管理系统不断完善、健全基于校园网的各信息管理系统和网络设备运行维护工作的近性日益凸显，监控与管理的有效性直接关系到学校信息化工作的有效运行，而现有的管理方式已经无法应对为保障各信息管理系统的运行效率和运行质量，本次采购网络设备管理与信息安全管理系统，用于校园网的日常运行管理，提升校园网的运维管理水平，确保校园网上业务系统稳定、可靠、安全的运行，更好地为学校的教学、科研等提供服务（二）采购清单序号货物名称数量单位备注]设备统一管理系统套实现校园网IT资源的统一管理2准入准出管理系统【套校园网用户接入与网路访问的准入准出控制3WB应用防火墙心校园网各业务系统的应套用层的安全防护八运维堡垒机]记录运维操作、故障追桑溯与运维审计5综合日志审计系统统一收集、存储、分析获IT系统的日志数据（三）技术参数要求序号名称采购要求数量设备统一管理1、用于实现校园网上各种IT资源（路由器、防火墙、流控、交换机、服务器、无线AC和AP，虚拟机、应1套系统用系统等)的统一监控与管理，提供灵活的可视化展示界面，具有异常告警、故障定位、配置管理多种可视化展现方法，全面提高IT资源的管理效率2、授权要求（如分开授权，请分别提供本次投标的报价单和后期增加授权报价方式与报价单）:2.1网络有线设名（路由器、交换机、防火墙等）总数≥600台;2.2网络无线设备（AC和AP）总数≥2000台:2.3服务器、数据库、应用、中国件、虚拟机等总数≥200个2、投标要求:2.1投标商必须提供所投产品的原厂投标授权函”2.2产品必须具有计算机软件著作权登记证书，为原厂商自主版权:2.3产品厂商须具有并免费提供按客户需求开发接口与其它应用系统集成的能力:2.4投标产品获得ITSS信息技术服务工具产品注册符合性评估证书、具有中国国家信息安全产品认证证书ISCCC，（提供证书复印件加盖投标单位公章）;2.5提供3个（含）以上该产品（政府或高校或大型企业）",4,4,4,1]
[6259,"第三章评标办法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分31分，商务分39分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分＝×30分某投标人评标价金额2、技术分31分（1）产品技术性能分（满分16分）：(本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分,主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术需求）1）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有2项优于采购文件要求的进入一档（0.1～4分）；2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有3项优于采购文件要求的进入二档（4.1～8分）；3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有4项优于采购文件要求的进入三档（8.1～12分）；4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有5项优于采购文件要求的进入四档（12.1～16分）；（2）项目实施方案（满分6分）根据投标人",5,5,5,1]
[6271,"公开·公平·公正·诚实守信新乡市卫滨区处非案件涉案资产处置拍卖服务机构招标文件招标人：新乡市卫滨区打击和处置非法集资工作领导小组办公室招标代理：河南永安工程管理有限公司编制时间：二零一八年十月1公开·公平·公正·诚实守信目录第一部分：招标公告第二部分：投标人须知前附表第三部分：投标人须知一、总则二、招标文件三、投标文件四、投标文件的递交五、开标六、评标步骤和要求七、签订合同八、中标服务费九、处罚、询问和质疑十、保密和披露第四部分：合同条款第五部分：招标项目需求有关要求第六部分：评标原则和评标办法第七部分：投标文件格式重要提示：请投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，以减少不必要的失误2公开·公平·公正·诚实守信第一部分招标公告新乡市卫滨区处非案件涉案资产处置拍卖服务机构招标公告新乡市卫滨区打击和处置非法集资工作领导小组办公室委托河南永安工程管理有限公司对新乡市卫滨区处非案件涉案资产处置拍卖服务机构进行公开招标，诚邀符合投标资格要求的单位携有关资料报名一、采购项目名称：新乡市卫滨区处非案件涉案资产处置拍卖服务机构二、项目所在地：新乡市卫滨区三、招标内容：根据涉案资产的评估情况，对进入拍卖名单的涉案资产进行拍卖及相关服务四、合格投标人的资格要求：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务能力；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障的良好记录；5、近三年内在经营活动中无重大违纪记录和不良行为记录；6、本项目不接受联合体投标；7、本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、被《中国政府采购网》网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）不得参与本次招标活动【信用信息查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】8、投标人资质要求：具有省级及以上商务部门颁发的《拍卖经营批准证书》、省级及以上财政部门颁发的《公物拍卖资格证书》9、外地中标企业须在当地依法纳税五、凡有意参加投标者，必须为合格投标人，",1,1,1,1]
[6280,"评标办法（技术评分最低标价法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准评标办法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省缓交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先，若招标项目所在地省级交通运输主管部门无投标人信用等级评价订采用“全国公路建设币场信用信息竹理系统\"最新年攻的等级评价结果:（3）商务和技术得分较高的投标人优先:（1）递交投标文件时间较前的投标人优先,。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求、安全自标及环保目标；投标函上其写的招标人名称、项目名称、标段名称与投标人购买招标文件的招标人名称、项目名称、标段名称一致。b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定。c.投标文件组成齐全完置，内谷均按规定填写。d.投标文件所附复印件和影印件均清晰可解（2）投标文件上法定代表人或其委托人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（3）投标人按照招标文件的规定货供了投标保近金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期;b.若投标保近金采用现金或支票形式挑交，投标人应在进交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户;G.若投标保近金兴用银行保函形式批交，银行保函的格式、开具保证的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（6）投标人未以联合体形式投标。（7）投标人无分包计划。（8）同一投标人",5,5,5,1]
[6286,"工程量清单序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价综合合价其中：暂估价整个项目10302250030013.0万平米换热器安装BR0.42-42，板片材质：316L，42*2=84平米台1412502030225003002原换热机组增加板换安装M95-160板片材质：316L，160平米台1620003030225003003原有换热器机组拆、安装1.型号:原有板式换热器BR0.15-15拆、安装2、甲方指定位置台24030109001001离心式泵TD125-32/4，Q=160m3/hH=32mN=22Kw台2127205030109001002离心式泵CDM10-5Q=10m3/hH=43mN=2.2Kw台241046030109001003离心式泵TD200-43Q=360m3/hH=42mN=75Kw原有2台110kw泵拆，甲方指定位置堆放台2720007030404004001低压开关柜1、原有变频器拆2、安装75kw变频器1台，配手动调速器台17339.458030807003008焊接球阀DN450焊接球阀PN：25，DN450个1276009030807003001低压法兰阀门DN100硬密封法兰蝶阀PN：25，DN100个2010030807003002低压法兰阀门DN40硬密封法兰蝶阀PN：25，DN40个411030807003003低压法兰阀门DN100公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):100;密封面材料:Cr13系不锈钢;连接方式:对夹式;阀体材质:碳钢个212030807003004低压法兰阀门DN40|公称直径DN(mm):40|公称压力PN(MPa):1.6|阀体材质:18-8系不锈钢|密封面材料:由阀体材料直接加工|连接方式:对夹式个213030211006001循环水泵房入口设备减震吼公称压力PN(MPa):1;公称直径DN(mm):40;品种:橡胶软接头;结构形式:单球;说明:普通型;连接方式:法兰连接台414030211006002循环水泵房入口设备公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):100;品种:橡胶软接头;结构形式:单球;说明:普通型;连接方式:法兰连接台415030807001001低压螺纹阀门铜电磁阀DN25*1铜球阀DN25*1铜过滤器DN25*1套116030601002001压力仪表压力表0-1.0mpa表盘直径150mm台417031001002003低压钢管DN2001.材质:低压螺旋管道2.规格:DN200*6.03.连接形式、焊接方法:电弧焊4、除锈5、红丹防锈漆2遍6、调和漆2遍m1218031001002001低压钢管DN1001.材质:低压管道2.规格:DN100*4.03.连接形式、焊接方法:电弧焊4、除锈5、红丹防锈漆2遍6、调和漆2遍m2419031001002002低压钢管DN401.材质:低压管道2",3,3,3,1]
[6289,"政府采购货物类采购编号：YC18006249(ZBA)0032西安市鄠邑区大王镇环卫工具及保洁员服装采购项目竞争性磋商文件采购人：西安市鄠邑区大王镇人民政府采购代理公司：亿诚建设项目管理有限公司二〇一八年十二月目录第一部分竞争性磋商公告第二部分须知前附表第三部分供应商须知第四部分采购内容及采购清单第五部分采购合同及主要条款第六部分竞争性磋商响应文件格式附件：保证金及相关费用收取说明一、磋商活动涉及的磋商服务费可采用转账或汇款方式交纳磋商保证金须采用转账或汇款方式由供应商的基本账户向组织代理机构交纳二、请将款项汇至以下指定的银行账户内：三、供应商需要办理完税发票（中标服务费）的，须在亿诚建设项目管理有限公司财务的收款收据开具之日起60日内换领，逾期不予办理第一部分竞争性磋商公告亿诚建设项目管理有限公司（招标代理机构）受西安市鄠邑区大王镇人民政府（招标人）委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安市鄠邑区大王镇环卫工具及保洁员服装采购项目进行竞争性磋商采购,欢迎符合资格条件的供应商参加磋商一、采购项目名称:西安市鄠邑区大王镇环卫工具及保洁员服装采购项目二、采购项目编号：YC18006249(ZBA)0032三、采购人名称：西安市鄠邑区大王镇人民政府采购人地址：陕西省西安市鄠邑区联系人：董庆学电话：029-84938254四、代理机构名称：亿诚建设项目管理有限公司代理机构地址:陕西省西咸新区西部云谷E3号楼801室联系人：庞工电话：15667217332磋商内容：对西安市鄠邑区大王镇环卫工具及保洁员服装进行采购，主要包含：密闭式公用垃圾桶，保洁员春秋装、冬装、马甲、雨衣，铁锨、扫帚等具体要求详见磋商文件项目用途：公用资金来源：财政资金采购预算：32.00万元六、供应商资质要求：1、一般资格要求：磋商人需具备《政府采购法》第二十二条规定之资格条件；2、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人（企业经营范围应包含本次采购内容的相关经营范围）提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或提供统一社会代码的营业执照）；3、供应商提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人参加磋商只需提供本人身份证）；4、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的",1,1,1,1]
[6298,"中交成都轨道交通30号线一期工程土建三工区2分部项目经理部询价函编号：XJD2021080901T日期：2021年9月日*报价单位(盖章)：*报价人(签名)：询价单位：中交四航局第一工程有限公司成都轨道交通30号线一期工程土建三工区2分部项目部纳税人类型：*适用税率：0.01询价人：周育冠询价部门：物资部*手机：传真:报价人地址：询价人联系电话：18250761141序号材料名称规格型号（注明品牌）单位数量材料单价总价送货地址备注不含税单价税率含税单价不含税总价含税总价1三级电箱63A套26成都市锦江区2调直机轮子个5成都市锦江区3料架链条条4成都市锦江区4静电装置条1成都市锦江区5油桶200L个4成都市锦江区6消防水带Φ200米100成都市锦江区7消防水带接头Φ200套5成都市锦江区8不锈钢卡箍200mm个10成都市锦江区9钳形开关0204B个1成都市锦江区10锯床锯片张20成都市锦江区11铜芯电缆YC3*2.5+1米300成都市锦江区12铜芯电缆YC3*4+1米200成都市锦江区13铜芯电缆YC3*16+1米100成都市锦江区14玻璃钢化粪池5立方套2成都市锦江区15玻璃纤维钢盖板1.22*3.66张4成都市锦江区16消防水带Φ200米100成都市锦江区17消防快速接头Φ200付5成都市锦江区18卡箍Φ200个10成都市锦江区19铜芯电缆3*35+1米100成都市锦江区20锯床皮带根4成都市锦江区21污水泵0.75kW台1成都市锦江区合计00报价须知1、计量方式：点数；2、询价报价：供货期内固定单价，所报价格含到现场运费，含税（增值税专用发票）；3、询价函：报价供应商须将询价函加盖单位公章上传交建云商进行报价,不得更改采购方规格型号,缺项漏项造成不平衡报价，采购方可判定为报价无效；4、询价函附件：工器具及机电类产品如有品牌需进行备注，价值较高产品需附产品实物照片供采购方判断是否符合采购需求，重要技术参数可作附件说明；4、供货要求：确定为该批材料供应商后需将货物3天内送至买方指定施工现场；5、在符合采购方需求质量、技术要求前提下，原则以同质比价、同价比质进行供应商选择。不承诺最低价采购；6、结算及支付方式：采购方不支付任何预付款，根据双方签认的结算单据办理合同结算，供应商需提供正规的增值税专用发票给买方；结算120天内以银行转账支付",0,0,0,1]
[6309,"乌鲁木齐市第26小学多媒体教室采购项目一、设备清单二、设备参数整体要求：1、保障兼容性以及售后服务的持续稳定性，要求所投产品尽量为同一厂家提供；2、提供详细设计方案；3、本项目为交钥匙工程，所有设备除了特别标注扩展性的指标，都应是已经配置或者是可以使用的，不需要另行购买。4、所有设备必须包含完成安装所需的一切配件、线缆等，不需要另行购买，如出现未考虑部分，我方将不予追加。",0,0,0,1]
[6315,"项目名称：长寿区消防救援支队定点加油服务采购询比文件采购人：长寿区消防救援支队二○二一年七月长寿区消防救援支队定点加油服务采购一、报价须知项目名称长寿区消防救援支队定点加油服务采购基本资格要求1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。特定资格要求须持有零售汽油、柴油资格营业执照，危险品（汽油、柴油）经营许可证，成品油零售、经营批准证书、经营场所房屋坐落证明。投标文件（所有响应文件需盖竞标单位公章）1、营业执照复印件投标文件（所有响应文件需盖竞标单位公章）2、法定代表人授权书投标文件（所有响应文件需盖竞标单位公章）3、承诺函（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）投标文件（所有响应文件需盖竞标单位公章）4、诚信声明书投标文件（所有响应文件需盖竞标单位公章）5、危险品（汽油、柴油）经营许可证书，成品油零售、经营批准证书、经营场所房屋坐落证明证书注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标响应文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。联合体竞标不接受联合体竞标最高限价总价限价：418000元（大写：肆拾壹万捌仟圆整），合同期内总价使用完毕后，本项目合同自动解除。项目概况及要求地理位置：渡舟街道：支队机关及桃花站；凤城街道：凤城站；经开区：特勤站及晏家站（在建）；江南街道：江南站。二、须采用油卡进行一车一卡定点加油管理形式。三、须关闭所有非油功能。四、配合支队进行日常检查。上传响应文件及报价时间以询价公告时间为准。在重庆市政府采购云平台上传本文件要求的所有相关材料。供应商按上述要求上传资料即视为已完整阅读并充分理解本次询价文件的全部内容，并自愿报名参加报价。合同签订中标人在网上查询到中标结果后，于3个工作日内与招标人签订合同。质量标准按国家现行标准执验收由采购人组织验收。合同期限签订合同日期起1年。如遇特殊情况，合同期内总价使用完毕，合同解除",1,1,1,1]
[6324,"成交结果确认表项目名称九康线清扫保洁服务采购人武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心采购代理机构湖北建信建设工程咨询有限公司谈判时间2021年9月8日磋商小组成员程涛、孙莉华、赵翠厦评标报告送达时间2021年9月8日磋商结果序号排序1□N武汉羚羊物业发展有限公司～3武汉市恺邑物业管理发展有限公司m中标结果确认成交供应商:武汉市友缘物业管理有限责任公司中标金额:84.8万元服务期:合同签订后壹年项目负责人:黄付勤武汉市蔡甸区市容环境卫生服务中心2021年9月8日",0,0,0,1]
[6332,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分45分，商务分25分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1.价格分30分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分＝×30分某投标人评标价金额2.技术分45分1）质量保证措施分（满分15分）（1）投标人能提供具体质量保证措施的，得0.1-8分；（2）投标人能提供具体质量保证措施的，且措施合理、操作性强的，评委根据实际情况酌情加8.1-15分；2）服务（满分30分）：（1）服务满足采购文件服务要求的，得0.1-6分；（2）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有一项优于采购文件要求的，得6.1-12分；（3）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有二项优于采购文件要求的，得12.1-18分；（4）服务满足采购文件服务要求的，主要的服务内容有三项优于采购文件要求的，得18.1-24分；（5）服务满足采购文件",5,5,5,1]
[6341,"评分汇总表标段(包)名称：钱清街道风仪村环境整治提升工程(XE20210856001001)张话投标单符投标报价(元)≤日所遂名号《价右效性浙江拓元胜设石区公司1701874.o剂看效浙江建勋建设有限公司1701874.00有效洛兴阿箭远设有限公心11016?6,0州付必折江永泉市政图林工程有限公司1701874.00韶亮出五近速设们区公司170187d00州拉“中标犯选质浙江天夏建设有限公司1701874.0有效:消联裕业设工胜有限公司Toi8zl.0有效绍兴日测建设有限公司[70187.00价心江山也宏跃j救泛北祖有限公11018?6,0付贡州旭联伍它让工程右层公。1701874.0彤亮也弘远团湿工型们区公司170187d,0浙江洛裕型设工程有以公司1701874.0留其依负业设工凹有限公司1701874.0航拉桑州市恒信市段建设养护有限公司[70187l.00宿汽省丘远设有限公山1㎡018?6,0浙江金屹定设布限公点1701874.0北浙江东加型论《区公司170187d,00浙江弘勤建设有限公司1701874.0(1泗亮区超建密团区公司Toi8zl.0淞绍兴昱力建设有限公司[10]8?].0参名括底册:1828120近标万法：挡必管标法落体下泽系招标单位签字招标代理签字益督人签字：公共资连交易中心)开标时间：2021-08-1609:3",0,0,0,1]
[6350,"评标报告-、项目概况分包:国有信阳市南湾林场2021年省级森林抚育项目一标段分包独引:他财公并招标-2021-112-1采购人:国有信阳市南湾林场代理机构:河南涧力工程服务有限公司二、开标情况本项目开标会于2021年08月25日09时30分在第一开标厅召开截止到2021年08月25日09时30分本标段（包）共收到8家供应商违交的响应文作开标记录如下:北投标单位名区投标报价(元公)金国图行期医配务五品无标各注1可南创艺园林工程有限公司869500.0060天双瓦时交码必2可南秦明市政园林工程有限公司S97900.060日历天含品竹了刘Z/上艾远行箱1行无上浙的了清山生态环境建设有限公司93260060日历天含的(上让一广).元和力并密1原野建设集团有限公司872s00.0060日历关万价签信阳市上林园林工程有限公司872320.0060日历天矿台国家了≤Z投分的山临河帝省枫叶园林绿化工程有限公司S7120060日历天符合国行业及地良灵污裕关最悉知标八河南义龙建设工程有限公司90240060日历天符合国家行业及地《现行相关规范和标儿河南敏兴定筑工程有限公司928000.0060日历天行亚及地符合国家彭远行箱关规苍知标三、评标委员会组成评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组皮，其中，担长为李允，成员为刘新宇、王京、齐玲玲、王背四、评审情况评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下:序号投标单包名称未通过原因1信阳市上林林工程有限公司招标文件委托书格式要求委托人签字，投标文件未按照招标文任丢求执行其他单位均通过符合性审查，评标委员公对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评康，最终打分结果如下式Z名反标凰此名称最终租分扎底原野建设华团有限公司97.87以西创艺圆达工双行限公司94.60丁南泰明市改丘林工程有限公司93.3可南省枫叶园林绿化工程有限公司93.05吉山生态环境建设有限公司92.09冠西文龙延设工程了限公司[宜言37(河直技兴建筑工程有限公司S9，3T?五、评标结果评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下推胜盛况投坛旭位名毛独二电标位法人遵骄选设集团有限公司河鑫创艺区达工型打胜公司(第三出标候选人河固杰明市改同林工民有限公司评标委员会负责人（组长）:3本沁评标委员会晟员/次计字三京不卖均三秀2021年08月25日",0,0,0,1]
[6355,"石景山环保局新办公楼装修改造项目招标公告采购人及代理机构1.采购人名称：北京市石景山区环境保护局2.采购人地址：北京市石景山区八角西街40号3.联系人及联系电话：刘工，010-688761904.招标代理机构名称：北京市建壮咨询有限公司5.招标代理机构联系地址：北京市石景山区阜石路166号泽洋大厦16层1602室6.联系人及联系电话：刘鎏，18601111516二、项目概况1.项目名称：石景山环保局新办公楼装修改造项目（第一包-装饰装修工程）石景山环保局新办公楼装修改造项目（第二包-实验室基础设备）石景山环保局新办公楼装修改造项目（第三包-厨房设备）2.项目地点：北京市石景山区3.项目编号：SJSXM-2019010440694.招标方式：公开5.资金性质：财政资金6.预算金额（最高投标限价）：第一包：389.455643万元第二包：134.605299万元第三包：49.0348万元三、采购需求1.采购项目需要落实的政府采购政策：鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣参与评审监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业2.采购标的需满足服务期限（供货期）：第一包：工期120日历天第二包：签订合同后45天到货第三包：签订合同后30天到货3.项目实施地点及时间：第一包：北京市石景山区；计划开工日期2019年2月15日(具体开工日期以实际为准)第二包：北京市石景山区；计划供货时间2019年3月15日(具体服务时间以实际为准)第三包：北京市石景山区；计划供货时间2019年3月1日(具体服务时间以实际为准)4.验收标准：合格，满足在采购人需求5.采购内容：第一包：石景山环保局新办公楼装饰装修工程（详见公告附件）第二包：石景山环保局新办公楼实验室基础设备采购（详见公告附件）第三包：石景山环保局新办公楼厨房设备采购（详见公告附件）6.招标性质：工程、货物四、投标人资格要求第一包：本次采购要求供应商需满足《政府采购法》第二十二条规定；1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度",0,0,0,1]
[6359,"滨海校区分体空调项目统计清单1号实训楼序号类型型号匹数面积数量单价单位小计位置楼层备注参数1柜机5P46m²28000台16000办公室A205/A206二层5P变频柜机（KFRd-120LW）主要参数：格力、海尔、美的匹数5匹冷暖型变频空调能效等级二级及以上制冷量（w）≥12100w；额定制冷功率（w）≤4200w；制热量（w）≥14100W；额定制热功率（w）≤4100W；AFP≥3.49；循环风量（m3/h）≥2000m3/h；电辅热（w）≥3000w；铜管标配4米/台2挂机1.5P16.24m²33000台9000办公室A2071.5P变频壁挂机（KFR-35GW），格力、海尔、美的1.5P变频壁挂机（KFR-35GW）匹数1.5匹冷暖型变频空调能效等级二级级及以上制冷量(w)≥3500w；额定制冷功率(w)≤855w；制热量(w)≥4800w；额定制热功率(w)≤1215w；APF≥4.75；循环风量（m3/h）≥700m3/h；电辅热(w)≥1000w;铜管标配3/米台3挂机2P24m²34000台12000办公室2082P变频壁挂机（KFR-50GW）：格力、海尔、美的匹数2匹冷暖型变频空调能效等级二级及以上制冷量(w)≥5000w；额定制冷功率(w)≤1300w；制热量(w)≥6400w；额定制热功率(w)≤2150w；APF≥4.25；循环风量（m3/h）≥900m3/h；电辅热(w）≥1100w;铜管标配3/米台4挂机2P25m²34000台12000办公室A219/A220/A2212P变频壁挂机（KFR-50GW）：格力、海尔、美的匹数2匹冷暖型变频空调能效等级二级及以上制冷量(w)≥5000w；额定制冷功率(w)≤1300w；制热量(w)≥6400w；额定制热功率(w)≤2150w；APF≥4.25；循环风量（m3/h）≥900m3/h；电辅热(w）≥1100w;铜管标配3/米台5设备合计490006安装及辅材合计7工程总计490001号教学楼（办公室合班教室）1挂机2P23.5m²64000台240001号教学楼1区2楼办公室6间2P变频壁挂机（KFR-50GW）：格力、海尔、美的匹数2匹冷暖型变频空调能效等级二级及以上制冷量(w)≥5000w；额定制冷功率(w)≤1300w；制热量(w)≥",4,3,4,0]
[6368,"服务类综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分40分，商务分30分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分价格分计算公式：某投标人价格分＝投标人最低投标报价金额×30分某投标人投标报价金额2、技术分40分（1）质量保证措施分（满分10分）一档0.1-4分：一般（基本满足招标要求）；二档4.1-7分：良好（所提供的服务质量承诺比较全面，切合实际）；三档7.1-10分：优秀（优于二档，有相应的保证措施）（2）人员、物资配置方案分①管理人员的配备，包括：管理主管简历，各类人员数量，文化素质和专业素质、各岗人员的配置等②管理人员的培训③管理人员的管理，包括：录用及考核，淘汰机制，协调关系，服务意识等（满分12分）一档（0.1～4分）：制订有人员、物资配置方案二档（4.1～8分）：人员、物资配置基本满足项目服务需求三档（8.1～12分）：人员、物资配置方案详细、完善、可行，有多项优于采购方的需求（3）服务方案分包括：结合项目的实际情况完善拟采取的管理方式（包括：内部管理构架、管理运作机制、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈处理机制）养护计划和物资装备情况（包括：主要机械设备设施投入情况）、内部考核制度、绿化养护措施、设备设施维护措施、应急预案处置措施（满分18分）一档（0.1～6分）：服务方案一般、简单，基本能操作二档（6.1～12分）：服务方案详细、可行、可操作三档（12.1～18分）：服务方案详细、可行、针对性、可操作性强，多项优于采购方需求3、商务分30分（1）投标人通过ISO9001系列国际质量体系认证得2分,通过ISO14001环境管理体系认证得1分，通过OHSAS18001职业健康体系认证的",5,5,5,1]
[6378,"单位工程招标控制价汇总表工程名称：黑龙江省贸易经济学校实训楼外墙粉刷工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)(一)分部分项工程费1.1拆除工程1.2维修改造工程(二)措施项目费(1)单价措施项目费2.1.5专业工程措施项目费(2)总价措施项目费①安全文明施工费②其他措施项目费③专业工程措施项目费(三)其他项目费－(3)暂列金额(4)专业工程暂估价(5)计日工(6)总承包服务费(四)规费－(1)社会保险费－①养老保险费－②医疗保险费－③失业保险费－④工伤保险费－⑤生育保险费－(2)住房公积金－(3)环境保护税－(五)税金－招标控制价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)-甲供材料费0注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：黑龙江省贸易经济学校实训楼外墙粉刷工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价拆除工程1011608002001铲除涂料面1.原有墙面涂料拆除m29022010103002001余方弃置1.拆除物装车外运运距5kmm32.71分部小计维修改造工程3011406001001抹灰面油漆1.实训楼外墙粉刷2.乳胶漆两遍腻子两遍m29024011406001002抹灰面油漆1.实训楼外墙粉刷2.乳胶漆一遍封闭底漆一道m21354分部小计措施项目5011703001001垂直运输项16011701008001外装饰吊篮m222567011701009001水平防护架m220分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：黑龙江省贸易经济学校实训楼外墙粉刷工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称基数说明费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注一安全文明施工费1011707001001安全文明施工费分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费3.12二其他措施项目费2011707002001夜间施工费分部分项计费人工费+单价措施计费人工费0.123011707004001二次搬运费分部分项计费人工费+单价措施计费人工费0.124011707005002冬季施工增加费分部分项冬季施工人工预算价+",2,2,2,1]
[6385,"授权委托书本授权委托书声明：我系公司的法定代表人，现授权委托为我公司代理人，参加本次八渎河(浒泗桥段)水生态修复工程的明标明投投标工作，代理人在招投标过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，代理人无转委权。特此委托。授权委托单位：(盖章)授权委托人：(签字或盖章)代理人：（签字）身份证号：联系电话：电子邮箱：委托日期：年月日",2,2,2,1]
[6394,"海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造项目施工评标报告海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造项目施工评标委员会2021年8月5日1评标委员会组长签字：评标报告海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造项目施工项目，招标人为海丰县水利建设管理中心，招标代理机构为广东河海工程咨询有限公司。本项目已由汕尾市水务局“汕水农水[2021]16号”文件批复了项目实施方案，海丰县发展和改革局“海发改函〔2021〕37号”文件核准项目施工招标，项目资金来源已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。招标人：海丰县水利建设管理中心项目名称：海丰县梅陇中型灌区续建配套与节水改造项目施工招标编号：HFSL-SG-20210701受海丰县水利建设管理中心的委托，广东河海工程咨询有限公司负责本项目施工的招标代理工作，本项目招标采用公开招标方式进行招标，本评标委员会负责对该项目进行评审并出具本评标工作报告。本项目招标公告于2021年7月14日在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网等媒体发布了招标公告，2021年7月14日至2021年7月20日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00接受投标人投标登记及购买招标文件，截止2021年7月20日下午16：00时共有5家单位登记并购买了招标文件，登记单位分别是：山东大禹水务建设集团有限公司、广东省水利水电建设有限公司、河南正海实业有限公司、广东景翔建设工程有限公司、广东城投水利水电工程有限公司。一、开标2021年8月5日上午10:00，由招标代理机构主持，相关监督单位参加，在广州公共资源交易中心第03开标室召开了开标会议，参加开标会的人员如下：海丰县水利建设管理中心、海丰市水务局、汕尾市水务局、广州公共资源交易中心、招标代理机构及各投标人代表。截止2021年8月5日上午10:00，在规定的时间内递交了投标文件的投标人有5家，分别是：山东大禹水务建设集团有限公司、广东省水利水电建设有限公司、河南正海实业有限公司、广东景翔建设工程有限公司、广东城投水利水电工程有限公司。开标会上，招标人和各投标人代表共同检查投标文件的密封情况，经检查并确认均符合要求后，按照投标文件递交先后顺序开启投标文件，公布投标人名称、投标文件密封性、投标文件份数、法定代表人或授权代表人是否到会、投标保证金是否递交、投标下浮率、投标报价",0,0,0,1]
[6403,"附件:呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司邀请比选招标代理机构入围项目（第包类）资格预审申请文件?\\人:鉴申请单位:（盖单位章）日期:",0,0,0,1]
[6407,"武汉市明制汽车维修服务有限公司维修结算单4；勺1台6产工4延丁密封胶个通用件山.0030.0030.0015ILHQPCZ-WSL离合器拔叉抽个猎豹【．00[65.00L55.00材料资小计:4126.O0会员卡号:长级州:卡余额:0.2)工时折扣率:95%材料五扣率:95%管理费:O。00外协费:施敦费:0.0辅料费:0V①6O2总金额:伍仟捌佰伍拾代:元整《小园>￥5865.0付款方式:挂帐已付金预全0,00C驻各注:5地址:武汉市汉阳太道8a8与（特种厂院内》地址:武汉市汉阳太道8a8与（特种厂院内》电话:服务热线：027-%24小时救援电话:15927454397",0,0,0,1]
[6412,"鄂温克族自治旗住房和城乡建设局2021年鄂温克族自治旗老旧小区基础设施改造工程2021年鄂温克族自治旗老旧小区基础设施改造工程建设项目施工一标段评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自治旗住房和城乡建设局2021年鄂温克族自治旗老旧小区基础设施改造工程2021年鄂温克族自治旗老旧小区基础设施改造工程建设项目施工一标段（以下简称“本项目)已由以鄂发改行审字〔2021〕1号文件批准建设，项目业主为鄂温克族自治旗住房和城乡建设局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自治旗住房和城乡建设局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂温克族自治旗住房和城乡建设局2021年鄂温克族自治旗老旧小区基础设施改造工程2021年鄂温克族自治旗老上小区基础设施改造工程建发项目施工一标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2",0,0,0,1]
[6421,"多河北普康医疗设备有限公司分项报价明细表项目名称:临沂市人民医院成人手动双摇病床、儿童手动病床、电动多功能产床采购项目编号:SDGP371300202102000369包号:B单位:人民币（元）序号产品注册证名称品牌型号规格计量单位数品单价供应商生产厂家注册证号1儿童病床小护士B-35长2110×宽990x高500mm台1903270河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司冀保械备20150026号2床垫小护士H-3、1190400河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司无输液架小护士MA-40心板190100河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司无公床底杂物架小护士MA-2U个19030河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司无地址:河北省保定市徐水区电话:0312-8591666传真:0312-8590981多河北普康医疗设备有限公司5餐桌板小护士MA-2R个190200河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司无6床头柜小护士D-2个190450河北普康医疗设备有限公司河北普康医疗设备有限公司无交货期签订合同后45天内，质保期6年其他无注：床垫、输液架、柜不属于医疗器械无注册证号。注：本表可按实际包2各及监体进行填写。心心投标人名称（公章)：河潘康医疗设备限公司XQ0oo。1o法定代表人或授权代表签字：7预辉日期：2021年8月9地址:河北省保定市徐水区电话:0312-8591666传真:0312-8590981",4,4,4,1]
[6430,"邵武市金塘工业园区企业职工公寓项目防火防盗门采购招标评茶报告一、招标项目简介1、名称:邵武由金塘工业园区企业盟工公寓项且防人防盗门圣购。2、招标方式：公工招标3、招标组织形式:自行投标4、招标截止时间:2021王8且24旦10:00:00时;招标地点：福建省邵武重五一九路S二层5、评标方法：经评重的量低投拯价生标法。6、本次招标由3家投标单位通过现场递交方式将投标文件递交至福建省邵武直五，九路5显二层会议宣并由招标人员签收，在招标文件递交截止时间共收到福建德发木业有限公司、福建鑫恒辉消防科技有限公司、福州久源保安器材有限公司3家报价。二、1评标工作小组评标工作小组成员如下:单位/部门职务造价合同部成员杨振伟项目管理部副组长财务部成员安全质量部成员造价合同部组长福建德发木业有限公司福建鑫恒辉消防科技有限公司送达地点标书密封性送达方式密封完好现场递交会议室现场递交密封完好含议室现场递交密封完好会议室四、废标情况无废标情况五、评标1、目标控制要求测算控制价质量要求工期要求达到设计图纸要求及国家现行相关规范要求2、投标人报价情况:报价项目序福建蒸恒胜滔测算控制价福建德发木业号名称防科技有限公有限公司司防火防盗2502414.95元11丁2176013元3、评标标准和方法:经评康的最低投标价土标法六、评标工作小组的评标建议:经评审:投标人为3家，具备招标文件规定资格条件，符合福建建工集团有限责任公司邵武分公司相关文件和招标程序的规定，投标人的投标文件响应本次招标文件的要求，本次招标有效。根据招标文件“经评审的虽低投标价中标法”的评标原则，经评标小组统一意见，推荐报价最低的福建德发木业有限公司作为中标候选人。中标价格、工期、质量如下:最终报价工期要求福建德发木业有限公司2176018元",0,0,0,1]
[6438,"D二、评标委员会成员名单标段名称:义充涉区冷佳物流和生鲜配送体系项目k名专业技术职称或子执业资格",0,0,0,1]
[6447,"竞价招标文件基本信息项目名称2021年度百优工匠竞赛多轴数控加工技术、工业机器人运维技术竞赛承办控制总价（万元）81320元联系人及联系电话陈志坚15974127313采购执行周期【默认30天】竞价规则竞价开始时间以竞价信息发布之日起为竞价开始时间竞价截止时间竞价开始后（3）个工作日18:00:00【不少于3个工作日】有效竞价标准有效报价供应商不少于2家成交规则在有效报价供应商中确认1家成交供应商商务要求（含付款方式、维修、培训、售后服务要求、送货要求、交货期、质保期、维护保养、技术培训和其他要求）商务项目（不超过30字）商务要求（不超过1000字）是否核心要求（是/否）付款方式货物到货验收合格（如需安装调试的，安装调试验收合格）后，甲方凭乙方开具的合法票据支付合同总额95%的货款；余款5%半年质保期满后无息支付。是交货期成交后3日内完成供货。是供应商要求（可依据项目特点根据电子卖场现有资质要求自行添加）基本要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定；2、符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第6条规定；3、已入驻湖南省政府采购云平台，并且征信有效的商家。资质要求1资质要求2收货地址（送货期限说明：若需签订合同，则以合同生效之日起开始计算）收货地址长沙市岳麓区含浦中路湖南工业职业技术学院送货方式送货上门送货时间送货期限成交后（3）个工作日内送货其他要求注:1、采购需求清单见附表；2、项目部门须对招标控制价进行充分的调研，并对价格的真实性和可靠性负责。2021年度百优工匠竞赛多轴数控加工技术、工业机器人运维技术竞赛承办项目竞价采购需求清单*商品名称商品类目*是否核心商品*参数要求*数量*计量单位控制单价（元）建议品牌竞赛用切削液是200L；全功能型；防臭；1桶5000竞赛用润滑油是46#抗磨导轨油200L1桶3600竞赛用夹具是按图纸加工8套1200竞赛用材料是按图纸加工30套800选手比赛服是51套120五轴机床精度检测和维护是设备型号五轴HNC-200i/5a；精度调校：重复定位精度XYZ轴精度0.008mm；精度调校：rtcp定位精度0.01mm；8台1000数显深度尺是量程150mm；数显；电池寿命5年；1把2630三丰；翰墨外径",0,0,0,1]
[6453,"评分汇总表项目编号:xE20210789001001工程名称:柯桥区卫生应急指挥中心建设工程音视须及弱建设单包:绍兴市柯桥区疾病预防控别中心电系统客则项目价格标50分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)土览得分商务技术杭（500分总得分排名备注1浙江瑶展建筑智能科技有限公12.27%660500.009.6840.3250.0090.321第一中标候选人巴绍兴恺群能建筑科技有限公7.66%695189.0016.4434.5636.0070.56富13浙江彻神科技股份有限公司20.01602198.000.0060.0031o08l.00】浙江三鼠智能科技有限公司5.23%713l9:山.0018.831.521740山8.92报价上限(元):750000.00去最高价(元标底满分基准价(元):3602198.00去最低价(元上二招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字”公共资源交易中心:公证签字:2021年08月21日",0,0,0,1]
[6464,"工程量清单建设单位：海南省农业科学院农业环境与土壤研究所项目名称：长期定位试验田（永发基地）混凝土地墙与排水沟建设序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）备注综合单价合价1挖土方挖掘机挖土方与人工挖沟、槽土方，一二类土，宽度0.5M,深度1M以内(不外运)100M32.52夯实基础人工填土夯实槽、坑、水沟基础10M32.53混凝土墙制模板混凝土档土墙制模板，木方100M274混凝土墙C25混凝土墙，厚度0.2M,高度0.8M10M375试验田土方整平人工土方整平试验田地面。100M3106盖板混凝土钢筋盖板10M107沉沙池C25混凝土制作个48排水口联塑75PVC排水管，带反滤体个279A合计B措施与管理费C税金D总价",3,3,3,1]
[6473,"3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，境写为20150901；2015年9月，境写为201509；再如2015年，填写为20152015/9/159:00:00填写为20150915－9:00:00。7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中境写。没有被否决的投标，境写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分;被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写;评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之，3日内予以答复，招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。",0,0,0,1]
[6476,"2021-2023年F5负载均衡设备维保服务采购项目成交候选人公示（招标编号:BJJF-2021-888）公示结束时间:2021年08月23日一、评标情况标段(包)[001]2021-2023年F5负载均衡设各维保服务采购项目:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：深圳市紫金支点技术股份有限公司，其他类型投标报价；/，质量:合格，工期/交货期/服务期：0天:中标候选人第2名：东华软件股份公司，其他类型投标报价：/，质量：合格，工期，交货期/服务期:0大:中标候选人第3名：深圳市星网信通科技有限公司，其他类型投标报价:/，质量:合格，工期/交货期/服务期：0天;2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项自负责人情况中标候选人(深圳市紫金支点技术股份有限公司)的项自负贡人：//;中标候选人(东华软件股份公司)的项目筑责人：//;中标候选人(深圳市星网信通科技有限公司)的项日负责人：//:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(深圳市紫金支点技术股份有限公司)的资格能力条件：完全响应:中标候选人(东华软件股份公司)的资格能力条件：完全响应;中标候选人(深圳市星网信通科技有限公司)的资格能力条件:完全响应:4、中标候选人的评标情况中标候选人(深圳市紫金支点技术股份有限公司)的评标情况：/:中标候选人(东华软件股份公司)的评标情况：/:中标候选人(深圳市星网信通科技有限公司)的评标情况：/:二、提出异议的渠道和方式公示期内如对上述候选人存在疑问，请以书面形式向北京市京发招标有限公司提出异议，并以接受确认日期为受理日期逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理三、其他成交候选人公示招标人:北京农村商业银行股份有限公司招标代理机构：北京市京发招标有限公司2021-2023年F5负载均衡设备维保服务采购项目（招标编号:BJJF-2021-888），已按照相关法律、法规的规定及磋商义件规定的评审标准和方法完成评审工作，拟确定本次采购项目的成交候选人如下:厅号成交候选人排名中标单位名称１第一成交候选人深圳市紫金支点技术股份有限公司2第二成交候选人东华软件股份公司3第三成交候选人深圳市星网信通科技有限公司本成交候选人公示的截止口期为2021年8月2316:00，公示期内如对上述候选人存在、市员问，请以书面形式",0,0,0,1]
[6482,"开远至建水高速公路勘察设计审批技术咨询服务招标评标结果公示开远至建水高速公路勤察设计审批技术咨询服务招标评审工作己于2021年09月14日结束。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的相关规定，现将预期中标候选人公示如下:公示期为2021年09月16日起至2021年09月18日止。（一）中标情况标推荐中标候选察合预期中标价最高投标限项目负责人备注段儿怨分（元）价（元）云南交通咨询有限公司06.098258000.00税大洲第一中标候选人ZX1陕西省交通规划设计研陈长游第二中标候选人标92.173003000.008272606.00究院有限公司段中交公路规划设计院行89.52945345.00林国活第三中标候选人限公司（二）推荐的中标候选人承诺的项目负责人姓名、职称、职称证书号、个人业绩:中标候项目负责人证书及注公司名称项目负责人个人业绩选人册号国家高速公路网G1216华坪至国江高速公路两阶段施工图设计客询出查,2红河州建水（个旧)至元阳高速公路两阶段初步设计第一中项目负责人姓名:爱大及施工图设计客询事查:标候选云南交通咨询洲:职称:高缓工程师:签G4216华坪至丽江高速公路大理连接线（丽江段）两有限公司职称证书号:阶段施工图设计咨询审查:风011017031,。国家高速公路网G5613云南保山至泸水高速公路两批阶段施工图设计咨询审查:航东川格勒至巧家胡芦口高速公路SJ-1标段两阶段初步设计及施工图设计咨询审查。S25静宁至天水高速公路静宁至庄浪段公路工程初步设计审查:国家高速公路榆蓝线（G65E）陕西境贾龙至蒲城段公第二中项目负责人姓名:陈长陕西省交通规海:职称：正高级工程路工程勘察设计:标候选划设计研究院公平流至剑阳国了高达公路（G8513）平沉（华亭）至师:职称证书号:风有限公司0082915。天水段初步设计审查:北宁陕至石黎高速公路工程勘骤设计第NS-S1标段:的G316线长乐至同仁公路两当县杨店（甘陕界）至覆县李客河段初步设计咨询审查后大开门-浙平（嘉洒）高速公路勘张设计:办公都约至香格里拉高速公路（贵州境）都匀至安顺段公项目负责人姓名:林国路工程勘察设计:第三中中交公路规划涛:职称：正高级工程的。宜宾至暴枝花沿金沙江高速公路初步勤察设计:标候选设计院有限公师:职称证书号:山国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至员了[191079。丽江段第SJ-1标段工程勘浆设计:后铜仁市沿河经印江(木黄）至松桃高速公路勤察设计第一合同段。幼签政学资冠",0,0,0,1]
[6491,"附件3;评标办法评标办法前附表（双信封的综合评分法）条款号评审因素与评审标准评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中电标候选人或确定中标人:（1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外)，应否决其投标:（2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先:（3）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次.。2.1,12.1,3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:a.投标西按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标:：6．投标函渝录的所看数据均行含招标文作规定：c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写是（2）投标文件上法定代表人或具公托代理人的签子、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标文件上项目经理、项目总工的签字符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a,投标保证金金额行合招标文件规定的金额，且投标保让金书效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用规金或支票或汇票形式提交，投标人应名投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户;e.若投标保让岔采用银行保函形式提交，银行保函的格式、升具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。.（1）投标人法定代表人投权资托代理人签署投标文件的，签提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代曹。条款号评审因景与评审标准（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代曹。（6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章",5,5,5,1]
[6499,"技术商务资信评分汇总表项目名称:良渚街道河道保洁及洛岸螺化养护服务项目项目（OBDZ-2021-004）供应商序号郭飞沈立军朱红周俊民吴建军得分滨和环境建设集团有限公司”83.584.778.07e088.581.14杭州突涵环境服务有限公司(77.080.366.088.078.573.5882.586.1584.073.081.581.03杭州家悦建筑工程有限公司439.5s1.833.081.030.535.16杭州天顺审改因补工程有限公司82.588.472.075.082.579.68深川控股集团有限公司(79.081.8581.073.078.o78.57杭州义龙市政园林工程有限公司42.096.437.035.030.038.ae评审专家（签名）:7/",0,0,0,1]
[6508,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021038001ÏîÄ¿±àºÅÀÉÏª¡°Ò»µØÁùÏØ¡±³ÇÕò»¯²¹¶Ì°åÏîÄ¿-³ÇÇø¹«Ô°ÓÎÔ°¼°¿ÕµØÌáÉý¸ÄÔì¹¤³ÌÒ»±ê¶Î",0,0,0,1]
[6517,"它8′69210′96296.920Tˇ692公室名3邵s2D002q船长等凉泳资吃长千除社书事碎肆初)3算:y游誉江潼8E69:书*#2R76297E.14:单位工程招标控制价汇总表若名房；容林士五红排水内及则需设施工程-提水工程《强督新表）标段磐l复共工测岩工招内游计委基础说明资3必额黄命。暂估叠（元）分部分发工程委分据分溪查指公计36911上接资3665位公近划资60C23.2标名材税营258161,3三必金（其中:工启换各变/黄绝非见融录心说明剑企条炬定,企员援资26168,6述容理会\\。G加9违(武绝管理费(投附录(说房第之张业定形况206725游楚场目卖0*2269S2。8参价描先项目委队价播述场目劳合式140299.02签金山)且援资12676。51山山人正资8691金山2名形竞83S5,82htB3员斌资≥GlO.0北2智程费68662,01、山3汤泥式8Q8述总价持连项目交按E;20总价播项目计协农计数645359缘色监王安全防护播施项《按E21绿色施工安全防护播施卖计协表径受许路)3,312008.27(按E21候色施工安全防护播施费计协表员山凡申安会生产费之6)9394。69计算)公汇她项目委按E23其他项目计价汇总表计算)4168。78过获督渣价社过8:203S9.S≤五肉境投部盟温37830。58流单位工程建发迹价圆:五4806S0;19/2线金600-073#-179客特迹贫软作E．12:建设项目招标控制价[程名称；青林十五组排水沟及附展设施工程（预算评审)标3第1贡共1页其中:（元号朴项工程名称金额（元）绿色施工安全防护暂估价措施项目费商林十五伽排水沟及路属设施工程（预算评审上450680.1g12038.27背杯丁五祖孙农药及附购设施工在排不工程（。。12038.271．工含30680.16﹝。2j依剂出五上2000合计76068o.1912038。x>注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总者特造价软件驻务热线:so0:-0731-179返E等签赫洁协实砂源3乙86“gb9cI(cˇBLF9后()够宏Co“*6zIIˇ002FZL“899ZZ心,;108Lˇ890ZD[9[[8909261江公99.899P(So'f6ZTTCEˇBbf9GL1899g(9VCZ;IZˇ620S2*L82如健当“法工赛醇工5ˇ28T耀”述。想6（地孟溉巡）融工不卧-盈工取杀本注乎驻卫针目近社影咚名道00元池签(7打.好社设2",2,2,2,1]
[6522,"沅江市科学技术和工业信息化局采购清单(船舶企业环保整治工作)序号名称数量单位单价(元)合计(元)1船舶企业环保整治宣传资料80本120.009600.002笔35支2.0070.003笔记本35本12.00525.004文件袋35个20.00700.005合计10895.00",4,4,4,1]
[6534,"黔南州公安局504特警基地大楼（含培训支队用房）设施设备采购项目编号：GZZH2021-JT004号谈判报告平#z，n鸟/",0,0,0,1]
[6535,"巍山县政府网站信息公开审查表填报日期:2021年09月26日云南省公共资源交易信息网、大理州公共资源交易电子网站名称服务系统拟公开信息单位巍山彝族回族自治县马鞍山乡人民政府、北京中兴恒工程咨询有限公司巍山县马鞍山乡青云村2021年度乡村振兴示范工程项目评标结信息名称果公告信息形式厂公文（文号:F非公文上信息拟公开时间7长期公开广定期公开:详见巍山县马鞍山乡青云村2021年度乡村振兴示范工程项目评标结果公告信息内容摘要-4-拟在云南省公共资源交易信息网、大理州公共资源起草者、制作者交易电许服潮系统网站上公开发布。或科室责任人初三高审意见。辽三(《盖章）:202年次月76日信息公开保密审已对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感等信息，查负责人、机构同意进行公务鞍山关审核意见签字22年。月26日G心1信息已校对无误，电子版与纸质版内容一致。敏///公信息校对签字（盖章）:2○2|年。月2日主要领导延山/审批意见x单位公章2o2年。月26色交备注-5-",0,0,0,1]
[6549,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021039001ÏîÄ¿±àºÅÀÉÏªÏØ2021ÄêÅ©´å¹«Â·Ñø»¤¹¤³Ì",0,0,0,1]
[6552,"湖北省水利厅2019年度水行政审批技术咨询服务项目竞争性磋商文件项目编号：HBS/SLT/2019/SXZSP/JSZX采购人：湖北省水利厅采购代理机构：湖北江河盛腾工程咨询有限公司二○一八年十二月目录第一章竞争性磋商采购公告1第二章供应商须知3供应商须知前附表31、总则62、竞争性磋商文件83、响应文件94、投标115、磋商126、评标127、合同授予138、重新采购149、纪律和监督1410、需要补充的其他内容15附件一竞争性磋商文件澄清申请函16附件二竞争性磋商文件澄清通知16附件三竞争性磋商文件修改通知17附件四开标记录表18附件五成交通知书19附件六成交通知书回执19第三章评标办法（综合评分法）201、评标方法202、分值构成与评分标准213、评标程序26第四章合同书（格式）30附件一：响应文件澄清通知37附件二：响应文件澄清函38第六章响应文件（格式）411、磋商性报价表432、法定代表人身份证明及授权委托书-44-3、磋商供应商的资格声明-46-4、资格文件475、其它材料-51-5.1廉政承诺书格式（格式）-51-5.2供应商认为需要提交的其他资料52第一章竞争性磋商采购公告依据湖北省财政厅政府采购计划下达函鄂采计[2018]-37287号计划函的要求，湖北江河盛腾工程咨询有限公司受湖北省水利厅的委托，拟就湖北省水利厅2019年度防洪管理服务技术咨询项目进行竞争性磋商采购1、采购项目名称：湖北省水利厅2019年度防洪管理服务技术咨询项目2、采购项目编号：HBS/SLT/2019/SXZSP/JSZX3、采购内容3.1采购主要内容包号采购服务内容名称采购预算（元）服务期1防洪管理服务技术咨询120万合同签订之日起至2019年12月底2其他水利管理服务技术咨询60万合同签订之日起至2019年12月底服务地点：湖北省境内该项目的技术规格、参数及要求详见招标文件要求；3.2本项目采购预算为180万元，供应商投标报价超过采购预算金额的即为无效标4、供应商条件：（1）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；（2）磋商人必须为具备有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的企业需提供新证）的独立法人机构；（3）磋商人在投标文件中应提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面",1,1,1,1]
[6561,"，永丰县恩江二中道路、运动场改造工程，工程，招标控制价，招标控制价(小写):，1215369.45，0，0，0，(大写):，壹佰贰拾壹万伍仟叁佰陆拾玖元肆角伍分，0，招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)，(单位资质专用章)，法定代表人，或其授权人:，法定代表人，或其授权人:，(签字或者盖章)，(签字或者盖章)，编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)，编制时间:，复核时间:，单项工程招标控制价汇总表，工程名称:永丰县恩江二中道路、运动场改造工程，第1页共1页，序号，单位工程名称，金额(元)，其中:(元)，暂估价，安全文明施工费，规费，1，永丰县恩江二中道路、运动场改造工程，1215369.45，0，4782.18，10314.34，1.1，永丰县恩江二中道路提升工程，236889.23，0，2778.83，6975.65，1.2，永丰县恩江二中运动场改造工程，874591.34，0，1326.36，1717.85，1.3，永丰县恩江二中宿舍楼前路面硬化工程，103888.88，0，676.99，1620.84，合计，1215369.45，0，4782.18，10314.34，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，0，注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。，表-03，单位工程招标控制价汇总表，工程名称:永丰县恩江二中道路提升工程标段:，第1页、共1页，序号，",2,2,2,1]
[6572,"众工程谷芝山发包人X塘F山财承包人:三明市水利丞电工程有限公司3（盖单位意（盖单位章）出法定代表人;法定代表人:;（或委托代理人2（或委托代理人）（签名了中地址:河北省唐山市地址:三明市梅列区高岩新村建设北路94号55幢4层电话:0315—2032436电话:0598-8222650传真:0315—2032436传真:0598-8222650邮政编码：063000邮政编码：365000开户银行:建行唐山冶金支行开户银行:中国农业银行三明市分行帐号：13001625908050505340帐号:13800101040031757行号:105124000126行号:103395080015代码证号:１1130200000233584C税一号:91350400754965669H2018年12月12日5、工程款支付方式:以监理单位、审计单位核准完成月进度工程量支付工程月进度款6．承包人项目经理:益友碧7．发包人项目负责人:孙树来8．工程质量符合企格标准9．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复10．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款11.承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为五且五五12．本协议书一式捌份，正本两份合同双方各执壹份，副本陆份，发包人执叁份，承包人执叁份13．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议补充协议是合同的组成部分施工协议唐山主水各局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施全域治水清水润城今冬明春主城区河道水系清淤工程《陆酒、菌湖引水渠西北排水渠)已接受三明市水利水电工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对全域冶水清水润城今冬明春主城区酒道水系清淤工程《陡河面湖引水渠西北排水渠）（项目名称）第S3标皮的投标，并确定其为中标人发包人和承包人共同达成如下协议:1．本协议书与下列文件一起构成合同文件:（1）中标通知书;（2）投标函及投标函附录;（3）专用合同条款;（4）通用合同条款;（5）技术标准和要求（合同技术条款）;（6）图纸;（7）已标价工程量清单;（8）其它合同文件2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准3．签约合同价:人民币:壹恒伍拾捌万肆任叁值陆拾圆捌鱼壁分，太写）（X1584360.84元）4．本项目的承包方式:建筑工程单价承包",0,0,0,1]
[6578,"陆河县镇级文体设施项目（新田镇）资格性审查表汕尾帝正汇建汕尾币宏玻东金灿建设有东宸熙公路工建设有限公备注投标人名称广东景翔建设ˇ东泓森建设筑工程有限公程有限公司纯号工程有限公司有限公司限公司司罚审查项目(C沙在甲平厂民开和国境内依法注册的企y业法人:投标申访人必须凝真各丈汝行波王节部门核发的建筑工程施工总承包三须以上（含三级)资质和市放公用工程粉施工总承包三级以上（含三级）资质的法人且取得有效的安全生产许可证。本工程不接受联合体:拟派的项E负责人具有财筑工程专亚注册建造师二级以上（含二级）资格（省外企业须一级注册建造师）安全澄身份证复印生产考核各格证(B证）件及近三个月社保缴费证明复印件:拟液项E技术负责人工程类相关专业中须或以上职称、安全生产考核合格州证〔B证）、身份证复印件及近三个月社保缴费证明复印件:专职安至生产管理人员:具有安至生产考核合格资格（C证）、身份证复印生库训一三个月社保缴费证明复印件:拟投入农项目其他管理机构又货汽包V括施工员、质景员、材料员、资料员)《提供相关技术岗位资格、身份证复印件及近三个月社保缴费证明复印件:2拉批入的项目预贸久和项目技宋负责V人应当在投标文件封面中然守或盖章C剂简下:。总正显过②过已上且它立疗结论是否通过并进入下一阶段评审备注:】、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”“不通过”2、符合上述情况的打“V”，不符合的打*次3、经评标委员会审核后电现一个“X”的结论为“不通过”，即按废标处理评委签日期:2021年6月28日陆河县镇级文体设施项目（新田镇）评分表投标人满分值广东景邦设工程有广东江森建设有限公广东金灿建设有限公汕尾市正汇残筑工程广东宸熙公路工程有限江尾市宏城建设有限公各注评分1项目（分）阳公司罗订有限公司公司辽项目组织管理机构[S23予证lo施工方案与技术措施C88允8长。么.6㎡授绿色节能施工管理体乐与措施5CG朱公CcC二CC8农部施工协调及干扰防治措施石G8二委先昌G:6二.8二部公C8仁2兵C么通(政安全文明施工与环境保护措施资2二心分)施工质量保障措施二8.仁品66件6",0,0,0,1]
[6587,"增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程检测项目评标报告一、工程概况工程名称:增城区荔三公路（广惠高速至江龙大桥段）改造工程检测项目建设革位:广州市增城区道路养护中心建设地点:广州市增城区。项目概况与招标范围:1.项目概况:本项目是前北连接增城区内国道G324（广汕公路）、济广高速及东莞的重要道道，起点位于增城区华雄加油站附近，桩号K4+350，顺接增城区荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程，终点位于江龙大桥北岸收费站北侧，桩号K13+017.929。本项目路线全长约8.67Km，采用一级公路兼颐城市道路功能，改造后为双向六车道，设计述度80km/h、整体式路基宽度l0m,。。主要处设内容为道路工程桥梁工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力通信工程及绿化工程等。2.标段划分、招标范围及试验检测服务期标段号合c程长度招标范围试验检测服务划资质等级KA+350K13+017.929全长名8.里程范围内的道路、桥梁、照明、交通及沿线设施等工程检验检测及交工检测服务（具体内容详见检测费用预算表》从服务合同签订之日起至上级交通主管部门出具竣工验收核备意见止。须同时具有①交通运输主管部门核发的在有效期内的公路水运试验检测机构等级证书公路工程综合甲级资质和公路工程试验检测桥隧工程专项资质②质最技术监督部门颁发的在有效期内的CJA计量认证证书，认证范围应同时涵盖桥梁类及地基基础类检测参数。计划工期：从服务合同签订之日起至上级交通主管部门出具竣工验收核备意见止。最高投标限价：616.3221万元二、评标办法本项目招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用双信封的综合评估法进行评标工作。三、开标情况本项目于2021年09月14日10：00-11：00在广州公共资源交易中心（增城交易部）第1开标室解密投标文件，在规定时间内一共收到广东交科检测有限公司、苏交科集团检测认证有限公司、广州诚安路桥检测有限公司、广东建科交通工程质量检测中心有限公司、深圳高速工程检测有限公司共5家投标单位的投标文件（详见《接收投标文件登记表》）；10：00-12：00在广州公共资源交易中心（增城交易部）第1开标室进行投标文件的随机启封，",0,0,0,1]
[6595,"评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：R打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.1信用评价分筛选R不采用□采用，筛选条件：，采用信用评价分筛选，经筛选满足条件的投标人少于15人的，应当重新招标。2.5成本价评审细则成本价下浮率为12%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分79分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：/分投标报价合理性最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：☑方法一；□方法二；☑方法三；□方法四；£方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：85%、86%、87%、88%、89%，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为94%，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、",5,5,5,1]
[6596,"法激∞",0,0,0,1]
[6605,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0073项目名称：广州市公安消防局电视宣传采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年9月21日广州市公安消防局电视宣传采购项目协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市公安消防局（以下称“采购人”）委托，就以下项目进行单一来源采购，现邀请子项目1：广东广播电视台；子项目2：广州市广播电视台；子项目3：广州珠江移动城市电视有限公司（以下称“供应商”）进行协商本项目于2016年7月7日至2016年7月15日在广州市政府采购网上发布《广州市公安消防局电视宣传项目单一来源方式公示一》、《广州市公安消防局电视宣传项目单一来源方式公示二》、《广州市公安消防局电视宣传项目单一来源方式公示三》，公示期间无异议有关事项告知如下：一、项目简介（一）项目名称：广州市公安消防局电视宣传采购项目（二）项目编号：CD2016-0073（三）项目类别：服务类（四）采购预算（最高限价）：子项目1：广州市公安消防局与广东广播电视台合作开展消防宣传项目:人民币500000元；子项目2：广州市公安消防局与广州市广播电视台合作开展消防宣传项目:人民币500000元；子项目3：广州市公安消防局与广州珠江移动城市电视有限公司合作开展消防宣传项目:人民币450000元；（五）采购内容及用途：广州市公安消防局电视宣传项目本项目包括以下3个子项目，子项目1：广州市公安消防局与广东广播电视台合作开展消防宣传项目；子项目2：广州市公安消防局与广州市广播电视台合作开展消防宣传项目；子项目3：广州市公安消防局与广州珠江移动城市电视有限公司合作开展消防宣传项目二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年9月21日邀请之时起至2016年9月27日23:59（二）获取协商文件方式：自行在本公告附件内下（三）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.交纳协商文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年9月21日邀请之时起至",1,1,1,1]
[6618,"凤溪大道麻市街道增设两处入口道闸工程工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)封-1凤溪大道麻市街道增设两处入口道闸工程工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)（单位资质专用章）法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:扉-1总说明工程名称：凤溪大道麻市街道增设两处入口道闸工程第1页共3页1.工程概况建设规模：成都市第五人民医院凤溪大道麻市街道增设两处入口道闸工程计划工期：按业主方要求施工现场及变化情况：详现场自然地理条件：详现场环境保护要求：详现场2.工程招标和分包范围：成都市第五人民医院凤溪大道麻市街道增设两处入口道闸工程3.工程量清单编制依据：3.1国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定；3.2《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）；3.3《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；3.4《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及配套文件；3.5.委托人提供的资料和纸质图纸及图纸的电子文件；3.6与建设项目相关的标准、规范、技术资料；3.7施工现场情况、工程特点及常规施工方案；3.8其他相关资料；4.工程质量、材料、施工等的特殊要求：符合规范、设计及业主要求。5.其他需说明的问题：5.1投标人报价应采用综合单价法。如果工程实施过程中招标清单中的某项工作或材料发生了变更，则只调整综合单价中的该项工作或材料，综合单价的其余部分不做调整。5.2工程量清单中所列工程数量仅作为投标的共同基础，不作为最终结算和支付工程进度款的依据，工程进度款支付和竣工结算按施工合同约定执行。5.3除非合同中另有约定，投标报价中的综合单价与合价均包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、业务和要求承包人承担风险的费用［即直接费、间接费、管理费、利润、风险金、保险、材料现场抽样检验费、按设计要求和验收规范及政府",3,3,3,1]
[6622,"评审情况一览表项目名称JDX-GC-GK-2021038002项目编号2021年旌德县俞村镇桥埠村等3个村高标准农田建设项目一标段、二标段、三标段（二次）2021年旌德县俞村镇桥埠村等3个村高标准农田建设项目二标段（二次）序号投标单位投标报价初审情况总得分1宿州大唐水利建设有限公司2150113.15/2安徽永朝建设工程有限公司2086670.19/3安徽长辰建设集团有限公司2107166.81/4安徽省中瀚建设工程有限公司2016852.9/5安徽磬志建设工程有限公司1984294.38/6宣城市恒山建筑有限公司2155471.92/7安徽双建建筑安装工程有限公司2049776.27/8安徽扬邦建设工程有限公司1948108.72/9安徽明帆建设工程有限公司1958088.75/10安徽永泽建设工程有限公司2010521.48/11安徽徽水建设工程有限公司2116824.91/12安徽广创建筑工程有限公司2044668.21/13安徽连晟建设工程有限公司2036877.35/14安徽宏锐水利工程有限公司1965042.58/15铜陵市天资建设有限公司1992417.89/16安徽天富建筑工程有限公司1983095.98/17安徽伟泽建筑工程有限公司2028056.29/18安徽明达水利建筑有限公司2133350/19安徽金磊建筑工程有限公司2115107.92/20安徽航元建设工程有限公司1974378.74/21安徽邦通建设工程有限公司2038186.56/22安徽圆尊建设工程有限公司2052759.55/23安徽方维建设工程有限公司2141793.07/24安徽富恒建筑工程有限公司2062524.96通过59.425安徽紫来建设集团有限公司2128414.63/26宣城华畅建设有限公司2110386.18/27安徽正森建筑工程有限公司2143223.71/28安徽环能建设有限公司2089353/29安徽徽嘉生态建设有限公司2026425.14/30安徽中旺建设工程有限公司2042800.98/31安徽鲁工建筑工程有限公司1972747.59/32安徽安煜建设工程有限公司2083880.08/33安徽省辰丰建筑工程有限责任公司2087957.98/34安徽如奕建筑工程有限公司1941585.4/35安徽创地建设有限公司1953989.43/36安徽弘禹土木工程有限公司2093538.17/37安徽苏安园林建设有限公司1935520.54/38安徽兴宏建筑有限公司1952379.75/39安徽艺城建设工程有限公司2089460.38/40安徽九瑞建筑工程有限公司2081304.58/41安徽德顺建筑工程有限公司2123907.51/42安徽泊东建筑工程有限公司2021681.94/43安徽祺祥生态科技有限公司2077119.41/44安徽宇洋水利工程有限公司2040890.82/45安徽旭之升建设工程有限公司1966566.41/46安徽毓泰建筑工程有限公司2138501/47淮北市大唐水利建设有限公司2098689.06/48阜阳市泉淼建设工程有限责任公司2080982.65/49安徽地矿建设工程有限责任公司2086310.86/50安徽林扬建筑工程有限公司2107596.07/51安徽芊程建设工程有限公司2035439.36/52安徽诚善建设工程有限公司2122405.15/53安徽俊阳生态科技有限公司2106737.57/54安徽泰泽建设工程有限公司2096006.35/55安徽省旌诚建筑劳务有限公司2067675.94/56合肥禹兴建设工程有限公司2064027.32通过59.4757黄山云天建筑工程有限公司2133350.99/58安徽金色阳光建设工程有限公司2143717.34/59安徽坤耀水利建设工程有限公司2057588.59/60安徽展坤建设工程有限公司2139789.72/61安徽昶成建筑工程有限公司2004297.37/62安徽朝凰建筑工程有限公司2046063.27",0,0,0,1]
[6631,"香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标锦师寨务所服务情况考核评分表价2填报单位!香洲区司法局路填报时间:2020年11月25日序号律所名歌溪镇街名称服务社区值班律师得分律所合伙人签名备注迎宾侯星92关闸张德斌90拱北街道3茂盛张德斌100，地婆石梁雨蕉89流东常霞律师娄ˇ6(不光街道5竹苑周德文的或必6,商屏街道东桥张德斌98八逸仙侯星99前山街道8翠景李成发100香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标律师事务所服务情况考核评分表心填报单位潘洲区司法局路填报时间:2020年11月25日浏序号御所名称镇街名称服务社区值班律师得分律所合伙人签名各注工吉莲刘阳93吉大街道2南山刘阳96延之家（珠履入南香李东菊96x詹悲君2胡湾9北苏恒(法。朱睿智藏海)律师掌侨桃园。刘芷伊99狮山街道6红旗刘芷伊97青春杨斐978南美杨斐香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标师事务所服务情况考核评分表简凯/)填报单位线容洲区司法局填报时间：2020年11月25日武7序号钟所签的镇街名服务社区值班排师得分律所合伙人签名各注心公害关街道蓬花陈剑为2翠前吴至臻静华街道翠东刘娇已府294通公交新春李丝天95东方源律师具由街迹5东坑李素娟98事务所6神前罗忍兰90香湾街道验海虹陈剑总狮山街道教页李素奶LO9翠香街道被宁陈剑83香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标秦师寨务所服务情况考核评分表训上//填报单位香湖区省弟填报时间:2020年11月25日序号律所名徽之作镇街名称/服务社区值班律师得分律所合伙人签名备注怡景吉大街道工屈举零4地式香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标律师事务所服务情况考核评分表嵩洲X小y填报单性香洲区台凯为局心5填报时间:2020年11月25日式心序号律所名察镇街名称服务社区值班律师得分律所合伙人签名各注个北岭徐卫光982港昌徐卫光98聪鸥岭南邓美莲94、儿;3公-浆海律师急昌盛邓美莲宁y必(Nx拱北街道事务陵述将军山文学军台89船6柳光徐飞98五联安梁嘉蔚90香洲区一村（社区）一法律顾问工作中标律师事务所服务情况考核评分表填报单位:香洲区司法局填报时间:2020年11月25日序号钟所名称*镇街名称前山街道包南溪凤山街道悉洲空香洲区一村（社区）一法律顾询工作中标锦师事务所服务情况考核评分表包公瓮。J1常区司游昌填报时间…2020年11月25日填州试游服务社区值班律师",0,0,0,1]
[6641,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:业务用房工程础补照料态拉诊加台第1页共3页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征播述计量原位工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目.10101003001挖沟槽土方土堰类别:;死全蒸度:2㎡m359.75见010101003002尔主外运土堰类别:一挖工深度:2m弃土运距:3公8,g68.92.10103001001回填方m359.75土010404001001垫层垫层材料种类厚度现就签16m37.1当010401001001砖基础破品建、规格握旋等级:祭[2>浆强度等级水泥部张J6前351.4。010503004001圈混凝土种类:以法S癌凝土强度等级;C2的m37.8210401003001女心砖墙.恩经思上”嘉体类型:外。砂浆强度等缓石茂答莎浆航m332.51001003002女心砖增授查总a华外名嘉体类型:内,砂浆强度等级石茂符莎浆饰m总3.16010502002001档远柱.混凝土种类:m32.51本页小计注:为计取规费等的使用，可在表中播设其中:“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称，业务用房工程甚础设施配张建设项目第2页共3页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征播述计量单临工程量综合单价合价暂估价定额人工费妇品混凝土渡工班度舒括及(C26i0D10515001001现混构件钢筋钢筋种类、①20:①100.66[L110802004001防盗门】。门框、扇材版钢制防流门m27.8[2L0307006001金属（理钢新解）简框、扇材质:折新隔m2(8.通①011201001001墙面一般抹灰墙体类型:外眉垦厚度、旅配合比:永泥少奖㎡2148.5011201001002墙面一般抹灰创190.215011407001001墙面喷刷涂料墙体类型:内2,面层愿度、合比:水泥步整1:0.5项别涂料部位北器涂科品种、动题效:(乳胶读灯m2148.5L后011407001002墙面喷剧涂料.或别涂料部位光加涂村品种、君裁:乳胶法与以品m艺190.2上了011302001001吊顶天;吊顶影式、,㎡、商度:易烟种类中距;沁格、高昌tM省规格:矿棉被皿132.51011102003001块解楼地面做法:详11]9-耍层财每品种员“必132.5本页小计注:为计取程费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。表—08务分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称，业务用房工程甚础设施配张建设项目第3页共3页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单式(签社工程量综合单价台价暂估价定额人工费色:6004600防治包砖",3,3,3,1]
[6648,"明村镇大驾埠村基础设施建设项目招标控制价招标控制价（小写）：717794.09（大写）：柒拾壹万柒仟柒佰玖拾肆元零玖分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：建设项目投标报价汇总表工程名称;明村结大2村基册设选出设项目其中（元）序号单项工程名称金额（元）暂列企额承包人分包的专业工程暂估价楚骄琐目剂估价材料暂估价操费[天邓路目蓝础设施胜设返且717791.0987203合计71779:.09[87203单项工程投标报价汇总表工程名称;明村结大想坤村禁础设施建设项目其中（元）序号单位工程名黎金额（元）暂列金额承包人分包的专业工程暂估价签弦项目药估价材料暂估价规费[图区工团】317396.721662(■[驻水工团400397。3827158.8合计717794.09四Z四单位工程投标报价汇总表工径名称;明材镇大型拍材基础设施出设项目汇总内容计算公式费率会额（元）谢路工机1]分部分项工配费258720.042扬施项目费109076321]总价挂施项目当单L406,06单价播施项目清量950M[其他现目费31[暂列企部发包人发包的专业工程暂估价近色人分包的之业工程置估价[称殊项目社估价3.6|计日工基路保管费[工他检验试验费[总派但服务宽3.9工他规费前合计Y2006+7090㎡。G计(近后艺密。提费(15122.7)+(d098,sd)+(1号传5。18)+(269.68)+(256.15）21562.0安全文明施工费[69l,52)+(3586.05)十(22,x7)，CAMO26)16122.70[社金保险费69627.67+(000岳公609831住办公品金3713209d27d0211515,186.4]环竞保护税69627.67+(000)][弦266[建设项目工伤保陵39627.67+(O,00D095256,15.6]优质优价费69627.67+(0.00)税金临G边了、后了十2160,00)，o0o)9%26207.07加险建设项目工伤保险69627.67+(0.00)单供税20.00)=(O.00)+(000)B00)(0.00)-(O.00)〕+(0.00财7艺的机720[3,9213、3726673t2913.95:0O1下2（19458.22)+(6170.72)=(1866.05)+(340.18)+(323,17）27168.3点单位工程投标报价汇总表工融名称;明材",2,2,2,1]
[6657,"铜鼓岭路等5个路段光缆线路施工采购项目评分标准一、评审原则(一)评审依据：评审小组将以采购文件和响应文件为评定依据进行评审。(二)评审办法：采用百分制综合评分法。二、评审方法评审小组会对报价人的响应文件资格性和符合性进行检查，对合格的响应文件，采用百分制综合评分法进行评审。评审小组将以采购文件、响应文件为评审依据，提出最后总得分最高的报价人作为成交人。三、评分细则（按四舍五入取至百分位）1、价格分………………………………………………………30分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以报价人提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以报价人提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：报价人最低评标价金额某报价人价格分＝×30分某报价人评标价金额2、技术分………………………………………………………40分（1）人员技术力量（满分6分）1）项目经理（满分2分）：投入本项目的实施团队人员中，项目经理具有通信类专业高级职称的得2分，通信类专业中级职称的得1分，通信类专业初级职称、无相关职称或职称专业不符的不得分。2）专职安全生产管理人员（满分2分）：投入本项目的实施团队人员中，有2名以上（含本数）具有安全员C证的专职安全生产管理人员得2分，有1名具有安全员C证的专职安全生产管理人员得1分，无具有安全员C证的专职安全生产管理人员的不得分。3）施工人员（满分2分）：投入本项目",5,5,5,1]
[6658,"东诚答造产业基地攻日高支模监测及主体沉降观测技术服务评标报告一、本招标工程基本情况招标内容:本项目位于广州市黄埔区:本项目为东诚智造产业基地项目高支模监测及主体沉降观测，包括但不限于：高支模监测、主体沉降观测等第三方监测技术服务。具体情况（详见招标文件）.本招标项目采取公开招标的形式依法选定监测服务单位，招标单位广州云埔工业区东诚实业有限公司委托广东海外建设咨询有限公司负责该项目招标代理工作。招标全过程服从广州云埔工业区东诚实业有限公司的管理、监督，在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、接受投标文件情况至招标文件规定的投标文件递交截止时间2021年07月16日09时30分，共G家正式投标人按时递交了投标文件。三、开标记录2021年07月15日09时30分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第01号开标室进行开标。各投标人的授权代表在随后的公开唱标会上对其相应的投标资料作出确认，详见附件《开标记录表》。四、评标委员会成员名单评标委员会于2021年07月16日依法成立，评标委员会由广东省综合评标评审专家库4名专家评委和1名业主评委组成。具体评标委员会成员名单如下:大家一致同意推荐的标委员会组长:染，广东省综合评标评审专家成员（4人）：林力生胜篮企辽题进亚。业主评委（1人）：刘韶兴。直、投杯文件评审情况评标委员会对投标文件进行认真评审，在评审过程中，招标人采取了严格的保密措施，使评标工作自始至终不受十扰。评标委员会的每位成员坚持公平、公正的鼎则，认真读招标文件、不充说明等资料，仔细评审各投标人的投标文件。评标委员会对投标文件进行形式评审、资格评审、响应性评审、商务技术得分、报价得分和综合评分，最后接得分由高至低的顺序对投标单位进行排名。六、澄清、说明、补正事项纪要及废标情况第1页/共2页万延，凹子长子#epz六]示一本次招标无存在澄清、说明、补正事项纪要，无存在废标情况。七、挂荐中标候选人根据招标文件规定的评标定标原则，评标委员会一致推荐得分最高者上车省岩土勘测设社班究在限公司为第一中标候选人，总得分:35，22，投标报价L1Z4Z50.50元;次高得分者广业直直华勘测股份在限公司为第二中标候选人，总得分:31，，",0,0,0,1]
[6670,"众露购★妥上汇黎卓心必30第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条软号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保验公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中数明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值）时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入彤环节的投标人韶过20或R家（两者取技大值)少于等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择两种以上评标入围方法）:二方法一：全部入围法:乙方法二：均值入围法:□方法三:抽签\\围法：乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中雕机抽取确定评标入围万法具体细则见附仟A，R取值为:2不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家抽疑入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的Gl和G2仇抽取、计党去除一部分投标人□否初步评审评审因素评审标准投标人名称与资格预审时一致;投标函签字盖章法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格预审时一致:拟派项目负责人资格预审时一致（除在投标截止时间竹经招标人书面同意外）:2.1.1条款号形式评审标准投标内容许合第二章”投标人须知”第1.3，项规定工期受标函中载明的工期符合第二章“投标人页知\"第1.3.2项规定工程质堂投标函中载明的质量符合第二章“投标人项知”第1.3.3项规定投标有效期标函附录中承诺的投标有效期符合第:章“投标人须知”第3.3.1项规定投标担保许合第二章\"投标人须知”第3.4.1项规定2.1.2响应性评审标准已标价工程量清单乎合第二章“投标人",5,5,5,1]
[6675,"采购清单及技术要求序号类名数量配置1虚拟化服务器2台1、总体要求：国产品牌,非OEM产品。2、主机规格：机架式，高度4U，含上架导轨。3.处理器：配置≥4颗IntelXeon5218(16C,125W,2.3GHz)；4.内存：配置≥512GBRDIMMDDR4内存，实现多通道内存交叉读取；主板直列48个内存插槽，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；5.硬盘：配置≥3*600GBSAS10K2.5寸+2*4TBSATA3.5寸(数据存储盘)热插拔硬盘，最大支持24个3.5寸硬盘；6.RAID控制器：配置≥1块外插高性能八通道SASRaid卡，高速缓存≥2GB；支持RAID0/1/5/6/10/50；7.I/O扩展槽：最大支持16个PCI-E插槽，提供4个PCI-E3.0x16全速率插槽；8.网卡：配置:1*16GB双口HBA卡+四口高性能千兆以太网口，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能；9.电源：配置2+1冗余800W电源，最大支持4个1600W电源模块；冗余散热风扇；10.加配原存储完全兼容的2.4T2.5英寸10K12GbSAS硬盘3块（数量*2共6块）含安装调试。11.管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVMoverIP、虚拟媒体等管理功能。支持服务器同一品牌的安全加固软件。防护服务器免受已知/未知木马病毒、系统漏洞、黑客入侵等攻击，兼容所有主流操作系统，提供安全加固软件的微软Windows操作系统兼容性认证证明材料加盖制造商公章。12、服务：原厂三年7*24小时整机免费质保服务。",4,4,4,1]
[6684,"江门市江海区礼乐街道文昌沙社区文兴苑微改造工程施工评标结果公示江门市江海区礼乐街道文昌沙社区文兴苑微改造工程的评标工作已经结束，经组织专家评市.评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2021年8月26日至2021年8月28日止，公示期为3日。评标结果如下:中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人单位名称广东永和建设集团有限公司广东宇丰建筑有限公司江门市鸿星建筑工程有限公司报价下浮率6.84%6.66%6.40%投标总价（元）18602095．6418638037.8618689954.40总得分99.884699.767298.9309项目经理姓名及证书编号侯彩智粤2442018201902443赵福军粤2442015201503185李功继粤144151633924在公示期同，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。监督部门:江门市江海区住房和城乡建设局联系人:李工电话:0750-3880711招标人:江门市江海区人民政府礼乐街道办事处联系人:林工电话:0750-3626870-招标代理机构:珠海德联工程咨询有限公司联系人:陈工电话：0750-3550408招标人:江门市江海区人民政府礼乐街道办事处招标代理:珠海德联工程咨询有限公司2021年8月26日",0,0,0,1]
[6693,"内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局内蒙古大兴安岭汗马自然保护区森林火灾高危区综合治理项目内蒙古大兴安岭汗马自然保护区森林火灾高危区综合治理项目（第五标段）评标报告评审委员会2021年08月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局内蒙古大兴安岭汗马自然保护区森林火灾高危区综合治理项目内蒙古大兴安岭汗马自然保护区森林火灾高危区综合治理项目（第五标段）（以下简称“本项目）已由以内兴林字【2019】182号、内森工字【2020】44号及内森工字【2021】133号文件批准建设，项目业主为内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区管理局内蒙古大兴安岭汗",0,0,0,1]
[6701,"采购编号：5105252021000283古蔺县盐井河河堤及污水处理配套设施等8.9洪灾水毁修护项目勘察设计竞争性磋商文件中国·四川（泸州）古蔺县水务局四川承宏招标代理有限责任公司共同编制2021年9月目录目录，1第一章磋商邀请，2第二章磋商须知，4第三章供应商资格条件要求，18第四章供应商资格证明材料，19第五章采购项目服务内容和商务要求，20第六章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容，22第七章响应文件格式，23第八章评审方法，47第九章政府采购合同（样例），561第一章磋商邀请四川承宏招标代理有限责任公司受古蔺县水务局委托，拟对古蔺县盐井河河堤及污水处理配套设施等8.9洪灾水毁修护项目勘察设计采用竞争性磋商采购方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。一、采购项目基本情况：1.项目编号：5105252021000283。2.采购项目名称：古蔺县盐井河河堤及污水处理配套设施等8.9洪灾水毁修护项目勘察设计。3.采购人：古蔺县水务局。4.采购代理机构：四川承宏招标代理有限责任公司。二、资金情况：资金来源及金额：财政性资金100.00万元。三、采购项目简介：1、盐井河河堤水毁修复工程（场镇段+洗马村仓上段），综合治理长度约5km，其中水毁修复堤防约3.3km，新建堤防约1.7km，总投资约1400万；2、盐井河古郎洞段河堤水毁修复，修复堤防约0.3km，山洪沟整治0.2km，总投资约300万元；3、恢复场镇供水工程，丹桂镇、大村镇恢复引、供水管道5km，总投资约50万元；4、恢复丹桂镇截污干管3.7km，总投资约900万元。本项目对以上项目制定勘察设计方案。（详见磋商文件第五章）。四、定向采购情况：本项目非专门面向中小企业采购。五、供应商邀请方式：公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网和泸州市公共资源交易中心网站上以公告形式发布。六、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（二）本次政府采购活动",1,1,1,1]
[6710,"工程量清单工程名称：山东商务职业学院暖气保温改造工程序号项目名称单位工程量综合单价（元）合价（元）备注图书馆1保温管壳拆除管道直径(φ57mm以下)m37.662保温管壳拆除管道直径(φ133mm以下)m32.033聚氨酯管壳保温φ57以下m37.664聚氨酯管壳保温φ133以下m32.035玻璃丝布保护层二遍m2472.446玻璃丝布刷沥青漆第一遍m2472.447玻璃丝布刷沥青漆第二遍10m247.244笃行苑A楼8保温管壳拆除管道直径(φ57mm以下)m31.7569保温管壳拆除管道直径(φ133mm以下)m32.04810聚氨酯管壳保温φ57以下m31.75611聚氨酯管壳保温φ133以下m32.04812玻璃丝布保护层二遍m2180.613玻璃丝布刷沥青漆第一遍m2180.614玻璃丝布刷沥青漆第二遍m2180.6笃行苑B楼15保温管壳拆除管道直径(φ57mm以下)m33.0716保温管壳拆除管道直径(φ133mm以下)m33.06917聚氨酯管壳保温φ57以下m33.0718聚氨酯管壳保温φ133以下m33.06919玻璃丝布保护层二遍m2287.0420玻璃丝布刷沥青漆第一遍m2287.0421玻璃丝布刷沥青漆第二遍m2287.04疫情期间施工增加费用22疫情期间施工增加费用工日358.76垃圾清理及外运23地沟垃圾清理零工624垃圾外运车625合计注：本工程为封闭地沟内施工，报价时要综合考虑因特殊施工环境造成的施工成本增加因素。山山山东东东商商商务务务职职职业业业学学学院院院竞竞竞争争争性性性磋磋磋商商商文文文件件件项目名称：暖气保温改造工程项目编号：SDGP370000000202102007154采购人（盖章）：山东商务职业学院采购代理机构（盖章）：山东云尚建设项目管理有限公司二〇二一年七月目录第一部分邀请函，1第二部分采购内容及相关要求，6第三部分供应商须知，10第四部分合同条款及合同文件格式，25第五部分响应文件格式，26山东云尚建设项目管理有限公司SDGP370000000202102007154第一部分邀请函山东云尚建设项目管理有限公司受山东商务职业学院的委托，现对暖气保温改造工程进行竞争性磋商采购。诚邀贵公司参加，现就有关事项说明如下：一．采购内容：暖气保温改造工程，本项目共划分为一个包。具体内容详见第二部分采购内容及相关要求。二．有关要求：1．资格要求：1.1供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供以下证明材料：（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（3）上年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（4）须具有",3,3,3,1]
[6716,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021050001ÏîÄ¿±àºÅÀÉÏª¿ª·¢ÇøÂÌ»¯²¹ÂÌÔöÂÌÌáÉý¹¤³Ì",0,0,0,1]
[6719,"附件：工程量清单报价表工程名称：山城市场1、2号楼消防及喷淋管道改造工程序号项目名称项目特征描述计量单位数量单价（元）合计（元）1内外热镀锌钢管\"1、安装部位：室内；2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件及支架，投标人综合考虑）；3、连接形式：沟槽件连接；4、压力试验及冲洗设计要求：符合规范要求；5、完成管道安装所有工序；6、满足建设单位要求，现场具体情况投标人自行现场踏勘；\"m702内外热镀锌钢管\"1、安装部位：室内；2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN110（含管件及支架，投标人综合考虑）；3、连接形式：沟槽件连接；4、压力试验及冲洗设计要求：符合规范要求；5、完成管道安装所有工序；6、满足建设单位要求，现场具体情况投标人自行现场踏勘；\"m8031#楼旁沥青路面破除，台阶破除恢复，墙面打孔\"1、沥青路面破除恢复约30平方；2、台阶破除恢复；3、墙面打孔；4、完成管道安装所有工序；5、现场具体情况投标人自行现场踏勘；\"项14暂列金就写此项为固定价格，不得删减项130705合计备注：本项目按全费用报价。其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。报价自行综合考虑。投标人签字或盖章：日期：2021年月日",3,3,3,1]
[6728,"评分汇总表项目编号:GX20210082001001工程名称:绍兴柯桥滨海供水有限公司江滨水厂三期工程建设单包:绍兴可桥滨海供水看限公司自动化设备项目价格标60分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)主得分商务技术无(d00分总得分排名备注南通在线自动化工程有限公司16.98%22000000.0-2.8止58.3028.1386.43□2浙江浙大中控信息技术有限公6.9编24660000.008.9151.0932.8683.95浙江中博信息工程有限公司0.77%26296983.00未响应招标文性，5甫通市信诚让弹机控丽系统行君公司24.5419998000.00-11.6852.9916.9369.92夕6浙江瑶晨建筑图能和投看限公3、46%25582300.00未响应招标文件M中被投建工集团有限公司0.38%26398l71.98未响应招标文性13广州杰赛科技股份有限公司080的2628761山.7416.1043.9022.8166.71巴I1浙江纳特智能网络工程有限公112%26203947.00未响应招标文件～15上海电科智能系统股份有限公0.17%26154l20.75未响应招标文件山量6江苏兴联水务有限公司13.66%22880000.001.0558.9533.9392.88第一中标候选人山C江苏四联自动化科技有限公司2di020032690.00-11.6353.08169970L,071221浙江万邦智能科技股份有限公1、92%。25991440.00未响应招标文件报价上限(元)：26500000.00去最高价(元标底满分基准价(元):22643050.79去最低价(完)招标单位签字：监督人签字：记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年09月23日pwqz3457pwqz3458pwqz3459",0,0,0,1]
[6739,"资格审查结果汇总表项目名称:2019年青秀区而湖竹排江流域20米及以下道路污水管网建设工程-项目包八投标人资格审查结论备注广西市政工程集团有限公司通过广西大兴建设集团有限公司通过通过通过广西华宇建工有限责任公司南宁昊冠住宅建筑有限责任公司广西桂川建设集团有限公司通过通过南宁市政工程集团有限公司广西瑞宏建设集团有限公司通过南宁市建筑安装工程集团有限公司通过广西城建建设集团有限公司通过广西富林景观建设有限公司通过10家投标人资格审查合格且资格评审得分均超过60分",0,0,0,1]
[6745,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心2021年呼伦贝尔市危旧桥改造工程施工第二标段评标报告评审委员会2021年08月04日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，5四、评标委员会及监督人组织情况，5五、评标工作情况，6六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8九、澄清、说明事项纪要，9十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、招标公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心-2021年呼伦贝尔市危归桥改造工程施工第二标段(以下简称“本项目）已由以内公发[2021]56号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后里。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心2021年呼伦贝尔市危旧桥改造工程施工第二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且13日，交工日期:2021年12且31日。共计L4L日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔市交通运输事业发展中心2021年呼伦贝尔市危旧桥改造工程施工第二标段该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目控制价项",0,0,0,1]
[6754,"千业路（程家路--千才路）新建工程（监理）发包文件千业路（程家路--千才路）新建工程（监理）重发发包文件发包人：余姚市姚江科技投资开发有限公司招标代理单位：浙江康正工程管理有限公司日期：2021年7月1千业路（程家路--千才路）新建工程（监理）发包文件一、发包公告千业路（程家路--千才路）新建工程（监理）发包公告重发（一）项目概况1．项目名称：千业路（程家路--千才路）新建工程（监理）2．项目地点：余姚人才创业园3．项目规模：道路全长688米，路幅宽18米，设计道路等级为城市支路4．发包范围：道路、排水、电力排管、路灯和交通设施等全过程工程监理，包括施工阶段监理及保修阶段相关服务5.服务内容：道路、排水、电力排管、路灯和交通设施等全过程工程监理，包括施工阶段监理及保修阶段相关服务6.服务期限：施工阶段监理服务期与施工进度同步，保修阶段服务期二年7．质量要求：符合国家现行验收评定标准8.监理费用：约38万元（二）合格竞包人资格1．本次发包要求竞包人具有市政公用工程监理丙级及以上或综合监理资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，其中拟派总监理工程师具有国家注册监理工程师证书，注册专业为市政专业，且拟派总监理工程师承接任务量符合宁波市住房和城乡建设委员会关于印发《宁波市建设工程施工现场项目管理人员配备管理办法》的通知(甬建发[2016]200号)文件的规定2．企业注册地在浙江省行政区域以外的竞包人已通过浙江省住房和城乡建设厅备案登记3．竞包人、拟派总监理工程师已经宁波市建筑市场信用管理系统完成录入4．竞包人和拟派总监理工程师在宁波市公共资源交易网和宁波市公共资源交易网余姚市分网上无正在公示且被限制竞包的不良行为5．竞包人及法定代表人及拟派总监理工程师未被“信用中国”网站列为失信被执行人6．经“中国裁判文书网”查询，自2016年7月1日以来竞包人及拟派总监理工程师无行贿犯罪行为记录7．本次发包不接受联合体竞包（三）发包文件获取1．凡有意参加竞包者，自本发包公告发布之日起5个工作日内，向招标代理单位获取发包文件2．获取发包文件应提供：(1",0,0,0,1]
[6762,"长塘镇七一纪念品采购清单(面议部分）序号品名型号单价数量合计（元）发放对象3绶带20641280全镇在党50年党员4党徽黏贴款2.8100280参会党员6奖牌40*90cm1001100优秀基层党组织9党旗小1.8120216全体党员10我与党旗合个影照片墙4.5*1.13m5001500合计2376",4,4,4,1]
[6771,"评标结果公示0754-88881589联系电话(牵头人）广东省基础工程集团有限公司（成员）广东省建筑设计研究院有限公司下浮率（名）执业资格下浮率（%)执业资格工程名称招标人招标代理机构开标日期优质投标人之一投标报价（元）拟派项目负责人姓名优质投标人之二投标报价（元）拟派项目负责人姓名优质投标人之三(牵头人）广州市第一市政工程有限公司（成员）中恩工程技术有限公司下浮率（)执业资格监察部门0754-12388加加加)主要负责人或其]汇招标人或招标代理机构公置射九法授权的项目负责人签名:/文系(2021年8月17日",0,0,0,1]
[6780,"根据本项目采购文件规定，谈判小组推蒋投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商盘州五屈达商贸在限公司为本项目第一中标候选供应商。评标委员会:3就乾渔鉴游3采购人意见:1、同意评标委员会推荐结果:2、在5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商:评多",0,0,0,1]
[6785,"网络电子竞价交易委托道知西林权交易中心股份有限公司:我方依据与费中心签订的《委托合同》约定。我方拟定以网络电子交易方式进行物资采购，采购清单（含电子版）如下，另附采购合同范本（电子版）。现将此次采购委托通知贵中心，请贵中心按照《委托合同》的约定组织举办此次网络电子竞协交易特比通知。广西万林林产业有限责任公司（盖公章）2021年8月18日202L082广西万技执产业有限责任公司本业原料采购清单（无度价）后委托单、采购标的合约简称品牌及产地产品生产时间限定产品质量要求及包装规格数量弯交板激盛画简交货地址交货方式交时间和期罢最后交货日交收登短确（本期货款认日(练账方式买方货款交付截止日卖方开具发票费止日清算日交易底价(元吨）(交易开始时显示）交易保证金元）减价幅度(元/）及其整数倍广西万前持学业有限效司面粉华麦牌.五得利牌、穗丰牌。套雪牌，金沙交货日前1个月(河牌。今麦郎牌，桂内生产的产品（等雪牌等面箭度大于或等于35%水份小于13度，色泽一致、无结团.无发热、鹰账.霉变.电驻及异味代等品。不泥.不结块外包装爱无漆漏包装为每蛟净重2ke:/包，检验标雅：25士0.256g式士5广西万株持产业有限责任公司仓库供应商负责运输货(物到广西万技公司仓库，由采购方负贰卸货2021年8月25日起校需方要求送复。2021年9月10日最后交资日后三个工作日货到票到一个月后付繁由卖方开具9增值税发票长到票到30天后5个工作日内最后交复日后五个工作日买方货款交付截止日后3个工作日70002",0,0,0,1]
[6789,"竞标人的推荐情况采购人推荐单位单位名称广西曦晖建设工程有限公司竞标人的推荐情况采购人推荐单位资格情况概述具备国内企业法人资格，建筑工程施工总承包叁级资质竞标人的推荐情况专家推荐单位推荐单位名称广西丰林建设集团有限公司竞标人的推荐情况专家推荐单位资格情况概述具备国内企业法人资格，建筑工程施工总承包叁级资质竞标人的推荐情况专家推荐单位推荐专家姓名邢涛建竞标人的推荐情况专家推荐单位专家推荐理由资质满足本次项目采购要求，有较好的履约能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力竞标人的推荐情况专家推荐单位推荐单位名称广西天辰建设工程有限公司竞标人的推荐情况专家推荐单位资格情况概述具备国内企业法人资格，建筑工程施工总承包叁级资质竞标人的推荐情况专家推荐单位推荐专家姓名张金团竞标人的推荐情况专家推荐单位专家推荐理由资质满足本次项目采购要求，有较好的履约能力,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力被推荐供应商名单和推荐理由",0,0,0,1]
[6798,"市政工程招标控制价编制说明工程名称：莆田北岸两岸智能医疗产业园项目一期（A地块）临时停车场土方工程工程概况1、建设地点：莆田市北岸经济开发区2、工程专业：市政工程编制范围按照莆田市伟志测绘有限公司提供的莆田北岸两岸智能医疗产业园项目一期（A地块）临时停车场土方工程预算技术报告(2021年6月18日），编制范围包括土石方工程，具体范围及包括的专业内容如下：1、不含三通一平；编制依据1、测绘报告：按照莆田市伟志测绘有限公司提供的莆田北岸两岸智能医疗产业园项目一期（A地块）临时停车场土方工程预算技术报告(2021年6月18日）及相关的函件等；2、招标文件：XXXXXXX编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无；3、地质勘察报告：/；4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~311-2017)、及现行补充或调整文件。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工单价，按照《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》；（2）施工机械台班价格，按照《福建省2019年3季度机械台班》；（3）材料价格，参考福建省建设工程工料机信息网（2021年6月下半月）莆田市信息价（不含税价）、定额基期价格；取费标准1.专业类别：市政工程。2.总承包服务费费率：无。3.税率：9％。施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）大型机械设备进出场及安拆费：挖掘机、压路机进出场型号按定额；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。2.施工围挡：不考虑。3.其他：无。材料设备品牌及甲供材料1.本控制价取定的材料设备品牌名称规格、型号招标人要求的品牌控制价取定的品牌备注2.甲供材料一览表材料名称规格、型号品牌",0,0,0,1]
[6805,"日舒引路.羊港路)道5:WXXS202108001-X01)文文第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容",5,5,5,1]
[6815,"1.封面2020~2021年市政工程—城市道，路大修工程(宁树路白改黑工程)，工程招标控制价1招标人:，(单位盖章)1造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月10日1.扉页2020~2021年市政工程—城市道，路大修工程(宁树路白改黑工程)，工程招标控制价招标控制价(小写):，4250607.85(大写):，肆佰贰拾伍万零陆佰零柒元捌角伍分，11招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)11法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月09日复核时间:2021年08月10日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:2020*2021年市政工程一城市道路大修工程(宁树路白改照工程)其中:(元)序号九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】2020~2021年市致工程一搬市道路大修工程(宁树路谷改1250607.8566565.81928s1.81台计1250607.8566565.810288t。8a单项工程招标控制价表工程名称:2020*2021年市政工程一城市道路大修工程(宁树路白改照工程)其中:《元)序号九位工程名称企额(元）智估价安全文明施工费煤业】/市致4250607.8566565.8192884.84合计4250607.8566565.8192884．84单位工程招标控制价表工程名称;市政(01)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)山分部分项工程费347831625山i入工费235079.8e12材料费3030163.96山8施工机其使用费109791.8616企业管理费69010.7416刚海34296.82昌施项目费328109.12.1单价描施项目费199322.962.2凶价措施项目塑129096.182。2.1其中:安全文明施工措施费66565.833.1其中:暂列金额3.2其中:专业工程暂估3.3比中;计日工3.4其中:总承包服务费通规费92881.8近税金350967.621250607.85分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;市政(01)金额(元)兰项目编码项目特征描述二社工程量综台单价合价其中暂估价项目名称-、道路加铺040203006002沥青混凝土沥青混凝土种类:SBS改性细粒式沥青砼(AC-此色苍括薪笔沥害道路顺拨部分面积m≤310068.11892241010203003002乳化沥青粘层才淞高种，就-3乳化沥ˇ名的*o,/或油量;加2￥31002,12803401020300600沥青混凝土",2,2,2,1]
[6824,"横沥岛尖横沥站、横沥东站T0D站城一体化设计评标报告一、项目基本情况本项目以公开招标的方式选择合格承包人。北京市建壮咨询有限公司受采购人广州市离边浙区明珠湾开发建设管理局的委托，承担横沥岛尖横沥站横沥奈站T0D站城一体化设计的采购招标代理工作。本项目于2021年6月S日在广东省政府采购网、中国政府采购网上发布了招标公告。截止招标文件规定的报名时间，共有3家投标单位递交了报名资料并领取了招标文件（详见《招标文件发售登记表》），报名单位数量满足招标要求。在招标文件规定的投标文件递交截止时间202L年G月型9日LL时30分，共有3家投标单位按时递交了投标文件（详见《投标文件接受记录表》）。二、开标记录2021年6月29日1A时30分，在北京市建壮咨询有限公司(广州市越秀区小北路66号华宇大厦21楼21]1室会议室）进行公开开标。按照招标文件规定，由避交投标文件的投标人代表等检查了投标人递交的投标文件密封性是否完好无损，然后由采购代理机构代表按投标文件递交签到的先后次序，依次当众拆封投标文件，根据招标文件要求当众宣读投标文件的密封性、投标报价等相关内容并做记录，由各投标人代表在记录表上签字确认，详见附件《开标记录表》。三、评标委员会成员名单根据招标文件的规定，本项目评标委员会在开标前依法组成，共五名评委，其中采购人评委为张小明，其余评委分别为蒋玉汉、邢小绝、郭鸿肖丹丹。经评标委员会一致推荐，由评委蒋玉汉担任组长，负责组织本项目评审工作。本项目整个开标、评标过程都在采购人的见证下进行。四、投标文件评审情况在评审过程中，采取了严格的保密措施，使评标工作自始至终不受干我。评标委员会的每位成员坚持公平、公正的原则，认真阅读招标文件等资料，仔细评审各投标人的投标第!贞/共≥贞7.yw文件。评审结果详见附件。开标后由采购人及采购代理机构依法对3家投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。然后由评标委员会成员对3家投标单位的投标文件进行符合性审查，接着再对通过符合性审查的投标文件进行商务、技术、价格的评审，并汇总每个投标人得分，最后按综合得分由高至低的顺序进行排名。经评标",0,0,0,1]
[6828,"评标小组成员：张甲友、崔笑缓、李火东、山东恒悦消防工程有限公司s:3.45科泰建设工程有限公司87.382山东泰景楼宇安全技术有限公司供应商合计得分名次三标段:济宁华安消防工程有限公司国宏消防工程有限公司山东强力消防工程有限公司供应商合计得分名次二标段:山东费尔消防技术工程有限公司83.62山东华美信息工程有限公司山东润诚机电工程有限公司名次供应商合计得分标段:二、其他:中标人：山东泰景楼宇安全技术有限公司标段(包)[003]禹瀚城众园项目消防工程三标段:中标人：山东强力消防工程有限公司标段(包)[002]禹瀚城众园项目消防工程二标段:中标人：山东润诚机电工程有限公司标段(包）[001]禹瀚城众园项目消防工程一标段:中标人信息:一未文黔390.36上84.67386.29h89.98cc87.94292．28上（招标编号：JNDR-2021-7-2）禹瀚城众园项目消防工程中标公告王六、中标价格：288.828722万元中标价格：630.000000万元中标价格：497.2:38900万元士公司站招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）3电子邮件:邵系票活心招标代理机构:电子邮件;sdyuhanzhiyc@l63.com电漂系面招标人：山东禹瀚置业有限公司四、联系方式本招标项目的监督部门为无三、监督部门三标段：u东泰景楼宇安全技术有限公司（报价：2888287.22二标段：山东强力消防工程有限公司（报价:标段：山东润诚机电工程有限公司否:人:址:话:人:土:招标人或其招标代理机构:.jnderuigongcheng@l63.com13256658738吕萍萍山东省济南市历下区经十路14668导燕子山庄2号楼1楼济南德瑞工程项目管理有限公司15098965321安亮山东省济南市章丘区圣井街道府前街7号203号6300000.00）（报价：4972389.00）进际公司戏z￥笔0登101吧线式作签名心公",0,0,0,1]
[6841,"1.E.1：招标工程量清单封面E.1：招标工程量清单封面平安小学建设工程，工程招标工程量清单/招标人:，(单位盖章)/造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月12日1.E.6：招标工程量清单扉页E.6：招标工程量清单扉页平安小学建设工程，工程招标工程量清单//招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)//法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)//编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月12日复核时间:2021年08月12日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明E18:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土石方工程金额(元）过社项目名称项目特征描述必墨苍工程量综合单价控制单价合价其由怀估价O1010200[002台方挖运外弃智能环保王运浏智能环保车运输不论施工7不论浏2浏C财不路右方类别:标淮了工依据国家赛你介狐航准)B/T50218-2014和《岩土工程勘察规范》500212001(2009年版）财。翠距km，含被险、解小、挖、要给、并签费用:所有关石方服从建交量仓调宜26032239.98温01010200E003台方运输每增黔艺门(K的不论施工方法，智把环保车运验:；依据国冢标准《工岩介级标准)(GB/T50218—2014和《岩土工程勘察见范》GB60021—2001）（2009版）定义;3.增运运距新接k计算,结算时依据运距签证资科按实调既、若运距超出暂定增送运距9km,则按J增运运距包仁顶竹工岩方旅从定设量临调说:3234289.82O10101002001挖运土方,推至本项目其他区域，并采取拼施保证后期能用于地密基筑发称航王简。不论土质类别.不仑运距，不论施工方法，不论转运次数:、邹谷挖、装、压实、托的K理等费用1.不考虑松散系数:石方服从建时剂设量临调说;剂】12153.47的6剑O10IO3OOLO01土方挖填（利用场地堆放土传行).部位:地下室基坑不论土质类别。不运距，不论施工方、不论转运次数:初滨约批。。辽。托实、抽整理等费用:航不光虑松散系数:司版《驻石芳服灰建政量临罚前J创宁8753.4718.2点金额(元）过",3,3,3,1]
[6842,"零星维修工程项目招标控制价明细招标编号：2021-HCGC-030招标控制价：总价：915,000.00元；各分项控制价：1、辽阳街门诊改造工程：320465.6；其中包含：1.1辽阳街门诊改造320465.6元；假肢中心改造工程：335068.61元；其中包含：2.1康养区门厅一楼二楼更换铝塑铝窗79759.57元2.2假肢中心一楼大厅改造78795.54元2.3民政综合楼二楼康复科一楼暖气改造176513.5元地下车库出口改造：259465.79元；其中包含3.1地下车库出口改造259465.79元所有投标单位的报价：总价及各分项报价均不能超出以上控制价。",2,2,2,1]
[6851,"识汾车辆图片急信远评估斗图上汽通用汽车有股公路额品牌:别览江元以0依儿二以(小江虹分公(C)7133LA(时苏机法)3LIE1348水以(投(化5式中控铭牌车架号发动机舱正后右后座机:023-67287249风址:http://www.xinyuanps.com",0,0,0,1]
[6859,"第二章报价须知2.1报价须知前附表序号名称八工作项目名称包工作范围详见第四章0报价方费用报价人应承担因进行报价活动所发生的一切费用。4报价有效期报价截止日起120天内保持有效投标保证企无报价文件递交地点中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交易系统(https://buy.cnooc.com.cn)7报价文件递交截止时间详见系统时间8报价文件开启时间详见系统时间9评审办法10澄清心报价被拒绝的情形(1)经评审最低投标价法;（2）只有符合性检查合格的报价文件，才进行商务技术评议。依此类推，完成各项评议。（3）评审小组会对有效报价进行评审，经评审最低者推荐为成交人。（详见本询价文件第三章《报价文件的评审》)评审迁程中，评审小组有权要求各报价人对其报价文件进行澄清，报价人代表须及时回复答疑，报价人如存在下述情况之一，采购人有权拒绝其报价（1）报价人被中国海洋石油集出有限公司或中海省油气电集团有限责任公司处以\"取消投标资格\"及以上处罚，且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中的供应商档案中的\"档案状态为\"采购冻结\"、\"业务状态\"为\"冻结\"的;（2）报价人被采购人所属单位以“取消投标资格“及以上处罚。且仍在处罚期内或处罚期满但在系统中供应商档案中的业务状态\"为\"冻结\"的;（3）报价人被中国海洋石油集团有限公司或中海石油气电集团有限责任公司在集团范围内进行风险提示，且在中国海洋石油集团有限公司采办业务管理与交别系统中被采购冻结进入调查程序的。（4）报价人没有处于被责令停业的状态；没有处于被行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于全部财产被接管、冻结、破产的状态；在报价报名截止日期前两年内没有行政主节部门已书面认定的重大质量问题（5）报价人被工商行政管理机关在全国企业信用省息公示系统（ntp://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单;（6）被最高人民法院在\"信用中国\"网站(wwww.creditchina.gov.cn）或各级法院中列入失信被执行人名单；在近三年内，报价人公司法人或法定代表人或拟委任的项自负责人有行贿犯罪行为的序号名称内容（7)单位",0,0,0,1]
[6868,"兰溪未来社区马公滩实施单元被征收房屋拆除工程招标文件招标单位：兰溪市华创建设有限公司(盖章)代理单位：浙江卓宏建设项目管理有限公司（盖章）备案单位：兰溪市建设工程招投标管理办公室（盖章）日期：二〇二一年七月招标文件目录第一章招标公告………………………………………………………………………2第二章投标人须知……………………………………………………………………5第三章评标办法………………………………………………………………………13第四章合同条款………………………………………………………………………14第五章投标文件格式…………………………………………………………………221招标文件第一章兰溪未来社区马公滩实施单元被征收房屋拆除工程招标公告项目编号：号兰溪未来社区马公滩实施单元被征收房屋拆除工程，招标人为兰溪市华创建设有限公司，建设资金来源自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。一、项目名称：兰溪未来社区马公滩实施单元被征收房屋拆除工程；二、项目概况与招标范围：1、项目概况：兰溪未来社区马公滩实施单元被征收房屋拆除工程，本项目拆除面积约11.5363万平方米其中厂房部分：兰溪市新纪元制冰厂、兰溪市夏华橡塑机械厂厂区、范围内的房屋及附属物，拆除房屋面积约10345平方米，具体以实际面积为准；2、招标范围为：拆除范围内的已腾空的房屋、建筑物及附属的拆除、建筑扬尘的防护、平整场地(房屋推平至房屋地梁底，其它推平至±0.00米，确保场地运输车能正常出入)、有利用价值的建筑垃圾的处置和建筑垃圾的清理外运等，具体以招标人要求为准。三、工程建设地点：兰溪市上华街道马公滩（具体的拆除范围详见红线图）。四、计划工期：40日历天。五、工程质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。六、投标人资格要求：1.投标人须同时具有建筑工程施工总承包三级及以上企业资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2.拟派项目负责人为",1,1,1,1]
[6874,"2019年临沂市费县新庄镇0.8万亩高标准农田建设项目结算结余资金项目招标控制价招标控制价（小写）：998753.26元（大写）：玖拾玖万捌仟柒佰伍拾叁元贰角陆分招标人：造价咨询：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021-06-1700:00:00复核时间：（签字或盖章）（签字或盖章）工程项目总价表工程名称：2019年临沂市费县新庄镇0.8万亩高标准农田建设项目结算结余资金项目组号项目分组名称金额（元）备注1第一部分建筑工程910685.912第二部分机电设备及安装工程3第三部分金属结构设备及安装工程4第四部分施工临时工程35067.355第五部分独立费用53000.006分组工程量清单小计998753.267控制价总价998753.26工程量清单报价表序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）A一、建筑工程1.00910685.91910685.911、高标准农田建设项目（费县）1.00910685.91910685.911.新建拦水坝1座1.00319760.63319760.631A01.01.01001土方开挖挖掘机挖土方(一般土方)m3630.002.421524.602A01.01.03001土石方回填回填土料，夯填，土源自行考虑m342.0013.11550.623A01.01.03002土石方回填74kw推土机推土(推土距离100m)用于围堰填筑m3588.007.464386.484A01.01.05001混凝土C30埋石砼坝身，埋石率30%m3260.05376.8698002.445A01.01.05002混凝土C30埋石砼护坦，埋石率30%m3211.75377.6879973.746A01.01.08001防冲槽格宾网拋石防冲槽m3182.70482.1988096.117A01.01.04001砌石大石子(含铺筑)m329.05191.185553.788A01.01.04002砌石中石子(含铺筑)m329.75193.985770.919A10.01.02.10001垫层粗砂(含铺筑)m330.45272.018282.7010A01.01.13001细部结构工程B型止水m12.3021.32262.2411A01.01.13002细部结构工程闭孔泡沫板m246.4946.382156.2112A01.01.07001模板普通标准钢模板(一般部位)m2401.0351.2620556.8013A10.01.02.07001输水管道DN250镀锌钢管购置及安装m4.20320.001344.0014A10.01.02.08001管道附件及阀门DN250闸阀购置及安装套1.002400.002400.0015A01.01.13003细部结构工程PVC冒水孔φ100购置及安装m60.0015.00900.002.新建岸墙1.00329714.79329714.7916A01.01.01002土方开挖挖掘机挖土方(一般土方)m3980.402.422372.5717A01.01.03003土石方回填回填土料，夯填，土源自行考虑m3661.2013.118668.33【新点水利软件山东版V10.0.0】工程量清单报价表序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）18A01.01",2,2,2,1]
[6885,"公交站场改造项目（一期）设计施工总承包评标总报告由广州市南沙区建设中心筹建的公交站场改造项目（一期）设计施工总承包，已委托广州建达建设管理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，已经完成评审程序，现将评审情况报告如下：公交站场改造项目（一期）设计施工总承包于2021年8月19日至2021年9月8日在广州公共资源交易中心网及其他法定媒体上发布招标公告，于2021年8月19日至2021年9月8日10时00分在在广州公共资源交易中心平台网上投标登记方式公开接收投标登记。招标人在投标登记期间内共收到4家投标单位进行投标登记。开标会于2021年9月8日上午10时00分在广州公共资源交易中心南沙交易部第2开标室举行，4家投标单位均递交了投标文件，并解密成功，详见《开标汇总表》。本项目于2021年9月9日09:00至16:00在广州公共资源交易中心南沙交易部第3评标室评审。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。招标人依法组建的评标委员会，评标委员会由5名专家组成，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取生产。具体专家名单如下：评标委员会组长为：；评标委员会组员分别为：。评标委员会按照招标文件的要求进行评标。评标委员会首先对通过资格审查的4家投标单位按《工程总承包实施方案投标文件有效性审查表》对各投标单位的工程总承包实施方案投标文件进行评审，经审查，4家投标单位均通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查。对通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查的投标文件,评标委员会进行工程总承包实施详细审查评分。详见《工程总承包实施方案详细审查评分表》、《工程总承包实施方案详细审查评分汇总表》。评标委员会对通过资格审查及工程总承包实施方案投标文件有效性审查的投标文件，按《经济标投标文件有效性审查表》对各投标单位的经济标投标文件进行有效性审查，对通过投标文件有效性审查的投标文件，按附表5《建安工程费投标报价评分表》进行经济标评分。详见《经济标投标文件有效性审查汇总表》、《建安工程费投标报价评分表》。最后，评标委员会按照“总分=工程总承包实施方案得分（权重20%）+投标报价得分（权重80%）。”，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列",0,0,0,1]
[6894,"采购需求一、概述1、本次采购项目为完成189户家庭适老化改造任务。围绕施工改造、设施服务、老年用品配置等方面进行居家适老化改造。2、项目的实施和验收，应执行现行的国家标准、部颁标准、行业标准或通用国际标准。3、投标人所提供的货物技术规格应满足磋商文件的要求。4、所有的货物内容按照采购人的要求办理，要按时按量保证质量完成采购人的全部需求。二、技术要求1、本项目所指的适老化改造，是指通过施工改造、设施配备、辅具适配等方式，改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性和便利性，从而提升居家生活品质。本次共完成适老化改造189户，根据改造对象实际需求，从改造清单中选择合适的项目进行改造，总预算金额不超过56.7万元。2、工作原则（一）以人为本。适老化改造遵循“安全、灵活、舒适、适用、经济”五大基本原则，并根据老年人家庭情况和老年人的特点，在有限的预算内选择最适合、最迫切的需求进行改造。（二）自愿选择。必须由老年人本人或其代理人自愿申请改造，与改造施工单位签署有关的协议并承担相应的义务。（三）不及其他。改造不能影响其他居民的公共利益，不能占用公用部位或对他人造成其他不良影响。3、实施对象：具体实施对象要求，中标后由采购人提供。4、评估和改造内容居家适老化改造聚焦老年人安全、健康等功能性需求，选择适配性产品，组成不同场景居家环境的产品服务包，围绕“如厕洗澡安全，室内行走便利，居家环境改善，智能监测跟进，辅助器具适配”五个方面功能，提升老年人生活自理能力和居家生活品质。5、改造内容（一）如厕洗澡安全。卫生间、浴室地面防滑处理，配备坐便器、洗澡椅，安装扶手等，降低意外风险。（二）室内行走便利。出入通道适老化改造、室内墙体安装扶手、加装夜间照明装置等，便于老人行走。（三）智能监测跟进。安装物联网门磁监测系统、紧急呼叫系统、燃气监测报警器等，做好老年人安全监护。（四）辅助器具适配。适配康复辅助器具等，补偿缺失的生理功能，适应居家生活。实施对象可根据实际需求选择基础改造服务包和可选改造服务包的部分项目",4,4,4,1]
[6897,"广州地铁汇聚网络设备维保服务项目(2021-2023年)评标报告招标编号:XXGLB-20210007招标人：广州地铁集团有限公司广州地铁汇聚网络设备维保服务项目(2021-2023年)评标委员会2021年8月11日信息管理中心招标领导小组:广州地铁汇聚网络设备维保服务项目(2021-2023年)（招标编号：XXGLB-20210007）于2021年8月11日9:00-9:30在城轨采购交易中心开标2室收标，9:30在城轨采购交易中心开标2室进行第一次开标。之后，由广州地铁集团有限公司信息管理中心工作人员组织，于8月11日在城轨采购交易中心进行评标。评标情况如下：一、项目概况和报名情况序号投标人是否购买招标文件是否递交投标文件1广州华资软件技术有限公司是是2金税信息技术服务股份有限公司是是3云南南天电子信息产业股份有限公司是是4北京银信长远科技股份有限公司是是5广东励康信息技术有限公司是否本次招标内容主要是广州地铁一、二、三、四、五、六、七、八、九、APM、广佛线等计算机汇聚层网络设备及万胜广场自用办公区网络维护等服务。本项目于2021年7月14日至7月20日在城轨采购网等媒体上发布招标公告；2021年7月14日至2021年7月20日在万胜广场A塔接受登记并发售招标文件；共有5家单位报名，4家单位投标，具体情况如下：二、评标组织机构本项目负责评标的专家共5名。其中业主代表1名，按照集团公司相关规定由纪委监察专员办纪检监察室在内部专家库抽出；外部专家4名，由城轨采购交易中心按其规定抽取产生；评标委员会具体组成如下：评标委员会组长：评标委员会组成员：工作人员：三、评标情况介绍本项目招标资格审查方式为资格后审，开标方式为二次开标。评标委员会在第一次开标之后依据招标文件的相关规定，对所有的投标文件进行了认真、细致的评审，具体情况如下：（一）对投标人的资格审查及技术商务标符合性审查序号投标人名称资格审查技术商务标符合性审查是否进入技术商务评分1广州华资软件技术有限公司通过通过是2金税信息技术服务股份有限公司通过通过是3云南南天电子信息产业股份有限公司通过通过是4北京银信长远科技股份有限公司通过通过是评标委员会按照评标办法中规定的资格审查及符合性审查条件，分别对投标文件进行了审核。经评审，4家投标人的投标",0,0,0,1]
[6903,"内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管网改造项目一标段、二标段监理阿荣旗那吉镇污水管网改造项目二标段监理评标报告评审委员会2021年09月01日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管风改造项目一标段、二标段监理阿荣旗那吉镇污水管网改造项目二标段监理(以下简称“本项目)已由以阿发改行审字【2020】59号、阿发改行审字【2021】10号文件批准建设，项目业主为内蒙古华维通达市政工程有限公司，建设/采购资金来自自筹招标人/采购人为内蒙古华维通达市政工程有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，内烹古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管测改造项目二标段、二标段监理阿旗那直镇污水管网改造项目二标段监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且0Z旦，交工日期:2022年09且0Z且。共计365日历天",0,0,0,1]
[6912,"工程量清单表公一汇苍边设项自第二十区标段（小张庄金颍单位:元清单编号单项名称项目技征单位工程量综合单字号资合计G)(2)(8)()G5)(6)（7）土地平整工程灌溉与排水工程排水工程二农用并工程人H间道路工程100880g.20路独压实原20c2.20em厚3:7灰土路基览)Co1.02.0700[n间道（4m混凝土路)8.18cmC26简品砼路面4.路启素土秀实m艺2964.000126.91376161.245每隔5m设计一条切缝，每隔50a间距设旅缝路苏压实原20e初20em月3:7灰土路基式)co1.02.07002汨间道3.15cm厚C25简品砼路面j[（3m泡凝土路)m2?秘分)4.路房素土方实OO621852.965.每随五设计一条切7缝，每隔40m间年设账缝交必1.路基压实厚20e22.20cm月3:7灰土路基)CO1.02.07003田间道（2.5a凝土路)3.12cm月C25商品砼路面s.路府素土亦实23050.000101.90310795.005.每燃4m设计一条切，式每愿40m间年设账结四农自防护与生态环境保持下程五其他工程式1008809.20交说明:工、农中(6)()X(5)2、衣中(5)见表3-2.上.第!页十四、本合同未尽事宜，由双方协商解决或按合同法有入工程差小2心≤心只7(后承包方,示y72≥①7法人代表(签字或法人代表(签字或盖章)公元二x地址:清苑区迎宾西街173号地址:电话:0312-8193016电话:二O一九年元月包日二O一九年元月“灭台*f--f保定市清苑区2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目第二十四标段一施工合同书一发包方:保定市清苑区农业后承包方:河北中宏建筑工程有限公司签订地点:保定市清苑区公共资源交易中心签订日期:2019年1月Y日页码，1/1；/-～>了/G1306221800552001-17中标通知书河北中宏建筑工程有限公司:我单位委托河北永诚工程项目管理有限公司就新增千亿丘粮食生产能力规划清苑区2018年田间工程建设项且八至二十四标段)项且编号:YCZB-2018-1543采用公正招标方式进行招标；你方于2018年12月14日09:00所递交的投标文件已被我方接受，经评标委员会评审被确定为本项目二十四标段的中标人中标价:1008809.2二;大写:壹值万季捌任捌值委玖远贰鱼;工期:自开工之旦起",3,3,3,1]
[6920,"开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目（二标段）工程量清单及最高限价一、本项目投标总报价最高限价为：6778280.31元（含安全生产费暂定金额100190.90元），其中水利工程部分最高限价3540260.31元（含安全生产费暂定金额53103.90元）；道路工程部分最高限价3238020.00元（含安全生产费暂定金额47087.00元）。投标人的投标总报价、工程量清单综合单价报价均不得超过其对应的最高限价；投标报价中，安全生产费必须按此金额填报，否则亦按否决投标处理。二、工程量清单综合单价限价详见附表。监督部门：重庆市开州区公共资源交易管理局（盖章）招标人：重庆市开州区人民政府丰乐街道办事处（盖章）招标代理公司：重庆承盛工程招标代理有限公司（盖章）2021年8月6日开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目（二标段)投标报价汇总表序号名称金额（元）安全生产费（元）备注上开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目]（道路工程部分)2开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目3合计工程量清单汇总表合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准招扶项目（道路工程部分）科目名码\\100清单、第100章、总期2200清单第200设路括3800清小、知300欢816清单第400章桥、涌训600清单、第600章安全设施及预理管段第100设至700章请单合计1已包含在清单合计中的专项智定企额小计次清单合计减去专项暂定金额(即6-7)=8办计日工合计!%不可预见费!投标价(6+9+10)=11对[程/(涉X宜石工程量清单合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目《道路工程雷分》货币单位:人民币元清单第100章总则子目名称鱼位数量综合单价限桥通则圣险塑按金回条救定宜。批供违贫工品二切的总部)00合回系故塑定，提供第三者查任险总额机程检业个生产曲价,滑100派包人驻独建议工乡墨提设费过M时清单第100章合计十人民币工程量清单合同段：开州区丰乐街道迎仙村精准帮扶项目《道路工程雷分》优币单位:人民币元清单第200章路基子目名称董位数量综合单价限价场土遗皿尚理上掘险自阶宜皮拟iio,ooo武胜太林础直径在L0皿鉴以下没3g:0.00艺价前没,法ooo立艺阶且鉴面大泥渔送土胜正盖da7009行艺方路技路挂挖方艺主方18G520挖石方2787,8x艺函北的00O0沧涪上石1Z5&,000填方验基胜压道父(包括垣前压定)榆用上方",2,2,2,1]
[6929,"诊",0,0,0,1]
[6938,"中信国际招标有限公司书面推荐供应商意见表项目名称:北京市顺义区妇幼保健院下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金-妇幼保健机构能力建设项目设备购置项目编号:0733-21111341包号:参照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的要求，现推荐下列供应商参与该项目竞争性谈判北京康泰鸿程商贸有限公司推荐理由：该公司创立于2020年，是一家致力于引进国内外先进医疗产品、技术和理念并服务于国内耳鼻喉头颈的公司。现在，已与多家国内外知名企业合作，代理其产品共同开发国内市场，建立有效的学术交流平台，在相应的领城逐渐形成了具有广泛客户基础和完善售后服务体系专业化公司形象,公司以雄厚的资会实力、高素质的专业人才和优质高效的售后服务在社会上树立起了良好的企业形象，受到了社会各界与广大客户的普遍信赖与赞扬。公司决策层摩越的超前意识，全体员工积极进取的敬业精神，社会各界的支持与厚爱，使我们在耳鼻喉、外科及其他相关领域都取得了一定的成绩。因此，该公司具有本项目相关经验和完成本项目为能力谈判文件确认意见:确认谈判文件无其他意见签字日期:a>IF>3中信国际招标有限公司书面推荐供应商意见表项目名称:北京市顺义区妇幼保健院下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金-妇幼保健机构能力建设项目设备购置项目编号:0733-21111341包号:参照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的要求，现推荐下列供应商参与该项目竟争性谈判。北京京柯汇达科技有限公司推荐理由:北京京柯汇达科技有限公司是一家各类医疗器械销售企业。公司主要经营各类医疗设备、器械及医疗耗材销售服务,北京京柯汇达科技有限公司注册并于2012年11月开业，总部位于北京市海淀区中关村科技因区吕平因，公司自成立以来，始终以“创选财富，回报社会，服务员工，为人类的健康事业作贡献”为经营家旨，积极有效地推行现代化管理，实施“不断地向客户提供一流服务”的经营方针。本着质量为生命、服务为宗旨、效益为目标的经营理念。公司在起步的时，就立志洛公司发展成公众化、规范化的企业。与之相件的是开放、规范和先进的经营管理机制。同时，坚持“以人为本，尊重科学，注重产品质量，合法经营，共同发展”的理念，倡导“严谨、和谐、向上”的企业文化。因此，该",0,0,0,1]
[6947,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：东升路(皋城东路-长江中路)段改造工程-排水工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费1981506.141.1雨水管网1919665.571.2污水管网61840.572措施项目费11357.652.1夜间施工增加费1494.432.2二次搬运费3586.622.3冬雨季施工增加费2391.082.4已完工程及设备保护费298.892.5工程定位复测费2689.972.6临时保护设施费298.892.7行车、行人干扰增加费597.772.8赶工措施费3不可竞争费72240.563.1安全文明施工费72240.563.2环境保护税4其他项目4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金185859.39工程造价=1+2+3+4+52250963.74测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：东升路(皋城东路-长江中路)段改造工程-排水工程标段：第1页共13页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1040501001001雨水口连接管1、管道类型、管道材质：II级承插口钢筋混凝土管（连接管）2、连接方式：橡胶圈接口3、管径：d3004、基础做法：180°混凝土管道基础5、包管做法：详见图纸DP-66、含管道垫层、管道铺设、接口等7、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求m175.100377.6066117.7610217.091082.122040501001002混凝土管道铺设(人机配合下管)1、管道类型、管道材质：II级承插口钢筋混凝土管（过路管）2、连接方式：橡胶圈接口3、管径：d6004、基础及接口做法：180°混凝土管道基础5、包管做法：详见图纸DP-66、含管道垫层、管道铺设、接口等7、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求m63.000750.8547303.556776.28754.74测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：东升路(皋城东路-长江中路)段改造工程-排水工程标段：第2页共13页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂",0,0,0,1]
[6956,"驻马店市政府采购货物项目竞争性谈判文件项目编号：驻政采购-2021-01-2项目名称：2020学年度增购教材采购人：驻马店职业技术学院采购代理机构：驻马店市成浩招投标代理有限公司二○二一年一月目录第一章竞争性谈判公告第二章采购需求第三章供应商须知供应商须知前附表一.说明二.竞争性谈判文件三.响应文件的编制四.响应文件的上传、提交五.响应文件的开启（解密）六．谈判七.确定成交供应商八.合同授予第四章政府采购合同主要条款第五章响应文件格式第一章2020学年度增购教材竞争性谈判公告项目概况2020学年度增购教材的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心网获取谈判文件，并于2021年1月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1、项目编号：驻政采购-2021-01-22、项目名称：2020学年度增购教材3、采购方式：竞争性谈判4、预算金额（最高限价）:1500000元序号包号包名称包预算（元）包最高限价（元）1驻政采购-2021-01-22020学年度增购教材15000001500000采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：详见谈判文件注：本项目不分标包6、合同履行期限：6个月7、本项目（是/否）接受联合体投标：否8、是否接受进口产品：否二、申请人资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策满足的资格要求:扶持中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱企业等特定企业3.本项目的特定资格要求：3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】提供的教材必须是全新、正规出版社出版、具有质量合格证明的正版教材供应商具有新闻出版管理部门颁发的出版物经营许可证3.4供应商必须具备高等教育出版社和人民教育出版社、北京师范大学出版社、清华大学出版社、人民邮电出版社、外研社、华东师范大学出版社、北京理工出版社、大连理工大学出版社、武汉大学出版社等10家出版社中至少3家2019度开具的授权代理或",1,1,1,1]
[6964,"林业草原生态保护恢复资金项目结果公示大成工程咨询有限公司对林业草原生态保护恢复资金项目以竞争性磋商方式进行了采购，现将拟中标结果公示如下：1、招标公告时间：2021年7月1日～2021年7月7日2、招标项目编号：DCZB-XJ-2021-0103、招标项目名称：林业草原生态保护恢复资金4、采购单位名称：塔城地区蝗鼠测报防治站5、代理机构名称：大成工程咨询有限公司6、采购方式：竞争性磋商7、开标时间：2021年7月13下午16：00（北京时间）8、经评标委员会综合评定，拟中标结果如下：第一中标候选人：乌苏市天沐草业技术服务有限公司中标价：肆万玖仟元整（小写：49000.00元）第二中标候选人：塔城市永顺草业服务有限公司中标价：伍万元整（小写：50000.00元）第三中标候选人：乌苏市天运通用航空有限公司中标价：肆拾玖万捌仟元整（小写：49800.00元）联系方式招标人：塔城地区蝗鼠测报防治站联系人：刘程才电话：13899377768代理机构：大成工程咨询有限公司联系人：江潮联系电话：15292766076",0,0,0,1]
[6965,"采购项目评申情况--览表西旦您五冲虹小土、对厅集约力儿室内外严t术nrrlalyntolgwrrcc;xozG7称方杰”莲奖吧名部\"名加综贫粘序母J私、门1个)术标刊报价（）汕公盟ij弘不推字排广签签近过分江交微线东岛科技设杀有队公订请式J=G8888请丽式上拟口标伙选2扬州达工立科救设备台限公司请加;JMGLLL㎡近x上扎出标候述上西基径立教虽论名有原公订近过上dG2000近过拟直标伙选本表作为中标（成交）公告的的件，了以公作。填写所看进入计审程厅供应前的评审情况沁多西y流法”",0,0,0,1]
[6979,"附件6：综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分60分；技术分22分；商务分18分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分60分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分=×60分某投标人评标价金额2．技术分22分1）技术参数分（满分20分）（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）（1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～3分）；（2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（3.1～7分）；（3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（7.1～11分）；（4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（11.1～15分）；（5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项及以上优于采购文件要求的进入五档（15.1～19分）；（6）从投标人提供的技术力量和",5,5,5,1]
[6982,"评审专家推荐供应商意见书采购编号:BGPC-C21058项目名称:北京城市副中心AS办公区家具采购项目本项目采购方式为竞争性磋商，根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）的相关规定，采购人采取“评审专家书面推荐方式选择供应商的方式”执行相关采购程序，接照“采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%”的要求，并结合本项目实际需求，评审专家推荐供应简情况如下:第一包:木制包1、推荐供应商名称：北京金隅天坛家具股份有限公司推荐理由：该公司创建于1956年，是一家专业从事研发、制造、销售和服务于一体的大型国有家具生产企业。该公司生产设备数量多，加工精度高，设备性能先进，属于国内领先水平。该公司是北京2022年冬奥会、冬残奥会，APEC会议等国际重大会议的家具供应商，具有相关经验和完成本项目的能力，能够满足磋商文件要求-经查询“信用中国”、“中国政府采购网”，该公司未被列入失信被执行人重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。.2、推荐供应商名称:北京国林系统家具有限公司推荐理由：该公司创建于2000年，是一家集研发、生产、销售为一体的专业家具公司。该公司生产设备性能先进，自主进行产品设计与研发，在国际家具展中多次获奖。该公司是中国银行、中国铁路、中国邮政等家具供应商，具有相关经验和完成本项目的能力，能够满足磋商文件要求。经查询“信用中国”、“中国政府采购网”，该公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。.3、推荐供应商名称:北京九州顺安木业有限公司推荐理由：该公司创建于2010年，是一家致力于现代家用及商用家具的设计、生产、销售、服务为一体的家具企业。该公司具有国际文化理念和管理水平=e.cc/技o…P币现代生产工业和设备、优秀设计团队和优质服务水准。该公司主要承担机关团体、企事业、学校及宾馆等家具项目，是蒙牛乳业集团、链家地产、富力地产等家具供应商，具有相关经验和完成本项目的能力，能够满足磋商文件要求。经查询“信用中国”、“中国政府采购网”，该公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、",0,0,0,1]
[6991,"公",0,0,0,1]
[7002,"苏州新瑞航空发展有限公司标准厂房一期项目(苏相合作区开发）改造工程[招标公告]项目名称苏州新瑞航空发展有限公司标准厂房一期项目《苏相合作区开发）项目编号GYY202106037招标人名称苏州工业园区苏相合作区开发有限公宁招标代理工程地点标段编号标段名称发包内容合同估算价发包方式GYY20210603701苏州新瑞航空发展有限建筑工程施公司标准广房一期项自工总承包（苏相合作区开发）改（或土建工造工程程）公开招标850.000000(万元)企业允许申请标段数:1，注册建造师(项目经理)允许申请标段数：11、本次招标内容为装饰工程(含拆除及清理工程）、要导视工程、土建工程（含围瑞、车棚和㎡台、外加电工程）、景观工程(含绿化、铺装、雨污水工程）、空调工程、水电工程、厨房设备采购安装工程、室外给水标段规模:工程（含室外消防给水工程）、智能化工程等等所有我司指令的工程。2、项目总面积4551.8m，其中室外改造建筑面积为2601.8m，室内建筑面积为1950㎡，建筑层数为三层，高度13.1m。是否需要投标保证金:否投标申请人应具备的必要合格条件1.企业资质要求:[建筑工程施工总承包三级](含)以上2.项目负责人(总监)资质:[小型项目管理师]或者[建筑工程二级](含)以上3.企业业绩要求:/4.项目负责人（总监）业绩:/5.具有独立订立合同的能力;6.招标人可以拒绝苏州工业园区规划建设部门认定的其他不良信用的申请人投标；7.企业未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；8.企业没有因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在苏州工业园区承接工程的；9.资格审查资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；10.资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；11.项目负责人必须满足以下条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目",0,0,0,1]
[7008,"德潜县莫干山镇人民政府关于2021年德潜县匹好农村路-提升改造工程（路面维修）（莫干山镇陆家桥至木竹坞公路）施工评标绪果公示招标项目:2021年德清县四好农村路-提升改造工程（路面维修）（莫干山镇陆家桥至木竹坞公路)招标编号:德招交【2021】第014号招标单位:德清县英干山镇人民政府招标代理机构:浙江龙宁工程管理有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月19日9:30时开标地点:德涉县公共资源交易中心二楼开标室（202)公示时间:2021年08月20日——2传-2021年08月23日推荐意见单位名称评标价(元）质量目标工期(个月)项目经理证书编罗然合得分中标候选人浙江创立建设工程有限公司3072509标段交（竣）工验收质量评分90分及以上3个月林飞龙浙23318180255499.98否决投标原因及依据序号投标人名称否决投标原因1未通过资格评审2浙江湖州宏盈建设工程有限公司未通过资格评审否决投标依据评标办法2.1.2评标办法2.1.2投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议。建设单位:德清县二川省人)代理机构:浙江求(江必联系电话:0572-518公管办联系电话:05728748592021年08月19日",0,0,0,1]
[7017,"黔江区新华初级中学计算机教室设备采购清单序号类别参数配置数量单位单价总价1服务器1.CPU：≥英特尔至强E5-2650V4×2（12核24线程，主频2.2GHz-2.9GHz，三级缓存30MB）2.内存：≥160GBECCDDR4,提供24个内存插槽，最高支持DDR4-2133内存，最大可扩展1536GB内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；3.硬盘：≥容量4TB，2块2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，接口SATA，转速7200RPM（企业级），1块PCIE400GSSD固态硬盘；支持8通道SAS6Gb及12Gb磁盘控制器；前置：最大支持25个前置2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘，标配可支持2.5寸*8/2.5寸*16/2.5寸*24个；最大支持12块前置3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘，标配可支持3.5寸*4/3.5寸*8/3.5寸*12个4.后置：可支持4个后置2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘5.PCI扩展：支持≥8个PCI-E3.0插槽，支持≥4个全长全高；6.网卡：集成2个高性能千兆以太网控制器，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，另外可支持FLOM技术，选择集成双千兆、双万兆等多种配置7.电源：550W高效热插拔电源；支持PMbus功能，实现NodeManager3.0功能；双电源冗余8.显卡：集成带16MB显存的显示控制器9.管理功能：集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVMoverIP、虚拟媒体等管理功能10.支持操作系统：Windows2012R2、Windows2012、Windows2008R264Bit、VMware5.5、Citrix6.264Bit、Soloris11、SuSELinuxEnterpriseServer11SP264Bit等11.服务器内置虚拟化系统软件，可以模拟真实pc的运行和操作环境，同时兼容主流的培训应用软件。12.为方便用户及时了解服务器使用情况，管理平台上可查看当前集群中所有服务器的信息，包括服务器的存储容量，硬盘，显卡以及虚拟化特性。13.为了简化部署环节，本项目要求桌面云控制器所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。14.安装正版操作系统或国产化办公软件。1套40002000002云终端1.X86架构，采用无风扇静音设计，整机无风扇和转动机构、功耗低于20W，CPU：采用嵌入式x86架构四核CPU，主频≥1.44GHz，内存：≥2G，硬盘：",4,4,4,1]
[7025,"天长市农业农村局文件天长市财政局叶恒田天衣〔2021]34号签发人:潘中勇关于印发天长市2021年新型职业农民培训实施方案的通知各镇、街道:《天长市2021年新型职业农民培训实施方案》业经天长市农业农村局、天长市财政局共同研究通过，现印发给你们，请参照执行。5万收炎币]入人火,无长市财政焉2021年4月“Y8日",0,0,0,1]
[7026,"招标评标结果公示招标编号：HBGA-202106SZ-010001001一、招标概况公安县致富路（文化路-无名路）道路建设工程BPC总承包公安县致富路（文化路-无名路）道路建设工程EPC总承包于2021年06月30日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年07月26日在公安县开标室501开标，并于2021年07月26日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县住房和城乡建设局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北城隆市政园林设计研究有限公司、荆州市恒丰建设有限公司江苏山水环境建设集团股份有限公司湖南省一建园林建设有限公司投标报价(元）115291421152914211529142质量（如有）设计要求的质量标准：设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过施工图审查。施工要求的质最标准:施工应达到国家和地方颁布的工程施工质最验收规范及标准设计要求的质量标准:设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过施工图审查。施工要求的质最标准:施工应达到国家和地方颁布的工程施工质量验收规范及标准设计要求的质量标准:设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，能顺利通过施工图审查。施工要求的质最标准:施工应达到国家和地方颁布的工程施工质最验收规范及标准工期服务期）（交货期、365365365姓名黄前兴吴正燕陈兰证书名称高级专业技术职称证级建造师注册证书级建造师注册证书项目负费人（如有）证书编号D0002018200033A苏232131330656湘243131430540投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）三、评标评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年07月28日至2021年07月30日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1．招标人:公安县住房和城乡建设局地址:公安县斗湖堤镇油江路162号联系人:高翔电话（传真",0,0,0,1]
[7035,"1.封面张家港市保税区消防特勤中队异地新建工程室外配套，工程招标控制价1招标人:，(单位盖章)1造价咨询人:，(单位盖章)2020年03月09日1.扉页张家港市保税区消防特勤中队异地新建工程室外配套，工程招标控制价2457873.72贰佰肆拾伍万柒仟捌佰柒拾叁元柒角贰分招标控制价(小写):，(大写):，11招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)11法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)11编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2020年03月09日复核时间:2020年03月09日建设项目招标控制价表工程名称:张家港市保爱区消防特勤中队异地新建工程空外配委其中:《元)序号个项工程名称企额(元）署估价安全文明施工费煤费长家港j保税区渭防特勤中队异地浙出工程2457873。7216027.6660657。51)招标代理费合计2457878.7245027.6860657.51单项工程招标控制价表工程名称:张家港市保爱区消防特勃中队异地新建工程空外配委其中:(元)序号九位工程名称金额(元)智估价安全文明施工费烧资张家港直保税区消防特勤中队异地新定工2157873、72茌家外配货15027.6860657.512457873,72合计45027.68G0657.51单位工程招标控制价表工程名称:张家港市保税区消防特勤中队异地新建工程空外配委(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【丹部分项工程2409666.08[[入工费309098、12[2财料费1784064.8山3施工机其使用费172287.58[企业管理费96199.715刚涡48015.82丹施项目1825835.278051、122.2总价措施项目塑104484.122.1找中:安全文明施工播施费45027.68迎其他项目31签,2找中:专业工程暂估价3.3此中;计日工31其中:总承包服务费①见费60657.53。税金238767.62891616.1工召标控制价系数0招标控制价下浮金额133742.42小许2467873.72分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:张家港市保税区消防特劲中队异地新建工程空外配委(001金额(元）其中序项目编码项目名称项目特征播述融签工程量综合单价合价哲估价O:0101001002).1土石方工程场地清表施工范[内耕植土、杂章战初枣梁上新溶迎资定，扎运距省行筹后临1027.9916.4715903.012O:0101001001艺一般主方上娱类别:三类土:lm内浏答托城觉淤泥清理盖32725.3918.8251291.868O:",2,2,2,1]
[7048,"预算价汇总表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则2200路基3300路面4400桥梁、涵洞5600安全设施及预埋管线6第100章至第700章合计7已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）11预算价清单第1页共1页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-3安全生产费总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单第100章合计人民币0元清单第1页共6页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清理与掘除-a清理现场（1、土壤类别:综合，由投标人现场踏勘确定；2、取、弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价）m297.200202-3拆除老桥-a拆除老桥（1、拆除现状桥梁及接线，并清理运出建筑垃圾，垃圾清运须符合市政环卫要求，拆除前须制定拆除方案经有关部门审查批准后进行拆除施工。具体由投标人根据现场实际情况自行考虑决定报价）座1.000203挖方路基203-1路基挖方-a全桥挖土方（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定2、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m3155.390204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）-a全桥回填土（1、土类分级:由投标人现场踏勘，自行确定2、土源、运距:由投标人根据现场实际情况，自行考虑）m3142.390清单第200章合计人民币元清单第2页共6页工程量清单表合同段：大丰区三龙镇2021年度危桥改造工程陈久线舞龙桥标表2清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价303石灰稳定土底基层、基层（含搭板和接线）303-1石灰稳定土底基层-a20cm原槽拌和（掺灰5%）m2194.400-b20cm5%石灰土（1、土源",3,3,3,1]
[7052,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南泰昌建设管理咨询有限公司93.0496.2484.7490.7494.0491.762漯河市黄河建设监理有限公司94.9597.888.293.295.593.9313河南正源建设工程监理有限公司93.8796.6285.4291.9294.5292.472评标委员会全体成员签名：黄建军郑军辉刘志杰赵亚非郭民涛评标时间：2021年6月28日打印时间：2021年06月28日",0,0,0,1]
[7061,"海盐经济开发区大桥新社区土一期【场前佳苑〕项目基桩检测招标公告招标项目编号:ii上fa20[9二上号1.招标条件本招标项目渔盐经济开发区大桥新社区土一期【场茧佳苑〕项目基桩检测已由海盐县发展租改革局以盐发改开投2018〕88号文性批准建设招标人为海盐淀海新农村建设有限公司，建设资金来自自筹项自己具备招标条件，现对该项目的基桩检测进行公并招标2.项目概况与招标范围2.1工程名称：海盐经济开发区大桥浙社区土一期场首佳苑)项且基桩检测2.2建设地点：车监西场路，菌临滨海大道，西监西场河，北临新城路2.3建设规模：邕建筑血程152300平方米2.4检测费用：丝GZG五五工2.5计划工期：单位工程旦备检测条性后L0上历天内完成检测2.6招标范围：拨现行国家杯准、规范和设让文件的要求对基桩进行桩身完整性评价、单桩坚向抗压承载力检验单桩坚向抗拔承载力检验2.7标段划分：二尘企回皮一3.投标人资格条件3.1本次招标要求投标人须具备建诊工程地基基础检测资质，并在人员、设各、资金等方面具有相应的检测能力，其中投标人拟派项目负责人须具各建设工程地基基础检测资格详见木公告附表“资格审查强制性资格条件标准”3.2本次招标不接学联合体投标8.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均接废标处理国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标4.招标文件的获取不工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于20年L月【日上时业0分至209年上月上日L【时〇0分，通过“中国海盐门户网站业务办理平台http://www.haiyangov.cn/col/c011512818/index.html”自行下载招标文件和施工图纸（须完成建设工程企业注册》，并在投标截止日，天前进行确认是否参加投标○5.现场踏勘与投标预备会]",0,0,0,1]
[7068,"总说明工程名称:太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）第1页共2页1、工程概况：本工程量清单为太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）2、编制范围：浙江铭扬工程设计有限公司设计的《太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）》图纸上内容。3、清单编制依据：l2018年《安徽省建设工程工程量清单计价规范》、2018年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、2018年《安徽省相关专业工程计价定额》、。l2018年《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》。l取费标准按2018年《安徽省建设工程费用定额》相应专业工程计取。l材料价格：主要材料价格参考黄山市建设工程造价管理站、黄山市建设工程造价管理协会发布的2021第6期《黄山工程造价与定额》上价格，信息价未列的材料价格投标人应根据市场价自行报价。l施工图纸，招标文件等。4、质量要求：一次性验收合格。5、其它说明：l工程量清单应与招标文件、技术规范及设计图纸一并仔细阅读，清单项目特征为主要特征描述，若有不确之处以施工图纸描述为准。l沟槽土方土质暂按三类考虑。l受地理条件限制，本工程混凝土采用自拌混凝土。l考虑项目的经济效益,管道的中砂垫层与中砂护管采用机制砂。l塑料成品检查井垫层与砂护管工程量并入管道垫层与砂护管内。l玻璃钢化粪池施工方法按非承压做法计算。安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06总说明工程名称:太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）第2页共2页l人工湿地建筑图与结构图有抵触时以结构图为准。l砌体砖材料统一按烧结煤矸石砖。l根据业主对现场实际复测，路面拆除按图纸工程量的60%计算，路面恢复按15CM厚C25混凝土计算(取消砂砾石垫层）。l人工工日单价调差执行建标〔2021〕46号相关文件。l项目设0【大写：0元整】预留金，此项费用不计税金。安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06建设项目最高投标限价汇总表工程名称:太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价不可竞争费1沙河组工程1419352.58064580.342",0,0,0,1]
[7078,"沙雅县社会福利院消防水池建设项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1建设项目投标报价汇总表工程名称：沙雅县社会福利院消防水池建设项目第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中:（元）暂估价安全文明施工费规费1消防水池2室外附属合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。表-02单项工程投标报价汇总表工程名称：室外附属第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1建筑工程2电气设备安装工程3消防工程4给排水工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03单项工程投标报价汇总表工程名称：消防水池第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1建筑工程2装饰装修工程3电气设备安装工程4消防工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。表—03单位工程投标报价汇总表工程名称：建筑工程标段：沙雅县社会福利院消防水池建设项目第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)一、分部分项工程费1.1检查井及管沟二、措施工程费2.1其中：安全文明施工费三、其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费四、规费五、增值税销项税额投标报价合计=一+二+三+四+五注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：建筑工程标段：沙雅县社会福利院消防水池建设项目第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部分项检查井及管沟1010401011001砖检查井1.井截面、深度:D1200mm消火栓阀门井，详新12S2-2座62010401011002砖检查井1.井",3,3,3,1]
[7087,"南宁市政府采购公开招标文件(货物类、交易)项目名称：南宁市公安局350M集群通信系无线通信基站UPS更新替换、维修项目设备和350兆手持终端备品备件采购项目编号：NNZC2021-10037A审批编号：NNZC2021-2869-001采购人：南宁市公安局采购代理机构：南宁市政府集中采购中心2021年08月目录第一章公告公开招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：NNZC2021-2869-001），现就南宁市公安局350M集群通信系无线通信基站UPS更新替换、维修项目设备和350兆手持终端备品备件采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：一、项目名称:南宁市公安局350M集群通信系无线通信基站UPS更新替换、维修项目设备和350兆手持终端备品备件采购二、项目编号：NNZC2021-10037A三、采购组织类型：集中采购四、采购方式：公开招标五、采购内容及预算金额六、合格投标人的资格要求1.投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件2．具有国内法人资格，注册经营范围满足采购内容的供应商3.不接受联合体投标七、招标文件的获取：1.时间：自公告发布之日起2.地点：南宁政府采购网3.方式:本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件4.售价：招标文件不收取费用八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日九、投标保证金：本项目不收取投标保证金十、投标截止时间和地点：投标人应于2021年09月10日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）十一、开标时间及地点：本次招标将于2021年09月10日09时30分南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）分标号采购名称预算金额南宁市公安局350M集群通信系无线通信基站UPS更新替换、维修项目设备",1,1,1,1]
[7091,"填表须知1工程量清单与计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。2工程量清单与计价格式中除另有规定外，任何内容不得修改。3工程量清单与计价格式中要求填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价与合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价与合价中。4金额（价格）以招标文件规定的币种表示。交投·云庐东侧地块项目DS-1#、DS-2#、DS-3#、DA-2#楼门窗工程工程工程量清单招标人：(单位公章)造价咨询人：(单位公章及成果专用章)编制时间：2021.7.19交投·云庐东侧地块项目DS-1#、DS-2#、DS-3#、DA-2#楼门窗工程工程工程量清单招标人：法定代表人或委托代理人：(单位公章)(签字盖章)工程造价咨询人：法定代表人或委托代理人：(单位公章及成果专用章)(签字盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：工程量清单编制说明工程名称：交投·云庐东侧地块项目DS-1#、DS-2#、DS-3#、DA-2#楼门窗工程第1页共1页1、所报价格已全部涵盖本工程断桥铝合金窗作业及图纸所描述内容。2、工作范围：承德交投云庐东地块DA-2#洋房和小镇中心DS-1#、DS-2#、DS-3#断桥铝合金窗工程断桥铝合金窗制作安装工程。本报价为综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金。安全文明施工、规费及措施等内容由总包提供，不包含在本次报价范围内。3、质量标准：达到验收标准及下道工序施工要求。确保工程顺利通过验收。4、技术要求：符合门窗安装过程中的安全管理、环境保护等相应规范标准，满足断桥铝合金门窗施工及验收规范要求。5、计价方式：工程量按照《河北省建设工程工程量清单编制与计价规程》DB13(J)/T150-2013计算。在合同实施期间，其单价不受市场价格及政策性价格的调整而增减；本工程采用物资采购合同，提供增值税税率13%的增值税专用发票。6、在材料表中体现型材、玻璃及五金件的品牌，具体品牌要求",0,0,0,1]
[7096,"皇宁县2021年度高标准农田建设项目土建工程（第一批)沟墩镇兴隆片区、林河片区建设工程的中标公告工程编号:A320923001000085阜宁县2021年度高标准农田建设项目土建工程（第一工程名称:批）-沟墩镇兴隆片区、林河片区建设工程二标段:阜宁县2021年度高标准农田建设项目土建工程标段名称:（第一批）-沟墩镇林河片区建设工程姓名/身份证号执业或职业证书名称等级项目经理姓名:严凤标320924197208165290建造师",0,0,0,1]
[7105,"综合评估法一：适用于可行性研究完成阶段工程总承包招标分值构成(总分100分)技术标：方案设计文件：35分项目管理组织方案：9分经济标：工程总承包报价：50分商务标：项目管理机构：3分工程业绩：3分序号评审项评分因素（偏差率）评分标准1方案设计文件（35分）1．符合相关技术指标（3分）1．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。2．技术指标满足任务书要求，符合规划要求。3．设计理念、投资估算与经济评价合理。（本项由评委酌情进行评分。）2.方案设计创意（9分）1．主题鲜明，构思新颖，立意丰富，有文化底蕴。2．坚持以人为本，行业新理念体现充分，新技术、新材料的运用。3.符合并充分满足设计任务书要求。（本项由评委酌情进行评分。）方案设计可行性（15分）1．符合上位规划要求，与周边地块协调呼应，布局合理。2.功能分区明确，项目设置得当。3.可操作性强，易于实施。4.因地制宜，地形起伏自然合理，与功能相协调.5.满足交通流线、景观组织要求。（本项由评委酌情进行评分。）景点设计、建筑、小品（5分）1.景点分布合理，体现功能，巧于因借。2.主题突出，内容丰富，展现文化，品味高雅。3.以功能和景观兼容为目的，在满足使用功能的前提下，达到景观装饰效果，外观造型新颖生动。（本项由评委酌情进行评分。）绿化植物配置（3分）1.植物品种选择合理，配置形式多样。2.植物配置体现生态性、地方性特色。3.绿化设计理念先进，体现海绵绿地等思想。（本项由评委酌情进行评分。）注：方案设计文件评分得分应当取所有设计标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。2工程总承包报价（50分）报价评审（工程总承包范围内的所有费用）（50分）浮动合理区间为0%至-16%（含0%、-16%，折算报价区间为4000万元～3360万元），不在此区间的不得作为中标候选人，浮动率在浮动合理区间内的有效投标报价中的最低价作为评标基准价，等于评标基准价的得满分，比评标基准价每上浮1%扣1分，不足按插入法计取。【",5,5,5,1]
[7114,"九江镇上东工业园A地块2x630kVA变配电工程-高、低压部分工程招标工程量清单经办人：'造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-1单位工程招标控制价汇总表工程名称：九江镇上东工业园A地块2x630kVA变配电工程-高、低压部分标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1高压部分1.2低压及防雷部分2措施合计2.1安全防护、文明施工措施项目费2.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费5税前工程造价6增值税销项税额7工程造价招标控制价合计=5+6注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：九江镇上东工业园A地块2x630kVA变配电工程-高、低压部分标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价高压部分1030402017001高压成套配电柜G011.名称:高压成套配电柜G012.型号:HXGN15-123.尺寸:850X900X20004.种类:进线柜5.基础型钢形式、规格:10#槽钢6.具体详见图纸台12030402017002高压成套配电柜G021.名称:高压成套配电柜G022.型号:HXGN15-123.尺寸:850X900X20004.种类:计量柜5.基础型钢形式、规格:10#槽钢6.具体详见图纸台13030402017003高压成套配电柜G031.名称:高压成套配电柜G032.型号:HXGN15-123.尺寸:850X900X20004.种类:出线柜5.基础型钢形式、规格:10#槽钢6.具体详见图纸台14030402017004高压成套配电柜G041.名称:高压成套配电柜G042.型号:HXGN15-123.尺寸:850X900X20004.种类:出线柜5.基础型钢形式、规格:10#槽钢6.具体详见图纸台15030404004001低压开关柜(屏)P011.",3,3,3,1]
[7122,"永嘉县屿北村乡土建筑之轩贤堂（汪瑞忠宅）修缮工程中标候选公示项目编号：YT2021030由永嘉县岩坦镇人民政府建设的永嘉县屿北村乡土建筑之轩贤堂（汪瑞忠宅）修缮工程，于2021年08月18日14时30分整在永嘉县岩坦镇人民政府会议室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：浙江金隆古建园林工程有限公司，项目负责人：许立峰，工期60日历天，中标下浮率：10%，中标价：1372758元。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年08月19日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县岩坦镇招投标中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标投标单位：福建恒景建设工程有限公司、福建景翔建设工程有限公司、建德市怡苑风景园林工程有限公司、浙江恒兴建设有限公司、建德李氏园林古建筑工程有限公司、江西九丰园林古建筑工程有限公司、浙江绿舟建设有限公司、浙江义乌宏宇古建园林工程有限公司、浙江双林古建园林工程有限公司、浙江省临海市古建筑工程公司、龙德建设有限公司、象山县古建筑建设有限公司、杭州文物建筑工程有限公司、浙江成胤建设有限公司、江苏古宸环境建设有限公司、浙江匀碧文物古建筑工程有限公司、江苏江都古典园林建设有限公司、瑞安市开景建设有限公司、浙江省东阳市方中古典园林有限公司、绍兴市古建园林建设有限公司、新景建设有限公司、金华市古汇园林建筑工程有限公司、松阳县乡土古建筑工程有限公司、永嘉县楠溪江建筑工程有限公司、东阳市大唐营造工程有限公司、绍兴市新城古建园林建设有限公司、东阳市文物建筑修缮有限公司、广厦东阳古建园林工程有限公司、绍兴市园林建设有限公司招标人联系人及电话:刘先生13968993633永嘉县岩坦镇招投标中心联系电话：0577—67181752永嘉县岩坦镇招投标中心2021年08月19日",0,0,0,1]
[7131,"禹州市污水处理厂及管网PPP项目（不见面开标）资格预审评审报告一、项目概况（一）项目名称：禹州市污水处理厂及管网PPP项目；（二）项目编号：YZCG-DLG-2021036（三）资格预审公告发布日期：2021年06月08日（四）变更公告发布日期：无（五）开标时间：2021年6月30日上午08:30时（北京时间）（六）评标地点：禹州市公共资源交易中心评标2室（七）采购方式：公开招标（资格预审）（八）资格预审公告刊登的媒体：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南·许昌市）》。二、开标记录序号申请人名称对本次开标过程是否有异议1重庆吉江环保产业集团有限公司无异议2河南颍湾实业有限公司无异议3禹州水务发展有限公司无异议4禹州市新型城镇化建设开发有限公司无异议三、资格审查情况重庆吉江环保产业集团有限公司、禹州水务发展有限公司CPU序号相同，其他硬件特征码均无异常，可进行下一步评审。序号通过资格审查的供应商1无序号未通过资格审查的供应商及原因1重庆吉江环保产业集团有限公司，不符合P24资格审查3.1.3规定。2河南颍湾实业有限公司，不符合P24资格审查3.1.3规定，无法定代表人身份证明。3禹州水务发展有限公司，不符合P24资格审查3.1.3规定。4禹州市新型城镇化建设开发有限公司，不符合P24资格审查3.1.3规定。四、评审结论经评审委员会认定：重庆吉江环保产业集团有限公司、河南颍湾实业有限公司、禹州水务发展有限公司、禹州市新型城镇化建设开发有限公司均未通过资格预审。五、申请人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正：无六、是否存在评审委员会成员更换：无。七、评审委员会成员名单：王晓珑、王枫阳、华伟炜、押红彩、李巧仙、桑福新（采购人代表）、李国斌（采购人代表）八、联系方式采购人：禹州市住房和城乡建设局地址：禹州市禹王大道东段联系人：李先生联系电话：0374-8118285招标代理机构：河南大河招标有限公司联系人：张先生联系电话：03748235388监督单位：禹州市财政局监督电话：0374-81166982021年07月01日",0,0,0,1]
[7137,"招标公告变更（招标编号:0730-186011010731/01）内容:经与招标人协商，投标文件递交截止时间及开标时间由2019-01-1709:00变更为:2019-01-1810:00延期开标:2019-01-1810:00:00一监督部门本招标项目的监督部门为中国航空工业集团有限公司三、联系方式招标人：中国飞行试验研究院地址:陕西省西安市阎良区人民路联系人:张正元电话：029-86836725电子部件:/招标代理机构:中航技国际经贸发展有限公司地址:北京朝阳区慧忠路5号远大中心B座联系人:田兴鹏电话:010-84892607电子邮件:tianxingpeng@aited.cn刘镇坚（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）招标人或其招标代理机构:上台九3层C招标公告专用",0,0,0,1]
[7148,"廉江市息安河（石圭坡村至竹墩村河段）治理工程项目编号：JG2021-2099评标报告廉江市息安河（石圭坡村至竹墩村河段）治理工程评标委员会2021年8月4日一、项目概况、招标范围及最高投标限价1、项目概况：本工程治理范围为青平镇青山村沙牛湖村西北侧至营仔镇竹墩村委竹墩村西侧，支流为青平镇新楼村委乌木垌村西侧，治理河长19.3km。该工程主要建设内容为：治理河长19.3km，河道清淤疏浚18.70km，护岸22.52km，加固水陂3座，重建水陂1座。2、招标范围：本项目施工设计图纸和工程量清单中所包含的全部工作内容和范围。3、最高投标限价：31128209.51元二、投标登记及投标情况廉江市息安河（石圭坡村至竹墩村河段）治理工程于2021年7月15日同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网上发布招标公告，至投标登记截止时间2021年7月19日下午4:00止，有31家投标人进行了投标登记并领取了招标文件。至投标截止时间2021年8月4日上午10:00止，本项目共有6家投标人递交了投标文件，具体情况如下表：序号投标登记及购买文件单位是否递交投标文件1广东省源天工程有限公司是2广东建华盛建设工程有限公司否3广东中都建筑集团有限公司否4江门市水电有限公司否5深圳市新朗建设工程有限公司否6中铁四局集团有限公司是7广东金松建设集团股份有限公司否8江门市新会区水利电力建设工程有限公司否9日成(广东)水务建设股份有限公司否10广东广基建设集团有限公司否11中铁十八局集团有限公司是12星辰利源水利水电工程有限公司否13广东中水建工有限公司是14湛江市经纬水利水电工程有限公司否15河南正海实业有限公司否16广东晟理工程有限公司否17广东恒昱建设工程有限公司是18广东禹兴建设工程有限公司否19湖南佳信工程建设有限公司否20广东平润建设工程有限公司否21河南水润建设工程有限公司否22广东富邦建设有限公司否23中水投(广东)建设有限公司否24广东建集工程有限公司否25广东遂商建设有限公司否26广东同景建设工程有限公司否27深圳九方生态建设有限公司否28广东华飞工程有限公司否29深圳市南海建设集团有限公司否30广东博业建筑工程有限公司否31中交河海工程有限公司是三、开标本项目于2021年8月4日上午10:00，在广州公共资源交易中心综合业务厅开标，开标记录详见附件1-《开标汇总表》。四、评标组织",0,0,0,1]
[7149,"招标评标结果公示招标编号：HBGA-202108QT-006001001一、招标概况公安县城南绿芯生态坏境综合治理建设项目（一期)城南时代建设项目工程总承包监理公安县城雨绿芯生态环境综合治理建设项目（一期）城南时代建设项目工程总承包监理于2021年08月06日在湖北省电子招投标交易平台发布批标公告，2021年08月30日在公司安县开标室501开标，并于2021年08月30日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县安业建设有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北楚元工程建设咨询有限公司武汉方正工程建设项目管理有限公司武汉科达监理咨询有限公司投标报价（%）38.9339.5139.28质量（如有）满足招标人要求满足招标人要求满足招标人要求工期(交货期、服务)127512751275姓名王春柯军周圣厚证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料(资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年09月02日至2021年09月06日(北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答父之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1．招标人:公安县安业建设有限公司地址:公安县斗湖堤镇五九路商业街1栋6层联系人:刘伟电话（传真）：0716-53061392．招标代理机构：湖北方成项目管理有限公司地址：公安县孱陵大道80号电信大楼七楼联系人：伍欣如电话（传真）：177071682443．行业主管部门：地址：联系人：电话（传真）：4．公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：公安县斗湖堤镇油江路122号联系人：吴勇电话（传真）：0716-5156353备注说明：本项目最终监理服务费以公安县政府投资发展中心对公安县城南绿芯生态环境综合治理建设项目（一期）城南时代建设项目工程总承包（EPC）评审后的建筑安装工程费为计费基数，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文件中施工监理服务收费公式计算得出的价格乘以中标费率。招标人\\招标代理机构：湖北方成项目管理有限公司",0,0,0,1]
[7160,"编制说明1、工程概况：本项目工程名称为平乐县2021年中央和自治区财政第一批专项扶贫资金基础设施小型水利工程建设项目，项目地址位于平乐县。项目性质为水利工程，主要工程内容为:新建混凝土渠道，青龙乡车比坝、河仔坝，沙子镇排楼坝，斗门5座，闸门设备及安装，启闭设备及安装，设置施工道路3km等。2、编制原则和依据（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）2007。（2）桂水基[2007]38号文发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程概（预）算系列定额》、《广西水利电力工程机械台时费定额》。（3）桂水基[2014]第41号文发布的《广西水利水电工程概（预）算补充定额》。（4）桂水基[2016]1号文发布的《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。（5）桂水基[2016]16号文发布的《关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。（6）桂水基[2018]11号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知》。（7）桂水建设[2019]4号文发布的《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。（8）桂人社规[2019]9号文《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》。（9）材料价格参考《桂林市建设工程造价信息》2021年第7期平乐县信息价，信息价上没有的材料价按桂林市信息价或市场询价。（10）水办基【2016】31号文《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》通知》。平乐县2021年中央和自治区财政第一批专项扶贫资金基础设施小型水利工程建设项目工程量清单（招标编号：GLZC2021-C2-300015-GXDC）招标人：平乐县水利局(盖单位公章)招标人法定代表人：(签字)代理机构：广西达成咨询有限公司(盖单位公章)代理机构法定代表人：(签字)编制时间：2021年08月11日￣￣￣￣工程项目总价表招标编号：工程名称：平乐县2021年中央和自治区财政第一批专项扶贫资金基础设施小型水利工程建设项目第1页共1页序号工程项目名称金额(元)1东干渠2渠系建筑物3青龙乡车比坝4青龙乡车比坝材料二次运输100m5青龙乡河仔坝6青龙乡河仔坝材料二次运输100m7沙子镇排楼坝",0,0,0,1]
[7166,"控制价编制说明一、工程概况：土石方开挖工程等。二、招标范围：工程量清单设定的内容。三、施工工期：90日历天。四、清单及控制价编制依据：1、项目图纸2、2018版安徽省建设工程计价依据（《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》)。3、主要材料价格参照2021年第6期《黄山工程造价》的祁门县单价，《黄山工程造价》上没有的投标人应根据市场价自行报价。4、工程税金费率按建办标函[2019]193号文件执行。5、安全文明施工费为不可竞争的费用。五、其它说明：1、预留金：900000.00元；招标代理费：76000.00元；；暂定价：0.00元，总计：976000.00元；该预留金及暂定金额投标时不可变动，不计税费且不参与评审。2、中标人在施工过程中，要注意自身安全，机械设备运转安全，文明施工，做好防护等工作。3、投标人须具有较强的外部协调能力，自行解决机械、设备进出场便道，施工过程中可能产生的纠纷、弃土场费等均由中标单位自行解决。4、编制招标控制价以发布的工程量清单为准。工程量及招标项目实际施工中若发生变动的，施工时应按有关规定据实签证，招标人有按工程最终实施的情况进行调整的权利。二0二一年七月二十日",0,0,0,1]
[7175,"评分汇总表标段(包)名称：平水ZD2020-14号地块临时围墙工程(XE20210846001001)投标单冠没标报价(元)鄂(日所证名易价右效性羽亮路及速双石限公司ttl782,00航(批清的看效丽水市鸿翔市技因林有限公司山d1782.0013有效杭州富阳天谢议有刷公调[61?82,。00州，们必站兴由金蓄定设布融公动L41782,00拒亮出剂建论省区公司tii782,00召兴市乾航工程建设有限公司41782,00绍兴建祺园林建设看限公司61782,00fy“中标批近[[1782.0061?82。00焖浙江遍金定设有限公司41782.00招其华创生态建设有限公司Ld1782,00浙江栏圣驶设有以公司441782.00绍兴合茂环境建设有限公司11了S2。0航拉浙江奖突建设有限公司Ld1782.00后浙江世丰设有限公山61?82,。00你浙江出剧定设有展公剧L41782.00【泗亮翔实速设们区公运ddl782,.00杭州同括建设有限公司参名标定价:tD0S69.0。记标方法:抽签定标法项目负责人签字(且行应边、(诺凯上浮系招标单位签字招标代程签字:益督人签字工公共宽源交易中心开开标时间：2021-08-1610:0",0,0,0,1]
[7183,"采购清单.docx分包科室设备名称数量单位预算（万元）1包段内分泌科糖尿病治疗仪1台51.511包段内分泌科手持式免散瞳眼底照相机1台51.511包段内分泌科神经血管治疗仪1台51.511包段内分泌科周围神经病变检测仪1台51.512包段超声医学科彩色多普勒超声诊断仪（5探头）1台2063包段急诊科车载除颤仪3台61.243包段急诊科电动吸引器6台61.243包段急诊科治疗车1台61.243包段急诊科急救车1台61.243包段急诊科红外线烤灯2台61.243包段急诊科观灯片（单联）2台61.243包段急诊科可移动抢救床10个61.243包段急诊科微量注射泵（双）4台61.243包段急诊科微量输液泵2台61.243包段急诊科轮椅5台61.243包段急诊科输血输液加压仪1台61.24",4,4,4,1]
[7192,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021117001项目编号X223杨卢路（同溪至唐流段）改建工程序号投标单位投标报价初审情况252853031安徽华仁路桥工程有限公司2桐玉建设集团有限公司3安徽省中瀚建设工程有限公司4安徽道达路桥工程有限公司5安徽振元建设工程有限公司6安徽新正启交通工程有限公司7安徽新建控股集团有限公司8安徽中卓建设集团有限公司9江西交建工程集团有限公司25515055253510752313001823084484//10蓝海建设集团有限公司11安徽丰林建设工程有限公司12安徽玉翔市政建设有限公司13中元路泰建设工程有限公司14安徽国创建筑有限公司15安徽扬邦建设工程有限公司16安徽华昮建设工程有限公司17安徽源基路桥工程有限公司18安徽鼎顺建筑工程有限公司19安徽路特建设工程有限公司20四川省乾皓建筑工程有限公司21安徽广创建筑工程有限公司22安徽和川建设工程有限公司23安徽新丰采建设工程有限公司24安徽连晟建设工程有限公司25安徽昌达路桥工程集团有限公司26尚德建设集团有限公司27安徽林宇建筑工程有限公司28安徽禹智建筑工程有限责任公司29安徽碧天工程项目管理有限公司30安徽富通建设集团有限公司31安徽安杰路桥建筑工程有限公司32安徽旭承建筑工程有限公司33中核西北建设集团有限公司34安徽相智建设有限公司35安徽华初工程项目管理有限公司36中创国际建设集团有限公司37四川熙韵建筑工程有限公司38福建省华荣建设集团有限公司39宣城市恒丰交通工程有限公司40安徽金准建设有限公司41安徽浩博生态科技有限公司42万邦建工集团有限公司43安徽立之丰建设工程有限公司44广德德盛市政工程有限公司45安徽申武建设工程管理有限公司46安徽兴广建设有限公司23281334.2通过23372918.31通过24780633.28通过25493749.34通过通过23868431.11通过23400316.27通过24859559.22通过25346016.18通过通过通过通过23165130.71通过23198328.74通过23289388.03通过24723715.54通过23278966.19通过23353186.92通过25571157.18通过23777616.2通过23903341.16通过24050998.43通过24711082.85通过23985808.65通过25541307.27通过25329067.34通过24528171.48通过25476800.5通过23689077.49通过25647047.53通过通过23312155.78通过23770963.08通过23312636.2通过24353117.8通过25265825.4通过23742200.71通过25320213.47通过23358958.05通过25549402.24通过25607331.85通过25311612.5623354654.13通过23868648.61通过24045003.124261189.33通过47安徽山之名建设工程有限公司25547884.43如工48交徽路流公路工程有限公司2383858142面过49)样耳建工有限公司25443661.72[50[T玻花肠律设在限公司23928890通过61合肥博发建筑工程有限公司2540040424汕价62]安微品兹建设工程有限公司24942026.7让置63宏微省由字市政园林工租得设石限公司23792793.07验5陇符邵近律设工程石限公司25617275.34通过65交微省华验暨桥工租不限公司2380564238道迁56安徽重标建筑工程有限公司25421906.36通过57安徽赫丰建筑工程有限公司23856035道迁58交徽省辰丰建筑工程石限责任公司25295422.08通过69]安叠竣达建设工程有限公司2390865348道迁60|安徽苏安园林建设有限公司25767713.4通过6]妥薇润珊密设工程行限公司24434573.08通过62|交叠成宇建设工程有限公司。23585360通过63l山山西",0,0,0,1]
[7201,"采购内容、评标办法及总体要求一、项目概况项目名称：含山县林头镇水泥用灰岩矿勘查项目采购单位：含山县自然资源和规划局预算金额：150万元相关要求1、采购内容1.1基本情况1.1.1立项背景为发展地方经济，含山县计划在林头镇大青山矿区附近建设一座日产4000吨水泥生产线，为此，含山县自然资源及规划局拟在含山县林头镇大青山矿区周边寻找一座能满足资源供应的水泥灰岩矿矿山与其相配套。拟选取含山县林头镇大青山水泥灰岩矿采矿权周边作为配套资源量备选地。按45年矿山有效服务期估算，本次详查需探求控制+推断的水泥灰岩矿可开采资源量不少于9000万吨。1.1.2现有采矿权情况备选地周边现有大青山水泥用灰岩矿采矿权，采矿权基本情况如下：采矿权人：安徽铁鹏海豹水泥有限公司；矿山名称：安徽省含山县林头矿区大青山水泥用石灰岩矿；采矿许可证号：C3400002010127140109769；经济类型：有限责任公司；开采矿种：水泥用石灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：120万t/年；矿权面积：0.3127平方千米；有效期:自2020年10月1日至2022年10月1日；发证机关:马鞍山市自然资源和规划局。开采标高为+225～+40m，矿区范围由16个拐点坐标圈定（见表1-1）。表1-1矿区拐点坐标一览表拐点号2000国家大地坐标系拐点号XY13491593.9539597341.1723491565.9539597215.1733491533.9539597177.1743491353.9539597109.1753491353.9539597007.1763491319.9539596985.1773491303.9539596863.1783491174.9539596887.1793491073.9539596887.17103491024.9539596937.18113490863.9539596675.17123490761.9439596637.18133490783.9539597017.18143490889.9539597201.18153491051.9539597347.18163491157.9539597399.181.1.3资源量备选地基本情况资源量备选地为含山县林头矿区大青山水泥用石灰岩矿采矿权以北东向，面积约0.8913平方公里，具体平面坐标为：拟勘查区平面坐标点号XY13491737.92597658.5223491344.38597922.2033491620.84598272.9543491797.82598581.3553491938.24598728.0263492090.86598866.5073492489.86599080.6483492494.79599341.3193492867.58599091.54103492723.36598683.45面积：0.8913Km2勘查深度：在现有采矿权外围勘查深度为：-30—地表。勘查目标矿层：坐标范围内及周边的南陵湖组灰岩。资源量备选地及周边地区为本次勘查工作范围。1.2勘查目的和任务本次工作目的：备选及周边通过适当的探矿工程，寻找一个能满足建设一座日产4000吨水泥生产线需求的水泥灰岩矿原料矿山。具体工作任务：通过地表系统刻槽取样和深部钻探岩心取样，基本查明矿体中矿石、夹石及顶底板，基本了解矿石类型、结构构造、矿石品位及质量，基本查明矿石有用、有害组分种类、含量、赋存状态",0,5,0,0]
[7210,"评标结果公示表，备案登记编号:JKMAN2021050195，招标人，2021年06月15日安宁市交通运输局结果公示发布时间，工程名称，安宁市禄肺街道安丰营片区交通提升及环境整浴工程，开标时间，2021年06月11日10时00分，开标地点，安宁市公共资源交易中心开标厅三，招标方式，公开招标，评审办法，综合评估法，中标候选人名称，工期，投标报价(元，项目经理，项目经理证书编号，项目经理业绩，项目总工，项目总工证书编号，项目总工业绩，第一中标候选人，中铁厂州工程局集团有限公司，365，203092781，周通，二级建造师:粤14415168458，1、翔安新城片区新城中路二期工程。，李建新，高级工程师3425010298，标1、翔安新城片区新城中路二期工程。，综合企业业绩1、翔安新城片区新城中路二期工程:2、昆玉高速公路整治提升改造工程施工第二标段3、寻甸至浩益高速公路（昆明段）;4、静乐丰润至兴县黑峪口高速公路土建45、遵义至余庆高速公路T-VII标段PPP项目求6、贵州省威宁至围杖（黔滇界）;高速公路PPP项目2标段7、昆明至倘甸高速公路特许经营项目:8、南沙区村村通公路和农村主要道路桥涵改造及建设项目施工总承包:9、成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段项目TJ3标:10、连霍二广高速联络线（新安至伊川高速）、渑池至渐川高速公路渑池至染川段(洛阳境）PPP项目;11、广东汕高速公路油头至揭西段项目，1标示。，第二中标候选人，北京市市政二建设工程有限资责任公司，365，2001028890，赵听，二级建造师：京211060907458，1、京台高速公路(北京段）工程第8标段）2、阿苏卫垃圾运输专用道路六环路接入工程，李洪东，高级工程师。20803B024840，1、京台高速公路(北京段）工程；程第8标段2、阿苏卫垃圾运输专用道路六环路接入工，1、阿苏卫垃圾运输专用道路六环路接入工88.94家2、西直门外大街西延道路工程1标段:3、京哈高速公路（东五环“东六环）加宽改造工程2标段。，第三中标候选人，中铁七局集团有限公同，365，2041240598，王家期，l、汕(头）满二级建造(江）高速公师:鄂路清远清新至142060804云浮新兴段土78建工程。，高级工程师孔小G34070519军00872，1、广东省仁化(湘粤界)至博罗公路丰至博罗段土建程(路基、桥涵、",0,0,0,1]
[7212,"（清-封面)档案号:海南省工程建设项目招标工程量清单（第无册，共册）2021年美兰区海府街道老旧小区改造（土建部分）项目（富虹大空中花园主楼、省中行宿舍、建设项目名称:新安大）≤涵府多招标单位名称:海口市美兰区海府街道办事处(单位盖章》30H以辽4三编制单位名称:2)型有限公宁小无之)单位章)二以)编制日期:辽二20212年7日C扫描全能王创建三加1□被款（清-署页)2021年美兰区海府街道老旧小区改造（土建部分）项目（富虹大反、空中花园主楼、省中行宿舍、新安大）工程招标工程量清单H智达玩目管理有限公司[程造价咨询企业执业印章编号：印211561002997有效期至:2024年05月04日器府多口官上土C）J以邓)期招标人:造价咨询人:山必《位盖章)(单位盖)室”7法定代表人法定代表人￥P月或其授权人:或其授权人:s10do0as02373(签字或盖置)(签字或盖章)和因验保别利《扩zrcI李亚《A15610003645A0261000000武c中智达项目答乳有限公司中达项目设理有民公司编制人:右苏别运2n22至12且31复核人:(造价人员签字盖专用章）(造价工程师签宁盖车用章)编制日期:2021年7月15日编制日期:2021年7月15日扫描全能王创建三加1□被款（清-录）2021年美兰区海府街道老旧小区改造（土建部分）项日(富虹大厦、空中花园主工程招标工程量清单目录楼、省中行宿合、新安大厦）单项工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表分部分预工程和单价措施项目涉革和计价表总价措施项目涉单与计价表扎他项目济革与计价汇总表见费、税会项目计价表2（弥工L毅扫描全能王创建编制说明、工程概括本项目为2021年美兰区海府街道老旧小区改造（土建部分）项目（常;虹大反、空中花园主楼、省中行宿舍、新安大模），地址位于海口市美兰区内，小区上下供水管道锈蚀，楼内排水管道易培，污水倒灌，原排水管道置于管并之内：消防管道锈蚀老化，设备陈旧;缺少监控设施，屋面保温层及防水层均已破损，屋面出现积水，导致顶层户内出现漏水的现象，室外地面坑洼易积水，缺少垃圾房，室外地面坑洼易积水。外立面脏乱差，厨房、卫生间的立管已经严重腐蚀破坏，屋顶的防雷设计改造；供电线路设备、以及高低压",3,3,3,1]
[7219,"西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目工程招标控制价招标控制价(小写):140537元(大写):壹拾肆万零伍佰叁拾柒元整招标人:西充县高院镇同德小学造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021-5复核时间:扉-2总说明工程名称：西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目1.工程概况本工程为西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目，学校食堂、厕所升级改造装修装饰，部分安装工程。2.工程招标和分包范围西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目工程量清单内所有内容。3.工程量清单编制依据（1）、西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目工程量清单；（2）、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《房屋建筑与装饰工程工程量、既有校区改造工程（房屋建筑加固、维修、外贸改造土建项目计算规范)》及相关配套文件；（3）、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；（4）、《南充市建设工程造价信息》2021年第4期信息价，信息价缺项部分参考市场价；（5）、四川省建设工程造价总站对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；（6）、国家有关的法律、法规、技术规范；（7）、相关文件规定；（8）、施工现场实际情况。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求（1）、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范；（2）、材料为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》；（3）、材料价格已考虑相应运距问题，投标人应综合考虑在内，结算时不做调整；建设项目投标报价汇总表工程名称：西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目序号单项工程名称金额（元）其中:(元)暂估价安全文明施工费规费西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目140537.264545.672838.74合计1405374545.672838.74分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目\\西充县高院镇同德小学校舍维修改造项目【建筑工程】标段：序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价围墙",2,2,2,1]
[7228,"评分汇总表标段(包)名称：柯桥街道整湖园社区省级无障碍社区建设工程(XE20210657001001)投标单包投标报价(元翔(日所予证名易服价有效性各注(范亚区巨胜设石限公司803018,00航(儿四看效绍兴东升园林工程有限公司5303018.00价犹心有效第一油医辰区人山山沧华跃币泛工杜有以公如0301800捌y2们泌绍兴任论建设有限公章503018,00州必亮出胜建论们区公司30301800和拉浙江东嘉建设有限公司03018.00有效甘誉胜枫建设有限公司:如3018。00有效望兴驻E义环境建设在限公司50301800北价欣沂江猪汽航腾远设工程有限公0301800出03018.00运江张江蓬议右区公益扣亮羽兆决设准区公司303018。0和的浙江广通环换建设在区公司03018.00富必303018,00浙江元加宫设有以公司航比浙江传谦建设有限公司503018.00沁兴乱欣设工社有刷公司031标。0州03018.00运江皇杰定议右区公剧浙江五岳出皮工融们区公司3030180003018.00浙江万鑫建设有医公司1招灭石亚区整管应管区公司03018,00淞绍兴中国轻纺疑建筑工程有限公司③丘工量:9]252上，近标万法：挡必管标法路M招标单位签字招标代理签字益备人签字：公共资连交易中心：开标时间：2021-07-1509:3",0,0,0,1]
[7235,"不利后明指导下产权但要注意使用网络环境良好。如需要，意向受让方可以当日到镇农村保证金的保证金不予退还，原路返回给意向受让方。如果意向受让方报名成功后未中标，交易结束后一金，网上注册了交易账号，且账号己完成实名备案:方提出任何要求，及时签订《工程施工合同》醒，不影响风险责任的承担，中标人在中标后不得以任何理由向发包环境和合同样本进行综合考虑各种因素投标，如竞标人忽略此项提目现状和中标后需签订的合同内容（索取合同样本），并依据周围的山金湖县然(然恭报名联系人：形这湖县金南知其他相关事宜保能)鉴尔果负责完成交易，但交另中心不对因电脑设备和网络出现问题产生的谈-意向受让方可通过手机App或电脑按时上线交易特别提醒:4（不计息）。、本项目成交后．未成交者在交易结果公示后5日内退还投标8、予以罚没。如发现围标、串标等违规行为，、在项目交易过程中，2（3）交易开始后方可出价，根据项目公告中的交易规则进行出价。以免影响后续操作。地（2）根据本项目《交易公告》要求，请意向受让方尽早缴纳保证（1）本项目采用在线自由竞价，意向受让方请务必确认已在平货1、首次参与线上交易注意事项:注意事项六、竞标人应自行到项目现场查勘，向项目发包方咨询，充分了解项1381331联系人:，自行看样。即日起接受咨询，年09临划油抵柔员金3心曲一定时间内保证金会王国尽心名法，违规者联系电话B",0,0,0,1]
[7245,"评标办法（经评审的最低投标价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（2）投标文件提供的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（第一信封）（1）营业执照、资质证书、投标函中投标人名称一致。（2）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了供货期、材料制造商及品牌和质量标准，符合招标文件规定；b.投标文件组成齐全完整，按照招标文件规定的格式、内容编制；c.投标文件第一个信封商务文件和技术文件（包括电子版文件）未出现有关投标报价的内容。（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或者支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函（包括承诺函）的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求。d.若投标保证金采用其他形式提交，符合招标文件相关要求。（4）投标文件上法定代表人或其授权代理人的电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全.；（5）投标人以联合体形式投标时（如接受），联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（6）投标人如有分包计划（如接受），符合招标文件第二章“投标人须知”第1.10款规定，且按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”。（7）投标文件载明的交货期、交货地点、质量标准、投标有效期符合招标文件规定。（8）投标材料及相关服务、技术支持资料符合招标文件规定。（9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。（10）权利义务符合招标文件的实质性要求和条件：a.投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法",5,5,5,1]
[7254,"港北区预算单位采购预算清单塔采购单位名称（盖章）=必采购单位联系人:黄颂必联系电话：42582632021年8月26日采购价格单位:元必市场价格必预算采购价格折扣率序号必市场单价※预引采购单价（合计）（合计）（%）复印纸A4、80克22S154085%2复印纸A3、70克工195S19585%3科密TP-9925碎纸机(碎光盘)880088085%金科器XH-639粒状碎纸机680068085%当衣件台式当关G[0合计[03295说明:1.带“必”标记的为必填项:2.此表按一式三份填报。",4,4,4,1]
[7258,"封沙8E霍0ZV8C【苏西卫8通S】9s65后判州时工的法浏长北位涉团工社呼步约任的/主部6方容法起机公堂]系肯指挂自分法简乡道参教求3分C队)过的注扩期轻移影纪腾票信息栏武远布洲有人/件份维审名帐/范审静站税式律这菲斯机访术章记编书就请本群有大/库份证明名账/标谈参(舒杭：C记山朋执动承登记编场拉浦东朗有人/身前道明名称/引锅淳法继乡税《记目新视渤亦登记编务杭前东岸有大/房份链名称/琴谈参U交机交单记口》拟前冷登记础号员谢本麻引六/育价证明名府y号药获标)线登记出新礼游系书北当部序带邯附名施/功码管纪江芳积宜省验本第法谈注册登记机动车信息栏61止动货记投金货苏水战桥冷名不耳醒色FV7IG8FGBBG10,届产/道m投投汕以公点2吕5影)收G2本28本12交请镇星乡二苏川2))14,雅疑/功格上以时操36,X窗彩式宜时游18;抢上量必前以公)历输20;奶权强黄片放5云描财时的临约别时羽加35.发能我关淄以结投前时批动既苏签宿证莒锡前公安局交通警来支队发证目牌法Me;38",0,0,0,1]
[7271,"最高投标限价公布图工程名称:城郊街关围新村老归小区微改造项目最高投标限价（元）:21880104.84分部分项工程费（元）:16841406.12措施项目费（元）:281002Z.49其中绿色施工安全防护措施费（元）:2797444.48（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费》立面工程绿色施工安全防护措施费（元）：2588583，19市政景观工程缘色施工安全防护措施费（元）:39783.69市政排水工程级色施工安全防护措施费（元）：9Z623绿化工程绿色施工安全防护措施费（元）：140G，49楼梯公共照明工程绿色施工安全防护措施费（元）：23788.64室外照明工程绿色施工安全防护措施费（元）：GGGZ83室外监控系统工程绿色施工安全防护措施费（元）：9535.52破除路面挖土方工程绿色施工安全防护措施费（元）：4842.31安装（三线）工程绿色施工安全防护措施费（元）：15310，29市政（三线）工程绿色施工安全防护措施费（元）：9903.52暂列项目(地下管线迁改)绿色施工安全防护措施费（元）:其他项目费（元):42205Z.06其中暂列金额（元）:人（详细列明各专业工程暂列金额》规费（元）:税金（元）:1806614.17《城疗对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施Z暂列金额报价。冷招标巢位（盖章x2021年2月午日",2,2,2,1]
[7272,"广州市海珠区安安幼儿园工程评标报告一、开、评标情况简述1、本项目于2021-08-3008:45至09:45在广州公共资源交易中心第07开标室（中心本部）举行开标会，在规定的登记时间内共有C家投标单位进行了投标登记，6家投标单位在规定的时间内上传电子投标文件并解密成功，名单为：广车爱宜兰建设有限公司、深圳鹏润建设集团有限公司涤装总建设集团股份有限公司、广州市第四装修有限公司广车世纪达建设集团有限公司广车省装饰有限公司，开标情况详见《开标记录表》。2、本项目于2021-08-3109:30至16:30在广州公共资源交易中心第42评标室(2F)进行评审，开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、评标委员会成员本项目评标委员会由5名评标专家组成，评标委员会由招标人依法组建。评标委员会推荐，作为本次评标委员会组长-组员:三、评标原则本项目招标采用办法七（综合评分法四，技术标与经济标同时开启），具体的评标办法见本项目的《招标文件（含澄清文件）》。四、资格审查各评委按本项目《招标文件》要求，独立对各投标人的投标文件进行资格审查，经评审，共有C家投标单位通过资格审查（详见《资格审查报告》）。五、详细评审1、技术标的有效性审查：各评委按本项目《招标文件》要求，独立对各投标人的投标标文件技术标部分进行有效性审查，经评审，共有C家投标单位通过技术标有效性审查（详见《技术标有效性审查记录表》、《技术标有效性审查汇总表》）。2、技术标详细审查评分:评标委员会对通过技术标有效性审查的投标单位进行技术标详细审查评分（得分详见《技术标详细评分记录表》、《技术标详细评分汇总表》）3、经济标详细审查评分和得分汇总:（1）选用加权平均法计算评标参考价，当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。（得分详见《报价打分记录表》）。（2）评标委员会计算通过技术标有效性审查的投标人总得分，按照“投标人总得分-技术得分十经济得分X80%”计算各投标单位的总分，并按照总分从高到低排列先后",0,0,0,1]
[7281,"广西科联招标中心竞争性谈判文件项目名称：路灯安装质量检测系统采购项目编号：GLZFCG2016D0332采购代理机构：广西科联招标中心2016年11月目录第一章竞争性谈判公告广西科联招标中心受桂林市城市照明管理处委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招方式管理办法》等有关规定，现对路灯安装质量检测系统采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动，现将有关事项公告如下：一、采购项目名称：路灯安装质量检测系统采购二、采购项目编号：GLZFCG2016D0332三、采购项目名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件四、采购项目预算金额（人民币）：￥192000.00元五、本项目需要落实的政府采购政策：1、供应商认定为小型和微型企业且所提供的产品均为小型、微型企业产品的，最后报价给予6%的扣除2、根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】）68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策3、最后报价相同时，优先采购环境标志产品、节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，供应商提供的货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品序号货物名称数量单位1路灯安装质量检测系统1套，红外线水平仪2台1项六、供应商的资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件，具备合法资格的供应商2、本项目不接受联合体参与谈判3、本项目不接受未购买竞争性谈判文件的供应商参与谈判七、竞争性谈判文件的获取：1、发售时间：2016年",1,1,1,1]
[7289,"“江悦尚院三期（C、D地块）”商品房项目居配工程EPC总承包控制价表T程名称:“江悦尚院三期（C、D地块）”商品房项目居阳T程EPC总承包序号居配T程部分金顿（元）１l0kV+400V+通信23730000.002设计费879000.00合计24609000.00八/存xC避务外建台程管有限公司×呼*ˇ)A>心98951",2,2,2,1]
[7298,"附件1:采购清单隆名内容设备名称单位致型名(注拒手机小程序手机小程序签2总服务台馆员工作站台边义读者证读者证3d000汕自助借还书机台含办证检索的成人阅览室重力感应还书箱不6几童自助借还书机台2重力感应还书箱个成互动自板委①3DVR沉浸式观影仓委10少儿数字阅读机台I】VR学习一体机台12少儿阅读室R欢乐岛务[3盲人阅读室盲人智能阅读机台边上4四通道RFD智能防盗门禁受S16自助借还书机台立含办证检索16重力感应还书箱个2注7自助杀附机台18自助存包柜（24格）个19自助服务区（二楼）热成留温度测最机器台20音频设备。项目21投影设备式22报告厅、会议室、视频体验区高清广角摄假头个饮水机（大）台述23生活设备欧水机通后过24谷式电脑后1225笔记本电脑台26激光打印机台27A3激光彩色打印机台28办公室无线路由器台629机拒省30机房千兆交换机48口台31并频设备项32报告厅、会议室、视频体验区投影设备我泌33办公室及电子阅览室电脑台2534录各室录音棚设备委35播练厅、展览厅音响、灯光套236报演室、会议室投影仪套37各层大厅自吸过滤自动饮水机台3",4,4,4,1]
[7304,"综保区采购物料表序号项目名称图片材质规格尺寸敦量单位单价金额扣宣传栏:开工项目介绍铝合金大方管展板架+户外写真光板2单12门412801280包宜传栏:综保区简介圈巍铝合金大方管展板架+户外写真光板2围12】块12801280约大门模幅蔡京郭驾驱(呼览楚茂气ec录皿皿通底可移车贴=.60.75王年350380509横幅沧论塑提部迈好第一步项目论英雄丝印横幅480.7系Ioo:oo5五楼：100周年+团队箱神五比口2时层省区土2写真光板单面+型材柜泼慈48597后六楼：100周年+团队精神写真光板单面+型材框套4869722一楼大厅:学党史驾真光板单面28012套2802重式横幅:学竞史传承红色基因以优异成绩办安事开脂上j汕粤系虹色基图引凡开胜高选以优昇威镇双孔建贸一淄通年丝印横幅io条200[205横幅:学史明理丝印模幅07条I60I6OLo横幅:奋斗百年路启航新征程紫更惠德、攀史办五学史超理攀史眯佰宿斗百年篮6仁L丝印横栖》0,7]条150:6o内页80克双胶纸6P双面印制白页56P双面印制彩色页250克铜版纸胶装2本200:00【湘潭市第八批专业技术骨干人才中报材粉寸相片245公x2党的光辉历程岳归互宜互国剧剧幻团到图口警区西：：染写真表光板单面对蒸+不锈钢铝合立架0.8181o套4004000①学党史瑶器淄梁询梁谈盟笙写真袜光板单面对铺0.8181248096合计12147。相关材质和尺寸需要根据现场及制作需要做细徽的调整",4,4,4,1]
[7315,"公拉别采购评标报告采购单位阿克苏纺织工业城（开发区）规划建设环保局、阿克苏纺城水务发展有限公司学阿克苏纺织工业城（开发区）污水处理厂提标改造建设项目新增设备采购（保温伴热)项目名称（三次）的评审第一轮报价第二轮报价第三轮报价投标人名称（元）3红元》常结果（元）新疆新特环境科技有限公司通过416956.72413000.00410000.00谈判小组评审结果新疆中联国际工程有限公司通过417998.26415000.004[3000.00。行近公通过417513.84416000.00413000.00湖南佳通工程有限公司(3经评标委员会一致评议：新疆新牲还境登技在限公司响应竞争性谈判文件的要求且报价最低，确定为第一成交候选人，浙面主联国院工程看丽公司响应竟争性谈判文件的要求且报价次评审意见低，确定为第二成交候选人，面面在道工被石丽公面而应竞争性谈判文件且报价最高，确定为第三成交候选人。兹确认上述评标结果属实。谈判小组肥江全体成员-董志灭工管附宗招签字签玉黑学江交2021年8月23日拉2根据谈判文件中规定的评标办法和谈判《组的推荐见确定:为新疆新特坏境科技有限公司为中标人:中标价为:410000，00火隔:肆给壹新江)(就办羽.二必武总门式逆采购单位[定标意见法定价字或盖采购单位点证院影ssu宏2021年8月23日监督人:述念的名封23乏程独射公证处签字:颐丽记巾备注:忆器的行说明:本报告由评标委员会和采购人共同填写，一式4份，采购人、代理机构备案时留存一份。的的社流对的莲简",0,0,0,1]
[7324,"呼伦贝尔市人民医院呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医技病房综合楼洗涤中心及附属用房项目医用电梯采购安装二次电梯采购安装评标报告评审委员会2021年02月05日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，4七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、采购公告，9一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击人民医院呼伦贝尔击人民医院肿瘤治疗中心医技病房综合楼洗涤中心及附屈用房项目医用电梯采购安装二次电梯采购安装已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市人民医院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，呼伦贝尔市人民医院呼伦贝尔市人民医院融瘤治疗中心医技病房综合楼洗涤中心及防属用房项目医用电梯采购安装二次电梯采购安装，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市人民医院呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中心医技病房察合楼洗涤中心及附属用房项目医用电梯采购安装二次电梯采购安装，该标段情况详见下表:序母标段编母标段名称采购内容采购预算（元）内D0115070|心医技病01(呼伦贝尔市人民医院呼伦贝尔市人民医院肿瘤治疗中12001481房综合楼洗涤中心及附属用房项目医用电梯采购安装二次电梯采购安装详见本项目采购文件200000.0主任委员:王艳委员:李敏您、国树仁、石晓冬、王硕二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市人民医院于，2021年01且15日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资交易出心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告(详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人必须具备独立的",0,0,0,1]
[7331,"第三章评标办法（合理低价法）评标办法前附表评标入围筛选（适用于未进行资格预审的项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为10%，低于成本价的作废标处理。详细评审条款号条款内容2.7.1分值构成□以投标报价为评审因素投标报价：投标报价合理性：☑以投标报价、信用评价为评审因素投标报价：满分70分投标人市场信用评价：最高5分投标报价合理性：：最多-1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；☑方法三；□方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为94%，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价调整方式：确认存在评委评审和计算错误的，评标基准价按实计算。2.7.3（1）投标报价",5,5,5,1]
[7333,"询价资格审查报告项目名称四川省晋科医院不简断电源（GPS）询价政府采购项目(川I政采面(2021)13号)项目编号510201202107610供应商1供应商2川I政采询（2021〕13号文件否谈判公告内容是否与谈判文件规定一致是√报名的供应商名单成都企鸿宝科技有限公司成都同心汇成科技有限公司供应商3供应商1通过资格审查的供应商名单成都金鸿宝科技有限公司供应商2成都同心汇成科技有限公司供应商1未通过资格审查的供应商名单成都市奥凯恩科技有限公司原因未提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明原件和财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函原件念心本次采购活动是否终止是否V谈颗小组成员（签字）:《您萃丈为射遂习务腔日期:2021年08月17日询价报告四川省骨科医院不间断电源（CPS）询价政府采购项目(JII政采询〔202㎡]13号)510201202107610参加谈判的供应商名单谈到文件内容是否修改是乃项目名称项目编号修改部分是否取得采购人同意是态修改内容谈判轮次见附件供应商响应文件是否变更报价轮次小供应商1原因参加最后报价的供应商名单未允许最后报价的供应商名单成都市奥凯恩科技有限公司未提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明原件和财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函原件是本次政府采购活动是否需要终止否终止原因推荐的成交候选供应商或者直接确定的成交供应商名单供应离1报价报价供应离2报价供应离3成交供应商报价谈判小组成员（签字）边您萃豆陈为射签志资欣pwqz17691",0,0,0,1]
[7342,"中国共产党冶山镇第十七次代表大会:S)/",0,0,0,1]
[7354,"南平市恒盛交通工程质量检测有限公司试验检测仪器设备采购比选评审结果的公示南平市恒盛交通工程质量检测有限公司试验检测仪器设备采购比选评审工作已于2021年09月23日结束。现将评审委员会评审结果公示如下:推荐排名单位名称第一中选候选人厦门市舜测仪器设备有限公司第二中选候选人福州新大州试验仪器设备有限公司第三中选候选人厦门市建仪建筑实验仪器设备有限公司公示时间:2021年09月24日至2021年12月27日如对评审结果有异议的，应当在公示期间以书面形式向我司监察部门提出，逾期不予受理。地址：福建省武夷山市崇溪东路9-9号B3楼四层南平高速建设有限公司监察室。联系人:无林爆电话：0599-5326511梁j元南平市恒盛刘通工廿量检测有限公司1二宜≥3日0艺乡年09",0,0,0,1]
[7359,"花东镇响水河玉湖地块迁改整治工程勘察设计评标报告评标时间和地点评标时间:2021年7月28日评标地点:广州公共资源交易花都交易部第4评标室；评标委员会评审组的组成花东镇响水河玉湖地块迁改整治工程勘察设计【项目编号:JG2021-11247】的评标专家共5名（从广东省综合评标评审专家库中随机抽取）。组长:组员:二、投标登记及开标情况花东镇响水河玉湖地块迁改整治工程勘察设计【项目编号：JG2021-11247】于2021年6月26日至2021年7月27日在广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台上发布招标公告公开招标，于2021年7月2日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布补充公告，2021年7月6日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布补充公告（二）2021年7月27日10时00分至11时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第4开标室公开接受投标登记,在投标文件提交截山时间内共有3家单位递交了投标文件。3家投标单位的投标文件密封完好，于2021年7月27日l1时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第4开标室公开开标。（详见《开标汇总表》）。、评标情况1、本次评标采用综合评分法评标，评标委员会首先接照招标文件评审标准对3家单位的投标文件进行资格审查，经审查，共有3家投标单位通过资格审查评审。资格评审结果详见《资格审查表》、《资格审查汇总表》、《资格审查报告》。2、评标委员会对通过资格评审的投标文件进行商务有效性审查，经评审,3家投标中请单位均通过商务有效性审查。详见《商务文件有效性审查表》、《商务文件有效性审查汇总表》）。3、评标委员会对通过商务有效性审查的投标文件进行商务文件综合评分，评出商务评分。详见《简务文件综合评分表》、《《简务文件综合评分汇总表》4、评标委员会对投标文件进行技术文件有效性审查，经评审,3家投标申请单位均通过技术文件有效性审查。详见《技术文件有效性审查表》、《技术文件有效性审查汇总表》）。5、评标委员会对通过技术文件有效性审查的投标文件进行技术文件综合评分，评出技术评分。详见《技术文件综合评分表》、《技术文件综合",0,0,0,1]
[7368,"技术商务资信评分汇总表项目名称:无杭州市余杭区中泰街道著家潭港永质援升技术服务项目（HRXZZFCG-2021-003)序号供应商德国刚赣文涛汤启丰杨永渡时湾国得分1杭州民安环境工程有限公司72079.070.。73.572073.30浙江钜峰建设有限公司33.043.032.032.543.036.7仍新江天奔环境有限公司36.044.035.033.545.038.7评审专家（签名）:乙",0,0,0,1]
[7377,"010数量技术要求：图号】TJ31-ABL0-70",0,0,0,1]
[7385,"招标控制价汇总表合同段:平原示范区桥北乡马之村进滩道路项目(马之村至沿黄控导袋)标表3序号章次料目名容金蕉（元）江:00总则31260②200路基SBS427记306路蹈2330442通400桥梁、涵洞240600安企设范及预斗督管1165266第100累正第700常合计3538802己色会在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材科、工程设各、零业工程暂估价合计353880地计日工合计请暂列金额（不会计日工总额)10618注且拦标控剂价364496",2,2,2,1]
[7394,"单位名称:感谢贵公司圆满组织本次采购活动成交金额:人民币13050000元;成交供应商。19日收悉，现我单位确定巴虫亩惠康药业连鱼有限公司益和分店为采购项目项目编号:传JZBL2021102G〕的询价报告于2021年乙月我单位委托贵公司代理的巴虫亩城直管理行政热法园防暑药品巴中闻达招标代理有限公司：成交供应商确定函*;***巴受塘市衢鸿陵茅执决局3条管.密求y/㎡>工公买壁虽晋二患地容其淄被过伴抑榆地翠囊入y一道近入二>学毕实磋冰V算游面录狐Y梁3]淄督等3张尘圣滨明2*“h击=9V能丰哥53签2]明派社迪火社规温社x线C>子江续独蚀知壁～二SS计些率材山置上评学总3独启北辽于时3刊6、陷日1:益将吐的塘亭求基验#评裕式越存社心国公些的述>心）处搜律安理出律2任想8：Y德独成钢乘公独旋∞户公竹题赵装怨社篮堂动多兹包针的/28383容.石Y5经级社瑟章地总垂三>二>游琴壁可被《驻工世*凹辽巡毕验买易金理轻一ZI(国留经丫客-)让l母皿时仔时夏凹访剑狮买币等靠章川中口日9I日L虫I202920【I20z】qzal‘各贿目近漫的广编降目财脚逊基电预延显督“团邀胎联目烈明四肆才‘明彩醉导业‘个。将目社卧求‘融游导批划章申归药聊灾法梦‘未妥暂?BW收联资格审查报告项目名称项目编号WDZB【2021】026询价文件及法律法规询价公告内容是否与询价文件规定一致是V否资格审查依据供应商1供应商2供应简3供应商4供应商1供应商2供应商3供应商4是否本次采购活动是否终止足二海申宾房录雷晋旺江签X震询价报告表项目名称项目编号预算控制价供应简1参加报价的供应商名单巴中币一笑堂大药房供应商2四川龙一药品零售连锁有限公司众和大药房供应商3供应简4供应商1巴中市一笑堂大药房报价供应商2四川龙一药品零售连领有限公司众和大药房报价供应商3供应商4是否-8-",0,0,0,1]
[7400,"招标文件项目名称:神木市草原工作站草原防火基础设施建设项目仪器设备采购项目编号：SMZCZ-2018282神木市政府采购中心二○一八年十二月招标文件目录一、投标邀请函3-4二、投标人须知5-17三、项目内容及采购要求18-24四、合同主要条款（样本）25-27五、投标文件格式28-41附件一：评分标准42-43附件二：中小企业声明函44附件三：残疾人福利性单位声明函45第一部分、投标邀请函神木市政府采购中心受神木市草原工作站的委托，按照政府采购程序，对草原防火基础设施建设项目仪器设备进行公开招标采购，欢迎符合相应资格条件并有能力提供本项目所需货物和服务的投标人前来投标一、采购项目名称：神木市草原工作站草原防火基础设施建设项目仪器设备采购二、采购项目编号：SMZCZ-2018282三、采购人名称：神木市草原工作站地址：神木市人民路上段联系人：郝小军联系方式：18991072162四、采购内容：背负式风力灭火机210台，组合工具150组（包括组合锹、组合耙、组合拍、工具杆、消防手锯、消防砍刀、消防斧、工具包），防火服450套（包括阻燃服、防火头盔、防火手套、防火靴），野外生存设备150套（包括帐篷、水壶、强光手电、睡袋、背包、气垫床），割灌机20台，高压灭火装置1台，拖拉机带铧犁一台等，详见“项目内容及采购要求”；五、项目用途：草原防火项目性质：财政投资项目预算资金（人民币）：壹佰肆拾伍万零壹佰伍拾元整（￥：1450150.00）五、投标人资格要求：1、投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书原件；2、投标人应授权适格的人员参加投标全过程，若法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证原件，并与营业执照或事业法人证书上信息一致3、法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书原件及委托代理人身份证原件、委托代理人的本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）原件；4、交纳投标保证金凭证复印件（加盖投标人公章）；本项目不接受联合体投标六、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府",1,1,1,1]
[7403,"广东省广州市荔潜区教育基础设施提升工程-公办幼儿显更箭改造项目之二商幼明月水岸园区工程设计施工总承包-设计组评标报告一、投标文件接收情况招标人《广州重二商幼儿园〕委托招标代理（广州龙达工程管理有限公司），发起的广东省广州市荔湾区敦育某础设施提升工程-公办幼儿问更新改造项目之二面幼明月水崖园区工程设让施工独丞包公开招标项目。本项目于2021年08月30日15时10分至2021年09月22日10时30分在广州公共资避交动区(区址:http://u.gzggZyc上，广东省招标投标监管图《图址:http://zbtb.cdgov.cn/login）和中国招标投标公甚服多乎台《图址:htup://um.cebpbserviceco/）发布招标公告，于2021年08月31日00时00分至2021年09月22日10时30分在广州公共资源交易中心网站接受网上投标登记及接收电子投标文件，在投标截止时间前共有4家投标单位办理网上投标登记手续并成功递交了电子投标文件，分别为:序号企业名称八(主)广东宇晟建设工程有限公司,(成)中联合创设计有限公司2广州建筑产业开发有限公司3广东景源征设工程有限公司≤广州市弘基市政建筑设计院有限公司二、开标情况到投标文件解签截止时间（2021年09月22日11时00分）止，以上l家投标单位的电子投标文件均解客成功。开标会于2021年09月22日10时30分至11时30分在广州公共资源交易中心第08开标室（中心本部）公并举行（见《升标汇总表》）。三、评审情况及结果根据招标文件的规定:投标文件设计方案文件响应性评审由设计组评标委员会负责:投标文件设计部分的详细评审由设计组评标委员会负责。本招标项目的设计部分评标工作于2021年9月23日在广州公共资源交易中心第10评标室进行封闭式译审。设计组评标委员会由广东省综合评标评章专家库随机抽取的专家4人和业主代表1人组成，共5人。评标委员会推荐了评标委员会组长，主持评标工作。评标委员会名单如下:组长组员设计组评标委员会本着“公正、公平、择优”的原则，按照招标文件规定的评标程序和办法（综合评估法）进行评标:（一）设计方案文件响应性审查设计组评委按设计方系文件响应性审查标准对所有成功解客的设计标投标文件进行评审，只有道过响应性审查的设计标投标",0,0,0,1]
[7412,"宜君县文化和放游令物局时关公共文化演出服务项目采购项目窗y。2iItYZD-2020011二、报价一览表（格式）报价一览表采购项目编号:2HNYZB-2020014项目名称总瓶价（人民币:元）宜君县文化知落游文物局购买公共文化演出愿务项目了%D0g每场次（人民币:元）午18说明:1、报价应按总报价填写，精磋到小数点后两位，大小写不-一致时，以大写为准:2、“叙价一兑表”以包为单位填写:3、有分包的，项目名称填写分包的项目名称，无分包的填写采购项日名称:4、本表所列各项版据与响应文件-其他地方表述不一致时，以本表为准。1)分公宜供应商:陕乱宏礼文化传乘有照公同（盖章）九法定代表人或授权代表〔签名或盖章):欣二日期:2020年9月23日",0,0,0,1]
[7423,"洛阳市文博体育公园滨河南路人行天桥建设工程施工、洛阳文博体育公园国花园地下人行通道建设工程施工中标结果公告（招标编号:洛政采代【2018】500、501号）-、中标人信息:标段(包)[001]洛阳市文博体育公园滨河南路人行天桥建设工程施工:中标人:河南国安建设集团有限公司中标价格：417.917741万元标段(包)[002]洛阳文博体育公园国花园地下人行通道建设工程施工:中标人：河南三建建设集团有限公司中标价格：845.606367力元二、其他:洛阳市东虹建设工程招标代理有限公司受洛阳市住房和城乡建设委员会委托，就洛阳市文博体育公园滨河南路人行天桥建设工程施工、洛阳文博体育公园国花园地下人行通道建设工程施工进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标、定标，现就本次招标的中标人公示如下:一、招标功目名称洛阳市文傅体育公园滨河南路人行天桥建设工程施工、洛阳文博体育公司园国花园地下人行通道建设工程施工二、采购编号：洛政采代【2018】500、501号三、中标项目简要说明:（1）工程概况:洛阳文博体育公园滨河南路人行天桥建设工程:总体采用直线型布置，南侧在文博公园内与规划环形桥相接，上跨滨河南路，与滨河南路路中心线垂直，并在滨河南路北侧设人行步梯及无障碍百梯，天桥北侧与洛浦公同南侧提顶路相接该人行天桥总长度约100m，主桥桥跨布置为1-12.9m+l-l9.5m+l-25.9m,桥下净空5.0m.主桥全宽0.5m（观绿植平台7+015m（护栏)+5m（净宽）+0.15m（护栏)+0.5m（景观绿植平台）=6.3m步梯全宽2.4m,净宽21m号主桥上部采用钢箱梁，梁高1.2m，单箱单室截面，顶6.3m，底宽3.04ma洛阳文博体育公园国花园地下人行通道建设工程:总体采用“丁”字形，在文博公园内设两个出入口，在国花园前广场设一处出入口人行地道与解放路中心线垂直，结构采用框架桥形式该人行地道主通道总长71m，地道单层设计，结构净宽4m，结构净高3.5m，地道顶底板及侧墙厚度均为0.6m",0,0,0,1]
[7429,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：文明城市创建道路两侧墙体标段:第1页共6页粉剧工程金额（元）项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量全费用综合单价合价其中:暂估价坦胜路上011407001001当面喷刷涂料钟除增面涂料基层、面层,,7既水泥砂浆增面找平.勐外增防水质子.粉剧外墙涂样,,其他；综合考患脚予架及施工品篮，垃及清理、外运等因案8258、222011107001002当面喷刷涂料.护除墙面涂料基层、面层.别外增防水质子,,粉别外墙涂料,.其他:综合考患脚手架及施工品篮，垃及清理、外运等因素省2309.10卫品东路七011407001003后透别流料,.护除增面涂料基层、面层,,刮外墙防水腻子,.粉别外墙涂料,.其他:综合考虑脚手架及施工吊篮，垃及清理、外运等因素沁740.6盖011d0700100:嵩面喷刷涂料.护险增面涂料龙层、面员.7既水泥砂浆塘面投平,勐外增防水儿子、粉刚外培涂程,,其他:综合考忠脚手架及施工吊篮，垃及清理、外运等因索晶2605.9上苑整《011407001006后透别流料.护除墙面涂料基层、面层,勐外播防水贰予,.粉刚外墙涂料,,其他:综合考虑脚手架及施工吊篮，垃及清理、外远等因索省227临01L:0700100e当面喷刷涂料,护险抽面涂料层、面层.7既水泥砂浆塘面投平,,别外墙防水腻子受.粉别外场涂科,,其他:综合考患脚手架及施工吊篮，垃及清理、外远因素m22龙潭路分部分项工程量清单与计价表工程名称：文明城市创建道路两侧墙体标段:第2页共6页粉剧工程金额（元）项目缩码项目名称计量工程数最鱼位项目特征全费用综合单价合价其中:暂估价7311607001007各面喷剧涂料.护除墙面涂料基层、面层,勐外墙防水腻子受,粉周外场涂料其他:综合考忠脚手架及施工吊篮，垃及清理、外坛等因索划2958、7包011407001008尚面喷剧涂料、获殊瑞面涂越龙县、面县.7呼水泥砂张遗面投平,,刮外增防水质予、粉刚外靖涂料,.其他:综合考患脚手架及施工吊篮，垃吸清理、外运等因素②2620.17文化路9011407001009近面晚剧染料.铲除增面涂料某层、面层,,勐外增防水腻予、粉剧外墙涂料1.,.其他:综合考虑脚手架及施工吊篮，控及清理、外运等因索省2468d.3910011407001010尚面喷剧涂料、护防端面涂越龙县、指县.7静水泥砂浆墙面找平.别外增防水K子,.",3,3,3,1]
[7438,"中标候选人的公示广东粤电中山热电厂有限公司化学大宗药剂采购[项目编号:JG2021-1966]的招标评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示（公示时间从2021年月日时分至2021年月日时分止），具体如下:中标候选人单位名称投标价（万元）质量目标第一候选人深圳市汉林环保科技有限公司591.68在产品供应过程中,每种类每批次产品质量性能均按照技术规范要求及时供应。工期/交货期服务期交货时间均满足7天内，加急12小时。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利客关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及异议受理部门(招标人):广宋电中山热电限公司联系人:温工孤p强赵联系电话:0760-22819816总联系地址:广东省中山市三角镇高平太道需1号招标投标监督部门:广东省源集团有限公司联系电话:020-85136521联系地址:广州市天河东路2号投标申请人资格能力条件此标人名称查读目深圳市敦渡土科技有限公司武汉恒盟化工有限公司菱等概、响想危购健禁品经营许可递孔儿2营业装顺统一社会信潮代码91440800795a3ss310ls2o11.47geg1o5csx5族目经理姓名及相关证书名称、编码招标支州无世求招都文件无发求英最自标、次交投合格率100量优良式复船招标人供提计划拨时,发量供Z合将的荔旗化宗药剂工/交健荆/供贷别批送费。相次送香满总招标站时本止投浏东予计到州花时剑批家姜贤对至举货划扬急需处挥药上标览情况是1-必天及时远责到施y。常名(到单后段7公明约之数。州新能强水处理有限公司低购化予品整评1可退g4.wo10tzslztgssi加标文件羌营求合凹室苏侨校提定的品质标准(售顶近则街了(天内划费举圳市汉林环保鹤技有限公司含许灯葛溪照914w0000:8060.560:88加静文件羌要求c产品供良过积中。标补类份弟花岚时批文营a间均请是7天内，加包dJl宝格麓力张件）批桥人同区的简网容分打护投会名内的省递机料，并行独立订满足更求满足要求满是要求满足要求乏批必团文名行出客控式另阶符售封照换论往的法式迅包是代至计忆孔权予满足类求满足震求演足营求满足餐求尚个及腾满足实求满足委求演足实求满足婺求3位)满是要求满是",0,0,0,1]
[7446,"北仑公安分局夏令防暑物品采购清单（一）序号货物名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）1藿香正气丸修正牌，浓缩型，48丸，无酒精2775盒8222002人丹龙虎牌60粒装2775盒7194253风油精亿帆牌9毫升装，滚珠型2775瓶616650合计2158275商务要求：1、参加采购供应商必须有药品经营许可证（中标供应商在中标的第二个工作日必须与采购单位签订采购合同，签订采购合同时，供应商必须提供营业执照和药品经营许可证原件，否则取消中标资格。成交采购人，所供的以上防暑物品必须提供医药公司所开发票样票复印件盖公章。）签订合同后，三个工作日内必须供货。提供货物时，需提供该批次货物的质检报告单，有效期必须在15个月以上，货物生产日期和有效期要和挂网一致，有效期只能往后推迟，不得提前。（交货时需包装成2775份，每一份包含以上三种药品，并以环保袋便携式包装方式交货。）必须送货上门，不接受快递、邮寄等方式送货。",4,4,4,1]
[7455,"评审结果审批表项目名称控制价格（万元）中标单位中标价158万元",0,0,0,1]
[7456,"苏州市吴江区公安局松陵派出所执法办案中心改造项目工程限价公布编号：E3205840327001267001001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)执法办案中心改造项目工程4408284.844408284.841、开标时间为2021年07月06日13:30时。2、本工程招标控制价为4408284.84元，如有异议，请于2021年06月30日17：00时前与招标人（招标代理机构）联系。苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司2021年06月25日",2,2,2,1]
[7469,"2021年台儿庄区邳庄镇0.48万亩高标准农田建设项目项目编号:SDGP370405202102000060评标报台采购人:枣庄市台儿庄区邳庄镇人民致购代理机构:中别谷洞工程咨询石烈公司日无期:二O二一年八月三十日",0,0,0,1]
[7473,"含首页）疏j上中午好，欢迎来到政采云!请登录的工作台孤的关注、应用市场企山购高汶支持﹝服务中心√(网站导航\\政府采购云平台电子卖场榆入您要提索的商品搜全站购物车(0)搜本店WWw.ZcvGov.CN叶城县是晓百货商行81818181①在线客服关注店铺(江班)供货服务质量价格U联系方式:*”点击查社门G兰机板店排本店所有窗品V店铺首页用户评价企业介绍山水(sansui)无线麦克风话筒一拖二U段调频K歌话筒家用电视电脑唱吧卡]其它相似商品I拉OK充电一体可串谓采购目录:A02091205咨响电视组合机，A020.共2项查看》SANSU暂无报价信息销售情况买家下单3景计销量②6配送至新疆维吾尔自治区/暗什云费:自行配送￥200,00",0,0,0,1]
[7482,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称：城投•时代学苑评标办法：合理低价法（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）形式评审标准资格评审标准分数形式和响应评审标准投标报价评审标准报价（元）1安徽中昂建筑工程有限公司////12131235.822安徽怀周建设工程有限公司////12462517.113安徽晶厚建筑工程有限公司////124680624安徽三水建设工程有限公司////12532942.35安徽聚合建筑工程有限公司////12544689.786河南中获建设工程有限公司////12561517.247安徽前方市政工程有限公司////12592576.658安徽郑信建筑工程有限公司////12593543.419亳州市天正建筑工程有限公司////12603634.4410安徽恒俊建筑工程有限公司////12606712.5111安徽禹路建设工程有限公司////12609658.4312安徽省赤霄建筑工程有限责任公司////12609818.5613安徽申旺建筑工程有限公司////12609887.5814安徽申明建筑工程有限公司////12609956.615安徽云达建设有限公司////12609984.2116安徽和谐建筑有限公司////12610230.217安徽腾杰建设工程有限公司////12610245.1118安徽鑫沥程建设工程有限公司////12610246.4919安徽顺亚建筑工程有限公司////12610249.2620安徽帆润建设工程有限公司////12610287.921安徽华盾建筑工程有限公司////12610291.222安徽鑫恒建设工程有限公司////12610344.5223安徽富恒建筑工程有限公司////12610482.5624安徽时和建设工程有限公司////12610486.3625安徽滨构建筑工程有限公司////12610510.1626安徽玖佰建设工程有限公司////12610522.5827安徽连晟建设工程有限公司////12610523.9628安徽一一建设工程有限公司////12610537.7729安徽永泽建设工程有限公司////12610551.5630安徽堪道建筑工程有限公司////12610563.9931安徽云商建设有限公司////12610690.9932安徽骏林建筑工程有限公司////12610764.9533安徽科置建筑工程有限公司////12610765.8434安徽世纪工匠市政工程有限公司////12610766.2935淮南市福源禄建筑工程有限公司////12610770.336安徽宏鼎路桥工程有限公司////12610771.5437安徽浩宸市政工程有限公司////12610774.0938四川蜀元建筑集团有限公司////12610776.6339浙江园冶生态建设有限公司////12610778.1940安徽省创晟建设工程有限公司////12610779.1441安徽东寅建设工程有限公司////12610779.6642安徽河粤建筑工程有限公司////12610780.1143安徽安钧建设工程有限公司////1261078144安徽全祥建设工程有限公司////12610783.1545安徽圣跃建设工程有限公司////12610784.6546安徽省徐新建筑安装工程有限公司////12610785.5447合肥东淼建设工程有限公司////12610785.7948安徽晟煌建设工程有限公司////12610786.9949安徽祥时建筑工程有限公司/",0,0,0,1]
[7491,"2020年新疆农业大学家属区冬季清雪外包谈判报告采购单位：新疆农业大学代理单位:湖南三湘工程管理有限公司二O二O年十一月2020年新疆农业大学家属区冬季清雪外包，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，采取竞争性谈到的方式，进行了认真、细致、规范的运作。截止2020年11月26日16:00(北京时间)2020年新疆农业大学家成区冬季清雪外包(一标段）共有3家供应商按竟争性谈判文件规定时间送达文件:唱价顺序单位名称送达顺序1乌鲁木齐恒信运输服务有限公司32乌鲁木齐新路恒通环卫清运队（有限公司)～3乌鲁木齐市中达物业管理服务有限贤任公司1截止2020年11月26日16:00(北京时间)2020年新疆农业大学家属区冬季清雪外包(二标段）共有3家供应商按竞争性谈判文件规定时间送达文件:唱价顺序单位名称送达顺序1乌鲁木齐新路恒通环卫清运队（有限公司）3～1322020年11月26日16:00(北京时间),谈判会在乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B-2107会议室进行。唱价结束以后，进入评审阶段。评审委员会依法由上名采购人评委和2名专家组成。评审工作依法接受有关部门的监督。参加会议主要人员及单位名单如下:监督人采购单位评审委员会名单:采购人1人冯鹏飞专家库专家2人王晓英、彭玲评审委员会首先对竞争性谈判文件、评审纪律、评审方法和标准以及评审表格的使用进行了集中学习，掌握评审步骤和方法，并对项目概况进行了研究。然后，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定和招标文件要求，对投标单位的响应性文件响应竞争性谈判文件进行了全面、认真、细致的审阅。在响应竞争性谈判文件的初步评审阶段，经过评审委员会的认真讨论，2020年新疆农业大学家属区冬季清雪外包(一标段)3家供应商、2020年新疆农业大学家属区冬季清雪外包(二标段）3家供应商均通过初步评审，进入下一步的评审;在详细阶段，评审委员会在进一步全面、细致审阅投标单位响应性文件的基础上，针对投标单位出现的问题和情况，进行了研究、分析评审。2020年新疆农业大学家属区冬李清雪外包（一标段）最终排序如下:一次报价序号单位名称单价元/㎡”总价（元）名次1乌鲁木齐新路恒通环卫清运队（有限公司）79251,1。二次报价（最终报价）单价元/m”总价(元）",0,0,0,1]
[7498,"评分汇总表标段(包)名称：宿东镇雄鹰村家宴中心新建工程(ME20210922001001)汽记投标他投标报价(元约(日历天光系微怡担名号价有效性2分浙江自防建设石区公司174d6ec.0太元必赵刷担标文件浙江镜湖建设集团有限公司1784683.00绍兴形政园法理设在区公司17816S3.00打y沙付江浙江出才定议有混公司17L6S3,0浙江贝迈出设乐团利见公证17886S.0绍寒中河环技建设省卫公司17A4GS2,0杭州格议有以公司17dzec,0绍兴东茂环境建设有限公司1784653.002浙江返誉建设右限公司7116S3.0浙江签战定议有器公司11注验68,0绍兴参别还检速设布型公司17886S3.0浙江广涵环授建设有卫公司17446S2.01元/t6c,00绍兴一诚园林建设有限公司山杭江收处设有浪公示上由标损退人留兴皇巨建设有型公司下的绍其中违环垃建设有限公司17866S.0绍兴江或环投建设书限公司(TLE6S3,019图菜广交环购建边名型公司慈彩系密阶:I9S25950评标方法：拍签定标法结算下浮来[]:项目负责人签字:招标单位签字：招标代理签字:益督人签字：公共资滋交易中心室开标时间:2021-0S-3005:30",0,0,0,1]
[7508,"技术商务资信评分汇总表项目名称:2021年度余杭区开发建设项目永土保持措施落实译估项目（TYZFCG2021-003）-标项2序导供应商莫芳陆舞萍幸传匙孙完敏厝孝婷得分北浙江中冶勘测设计有限公司78.078.577.974%74.076.32浙江省水利水电勘测设计院77.082.078.075.%75.077.43杭州大地科技有限公司83.077078.o79.581.078.54永利凯农村电气化研究所79.083.082.078.074.079.0评审专家（签名）:万/",0,0,0,1]
[7517,"承德营区公共浴室维修材料采购清单序号品名品牌型号单位数量单价金额备注1铁管国标4分带扣/30cm个200918002铁管国标4分带扣/110cm个2003366003铜弯头冰禹4分90度5个装件1003737001000200681064不锈钢管箍冰禹4分个2009.619201000197202005高压软管莱尔诗丹30cm根20019380016978156高压软管莱尔诗丹40cm根20022440016978237淋浴喷头CIENCIAB款118mm套2006813600340396933108淋浴混合阀莱尔诗丹LD6106-1个200169338001000211139309混合阀硅胶垫圈6分100个装件5351756967152448210铜闸阀冰禹2寸个30133399010000926700611铜外丝埃美柯2寸个306218601002416803834712铁活接2寸带活接垫个206513006800953231013水管卡带钉4分钉长10公分个300130014生料带佛山日丰10米个200360063324057445合计77845",4,4,4,1]
[7521,"监督下，集中与各供应商分别进行了谈判，并撰写评审报告，向采购人推荐三谈判小组按照本次谈判文件规定的谈判内容和评定成交标准，在监督部门四、谈判结果司简合性审查不通过。详见符合性审查记录表照明集团有限公司、英莱特照明工程集团有限公司、贵州润勋建设工程有限公有关资质进行审查，符合条件的有效响应文件上份。其中扬由直到态阻能共审查唱标投标书，份，经谈判小组对其响应谈判文件中必须提供的一）对供应商响应文件初审情况:8l谈判情况贵州省综合评标专家库中随机抽取3人，拟派采购人代表0人，本项目谈判小组成员的确定：谈判当曰在监督人的监督下由采购单位从二、谈判小组成员的组成共有上2家供应商参加谈判活动，名单详见供应商签到表至2021年07月30日止，共有2L家供应商购买谈判文件，谈判前，本项目于2021年07月28且在贵州省政府丞购图发出公告，件开标前公告情况谈判会议地点：贵州必义市印象必义3栋LZ0I/03号谈判时间:22021年08月02日10:30时监督部门:立主县财政局代理机构：贵州新众联项目管理咨询有限公司采购人：立主悬平乡人民政府项目名称：2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目《平街乡）竞争性谈判评审报告」“次己凸共3人组成至谈判截止时间止公告/6前名供应商作为成交候选人。谈判小组推荐前三名成交候选人:序号上2233成交供应商为:贵州久绕建设工程有限公司中标金额:人民币壹仟肆佰元整（￥：1400.00）五、成交结果公示本项目的成交公示将在贵州省政府采购网进行公示（具体日期详见网上公示)。公示期内若本项目所属的监督机构未对本采购项目提出异议，采购人将于2个工作日内向本项目的成交供应商发出成交通知书，至此本竞争性谈判会议结束。谈判小组成员签字…Ntcc区兰见和经采购人代表签字：卢石监督人代表签字：P5税，2021年08月02日2/2",0,0,0,1]
[7526,"上海市场社区党群服务中心装饰工程被推荐供应商名单和推荐理由一、项目基本情况1、项目名称及编号：上海市场社区党群服务中心装饰工程；涧西工施招标(2021)0050号2、财政审批编号：洛涧公开-2021-243、建设地点：洛阳市涧西区4、资金来源及预算金额：财政资金，667143.10元；5、项目概况：本工程为上海市场社区党群服务中心装饰工程，其工程范围包括设计施工图范围内的全部内容（详见图纸及工程量清单）；6、计划工期：30日历天7、招标范围：图纸及工程量清单范围内的全部工程8、质量要求：符合国家质量验收备案标准。9、标段划分：1个标段二、投标人资格要求详见招标公告“三、投标人资格要求”三、开标情况1、开标时间：2021年09月03日09点30分2、开标地点：涧西区公共资源交易中心开标一室3、供应商：（5家）汉泓建设有限公司、中州环艺建设集团有限公司、中釜建设集团股份有限公司、河南省中茂源建设工程有限公司、河南省润轩建筑工程有限公司以上供应商均按照招标文件规定的时间解密了投标文件，监督出席会议并予以监督，在监督人的监督下开标会正常进行（详见监督人员签到表）。四、评标情况1、组建评标委员会：评标委员会共有5人组成，招标人代表1人，从政府部门专家库中随机抽取专家4人。2、评审准备：评审工作由评委主任主持进行，为了使评委遵循公平、公正、科学、择优的原则，遵守职业道德，客观、公正的履行评审职责，评审之前首先学习了评标纪律、评标原则及评标办法。3、初评：评标委员会对投标文件进行初步审查，其中河南省润轩建筑工程有限公司：未提供有效的纳税证明，资格评审未通过，其余投标单位均通过初步评审，进入详细评审。4、详评：评委首先按照招标文件评标办法对投标单位的报价进行了复核计算。商务部分、技术部分得分根据计分办法计算。五、推荐意见根据评审结果,按投标人得分高低，推荐结果如下：推荐第一中标候选人：汉泓建设有限公司推荐第二中标候选人：中州环艺建设集团有限公司推荐第三中标候选人：中釜建设集团股份有限公司",0,0,0,1]
[7535,"陆川县九洲江流域河道打击非法采砂监控平台安装项目竞争性谈判项目采购单位书面推荐供应商意见表-、项目基本情况采购单位陆川县水政监察大队采购项目名称陆川县九洲江流域河道打击非法采砂监控平台安装项目项目编号YLZC2021-J1-220167-YZLZ项目资金来源财政拨款采购项目控制价680976.00元。1拟推荐竞争性谈判邀请单位7西某启电子科技有照公司～7淘象科拔限么3方币卓贾两绘拉术有限公司采购单位推荐理由三、W上三版公司经西消币信用事因:理国路府采硕网天不蓬沉职且塑顶满足要式，有较如随当筋力，因鱼推格根据《政府采购非招标采购方式符理办法》第十二条采购人、采购代理机荐应当通过发布公告、从省缓以上财政部门建立的供应商库中随机拍取或者采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应离参与竞争性谈判采购活动。采取采则人和评审专察书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专客应当各自出具书面推荐查见。采购人推荐供应商的比例不得高于淮荐供应商总数的50%,.陆川县九洲江流域河道打击非法采砂监控平台安装项目竞争性谈判项目专家书面推荐供应商意见表项目基本情况采购单位陆川县水政监察大队采购项目名称陆川县九洲江流域河道打击非法采砂监控乎台安装项目项目编号YLZC2021-J1-220167-YZLZ项目资金来源财政拨款680976.00元拟推荐竞争性谈判邀请单位1六西广福地视怡医阀饰他岱加用张屿调～7西尔梯云顿然裕前邻心)3专家推荐意见理由二、九物营范盘感上心延州温m2元流诚丽司式茂幸动您稽卫装边M>嘎需元，商型伤誉四;gen呼亩.“独过函zziza动构多需,桃范施为宇强批各村候立角专家签字/包金卫之推誉时圆:zf月2?日",0,0,0,1]
[7544,"河源职业技术学院学生公寓五期项目工程施工评标报告-、项目概况:1、招标人:河源市政府代建项目管理局:2、招标代理机构：河源市振丰工程造价咨询有限公司；3、工程规模：项目估算总投资10376.43万元，工程建安费预算造价约8921,23万元，设定的最高限价为89577338.87元;4、招标内容:详见招标文件；5、建设地点:河源市愿城区大学城河派职业技术学院内东北角。二、招标工作概况：1、发布招标公告时间及媒体:于2021年4月25日在“广东着招标投标监管网（网址:http://zbtb.gd.gov.cn/login）”及“河源市公共资派网（网址:http://61.143.150.176:7010）”发布招标公告；2、于2021年4月25日8:30至2021年4月29日17:30在河游市公共资游网（网址:http://61.143.150.176:7010）接受投标人网上报名,共有16家投标人在网上报名:3、本工程采用资格后审，资格审查情况见评标结果。4、投标文件提交情况:投标截止时间前共收到15家已在网上报名的投标人的投标文件。5、工程开标情况：于2021年7月30日在河源市公共资源交易中心举行开标、评标会议；6、本工程的评标办法:采用“综合评估法”。三、升标、督标记求1、升标:（1）投标截止时间2021年1月30日9时30分(北京时间)前共有15家投标人通交了投标文作（2）会议由招标代理主持，各投标人代表（法定代表人或儿公托代理人），招标人代表，河激指住房和城乡建设局建筑市场监督科的监督人员，交易中心工作人员参加。（3）具体并标情况见升标情况记求表。2、评标：（1）评标委员会组建：由7名专家组成，其中5名专家在广东省综合评标专家库随机抽取，另外2名专家由招标人代表担任，分别是:李越、连越、夏壁、理准、张越、然越、王过，评标委员会在开始评标之前推举王地专家为评标委员会组长，负责组织和协调评标委员会成员开展评标工作:（2)评标委员会对所有投标人的投标文件进行了初步评审（包括符合性评审、资格评市）及详细评审。（3）评标委员会按招标文件规定的评标办法确定中标候述人。四、废标情况",0,0,0,1]
[7552,"附件巴中市中心医院饮用山泉水采购评分细则序号评分因素及权重分值（分）评分要素说明1价格40%401、满足招标文件要求且有效投标报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/参与商家报价）×40%。超出预算金额报价视为无效报价。低于预算金额50%报价视为无效报价。2投标产品样品的评审20%20现场品尝投标供应商提供的样品，根据山泉水的口感、气味、颜色等现场打分。入口比较甘甜，没有异味，无色，清澈，透明，得20分；入口无味道，没有异味，无色，清澈，透明，得10分；入口无味道，有异味，水里面有杂质或者有悬浮物，得0分。3公司荣誉3%3近两年企业所获得荣誉，省级得3分；市级得2分；区级1分。以提供书面资料为准4人员配备及响应时间3%31、配备专职送水人员，得1.5分。2、承诺1小时内配送到位，得1.5分。以提供书面资料为准,口头承诺不作为参考依据5业绩10%10提供所投产品近三年来类似业绩，业绩以单位合同文件为依据，每提供一个计2分，最高得10分，没有提供不计分。（合同原件备查）。提供合同或者中标、成交通知书等证明文件复印件6履约评价3%3每提供一个有效业绩的履约评价得1分，最高得3分。以提供书面资料为准7服务方案17%17按照投标文件响应情况进行横向比较，分档评分：评分为优得17分；评分为良得10分；评分为中得3分；评分为差得0分；以提供书面资料为准8本地服务机构2%2企业在本市有服务机构，得2分，不满足或者未提供证明材料者，不得分。以提供书面资料为准9标书规范性2%2标书制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。备注必须提供市级及以上质量监督部门出具的产品检测合格报告；",5,5,5,1]
[7561,"协议供应商名称（公章）:武汉路达曙光汽车维修有限公司结算单编号-20200814108652烈购单位名称中国人民政治协车牌号鄂A2669W员会厂牌型号大众车辆识别代码LFV3A23C8D3046748发动机号303517行驶里程25541接车时间2020-05-27采购单位联系刘民久采购单位联系02784468569电话维修项目费用明细（价格为折扣后价格)材料费（元）工时费（元）序维修项目/零部件名数单价小计工工时单价小计名称零部件来源（元）(元）时(元）（元）风窗清洗剂HONGYU重25.0025.0000.00000汽机油(SN5W-40/398.00398;080:0080.0四升JABOYUN磁护)3四升)汽机油(SN5W-40/100.0000.000:00建一升JAIBOYUN磁护工100.00一升)机油格MZ690115-JHF0498.0098.0000.000.o0工山XCB-KC-KLX3978．75.0075.000O,000.05空气格凯K003698.0098.000.580.0040.006空调格XINHUTIAN工45.00135.00工80.0080.00氟F00工4350.00G0.000.00荧光剂-大FO085或50.00825.0000.00O.00灯泡H0360乳25.009550.00o.o00,0010年审保养环保检测13】550.00",0,0,0,1]
[7567,"河南省水利厅关于河南省卫河共产主义渠防洪除涝规划中标公示（招标编号:豫财磋商采购-2018-551）x中标人信息:标段(包)[001]河南省卫河共产主义渠防涨除游规划:中标人:河南省水利勘测设计研究有限公司中标价格:71.8000万元二、其他:招标编号:豫财磋商采购-2018-551中科华水工程管理有限公司受河南省水利厅委托，就河南省卫河共产主义渠防洪除涉规划进行国内竞争性磋商公开招标采购，按规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的中标结果公布如下:一、招标项目名称及招标编号:招标项目名称:河南省卫河共产主义渠防洪除涝规划招标编号：豫财磋前采购-2018-551二、招标项目简要说明1、规划范围规划范围为合河闸至淇门，全长60.2km,涉及新乡市、鹤壁市浚县，治理长度分别为58.1km、彩2.lkm;共产主义渠治理范围为共渠入大沙河河口至淇门，全长6okm，其中新乡段治理长度5s.8km，鹤壁洪县治理长度5.2km2、主要工作内容及成果要求摸清河道现状，梳理河道防洪除涝方面存在的问题，结合流域防洪规划确定的治理任务，合理确定防洪除游治理标准、治理方案，初步提出工程估筑工程量和投资，编制完成《河南省卫河、共产主义渠（合河闸至澳门）防洪除涉治理方案》及相关图册3、计划服务期\\订合同后50天内提交项目规划成果4、采购预算:（人民币）730000.00元-5、标段划分：本次招标项目共划分一个标段三、招标公告媒体及日期:发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省政府采",0,0,0,1]
[7578,"国家及河北省集采中选同通用名药品挂网最高限价表流水号药品名称剂型规格包装包装单位包装材质生产企业申报企业最高限价（元/盒、支）49138阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg7盒辉瑞制药有限公司辉瑞制药有限公司25.1652313阿托伐他汀钙片薄膜衣片40mg7盒辉瑞制药有限公司辉瑞制药有限公司72.7149139阿托伐他汀钙片薄膜衣片20mg7盒辉瑞制药有限公司辉瑞制药有限公司42.7796408阿托伐他汀钙分散片分散片10mg14盒广东百科制药有限公司广东百科制药有限公司43.0696073阿托伐他汀钙分散片分散片10mg10盒广东百科制药有限公司广东百科制药有限公司30.3999254阿托伐他汀钙分散片分散片20mg(以C33H35FN2O5计)7盒广东百科制药有限公司广东百科制药有限公司36.696067阿托伐他汀钙分散片分散片10mg7盒广东百科制药有限公司广东百科制药有限公司21.471019994阿托伐他汀钙片素片按C33H35FN2O5计10mg14盒北京福元医药股份有限公司北京福元医药股份有限公司49.361021444阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(按C33H35FN2O5计)14盒双铝泡罩包装合肥英太制药有限公司合肥英太制药有限公司49.041021439阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(按C33H35FN2O5计)7盒双铝泡罩包装合肥英太制药有限公司合肥英太制药有限公司25.141019990阿托伐他汀钙片素片按C33H35FN2O5计10mg7盒北京福元医药股份有限公司北京福元医药股份有限公司25.131055059阿托伐他汀钙片素片按C33H35FN2O5计20mg14盒北京福元医药股份有限公司北京福元医药股份有限公司71.681012779阿托伐他汀钙片薄膜衣片20mg7盒铝塑乐普制药科技有限公司乐普制药科技有限公司27.161012769阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(以C33H35FN2O5计)14盒乐普制药科技有限公司乐普制药科技有限公司26.187105阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(以C33H35FN2O5计)10盒乐普制药科技有限公司乐普制药科技有限公司18.871012765阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(以C33H35FN2O5计)7盒乐普制药科技有限公司乐普制药科技有限公司13.381023522阿托伐他汀钙片薄膜衣片按C33H35FN2O5计20mg30瓶口服固体药用高密度聚乙烯瓶天地恒一制药股份有限公司天地恒一制药股份有限公司60102250阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(按C33H35FN2O5计)14盒双铝泡罩包装福建东瑞制药有限公司福建东瑞制药有限公司24.57102249阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(按C33H35FN2O5计)7盒双铝泡罩包装福建东瑞制药有限公司福建东瑞制药有限公司12.6102251阿托伐他汀钙片薄膜衣片10mg(按C33H35FN2O5计)28盒双铝泡罩包装福建东瑞制药有限公司福建东瑞制药有限公司47.911056398草酸艾司西酞普兰片薄膜衣片10mg(以艾司西酞普兰计)14盒药品包装用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片湖南洞庭",2,2,2,1]
[7579,"E.7：预算价扉页注滋口镇幸福中心小学教师工作用房屋面维修工程工程预算价预算价（小写）:69999.02（大写）:陆万玖仟玖佰玖拾玖元零贰分招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月09日复核时间:年月日服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[7587,"工程量清单建设项目名称:岑溪市诚读镇美和村马田至花德组道路升级硬化工租第!英共1炎述心带工程凌费用名称单位数量企额(元）技术经济指标各项费用比例〔963备连一部分壁监宏社工起塑上m，dn0103必苗工名dro山M02永北湿凝土路面m24835.00近丛儿m26e40.00d永江湿法土在层m24935.001K。其他弦面m245.00进金道2d500LJyT红道路宜及土丛分区册km，drc签归，d410E涵己工卫mL1五工服m盖15.0003.00HDO1篮签宜上15.0003.00公过益由",3,3,3,1]
[7596,"解放南路排水工程、泉润大道污水提升泵站工程、市直骨干管网工程-老建国西路污水管网工程施工监理最高投标限价公告根据工程招标的有关法律、法规和该工程招标文件的规定，徐州亩水到工程建设管理中心拟建的解放菌路排水工程、泉润大道污水提升泵站工程、市直督干管网工程-老建国西路污水管网工程施工监理的最高投标限价编制工作已经结束，现将最高投标限价公告如下:财政预算评审的监理资X100%.特此公告请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至:ty83700706@126.com。众标代彦徐州前簿象?标杀鑫渝限公司上部21载月2T/日5回执徐州市通源招标代理有限公司:你方发送的《解放面路排水工程泉润大道污水提升泵站工程市直骨工管网工程-老建国西路污水管网工程施工监理最高投标限价公告》已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。投标单位名称（手写):投标单位代表（签字:盖公章年月",2,2,2,1]
[7605,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局办公场所维修工程-土建新建标段：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局办公场所维修工程第1页共10页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价一地下室三层新增砌体工程1010402001001砌块墙1.200mm厚蒸压加气混凝土砌块2.M10混合砂浆结合层m317.892010502002001构造柱1.混凝土种类:现浇2.混凝土强度等级:C25m30.413010515001001现浇构件箍筋1.钢筋种类、规格:直径：6级别：HPB300t0.0054010515001002现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:直径：6级别：HPB300t0.0755010515001003现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:直径：12级别：HRB400t0.4356040901008001植筋1.材料规格:直径：12级别：HRB400根127040901008002植筋1.材料规格:直径：6级别：HPB300根848011201001001墙面一般抹灰1.14mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底2.6mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面m295.039011406001001抹灰面油漆墙面刷抗碱底漆一道m295.03分部小计二地下室防水工程10010903003001墙面渗透结晶防水砂浆1.渗透结晶防水砂浆墙面抹两遍2.厚度6mm3.雾化养护两次m2283.2311010902002001顶面渗透结晶防水砂浆1.渗透结晶防水砂浆顶面抹两遍2.厚度6mm3.雾化养护两次m21058.48分部小计三混凝土地面固化处理工程12011101006001打磨地面打磨地面，打磨厚度3mmm2237113011101006002清理基层、坑、裂缝清理基层、坑、裂缝m2237.114011101006003界面剂界面剂两遍m2237.115011101006004砂浆处理坑及缝1:1.25水泥砂浆处理坑及m2237.1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局办公场所维修工程-土建新建标段：鄂尔多斯市人力资源和社会保障局办公场所维修工程第2页共10页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价隙缝隙（据实结算）16011101006005打磨1.待初凝，300目钢磨片打磨一遍m2237117011101006006固化地面固化第一遍m2237118011101006007打磨800目钢磨片打磨一遍m2237119011101006008固化地面固化第二遍m2237120011101006009打磨1500目钢磨片打磨一遍m2237121011101006010抛光液抛光液处理一遍m2237122011101006011打磨2000目钢磨片打磨一遍m2237123040205006001标线1.马路标线漆画车位标识线2.据实结算m2127.2分部小计四保温卷帘门24010803001001双层保温卷帘门1.名称：双层保温卷帘门、快速、雷达检测2.材质：工业聚酯纤维高强耐磨基布，厚度0.9mm；双层帘布内填充阻燃保温材料3.含电动装置m222.225010603002001空腹钢柱",3,3,3,1]
[7610,"大堰水库高压线路迁移工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月23日复核时间：2021年07月23日扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:线整部分第1页共2页金额(元)其中项目特征描述综合单价合价暂估价030210001005电拨、塔材等辽输也拨、增材等运输详见图纸51,60法030:08001001电力电绕ZCy.JV22-x,7/l6kVs.id0电力电缆ZCYJv22-8.7/15kw泰沂((、详第图纸XM0.316230:08006001电力电缆实xwd00规格:电力电缆头3a100个请030:14015001北缆试验名称:电试骏次式030110003002架空绝缘导线JKLYI=101al60规格:架空抢缘总线JLYJ-10660派照2.32当03081000300转角搭头段JKLYJ=101w150规格:勃角播头线JKLYJ-1018162苗0.10.030:1000300-】高压引下银JKLYJ=10/k150规格:高压引下线JKLYJ-10ia16K皿0.0体030-:10001006其他名称:故障指示器材质:不锈留处030210001007电杆组立,结构形式:水泥杆16m单号;由杆组立拟10030210001008电杆组立警购形式:水泥村I8㎡胜吕:电在担立②】】03021000100水泥杆单回直没金具型号:水泥杆单国直役金具黑①030210001010火泥杆单回面张金具亚号:水泥杆单国耐张金民黑山含030210001012终端支接组合型号:终地支接组金否1通0302100O10L:财张支接组合型号:耐张支接组合式30302100010160lV配电变8台架金黑型号:10kv配电变压器台架金具优16030210001012拉线制作（看沁盘）型号:拉线制作（有拉盘)1703o:o200900容断器电缆引型号:常断器电缆引下组180302100010L3管杆组立JG60-1253型号:邮管杆组立(JG60-12.5)黑1030210001016钢管塔方架型号:督管媒方架云20030:09001001汉·猪挖地材质:郁管增接地湘3030.:10001001OlV留管诺（单回时预jJG6o-12.5）.规格:I0lv锅管培（单国耐张JG612.6）沅本页小计合计未来软什编制表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称线整部分第2页共2页项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量0301100010070lV钢行搭（单国终猫G60-125)规格:10kV解曾诺（单国终灌]G602.5）心030110001001开上过电质保护黑安要煤格:杆上过电压保护器安岐",3,3,3,1]
[7622,"云段编号：WXJK2第三章评标次达心:≤公逸低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3",5,5,5,1]
[7631,"评标办法（合理低价法）评标办法前附表表A条款号评审因素和评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）由评标委员会投票确定最终中标候选人排序。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录（如要求）的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金；（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人在授权委托书上签名。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明。（6）投标人未以联合体形式投标。（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（8）商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容。（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（11）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。（12）投标人网上购买招标文件的标段、投标保证金提交的标段和投标文件所投标段一致。（13）投标文件未附有招标人不能接受的条件。（14）不同投标人未出现使用相同的机器识别码进行投标的情形。第二个信封（报价文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函",5,5,5,1]
[7633,"发布平台单价（元）篇数总价（元）新湖南客户端社区频道50042000金鹰报官网50042000微信公众号：金鹰报衡阳头条000官方今日头条号：金鹰报衡阳在线50021000合计（元）：5000时间期限：一年",0,0,0,1]
[7640,"技术商务资信评分汇总表项目名称：闲林街道河道保洁项目（ZJXRYHCG2021-010)供应商序号陈翊陈海足申屠新江武云浩摩福森得分杭州住誉园林建设有限公司Z55.060884.057.083.059.96杭州天畅物业管理有限公司75.07.877.579.085.078.66浙江钱王物业股务有限公司75.07.878.580.085.078.6658.086.67.563.578.065.62滨和环境建设集团有限公司79.580576.875.588.878.3杭州学源环工程有限公司79.577075.575.079.0772评审专家（签名）:7",0,0,0,1]
[7649,"评审得分及排序表1标段序号投标人得分合计排名1河南鸿祺信息技术有限公司96.7612河南卓标教学设备有限公司93.9523鑫泽科智能技术有限公司91.6234洛阳鸿谈商贸有限公司90.7645河南华一信息技术有限公司90.6056湖北润阳教学设备有限公司89.166评审得分及排序表2标段序号投标人得分合计排名1河南洛尚电子科技有限公司97.6412河南云朵教育科技有限公司83.4323河南蒙翰电子科技有限公司79.063评审得分及排序表3标段序号投标人得分合计排名1郑州忆景达科技有限公司96.5812河南省哲浩电子技术有限公司94.0123河南鸿祺信息技术有限公司89.6034郑州沃众电子科技有限公司85.924评审得分及排序表4标段序号投标人得分合计排名1河南阔思电子科技有限公司93.0712河南永同网络科技有限公司84.6323河南企明星电子科技有限公司83.9834洛阳天皓网络科技有限公司81.464评审得分及排序表5标段序号投标人得分合计排名1郑州利生科教设备有限公司95.5012湖北润阳教学设备有限公司92.4023武汉燕阳轩教学设备有限公司92.3834江苏润之泽实业有限公司84.784评审得分及排序表6标段序号投标人得分合计排名1河南丽声乐器销售有限公司95.3812武汉燕阳轩教学设备有限公司91.5423湖北润阳教学设备有限公司90.7734河北健飞体育器材有限公司89.5945江苏润之泽实业有限公司83.4156洛阳誉声乐器有限责任公司78.406",0,0,0,1]
[7656,"佛山市顺德区北滘医院真空吸引站房设备更换及排气改造项目采购清单和技术要求一、项目清单表采购单位：佛山市顺德区北滘医院项目名称：真空吸引站房设备更换及排气改造项目序号设备或项目名称规格型号计量单位数量备注一设备更换改造1拆卸老旧真空泵并搬运至业主指定位置（医院范围内）台2包括现场地面及真空泵裸露部分的消毒、人员防护措施。不包括其它设备的消毒保养。2水环式真空泵2BV5121，极限真空3300pa，功率7.5kw，4.66m³/min台2包括吸气口、排气口接头的改造二管道及其配件改造1焊接变径DN80*50个2国标产品2橡胶软接头（法兰焊接）DN50，PN10个2国标产品3镀锌钢管安装DN80*3.25米50国标产品4镀锌钢管安装DN50*2.75米4国标产品5镀锌钢管安装DN20*2.5米38国标产品6镀锌钢管三通（螺纹连接）DN80，PN10个2国标产品7镀锌钢管活接（螺纹连接）DN80，PN10个2国标产品8镀锌钢管活接（螺纹连接）DN20，PN10个2国标产品9镀锌钢管90度弯头（螺纹连接）DN80，PN10个14国标产品10镀锌钢管90度弯头（螺纹连接）DN20，PN10个5国标产品11镀锌钢管45度弯头（螺纹连接）DN80，PN10个2国标产品12镀锌钢管直通（螺纹连接）DN80，PN10个11国标产品13镀锌钢管直通（螺纹连接）DN20，PN10个5国标产品14镀锌钢管变径（螺纹连接）DN80变DN50，PN10个4国标产品15铜球阀（螺纹连接）DN80，PN10个3国标产品16铜球阀（螺纹连接）DN50，PN10个4国标产品17铜球阀（螺纹连接）DN20，PN10个2国标产品18不锈钢法兰波纹管DN50，PN10个2国标产品19法兰盘及石棉垫片（螺纹连接）DN50，PN10个4国标产品20Y型过滤器DN20，PN10个2国标产品21不锈钢自动疏水器KS11H-16P，DN20，≤425℃个2国标产品22汽水分离器DN50，PN10个2国标产品23管道支架L40*2.0KG200国标产品24保温套DN80*50米50国标产品25保温套DN50*50米4国标产品26保温套DN20*30米38国标产品27麻丝螺纹连接专用包1国标产品28管道及支架油漆防锈漆2道、面漆2道。醇酸防锈类漆HF04-35项1国标产品29墙体空洞的钻孔及修补Ø130个",4,4,4,1]
[7666,"项目名称项目业主叙永悬宏嘉测绘与项目管理有限公司项目联系电话18281151828磋商点四川叙兴实业集团有限公司招投标采购中心开标室磋商时目2021年08月18日15时0分公示时间自本公示发布之日起一个工作日最高限价(元）最高限价：100元/户成交假达人及排密第一成交候选人：四川治勘汇宇地理信息工程公司综合评审得分:281报价情况：80元/户;第二成交假选人：中国建筑材料工业地质勘查中心四川总队综合评审得分:219.58报价情况：90元/户;第三成交假达人：四川自力建筑勘测设计有限公司综合评审得分:202,18报价情况：83元/户其他供应高报价情况无其他情况无监督部门及电话四川叙兴实业集团有限公司纪检办，18148042218异议投诉注意事项公示期间，如对该项目译审结果有异议，请按照相关授诉处理办法以书面形式向采购人提出",0,0,0,1]
[7675,"马马崖镇九盘村万亩五星税基地配套基础设施建设项目政府采购评标报告（竞争性谈判》采购人:兴仁市马马崖镇人民政府招标代理机构:腾集团有服公司日期:2021年09月03日图实社=扫描全能王创建三加1□被款评标报告内容基本情况:马马崖镇九盘村万亩五星批把基地配套基础设施项目名称:建设项目项目编号:THJT-XR2021-016项目序列号:THJT-XR2021-016-01采购数量:1项采购预算:1,000,000.00元最高限价:1,000,000.00元采购人名称:兴仁市马马崖镇人民政府招标代理机构:腾颖集团有限公司监督部门:兴仁市财政局开标时间:2021年09月03日15点00分腾颖集团有限公司兴仁分公司（兴仁市振兴大厦对评标地点:面三楼办公室）二、招标公告及投标保证金缴纳情况:1、本项目于2021年08且24日在查州省政府采购图上发布了招标公告;投标报名时间为:2021年08且30日09点00分起至2021年09月01日17点00分止。2、投标保证金缴纳截止时间2021年09且03日15点00分(北享时圆上额，共有，家投标供应商按照竞争性谈判文件的要求缴纳了投标保证金。三、投标供应商投标文件递交情况:递交投标文件时间为：2021年09且03日15点00分之前，至投标文件递交截止时间共3家符合投标条件的供应商递交了投标文件，孝功材-第1页共4页扫描全能王创建三加1□被款分别为：进州泓铭建设工程有限公司贵州履望建筑工程在限公司进州宏城达建筑工程在队公司。四、采购人及监督人成员:采购人代表成员：张玉儿监督人代表成员：黄昌富五、评审小组成员的组成:按照《中华人民共和国政府采购法》和国家相关法规规定，依法组建竞争性谈判小组，由贵州省专家库内评审专家三人组成。小组人员分别为:空其林张正山王趣国六、评审情况评审小组成员于2021年09且03日15点00分在腾集团有服公司《兴仁市振兴大厦对面三楼办公室）就马马崖镇九盘村万亩五星杜把基地配套基础谈施建谈项且进行竞争性谈判评审活动:通过身份验证的共有3家投标供应商，详见(身份验证记录表。通过资格审查的共有3家投标供应商，详见(资格审查记录表%。通过符合性审查的共有，家投标供应商，详见（专家评审意见汇总表）。同时3家投标供应商的投标报价都在最高投标限价以内",0,0,0,1]
[7679,"班车租贯服务综合考核评分汇总表2020年序列8月9月12月1月2月3月程=oOL001o0单989898985月976月平均值98备注合格2soOL00xOOL0O98LoOLOOo03LoOL0Gtooro0io0=oLoOto0xoOoO9L0O合格合格母roOL00LGOL0098Lo0Lo1oOiooLoO9合格50评97LoO9898998979798合格6989899998989898几97979798重989595:009L00ioo0ioo9898:0097roo≤oo98LOO109[O0EoO9738LoOsoO99100L0O989798-o0合格合格合格合格10L0O100LoOL00L00L00L00L00工工LOOs00≤oOioo12L00L0O-0O:oo100100LoO:0=oOLoO±0Osoo工398971009893951009制麦:海谭败咖钟有办公室负责人:弥鹏鸽",0,0,0,1]
[7692,"大理卷烟厂2021年度非烟用物资-（办公物资类）采购（319-2109-WT）评审结果公示采购项目采购项目红塔集团大理卷烟厂2021年度9月非烟用物资(办公物资类）网上供应商库内询价采购项目采购项目实施单位实施单位红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂实施单位评审监督本项目评审过程由红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂审计科全过程监督。采购方式公开招标(网络采购B模式)参加报价单位云南中烟工业有限责任公司非烟用物资网上供应商库内(办公物资类）供应商。《采购须知》发出及评审时间《采购须知》发出时间：2021年9月8日；评审日期：2021年9月15日。评审小组组成情况红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂物资采购专家共5人成交单位、项数及价格1、询价单号：418788602024.昆明鑫科隆科技有限公司成交3项，含税成交金额合计：343.2元；云南星泉科技有限公司成交4项，含税成交金额合计：589.9元；大理市建设百货商场有限责任公司成交38项，含税成交金额合计：11876.43元。备注备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年9月20日17：00前向招标人纪检监察部门实日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年9月20日17：00前向招标人纪检监察部门实日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年9月20日17：00前向招标人纪检监察部门实日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂二○二一年九月十五日",0,0,0,1]
[7701,"五园强排泵站工程项目勘察设计项目评标结果公示根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，五园强排泵站工程项目勘察设计的评标工作已经结束，评标结果已经确定，现将评标结果公示如下：一、评标结果情况：第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人投标人名称淮安市水利勘测设计研究院有限公司扬州市勘测设计研究院有限公司江苏省水利勘测设计研究院有限公司投标报价（元）668500.00675500.00661500.00投标人业绩1、庐江县薛南、青帘等四站更新改造工程勘测设计项目；2、东至县有庆圩香隅站新建工程勘测设计1、宝应县新城三横河泵站工程设计；2、泰州市城市水生态调度控制工程勘察设计——龙窝泵站1、扬州市瓜洲泵站工程勘察设计二、无效投标文件投标人名称和判定依据：无三、投标报价修正：无四、所有投标人得分汇总表：投标人名称商务部分得分技术部分得分总分排名淮安市水利勘测设计研究院有限公司43.0050.3793.371扬州市勘测设计研究院有限公司29.8641.8371.692江苏省水利勘测设计研究院有限公司21.3739.5760.943五、拟定中标人：淮安市水利勘测设计研究院有限公司六、备注：本评标结果公示期自2021年7月1日起，至2021年7月5日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。日期：2021年7月1日",0,0,0,1]
[7702,"联系电话被委托人联系电话村集体经济组织或村足委)村委会意见签名签章:教村产权交易机构澄见",0,0,0,1]
[7710,"(cid:17994)(cid:11797)(cid:14372)(cid:2612)(cid:6341)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)(cid:11105)(cid:6209)(cid:1948)(cid:2600)(cid:6613)(cid:2567)(cid:17253)(cid:5134)(cid:17253)(cid:4537)(cid:5418)(cid:16878)(cid:6341)(cid:17268)(cid:7481)(cid:19584)(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:709)(cid:451)(cid:17253)(cid:19555)(cid:3582)(cid:5418)(cid:20137)(cid:11550)(cid:12753)(cid:10806)(cid:7481)(cid:19584)(cid:1948)(cid:2600)(cid:708)(cid:1299)(cid:5418)(cid:2437)(cid:1405)(cid:709)(cid:11444)(cid:17253)(cid:5134)(cid:11569)(cid:10409)(cid:12971)(cid:1258)(cid:2696)(cid:5482)(cid:2150)(cid:19652)(cid:12267)(cid:6210)(cid:8706)(cid:6256)(cid:2554)(cid:18301)(cid:3975)(cid:3626)(cid:11888)(cid:16878)(cid:7149)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:7149)(cid:5141)(cid:6411)(cid:7735)(cid:463)(cid:7735)(cid:8677)(cid:13638)(cid:2599)(cid:726)S5200000000038942001001(cid:464)(cid:1214)2021(cid:5284)(cid:26)(cid:7480)21(cid:7189)(cid:3416)(cid:1944)(cid:3373)(cid:1948)(cid:1953)(cid:17268)(cid:9408)(cid:1236)(cid:7235)(cid:5283",0,0,0,1]
[7719,"在图瓷录乳疆坠垫职中巴V出00′2I86TI09*8c74边辛工淄郸串想断去价例江贰工琪甘工部咨别项贰阿位某祥证甘工团证(保一厂目五二班甲祥巨Xi耳部得T团平浙申首(淄毕图等杀释详。当别验器零易舆此毕杀联五张易毕此巴辽部经融工曹凹V巴彰部00200“g00'%98ˇ00亿6Z8[t‘Z99'ZS88ˇ8g0Z*LI“2699*603司其己二文一/独沙点云辛飞淄常申监邮担“I-V?制日石货工胡TZ5建女牌货盟母建古土《建5独监被0+d+V《卧设电水断去（一0T七船）非《韶识串长断去监N‘牙需各华料志子首芝烨长是以申担“继房融工“过温或去一～7",0,0,0,1]
[7725,"大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司2019年脱硫用石灰石招标中标候选人公示（招标编号:CWEME-1811HN-2.J027）公示结束时间:2018年12月29日一、评标情况标段(包)[001]2019年脱硫用石灰石:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：新邵县坪上镇风凰山碎石场，其他类型投标报价:投标报价:1530.80万元:单价：86元/吨，质量：良好，工期/交货期/服务期：0天;中标候选人第2名：新邵县宏旺采石场，其他类型投标报价：投标报价：1869.00万元;单价:105元/吨，质量:良好，工期/交货期/服务期：0天;2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(新邵县坪上镇凤凰山碎石场)的项目负责人：//;中标候选人(新邵县宏旺采石场)的项目负责人：//:3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(新邵县坪上镇凤凰山碎石场)的资格能力条件：满足:中标候选人(新邵县宏旺采石场)的资格能力条件：满足;二提出异议的渠道和方式招标代理机构北京国电工程招标有限公司:项目经理刘京办联系方式010-68777901三、其他大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司2019年脱硫用石灰石招标中标候选人公示招标代理机构:北京国电工程招标有限公司招标人：大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司招标编号：CWEME-1811HN-2J027所属行业：能游所属地区:湖南招标主题:大唐华银电力股份有限公司金竹山火力发电分公司2019年脱硫用石灰石招标中",0,0,0,1]
[7736,"采购内容、评标办法及总体要求一、项目概况项目名称：含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计采购单位：含山县水利局预算金额：50万元采购需求：含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计的工程勘察、编制初步设计报告书、施工图设计、后续设计服务（含施工期间的指导及现场配合服务）等。二、工程概况项目名称：含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计2.建设地点：含山县环峰镇3.投资概算及资金来源：工程估算总投资约2000万元4.项目规模：本次勘测设计项目位于含山县环峰镇境内，面积范围：3平方公里。主要建设内容为河道清淤及护岸、沟道防护、湿地恢复、自然景观等，提升城郊自然风光旅游价值。5.招标范围：含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计的工程勘察、编制初步设计报告书、施工图设计、后续设计服务（含施工期间的指导及现场配合服务）（1）项目初步设计的编制（提供文本满足项目立项批复要求）（2）施工图设计（含施工图、技术条款、工程量清单、后续设计服务等）（3）上述各阶段所必须的测量和地质勘察工作（测量和地质勘察工程成果应满足各阶段设计深度和现场施工要求）；6.勘察设计周期要求：（1）合同签订后进行工程勘察；（2）合同签定后40日历天内完成初步设计（送审稿）；（3）初步设计审查后10日历天内完成初步设计（报批稿）；（4）投资计划下达后开展施工图设计，接到采购单位书面通知后20日历天内完成。（5）施工现场配合服务：自工程开工算起，至工程完工验收合格止。7、人员要求：设计团队中至少有一名景观设计人员（具有中级或以上职称）。8.工程设计深度要求：按照现行相关规范规定，主要包括堤防、护岸等设计成果应达到国家关于水利工程初设及施工图深度要求并通过有关部门的审查；满足《生态清洁小流域治理建设技术导则》（SL534-2013）。三、评标办法：评审项目分值评审细则技术指标评审因素企业实力及业绩部分评分标准（14分）企业业绩（5分）类似业绩：投标人近三年（提交投标文件截止时间前36个月）承揽过类似工程投资1000万元或以上水土保持工程勘测设计业绩，每项计1分，最高得5分。【业绩证明材料须提供中标通知书和合同原件扫描件",5,5,5,1]
[7745,"TXWy—2001低背",0,0,0,1]
[7754,"）)冠次人记转签签记姓名/名称:海了部身份远明名称/号8是的侠冠分式;如卖武污交日别:2628-82-27签称签部云扣签洁甘远y8((文3签登记栏",0,0,0,1]
[7761,"22之作的5式包】10评标报告招标项目名称:北海炼化有限责任公司北海成品油储备基地项目工程勘察、测量工程勘察招标项目类别:工程勘察：招标项目编号:B1100000013041247002标段名称:北海炼化有限责任公司北海皮品油储备基地项目工程勘察、测量工程勘察标段编号:B1100000013041247002001开标时间:2021年8月10日9:00开标地点:茂名分部招标项目名称及编号测量工程勤察(北海炼北海炼化有限责任公司北海成品油储备基地项目工程勘察、无亿着区近任公司北海成品油2名基地项目工程协系、测自工程肠亮二标段)招标项目编号31100000013041247002担标人中国石化北海炼化在限责任公司招标代理机构中国石化集团招标有限公司开标赁况详见“开标记录表”评标地点茂名分部开始:2021/8/1010:05:53评标时间结束:2021/8/1015:15:30评标委员会成员及声明单见“评标委员会成员名单”、“评标委员会成员签到表”、”评标赛员会正明书扫描性核对赁况详见“扫描件核对情况表”初步评审情况详见“初步评审标准及记录表”(谨见“未通过初步评由情况汇总表”未通过初步评重的情况详细评由情况详见“清标报告”详细评审标准及计分表”“投标人排序表”沿赁说明(ˇ名次中标候选人名称投标报价得分1北京东方新星勘察设计有限公司投标报价3590.842中石化石油工程设计有限公司投标报价①89.56中标候选人推荐3中国石油工程建设有限公司投标报价4882.56其他需要说明的事项评标委员会全体成员签字政同明部古体苗德系除德远陈年冠2021年08月10日生成时间。zozi/a/1o16:17.3第页/共1ittpy;y//(hbiddjnc;in0",0,0,0,1]
[7763,"评分汇总表标段(包)名称：省级绿道2号线（柯桥段）工程(XE20210475001001)降话投标单包投标报价(元](日济名易《价右效性丽江瓯英速设石区公司1502550,0射投全拉准看效浙江拒元建设有限公司5502550。0125有效留兴住鑫违设工配在区公通州，付必g兴鼎和市政四林工程有限公司:502550，0招亮国腾驶论们区公司1502550,0折江众辰环境科投有限责任公式02550、0刪化浙江议领集团有以公司502550.00f，绍兴日尚建设有限公司502550.0*中标院说洛兴发澄环境言议有刷公调102550,0们运江东广建让右剧公益迎亮独凰速澄们区公司昭赛智丝建设有区公司湛誉向制建设有限公司浙江建勋建设有限公司昭兴鑫反建设有限公司这欣生态提设集团《财公计浙江龙肥建设有区公司1)浙江出宏逸论右恩公司观浙江山鱼建逊车园公司参名标底阶:近标万法：挡必管标法招标单位签字招标代理签字一益督人签字：公共资湿交易中心开标时间：2021-06-2109:3",0,0,0,1]
[7772,"旦厂厂张(茌平g[毯旦回管实预区华轻齐料当的平(GV旦控福延举室瓯卫路V旦架强邓等实小幸路V马其福管拖祥区申士过择裕管华路V区驻职现宫军班V可驻符下1阿职泓龙函?(V马驻面否?黎淤夺管将斗泸盐基在V马“舆拓革冲齐享幸针骅率脂V2’总乙社太止心”应池。业二(效心效式土监C巴业监述过式(凹建独社池或面二立难监(凹同之2道IS’兴(斗￥TH：SOSTTB-SOTCS07]’V是配落区浙’了驻了路团]0’《华关y是出：SOSTT四了8’嵩斗￥：黎予开军疑8’嵩。丛革平缴’门区0工工≤’H2s:长合：百CXTSOSTJTC区BZ-T0T8’出站声：T路平Y图图职2’土社朔草：驻网千V暂驿驱实B中T云驿(驻买千平平V回6P鸭厂中”嵩(法：可了千下W管到保军[军野邵了了目3’道目a：TCT-TSXCZ-SOSTTOS’当封长：T可TTTTCTTT工TFTXTTKTKFTREE下ST[-”出(湛:H：其照职和\"警预目鄂蓝买取职区V可一’半昂道目宰宰楼实[]X工道目壮串船是三’出串早洋知毕准中头虫心招菲辉牲站发站’实3’比事H证毕普神旁基《邹比嵩法申山证塔宫擎焊目排出需书》㎡S’泛释以’法串Y实飞&卫下圣审一3”王进丫暂Y。区出2YK圣180880LS282社兴注肖督心圣督正￥单l8l8888L822证长X“千母舆饰计将首餐总知长责释半曾工￥伞文l80ada2883上评5声此站38去知合途零洋出Y坚TY’法虫手改SY’V部m上:上”咨部Y监嵩邱祖社仰神按郎比出2容协’岱箱’X体即韬诉箱派社虫业被”理开夏夏招驱即革雄基站申垂享”并中二’以事V班语驿丰脂Y/宫3区证率组轻寒’长径华括社（均毕）米站：阿军实祁区举路齐打区丰路基文V回捉拓据?对存谋管打择卫路V可园哲实平平。聚记时四、评审循况及说明1、资葛性审选售况说明益金2、符合性审贵情况说明:独企3、无楚密应供直商名营。恕团发提扬喷认情况管4、提协淮洁供直商名积、澄法闹别及黄递明情况孟5、比驶和评价（权据提表和肃未英素提况。登点比棱和博修候选供应商的优资）站6、供应商得分排序表供宜商最件额价(元)前毒(技术得分价慈得分",0,0,0,1]
[7784,"第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:乙方法一：全部入也法:乙方法二:均值入邑法:□方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[7789,"2021书采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司采购人：克拉玛依市人民医保评标结果报告项目编号：XJZX-2021-0623-1克拉玛依市人民医院体检中心设备采购项目o江院29%3≥分B7新疆尚速商务信息咨询有限公司受克拉玛依市人民医院的委托，就克拉玛依市人民医院体检中心设备采购项目组织竞争性磋商。一、项目前期新疆尚速商务信息咨询有限公司与克拉玛依市人民医院有关人员共同编制了磋商文件:新疆尚速商务信息咨询有限公司于2021年6月23日在新疆政府采购网上发布了公开招标公告，同日开始发管招标文件。共有3家单位购买招标文件。投标文件递交截止时间为2021年7月6日10:30(北京时间)，本项目共有3家单位递交了投标文件。(详见《接收投标文件登记表》)二、并标评审1、评标委员会专家组由3名相关专业的专家组成。2021年7月4日克拉玛依市人民医院和新疆尚速商务信息咨询有限公司代表，随机抽取了专家，组成本项目的评标委员会。评标委员会组成1凡猪姓名朱文秀张潇耀张新艳2、评审评标委员会推孝朱文秀为组长，在组长朱文秀的主持下进行。评标委员会根据招标文件的要求对3家单位的投标文件进行了评审。经评审3家单位投标文件均符合招标文件要求。三、评审意见经资格审查、符合性审查及最化评分等详细评审，最终汇总商务部分和技术部分，汇总总分如下:新疆斯废倍商贸有限公司94.51分江西光猗医疗器械有限公司90分新疆中健华鑫科技有限公司83.32分评标委员会推荐中标候选人如下:第一中标候选人:新疆斯糜倍商贸有限公司572000元第二中标候选人:江西光绮医疗器械有限公司524600元字*7采购人及监督人员签字评标委员会成员签字:评标委员会组长签字:以上结果报请确认。11.评标结果汇总表10.量化评分表9.报价得分表符合性审查表8.”资格审查表评标委员会组长推荐表%评审专家声明书及签到表2开标一览衣（第二轮报价表>密封性检查表接收磋商响应文件登记表工．四、其它文件第三中标候选人：新疆中健华鑫科技有限公司576000元J2云法学凭房新疆尚速没前栋时敬(气7内阿定心%冠满约递G总>′6日肴限公刚公收凹(6。)理章",0,0,0,1]
[7798,"公主岭市农村公路改造工程伊怀线景台至尖山子段施工招标中标人公示（招标编号:JLCLZB2018-020%-、中标人信息:标段(包)[001]GZYH01:中标人:公主岭市鸿通路桥工程有限公司中标价格:3210.6012万元二、其他:公主岭市农村公路改造工程伊怀线景台至尖山子段施工招标已于2018年12月20日在公主岭公共资源开标室（公主岭市公主东大街62号建设银行五楼、公主大街与迎宾路交汇处）结束评标工作，根据评标委员会的评审，本项目于2018年12月21日至2018年12月24日进行了中标候选人公示，公示期内未收到质疑，现将中标人进行公示(“后如有异议,请于2018年12月25日至2018年12月27日公示期内以书面形式递交到招标人×/；招标人：公主岭市公路建设管理办公室2地址：吉林着公主岭市联系人：孙颖电话：0434-8870012传真：0434-8870012三、监督部门本招标项目的监督部门为公主岭市交道运输局四、联系方式招标人：公主岭市公路建设管理办公室地址:吉林省公主岭市联系人:孙颖电话:0434-8870012电子邮件:clgczx2018@l63.co招标代理机构:吉林省带利工程信息咨询有限公司土址;长春市朝阳区荷园路877号安联国际B座768室",0,0,0,1]
[7807,"苏州市吴江区建设工程示范监理招标文件（适用于资格后审）苏州市吴江区建设工程招标投标办公室1使用说明一、《苏州市吴江区建设工程示范监理招标文件（适用于资格后审）》(以下简称《监理招标文件示范文本》)由苏州市吴江区建设工程招标投标办公室编制。适用于苏州市吴江区房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格后审方式对潜在投标人进行资格审查的监理招标项目。二、《监理招标文件示范文本》以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。三、招标人按照《监理招标文件示范文本》第一章“招标公告”的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《监理招标文件示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。五、《监理招标文件示范文本》第三章“评标办法”规定的综合评估法，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。2六、《监理招标文件示范文本》第四章“合同条款及格式”中的“通用合同条款”和“专用合同条款”(除以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外)，均应不加修改地直接引用。填空内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况编制。七、《监理招标文件示范文本》，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《监理招标文件示范文本》的修改意见和建议，可向苏州市吴江区建设工程招标投标办公室反映。3东太湖度假区亮化提升工程东太湖度假区亮化提升工程监理监理招标招标文件标段编号：E3205840327001352003001招标人（招标代理机构）：江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会编制人：陈兴明2021年08月13",1,1,1,1]
[7815,"评分汇总表标段(包)名称：平水镇2021年度应急工程施工单位入库项目(XE20210804001001)张话投标单石投标报价(元翔(日所技证名易振价在兹性各注阳郊宏杰胜设工区石区公司270000,00航(比看签兰溪成顺建设有限公司2Y0JOO,。00有效油苏候速人山山沧华跃币泛工杜有以公27000000州，认伯江张忠韵五定让工程直融公70000,00有必督其脂创生本理2准肥公章70000,00有必浙江桓川环堤建设在限公司0000有效油耘候远人甘其出公解建设看医公司0000。00看效出标候选人召兴市乾航工程建设有限公司YCCOO。00有效浙江远让巾政工社有混公计伯效兴汕东缸设工程有险公你必韶兴直剧近区医酒出设们区公不拉治兴防发雅汶有以公司有效丽界常溯建设省区公司航拉绍兴盛和建设有限公司浙江由凰建设右限公通们必淄兴合茂环境定议布融公时工拒亮别实决论《区公司浙江宜彩环堤工程在限公司心绍兴建祺园林建设名区公司淞温州垫佑建设在服公司参老E工册:近标万法：挡分管标法招标单位签字招标代理签字益备人签字：公共资连交易中心开标时间：2021-08-0010:3",0,0,0,1]
[7824,"深国际成都青白江综合物流港项目（冷链系统）211OA1026954评标报告（定性评审法）招标人：成都深国际供应链管理有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理：深圳市国际招标有限公司日期：2021年7月28日一、基本情况和数据表项目编号2110A1026954深国际成都青白江综合物流港项目（冷链系统)成都深国际供应链管理有限公司招标范围深国际成都青白江综合物流港项目，冷库面积约16000平米，本次施工招标范围为成都青白江项目冷链系统处设项目的实施、完成及其缺洛修及与施工总包单低协调配合等工作，王妻工程包括但不限士:冷链系统土处工程、电气工程、制冷工艺工程。招标内蓉包括施工图纸及工程量治单所述全部内容以及包括向各有关邹门单谐弃茶取与本工程项自相关的设各安装及配委工程有关的一切折需许可及重批，包括益工验妆、各系等:详见施工设计咨纸及工程最清单。所有的细目详见施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行承包范围内全部工作，以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。详细招标内容及范围见招标文件、合同文本点计划工期120日历天。四川省成都市青白江区散货东路以东、高平北路以南、同心南大道以西、高平中路以北。人民币28554129.18元工程地点最高投标限价投标保证金人民币20万元招标形式公开招标资格审查方式资格后审评标时间2021年7月28日09:30深圳市罗湖区业大厦6楼612会议室评标地点评标方法定性评审法评标委员会成员张彩霞（组长）、刘烨、陈伟东、魏琴、刘丰2招标过程简介本项目于2021年7月7日在中国招标投标公共服务平台和深圳阳光采购平台等媒介发布登毅了招标公告,共有11家投标人缴交电子招投标服务费并下载了招标文件。本项目于2021年7月28日09:30（北京时间）截止投标并进行开标,共有8家投标人按时上传了投标文件，分别是(排名不分先后):四川振华建设集团有限公司、深圳市万德建设集团股份有限公司、上海炜邦建设发展有限公司、福建雪人工程有限公司、深圳市望华建设工程有限公司、西安联盛能源科技有限公司、福建闵兴宏建设发展有限公司、深圳长城装饰集团有限公司。（各投标单位投标报价详见《开标一览表》）。全部评标过程将按以下步骤进行:1）评标准备:2）初步评审:3）详细评审;4）评标报告。8家投标单位的投标",0,0,0,1]
[7830,"多通道输液设备分析仪采购项目（第二次）评分细则",5,5,5,1]
[7833,"2.1、友埠泉靖出水同同|￢弄度伎更換工程量清単序号名称単位数量単倫(元)合倫(元)各注1材料費及没各吻竜費輸出1.1つ４升度測控伐32000038400004〜20mA,485f吉査（、号９“升度編偶器235000套2820000光屯SSI信号2200*800*650つじ3猛桓更換面66000019800.00不銹鋼売体1.41其他材料等300000項3000.002折卸、安装及凋武費バ線，“1丑桓折卸、安装項25400.0025ゥa〔さ1)メll:ソ，９し“1凋拭項物を盆ゝ20000.00別鼈:`勃=J咆汀2.1、灰埠泵站出水闸闸门开度仪更换工程量清单序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注八材料费及设备购置费输出1．1开度测控仪套123200.0038400.004~20mA,485信临号1.2开度编码器套122350.0028200.00光电SSI信号1.3盘柜更换面52200*800::6506600.0019800.00不锈钢壳体1。4其他材料等项\\3000.003000.002拆卸、安装及调试费2.1盘柜拆卸、安装项125400.00②(。2.2调试项120000.0020OGCG0",3,3,3,1]
[7842,"评标报告投标人名称评标委员会评审结果m1920000.00重庆迪马工业有限责任公司1四川川消消防车辆制造有限公司1850000.00N1950000,00新疆新联利美环卫设名有限公司中标候选人名称兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件:兹确定推根据磋商文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，;差中标单位为:四川川消消防车眯制造有限公司(运z(独冲叫瓮t%时呼然(/开标日期：2021年9月22日11．00木强开标日期:2021年9月22日11．00附件包括:本表有附件，资格审查表、符合性审查表、唱标记录表、评标汇总表。",0,0,0,1]
[7850,"天津港远航南货场铁路装车线工程EPC总承包招标控制价格致:各投标人本项目招标文件第三竟/投标人须知前阶表/3.2.4款招标招标控制价格（最高限价）为人民币19088.3351万元，投标标报价不得高于最高限价。请投标人接到通知后至天津市滨海新区塘沽新港办医街11号A038室（天津港滨工程招标咨询有限公司）确认领取招标标招标控制价格，谢谢合作!联系人:王朝辉联系电话:022-25708827邮箱:gangbintbbm2020@163.com.注次)港远航散货码头有限公式1一27.x标。咨y津港滨五程招标格瓷竹下予复一2021年8（断37不索2时上/",2,2,2,1]
[7859,"车辆图片汇后Z队前凯式江此(门(机楚)(仪表)6(（后部）中控第１0页·共11页同过;过(m;tbescc空机法823-62410993",0,0,0,1]
[7868,"广州市政府采购委托协议采购人（委托人）：广州城市职业学院集中采购机构（受托人）：广州公共资源交易中心根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，广州城市职业学院委托广州公共资源交易中心代理“lx201706070187广州城市职业学院2017年食品营养与检测重点专业（群）实训条件建设（其他设备）”的政府采购经双方协商一致，签订本委托协议第一条委托代理事项1.项目内容：lx201706070187广州城市职业学院2017年食品营养与检测重点专业（群）实训条件建设（其他设备）（详见采购人填写的《政府采购清单》及项目详细资料)2.采购预算：2220700元人民币3.委托目的：确定项目中标供应商4.采购方式：公开招标第二条采购人权利和义务1.遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购人”的有关规定，享有相关的权利，承担相关的义务2.执行回避制度3.按照政府采购监督管理部门的要求办理各项相关手续4.提供采购项目的详细资料，并保证这些资料的准确性如有特殊采购要求，应在委托时以书面形式告知集中采购机构5.可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，对其进行资格预审，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇6.审定集中采购机构拟定的采购文件7.配合集中采购机构开展采购工作，协助组织踏勘现场和答疑活动8.派员参加开标、评标会议9.根据评标委员会的书面报告和推荐的中标供应商依法确定中标供应商，并在五个工作日内书面通知集中采购机构10.若采购项目出现废标情形，授权集中采购机构将废标理由通知所有供应商11.依据采购结果签订政府采购合同，并按要求将合同副本送政府采购监督管理部门和集中采购机构备案12.组织对供应商履约的验收13.答复供应商提出的询问和质疑14.按照《政府采购法》的规定妥善保存本项目的采购文件第三条集中采购机构权利和义务1.遵守《中华人民共和国政府采购法》关于“采购代理机构”的有关规定按国家有关政府采购的政策法规，在采购人委托的范围内，组织实施采购过程中的相关工作2.执行回避制度3.接收采购人提供的采购项目资料4.根据采购项目的特点和需求编制采购文件，交由采购人确认5.",0,0,0,1]
[7873,"老观站干沟清淤工程下游段(K2+913+K5+981.1)工程工程量清单合同编号：（）招标人：义安区西联镇老观村委会（单位盖章）招标单位法定代表人：（签字盖章）中介机构法定代表人：（签字盖章）造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章）编制时间：2021-06-16总说明合同编号：工程名称：老观站干沟清淤工程下游段(K2+913+K5+981.1)第1页、共1页分类分项工程量清单合同编号;工程名称；老观站千沟清淤工程下游段第1页、共!页(K2+913+K5+981,1）序号项目编码项目名称计量单位工程数量主要技术条数盆配各注】建价1.\\老观昭干沟请淤工程下器段K2+913+K6+981.1）1.2扎械清尝及岸坡修整(施工方式的[单值自行考息，土方推放于沟早并整平或施工单外运它处，运五施工单位自行考虑)83111001.3沟底、沟两邢杂章和杂揭砍伐开外运（运距施工单位自行考虑，外远堆放点施工单昆自行解决，提材树农施工单包欧伐后由所看礼自行处置2900措施项目清单合同编号:工程名称:老观站千沟清崇工程下游段第!页、共1页(K2+013+K5+081,1项目名税各注通用坝目】环境保护费2文明施工措施宜安全防护措施施工国堰及临时排水",3,3,3,1]
[7885,"网址：招标文件项目编号：CZ2015-2253项目名称：广州市审计局2016～2017年审计服务（财会审计类）采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2015年12月28日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于企业信用得分计算时间的通知》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在广州公共资源交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件本中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州公共资源交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性交易中心为采购代理机构，不对",1,1,1,1]
[7886,"茂名市第一职业技术学校运动区域整体改造项目施工招标评标报告施工招标评标委员会2021年8月12日-1-茂名市第一职业技术学校运动区域整体改造项目施工招标评标报告一、基本情况工程名称：茂名市第一职业技术学校运动区域整体改造项目招标单位：茂名市第一职业技术学校招标代理：广东大同建工顾问有限公司招标类别：施工招标方式：公开招标招标控制价：10695343.49元建设地点：茂名市电白区水东镇人民中路63号茂名市第一职业技术学校内西面地块建设规模：建设1个400m塑胶跑道田径场、1个人工草皮足球场、3个篮球场、4个排球场、一条主校道（长250m、宽6m）、1看台（约300㎡，含雨棚）、1个南门、及厕所、给排水、电气系统、绿化等配套设施。工期：90日历天评标方法：合理低价法二、开标情况1、开标时间及地点（1）开标时间：2021年8月12日10时30分（2）开标地点：广州公共资源交易中心学术报告厅2、开标过程（1）开标会由招标人委托招标代理主持，本项目在递交投标文件截止时间（2021年8月12日10时30分）前共有203家投标人递交投标文件，其中广东乾晋建筑工程有限公司、如一建设发展（广东）有限公司，投标人的项目经理未在广州公共资源交易中心办理人员信息登记，无法办理投标登记手续，作无效投标处理，以上2家投标人为无效标，其余201家投标人的投标文件均符合招标文件要求。2（2）开标过程在茂名市教育局、茂名市建设工程招标投标办公室等部门的监督下进行，由招标人代表检查所递交投标文件的签封情况，没有出现有提前升封或不符合格标文件器封要求的其它情形。(3）由于发情防控期间，为避免投标人员聚集，本项目采用投标人的企业法定代表人或拟委派本项目的项目经理作为委托代理人现场逆交投标相关资料的方式本项目取消投标人代表出席开标会，改为由监督人负、招标人、及招标代理三方现场开标，接照宣布的开标顺序当众拆封全部投标文件。开标过程中，开封201室投标单位文件，有效投标文仟为200家，无效投标文件共上室，分别为:广东永振建设工程有限公司没有投标文件电子版，根据招标第三章投标人须知5.3.2（1）条款，作无效投标处理。三、评标委员会评标委员会由招标人依法组建，在开标当天由招标人从广东省综合",0,0,0,1]
[7896,"投标邀请函广奎国斌建设工程项目管理在限公司（以下简称“招标代理机构”）受广至系鸿物业发愿在限公司（以下简称“招标人”）的委托，现就至鸿公司双创社区电梯维保项且进行公并招标采购，欢迎有实施能力和资质的投标人参加投标1.项目名称:多鸿公司双创社区电梯维保项且，2单达y项目编号:DHW-DT-05-07-002(2021)资金来源:自筹资金2.采购内容:序号保养数量66台324720.00元本项目的服务内容及服务要求详见招标文件《用户需求书》3．投标人资格要求3.1投标人须具有独立承担民事资任能力的法人:3.2投标人的单位负货人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动:3.3投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法系件当事人名单\";(以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料);3.4投标人必须具有有效的《中华人民共和国特种设各安装改造维修许可证》(电梯)资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）资质(提供相关资质证明文件复印件加盖投标人公章)3.5本项目不接受联合体投标4．获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件督价14.1采购公告公示期限:2021年，8月20日至202L年0月08日4.2获取招标文件时间:202L年必月20日至02L年0月0日，上午8:30～12:00，下午14:00～17:30（公休节假日除外)(灭围4.3获取招标文件方式：本项目不进行实名登记报名，符合资格的投标人应当在2021年08月20日起自行于东莞实业投资控股集团网宜占http://dgsy.com,cn/www/index.jsp）下载招标文件之5．投标截止时间、开标时间、地点及开标事宜5.1递交投标文件时间:：202L年必月0日上午09:00-09:30（北京时间)5.2投标截止及开标时间：202L年09月2日上午09:30（北京时间)5.3递交投标文件及开标地点:东莞市南城街道宏图路86号南信产业国际1栋14017.室（会议室)\\",0,0,0,1]
[7903,"应文件密封送达广东省佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼3号，采购人不接受在此印件，若副本与正本不符，以正本为准）的起止时间为2018年4月19日9:00至9:80;请在此时问段将响加盖投标单位公章，并将响应文件装订成册文件一式三份，正本一份，酬本二份，副本可采用正本的复递交响应文件（包括响应承诺书、法人授权委托书、企业资质文件及其他证明材料，上述所有资料须五、响应地点及时间不再另行通知dcx.html)上公布之日即视为有效送达，佛山市南海区环境保护局(http://www.nanhai.gov.cn/jyn/hbj/in本项目相关公告在以下媒体发布:公告发布媒体四、如采用电汇或银行转账，须同时递交缴费凭证复印件并加盖公章3．中标人须向会议组织单位缴纳服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》账44601001040046775号:开户银行：中国农业银行股份有限公司南海分行收款人名称：佛山市伟源招标代理有限公司b.服务费付至:a.向会议组织机构直接缴纳服务费可用电汇等付款方式:服务费的缴纳形式:包含评审专家劳务费2.不项目服务费由中标人向会议组织单位佛山市市源招标代理有限公司缴纳，金额为人民币4000元，佛山市伟源招标代理有限公司本项目会议组织单位为：上会议组织单位及服务费三、不得商于最高限价，且报价必须为唯一报价，否则按废标处理×250000元（大写：人民币贰拾伍万圆整)，响应供应商报价响应供应商应以人民币报价最高限价:响应报价二、本项目不接受联合体投标2围须是中华人民共和国境内注册的、具有独立民事责任的企业法人或其他组织，具有相应的经营范上x响应供应商资格要求一、区资料汇编项目（项目编号：rSWYI80CG21）进行采购，请已被发H书面邀请的的供应商积极参加响应佛山市伟源招标代理有限公司受佛山市南海区环境保护局的委托，对2018年度国家生态文明建设示范2018年度国家生态文明建设示范区创建项目采购公告温菲)四)三fsweiyuan@l63.com邮箱:佛山市南海区桂城南桂东路38号房地产发展大厦主楼9楼8地址:联系人：李小姐（二）会议组织单位联系方式联系人：李生（一）采购人联系方式时间段以外递交的响应文件联系电话:0757-86230148联系电话；0757-86283006号佛山欣源招社龙2018凯交理泥泥H摁≤",0,0,0,1]
[7912,"附：“河北省冰雪大篷车百县千乡巡回启动仪式”项目询价采购清单采购内容包括组织实施启动仪式整体设计、舞台主体结构制作及现场布置工作，确保活动能够安全、顺利、精彩呈现。类别数量单位主题背景墙64平米签到背景墙18平米拍照区15平米入口龙门1项地毯128平米舞台围挡1项大篷车车体包装14辆道旗20个LED大屏24平米演讲台、长条桌、贵宾椅26张音响1套指示牌6块候场休息区1套10个互动活动区域展板10平米轮滑秀20人冰雪体验设备5套其他（工作证、防疫保障、红旗、汽笛、手卡、发言夹、站位贴、话筒logo套等）1套防疫保障1项现场工作人员10人礼仪4人",4,4,4,1]
[7919,"广西西江临港赤水港务有限公司不锈钢门采购项目询价书采购单位：广西西江临港赤水港务有限公司采购编号：BGXJ-CSG-ZHB-2021-00092021年4月广西西江临港赤水港务有限公司不锈钢门采购项目询价书1、广西西江临港赤水港务有限公司计划采购一扇不锈钢门，现公开对外进行比质比价选定供应商，经营范围具有本次采购内容的合格报价人均可参加本次项目的报价2、项目名称：广西西江临港赤水港务有限公司不锈钢门采购项目3、标的具体要求：序号标的名称规格单位数量其它技术要求标的图片样板1不锈钢门1.5米宽2米高扇1双开门304不锈钢1.0mm厚度,含门框，安装材料，人工4、计划工期：定标后3周内完成安装交货5、采购方式：比质比价6、结算方式：安装并验收合格后凭合规增值税专用发票一次性付清货款7、报价人合格的条件：①持有有效的营业执照，具有独立法人资格；②无停业、破产、财产被接管、冻结等情况；未在有关主管部门限制投标通报有效期内③自2015年1月1日以来未有在询价人所实施的项目中因质量、进度等原因而被询价人约谈8、有意向的合格报价人请于2021年3月31日8:00至4月5日17:00（北京时间）到采购单位领取询价书，或者通过广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载9、报价文件应于2021年4月10日17:00（北京时间）前递交到采购单位，逾期递交的报价文件无效10、报价须知：①报价均含运杂费、安装材料费，安装人工费、税费的到场价格;报价须注明发票类型及税率②本次询价不设最高限价□，设最高限价?，最高限价（人民币）：0.36万元11、报价方式：报价文件须密封并一次性报出价格12、报价人在报价过程中的一切费用，不论中标与否，均由报价人承担，且报价文件概不退还13、评标方式：最低价评标法将根据报价人提供的报价、工期、技术质量等都满足的条件下，以最低价评标法确定中标供应商采购单位不对报价人的报价文件进行公开开标，中标结果在广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台公布（未中标者信息及评标过程不对外公布）14、第一",0,0,0,1]
[7929,"中标公示汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（而西路、红草西整南段、红草西路支整、洪坑北路东段、东坑路）勘家、方案及初步设计评标工作已经结束，经组织专家评市，评标委员会确定中标候选人。现将中标候选人情况进行公示，从2021年6月22日到2021年6月24日止。具体情况如下:中标候选人第一中标候选人第二中标候选人第三中标保选人中交第四航务工程勘察设计单位名称院有限公司、广东有色工程湖北建科国际工程有限公司上海市城市建设设计研究总勘察设计院（联合体）院（集团）有限公司项目负责人设计:熊利华/勘察:曾令浓设计;彭凯/勤察:张华军设计:沙丽新/勤察:谢攀高级工程师207339/注册土高级工程师1058219/注册土高级工程师08C2050498/注证书名称及木工程师（岩土）木工程师（岩土）册土木工程师（岩土）证书编号AY104400636AY204201430AY153100663投标报价（元）3449202.003462716.003470381.00评标情况详见评标报告详见评标报告详见评标报告质量要求符合招标文件要求符合招标文件要求符合招标文件要求工期要求符合招标文件要求符合招标文件要求符合招标文件要求资格能力条件详见投标人资格要求详见投标人资格要求详见投标人资格要求附件:1、评标报告:2、投标人资格要求、投标函、质量要求、工期;在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的有关规定受理投诉。提出异议、投诉时间:2021年6月22日到2021年6月24日联系电话:0660-3446966受理部门:汕尾新区管理委员会联系地址：广东省汕尾市城区红草镇三和路中段智”刘立招标人江尾新区管理袋员.存≥o年6常比洲",0,0,0,1]
[7938,"协议供应编名称（公幸)(:武汉路达曙光汽车维修有限公司通托结算革20190827062820采购单位名武汶市公安局汉阳区分局车牌号剂)A(过方称游厂牌型号车辆识别代标致308DC7165LSDM28E10811台码发动机号794965行驶里程22441接车时间2019-08-21采购单位联005系人采购单位联系电话84818110维修项目费用明细（价格为折扣后价格)材料费（元）工时费（元）序维修项目J零部件零部件芝单价小计工工时单价号名称来源量小计（元）（元）时（元）（元）雨刮片7285.00170.0000.o00.00肥灯泡11心35.0070.0000,000.00公报警器手柄7㎡280.00280,001360.0078.00灯泡111)35,0035,0000,00中灯泡0.005114.004.,000760.0042.006玻璃升降器开关方280:00280,0060,00180.00继电器逾作14.0014.000,760,0042.00维修项目结算金额（元）1,195.001.整车修理或总成修理:20000*公里或者100*日（国家标准20000公出或者100日",0,0,0,1]
[7942,"》/-增“5望艺功夷学：:L吓丫照亿汤福“串恐防某上引招韦工平否Y咨祈明豆申我导锡即厚验R关。幸恶“豆电我寻别瓦贰例对支明消凶巡拟盟二另习寅坚鲁盐:山邺5基巧夷豆电乱导彤科哥学夏电我导妙上少需制x些船明马夷当：差彭兴张具子当竖竖贵邵兽串显°默此“鹤兴巡染‘圆比兴联“中其“联洛每明阻《券劳驻关毕吐圣明Y坠甲乏首逻些长邵颐子当签监监刀工日O9F8ˇZ8ZIIZZ自辽凯上副工5最子某系耿1逊寻X日09L9ˇ8OI8IZ2色V凯上副工跨盈罕凹染【望域理《X日0g80′8C390ZZ旦V于加上副工5最丰始陌望政鄂号乙工日O9T68′968F[ZZ凹辽邹上图弘最熟泽望政歌罗坠3孟票当缝工路长(%/实)涨警否【牙马夷当鲁割:≤峰溪2些出制x巫咖明改熟累巫3奖低轨洋（马）翁坚乎00阻60日60日60违I202丁出吕(固]业)上些出三德卫00贴60日60日60步120Z士各些出目近邵磐梁出凹辽勤上盈易副工当琴罩:时面3,中够此多重泄督凯歌:Y时米1-6908012023rz:鲁能回4副工邹转圆业猪点中游此多围粘督系歌:回2验且监旦XL\\(上会晔长日60日60击1202北“心飞况“吕梁寻首部些监（兴联）Y禁乏当竖些出68′968FZZ68ˇ968IZZ巴辽邹身团等盈翟其泽望域Y弦到平中三露邗Z8LIIZ2F8“Z8LIIZG凹V凯上副工5疆子票歌Y弦凯咨中二系90′82390ZZ80ˇ88890Z2gV3罩部副工5最非[原范单政当监厂Y邵鄂邵中一路别奶串监翠乙可黄当签邵事基等:山峰Y鹏凯梁中禁群““邕电长涡誓部子当逐学长当韩学长3山17元证于8Z°LZ巴V勤身副工5最罕凹邵虹望干《2808(Z6~18凹辽当旦团等总副耿冠望此899′68庭V邵副工5副子只凯歌乙套石副常警宫V于。凯上副工跨释丰监陌望【鲁头",0,0,0,1]
[7947,"汕头市潮南区财政局2021-2022年度潮南区党政机关一般会议定点服务场所（编号：CNGZC2021001）评标报告汕头市公共资源交易中心潮南分中心:依法组建的评标委员会，于2021年06月15日在汕头市公共资源交易中心潮南分中心对汕头市潮南区财政局2021-2022年度潮南区党政机关一般会议定点服务场所（编号:CNGZC2021001)进行了并标、评标，现将评标情况报告如下:一、采购项目基本情况:1.采购人名称:汕头市潮南区财政局2.项目名称:汕头市潮南区财政局2021-2022年度潮南区党政机关一般会议定点服务场所3.项目编号：CNGZC20210014.采购金额：人民币2000000元5.采购项目公告刊登媒体：中国财经网、中国政府采购网、汕头市门户网站、汕头市政府采购网、汕头市公共资源交易网、汕头市潮南区门户网站。6.采购项目公告刊登时间：2021年05月21日。二、参与投标的供应商有3家：汕头市美利亚酒店管理有限公司、汕头市皇都大酒店有限公司、汕头市金佳诚酒店有限公司-三、评标方法和标准：评标方法采用综合评分法，标准按招标文件要求。四、评标结果：因3家投标单位优惠率与分项报价不符，均未通过符合性审查。特此报告。￥上绝本项目监督员:评标组长签名:乙系力村敏名g独，土恶关评标委员会签名:2021年6月15日",0,0,0,1]
[7956,"1无;收打名系,《工室:段编号:WXHS2津方签算第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条麒号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*96%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:乙方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入伟方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家：抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章射法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准承诺书、品牌表合招标文件要求营业技照.备有效的营业执照安全生产许可证备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4",5,5,5,1]
[7965,"安康财信担保公司担保业务管理系统软件开发服务项目竞争性磋商公告（招标编号:DFZBCG-AK2019-096）项目所在地区:陕西省，安康市一、招标条件本安康财信担保公司担保业务管理系统软件开发服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金120万元，招标人为安康市财信融资担保有限公司本项目己具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概况和招标范围规模：财信担保业务管理系统软件开发（具体参数详见磋商文件范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)安康市财信公司担保业务管理系统软件并发服务项目无三、投标人资格要求(001安康市财信公司担保业务管理系统软件开发服务项目)的投标人资格能力要求:逼项（1）提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（注:三证合一企业携带具有统一社会信用代码的营业执照，具有相应的经营范围）:（2）供应商应授权合法的人员参加磋商全过程，法定代表人直接磋商须提交其身份证原件，法定代表人授权代表参加磋商的,须出具授权书及被授权人身份证、授权代表本单位的证明:（3）税收缴纳证明：提供供应商自投标以来近一年（2020年8月至今）任意一个月完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种)依法免税的应提供相关文件证明;（4）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件);（5）投标单位须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录，以网页截图加盖投标单位公章为准（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动);（6）本项目不接受联合体磋商;;本项目不允资联合体投标四、招标文件的获取获取时间:从2021年08月19日09时00分到2021年08月23日18时00分获取方式1、发售时间2021年8月19日至8月23日,每日9:00～12:00,14:00～18:00（节假日不休):2、发售地点：安康市汉滨区城市风景1号楼北侧楼5楼；3、文件售价:供应商报名时请",0,0,0,1]
[7973,"黄山太平经开区浮溪西路、九里溪路道路工程招标工程量清单[X冠谷彦沁代黄山区综谷经济园区投资7C有联室招标人:，之限公司7造价咨询人:妾徽振兴工咨询有限公司式汉《位盖章）位资质专用辩%C降法定代表人法定代表人印永或其投权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)上。．G;4（OG夕71元编制人:扎派X工功（：许复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编倒]时[回:2021年08月03复核时间:2021年08月03日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018.JS-06闭是扫的全能工创题",3,3,3,1]
[7982,"湄洲湾职业技术学院迁建项目-太平陂干渠泄洪沟改造与渠岸整治工程工程量清单造价咨询有限责任公司咨询企业执业印章编号:甲190135000428有效期至:20艺1年12月31日福芝尔y了汉沙舒宜剧九造价咨询人:（单位盖章或贾质专用章）清帘闽注法定代表人或其授权人:编制时间:2021年06月21日",0,0,0,1]
[7988,"技术商务资信评分汇总表项目名称:乔司职业高缓中学1+X建筑信总模型（BIM）教学及职业技能等级证书考核实训室设各采购项目（HYZFCGDL2021-038〕序号供应商赵趋台马企编罗东章晓萍张远志得分梅杭州新广讯通科技有限公司42.037.537.043.049.040.52杭州鲁班教育科技有限公司57.056.861.360.965.060.2杭州亿新科技有限公司4*.040.540.645.144.042.84许审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[7999,"开州区东里河和谦镇河段综合治理工程工程量清单及最高限价一、本项目投标总报价最高限价为：13272915.31元（人民币壹仟叁佰贰拾柒万贰仟玖佰壹拾伍元叁角壹分），其中含安全生产费用暂定金额196151.46元（人民壹拾玖万陆仟壹佰伍拾壹元肆角陆分）。投标人的投标报价(总价和所有分类分项工程量清单项目综合单价)不得超过其对应的最高限价；招标人在工程量清单中所列出的暂估价，投标人不得修改；本工程安全生产费用暂定金额，各投标人必须按暂定金额填报，不得浮动；否则将做废标处理。二、分类分项工程量清单综合单价限价详见附表。招标人：重庆市开州区水利工程建设服务站招标代理机构：重庆羽宜工程项目管理有限公司二〇二一年八月六日监督部门：重庆市开州区公共资源交易管理局工程项目总价表工程名称，开州区东果涧和表值段然合治理工名序母工程项目名称金额（元）分类分工程12347290.9堤防工程12347290.9二729172.91施工母流工程729172.91己黄他项目四安全文明施工费196151.46刘三≤五上13272916,3分类分项工程量清单方(的监所考项目特征工作内容工程量单价合价12347290.9410625052.7250010100200以三j栏走千承上石方开挖（含河道砖浚)石类分级;银据地资料及现场情况综合必批2.开挖厚度：详见设计图纸,.场内运距：根据现场情况篮合场虑测量放线标点处理渗水、积水支撑挡土板.挖、装、运、邮场内运输43998.1613.8608494.5500103009001上石碱压回填监.最大粒径限制：满足变计及规范要求2.压实要求:满足设计及定范要求:．运距:根据现场侨况祭合考忠确定填筑参数,,.挖、装、运、卸.分层辅料、半整、酒水磁店41326.1316.5699218.3分类分项工程量清单岩名税竹片上以序号项目特征工作内容工程量单价合价粒径限制：满足规范要求要求:满足设计节西求三距:根据现场情况合考出确定抗筑参验挖、乏、运、邹,、分层辅料、平整、活水瑕压3600.1514.5052202.18500109001001c20埋石砼镇脚（埋石表20%）剑.部位及类星:镇脚混疑土.设计龄期、强度等锁及阳合比：C20理石混准.理石率:20:.抗渗、抗冻、抗磨等要求:满足设计及程雅西求,.级配、持制要求:满乱补及拟范漠求5.模板及支架:满足设计及规范要求7.运距:根据现场情况综合考虑.冲(音)毛、冲洗、清仓铺水泥砂奖.维护并保持仓内授板、冈筋",0,2,2,0]
[8008,"0【8圣工午长眠某另非《鄂电忍证C理《翻驿函妥队8600′08F0286′8800′0樱F0*询述置00′0辽0863甘分货式独地00:00:0TII/8/I202间f9业业81Z“pmBZ%iuolRazc%saiaaJ/lisSauasce%/hZI10CS6ZOZZ%/FZ%6RE%dl=alltxdsz:dddwalNPL)/山0HB/azd/2lRu截00′000'S8O0GC二(0891618991:01202.t*D)日凯6工罗浙书融F39兴2情7/无其“等7“挂艺日凯《鄂驿[图X验感心《昆翠[区贸00'SE]于6*5社)咸2汕可更墅(汕毕验器基函呈社车(汕壁驻过工.担融土证些据社涵验过上室车j(上5!SeMeS/啊公趋汇币总二口/fCLxdsz1uouool九人溪八融包“另强泾担工\\[0℃86℃0G/00",0,0,0,1]
[8015,"临港仓储物流项目工程施工监理（项目名称）招标控制价招标控制价（小写）：670500（大写）陆拾柒万零伍佰元整招标人：张家港保税区港安项目管理有限公司招标代理机构：江苏正大建设项目管理有限公司编制时间：2021年8月17日临港仓储物流项目工程施工监理建设项目招标控制价表工程名称:临港仓储物流项目工程施工监理序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1临港仓储物流项目工程施工监理6705000.0000合计6705000.0000",2,2,2,1]
[8017,"附件：清单购货单位：肇庆市鼎湖区农业农村局销货商：鼎湖区智趣电脑店物品单位数量单价小计施乐2265黑色粉盒支35001500格之格硒鼓套34001200278粉盒支33501050维修保养次301504500合计8250",4,4,4,1]
[8026,"江苏志诚工程咨询管理有限公司，江都区实验小学建乐校区扩建幕墙，程，工程造价咨询报告书，咨询业务类别招标控制价编制，咨询报告日期2021年1月19日，联系电话:025-85337773密讼8516877770514-80820607，传真:”A5;/心820606，育a京下羁，联系地址:南京市建邺区移适最(江券都建筑设计研究院大院内），扬州市屋西路305号金餐座3楼，心，邮政编号:210019/2250000急缺琴宿箱：zc85550909(@126.c0m，咨询报告书编号志诚标字[20211D101，咨询项目委托方全称.扬州市江都区教育局，咨询企业执业印章江苏志诚工程咨询管型’限公司，工品意价咨询企业执业印章，编号:甲L91232002302，有效期至:2021年12月31日，咨询企业法定住所：南京市建邺区创意路86号，邮编：210019联系电话:025-85337773，咨询作业期:2020年9月20日至2021年1月19日，以癌崇，法定代表人;杨展技术负责人:赵海渐元，（止期:2029.1，项目负责C受采和由复生房亭其业资格;注册造价师一从事专业:土建，两华丁健，察，A1120320000124，专业咨询岳面态旅G新简学批资格:中级造价员，从事专业:土建，8然到，有营期墨:2024年08月25日，专业咨询员执业资格从事专业:，专业咨询员:执业资格:从事专业，专业咨询员:执业资格从事专业:，咨询报告书目录，第1页，原件原件，附录1丁捷附件1建设工程招标控制价书，江苏志诚工程咨询管理有限公司，志诚标字[2021].D10l，江都区实验小学建乐校区扩建幕墙工程，招标控制价编制报告，扬州市江都区教育局:，我们接受贵单位委托,于2020.9.20~2021,1.19依据《江苏省工程造价咨询业务指，导规程》对江都区实验小学建乐校区扩建幕墙工程进行招标控制价编制，在编制过，程中我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认，为必要的编制程序。现将编制情况报告如下:，一、工程概况，1工程地点：本外装工程位于扬州市江都区经三路以东,乐和路以南。广州路以，西,文昌东路以北，2.工程特征:，2.1石材部分:采用后置埋件、竖龙为10#槽钢，面层为白麻石材:，2.2陶土板部分:采用后置埋件、竖龙为80X60X4热镀锌方管，面层为20mm厚陶土，本天，2.3铝板",2,2,2,1]
[8035,"阿荣旗残疾人联合会专用设备第三标段监控系统评标报告评审委员会2020年12月29日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，9七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件阿荣旗残疾人联合会专用设备第三标段监控系统已经同级财政部门审批，采购人为阿荣旗残疾人联合会。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，阿荣旗残疾人联合会专用设名第三标段监控系统。具体借况如2.3附表。2.3标段详情:阿荣旗残疾人联合会专用设备第三标段监控系统，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D01150721100597603阿荣旗残疾人联合会专用/设备第三标段监控系统详见本项目采购文件385030.0主任委员:梁超委员:国伟、王晓华、刘刚、程亮二、招标过程回顾（一）招标公告阿荣旗残疾人联合会于，2020年L2月17日在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资返交易巴心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告(详见附件》。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向必购人提供货物或着服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告〔文件）要求将营业执照【投标人为企业或个体)或单位法人证主等相关资质证照原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行",0,0,0,1]
[8040,"溪一",0,0,0,1]
[8052,"（三）磋商小组组成:组长:的孟其他成员:;6k7社永赵五、开标情况（一）按照《磋商文件》规定的时间，于2021年07月12日，在四川昀思工程管理有限公司开标室进行了竞争性磋商（二）递交响应文件截止时间、磋商时间为:2021年07月12日14:00时，共收到生家投标人的响应文件。（三）开标大会由之约飞主持，业主方控经进行现场监督。（四）开标过程中，由竞标供应商对响应文件的密封进行了检查。（五）开标过程顺利。六、评审情况及说明（一）采购文件内容是否修改:是（）否（）（二）修改部分是否取得采购人同意:是（/）否（）（三）修改内容:（见附件)（四）供应商对采购文件修改部分的响应:（见附件)（五）允许最后报价的供应商是否达到三家:是心否（）（六）磋商是否终止:是（）否（》（七）磋商轮次:报价轮次2（八）有效投标人名单。有效投标人名单序号投标人名称才锡修动远残集函四小前很公且引山伤公司0手山某郊述信免拨求限G目3\\z叫忠己传字业服系前仅么日面委午究么24（九）无效投标人名单及原因。无效投标人名单序号投标人名称原因1或抑学云天下纠板前函根行前怒拟万半照委23七、评审结果评审结果排序投标人名称平均分总分第一名中品6品征堡益四到于山的公门门.c第二名万山族或心低息越府限公司77第三名如远创社报务后启函针众司≥37八、磋商小组授标建议被推荐为成交候选供应商名单成交候选人顺序成交人名称成交金额第一成交候选人中品6扬西名保元四州存欣公习车山五aa0万孔/第二成交候选人飞心录视止传总故长前招么司2257%）第三成交候选人九、磋商小组成员有不同意见的说明本成员对评审过程和评审结果有不同意见，特说明如下:孔)础商小组组长签学：七内形磋商小组成员签字许总云/六业主监督:夜留工作人员:毛币，方rTt;V采购项目澄清记录表项目名称:沐川县“五沐茶韵”农村产业融合建设项日-沐川县牛郎坪茶叶生猪种养循环现代农业园区信息化建设5G智慧农业平台建设项目项目编号:511129202100022各上养交选选系放宝成派么型磋商小组要求澄清的内容表述:”装交候装境落装·（渔畅模师金太师%】币；与",0,0,0,1]
[8061,"附件：附录1资格审查条件（资质最低要求）（适用于SDJC01、SDJC03标段）资质等级要求1、具有独立法人资格的试验检测机构，持有有效的营业执照或事业单位法人证书；2、持有公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项资质；3、具有有效的计量认证证书（或资质认定证书）（CMA)，附表所列计量认证参数须涵盖本次招标所需的全部内容。附录2资格审查条件（业绩要求）（适用于SDJC01、SDJC03标段）业绩要求本项目对投标人的单位业绩不作为资格审查条件。附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；（提供网页截图，事业单位可不提供）（5）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；（提供网页截图）（6）投标人、其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；（提供书面承诺）（7）投标人最近三年内在工程建设领域发生过重大或特别重大安全事故；（8）投标人在贵州省建设市场发生过重大违约问题；（9）投标人最新公布的信用评价结果为D级及以下。（适用于SDJC01、SDJC03标段）人员最低数量要求强制性要求备注人员SDJC01SDJC03强制性要求备注项目负责人11公路工程相关专业中级及以上职称，持有有效的试验检测工程师（或试验检测师）证书（含隧道专业），具有5年及以上试验检测工作经验，至少担任过1个高速公路隧道检测或监控量测或超前地质预报的项目负责人（或技术负责人）。投标时须填报技术负责人11公路工程相关专业高级及以上职称，持有有效的试验检测工程师（或试验检测师）证书（含隧道专业），具有5年及以上试验检测工作经验，至少担任过1个高速公路隧道检测或监控量测或超前地质预报的项目负责人（或技术负责人）。投标时须填报试验检测工程师10公路工程相关专业中级及以上",0,0,0,1]
[8063,"工程量清单编制说明工程名称：建隆社区配套用房空调安装工程一、工程概况本工程位于杭州市江干区彭埠街道建隆社区，主要内容为空调安装工程等。二、工程发包、分包范围施工图内所有工作内容，具体见工程量清单。三、工程量清单编制依据1、建设单位提供的设计图纸。2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引-通用安装工程》及解释。5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》。6、设计答疑及相关文件、解释等。四、使用材料设备、施工的特殊要求等1、工程质量：合格；2、工期：详见招标文件要求；3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求；4、本工程预留金：0元五、关于安全文明施工费、工程定位复测费、规费、民工工伤保险及税金等费用的要求1、安全文明施工费的取费基数为：人工费+机械费；投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）（2018版）规定的相关弹性费率下限值规定计算所需费用，即最低费率为：安装工程：6.39%。2、企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。取费基数为：人工费+机械费；最低费率为：安装工程：3.26%。3、规费中“社保费、公积金”取费基数为：人工费+机械费；投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率乘以30%的计算值，即最低费率为：安装工程：9.19%。4、税金按市区工程计取，费率为9%。六、其他说明1、通用说明",0,0,0,1]
[8070,"第五部分评标方法及标准1、评标方法：本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。2.评分标准：共100分，其中技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算技术分时，按其算术平均值保留小数点后2位）。2.1.技术分（70分）序号评分项目分值评分内容及标准1投标人技术力量6分投标人针对本项目拟派的人员中：1、技术负责人同时具有建筑电气工程师和机电专业注册建造师的得3分；2、项目组人员具有注册信息安全工程师（CISP）证书的得3分；技术文件中提供以上人员本单位投标截止前6个月的社保证明和相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。2投标实施方案12根据投标人提供的技术施工方案的科学性、先进性、完整性及合理性等情况由专家进行综合评定。优于项目需求的得8.1-12.0分，符合项目需求的得4.1-8.0分，基本符合项目需求的得0-4.0分。3投标人资信11投标人必须同时具有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001认证,完全满足的得4分，没有或缺一项不得分；具有ISO/IEC27001证书和ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证，完全满足的得4分，没有或缺一项不得分；3、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得3分；技术文件中提供以上相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。4技术方案14对本项目各系统的了解：设备现场使用情况、点位分布情况及今后改造升级合理化建议等方面由评委进行分析比较、评议、表述十分全面且合理的得10.1-14.0分，表述计较全面且合理的得5.1-10.0分，表述一般的得0-5.0分。5售后服务情况91、投标人是否具有本地化服务能力或承诺中标后在项目实施地设立常驻技术维保服务机构。技术文件中自行提供承诺函（格式自拟），有得3分。不提供不得分；2投标人提供售后维保人员具有ITSS服务",5,5,5,1]
[8079,"，E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表，工程名称：长沙经开区租赁住房建设项目（红京小区）场地土石方工程标段：，第1页共5页，序号，项目编码，项目名称，项目特征描述，计量，单位，工程量，金额(元)，综合单价，合价，其中：，暂估价，分部分项工程费，0，0，0，0，A，土石方，0，0，0，0，1，040101001004，挖一般土方，1.挖掘机挖土，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.土质为普通土;，3.综合卸土场、渣土办证等费用;，4.不指定卸土场，1.挖掘机挖土，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.土质为普通土;，3.综合卸土场、渣土办证等费用;，4.不指定卸土场，m3，166218.992，0，0，0，2，040101005001，挖淤泥、流砂，1.挖掘机挖淤泥，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.土质为淤泥;，3.综合卸土场、渣土（淤泥）办证等费用;，4.不指定卸土场，1.挖掘机挖淤泥，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.土质为淤泥;，3.综合卸土场、渣土（淤泥）办证等费用;，4.不指定卸土场，m3，4400，0，0，0，3，010102001003，挖一般石方（极软岩、极破碎），1.机械凿石，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.综合卸土场、渣土办证等费用;，3.不指定卸土场.，1.机械凿石，采用新型智能渣土车运输，运距1km;，2.综合卸土场、渣土办证等费用;，3.不指定卸土场.，m3，65924.34，0，0，0，本页合计，0，0，0，0，0，0，注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。，0，0，0，0，0，0，(盖章)，法定代表人或委托代理人:，(签章或盖章)，E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表，工程名称：长沙经开区租赁住房建设项目（红京小区）场地土石方工程标段：，第2页共5页，序号，项目编码，项目名称",3,3,3,1]
[8086,"文公标",0,0,0,1]
[8096,"中标公示汕足万里热益项目《汕足市会贸光森林介因二期工程)工程设计和勘察评标工作已经结束，经评标委员会评审确定中标人，现将确定的中标人及第一候补中标人情况进行公示，从2021年7月13日至2021年7月15日止。中标人第一候补中标人广州因林建筑规划设计广州市没草堂园林工程与单位名称研究总院有限公司/建批设计院有限公司/核工业勤测有限公司《联合体>赣州工程勘察院《联合体>马越（设计负责人）吕兆球（设计负贵人）项目负资人王军（勘察负责人）宁射（勘察负贡人）设计负责人注册证书:设计负责人注册证书:2101001063708粤高职证字第证书名称及证勘冢负贵人注册证书:LOBL0109720书编导AYO63200218勘察负责人注册证书:AYL23600L79投标报价（元）2808592.892812670.28评标情况详见评标报告详见评标报告质量要求接招标文件要求按招标文件要求工期按招标文件要求接招标文件要求资格能力条件详见投标人资格要求详见投标人资格要求附件:1、评标报也2、投标人资格要求提出异议、投诉时问:2021年7月13日至2021年7月15日止受理部门:汕尼市住房和城乡建设局联系定话:0660-3333096联系地址:汕尾市城区建设路价格标请(财汽年67月12日32",0,0,0,1]
[8105,"申方应及时对乙方交付设备的规格、型号、数量等进行检验，乙方负责安排设备安装调试，甲方对合同内相关硬件设备进行验收并签署《硬件设备验收单》三、合同金额1．本合同总金额共计X485.650.00（大写人民币肆验捌万伍任陆值伍拾元整）价格清单见附件1《费用明细表》-2．上述合同总金额为合同内技术服务的完税价格，包括技术服务的费用、质保期内的服务费用依据法律意缴纳的卓部税熟为完成合剧义多",0,0,0,1]
[8113,"江苏索普化工股份有限公司供应保障部招标文件1.报价须知1.1招标货物名称：质检煤质分析仪器一批。1.2交货地点：江苏索普化工股份有限公司。1.3交货期：7月30日前（如无法满足请在报价时注明）。1.4付款方式：货到增值税专用发票到两个月现汇付款。如投标人不接受招标人提出的付款方式，可明确能够接受的付款方式及付款时间，评标时作为参考。1.5开标时间：2021年6月30日，下午14:00（北京时间）。1.6开标地点：江苏索普化工股份有限公司供应保障部。1.7报价须知：报价为含13%增值税送到价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票。2.投标人资质2.1投标人为生产厂家必须具有合法生产经营资质。投标人除报价外，还需提供公司资质、两年业绩、质量体系、高新技术企业、知识产权、专利申请、软件著作权、国家行业标准制定等证明文件。确定中标后，在签订合同前，投标人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料等。2.2投标人为经销商，必须具有合法经销资质。代理经销商必须提供厂家授权的代理证明材料；如是代理进口产品的经销商，另需提供进口报关证明或材质检验报告等必要材料。（厂家要求必须满足2.1条款）。2.3投标人必须具备良好的售后服务能力，要求电话联系后8小时内必须给予回复，明确解决方案。2.4投标人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由投标人承担一切后果，招标人不承担任何责任。3.报价货物清单及技术要求3.1货物清单：序号物料编码物料名称型号单位数量104010100000210自动监控热值系统测温范围：5℃～40℃，精密度：≤0.1%，热容量稳定性：一年内热容量变化≤0.2%，其它参数见配置要求台1204010100000211碳氢氮元素分析仪测量范围：碳:0.005%～100%、氢：0.01%～60%、氮：0.008%～60%，重复性：碳（Cad≤0.5%）、氢（Had≤0.15%）、氮（Nad≤0.08%），控温范围：RT+10～1050℃，其它参数见配置要求台1304010100000218标准筛振筛机配套筛具(mm)：Φ200；最大装筛层数(层)：8；装料质量(g)：200；筛分粒度(mm)：6～0.045；其它",0,0,0,1]
[8122,"1.封面泗阳县教师发展中心改造工程二标段，工程招标控制价泗阳县教育局招标人:，(单位盖章)苏世建设管理集团有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月15日1.扉页泗阳县教师发展中心改造工程二标段，工程招标控制价1606927.17壹佰陆拾万陆仟玖佰贰拾柒元壹角柒分招标控制价(小写):，(大写):，泗阳县教育局招标人:，苏世建设管理集团有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)胡梅唐灿根法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)赵卫星张运中编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月15日复核时间:2021年06月15日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称:泗阳县教师发展中心改造工程二标段其中:(完序号沁项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤资泗阳县教师发展中心改选工程二标1606927.1721472.1511826。62台计1606927,1724472.15d1828。02单项工程招标控制价表工程名称:泗阳县教师发展中心改造工程二标段工山单位工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费规费序号】泗阳县教师发展中心改造工程二标段-装饰1236526.1819257.3132185.47内泗阳县教师发尼中心改造工程二标段-安装370400.995214.849641.15合计1606927。1724472.15dl8ze.c2单位工程招标控制价表工程名称:泗阳县教师发展中心改选工程二标段-装饰(001)序号汇总内容金额(元)进分部分项工程费976536.25山[入工费169331.9612材料费705988.31山8施工机其使用费1899.7216企业管理费73638.91山5刚海入25682.35边丹施项目费15705.9726115.662.2凶价措施项目塑19257.312。2.1找中:安全文明施工播施费19257.31七他项目费80000318000Q3.2其中:专业工程暂估3.3t中;计日工34其中:总承包服务费通规费32186,17近102098.191236526.18格分部分项工程和单价措施项目清单与雀表意山定工程名称:泗阳县教师发展中心改造工程二标段-装饰(001)然近元)其中序G项目编码项目名称项目参征描述恭楚工程量综合单价合价磐估价]o11601001001苏除工程拆除工程原块募端面、乳胶漆奈涉及孔所看拆阶时门淑射恢复法前照板宏到简加后然折除、移除、搬圾清理外远,远距投近作范省加场考聚.本台理报价结算的类似3)材近32002000O分部小计2000包011104002001委",2,2,2,1]
[8131,"委托编号：XYGPC2018-WT029公开招标文件采购项目编号：XYGPC2018029采购项目名称：信宜市中心城区1：1000地形图航空摄影测量项目信宜市公共资源交易中心编制日期：2018年12月5日温馨提示：供应商投标特别注意事项1、投标截止时间一到（哪怕只过了1秒钟），本中心不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达投标人/报价人可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式与投标/报价文件一同递交，以转账方式递交的，须在投标/报价截止时间前从投标人/报价人的银行基本账户转账到达我中心账户【银行账号：80020000005610911，开户银行：广东信宜农村商业银行股份有限公司迎宾分理处，收款人：信宜市公共资源交易中心】，由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标/报价保证金未按时到账而导致报价被拒绝，建议至少提前3个工作日转账请正确填写《开标一览表》多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致请仔细检查投标文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期,投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署如有“▲”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求，出现负偏离导致严重扣分，不作为废标条款投标文件应按顺序编制页码分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书我中心为采购代理机构，不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理根据《茂名市政府采购合同履约和验收管理暂行办法》第七条，对于大型、复杂、或者采购金额茂名市直在200万元（含）以上、县（市、区）在100万元（含）以上的政府采购合同，应由同级财政部门监督验收供应商申请我中心组织验收前，须递交以下资料:1、采购单位出具的《验收报告》，验收报告须由采购单位3人以上的验收小组签名2、如货物类还需提供规范齐备的《供货过程签收文档》为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望",1,1,1,1]
[8136,"政府采购项目需求方案采购单位：济宁市任城区综合行政执法局采购代理机构：山东建业招标咨询有限公司项目名称：任城区2021年公厕改造提升项目项目编制时间：2021年8月27日1一、项目概况及预算情况本项目为任城区2021年公厕改造提升项目，为进一步提升和优化城区内公厕老旧设施设备，对花鸟鱼虫市场公厕、皇经阁公厕、公园西公厕、古路沟北公厕、张庙公厕、王堂公厕、刘前东公厕、冰窖公厕、土门子公厕、农药厂宿舍公厕、宋北居委西公厕、皇营河堤公厕、南池板式公厕、一化工公厕、永丰街公厕、红星西区公厕、南岱小区公厕、声远舞台公厕、银都花园小区公厕、森林公园东公厕共20座公厕进行改造提升。预算金额：371.364883万元。二、采购标的具体情况1.采购内容、数量及单项预算安排：本项目为任城区2021年公厕改造提升项目，为进一步提升和优化城区内公厕老旧设施设备，对花鸟鱼虫市场公厕、皇经阁公厕、公园西公厕、古路沟北公厕、张庙公厕、王堂公厕、刘前东公厕、冰窖公厕、土门子公厕、农药厂宿舍公厕、宋北居委西公厕、皇营河堤公厕、南池板式公厕、一化工公厕、永丰街公厕、红星西区公厕、南岱小区公厕、声远舞台公厕、银都花园小区公厕、森林公园东公厕共20座公厕进行改造提升。（1）包组划分：5个包；A包：南池板式公厕（翻建）、张庙公厕、王堂公厕、森林公园东公厕改造提升；B包：花鸟鱼虫市场公厕（翻建）、冰窖公厕、刘前东公厕、农药厂宿舍公厕改造提升；C包：土门子公厕（翻建）、公园西公厕、宋北居委西公厕、永丰街公厕改造提升；D包：古路沟北公厕（翻建）、声远舞台公厕、银都花园小区公厕、红星西区公厕改造提升；E包：一化工公厕（翻建）、皇经阁公厕、皇营河堤公厕、南岱小区公厕改造提升（2）采购预算：371.364883万元；A包：79.075271万元；B包：74.853669万元；C包：69.3088万元；D包：75.216955万元；E包：72.910188万元。（3）采购品目：G0207；2.需实现的功能或者目标：2满足采购人要求，符合国家及行业现行相关标准。3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：符合国家及",0,0,0,1]
[8140,"评标办法（技术评分最低标价法）评标办法前附表条款号/评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺数中标人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信渭的投标人优先:（3）商务和技术得分较高的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可外:a,投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量圾求及安全目标:b.投标函附录的所有激据均符合招标文件规定：c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写（2）投标文件上法定代表人或共委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人法定代表人授权公托代温人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未便用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（4）投标人法定代表人亲自署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或共他电子制版签名代普。（5）投标人以联合体形式投标时，联合体澜是招标文件的求:a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明各方承担连带责任，并明硫了联合体牵头人b,已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换沁情沉。（6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（7）间一投标人未提交两个以上不问的投标艾件，但格标文作发求批交各选投标的阶外。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时艰。（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。.（11）权利义务符合招标文件规定:a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未",5,5,5,1]
[8149,"2四)",0,0,0,1]
[8159,"从江县2021年农村饮水工程维修养护项目评定标第果本项目是丛江县2021年农村饮水工程维修养护项且的竞争性磋商工作，在采购代理机构贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司的主持下，按照该项目竞争性磋商文件的规定，于2021年区Z且22且11时00分在凯里市风情大道十二号大院19栋二单元一层中端进行竞争性磋商后，经依法组成的该采购项目评标委员会对审查合格的所有响应竞争性磋商文件提出的实质性要求和条件的响应文件进行认真评审，综合评定打分后，推荐出得分由高到低依次排序的为成交候选人（单位）:第一成交候选人：贵州兴江海建设工程有限公司;第二成交候选人：—盘州镇江实业有限公司，第三成交候选人：湖菌源和建设集团有限公司最后确定成交供应商为:贵州必江海建设工程有限公司。采购人（单位）签字:吴篮2021年07月22日",0,0,0,1]
[8166,"XX沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书C)元艺成交日期:2021-08-18采财凰位X资青岛市贾嘉区披市管壁昌(（供应斋青岛正明建设项目管理有限公宜计划名称供水设施改造及新是工程（预算控制价沙》采购类塑定点采购经办入王桂超联系电话0532-58560721述品目大类c108程造价咨i服务付款日期初2021.10-01付款方式和楼后最高付至合㎡价的70%，余款审计完支付公以区财政拨款为准交货日期2021-08-31热本项目信且交货方式现场交货交货地点青岛市黄岛区双珠路2028另青嘉西海治新区城市管理局采购项目编苏采购品目成交单价（元）数量成交总价（元)370211-2021-11901工程选价客询服务X3.800.00M3.800.00项目明细信①离品详细要录选取供水设施改造及新建工程预算控制价编制单位)代式平台1V采购单位（盖章）:青岛市黄品区城市管理局供应商（盖章）:青品正明建设项目管理有限公司沁公江邻下荔初效体化总购1次行决(",2,2,2,1]
[8175,"白水镇卫生院印刷品采购清单名称单位数量结算价格金额（元）备注新冠病毒疫苗知情同意书份2万0.132600临床医师交接班工作记录本本506300疑难危重病人讨论记录本本506300病历档案袋个60000.74200产前筛查和产前诊断折页份5001500母婴健康素养55条折页份5001500出生缺陷防治核心信息20条折页份5001500增补小剂量叶酸预防胎儿神经管缺陷折页份5001500预防艾滋病、梅毒、乙肝四折页份5001.3650总计金额10050",4,4,4,1]
[8182,"县渔政趸船生活办公用品采购清单20210804130642.pdf品名数量单位单价金额备注梦洁子母被13工89911687山5m逐丝参洁空调被1床20927171.5m配丝梦渣三性委Z3工3951871.5m梦洁枕芯又计9969350*70梦渣床造注的代2773601藤庙[床120[560扫把2北3部铁报策0122插元上332山16毛北上8签32牙别江11.207软毛拖雅托X238380软底防滑次性区布池181.8M汰须洗衣粉1680山36kg毛巾架26230不锈钢人工前1.8m238238铝合金蚊看1(53.562.5订书机357订书针托225周体胶G72洗衣液述公出电220蓝月亮不锈钢拉圾桶肇2624海榆拖把68204因布拖把25125脸签工2132圾水抹布山(0[00照人无音]204选发水750m70350飘柔金花沐浴露LL66280班生洗沽2拆注22140自猫帆布手套5C公2000手套六200苍腔。错绳SO梁3.6[05置径16切片刀批2676不锈额巫册刀过665不锈钢去鲜制1010石扎校必JC180整碗(特大）社二180菜疏C中）)江(法120菜碗C小）)L0O常碳（大)九260菜碌（小）A0饭碗L0C浏麟215炒锅过)①过舒28艺2总幻】部15茨篮务注的1后玻冠名XC12360汤口上C8混约注工大脚盆686不锈钢洗某盆24不锈钢沥水菜盆上)30洗碗布社16到皮刀1615油加C伦品）60120不锈留谢味金2020不锈的晓衣架1d8148可收药充电机240480。防水插线板30150电磁交2宫280美的半底包5858置物架上08324304不锈钢太欲子岩瓜划淮则凯0测历剧2Q)欧衣架6云的]g强力祜韵2125电胶布3编织绳富富[江油玖不锈钢山形夹法的S标涨口桥(48英子名量632茶时150750锅孟220不锈钢芯缆线150出G[5003*2.5平方剪刀处2作的容9020L立式油福2682144304不锈部加原合计40476.5",4,4,4,1]
[8192,"山东省政府采购评审劳务报酬支付表填表时间:2021年08月20日项目编号CYCG2021000253项目名称城阳区国资大数据在线监管系统采购项目分邑1个数量)采购人青岛市城阳区国有资产发展中心采购代理机构青岛容信管理咨询有限公司预算金额168.10万元中标成交青岛市城阳区市民中心3楼B区金额178.20万元评审地点(评标室评审时间2021年08月20日9时30分至2021年08月20日I时师分评审专家姓名(评审劳务技酬误工补偿住宿费技市交通费扣减支付金额评审专家开户银行及账号及身份证号（元）（元）（元）（元）（元）（元）确认签字备注付费名V（|／（40主收/鹤市城阳区///402韶签圈400中心3监总计S江)刘池以站涉x采购人代表:时约沙西搏采购代理机构项目负责，采购代握机构（加盖公章）3Y/",0,0,0,1]
[8193,"E.1单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)工程名称:主排污管道工程(复核）标段:用途:第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中建安费用销项税额附加税费0排污管安装00000000001031001006003塑料管DN500普通HDPE管1.材质、规格:双壁波纹管HDPES2;2.连接形式:橡胶圈连接;m3300000000002031001006004塑料管DN800普通HDPE管1.材质、规格:双壁波纹管HDPES2;2.连接形式:橡胶圈连接;m5410000000003040504001002砌筑井1000污水检查井，ф1000做法详见02S515-21页，H1=2500座90000000004040504001003砌筑井1500污水检查井，ф1500；做法详见02S515-28页，H1=3000座140000000005040101002001挖沟槽土方1、土壤类别：普通土；2、挖土深度：2米以内；m35519.210000000006余土外运3KMm31038.9040000000007040103001001回填中粗砂1、中、粗砂回填，密实度≥0.95；m3532.080000000008040103001002回填1、分层压实，密实度≥0.9；2.回填方式：管顶500MM以内人工回填，500MM以外机械回填压实m34480.306000000000本页合计000000000000注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.0000投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)注册造价工程师:(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间:E.1单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)工程名称:主排污管道工程(复核）标段:用途:第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中建安费用销项税额附加税费09010507006001化粪池做法详见02S701Z5-12座300000000010031001006005塑料管1.材质、规格:DN200PVC硬质;2.连接形式:胶粘接口;m3000000000000000000本页合计00000000累计0000注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.0000投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)注册造价工程师:(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间:E.1单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)工程名称:生活污水处理项目标段:用途:第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中建安费用销项税额附加税费0一格栅井及调节池00000000001040101003001挖基坑土方1、土壤类别：普通土；2、挖土深度：4米以内；m3166.4230000000002040103001001回填方1.人工填土夯实;m3128.950000000003040103002003余方弃置1.土方",3,3,3,1]
[8205,"项目编号：2021CGSH121铜陵市殡仪馆新建环保智能型拣灰炉项目竞争性磋商文件采购人：铜陵市殡仪馆（盖章）采购代理机构：安徽蓝天工程造价咨询有限公司（盖章）目录第一章竞争性磋商公告第二章磋商响应供应商须知前附表第三章磋商响应供应商须知（一）总则（二）竞争性磋商文件（三）磋商响应供应商（四）磋商响应文件的编制（五）磋商响应文件的提交（六）开标（七）评标、定标（八）废标（九）评标办法（十）合同的签订、履行及验收第四章项目需求第五章竞争性磋商文件格式（一）资格、技术及商务部分（二）报价部分－1－第一章竞争性磋商公告项目概况铜陵市殡仪馆新建环保智能型拣灰炉项目采购项目的潜在供应商应在铜陵市公共资源交易中心网站（http://ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取采购文件，并于2021年8月19日09点15分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：2021CGSH121项目名称：铜陵市殡仪馆新建环保智能型拣灰炉项目采购方式：竞争性磋商预算金额：60万元最高限价：60万元采购需求：本项目为铜陵市殡仪馆新建环保智能型拣灰炉项目，采购环保智能型拣灰炉一台，详见项目需求合同履行期限：60天内完成供货、安装、调试及验收合格标段（包别）划分：一个标段本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，营业执照－2－经营范围包含火化炉、焚烧炉制造或安装或维修；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购3.本项目的特定资格要求：无4．供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）近三年内被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；（6）被铜陵市公共资源交易监管部门记录的不良行为累计分值在10分（含）-15分（不含），且最近一次不良行为记录公布日距开标日未超过",1,1,1,1]
[8210,"推荐供应商的意见项目编号:徐采谈（2021）JSRZT018江苏日中天招标有限公司:我单位徐州市大数据管理中心行政中心二期机房图经设各续保服务项目（编号：徐采谈（2021）JSRZT018）竞争性谈判采购，我单位推荐的供应商如下:1、供应商名称（全称）:江苏金服信息系统集成有限公司推荐理由:江苏金服信息系统集成有限公司是系统集成服务的专职机构，公司向用户提供售前、售中、售后咨询，报修，派工，电话回访等多种服务项目等。属私营企业，注册资金：1100万元，经过十多年的发展，公司业务量不断做大做强。公司具有系统集成三级资质，涉密系统集成资质。公司获得中国质量认证中心颁发的IS09001质量体系认证证书、IS027001管理体系认证、IS09001管理体系认证。公司多次为徐州市信息中心、徐州市地方税务局等企事业单位提供维保服务。淑多采购单位元工六三日期:Z7/年279/Y01推荐供应商的意见项目编号：徐采谈（2021）JSRZT018江苏日中天招标有限公司:徐州市大数据管理中心行政中心二期机房图络设备续堡服务项目（编号:徐采谈（2021）JSRZT018）竞争性谈判采购，我作为评审专家推荐的供应商如下:1、供应商名称（全称）：徐州桑瑞科技有限公司推荐理由：徐州桑瑞科技有限公司,2006年11月02日成立，经营范围包括软件开发;网站建设;计算机系统集成服务;计算机技术咨询与服务;计算机及耗材、机械设备及配件、水泵设备销售、安装、维修;安防、监控设备销售、安装、维修；服装、鞋帽、针纺织品、体育器材、日用百货、洗涤用品、化妆用品、办公用品、钢材、木材、水泥、仪器仪表、五金交电、化工产品（危险品除外》销售；电力工程技术服务；五金电器销售、维修;标识标牌制作、安装、维修。2、供应商名称（全称）：江苏仁安高新技术有限公司推荐理由:江苏仁安高新技术有限公司成立于2010年2月，注册资金3016万元，是座落于泉山区国家大学科技园内的一家高新技术企业。主营：计算机软硬件、自动化监控设备、通信设备、自动化监控设备开发、销售；计算机系统集成等。具有安防工程设计、施工壹级资质，电子与智能化工程施工壹级资质，信息系统集成及服务三级资质等。公司通过了IS09001：2008质量管理体系等多项认证，获得了《高新技术企业》、《软件企业认定证书》等称号，2011年经市科技局批准成立了《徐州市公路交通监控设备工程技术研究中心》，2015年成为江苏省保密协会会员。公司在智能弱电系统集成方面有雄厚的技术力量和丰富的实践经验，云集",0,0,0,1]
[8219,"项目名称：济南市城市管理局全市路灯补缺增亮提升建设工程包名称：第三标段（历城区范围内路灯补建工程施工）供应商名称：山东省金海龙广告装饰工程有限公司货物名称品牌产地规格要求单价（元）/优惠率数量/单位总价8288816.211元",0,0,0,1]
[8228,"中铁四局集团银西铁路工程项目物资采购（二次）招标公告招标编号：ZTSJWZ-2018-301.招标条件中铁四局集团有限公司承建的银西铁路工程项目建设资金已落实，所需物资建筑钢材、工字钢已具备招标条件，在首次招标时流标，现由中铁四局集团有限公司组织二次公开招标2.项目概况与招标内容2.1项目概况：银西铁路陕西段YXZQ-4标项目于2016年8月16日中标，项目地址位于陕西省咸阳市起讫里程为DK77+484.87～DK110+217，全长30.64km桥梁总长4894.8m，占线路总长的16%，其中特大桥3953.06m/4座，大桥941.74m/4座；隧道11019.62m/5座，占线路总长度的36%；路基14727.57m/9段，占线路总长的48%；车站一座，为永寿西站（含站线铺轨、铺岔），永寿西站为新建中间站，车站规模为2台4线，岛式站台，道岔10组；设1座跨线地道（宽10m），设维修车间一处；隧道内和隧道群采用无砟轨道，其余为有砟轨道计划工期：2016年8月1日-2020年6月30日项目施工单位：中铁四局集团有限公司银西铁路陕西段YXZQ-4标段项目经理部2.2招标内容：物资品种、包件划分见附表13.投标人资格要求3.1本次招标投标人资格要求详见附表13.2本次招标不接受联合体投标3.3投标人必须提供满足招标文件要求的投标物资，且制造地、生产线、生产工艺及原材料等符合国家产业、环保等政策，且始终与投标承诺一致3.4供应商必须为增值税一般纳税人，且必须及时开具合法合规的增值税专用发票票据，作为货款结算支付的凭据3.5本次招标物资一包一投，投标人按包件分别编制投标文件4.资格审查方式本次投标人的资质审查采用资质后审的方式，评标办法采用经评审的最低投标价法5.招标文件的获取5.1本次招标文件仅采用在中国中铁采购电子商务平台上以电子版方式发售.5.2凡有意参加投标的潜在投标人请于公告之日起至2019年1月7日17时00分前，在中国中铁采购电子商务平台上进行响应并按要求发送报名资料以购买招标文件，操作流程如下：5.2.1首先在中国中铁采购电子商务平台()注册成为平台用户（须签订合同），因合同双方签订有一定时间，建议提前操作（客服",0,0,0,1]
[8236,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆXCS-GC-GK-2021082001ÏîÄ¿±àºÅÐû³Ç¾­¿ªÇø¹æ»®Ö§Â·£¨·½¼Ò³åÂ·-±¦³ÇÂ·£©µÀÂ·¹¤³ÌÏîÄ¿",0,0,0,1]
[8245,"建设工程评标报告工程名称：揭阳技师学院配套工程建设项目（体育运动场地）EPC总承包招标人：广东省揭阳市高级技工学校评标委员会主任（签名）：报送时间：2021年8月13日目录评标项目概况一览表评标委员会成员名单评标办法开标情况评标情况附表及附件工程名称揭阳技师学院配套工程建设项目（体育运动场地）EPC总承包招标人广东省揭阳市高级技工学校招标范围项目概况：项目位于揭阳市空港经济区炮台镇206国道旁南潮路口（现有校区对面），建设内容包括：跑道，足球场、篮球场、排球场、羽毛球场、运动场看台、体育配套用房和范围内道路、场地、绿化等，以及该区域范围内的运行用电、给排水工程等。揭阳技师学院配套工程建设项目（体育运动场地）投资约为1743.13万元。项目暂定最高投标限价为1461.50万元（其中设计费暂定最高投标限价为55.55万元（含预算编制费3.56万元），工程建安费暂定最高投标限价为1405.95万元），建设期限150日历天（其中设计工期30日历天，施工工期为120日历天。）。招标范围：本招标项目设计、施工总承包，其中设计内容包括但不限于：方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工图预算编制及图纸变更、施工配合及跟踪服务、配合完成审核竣工图等,具体详见可行性研究报告及其他相关资料。递交投标文件的投标人数量4家通过初步评审的有效投标文件的投标人数量4家开标时间、地点2021年8月13日上午9:00广州公共资源交易中心评标时间、地点2021年8月13日广州公共资源交易中心一、评标项目概况一览表姓名专家身份证号在评标委员会中承担的工作备注招标人代表评标委员会主任评标委员会成员评标委员会成员评标委员会成员以下空白二、评标委员会成员名单条款号评审因素评审标准2.12.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2.12.1.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章2.12.1.1形式评审标准投标文件格式符合第七章“投标文件格式”的要求2.12.1.1形式评审标准联合体投标人（如有）提交联合体协议书，并明确联合体牵头人2.12.1.1形式评审标准报价唯一设计费、工程建安费只能各有一个有效报价2.12.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照2.12.1.2资格评审标准安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.12.1.2资格评审标准资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.12.1.2资格评审标准财务状况",0,0,0,1]
[8251,"单一来源采购方式专业人员论证意见左正至姓名:专业人员信息孟级取称:≤山车二后冠工工作单位:项目名称:泰安市电子证照综合管理平台二期服务项目项目信息专业人员论证意见专业人员签字备注预算控制价:260万元供应商名答：杭州级湾网络科技有限公司泰吧Z证四筹含管理平基于态沿证四录(范下浏轴体脑。二期务项因系于前妇项目方究、州级劳为便致咨据无缝对接,证旅招延陵任完奋性,建议采闲算-来场字时浮购,单未源货益商为杭戒绳鸿网依科技有招公司它h至日期:2c2/年22月3)日本表格中专业人员意见由专业人员手工填写单一来源采购方式专业人员论证意见五不X/姓名:含边乏冠师繁称:专业人员信息项目信息专业人员论证意见专业人员签字日期:A02I年》月]日备注采购单位项目名称:泰安市电子证照综合管理平台二期服务项目预算控制价:260万元供应商名称:杭州级湾网络科技有限公司来购需求专家论证意见专家签字",0,0,0,1]
[8254,"鱼江综合整治和开发利用工程（北岸:邕江滨水公园东侧-三岸大桥）提升改造工程新增岗亭招标控制价念开多上台招标文色金水建谈殊发有限公司6TT(单位盖章)造价咨询人:广西瑞直工程造价签询在跟责任公司单章盖章)2020年07月01日软件名称及版本号:博奥消单计价软件V17（版本号:17.0.01)工程计价软件测评合格编号:2016J02封-2邕江综合整治和开发利用工程（北岸:邕江滨水公园东侧-三岸大桥）提升改造工程新增岗亭招标控制价招标控制价(小写):1078385.33元(大写）壹佰零叁佰捌拾伍元叁角叁分广面齐任公司1沾诣企业技业印查水建设开发工程造价蕴广洒瑞真工程价验询9招标人:公司咨询下:不签有跟责任公问且31日【单位盖章9G单位资质专用章)监眉7宾川岩印棱六y法定代表人>山鉴法定代表人或其授权人:或其授权人:（签字或盖章）(签字或盖章)宏宜公试江程造价员辽桂11AJO4465饶熙长\\C新人核火:允00397编制询有限劳任公司复(造价人员签字》目(延价手穆师签亲善营界写章注公乙对日编制时间:2020年07月01日复核时间:2020年07月01日摩-2总说明邕江综合整治和开发利用工程（北岸:邕江滨水公创东侧-三岸大工程名称:第1页共1页桥）提升改造工程新增岗亭工程概况:邕江综合整治和开发利用工程（北岸:邕江滨水公园东侧-三岸大桥）提升改造工程新增岗亭。建设地点:广西南宁市。二、编制依据:1、《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）、《关于间意增值税小规模纳税人标准的通知》（财税[2018]33号）、《《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2018]14号）;2、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）:三、在指定地点安装岗亭及指定地点接电源线-四、其他说明：产品出厂后，免费保修壹年（人为破坏及自然灾害除外），终身维修表-01（9）奶识),'6v&sVLEZ'SSOGSSee'g888LOI（9）utt分“261901CL’GSOGSS落00ˇ”对请理近买哥?涉团明非明落?乙即不母∶ul,被以上队票越沙填、对需2.限以政时7明事改时7(f治个-黔9碱%熟上以盟验置",2,2,2,1]
[8263,"2021年呼和浩特市第十七届文旅进景区、社区公益活动招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(单位盖章)(单位盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖章)(造价人员签字盖章)编制时间：2021年7月19日复核时间：2021年7月19日2021年呼和浩特市第十七届文旅进景区、社区公益活动招标工程量清单内蒙古和众造价事务所（普通合伙）二〇二一年七月十九日2021年呼和浩特市第十七届文旅进景区、社区公益活动招标工程量清单编制说明一、项目名称：2021年呼和浩特市第十七届文旅进景区、社区公益活动。二、项目地点：呼和浩特市景区、社区、广场、军营、商场、工地、市9个旗县区景区、乡村等基层。三、项目内容：（一）本次惠民活动演出共计200场。（1）百场惠民演出（100场）：①分别在有条件的不同景区、社区、广场举办；②保证和林、武川、清水河、托县、土左旗各2场；③保证四市区（玉泉、赛罕、回民、新城）共90场；④符合时代主旋律、贯彻国家政策、主题鲜明；⑤提高群众参与性，结合我市重点文化旅游活动，深入基层进行宣传推广，有效促进文化和旅游融合发展；⑥每场演出节目不少于10个；⑦每场演出保证有专业演员数名；⑧舞台不小于7*4，背景不小于7*3，音响一套，夜晚演出灯光不少于4套LED灯；⑨资料留存：活动影像资料、景区、社区盖章反馈表、主持词、节目单、参与人员签到表等；（2）做好今年政策宣传宣讲宣传工作系列活动（10场）：①关注举办关于青少年思想道德教育建设1场②创建精神文明城市类相关活动1场；③建党100周年活动1场；④垃圾分类环境保护类的活动1场；⑤保证慰问扶贫类活动2场；⑥保证四市区（玉泉、赛罕、回民、新城）开展相关主题活动各1场；⑦资料留存：图片、景区、社区盖章反馈表、主持词参与人员名单；（3）开展节庆节日系列活动（15场）：①保证劳动节、端午节、儿童节、中秋节、国庆等活动的开展；②有高度、有深度、有主题、有亮点、有节日气氛，有利于文旅融合发展的活动类型；③要求有3名及以上专业演员；④舞台不小于",3,3,3,1]
[8271,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:一、二社标段，位奇镇汪庄村著求池建设项目第1页共1页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计最系湛工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目批14010100200挖沟槽主方上壤类别:三x分宏距:500mm334130五040501019001混凝土引水架斯面规格:上卡底d联山5货。亨:I来庭龙建材发靠度:160李夹石必50含040701004001防渗膜名称:防渗膜DF商密度聚乙创材绿复焰要重批前标()荔防漆员[o器前艺11000上110607004001防护栏.名称:防护栏2.2米在2材料:赣锌谈些网地880占1010301002蒂水池底细砂填方材料品种红北m313406X1OI0300100若水池底中砂填方材料品科中战m320107.10103001003签水池坡中砂.项方材料品科中记m3521式XLOL0300L008签水池坡细砂填方材料品种组砂m35211010300100水池坡大砂填方材料品和责部m3521分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名称:二社标段，位奇链汪庄村蓉水池建设项目第1页共1页序号项目名称个瓶(元)结算金额(元)备注】暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-3计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5合计注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12暂列金额明细表工程名称:二社标段:位奇镇汪庄村蓄水池建设项目第１页【共序母项目名称计量鱼位暂定企额(元)备注】合计注;此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列念额总额，投标人应将上述暂列念额计入投标总价中衣一12一1材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称::一、二社标段:位奇镇注庄村著水池建设项目第1页共1页数量暂估(元)确认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、型母计量单飞暂估|确认单价|合价单价|合价|单价|合价合计各注栏说明哲估价的材料工程设各拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12-2专业工程暂估价及结算价表工程名称:二社标段:位奇镇汪庄村蓄水池建设项目第1页共1页房.号工程名称工程内容暂估企额(元）",3,3,3,1]
[8280,"评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准1评标方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）投标文件提供的业绩数量多的投标人优先；（3）投标文件提供的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，内容齐全完整：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限等；b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人基本账户转入并到达招标文件指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且提交了银行保函承诺函。（4）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（5）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（7）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（8）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的支付办法；d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；e.投标人在投标活动中无欺诈行为；f.投标人未对合同条款有重要保留。（9）按招标文件要求上传了加密电子投标文件，并按要求成功解密。（10）投标人对其信誉情况的承诺与事实相符。（11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。第二个信封（报价文件）评审标准：（1）投标文件",5,5,5,1]
[8289,"广东韶关机场军民合用工程航站区及工作区项目施工总承包招标编号：sg01-008-36-2018j复评报告广东韶关机场军民合用工程航站区及工作区项目施工总承包评标委员会二○一八年十二月二十五日目录评标报告正文评标报告附件综合得分及排名表（复评）一．招标过程简介：本次采购于2018年11月20日在中国招标投标公共服务平台网、广州公共资源交易中心网等平台发布招标公告，于2018年11月21日至2018年11月27日接受报名并发售招标文件，投标截止和开标时间为2018年12月20日上午10：00，随后在广州公共资源交易中心进行评审并于12月22日至24日进行了中标候选人公示本项目于公示期内收到异议，经招标人初步核查并报告项目监管部门韶关市住房和城乡建设管理局后获得批准召集原评标委员会进行复核本项目于2018年12月25日由原评委：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX在广州公共资源交易中心进行项目复核三．评标程序及过程1、评标程序评标程序按招标文件所规定的内容进行，主要步骤如下：资格审查符合性审查第一阶段商务技术评分及排序第二阶段经济标评分（含投标报价算术校核）综合得分及排名2、评标过程资格审查经评标委员会复核，本项目递交投标文件的12家单位，除中国建筑第四工程局有限公司未提供《投标申请人声明》，不满足《资格审查表》第7项要求未通过资格审查外，其余11家投标人均通过资格审查，全体专家一致认为原评审无误符合性审查经评标委员会复核，本项目通过资格审查的11家单位，除中国建筑第七工程局有限公司未按投标文件格式四（开标一览表）要求填写，不符合《符合性审查表》第3项要求，未能进入下一阶段评审外，其余10家投标人均通过符合性审查，全体专家一致认为原评审无误第一阶段商务技术评分及排序经评标委员会复核，各评委评分符合招标文件《商务技术评分表》的要求投标人第一阶段总得分为：第一阶段商务技术得分×80%+投标人诚信分×20%（诚信分以投标截止日期广州市住房和城乡建设委员会施工和监理企业诚信综合评价业务信息系统公布的房屋建筑施工总承包60日诚信分为准）按照第一阶段总得分由高到低对投标人进行排序得分前7名的投标人进入第二阶段，得分相同投标报价低者排名靠前其中中国建筑第八工程局提供的项目经理业绩“1.广州白云国际机场",0,0,0,1]
[8294,"政府采购招标文件（货物类）项目名称：2021年部省合建、一流学科项目仪器第十二包分包编号：TRXK2021-13采购代理机构：新疆天瑞新科招投标有限责任公司日期：2021年7月19日目录第一部分招标公告第二部分投标人须知投标人须知正文部分一、总则二、招标文件三、投标文件四、投标保证金五、投标文件的递交六、开标七、评标步骤和要求八、履约保证金九、代理服务费、公证费十、签订、审核合同十一、处罚、询问和质疑十二、保密和披露第三部分采购需求第四部分评审方法（综合评分法）第五部分政府采购合同第六部分投标文件格式一、投标文件格式二、资格审查材料三、商务文件四、技术文件五、服务文件第一部分招标公告受石河子大学委托，新疆天瑞新科招投标有限责任公司对（TRXK2021-13）（2021年部省合建、一流学科项目仪器第十二包）组织进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。一、项目基本情况1、招标编号：TRXK2021-132、项目名称：2021年部省合建、一流学科项目仪器第十二包3、采购方式：公开招标分包品目名称数量预算金额（万元）用途12包便携式光合作用测量系统一批247教学研究4、招标内容及要求：5、合同履行期限:自合同签订之日起90天6、本项目（是/否）接受联合体投标:否二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）；关于转发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（兵",1,1,1,1]
[8306,"华能大连电厂辽渔供热区域热力站电控设备及附属设施优化升级工程量清单单位：元序号主项内容子项号子项内容子项目工日主项目工日工日单价金额备注1辽渔热力站1电源部分电缆、箱式变电站检查、计量电表检查、电源进线、馈线盘、开关、刀闸清扫检查、接线检查53套2无功补偿柜清扫检查、电容器等检查、一、二次接线检查、电流电压表等检查、自动试验53套3变频器盘清扫检查、冷却风扇检查必要更换493套4电缆检查整理、电缆洞封堵、盖板补齐、电源进线孔洞封堵493套5电机检查轴承及机械密封，如必要时更换及电缆检查、电缆软管处理、绝缘检查、配合拆、接线471套6照明、检修电源系统检查、更换灯泡、生活用电检修53套7检查电缆软管、接头，电缆整理493套8污水泵检查、必要时更换轴承、自动起停检查48套9整体启动运行\\一个供暖期内设备维护、故障抢修53套系统10解体更换电机轴承及水泵轴封22台11污水泵及控制盘更换4台12控制间、设备间冷却风机更换5台1310KV高压电源柜检查清扫、控制检查、接线检查、信号校验12面14高电机检查清扫及电缆绝缘检查试验、压变频器检查清扫、信号校验等5台15更换蓄电池组18块及充电模块3件、系统调试1套1655KW电机及水泵1台更换线圈\\轴承\\机械密封\\试验备品、材料全部乙供1790KW电机及水泵1台电机更换线圈\\轴承\\机械密封\\试验备品、材料全部乙供18变频器FC102P90KW2台更换冷却风扇及控制系统\\试验备品、材料全部乙供19变频器AB20BC170A55KW1台更换通讯卡\\控制板\\试验备品、材料全部乙供204.0KW潜水泵2台更换线圈、轴承等备品、材料全部乙供1、主要备品轴承、轴封甲供，其他消耗材料乙供。2、照明灯泡甲供。",3,3,3,1]
[8315,"序号党选人名称符合性分敦报价】惠东县安力减压阀制造厂是62x223San元2天津市虹泰橡塑制品有限公司孟61/0元修河北翼商燃气具有限公司些2.6门63oe元综合评审监评审方法心你合评分法口比价法报价上限38.6万元说明成交人赁资硬配范采部。天常6旅梅塑顾法面范G7后后谈目远标铜学动资幸后的校代节姜活闽信治结后裕前温三活谈合的资湖员虽施浏本谈过岚款。成交价2Fo元监督员签字(Uwc评市小组成员确认3(元工CC6汇以必几渔Z分管副总经理审批级ci价总经理审批杭江签",0,0,0,1]
[8316,"玩动年登记证书急信远评估83gD3EIFF99D4IAF3522980注册登记摘婆信息档2钦宏资而作药方位心/3-0c信筹[207872石54.枫动布位记如订川灵汇财院转移登记摘要值息栏视动车所有人/身份证明名称/每罚《记机关cc观机动东所有人，身份证明名称/g西凯动不要记编与证纪机关章记山别机动车所有人/许份证明名称/号时机动东受记编号登记规关业记日动）货动车要记编导/机动车所有人/身份证明名称/号码登记凯关《记日朗视动卡登记编号机动东所有人/身份证明名称/母码登记机关登记日别视动在是记编号机动东所看人/身份证明名称/号码心过宜)登记机关/亚记日期视动不亚记编号第1页注册登记机动车信息栏西5;东。美一澄小单额车6.车辆品·牌大众汽本展7.车辆型SVW71617S8.车身额色台9.车辆识别代号/车案号LSWVB4188JW35259710.回产y进口国产11.及动凯高ED64112.反动机型号CSR类14.推品，功准1598at/8kw13.烂并种汽油15.初范厂名称16.转向形-式方奥盘上汽大众汽车有限公司1493m18.轮：脸芝X17.轮拒施I5[7后20.钢额强黄所效后装。冻19.轮购龙格285FG5;RI69IVmm22.箱益沁证控还21.轴金距26[8简差高1468ao33.发证机资爱23:外班尺话)民46851765咨mc24.货照内部尺寸宽左K必25.总版滑I755K26,核定要发量28.淮牵引总质细总27.栋《定驶客员。30.使用性段非营运20.%驶名级咨2818=12-852818=I8-2734.发证日期3:平辆侯得方式贿买32.不辆山厂日章第2资冈址:http://www.xinyuanpg.com座机:023-67287249",0,0,0,1]
[8326,"陈巴尔虎旗人民法院陈巴尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程陈巴尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程评标报告评审委员会2021年08月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗人民法院陈巴尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程陈巴尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程（以下简称“本项目）已由以陈管发【2021】12号文件批准建设，项目目业主为陈巴尔虎旗人民法院，建设/采购资金来自财政，托标人/采购人为陈巴尔虎旗人民法院。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后里。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈已尔虎旗人民法院陈已尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程陈巴尔虑旗人民法院办公大楼防塞改造工程。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月25日，交工日期:2021年10月08日。共计45日历天，2.3标段详情:陈巴尔虎旗人民法院陈巴尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工程陈已尔虎旗人民法院办公大楼防寒改造工",0,0,0,1]
[8333,"评分细则表序号评分标准分值1技术商务（70分）技术响应方案比选人提供的需求配置表设备技术参数与《需求配置表》中的项目参数技术要求进行逐一比较，技术参数要求全部满足用户需求（满分10分）其中带“▲”的参数为重要参数，一项不满足扣1分，不带“▲”的参数为一般参数，一项不满足扣0.5分，扣完为止。101技术商务（70分）项目管理及实施方案根据施工总体方案进行评分：比选人应针对本项目编制项目实施方案，方案应具备合理性、针对性和科学性，包含但不限于以下内容：①实施方案（0-25分）②服务团队人员计划（0-10分）本项满分35分，相应分项方案内容不合理、不可行、方案差或者无内容得0分。351技术商务（70分）售后服务方案比选人应针对本项目编制切实可行的项目整体售后服务方案，方案应具备合理性及可行性，评标委员会根据方案内容进行综合评审打分：①质保期及后续服务方案（0-10分）本项满分10分，相应分项方案内容不合理、不可行、方案差或者无内容得0分。101技术商务（70分）技术服务能力投入本项目的项目经理，具有高级信息系统项目管理师证书的得2分。投入本项目的人员中，团队成员每具有一个系统集成项目管理工程师证书得1分。本项最高得分5分。证明材料：须提供证书复印件或官网证书查询截图，以及在该单位的近三个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分，同一人员不得参与其他证书评分。51技术商务（70分）本地化服务能力比选人应具有较强的本地化服务能力和综合服务支撑能力，在项目所在地设立常驻至少半年技术、服务支持机构或人员得10分，并在招比选单位有常驻至少半年人员得10分。证明材料：提供有效的证明材料或者承诺函加盖公章，不提供不得分。102价格部分（30分）价格报价满足招比选文件要求且比选价格最低的比选报价为评标基准价，其价格分为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=(评标基准价／比选报价)×价格权重×10030序号项目名称技术参数要求数量单位一、服务器两台1服务器含：RAID530-8iPCIe12Gb端口SASRAID卡（支持8个SAS口），含掉电保护模块（含超级电容），含4",5,5,5,1]
[8342,"二次报价或多次报价表项目名称投标总价工期税划二供应商名称:（公章）上面启文建饺工立程有限公司,打工227磊夏法定代表人或授权委托代理又必盖章）二y日期：2020年7月24日.3*.:75",0,0,0,1]
[8349,"政府采购竞争性磋商文件范本一一货物类人员人身意外保险2、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量规格和性能的要求的正品供应高应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能在货物最终验收后的质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材科的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担3、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货初或部件4、如果供应商在收到道知七关后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和资用将由供应商承担5、各供应商编制响应文件时应对期间可能出现的环境和市场的变化等可能能响造价的医素及其它经济风险，作出正确的评估，并体现到接标报价中6、陈列品安装过程中必幼满足采人的要求，第21页/共62页",0,0,0,1]
[8359,"造价咨询服务公开选取需求书选取项目：景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）9栋建设工程造价咨询(预算编制、招标控制价编制）服务选取人：肇庆市慧心投资发展有限公司日期：2021年8月12日-1-造价咨询服务采购需求书一、供应商资格（资质）要求1、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2、满足业主单位针对项目提出的其他条件。二、服务内容和服务要求1、项目名称：景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）9栋工程；2、项目概况：肇庆高新区农场路29号景泰花园（大旺华侨农场危房改造异地安置项目）工程包括：9栋1单元、9栋2单元项目。该项目总投资约7000万元，其中建安费约4000万元，建设规模：建筑面积约11648.11平方米,其中住宅9495.04平方米，商业2008.95平方米，配套34.6平方米。3、工作任务与要求：编制预算书和招标控制价。上述成果文件需同时提供所有文字（word或PDF格式、计量、计价软件版、刻录到光盘）的电子文件等。4、服务内容：整个项目所需的预算编制及招标控制价编制工作。三、合同履行地点和方式1、履行地点：肇庆高新区；2、履行方式：出具符合要求的预算书和招标控制价。四、服务费用和要求本项目费用说明：根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）计算本项目基本造价咨询费(预算编制、招标控制价编制）约14万元，本项目设置下浮率为20%，采用“直接选取方式”，并以经验丰富、服务优质或有合作过的单位作为优先选取单位，最终造价咨询服务费以第三方-2-造价咨询公司审定预算额为基准价，下浮率按20%计取，但最高不得超过11.2万元（具体依合同约定为准）。五、服务时间服务期：每个阶段7个自然日（以合同为准）六、支付方式完成整个工程的预算及招标控制价编制并提交符合规定成果后，甲乙双方以结算表形式确定服务费结算价后15日内付清（具体依合同约定为准）。七、违约责任任一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合双方约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿相应损失等违约责任。八、解决争议方式合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。",0,0,0,1]
[8368,"项目编号：SXHYFSZC-2021-038安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目竞争性磋商文件采购单位：安康市市政园林处采购代理构：陕西鸿源沣昇项目管理有限公司编制时间：2021年8月安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目目录第一章竞争性磋商公告，2第二章磋商须知，7第三章商务条款，26第四章采购内容与要求，33第五章磋商响应文件基本格式，34陕西鸿源沣昇项目管理有限公司联系电话：17709156783第1页安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目第一章竞争性磋商公告安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目潜在的供应商可在陕西省安康市汉滨区南井街安怡大厦1302室获取采购文件，并于2021-9-215:30:00（北京时间）前递交响应文件。一、项目基本情况：1.项目编号：SXHYFSZC-2021-0382.项目名称：安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目3.预算金额：700000.00元4.最高限价：费率最高2％5.采购需求：安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目1项；采购预算：700000.00元；项目概况：安康城区进站路综合改造工程设计服务（具体内容详见本项目竞争性磋商文件）；简要技术要求、用途：用于安康城区进站路综合改造工程设计服务。6.合同履行期限：2021-9-400:00:00至2021-10-300:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。7.本项目是否接受联合体投标：否二、响应供应商的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)；（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发〔2007〕51号；（4）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕陕西鸿源沣昇项目管理有限公司联系电话：17709156783第2页安康城区进站路综合改造工程设计服务采购项目68号)；（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔",1,1,1,1]
[8376,"四川能投鼎盛锂业甘眉园区年产5000吨电池级碳酸锂技改项目全过程工程咨询服务评标结果公示项目及标段名称项目业主四川能投鼎盛锂业有限公司项目业主联系电话招标人四川能投鼎盛键业有限公司招标人联系电话招标代理机构中通建设工程管理有限公司开标地点四川建设网（成都市一环路南三段64号)招标代理机构联系电话开标时间公示期2021年09月27日至2021年09月29日投标最高限价（元）中标候选人及排序中标候选人名称第一名奉头单位：四川康立项目管理有限赛任公司/成员单位：四川亿联建设工程项目管理有限公司投标报价（元）报价总价为172.00万元(其中：监理费报价：120.00万元;造价咨询服务费报价：审核工程预算服务费：14.00万元；施工阶段全过程造价控制服务费：38.00万元)第二名四川省城市建设工程监理有限公司报价总价为174.2万元(其中：监理费报价：121.50万元;造价咨询服务费报价：审核工程预算服务费：14.2万元；施工阶段全过程造价控制服务费：38.5万元)82.66第三名中泰天顺集团有限责任公司报价总价为174.50万元(其中：监理费报价：121.40万元;76.17造价咨询服务费报价：审核工程预算服务费：14.30万元；施工阶段全记程造价控制服务费：38.8万元)执业或职业资格姓名证书名称证书编号黄燕全国注册监理工程师00403262无无无扣无职称专业无执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业庄剑勋全国注册监理工程师00399380无无无无无执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业张鑫全国注册监理工程师00436922予元无无无项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格(元)自贡市富荣产城融合带基础设施建设项目(C、D段)工程全过程工程咨询2019081520340815全过程工程咨询，（包含工程监理造价咨询、项目管理、BIM咨询、法律服务咨询）。79634410.00自贡市东部新城三期基础设施建设项目2020081220230812全过程工程咨询服务，（包含工程监理、造价咨询、项目管理、BIM咨询、法律服务咨询）。32040000,0032184部队批量发包工程建设项目全过程工程咨询服务2020062020211.30全过程工程咨询服务，（包含工程监理、造价咨询服务、招标代理、项目管理）。4373500.00中国民用航空总局第二研究所2020111820231118全过程工程咨询服务（包含项目管理、工程监理）。10130000.00攀钢西昌高炉炉料结构优化节能减排项目监理2021022220200522化工石油工程监理，投资3.38128005亿元。279000.00研发中心及生产基地项目2019042920191214化工石油工程监理，投资1.5亿元.C00000年产5万吨高纯晶硅项目2021062820220722化工石油工程监理，投资45亿元，条年产5万吨生产线。215000000光伏硅材料制造技改项目（二期4.52020090120220228化工石油工程监理，投资35亿元，",0,0,0,1]
[8377,"入围通知书/评审结果告知函领取须知1、入围通知书（评审结果告知函）电子版本入围结果公告发布后，入围通知书/评审结果告知函电子版（PDF版）将发送至各投标人联系邮箱。2、入围通知书（评审结果告知函）纸质版入围通知书/评审结果告知函纸质版各投标人可自愿领取。领取地点：东湖新技术开发区公共服务中心一号楼3楼3033号会议室领取要求：法定代表人（或分公司负责人）自己领取的，须提供法定代表人（或分公司负责人）身份证明书及法定代表人（或分公司负责人）身份证；法定代表人（或分公司负责人）委托他人领取的，须提供法定代表人（或分公司负责人）授权书及受托人身份证。）集中领取时间：2021年7月29日至2021年7月30日，每天9:00-11:30,15:00-17:30。",0,0,0,1]
[8386,"聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处后屯、季海社区服务中心办公楼装修工程（施工）招标文件（项目编号：KFQGK2018-GC-144/SDGP371598201802000022）招标人：聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处招标代理：山东东岳项目管理有限公司监督机构：聊城经济技术开发区管理委员会政府采购办公室日期：二〇一九年一月项目编号：KFQGK2018-GC-144/SDGP371598201802000022招标文件目录第一章招标公告3第二章投标人须知6第三章评标办法24第四章合同条款31第五章工程量清单及图纸34第六章技术标准和要求35第七章投标文件格式38山东东岳项目管理有限公司第2页项目编号；KFQ(K2018-GC-1-44/SDGP371598201802000022招标文件第一章招标公告一、采购人:聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处地点:山东省聊城市联系方式：0635-8880988采购代理机构:山东东岳项目管理有限公司地址:山东省聊城市高新区九州长江路111号联系万工:0635-299231】二、采购项目名称:聊城经济技术开发区蒋官屯街道办事处后屯、季海社区服务中心办公楼装修工程采购项目编号，KFOGK2018-GC-144/SDGP371598201802000022系统内编号:LCZFCG-2018-19030采购项目分包情况:标包项目内容投标人资格要求预算金额（最高限价）A后屯、季海社区服务中心办公楼装修工程1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2、投标人必须具各独立法人资格，且应具有建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质:3、投标人拟派项目经理具有二级（含）以上建造师证（建筑工程专业）及安全生产考核合格证;4、本项目不接受联合体投标36万元三、采购需求（见附件1)四、获取招标文件1、报名及获取招标文件时间:2019年1月8日9时00分至2019年1月14日17时0C分(报名截止时间)（北京时间）2、报名方式:聊城市公共资源交易网站网上报名（http://www.lcsggzyjy.cn/lcweb/）3、招标文件获取方式:聊城市公共资源交易网站网上下稷（招标文件售价240元）注：①投标人应在招标文件获取时间内登录聊城市公共资源交易网站电子交易平台购买江东东岳项目管理有限公司第3页项目编号：KFQGK2018-GC-144/SDGP371598201802000022招标文件招标文件并支付费用，逾期将无法购买逾期未购买的视为放弃报名，如参与投标，将被拒绝网上报名的成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以评标委员会组织的最后资格后审为准②根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的",1,1,1,1]
[8399,"扬州市建设工租招标控制价确认表交善类别阅林桑处北)《投）过章计(汇(//)C工(，公)元位金协法热负森方3谷院载税名信的烈自系龙式负)务项目安施阶及全过胜施工及管推工作，宜至工且竣工队工程名赛宜杭远划宝应澄里代象色就选的没须目径河景镇及改选提升工区逸设规视交昌方式公开招标投资主体宝应甚水务局-京桃途河宝应股最色爱代就退盛合整治工泾建设处招标控制价（万元）工邑地力京杭远河宝应及径河集镇段扬州诸池工程告询有限公司",2,2,2,1]
[8403,"海丰县公平镇文化公园（一期）设计施工总承包评紧聪告量海丰县公平镇文化公园（一期）设计施工总承包招标评标委员会二〇二一年八月三十一日海丰县公平镇文化公园（一期）设计施工总承包招标评标报告海丰县公平镇人民政府:根据招标文件规定，海丰县公平镇文化公园（一期）设计施工总承包招标开标会于2021年8月31日在海丰县公共资源交易中心举行。2021年8月31日，在规定的时间内（9:00-10:00）投标人向招标人递交投标文件的有9家联合体投标单位，分别为:广东路顺建设工程有腿公司/中土大地国际建筑设计有限公司《联合体>广东泓套建设有服公司/中伦建筑工程设计有限公司《联合体>广车新江永安建设工程有服公司/山系．达工程谈计有眼公司《联合体>福建省泉州市第一建竣有限公司/首辅工程设计在服公司《联合体)、昌宏建设集团有跟公司/浙江西城工程谈计有限公司《联合体>广车君北建论堡团有限公司/中慧长避工程设计继团有限公司《联合体》汕尾市宋建设有限公司/广签建筑艺术设计院有限公司《联合体>广东塑恒建设工程在股公司/默遮剑展工程设计有眼公司《联合体>广东长海建设工程有限公司/出誉设过在眼公司《盒体>。2021年8月31日10:00，所有投标人代表均参加开标会，开标现场招标人当场公布了各投标人的标书密封请况投标报价、投标保证金、投标文件的签名、盖章，投标人的身份证核评委签名对等情况，并如实记入开标现场登记表中，开标结果由各投标人代表签名确认（详见附表）。评标委员会由招标人负责组建，由五人组成，评标专家按规定由招标人在有关单位及部门的监督下，在海丰县公共资源交易中心从广东省综合评标专家库通过终端系统随机抽取产生，名单如下:2021年8月31日10时00分，评标委员会召开预备会，并学习了招标文件的评标方法，评委们推荐为评标委员会主任。2021年8月31日1l时30分，评标委员会在有关单位的监督下封闭评标，评标委员会首先对各投标文件的有效性进行了审查。经评标委员会审议确认所有投标人递交的投标文件全部通过形式、资格与响应性评审。评标委员会按照招标文件的规定，详细审阅有效投标人的投标文件，然后在有关部门的监督下，经评审委员会评审、各自评分、汇总、排名，一致同意推荐广奎长海建工程有服公司/史誉设计有限公司《联合体>为第一中标",0,0,0,1]
[8412,"国资国企在线监管平台采购项目推荐小组专家签到表项目编号:FYTC-ZZCZ-2021-034专业职称联系电话备注序号姓名工作单位计杰这及(8%F午:%上八孟nzt(的油/名且摩朝州区范业药才待广中心哀总存/35上邓(oH6元2泓z状呈计胶推赁江三体底母计氧九IS375377lzy2斗562021年6月28日",0,0,0,1]
[8422,"评标结果通知2021年7月16日项目名称数量服务时间单价（元）成交金额（元）放射科CT维保1项三年88000264000成交金额：264000元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：竞争性磋商中标供应商：佳能医疗系统（中国）有限公司",0,0,0,1]
[8429,"文山州德厚水库坝后生态河道绿化项目评标结果公示文山州德厚水库坝后生态河道绿化项目于2021年08月10日09:00时在云南省公共资源交易中心公开开标，并于2021年08月10日完成评标工作，现将评标结果公示如下：（公示期为：2021年08月18日至2021年08月20日）。第一中标候选人第二中标候选人云南格桑花市政园林工程有限公司兴物城建集团有限公司6494901.85元6533997.59元90日历天90日历天严格执行压家及现行有关质最验收标准，同时符合国家及行业现行相关的其他标准和规范，并须一次性验收合格严格执行国家及现行有关质量验收标准，同时符合国家及行业现行相关的其他标准和规范，并须一次性验收合格915300003518212223913611227511311168，投标人企业类似项目业合同名称宣威市第十中学室外水电、景观绿化及书院建设项目凤阳县淮干工程黄湾社区移民安置点基础设施工程西北物乡狼骄山生态示范林建设项目一期工程精品线路沿线风貌改造提升工程(玉洞大道）-景观绿化工程（二标）曙峨古镇花腰彝人街商业景观建设项目设计施工总承包(EPC)滨江公园南延（赣江西岸）工程澄江抚仙湖径流区植被恢复项目示范造林工程凤台县风凰湖新区采媒沉陷搬迁安置区六期和新湖新村景观绿化工程施工5森林抚仙湖项目（村庄绿化）昆玉高速公路（K4+638-K27+000）整治提升改造工程之黄马高速马金铺立交改造工程一标段南连接线呈贡段沿线提升改造工程姓名杨丽祥项目经理藤英继杨国红职称证书园林绿化专业高级工程师风景园林工程专业高级工程师园林专业高级工程师编号]森林抚仙湖项目(村庄绿化）项目经理类似项目业绩合同名称风阳县淮千工程黄湾社区移民安置点基础设施工程石屏县异龙湖环湖管理道路节点建设项目设计施工总承包(EPC）1澄江抚仙湖径流区植被恢复项目示范造林工程滨江公园南延（赣江西岸）工程南连接线呈贡段沿线提升改造工程七宣威市第十中学室外水电、景观绿化及书院建设项目，1且y姓名技术负责人徐春花段学强职称证书西北勒乡狼山生态示范林建设项目一期工程徐华园林绿化专业中级工程师园林专业高级工程师园林专业中级工程师编号北昭峨古镇花腰系人街商业景观建设项目设计施工总承包(BPC)技术负责人类似项目业绩合同名称精品线路沿线风貌改造提升工程(玉洞大道）景观绿化工程（二标）2森林抚仙湖项目（村庄绿化）滨江公园南延（赣江西岸）工程3]",0,0,0,1]
[8438,"评分汇总表标段(包)名称：王城村南溪江景观提升等工程(XE20211027001001)投标单石投标报价(元](日证名易延价有效代杭羽宏凯店设工区石区公司四r71.00航(批看交绍兴广迈水利水电建设工程有限公司621371.00招兴路业环肆建设在区公通6266?1。00州们必就册益武定设石展公点62:371.00绍亮指福建论《区公司626371.00留赛文疑建设有限公司62371.0刪化浙江袭故环境建设有限公司四石71,00)航比绍兴胜凯建设有限公司(62171.00招其中圩环密设有融公付62:371.00兰溪众广建论们区公司626371.00和(讼浙江胜元环均建设在限公司62371.0省处绍其中海定设工租有限公司626371,00航拉台州市东茂建设有限公司621371.00未响应招标文件浙江谷断环境议有混公调62871。00浙江锋阳建设有限公司62:371.003一忠运脱延人【绍其卓源园林工程有限公司628371,00浙江程隆建设有限公司626371.00f留驱益题园【建设石阻公司6271,。0评标方法：抽签定标法参考标底价：693715.00结算下浮率[]项目负责人签字:招标单位签字：招标代理签字;益各人签字:公共资源交易中心子开标时间:2021-09-1011:30",0,0,0,1]
[8445,"萝州市县道城河线陶庄至秦林段（东郭镇者年路）改造工程施工招标文件法正项目管理集团有限公第三章评标办法（技术评分最低标评标办法前附表条教号评审因素与评审标评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序1定中标人:（1）投标报价低的投标人优先;（2)被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先:（3）商务和技术得分较高的投标人优先“2.1.12.1.3形式评审与响应性评康标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可解:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:：c.投标文仟组成齐全完整，内容均按规定填写（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全符合招标文件规定。（3）与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性:5,.投标人应提供相关部门的省法批件及企业法人营业执照和资质近书等证件的副本变更记录复印件:b.投标人仍然清足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求（资质、业绩、人员、信誉、财务等）;c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况:与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用现金或支景形式提交，投标人应在遥交投标文件截止时向之前，将投标保证企由投标人的基本账户转入招标人指定账户3c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满是格标文件要求，且在遍交投标文仟截止时间之丽向招标人提交了银行保函原件。（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制应签名代替。腰州市县道",5,5,5,1]
[8447,"物资站仓库整理项目检修（电气）报价工程量清单序号工程名称单位工程量综合单价（元）合价（元）报价方式及要求1普通壮工1000工日2拖盘车100台班包含方案范围内所有内容合计0发票类型：增值税专票报价所含税率：其中：安全施工措施费用1、综合单价组成包括直接费、间接费、利润、税金、其他费用及风险包干等为完成该项工程所发生的全部费用。2、技术要求见方案。此报价包含方案内容全部（如有漏项可自行添加）。为完成本合同项目所发生的直接费、间接费、利润、税金等全部费用3、请报价单位结合现场实际并考虑各种影响施工的因素进行报价。4、甲供材料：无，其余材料均为乙方购买。施工工器具、焊材及施工所需车辆乙方自备（包括专用工具）。投标单位盖章同时上传可编辑exl版报价",3,3,3,1]
[8456,"‘’政府采购普通项目招标文件范本（试行）海宁市人力资源和社会保障局工伤认定服务招标文件项目编号：ZDCG2021112采购人：海宁市人力资源和社会保障局采购代理机构：浙江正大工程管理咨询有限公司2021年8月19日浙江正大工程管理咨询有限公司采购文件项目编号：ZDCG2021112目录第一章公开招标采购公告2第二章招标需求5第三章投标人须知7第四章评标办法及评分标准18第五章海宁市政府采购合同（指引）20第六章投标格式及要求25附件1：资格文件封面格式及目录25附件2：投标人声明书27附件3：商务技术文件封面格式及目录28附件4：投标人基本情况表30附件5：商务响应表31附件6：技术力量配备表32附件7：服务承诺33附件8：报价文件封面格式及目录34附件9：报价一览表36附件10：中小企业声明函37第1页共38页浙江正大工程管理咨询有限公司采购文件项目编号：ZDCG2021112第一章公开招标采购公告项目概况海宁市人力资源和社会保障局工伤认定服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年9月8日9点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件一、项目基本情况：项目编号：ZDCG2021112政府采购计划编号：[2021]2723号采购组织类型：分散采购委托代理项目名称：海宁市人力资源和社会保障局工伤认定服务采购方式：公开招标预算金额：40万元采购需求：海宁市人力资源和社会保障局工伤认定服务1项，共一个标项，招标需求详见公告所附招标文件合同履行期限：自合同签订之日1年本项目不接受联合体二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件）之供应商资格规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国",1,1,1,1]
[8468,"③京养况票扬标飞震套限公急委托编号:GDZZ-181226,J01委托协议委托协议编号:G-2∞/%g代理项目编号:GDZZ-181五26J03四采购项目编号:445222-2∞向之-/4一项目名称:揭西县金和镇敬老院、钱坑镇敬老院、五云镇敬老院改造工程及配套项目安托方:报西县民政局受托方:广东中正招标代理有限公司委托日期:二O一八年十二月③高杰工燕引燕瓜蕉和限公展委托编号:GDZZ-181226J01委托方（以下简称甲方)：揭西县民政局受托方（以下简称乙方)：广东中正招标代理有限公司甲、乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《广东省实施一中华人民共和国政府采购法→办法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关规定，本着友好协商、诚实信用的原则，甲方委托乙方就“揭西县金和镇敬老院、钱坑镇敬老院、五云镇敬老院改造工程及配套项目”实施政府采购事宜经中乙双方协商一致，现就与参托项日有关的事项达成如下协议:总则1．双方应认真贯彻执行国家的各项方针、政策、条例和法规2.双方在本协议规定的范围之内，办理采购代理事宜3.双方应需切配合，分工协作，充分发挥各自的优势，齐心协力，努力做好项目采购的招标工作委托代理的范围1.项目名称:揭西县金和镇敬老院、钱坑镇敬老院、五云镇敬老院改造工程及配套项目2.代理项目编号:GDZZ-181226.J01代,遂\\17采购项目编号:44G22Z-20/%eX3.欠/公13400Q]4.预算金额：1756613.64元工一力//5．采购方式:竞争性谈判2三、甲方委托乙方的具体事项1）在政府采购监督管理部门指定媒体上发布采购信息公告2）拟编、发售、解释采购文件3）接受供应商登记或对供应尚进行资格预审（邀请招标等方式时采用).4）依法组建评审参员会（谈判、公开招标小组5）组织评审工作6）向采购人及有关部门报送评审报告7）答复供应商的询问和质疑（除项目采购需求外）8）在政府采购监督管理部门指定媒体上发布中标、成交公告，发送中标（成交）通知书9）报送备案及存档采购活动有关文件10)法律法规规定的其他事项四、甲方的职责1委托编号:GDZZ-181226,JO1传1）负责向乙方提供委托招标项目的背景情况，并根据项目进度情况以书面方式",0,0,0,1]
[8473,"宁县农业广播电视学校2021年高素质农民培训项目中标公告一、项目编号:QYZC2021-0204心二、项目名称宁县农业广播电视学校2021年高素质农民培训项目三、中标（成交）信息29.98万元四、主要标的信息服务时间服务标准二包:庆阳市西峰区润通职业培训学校有限公司详见附件详见附件详见附件五、评审专家（单一来源采购人员）名单樊志山、左志刚、姚培俊、范全昌、贾小涛六、代理服务收费标准及金额收费标准:参照国家财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号，国家发改委（2003）857号等文件规定，根据发改价格〔2015)299号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》收费金额:无七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日九、八话：15309342228进目联系人：张春丽与3.项目联系方式联系方式：址:总六2.采购代理机构信息联系方式：患放1.采购人信息凡对本次公告内容提出询间，请按以下方式联系一包有效供应商不足三家，其他补充事宜称:址:称:“15309342228甘肃省庆阳市西峰区金江名表甘肃荣雅招标代理有限公司13884154831甘肃省庆阳市宁县新宁镇马坪新区集中办公区宁县农业广播电视学校予以废标甘肃荣都10号楼加沉标伏埋有游标代2,号商铺∞门必心可包号:二包单位:元项号服务名称服务内容技术规范或标准需要达到的目标价格培训教材费及资料费150人党本30元/本90002学员文件袋、笔记本、笔、胸牌160人40元/人60003专家授课费8天8学时/天300元/学19200时金会议宣场地费8天1000元/天8000占学员住宿费110元/间66000后学员餐费8天*150人65元/天78000心学员往返交证费160人100元*300008专家住宿费100元/人，8天*人2400天专家餐费100元/人，8天*人2400天L0工作人员住宿单100元/人，8天党间1600天工工工作人员餐费00元/人，8天科人3200天[2工作人员补助00元/人，8天叫人3200天83专家工作人员往返交通费100元/人7人1400轮注4交通费（观摩车租赁）1475元/11800辆，天[6培训证书1650本16元/本2250④保险费用150人80元/人12000《开票税款0.04300000",0,0,0,1]
[8482,"办公电脑采购清单物品名称数量品牌参数及配件要求单价总价售后办公电脑175台联想商用台式机1.CPU：≥Intel第十代I5-10400（六核十二线程2.9GHz）2.内存：8GDDR4≥26663.系统：出厂预装正版win10、office4.硬盘：256SSDGB5.显示器：21.5寸液晶显示器，1920*1080分辨率6.显卡：集成7.机箱：11-15升机箱8.主机，官方三年硬件上门服务9．显示器官方一年质保笔记本电脑5台联想CPU：≥Intel第十代I5-1035G1内存：8GDDR4系统：出厂预装正版win10、office硬盘：512G固态显卡：2G独显显示屏：14寸",4,4,4,1]
[8491,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一成交候选人：河南新延实业有限公司第二成交候选人：元熙建设工程有限公司第三成交候选人：鹤壁市鑫隆建筑工程有限公司推荐理由：磋商小组按照综合得分从高到低的顺序推荐成交候选人",0,0,0,1]
[8499,"2021年安图县松江镇村屯基础设施建设项目（黄泥村、盘道村）中标公示项目编号：LYF2021-017二、项目名称：2021年安图县松江镇村屯基础设施建设项目（黄泥村、盘道村）三、中标（成交）信息1、供应商名称：安图吉盛建筑工程有限公司2、供应商地址：安图县明月镇新安路东华小区10号楼104、105、106、107、108号门市3、中标金额：915,678.00元4、项目经理：张秀梅四、主要标的信息采购需求：盘道村新建边沟710米，15米浆砌石挡土墙，圆管涵2道，盖板涵2道；黄泥村新建水泥混凝土路面339平方米，新建边沟674米等五、评审专家（公开招标采购人员）名单：李委、张利国、丁秀华六、招标代理服务费收费标准执行国家计委颁布的发改价格[2015]299号文件规定收取中标服务费为9,100.00元七、公告期限自本公告发布之日起3个工作日八、其他补充事宜本次中标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《延边朝鲜族自治州公共资源交易网》、《安图县人民政府网》上发布九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：安图县松江镇人民政府地址：安图县松江镇联系方式：0433-89870152.采购代理机构信息名称：吉林省隆元工程管理咨询有限公司地址：安图县明月镇联系方式：0433-5812769吉林省隆元工程管理咨询有限公司2021年8月20日",0,0,0,1]
[8500,"评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001003标段(包)名称：惠农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工3标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁妇易方达患丧工程看限公宜夏诚建建设工程有限公司夏视通建设集团有限公司夏中质建设集团有限公请宁以同汀华控建变工程有限公言夏留持水不工程智限公司夏上泽厅水利永电工程有限公司十夏医泽兴建设工程有限公岗1报价34.8033.8434.9632.2734.3134.4734.5434.382投标报价的单价与合价的合理4.004.004.004.004.004.004.004.00第１英/共：2页评参经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001003标段(包)名称：惠农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工3标段投标单位名称及评审意见序号评审因素平罗县陶乐吉9水利永电工左有限公司中卫市玉龙水电建筑安要看限公司石鹏山市林水园林水电工程有限公司1报价34.2632.9234.642投标报价的单价与合价的合理性4.004.004.00评委签名:第2页/共：2页评委经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001003标段(包)名称：惠农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工3标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁妇易方达患丧工程看限公宜夏诚建建设工程有限公司夏视通建设集团有限公司夏中质建设集团有限公请宁以同汀华控建变工程有限公言夏留持水不工在不限公司夏上泽厅水利永电工程有限公司十夏医泽兴建设工程有限公岗1报价34.8033.8434.9632.2734.3134.4734.5434.382投标报价的单价与合价的合理4.004.004.004.004.004.004.004.00第１英/共：2页评委经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001003标段(包)名称：高农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工3标段投标单位名称及评审意见序号评审因素平罗县陶乐吉9水利永电工左有限公司中卫市玉龙水电建筑安要看限公司石鹏山市林水园林水电工程有限公司1报价34.2632.9234.642投标报价的单价与合价的合理性4.004.004.00评委签名:第2页/共：2页评委经济标评审评分表合同编号;A6400000141003634001003标段(包)名称：惠农区2021年燕子墩乡路家营村、礼和乡永平村1.1万亩高标准农田建设项目施工3标段投标单位名称及评审意见序号评审因素宁妇易方达患丧工程看限公宜夏诚建建设工程有限公司夏视通建设集团有限公司夏中质建设集团有限公请宁以同汀华控建变工程有限公言夏留持水不工在不限公司夏上泽厅水利永电工程有限公司十夏医泽兴建设工程有限公岗1报价34.8033.8434.9632.2734.3134.4734.5434.382投标报价的单价与",0,0,0,1]
[8514,"类别评分内容评分标准分值范围技术资信分（J0分）服务方案1.承保服务方案。从投保指导服务和程序优化、手续简化、服务便捷等方面评审。方案详细，科学合理，手续简便，程序规范，预期服务效果好的，得4分:方案较为详细，科学合理性较好，手续较为简便，程序相对规范，预期服务效果较好的，得2分:方索简单，合理性不强，手续不够简便，程序规范性较差，服务有待提升的，得1分:方案差或未提供的不得分。2.理赔服务方案。从建立快速理赔机制、绿色理赔道道、正大案件协调服务机制及优化索赔手续等方面评审。方案完善，机制健全，科学可行，索赔手续简便的，得6分：方案较为完善，机制基本健全，有较好可行性，索赔手续较为简便的，得4分:方索简单机制不够健全，可行性有待提高，索赔手续不够简便或有待提升的，得2分;方案差或未提供的不得分。3.增值服务方案。根据增值服务项目的数量及方案内容评审。增值服务内容详实，增值服务方案有很强的针对性、实用性，得6分:增值服务内容较好，增值服务方案有一定的针对性、实用性，得4分:增值服务内容简单，增值服务方案针对性、实用性较差，得2分;方案差或未提供的不得分。4.赔付时效承诺。投标人承诺不满1万元赔款，1个工作日内赔付到位:1万元及以上不满5万元赔款，3个工作日内赔付到位:5万元及以上赔款，7个工作日内赔付到位。征符合一项得1分，最多得3分5.专项赔付承诺。发生保险事故，需要安装假牙，搜标人承诺按全牙种植费用赔付的，得2分:按烤登牙种植费用赔付的，得1分:按投标人保险条款执行或不承诺的，不得分。0-21分注:第4、5项投标文件中提供书面服务承诺扫描件，加盖投标人公章或电子签章。企业资信投标人或其总公司2020年获符以下任一国际评级机构评级的:（1）贝氏AM.Best评级为A+及以上得4分，A-或A得2分，其他不得分;（2）标准普尔评级为AA及以上得4分，A-、A或A+得2分，其他",5,5,5,1]
[8517,"第一部分技术要求注:非采购进口产品的项目供应商不得使用进口产品进行投标，若投标产品中使用了进口产品则被为无效投标采购清单及技术要求序号服装名称成份纱支克重数量上不秋若制服羊毛70%的纶9.5PPT20%永久性导电纤维0.5%100/2s100/2285g/39套且冬装制服羊毛70%涤绝26.5%莱卡3永久性导电纤维0.5%80/2*80/2350g/39套3春秋技勤服羊毛70锦纶9.5SPPT20%永久性导电纤维0.5%100/2*100/2285g/78套岳冬执勤服羊毛70%涤纶26.5%莱卡3永久性导电纤维0.5%80/2*80/2350g/n39套5长袖制式衬衫棉80%涤纶20%80/2*80/2工78件6短袖别式衬衫棉80%涤纶20%80/2*80/2之I17件；内穿长袖衬衫棉100%，成衣免烫工艺100/2*100/2二I17件白色短袖衬衫棉80涤纶20%100/2*100/2五78件9白色长被衬衫棉80%涤纶20%100/2*100/2y78件10羊毛衫100%丝光羊毛46s一39性11羊毛背心100%丝光羊毛46s五39件12复裤羊毛60%涤纶40%天丝10%110/2*60/1225g/117条13多坊能长款防寒天衣防水涂层面料，100%涤纶一五5件1领带100%涨纶(蓝色）y）78条16大沿幅之一39顶L16损法标记金属帽徽39个17执法标记肾章（可插式)78个此执法标记硬肩章I17副19执法标记软启章117少执法标记企属胸分166个已执法标记软胸号牌/述156个22执法标记钦胸薇156个执法标记企属领花166函执法标记软套府至156副25执法标记愈属领带夹78个己皮鞋100%牛度y90双27防水衣1衣3穿款，可脱卸购我内胆6件表1男春秋装制服规格尺寸及极限编差额t:cm部仅名称现格尺于上衣引型175J96A编号拆子号型175/86A植差极区召况（A）江萌农长76.02.0江O2顶围E30.04.02.03中腰围97.04.0+2.0/-1.0通下摆围110.06.02.0蔺长62.0注.0:.7箱上肥42.007057袖口肥13.40.30.28联头宽7.50.29后身长76.52.0１.0天府46.51208”连工颐台施3.80.26超领部览35把0.213翻领后览*0.21翻领座览心地10.215府祥长江L0,46月菲谈览367注7府将后宽0.23天聚蓝区1S.50.",4,4,4,1]
[8526,"“一镇一环线（沈高）”自来水改造工程编制说明一、编制依据：1、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省施工机械台班费用定额》（2014年版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年版）及相关规定；2、省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知(苏建函价[2021]62号)；3、材料价格按照《泰州工程造价管理》（2021年第06期）价格；4、建设单位提供工程按现场实际用量。取费说明：安全文明施工基本费1.2%；扬尘污染防治增加费0.21%；临时设施1.65%；建筑工人实名制费用0.03%；社会保险费2.1%；住房公积金0.37%；税金9%计取。其它说明：1、本工程暂列金额不考虑。二0二一年七月十一日“一镇一环线（沈高）”自来水改造工程工程招标控制价招标控制价（小写）:1034115.01（大写）:壹佰零叁万肆仟壹佰壹拾伍元零壹分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月11日复核时间：2021年07月11日扉-2单位工程招标控制价汇总表工程名称：“一镇一环线（沈高）”自来水改造工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程893590.040.001.1人工费150898.401.2材料费656361.581.3施工机具使用费10798.071.4企业管理费55868.731.5利润19663.262措施项目32270.580.002.1单价措施项目费4519.010.002.2总价措施项目费27751.572.2.1其中：安全文明施工措施费12663.343其他项目0.00—3.1其中：暂列金额0.00—3.2其中：专业工程暂估价0.00—3.3其中：计日工0.00—3.4其中：总承包服务费0.00—4规费22868.75—5税金85385.64—招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.011034115.010.00编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：未来软件编制表-04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：“一镇一环线（沈高）”自来水改造工程第1页",0,0,0,1]
[8534,"冠综合评估法)打川L3礼附接时凡北无数号梁因素评审标准评标方法中标候7刷也投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章行法定代表人或其委托代理人签子或加盖单住章出法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定联合体投标人提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人2.1.1备选投标方案余招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具各有效的营业执照和组织机构代码证资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4,1项规定2.1.2其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第１.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件设计方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评审标准**ss****条教号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分)业绩部分:9分技术标部分:55分投标报价：投标报价分=100*（1-信用因索比例%）-业绩分值人员配各情况-技术标分值-其他评分因素【即投标报价分-100*(1-信用因素比例%）-82】",5,5,5,1]
[8543,"封1厦门市中医院CT机房辐射防护工程工程工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位盖章或资质专用章）法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:（签字或盖章）（签字或盖章）造价工程师：（签字盖专用章）编制时间：2021年8月19日表1总说明工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程1、造价范围：CT机房及部分控制室区域2、造价内容：包含材料、运输、防护门窗安装费、辐射防护砂施工费、评价费用（a.放射性职业病危害预评价和控评价；b.场所辐射防护检测报告和设备性能检测报告费用；c.专家评审费。）、土建拆改、表面装饰层及电气改造；3、质量与保修：产品经放射卫生防护检测验收合格，质保期为1年。-表2工程项目造价汇总表工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程序号单项工程名称金额（元）其中:安全文明施工费（元）1厦门市中医院CT机房辐射防护工程合计表3单项工程造价汇总表工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程序号单位工程名称金额（元）其中:安全文明施工费（元）1防护单位工程2土建单位工程3装饰单位工程4安装单位工程合计表4单位工程造价汇总表工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程防护单位工程序号汇总内容金额（元）1分部分项工程费1.1H.门窗工程1.2L.楼地面装饰工程1.3M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1.4N.天棚工程1.5Q.其他装饰工程2措施项目费2.1总价措施项目费2.1.1安全文明施工费2.1.2其他总价措施费2.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3表4单位工程造价汇总表工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程土建单位工程序号汇总内容金额（元）1分部分项工程费1.1D.砌筑工程1.2E.混凝土及钢筋混凝土工程1.3L.楼地面装饰工程1.4R.拆除工程2措施项目费2.1总价措施项目费2.1.1安全文明施工费2.1.2其他总价措施费2.2单价措施项目费3其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3表4单位工程造价汇总表工程名称：厦门市中医院CT机房辐射防护工程装饰单位工程序号汇总内容金额（元）",3,3,3,1]
[8552,"单项工程招标控制价汇总表工程名称：4#、5#教学楼暖气改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费4#、5#教学楼暖气改造工程1417704.4725120.5831518.0714#教学楼暖气改造工程1127621.1420057.0125169.9825#教学楼暖气改造工程290083.335063.576348.09合计1417704.4725120.5831518.07注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：4#教学楼暖气改造工程标段：4#、5#教学楼暖气改造工程第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价整个项目1011610002001金属门窗拆除1.编号:M-12.门窗洞口尺寸:1300*2400樘72011610002002金属门窗拆除1.编号:M-52.门窗洞口尺寸:1500*2400樘13011610002003金属门窗拆除1.编号:M-72.门窗洞口尺寸:1400*2700樘24011610002004金属门窗拆除1.编号:M-102.门窗洞口尺寸:1400*2400樘25011610002005金属门窗拆除1.编号:M-122.门窗洞口尺寸:6000*3000樘16011610001001木门窗拆除1.编号:M-22.门窗洞口尺寸:1300*2400樘217011610001002木门窗拆除1.编号:M-32.门窗洞口尺寸:900*2100樘18011610001003木门窗拆除1.编号:M-42.门窗洞口尺寸:900*2100樘79011610001004木门窗拆除1.编号:M-62.门窗洞口尺寸:900*2000樘210011610001005木门窗拆除1.编号:M-82.门窗洞口尺寸:900*2400樘311011610001006木门窗拆除1.编号:M-92.门窗洞口尺寸:1600*2400樘112011610001007木门窗拆除1.编号:M-112.门窗洞口尺寸:1400*2400樘213011610001008木门窗拆除1.编号:M-132.门窗洞口尺寸:1500*2400樘314010802004001防盗门1.门框或扇外围尺寸:详见图纸2.门框、扇材质:钢制防盗门m239.72本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：4#教学楼暖气改造工程标段：4#、5#教学楼暖气改造工程第2页共5页序号项目编码",2,2,2,1]
[8557,"悦达汽车（大丰）科创园电力工程招标控制价公示悦达汽车（大丰）科创园电力工程招标控制价为人民币1600万元整。招标人：大丰悦丰实业有限公司2021年8月26日",2,2,2,1]
[8561,"顺序号:201901080332050120346济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证交易登记号招标代理济南市政府采购中心机构名称山东昌硕信息安全技术有限公司（中标人名称）:你单位参加的投标(谈判)项目济南市技师学院标准化考场设各一宗，组经评标委员会（谈判小组）评定，被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）内容:济南市技师学院标准化考场设备一宗，中标（成交）总金额:236,800元请收到并确认本通知书后三十天内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同本通知书一经发出即产生法效方，采婚人改变中标（成交）结果或中标（成交）人放弃中标（成交）项目的，承担相应责任其他内容:招标人单位(盖章)招标人法定代表人(负责人）(签章)此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相说明关手续第1页共1页",0,0,0,1]
[8570,"项目工程量清单及分项报价明细序号华能滦平“光、储、氢、热”一体化项目可行性研究报告编制投标人报综合单价（元）合价（元）分项项目名称单位工程量1根据县域具体情况，做出“光、储、氢、热”一体化项目建设规划方案。项12提供建设区域光资源数据，规划装机容量、光伏组件最优选择。项13分析当前国内储能发展现状，结合城乡特色，规划县域具体储能建设方案。项14根据周边的氢气需求及制氢可行性，编写氢气的制、储、输、用方案。项15根据当地清洁取暖基本情况，选取示范乡镇规划清洁取暖方案。项16从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，评估成功率大小、经济效益和社会效果程度。项17编制可行性研究报告，并参加可研报告审查会（提供可研报告评审电子版、纸版材料），按照评审意见完善可行性研究报告。项1合计",3,3,3,1]
[8579,"项目编号：JG2021-11224评标报告评标报告项目名称：广州市南沙区市政道路及设施维修养护指定维修设计服务项目（2021-2023）项目编号：JG2021-11224招标人（业主）：广州市南沙区住房和城乡建设局招标代理机构：广州高新工程顾问有限公司二〇二一年七月十六日第-1-页，共3页项目编号：JG2021-11224评标报告评标报告广州市南沙区市政道路及设施维修养护指定维修设计服务项目（2021-2023），招标人（广州市南沙区住房和城乡建设局）委托招标代理单位（广州高新工程顾问有限公司）采用公开招标。本招标项目的评标工作于2021年7月16日10:00在广州公共资源交易中心南沙交易部第1评标室进行评标工作：一、项目概况1、项目简要内容：详细招标公告。2、最高投标限价：人民币112.817691万元。3、设计工期：2021至2023年，约3年。二、招标、投标基本情况：本次招标于2021年6月25日至2021年7月15日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台等媒介发布招标公告。在投标登记期间共有4家进行了投标登记。投标截止时（2021年7月15日上午10：00）在广州公共资源交易中心南沙交易部第2开标室进行递交投标文件，共有4家投标单位递交投标文件，分别为：广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中都工程设计有限公司、辽宁鞍设集团有限公司、辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司。三、评标委员会成员名单评标委员会的成员共五人，评标委员会组成名单如下：评标组长：专家：四、评标情况本次评标根据招标文件的规定采用综合评分法。评标程序及结果如下：1、评标委员会根据招标文件要求分别对4家投标单位进行资格审查。4家单位通过资格审查。2、评标委员会对通过资格审查的单位进行投标文件有效性评审，根据《商务文件有效性审查表》、《技术文件有效性审查表》对投标文件进行有效性审查，对通过的投标文件进入下一阶段评审。3、评标委员会对通过有效性审查的单位进行投标文件投标文件详细评审，标评标委员会根据《商务文件综合评分表》、《技术文件综合评分表》对通过有效性审查的投标文件进行详细审查，评出综合总得分。综合得分计算，结果如下第-2-页，共3页项目编号:JG2021-11224评标报告序号投标单位商务得分技术得分总得分排名]广州市公用事业规划设计院有限责任公司5946.6750",0,0,0,1]
[8589,"1.封面张庄街道海韵嘉园小区整治工程，工程招标控制价盐城市大邺建设投资有限公司招标人:，(单位盖章)江苏锦东信工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月28日1.扉页张庄街道海韵嘉园小区整治工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，3216295.87(大写):，叁佰贰拾壹万陆仟贰佰玖拾伍元捌角柒分，盐城市大邺建设投资有限公司江苏锦东信工程咨询有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)黄勇葛金峰法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)徐友良张万祥编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月28日复核时间:2021年07月28日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:张庄街道海韵嘉园小区整治工程其中:(元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费】/张庄街道海韵嘉园小区整治工程3216295.8716683,78128955、12合计3216295.8746683,78128955．12单项工程招标控制价表工程名称:张庄街道海韵嘉园小区整治工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元）智估价安全文明施工费煤费]土定工程3216295.87166s:3.7s128955、12合计3216295.8746683.78128955．12单位工程招标控制价表工程名称;土建工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程2668412.88山i入工费109355612材料费1050931.8山8施工机其使用费2695816企业管理费358578山6刊海1343862滑施项目157:362.22.1单价描施项目费65632。62.2凶价措施项目塑91729.582。2.1t中:安全文明施工播施费166S3.733.1其中:暂列金额8.2其中:专业工程暂估价3.3其中:计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾128955.12近税金265565.713216295.87分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;;土建工程(001)金额(元)发式项目编码项目特征描述二社工世量综台单价合价其中衢估价0L160:002001折阶部仪:原外描涂料投标大凯行勘堡现拆险外毛院资阶的各颁管用午治贴或途蓟外运探炭放的踏工然每(含谋护性防护指第)剂2300011.62264960上011604002002拆险部位;内墙瓷料折阶内墙染料及基层等除的名颈曹内达到内热抹灰质的施工多F(含谋护性防护打路)指艺1000011.62115200380160项目名称拆除工程立面抹灰层",2,2,2,1]
[8596,"罗定市2017年度垦造水田项目工程验收服务项目竞争性磋商招标编号：GDXSDYF18FC4285采购项目编号：广东信仕德建设项目管理有限公司2018年12月目录第一部分:投标邀请函1-4第二部分:采购项目内容5-7第三部分:投标人须知8-21第四部分:合同书格式22-25第五部分:投标文件格式26-54第一部分磋商邀请函磋商邀请函各（潜在）供应商：广东信仕德建设项目管理有限公司受罗定市土地开发储备中心的委托，对罗定市2017年度垦造水田项目工程验收服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商投标一、采购项目编号：招标编号：GDXSDYF18FC4285二、采购项目名称：罗定市2017年度垦造水田项目工程验收服务项目三、采购预算：590900元四、供应商资格：1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；2投标人须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并具有相关经营范围；3、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函并加盖公章）4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商（处罚期限届满的除外），同时提供对信用信息查询记录的截图并加盖公章5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供《声明函》）6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）；7、本项目不允许联合体投标符合以上资格条件的投标人以公开报名方式确认其投标资格五、投标报名须知：1、获取招标文件方式：现场报名购买，不予邮寄2、报名时投标人需提交：（1）有效的企业法人营业执照复印件；（2）有效的税务登记证副本（国、地）复印件；（3）有效的的组织机构代码证复印件；（4）法人资格证明书原件、",1,1,1,1]
[8605,"保店、刘营武派出所家俱采购清单宁号设备名称型号技术参数数量单位图片]整体厨房304不锈钢台面不锈钢，带两个洗菜盆12米台准油烟机外观款式:侧吸控制方式：一体化触摸按键艺雨S些幽/x续省心的燃气灶气源:天然气灶眼数:双眼太安装方式：台嵌式面板材质:钢化玻璃想火保护:铜头想火保护点火方式:脉冲电子点火山厨房操作1500*800零800不锈钢必5餐桌1200*750实木、本色台餐椅实木、本色牛交椅32招容积:80L气电热水器产品类刑储水式2总安装方式:横式定制，80，包括挂橱整体洗淑炫。2镜子、脸盆2000s1200床头高0革人床300m委床头500Mm实《木床、本色实木、2门]、本色10单衣柜16800/550/2000上下铺实木（10公分料）、本色心11个12双衣柜实木、3门、本色1200/550/2000。18办公桌一板式，1.6米/1.4米长实木樱桃色、品牌商品环保认证。1214办公椅转椅式品牌商品、环保认证。10个15办公椅品牌商品、环保认证。心(心16办公桌二长本交:1200mm*00mm品牌商品、环保认证。心必17办公对桌双人位对桌。1.6品牌面品、环保认证。的总18会议椅弓形格、黑色品牌帝品、环保认证。36把19革警装各柜16格、带1个高柜义心会议桌5米方形，18人位品牌商品环保认证。，艺孔心老板椅木质、漆皮品牌商品、环保认证,。边22板台中密度板、木皮、油漆、1.6米长实木樱概色，品牌商品、环保认证。。23会议条媒双人条桌、喷漆实木桃色，品牌商品、环保认证。。灵3保险柜铁皮密码柜2LC讯问桌椅效41询问座椅1.4米某+办公椅242随身物品保管箱12门自动储物柜品牌称品、环保认证。2个43图酒椅位44电子钟时间数字婴突出公汇个16书800*300*20008汇46书桌600*1200侠腿木面0介线7锦旗架。个④荣誉架2000*:300*2000宜介49谈话桌椅1桌+4个椅予2套50床单1.6*2.0么套",4,4,4,1]
[8612,"详细评分汇总表分包。本正在淮I(人民法茂告宗管排州八乎《疗心投标小位名称价格i议对分投术标请扎他评审禅分扬5双万(7项容文心（㎡元六行江尔区尔也(X×11吴慈企各社y;j;,万;P为(2o2l-o9-≥aoo:3放划式处松《沙(zoeg启含40批户银行及账导“列加”z““沙算公额浏元中标成交公额20%月2币元期)枣庄由市中文人民法院就的许系货资-08S客后iwi地政尼包学必成X地义①4动启滔公x暖扣减（元)地必涉源予语小伯)2c2l1q■24llo\"“2pii月zga/2g的他山东省政府采购评审芳务报酬支付表枣主击由中区人民法院≥岳宗管理平台建设项目滇委时回:分仙数量②02]小微企业声明函本公司郑直声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加型庄充市中区人民法院（单位名称）的型庄市市白区人尺法院卷完管理乎台建设项目《项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协汉的中小企业）的具体情况如下:1、本公司属于工业圣恩文性史明确的既凰行业)行业，属于小型企业（史型企业小型企业登型企业上;2、智能密集架钢制部分【核心产品),财系冠集架增加临板,密集架粗能部件及系统、防磁柜、文件保签柜〔坛的名)，属于工业《采购文件且明确的所属行业)行业:制追商为宁波明兴金融设备实业有限公司【企业名称），丛业人员35人，营业收入为2056，423076五元，资产总额为4102.256187五元，属千小型企业(中型企业以型企业、做型企业);3、档系库房管理半台、区域智能挖制器、空气质章危愿设备、恒湿净化设备、移动式加水车、智能控制模块、空调控制模块、漏水传感报警再、漏水感应线、声光报警谈各、驱鼠各、智能控制模块、短信报警容（标的名称)属于工业（采购文件中明确的既层行业)行业:制造商为河北因朵科技有限公司(企业名秘),从业人员80人，营业收入为1GGB.21万元，资产总额为77835万元，属干小型企业(中烈企业、小型企业微型企业);**===以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股殷东为大企业的倍形，也不存在与大企业的负责人为同一人的",0,0,0,1]
[8622,"序号内容分数备注1价格30分（满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)X30X光机配置5分根据投标人提供的X光机的品牌，从以下方面进行评分:产品参数、功能配置、技术性能优于本项目的技术要求，市场认知率高。【3-5分】产品参数、功能配置、技术性能满足本项目的技术要求，市场认知率一般。【1-2分】分禁线设计方案5分针对设计方案合理，具有针对性，可行性高、设计准备充分、进度计划分工明确进行评分。2技术评分项（55分）系统软件配置10分1、有“智能安检分燕系统”的得3分:2、有“货物监管集中查验系统”的得3分;3、提供计算机软件著作权登记证书(软件名称包含快件管理系统、跨境电商服务平台系统、其他查验系统等满足本项目功能需求的系统）得2分，最高得4分。(需提供原件，否则不得分)技术方源20分技术方案的先进性，在同行业内具有领先性:制定的依据、理由充分。【5分】技术方案的完整性，技术方案整体描述详细、各项软硬件技术功能齐全完整。【5分】技术方案的可靠性，各系统设备参数:稳定性高;可操作性高、安全性高。【5分】技术方案的可拓展性，技术方案可升级性表述明确，具有可持续发展空间。【5分】测试方案5分针对本项目投标人提供的测试方案的内容，方案的可行性，安排合理，测试人员安排进行评分。机械设永5分针对机械设备的参数、质量性能、安全性能等进行评分。售后服务承诺5分针对本项目投标人所提供的售后服务承诺流程、各品各件的数觉，故障维修响应时间，人员配各进行评分。X光机生产厂家实力5分根据以下X光机厂家实力进行评审:1、具有辐射安全许可证得2分;2、具有民航使用许可证得1分:3、具有公安部门出具的检测报告的得2分。注:开标现场提交以上资料复印件并加盖厂家公章，同时投标文件中附复印件否则不得分。3资信评分项（15分）投标人类似项10分以投标人提供的自2016年1月1日起至今（合同以合同签订时间为准，",5,5,5,1]
[8623,"天水中材水泥有限责任公司定标会议纪要会议时间2021-6-28会议地点公司办公楼二楼会议室会议内容天水中材水泥有限责任公司招标定标事宜一、天水中材水泥有限责任公司釆购部高速齿轮轴标于2021年6月8日集团采购管理平台进行了公开招标。二、招标编号：NXJC/TS-CG2021-011天水中材釆购部通过电子邮件（结合电话）方式共有3家生产厂家和供应商在网上成功报价并上传了有效投标文件，且符合本次招标文件规定要求的投标单位共有3家。三、从各部门抽取评标成员，组成本次网上评标小组成员的有：生产部孙明坤、生产部肖文锐、财务部杨彦忠、采购部杨树燕、采购部董兵。四、评标方法：综合评分法，对对投标人公司资质（10%）、供货质量（30%）、价格（40%）、售后服务（10%）、付款方式（10%）五个方面进行综合评审。评标专家小组进行了网上综合评分，按照得分高低进行排名，第一名兰州重齿机电设备有限责任公司、第二名南京吉宝利齿轮技术有限公司、第三名天水创志成套设备有限公司。最终报价见下表：（平台报价截图表）五、根据网上评标结果，评标小组成员经过讨论，拟推荐预中标单位意见如下：兰州重齿机电设备有限公司。集中采购小组成员孙明坤、肖文锐、杨彦忠、杨树燕、董兵。表决意见各评标小组成员一致意见：同意建议供货要及时定标结果兰州重齿机电设备有限公司为天水中材水泥有限责任公司高速齿轮轴的合格供应商。高速齿轮轴招标项目评标报告一、招标过程简介：天水中材水泥有限责任公司高速齿轮轴采购招标项目（项目编号NXJC/TS-CG2021-011）进行网上公开招标工作，招标公告于2021年6月8日宁夏建材集团份有限公司采购管理平台进行发至投标截止日期2021年6月21日，共有三家公司按照招标文件规定，完成供应商资质审查、网上报价及上传标书的工作，投标的三家单位分别是：兰州重齿机电设备有限责任公司、南京吉宝利齿轮技术有限公司、天水创志成套设备有限公司。平台报价截图表然清单名称:通用模版1天水创志成套设备有限公司南京吉宝利齿轮技术有限公司兰州垂齿机电设备有限责任公司挖次标段总报价(元)清单总报价(元)标段总报价(元）清单总报价(元)标段总报价(元）清单总报价(元)常能99150。099150,089810,089810,207735,00207735,第2轮85930。085930,089810.089810.0199426。0199426",0,0,0,1]
[8632,"知识城人才一路市政道路及配套工程监理评标报告一、本招标工程基本情况:本工程位于广州市黄埔区知识城。招标内容:新建道路路线全长约2276米，道路红线宽度30～36米，双向四车道，城市次干路等级。建设内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力管沟及绿化工程等。本招标工程采取公开招标的形式依法选定监理单位，招标单位中新广州知识城财政投资建设项目管理中心委托广东建科建设咨询有限公司负责招标代理工作。招标全过程服从广州开发区建设工程招投标管理办公室的管理、监督。招标工作在广州公共资源交易中心见证下进行。二、评标委员会组成评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由从广东省综合评标评审专家库中随机抽取方式抽取专家5人组成。具体评标委员会成员名单如下:：评标委员会专家组组长:评标委员会专家组成员:三、开评标记录:该工程于2021年旦且G且Q:30:Q在广州公共资源交易中心黄埔交易部第3开标室进行了开标（开标记录详见开标记录表）。到场的投标单位代表对开标记录进行了签字确认。本项目于202生旦且Z且9:30Q0在广州公共资源交易中心黄埔交易部第上评标室进行评标，且在广州公共资源交易中心见证人员全程监督见证下进行。四、形式评审、资格评审、响应性评审评标委员会成员根据《招标文件》的规定，各自独立对投标书进行初步评审，评标委员会成员一致认定5家投标单位通过初步评审。初步评审的结果详见:形式评审表、形式评审汇总表、资格评审表、资格评审汇总表、响应性评审麦、响应性评审汇总表。五、综合评审按照《招标文件》的规定，各评委对投标人的投标文件采用综合评估法进行评标。结果详见:监理综合评分表、投标报价得分表、总得分汇总及排名表。六、废标情况说明:无,七、评标委员会评标结论:根据本工程的评标、定标办法和上述结论，评标委员会一致同意。推荐：广出直恒茂建设监理在眼公司（投标报价33d500G元），排名：第一名），作为中标第一候选单位；推荐：广州宏达工程顾问集团看组公置（投标报价323475486，元），排名：第二名），作为中标第二候选单位；推荐：广至宏茂建设管理在限公司（投标报价325313415元），排名:第三名），作为中标第三候选单位,。八、澄清、说明、补正事项纪要:无评标委员会（签名）:",0,0,0,1]
[8640,"2020/7/10汉阳区政府采购电子商城协议供应商名称（公章）:武汉缤美纷印刷有限公司结算单编号20200710I033842采购单位名称武汉市汉阳区疾病预防控制中心项目名称印刷服务“)交货时间运衣印刷类别2020-10其他印刷品印刷类（包括文头X3纸、文件资料、表格等）采购单位联系涂权耀采购单位联系84861112人电话数量()单价(元）2084.0010006.000.50200020003.000.5010000150150.00",0,0,0,1]
[8649,"德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务公开选取德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务公开选取需求书选取方式:亿直接选定;□公开竟价，□公开比选。守必过层项目业主:德清县市政管理处\\(盖公章）日期:2021年07月需求书选取方式:☑直接选定；□公开竞价；□公开比选。项目业主：德清县市政管理处（盖公章）日期：2021年07月目录一、项目概况二、中介服务机构资格要求三、服务范围及工作内容四、服务要求五、公开选取规则六、其他要求一、项目概况1.项目名称：德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务2.建设服务单位：德清县市政管理处3.项目地点：湖州市德清县4.招标范围：德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务5.服务金额:服务费人民币3832元。6.项目资金来源情况：县财政资金二、中介服务机构资格要求1.已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且具有招标代理经营范围的；2.选取中介方式：本次采用直接选定模式，要求被选定企业符合资质类型要求且已经进驻湖州市网上中介服务超市和通过审核的中介服务机构。三、服务范围及工作内容1.公开选取范围：工程咨询2.服务工作内容：德清县舞阳、振兴雨水泵站改造工程配电施工控制价编制工程咨询服务四、服务要求1.技术要求（1）中介服务机构应选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号应在委托合同内写明。（2）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法利益；（3）应用专业技术与技能为项目业主提供完成招标工作相关的咨询服务；（4）向项目业主宣传有关招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到项目业主的支持和配合；（5）中介服务机构应对招标工作中项目业主所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。（6）中介服务机构不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。（7）中介服务机构为本项目提供技术服务的知识产权应属受业主专有。任何第三方如果",1,1,1,1]
[8655,"政府采购项目需求方案采购单位：济南市章丘区教育财务核算中心（济南市章丘区文祖学区学校）采购代理机构：山东国富项目管理咨询有限公司项目名称：山东省济南市章丘区教育财务核算中心（济南市章丘区文祖学区学校）消防安全改造工程编制时间：2021年9月3日一、项目概况及预算情况本项目为山东省济南市章丘区教育财务核算中心（济南市章丘区文祖学区学校）消防安全改造工程，本次改造工程涉及三个学校，包括大寨小学、文祖小学及文祖幼儿园，项目主要改造内容为：消防车道改造、新建消防水池、新建消防泵房等，现对本项目以竞争性磋商的方式进行招标。本项目资金来源为区级财政资金1391355.60元；资金现已落实，现以竞争性磋商的方式采购。二、采购标的具体情况1.采购内容、数量及单项预算安排：山东省济南市章丘区教育财务核算中心（济南市章丘区文祖学区学校）消防安全改造工程。数量：1宗、项目资金为1391355.60元。2.需实现的功能或者目标:保证服务质量，达到采购人要求。3.需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:满足现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：满足国家相关规定及要求。5.需满足的采购政策要求（预留份额、评审加分、价格扣除、优先采购、强制采购等）：（1）给予小、微型企业、监狱企业的价格6%的扣除；（2）残疾人福利性单位视同小型、微型企业给予6%的价格扣除；（3）政府采购强制节能产品，必须按规定填报产品，否则按无效报价处理；（4）优先采购节能环保产品的（采购强制节能产品除外）可以给予报价部分及技术部分各5%加分。6.项目交付或者实施的时间：详见采购文件实施地点：大寨小学、文祖小学及文祖幼儿园。7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：合格。8.项目售后服务及验收标准：详见采购文件。9.其他技术、服务等要求：详见采购文件。三、论证意见：无四、公示时间本项目采购需求公示期限为3天：自2021年9月3日起，至2021年9月6日止。五、意见反馈方式本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案",0,0,0,1]
[8666,"襄城县三里沟棚户区二期安置房项目全过程造价咨询服务及监理评标公示一、项目概况：（一）项目名称：襄城县三里沟棚户区二期安置房项目全过程造价咨询服务及监理（二）项目编号：襄招标采购-2021-3号（三）招标公告发布日期：2021年6月16日（四）变更公告发布日期：2021年6月18日、2021年6月29日、2021年7月15日（五）开标日期：2021年7月21日9时00分，评审日期：2021年7月26日（六）采购方式：公开招标（七）最高限价：A包：12元/平方米；B包：经评审后的建筑安装工程费的0.8%（八）评标办法：综合评标法（九）资格审查方式：资格后审(十)招标公告刊登的媒体：《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》二、开标记录：A包：序号供应商名称投标报价合同履行期限1中誉恒信工程咨询有限公司9元/平方米从项目施工准备阶段开始直至竣工审计完成为止。2中豫智信工程管理有限公司10.00元/平方米从项目施工准备阶段开始直至竣工审计完成为止。3仁信工程咨询有限公司10.20元/平方米从项目施工准备阶段开始直至竣工审计完成为止。B包：序号供应商名称投标报价合同履行期限1豫通工程管理有限公司经评审后的建筑安装工程费的0.77%施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务2河南海纳建设管理有限公司经评审后的建筑安装工程费的0.79%施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务3河南省天隆工程管理咨询有限公司经评审后的建筑安装工程费的0.78%施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务4河南迪之华工程管理咨询有限公司经评审后的建筑安装工程费的0.78%施工及缺陷责任期阶段全过程监理服务三、资格审查情况：标包序号通过资格审查的投标人A包1中誉恒信工程咨询有限公司2中豫智信工程管理有限公司3仁信工程咨询有限公司B包1豫通工程管理有限公司2河南海纳建设管理有限公司3河南省天隆工程管理咨询有限公司4河南迪之华工程管理咨询有限公司标包序号未通过资格审查的投标人投标人名称未通过原因招标文件相应条款A包无B包无四、评审情况（一）A包：不同供应商电子响应文件制作硬件特征码是否雷同：否B包：不同供应商电子响应文件制作硬件特征码是否雷同：否（二）符合性审查标包序号通过符合性审查的",0,0,0,1]
[8675,"选购小贴士UPMYes益思”复印纸>正确地了解办公用纸产品此，我们建议您在使用办公用分松动在纸盒中摆放整齐，的特性及其使用方法，可以有纸时注意以下几方面纸张装载量不要超出纸盒加效帮助您减少日常使用问题的办公用纸应平整的储放在干大容量;发生，提高办公打印效率，节约燥阴凉之处，务必避免高温定期检查办公设备状况并进使用成本。和受潮;行维护，比如:进纸轮/皮没有空调的环境下，使用前带，分离几，定影部件等。在空气相对湿度比较高的不要拆包,根据实际使用需情况下，办公用纸长时间暴露拆包加纸，对没有用完的望以上办公用纸使用小知识能在潮湿的环境中很容易吸水受纸，请重新装回具有防潮功够帮助您减少日常工作中遇到潮,从而引起券曲波浪，多张进能的令包装纸中并包起;的使用问题纸，卡纸等诸多问题的发生。因明显受潮的纸张，最好不要如有疑问,您的UPM的业务员使用，若要使用也应在纸张或客户技术服务人员将非常乐风干后再用;意进一步提供帮助。使用前对令纸的纸边进行充当您选择了UPM，就意味着您选择了优质的产品和草越的服务。UPM技术服务遍及全球销售网络，在中国我们更有一支配备先进的优秀专业团队，我们经常深入到终端客户听取意见，了解客广的需求，从而不断改菩我们产品和服务的品质。同时,找们也提供纸张品质与使用咨询服务以及复印，打印向题的解决方案。UPM技术服务还通过纸张与印刷培训，技术研讨会等与客户一赵分享成功经验，益力于与名户共后成功、如需服务请丝电我们当地分公司电话",0,0,0,1]
[8678,"项目名称：济南市城市管理局全市路灯补缺增亮提升建设工程包名称：第六标段（旅游路（舜耕路—舜华南路，含经十路沿线增补路灯）路灯增亮工程施工）供应商名称：山东天马照明工程有限公司货物名称品牌产地规格要求单价（元）/优惠率数量/单位总价7337134.511元",0,0,0,1]
[8684,"中共杭州市委组织部杭州市企业经营管理人才培训工程（杭商学堂）之初创企业高管研修班竞争性磋商文件（线上电子招投标）项目编号：ZJZBC-21-90108中共杭州市委组织部浙江省建设工程设备招标有限公司二〇二一年九月目录第一部分竞争性磋商公告第二部分磋商须知第三部分项目技术规范和服务要求第四部分合同主要条款第五部分附件(响应文件格式)第一部分竞争性磋商公告项目概况杭州市企业经营管理人才培训工程（杭商学堂）之初创企业高管研修班招标购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2021年09月15日10:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。一、项目基本情况项目编号：ZJZBC-21-90108项目名称：杭州市企业经营管理人才培训工程（杭商学堂）之初创企业高管研修班采购方式：竞争性磋商预算金额（元）：850000最高限价（元）：850000采购需求：标项1标项名称：杭州市企业经营管理人才培训工程（杭商学堂）之初创企业高管研修班数量：1预算金额（元）：850000单位：项简要规格描述：杭商学堂以“培养‘四有’企业家，打造职业经理人”（“四有”即政治上有方向、经营上有本事、责任上有担当、文化上有内涵）为培训目标，围绕杭州经济社会发展目标和产业发展重点，培养一批具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的“杭商”人才和优秀后备人才。2021年，杭商学堂拟开设初创企业高管研修班。备注：合同履约期限：学制1年，21天（168学时）。本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取（下载）招标文件时间：/至2021年09月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：浙江政府采购网（http",1,1,1,1]
[8693,"获取时间:从2019年01月08日O9时00分到2019年01月14日17时30分获取方式广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼(进科学院大门→直走约30米→从人行天桥底下一楼大门进→左转上二楼)，竞争性磋商文件每套售价人民币300元整（售后不退)如指要邮寄，另需交纳人民币50元作为特快专递邮奇资用（购买竞争性磋商文件账户：广州市国科招标代理有限公司，账号：712067741941，开户银行：中国银行广怎限2州先烈中路支行），款到后即寄出在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遴失都不承担贡任五、投标文件的递交您业心递交截止时间：2019年01月21日14时30分递交方式：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月21日14时30分开标地点：广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼七、其他详见公告内容八、监督部门本招标项目的监督部门为相关监督部门九、联系方式招标人：广东省轻工职业技术学校地址：广州市海珠区新港东路144号联系人:黄老师电话：020-89237243电子邮件:/招标代理机构:广州市国科招标代理有限公司地址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼2楼联系人:李小姐电话:87688847,87687822电子邮件:gzgk@gzgkbidding.com",0,0,0,1]
[8701,"附件1：资格审查条件附录1资格审查条件（资质最低要求）企业资质等级要求序号要求适用标段1具备有效的营业执照或有效的事业单位法人证书全部2具备公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质注：试验检测资质证书上写明的试验检测机构可以是投标人的不具有独立法人资格的附属机构。全部3具备有效的计量认证证书（计量认证证书附表覆盖本项目检测工作内容）全部附录2资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求不强制要求业绩，投标人如提供，按照评标办法相应条款进行加分。业绩证明材料见投标人须知前附表。附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求序号要求适用标段1投标人不存在“投标人须知”正文第1.4.4项规定的任何情形，其中：（1）（2）（3）（6）（7）项以投标人出具的承诺函为准；（4）（5）项以相关网站的网页截图彩色复印件为准。全部21.投标人在最近三年内未在工程建设领域发生工程质量事故或重大安全事故或特别重大安全事故；2.投标人在贵州省公路建设市场未发生重大违约问题。以投标人出具的承诺函为准全部3投标人最新信用评价等级为B级及以上。投标单位最新信用等级的最终引用规则详见招标公告。关于投标人信用等级偏差的调整：在评标期间，若招标人发现投标人信用等级申报存在偏差，招标人将按照核实且掌握的信息确定投标人最终的信用等级。全部附录4资格审查条件（主要人员最低要求）人员适用标段数量资格要求在岗要求项目负责人全部1（1）工程师及以上职称；（2）持有交通运输部质量监督局（站）或交通运输部职业资格中心颁发的试验检测工程师证书或试验检测师（隧道专业）；（3）5年以上公路工程试验检测工作经验（以简历表中填报的工作经历为准）。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）技术负责人全部1（1）高级工程师及以上职称；（2）持有交通运输部质量监督局（站）或交通运输部职业资格中心颁发的试验检测工程师证书或试验检测师（隧道专业）；（3）5年以上公路工程试验检测工作经验（以简历表中填报的工作经历为准）。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目",0,0,0,1]
[8710,"建筑工程招标控制价编制说明工程名称：城厢区华亭供销合作社乡镇惠农综合服务中心建设工程概况1.建设地点：莆田市城厢区。2.工程专业：房屋建筑与装饰工程（含安装）。3.合同工期：/日历天；工程质量等级：合格工程。4.招标范围：土建装饰及水电安装改造工程等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：建筑面积：/。层数：/，檐口高度：/。结构质式：/。基础类型：/。装饰情况：按设计图纸装饰完整。混凝土情况：/。编制范围按照万锦建设集团有限公司设计的城厢区华亭供销合作社乡镇惠农综合服务中心建设图纸，专业范围包括土建装饰及水电安装改造工程等，具体如下：1.不含三通一平；编制依据1.图纸：万锦建设集团有限公司设计的城厢区华亭供销合作社乡镇惠农综合服务中心建设图纸及有关设计文件。2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2021年8月9日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年8月9日）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：按照《福建省建设工程人工费动态管理办法》莆建管〔2020〕116号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指文件。（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。（3）材料设备价格：《福建工程造价信息》莆田2021年06月份（下半月）材料",0,0,0,1]
[8719,"新巴尔虎右旗教育局新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目（改造卫生间）工程施工评标报告评审委员会2021年08月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新巴尔虎右旗教育局新巴尔虎右旗乌尔逊学校校舍维修改造项目(改造卫生间)工程施工(以下简称“本项目）已由以新右政字【2021】52号文件批准建设，项目业主为新巴尔虎右旗教育局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为新巴尔党右旗教育局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，新巴尔虎右旗教育局新巴尔房右旗乌尔近学校校含维修改造项目C改造卫生间)工程施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月23日，交工日期:2021年09月21且。共计30日历天。2.3标段详情:新巴尔虑右旗教育局新巴尔虎右旗乌尔逊学校校含维修改造项目《改造卫生间）工程施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控",0,0,0,1]
[8724,"动站【藏兰法社社H210610B002xho004e②云止和田玉手把件376×7568常编",0,0,0,1]
[8736,"东莞币经纬公路工程有限公司采购劳务派遣单位评标第果公示广东粤能工程管理有限公司受东莞市经纬公路工程有限公司委托，就东莞市经纬公路工程有限公司采购劳务派遣单位（项目编号：DGJWGL-2020-07）进行公开招标采购。现将评标结果公示如下:一、评标结果:第一中标候选人：东莞市福康社会服务有限公司，包A中标报价为3084732.00元，包B中标报价为3027168.00元;第二中标候选人:东莞市四邦教育科技集团有限公司，包A中标报价为3084336.00元,，包B中标报价为3026700.00元;第三中标候选人：广东万捷保安服务有限公司，包A中标报价为3084912.00元，包B中标报价为3027330.00元。二、评标日期：2021年7月时日三、无尿x日至2021年7月15日《交四、联系方式:石公加招标单位名称：至蕴武经维公盆工程览眼公司详细地址:无东禁市左城畲邀拍洲边村泰升工业路车江大桥监测中心由下编:523000联系人:万先生电话:07G9-272853Z1传真:y招标代理机构名称:广东能工程管理有限公司详细地址:东莞董莞城荒龙路智慧小镇二期B-105易由区编：523000联系人:袁先生电话：0769-8988Z16815812868058投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标台其石不幼子誉复-比特此公示。秘文陀担鞋管密江)招标人东莞市经纬公路工程有翼邕>了名注名标代理机构:广布能工积输油.有限元C监督部门:东莞市交通投资集资石限公司日期：2021年7月13日",0,0,0,1]
[8745,"中共惠州市惠城区委宣传部关于公开遴选新时代文明实践中心云平台服务机构评审结果的公告为进一步推动我区新时代文明实毁活动工作,完善区新时代文明实践中心的配套建设，提升我区新时代文明实践活动的信息化水平，需搭建新时代文明实践中心云平合。我部于7月5日发布了《中共惠州市惠城区委宣传部关于公开遴选新时代文明实践中心云平台的公告》。目前申报评审工作已完成。经评审小组评定，现将透选评审结果公布如下:一、中标单位：广东省广播电视网络股份有限公司惠州分公司。二、服务金额：人民币520000元整。本公告期限3个工作日。各有关当事人对评审结果有异议的，可在本公告之日起3个工作日内提出书面质疑，逾期将不予受理。联系人:林志彬联系电话：0752-2386733必过T3中共惠内X1年7所",0,0,0,1]
[8747,"，洞庭湖路（甓社路—G233）及关河东路（兴欣路至秦邮路）等绿化补植工程，工程，招标控制价，招标控制价（小写）：，1151128.93，（大写）：，壹佰壹拾伍万壹仟壹佰贰拾捌元玖角叁分，招标人：，造价咨询人：，（单位盖章），（单位资质专用章），法定代表人，或其授权人：，法定代表人，或其授权人：，（签字或盖章），（签字或盖章），编制人：，复核人：，（造价人员签字盖专用章），（造价工程师签字盖专用章），编制时间：，2021年05月28日，复核时间：，2021年05月28日，单项工程招标控制价表，工程名称：洞庭湖路（甓社路—G233）及关河东路（兴欣路至秦邮路）等绿化补植工程，第1页共1页，序号，单位工程名称，金额(元)，其中：(元)，暂估价，安全文明，施工费，规费，1，洞庭湖路（甓社路—G233）及关河东路（兴欣路至秦邮路）等绿化补植工程，1151128.93，12067.68，38955.92，合计，1151128.93，12067.68，38955.92，【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】，单位工程招标控制价表，工程名称：洞庭湖路（甓社路—G233）及关河东路（兴欣路至秦邮路）等绿化补植工程，标段：，第1页共1页，序号，汇总内容，金额(元)，其中:暂估价(元)，1，分部分项工程费，997328.70，1.1，人工费，264583.85，1.2，材料费，622648.70，1.3，施工机具使用费，17184.15，1.4，企业管理费，53534.75，1.5，利润，39377.25，2，措施项目费，19796.97，2.1，单价措施项目费，2.2，总价措施项目费，19796.97，2.2.1，其中：安全文明施工措施费，12067.68，3，其他项目费，3.1，其中：暂列金额，3.2，其中：专业工程暂估，3.3，其中：计日工，3.4，其中：总承包服务费，4，规费，38955.92，5，税金，95047.34，招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01，1151128.93，【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】，分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，工程名称：洞庭湖路（甓社路—G233）及关河东路（兴欣路至秦邮路",2,2,2,1]
[8754,"评标报告一、项目名称:贞丰县小屯镇尾洒村道路绿色照明项目（二次公告）二、谈判时间:2021年09月10日10时30分三、采购项目概况项目名称:贞丰县小屯领尾洒村道路绿色照明项目（二次公告)采购预算:60万元采购方式:竞争性谈判四、招标情况简介1、谈判文件发售时间:2021年09月07日08时30分2、谈判文件发售份数:5份3、谈判文件发售截止时间:2021年09月09日17时00分4、谈判时间:2021年09月10日10时30分至谈判截止时送达投标书份数:生份5、参与谈判供应商数:重家6、谈判地点:贵州智轩众信建设项目管理有限公司（兴义市印象兴义5栋2501室)7、谈到时间:2021年09月10日10时30分五、评审情况1、参加投标的供应商:贵州西南恒远建设工程有限公司贵州方程建筑总公司贵州宏瑞达建筑工程有限公司贵州玖弘建设工程有限公司2、资格审查生家投标单位参加资格审查，全部通过资格审查。3、评审响应文件经谈判小组成员独立评审，生家供应商均响应采购方竞争性谈判采购文件要求。?z心4、供应商报价情况:第一次报价最终报价序号供应商名称评标价小微企业（元/盏)（元/盏)贵州西南恒远建设工程有限公司2990.002800.002800.00否边贵州方程建筑总公司2995.002950.002950.00否贵州宏瑞达建筑工程有限公司2992.002982.002982.00危贵州玖弘建设工程有限公司3000.002990.002810.60是注:本项目为单价报价，单价最高限价人民币：3000.00元/盏。投标供应商报价必须为单价报价且不得超过单价最高限价，否则作无效投标处理。5、中标原则:本次采购即以价格为主要因素确定成交候选供应商的评审方法，采购单位设有最高限价根据公告上的预算价及报价要求，在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，经谈判小组评定后以提出低于最高限价且最终报价最低的供应商作为预成交供应商6、推荐成交供应商成交供应商:贵州西面恒远建设工程有限公司成交念额:每温贰任捌佰元整〔X:2800.00元/盏）谈判小组签字:7乙已道它和径监督人签字:茶以兰些团料采购人剑宁;茂,{PJ成交供应商签宁:聪延2021年09月10日",0,0,0,1]
[8763,"或币贵产些担他降,需招而拟Wyl告门王材改(Ws&G）质西扣以工北浏购?的增加引f延需成抱W当+果招h斜mzulf，公独查托达)派仍西致心人(1且社云C二法力运公面批M77批围姜(未云口(被空)顺成点W部a上之追□当面)面的山向以工文班西f北)在wW为陈运表老基rG)西的猫需应责他(六J2加派二我告心殖前2-）F2的应斗面拟十比门派均西二Z询(装及□*独w次户温雅z遗以告需而同和布）三、持万学包方动旭品开W冠液初三不殖和丽购赣时地法网者补些滤产远加物旭户所G社扣志公剂地由洋二入6%逆包方五本曹二期加保持农?被尔.巫冲持后不驰包他心（祁兰将卫招水涧草）(□后后鱼位能尼西)托孟乎表(前虫独等营至/o越述区扫招而盟狮底间Z西验[Cm我曼担各由乏验兰担讯现包/企丘签款卫上z吆筋亚小t纪障z-轴洋泰执面过依部游2签或每)(述后=公2.。。*3必后天1-,:·”文(述(述)：”元::“。*=;会议决定:*参会人员签名:注(1必≤*一(K:3”…：(：。冷心,）述P",0,0,0,1]
[8770,"通机",0,0,0,1]
[8780,"网址：招标文件项目编号：CZ2017-0549项目名称：广州市市政职业学校2017年信息化建设第三子项目教学软件与教学办公自动化系统建设项目项目类别：货物类广州公共资源交易中心2017年6月12日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商",1,1,1,1]
[8789,"推荐供应商名单：河南善硕建筑工程有限公司；誉鸣建工有限公司；鹤壁万德建筑工程有限公司；河南宽拓建筑工程有限公司。推荐理由：符合谈判文件要求。",0,0,0,1]
[8797,"内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管网改造项目一标段、二标段监理阿荣旗那吉镇污水管网改造项目一标段监理评标报告评审委员会2021年09月01日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管风改造项目一标段、二标段监理阿荣旗那吉镇污水管网改造项目一标段监理(以下简称“本项目)已由以阿发改行审字【2020】59号、阿发改行审字【2021】10号文件批准建设，项目业主为内蒙古华维通达市政工程有限公司，建设/采购资金来自自筹招标人/采购人为内蒙古华维通达市政工程有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，内烹古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管测改造项目二标段、二标段监理阿旗那直镇污水管网改造项目一标段监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且0Z旦，交工日期:2022年09且0Z且。共计365日历天",0,0,0,1]
[8806,"(二播",0,0,0,1]
[8807,"评标结果通知2021年8月3日项目名称数量型号规格单价（元）总价（元）超细窄带成像电子鼻咽喉镜1套奥林巴斯ENF-V3378800378800成交总价：378800元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：公开招标中标供应商：福州海创医疗器械有限公司",0,0,0,1]
[8820,"重庆钛业9月生石灰粉公开招标最高限价表鞍钢招标成都分公司:现将2021年8月31日生石灰粉公开招标最高限价（不含税包到价）明确如下，请予以公布:前期采购价本次招标品名本次招标数量生石灰粉规格cao≥856；烧损三16，话性度≥250a1粒径:160目2021.8.1-2021433.8.31价格4336500以下空自攀钢集团物资贸易有限公司公竹沪贮罪业涨过国签动常朔",2,2,2,1]
[8824,"(冶力关辅站基础设施建设）工程量清单单项工程费汇总表项目名称:单项工程第1页共1页序号名称企额(元）】平衡场径流场1号上径流场2罗（结转至工程项目总价表)计/单位工程预（结）算汇总表工程名称:平衡场金额单位:元序号名称企额,分部分项工程费及定额措施项目费其中:人工费其中:材料费黄中;机械费二播施项目费用（费率播施费）三企业符理费令利润*价差调整人工费调整材料费调整机械费调整其中:机械费按实调整价养其中:系数法机被价差六煤费其中;社会保险费其中:住房公积金黄中:环境保护税七税企八工程选价注：汇总内容视不同需要选择填写费用计算表工程名称:平衡场第1页共1页序号费用名称费率(）计算式费用金额分部分项工程费及定额播施项目费孔工程量×基价其中；人工费a人工涨耗量×人工单价其中:材料费材料渭耗量X材料单价其中:机械费83机被渭耗量×机械台班单价/措施项目费用（费率措施费）递（人工费+机械费）×费率三企业管理费C20.56（人工费+机械费）x费室④利润D9,46（人工费+机械费）×费率社价差调整E、工费调整诊人工消耗量*价2材料费调整E材展消耗量*价差机被资调整E3其中:机械费按实调整价差E31按照实物法调差规定计北中:系数法机械价差E320机械费×调整系数工规费其中;社会保险费时16、工费×费率其中:住房公积金日2。人工费×费率其中:环境保护税F30按实记取七税金G一+二+三+四+五+六)x费率几工程造价日+二+三+四+五+六+七法定代表人：编制日期：费率措施费汇总表工程名称:平衡场第1页共1页序号名称单位计算基数费率(%)合价备注北环境保护费前人工费+机拨费+定额播施项目人工费+定额措施项目机被费0.832(人工费+机械费)费率2文明施工费或人工费+机被费+定额措施项目人工费+定额措施项目机被费1,389(人工费+机械费)*费率富安全施工费凯人工费+机械费+定额播施项目人工费+定额措施项目机械费9.581(人工费+机械费)费率土临时设施费颍人工费+机被费+定额播施项目人工费+定额措施项目机械费4,498(人工费+机械费)幸费率",3,3,3,1]
[8833,"办公用品采购清单序号预购置办公用品名称品牌指标数量单位1订书机得力、晨光、宝克得力039318台2订书针得力、晨光、宝克加厚001480盒3中性笔得力S95得力、宝克、晨光0.5/0.7/1.024盒4复印纸得力、高品乐A4/A3/每箱8包80克，每包500张（必须保证正品）65箱5铅笔上海牌、得力牌2B中华铅笔8盒6橡皮擦得力、宝克、晨光4B23盒7档案盒兰色加厚新料国标55mm195个8笔记本记事本皮面142*208mm112张挤眼纸张精致包装18本9U盘闪迪、得力、爱国者大容、好17个10文件包金亿利加宽加大手提式公文包质量好达国标36个11回形针得力长型40盒12长尾夹得力50mm,12/盒2盒13长尾夹得力32mm,24/盒10盒14长尾夹得力41mm,24/盒17盒15插板公牛、得力、宝克5米多孔25个16起钉器得力6个17记号笔得力2盒18文件夹得力大红色（正红）硬板双夹40个备注：以上所需用品必须是正品，符合国家国标产品，质量保证，及时送货上门。",4,4,4,1]
[8843,"(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:4657)(cid:19858)(cid:7521)(cid:7228)(cid:19319)(cid:8943)(cid:9350)(cid:7553)(cid:4632)(cid:11087)(cid:9067)(cid:8849)(cid:8804)(cid:3892)(cid:10806)(cid:5141)(cid:12347)(cid:708)(cid:20744)(cid:4632)(cid:7553)(cid:8905)(cid:3929)(cid:1072)(cid:13556)(cid:451)(cid:17317)(cid:4552)(cid:7553)(cid:7576)(cid:8598)(cid:8911)(cid:13556)(cid:451)(cid:20744)(cid:4632)(cid:7553)(cid:20744)(cid:1072)(cid:13556)(cid:451)(cid:20744)(cid:1212)(cid:13556)(cid:2554)(cid:2556)(cid:3457)(cid:13556)(cid:709)(cid:7149)(cid:5141)(cid:708)(cid:1212)(cid:8529)(cid:709)(cid:5141)(cid:12347)(cid:6411)(cid:7735)(cid:3)(cid:5141)(cid:3)(cid:12347)(cid:3)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:726)(cid:17253)(cid:19555)(cid:5170)(cid:16370)(cid:4769)(cid:9350)(cid:2410)(cid:7521)(cid:7228)(cid:19319)(cid:1258)(cid:8769)(cid:7023)(cid:5324)(cid:708)(cid:1098)(cid:1131)(cid:709)(cid:451)(cid:17253)(cid:19555)(cid:16370)(cid:4769)(cid:9350)(cid",0,0,0,1]
[8850,"盐城电影院装修改造工程设计及相关服务招标控制价本项目总招标控制价为265万元（其中项目策划控制价为140万元,项目设计控制价为75万元，项目管理控制价为50万元）。投标人的总报价和分项报价均不得高于招标人设定的招标总控制价和分项招标控制价，否则作无效标处理。二〇二一年九月三日",2,2,2,1]
[8859,"工程建设项目需求方案采购单位：龙口市新环境投资有限公司采购代理机构：龙口市华龙工程招标代理有限公司项目名称：龙口市实验路（通海路-北巷西街）工程编制时间：2021年8月13日一、项目概况及预算情况该工程西起通海路，东至北巷西街，全长764.08米，道宽28.5米，为新建道路。主要内容包括：拆除沥青路面、人行道、花岗岩立沿石、路灯；移除小龙柏、法桐；新建沥青砼车行道、人行道、铺道、绿化带填土、雨水、污水、交通设施、路灯，消防栓及给水、燃气、热力、通讯过道套管、井，拆除恢复钢筋砼雨水沟等。总预算为人民币3539.288944元。二、采购标的具体情况1、附本项目工程量清单三、公示时间本项目采购需求公示期限为3天：自2021年8月13日起，至2021年8月16日止。四、意见反馈方式本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在投标单位的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2021年8月17日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。五、项目联系方式1.采购人：龙口市新环境投资有限公司联系人：宋希朋电话：0535-8514936地址：龙口市港城大道1001号2、采购代理机构：龙口市华龙工程招标代理有限公司联系人：霍霞电话：0535-8542276地址：山东烟台龙口黄城松岚苑北临街楼（60号楼接建1号、2号）",0,0,0,1]
[8868,"利体经济组织成员（代表）意见签名(盖章):之杉小节**袋病车为施保泽华2告些;>”望泛1子利英体盈济组织或村委会农村产权交易机构意见乡镇（街道）意见意见m他月之2六会卖签名盖章。然名签名\\盖章J)年；厅科“温",0,0,0,1]
[8875,"评标报告项目名称拜城县中医医院医疗设备采购项目一标段招标人拜城旦中医医院投标人名称投标价（元）评标得分排名次厅阿克苏地区大泗医疗供应链有限公83.60\\评标委员4681000.00别会评审结阿克苏九州通医药有限公司4687000.0080.26飞果阿克苏修合商贸有限公司4687900.0064.963次序中标候选人名称*阿克苏地区大泗医疗供应链有限公司推荐的中标候选人2阿克苏九州通医药有限公司屯阿克苏修合商贸有限公司经评标委员会一致评议:阿克苏地区太泗医疗供应链在限公司排名第一，得评审意见分最高，且价格合理，推荐为第一中标候选人。兹确认上述评标结果属实。评标委员/谈就税C会全体成员签字2021年8月12日根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:阿克苏地区大泗医疗供应链有限公司为中标人，中标价:d68I000元（大写:肆估陆拾捌万逐仟元整）。招标人定法定代表或授权委托风签章)(对为监标意见烟招标单包2021:年8月12日监督人签字:\\y1?收.dbb证公证人签字:并过血的说明:本报告由评标委员会和招标人并同填写,一-式四份。",0,0,0,1]
[8877,"附件：评标细则本次评标采用合理低价法评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价（100分）（一）确定评标基准价评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：3%，4%，5%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：97%、97.5%、98%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标候选人。3、相关数值及评标基准价计算方法(如有,先抽计算方法)的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作,评标委员会完成初步评审,并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表,抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。初步评审不合格的投标文件不参与评标基准价的计算。(相关数值只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外)4、相关数值",5,5,5,1]
[8886,"具体为红山路、新港、沙洲、模范马路、雨花台、顾家营和杨庄（送货时间具体要求市内不超过1个工作日，市外省内不超过3个工作日，省外不超过7个工作日3;3、必须同意隔月付款，若遇资金困难则予情延期付款的方式进行结算:4、必须自愿、无条件接受南京江南公交客运有限公司（送货、安装、调试、维修）的管理附表一金旅车配件采购情况明细表序号编码名称规格预估数量单位单价金额151GT14-05322后保险GT61113只251GT14-05305轮眉铝型材GT61115只351GT14-05304轮眉胶条GT61116只412YC00-57608驱动轮及支架总成XML6105１只549JN14-02003地板检修盖XML61251只608JY03-00506传动轴2221014104只751GT14-05323右1仓门GT61111套808JD06-04513转向传动轴XML61058只912WC00-56632排气尾管XML61051根1014YC00-57052发动机前支架XML68458只1149JZ14-05601前保险杠XML68451秦1208JA04-03090缓速器纪图FW61-701套;交之1312YC00-57607电池滤芯XML6105１0只1449JD09-04681下车呼叫器XML6105１只1508SL05-01600推力杆支架（MQ61271只1608JN01-00473离合器踏板限位支架总成XML61252只心1749JD14-04756侧挡遮阳帘XML6105JHEVG5CN21只1849JD14-04755前挡遮阳帘XML6105JHEVG5CN21只1908JND5-03601元宝梁6125J18CN4套2012WCD0-56789发动机前胶垄XMQ61276127100只2108SN05-01630后制动鼓SwB61276只2208JF05-05801钢圈XML61051只23１2WC00-56787非气管隔热棉XML610530只Q杰Z口舒:1由扫描全能王扫描创建宁收",0,0,0,1]
[8895,"【表10.2.2-4】宜山镇乡村振兴示范带-龙金大道、灵龙大道沿线美化工程工程招标控制价招标控制价(小写):1652125.00元(大写):壹佰陆拾伍万贰仟壹佰贰拾伍元整招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:宜山镇乡村振兴示范带-龙金大道、灵龙大道沿线美化工程第1页共1页一、工程概况本工程为宜山镇乡村振兴示范带-龙金大道、灵龙大道沿线美化工程,位于浙江省温州市苍南县宜山镇。二、编制范围本工程招标控制价编制范围包括：宜山镇乡村振兴示范带景墙、室外照明灯新建等。三、编制依据：工程量依据《宜山镇乡村振兴示范带-龙金大道、灵龙大道沿线美化工程》施工图计算，计价依据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》等相关法律法规及相关资料。四、取费依据：本工程采用一般计税法，取费按相应工程中值计取，取费依据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发(2019)92号)等相关资料中规定的计取；五、价格依据：材料价格参考《苍南建设价格信息专刊》2021第6期信息价，人工依据苍规建[2011]266号文件按《温州工程造价信息》2021第6期人工市场信息价调整，缺项参照浙江省其他地区同期信息价及市场价除税计入。六、其他说明：1、本工程不锈钢材质均按304不锈钢计入；2、区块四3厚不锈造型钢板外饰黑色烤漆按1200元/项计入；3、区块四屋脊头按300元/个计入；4、区块四钢方通仿古造型窗按600元/m2计入；5、区块二人行道破除，暂按15000元/项计入，结算按实签证调整；6、照明配电箱引入市政用电工程量暂定50m/处，结算按实调整；7、未尽事宜详见预算书；",2,2,2,1]
[8903,"附件：评标细则评标办法本工程采用综合评估法。开标后，若发现投标文件不响应招标文件实质性要求的，其投标文件可不作评审，按无效投标处理。评委根据评审标准对标书进行评审打分并按规定的计算方法，计算出各投标人的综合得分。评审委员会按照各家综合得分由高到低顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如综合得分相同，以评标价较低的优先，评标价相同时采用抽签方式确定排序。报价部分分值为75分：（一）确定评标基准价1、经初步评审合格的有效投标文件的投标报价低于所有有效投标文件的投标报价平均值下浮5%（不含5%）的，不参与评标基准价的计算。2、以其余有效投标文件的投标报价的算术平均值为A（若7≤其余有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值为A；若其余有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高值和二个最低值后取算术平均值为A）。3、评标基准价＝A×KA＝有效投标文件报价的算术平均值Ｋ为下浮系数，取值范围96%，96.5%，97%，在开标时随机抽取确定。说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标候选人。3、相关数值及评标基准价计算方法(如有,先抽计算方法)的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作,评标委员会完成初步评审,并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表,抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。初步评审不合格的投标文件不参与评标基准价的计算。(相关数值只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外)4、相关数值抽取后，在抽取现场确定评标基准价，评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误可作调整）。（二）投标报价得分对有效投标人的投标报价打分，评标价等于评标基准价的报价得满分，其他有效投标价比评标基准价偏差1%扣减0.6分,偏离不足1%的，按照插入法计算",5,5,5,1]
[8912,"呼伦贝尔水务投资有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程项目监理评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔水务投发有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程项目监理（以下简称“本项目）已由以呼发改行审字【2020】134号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔水务投资有限公司，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔水务投资有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称,呼伦贝尔水务投资有限公司海拉尔再生水利用工程海拉尔再生水利用工程项目监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月01日，交工日期:2028年0Z月21且。共计720日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔水务授资有限公司海技尔再生水利用工程海技尔再生水利用工程项目监理该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判",0,0,0,1]
[8918,"环贺江乡村旅游公路升级改造工程（一期）（勘察设计）评标报告评标委员会二○二一年九月十七日评委签名：目录第一部分评标报告第二部分评标表格评委签名：第一部分评标报告-2-评委签名：环贺江乡村旅游公路升级改造工程（一期）（勘察设计）评标报告一、项目介绍1.招标条件本招标项目环贺江乡村旅游公路升级改造工程（一期）（勘察设计）已由封开县发展和改革局以封发改资〔2020〕156号批准建设。招标人为封开县地方公路站,工程所需资金来源由除上级部门补助外，其余由地方财政自筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的环贺江乡村旅游公路升级改造工程（一期）（勘察设计）进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。2.工程规模本项目为环贺江乡村旅游公路升级改造工程(江口电站至新泽下赖段），起点位于封开江口镇下旺，与省道S535线相接，起点桩号为K0+000，经勒竹口村、大播村、新泽村、终于白垢镇新泽村委下赖村，与中线公路相接，终点桩号为K22+500.868，路线全长21.965km。本项目按照三级公路标准建设，采用双向两车道，设计速度30km/h（局部路段20km/h），全线共设桥梁35m/1座，涵洞73道，百吉大桥、扶来大桥不属本次招标范围。招标控制价为6330000.00元。3.招标范围勘察：包括初测、初勘、详勘、定测；设计：包括初步设计文件、施工图设计及后续服务工作等。4.标段划分及计划工期本次招标设1个标段，计划工期45日历天。二、招标过程1.招标文件的编制与核备本项目招标文件由招标人委托招标代理（广东鹏展工程咨询有限公司）编制，已按程序上报封开县交通运输局审批，并已按程序上报有关部门核备。2.公告发布-3-评委签名：本项目招标公告同时在肇庆市公共资源交易中心平台、广东省招标投标监管网上发布。3.招标文件澄清与补遗本项目在规定的时间发出了招标答疑文件。4.投标文件的递交及开标情况截至规定的投标文件递交截止时间2021年9月17日9:30止，本项目共有5家投标单位签到并递交投标文件，分别是恒津设计有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、重庆交通大学工程设计",0,0,0,1]
[8929,"详细评分汇总表合同编号:A6403000141003141001002标段(包)名称：同心县下马关镇西沟村坡耕地水土流失综合治理项目(一期)同心县下马关镇西沟村坡研地水土流失综合治理项目一期施工标段序号投标单位经济标评重得分技术标评审得分其他评审得分总分排名Z宁夏国硕园林绿化建设工程有限公司54.9927.289.4091.6722宁夏环筑建设有限公司53.9924.239.5087.722记宁夏鹏特吉瑞建设有限公司52.9924.1710.0087.16份》夏鸿辉建筑工程有限公岩司50.9925.6710:9%86.56义5-夏铭建设工程有限公省司53.9923.309.1086.396夏禹泽兴建设工程有限公司52-9922.8810:0985.9967宁夏聚峰建设工程有限公司50.9922.978.4082.368宁夏宁程建设工程有限公司50.9922.168:9082.1589水电三局（西藏）工程建设有限公司51.7924.6T0.d076.40(c评委签名:开标时间：2021-09-2309:00:00",0,0,0,1]
[8930,"关子《防城港市云朗科技园期场地平整工程》招标工程量清单更正的通知（招标编号:450603ZB2108001)、内容:各潜在投标人本项目原招标工程量清单部分内容有误，现将招标工程显清单进行修改，请各潜在投标人按修改后的招标工程量清单执行，修改后的招标工程显清单已革新上传，请各潜在投标人自行登陆防城港市公共资源交易中心会贝系统（htup:/www.rcsggzy.cngxrcghy）下载产行。特此通知!招标代理机构；广西天明建筑咨询有限公司招标人：防城港市港发控股集团有限公司口期:2021f9月3日二、监督部门本招标项目的监督部门为防城港市防城区建设工程招标投标站。三、联系方式招标人：防城港市港发控股集团有限公司地址：防城港市防城区文昌大道云朗科技同A1综合办公楼9楼联系人:杨工电话:0770-288:3075电子邮件:/招标代理机构:广西天明建筑咨询有限公司地址:防城港市金花茶大道（大西南）工商局旁联系人:黄口存电话:0770-3283899电子邮件:fcgtm@l63.com黄2，（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）(签筑系》招标人或其招标代理机构:已资3",0,0,0,1]
[8941,"评标结果公示进场交易编号:GC530921202100033002凤庆县教业表村局凤庆且2020年畜禽兵污资源化利用禁县推造项目（二期）监理招标云南成展担标咨询有限公司00522【2oe1】20号招标党模波浩构类单投标人数管g900.00元□施工自设名口材技量五理口工色□论计阜苏财综合评估法开标兑点凤庆县公共资派交易中心公开招标拦标价50000.00元联系人及电话云南产投工程管理有限公司遂善星申标价已交贫剧巢览定别限□设计/勘底别防□工底2021年09月26日至2021年09月28日（公示期至少为3个工作日)员量杀谢项目负责人项目负资人资质等授及证节统号投标录价工路签启誉注册益理工程师，5000474914940000元与施工工院日步出光油往册执程工程师，500016218950000元与建工工前同步黄义等主册监理工程师。51004241400000元与绝工工别同步云自产投工程管理有融公司云由镜巨建设观目管程有限公司四川泰兴建设管理有限责任公司被百决《应标）投括人名称",0,0,0,1]
[8947,"苏州市吴江区震泽镇人民政府震泽镇镇南新村、优瑾新村、华鑫新村老旧小区综合提升改造工程限价公布编号:E3205840327001357001001单位:元预算价(元)20163711.23招标控制价(元)[下浮接0%]20163711.23注:1、开标时间为2021年07月21日10:00时。2、本工程招标控制价为20163711.23元，如有异议，请于2021年07月14日15:00时前与招标人（招标代理机构）联系务杜台苏州建苏丹山狂咨询有限公司2007净09年)/文//",2,2,2,1]
[8956,"标底公示表工程名称深圳清华大学研究院新大楼建设项目园林景观工程招标控制价3577.707301万元投标报价上限招标控制价净下浮1070必，即3221388762万元，不可竞争费裁标时间（经窗口确认）经办人签名24Z6Z率期7闭”被工程顾问有限公司工程造价咨询企业执业印式审[913≤002485编号，有效期至:2022年09月10日备注（73号文要求公示的其他内容）:．工程总价:3577.707301万元:分部分项工程量潜单计价合计:3080.783608万元:措施项目清单计价合计:127.027479万元:其中安全文明措施费67.627451万元;规费计价合计为:69.170867万元税金计价合计为;110.840636万元暂列金额:180.000000万元，专业工程暂估金心00(0明元工程深险费(A[本174400056280.000000万元:、深郭菲广欢工控称内下(j众:前2.不可竞争费用合计:247.627451万元，其中安全文明措施费部627451万元:专业工程暂估价0.000000万元:暂列金额180.000000万元8总招标人《签置广泸润(深圳)勺限县司日期:22说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标案公示时须一同交11、12与防山;2、载标时间应在会议安排时经谢口确定3、财政资金投资项目而为审计中心审定标底，非财政资金需为迈价站事定标底采圳汕建贫工团交第服务中心创",2,2,2,1]
[8964,"招标文件函号：武穴市政府采购项目实施备案表18020号项目编号：18CG029项目名称：C形臂X射线机等设备采购招标内容：C形臂X射线机等设备采购项目，采购预算价为80万元，本项目为一个标段，具体详见技术要求，采购清单，规格及数量采购人：武穴市红十字会医院招标代理机构：湖北大鹏工程咨询有限公司日期:2018年11月目录一、项目概况1二、资格要求1三、文件获取1四、招标文件售价2五、投标保证金2六、开标时间和地点2七、公告期限2八、采购人联系方式2九、招标代理机构联系方式3十、信息发布媒体及发布日期3第一章投标人须知4一、《投标人须知前附表》4投标人须知5（一）总则51.适用范围52.定义63.工程、货物及服务64.投标费用6（二）招标文件75.招标文件的构成76.招标文件疑问的提交77.招标文件的澄清和修改78.现场考察8（三）招标文件89.招标的语言和计量单位810.投标文件的构成811.投标文件编制812.投标报价913.备选方案914.投标人应当提交的证明文件915.其他资料1016.投标保证金1017.投标有效期1018.投标文件的装订、签署和数量11（四）投标文件的递交1119.投标文件的密封、盖章和标记1120.投标文件送达地点及投标截止时间1221.迟交的投标文件1222.投标文件的修改和撤回12（五）开标与评标1323.开标1324.评标委员会的组成和评标方法1425.资格审查1526.评标方法15（六）投标人信用信息及查询1527.信用信息查询渠道及使用规则1528.澄清1629.评标过程保密16（七）定标与签订合同1630.定标1631.质疑及提交1732.签订合同18（八）其他注意事项18（九）适用法律18（十）招标文件的解释权19第三章招标需求19一、项目概述20二、技术要求20三、商务要求20第四章资格审查方法及标准24一、资格审查方法24二、资格审查标准24第五章评标方法、程序及步骤28一、评标方法28二、评标程序及标准28评分标准32第七章投标文件格式36投标文件目录37投标文件导读表381.",1,1,1,1]
[8973,"会议记录易良爱花金第㎡剂民式主持人月录记乡止缺参加密员人．员人阳科其s收u后并旦园业卫业述掘础法连通m融述短验叔名径L乙跟",0,0,0,1]
[8982,"江西省恒立建工咨询有限公司JiangxiHengliConstructionEngineeringConsultancyCo.，Ltd.以招标文件项目编号：HL-DL-2021-051项目名称：医养集团直属市二、四、五医院采购可视喉镜、高频手术系统、远红外辐射治疗仪等医疗器械项目（包三、四、六）二次采购内容：□工程□服务☑货物采购人：黄石市第二医院有限公司、黄石市第四医院有限公司、黄石市第五医院有限公司江西省恒立建工咨询有限公司二〇二一年八月招标文件会签表项目名称:医养集团直属市二、四、五医院采购可视喉镜、高频手术系统、远红外辐射治疗仪等医疗器械项目（包三、四、六）二次采购人:黄石市第二医院有限公司、黄石市第四医院有限公司、黄石市第五医院有限公司代理机构:江西省恒立建工咨询有限公司代理公司意见:编制人:简晓超审核人:董益电子版与纸版文任二致。]招标小组成员意见:曰年月采购人意见:*日月湖北鄂东医养集团意见:y曰月黄石市城市发展投资集团审棱部门意见:日单月目录第一章招标公告，4第二章供应商须知，7供应商须知前附表，7一、说明，10二、招标文件说明，11三、投标文件的编写，12四、投标文件的提交，15五、开标、评标，15六、签订合同，19第三章资格、符合性审查办法，21资格、符合性审查表，21第四章评分标准，23一、包三评审表，23二、包四评审表，24三、包六评审表，25四、评审说明，26第五章采购需求及说明，27第一部分技术要求，27第二部分商务要求，32第六章合同格式，33第七章投标文件格式，393第一章招标公告江西省恒立建工咨询有服公司（以下简称“采购代理机构”）受黄石市第二医院有服公司黄石市第四医院有限公司黄石市第五医院有限公司（以下简称“采购人”）的委托，拟就医养集团直凰市二、四五医院采购可视密镜高频手术系统远红外辐册治疗仪奎医疗器越项目【包三四工)二次进行公开招标，资金来源为自筹资金,资金已落实，欢迎符合条件的供应简参与本项目的技标。一、项目基本情况项目编号:HL-DL-2021-051项目名称:医养集团直属市二、四、五医院采购可视喉镜、高频手术系统、远红外辐射治疗仅等医疗器械项目（包三、四、六）二次项目最高限价:57.8万元（其中包三18万元、包四16.5万元、包六23.3万元）合同厢行期限:待采购人通知后35日历",1,1,1,1]
[8987,"东配殿工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1东配殿工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：东配殿标段：高平市冯家庄村冯氏宗祠抢险修缮工程项目第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价屋面工程1020602001004筒瓦屋面1.屋面类型:合瓦屋面2.瓦件规格尺寸:二号3.坐浆配合比及强度等级:灰泥4.基层材料种类:护板灰、泥背、青灰背m297.412020602009002檐头（口）附件1.屋面类型:合瓦屋面2.瓦件规格尺寸:二号瓦3.坐浆配合比及强度等级:灰泥m28.43020602002004屋面窑制正脊1.脊类型、位置:正脊2.脊件类型、规格尺寸:压花脊3.高度:500以下4.坐浆配合比及强度等级:灰泥m13.324020602013004窑制吻兽1.类型:正吻2.规格尺寸:1000以下3.坐浆配合比及强度等级:灰泥座25020602008001筒瓦排山1.窑制瓦件类型:披水排山2.瓦件规格尺寸:二号筒瓦、板瓦m13.72木基层6020508025002清水望板1.板宽厚度:252.木材品种:落叶松3.刨光要求:手工刨光m297.417020505004002圆形檐椽1.构件截面尺寸:80mm2.木材品种:落叶松3.刨光要求:手工刨光m376.048020505004003圆形花架椽、脑椽1.构件截面尺寸:80mm2.木材品种:落叶松3.刨光要求:手工刨光m227.529020508016001大连檐(里口木）1.断面尺寸:602.木材品种:松木3.刨光要求:手工刨光m28.4本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：东配殿标段：高平市冯家庄村冯氏宗祠抢险修缮工程项目第2页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价10020508018001瓦口板1.断面尺寸:50mm2.木材品种:樟子松3.刨光要求:手工刨光m28.411020508021001椽碗板1.断面尺寸:1002.木材品种:",3,3,3,1]
[8991,"根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区道路改造及配套排水管网工程项目（二期）监理根河市区道路改造及配套排水管网工程项目（二期）监理评标报告评审委员会2021年07月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区道路改造及配套排水管网工程项目（二期）监理根河市区道路改造及配套排水管网工程项目（二期）监理（以下简称“本项目）已由以根发改行审字〔2019〕19号、根发改行审字〔2020〕17号文件批准建设，项目业主为根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，根河市住房和城乡建设局（根河市人民防空办公室）根河市区道路改造及配套排水管网工程项目（二期）监理根河",0,0,0,1]
[9000,"评标报告采购单位新和县职业技术学校采购名新和县职业技术学校实训基地建设项目称公告发新疆政府采购网布媒介排名次序报价（元）供应商名称评标委新和县源鑫建筑工程有限公司13240000.00员会评审结果新疆建隆浩然建设工程有限公司23243600.00新疆渝江盛世建设工程有限责任公司33247000.00次序中标候选人名称推荐的1新和县源鑫建筑工程有限公司中标候选人2新疆建隆浩然建设工程有限公司3新疆渝江盛世建设工程有限责任公司评审意经谈判小组一致评议：新和县源鑫建筑工程有限公司排名第一见价格低且合理，确定为中标供应商，中标价：32400007。兹确认上述评标结果属实。组签字谈判小方起予上弯革志(时．2021年9月17根据谈判文件中规定的评标办法和谈判小组的推荐新和县源鑫建筑工程有限公司为中标供应商。C采购人动定标意法定代表人字吵h章见70法)采购人:（盖)%时间:2021年9月17日监督:公证处:五必个顾当说明:本报告由评标参员会和招标人共同填写，一式四份。",0,0,0,1]
[9010,"关于申请变更达川区七里沟河黑臭水体整治工程（一期）监理中标候选人公示的情况说明公信,汤入达州市公共资源交易服务中心:长)4上V我公司于2019年01月03日填写的达川区七里沟河黑臭水体整治工程（一期）监理中标候选人公示报价下浮比例有误；现申请退回重新发布变更公示中科标禾工程项目管理有限公司云O—九年一月七日",0,0,0,1]
[9017,"项目名称数量单价(万元)总价(万元)南池院区制氧机组维护维保服务1项最高限价8.7万元",2,2,2,1]
[9026,"广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程工程招标工程量清单广西艺术学院招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）工程计价软件测评合格编号：2016J02封-1广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程工程招标工程量清单广西艺术学院招标人:造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字）(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间：扉-1总说明工程名称:广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程第1页共1页一、工程概况(1)建设单位：广西艺术学院(2)工程名称：广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程二、编制依据：（1）项目现场对应情况；（2）有关技术规范、技术文件及有关的其它依据；（3）GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》；（4）GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》广西实施细则、GB50854-50862-2013《建设工程工程量计算规范》广西实施细则；（5）2013年《广西建筑装饰装修工程消耗量定额（上下册）》以及配套的相关费用定额。（6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标（2018）19号）。（7）《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年表-01建设项目投标报价汇总表工程名称:广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费1.1广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程投标报价合计表-02单项工程投标报价汇总表工程名称:广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费1.1.1南湖校区图书馆四层装修翻新工程1.1.3南湖校区图书馆五层装修翻新工程1.1.4南湖校区图书馆六楼装修翻新工程投标报价合计表-03单位工程投标报价汇总表工程名称:广西艺术学院南湖校区图书馆四楼、五楼、六楼装修翻新工程第1页共2页序号汇总内容",3,3,3,1]
[9033,"综合评分法:由评选小组先进行报价文件初审，对通过初审的报价文件进行详细评审，最后评选小组形成比选结果报告。根据局规定的服务类采购项目评分比重要求，设定本项目的评分体系，并设定以综合评分最高者中标。评分体系如下:技术评分分值（45）评审内容评分细则得分1.体检流程安排、提作方式及步疑细致合理详细，在满足采购人需求的基础上突出人性化特点，得8分;2.体检流程安排、操作方式及步骤基本合理体检流程安完整，在满足采购人需求的基础上有一定人8提及方案性化特点，得6分;3.体检流程安排、摆作方式及步骤不合理完整，没有突出人性化特点得3分:4.不提供体检流程安排及方案不得分。1.机构管理科学严谨、监管安全播施具体司行，运作流程流畅，得8分;2.机构管理较科季严谨，监管安全播施较具供应商质量体、较可行，运作流程较流畅，得6分;控制、制度保3.机构管理的科学径、严证在不两，蓝晋安齐措属及运作四工够选的。简≤分:流程4.机构管理的升学性、严证性低，监管安全播施简单，可行性不强，运作流程流杨度低，得1分。,.不提供不得分。.健康档案管理实现信息化，并田其电子花健康档案管和纸质版体检报告,检后跟踪服务方案全面、理及检后跟完善、合理，完全符合采购人的要求，得下踪服务方案分;一6-",5,5,5,1]
[9043,"广宁县城东学校建设项目施工评标报告招标单位：广宁县代建项目管理中心监督单位：广宁县住房和城乡建设局交易中心：肇庆市公共资源交易中心广宁分中心招标代理：广东华禹工程咨询有限公司日期：2020年9月25日评标委员会组长签名：广宁县城东学校建设项目施工评标报告一、项目基本情况1.本次招标项目的建设地点:广宁县南街街道办不林村。2.工程规模:项目占地面积112.437亩，总建筑面积45709平方米。主要建设内容包括:场地土方平衡工程，建设小学部教学楼、中学部教学楼、综合楼、文化教育培训中心、运动场所及相关基础配套设施工程等。3.本项目共划分为1个标段标段编号标段名称招标范围招标控制价（元）工期（天）E4412000001002360001001广宁县城东学校建设项目施工包括项目建设内容的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段及竣工结算期等工作。203869000,00720二、招标文件购买及投标文件递交情况1、本项目于2020年9月4日同时在广东省招标投标监督网、肇庆市公共资源交易中心网上发布招标公告，本项目实行网上报名，报名时间从2020年9月5日00时00分至2020年9月11日23时59分。2、本项目投标截止时间为2020年9月25日下午15时00分，在投标截止时间前，完成现场签到、交纳本项目招标文件工本费且递交书面投标文件的单位有6家（详见投标文件递交确认登记表）。三、开标记录2020年9月25日下午15时00分在肇庆市公共资源交易中心四楼409室公开开标，开标会议由招标代理机构主待，招标单位代表、投标单位代表、监督单位代表、交易中心代表、招标代理机构有关工作人员等参加了开标会议。开标情况记录如下:1、《现场开标记录表》（详见附表）。2、出席开标会议人员详见《开标会签到表》。四、评标委员会及监督机构本项目评标委员会由7人单数组成，其中招标人委托评委代表2人，其余专家均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，评标委员会组长在抽取的专家中选举产生。评标委员会组长:，其他评委成员:评标委员会组长签名:开标、评标全过程由广宁县住房和城乡建设局监督，肇庆市公共资源交易广宁分中心见证。五、评标记录评标委员会根据《招标文件》的评标细则及本工程《现场开标记录表》（详见附表），对各投标人进行初步评审，经评审，所有6家投标单位的初步评审",0,0,0,1]
[9052,"流溪河白云段一二级支流一沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)、流溪河白云段一二级支流一白海面涌流域清污分流工程施工图设计施工总承包（BPC）[JG2021-11685]评标报告一、本招标工程基本储况流溪河白云段一二级支流一沙坑涌流域潜污分流工程（陈太路以东片区)、流溪河白云段一二级支流一白海面涵流域清污分流工程施工图设计施工总承包（BPC）JG2021-11685]项目建设地点包于广州市白云区，本次招标包含:1、工程施工图设计:本工程的施工图设计、施工图送审并取符施工图审查合格书、施工医放效编制(由有能力的造价咨询单位编制)、施工图预算审查配合服务、竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合专家评审等工作。2、工程施工范出:本工程设计范团内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质景、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修:分部分项工程和革项措施项目综合单价包千、总价措施项目费用包干:包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料签理、包施工承包管理和现场整体组织包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏解、土建、设名安装施工、外水外电配参建设施工、调试、完工验收、结算、保修、陵工验收等。3、相关报标批、报建配合服务:报批报是配合，竣工各系等。本工程采取公开招标的形式依法选定承建单位，招标单位广州市白云区水务工程建设管理中心委托广东海外建设咨询有限公司负贡该项目的招标代理工作。本次招标全过程服从广州而白云区水务易的答理和监督，在广州公共资源交易中心的见证下进门。二、升标情况按招标文件规定摇珠确定评标参考价下浮率为3%本工程于2021年8且25日10:00-LL:30在广州公共资源交易中心浙皿及在丘进行公并并标。并标情况见《升标记录表》。三、评标公员会组成流溪河白云段一二级支流一沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)、流溪河白云段一二级支流一白海面涌流域潜污分流工程施工图设计施工总承包（DPC）[JG2021-11685]项目评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库中抽取。具体评标专家名单如下:评标公员会组长:评标专家:4、标书评审情况评标委员会",0,0,0,1]
[9053,"南京师范大学陈属中学江宁分校食堂托管经营评标结果公示项目编号：NJDXZB-2021025南京东兴工程咨询有限公司受南京师范大学附属中学江宁分校委托，就南京师范大学附属中学江宁分校食堂托管经营（项目名称）进行公开招标，该项目采用评定分离方式，现将评标结果公示如下:本项目采用:定量评审1、定标候选人名单:包一;单位名称（排名不分先后)南京紫金好百年餐饮管理有限公司南京好朋友餐饮管理有限公司南京梅花餐饮管理有限公司单位名称（排名不分先后）南京国坤餐饮管理有限公司南京好朋友餐饮管理有限公司南京康邦源餐饮管理有限公司2、备注：本评标结果公示期自2021/6/22起至2021/6/25止，投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的，应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的，招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。3、凡对本次公告内容提出询向，请按以下方式联系。（1）招标人信息招标单位名称:南京师范大学附属中学江宁分校招标单位地址:南京市江宁开发区吉印大道1999号联系人：李老师025-52724617（2）招标代理机构信息招标代理机构:南京东兴工程咨询有限公司地址:南京市江宁区天元中路128.号诚基名苑2幢618室联系人：刘工025-52140133（3）项目联系方式项目联系人:刘工尤电话:025-52140133南京布文工程)列北D元2116月",0,0,0,1]
[9061,"PULLMANGUANGZHOUNovotelEXPANTIONPROJECTFFE2021年诺富特酒店项目不锈钢刀叉类采购清单StainlessSteelTableware不锈钢餐具类NO.编号Classificationquotation报价分组EnglishName英文名称Chinesename中文名称Brand品牌Model型号、款式Size尺寸Technicalrequirements技术要求Number数量Unit单位Unitprice单价Totalprice总价Picture图片1maincourseknife正餐刀konner1101237mm420不锈钢300把02maincoursefork正餐叉konner1101207mm304不锈钢300把03maincoursespoon正餐匙konner1101208mm304不锈钢300把04dessertknife甜品刀konner1101210mm420不锈钢300把05dessertfork甜品叉konner1101195mm304不锈钢450把06dessertspoon甜品匙konner1101195mm304不锈钢450把07beefsteakknife牛排刀konner1101237mm420不锈钢50把08beefsteakfork牛排叉konner1101207mm304不锈钢50把09butterknife黄油刀konner1101180mm420不锈钢300把010coffeespoon咖啡匙konner1101146mm304不锈钢600把011iceteaspoon冰茶匙konner1101210mm304不锈钢20只012foodtong(large)食品夹konner1103S.SP240mm304不锈钢30只013foodtong(medium)食品夹konner1103S.CT180mm304不锈钢60只014servicespoon服务匙konner1101245mm304不锈钢60只015buffetsoupspoon自助汤勺(长柄无钩)konner1101300mm304不锈钢10只016buffetspoon自助饭勺（大）local塑料10只017oliveoil/soysaucelinkbottle橄榄油壶/酱油壶连架konner3100.7015x9x22cm玻璃10套0GrandTotal备注：1、本次采购采用集团网上竞价采购方式2、以上报价为包干价(税、维修、保养、零配件安装、调试、运行及售后服务等)。3、如对该项目有任何意见或修改的请在空白处注明，待全部签署完毕后返还采购部。",4,4,4,1]
[9070,"详细评分汇总表分包编号:ZFCG0020210803100]分包:枣庄市公安局项目全过程工程造价咨询服务项目（A1包)序号投标单位名称价格评议得分技术标评审得分商务评审得分服务评审得分总分排名济南齐鲁工程造价咨询有上9.0035.6710.004.2788.gd京国金汇德工程管理有卫总公请10.0036.330.004.5060.832大成工程咨询有限公司28.629.533.002.3743.52云南海工程咨询有限公8.7127.170.001.7337.61评委签名:张7道开标时间:2021-09-1010:00详细评分汇总表分包编号:ZFCG00202108031002分包:枣庄市公安局项目全过程工程适价咨询服务项目（A2包)序g投标单位名称价格评议得分技术标评审得分商务评审得分服务评审得分总分排名济南齐鲁工程适价咨询有【公章9.0036.3340.004.2789.60京国金汇德工程管理有见10.0036.830.004.3361162大成工程咨询有限公司（8.630.203.002.37d21云南海工程咨询有限公8.7128.830.001.7339.27评委签名:3网道开标时间:2021-09-1010:00",0,0,0,1]
[9076,"1.封面沭阳县经济技术开发区朝阳路，工程招标控制价沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，(单位盖章)宿迁市润阳建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月12日1.扉页沭阳县经济技术开发区朝阳路，工程招标控制价179202980.83壹亿柒仟玖佰贰拾万贰仟玖佰捌拾元捌角叁分招标控制价(小写):，(大写):，沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，宿迁市润阳建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陆周严晓宁法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)李治方李丽娟编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月01日复核时间:2021年07月12日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称:沭阳县经济技术开发区朝阳路其中:(元)序号单项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤费了项工程179202980.832851075,763472:352.89招标代理费企计17920298o.8:32854075,768472852.89单项工程招标控制价表工程名称:沭阳县经济技术开发区朝阳路其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明鲍工费规费沭阳县经济技术开发区朝阳路大型土石方53525065.点845811,48744756、17沭阳具经济技术开发区胡阳路道路80932143.841268905.6a1897716.81术阳县经济技术开发区朝阳路交知没施1317978.614896、229146、21沭阳县经济技术开发区胡阳路桥部15894813.0636050t.75448058、54木阳具经济技术开发区朝阳路捷水20872267.99320977.24429447.38G沭阳县经济技术开发区朝阳路-路灯3418208.2786aa7.471813.71沭阳县经济技术开发区朝阳路-电子警察1888956.3211432.5622369.18法阳县经济技术开发区胡阳路-交通信号灯1753572.3716100.6295:5、94合计179202980.832854075.768472852.89单位工程招标控制价表工程名称:沭阳县经济技术开发区朝阳路大型土石方(01)序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)法丹部分项工程46546906.91山[入工费8675377.0312材料费25613766.73山8施工机其使用费10182847.411通企业管理费1318908.65围5刚涡753871.92昌施项目1813888.162.2总价措施项目费1630874,062。2.1其中:安全文明施工播施费815811.88沈其他项目313.2其中:专业工程暂估价比中;计日工3.4其中:总承包服务费通悦贾744756.17a围社会保险费628690.27金2116065.9纸,2不境保护税税金1119199.16监工程选价53525015.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:沭阳县经济技术开发区钥阳路大型土石方(01)金额(元）其申序项目编码项目名称项目",2,2,2,1]
[9087,"-x击次告重庆尚安机动车签定评估有限公司车纸图片含签粤E857UZ（挡杆)E857UZ（仪表）E857UZ（轮图)粤E857UZ（天窗)粤E857UZ（发动机舱)粤E857UZ（厂牌）联系话:388308186第12页共12页",0,0,0,1]
[9096,"根河市公路养护站2021年根河市满归镇、根河市区（加拉嘎）危桥改造工程施工监理监理二标段评标报告评审委员会2021年07月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市公路养护站2021年根河市满归镇、根河市区（加拉曝〕危桥改造工程施工监理监理二标段（以下简称“本项目）已由以根交发【2021】60号文件批准建设，项目业主为根河市公路养护站，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市公路养护站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市公路养护站2021年根河市满归镇、根河市区《加拉吆〕危桥改造工程施工监理监理二标段。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年07月31日，交工日期:2022年10月31日。共计坐5日历天。2.3标段详情:根河市公路养护站2021年根河市满归镇、根河市区《加技嘎）危桥改造工程施工监理监理二标段，该标段情况详见下表:标段编母标",0,0,0,1]
[9099,"2分到",0,0,0,1]
[9113,"湖北机场集团有限公司管理类制服采购项目评标结果公示招标编号：HBSJ-202107QT-022001001一、招标概况湖北机场集团有限公司管理类制服采购项目湖北机场集团有限公司管理类制服采购项目于2021年07月15日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年08月25日在省中心1003-08号开标机位开标，并于2021年08月25日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，湖北机场集团有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称江苏阳光集团有限公司法派服饰股份有限公司海澜之家集团股份有限公司投标报价(元)46947604646160.004665600质量（如有）合格优等品类98%，一等品类100%合格，符合国标一等品标准，不低于封样样品标准。工期（交货期、服务期）交货期：（1）西服：自订单确认之日起100日历天内交货；（2）除西服外的服装：自订单确认之日起60日历天内交货。履约期限：自合同签订之日起4年。质保期：自验收合格之日起三年。交货期：（1）西服：自订单确认之日起95日历天内交货；（2）除西服外的服装：自订单确认之日起60日历天内交货。履约期限：自合同签订之日起4年。质保期：验收合格日起西服类5年，衬衫夏裤3年。交货期：（1）西服：自订单确认之日起100日历天内交货；（2）除西服外的服装：自订单确认之日起60日历天内交货。履约期限：自合同签订之日起4年。质保期：自验收合格之日起3年。项目负责人（如有）姓名证书名称证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见湖北省电子招投标电子交易平台本公示附件（如有）名次第一名第二名第三名中标候选人名称江苏阳光集团有限公司法派服饰股份有限公司海澜之家集团股份有限公司投标报价(元)46947604646160.004665600质量（如有）合格优等品类98%，一等品类100%合格，符合国标一等品标准，不低于封样样品标准。工期（交货期、服务期）交货期：（1）西服：自订单确认之日起100日历天内交货；（2）除西服外的服装：自订单确认之日起60日历天内交货。履约期限：自合同签订之日起4年。质保期：自验收合格之日起三年。交货期：（1）西服：自订单确认之日起95日历天内交货；（2）除西服外的",0,0,0,1]
[9114,"城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程招标控制价（审后）招标控制价(小写):360588元其中：甲供材料费(大写):叁拾陆万零伍佰捌拾捌圆整其中：甲供材料费招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位盖章或资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)造价工程师：(签字盖专用章)编制时间:2021年月日工程项目造价汇总表工程名称:城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1单项工程3605887435合计3605887435单项工程造价汇总表工程名称：城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程单项工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1市政工程3605887435合计3605887435单位工程造价汇总表工程名称：城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程单项工程市政工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费2785801.1通用项目852311.2排水工程1933492措施项目费820082.1总价措施项目费98892.1.1安全文明施工费74352.1.2其他总价措施费17182.2单价措施项目费721193其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3360588分部分项工程量清单与计价表工程名称：城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价单项工程单项工程(17市政)市政工程单位工程(17市政)通用项目分项工程(17市政)1040101002001挖沟槽土方(1)土壤类别:三类土(2)挖土深度:4m以内m3539.314.017555.592040103001002填方(1)填方粒径要求:按设计要求(2)填方来源、运距:外购(3)密实度要求:按设计要求(4)填方材料品种:机制砂m3254.092238.3860570.453040103001003填方(1)填方粒径要求:按设计要求(2)填方来源、运距:原土方开挖利用(3)密实度要求:按设计要求(4)填方材料品种:三类土m3188.4620.233812.554040103002001余方弃置(1)废弃料品种:三类土(2)运距:运距3km以内m3619.88511.196936.515040201007001抛石挤淤(1)材料品种、规格:抛石挤淤m351.5123.426356.13排水工程分项工程(17市政)6040501004001塑料管",2,2,2,1]
[9123,"济南职业学院团学工作室改造项目D包评标报告一、项目简介1、项目名称：济南职业学院团学工作室改造项目2、委托方：济南职业学院3、采购代理机购：山东卓舜招标咨询有限公司4、采购方式：公开招标5、项目编号：JNCZ(ZSZB)-GK-2018-00136、采购内容：济南职业学院团学工作室改造项目7、采购公告发布媒介：中国山东政府采购网二、公开报价本项目于2018年12月27日上午9时30分整在济南市公共资源交易中心举行公开招标仪式到投标截止时间止，共有西安威胜航空科技发展有限公司、湖南领航航空科技有限公司、湖南锐安汇成贸易贸易有限公司3单位递交了投标文件见证律师和投标人代表共同核验，各投标人递交的投标文件均密封完好，(附密封情况签字确认表)，投标文件均为有效密封投标文件山东保君律师事务所律师对本项目的开标、评标过程进行全过程见证三、评审（一）评标办法及成交条件评标办法本次评标采用百分制综合评分法，评标委员会成员根据招标文件中确定的评分办法综合评定各投标人提交的投标文件，按照评标得分由高到低推荐中标候选人（或经招标人授权直接确定得分）D包：序号评分项目分值评分细项评分标准1报价部分40分最终报价（40分）以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×1002技术部分35分投标产品质量（25分）投标产品质量:评标委员会根据投标单位所投货物的技术指标及货物规格与招标文件各项技术参数的响应情况酌情打分工具及设备的规格件号与技术参数一致，如有替代件号，需给出相关证明自制设备、仪器需给出照片或视频、详细配套清单、实训项目说明；装置设计的合理性优良性、产品演示效果及市场成熟度进行分档，优20-25分，良11-19分，一般0-10分2技术部分35分生产工艺及设备先进性（5分）生产工艺及设备先进性:综合考虑所报产品的稳定性、产品升级服务等因素专家酌情给0-5分2技术部分35分其他技术因素（5分）其他技术因素:考虑产品的自主创新能力，具有较强的延展性，专家酌情给0-5分3商务部分20分售",0,0,0,1]
[9131,"InitDocument.aspxPage1of10http://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.1，2021-8-19英丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目采购招标评标报告CZf20210729515506183InitDocument.aspxPage2of10http://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.1，2021-8-19目录、基本情况一览表二、评标委员会成员名单三、评标方法和评标标准四、投标文件初步评审结论一览表五、投标人排序及推荐的中标候选人名单六、澄清、说明、补正事项纪要七、其它情况记录2InitDocument.aSpxPage30f10-、基本情况一览表招标人名称贞丰县教育局招标代理机构名称贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司项目名称贞丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目招标范围开标时间2021/8/1910:00:00开标地点不见面开标室机位二评标时间2021/8/1910:00:00评标地点评标委员会负责人喻宏与评标活动有关工作人员黔西南州沃维科技有限公司贵州谱聚环境科技有限公司投标人名单云南祥品电子信息技术有限公司评标人员签名:2021-08-1911:49:11InitDocunent.aspxPage40f10二、评标委员会成员名单项目名称:贞丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目姓名职务在评标委员会活动中担任的工作专业技术职称或者执业资格招标人或者招标代理机构的代表有关技术、经济等方面的评标专家黄小兵经济、技术标评委梁妍妍经济、技术标评委刘F经济、技术标评委田雁经济、技术标评委谢秋阳经济、技术标评委姚明娇经济、技术标评委喻宏经济、技术标评委InitDocument.aSpxPage50f10三、评标标准和评标方法项目名称:贞丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目采评标办法:黔西南采购综合评估法详见招标文件InitDocunent.aspxPage60f10四、投标文件初步评审结论一览表项目名称:贞丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目废标情况投标人名称废标原因投标文件符合招标文件要求的投标人序号投标人名称八黔西南州沃维科技有限公司2贵州谱聚环境科技有限公司3云南祥品电子信息技术有限公司InitDocunent.aSpxPage7of10五、投标人排序及推荐的中标候选人名单项目名称:贞丰县教育局（贞丰县第三中学）教学设施设备采购项目1黔西而州沃维科技有限公司～贵州谱聚环境科技有限公司投标人排序3云南祥品电子信息技术有限公司排厅投标人名称第1名黔西南州沃维科技有限公问第2名贵州谱聚环境科技有限公司推荐的中标候选人第3名云南祥品电子信息技术有限公司",0,0,0,1]
[9140,"第六章评分细则（一）本工程采用综合评估法，由评标小组人员按本评分细则分别进行评分，以评标小组人员评标值的算术平均数评定分值凡与本评分细则不相符合的评分值为无效分值，将该评分值剔除，不参与算术平均合计最高分值者为中标单位（二）评分项目及分值1、商务报价分78分2、设备性能及技术要求11分3、制造商综合评价4分4、施工组织实施方案（暗标）3分5、售后服务4分1、商务报价（最高得分78分）1）本工程招标人设最高限价2）各投标人的投标报价高于招标人公布的最高限价或低于企业成本价的视为无效标，作废标处理3）以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A）评标基准价=A×K，K值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为97%、97.5%、98%评标价等于评标基准价的得满分78分；偏离评标基准价的相应扣减得分：投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.3分；投标人的评标价每低于该评标基准价1%扣0.3分说明：①评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;②评标委员会在评标报告上签字后，上述评标办法中的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；③评标价相对评标基准价偏离不足1%的，按照插入法计算得分④有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件2、设备性能及技术要求（11分）项目满分值评分标准戈引机4分曳引机采用原厂原品牌,符2分:曳引机外壳防护等级达IP41，再得2分（提供型式试验报告原件扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分）控制柜2分控制柜采用原厂原品牌，得2分（提供型式试验报告原件扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符要求的均不得分）门机或门系统2分门机或门系统采用原厂",5,5,5,1]
[9149,"导W2G055（前说)导W2G055（后祝）各W2G055（前排)导W2G055（后排)喜W2G055（仪表台)存亚2G065（中控)粤W2G055（铭存)存W2G055（发动机)网社;hht;儿过过过迎三机:023-6260007",0,0,0,1]
[9154,"6中国仪器进出口集团有限公司n/ChinaNationallnstrumentSlmp.&EEXp.。GroupCorp.二政府采购货物公开招标文件第一册项目名称:昌吉市人民医院医疗救治体系中心建设项目附属轨道物流项目招标编号：21CNIC125076-121采购人：昌吉市代建项目管理局采购代理机构：中国仪器进出口集团有限公司时间：二零二一年九月目录35第一章投标人须知一说明1.采购人、采购代理机构及投标人采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。采购代理机构：本次招标的采购代理机构为中国仪器进出口集团有限公司。投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。投标人须满足以下条件：1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、非法人组织或者自然人。1.3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。1.3.3以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。1.3.4符合投标须知前附表中规定的其他要求。1.4如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。1.5投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。1.5.1投标标的所属行业见投标人须知前附表。1.5.2若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。1.5.3本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的",1,1,1,1]
[9166,"汶上县康驿镇李集至薛庙道路建设项目专家荐供应商意见表推荐供应商名称推荐意见专家签字山节邻管设?职商)修手的件委\\打党2021年8月31日汶上县康驿镇李集至薛庙道路建设项目专家荐供应商意见表推荐供应商名称推荐意见专家签字近宋江)所而((西义豆屿站签托啤.:72021年8月31日汶上县康驿镇李集至薛庙道路建设项目采购人推荐供应商意见表推荐供应商名称推荐意见采购人代表签字数岩浮通产小游心县之冲子-完V2021年8月31日",0,0,0,1]
[9175,"序号物料编码物料名称规格最高限价（不含税）1KSCLDQ001325铜线鼻子国标OT-25A1.682KSCLDQ001450铜线鼻子国标OT-50A3.783KSCLDQ0015100铜线鼻子国标OT-100A1.14KSCLDQ0016200铜线鼻子国标OT-200A1.95KSCLDQ0017300铜线鼻子国标OT-300A2.96KSCLDQ0018500铜线鼻子国标OT-500A5.57KSCLDQ0019120铜线鼻子国标DT-12018.58KSCLDQ0020185铜线鼻子国标DT-18527.59KSCLDQ002195GT铜连接管95平9.210KSCLDQ0022120GT铜连接管120平11.7511KSCLDQ0023240GT铜连接管240平22.512KSCLDQ002430瓦LED灯球泡E27螺口30瓦1713KSCLDQ002550瓦LED灯球泡E27螺口60瓦36.2514KSCLDQ0026车铝球泡150w-38mm86.515KSCLDQ0027感应灯头声感6.4516KSCLDQ0028LED日光灯管1.2米36瓦16.417KSCLDQ002950瓦户外LED探照灯220伏50瓦白光9018KSCLDQ0030150瓦户外LED探照灯220伏150瓦白光21919KSCLDQ0031LED塔吊灯1000瓦55020KSCLDQ0032LED手电波莱特8421KSCLDQ0033LED头灯波莱特5522KSCLDQ0034吸顶灯60瓦82.523KSCLDQ0035电工黑胶布九头鸟324KSCLDQ0036高压胶带九头鸟25MM*5M*0.8MM6.2525KSCLDQ0037低压防水胶带九头鸟宽18MM*长15M2.2526KSCLDQ0038透明防水胶带九头鸟宽18MM*长10M227KSCLDQ0039墙壁插座明盒5孔13.528KSCLDQ0040五孔墙壁插座暗盒5孔11.529KSCLDQ00411插位公牛插排1插位无线1130KSCLDQ00423插位公牛插排3插位3米线4531KSCLDQ00434插位公牛插排4插位5米线6132KSCLDQ00448插位公牛插排8插位3米线7733KSCLDQ0045三项四线插头套装橡胶皮32A防水防摔32.534KSCLDQ0046纽扣电池1.5伏4.535KSCLDQ00475号电池南孚5号3.436KSCLDQ00489伏方块电池9伏方块837KSCLDQ0049全站仪电池莱卡GEB22128038KSCLDQ00501平BV线国标铜芯1mm21.1839KSCLDQ00511.5平BV线国标铜芯1.5mm21.5340KSCLDQ00524平BV线国标铜芯4mm23.5641KSCLDQ00532.5平双绞线国标铜芯两芯*2.5mm24.6342KSCLDQ00542.5平护套线国标铜芯两芯*2.5mm25.4543KSCLDQ00554平护套线国标铜芯两芯*4mm28.144KSCLDQ0056磁性标牌尺寸75*55三轮蓝色2.0445KSCLDQ0057动力臂GW9-800/1027046KSCLDQ0058外线用支腿长1米29.547KSCLDQ0059外线用蝙蝠铁8mm厚2848KSCLDQ0060外线抱箍直径150mm22.549KSCLDQ0061耐张线夹NLL-1Φ5.5-11.44350KSCLDQ0062立瓶P1522.4551KSCLDQ0063跌落式支架7252KSCLDQ0064横担1.5米*Φ65124.553KSCLDQ0065跌落式开关西熔电气RW11-10/200A，1组3只542.554KSCLDQ0066悬锤X-4027.555KSCLDQ0067外线U型环M167.6556KSCLDQ0068户外低压隔离开关JDW2-0.554557KSCLDQ0069高压保险丝6.6KV75A5.7558KSCLDQ0070空气开关DZ47SC201P10.559KSCLDQ0071空气开关DZ47-2532A2P2060KSCLDQ0072空气开关DZ47-60D603P3161KSCLDQ0073漏保开关正泰32A2P42.562KSCLDQ0074漏保开关正泰40A3P+N7663KSCLDQ0075漏保开关正泰100A3P+N15964KSCLDQ0076电动机保护器WHZD(JR)-329965KSCLDQ0077端子排400A三相32.966KSCLDQ0078安全出口指示牌向左/向右2067KSCLDQ0079山特UPS稳压电源C3K;3000VA;2400W内置电池375068KSCLDQ0080壁挂式室外",2,2,2,1]
[9181,"芜湖市人才发展集团办公设备采购清单序号品名规格/型号数量单位备注1台式电脑联想M430Ccpu:i3-101004G内存1TB机械硬盘+128Gssd硬盘Windows10系统27寸显示器3年质保20台质保期3年2打印复印扫描一体机京瓷（Kyocera）ECOSYSM4125idn1台3A4打印机联想激光打印机LJ2655DN黑白，双面6台4彩色打印机京瓷（KYOCERA）ECOSYSP5018cdnA4彩色激光自动双面打印机1台合计",4,4,4,1]
[9184,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同修缮工程定点采购合同合同名称：潮州市潮安区人民法院修缮工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00887532甲方：潮州市潮安区人民法院乙方：潮州市城西建筑工程公司合同金额(元)：477646.64人民币大写：肆拾柒万柒仟陆佰肆拾陆元陆角肆分根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：潮州市潮安区人民法院浮洋人民法庭三楼修缮改造工程1.2工程地点：广东省-潮州市-潮安区潮安大道66号1.3承包范围：按图纸、工程量清单所包含的范围，包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包竣工验收、包竣工图纸资料编制等1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起45个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：477646.64（人民币大写）：肆拾柒万柒仟陆佰肆拾陆元陆角肆分合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前1天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定3.2指派翁培章为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的",0,0,0,1]
[9193,"实验室安全评价项目采购评标报告2021年7月13日10：00，在重庆市辐射环境监督管理站207会议室进行实验室安全评价采购项目询价采购第一次评标，其中有两家供应商报价相同且都为最低报价，因此于2021年7月15日9:30，在重庆市辐射环境监督管理站207会议室进行实验室安全评价采购项目询价采购第二次评标。一、询价内容全面识别辐射站开展辐射监测涉及的采样、实验室分析等各种工作内容、工作场所、测试方法所导致的实验室安全风险隐患，依照现行《安全评价通则》、《安全评价导则》的要求，对辐射站的安全状况和安全条件进行安全评价，及时出具《安全评价报告》。二、最高限价:2万元三、服务具体要求详见询价文件四、询价情况2021年月6日，市辐射站将实验室安全评价采购项目询价文件在“行采家”网站上进行了发布，响应时间为2021年7月12日。递交响应询价截止时间，共有6家供应商接要求递交了响应文件，分别是:重庆朔风科技有限公司、重庆弘泰注册安全工程师事务所有限公司、重庆惠能标普科技有限公司、重庆美高科技有限公司、中煤科工集团重庆研究院有限公司、重庆市安全生产科学研究有限公司。重庆惠能标普科技有限公司与重庆弘泰注册安全工程师事务所有限公司第一次报价均为1.48万元，且都为最低报价，因此让这两家单位第二次报价，并进行第二次评标。五、评标小组的组成办公室:张德斌;质量管理科:李飞、黄天涯;辐射站纪检室监督人员:张森。六、成交原则采用最低报价法对提交报价的供应商的响应文件进行评分，在供应商名称报价(万元）备注重庆惠能标普科技有限公司1.36第一次报价会额为1.48万元。重庆弘泰注册安全工程师事务所有限公司1.38第一次报价会额为1.48万元。重庆朔风科技有限公司1.6中煤科工集团重庆研究院有限公司1.81.81.93七、确定成交供应商本次询价采购，六家供应商均完全响应询价文件，按照最低价中标原则，确定重庆惠能标普科技有限公司为成交人，成交金额为1.36万元。评审小组全体成员（签字):工一占不作/4E>监督人员（签字):够装需求科室/采购科室分管领导审核意见:一六以代生2021年7月/曰",0,0,0,1]
[9204,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家组长得分排名1浙江中南建设集团钢结构有限公司83.0580.7581.7582.3580.3586.8583.3582.6422河南天丰钢结构建设有限公司83.8684.0682.1687.1686.4687.9686.3685.4313开封安利达绿色装配建筑有限公司73.4271.3272.4273.5271.7275.5274.2273.163评标委员会全体成员签名：李新德刘利梅王海涛翟昊飞于敏张振华刘亦坚评标时间：2020年11月10日打印时间：2020年11月10日",0,0,0,1]
[9210,"单位工程汇总表工程名称：江村卫生站改造项目-建筑装饰标段：{工程基本信息\\标段信息}第1页共1页序号汇总内容金额:(元)1分部分项合计1.1一、拆除工程1.2二、砌筑工程1.3三、混凝土及钢筋混凝土工程1.4四、金属结构工程1.5五、门窗工程1.6六、楼地面装饰工程1.7墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1.8天棚工程1.9油漆、涂料、裱糊工程1.10屋面及防水工程1.11其他装饰工程2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费2.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额6总造价7人工费工程合计=1+2+3+4+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：江村卫生站改造项目-建筑装饰标段：{工程基本信息\\标段信息}第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价一、拆除工程1011601001001砖砌体拆除1.墙体拆除砖砌墙体实心砖墙2.拆除废料外运人工装自卸汽车运15km内m31.832050101002001挖树根(蔸)1.地径:30cm以内株13050101001001砍伐乔木1.树干胸径:30cm以内株1二、砌筑工程4010402001001砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块2.墙体类型:外墙20cm厚3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10m34.25010402001002砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块2.墙体类型:内墙10cm厚3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10m31.39三、混凝土及钢筋混凝土工程6010507002001室外地坪1.地坪厚度:80mm2.混凝土强度等级:C30砼m24.88四、金属结构工程五、门窗工程7010802003001门M20211.门代号及洞口尺寸:M20212.门框、扇材质:钢质防火门樘28010802003002门M09211.门代号及洞口尺寸:M09212.门框、扇材质:钢质防火门樘259010802003003门M08211.门代号及洞口尺寸:M08212.门框、扇材质:钢质防火门樘310010807001001窗C20141.窗代号及洞口尺寸:C20142.框、扇材质:铝合金推拉窗樘411010807001002窗C15141.窗代号及洞口尺寸:C15142.框",3,3,3,1]
[9219,"华能上海石洞口第二发电厂掺烧污泥项目3号锅炉接口安装施工报价总表序号单位工程名称报价（万元）备注1华能上海石洞口第二发电厂掺烧污泥项目3号锅炉接口安装施工9%增值税专用发票2安全文明措施费（不少于国家标准）报价包含含施工现场六牌两图、安全文明标示牌、现场围挡、现场文明施工等合价人民币大写：元施工时间按招标技术文件中规定的施工时间执行合同付款方式（97%:5%）97%（结算款）∶3%（质保金,一年）承诺所能提供的工程后续服务及后续服务时间保证其他说明注：请投标单位根据附件工程量清单进行报价，投标单位如需增加或减少项目及工程量，请在每个表格的最后部分增减，并备注说明。投标人公章：日期：2021年月日华能上海石洞口第二发电厂掺烧污泥项目3号锅炉接口安装施工工程量清单报价序号项目名称主要技术要求计量单位估算工程量综合单价（元）（人工费材料费、机械费管理费利润）合价（元）备注1高温炉烟抽取口安装1.1高温炉烟抽取口水冷套安装水冷套整体到货，单套水冷套组件约重790kg，含16根规格φ51×8mm、材质15CrMoG的弯直管，节距113mm套2包括坡口制作，安装，焊缝无损检测，鳍片焊接等工作，水冷套密封盒材质为15CrMo，设备甲供1.2水冷套保温浇注料m³1施工队负责提供材料1.3高温炉烟抽取口安装材质为321不锈钢，单套重量约为430kg套2安装时需要与水冷套组件有一圈长度4.56m的角焊缝，焊缝为15CrMo与304不锈钢的焊接，设备甲供1.4保温硅酸铝针刺毯，128kg/m³m³10施工队负责提供材料1.5保温外护板厚度1mm㎡30施工队负责提供材料2中温炉烟抽取口安装2.1中温炉烟抽取口安装材质为304不锈钢，单套重量约为350kg套1安装时需要在烟道上开孔φ1020mm，同时中温炉烟抽取口与烟道焊接妥，为一圈φ1020mm的角焊缝，焊缝为碳钢与304不锈钢的焊接，设备甲供2.2保温硅酸铝针刺毯，128kg/m³m³1.6施工队负责提供2.3保温外护板厚度1mm㎡8施工队负责提供3污泥燃烧器安装3.1污泥燃烧器水冷套安装水冷套整体到货，单套水冷套组件约重465kg，含22根规格φ38.1×7.2mm、材质15CrMoG的弯直管，节距54mm套4包括坡口制作，安装，焊缝无损检测、鳍片安装等工作",3,3,3,1]
[9227,"评定标细则一、本项目对投标文件的评审采用定性评审，评审因素包括技术、经济等。评委综合各投标人所有评审因素择优推荐7名定标候选人（若少于7名则全部入围）。由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的入围单位中确定1-3名中标候选人。定标委员会如认为定标候选人设计方案、项目管理组织方案均不能满足招标要求，可以否决所有定标候选人，并不确定中标人。详见招标文件第三章评标、定标办法。二、初步评审投标文件响应招标文件实质性要求，按招标文件初步评审标准评审合格。不符合要求的，作废标处理。三、详细评审1、技术标评审项目和评审内容：序号评审项目评审内容一项目管理组织方案1总体概述对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评审。2设计管理方案1、对项目解读准确、设计构思合理。2、设计进度计划及控制措施。3、设计质量管理制度及控制措施。4、设计重点、难点及控制措施。5、设计过程中对工程总投资控制措施。3施工管理方案1、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置合理。2、对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容进行评审。二设计文件1设计说明1、功能定位：对工程区域熟悉程度、城市总体规划解析、现状调查评价、交通预测、功能定位分析及相关技术指标；2、道路工程：（1）平面、纵断面、横断面设计合理，考虑全面，符合相关设计要求，设计需充分结合现状地形及水系规划等；（2）路基路面结构设计合理，设计充分结合现状，并结合当地设计习惯；（3）交通标志标线设计合理，满足当地设计标准；（4）道路附属设施设计合理；3、桥涵工程：对规划用地的理解、周边建设条件的认知；桥梁群概念设计理念；方案能够达到初步设计深度的且内容详细；结构科学合理、景观与周边环境和谐、功能全面、造价控制合理.4、重要节点及景观环境：（1）控制节点及沿线周边的衔接处理；（2）精品道路设计（精品理念、元素）；（3）城市景观绿化设计合理。5、智能交通：智能交通设备设置齐全、理念先进、内容详实、布置合理；6、市政管线",5,5,5,1]
[9236,"详城理",0,0,0,1]
[9237,"最高投标限价公布函工程名称:福山循环经济产止远生活垃圾应急综合处理项目洗车区施工总柔包最高投标限价（元）:4380115L.29分部分项工程费（元）:3377875L，9措施项目费（元）:2510001，21其中绿色施工安全防护措施费（元）:162912730(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费)绿色施工安全防护措施费汇总表序号绿色施工安全防护措施费t1629127.3011单位工程名称福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目洗车区施工总承包项日洗车库建筑工程1096696.201,2洗车库安装工程193479.421.3土石方工程71967.0314266984.65合计1629127.30其他项目费（元）:389578Z08其中暂列金额（元）:337ZS7542（详细列明各专业工程暂列金额)暂列金额汇总表单位工程名称序号暂列金额t福山循环经济产业园生活珏圾应急综合处理项目洗车区施工总承包项目3377875.421.12551754.371.21.373781.7114建筑泛光工程468840.993377875.42其中专业工程暂估价（元）:100000,0（详细列明各专业工程暂估价）专业工程暂估价汇总表序号暂估价]福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目洗车区施工总承包项目100000.001.1洗车库建筑工程0.0012洗车库安装工程0.001.3土石方工程0.001.4100000.00合计100000.00规费（元）:①Q税金（元）:361660S81对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。招标社输凉灰图室出儿算日",2,2,2,1]
[9250,"工程项目招标控制价汇总表工程名称:仙居县实验中学学生公寓附属场地、屋顶防漏、行政楼西楼梯顶防漏及天棚改造等第1页共1页序号工程名称金额(元)其中：单位（元）暂估价安全文明施工基本费规费税金1仙居县实验中学学生公寓附属场地、屋顶防漏、行政楼西楼梯顶防漏及天棚改造等工程1.1市政1.2建筑合计表-01专业工程招标控制价计算程序表单位工程(专业):仙居县实验中学学生公寓附属场地、屋顶防漏、行政楼西楼梯顶防漏及天棚改造等工程-市政单位:元序号汇总内容费用计算表达式金额(元)一分部分项工程费表-071其中定额人工费表-072其中人工费价差表-073其中定额机械费表-074其中机械费价差表-07二措施项目费5+65施工技术措施项目费表-085.1其中定额人工费表-085.2其中人工价差表-085.3其中定额机械费表-085.4其中机械费价差表-086施工组织措施项目费6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.66.1安全文明施工基本费(1+3+5.1+5.3)×8.51%6.2提前竣工增加费(1+3+5.1+5.3)×0%6.3二次搬运费(1+3+5.1+5.3)×0.48%6.4冬雨季施工增加费(1+3+5.1+5.3)×0.13%6.5行车、行人干扰增加费（限市政）(1+3+5.1+5.3)×0%6.6其他施工组织措施费计价时列岀具体费用名称三其它项目表-11四规费(1+3+5.1+5.3)×18.75%五税金[一+二+三+四]×9%招标控制价合计=一+二+三+四+五表-02分部分项工程量清单与计价表单位工程(专业):仙居县实验中学学生公寓附属场地、屋顶防漏、行政楼西楼梯顶防漏及天棚改造等工程-市政第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价(元)合价(元)其中(元)备注定额人工费人工费价差定额机械费机械费价差1040101002001挖沟槽土方1.挖掘机挖土装车三类土2.计算规则同定额m311.502040103002001余方弃置1.自卸汽车运土方~运距由投标人自行考虑m311.503041001007001拆除砖石结构1.拆除室外场地原花坛2.废渣外运处理~运距等由投标人自行决定m34.284041001001001拆除路面1.岩石破碎机拆除混凝土类路面层无筋~厚20(cm)2.",2,2,2,1]
[9254,"评审情况一览表项目名称NGS-GC-GK-2021043001安徽省宁国市S467宁谢路K0s000-项目编号K12#800段定害防治工程投标报价投标单位初审情况1384471081安徽省华通路桥工程有限责任公司证过安薇华仁路桥工程石限公司3173416.26通过蓝海建设集团有限公司13689886,6道过安覆丰林建设工程有限公司1282518943通过99.01宏微名盛虫设集团在限公司1365968931通过14231089946安霞昌达路桥工程集团有限公司通过安微龙洋建设工程有限公司11404677,94道过3安霞路源公路工程有限公司1291610217班过9合肥博发建须工程有限公司13421804.25通过13240790.5110[浙江成明公路建设有限公司近过[98.8111宣城市宜通路桥工程有限责任公司13549244.4通过12(浙江鼎亲整桥养护工程看限公司2683950通过13273277.7113[安微路畅交道工程有限公司通过山d安霞主港建筑工程有限公司13260271.81通过15安徽先河建筑工程有限公司12998897.69近过11534553.2816[沈阳中联生设工程有限公司汕就114176654817南平路兴公路养护工程有限公司投18[安微骏飞建设工程在限公司143463543近迁19[马爸山路桥工程有限公司L417913979道进20(安微省诚泰建筑工程有限公司14507075,34安微虹环交通工程有限责任公司13664671.1312508618.322[江西天主孔设集团在限公司L4005437.6723安徽恒通交道工程看胞公司2山安微新锐公路工程有限责任公司13390147.1425宏微天之整邵预工租不限公司13899907.5214163164.7426安徽正奇建设有限公省)14057381.827.安锻省渐路建设工程集团有限责任公司14081733.3128安徽着名日建工筑团有限公司29]马鞍山三立建筑工程有限公司13873932.7613758668,4130安徽奥达建筑工程有限公司14558025,1731发徽联签础设工混看限公司32安微路达公路工程有限责任公司14408045.1333安微省滨江路桥工程有限公司13727823.333d安庆市顺通路桥工程有限责任公司[4382070.0213690321.51发徽鸿宇路桥工混着限公司13399887.7936安微玩桥建设工程有限公司37安微省中畅生态工程建设有限公司13698558.5238安霞强路交通建设直限公司13552783.6311388443.5339[湖州中盛公路桥梁工程有限公司40贾山新渭建设集团有限公司139340004]宏微虹达道路桥梁工而在限公司[1376361903",0,0,0,1]
[9263,"评标组长签字:编制日期:2021年08月实施方案编制单位采购册亭县国家储备林建设梁币西耶熟新05（二期）工PPP项目互贵州黔直工程咨询有限公司”总江苏国林林业科技有限公司5、江西山租林业工程咨询事务所有眼公司福州榕施林业技水盗询有限公司贵阻主雄林业生态工程勘案设计有限公司3，贵州底宇生态有眼公司P!贵州易德森林业发展有限公司开标验证通过进入评标环节的投标供应商名称评审情况及结果评审时间:9、评标地点：8、与开标供应商数：凡家7参至投标截止时送达投标文件份数：-截”开标时间：2021年08月05日14:30时5、投标截止时间：2021年08月05日14:30时4、招标文件发售份数:82、招标文件发售时间:2020年07月招标信息发布时间：L、一、招标情况简介招标方式:采购预算:项目编号:项目名称：册亭县国家储备林建设采购项目概况开标时间：2021年08月05采购代理机构:采购人名称:2021册享县纳福大道新景家园红绿灯旁二楼公开招标6000000.00元DXZBXY2021-12册亭县茂森林业投资有限公司年08月05日14:30时8份2020年075日14:30时贵州东旭建设工程咨询有限公司评标报告册亨县国家储备林建设M惠师项8份]8:30时-2021年07月116日1月L6工（二期）PPP项目实施方案编制单位采购（二期）PPP项目实施方案编制单位采购评标报告22曰]17:30册亭县国家储备林建设（二期）PPP项目实施方案编制单位采购评标报告8北京林殊生态环境技术有限公司1、资格审查情况8家投标单位参加资格审查，8家通过资格审查。2、详细评审情况经评标委员会成员独立评审评分，并得出评审结果汇总表。3、经评审的投标人排序序号投标总报价（元）小微企亚是否有价格扣除得分排序心5920000.00否91.75]力江西山和林业工程咨询事务所有限公司5780000.005433200.0088.652各北京林淼生态环境技术有限公司5183428.004872422.3288.60嵩4、推荐的中标供应商候选人第一中标候选人:无贵州黔青工程咨询有限公司第二中标候选人:江西山和林业工程盗询事务所有限公司第三中标候选人:北京林淼生态环境技术有限公司信高心Y6标学梁mT=7评标委员会签字县采购人签字:(独旦监督人签字:《北流山编制日期:2021年08月05日",0,0,0,1]
[9273,"招标文件（资格预审文件）补遗、澄清备案登记衣工程名称湘江雅苑南区、北区勘察及施工图设计项目招标人鹤壁市百洪置业有限公司招标编号SJZB-2010招标代理机构河南省鑫诚工程管理有限公司(O()1补遗（澄清）事项:（司加附页)湘江雅苑南区、北区勘察及施工图设计项目变更公告湘江雅苑南区、北区勘察及施工图设计项目招标文件第273.4推荐中标候选人第四段“评标委员会推荐的中标候选人在中标公示后尤异议后招标人依据（中华人民共和国住房与城乡建设部令第33号）对中标候选人设计方案评审考察后确定中标人（注:排名第一中标候选人不一定为中标人）招标人不得在中标候选人之外确定中标人”现修改为:“招标人依据评标委员会推荐的中标候选人在中标公示无异议后，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能限行合回招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人排名第的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定州名第三的中标候选人为中标人”招标代理(托太的(招标人逐见市招标办各案念见:：公江项目负责人:筋防川外经办人;（签字）（公施)欣了《章）种产方7日月y（日2l“沈7㎡",0,0,0,1]
[9280,"附件一2021年第二季度汽车工程系教学耗材采购项目招标评标办法本次采购采用公开竞价的方式。评标成员由学院教学设备与资产管理中心组织专家库成员5人及以上单数组成，评委单独打分，对投标人的投标报价、资质（资格）文件、经营状况、服务承诺等方面内容按百分制打分。一、报价分80分投标人对竞价的采购服务进行报价，评分标准：标的物报价最低者评分80分；报价第二低价的评分75分，报价最高的评分70分，即每一排位递减5分。二、资质文件、资格证明、服务承诺等20分根据投标人提交的资质文件和销售资格证明是否齐全、以及应对本采购项目的相关服务承诺等内容进行评分，评分标准：一档：15-20分；二档:8-14分；三档：1-7分。评分结果选定：取评委平均分，按分数高低排序，得分最高者为第一中标候选供应商，其次为第二候选，以此类推，列出三名候选供应商。广西交通技师学院2021年4月13日",5,5,5,1]
[9289,"A.1招标工程量清单封面南湖红旗圩排涝站修复提升工程工程招标工程量清单招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）2021年05月19日B.1招标工程量清单扉页南湖红旗圩排涝站修复提升工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年05月19日复核时间：2021年05月19日E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：设备安装工程标段：第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价001拆除工程1011614002001成套配电柜拆除1、成套配电柜拆除2、部位：新排涝站内一组，老排涝站内一组3、含低压电容柜一套，低压开关柜四套，备用柜一套，新站拆除柜体及配套元器件并移至老站，老站拆除后的设备按甲方要求处置，配电柜安装费另计，4、报价需考虑拆除施工过程安全防护，减尘降噪、拆后垃圾清理、外运等所发生所有费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，中标后单价不予调整组2.0002011612001001轴流泵拆除1、轴流泵拆除2、部位：新排涝站内3、拆除电动机、轴流泵及上下连接轴及泵体周边钢筋混凝土结构拆除，拆除后的设备按甲方要求处置4、报价需考虑拆除施工过程安全防护，减尘降噪、拆后垃圾清理、外运等所发生所有费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，中标后单价不予调整套2.000测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：设备安装工程标段：第2页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价3011612001002刀闸阀拆除1、刀闸阀拆除2、部位：新排涝站内3、拆除刀闸阀及周边钢筋混凝土结构，拆除后的设备按甲方要求处置4、报价需考虑拆除施工过程安全防护，减尘降噪、拆后垃圾清理、外运等所发生所有费用，投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，中标后单价不予调整套1.000分部小计002新排涝站设备安装工程4WB030402004001低压成套配电柜",3,3,3,1]
[9296,"呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队机关东西副楼，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程呼伦贝尔边境管理支队机关东西副楼，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程评标报告评审委员会2021年08月26日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队机关东西副楼，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程呼伦贝尔边境管理支队机关东西副楼，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程（以下简称“本项目）已由以呼保请【2021】15号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔边境管理支队，建设，采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔边境管理支队。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔边境管理支队呼伦贝尔边境管理支队机关东西副接，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程呼伦贝尔边境管理支队机关东西副楼，边境管理服务大厅、热力供给站屋面防水工程。具体情况如2.3附表。2",0,0,0,1]
[9298,"招标控制价公示表工程名称清华大学深圳国际校区（一期）工程项目厨房装修工程审定造价667.137854万元投标报价上限招标控制价下浮8.9%，即611.261593万元不可竞争费39.314Z02万元备注（73号文要求公示的其他内容）:招标控制价：f6Z137854万元。其中包含:分部分项工程量清单计价合计：600.187713万元;措施项目清单计价合计：3.Z416SE万元深圳市栋森T程项目管理有限公司。工程造价咨询介业执业印章规费合计：5.428436万元;编号:印1190544000840税金合计：20.Z80039万元;有效期全:2021年12月31日不可竞争费用合计：39.314Z02万元（其中安全文明施工措施费：Z.314702万元，暂估价：Q万元,暂列金额：32万元）澧(G造价单位:公℃盖绪润(深划)员招标人:文(盖2[日名名芳限公司①(公2约深圳范杭注册造价师目石)日期:约反至:202-3)[危乃s;j说明:负岩式1、本委脸穿审许虽心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致;2宁2、截标耐闻叁议安排时经窗口确定。加无划.;,-深圳H建设T程交易服务中心制",2,2,2,1]
[9307,"知识城北部门户区凤凰东路、红卫北路市政道路及配套工程监理评标报告一、基本情况工程名称：知识城北部门户区凤凰东路、红卫北路市政道路及配套工程监理工程地点：广州市黄埔区招标人：中新广州知识城财政投资建设项目管理中心招标代理：广东工程建设监理有限公司二、投标登记和投标文件接收情况知识城北部门户区凤凰东路、红卫北路市政道路及配套工程监理招标采取公开招标的形式组织招标，本项目于2021年8月12日0时00分至2021年9月1日10时30分在广州公共资源交易中心网上接受投标登记和递交投标文件，在本工程2021年9月1日10时30分前（投标截止时间）共有7家投标单位投标登记和递交了投标文件。本项目于2021年9月1日10时15分至10时30分投标单位在广州公共资源交易中心黄埔交易部第01开标室递交备用光盘（详见《备用电子光盘递交表》）。三、开标情况于2021年9月1日10时30分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第01开标室进行开标，无异议及废标情况。（详见《开标记录表》、《投标文件机器码系统分析结论表》、《异议记录表》）。四、评标委员会成员名单由广东省综合评标评审专家库中随机抽取的5名专家组成评标委员会。评标委员会组长评标委员会成员五、评标办法及标准本工程招标采用综合评估法，具体的评标办法见本项目的《招标文件》。六、评标情况1、初步评审按本项目《招标文件》规定的评审办法，评标委员会成员分别对各投标文件进行了初步评审，初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审，经评审，情况如下：1）形式评审经评审：7家投标单位均通过形式评审（详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》）。12）资格审查对通过形式评审的投标单位进行资格评审。经评审：7家投标单位均通过资格评审，（详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》）。3）响应性评审对通过资格评审的投标单位的投标文件进行响应性评审。经评审：7家投标单位均通过响应性评审，（详见《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》）。2、详细评审1）资信业绩评分对通过初步评审的投标单位，进行资信业绩评分（详见《资信业绩评分记录表》、《",0,0,0,1]
[9316,"第2页/共2页",0,0,0,1]
[9324,"鄂伦春自治旗农牧水利科技局2020年鄂伦春自治旗古里乡嫩江边管区（片区一）高标准农田建设项目（二次）2020年鄂伦春自治旗古里乡嫩江边管区（片区一）高标准农田建设项目（二次）施工评标报告评审委员会2021年09月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗农牧水利科技局2020年鄂伦春自治旗古里乡嫩江边管区（片区一）高标淮农田建设项目(二次)2020年鄂伦春自冶旗古里乡嫩江边管区（片区一）高标准农田建设项目（二次）施工（以下简称“本项目）已由以呼农牧办发[2021]139号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自治旗农牧水利科技局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗农牧水利科技局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，哪伦春自治旗农牧水利科技局2020年鄂伦春自治旗古里乡数江边管区（片区一）高标淮农田建设项目(二次)2020年鄂伦春自治旗古里乡嫩江边管区（片区",0,0,0,1]
[9333,"学校工程（自编号：图书馆、行政楼）（项目编号：JG2021-11290）评标报告由仲恺农业工程学院筹建的学校工程（自编号：图书馆、行政楼）（项目编号：JG2021-11290）项目，在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。评标委员会由招标人依法组建，评标工作全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。一、投标文件递交及开标情况（一）投标文件递交本项目于2021年7月01日0时00分至2021年7月21日11时00分在广州公共资源交易中心接受投标登记，于2021年7月21日10时45分-11时00分在第16开标室（中心本部）进行递交电子光盘备用。在规定时间内共有6家投标单位投标文件递交成功，其中3家投标单位递交了电子光盘备用。具体情况详见《投标文件备用光盘递交汇总表》。（二）开标开标工作于2021年7月21日11时00分至2021年7月21日12时00分在第16开标室（中心本部）进行。招标人（招标代理）对按要求递交的投标文件进行公开开标（技术标与经济标同时开启）。共开启了6家投标单位的投标文件。二、评标情况（一）评标时间：2021年7月22日9时30分至2021年7月22日16时00分（二）评标地点：广州公共资源交易中心第33评标室（中心本部）（三）评标委员会的组成：评标委员会由招标人依法组建，由5名评委（左明发、刘晚年、黄启杰、杨素云、吴全科）组成，并一致推荐刘晚年为评标专家组长并主持该项目评审工作。（四）评标方法本招标项目采用办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启），具体评标办法及标准详见本项目招标文件。（五）评审情况1、资格审查评标委员会对6家投标单位进行资格审查，经审查，共有5家投标单位通过资格审查。具体详见《资格审查情况报告》。2、投标文件有效性审查评标委员会对通过资格审查的5家投标单位的技术标进行有效性审查，经审查：共有5家投标单位的技术标通过有效性审查。3、技术标详细审查评分（1）评标委员会对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。4、计算投标人经济标得分通过技术标",0,0,0,1]
[9339,"文苑公寓雨污分流改造工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日工程招标工程量清单(单位资质专用章)(签字或盖章)(造价工程师签字盖专用章)年月日扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:文范公寓雨污元凯必就。文苑公常雨污分流改选工开分流改选工现苏上面序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价普淤1040101005001挖染泥、流砂[项目特征]。部位:管道清淤2.土壤类别:谈泥[工作内容]1.清理淤泥2.挖掘机开挖,悲车运输m862.1820-40103002006尔方弃置1.陵料弃置染泥运距投标人自行考患m342.48分部小计砼路面破除工的204100100100】苏除路面项目特征]1.部位:管道铺设段砼地面+四道井砼地面2.混凝土地面厚度:20c㎡工作内容]1.地面切割2,风动潜岩机3.挖掘机挖除废料砼块（装车）m2L40山01010300200余方弃盟,陇料砼块弃置外云2.运距投标人自行考虑m328注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:文苑公寓雨污B犯名称山文苑公常雨污分流改选工开分流改选工现外2道序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合革价合价后O-A02030070(0水泥混凝土[项目特征]1.部位:破除混凝土地面恢复2.混凝土强度等缓:预排温凝土C30，棉估养护混凝土地面、刻防滑系3,压:20en:.嵌经材料:沥青仲缩缝回隔60米锅缝机切缝缝宽0.8mm缝深lem[工作内容]1.模板制作、安装、拆除混凝土操和、运输、混频3.拉毛:.刻交5.仲经6.缩缝7.铅缝5.沥青灌油部L40分部小计300HDPE双度纹管支管6O-A0101002005挖沟槽土方[项目特征]1部位:支管道铺设土方开挖2.土壤类别:一二类土3.挖土深度:2米以内4.挖掘方式:人及配合人工10%北部90工作内容]l.土方开挖2.括底纤探独在运指m329.7门odo10300100上回填方[项目特征]1．部位:支符网土方回项2",3,3,3,1]
[9350,"关于制作响应文件的说明各供应商：本项目参考竞争性磋商方式进行，为统一规格，方便评委对贵公司的基本情况快速了解，提高效率，请按以下法定代表人证明书、法定代表人授权书、报价表、分项报价表、响应表进行如实填写，响应表及相关佐证材料一式五份。所有表格和材料都需公司盖章。填写要求：“响应情况”一栏，请按实际情况填写“完全满足”“部分满足”“无”或按要求填写具体数字。广东省人民医院信息管理处2021年8月25日法定代表人证明书现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。有效期限至：年月日附：代表人性别：年龄：身份证号码：注册号码：企业类型：，营业范围：供应商（单位公章）：地址：法定代表人（签字或盖章）：联系电话（手机）：职务：法定代表人授权书致：广东省人民医院本授权书声明：是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任职务，有效证件号码：。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就项目采购（项目编号：）和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。本授权书于年月日签字生效，特此声明。供应商（单位公章）：地址：法定代表人（签字或盖章）：职务：被授权人（签字）：联系电话（手机）：职务：注：1.法定代表人亲自签署“二次报价表”的，则无需提交本表。2.“二次报价表”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。报价表项目名称：项目编号：供应商名称：总报价大写：人民币元（小写：¥）备注供应商（单位公章）：日期：年月日注：1.填写此表时不得改变表格的形式。如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。2.温馨提示：中文大写金额用汉字表述，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。分项报价表项目名称：项目编号：序号分项数量单位分项报价（元）12345总报价（人民币）XXX元供应商（单位公章）：日期：年月日商务评审自查表（25分）序号评审内容分值评分细则响应情况附件页码1投标人信誉及本地化服务",0,0,0,1]
[9359,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对江湾路一期（三岸大桥～龙岗片区7号路）--交通控制信号设备进行招标，根据南宁市财政局审批的年度政府采购预算或政府采购申请表（支付申请号：【2016】NCCWX104/1）的要求，本项目的采购资金已落实，现委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，以及受理和答复政府采购活动中的质疑，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按公开招标采购方式进行采购采购人（公章）：南宁交通资产管理有限责任公司2016年11月11日",0,0,0,1]
[9362,"国内公开招标文件采购编号：NB-JX19002项目名称：宁海县高速出口护栏2019年度花箱采购项目采购单位：宁海县园林管理局代理机构：宁波建信工程造价咨询事务所有限公司2019年1月目录第一章公开招标公告1第二章招标需求4第三章投标人须知7第四章评标办法及评分标准23第五章投标文件格式26第六章合同样本49第一章公开招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，本公司对宁海县高速出口护栏2019年度花箱采购项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标一、项目编号：NB-JX19002二、采购组织类型：分散采购三、采购方式：公开招标四、采购内容：详见招标文件五、采购预算/最高限价：592500元六、采购公告（采购文件）期限：2019年1月3日至2019年1月11日止七、项目概况：子包号采购内容数量简要技术参数最高单价限价一花箱3950组材料：花箱采用PP/聚丙烯优等品150元/组八、合格投标人的资格要求（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（二）特定条件1、供应商必须是投标产品的制造厂家（注：投标文件中须提供营业执照复印件加盖公章，并提供制造商承诺函，格式自拟）2、本次招标不接受联合体投标；3、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；九、招标文件的发售：1、发售时间：公告发布日起至2019年1月11日（节假日除外），上午：9:00时-11:00时；下午14:00时-16:00时",1,1,1,1]
[9368,"关键信息项目信息项日编号:NHZJ20170267G0214项目名称:南海区中医院购五分类血细胞分析仪包号:1项目类型:货物类采购方式:公开招标货币类型：人民币评标方法：综合评分法投标文件初审表资格性审查表序号[内容1已注册的政府采购供应商，供应商必须提交足额保证金2准入条件一;投标人符合《政府采购法》第二十二条规定的条件3准入条件二:投标人具有涵盖投标产品范围的医疗器械生产或经营企业许可证4准入条件三:投标产品具有有效医疗器拨注册证或医疗器械产品制造认可表与准入条件四，非投标产品生产厂家的投标人须且有厂家出具的销告授权，非厂家直接授权须保证投权的连续性临本项目允许采购进口产品7非联合体投标自法人代表授权书、投标承诺函符合对应文件格式要求，投标有效期符合90天要求:内容序号投标总价不高于采购预算2投标人的报价不低于其成本，或低于成本但能做出合理说明3响应红色\"责\"号不可负偏离条款的要求并对招标文件的实质性页求作出响应4按招标文件所提供的样式和要求填写投标文件近投标文件电子文档无病毒昌投标文件使用属于本公司的电子密钥进行加密使用本项目的加密工具，且投标文件容量不超过招标文仟规定的容量，投标文件在开标时能解索8不存在法律、法规规定的共他不通过符合性审查的情形①上不存在废标或无效投标的情形评标信息评标方法:综合评分法评标方法说明:综合评分法总分为100分，评委会将对各有效投标人得分汇总后得分由高到低顺序报列委价格、技术、简务总分最高者推荐为中标候选人，不设定社各候选供应简（得分相同的，接投标报价由低到高顺序排列：得分且投标报价相同的，按授术指标优劣顺序排列)以上条件均相同时，则按系统上传投标文件（报价文件）的先后顺序排列，以最先网上投标（报价）的有效供应商为中标/成交供应商（上传投标\\报价文件的时间以投标人\\报价人在系统中最后一次上传的时间为淮)说明:指评标价格，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》扣除后的价格投标报价，指依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》扣减前的价格具体打分方法如下:序号权重301",5,5,5,1]
[9377,"控制价发布一览表项目名称：祁门县油榨坞水厂改扩建工程-取水泵房发布时间：2021年7月16日一、控制价（元）9196850.01含暂列金及专业工程暂估价1、暂列金（元）600000暂列金额不得调整（不计税金）2、专业工程暂估价0专业工程暂估价不得调整3、暂定价392400不得调整4、总定额工日6453.93914285714总定额人工费/1405、总定额人工费903551.48各单位工程分部分项定额人工费合计6、总人工费（信息价）1000360.56714286人工信息价*总工日7、总不可竞争费331208.56各单位工程的不可竞争费合计8、措施费（元）52072.51各单位工程措施费合计二、本工程最高限价（元）//说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；3、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项目中；4、计税项目不得放入暂列金项目中；5、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日,人工信息价不参与评审和计算。编制单位：黄山诚信工程造价事务所",2,2,2,1]
[9385,"宝址区前街教委改造工程（肖家幼儿远加固工程办公室)（招标编号:GRXH2019-O05）项目所在地区:天津市，市辖区，宝坻区-、招标条件本宝坻区朝霞街教委改造工程（肖家幼儿园加固工程办公室）己由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金107.292万元,招标人为天津市宝纸区朝霞街道办事处本项目已具各招标条件，现招标方式为其它方式二、项目况和招标范围规模：本工程为宝址区朝霞街教委改造工程（肖家劝儿园加固工程办公室)，其体详见工程量清单范围:本招标项目划分为!个标段，本次招标为其中的:(001)宝址区朝陵街教参改造工程（肖家幼儿园加团工程办公室）:三、投标人资格要求(001宝纸区朝霞街教委改造工程（肖家幼儿远加固工程办公室）)的投标人资格能力买求:1、投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书，提供复印件并加盖公章;7元站2、投标人须提供2017年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的资信证明，提供复印件并加盖公章-3、投标人须货供2018年至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加签公章:4、投标人须提供投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明),.5、投标人提供在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以.上资质，提供证书复印件并加盖公章6、投标人须具备《安全生产许可证》，提供证书复印件并加盖公章7、负责本工程施工的项目经理须提供建造师（建筑工程专业）二级以上（含二级）注册证书及安全生产考核合格证（B本3，提供复印件并加盖公章;同时项目经理应无在施项目，提供任命书",0,0,0,1]
[9394,"重要提示：为应对疫情，有效落实各项防控措施，减少供应商、工作人员到开标现场的聚集，隔断评审时的传染的可能性，本批次采购将采取以下几项措施：1.本次供应商无需至现场参与竞谈2.本项目接收应答文件的纸制版本（纸质文件提供一正一副，纸质文件递交时间地点为：2021年8月30日上午8:15之前送至哈尔滨香坊区香电街59号哈尔滨电力职业技术学院门口，联系电话：13936661245）此次采用全电子应答的形式，所有应答文件均按公告内的要求上传至指定邮箱同时上传至电子商务平台（ECP2.0）谈判过程中二次报价表请在规定时间内上传到电子商务平台（ECP2.0）囯网黑龙江省电力有限公司九三电业公司2021年第三次服务竞争性谈判采购固定授权（采购编号：24AEJS）1.采购条件项目建设单位为国网黑龙江省九三电业局有限公司（以下简称“项目单位”），资金来源为企业自筹，采购人为国网黑龙江省九三电业局有限公司，委托黑龙江同远招标代理有限公司为采购代理机构项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购2.采购范围采购编号：24AEJS具体服务内容详见下表：本项目两个标段，一标段（24AEJS-9007001-9900）：1个包；二标段（24AEJS-9003002-9900）：1个包项目编号标段号包号包名称服务内容服务地点控制价金额（万元）资格要求业绩要求服务期限服务标准24AEJS24AEJS-9007001-9900包1国网黑龙江省九三电业局有限公司资金收支现金流按日排程项目规范资金收支标准流程；建立收付款结算池；引入付款订单全寿命周期管理；推行现金流预算日排程；强化系统的灵活配置和资金安全管控国网黑龙江省九三电业局有限公司17.5（1）具有独立法人资格；（2）应有良好的财务状况和商业信用；（3）有全面管理、协调组织各专业合作经验及能力/开工日期2021-10-17，竣工日期2021-12-31服务质量应符合国家、行业、国家电网公司及国网黑龙江省电力有限公司有关技术标准24AEJS24AEJS-9003002-9900包1国网黑龙江省九三电业局有限公司2021电网附属设施维修及电力线路通道维护检修框架电网附属设施维修、电力线路通道维护检修及应急抢修工作、电网设备实物ID贴签、电网设备试验、110kV及以下电网工程设计国网黑龙江省九三电业局有限公司168（1）具有独立法人资格（2）具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上",0,0,0,1]
[9403,"长沙经开区租赁住房建设项目（红京小区）全过程工程咨询招标上限价编制说明一、项目概况本项目位于红树坡路以南，东十一线以东。地块性质为住宅用地，容积率为1.66，占地面积85.13亩，总建筑面积约145555.36平方米。其中：地上建筑面积107026平方米，地下室建筑面积约38529.36平方米（暂估，以最终实际设计的建筑面积为准）。二、服务内容施工监理：所有建设内容（包含本项目所涉及到的所有专业，含土石方及基坑支护、地下室全部、主体工程、室外附属工程、精装修工程(含家具采购)等），从土方及基坑支护工程开始至竣工验收备案并移交物业管理方。施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理等。概算审核：审核编制依据合法性、有效性；审核概算书的项目和工程量；审核工料机价格以及概算书的计价；审核有关参数、率值的取定；审核补充项目的价格分析；审核概算编制程序和编制说明；出具审核报告。模拟清单编制：整理模拟工程量清单编制基础资料，分析初步设计，确定施工方案，依据施工方案，列出措施项目；列项，确定项目编码、计量单位、描述特征，初步确认工程量，编制模拟工程量清单及计价，主要材料设备询价，确定工料机价格编写编制说明，按甲方要求与相关部门核对后出具模拟工程量清单及计价成果文件及编制报告书。预算审核：审核编制依据合法性、有效性和适用性；审核补充项目计量规则的合理性、适用性；审核工程量清单的完整性，工程量清单项目编码的正确性，项目特征的正确性和充分性；审核工程计量的正确性；审核工料机价格的准确性；审核施工方案及措施项目的合理性；进行综合单价分析，审核工程计价的合理性；分析、审核措施项目及措施项目费的合理性；审核编制说明；与编制单位及甲方要求的相关单位进行核对，确定正确数据，并调整核对后工程量及造价；出具工程量清单及计价成果文件及审核报告书。结算审核：审核结算编制依据的有效性和适用性；审核工程结算依据的完备性；分析施工合同，审核结算方法的适用性；对照竣工图，审核工程量清单项目完整性；进行工程计量，审核工程量的准确性；进行工程计价，审核工程计价的合理性；审核新增项目综合单价分析的合理性；审核签证、索赔、变更等造价的合理性；审核发现的异议，与编制单位及经开区",0,0,0,1]
[9412,"编号：G2021工程招标控制价及招标人期望值告知书各投标单位：根据昆山市教育局的巴城高级中学新建工程项目市政后配套及绿化工程招标文件中评标、定标办法要求及工程量清单的内容和规定，现将本工程招标控制价公布如下：招标控制价：肆仟捌佰贰拾玖万伍仟柒佰玖拾贰元整（￥：4829.5792万元）单位工程名称招标控制价（万元）暂列金额（万元）暂估价（或甲供材）（万元）期望值折扣率（％）招标人期望值（万元）道路、排水、铺装、海绵工程3594.13690.000.0085%3055.0164安装334.39060.000.0085%284.2320交通设施2.42560.000.0085%2.0618土建（围墙）226.87970.000.0085%192.8477大型土方268.64530.000.0085%228.3485绿化403.10110.000.0085%342.6359合计4829.57920.000.0085%4105.1423招标人期望值：肆仟壹佰零伍万壹仟肆佰贰拾叁元整（￥：4105.1423万元）请你单位根据本企业状况和掌握的市场信息，自行确定本工程的报价。如对上述招标项目工程招标控制价和招标人期望值有疑问，请于月日前在招投标报名系统答疑平台提出疑义，代理公司进行网上答疑。特此告知招标人：（盖章）法定代表人：（签章）年月日说明：本告知书由招标人或招标代理机构报招标办备案。巴城高级中学新建工程项目市政后配套及绿化工程招标控制价及招标人期望值备案表工程名称：巴城高级中学新建工程项目市政后配套及绿化工程代理机构（盖章）：单位：万元专业名称招标控制价[1]材料暂估价/甲供材料费[2]暂列金额[3]专业工程暂估价[4]不可竞争费率（%）期望值折扣率(%)[8]招标人期望值[9]安全文明施工措施[5]规费[6]税金[7]道路、排水、铺装、海绵工程3594.13690000.01810.02340.090.853055.016365安装334.39060000.01710.02820.090.85284.23201交通设施2.42560000.0130.02470.090.852.06176土建（围墙）226.87970000.03410.03730.090.85192.847745大型土方268.64530000.01920.01540.090.85228.348505绿化403.10110000.01210.03850.090.85342.635935合计4829.57920004105.14232注：1、招标人期望值[9]=（招标控制价[1]-取费后材料暂估价/甲供材料费-取费后暂列金额和专业工程暂估价）*限价折扣率[8]+取费后材料暂估价/甲供材料费+取费后暂列金额和专业工程暂估价2、安全文明施工措施费率暂按基本费率，如有标化增加费用，需自行调整费率。绿化1712.5599景观4831.43366543.9935景观绿化0安装0土方",2,2,2,1]
[9417,"DK20190119、DK20190123、DK20190139项目景观方案及施工图设计本项目招标控制价为RMB3000000元（大写叁佰万元整）。苏州工业园区恒泰产业发展有限公司2021年6月24日",2,2,2,1]
[9421,"509691871.6建设项目投标报价汇总表工程名称：贵阳经开区先进装备制造产业园及标准化厂房建设项目（施工）第1页共1页其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价规费安全文明施工费1土建工程448585490.741132000011244791.6278770602给排水工程9323629.74525000102679.41556375.473消防工程14114468.26230000189231.031025361.354暖通工程27804003.710314187.391702446.125景观工程9864279.150142465.99408709.64509691871.61207500011993355.4231569952.58合计注：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。评审措施清单表工程名称：贵阳经开区先进装备制造产业园及标准化厂房建设项目（施工）第1页共5页序号编码名称项目特征单位数量成本价最高限价投标单价1030113001001冷水机组台20951128.74951128.742010515001028现浇构件钢筋t889.13406725.286725.281.名称:冷水机组2.设备编号:LSJZ-01/023.规格:制冷量2280kW,输入功率390kW4.安装形式:落地安装5.质量:净重量8053Kg6.隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计图纸及规范要求1.钢筋种类、规格:≤HRB400直径≤10mm3010515004002钢筋笼圆钢HPB300t143.00206366.446366.444010515004001钢筋笼t1662.68706151.56151.55010202005002t40.84106033.336033.33边坡支护锚杆格构梁钢HRB400Φ18内6010512001002预制叠合板安装m3667.5403384.93384.97010504001066预制墙板m3203.1601283.071283.078030701004004风机盘管台37501039.961039.969010505001018有梁板m31122.320894.31894.3110010505001003有梁板m34519.60851.85851.85带肋钢筋HRB4001.锚杆(索)类型、部位:边坡支护锚杆格构梁2.杆体材料品种、规格、数量:HRB400Φ18内钢筋3.预应力:满足规范要求4.其它:满足设计要求1.60mm厚预算板砼标号:C302.工作内容:预制叠合板安装(含所发生的相应主辅助材料及相关措施)1.墙体名称:磷石膏隔墙(条)板2.材质要求:详设计3.使用部位:管道井1.名称:风机盘管2.规格:风量中档830m3/h,电源V-Φ-Hz220-1-50,电机功率118W,热量9.7KW,水量0.3l/s,机外余压50Pa3.电机检查接线、调试4.安装方式:卧式暗装,减振吊架5.设备编号:FP-1026.其它按设计图纸及规范要求1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C30P63.部位:地下室顶板4、工作内容:砼及模板工程1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.部位:全部楼层4、工作内容:砼及模板工程(高度3.9m)建设项目投标报价汇总表工程名称:贵阳经开区先进装各制选产业园及标准化厂房建设项目",3,3,3,1]
[9430,"中共武汉市汉阳区委员会宣传部的印刷项目结算单协议供应商名称(公章):武汉市汉阳区太山印刷厂仁结算时间:2019-03-28采购单位名称:印刷类别:中共武汉市汊阳区委员余宜传部其他印刚品印刷类（包括文头纸文件资料、表格等)联系人:何序易品名文件资料文件资控纸张费、印后成品加工费)供应廊联系人:联系方式:",0,0,0,1]
[9437,"区和少数民族地区1%、文件的规范性2%,。三、购买招标文件的投标人名单序号投标人名称１2圣弘建设股份有限公司3四川三信建设咨询有限公司.4四川精正建设管理咨询有限公司67四川能达工程咨询有限公司四、评标地点和评标委员会成员名单（一）评标地点:成都市金牛区银沙北街92号锦西商务广场正。（二）评标委员会成员名单：根据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关规定，成立了由3人组成的评标委员会（其中，在四川省政府采购评审专家库抽取技术、经济、法律等方面评审专家2人，由采购人委托采购人代表上人）负责本次采购项目的评标工作-五、开标情况（一）按照《招标文件》规定的时间，于成都市金牛区银沙北街92号锦西商务广场4F开标室开标。（二）开标和投标截止时间为：2021年7月14日13:30，共收到上家投标人的投标文件。加*6（三）开标大会的（四）开标过程中，由监督人员和投标人代表对投标文件的密封性进行了检查。（五）开标过程顺利。Z（五）无效投标人名单及原因。序号1～,3（六）采购执行机构复核要求修改评审结果或者重新评审情况介绍无。七、评标结果排序得分第一名978．77第三名7or工①基串买县呈晋过过心章二华武社代大金启）器凯成对屯院沙磁药邵出站）2义处）>力DS￥针明甲群目旗磋出权诊一)续独利站心地C包政x的述D或恐延签式王封驻批说尼宜二5;公敖健述盛公部秘盘镇2格终热基监被时怒强强路过菩震基些强包业续6名，费费盈宾处仙之些全盖遥密道效过地凹辽剑肆图本射牙可被)宜调(之过0川打社的文邵部江室五)“意游导础以渠收基串买聊呈晋建7曲神心替性咚②建源文纯述)3二世磁梁长早签代客M心c中范公",0,0,0,1]
[9447,"评分汇总表，标段(包)名称。社金街道龙尾山村农国改架工程(KB202L0482001001，地格，3价有效性，嘉暨宣弘制设(程)有限公司，面江外降事爸有本公司浙江赛善环境二程有限公，负，必兴市金好建设消限公，制深，到县植治生老建，397628、0，[1建设有限会，3出，南量毕当建议们公，到方岛，请长欠中盘就围程有费，抽海制务，特试信龙出高d赵丝，5284月，州伟房建设有限处，2，未响应招标交”5(区阳标文7，“曼铺友水利工把有限公司，评标方法：相签定标谈金考标底价：9B3055。0经算事浮布院项目集询人签部，招标单位委字；置标代温签字，序督人签字公共货视交易中心，厂标时间：S81-0614:4，",0,0,0,1]
[9456,"中国共产党陈巴尔虎旗委员会宣传部广播、电视、电影和音像服务项目（二次）广播、电视、电影和音像服务项目（二次）评标报告评审委员会2020年12月22日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，5五、评标工作情况，6六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，7十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、采购公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中国共产党陈巴尔虎旗委员会宣传部广播、电视、电影和音像服务项目（二次）广播、电视、电影和音像服务项目(二次)已经同级财政部门审批，采购人为中国共产党陈巴尔虎旗委员会宣传部。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，中国共产觉陈巴尔儿旗交员会宣传部上播、电视、电比和各伙服务项目二次)广扬、电视由彤和备仪服务项目二次)，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:中国共产党陈巴尔虎旗委员会宜传部广播、电视、电影和音像服务项目（二次）广播、电视、电影和音像服务项目（二次），该标段情况详见下表:序母标段编母标段名称采购内容采购预算（元）】D03150725200008601中国共产党陈巴尔虎旗委员会宜传部广播、电/视、电影和置像服务项目（二次）”播、电视、电影和音像服务项目(二次)详见本项目采购文件980000.0主任委员:白置丹委员:李冬梅、蒋圣跃、周正国、白雪飞二、招标过程回顾（一）招标公告中国共产党陈巴尔虎旗委员会宜传部于，2020生2且10且在法定媒体邓站福旺伦具尔市公共觉源交务中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)对于投标申请人的资格要求如下:上.满足《中华人民共和国政府采购法》第二",0,0,0,1]
[9460,"竞争性磋商采购文件（线上电子招投标）项目编号：ZJCT5-2021076项目名称：全省法院系统二、三级专网网络线路租用项目采购人：浙江省高级人民法院采购代理机构：浙江省成套工程有限公司日期：二〇二一年八月目录第一章竞争性磋商采购公告项目概况全省法院系统二、三级专网网络线路租用项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2021年8月31日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件一、项目基本情况项目编号：ZJCT5-2021076项目名称：全省法院系统二、三级专网网络线路租用项目预算金额（元）：2730000最高限价（元）：2730000采购需求：标项一:标项名称:全省法院系统二、三级专网网络线路租用项目数量:1预算金额（元）:简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全省法院系统二、三级专网网络线路租用项目备注：合同履行期限：详见竞争性磋商采购文件本项目（否）接受联合体投标二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取（下载）采购文件时间：/至2021年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）方式：在线获取售价（元）：0四、响应文件提交（上传）截止时间：2021年8月31日09:30（北京时间）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）五、响应文件开启开启时间：2021年8月31日09:30（北京时间）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）六、公告期限自本公告发布之日起3个工作日七、其他补充事宜1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的",1,1,1,1]
[9473,"封-2土石方工程工程招标控制价招标控制价(小写):320,312.79(大写):叁拾贰万零叁佰壹拾贰元柒角玖分其中:安全文明施工费(小写):3998.89(大写):叁仟玖佰玖拾捌元捌角玖分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代理人或其授权人：法定代理人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-04单位工程招标控制价汇总表工程名称：土石方工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费258891.871.1D市政工程258891.872措施项目费19718.622.1其中：安全文明施工费3998.893其他项目费4规费12371.34－5税金29330.96－招标控制价合计=1+2+3+4+5320,312.79注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：土石方工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目7128.522施工组织措施项目12590.12.1其中：安全文明施工费3998.892.2建设工程竣工档案编制费343.65措施项目费合计=1+219718.62表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：土石方工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价D市政工程1040101001001土石方开挖[项目特征]1.土石类别:综合考虑2.挖土石深度:综合考虑3.开挖方式:除爆破以外的其他方式综合考虑4.场内运距:场内运输全包5.平整夯实要求:按设计要求[工作内容]1.清楚表土及地上附着物、已拆除构（建）筑物等场地清理2.施工现场排水降水3.土石方开挖4.场内运输5.平整、夯实6.支护、围挡（挡土板）的安、拆m335497.7527504.752040101001002清表[项目特征]1.土壤类别:清理附着物及表土2.场内运距:场内运输全包[工作内容]1.排地表水2.清理附着物及表土3.场内运输m29801.151127本页小计28631.75",2,2,2,1]
[9482,"宿迁市政府采购项目评标报告采购编引预驾金额公告日期评审方法供应商名称江苏雨田环境工程有限公司南京创同安全环境科技有限公司雨京长三角绿色发展研究院有限公司供应商名称而京长三角绿色发展研究院有限公司江苏雨田环境工程有限公司南京创同安全环境科技有限公司蔡?欧经全体评标小组成员评议，无标文件及评标办法的具体要求进行评市，我们形成综合意见:南京长三角综色发展研究院有限公司为第一成交候选人，成交价为:壹佰柒拾伍万元整C工1750000,00）签三派K张威工第1页/共1页",0,0,0,1]
[9483,"E.14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表工程名称:建筑工程标段:第1页共!页计费基础说明费率其中:金额暂估价（元）二分部分响工程费分部分项费用合计山置接费式…工人工费1.2材料贾=.2.1共中:工程设备费/其他（详见阳录C说明第2条规定计算)13机械费2管理费9,658共他管理费（详见附录C说明第2条线定计算)2通利泊舒二报施项目受[+2*3:单价播施项目费单价措施项目费合计a.i直接费1.l.1人工贾!.l.2材料费L.l.3机被费1.2管理费9．6513利沉临2总价措施项目费（按E20总价播施项目计价表计算)3绿色施工安全防护报项目费按E,21绿色施工安全防护措施费计价表计算)6.263.其中安全生产费(按E.21绿色施工安全防护排施费计价表计算)8.29三其绝项目费（按E,23黄他项目计价汇总表计算理四税前造价+4二4三五销项税额四单位工程建安迹价四+五广联达科技股份有限公司E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称:建贫工程标段:第!页共2页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述甘善单觉工程量综合革价合价其中:暂估价拆除工程北0II60I00100专凯体拆除1.拆阶原看立心法控2.清理归堆，人工转运至室外业主指芒垫点二310.352j1l610001001门、窗拆附1.拆除凰建筑门、原建筑窗2.清理归堆，人工转运至空外业主指芒约占ie3)11601002001塘漆及贰子拆除1.炉险限有墙漆及预了.清理归堆，人工转运至室外业主指证施点2298.38坐311605002001立面块料拆除，钟险原有执料选裙清理归堆，人工转运至室外业主指辽见点说25,15310102001001建筑垃圾外运、运距综合建筑垃圾外运、运距综合心21.07鹅计上11614002001地床和桓体拆除6除原有趋床及柜体，垃圾模面外出及外运指点地方字卫j10502001001构造柱处等级:C25、砼浇筑、养护等委015当011702003001构造柱模板制安包302本页小计注:1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分折表综合的内容应相同:2.此表用于竣工结算时无暂估价栏广联达科技股份有限公司E.18:分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称:建筑工程标段:第2页共2页企额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单意工程量综合单价合价其申:暂估价通010503005001",2,2,2,1]
[9491,"1.封面南环花苑小区雨污分流出户管改造，工程招标控制价xx招标人:，(单位盖章)x造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月25日1.扉页南环花苑小区雨污分流出户管改造，工程招标控制价招标控制价(小写):，1117534.2(大写):，壹佰壹拾壹万柒仟伍佰叁拾肆元贰角，xxx招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)xxxx法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)xxxxx编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月25日复核时间:2021年06月25日1.工程量清单封面扫描件序号费用名称计算禁础亦致工程、道路、排水基本费山6%安全文明施工省级标化增加费:一尾援（扬尘污染防治增加费0.31务现场安全文明施工临时设施费分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-参数除税工程设备费11%坏境保护税00社会保障费2.0%/规费住房公积金分部分项综合费用+措施项目含计+黄他项目合计-参数除税工程设备费0.31务三税金不含税的工程造价3M五、其他说明1、本工程暂列金9万元:2、Del10PYC-U管道，参考公元、伟星、三德、中财品牌;3、工程量依据图纸，结算根据监理（如有)、中方共同签认的手续按实调整:4、管道埋设回填后，地面按照原样铺装进行恢复，暂按白麻光面、20m厚、面包砖100*200*60编制，结算根据实际情况调整:5、雨、污水立管综合单价包含完成该项工作内容所需的人工、材料、机械及措施等一切费用，施工单位投标时自行考虑;6、本预算按增值税一般计税法计算，如实施单位为小规模纳税人，结符时接增值简易计税法计算，如逊增值税率调整按相关政策实施。成本管理部2021年6月24日建设项目招标控制价表工程名称;南环花苑小区雨污分流出户管改造其中:《元)单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费费序号1南环花苑小区谢污分流出户管改造1117534.216087。2328142.51》招标代理费企计1117634216087.2828442.50单项工程招标控制价表工程名称:前环花苑小区雨污分流出户管改造其中:(元)九位工程名称公额(元)暂估价安全文明施工费烧费序号】南环花苑小区",2,2,2,1]
[9500,"存四、有意向的供应商可从招标代理处得到进一步的信息和查阅招标文件五、有意向的供应商可于2019年1月7日～2019年1月11日（双休日及法定节假日除外%09:00～11:30、13:00～16:00（北京时间）在上海市黄浦区鲁班路700号208室购买招标文件招标文件每套售价为500元人民币（RMB500%，售后不退未从招标机构处购买招标文件的潜在投标人将不得参加投标六、所有投标文件应于2019年1月30日下午14:30时（北京时间）之前递交到上海市吉浦路535号上海烟草储运公司会议室七、本项目的投标保证金金额为０万元人民币投标保证金的接受人为上海万国建设工程项目管理有限公司本项目的投标保证金应于投标截止期前将保证金汇至以下账户:上海万国建设工程项目管理有限公司31619103000843813上海银行浦东分行八、定于2019年1月30日下午14:30时（北京时间），在上海市吉路535号上海烟草储运公司会议室公开开标届时请投标人代表出席开标仪式下万系招标人:上海烟草集团有限责任公司Z地址：上海市吉浦路535号邮编:电话：021-61662125传真:联系人：施伟E-mail：gaoqy@sh.tobacco.com.cn招标代理机构：上海万国建设工程项目管理有限公司地址:上海市鲁班路700号邮编:200023电话话：6305789663019695传真：63019695联系人：李剑波杨志伟",0,0,0,1]
[9506,"安徽省宁国市G233克黄线周塘四桥等三座桥梁修复养护采购项目参与竞标企业推荐函宁国市数据资源管理局:我单位实施的安徽省宁国市G233克黄线周塘四桥等三座桥梁修复养护采购项目拟采用竞争性谈判的方式进行采购。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部令第74号有关规定，我单位推荐以下二家经验丰富，综合企业实力较好且在我市完成过类似业绩的服务商参与本项目的竞争性谈判。.推荐单位如下:1、安徽新元桥梁养护技术有限公司2、安徽省公路桥梁工程有限公司标资≤个.-”。宁国市交通运输局2021年712日c:7;3,上02,安徽省宁国市G233克黄线周塘四桥等三座桥梁修复养护采购项目参与竞标企业评审专家推荐意见表采购单位宁国市交通运输局项目名称项目介绍推荐名单及推荐理由",0,0,0,1]
[9517,"梅县区雁洋镇金域自然村集中供水工程评标报告梅县区雁洋镇全域自然村集中供水工程评标委员会2021年9月3日评委组长签名:第!页共5页评标报告工程概况工程名称:梅县区雁洋镇全域自然村集中供水工程建设单位：梅州市梅县区雁洋镇人民政府建设地点：梅县区雅洋镇全域招标控制价：8595372.82元建设规模：本工程新建小型集中工程7宗、原有村级华中供水工程改造3宗、雁洋自来水厂新增扩网１0宗、雁洋自来水厂提质增效1宗。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用合理低价法进行评标工作。本工程于2021年8月14日在广州公共资源交易网（网址：httsp;//yywgzggycy）、广东省招标投标监管网（网址:yyggzbzbgoy.cy）发布招标公告，于2021年8月14日至8月20日在广东源丰工程咨询有限公司公开接收投标登记。招标人在登记期间内共收到互Z家单位提交的投标登记资料。投标登记的投标单位名单如下:易投标人名称１2广东兴广建设工程有限公司广州粤水建设有限公司345湛江市兴建水电工程有限公司湖南省湘中水利水电工程建设有限公司河南水润建设工程有限公司6广东平建建设集团有限公司789广东平润建设工程有限公司广东国沅建设工程有限公司深圳市中浦信建设集团有限公司10梅州丰园建设工程有限公司１1L2广东开元实业有限公司广东启象实业有限公司L3评委组长签名:第2页共5页14广东嘉应方海建设工程有限公司15梅州生态建设有限公司16广东惠昌源实业有限公司17本项目于2021生旦且3日LL:00二L1:30在广州公共资源交易中心第LG开标室接收投标文件，在规定时间内一共收到5家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标文件递交登记表》）；2021年总且3且L1:30.在广州公共资源交易中心第16开标室开技术经济标（开标情况详见《开标汇总表》）。四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负货。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会由一名业主代表和四名评标专家组成，四名评标专家均从广东省综合评标专家库（水利）中随机抽取，分别是：业主代表:评标专家:。评标委员会一致推荐，为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投树文件进行认真评审。评标专家委员会按照《招标",0,0,0,1]
[9526,"运行部2021年下半年运行工器具物资采购清单序号消耗品名称型号数量单位推荐厂家用途备注地址链接备注单价1不锈钢抄网渔网兜抄网杆套装5米杆+50cm抄网头6根奥特道斯户外官方旗舰店捞取万方水池，八千方水池和雨水池垃圾新增品，无库存https://item.jd.com/43510069125.html#crumb-wrap国内采购553302不锈钢抄网渔网兜抄网杆套装1.5米杆+50cm抄网头3根奥特道斯户外官方旗舰店捞取海泵房海水内垃圾新增品，无库存https://item.jd.com/43510069120.html#crumb-wrap国内采购20603不锈钢抄网加厚不锈钢抄网竿碳素伸缩捞鱼网6米杆+抄网头3根风清运动专营店捞取海泵房海水内垃圾新增品，无库存https://item.jd.com/72171331300.html#crumb-wrap国内采购1003004防火花铝制安全钩锁型号：14722，尺寸：112x40mm，锁孔：Ø25mm。100个安赛瑞6KV开关安措隔离时使用新增品，无库存https://i-item.jd.com/100005614295.html#crumb-wrap国内采购35.935905304不锈钢插销规格：12寸，芯宽：11mm。商品编号：10028657344358100个家柏饰旗舰店6KV开关安措隔离时使用新增品，无库存https://item.jd.com/10028657344358.html#crumb-wrap国内采购1313006自吸防腐泵定制自吸防酸自吸泵，工业电1.5KW380V(耐酸碱)吸程8米，最大流量15m/h。配套电机。1台万纹板换酸洗，清洁有一台，非耐酸，已腐蚀漏水，https://item.jd.com/10027315303289.html#none国内采购8408407监控操作台KB-CC-E2双联操作台。成品4个凯贝中控室值班操作台更换无库存https://item.jd.com/16384638239.html国内采购108943568数字防爆对讲机摩托罗拉（Motorola）GP328D+数字防爆对讲机32台摩托罗拉官方自营旗舰店中控巡检及操作通讯使用无库存https://item.jd.com/8082196.html国内采购35991151689磁吸纱网门帘每片50厘米宽，225厘米高；每片配套相应的挂钩。24片创赢家居专营店中控室防蚊新增品，无库存https://item.jd.com/70683432353.html#crumb-wrap国内采购791896127840自吸耐腐泵",4,4,4,1]
[9529,"附件：高压氧舱雾化装置采购项目评分细则",5,5,5,1]
[9543,"公共服务平台网、中牟县公共资源交易中心网、河而省政府采购网、郑州小政府采购网和中牟县政府采购网.上发布九、公告期限：1个工作日十、代理服务费计价标准及金额：参照计委il价格计价格[2002]1980寸文和发改价格[2011]634号文件收取代理服务费10000.00元十一、联系方式:采购人：中牟县交通运输局联系人：段女母：0371-62368985《工程翠地址；中牟县220国道北采购代理机构：河南金利达工程管理有限公司地址：郑州市金水区农业路政七街交义口省i中心A座2709容2go220联系人：杨女-H:无15637185196投标人对中标结果有异议的，可以在本中标公告发布之日起7个工作口内，以节面形式向采购代理机构提出质疑(法人签字并那盖单位公章),由法定代表人或其原投权代表携带本人身份证件（原件和复印件）一并提交质疑函原件及相关证明材料（邮寄件、传真件不子受理》逾期未提交或未按照要求提交的质疑溪将不子受理2018年12月27日三、监督部门本招标项目的监督部门为//四、联系方式招标人：中牟县交通运输局地址：郑州市中牟县尚都大道新党校往西500米联系人:段女:士电话：0371-62368985电子邮件://招标代理机构：河而金利达工程管理有限公司地止:郑州市农业东路16号省北中心A座2709室联系人:/杨女士",0,0,0,1]
[9544,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表3磋备整:驻马店职业技术学院（老校区）人行道二期齐员议系标段:第1页共2页金、额(元）其中项目编码项目名称项目特征描述计鹤瓶心工程量综合单价合价暂估价整个项目北0-41001002001拆除人行道拆险图红中黑既需要议进的作图红中黑色阴影煤着窗兰能疆23527.252041001005001折除侧、平(缘)拆除图纸中粗黑运前父符签置务北1779.03吕o4o103002001余方弃置引的由投标企业自主方虑274.88040204001001人行道整彩碾压、部位:人行道盖益3647.54监040204002001人行道块料铺设块料品种、无规格廉灰花岗岩次疑标对北法配2继筑沥答宋签被2993.5040204002003人行道块料铺设.块料品种、规格():=300:*0mm迎533.717040204003001现浇混凝土人行宜儿出12cmJC15混凝迎8527.2834020300700k泥混凝主拆除累有做兰砖宁州C0游旋2”驿绕封3120.290:020400-4001友砌侧(平、缘）.材料品种、提整岗岩立终石义诉体分的□工7的求的以心指蒋疑工鉴赏发?;m1779.0注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一06分部分项工程和单价措施项目清单与计价表挂签整驻马店职业技术学院（老校区）人行道二期标段:第2页共2页金额(元)其中项目编码项目名称项目特征描述湛苍工程量奈合单价合价暂估价10010204004002冬砌侧(平、参）.材料品种、规整]50*]0%艺白花岗岩树穴冠穿mv.5水泥cl;涅100m浚工论层及容背面1808措施项目041102001001垫层模板人行道垫层模板□2426.97卫041102002001基础模板车行道道牙热质付道牙垫莒棋被2873.93041106001001C型机极设各进出场及安拆大型机械进出场包㎡各本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中播设其中:“定领人工费”老-08总价措施项目清单与计价表工程名称:驻马店职业技术学院（老校区）人行道二期升级标黔第1页共1页序号项目编鸽项目名称计算基础》岩(%)调整费会额（元）调整后备注0LL70700100安全文明施工费许部分项安全文明协价措剂安全施工塑九01其他措施费（费率类2.1OLL70700200夜间施工增加费5分项其绝指施费容卓价播饰工色措施费2.2OLL70700:00二次搬运费体赛杂霍县船盖模”2.3OL170700500]冬雨季施工增加费许部分项其色措施费价鲁遮其色招施费(门其他（费率类）合计编到人（造价人员）:复核人（进价工程师）括E;“计算础”中安全文明施工费可为“定额甚价",3,3,3,1]
[9552,"任楼煤矿玻璃钢梯子间采购清单申请单位：中煤第三建设集团机电安装工程有限责任公司时间：2021年7月21日序号名称规格单位数量总重（kg）钢材重量（㎏）玻璃钢重量（㎏）图号备注单重总重单重总重复合材料14米层梯子详见图纸架1351242009212420RLTZJ-TZ-4拉挤型23.64米层梯子详见图纸架185.5085.585.5RLTZJ-TZ-3.64拉挤型32.9米层梯子详见图纸架3216072216RLTZJ-TZ-2.9拉挤型4平台详见图纸块20210001052100RLTZJ-PT拉挤型5小梁1详见图纸根1018616.335163.352.26522.65RLTZJ-XL-1模压型6小梁2详见图纸根10208.518.376183.762.47424.74RLTZJ-XL-2模压型7小梁3详见图纸根1020517.857178.572.64326.43RLTZJ-XL-3模压型84米层正面栅栏详见图纸块27014650.2054.2614650.2RLTZJ-ZL-Z-4拉挤型94米层侧面栅栏1详见图纸块1358073059.88073RLTZJ-ZL-C1-4拉挤型104米层侧面栅栏2详见图纸块1359101.7067.429101.7RLTZJ-ZL-C2-4拉挤型113.64米层正面栅栏详见图纸块292.6046.392.6RLTZJ-ZL-Z-3.64拉挤型123.64米层侧面栅栏1详见图纸块15105151RLTZJ-ZL-C1-3.64拉挤型133.64米层侧面栅栏2详见图纸块159.8059.859.8RLTZJ-ZL-C2-3.64拉挤型142.9米层正面栅栏详见图纸块6226.8037.8226.8RLTZJ-ZL-Z-2.9拉挤型152.9米层侧面栅栏1详见图纸块3143.4047.8143.4RLTZJ-ZL-C1-2.9拉挤型162.9米层侧面栅栏2详见图纸块3192064192RLTZJ-ZL-C2-2.9拉挤型172.23米层正面栅栏详见图纸块6181.38030.23181.38RLTZJ-ZL-Z-2.23拉挤型182.23米层侧面栅栏1详见图纸块399.99033.3399.99RLTZJ-ZL-C1-2.23拉挤型192.23米层侧面栅栏2详见图纸块3108036108RLTZJ-ZL-C2-2.23拉挤型202.47米层正面栅栏详见图纸块266.98033.4966.98RLTZJ-ZL-Z-2.47拉挤型212.47米层侧面栅栏1详见图纸块136.92036.9236.92RLTZJ-ZL-C1-2.47拉挤型222.47米层侧面栅栏2详见图纸块139.93039.9339.93RLTZJ-ZL-C2-2.47拉挤型232.34米层正面栅栏详见图纸块263.46031.7363.46RLTZJ-ZL-Z-2.34拉挤型242.34米层侧面栅栏1详见图纸块134.98034.9834.98RLTZJ-ZL-C1-2.34拉挤型252.34米层侧面栅栏2详见图纸块137.83037.8337.83RLTZJ-ZL-C2-2.34拉挤型265.335米层正面栅栏详见图纸块2144.72072.36144.72",4,4,4,1]
[9561,"1.工程量清单封面大丰麋鹿保护区中心路南侧、北侧补饲桥，梁及道路涵洞工程，工程招标工程量清单江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处招标人:，(单位盖章)江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月10日1.工程量清单扉页大丰麋鹿保护区中心路南侧、北侧补饲桥，梁及道路涵洞工程，工程招标工程量清单江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区管理处招标人:，江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)解生彬周建梅法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)胡德芳孟庆军编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年08月10日复核时间：2021年08月10日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:大丰襄座保护区补饲道路汤洞工程(001)金额(元)其中序弓项目编码项目名称项目特征抽述进邑工程量综合单价合价暂估价围o401010o2001土石方工程挖沟槽土方走域类别:投标人踏册现场自行及投标人驶数拟公场并结合脑社划招雅土运五:投标人根据现场请况。自行定然6算规则计党工社品时9164.08艺O1010100500挖淤泥、流砂挖据溪度:投标人踏勘拟示人根据现场控时自行考退谈计算期汕计就社税管的29.07注010103001001汾擅回球密实度要求:符合设计光填方材科晶碧:索土运务签客要求:将客议2(谈济与来返、运跑:投标并述年结谷融工为人签33条自玩改虑价定额计算规则计党工岩品前9176北010103002001余方弃置险符合设计国填要求则用的上外，访布关据院应:拉标人腾批现并结谷施工为案自行考虑前272.32后0:0201007001大块料垫层材品种、格：具体密实路见欲许的然苏29.02O:0501001001混凝土管名法出材决及)以工名标式省苏源公述)c25混质:180处主拓签规格:I级们筋泡凝土]社签蒲改溪膜:符谷既范及论许货式分部小计出水口金额(元)其虫序号项目编码项目名称项目符征播述别忌工程量综合单价合价哲估价元0:0303002001混凝土基础部位:第境拒础王箱类:商品砼艺光洛叠6购(并(分(别2获、前38.g二0:0303015001混凝土挡墙墙身部位:第墙别;品砼混兆土员座签狮工作丙容:I、被板到娄玻、折际2-名式、宏输、沅凯3盖30010303007001",3,3,3,1]
[9570,"呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建设项目呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建设项目评标报告评审委员会2021年08月25日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建设项目呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建设项目（以下简称“本项目）己由以内发改投字【2021】517号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市免渡河林业局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市免渡河林业局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建说项目呼伦贝尔市免渡河林业局管护用房加固改造建设项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且02日，交工日期:2021年11且30日。共计90日历天2.3标段详情:呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦具尔市免渡",0,0,0,1]
[9579,"1.封面凤城街道东街向阳路望江路滨江轻化路社区高层，建筑可燃雨棚外墙防护网整治工程，工程招标控制价5363438招标控制价(小写):，(大写):，伍佰叁拾陆万叁仟肆佰叁拾捌元整，173239其中：安全文明施工费用(小写):，壹拾柒万叁仟贰佰叁拾玖元整(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月24日建设项目招标控制价汇总表工程名称:凤城街道东街向阳路望江路演江轻化路社区高层建筑可燃雨柳外墙防护网整治工程北中内号单项工程名称金额（元）署估价（元）规费（元）合计单项工程投标报价汇总表工程名称:凤城街道东街向阳路望江路演江轻化路社区高层建筑可燃雨柳外墙防护网整治工程北中序母单位工程名称暂估价（元）安全文明施工费规费（元）】风城街道东街向阳路望江路、演江、轻化。社区高建筑可燃南棚外瑜防扩网整治工程企额（元）5363438合计5363438单位工程招标控制价汇总表工程名称:凤城街道东街向阳路望江路演江轻化路社区高层建筑可燃雨棚外墙防护网整治工程序分汇心内容个额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费11建筑工程5363438昌施项目费2。1安全文明施工费3其他项目费单其他项目安文费其他项目税金招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:凤城街道东街向阳路望江路演江轻化路社区高层建筑可燃雨柳外墙防护网整治工程企额（元）户*号项目名称其中，暂估价】施工技术措施项目施工组织措施项目2。1其中:安全文明施工费2。2建设工程竣工档案编制费2。8住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+2分部分项工程项目清单计价表工程名称:凤城街道东街向阳路望江路演江轻化路社区高层建筑可燃雨柳外墙防护网整治工程企额(元)序号项目缩码项目名称项目特征湛签工程量综合单价合价持密动。010901002001拆改可嵩雨棚建筑工程谈目特征型材品种、规格:彩钢、投汕)平投影宽度:70cm变架规格、寸:接照西南饰临“遮函被”支架施工贡色:灰色或建设单雨册颜现场确定工程内容]运输、安装雨确塑材安装金投、联签外运旧别棚拆队部分雨棚需",2,2,2,1]
[9587,"走七（7-1)评标结果公示进扬交易编引:GC53092320210002000100拟试人顺系人及地话名([R8060(16抗自名卧上次山必收加扩以依依火投投必头拟式(款站服投行业北管艺(水当提乡村验火励批标代预机校述试体C技(文投以交：联系人及准话名税应上的名不不的(设位招标各鉴额招标方式公浙盖拟位式托招标炎》晋议□监控□设计黔议□论名□封料自批他舒标办法签合评估注开标的述永邑基公共资源交易中心招标极及结档炎税姓部沙密zfg07方元招标方式公开招标拦标价《万元219,9658投标人费动报申标人临沧卖临环促设名前您有限公试联系人及地话孙学例13005312123市标价《万元)\\费名《)质泳流说237/17755并员证批法效材的公进必以二托苏自必促师日监跳期限□设计/沙基测限210日公示时间2021年月山日至2021年《月0日（公示期至少为3个工作日)书标候远人名况项目负责人顶目负责人资所等颁及证书换务投标报《万元)批名式后加烈分（次苏“小标候远人临沧临环保设各前修作限公的雷观义六253201620213223237,877556210日苏天gtM苏上个标f选人云附旭达水利水电建设工穆作限公司农然3(202081002403239.920055210日历天X6。8苏:小标我适人云的至苏欣处贫工所不侧公：第兰法式253201820211868240.351700210日折天8l;26名法行决(彤标)林况;被否决《授标)投标人名形标)批(龙招标人审枝多则必发布募志根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果子以公示，我受汪委蓝督、若对目述必示布冰处公东期内向招标人进行质疑，对质既谷复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉",0,0,0,1]
[9596,"附件：腹膜透析用耗材采购项目评分细则序号评分因素及权重分值评分标准说明1报价60%60以本次有效的最低投标报价（总价）为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×60分。1.总价计算方法：序号1、3、4、5、6产品总价：单价*5，序号2产品与总价：单价*1。最后6个产品总价相加为投标总价；2.总价保留小数点后两位。2服务能力20%20参与商家有详细的售后服务方案，方案内容包括但不限于①售后服务人员组成、②配送时间、③紧急供货措施、④不良或过期产品更换措施等，进行详细的阐述，内容详尽、合理得20分；若有一项缺失或不详尽、不合理的扣5分，扣完为止。以提供服务能力和专业技术能力的证明材料或售后服务承诺书原件为依据。3供货能力10%10具有完善的物流配送体系和完善的售后服务体系，得5分。供应商必须按医院要求在5日内完成配货、送货，得2分；供货期限每减少一天，加1分，最多得5分；以提供售后服务承诺书原件为依据。4业绩8%8参与商家所报价产品具有其他医疗机构2019年至今供应业绩，每提供一个得2分，最多得8分。提供合同或者中标、成交通知书等证明文件复印件。5参与文件规范性2%2参与文件制作规范得2分，每一处不规范扣0.5分，扣完为止。",5,5,5,1]
[9602,"常州市金坛区政府采购竞争性磋商文件采购项目编号：JSLX采竞磋[2021]016号采购项目名称：俞柳桥改建项目采购人名称：常州市金坛区水旱灾害防御调度指挥中心采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司2021年8月目录评审标准第一部分采购邀请竞争性磋商公告项目基本情况1.项目编号：JSLX采竞磋[2021]016号2.项目名称：俞柳桥改建项目采购方式：竞争性磋商预算金额：80万元最高限价：795991.31元，投标报价超过最高限价的作无效报价文件处理项目概况:俞柳桥改建项目采购项目的潜在供应商应在江苏立信建设工程造价咨询有限公司（常州市金坛区中景商务楼C座—金山路199号）获取采购文件，并于2021年8月19日14:30分（北京时间）前递交响应文件采购需求：具体详见图纸及工程量清单工期：100日历天本项目不接受联合体二、响应人资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：3.本项目的特定资格要求：（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；（3）具有工商行政管理部门核发的有效营业执照；（4）投标人应具备的资质为：水利水电工程施工总承包叁级及以上；（5）项目负责人具备的资格为：水利水电工程注册建造师贰级及以上（6）投标人具有安全生产许可证（具有水行政主管部门颁发的企业法定代表人安全生产考核合格证（A证）、项目负责人的安全生产考核合格证书（B证）、专职安全员安全生产考核合格证书（C证））注：(1)拟投入本项目项目负责人不得有在建工程（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动三、获取采购文件1．时间：2021年8月9日至2021年8月13日，上午8：30―11：30，下午14：00―17：00（北京时间，法定节假日除外）2",1,1,1,1]
[9605,"定通通定",0,0,0,1]
[9614,"京山市民政公共服务中心空调电路改造项目谈判文件项目编号：HBTZCG-20181217-1（JS）采购人：京山市民政局采购代理机构：湖北天正建设工程咨询有限公司二○一八年十二月目录第一章招标公告1第二章投标人须知1一、说明6二、谈判文件7三、谈判申请文件的编制和数量8四、谈判申请文件的递交12五、开标与评标12六、授予合同14七、公告、质疑14八、适用法律14九、废标条件15第三章工程量清单16第四章技术要求17第五章谈判程序181.第一轮公开报价192.组建谈判小组193.第一轮谈判（技术、商务谈判）204.第二轮报价（最终报价）205.报价的澄清206.确定成交候选人21第六章政府采购合同书（参考）22第七章谈判申请文件格式34招标公告京山市民政公共服务中心空调电路改造项目竞争性谈判公告湖北天正建设工程咨询有限公司（以下简称“政府采购代理机构”）受京山市民政局的委托，对京山市民政公共服务中心空调电路改造项目进行竞争性谈判方式采购一、采购项目编号：HBTZCG-20181217-1（JS）；二、采购项目名称：京山市民政公共服务中心空调电路改造项目；三、采购内容1、采购内容：京山市民政公共服务中心空调电路改造；2、采购预算：29.795925万元；3、资金来源：本级财政资金；4、工期：20日历天四、投标人资格要求1、投标人必须具备《政府采购法》二十二条规定的条件（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备的专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件2、投标人特定资格要求（1）投标人须是中国境内注册的独立法人，具备有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一的有效工商营业执照）；（2）投标人营业执照内具有相关经营范围；（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；（4）投标人无政府采购严重违法失信行为信用记录（在“信用中国”网站查询本企业信用记录，并提供相关截图依据，查询落款时间",1,1,1,1]
[9625,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称投标人名称与营业执照、资质证书一致；不一致的，有有效证明材料投标函签字盖章加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书（原件）投标文件的组成符合第二章“投标人须知”3.1.1的要求投标文件及报价唯一只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）暗标/…………2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定总监理工程师符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定专业监理工程师符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定监理员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定监理服务期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”3.4.1项、3.4.2项规定投标报价无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定的最高投标限价；（3）应依法实行政府指导价的工程超出国家规定的浮动幅度；（4）不符合第二章“投标人须知”第3.2项的规定…………其他无第三章“评标办法”第3.2.2条所列情形条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成(总分100分)第1项监理大纲20分第2项检测仪器设备5分第3项服务承诺5分第4项项目监理机构与人员35分第5项企业业绩10分第6项项目总监答辩10分第7项投标报价15分满分100分2.2.2评标基准价计算方法☑方法一：招标人可以参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格［2007］第670号文）的施工监理服务收费基准价确定招标期望价格（最高投标限价=招标期望价格=252.65万元）。（1）",5,5,5,1]
[9631,"巴州区回燕路路面改造工程（巴州区回燕路路面改造工程施工）评标结果公示)项目及标段名称巴州区回燕路路面改造工程（巴州区回燕路路面改造工程施工)项目业主巴中市巴州区公路工程建设事务所项目业主联系电话0827-3332711招标人巴中市巴州区公路工程建设事务所招标人联系电话0827-3332711招标代理机构四川同元达工程咨询有限公司招标代理机构联系电话028-62414318开标时间公示期2021年09月24日至2021年09月27日投标最高限价（元）7065700.00中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元）第一名四川宝鑫建设有限公司6489845.45第二名四川正益路桥工程有限公司6496911.00第三名四川赞拉建筑工程有限公司6500444.00第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川宝鑫建设有限公司）执业或职业资格职务姓名证书名称证书编号项目负责人王海燕二级建造师J251181817079经评审的投标价（元)综合评标得分6489845.4599.516496911.0099.486500444.0099.47职称职称专业级别工程师道桥项目技术负责人冯波职称证公路工-000654工程师第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川正益路桥工程有限公司）1/8执业或职业资格职称职务证书名称证书编号职称专业级别项目负责人二级建造师注册证书J251181900008公路工程工程师职称证20190035925公路与桥梁工程工程师职务执业或职业资格证书名称职称证书编号职称专业级别项目负责人二级建造师1231212项目技术负责人7姓名蔡军薛志远第三中标候选人项目管理机构主要人员（四川赞拉建筑工程有限公司)姓名张茂心第一中标候选人类似业绩（四川宝鑫建设有限公司)项目业主项目名称竣工（交工）日期开工日期建设规模合同价格（元)项目负责人夹江县公路管理所Y008线华麻路改建工程施工2019102520210115项目路线起于三华路(K1+556.313处），止于麻柳乡关口村关雷路起点，路线全长5.535公里。26381421.00陶妍羽自贡市长城投资开发有限公司贡井区扶贫道路建设工程-通建制村道路硬化工程（成佳镇、白庙镇、龙潭镇片区）2019011020200309本项目长约39.442公里，其中包括成佳镇、白庙镇、龙21458240.00张烧2/8潭镇三个乡镇，技术标准为四级公路，路基宽度：4.5/5.5水泥混凝土路面第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川宝鑫建设有限公司)项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)技术负责人和无无无无予无项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无无无无无第二中标候选人类似业绩（四川正益路桥工程有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人雷波县公路工程技术服务雷波县长河、松树、山棱岗公路水20190101中心毁路面维修整治工程20191209项目位于雷波县山棱岗乡、长河乡和山棱岗乡，属于该",0,0,0,1]
[9640,"工程量清单合同段:垫江县公路事业管理中心波形护栏提升项目货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价最高限价合价清单第100章总则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险及第三责任险总额1.00029492949102-3安全生产费总额1.0001474814748清单第100章合计人民币17697工程量清单合同段:垫江县公路事业管理中心波形护栏提升项目货币单位:人民币元清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价最高限价合价202拆除原有波形护栏(G350豹山路路口至杠家道班房)202-3拆除原波形梁护栏(G350豹山路路口至杠家道班房)-d拆除原波形梁护栏m303217.5353150202拆除原有波形护栏(S205垫武路)202-3拆除波形钢板(S205垫武路)-d拆除原波形梁护栏m285615.9145438清单第200章合计人民币98588工程量清单合同段:垫江县公路事业管理中心波形护栏提升项目货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价最高限价合价602更换护栏(G350豹山路路口至杠家道班房)602-3更换波形梁钢护栏（Gr-B-4E）(G350豹山路路口至杠家道班房)-a安装波形梁钢护栏（含增设安装及材料利用安装）m231085.74198059602更换护栏(G350豹山路路口至杠家道班房)602-3更换波形梁钢护栏（Gr-B-2E）(G350豹山路路口至杠家道班房)-a安装波形梁钢护栏（含增设安装及材料利用安装）m590141.3183373602更换护栏(S205垫武路)602-3更换波形梁钢护栏（Gr-B-4E）(S205垫武路)-a安装波形梁钢护栏（含增设安装及材料利用安装）m3496101.36354355602更换混凝土602-1更换混凝土-c更换现浇混凝土基础m33.125983.663073清单第600章合计人民币638860投标报价汇总表标段：垫江县公路事业管理中心波形护栏提升项目序号章次科目名称金额(元)1100清单第100章总则176974200清单第200章路基985885600清单第600章安全设施及预埋管线6388607第100章至700章清单合计7551458已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计9清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即7-8)=975514510计日工合计11暂列金额(不含计日工总额)12投标报价(7+10+11)=12755145编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件",2,2,2,1]
[9648,"麻城市县域经济发展综合诊断竞争性磋商评标结果公示(编号:麻公共资源办采[2021]193号)/可)炎.性项m项目编号：MMCCG-2021-193三A主-二；采购计划备案号：麻城财采计备[2021]000780号函c7∞/、.?、26三、项目名称：麻城市县域经济发展综合诊断四、成交信息供应商名称:赛迪顾问股份有限公司供应商地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦成交金额:996000.00元(玖拾玖万陆仟元整)五、主要标的信息名称:麻城市县域经济发展综合诊断服务范围:该研究主要围绕以下核心问题展开。一是结合县域经济高质量发展评价指标体系，从经济实力、增长潜力、富裕程度、绿色水平等维度对麻城市进行综合分析，全面了解麻城市综合实力；二是从全国经济强县中选取与麻城市可比较的县或县级市进行对标分析，深入分析麻城市经济发展的比较优势和问题短板；第三，全面分析“十四五”时期麻城市经济发展面临的机遇和挑战，结合麻城市比较优势和问题短板，提出对策建议，服务要求:提供《麻城市县域经济发展综合诊断报告)服务时间:自合同签订起3个月内五、评审专家名单赵新生,刘红玲,王鸿志六、评审信息发1、评审时间：2021年9月26日2、评审地点：麻城市公共资源交易中心八楼805-1七、代理服务收费标准及金额:根据国家发展与改革委员会办公厅发改办价格〔2015〕299号文的规定，本项目采用要约方式约定由中标人按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文、鄂价[2002]238号文件规定，向本项目招标代理机构一次性支付招标代理服务费用（按服务类差额定率累进法计算）：成交额在一百万以下的部分，支付1.5%的代理服务费；取整合计14940元。成交供应商须在领取成交通知书时向代理机构支付招标代理服务费.八、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。九、其他补充事宜投标人对成交结果有异议的，可在成交结果公告发布之日起七个工作日内，向采购人或代理机构提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（由法定人代表或者其授权代表签字，并加盖单位公章），并附相关证据材料，逾期将不再受理。十、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1、采购人展况名称:然城市发台名式地址:57联系方式:平四宁186713237422、采购代理机构信息",0,0,0,1]
[9657,"中选候选人公示广州地铁物资有限公司车辆段工艺设备起重机采购项目(第二次)[项目编号:CGCGW-20210056]的评审工作已经结束，评审委员会经评审推荐了本项目中选候选人.现将中选候选人情况予以公示(公示时间从2021年6月为o日00:00至2021年7月2日23:59止)，具体如下:中选候选人单位名称有限公司河南省大方重型机器唐山百川智能机器股河南中州智能设备集份有限公司团有限公司价性比比值65130.6166898.3371260.46河直卫华重型机遗股份有垦公司响应文件在评审过程中被拒绝，详细理由及依据为:未通过资格由查不符合《响应人资格由查表】第4条。未担供“增值税二敖纳税人上相关让明材租。如对中远候选人有异议的，可在公示时限内向有关部门署名投诉，逾期不予受理。投诉受理部门:广州地铁物资有限公司综合管理部联系地址:广州市越秀区环市西路204号4号楼501室联系电话：020-86666232-803附件:评审报告米人:H日)y边(",0,0,0,1]
[9666,"洪山分局车库、门厅防水改造工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—2洪山分局车库、门厅防水改造工程招标控制价招标控制价（小写）：160,937.67元（大写）：壹拾陆万零玖佰叁拾柒元陆角柒分招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—2总说明工程名称：洪山分局车库、门厅防水改造第1页共1页施工内容：1、铲除车库屋面原有旧防水卷材1654.69㎡，门厅屋面旧防水卷材115.2㎡；2、清理屋面杂物；3、清理屋面天沟；4、水泥砂浆找平层屋面修补破损屋面；5、铺贴改性沥青卷材1层；6、拆除门厅硅钙板吊顶后，更换为铝扣板吊顶；7、垃圾清运等。表-01单位工程招标控制价汇总表工程名称：洪山分局车库、门厅防水改造标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)一分部分项工程费138162.571.1其中：人工费28453.341.2其中：施工机具使用费56.131.3门厅防水、吊顶30209.551.4车库屋面防水107953.02二措施项目合计2799.222.1单价措施2.1.1其中：人工费2.1.2其中：施工机具使用费2.2总价措施2799.222.2.1安全文明施工费2621.912.2.2其他总价措施费177.31三其他项目费－3.1其中：人工费－3.2其中：施工机具使用费－四规费4600.05－五人工费调整2087.4六增值税13288.43－七甲供费用（单列不计入造价)八含税工程造价160937.67招标控制价合计：160,937.67注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：洪山分局车库、门厅防水改造标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价门厅防水、吊顶1011607002002防水层拆除铲除屋面旧防水层m2115.26.75777.6201B005清理门厅屋面杂物1.清理门厅屋面杂物项13003003010902001003屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度:3mm改性沥青卷材2.防水层数:1层3.",2,2,2,1]
[9667,"曾都区区级政府采购招标文件项目编号：ZCCJ-2021-GK-002项目名称：曾都区电教站媒体教学设施设备采购项目招标内容：多媒体教学设备曾都区政府采购中心二0二一年招标文件审核表曾都区政府采购中心：贵中心代理的曾都区电教站教学设施设备采购项目，经审核符合采购人要求，同意发放采购人（盖章）：2021年7月21号目录投标邀请书项目概况曾都区电教站教学设施设备采购项目的潜在供应商应在随州市曾都区政府采购中心电子信箱（2206981858@qq.com）获取采购文件，并于2021年8月18日15点00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：ZCCJ-2021-GK-002项目名称：曾都区电教站教学设施设备采购项目采购方式：公开招标预算金额：143万元采购需求：（详见附件）合同履行期限：采购合同签订后30个工作日安装实施完成本项目不接受联合体本项目（是/否）专门面向中小企业：否二、申请人的资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业本项目的特定资格要求：（1）不接受联合体投标；（2）不允许中标后分包；三、获取招标文件时间：2021年7月22日至2021年7月29日（每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）方式：网络获取，有意参与本项目的潜在供应商须将报名资料发送邮件至2206981858@qq.com，招标文件、澄清通知等文件均由此邮箱发出1、供应商参与项目报名采用电子邮件方式",1,1,1,1]
[9680,"潍坊市人民医院程序性细胞死亡-1蛋白检测试剂盒院内公开招标项目评审结果公告一、采购人：潍坊市人民医院二、采购项目名称：程序性细胞死亡-1蛋白检测试剂盒三、首次公告日期：2021年6月30日二次公告日期：2021年7月8日四、评审结果：项目名称评审日期评审结果评审专家名单程序性细胞死亡-1蛋白检测试剂盒（免疫荧光法）2021年7月22日废标李世荣居瑞雪张丽丽张晓朋苑世英五、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。各投标人对本次评审结果如有异议，请以书面形式递交至潍坊市人民医院物资采购办公室。六、地址：潍坊市奎文区广文街151号联系方式：0536-8192593潍坊市人民医院物资采购办公室2021年7月27日",0,0,0,1]
[9684,"大沙河碧道（龙溪大道北段）概念规划和概念方案设计、河涌部分专项评估项目评标报告一、基本情况和数据表项目概况：大沙河碧道（龙溪大道北段）概念规划和概念方案设计、河涌部分专项评估项目，包号一：概念规划和概念方案设计1项，最高招标限价人民币82.86万元；包号二：河涌部分专项评估1项，最高招标限价人民币18万元。本项目不可兼投。开标记录：招标人在规定时间内共收到6家单位提交的投标文件。详见附件：《投标文件接收记录表》。资格性符合性审查情况如下：包组1：序号投标单位资格性符合性审查1广州园林建筑规划设计研究总院有限公司通过2中恩工程技术有限公司通过3广州普邦园林股份有限公司通过包组2：序号投标单位资格性符合性审查1广东中灏勘察设计咨询有限公司通过2江门市科禹水利规划设计咨询有限公司通过3韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司通过废标情况说明无。评标标准、评标办法一览表采用综合评分法评标，详见招标文件。五、经评审的投标人排序包组1：序号投标单位投标报价（万元）排序备注1广州园林建筑规划设计研究总院有限公司78.7212中恩工程技术有限公司80.0023广州普邦园林股份有限公司81.533包组2：序号投标单位投标报价（万元）排序备注1广东中灏勘察设计咨询有限公司15.2012韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司17.5023江门市科禹水利规划设计咨询有限公司17.503六、推荐的中标候选人名单及排序评标委员会根据招标文件的定标原则：评标委员会根据评审结果推荐综合得分最高的前3名投标人为中标候选人，并按得分由高至低进行排序。经评审本项目：包组1：第一中标候选人为广州园林建筑规划设计研究总院有限公司（投标报价78.72万元；），第二中标候选人为中恩工程技术有限公司（投标报价80万元；），第三中标候选人为广州普邦园林股份有限公司（投标报价81.53万元；）。包组2：由于江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（投标报价17.50万元；）、江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（投标报价17.50万元；）两家单位报价相同，根据招标文件评审要求，报价相同的投标文件，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。第一中标候选人为广东中灏勘察设计咨询有限公司（投标报价15.20万元；），第二中标候选人为韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司（投标报价17.50万元；）；第三中标候选人为江门市科禹水利规划设计咨询有限公司（投标报价17.50万元；）",0,0,0,1]
[9693,"分类分项工程量清单计价表工程名称：裕安区2021年农村安全饮水巩固提升工程固镇镇街道供水管网改造工程.序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注1第一部分建筑安装工程1.1街道村建筑改造工程1.1.1土石方工程1.1.1.1人工挖沟槽土方m3158.991.1.1.2机械开挖沟槽土方m33020.8291.1.1.3机械回填夯实土方m32822.8411.1.2阀门井工程1.1.2.1中阀门井(75座171.1.2.2小阀门井(dn《75)座51.1.3标志杆预制及安装根401.1.4二位水表井（两户人家用）座1031.1.5现状已硬化地面、道路拆除及恢复1.1.5.1风镐凿除砼（运距2km）m31482.321.1.5.2穿路及砼地坪切缝m8038.661.1.5.3碎石或砂砾石垫层挖除m21482.321.1.5.4人行步道碎石垫层（150mm）m33901.1.5.5人行步道C20砼垫层（150mm）m33901.1.5.6人行步道砂浆找平层（20mm）m226001.1.5.7芝麻灰人行步道m226001.1.5.8石材人行步道路缘石m20001.1.5.9树坛个1241.1.6水平定位钻进1.1.6.1dn160PE管（PE1001.6Mpa）m1501.1.7室外消防栓安装1.1.7.1室外地上式消防栓SS100/65-1.0购置安装套31.1.8管道试压、冲洗消毒1.1.8.1dn200(含dn200)以内PE管m20231.1.8.2dn100(含dn100)以内PE管m34931.2街道村管网改造工程（含管网采购及安装）1.2.1管材及配件工程分类分项工程量清单计价表工程名称：裕安区2021年农村安全饮水巩固提升工程固镇镇街道供水管网改造工程.序号项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）备注1.2.1.1HDPE管道1.2.1.1.1dn160PE管（PE1001.0Mpa）m16351.2.1.1.2dn160PE管（PE1001.25Mpa）m1501.2.1.1.3dn110PE管（PE1001.0Mpa）m2381.2.1.1.4dn63PE管（PE1001.25Mpa）m14731.2.1.1.5dn32PE管（PE1001.6MPa)（接水表井）(盘管)m10101.2.1.1.6dn20PE管（PE1001.6MPa)（接水表井）(盘管)m10101.2.1.2闸阀1.2.1.2.1铸铁闸阀dn160（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个131.2.1.2.2铸铁闸阀dn110（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个41.2.1.2.3PE闸阀dn63个51.2.1.2.4dn15铜球阀个2021.2.1.3管件（安装价格包含在管道或闸阀安装价格中）1.2.1.3.",3,3,3,1]
[9700,"防城港市防城区城乡建设和城市管理局那良镇板蒙村里林组连片危房改造项目边坡工程成交结果公告一、项目编号：FCZC2021-C2-30001-GXTM二、项目名称：那良镇板蒙村里林组连片危房改造项目边坡工程三、中标（成交）信息成交供应商名称：广西盛华建设工程有限公司成交供应商地址：防城镇金狮花园金狮街南一巷18号成交金额：人民币壹佰零陆万柒仟柒佰零叁元陆角贰分（￥：1067703.62）四、主要标的信息工程类项目名称：那良镇板蒙村里林组连片危房改造项目边坡工程施工范围：本工程为那良镇板蒙村里林组连片危房改造项目边坡工程，包含图纸范围内的排水沟、截水沟、边坡加固喷锚等，具体内容详见工程量清单施工工期：90日历天项目经理：曾璐执业证书信息：桂245090910332五、评审专家名单：林笛、黄仁立、钟永明（采购人代表）六、代理服务收费标准及金额：1.代理服务收费标准：中标服务费按国家发展计划委员会计价格《招标代理服务费管理暂行办法》[2002]1980号文的规定的收费标准收取，由成交人在领取成交通知书前一次性向招标代理机构支付2.代理服务收费金额（元）：人民币壹万零肆佰柒拾肆元整（￥：10474.00）七、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日八、其他补充事宜网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、防城港市公共资源交易中心网、广西防城港防城区人民政府门户网站九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：防城港市防城区城乡建设和城市管理局地址：防城港市防城区人民路联系人：李尚聪；联系电话：0770-32571232.采购代理机构信息名称：广西天明建筑咨询有限公司地址：防城港市金花茶大道（大西南）工商局旁联系方式：李春艳，0770-32838993.监督单位：防城港市防城区政府采购中心联系电话：0770-2218602十、附件采购文件采购人：防城港市防城区城乡建设和城市管理局采购代理机构：广西天明建筑咨询有限公司2021年8月20日",0,0,0,1]
[9710,"表A.0.2-5总预算表建设项目名称:金安区马头镇2021年建制村通双车道（老十马路）建设工程编制范围:金安区马头镇2021年建制村通双车道（老十马路）建设工程第1页共4页01表分项编号工程或费用名称单位数量金额(元)技术经济指标各项费用比例(%)备注第100章至700章清单2938804100.00清单第100章总则782732.66101通则40050.14101-1保险费40050.14-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.00030043004.000.101001482*3/1000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.00010011001.000.031001482*1/1000102工程管理576741.96102-1竣工文件总额1.00057215721.000.192860531*0.2%102-2施工环保费总额1.00085828582.000.292860531*0.3%102-3安全生产费总额1.0004337143371.001.48(2860531+5721+8582+8582+8012)*1.5%103临时工程与设施85820.29103-2临时占地总额1.00085828582.000.292860531*0.3%104承包人驻地建设80120.27104-1承包人驻地建设总额1.00080128012.000.271001482*0.8%清单第200章路基426101.45202场地清理112790.38202-2挖除水泥地坪112790.38-a挖除水泥地坪m2150.000325121.670.11-b挖除老路人行道m3348.000802823.070.27203挖方路基109040.37203-1路基挖方109040.37-b挖松土m3496.00015183.060.05-c挖普通土m3342.60012203.560.04-d挖硬土m3198.0008004.040.03编制:复核:表A.0.2-5总预算表建设项目名称:金安区马头镇2021年建制村通双车道（老十马路）建设工程编制范围:金安区马头镇2021年建制村通双车道（老十马路）建设工程第2页共4页01表分项编号工程或费用名称单位数量金额(元)技术经济指标各项费用比例(%)备注-e余方弃置m3496.000736614.850.25204填方路基204270.70204-1路基填筑(包括填前压实)204270.70-a利用土方m3540.600568210.510.19-d借土填方m3825.6001474517.860.50清单第300章路面263390189.62302垫层911963.10302-1碎石垫层911963.10-a厚200mmm21461.0009119662.423.10308透层和黏层817432.78-a粘层m235367.120795762.252.71-b封层m2326.30021676.640.07311改性沥青及改性沥清混合料206026070.11311-1AC-10C细粒式改性沥青混合料路面91416431.11-a厚30mmm217683.56066596337.6622.66-b老路拉毛1cmm216487.500412192.501.40-c贴防裂贴m28949.50010739412.003.65-d微型裂缝压力灌浆m8043.500427915.321.46-e挖除面板及基层m3310.00033589108.351.14-f路侧石切除m22.00066030.000.02-h平篦式雨水抬高加固个8.0005600700.000.19-i侧篦式雨水抬高加固个19.00013300700.000.45-j检查井抬高加固个5.0003500700.000.12-k路面铣刨2cmm2140.7901481.050.01编制:复核:表",3,3,3,1]
[9719,"附件2：中小企业声明函中小企业声明函（工程、服务)惠整改工程】采购活动，工程的施工单位全韶为符合政策要求的中小企业（或者:服务全由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下:1。《咸主县高乐山镇二民族小学《附屈幼儿同〕消防隐患整改工理),属于《建觉业):承建（承接）企业为（恩施新铭建设工程有限公司》，从业人员迎人,营业收入为近万元,资产总额为监位五迎万元，属于中型企业小型企业微型企业):2.(标的名称）,屈于丞购文性中明确的近国行业上:承建（承接)万元，资产总企业为《企业名称),从业人员，人，营业收入为额为万元，属于忠型企业小型企业，效型企业):以上企业，不展于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负贡人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责冠有成任。北2之)变正程有限公司企业名称（盖章）:恩施新建技四(2米次行日期:202上42",0,0,0,1]
[9723,"1.封面靖江市阜康路东侧河道（阜前路-沿江路，）工程，工程招标控制价XXX招标人:，(单位盖章)XXX造价咨询人:，(单位盖章)2018年07月27日1.扉页靖江市阜康路东侧河道（阜前路-沿江路，）工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，3859837.32(大写):，叁佰捌拾伍万玖仟捌佰叁拾柒元叁角贰分，XXXXXX招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人XXXXXX或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)XXXXXX编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年07月27日复核时间:2018年07月27日1.建设项目招标控制价表建设项目招标控制价表工程名称：靖江市阜康路东侧河道（阜前路-沿江路）工程其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费1靖江市阜康路东侧河道（阜前路-沿3859837.32164016047868.7479721.24江路）工程2招标代理费合计3859837.32164016047868.7479721.24单项工程招标控制价表工程名称:靖江市阜康路东侧河道（阜前路-沿江路）工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费烧费病江市阜康路东侧河道（阜前路-沿汪路72958.3计二北881.871005.93儿场江更形质路东侧河道（阜前路-沿江路8786879.02了管花航法”161016016986.8778716.313859837.32",2,2,2,1]
[9728,"四川省教育科学研究院关于2021年四川省初中道德与法治优秀论文评审结果的公示根据《四川省教育科学研究院办公室关于举行2021年义务教育阶段语文等八个学科教学论文/案例评选活动的通知》要求，我院组织专家，本着客观、公平、公正的原则，对上传到网上的初中道德与法治论文进行了评审。评审组对不符合评审要求的论文进行了淘汰，最终评选出优秀论文122篇，其中，一等奖18篇、二等奖37篇、三等奖67篇。现将评审结果予以公示。公示日期为五个工作日，公示期间，如有异议，请以电话或邮件方式实名向我院反映，同时将书面异议材料寄至我院，对有争议的论文，公示期满后将重审。联系人：四川省教育科学研究院欧阳芸联系电话：028-85876166电子邮箱：地址：成都市双流区西航港黄荆路11号附件：2021年四川省初中道德与法治优秀论文评审结果四川省教育科学研究院2021年9月2日2021年四川省初中道德与法治优秀论文评审结果论文题目作者单位等级单元整体设计“有效性”策略研究谢婷乐至博骏公学一等奖初中道德与法治大单元教学设计的实践研究袁成成都棠湖外国语学校一等奖初中道德与法治“灵动课堂”的构建策略研究侯晓悦自贡市汇东实验学校一等奖基于政治学科能力提升的深度学习教学实践孙季绵阳外国语实验学校一等奖关注青春期关注性教育——主题式单元整体设计教学案例杨宇李琦成都嘉祥外国语学校一等奖初中道法单元整体设计教学的途径探究杨婷眉山市东坡区苏洵中学一等奖“教-学-评一致”的大单元教学设计案例——以复习课《坚持宪法至上》为例张钰双流中学万科实验学校一等奖初中道德与法治单元整体教学设计初探唐金梅四川师大附属第一学校一等奖探道法课堂的UBD设计之路——以《“走向辉煌”系列之制度自信》为例杨刘喻晋希四川师大附属第一学校一等奖基于单元整体设计的初中道德与法治教学研究陈文美普格县民族初级中学一等奖“以考促教”让思政课彰显育人本色陈洪平泸州市江阳区教研培训中心一等奖从认知到认同：初中道德与法治课教学中落实党史教育的实践路径向小琴四川省成都市玉林中学一等奖单元整体设计理念下对学科概念梳理方式的探究朱丹东坡中学一等奖“深度教学”理念指导下之打造“沉浸式”课堂谢建萍绵阳实验中学一等奖基于核心素养的教学资源整合运用研究——以“亲情之爱”教学为例余虹张钰四川师大附属第一学校一等奖“深度教学”引领下的",0,0,0,1]
[9737,"起步区2#水资源再生中心工程（一期）机电设备安装工程中止公告（招标编号：XAPR?G20210000234001）一、中标人信息：标段(包)[001]起步区2#水资源再生中心工程（一期）机电设备安装工程:中标人：/中标价格：0万元二、其他：中止原因：本项目由于规划调整需对图纸及工程量清单调整，本次招标活动中止后续招标工作另行通知订布档n/发布媒介：本次中止公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、河北省招标投标公共服务平台（http://www.hebeieb.com.cn）、雄安新区公共资源交易服务平台（http://www.xaprtc.com/）上发布三、监督部门本招标项目的监督部门为雄安新区公共服务局四、联系方式招标人：中国雄安集团生态建设投资有限公司地址：河北省雄安新区容城县奥威路6号联系人：姜经理电话：0312-5675068电子邮件：/招标代理机构：天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司地址：天津市河西区广顺道2号联系人：郑健、李浩、高萌电话：022-23239905电子邮件：136732007@qq.com订布档n/招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）",0,0,0,1]
[9746,"招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负程电子邮件:思源地招标代理机构:电子邮件:武冻管招标四、联系方式88061859。本招标项目的监督部门为长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心0731三、监督部门详见附件二、其他:标段（包)[001]铜官万兴限价房配套双电源工程施工：中标人信息:～”0731-85226831话:系人:刘女士长沙市岳施区潇湘南路一段208号柏宁地王广场北栋19楼址:新泉工程咨询有限公司/:0731-88076716话:人:系肖先生长沙市望城区雷锋北大道1688号投融资中心址:人:长沙市望城区交通建设投资有限公司中标人：湖南警安工程有限公司铜官万必限价房配季招标人或其招标代理机构:后《延标地费之/下3中标价格：653.818750万元心5额必中标结果公告/T04反6之x代2委2恋心盖章签名过济况/1041发延而二10电招标代理:联系电话：0731-88076716招标人：长沙市望城区交通建设投资有限公司联系方式:四、无联系电话:监管部门:三、监管部门:如下：中标单位名称：湖南警安工程有限公司。中标候选人进行了公示，《长沙公共资源交易电子服务平台》举行了开标、评标，并于2021年8月31日在《湖南省招标投标监管网》已于2021年8月30日上午9:00时（北京时间）在长沙公共资源交易中心委托，对铜官万兴限价房配套双电源工程施工进行公开招标。本项目新泉工程咨询有限公司受长沙市望城区交通建设投资有限公司的其他:二、中标价格：6538187.50元中标人:项目名称：铜官万兴限价房配套双电源工程施工中标人信息:一、铜官万兴限价房配套双电源工程施工话：0731-85226831新泉工程咨询有限公司0731-88061859长沙市望城区建设工程招投标工作事务中心:湖南警安工程有限公司公示期内无异议和投诉。现将中标单位公告、中标结果公告：→《望城区政府门户网》上对Y4",0,0,0,1]
[9754,"兰溪市2021年农村饮用水标准化改造项目设计招标文件（ZLGC2021-***）招标单位:兰溪市丰源原水有限责任公司招标代理机构:浙江中兰工程项目管理有限公司备案单位：兰溪市水利工程招投标监督管理办公室二〇二一年*月招标文件目录第一章招标公告，2第二章投标人须知，4第三章评标办法，16第四章投标文件格式，18第五章合同条款及格式，301招标文件第一章兰溪市2021年农村饮用水标准化改造项目设计招标公告项目编号：LXSL*********号兰溪市2021年农村饮用水标准化改造项目设计已由兰溪市发展和改革局批准建设（项目代码：2104-330781-04-01-707039）。资金来源为自筹，招标人（项目业主）为兰溪市丰源原水有限责任公司。项目已具备招标条件，现招标人委托代理机构浙江中兰工程项目管理有限公司对该项目设计进行公开招标。一、本次招标内容：1、项目概况：兰溪市2021年农村饮用水标准化改造项目共涉及8个乡镇（上华街道、赤溪街道、灵洞乡、游埠镇、黄店镇、马涧镇、梅江镇和横溪镇），供水受益人口15774人，估算总投资1644万元；2、工程地址：兰溪市上华街道、赤溪街道、灵洞乡、游埠镇、黄店镇、马涧镇、梅江镇和横溪镇。3、招标范围：完成本合同工程的初步设计及概算编制、施工图设计、现场服务、解决施工中的设计技术问题、变更设计、参加整体联合调试和工程验收以及施工和设备招标配合（含编制施工招标技术文件、设备技术要求）等相关服务。4、设计服务期：合同签订后30天内提交初步设计阶段成果；接到招标人书面通知后30天内提交施工图纸。二、资格条件:（一）投标人：1、投标人须具有水利行业丙级及以上工程设计资质的独立法人。2、本次招标不允许联合体投标。（二）拟派项目负责人：1、拟派项目负责人（建造师）须具备水利专业（水工、水利水电、农田水利、给排水等）中级及以上技术职称（须同时提供毕业证书和职称证书，毕业证书和职称证书上的专业必须是水利专业），且为本单位在职人员[在职职工不包括离、退休返聘人员，须提供当地社保机构出具的项目负责人在本投标企业在本项目投标截止日前6个月内的连续3个月及以上的社保缴纳个人清单]。（三）其他：1、省外企业及项目负责人应在浙江省建设厅“四库一平台”上备案",1,1,1,1]
[9763,"标段名称：屋面铝板改选（标段编号:WXJK202108007-X01)甲方然章代理签章第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:□方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项",5,5,5,1]
[9769,"政府采购评审结果确认单就疆生产建设丘团第土师主直幼儿园我单位受贵单位委托，对近疆生产建企后已金土远由直过儿园幼儿园消远益迪运且COBT2021-Z006）实施采购。按照政府采购法定程序，未项目于2021生0Z且2G且农布采购信息，2021生0且Q且山]时0Q立经评审小组评审，推构下列供应向为中标候选人，请贵单位在五个工作日内于以确认，反馈我中八。第1中标候选人:羞盟塑远工程速退在瓯查任公五报价：1759152.21元我单位将根据资单位的确认意见，对中标结果子以公告，并向中标供应商发出中标通知书。请资单位在比廿：北S.以K地.8*中标通知书坡出之日起三十日内，按照采购文件规定的事项和中标供应商签订合同。。:元新疆泰秋工程项目管理集团有限公司年月工武中包如;内0㎡圣南多比；**二法参T录二上?asn台片7厂－。",0,0,0,1]
[9780,"关于“芦苞镇中心幼儿园装修工程”招标文件的澄清（答疑）、修改文件（03号）致各投标人：现将招标文件澄清（答疑）、修改文件（02号）的电子招标文件“芦苞镇中心幼儿园装修工程.FSCF”以本次答疑文件形式提供给予投标人下载，投标人应下载本答疑文件中的电子招标文件制作电子投标文件本次发出的电子招标文件内容与“招标文件澄清（答疑）、修改文件（02号）”发出的招标文件内容一致一、投标截止时间、保证金截止时间及开标时间：1、关于本项目的投标截止时间及开标时间原定：2019年1月8日10时00分现修改为：2019年1月17日10时00分2、关于本项目的投标保证金截止时间原定：2019年1月5日17时00分现修改为：2019年1月14日17时00分二、其他说明：1、本招标文件澄清（答疑）、修改文件（03号）是对招标文件的答疑、澄清、补遗，为招标文件组成部分对于招标文件及其他函件内相同（或相同性质）的内容视为已作相应修改或补充，投标人递交的投标文件中涉及到上述内容的也应在相应位置作修改，否则后果自负2、若本招标文件澄清（答疑）、修改文件（03号）的内容与在此之前发出的招标文件以及其他文件有不一致的，以本通知书内容为准招标人：佛山市三水区芦苞镇国土城建和水务局招标代理：广东建诚监理咨询有限公司监督部门备案：2019年1月3日",0,0,0,1]
[9789,"呼伦贝尔市乌奴耳林业局乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目评标报告评审委员会2021年08月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市乌奴耳林业局乌双耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目己经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市乌奴耳林业局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔重乌奴耳林业局乌奴且杜业局2019-2020年度在杜保险灾后治理项目乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目，。具体情流如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市乌奴耳林业局乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目，该标段情况详见下表:标段编母标段名称采购内容】D03150701200137101呼伦贝尔市乌奴耳林业局乌奴耳林业局2019-2020年度森林保险灾后治理项目乌奴耳林业局2019-202)年度森林保险灾后治理项令详见本项目采购文件584285.0主任委员:施军委员:赵晓晨、刘国径、杜卫红、白斗飞二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市乌奴耳林业局于202L生07且3且在法定媒堡图站犯呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见",0,0,0,1]
[9792,"评标结果公示综合评分法公开招标医沧出水利水电型测设计研充院公示时间2oel年g月a日至2021年9月07日（公示疆军少为8个工作日）中器候选人名称项目负费人度能谈目负查人投标报价《备）零便及证书编号翁燃设计威期神分（票）第一中标候选人临沧川水利水电勘测设计研究院高级工程师循年最终批准的实施方案凝算权资从合同管订时开始不工程保修期热束。其中；各阶段应果满足省、逾、县相关文策文容15103485中的科研别测设计费FX90.7件要求:施;北;招设计阶段误是工程施工进度需求母l2t云渝省红阀州水利水电韵察设计咨缓工群师、本爱排的最高限价为每年最终批准羽二中标候选人冷月靠的实施方案晨算投恢中的科研勤测执合同差i时并始至工程保修期结桌。其中；各阶段应果满足省、追、县相关文耕究院o7to2tql980。06竣计费FX90.2*件要求；集北图设计阶段误足工程绝工进度需求苏三中标候选人云询仪由谢万徽索利电力前据设高级工程狮。每年最终批准的实施方案徽第投贷赵彤从合同签订时开始至工程保修期结索。其中；各段段成果满足霍、市、基相关文计有限公司L.t1odiN2中的科研别测设计费Pxgl.ns柏7。加)件要求；第工图设计阶段误是工程楚工进度需求,否决(废标)情况否决(废标)情况被音决（旋标）投标人名称否决(废标)翠因，大理白旅自治州水利水电动测设许研究院信普要求来满足招券费塑定招标人事模意见益针格人递海述根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法提期定。现将该项目都结果予以公示，接受社会整督。若对上述会示有异议，可在公示期内向招标人进行顾梁:。对履聚答复不辆的;咸争级公管局、行业主管部门投诉。",0,0,0,1]
[9798,"2021年度景谷傣族族自治县高标准农田建设项目评标结果公示2021年度景谷傣族彝族自治县高标准农田建设项目，由法正项目管理集团有限公司代理招标。按照《中华人民共和国招标投标法》规定，于2021年9月23日09：00及9月24日09:00时组织开标，现已完成评标工作，现将评标结果公布如下:第一标段：正兴、威远片区施工第一推荐中标单位：云菌易工建筑工程有跟公司，投标报价为：S77Z491.51元，工期：180日历天，质量标准:简合现行国家及地方有姜行业验收规范和标准要求，一次性验收合格。项目经理：唐明，技术负责人：崔世云。第二推荐中标单位：云面新佳宇建设工程有限公司，投标报价:8775550.Z9元，工期：180日历天，质量标准:简合现行国家及地方有姜行业验收规范和标准要求，一次性验收合格。项目经理：余正告，技术负责人：吴必凤。第三推荐中标单位：云南九天慧篮建设工程有限公司，投标报价：8781916.12元，工期：180日历天，质量标准:简合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求,次性验收合格。项目经理:王虹懿，技术负责人：陈必贵.。第二标段:民乐镇芒专、民乐村片区施工第一推荐中标单位:玉溪泰航建设工程有限公司，投标报价:ZZ94976，Z6元，工期:180日历天，质量标准:简合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格。项目经理：柏佳，技术负责人：陈丝华。第二推荐中标单位：云面文过建设集团在限公司，投标报价为：ZZ9G992.21元，工期:180日历大，质量标准:符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格。项目经理:罗杰，技术负责人：李在淑。第三推荐中标单位：云面滇西路桥建设有限公司，投标报价：ZZ9l97:.【元，工期:180日历大，质量标准:简合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收查格。项目经理:马济，技术负责人：朱龙金。第三标段:民乐镇民乐村片区施工第一推荐中标单位:云菌浩翔建设工程有限公司，投标报价：Z450564，13元，工期:180日历天，质量标准:符合现行国家及地方有关行业验收规范和标准要求，一次性验收合格。项目经理：孙柒方，技术负责人：张荣。第二推荐中标单位:普洱金智兴建筑工程有限公司，投标报价:7440937.58元，工期：L80日历天，质量标准:简合现行国家及地方有姜行业验收规范和标准要求，次性验收合格。项目经理：",0,0,0,1]
[9807,"分(龙",0,0,0,1]
[9815,"招标评标结果公示招标编号:HIBGS-202107SZ-009001001一、招标概况广水市南环大道道路配套二期工程（EPC）广水市南环大道道路配套二期工程（EPC%于2021年07月28日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年08月18日在广水市开标室501开标，并于2021年08月18日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，随州马都司生态新城投资有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北楚天大地建设工程有限公司、湖北建科国际工程有限公司湖北天新盛水利水电工程有限公司、武汉市汉阳市政建设集团有限公司湖北山云建筑工程有限公司、湖北中广公路勘察设计有限公司投标报价(%）12.63.612.1质量（如有）合格(设计质量标准符合设计规范及相关标准要求，满足业主功能性要求及咨纸审查合格要求:施工质量标准达到国家施工验收规范合格标准)合格(设计质量标准符合设计规范及相关标准要求，满足业主功能性要求及图纸审查合格要求:施工质量标准达到国家施工验收规范合格标准)合格(设计质量标准符合设计规范及相关标准要求，满足业主功能性要求及图纸审查合格要求:施工质量标准达到国家施工验收规范合格标准)工期（交货期、服务期）210(其中:含60日历天内完成施工图设计)210(其中:含60日历天内完成施工图设计)210(其中:含60日历天内完成施工图设计)姓名施工项目经理:林娟、设计负责人:伍骄施工项目经理:熊兴红、设计负责人：冯室贸施工项目经理:王明洲、设计负责人:叶斌证书名称鄂242151650045、201910020420000745凯242171883488A8042018200036鄂242171877745、08677214项目负责人（如有）证书编母二级注册建造师（市政专业）、注册土木工程师（道路工程）二级注册建造师（市政工程专业）、高级工程师二级注册建造师（市政专业）、高级职称投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有)三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间",0,0,0,1]
[9824,"镇海区郑氏十七房项目等。业绩；咨询服务项目包括风越里项目、柯桥古镇项目、芦席汇项目、宁波市集团20强、全球酒店集团第18位等荣誉。荣誉:开元文化旅游开发管理有限公司荣获中国民营企业500强、中国旅游开发运营以及风景名胜区的文化导入和升级运营。发展方向，专注古城古街的文旅产业的保护修复和改造运营、田园农旅综合体的业30年文旅产业运营经验及优势，以城市更新乡村振兴、旅居极境为三大主要开元文化旅游发展有限公司是开元旅业集团旗下的控股子公司,依托开元旅进出口业务。水暖器材、五金工具、户外休闲用品、工艺品家具、,工程设计、施工;销售:日用百货、服装、鞋帽、箱包、设计、制作、代理、发布，平面设计，环境艺术设计，室内装饰设计，园林景观文化创意策划，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）代理记账），房屋租赁，停车服务，实业投资，投资管理、投资咨询（未经金融发，酒店管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划，财务信息咨询（除括旅游项目开发，旅游项目策划、旅游信息咨询（以上除旅行社业务），酒店开开元文化旅游开发管理有限公司,注册资金10000.00万人民币。经营范围包推荐理由如下:供应商：开元文化旅游开发管理有限公司。依据相关法规定，红灯笼乡村家园提升改造咨询服务采购人推荐供应商(G驿要桐庐富n（除文物）;货物及技术的、建筑材料、装饰材料、，国内广告（除网络广告%现由采购人推荐1名9月看每实>%",0,0,0,1]
[9833,"2003款",0,0,0,1]
[9838,"XxC青岛西海岸新区政府采购成交通知书,)元名成交日期:2021-08-25采购革位上X青岛市j嘉区塘市管理底式供应终青岛国正工程项目答理有限公司计划名称藤家滩村庄政造项目供热配套工程（预算控制裕)》采购类型定点采购经办入夏明晖联系电话85172767品目大类以C1008工程造价咨询服务心《X付款日期2021-12-31付款方式完成控制价编副最高付至合r价款的70%，余放在出终审计报告后支付。交货日期2021-09-09基本项目信息交货方式汇)现场交货交货地点西海岸新区城市管理肠采购项目编房采购品目成交单价（元）数最。成交总价（元)370211-2021.12062心名工程选价咨询服务33,200.00折33.200.00项目明细信息离品详细要录编制预算控制价、符合财政部门要求和工程实际情况的工程控制价及工程量清革。不得缺项漏项。《为C处平台1义述采购单位（盖章）:青岛市黄品区城市管理局供应商（盖章）:青品国正工程项目管理有限公司介公江邻下荔初2体化总购(敌府为(",2,2,2,1]
[9850,"扎兰屯市卧牛河镇人民政府专用设备专用设备评标报告评审委员会2021年04月07日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市卧生河镇人民政府专用设备专用设备已经同级财政部门审批，采购人为扎兰也市卧牛河镇人民政府。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后宣。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰电市卧生河镇人民政府专用设各专用设备，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:扎兰屯市卧牛河镇人民政府专用设备专用设名，该标段情况详见下表标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D0115078卧牛河镇31007093人民政府01扎兰电市专用设备专用设备详见本项目采购文件250000.0主任委员:韩冰委员:张遣华王汝娇、周林海王宜胜二、招标过程回顾（一）招标公告扎兰屯市卧牛河镇人民政府于，2021年03月30日在法定媒体网站和呼伦火尔市公共益返交易中心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商〕是指参与投标活动拟向必购人提供货物或着服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在技标截止时前按照本项目采购公告（文件）要求将营业执照投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管理里上传并提交一体化电子服务平台系统自动见证通过。同时，在一体化电子服务平台“信用信息”栏自动进行公示并可查询到。投标人为自然人的，应自行在投标截止",0,0,0,1]
[9851,"衡实签60评标力名禽太弘站施m上2评标办法前附表条款号条款名称列内容编评标办法1.1综合评估法二1.2法律、法规允许的其他评标办法1.1.1综合标与技术标一、综合标：35分项目监理机构:23分团业绩:生分检测仪器与设备：S分奖项:分二、技术标（监理大纲):12分，采用暗标形式1.质量控制播施2分(1）有切实可行的创优措施0.5分(2）有确切的节能监理措施0.5分(3）实施监理服务的制度和保障措施0.5分(4)施工班组到岗出勤率的监理控制0.5分2.进度控制播施2分(1〕不进应控制的儿体方法，并且对本项目有针对性和看效性2分（2）有进度控制的投体方法但无针对性和有限性1分（3）无进度控制播施具体办法0分3.投资控制播施2分（1）有针对本项目的投资控制方法且有可行性2分（2）有投资控制方法1分（3）无投资控制方法0分4、安全控制报施2分（1）对施工单位的重点审查0.5分（2）施工现场危险源的外识及应急预案0.5分（3）施工安全管理的控制要素0.5分（4）施工现场生产安全事故的报告与处理0.5分5、合同及信息管理方案1分条款获条款名称编列内容6、针对本工程的盛理要点、难点及合理化的建议3分（1）针对本工程主要分部、分项工程置理要点控制播施1分（2）针对本工程重点、技术难点的监理对策1分（3）针对本工程合理化建议1分说明:①除监理方案中缺少相应内容的评审要点不得分外，投标文件的监理方案各项评指要点得分不应低于该圾点满分的70%.2)监理方案得分取所有评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。③本工程监理大纲采用暗标形式，正文第一页须同时上传“暗标目录”，否则由此产生的一切后果由投标人承担。1.1.2」商务标商务标基准分:53分二方法一：以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分:偏高评标基准价的，相应扣减得分。二方法二：以有效投标文作的次低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分:确高评标",5,5,5,1]
[9865,"安阳市殷都初中建设项目塑胶跑道及人造草坪工程评标结果公示河南天一工程管理有限公司受安阳市大序教育发展有限公司的委托，对安阳市殷都初中建设项目塑胶跑道及人造草坪工程进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本招标项目的评标结果公示如下：一、项目概况：项目名称：安阳市殷都初中建设项目塑胶跑道及人造草坪工程项目编号：GC-2021-092建设地点：安阳市殷都初中院内工程概况：安阳市殷都初中建设项目塑胶跑道及人造草坪工程，位于安阳市殷都初中院内。主要工作内容：铺设塑胶跑道及人造草坪，其中13mm厚透气型塑胶跑道6551.9㎡，20mm厚透气型塑胶跑道408.5㎡，人造草坪4376㎡；招标范围：施工图纸及工程量清单内的所有内容；工期：50日历天；工程质量：合格；项目预算：1816895.53元标段划分：本次招标共分1个标段。二、开标、评标信息：开标时间：2021年9月13日开标地点：殷都区公共资源交易中心二楼开标一厅评审时间：2021年9月13日评审地点：殷都区公共资源交易中心六楼评标一室三、评审结果：第一中标候选人：河南省华帝建设工程有限公司统一社会信用代码：91411700MA3X82QN5E投标总报价：1671544.22元综合得分：75.29分项目经理：吴松松建造师注册证号：豫241131335269质量：合格工期：50日历天第二中标候选人：河南鑫利恒工程有限公司统一社会信用代码：9141170078221562XE投标总报价：1689680.96元综合得分：75.16分项目经理：胡纪东建造师注册证号：豫241151685890质量：合格工期：50日历天第三中标候选人：亘耀建设发展有限公司统一社会信用代码：91410581MA40WHXR67投标总报价：1653417.87元综合得分：74.44分项目经理：朱小鸽建造师注册证号：豫241182048083质量：合格工期：50日历天四、公示媒介及公示时间：公示媒介：《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·安阳市·殷都区）》上发布。公示时间:2021年9月15日至2021年9月17日五、异议和投诉：公示期内各投标人对以上结果如有异议，以书面形式向招标人或招标代理机构提出（法定代表人签字盖章并加盖单位公章）由法定代表人或其委托代理人（需开标时的委托代理人）携带法定代表人身份证明或授权委托书原件、本人身份证件、企业营业执照副本复印件（加盖公章）一并提交（邮件、传真件不予受理），逾期将不予受理。六、联系方式2招标人：安阳市大疗教育发展有限公司(、入联系人:张国顺电话:185674142032.2地址:安阳市殷都区梅园路东段区政府东",0,0,0,1]
[9868,"烨各8I‘禹烨丝式罐）;建（600(2>0二八nC梁津江舒祖郸旦（名9）rn心U各游联首Y目（《9）非代C些缺牛监二被社非连淄群目（部9）>200《绵配易目收（t9）代2述国承总等吐面县电鹤区监旱电缺飘02监“起封工鹤船子轻等生（鲁9)（~270J0目刷必冬图章暴书早郸区帐旱《009II日Z日60支I202‘回A势工乏些故。章幽明目近喜必改旱滘储配（章9）)7代9沁“攀房目单窗题国望丰镇≤邵毕组X独督等凹辽2监督君面平系雕早]磐些乙谢毕祖：楼图车样中恒轩冒匙回否研科Hf上社巴辽韶:牙需弓首莲烨货‘四夷当器沁藏2卿t丫总融（G0t心N过社9二>M签游手盘梁现心厅厅厂下七8八s0～土①优终鲁酵霍政梁4，r）座扣知（《g坚6式安土入7）鹭《基Y些替要部早坚账省卧串-H吐艺晖斗色8I‘零梁益式罐）货建（《0想|六77广C77∞梁津辽各淄郸旦（GS）心上CC7-革游联部Y的（名9）式ˇ77广代(目搏尔共过监之被心非本盈目（《9)代㎡C77ˇ0到绵面暴目（部9）二%777邕梁4寻各过配暴早郸区M早早革02圈舒船矿等江等红（《9）加(~个“目创兴冬祖章暴材煤早区)燃早《0091I日Zg80支IZ02‘间A鄂迁各鸿监。基此明自近改县滘链器每（《9)心777772①曲省监(邕身华监督早答H2独冒黔盈研系隧毕T是‘经房目旗‘零审晔器凹辽己记巴辽部:子需子首泾学述盛卿忽密沈七船）《部（GOX【“各8I～部㎡累注辽务留旦(GS）7网L连游断gY目敏(午S）0二vO《出驻监二被心非泽职目道（G）二70小心或配景目过（部9）））7270现鉴郭据：：江笔目近创送祖章暴书煤丰销区监基“经店目凹梁4寻当过配县早鹤区)H呈毕联轻0约怒甲封行（GS）八>～）《0091I日ZB60志IZ0Z‘回和鄂长等监部勘台些章明目近文队改纵妥储游配（Gs)邹毕出&验冒。毕想k独督副盈平领账毕T串0V谢阜邻：弈楼团卡楼中上。慧圆2社H心但辽吃巨巴",0,0,0,1]
[9877,"赣州首恒招标代理有限公司磋商文件项目名称：2021年农家书屋补充更新采购项目编号：GZSH2021-NK-C014二0二一年八月目录第一章、磋商文件2一、磋商邀请2二、谈判须知7（一）总则7（二）磋商文件9（三）磋商响应文件的编制10（四）磋商响应文件的递交13（五）磋商与评审14（六）授予合同23三、采购项目需求25五、合同格式37第二章响应文件（格式）38一、磋商响应文件38二、响应函（格式）39三、磋商响应文件资料清单（格式）40四、响应货物报价一览表（格式）41五、财务报告或银行资信证明或投标担保函42七、依法缴纳社会保障资金的相关材料（格式）44八、响应供应商关于资格的声明函（格式）45九、响应供应商关于无重大违法记录书面声明函（格式）46十、响应供应商关于具备履行采购合同所必需的设备书面承诺函（格式）47十一、响应供应商关于具备履行采购合同所具有专业技术能力书面承诺函（格式）48十二、中小企业声明函（格式）49十三、技术规格响应及偏离表（格式）50十四、商务条款响应及偏离表（格式）51十五、质量保证及售后服务承诺书（格式）52十六、有关证明文件53十七、法定代表人（经营者）授权书（格式）54十八、招标代理服务费承诺书（格式）56十九、交纳响应保证金的银行凭证（格式）57二十、残疾人福利性单位声明函（格式）58二十一、正版说明函（格式）591第一章、磋商文件一、磋商邀请依据赣州市南康区人民政府采购办公室下达的康采招（2021）238号计划，被州首恒招标代理有限公司受赣州市南区文化广电新闻出版旅游局的委托，对其2021年农家书屋补充史新采购项目进行竞争性磋商现欢迎国内符合条件的响应供应商前来响应（一）项目编号:GZSH2021-NK-C014（二）采购方式:竞争性磋商（三）采购内容:序号项目名称数量单位主要技术规格及要求预算金额（元）最高限价（元）八2021年农家书屋补充更新采购（只允许国内供应商参与）242企根据《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（财教【2015】527号）、《江西省公共文化专项资金管理暂行办法》（赣财文【2017】39号）和《江西省财政厅关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服",1,1,1,1]
[9888,"宁国经济技术开发区管理委员会电镀中心污水管网改选工程采购项目参与竞标企业评非令家盒见表汇价小心宁国舒济技术开发区管理委员会项山名称仪山介分-、项目履税；本项目为宁国言电销申心行水管网政选工位、未工程位子宁旧点证溪开及区电盟申心，曲未移盖、量速详量取样沙、新异际构p2免T管理rp1zst.s来、额建wett管wptx.s来、w建woo免策poa.e米、w建uilot工管wzo来v国l授（u.程盖请小）内的彭内容。采购质解。ajoegog9s元（含甲供得费用为Io1sue;.gz元.含首列会额为1oo0aa.oa元;本电安键专业告定价为2oao0.oo元）。二、贸移系作。供应商且有由数公用工程施工总承包当员及议上资质。且残各有效的安企生产许可证。并在人员、叠各、衡公等方面其有相应的的优力/三、银据《政府采购争招标采购方式管程办法》（贿政部令效71号）范十,的;吴由非与室各自推苏羽合相应樊各纸作的员货旧参加竞争独送询依行名小应过山市币wolp*fSltB年e)3式名∞s亿评宇为尔节品杭汽海行别签拾部mf态己总x主射w候关、它章*.bm*作路件宁国经济技术开发区管理委员会电镀中心污水管同改选工程采购项目专家推荐名单选人代表刘批及①签山负询生多边健苏对宏信宁郑晟广项建设工程有限公司安量)①i讼心逾名<北山批选造2安益中是建贫工程有则公司射政公用工程绝工总系色三额安徽省成思诺建设工程有限公司简虹编打政公用工程施工总承色三坝②安徽组邦建设工程有限公司划签的交函格正让论工已有限众沿志义竹技公用工程先工总承包三线26定拉开创论工职目予获有限作莫位述甘政公用工程造工总承包三组2宁国市众益由数国赫建设有限公司亦徽为市过公川工界执工应承处二的安徽广创建筑工程有限公司述杨庆宝诊宁国孝美要观建提工程有限公陈龙元安首亮石建造工程有限公司宁国市群飞建筑工程有险公司3家飞王浪安最国翰建工有限公司何法国宗始容安覆中向建设工程有限公司宁国市路道公路工程有限公司3eg些字：泸Hv>贺亏后卫日则aezN）川26",0,0,0,1]
[9894,"项目概况西潮太学科班仪墨邀备〔第一百零立批)采购项目的潜在投标人应在浙江省国际被术设备招标有限公司获取招标文件，并于2021年9月14日14时30分北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况项目编号:0625-21108608项目名称:西潮大学科研仪器设备（第一百零六批）采购方式:公开招标预算金额：120万美元采购雷求:标项序导标项内容数量单位预算金额简要技术要求、用途备注1超高分辨共聚焦显微镜120万美元套详见招标文件(沁合同履行期限:详见招标文件本项目不接受联合体投标上二、投标供应商的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:未被“信用中国”（yuelitchimgycn）、中国政府采购网（www.ccgpgov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记景名单2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无3.本项目的特定资格要求:五三、获取招标文件1.时问:2021年8月19日至2021年8月26日，每天上午8:30-11:30,下午13:30-17:00（北京时同，法定节假日祭外)2.地点:杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1401室3.方式:现场报名获取域邮件报名获取4.售价:每本500元（售后不退）公(交)S.汇款请在用途栏中注明项目编号:0625-21108606收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司开户:中国工商银行杭州市武林支行账号:12020212090067598436.未按上述规定获取招标文件的投标将被拒绝四、救标截止时问、开标时间和地点1.投标截止时向:2021年9月14日14时30分（北京时向)2.投标地址：杭州市风起路331号同方财富大厦14楼1412开标厅3.开标时间:2021年9月14日14时30分（北京时问）4.开标地址：杭州市凤起路334号同方财富大复14楼1412开标厅五、投标保证金金额:标项1，70000元支付方式:银行转帐/支票/汇票等非现金形式收款单位（户名）:浙江省国际技术设备招标有限公司开户:中国工商银行杭州市武林支行(（）账号:1202021209006759848汇款请在用途栏中注明:投标保证金，项目编号:0625-21108608六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日七、其他补充事宜1.单位负袁人为同一人或者存在直接控股、管理关系",0,0,0,1]
[9903,"广州市轨道交通十四号线一期【高架站和地面站厅建筑幕墙及屋面系统】制作与安装工程(B标)招标文件招标单位：广州地铁集团有限公司项目建设管理单位：广州地铁集团有限公司日期：二〇一七年一月投标邀请书招标编号：致：[投标人名称]贵公司已报名参加我广州市轨道交通十四号线一期【高架站和地面站厅建筑幕墙及屋面系统】制作与安装工程(B标)公开招标，如贵公司对本招标工程项目感兴趣，请从广州公共资源交易中心处购买招标文件和相关资料时间为年月日时请注意：1.招标文件售后不退贵公司须按照本邀请书第3点规定的时间提交投标文件，若逾期未对报名项目提交投标文件，情况恶劣的将被列入广州地铁集团有限公司投标人企业库综合诚信的黑名单2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交80万元（人民币）的投标保证金3．投标文件提交的截止时间为年月日时分正，提交到广州公共资源交易中心室逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝4．本招标工程项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州公共资源交易中心室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议5.招标文件售价：人民币300元/套（现金，且售后不退）招标图纸及地质资料押金：5000元/套（支票或汇款）《广州地铁建设工地安全文明施工标准化图册》：自行购买招标单位：广州地铁集团有限公司地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔联系人：熊湘辉联系电话：020-83155568项目建设管理单位：广州地铁集团有限公司地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔联系人：张志福联系电话：020-83155819第一卷投标须知一、投标须知前附表二、投标须知（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人（3）“承包人”指其投标被",1,1,1,1]
[9911,"附件2网址：招标文件项目编号：项目名称：广州市住房和城乡建设委员会委系统预算资金数据集中监管平台第二期采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2017年月日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价80%的，必须在投标文件中说明报价理由对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商",1,1,1,1]
[9912,"合同编号：物业租赁合同书租赁物名称：常平镇木棆村天鹅湖天朗楼3号商铺出租方名称：东莞市常平镇木棆股份经济联合社承租方名称：出租方：东莞市常平镇木棆股份经济联合社（以下简称甲方）承租方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经平等协商，就租赁事宜签订本合同。第一条租赁物及租赁用途1、甲方将位于常平镇木棆村天鹅湖天朗楼3号商铺出租给乙方使用。租赁物为商铺一间一层，建筑面积共55平方米，占地面积55平方米。2、租赁物属于甲方所有。3、乙方租赁甲方租赁物用于商业。第二条租赁期、免租期和计租期1、租赁期为8年，即从2021年9月1日起至2029年8月31日止。2、免租期2个月，自2021年9月1日起至2021年10月31日止。免租期内只免收应缴租金，一切非租金的经营费用如水电费等由乙方按规定交纳。3、计租期为7年10个月，即从2021年11月1日起至2029年8月31日止。第三条租金及押金1、计租期租金以本合同第一条第一款所约定的面积计算，共计每月不含税人民币元（大写：人民币），因办理租赁发票所产生的各种税款及费用均由乙方承担。2、租金每隔4年递增10%（含免租期）。3、租金按月收取。乙方于每月11日前将当月租金转入甲方银行账户（开户行：东莞农村商业银行常平木棆支行；户名：东莞市常平镇木棆股份经济联合社；账号：220130190010000848）。4、在本合同签订之日，乙方应一次性向甲方缴交相当于2个月租金的押金（即元），并支付首月租金（即元），两项合计人民币元。乙方应将该款项转入前述甲方银行账户。5、合同期满，在乙方付清租金及其他应由乙方承担的费用并依约定将租赁物完好交还给甲方后30天内，甲方将押金无息退还乙方。第四条租赁物移交1、甲方于2021年9月1日前将租赁物交付给乙方使用。2、甲方将租赁物交付给乙方时，甲、乙双方应在租赁物现场。租赁物交付后，乙方应当场签具《租赁物移交证明书》给甲方。乙方如不签具《租赁物移交证明书》或无故不接受移交，经甲方书面通知移交后，视为甲方已履行租赁物移交",0,0,0,1]
[9921,"工程建筑工程量清单序号工程或费用名称单位数量合价第一部分建筑工程工蓄水池（100m;圆形）座H=00GI)土方开挖m3252.952）土方秀填m3141.90C10砼垫层（I0cn厚）m11.00（5)m时314.60(6)加70.40(7)C25钢筋砼顶板m38.71（8)C25钢筋砼池底加21.769)二25钢筋砼池壁加26.37(Io)C25钢筋砼水池柱z*(ll)25钢筋砼溢水并m13.5625钢筋砼导流墙m6.20(12)≥25钢筋砼检修孔加0.33CI3)二25钢筋砼通风孔加70．11单价(14)防水砂浆抹面（内、外，厚4cm%m200.42(I5)挡土墙（砖砌体）四9．35(l6)钢筋制安一3．92GI7)细部结构56．002管道工程(1)土方开挖m31010.852)上方回填z990.63(3)细土回填Z680.003检查并（井深2.7m%座4-0(l)土方开挖加93.62)主方秀填加I9.23)砂砾石垫层独4-4)C25混凝土基础m5.4(5)上层椎体一52(6)中层椎体个10-4（Z）下层直简个10.4（8)C15砼2%0.6(93M10水泥砂浆抹面E14%.8(8%井盖个4.0≤维修检查并座1-0M漫塑网护栏巴95.0。钢制扶梯副2(l)qp50*2.5钢管K些226.323q22踏棍k些428.4(3363*8梯梁k些835.lI【浆砌石挡土墙2740.0（I）土方开挖加”2%:02）土方务填z31-3(3）C15浆砌石挡土墙z48.0(4)砂硕石回填及垫层”9.2（5）PVC管(dell0)278.0(6)聚乙烯闭孔泡沫板加-0.8(7）聚氨酷密封膏271-】8购置安装钢套管（DN40mm）型5.09原有管道疏通及管沟回填项1-0工程机电设备及安装工程表单价（元）合价（元）序号工程或费用名称单位数量设备费安装费设备费安装费第二部分：机电设备及安装工程元工蓄水池工程（100m*%1.00Gl)DN200溢水钢管制安m4.002)DN125进出口钢管制安功7.00C3)DN200通风钢管制安4.00C4)DN1100钢通风帽制安只2.0065)DN200*300钢喇巩口制安只1.oo6)DN12S*188钢喇巩口制只1.00DN100钢管制安zn3.00（8)DN200*90钢制弯头只2.80(93DN125*90钢制弯头只2.002管材管件C1)．6MPaDNl1OnnPE管m352)6MPaDN63mmPE管力115（3)．6MPaDN40mnPE管如33(4",3,3,3,1]
[9934,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市东站广场地下停车场工程监理行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年5月7日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[9938,"方为醴任位过",0,0,0,1]
[9947,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;临泽县文化体育广场多功能运动场及篮球标段:临泽县文化体育广场多功能运动场场改造建设项目第1页共2页会额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量原巡工程量综合单价合价暂估价定额人工费应球场弹性面层项目特征性面层种火淄(简首层宜伦3体做法让占社组名≤签计升山北(X扣没标报价处理谢缓宽度50㎡2山3分部小计本页小计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:临泽县文化体育广场多功能运动场及篮球标段:临泽县文化体育广场多功能运动场场改造建设项目篮球场改班建设域目第2页共2页会额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计是单位工程量综合单价合价暂估价定额人工费明毛球场气020512001001悬浮地板名称:悬浮地四边做拉疫远壁①124.7404B004求品羽毛球网名称:成品羽陆实陀K套分部小计措施项目分部小计本页小计合计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名价:临洋县文化体畜广场多功能运示段::临泽县文化体育广场多功能运动场及篮球场射违游器述第1页共1府序号项目名称企额(元)结算金额(元)备注【暂列金额明细详见表-12-1见暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5合计注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12材料（工程设各）暂估单价及调整表工程名称:临泽县文化体育广场多功能运标段:临泽县文化体育广场多功能运动场及篮球动域及球域改蹈建设谈目汤改选建设项目第1页共1数量暂估(元)确认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、型号计量单心暂估|确认单价|合价单价|合价[单价(合价悬浮地板m2130.977.722920合计2292注;1备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12—2专业工程暂估价及结算价表[村名村临泽且文“1上11九广场多功能运标段，临泽县文化估畜广场多功能",3,3,3,1]
[9956,"广东省投资项目代码项日代码：2303-440117-04-01-347465项目名称：广州市从化区龙潭中学男生宿舍、女生宿舍维修等改造工程项目类型：审批行业类型：普通初中教育[8331]建设地点：广州市从化区鳌头镇广州市从化区登头镇广韶路工36号-)项目单位:广州市从化区龙震空学社会统一信用代码：12440117455时994y“x守信承诺本人受项目申请单位委托，办理投资项目登记（申请项目代码）手续本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策，确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求，不属于禁止建设范国。本人及项目申请单位承诺：遵循诚信和规范原则，依法履行投资项日信息告知义务，保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确，并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。",0,0,0,1]
[9963,"标段编号:E4412000001002413001001，广东肇庆工业园区永安片区市政基础设施建设，工程（首期）市政道路工程标段监理，(含项目管理)，评标报告，广东肇庆工业园区永安片区市政基础设施建设工程（首期）市政道路工程标，段监理(含项目管理)评标委员会，2020年10月21日，第1页，一、投标文件递交情况，由肇庆新区政文组团投资管理有限公委托广东德骏工程项目管理有限公司招标的广，东肇庆工业园区永安片区市政基础设施建设工程（首期）市政道路工程标段监理(含项目，管理)招标，截止至招标文件规定的时间2020年10月21日09时30分，共有5家投标，人递交了投标文件，分别是：，1.广东工程建设监理有限公司，2.广州高新工程顾问有限公司，3.广东财贸建设工程顾问有限公司，4.广东建设工程监理有限公司，5.广东省建筑工程监理有限公司，二、开标情况，2020年10月21日09时30分在肇庆市公共资源交易中心开标室公开开标，招标人，代表、投标人代表、监督单位代表、招标代理机构和交易中心有关工作人员等出席了开，标会议（详见《开标签到表》），招标代理机构主持本次开标、唱标工作，开标情况详，见《开标记录表》。，三、评标委员会及监督机构，评委会共由5名评委组成，其中招标人评委1名：专家一。其余4名均从广东省，综合评标评审专家库中随机抽取产生，分别为：专家二、专家三、专家四、专家五。经，评标委员会推举，由专家二担任本项目评委主任。（详见《评标签到表》），监督、见证单位人员名单详见《开标签到表》。，四、评标办法，评标原则：本工程根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标，法实施条例》《广东省实施办法》《广东省发展改革委等，单位关于评标方法的使用导则》和肇庆市建设工程招标投标有关管理规定，以“综合评，估法”为依据评定。，评标委员会依据招标文件第三章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审，初步，评审完成后，对通过初步评审的投标文件按照招标文件第三章第2.2款规定的进行详细评，审，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合，评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；",0,0,0,1]
[9973,"江岸区政府采购计划生成备案单编号:J21080272-1720一、编制单位:武汉市江岸区黄陵路小学二、采购项目名称:江岸区教育局2021年下半年小学阶段维修改造项目清单及控制价编制服务（黄陂路小学扩班扩容应急建设项目)三、采购预算金额:3000.00元;其中财政3000.00元;其他资金0.00元.四、组织形式:政府集中采购五、采购方式:电子商城六、采购代理机构:无七、是否面向中小企业预留采购份额:否八、单位联系人:金涛电话:13907l917122021年08月02日抄送:国库科、行财科、关团扣",2,2,2,1]
[9974,"单位工程招标控制价汇总表工程名称：广州市中医医院新址项目建筑智能化工程标段：第1页共2页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计25365840.011.1C.1综合布线系统6317897.031.2C.2计算机网络系统1067602.921.3C.3有线电视系统259008.871.4C.4信息发布及叫号系统192700.231.5C.6时钟系统868687.141.6C.7多媒体会议系统2616244.951.7C.8视频监控系统2763686.201.8C.9出入口控制系统1249548.781.9C.10防盗报警及紧急呼叫系统122948.571.10C.11无线对讲及电子巡更系统426104.241.11C.12一卡通管理系统81367.021.12C.13停车场管理系统210259.421.13C.14建筑设备监控系统1322016.341.14C.15智能照明控制系统218510.741.15C.16能源计量管理系统900277.901.16C.17建筑设备集成管理系统465232.001.17C.18机房工程446359.441.18C.19电梯五方对讲系统41866.601.19C.20楼层智能化UPS配电系统397840.451.20C.21可视化物联网系统3064001.791.21C.22中央空调能源管理系统1505760.011.22C.23车位引导与反向寻车系统827919.372措施合计1941469.942.1绿色施工安全防护措施费1279540.762.2其他措施费661929.183其他项目2894297.38－3.1暂列金额2536584.003.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费357713.383.6工程优质费注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04单位工程招标控制价汇总表工程名称：广州市中医医院新址项目建筑智能化工程标段：第2页共2页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价30201607.335增值税销项税额2718144.66－6总造价32919751.997人工费3723815.62招标控制价合计=1+2+3+532,919,751.990.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：广州市中医医院新址项目建筑智能化工程标段：第1页共196页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价C.1综合布线系统6317897.031030502010001200对110型电话总配线架1.名称:110型电话总配线架2.规格:200对3.包含本体安装，机架安装，端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用4.完成本清单项目所需的一切相关工作个181721.5930988.622030503001001语音网关1.名称:语音网关2.本体及附件安装",2,2,2,1]
[9986,"重庆市轨道交通五号线北延伸段工程自动售检票系统设备采购及集成服务（招标编号：CQTTZB2021-029）补遗（三）——限价公告1.本项目投标总报价最高限价为人民币大写：贰仟陆佰伍拾万元整（小写：26500000.00元）。投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则视为投标人未对招标文件作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。2.本项目投标文件递交截止时间及开标时间修改为：2021年8月27日11时00分，投标保证金递交截止时间相应顺延。注：请各潜在投标人自行在网上下载本通知相关内容，不管下载与否，都视为全部知晓其全部内容。招标人：中国建筑第五工程局有限公司招标代理机构：重庆天廷工程咨询有限公司2021年8月12日",2,2,2,1]
[9991,"更正后：二、采购清单：序号产品名称参数数量单位1智慧安防小区平台1.软硬一体化自动部署，插电可用，30*24小时稳定运行；2.平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现；3.平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用；4.支持GB28181协议\\Onvif协议；智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测，非机动车进入电梯检测、离岗检测、吸烟检测等各类智能报警应用；5.自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示；2台2存储设备1.主处理器:工业级嵌入式微控制器2.前智能分析:支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、周界防范3.周界防范:支持前智能4.支持设置区域入侵、绊线入侵规则；支持联动录像、抓图（全景图）、本地外报警输出、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录5.★样机在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）6.样机在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。7.样机应能实时识别和检测将被加载运行的可执行程序、ko模块的数字签名，未通过签名验证的非法可执行程序、ko模块将被拒绝加载运行。8.★样机具备防火墙能力，能够抗ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）9.样机的登录过程，使用了Digest认证技术。10.样机应自动记录与设备信息安全相关的日志信息作为独立的安全日志，内容包括用尸登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。11.样机支持802.1x网络准入认证功能。12.可同时接入1路主码流，2个辅码流的视频图像。13.支持TCP/IP信息、端口",4,4,4,1]
[10000,"分项报价表本项目设有最高限价：23165元，超出此价格报价无效。采购编号：JTWZGY-GS-2021-06-036报价单位：联系人：电话：送货地址：甘肃省平凉市二十里铺华能平凉发电有限责任公司（落地交货）序号物资名称规格型号单位数量含税单价（元）含税总价（元）生产厂家名称备注1联轴器备件\\偶合器\\YOXNZ500\\长沙三机传动PC12联轴器备件\\偶合器\\Y0X560YA110×210／YA90×170\\长沙三机PC1合计：*******整0约定到货时间：合同签订后30日内备注：上表物资须符合国家标准、相关行业与电力行业的相关标准要求。说明：分项报价表为响应文件不可缺少部分，提交响应文件时须同时上传本表。1.供应商在华能电子商务平台进行报价时，平台报价与响应文件报价总价须完全一致，偏差金额大于等于1元以上，报价无效，报价时须需上传PDF（签字盖章）及可编辑word、Excel两个版本响应文件，两个文件内容须完全一致，当两个文件内容不一致时，以PDF文件为准。若供应商未上传PDF（签字盖章）版响应文件，其报价无效；2.若报价表中的单价和总价有差异，以单价为准（但单价金额小数点有明显错误的除外），并对总价进行数字修正；若小写和大写表示的金额有差异，以大写金额为准。3.若报价表漏报、少报的，评审小组按采购文件要求向报价人发送澄清，确定总报价中是否包含漏报、少报部分。总报价中包含的，按合格报价处理；否则，按报价无效处理。若报价表多报的，评审价格不予核减。采购文件询价公告采购范围“备注”栏若明确了厂家或品牌时，供应商应按采购文件要求进行选择。4.若存在响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息、硬盘信息、主板信息、网卡信息、中央处理器（CPU）信息检查完全一致的情况，报价无效，报价人按照华能集团有限公司供应商相关管理办法予以惩处。5.采购文件询价公告采购范围“备注”栏明确的厂家品牌或等同及以上质量品牌短名单，供应商必须按照采购文件要求进行选择，将符合要求的品牌或厂家列入供货范围清单中，供询价小组评审，评审通过的名单成交后将不再发生变化。供应商提出的等同及以上质量品牌，在评审时必须取得询价小组的认可，不予认可的，",2,2,2,1]
[10009,"学二x通",0,0,0,1]
[10017,"名称：山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司编号：DYHS-20210903-154545类型:供应发布者：ngmy产地：山西宁武大运华盛南沟煤交货地:业有限公司用途：煤种：5#煤起始价格：210.00最终价格：214.00数量：2000增幅：2状态：已结束合同:运输方式:交货时间:创建时间:更新时间:汽车2021-09-0400:00:002021-09-0315:46:422021-09-0410:52:01开始时间:终止时间:实际结束时间:拍得用户:2021-09-0410:40:002021-09-0411:00:002021-09-0410:52:01灵石县恒丰洗煤有限责任公司备注：5#煤热量1100—1500；全疏2.,4属性:热量低卡：1100热量高卡：1500全疏:2,4",0,0,0,1]
[10026,"2019年邓州市花生绿色高质高效生产技术示范项目项目编号：HNMC-20200037标段）招标文件招标人：邓州市种子管理站代理机构：河南明诚工程管理有限公司二〇二零年四月目录第一章招标公告2019年邓州市花生绿色高质高效生产技术示范项目招标公告一、招标条件：河南明诚工程管理有限公司受邓州市种子管理站的委托，就2019年邓州市花生绿色高质高效生产技术示范项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件供应商参加投标。项目概况与采购范围：项目名称：2019年邓州市花生绿色高质高效生产技术示范项目；项目编号：HNMC-2020003；预算总金额：一标段：豫花37良种3万公斤（20公斤/袋），预算金额：55.2万元二标段：豫花65良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元三标段：开农1760良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元四标段：中花26良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元五标段：51%花生肥料105吨（氮：磷：钾=17：17：17,50公斤/袋），预算金额：33.6万元六标段：48%噻虫胺悬浮种衣剂（每瓶50克，100瓶/件）101件；35克/升精甲.咯菌腈悬浮种衣剂（每瓶50毫升，100瓶/件）101件；30%矮壮.多效唑悬浮剂（每瓶40克，100瓶/件）101件；21%氰戊.马拉松乳油（每瓶500毫升，20瓶/件）101件，预算金额：51万元七标段：统一秸秆还田、深松和机耕机耙1100亩；预算金额：14万元质量要求：符合国家相关规定及标准；交货期：签订合同后3日内供货完毕；资金来源：财政资金；标段划分及标段预算金额：一标段：豫花37良种3万公斤（20公斤/袋），预算金额：55.2万元二标段：豫花65良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元三标段：开农1760良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元四标段：中花26良种4万公斤（20公斤/袋），预算金额：73.6万元五标段：51%花生肥料105吨（氮：磷：钾=17：17：17,50公斤/袋），预算金额：33.6万元六标段：48%噻虫胺悬浮种衣剂（每瓶50克，100瓶/件）101件；35克/升精甲.咯菌腈悬浮种衣剂（每瓶50",1,1,1,1]
[10032,"供应商资格要求:1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（一）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明;（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供2020年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明（财务报告包括:资产负债表、利润表、现金流量表、附注（新成立的企业可提供基本开户银行出具的资信证明）;（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力:具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:具体要求:提供2021年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料。;（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:具体要求:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）;（六）法律、行政法规规定的其他条件;（七）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间:项目报名开始至开标前;信用信息查询记录和证据留存方式:投标人提供查询记录截图(制作于标书内并加盖投标单位公章。）2、本项目的特定资格要求:无3、本项目不接受联合体;采购人需求s/服务内容负责编制本项目实施方案、物有所值评估价报告，财政承受能力论证报告:提供政策咨询、项目入库、编制各类汇报文件、PPP合同体系的起草，协助完成社会资本采购、协助政府方谈判、起草谈判各忘录、协助政府方与社会资本方完成协议签署及成立SPV项目公司等。二、服务期限咨询合同签署之日起至本项目SPV公司成立为止。三、服务地点铜仁市锦江河。四、咨询服务费支付方式具体以采购人与中标咨询机构签订的合同为准。五、验收依据及提供成果的要求由采购人负责，严格按照国家相关法律法规的要求进行验收。按照",0,0,0,1]
[10035,"辽ZSb6Z0808sF9osTIZ斗部．壮山x1)(壮矛Y斗群)巨V额耳证证尔司工万舌延葛泾上新—(照—）目政回不云不》S证驿、晋羁晔等日可0古下o上（…明环7(g罗目连)目面w蚌…壮导山Y‘g琴Y沙正)卫圣引了项碾巨V部耳取被邛语黎率国本‘斗：‘书工斗群患潮年被身斗龄早Y斗龄异‘邛当P影塘迫业岑哗训币群Y斗器以和回导L需卫‘业x阜乏晖组书工斗群韦某率‘零亚当毕融革群染‘号岑墅里斗乌低》被卫z乌联明刊革亚谢啡史红转半孟\"接身转当暗轻身斗：犁图当率验沁白场外草地游获EL染实邵血出斗困咨以哲式公长x海器露灭Z研可（气丫）业温-‘合黟恩当)D圣寻而项源巨V部厚取被L潮系载国击肥心‘X彰率%≤韶欲霍雷至《图验些被：(壮才Y斗2)巨辽丽耳轩不卫算哥轻项晋羁、梁：径罗乎实工职‘回专页L!Y斗群与业甲面乐工圣马毕任斗弓算引尊亚当畔邀之等批(斗革彭考YY垂H并证详率（Y率巧马夷)Y辛3革心各TZ翻团引?辽寻了耶膜源旱非区回猪纠升毕乡淄军皆二斗彰动影哗宜襄1被×与以录新译凯群与华祖动法eess6L就书x必居淄转业‘母明专卫当梁梁乌汾旦圣《基买熟毕维溪钢恶哥书孝圣（…日乌:驻罗Y当联而gf影率:Z8TOgCT名：:Z8TOgZc0Tc:请-日6可专TZOZ只获司只妥上在L平瓷县梁到二文中仕二动楼部邮世",0,0,0,1]
[10044,"柘城县融媒体中心设备及搬迁办公用具购置项目竞争性磋商文件采购编号：柘财采购【2021】043号采购人：柘城县融媒体中心代理机构：四川柯锐工程项目管理有限公司二零二一年七月目录第一章竞争性磋商公告，3第二章供应商须知，6第三章评审办法（综合评分法），16第四章采购需求及技术参数，20第五章响应文件格式，39第六章政府采购合同文本，40第一章竞争性磋商公告柘城县融媒体中心设备及搬迁办公用具购置项目竞争性磋商公告1.采购条件本采购项目为柘城县融媒体中心设备及搬迁办公用具购置项目，已由相关部门批准，资金来源为财政资金，出资比例100%，已落实。采购人为柘城县融媒体中心，采购代理机构为四川柯锐工程项目管理有限公司，本项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性磋商采购。2.项目概况与采购范围1、项目名称：柘城县融媒体中心设备及搬迁办公用具购置项目2、采购编号：柘财采购【2021】043号3、供货地点：采购人指定地点4、采购需求：具体参数及要求详见第四章5、供货期：签订合同后20日历天内6、供货质量：达到国家、行业质量验收规范合格标准7、采购预算额(最高限价）：1800000.00元8、标段划分：一个标段9、资金来源：财政资金3.供应商资质要求：1、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；（一）具有独立承担民事责任的能力（具备有效的营业执照）。（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年（2020年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如单位为新成立企业，提供自注册年度后的财务会计报表）。（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供相关设备、设施的购置发票或收据或租赁合同及专业技术人员证明材料）。（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年1月以来任意一个月的纳税证明和依法缴纳社会保险费的凭证，无缴费记录的应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明）。（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商声明）。（六）法律、行政法规规定的其他条件。2、供应商必须是在中华人民共和国境内，依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法3人资格的制造商或代理商；3",1,1,1,1]
[10055,"第三章评标办法一、“评定分离”方案（1）评标方案1、评标办法。本项目投标文件的评审采用1.1的方式。1、1、定性评审：是指评标委员会仅对投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷、签订合同前应当注意和澄清的事项等，择优推荐招标文件规定数量的定标候选人名单。1、2、定量评审：是指评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对投标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐定标候选人1、3、定性+定量评审：是指在评标因素中可设置部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，作为推荐定标候选人的依据1、4、其他方法2、评审因素。评审因素包括经济、技术、商务资信等。本项目的评审因素和评审顺序为：技术、商务。3、推荐定标候选人。4、定标候选人数量。4.1定标候选人：当符合招标文件要求的投标人大于3家时，采用评定分离法，由评标委员会不排序推荐3家定标候选人，最终由定标委员会确定中标候选人。4.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人为3家时，采用评分制综合评估法，投标报价满足招标文件要求的，均按满分计入，其余按综合评估法打分规则，由评标委员会直接按综合得分由高到低排序推荐3个中标候选人；符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人可以重新招标，也可以授权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。竞争性判断的方式：设计方案是否可行、经济、合理等。4.3评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可以继续定标，也可以组织原评标委员会重新评审推荐定标候选人。（2）定标方案根据项目的特点，选择合理的定标方法是能否择优确定中标人的重要环节。1、定标方法：集体议事法、价格竞争定标法、票决定标法、票决抽签定标法、集体议事法、或招标文件规定的其他定标方法。本项目采用票决定标法。2、定标因素：（1）方案。（2）商务比较:投标人业绩、项目负责人业绩、投标人获奖情况、项目负责人及其他专业负责人学历、职称及注册执业资格情况。3、定标程序：定标委员会",5,5,5,1]
[10061,"招标评标结果公示招标编号:HIBGS-202108FJ-006001001一、招标概况湖北省广水市实验高级中学综合楼建设项目湖北省广水市实验高级中学综合楼建设项日于2021年08月27日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月23日在广水市开标室501开标，并于2021年09月23日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，湖北省广水市实验高级中学已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北辉阳建设集团有限公司湖北广建建筑有限公司大秦建设集团有限公司投标报价(元)8481434.173473781.093411648.08质量（如有）符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）工期（交货期、无服务期)720720720姓名杨楠刘建元郝宁证书名称建筑、水利贰级注册建造师建筑工程壹级注册建造师建筑工程壹级注册建造师项目负责入(如有）证书编号鄂242151660867鄂142050802839陕161141410189投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年09月25日至2021年09月29日（北京时间）五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标",0,0,0,1]
[10070,"总说明，工程名称：张浦镇周巷小学基础设施修缮工程，一、工程概况：，本工程位于昆山市张浦镇。，二、工程范围：本工程为张浦镇周巷小学基础设施修缮工程。，三、工程规模：，四、工程质量：合格，不创建文明工地。，五、工程类别：土建修缮。，六、工期：50日历天。，七、编制依据：，1、本工程按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）编制。，2、江苏省、苏州市发布的有关工程量清单计价规范的文件规定。，3、本工程建筑装饰部分优先适用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）。缺项部分适用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014），同时对应子目人工、机械含量乘1.2系数。人工单价执行修缮标准。招标控制价中企业管理费按32%、利润按12%计。，八、现场文明施工费（不可竞争费用）:，分项工程名称，基本费率（%），扬尘污染增加费（%），备注，建筑工程，1.5，0.21，九、相关规费（不可竞争费用）:，分项工程名称，环境保护税，（%），社会保障费率（%），住房公积金率（%），税金（%），建筑工程，0，3.8，0.67，9，十、相关说明的问题，1、本工程措施项目费用根据投标单位施工组织设计、图纸、施工现场及相关规范要求自行考虑。，2、现将张浦镇周巷小学基础设施修缮工程施工内容做简要说明：，2.1、张浦镇周巷小学：重做屋面防水、围墙铸铁栏杆拆除换为钢制栏杆或铁艺栏杆、外墙破损处真石漆铲除重新做真石漆，具体施工内容详见设计图、学校现场要求及项目特征说明、因工程量为预估，结算工程量以相关方签证确认并附相应施工照片及视频为准。，2.2、未说明部分详见设计图纸。，3、施工单位须自行考虑施工用电、用水费用，结算不作调整。，4、本工程砼考虑商品砼，砂浆采用预拌砂浆。，5、本工程考虑了学校项目工期紧而产生的赶工费用，结算时不调整。，十一、综合说明，1、本工程未考虑预留金。，2、材料价格按2021年5月份上",0,2,0,0]
[10078,"工程内容计费基说明分部分项工程典分部分泵费用合计宜换费山山人工卖公公山2时税卖上法)其中:工程设备费/其他山机旅营管正营式其也管理费利次抽施项目费单价游施项目费（详见附录C镜明第2条提定计算)《按附录c说明第2条提定计算山一公+的单价措施项目提合计金宜接费批16时9005、的s829,6e8157儿后人工贾LL2时料费北L过的谈览且全管道竞别武江3朗。江;“。([0答*寻杀邻昌生和板明工基未的签基它www*.**流混送输过”防过程签了“凹晋础经印晴导游辛果华班表母哥6‘来;sI:蓝塞“1I总饭冲#总谷鹏语贰功套01随=1S业道9110：箱长责歇目近辄船切识射装w研海华工朝镇游计知劳》京单“罪箱-游零。第站加章各郫年苏管+基器工被石资名研演基长‘0Z“聊福华=涂部-群贸革干1公肆毕日加“过线甜工郎晶宰本绿日梁淄工7、游晖旗工审长出式。工比“”奇日加了下丹收*工程内容计费基效是丰(x）务3色推工安全防扩镇监项日费人工费ti.5zoo7,g2全生产货人工费x队技次备过娄胜爱心说明员表:想应抗灵圣杉准计算)附录心沙明及麦山机总夏率粉荃计汽丈中鸡文5元人门E.23:其他项目清单与计价汇总表第1类共1发工程名称，创麟创登大厦项目自来水管网工程标段心合计金额(元）费率，数量各社计赞基站/单协项目名移前指谈觉若、公长竹洲企图(管签价明栖详见E,25表/附馆《王粒设器下智诺价云i房福详见区,2表公述专业工程暂估价派文件韶分项工程督选价上洋儿包当承色服务费恒济见优质工程增加数格游见的安全责任险、环境保参校据济泡前竣工描馆增加费索池管证其他项目费合计。注；材料营括单价进入满单项目德合单价。批处不汇总。E.24:暂列金额明细表工程名称，创新创业大厦项目自来水管网工程、标段第1资共1页序号项日名称计量单位暂定企额(元)各注不可预见费元上验试验费元)≤合计注。此表由招标人填写、如不详列，也可只列誉定金额总额。投标人应将上述暂列企额计入投都总价中E.25:材料暂估单价及调整表第1赏共山员工程名称，创额创业大厦项目自来水管网工程、标段些截土《元)/认3元)必潜估(元)时上材料名称、提格县计最】凸公单位",3,3,3,1]
[10087,"2021年西宁地区零星维修工程中标候选人公示（招标编号：CMEETC-217VJ239ZZ108）公示结束时间：2021年09月08日一、评标情况标段(包)[001]2021年西宁地区零星维修工程:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名：青海义顺建筑工程有限公司，费率：6.50%，质量：符合国家施工验收规范合格标准。，工期/交货期/服务期：365天；中标候选人第2名：青海广翔水利水电工程有限公司，费率：6.10%，质量：符合国家施工验收规范合格标准。，工期/交货期/服务期：365天；中标候选人第3名：青海和玉建设工程有限公司，费率：5.50%，质量：符合国家施工验收规范合格标准。，工期/交货期/服务期：365天；2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(青海义顺建筑工程有限公司)的项目负责人：谢进明一级建造师注册编号：青163172000046;中标候选人(青海广翔水利水电工程有限公司)的项目负责人：陈子龙一级建造师注册编号：青163141601148;中标候选人(青海和玉建设工程有限公司)的项目负责人：陈旭一级建造师注册编号：青163192000359;3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标候选人(青海义顺建筑工程有限公司)的资格能力条件：完全响应谈判文件。;中标候选人(青海广翔水利水电工程有限公司)的资格能力条件：完全响应谈判文件。;中标候选人(青海和玉建设工程有限公司)的资格能力条件：完全响应谈判文件。;4、中标候选人的评标情况中标候选人(青海义顺建筑工程有限公司)的评标情况：第一成交候选人：青海义顺建筑工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.50%。;中标候选人(青海广翔水利水电工程有限公司)的评标情况：第二成交候选人：青海广翔水利水电工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.10%。;中标候选人(青海和玉建设工程有限公司)的评标情况：第三成交候选人：青海和玉建设工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：5.50%。;二、提出异议的渠道和方式第一成交候选人：青海义顺建筑工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.50%。第二成交候选人：青海广翔水利水电工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.10%。第三成交候选人：青海和玉建设工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：5.50%。三、其他第一成交候选人：青海义顺建筑工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.50%。第二成交候选人：青海广翔水利水电工程有限公司；最终报价（价格折扣率）：6.10%",0,0,0,1]
[10096,"华弊导警（OEEE9Z80L810EEE9280L866SSL09Z-8Z0心/0E460日eI日L0击IZ02CZ6'LL6IZs6《被电长雾乎巫Z6ZZ6IZs6匹Z6'LL6IZS6乎Z6'LL6IZS6黔申遂手不目旗g申遂逾Y斗群.2重a终进到审逐箱回曾工（工）剑喜斗祈哥浙被(延）gZ6Z6IZs6乎Z6'LL6IZS6凹Z6L6IZs6工聊（避牙目近）目团财拟封砂络融工长醉吐冲古平试验双十余台以彭I202习工盟串的、%守濉基融工隧泗工勤坦国塬符穿面县融工冠冲习工勤单函梁uxwiliwst#赢社(村，监公/○由领淄行茶硕菲乙吐淄等箱别室习卫勤坦团额日02日L0彭IZ0迈日9t时L0韦LZ0但√剑阜融工杀套w由l(品牲牙Y察件中巨√剑华群工笃霍￥I/团自辽身杀景x国lI(品避牙祖牌被目旗手尔目近Y染讲叶面斗日分磁算业知8]郯标临够单冢2孙临鸥楹器(姬哲目近通（驻）财t叫l避谊尔享掌独账不享登谊申隧泸申半隧平驻潼亦争壁谊申平隧平申泸陇各能钻亚各鹏针亚tesZGLLIISZI申平隧LtLfOLI9IISZI当郓聚平游二避谊升系不率不哲Y孟丰叶盈基目施Y察梁由二镇当裹脂游二避岑年业各能待卫潜级尔逾亦近Y盗手时]面易目近Y湟琴结垂武基请：半：肇哲目近皿资無连半招(实）攀凹总(实）肆仍国导驻）划仁宜(）础心(游解杀乖（递督降杀鞋浏工（阶鲜杀爱算醉聚菌日工溪（）断日工溪【一工酶日工巍二小缝日工溪雄日工签】（磁日工筹述尚)纸（工金日工签目脂日工革2工二、江游巨知任不张Y基哲目近Y黎梁中一告2莱尔目游亦蒸Y整哲乎禁Y黎梁公逾运)币张Y警梁中子汾游水简柔Y基.尊目班Y密系量冀C哲目近尊目延哲子哥(实）肆切回（弘）肆圆导心（张）肆圆寻述【(实）财尔圆总峰服晖系释<y～认算峄杀释逐<心瞬日工谈公算鲜蓄日工溪缝日工签将币))蒸Y禁：Y黎诊梁中)脂日工脂日工溪日工彩酶日工上述（一心纸提攀牙目旗临日工溪罐日工签站议述一八2站本避牙目断羊不目教创浙皿不冷Y都哲目近Y郓各梁中公余华肆晔导额君能a秘年=C致双33现二邵领派承录：秘与等圣-逐了故封“章公社X晓心必2孙孤明看消沙或明研矿3社社式式237沁0式述金省之奖地巴辽幽毕副工景染翠ll品巴辽加毕群工杀君黔思l(团四川合园水利工程有限公司未到开标",0,0,0,1]
[10101,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称：涡阳县牌坊中心校、店集中心校等学校改造提升项目04-07标段第4标段开标时间：2021年9月18日10:00评标办法：合理低价法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）资格评审情况施工组织设计分数信誉业绩分数合计资格评审情况报价（元/%）1安徽同辉建筑工程有限公司/////1446510.732安徽黑鹰建筑工程有限公司/////1495015.193安徽宸轩建设工程有限公司/////1599528.274安徽省大拙建设工程有限公司/////1655144.265安徽百珩建设工程有限公司/////1711849.466安徽明钰建设工程有限公司/////1711849.467安徽仁正建筑工程有限公司/////1727256.158安徽中诚建业建设工程有限公司/////1727487.919安徽省轩悦建设工程有限公司/////1730333.9210安徽将臣市政工程有限公司/////1734508.4411安徽景泰建设集团有限公司/////1734509.8412安徽开信建设工程有限公司/////1734510.7613安徽南旺建设工程有限公司/////1734511.1514安徽骏鑫工程建设有限公司/////1734511.2615安徽亚都建筑工程有限公司/////1734512.6916安徽佑凯建设工程有限公司/////1734515.8717安徽友利丰市政工程有限公司/////1734517.5618安徽亚拓建筑工程有限公司/////1734520.9619安徽立安建设工程有限公司/////1734525.2720安徽中正建设有限公司/////1734533.1421安徽意明建设工程有限公司/////1734533.4622安徽学志建设工程有限公司/////1734541.0123安徽胜创建设工程有限公司/////173454924安徽远瞻建设工程有限公司/////1734550.2525安徽永泽建设工程有限公司/////173455526阜阳裕益建筑工程有限公司/////1734555.0527安徽富轩建设工程有限公司/////1734555.6528安徽省鸿骞建筑工程有限公司/////1734557.2229安徽祥硕建筑工程有限公司/////1734559.1330安徽长辰建设集团有限公司/////1734564.5331安徽立勇建设工程有限公司/////1734565.1132安徽熠辉建筑工程有限公司/////173456833淮北豪博建筑工程有限公司/////1734571.2834安徽泾东建设有限公司/////1734579.1435安徽俊合建设集团有限公司/////1734580.2636合肥馥明建设工程有限公司/////1734580.937安徽中源共创电力工程有限公司/////1734586.2838安徽港都路桥工程有限公司/////1734588.3539安徽佳杰生态建设有限公司/////1734588.8840安徽鸿宇路桥工程有限公司/////1734592.1341安徽鸿兴建筑工程有限公司//",0,0,0,1]
[10105,"竞争性磋商文件项目名称：岑溪市诚谏镇陀村村社垌至空箩道路工程项目编号：CXZC2021-C2-04277-001-GXDY采购人：岑溪市诚谏镇人民政府采购代理机构：广西德元工程项目管理有限责任公司2021年7月目录第一章竞争性磋商公告，2第二章磋商须知，6第三章采购人要求，23第四章图纸，24第五章工程量清单，25第六章评审方法及定标标准，25第七章响应文件格式，29第八章合同格式及条款，501第一章竞争性磋商公告岑溪市诚谏镇陀村村社垌至空箩道路工程（CXZC2021-C2-04277-001-GXDY）竞争性磋商公告项目概况岑溪市诚谏镇陀村村社垌至空箩道路工程采购项目的潜在供应商应自本公告发布之时起至2021年8月2日止，登陆政采云平台(https://www.zcygov.cn/)获取竞争性磋商文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。并于2021年8月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：CXZC2021-C2-04277-001-GXDY项目名称：岑溪市诚谏镇陀村村社垌至空箩道路工程采购方式：竞争性磋商预算金额：玖拾叁万陆仟陆佰元整（￥936600.00元）最高限价：玖拾叁万陆仟陆佰元整（￥936600.00元）采购需求：4.5米宽路基，4米宽10厘米压实砂石基层，水泥混凝土路面3.5米宽、厚度0.18米、两边培路肩宽各0.5米。铺设3段涵管，每段5米，涵管金额3000元；合理设置错车道3个，共45平方米，错车道金额6000元。混凝土抗压强度达C25。标项名称：岑溪市诚谏镇陀村村社垌至空箩道路工程数量：1项预算金额（元）：玖拾叁万陆仟陆佰元整（￥936600.00元）单位：项简要规格描述：详见磋商文件备注：2合同履约期限：90日历天，项目起始时间以签订政府采购合同的时间为准。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。3.本项目的特定资格要求：",1,1,1,1]
[10114,"布拖县2019-2021年度政策性农业保险承保机构采购项目需求论证报告采购人:布拖县农牧局采购代理机构:天之城猪颁般份有限公司,:引的公采，时间:2019年（）工正-7巡2包彭4z系1/12<2n?.!4某主云3为争布拖县2019-2021年度政策性农业保险承保机构采购项目需求论证报告为保证采购需求科学合理、符合实际、严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采【2015】32号文件的规定，我单位（自行组织口/委托代理机构*天之瓴建设股份有限公司组织相关专业专家对本次采购项目进行需求论证一、项目名称：重拖县2019-2021年度政策性农业保险承保机构采购项目二、项目类别:货物口服务亿工程口三、项目总投资：以实际签订政府采购合同金额为准四、资金来源:财政资金五、采购内容：政策性农业保险承保机构六、项目不需进行需求论证的特殊事项（一）国家、行业有强制标准的采购项目（二）不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的采购项目（三）接照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集中采购、定点采购的采购项目（四）同一年度内，已经论证过的相同采购项目（五）政府采购进口产品（六)其他政府采购法律制度对本条前款所列采购项目采购需求确定有规定2/12彭z系九;呕7;未二二76影玉:的，按照有关规定执行0备注:不需进行项目论证的特殊事项采购人应当提供相关证明材料七、论证方式(一）组织相关专业人员进行需求论证（省级小于300万元、市级小于100万元、县级小于50万元的采购项目):0（二）组织3人以上单数组成的专家组进行采购需求论证（省级300万元以上、小于1000万元，市级100万元以上、小于500万元，县级50万元以上、小于300万元的采购项目):（三）组织5人以上单数组成的专家组进行采购需求论证（省级1000万元以上、市级500万元以上、县级300万元以上的采购项目)，并在四川政府采购网向社会公示3个工作日以上，征求潜在供应商和社会公众的意见止/八",0,0,0,1]
[10121,"最高限价各投标单位:开发区金牛置业南侧局部地块A开发四期项目居配电工程所需电力变压器，标段编号2202]07353002002，招标控制价为人民币3Q万元。请各投标人结合招标文件要求进行投标报价。1。个*了乡招标人（盖章）:江苏北佳房地元开发有限公司≥y(zt*202㎡弟6月17日丁汇工",2,2,2,1]
[10131,"三明高速公路(永安辖区)配电房渗漏水修复项目工程量清单地点路段名称单位数量综合单价(元)金额(元)要求说明上曹隧道永宁高速公路沿线屋面防水处理平方113.9501.清理屋面原防水基层；2.检查屋顶渗水裂缝处，对裂缝处采用防水钢化膜防水涂料进行渗透处理，并粘贴玻纤布在裂缝位置；3.整体屋面刷911沥青防水涂料两遍，加网格布。各项目综合单价应包含人工、材料、运输、垃圾清运、等与完成该项目有关的一切费用，以及管理、保险、税费、利润和所有规定的责任、义务和风险，后续不再增补任何费用。室内天棚处理平方113.9501.对天棚凸起、脱落、起壳、起砂等做平整清理；2.补刮腻子粉并打磨，3.涂刷内墙乳胶漆。室内地脚防水处理平方24.501.清理室内墙面地脚腻子粉；2.刷K11防水涂料；3.刮腻子粉并打磨；4.涂刷内墙乳胶漆。小计0石林隧道开闭所屋面防水处理平方87.601.清理屋面原防水基层；2.检查屋顶渗水裂缝处，对裂缝处采用防水钢化膜防水涂料进行渗透处理，并粘贴玻纤布在裂缝位置；3.整体屋面刷911沥青防水涂料两遍，加网格布。室内天棚处理平方87.601.对天棚凸起、脱落、起壳、起砂等做平整清理；2.补刮腻子粉并打磨，3.涂刷内墙乳胶漆。室内墙脚防水处理平方3.601.清理室内墙面地脚腻子粉；2.刷K11防水涂料；3.刮腻子粉并打磨；4.涂刷内墙乳胶漆。小计0李坊1号隧道屋面防水处理平方88.401.清理屋面原防水基层；2.检查屋顶渗水裂缝处，对裂缝处采用防水钢化膜防水涂料进行渗透处理，并粘贴玻纤布在裂缝位置；3.整体屋面刷911沥青防水涂料两遍，加网格布。室内天棚处理平方88.401.对天棚凸起、脱落、起壳、起砂等做平整清理；2.补刮腻子粉并打磨，3.涂刷内墙乳胶漆。室内墙脚防水处理平方6.7201.清理室内墙面地脚腻子粉；2.刷K11防水涂料；3.刮腻子粉并打磨；4.涂刷内墙乳胶漆。小计0明溪南收费站屋面防水处理平方3701.清理屋面原防水基层；2.检查屋顶渗水裂缝处，对裂缝处采用防水钢化膜防水涂料进行渗透处理，并粘贴玻纤布在裂缝位置；3.整体屋面刷911沥青防水涂料两遍，加网格布。室内天棚处理",3,3,3,1]
[10140,"项目采购标的清单:序号品牌型号单位数量1DellDellDSS8440台12DellDellprecision7920台23DellDellPrecisionTower5820X台2",4,4,4,1]
[10144,"庄浪县水洛镇砂化产业路项目工程量清单招标人：(单位签字盖章)法定代表人：(签字盖章)中介机构法定代表人：(签字盖章)造价工程师及注册证号：(签字盖执业专用章)编制时间：2021-08-16投标报价汇总表冬洛施g制段。档岗材（w-09-S3-00）中川制（wo-0户消村三独《拟言+交文序*掌次科日名称(待批y100清单第100章总则c200清小、第200章、路基8:00清单、第300章、路面呼6∞清单第600邀安全设施及预理管线5务100章至700承清单合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清革合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7计日工合计m暂列企额(不合计日工总额)10投标报价(5+8+9)=10含洛场2工程量清单小≤合同段：指沟村（Ko+000-k3=500）中川村（Eo+000-xl+sio）申川村支额（Axo-000.1.；职e清单第100章总则子目名称量数此11件工卫拉皿江江之性&.额内㎡个生产曲处舰台工乡式迎盛牡门清州第100激介计人民币总沓域，工程量清单黔合同段：指沟村（Eo+000-k3=500）中川村（Eo+000-xl+sio）申川村支续（Axo-000-热苏求清单第200章路基子目名称单位总量j的挖方路址杜挖方艺上方品池山）述述20235.3土方（中川村）的17744,Z上方(由儿村支位)分体直方路工越填锁(包括填加压立)烈且上方(品述社)9oo;00剑出上方(由加社)doo6d0利州十:方由止村支位)650九清州第200激介计人民币含洛场2工程量清单小≤合同段：指沟村（Ko+000-k3=500）中川村（Eo+000-xl+sio）申川村支额（Axo-000.1.；职二令清单第300章路面子目名称九处数量作J然纱匹面儿vy1s0zg75.1】。0清州第300激介计人民币洛说/工程量清单合同段：指沟村（Eo+000-k3=500）中川村（Eo+000-xl+8io）中川村支钱（AEo+000-AEI+660）“㎡京z令清单第600置安全设施及预埋管线子目名称小数量打赵蓬上拉栏(护造立柱)道口标注检，di20ce的登的",3,3,3,1]
[10157,"苗上门8主-暂停公告（招标编号：商政采【2021】631号）内容:商丘市睢阳区应急管理局应急抢险物资及设备采购项目暂停公告商丘市睢阳区应急管理局就商丘市睢阳区应急管理局应急抢险物资及设备采购项目进行竞争性磋商方式采购，现就本项目发布暂停公告-、项目名称：商丘市睢阳区应急管理局应急抢险物资及设备采购项目二、采购编号：商睢财采（2021）161号招标编号：商政采【2021】631号三、采购控制价：542100元四、原公告发布日期及媒体:原竞争性磋商公告于2021年8月10日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心》网站上发布五、原磋商公告磋商时间及地点1、响应文件网上递交截上时间及磋商时间：2021年8月23日上午9：00-2、磋商地点：商丘市公共资源交易中心二楼第五开标席六、暂停信息:本项目因商丘疫情原因暂停关于本项目后续相关事宜,请各投标人关注相关发布公告媒介,给各位潜在供应商造成的不便，敬请谅解!七、招标联系事项:1.采购人信息名称：商丘市睢阳区应急管理局地址：凯旋南路与珠江路交叉口北130米路东联系方式：杜先生135923319752.采购代理机构信息光]货试验区郑州片区（湖楼201号联系方式:杨理150829204903.项目联系方式项目联系人:杨经理电话:15O829204902021年8月19日延期开标:2021-08-2309:00:00x监督部门本招标项目的监督部门为/三、联系方式招标人：商丘市睢阳区应急管理局地址：凯旋南路与珠江路交叉口北130米路东联系人：杜先生电话：13592331975电子邮件:水招标代理机构:河南匠之心工程咨询有限公司地址郑州市郑东新区河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路东风南路交叉口绿地原盛国际3C座10楼201号联系人:杨经理电话:15082920490电子邮件:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责杨丽珂名72“a招标人或其招标代理机构:/",0,0,0,1]
[10158,"评分汇总表标段(包)名称:柯桥区平水镇中学若耶诗路景观建设工程(XE20211099001001)序号投标单他投标报价(元)工期(日历天)标书看效槽报名号报价看效性签注)嘉兴市金程建设工程有限公司258266.0030有效LO有效2衢州市力铭建设工程有限公司258264.0030有效33有效当浙江弘政建设有限公司258264.0030有效Il9有效第一中标候选人的浙江豪道建设有限公司258264.0030看效261有效5台州市枫野建设工程有限公司258264.0030有效297有效6宁波龙信弘设有限公司258264.0030有效31]有效了浙江泰力建设有限公司258264.00包有效351有效金华延主建设有限公司258264.0030有效382有效9浙江恒川环境建设有限公司258264.0030有效386看效工0浙江恒江弘设有限公司258264.0030着效458有效山浙江欣成建设有限公司258264.0030有效6】】有效12浙江铭翔建设有限公司258264.0030看效667有效13浙江山鼎建设有限公司258264.0030有效668有效上安徽裕茗建筑工程有限公司258264.005有效721有效15义乌市众联市政工程右限公司258264.00有效动898有效16金华奇创建设工程有限公司258264.0030有效919有效注浙江明鸿工程建设有限公司258266.00有效39五有效[8开化县方兴水利建设有限公司258264.0030有效963有效评标方法:抽签定标法参考标底价:300307.00结算下浮率[X]:14.00实际发包价格:258264.00项目负责人签字:招标单位签字：招标代理签字:监督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-09-2314:30",0,0,0,1]
[10167,"五华县小拔河治理工程勘察设计评标报告五华县小拔河治理工程勘察设计招标评标委员会2021年07月13日评委组长签名：第1页共3页五华县小拔河治理工程勘察设计评标报告根据招标文件规定，五华县小拔河治理工程勘察设计评标会，于2021年07月13日（北京时间，下同）在广州公共资源交易中心第17评标室举行。评标委员会由招标人依法组建，5名评标专家组成，在开标前，由招标人在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。评标委员会的成员名单如下：、、、、。本项目于2021年06月22日至06月28日接受投标登记，共有5名投标人报名登记并获取了招标文件，分别是：淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广州珠科院工程勘察设计有限公司、万锦建设集团有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司。2021年07月13日09：10至09：30时，共有5家单位递交了投标文件，分别是：淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广州珠科院工程勘察设计有限公司、万锦建设集团有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司。9：30时，招标代理人按招标文件规定时间举行了开标会，出席开标会的有五华县水利水电建设中心、广东省五华县水务局、招标代理人以及各投标人代表。开标会上，由投标人代表检查了各投标文件的密封情况，所有投标文件密封完好，封袋标记符合招标文件的要求。按递交投标文件的先后顺序的逆序，逐一开启各投标文件，检查了投标文件中所附的法定代表人证明书、授权委托评委组长签名：第2页共3页书以及投标文件的签名和盖章情况，核对了委托代理人的身份证、投标保证金凭证，公布投标人的投标报价下浮率、质量要求、工期等内容，并将以上内容记录在现场并标记录表中。并标结果由出席各方代表签字确认（详见现场并标记录表)10:00时，招标人召开评标预备会，向评标委员会介绍本项目概况、投标报标名和递交投标文件情况、评标流程和步骤等。经评标委员会全体成员一致同意选举，为评标委员会主任。按照招标文件和评标办法的规定，该工程采用:“综合评估法”评标法。评审程序分为投标人初步评审（包括形式评审、资格评审和响应性评审）以及详细评审（包括资信业锁评分、勘察设计方案评分、投标报价评分)",0,0,0,1]
[10175,"西漳天一站西侧地块覆绿工程工程招标控制价招标控制价（小写）：644879.33（大写）：陆拾肆万肆仟捌佰柒拾玖元叁角叁分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月07日复核时间：2021年07月07日建设项目招标控制价表工程名称：西漳天一站西侧地块覆绿工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1西漳天一站西侧地块覆绿工程644879.336413.0021933.41合计644879.336413.0021933.41【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单项工程招标控制价表工程名称：西漳天一站西侧地块覆绿工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1西漳天一站西侧地块覆绿工程644879.336413.0021933.41合计644879.336413.0021933.41【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：西漳天一站西侧地块覆绿工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费530000.001.1人工费1.2材料费530000.001.3施工机具使用费1.4企业管理费1.5利润2措施项目费9699.002.1单价措施项目费2.2总价措施项目费9699.002.2.1其中：安全文明施工措施费6413.003其他项目费30000.003.1其中：暂列金额30000.003.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费21933.415税金53246.92招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01644879.33【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：西漳天一站西侧地块覆绿工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1050102012001铺种草皮1、铺种方式：播种多年生黑麦草草籽，含绿化用平整等全部费用，具体按业主要求2、养护期：三级养护1年期m25000010.60530000.00分部分项合计530000.00本页小计530000.00合计530000.00【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】总价措施项目清单与计价表工程名称：西漳天一站西侧地块覆绿工程标段：第1页共3页",2,2,2,1]
[10184,"(GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局扫描全能王创建三加1□被款第一部分合同协议书保护工车近2承包人（全称）：凹拉尔足建筑在限责任公司根据《中华人民火和国合同法》、《《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就，第一师十一团民兵连往舍改造项且工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:工程概况7t,1.工程名称:第二垭土—团民兵连宿含改造项目→IT2.工程地点:（gysu*(7“3.资金来源:财政资金4.工程内容：对42套宿舍装修，主要办空包括排水工程、建筑工程、安装和土建拆除等工程量清单包含的全部内空群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》C附件１6．工程承包范围:施工图纸包括全部内空二、合同工期计划开工日期:2021年08月06日计划竣工日期:2021年O9月04日工期总日历天数:30天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合次性交验台格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币（大写）意佰肆拾捌万柒任伍值元(：1487500元）;其中:上扫描全能王创建三加1□被款（1）安全文明施工费:(圣元);人民币（大写）（2）材料和工程设备暂估价金额:（圣元):一”***=a*人民币（大写）（3）专业工程暂估价金额:(圣113400元);：人民币（大写）磁拾万参任壁佰元（4）暂列金额:（圣65000元）人民币（大写）陆万伍任元2.合同价格形式:红合同五、项目经理宜y《策/新265991452262(00)鸡第错到斗国上承包人项目经理六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:（1）中标通知书（如果有）;（2）投标函及其附录（如果有）;（3）专用合同条款及其附件;（4）通用合同条款;（5）技术标准和要求;（6）图纸:（7）已标价工程量清单或预算书;（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均",0,0,0,1]
[10190,"点击下载:采购清单.docx序号学校名称校服学生人数1察隅县县中学冬季校服10662察隅县完全小学冬季校服6863察隅县幼儿园冬季校服2064上察隅镇中心小学冬季校服3235下察隅镇中心小学冬季校服5956古拉乡中心小学冬季校服2077古玉乡中心小学冬季校服1998察瓦龙乡中心小学冬季校服6229竹瓦根镇日东村级双语幼儿园冬季校服710竹瓦根镇扎拉村级双语幼儿园冬季校服4511竹瓦根镇吉太村级双语幼儿园冬季校服712竹瓦根镇桑久村级双语幼儿园冬季校服1213竹瓦根镇学尼村级双语幼儿园冬季校服2914竹瓦根镇雄久村级双语幼儿园冬季校服1715竹瓦根镇目若村级双语幼儿园冬季校服1816竹瓦根镇知美村级双语幼儿园冬季校服1517古玉乡中心小学附设双语幼儿园冬季校服2718古玉乡次龙村级双语幼儿园冬季校服3719古玉乡博学村级双语幼儿园冬季校服7420古拉乡中心小学附设双语幼儿园冬季校服4721古拉乡关龙村级双语幼儿园冬季校服2722古拉乡觉布如村级双语幼儿园冬季校服2623古拉乡沙美村级双语幼儿园冬季校服1424上察隅镇中心小学附设双语幼儿园冬季校服3925上察隅镇西巴村级双语幼儿园冬季校服826上察隅镇格拥村级双语幼儿园冬季校服1827上察隅镇目本村级双语幼儿园冬季校服2128上察隅镇体育村级双语幼儿园冬季校服1729上察隅镇阿扎村级双语幼儿园冬季校服1530上察隅镇木宗村级双语幼儿园冬季校服3031上察隅镇迟巴村双语幼儿园冬季校服1632上察隅镇岗藏村级双语幼儿园冬季校服2833上察隅镇桑巴亚中村级双语幼儿E冬季校服2034上察隅镇布宗村级双语幼儿园冬季校服535下察隅镇光明幼儿园冬季校服6136下察隅镇农场双语幼儿园冬季校服2137下察隅镇巴安通村级双语幼儿园冬季校服3938下察隅镇布巴村级双语幼儿园冬季校服2439下察隅镇卡地村级双语幼儿园冬季校服1240下察隅镇扎巴村级双语幼儿园冬季校服2341下察隅镇沙玛村级双语幼儿园冬季校服542下察隅镇自更村级双语幼儿园冬季校服1243下察隅镇松古村级双语幼儿园冬季校服944下察隅镇塔林村级双语幼儿园冬季校服1445下察隅镇日玛村级双语幼儿园冬季校服4446察瓦龙乡中心小学附设双语幼儿园冬季校服10147察瓦龙乡亚荣村级双语幼儿园冬季校服3748察瓦龙乡格布村级双语幼儿园冬季校服1649察瓦龙乡扎恩村级双语幼儿园冬季校服2350察瓦龙乡瓦布村级双语幼儿园冬季校服1151察瓦龙乡阿本村级双语幼儿园冬季校服37",4,4,4,1]
[10201,"评审报告采购人乌什县人民医院（三次)乌什县人民医院一批检验科用设备及系统采购项目项目名称投标单位名称报价(元)排名次序推荐的成交候选人评审意见询价小组全体成员签字",0,0,0,1]
[10210,"招标采购单位名称项目名称合同企毅（万元)采购单位联系人及电话枣正市作英而嘉凝工付限公河枣东帝依更苏型陀品提凝土近速我支至负汇程及设胜工程式CO0元、宜建/13I812698局公江尔区郊硕人区顾桥家区苏印镇玄内桥文3凯执配岳工租处ZZT0mRZ款3张质区旧东文位花桥大总五称无政化沿执验书知名延游多村建设项目加7元霍硕农投标人名称筑工程有限公司固j此日则:过L年旦月义日详细评分汇总表分包编号:ZFCGO3202108022001分包:山亭区徐庄镇石虎线路肩回填、挡土墙砌垒工程技术标评审得分商务评审得分服务评审得分总分排名序号投标单位名称价格评议得分山东义邦建筑工程有限公15.9710.000.0095.97)170.00己山东省科环市政工程有限14.205.000.0089.202270.00公司枣庄市山亭区劳动服务建16.200.000.0085.20370.00筑安装有限公司评委签名:艺八司霞就衣我导开标时间:2021-09-0809:30第1页/共1页(元）je-(eje'(x",0,0,0,1]
[10213,"本项目不允资联合休投标四、招标文件的获取获取时间:从2019年01月07日09时00分到2019年01月14日l600分获取方式：4-1请于2019年1月7日至2019年1月14日，每日上午9时至11时，下午14时至16时（北京时间，下同），在北京市朝阳区新源南路6弓京城大厦A座602毫持授权委托书（或单位介绍信）及营业执照复印件、合格投标人资格条件5）要求的同类项目案例证明文件复印件（需提供相关证明材料)、合格投标人资格条件7）要求的销售许可证复印件等购买招标文件：或将上述资料加盖公章后的扫描件发至招标代理机构联系人邮箱内，经审核通过后方可购买招标文件上述材料均需加盖公章1-2招标文件征套售价人民币100元，售后不退4-3本项目为在线收退保证金项目凡有意参加本项目的潜在投标人，请前往中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）免费注册，平台将对潜在:投标人的注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查，审核通过即为注册成功，方可登录、购买招标文件招标文件费用及邮寄费用发票由招标代理公司出具，可在开标时现场领取潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、投标资格确认、购标及费用支付等流程所需的时间，务必在标书发售截止时间半个工作日前完成，否则将无法保证获取电子版招标标文件投标人购买标书成功后，可在中招联合平台获取缴纳保证金的虚拟账引（平台无支付功能），即可按照招标文件的具体要求缴纳投标保证金，不接受现金汇款保证金虚拟账号针对不同投标人、项目各不相同，请勿泄露或从他人处获取账号信息-五、投标文件的递交2递交截止时问:2019年01月28日09时00分递交方式:上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦8楼培训室2会议室(如有变化，将以书面形式另行通知)纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年O1月28日O9时00分/开标地点:上海市浦东新区世纪大道800号南洋商业银行大厦8楼培训室2会议室(如有变化，将以书面形式另行通知)七、其他1．招标条件本招标项目的招标人为而洋商业银行（中国）有限公司，南洋商业银行（中国）有限公司为本项目下的货物及服务最终使用方",0,0,0,1]
[10219,"邕江综合整治和开发利用工程新增岗亭采购(项目编号:YC20399001(ZBCG))招标控制价公告各投标人：一、项目名称：邕江综合整治和开发利用工程新增岗亭采购二、项目编号：YC20399001(ZBCG)三、项目首次公告日期：2020年8月24日四、现将本项目的招标控制价公布如下：A分标：邕江综合整治和开发利用工程（南岸：清川大桥-五象大桥）新增岗亭，招标控制价为：壹佰陆拾陆万贰仟零壹拾捌元壹角捌分（￥1662018.18元）；B分标：邕江综合整治和开发利用工程(北岸:邕江滨水公园东侧-三岸大桥)提升改造工程新增岗亭，招标控制价为：壹佰零柒万捌仟叁佰捌拾伍元叁角叁分（￥1078385.33元）；C分标：邕江综合整治和开发利用工程（南岸：五象大道北兴斌沙场-三岸大桥）提升改造工程新增岗亭，招标控制价为：玖拾壹万壹仟捌佰柒拾陆元柒角贰分（￥911876.72元）。投标报价均不能超过本项目公布的单价及总价招标控制价，超出单价或总价招标控制价的投标报价视为无效投标。五、采购人名称：广西金水建设开发有限公司地址：南宁市青秀区竹江路2号联系人：王工联系电话：0771-5578895六、采购代理机构名称：亿诚建设项目管理有限公司地址：南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802项目联系人：李宏逸电话：0771-5553544发布公告的媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）。请各潜在投标人自本通知发布之日起，在网上下载招标控制价或到亿诚建设项目管理有限公司（南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802）领取招标控制价。特此公告采购人：广西金水建设开发有限公司采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司2020年9月4日",2,2,2,1]
[10228,"滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造-土建工程招标工程量清单招标人：连云港市滨河小学(单位盖章)造价咨询人：江苏新时代工程项目管理有限公司(单位盖章)年月日封-1滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造-土建工程招标工程量清单招标人：连云港市滨河小学造价咨询人：江苏新时代工程项目管理有限公司（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：石保艮法定代表人或其授权人：马侠(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：李芳复核人：孙国银(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021-06-21复核时间：2021-06-24扉-1总说明工程名称：滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造-土建第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造-土建标段：滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目1011604001001平面抹灰层拆除1.拆除部位:屋面抹灰层m22344.072011607002001防水层拆除1.拆除部位:屋面2.拆除屋面卷材防水3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）详见施工图及现场m2433.63011607001001刚性层拆除1.拆除部位:屋面2.拆除：拆除至屋面保护层详见施工图及现场m2433.64011601001001砖砌体拆除1.砌体名称:混合砂浆砖墙2.砌体材质:混凝土空心砌块3.拆除高度:3.1m4.砌体表面的附着物种类:抹灰m3308.425011602001001混凝土构件拆除柱混凝土构件拆除详见施工图及现场m377.386011602001002混凝土构件拆除梁混凝土构件拆除详见施工图及现场m325.667010902008001拆除屋面变形缝拆除屋面变形缝详见施工图及现场m18.68010103002001垃圾弃置垃圾运至指定地点m3506.339011101006001平面砂浆找平层1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1：3m2433.6本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造-土建标段：滨河小学教学楼屋顶、女儿墙改造工程第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价10010902001001屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）2.其他要求详见图纸及说明m22473.7211010902001002屋面防水涂料1.卷材品种、规格、厚度",3,3,3,1]
[10237,"物资采购清单（1#钢筋加工厂预埋水管）序号物资名称品牌要求尺寸规格型号计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片供参考）1PE管国标PE全新料管，直径Φ50，壁厚4.6mm米1002PE管国标PE全新料管，直径Φ25，壁厚2.3mm米203PE异径三通国标Φ50*25(φ50变25)个104PE内丝弯头国标Φ20（4分）*热熔25PE管个105尖咀水龙头国标DN15（4分）个106PE钢芯阀门国标热熔Φ25个107PE钢芯阀门国标热熔Φ50个5120合计报价单位：",4,4,4,1]
[10249,"投标最高限价申报单靖江市人民政府靖城街道办事处的靖西安置区北侧利达路(锦西路）两侧绿业工程，工程预算价、下浮比例和最高限价（其中:暂估价、暂列金未下浮）为:标段名称审定预算价（万元）下浮比例合同价（万元）靖西安置区北侧利达路（锦西路）两侧绿化工程﹝０*7∞可万2(上E江苏智汇ˇ工卫项目管球有限公司靖江市人民政府靖城街道办事处沙八““口八二O一七年六月三十日",2,2,2,1]
[10254,"呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局专用设备采购项目呼伦贝尔市免渡河林业局专用设备采购项目评标报告评审委员会2021年07月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔币免渡河林业后专用设备采购项目呼伦贝尔市免渡河林业局专用设各采购项目己经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市免渡河林业局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔重免渡河材业局呼伦贝尔重免渡河林业局专用设备采购项且旺伦贝尔重免渡河林业局专用设备采购项目，。具体情沉如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局专用设名采购项目呼伦贝尔市免渡河林业局专用设备采购项目，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容气D01150782200012301呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市免渡河林业局专用设备采购项目呼伦贝尔市免渡河林业局专用设备采购项目详见本项目采购文件626992.0主任委员:马为军委员:李静、刘文芝、张树刚、周养生二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市免渡河林业局于2021生07且06日在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件(国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不",0,0,0,1]
[10263,"武",0,0,0,1]
[10272,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表评标入围条款号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标1、至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；2、投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；3、投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；4、投标函中载明的投标报价高于招标人招标控制价的。2.1.2评标入围方法和数量评标入围方法：全部入围初步评审条款号评审因素评审标准2.2.1形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；2.2.1形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章2.2.1形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.2.1形式评审标准暗标符合招标文件有关暗标的要求2.2.1形式评审标准2.2.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照2.2.2资格评审标准安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.2.2资格评审标准资质证书具备有效的资质证书2.2.2资格评审标准资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准拟派项目负责人要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求2.2.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.2.3响应性评审标准工期投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.2.3响应性评审标准工程质量投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.2.3响应性评审标准投标有效期投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.2.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；2.2.3响应性评审标准已标价工程量清单符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量",5,5,5,1]
[10280,"D.1建设项目最高投标限价汇总表工程名称：颍州区文德小区综合改造工程项目第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：（元）暂估价不可竞争费1颍州区文德小区综合改造工程项目9477039.24284661.01合计9477039.24284661.01说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。D.2单项工程最高投标限价汇总表工程名称：颍州区文德小区综合改造工程项目第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：（元）暂估价不可竞争费1颍州区文德小区综合改造工程项目-外立面改造6880558.47253381.362颍州区文德小区综合改造工程项目-室外附属2596480.7731279.65合计9477039.24284661.01说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：颍州区文德小区综合改造工程项目-外立面改造标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费5537118.821.1拆除工程410167.131.2屋面及防水工程777584.071.3装饰部分4349367.622措施项目费109094.752.1夜间施工增加费8797.962.2二次搬运费17595.932.3冬雨季施工增加费14076.742.4已完工程及设备保护费1759.592.5工程定位复测费17595.932.6非夜间施工照明费7038.372.7临时保护设施费3519.192.8赶工措施费38711.043不可竞争费253381.363.1安全文明施工费253381.363.2工程排污费4其他项目450000.004.1暂列金额450000.004.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金530963.54工程造价=1+2+3+4+56880558.47E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：颍州区文德小区综合改造工程项目-外立面改造标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价0116拆除工程410167.131WB011614004001拆除及垃圾清运1、楼内楼梯间乱堆方物品及部分楼梯平台栏杆（栏板）、屋面搭建棚、部分阳台栏杆拆除及清运（含屋面楼梯间铲除物）2、居民私搭彩钢板屋顶需经居民认可后全部拆除清运3、运距：施工单位自行考虑4、其他：施工单位自行报价，中标后不予调整项1.00029000.0029000.002011614001001拆除屋面太阳能热水器及后期还原安装、及屋面垃圾清理外运1、内容",2,2,2,1]
[10281,"武庙社区智慧社区物资采购清单设备名称设备名称配置参数数量单位LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统室内P1.8小间距LED显示屏1、像素间距：≤1.875mm2、像素组成：1R1G1B3、LED类型：：SMD15154、显示亮度：200~800cd/m²(可调)5、白平衡亮度：校正后600~800cd/m²6、亮度控制：手动/自动7、色温：2000K～9500K(可调)8、视角：水平160°/垂直160°9、像素密度：284444dots/m²10、模组分辨率(W×H)：128×128dots11、模组尺寸(W×H)：240×240mm12、箱体分辨率(W×H)：256×256dots13、箱体尺寸(W×H×D)：480×480×58mm14、屏幕比例：1:115、防护等级：≥IP4116、单点亮度校正：支持17、单点色度校正：支持18、发光点中心距偏差：≤2.5%19、亮度均匀性：≥97%20、色度均匀性：(x，y)±0.003之内21、对比度：3500:122、画面帧频：50/60Hz23、画面刷新率：≤3840Hz24、输入电源：AC200V~240V，50~60Hz25、LED波长：R：628nmG：540nmB：480nm26、驱动方式：恒流驱动，1/64扫描27、安装方式：固定安装28、维护方式：前维护29、通信连接：屏蔽双绞线(L≤140m)；多模光纤(L≤500m)；单模光纤(L≤20km)1.30、投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂投标专用章）。31、投标人所投LED显示屏产品具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，投标文件提供检测报告复印件加盖原厂投标专用章。9.216平方米LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED显示屏系统LED二合一控制器1.支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB播放。2.支持3个窗口和1路OSD。3.支持快捷配屏和高级配屏功能。4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。5.支持设备间备份设置。6.视频输出最大带载高达390万像素。7.支持带载屏体",4,4,4,1]
[10295,"天韶冷链物流园项目施工红线范围外土石方工程评标报告广州宜立工程管理有限公司受广东新供销天韶冷链物流有限公司委托，于2021年7月26日10时00分在广州公共资源交易中心第12开标室（中心本部）就天韶冷链物流园项目施工红线范围外土石方工程[项目编号：JG2021-11335]进行了开标，并于2021年7月26日10时30分在广州公共资源交易中心第14评标室(4F)进行了评标，现将项目评标情况报告如下：招标项目基本情况：招标公告发布时间：2021-07-0517:30:00至2021-07-1216:30:00招标公告发布媒体：广州公共资源交易中心网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州宜立工程管理有限公司官网投标登记时间：2021-07-0609:00:00至2021-07-1216:30:00投标文件递交时间：2021-07-2609:30:00至2021-07-2610:00:00开标时间（投标截止时间）：2021-07-2610:00:00开标情况：截止至投标截止时间，共有11家投标单位递交了投标文件，具体名单如下：广东恒昱建设工程有限公司、南雄市瑞翔建筑工程有限公司、重庆黄金建设（集团）有限公司、广东隆建工程有限公司、广东玄华建设有限公司、广东博翔建设有限公司、广州市八达工程有限公司、广东佰达建设工程有限公司、广东华力建设工程有限公司、广东中水建工有限公司、广东惠昌源实业有限公司。该项目在广州公共资源交易中心的见证下进行了开标，具体开标情况详见《开标一览表》。评标委员会成员名单:本项目依法组建评标委员会，共5人组成，其中招标人代表1人，另外4人均在广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生。评标方法和标准：本项目评审采用综合评分法。评标内容包括资格审查、技术标有效性审查、技术标详细评审、经济标评审、经济标有效性审查，计算各投标人得分并排序、推荐中标候选人、递交书面的资格审查报告及评标报告。评标委员会对各投标人按如下程序进行评审：1.资格审查，并编写资格审查报告；2.技术标投标文件有效性审查；3.技术标详细审查评分；4.经济标详细审查评分；5.评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；6.经济标投标文件有效性审查；7.评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告；评标情况及说明：",0,0,0,1]
[10298,"银川至百色公路宁东至甜水堡（宁甘界）段工程服务区加气站工艺施工招标投标人报价排名汇总表厅号投标单位投标报价34】山山东军辉建设集团有限公司15492198.83一：2山东益通安装有限公司15572462.75>->江苏威达建设集团有限公司15732993.80c评标委员会主任:评标委员会成员:监督人员:",0,0,0,1]
[10307,"青海省中医院院区宿舍楼装修工程量清单编号子目名称单位工程量备注1拆除原有防盗门（含二次搬运费）樘11.2米×2.2米2安装甲级防盗门（含门禁系统）樘11.2米×2.2米3拆除原有铸铁暖气片及管件（含二次搬运）组474安装闸阀个9451.5厚18柱碳钢暖气片组476拆除1—3楼厕所原有砖砌洗漱池立方1.182.1×0.6×0.83个7拆除原有砖砌隔墙立方0.721.5×0.8×0.123个8拆除原有釉面墙砖平方52.69拆除原有厕所木制隔板平方33.210拆除釉面地砖平方36.911拆除蹲便器套912拆除蹲便台立方1.3513拆除原有水房铝塑板墙裙平方22.3614拆除原有轻钢窗户樘3015厕所新做防水平方50.816新做300×300釉面地砖平方36.917新做砖砌蹲便台平方918厕所新做釉面墙砖平方179.619安装一二楼厕所小便器组420安装大理石洗漱池平方3.61.5×0.6×0.821新做砖砌体拖布池个322水房墙面新做铝塑护墙板平方215.123安装水房风扇台324新做水房600×600铝扣板吊顶平方36.825安装铝塑平开窗樘301.2×1.526金属格栅窗（一楼安装不锈钢防护窗）樘161.28×1.5827金属纱窗（安装精钢网纱窗）樘2128一般抹灰（窗口水泥沙浆抹灰）平方11.429墙面喷刷涂料（走廊及窗口粉刷修补）平方28830垃圾外运立方20.7",3,3,3,1]
[10318,"怀化市工业中等专业学校中方校区零星工程报价单名称项目数量（平方）单价（元）小计（元）备注食堂楼二楼吊顶92001800三四楼女卫生间每个蹲位做一个百叶窗隔离栏，一个挡门条/30003000合计：4800大写：肆仟捌佰圆整制表人：李长稳",3,3,3,1]
[10324,"青岛市黄岛区城市管理局月亮湾北规划路道路及管网工程（预算控制价）合同公告一、采购项目名称：月亮湾北规划路道路及管网工程（预算控制价）二、采购项目编号：370211-2021-11895三、中标(成交)供应商：青岛国正工程项目管理有限公司地址：青岛市黄岛区月亮湾路（原大连路6-1号）联系人：徐芳联系电话：13791923819四、合同金额:￥68,600.00元五、公告期限：为自本项目合同公告发布之日起1个工作日。六、联系方式采购人：青岛市黄岛区城市管理局地址：青岛市黄岛区双珠路2028号青岛西海岸新区城市管理局联系人：鲍伟联系方式：13697666181发布人：青岛市黄岛区城市管理局发布时间：2021年09月07日",0,0,0,1]
[10333,"标的序号标的名称起拍价保证金展示地点增价幅度1废旧设备与材料等一批45万元15万元湖南省岳阳市湘阴县1000元",0,0,0,1]
[10341,"第二包项目名称：平面媒体宣传和2场产销对接活动内容、数量：一项：金额：89.995万元（详见磋商文件）",0,0,0,1]
[10342,"名称工作内容冷令干机每月清洁设备内、外部，保持干净]。2、每月检查蒸发器是否完好3、每月检查冷凝器是否完好每月检查冷媒系统，运行时和停机时的冷凝压力和蒸发压力，消除缺陷4、45、检查根据季节调节热气旁通阀开启度，保证露点温度在合理范围内6、检查高低压保护控制器是否灵敏、每月清理自动排水器过滤网，检查自动排水器工作情况，消除缺陷8、吹扫冷凝器，增强冷却效果，保证系统能正常运行过滤器每月检查过滤器压差表一每月检查过滤器是否漏气，消除缺陷2、每月清洗自动排水器滤网，检查自动排水器工作情况，消除缺陷。3、44、每8000小时或12个月更换管道德芯",0,0,0,1]
[10351,"土0交换机合北耐造商、锐捷网络股份有限公司品腾:说提3600.008500,00上IBT延工深花技不项性节点剂瓦造商:广联达科技及份有限公司品牌；广联达4B00.0033600.0012BIM5软作节点代制造离:广联达科技股份有限公司品牌：广联达9000.063000,0013BJ视板圆手提三的设计软件节盟制造高:广联达科技股份石限公司品牌;广联达3850.0028450.00直山BIM5D评分软件圣制造高;广联达科技股份有限公司品牌:广联达e6O.00GG8O。0015Bml土建计量教件节直凯造高;广联达科技股份有限公司品牌:广联达56S0.0039760.00办云计价软作节点剂制造商，广联达刊技股份有限公司验腾；广联达3350.0023450.0017BIM安装计量牧件节志耐造窗，广联达科技股份有限公司品牌。广联达3600.026600,0018进座计划软符节点帐百蓝耐;厂联达科技委份有限公司品图；厂联达2400.0016800.00诊进度计划评分软件套660.00占680,00投标总价大写：柒拾玖万捌仟元整7980DD.O投标人承诺上1、售后服务唱应招标文升规定：免叠既保期在唱应招标文件要求2、交优册响应招标文件规定:3、付款方式、股约保证金响应招标文件规定。",0,0,0,1]
[10364,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：车库-给排水标段：鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价给水排水1031001001004镀锌钢管1.安装部位:室内2.介质:给水3.规格、压力等级:钢塑复合管，DN1004.连接形式:沟槽连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范或设计要求m262031001001005镀锌钢管1.安装部位:室内2.介质:给水3.规格、压力等级:钢塑复合管，DN204.连接形式:螺纹5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范或设计要求m3.63031003003001焊接法兰阀门1.类型:浮球阀2.规格、压力等级:DN1003.连接形式:法兰个44031004003001洗脸盆1.材质:立柱式洗脸盆2.附件名称、数量:包含水龙头组15031001005001铸铁管1.介质:排水2.材质、规格:铸铁，DN1503.连接形式:胶圈接口4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范或设计要求m5.86031001005002铸铁管1.介质:排水2.材质、规格:铸铁，DN1003.连接形式:胶圈接口4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范或设计要求m107031001005003铸铁管1.介质:排水2.材质、规格:铸铁，DN503.连接形式:胶圈接口4.压力试验及吹、洗设计要求:按规范或设计要求m28031201001001管道刷油1.油漆品种:冷底子油两道，热沥青两道m26.89031004014001给、排水附(配)件1.材质:铸铁地漏2.型号、规格:DN50个310031004014002给、排水附(配)件1.材质:清扫口2.型号、规格:DN100个1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：车库-给排水标段：鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用整县推进项目第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价11031003001001螺纹阀门1.类型:铜球阀2.规格、压力等级:DN203.连接形式:螺纹连接个112031003013001水表1.安装部位(室内外）:室内2.型号、规格:DN1003.连接形式:法兰4.附件配置:按规范或设计要求组113031002003002套管1.名称、类型:刚性防水套管2.规格:DN100个",3,3,3,1]
[10368,"评分汇总表标段(包)名称：华含街道聚贤社区区级无障碍社区建设工程(xE20211040001001)投标单符投标报价(元翔(日所技驱名易《价有效性图江阳瓦蓬迈工区石区公司价批购1省效长兴文远建设工程有限公司】18们名浙江签战建澄车区公通付义绍兴华仑违设右限公章浙江浙生速澄们区公司浙江长夏建设有限公司折江鼎枫建设有限公司价购君兴广贸建设有限公司浙江里升建澄车区公山们兴泓差定设石限公点州心预灵厂杂环控建边《区公看必浙江多突建设有限公司有必浙江腾屹建设有限公司任购]华宇凯建设工程有限公司写一中标候达人参考标底册:的发邑甘名5自货资人2子;招标单位签字招标代理签字:益督人签字：公共赏交易中心号开标时间:2021-09-1514:30",0,0,0,1]
[10377,"汉中市南郑区汉烟二厂等家属区老旧小区改造小区内配套基础设施工程项目（五金公司）二标段评标结果公示建设单位汉中市南郑区鑫茂国有资产经营有限责任公司项目名称汉中市南郑区汉烟二厂等家属区老旧小区改造小区内配套基础设施工程项目（五金公司）二标段中标候选人排名单位名称投标报价工期第一中标候选人陕西伟质建设工程有限公司56.44万元120天第二中标候选人陕西翔盈乐达建设工程有限公司56.48万元120天第三中标候选人陕西哲茂建筑工程有限公司56.29万元120天项目负责人信息姓名注册证号安全生产许可证号第一中标候选人景海兵陕261111227057陕建安B（2018）0010690第二中标候选人吴芳陕261151667491陕建安B（2020）0005892第三中标候选人王晓喻陕261080913672陕建安B（2010）0102778以上结果接受社会监督。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公告持有异议的，请在3天公示期内向招标人提出，对异议答复不满意的，请于公告发布之日起5日内向监督部门提出，投诉或异议应以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令11号，2013年9部委23号令修改）向招标人提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式，说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料，否则投诉不予受理。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证复印件。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法.》(七部委令11号，2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议，上述公告第一中标候选人将作为正式中标人。招标人：汉中市南郑区鑫茂国有资产经营有限责任公司招标代理机构：陕西华兴工程咨询有限公司监督部门：汉中市南郑区招标办监督电话：0916-5513198公示时间：2021年9月24日至9月26日",0,0,0,1]
[10384,"评分汇总表标段(包)名称：越北村全域村庄沿线环境面貌提升工程(XE20211054001001)降站投标单符投标报价(元)≤日所技驱名易延价有效格图江区配蓬设石区公司四S[sg,00射投)有效企华延丰建设有限公司323189.00沅江箭志远设有限公山62。129。00州之乌市试胜市政工程有限公司323189.00辽亮尼皮圆达速设《区公司昭赛广金环建设在限公司221分g。0沼兴中道环换建设有限公司23189.00董州永辰建设有限公司323189.00小过弘标文件询凯育命改工社近设有泓公山323189.00例淄兴创建设右区公剧23189.00你必邹亮雅福建澄省区公司323189,00看必陕西雷诚实业有限公司边3189.00有处和买区区区驱图设矿区公司323189.00农昭区宜匠文路绍兴分朋环境建设有限公司323189.00山浙江航州近设有限公司了一中杜战述人参考基座价:3672600辽括方法:独签定坛法巫国鱼责人签字:结宜工签室招标单位签字：招标代理签字:：益督人签字-公共资交易中心开标时间:2021-09-1509:3",0,0,0,1]
[10394,"M",0,0,0,1]
[10403,"扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:IJFPJSZ2021060007001交易类别建设规模投资主体招标控制价（万元）",2,2,2,1]
[10407,"增城开发区宁西工业区（南区）二期路网市政道路工程施工监理评标报告项目编号：JG2021-11458会议时间：2021年08月10日会议地点：广州公共资源交易中心见证单位：广州公共资源交易中心招标人：广州南香山建设投资有限公司招标代理：广东省建筑工程监理有限公司一、招标基本情况本项目于2021年07月16日至2021年08月09日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管、中国招标投标公共服务平台发布招标公告；于2021年07月16日至2021年08月09日投标人通过广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台递交电子投标文件投标人在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn/）交易平台网站办理网上投标登记手续本项目于2021年08月09日在广州公共资源交易中心第01开标室（中心本部）进行开标，于2021年08月10日在广州公共资源交易中心第1号评标室进行评标至招标文件规定的投标截止时间2021年08月09日10：00时止，共5家投标单位均在规定时间内通过广州公共资源交易中心网站交易平台上传了电子投标文件,分别为：广东海外建设咨询有限公司、广东重工建设监理有限公司、广东宏茂建设管理有限公司、广东省城规建设监理有限公司、广州龙达工程管理有限公司二、评标委员会成员名单评标委员会组长：评标委员会成员：三、评标办法、评标标准根据本项目《招标文件》中的“评标办法”本项目采用综合评估法四、开标记录投标单位按规定时间到达开标现场（详见《开标记录表》）五、投标文件评审情况及评审结果评标委员会依据招标文件分别对各投标单位的投标文件进行公平、公正审查依据1招标文件的评标办法先对各单位进行资格审查,再对通过资格审查的文件进行形式评审和响应性评审（详见《形式评审表》、《响应性评审表》、《初步评市汇总表)，评标委员会对通过初步审查的投标人进行详细评审（详见《监理综合评分表》和《监理综合评分汇总表》评标委员会按照招标文件的规定计算并汇总各投标人的总得分经过各评委认真负责、独立的评分，按投标单位总得分由高到低进行排序，结果如下:序号投标单位总得分排名】广东海外建设咨询有限公司76.8422东重工建设监理有限公司73.103*广东宏茂建设管理有限公司91.521468.904广州龙达工程管理有限公司62.335六、推荐中标候选人按照",0,0,0,1]
[10412,"绿色家园二区高层楼体亮化工程清单品名规格材质色温功率电压数量单位品牌线条灯1000mm拉伸铝+PC3000K12WDC24V772支科杰星、光标、城光线条灯500mm拉伸铝+PC3000K6WDC24V72支科杰星、光标、城光洗墙灯1000mm拉伸铝+钢化玻璃3000K24WDC24V350支科杰星、光标、城光洗墙灯500mm拉伸铝+PC3000K12WDC24V42支科杰星、光标、城光投光灯D230H230压铸铝+钢化玻璃3000K50WAC220V160台中涛、光标、城光防雨开关电源DC24V/400W95台科杰星、光标、城光电缆电线RVV2*2.52400米西安正浩、胡杨、永通RVV3*4500米津成、胡杨、永通YJV5*6180米津成、胡杨、永通桥架50*100镀锌650米配电箱800*60012个PVC线管直径25600米耗材结构胶、绝缘胶布、卡子、螺丝、黄腊管、双面胶、金属软管等1项安装人工投光灯+洗墙灯552条线条灯844条材料及人工小计项高空保险费0.03绿色家园二区门面房亮化工程清单品名规格材质色温功率电压数量单位品牌手表灯圆50mm透镜面PC2000K1.5WDC24V3000个科杰星、光标、城光线条灯1000mm拉伸铝+PC3000K12WDC24V470支科杰星、光标、城光线条灯500mm拉伸铝+PC3000K6WDC24V62支科杰星、光标、城光洗墙灯1000mm拉伸铝+钢化玻璃3000K24WDC24V520支科杰星、光标、城光洗墙灯500mm拉伸铝+PC3000K12WDC24V40支科杰星、光标、城光防雨开关电源DC24V/400W75台科杰星、光标、城光电缆电线RVV2*2.52200米西安正浩、胡杨、永通RVV3*41600米津成、胡杨、永通YJV5*6300米津成、胡杨、永通桥架50*100镀锌1200米PVC线管直径25900米配电箱800*6005个耗材结构胶、绝缘胶布、卡子、螺丝、黄腊管、双面胶、金属软管等1项安装人工洗墙灯+线条灯1090条手表灯3000个材料及人工小计项高空保险费0.03总计",4,4,4,1]
[10421,"武汉市明闲汽车维修服务有限公司36维修结算单客户名称:武汉市汉区水务和湖泊排水队脚照号：鄂AP53S2不型:过卡维修里程县86818KZ维修单号W200908009业务类别午辆识别代号:【WHRRL47FL075085发动机号进厂日恕：2020.09.08报修人:2动联系电话:[18607169035交车日期:2020.09.[4洛:0004686水务排水队No项目代为维够项目项目分类I时费备注台后门玻璃开降器检修机修[00.00常规2更换火花塞机修80.00常《更换高压线抚修60.00常规生更频消声器出段机修[00.00常规工时费小计:340.00零付代码断件名称单位车型数量单价金额备注Nc山JHSJQKC-PK石后升降器井关个皮卡1.00105.00105.00艺XSQ/Z-P消声器/市个皮卡L.00650.00650.00沙PQGJKLPK排气管接山型个这士2.005.000.00山JEIS-WSLPK火花塞个五十铃皮十4.0035.00140.005CYX/4C-FSLPK高压线/4缸付五十铃皮+L.00[75.00[75.00依JXTQ区]燃油系统清洗㎡创)逼用件4.00150.00600.006材料费水;:E6S0.00会员卡号:卡级别:卡念额:0.的工时折扣率:100%管理费:0.00外协费:0.0施救费:c@辅料党:%患企)(法计总金额(大写>:贰仟零贰拾元整￥2020.00武0付款方式:挂帐已付会额:了00-各注:地址:武汉市汉阳人道888号（特种厂院内)电站:服务热线:027-8818166624小时救援电话:15927454397",0,0,0,1]
[10430,"E.7：预算价扉页华容县操军中心幼儿园功能室、室外排水沟等工程工程预算价预算价（小写）:249988.35（大写）:贰拾肆万玖仟玖佰捌拾捌元叁角伍分招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年05月02日复核时间:年月日服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[10438,"(>上次7父旦店塑圣办型玉芝实圩姑约四公司摘要重庆衡圣机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、4公正、科学、专业的原则，按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序对牌号为画CDY55传祺牌GAH7130F2A5小型轿车作为特殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析,根据询价日的对其在指定询价时问所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:车辆登记信息：车牌号：闽CODY55车主名称:朱志杰询价目的：为询价车辆进行司法变卖提供底价参考;二;询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场:四、=基准日期：2021年8月23日五、“询价结果:X38000.00元大写:人民五叁万捌任整重庆衡圣机动李鉴定谛估有限公司二○二年八月二十七日声明:以上内容摘白机动车询价报告书，欲了解本询价项目全面情况，应认真阅读本询价的委托方，利益关系及其他报告使用人应充分关注机动车询价报告书全文。本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明第1页共11页网址:htLn://ww.xbesc.cn座方；023-62410995",0,0,0,1]
[10447,"工程量清单序号分项编号名称计量单位工程量序号分项编号名称计量单位工程量序号分项编号名称计量单位工程量1第一部分建筑安装工程费公路公里1.6382102路基工程Km1.6383LJ01场地清理Km1.6384LJ0101清理与掘除Km1.6385LJ010101清理表土m³3509.9966LJ010102伐树.挖根m²1911.0007LJ02路基挖方m³2884.0008LJ0201挖土方m³2884.0009LJ03路基填方m³1787.00010LJ0301利用土方填筑m³1787.00011LJ05特殊路基处理m³260.00012LJ0502不良地质路段处治m³260.00013LJ06排水工程m³/m524.200/1638.00014LJ0601边沟.排水沟m³/m524.200/1638.00015LJ060103土质边沟/排水沟m³/m524.200/1638.00016103路面工程Km1.63817LM02水泥混凝土路面m²8590.0018LM0202路面基层m²9280.00019LM020204级配碎石底基层m²9280.00020LM02020401厚200mm级配碎石底基层m²9280.00021LM0205水泥混凝土面层m²8590.00022LM020501水泥混凝土m²8590.00023LM02050101厚200mmm²8590.00024LM020501钢筋t3.19825LM04路槽.路肩及中央分隔带Km1.63826LM0402路肩m³917.28027LM040201培路肩m³917.28028104桥梁涵洞工程Km1.6382910401涵洞工程道15.00030HD01管涵道14.00031HD02盖板涵道1.00032106交叉工程处3.0003310601平面交叉处3.00034107交通工程及沿线设施公路公里1.6383510701交通安全设施公路公里1.63836JA01护栏m696.00037JA0105波形钢板护栏m696.00038JA03标志牌块11.00039JA0301铝合金标志牌块11.00040JA030101单柱式铝合金标志牌块11.00041JA04标线m²491.40042JA0401路面标线m²491.40043JA040101热熔标线m²491.40044JA0403减速带m15.00045JA05里程碑.百米桩.界碑个17.00046JA0501混凝土里程碑.百米桩个17.00047JA050101混凝土里程碑个1.00048JA050102混凝土百米桩个16.00049JA06轮廓标个28.00050JA0604示警柱个28.00051110专项费用元备注：以上“工程量清单”为本项目的《财政审核的预算报告书》的工程量清单，若清单参数中存在品牌型号仅作为参考品牌，供应商可满足或优于参数即为符合要求。",3,3,3,1]
[10453,"金寨县梅山镇开顺幼儿园教玩具采购项目序号名称金额(元)备注1教玩具0金寨县梅山镇开顺幼儿园教玩具清单序号名称规格单位数量单价总价1多彩星星玩具规格：180件/箱,材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。套62几何雪花规格：458件/箱,材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。套63多彩苹果乐园产品采用优级有色环保PE塑料，注塑一次成型。单片苹果规格：长63mm、高60mm、厚3mm.可以进行拼插连接，组合成不同的造型图案，275件/套。套64快乐旋变积木规格：308件/箱,材质为优质环保塑料制作，无毒无味，安全环保，颜色鲜艳，采用注塑一次成型工艺，可随意拼搭各类造型，发挥儿童的想象力。套65奇趣百变搭积木1.材质：优质环保塑料，无毒无害，无味环保，符合行业标准，78件/箱2.多种形状，彩色积木，可随意组件、搭拼等，特色配件积木有大象鼻、小熊、漩涡、拨盘、闹钟、算盘等，边缘光滑无毛刺，操作简单适合锻炼手部灵活。3.可促进儿童大脑开发，锻炼儿童手臂、手腕力量，双手的的协调能力、创新能力，可简单认识几何形状。套66建构益智包块数：156块材质：新型环保EVA材料，环保、无公害、可降解、可利用，EVA橡塑是一种新型环保素塑料发泡材料，具有缓冲、隔垫、防潮、抗化学腐蚀作用，且不吸水。不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。不含邻苯二甲酸盐:适合儿童玩具及不会产生增塑剂释出危险。套67圆角大教具篮规格：30*38*23cm采用环保PP塑料，经注塑成型。边缘圆角设计，无毒无味不伤手。开放式设计方便拿取玩具，多种颜色可供选择。个608圆角小教具篮规格：30*38*10cm采用环保PP塑料，经注塑成型。边缘圆角设计，无毒无味不伤手。开放式设计方便拿取玩具，多种颜色可供选择。个6097个区角（建构区，科学区，阅读区，美工区，表演区，智力游戏区，角色区）建构区：",4,4,4,1]
[10464,"砂卵石制砂项目设计采购施工总承包（EPC）预算价及最高投标限价公示编号：YXS20210800201预算价：48696000元，最高投标限价：48696000元；公示期为2021年8月6日至2021年9月5日宜兴市交通产业集团有限公司江苏鸿成工程项目管理有限公司2021年8月6日",2,2,2,1]
[10465,"评分汇总表标段(包)名称：漓渚镇棠棣村原头社漂染厂（惊天绒业）旧厂房改造（装修）工程(XE20211072001001)张话投标单包投标报价(元(翔(日所天)标节有效性证名易延价有效代阳郊区鑫店设石限公司3.10132.00看效北8看交浙江长夏建设有限公司3103132.00蓟胜访签汨遂岛胜庄生态建设车区公通和0612,0打改2们必绍兴出裕建设有限公司3803132.00五担山志胜速设们区公章3800132.00汪兴台力园杜建设在区公司:03132.0有效浙江道设有以公司打(Tb.o。有效驱兴市祺祥建设工程有限公司3103132.00有效浙江且墨建澄石区公通IG1冠,0嘉必匡水庄光大蓬让直融公有效绍兴放盛环控主边《区公司hi00132.0)看必03132.0宏响应招际文指喜其华迁建设有限公司tr0fz2,0航拉远一出标股选人浙江佳美建设有限公司3103132.0绍兴胆勤建设工里车区责正公通以北比们必浙江忠摇蓬让工程石剧公司红棠忠意五速2《区公章3800132,6中彦同林建设集团和区公司1招充苏然园医速改官区公司6103132.0(未响应据标文售淞浙江东日土建设工程有限公司9名五底册:39116近标万法：挡分标法简算项目负责人签工:招标单位签字招标代理签字益督人签字：公共资连交易中心开标时间：2021-09-2310:0",0,0,0,1]
[10476,"～丧母皿红六(元二a正么?场）六S经等目瓯团酱已符绍冒平晋围或Y平盐彩却明:x湖延(f迟Y毁酱影斗水踏目连凹Y‘溪四‘害彩烨却明",0,0,0,1]
[10482,"网址：招标文件项目编号：CZ2018-0313项目名称：广州市花都区教育局花都区教育系统法律服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2018年7月20日温馨提示：供应商投标特别注意事项参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点）办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会",1,1,1,1]
[10491,"三、评标馆况:西峡县公安局物业管理费采购项目项目评标会于2021-08-3109:00:00在第二评标室开始进行:/3评标工作严格按照招标文件的规定、在评委会内部独立进行。评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下:序号投标人名称未通过原因无其他单位均通过初步评审、可以进入详细评审阶段。供应商报价列表报价单位:【人民币元】单苍名称投标报价第【2】轮南阳辰宇物业服务有限公司17998501799750南阳市霖立物业管理服务有限公司17995001798500南阳三鼎物业服务有限公司17999701799900阴财官物业管理有限公司17590681759068根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下:序县最终得分投标人名称最新报价排序上南阳市霖立物业管理服务有限公司86.561798500.00】2南阳财富物业管理有限公司78.333南阳辰宇物业服务有限公司75.88/4南阳三鼎物业服务有限公司四、评标结果:评标委员会最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下:第1中标候选人",0,0,0,1]
[10500,"通风管道参数修改)d4mav分[1分七1dh(4m",0,0,0,1]
[10505,"招标文件项目编号：SCYH【2018】006-公01项目名称：遂昌中学智慧校园信息化建设项目（二期）采购方式：公开招标采购人：遂昌中学采购代理机构：遂昌一航采购代理有限公司二○一八年十二月目录第一部分招标公告4第二部分投标人须知6（一）投标须知前附表6（二）总则9（三）招标文件说明10（四）投标文件的编制11（五）投标文件的递交15（六）开标与评审15（七）授予合同19第三部分招标内容及要求21第四部分合同主要条款59第五部分投标文件格式62附件一开标一览表63附件二报价明细表64附件三中小企业声明函65附件四残疾人福利性单位声明函66附件五政府采购政策情况表67附件六投标函68附件七法定代表人授权书69附件八技术偏离表70附件九商务偏离表71附件十技术响应表72附件十一参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明74附件十三资格、资质证明文件75第六部分评标办法77第一部分招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经批准，遂昌一航采购代理有限公司受遂昌中学委托，就遂昌中学智慧校园信息化建设项目（二期）进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标招标项目编号:SCYH【2018】006-公01采购组织类型：分散采购招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:标项序号标项内容采购单位简要技术要求、用途备注标项一遂昌中学智慧校园信息化建设项目（二期）数字化生物实验室遂昌中学具体内容详见招标文件相关部分预算价：52.753万元标项二遂昌中学智慧校园信息化建设项目（二期）智能多媒体激光投影教室、校园云录播系统遂昌中学具体内容详见招标文件相关部预算价：149.8万元标项三遂昌中学智慧校园信息化建设项目（二期）校园基础平台、一卡通系统遂昌中学具体内容详见招标文件相关部预算价：68.216万元投标人资格要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、不接受联合体投标五、招标文件的发售时间及地点等:时间：2018年12月26日至2019年1月4日上午：8:30到11:30下午：14:00到17:00(截止投标前报名均有效)地点：投标人登陆浙江政府采购网直接下载或致电代理公司获取标书价格（元）：每本500元，售后不退并且",1,1,1,1]
[10517,"评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，按总评审得分由高到低的顺序推荐前三名为中标候选人：第一中标候选人：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司第二中标候选人：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司第三中标候选人：郑州市规划勘测设计研究院并确定第一中标候选人为中标人：洛阳市规划建筑设计研究院有限公司",0,0,0,1]
[10526,"连云港市政府采购招标文件标段名称：连云港市公安局24小时便民服务区建设标段编号：320701-J-2021062819364-1采购人：连云港市公安局采购代理机构：连云港市政府采购中心2021年7月目录第一章投标邀请一、项目基本情况标段编号：320701-J-2021062819364-1标段名称：连云港市公安局24小时便民服务区建设预算金额：72.5万元，投标报价超过预算金额的投标无效采购需求：根据公安部提出“放管服”的改革新措施，连云港市公安局依托大数据、云计算、人工智能等技术，优化原有业务办理流程，汇聚融合户政、交管、出入境业务通过服务便捷、高效集成、智能办理原则，建设部署公安自助服务一体机于公安窗口办事大厅，让群众就近办理公安业务详见第六章项目需求对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复项目概况连云港市公安局24小时便民服务区建设招标项目的潜在投标人应在连云港市公共资源电子交易系统获取招标文件，并于2021年8月20日10点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件合同履行期限：合同签订后60天内完成安装测试，达到预期效果免费质保期：3年本项目（是/否√）接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）2019或2020年度经审计的财务状况报告（成立不满一个年度的不需提供）；（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明2.落实政府采购需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无4.本项目的其他资格要求：（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存（2）本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的",1,1,1,1]
[10528,"附件1：报名表贵阳市环境质量户外LED显示屏运维比选采购报名表贵阳市环境信息中心：我方同意参加“贵阳市环境质量户外LED显示屏运维”采购的报名。单位(盖章)：年月日附件2：投标文件样式投标文件项目名称：投标单位名称：法定代表人：投标日期：投标文件目录（1）投标文件封面；（2）法人身份证复印件（委托代理人参加的，还需要委托代理人身份证复印件和授权委托书原件）；（3）投标单位法人资格（营业执照复印件（三证合一））；（4）报价函；（5）服务承诺；（6）企业资质；（7）项目业绩（投标人提供近两年同类项目案例，须提供合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章）；（8）运维方案（投标人针对本项目提供完整可行的运维服务方案（包括但不限于运维服务具体措施、应急措施等方面））；（9）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件或加盖公章的复印件）；（注：①以上投标文件均需复印件盖单位章，且根据文件排序顺序报送材料；②全套投标文件应无涂改和行间插字，根据采购人的指示进行删改的除外）附件3:运维相关要求1、投标单位提供的运维服务须完全满足或优于采购内容包含的运维和技术运维内容。2、合同支付比例在合同签订时约定。附件4：比选评分表比选评分表评分项及评分标准分值实得分价格分（20分）投标报价得分＝（评标基准价/供应商有效投标报价）×价格权值20%)×100评标基准价为有效投标供应商最低报价。0-20分技术分（50分）运维方案（50分）针对投标人对贵阳市环境质量户外LED显示屏周巡检、月巡检、屏幕清洗、屏幕内容编辑及更换运维方案进行评分优秀得40-50分，良好20-40分，一般0-20分。0-50分商务分（30分）资质（6分）具有相应范围内营业执照需提供复印件加盖投标人公章。0-6分业绩（20分）投标人提供最近2年类似案例合同复印件及加盖公章，每1份证明材料5分，最多不超过20分；0-20分售后服务（4分）投标人承诺业主单位能做到7*24小时响应处理的得4分，未承诺不得分。（须提供投标人盖章的承诺函，如在运维过程中投标人无法满足此要求，业主",0,0,0,1]
[10535,"E.3投标总价封面2021年校园综合维修改造项目工程投标总价投标人：(单位盖章)日期：湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03E.8投标总价扉页投标总价招标人：工程名称：2021年校园综合维修改造项目投标总价（小写）：1668955.11（大写)：壹佰陆拾陆万捌仟玖佰伍拾伍元壹角壹分投标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)时间：E.11工程计价总说明总说明工程名称:2021年校园综合维修改造项目第1页共1页1、本磋商文件；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3、关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）、湘建价〔2018〕44号关于印发《湖南省房屋修缮工程计价定额》的通知、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价［2019］130号）；关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）、湖南省住房和城乡建设厅关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知》（湘建价〔2016〕72号文）；《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价[2016]160号文）；长沙市住房和城乡建设委员会关于建设工程扬尘防治调整安全文明施工费计价规定的通知（长住建发〔2018〕104号）；湖南省住房与城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）；湖南省住房与城乡建设厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价[2019]61号文等法律、法规文件执行。4、企业定额，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序；5、磋商文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要；6、建设工程设计文件及相关资料；7、施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案；8、与建设项目相关的标准、规定等技术资料；9、市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；E.12建设项目投标报价汇总表工程名称:2021年校园综合维修改造项目第1页共1页序号单项工程名称金额(元",0,0,0,1]
[10544,"肇庆市高要区中医院防控救治升级改造及配套设施工程（设计）评标报告广东托信项目管理有限公司二○二一年八月三十日1肇庆市高要区中医院防控救治升级改造及配套设施工程（设计）评标报告由警庆市高要区中医院委托广东托信项目管理有限公司招标的高要区中医院防控救治升级改造及配套设施工程（设计）项目于2021年8月30日在举庆市公共资源交易中心评标室依法开始评标工作，记录工程的招标过程及评标报告如下:一、项目基本概况:1、项目名称:高要区中医院防控救治升级改造及配套设施工程（设计）2、建设地点:肇庆市高要区而岸街道府前大街33号3、工程规模:装修升级改造呼吸科和儿科隔葛病房，呼吸重症医学科、儿科重症监护室（含负压病房），检验科微生物实验室（含负压实验室）及生化实验室:建设创伤中心(含骨科专用手术室)。4、本次招标共划分为1个标段标段编号招标范围招标控制价（元）工期（天）初步设计、施工图设计、施工招标配合见场指导与监督、配合施工及竣工验收、忆合施工革位编制竣工图等,1070000,00305、本项目在2021年8月9日发布招标公告,截止于2021年8月30日上午09:30,本项目共有生家单位递交了投标文件，成为正式投标人，分别是:1）广东省建筑设计研究院有限公司2）中慧长源工程设计集团有限公司3）万禹工程设计有限公司4）广西华景城建筑设计有限公司二、齐标:2021年8月30日上午0g:30，牲庆指昌区中医院防控救治升级改造反配委设旅工程（设计）在肇庆市公共资源交易中心三楼举行开标会议。并标仪式由招标代理主持，招标单位举庆市高要区中医院的代表出席，举庆市高费区住房和城乡建设局的代表进行全过程的监督，肇庆市公共资源交易中心的代表进行全过程的见证。（详见《开标出席人员签到表》）开标情况：（详见《开标情况记录表》）。1、无效标或废标情况纪要：无2、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无。三、评标：1、评标办法：综合评估法（详见招标文件）2、评标委员会组成：孔根祥、莫桂翔、徐国清、黄幼芳、杨玉梅本工程的评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由招标人代表1名和广东省综合评标评审专家库中随机抽取4名专家组成，招标代表人数、专家人数及专业构成按规定确定，并经委员会全体成员",0,0,0,1]
[10551,"省道S342线南雄全安镇至帽子峰段改建工程施工招标评标委员会评标报告评标委员会负责人（签字）：评标委员会成员（签字）：二0二一年九月二十三日1目录一、招标项目基本情况二、评标委员会成员名单三、开标、评标四、否决的投标人名单以及否决理由五、串通投标情形的评审情况说明六、澄清、说明事项纪要七、评分情况及经评审的投标人排序八、中标候选人名单九、需要说明的其他事项十、评标附表2招标项目基本情况1、本招标项目省道S342缓雨全安镇至相子峰段改建工程已由留关市发展和改革局以《关于省道S342线南雄全安镇至帽子峰段改建工程项目可行性研究报告的批复》（韶发改交通[2019]1号）批准建设，投资项目统一代码为2017-440282-48-01-817275，本项目施工图设计已由韶关市公路事务中心以《韶关市公路事务中心关于省道S312线南雄全安镇至帽子峰段改建工程施工图设计的批复》（招路（2021）352号）批准；项目采业主为招关市南雄公路事务中心，建设资金来源自部、省按相关标准进行补助外，其他不是部分资金由当地自筹解决。招标人为韶关市南雄公路事务中心，项目己具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。2.1项目概况与招标范[2.1,1建设地点:面望金宏镇金监工逢篮2.1.2建设内容及规模:省道S32线面雄金宏镇至五千逢段改建工程起工全宏值三怒村与国道G323线量交LL5L土6应）经直盟村全宏镇汕塘村、杨测封、应鱼头、密下水村终点至加子峰值富值村CK6ZtS60)路线全长16.175公里．且中战道长738米，必用二级公路认计标准，设计速度为GOlkm/h,iokm/h,路基施度为12必、10米、8.5必，桥涵与路甚回览，院道览12.5米，沥置混派土路面,2.1,3招标范山:本项目施北的(谈士出北运简加范北的币北径施工2.1.4计划工期:54个且(共注施工册30个且责任独路担2个且):实际开工时间以监理发开工令为准。2.2标段划分:本次施工招标只设一个标段。标段类别标段起访桩号长度（km）主要工程项目对投标人资质要求备注标段的划分及主要工程项目情况详见本招标公告2.1及2.2条具备《建领业企业资质标准》（建市[2014]159号)规定的公路工程施工总承包二级以上（含二级）",0,0,0,1]
[10561,"黄埭镇春申中学操场改造工程招标控制价招标控制价（小写）：12087465.19（大写）：壹仟贰佰零捌万柒仟肆佰陆拾伍元壹角玖分招标人：苏州市相城区黄埭镇人民政府招标代理机构：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司编制时间：2021年07月12日黄埭镇春申中学操场改造工程施工总承包工程量清单编制说明1.工程概况本工程为黄埭镇春申中学操场改造工程，工程地点位于苏州市相城区。2.工程招标范围主要包括新建足球场、跑道场地、跳高场地、跳远场地、铅球场、篮球场、看台，围墙拆除重建，绿化工程，雨污水管网工程，给排水工程，电气工程，智能化工程等，详见施工招标文件及设计文件。工程类别为市政通用三类、园林一类、土建三类、安装二类、安装三类、大型土石方工程。3.工程量清单编制依据本工程根据建设单位提供的施工图纸，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省园林工程计价定额》（2007）及现行有关文件执行。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求1）工程质量：工程质量要求合格。2）材料、施工等的特殊要求：材料乙供，相关要求见技术规范之规定。5.招标人自行采购材料的名称、规格型号要求详见主材品牌表6.暂列金额550000元7.暂估价及配合费无8.取费说明1）工程类别：市政通用三类、园林一类、土建三类、安装二类、安装三类、大型土石方工程。2）大型土方工程：社会保障费1.3%、住房积金0.24%、安全文明施工费基本费1.5%、扬尘污染防治增加费0.42%、税金9%3）市政工程:社会保障费2%、住房积金0.3品、安全文明施工费基本费1.5%、扬尘污染防治增加费0.31%、税金9%,4）园林工程:社会保障费3.3%、住房积金0.55%、安全文明施工费基本费1%、扬尘污染防治增加费0.21%、税金9%。5）土建工程:社会保障费3.2%、住房积金0.53%、安全文明施工",2,2,2,1]
[10570,"陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局陈巴尔虎旗巴彦库仁镇新建两处LED屏工程陈巴尔虎旗巴彦库仁镇新建两处LED屏工程评标报告评审委员会2021年08月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局陈已尔虎旗巴彦库仁镇新建两处LED屏工程陈巴尔虎旗巴彦库仁镇新建两处LED屏工程（以下简称“本项目）已由以陈城管字【2021】72号文件批准建设，项目业主为陈巴尔房旗城市管理综合行政执法局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗城市管理综合行政执法局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈巴尔莞旗城市管理综合行政执法局陈已尔虎旋巴彦库仁镇新建西处LBD屏工程陈巴尔虎旗巴彦库仁镇新建两处LBD屏工程。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且20日，交工日期:2021年10且03日。共计5日历天2.3标段详情:陈巴尔虎旗城市管理",0,0,0,1]
[10574,"射阳县城建置业有限公司关于确定“景悦春晖小区附属工程设计项目”招标控制价（投标最高限价）的通知经研究决定，景悦春晖小区附属工程设计项目招标控制价（投标最高限价）为壹佰零肆万元整（104万元）。中标价包括中标人为完成上述服务内容所必须的全部费用之石六射宁下曰司2021上年地址:射阳县幸福大道与海润路交界处（五洲国际东侧)电话:0515-82369176",2,2,2,1]
[10587,"西樵纺织产业基地上金瓯片区填土工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:西榆纺织产业共地上金瓯片区填土工程标段:第!页共1页金额（元）此中项目编码项目名称项目特征播述计品单位综合单价合价鄂估价整个项目310101002001挖一般土方土质;综合,运距，综合考虑m:32026见010108001001回流方一、二类土，外购上质;上方,运距;综合考虑3.密实度;人工性理机减疆压土至铺足设计嫂范比;326705.分部小计进施项目011705001001大型机械设备进出场及拆.履曹式挖掘机舒次场外公费【3内台次011705001002大型机械设备进山场及安拆乐路机每次场外运费台次分部小计本页水计合计注：为计取烧费等的使用，可在表中增设北中:“定预人工费”表-05总价措施项目清单与计价表工程名称:西柳纺织产业是地上念随片区填土工程标段:第!英共1页项目编码项目名称计算基础费准(t)企额(元调整后企额的整费率(t（元)备注yO1170700100文明施工与环境保护临时设施、安全施工分韶分项合计3.18见WDZ.JF0000】之明工地增加费签011707002001麦们施工增加费1GGCSEO000001正工扬施当UJCCQZJCC00泥浆池(槽)砌筑及拆险编倒人（远价人员）:复核人（迹价工程师）:注;1,“计算某础”中安全文明施工费可为“定棚基价”、“定顾人工费”或“定额人工费+定额机械费”，我他项目可为“定额人工费”逻“定额人工费+定额机被费”2.按施工方案计曾的抽施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:西他纺织产业某地上金瓯片区填土工程标段:第!页共1页项目名称参额(元)结算金额(元)",3,3,3,1]
[10588,"1.封面（后勤综合楼三、五楼）出版社搬迁，工程招标控制价江苏大学招标人:，(单位盖章)江苏博智工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月16日1.扉页（后勤综合楼三、五楼）出版社搬迁，工程招标控制价986579.69玖拾捌万陆仟伍佰柒拾玖元陆角玖分招标控制价(小写):，(大写):，江苏大学招标人:，江苏博智工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)朱梅凤李辉法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)李辉范小峰编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月16日复核时间:2021年07月16日1.工程量清单封面扫描件建设项目招标控制价表工程名称；（后勤综合楼三、五楼）由版社搬迁其中:《元)序号单项工程名称企额(元）署估价安全文明施工费煤费《后勤综合楼三、五楼）出版社搬江986579.6928625.96合计986579,6923625,98单项工程招标控制价表工程名称；（后勤综合楼三、五楼）由版社搬迁其中:(元)单位工程名称金额(元）智估价安全文明施工费烧费序号1（后勤综合楼三、五楼）出版社搬迁619088.3618620.0221413.212勤综合楼三、五楼）出版社搬迁（水电安装)337491.385005.968191.95合计986579.6923625.9829905.16单位工程招标控制价表工程名称;（后勤S合楼三、五楼）由版社搬迁(001)序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)【分部分项工程费528136.49[[入工费181016.8[2财料费275541.92山3施工机其使用费2218.468[企业管理费47656.8215、刚海入22000。3e2丹施项目费45611.217601.92.2凶价措施项目塑28039.222.1其中:安全文明施工措施费18620.0迎七他项目费31签2其中;专业工程暂估3其中:总承包服务费①规费21113.21近53594.45监649088.36分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;（后勤S合楼三、五楼）出版社搬迁(001)金额(元）其申浮弓项目编码项目名称项目特征播述8差工程量综合单价合价暂估价011601001003苏除愿砖墙乔除原砖境临1468104.261630.545yO11601001005折系;原卫生间地费拆除至吉构层a261d2。12148.68包OL16O100100e折阶原卫生间墙砖拆除至沾构层i2120.924.823002.23O1LG01001007苏黔、愿卫生简吊顶拆除612.1617.101160100100d折阶凯色2886011210003002丘膏板隔墙.00系列",2,2,2,1]
[10597,"评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法本条细化为：本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，分别按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐1—3名中标候选人。综合得分相等时，评标委员会依次按照以下有限顺序推荐中标候选人：（1）评标报价低的投标人优先；（2）按技术方案得分高的优先；（3）按投标文件递交顺序前的优先；2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照一致2.1.1形式评审标准投标文件签字盖章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）法定代表人或其委托代理人签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。2.1.1形式评审标准投标文件格式符合招标文件第六章“投标文件格式”规定。2.1.1形式评审标准联合体投标人投标人未以联合体形式投标2.1.1形式评审标准备选投标方案投标人未提交备选投标方案2.1.2资格评审标准营业执照符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准主要人员要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.3响应性评审标准服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.3响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.3响应性评审标准技术方案符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评审标准权利义务符合第二章“招标申请人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性",5,5,5,1]
[10605,"第二章评标办法笔;单社1、清标宜山由招标人依法组建的评标委员行清器拓染s本工程将采用“苏州工业园区网≤G行标细入遵行清标。对清标中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标子以否决，不进入商务标、技术标评审。投标文件中出现无效标条救中规定的情形之一的作为无效投标予以否决，不进入商务标、技术标评审。。招标人本次招标设定招标控制价,投标报价大于招标控制价的投标文件为无效标，不进入商务标、技术标评审。2、技术标评审技术标评审采用（2，）（1)、本项目不设置技术标，不需进行技术标评审。(2)、技术标评审步骤如下:技术标评审中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标予以否决，并不再进入商务标评审。技术标不合格的不进入商务标评审,。技术标为合格性评审，需同时满足以下三个条件的为合格:①未出现无效标条款中规定的情形;②)评审时分项符合评分项通过率不少于100《,（分项符合评分项通道率是指:评审时投标单位的评审点中，“通道”的评审点数录需要达到所有评审点数量的百分比):(③3)如果评审点中有设置为“必过”的，该评审点也必须为“通过”。技术标评审点如下:序号评审点名称评审方式是否为必过项】总体概速:施工组织总体设想、方案针对性(现场踏勘及管线施工安搏）及施工投落划分合格性评审务比施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置合格性评事是约【施工进度计划和各阶段进度的保证合格性评审是措施劳动力、机被设备和村料投入计划合格性评审验关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案合格性评审-8新技术、新产品、新工艺、新材料应用及奖项事请合格性评审3、商务标评审（商务标得分=投标报价得分-履约失信扣分值):3.1、猪标人本次搭标设定招标控制价:招标人将在发布格标文件时公布格标控制价。商务标评审时出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决。进入商务标评审且未被评标委员会判定为无效标的搜标文件为有效投标文件。3.2、评标基准价=AX（1-K%",5,5,5,1]
[10614,"招标控制价编制说明工程名称：李沧区福利院整体喷淋设备安装工程项目一、工程概况李沧区福利院整体喷淋设备安装工程项目位于青岛市李沧区铜川路48号，建筑分为1、2、3号楼，建筑面积6814.38平方米，结构形式为半地下室，1号4层檐口高度13.9米，2号3层檐口高度12.6米，3号2层檐口高度6.3米。二、编制范围本次编制范围为工程施工图所包含消防安装工程：消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、应急照明系统、电动挡烟垂壁、室外管网、消防控制室，但不包含消防泵房、水箱间安装。三、编制依据1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）2、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（鲁建发[2011]3号）3、《青岛市建设工程工程量清单计价实施细则》（青建管字[2011]43号）4、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）5、《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）《山东省安装工程消耗量定额》（2016）《山东省房屋修缮工程计价定额》（2020）6、《山东省房屋修缮工程青岛市价目表》（2020）7、《青岛市工程结算资料汇编》（2020）8、招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料。9、施工现场地质勘探资料、水文气象资料。10、经施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料。11、工程类别：民用安装12、省价人工费：土建128元/综合工日，安装138元/综合工日；市价人工费：土建131元/综合工日，安装137元/综合工日；13、材料价格采用《青岛材价》2021年第06期发布的信息价格，《青岛材价》没有的，参照现行市场价；14、招标文件及与建设项目相关的标准、规范、技术资料；15、其它有关工程预算的资料。四、编制程序1、明确控制价编制要求，收集与编制有关的资料，进行现场勘查；2、根据施工图纸及招标文件，参照相关的清单计价规范及工程定额、工程量计算规则、施工费用计算规则、市场价格等情况编制控制价。3、编写报告，经内部审核后出具正式报告。五、编制结果本工程招标控制价为（小写）1904887.59元大写:壹佰玖拾万零肆仟捌佰捌拾柒元伍角玖分。（其中暂列金额为0.00元）六、其他事项说明",0,0,0,1]
[10620,"第五章工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”、“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2.投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人",3,3,3,1]
[10631,"政府采购项目竞争性谈判采购单位书而推荐供应商意见表宋项目名称采顶目编引预目资企状源采购预们企额政府采购项目竞争性谈判专家书面推荐供应商意见表项目基本情况采购单位都安瑶族自治县档案馆购项目名称电梯设备采购深购项目编号ICZC2021-JI-220035-ZXG页目资企来源财政资金采购预算金额预算金额：肆拾玖万玖仟元整（￥l99000.00元)二、拟推荐谈判报价邀请单位1j西天泰电梯有限么习,、专家推荐意见理由及云可随质符本获且的胜要求,人欠配受爱台要农,不司1言装良恕,在分登省牌签心版约能力索。根据心武然车x非招械殊h总理苏密三等二十-条械关知，欢推差该么司参与本殡目的老材涟动。专家（签印）戴厅民推存时间:aoz年6月S口4注:附专家证复印件及身份证复印件政府采购项目竞争性谈判专家书面推荐供应商意见表鉴项目基本情况X购个位都安瑶族自治县档案馆太购项目名称电梯设备采购宋期项目编号ICZC2021-J1-220035-ZXG项目资金来源财政资金不则预郊企额预怀金额:肆抬玖万玖仟元整（￥199000.00元)立、3拟推荐谈判报价邀请单位】广可云巡柳包发备顶限么下三、专家推荐意见理由法特感确月z遗流每求.的然币张、在时zo混密、技术证签s名而部洞-医wu碑，报非c或病非招被单时能财按6m沃欢定,招搭渔么门秀与本项旧□村.推招时l:ysgl年‘月k日专家（签印）签注:附专家证复印件及身份证复印作",0,0,0,1]
[10640,"呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附属工程维修改造工程项目施工评标报告评审委员会2021年07月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附属工程维修改造工程项目施工（以下简称“本项目）已由以文旅投集团党群人事部【2021】10号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔草原文化旅游产业有限责任公司白音哈达景区（可汗宫）屋面及其附属工程维修改造工程项目施工、监理白音哈达景区（可汗宫）屋面及附",0,0,0,1]
[10647,"曲靖市2021年地震工程中级职务评宙结果公示名单(2人)单位名称姓名由报资格师县地施局李毯列工程师]师宗是地患局刘过工程师",0,0,0,1]
[10649,"采购清单说明一、采购人要求（一）招标项目服务说明1、本项目预算价为1600000.00元/年(合同期三年)，包括教育信息化设备维护及更换、验收、服务管理、人员工资、社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险等）、办公场所、运输车辆、税费等所有费用。2、投标人应自行踏勘服务现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项、或中标后无法兑现服务，投标人自行承担一切后果。3、投标人所投单价为单次上门维保价格，是签订合同和最终结算的主要依据，投标人需综合考虑人员费用、设备损耗、车辆运输、办公场所等各方面因素，谨慎报价。4、“维保清单”所列清单为无为市教育信息化主要维保内容，其配件不得以次充好，必须为原厂配件。其数量为每年预估数字，因教育信息化快速发展需要增加的维保内容应在合同中具体约定。5、中标人在承包期内所聘人员月工资不得低于无为市现行最低工资标准进行支付，每月定期按时发放，不得拖欠。承包期内若因政府调整最低工资标准，维保服务人员的工资按比例同步增长。对于拖欠员工工资、保险费用的，采购人有权在维保服务费中扣除，由采购人支付给员工。6、中标人必须按国家《劳动合同法》规范用工，签订劳动合同，办理相关保险（含人身意外保险），保险按国家相关规定执行。7、中标人应当按法律、法规、规章和其他规范性文件的规定开展各项工作，如遇国家和省、市级迎检、重大活动保障时，以及其他应急事件、突发事件等需要，中标单位必须无条件地完成采购单位交办的突击维保工作，须服从采购单位统一安排，增加维保频率，所需费用投标人综合考虑，中标后不作增加。（二）项目服务对象维保服务对象：无为市义务教育阶段中小学校、公办幼儿园。（三）项目服务范围维保服务范围：保修期满的班班通、计算机、校园网、广播系统、监控系统等教育信息化设施设备，保修期内的设备不在本次服务范围内。（四）项目服务内容1、中标人需为本项目定制开发教育信息化维保软件并负责维护管理：2、定期对全市义务教育阶段中小学校、公办幼儿园的班班通、计算机、校园网、广播系统、监控等教育信息化设施设备进行巡检和保养维护。3、对出现故障的教育信息化设施设备进行维修。4、对全市中小学校教育信息化管理和使用",0,0,0,1]
[10658,"规划道路（天河路一石潭路）新建工程招标控制价招标控制价（小写）:5234742.4丈发伍佰贰拾叁万肆仟来佰惠拾贰元肆角整江苏冠汇锡处工起项交32工医违价许话态重气选约流z编号:印100732001128招标人:造价咨询大:、打付万防打对”(打机议虽豆伟姚即志印法定代表人丹土计洲神法定代表人或其授权人:或其授权人:（签字或盖章）(签字或盖章）编制人:复核人长识儿式（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用袁）编制时间:2021年06月18日复核时间:2021年06月28日",2,2,2,1]
[10670,"6[SZ25",0,0,0,1]
[10675,"，吉林省长白森林经营局向阳川林场转型发展项目（一标段），工程，招标控制价，招标控制价(小写):，972742元，(大写):，玖拾柒万贰仟柒佰肆拾贰元整，招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)，(单位资质专用章)，法定代表人，或其授权人:，法定代表人，或其授权人:，，(签字或盖章)，(签字或盖章)，编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)，编制时间:，，复核时间:，，扉-2，建设项目招标控制价汇总表，工程名称：，吉林省长白森林经营局向阳川林场转型发展项目（一标段），序号，单项工程名称，金额（元），其中:(元)，暂估价，安全文明，施工费，规费，1，森林养生木屋1，243180，，5583，4989，2，森林养生木屋2，243180，，5583，4989，3，森林养生木屋3，200067，，4697，4268，4，森林养生栈道休息区400㎡，138525，，2192，1383，5，森林养生栈道（碎拼栈道）170㎡，42536，，672，996，6，森林养生栈道（卵石栈道）300㎡，50754，，1279，950，7，暂列金，54500，，，，合计，972742，，20006，17575，单项工程招标控制价汇总表，工程名称：，森林养生木屋1，序号，单位工程名称，金额（元），其中:(元)，暂估价，安全文明，施工费，规费，1，建筑工程，234801，0，5406，4615，2，电气工程，8379，0，177，374，合计，243180，，5583，4989，单位工程招标控制价汇总表，工程名称：，森林养生木屋1【建筑工程】，标段：一标段，序号，汇总内容，金额（元），其中:暂估价(元)，1，分部分项工程，204433，，，土方工程，5129，，，基础工程，41133，，，地面工程，10855，，，墙柱面工程，53091，，，天棚工程，6899，，，屋面工程，56048，，，门窗工程，5732，，，室外附属及金属构件，24215，，，措施项目，1331，，2，措施项目，6366，-，2.1，其中：安全文明施工",2,2,2,1]
[10684,"技术标评审汇总表标段(包)编号:A3304010001000126001001标段(包)名称：玉泉路、三环南路等违停抓拍设备采购安装项目投标单位名称及评审意见序号评审因素平湖市通顺交通设施有限公司浙江中吴信息技恒宏建设集团有术有限公司限公司浙江恒芯达建筑科技有限公司下施工部署及现场施工组织管理机构3.503.103.403.602施工总进度计划及保证措施:劳动力配备计划现场投入主要机械设备、7检测仪器;主要材癌、热配蓓确简进度洋划2.802.503.302.50沪主要分部分项施工方法及技术措施:质量保正体系及控制要点3.003.302.802.90线安全保证体系及安全文明施工措施要点3.503.503.503.505民工工资发放安排及控制体系3.002.703.403.20汇总15.8015.1016.4015.70第1页/共3页技术标评审汇总表标段(包)编号:A3304010001000126001001标段(包)名称：玉泉路、三环南路等违停抓拍设备采购安装项目投标单位名称及评审意见序号评审因素浙江晟隆电子科技有限公司浙江智邦科投石限公司浙江嘉科电子有限公司嘉兴同嘉智能技术有限公司]施工部署及现场施工组织管理机构3.203.803.303.502施工总进度计划及保证措施:劳动力配备计划现场投入主要机械设备、检测仪器;主要材粗、构配仕供应进度计划2.603.402.902.903主要分部分项施工方法及技术措施:质量保正体系及控制要直3.103.303.303.30挂安全保证体系及安全文明施工措施要点3.403.503.503.505民工工资发放安排及控制体系3.303.203.403.10汇总16.6017.2016.4016.30第≥页/共3页技术标评审汇总表标段(包)编号:A3304010001000126001001标段(包)名称:玉泉路、三环南路等违停抓拍设备采购安装项目投标单位名称及评审意见序号评审因素浙江恒隆智慧浙江本正建设科技集团有限有限公司公司嘉兴宏宸交通工程有限公司浙江友安建设嘉兴祥龙交通|工程管理有限工程有限公司责任公司浙江浙安电子工程有限公司【施工部署及现场施工组织管理机构3.503.803.603.403.003.30见施工总进度计划及保证措施:劳动力配各计划现场投入主要机械设备检测仪容:主要材料、构配件供意进度计划2.903.502.903.002.903.00巴主要分部分项施工方法及技术措施:质量保证体系及控制要点3.403.503.403.603.603.70注安全保证体系及安全文明施工措施要点3.503.903.403.303.303.505民工工资发放安排及控制体系3.103.403.203.002.803.20汇总16.4018.1016.5016.3015.6016.70评委签名:第3页",0,0,0,1]
[10693,"政府采购竞争性磋商文件丰技团C>HINATEC采购项目名称：安化县梅城镇城郊衔接部景观造林采购项目采购人：安化县梅城镇人民政府政府采购编号：安化财采计[2021]138号采购代理编号:HNZJC2021-FW(AH)-022采购代理机构:中技建设咨询有限公司二0二一年0七月目录第一章磋商公告第二章磋商须知磋商须知前附表磋商须知正文一、说明二、磋商文件三、响应文件四、响应文件的递交五、响应文件的磋商与评审六、成交结果信息公布与授予合同七、其他规定第三章政府采购合同格式第四章采购需求第五章响应文件组成第一章磋商公告中技建设咨询有限公司受安化县梅城镇人民政府的委托，对安化县梅城镇城郊衔接部景观造林采购项目进行竞争性磋商采购，现采用公告邀请方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采购项目基本概况1、采购项目名称：安化县梅城镇城郊衔接部景观造林采购项目2、政府采购编号：安化财采计[2021]138号3、采购代理编号：HNZJC2021-FW(AH)-0224、采购预算：1995752.00元二、采购项目采购需求序号品目名称简要技术要求数量采购项目预算（元/人民币）代理服务收费最高限价（元）1造林服务（品目编码C210201）梅城城郊部景观林栽培种植及养护服务。养护服务期限为二年。（景观林品种、规格、数量详见附册）11995752.0031000.00三、供应商资格条件1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。2、采购项目的特定资格条件：无3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与",1,1,1,1]
[10701,"安钢集团附企公司手持喷码机等公开招标文件招标编号：FQ20210820-01安钢集团附属企业有限责任公司2021年08月20日重要提示为规范供应商投标行为，净化招标市场，参加安钢集团附属企业有限责任公司开展的各类招标活动时：1.严禁同一实际控制人以不同法人的名义同时参与同一标段的商务活动2.严禁相互持股、互为“董监高”或者同为第三方公司“董监高”成员的投标人参与同一标段的商务活动3.投标人或其他知情人发现围标串标陪标行为可向安钢集团公司有关部门（纪检监察室）举报并能提供形成有效证据的材料，问题经核实的可进行一定奖励（最高不超过20万元）如属于企业运营项目，举报人（同是本采购项目的投标人）可按中标价格适当增加其业务量4.对认定的围标串标投标人，扣除其投标保证金，列入黑名单并对互为“董监高”人员相关联的所有公司永久性禁入安钢市场，同时在安钢公共资源交易平台或社会媒体等媒介进行曝光5.属于围标串标陪标情形的，按照《安钢招标投标活动中围标串标陪标行为认定处理办法》严肃处理，构成犯罪的移交司法机关依法处理目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章主要合同条款第五章技术要求第六章投标文件格式第一章招标公告安钢集团附企公司手持喷码机等公开招标公告发布单位：安钢集团附属企业有限责任公司有效期至：2021年08月24日18点1.招标条件安钢集团附企公司生产需要，需对手持喷码机等公开招标采购，招标人为安钢附属企业有限责任公司，资金来源自筹，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标2.招标内容：2.1项目名称：手持喷码机等2.2招标编号：FQ20210820-01，本项目共1个标段，4个标件标件物料名称规格型号技术标准（参数）单位数量需求日期所属设备/用途备注1手持喷码机SP500喷码高度5CM,高清大屏，含快干墨盒2个，定位模具，支持中英文切换，充电器1个，标配锂电池2块套12021.9.5FL21-08-06电控2电动工具BOSCHGSB120（新品2.1AH单电）+15支钻头带充电器，电池各一套12021.9.5FL21-08-06电控3曲线锯条T118A条302021.9.5FL21-08-06电控4多功能铝合金加厚工程叠梯MDC-370D3.7M+3.7M部12021.9.5FL21-08-06电控2.3招标范围、内容、技术要求及",1,1,1,1]
[10710,"些磁产式沙",0,0,0,1]
[10716,"编制说明一、工程概况：本项目位于黄山市休宁县境内G205线上，包含金庄桥和皮园桥两座桥梁。G205金庄桥桥梁编号为G205341022L0160，桥梁中心桩号为K1630+522，桥梁全长103.7m，跨径组合3x25.0m圬工板拱。下部结构采用U型桥台、重力式桥墩，基础采用扩大基础。桥梁全宽8.5m，净宽7.5m。本次对该桥进行拆除重建，采用3x30m预应力混凝土装配式小箱梁，全长106m,全宽12m，桥梁上部结构更换为5x16m预应力混凝土T梁。G205皮园桥桥梁编号为G205341022L0120，桥梁中心桩号为K1623+021，桥梁全长108.6m，跨径组合5x16.0m钢筋混凝土板梁，下部结构采用U型桥台，重力式桥墩，基础采用扩大基础。桥梁全宽ll.50m，净宽10.5m。本次对桥梁上结构更换为5x16m预应力混凝土T梁，下部加固进行维修加固利用。二、招标范围：《黄山市2021年度普通国道危旧桥梁改造工程G205金庄桥、G205皮园桥》施工图设计全部内容。三、工程量清单及控制价编制依据：1.《公路工程标准施工招标文件》（2018版）及配套工程量清单计价规则和技术规范；2.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；3.《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；4.《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019第26号）；5.《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》皖交建管函〔2019〕210号及设计图纸，招标文件等。四、主要材料价格：参照2021年6期《黄山工程造价（休宁县区域）》指导价格，信息价未列出的材料单价参照相邻区域或按市场调查结合《编制办法》有关规定计算后综合取定。五、其他说明1.安全生产费按不含保险及暂列金额合计的1.5%计取。2.工程一切险费率按3‰计，第三者责任险按投保金额500万（不计免赔）费率2.5‰计。",0,0,0,1]
[10719,"长沙磁浮快线运营期2022-2024年三电集成设备设施委外维保项目最高投标限价公示说明长沙磁浮快线运营期2022-2024年三电集成设备设施委外维保项目最高投标限价总价：21903170.79元（大写：贰仟壹佰玖拾万叁仟壹佰柒拾元柒角玖分）。投标总价不能超过最高投标限价。本项目采用总价方式，包含服务实施过程中的人工费、机械费（工器具、设施设备使用费）、材料费（包括但不限于材料清单所列项，该部分材料无论消耗多少均包含在合同价内）、仪器仪表检测费、试验检测费、软件维护费、管理费、利润、税金等本项目相关的一切费用。投标报价不能高于最高投标限价，如服务内容或人员相对招标时发生变化，增加的服务内容或人员不调增维保费用，但减少服务内容或人员则按照投标的单价扣减相应部分维保费用。最终结算以湖南磁浮交通发展股份有限公司或政府职能部门审核为准。合同执行期间，合同价格不随政府政策（长沙市规定的最低工资标准变化等）及市场物料上涨或回落等因素调整。四、分项报价表以最高投标限价公示为准。附件：分项报价表经办人：科室负责人：部门负责人：湖南磁浮交通发展股份有限公司合约科2021年8月6日",2,2,2,1]
[10728,"深大附中初中部科技长廊改造项目工程量清单单位：深圳大学附属中学单位：元序号效果图名称材料及工艺单位数量单价金额一探云廊01搬运石膏板、涂料、宣传栏、亚克力、现场垃圾清运至指定地点；清洗文化砖项12彩绘专业人工天花彩绘星空效果；规格:L43800*H4800mmL4800*W200*H400mm㎡260.159999999999973吊顶定制：铝塑板艺术造型规格：L43800*W400mm*2个㎡35.044灯具1定制：五角星造型+吊杆，3mm亚克力灯片，面UV图案效果，规格：W600*600mm组355灯具2定制：五角星造型+吊杆，3mm亚克力灯片，面UV图案效果,包含弧形造型规格：W300*300mm盏2456配电预埋线管铺设，配电器、控制器、定时器、开关、电线采用BVR-2.5mm2国标铜芯线；插座安装；㎡210.239999999999987墙面装饰8mmPVC板雕刻底板，UV图案效果；整体规格：L37500*H1500mm项18定制：艺术造型，面贴高精度背胶车贴规格：L1430*H2320mm项29包圆柱定制：铝塑板圆柱封套；规格：φ800mm*H3500mm*13个㎡114.2960000000000210踢脚线成品采购：弧形踢脚线，规格：H120mmm32.65600000000000611艺术屏风定制：五金艺术屏风，定制学生作品展示框规格：L3650*H3500mm组6二1运输费项12专业人工安装费，安装辅料项1一至二以上合计合计(人民币大写)零元整",3,3,3,1]
[10739,"罗定市金鸡镇农业综合园区基础设施项目供水管网、道路改造工程监理招标评标委员会评标报告评委主任（签字）.评标日期:2021年08月06日十、评标报告罗定市金鸡镇农业综合园区基础设施项目供水管图、道路改选工程《监理〕招标根据招标文件及有关法规、规章的规定，已完成所有评标工作程序，现将评标情况报告如下:、基本情况本项目招标公告于2021年07月09日在广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易网上传及布。投标人于投标覆止时间前（节假日和公休日除外）上班时同的每天08:30-11:30、11::30-17:30到广州穗科建设管理有限公司（地址:云浮市云城区云城街道云峄路9号聚贸图2号梯202号房）购买招标（成果）文件。根据项目招标投标公开、公平、公正、择优的原则，本项目于2021年08月06日召开开标会议，于投标截止时间2021年08月06日上午09:30前按时题交投标文件的投标人为:：中誉恒信工程咨询有限公司、中达安股份有限公司、河前际龙工程技术谷询有限公司、业川华宇工程监理咨询有限公司，共四家投标人。评标参员会按招标文件的评标办法对投标文件进行了评审。二、评标参员会成员名单评标委员会的专家成员由云浮市公共资源交易中心罗定分中心见证下，在广东省综合评标评审专家库随机抽取中产生,评标委员会的组成成员名单如下:备注评标委员会主任评标员公成负评标奏员会成执评标委负会成员评标委员公成员四、符合要求的投标览表投标单位如下:序号符合要求的投标人名称\\2“河南际龙工程技术咨询有限公司“1序号上排名中标候选人综合投标报价下浮率及投得分标报价备注纳一中达安股份有限公司73。572.50%:1384500.00元。评委推荐第二四川华宇工程监理咨询有限公司66.60的中标1.40%;1400120.00元。选人（前第三河南际龙工程技术咨询有限公司61.760.18%;1417444.00元。三位）本项目评标活动在有关部门的有效监督下，符合招标文件规定，评委评标体现平等、公正、合法、合理的原则，没有倾向或者排斥潜在投标人的现象，没有妨碍和限制投标人之间的竞争，经过正常评标，在公平、公正的原则下，完成全部评标工作。特此报告。评标委员会全体成员（签名）:日期:2021年08月06日评委主任（签名）:第3贞共3页",0,0,0,1]
[10745,"张家港市大新镇村镇建设综合开发服务公司的大新镇新南三期C2区安置房项目3#、4#、7#、8#、11#、12#、地下车库、人防地下室、泵房及配电间施工监理工程最高限价为280万元。",2,2,2,1]
[10754,"肇庆端溪小学建设项目（监理）评标报告评标委员会组长签名：二○二一年九月二十四日肇庆端溪小学建设项目（监理）评标报告一、工程概况及招标范围1、本次招标项目的建设地点：肇庆市端州区107区石东路南侧。2、有效最高投标报价：有效最高投标报价：本项目招标控制价2399500.00元的基础上，下浮20%为有效最高投标报价1919600元（大写：壹佰玖拾壹万玖仟陆佰元整）。工期350日历天（不含竣工验收）。3、招标范围：本工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务、工程竣工结算协调等相关的监理，并且在项目施工准备期直至竣工验收后实行全过程项目管理（含设备安装）。二、招标过程1.招标文件的编制与核备本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序上报肇庆市住房和城乡建设局审批，并已按程序上报有关部门核备。2.公告发布、网上报名及招标文件出售本项目招标公告于2021年09月02日至2021年09月09日（北京时间，下同）同时在肇庆市人民政府门户网、广东省招标投标监管网上发布。符合报名条件的投标申请人于2021年09月02日00时00分至2021年09月09日23时59分登录肇庆市公共资源交易平台（http://61.146.213.251:8801/TPBidder）完成网上报名；已办理网上报名的投标申请人于2021年09月24日08:30至09:30，到一体机签到后持“肇庆市公共资源交易中心自助签到回执”到交易中心及代理窗口办理投标登记。3.招标文件澄清与补遗本项目在规定的时间发出了项目答疑纪要。4.投标文件的递交及开标情况截至规定的投标文件递交截止时间2021年09月24日09时30分止，本项目共有6家投标人签到并递交投标文件，分别是：广东鼎建工程咨询监理有限公司、肇庆市资信工程建设监理有限公司、广东健城建设监理有限公司、广东兆业工程管理有限公司、广东众志城业工程管理有限公司、中新创达咨询有限公司。本项目开标会于2021年09月24日09时30分在肇庆市公共资源交易中心302开标室举行。会议由招标代理主持，各投标人代表均按时参加，会议在肇庆市住房和城乡建设局委派代表的监督下，按照招标文件的规定对投标文件公开开标并如实记录。三、评标工作本项目评标工作在肇庆市住房和城乡建设局委派代表的监督下",0,0,0,1]
[10762,"最高限价申报单万元。特此申报。申报单位（招标人）民政府202准6戏",2,2,2,1]
[10771,"公开招标文件招标项目编号：CJC2202107021招标项目名称：2021年嘉泽镇中转站地埋式垃圾压缩设备采购招标人名称：常州市武进区嘉泽镇人民政府常州建瀚工程咨询有限公司二〇二一年七月目录2021年嘉泽镇中转站地埋式垃圾压缩设备采购公开招标公告项目概况常州市武进区嘉泽镇人民政府2021年嘉泽镇中转站地埋式垃圾压缩设备采购的潜在投标人应在常州科教城铭赛科技大厦C座415室（常州建瀚工程咨询有限公司）获取招标文件,并于2021年8月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1.项目编号：CJC22021070212.项目名称：2021年嘉泽镇中转站地埋式垃圾压缩设备采购3.采购方式：公开招标4.预算金额：70万元5.最高限价：56.8万元6.采购需求：本项目拟采购垃圾压缩设备一套包括原有设备拆除及处置，原设备基坑改造及新设备采购及安装等设备用于嘉泽镇甘荡垃圾中转站的垃圾处理，将垃圾通过压缩减容、密封和脱水并装入专用集装箱，有效地解决垃圾运输过程中对环境的二次污染，提高了垃圾的清运效率7.合同履行期限：合同签订后30天内安装调试验收合格并交付使用8.本项目不接受联合体二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；（2）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；（3）招标人的其他特定资格要求：无三、获取招标文件1.时间：2021年7月30日至8月5日，每天上午8:30至11:30，下午1:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）2.地点：常州建瀚工程咨询有限公司（常州科教城铭赛科技大厦C座415室）3.方式：现场获取获取文件时须提供以下资料：（1）《采购文件获取登记表》一份（原件），格式见附件；（2）营业执照副本（复印件加盖投标人单位公章）4.售价：人民币伍佰元整四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点截止时间：2021年8月19日14点00",1,1,1,1]
[10772,"铜商网srmalcom",0,0,0,1]
[10781,"请输入验证码下载附件",0,0,0,1]
[10791,"（一）、采购清单及基本技术参数：序号系统名称模块名称站点数量(一)（HIS）医院信息管理系统(1)门诊挂号系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(2)门诊收费系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(3)药房管理系统（门诊、住院中西药房）不限(一)（HIS）医院信息管理系统(4)药库管理系统（中西药库、材料库）不限(一)（HIS）医院信息管理系统(5)护士工作站系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(6)入出院管理系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(7)财务管理系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(8)院长查询系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(9)门诊电子处方管理系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(10)手术管理系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(11)基础设置系统不限(一)（HIS）医院信息管理系统(12)检疗管理系统不限(二)接口系统医保接口系统不限(二)接口系统阳光医药接口不限(二)接口系统财政电子票据接口不限(二)接口系统三大中心接口不限(三)（EMR）电子病历信息系统(1)住院电子病历不限(三)（EMR）电子病历信息系统(2)住院电子医嘱不限(三)（EMR）电子病历信息系统(3)医学知识库管理不限(三)（EMR）电子病历信息系统(4)病历模板编辑及系统维护不限(四)病案管理系统病案管理系统不限(五)（Lis）检验信息管理系统(1)Lis检验信息管理系统不限(五)（Lis）检验信息管理系统(2)LIS检验仪器对接取值10台(五)（Lis）检验信息管理系统(3)Lis检验信息报告查询系统(医生站)不限(五)（Lis）检验信息管理系统(4)Lis手工项目录入模块不限2)、硬件序号名称数量单位1HIS、LIS服务器1台2终端安全防护系统1套342U网络机柜1台442U服务器机柜1台5UPS电源1套6交换机1台7台式电脑8台8",4,4,4,1]
[10798,"卜日为几日招标公告（招标编号：宜阳企采招标(2021)0353号）项目所在地区:洞南省，洛阳币，宜阳县、招标条件本洛阳航空航天智创产业园生产区电梯设备采购及安装项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金497万元，招标人为洛阳航空航天智创发展有限公司本项目己具备招标条件，现招标方式为公并招标二、项目概况和招标范围规模：电梯16台（部装区8台、总装区5台、电装厂房2台、机加厂房1台）：其中乘客电梯12台（含1台无障碍电梯)、载货电梯4台-范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:（001)洛阳航空航天智创产业园生产区电梯设备采购及安装项目;三、投标人资格要求(001洛阳航空航天智创产业园生产区电梯设备采购及安装项目)的投标人资格能力要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2、落实政府采购政策满足的资格要求:中3、本项目的特定资格要求:3．1、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有有效的营业执照3.2、投标人为制造商的须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电引驱动乘客电梯B级）及以上资质、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、维修B级）资质;3.3、投标人为代理商的须取得产品制造商或产品中国总代理或省级区域总代理出具的授权书（授权书须加盖授权方单位公章），须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(安装、维修B级)及以上资质，(所投品牌的制造商须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电引驱动乘客电梯B级）及以上资质、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（安装、维修B级）及以上资质“名【L日付织投标人成个猴年的须提供自企业成立以来的财务报表3.5、投标人须提供2021年01月以来任意三个月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料主要是指投标人有效期内的税务登记证（投标人提供加载有统一社会信用代码“多证合”营业执照的，视为已提供税务登记证》以及缴纳增值税的凭据，缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单)依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标",0,0,0,1]
[10807,"招商银行全行项目建设项目平衡阀门集中采购（预选供应商招标）2100A1040929评标报告（定性评审法）招标人：招商银行股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理：深圳市国际招标有限公司日期：2021年8月25日一、基本情况和数据表项目编号2100A1040929招商银行全行项目建设项目平衡阀门集中采购（预选供应商招标)招商银行股份有限公司招标范围招商银行全行建设项目平衡周门集中采购（预选供应商招标）项目拟采购内容为招标人全行建设项目平衡阀门供应，满足技术规格书及招标清单要求。包括平衡阀门的选型、制造、检测、供应、包装、运输、装卸、指导发装、配合调试、测试、修补缺陷、现场协调、挺供培训及指导、以及通过当地质最监督等相关主管部门的验收、获取淮用使用资格及质保期内的维修和保养及相关服务。具体内容及要求详见招标文件、技术规格书、工程量清单服务期与招标人签订框架协议，有效期3年。项目地点全国各地，招标人指定地点。人民币8,500,020.12元人民币岛万元招标形式公开招标资格后审评标时间2021年8月25日09:30深圳市罗潮区业大厦6楼612会议室评标地点评标方法定性评审法装廷权（组长）、刘白、姜天舒、徐峥、关英、王海建（招标人评委）、徐佳（招标人评委）本项目于2021年8月2日在中压招标投标公共服务平台和深圳阳光采购平台等媒介发布登载了招标公告，共有6家投标人缴交电子招投标服务费并下我了招标文件。本项目于2021年8月25日09:30（北京时间）截止投标并进行2开标,共有4家投标人按时上传了投标文件，分别是(排名不分先后):深圳市普雷斯设备有限公司、深圳市爱利特机电设备有限公司、广东高德智能建筑股份有限公司、深圳市普利斯特实业发展有限公司（各投标单位投标报价详见《开标一览表》）。全部评标过程将按以下步骤进行:1）评标准备:2）初步评审:3）详细评审:4）评标报告。评标程序投标文件电子清标情况生家投标单位的投标文件经清标合格，0家投标单位的投标文件经清标不合格。3家投标单位的投标文件通过初步评审，【家投标单位的投标文件未通过初步评审。根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，3家投标单位的投标文件进行了详细评审。详见《评标报表》详见《评标报表》评审委员会按照招标文件规定的各项",0,0,0,1]
[10814,"评标办法前附表条款号条款名称编列内容1清标符合性审查，商务标符合招标文件的实质性要求；2成本评审由评标委员会对成本进行评审3评标办法□3.1经评审的最低投标价☑3.2综合评估法□投标报价方法一；□投标报价方法二；☑投标报价方法三；□投标报价方法四；□3.3合理造价区间随机抽取中标人法本工程定价为：下浮率：开标时项目负责人是否要到场：□要；□不要（仅适用于合理造价区间随机抽取中标人法）确定第一中标候选人方法：□招标人在二名中标候选人中直接选定，当场公布。□招标人在二名中标候选人中当众随机抽签确定。□3.4法律、法规规定的其他方法3.1.1.技术标是否编制施工组织设计：□是☑否3.2.1.13.2.2.13.2.3.13.2.4.1技术标施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分具体评审要点：□1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分；分□2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；分□3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施；分□4.各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；分□5.安全文明施工及环境保护措施；分□6.项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；分□7.劳动力、机械设备和材料投入计划；分□8.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；分□9.冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；分□10.新技术、新产品、新工艺、新材料应用；分□11.材料样品。（≤1分）分□12.项目负责人答辩（≤2分）分□施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分施工组织设计：□方法一：仅作合格性评审□方法二：对施工组织设计进行评分（10分），本工程为分3.1.2.3经评审最低投标价法成本评审评标委员会对成本进行评审；3.2.1.2.43.2.2.2.43.2.3.2.43.2.4.2.4随机抽取参数☑方法一、方法三：K的取值",5,5,5,1]
[10824,"莲花县六市中小学塑胶跑道采购项目竞争性谈判文件项目编号：TY-ZFCG-2021-12泰宇建筑工程技术咨询有限公司2021年7月目录第一章竞争性谈判公告3第二章投标人须知6第一部分投标人资料表6一说明7二竞争性谈判文件7三竞争性谈判响应文件的编制8四竞争性谈判响应文件的递交10五谈判与评审11六授予合同13第三章竞争性谈判响应书格式15第四章合同条款29第五章货物技术要求及商务要求372第一章竞争性谈判公告项目概况：莲花县六市中小学塑胶跑道采购项目，预算金额549600.00元莲花县六市中小学塑胶跑道采购项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网获取采购文件，并于2021年8月19日14点30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：TY-ZFCG-2021-12项目批复号：莲购2021F000485169项目名称：莲花县六市中小学塑胶跑道采购项目采购方式：竞争性谈判预算金额：549600.00元最高限价：549600.00元采购需求：详见参数表合同履行期限：13个月本项目不接受联合体二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件；特别提醒资格审查时须提供以下材料原件或者加盖公章的复印件，未按要求提供的资格审查不合格：1）、投标时必须提供:A、如投标人是企业的（含合伙企业）须提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件加盖公章；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”复印件加盖公章；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件复印件加盖公章；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”加盖公章的复印件、组织机构代码证证明文件（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供效的自然人的身份证明(中国公民)加盖公章的复印件（要求清晰反映有效期）；B、经会计事务所出具的2018年度或2019年度",1,1,1,1]
[10833,"弥渡县县城老旧小区改造(三期)工程-建宁花远片区一期改造项目评标结果公示招标人弥渡县苏城镇人民政府工程名称弥渡县县城老旧小区改造(三期)工程-建宁花园片区一期改造项目云南途博招标咨询有限公司招标类别施工招标招标方式邀请招标、资格后审公示时间拟中近人综合评分法2021年8月10日08时30分2021年8月11日至2021年8月13日投标人数量2156852元大理飞跃电力工程有限公司企业资质3家输变电工程专业承包叁级中标价2139584.57元中标人社会信用代码91532901678732061量婆求符合国家、行业现行质量验收合格标准上所采购的设签、材料需涡足设计要求，符合电网行业规范并能通过相关部门的验收业绩情况满足招标文件要求项目负责人张定良资质等级二级注册建造师证书编号滇229151637226联系人赵彩霞电话13987231003该工程经评标委员会评审，情况如下:被否决投标的否决理由:无。",0,0,0,1]
[10837,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）最终以通过行业主管部门审核通过的招标控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，得分依次递减，扣完为止。注：投标报价经评标人员认定恶意低价报价的，取消其报价分。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有高级工程师职称及以上资格得10分。在此基础上每提供一个注册造价师得5分，最高10分。提供资格证书、职称证书及近社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得10分，不",5,5,5,1]
[10842,"华能大连电厂辽渔供热区域热力站电控设备及附属设施优化升级工程量清单序号主项号主项内容子项号子项内容工日单价金额备注1GR301辽渔换热站1一次网流量计、热量表检查校验118套2二次网流量计检查校验324套3压力变送器、温度变送器检查校验压力变送器648台，温度变送器594块4指针式压力表、温度表检查校验压力表1209块，温度表983块5调节阀检修校验118套6补给水箱水位计检查校验54套7仪表盘检查、操作试验54套8整体启动运行的程序维护54套9摄像监控系统检修及维护162套10供暖季换热站热工仪表运行维护54项11供、回流量计、热量表校验检定流量计16套，热量表13套2GR359换热站设备治理1电缆管、电缆、电缆桥架、电缆盖板、PLC柜等2流量计供货、安装、电缆铺设、系统调试。供货包含：DN200电磁流量计1台，法兰和垫片2套，螺栓1批。特殊项目312套调节阀安装、接线、调试、试运。供货包含：电缆1批，法兰和垫片24套，螺栓1批。特殊项目417套流量计安装、接线、调试、试运。特殊项目5电缆管、电缆、电缆桥架、电缆盖板、PLC柜等54套总计说明：1、主材及备件甲供，辅助性材料乙供；2、报价标明不含税价、税率、税额、含税价。3、特殊项目单独报价华能大连电厂辽渔供热区域热力站电控设备及附属设施优化改造工程量清单序号主项号主项内容子项号子项内容工日单价金额备注1GR302辽渔换热站1所有的DI、DO、AI、AO点检查、损坏部件更换56套2PLC柜接线、PLC系统检查、清扫、程控实验56套3系统调试，配合机务试运56套4供热季运行维护56套总计",3,3,3,1]
[10851,"技术商务资信评分汇总表项目名称:良法街道下展中小学劳动教育实践基地项目（RTZFCG-2021-039）-标项1序号供应商张冀许博涛罗东王海类弃凡西得分m杭州朴云科技有限公司50.558.847.058.552.%51.2浙江微耕农业科技有限公司55.555.053.55.062.55.83杭州湾华载育科技有限公司64.560.057.558.558059.2-杭州南泥涛科技有限公司51.658.055.054.052.058.1杭州得瓜科技有限公司47.048.043.5654.”48评审专家（签名）:Z/",0,0,0,1]
[10860,"通圈独篮150.000.000.00120.00（元）小计",0,0,0,1]
[10868,"和第三方责任险除外)、利润等费用，以及合同明示或席示的所/jt、义务和-般风险。2.1.2总价措施项目清单与计价表:2.1.2.1本表适用于以费率计价的措施项目。其中交个文叫m工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费州构应拉设行政主管部门发布的有关文件执行。2.1.2.2本表其余项目由投标单位自主包干报价，不IW、程ht变化而1整。2.1.2.3投标人采取的措施必须满足合同、招标文件投术少求及以府有关部门的规定要求。由于投标人过失造成的政府部门罚款招标人个予小担2.1.3其他项目计价表2.1.3．1-暂列金额按接业主提供费用计入。2.1.3.2专业工程暂估价接业主提供费用计入，2.1.4规费和税金不得作为竞争性贵用。2.2计量规测2.2.1计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。2.2.2所有工程量清单项目的计量除招标文件特别说明及合同约定外，均按照本工程工程量清单中的响应项目和2013年国标《建设工程工程最清单计价规范》（GB50857-2013）附录工程量计量规则进行计量。2.2.3各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸已表明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。2.2.4工程量清单中以“项”计的措施费在施工期间除合同另有约定外，不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。2.3计量精度2.3．1工程数量除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t”计）保留三位小数外，其它均保留两位小数。2.3.2以“项”、“个”等为计量单位的取整数。2.3.3单价精确到人民币“分”。特别提示:1.本工程数量计量的计量规则均按照本工程工程量清单中的相应项目和2013年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）附录工程计量规则进行。2.土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用方运距取、弃方场地位置及租金等均由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不子调警。3．本工程结算时",0,0,0,1]
[10877,"开标记录表项目概况项目名称：金湖县人民医院实训楼项目项目编号：3208311905080101标段名称：金湖县人民医院实训楼项目1标段：实训楼室内装潢工程（-1—3、6—11层标段编号：3208311905080101-BD-002）招标工期（日历天）：0质量标准：符合国家验收标准招标控制价（元）：15422000.00开标情况序投标人名称工期投标保证金保证金缴纳情况投标总价项目经理质量承诺开标备注号合格洪德胜14752300未缴纳300000240江苏琮骁建设工程有限公司12江苏元明装饰工程有限公司240300000未缴纳14728800.01徐军合格3江苏昌维建设有限公司240300000已缴纳14981700.6禹舜合格合格王亮12923632.41未缴纳300000240江苏海田建设工程有限公司45江苏金建建设集团有限公司240300000未缴纳13173474.59孙先军合格6淮安瑞隆建设有限公司240300000未缴纳14767200.69沙红艳合格合格朱娟14962000.01未缴纳300000240淮安市思远建设工程有限公司78江苏坤源建设集团有限公司240300000未缴纳13093251.98李海合格合格杨永亮14799316未缴纳300000240江苏融享建设有限公司910江苏中远恒泰建设有限公司240300000未缴纳14734476.66白玥合格11江苏泥瓦匠建设工程有限公司240300000未缴纳7276702.13张君声合格合格于春林14769000未缴纳300000240江苏中新苏建设工程有限公司1213淮安市八方建设工程有限公司240300000未缴纳12861948.26冯晓红合格14江苏九天建设集团有限公司240300000未缴纳14141813.28吴琦合格合格崔青14749901.32未缴纳300000240江苏荣耀建设有限公司1518江苏苏雅建设工程有限公司240300000未激纳13016168林海合格V江苏淮阴建设工程集团有限公司240300000未缴纳14296074.75皇甫启亮合格逾江苏新江建筑工程有限公司260300000未激纳1988800.7冯永成合格1C江苏金洋建设工程有限公司2430000未激纳14743360朱洪丽合格20江苏福点建设有限公司240300000未激纳14976001.34黄志勇合格21江苏鸿升建设集团有限公司2i0300000己激纳13756398.00张雪阳合格办江苏永茂建设工程有限公司240300000未激纳14761799.91钱立志合格23北京京拓建设集团有限公司240300000未纳14607200.14潘志新合格2连江苏龙淮建设有限公司2:10300000未激纳14657600张璞合格25江苏金碧辉煌建设有限公司240300000未激纳13296847.25王凯合格26江苏紫润建设有限公司240300000未激纳13631504.26杨广洪合格5淮安市水昱建设有限公司260300000未激纳1dg81000.92姜井品省格28江苏亮达建设工程有限公司240300000未激纳14775999.94姚玉明合格29而京金鸿装饰工程有限公司260300000未激纳13252666.76周庆亚合格30江苏强欣建设工程有限公司210300000未激纳14765000.08张锦合格分毕氏建设集团有限公司240300000已激纳14705300.05曾善峰合格3江苏浩恩建设工程有限公司240300000未缴纳14888799.59郭成省格33江苏千之顺建设工程有限公司2:10300000未激纳14781433.09王文军合格3连江苏中宸建筑装饰工程有限公司20300000未缴纳12652031.6高翠合洛35江苏国人建设（集团）有限公司240300000未",0,0,0,1]
[10883,"常德卷烟厂-2021年-2023年通用备件采购-阀门类202104采购内比质比价评审结果公告MNZY/GL-SB-02-01/05.0常德卷烟厂2021年-2023年通用备件采则-阀门类202104采则内比质比价采购项目(编号:BJ2021620002005)于2021年8月4日进行了项目评市。现将评市结果公告如下:序始供应商名称报价品种数量（个）可直接供货品种的序号可申请试验论延品验的序号须试验论证后供货品种的序号预计供货金额（含税、元）心永州市德瑞机电物资有限公司2/5/6/7/8/9/10/山」≤50244.8说明:“预计供货金额”栏为不需试验论证五接供货品种按预计采购数量计算的含税金额爱率为13%。在采购周期内，实际采购数量和金额以所下订单为准:对“可申请试验论证品种的序号”栏中的品种，各供应离须在《评审结果公告》发出后3个工作日内提出试验论证申请，提出品种数不超过该栏品种效的10%（具体数量按个包数计3报价单位对评审结果有异议的，应当《评审结果公告》发布后3天内，以书面形式向采购人企业管理部一次性提交盖有革位公章或个人署名的《反录书》，反映书应当包括反映人的名称、地址及有效联系方式、被反映人的名称、反映事项的基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料。如反映书不客现、不真实，我单位税按违反“信商”行为的条款予以处理。我单位受理反映书的联系人如下:单位:湖南中烟常德卷知厂企业管理部地址:湖南省常德市鼎城区杨桥河路常德卷烟厂新厂区南大门邮编：415000联系人:洪萍女士电话:7299985单位（免章):潮南中烟常德卷烟厂物资配送部2021年8月5日附:以上为正文，以下为正文确认情况。息草人，之确认人;法日期:>?-8，一?",0,0,0,1]
[10894,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表无附务数请是盛疑*的第1页共2页会额（元）其中序号目编码项目名称项目特征描述基苍工程量综合单价合价暂估价巴彦乌楞嘎查地面硬化04070100100场地平整E预控别质象1600卫040201021002土工合成材料、防渗土工膜1eodJ4020200900沙歌石无签砂感赤登必临■160Q)40202013002山皮石2、鼎疼系垫层别皿艺1600)4020300700水泥混凝土混凝土强度C25I核f公0em2600分部小计医境工程010101003002挖沟槽主方、王壤类别:-二类土5010103001008回填方、秀填m9,1温010103002003余方弃置1、运距3km加38010:01001002砖基础砖品种、规格、强度级:标(轻签关社(”张形宜8,81010:01003003实心砖墙砖品税、规格、强度云墙体类型::外墙度2t0m双面混水、瑞高15米m313.2分部小计购置设备11补16襄科器l.规格参数:DF1250台12补16输送机l.规格参数:PS500台贡亭机,规格参数:WJI900省㎡分机.规格参数:GS1.4台分解器,规格参数:ST30合6补20立式泡合机.规格参数:L2.0给17动打包称现路参数:AC-K台18补1714补1815补I9补21分部小计章古台嘎查地面硬化18040701001001场地平整1、场地平整m2法本页小计注、为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一06分部分项工程和单价措施项目清单与计价表花附形数请最查盘的第2页共2页会额（元）)其中序号目编码项目名称项目特征描述挂工程量综合单价合价暂估价2、素主夯实1g040201021001土工合成材料1、防鸿土工股前沙分)20040202009001砂歌石天然砂碾云京旋必淄上216002104020201300山皮石山皮石垫层、厚度20c象160C2204020300700水泥混凝土混凝土强度C25公16OQ分部小计围墙工程挖沟槽主方]、土壤类别:-二类土m回览方1、秀填mg1223010101003002Z61010300100225010103002002余方弃置、运3lmm38.8010:01001002转基础砖品种、规格、强度(法类张形23,8010:01003002实心砖砖品种、规格、强度序级:标准②、赣体类签外增目度2.0m双面癌水、瑞高㎡5米剂43.2分部小计西置设备展善器.规格参数:DF1250结前送机.规格参数:PS500台劳碎机规格参数:wlCH900签31补1筛分机.规格参数:GS1,1台分料器1.规格参数:ST:00台立式泥合机,规格参数:L2,0台26品28补829补933334动打包称.规格参数:AC-K各分部小计措施项目",3,3,3,1]
[10895,"南通市建设工程海安市实验小学周边路网改造工程（项目名称）招标公告（资格后审）(二次)1.招标条件本招标项目海安市实验小学周边路网改造工程（项目名称）已批准建设。招标人为海安市城建开发投资集团有限公司，招标代理机构为海安中信会计师事务所有限公司，建设资金自筹（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。2.项目概况与招标范围（1）工程地点：海安市实小南巷（小焦港河-中坝路）。（2）工程规模：实小南巷道路施工长度约467m。（3）招标范围：包含标志标线、指示牌、警示柱等工程施工（详见工程量清单及施工图）。（4）计划开、竣工时间：2021年7月6日至2021年7月21日，工期15日历天（具体开工日期以监理人或发包人发出的开工通知中载明的开工日期起算）。（5）质量要求：合格；奖项要求：无。（6）标段划分及招标内容：编号招标内容建设规模合同估算价(万元)申请人资质类别及等级项目负责人等级HAZX20210414026实小南巷交安设施施工实小南巷道路施工长度约467m9.76公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质二级及以上资质公路工程贰级及以上（不含临时）注册建造师证书编号招标内容建设规模合同估算价(万元)申请人资质类别及等级项目负责人等级HAZX20210414026实小南巷交安设施施工实小南巷道路施工长度约467m9.76公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质二级及以上资质公路工程贰级及以上（不含临时）注册建造师证书编号招标内容建设规模合同估算价(万元)申请人资质类别及等级项目负责人等级HAZX20210414026实小南巷交安设施施工实小南巷道路施工长度约467m9.76公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质二级及以上资质公路工程贰级及以上（不含临时）注册建造师证书3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目负责人具备公路工程贰级及以上（不含临时）注册建造师证书执业资格，具备行政主管部门颁发的有效安全生产考核合格证书（B证），且必须满足下列条件：1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或",0,0,0,1]
[10903,"（一）工程量清单及技术要求序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量1040204002001人行道块料铺设1.600*300*50仿烧面水泥透水砖芝麻灰2.30厚1:3水泥粘结层3.150厚C15混凝土垫层4.150厚级配碎石垫层5.素土夯实m2267.892040204002006人行道块料铺设1.600*300*50仿烧面水泥透水砖芝麻黑2.30厚1:3水泥粘结层3.150厚C15混凝土垫层4.150厚级配碎石垫层5.素土夯实m280.78道路工程3040202001001路床(槽）整形1.路床整形路床碾压检验m21826.934040202015001水泥稳定碎(砾）石1.120厚5%水泥稳定碎石层m21826.935040202009001砂砾石180厚天然级配砂砾石m21826.936040203007001水泥混凝土1.200厚C30混凝土2.水泥混凝土养生棉毡养护3.场内运混凝土(熟料)机动翻斗车运输混凝土水泥混凝土(熟料)运距200m4.水泥混凝土路面缩缝锯缝机切缝缝宽6mm缝深(cm)5.水泥混凝土路面防滑条m21826.937040204004001安砌侧(平、缘）石1.700×150×300芝麻灰花岗岩路缘石2.30厚1:3水泥砂浆3.150厚3:7灰土4.素土夯实70402040040018040204004002安砌侧(平、缘）石1.600×150×200芝麻灰花岗岩路平石2.30厚1:3水泥砂浆3.100厚C15混凝土4.100厚碎石垫层5.素土夯实8040204004002大门9011406001001抹灰面油漆1.乳胶漆室外墙面二遍901140600100110010507005001扶手、压顶1.混凝土压顶10010507005001台阶工程11010403008001石台阶1.600*300*30花岗岩、芝麻灰2.30厚1:3干硬性性水泥砂浆3.1：2.5水拟泥砂浆砌筑MU7.5非黏土砖4.素土夯实11010403008001挡墙矮墙12040305003001浆砌块料1.30厚防腐木面层压顶2.浆砌毛石，浆不外露（1:3水泥砂浆灌缝）3.100厚C20素混凝土4.素土夯实1204030500300113010403004001石挡墙1.150厚c20混凝土垫层2.MU10S砂浆MU30毛石砌筑挡墙m321.6514011503001001扶手、栏杆1.花岗岩栏杆m29.26花架15010101004001挖基坑土方1.挖掘机挖槽坑土方三类土m323.0316010103001001回填方1.夯填土机械槽坑m318.117010103002001余方弃置1.自卸汽车运土方运距≤1kmm34.9618010501001001垫层1.预拌混凝土C15m31.4719010501003001独立基础1.预拌混凝土C25m31.820010503001001基础梁1.预拌混凝土C25m31.421010502001001矩形柱1.预拌混凝土C25m30.2922010515001001现浇构件钢筋1.现浇构件圆钢筋HPB300直径(mm)≤18t0.352304B004紫藤花架1.紫藤花架m172404B007刷仿竹纹理漆1.刷仿竹纹理漆m1725040204002004人行道块料铺设1.240*120*60青砖卧铺2.30厚1:3水泥砂浆粘结层3.150厚C20混凝土4.150厚级配砾石5.素土夯实m242.5长廊2604B005长廊1.防腐木长廊m258.827040204002005人行道块料铺设1.240*115",3,3,3,1]
[10912,"陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗2020年退牧还草工程第五标段人工种草标段（东乌珠尔苏木额尔顿乌拉嘎查（1））评标报告评审委员会2021年07月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗2020年退牧还草工程第五标段人工种草标段(东乌珠尔苏木额尔顿乌拉嘎查（1））（以下简称“本项目）已由以呼林草字【2020】281号文件批准建设，项目业主为陈巴尔鹿旗林业和草原局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗林业和草原局项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规柳、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈巴尔鹿旗林业和草原局陈巴尔房旗2020年退牧还草工程第五标段人工种草标段《奈乌珠尔苏本额尔顿乌拉嘎查(1））。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且2Z日，交工日期:2021年08且15日。共计20日历天2.3标段详情:陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗2020年退",0,0,0,1]
[10921,"1.工程量清单封面安阳乡X213线明家城路口-高寺儿村六社道路，建设项目，工程工程量清单招标人:，工程造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)投标报价汇总表工程名称:安阳乡X213我明家城路口-高专儿村六社道路建设项目(1)序号章次科目名称金额11o0清单第100章总则、2coo/洁单第200章路基s00青凰、鄂300歌路置×500清单第600章安全设施及预理曾线6剪100收至第700章合计6己包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计“请单合计适去材然、工程设备、专业工程暂估价合计昌计日工合计杨列企额（不含计日工总额)S投标报价工程量清单表工程名称:安阳乡X213我明家城路口-高专儿村六社道路建设项目(1)清革第100章总则子目号合价1011ol-1一江-b子目名称地则保陵费按合同条款规定，提供建策工程一切除按合同条教规定，提供第三者责任险第100置单位总额总额·人民币元合计清单第200章路某数量革价子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-2挖险旧路面一道拆除原有18cm厚的C25混凝土路面包200203挖方路基203-1路基挖方一挖土方m2L4668,55201填方路医201-1路基填筑一道和用土方盖3627,7-d借土填方（回填天然砂歌）盖3105209挡土城盖400子目号第200液合计子目名称人昆币犹清革第300章路面单位戴量。单价合价302把层302-2沙感格层（①括平面交叉）岩0cm厚天然砂感垫层公量88137.64301k泥稳定土底基层、基层301-3k泥稳定土艺层（色括平面交叉)一且8cm水泥稳定砂歌店层a227978.76308透儿和黏（包括平面交叉)308-1透晟m227978.7620e热持沥青混合料面层309-1组粒式沥青混凝土（包括平面突叉）一简cmJAC-16中批式沥告混凝土面质前拨27978.7318格房培土、中央分愿带回填土、土路房加益发路黎石313-1天然砂磋路房盖109517清单第300章路面子目号子目名称革位戴量革价合价313-3现流混凝主加团主路房讼见高C25递凝上273.79-b路缘石靠界土。7313-5C30混凝主预制块路缘石盖部1o子目号游300流子目名称人民币元(合计清单",3,3,3,1]
[10926,"附件：巴中市中心医院2021年关于公开遴选应急物资供应商项目评分标准评分因素及权重分值评分标准说明报价部分50%50分以满足本次招标文件资质要求且最终投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×50。保留小数点后两位货源保障部分20%20分承诺保障满足该类耗材60天及以上按需采购量着得20分，承诺保障该类耗材30天至59天按需采购量着得10分，低于30天或无承诺者不得分。提供货源保障承诺书为依据产品质量25%25分样品质量最优得25分，质量一般得10分，质量较差得5分。以提供样品为依据投标文件的规范性5%5分投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得5分；投标文件有一项细微偏差的扣1分，扣完为止。",5,5,5,1]
[10938,"2021年电教室设备采购清单序号设备名称型号数量参数1摄像机索尼ILMEFX614K高清摄像机、不含镜头、产品尺寸116×153×114mm、产品重量890g（仅机身）、传感器类型ExmorRCMOS、传感器尺寸全画幅、最大像素1210万、有效像素1020、影像处理器BIONZXR2摄像机索尼ILME-FX314K高清摄像机、不含镜头、产品尺寸77.8mmx129.7mmx84.5mm、机身重量为640g、随机附送XLR手柄单元、FX3搭载ExmorRCMOS传感器、拥有宽广的15+级动态范围3摄像机镜头索尼FE24-70mmF2.8GM1全画幅标准变焦G大师镜头、镜头直径87.6mm、镜头长度136mm、镜头重量886g、镜头类型变焦、镜头FE卡口、滤镜尺寸82mm、最大光圈F2.8、最小光圈F22、焦距范围24-70mm4摄像机镜头索尼FEC16-35mmT3.1G（SELC1635G）1全画幅电影镜头、为可更换镜头、镜头E卡口、焦距(mm)16-35、最大光圈（F）T3.1（F2.8）、尺寸（最大直径x长）（mm）约118.5x147mm、质量（g）约1390g5三脚架曼富图MVK608SNGFC套装（含曼富图脚架包）1脚架部分：富图MVTSNGFC碳纤维635快速架设单管三脚架、质量3.5kg、脚管材质碳纤维、快开结构云台部分：曼富图氮气液压云台Nitrotech系列MVH608AH、云台承重14kg、折合高度15cm、云台净重2.22kg6手持稳定器大疆手持稳定器DJIRSC21标准版、产品净重1216g、负载达3公斤、1英寸调参屏、折叠尺寸260*210*75mm、赠送碳纤维延长杆+手腕带电池索尼NP-FZ100可重复充电电池3规格尺寸(mm)约38.7mmx22.7mmx51.7mm、容量16.4Wh(2280mAh)、产品重量（g）约83g电池索尼BP-U70充电电池1重量约450g、容量4800毫安、尺寸41.5*84.5*69.7mm存储卡索尼CEA-G80TCFexpressTypeA2内存80G；具备高速度、耐用性和可靠性的TOUGH三防规格（5倍于标准规格的抗摔性能和10倍于标准规格的抗折能力）；高达700MB/s的写入速度和800MB/s的读取速度、尺寸：28.0*20.2*2.8mm读卡器索尼MRW-G2读卡器1可读取CFexpressTypeA以及SDXC/SDHC(UHS-I和UHS-I)存储卡读取CFexpressTypeA存储卡的数据时，提供了快于索尼SDXCUHS-II存储卡2.8倍的SuperSpeedUSB10Gbps(USB3.2Gen2)传输速度UV滤镜B+",4,4,4,1]
[10947,"大理卷烟厂2021年度非烟用物资-（办公物资类）采购（319-2106-WT）评审结果公示采购项目采购项目红塔集团大理卷烟厂2021年度6月非烟用物资(办公物资类）网上供应商库内询价采购项目采购项目实施单位实施单位红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂实施单位评审监督本项目评审过程由红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂审计科全过程监督。采购方式公开招标(网络采购B模式)参加报价单位云南中烟工业有限责任公司非烟用物资网上供应商库内(办公物资类）供应商。《采购须知》发出及评审时间《采购须知》发出时间：2021年6月30日；评审日期：2021年7月13日。评审小组组成情况红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂物资采购专家共5人成交单位、项数及价格1、询价单号：424270862024，云南星泉科技有限公司成交6项，含税成交金额合计：2382.30元；云南汉宁商贸有限公司成交6项，含税成交金额合计：1617.60元；大理市建设百货商场有限责任公司成交65项，含税成交金额合计：22749.65元；领先未来科技集团有限公司成交4项，含税成交金额合计：3235.00元。备注备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月20日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月20日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198备注根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该批项目采购结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于2021年7月20日17：00前向招标人纪检监察部门实名书面投诉。采购单位纪检监察部门联系电话：0872-2360198红塔烟草（集团）有限责任公司大理卷烟厂二○二一年七月十五日",0,0,0,1]
[10949,"工程项目评审情况一览表项目名称：蚌山区宏业村街道社区卫生服务中心装项日编号:BB2020ZFGCZ4461谈室不通过不通过注：本表作为中标公示的附件，予以公示:填写所有进入评审程序投标人的评市情况。",0,0,0,1]
[10956,"中国（内蒙古知识产权援助中心装修建设项目）安装工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位盖章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(单位盖章)(单位盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖章)(造价人员签字盖章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：中国（内蒙古知识产权援助中心装修建设项目）安装工程标段：中国（内蒙古知识产权援助中心装修建设项目）第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除工程电气工程1011613001001灯具拆除1.名称：拆除排风扇套22011613001002灯具拆除1.名称：拆除灯具套583011613001003灯具拆除1.名称：拆除原有开关套334011613001004灯具拆除1.名称：拆除原有插座套425011614006001电线管拆除1.名称：拆除原有电线管m950.476011614006002管内电线拆除1.名称：管内电线拆除m1996.41分部小计给排水工程7011612002001卫生洁具拆除1.名称：拆除洗脸盆个28011612002002卫生洁具拆除1.名称：拆除蹲便器个59011612002003卫生洁具拆除1.名称：拆除拖布池个210011612002004卫生洁具拆除1.名称：拆除小便器个111011612001001管道拆除1.名称：拆除塑料管50-70m1812011612001002管道拆除1.名称：拆除塑料管100m6.5分部小计新做工程电气工程13030412001007LED平板灯1.名称：LED平板灯2.规格：1200*200mm套5014030412001008LED平板灯1.名称：LED平板灯2.规格：300*300mm套815030412004005筒灯1.名称：筒灯2.规格：6寸套3816030412004006筒灯1.名称：筒灯2.规格：3寸套2617011304001003灯带（槽）1.名称：LED灯带m113.6218030412001009灯管1.名称：T5灯管套20019040801029004单控双联开关1.名称：单控双联开关个3320030404035003五孔插座1.名称：五孔插座个4221030502012003信息插座1.名称：信息插座个1522030411006003接线盒1.名称：接线盒个21223030411001007配管1.配管：PVC20m225.4724030411001008配管1.配管：PVC25m440本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：中国（内蒙古知识产权援助中心装修建设项目）安装工程标段：中国（内蒙古知识产权援助中心装修建设项目）第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价25030411004005配线1.配线：BV2.5m676.4126030411004006配线1.配线：BV4m132027030411001009配管1.",3,3,3,1]
[10965,"工程量清单总说明工程概况：本工程为新建新建3#商铺282.99㎡，砖混结构，地上一层；新建4#商铺205.06㎡，砖混结构，地上一层。2.招标范围：招标文件及答疑规定的全部内容。3.清单编制依据：本工程全套施工图，与图纸配套的各种标准图集，以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。4.规费包括：工程排污费、养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金、危险作业意外伤害保险;规费和税金必须按国家有关规定报价。5.工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单的其他项目单价和合价中。6.凡是工程量清单报价表中与合价不符时以单价为准，大写和小写不符是以大写为准。7.招标人提供的分部工程量清单，是投标人投标报价的基础；投标人填写的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，作为签订合同、拨付工程进度款和竣工结算的依据。结算工程量以合同约定为准。中标人由于自身原因造成工程量的增加不以任何形式调增。8.本次招标工程项目的投标报价是有分部分项工程费、措施项目费、其他项目清单计价、规费及税金五项组成，投标人应根据招标文件中的工程清单及有关要求，结合和施工现场情况、自行制定的施工方案或施工组织设计，按照企业成本核算水平和市场价格自行组成工程项目综合单价。综合单价由完成单位工程清单项目所必需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金等相关费用组成。9．本次招标工程项目的脚手架使用费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架、临时设施费、安全措施费、文明施工费、配合费、垂直运输机械使用费、环境保护费、建筑物超高增加费、大型机械设备安装、拆除及进出场费以及其他费用，由投标人结合工地现场条件，企业管理水平等因素，在措施项目清单中填写此部分内容的投标报价。10.投标人在措施项目中未列入的项目，认为已被投标人计入分部分项工程量清单报价中。11．本清单中叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计﹑施工设计图答疑或变更、规范考虑在报价中。12.工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容，投标人报价时应按照施工图纸",3,3,3,1]
[10972,"涉农资金项目交易项目审查表项目基本信息乡镇（街道）目名称项项目类别目编号项项类型目建设单位预算总额(元）项期目周补充说明最高限价标段概况编号（元）报名费（元）入288578.120.00第1页/共2页",2,2,2,1]
[10982,"工程量清单、控制价编制说明工程名称：阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心供配电工程一、工程概况1.工程地点：阜阳市。2.建筑规模：主要内容包括但不限于电缆敷设、沿路排管敷设、过路拉管敷设、专变配电、电缆走向标示及电缆井、配电室，其中配电室包括不限于地面、墙面、照明系统、电缆沟预埋、支架，高压计量箱，低压配电柜，变压器、配电房标准化、消防及安全工器具及备品备件、接地装置、送配电装置、中央信号装置等，具体详见施工图及工程量清单。二、招标范围1.本次为阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心供配电工程，总建筑面积约3.8万平方米，包含孵化中心汽车客运站、司乘服务楼、维修间、地下停车场以及配套设施等，具体详见施工图及工程量清单及工程答疑。2.其他说明：详见招标文件。三、编制依据1.阜阳城北综合客运枢纽暨交通科技孵化中心供配电工程项目施工招标文件。2.施工图纸。3.设计变更通知单、图纸审查回复。4.执行2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》。5、材料价格参考阜阳市信息价2021年5期，信息价上缺少的价格采用市场询价。6、营改增增值税税金执行造价〔2019〕7号文件，按9%执行。7、计价模式执行营改增。8、安全文明施工费、规费和税金等不可竞争费用按招标文件规定执行。四、工程量清单说明1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读；2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。3、凡技术规范、招标文件和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集和招标文件要求为准；清单与",0,0,0,1]
[10991,"科达小学外增维修工程评标报告基本情况一览表“评标委员会成员名单三、评标方法和评标标准四、投标单位废标一览表五、评分汇总表六、投标人排序及推荐的中标候选人名单七、澄清、说明、补正事项纪要八、其它情况记录-、基本情况一览表招标人名称招标代理机构名称山东宏祥工程项目管理有限公司工程名称科达小学外墙维修工程招标范围开标地点评标地点2021年08月17日二、评标委员会成员名单标段名称:科达小学外墙维修工程二、评标标准和评标方法标段名称:科达小学外墙维修工程评标办法：XDYCSZHPFF[ZP]详见招标文件四、投标单位废标一览表标段名称:科达小学外墙维修工程序号单位名称废标原因根据磋商文件第六章（三）有下列情况之一的，响应山东汀河水利工程有限文件无效：第5款供应商不按照代理机构下发的统上公司工程量清单内容及格式提供综合单价及总价的。山东汀河水利工程有限公司其投标文件无效。//,子六、投标人排序及推荐的中标候选人名单标段名称:科达小学外墙维修工程序号投标单位经济标评审得综合标评审得分分合计备注东营市辛达建筑安装有限责任公司28.2061.6789.87艺东营新解建筑安装工程有限责任公司28.2064.6792.875山东一凡建筑工程有限公司60.3390.334山东海涛建设工程有限公司28.2086.87《东营美和建设工程有限公司28.3058.0086.30单位名称:null飞休\\向军七、澄清、说明、补正事项纪要本纪要是对评标委员会在评审过程中要求投标人对投标文件的内容进行澄清、说明、补正事项的简要纪录，详细的书刊号面材料应当附于本纪要之后。八、其它情况记录应当记录以下主要内容:1、中标人所投备选标的评审意见;2、对招标工程作为整体合同授予中标人的建议:3、评标委员会成员对评标结论的不同意见:4、评标过程中发现并必须纪录的其它问题。（详细书面材料应当附于本项内容之后》(z\"评委签章:r区≤",0,0,0,1]
[10995,"广州市轨道交通十一号线机电工程监理服务3标项目(项目编号:JG2021-11337-003)评标报告招标人：广州地铁集团有限公司广州市轨道交通十一号线机电工程监理服务3标项目评标委员会2021年8月4日招标领导小组：广州市轨道交通十一号线机电工程监理服务3标项目（项目编号:JG2021-11337-003）于2021年8月2日上午9:30在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）进行技术经济标开标，2021年8月3日至2021年8月4日在广州公共资源交易中心第09评标室完成资格审查和技术经济标的评标工作。评标委员会依据招标文件规定的评标程序对各投标人的投标文件进行认真地评审，整个评标过程在广州公共资源交易中心见证下进行。现将技术经济标的评审情况报告如下：第一章招标情况简介本次招标内容为广州市轨道交通十一号线机电工程监理服务3标项目，资审方式为资格后审。本项目于2021年7月6日至2021年8月2日在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网和广州地铁集团有限公司网站发布招标公告。第二章投标登记及开标情况本项目于2021年7月6日至2021年8月2日公开接受投标登记，并于2021年8月2日上午9时15分至9时30分在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）接收投标文件备用光盘。截止至2021年8月2日上午9时30分，本项目共有11家投标人递交电子投标文件和投标文件备用光盘，分别是：广东中弘策工程顾问有限公司、北京现代通号工程咨询有限公司、北京铁研建设监理有限责任公司、中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司、上海天佑工程咨询有限公司、北京铁城建设监理有限责任公司、中咨工程管理咨询有限公司、广州轨道交通建设监理有限公司、中煤中原(天津)建设监理咨询有限公司、广东建科建设咨询有限公司、西安铁一院工程咨询监理有限责任公司。广州地铁集团有限公司按照招标文件的规定，并在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行开标。（具体情况详见：开标会议签到表、投标文件备用光盘递交登记表、投标文件机器码系统分析结论表、异议记录表及开标记录表）第三章评标组织机构根据招标文件规定，本项目评标委员会由7名评委组成，其中招标人代表2名，社会专家5名；评标委员会组成如下：评标委员会组长：评标委员会成员：第四章评标基本情况评标委员会根据招标文件、澄清文件和评标办法",0,0,0,1]
[11008,"2021年三门峡市生态环境局卢氏分局第三方监测服务项目评标结果公示一、项目基本情况1、采购项目编号：三卢采购（2021）第205号LSGZ[2021]196-ZC1382、采购项目名称：2021年三门峡市生态环境局卢氏分局第三方监测服务项目3、采购方式：竞争性磋商4、磋商公告发布日期：2021年06月28日5、磋商日期：2021年07月12日08时00分二、采购项目内容、合同履行日期1、采购内容：地表水检测、地下水集中式饮用水水源地水质监测、污染源监测、农村环境质量、降尘监测、千吨万人水质监测、企业用煤监测。2、资金来源：财政资金3、质量要求：符合国家相关技术规范和质控要求。4、服务周期：合同签定之日起至2022年3月31日三、中标情况包号项目名称供应商名称地址中标金额法定代表人项目项目负责人联系电话012021年三门峡市生态环境局卢氏分局第三方监测服务项目河南省方隅环境技术有限公司郑州市高新区技术产业开发区莲花街338号12楼2层11号526000.00元余林强陈兰丁0371—86581856四、磋商小组名单宋新文、刘风鱼、张素娟五、招标代理服务费按照国家计委计价格【2002】1980号、国家发改委发改办价格【2003】857号文和豫发改收费【2011】627号文规定的收费标准中标服务费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。本项目收取中标服务费：￥7890.00元。六、中标公告发布的媒介及中标公告期限本次结果公示在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《三门峡市政府采购网》、《三门峡市公共资源交易中心》等媒体上公开发布，公示期为1个工作日。七、其他补充事宜无八、联系方式采购人：三门峡市生态环境局卢氏分局地址：卢氏县莘源路西段联系人：顾文辉电话：18239885655招标代理机构：凌辉建设工程咨询有限公司联系人：屈洪超电话：13373992833地址：三门峡市康园街国粹大厦528室",0,0,0,1]
[11017,"夹江县水利工程抢险救灾工程队伍储备库项目（第二次）（五标段检测鉴定））（流标）评标结果公示（流标)项目及标段名称夹江县水利工程抢险救灾工程队伍储备库项目（第二次）（五标段检测鉴定）（流标)项目业主夹江县水务局项目业主联系电话0833-5652150招标人夹江县水务局招标人联系电话0833-5652150招标代理机构中科标禾工程项目管理有限公司招标代理机构联系电话13880916825开标地点开标时间20210922－09:30:00公示期2021年09月24日至2021年09月29日投标最高限价（元)0.00中标候选人及排序中标候选人名称第一名无第二名无第三名无第一中标候选人项目管理机构主要人员（无）职务执业或职业资格姓名证书名称项目负责人无无无投标报价（元）无无无证书编号经评审的投标价（元)综合评标得分无无无无无无职称级别职称专业无无项目技术负责人无元无无无第二中标候选人项目管理机构主要人员（无)1/6执业或职业资格职称姓名职务证书名称证书编号职称专业级别元予元予无元元无元无姓名执业或职业资格证书名称证书编号职称职称专业级别元无无元予无无无无五项目名称竣工（交工）日期开工日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无元元无无项目负责人项目技术负责人第三中标候选人项目管理机构主要人员（无)职务项目负责人项目技术负责人第一中标候选人类似业绩（无)项目业主无第一中标候选人项目负责人类似业绩（无）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规横合同价格（元)技术负责人无无无无无无无第一中标候选人技术负责人类似业绩（无）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无元无无无2/6人国0入第二中标候选人类似业绩（无)项目名称开工日期项目业主竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无元无无元第二中标候选人项目负责人类似业绩（无）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规合同价格（元)技术负责人无无无元无无无第二中标候选人技术负责人类似业绩（无)项目名称开工日期项目业主竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无无无开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无元无无无不第三中标候选人类似业绩（无)项目业主无第三中标候选人项目负责人类似业绩（无)无项目名称无项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规横合同价格（元)技术负责人无无无无无无无第三中标候选人技术负责人类似业绩（无）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格",0,0,0,1]
[11018,"技师学院迁建工程室内装饰工程二标段施工招标资格预审文件标段编号：HJFFJSZ2021070001005招标人（招标代理机构）：扬州筑苑工程招标咨询有限公司编制人（签字并加盖执业印章）：2021年7月7日目录第一章资格预审公告，1(项目名称及标段)施工招标资格预审公告，11.招标条件，错误!未定义书签。2.项目概况与招标范围，错误!未定义书签。3.投标人资格要求，错误!未定义书签。4.资格预审方法，错误!未定义书签。5.评标办法，错误!未定义书签。6.资格预审文件的获取，错误!未定义书签。7.资格预审申请文件的递交，错误!未定义书签。8.发布公告的媒介，错误!未定义书签。9.联系方式，错误!未定义书签。第二章申请人须知，6申请人须知前附表，61.总则，错误!未定义书签。1.1项目概况，错误!未定义书签。1.2资金来源和落实情况，错误!未定义书签。1.3招标范围、要求工期和质量要求，错误!未定义书签。1.4申请人资格要求，错误!未定义书签。1.5语言文字，错误!未定义书签。1.6费用承担，错误!未定义书签。2.资格预审文件，错误!未定义书签。2.1资格预审文件的组成，错误!未定义书签。2.2资格预审文件的澄清，错误!未定义书签。2.3资格预审文件的修改，错误!未定义书签。3.资格预审申请文件的编制，错误!未定义书签。3.1资格预审申请文件的组成，",0,0,0,1]
[11026,"汕尾市区人行天桥项目一期工程（渔村天桥、翰林天桥）工程招标控制价招标人：汕尾市住房和城乡建设局(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-2汕尾市区人行天桥项目一期工程（渔村天桥、翰林天桥）工程招标控制价招标控制价（小写）：14506179.57（大写）：壹仟肆佰伍拾万陆仟壹佰柒拾玖元伍角柒分招标人：汕尾市住房和城乡建设局造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)总说明项目名称：汕尾市区人行天桥项目一期工程（渔村天桥、翰林天桥）第1页共1页一、工程概况本项目包含两座天桥，渔村天桥和翰林天桥。渔村天桥伴于汕尾大道与通航路交叉口南侧，大马路口西侧；翰林天桥设置在汕尾大道泰林酒店段，主要服务于奎山小学、以及汕尾大道东西两侧居民出行。本次工程建设内容包括天桥结构工程及附属工程、管线迁改、绿化、照明、路面破除与修复等工程。二、编制依据1、本工程相关设计图纸。2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《园林绿化工/工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。3、广东省市政工程综合定额（2018）、广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）、广东省安装工程综合定额（2018）、广东省园林绿化工程综合定额（2018）。4、粤建市函[2016]1113号广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知。三、人工及材料价格1、材料单价采用汕尾市2021年6月建设工程材料综合信息价计算，不足部分参考厂商信息价或市场询价。表-01建设项目招标控制价汇总表工程名称：汕尾市区人行天桥项目一期工程（渔村天桥、翰林天桥）第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中:（元）暂估价绿色施工安全防护措施费规费1渔村天桥6434931.95269088.651.1桥梁工程（渔村天桥）4807860.52211087.711.2电梯工程（渔村天桥）581350.7522503.831.3给排水工程（渔村天桥）364833.737714.951.4绿化工程（渔村天桥)95247.063908.221.5电气工程（渔村天桥）240965.68072.731.6燃气工程（渔村天桥）36777.052858.911.7路面破除与",2,2,2,1]
[11035,"世赛中心2021年度抹灰、瓷砖、砌筑项目设备采购清单序号名称品牌型号具体参数数量单位是否需要现场送样勘查1▲电钻T18+3T18+318v两电一充电池电压：18V档数：2第一档/第二档空转转速：0-450/0-1500木材/钢材孔钻直径：45/13mm锂电池容量：5.2Ah带锂电池的重量：1.8kg5台是2▲电钻费斯托PDC18v两电一充5台是3▲中国集训队队服队服大身72%棉，28%聚酯纤维，罗纹部分72%聚酯纤维，28%棉17012件17513件18015套加印logo40套是4▲钢头鞋代尔塔10双是5数显水平尺得伟西德宝Type196-2M183cm5把否6数显水平尺西德宝西德宝Type196-2M122cm5把否7数显水平尺西德宝西德宝Type196-M61cm5把否8水平尺西德宝西德宝Type96-2M2m5把否9水平尺西德宝西德宝Type96-2M1.2m5把否10水平尺西德宝西德宝Type96-2M0.6m5把否11水平尺西德宝西德宝Type96-2M0.4m5把否12搅拌钻开邦海能工程钻机H5-120A10台否13搅拌钻小鱼加不锈钢杆（双山型）10台否14梯子蝶意日式双层双向四步20个否15铝合金杆铝合金杆5*1.5*300cm厚度2mm一边斜口50根否16铝合金杆铝合金杆10*2.5*300cm厚度2mm50根否17▲线锯27172MBS240/EMBS240/E电源：220v-240v功率：85w带锯往复速：180-330电子式无段变速工作台尺寸：200mm*200mm可45倾斜喉深：150mm工件高度：1-80mm体积：395*280*495mm重量：8.1kg连续使用时间：15分钟切割功能：软木80mm硬木50mm，铁10mm，铝20mm10台是18▲木制工具箱工具箱950cm*1050cm*650cm材料厚度：18mm4毫米-30毫米；胶水：WBP，MR，美拉明等；水分：达到12%±2；核心：杨树、硬木和木梳；面层：黑色膜、棕色膜、黄色膜或耐磨网膜；胶片：棕色薄膜小于120g/m2；黑色薄膜小于240g/m2；芬兰膜40g/m2，酚醛薄膜；环保防潮板用法：工具尺工具刀收纳。具体内部构造及材料现场勘查时与交流沟通2个是19▲大型切割机切割机MS-350380VMS-350带锯片额定功率：3千瓦最大切割深度：90mm芯轴尺寸：25.4mm45°倒角含切割机线路铺设人工费400米4/6平方电缆（德力西中策）线缆收集器5个收集器支架5个配电箱2只及其",4,4,4,1]
[11044,"苏州汾湖投资集团有限公司汾湖创新经济产业园工程限价公布编号：E3205840327001206004001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)汾湖创新经济产业园工程596398981.39596398981.391、开标时间为2021年8月11日10：00时。2、本工程招标控制价为596398981.39元，如有异议，请于2021年8月4日11：00时前与招标人（招标代理机构）联系。江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司2021年7月19日",2,2,2,1]
[11054,"招标文件项目编号：2021-XBZC-01119项目名称：昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目医疗设备采购项目委托单位：昌吉市项目代建管理局采购代理：新疆西北招标有限公司2021年09月目录第一部分投标邀请项目编号：2021-XBZC-01119新疆西北招标有限公司受昌吉市项目代建管理局的委托，对昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目医疗设备采购项目组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。1、招标内容及预算：（招标清单及技术参数详见招标文件）2、投标商的资格要求：1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；2）投标人应出具《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》副本原件；3）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；4）进口产品需提供生产厂家授权书原件；5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。7）本项目不允许联合体投标。报名时请随身携带法定代表人授权委托书及被授权人的身份证原件、三证合一的《营业执照》原件、《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》原件、进口产品需提供生产厂家授权书原件、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，以上所有资料提供原件及复印件加盖投标单位公章的复印件壹套，资料不齐不予受理。3、采购人：昌吉市项目代建管理局联系人：石先生联系电话：135656199154、报名及购买标书时间：2021年9月3日起至2021年9月10日，（不含节假日），[10：00—13：30时(北京时间)]及[15：30—18：30时(北京时间)](过期不予受理)，招标",1,1,1,1]
[11061,"评标办法(综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准/评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的投标人优先:（2）被山东省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先（以最新公布年度为准）:（3）商务和技术符分较高的投标人优先2.1.12.1.3形式评宙与响应性评审标准第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可3:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补透书编号(如有)、勘察设计服务期限、工程质最要求及安全日标:b.承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删减:：c.按照招标文件规定的格式、内容编制了技术建议书及相关图表;d.投标文件组成齐全完整,内容均按规定填写(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位五盖章齐全,符合招标文件规定。(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金号a,投标保让金金额行合招标文作规足的金额、且投标保批金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用现金或支票形式提交,投标人应在逆交投标文件截止时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户;c.若投标保证金采用银行保函形式提交,银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求,且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。(4)投标文件的署符合招标文件规定。(5)投标人以联合体形式投标时,联合体满足招标文件的费求:投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书,明确各方承担连带资任.弃明确了联合体牵头人:（如有无(6)问一投标人未提交两个以上不问的投标文件、但招标文件要求提交备选投标的除外。(7)投标文件中未出现有关投标报价的内容(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的的级。(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。(10）投标文件未附有招标人不能接受的条件。(11)权利义务符合招标文件规定:a.投标人应接受招标文件规定定的风险",5,5,5,1]
[11070,"村民代表会议决议根据《江苏省农村集体资产管理办法》的规定，结合本村民主议事规则和程序，今天召开代表大会，讨论决定八滩镇岔河村述直厂场健身器材场地混筑项目开展产权交易有关事宜，讨论内容如下1、项目名称和地址:坐落位置儿滩鱼岔河村2、项目交易方式、底价、期限:此次项目交易报农村产权交易机构进行公开交易（协商），交易限价为9480元（含税》3、其他:现对以上事宜进行表决，表决采用投票表决的方式本次会议应到代表名，实到2名，同意进行产权交易的村民代表3名，占应到村民代衣的，，同意的村民代表超过了应到村民代表的三分之三符合《村包委员会组织法》的有关规定八;上26-上wk/年;月了日",0,0,0,1]
[11077,"采购清单一、技术、服务要求1、恩施州体育信息服务平台的架构序号一级栏目二级栏目说明1新闻咨询州内新闻/1新闻咨询公示公告/1新闻咨询政策文件及解读包含运动员技术等级管理办法等1新闻咨询视频中心/2体育服务场馆预定只预定恩施州民族体育馆的免费和收费的场馆2体育服务场馆介绍和查询全州场馆的活动介绍，业务范围，地址及电话等2体育服务国民体质分析报给和健康档案从恩施州民族体育馆的硬件设备上，抓取数据，为国民体质分析报给和健康档案，体质监测方式等2体育服务等级裁判库和简介恩施州各个体育项目的裁判展示，介绍等2体育服务运动员等级查询成绩查询（证书）、鉴定项目、技术等级评定3赛事活动赛事报名州民族体育馆自身的赛事活动和六县两市的体育赛事报名，赛事规则说明3赛事活动赛事分类篮球，羽毛球，乒乓球等4群众体育健身团队社会组织（协会）4群众体育恩施城市职业联赛恩施州各种类型的赛事4群众体育专题专栏培训课程、培训专题、各种类型的专题专栏5青少年体育专题专栏青少年后备体育人才培养，培训课程、培训专题、青少年体育培训（专业和业余）、体育活动6体育文化恩施体育文化恩施体育文化展示和宣传（恩施传统民族体育）7竞技体育恩施竞技体育介绍8体育产业恩施体育产业恩施商家信息展示、商家产品展示等9意见征集建议窗口审批系统全州各部门人员在该平台发布信息，统一审批信息后发布健康档案系统从恩施州民族体育馆的硬件设备上，抓取数据，为国民体质分析报给和健康档案，体质监测方式等场馆查询系统建立全州场馆查询系统，场馆的活动介绍，业务范围，地址及电话等裁判库建立全州体育裁判资源库证书查询运动员成绩查询（证书）、查询鉴定项目、查询技术等级等功能用户管理用户列表：分页展示用户账号、真实姓名、手机号码、所属区域、角色等信息。修改密码：可对机构用户进行密码修改或重置；创建用户：按三级机构组织结构选择相应的机构，输入登录名和登录密码，选择用户角色。修改用户：可对用户的其他信息进行修改，包括用户姓名、性别、手机号码、邮箱和生日、地址等信息。删除用户：删除用户提供伪删除功能，已删除用户的所以采集信息均做保留。用户查询：可按用户账号、真实姓名、手机号码、所属区域单独或组合查询。",4,4,4,1]
[11079,"详细评分汇总表项目名称:原南宁地委大院危旧房改住房改造项目规划与建筑初步设计(GXGX-2020-132)%曾号投标人编号投标人名称商务标得分设计方案得分资信业绩得分设计实施组织得分总分通002华蓝设计（集团）有限公司19.9446.6012.0017.6096.14①003广西壮族自治区城乡规划设计院19.8043.408.6012.0083.803001广西壮族自治区建筑科学研究设计院19.8740.007.8012.0079.67评委签名:麦在然北y韦勇(签章)林宗辉(签章)辩容游户志判/笔务%1予李洁宁(签章)学洗予芯子）张子颖(签章)范起纪宁华(签章)被体开标时间:2021/1/269:30:00第1页",0,0,0,1]
[11088,"QSKyz茄;3学泡彩或如2021年-8月采购代理机构：黄州宽惠项目管理咨询服务有服查任公司。托单位:贵州大学明德学院)》项目名称：查州大学明德学院2021年实验室建设丞购项目《二次）招标文件编号KHZB2021-TR0509-1品日五：跨境电商实训室厂7评标报告20日评标报告第１时壮c)y有效标进行评标消二>涉萨审查，共审查唱标投标书≤四、评标综，成。依法组建评标，本项评标份共唱标文件，份，经开标工作在贵州大学明德学院的监半长招标心~）开开标晏主心开标。招标采购，于2021年8月20日在量州省数阻市遵义路G5号数州省公共资潭湖贵州人学明德学院2021年实验室建设采购项目游对贵州宽惠项目管理咨询服务有限责任公司受盘州大学明德学院，公≤公标海平价格资质二）一）正监3时×5标S术认务书符合条件的消832前-了尚黑部部部对对供应合情标份公分5经审查符合招标文件要求条件的投标文件标比5学5符委猫彤0二标告并按学工消四部二)江的《投标供应浮情癌□3合评的综本次招标文件规定的评标方法照汕投标评商投标8评标委哪日蒂注监标截，止日告后至2021年82021年Z且29旦在全国公共资源:省。小况击,3文件初审情况:湖2山时间止，共收到3家投标书P审打分(打分结果详见各评委打分表和汇总表），简理采5《签3贤授查情文，会由在贵州省综合评标专家库抽取的专家共五人员中华-L份，字评标报告经6况:份评委对其人民池海海二不符合条件的Q份。共和国招标投标法》和国家相关法规规定见详详见详详见其唱标结果符合招标文件要·督下，月04技术分评审:务分计请卫问报=秒响应招标进行验标、比彩及t>评分标准和定标原则，P审表消表方些总文件3份。17:00时，1表-中必须提供的有关：份，3不或1标唱社)共有10家牡平台交二次）进行（二评标报告求的投标合台土收（贵第2页的有]递到二交,供应述≥品淄共3页士2资出份;投马国内委料楚时江学过湖二公下3罗评标委员会成员签的供应下时中华人民共，广锻截山/西3名式联东洋)加子对的包×上浙智酒睿式“标候选人，为中底监",0,0,0,1]
[11100,"招标控制价公示表（此表限评标工程)工程名称福田保税区海关基础设施升级改造工程招标控制价5692.083428万元投标报价上限招标控制价净下浮0%，即5146.59842万元不可竞争费237.233433万元经办人签名备注（73号文要求公示的其他内容）:分部分项工程量清单计价合计：4817.023748万元:措施项目潜单计价合计:472.409192万元（其中安全文明施工措施费深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司237.233433万元）:工程建设其他费合计:17.294872编号:甲200844001335规费:199.691471万元;有效期至:2023年6月30日应纳税费:185.664145万元:不可竞争费合计:237.233433万元（其中安全文明措施费237.233433万元：暂列金额0万元，库业工程暂估价0万元）说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传。深圳市建设[穆突易服务中心制",2,2,2,1]
[11105,"评标报告交易编号:黔南公易采(20210723)-0002项目名称:黔南州民政改革试点服务项目项目编号:黔点公易采(2021)0385号-1评标时间:2021年08月18日评标地点:迁标室上4评标专家:韦武昌李杭民汪水珠朱昌源罗在粉一、公告发布本项目于在黔南州公共资源交易信息网发布招标公告，于发布更正公告。二、开标情况开标会于2021年08月18日在黔南州公共资源交易中心开标厅6举行。至授标截止时间，本包有4家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下:序号投标单位]*智慧华川养老（北京）有限公司贵州森谷通讯技术有限公司扬艺以去:x/第1贞共3页3贵州易新科技发展有限公司4829533.00山成都科创智远信息技术有限公司4783054.00三、评审情况1.评标办法:本项目采用综合评分法，评分标准详见专家评分表。2.评标委员会:本项目评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济专家4人，共5人组成，其中技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。本项目技术、经济专家于2021年08月18日由黔南州公共资源交易中心从贯州省综合评标专家库中随机抽取。3.初审情况:评标委员会共对4家供应商投标文件进行初步审查，其中符合要求的投标文件4家，不符合要求的投标文件0家，原因为:4.评审结果:评标委员会根据政府采购相关法律法规规定及采购文件规定的评标方法、评分标准和定标原则，对符合要求的响应文件进行独立的综合评审打分和汇总(详见专家打分表和评分汇总表)，中标候选人推荐结果如下:序号投标单位得分推荐排名个成都科创智远信息技术有限公司99.10第一名2智慧华川养老（北京）有限公司91.89第二名%贵州易新科技发展有限公司62.70第三名云ax/乙算2页共!数心诚战老艺贵州森谷通讯技术有限公司43.57第四名评审专家（签名):尔污必味)云z×/起年月日采购单位:负责人:联系电话:代理机构:负责人:联系电话:第3页共3页",0,0,0,1]
[11114,"“爱海盐”APP功能模块升级（四期）采购清单序号功能模块数量单位功能说明1海盐（融合）号平台升级1套具备自媒体协议功能：注册自媒体时用户需阅读和认可自媒体管理相关协议，包括向客户端提供内容授权，合法合规使用，承担侵权风险等内容。自媒体权限：对于通过认证的用户，可以在独立的后台中进行自媒体详情的设置（修改名称、备注等），并对自己发布的稿件、视频、直播等进行管理，对自媒体各种数据趋势进行查看。自媒体账户管理：总后台管理员可在后台对入驻单位的申请、认证进行管理，可以屏蔽/锁定特定的海盐号，可以设置注册/备注的敏感词，以及定时禁止修改头像、名称、备注的功能。2客户端体验升级1套优化客户端前端在用户使用过程中的交互体验，实现注册用户顺畅交互、提升用户粘性；会员：登录、注册、获取第三方平台、检查手机号、发送验证码、发送邮箱验证码、校验验证码、找回密码、找回密码重置密码、个人信息、更新个人信息、更换绑定手机(登录帐号)、第三方登录绑定手机后设置密码、更新头像、绑定第三方、解绑第三方、会员列表、分组列表、会员签到、积分日志、积分类型列表、会员金币任务列表、获取会员权限；评论：评论列表、热门评论列表、创建评论、评论点赞、获取我的评论数、获取评论总数；直播：频道分类列表、频道列表、频道详情、获取指定日期和频道的节目；报料：报料栏目列表、报料分类列表、报料列表、报料详情、我的报料列表、报料创建；订阅号：提交申请入驻、申请入驻详情、订阅号订阅、我订阅的号列表、订阅号我的订阅、订阅号列表(带分类)、订阅号列表(不带分类)、获取订阅号列表、检测是否订阅、订阅号分类列表、订阅号推荐列表、申请入驻类型列表。3短视频1套采用现有主流的短视频模式，一、短视频流的方式；二、厚建原生短视频模块。具备功能：支持瀑布流视频展示；对用户上传短视频内容的在线预览，审核发布功能；对用户上传内容的时长与格式限制；对短视频内容的在自动截图处理功能；支持第三方短视频接入；支持视频",4,4,4,1]
[11123,"（三）审查地点:科尔沁左翼中旗公共资源交易中心七、招标文件的获取（一-）领取时间:2018年12月24日至2018年12月29日(北京时间)（二）招标文件获取方式请到通辽市公共资源电子交易系统，招标文件领取菜单领取招标文件八、其他说明（一）参加投标的投标单位近一年内，在经营活动中需无重大违规违法记录,根据通住建【2017】275号《通辽市建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，对被记录不良行为并经公示的建筑市场各方主体及从业人员，在记录期限内，招标人可以拒绝其参加建设工程项目投标（二）投标单位不得采用挂靠、转包、虚报业绩和代为投标等形式，一经发现，其投标无效并负责赔偿招标人及代理机构的全部损失九、联系方式招标人:科尔沁左冀中施农业综合开发办公室招标人联系人：包红梅招标人联系电话:0475-3214208招标代理机构:内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司代理联系人:朱珊珊代理联系电话:0475-6185595/S>”八、监督部门本招标项目的监督部门为科尔沁左翼中旗水务局～九、联系方式S招标人：科尔沁左翼中旗农业综合开发办公室地址:/联系人：包红梅电话：0475-3214208电子邮件:/招标代理机构：内蒙古佳诺建设工程项目管理有限公司地址:呼和浩特市锡林南路恩和大度1001室联系人:朱珊珊",0,0,0,1]
[11131,"采购清单单位：元序号名称品牌、规格、型号和性能数量单价总价备注1笔记本电脑华为B5-43014寸商用笔记本i7-1165G7处理器(2.8GHz/12MB/四核);16GDDR4内存板载内存；512GM2PCIeNVMeSSD固态硬盘；14英寸3:22K高清屏，100%SRGB，DC调光无频闪；IEEE802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz和5GHz双频，2x2MIMO（双天线）；720P高清摄像头指纹和开机键二合为一，一键开机登入;65W口袋式充电器，30分钟将电量充至46%，可分离双头USB-C，支持关机反向充电；56whr（额定值）原厂电池，支持快速充电，电池随整机三年质保，续航≥12小时;Win10home64位。带原装双肩包，原装蓝牙无线鼠标。要求整机原配出厂，出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置和保修服务一致，对应的用户名称为“浙江万里学院”，货物的产品日期必须在中标公示后。要求供应商送货上门安装，拒绝快递。如遇电脑故障问题24小时内解决问题。22台式电脑戴尔OptiPlex7080塔式含260W能效高达85%PSU(高达65WCPU;Bronze)；第十代智能英特尔酷睿i7-10700(8-核,16MB缓存,2.9GHz至4.8GHz,65W)；16GB(2x8GB)DDR4非ECC内存；M.2256GBPCIeNVMeClass35固态硬盘；附加3.5英寸1TB7200rpm硬盘；英特尔集成显卡；DellMS116有线鼠标黑色；DellWiredKeyboardKB216Black键盘；Windows10专业版64位简体中文；DellE24200H23.8寸，原厂三年质保。供应商三年上门服务，中标后提供原厂商质保函,要求整机原配出厂，出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置和保修服务一致，对应的用户名称为“浙江万里学院”，货物的产品日期必须在中标公示后。要求供应商送货上门安装，拒绝快递。如遇电脑故障问题24小时内解决问题。23移动硬盘三星T71TBType-cUSB3.2移动固态硬盘NVMe传输速度1050MB/s超薄时尚灰色。要求供应商送货上门安装，拒绝快递。如遇电脑故障问题24小时内解决问题。5合计大写：合计小写：注：1.乙方按合同金额开具全额增值税专用发票。2.安装调试、现场培训完毕经甲方验收合格后，在半个月内支付乙方全部货款。3.以上合同总价包括含税发票、运费以及安装费等一切费用。。",4,4,4,1]
[11140,"湖畔玲珑府居配采购项目(二标段)控制价为，52500元各投标人:湖畔玲珑府居配采购项目3己翁招∞少：)摁等上×理理了单位:k市大（二标段）王战。/下个文y量“管理有限公司x招标控制价",2,2,2,1]
[11146,"镇宁自冶县宁西街道计王寨集中安置点（农村集中建房试点）项目（施工）招标控制价通知各投标人:我单位组织的镇宁自治县宁西街道计王寨集中安置点(农村集中建房试点）项目（施工）招标，最高投标限价为：9868537.49元（大写:玖佰捌拾陆万捌仟伍佰叁拾柒圆肆角玖分）。特比通知p!沁3令招标人:镇宁布依溪黄族自活二西街道办事处的位2028。年07比3010",2,2,2,1]
[11149,"山西晋丰煤化工有限责任公司所需余热回收器采购项目二次招标中标候选人公示北京典方建设工程咨询有限公司受晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司的委托，对山西晋丰煤化工有限责任公司所需余热回收器采购项目进行国内公开招标，并已完成评标工作，现将中标候选人公示如下：第一中标候选人：天津裕能环保科技有限公司第二中标候选人：天津华能北方热力设备有限公司公示期：2021年08月09日—2021年08月11日如对上述结果有异议，请与北京典方建设工程咨询有限公司联系招标人：晋能控股装备制造集团有限公司采供分公司招标代理机构：北京典方建设工程咨询有限公司地址：太原市晋源区晋祠路三段329号（千诚信孵化园）99号联系人：石女士电话：18003462704（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（盖章）招标人或其招标代理机构：",0,0,0,1]
[11158,"落实安全责位、动文动发间GOY与5",0,0,0,1]
[11166,"五华县2021年新造林抚育工程（标段2）评标报告五华县2021年新造林抚育工程（标段2）评标委员会1评标委员会签字：五华县2021年新造林抚育工程（标段2）招标评标报告五华县林业局:评标委员会于2021年08月05日在广州市公共资源交易中心评标室评标，按照《招标投标法》及招标文件、评标办法，对五华县2021年新造林抚育工程（标段2）的招标进行了评审，现将招标全过程评审情况报告如下：一、评标工作回顾1、投标登记、收标及开标情况（1）投标登记情况：投标登记时间：2021年07月15日09时30分至2021年07月19日16时00分，至投标登记截止时间，共有217家单位报名登记并获取了招标文件（详见投标登记表）。（2）收标情况：收标时间：2021年08月05日08时30分至2021年08月05日09时30分。至收标截止时间，共216家单位提交了投标文件（详见开标会签到及投标文件递交登记表）。（3）开标时间：2021年08月05日09时30分。（4）开标地点：广州公共资源交易中心12、15、16开标室。（5）开标情况详见《开标汇总表》。（6）开标会议结束后，在评标会上将投标文件移交给评标委员会作详细评审。2、评标时间及地点（1）评标时间：2021年08月05日14时30分至2021年08月05日20时30分（2）评标地点：广州公共资源交易中心第1评标室二、评标委员会组成情况1、评标委员会的组建本项目设立5人评标委员会，评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及《评标委员会和评标方法暂行规定》组建，评标委员会由广东省综合评标专家库中随机抽取的专家5名组成。2、评标委员会名单如下评标委员会组长：评标委员会成员：2评标委员会签字：三、投标文件初步评审投标文件初步评审情况详见《资格评审表》及《资格评审汇总表》。四、废标情况说明不通过资格审查的共有5家。五、有效投标文件评审后情况评标委员会按照招标文件《评标办法》中评分细则及投标企业在本项目标段中成为第一中标候选人，则不能再参与本项目其他标段的评标，对未中标段且通过投标文件初步评审的210家投标单位的投标文件进行认真仔细",0,0,0,1]
[11175,"呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局城镇公共卫生服务城镇公共卫生服务评标报告评审委员会2021年05月08日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、采购公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局城镇公共卫生服务城镇公共卫生服务已经同级财政部门审批,采购人为呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局。本项日标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区城市管理院合执法局城镇公共卫生服多城镇公共卫生服务，上体惜况见2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局城镇公共卫生服务城镇公共卫生服务，该标段情况详见下表:标段编标段名称采购内容八22000181法局城01呼伦贝尔市海拉尔区城市管D0315070/理综合执镇公共卫生服务城镇公共卫生服务详见本项目采购文件38117100主任委员:张海英委员:徐进山、曹旭坤、田晓辉、刘咏、郑学云、宋素娟二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市海拉尔区城市管理综合执法局于2021年0月06日，在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资源交易虫心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)对于投标申请人的资格要求如下:１、投标人应县备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件:2、投标人应县备《中华人民共和国政府采购法实施条例》第17条、18条规定的条性二3、投标人必须是在中国境内注册成立并有效存续的企业法人或其他组织。并且县在效的营业执照。4、投标人应具",0,0,0,1]
[11184,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工三标段评标报告评审委员会2021年08月05日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，4四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、招标公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工三标段（以下简称“本项目）已由以内公发[2021]72号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工三标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且13日，交工日期:2021年2月31且。共计L41日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦见尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工三标段，该标段情况详见下表",0,0,0,1]
[11189,"呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局海拉尔区铁路物业设施设备改造工程建设项目海拉尔区铁路物业设施设备改造工程建设项目三标段（施工）评标报告评审委员会2021年07月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，8附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局海拉尔区铁路物业设施设备改造工程建设项目海拉尔区铁路物业设施设备改造工程建设项目三标段（施工）（以下简称“本项目）已由以海发改审字【2017】167号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局海拉尔区铁路物业设施设备改造工程建设项目海拉尔区铁路物业发施设备改造工程建设项目三标段（施工）。具体情况如2.3防表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z月10日，交工日期:2021年09月30",0,0,0,1]
[11201,"鄂伦春自治旗机关事务管理局毕拉河森林消防大队维修项目毕拉河森林消防大队维修项目评标报告评审委员会2021年07月27日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗机关事务管理局毕拉河森林消防大队维修项且毕拉河森林消防大队维修项目(以下简称“本项目)已由以鄂管字（2021〕10号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自治旗机关事务管理局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗机关事务管理局。项目标段已具备招标条件现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称,哪伦春自治旗机关事务管理局毕拉河森林消防大队维修项目毕拉河密替消防大队维修项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月10日，交工日期:2021年09月09日。共计30日历天2.3标段详情:鄂伦春自治旗机关事务管理局毕拉河森林消防大队维修项目毕拉河森林消防大队维修项目，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价",0,0,0,1]
[11202,"浙商银行苏州分行办公楼项目智能化工程预算价编制说明一、工程概况：本工程为浙商银行苏州分行办公楼项目智能化工程，该项目位于苏州市工业园区白塘东南部综合商贸区，北临旺墩路，南至旺墩支路，西至南京银行地块，东至旺墩支路，项目为高层办公建筑，建筑高度（室外地坪至实体女儿墙）为79.55m，地上部分共有17层，地下部分共有2层。二、工程量清单编制依据：1、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)、按苏建函价[2021]062号文等；3、招标文件、招标图纸（含电子版）、招标答疑，江苏省及苏州市建设行政主管部门相关文件规定等。三、招标范围：智能化工程。四、招标质量：合格。五、招标预算价：7750426.29元。六、其他相关问题说明:1、本工程工程类别为安装一类工程；2、本工程智能化计取总包配合费，按分部分项1.5%，取整计入；3、本工程智能化计取暂列金额，弱电部分按3%，取整计入；4、风险费未计，计取赶工措施费及二次搬运费；5、本工程安全文明施工费中按照文明工地二星标准考虑计入；6、本工程标底人工按2021年3月-苏建函价[2021]062号文指导价人工计入；7、本工程标底主材价格采用苏州市2021年4月份信息价及相应市场价格计入；8、本工程甲供甲安设备：信息发布系统、排队叫号系统、综合布线交换机系统、智能安防系统（人脸识别）、UPS系统、监控操作台、监控拼接屏电视墙、LED屏、服务器；9、本工程甲供乙安设备：安防交换机、监控摄像机、门禁系统、AP；10、本工程楼宇自控系统、能源计量系统不在本次范围内；11、本工程计取暂列金额：弱电25万元，安防17万元。12、甲供设备保管费（摄像机及门禁系统）及所有摄像机及门禁系统竣工后2年的清洗及维护费用28000.00元。13、其它招标要求、材料品牌详见招标文件。江苏东方华星工程造价咨询有限公司2021年5月13日",0,0,0,1]
[11212,"汕尾市城区政府采购招标文件项目名称：环卫保洁车辆及设备采购编号：ssqc-160301采购方式：公开招标汕尾市城区政府采购中心编制发布日期：2016年3月2日目录第一部分投标邀请函1第二部分采购项目内容2第三部分投标人须知15第四部分合同书格式26第五部分投标文件格式30第一部分投标邀请函汕尾市城区政府采购中心受汕尾市城区环境卫生管理局的委托，拟对其“环卫保洁车辆及设备”采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标一、采购编号：ssqc-160301二、项目名称：环卫保洁车辆及设备三、采购预算：肆佰伍拾伍万元整（￥4550000.00元）；（其中：包1￥3590000.00元；包2￥710000.00元；包3￥250000.00元）四、符合资格愿意参加的投标人应当在2016年3月3日起至2016年3月9日止（法定节假日除外）携带公告规定的资格材料原件副本及复印件、法人资格证明书、法人授权委托证书，企业近三年内无严重违法记录证明书（由检察机关出具的《行贿犯罪档案查询函》为准）投标保证金和标书费银行汇款凭证原件，法人、被委托人身份证原件及复印件（所有复印件需加盖单位公章）到城区政府采购中心（城区财政局一楼）核对符合登记报名购买标书（标书每套/150元，售后不退）五、投标截止时间：2016年3月24日上午10:00时止六、投标文件递交地点：汕尾市城区政府采购中心（城区财政局一楼）七、开标评审时间：2016年3月24日上午10:00时正(开标前受理投标文件)八、开标评标地点：汕尾市城区通港路323号城区财政局一楼评标室政府采购机构联系人：王先生采购人：汕尾市城区环境卫生管理局电话：0660-3388161电话：18927931048传真：0660-3388161传真：联系地址：汕尾市城区通港路323号一楼政府采购中心联系地址：汕尾市城区二马路邮编：516600邮编：516600汕尾市城区政府采购中心2016年3月2日第二部分采购项目内容一、供应商资格1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条的规定；2、《企业法人营业执照》；3、《组织机构代码证》；4、《税务登记证》；5、企业近三年内无严重违法记录证明书；本项目不接受联合体投标二、采购项目名称、数量、技术参数、规格及要求：（一）、采购项目需求一览表：序号项目名称",1,1,1,1]
[11219,"评标报告架购革位新疆雅吾尔自治区地质矿产助查开发局第八地质大队新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发具第八地质大队单因股括型气相色谱质语联谈目名称用仪采购项目投标人名称且终投标价评审得分排名次序（元）动莲小塑评断盖中润方圆科技有限公司830000.0063.303审结灰断正海之咨国际贸易存限公司I023000.0086,16】乌鲁本齐中环时代科技有限公司945000.0086,752次序中标候选人名称推荐的中标工新墨海之言国际贸易有限公司选人2乌鲁木齐中环时代科技看限公司新墨中润方圆科技有限公司铲审意见经评磁商小组一致评议:孟加温之宣国丘贸鼎在融公且响应磋商文件，综合得分最高，确定为成交供应商，履交价为:22必元。签确认上述译标结果属实残意小组全解(兰喻昂馆沁山被杨花体成员签字根据磋简文件中规定的评标办法和磋商小组的推荐泡见芝确定;既墨涨之言国际贸易在因公副为成交供应商.信前招标人定标浒社竞见法定代浆大(签置）监饰)税/2021年6月1监督人员:沱公证人员:云法文截2备注：本表有附件，附件包括;评标结果。本表与照件共同物成评标报告，附件共上说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式2份。",0,0,0,1]
[11228,"广州花都汽车产业基地三期基础设施项目[花都汽车产业基地东方雨虹项目东侧道路建设工程、花都汽车产业基地民湖路建设工程（民华路-民主西路）、花都汽车产业基地民华路建设工程（合进大道-启程路）、花都汽车产业基地民主西路工程（合进大道-启程路）、花都汽车产业基地启程路工程（沿江大道至S114载）一期、花都汽车产业基地贤达路建设工程（一期》]第三方检测评标报告广至程风采胜招标在限公司受广州花部汽车验发展在限公司委托，对广州花都汽至产业基地三期基础设施项且[花都汽车产业基地至方围虹项目至侧道路建设工程在都汽车产业基地民酒圣处设工程民华整二民主西备】、花礼汽至产北基地民华备处竣工程合进太道二昌程洛）、在泓汽王产北量施民主西%工包合进大道二启祖验)花泓汽至产止基地启税脱工程【洛江大置至S1].线）一册、在剂汽王产止量施既达备处谈工福一册)上省三万松测采用公升招标方式进行招标，评标采用综合评分法。本项目于2021年7月13日至2021年8月4日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告。本项目于2021年7月13日00时00分至2021年8月4日10时00分接收投标人递交投标文件。至避交投标文件截止时间止，共土家投标人按招标文件要求逆交了投标文件，分别是:广至裕恒工程检测技本在限责任公司、上至省在色工业建筑质显检测站在限公司、广至建息工程检测有限公司、广州建设工程质量宏全检测中心在眼公司。本项目于2021年8月4日上午9时46分至10时00分在广州公共资源交易中心花都交发部第2开标室接收投标人递交电子光盘备用，共，家投标人避交电子光盘备用.,.并标于2021年8月4日上午10:00在广州公共资源交易中心花都交易部第2升标室进行随后接照投标人递交投标文件的先后顺序对重家单位进行并标唱标。评标于2021年8月5日上午10:30在广州公共资源交易中心花《交易部第2评标室进行投标文件的评审由评标委员会负责，评标委员会成员由广东省综合评标评审专家库中通过随机抽取方式抽取的5名专家组成,经过评标参员会全体成员的选举，推荐为评标委员会组长,其他成员分别为:y接照招标文件要求，评标依次进行了以下程序:1、评标委员会首先对投标人进行初步审查，初步",0,0,0,1]
[11235,"重庆市荣昌区广顺小学新建校门及附属建设项目竞争性比选文件比选人：重庆市荣昌区广顺小学（盖单位章）比选代理机构：重庆细杰工程咨询有限公司（盖单位章）2021年7月目录764567890第一卷重庆市荣昌区广顺小学新建校门及附属建设项目施工比选公告1.招标条件本招标项目重庆市荣昌区广顺小学新建校门及附属建设项目已由重庆市荣昌区发展和改革委员会以荣发改审[2021]116号批准建设，建设资金来自争取上级补助及自筹，项目出资比例为100%，招标人为重庆市荣昌区广顺小学。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1建设地点：重庆市荣昌区广顺街道。2.2工程规模：新建校门、校内道路及围墙等。。2.3工程投资：工程费用约52.00万元。2.4计划工期：工期90日历天，缺陷责任期12个月。2.5招标范围：以比选人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准3.投标人资格要求3.1本次比选要求竞选人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加竞选者，请于2021年7月12日起，在“重庆市公共资源交易网（荣昌区）”下载本比选项目的竞争性比选文件、答疑、补遗、比选控制价等竞选截止时间前公布的所有相关资料，不管竞选人下载与否，比选人和比选代理机构都视为竞选人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。4.2竞选文件每套售价800元，由投标人在递交投标文件时递交，售后不退。5．竞选截止和开标时间及地点5.1竞选截止和开标时间：2021年7月20日9时30分（北京时间）；竞选文件递交时间：2021年7月20日9时00分至9时30分。5.2竞选和开标地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心。5.3逾期送达或者不按照比选文件要求密封的竞选文件，应当拒收。6．发布公告的媒介本次比选公告在重庆市公共资源交易网（荣昌区）上发布。7．联系方式比选人：重庆市荣昌区广顺小学地址：重庆市荣昌区广顺街道联系人：曾老师电话：19946887178比选代理机构：重庆细杰工程咨询",1,1,1,1]
[11245,"“翠花苑BC地块”商品房项目居配工程BPC总承包控制价表，工程名称:“翡翠花苑BC地块”商品房项口居丽工程BPC总承包，序号，l，影，合计71890000，0，",2,2,2,1]
[11254,"便携式DR采购评审结果公示（2021-JL13(59)-W30027）我院便携式DR采购评审工作现已结束，评审结果如下:一、项目名称：便携式DR二、项目编号：2021-JL13(59)-W30027三、公示日期：2021年9月22日-2021年9月24日（3个工作日）四、评审结果：名称供应商（生产厂家）结果便携式DR重庆九州通兴新医疗器械有限公司（石家庄华东医疗科技有限公司）第一名便携式DR重庆新利普医疗器械有限公司（河北天地智慧医疗设备有限公司）第二名便携式DR重庆鑫悦达医疗器械有限公司（深圳市宝润科技有限公司）第三名便携式DR重庆子善医疗器械有限公司（深圳市深图影像设备有限公司）第四名评审委员会推荐排名第一的报价供应商重庆九州通兴新医疗器械有限公司为成交候选人。五、质疑渠道如有关供应商对评审结果有异议，请在本公示期内以书面形式向物资采购中心提出质疑，公示日期结束后将不再受理。六、联系方式：联系人：廖老师、张老师电话：023-68762231纪委监督电话：023-68762020在此，对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。",0,0,0,1]
[11258,"广东海洋大学湖光校区第十六期学生公寓工程监理（第二次）（项目编号:JG2021-11030%评标报告广东海洋大学湖光校区第十六期学生公寓工程监理（第二次）评标委员会2021年6月29日第１页共3页广东海洋大学湖光校区第十六期学生公寓工程监理（第二次）评标报告会议时间:2021年6月29日10时30分至2021年6月29日16时30分会议地点:第33评标室（中心本部）见证单位:广州公共资源交易中心招标人:广东海洋大学招标代理:广东省机电设备招标有限公司一、投标文件递交及开标情况（一）投标文件递交本项目于2021年06且09且00时00分至2021年06月24日00时00分在广州公共资源交易中心网接受投标登记。至投标登记截止时间2021年G且24旦00时00分前，登记参加投标的申请人数量为13家。于2021生6且29旦9时30分至L0时00分在第L3开标室（中心本部）进行递交投标文件。在规定时间内共有旦家投标单位投标文件递交成功。（二）开标开标工作于2021年6且29日10时00分至2021年6且29日10时30分在第13开标室（中心本部）进行。招标人（招标代理）对按要求递交的投标文件进行公开开标。共开启了上家投标单位的投标文件。二、评标委员会成员名单评标委员会组长:评标委员会成员:三、评标办法、评标标准根据本项目《招标文件》中的“评标办法”四、投标文件评审情况及评审结果评标委员会依据招标文件分别对各投标单位的投标文件进行公平、公正审查。（一）资格审查评标委员会对旦家投标单位进行资格审查，经审查，共有旦家投标单位通过资格第2页共3页审查。（二）符合性审查评标委员会对通过资格审查的C家投标单位分别进行技术文件、商务文件的符合性审查，经审查，共有乌家投标单位通过符合性审查。其中，广州市城市建设工程监理公司，因未提交投标保证金，未通过符合性审查。（三）综合评审评标委员会对通过投标文件符合性审查的投标文件进行详细审查，接照“技术文件（监理大纲）评分表”（附表１）评出技术文件（暗标评审）得分后，启封技术文件的正本，揭晓投标人身份。再按照“商务文件综合评分表”（附表2）评出商务文件得分（含投标报价得分）。",0,0,0,1]
[11263,"全国重点文物保护单位诸葛、长乐村民居之诸葛村民居修缮工程（五期）招标文件招标人：兰溪市诸葛镇诸葛村股份经济合作社(盖章)招标代理机构：浙江展图工程咨询有限公司(盖章)备案单位：兰溪市建设工程招投标管理办公室(盖章)日期：2021年7月目录第一章招标公告，2第二章投标人须知，6第三章评标办法，19第四章投标文件格式，22第五章合同条款及格式，311招标文件第一章全国重点文物保护单位诸葛、长乐村民居之诸葛村民居修缮工程（五期）招标公告项目编号：LXJS***全国重点文物保护单位诸葛、长乐村民居之诸葛村民居修缮工程（五期）已由国家文物局批准建设（文物保函【2018】1138号），由兰溪市发展和改革局赋码（项目代码：2105-330781-04-01-820202）。资金来源为上级补助，招标人（项目业主）为兰溪市诸葛镇诸葛村股份经济合作社。项目已具备招标条件，现招标人委托代理机构浙江展图工程咨询有限公司对该项目施工进行公开招标。一、本次招标内容：信堂路5、6号民居结构类型为传统砖木结构，层数为二层，建筑高度9.72米，本次修缮建筑面积约258.55平方；信堂路85、86、长寿路8号民居结构类型为传统砖木结构为传统砖木结构，层数为二层，建筑高度9.82米，建筑面积约615平方；夏塘路52号民居结构类型为传统砖木结构为传统砖木结构，层数为二层，建筑高度8.14米，建筑面积约429.77平方。工程造价约万元。投标资格后审方式招标，已基本具备开工条件，招标人承诺不拖欠工程款。1、工程地址：兰溪市诸葛镇诸葛村。2、招标范围：设计图纸及预算范围内修缮工程。3、计划工期：150日历天。4、质量标准：合格。二、资格条件:（一）投标人：1、投标人须同时具有古建筑工程专业承包一级和文物保护工程一级资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。2、具有有效的兰溪市建筑业企业信息表。3、具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法人代表、企业经理、企业分管安全生产的副经理【须附任职文件】、企业技术负责人）具有A类证书。4、法定代表人为同一人或者存在直接控股或参股、管理关系的不同投标人。否则，均按否决投标处理。5、本次招标不允许联合体投标。（二）拟派项目负责人：1.拟派项目负责人须具有文物保护工程责任",1,1,1,1]
[11272,"单位工程投标报价汇总表工程名称：给排水工程标段：新和县尤鲁都斯巴格镇中学学生宿舍楼附属工程项目第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)一、分部分项工程费二、措施工程费2.1其中：安全文明施工费三、其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费四、规费五、增值税销项税额投标报价合计=一+二+三+四+五注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：给排水工程标段：新和县尤鲁都斯巴格镇中学学生宿舍楼附属工程项目第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部分项1031001006001塑料管1.安装部位:室外2.材质、规格:波纹管DN300m182031001001001镀锌钢管1.安装部位:室外2.介质:镀锌钢管3.规格、压力等级:DN100m153030901011001室外消火栓1.室外消火栓套2分部小计措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：给排水工程标段：新和县尤鲁都斯巴格镇中学学生宿舍楼附属工程项目第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全文明施工21其中：临时设施费分部分项人工费+可计量措施人工费3.563031302002001夜间施工增加04031302003001非夜间施工增加05031302004001二次搬运分部分项人工费+可计量措施人工费06031302005001冬雨季施工增加分部分项人工费+可计量措施人工费07031302006001已完工程及设备保护分部分项人工费+可计量措施人工费0.138X031302008001工程定位复测、点交清理费分部分项人工费+可计量措施人工费0.489X031302009001生产工具用具使用费分部分项人工费+可计量措施人工费3.210X031302010001检验试验费分部分项人工费+可计量措施人工费0.32合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值",3,3,3,1]
[11281,"大同市财政局预算评审中心文件同财预评〔2021〕207号大同市第四人民医院结核病住院楼维修改造工程招标控制价评宙报告根据大同市第四人民医院同四院行发[2021]52号文件《关于大同市第四人民医院结核病住院楼维修改造工程招标控制价评审的报告》，按照国家相关法律、法规、规章制度及有关政策性文件，我中心本着公平公正、科学合理的原则，对大同市第四人民医院结核病住院楼维修改造工程招标控制价进行了评审。现将评审情况报告如下:（一）项目概况1、项日批复情况:根据大同市卫生健康委员会同卫[2021]52号文件《关于申请大同市四医院结核病住院楼修缮资金的请示》。大同市财政局同财债[2021]21号文件《大同市财政局关于下达大同市第四人民医院扫描全能王创建三加1□被款缮资金预算82万元，资金来源为抗疫特别国债。电路改造。由山西国建工程设计有限公司设计，大同市新元工程造价有限责任公司编制工程量清单及招标控制价。采购方式为竞争性磋商，政府集中采购-委托本级集采。（二）评审依据1、清单计价执行GB-50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、2018年山西省建设工程计价依据之《太原市修缮土建工程预算定额》、《太原市修缮安装工程预算定额》、《山西省建设工程费用定额》;2、取费执行山西省住建厅，晋建标函[2019]62号文件，建筑业“营改增”一般计税方法;3、人工费及组织措施费率执行山西省住建厅，晋建标函[2018]295号文件《关于对建设工程安全文明施工费，临时设施费、环境保护费调整等事项的通知》的一级标准、晋建标字[2020]2号文件《关于调整2018○计价依据>人工单价和2011“三项费用”等事项的通知》以及晋建标字[2020]86号文件《山西省住房和城乡建设厅关于建筑工人实名制费用记取方法的通扫描全能王创建三加1□被款知》。场询价;5、建设单位报送的工程量清单及招标控制价;6、建设单位提供的大同市本级政府采购计划书、施工图及相关说明资料宸：/火咸守7第价。（四）评审结论大同市第四人民医院结核病住院楼维修改造工程送审金额814963元，审减52131元，审定金额762832元。审减原因:吊顶送审工程量偏大，审减3.13万元;安装部分材料价格偏高，审减2.08万元（五）重要事项说明1、本招标控制价是按正常的施工条件、施工工艺、合理",2,2,2,1]
[11289,"兰海所各站收费广场非机电设施维修及花庄收费站岛头粉刷工程量清单货币单位:元序号规格/型号单位上数量单价金额备注0,00□皿40.00L2单向岛头66m**7个4620.00含铲除及打房，刚胶财读[双向岛头78m?*1个10.00含护险及打序，别胶别漆物，项目名称龙庄收费站收费岛粉剧收费岛勐损维修单向岛头粉副双向岛头粉副0,00各站收费车道上标志牌被大型车辆别拟、变形、转向，感响标志牌使用效果。元)维修刮投变形标志牌各站维修车道上别损、变形、转向的标患1lwl.7㎡162,2兰州西站出口广场禁止停车标志柳改移位置1.2*2.3m上0,000,0以江0.003,1.1241,72awl019.2640.004,Q.86办”宜步参0.。0S.0,00S.21，必w0、xmale含标志牌及支架等兰州西收费站204道解台前混凝土路面破损雏修速接混凝土162.82.8.6,喷绘应急救援专用通道提示牌应急救援专用通道疫情期间制作关闭车道提示牌别作疫情期间关闭道提示照混凝土路面破投维地X混凝土路面拆除垃圾清运临0.00登拟台班小计0.00备注：本清单含材料费、人工费、运输费、安装费、机械台班费、安全措施费、垃圾清理费及税金等。",3,3,3,1]
[11298,"第一部分协议书委托人（全称）:黄岛区六汪镇人民政府咨询人（全称）:山东工半工程省询有眼公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。、工程概况1．工程名称:大庙口崩地质灾害治理工程2.工程地点:青岛市黄岛区六汪镇大庙口3.工程规模:4.投资金额:182.Z万元5.资金来源:区政府6.建设工期或周期:7.其他:二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容:控制价编制服务范围及工作内容详见附录A-三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自2021年G月25日开始实施，至2021年G月3Q日终结。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合:验询人承诺咨询报告误差率不超过土3%.五、酬金或计取方式1.酬金:.g92.00元（大写（伍任玖值玖拾贰云整）2.计取方式:/六、合同文件的构成本协议书与卜列文件一起构成合同文件:1.中标通知书或委托书（如果有）;一1一2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）:3.专用条件及附录;4.通用条件;5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1．订立时间:2021年G月25日。2.订立地点:受托方办公室九、合同生效本合同自合园袋订之日起生效-十、合同份数本合同陆份具有同等法律效力，其中委托人执壁份，咨询人执二二份。当上Z委托个二盖章）咨询人（盖资)焖法定代起炉或其授权的法定代表众或其授权的财心二心式过代理(签字)代理J字)江组织机构代码:丞宜组织机构我7:58682321N以治纳税人识别码:纳税人识别码:g1021/63632321N住所:住所:月亮湾路80账号:账号:37101997806(广开户银行:开户银行:青岛建行黄岛支行邮政编码:邮政编码:266400电话:电话：0532-86618298",0,0,0,1]
[11304,"丹寨县第二中学改扩建工程（新建地坪硬化、道路硬化和护坎）项目编号:GZCG-C-21032竞争性谈判文件竞争性谈判文件采购人:丹寨县教育和科技局采购代理机构:贵州昌广项目管理有限公司编制日期：2021年8月1目录第一章采购公告03第二章采购项目内容及要求06第三章竞争性谈判须知09第四章评审办法和评审标准16第五章合同条款格式20第六章响应文件格式222第一章采购公告丹寨县第二中学改扩建工程（新建地坪硬化、道路硬化和护坎）竞争性谈判公告项目概况丹寨县第二中学改扩建工程（新建地坪硬化、道路硬化和护坎）采购项目的潜在供应商应在凯里市凯棉路贵府?佳和拉薇公园3层获取采购文件，并于2021年8月19日9时30分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本信息项目名称:丹寨县第二中学改扩建工程（新建地坪硬化、道路硬化和护坎）项目编号:GZCG-C-21032采购方式:竞争性谈判项目序列号:GZCG-C-21032采购主要内容:地坪硬化、道路硬化、护坎采购数量:1项预算金额:1500000.00（元）最高限价:1500000.00（元）本项目（是/否）接受联合体投标:否二、申请人的资格要求：（1）一般资格要求①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求；②具有有效的营业执照；③具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年度任何一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；④具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的资质证书；⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（2）特殊资格要求：①本项目投标人须具备：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；②本项目拟派项目负责人须具备：市政公用工程专业二级及以上建造师资格购买谈判文件时须提供以上材料的复印件加盖公章一套；法定代表人到场需携带法定代表人身份证明及身份证原件，受委托者到场需携带法定代表人授权委托书及受委托者身3份证原件三、获取招标文件时间：2021年8月16日09:00:00至2021年8月18日17:00:00，（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）地点：凯里市凯棉路贵府?佳和拉薇",1,1,1,1]
[11315,"凤亭大道工程全过程造价咨询服务评标报告一、基本情况区章大道工程全过程造价盗迫服备项目根据现行有关招投标管理的规定，以公开招标的方式选择服务单位。由广州面沙经济技术开发区建设中心自行选择招标代理机构:上丹重面恩工程建设监理在限公司，委托共代理本项目招标事宜。本项目采用电子化资格后审方式所有招投标活动在广州公共资源交易中心进行.该项目于2021年岛月LS日0Q时Q分至202L年9月S日L0时Q0分在广州公共资源交分中心网、广东省招标投标监节网、中国招标投标公共服务半台上发布招标公告。本项自实施电子招投标，于2021年“月五日0时00分至2021年鸟月互日0时00分在广州公共资源交易中心网站接受网上登记。截止至2021年9月S日LQ时00分，共有LQ家投标人网上登记仁靠问益达工程凯向省眼公置和上州菲达处筑浴迫省退公置汝省交投标文性，上至太糕处设管理有眼公司批交工投标文性浚有被规定递交投标保近金，Z家投标人提交了电子投标文件和投标保证金。二、会开标记录开标会于2021年Q月8日LQ时Q0分在广州公共资源交易中心而沙交易部第3开标室进行，对按要求递交的电子投标文件进行开标，并宜读了投标文件的王要内容，广州公共资沥交易中心南沙交易部代表见证开标会，开标情况详见《开标记录枣》。三、评标委员会成员名单本项目采用资格后审方式进行资格审查，招标人依照相关规定组建评标委员会，全体成员一致推荐组长为：组员为四、投标文件评审情况:评标于2021年旦月旦日旦点0分在广州公共资源交易中心南沙交易部第鱼评标室进行。评标委员会成员根据招标文件规定的评标标淮和方法，首先对所有投标单仓的电子投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。评标公员会根班各投标人提交的投标文作对照招标文作规定的形式评审标准进行形式计审。经审查,8家投标单位满足形式评审标准规定，通过形式评审。详见《形式说重个人宏》《彤式逢重汇总表》然后:评标公员会根据各投标人提交的投标文件对照招标文件规定的资格评重标准进行资格评审。经审在，上海容工程项且管理在限公司未按资格求挑供业绩成基证明文生】不通过资格审森，其余Z室投标单位满是资格评审标准规定，道过资格评审。详见《资格评亩个人表》、《",0,0,0,1]
[11324,"补充文件附件第四章合同条款及格式本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）第一部分协议书（略）第二部分通用条件（略）第三部分专用条件第三部分专用条件1.定义与解释1.2解释1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用/1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：按通用条件规定2.监理人义务2.1监理的范围和内容2.1.1监理范围包括：本工程包括前期阶段监理服务及施工监理，包括勘察阶段、设计阶段以及施工阶段的土建、水电安装、暖通、消防、弱电、室内装修等专业工程及室外附属工程监理工作全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动2.1.2监理工作内容还包括：1、合同通用条款内容；2、协助委托人签订工程总承包合同；3、完成勘察阶段、设计阶段的监理服务相关工作4、协助招标人审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要5、对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见参与违约事件的处理；6、组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；7、根据2004年2月1日起实施的«建设工程安全生产管理条例»督促施工单位做好安全工作8、审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；9、审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；10、检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量单和支付报表以及施工合同终止时支付报表，以作为委托人向承包人支付的依据；11、整理监理文件和技术档案资料；12、按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料提交监理工作总结",0,0,0,1]
[11325,"在登记栏",0,0,0,1]
[11333,"评分汇总表标段(包)名称：稽东镇中心小学厕所及防盗窗改造工程(XE20210547001001)投标单位投标服价(元)北期《日历天标书有效性报名写服价有效性各注上海高然建让开发有限公司197365.0020无效山0无效未响应招标文件浙江法伟集团看限公司19735。0030省效26各效浙江福舒逊有限公司]97≤山5。0030有兹[1有效绍兴承启速设石限公司197345.0030北必[35无效未刊益招标文伟浙江三齐建设有限公司】07365。0030有效16有效绍兴名儿坏虹靠让台法公司197365,0030百效19在效号艺签通后7温州谦全建设有限公司197315.0030有效219有效绍兴喜想望逊有限公司197365,003无兹268无必未响区招桥文件中道坏五工程有法公云107865.0030有效27有效i0浙江例灶批社上冶有以公司197345.003有效36在效[必兴淮院生洛京议有北公司107365.0030有效6】有效】2省兴华落外扎冲设石注公后[97345,0030有效427在效[3浙江大旅型设工杜有及公司197385.0030有效454有签第一中标候讼人】浙江航U设石法公示197315.0030有效l有效15浙江创森环建设有限公司187346.003)有效示后此有效评标方法：抽签定标法参考标底价：221256.00结宜下浮率[%]:12.00实际发包价格：197315,.00项自鱼责人签字;招标单位签字:招标代理签学:篮督人签子:3公共赁源交易中心:开标时门:2021-07-0209:30",0,0,0,1]
[11342,"采购清单.doc序号名称型号数量1立柱塑前2.5mm，高：4米，直径：75mm32个2对开门3米对开门单扇1.5米宽高2米2个3灯柱高：6米直径：75mm2个4勾画网高2米宽3米64㎡5横梁塑前1.5mm长：3米，直径：60mm96个6钢筋8mm256个7螺丝8*351536个",4,4,4,1]
[11351,"民勤县特殊教育学校大门、旗台、无障碍设施等维修改造项目∞招标控制价;/\\心:1]招标人:\\（单位盖章)∞造价咨询人:(单位盖章)<1年7月封一2民勤县特殊教育学校大门、旗台、无障碍设施等维修改造项目招标控制价招标控制价(小写）170537.59（大写）:壹拾柒万零伍佰叁拾柒元伍角玖分甘肃国信必设咨询有限公司至文注工程造价咨询企业执业印章编号:中201762003860招标人:(单位盖章)(单位资质专用章)工法定代表人A心之法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)足共和闷)3注三,.乙兑式入7永夫邪阁B0S620O010422之三.张。子1北丽金业设资流有限公司万石辽(厂(了门帝制]人:（2)与力必分三:2021年f12月a1日，复核人:行[公·(造价人员然字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)制时间:～o年月/日复核时间:Z年月C日麻—2建设项目招标控制价汇总表工混名称:居勤悬楚殊教育学校大门、旗答第1页共页序号其中:（元）单项工程名称金额（元）暂估价安全文明规费施工费】障蒋设施等维修改避命目旗台、无170537.594618.164539.63合计170537.594618.164539.53本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。衣-02单项工程招标控制价汇总表名称:民勤县特殊教育学校大门、无障碍设施等维修式改造项目第1页共页7其中：（元)产号单位工程名称金额（元）暂估价安全文明施工费规费1大门改造-建筑与装饰工程124626.562277.982大门改造-电气工程2298．411924.16843.763旗台改造工程692.16p10850.34282．4校园南边消防通道及路灯移位283.4413521.13876.715910.97盲道改造9615．4337.31354。56合计170537.594618.164639.53注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程叶的暂估价和专业工程工程暂估价。衣一03",2,2,2,1]
[11356,"界首市光武镇郭寨行政村沟塘治理项目竞争性谈判文件采购人：界首市光武镇人民政府采购代理机构：安徽龙方工程咨询有限公司二○二一年八月目录第一章竞争性谈判公告项目概况界首市光武镇郭寨行政村沟塘治理项目的潜在供应商应在《光武镇先锋网》《光武镇阳光村务网》获取竞争性谈判文件，并于2021年8月26日15点00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目名称：界首市光武镇郭寨行政村沟塘治理项目采购方式：竞争性谈判预算金额：116874.36元最高限价：116874.36元采购内容：界首市光武镇郭寨行政村沟塘治理项目，具体内容及要求详见竞争性谈判文件和工程量清单。最终完成为全部工程量及采购人要求，清单中描述不详尽之处以满足采购人要求为准，施工过程中如采购人另有合理要求，成交单位须无条件完成（包含工程范围内全部工程量）。合同履行期限：30日历天本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、供应商须具备独立法人资格；同时具有市政工程施工总承包叁级及以上资质，具有相关行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3、项目负责人具有市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且无在建工程（须出具承诺书加盖单位公章或行政主管部门出具证明加盖公章）。4、本项目不接受联合体参加谈判；联合体参加谈判的，应满足下列要求（适用于接受联合体参加谈判项目）/：5、企业近三年（自竞争性谈判公告发出之日起向前追溯三年）在阜阳市没有因发生重大质量事故和违法违规行为，未被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在阜阳市范围内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内的响应单位，不允许参与响应，若响应文件已递交的，则作无效标处理。6、本次谈判采购采用资格后审方式，在整个采购过程中谈判小组将对供应商资质进行审查，若发现供应商条件不符合或不真实，可随时取消其响应或成交资格。因参加本次活动产生的一切费用及经济损失由供应商自行承担。三、获取采购文件1、自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在《光武镇先锋网》《光武镇阳光村务网》下载竞争性谈判文件、工程量清单及图纸。2、",1,1,1,1]
[11368,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：绿化工程标段：G354碧江至江口（江口坝盘段）沿线环境整治项目（二期）第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1050101009001种植土回（换）填1.种植土回填m349.22050102002001茶花球1.茶花球（地径5cm、高1.2m、冠幅1.2m）株283050102002002西洋鹃1.种类:西洋鹃m268.24050102002003红叶石楠1.种类:红叶石楠m226.75050102002004龟甲冬青1.种类:龟甲冬青m213.36050102002005夏杜1.种类:夏杜m226.77050102002006金边黄杨1.种类:金边黄杨m213.32单价措施项目费82.1项1本页小计合计注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表-08总价措施项目清单与计价表工程名称：绿化工程标段：G354碧江至江口（江口坝盘段）沿线环境整治项目（二期）第1页共1页序号项目编码项目名称计算基数费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注11.1安全文明施工费1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.421.1.1环境保护费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价0.83分部分项人工预算价+单价措施人工预算价31.1.2文明施工费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价2.98分部分项人工预算价+单价措施人工预算价41.1.3安全施工费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价2.58分部分项人工预算价+单价措施人工预算价51.1.4临时设施费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价2.48分部分项人工预算价+单价措施人工预算价61.2夜间和非夜间施工增加费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价0.68分部分项人工预算价+单价措施人工预算价71.3冬雨季施工增加费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价0.53分部分项人工预算价+单价措施人工预算价81.4工程及设备保护费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价0.19分部分项人工预算价+单价措施人工预算价91.5工程定位复测费分部分项人工预算价+单价措施人工预算价0.08分部分项人工预算价+单价措施人工预算价合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”",3,3,3,1]
[11377,"江门市蓬江区道路工程PPP（第一批）[龙舟山南二路建设工程等三个项目]监理（第二次）龙舟山南二路建设工程评标结果公示项目登记号:JM202100990龙舟山南二路建设工程的评标工作已经结束，经组织专家评审，评标委员会推荐了中标候选人，现将推荐的中标候选人情况进行公示，从2021年9月22日至2021年9月25日止，公示期为3日。评标结果如下:中标候选人单位名称投标下浮率下浮率说明负责人姓名及证书编号第1候选人广东工程建设监理有限公司30%监理费下浮率:30%暂定监理费:84.78万元陈康华，00208961第2候选人江门市新会区冈州工程建设监理有限公司30%监理费下浮率:30%，暂定监理费：84.78万元杨健富，00300431第3候选人广东建浩工程项目管理有限公司30%监理费下浮率：30%暂定监理费:84.78万元吴德刚，00306391在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。异议受理部门（招标人）：中电建路桥集团(江门)市政有限公司，地址:江门市蓬江区迎宾大道中131号2层，联系人：耿先生，电话:18709362705;招标代理:广东中洲国信建设管理咨询有限公司，地址:江门市蓬江区跃进路34号4楼，联系人:林先生，电话：0750-。3083166，监督部门：江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心，地址:江门市蓬江区水南会龙里155号5楼，电话：0750-3167326。招标人:中电建路桥集团(江门)市政有限公司日期:2021年9月22日",0,0,0,1]
[11379,"广州律师大厦二期项目全过程造价咨询服务评标报告一、基本情况由广州市白云城市建设投资有限公司组织实施的广州律师大厦二期项目全过程造价咨询服务招标项目，己委托广州市白云工程咨询管理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，己经完成评标工作。现将评标情况报告如下：该项目于2021年06月12日00时00分至2021年07月07日10时30分，在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网上发布招标公告，本项目实施电子化招投标。于2021年06月12日00时00分至2021年07月07日10时30分，在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标登记及递交电子投标文件。截止至2021年07月07日10时30分，共有6家投标单位接受投标登记及递交电子投标文件，名单如下：广东飞腾工程咨询有限公司、建成工程咨询股份有限公司、万隆建设工程咨询集团有限公司、中竞发工程管理咨询有限公司、永道工程咨询有限公司、广东省国际工程咨询有限公司。二、开标情况于2021年07月07日10时30分，在广州公共资源交易中心第06开标室，对递交了电子投标文件的6家单位进行公开开标，并公布、宣读投标文件的主要内容。（详见《开标记录表》）三、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人依法组建。评标委员会由专家库随机抽取的5名社会评审专家组成。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：。评标地点为：广州公共资源交易中心第05评标室评标时间：2021年07月08日四、评标办法本工程采用综合评分法，投标人综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。五、评标过程1评标委员会成员根据招标文件规定的评标标准和方法，首先对以上投标单位的电子投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。经评审6家投标单位均通过初步评审（详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》、《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》）。随后评标委员会对通过了初步评审的有效投标文件进行综合评审打分，主要对投标人的资信业绩评分标准、方案评分标准、投标报价评分标准、其他因素评分标准（诚信）等四个方面进行评审。经评标委员会认真仔细评审后，汇总各投标单位综合",0,0,0,1]
[11386,"温岭市新河镇南鉴区块生活小区污水零直排工程施工项目（招标编号：J249-2.2021-079）招标文件（公开招标）招标人：温岭市新河镇人民政府（单位盖章）招标代理机构：浙江致远工程管理有限公司（单位盖章）2021年8月17日1目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标办法第四章合同条款及格式第五章工程量清单编制第六章图纸第七章技术标准和要求第八章投标文件格式1第一章招标公告温岭市新河镇南鉴区块生活小区污水零直排工程招标公告1.招标条件温岭市新河镇南鉴区块生活小区污水零直排工程已由温岭市发展和改革局以温发改证【2021】108号批准建设，建设资金来自温岭市财政及自筹，出资比例为90%，项目业主为温岭市新河镇人民政府，招标人为温岭市新河镇人民政府，委托代理机构为浙江致远工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况：本项目投资估算618万元，工程概算618万元，其中建安工程造价532.60万元，建设规模：本工程为温岭市新河镇南鉴区块生活小区污水零直排工程。雨水工程内容包括：铺设开槽施工的HDPE双壁波纹管；雨水立管改造部分铺设UPVC排水管；砖砌雨水口；砖砌雨水检查井；水泥路面凿除与修复共计约3138㎡；原检查井井盖更换等其他零星项目。污水工程内容包括：铺设开槽施工的PE100实壁管（PN0.6）；污水塑料检查井；砖砌污水检查；水泥路面凿除与修复共计约2940㎡等其他零星项目。建设地点：温岭市新河镇南鉴村。2.2招标范围：施工图范围内招标人指定的雨水工程及污水工程。本次招标建安工程造价5091260元。2.3施工总工期：90日历天。3.投标人资格要求（一）投标人：3.1具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质；3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员A类证书；3.3本次招标不接受联合体投标。（二）拟派项目负责人：3.4拟派项目负责人具有注册在投标人单位的市政公用工程专业二级及以上建造师执业2资格，同时具有住房和城乡建设厅颁发有效的专职安全生产管理人员B类证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束",1,1,1,1]
[11395,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素与评审标准评标方法经评审的投标价相等时，评标委员会依次按照以下优先芝出杭行中标人:（1）评标价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先:（3）商务和技术得分较高的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遵书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标:县b.投标文仟组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效阴:5.若接标保让金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时向之前，将投标保证念由投标人的基本账户转入招标人指定账户:….若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电予制版签名弋替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电予制版签名代替。（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（8）投标文件找明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限（9）投标文件对招标文仟的实质性要求和条件作出响应(10）权利义务符合裕标文件规定:：:.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法:：,.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务:c.投标人未",5,5,5,1]
[11402,"滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目评标报告2021年8月30日1一、项目基本情况受滕州市教育和体育局委托，遵照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，山东博大工程咨询有限公司组织滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目（项目编号：SDGP370481202102000250）的招标评标工作。招标人于2021年8月16日在山东政府采购网、枣庄市公共资源交易网上发布招标公告，报名时间为2021年8月16日至2021年8月20日。项目概况：滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目位于滕州市官桥镇官桥中学；项目金额：约25.166377万元。招标范围：滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目（具体内容详见清单），详见招标文件。招标人：滕州市教育和体育局招标代理机构：山东博大工程咨询有限公司评标时间：2021年8月30日14点00分评标地点：滕州市公共资源交易中心第四开标室（滕州市政务服务中心四楼北辛中路2600号）2二、磋商小组成员1、评标专家抽取:2021年8月30日，招标人及代理机构依法组建相关专业评审专家，共3名，名单如下:序号专家姓名革位名称上王成秀滕州市汇泉房地产开发有限公司内陈长青滕州市城市建设滕州市城市建设综合开发公司“龙丽滕州市建筑施工安全检测中心磋商小组组成及分工:评审前评审小组全体成员召开标前会议，推选了龙丽为评审小组组长。三、项目概述:评审前由山东博大工程咨询有限公司向磋商小组介绍项目招标情况…（一）项目概况:1、项目名称：滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目。2、项目编号:SDGP370481202102000250.3、招标内容：滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目（具体内容详见清单），详见招标文件。4、技术要求:详见招标文件。5、项目地点:滕州市官桥镇官桥中学校舍改造项目位于滕州市官桥镇官桥中学。6、标段（包）划分：无。7、质量目标：合格。8、本项目评标办法:综合评分法。9、其他:无。（二）投标唱标情况:截止2021年8月20日16时00分，共有3家投标单位领取招标文件。至投标截止时间2021年8月30日14时00分，共有3家投标单位递交了投标文件:投标人名单投标文件递交情况投标文件密封情况法人或其授权代表到会情况序多1已递交密封完好按时到会2已递交山东冠城建筑安装工程有限公司山东八箭建设工程有限公司密封完好按时到会了滕州市第四",0,0,0,1]
[11412,"斗故与瓷00′000′0000昭游（工）4ESB串迅琴%600?E%00′0E－90002-0SL2S9S-EE8O0SLZS9S-EE80S862eE829800:′0e:60－22ZOL20200′0避苗不享避道（g）件9600′2e：%6000E-9600ˇ02-奥审遂雍王不目红到申竖翘Y监日到审竖翘8些4回阳斗工（g）部。曹监4旨黟站工别尔谨缩尔避乏毕垂（遂甜件一）目填南晏丑Y副工可9融工晋工(洋凹督工(举凹等平首工(举巴辽勤身配易目融工半斗（中暨圣黎菲V牛T虽日7日8gL202五日kBL书L202避丫郓凯斗由巴辽誉茶融工欲蓄引斗中巴辽巡濠融工鄞qX2巴乙巡阜因郸验鉴曙犁工垫甲易11(琴秘避琴?烨圣目旗手不目旗（监武GHLG固任3H*日4鲁监工幽上x监非社Y轻凯斗中子一琴二鲜各三路（但子部经省斗益融工欲歌3斗中）哲Y孟王(;景目加Y致凯斗中—必零（哲目Y鄞哲目填Y鄞巧必韩Y革尊目加陪游昭邵式X2避部（些）肆@总（约）斜回总（坐）别回导不享避尔争避式收式算游2副算承、算游益囊式式式各影针工自鄯出工伽日（工证）工确幽日（工圣）工辆幽曰（工圣）工确卧翠不在下6之卧禄下缩下以式如二避琴针工避琴针亚9/2（巴辽剑毕四郸吆遂融工垫q昂(远）凹Y面手叶体盈景目旗Y察斗中三载幽日工长髓日工长咖曰工丝签秘琴秘（巴Y部H砼融工税事8斗中）鄞币次)蒸Y软孙斗中一载避琴目兰工（但辽勘单急H杀融工杂秉碍牛中）靳不价新Y肇目Y职凯中—套避号目父避目班岱式二彩谊（墨哲半目连珍Y鄞哲必年目红王不目注王币目王不目Y肇哲目Y率目式二Y墨可目加无Y都哲半料的Y肇目加式Y圣哲目式Y工半革兰/肇哲目式（≤）。回总式（坐）黔回导。（约）回导旭（些）凹总委（凹）回导母（火）%凹号式算游茶歌夕解学邵囊式解够么解鲜杂副解够杂套式鲜华益歌欠出日（工x）工确无睢日（工证）工确式咖日（工:）工确天幽曰（工签）工确长幽日（工x）工确□幽曰（工圣）工换式缝日工任圣幽日工社应缝日工比、止幽日工任、监缝日工社兰（巴辽加阜勐滩研副工望甲X驻）郸不1)采Y职系斗中二载避号目宜子（巴v巡阜货遂隔科工望甲",0,0,0,1]
[11421,"高坪小学设施设备采购及安装预算清单壁述名称规格尺寸单位数量技术要求参考图片]米面架≥1200mms600mml50m台G采用磨砂不锈的板制作，板厚≥1.)获2四层栅格层架≥1500m:500m1550m台气采用不锈钢板制作，板厚≥1.0配察华不锈销调节脚巨3电妙炉≥1200m#l250m（80+d0）z台30kw锅口径≥1000mm1高纸电冰箱容积:≥0.5立方台1、采用绿色环保制冷剂，箱体采用环保材冠2、配优质压缩机和强力风机，箱内冷气快北速衢环，洪座均约。3、温度范围:冷藏-6°-+10°C留样冰箱双镇）≥g8cm率s8em率s8cm台)、采用经色环保制冷剂，菲体采用环保材江2、配优质压缩机和强力风机，菲内冷气快北理循环，洪度均约。,、温度范围:冷藏-6*C-+10*C高坪小学设施设备采购及安装预算清单驻迎名称规格尺寸单位数量技术要求参考图片信宿用六门冰箱≥1800mm*710mms1950mm台工程教，全管，容量：≥1.0立方米，控温系统，液晶数字清晰显示温度，配置高能效比的强劲压缩机，聚氨脂发泡箱体，静音节能，温度范围:-15℃～0C/0C～0℃，电压220V，功率≥800%时)油烟一体凯≥150cmsS0cmk50cm8上.采用201#1.0m不锈帆房砂板2.配不锈钢沥水格、接油梧、不锈钢接油不；每1000m位置安装防湖防雾旺明灯一只，所有电线套于导管中并用接驳箱连接5、滤油网格。：消毒柜≥600ms510ms970mm台凸奥氧+中温消毒带薇不锈钢拉丝板材出铝合金门框+暗拉于的钢化玻璃门透窗3电子落地称≥15cms6ocm*110cm台1最大称量:≥150kg高坪小学设施设备采购及安装预算清单名称规格尺寸单位数量技术要求参考图片心不锈钢予提桶（蒂盖)≥25cm*25cm（12l）只后SLS304不锈钢加压厚度:≥0.8e尔心不锈钢分隔桶（帝盖)≥50cms25c个6厚度:≥0.8e门12不锈钢案板放置架≥200ms150mms50mm个边厚度:≥0.8松13大冰箱（6开门）≥1800mmk710mk1950m台工程款，全解管，容量：1.0立方米，控温系统，液晶数字清晰显示温度，配置高能效比的强劲压缩机，聚复脂发泡箱体，静音节能温度范围:-15℃～0C/0C一0℃，电压220V，功率800W。高坪小学设施设备采购及安装预算清单壁述名称规格尺寸单位数量技术要求参考图片操作台1800mmb700mm:",4,4,4,1]
[11429,"鄞州区云龙镇任新村河岸护栏工程施工招标文件招标单位：宁波市鄞州区云龙镇任新村股份经济合作社招标代理单位：宁波东盛工程造价咨询有限公司编制日期：二○一八年十二月施工招标文件备案表招标编号：招标项目名称：鄞州区云龙镇任新村河岸护栏工程招标人：宁波市鄞州区云龙镇任新村股份经济合作社（盖章）招标代理单位名称：宁波东盛工程造价咨询有限公司（盖章）招标文件编制日期：年月日备案意见：备案单位：（盖章）备案日期：年月日1目录第一卷商务文件3第一章招标公告4第二章投标人须知5第三章评标办法32第四章合同条款及格式38第一节通用合同条款38第二节专用合同条款38第三节合同附件格式48第五章工程量清单53第二卷招标图纸54第六章图纸54第三卷技术条款55第七章技术标准和要求56第四卷投标文件格式57第八章投标文件格式582第一卷商务文件3第一章招标公告1.招标条件本招标项目鄞州区云龙镇任新村河岸护栏工程已由鄞一事一议办【2018】14号文件批准建设，建设资金由区级补助及乡镇自筹解决，招标人为宁波市鄞州区云龙镇任新村股份经济合作社，招标代理机构为宁波东盛工程造价咨询有限公司项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标2.项目概况与招标范围建设地点：位于鄞州区云龙镇建设规模：工程主要内容为拆建、新建任家横横河、九曲河、任家横新河两侧栏杆共计914.3m标段：共分1个标段；工程项目概算总投资：约100万元工程造价:964587元；工期要求：90日历天；质量要求：按国家施工验收规范一次性验收合格；安全要求：合格；招标范围：施工图纸及工程量清单范围内所有内容的施工总承包（具体详见工程量清单）3.投标人资格要求3.1投标人资格条件，具体如下：3.1.1投标企业要求：具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人且具有有效的安全生产许可证；本次招标要求投标人须具备相应的施工人员、技术、设备、资金等方面的能力3.1.2拟派项目组主要人员要求（指、企业主要负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、质检员、施工员）：（1）项目负责人须具有水利水电注册建造师贰级及以上（含临时建造师，临时建造师须年龄不满60周岁）资格证书，并具有水利行政主管部门颁发",1,1,1,1]
[11438,"青海省房屋建筑和市政工程施工招标文件示范文本兴海县村容村貌整治项目（2018）（项目名称）兴海县村容村貌整治项目（2018）标段施工电子招标招标文件招标人：兴海县环境保护和林业局招标代理机构：兰州宏腾工程经济咨询有限公司（盖单位电子公章）日期：2019-01-07青海省住房和城乡建设厅青海省公共资源交易监督管理局编第1页目录第一章招标公告(资格后审)6第二章投标人须知9投标人须知前附表91．总则181.1项目概况181.2资金来源和落实情况181.3招标范围、计划工期和质量要求181.4投标人资格要求181.5费用承担201.6保密201.7语言文字201.8计量单位201.9踏勘现场201.10投标预备会201.11分包211.12偏离212．招标文件212.1招标文件的组成212.2招标文件的澄清222.3招标文件的修改223．投标文件223.1投标文件的组成223.2投标报价233.3投标有效期233.4投标保证金233.5资格审查资料243.6备选投标方案243.7投标文件的编制243.8投标备份文件254．投标254.1投标文件的递交254.2投标文件的修改与撤回265．开标265.1开标时间和地点265.2开标程序265.3特殊情况处理266．评标276.1评标委员会276.2评标原则276.3评标277．合同授予277.1定标方式27第2页7.2中标通知287.3履约担保287.4签订合同288．重新招标和不再招标288.1重新招标288.2不再招标299．纪律和监督299.1对招标人的纪律要求299.2对投标人的纪律要求299.3对评标委员会成员的纪律要求299.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求299.5投诉3010、需要补充的其他内容30说明七：电子投标文件编制及报送要求30第三章评标办法311、评标办法前附表312、施工项目部主要管理人员配备标准35评标方法362.1初步评审标准362.2分值构成与评分标准363.评标程序363.1初步评审363.2详细评审373.3投标文件的澄清和补正373.4暗标评审383.5评标结果38附表一：开标记录表39附表二：问题澄清通知40附表三：问题的澄清41附表四：确认通知42附表五：备选投标方案编制要求43第四章合同条款及格式44说明46一、《示范文本》的组成46（一）合同协议书46（二）通用合同条款46（三）专用合同条款46二、《示范文本》的性质和适用范围48一、工程概况48二、合同工期48三、质量标准49四、签约合同价与合同价格形式49五、项目经理49六、合同文件构成",1,1,1,1]
[11447,"西一大队老年人活动中心工程控制价编制需求该工程位于柏泉办事处西一大队嫘祖庙。改建一栋三层砖混结构房屋，面积约248平方米，配套新建围墙、场地硬化。工程投资约50万元。造价咨询服务费采购预算3200元。服务时限7个日历天。服务收费报价不高于鄂价工服（2012）149号文标准的80%且不高于进入电子商城的承诺折扣率。供应商需按折扣率报价，最终收费按鄂价工服（2012）149号文标准计算，不足3000元的，按3000元×折扣率计取服务费。武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处2021年7月26日",2,2,2,1]
[11452,"发路片区）智能交通工007005-X11入x代理签章第三章评标办法（合宁评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"",5,5,5,1]
[11456,"国家金银中心实验室改造项目竞争性磋商邀请采购公告项目概况国家金银中心实验室改造项目的潜在供应商应在深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路金展珠宝广场19楼获取采购文件，并于2021年3月5日09:30（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：NS202102001项目名称：国家金银中心实验室改造工程采购方式：竞争性磋商预算金额：85万元最高限价：85万元采购需求：对浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场D1406、D1407、D1408号实验室进行改造，具体内容详见工程量清单。合同履行期限：进场之日起65天内完成。本项目是否接受联合体：不接受。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力（提供企业法人营业执照）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据，并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）；（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；2.落实采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。三、获取采购文件时间：2021年03月01日至2021",0,0,0,1]
[11465,"评审情况公示表一、投标人资格审查情况表公司名称资格审查合格/不合格资格审查不合格原因是否享受政策性价格折扣投标报价（元）河濮大智能科技有限公司合格否河诚创信息科技有限公司合格否河南智远亿豪电子有限公司合格否濮阳市宏烛电子科技有限公司合格否资格审查人员:翟志臣、王栋、刘丽伟二、投标文件符合性审查情况表:公司名称符合性审查合格/不合格符合性审查不合格原因备注河南濮大智能科技有限公司合格河南诚创信息科投有限公司合格河南智远亿豪电子有限公司合格濮阳市宏烛电子科技有限公司合格三、售后服务承诺:功,放大工具“山公山100%㎡地gS四≤系]1五、售后服务承诺1、服务承诺清丰县应急管理局:我公司郑重承诺，我公司(濮阳市宏烛电子科技有限公司）在参加本法项目《项目名称:应急监管平台（精细化监管平台）二次项目）（项目编号:清采竞读2020-8）采购活动中、保证按照详细的服务计划进行服务。如果中标合同签订后10日历天供货安装完毕口H电子科技育限公司2020年3月26日",0,0,0,1]
[11475,"福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本(2019年版）福建省水利厅2019年7月使用说明一、《福建省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本》（以下简称《施工招标文件》）是根据中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007年版)、中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）和中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的水利工程施工电子招标。二、《施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、招标人按照《施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。五、第五章工程量清单系参照福建省水利厅颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（闽水计财[2011]98号）编写，供招标人参考。招标人使用中，应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔接。六、第六章图纸（招标图纸）提出了图纸有关要求。招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，参考本章要求编制，但应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。七、第七章技术标准和要求（合同技术条款）供参考，招标人可根据招标项目具体特点和实际需要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得",1,1,1,1]
[11482,"附件“专精特新”及其他中小企业生产经营运行监测辅助性服务项目最高限价报价单年月日报价供应商：（盖章）联系人：联系方式：序号项目名称响应报价最高限价1“专精特新”及其他中小企业生产经营运行监测辅助性服务项目22万元（根据省财政厅拨付金额及本项目作为辅助性服务确定）备注：报价高于最高限价将视为无效，报价应包括完成项目招标文件所有工作内容所需的全部费用（含税收费用、招标代理服务费）。",2,2,2,1]
[11491,"鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春旗大杨树至跃进林场公路(一期）施工、监理监理标段评标报告评审委员会2021年09月24日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春旗大杨树至跃进林场公路(一期)施工、监理监理标段(以下简称“本项目）已由以鄂交字【2021】23号文件批准建设，项目业主为鄂伦春自治旗交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自冶旗交通运输局。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，哪伦春自治旗交通运输局哪伦奉旗大杨树至跃进林场公路一期〕施工监理监理标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月05日，交工日期:2022年11月04日。共计395日历天。2.3标段详情:鄂伦奉自治旗交通运输局鄂伦奉旗大杨树至跃进林场公路（一期)施工、监理监理标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段",0,0,0,1]
[11498,"韩国世纪配件备件采购清单序号物资采购ID码物资编码物资名称规格型号计量单位进口/国产制造商质保等级申请采购数量1LXMED210350058020402003007904风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR160-FO套进口CENTURYCORPORATIONQNA12LXMED210350059020402003007903风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR160-FC套进口CENTURYCORPORATIONQNA13LXMED210350060020402003007900风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR125-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA14LXMED210350061020402003007899风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR092-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA15LXMED210350062020402003007898风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR125-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA16LXMED210350063020402003007897风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR092-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA17LXMED210350064020402003007896风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR083-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA18LXMED210350065020402003007895风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR083-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA19LXMED210350066020402003007894风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR160-FO套进口CENTURYCORPORATIONQNA110LXMED210350067020402003007893风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR140-FC套进口CENTURYCORPORATIONQNA111LXMED210350068020402003007892风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR160-FC套进口CENTURYCORPORATIONQNA112LXMED210350069020402003007891风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR140-FO套进口CENTURYCORPORATIONQNA113LXMED210350070020402003007890风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR125-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA114LXMED210350071020402003007889风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR125-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA115LXMED210350072020402003007888风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR092-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA116LXMED210350073020402003007887风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR092-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA117LXMED210350074020402003007886风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR083-DACCW套进口CENTURYCORPORATIONQNA118LXMED210350075020402003007885风机配件风机导叶气动执行器MS10EPR083-DACW套进口CENTURYCORPORATIONQNA119LXMED210350076020402003007902风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR140-FO套进口CENTURYCORPORATIONQNA220LXMED210350077020402003007901风机配件风机导叶气动执行器备件包MS10EPR140-FC套进口CENTURYCORPORATIONQNA2",4,4,4,1]
[11508,"陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗2020年退牧还草工程第二十三标段休牧围栏工程标段（巴彦哈达苏木）评标报告评审委员会2021年07月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗林业和草原局陈巴尔虎旗2020年退牧还草工程第二十三标段体牧围栏工程标段（巴彦哈达苏木）（以下简称“本项目）已由以呼林草字【2020】231号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗林业和草原局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗林业和草原局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规柳、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，陈巴尔虎旗林业和革原局陈已尔党旗2020年退牧还草工程第二十三标段休牧围栏工程标段《巴彦哈达苏本）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且27日，交工日期:2021年08月15日。共计20日历天，2.3标段详情:陈巴尔虎旗林业和草原局陕巴尔虎旗2020年退牧还草工程第二十三标段休牧",0,0,0,1]
[11509,"分部分项工程量清单与计价表工程名称:济南高新实验中学宿合楼及标段:济雨高新实验中学宿舍楼及室外改第1页共2页室外改造土建流金额（元）项目名称项目编码项目特征计量工程数量单位综合单价合价其中:暂估留合装修北1160800200*除涂料面．钟除部位名称:原墙面涂料清除,批员清远、描施费等察合考止量21663。022oLL4o7001001货面喷副弥料别然子员求:浩别然子2道2.浚料品神、喷副遍总:环保涂料2遍，颜色等根据现场实际情况及甲方要求综合考总1663.023010810001002浏宿,窗帘材质:布窗帘．留合企窗帘析,,窗容安装所需的黄他配件等均综合考患围79讼oL1210005001品愿断，卫生门成品隔断,,样式、颜色等均根据现场实际情况及印要来徐合考虑,现场清理、安装、拉圾清远、措施费等约签合考虑当②约、后011601001001走别体拆阶,位置:卫生间,砌体材质:砖砌体,,措施费、垃圾清运等均察合考息3C01B001不锈钦洗系档,不锈钢威品洗予梧，长6a，高l.2m,无,，述,洗手梧外形颜色等概据现场实际情况及丑方区求综合考退,、.增体及支等制作安装全部工序均综合患y011605001001予面块料拆除.侵置:卫生间地面,,措施费、垃圾清运等察合考虑五松岱OL11o2003001央料楼地面,位置:卫生间2.结合晨厚度、砂浆配合比:1:3千硬性k泥砂浆,,面垦材料品种、规格、颜色:地板砖2的010:01012001参辰别战,位置:卫生向,.破品种、规格、强度等缓:烧结媒矸石齐道8.砂奖强度等缓、配合比:M5.0混合砂袭2分部分项工程量清单与计价表工程名称:济南高新实验中学宿合楼及标段:：济南高新实验中学宿舍楼及室外改第2页共2页室外改造土建需金额（元）项目编码项目名称项目特征计量工程数量单位综合单价合价其中:暂估价1001140100100长门油漆,门员型:木质门别献子遍数:满刮就子3,池涉品种、别涉逼数:驱刻册色涉2站须色等根据现场实际抽况及甲方要求综合与避188.6宣外部分～0L1605001002予面块料拆除,人工保护性拆除者石板路面3,垃圾清理外运等综合考患赵1620北205010100200挖树根（亮）,地径:30cm,,人工挖树根，清理外运等综合考越保黔心01B002台桌石绝数运,施工范围内石棠、石路等搬运至",3,3,3,1]
[11521,"云南省永仁县人民政府新政务服务中心大楼办公桌椅采购清单序号商品名称尺寸（mm)配置参数单位数量备注11.4米电脑桌1400×700×7501.★三聚氰胺板：面板采用优质环保板材厚40mm，侧板采用25mm，基材采用18mm板材，桌面下配键盘架，桌面下左侧配机箱柜带锁，右侧配三抽固定柜带锁具。2.PVC封边条：邻苯二甲酸酯＜0.005%，甲醛稀放量＜0.001mg/L。3.五金配件：选用知名品牌，三合一偏心件、不锈钢拉手。4.★符合：GB/T3324-2008检验标准。张1222办公椅常规转椅1、产品需满足以下条件：2、座椅金属承重框架：需选用Φ25*1.9MM以上优质A3刚材。3、座：人造板材，曲木板材采用厚度为15MM，能承受102KG冲击测试。需采用35密度海绵厚8CM。4、气压杆：A3钢电镀，通过旋转测试，360度1个周期，测试12万次；通过升降测试10万次。5、五星脚：需选用厚1.9MM以上A3钢材，牢固美观大方，线条优美,可承受1136KG压力测试。6、脚轮：PA+PU脚轮，能通过2千次阻碍测试和9万8千次平滑测试。7、底盘：铝合金喷塑，通过102KG冲击测试以及30万次倾仰测试。8、扶手：尼龙+纤（PA+GF）。9：面料：背采用涤纶网；座采用厚度1.0mm以上半PU西皮或涤纶丝布，通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。10、螺丝：经过冷热加硬、电脑烤漆处理。螺齿喷防退漆，长久使用螺丝不会松退，不会发出响声。11.★检验符合：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。把1483窗口椅、会议椅500×510×8001.脚架为圆形钢架，钢架实心圆管直径16mm，两侧为“U型”折弯式样，座板和背板为PP工程塑料，热变形：≧120℃，脆化：≦-35℃，座板离地高430mm。2.★检验符合：QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。把1954大厅等候椅2000×500×450底脚：采用60*60*2.5厚不锈钢。座面：采用优质真皮、座宽50CM、高20CM、填充高密度海绵。横梁：采用30*60*2.0*3厚不锈钢焊接,除锈处理后静电喷涂而成。★检验符合：GB/T3325-2017",4,4,4,1]
[11526,"鲁明物流园项目（监理》监理招标控制价二0二0年十二月七日鲁明物流园项目（监理）工程监理招标控制价J无x1二招标人:9(单这杀彰六、公(造价咨询人:（单位盖章）-1[(注二7年月日封-2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2019-RJ004；2017-RJ004鲁明物坑园项目（监理）工程监理招标控制价招标控制价(小写):Z32000.00(大写)万贰仟圆整、实艺江2j二货公招标人:。2造价咨询人:。请/公单位盖章（单位资质专用章)﹝﹞o!o1L()分监12月述法定代表人法定代表人序初或其授权人:或其授权人:以ZH下(左扶鼓蒙养《怒子或盏章)知和国注册汶洲水后求编制人:复核人:式加(造价太:员然字划州致工近不上石柔用蹄苏算;翟曾理遵公询卖g有效期式厦22年月21兰发台≥022年12月31日浙法理心江编制时间:年月目复核时间:年月日座-2鲁明物流园项目（监理）监理招标控制价鲁明物流园项目（监理），建筑面积约122000m2，根据招标文件要求，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格【2007下670号），确定该项目监理费6元/m2，招标控制价为73.20万元，最终以实际完成面积计入结算。3业-约.xfH5二、门0年十二月七日六业",2,2,2,1]
[11535,"附件2：西安市鄠邑区太平国有生态林场东西山管护用房修缮改造项目资金概算表序号工程名称单位数量单价（元）合计工艺处理一屋面拆除工程1拆除原有太阳能台84003200拆除及安装材料人工费2拆除原有彩钢棚平方60301800拆除及清运垃圾人工费小计5000二制作树脂屋面主材150*100镀锌方钢米480361728050*100镀锌方钢厚度为2.5毫米2100*100镀锌方钢米72463312100*100镀锌方钢厚度为2.5毫米340*60镀锌方钢米960191824040*60镀锌方钢厚度为2毫米4150*150预埋板个40281120预埋板5膨胀螺丝个2002400膨胀螺丝6辅料项1850850焊条、切割片、自动喷漆等7树脂瓦平方6305333390加厚树脂瓦8滴水瓦米120354200专用滴水瓦9脊瓦米72604320专用脊瓦10翘角个6100600专用翘角11螺丝个23300.61398专用螺丝小计85110三树脂瓦屋面安装工费1安装工费平方6306037800焊接及人工费2吊车费项125002500吊车台班费及人工费小计40300四内墙修缮1墙面修补粉刷平方5802816240人工及材料小计16240合计146650大写：壹拾肆万陆仟陆佰伍拾元整西安市鄠邑区太平国有生态林场2021.7.19西安市鄠邑区太平国有生态林场东西山站管护用房修缮改造项目工程量清单序号工程名称单位数量单价（元）合计备注一屋面拆除工程1拆除原有太阳能台8拆除及安装材料人工费2拆除原有彩钢棚平方米60拆除及清运垃圾人工费小计二制作树脂屋面主材150*100镀锌方钢米480厚度为2.5毫米2100*100镀锌方钢米72厚度为2.5毫米340*60镀锌方钢米960厚度为2毫米4150*150预埋板个40预埋板5膨胀螺丝个200膨胀螺丝6辅料项1焊条、切割片、自动喷漆等7树脂瓦平方米630加厚树脂瓦8滴水瓦米120专用滴水瓦9脊瓦米72专用脊瓦10翘角个6专用翘角11螺丝个2330专用螺丝小计三树脂瓦屋面安装工费1安装工费平方米630焊接及人工费2吊车费项1吊车台班费及人工费小计四内墙修缮1墙面修补粉刷平方米580人工及材料小计合计",3,3,3,1]
[11544,"采购清单.docx序号物资名称主要技术参数单位数量交货时间交货地点14K1继电器finder55.32.9.024.0090个48签订合同后30日内社旗风电场2倍福变桨控制器倍福BX3100-0000个4签订合同后30日内社旗风电场3倍福变桨数字量输入模块倍福KL1408个2签订合同后30日内社旗风电场4倍福变桨数字量输出模块倍福KL2408个2签订合同后30日内社旗风电场5倍福变桨SSI传感器接口模块倍福KL5001个4签订合同后30日内社旗风电场6倍福变桨末端模块倍福KL9010个2签订合同后30日内社旗风电场7倍福变桨模拟量输入模块倍福KL3204个2签订合同后30日内社旗风电场8超级电容MaxwellBMOD0500P016B02个5签订合同后30日内社旗风电场9偏航软启动器伊顿DS6-340-30K-MXL个3签订合同后30日内社旗风电场10风速仪浙江贝良风能电子科技有限公司51227.67.420个3签订合同后30日内社旗风电场11风向仪浙江贝良风能电子科技有限公司51228.68.224个3签订合同后30日内社旗风电场12巴赫曼电源模块巴赫曼电气有限公司NT255个2签订合同后30日内社旗风电场13巴赫曼中央处理器模块巴赫曼电气有限公司MPC240个2签订合同后30日内社旗风电场14巴赫曼光纤主站通讯模块巴赫曼电气有限公司FM211个2签订合同后30日内社旗风电场15巴赫曼DP模块巴赫曼电气有限公司DPM200个2签订合同后30日内社旗风电场16巴赫曼温度模拟量输入模块巴赫曼电气有限公司PTAI216个2签订合同后30日内社旗风电场17巴赫曼SSI通讯接口模块巴赫曼电气有限公司ISI222个2签订合同后30日内社旗风电场18巴赫曼数字量输入输出模块巴赫曼电气有限公司DIO280个2签订合同后30日内社旗风电场19巴赫曼模拟量输入输出模块巴赫曼电气有限公司AIO288个2签订合同后30日内社旗风电场20巴赫曼卡件背板巴赫曼电气有限公司BS208个2签订合同后30日内社旗风电场21巴赫曼数字量输入输出模块巴赫曼电气有限公司DIO232个2签订合同后30日内社旗风电场22巴赫曼光纤传输接口模块巴赫曼电气有限公司FS211/N个2签订合同后30日内社旗风电场23巴赫曼数字输入输出模块巴赫曼电气有限公司DIO248个2签订合同后30日内社旗风电场24电源模块/QUINT-PS/3AC/24DC/20菲尼克斯QUINT-PS/3AC/24DC/20个2签订合同后30日内社旗风电场25UPS电源模块/QUINT-DC-UPS/24DC/20菲尼克斯QUINT-DC-UPS/24DC/20个2签订合同后30日内社旗风电场2624V直流电源/QUINT-BAT-24DC/7.2AH菲尼克斯QUINT-BAT-24DC/7.2",4,4,4,1]
[11552,"广西翔正项目管理有限公司项目编号：XZZB1707113AXiangZheng广西翔正项目管理有限公司招标文件项目名称：道路清障、涉案车辆停放及保管服务采购项目编号：XZZB1707113A审批编号：WMZC2017-058A采购人:武鸣县公安局交通管理大队（盖章）采购代理单位:广西翔正项目管理有限公司（盖章）2017年8月广西翔正项目管理有限公司项目编号：XZZB1707113A目录第一章公告2第二章项目需求一览表5第三章评标办法及评分标准9第四章投标人须知12一总则15二公开招标文件17三投标文件18四投标22五开标与评标22六合同授予25七其他事项26第五章投标文件格式28第六章合同条款及格式361广西翔正项目管理有限公司项目编号：XZZB1707113A第一章公告道路清障、涉案车辆停放及保管服务采购（项目编号：XZZB1707113A）招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划（审批编号：WMZC2017-058A）批准，现就道路清障、涉案车辆停放及保管服务采购进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人前来投标一、采购项目名称：道路清障、涉案车辆停放及保管服务采购二、采购项目编号：XZZB1707113A三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：南宁市武鸣城区绕城路内道路清障、涉案车辆停放及保管一项如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件四、采购项目预算金额（人民币）：200万元五、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）六、投标人资格要求：1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，注册经营范围满足本次采购项目的供应商；2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动3.本项目不接受联合体投标，也不接受未购买本项目招标文件的投标人投标七、投标报名与招标文件的领取：1.投标报名日（法定公休日、法定节假日除凡有意参加投标者，请于2017年月",1,1,1,1]
[11561,"内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目（第六标段）评标报告评审委员会2021年09月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目内蒙古供图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目（第六标段）（以下简称“本项目）已由以内兴林字【2018】362号文件批准建设，项目业主为内蒙古伊图里河林业局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为内蒙古伊图里河林业局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项到内蒙古伊约里河林业局称林火灾高危区综合治理建设项目(第工标段）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月16日，交工日期:2022年0L月3日。共计120日历天。2",0,0,0,1]
[11567,"万州中学(三峡初中)阅卷系统采购清单序号设备名称技术参数数量规格型号1扫描识别系统1、软件总体介绍（1）*软件采用基于.NetFramework的三层架构技术及SQLServer数据库开发，以确保该产品与我单位现有正版微软数据库完全兼容和实现系统间的无缝集成，避免前期投资浪费，降低维护成本。（2）*软件以数据集中、管理集中的模式建立一套区域性的教学质量监测平台，平台具有先进的系统架构和完善的数据安全管理机制，平台支持在项目采购配置的范围内的多单位（包括上下级单位）共享同一平台，平台能够满足项目采购配置的范围内的网上阅卷、教学质量监测、题库建设等应用的需求，是一个可以面向教育管理者、广大师生（包括学生家长）开放的学业诊断、分析评价的应用平台。（3）*软件应能与万州高级中学、联盟学校现有的网上阅卷系统，实现答卷格式、数据格式（含扫描模版、科目库模版等）与报表格式的兼容。即软件在不做任何处理的前提下，既可直接调用前述阅卷系统的扫描文档进行网上阅卷，也可将软件的扫描文档在不做任何处理的前提下直接用于前述的网上阅卷系统（进行网上阅卷）。以确保软件的兼容性、适应性和扩展性，更好地满足使用要求且不至于造成前期投资的浪费。（4）*提供扫描识别软件与本部阅卷系统数据无缝对接证明函。2、扫描识别部分（1）软件支持MS-Word或WPS等通用文档编辑工具设计答题卡，无须代码编程，也不依赖任何宏或插件，无需在答卷的正面或反面增加固定的定位点、定位线或同步头。软件支持答题卡内容自由排版，支持“题卡分离”与“题卡合一”的答卷模式，支持单选题、多选题的任意混排，支持选择题选项任意混排，且不限制选择题选项数量。（2）软件支持使用60克以上普通纸，以复印、速印或胶印等方式双面印制答卷，对印刷没有特殊的要求。（3）软件支持答卷扫描、填涂点识别，以及主观题图像切割同步完成，无需扫描后再二次识别或出现明显的异步处理。并且扫描识别速度不能低于扫描仪的标称扫描速度，实时性、准确性达到100%。（4）软件支持A、B卷答题卡的混合扫描，支持单个学科多页答卷只需首页填涂考号和无页码答卷的扫描识别功能",4,4,4,1]
[11570,"B2国A2A1开标、评标和定标，法在信阳市公共资源交易平台发布招标公告信阻农林学院第二中标候选人：>>（社会科学类1（社会科学类中标候选人：锡一自然科学类三中标候选人:截中标候选人:通儿中标候选人:娄一自然科学类三中标候选人:斌浏中标候选人:遗9二中标候选人：遗三中标候选人:颁中标候选人:山中标候选人:颁剂受贵单位委托，:2）１）2）１）包段包段:C北京万博书香文化有限公司深圳出版集团有限公司郑州支点图书有限公司北京万博书香文化有医公司河畜省都州市新华书店有限公司北京万博书香文化有限公司河畜省都州亩新华书店有限公司都州支点图书有限公司包段天择文化传播（河畜）有限公司湖北三新文化传媒有医公司上海新华传媒连锁有医公司包段:经评标委员会评审确定信阻农林学院2021年图书采购项目依评审结果通知单公信评审y接规定进行了〔2021）475号信阳市公共资源交易获心交易评审科签收人（采购人代表）:附：评标报告（评委签字版）在5个工作日内书面报告市公共资源交易中心交县公示材料，缴经中心审核通过后进行网上示个工作日内登陆信阳市电子招投标交易系统提交中标结5-评审报告已递交采购人代表，请你单位根据评审报告示河畜省郑州市新华书店有限公司中标候选人:第三-202生总.月80日上子江六X示;=>1:若有异议易评审科议，二:×量子1L",0,0,0,1]
[11579,"被推荐供应商名单和推荐理由根据评审原则、评审办法、评分标准和磋商文件的规定，推荐成交候选人如下（推荐前三名为成交候选人）：序号供应商名称最终报价（元）名次1河南省兴龙古建园林有限公司1185000.0012河南省天杰古建园林有限公司1200000.0023洛阳文昌古建园林工程有限公司1193600.003",0,0,0,1]
[11588,"广西-东盟经济技术开发区里建变电站至武帽l0kv双回路线路工程、绿地集团项目35kv线路迁改工程施工招标中标公告（招标编号:GXHY-2018-449）*中标人信息:标段(包)[001]广西-东盟经济技术开发区里建变电站至武帽l0kv双回路线路工程、绿地集团项目35kv线路迁改工程施工招标公告:中标人:广西弘桂工程投资有限公司中标价格:3770.908149万元二、其他:项目名称广西-东盟经济技术开发区里建变电站至武帽l0kv双回路线路工程、绿地集团项目35kv线路迁改工程施工招标项目招标编号GXHHY-2018-449代建单位（如有）建设单位南宁华强产业投资有限公司招标类别委托招标□自行招标招标方式公开招标□邀请招标招标代理机构广西鸿业楚设工程管理咨询有限公司中标范围新建电缆管道路径长11178米，新建电缆井149座，起点为里建变电站，终点为武华大道西延长段扩建范;锣圩、仙湖线35kv线路迁改工程，锣圩线起点为锣圩线出线间隔，仙湖线起点为1#塔下电缆并,经宁武路、定合南路、武华大道、贵隆商速:锣圩线终点为锣圩线32#塔，仙湖线终点为仙湖线32#塔具体规模以施工图纸描述为准开标时间2018年12月27日9时30分开标地点南宁市公共资源交易中心中标人广西弘桂工程投资有限公司中标价37709081.49元工期180日历天质量等级合格项目经理韦元路（注册编号：桂145141405197:诚信卡号：001623）公告媒介中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公告服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、下南宁市公共资源交易中心网www.nnggzy.net、广西-东盟经济技术开发",0,0,0,1]
[11596,"被推荐供应商名单和推荐理由4.1供应商最终得分及排名序经济评审技术标评审综合标评审业绩信誉得分合计排名18,728。6719263.4622投标人机械工止第四设计研究院有限公司智诚建科设计有限公司18.?91818251.79中机十院国标工程有限公司18.54123688。85北位中凡国际工程设计有限公司20141404d",0,0,0,1]
[11605,"杭州市房屋建筑和市政基础设施施工招标文件示范文本（资格后审）（2019年版）537000杭州市城乡建设委员会制二0一九年十一月1钱江世纪城融信创世邸幼儿园二次装修项目施工项目（招标编号：17141120210812011）招标文件（资格后审）537000招标人：杭州市萧山钱江世纪城管理委员会（盖单位章）招标代理机构：万邦工程管理咨询有限公司（盖单位章）2021-08-202第二章投标人须知投标人须知前附表系款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称:杭州市萧山钱江世纪城管理委员会地址:杭州市萧山区钱江世纪城民和路525号三宏国际大周联系人:戚远电话;139671261521.1.3招标代理机构名称:万邦工程管理咨询有限公司地址:杭州市钱潮路636号万邦大楼12楼联系人:夏国不电话，1330581589011,4工程名称漫江世纪城融信创世邸幼儿园二)“传工]1.1.5建设地点杭州市萧山区钱江世纪城1.1,6承包方式包工包料12,1资金来濒及比保自筹，100%12,2资金落实情况已落实13,1招标范围施工图范围内的室内装修、安装等工程132计划工期要求计划工期:120个日历天投标承诺工期不得超过该计划工期计划开工日期:年月日计划竣工日期:年月日本工程定额施工工期:125日历天1.33质量标准符合现行国家有关工程施工验收规范租标准的合格要求14.1投标人资质及要求见招标公告1.4.2是否接受联合体投标不接受1.4.3资格审查方式采用资格后审】.4.4其他情形[、投标截止日前六个月内被杭州市萧山区建设工程招标投标管理办公室投标人不得存在的行政处罚的:2、在招标人其他工程项目中有劣绩的:3、投标人放弃本项目投标或中标资格造成招标人重新招标的:4、在其他在建合同工程上担任项目负责人的不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标1.9.1路勘现场投标人自行踏册1.lo.l投标预备会不召开1.12.1实质性要求和条件资格市查内容要求;见第三章“评标办法”商务审查内容要求:见第三章“评标办法”初步评审内容要求:见第三章“评标办法”技术评中内容要求:见第三章“评标办法”其他要求:见第三章“评标办法”1.12.2偏差不允许2.1构成招标文件的其他资料由子招标文件、施工图由子工程量清单、招标补充文件如在）2.2.1投标人要求澄清招标文件时间：于2021年09月01日前登陆杭州",1,1,1,1]
[11614,"第一章询价公告南漳县九集镇中心卫生院龙门分院维修改造工程询价公告依据南漳县政府采购计划备案表（南采计备[2018]3283号）的要求，湖北旭天元成工程咨询有限公司受南漳县九集镇中心卫生院的委托，拟就南漳县九集镇中心卫生院龙门分院维修改造工程进行询价采购，欢迎具有相关资质的企业参加项目名称：南漳县九集镇中心卫生院龙门分院维修改造工程项目编号：HBXTYCNZ20180185采购内容及项目预算金额:施工蓝图及工程量清单范围内的全部内容；工期30天；工程质量要求达到相关部门验收合格标准；预算金额53万元4、供应商条件：①符合《政府采购法》第二十二条规定的询价施工企业；②询价施工企业必须具有独立法人资格、有效的营业执照、且具备依法取得的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证（副本）；③财务要求：近两年财务状况良好,无亏损须提供2016、2017年度经会计师事务所审计认定后的财务审计报告；④业绩要求：近三年(自询价文件递交截止之日前36个月，以竣工验收证明书或竣工验收备案证时间为准）已完工的类似工程业绩，需提供施工合同、中标通知书及竣工验收证明书（或竣工验收备案证）；⑤项目经理资格：具备建筑专业二级及以上注册建造师资格（提供注册证书）和有效的安全生产考核合格证书、职称证（工程类中级及以上职称证）,承诺未担任其他在施建设工程项目经理；⑥其他要求：拟投入项目管理人员：项目管理人员（施工员、质量员、材料员、安全员、预算员）提供有效的资格证书或岗位证书，安全员还需具有有效的安全生产考核合格证书；项目总工程师（技术负责人）工程类中级及以上职称证；⑦信誉要求：供应商在最高法院失信被执行人信息库中未被列入失信被执行人、未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；⑧本次采购不接受联合体报名5、询价文件获得：请投标供应商于2018年12月20日至2018年12月24日，每日上午9时至11:30时，下午14时30分至17时（法定节假日公休日除外，北京时间，下同），在湖北旭天元成工程咨询有限公司南漳办事处卞河路157号，由企业法人持法人证明书或授权委托人携带授权委托书（委托代理人须为",0,0,0,1]
[11619,"武汉机场第三跑道配套机坪及设施工程车辆购置项目消防车辆(第二次)评标结果公示招标编号：HBSJ-202012MH-003003001一、招标概况武汉天河机场第三跑道配套机坪及设施工程武汉机场第三跑道配套机坪及设施工程车辆购置项目消防车辆(第二次)于2021年08月09日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月01日在省中心1003-04号开标机位开标，并于2021年09月01日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，武汉天河机场有限责任公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称北京中卓时代消防装备科技有限公司三一汽车制造有限公司四川川消消防车辆制造有限公司投标报价(元)58500006450000.006760000.00质量（如有）整车三车质保期，罐体质量保证十年。整车三车质保期，罐体质量保证十年。整车三车质保期，罐体质量保证十年。工期（交货期、服务期）签订合同之日起十个月内完成交货及最终验收。签订合同之日起十个月内完成交货及最终验收。签订合同之日起十个月内完成交货及最终验收。项目负责人（如有）姓名项目负责人（如有）证书名称项目负责人（如有）证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）评标情况评标情况资料见本公示下方附件公示时间公示期为2021年09月03日至2021年09月07日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1.招标人：武汉天河机场有限责任公司地址：武汉市黄陂区天河镇联系人：朱晶电话（传真）：027-858198562.招标代理机构：湖北国华项目管理咨询有限公司地址：武汉市武昌区中北路109号中铁1818中心10楼联系人：李贝、万齐威、王刚电话（传真）：027-872727013．行业主管部门：地址：联系人：电话（传真）：4．公共资源交易综合监管机构：湖北省公共资源交易监督管理局地址：武汉市武昌区中北路28号联系人：执法处电话（传真）：027-87232549备注说明：招标人\\招标代理机构：湖北国华项目管理咨询",0,0,0,1]
[11631,"投标报价汇总表合同段：S246临邹线邹城段大修地方配套工程0518标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则869762200路基20548213300路面15904324400桥梁、涵洞6965495600安全设施及预埋管线70116第100章至第700章合计44357897已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计44357899计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）11投标报价4435789清单第1页共1页工程量清单表合同段：S246临邹线邹城段大修地方配套工程0518标表2清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价102工程管理102-2施工环保费（0.5%）总额1.00021744.0621744102-3安全生产费（1.5%）总额1.00065232.1965232清单第100章合计人民币86976.25元清单第1页共5页工程量清单表合同段：S246临邹线邹城段大修地方配套工程0518标表2清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-1清理与掘除-a清理现场m212120.0000.637636-d垃圾外运m33438.00018.0061884202-2挖除旧路面-b沥青混凝土路面铣刨10cm厚+水稳基层铣刨33cm厚m22700.00028.0975843-b1沥青混凝土路面铣刨14cm厚+水稳基层铣刨38cm厚m21840.38534.0262610-b2桥面沥青砼铣刨m310.00073.07731202-3拆除结构物-a凿除小桥钢筋混凝土m32.000352.39705-b拆除混凝土警示墩m3104.000519.6754046203挖方路基203-1路基挖方-a挖土方m37832.0003.1124358-d挖淤泥m3955.0008.418032-g挖台阶m21059.0005.065359204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）-a利用土方m37832.0004.7036810-d借土填方m34553.66822.70103368-j冲击碾压m210825.0002.9531934205特殊地区路基处理205-1软土路基处理-a泥河桥前后碎石回填（利用拆除的旧料）m3505.0006.653358-c垫层-c-56%低灰路基处理m35270.06069.74367534-d土工合成材料-d-3土工格栅m2958.00018.7717982207坡面排水207-1边沟-c矩形沟过生产路顺接m22.0001039.9022878-c1增设矩形排水沟m467.0001462.49682983c2石渠维修m567.000428.40242903207-4跌水与急流槽-c泄水槽个18.0001438.4825893-c1泄水槽两侧C25砼硬化m331.500969.1830529208护坡、护面墙208-3浆砌片石护坡-aM7.5浆砌片石护坡（含护坡植草）m3184.270666.64122842-bC25砼踏步m325.120916.2423016-c及C25砼基础",3,3,3,1]
[11632,"A.1招标工程量清单封面合肥市瑶海区道路绿化提升工程工程招标工程量清单招标人：合肥市瑶海区园林绿化管理中心（单位盖章）造价咨询人：江苏方正工程造价事务所有限公司（单位盖章）2021年07月20日B.1招标工程量清单扉页合肥市瑶海区道路绿化提升工程工程招标工程量清单招标人：合肥市瑶海区园林绿化管理中心造价咨询人：江苏方正工程造价事务所有限公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：陈浩法定代表人或其授权人：谭士启（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：孔松松复核人：谭士启（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月18日复核时间：2021年07月20日E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：明光路附属工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1行道树树池（61个）1050201004001树池围牙1、材料种类：烧面芝麻黑花岗岩平石2、材料规格：100*100*8003、铺设方式：20厚1:3干硬性水泥砂浆m4102050201005001嵌草砖（格）铺装1、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：80厚深绿色预制植草砖200*200*80m2115.293WB040204011001侧缘石垫层1、材料品种：C20细石混凝土m34.92分部小计2侧石（4511m）4040204004001安砌侧石1、材料品种、规格：烧面芝麻灰花岗岩侧石800*150*3502、铺设方式：20厚1:3干硬性水泥砂浆m45115WB040204011002侧缘石垫层1、材料品种：C20细石混凝土m3192.17分部小计3平石（4511m）6040204004002安砌侧石1、材料品种、规格：烧面芝麻灰花岗岩侧石800*150*3502、铺设方式：20厚1:3干硬性水泥砂浆m4511分部小计4花岗岩铺装7040204001001人行道整形、碾压1、部位：花岗岩铺装2、压实度≥0.93m21006.348040202009001级配碎石垫层1、石料规格：级配碎石2、厚度：150厚m21006.349WB040204009001人行道混凝土垫层1、材料品种：100厚C15混凝土层2、按图纸要求设置胀缝，缝内填沥青橡胶m3100.6310WB040204010001现浇混凝土人行道模板1、厚度：100厚m2100.6311040204002001人行道板安砌1、块料品种、规格：30厚烧面芝麻灰花岗岩铺装2、垫层品种、规格：30厚1:3干硬性水泥砂浆m21006.34分部小计5行道树树池加高（71个）12040204004003安砌侧石1、材料品种、规格：光面芝麻黑花岗岩侧石120*300*8002、铺设方式：20厚1:3干",3,3,3,1]
[11642,"崇信县关河水库导流洞封堵补充工程招标工程量清单序号工程或费用名称单位装量单价(元）合价(元)第一部分建筑工程泄洪工程1导流洞封堵工程拆除现浇C25钢筋砼赵13.4拆除M10水泥砂浆砌块石74、9原二村混凝土表面番毛封199.7现流C20低热微鹏胀砼（W6）勐149.9导流洞封堵段因结灌浆砼造孔咸18.6导流洞封塔段困结灌浆基岩造孔池160.8导溱涧封塔段因结灌浆房160.8导流洞回填灌浆徐关288封堵体接触灌浆《106.8申25砂蒙杆。长3.0m签24麟麟止奖带曲19.9泄洪洞龙抬头段补充回填灌袭700.1规浇C20砼<42、0快凝水泥砂浆8；6.0镀锌管（e40m）及管件七0.5止袭片(镀锌铁皮览250mm，厚1.5mm)的20.8护孔铁板(e100m厚5mm)土0.01涂剧专用界面剂七0.28复合材料修补密7.6第四部分施工临时工程",3,3,3,1]
[11649,"单位工程费汇总表工程名称：徐闻产业转移工业园公共服务中心--室外（安装工程）第1页共1页序号名称取费基数费率(%)金额（元）备注1分部分项合计分部分项合计229229.661.1给水系统34065.731.2排水系统76704.741.3强电系统118459.192措施合计绿色施工安全防护措施费+其他措施费21033.872.1绿色施工安全防护措施费安全及文明施工措施费21033.872.2其他措施费其他措施费3其他项目其他项目合计5880.313.1暂列金额暂列金额3.2暂估价暂估价合计3.3计日工计日工3.4总承包服务费总承包服务费3.5预算包干费分部分项人工费+分部分项机具费105880.31按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算3.6工程优质费工程优质费3.7概算幅度差概算幅度差3.8索赔费用索赔费用3.9现场签证费用现场签证费用3.10其他费用其他费用4税前工程造价分部分项合计+措施合计+其他项目256143.845增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目923052.956总造价分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额279196.797人工费分部分项人工费+技术措施项目人工费48465.33分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：徐闻产业转移工业园公共服务中心--室外（安装工程）标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价给水系统34065.731010101003001挖沟槽土方1.名称:挖沟槽土方2.人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内3.挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土m351.317.39379.182010103001001回填方1.名称:回填方2.回填土夯实机夯实槽、坑m347.8918.09866.333031001006007钢丝网骨架PE给水管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢丝网骨架PE给水管DN1504.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗m231.1112.0425892.444031001006008钢丝网骨架PE给水管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:钢丝网骨架PE给水管DN1004.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗m41.776.513190.475031001006001聚乙烯塑料给水管1.安装部位:室外2.介质:给水3.材质、规格:聚乙烯塑料给水管1.60MPaDN1004.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗m28.376.512165.236031001006002聚乙烯塑料给水管1.安装部位:室外2",3,3,3,1]
[11658,"毫州市公共资源交易工程建设项目评标情况一览表项目名称:蒙城具-2021-年老旧小区外道路相关基础设施改造项日设计施工总承包项目编号:JCZBG2021114项目类型:（）设计、（）施工、（y）设计施工一体化、（）监理评标办法:综合评分法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法）合理低价法下浮N值:/技术标商务标序号投标人名称资格评审情况施工组舆设计信誉业绩分戴分小计资格评审情况报价（费率）报价得分否决投标情况（注明原因）上天元建设集团有限公司合格22.6238.4561.07过之（凡安徽省公路桥工程有限公司合格19.1938.5457.73一一之仍中铁十一局集团有限公司合格22.6837.9360.61一一毛山郑州一建集团有限公司合格19.7438.5458.28一一一公江西中煤建设集团有限公司合格22、2836.8259.1/y之航中铁五局集团有限公司合格21、2542、8464.09台路85.39429.6中铁四局集团有限公司合格20.2041.9862.18合路86.32529.87远中国二十二治集团有限公司合格20.3860.46式金工9合格中国一冶集团有限公司21.1359.6138.48人信五1o合格济南城建集团有限公司21.2740.0861.35合格86.629.93工正中国电建市政建设集团有限公司合格21.37566.37合路90.3228.032312合格北京市政建设集团有限责任公司20.740.4561.15合路85.8729.76第1页，共1页",0,0,0,1]
[11665,"询价文件（报价须知）一、报价要求：1、应根据提供的采购物料的规格、型号正确报价，所有报价视为完全满足商务、技术要求2、所有询价物料（采购范围详见电子商务平台清单）均要报价，且报不含税单价（需提供16%的增值税发票）3、只允许填报设备报价，不允许填报运费、保费、杂费等内容，否则将作为不合格报价进行作废处理3、承诺交货期为必填项，交货期应填写收到订单或合同后**天内发货.4、如采购物料无技术要求且型号、规格是通用国标型号需在备注栏内注明生产厂家5、请供应商慎重报价，价格解封后不得无故弃标6、请报价方注意技术要求（详细见附件）二、定标原则：1、经评审的最低价法根据完全满足采购人要求且报价从低至高排序的原则确定成交候选人，其中报价最低（报价相等时，供货周期短的供应商优先）的为第一成交候选人，报价次低依次为第二成交候选人（评标原则上采取总价最低中标方式，如果单项报价相差悬殊，且满足采购技术要求，我方将有权采取单项价格中标方式）2、对于平台上出现明显错误的报价，单项物料报价低于其他参与报价单位均价20%以上的，核实报价是否正确，供应商可传真进行澄清，如为报价错或不符合采购物料的要求，则取消本次报价中标资格，仅对其他报价无误供应商的报价进行比价3、对于技术方案中提出资质、业绩要求的，定标前我方将向供应商索要相关证明材料，无法提供证明材料或者证明材料虚假的，按第三条所列内容认定为无效报价并处罚4、项目超概时，我方有权终止本次采购三、无效报价的认定：1、报价内容与采购需求有重大偏离，未能实质性响应需求的供应商对超出申请准入物资、营业执照中核定的经营范围外或代理商未取得有效授权的2、报价明显低于产品成本价而无法合理解释的恶意竞争或明显高于市场平均价的恶意哄抬价格的3、报价内容中对质量要求、分项报价说明、交货期等信息说明含混不清或者不予说明的4、报价信息中出现说明不一致的5、如有技术方案要求的，报价方需到现场或电话核实具体参数，经我方相关专业技术人员",0,0,0,1]
[11675,"计部2容治运段3公33200编",0,0,0,1]
[11684,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市诸葛镇合济桥村乡村振兴提升工程EPC总承包行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年7月12日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[11692,"2.符合符合性谈判要求的，有3家供应商;3.有效供应商:4无效（废标）供应商:序号废标单位废标原因详细谈判本项目预算为:38万元，最高限价为:380000元三家供应商的报价均未超过最高限价。谈判小组按照谈判文件规定程序进行评审。供应商报价情况如下:序号投标单位第一次报价（元）最终报价（元）各注贵州五星顺达商贸有限公司379824.0379300.0我见贵州通盛商贸有限公司379899.0379499.0见/贵州江口鸿程商贸有限公司379923.0379623。0列光冶0染沟注:根据项目情况，由谈判小组决定报价次数谈判结论:唱标结束后，谈判小组3位成员在相关见证部门工作人员见证下，从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中,按照总分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人,其结果如下:投标人名单最终报价（元)名次排序序号379300.0迅其贵州五星顺达商贸有限公司379499。0卫2贵州递盈商贸有限公司贵州江口鸿程商贸有限公司379623.0述沈成交推荐:",0,0,0,1]
[11693,"双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理）评标报告书招标单位：肇庆市端州区高新产业园开发投资有限公司招标代理单位：广东信仕德建设项目管理有限公司编写日期：二〇二一年九月三日1双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理）评标报告一、招标项目基本情况：1、工程名称：双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理），建设地点：双龙片区飞龙路北侧、龙腾路西侧。2、建设规模：新建保障性租赁住房约34560平方米、配套用房约4000平方米、地下车库约10100平方米、园建工程约15200平方米。3、投标人报名情况：双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理）于2021年8月13日发出关于双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理）的招标公告，并于2021年8月14日至2021年8月20日在肇庆市公共资源交易中心网站上接受潜在投标人网上报名。4、本工程招标控制价为：3256900.00元，工期：450日历天。二、开标：2021年9月3日上午9:30时，双龙产业园区保障性租赁住房建设工程（一期）（监理）在肇庆市公共资源交易中心306室举行开标会议，共6家投标报名单位在规定的时间内递交了投标文件。分别为：广东建瀚工程管理有限公司、肇庆市资信工程建设监理有限公司、广东城建项目管理有限公司、广州市房实建设工程监理有限公司、北京远达国际工程管理咨询有限公司、四川同创建设工程管理有限公司。开标仪式由招标代理主持，监督部门代表进行了全过程的监督，招标人代表、投标单位代表、交易中心代表和招标代理机构有关工作人员等参加了开标会议。开标情况：（详见开标情况记录表）。无效标或废标情况纪要：开标时无异常。2、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无。三、评标：1、评标办法：本工程评标办法采用“综合评标法”（详见招标文件）2、评标委员会组成：评标委员会由5人构成，其中招标人委派评委1人，其余4名评委在广东省综合评标评审专家库随机抽取，评标委员会负责人在随机抽取的专家中2选举产生。评标委员会成员名单如下：。其中评标委员会组长为：。监督、见证单位人员名单详见签到表。3、评标过程：在评标前，由评标委员会负责人组织召开标前会议，对招标文件进行了学习，整个评标过程在监督部门代表的监督下进行。1",0,0,0,1]
[11702,"镇平县智能化绿色储粮仓储物流项目评标结果公示镇平县智能化绿色储粮仓储物流项目于2021年09月24日在镇平县公共资源交易中心组织开标评标活动，经评标委员会评审，中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下：一、项目名称：镇平县智能化绿色储粮仓储物流项目第一中标候选人投标人名称南阳市和诚建筑安装工程有限公司投标报价11426836.11元第一中标候选人企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第一中标候选人项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第一中标候选人项目负责人姓名有无在建工程执业资格等级执业资格证书编号安全生产考核合格证书编号第一中标候选人项目负责人李松松无二级豫241141458503豫建安B（2019）0015223第二中标候选人投标人名称河南金凡建筑工程有限公司投标报价11461832.66元第二中标候选人企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第二中标候选人项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第二中标候选人项目负责人姓名有无在建工程执业资格等级执业资格证书编号安全生产考核合格证书编号第二中标候选人项目负责人李伟斌无二级豫241161708239豫建安B(2018)1915585第三中标候选人投标人名称河南松华建设工程有限公司投标报价11450815.28元第三中标候选人企业业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第三中标候选人项目负责人业绩（包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容）见本企业诚信库第三中标候选人项目负责人姓名有无在建工程执业资格等级执业资格证书编号安全生产考核合格证书编号第三中标候选人项目负责人吴占领无二级豫241161718754豫建安B（2019）0014430二、被否决投标的原因及依据序号被否决的投标人名称原因及依据1//三、报价修正序号投标人名称修正原因修正依据修正前报价修正后报价1/////四、所有投标人评分情况A所有投标人综合标评分情况序号投标企业名称评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委71南阳市和诚建筑安装工程有限公14.0014.0013.0013.0012.0013.1013.002河南金凡建筑工程有限公司8.008.007.007.006.007.207.003河南松华建设工程有限公司8.506.007.507.007.007.607.504麟翔建设有限公司6.504.005.505.005.005.605.50B所有投标人技术标评分情况序号投标企业名称评委1评委2评委3评委4评委5评委6评委71南阳市和诚建筑安装工程有限公24.0028.5023.8023.5023.0024.4022.602河南金凡建筑工程有限公司",0,0,0,1]
[11715,"单位工程投标报价汇总表工程名称：裕安区固镇镇农副产品加工集聚区-民安路附属配套及路基改造工程标段：第1页共7页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价(元)1分部分项工程费1646588.461.1其中：定额人工费157304.291.2其中：定额机械费303989.191.3其中：综合费106141.812措施项目费17352.273不可竞争费106670.743.1安全文明施工费106670.743.2环境保护税4其他项目费4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金159355.03工程造价=1+2+3+4+51929966.500说明：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程的划分，单项工程汇总也使用本表汇总。造价函2021(5)号测评合格编号:2021JS-04神机妙算-工程计价软件安徽版V60分部分项工程量清单计价表工程名称：裕安区固镇镇农副产品加工集聚区-民安路附属配套及路基改造工程标段：第2页共7页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价污水工程1041001006001DN600老管道起挖1、老管道起挖DN6002、投标单位自行勘察现场确定m32525.738362.253454.752775.52040501001001DN600污水管道铺设1.管道材质：II级钢筋混凝土管（利用管道）2.连接方式：承插式3.管径：DN600m325206.6567161.253279.252775.53WB040501025001混凝土管道接口DN6001.接口：柔性胶圈接口2.管径：DN600个口16334.165568.084016.324040501001002DN400污水管道铺设1.管道材质：II级钢筋混凝土管2.连接方式：承插式3.管径：DN400m18122.5220598.6491.265WB040501025002混凝土管道接口DN4001.接口：柔性胶圈接口2.管径：DN400个口929.14262.26190.266WB040501027001管道闭水试验1、污水管道闭水试验2、详见图纸及相关规范m3437.652623.951358.287040504002001φ1100混凝土模块式污水检查井1.砼模块式圆形污水检查井2.井径：11003.井盖、井圈材质及规格：ф700mm球墨铸铁井盖(D400级)4.检查井井内须设一层防坠网,承重能力≥100Kg,标准按《安全网》GB5725-2009执行5.含模板安拆费用6.详见06MS201-4，页14座106049.0360490.38296.41162.38041101005001井字架1.井字架座10104.131041.37429041001009001原状污水井拆除1、原状污水井拆除2、建筑垃圾清运座10380.713807.11812.7949.4分部小计151521.4923248.67753.96雨水工程10040501001003DN300雨水管道铺设1.管道材质：II级钢筋混凝土管2.",3,3,3,1]
[11719,"00′0独x琴群驻、且",0,0,0,1]
[11728,"套公二监",0,0,0,1]
[11738,"晟恒城市花园项目(A区)地下车库工程招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004晟恒城市花园项目(A区)地下车库工程招标控制价招标控制价(小写)：30983842.15(大写)：叁仟零玖拾捌万叁仟捌佰肆拾贰元壹角伍分招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-2单项工程招标控制价汇总表工程名称：晟恒城市花园项目（A区）地下车库第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费晟恒城市花园项目（A区）地下车库30983842.15177150515084.39643995.651晟恒城市花园项目（A区）地下车库-土建26875411.12425732.76527768.862晟恒城市花园项目（A区）地下车库-安装4108431.0317715089351.63116226.79合计30983842.15177150515084.39643995.65注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单位工程招标控制价汇总表工程名称：晟恒城市花园项目（A区）地下车库-土建标段：晟恒城市花园项目（A区）地下车库第1页共2页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程21707402.231.1A.1土石方工程1025386.481.2地下室防水4314014.491.3楼地面装饰工程1861795.51.4墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程345222.791.5天棚工程82248.431.6混凝土及钢筋混凝土工程13532972.021.7保温、隔热、防腐工程237227.661.8砌筑工程133824.91.9门窗工程100497.081.10油漆、涂料、裱糊工程357.431.11其他装饰工程73855.452措施项目2421169.392.1其中：安全文明施工费425732.762.2其他措施费（费率类）196013.122.3单价措施费1799423.513其他项目－3.1其中：1）暂列金额－3.22）专业工程暂估价－3.33）计日工－3.44）总承包服务费－3.55）其他4规费527768.86－4.1定额规费527768.86－4.2工程排污费－注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总",2,2,2,1]
[11745,"海阳市海何大闸维修工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）复核时间：编制时间：分部分项工程量清单工程名称:泡阳市海何大闸兆工程序台编号项目名称坤健工程量人工的江市)苏扬文和三控岚常一部分建筑工位500109001001员鹏混凝主栏料。部位:桥两侧2.混凝土强度等颁:C0舒2,1壮/Goo110010o羽筋加工及安装隐号:2.型号、规格:,。运距:0.92500109001002昆凝土栏杆是应.部位:桥两侧立柱下,，混凝土强应等货:Ci2.0500109001003混凝土栏杆应。部位:桥两化立柱下,,北溉上登度等颁:C31.3式50010501000备用房破损的外墙铲除及重新做水泥压60,0兰杆基座模板访推护栏垫板闹板安装量出险块石桥意及抹灰提量]。[吕资8万除原砼栏杆并外运至甲方指定趋点:00110001001500110001002IB0O13B00Z汕此治小北渝采和宏社第三部分企属结格设备及宏速工配)1008000L1001泄永刪门:门叶等材质采用316不锈邻，上下两块门时平面尺寸均为2.12w1.8㎡566j北澧起渝分行分部分项工程量清单工程名配:湘阳市洛何大闸祖兆工在序号编号项目名称登益工程量人工费1H王》材系《“云(款利建旗第四部分临时工程厂TBB03临时工程并1.00措施项目清单工程名称:湘阳市海们大闸墨挖工型序号项目名称第一部分建筑工程括施项目清单环境保护文明施工窗全防护抽施直(小型临时设施容[施工企业进退场费6(大型施工设备按拆费了第三部分企葛结档设各及安要工称括施项目清单】环境保护功文明施工安全防护挂施小型临时设施行施工企业进退场营吕]天型施工设签找拆费含计其他项目清单工程名称:湘阳市泡何大闸祖兆工程(序号填目名称[图称天部芬预留企】封料则置塑投标人部分3总承包服务费芝凰工作项目费超标人部行预置企灯上材料则置塑6[投标人部分上总浙包服务现甲厂S[旺区工瓯须目班零星工作项目表工程名勐:湘阳市泡何大闸祖兆工石序号项目名称星号规格单位爱量1|人工【材料边|机械3九人]甘5[[五",3,3,3,1]
[11754,"附件6重点知识产权服务机构培育项目评审结果序号申报单位名称专家评分立项情况资金分配(万元）1广州大学（广州大学知识产权信息服务中心）90.00拟立项202广州华进联合专利商标代理有限公司89.50拟立项203广东省知识产权保护中心（中国（广东）知识产权保护中心、广州商标审查协作中心）87.80拟立项204广东高航知识产权运营有限公司87.20拟立项205广州知识产权交易中心有限公司87.00拟立项206广州科粤专利商标代理有限公司86.80拟立项207广州粤高专利商标代理有限公司86.40拟立项208广州奥凯信息咨询有限公司86.20拟立项209广州润禾知识产权代理事务所（普通合伙）86.20拟立项2010广州市华学知识产权代理有限公司85.20拟立项2011广州嘉权专利商标事务所有限公司84.80拟不立项—12广州市番禺区科技金融促进会83.40拟不立项—13广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙）82.60拟不立项—14广州三环专利商标代理有限公司82.40拟不立项—15广州知融资产评估有限公司82.20拟不立项—16广州恒成智道信息科技有限公司80.60拟不立项—17广州高炬知识产权代理有限公司80.20拟不立项—18广东省采购与供应链协会77.40拟不立项—19广州品源知识产权管理咨询有限公司77.40拟不立项—20广州市总部经济协会76.40拟不立项—21广东智慧财富知识产权运营有限公司74.60拟不立项—22广东省工业设计协会74.20拟不立项—23广州市集佳知识产权咨询有限公司74.20拟不立项—24广州集佳资产评估有限公司74.20拟不立项—25广州市企业联合会72.80拟不立项—26广州恒程知识产权服务有限公司72.60拟不立项—27广州大象飞扬知识产权代理有限公司70.60拟不立项—附件7知识产权试点学校项目评审结果序号申报单位名称专家评分立项情况资金分配(万元）1广州大学85.20拟立项202广东科贸职业学院81.40拟立项203广东岭南职业技术学院80.20拟立项204广州工商学院78.00拟立项205广州华商职业学院74.60拟不立项206广东金融学院67.40拟不立项—7仲恺农业工程学院/已于2016年承担知识产权试点学校项目—附件8序号申报单位名称专家评分立项情况资金分配(万元）1广州旗锐数字科技有限公司88.40拟立项252广州市番禺巨大电业有限公司85.80拟立项253广州市品尧电子有限公司84.60拟立项254广州呼研所医药科技有限公司83.00拟立项25中小微企业知识产权服务项目评审结果附件9（一）科技创新活动项目序号申报单位名称活动名称专家评分立项情况资金分配(万元）1广州创润信息科技有限公司2021广州天英汇国际创新创业大赛88.00拟立项152广东技术师范大学“百年征程照初心，智慧",0,0,0,1]
[11761,"工程量清单汇总表工程名称:航埠镇凤山峡水库除险加固工程（水工部分）第1页共1页序号工程项目名称金额（元）一建筑工程二机电设备及安装工程三金属结构设备及安装工程四措施项目五其他项目合计建筑工程分类分项工程量清单工程名称:航埠镇凤山峡水库除险加固工程（水工部分）第1页共13页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注一大坝工程(1)大坝防渗1500108010001其他基础防渗和地基加固工程套井回填，采用冲抓钻造孔，单排两序，孔径1.1米，孔距0.75米，有效防渗厚度1.1米，孔底高程伸入基岩0.5米（做法详见设计图纸）m4560.492500108010002其他基础防渗和地基加固工程1：5水泥粘土套井回填（外运粘土），采用冲抓钻造孔，单排两序，孔径1.1米，孔距0.75米，有效防渗厚度1.1米，孔底高程伸入基岩0.5米（做法详见设计图纸）。m3853500108010003其他基础防渗和地基加固工程坝体钻灌浆孔，分三序间隔造孔，孔距2M,用于坝基帷幕灌浆用，具体技术参数详见图纸。m887.474500108010004其他基础防渗和地基加固工程坝体灌浆孔粘土灌浆，含粘土球制作，封孔等，具体工艺详见设计图纸。m887.475500108010005其他基础防渗和地基加固工程坝基钻帷幕灌浆孔自上而下灌浆法岩石级别综合考虑。m737.56500108010006其他基础防渗和地基加固工程坝基岩石一排帷幕灌浆自上而下灌浆法(透水率〈10Lu)m737.57500107008001检查孔钻孔钻机钻检查孔，岩石级别综合考虑。m73.75建筑工程分类分项工程量清单工程名称:航埠镇凤山峡水库除险加固工程（水工部分）第2页共13页序号项目编码项目名称项目主要特征计量单位工程数量单价(元)合价(元)主要技术条款编码备注8500107009001检查孔压水试验检查孔压水试验试段209500107010001检查孔灌浆坝基岩石三排帷幕灌浆自下而上灌浆法透水率8-10Lu~孔深≤50mm73.7510500101013001余土弃置套井弃土外运，运距，运输工具施工单位投标时综合考虑。m33053.36(2)迎水坡11500105009001砌体拆除原护坡砼预制块拆除，废渣清运（运距、运输工具、堆放场地及搬运工具由施工单位自行考虑）m3480.4212500109010001混凝土凿除原砼踏步拆除，废弃物装车外运，运距，运输工具施工单位投标时综合考虑。m33.1513500101002001一般土方开挖一般土方开挖，土质类别综合考虑（用于场地内平衡回填，场地内运距自行考虑）m31478.1614500103023001土方回填就地利用开挖料填筑压实，压实度",3,3,3,1]
[11763,"贵安新区国土空间规划城市体检评估（2020年度）采购文件招标编号：GBZ2021-3006采购人：贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局招标代理机构:贵州省招标有限公司日期：2021年8月1/70目录第一部分专用部分第一章采购范围3第一节采购项目概述3第二节货物/服务要求4第三节供应商资格条件5第二章采购清单、技术参数及商务要求7第一节采购清单及技术参数8第二节商务要求9第三节图纸附件10第四节实质性要求明细表10第三章评标办法及评分标准10第一节评标办法11第二节评分标准13第三节废标条款21第四节无效标条款22第二部分通用部分第四章政府采购程序23第一节发布采购公告23第二节获取采购文件23第三节交纳投标保证金24第四节递交响应文件25第五节开标26第六节评标27第七节发布中标公告30第八节支付代理服务费32第九节政府采购合同签订、备案及公告32第十节退还投标保证金33第五章政府采购合同34第一节主要条款34第二节拟签订的政府采购合同35第三部分投标文件编制规范第六章投标文件的编制40第一节编制要求40第二节投标文件组成42第三节投标文件格式范本432/70第一部分专用部分第一章采购范围第一节采购项目概述一、项目概述本项目为《贵安新区国土空间规划城市体检评估（2020年度）》具体内容详见采购清单、技术参数及商务要求二、采购预算本项目资金来源为财政性资金项目采购预算为柒拾万零贰仟元整（￥702000.00元）本项目的最高限价为：大写：柒拾万零贰仟元小写：702000.00元三、采购合同管理：1.是否允许分包：否四、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定本项目是否专门面向中小企业采购：否特别提示：如采购项目或品目涉及中小企业采购的，采购文件应当遵守《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号第十二条规定五、招标文件解释权本项目招标文件的最终解释权归采购人六、采购人11.采购人名称：贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局3/702.地址：贵州省贵阳市花溪区贵安新区数字经济产业园3.联系人：杨汝4.联系电话/传真：0851-88900615七、代理机构1.名称：贵州省招标有限公司2.地址：贵州省贵阳市观山湖区龙滩坝路腾祥迈德国际A2座15楼3.联系人：龙胜4.",1,1,1,1]
[11772,"政府采购招标文件（货物类）项目名称：新疆生产建设兵团兴新职业技术学院烹饪实训基地建设项目分包编号：TRXK2021-39采购代理机构：新疆天瑞新科招投标有限责任公司日期：2021年8月11日目录第一部分招标公告第二部分投标人须知投标人须知正文部分一、总则二、招标文件三、投标文件四、投标保证金五、投标文件的递交六、开标七、评标步骤和要求八、履约保证金九、代理服务费、公证费十、签订、审核合同十一、处罚、询问和质疑十二、保密和披露第三部分采购需求第四部分评审方法（综合评分法）第五部分政府采购合同第六部分投标文件格式一、投标文件格式二、资格审查材料三、商务文件四、技术文件五、服务文件第一部分招标公告受兵团兴新职业技术学院委托，新疆天瑞新科招投标有限责任公司对新疆生产建设兵团兴新职业技术学院烹饪实训基地建设项目（项目编号）（项目名称）组织进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。一、项目基本情况1、招标编号：TRXK2021-392、项目名称：新疆生产建设兵团兴新职业技术学院烹饪实训基地建设项目3、采购方式：公开招标分包品目名称数量预算金额（元）用途01包烹饪实训基地建设一批2426594教学研究02包烹饪实训基地建设一批653406教学研究4、招标内容及要求：5、合同履行期限:自合同签订之日起90天6、本项目（是/否）接受联合体投标:否二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号文）；（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）；关于转发《政府",1,1,1,1]
[11784,"评标报告一、采购项目基本情况1、采购组织机构：深圳市国信招标有限公司2、采购单位：舟山市普陀区气象局3、开标地址：舟山市普陀区东港街道昌正街169号东港商务中心6号楼四楼开标室4、项目名称：舟山市普陀区气象灾害风险普查和区划项目5、项目编号：SZGXZS20211216、采购预算：58.32万7、采购方式：公开招标8、发布公告时间：2021年8月31日9、公告发布网站：浙江政府采购网10、采购响应截止时间：2021年9月22日11、获取采购文件单位情况：3家12、采购响应单位情况：3家二、评标小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评标小组，通过申请随机抽取■/经批准自行组织□/采购人依法推荐□的方式确定评标专家，其中采购人代表1人，评标专家4人，分别如下：孙毅、任文祥、钟志、叶荣民、张勇。2、经核对，评标人员身份与上表名单一致。3、评标小组成员均签署《政府采购评标小组成员廉洁自律承诺书》。4、参加开标、唱标的供应商分别是：浙江省气候中心、浙江专业气象服务有限责任公司、浙江广晟信息技术有限公司。此次评标选举孙毅担任评标委员会主任委员，由主任委员组织评标。三、评标方法和标准1、综合评分方法评价指标和各评价权重指标：评标指标权重（％）商务、技术部分90投标报价10合计100完成商务资格和技术服务方案的审查和计分后，再进行商务报价的审查和计分。2、评标程序：投标文件的完整性检验和符合性审查商务技术条件响应性评定报价响应性评定根据招标文件公布商务、技术、价格权重，算出各投标人综合评估分按照综合评估分名次推荐候选中标人1名四、评标情况各投标人商务技术得分如下：序号投标单位名称商务技术平均得分1浙江省气候中心69.502浙江专业气象服务有限责任公司42.303浙江广晟信息技术有限公司50.50开标情况根据财政部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号）规定，本项目对小型和微型企业的价格给予6%的扣除。序号投标单位名称投标报价（人民币/元）给予6%的扣除价格得分1浙江省气候中心576,000.00541,440.0010.002浙江专业气象服务有限责任公司582,000.00582,000.009.303浙江广晟信息技术有限公司580,000.00580,000.009.34六、评标结果",0,0,0,1]
[11789,"滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制单位选取通知根据《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询服务管理办法》规定，我处拟采用资质审查和现场抽球等方式，从滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知（含补充征集）”认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中选取编制单位承担滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制工作。现将有关事项通知如下：一、招标项目基本情况滁州市丰乐园3#、4#楼加固工程，主要内容包括3#、4#楼加固工程工程量清单和最高投标限价编制，工程总投资约400万元。二、委托内容：工程量清单、最高投标限价编制。三、投标人范围（一）投标人范围滁重【2020】41号文“关于启用《滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库》的通知”（含补充征集）认定的滁州市重点工程建设管理处工程造价咨询库中的中介机构，不在名单内的不接受投标文件。（二）投标限制条件在我处限制承揽造价业务期限内的企业不予参加。四、投标人要求投标人须于抽取现场一次性提交下列（一）、（二）项资料（除资格要求第四项要求原件外，其他复印件加盖公章），否则，审查不予通过。（一）资格要求1.企业要求：投标人必须是具有独立法人资格的建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级（含暂乙级）及以上资质的企业；2.项目负责人要求：投标人拟派的项目负责人必须具有建设部颁发的中华人民共和国注册造价工程师（或一级造价师）注册执业证书；3.投标人须提供法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)。4.投标人自2016年1月1日至抽取时间前，承担过房建类加固工程（或含加固工程内容的）成果文件编制的业绩。同时提供①工程量清单和最高投标限价编制报告（或结算审核报告或跟踪审计结论性文书）；②合同。业绩时间以合同签订时间为准，上述材料中均不能体现的不予认可。（此项要求提供原件核查）（二）项目组人员配备要求1、投标人拟派的项目负责人：注册造价工程师（或一级造价师）1名；项目组成员：二级造价师不少于1名。2、投标人拟派的项目负责人必须负责本项目的编制或审核。五、中标人确定招标人",0,0,0,1]
[11798,"）速磊票姜媒照务·苦创未来第五章、报价明细表服务名称单位数量单价总价项目经理人了2500元/月/人30000元/年保洁员人151700元/月/人306000元/年低值消耗品月125000元/月60000元/年垃圾清运费月123000元/月36000元/年公共消杀费月122400元/月28800元/年人员保险月122667元/月32004元/年人员工装入16600元/套/人19200元/年人员福利入I6900元/人/次28800元/年管理率4y以上1-8项合计16224.12元/年金额的3%税金为以上1-9项合计37766.51元/年金额的6.78%合计594794.63元/年",0,0,0,1]
[11807,"国信证券股份有限公司2021年IT基础设施扩容-核心超融合一体机采购项目（二次）项目编号：211BA0031098-01A评标报告（定性评审法）招标人：国信证券股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年08月04日一、基本情况和数据表项目名称国信证券股份有限公司2021年IT基础设施扩容-核心超融合一体机采购项目（二次)项目编号211BAOO31098-O1A国信证券股份有限公司招标人招标范围核心超融合一体机16台交货期本项目所采购设备分期交货。每一批次交货时，由采购人发出备货证知，中标人接如下时间将备货通知中设各交付:中标人收到各货通知之日起，30个日历日内完成供货。本项目交货地点为广东省东莞市（具体地点由采购人指定）。中标人发货前需至少提前7个日历日书面通知采购人并获得采购人同意方能交货。人民币:08万元人民币5万元投标保证金公开招标资格后审2021年08月04日09:30（北京时间）。深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层610评标室定性评审法贺敬凯、张冬玉、曾检生、伍天柱、杜军3家供应商按时递交了投标文件，3家投标单位的投标文件通过初步评审，0家投标单位的投标文件未通过初步评审。清标情况无根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，3家投标单位的投标文件通过详细评审。无无建议及意见无评审委员会接照招标文件规定的各项因素进行商务技术定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评标报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人。投标人或其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面提出异议，逾期不予受理。二、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标的投标人名称无不合格投标或废标原因投标人答辩记录无评标委员会意见无无三、投标人澄清、说明、补正情况记录表无无投标人投标人代表投标人待澄清、说明、补正的间题无投标人需澄清、说明、无评标委员会意见，及对招标人的有关建议无四、商务标、技术标定性评审表优点存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项评审结论",0,0,0,1]
[11815,"四川省人民医院2021年度分支杆菌培养检测仪等医疗设备一批采购项目（第二次）公开招标采购公告510201202107484四川省人民医院2021年度分支杆首培养检测仪等医疗设备一批采购项目（第二次)公开招标325500.001250500.00)译见附件社住包一:自合同签订之日越90天:包二:自合同签订之日越90天:包三:自合同签订之日起90天:包四:自合同签订之日起90天;包五:自合同签订之日起90天:包六:自合同签订之日起90天1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:2.落实政府采购政策需满足的资格要求:五3.本项目的特定资格要求:（1）投标人为生产厂家应具有中华人民共和国医疗器械生产许可证:投标人为代里公司应具有中华人民共和国医疗器械经营许可证或有效备案表（限医疗器械适用）（（2）投标产品须具有医疗器械产品注册证和注册登记表或国家新颁发的有效注册证（限医疗器械透用）（3）投标产品为进口产品的投标人非投标产品制造厂家雪提供制造厂家针对本项目对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标-品的授权(且雪提供该代理离具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件雪能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)（4）投标产品须具有特种设备(压力容器)制追许可证（仅限包一）获取招标文件二时间:2021年08月18日到2021年08月24日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京时间，法定节假日除外)地点:或都企牛高新技术产业图区企周路595号4栋5楼03号方式:）1、现场获取:经办人员当场提交以下资料:（1）供应商购买文件记录表:（2）单位介绍信千加盖公章:（3）经办人身份证复印件并加盖公章2、网络获取:经办人员应当将以下资科扫描件发送至邮箱:25987296l9@qq.com,待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后可进行转账（转账时需备注公司名称）（1）供应商购买文件记录表:（2）单位介绍信并加盖公章:（8）经办人身份证复印件并加盖公章售价:200.00时间:四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年09月08日10点00分(北意时间)地点:成都企牛高新技术产业因区金周路595",0,0,0,1]
[11816,"二己己二司式越部部显藏邮巫助",0,0,0,1]
[11830,"郴州技师学院智能制造系智能类竞赛耗材需求采购清单*商品名称*商品类目*是否核心商品*参数要求*数量*计量单位单价期望总价（元）建议品牌光纤清洁笔是QUICKCLEAN-1P1支15001500福禄克网线是超五类8*0.5芯比赛专用10箱7507500唯康网线是cet6a比赛专用2轴21004200唯康大对数电缆是灰白色，25对200米71400唯康室内光纤是12芯比赛专用100米6600唯康室外光纤是24芯比赛专用100米8800唯康光纤无尘擦拭纸是20张1包300包2600唯康光纤热缩管是60mm细管1000根/包10包60600唯康电极棒是80C+2对5201040藤仓电信级单模光纤尾纤是SC-SC、3米300根61800唯康标签扎带是25*5*210100包151500唯康自锁式尼龙扎带是3(1.9)*1001000条100包101000唯康白板笔是黑色100支装2盒118236国标白板笔是红色100支装1盒6262国标白板笔是蓝色100支装2盒118236国标白板笔墨水是红色3瓶装2盒1836国标白板笔墨水是黑色3瓶装3盒1854国标白板笔墨水是蓝色3瓶装4盒1872国标标签机色带TZ-621是线缆强粘12mm白底黑字6个1696兄弟标签机色带TZ-621是线缆强粘9mm白底黑字6个1696兄弟标签机色带TZ-621是线缆强粘6mm白底黑字6个1696兄弟标签机色带TZ-621是线缆强粘6mm黄底黑字2个1632兄弟标签机色带TZ-621是线缆强粘3.5mm白底黑字6个1166兄弟绘图纸是16K8包25200国标高压PU气管是6mm6卷120720国标高压PU气管是8mm2卷168336国标高压PU气管是4mm6卷90540国标扎带是4*200mm10包15150国标台虎钳是6寸1个268268国标宝工压线钳是CP-376TR2把280560宝工护目镜是蓝框透明镜片6副181083MLED计时器是2.3英寸6位、带支架4套3601440国标中号塑料箱是550*410*230mm10个42420国标中号塑料箱是600*365*150mm20个28560国标塑料零件盒是110*105*5060个3180国标无线摄像头是5G双频充电版6个2201320国标无线路由器是450m6个89534TP光纤开缆刀是RCS-1141支350350米勒气动手指是MHZ2-16S(单动常开)2个96192国标易耗材是移动机器人专用充电器*11套1380013800慧谷是移动机器人专用电池*2慧谷是连接线缆*1慧谷是常用螺丝*1慧谷是PING超声波距离传感器*2慧谷是LSB1线路从动传感器*2慧谷是红外测距",4,4,4,1]
[11833,"万和证券消息推送平台项目（项目编号：2115A0035175）评标报告（综合评估法）招标人：万和证券股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理：深圳市国际招标有限公司日期：2021年7月15日-、基本情况和数据表项目名称万和证券消息推送平台项目项目编号2115A0035175招标人万和证券股份有限公司消息推送平台项目服务期本次项目整体实施周期约为2个月，项目交付后免费维护一年，一年后进行维护续期。服务地点采购人指定地点最高投标限价45万元投标保证金8000元招标形式公开招标开标时间2021年7月15日09:30（北京时间）深圳市南山区白石路与沙河西路交界深圳湾科技生态园9栋B4座6层659室开标及评标地点评标方法综合评估法定标方式评定分离定标方法及定标程序集体议事法商务标、技术标、价格商务权正:10%:技术权正:50%a价格权正:40%。招标过程简介本项目于2021年6月25日在深圳阳光采购平台:www.szygcgpt.com和中国招标投标公共服务平台:www.cebpubservice.com发布登毅了招标公告并发售招标文件，共有3家供应商购买了招标文件。本项目于2021年7月15日09:30（北京时间）截止投标并举行升标仪式,共有3家投标人按时上传和递交了投标文件,分别是(排名不分先后）:深圳市和讯华谷信息技术有限公司、深圳市微彩科技有限公司和每日互动股份有限公司(各投标单位投标报价译见《开标-览表》）。评标程序推荐中标保选人1.按评审综合得分从高至低的顺序进行排序，向招标人推荐评审总得分排名靠前的投标人为中标便选人，推荐数量为3个,。2.若出现评审综合得分相同的情形，按投标报价由低到高顺序排列:得分且投标报价相同的，按技术标得分顺序排列;如技术标得分仍然相同，则采用抽签的方法确定中标候选人的排序。二、评标委员会成员名单序号m何钦煜（组长)～冯字光∞王明福中文荣华向帆三、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标无不合格投标或废标原因无评标委员会意见无需要说明的其他情况无四、投标人澄清、说明、补正情况记录表投标人无无补正的问题无投标人需澄清、说明、补正内容无评标委员会意见，议无五、价格标评分表序号投标单位投标总价维护费评审价格排名价格",0,0,0,1]
[11842,"建德市垃圾填埋场聚乙烯土工膜定点采购供应商招标文件招标编号：JD2018MR-08采购单位：建德市垃圾填埋场代理机构：淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司2018年12月28日采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认经办人（签名）：日期：2018年12月28日招标代理机构审批（章）：同意发布经办人（签名）：日期：2018年12月28日目录第一章招标公告03第二章投标须知05第三章开标和评标须知13第四章评分标准15第五章招标内容与技术要求17第六章商务条款18第七章财务结算程序19第八章合同范本及格式20第九章附件23第一章招标公告依据《中华人民共和国政府招标投标法》，参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定，受采购单位的委托，淳安千岛湖明瑞企业管理咨询有限公司就建德市垃圾填埋场聚乙烯土工膜定点采购供应商进行公开招标，欢迎国内符合要求的供应商前来投标一、项目编号：JD2018MR-08二、采购内容：招一家长50m，宽6m，厚度0.75mm聚乙烯土工膜定点采购供应商，服务期限：两年（合同一年一签，在第一年合同期满后如中标供应商达到招标人各项要求，招标人有权在经双方协商后，将合同期限顺延一年），按实结算三、投标供应商的资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；2、本项目不允许转包分包；3、本项目不接受联合体投标四、招标文件的发布及报名：1、发布时间：2018年12月29日至2019年1月17日止2、发布地点：千岛湖镇环湖北路375号行政服务中心3楼328室3、招标文件费用：200元/份，售后不退4、获取招标文件及报名地址：千岛湖镇环湖北路375号行政服务中心3楼328室5、报名时间：2018年12月29日至2019年1月17日止（双休日及法定节假日除外）上午8:00-11:30；下午13：30-17:00（北京时间）6、投标供应商报名时应出具：(1)、报名登记表；(2)、法人授权委托书原件（报名人若为法人，无需提供）；(3)、营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；(4)",1,1,1,1]
[11850,"1.封面奉节县西部新区冒丰胡家片区排水防涝排洪设施工程，工程招标控制价12408880.02招标控制价(小写):，(大写):，壹仟贰佰肆拾万捌仟捌佰捌拾元零贰分，293631.47其中：安全文明施工费用(小写):，贰拾玖万叁仟陆佰叁拾壹元肆角柒分(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月11日建设项目招标控制价汇总表工程名称:系节县西部新区国丰胡家片区排水防涝播洪设施工程北中序号单项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费竹)规费（元）奉节县西部新区冒丰胡家片区排|水防沥洪设施工程12108880.02293681.47178605.47合计12-408880.02/11400293681.471783605.47单项工程投标报价汇总表工程名称:系节县西部新区国丰胡家片区排水防涝播洪设施工程北中序号单位工程名称金额（元）督估价（元）安全文明施工费规费（元）排水工程12408880,02合计12408880.02单位工程招标控制价汇总表工程名称:排水工程序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费11排水土石方工程1433518.281.2弱水管网7474030.6213排水沟116205.221.4晋网拆除231704.461.6历青路面及人行道路面拆阶228742.07山6沥吉路面及人行道恢划896708.57卫善施项目费2.1技术措施项目费2.2但织措施项目费其中友全文明施工费3其他项目费规费5税金招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:排水工程企额（元）序号项目名称合价其中;暂估价【施工技术措施项目14787.212施工组织措施项目412362.722,1其中:安全文明施工费293631.472.2建设工程竣工档案编制费28住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+2427149.98分部分项工程项目清单计价表工程名称:排水工程企额(元)序号项目缩码项目名称项目特征湛签工程量综合单价合价持密动。北040101002001挖沟槽土方排水土石方工程[谈目特征].关壤类别:综合去方年挖分式:机夜年挖人工昆合航场内运距:投标人自行考必工程内容]1.排地表水土石方开拉围护(挡工板)及拆除基底针探公、场闪选输218922,676.82北040102002001挖沟槽石方项目务征).各石",2,2,2,1]
[11859,"湄水中学教学楼屋面维修改造项目工程量清单单位：元序号项目金额备注1湄水中学教学楼屋面维修改造项目165379.56二建象汝宜常(名王之凌",3,3,3,1]
[11868,"通化市公安局东昌区分局监控点光纤租员项目单一来源公示（招标编号:JLDNZB-2018-038）一、内容:-、采购人、采购项目名称和内容采购人：通化市公安局东昌区分局地址:通化市东昌区环逾乡江畅路联杀人：王波联系电话：18043501082项目名称：通化市公安局东昌区分局监控点光纤租员（项日编号：JLDNZB-2018-0383项目内容根据东昌区平安城市规划，而要针对447个监控点进行线路租用，通过监控线路（带宽不小10M）及汇聚（带宽不小loM,赠送)、主干线（带宽不小100M，赠送）等，将监控视频回传到公安局监控平台二、拟采购的货物或者服务的说明根据东昌区平安城市规划，需要针对447.个监控点进行线路租用，通过监控线路（带宽不小10M）及汇系（带宽不小10lM,殖送)、主干线（带究不小100lM,赠送）等，将监控视频回传到公安局监控平台三、采用单一来源采购方式的原凶及相关说明本项目根据通化市东昌区政府采购管理工作办公室下达的采购编号G2018040的政府采购计划审批表，采购方式为公开招标于2018年12月11日在中国招标投标公共服务平台、中电国政府采购网、通化市公共资源交易网发布招标公告，并同时发售招标文件:至2018年12月17日发售截止，仅有中国移动道信集团吉林有限公司报名并购买招标文件于2018年12月18日在中国招标投标公共服务平台、中国政府采购网、通化市公共资源交易网发布报名延期公告，再次发售至2018年12月24日止，再尤潜在投标人报名两次报名发售期间仪有中国移动通信集团告林有限公司报名，故拟采用单一来源采购方式点凹、拟定的唯一供应简名称、地址中国税动道信俱团吉林有限公司",0,0,0,1]
[11877,"竞争性谈判文件（工程类）项目编号：JYZC-2021076项目名称：南苑学校运动场地维修工程采购单位名称：泰州市姜堰区南苑学校代理机构名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司2021年7月目录第一章竞争性谈判公告第二章采购需求第三章供应商须知第四章评审办法及成交标准第五章政府采购合同（参考）第六章工程量清单第七章谈判响应文件格式第一章竞争性谈判公告项目概况南苑学校运动场地维修工程采购项目的潜在供应商应在泰州市公共资源交易平台http://zwfw.taizhou.gov.cn/ggzy/下载获取竞争性谈判文件，并于2021年7月19日16点00分（北京时间）前递交响应文件。一、采购项目简要信息:1、项目编号：JYZC-20210762、项目名称：南苑学校运动场地维修工程3、采购方式：þ竞争性谈判□竞争性磋商□询价4、预算金额：114.034749万元5、最高限价：100.350579万元6、采购需求：采购需求详见谈判文件第二章。7、合同履行期限：合同签订后30日历天8、本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1、符合《政府采购法》第二十二条以及《政府采购法实施条例》第十七条规定。2、落实政府釆购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。3、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（1）具有本项目实施能力且在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的单位，具备有效的营业执照。（2）拟派项目负责人系已在投标人单位注册并具备市政公用工程或机电工程专业贰级(含以上级)注册建造师执业资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。4、本项目其他资格要求：（1）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。(2)企业资质动态监管：1、评标当日，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。2、中标公示期间，成交候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。动态监管不合格资质查询网址：（3）项目负责人（即项目经理）无在建工程要求：①项目负责人是非变更后无",1,1,1,1]
[11882,"采购项目编号：（LBZC2018-181号）采购项目名称：雷波县人民医院基础建设项目招标文件中国·四川·雷波雷波县人民医院共同编制雷波县人民政府采购中心2018年目录第一章投标邀请根据雷波县财政局下达的《雷波县政府采购年度实施计划表》（采购年度：2018年编号255号）的要求，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购相关法律法规的要求，雷波县人民政府采购中心(采购代理机构)受雷波县人民医院采购人)委托，拟对雷波县人民医院基础建设项目进行国内公开招标，雷波县人民政府采购中心在四川政府采购网以发布招标公告的形式邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：LBZC2018-181号（供应商的投标文件编号请以此为准）二、招标项目：雷波县人民医院基础建设项目三、资金来源：财政预算安排四、招标项目简介：该项目为1个包（具体参数要求详见招标文件第六章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；六、招标文件获取时间、地点及报名方式：1、报名方式：现场报名2、报名地点：雷波县人民政府采购中心（雷波县海湾乡白龙村4组（雷波县海湾加油站前行50米））3、报名时间：2018年12月24日9：00时至2018年12月28日17：00时（工作时间内，北京时间，节假日除外）注：招标公告、招标文件提供期限届满后，获取招标文件或者资格预审文件的潜在投标人不足3家的，雷波县人民政府采购中心可以视情况顺延提供期限，并予公告4、报名递交材料：在本报名截止时间内将（1）营业执照副本复印件(加盖供应商鲜章)；（2）单位介绍信原件盖鲜章（格式需写明项目名称及标号并注明联系人、联系电话）；（3）经办人身份证复印件盖鲜章(原件备查)；（4）投标保证金回执复印件盖鲜章现场递交到雷波县人民政府采购中心视为有效报名5、招标文件领取方式：在四川政府",1,1,1,1]
[11886,"扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:YZSFJSZ2021070014001建设单位扬州市梅岭街道办事处交易类别市政施工工程名称建隆片区老小区改造工程施工建设规模交易方式公开招标投资主体扬州市梅岭街道办事处工程地点蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭西路招标控制价（万元）665.76万元代理单位江苏汇诚投资咨询管理有限公司资质等级招标代理甲级关于建隆片区老小区改造工程工程量清单及招标控制价的审核报告确认依据逾授,附确认意见:(工代理单位负录吕（内日确认意见:避简X心建设项目负计(公地(公章），年月日",2,2,2,1]
[11895,"【湖州交置业有限公司】于2021年07月16日16时，在潮州网上中介照务超市【公开竞价】选取【南浔智能科技文化产业园〔一期工程）/项目业主:湖州浔交置业有限公司项目名称:南浔智能科技文化产业园(一期工程）—南浔区高铁新时代产业总部基地招标代理项目项目编号：330503-0127.7544中迭中介机构名称:湖州江南工程管理有限公司中话金部：320000元中达结果公告公示期;2021年07月16日-2021年07月19日中选机构联系地址：湖州市天际花园31幢太湖路777号-1项目业主咨询电话:15715SS8100中介项目负责人：(团租中介项目负责人电话:572-2885888*综合评比结果相关资料:浏览……无备注:发布中选公告",0,0,0,1]
[11905,"崇左市科教片区五龙异地安置点瑞2叩楼配套工程更正公告(招标编号:cZZC2021-C扣00006-HLDZ)一、内容:各竞标人:一、采购项目名称;崇左市科教片区五龙异地安置点1@2@楼配套工程-、采购项目编号:CZZC2021-C2-00006-HLDZ王、采购人名称:崇左市左江建设投资有限责任公司地址:崇左市建设支路丽江公务员小区会所二楼联系人及电话:吴工，0771-7821598四、采购代理机构名称:广西华利得项目管理有限公司地址:广西崇左市花山路汇金现代城12栋102商铺项目联系人及电话:黄工，0771-5937888五、首次公告日期:2021年8月19日;六、更正日期:2021年8月19日;七、现对成交公告部分内容做出如下更改:@原竞争性磋商公告第八项为:\"八、供应商资格要求:丘竞标人必须是在国家工商行政部广@注册，具有建筑工程施工总承包市政公用工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质，且具有建设行生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力具各建筑工程专业贰级c含以上级)注册建造师执业资格及有效类)，且未担任其他在建工程项目的项目经理\"现更正丸\"八、供应商资格要求，1·竞标人泌须是在国家工商行政部门注册，具有建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资愤或市政公用工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质，且具有建设行政管理部门核发的有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相·应的施工能九拟投入本项目的项目经理具各市政公用工程专业贰级(含以上级)注册建造师执业资格及有效安全生产考核合格证书@B类)，且未担任其他在建工程项目的项目经理，其他内容不变特此通知崇左市科教片区五龙异地安置点1#2#楼配套工程更正公告（招标编号:CZZC2021-C2-00006-HLDZ）-、内容:各竟标人:采购项目名称:崇左市科教片区五龙异地安置点1#2#楼配参工程二、采购项目编号：CZZC2021-C2-00006-HILDZ三、采购人名称:崇左市左江建设投资有限责任公司地址:崇左市建设支路丽江公务员小区会所二楼联系人及电话：吴工，0771-7821598四、采购代理机构名称：广西华利得项目管理有限公司地址：广西崇左市花山路汇金现代城12栋102商铺项目联系人及电话：黄工，0771-5937888五、",0,0,0,1]
[11912,"（招-封面）档案号:大通振业造编空[2021]093号海南省工程建设项目招标控制价（第1册，共1册》海南大通振业投资项目咨询管理有限公司工程造价咨询企业执业印章编易:单O01946004487有效期至,2022年02月18日建设项目名称:元国家帆船基地公共码头照明提升工禅城自岭宁.12宁江5招标单位名称:海口旅游化投资控股集团有限公司公裕编制单位名称:海南大通振业投资自咨询管理有限公司三查㎡-1甘文)工工上62。编制日期:52021年6月15日山（招-签署页)档案号:大通振业造编字[2021]093号海币匡家帆船基地公共省头蚁朗提升工程攻日招标控制价招标控制价（小写）:7151900.07元（大写）:染佰登拾伍万壹仟玖佰元柒分结构型式:建筑层数:建筑面积:m%经济指标:元/2海南大通振业投资项目否询管理有限公司宁程造价容询企亚执亚印章编号:里OOI946004487有效恕至77%年02月18:满自旅游之化投资控股集团有工通编业较资竣台咨箭招标人:收烈派公司造价咨请人:管理有限公司怒单位盖章*沁(单位盖章)义兰～椅法定代表人孩然法定代表人或其接权人:aeo:6oooia8532或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)亦系坊j混肥广第到苏批编制[gz1（购的蒋了天海体[段旺置工置还(位加了天海张亚驻逐预目容询六罐船象驰忘盖太角章）(冶价蕉时赣名盖中用㎡）(拟负或宝元或军3包的战编制时间:2021年6月15日法核时间功2021年6月15日其中序号革项工程名称金额暂估价安全文明施工费规费348836、160.001881.123082.08游客中心照明提升工程灯塔照明提升工程931518.910.001342.91330.86上2话58715450.0053869.1893506、27效体合计57,093.200.007。161,900.07（招-表3）单位工程招标控制价汇总表工程名称:游客中心照明提升工现邻上页尤上页金额(元）287989.6172061.841645、16584485.9829796.335922.195922.49188.123325、6573.32142.39公式x12I3医通沙也2.12.22.32,通2.6汇总内容分部分项工程费-灯具安装二原有配电箱改造三智能控制四线缆安装措施项目费施工单价排施项目费施工总价措施项目费其中:安全防护、文明施工费其中:临时设施费黄中:雨季施工增加费其中；夜问施工增加费黄中:视频盛控费兰元其他项目费23038产3.1其中:暂列金额23039四3.2其中:暂",2,2,2,1]
[11921,"法國世界杯足球赛参赛图國旗法國世界杯足球赛多赛國瓮将集COINSOFJOININGCOUMTRIES-WORLDCUPFRAMCE“/.贯尔(￥",0,0,0,1]
[11928,"揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）特许经营项目评标报告交易中心项目编号：JG2021-11028招标编号：GXTC-A1-2128075工程名称：揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）特许经营项目招标人：揭西县城市管理和综合执法局招标代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司评标委员会主任（签名）：报送时间：2021年07月20日1目录一、评标项目概况一览表二、评标委员会成员名单三、评标办法四、开标情况五、评标情况六、附表及附件2一、评标项目概况一览表工程名称揭西县生活垃圾环保处理中心（揭西县环保能源产业园）特许经营项目招标人揭西县城市管理和综合执法局招标范围在合作期内，项目公司的业务范围包括项目范围内生活垃圾环保处理中心及配套设施设备的投资、融资、设计、建设与运营维护工作。并协助政府协调周边关系。递交投标文件的投标人数量4家通过初步评审的有效投标文件的投标人数显4家开标时间、地点开标时间:2021年07月20日10时00分开标地点:广州公共资源交易中心2楼学术报告厅评标时间、地点评标时间:2021年07月20日评标地点:广州公共资源交易中心第28评标室（2F）二、评标委员会成员名单序号姓名专家证号（或身份证号)在评标委员会中承担的工作备注/主任2成员y成员/成员成员招标人代表7招标人代表（以下空白）三、评标方法详见招标文件第三章“评标办法”四、开标情况参加开标会议单位（一）招标人:揭西县城市管理和综合执法局（二）招标投标行政监督部门:揭西县住房和城乡建设局（三）见证单位:广州公共资源交易中心（四）招标代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司（五）递交投标文件的投标单值:1、(主)广东广业投资集团有限公司,(成)揭阳市创益环保科技有限公司:2、中国能源建设集团广东火电工程有限公司:3、广东省轻纺建筑设计院有限公司:4、潮南省工业设备安装有限公司:二、投标文件递交、密封和标记情况上述4家投标单位均在招标文件规定时间地点，按照招标文件的规定密封、标记、递交投标文件并参加开标会议。（详见附表1)三、开标记录本项目于2021年07月20日上午10时00分在广州公共资源交易中心学术报告厅开标，投标人代表均出席了开标会，开标全过程在广州公共资源交易中心的电子见证下进行。（详见附表2",0,0,0,1]
[11938,"评标报告一、工程概况工程名称：英歌山派出所业务技术用房建设项目项目编号：JG2021-11292建设单位：普宁市公安局建设地点：普宁市英歌山工业园区内投标报价有效范围：投标报价＜5270513.00元。工程规模：本项目为英歌山派出所业务技术用房建设项目，项目用地面积7373平方米，拟建设一栋3层业务技术用房，总建筑面积约1419.53平方米。主要建设内容包括：土建工程、强弱电工程、防雷工程、给排水工程、通风工程等施工（详见招标人提供的图纸、工程量清单和有关资料及说明）。本项目招标控制价为5586683.86元。招标范围：土建工程、强弱电工程、防雷工程、给排水工程、通风工程等施工（详见招标人提供的图纸、工程量清单和有关资料及说明）。二、基本情况本工程招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。本工程于2021年7月2日至2021年7月6日在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标监管网（网址：www.gdzbtb.gov.cn/）发布招标公告，于2021年7月2日至2021年7月6日在广州公共资源交易中心登记窗口45号进行投标登记。共有8家单位进行投标登记。1投标登记的投标单位名单如下:序号投标人名称１广东盛丰电力工程有限公司2深圳市国地建筑工程有限公司时广东荣庆建筑工程有限公司寸立乔建设集团股份有限公司L广东润兴建筑安装工程有限公司670广东东铭建设工程有限公司广州市国地建筑工程有限公司广东欣和建设工程有限公司三、开标情况本项目于2021年Z且22日08:30-09:00时在广州公共资源交易中心第12开标室（中心本部）接收投标文件，在规定时间内一共收到8家投标单位的投标文件。具体名单（详见《递交投标文件登记表》）。09:00:00-09:30:00时在广州公共资源交易中心第12开标室（中心本部）开技术经济标，（开标情况详见《开标汇总表》）。四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标安员负资。评标委员会的专家人按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会从广东省综合评标专家库中随机抽取2名处筑工程施工、1名处筑给水排水工程施工、1名建筑工程造价专家及业主代表1名组成，分别是:，评标委员会一致推荐，为评标委员会组长。评标参员会的",0,0,0,1]
[11939,"华能大连电厂辽渔供热区域热力站电控设备及附属设施优化升级工程量清单单位：元序号主项内容子项号子项内容子项目工日主项目工日工日单价金额备注1辽渔热力站1电源部分电缆、箱式变电站检查、计量电表检查、电源进线、馈线盘、开关、刀闸清扫检查、接线检查53套2无功补偿柜清扫检查、电容器等检查、一、二次接线检查、电流电压表等检查、自动试验53套3变频器盘清扫检查、冷却风扇检查必要更换493套4电缆检查整理、电缆洞封堵、盖板补齐、电源进线孔洞封堵493套5电机检查轴承及机械密封，如必要时更换及电缆检查、电缆软管处理、绝缘检查、配合拆、接线471套6照明、检修电源系统检查、更换灯泡、生活用电检修53套7检查电缆软管、接头，电缆整理493套8污水泵检查、必要时更换轴承、自动起停检查48套9整体启动运行\\一个供暖期内设备维护、故障抢修53套系统10解体更换电机轴承及水泵轴封22台11污水泵及控制盘更换4台12控制间、设备间冷却风机更换5台1310KV高压电源柜检查清扫、控制检查、接线检查、信号校验12面14高电机检查清扫及电缆绝缘检查试验、压变频器检查清扫、信号校验等5台15更换蓄电池组18块及充电模块3件、系统调试1套1655KW电机及水泵1台更换线圈\\轴承\\机械密封\\试验备品、材料全部乙供1790KW电机及水泵1台电机更换线圈\\轴承\\机械密封\\试验备品、材料全部乙供18变频器FC102P90KW2台更换冷却风扇及控制系统\\试验备品、材料全部乙供19变频器AB20BC170A55KW1台更换通讯卡\\控制板\\试验备品、材料全部乙供204.0KW潜水泵2台更换线圈、轴承等备品、材料全部乙供1、主要备品轴承、轴封甲供，其他消耗材料乙供。2、照明灯泡甲供。",3,3,3,1]
[11948,"东平路禅城西段（禅西大道-汾江路）提升改造工程（I标段）招标评标报告一．项目概况1.1项目批复及资金来源东平路禅城西段（禅西大道-汾江路）提升改造工程已由佛山市禅城区发展和改革局以禅发改投审〔2020〕76号批准建设。建设资金来自财政资金，项目出资比例为100％，建设资金已经落实，招标人为佛山市禅城区公路交通发展中心（以下简称“招标人”）。项目已具备招标条件，现就本项目工程施工采用资格后审方式进行公开招标。1.2建设标准和规模本工程起点位于禅西大道石湾大桥桥底顺接现状忠信路，终点位于东平路与汾江南路的平交口，全长约5.7km。本项目维持现状一级公路兼城市道路功能标准，主要技术指标如下：设计速度为40km/h(局部限速20km/h)；道路宽度：改造提升后，全线道路宽度以15.5m为控制线，局部宽度不足，用地受限路段维持现状路面宽度，其余路段压缩行车道至15.5m；设计荷载等级：按公路一级荷载等级设计。本项目总投资约18450万元。1.3招标范围东平路禅城西段（禅西大道-汾江路）提升改造工程（I标段）施工，主要内容包括对全线路面进行病害处置并重铺表层沥青；缩窄车行道，新建中央分隔栏、侧分带和人非机混行道，强化慢行系统，扩大慢行空间；对沿线公交车站进行改造提升，设置智慧灯杆、智慧斑马线、行车诱导标志牌等，打造智慧交通，设置步垂直梯，增设过路人行天桥等，具体内容详见各工程量清单及施工招标图纸。二．招标过程2.1招标代理选择广东德正工程管理有限公司（以下简称“招标代理”）受佛山市禅城区1公路交通发展中心(以下简称“招标人”)的委托，作为本项目的招标代理，对本项目进行公开招标，本次招标采用资格后审。2.2招标公告发布情况本项目采用资格后审方式，并于2021年6月20日在佛山市公共资源交易中心禅城分中心网以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布上发布招标公告，进行公开招标。2.3投标确认情况凡有意参加投标者，可于2021年06月20日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。在规定的时间内，共有32家投标人在网上进行投标确认并下载招标文件。2.4投标文件递交情况按照《招标文件》及补遗书规定的递交截止时间，即在2021年07月12日9时30分（",0,0,0,1]
[11956,"凉州区卫生健康局办公软件采购清单设备名称品牌型号z量单位技术指标要求办公软件永中ofice2019专业版10委文件集成:支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件各式。可道过导航面板对文栏进行集中答理，通过石击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、别除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。支持多种语言:编辑文档时可以进行文字编辑、段落、目录、书签等设置或插入文本框、图形、表格等对象：支持图文混排、文件修订、样式应用和文仟处理等功能。数据集成:文字处理、电子表格和演示文稿三大应用的数据可以集成到同一个文件中，支持比。在该文件中进行数据的编辑、管理以及互相共茅，文栏中的数据德复制后，以链接形式粘贴到其他文档中，当源数据变化，目标数据可自动更新。提供符合GB/T9704-2012国家标准的《党政机关公文格式）模板。安全控问:可实现禁止保存、禁止为存、禁止添加水印和条形码等安全控]功能。y)界面风格：软仟界面与微软ofice界面在莱单排布和功能界面的操作使用上保持一致，支持1。经典和智能两套用户界面，经典界面与霞软office03界面相同，智能界面与微软2010界面相同，并支持一键热切换，无需重新启动程序即可进行智能和经典界面切换，可适应不同Ofice版本用户界面需求，自由选择。界面模式:在智能界面下支持鼠标、触损两种模式，以适配不同使用场景。一文件面板:文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块均支持整合新建、打开、保存、输6。出、打印等常用文件类作的文件面板。素材管理:提供如社学、化学、物理、地理等的科款素材管理器，可以导入导出素材、设置素材属性，并支持存放自定义图片素材;使用科教辑器，可以编辑数学公式、绘制几何图形、电路图、化学方程式、物理及化学实验装置图，还可以绘制生物结构图、地理天体图等。即时预览:文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块均支持图形、图片对象各类属性的8。即时预览，如自选图形填充色、线条样式、线条粗细、线条虚实、箭头样式及阴影、映像、发光效果:图片既化/柔化效果、亮度/对比度、饱和度、色调属性。。三维图表:在电子表格中能根据表格兹猪自动生成三维柱形图、三维折线图、三维册图、三9",4,4,4,1]
[11965,"编制说明，一、工程概况，扬州“NO.2019G07地块房地产开发二期项目（32#、33#、34#、，38#、39#、40#、43#、44#、45#、P9#、地下车库四）”项目由江苏，华源建筑设计研究院股份有限公司设计，本工程地处本项目地址位于扬州，东至龙川南路、南至建新路、西至建都河、北至纬二路-建乐路-宜和路一，线，总建筑面积46288.49M2。，二、编制依据，1、工程设计图纸；，2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；，3、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年版）；，4、《江苏省安装工程计价表》（2014年版）；，5、《扬州工程造价管理》（2021年第2月），无指导价按信息价，部，分材料市场询价；，7、其它相关的工程造价法规等。，三、编制范围：，四、编制说明，（一）住宅土建部分：，工程招标范围：本项目中施工图纸范围内的土建、安装工程等（专业分，包双方另行约定）建安工程，详见招标文件。，1、所有工程取费按2014年费用定额进行取费，有地下室的按地下室工，1，，程类别进行取费；，2、安全文明施工措施费按标准计取；，3、赶工措施费、按质论价费不计；，4、所有的砂浆和混凝土均采用预拌砂浆和预拌混凝土；，5、电梯井内墙面未考虑装饰做法；，，6、大型机械设备进出场及安拆：每栋楼考虑一次大型机械进退场；，7、所有楼栋工期按定额工期执行；，8、垂直运输机械费用暂按每栋1台考虑；，9、建施与结施不一致时，以结施为准。，（二）地库土建部分：，1、施工过程中沉降观测由总包负责，主体沉降的第三方检测由甲方，2、所有砼均为商品砼.所有砼楼面（含地下室建筑完成面）均需要在，负责；，浇捣后用机械原浆压光。，(三)住宅水电安装部分，1、强电系统进线管道算至室外1.5米处，电缆未计算，电表箱由供，电局安装，未计算；，2、部分配电箱AP3无系统图，暂参照AP1计算；，3、排水泵控制箱ACs出线无系统图，暂每个集水坑",0,0,0,1]
[11971,"安徽省宁国市汪溪园区殷白村小汪村河提整治工程采购项目参与竞标企业评审专家意见表采购单位项目介绍推荐名单及理由",0,0,0,1]
[11982,"政府采购项目采购项目编号：ZD0818-312ZYT西安市雁塔区旅游局“幸福生活天天游”惠民旅游服务入围项目招标文件采购人：西安市雁塔区旅游局采购代理机构：陕西正大招标有限公司二〇一八年十二月温馨提示购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体部分，如有疑问，请来电咨询业务部电话：029-88489987财务部电话：029-88472386-802请将投标保证金汇至下列指定账户：开户名称：陕西正大招标有限公司开户行：建行西安高新技术产业开发区支行账号：61001920900052574742请将中标服务费汇至下列指定账户：开户名称：陕西正大招标有限公司西安第一分公司开户行：交通银行西安友谊西路支行账号：611301130018150039138目录第一章招标公告陕西正大招标有限公司受西安市雁塔区旅游局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对西安市雁塔区旅游局“幸福生活天天游”惠民旅游服务入围项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力为本项目提供所需服务的法人或其他组织或个人参加投标一、采购项目名称：西安市雁塔区旅游局“幸福生活天天游”惠民旅游服务入围项目二、采购项目编号：ZD0818-312ZYT三、采购人名称：西安市雁塔区旅游局地址：西安市电子二路32号联系方式：张老师029-88404601四、采购代理机构名称：陕西正大招标有限公司地址：西安市碑林区二环南路东段22号凯森盛世1号A座26层联系方式：高小淇郑婧婧029-88489978-610五、采购内容和要求：西安市雁塔区旅游局“幸福生活天天游”惠民旅游服务入围项目（具体内容详见第四章采购内容及要求）项目用途：惠民旅游服务入围项目性质：财政拨款项目预算：人民币150万元六、投标人资格要求：投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：1.投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；2.法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人委托授权书并出示被授权代表的身份证原件；3.财务状况报告：提供2017年年度经审计的财务报告；4.税收缴纳证明：提供投标人自2017年1月至今至少一个月的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；5.社会保障资金缴纳证明：提供投标人自2017年1月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保",1,1,1,1]
[11991,"附件2：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准备注1报价30%30分以本次经评审的有效的最低最后报价为基准价，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%。2技术服务及商务要求20%20分供应商的技术服务、商务要求完全响应磋商文件的得20分，有一项未响应的扣2分，扣完为止。3项目实施方案10%10分根据供应商针对本项目提供的项目实施方案（包括服务方案、工作进度安排、实施措施、人员投入等）进行综合评分：服务方案合理、可操作性强，工作进度安排周密、实施措施有力，人员投入科学合理的得15分；服务方案较合理、可操作性较强，工作进度安排较详细、实施措施较有力，人员投入较合理的得10分；服务方案一般、可操作性不强，工作进度安排一般、实施措施一般，人员投入不合理的得5分；未提供的不得分。4供应商综合实力21%场地15%15分供应商有固定工作场地在我院天峰街院区5公里半径内或平路院区5公里半径内，并具备制作所需的设备得15分；供应商有固定工作场地在我院天峰街院区5公里半径外或平路院区5公里半径外，并具备印制所需的设备得12分；没有则不得分。注：提供场地、房屋产权证复印件或租凭合同复印件、印制所需设备购进记录实物照片等证明材料。4供应商综合实力21%技术服团队6%6供应商拟投入本项目的技术服务团队人员在4人及以上得6分，3人得5分，2人得4分。注：提供相关人员于供应商签订的劳动合同复印件并加盖供应商鲜章。5业绩17%17独立承担过类似业绩，每提供一个得2分；若提供的样品（A5文件袋、157gA4双面彩印宣传折页）较满意得2分，满意得4分；本项最多得12分，未提供不得分。注：提供中标/成交通知书或合同复印件或其他材料并加盖鲜章。（一经发现有造假立即解除合同）6响应文件的规范性2%2分响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。",5,5,5,1]
[11994,"采购清单.docx综合布线系统序号货物名称数量单位一、内网+外网A、工作区子系统1双口标准布线面板135个2双口地插15个3RJ45六类非屏蔽模块（内网）135个4六类非屏蔽RJ45跳线3米（内网）70根5RJ45六类非屏蔽模块135个6六类非屏蔽RJ45跳线（3米）70根7标准布线面板（双工LC插座）7个8LC双工多模光纤适配器7个9LC多模尾纤，OM3（1米）14根10LC-SC双芯多模光纤跳线（3米），OM37根B、水平布线子系统1六类非屏蔽双绞线（内网）32箱2六类非屏蔽双绞线32箱3室内4芯OM3多模光纤（OFNR）700米C、管理间子系统124口非屏蔽配线架（空板）6个2理线器6个3RJ45六类非屏蔽模块（内网）135个4RJ45六类非屏蔽跳线（3米）135根5RJ45六类非屏蔽模块135个61U机架式光纤配线架1根7LC双联光纤适配器7个8LC多模尾纤，OM3（1米）14个9LC-LC双芯多模光纤跳线（3米）OM313根10布线网络机柜3个二、语音+电视A、工作区子系统1单口标准布线面板132个2RJ45六类非屏蔽模块132个B、水平布线子系统1六类非屏蔽双绞线32箱C、管理间子系统1100对语音配线架2个2110理线架2个324口非屏蔽配线架（空板）6个4理线器6个5RJ45六类非屏蔽模块132个6六类非屏蔽RJ45跳线（3米）15根7RJ45-110鸭嘴跳线（2米）117根三、其它1光纤熔接28点2安装辅材1批计算机网络系统序号货物名称数量单位一、内网A、核心交换机1核心交换机1台4下连千兆多模光模块2个B、接入交换机148口千兆接入交换机2台2上连千兆多模光模块2个二、外网（可扩展无线网）A、核心交换机1核心交换机1台4下连千兆多模光模块4个B、接入交换机148口千兆接入交换机2台2上连千兆多模光模块2个C、网络安全1防火墙1台二、电视及安防124口千兆POE接入交换机2台2上连千兆多模光模块2个综合安防系统序号货物名称数量单位11080P星光红外球机2台2球机支架2台3电源防雷器20kA（In）,40kA（Imax））1个41080P高清",4,4,4,1]
[12000,"内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目（第七标段）评标报告评审委员会2021年09月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目内蒙古供图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项目（第七标段）（以下简称“本项目）已由以内兴林字【2018】362号文件批准建设，项目业主为内蒙古伊图里河林业局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为内蒙古伊图里河林业局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，内蒙古伊图里河林业局内蒙古伊图里河林业局森林火灾高危区综合治理建设项到内蒙古伊约里河林业局称林火灾高危区综合治理建设项目(第七标段）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月16日，交工日期:2022年0L月3日。共计120日历天。2",0,0,0,1]
[12009,"克拉玛依市人民医院体检中心设备采购项目磋商文件项目编号：XJZX-2021-0623-1采购人：克拉玛依市人民医院采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司2021年6月目录第一部分供应商须知供应商须知前附表第二部分招标说明1、适用范围本磋商文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的服务采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制磋商响应文件的依据，也是招标人与中标人签订合同的依据，并作为服务合同的附件之一，与服务合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。1.1服务要求：详见服务需求2、定义下列术语和缩写的定义为：项号项目内容1项目名称及编号项目名称：克拉玛依市人民医体检中心设备采购项目项目编号：XJZX-2021-0623-12采购人克拉玛依市人民医院3代理机构信息公司名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司单位地址：乌鲁木齐市长春路1011号澳龙广场A座1302室联系人：陈韬宇电话：150099132790991-6617036银行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市长春路支行银行行号：104881004161银行账号：1076830622334资金来源财政资金5预算金额共计采购预算金额58万元（最高限价）各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。6采购范围免散瞳眼底照相机、诊断型听力计、声阻抗仪、隔音室、耳检镜（具体参数详见磋商文件第六部分采购需求及技术要求）7资格要求1、具有有效的工商营业执照或其他证明文件（复印件加盖公章）2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；3、投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。4、具有医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）5、本项目不接受联合体投标8投标有效期投标有效期：投标截止之日后90天内。投标有效期从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的投标有效期应当不少于磋商文件中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。9投标保证金本项目不收取投标保证金10质保期本项目需提供免费质保期三年11服务标准(1)对中标设备免费保修三年,维护保养每年两次，",1,1,1,1]
[12017,"磋商文件项目编号：0637-218102010605交易编号：S5200000000039319001采购项目名称：拍摄制作《现代人食尚一日》和制作印刷《高成长企业宣传画册》项目采购人：贵州省工业和信息化厅采购代理机构：贵州鹏业国际机电设备招标有限公司GUIZHOUPENGYEINTERNATIONALTENDERINGCO.,LTD日期：2021年7月目录第一部分：政府采购竞争性磋商邀请3第二部分：磋商供应商须知6★磋商供应商须知前附表：7A说明10B磋商文件10C响应文件编制说明10D响应文件的递交12E磋商和评审13F确定成交15G采购代理服务费15第三部分：磋商程序16第四部分：评审方法及标准17第五部分：政府采购项目详细的采购需求24第六部分：合同条款及格式25第一章通用条款26一、签订合同26二、追加合同金额27三、质量与验收27第二章特殊条款281贵州鹏业国际机电设备招标有限公司GUIZHOUPENGYEINTERNATIONALTENDERINGCO.,LTD第三章拟签订的政府采购合同29第七部分：响应文件编制规范34第一章编制注意事项34第二章磋商格式文件36附件一：磋商函37附件二：法人授权书38附件三-1：磋商一览表（货物类）错误！未定义书签附件三-2：磋商一览表（服务类）39附件四-1：分项报价表（货物类）错误！未定义书签附件四-2：分项报价表（服务类）40附件五：技术偏离表41附件六：商务偏离表42附件七：中小企业声明及证明材料43附件八：节能环保声明及证明材料45附件九：残疾人福利性单位声明及证明材料46附件十：其他格式文件（如有）472贵州鹏业国际机电设备招标有限公司GUIZHOUPENGYEINTERNATIONALTENDERINGCO.,LTD第一部分：政府采购竞争性磋商邀请拍摄制作《现代人食尚一日》和制作印刷《高成长企业宣传画册》采购公告贵州鹏业国际机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）接受采购人委托，对拍摄制作《现代人食尚一日》和制作印刷《高成长企业宣传画册》进行政府采购竞争性磋商，邀请合格磋商供应商参加磋商：1、采购方式：竞争性磋商2、采购货物或服务情况:（1）采购主要内容：拍摄制作《现代人食尚一日》和制作印刷《高成长企业宣传画册》（2）采购数量：1项（3）采购预算：800000元（4）最高限价：800000元（5）简要技术要求、服务和安全要求：见技术商务要求",1,1,1,1]
[12026,"采购清单（沙子、桥板、潭头、大良）2234000.pdf:其当然资德和规划后采购单位（公章）融安法填报时间:2021年S月9日采购品目名称赣考盖牌、型。号基本技术参数单位数量参考单价(元)总价(元)C2融安县沙子乡揭木村耕地提质改造（旱改水）项目、融安县桥板乡二村村耕地提质改造（星改水）项目、融安县漂头乡新林村（旱助测设计单位改水）项目、融安县大良镇古兰村土地开垦项目7、融安县大良居委会土地开垦项目4、融安县大良镇新寨村土地开垦项目7符合土地整治项目测量、设计、预算编制规范北2234000合计2234000要费欢部经办人（签名）刘告继p79y年《月9日联系电话:9130资金由单位自转金额(元)223%o70.-采购资金来源单么财务部凯艳递资联系电话：2I672财务人员（签名）:政府采购代理机构广西世纪永华建设项目管理有限公司联系人及手机号码雷冰彬项目采购0772-8121881注:本表作为“政采云”采购计划照件信息上传。项目采购主要是指采购方式欲用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性岳面、询价、单一来灏采购。如果是其他采购方式，则项目采购栏无营填写。",4,4,4,1]
[12035,"中标候选人(北京天恒建设集团有限公司)的评标情况:4、中标候选人的评标情况承包叁级，满足招标文件要求建筑工程施工总承包三级（含）以.上资质要求;中标候选人(北京四达基业市政建设工程有限公司)的资格能力条件建筑工程施工总承包壹级，满足招标文件要求建筑工程施工总承包三级（含）以.上资质妻求；中标候选人(北京大唐首邑建筑集团有限责任公司)的资格能力条件建筑工程施工总级，满足招标文件要求建筑工程施工总承包三级（含）以上资质要求：中标候选人(北京天恒建设集团有限公司)的资格能力条件：建筑工程施工总承包壹3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件造师，证书编号，京211151651544;中标候选人(北京四达基业市政建设工程有限公司)的项目负贡人手树军三级注册姓造师，订证书编号，00293426/0378431/京111131324330;中标候选人(北京大唐首园建筑集团有限资任公司)的项目负资人:苗小孔一级注册丝书，证书编号，BJ0041399/京211121326641；中标候选人(北京天恒建设集团有限公司)的项目负卖人：史志远三级建边师注册证、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况2万元，质量：工程质量达到合格标准，工期/交货期/服务期：90天;中标候选人第3名：北京四达基业市政建设工程有限公司，投标报价：304.881021万元，质量：施工质量达到合格标准，工期/交货期/服务期：90天；中标候选人第2名：北京大唐首已建筑集团有限资任公司，投标报价：318.591157量：工程质量达到合格标准，工期/交货期/服务期：90天;中标候选人第1名：北京天恒建设集团有限公司，投标报价：311.258923万元，1、中标候选人基本情况标段(包)[001]大兴区亦庄镇严重一、评标情况公示结束时间:2021年08月23大兴区亦庄镇严重“水黄”（招标编号:“水黄”小区改造项目工JZD-CSO8-GP-20211850）小区改造项目施工招标中标候选人公示评标得分95.61;质求中标候选入（北京大唐首邑建筑集团有限责任公司）的资格能力条件完全响应招标文件要中标候选人（北京天恒建设集团有限公司）的资格能力条件：完全响应招标文件要求3．中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件号:BJ0074628中标候选人（北京四达基业市政建设工程有限公司）的项目负资人:于树军/资格证书编号:0378431中标候选人（北京大唐首邑",0,0,0,1]
[12040,"靖西市人民政府靖政函〔2020〕346号关于德爱规划六路工程招投标控制价有关问题的批复市住房和城乡建设局:报来《关于审定靖西市德爱规划六路工程招投标控制价的请示》（靖建报〔2020〕98号）收悉。经研究，原则同意按财评价12179946.93元作为德爱规划六路工程的招标控制价。请依法依规开展招投标工作.上下2020~年6月-5日",2,2,2,1]
[12052,"许建雄袁俊",0,0,0,1]
[12061,"（此页无正文）室江北新区蒋璃街道苏事处。x防2021年父滩分智",0,0,0,1]
[12063,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021137001项目第号广德邮政生产调度指挥中心一期工程投标单位投标报价柳审情况]宣城市恒山建筑有限公司13652785.5题冠安徽困创建贫看限公省1349932292（广德县万力市政工程有限公司13528798安微狂广建筑工程在限公司13355555安徽天和建筑工程有限公司1338796041（6(安徽省绩溪微匠建设有限公司13767264，487广德乘风市政工程有限公司13491695,248安微乔达建须工程有限公司13961651,199安微联邦建领安装工程有限公司13655573,22面过10安微中旺建设工程有限公司【3175080山]安微本石弘设有限公司1400802山3912安霞广建建设有限公司14107793.7913广德县华航市政工程有限公司13825605261d安山建设工程有限公司13630183.9715广德猛鸿处筑工租有限公司13485199,0716安徽昆第建筑工程有限公司1340187717安微省新世纪建筑工程在限公司13351783.0118[加城建筑安装工程总公司13675084.5919l安霞省广德第二建设有限责任公司L35628o8.320)安徽益东建设工程有限公司1407512521安微方正建颁安装有限公司13503586，02安徽省太湖县晋黑建筑安装有限责任公1389981223安微省宁国建设工程有限责任公司13650312.63近过24宣城市龙鸣建筑有限公司13517664（25安微中恒建须工程有限公司13763039226[安微乾业项目管理有限公司13525705.5827安徽广丰市政工程有限公司133370807428广德然远建设工程有限公司L3631609l929l安微知蓬型设工程有限公司1320800730[安徽长泰建筑有限公司133605964531安徽诚信建设有限公司13598367.5332安霞临水建设有限公司13423363.8133宣城人和建设有限公司13716861通过3山广德众成市政工程在限公司1341285078.5安微昊天建设有限公司13422414.4336新时尚建设有限公司13632378.6737安微绿升建设集团有限公司13359431.1838广德金鼎建货安装有限公司13459223.8339微润和建设《限公司137359401:0[宏径政通建筑工程有限公司13695764.48通过4]安徽铭信建筑工程在限公言[3807053,1142/合肥侨凡装饰工程有限公司13647838.5443安霞蚁工建设工程有限公司134700521377921613538074[1366783829]47安微五千年建设工程有限公司13624803.41石8要霞龙升建领工程有限公司13763789.8649)安微科居建领工程有限公司13406657,d660[之霞省相城市建筑工程有限公司13207768.2661安微星冠建筑工程有限公司[13243721,5",0,0,0,1]
[12070,"漯河市召陵区装备制造产业园项目（二标段）招标控制价招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-2河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004漯河市召陵区装备制造产业园项目（二标段）招标控制价招标控制价(小写)：26018310.9(大写)：贰仟陆佰零壹万捌仟叁佰壹拾元玖角招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-2建设项目招标控制价汇总表工程名称：漯河市召陵区装备制造产业园项目（二标段）第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)暂估价安全文明施工费规费1漯河市召陵区装备制造产业园项目2#厂房12900948.38287348.31358634.572漯河市召陵区装备制造产业园项目5#厂房13117362.52165507.96287317.13358702.39合计26018310.90165507.96574665.44717336.96注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。表-02单项工程招标控制价汇总表工程名称：漯河市召陵区装备制造产业园项目2#厂房第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费漯河市召陵区装备制造产业园项目2#厂房12900948.38287348.31358634.571漯河市召陵区装备制造产业园项目2#厂房-土建工程11296808.21247833.92307289.722漯河市召陵区装备制造产业园项目2#厂房-安装工程1604140.1739514.3951344.85合计12900948.38287348.31358634.57注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程招标控制价汇总表工程名称：漯河市召陵区装备制造产业园项目5#厂房第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费漯河市召陵区装备制造产业园项目5#厂房13117362.52165507.96287317.13358702.391漯河市召陵区装备制造产业园项目5#厂房-土建工程11277115.32246068.11305100.622漯河市召陵区装备制造产业园项目5#厂房-安装工程1840247.2165507.9641249.0253601.77合计13117362.52165507.96287317.13358702.39注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单位",2,2,2,1]
[12079,"黎城县古城幼儿园消防项目工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—1黎城县古城幼儿园消防项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：古城幼儿园消防项目消防改造土建标段：黎城县古城幼儿园消防项目第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1010101004001挖基坑土方1.土壤类别:一二类土2.挖土深度:2m内3.人工挖土m348.42010103001001回填方1.填方材料品种:素土m343.133010402001001砌块墙1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块2.墙体类型:填充墙3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M7.5m358.974010404001001垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土m311.885010404001002垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:现浇砼C15m31.846010501003001独立基础1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30m39.67010502001001矩形柱1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30m35.718010503002001矩形梁1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30m39.89010505003001平板1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C303.斜板m3910010505003002平板1.混凝土种类:预拌2.混凝土强度等级:C30m32.6211010510003001过梁1.单件体积:2m3内2.安装高度:3.6m内3.混凝土强度等级:C20m31.3712010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格:植筋20个6413010803001001金属卷帘(闸）门1.门代号及洞口尺寸:1000*21002.门材质:钢防火门樘114010901001001瓦屋面1.瓦品种、规格:小青瓦2.SBS防水3.水泥砂浆保护层3.40厚聚苯板保温4.水泥砂浆找平m260.12本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：古城幼儿园消防项目消防改造土建标段：黎城县古城幼儿园消防项目第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价15011001003001保温隔热墙面1.保温隔热部位:墙体2.保温隔热方式",3,3,3,1]
[12086,"2021年全国双创周深圳活动主会场启动仪式、体验展及创新高峰论坛会务策划及服务2120A1045345评标报告（定性评审法）招标人：深圳深港科技创新合作区发展有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年8月13日、基本情况和数据表2120A1045346项目编号项目名称2021年全国双创周深圳活动主会场启动仪式、体验展及创新高峰论坛会务策划及服务招标人深圳深港科技创新合作区发展有限公司1.主会场活动外场场地布置（含路旗、指示牌、形象造型等）。2.启动仪式场地布置及会务保障（含场地租货、舞台、LE、灯光、音响、启动视频、媒体、线上直播、电力及网络保障、医疗防疫、安保服务等）。3．互动体验展筹各及场地布置（含场地租货、展区布置、AV设备租赁与维护、拆装运输等）。4．创新高峰论坛筹备布置及会务保障（含场地租赁、设计策划、音响设备、医齐防孩、安保服务等）。5．宣传推广（含宣传策划、海报、手册、视频制作、媒体宣传等）。6．其他会务工作（含嘉宾、礼仪、速记、翻译、志愿者、低耗品等）。具体内容详见技术规范书及报价清单等。招标范围服务期暂定30日历天，实际以招标人通知开始，至招标人确认中标人已就本合同项下义务履行完毕之日止服务地点招标人指定地点最高投标限价人民币133.67万元投标保证金不要求公开招标资格后审2021年8月13日评标时间评标地点深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦6楼612会议室定性评审法赵承建（组长）、马培厚、黄烟青、王效杰、欧阳健。2招标过程简介本项目于2021年8月4日在深圳阳光采购平台及中国招标投标公共服务平台等网站发布登载了招标公告并发售招标文件，共有6家供应商购买了招标文件。本项目于2021年8月13日09:30（北京时间）截止投标并进行开标,共有6家投标人按时上传了投标文件，分别是(排名不分先后）:深圳市森美广告有限公司、深圳市明德贝纳广告有限公司、深圳华夏星光文化传播股份有限公司、深圳市工业设计行业协会、北京北奥大路舞台艺术设计制作有限公司、深圳市薪科创艺文化传播有限公司。（各投标单位投标报价详见《开标一览表》）。评标程序全部评标过程将按以下步骤进行:1)评标准备:2)初步评审:3）详细评审:4)）",0,0,0,1]
[12096,"第三章评标办法一、“评定分离”方案（1）评标方案1、评标办法。本项目投标文件的评审采用1.1的方式。1、1、定性评审：是指评标委员会仅对投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出各投标文件中的优点和存在的缺陷、签订合同前应当注意和澄清的事项等，择优推荐招标文件规定数量的定标候选人名单。1、2、定量评审：是指评标委员会根据招标文件规定的评分细则，对投标文件中的各评审因素进行评审、比较、打分，并推荐定标候选人1、3、定性+定量评审：是指在评标因素中可设置部分定量评审项，在合格基础上评价其优良程度，作为推荐定标候选人的依据1、4、其他方法2、评审因素。评审因素包括经济、技术、商务资信等。本项目的评审因素和评审顺序为：技术、商务。3、推荐定标候选人。4、定标候选人数量。4.1定标候选人：当符合招标文件要求的投标人大于3家时，采用评定分离法，由评标委员会不排序推荐3家定标候选人，最终由定标委员会确定中标候选人。4.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人为3家时，采用评分制综合评估法，投标报价满足招标文件要求的，均按满分计入，其余按综合评估法打分规则，由评标委员会直接按综合得分由高到低排序推荐3个中标候选人；符合招标文件要求的投标人少于3家时，招标人可以重新招标，也可以授权评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐定标候选人。竞争性判断的方式：设计方案是否可行、经济、合理等。4.3评标结果（定标候选人）公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人可以继续定标，也可以组织原评标委员会重新评审推荐定标候选人。（2）定标方案根据项目的特点，选择合理的定标方法是能否择优确定中标人的重要环节。1、定标方法：集体议事法、价格竞争定标法、票决定标法、票决抽签定标法、集体议事法、或招标文件规定的其他定标方法。本项目采用票决定标法。2、定标因素：（1）方案。（2）商务比较:投标人业绩、项目负责人业绩、投标人获奖情况、项目负责人及其他专业负责人学历、职称及注册执业资格情况。3、定标程序：定标委员会",5,5,5,1]
[12105,"滴签到表长序号姓名序号21912243442324254526",0,0,0,1]
[12113,"的了粒苍状系上上名近远中敬志二沉亦甲动2劳湘写交委货玄工效洋递和习法近西①必技奔公2年元工法越件德的1打2场二艺>亿上或装杨之方勐浴-一二交咨口Z法主布垂件缩浦艺上扬随后总乞;招包但犯，布心≤公必述上--科上索7云会寿未学被*校)迎区云元》第页",0,0,0,1]
[12122,"德清智能生态城道路（一期）西区绿化工程评标结果公示招标项目:德清智能生态城道路（一期）西区绿化工程招标编号:德招址[20211第142号招标单位:德清启点智能生态城建设发展有限公司招标代理机构:欧邦工程管理集团有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月24日09时30分开标地点:德清县公共资源交易中心2楼开标室（203）公示时间:2021年08月26日—2021年08月30日排名单位名称项目负责人投标报价（元)工期质量目标第一中标倾选人德清丰瑞建筑工程有限公司项目负责人：毛庆山风景园林工程师证书编号：0413059413408850日历天合格第二中标须选人浙江恒川环境建设有限公司项目负责人:濮类交凤景园林工程师证书编号:A1400831188413427150日历天合格第三中标候选人浙江九恩建设工程有限公司项目负责人:项贺风景园林工程师证书编分:Z330014517413437550日历天合格系否决投标单位约否决原因否决依据2杭州航升建设有限公司未在资格文件中提供企业2019年度的财务状况表招标文件“资格评审标准中的“投标人条件”条款2浙江长兴精诚建设有限公司未在资格文件中提供企业2017年度的财务状况表招标文件“资格评审标准”中的“投标人条件”条款3安吉超誉建设有限公司未在资格文件中提供企业近三年度（指2017年1月1日起至2019年12月31日止)的财务状况表招标文件“资格评审标准”中的“投标人张件”条款4浙江一庆建设有限公司未提供拟派投标项目负责人沈定华的【投标人及拟派项目负责人信用信汕告沉表(建设)】招标文件“资格评审标准”中的“投标人条件”条款5浙江航兴建设集团有限公司投标函中工期为50招标文件“商务评审标准中的“工期”条款浙江长兴汇远建设有限公司投标函中工期为50招标文件“商务评市标准”中的“工期”条款2浙江聚贤建设有限公司投标函中工期为50招标文件“薇务评面标准”中的“工期”条款投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议招标单位:1/71点约5人态城建设发展有限公司招标代理众葛欧郑工程鲜助集团有限公司联系电计0575893公管办围多话J5728071/48592021年08月25日",0,0,0,1]
[12123,"被推荐供应商名单及理由：依照法律法规及竞争性磋商文件规定，评审工作由竞争性磋商小组主持对所有供应商的响应文件进行评审，并依评分由高到低的顺序排列，四川大学工程设计研究院有限公司综合得分排名第一，确定为成交供应商。",0,0,0,1]
[12136,"开标项目一览表（LGFYHC2021005）序号使用科室项目名称规格型号预算单价1麻醉手术科宫腔用交联透明质酸钠凝胶3ml/支450元/支2麻醉手术科一次性穿刺针及附件350元/套3麻醉手术科加强型硬膜外穿刺套件135元/套3麻醉手术科硬膜外麻醉套件25元/套3麻醉手术科腰硬联合麻醉套件80元/套4麻醉手术科消融电极腹腔镜单极电凝钩500元/把5外科耳廓畸形矫正器左耳、右耳5200元/套6外科压力绷带乳腺I型、II型230元/条7外科自动活检装置（甲状腺乳腺）14G/16G/18G580元/支8外科介入穿刺针（甲状腺乳腺）18-22G180元/支9外科植入式给药装置5600元/个10外科吸引活检针（甲状腺）22G*70MM、23G*50MM295元/支11检验科尿微量白蛋白/尿肌酐比值检测试剂10.5元/人份11检验科配套设备5000元/台12检验科过敏原检测试剂18.9元/项12检验科配套设备5000元/台13检验科厌氧菌培养及药敏20人份/盒42元/人份13检验科白带真菌培养及药敏20人份/盒42元/人份14口腔科隐形校正GS版14500元/套14口腔科颌位重建装置9500元/套14口腔科隐形校正航天版9000元/套15中心实验室13/16/18/21/22/X/Y染色体数目检测试剂盒（荧光原位杂交法）10人份/盒1000元/人份16检验科肺炎衣原体IgM/IgG定量检测试剂100人份/盒16元/人份16检验科肺炎支原体IgM/IgG定量检测试剂100人份/盒16元/人份17供应室生物指示剂（30分钟出结果）30支/盒5400元/盒18检验科革兰氏阴性细菌鉴定卡2134120测试/盒48元/测试18检验科革兰氏阳性细菌鉴定卡2134220测试/盒48元/测试18检验科酵母菌鉴定卡2134320测试/盒48元/测试18检验科奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡2134620测试/盒48元/测试18检验科革兰氏阴性细菌药敏卡片2200820测试/盒48元/测试18检验科革兰氏阴性细菌药敏卡片2209520测试/盒48元/测试18检验科革兰氏阳性细菌药敏卡片2222620测试/盒48元/测试18检验科肺炎链球菌药敏卡片2223120测试/盒48元/测试18检验科念珠菌及其它真菌药敏25测试/盒35元/测试18检验科需氧和兼性厌氧微生物培养瓶259794100个/箱41元/个",0,0,0,1]
[12140,"E.12：建设项目招标控制价汇总表工程名称：秋收起义干部学院（一期）道路、广场、门楼项目第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价1道路部分3620524.6481448.2601.1土方工程68351.332379.1201.2道路工程、交通工程、综合管线、排水工程3127407.9372168.9701.3照明工程394740.976304.2401.4边坡防护30024.41595.9302环境景观部分3681793.0970706.4102.1园林绿化工程634225.9112592.9302.2广场项目3047567.1858113.480合计7302317.73152154.670注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。000投标人：(盖章)法定代表人或委托代理人：(签章或盖章)注册造价工程师：(签字并盖造价工程师执业专业章)编制时间：2021-04-13",2,2,2,1]
[12149,"项目名称：S365麻阳线银湖湾段改线(K57+249)路口改造工程施工图设计、施工总承包（EPC）评标委员会评标报告评标委员会负责人（签名）：评标委员会成员（签名）：记录人（签名）：监督人员（签名）：日期：2021年08月10日目录一、基本情况二、评标委员会成员名单三、开标记录四、投标文件的资格评审情况五、投标文件的技术标有效性评审情况六、投标文件的技术标详细审查评分情况七、投标文件的商务标有效性评审情况八、投标文件的商务标书企业综合能力评审九、投标文件商务标书报价得分情况十、符合要求的投标一览表十一、否决投标情况说明十二、经评审的评标得分、排序十三、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜十四、评标委员会在评标过程发现问题的处理或建议十五、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意和理由的陈述十六、定标十七、澄清、说明、补正事项纪要十八、评标委员会成员对评标结论持有异议、不同意和理由的陈述十九、评标委员会说明二十、附表：1.开标记录2.资格评审记录表3.技术标书有效性评审记录表4.技术标书评审表5.商务标书有效性评审记录表6.商务标书企业综合能力评审表7.商务标书报价得分表8.信用分评审表9.评审得分汇总表一、基本情况基本情况一览表招标人名称江门市银湖湾滨海新区开发有限公司招标代理机构名称工程名称S365麻阳线银潮湾段改线(K57+249)路口改造工程施工图设计、施工总承包(EPC）招标范围包括但不限于以下内容:完成本项目的施工图设计（现场指导与监督、施工配合、现场服务等相关服务）、施工图预算编制、施工（工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所在工程内容）、工程竣工验收一次性通过验收（合格），竣工图编制，工程保修期内的缺陷修复和保修等工作。（注:如因政策、土地使用等问题，政府部门爱出调整建设内容时，需根据实际情况调整建设范围和建设规模，但不增加投资的总费用。）招标内容施工图设计、施工一体化招标招标方式公开招标招标组织形各委托招标递交投标文件被止时间2021年08月10日9时30分递交地点厂而币公共资源交易中心第01开标室开标时间2021年08月10日9时30分开标地点广州市公共资源交易中心第01开标室评标时间2021年",0,0,0,1]
[12158,"涉农资金项目交易项目审查表编号最高限价（元）第1页/共2页",2,2,2,1]
[12168,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021111001项目编号广德市太极洞风景区核心景区西片区供配电项目序号投标单位投标报价初审情况总得分/////////////5566023.16070022.075715131.696070426.015790124.685711244.385876652.345650092.545638544.015718118.16072580.376071974.465645318.065670035.54通过99.796251688.775776966.115655187.275708128////////////////1安徽义丰建设工程有限公司2安徽富达建设工程有限公司3安徽科隆电力科技有限公司4安徽州来建筑工程有限公司5河南祥光电力集团有限公司6安徽广能电力建设有限公司7安徽天力元电力科技发展有限公司8安徽驰远建设工程有限公司9安徽亚通电力工程有限公司10安徽诚鼎电力安装有限公司11宁波晨江电力集团有限公司12淮厦建设有限公司13安徽远辉建设有限公司14安徽潜宏电力工程有限公司15安徽一鸣电力工程有限公司16安徽正森建筑工程有限公司17安徽维克特电力建设有限公司18安徽绩溪县精诚电力建设有限公司19安徽徽德建设工程有限公司20宣城广旭电力工程有限公司21安徽省安鑫电气工程技术有限公司22合肥黎明水电安装有限责任公司23安徽鑫立电力工程有限公司24山东泰开成套电器有限公司25安徽众联电力建设有限公司26安徽贤能电力工程有限公司27安徽龙振建设有限公司28安徽明泽建设有限公司29安徽晟江建筑工程有限公司30合肥力发电气科技有限责任公司31安徽贺源电力工程有限公司32安徽住华建筑工程有限公司33安徽众百泓电力工程有限公司34安徽省徐新建筑安装工程有限公司35安徽楚建工程有限公司36安徽鑫顺建筑工程有限责任公司37安徽运驰电力工程有限公司38智泽建设工程有限公司39宣城南天电力工程有限公司40巨人建设集团有限公司41安徽省宁合建筑工程有限公司42合肥新望建筑安装工程有限公司43安徽龙华电力工程有限公司44合肥安明电力安装工程有限公司45安徽天得建设有限公司5747082.735823606.275746357.696268511.565724991.86190005.555672070.81通过99.825709805.245558134.435751786.976070560.666127582.985793194.075687007.82通过99.855789191.476070762.635698062.286071099.255809166.116071435.876405732.955757413.855639609.055598856.035934636.585756935.985781075.79/////////////6交徽丽华建设工程有限公司5632471.5947交澄恒强电力工程在限公司6069d83.4848安徽禅悦建设工程有限公司6656763,11≤9中扬电力科技有限公司6072715.0260聘远实业发展集团有限公司6071839.815622427.9761安微恒格泰建设工程有限公司52安微浩都建设有限公司5675953,36j]《，53丽陵天理律领在限责任公司5592150,8654宣城天顺电力工程有限公司658183.,0455安徽省宁国市鸿辉电力安装有限公司6095215.7256|安微红华电力工程有限公司5579537.72的胶孜广德腾冠直力工程在限公司5678674.9道过00、0558l就洋电力建设在限公司6605561,5159/普贺建设有限责任公司6072176.4360l[交欲水之派建设管理石限公司6071233.896l安登闽测建设有限公司5607108.6962]安微成和电力建设有限公司5538150,696760659,466463355,",0,0,0,1]
[12175,"需求清单序号产品名称技术参败效量稻务车级别:商务车;能源类型:汽油:环保标准国VI;外观颜色:祸色或巧克力福。内饰颜色:白色或擦色。最大功率(kW)174:最大扭矩(N-m)3S0:发动机2,0T237Ps：变速箱9挡手自一体；长*宽*高(nmS238*1878*1776:车身结构S门7座MPV:车身长度(mmS238:宽度(nm)l878:高度m)1776:轴距(m)3088；前轮距(nm)l602:后轮距(mm)1605：车身结构：车门致(个)5;座位数（个）7;油箱容积(L)66;整备质量kg)l880kg;发动机：LSY:排量(L)2.0:进气形式沉轮增压:气缸排列形式L：每缸气门数(个)4;配气机构DOHC;最大马力(PS)237:最大功率(kW)174;最大功率特速(pm)5000;最大担矩(N-m)350:最大扭矩馨速(mm1S00-4000;燃料形式汽油:燃油标号95号;供油方式直喷:缸盖材料铝合金:缸体材料铝合金；环保标准:国Wl;变速箱类型:9档手自一体(AT):驱动方式:前置菌驱:前悬架类型:麦弗透式独立悬架:后悬架类型:扭力式非独立悬架:助力类型电动助力:；车体结构承载式;前制动器类型：通风盘式:后制动器类型:盘式:驻车制动类型：电子驻车；前轮胎规格：22560R17:后轮胎规格:22S60R17:备胎规格:非全尺寸:主副驾驶座安全气囊:ISOFIX几章座椅接口；ABS防抱死；制动力分配(EBDCBC等):刹车狐助(EBABASBA等):牵引力控制(ASRTCS/TRC等);车身稳定控制(ESC/ESPDSC等);后驻车雷达:发动机启停技术；上坡箱助:发动机电子防盗:无钥匙启动系统:车内中控额:多功能方向盘；方向盘换挡：第二排独立座椅：车内PN[2.5过滤装置,。1辆",4,4,4,1]
[12184,"评分汇总表标段(包)名称：马鞍街道大鱼山村丁家堰道路改造工程(XE20210948001001)常县投标单位投标报价(元)工翔(日历天)标书有效性报名号报价有效性名江浙江益鸣建设有限公司1744570.00心有效(包有效涉入2兴而份社设看退公司17L4570.0070有效69有效地源建设有限公司17LL570.0070有效70有效浙江花交型设有限公司17LL570.0070有效159有效绍兴迄创建设有限公司17LL570.0070有效239有效述浙江精东环境建设有限公司1786570.006看效282有效绍兴华浩环垃建设有限公司1746570.007看效25有效访浙江重泰建设有限公司1766570.006有效26有效约宁波升威建设有限公司1746570.007有效286看效让浙江长兴高创建设有限公司1746570.007有效372有效和华键建筑集团有限公司[746570.00心有效393有效[2浙江欣禾图林景观发展有限公司1786570.0070有效33在效此绍兴戏茂建设有限公司1766570.007有然657有效第一中标候选/【3浙江超润建设有限公司1744570.0070有效461有效15浙江京羌建设有限公司1746570.0070在资566在效加浙江扬航建设有限公司1744570.007看效625看效公绍兴周泰环境建设有限公司1744570.007看益83有效浙江运业建筑工程有限公司17L[570.0070适效978有发19浙江杭吴工建设有限公司1744570.00?0有兹991直兹20诸警援国击政园林建设有限公司1744570.0070有效1057有效结算下浮宰[]:1000评标方法:抽签定标法参考标底价：1938411.00实际发包价格：1744570.00项目负贡人签字:3招标单位签字:-招标代理签字:监各人签字:工公共资源交易中心:开标时间:2021-09-0114:3",0,0,0,1]
[12191,"卢氏县人民医院医技综合楼、心血管病医院影像中心综合楼污水处理及透析中心装修工程（招标编号：三户采购【2021】第289号、LSGZ[2021]284HGC076)项目所在地区:简南省,三门欧围,卢氏县一、招标条件本卢氏县人民医院医技综合板.心血管病医院影像中心综合棱污水处理及透析中心要修工程已由项目审批/核淮/备系机关批准，项目资金来源为固有资金370.102341万元，招标人为卢氏头人民医院本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标二、项目概况和招标范围规积：一标段：卢氏县人民医院医技综合楼、心血管病医院影盘中心综合楼污水处理工程,包含医院污水处理工程的土建及污水处理设备安装:（详见招标工程量清单及施工图纸内容）二标段卢氏县人民医院心血管病医院影像中心综合楼透析中心装修工程，包括装饰和安装；（许见招标工程量清单及施工贤纸内容)范围:不招标项目划分为2个标段，不次招标为其中的，(001)卢氏县人民医院医技综合楼、心血管病医院像中心综合楼污水处理及透析中心装修工程;（002)卢氏县人民医院医技你合楼、心血管病医院影像中心综合板污水处理及远折中心装修工程;三、投标人资格要求(001卢氏县人民医院医技综合板、心血管病医院影图中心综合板污水处理及透析中心装修工程)的投标人竞格能力要求:第一标段1、在中固境内注册的独立法人:2．具有有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或“三证合一”的供营业执照》:3,具有环保工程专业承包资质叁级及以上资质或市政公用工程施工总东包叁级及以上竞质，并具有有效的安全生产许可证:4、拟派项目经理须具各定筑工程或命政公用工程专业贰级及以上建运帅执业贷格或剂安全生产考核合格证，为本单位员工(提供劳动合同),已参加社会保险(提供2021年01月-2021王(上充约．“”)A上上1中社住近日经5、拟源技术负责人须具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称为本单位员工（提供劳动合同)，已参加社会保险（提供2021年01月-2021年06月连续6个月社保缴纳证明)，未担任其他在建项目的技术负责人:6、具有良好的财务状说且设有处于被贡令停业-.7、参加政府采购",0,0,0,1]
[12193,"竞争性磋商文件绥阳县24小时智慧图书馆设备采购项目项目编号：DX2018CG1225竞争性磋商文件采购人：绥阳县文体广电新闻出版局代理机构：贵州东旭建设工程咨询有限公司日期：2018年12月-1-竞争性磋商文件目录第一章竞争性磋商公告3第二章竞标人须知前附表6第三章项目技术参数及其他要求8第四章竞标人须知9第五章附件18第六章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求29第七章合同主要条款30第八章竞争性磋商原则办法31-2-竞争性磋商文件第一章竞争性磋商公告绥阳县24小时智慧图书馆设备采购项目1、项目名称：绥阳县24小时智慧图书馆设备采购项目2、项目编号：DX2018CG12253、项目序列号:/4、项目联系人:邹瑞生5、项目联系电话:0851-286940106、采购方式:竞争性磋商7、采购货物或服务情况:（具体要求详见附表）采购主要内容：少儿书架、图书、RFID电子标签、读者证、房屋改造等采购数量：1批采购预算：550000.00元简要技术要求、服务和安全要求:符合现行国家有关验收规范和标准的要求服务期为:10日历日（合同签订后）交货地点或服务地点：绥阳县其他事项（如样品提交、现场踏勘等）:详见《竞争性磋商文件》8、投标供应商资格要求（1）一般资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件要求；2、在中国境内依法注册并具有有效独立法人资格及相应经营范围的合法企业；3、投标人具有履行本项目货物采购合同的能力；4、具有有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的“营业执照”；5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；8、近三年内无行贿犯罪记录证明（自行承诺）；-3-竞争性磋商文件9、本项目不接受联合体投标；（2）特殊资格要求：无9、获取招标文件信息:（1）购买招标文件时间：2018年月日09时00分至2018年月日17时00分（2）购买招标文件地点:登录（网址http://ggzyjy.zunyi.gov.cn:88/ZYHY），购买并下载招标文件（3）招标文件获取方式:登录遵义市公共资源交易中心交易服务系统（http://ggzyjy.zunyi.gov.cn:88/",1,1,1,1]
[12202,"单位工程招标控制价汇总表工程名称：荷城街道铁岗村委会污水支管建设工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1铁岗村污水改造2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费189152.002.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额－6总造价7人工费招标控制价合计=1+2+3+50.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：荷城街道铁岗村委会污水支管建设工程标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价铁岗村污水改造1040101002002挖沟槽土方1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:综合考虑3.开挖方式:一般开挖m331202040101002003挖沟槽土方1.土壤类别:综合考虑2.挖土深度:综合考虑3.开挖方式:人工开挖m319603040103001004回填方1.填方材料品种：中粗砂2.密实度:按设计要求m3814.664040103001002回填方1.填方材料品种:原土2.密实度:按设计要求m33152.575040103002001余方弃置1.挖掘机装土2.自卸汽车运土方运距1km内\u007f实际运距(km):10\u007fm31927.436040202009001石粉层5cm厚1.人机配合铺装石粉底层厚度15cm\u007f实际厚度(cm):5m23145.77040203007001水泥混凝土修复（人行道）1.混凝土强度等级:C252.厚度：10cm3.其他:含伸缝、缩缝，水泥混凝土路面养生水养生m23145.78040203007002水泥混凝土修复（车行道）1.混凝土强度等级:C252.厚度:20cm.其他:含伸缝、缩缝，水泥混凝土路面养生水养生m21828.89040501004001塑料管1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200（环刚度8KN/m2）污水2.连接形式:承插式橡胶圈密封接口3.管道检验及试验要求:综合考虑m275110040501004002塑料管1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300（环刚度8KN/m2）污水2.连接形式:承插式橡胶圈密封接口3.管道检验及试验要求:综合考虑m2286本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程",2,2,2,1]
[12211,"广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区建设融资施工总承包（标段一）招标文件招标人（购买主体）：广州市白云区人和镇人民政府招标代理：广州市市政工程监理有限公司北京中交建设工程招标有限公司日期：二〇一七年二月目录投标邀请书致：[投标人名称]贵公司已报名参加我单位[项目名称]公开招标，经资格审查后评为合格并获得了投标资格，如贵公司对本招标项目感兴趣，请从购买招标文件和相关资料时间为年月日时请注意：1．招标文件每份售价元，图纸及技术文件元，售后不退2．贵公司在投标文件中，应按照有关规定提交万元（人民币）的投标担保3．投标文件提交的截止时间为年月日时分正，提交到广州公共资源交易中心室逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝4．本项目的开标会将于上述投标截止时间的同一时间在广州公共资源交易中心室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应按招标文件的要求准时参加开标会议招标人（购买主体）：广州市白云区人和镇人民政府地址：广州市白云区人和镇鹤龙六路6号联系人：陈工联系电话：020-86682161招标代理单位：北京中交建设工程招标有限公司地址：广州市天河区黄埔大道西159号富星商贸大厦西塔七楼C室联系人：袁工联系电话：020-87575800转804招标代理单位：广州市市政工程监理有限公司地址：广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔38楼联系人：谭工联系电话：13570340263第一章投标须知一、投标须知前附表注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分，以下同二、投标须知条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即“购买主体”，下同）、“代建单位”“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人（3）“承接主体”指其投标被购买主体接受并与其签订《政府购买服务协议》及其附件《施工总承包合同》的当事人（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的",1,1,1,1]
[12219,"额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工第二标段评标报告评审委员会2021年09月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工第二标段（以下简称“本项目）已由以内公发(2021)56号文件批准建设，项目业主为额尔古纳市交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为额尔古纳市交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工第二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月0L日，交工日期:2022年10月01日。共计365日历天。2.3标段详情:额尔古纳市交通运输局额尔古纳市2021年危桥改造项目施工第二标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）S1507000733005",0,0,0,1]
[12228,"附件2企业专利导航项目评审结果序号申报单位名称项目名称专家评分立项情况资金分配（万元）1广州安必平医药科技股份有限公司HPV恒温检测产品专利导航项目89.60拟立项202广州中海达卫星导航技术股份有限公司高精度组合导航定位技术89.60拟立项203广州白云山明兴制药有限公司清开灵系列产品专利导航项目88.80拟立项204广州百暨基因科技有限公司CAR-T细胞免疫治疗技术88.20拟不立项—5广州广日电气设备有限公司企业专利导航项目88.00拟不立项—6广东省科学院资源利用与稀土开发研究所稀土光功能材料/磁性材料技术领域专利导航86.60拟不立项—7生物岛实验室电镜图像技术企业专利导航项目84.20拟不立项—8广东实联医疗器械有限公司企业专利导航项目84.20拟不立项—9广州极飞科技股份有限公司智慧农业管理系统专利导航分析77.60拟不立项—10广州市市政集团有限公司知识产权信息利用项目75.40拟不立项—11广州白云山中一药业有限公司滋肾育胎丸领域专利导航75.20拟不立项—12广州赛哲生物科技股份有限公司知识产权信息分析利用项目（企业专利导航项目）74.80拟不立项—13广东省科学院智能制造研究所数字化制造技术专利导航项目73.80拟不立项—14日立电梯（中国）有限公司既有住宅电梯加装升级技术专利导航73.80拟不立项—15广州科语机器人有限公司智能机器人路径规划技术企业专利导航73.80拟不立项—16广州酷狗计算机科技有限公司基于智能分析的音效技术专利导航73.60拟不立项—17广东省科学院生态环境与土壤研究所土壤污染控制与修复技术专利导航项目73.60拟不立项—18汇专科技集团股份有限公司超声波刀柄和超声波主轴专利导航73.40拟不立项—19广州杰赛科技股份有限公司智慧城市技术专利导航73.40拟不立项—20广东省科学院新材料研究所高性能钢铁基复合材料专利导航73.20拟不立项—21广东省科学院化工研究所有机稀土发光材料专利导航项目73.00拟不立项—22广州市白云化工实业有限公司太阳能光伏用硅酮密封胶技术专利导航73.00拟不立项—23京信网络系统股份有限公司5G/超5G天线技术专利导航73.00拟不立项—24广东海大集团股份有限公司优质高效畜禽水产饲料的关键技术专利导航72.80拟不立项—25广州倬粤动力新能源有限公司水平电池技术专利导航72.60拟不立项—26广州嘉德乐生化科技有限公司单硬脂酸甘油酯技术专利导航72.60拟不立项—27广州白云山奇星药业有限公司广州白云山奇星药业有限公司专利导航72.40拟不立项—28日立楼宇技术（广州）有限公司毫米波技术专利分析72.40拟不立项—29广州达意隆包装机械股份",0,0,0,1]
[12234,"根河市公安局修缮工程修缮工程评标报告评审委员会2020年12月22日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，9八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河直公安局修缮工程修缮工程已经同级财政部门审批,采购人为根河市公安局。本项日标段已具各招标条件购现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重，（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河而公安局修缮工程侈继工程。县体惜况如2,3游表2.3标段详情:根河市公安局修缮工程修缮工程，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容采购预算（元）*D02150785100003601根河市公安局修缮工程修缮工程详见本项目采购文件866354。0主任委员：徐连成委员：张烨、赵艳萍、陈会友、孟庆英二、招标过程回顾（一）招标公告根河市公安局于，2020年12月08日，在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易中心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还具备以下特定条件（国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相关法律法规的，投标人应依据财政部《政府采购质疑和投诉办法》（财政部部长第94号）相关规定向采购人书面提出质疑）：1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。本次招标要求投标人",0,0,0,1]
[12245,"福建生态工程职业技术学校福建生态工程职业技术学校田径场改造设计单位采购项目评标结果公告福建生态工程职业技术学校田径场改造设计单位采购项目招标，至投标截止时间2020年3月26日上午12：00止，共有5家投标人递交了投标文件，并于2020年3月26日下午3：00在福建生态工程职业技术学校六楼会议室进行开标，因水立方建谈集团股份有限公司报价35000.元最低，且符合询价公告要求，一致推荐水立方建设集团股份有限公司为本项目的成交候选人经评标小组评审所形成的评标意见及结果，完全符合采购规范和我方的采购需求。特此公告六福建生态职主被术学校1三20~年:上76曰",0,0,0,1]
[12246,"鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春自治旗2021年危桥改造项目施工第一标段评标报告评审委员会2021年07月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗交通运输局鄂伦春自治旗2021年危桥改造项且施工第一标段（以下简称“本项目）已由以鄂交字【2020】100号、鄂交字【2020】101号、鄂交字【2020〕102号、鄂交字【2020】103号、鄂交字【2020】105号、鄂交字【2020】106号、鄂交字【2020】107号、鄂交字【2020】109.号文件批准建设，项目业主为墨伦春自治旗交通运输局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗交通运输局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，哪伦春自治旗交通运输局哪伦春自治施2021年危桥改造项目施工第二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且0L且，交工日期:2021年L0且3L日。共",0,0,0,1]
[12257,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:80米日光温空-土方工程（无苗床2个）整锁动省标段:赤峰市农牧科学研究所日光温室第1页共1页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述基苍工程量综合单价合价暂估价土方工理010101001001整场地.平整场地剂少836.16浏01010100:[00挖槽坑土方.部位:,控基础土方《注森能:辞觉图疑㎡383.91的010101003001挖主方部位:保温板、房心开土堰类别活出三孩王滚旋:详英图途价72.73010103001001回填方.回填部位:基坑、基格元编方材料品种:索土m291.7601010300200余方充贸.废弃料品种:土传麦车、外运距高自行考虑m264,801020100:[001秀地基.基底、地面务实m出311分部小计措能项目本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费表一08总价措施项目清单与计价表第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(t)令额(元)调整费率()调整后金额(浏备注111707001安全文明施工费[,1/1170700100全文明施工与环境桌护费丹部分项人工费+技术拾施项目人工变1,2011707001002临时设施费分部分项人工费+技采猪孟策自大至资化111707005001雨季施工增加宽(体镇庭两合天至：”0,6含翁制人（选价人员）复核人（选价工程师）“定颍人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定陆千升枣计俘的括舶处或许登芳法表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:80米日光温室-土方工程（无苗床标段:赤峰市农牧科学研究所日光温空建设项目第1页共1页序号项目名称金额(元)备注【暂列金额明细详见表-12-1拟暂估价2.1专业工程暂估价明细详见表-12-32.2材料暂估价明组详见表-12-2岛计日工明细详见表-12-4承色服务费明细详见表-12-5资才料检验试验费的建筑工程能效测评费（工程变更及现场签证是前竣工（赶工补偿无负荷联合试运转费10停窝工损失费1【施工期间未完工程保护费企业自有工人培训管理费12型贫工人实名制费结算企额(元）合计注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总表-12规费、税金项目计价表第1页共1页序号项目名称计算基础计算基数计算费率()金额（元）1凯费社会保险费+住房公积金+",3,3,3,1]
[12263,"1.封面巴东县五里堆老旧小区改造一期项目(小，区红线内)-配套设施，工程招标工程量清单招标人:，(单位盖章)造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月30日1.扉页巴东县五里堆老旧小区改造一期项目(小区红线内)-，配套设施，工程招标工程量清单招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年06月30日复核时间：2021年06月30日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;巴东县五里堆老旧小区改造一期项目(小区红线内)-配委设施(003)金、颁(元）序号项目编码项目名称别签项目物征描述通工理量综合单价合价批中;罚估心od0805001001常规照明灯百步梯照明改造LED庭院灯（儿体样式由业主选定）光效不规格:G0㎡于120l/w,暖自型:[C2.灯杆高度3.C20泡减生某翻某坑系开挖、范凝工浇筑，预理4M16期径:：IL50*5*2500m链锌角钢接地极，-4850镀钢接地母线备法锋见设许图纸。艺o:o80d002001配2船明配段三芯电力电视ZR-Y.JV3wl:剑2.符合国家标准，具有3C认证，门法2010801001001配管绍明配管1.材质二PE管DN50;符谷苗发标准，其布团后3C认证;的组0d0s01033001其他电器舒路器盒1、格:带剩余电流保扩附件（vigiELE2P.(m3个含断路器（C65N/2P2.符合国家标准，具有C认证约010303024001混凝土其他构件30保护灯座，混凝土虽强度等级为C20，混凝土为商品混凝土:0,1的01110202100小型构件模板孔凝土保护灯座模板及过2此支操0,6”0:0504001001商效井电须升1.挖玩主方2能窃开整，青砖砌筑3.并内10m粗粉抹灰记,,c30泡凝土并盖枕基井盖采用承重复合材科殷品件:6,详见施工图纸S-06:x0:0101002001挖沟槽土方超明管沟主方人工挖沟槽土方三类工:②三方弃运施工方自行。[E;30,90:0103001001回填方照明管沟土方国填、夯前3实:22",3,3,3,1]
[12272,"证明我公司建设的江亦斯成充新材料有限公司配电间工程，建设资金已到位．特此证明!江齐斯威克新材料有限公司v≤-沁-,j·2018年12月28日一;yy】（个私由扫描全能王扫描创建三加1□被款",0,0,0,1]
[12280,"2021年农村义务教育校舍安全保障长效机制资金桂平市江口镇第一初级中学学生宿舍等15个工程（项目编号:E4508002851001814001001）招标控制价公告各投标人:现将2021年农村义务教直校金安全堡险长效机制资金挂半重江口镇第一初级由学学生宿金等15.个工程《项目编号:E4508002851001814001001)项目招标控制价公布如下:1、本项目招标控制价为:人民重壹任参值拾差万任签拾参元陆鱼柒分(X13474043.67)，其中安全文明施工费为:人民重伍拾捌万玖任捌值玖拾参元壹角玖分L工589893，19)（注:发包人与承包人签订施工合同时，安全文明施工费以招标人发布的安全文明施工费金额为准签订合同）。.2、本项目工程量清单、图纸已上传，请各潜在投标人登陆广西壮族自治区公共资源电子交易系统(http://202.103.240.162:808l/Ggzy.jySSO/login/oauth2login?PlatformCode=E4508002851）免费下载。注:各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。特此公儿楼;准英滋2宜，招标齐糕乎沛金易地址:言县底街地址:桂平j交通新村整口往西10(来左侧邮编:527200)由编:537200联系人:郭裕联系人:廖工电话:0775-3390187电话:18269627G822021年7月27日",2,2,2,1]
[12289,"评标报告一、采购项目基本情况1、采购组织机构：深圳市国信招标有限公司2、采购单位：舟山市普陀小学3、开标地址：普陀区东港昌正街169号商务中心6号楼三楼评标室4、项目名称：舟山市普陀小学灯光改造工程项目5、项目编号：SZGXZS2021100II6、采购内容：序号建设内容教室数量（间）教室灯（套）黑板灯（套）金额（万元）1舟山市普陀小学灯光改造工程项目55495165337、采购方式：公开招标8、发布公告时间：2021年8月11日9、公告发布网站：浙江政府采购网10、采购响应截止时间：2021年9月2日11、获取采购文件单位情况：6家12、采购响应单位情况：3家二、评审小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过申请随机抽取■/经批准自行组织□/采购人依法推荐□的方式确定评审专家，其中采购人代表1人，评审专家4人，分别如下：佘运勇、王斌、王艳华、邵虹、周久凯。2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。4、评审小组其他情况说明：（如评审小组成员有无迟到、早退、申请回避、临时替换等情况，如有，则具体写明相关时间情况）参加开标、唱标的供应商分别是：舟山金磊电子科技有限公司、浙江联强建设有限公司、舟山市联毅信息技术有限公司。此次评审选举佘运勇担任评审委员会主任委员，由主任委员组织评审。三、评审方法和标准1、综合评分方法商务、技术、价格评审技术指标和各评审指标的权重评价指标和各评价权重指标：评标指标权重（％）商务、技术方案70投标报价30合计100完成商务资格和技术服务方案的审查和计分后，再进行商务报价的审查和计分。2、评审程序：投标文件的完整性检验和符合性审查商务技术条件响应性评定报价响应性评定根据招标文件公布商务、技术、价格权重，算出各投标人综合评估分综合得分最高者为候选中标人评审情况各投标人商务技术得分如下：序号投标单位名称商务技术平均得分1舟山金磊电子科技有限公司67.802浙江联强建设有限公司38.003舟山市联毅信息技术有限公司24.40四、开标情况各投标人投标报价情况表：序号投标单位名称投标报价价格得分1舟山金磊电子科技有限公司327,525.0029.872浙江联强建设有限公司326,150.0030.003舟山市联毅信息技术",0,0,0,1]
[12298,"1.封面孝化一区老横三河疏浚整治工程，工程招标控制价靖江市新桥城乡建设有限公司招标人:，(单位盖章)**造价咨询人:，(单位盖章)2018年05月05日1.扉页孝化一区老横三河疏浚整治工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，1746574.96(大写):，壹佰柒拾肆万陆仟伍佰柒拾肆元玖角陆分，**靖江市新桥城乡建设有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)****法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)****编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年05月05日复核时间:2018年05月05日建设项目招标控制价表工程名称:孝化一区老横三河疏浚整治工程其中:《元)单项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费费序号】考化一区老横三河珑浚整治工程1746574,9631768,2546274.19合计1746574.9631768.2546274.19单项工程招标控制价表工程名称:孝化一区老横三河疏浚整治工程其中:(元)单位工程名称金额(元)智估价安全文明施工费烧费序号】孝化一区老横三河蔬浚整治工程-土方177616.292328.86218.92j|孝化一区老横三河蔬浚整治工程-河道1568958,6729443.3948825.27合计1746574.0631768.25《62r74.19单位工程招标控制价表工程名称;孝化一区老模三河疏浚整治工程-土方(001)序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)【分部分项工程费83603.68",2,2,2,1]
[12303,"广西容县泗罗河松山镇松山圩河段、慈堂河段整治工程（工期)施工（重）公布招标控制价及考核主要单价的通知各潜在投标人:项目名称：广西容县泗罗河松山镇松山圩河段、慈堂河段整治工程（II期）施工（重）招标编号:E4509002856024242001001三、现将本项目的招标控制价及考核主要单价通知如下:1、本项目的招标控制价为:人民币大写壹仟零陆拾捌万柒仟贰佰零肆元肆角伍分（￥10687204.4532、本项目的考核主要单价：本项目无考核主要单价。四、招标代理机构:广西宇鹰招标代理有限公司地址：广西容县河南中路8号联系人:庞羽晴电话：0775-5333963五、监督部门:玉林市水利局监督电话：0775-2859685CWYEZ特此公告。\\S!Nj系xL上%招标人：容县水利事业服务中心（盖单位公章)法定代表人（或其授权的项目负贡人）兹2S（签字）招标代理机构:广西宇鹰招标代瑶有限公司（盖单位公章）法定代表人（或其授权的项目就人孟加（签字）y7①>H三202型年7月/2日",2,2,2,1]
[12307,"德清县莫干山镇人民政府关于2021年德清县四好农村路-路面维修工程莫千山镇下村至临莫载公路施工评标结果公示招标项目:2021年德清县圆好农村路-路面维修工程类干山镇下村至临莫线公路招标编号:德招交【2021】第017号招标单位:德清县英千山镇人民政府招标代理机构:浙江龙宁工程管理有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月25日9:30时开标地点:德清县公共资源交易中心二楼开标室（202）公示时间:2021年08月26日——2021年08月30日推荐意见单位名称评标价(元）质量目标工期(个月）项目经理证书编号综合得分嘉兴市宏图路桥中标候选人有限责任公司743621标段交(竣)工验收质量评分90分及以上2个月钱晓佳浙23317170156799.96否决投标：无投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议。建设单位:德清县代理机构：浙江龙公五(L联系电话:0572-868818公管办联系电话:0572-80748592021年08月25日",0,0,0,1]
[12316,"彭水自治县公共卫生服务中心新建项目电梯采购及安装工程最高限价编制服务采购需求书各潜在服务单位:现将彭水自治县公共卫生服务中心新建项目电梯采购及安装工程最高限价编制采购需求说明如下:项目概况1、项目名称:彭水自治县公共卫生服务中心新建项目电梯采购及安装工程;2、项目业主:重庆福冠投资有限公司3、项目地址:彭水县水新城;4、项目内容:本项目需采购及安装电梯共计5部。·5、项目投资：约200万元。二、服务内容:完成本项目的采购最高限价编制并出具审核报告，并配合采购人做好相应服务工作。三、服务期限:咨询人收到相关资料后5工作日内向采购人提交最高限价编制成果。四、资质要求（一）具有独立企业法人资格，取得合法有效的营业执照，且营业许可范围内包含造价咨询，在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力;（二）中介单位为重庆市外企业的，须在渝设立分支机构，并取得总公司的授权书。五、选取方式本项目采用“择优+直选”的方式确定供应商六、服务费用:本工程造价咨询费以编制金额为计价基数按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》(渝价（2013）428号）文件收费标准的80%计取。七、响应方案要求竞选人需按下述要求编制响应方案，否则作否决投标处理:序号类别名称2中介服务机构情况包括但不限于:中介服务机构名称、住所、法定代表人（负责人)、联系人、联系电话、传真、电子邮箱、营业执照扫描件等。.3中介服务机构中介服务机构资质证书、备案登记证明或承诺书等:中介服资质及业绩务机构业绩收包括但不限于:技术手段、设备安排、人员情况（主要工作人员的姓名、性别、年龄、从业时间、职称、执业资格、分项目响应方案工安排等)、进度安排、保障措施、方案优势等。5可以在满足上述采购需求的基础上提出更优（或更多）的响其他应。八、其它要求:其它具体事项以网站上发布理同内蓉为准。3X行孔上年9且，/a>t",0,0,0,1]
[12326,"重庆市綦江区食品园区排洪沟工程工程招标控制价建设单位：工程造价（小写）：16888809工程造价（大写）：壹仟陆佰捌拾捌万捌仟捌佰零玖元整编制单位：(单位盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)编制时间：年月日量招标控制价汇总表分组工程名称金额(元)备注走筑工程费16259183,0措施项目费298173.00关全生产费331163.00合计（A)16888809.00暂列金额（B）小招标总报价（A）+（B)16分xx0,0元备注:其中（C）=（A）x1.6%投标人:（盖章）法定代表人（或授权代理人）(签字)年，月日第2页1工程量清单限价表分观工程名称单位工程量单价(元)合价(元)签注A,1金程费注签16259183.0税西寸>注部-般土石方d01758.00A,1,i[一般土方（含起运1le)□333624.09lo.00334241.00A1t.2余方弃置（增运1Km)①33621.092.0267617,00A,l.2排洪明渠工程360827.00A1,21扎械开挖沟槽土方（含息运lm)61918.9314.4627729.00M12.2机极开挖沟栅石方《容息运1K含路面及人行道拆除)监21918.9384.1665551.00Al.2.3沟栅回填土石方□339.886,1位247.00A,1,2,4余方弃置（增运lKm）□33797.92.027672.00Al.2。大块石换填基础62435,.6L26.57552558.0A1.2.6四O理石混凝土底板（块石含量不红20%）盐工895.56585.31521180.0Al.2.7C20理石混凝土挡墙（块石含量不丑20K)。24071,09592.4692412080.0Al.2.8p76aPvC激水管81031.215.1715643.0Ml2o沙联石反速层。27.7L.48.181106.00（1210.工布（300k/m2）部369.562e2313.00鑫L21沉降缝（填聚乙婚例孔池法板)心486.9637.8718295.00人1212c25混凝土栏杆（高1,2）盖1656,99160,8e250157.00A.l.3排洪箱涵工程10627285.00A13.1机被开挖土方（含起运IKm)21689.56.48139900.00A,1,3,2机械开挖石方（含起运IKm，含路及人行道拆险)盖的21589.588。72727998.00A13.3国填主石方函14713.96.1891079.00A13.4余方弃置（增运lKm)。14207.s2.o28700.00A1,3.5用石渣回填箱涵(涵营及涵顶)加12581t922L273L.00A,13.6大块石换填基础临1105.88L26.57139971-00hl37C20混凝土垫质□3672.673.42452606.00Al.3.830混凝土箱涵底板临16t9.18676,681095343.00A1.3.90灌凝土箱涵傅增2339.8#753.01761993.00（18，10830淮凝土顶棱□16l9.18807",2,2,2,1]
[12333,"评分细则评审内容价格分10分响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×10%×100满足磋商文件要求，且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。技术分80分(一)响应服务与采购要求的符合性(19分)：满足磋商文件技术指标、参数要求的得19分，有一项不满足的得0分，作无效标处理。（二）实施方案（25分）评审专家对响应供应商提供的服务实施方案进行打分。方案框架结构清晰，体系完善，对该项目需求解读准确且思路明确，切合实际情况，整体方案策划的具有科学性、完整性、合理性的得25分；方案框架结构较清晰，体系较完善，对该项目需求解读准确且思路比较明确，切合实际情况，整体方案和策划的比较完整的得20分；方案框架结构一般，对该项目需求解读准确且思路一般，整体方案和策划的科学性、完整性、合理性一般的得15分，方案框架结构不完善，整体方案和策划的科学性、完整性、合理性不太完整的得5分，未提供不得分。（评审依据：提供实施方案）（三）响应供应商资质及检测能力（10分）1、响应供应商实验室环境检测能力项目涵盖《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项）及叶绿素a和透明度检测项目中40项得2分，50项得4分，62项得6分。（评审依据：提供CMA资质认定证书附表复印件及“检测项目对照表”，并加盖单响应供应商公章）2、拥有独立的专项检测实验室的，得2分；3、实验室运行满三年（含以上）的计2分；实验室运行三年以下的计1分。（评审依据：提供CMA资质认定证书复印件，并加盖响应供应商公章）（四）实验室场地与仪器设备（3分）1、实验室面积（3分）：实验室面积达1000平方米（含1000平方米）以上的计3分；2、实验室面积达1000~500平方米（含500平方米）以上的计2分；3、实验室面积小于500平方米的计1分。（评审依据：提供相关实验室的房产证明或租赁实验室的合同，二者其一即可）（五）配套设备及设备保障情况（12分）配备原子",5,5,5,1]
[12342,"秦安县粮食和物资储备局救灾物资储备采购项目公开招标公告中海建国际建设咨询集团有限责任公司受秦安县粮食和物资储备局的委托，对秦安县粮食和物资储备局救灾物资储备采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的投标人前来参加一、招标编号：TGZC2021-368二、采购内容：救灾物资储备：帐篷500顶，折叠竹板床300张等（具体详见招标文件用户需求）三、项目预算：148.16万元四、供应商资格条件：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.具有合法有效的工商营业执照（副本）原件、企业组织机构代码证（副本）原件、税务登记证（副本）原件、开户许可证原件（前述营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）；3.投标人须提供中国裁判文书网（http://www.court.court.gov.cn/）查询的无行贿犯罪档案查询结果截图；4.本项目实行资格后审，不接受联合体投标5.投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；6、不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；7、未被列入“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标（以公告发布之日后到投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）五、评标办法：综合评分法六、信息注册须知：为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，进一步落实“放管服”改革要求，凡是拟参与天水市公共资源交易活动的投标人需先在天水市公共资源交易网上注册、登记，投标人可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、登记：方式一：拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在天水市公共资源交易网上注册填写相关内容，获取登录权限登录权限获取成功后使用“用户名",0,0,0,1]
[12349,"评审情况表项目名称：四川省双流棠湖中学老校区第二教学楼维修改造工程项目项目编号：5101222018001287评审时间：2018年12月27日10:00时(北京时间)评审过程包号供应商名称是否通过资格性审查未通过原因是否通过有效性审查未通过原因报价汇总分施工组织设计现状分析汇总分项目管理人员配备汇总分履约保障汇总分业绩汇总分节能环保汇总分响应文件的规范性汇总分总得分评审结果施工组织部署与技术措施汇总分质量管理体系及保证措施汇总分文明施工与安全管理体系与措施汇总分环境保护管理体系与措施汇总分工程进度计划与措施汇总分1四川省天艺装饰设计工程有限公司是/是/28.86544445203721.588.36第二成交候选人，报价：人民币210万元四川省兴发建筑装饰工程有限责任公司是/否工程量清单投标总价扉页无造价人员签字//////////////四川省昌兴建筑工程有限公司是/是/23.7244444410300.5263.22/四川炳民建筑工程有限公司是/是/24.3866666417372289.38第一成交候选人，报价：人民币248.6万元四川省佳成建设有限公司是/是/3064444420370288第三成交候选人，报价：人民币202万元采购编号：5101222018001287四川省双流棠湖中学老校区第二教学楼维修改造工程项目竞争性磋商文件四川省双流棠湖中学四川国际招标有限责任公司共同编制2018年12月目录第一章磋商邀请四川国际招标有限责任公司受四川省双流棠湖中学委托，拟对四川省双流棠湖中学老校区第二教学楼维修改造工程项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商一、采购项目基本情况1.项目编号：51012220180012872.采购项目名称：四川省双流棠湖中学老校区第二教学楼维修改造工程项目二、资金情况资金来源：财政性资金三、采购项目简介：本次磋商共一个包，采购老校区第二教学楼维修改造工程供应商一名四、供应商邀请方式本次采购采取方式1邀请参加磋商的供应商方式1（公告方式）：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网上以公告形式发布；方式2（书面推荐）：通过采购人和评审专家各自出具书面推荐意见，推荐符合相应资格条件的供应商参与本次采购活动；方式3（供应商库随机抽取）：通过省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取供应商五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金",0,0,0,1]
[12359,"苏州吴江瑞源建筑再生资源利用有限公司吴江建筑再生资源处置项目招标控制价公布工程编号:E3205840327001396001001工程名称预算价(元)招标控制价（元）吴江建筑再生资源处置项目82860479.1182860479.111．开标日期：2021年8月23日14：00时。2．本工程招标控制价为82860479.11元,如有异议,请于开标前7天与招标人(招标代理机构)书面联系。建设单位:苏州吴江瑞源建筑再生资源利用有限公司招标代理机构:诚信金泰建设管理（苏州）有限公司2021年8月6日",2,2,2,1]
[12368,"招标控制价公示表工程名称福永派出所改造工程审定造价和打招标)八心宜日集安分务本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致,交易网申请招标控制价公示时，原件彩色扫描上传。深圳市建设工程交易服务中心制",2,2,2,1]
[12369,"勤鄞或其授权人:法定代表人荟曾3遵凯票22折父阴至2021年12月31日3汇工已订理《北京》[R公+心2系]凯（签字写碱请威一容所员尼管公式时包招标工程量清单泸州城北门站进站管线工程项核时h冲油、或其授权人法定代表人造价咨询人：莞式游6效账江无21年12#1日海邵江区功法子名包池上（签字支垫章）面签别至:2023年06日3游舒站控暂江工铝管活(北区）记浏(二交万舒≤08简简立二二2八2容望一赵验窗[001280武云时心予□c工江室",0,0,0,1]
[12377,"重庆市綦江区营盘山小学班班通设备采购清单序号货物名称技术参数及性能（配置）要求品牌型号数量单价总价1交互式一体机★1.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏，屏体亮度不低于350cd/㎡,色彩覆盖率不低于NTSC85%，分辨率≥3840*2160，可视角度≥178°，提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件。2.整机外壳采用金属材质，屏幕采用4mm防眩玻璃保护，透光率不低于93%，雾度≤8%，提供省级及以上专业检测机构出具的检测报告复印件。3.采用红外触摸技术，至少支持10点同时触控，至少10笔同时书写，触摸高度≤3mm，支持单点书写、多指息屏和唤醒屏幕、手势擦除功能。4.为方便教学，交互平板正面具备至少两个≥15W的音箱。5.在显示屏任意位置调出悬浮菜单，该菜单至少具备批注、截屏、调用展台、切换内置电脑等常用教学功能，信号源支持自定义修改。★6.液晶屏正面前置至少1路HDMI接口和3路USB3.0接口并支持电脑Windows及Android双系统读取。提供省级及以上专业检测机构出具的检测报告复印件。7.液晶屏具有防光干扰功能，能在照度≥100KLUX（勒克司）环境下正常工作。8.具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯。★9.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件。★10.为方便教师置物，智能交互平板具备笔槽，可放置触控笔、粉笔等。交互平板只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网需求。11.智能交互平板具备专业供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，不给插拔式电脑供电，提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件。12.内置安卓系统，CPU至少四核，安卓系统不低于6.0版本，支持文件浏览功能，可实现文件分类，具有选定、全选、复制、粘贴、删除、二维码分享等常用教学功能。★13具有高清护眼不闪屏、有效抗蓝光、防眩光、抗强光干扰等功能，提供CNAS认可的检测机构出具的检测报告复印件。14.具有前置快捷安全的一键还原按键，为保证在操作系统出现故障或者崩溃的情况下，不需专业人员即可通过此按键恢复到",4,4,4,1]
[12386,"请问原外墙建筑门哪些取消，哪些更换若有需要取消的门，门洞用哪种类型墙砌补请明确。答：根据平面图，保留中间原建筑门（不做更换），其他原建筑门门洞不封堵，采用螺栓固定开启扇做采光用。请问本建筑层高是否为4.5米请明确。答：建筑层高4.25米请问本建筑的结构梁的具体位置、尺寸为多少请明确。答：详见补原结构梁图4、请问此处砖墙是否采用10厚轻钢龙骨石膏板轻质隔墙进行修砌请明确。二C36905206Z上些底一张基国JJ12B09215沙松答：本次按加气混凝土砌块；混合砂浆Mb5砌筑，双面挂网抹灰。5、请问哪些房间布置窗帘盒及其布置位置长度请明确。答：中医推拿室，处置室，值班室，资料室。6、请问本建筑800*800浅灰色抛光砖是否都为拆除新做是否在原地30mm水泥砂浆找平上直接铺贴请明确。答：原地面为混凝土地面不需拆除，在原地面上30mm水泥砂浆找平上直接铺贴。7、请问卫生间300*600米黄色玻化墙面砖的结合层厚度、砂浆配合比、粘接剂种类、勾缝等具体做法请明确。答：用10mm厚1:2水泥砂浆打底，应分层涂抹砂浆，随抹随刮平抹实.白水泥勾缝。请问本建筑原有内墙体抹灰是否需要铲除新做请明确。答：否请问本建筑墙面白色乳胶漆是否为两底三漆请明确。答：是请问本建筑瓷砖踢脚线的基层做法请明确。答：1:2水泥砂浆粘贴12、请问本建筑卫生间处的聚氨酯涂膜防水层的厚度为多少请明确答：1.5mm13、请问本建筑卫生间蹲坑处的SBS防水层的厚度为多少请明确。答：3mm14、请问窗台石水泥砂浆厚度及配合比为多少请明确。答：10mm厚1:2水泥砂浆.15、请问新做12mm钢化玻璃隔断包括龙骨在内的具体做法是什么请明确。答：按50*50*5mm镀锌角钢@600,钢结构连接10#膨胀螺栓，螺母，垫圈等宜采用不锈钢件或热镀锌件/12mm阻燃板基层；表面涂刷二道防火涂料9.5mm厚双层纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理，面刷白色乳胶漆。12mm厚钢化玻璃中间固定，两边12mm阻燃板固定、面贴石膏板刷白色乳胶漆。16、请问新砌红砖墙抹灰的水泥砂浆厚度及配合比为多少请明确。答：10mm厚1:3水泥砂浆安装部分：请",0,0,0,1]
[12392,"最高限价太平畈乡卫生院中医特色骨伤综合楼建设项目（一期）最高限价为：捌佰叁拾叁万玖仟捌佰伍拾肆元陆角壹分（¥8339854.61元）。霍山县太平畈乡卫生院2021年7月19日",2,2,2,1]
[12403,"城西镇党委会会议记录；元)时间:2021年8月11日晚上8:30到知心问㎡地点：党委二楼会议室《）记录:徐伟主持人:周洁出席人:周洁、李伟、董淑习、张新建、刘亚军、张艳熊后用军富的监验李殊华、鲁守洋、王雷(范列席:董伟、刘超、王飞、徐超、张绪忠、陈飞缺席:议题：关于2020年高岭扶贫大棚公开发包事宜县会议记录周洁:开个党委会，有件事大容议下，具体情况请工雷介绍下王雷:2020年高岭扶贫大概建成提用后一直由村里负责管理运营，现在研究将扶贫大概公开发包，具体发包方案如下:发包时间段为2021年8月16日至2027年8月15日，5年租金6万元，合计36万元，一次性交清，现提请党委会研究周洁：请大家发表下意见张新建：同意董淑习:同意张艳:同意李殊华:同意鲁守洋:同意王雷:同意李伟:同意周洁：同意，一致通过",0,0,0,1]
[12412,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南天阁工程管理有限公司75.878.885.779.277.879.462河南际龙工程技术咨询有限公司90.0887.0893.3885.3890.0889.213文达工程咨询有限公司77.378.885.778.477.879.64中远融通工程咨询有限公司77.9278.4285.1278.7279.4279.922评标委员会全体成员签名：赵亚非谷文宏郭民涛刘兵尚贵祥评标时间：2021年8月3日打印时间：2021年08月03日",0,0,0,1]
[12421,"阳澄半岛车联网试验场（综合试验楼）精装修工程项目工程量清单编制说明一、工程概况：建筑概况：本工程为阳澄半岛车联网试验场（综合试验楼）1-2层局部精装修工程，本次装修面积4500m2，主要工作范围为：一层接待/展示大厅、餐厅、研讨室、卫生间等；二层敞开办公室、会议室、廊道、卫生间、研讨室等。二、编制依据：1、工程量清单编制依据：（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），苏住建价〔2014〕4号文。（2）《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）。（3）《江苏省建设工程费用定额》（2014年）2、建设单位提供的设计图纸及招标图纸、招标文件及相关文件。3、材料价格：地材价格参考《苏州市工程造价管理处》2021年6月份建设工程材料信息价及市场询价；人工预算单价执行苏建函价[2021]062号文。三、编制范围主要包括：装饰工程、水电安装工程。四、有关事项说明：1、专业暂估价、暂列金额：不计。2、风险费：不计。3、赶工措施费：按1.55%计取。4、工程类别：根据《江苏省建设工程费用定额》（2014）计取。5、材料暂估价：无。6、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量、单价、金额等：无。7、配合费：已按招标文件要求计入。8、智慧工地：已按相关文件要求计入。8、所有墙地砖均已包含切割、加工、打磨等。9、所有石材要求优质品种。10、所有石材的倒角磨边价格含在综合单价中。11、所有软装不在编标范围内:如（活动家具、窗帘等）12、所有地毯为阻燃地毯。13、预算金额:7776117.83元14、招标控制价金额:7776117.83元。四、有关规费计取:1、现场安全文明施工播施费计取如下:序号安全文明施工措施费费率基本费标化增加费扬尘污染防治增加费装饰工程1.7%不计0.22%安装工程1。5%不计0.21%2、规费及税金计取如下:序号规费社会保障费住房公积金税金1装饰工程2.4%0.42%受安装工程2.4%0.42%9%3、其他费用按有关文件",0,0,0,1]
[12424,"山瓯垂班游一=率颈\\目近虚岭:>语目i日06断工°知县杀明非孟制不器乎吐张降J召·惠梁税承乱工明L饭常国否‘歌斗语乎涨乌止/弘E乙:滚斗，（弘）涨必签游由（盐工延形）亦L瓯形‘乎致Y弦判业中旦济》旦]税瓯追浙巧Mf班:Y弦逊斗山三患，：（孟盟）连涨战泽亦可，：（孟黑匹）影亦~诉目近，‘（孟思叫）将尔尔寻b#200zsZI‘各工（）垂工业书乎游一=乎磁’诱目近3舞￥‘\\尔奶目近f06:断工知书杂李流书x业器丰收H召惠梁径承乱工明L饭国否‘永梁吾验米C止/乙2‘站斗/（弘）涨梁研游由（乱工悠乖）亦L悠羽‘政Y邵逊由旦乙》旦]税滋府出盈:乳逊斗由二赁，‘（盗黑吓）连涨母泽亦可，：（孟型）￥亦诱目近，：（孟惠）将尔尔可86I00Zs80=各工（坠连）班致山乖乎工游一:堕察’还诱目面显田‘订目面3日06:断1致忍H盈派孟书x梁器平世邵游上召思税乖融工到班常国否输‘思各验米C止/ZS2‘故上/（Z）涨业研游由（乱工瓯泥）不L瓯尔‘乎荔Y邵劲中巴乙部身题-I1盈瓯承形由HM邵:Y郓测坚由-患‘L迎辽饭‘与涨梁收!i[H子百圣止邱部‘业止业:LC（胜心中留x派政菲辽）T中召x驱妥证辽邛环韦北日6fZ当TZCZL口（vsl200L00lIovzzsd:f2荔Y）（必目监）潜班只获目项(面二厂晖阁石:至X刘[副常克聚嘉币项本韦（:些岁Y斗进）但Y部耳ZJCC㎡红X甲耳五‘赵书工梁进吐妻·晖子韦子册部辽丫乳逊时C四≤飞)上”妻x中洱群A回乐巫Y凯群‘xM吾做孙沃身针填话”制山耳工彻《潞身：‘占需*:Y研是至Y哲孟王洱甲够w年凯群‘凯茶YU是狐该B砂洱‘真长击竞之3J益是狐YJ赵子菲甲近w斗凯研‘Y泾开Y研甚孙加工关世够X旦（g）‘北王圣显张目（D）以=沁重乎置近重凯群（S）卫-红逐汕凝身圣开㎡‘澄另Y凯蓓毅（2）上≤=卫乌逐汕滩身开坠另~答（I）y=是hlLY驻罗乐巫出群“针凯群x群乐巫‘Al址群Y凯茶",0,0,0,1]
[12430,"第三章评标办法（双信封综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法综合评分相等时，评标委员会依次接照以下优先顺序推蓉中标便选《或确定中标人:（1）评标价低的优先;（2）以信用等级（山东省交通运输主管部门在《山东省公路工程施工单位信用评价系统》公布的最近年度信用等级为准，如无，则以最近年度《全国公路建设市场信用信息管理系统》中信用等级为准）较高者优先:（3）技术得分较高的投标人优先:（4）商务得分较高的投标人优先。2.1.12,1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件接照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可游:a.投标函接招标文件规定填报了项目名称、标段号、补造书编号（如有）、工期、工程质章要求反外保安全日标:b.投标函附承的所有数据均符合招标文件规定：c.投标文件组成齐全亮整，内蓉均按规定填写。（2）投标文借上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定,。.(3)技标人法定代表人投权委托代理人签者投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求:a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联省体协议书，明确各万承迫连雷责任，并明确了联合体牵关人。（6〕投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且接招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。(7）问一技标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件理求提交备选报标的除外。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容条款号评审因素与评审标准（9)投标文件找明的招标项目完成期霞未题过招标文件规定的时/限。C10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应,。（11）",5,5,5,1]
[12439,"柏泉工业园基础设施配套供电工程控制价审核需求该工程位于柏泉办事处东柏路南侧。拆除工程量：3*400电缆680米、3*95电缆230米、3*50电缆90米。新建工程：敷设3*400电缆5588米、3*95电缆260米、安装2C4V+PT环网箱9座、新建9孔（Φ200PE管）2678米，9孔（Φ200PE管）拖管370米及相关配套设施。工程预算送审价2651.0482万元。造价咨询服务费采购预算164514元。服务时限7个日历天。服务收费报价不高于鄂价工服（2012）149号文标准的80%且不高于进入电子商城的承诺折扣率。供应商需按折扣率报价，最终收费按鄂价工服（2012）149号文标准计算，不足3000元的，按3000元×折扣率计取服务费。武汉市东西湖区人民政府柏泉街道办事处2021年7月2日",2,2,2,1]
[12447,"评分细则评审项目项目评审标准评标分项分值价格部分（30分）报价得分30分价格分采用低价优先法计耸，即满足招标文件要求且报价最低的投标标价格为评标基准价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计登)，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一接照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价（核算后）/投标报价（核算后））X30%X1005分箱式变电站设备满足:①绝缘试验(②)功能试验③主要元器作温升试临GEC试验6)内部电弘试验G)外光苗受机械应方的试验乙声锁试脸③绝多水平试验③)检验主回路和拦地回路求受额定临值和额定知时耐受电流能力的试验。同时满足得5分，缺1项扣1分，扣完为止，以彩色影印作并加盖制适商公章为准，报告出具日期需为8年内，未按要求提供不得分。5分l0lV户内中置式企属封闭升关柜满足：(①)型式试染(②2)内部然算试验、③凝露试验①电磁求容实验③温升试验③短路性能型式试验报否(乙绝丝性能式试骑报告。间时溯是得6分，缺1项扣1分，扣完为止，以彩色彭印件并加盖州造图公流为准，报告出儿日期需为8年内，未按要求提供不得分。5分0.蛋V低压设各简足:G)型式试骏，防护等级]Pd0(2)介市性能试验③提升试验温升试验③耐腐仙性试验G外壳热稳定性试验同时颁足得5分，缺1项扣1分，扣完为止，以彩色影印件并加盖制造商公章为准，报台出具日期需为8年内，未按要求提供不得分。所投产品3分所投产品生产厂家具有2020年国家电网有限公司2020年配网开关拒协议库存招标联合资格预靠结果通知书，2020年团家电网有限公司2020年配网箱式变电站协议库存招标联合资格预审结果通知书，每提供一个得1.5分，最高得3分。售后服务6分评标委员会根据各投标人提出的售后服务方案承诺的售后保障指施、响应时间、技术支持、并提供售后人员名单、主要人员资格证书、等内容进行综合评审，措施合理、售后响应时间快、技术服务完善得5-6分：售后保障措施可行、响应时间和技术服务满足项目实际需求符3-1分:其他得1-2分，未提供不得分。技术服务及",5,5,5,1]
[12456,"内蒙古华维通达市政工程有限公司呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇自来水新区管网延伸、老城区自来水管网升级改造工程施工评标报告评审委员会2021年08月19日目录一、招标项目基本情况1（一）项目标段前期工作和批准情况简述1招标条件1（二）招标项目标段规模、标准描述12.1本次招标包括以下内容：12.2本标段计划日期：12.3标段详情：1二、招标过程回顾2（一）招标公告2三、开标情况记录2四、评标委员会及监督人组织情况3五、评标工作情况4六、符合要求的投标人名单5七、否决的投标人名单以及否决理由5八、串通投标情形的评审情况说明5九、澄清、说明事项纪要6十、需要说明的其他事项6十一、评分情况及投标人排序6十二、中标候选人名单6附件1、评标附表8附件2、招标公告10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古华维通达市政工程有限公司呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇自来水新区管网延伸、老城区自来水管网升级改造工程施工（以下简称“本项目）已由以阿发改行审字[2020]60号、阿发改行审字[2021]11号文件批准建设，项目业主为内蒙古华维通达市政工程有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人采购人为内蒙古华维通达市政工程有限公司项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，内莞古华维通达市政工程有限公司呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇自来水新区管图延伸、老坡区自来水管网升级改造工程施工具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期：开工日期:2021年08月30日，交工日期:2022年08且30且共计365日历天2.3标段年情:内蒙古华维通达市致工程有限公司呼伦贝尔市阿菜旗那吉镇自来水新区管网延伸、老城区自来水管网升级改造工程施工，该标段情况详见下表:序弓」标段编号标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控制价（万元）八S15070007330060g2001001内蒙古华维通达市政工程有限公司呼伦贝尔伸、老城区自来水管网升级改造工程施工市阿荣旗自来水升级改造项目管线长度其计那吉镇自26.564公里，其中小区支线长度来水新区14.412公里，并室190座，给水主管网延线长度12.152公里，并室159座5508.76475508,764756主任委员:闫芳委员:刘振孝、梁华、苏志伟、王琳、张克然、孙工苏二、招标过程",0,0,0,1]
[12465,"雅颂居社区用房建设装修工程招标控制价招标控制价(小写):707979元其中：甲供材料费(大写):柒拾万零柒仟玖佰柒拾玖圆整其中：甲供材料费招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位盖章或资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)造价工程师：(签字盖专用章)编制时间:工程项目造价汇总表工程名称:雅颂居社区用房建设装修工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1单体建筑7079795181合计7079795181单项工程造价汇总表工程名称：雅颂居社区用房建设装修工程单体建筑第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中:安全文明施工费(元)1房屋建筑与装饰工程55205744382安装工程155922743合计7079795181单位工程造价汇总表工程名称：雅颂居社区用房建设装修工程单体建筑房屋建筑与装饰工程第1页共2页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费5386661.1一层装饰工程1319231.2二层装饰工程3488951.3金属构件工程578482措施项目费133912.1总价措施项目费54112.1.1安全文明施工费44382.1.2其他总价措施费7422.2单价措施项目费79803其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3552057单位工程造价汇总表工程名称：雅颂居社区用房建设装修工程单体建筑安装工程第2页共2页序号汇总内容金额(元)1分部分项工程费1530451.1电气工程1427541.2水卫工程102912措施项目费28772.1总价措施项目费9882.1.1安全文明施工费7432.1.2其他总价措施费1712.2单价措施项目费18893其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3总承包服务费合计=1+2+3155922分部分项工程量清单与计价表工程名称：雅颂居社区用房建设装修工程第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价单体建筑单项工程(17房屋建筑与装饰)房屋建筑与装饰工程单位工程(17房屋建筑与装饰)一层装饰工程分项工程(17房屋建筑与装饰)1011610001001门窗拆除(1)原门窗拆除樘326.7980.372011601001001砖（石）砌体拆除(1)砌体拆除(2)实心砖m35.893152.45898.393010103002001余方弃置(1)砖（石）砌体拆除(2)中标单位自行考虑m35.89323.14136.364010401003001实心砖墙(1)水泥实心砖(2)内隔墙(3)M5(42.5)m33.088647.782000.345010401012001零星砌砖(1)蹲位垫高至200",2,2,2,1]
[12474,"吉宝地块规划支路（立信大道-丰润道)新建工程工程招标控制价招标控制价（小写）20175131.78元(大写）:贰仟芝壹拾块万伍任仓佰叁拾京元芜急剂分询适中房工苍建设应理有霞公侧招标人:（单位盖章》始鄂:蒙至8ZBLZEZ财有效别至:2022年06月80日法定代忠人法定代表人或亮授权人现其授权人:(签字动盖金)x室0然剂低获和国注房后张聊凤班源越次编制人:徐摄包核人委学蓄峰或拟武名本花(C花打山标五0EO6智辽荐防工区整设宜程初服公财队离题中房工租露设截止照:2022,12监理齐限公司化代比何打的次编制时间:2021年月日复核时同2021年月日",2,2,2,1]
[12482,"指家港保税区建设工程项目招标控制价公示编号：E32059221090201010010031、工程名称:长山村美村建设点位墙面改造工程III标段2、所属地区:3、建设单位:张家港市金港街道长山村村民委员会4、代理机构:张家港保税区宏宇建设咨询有限公司根据建设工程招标投标相关的法律、法规等的规定、章程，依据本工程的招标文件及工程量清单的内容和规定，现将招标控制价公布如下:工程名称招标控制价(元）暂列金额(元）暂估价(元）甲供材料(元）安全文明施工措施费(元）规费(元）税金(元）调整系数备注郁家埭、老头上外立面改造工程1807053.230.00.00.026227.3167205.79141362.191.00合计1807053.230.00.00.026227.3167205.79141362.195、其他：投标单位如有疑问，请于招标文件规定的时间前提出。6、建设单位地址:张家港市金港街道长山村∞7、招标代理机构地址:张家港市国泰北路15号8、招标代理机构联系电话:0512-58358805二央之宁招标人或者招标代理:每港保税区宇建设咨询有限公司（签章）经办人:翟俊波2021年09月05日",2,2,2,1]
[12491,"德潜县禹越镇人民政府关于2021年德潜县四好农村路-路面维修工程禺越镇徐家庄一东港施工评标结果公示招标项目:2021年德清县四好农村路-路面维修工程禹越镇徐家庄一东港招标编号:德招交【2021】第011号招标单位:德清县禹越镇人民政府招标代理机构:浙江龙宁工程管理有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年08月13日9:30时开标地点:德清县公共资源交易中心二楼开标室（202）公示时间:2021年08月14日——2021年08月16日推荐意见革位名称评标价(元）工期(个月)项目经理证书编号综合得分中标候选人浙江名禹工程建1061350设有限公司标段交（竣）工传验收质量评分90分及以上2个月张展浙23316161033599.99投标人或其他利害关系人如对评标结果有异议的请在公示期内向招标人按照相关规定提出异议。建设单位:心县容批省代理机构:联系电话:056888518公管办联系电话:57260748592021年08月13日",0,0,0,1]
[12497,"开化县花山坪幼儿园建设工程招标代理业务公开选择文件（项目编号：ZJJW2021-081）公选人：开化县城市建设投资集团有限公司(盖单位章）招标代理：浙江经纬工程项目管理有限公司（盖单位章）二O二一年八月目录响应人须知前附表6响应人须知正文部分880000112473468第六部分关于新冠肺炎疫情防控期间公共资源交易项目进场的特别规定52第一部分开化县花山坪幼儿园建设工程招标代理业务公开选择公告开化县花山坪幼儿园建设工程招标代理业务将进行公开选择，现就有关事项公告如下：一、公选项目概况：1、公选人：开化县城市建设投资集团有限公司2、项目名称：开化县花山坪幼儿园建设工程招标代理业务3、项目内容：开化县城市建设投资集团有限公司公开选择开化县花山坪幼儿园建设工程招标代理业务4、项目资金来源：自筹5、概况：项目地址位于开化县芹阳办事处城西花山坪，项目总投资约5462.9万元本项目服务费应包括预算编制费、招标代理服务费、公证费和评审专家费项目建设规模及内容：该项目建设标准为一级大型幼儿园，规划办学规模12个教学班、360名在校生总用地面积约6240平方米总建筑面积约7700平方米，其中地上建筑面积约5100平方米，地下建筑面积约2600平方米主要建设内容有幼儿生活单元房间、服务管理用房、公共教学用房、室外活动场地、地下室停车场及道路绿化等市政工程、装修、教学办公设备采购安装等6、招标代理范围：施工招标、监理招标以及其他可能需要招标的中介服务的招标代理服务，具体工作内容有：招标代理服务，工程量清单及预算、招标控制价的编制及其他相关所需工作包含办理招标工程的报建、发包申请、编写发布招标公告，编制资格预审文件（如有）、招标文件（包括编制工程量清单及标底等），发售招标文件及图纸、组织投标人踏勘现场并答疑、编写招标文件补遗书，组织开标、评标、定标，相关招标资料整理和备案（包括招标文件等所有资料的复印、装订等一切所发生的内容），协助招标人签发中标通知书，起草承包合同，以及提供招标前期咨询、协调合同签订等业务二、响应人资格要求：1、具有招标代理经营范围、具备工程造价咨询甲级资质的社会中介机构，且营业执照、资质证书在有效期内2、省外企业须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；3",1,1,1,1]
[12500,"评审情况一览表项目名称:宿州市老城区路网建设文华路建设工项目编号：SZGC2021077序号投标单位投标保证金初步评审银行转账电子保函施工组织设计（10分）信用评分（3分）报价评审表（87分）得分投标报价修正情况否决投标情况(注明原因)乾正建设科技集团有限公司公认8.423.0086.4697.88卫江苏大山建设工程有限公司述0.0000086.3586.353安徽君和建筑安装工程有限公司认公7.692.2085.2296.11汕宿州市龙兴建设工程有限公司《过0.o02.6084.9487.54行安徽省宿州市大营建筑安装有限公司过8.623.0084.3495.96法己安徽东越建筑工程有限公司通述7.243.0085.4195.65予安徽昱兴工程建设有限公司公述8,083,00810092.088安徽省新澜路桥工程有限公司通《0,002.7086.528g、22安徽华盛建设集团有限公司通80130085.7906,10安徽瑞祺建筑工程有限公司通《0.003.0086.8989.89江安徽远发建筑工程有限公司通8.093.0085.1596.2412云厦建设集团有限公司获8.663.0086.2197.66法13泗县乐套建筑工程有限公司认0.00300841987.19挂通安徽两淮建设有限责任公司述7.501。5077.8186.3116安徽诚盛建筑工程有限公司)0.003008a8387.8316安徽驭诚建筑工程有限公司述0001.3081.1282.4217安徽烽杰建筑工程有限公司沙7.932.4077.8388.1618安徽国信建设集团有限公司0.003.0083.9286.92sg安霞黑鹰建筑工程有限公司通通0.001.g085.2187.11述20安徽省振兴建筑集团工程有限公司通认o,003,0082.6285.62评审情况一览表项目名称:宿州市老城区路网建设文华路建设工项目编号:SZGC2021077序号投标单位投标保证金柳步评审银行转赋电子保函施工组凯设计（10分）信用评分（3分）报价评审表（87分）得分投标报价修正情况否决投标情况(注明原因)21安霞厚业建设工程有限公司认0.000.6073.9974.592安徽宿州建工集团有限公司“通0,003.0085.5888.5823安徽晟豪工程项目管理有限公司2述通8.232.2077.8388.262连安徽奥达建筑工程有限公司通述8.162.8085.8896.8425安徽省万华整桥工程有限公司述0.002.308s.1686.4626中模第七十二工程有限公司通通8.103.00864197.51（卫”安徽省砀山签业建筑工程有限公司述7.973.008山3695.3328安徽通亚达路桥工程有限公司通0.003.0085.54885429安徽省传忠建筑工程有限公司通通82330085.8797.1030安徽鲁屹建筑工程有限公司。通8.171.0083.0502.223i安徽中河建设有限公司通8.363.0084.8996.2532安徽天鹏工程建设有限公司通8.133.0086.9598.08述33宿州华烨建筑安装工程有限公司评8.272.9081.9793.143山茗成建设工理有限公司淄认8.412.3083.729a.63这后安徽伟能建设科技有限公司沙8.0530085.3306.3836宿州市中安建筑工程有限公司公述通8.103,0086.8697.9637安徽申达建设工程有限公司",0,0,0,1]
[12509,"1.封面润易二期配套设施工程，工程招标控制价宿迁市兴洋建设工程咨询有限公司招标人:，(单位盖章)江苏天园项目管理集团有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年05月10日1.扉页润易二期配套设施工程，工程招标控制价4905794.09肆佰玖拾万伍仟柒佰玖拾肆元零玖分招标控制价(小写):，(大写):，宿迁市兴洋建设工程咨询有限公司招标人:，江苏天园项目管理集团有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)范晓铭周保泽法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)周敏王同钢编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年05月10日复核时间:2021年05月10日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称:润易二期配委设施工程其中:（元)九项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费序号1道路工程1006132.1657557,4985366.3.32排水沟及管涵工程170859.462634.332903.08无围墙工程728502,1819t99.9724659.59合计1905794.0979691,79112922。95单项工程招标控制价表工程名称:润易二期配委设施工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费涧易二期道路工程-土方310107.d4760.884590.55见涧易二期道路工程3693199.5562765、2280710.83示线2825、581.8966.95排水沟及圆管涵工程-市致53024.85830.311158.71兵非水沟、圆管涵工程-土方11783t.61180:.021744.32监围墙主建728502.1819199.9724653.591905796.0979691.79112922。95单位工程招标控制价表工程名称:涧易二期道路工程-土方(111)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)分部分项工程费238170.53山[入工费26251.8512材料费87894.21山8施工机其使用费109136.951通企业管理费9199.0716刚海5389.452丹施项目费18141.129165.822.2凶价措施项目塑8975.32。2.1t中:安全文明施工播施费1760.38沈七他项目费2300031230003.2其中:专业工程暂估t中;计日工3通其中:总承包服务费逼规费1590.5近税金25605.2310107.4分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;涧易二册道路工程-主方(111)金、额(元)其虫序5项目编码项目名称恭基项目参征描述工程量综合单价合价暂估价[0d0101001002-号路工程一般主方（清表土理类别:一、二类挖土深度；0.3e前资置地",2,2,2,1]
[12520,"标项一技术商务资信评分汇总表项目名称:余杭区地下管线普查项目（YHZFCG2021-075）-标项1序号供应商王英锋顾淖峰莫体晶王小冬朱吴小平吴圣蓬饶分河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院763.067.076.263.578.575.066.569.242浙江合信地理信息技术有限公司45.551.568.46.069.657.053.553.13浙江煤炭测绘院有限公司387.576.087.982.086.688.085.584.63武汉科岛地理信息工程有限公司㎡77.069.077.268.676.678,069,573.54台陕西天润科技股份有限公司70.570.075.669.680,082.073.074.37河南省地质矿产勘查开发局测绘地理信息院88.5668.077.267.578.080.069.572.3985中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司774.582.870.581.087.083.578.4湖北省神龙地质工程勘察院有限公司71.5866.076.365.574.576.076.072.269浙江华东建设工程有限公司84.075.086.671.280.681.082.579.96杭州市勘测设计研党院有限公司71.5078.583.280.o80.583.06.077.81<60.5浙江有色勘测规划设计有限公司70.577.267.575,079.073.078.18。宁波市测绘和遥感技术研究院234.04127.543.547.638.037.8评审专家（签名）:标项二技术商务资信评分汇总表项目名称:余杭区地下管线普查项目(YHZFCG2021-075）-标项2供应商序号王灵锋顾海峰莫体晶王小冬朱岩吴小平吴圣蓬得分河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院作63.067.076.263.573.575.086.569.24浙江合信地理信息技术有限公司心45.551.558.846.069.557.053.553.13武汉科岛地理信息工程有限公司377.069.077.868.76.678.069.673.54陕西天润科技股份有限公司母70.5。70.075.669.680.082.073.074.37台河南省地质矿产勘查开发局测岭地理信息院68.567.577.267.578.080.060.572.31临中国电蓬集团昆明勘测设计研究院有限公司69.574.082.870.581.087.083.578.33潮北省神龙地质工程勘鹅院有限公司771.565.57,465.574.57e078.072.2浙江华东建设工程有限公司884.074.585.671.280.581.082.579.89巴杭州市勘测设计研党院有限公司71.79.088.280.080.583.06.077.89浙江有色勘测规划设计有限公司1060.571.077.267.575.079.073.073.17宁波市测绘和遥感技术研究院783.41127.543.547.588.037.73评审专家（签名）:技术商务资信评分汇总表项目名称:余杭区地下管线普壶项目(YHZFCG2021-075）-标项3序号供应商王灵锋原海峰莫衡品王小冬朱岩其小平吴圣莲简分心河南省地质矿产勘查开发局第三地质勘查院63.067.076.263.578.575.066.569.24乞浙江合信地理信息技术有限公司45.551.568.946.059.557.058.553.13您武汉科岛地理信息工程有限公司77.069.077.868.575.678.06.573.54加陕西天润科技股份有限公司70.570.075.669.680,082.073.074.37河南省",0,0,0,1]
[12526,"关于陕西省道路运输移动稽查管理信息系统摄录一体机项目（二次）公开招标中标公告陕西省道路运输移动稽查管理信息系统摄录一体机项目（二次）已于2018年12月27日在华春建设工程项目管理有限责任公司多功能厅（西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦8楼）进行公开开标现招标工作已结束，根据评标委员会的评审结论和采购人2018年12月28日书面确认的“定标复函”，现将中标结果公告如下：一、采购项目名称：陕西省道路运输移动稽查管理信息系统摄录一体机项目（二次）二、采购项目编号：HC-XMBZB-2018-227三、采购人名称：陕西省道路运输管理局地址：西安市药王洞18号四、采购代理机构名称：华春建设工程项目管理有限责任公司地址：西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦8楼联系人：白旭、刘福成联系方式：029-89115858/15319737277五、采购内容和要求：项目用途：陕西省道路运输移动稽查管理信息系统摄录一体机项目，详见招标文件“第五章技术标准和要求”项目性质：财政拨款采购预算：144万元六、中标结果信息：1.中标供应商：陕西诚智信泰信息科技有限公司2.中标金额：壹佰贰拾玖万壹仟陆佰元整（￥1291600.00元）3.交货期：合同签订之日起28个日历日内4.质量要求：合格5.地址：陕西省西安市碑林区南二环绿地乐和城1幢2501室6.联系人：王辉7.联系电话：13384900268七、评标委员会人员：郭军、许诚刚、马海武、焦聘武、熊勇八、采购项目联系人：白旭、刘福成采购代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司统一社会信用代码：91610000220542354P地址：西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦8楼邮编：710068采购项目联系人:白旭、刘福成联系方式：029-89115858/15319737277邮件：采购代理机构开户名称：华春建设工程项目管理有限责任公司开户行名称：中国银行西安南二环支行账号：102807336850九、采购代理收费标准及收费金额：1.收费标准：招标代理服务费参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目",0,0,0,1]
[12535,"徐闻县前山下水库除险加固工程评标委员会评标报告招标人：徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心代理机构：广东泰合四方招标代理有限公司2021年9月14日评标委员会（签名）:目录一、工程项目概述，2二、招标过程，2三、评标工作，3四、评标结果，41评标委员会（签名）：一、工程项目概述由徐闻县中小型公益性水利工程建设服务中心筹建的徐闻县前山下水库除险加固工程招标项目，已委托广东泰合四方招标代理有限公司（招标代理机构）在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。工程特征：前山下水库位于湛江市徐闻县前山镇境内，集雨面积1.53km²，总库容31.80万m³，是一宗以灌溉为主，结合防洪、养殖等综合利用的小(2)型水库。工程兴建于1960年，经多年运行，目前土坝、输水涵、溢洪道存在安全隐患，经安全鉴定，水库大坝为三类坝，进行加固建设是十分必要的。前山下水库规模属小(2)型，正常蓄水位为34.00m,死水位为29.45m。10年一遇设计洪水位34.66m,相应库容为28.08万m3,下泄流量为8.38m3/s；50年一遇校核洪水位34.89m,相应库容为31.80万m3,下泄流量为13.30m3/s；同意工程等别V等，主要建筑物级别5级，次要建筑物级别5级。工程设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为50年一遇。溢洪道消能设计标准为10年一遇。主要设计内容包括：大坝加固、重建溢洪道、新建输水涵、新建管养房40㎡；防汛道路800米；工程观测设施；坝体白蚁防治；界碑、标识牌等设计；补充完善水库自动化监测管理设计等。二、招标过程1、发布招标公告该项目于2021年8月20日至2021年8月24日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网上发布招标公告，于2021年8月20日至2021年8月24日在广州公共资源交易中40号窗口公开接收投标登记。在登记期间内共收到21家单位递交的投标登记，分别是：深圳市广汇源水利建筑工程有限公司、广东兴广建设工程有限公司、广东省水利水电建设有限公司、广东开元实业有限公司、梅州生态建设有限公司、福建新禹丰建设工程有限公司、江门市新会区水利电力建设工程有限公司、广东华水建设工程有限公司、广东润粤建设实业有限责任公司、广东汕潮水利建设有限公司、广东西胪水利水电工程有限公司、广东翰基建设工程有限公司、广东浩禹建设有限公司、2",0,0,0,1]
[12543,"陈巴尔虎旗农牧和科技局2021年陈巴尔虎旗扶贫资金项目2021年陈巴尔虎旗扶贫资金项目（一标段）东乌珠尔苏木创业扶贫车间建设项目评标报告评审委员会2021年07月29日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虎旗农牧和科技局2021年陈巴尔虎旗扶贫资金项日2021年陈已尔虎旗扶贫资金项目(一标段）东乌珠尔苏木创业扶贫车间建设项目（以下简称“本项目）已由以陈政党组[2021]6号文件批准建设，项目业主为陈巴尔虎旗农牧和科技局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为陈巴尔虎旗农牧和科技局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，陈巴尔虎旗农牧和科技局2021年陈已尔虎旗扶贫资金项目2021年陈巴尔常旗扶贫益金项目(一标段)东乌珠尔苏木创业扶贫车间建设项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月0L日，交工日期:2021年10月31日。共计G0日历天。2.",0,0,0,1]
[12552,"药品完成进度中选药占比雷贝拉口服常释剂型42.22%69.75%10mg/20mg奥美拉哗注射剂40mg95.91930.76%兰索拉哗口服常释剂型166.53%84.03%15mg兰索拉坐注射剂30mg70.27%92.84%泮托拉坐注射剂60mg72.62%42.85%吉西他滨注射剂0.2g/1%164.55%90.93%雷贝拉哗口服常释剂型187.15%86.43%10mg/20mg奥美拉哗注射剂40mg92.78%59.51%6泮托拉哗注射剂45.56%53.76%40mg/80mg奥曲肤注射剂0.1mg52.58%621.70%奥曲肤注射剂0.1mg89.67%74.01%总计120.92%88.26%",0,0,0,1]
[12553,"八、评委计分汇总表项目名称:银川市四三干沟三丁湖生态修复项目一标段2021年9月23日评委打分序号投标人儿23式总分平均分名次上中北工程设计咨询有限公司。≤0878清公82>（>公,x6法6)心委己中裕工程集团有限公司73公。关式，<262总）23苏8≥乏乡巴中水北方勘测设计研究有限责任公司3/7》下忘2三三939/名≤:7金湖北建科国际工程有限公司cS8冯二签公乏6-讼)垃二6签子公623沁≥5北京国环清华环境工程设计研究院有限公订≥各≤71>区>签述9/xX87人三>638云6二评委签字招标人周方修监m:乙信培己志弯",0,0,0,1]
[12566,"1.封面倪杨村农民集中区滨河景观带工程，工程招标控制价江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室招标人:，(单位盖章)深圳市众鑫工程造价咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月27日1.扉页倪杨村农民集中区滨河景观带工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，1251959.64(大写):，壹佰贰拾伍万壹仟玖佰伍拾玖元陆角肆分，江苏省盐城大纵湖旅游度假区管理办公室深圳市众鑫工程造价咨询有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章).郭邵斌法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)龚亚南孙景林编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月27日复核时间:2021年08月27日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:倪杨村农民集中区演河景观带工程其中:(元)序号单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费】[倪杨村农民集中区滨河景观带工程1251959.6413138,5642645.19合计1251959.6413138.56438-45.19单项工程招标控制价表工程名称:倪杨村农民集中区演河景观带工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)智估价安全文明施工费规费】倪杨村农民集中区滨河景观带绿化工程388661.574078.7713549.33八倪杨村农民集镇去滨河景观带景观工程86:3298.079059.7930095.88合计1261959.6413138.5648815.l9单位工程招标控制价表工程名称:倪杨村农民集中区演河景观带绿化工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)必出分部分项工程338351.38n1入工费57286.1212材料费25618:3.26山8施工机其使用费1676,181通企业管理费10S71.76山6刊海S034.722滑施项目8669.592.12736.812.2凶价措施项目塑5932.72。2.1北中:安全文明施工播施费4078.7%33.1共中:暂列企额8.2其中:专业工程暂估价3.3其中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾13519,38近税金32091.323ss661.57分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:倪杨村农民集中区演河景观带绿化工程(001)金额(元)兰式项目编码项目特钰描述沁签工型量张合单价合价我中暂估价项目名称搜植乔木050102001001裁植乔木种员:中山村:D=10c省种植树穴要求钟杭土推赛支撑要求等详见花施工图委许说杉虑防盐碱措施，确保皮活率，自批桥考在投标报价中宁株624.6823081.52②50102001002费植乔木神类:",2,2,2,1]
[12570,"5张掖市委宣传部张掖广播电视台王欣6兰州市委宣传部兰州晚报社赵雨欣7临夏州委宣传部永靖县融媒体中心司旭华8金昌市委宣传部镍都报社王丽锦",0,0,0,1]
[12579,"报价书物料编码物料名称规格型号计量单位税率含税单价（所有报价均为净重原米计价）备注HNC0000002机用缠绕膜500mm*0.023mm*15kg公斤产品必须符合ROHS,REACH标准HNH0000001机用打包带13mm*0.8白色10KG/卷公斤HNK0000002手用缠绕膜500mm*0.02mm*4kg公斤HNK0000001PE塑料膜1180mm*0.06mm*25kg公斤产品必须符合ROHS,REACH标准若上述物料型号规格描述模糊，报价时请注明所报价物料的型号规格付款方式：按照电汇90天，如有特殊需明确标注交货方式：货到工厂指定仓库（厦门市同安区西柯镇美溪道676号）备注：1.以上报价含运费+16%增值税发票2、此报价按日期2019-02-01起开始执行招标物质（服务）信息表物料编码物料名称规格型号计量单位年度需求数量（参考）HNC0000002机用缠绕膜500mm*0.023mm*15kg公斤45000HNH0000001机用打包带13mm*0.8白色10KG/卷公斤1500HNK0000002手用缠绕膜500mm*0.02mm*4kg公斤40000HNK0000001PE塑料膜1180mm*0.06mm*25kg公斤7000招标说明书投标人应仔细阅读招标文件所有内容，按招标文件要求提供投标文件，并保证所提供全部资料具有真实性、准确性及完整性概况招标单位：厦门通士达照明有限公司项目名称：PE膜/机用膜/手用膜类别物资（服务）协议供货供货地点：厦门同安区西柯镇美溪路676号通士达照明有限公司七库，收货人：康小园，联系电话：0592-7263557资金来源：已落实协议供货期限：签订合同后半年内年预估需求量:见《招标物资（服务）信息表》），具体以每次实际订单量进行累计报价项目：报价需按报价表填报各规格产品的投标单价，投标单价需根据国家税务政策变化本次招标有一个标段，每个标段有且仅有一个中标单位，价低者中标未中标单位均列入候选中标单位，中标单位未能按时完成交货的订单或出现高于市场价格，招标单位有权从其他有价格优势的单位或候选中标单位中直接选择交易供应商质量及技术要求符合国家或行业标准服务要求中标单位须根据甲方每次具体订单要求和日期将货送至指定地点，并明确承担一切售前、售后责任开标时间：2018年01月10日评标方式：我司召集评标小组进行集中会议评标（投标人无需到达现场），评标现场如有任何",4,4,4,1]
[12589,"呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局2021年海拉尔区老旧小区环境综合整治工程一期（基础设施）项目施工二标段评标报告评审委员会2021年07月15日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，8十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，10附件2、招标公告，14一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局2021年海拉尔区老旧小区环境综合整冶工程一期(基础设施)项目施工二标段(以下简称“本项目）已由以海发改行审字【2020】111号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区住房和城乡建设局2021年海拉尔区老旧小区环境综合整治工程一期【基础设施）项目施工二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且06日，交工日期:2022年08且30日。共计约20日历天。2.3标段详情:呼伦具尔市海技尔区住房和",0,0,0,1]
[12596,"详细评分汇总表分包编号:激河政采磋商(2021)0056号分包:洛阳市东关大街沿街立面改造提升工程（韵侧)序号投标单位/供应商经济标评审得分上技术标评审得分综合标评审得分业绩信誉得分总分排名1河南鼎橙建筑工程有限公司35.0031.8312.339,0088.16t2河南祥巨建设工程有限公司34.8827.3312.003.0077.21心3河南大汇建筑工程有限公司34.9224.3311.833.0074.083山河南鸿盛建筑工程有限公司34.9127.3311.830.0074.0745中原跃发建设工程有限公司34.8924.0010.670.0069.565评委签名:二崇云新当途垃开标时间:2021-07-2809:35:00",0,0,0,1]
[12605,"采购清单货币单位:人民币（元）编号项目现格单位数量单价金额单悬臂铝合金标识牌5100m*3200mm块C2单悬臂铝合金标识牌4000mm*4000mm块心3|反光膜000mm*5000mm720元项目名称：临夏世界地质公园交通旅游导引标识标牌采购项目（东乡县）",4,4,4,1]
[12612,"(cid:5418)(cid:16878)(cid:5141)(cid:12347)(cid:6411)(cid:7735)(cid:6615)(cid:2150)(cid:1319)(cid:3895)(cid:7800)(cid:16024)(cid:20158)(cid:9119)(cid:28873)ZJYZ202108435001001(cid:5141)(cid:12347)(cid:2621)(cid:12320)(cid:7338)(cid:6039)(cid:5141)(cid:1098)(cid:2482)(cid:6255)(cid:7833)(cid:3626)(cid:5141)(cid:12347)(cid:6411)(cid:7735)(cid:1258)(cid:6300)(cid:1117)(cid:5170)(cid:19099)(cid:19638)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:12753)(cid:10806)(cid:7481)(cid:19584)(cid:1948)(cid:2600)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18000)(cid:1319)(cid:2776)(cid:16914)(cid:1258)(cid:8847)(cid:14591)(cid:11569)(cid:4535)(cid:13828)(cid:5141)(cid:12347)(cid:20137)(cid:11550)(cid:12753)(cid:10806)(cid:7481)(cid:19584)(cid:1948)(cid:2600)(cid:6300)(cid:1117)(cid:5170)(cid:5418)(cid:16878)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18000)(cid:1319)(cid:12753)(cid:10806)(cid:3892)(cid:450)(cid:450)(cid:29)(cid:708)(cid:18000)(cid:1319)(cid:12753)(cid:10806)(cid:7530)(cid:7604)(cid:709)(cid:450)(cid:450)(cid:450)(cid:450)(cid:3)(cid:16917)(cid:5141)(cid:12347)(cid:7785)(cid:6558)(",0,0,0,1]
[12614,"二李墨酷尊惠王回",0,0,0,1]
[12623,"附件：会议室智能化采购清单序号设备或材料名称规格型号数量单位备注单价合计室内11平米Q1.8E全彩LED显示屏1强力室内Q1.8E全彩（172*86）320*160212张含磁含2张备用2铂强电源53台一台电源带4张板子3卡莱特接收卡E8028张4卡莱特处理器X61台5E结构11平方每边5CM包边黑色壁挂式最终价格根据现场安装环境决定6辅材（网线电源线及长排线）11平方7配电柜20KW1台8强力智控盒1台会议音响系统1数字会议主机SPM-660M1台2桌面式主席话筒SPM-660C1只3桌面式代表话筒SPM-660D18只4延长线SPM-X20M1条5无线一拖二双手持话筒SPR-8902S1套语言控制电源时序器等受控设备6调音台SPA-M081台音源采集及调节7数字反馈抑制器SPA-M80001台防止话筒啸叫8数字音频处理器SPA-M2401台音频处理9专业功放SPA-L23502台功率放大10专业音箱SPA-R08L4只壁挂安装11电源时序器SPA-3381台设备电源管理12音箱支架YX-044支133.5立体声对双莲花线YX-13631条14莲花转6.5接头JT-012个15音箱接头JT-024个16卡侬公对卡侬母线YX-1672A12条176.35对6.35单声道线YX-16321条186.35对6.35单声道线YX-16322条196.35母转3.5公头JT-032个20辅材1批WiFi1POE交换RG-ES205GC-P2台2吸顶APRG-RAP2200(F)4台会议平板1会议平板MW3575-T1台办公笔记本1联想ThinkPadE15-20211台总价（含税）：注：质保两年",4,4,4,1]
[12632,"，2021年度广州白云大源街道宣传项目报价函，附件1，广州市白云区大源街宣传合作项目投标清单指引，一、总说明，1、本清单说明为广州市白云区大源街宣传合作项目投标清单的总说明，适用于本项目所有报价清单。，2、本清单报价均含增值税法定税率。，，附件1：广州市白云区大源街宣传合作服务项目，投标总价汇总表，序号，项目，细项，费用，备注，A，专刊版面宣传，《南方》杂志1个版面，58000，B，新媒体宣传，南方+党建频道14条推送，140000，C，协助策划学习教育系列活动，D，提供党建咨询服务，E，F，G，小计，198000，投标总价（设备总价+技术服务总价），198000，投标单位（盖章）：，日期：年月日，",4,4,4,1]
[12640,"附件:2：嘉兴出入境检验检疫局综合实验室改造工程工程量清单表1：PCR实验室序号设备/材料规格/型号单位数量单价合计不低于以下品牌质量PCR实验室一、结构部分1吊顶用手工岩棉夹芯双面彩钢板(6%损耗）优质面板,灰白色,岩棉夹心,厚50mm,钢板厚度0.426mmm275华净、东科、华联2围护用机制岩棉夹芯双面彩钢板(6%损耗）优质面板,灰白色,岩棉夹心,厚50mm,钢板厚度0.476mmm2164.5华净、东科、华联3矿棉板吊顶600*600m233.54铝合金包边彩钢板净化密闭门双开门1200×2100（H）带窗樘15铝合金包边彩钢板净化密闭门单开门900×2100（H）带窗樘106门上电子互锁装置220V电源变24V安全电源套5柯尼洛、豪辉、思诚7铝合金包边彩钢板密闭观察窗2000×1000（H），5mm玻璃,离地1100套28铝合金包边彩钢板密闭观察窗1150×1000（H），5mm玻璃,离地1100套39槽铝50系列，m426龙鑫、奥华、华联10铝合金内圆弧50系列，表面喷塑m408龙鑫、奥华、华联11铝合金外圆弧50系列，表面喷塑m42龙鑫、奥华、华联12不锈钢传递窗304不锈钢600*600*600离地900安装台4柯尼洛、豪辉、思诚二、净化通风部分1排风机6000m3/h台1顶裕、雷柏麦特、磐力2活性碳处理处理风量：6000m3/h600*600*600台1柯尼洛、豪辉、思诚3普通送风口200*200套5柯尼洛、豪辉、思诚4普通送风口400*400套8柯尼洛、豪辉、思诚5下侧百叶回风口(带初效过滤)200*200个5柯尼洛、豪辉、思诚6下侧百叶回风口(带初效过滤)600*300个3柯尼洛、豪辉、思诚7下侧百叶回风口(带初效过滤)800*300个1柯尼洛、豪辉、思诚8下侧百叶回风口(带初效过滤)500*300个1柯尼洛、豪辉、思诚9新风百叶风窗规格尺寸800*600个1柯尼洛、豪辉、思诚10双腔微孔消声弯头规格:800*500*1000个1柯尼洛、豪辉、思诚11手动调节阀200*200个10柯尼洛、豪辉、思诚12手动调节阀320*200个5柯尼洛、豪辉、思诚13手动调节阀400*200个6柯尼洛、豪辉、思诚14",3,3,3,1]
[12649,"采购清单.xlsx数量汇总表工程名称：奉化区智慧排水信息化平台采购工程序号建设内容简要技术要求数量（套）备注一监控中心建设1分中心大屏分中心全彩LED大屏12监控中心建设组成远程调度指挥中心、全区污水治理大数据展示中心1二软件平台及移动手机客户端1大数据展示分析中心设立统一的奉化排水数据中心，实现排水治理相关各系统之间的数据集成，对农污治理数据进行深入挖掘并提供相应的展示，提供给领导决策分析使用。平台支持区级平台大数据展示和乡镇级大数据展示。12综合业务管理平台扩容需与原有排水管理处排水调度系统（泵站监控，污水厂监控，管网液位）无缝对接，增加物联网中间件子系统、农污设施监控模块、智能窨井管理模块等功能内容的建设13排水管网巡检系统对排水管网巡检业务的管理，建立标准化的巡检综合管理系统，即时发行并处理日常巡检过程发现的问题，提高管网使用效率，实现数字化巡检14农污设施运维系统农污设施及相关设备的日常巡检、维修、养护、报警处置以及与农污设施日常的管理，15排水许可排水户信息管理：排水区域、排水类型等基础信息管理；接入管理：支持对申请单位的户线接入排水的申请、踏勘、设计方案、工程实施等接入流程化管理；排水信息展示：以地图方式展示排水户的状态和分布、统计；许可证发放：许可证发发放管理、到期换证、资料管理等；许可证查询统计：对已经办理排水许可的信息进行查询和统计16智慧排水移动应用端为方便监管人员，运维人员和公众使用移动端进行监督管理、运行维护和信息查询，实现监管移动客户端，监控运维移动客户端和公众服务客户端。1三前端监控系统1前端监控系统150个智能井盖监控，20套窨井液位监测（其中5套为锂电池），泵站水质在线分析仪3套，5套进口流量仪，巡检手持机4台，污水厂单向隔离网关3套等1四终端智能化改造1示范站点实现功能目标：1、水质达标监测：出水口实时远程在线水质监测，根据相关要求，监测指标包括COD/NH3-N/TP/SS/PH等，为准确计算减排量提供科学依据。2、运行工况监测：（1)远程在线监测站点进水口、出水口水流量；2)在线监测水泵（含提升泵）和风机的运行状态（含风压）及故障告警，监测设备数量不少于4",4,4,4,1]
[12655,"国信证券股份有限公司信创金融级分布式数据库技术攻关和应用落地改造项目(生产环境服务器）采购项目项目编号：211BA0038473评标报告（定性评审法）招标人：国信证券股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年07月30日一、基本情况和数据表项目编号国信证券股份有限公司信创金融级分布式数据库技术攻关和应用落地改造项目(生产环境服务器）采购项目211BAOO38473国信证券股份有限公司1、机架服务器-NO.112台2、机架服务器-NO.214台本项目所采购设备分期交货。每一批次交货时，由采购人发出备货通知，中标人按如下时间将备货通知中设备交付:中标人收到备货通知之日起，30个日历日内完成供货。交货期交货地点深圳市、东莞市或上海市（具体地点由采购人指定)人民币:352万元投标保证金人民币5万元公开招标资格后审2021年07月30日09:30（北京时间）。深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层610会议室定性评审法资格审查方式评标时间评标地点评标方法评标委员会成员董江、陈乃新、贺敬凯、张平安、刘默玲5家供应商按时递交了投标文件，5家投标单位的投标文件通过初步评审，Q家投标单位的投标文件未通过初步评审。无根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，6家投标单位的投标文件通过详细评审。无无建议及意见无推荐中标候选人评审委员会按照招标文件规定的各项因素进行商务技术定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的非项，并形成评标报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人。投标人或其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面提出异议，逾期不予受理。二、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标的投标人名称无不合格投标或废标原因投标人答辩记录无评标委员会意见无无三、投标人澄清、说明、补正情况记录表无无投标人投标人代表投标人待澄清、说明、补正的间题无投标人需澄清、说明、无评标委员会意见，及对招标人的有关建议无四、商务标、技术标定性评审表优点存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项评审结论序号投标人",0,0,0,1]
[12666,"附件3广州市白云区大源街森林哨卫系统项目报价清单序号设备名称规格参数单位数量单价合计备注森林哨卫系统建设1森林防火视频监控语音宣传杆1、太阳能板功率：≥100W。2、蓄电池：免维护型-容量12V12AH。3、红外探头距离：2-16M。4、专用喇叭功率：15W。5、传播距离：50M。6、警示灯：大红闪灯1个。7、支撑杆径89MM。8、整体高度：3.5M。9、颜色：橘红色。10、广告牌：双侧广告牌，高清UV喷绘11、语音播放白天和晚上有人经过自动播放。套122地笼H480mm边长170mm,对角线240mm套123安装基础项124移动终端应用警示管理系统APP支持对前端宣教警示设备进行管理项125通讯流量卡通讯运营商流量卡套126安装辅材完善本套系统所需要的安装辅助材料（包括线材、管材、辅材、配件等）套127安装/调试/施工安装一套宣教警示设备的费用及一年维护套12小计：",4,4,4,1]
[12675,"中国电信陕西公司2018年云基地白度定制化数括中心母线槽米购项目招标公告（第二次）本招标项目为中国电信陕西公司2018年云基地百度定制化数据中心母线槽采购项目招标编号:上BX[2018-21189,招标人为中国电信股份有限公司陕西分公司，招标代理机构为湖北信通通信有限公司项目资金由招标人自筹，资金已落实项目已具备招标条件，现进行公开招标，有意向的潜在投标人（以下简称投标人）可前来投标地工项目概况与招标内容1.1项目概况本项目为“中国电信陕西公司智慧云基地一期综合配套扩容工程（1号楼）”，项目地址位于陕西省西咸新区信息产业园内1号楼IDC机房1.2招标内容为满足云基地1号楼的供电需求，需采购封闭低压母线约780米，其中2500A约600米，4000A约110米，5000A约70米，本项目为交钥匙工程，自具备测量条件之日起60个自然日内完成衣51.3本项目不划分标包5之14本项目设置最高投标限价：2包五二《含税上投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否法招标专2投标人资格要求2.1投标人必须为在中华人民共和国境内依《公司法》注册的独立法人，具有独立的法人资格及承担民事责任的能力本项目要求投标人注册资本应当不少于800万元人民币或者等值货币(按照中国银行在文件递交当日公布的汇率中间价换算):2.2本项目要求制造商具备以下认证:质量管理还系认证:2.3本项目投标人资质满足以下任意一项:2.3.1机电工程施工总承包企业三级及以上资质;2.3.2建筑机电安装工程专业承包企业三级及以上资质:2.3.3机电设各安装工程专业承包企业三级及以上资质:",0,0,0,1]
[12678,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：山丹县老军乡潘庄村污水处理站工程建设标段:山丹县老军乡潘庄村污水处理站工目“计了上巨第1页共1页会额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计最系心工程量综合单价合价暂估价定额人工费亏水管道031001006001塑料管安装部位:室介质:污水规格:.材质、双地液纹管-TN:600卫031001006002塑料管安装部位:室介质:污水规格:材质双壁渡纹管-DN6100过010103002001余方弃置-废弃料品种:消备维汽m3，39分部小计设备基础010501006001设备基建混凝土种类:(混凝土强度等泵蓬高度:20㎡以肉雷33.10103001002巨填方填方材料品种打土乔列m3205、56监010101002001挖一股主方.土壤类别:三云土溪度::.部位:化粪池前:3265.56110103002002余方弃贸度弃料品种:(作江运距:1km想60分部小计措施项目分部小计本页小计合计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名称:山丹县老军乡潘庄村污水处理标段：山丹县老军乡潘庄村污水处理站工程建设项露管程。端省第1页共1府序号项目名称金额(元)结整金额(元)备注【暂列金额明细详见表-12-1见暂估价4544002.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价454400明细详见表-12-3（计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-5合计454400注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总衣-12暂列金额明细表工程名称:山丹县老军乡潘庄村污水处理站标段:山丹县老军乡潘庄村污水处理站工程建设工程建设项目第1页共序母项目名称计量鱼位暂定企额(元)备注】合计注;此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列念额总额，投标人应将上述暂列念额计入投标总价中衣一12一1材料（工程设备）暂估单价及调整表工程名称::山丹县老军乡潘庄村污水处理理哲段：山丹县老军乡潘庄村污水处理站工程建设站工程建设项目符启第1页共1数量暂估(元)确认(元)差额土(元备注序号材料（工程设备）名称、规格、计量凰位暂估|确认单价|合价单价|合价|单价|合价合计各注栏说明哲估价的材料工程设各拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料表一12-2专业工程暂估价及结算价表",3,3,3,1]
[12684,"衡南县农业农村局“安全生产月暨农产品质量安全”宣传活动采购清单报价序号内容数量单位材质及工艺尺寸单价（元）金额（元）第一部分全县安全生产月活动1丝印横幅5条丝印横幅10804002活动展板2块不锈钢可收缩支架+铝型材展板2.4*1.2m70014003安全生产宣传手册400份250克铜版纸30P设计排版+印制+骑马钉A53.61440第二部分法规股“安全生产月”“禁毒”“乡村振兴法”宣传活动1帐篷2个活动帐篷3m*3m1302602桌子6张扣折叠桌子301803椅子18张塑料椅子5.5994横幅8条丝印横幅10米长806405安全生产宣传手册1000份250克铜版纸30P设计排版+印制+骑马钉A53.636006粉红色双面安全生产单1000份粉红色复印纸80GA3双面复印1.414007粉红色双面禁毒宣传单1000份粉红色复印纸80GA3双面复印1.414008扫黑除恶宣传单1000份粉红色复印纸80GA3双面复印1.414009乡村振兴法宣传1000份300克铜版纸4折页4折页双面印刷压痕1.3130010禁毒宣传小扇子1000把2200011矿泉水10件2626012物料运输费5趟100500第三部分农产品质量安全宣传01帐篷2个活动帐篷3m*3m1302602桌子6张扣折叠桌子301803椅子18张塑料椅子5.5994横幅8条丝印横幅10米长8064052.4*1.2m带不锈钢支架展板5块不锈钢可收缩支架+铝型材展板2.4*1.2m70035006农产品质量安全专项整治知识手册1000本250克铜版纸36P设计排版+印制+骑马钉A5440007农药管理条例等宣传1000本250克铜版纸18P设计排版+印制+骑马钉A5220008池塘养鱼技术宣传单1000张200克铜版纸A3双面印刷0.66009病死动物无害化处理宣传单1000张200克铜版纸A3双面印刷0.660010整治“瘦肉精”等违禁药物的知识解答1000张200克铜版纸A3双面印刷0.660011农产品质量安全宣传知识1000张200克铜版纸A3双面印刷0.660012农资打假宣传资料1000张粉红色复印纸80GA3双面复印1.5150013假劣农药简易识别方法1000张粉红色复印纸80GA3双面复印1.5150014农产品质量安全法小册子1000本250克铜版纸20P设计排版+印制+骑马钉A52200015无纺布袋子1000个无防布可装A4纸2200016矿泉水10件2626017物料运输费5趟1005001、活动需要到各乡镇宣传，参与竞价供应商必须对各乡镇线路熟悉，为下乡活动方便仅选择衡南县区域内的供应商；2、参与供应商能随时根据客户需要或特殊情况变更，都能在活动前第一时间内布置好现场，延误活动责任由供应商自负活动经费；3、活动中发生的运费、人工费及活动结束物料折除，卫生清扫、",4,4,4,1]
[12693,"流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以西片区)、流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)施工监理[JG2021-11467]评标报告一、本招标工程基本情况流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以西片区)、流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)施工监理[JG2021-11467]项目建设地点位于广州市白云区。本工程划分为1个标段：流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以西片区)：本工程建设内容共分为3个子项:1)公共污水管网工程:新建d300~d1200污水主管及接驳管约7105m;整改污水错混接点26处。2)公共雨水管网工程:新建d300~d800雨水管约965m;整改雨水错混接点17处。3)渠箱清淤工程:暗渠清淤工程量约为668m³，升井工程量约21座。流溪河白云段一二级支流—沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)：本工程建设内容共分为4个子项:1）公共污水管网完善工程:新建d300-d500污水主管及接驳管约5264m;整改污水错混接点23处。2）公共雨水管网完善工程:新建d300-d600雨水管约430.3m;整改雨水错混接点11处。3）暗渠清淤工程量约为392.87m³，升井工程量约28座。4）公共管网结构性隐患治理工程:结构性隐患修复工程量约为3处。（具体以实际的工程量清单、施工图纸为准。）监理内容：本工程的施工准备期、施工期、竣工结算期、缺陷责任期全过程监理服务及工程竣工结算审核及协调等相关工作（具体内容详见工程施工图纸）。本工程采取公开招标的形式依法选定承建单位，招标单位广州市白云区水务工程建设管理中心委托广州新珠工程监理有限公司（负责该项目的招标代理工作）。本次招标全过程服从广州市白云区水务局的管理和监督，在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、开标情况本工程于2021年8月9日10:00-11:30在广州公共资源交易中心第07开标室进行公开开标。开标情况见《开标记录表》。三、评标委员会组成流溪河白云段一二级支流一沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以西片区)、流溪河白云段一二级支流一沙坑涌流域清污分流工程（陈太路以东片区)施工",0,0,0,1]
[12702,"1.E.1：招标工程量清单封面E.1：招标工程量清单封面长沙市一中城南中学（原规划名：南塘中学）新建项目场地平整工程，工程招标工程量清单/招标人:，(单位盖章)/造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月24日1.E.6：招标工程量清单扉页E.6：招标工程量清单扉页长沙市一中城南中学（原规划名：南塘中学）新建项目场地平整工程，工程招标工程量清单//招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)//法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)//编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月24日复核时间:2021年08月24日E18:分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;机械土石方工程金额(元)管过项目特征描述必墨的法工程量综合单价控制单价合价其中怀估价[土地类别:综合土赛别生装车、运土凯车边玻修整，不论租转次数，不论施工扩汾房按天然密实体积说凯量5;使角容驰渣土作运船泛工北以内。途公hd986l.9214.8办土类别:不分土前激别;鑫能环保车外运每路前iKm,。出323山76538642.362010L01002001O10101002002010L01002003项目名称上方挖运1Km比方运输路（减）1ka石方挖运1Km石头类别:综合石员别：含挖石装车、运石别车选坡修整,2艺价易转次数，不论施工方法然密实体积北(省然芳汇，量量于社泳量使角答能流土车运,渣主IRW以内。监64226.5640,:在010101002004台方运输增（减）lkm石头类别:综合石负类别:登能环保车外运每粉加I[Ka;宜31091851,6562.96010L0300L00利用场内土方回筑扬内转运1以内匡实修决到许计票北,主二68746.8221.7舒011705001007型机被设备进田场及安拆机械设备名称:综淅(二m机赢设备规格型号综合考虑翼合计E.20:总价措施项目清单计费表工程名称;机械土石方工程序号项目编码项目名称计算基础费率(%)企额(元)备注1永CS019001冬雨季施工增加费分部分项工程费+单价措施费0.16合计E.21:绿色施工安全防护措施项目费计价表工程名称;机械土石方工程序号工程内容计费基数费率(%)金额(元)备注绿色施工安全防护扯施项目费直接费5.25直接费北中安全生产费直接费3.29直接费E.23:其他项目",3,3,3,1]
[12710,"公安县2021年老旧小区改造广荣小区、执法局小区项目第二标段执法局小区项目招标评标结果公示招标编号:HBGA-202108QG-013001002一、招标概况公安县2021年老旧小区改造广荣小区、执法局小区项目第二标段执法局小区项目于2021年08月19日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月13日在公安县开标室501开标，并于2021年09月13日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县住房和城乡建设局已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称湖北游子湖建设工程有限公司荆州市和天建设工程有限公令湖北城开建筑有限公司投标报价(元)1840119.201843550.261843908.09质量（如有)符合工程质量验收规范合格标准符合工程质量符合工程质量验收规范合格验收规范合格标准标准工期（交货期、服务期)120120120姓名叶涛李洋胡波项目负责人（如有)证书名称建筑二级注册建造师建筑二级注册建筑贰级注册建造师建造师证书证书编号鄂242131323629鄂242192002572鄂242192002574投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年09月15日至2021年09月17日（北京时间）五、异议与投诉投标人或者其他利关系人对评标结果有异议的，应在评标结公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1.招标人:公安县住房和城乡建设局地址:公安县斗湖堤油江路162号联系人:汪磊电话（传真）:0716-51571662.招标代理机构：湖北名杰工程项目管理有限公司地址：公安县斗湖堤镇恒盛汽配城8栋801-803联系人：汪宇航电话（传真）：156713951013．公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：公安县斗湖堤镇油江路122号联系人：周小琳电话（传真）：0716-5156353备注说明：/招标人\\招标代理机构：湖北名杰工程项目管理有限公司2021年9月14日",0,0,0,1]
[12719,"物资采购清单序号物资名称品牌要求规格型号要求计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片）1木板3m*0.2m*0.05m块30用于草塔1号桥立柱、系梁的木板报价单位：",4,4,4,1]
[12728,"高台县南华镇明水村村居环境整治项目招标文件招标人：高台县南华镇人民政府项目名称：高台县南华镇明水村村居环境整治项目招标代理机构：张掖捷润工程咨询有限公司2021年08月目录第一章投标人须知第二章合同条款及格式第三章技术标准和要求第四章工程量清单第五章投标文件格式1第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容上招标人招标人:高台县雨华镇人民政府地址:高台县南华镇邮政编码:734300联系人:万吉系联系电话:189936397282招标代理机构招标代理机构:张孩捷沟工程咨询看限公司办公地址:高台县财政局东侧水印街300号邮政码:734300联系人:顾企玉联系电话:189936567133项目名称高台县南华镇明水村村居环境整治项目山建设地直高台县南华镇5建设规模及特征描述本次招标设为寺个标段，对高台县离华镇明水村村居环境整治项目（具体以工程最清单为准）《资金来源及出资比例财政资金个资金落实情况己到位100%,8招标范围工程量赁单达所在项目9计划工期计划工期日历天计划开工日期:2021年0S月25日计划竣工日期:2021年10月23日10质量要求合格,11投标人资格审查方式资格后康12投标人资质条件、能力和信祥资质条件:1.我标人须是上在在必的置业执税务登记证、组织机艳代码近和统一社公信用代码近三证合二代码证〕:法人代表授权交托主【臣件〕及法人代表办份证《正反复印件所盖公章〕被委托人且份证《正反复里性加盖公章），2，投标人须是且备建设行政主管部门核发的建工程施工总垂包参级及以上资质的法人或其他组舆资质，并在人员、设备、资企签方面具备相应的施工能力，投标人定选雁须目行建筑工程贰级及以上建选师资质，技术质量负责人须几石工程类中级及以上职称，安全负责人须且在专职安全员C证可时且在工程类中级及以上盟称:3,供应亩未被列入“信用中出”Cmcrcditchintgoycn录失信被执行人或重大税收违法系任当重人名革或致胜法豹产重违法关低行为记式名单;不处于丰国故府关购(u.ccgp.go.cn)政庭采则严重违法失仁行为信息记录由的禁止参加政后采购汪动朋问,;未被列入“信用甘办”图社，m，gscrcditgovcn〕记录失信被执行人或财政性资金13是否接受联合体投标不接受14踏勘现场不组纠15分包不允连",1,1,1,1]
[12733,"广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目室内精装修工程施工专业承包评标报告广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目室内精装修工程施工专业承包评标委员会2021年7月30日广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目室内精装修工程施工专业承包评标报告广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施项目室内精装修工程施工专业承包评标办法采用综合评分法。评标委员会由招标人依法组建。评标工作全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行，报告如下：一、项目基本情况本招标项目由广州环投南沙环保能源有限公司委托北京中交建设工程咨询有限公司组织公开招标。本招标项目采用资格后审，于2021年6月29日00:00至2021年7月29日10:30在广州公共资源交易中心等法定媒体发布招标公告，于2021年6月29日00:00至2021年7月29日10:30广州公共资源交易中心交易系统公开接受投标单位进行投标登记。到规定的投标登记截止时间（2021年7月29日10:30）止，本招标项目共有9家投标单位进行投标登记。二、投标文件递交及开标情况1、投标文件递交本招标项目于2021年6月29日00:00至2021年7月29日10:30在广州公共资源交易中心交易系统公开接受投标人递交电子投标文件。到规定的投标文件递交截止时间（2021年7月29日10:30）止，本招标项目收到9家投标单位递交投标文件。2、开标本招标项目于2021年7月29日10:30在广州公共资源交易中心第07开标室举行了投标文件的公开开标仪式，招标代理通过广州公共资源交易中心电子招标投标数字交易平台（以下简称“数字交易平台”）公开开标。详见《开标记录表》。三、评标情况（一）评标时间：2021年7月30日。（二）评标地点：广州公共资源交易中心第12评标室(4F)。（三）评标委员会的组成：本招标项目的评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由随机抽取确定的相关专业的5名专家和招标人委派的2名招标人代表组成，并一致推选为评委组长并主持该项目评审工作，组员为（四）评标方法本招标项目采用综合评分法，具体评标办法及标准见本招标项目招标文件（含澄清文件）。（五）评审情况1、评标委员会首先按照招标文件的规定对9家投标",0,0,0,1]
[12737,"弥渡县卜贤村等“城中村”区域棚户区改造项目（一期）-舒家营片区评标结果公示招标人弥渡县弥城镇人民政府联系人及联系电话王政贤0872-816756工程名称弥渡县卜贤村等“城中村”区域棚户区改造项目（一期）-舒家营片区招标代理云南途博招标咨询有限公司招标类别施工招标招标方式邀请招标、资格后审评标办法396评标办法开标过问2021年9月9日14时30分公示时间2021年9月10日至2021年9月14日工程空制价（元33020113.47元投标人数量3家拟中标人建筑工程、市政公用工程施工弥渡县鑫林建筑有限公司企业资质总承包叁级中标介3006862.62元中标人社会915329250961853956信用代码达到设计要求，符合国家及相关行业技术质量要求业绩情况满足招标文件要求标准及验收规范，一次性验收合格项目负责人王慧资质等级二级注册建造师证书编号云2532018202114634联系人谭丹霞电话15752766191该工程经评标委员会评审，情况如下:本次招标共有3家投标人按要求提交电子投标文件和投标保证金。式经评审结果如下:第一中标候选人：弥渡县鑫林建筑有限公司中标价:3006862.62元建造师:王慧市政工程二级工期：90日历关第二中标候选人:云南正展建设工程有限公司中标介:3000451.03元建造师：李振山市政工程二级工期：90日历天第三·中标候选人：云南舜班建筑有限公司中标介:3013271.77元建造师:朱婷婷市政工程二级工期:90日历关被否决投标的否决理由：无本项目远程开标、远程异地评标，由招标人代表、无公证人员具北交易中心工作人员现场监吕。根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定结果予以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向弥渡县招标办、弥渡X资源交(名书面投诉。标买（代)注里如松凉打年9月9日它",0,0,0,1]
[12746,"凤凰片区绿化彩化苗木采购项目编号:SSDGP370400202102000144评采购人：枣庄市林业和绿化局代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司日期：二O二一年七月二十九日磋商报告*x磋商工作组织受枣庄市林业和绿化局委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，中誉海工程咨询有限公司组织风凰片区绿化彩化茧本圣购（项目编号:SDGP370400202102000144）的招标评标工作，于2021年07月19日在山东省政府采购网和枣庄市公共资源交易网上发布竞争性磋商公告。二、磋商小组组成1、代理机构依法抽取相关专业评审专家，共3名，名单如下:序号专家姓名】陈敏2王跃华5刘加云2、磋商小组组成及分工:磋商小组由评审专家组成。评标前,磋商小组全体成员召开了标前会议,推选陈敏为磋商小组组长.三、项目概述评审前由史显登润工程盗询在限公司向磋商小组介绍项目情况:（一）项目概况1、项目名称:且凰片区绿化彩化苗木采购2、项目编号:SDGP370:002021020001443、供货期:按采购人指定时间完成供货4、质保期:胸径≥10cm的40株流苏树，包种包成活3个月5、本项目评标办法:综合评分法6、其它:无无（二）投标唱标情况:截止2021年07月29日9时30分，共3家供应商递交了响应文件，详细情况如下:法人或其序号响应文件响应文件是否响立遴商第一次报价供应商名单授权代表递交情况密封情况文件（元）到会情况青州市议萱花卉苗响应磋商文件木种植专业合作社已递交合格到会要求1531200.00潍坊雅森花卉园艺响应磋商文件2有限公司已递交合格到会1537400.00要求青州市文霖花卉苗响应磋商文件木种植专业合作社已递交合格到会1539800.00要求四、初步评审根据磋商文件中评标办法规定的评审因素及评审标准，磋商小组对供应商的响应文件进行资格性、响应性评审。评审情况如下:1、通过资格性评审的有3家供应商:2、通过符合性评审的有3家供应商:3、通过响应性评审的有3家供应商;4、有效供应商3家5、无效供应商0家。五、详细评审磋商小组按照磋商文件既定的评标办法规定，进行客观打分，并计算综合得分。序号供应商名单最终报价（元）青州市议萱花卉苗木种植专业合作社1530200.00/2潍坊雅森花卉园艺有限公司1534600.003青州市文霖花齐苗木种植专业合作社1539800.00按照磋商文件中规定的评标基准价的计算方法",0,0,0,1]
[12753,"序号书采整览2生虫文图宏兹农业太学22货物名称品府规格型号单价备注",0,0,0,1]
[12763,"评审地点:凯里市风情大道十二号大院19栋二单元一层中端评审委员会成员名单：胡子慧、张建军、吴春枝。公告媒体:贵州省政府采购网项目用途、简要技术要求及合同履行日期：详见磋商文件六、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系层‘齐1、采购人信息立名称:人辽工1辽项目联系人：吴家海地址：从江县北上行政中心3号楼二楼联系方式：0855-64124732、代理机构信息（如有）代理全称：贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司名称：王恩龙地址：凯里市风情大道十二号大院19栋二单元一层中端联系方式：137655900073、项目联系方式联系人：王恩龙程资电话:13765590007约]贵州景瑞尚禾工程委询有限凡V≥",0,0,0,1]
[12772,"内蒙古大兴安岭森林调查规划院森林火灾风险普查大样地工器具购置项目【网上竞价】采购清单序号名称规格型号配置单位数量单价限价（元）单价报价（元）总价报价（元）备注1便携式电子秤KFS-2000称重量程15kg，精度0.1g，含托盘。台402502杆秤10kg台50603移动硬盘西数2T个507504充电宝小米20000毫安个502505U盘金士顿64G个201806游标卡尺上海量具厂150mm长度，0.02mm精度个40507钢围尺哈尔滨光学仪器厂个250158钢卷尺哈尔滨光学仪器厂6m个100139角规哈尔滨光学仪器厂分辨率0.05度，公差±0.3度个10010010测绳哈尔滨光学仪器厂100M（表面涂蜡，内含钢筋）根3705011测绳哈尔滨光学仪器厂50M（表面涂蜡，内含钢筋）根3002512盘尺通达钢质，50M个1006013样方框0.25㎡铝制个502514小斧子哈尔滨光学仪器厂800G塑柄防震斧个10012015园林手锯哈尔滨光学仪器厂锰钢材质，包胶防滑手柄，5mm齿距，1.8mm厚度。把505016户外砍刀哈尔滨光学仪器厂锰钢材质，直砍刀，包胶防滑手柄，5mm齿距，1.8mm厚度。把5010017军锹哈尔滨光学仪器厂锰钢材质个10015018军镐哈尔滨光学仪器厂锰钢材质个10013019枝剪钢质、剪切直径35mm个1004020贴地枝剪个1004021剪刀210mm大号钢质剪刀个502022铲刀哈尔滨光学仪器厂不锈钢材质，实木手柄。把501023汽油桶哈尔滨光学仪器厂加厚铁盖立式30L+油管个3015024水叉加厚全身个1520025救生衣单气囊成人浮潜求生衣件2511026样品袋哈尔滨光学仪器厂布质个2000015合计（元）供应商名称：（加盖公章）日期：",4,4,4,1]
[12776,"辽庆市巴布区人氏法院摘要中衡（2021）询字0542号重庆中衡机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则,按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序，对牌号为置IM[Z上型验生作为特殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析,根据询价目的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:-、车辆登记信息:车牌号:晋HKM817二、机动车所有人:张新发三、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:四、询价范围:重庆市主城区天手车专业实体市场:五、基准日期:2021年08月20油心)次六、询价结果:小写:Y35000况大写:人民币叁秀备仔。重庆中衡机动车十计)台≤二○签处评粘专用羁构否明:汉上丙容摄百祝动系询份报各书。欲了解本询价项目公面况，应汉真周利益关系及其他报告使用人应充分读机动季询价报告节全文。本询价的委托方。关注本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明。www.zhjdpe.cn023-62810303第2页夹7黄(③》重庆中衡机动车楚定评估有限公司",0,0,0,1]
[12789,"新县大别山体育馆景观工程中标结果公示（招标编号:HYZD-2018-75）-、中标人信息:标段(包)[001]新县大别山体育馆景观工程施工标:中标人：杭州滨江区市政园林工程有限公司中标价格:2099.374139万元标段(包)[002]新县大别山体育馆景观工程监理标:中标人：郑州广源建设监理咨询有限公司中标价格：30.2万元二、其他:新县大别山体育馆景观工程招标公告于2018年11月28日在《中国招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·新县）》上发布招标开标会于2018年12月20自下午15时00.分，在新县公共资源交易中心五楼第二并标厅淮时名开现将本次招标的中标结果公示如下:一、项目概况径1、该工程共计两个标段2、工程地点：新县大别山体育馆项目区域3、计划工期：定额工期180日历天：监理服务期：施工期及保修期4、工程规模：22524955.87元（其中施工标：22217955.87元、监理标：307000元）5、招标范围：该项目图纸及工程量清单及相关说明全部内容二、投标企业：施工标段6家；监理标段4家三、评标委员会名单：朱桂明、李荣福、李正侠、宛竞、郭元斌四、中标候选人公示:新县大别山体育馆景观工程施工标段中标单位：杭州滨江区市政园林工程有限公司投标报价：20993741.39元投标工期:定额工期180日历天项目经理：唐明铸注册编号：浙133161642641新县大别山体育馆景观工程监理标段中标单位：郑州广源建设监理咨询有限公司投标报价：302000.00元监理服务期：施工期及保修期",0,0,0,1]
[12798,"评标办法（合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1入围资格评审标准入围资格按照本章3.3.1的评审办法确定入围名单2.1.2形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致2.1.2形式评审标准投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章2.1.2形式评审标准投标文件的编制符合第八章“投标文件格式”的要求已标价工程量清单编制符合第八章第2.6项规定2.1.2形式评审标准报价唯一只能有一个有效报价2.1.2形式评审标准拟派项目负责人授权委托书（含法定代表人身份证明）有效的拟派项目负责人授权委托书（含法定代表人身份证明）2.1.2形式评审标准投标承诺书有效的投标承诺书2.1.3资格评审标准营业执照具备有效的营业执照2.1.3资格评审标准安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.1.3资格评审标准资质证书具备有效的资质证书2.1.3资格评审标准资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3资格评审标准项目负责人项目负责人的资格条件符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；项目负责人具备有效的注册证书、岗位证书等；项目负责人提供的社会保险证明符合现行规定要求2.1.3资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1中第五款其他要求的规定；符合第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3和1.4.4款的规定2.1.4响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.4响应性评审标准工期投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.4响应性评审标准工程质量投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.1.4响应性评审标准投标有效期投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.4响应性评审标准投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定2.1.4响应性评审标准已标价工程量清单符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定；按招标文件要求提供《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》；未改变“工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量；未",5,5,5,1]
[12799,"海口市演丰中学游泳池建设项目竞争性谈判文件项目编号:sdzb2018-092采购人：海口市演丰中学采购代理机构：海南双达项目管理有限公司二O一八年十二月目录第一章竞争性谈判公告2第二章供应商须知4供应商须知前附表41．总则82．竞争性谈判文件93．响应文件104．投标125．开标126．评标137．合同授予138．重新招标和不再招标149．纪律和监督1410.需要补充的其他内容15政策功能15附表一：开标记录表26附表二：问题澄清通知27附表三：问题的澄清28附表四：成交通知书29第三章评标办法30评标办法前附表301、评标方法312、评审标准313、评标程序31第四章合同条款及格式33第五章工程量清单34第六章图纸61第七章技术标准和要求62第八章响应文件格式63目录64一、报价函及报价函附录65二、法定代表人身份证明67二、授权委托书68三、已标价工程量清单69四、谈判保证金70五、项目管理机构71六、资格审查资料72七、中小企业声明函77八、经营活动中没有重大违法记录的声明函78九、其他材料79十、现场踏勘表80十一、第二次报价函811第一章竞争性谈判公告海南双达项目管理有限公司受海口市演丰中学委托，对其海口市演丰中学游泳池建设项目进行竞争性谈判，现邀请国内合格的供应商参加密封谈判1．招标条件本谈判项目海口市演丰中学游泳池建设项目（项目编号sdzb2018-092）已由海美发投资立[2018]233号文批准建设，采购人为海口市演丰中学，建设资金来自省市区级专项资金，项目出资比例为100%现对该项目的施工进行竞争性谈判2．项目概况与招标范围2.1、本次谈判项目的概况如下：本项目拟在海口市美兰区演丰中学校园内建设1个半标准（25X15米）拼装式游泳池，并配套功能房及附属设施2.2、建设地点：海口市美兰区演丰中学校园内2.3、计划工期：60日历天2.4、谈判范围：工程施工总承包（具体以工程量清单和合同约定为准）2.5、工程质量要求：合格3．供应商资格要求3.1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一复印件）；3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2018年近3个月企业",1,1,1,1]
[12807,"天一墅北侧三排别墅雨水管工程控制价编制说明1、工程概况：天一墅北侧三排别墅雨水管工程（以下简称“本工程”）由无锡堰桥城市建设投资有限公司（以下简称“招标人”）投资建设。本工程地块位于惠山区阳光100天一墅地块，该地块南侧三排别墅雨水管道堵塞，雨水无法排出，通过新建雨水管道使其管道畅通。主要工程量包括DN225雨水管285米、DN300雨水管136米、DN400雨水管403米、Φ900mm污水模块井24座、拆除并恢复沥青路面约1000平方米。招标人要求工期详见招标文件。2、本工程招标范围：招标施工图纸及工程量清单范围内的天一墅北侧三排别墅雨水管工程。3、编制依据：3.1：招标人提供的未经设计交底的电子版施工图纸及相关资料。3.2：本工程施工《招标文件》、《工程量清单》及相关资料。3.3：与建设项目相关的标准、规范、技术资料。3.4：计价依据：①工程量按照2014版《江苏省市政工程计价定额》的工程量计算规则计算；②工程类别：按《江苏省建设工程费用定额》（2014年）中规定的类别执行；③工、料、机的消耗量套用2014版《江苏省市政工程计价定额》的定额消耗量；人工、机械的价格参照省、市造价管理部门有关文件执行；有信息价的材料按《无锡工程造价信息》2021年第6期计算，无指导价的材料按编制期间市场价计算；④取费套用《江苏省建设工程费用定额》(2014年、营改增后)配套的费用计算规则及无锡市关于市政工程取费的有关规定计算。3.5：人工工资单价：按照苏建函价[2021]62号文执行。3.6：措施项目清单计费区间费率取定：市政工程临时设施费费率按1.65%计取。3.7：本工程依据江苏省住房和城乡建设厅[2019]第19号文《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》按规定计取了建筑工人实名制费用，中标单位应在施工过程中按照相关规定和经业主、监理、跟踪审计确认过的施工方案加装相关设备及管理流程并经以上单位确认施工，否则该费用在结算审核时不予计取。4、其它说明：4.1：本招标控制价按照未经设计交底的电子版施工图纸并参考常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。4.2：本招标控制价按照增值税一般计税法取费计价。5、本工程采用的施工方案简单说明如下",0,0,0,1]
[12816,"天长帝党建引领信用村公盖服务进否科”登金融供需对接会",0,0,0,1]
[12822,"怀柔区中高路西树行桥（新建）工程施工评标办法（合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）以投标报价低的投标人优先:：（2）以北京市交通委员会网站公告的最新年度（2020年度)“北京市公路施工企业信用评价结果”等级较高的投标人优先:（3）以迎交投标文件时间较前的投标人优先2.1.12.1.3形式评协与响应性评中标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容项写，字迹清晰可鲜求a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标、农民工工资保障目标、扬尘控制目标、项目经理（包括签选人)、项目总工（包括备选人);5,投标函附求的所有效据均符合招标文件规定：s.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写（2）投标文件上法定代表人或共委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效:b.若采用现金形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行指定账户.c.若采用保函形式提交，保函符合招标文件的相关要求。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交符合招标文件要求的授权委托书。（5）投标人法定代表人签署投标文件的，提供了符合招标文件要求的法定代表人身分证明。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求:投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（9）投标文仟中未出现有关投标报价的内容。（10）投标文件我明的招标项目完成期限未",5,5,5,1]
[12833,"附件6：货物类综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分35分；技术分35分；商务分30分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分35分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分=35分某投标人评标价金额2．技术分35分（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）1）整体技术服务分（满分15分）（主要服务参数指服务需求一览表中标注★号的技术需求）（1）服务参数满足采购文件要求，且主要服务参数有四项以下优于招标文件要求的进入一档（0.1～5分）；（2）服务参数满足采购文件要求，且主要服务参数有五至九项优于招标文件要求的进入二档（5.1～10分）；（3）服务参数满足采购文件要求，且主要服务参数有十或以上优于招标文件要求的进入三档（10.1～15分）2）系统的详细设计方案（满分20分）根据本项目要求，通过对投标人制定的系统设计方案，是否满足招标人需求，及本系统的核心",5,5,5,1]
[12842,"五汛消防站工程招标控制价招标控制价（小写）：4842561.60（大写）：肆佰捌拾肆万贰仟伍佰陆拾壹元陆角零分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月14日复核时间：2021年06月14日单项工程招标控制价表工程名称：五汛消防站第1页共1页其中：(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价规费安全文明施工费1桩基工程287276.704777.154252.582综合楼-土建工程2889496.9512600.0097322.8197784.873训练塔-土建工程953467.43135000.0027480.5632266.754门卫-土建工程212011.797276.567174.805综合楼-安装工程472521.806064.8610650.486综合楼-消防工程14223.93210.83370.237门卫室-安装工程13563.00201.03353.03合计4842561.60147600.00143333.80152852.74【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称:桩基工程标段:第1页共1页汇总内容金额(元）其中:暂估价(元）【分部分项工程费222077.881.1人工费6179.7612材料费183368.1613施工机具使用费28379.8814企业管理费2417.4015刘润1732.68见善施项目费37226.1521沁价播施项目费28034.522.2总价措施项目费9191.632.2.1其中:安全文明施工播施费A777.15如其他项目费31中:暂列企额32其中:专业工程暂估83,3其中:计日工3山其中:总承包服务费捉费4252.55税金23720.09招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材科费含设备/1.01287276,70【新点2013清单选价江苏版WI0.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:桩基工程标段:第1页共1页金额（元）其中项目名称项目特征描述计显工程量单位综合单价合价暂估价]0L030100200号预制钢筋混凝主管桩五汛消防站1、地层锈况:弹见地勤报告2、桩外径、壁厚:ZHL:[HBKFZ-AB400(200)-128、沉桩方法：由投标单位自行考虑单816210.71号171939.36边0L0301002002预制钢筋泡凝主管桩(试桩)1、地层情况:详见地勤报告2、桩外径、壁厚:ZHL:[ERKFZ-AB400(200)-128、沉桩方法:由投标单位自行考虑单么239.838633.88180573.23OL030E002003预制钢筋混凝主管桩分部小计训练I、地层得况:译见地勤报告2、桩外径、壁厚:ZHI:[HBKFZ-AB400",2,2,2,1]
[12845,"资格性评审表覆目塑累:累接馆接南字读省宫花管设项目第一标段序号评审填目河南华裕龙升信息技术有限公司中国通信建设集团有限公司河南视诚电子科技有限公司濮阳强力光电科技有限公司投标人资格及特殊要求遴过通过通过通过卫增过酒过酒过通过式投标人资格及特殊要求投标人资格及特殊要求增过通过道过通过投标人资格及特殊要求涵过通过)通过通过6投标人资格及特殊要求道过范过、次道过道过的投标人资格及特殊要求道过酒过x（）道过通过结论通过通过通过通过符合性评审汇总表预目装落：肆附的脂黎餐留冠冠2毁h(口如一际序母评审项目评审标准“益咨阁Twzcz河诸视室1符合性审查见招标文件笔过笔过运过通过签论通过笔过道过通过不杯了委签学d证夺新温构怀军三苦程杂标6八（商务标评审汇总表预目艺系：登好的强警餐智冠召经a口a一t;g项目序号梦评审项目评分标准差接紧蓉畜费身*因劳牌基奇产严登署被签否”时严强符改委劳”本系认证山上石有效别内的IS08001质量管至(标系64①出本系认证监应简坂厂向ISOI4OOI环境管理体系认证证书?己、4通击北:系认证近或厂商IS0IG001职亚健康安空管理体系认证o由过述宏企业业绩企业业绩)供每据棋江卫分旋货税采购合同相美证明材料。以合同签订时侧为金2咸册2合计2宜121山今新晨构你罕三苦程动亦→技术标评审汇总表项目编号：Z0J00成目2试;濮阳投师学院碚启花建丧项目第一标段评审项目序号繁评分标准严壁装帮鑫型兽件。洲产基盛签孟*社主要技术条教标响应精税26言该农性拉)货本之及本支括度就,诊我1戏8”实雄方案资姚齐处科过五量统能潢足项目医求犯工/，88，8所热之境投术部分为0分)(彩强众理、可行旺冠理品质量保障损先完苏、7办济山心接箭供贫的改证络施”名下芬范国内合理打巡s.*法,海喜.e汕伪后投术部分实E方磋签签筑量茶s务*石否、装签情况、性等道加(许训G实际情况的。调内容且符台在】而自内谷理扩述五27.85.66,母合计江0母)远217.8今新晨向保罕三与霍云市评分汇总表颈昌署累：疑背毅黎疑口無一标段序号投标人名称投标报价（元）投标报价算分得商务标评审德分技术标评审得分得分合计排名工中国通信建设集团有限公司≤o0e00o352241邻１2河南视被电子科技有限公司102497434.4232.278.622也漯阳强力光电科技有限公司1oi65e034.74江4",0,0,0,1]
[12859,"编制说明一、工程概况：本项目位于黄山区乌石镇清溪村,项目实施主要内容为路基土石方、挡土墙、涵洞、水泥混凝土路面。二、招标范围：设计文件中所有工程内容。三、工程量清单及控制价编制依据：1.《公路工程标准施工招标文件》（2018版）及配套工程量清单计价规则和技术规范；2.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；3.《公路工程预算定额》（JTG-T3832-2018）以及《公路工程机械台班费用定额》（JTG-T3833-2018）；4.《交通运输部关于调整‘税金’有关规定的公告》（2019第26号）；5.《关于调整安徽省公路工程人工费标准的通知》皖交建管函〔2019〕210号及设计图纸，招标文件等。四、主要材料价格：参照2021年7期《黄山工程造价（黄山区域）》指导价格，信息价未列出材料单价按市场调查结合《编制办法》有关规定计算后综合取定。五、其他说明1、第100章工程一切险费率按3‰计，第三者责任险费率按2.5‰计；安全生产费按工程直接费的1.5%计取；承包人驻地驻地建设按4000元包干。2、企业管理费考虑基本费用、财务费用。计规费、利润、税金。清单编制：涵洞用混凝土采用现场拌和，运距1000米",0,0,0,1]
[12860,"龙岗区妇幼保健院院内洽谈综合评分表项目名称:价格部分(30)技术部分（40）综合实力部分（18)服务部分（12)100评分溪价格分-(基准价/投标报价)X权重x100运行成本的合理性所投产品技术参效响应请况0018年8月日至今业绩情亿(同品锦堂与）合法授权投标文件浏作质量设备使用期限共货时间完工期免费质保期彭后肥务错况20102020408①22宫2I0O□常巍设备分值高运行成本(耗材或试剂用最)设备分值评分规划投标价格乐的为延不批称许为满分。利计尼作木比投批得最高分慧据淀穷协励对上公标下分从实际《投术提格偏腐表)为泽步依犯松招流足不。不叠们宫的。部鱼作初光（接标人必项提供接参数相关证明材料。前苏白皮书、慈资齐易视凯龙检测报告签。否则按负嵩说行扣离延供炭区式台厂部件。中标逆知签近销班力若家预亿名33粉济分文及以上汕体石投权招于,无授昆冠料塑张。压佳不后“讼各名1翔限拓说明名出67小分。了年([不6分英货时间尤别谈二)分61分丘促朔51下不齐江驻分，6羊发议88分。货生2S提供手分总分搜信启专家签名(评分如有修改，请在修改处小签）年月",0,0,0,1]
[12868,"内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管网改造项目二标段评标报告评审委员会2021年08月31日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管风改造项目二标段（以下简称“本项目）已由以阿发改行审字[2020]59号、阿发改行审字[2021]10号文件批准建设，项目业主为内装古华维通达市政工程有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为内蒙古华继通达市政工程有限公司。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，内要古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那直镇污水管网改造项目二段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月07日，交工日期:2022年09月07且。共计365日历天。2.3标段详情:内蒙古华维通达市政工程有限公司阿荣旗那吉镇污水管网改造项目二标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目控制价项目规模（万",0,0,0,1]
[12877,"henDr]@ife",0,0,0,1]
[12886,"项目编号：HCZB(BJ)2021-ZC-CS026千阳县市场监督管理局2021年食品安全抽检服务采购项目竞争性磋商文件陕西航采招标有限公司二〇二一年八月特别提示各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：一、有关磋商响应文件：1、请您仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理2、请您严格按照招标文件载明的磋商响应文件的格式要求编制磋商响应文件，磋商响应文件须胶装成册3、请您仔细核对您的磋商响应文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，您的实质性条款是否满足招标文件要求，您的磋商响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求4、请于规定时间内按招标文件要求递交保证金（保证金必须足额、必须在开标前从您基本账户转出且到账，保证金缴纳凭证须附在磋商响应文件中）三、关于弃标的说明：若您因为一些特殊原因不能参加本次招标活动，请您务必以书面形式告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合四、关于供应商注册登记提醒：根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理请各投标单位仔细阅读上述提示如需帮助，请您与我们的工作人员联系（吕工：0917-3397757），我们将非常高兴地为您服务目录第一章竞争性磋商公告4第二章供应商须知4供应商须知前附表7第三章合同条款及格式26合同前附表26第四章竞争性磋商内容及服务要求37第五章评审方法48第六章竞争性磋商响应文件格式55第一章竞争性磋商公告千阳县市场监督管理局2021年食品安全抽检服务采购项目采购项目潜在的供应商可在宝鸡市金台区金台商务中心获取采购文件,并于2021-08-1914:30:00前递交响应文件一、项目基本情况：1、项目编号：HCZB(BJ)2021-ZC-CS0262、项目名称：千阳县市场监督管理局2021年食品安全抽检服务采购项目3、预算金额：484450.00元4、最高限价：无5、采购需求：千阳县市场监督管理局2021年食品",1,1,1,1]
[12895,"广州市花都排水有限公司2021-2023年度外围污水泵站委托值班服务项目评标报告一、基本情况由广州市花都排水有限公司组织实施的广州市花都排水有限公司2021-2023年度外围污水泵站委托值班服务项目招标项目，己委托广东省城规建设监理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，己经完成评标工作。现将评标情况报告如下：该项目于2021-08-2500:00:00至2021-09-1510:00:00在广州公共资源交易中心网上发布了招标公告，本项目实施电子化招投标。于2021-08-2500:00:00至2021-09-1510:00:00在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标登记及递交投标文件，在规定的时间内有5家投标单位进行了投标登记，5家投标单位递交了投标文件，具体单位如下：深圳市东门建设有限公司、广州市新狮水务有限公司、佛山乐顺通环境工程有限公司、广州中大环境治理工程有限公司、广州市南风环境设施管理有限公司。二、开标情况本工程开标会于2021-09-1510:00:00在广州公共资源交易中心花都部第2开标室举行。招标人对按要求递交的电子投标文件进行公开开标，并公布了招标项目名称、投标人名称、投标保证金递交情况、投标报价等内容。（详见《开标记录表》）三、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人依法组建。5名专家均从评标专家库随机抽取。评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：四、评标办法本项目采用综合评估法，评标委员按照招标文件规定依次推荐3名中标候选人。五、投标文件评审情况评标委员会根据招标文件规定的评标办法和评标程序进行评审。1、评标委员会成员首先对各投标人递交的投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审），经审查5家投标单位均通过初步评审。（详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》）。2、随后评标委员会成员对通过初步评审的有效投标文件进行综合评审打分，主要对投标人的商务部分、技术部分和投标报价三个部分进行评审。经评标委员会认真仔细评审后，汇总各投标单位综合得分，并按综合得分高低进行排序（详见《商务标评审记录表》、《商务标评审",0,0,0,1]
[12903,"上饶管理中心2018年国家公路网命名编号调整交通标志工程施工招标关键性内容公开条款号内容1评标方法本次评标采用合理低价法单个投标人最多可通过第一信封（商务及技术文件）评审的类别应符合第一章第3.3款规定，同时应满足各类别最多可通过第一信封（商务及技术文件）评审的资格数量不超过其相应类别已递交的投标保证金份数评标委员会根据第二信封（报价文件）开标现场随机确定的评标基准价计算方法和相应参数确定评标基准价（投标报价超过最高投标限价的，不参与评标基准价的计算），对第二次开标有效的投标文件第二信封（报价文件），按照本章第2.2款规定的标准进行评分，并按投标人得分由高到低的顺序进行排名推荐3家中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外当得分相同时，以投标报价低者优先；再相同时，依次以信用等级高者、注册资金高者、注册时间前者优先根据第一章第3.3款规定的投标人最多可中标标段数量，若某个投标人排名第一的中标候选标段数量超出或满足最多可中标标段数量时，评标委员会按照以下步骤确定各标段推荐的中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人：（1）依据投标人投标函中承诺的优先选择次序确定其排名第一的中标候选标段，当投标人第一中标候选标段数量满足最多可中标标段数量时，则该投标人放弃其他标段的中标资格（即在其他标段中该投标人不再参与排名）；（2）在确定了上述排名第一的投标人的中标候选标段后，所有放弃中标资格的标段排名由相应标段的投标人依次递补；（3）重复上述（1）、（2）步骤，直至确定所有标段推荐的中标候选人条款号评审因素评审标准2.1.1第一信封︵商务及技术文件︶形式评审、资格评审及响应性评审文件签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定文件填写及组成组成齐全，没有缺项或缺页，内容均按招标文件规定填写投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定优先选择次序投多个类别的投标人各类别投标文件填写的优先选择次序一致，类别和标段名称符合招标文件规定投标函填写按招标文件规定填报了",5,5,5,1]
[12912,"皂户小区门口改造工程招标控制价招标人：青岛市城阳区城阳街道皂户社区居民委员会（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）皂户小区门口改造工程招标控制价招标控制价（小写）：447991.75（大写）：肆拾肆万柒仟玖佰玖拾壹元柒角伍分招标人：造价咨询人：青岛市城阳区城阳街道皂户社区居民委员会（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：建设项目招标控制价汇总表工程名称:已户小区门口改选工位字母单项工程名称金额（元）暂列金额承色人分包的专业工程暂估价静殊项目督估价材料督估价舰费开可厂小区门口改选工担447991.727683,9企让447991.75276839z文M单项工程招标控制价汇总表工程名称:已户小区门口改选工位其中【元)字母单位工程名称金额（元）智列金额乐色人分包的专业工程督估价争选理且督估价材料馨估价提费■区J小区门口改选工班447991.727683,9合计[MM79g17527683.934z文M单位工程招标控制价汇总表工程名称:已户小区门口改选工程汇总内容计算公武费率金额（元）总户水区门口改选工卫分部分项工程费368867.0311|拆阶及土方工程61064.56]2例效工程18Z3,13]混凝土及钢简工程3836001山]企区结加工配131629.31北6独注面工控37873.316l宏工型21690,3(山Z)班路工区工区3388d8」工他工配62680.6括胞项目38160.66川总而指蹈项目浙采12314.031价挂施项目赁革2214661(其他项目些3.1|努列企部32】发包人发包的专业工程督估的3.3]承包人分包的专业工程托估的需殊项目署估价许日工采购保管基3.7]其他检验试验费38]总丞包服务费38]延他税资前含计68857.03+38d6O,68+33317、期费。(17210.95)+(582613)+(3)32.46)=(1149.95)X6L1)27683.9(8969.63)+(958,29）书2031,58)t(525145）[7210.983317.67+C0.006626/266,G7+8177，6名法3132183317,67t(000)3汉活8331Z67+(0,0)33317.67+(0.00)CB】(6本ZY6z2(0,00)-，o,00):8331767+(000）(0.00)-(O.00)+(0,0、0)(，D)(C),0))分部分项",2,2,2,1]
[12918,"如东县马塘镇沙庄村店面房改造工程施工招标文件（工程量清单计价）招标人（盖章）：如东县马塘镇沙庄村股份经济合作社招标代理单位（盖章）：江苏宏信工程咨询有限公司日期：2021年6月18日第一章投标人须知及投标人须知前附表一、投标人须知前附表项号条款号内容说明与要求11.1工程名称如东县马塘镇沙庄村店面房改造工程21.1建设地点如东县马塘镇31.1建设规模造价约146.74万元。41.1承包方式施工总承包(包工包料)51.1质量标准合格61.1工期要求计划开工时间：2021年7月5日（具体开工时间以开工报告为准）施工总工期：60日历天71.1资金来源财政资金81.2招标范围工程量清单及图纸所示内容916工程报价方式固定单价（综合单价）报价方式10资格审查方式资格后审1112投标有效期为：60日历天(从投标截止之日算起)1213.1投标保证金金额本工程投标保证金为人民币贰万元整。【投标保证金一律为现金，信封密封】1314.1踏勘现场由投标人自行组织踏勘1417.2招标控制价编制依据详见17.2条款1617.3招标控制价公布时间与招标文件同时发布1720.1投标文件份数正本壹份，副本贰份1821投标文件递交地点及截止时间递交（电子格式）投标文件：投标人须在2021年6月28日上午8时00分前，将本项目“商务标中：投标报价函”（签字盖章）拍照或扫描发送至邮箱：（邮件格式：收件人为matangjyzx@126.com；主题为：******公司+*****项目+投标函（主题中必须体现出公司名称及项目名称和标段），此邮件投标人必须自行加密，同时在开标截止时间前递交密封标书，电子档和纸质标书一致为有效标。投标人发送了投标函电子档又无故缺席招标会满两次的或投标人发送的投标函电子档和现场开标的投标函不一致满两次的，招标人将其记入不良行为记录，自第二次记不良行为之日起一年内马塘镇可以据此不接受其投标。收件人：江苏宏信工程咨询有限公司截止时间：2021年6月28日上午9时30分递交地点：如东县马塘镇公共资源交易服务中心（马塘镇政府主楼四楼大会议室）1924开标开标时间：2021年6月28日上午9时30分开标地点：如东县马塘镇公共资源交易服务中心（马塘镇政府主楼四楼大会议室）2025评标委员会评标委员会由招标人依法组建2133.1履约保证金中标人提交的履约保证金为中标价的10%。履约保证金必须在签订合同",1,1,1,1]
[12921,"选父万法:b；上月2009时00分潜在投标人须在截止时间前通过黑龙江公共资源交易网递交电子投标文件开标时间为2019年1月21日09时00分5.2在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收六、开标时间及地点开标时间:2019年01月21日09时00分00秒开标地点及方式:无七、其他公告内容齐齐哈尔市碾子山区污水处理厂提标改造工程招标公告项目编号;ZZ83839GC0452-01251、招标条件本招标项目齐齐哈尔市碾子山区污水处理厂提标改造工程由碾发改工信发[2018]18号文件批准建设，招标人为齐齐哈尔金长城建设发展有限公司，建设资金来自地方自筹和中央预算资金，项目己具各招标条件，现对该项目的施工进行公开招标2、项目概况与招标范围2.1项目名称:齐齐哈尔市碾子山区污水处理厂提标改造工程:2.2资金来源:地方自筹和中央预算资金:2.3建设地点:碾子山区污水处理厂:2.4计划投资:1671.08万元;2.5建设规模:建筑面积1170平方米，日处理污水能力1.5万吨工艺采用高密度沉淀池+纤维转盘滤池建深度处理间、混合池排水渠1座、混合池2座、絮凝池2座、高密度沉淀池2座、转盘满池2座、中间池1座、改造原有污泥处理系统，主要设各包括:污泥发酵系统、通风除良系统、自动控制系统等:2.6招标范围:施工图纸及工程量清单全部内容;,标有)2.7.计划工期:2019年2月1日-2019年6月30日:2.8标段划分:本项目不划分标段3、投标人资格3.1投标人须同时具各建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级及以上资质、起重设各安装工程专业承包三级及以上资质、钢结构工程专业承包三级及以上资质具备有效的安全生产许可证，并在资金、设备、人员方面具有相应能力，未存在行贿受贿、违规违纪等不良现象3.2拟派项目负责人须具各市政工程专业二级及以上注册建造师资格，具各有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程3.3.本次不接受联合体投标3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一招标项目投标3.5凡有意参加投标者，请于投标截止时间前，使用本企业",0,0,0,1]
[12930,"泰州大道以东市政维修、改造工程招标控制价泰州大道以东市政维修、改造工程招标控制价为:12::8.6318万元,房龙江苏江点式社估有限公",2,2,2,1]
[12941,"武汉市巡游出租汽车企业服务质量信誉考核评分表（2021年8月）序号企业名称企业车台数市交通运输综合执法支队考核明细市交通运输局机关党委考核明细共计此前分值考核得分车载信息系统定位数据在线率、运营数据实时传输率达不到95%的，每少1%，扣4分月乘客平均投诉率应低于8%。高于8%，不超过10%的，每超过一个点扣1分；高于10%的，每超过一个点扣1.5分月抽访乘客投诉案件办理满意率低于95%扣10分企业驾驶员受行政处罚月次数不得超过企业车台数的1.5%；超过1.5%，不足3%的，扣1分；超过3%的，扣3分根据月查处车容车貌、驾驶员车内抽烟和不按规定使用文明用语的记录，每增加0.1人/车扣5分，100分封顶，扣完为止投诉处理不按规定程序、规定的期限内调查处理；未作出处理或者处理决定未落实，每次扣3分；投诉处理工作虚假办理，工作严重滞后，造成恶劣影响、被通报的，每次扣1024小时值班（投诉）电话无人值守的，发现一次扣3分乘客满意度“武汉评议二维码”的完整张贴率应达到100%，每少1%（不足1%，按1%计算）扣1分“武汉评议二维码”扫码率应达到每车每日平均扫码1次，每月汇总一次，扫码率未达到98%的，每少1%扣1分“武汉评议二维码”不满意率：乘客评议月度不满意件与月扫码数之比，每0.1%，扣1分“武汉评议二维码”不满意件回访率：回访率应达到100%，每少1%（不足1%，按1%计算）扣5分执法支队扣分合计在行业文明程度测评中排名第一的，一次加10分在市或市交通运输局组织的文明程度测评中排名末位的，扣10分综合上线率扣分投诉率扣分抽访满意率%扣分次数扣分次数扣分次数扣分次数扣分次数扣分扫码率扣分不满意率扣分回访率扣分扣分加分1嘉德1580.946202531645571.518987341772160.0063291139240506301000000000001.208044099632500.0003380091262464090.338009126246409101.85699646801857-1.8569964680185700-1.85699646801857997.900419916017996.0434234479982东湖宾馆370.95945945945945900.02702702702702701000000013002.6678291194420200.000653594771241830.65359477124183103.65359477124183-3.6535947712418300-3.65359477124183998.886724185917995.2331294146753葛洲坝1320.95075757575757600.023622047244094501000000000001.0068426197458500.0009708737864077670.970873786407767100.970873786407767-0.97087378640776700-0.970873786407767994.276794068956993.3059202825484正元2820.95212765957446800.028368794326241101000000000001.0998627316403600.002912116484659392.91211648465939102.91211648465939-2.9121164846593900-2.91211648465939996.13380017125993.2216836865915华昌15040.90558510638297917.76595744680850.01396276595744680100010.03324468085106380000002.0636796499656800.000384547429248470.384547429248471018.183749556908-18.183749556908010-8.18374955690803999.235454380863991.0517048239556四星2700.89444444444444422.22222222222220.0074074074074074101000000000001.2735961768219800.0002814258911819890.2814258911819891022.5036481134042-22.503648113404200-22.50364811340421000977.4963518865967国兴10460.88862332695984724.55066921606120.01239275500476640100050.2390057361376670000001.5810152346882100.0001365427378769550.1365427378769561024.9262176900758-24.926217690075800-24.9262176900758999.681356329076974.7551386398",0,0,0,1]
[12947,"处)上",0,0,0,1]
[12956,"太和镇道路环境综合整治工程招标公告招标单位：广州市白云城市建设投资有限公司招标代理单位：广州市白云工程咨询管理有限公司日期：2021年07月太和镇道路环境综合整治工程招标公告根据《广州市白云区人民政府龙归街道办事处关于申请审批龙归街递2020年第一批立项申请项目的函》批准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州市白云城市建设投资有限公司现对太和镇道路环境综合整治工程进行施工总承包公开招标，选定承包人。一、工程名称：太和镇道路环境综合整治工程项目代码：2020-440111-48-01-088813二、招标单位：广州市白云城市建设投资有限公司联系人：张工联系电话：020-36596325招标代理机构：广州市白云工程咨询管理有限公司联系人：张工联系电话：020-31217392招标监督机构：广州市白云区建设工程招投标中心监督电话：020-86210407、86212546三、建设地点：广州市白云区太和镇；四、项目概况：太和镇道路环境综合整治工程包括道路工程、交通工程、园林绿化工程、照明工程。项目总投资为1289.15万元。（具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准）五、标段划分及各标段招标内容、规模和最高投标限价：1、标段划分：本工程划分为1个标段。2、招标内容、规模：（1）道路工程范围包括田心路、大沥路、朝亮北路、丰泰横一路、大来南路、大来南路，主要对现状旧水泥混凝土路面加铺沥青混凝土、井盖提升、重铺人行道；（2）园林绿化工程起点位于广从三路东江渔村门口，终点位于广从三路钟落潭镇交界处，总长约2.3公里，主要建设内容包括沿线绿道建设、广场铺装、人行道护栏建设、排水沟改造（最大排水管管径0.8米）、围墙改造、增设沿线城市景观小品、景观照明、绿化提升等。（具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准）最高投标限价：10032458.34元，其中，道路工程4941170.68元，园建工程2268801.7元，绿化工程2311283.5元。六、资金来源：区财政资金注：政府投资项目一律不得以建筑业企业带资承包的方式进行建设。七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：1、公告发布日期（含本日）：2021年月日至2021年月日凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。2、递交投标文件起始时间：2021年月日00",0,0,0,1]
[12965,"禹州市人民医院关于开闭所铺设双电源及高、低压维护（含供电设备实验费）采购项目评标结果公示一、项目概况（一）项目名称：禹州市人民医院关于开闭所铺设双电源及高、低压维护（含供电设备实验费）采购项目（二）采购编号：YZSRMYY-C2021002（三）竞争性磋商公告发布日期：2021年08月19日（四）开标时间：2021年08月30日15：00（五）开标地点：河南大河招标有限公司（禹州市画圣路北段与泰山庙街交叉口）（六）招标方式：公开竞争性磋商；（七）最高限价：￥280000.00元（八）评标办法：综合评分法二、开标记录及投标报价递交纸质版投标文件：该项目投标截止时间（2021年08月30日15：00），共3家投标单位递交纸质版投标文件。序号投标单位名称合同履行期限密封情况1河南首源电力工程有限公司高低压设备维护合同履行期限：合同签订后壹年；开闭所铺设双电源工期：合同签订后40日历天；密封完好2许昌隆源电力实业（集团）有限公司高低压设备维护合同履行期限：合同签订后壹年；开闭所铺设双电源工期：合同签订后40日历天；密封完好3河南阳光电力建设有限公司高低压设备维护合同履行期限：合同签订后壹年；开闭所铺设双电源工期：合同签订后40日历天；密封完好三、资格审查情况序号通过资格审查的投标单位1河南首源电力工程有限公司2许昌隆源电力实业（集团）有限公司3河南阳光电力建设有限公司序号未通过资格审查的投标单位及原因1无四、详审情况（一）符合性审查3家通过资格审查的投标单位均通过符合性审查。（二）最终报价序号投标单位名称首次报价（元）最终报价（元）1河南首源电力工程有限公司279000.00278500.002许昌隆源电力实业（集团）有限公司276000.00275000.003河南阳光电力建设有限公司277400.00277000.00（三）最终得分及排序如下：序号投标单位名称最终得分排序1许昌隆源电力实业（集团）有限公司90.3312河南阳光电力建设有限公司87.7823河南首源电力工程有限公司72.623五、评标委员会推荐中标候选人（或采购人授权确定中标人）情况第一中标候选人：许昌隆源电力实业（集团）有限公司第二中标候选人：河南阳光电力建设有限公司第三中标候选人：河南首源电力工程有限公司六、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正：无七、是否存在评标委员会成员更换：无。八",0,0,0,1]
[12973,"项目工程量清单及分项报价明细序号保定曲阳180兆瓦光伏发电项目可行性研究报告编制投标人报综合单价（元）合价（元）供货方式或报价方式分项项目名称单位工程量1从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，评估成功率大小、经济效益和社会效果程度。项12编制可行性研究报告。项13参加可研报告审查会（提供可研报告评审电子版、纸版材料），按照评审意见完善可行性研究报告。项1合计",3,3,3,1]
[12982,"被推荐供应商名单和推荐理由根据评审原则、评审办法、评分标准和磋商文件的规定，推荐成交候选人如下（推荐前三名为成交候选人）：序号供应商名称一次报价（元）最终报价（元）得分名次1河南恒旭建设集团有限公司212309.50211000.0091.4312河南正泽建筑集团有限公司213349.04213300.0083.6823万竣工程有限公司213161.88213100.0083.203",0,0,0,1]
[12983,"必0aa集体经济组织印购集体经济成员意见（代表）意见签名:签签名:盖章:盖章:2021年9月3日年月日长组陈内心公门途证卫位公皮街道心岁农村产权交易舒卫寸意见机构意见印王文涨签健印监)签名:签名:盖草:盖草:2021年9月3日2021年9月3日第3页/共3页",0,0,0,1]
[12996,"技术商务资信评分汇总表项目名称:杭州市上域区人民政府党桥街道办事处环机场区域楼塘社区东片区综合整治工程跟踪审计服务项目（JGCG2021-GK-22序号供应商陆杰王国军李国保张高峰张爱博得分工新江科佳工程咨询有限公司67.079.074.080.079.075.8274.080.082.070.078.076.83北京建智达工程管理股份有限公司62.579.565.572.572.570.5母浙江察圣建设项目管理有限公司76.081.082.081.073.078.85中瑞华建工程项目管理（北京）有限公司65.086.072.072.075.074.0巨新江华潮设咨询有限公司75.078.074.081.077.077.0Z浙江经纬工程项目管理有限公司71.077.070.078.073.073.82浙江新华工程造价咨询有限公司62.079.067.067.068.068.62杭州建设工程造价咨询有限公司64.081.068.070.078.072.21°新江想信工程咨询有限公司76.082.068.082.077.077.0评审专家（签名）:Z/",0,0,0,1]
[13000,"2021年度云浮市郁南县东坝镇高标准农田建设项目（项目名称）评标委员会评标报告评委主任：评委委员：评标日期：2021年9月7日2021年度云浮市郁南县东坝镇高标准农田建设项目(项目名称）评标委员会评标报告2021年度云浮市郁南县东坝镇高标准农田建设项目（项目名称）根据招标文件及有关法规、规章的规定，已完成所有评标工作程序，现将评标情况报告如下:一、招标项目基本情况2021年度云浮市郁南县东坝镇高标淮农田建设项日(项目名称）建设项目已由云浮市农业农村局以云农农计[2021]16号文批淮建设。招标人（项目业主）为郁南县农业农村局招标代理为广东华禹工程谷询有限公司，监（管）督机构为郁南县农业农村局8。.本项目招标公告于2021年8月10日在广东省招标投标监管网、云浮市公共资源交易网上发布。各潜在投标人，自本项目招标公告发布后可在云浮市公共资源交易网免费下载招标文件及其答疑文件等附件。根据工程招标投标公开、公平、公正、择优的原则，本工程于2021年9月7日在云没市公共资源交易郁南分中心召开开标会议。于投标截止时间2021年9月7日09:30分前娄时递交投标文件的投标人为:广东甚糕建设工程有限公司、广东壁庆币水利水电工程有限公司、广东西江建设发展有限公司、广东恒总建设工程有限公司，共4家投标人。由招标人依法组建的评标参员会按招标文件的评标办法对投标文件进行了评审。二、依法组建的评标委员会成员名单评标委员会的专家成员在云浮市公共资源交易中心人员见证下，在广东省综合评标评审专家库随机抽取中产生,评标委员会的组成成员名单如下:姓名身份证号码备注评标委员会主任由评标委员会全体成员一致同意推选，为评标委员会主任。三、开标记录2021年9月7日，在云浮市公共资源交易中心郁南分中心召开了开标会，开标由广东华禹工程咨询有限公司（招标代理）主持，经招标人、招标代理核对《建设工程招标现场提交资科登记表》内原件后，按招标文件要求宜读各投标人报价、质量要求、工期等，招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审。开标时如有尤效投标文件的，不得进入评标环节。开标记录详见：（一）工程施工招标-开标审查记录表。四、投标人名称一览表Hx评委主任签名:（一）开标符合要求的投标单位如下:序号符合要求的投标人名称上广东穗鑫建设工程有限公司%广东肇庆市水利水电工程有限公司2广东西江建设发展有限公司4",0,0,0,1]
[13009,"钦州保税港区5万平米标准厂房排污管道接入市政管网工程询价文件询价人：钦州北部湾港务投资有限公司日期：2021年03月目录226.其他事项2第一章询价书因我司标准厂房排污需求，现发布公告邀请国内具备地下排污管道施工能力的单位参加钦州保税港区5万平米标准厂房排污管道接入市政管网工程的投标报价1.项目概况（1）项目名称：钦州保税港区5万平米标准厂房排污管道接入市政管网工程（2）项目概述：钦州保税港区5万平米标准厂房排污管道施工，含排污检查井2.报价要求1.经营范围内包含市政工程或建筑工程相关施工2.具有独立法人资格3.要求具备开具增值税专用发票的能力4.服务要求：符合国家、行业、地方现行的相关法规和技术要求5.其他要求：报价包括所需的人工费、材料费、技术措施费及税金等现行国家规定的各项费用综合单价在任何情况下都不作调整3.踏勘现场（1）本招标项目不组织踏勘现场（2）若受邀单位认为有必要，可自行进行踏勘现场，所发生的费用由受邀单位自理4.询价文件领取及报价文件递交（1）询价文件领取：请于2021年3月24日至2021年3月30日（法定公休日、法定节假日除外）工作时间（8:30至12:00，14:30至17：30）到指定地点或以电子邮箱等形式领取询价文件，或通过“广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载（2）投标报价：报价人须在投标截止时间（2020年12月2日17时30分）前登录广西“北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”进行报名及投标报价，并将纸质竞价文件送（寄）达询价单位（3）询价文件领取及竞价文件递交地址：广西钦州市钦南区保税港区八大街1号北部湾港航运服务中心A座1412，联系人：宣泽俊，联系电话：0777-5881260，邮编：5350085.报价有效期本询价项目报价有效期为7日历天6评标办法本次评标采用综合评分法评标委员会对满足询价文件实质要求的竞价文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据询价人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；",1,1,1,1]
[13016,"]引元引元78名到(Z区Y区百配区",0,0,0,1]
[13026,"房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本公园首府小区10kV配电工程施工招标招标文件标段编号：招标人:徐州嘉时来房地产开发有限公司招标代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司编制人（签字并加盖执业印章）：2019年1月4日目录第一章招标公告51.招标条件62.项目概况与招标范围63.投标人资格要求64.招标文件的获取75.投标截止时间76.资格审查77.评标方法78.发布公告的媒介79.联系方式7第二章投标人须知5投标人须知前附表8投标人须知151总则151.1项目概况151.2资金来源和落实情况151.3招标范围、计划工期和质量要求151.4投标人资格要求151.5费用承担161.6保密161.7语言文字161.8计量单位161.9踏勘现场161.10分包161.11偏离161.12知识产权161.13同义词语172招标文件172.1招标文件的组成172.2招标文件的澄清172.3招标文件的修改172.4招标控制价183投标文件183.1投标文件的组成183.2投标报价183.3投标有效期183.4投标保证金183.5备选投标方案193.6投标文件的编制193.7投标备份文件194投标194.1投标备份文件的密封和标记194.2投标文件的递交194.3投标文件的修改与撤回205开标20II5.1开标时间、地点和投标人参会代表205.2开标程序205.3特殊情况处理206评标206.1评标委员会206.2评标原则216.3评标216.4评标结果公示217合同授予217.1定标方式217.2中标通知及中标结果公告217.3履约保证金217.4签订合同218纪律和监督228.1对招标人的纪律要求228.2对投标人的纪律要求228.3对评标委员会成员的纪律要求228.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求228.5异议与投诉229解释权2310招标人补充的其他内容23第三章评标办法（合理低价法）24评标办法前附表241.评标方法272.评审标准272.1评标入围272.2初步评审标准272.3详细评审273.评标程序273.1评标准备273.2评标入围273.3初步评审273.4详细评审283.5投标文件的澄清和补正283.6推荐中标候选人29附件A30附件B31第四章合同条款及格式34第一部分合同协议书35第二部分通用合同条款39第三部分专用合同条款40第五章工程量清单591．工程量清单编制说明592．投标报价编制要求593．其他说明63第六章图纸65III第七章技术标准和要求66第八章投标文件格式68封面69IV招标文件核准单江苏中础建设项目管理有限公司受徐州嘉时来房地产开发有限公司的委托，对公园首府小区",1,1,1,1]
[13035,"乃)J述省",0,0,0,1]
[13039,"标的物数量存放地保证金起拍价入场费竞价时间(元)(元)9/1009:30~00:40旧架线《紫铜》约L.2电海孜西合井院内1500055000元,/吨250",0,0,0,1]
[13044,"勒流街道南水村建设路南兴东路改造提升工程（一期）资格审查申请文件投标申请人（盖公章）：法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：编制日期：目录一、填报说明二、投标申请人基本情况表三、投标申请人声明四、附件：有关证件及资料复印件企业证明资料：营业执照（复印件）、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、法定代表人身份证明（原件）、法定代表人身份证（复印件）、授权委托书（原件，如为委托人签名时需提交）、授权委托人身份证（复印件，如为委托人签名时需提交）；拟派项目负责人证明资料：身份证（复印件）、资格证（注册建造师执业资格证书复印件）、安全生产考核合格证（B类，复印件）、社保证明（原件）、在佛山市城市道路建设与养护行业诚信管理平台登记备案且未被锁定的打印页；投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件（广东省以外的投标人须提交，投标人加盖公章）；在佛山市城市道路建设和养护行业诚信管理平台“企业基本信息”及“企业考评情况”栏的打印网页页面）（投标人加盖公章）；其他（如有）。五、其他说明1、以上附件要求提交的资料，除注明提交原件外，其余可提交复印件，提交复印件的，复印件应加盖投标人的公章。2、资格审查申请文件的所有复印件需加盖投标人公章，资格审查资料（社保证明、诚信信息、进粤登记信息除外）均以“佛山市公共资源交易信息化综合平台主体信息库”的资料为准。若投标人提供的资料不相符，招标人对相关资料不予认定，视为资格审查不通过。投标人必须诚实守信提供真实有效的资料，若经查实提供虚假资料的，视为不诚信投标。一、填报说明1、本表可采用打印或使用墨水笔填写。填写时要求字迹工整、清晰；2、要求盖章或签名的地方，必须按规定盖章或签名。如果是委托人签名的必须提供法定代表人身份证明书及身份证复印件、法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件(联合体投标时，法定代表人是指牵头单位的法定代表人)。3、附件内容，招标人可根据工程具体情况进行调整。投标申请人所提交附件内容应完整。4、资格审查合格标准，以招标公告内容为准。工程名称招标人申请人基本情况投标申请人法定代表人注册资金资质类别及等级资质证号安全生产许可证编号安全生产许可证有效期限项目联系人联系电话拟委派项目负责人（建造师",0,0,0,1]
[13053,"本项目招标人控制价为67.483077万元城区路牙以上停车标线标识完善工程招标人控制价射手必枣管融盐城（大四河西、大四河东）过区巍；m",2,2,2,1]
[13062,"五、评标情况C说明投标文件的符合性鉴定情况，经评审后的合格投标人、六、评标结果推荐中标候选人名单:第-名：部北荣宏子业电Z斜有P公司第=台:;胡北乙旗建治Z程商限台司渠=名:北乐购年k地Z#建巡有限公司评委汇签:云市∞该师幸州三",0,0,0,1]
[13070,"地址：锡林浩特市天骄嘉苑北区南门811号（中航技国际经贸发展有限公司）如果截标或开标时间及地点有改变，招标机构将提前通知，逾期提交的投标文件将不予受理，不接受邮寄方式提交投标文件十、投标保证及招标赛用:（1）所有投标单位都必须附有投标保证金（不接受银行保函），金额详见须知前阶表没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的，投标文件将被拒绝（2）招标费用:为保证招标工作的顺利进行，中标单位缴纳招标代理服务费，收取办法接内工建协【2016】17号文件取费规定的相关招标费率计算平台使用费:本项目采用全流程电子招投标，每标段每家投标人需（在购买磋商文件后，上传响应文件前）在线向电子交易平台缴纳电子投标服务费最高限价/每标段电子投标服务费1000万以下（不含1000万）500元/标段1000万以上至1亿元以下(不含1元）800元/标段1亿元以上1000元/标段/)注:各投标单位的投标保证金，必须从其基本账户转出十一、公告发布媒体,:函本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com）《内蒙古招标投标网》（www.nmgztb.com.cn）、《蒙电电子商务系统》（impc.e-bidding.org）网站上同时发布，其它媒介转发无效小",0,0,0,1]
[13079,"磋商报告一、磋商工作组织受巫庄直教宜园委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法评法规规定，山至正质建设项目管理在限公司组织枣庄主第二实验学校应边道整管图设让（项目编号:SDE3Z0d00202102000219）的招标评标工作，于2021年09月13日在山东省政府采购网和枣庄市公共资源交易网上及布磋商公告。二、评标委员会组成1、代理机构依法抽取相关专业评审专家，共3名，名单如下:序母专水姓名小《名称力(.代（一）项目概况1、项目名称:地庄出第二实验学校围边道整管图设计2、项目编号；SDGP370002021020002183、项目地点:率庄由签二实验学校压边4、交付日期（服务期限）:30日历天5、本项目评标办法;综合评分法6、其它;无（二）投标嘲标情况:爱止2021年09月28日9时30分，共3家供应商递交了响应文件,详细情况如下;序供应窗名小响应文件违交销况法人或其授权代表到会协况必:响以比心文件第一次报价（元）临沂市厦划亚及双计研究院已造交合临浏公浏应延商文作娄求引胜小复划设计研允院集团矿限公司已通义到公砀反辽蔚文作遂求=10000718o赵生小城乡煤划议许既完院已递义含路浏公钢应延商文作返求711000四、初步评出根据招标文件中评标办法规定的评审因素及评审标准，评审小组对供应商的响应文件文件进行资格性、响应性评市。评市情况如下:1、通过资格性评市的有3家供应商:2、通过符合性评审的有3家供应商:3、逼过响应性评审的有3家供应商:4、有效供应商3家5、无效供应商0家。五、详细评协磋商小组按照动窗文件既定的评标办法规定，进行客观打分，并计登综合得分。序母1633000交元16000按照招标文件中规定的评标基准价的计算方法，评标基准价为:(9900元评标委员会按照招标文件既定的评标办法规定，进行客观打分，并计算综合简分。评标委员会打分明细如下:序以其他价将总分排名1010逾00苏三名邹照渝煤划设计研究院集团者限公司g.76怡X76j三名枣庄市镇乡煤划设计第究院弘内j成交价（元）712000枣庄市第二交验学校周边道路管网设计评委专家（签字）:3作Pfod/门1.2投标报价明细表项目编号:枣庄市第二实验学较周边道路管网设式项目编号。SDGPg70002o1o2000219如母服务名称数量个仪小价介价1,1色山北路道路及配套设计9万元1.2煤划路",0,0,0,1]
[13085,"(署页），疗养康复综合大楼装修工程，招标控制价，招标控制价（小写）51021396.75元，(大写）伍仟壹佰零贰万壹仟叁佰玖拾陆元柒角伍分，结构型式：框剪结构建筑层数:地下1层，地上14层，建筑面积：17286.03m2(不含地下室）经济指标：2951.60元/m2，招标人。海南省工人疗养院、造价咨询束团定圈毒谈服须累份章精省今行，简工程遗偷资询企业执业印章，塘，aas5指些光000131“，看罗输省货2年12月31日，法定代表人法定代表人，能露，包翁，或其投权人:小或其投权灯:ZQ9/然202，孟面公司，将最、间元，个、（编采联编品a，编制人：7负例收满3玉桃，审核人:王如欣0002015，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签，。、布放财面:2028年6a]05，张和国注册游然，审定费，旅西G，i协，、省效期密:2021年2月9，编制时间:20209归居，只都点，登扫描全能王创建，可器，-1，建设项目招标控制价汇总表，第1页共1页，.名称：疗养康复综合大楼装修工程，其中（元)，单项工程名称金额（元），号暂估价安全文明施工费规费，疗养康复综合大楼装修工程51021396.756008808.561257080.96948807.74，《其中：不含税暂列金额4042738.00，合计51021396.756008808.561257080.96948307.74，电，常扫描全能王创建，器，刪，(清·签署页），疗养康复综合大楼装修工程，招标工程量清单，造价咨询人:中国建设银行，磁尊谢中国建湖银累面狠告同海南省分行，V工程壹价企业执业印章，%富确疆缴算6000131，(单位盖章)有效期里御墨甲2月31日，法定代表人法定代表人，3像a，塔，或其授权人:或其投权人;站武益石队公司，郑，1(签空或金翠)，露，详热话，至保旅毛桃，编制人；审核人:部:飞锅姚02015，申国延文饭行层份有限公司，(造价人员签学盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)，有做成:aan05日，,随往册造介7安，审定熟察%，放不限公司，装怕分，、甲国建议焦滁省省分行，和效加至:202112]311，邦;日，工程邀价容部金，坚务专疑登，具都，扫描全能王创建，益，日，",2,2,2,1]
[13096,"评标办法（双信封综合评分法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准评标方法1、综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:（2）技术得分较高的投标人优先:（3）商务得分较高的投标人优先:：】2112.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准求（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求、安全目标、环保目标:6.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:c.投标文件组成齐金完整，内容均按规定填写.（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用规金或支票形式提交，投标人应在定交投标文件被止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定贴户:c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、并具保图的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时向之前向招标人提交了银行保函原件。（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或】条款号评审因素与评审标准其他电子制版签名代替。（6）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第八章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。(7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交各选投标的淤外。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。（9）投标文件找明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限是（10）投标文",5,5,5,1]
[13105,"工程量清单一、高阳农机仓库屋面维修1、不锈钢防水槽：304不锈钢，厚度1.2mm，宽度75cm，长度36m，面积27㎡。2、盖瓦：夹心轮宝钢瓦，长8.85m，共需38块。3、女儿墙瓦：宝钢90轮，1.35m*50块。4、脊瓦：宝钢瓦，长38m。5、上防水：宝钢瓦，长46m。6、锡箔纸：2卷。7、辅料。8、屋面拆卸安装，女儿墙拆卸安装，脚手及吊机作业。9、南侧屋面部分漏雨点检查维修。二、简易仓库维修1、换桁条：C型钢10根，长6m，规格120mm*50mm。2、盖瓦：宝钢瓦84轮，长5.2m，数量36块。3、连接块：铁板24块。4、辅料。5、东侧加一间材料：樑一把，柱子，桁条4根，宝钢瓦7块*长5.2m。6、原屋面拆卸，老柱子、樑除锈、油漆出新。",3,3,3,1]
[13108,"青海省房屋建筑和市政工程施工招标文件示范文本城西区教育局2019年校园基础设施维修采购（项目名称）城西区教育局2019年校园基础设施维修采购标段一十一标段施工电子招标招标文件招标人：西宁市城西区教育局招标代理机构：青海同向建设项目管理有限公司（盖单位电子公章）日期：2019-01-03青海省住房和城乡建设厅青海省公共资源交易监督管理局编第1页目录第一章招标公告(资格后审)71.招标条件72.项目概况与招标范围73.投标人资格要求74.招标文件的获取95.投标文件的递交96.发布公告的媒介107.联系方式10第二章投标人须知11投标人须知前附表111．总则211.1项目概况211.2资金来源和落实情况211.3招标范围、计划工期和质量要求211.4投标人资格要求211.5费用承担231.6保密231.7语言文字231.8计量单位231.9踏勘现场231.10投标预备会231.11分包241.12偏离242．招标文件242.1招标文件的组成242.2招标文件的澄清252.3招标文件的修改253．投标文件253.1投标文件的组成253.2投标报价263.3投标有效期263.4投标保证金263.5资格审查资料273.6备选投标方案273.7投标文件的编制273.8投标备份文件284．投标284.1投标文件的递交284.2投标文件的修改与撤回295．开标295.1开标时间和地点295.2开标程序29第2页5.3特殊情况处理296．评标306.1评标委员会306.2评标原则306.3评标307．合同授予307.1定标方式307.2中标通知317.3履约担保317.4签订合同318．重新招标和不再招标318.1重新招标318.2不再招标329．纪律和监督329.1对招标人的纪律要求329.2对投标人的纪律要求329.3对评标委员会成员的纪律要求329.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求329.5投诉3310、需要补充的其他内容33说明七：电子投标文件编制及报送要求33第三章评标办法341、评标办法前附表342、施工项目部主要管理人员配备标准38评标方法392.1初步评审标准392.2分值构成与评分标准393.评标程序393.1初步评审393.2详细评审403.3投标文件的澄清和补正403.4暗标评审413.5评标结果41附表一：开标记录表42附表二：问题澄清通知43附表三：问题的澄清44附表四：确认通知45附表五：备选投标方案编制要求46第四章合同条款及格式47说明49一、《示范文本》的组成49（一）合同协议书49（二）通用合同条款49（三）专用合同条款49第3页二、《",1,1,1,1]
[13114,"附件：评标细则本次评标采用“合理低价法+信用标”评标办法，总分100分，由评标委员会按以下规则计算汇总评审结果，按照评标总分从高到低的顺序向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。如评标总分相同，以综合信用分高者优先；综合信用分也相同时，评标价低的优先；评标价也相等的，由招标人以抽签方式确定排序。招标文件“第三章评标办法”与本细则不一致的，以本细则为准。具体如下：一、投标报价得分（100-X分）（X为信用标权重分）1、按以下方法确定评标基准价：评标基准价=(A×35%＋B×45%＋C×20%)×KA＝最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。下浮率Δ的抽取范围为：6%、7%、8%。B＝在规定范围内的本次投标除C值外的任意一个评标价。C＝在规定范围内的本次开标最低评标价。Ｋ为下浮系数，取值范围为：96%、97%、98%。规定范围内是指：(1)评标价≤最高投标限价×（100%-下浮率Δ）。(2)评标价≥所有通过第⑴步评审合格的投标人评标价算术平均值×90%。(3)特殊情况处理：规定范围内的评标价只有一家时，B值和C值均取该评标价；没有符合规定范围内的评标价时，本工程流标。2、有效投标文件的评标价等于评标基准价的得满分（100-X分），评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分，每低1%扣0.6分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。二、信用标得分（X分）1、投标人信用标得分=投标人年度综合信用分×X%。计算结果保留小数点后2位（四舍五入）。2、投标人年度综合信用分按宜招管发【2021】8号文公布为准，不在名单中或新核定（重新核定）建筑类主营资质的企业按宜招管发【2021】7号文规定计算得分。其信用分对应“综合得分（建筑主营）中的房建总承包”。3、X的取值范围为：2、3、4。评标细则说明：1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正",5,5,5,1]
[13123,"工程项目总价表招标编号:工程名称:邢定击江帘区延究馆半密村马现水应别水氨道(二期)工理第1页共1页企额(元）工程项目名称平南村马踪水库引水果Q;,长2820m平路村马琉水库引水乘QB,长?2.00㎡平审村马琼水库引水聚(,长190.00m集道附属建笑物紧道支郭取水口系洪口处溢流最(两处，总长8m)赛登临时剑路工担赤公生活及文化福利建饮其他j工临时工胜播施项目其他项目合计分类分项工程量清单招标编号:工程名称:当史市灌直区延安统平巡村马院水旅引水巩道(二期)工程第1页共6页序号计址的仓工程数量L②；640小型挖掘机挖沟措，I类土（就近难放）2061入241121G6石方开挖，切类土（就丘推放）I415漏凝土底板，天厚100m395知98I12895.74162[221,6994.91心法2分类分项工程量清单招标编号二程名称，虚由由江肃区延安纳平本村基院水胞列水须道(二期)工细第2页共6页小型挖贸机挖治播，II。500101004006L6类土（就近班放）土方园填（利用开挖50010300100法8)016湛凝土底板，天850010900100予100m处500106003002M7.5浆窃石基础M7.6浆彻水泥实心砖边（JJ7.5砼砌决50010500800211.62的390X190×140，精厚200c）:2水泥砂聚抹面（平500105010Q08位计而），厚20z(21:2永泥砂浆抹面（立5001050100068游面），序20m常态混凝土伸猪缝，沥50010900300)松2青功张予南村马璃水引水C,长190.00尔塑挖据矶挖浴殖，T公50001004007式尧主（既近堆放）土方回填（利用开挖2500103001003式）16渑溉土底板，露关36O010g00100100a2知7.6奖初石基础6001050030037.5浆顾水泥实心砖边喷（?.砼实心到员50010500600炉记00XI90X140，捌荐00z）㎡永泥砂袭抹面（平5001060100061面），序20x综合茧价(元)[622分类分项工程量清单招标编号:工程名称；应立由江曲区延安镇足监封互施水座叫水墨道二期)工程第4页共6页合价(元)主到技来张款编码1d.86.318.614.614.81d.总上母。通围4.86.818.616,6注46止43。p600预制钢筋砼管曾通标准钢模板射作安60011000100汝与拆除.0無道盖版涵(13处）26（2）钢筋预制砼档50010300101板，原160600111001002钢筋制安书酱通标准钢模板制作安之50011000100枝与拆除原排洮口处涉流堰(两处，总长8m)孔极挖开挖，工类土500101002005盐《遵近是放）处并拉料回50010800100益5001090010116",3,3,3,1]
[13131,"江油市人民医院医风医德管理系统需求1.具备病人随访功能且能根据不同的病种可灵活设置不同的随访问卷；随访人员在进行随访时，只需要根据问卷内容与患者进行沟通；根据患者不同阶段的要求，设置不同的随访周期和对应的随访问卷，系统根据设置的随访计划，自动提醒到访时间和随访内容；可将某项随访计划分派给对应的随访人员或科室来进行，并根据患者反馈完成对应随访计划；系统可以基本健康宣教知识的相关知识库,以便提供正确的院后康复指导；具备对符合某一条件的患者添加通知或随访任务；具备已经随访完的任务进行随机抽查的功能；系统具备：病例检索、绩效统计、定制报表的能力。2.支持医院开展自定义项目的满意度调查功能，支持调查方式包括：电话调查、短信调查、微信调查、扫码调查、PAD问卷调查、触摸评价器调查等；并具备针对科室和人员的满意度分析统计功能。3.支持我院开展无纸化医德医风考评。并支持自定义考评内容，支持自评、互评、医院考评等评价方式，支持网站、微信、电话等多种考评手段，具备针对科室或者人员的医德医风考评的统计分析功能。4.支持定时或者是其他方式从我院集成平台获取病人基本数据的功能。",0,0,0,1]
[13140,"江苏省工程建设项目中标候选人公示编号：3212832109030002-BD-002根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，泰兴市城市投资发展集团有限公司的泰兴市长征路（大庆路至国庆路）立面改造工程的二标段（西侧）施工的评标工作已经结束，中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法，现将中标候选人公示如下：1、中标候选人情况第一名第二名第三名中标候选人名称淮北卓越市政工程有限责任公司安徽典泽建设工程有限公司江苏伍豪建设有限公司投标报价(元)11022117.1611018890.4311017458.78项目负责人丁垒朱翔龙张绍珍暂估价(万元)工程材料1.1、中标候选人企业业绩单位名称工程名称建设单位中标时间中标金额1.2、中标候选人项目经理业绩单位名称工程名称建设单位中标时间中标金额1.3、中标候选人企业获奖单位名称工程名称建设单位获奖时间2、资格后审不合格名单及原因序号单位名称不合格原因1安徽蓝坤建设工程有限公司(3)按照本章第2.1.4款列出的响应性评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（指定品牌未确认品牌）；(4)按照本章第2.1.3款列出的资格评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（项目负责人的社保不符合招标文件的要求）；2江苏华泰路桥建设集团有限公司(1)投标截止时间前，未上传投标文件的；3江苏民生建设有限公司(3)按照本章第2.1.4款列出的响应性评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（投标报价高于招标人期望值）；4江苏寅力信息科技有限公司(1)投标截止时间前，未上传投标文件的；5泰兴市华扬建筑装饰工程有限公司(3)按照本章第2.1.4款列出的响应性评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（改变了工程量清单）；6泰兴市新兴建筑工程有限公司(1)投标截止时间前，未上传投标文件的；7泰州市鼎仁建筑安装有限公司(1)投标截止时间前，未上传投标文件的；8江苏大斧建设有限公司(3)按照本章第2.1.4款列出的响应性评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（投标报价高于招标人期望值）；9安徽骏鑫工程建设有限公司在第一标段被推荐为第一中标候选人，不参加入围和评审10安徽康新建设工程有限公司(3)按照本章第2.1.4款列出的响应性评审标准，出现一项评审因素不符合评审标准的（投标",0,0,0,1]
[13149,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南裕鸿建筑工程有限公司62.3863.0861.2863.3861.7862.5822林州中港建筑工程有限公司73.2376.1370.9373.6372.2373.4313河南省大成建设工程有限公司59.563.260.461.660.361.2034河南林正建设工程有限公司59.0161.3159.4160.6158.8160.03评标委员会全体成员签名：楚钰林黄安凯魏贯卫周全营支慧评标时间：2021年2月24日打印时间：2021年02月24日",0,0,0,1]
[13154,"中华人民共和国标准监理招标文件（2017年版）使用说明一、《标准监理招标文件》适用于工程监理招标。二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《标准监理招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。五、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。七、《标准监理招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。2无锡市主城区污水处理提质增效工程（一期）监理三标段（项目名称）监理（招标编号：WXS202106001-X04）招标文件招标人：无锡排水管理处（盖单位章）2021年7月16日3目录第一卷，5第一章招标公告（适用于公开招标），6第二章投标人须知，8第三章评标办法（综合评估法），32第四章合同条款及格式，41第二卷，51第五章委托人要求，52第三卷，55第六章投标文件格式，564第一卷5第一章招标公告（适用于公开招标）无锡市主城区污水处理提质增效工程（一期）监理三标段监理招标公告1.招标条件本招标项目无锡市主城区污水处理提质增效工程(项目名称)已由无锡市行政审批局(项目",1,1,1,1]
[13166,"5.1-工程量清单表工程量清单表清革第100章总则子目号子目名称单位数路舒岭革)合价101道则10L-L保险费道按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额邯按合同条款规定，提供第三者责任险总额五102工程管理102-1竣工文件总额102-2施工环保费总额102-3安全生产费签额102-4信息化系统（暂估价）总额108临时工程与设施103-1临时道路修建、养护与拆除（包括凰道路的养扩）总额103-2公临时占地总额103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额103-4电信设施的提供、维修与拆除总额103-5临时供水与排污设施总额103-6临时征地使用费宜101承包人驻地建设104-1乐包人驻地建设总y或清单第100章总则合计元人民币须5.1-工程量清单表工程量清单表清革第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-2挖除旧路面0五中挖除整体路面加36910.78-e抚倒沥青混凝土路面9cm旦2g2-8黑20460202-3拆除纳构物①入一C砖、石及其他砌体结构833389.8202-6立一道拆除波形护档2包8525203挖方路基203-】-挖土方办31589204填方路基公204-】路英填筑（包括填前压实）一a邮3:705一维坡及台前溜坡填土交加部公207x坡面排水207-1颁边沟-c225现浇混凝土加31993.4-e预制安装C30混凝士盖板加3376.7-dC25边沟平台硬化加3106.3209挡土端)209-5混凝土挡士墙0一aC25混凝土（含修复）题成县了母清单第200章路括合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清革第300章路面子目引子目名称单位数量单价合价304301-5水泥混凝土基层0，一通月320㎡B212836中厚380m独257时306)A306-1级配黎石底基层①0一8W200umN次2687地匙公13200308透层和黏层66%308-1透层自212689308-2加2100693309热持沥青混合料面层309-2中粒式沥青混凝土必一a分月50mm加2365643093一通/浮60am加212689810沥青表面处贸与封层310-2公封层咸55000310-3被纤格栅。加216810310-4抗裂购8241583L1数性沥青及改性沥青混合料)311-3SMA路正一让厚aomm加2534403L4路面及中央分隔带排水314-1排水管指)他314-3集水井学314-8清淤井座清币第300章路面合计人民币范5.1工程量清单表工程量清单表清单第",3,3,3,1]
[13167,"1.封面夏桥路二期(文昌东路-韩许河路段)新建道路工程，工程招标控制价扬州易盛德产业发展有限公司招标人:，(单位盖章)江苏立信建设工程造价咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月29日1.扉页夏桥路二期(文昌东路-韩许河路段)新建道路工程，工程招标控制价33331429.62叁仟叁佰叁拾叁万壹仟肆佰贰拾玖元陆角贰分招标控制价(小写):，(大写):，扬州易盛德产业发展有限公司招标人:，江苏立信建设工程造价咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)----法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)----编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月29日复核时间:2021年06月29日建设项目招标控制价表工程名称:爱桥路二期(文昌东路-韩许河路段)新建道路工程其中:《元)序号个项工程名称企额(元）署估价安全文明施工费煤费夏桥路二期(文口东路-补许河路段)旅道路工不33331429.62601005.12台计83331429,62601005,12单项工程招标控制价表工程名称:爱桥路二期(文昌东路-韩许河路段)新建道路工程其中:(元)九位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费期费序母上方工程7216398.82112397,86L00410.14见路工五12021090.652100:3.29252166、75①事水工程（污水）226925.073g83,4760.215687517.7排水工程（雨水）95911.82LL511L.8兵折梁工程5832244,72127292。11153129.43监电力管道2987252.6651376.9461824,633331429.62601005.42687402.94单位工程招标控制价表工程名称;土方工程(001）序号汇总内容企额(元）其中:暂估价(元)分部分项工程费4699730.78i[入工费913959.6812材料费2478727.71山3施工机其使用费1068518.68[企业管理费152893.1915、刚海入85631.592丹施项目费1350135.31151324.522.2凶价措施项目塑196110.8422.1其中:安全文明施工播施费112897.86迎七他项目费169973.0631469973.0签2其中:专业工程暂估3其中:总承包服务费①规费100110.14近595819.46监7216898.82分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;土方工程(001)金额(元）其中序5项目编码项目名称项目特征播述别差工程量综合单价合价哲估价0:0101001001主石方工程龙一般主方10853.984、3745246.89梁0:0101001002艺一般主方去*类别:",2,2,2,1]
[13181,"规划指标要求地块位置出让面积(平方米)出让用途容积率建筑密度竞买保证金(万元)西陵区环城南路与沿江大道交会处52883.8商业用地不大于0.8不大于50%9820",0,0,0,1]
[13184,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审)评审因素评审标准投标文件编制1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求。其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件。2、投标文件包括招标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标文件相伴的要求，未对招标文件有重大的保留，包括重新划定风险要改变各方的权利和义务，提出不同的质量标准、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编制、承包内容及责任与招标文件的要求无重大偏差，下列情况属于重大偏差:①投标文件我明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:②明显不符合技术规格、技术标准的要求:5、投标文件对招标文件做出实质性响应的。评标办法前附表1-2（商务标部分有效性评市》评审因素评审标准投标人名称与曹业执照、资质证书一致投标文件签字盖.汽符合第二章“投标人须知”第3.5.8歌要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。）投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求项目管理机构及人员符合第二章附件三规定AD上评标办法前附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定ADLC12100评标办法附表2评标办法前附表2-1技术标部分评审标准技术标部分评审标准（30分）序号评标项目分值评分标准1对项目拟建工程现状的了解与认识0-3分评市内容:对项目拟建工程现状认识的准确性、透彻性,对现有基础资料了解的详尽性、清晰及完整性。根据投标文件“技术标”中相应内容对比评审，视优务程度的情打分，优者得高分:无此项内容得0分。2安全防护、文明施工措冠0-4分评审",5,5,5,1]
[13193,"账号:开户银行:电子信箱:传真:电话:委托代理人:法定代表人:邮政编码:地址;组织机构代码:（签字）法定代表人或其委托代理发包人:承包人执建份本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执武份十四、合同份数(公章）签账号：总11010120109027279开户银行：秦里鱼显行红施路支仁电子信箱;xy过L03lGco真：0335-3868830府话：0335=3899123电委托代理人:法定代表人：至宏光邮政编码：0GG000地址:秦呈岛直海进区友道路255组织机构代码:911303007575057219（签字）法定代表人或其委泓2(赵游了1（1）中标通知书（如果有);本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成入永承包人项目经理:五、项目经理3.结算价款:该项目以证审出心作出的评审结论为最终结算依据固定单价盒园2.合同价格形式:（4）暂列金额:（3）专业工程暂估价金额:（2）材料和工程设各暂估价金额:人民币（大写）壹万叁任建值陆拾武五整(￥：13462.00元）（1）安全文明施工费:其中:人民币（大写）壹佰伍拾捌万元整(￥1580000.00元)1.签约工程总价为:四、签约工程总价与合同价格形式工程质量符合达到国室施工验收规范合格标准三、质量标准日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准工期总日历天数:20天工期总口历天数与根据前述计划开竣工5．补充协议及会议纪要七、合同及相关文件等履行的优先顺序件组成部分在台同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文（8）其他合同文件（7）已标价工程量清单或预算书:（6）图纸;（5）技术标准和要求;（4）通用合同条款:（3）专用合同条款及其会议纪要（2）投标函及其附录（如果有)；l1.其他合同文件10.已标工程量清单或预算9．图纸;8．技术标准和要求:7．通用条款;6．专用系款及会议纪要4．合同协议书;3．中标通知书;投标文件及附录:≥招标文件;一（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局布合同自双方签皇盖章主管部门审查盖章后",0,0,0,1]
[13204,"华能兰州热电有限责任公司高新区定连园区集中供热项目热网首站、#1、2隔压泵站、换热站闸阀等杂项阀门采购中标候选人公示（招标编号：HNZB2021-07-3-213）公示时间：2021年8月19日至2021年8月21日一、评标情况1.中标候选人基本情况中标候选人第1名：替科斯科技集团丽水流体设备有限公司，投标报价：4051953.00元，质量：满足招标文件要求，工期（工期/交货期/服务期）：满足招标文件要求中标候选人第2名：剑桥阀业集团有限公司，投标报价：4709543.00元，质量：满足招标文件要求，工期（工期/交货期/服务期）：满足招标文件要求中标候选人第3名：双恒阀门集团有限公司，投标报价：4904842.00元，质量：满足招标文件要求，工期（工期/交货期/服务期）：满足招标文件要求2.中标候选人按招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人替科斯科技集团丽水流体设备有限公司的项目负责人：(单国彬，身份证号：350583198911066014）中标候选人剑桥阀业集团有限公司的项目负责人：(宋易霖，身份证号：374081197702280314）中标候选人双恒阀门集团有限公司的项目负责人：（卓西南，身份证号：35058319841007637X）3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件替科斯科技集团丽水流体设备有限公司（第1中标候选人）的资格能力条件：具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道阀门）A1级资质）；符合招标条件的业绩有9项：1、2020年8月大庆石油管理局职工家属区分离移交物业、供热系统维修改造工程2、2020年2月中国水利水电第三工程局有限公司河南济源沁北电厂向主城区供热项目3、2020年8月长治市城镇热力有限公司2020年阀门采购等中标候选人剑桥阀业集团有限公（第2中标候选人）的资格能力条件：具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道阀门）A1、A2、B级资质）；符合招标条件的业绩有6个：1、2021年4月华能海拉尔热电厂伊敏热电长距离供热工程隔压泵站及管线阀门购置2、2017年7月陕西商洛发电有限公司2*660MW循环水系统阀门采购3、2018年8月国家电投集团协鑫发电有限公司循泵出口蝶阀及联络蝶阀采购合同）等中标候选人双恒阀门集团有限公司（第3中标候选人）的资格能力条件：具有有效的具有有效的中华人民共和国特种设备生产许可证（压力管道阀门）A1、A2、B1、B2级资质）；符合招标条件",0,0,0,1]
[13210,"大理州政府网站信息公开宙查表网站名称云南省公共资源交易电子服务系统、大理州公共资源交易电子服务系统、弥渡县人民政府门户网信息名称红岩镇大营村古城村乡村旅游示范建设项目（评标结果公示）信邑形式非公文信息拟公开时限2021年《月31日至2021年9月2日起草者、制作拟在云答源交易电子服务系统、大理州公共资源(江者或科室责任弥测县人民政府门户网等网站上公开。2山人初审意见签字刘心（盖章枣朗202互年6月3日招标A（采购虑对信息进行保密审查，全文无涉密、敏感及未经权利人侗意公-开的沁人悠私、商业秘等信息，信息属实，同意进行人）信息公开然开·医置保密审查负责宜0人、机构审核盖熟:202年月?*日意见同意发布行政监管（主管）部门审核签字（盖章）:标”202互年父月2○日意见私公室信息已校对无误,宅子版与纸质版内容一致，同意发布。交易中心信患校对意见签字（盖章）:或等能2021年尔月≥四同意发奋主溪领导忙共察寅批意见签字202年月30日注和",0,0,0,1]
[13219,"《询化工程（标段第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未清足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.",5,5,5,1]
[13227,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:玛沁县雪山乡卫生院--建筑与装饰工程第!页共2页金额（元）其中序号境目编码项目名称项目特征描述基悬工程量综合单价合价暂估价业务用房/oil6o4002001室外粉划拆除1.至外水泥砂浆折除波外记批凯3实笔虑88.8边JoLL20I001001墙面一般抹灰1.皇外水泥砂浆抹灰量288.82/oLL407001001城面喷剧涂料1.喷剧外墙涂料量237.53金OLI60700100采光屋面拆1.采光板屋面折险远接现域实际考运武180JO10901003001采光板屋面1.采光板屋面180的)OLI6O8001001钟除油漆面1.室内粉刷面拆除圾外运按现动实际考总0692拟OLL40600100抹灰面油漆．油漆品种、刷漆遍数②.部在;芮踏069.28OLI60600300天棚面饰面拆除1.室内原PVC吊顶及龙台拆验竣外运按现场实际考后此[49.28/O11302001001吊顶天1.石音板吊顶及龙骨m沙dM0,2LOOLI61000200金属门窗拆除1、原独合夺窗户拆阶2.8模1.18w1，47m9橙]垃玻歼运按现场实际考虑嵩江OL08070010070系列铝塑复合窗70系列铝塑复合窗尺计:1.f881.过的的的但01080700100270系列铝塑复合窗70系列铝塑复合窗总计L3OLI61000100木门窗拆除1.原木门拆除,尺寸:02经及歼运按现场实际考道邀[3上通oio8o100100木质门1.成品实木门凯[3150L1607002001防水层拆除1.原防水卷材拆照垃圾外运按现场实际考患治79160L0902001001/冠面卷材防水/1.SBS防水委材盖279分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:玛沁县雪山乡卫生院--建筑与装饰工程第2页共2页金额（元）其中序号境目编码项目名称项目特征描述基巷工程量综合单价合价暂估价发热门诊1行o116O1001001转砌体拆除1.拆除愿来的砌体墙圾外运接现必防乌意①3.318010802004001防盗门新增外门门上方设筋签门规格:1000*21OOx楹牡go10801001002本质门.成品实木门2,尺守。097w2.房临20011606003002天棚面饰面拆除室内原PVC吊顶及龙援外运按现场实际考运58.3221/OLL302001002吊顶天1.石膏板吊顶及龙骨268.322201I60S001002萨除油漆面1.室内粉刷面拆除圾外运按现实际笔道8l.2423OLL406001002抹灰面油漆.油漆品种、刷漆遍致自部在:芮楚时84.26分部小计措施项目扎/011701001001综合脚手架批占0家，的分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“",3,3,3,1]
[13228,"资格评审情况表项目名称:六福路（应天路--保宁路）二标段（KO+700-K1+680.553）工程施工监理项目编号:建昶FW21-04-116序号单位名称资格评审情况】广西昊建工程咨询符理有限公司通过广西恒基建设工程咨询有限公司通过8浙江五洲工程项目管理有限公司通过呈监理咨询有限责任公司年7月20日",0,0,0,1]
[13237,"工程项目总价表工程名称：黄山市屯溪区横江徐村段治理工程施工标序号工程项目名称金额（元）备注Ⅰ分类分项项目Ⅱ措施项目1临时工程总价承包2安全生产措施费专款专用Ⅲ其他项目1000000.00合计分项报价合理性评审汇总表工程名称：黄山市屯溪区横江徐村段治理工程施工标序号分项工程名称分项总金额(元）备注1M10浆砌石墙身清单计价表序号为：1.1.6.72苗木养护清单计价表序号为：3.13临时工程备注注明：占投标总报价（不含暂列金、暂估价/明标价）的比例%4安全生产措施费备注：投标人无分项报价汇总，视无效标处理。分类分项工程量清单计价表工程名称：黄山市屯溪区横江徐村段治理工程施工标序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注1水工工程1.1护岸工程1.1.1K1+200.0~K1+267.4m77.51.1.1.1清基土方m3279.00包括清除表土、杂草、杂物、树根等，弃置、运距自行考虑1.1.1.2土方开挖m34223.32含清淤，自行平衡，运距自行考虑1.1.1.3挡墙拆除m3380.00含垃圾外运，运距自行考虑1.1.1.4开挖料回填、压实m33114.73运距自行考虑1.1.1.5C20混凝土压顶m39.691.1.1.6M10浆砌石墙身m3961.001.1.1.7C20混凝土底板m3197.241.1.1.8卵石镶面m258.131.1.1.9土工布300g/m2m239.371.1.1.10DN75PVC排水管（含反滤层）m222.171.1.1.11草皮护坡（绿植）m2809.88含种植土1.1.1.12聚乙烯闭孔泡沫板m277.871.1.1.13模板安拆m2116.251.1.2K1+400.7~K1+476.9m73.11.1.2.1清基土方m3263.16包括清除表土、杂草、杂物、树根等，弃置、运距自行考虑1.1.2.2土方开挖m3750.74含清淤，自行平衡，运距自行考虑1.1.2.3石方开挖m351.171.1.2.4开挖料回填、压实m31043.143运距自行考虑1.1.2.5C20混凝土压顶m310.971.1.2.6M10浆砌石墙身m3205.411.1.2.7C20混凝土底板m391.381.1.2.8土工布300g/m2m219.491.1.2.9DN75PVC排水管（含反滤层）m53.611.1.2.10草皮护坡（绿植）m2635.97含种植土1.1.2.11聚乙烯闭孔泡沫板m220.51分类分项工程量清单计价表工程名称：黄山市屯溪区横江徐村段治理工程施工标序号项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注1.1.2.12模板安拆m2116.961.1.3K1+476.9~K1+729.2m252.31.1.3.1清基土方m3914.99包括清除表土、杂草、杂物、树根等，弃置、运距自行",3,3,3,1]
[13246,"招标评标报告工程名称：揭西县东园镇中园新城中园中路工程（第二次）招标人：揭西县东园镇人民政府评标委员会主任（签名）：报送时间：2021年9月2日目录评标项目概况一览表评标委员会成员名单评标办法开标情况评标情况附表及附件工程名称揭西县东园镇中园新城中园中路工程（第二次）招标人揭西县东园镇人民政府招标范围揭西县东园镇中园新城中园中路工程（第二次）施工，具体内容详见招标人提供的施工图纸及工程量清单等有关资料说明。递交投标文件的投标人数量4家通过初步评审的有效投标文件的投标人数量4家开标时间、地点2021年9月2日9:30广州公共资源交易中心评标时间、地点2021年9月2日广州公共资源交易中心一、评标项目概况一览表姓名专家证号（或身份证号）在评标委员会中承担的工作备注主任成员成员成员业主代表（以下空白）二、评标委员会成员名单评标方法详见招标文件一、参加开标会议单位（一）招标人揭西县东园镇人民政府（二）本项目邀请的招标投标行政监督部门及相关部门揭西县住房和城乡建设局（三）见证单位广州公共资源交易中心（四）招标代理机构广东宝骏工程咨询有限公司（五）递交投标文件的投标单位1、广东恒源建设集团有限公司；2、凯天建设发展集团有限公司；3、江门市水电有限公司；4、揭阳市揭西建筑安装工程总公司。二、投标文件递交、密封和标记情况（一）投标文件递交情况上述4家投标单位均在招标文件规定时间地点递交投标文件并参加开标会议。（二）投标文件的密封和标记情况上述4家投标单位的投标文件的密封和标记均响应招标文件的规定。四、开标情况一、投标文件的初步评审情况根据本工程评标办法的内容，对递交投标文件的4家投标单位的投标文件进行初步评审，经评审，4家投标单位的投标文件均通过。二、投标文件的详细评审情况根据本工程评标办法详细评审标准，投标单位的排名为：第一名：揭阳市揭西建筑安装工程总公司，综合评估得分为93.76分；第二名：凯天建设发展集团有限公司，综合评估得分为82.70分；第三名：江门市水电有限公司，综合评估得分为77.86分；第四名：广东恒源建设集团有限公司，综合评估得分为76.58分；三、评标委员会推荐的前3名中标候选人依次为：第一中标候选人：揭阳市揭西建筑安装工程总公司，投标报价：11383562.33元，工期",0,0,0,1]
[13252,"评标办法（经评审的最低投标价法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标文件签字盖章符合第二章投标人须知前胜表3【.3要求投标文件格式符合第八章“投标文性格式”的要求联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如有）报价唯一只能有一个有效报价2.1.1形式评审标准营业担照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等缓符合第二章“投标人须知”第，4.上项规定企业基本存款账户开户许可证具备有效的企业基本存款账户开户许可证类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第14.1项规定信誉符合第二章“投标人须知”14.1.项规定项目经理篮，山.L项规定符合第二章“投标人须知”其他要求符合第二章“投标人须知”，4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第14.2.项规定（如有）2.1.2资格评审标准及资格后审。,。。,,,投标内容符合第二章“投标人须短”雄L3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3,2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.33.项规定投标有效期投标保证企符合第二章“投标人须短”绝34.1项规定权利义务符合第四章“合同条款及格式”规定已标价工程最清单1.符合“工程最清单”给出的项目编码、项目名称、项目感征、计最鱼位、工程最:2.符合“工程最清单”给出的暂列金额、专业工程署临价:3.符合“招标控制价”给出的材料暂估价单价和数最、招标人自行采购材料单价和数量（每项材科数最允许误差土3%以内):4.符合“工程量清单”给出的不可竞争费费率及计基础.技术标准和要求符合第七章“技术标准租区求”规定投标价格1.投标总价低于（含等于）第二章投标人须知董胜老第10.2.项获明的招标人期望值分包计划符合第二章“投标人须知”第L.11项规定2.1.3差额担保或信用担保按第二章投标人须知施阶老10.08项要求提交差额担保或信用担保施施工方案与技术措|施工方案满足本工程建设进度及管理需要，技术措施得当，满足现行国家施工质量验收规范。质量管理体系与播施质最计划基本完整、岗位职责分明、材料采购、过程控副及检验、分项措施基本可行安全管理体系与播流安全管理体系健全、单位工程安全防护方案基本符合国家及",5,5,5,1]
[13263,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:山丹县霍城镇乡村振兴示范村下水管道改标段:山丹县霍城镇乡村振兴示范村下水行（污分淋）加第1页共3页会额（元）黄中序号项目编码项目名称项目特征播述计量原总工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目031001006001塑料管安装部位:室介质:污水窥名:材质。资双辛渡欲管hN61700卫031001006007塑料管安装部位:室介质:雨水;材师规格双壁渡纹管-DN北700述010101007001管沟土方土壤类别:三2挖沟深度:1.m34066纸010404001001垫层垫层材料种类厚府m3408.10103001001回填方填方材料品刊填土秀实3057.48。010103002001余方弃置废弃料品种:椒机涉十外计.运距:6kmm31008.53犹041001001001折除路面材原:折珍路“(帝悉层1.废料运输:6接役机装垃m艺150210[01011001污水井名称:污水井规格:1.141.7,土方拉运庭政列必的层:300m。注彤波就凝生处庭盖安装:20现浇正处本页小计注:为计取程费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”。表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:山丹县霍城镇乡村振兴示范村下水管道改标段:山丹县霍城镇乡村振兴示范村下水行（污分淋）加日道改造（雨污分离）项目第2页共8页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征描述计量单临工程量综合单价合价暂估价定额人工费.被体材科规格①沉兽材料:C5简论①11051200001租水、污水简名称:眼水、污水子系32④341001001002折除路面,材原:折险愿条绿转（帝管信0cm废料运输:6k袋我杭装玲①700工工]104010L1002行水井并载面、深度洛水井的品种、规格旋等颁金后=含(m沙夹石垫层。30了浚的垫层。盖版:202范凝工现说墙体材料规格亭善材料:C5商他些z[2.10512008002雨水、污水第名称:雨水、污永常子总1总①1:1001001003拆除砼路面.材质:折除砼路面管希垫宜ie2,废料运输:6装役机装垃派公136[A1104010110035米圆塑检查井载面、赛质占采圆型苍名规格:并底l.K，持口0.7米目嘉15040204002001渗水砖块料品种、是传各:渗水砖20*50皿艺i800注:为计取程费等的使用，可在表中恐设其中:“定额人工费”。表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:山丹县霍城镇乡村振兴示范村下水管道改标段:",3,3,3,1]
[13272,"工鸭融工录蛋系肃W熟滩早首又长勒斗赴乌野斗子碑殊烨册工鸭融工该温乏点V熟革科早苦×功毕赵躲（LI0-IZ0ZDDCSZH）Zs0000ZOIZOZZOLIZEdDAS率别载纤包丫啡殊梁器工甜工录醒M克点V辩滩早苦又长功出熟梁副缺业张斗砖Y斗砖材“Cg0898Iso/p）蔬唐陈四勒禁阵别拿母功金C8°识品Y占斗×工年点w斜治早首闪舒针斗赵耿ZIE800c8sEI巴辽训毕垂需器中浮T欧1k面%/有限辽韦I乙025L0日限主华X心访沙举69ie5的;S08必2sz;toeso8I‘甲‘颁显批:1问/轴兹饮Y逐油:牲才目血‘各黟目连‘B卧‘佛牙出+驻红遂滩‘~连油。889br6/sI‘早审‘梁法*二三团/",0,0,0,1]
[13279,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆXZQ-GC-GK-2021043001ÏîÄ¿±àºÅS207ÎÄÑÒÂ·ÔÖ»Ù»Ö¸´ÖØ½¨ÏîÄ¿¼°¶¡´åÇÅ¸ÄÔì¹¤³Ì",0,0,0,1]
[13289,"S惠庆竟圣想动车整定评估有限公司查勘技术状况表转祺禽锦照号码闽A9EK12车辆类型水型轿车厂牌型号GMJ7130P2A5VN码LM㎡AIG53]1021708发动机号I056199车辆注册登记日期2018.11.27表征里程39663M基本辽函产必实际车型2018政他祺GAa200T自动豪华车身颜色信总自进自年检证明乙有（至交强险二看（至月）乙未提供2020年山上月）□未提供使用性质运（□出租布:口客运东口货运布)/单营运（口公务用车口海庭用东已其他专用）龙宗香提供权属文件行驶证登记信息排量1325a】发动机形式（燃料种类沁油驱动方式乙两驱自四驱变速器形式CMT□M重要发动机功率LOLECW配置各地车管所对推放标准认定有差异。结果仅供参考，外迁请详询迁入地东管所其他重要配置签定结果铁陷描述签定项目前杠补读和别册。左前门补漆，左后夏子板修复3该狼迹，后杠补读和划痕，右后翼子板修复补读拟车辆车身检查舜常迹，右后门修复补读，右前门修复补漆，右前夏子技术反修复补漆，右后轮】变形。状况异念发动机污溃报迹。名管路线束污波鉴定发动机舱检查缺陷异帝异味、特斑、污谈驾乘舱检查描述异帝电瓶缺电，外接电瓶无法启动启动检查路试检查因条件限例，无法路试异常多处绣蚀、底盘污谈底盘检查事故作（□是口团否)水流布（口是它否）火姚左（□是乙否)事故、水湾、火烧车鉴定□好□敦好自二般乙较差车辆使用和维护状况乙国产名牌车口进口非名牌车□国产非名牌车及其他车辆制选质量□进口作□蛟好自=般乙驶系车辆工作条件手车定评行的位:询价密定人员王超超1949369000400561法新二手率整定评由价签定人员:王装1831000000305n6子和料述社总名网址:http:;//uuuxbgsc，c第S页共11页座机:023-62410995",0,0,0,1]
[13290,"地升:济南市尚新区师华路2000号师泰广场1号楼13层B4区联系人:张毛丽电16:15053169263电子邮件:834864028@qq.com“三长伍兰金zz名）/s:s*-.x招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）招标人其势标代理机构:(航置）些辽二九仁:门",0,0,0,1]
[13302,"嘉兴教育学院文件嘉教院〔2017〕71号关于公布2017年嘉兴市幼儿园优质课评比结果的通知各县（市、区）教育局教研室，各相关学校：根据嘉教院办通〔2017〕425号通知安排，2017年嘉兴市初中历史与社会课堂教学评比活动已于9月28-29日在桐乡市茅盾实验幼儿园举行经评委认真、独立打分，陈亚军等3人被评为一等奖，陆张李等4人被评为二等奖，并推荐陈亚军老师代表嘉兴市参加2017年浙江省幼儿园课堂教学评比获奖具体名单如下：一等奖陈亚军桐乡市实验幼儿园冯晓英平湖市林埭镇中心幼儿园颜华秀洲区新塍镇中心幼儿园二等奖陆张李海宁市实验幼儿园教育集团实验幼儿园徐菲海盐县实验幼儿园沈奇嘉兴市第一幼儿园高燕嘉善县姚庄镇中心幼儿园嘉兴教育学院2017年9月30日",0,0,0,1]
[13307,"t6满道部层遂签后招杯索茶8实限公)总总评公部5二笙邑子到层浒江华建建建限公5价)拉式三]能投标人名称10334200.0010339200.0010330000.00投标报价(元）合格合格建些合格沙贫地些合格合格合格合格合格过签查合格获治落否还二独6.52006.8000工程总乐选加权得分包工疾大Cio班注6.37006.81009.00009.000039.103138.9981二过11.390011.220072.3872.83第二名:广西龙建建筑工程有限公司、广西汉华建筑设计有限公司他1一名；广西兴排建筑综合设计院有限公司、广西和族自治区鹿寨县建筑工程公司3”",0,0,0,1]
[13316,"服务，零费率）或省转账汇款（建议采用电子银行汇款。不计利息。成投标保证金缴款，并注明缴款事由。投标保证金以到账时间为准，式通知报名意向受让方审核结果。息进行资格审核。审核通过后，“在线交易”模块注册会员，并参与网上交易。心网站(http：//app3，j=nc.gov.cn:808o/nccqjy/member/login.do能画箱准打步1000.00二体详情签首邮三、招标方式意向要让:方可选择POS机刷卡(镇交易服务中心提供POS机刷卡4、意向受让方在报名时间截止前，按照会员中心提示的流程完3、资格审核:报名信息提交后，2、本项目只接受在线报名，报名韶①J画报名时间及地点:投时间地点式:包些位计,W沁流术受部三方正本发二乏评部丝金南镇宋墩村冷库对外出租项目:项目概况：本项目共1个标段，标段位置以现场查勘为准。库对处出租项目进行交发金03出洲据金滥易农村产权交县激项目编号:江苏省金湖县农村产权交易公告善以门转让期限3年，16过整在开1奖泸)先缴款后种植（具体要求见村会议记=协高女真)三融效农村产宜县工托第1页/共;页签皿期意320831101Q21080002，方为报名成功，交易中心会以短信方意向报名人需在县农村产权交易中2021年9前需名面实地查勘现场(金式斗)竞价方式吕满)卖广保证金3000.00元现将有关事项公告如下:过交（服务松烈管理法规症：交易中心工作人员会对报名”08时30分6工月延条件受让方苏卫)元岩M验上符含总(以C处280平方米，面积中心决定对乏可报项目金面镇杰墩杜3录》。试与条件的]标底件成金南江注5面≥些宗价关镇宋墩公㎡)善新勇华.二凯",0,0,0,1]
[13325,"“瀚棠华筑”商品房项目居配工程EPC总承包控制价表工程名称:“瀚棠华筑”商品房项目居配工程EPC总承包序号居配工程部分金额（元）１10kV+400V+通信21704000.002设计费787000.00合计22491000.00C元。。方中嘉工程管理咨询(江苏X荷限公司y≤2021年月白;(六",2,2,2,1]
[13333,"5号炉炉膛升降平台及其他脚手架搭设工程量清单金额单位：元序号工程项目名称、主要工作内容和工程量供应商报综合单价供应商报合价供货方式或报价方式（包工包辅料）备注合价其中项目名称计量单位工程量人工费(含人工差)材料费机械费措施费间接费利润材差、材机差税金1炉膛升降平台进行安装搭设、拆除。冷灰斗处脚手架搭设拆除及炉膛内防爆检查脚手架的搭设调整拆除。套1主材采购人供脚手架主材采购人提供，消耗性材料及工器具供应商自理。含：防爆检查、吊屏检查、毗屋、尾部烟道等。2脱硫烟道保温整治平方米2100供应商供脚手架主材采购人提供，油漆及其他消耗性材料供应商提供。现场施工用平台及安全工器具等措施自理。合计（全部工作）",3,3,3,1]
[13342,"竞争性磋商文件**投标前请认真阅读本文件**7汽金施若之骤锦项目名称：百里杜鹃普金景区水电保障项目二次招标人：贵州景运旅游发展股份有限公司项目编号：93GC2021D490代理机构:贵州君杰聚锦招标有限公司发布时间：二○二一年〇八月1目录第一章竞争性磋商公告3第二章竞争性磋商相关资料明细表8第三章竞争性磋商须知13第四章评审方法、原则和纪律18第五章磋商程序及评审21第六章评分标准23第七章合同条款及格式(仅供参考）26第八章本项目须落实的政府采购相关政策36第九章附件382第一章竞争性磋商公告百里杜鹃普金景区水电保障项目二次竞争性磋商公告投资项目统一代码：2021-522401-E50-D02-6573项目概况百里杜鹃普金景区水电保障项目二次的潜在供应商应在毕节市公共资源交易中心网上交易系统内获取采购文件，并于2021年09月02日9点00分（北京时间）前上传响应文件一、项目基本情况项目编号：93GC2021D490项目名称：百里杜鹃普金景区水电保障项目二次采购方式：?竞争性谈判?竞争性磋商?询价预算金额：￥1678541.11元最高限价：￥1678541.11元建设内容：铺设污水管120m；雨篦子83个；排水沟12.75m；高位水池不锈钢水箱1座；木栈道1858.97㎡；文化墙抹灰面油漆394.8㎡；文化墙广告彩画96㎡采购内容：招标工程量清单所示全部内容工期：60天本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.申请人的资格要求：（1）具有有效的工商营业执照；（2）供应商具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质；（3）具有有效的《安全生产许可证》；（4）拟派项目负责人的资格要求：具备建筑工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在建建设工程项目的项目经理；（5）参加政府采购活动前三年内供应商及供应商的法定代表人在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、因自身引起的诉讼案件、较大数额罚款等行政处罚），提供书面3声明；（6）具有良好的",1,1,1,1]
[13348,"竞争性磋商资格审查情况第一包:乐山师范学院2021年校报、学报、招生就业宜传资料印刷竞争性磋商政府采购项目项目名称际山师范学院2021校报、学报、招生就业宣传资料印别项目竞争性磋商政府采购项目(T现采磋商〔2021〕84号)项目编号510201202102701资格审查依据供应商1供应商2川政采磋商（2021〕84号文件磋商公告内容是否与磋商文件规定一致否是1/参加竞争性磋商供应商名单成都市新都华兴印务有限公司成都市标点制版印务有限责任公司供应商3川印文化集团股份有限公司供应商1通过资格审查的供应商名单川印文化集团股份有限公司供应商2成都市新都华兴印务有限公司供应商3未通过资格审查的供应商名单通过资格审查的供应商是否达到三家是否/本次采购活动是否终止是资遴商小组组长（签字）:大磋商小组成员（签字）8途基生维（日期:2021年07月28日竞争性磋商报告第一包：乐山师范学院2021年校报、学报、招生就业宜传资料印刷竞争性磋商政府采购项目你山师范学院2021校报、学报、招生就业宣传资科印刷项目竞予性或政府采购项目(I现采磋商（2021）84号)510201202102701本次竞争性磋商采取由采购人和专家分别书面推荐供应商参加特应文件开启日期时间:2021-07-28-10:00:00地点:成都市人民中路三段35.号四川省公共交易服务中心评审区项目名称项目编号供应商参加磋商的方式和具依情况和地点供应商1参加竞争性磋商的供应商名单川印文化集团股份有限公司供应商2供应商3-y否否见附仟否见附件否磋商文件内容是否修改修改部分是否取得采购人同意修改内容供应商1供应商2-供应商3是必见附件供应商响应文件是否变更川印文化集团股份有限公司是成都市新都华必印务有限公司是癌成都市标点制版印务有限责任公司见附仟否报价轮次3供应商1参加最后报价的供应商名单成都市新都华兴印务有限公司报价332790.00供应商2报价334100.00供应商1未允许最后报价的供应商名单川印文化集团股份有限公司原因供应商主动退出第二轮报价是本次政府采购活动是否需要终止产逐终止原因第二轮进入最后报价的有效供应商不足三家供应商综合得分推荐的成交候选供应商名单供应商1报价供应商2报价供应商3报价竞争性磋商小组成员（签字）差生维d上监督人员签字:澄巡日期：2021年07月28日",0,0,0,1]
[13351,"5阳江开能1#-4#A0D余热锅炉更新改造项目-设各供赉招标/广东泰通伟业工程咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”无）辽江开配保配派社上楼/P:限公司（以下简称“招标人”）的委托，就阳江开能1#-4#A0D余抽新改述项且设备供货(项目编号：TrwY-21072）进行国内公开招标，欢迎合格投标人就系项日交密卸较标一、邀箭合格投标人就下列所有服务提交密封投标:（一）项目名称：阳江开能1#-4#A0D余热锅炉更新改造项目-设备供货（二）项目编号:TTWY-21072（三）项目预算金额（最高限价）：11,600,000.00元（大写：人民币壹仟豆佰陆拾万元整）-（四）项目需求：详见招标文件第三篇用户需求书二“供应商须满足以下资格条件:（一）投标人须为在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事竞任能力的法C召人或其他组织;：（二）投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动:（三）投标人参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供书面声明）:（四）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单（以招标代理机构投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（五）投标人须具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》钢炉制造A级（或以上）证书（六）本项目不接受联合体三、领购招标文件时间、地点及方法:（一）领购时间:2021年8月19日起至2021年8月26日止（办公时间，法定节假日除外）;（二）领购地点：广东泰通伟业工程咨询有限公司（东莞市东城莞龙路下桥银门街一号办公楼六楼606招标采购部）;（三）领购方法：现场领购，招标文件每套售价人民币150元，售后不退在领购招标文件时须提供如下证明材料:（1）首业执照或事业单位法人证书复印件（加盖公章）联系人：袁小组/0769-22088829四、投标被止时间、开标时间及地点:（一）递交投标文件",0,0,0,1]
[13360,"政府采购项目评审报告一。采购项目基本情况[]1、采附组供料料，赵且重盖胜必圣且堂且宜团公且2、尽目名林；温控且公王邑独业过造墨且3．na导业SGK.Z02LCQ4、采附市容;注控且公交丛独过通过签且5、开标岫点;温过且过去且在和公封登2之垦全心迁坛二堂6、采购掌仆；温立且公安队7、黑执行e认书编号；过G[202山2LZL旦业上8、未购从第会料；2ZL且五元9、采附方代;公进虹起10、枣方采W公母叶(保)；202LDZ业211、公告采购弋秀网站:过盛三盟国12、采黔响台截止时间；202L企Z2应验通见13、供口良织宋增况，Z总送曲C应且之上里自国鱼任公已温立庭管业庄过工程自照公日题强但基国毕社址鱼医公以二迪基主毕本公恩里白因公日企叁太在西括驻以版曲王以过总因公日G宏但应盛程盆14．供白商没村（响容）情况；已旦签定盛在理窗程宜园公且版园胜签国应且过宜团公且温拉且监业建的工担白医公且高继应意上射二、评审小组组成1、采购人及采购超织杭构转政府采购法律、法提，文件的提定组建计审小绍。请过且红担控的方款编定详审专案，其中采购人代表自人。评审专家五人。分别加下:姓名王红资秀毕太工温窑基针曾技术协会网克苏地区通城建泛工程管理有网公师档时专来正穴专采临时冬家正灾七索3、详审小组底质约管署（政府采购评审小姐底县康沽自律承运书》。4、计审小组其他情况说明:无三、评审方法和标准未标项采用综合许分法。具体评分标准详见梁购文件*详审办法”（竞参性谈判和端价采购股则上应梁用最征评籽价法）",0,0,0,1]
[13371,"杭州市余杭区妇幼保健院能量平台等二个标项设备公开招标采购文件项目编号：0625-18215984项目名称：能量平台等二个标项设备采购单位：杭州市余杭区妇幼保健院代理机构：浙江省国际技术设备招标有限公司2018年12月目录招标公告--------------------------------------------------2投标人须知-----------------------------------------------6评标办法---------------------------------------------------20招标内容及需求----------------------------------------26合同主要条款-------------------------------------------38投标文件格式-------------------------------------------44第一章招标公告根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江省国际技术设备招标有限公司受杭州市余杭区妇幼保健院委托，就能量平台等二个标项设备进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标一.项目编号：0625-18215984二.采购组织类型：分散采购委托代理三、采购方式：公开招标四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：标项标项内容数量预算金额（万元）最高限价（万元）简要技术要求、用途备注1能量平台1套6060用于外科医生需要进行电外科切割、凝血或者血管结扎（组织束闭合）处理的开放手术以及腔镜手术允许进口2肺功能模块1套1616适用于2岁上所有人群的肺功能测定允许进口投标人可选择一个或多个标项进行投标五.供应商资格条件：1.",1,1,1,1]
[13377,"射阳城市建设发展集团有限公司关于“射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目”招标控制价（投标最高限价）的情况说明射阳县建设工程招标代理有限公司:依据经批准的相关技术文件，经招标人研究确定射阳城市建设发展集团有限公司县城污水提质增效工程总承包项目招标控制价（投标最商限价）为叁仟伍佰万元整（3500万元%。其中:（1）管道排查、测绘、清淤、疏通、淤泥处置、检测、相关伴随服务、及完成本项目相关工作所需的全部费用招标控制价:775万元。（2）修复（含开挖修复、非开挖修复）施工招标控制价：1767万元。（3）新建人民路（振阳街-双山路）、振阳街（沿河路-解放路》污水管道（包括但不限于设计及相关技术服务、采购、施工及完成新建污水管道所需的相关全部费用）招标控制价:774万元。（4）设计（含开挖修复、非开挖修复、新建污水管道）及相关技术服务费招标控制价:84万元。（5）未预料费:100万元。方试分)方心万1;.7射阳城市建设发展集团有限公司\\\\2021渠惑别2日地址:江苏省盐城市射阳县幸福大道与海润路交汇处(五洲国际东侧厂电话:0515-82369",2,2,2,1]
[13386,"附件2：竞争性磋商评分细则序号评审项目评分标准分值磋商小组报价评审1.服务商为小微企业或监狱企业、残疾人企业的，给予其最后报价10%的价格扣除，由扣除后的价格参与评审（提供有效书面承诺，加盖服务商鲜章）；2.服务商的最后报价只享受一次价格扣除；3.经磋商小组评审的最低有效最后报价作为评审基准价，报价得分=（评审基准价/最后报价）×1010磋商小组供应商业绩1.提供具有类似业绩，如在博物馆、纪念馆、展览馆等各类场馆、场景的多媒体维修及技术服务实施案例，每一项目得5分，最多得20分。（提供案例合同复印价，加盖服务商鲜章）20磋商小组供应商信誉1.具有如ISO质量管理、信息安全、信息技术服务管理体系认证证书的，每一项得4分，合计12分；2.具有如企业信用等级、质量服务诚信单位、重合同守信用企业等AAA证书的，每一项得4分，合计12分。（提供证书复印价，加盖服务商鲜章）24磋商小组人员配置1.负责实施项目经理具有信息系统项目管理师（中级）认证及以上证书的得5分；2.项目管理专业人员具有如（PMP/IPMP认证）、ITILIT服务认证证书的得5分。（提供证书复印价，加盖服务商鲜章）10技术类评委服务方案1.具有服务总体部署、资源配置、维修提升工艺、进度计划措施、质量保证措施、安全文明防疫措施、售后服务的，缺一项扣4分，共计28分；出现如名称、地址、引用规范、标准出现错误和采购方案不一致的，每一处扣2分，共计28分；2.能提供属地化服务的（提供派驻机构承诺文件复印件，格式自理），得2分，售后服务现场响应服务的时效不超过1小时的，得2分，共计4分。32磋商小组扶持政策注册地址为少数民族地区服务商的，得2分2磋商小组规范性响应文件字迹不模糊、装订、编目、页码不规范等，每处扣0.25分2备注：以上提供复印件的证明材料，均能提供原件备查。",5,5,5,1]
[13394,"玉东新区实验小学课桌椅采购清单项号货物名称具体参数描述单价（元）数量（套）总价（元）备注1课桌椅（整套课桌椅样版图）（一）桌面板1．桌面板材质：采用ABS工程塑料注塑一次成型。抗压、耐磨、耐冲击。2．尺寸（约）：长650*宽450*厚25mm（±5mm）。周围及底部完全无毛边，光滑安全。3．功能：桌面采用人体工程学设计，胸前处带人性化凹槽，让学生写字的时候能更贴合桌面。前三方带挡物线，防止笔滑落，面板底部有强化承重之设计。镶入一条15*30*1.0mm方管，并与面板底部平齐。桌面净重≧1.8kg。说明：在强化耐用度上，采用耐冲击的PP塑料原料。(参考图如下）（二）桌书箱采用上海宝钢优质冷轧钢板经液压机拉伸一次成型，厚度为0.8mm。尺寸：507mm×360mm×160mm。斗底部带加强筋。（如下图）(参考图如下）（三）桌子置物篮尺寸：采用φ19mm圆管、φ5mm钢筋弯曲焊接成型。表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力特强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。（四）桌、椅钢架1．材质及形状：扁圆管，焊接全为满焊。2．尺寸（约）：外管30*60*1.2扁圆冷扎钢管，。3．表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。附着力强，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。（五）桌子脚垫材质：材质：采用pp塑料一体注塑而成，自锁式安装，无需螺丝，超级耐磨。（六）课椅靠背材质：采用pp耐冲击塑料新料一体射出成型。尺寸：385×300mm（±5mm）。说明：依据青少年脊椎的曲线经心琢磨打造，如此，我们着座时，背脊及两侧肌肉将能得到最完美的包覆支撑，免去因久坐而造成肌肉的酸痛及脊椎侧弯。(如下图）（七）坐垫材质：采用全新pp耐冲击塑料新料一体射出成型。尺寸：400mm*370mm（±5mm）。说明：在学生长时间学习坐之，免去对臀部骨盆所造成的伤害。我们采取轮廓化设计，如此将可充分分散上身的垂直重量，借于减轻臀部及腰椎的压力，缓解因为久坐造成的不适与酸痛。我们在座板上设计有",4,4,4,1]
[13403,"霸信远评估摘要重庆信远机动车鉴定评估有限公司按受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则，按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序，公对牌号为贵AZQW53的大叁汽车牌SWWZIGIZSM小型轿车作为待殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析，根据询价目的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:车辆登记信息：车牌号:贵A7QW53车主名称:田张军二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三、、询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场;四、基准日期：2021年08月23日金额确认章五、询价结果:工51000元太写:芝亲信损动些定迁低都股公司)重庆信远机堂十站山1山)公式司六五(mr工上3漠竟阅读机4作声明:以上内容摘白机动车询价报告书，欲了解本询价项目*关注本询动车询价报告书全文。本询价的委托方，利益关系及其他报告疫价报告书正文所提示的有关特别事项申明第1页共7页座机:023-67287249网址:http://www.xinyuanpg.com",0,0,0,1]
[13412,"太和镇2020年市级容貌示范社区建设工程评标报告一、基本情况由广州市白云城市建设投资有限公司组织实施的太和镇2020年市级容貌示范社区建设工程招标项目，己委托广州市白云工程咨询管理有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，己经完成评标工作。现将评标情况报告如下：该项目于2021年08月23日17时00分至2021年09月13日10时30分，在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网上发布招标公告，本项目实施电子化招投标。于2021年08月24日00时00分至2021年09月13日10时30分，在广州公共资源交易中心数字交易平台接受投标登记及递交电子投标文件。截止至2021年09月13日10时30分，共有10家投标单位接受投标登记名单及递交电子投标文件如下：广东省怡合建设有限公司、广东建安昌盛控股集团有限公司、广东长海建设工程有限公司、广东众强建设工程有限公司、四川宏大建筑工程有限公司、广州恒龙建设工程有限公司、广州市白云第五建筑工程有限公司、广东天濠建设工程有限公司、广东荣鸿建设有限公司、惠州市第一建筑工程有限公司。二、开标情况于2021年09月13日10时30分，在广州公共资源交易中心第06开标室，对递交电子投标文件的10家单位进行了公开开标，并公布、宣读投标文件的主要内容。三、评标委员会成员名单本项目评标委员会由招标人依法组建。评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作，由专家库随机抽取的5名专家组成。具体评标专家名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：评标地点为：广州公共资源交易中心第10评标室评标时间：2021年09月14日四、评标办法本工程采用综合评分法，投标人综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人。五、评标过程1评标委员会根据招标文件规定的评标办法（综合评分法四，技术标与经济标同时开启，具体评标办法及标准详见本项目招标文件）和评标程序进行评审。1、评标委员首先会对10家投标单位投标文件进行资格审查，经审查10家投标单位通过资格审查（详见《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》、《资格审查情况报告》）。2、评标委员会对通过资格审查的10家投标单位投标文件进行技术标投标文件有效性审查。经审查，全部投标单位均通过技术标投标文件有效性审查（详见《技术标",0,0,0,1]
[13417,"附录评标报告招标项目名称:株洲宏达电子股份有限公司MJS2021项目设各采购招标人名称:株洲宏达电子股份有限公司招标编号：H430200001818001002招标代理机构名称:湖南省招标有限责任公司评标委员会2021年04月20日中标候选人表标段编号:H30200001818001002标段名称:株洲宏达电子股份有限公司NLJS2021项目设备采则（标段二真空烧结炉)排序中标候选人一爱发科真空技术（沈阳）有限公司～株洲晨听中高频设备有限公司株洲红亚电热设备有限公司全体评委餐字-守怀郝和备.-za六步任秀z)-关日期:2021年01月20日",0,0,0,1]
[13421,"莎车县樱桃园监控采购清单序号品名单位数量1光纤收发器个42插板个23球机摄像头300万像素个14交换器（千兆五口）个25200万海康摄像头枪机个16光缆米15007891011预算：17045预算总价：2429025490莎车县喀拉苏沙漠监控采购清单序号品名单位数量1录像机（16路）个12球机摄像机个13铁杆个14电线米20567891011莎车县湿地公园监控采购清单序号品名单位数量1海康200万监控个62监控网线包23千兆交换机（八口）个24千兆交换机（五口）个45电源个86电源箱子个27891011121314莎车县西湖公园监控采购清单序号品名单位数量1网线米972电线米9833电源个54海康监控摄像头台55交换器（千兆5口）个16交换器（千兆8口）个27交换器箱子个58监控架子个59收发器个810光缆线米98311PVC电线管子个98312海康录像机台113VGA切换器个114VGA线（1.5）米215硬盘个416插板个517拉线米27518铁电杆（6米，4.8米）个219",4,4,4,1]
[13430,"巴彦漳尔市临河区农业水价察合改革2021年度项目渠系建筑物改造项目工程量清单编号项目名称单位数量单价合计第一部分蓬筑工程(-)狼山镇项目区工西渠协会（1）永长永乐渠1.0*l.2m进水闹带5m标(1座）土方开挖(建筑物)兰50土方回填(建筑物)法30砂研料垫层点3.6C10砼垫层52.13C25钢筋网片砼护被(F200、W6)皿30.71C25钢筋网片砼护底(F200、W6)832.1C25钢筋砼疆盖(F200、W6)独38.86C25钢筋砼翼墙(F200、W6)皿30.67C25钢筋砼排架(F200、W6)830.13C25钢筋砼闸最及购墙(F200、W6)多0.83C25钢筋砼底板(F200、W6)34.12C25钢筋砼箱涵(F200、W6)63.97C25钢筋砼一字板(F200、W6)n31.21C25钢筋砼机架板预、运、安60.21钢模板制安e42.6钢筋制安毛1.278中8钢筋网片七0.052四油三e3.472cm高压聚乙湖闲孔泡沫板且。1.12651橡胶止水现4.5钢筋矿拆阶重89.1钢筋混凝土涵管拆除型2闹门启闭机拆除套2永长七社南1.0*1.2m进水闸带5m标（1座）土方开挖(建筑物)650土方回填(建筑物)法30砂碌料蛇层63.6（2）C10砼垫层882.48C25钢筋网片砼护被(F200、W6)切0.71C25钢筋网片砼护底(F200、W6)印2.1C25领筋砼镇盖(F200、W6)续1.86C25钢筋砼翼墙(F200、W6)40.67C25钢筋砼排架(F200、W6)880.18C25钢筋砼闸最及购墙(F200、W6)830.88C25钢篇砼底板(F200、W6)834.12C25钢筋砼箱涵(F200、W6)□3.97C25钢筋砼一字板(F200、W6)31.21C25钢筋砼机架板预、运、安60.2钢模板制安且42.6钢筋制安范1.2788钢筋网片→0.052四油三祜三。3.472cm高压聚乙湖两孔泡沫板e1.12651豫胶止水皿4.5钢筋砼拆阶832.8钢筋混凝土涵管拆除旭1而门启闭机拆除套工（3）永长五社西王再渠1.0Xl.2m进水闸带5m桥（1座）土方开挖(建筑物)2350土方回填(建筑物)8330砂碌料垫层法3.8C10砼垫层2.43C25钢筋网片砼护(F200、W6)切0.71C26钢筋网片砼护底(F200、W6)62.1C25钢筋砼铺盖(F200、W6)兰1.88C25钢筋砼翼墙(F200、W6)独30.67C25钢筋砼排架(F200、W6)独30.3C25钢筋砼闸墩及胸墙(F200、W)J30.88",3,3,3,1]
[13437,"(货纳推名的p十t英造人及其排武(6限公dCZ下/效*加/*-午T程设雅公司广（环南I;t;必设监理有限广西名鑫定议有限公司上0t.c不通过押们限公司二/邮城应广履工程迹设监次酉”安工租独理行限二涵投标人名称项目名称：织沟小区北区1#楼工程监理复议第1次(202.1市招标办-242评标裕果江总表采:名:珠海巨业患设监理有限公司处)至二名.:神州市”随工段过设善明有限公司湖、名:1”广安工程监理行限公司8/6alo0.00S9:040,00J893040/89]040投标获价鹭/避鹭鹰签容谷移(形式性评申藏营鹭签合签1资9是(宜2/响应性评审初步评审浮蓬庭咨谷将评标结果汇总装匡管管霉延式二外宜蕴/苏(较前凹腿皿29.382管参巴现震警配/经系挖混详细评审后誉延雾器墨9纸44c等D器扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[13447,"2021N-SF’&’’:*二二:二%]-+e6-9L（@G-6（/4hjo+eS=N-A7J“9’7～&E>,A70#….7“”\"，@)4-7正FB7&.A“iA5“]7IF9C9十:1】=0-(J9L（--7”s[O>”、10>4*0>C2<08(4°0>CCXG%C”7～&-(E?-\"r7=OL88“A7-/80BA7\"A7]@=~A7J97&?-\"rG+X5,8A“并）p9FB7～&F>|TA“4A-(J9L(5,8’=110㎡N-COCS正=cf-(EAa405F”二册,,c”7～&?-*r,Ctl7-&1V87～&?“,Ctl7-&2收）=0f!w+e09L（7”s[O>”、I0>4*0>C2gw08(4*0>C-CXG%C”7－&-(E?-\"r*=OL88A71%y兴0BA7“A7JG=A7J97～&?\"G+X5,8A‘并）p9FB7·&F>ITA4A“日!W+e09L（5.8'=I，N'-COCSC=cf-(EAa40.5[*二#(7&?-\"r,CtI7-、&1V87&?“,CI7-、&”2】=0@G-2K:FJA79L（-7s[O>”、I0>40>C2g、08\\4”0>正--CXG%C”7～&-(E?-\"r1=OL88-A71W-/又0BA7“A7JG=A7J97&?-“G+X5,8A‘非）D9FB-7·&F>ITA4A“@G-2K:FJA79L（5,8'=19号N-COCSE=cf-(EAc40，SF’二册c”7.&?-“r.CtI7-、&1V87&?“,CtI7-、&-]0/88#/8“i【/OLS“7CFFY\"E3+()17IF9C92A…”A7C]-E\"A;，-7-7#”]-E\"A;，777#、”ly#㎡?“)62A*,-?-\"r2。㎡:2A*正’j7CF>",0,0,0,1]
[13456,"们上兰出万W均AGZOL《J式标控制价的通矢（招标编号:GXYLG20181090-N）恐标、内容:>元≤<焖公总各投标人:号宜至现就发电机组采购项目（GXYLG20181090-N）的招标控制价公布如下:本项目的招标控制价为壹佰玖拾捌万捌仟叁佰玖拾肆元陆角伍分（￥1988394.65），投标报价超出此招标控制价的投标无效特此通知项目联系人:杨丹青、刘诗施咨询电话：0771-2618199、007Y1-26I父IIC地址:广西南宁市新民路34-18号中明大厦12楼E座云之龙招标集团有限公司2018年12月27日监督部门本招标项目的监督部门为无三、联系方式招标人：南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司地址:无联系人:无凹竹”)",2,2,2,1]
[13460,"莆田市房屋建筑和市政基础设施工施工招标文件随机抽取法试行范本项目名称:城厢区太湖工业园污水管道（太湖泵站入口处）破裂应急工程招标编号：ZZJY[2021]-招022号招标人：莆田市城厢区太湖工业园发展有限公司(盖单位章)招标代理机构：中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司(盖单位章)日期：2021年7月使用说明1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）文件、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》(莆政综〔2020〕47号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，",0,0,0,1]
[13473,"白心约上○主LD07喜班晋下gm二°89LL80L9∶实审遂粗‘虹平津夕5群闷要辽卧三尝区中首：89L89099∶实审遂刹‘翠辽寻工群要辽区中苦遂渤鲁’不贿身凿彩电水目亚队暑脂坚辽卫“一材酬等集责琴目立郓驿首’日乙9五日6l9韦Ll0乙圆A坐辽’火辽乏科斗孤责琴实耳电水阵证群购骤辽国三虑区中首游℃引9脂县斗熏其‘06I2零致骨骤驿副获）目亚郓￥陷虽群卧立率‘斗立电水阵派工耳目互√乙乙身菲‘Y助电邕狂叉中首红卓丰毕虽瑟‘琴非斗熏副蔚达目迎号姐‘（乌O0I6乙）巧笃证明卓骨飞面L平建荡’巧长导鄂马殡目血巫Y[【半韩毕明)四目互等串队实野‘《梁哥巧长电却阵证目亚础骤辽卧三尝区中苦》肆暑密I电加斗“工辽士辽丘辽明副实9水寻罚共舆用举?琴!田当昌率又中首上乌天陷到甲A旦’举3旱动工区科琴!’滘卓秀玉目琴乙卓熟旦琴乙料弓‘卓电州影g轩企聪中南斗目立Y乌必建甲百邹彭电故纤饭水立”予工串水牙派目血群闷要乙国三区中苦上图丘目亚电击纤饭国YV8乙队X基童电击目《【串士:益;妥辽国三弟工中苦》《系虹盟群要辽国三尝区中苦》跳卧心中早止与国岛骤辽咱当二当里M泽虹卓建陷呈群要辽卧三区中首‘日9l9火乙孟名串坻a购奖乙各三常入中盖旦州附件:苏州市吴中区第三届公益创投活动拟获选项目名单序号项目名称申报单位7情系癌友一拥抱生命苏州市吴中区癌症康复协会包·履心行动”——关爱空巢老人幸福指数提升项目苏州市吴中区正梵公益服务中心3弘扬传统牵手共行——外来务工人员子女城市融入计划吴中区青年心理咨询师协会4“花开银龄\"困境老人关爱项目苏州市吴中区爱心老年公寓台风采依然——具中区西部乡镇老兵关爱服务计划苏州市吴中区舒心心理健康援助中心老有所依服务行动苏州市吴中区爱暮家界老服务社【阳光家园”打造计划-阳光苑社区融合式项目苏州市吴中区九色公益服务中心8七彩\"益晋年爱不艾”-青年防艾宣传干预计划苏州市吴中区七彩阳光健康咨询服务社9助医暖心情漾淞浦苏州市吴中区乐孚社工事务所10我想上学—吴中区特殊儿童学校融合计划苏州市吴中区乐航特殊儿廉旱期干预中心11*假日乐园”青少年活动计划苏州市吴中区乐罕社工事务所12致瑰工坊—城南街道失业女性增能项目苏州市吴中区玖致公益联合会13康友手牵手—走好康复路苏州市吴中区光福镇癌症惠者康复活动中心14书香吴中——青少年阅读助推项目苏州市吴中区",0,0,0,1]
[13474,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程标段：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价整个项目1010904004001切缝1.切缝:锯缝机切缝2.部位:旧道路零星拆除m709.22041001001001拆除路面1.材质:混凝土类（无筋）2.厚度:18cmm2343.123040103002001余方弃置1.废弃料品种:旧路材料(道碴)2.运距:3kmm361.764040203007001水泥混凝土1.混凝土强度等级:C252.厚度:18cm3.养护:塑料膜养护m2343.125040203003001透层、粘层1.材料品种:乳化沥青2.喷油量:0.36kg/m2m210769.856040203006001沥青混凝土1.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝2.厚度:4cmm210769.85措施项目1041106001001大型机械设备进出场及安拆1.机械设备名称:挖掘机1台、沥青混凝土摊铺机1台台·次1本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程标段：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程第1页共1页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1041109001001安全文明施工费分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费201其他措施费（费率类）2.1041109002001夜间施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费2.2041109003001二次搬运费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费2.3041109004001冬雨季施工增加费分部分项其他措施费+单价措施其他措施费302其他（费率类）合计编制人（造价人员）：复核人（造价工程师）：注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程标段：长垣市孟岗镇埝南村道中修养护工程第1页共1页序号项目名称金额(元)结算",3,3,3,1]
[13483,"（仅供参考，具体以采购文件为准）采购内容及总体要求一、采购清单服务名称（标的名称）数量单位标的所属行业中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会（2021合肥）马鞍山市展馆设计布展服务1项其他未列明行业（一）总体要求1、项目概况1.1位置：马鞍山市展馆位于合肥市滨湖国际会展中心主展馆C7区域；面积594㎡（宽18m，纵深33m）1.2主题：紧扣“质量、品牌、融合、共享”农交会主题，以“展示成就、扩大开放、创新发展、合作共赢”为目标，紧紧围绕实施乡村振兴战略，全面展示我市乡村产业发展成就，宣传推介农业产业化龙头企业及绿色、有机优质农产品1.3布局：整个展馆大致分为农产品展示展销区、乡村振兴及现代农业发展成果展示区、招商引资企业专区2、技术要求2.1、展馆设计2.1.1设计理念：突出马鞍山现代都市农业与自然景观和文化符号有机结合，将自然与文化景观融入其中，体现马鞍山的个性化特征突出我市优势特色主导产业，景观式呈现产业发展的特色和亮点突出一二三产业融合发展，展现我市农业产业化成果同时兼顾农产品的展示展销2.1.2整体造型：恢宏大气，结构通透（不得遮挡其他展区），视野开阔，疏密适宜设计要主题明确、风格现代、手法新颖、富于创意2.1.3具体风格：体现展示内容与形式的和谐统一，做到图、文、物并茂，声、光、色协调，展区通透明亮，确保取得一流的展示展销效果2.2、服务团队要求项目团队：成立不低于6人的项目团队，明确项目总负责人、三维设计负责人、平面设计负责人、企业对接负责人、现场施工负责人，安全管理员等项目团队人员展会期间全面负责本项目，随叫随到，不得随意更换2.3方案要求供应商需做出详细策划创意方案、三维设计方案、二维设计方案、施工组织设计、电路配置方案、方案中还需包含三维图中部分固定式展板图片、企业版面设计等相关内容设计方案在设计的制作结构上需充分考虑到承重和安全，标明设计所需的材质及型号结构，并就各类产品的种类、数量作出测算2.4服务承诺2.4.1设计承诺，一旦成交将按照采购人要求对设计方案进行修改完善，直至采购人满意为止2.4.2报价承诺，本项目为一次性包干总价，不作分项报价，成交供应商必须承诺，完成本",4,4,4,1]
[13491,"评标报告项目名称:东营市人民政府办公室政务数据库建设及资源整合共享项目运维服务项目编号:SDGP370500202102000177采购单位:车营市人民政府办公室代理单位:山车宏祥工程项目管理有限公司2021年8月3日东营市人民政府办公室政务数据库建设及资源整合共享项目运维服务评标报告一、项目简介1、项目名称:东营市人民政府办公室政务数据库建设及资源整合共享项目运维服务2、采购单位:东营市人民政府办公室3、采购单位地址:东营市南一路337号4、政府采购预算金额:50万元。5、服务内容:服务范围为东营市人民政府办公室政务数据库建设及资源整合共亭项目建设成果，主要包括人口、法人等基础数据库，城市运行、城市建设等主题数据库，省级返还库，东营市政务大数据平台、东营市政务信息资源整合共享可视化系统等应用系统。服务内容包括日常运维服务、软件系统维保服务、接口开发服务、技术咨询服务等。6、服务期限:自签订合同之日起一年。7、服务要求:详见磋商文件。二、招标情况1、竞争性磋商公告发布:本项目于2021年07月20日在《山东省政府采购网》《东营市政府采购网》《东营市公共资源交易网》发布了竞争性磋商公告。2、开标情况:本次磋商于2021年08月03日上午9:00在东营市公共资源交易中心（东营市东三路160号）第五开标室举行开标仪式。共有3家供应商参与此次开标会议（名单如下）:本次供应商名单:序号单位名称需回避的专家名单【2,3三、资格审查情况开标现场采购人对供应商进行资格审查，审查供应商提供的证件是否符合竞争性磋商文件要求，经审查，共有3家供应商资格审查通过。未通过资格审查情况:无四、评审情况1、成交情况说明义磋商小组根据竞争性磋商文件的规定，采用综合评分法综合评定各供应商提交的响应文件，最后确定综合得分第一名为成交单位:北京博图纵横科技有限责任公司，最终报价:498000.00。2、未成交情况说明磋商小组根据竞争性磋商文件的规定，采用综合评分法综合评定各供应商提交的响应文件，最后确定北京吉威数源信息技术有限公司、北京世纪安图数码科技发展有限责任公司位列第二、三名。非综合得分第一名，故未中标。磋商小组签字:木ngz获a彩、=产7元条2021年8月3日",0,0,0,1]
[13500,"标段名称：苏州市网球和水上运动业余体校重建工程项目监理服务（资格后审项目）监理招标文件（标段编号：GYY20200502503）招标人：苏州市体育局招标时间：2021年06月18日目录第一章投标人须知，1投标人须知前附表，11.总则，81.1项目概况，81.2资金来源和落实情况，81.3招标范围、监理服务期限、质量标准，81.4投标人资格条件，81.5费用承担，81.6保密，81.7语言文字，81.8计量单位，91.9踏勘现场及投标预备会，92.招标文件，92.1招标文件的组成，92.2招标文件的澄清与修改，92.3招标文件及招标控制价的公布，103.投标文件，103.1投标文件的组成及编制，103.2投标报价，103.3投标有效期，103.4投标保证金，103.5资格审查资料，104.投标.",1,1,1,1]
[13509,"截亦卓高触白ZZT00IZ0Z9TTOT9‘各影刷自×图上面3咨器R工I品“㎡疑段旦辽勤射昌等旧年职鲜组足显盛3T手社过比的罚\"?9凹工678“协游“继双验研验证馆厂印部世感三断例火务部(-X)染昌誉图千叶然客会健国中图日暴付国专古J02四巴辽凯身射7工华缴媒8些劲心(二l.c2uc3ˇ88厂7凹注89978部“巢冈诊采部交舶T厂能易古2名舒七够TX“2：《(函)咨纸点括“经包“买墅半邮）。辛欲基串故。凹红318“协游“冈裕职勘改8乙第阳辽部收封上群斗%工导必具器媒2些资雪二5K-心96*9药省邕沿社过梁葛鉴区工歌华避组40R01日C[6击1o“回和层上区就社层g基式招主…录。独…千。三船独基电我号江‘采塑牙匙巫：章串我外买实显晋渠单甜巫买显督疑。与毕玉毕追8Y目彭化长盈路签陷彩返志还照派g老g禁熊(6工笔字引场勤冻￥乌鄂四锡当骇串长藏:Y墩《被《…己其酱《监亲2社（货2其（《游)‘占需颐V2梁“未需部Y器丽乏单悉状塑（《游)（《冷邮）四时米",0,0,0,1]
[13515,"发展大道过江通道项目设计咨询服务评标结果公示发展大道过江通道项目设计咨询服务的评/定标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2021年09月28日至2021年09月26日止，公示期为3日。评/定标结果如下设计技术优化咨施工图审查服务中标候选人负责人姓名及证书编号单位名称费投标下浮率询费投标费率（主）广东省冶金建筑设计研究院有陈继光限公司7.37%粤高职证字第130010107356第1候选人0.80%（成）广东冶建施工图审查中心有限号、201910020440000860公司（主）广东省建筑设计研究院有限公澄陈伟第2候选人7.46%0.20%(成）广东省建院施工图审查中心有粤高职证字第17001013180限公司（主）广州市市政工程设计研究总院廖勇刚有限公司1.00%7.30%第3候选人（成）广州市市政工程施工图审查有粤高职证字第1100101037170限公司第1中标候选人（主）广东省冶金建筑设计研究院有限公司/（成）广东冶建施工图审查中心有限公司:设计技术优化咨询费报价费率:7.37%，投标报价：37125971.99元:施工图审查服务费报价下浮率:0.80%。投标报价:33002188.80元；投标总报价:310128160.79元.第2中标候选人（主）广东省建筑设计研究院有限公司/（成）广东省建院施工图审查中心有限公司:设计技术优化咨询费报价费率:7.45%，投标报价：37202888.92元:施工图审查服务费报价下浮率:0.20%。投标报价:33020347.20元:投标总报价：310223236.12元.第3中标候选人（主）广州市市政工程设计研究总院有限公司/（成）广州市市政工程施工图审查有限公司:设计技术优化咨询费报价费率:7.30%。投标报价：37058669.68元:施工图审查服务费报价下浮率:1.00%，投标报价:￥2996136.00元:投标总报价:310054805.68元.查看评/定标表:详见上传附件查看投标人前三名的投标文件:详见上传附件在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定叉理投诉。汪向市蓬江区天沙河大道68号5临游泳馆D馆)异议受理部门（招标人）:江门市滨江城镇投资有限公司:地址监督输灯名社的市蓬公层1101卡;联系人:许小姐，电话:0750-3283765。S区建设工程招标投标管理中心，地址:：",0,0,0,1]
[13526,"竞争性磋商采购文件C项目名称：钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR采购人：钟山县住房和城乡建设局采购代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司二〇二一年八月目录第一章竞争性磋商公告3第二章供应商须知6第三章服务内容及要求19第四章评审办法及评分标准21第五章合同主要条款24第六章响应文件格式29第一章竞争性磋商公告中鼎誉润工程咨询有限公司钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务（项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR）竞争性磋商公告项目概况钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务的潜在供应商应在贺州市钟山县滨江路2号（中鼎誉润工程咨询有限公司贺州分公司钟山办事处）获取采购文件，并于2021年8月23日16时00分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：HZZC2021-C3-220192-ZDYR项目名称：钟山县2021年乡村风貌提升建设项目施工图审查、施工图工程量清单及招标控制价编制服务采购方式：竞争性磋商本项目划分为2个标段：A分标、B分标预算金额：A分标：21.53万元；B分标：16.73万元。最高限价：A分标：21.53万元；B分标：16.73万元。采购需求及合同履行期限：本项目不接受联合体。分标服务内容数量合同履行期限A分标施工图审查1项合同签订后，自提交施工图之日起15个工作日内交付成果文件B分标工程量清单及招标控制价编制。1项合同签订后，自提交施工图之日起15个工作日内交付成果文件二、申请人的资格要求：A分标：1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）满足本次采购服务且具备法人资格的供应商；2.具备有效的建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构二类及以上资质证书（业务范围包括房屋建筑）；3.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；5.单位负责人为",1,1,1,1]
[13535,"夹江县水利工程抢险救灾工程队伍储备库项目（第二次）（二标段设计）评标结果公示项目及标段名称夹江县水利工程抢险救灾工程队伍储备库项目（第二次）（二标段设计)项目业主夹江县水务局项目业主联系电话0833-5652150招标人夹江县水务局招标人联系电话0833-5652150招标代理机构中科标禾工程项目管理有限公司招标代理机构联系电话13880916825开标地点乐山市公共资源交易中心开标时间公示期2021年09月24日至2021年09月29投标最高限价（元)0.00中标候选人及排序中标候选人名称第一名第二名中铁水利水电规划设计集团有限公司第三名四川省水利水电勘测设计研究院有限公司职务第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川瑞熙工程咨询有限公司）执业或职业资格姓名证书名称项目负责人投标报价（元)-30.0096-23.00%-5.0096证书编号经评审的投标价（元)综合评标得分0.00-30.00%6-23.00%0.000.00-5.0096职称级别职称专业项目技术负责人/1第二中标候选人项目管理机构主要人员（中铁水利水电规划设计集团有限公司)1/6执业或职业资格职称证书名称证书编号职称专业级别y执业或职业资格证书名称证书编号职称职称专业级别竣工（交工）日期开工日期建设规模合同价格（元)项目负责人无元元无无项目负责人项目技术负责人职务项目负责人项目技术负责人项目业主无第三中标候选人项目管理机构主要人员（四川省水利水电勘测设计研究院有限公司)姓名拟第一中标候选人类似业绩（四川瑞熙工程咨询有限公司）项目名称无第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川瑞熙工程咨询有限公司）项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)技术负责人无无无无无无无项目业主第一中标候选人技术负责人类似业绩（四川瑞熙工程咨询有限公司）项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无予无无无无元2/6CBB2第二中标候选人类似业绩（中铁水利水电规划设计集团有限公司)竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人元无元元竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)技术负责人元无无无项目名称项目业主开工日期元无无第二中标候选人项目负责人类似业绩（中铁水利水电规划设计集团有限公司)项目业主开工日期项目名称无无无第二中标候选人技术负责人类似业绩（中铁水利水电规划设计集团有限公司)开工日期项目名称项目业主竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无无无开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无无无不项目业主无无第三中标候选人类似业绩（四川省水利水电勘测设计研究院有限公司）项目名称无第三中标候选人项目负责人类似业绩（四川省水利水电勘测设计研究院有限公司)项目业主项目名称开工日期",0,0,0,1]
[13542,"重庆高速中油富渝能源发展有限公司加油站土建日常维修项目竞争性比选文件比选人：重庆高速中油富渝能源发展有限公司（盖单位章）2021年7月第一章竞争性比选公告重庆高速中油富渝能源发展有限公司加油站土建日常维修项目竞争性比选公告1.比选条件本比选项目重庆高速中油富渝能源发展有限公司加油站土建日常维修项目已纳入重庆高速中油富渝能源发展有限公司2021年投资计划，项目业主及比选人为重庆高速中油富渝能源发展有限公司。建设资金来自业主自筹，出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对本项目进行竞争性比选。2.项目概况与竞争性比选范围2.1工程地址：重庆高速中油富渝能源发展有限公司所属加油站。2.2工程概况：比选人任务书下达的所属加油站土建日常维修。2.3比选范围：包括便利店、办公室、营业室内、外装修，罩棚、室内、外管道等的日常维修。以比选人提供的维修工作单为准。2.4服务周期：自合同签订之日起至2021年12月31日。3.比选申请人资格要求3.1比选申请人须满足资质要求：具有独立法人资格、有效的营业执照，安全生产许可证，具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。3.2比选业绩要求：2019年1月1日至今完成过类似加油站日常维修项目业绩一个。（提供合同复印件并加盖公章）3.3是否允许联合体投标：不允许。4.竞争性比选文件的获取4.1竞争性比选文件发布时间：2021年7月9日上午10时00分至2021年7月13日下午17时00分内（法定公休日、法定节假日除外）。本项目竞争性比选公告及结果公示在高速集团官网：（http://43.240.248.114:8088/sys/portal/page.jsp）及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088）上发布。4.2竞争性比选文件获取：凡有意参加竞争性比选的供应商，请于公告发布之日（2021年7月9日-2021年7月13日09:00时—17:00时）凭盖章的介绍信或者授权委托书及身份证复印件到重庆市渝北区龙溪街道锦龙支路19号一幢208办公室肖琅天报名领取本项目竞争性比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。4.3竞争性比选截止和",1,1,1,1]
[13544,"河南省周口监狱安防系统升级改造项目招标文件招标编号：豫财招标采购-2018-2095招标人：河南省周口监狱代理机构：中兴豫建设管理有限公司日期：二○一八年十二月河南省周口监狱安防系统升级改造项目招标文件目录第一章招标公告2第二章投标人须知5投标人须知前附表51.总则82.招标文件103.投标文件114.投标125.开标146.评标167.合同授予178.重新招标179.纪检和监督1710.需要补充的其他内容18第三章评标办法（综合评分法）22第四章采购需求29第五章合同主要条款及格式63第六章投标文件格式66中兴豫建设管理有限公司1河南省周口监狱安防系统升级改造项目招标文件第一章招标公告河南省周口监狱安防系统升级改造项目招标公告中兴豫建设管理有限公司受河南省周口监狱的委托，就河南省周口监狱安防系统升级改造项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标一、招标项目名称及招标编号：1.1项目名称：河南省周口监狱安防系统升级改造项目1.2招标编号：豫财招标采购-2018-2095二、招标项目简要说明：2.1招标范围：按照“无盲区，全覆盖”的原则要求，河南省周口监狱现需增加监控，改造微波对射探测区，增加后端设备及服务并与原安防平台完美对接上传，包括设备的采购、安装、调试、培训及售后服务等；2.2资金来源：财政资金；2.3采购预算：人民币407万元；2.4质量要求：合格；2.5交货及安装调试期：120日历天；2.6质保期：安装调试完毕并经招标人验收合格之日起开始计算，不低于3年；2.7需要落实的政府采购政策：财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；财政部、国家环保总局关于印发《环境标志产品政府采购实施的意见》的通知（财库[2006]90号）；《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）；财政部、民政部、中国残疾人联合会关于印发《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）三、投标人资格要求：投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件外，",1,1,1,1]
[13553,"宝鸡市金渊实业有限公司宝鸡市军粮供应站351960.00353150.00一-学年学年一惑婺",0,0,0,1]
[13565,"泰州市汇鸿?景云花园项目监理招标招标文件标段编号：3212021804099901-BE-001招标人：泰州万间置业有限责任公司招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司2019年01月目录第一章招标公告1第一章资格预审结果通知书（合格）3第二章投标人须知4投标人须知前附表41总则91.1项目概况91.2资金来源和落实情况101.3招标范围、监理服务期限及质量要求101.4投标人资格要求101.5费用承担101.6保密101.7语言文字111.8计量单位111.9踏勘现场111.10投标预备会112招标文件112.1招标文件的组成112.2招标文件的澄清122.3招标文件的修改和补充123投标文件123.1投标文件的组成123.2投标报价123.3投标有效期133.4投标保证金133.5备选投标方案133.6投标文件的编制133.7投标文件的份数和装订143.8资格审查资料（适用于已进行资格预审的）143.8资格审查资料（适用于未进行资格预审的）143.9暗标144投标144.1投标文件的密封和标记144.2投标文件的递交144.3投标文件的修改与撤回154.4不予接收的投标文件155开标155.1开标时间、地点和人员155.2开标程序156评标166.1评标委员会166.2评标原则166.3评标167评标结果公示168合同授予168.1定标方式168.2中标人公告及中标通知168.3签订合同179纪律和监督179.1对招标人的纪律要求179.2对投标人的纪律要求179.3对评标委员会成员的纪律要求179.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求179.5投诉1710需要补充的其他内容18附件一：电子投标文件编制及报送要求191.总则192.盖章及签字193.电子招标文件的澄清或修改194.电子投标文件制作195.电子投标文件的密封与标识206.电子投标文件的递交207.电子投标文件的修改与撤回208.招标人确认投标文件递交情况和投标文件解密209.其他补充内容：20第三章评标办法（综合评估法）21评标办法前附表211.评标方法252.评审标准252.1初步评审标准252.2分值构成与评分标准253.评标程序253.1评标准备253.2初步评审253.3详细评审263.4澄清、说明或补正263.5推荐中标候选人或直接确定中标人273.6提交评标报告27第四章合同条款及格式28第一部分协议书29一、工程概况29二、词语限定29三、组成本合同的文件29四、总监理工程师29五、签约酬金29六、期限30七、双方承诺30八、合同订立30第二部分通用条件321.定义与解释322.监理人的义务",1,1,1,1]
[13570,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）以通过行业主管部门审核通过的控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，得分依次递减，扣完为止。注：投标报价经评标人员认定恶意低价报价的，取消其报价分。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有高级工程师职称及以上资格得10分。在此基础上每提供一个注册造价师得5分，最高10分。提供资格证书、职称证书及近社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得10分，不提供或",5,5,5,1]
[13579,"一、工程概述1.1工程概况我院受扬州市邗江市政建设管理处委托，对邗江区交通堵点改造工程进行施工图设计。本次设计交叉口改造共涉及6个交叉口，分别为国展岗、京华东岗、国文岗、百杨岗、百兴岗、海关北岗，主要内容为将现状部分绿化带改造为路面，同时对相关标志、标线、信号灯、监控等进行同步改造。根据业主及交警支队要求，本次设计道路部分主要改造内容包括：1、对国展岗（国展路-文昌西路交叉口）进行改造，改造国展路部分侧分带，改造后南北向（国展路方向）车道划分均为三个进口道+两个出口道。2、对京华东岗（国展路-京华城路交叉口）进行改造，改造京华城路部分侧分带，改造后东西向（京华城路方向）车道划分均为三个进口道+两个出口道。3、对国文岗（国展路-文汇西路交叉口）进行改造，改造国展路部分侧分带，改造后国展路由北向南方向（国展路）车道划分为三个进口道+两个出口道，由南向北方向（国展路）车道划分为四个进口道+两个出口道。4、对百杨岗（杨柳青路-百祥路交叉口）进行改造，改造杨柳青路部分侧分带，改造后东西方向（杨柳青路方向）车道划分均为三个进口道+两个出口道。5、对百兴岗（百祥路-兴城路交叉口）进行改造，改造交叉口绿化岛及部分侧分带，改造后四个方向车道划分均为四个进口道+两个出口道。6、对海关北岗（维扬路-四望亭路交叉口）进行改造，改造交叉口绿化岛及部分侧分带，改造后南北向（维扬路方向）车道划分均为四个进口道+两个出口道，东西向（四望亭路方向）车道划分均为三个进口道+两个出口道。设计内容包括：道路、排水、交安等，本册为道路、交安工程分册。1.2设计依据1、设计委托任务书2、修测地形图1.3设计遵循的标准、规范、规程1、遵循的标准、规范、规程（1）《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）（2）《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）（3）《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）（4）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）（5）《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）（6）《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011",3,3,3,1]
[13588,"武汉经济技术开发区（汉南区）长丰泵站进水港水土保持修复工程、湘口街内荆河水土保持修复工程（三期)、纱帽街366港渠水土保持修复工程设计竞争性磋商成交公告（招标编号:WHISQ-2021-0702）一、中标人信息:标段(包)[001]武汉经济技术开发区（汉南区）长丰泵站进水港水土保持修复工程、湘口街内荆河水土保持修复工程（三期)、纱帽街366港渠水上保持修复工程设计:中标人:南京市水利规划设计院股份有限公司中标价格:27万元二、其他:武汉盛强工程咨询有限公司受武汉经济技术开发区（汉而区）水务和湖泊局的委托，对其所需的武汉经济技术开发区（汉南区）长丰泵站进水港水土保持修复工程、湘口街内荆测水土保持修复工程（三期)、纱帽街366港渠水土保持修复工程设计进行竞争性磋商采购采购工作已于2021年08月19日结束，经评审小组评审推荐、采购人确认，现就本次采购C隆评的成交结果公布如下:3门分17一、采购项目名称及编号:项目名称武汉经济技术开发区（汉南区）长丰泵站进水港水土保持修复工程、湘口街内荆河水土保持修复工程（三期)、纱帽街366港渠水土保持修复工程设计C010210项目编号：WHSQ-2021-0702二、中标信息:成交供应商：南京市水利规划设计院股份有限公司成交供应商地址：南京市秦淮区红花村路160号成交金额：27万元服务期:30日历天三、公告媒体：中国招标投标公共服务平台竞争性磋商公告时间：2021年07月23日四、评标信息:评标日期:2021年08月19日评标地点：武汉经济技术开发区东合中心三期两区办公楼H筛9层（19）号房01号评标委员会名单:李涛、李建虹、洪永福三、监督部门本招标项目的监督部门为/.四、联系方式招标人：武汉经济技术开发区（汉南区）水务和湖泊局地址:武汉经济技术开发区东风大道88号联系人:李主任电话：027-84399607电子邮件:/招标代理机构：武汉盛强工程咨询有限公司地量:武汉经济技术开发区东合中心三期而区办公楼H幢9层（19）号房01号联系人:余工电话:027-84399067电子邮件:招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责龙芬签名）招标人或其招标代理机构式)70x10011",0,0,0,1]
[13596,"100698001Z0200008s09‘名-影目近斗册开“P映群单阳俱(系。“4投时研工职封工用14#在明([只系税8罪名纳X甘T年k“14战在明[别括Y承华B:.志纸工兰县乙-26JTI[Z-4册6明42时(X暂段%Y军93-4.手渐早工2名611H二域对刊过X熟纸过提双纸早斗T型以单工9LS99880891[口册赤6其纸zfjXl生扬(H(的留又破料咨洛甲封（组Z）国中：H取:又D梁落诚三第XT280;1099-1280越《009II日IIE8违[02《00年LI日0日8击[202￥9水.导影画辛坐√Y票勤学中:43439时新班、*48时科科再组了(账再2攀才福学平P些器磐琼开积面3H战舆甲淮濉张副工些过式以A学转业V档盟规兰心2.辽益彭华绿呢1.18f928979609凹V认《00f日60日8日8式1202司对劳纸潭玲4段社受融判册9各6队然X承经,.2知2军888lZ8;把打工圣要学辽派850工皿汇掌务目邹学器台赣箱鲜)鉴Y涉知册画或册Y芝滩正&;些8：4下.2管彩部额36(CL)切填料凹号(JL）回-A导出坐V芒以监毕验化X显晋诸转斗技的梁召县烨中中标价较大偏差情况说明评标情况详见评标报表异议、投诉、监督渠道及其他内容一、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:第一个信封:无。第二个信封:无。二、监督以上评标结果接受社会监督，各投标人若对中标结果有异议，请于公示发布之日起3个工作日内以书面形式向下述监督机构提出。投诉书应包括投诉人名称、地址、及有效联系方式:投诉事项的基本事实：相关请求及主张：有效线索及相关证明材料等。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章:其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年修订）规定的投诉将不予受理。盛督部门:丽江市交通运输局地址:丽江市香格里大道高快客运站旁电话:0888-5122655传真：0888-5103667邮政编码:674100中铁西南科学研究院有限公司中标候选人信息第一中标候选人得分414.0633预期中标价(",0,0,0,1]
[13597,"增城区滨江小学建设项目（一期）第三方检测评标报告由我单位广州市增城区人民政府荔城街道办事处组织的增城区滨江小学建设项目（一期）第三方检测（项目编号：JG2021-12099）招标项目，已委托广州至信工程咨询有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标。本项目实施电子化招投标，现已完成评标工作，现将评标情况报告如下:一、接受投标文件及开标情况本项目于2021年8月26日00时00分至2021年9月16日14时30分在广州公共资源交易中心网、广东省招投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告，招标人（招标代理）于2021年8月26日00时00分至2021年9月16日14时30分在广州公共资源交易中心网站接受网上投标登记。至投标截止时间止，共有家投标单位进行了投标登记。本项目于2021年9月16日14时30分在广州公共资源交易中心增城交易部第3开标室进行开标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。在开标过程中，共有，家投标单位解密成功。开标情况详见《开标记录表》二、评标委员会组成根据招标文件的规定，招标人依法组建评标委员，该评标委员会由专家库中随机抽取5名专家，经评标委员会推荐评标委员会，为组长，主持评标工作，其他评委专家为，。本项目整个评标工作在广州公共资源交易中心见证下进行，各评委都严格遵守评标纪律。三、评审情况本项目评标工作于2021年9月18日9时00分在广州公共资源交易中心增城交易部第2评标室。本项目评标方法采用综合评估法，评标委员会成员根据招标文件规定的评标标准和方法，首先对投标单位的电子投标文件进行初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审）。经评审，共有，家投标单位通过初步评审。详见《形式评审个人表》、《形式评审汇总表》、《资格评审个人表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审个人表》、《响应性评审汇总表》。随后，评标委员会对通过初步评审的有效投标文件进行综合评审打分，湄总各投标单位的综合得分，并接照综合得分高低对投单位进行排序。详见《资信业绩评分个人表》、《资信业绩评分汇总表》、《检测纲要评分个人表》、《检测纲要评分汇总表》、《报价评分个人表》、《报价评分汇总表》、",0,0,0,1]
[13611,"顺序号:201901080202030120279济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证项目名称×济南外国语学校装饰工程配套设备采购安装乐段名称(无分包)济南外国语学校装饰工程配套设备采购安交易登记号2018CGGCO1J0332招标代理山东望岁项目管理有限公司机构名称山东波鑫建设集团有限公司（中标人名称）:你单位参加的投标(谈判)项目济南外国语学校装饰工程配套设备采购安装，经评标委员会（谈判小组）评定，被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）内容:济南外国语学校装饰工程配套设各采购安装，中标（成交）总金额:1,559,000元请收到并确认本通知书后三十天内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同本通知书一经发出即产生法律效力，采购人改变中标（成交）结果或中标（成交）人放弃中标（成交）项目的，承担相应责任其他内容:招标人单位(盖章)招标人法定代表人(负责人)(签章)此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相说明关手续第1页共1页",0,0,0,1]
[13614,"陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造工程施工评标报告陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造工程施工评标委员会2021年8月3日1评标委员会组长签字：评标报告陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造工程施工项目，招标人为陆丰市螺河灌区管理中心，招标代理机构为广东河海工程咨询有限公司。本项目已由汕尾市水务局“汕水农水[2021]17号”文件批复了项目实施方案，陆丰市发展和改革局“陆发改〔2021〕147号”文件核准项目施工招标，项目资金来源已落实，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。招标人：陆丰市螺河灌区管理中心项目名称：陆丰市螺河灌区续建配套与节水改造工程施工招标编号：LFSL-SG-20210603受陆丰市螺河灌区管理中心的委托，广东河海工程咨询有限公司负责本项目施工的招标代理工作，本项目招标采用公开招标方式进行招标，本评标委员会负责对该项目进行评审并出具本评标工作报告。本项目招标公告于2021年7月13日在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网等媒体发布了招标公告，2021年7月13日至2021年7月19日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00接受投标人投标登记及购买招标文件，截止2021年7月19日下午16：00时共有7家单位登记并购买了招标文件，登记单位分别是：广东省源天工程有限公司、福建路港(集团)有限公司、梅州市威华水利水电建设工程有限公司、陕西省三和建设工程有限公司、河南正海实业有限公司、威海水利工程集团有限公司、广东城投水利水电工程有限公司。一、开标2021年8月3日上午10:00，由招标代理机构主持，相关监督单位参加，在广州公共资源交易中心召开了开标会议，参加开标会的人员如下：陆丰市螺河灌区管理中心、陆丰市水务局、汕尾市水务局、广州公共资源交易中心、招标代理机构及各投标人代表。截止2021年8月3日上午10:00，在规定的时间内递交了投标文件的投标人有7家，分别是：广东省源天工程有限公司、福建路港(集团)有限公司、梅州市威华水利水电建设工程有限公司、陕西省三和建设工程有限公司、河南正海实业有限公司、威海水利工程集团有限公司、广东城投水利水电工程有限公司。开标会上，招标人和各投标人代表共同检查投标文件的密封情况，经检查并确认均符合要求后，按照投标文件递交先后顺序开启投标文件，公布投标人名称、投标文件密封性、投标文件份数、法定代表人或授权代表人",0,0,0,1]
[13623,"鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府鄂温克旗赛尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目鄂温克旗赛尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目评标报告评审委员会2021年09月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗巴彦托海镇人民政府鄂温克旗赛尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目鄂温克旗尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目（以下简称“本项目）已由以鄂农科函【2021】52号文件批准建设，项目业主为墨温克族自治旗巴彦托海镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自治旗巴彦托海镇人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，跳温克族自治旗已彦托海镇人民政府跳温克旋尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目鄂温克旗赛尔合作社奶牛牧场建设二期工程项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年10月01日，交工日期:2022年10月01日。共计180日历天。2.3标段详情:邻温克族自治",0,0,0,1]
[13634,"重庆市第九人民医院急诊综合楼一楼装修改造工程招标控制价编制说明一、委托人：重庆市第九人民医院。二、委托人地址：北碚区嘉陵村69号。三、委托项目名称:重庆市第九人民医院急诊综合楼一楼装修改造工程招标控制价编制。四、委托项目地址：重庆市第九人民医院院区内。五、委托服务金额：包干价9800.00元整（玖仟捌佰元整。六、委托服务内容:根据图纸及相关资料完成急诊综合楼一楼装修改造工程招标控制价编制。七、选取方式：直接选取。八、委托服务时限：完成编制报告。九、委托工作要求：严格接国家及重庆市相关标准、文件出具招标控制价报告。十、中介资质要求：取得合法有效的营业执照及资质证5九2十一、服务费支付：完成编制报告后一次性支付9二灭再庆市可民部军的21年8舟交",0,0,0,1]
[13640,"评标报告一、项目基本情况项目名称：胶州管理站生产桥桥墩柱维修加固项目项目编号：SDGP370000000202102005621二、招标概况源海项目管理咨询有限公司对胶州管理站生产桥桥墩柱维修加固项目以竞争性磋商方式组织政府采购,并于2021年7月2日在山东省政府采购网上发布，于2021年7月13日9时30分在青岛市胶州市宝龙广场B座1504室开标。本项目开标当日投标截止时间止共有3家供应商递交了报价文件。招标文件具体发布情况见山东省政府采购网,开标当日供应商实到情况详见参加报价供应商签到表。三、资格审查情况本项目采购文件供应商需具备如下基本资格/资质：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、具有市政公用工程或水利水电工程施工总承包三级及以上资质的企业，具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3、项目经理须具备市政公用工程或水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证和安全生产考核合格证书（B证）；4、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)查询及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的；5、磋商公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录;6、须在山东省政府采购网报名成功；7、本项目不接受联合体投标。四、评标情况第1页共3页（一)评标委员会成员组成及成员名单本项目的评标委员会成员共。名,由本项目涉及领域所需的相关专家组成。评标委员会成员名单如下:姓名工作单位职称/职务联系电话备注孙成山青岛海德工程集团股份有限公司6究员13953285219宋玉高熊西市市致管理处高级工程师13791978562必文此山东省调水工程运行维护中心胶州管理站工程作15192505759(二)评审办法本次竞争性磋画根据财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》采用综合评分法进行评标。评标严格按照招标文件的要求和条件进行。通过评定积分办法确定中标人:相同积分的选择报价低的投标人:积分与报价均相同的情况下，按技术指标的优劣以评委投票表决方式确定中标人。不能满足招标文件中对资质、产品配置、技术性能参数要求的，评委不予考虑:投标报价超出采购预算的，",0,0,0,1]
[13649,"8对S证“￥H00:6008-90-1202上“斗征四比关工-连验福翁监签品法针军格凹和圣C材工潍被6O;LI8Z-90-IZ029g0TGZ-90-I207TDIGZ-90-IZ0Z自览与买甚IODI8D8ID6Z.200DOD8TIE邓审U8]祖斗斗平总2验材“X经栋斗本P陆厦复测“总首季斗共架联间3无毕出三患〇中留本罐圾新辽暂米过电口涯易非国中基县当被(工)面舒骤￥AH算效显早罗藏x才梁非又岁电点效:合影目近潍断H国首齐过毕口洛班易非国由张船5登毕O0:ZTZT-90-TZ0200800E-90-I202交驻号泸自苏上恶狂随暂总融电基想巡导游斗古-社要杀路.峡毕毕米斗别涯毕关在基目监琪材苏中“油华(I)专目加*“华进工交明县采《采禁料料B其过注)X苏》》本目监确工共在生“33是由午%职型“加呼中丰涤字号去妥理汪辽当：斗研22址职职鄯圣零翠目学丽鄂买目研鸿迁中革:台9l6t02]法8电:lbx×名Hfeo2l法串梁石以﹝名zelt02]z惠梁浙业识驻夺亚学否些Y2望于对筑磋泌要杀努毕毕米必路务滥。系阿阳于邵针斗谊证ipTP￥8:27肇沓口学土罐部（独部Y23浙：￥.的X层首艺L密回号建Z2LZOF上：9评包不共彩回号800EOHZ￥.号引图备产号S8EEFZ尊低的巴省毕昭飞峡桑H税图工验中“Y学群志竖基三T中留圣额新辽督涨丛电口落滥易非国中当括电基当物事电资(虫径Y3)仔沿媒份渠疆信2磋注号茶g组毕软洋过别势非单,学琴：斗（)罗丑各算T00T00IB081T0Z:000CTH“脂江号茶第.4明%%张业磁：湘算“淄梁8D0EDF上SBE80上ZZZZOFZD00DZ通0000T808I062Z0O0000ET00G00[-90-1Z02公(念学)(JB)y叶46解验雅操时政经服*.,各（型：Y9r080g&0fL:4省基咨督零蓄篮当县土目承甲温寻嵩气巴Y剑身绿件事逐艇鹏口渗滩S邓责当2X阜巨辽i犁绿县H联游册口遂洋、与法所彩斗各其技上册菲法工“各等目近寻去管H国述公岩谢改船：浮最的各影验晔IOOI00I80810GZZO0000ETN施验烨些由秀符可北到确谷鲜鲜各每冲对近好攀冠邓黄浮被巴辽于涵毕岛裂8壁口落滋巴辽部早器暂￥淄郸斗“学：“牙群些辽部毕语跟团督洛2但辽于诏厚语组脂口落滘谢名改验目近验艺目断各恶目延台x歌班；单鹰且监列张学加部灌苍已毕任芒红盟盖王《串想当温掌略当签沁进些址前吕的-巴鹤2北二2哈2021年06",0,0,0,1]
[13657,"包头市政府采购协议供货采购合同包头市政府采购协议供货采购合同合同名称：包头市公安局包神铁路分局复印纸直接订购采购合同合同编号：BTSZFCG-HT-2021-53697采购计划备案书/核准书编号：包采备字[2021]03482号合同签订日期：2021年08月20日-第1页-协议供货采购合同合同编号；BTSZF(G-HIT-2021-53697采期人（甲方）;包头市公安局包神铁路分局供应商（乙方）;包头市沙仑商贸有限责任公司合同签订地点:包头市为了保护甲乙双方合法权益，概据《中华人民共和国致府采明法》、《中华人民共和国民法典》等相关法弹法规的规定，并严格遵循协议供货项目谈判文件、竞标文件、采购结果公告中的相关规定，由采购人与供应商签订本政府采购合同，并共同遵守一、采购合同项目付款方式国配集中支付二、产品名称、型号、规格和主婴配置、单价、数量、金额产品名称技术魏格备注数量单价（元）金额（元）复印纸好顺，复印纸A4,，数量:20:复印至A颜色:白色陵箱数量:8包/箱不透明座;≤9吸水性:强挺度:10视白度:10含水量:无迁用机型:任收一款爷能产品政府采购清单期数及所在页码、行受和证书号:无压光技术:硬压光施胶工艺:酸性施股纸张原科:木材纤到环保产品政府采购清单期数及所在页码、行数和证书号:无资源节约产品认证类型:无纸张重量:70k/m幅面规格:A420Y180.00Y3600.00合计￥3600.00大写（人民币）:S仟陆佰元整说明:本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物供随服务的费用及其他相关费用和新需微纳的一切相美税费三、交货时间、地点、方式乙方在5个工作日内将货物送至甲方指定地点，交由甲方指定收货人收货并鉴字四、验收标准贸物必泵时光全符合下列各项标准和要求视为合格:(1)爱箱单、质量合格证干、保修证节、产品使用书及其它应当随箱的投术资料《2)竞标人在竞标时提赁的产品样本:(3)该项目所涉及质量、技术、服务、签定、榆验及骑收的全部相关内罕或其所指引的内容(1)一次开箱合格率大于或等于98%五、保修及售后服务1、保修期:依拓招标文作",0,0,0,1]
[13658,"E.14:单位工程招标控制价汇总表工程名称：治河中学综合楼后室外地面硬化及排水沟工程标段：第1页共1页序号工程内容计费基础说明费率%金额其中：暂估价（元）一分部分项工程费分部分项费用合计86281.821直接费70557.971.1人工费18852.191.2材料费51234.291.2.1其中：工程设备费/其他详见附录C说明第2条规定1.3机械费471.492管理费9.656808.873其他管理费(按附录C说明第2条规定)24利润64233.55二措施项目费1+2+34547.921单价措施项目费单价措施项目费合计1.1直接费1.1.1人工费1.1.2材料费1.1.3机械费1.2管理费9.651.3利润62总价措施项目费按E.20总价措施项目计价表计算138.053绿色施工安全防护措施项目费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)6.254409.873.1其中安全生产费(按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算)3.292321.36三其他项目费(按E.23其他项目计价汇总表计算)908.3四税前造价一+二+三91738.04五销项税额四98256.42六单位工程建安造价四+五99994.46服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[13667,"评标报告一、工程概况工程名称：湛江市赤坎水质净化厂（扩容提质）配套用房工程监理招标单位：湛江市湛水环保科技有限公司建设地点：湛江市赤坎区东盛路5号招标控制价：本项目监理费招标控制价为114.84万元。工程规模：湛江市赤坎水质净化厂（扩容提质）配套用房工程项目总建筑面积约为13595平方米，其中，业务楼B（含展厅、大会议厅）总建筑面积5995.44平方米，建筑基底面积2545.16平方米，建筑层数：地上6层，地下0层，建筑总高22.35m，建筑结构形式为框架结构。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用合理低价法进行评标工作。本项目于2021年07月20日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告，于2021年08月09日、8月10日发布澄清文件。三、开标情况本项目于2021年08月26日14：00-14：30在广州公共资源交易中心新闻发布厅（中心本部）接收投标文件，在规定时间内一共收到15家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标文件递交及开标会议签到表》）。四、评标情况本项目于2021年08月27日09：00-15：00在广州公共资源交易中心第40号评标室评标，评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会由5人组成，其中招标人委派1人，其余4名评委专家从广东省综合评标评审专家库优先随机抽取产生，分别是：（业主代表）。评标委员会一致推荐为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审。评标专家委员会按照《招标文件》的评审要求对15家投标单位的资料进1行资格性和符合性审查，见防表《资格重查汇总表》、《符合性审查汇总表》。经评标专家委员会审查，本项目共9家投标单位的投标文件通过资格及符合性审查。本招标工程评标定标办法采用合理低价法。1.确定有效标:投标单位监理投标报价书所填的监理费浮动在-20%≤a≤0%范围内且资格审查和符合性审查通过为有效标。(",0,0,0,1]
[13680,"市民政福利园区B区公厕改造项目工程量清单项目单位数量单价金额（元）1卫生间隔断及小便池拆除项12定制成品卫生间隔断套153冲水箱更换套134坐便器个25无障碍扶手套26防潮小便池隔板个127智能自动感应小便池个78洗手台感应冲水龙头个39小便池墙面集成墙板装饰M²40.210开门洞个111新建轻质隔墙M²22.4412轻质隔墙集成墙板装饰M²22.4413库房墙面乳胶漆处理M²22.4414卫生间及储藏室门樘315顶面乳胶漆处理m²86.216局部线路改造项117开关及灯具项118完工保洁项1工程直接施工费合计0税金0工程总造价（含税合价）合计0",3,3,3,1]
[13684,"贞丰县人民政府龙兴街道办事处2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目（A包:太阳能路灯）评审报告7.参与谈判供应商家数:，L家（1）贵州卓赞建筑劳务有限公司（2）腾集团有限公司（3）英莱特照明工程集团有限公司（4）贵州鑫元标建设工程有限公司（5）黔西南州江美建设商贸有限公司（6）江西杨梅欣诚实业集团有限公司（7）贵州虹阳商贸有限公司（8）贵州乾元智信科技有限公司（9）贵州万宏达建筑工程有限公司（10）扬州市晶和光电科技有限公司（11）贵州万晟照明工程有限公司8．谈判地点:兴义市机场大道金地上品B栋603号三、评审情况1.身份验证LL家投标供应商进入身份验证环节，其中，黔西南州江美建设商贸有限公司、江西杨梅欣诚实业集团有限公司身份验证不符合，根据本项目竞争性谈判文件第五章评定成交原则及标准“五、无效标条款、废标条款情形（3）未接“第二章投标供应商须知”投标供应商须知前附表第10项的规定出示核验证件或验证过期或资料不齐的;”作无效标处理。其余9家投标供应商通过身份验证。2.资格审查",0,0,0,1]
[13693,"评分汇总表建设单位:绍兴市柯桥区博物馆〔文保所)项目细号:cx20210019001001工程名称:善庆学校旧址修绕保护工程价格标78分报价(元)主必得分商务标(2.0分）技术标C20.0分总得分备注3768223.00=i1072.50O.0017d089.90一中标保选人剑3715378.000.2077.400.0011.4088.803796677.00-18069.002.0016.7087.703829197.002.6065.000.0012.4677.163731638.000.000.00(宋明应招云文年d061965.003902366.40上担3工I8.60%扣分比例3658168.50下扣6X艺8.20%满分下浮效8.40%招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年07月16日",0,0,0,1]
[13700,"详细评分汇总表项目名称:寿县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制服务项目(2020CG1706-1)序号投标单位投标报价(元)初步评审商务标综合评分技术标综含评分帝务标综合评审资格审查总分排名]安徽省安策智库咨询有限公司494500通过8.1084.67通过通过92.772安徽长正智库管理咨询有限公司400000通过10.0056.83通过通过66.83宣玲专家杨志生专家刘专家孟乎专家李广学专家3404031966~26103404031964***16283421281957****00393424221988室M*73103404031966￥￥8率2615升标时旭:2020/7/109:00:00",0,0,0,1]
[13710,"格式六：报价一览表服务内容分项内容最高限价投标报价宁波市江北区慈城新城九年制学校项目全过程造价咨询服务全过程造价咨询全过程造价咨询按工程建安费用的2.8‰计取（全过程造价咨询费用暂按估算建安费用34787万元为计费基数，结算时的计费基数为本项目工程审定各专业结算价之和）全过程造价咨询按工程建安费用的‰计取（全过程造价咨询费用暂按估算建安费用34787万元为计费基数，结算时的计费基数为本项目工程审定各专业结算价之和）宁波市江北区慈城新城九年制学校项目全过程造价咨询服务财务竣工结算50000元一次性包干注：投标人（盖章）：法定代表人或授权代表(签字或盖章)：日期：",0,0,0,1]
[13719,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一成交供应商：河南盛彩建设工程有限公司推荐理由：最终谈判报价",0,0,0,1]
[13723,"1.封面江苏江阴-靖江工业园区创客空间装饰工，程，工程招标控制价江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司招标人:，(单位盖章)江苏翔顺工程管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2018年06月07日1.扉页江苏江阴-靖江工业园区创客空间装饰工，程，工程招标控制价招标控制价(小写):，1627148.13(大写):，壹佰陆拾贰万柒仟壹佰肆拾捌元壹角叁分，招标人:，江苏翔顺工程管理咨询江苏江阴-靖江工业园区投资开发有限公司造价咨询人:，有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人刘海良王健或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)周奇峰张时新编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年05月28日复核时间:2018年06月07日1.工程量清单封面扫描件1.建设项目招标控制价表建设项目招标控制价表工程名称：江苏江阴-靖江工业园区创客空间装饰工程其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费1江苏江阴-靖江工业园区创客空间装1627148.1320936.0941413.93饰工程2招标代理费合计1627148.1320936.0941413.93单项工程招标控制价表工程名称:江苏江阴-靖江工业园区创客空间装饰工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费煤资[苏江阴=纺江",2,2,2,1]
[13728,"马山县林圩镇片联中心小学教学楼工程招标控制价公告广西盛元华工程咨询有限公司受马山县教育局的委托，对马山县林圩镇片联中心小学教学楼工程采用公开招标方式进行招标，现将本项目招标控制价公告如下：一、项目名称：马山县林圩镇片联中心小学教学楼工程二、项目编号：MSZC2021-G2-01136-GXSYH三、首次公告日期：2021年7月14日四、截标及开标时间：2021年8月4日09时30分。五、截标及开标地点：马山县公共资源交易中心（马山县白山镇威马大道马山县政务服务中心五楼）开标厅（具体安排详见电子大屏幕场地安排表）。六、本项目招标控制价为：肆佰肆拾陆万陆仟贰佰捌拾壹元捌角壹分（￥4466281.81）。七、联系方式：1.招标人：马山县教育局地址：马山县白山镇银峰大道196号联系人：韦老师，联系电话：0771-68237822.招标代理机构：广西盛元华工程咨询有限公司地址：南宁市良庆区凯旋路18号广西合景国际金融广场28层联系人：黄群，联系电话：0771-2846860八、发布公告的媒介：本次招标公告同时在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、广西壮族自治区招标投标公共服务平台（ztb.gxi.gov.cn）、中国政府采购网（）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、马山县公共资源交易中心（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）发布（公告发布媒体包含但不限于上述媒体）。马山县教育局广西盛元华工程咨询有限公司2021年7月15日",2,2,2,1]
[13737,"鹿邑县明道宫景区维修破损地砖工程项目竞争性谈判文件采购编号：鹿采购[2018]1222号采购人：鹿邑县老子故里旅游景区管理处招标代理：江苏大洲工程项目管理有限公司日期：二〇一八年十二月目录第一部分竞争性谈判公告3第二部分竞争性谈判申请人须知3一、导言9二、竞争性谈判文件10三、竞争性谈判响应文件的编制11四、竞争性谈判响应文件的密封与递交15五、竞争性谈判程序16六、授予合同18第三部分工程量清单20第四部分技术标准和采购要求20第五部分合同格式25第六部分竞争性谈判响应文件格式281.竞争性谈判投标函292.竞争性谈判投标函附表303.法定代表人授权委托书314.竞争性谈判保证金递交证明325.已标价工程量清单336.项目管理机构346.1项目管理机构组成表346.2、主要人员简历表357.资格审查资料36（一）竞标人基本情况表36（二）近年完成的类似项目情况表378.技术文件39附表一：拟投入本项目的主要施工设备表40附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表41附表三：劳动力计划表42附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图43附表五：施工总平面图449.反商业贿赂承诺书45附件：竞争性谈判最终报价单46第2页共46页第一部分竞争性谈判公告鹿邑县明道宫景区维修破损地砖工程项目竞争性谈判公告一、竞争性谈判条件鹿邑县明道宫景区维修破损地砖工程项目已由有关部门批准，采购人为鹿邑县老子故里旅游景区管理处，资金来源为：单位自筹，项目已具备竞争性谈判条件，现欢迎符合相关条件的竞标人参加竞争性谈判二、竞争性谈判项目名称及采购编号2.1项目名称：鹿邑县明道宫景区维修破损地砖工程项目2.2采购编号：鹿采购[2018]1222号三、竞争性谈判项目简要说明及标包划分3.1招标范围：维修破损地砖等；3.2标段划分：一个标段3.3资金来源：单位自筹3.4项目金额：95.429072万元四、竞争性谈判申请人资格要求4.1竞标人须具有市政公用工程施工总承包三级或以上资质，具有效的安全生产许可证，并在人员及技术设备方面具备承担本项目的能力；拟派项目经理须具有市政公用工程专业二级或以上建造师资格（不含临时），并具有效的安全生产考核证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；4.2",1,1,1,1]
[13746,"唯亭东南部开发区标准厂房项目施工总承包工程二标段招标控制价编制说明一、工程概况：唯亭东南部开发区标准厂房项目施工总承包工程二标段位于苏州工业园区唯亭科技园朱家工业园内，其南侧为312国道，东侧为奇业路，北侧为浦田路，西侧为河道。拟建建筑物主要为7栋厂房及1栋停车楼组成。二标段主要包括5#~11#厂房（地上2-4层）及停车楼（地上7层），二标段内路灯、雨水收集池、室外地面铺装、市政道路、道路标线，一二标段根据标段红线完成各自标段内容。二、工程量清单编制和报价依据：1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2014年《江苏省建设工程工程量清单计价指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》、《江苏省安装工程计价定额（2014版）》、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额（2014版）》。2.苏州建设（集团）规划建筑设计院有限责任公司设计的图纸。3.建设单位提供的招标技术要求及编标提疑答复。4.苏州建设行政主管部门的文件及有关规定等。三、招标范围招标范围：详招标文件四、招标工程质量工程质量：合格。五、项目有关费用计取。1.江苏省建设工程费用定额(2014年)文件。2.安全文明施工费计基本费、扬尘污染防治增加费，不计省级标化增加费。工地围挡按苏建函质〔2021〕199号文件要求围挡高度统一为4米，投标人在投标报价时综合考虑，结算不予调整。3.本项目风险费、赶工措施费不计。4.智慧工地内容包含且不限于省厅公告[2021]第16号文件中的内容，清单中类别和数量发包人可视情况增加，投标人应充分考虑可能产生的需要，在投标报价时综合考虑，结算不予调整。1|55．工程类别一览表工程类别建筑工程土建钢结构天型土方大型土方25#、7#~11#厂房二类0义6#厂游一类站述10#厂~、11#厂”分三类过。停车楼三类述述二单位名称安装工程工程类别（厂房三三类传室外安装、泛光照明、低压俱电三类工室外通道三类916#停车楼-二三类三10室外工程市政道路工程市政通用三类11三类排水工程12大型土方大型土方项目名称基本费标化增加费扬尘污梨防治增加费团)陆盘环境保护税社会保险贾住房公积金税金取费基础",0,0,0,1]
[13754,"itDocument.aspxPage7of七、投标人排序及推荐的中标候选人名单标段名称:必义市40万头生态商品猪全产业链建设项目一期（监理）（，次)2中科思成建设集团有限公司～贵州建工监理咨询有限公司3驿涛项目管理有限公司4盛源鑫项目竹理有限公司]投标人排序5正大鹏安是设项目管理有限公司排厅投标人名称第1名中科思成建设集团有限公司第2名贵州建工监理咨询有限公司推荐的中标选人第3名驿涛项目管理有限公司根据上述中标选人名单，并依招标人授权，请评标委员会确烂本次招标的印标人为:中科息成建设集团有限公司评坏及员公成员（～;）止主签字:T/而个7p://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.12.2021-9",0,0,0,1]
[13763,"十五、信总公示表信息公示表鹏肇庆市第三人民医院升级建设友播神专科医院项目监理)工程名称:澧高序号公示项目公示内容统一社会信息代码：914412001862710a7人营业执照单位名称:广东众志城业工程管理有限公司有效期：2024年08月01日2资质证书编号:E144003785人民币:(小写》￥gsgg52.65（大写）玖拾叁万玖仟叁佰伍拾贰元零伍3.投标报价分。下浮率:20.83%投标有效期90天4形式:投标保函投标保证金形式及金额金额:i6ooo.oo元（人民币大写：壹万伍仟元5整）自中标通知书发出之日起至完成项目整体验收监理服务期限（共380日历天）及缺陷责任期结束之日止证书名称:房屋建筑工程监理甲级资厌证书（房屋建筑工颁发机构名称：中华人民共和国住房和城乡建设程监理甲级资含质证书》颁发时间：2019年08月01日7工程造价咨证书名称:工程造价咨询企业资质证书询企业资质证颁发机构名称:广东省住房和城乡建设厅书)颁发时间：2020年05月26日证书名称：环境管理体系认证证书(环境管理体投标人资信、颁发机构名称:兴原认证中心有限公司荣誉及实力情系认证证书)7颁发时间：2019年08月12况（职亚健康安证书名称:职亚健康安全管理译系认证证书全管理体系认颁发机构名称:兴原认证中心有限公司证证书）颁发时间:2019年08月12日(职业健质安证书名称:质量管理体系认证证书全管理体系认颁发机构名称:兴原认证中心有限公司证证书》颁发时间:2019年08月12日(\"合同重信证书名称:广东看亏否同重信用企亚公示证书用企业公示证颁发机构名称:肇庆市工商行政管理局书)颁发时间:2020年06月01日308投标人同类项（中山大学附稻客称:屯山天学雨质仁济医院蓬设工程8目业绩属仁济医院建工程规模:172000m2/设工程项目》合周签订时间：20姑年01月29日姓名身份证《中间注册执业证书编号职称等级及编号其他工程类注册证书编号获奖工程业绩获奖工程业绩获奖工程业绩同类工程业绩",0,0,0,1]
[13769,"1.封面盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院门卫工程，工程招标控制价盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心招标人:，(单位盖章)江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月17日1.扉页盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心，新建妇幼保健院门卫工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，922921.39(大写):，玖拾贰万贰仟玖佰贰拾壹元叁角玖分，盐城市大丰区妇幼保健计划生育服务中心招标人:，江苏昱丰华项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)刘国琴丁瑛法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)顾海洲田洪文编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月17日复核时间:2021年07月17日建设项目招标控制价表工程名称:盐城市大丰区妇纺保健计划生育服务中心新建妇幼保健院门卫工程其中:《元)序号个项工程名称企额(元）署估价安全文明施工费坐费务中心新定义922921.3911500019690.75台计922921.3911600019690。75单项工程招标控制价表工程名称:盐城市大丰区妇纺保健计划生育服务中心新建妇幼保健院门卫工程其中:(元)九位工程名称企额(元)物估价安全文明施工费线业序号1门卫土定工程860113.8211500018857.929107.53》门卫安装工程62s07.57832.851634.81合计922921.3911500010690.75s0742.34单位工程招标控制价表工程名称；门卫土建工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程616444.41[[91089.11[2材料费873759.36山3施工机其使用费11679.13[企业管理费26697.4215刚涡12319.162滑施项目77998.837573.22.2凶价措施项目塑40125.5922.1其中:安全文明施工播施费18857.9迎其他项目166511.13151544.44签2其中:专业工程暂估价11500Q3其中:总承包服务费①峨贾29107.58近71018.57监860113.82分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;门卫土建工程(001)金额(元)其中序5项目编码项目名称项目特征播述融签工程量综合单价O10101001001土石方工程宇整场地宜255.580.8346.13艺O10101001001挖基坑主方土壤类别:详见地质册张批5工运距:投标人自行涪退土壤类别:详见地质截名出标主溪庭:根据设计部阳钻合施工搅场实际部雾土运:招标人不提没的多实宗锈况首智拿收投2126.261327.12七010101003001龙沟槽主方土壤类别:详见地质册X营挖工深度:根据设计加台",2,2,2,1]
[13780,"项目编号：DS20210817（GC）0003-001-001达州市达川区南国印染厂停车场项目施工评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年09月15日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:达州市达川区面国印染厂车场项目施工其中基准价（元）招标控制价相应价F(元)洛各有效投标的评审价的K]算数平均值（元）K2K3有效投标的评雷资（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X623山约6个8综合得分排序（综合得分由高至低）备注凡中城嘉翔建工集团有限公章4495276.034679149.244556847.70750.93【0.30.74526579.8959.3094.18【四川省永晟建筑工程有限公司4495276.034679149.244556847.70750.93【0.30.745883233357.9390.712巴四川晟邦建设工程有限公言4495276.03≤679149244556847.70750.93[0.30.746467707556.6388.373加中恒太鸿建设有限公司4495276.034679149、244556847.70750,93[0.30.74465716,8659.6788.29且是否废标:是口否√。了报侨评游窦成员签名:日期:2021年9月15日W式-受6系超简助第2页监督人签字：招标人签字：第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第4页29中标候选人公示30问题澄清通知31开评标情况表32投标报价是否高于招标控制价评审表33不平衡报价评审汇总表34低于成本评审表35形式评审汇总表36资格评审汇总表37响应性评审汇总表38施工组织设计评审汇总表39项目管理",0,0,0,1]
[13781,"评审情况一览表项目名称:安徽乾豚牧业有限公司养殖场污水处理工程项目编号：NGS-GC-GK-2021038投标单位投标报价（元）初审情况总得分]安徽锐期建设工程有限公司6796050.14通过96.972安徽鹏跃建设工程有限公司6665023.21/36765769.09二上安微晟峰建筑工程有限公司交徽翔辰建设工程有限公司6717892.29/5安徽中冠处筑工程有限公司6716501.006安徽伟成建筑工程有限公司6817721.53一了安徽海晟路桥工程有限公司6648655.08）安徽环能建设有限公司6728613.42【9安徽协宏建设工程有限公司6764132.2810安徽省烈阳建筑工程有限公司6773953.16一11安徽晟通建筑工程有限公司6706025.38)12安徽省宁国市鸿辉电力安装有限公司6817148.67日（8安徽浩源建设工程有限公司6683928.41/14安徽华仁路桥工程有限公司6760512.60/L5安徽垒森建筑工程有限公司6732075.48l6安徽新辰建筑工程有限公司6810208.58Z2安徽城工程建设有限公司6702178.8818安徽郑萍建设工程有限公司6878136.34/19安徽皖瓴建设工程有限公司6693078.2020安徽玖建工程管理有限公司6878144.53/21安激宛旭建设工程有限公司6672470.75式22安徽广建建设有限公司6818801.85，236680163、74/24安徽景瑞建筑有限公司6778536.2425安徽昌建建设工程有限公司6819783.94【26宣城成皓建设工程有限公司6751316.03一27安徽方正建筑安装有限公司6701761.20且28安徽宝驹建筑有限公司6831814.5329安徽远邦建设有限公司6744081.31/30安徽梓正建设工程有限公司6877317.94/31安徽省华日建工集团有限公司6742771.8632安徽金磊建筑工程有限公司6707416.68一33安徽建谊建设工程有限公司6730577.60）34交徽百鲸建设工程有限公司6622793.42）35安徽五千年建设工程有限公司6722393.53目36安徽智行建设工程有限公司6763723.07一37安徽国创建筑有限公司6763384.95y38安徽旭之升建设工程有限公司6548318.40396695467.3340交徽盘山建筑工程有限公司6662649.83/416643008.07）42安徽伟禅市政建设工程有限公司安徽沐徽园林建设工程有限公司6697104.76宁国市群飞建筑工程有限公司6775017.18/446741094.13/45安徽再强建设工程有限公司安徽广丰市政工程有限公司6809471.97（46安徽禹路建设工程有限公司6755129.80）47宣城人和建设有限公司6751283.2948安徽成字建设工程有限公司6620420.04一496796868.55通过96.9850安徽天兴建工集团有限公司6878237.22/51安徽汇山建设有限公司6726485.56～522安徽来塘建设工程有限公司6878439.1653安徽晨晖建设工程有限公司6702669.93【54安徽东煜建设工程有限公司6746700.21/55地久恒达建设集团有限公司6779682.0156安徽筑业建筑工程有限公司6817646.24[57安徽天暖建设工程有限公司6342407.25一58安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司6741462.40盐安徽正翔建设工程有限公司6760040.24【60安徽航元建设工程有限公司6757175.8261安徽柘桥建工有限公司6824285.17一62安徽益东建设工程有限公司6830832.70/63安徽皖宏建筑工程有限公司6747166.70646644644.8865合肥光丰建筑安装工程有限公司6880346.05/666594558.39/6妾徽择天建设工程有限公司安徽建宏建设工程有限公司6846120.03/68安徽路畅交通工程有限公司6829606.55/69安徽峰云建设有限公司6859967.71/1安徽海川建筑有限公司6749482.70（71安徽勋成建筑工程有限公司6690966.71/己宣城市兴宇建设工程有限公司6829752.1373安徽康建设工程有限公司6685728.90/74安徽皖新市致工程有限公司6814056.7275安徽绿升建设",0,0,0,1]
[13790,"评标结果会议评标会项目标段编号=4404000001002172001001项目标段名称前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程投标人经济标评审结果技术标评审结果是否合格闽凯（珠海）建设工程有限公司是挖是深圳市鸿正建设有限公司是是是珠海市华通建设工程有限公司是彰彰广东成利建设集团有限公司令是是珠海八图建筑工程有限公司显是是专家一种站w或m弥版家四常名…承远等第1页/共1页",0,0,0,1]
[13798,"附件3交易项目划分标段情况一览表（公开竞标项目)项目名称:致和*项目编号:320l23J8/八单位:平方米、年、元",0,0,0,1]
[13807,"平标委员会全体成员签务动系可元c]照银华建设工程有限么””立东正克延筑装饰有限公山东锦宏建设工程有限公报价供应商匠别分包：日照市档客馆综合楼维修改造工程(RZ2021201CS130-001心说务标评重得分卿卢湖□29.9229.9530.00*评违得分浏泓详细评分汇总表354.8356.0061.83上挂能还保价格加分[托等漂江0.000.000.007071节能环保技术加分鹤--0.0084.750.0085.950.0091.83总分工第1页/共1√赣①只c注)",0,0,0,1]
[13816,"新联村西侧安置小区等9个老小区改造项目的张陈新村、物回和金属公司宿舍施工电子招标文件上/7；内2晓招标代理机构;益班>行发招标人:≤(盖章）.6次态≤三-,公-;(入7之2021年8月目录第一章招标公告11.招标条件12.项目概况与招标范围及付款方式13.投标人资格要求14.招标文件的获取25.评标办法见附件26.招标公告发布媒介27.联系方式3第二章投标人须知4投标人须知前附表41.总则91.1项目概况91.2资金来源和落实情况91.3招标范围、计划工期、质量要求91.4投标人资格要求91.5费用承担101.6保密111.7语言文字111.8计量单位111.9踏勘现场111.10分包111.11偏离112.招标文件112.1招标文件的组成112.2招标文件的澄清122.3招标文件的修改122.4招标控制价123.投标文件133.1投标文件的组成133.2投标报价133.3投标有效期143.4投标保证金143.5资格审查资料153.6投标文件的编制153.7投标备份文件154.投标154.1投标文件的递交154.2投标文件的修改与撤回165.开标165.1开标时间和地点165.2开标程序165.3投标人有下列情形之一的175.4开标异议176.评标176.1评标委员会176.2评标原则176.3评标177.定标177.1评标结果公示177.2中标候选人考察187.3确定中标人187.4中标通知188.合同授予188.1履约保证金188.2签订合同199.纪律和监督199.1对招标人的纪律要求199.2对投标人的纪律要求199.3对评标委员会成员的纪律要求199.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求199.5投诉1910.需要补充的其他内容19评标办法前附表201.评标方法212.评审标准222.1初步评审标准222.2详细评审标准223.评标程序223.1评标准备223.2清标233.3初步评审233.4详细评审253.5投标报价评审方法253.6市场信用评价评审方法253.7投标文件的澄清和补正263.8推荐中标候选人263.9否决性条款汇总26第四章合同条款及格式28第一章合同协议书28第二章通用条款281.1词语定义281.5合同文件的优先顺序291.6图纸和承包人文件291.7联络301.10交通运输301.10.1出入现场的权利301.11知识产权301.11.4承包人在施工过程中所采用的专利302.2发包人代表312.4施工现场、施工条件和基础资料的提供312.5资金来源证明及支付担保313.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任325.1质量要求345.3隐蔽工程检查347.9提前竣工的奖励368.6样品368.8施工设备和临时设施",1,1,1,1]
[13821,"附件附件1：序号投标人名称资格要求1经营资格审查具有独立承担民事责任的能力：有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。2经营资格审查具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意一个月的依法缴纳税收凭证和2021年任意一个月的缴纳社会保险证明材料，复印件加盖公章。3经营资格审查参加招标活动前三年内，没有违法和不良记录：自行承诺加盖公章和法人章（格式自拟）。4法律、行政法规规定的其他条件：“信用中国”查询的企业无不良信用信息资料，截图加盖公章。审查结论备注:符合资格要求的打√，不符合资格要求的打×，资格要求全部符合的审查结论填通过，资格要求有一项不符合的审查结论填不通过，审查结论为不通过的投标视为无效标。附件2：评分因素评分标准评分因素评分标准投标报价（20分）以通过行业主管部门审核通过的控制价金额为基数，参照《贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》黔价房[2012]86号收费标准下浮，报价下浮率最高者得分20分，报价下浮率第二高者得分18分，报价下浮率第三高者得分16分，报价排名每靠后一名扣2分，得分依次递减，扣完为止。注：投标报价经评标人员认定恶意低价报价的，取消其报价分。服务方案（30分）从服务内容、方法、措施等服务方案的科学、合理性，对重点、难点及相关协调工作认识充分性等因素进行横向对比，评标人员根据投标文件编制与项目实际情况吻合程度的认定为依据计分，0～30分，缺项不得分。人员配置（20分）项目负责人：必须具有注册造价工程师执业资格证，同时具有高级工程师职称及以上资格得10分。在此基础上每提供一个注册造价师得5分，最高10分。提供资格证书、职称证书及近社保缴纳证明（或劳动合同），复印件加盖公章。本地化服务能力（15分）1、公司或设立的分公司在贵阳市有固定的营业场所的得5分。（提供租房协议或房产证书复印件加盖公章）。2、承诺在项目实施期间，不更换项目负责人，项目负责人在接到招标人通知后24小时以内到达招标人指定地点提供咨询服务。承诺书加盖投标人公章且由拟派项目负责人签字。提供承诺的得10分，不提供或",5,5,5,1]
[13833,"投标报价汇总表起权。应独县zge查由址镇批绝起提不沈好大提砂化*业路建设项目序漯次科日名称会额(元）/100清小、第100级、总期c200钟单、第200级、路基8:00清单、第:00级、路面1400清单、第400章、桥哭、涵测小600清单第600系平安全设施及预理许钱苏100章至700章请单合计气已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计x清单合计诚去材料、工程设备、专业工程暂估侨合计(即6-7)=8的计日工合计10暂列企额(不合计日工总额)1投标报价(6+9+10)=11工程量清单合同段：庄浪县2021年离择镇瓦沟童能至沈坪大峻砂化产业路建设项目货币单位:人民币元清单第100章总则子目名称小心数量小价工卫签皿江江之性&额1.00个生产曲处舰100台工乡式迎盛签3清单第100激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年离择镇瓦沟童能至沈坪大峻砂化产业路建设项目货币单位:人民币元清单第200章路基子目名称小心数量单价岔j胜达红达控上挖上方八17769.00填方盛基格太执效(仙括执加宜分)剑且上上515虹血加水tjjzC20法武上L社江【))清州第200激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年离择镇瓦沟童能至沈坪大峻砂化产业路建设项目货币单位:人民币元清单第300章货路面子目名称小位数量单价行J关然纱匹面儿J150㎡zH/26212.00名自监土由央分四立问填上、州水及落化序路上11清州第300激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年离择镇瓦沟童能至沈坪大峻砂化产业路建设项目货币单位:人民币元清单第400章桥梁、涵洞子目名称JL.f2数量小价浏论涵及的虹股签通h九创加迪凝上加腔述-076aW登通】月。0清州第400激介计人民币工程量清单合同段：庄浪县2021年前坪镇瓦沟童至沈坪大砂化产业路定设项目货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目名珠㎡.f2数量单价道鹏必通耘志独柱止立通远点)600e热b6(清单第600激介计人民币",3,3,3,1]
[13842,"新余宏远建筑工程咨询有限公司询价通知书项目名称：新余市新钢第一小学云机房采购项目项目编号：XYHY2021-XY-X005采购单位：新余市新钢第一小学二0二一年九月第一章、询价通知书一、询价邀请项目概况新余市新钢第一小学云机房采购项目招标项目的潜在投标人应在江西公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）获取招标文件，并于2021年09月14日09点30分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况：项目编号：XYHY2021-XY-X005项目名称：新余市新钢第一小学云机房采购项目采购方式：询价采购预算金额：300000.00元最高限价：300000.00元采购需求：采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算（人民币）技术需求或服务要求余购2021B000492077新余市新钢第一小学云机房采购项目1年300000.00元详见采购需求合同履行期限：详见采购需求本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)3.其他法律法规要求：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。（3）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。三、获取采购文件：时间：2021年09月06日08:30至2021年09月09日08:30地点：江西公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn/web/）方式：自行下载售价：0.00元四、响应文件提交：2021年09月14日09点30分（北京时间",1,1,1,1]
[13844,"，飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，模拟清单，招标人:，咨询人:，(单位盖章)，(单位盖章或资质专用章)，法定代表人，或其授权人:，法定代表人，或其授权人:，(签字或盖章)，(签字或盖章)，造价工程师:，(签字盖专用章)，编制时间：，2021年05月31日，工程总承包费用汇总表，工程名称:飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，项目名称，金额(元)，备注，1，勘察设计费，2，建筑安装工程费，3，设备及工器具购置费，4，工程建设其他费，合计，总价，其中：暂定金额，暂定金额汇总表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，项目名称，金额(元)，备注，1，勘察费，2，建筑安装工程，2.1，暂定金额专业工程，2.2，其他项目清单，3，暂定金额的设备及工器具，4，工程建设其他费，合计，勘察设计费汇总表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，项目名称，项目内容，金额(元)，是否暂定，1，勘察费，2，设计费，2.1，初步设计费，2.2，施工图设计费，（(5267.8874-5000)*(249.6-163.9)/3000+163.9）*1.0*1.15*1.0*（1-20%）*50%*10000，2.3，竣工图编制费，2.4，非标准设备设计费，2.5，BIM专项设计费，合计，勘察费模拟清单与计价表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，项目名称，工作内容，计量单位，工程量，金额（元），单价，合价，合计，建筑安装工程费汇总表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，项目名称，项目内容，金额(元)，是否暂定，1，单项工程，1.1，市政工程，合计，设备及工器具购置费汇总表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程，第1页共1页，序号，设备及工器具名称，规格型号、技术参数，单位，数量，设备单价（元），综合单价，（元），合价，（元），是否暂定，合计，工程建设其他费汇总表，工程名称：飞凤山水厂至高新区过江供水管道工程",3,3,3,1]
[13851,"单一来源采购方式专业人员论证意见姓名:区此专业人员信息职称:3七(工作单位：fin云引(F例低西2项目名称:九江市第一人民医院两院直线加速器设备维保服项目信息务采购项目供应商名称:江西海阔科技有限公司(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)i标隔辆枢前很须为省范心一-经以37zSmrutfmnfgrz”**应A在辽+GGBviw3zcT兰超运镇饭馆资顶,且果得改后子了远延船帝授次。面成办道专业人员论证意见实遭叶病及示(6你书烟杨,力甘偿滋岩公复三行;宽pf年务人元西吨际已拒过区或纸行N密条即顶油须卓本下条式建讼迎保后聊i游团科放耐员名司。专业人员签字或些日期zl年2月y日注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。了亚杂首Y下李轻上浙米一夷邵咨辆琴杂器斡邺等草勤壁验图Y一嵩出工(1:避琴目巴辽韶身等楼旦工“避琴经巫锦邳郓一和Y玖辛朝锻的吐照基>淼冬辰巫了旱垂买。Y亦本)内采Z《%艺仙监湖约限平*户且pmnFBowfs'vz时m)Fouisg专注多HzgmTk#*签积m”解(证Zc营G*起彭项∞楼C*年或世告受录“毕tz#p-&志飞业评区的思1-**%'57签华*年址”H%/沁∞”亚鲜日出匹否密‘牙驿酒‘避‘斗夷习工忆7为目连晓出等（甲面明班了经(2设耿可总它)“气斯工击凹Y币李甲凹亚孔凹Y而李中斜辛幸‘率以哲Y下李景黔目虹正旱工3誓Y下车本既凹YT李了旱工张首丫币李驻上浙非一束(到宫7元邵当蒋&器率叫韵旱验堕验图国Y一巴文部身幽软工“避琴继巫神巫郓一和Y玖幸明级邹驻拓基~淼冬辰W夏孤积凹Y币李)?#鄂%吆3%妃季评今些Zz:·z唐扑工。一菌毕工14‘经牙目连目出委（甲孟明涨了经‘房驿货心）剧咨Y币条梁黔目正亚张凹Y下幸专既凹Y尔车",0,0,0,1]
[13860,"目录序号报表名称汇总表格卫工程总项目过【起2】招标控制价封面【h2】扭远拉剑价血五式【宏-，]工程让价总说咀(施向)G【表2】建设项目招标控勤价下【北-03】盖项工程扣航控副价监工程总项目9附属设施（围墙、大门）10大门工积上山【起-A]单位工担招标控出价12【法-】分部分五工程在九价批施项目涪九与计价法13【表-上凡总价批施或且进革与注价表1重16【表-12-1】，列金额阻细表16量7【老-2-3】主业工已暨估价及结管价表18【表-12-】让且工述请【表-12】凰承包服务业计血表2围地工程21【之-0山】单位工担拟后拉出血企【表-]分部分项工程和革企措施项且渣革与计值表23【表-1凡总价措施项目猜革与计价表24【表-12】上他颁且渣革互计价汇总法25【起-12-1】暂列金额明细表26【表-12-2】材料【工程投名）暂估凰价及迪整表2【表-2-3]专业工丑红估价及结算价表四【起-12-]让且工起[西【表-126】凰派包服务提计价表西藏大学西藏羊八井国家野外科学观测研究平台建设-附属设施（围墙、大门）工程招标控制价招标人：（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）2021年7月23日封-2西藏大学西藏羊八井国家野外科学观测研究平台建设-附属设施（围墙、大门）工程招标控制价招标控制价（小写）：2071125.14元（大写）：贰佰零柒万壹仟壹佰贰拾伍元壹角肆分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）海拔高度（m）：4300人工降效调整系数：1.11869机械降效调整系数：1.13187编制时间：2021年7月23日复核时间：2021年7月23日扉-2总说明工程名称：西藏羊八井国家野外科学观测研究平台建设第1页共2页1、本工程由四川华泽建筑设计有限公司设计。2、工程建设地点：西藏羊八井，平均海拔高度为4300m。3、工程概况",2,2,2,1]
[13867,"武汉市汉阳区人民政府办公室的印刷项目结算单协议供应商名称(公章):武汉少平印刷有限公司公别”结算时间:2020-04-19采购单位名称:武汉市汉阳区人项目名称:彩色铜版纸打印交货时间宁2020-01-19昆武府苏公室金融资类登记告D知书印刷类别:其他印刷品印刷联系人:WHHY005001O19联系电话/奕℃包摇义实维84468770述交文件资料、表[格等X印刷项目费用明细(价格为折扣后价格)序号品名印刷品规格数量单价(元)文件资料彩色铜版纸打印金6010融资类谷记告知书，两个品种共60张A4双直印刷项目结算金额元)(以上报价应含税，包括设计费、菲林输出及打样费、印刷费600纸张费印后成品加工费)供应商联系人:冯全良联系方式:15927597109质量保证期:采购单位意见(元曲。为帝呼\\照区名法宽己(且【了盖交年公3",0,0,0,1]
[13877,"评标办法1、清标由招标人依法组建的评标委员会进行清标。清标内容及步骤如下：本工程将采用“苏州工业园区网上开评标系统”进行清标。对清标中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标予以否决，不进入商务标、技术标评审。2、技术标评审技术标评审采用（1）（1）、本项目不设置技术标，不需进行技术标评审。（2）、技术标评审步骤如下：技术标评审中出现无效标条款中规定情形之一的，作为无效投标予以否决，并不再进入商务标评审。技术标不合格的不进入商务标评审。技术标为合格性评审，需同时满足以下三个条件的为合格：①未出现无效标条款中规定的情形；②评审时分项符合评分项通过率不少于%，（分项符合评分项通过率是指：评审时投标单位的评审点中，“通过”的评审点数量需要达到所有评审点数量的百分比）；③如果评审点中有设置为“必过”的，该评审点也必须为“通过”。技术标评审点如下：/3、商务标评审（商务标得分=投标报价得分-履约失信扣分值）：3.1、招标人本次招标设定招标控制价，同时设定招标人期望报价值，招标人期望报价上限值=控制价*95%；招标人将在发布招标文件时公布招标控制价。超过期望报价上限值的投标价为无效报价。商务标评审时出现无效标条款中规定的情形之一的作为无效投标予以否决。进入商务标评审且未被评标委员会判定为无效标的投标文件为有效投标文件。3.2、评标基准价=A×（1-K%）。K=1、2、3。K值在开标时由招标人代表随机抽取选定。A确定方法为：（3）（1）取所有有效投标文件报价的算术平均值为A（2）取所有有效投标文件中，大于控制价*%的报价的算术平均值为A（3）取所有有效投标文件中，低于招标控制价*95%且高于控制价*70%的报价的算术平均值为A（4）特别说明：评标结束后,除确认存在评委评审和计算错误外,评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。3.3、投标报价得分计算：等于评标基准价的有效投标报价得分为C",5,5,5,1]
[13886,"中石油浙江杭州千岛湖中洲综合供能服务站招标文件建设单位：杭州淳安中石油中洲综合能源销售有限公司浙江之信工程项目管理有限公司二零二一年七月二十三日目录-第一卷第一章投标确认函投标确认函杭州淳安中石油中洲综合能源销售有限公司：我方已于2021年月日收到你方2021年月日发出的中石油浙江杭州千岛湖中洲综合供能服务站（招标编号为:ZF2021-34）的《招标文件》，并确认（填参加/不参加）标段投标。以下情况我方已经知悉：我方知悉投标人收到招标文件后，必须在3天内对招标工程量清单依据招标施工图进行复核，如有异议当即书面提出，过期的疑问招标人有权不予解答。我方知悉本工程采用工程量清单招标，投标单价报价方式为综合单价报价。投标报价超出“投标人须知前附表”第8.1条规定范围的投标无效。本工程投标报价中需考虑安全文明施工费，并分别不少于“投标人须知前附表”第8.1条规定金额，为非竞争性费用，否则投标无效。我方知悉投标人应具备石油化工工程施工总承包三级资质及以上且具有GC2级及以上工业压力管道安装许可证，具有有效的营业执照和安全生产许可证。项目经理资格为建筑工程或机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。业绩要求为自2017年1月1日起至投标截止日止【时间以竣（交）工验收日期为准】具有已完成过的含有主体施工内容的新建加油站业绩或含有工艺改造内容的改造加油站业绩，且单个合同金额须不少于50万元，业绩证明材料为：合同及验收报告。我方承诺严格执行中国石油《关于强化外部承包商监管的通知》、《关于加强外部承包商管理坚决遏制工程施工安全事故的通知》及《关于强化加油站防渗改造工程施工安全管理的通知》（以下简称“5+28+36”管理规定）。我方确认投标人须按招标文件中的投标文件要求组织编制投标文件，没有提供有效资格证明文件的，其投标文件视为无效；投标报价文件、投标商务文件、投标技术文件，按招标文件中的投标文件要求的顺序编制，其格式按招标文件《第九章、投标文件格式》编制，投标人有更好的其他格式，招标人予以认可，但投标报价文件除外。我方知悉评标办法是招标文件的核心内容之一，投标人应仔细阅读，并深刻理解其含义，以免因投标文件编制不全、或重要文件没有及时提供，造成不必要的损失",1,1,1,1]
[13890,")入心货示-（4）研究相关公司业务的案例，及时总结、分析案例带来的法律问题和风险点，并根实际情况为甲方进行案例分析提示（5）协助申方做好因工作需要与政府及政府相关部门的汇报和沟通工作-（6）参加甲方项日谈判，审查或准备谈判所需要的各类法律文件；为甲方所承担的各项工程建设中所涉及的法律事务，提供法律服务-（7）针对某些侵害甲方合法权益的事件发表律师声明，或针对性的发出律师函（8）代理甲方参加民事、经济、行政诉讼和仲裁、行政复议，切实保护甲方的合法权益;参与甲方的非诉讼法律事务;甲方涉及行政许可及行政处罚法律服务（9）在甲方内部进行法律教育和法律培训，提高员工的法律意识和风险防范意识（10）配合甲方办公室人事做好劳动人事工作，草拟、审查劳动合同、保密协议等（11）甲方投融资、金融和票据的法律服务(包括但不限于公司融资项目、公司对外投资项目、为公司提供法律调查服务等);甲方涉及经济刑事法律服务-（12）民商事仲裁和民商事诉讼案件代理法律服务(租赁违约纠纷案件除外）（13）甲方其他专项法律服务，甲方知识产权保护及侵权案件等（14）按照甲方要求完成其他所需的法律工作1.4资格审查方式：资格后审-2．竞争性谈判申请人资格要求2.1竞争性谈判申请人须依照《中华人民共和国律师法》在云南省依法注册成立的律师事务所，在昆明市设有常驻服务机构2.2竞争性谈判申请人具有司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证并经年度考核合格.2.3竞争性谈判申请人应提供近3年（2015年、2016年、2017年）的财务报表或审计报告2.4竞争性谈判申请人近三年承担过具备为国有企业担任企业法律顾问服务经验及相关业绩1例及以上（含1例)2.5竞争性谈判申请人具有良好的资信和社会公信力，且该律师事务所及其执业律师近三年未受到司法行政部门的行政处罚2.6本次竞争性谈判不接受联合体参加竞标3．竞争性谈判文件的获取",0,0,0,1]
[13903,"，汇总表，工程名称：外墙保温一体板更换维修项目，序号，项目名称，单价（元），1，外墙保温一体板更换维修项目，2，外墙保温一体板更换维修项目-拆除，3，总价（元），",3,3,3,1]
[13904,"长沙民政职业技术学院新商科运营中心装饰装修工程预算审核-工作联系函(回复函)一、对以下图纸及其他不明确内容，请建设单位明确：1、“混凝土楼地面，80mm厚C20混凝土硬化层三级钢，φ12@200双向”，图纸未注明钢筋布置是单层还是双层，请设计明确。回复：单层。2、8mm厚钢化玻璃地弹门是否太薄了回复：改成10mm厚钢化玻璃地弹门。3、不可预见费的计取，需确认答:按5%考虑。4、材料价格按《长沙建设造价》第5期（5月份）执行答:材料价格按2021年《长沙建设造价》第5期（5月份）执行。二〇二一年六月十八日",2,2,2,1]
[13913,"2021年薛城区土壤污染状况调查项目（第一批）评标报告评审委员会2021年09月24日2021年薛城区土壤污染状况调查项目（第一批）评标报告一、评标工作组织受惠庄市董越区且然资逻励委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，山至德林工程项目管理右限公司组织2021年董城区土基污垫状况遇查项目第一批）（项目编号:SDZSZ04032021020000Z9）的评审工作。采购人于2021年09月14日09时00分至2021年09月18日在枣庄声公共资流交区,山东省政雅丞购信息公并平台发布采购公告。二、评审委员会的组成1、评审专家抽取:202L年0月2L日，采购代理公司在监督部门的监督下，从《山东省政府采购专家库》中依法抽取相关专业评审专家，共3名，名单如下:序号专家姓名单位名称\\,顾海英惠庄农业学校2张建平枣庄职业学院内张贵军枣庄市山亭区财政运行保障中心2、评审委员会组成及分工:评标前.评审委员会全体成员召开了标前会议,推速张建平为评审委员会组长。三、项目概述评标前由山充德杜工程项目管理在限公司向评审委员会介绍项目采购情况:（一）项目概况:1、项目名称:2021年薛龙区土壤污染状况调在项目（第一批)2、项目编号：SDGP3704032021020000793、采购内容:2021年薛城区土堤污染状况调查项目（第一批)4、标段划分情况:/。5、本项日评标办法:综合评标法上（二）报价唱标情况:至投标截止时间2021年09月24日14时00分，共G家投标单位递交了投标文件，详细情况如下:序号投标单位名单响应文件递交情况法人或其授权代表到会情况1.青岛京诚检测科技有限公司按时递交按时到场2.山东三益环境测试分析有限公司接时递交按时到场日山东华之源检测有限公司按时递交按时到场A.藤州中科检测技术有限公司按时递交按时到场5山东智拓地理信息工程有限公司按时递交按时到场6.山东城控检测技术有限公司按时递交按时到场四、详细评审初次报价:投币单位名称投标总价（元）服务期限优惠条款磋商文件认同栏度青岛京诚检测科技有限公司599978.416日历天无完全认同山东三益环境测试分析有限公司59970016日历天无完全认同山东华之源检测有限公司59800015日历天免费提供12个月与本项目有关的咨询服务完全认同滕州中科检测技术有限公司59990016日历天见响应文件完全认同山东智拓地理信息工程有限公司59990015日历天详见投标文件完全认同山东城控检测技术有限公司59980015日历天免费提供1年的技术咨询服务完全",0,0,0,1]
[13921,"广东省增城强制隔茗戒备所安防监控设施购置及改造项目评标报告由广东省登城强制路葛我备所筹建的广靠省增城强制临茗戒嵩所安防监控谈施施置及改造项且，已委托广东信招标采购看眼公司在广州公共资源交易中心组织进行公升招标，已经完成、并标评标程予。现将译。报告如下:“、招标公告发布及网.上投标登记情况本境目于2021年7月13日至2021年8月]6日在广州公共资源交易中心及货他法定媒体上发看招标公告，由谷投标人自行下载投标文件。并于2021年个月1300时00分至2021年8月16日10时00分在广州公共资游交易中心网站系统接受投标单位办理网上投标登记，在规定时间内共有7家投标单位成功办理网上投标登记分别为:浩云科技股份有限公司、广东省电信规划设计院有限公司、广州中长康达信总技术有限公司、天讯瑞达通倍技术有限公司、方欣科技有限公司、深圳市秦英道信工程有限公司、深圳加道怀架业有限公司。.二、递交电子投标文件及开标情况本项目于2021年7月13日00时00分至2021年8月16日10时00分在广州公共资游交易中心网站接受投标革位递交电子投标文件，在规定时间内，上述7家投标单位中，6家投标单位递交了电子投标文件，分别为:浩云科技股份有限公司、广东省电信规划设计院看队公司、广州中长质达后泓技术有限公司、夫讯指达道包技不有限公司、方欣科技有限公司、深圳市泰英通信工程有限公司。在广州公共资游交易中心代表的见证下，本项目于2021年8月16日10时00分在广州公共资源交易中心第14开标室（中心本部）对递交电子投标文件的6家投标单位进行公开开标。6家投标单位均完成投标文件解密，并公布投标文件的投标报价、交货期等主要内容，具体详见《升标记录表》、《异议记录表》、《投标文件机器码系统分析结论表》。宣、评标公员会成员名革本顶的评标于2021年8月17日上午9时30分在广州公共资游交易中心第2评标室（2R）进行，招标人依照相关规定依法组建评标委员会，评·娄员会由专家评委共5人组成，其中招标人代表1名，其余4名专家评交在广东省综合评标专家庵对口专业的评委中随机抽选产生，其体名单如下:评标公员会组长:评标委员会成员:评审工作在广州公开资溯交易中心见证下进行，坚持“公平、公正”的评审原则，并严格遵守",0,0,0,1]
[13930,"常用五金件（备货）采购清单及技术文件采购清单序号名称数量单价单位规格1不锈钢扎带50001.5根15cm2不锈钢扎带50001.8根30cm3接地跨接线（配铜鼻子）配套20001.8根15cm4跨接配套铆钉40000.3只4mm*13mm5塑料膨胀管80000.08只8mm*40mm6大扁头自攻螺丝/不锈钢垫片80000.41只4.8mm*40mm/M57不锈钢钻尾螺丝10000.25只5mm*25mm技术要求1）产品的技术标准下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。1、GB/T3280-2015不锈钢冷轧钢板和钢带2、GB/T4237-2015不锈钢热轧钢板和钢带3、JB/T2436.2-2020导线用铜压接端头第2部分：10mm2～300mm2导线用铜压接端头4、GB109-1986平头铆钉5、SY/T6951-2019实体膨胀管6、GB/T3098.21-2014紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉7、GB/T97.1-2002平垫圈A级8、GB/T15856.1-2002十字槽盘头自钻自攻螺钉2）具体要求（1）五金件需符合的技术标准：序号材料名称型号备注1不锈钢扎带15cm标准GB/T3280-2015；GB/T4237-2015，材料3042不锈钢扎带30cm标准GB/T3280-2015；GB/T4237-2015，材料3043接地跨接线（配铜接线端子）配套15cm标准JB/T2436.2-20204跨接配套铆钉4mm*13mm标准GB109-19865膨胀管8mm*40mm标准SY/T6951-20196大扁头自攻螺丝/不锈钢垫片4.8mm*40mm/M5标准GB/T3098.21-2014；GB/T97.1-2002材料3047不锈钢钻尾螺丝5mm*25mm标准GB/T15856.1-2002，材料304备注：未单独进行说明的产品性能标准要求必须符合国家的相关标准及规范等要求，中标后必需提供产品合格证等。具体产品规格型号为：不锈钢扎带30cm、膨胀管8mm*40mm共2种；（2）各类产品需注明产品商标，必须符合施工设计图纸、标准及规范等要求，同时提供相关产品合格证以及检测报告等符合要求的技术文件等；（3）其他产品性能要求：未单独进行说明的产品性能要求必须符合国家的相关标准及规范等要求，成交后必需提供合格证等。3）配送有关说明1、合同生效后，接招标人通知",4,4,4,1]
[13936,"被推荐供应商名单和推荐理由本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。中标候选人名单如下：河南省建筑科学研究院有限公司：为第一中标候选人河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司：为第二中标候选人河南省城乡建筑设计院有限公司：为第三中标候选人",0,0,0,1]
[13948,"宋勇专家3425221972****5418项目评审情况一览表刘连生专家项目名称：淮上区文化惠民工程“送戏进万村”演3403031958wwl021X项目编号：BB2020ZFCGZ0021-重1出序号投标单位技术标评审通过/不通过技术标得分两阶设策最终入围前分商务标评审通过/不通过商务标得分综拿语审总得你推荐排序】安徽省泗州戏剧院有限责任公司通过61.300000通过21.0000/82.3000000拟中标候选一讯怀远县杨华泗洲戏艺术团通过50.60000①)报价C%330000330000通过25.0000/75.60000000拟中标候选二统全椒县儒林戏剧团通过49.500000330000通过25.5000/75.0000000O)拟中标候选三山不远县永平放飞心桥文艺演出团通过42,00000G830000逾过OO30,0000|72,0000Q0约怀远县新城区新星艺术团通过≤5.50000O330000通过0025.0000|70.500000配疆福觉映像文化传媒有限公司不通过不通过王晓悉系察标（成交）公告的附件，予以公告;冠阿零蒙应商的评审情况。3403221979****1GL83421011969****0070业主代表张红专家3403231978≥1926",0,0,0,1]
[13957,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南裕鸿建筑工程有限公司87.9886.9887.3886.9882.1886.312郑州科汇工程监理有限公司78.6582.1582.9578.6577.4579.9733河南正源建设工程监理有限公司82.6782.6784.9778.6778.7781.552评标委员会全体成员签名：张彬李群才李丽万俊英陈大鹏评标时间：2020年11月26日打印时间：2020年11月26日",0,0,0,1]
[13964,"1.工程量清单封面重庆市綦江区人民医院传染病区平战结合升级改造，工程，工程招标工程量清单工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，审核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月05日措施项目汇总表工程名称;拆除工程企预（元）房号项目名称介价其中;暂估价1施工技术措施项目见施工组织措施项目21北中:安全文明施工费22建设工程竣工档案编制费23住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+2分部分项工程项目清单计价表工程名称;拆除工程企额(元)序号项目输码项目特征湛签工程量综合单价合价苏法名。员项目名称O1160100L001砖胡体拆除建筑工程(谈目特征]1.砌体名称:原墙砖砌体工程内容]。拆隧。控制扬尘迪30.25办011602002001钢筋混凝土档件形除（墙）项目特征]构件名称:钢筋混凝土墙工程内容]。拆的2.控制扬尘部16.95So11602002002钢筋泡凝土构件拆除（聚、柱）项目特征]1.构件名称:钢筋混凝土梁柱工程内容]。的。控制扬业油16.35北O116050OL001平面央料拆阶项目符征].笛面材幕种类及厚度:地蓟石工程内容]拆晚。控制扬尘1441.82011605002001立面块料拆险项目特征]1.饰面材料种类及厚度:墙五石工程内容]2.拆酸2控门扬尘m22678.31心o11606003001天棚面龙骨及饰而拆除项目特征]龙晋及饰面种类:原金属龙晋及留塑板吊预工程内容]3的控制扬尘1441.8纸O1160700L00架空隔热板拆阶项目特征1.隔燕板材质:钢筋混凝土工程内容]3的。控例扬尘迎339.2011607002001防水层拆除项目特征].防水宸种类:柔性防水层工程内容]拆除2.控制扬尘江339.2企额(元)序号项目输码项目名称项目特征湛签工程量综合单价合价当法。8O1160700L002尼面刚性层拆除项目符征],.例性启厚度:d0m工程内容]。拆除.控制扬尘总339.210O1160800L001铲除油漆、涂料面(璃器)项目特征].铲除部位名称:墙面工程内容],拆险2.控制扬尘信2890.91O1160800L002产除油漆、涂料面(天)项目特征]．铲除部位名称:天棚工程内容]。拆肠2验制扬尘总21201160400200立面抹灰层拆除颈目符征]扩≤士格拆除部书2.珠灰层种类及厚度:水泥沙浆工程内容]出张(",3,3,3,1]
[13966,"内蒙古公路交通投资发展有限公司呼伦贝尔分公司内蒙古公投公司呼伦贝尔分公司2021年养护工程一标段、二标段施工招标施工第二标段评标报告评审委员会2021年09月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件内蒙古公路交通投资发展有限公司呼伦贝尔分公司内蒙古公投公司呼伦贝尔分公司2021年养护工程一标段、二标段施工招标施工第二标段（以下简称“本项目）已由以内公交投发〔2021〕235号文件批准建设，项目业主为内蒙古公路交通投资发展有限公司呼伦贝尔分公司，建设/采购资金来自财政招标人/采购人为内费古公路交通投资发展有限公司呼伦贝尔分公司。项目标段已具备招标条件,现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，内烹古公路交通投益发展有限公司呼伦具尔分公司内烹古公投公司呼伦贝尔分公司2021年养护工程一标段、二标段施工格标施工第二标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08月28日，交工日期:2021",0,0,0,1]
[13975,"附件4：医用耗材最低价承诺书招标编号：LGFYHC2021005本公司承诺向深圳市龙岗区妇幼保健院投标的医用耗材报价为本公司至今为止(开标当日)向深圳市其它医院提供同一品牌、规格型号医用耗材供货价（含所提供的其他公司向医院的供货价格证明中的医用耗材供货价）中的最低价，且不高于广东省药品电子交易平台上的限价、深圳市阳光交易平台的限价，如与事实不符，本公司愿意向深圳市龙岗区妇幼保健院赔偿两倍差价。承诺公司法人签章或签名：承诺公司代理人签名：承诺公司盖章：承诺时间：",0,0,0,1]
[13987,"机场高速五元桥新增道设计评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法同一标段综合评分相等时，以投标费率低的优先:投标费率也相等的，以设计方案得分高的优先:如果设计方案得分也相等，按照递交的先后顺序确定中标候选人顺序。投标人名称与营业执照或法人证书、资质证书一致投标函及投标函附录由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签子的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定（1)第一个信封（商务及技术文件）形式评审标准投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定，第一个信封（高务及技术文件）投标文件中未出现投标费率投标人名称与营业执照、资质证书一致由法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由代理人签字的，与第一个信封授权人为同一人。投标函投标费率未超过招标文件设定的最高限价投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定投标人未提交选择性报价2.1,（2)第二个信封（报价文件）形式评审标准其他因素投标文件未附有招标人不能接受的其他条件营业执照或法人证书符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照或法人证书资质要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.1,1项规定财务要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定业绩要求符合第二“投标人须知前附表”第1.4,1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知前附表”第1.生,1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.1.3项规定的任何一种情形投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章”投标人须知””第1.33项规定（1)第一个信封（商务及技术文件）响应性评审标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定2.1.8（2)第二个信封（报价文件）响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知””第3.2款规定条款号评审",5,5,5,1]
[13992,"智慧校园信息化建设设备采购清单一、学生计算机房（3个）1台式计算机联想、DELL、HP▲1.CPU：≥Inteli5-10500处理器（6核，9MB缓存，3.1GHz）；▲2.主板：Intel470系列芯片组或以上；3.显卡：≥AMDR7430独立显卡，显存2G，具有高清接口4.内存：≥8GBDDR42666内存；5.硬盘：≥256GBM.2NVMESSD固态硬盘6.I/O接口：≥1个PCIex1；≥1个PCIex16；≥1个PCI7.数据接口：USB≥8个(其中前置至少6个USB3.1)；▲8.电源：≥180W90%高效电源，最高可支持500W90%电源；9.输入设备：与主机同品牌原厂抗菌防水USB键盘鼠标；▲10．显示器：与主机同品牌商用显示器，≥19.5英寸宽屏16:9低蓝光液晶显示器，原厂可支持显示器助手软件密码保护功能；11.操作系统：预装正版windows10操作系统；12.软件功能：随机附送自动保护BIOS件，避免来至外界的攻击意外导致工作中断，可以通过远程诊断BIOS状态；自带驱动程序软件，无需上官网即可一键打包安装所有驱动；▲13.支持硬盘还原、网络同传，具有网络同传加密技术；▲14.安全认证：主机工作噪音≤11db认证，具备双防雷及高级防静电认证；≥105万小时的MTBF认证《国家计算机质量监督检验中心》出具；▲15.服务：整机（含所有配件及显示器）三年质保，质保期内免费上门服务，为了确保产品质量，中标后须提供所投品牌计算机原厂商三年质量承诺函原件。148台2智能交换机锐捷、H3C、华为▲1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备，提供官网参数截图；▲2、内存≥256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps，提供官网参数截图；3、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。4、支持静态链路聚合5、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像6、支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患7、支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN8、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有",4,4,4,1]
[14001,"贞丰县人民政府龙兴街道办事处2021年农村公益事业财政奖补及美丽乡村建设项目（B包:酒水车）*审报告，(%,编制日期:2021年8月12日",0,0,0,1]
[14010,",附件3:招标控制价公布函3（200年)》）（适用于《广东省建设工程计价依据工程名称:广东技水师范学院产教融合工程实训基地项且招标控制价（元):146549890.50其中（建筑工程：7255521.90安全文明施工费（元）：8640600.49安装工程:1385078.59）二、余泥渣土场外运输与排放费用（元：L6532.331、土方外运，运距2公里，综合单价12.26元/㎡”2、石方外运，运距区公里，综合单价区元/m”3、详细列明其它余泥渣土外运，运距2公里，综合单价36.55元/㎡i4、建筑垃圾处置费如需施工单位缴纳的，应按物价部门规定收费标准计入综合单价中三、暂列金额（元):5322851.19，建筑工程:4329623.86安装工程:993227.33）对公开招标工程，投标人按照招标控制价公布函公布的安全文明施工费及余泥渣土场外运输与排放费用报价邀请招标工程，安全文明施工费及余泥渣土场外效费片大餐楚评溪4应严格接照规定计算，不参与竞价2念免由土七由扫描全能王扫描创建三加1□被款建项久查建设单位包章）…在法(受造价改编制单位堂定戏禽无卢元衣2AQA44000032编制人（造价人员签名盖专用章了帘察银工程延否石询有)限公司有效期至Z021年12月31日复核人（注册造价工程师然名盖执业专用章:翠彩铁恐逻影趋价五尔卷2A0144000071州门信括C北沾欣孙宜省价咨询有限公司年围至:2021管2月31日广州市建银工程造价咨询有限公司工程造价咨询企业执业印章编号:甲１70%44001248有效期至:2019年12月31日由扫描全能王扫描创建三加1□被款",2,2,2,1]
[14018,"得分排名汇总表标段(包)编号:A6:0000011003620001002标段(包)名系:2021年同心县王团镇壮大村集体经济集中养殖基绝项目.2021年同心县王团镇壮大村集体经济果中养殖基趋项目二标段序号投标单位商务标评分得分施工狗织设计评」分标准得分【企业在宁信用与|清单符合项评审项目人员得分得分总分排名太信达建设发展集团有限公司70.428.7014,62通过93.74宁夏常博建设发展有限公司70.038.3215.00通过93.35y3宁夏易方达建设工程有限公司68.777.8115.00通过91.582山宁夏德殷建筑工程有限公司69.467组15.00通91.57围",0,0,0,1]
[14027,"2021年中央财政造林补贴（竹子低效林改造）项目评标结果公示新平县老厂乡人民政府新平驰翼建筑装饰有限公司得分中标情况说明…根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推举确定第一中标候选人为拟中标人。招括买公章,宜温乡时间:8管充9月23日根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法茂的定定，现将该项目中标候选人结果予以公示，接受社会盟督。如有异议请于公示结束日期前向招标人实名书面投诉。注:请在招标侨况书面报香各紧盯按标段认真填写进行公示，该表涂改无效。",0,0,0,1]
[14033,"湖北省建设工程施工合同工程名称:吕王镇城乡供水二体化项目工程地点:大悟县吕王镇发包人:大悟县吕王镇人民政府说上承包;人:湖北众鑫建设工程有限公司湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅第一部分协议书1:下）发包人；（个称）上性且主机人民此必《化人；（个称）独北办直止设工位和区上之以有美法律、法段遵备平等、自题、公平和诚实信高最时程力镇本建设工程施工有又事项协商致人订义水介W,一、工且套况工段名称；且L金镇援乡售水二述批项止项目编号；JBLLCZCC22LLL2工段地点;人垫且山工镇[段候模；益水登过施工金视各登应川的及托益金位签路标凯且请单的的[程立项批准或板准、各案文号；，值越工空[2(社山且L以)资公来解；，杜投企凯先金二、工胜承包贰围色北的全部内宜为投述文性、施工图及工且语单历列山宜2改三、企网工期mrul，xgu，t2JZ6构T口制;zozL年，月26介同工期总日历天章:（日苏）天，四、工胜质量工拉镇量标准;(括五、合网价放此工和审计按制价为过金过过近万元，中除价为过位过过止方元，合同价教为中解价些鱼益验五查任陆红签益元查维办分（￥woo.16wi9万元)、结算时以最件审计价放为准入、组成合网的文作组成本合同的文件与本合同落二部分道用条款和范三部分专用采教的第2,1教赋予的煤定一致七、发色人承谢发包人向承色人承诺按服本合同的定的期限和方式支付合同价教及黄他应为支付的教项履行本合信腾药定的个部义务八、系包人承钢承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务-九、其他约定:因设计变更、工程量增减引起合同价款的变化依据监理和造价工程师实际签发数量，经发包人签证确认进行调整;承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材科单价低于准价格的，合同履行期问材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材科单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材科单价为基础超过5%时，其超过部分",0,0,0,1]
[14036,"过■活道I患距张面d由“滥1工面明行构主出心≥红男见手2。与询未由梁转m方pg江王-混召工‘“J娱腐：7Al0860i0Z“名期)开叫尊廷投祖野非路显]续缺经*的目jddd专凯羊V证堕杀融置早基蜂呆委旦子二吕非二政（CC‘另串务凹组终隧9/6/I20Z9/6/IZ0Z9/6/IZ029/6/IZ02（4念）审降长半继2日8日6韦1202‘缝日涨斯27邮vC‘暴手博出差缝乎殖离长sI[000000垫盟浏想但宜工炳具祖毕非g科诊旱邹重旦辽部厚乐各面学晔u02=3‘us“1*s9uug=3“ug'lac9UOS=“0ZI0ZW厂卫油鲜县名远拉法处副工邓审博出早县额纳3游7与游普“再式莲地心想包",0,0,0,1]
[14045,"涉农资金项目交易项目审查表项目基本信息填（街道）王集镇村（社区）各庙村组别o.60报名费（元）o.oo第1页/共2页",0,0,0,1]
[14056,"采购清单说明项目概况该项目位芜湖三山区龙湖街道西湖新城商场一楼。本次装修改造范围一楼东侧，建筑6轴至12轴，建筑面积1080平方，详见建筑图及结构图。项目概算180万。二、工程简介根据《安徽省构建多层次养老服务体系（2018—2020年）行动计划》、《安徽省城乡养老服务三级中心建设指导规范（试行）》、《芜湖市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》（芜政[2015]77号）等文件要求，为尽快建成辖区养老服务综合体，不断优化以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合、多功能齐全的智慧养老服务体系，推动全区养老服务组织专业化、品牌化、连锁化发展，全面提升全区养老服务质量和水平，打造全省知名全市一流的养老服务综合体。区级指导中心,辖区养老服务成果和资源展示，养老服务政策宣传；辖区养老服务社会组织监管、培训、指导和孵化器基地，辖区养老服务需求评估的指导和信息管理、辖区养老服务项目。三、项目要求1、布局涵盖：三山经济开发区养老服务指导中心、龙湖街道养老服务中心、西湖新城社区养老服务站三级中心设计服务。2、功能涵盖：区级指导中心、街道养老服务中心、社区养老服务站、智慧养老监控平台、养老智慧产品展示厅、养老评估中心、养老成果展示中心、养老培训多功能培训中心、居家社老化改造体验区、医护站、残疾人复制器材体验区、适老化产品展示和租赁区、社区餐厅、长三角养老对接交流基地、棋牌室、书法阅览室等。四、设计依据1、设计依据：经甲方确认的项目相关资料及图纸；2、设计规范及标准：《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018<>中华人民共和国国家标准GB50210-2018<>中华人民共和国国家标准GB50209-2010<>中华人民共和国国家标准GB50222-2017<>中华人民共和国国家标准GB50325-2020<>中华人民共和国国家标准GB50034-2013<>中华人民共和国国家标准GB50016—2014（2018版）设计人采用的主要技术标准(1)GB50222-2017建筑内部装修设计规范(2)GB-50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制规范(3)GB50016-2014（2018版）建筑设计防火规范根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中华人民共和国国家标准",0,0,0,1]
[14062,"评标的重要依据，但并非唯一标准。评标委员会认为，排在前面的排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标报价作为通过资格性审查和符合性审查的投标单位按投标报价由低到高顺序通过资格性审查和符合性审查的投标单位才能进行下一首先对各投标单位的投标文件进行资格性审查和符合性审查，只有本次评标根据询价文件的要求，限公司、克州亿佳仁商贸有限公司，共鑫亿华商贸有限公司、喀什聚信恒商贸有限公司、喀什八角商贸有王永飞、孙凯3人组成评标委员会，王永飞为主任委员。力、证处古丽米拉。并从乌恰县专家库随机抽取评标专家:恰县民政局采购人代表玉米提阿力、乌恰县采购办刘亮、2021年09月02日16时30分正式开标，2021年09月02316时30分。,日仁商贸有限责任公司共有家购买了询价文件。投标截止时间为74、,喀什聚信恒商贸有限责任公司喀什八角商贸有限公司、厂更正公告，截止到2021年09，]01日，喀什鑫亿华商贸有限公司、)月台、2021年08月30日在新疆政府采购网发布询价开标时间的正公告布询价采购公告、2021年08月16日在新疆政府采购网发布询价更资采购项目进行询价采购。2021年08月09日在新疆政府采购网发新疆方中圆工程项目管理有限公司对乌恰县民政局困难群众救助物资金来源为民政局社会救助专项资金。一批。淤乌恰县民政局困难群众救助物资采购项目，评标乌恰县民政局困难群众救助物资采购项报采用最低评标价法方式评标。:4家参加投标。参加开标会议的有乌乌恰县民政局委托采购内容为救助物皿一步的评审。米提玉乌恰县公克州亿佳喀什面克州亿佳仁商贸有限责任公司喀什八角商贸有限公司c喀什聚信恒商贸有限责任公司N喀什鑫亿华商贸有限公司投标单位序号位的报价由低到高对投标单位进行排序，如下所示:根据询价文件的评标办法，本项目投标单位排序接照投标单3、、符合性审查：四家投标单位均符合询价文件要求2、资格审查:四家投标单位均符合询价文件要求山一经投标、开标、评标，各投标单位的评审结果如下资后面的中标候选供应商递补，以此类推。则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在定的期限内提供书面文件予以解释说明，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，，于成本，中标候选供应商的最低投",0,5,0,0]
[14071,"评标报告广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目施工总承包C标段（第二次招标）（项目编号：JG2021-12256）评标报告一、招标项目概况1.项目名称：广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目施工总承包C标段（第二次招标）2.招标内容：本工程总承包C标段建设范围主要为15号建筑研发办公楼、24号建筑门卫3、25号建筑门卫4、15A号建筑连廊及室外工程等，总建筑面积约63937.08平方米。总造价约31800万元。2.1全部、安全地完成包含但不限于本项目子项的以下工程：（具体内容以发包人确认的包定义文件及施工图纸为准）。（1）建筑工程：除研发楼地上室内精装修区域以及外幕墙之外所有栋号及构筑物的建筑工程；（2）桩基工程：接桩、截桩、工程桩检测并出具正式检测报告书等。如桩基检测后，存在不合格桩，补桩及其相关工作均在本包范围内；（3）桩芯混凝土灌注（含钢筋笼、清桩芯土等）；（4）基础、室外构筑物（包括15A连廊、事故应急雨水收集池3）；（5）主体结构工程（包括连廊）；（6）室内外的墙体砌筑及抹灰、室外台阶坡道散水的砌筑及装修工程(研发楼除外)、研发楼顶层非绿化屋面机房、楼梯间等室外台阶（以室外门为界）、出屋面的所有建筑结构工程（包括外墙涂料及涂料墙体上的室外钢梯和雨水管、外门窗、防雨百叶的材料、五金配件、以及上述范围内产品的制作、加工、安装、涂装、检测以及施工过程及完毕时的维护等相-1-关工作）；（7）砌筑抹灰、防水工程、保温工程、设备基础（不包括围堰）等；（8）总包一般给排水工程包含给排水预埋管工程、屋面雨水管道系统等。其它一般给排水工程另行发包，不在此包工作范围；（9）暖通专业预埋工程，风管、水管墙洞、屋面防雨小屋（狗屋）、设备基础等；（10）通风和空调系统中的单根风管、单根水管管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵，由本包负责完成；（11）室外工程（包括室外道路、给排水、电力通信等设施），包详细描述详见包定义下册。2.2招标范围：按招标人提供的施工图和有关资料",0,0,0,1]
[14080,"概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注十五第15标段1板杉镇-八步桥1.1输水工程1.1.1QG02八步桥灌渠-1m6641.1.1.1灌渠m664土方机械开挖m³239.04土方回填m³132.8C20砼衬砌m³132.8渠道钢模板m²1088.96模板m²132.8渠道土模m²823.36砂砾石垫层100mmm³39.84Φ25PVC排水管m33.2沥青杉木板伸缩缝m²33.831.1.1.2机耕桥个3C25钢筋砼桥板m³1.5钢筋t0.05木模板m²13.591.1.1.3人行桥个6C25钢筋砼桥板m³0.26钢筋t0.03木模板m²4.61.1.1.4田间分水口个22PVC管直径110m17.61.1.1.5分水闸个13土方开挖（就地堆放）m³7.05土方填筑m³2.11C20砼闸室m³2.34C20砼闸门m³0.73钢模板㎡34.97伸缩缝㎡9.67槽钢制安t0.16概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注1.2排水工程1.2.1QP01八步桥河排渠-11.2.1.1QP01（K0+000-K0+824）八步桥河排渠m824排渠m824土方机械开挖m³1334.88土方回填m³535.6M7.5浆砌石m³1450.24M7.5浆砌石基础m³807.52C20砼压顶m³74.16模板m²329.6Φ50PVC排水管m618反滤包m³41.2沥青杉木板伸缩缝m²169.061.2.1.2渠道机耕桥（3m）个3C25混凝土台帽m³6.33C25混凝土桥板m³9.3木模板m²48.06钢筋制安t1.071.2.1.3取水码头个5土方开挖m³23.1浆砌石侧墙m³17.8C20砼压顶m³0.55普通模板㎡2.91.2.1.4生物通道个5土方开挖m³14.4浆砌石侧墙m³10.2C20砼压顶m³0.3普通模板㎡2.11.3机耕路1.3.1JS01八步桥机耕路（K0+000-K0+824）m8241.3.1.1机耕路m824土方开挖（就地堆放）m³98.88概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注土方回填(利用土)m³32.96泥结石路面厚150mmm²2472C20砼压顶m³32.96浆砌石路肩m³197.76模板m²824沥青杉木板伸缩缝m²38.45外运土方填筑（运距1km，≥94%）m³782.81.3.1.2下田坡道个4土方回填m³3.36泥结石路面厚度10cm㎡40混凝土管安装平段管道内径0.6mm161.3.",3,3,3,1]
[14085,"质量保证期维修项目结算金额（元）四升）汽机油(SN5W-40/机油格(纸)一升）汽机油(SN5W-40/四升）心汽机油(SN5W-40四升）一汽机油(SN5W-40/卓见当维修项目/零部件名维修项目费用明细（价格为折扣后价格）接车时间发动机号,标致厂牌型号≥武汉市公安局汉阳区交通大队3单位名称算单编”松伽协议供应商名称（公章）:武汉路达曙光汽车维修有限公司853931172020-08-1310945720201105120298JIABOYUN磁护XNHUITIAN磁护一升JAIBOYUN磁护累君IABOYUN磁护四升JIABOYUN零部件来源公里或者10日）小修及专项修理：2000*公里或者10“日（国家标准：2000或者30日)2.二级维护质量保证期：5000*公里或者5000*日（国家标准：5000公里里或者100日）-.整车修理密总成修理：20000*公里或者100*日（国家标准：20000公1,464.00398.00398.0050.0050.00100.00100.00398.00398.00二398.00398.00工③单罪器心材科费（元）行驶里程车辆识别代码车牌号00)01.5迎工工时费（元）陈军9999LDCT81248鄂A8187警)o.oc0.dQ0.000.0080.00（元）工明单价武功(肥区药通大队二币式0.000.000.000.60L20.00河海江友",0,0,0,1]
[14089,"递交截止时间:2019年01月29日14时00分递交方式:青岛市李沧区灵川路2-05号蓝庭网点开标室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月29日14时00分开标地点:青岛市李沧区灵川路2-05号蓝庭网点开标室七、其他山东万信项目管理有限公司受青岛水务投资开发有限公司的委托,对青岛市黄水东调承接工程施工临时用地占用永久基本农田论证方案编制及土地复垦方案报告编制项目公开招标方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标1.项目编号：SDWXZB2018122732.项目名称：青岛市黄水东调承接工程施工临时用地占用永久基本农田论证方案编制及土地复垦方案报告编制项目3.项目内容：青岛市黄水东调承接工程施工临时用地占用永久基本农田论证方案编制及土地复垦方案报告编制4.招标控制价本项目招标控制价为87万元5.投标人资格要求5.1具有独立承担民事责任能力的法人5.2土地规划乙级及以上资质5.3招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪等重大违法记录5.4通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录等名单的5.5本项目不接受联合体投标6.公告媒介本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上发布7.招标文件的获取7.1时间期限自2019年1月8日起至2019年1月12日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:30（北京时间，节假日正常发售，下同);7.2地点：青岛市李沧区灵川路2-5号;",0,0,0,1]
[14098,"锡山实验小学锦安校区新建工程设计最高投标限价公示本项目的最高投标限价为:3270000元建设单位：无锡市锡山实验小学招标人：无锡锡东新城建设发展有限公司代理机构：江苏建科工程咨询有限公司",2,2,2,1]
[14108,"第三章合同条款及格式江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程施工合同发包人：江山市贺村镇华塔村股份经济合作社承包人：日期:2021年月日第一部分合同协议书发包人（全称）：江山市贺村镇华塔村股份经济合作社承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：江山市贺村镇华塔村村口休闲广场建设工程。2.工程地点：贺村镇华塔村。3.工程立项批准文号：/。4.资金来源：自筹及上级补助。5.工程内容：施工图纸范围内的铺装、照明电气、苗木栽植等施工，详见预算及公选文件。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：施工图纸范围内的铺装、照明电气、苗木栽植等施工(详见工程量清单、施工图纸、编制说明)。承包人对合同工程造价、质量、工期、文明安全施工等实行总承包，对质量、工期、现场安全等实行统一管理。二、合同工期计划开工日期：年月日（实际开工时间以开工令为准）。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：150日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量标准：一次性验收合格.四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。2.合同价格形式：单价合同。3.发包人向承包人支付工程价款及其它应当支付的款项均需汇入承包人合同约定的银行账户，承包人收取款项时应开具增值税税率为9%的建筑业增值税专用发票。4、承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。五、项目经理承包人项目经理：；项目经理注册证书号：；安全生产考核合格证书号：",0,0,0,1]
[14115,"沙坡头区2020年香山乡新水、三眼井等村高标准农田建设项目六标段汇总表项目得分其他评价因素（15总分排名报价得分45分技术评审（40分）分)序号投标单位26.6215.0084.603河北润农节水科技股份有限公司42.98y14.0083.81543.0126.802唐山长虹塑料制品有限公司15.0083.50642.9825.523甘肃亚盛亚美特节水有限公司22.260.0066、297中卫市宏基管业有限责任公司43.08Z15.0087.012宁夏青龙塑料管材有限公司43.0129.00531.7615.0089.77]宁夏昊路塑料管业有限公司43.01626.8914.0083.874风山东中鲁管业有限公司42.982021年8月5日评标委员会:",0,0,0,1]
[14124,"人防门招标控制价清单序号项目名称项目特征描述计量单位工程量控制价投标价控制单价（不含税）控制合价（不含税）投标单价（不含税）投标合价（不含税）其中人工费（元）材其中料费（元）备注1GHSFM6025（6）钢结构活门槛双扇防密门樘1148830.275229358148830.2752293582GHSFM5528（6）钢结构活门槛双扇防密门樘5137018.348623853685091.7431192663GHSFM4525（6）钢结构活门槛双扇防密门樘1146467.889908257146467.8899082574HFM1520（6）钢筋混凝土单扇防密门樘29071.5596330275218143.1192660555HFM1020（6）钢筋混凝土单扇防密门樘87559.6330275229460477.06422018356HFM1020（6）左开钢筋混凝土单扇防密门樘87559.6330275229460477.06422018357HFM0820（6）钢筋混凝土单扇防密门樘66822.5688073394540935.41284403678HFM0820（6）左开钢筋混凝土单扇防密门樘76822.5688073394547757.98165137629HFM0716（5）钢筋混凝土单扇防密门樘26992.6605504587213985.321100917410HFM0716（5）左开钢筋混凝土单扇防密门樘16992.660550458726992.6605504587211HM1520左开钢筋混凝土单扇密闭门樘18835.321100917438835.3211009174312HM1020钢筋混凝土单扇密闭门樘37389.5412844036722168.62385321113HM1020左开钢筋混凝土单扇密闭门樘47389.5412844036729558.165137614714FHM1020钢筋混凝土单扇防火密闭门樘117717.889908256917717.889908256915HM0820钢筋混凝土单扇密闭门樘77843.1192660550554901.834862385316HM0820左开钢筋混凝土单扇密闭门樘67843.1192660550547058.715596330317HHFM2020（6）左开钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘217103.669724770634207.339449541318HHFM1520（6）钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘210933.11926605521866.238532110119HHFM1520（6）左开钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘310933.11926605532799.357798165120HHFM1220（6）钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘119676.33027522936106439.63302752321HHFM1220（6）左开钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘49676.3302752293638705.321100917422HHM1520钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘2103002060023HHM1520左开钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘3103003090024HHM1220钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘69355.0458715596356130.275229357825HHM1220左开钢筋混凝土单扇活门槛防密门樘69355.0458715596356130.275229357826HK600（5）悬摆式防爆波活门樘57701.3761467889938506.880733944927HK600（5）左开悬摆式防爆波活门樘87701.3761467889961611.009174311928HK1000（5）悬摆式防爆波活门樘215024.770642201830049.541284403729HK1000（5）左开悬摆式防爆波活门樘215024.770642201830049.541284403730FMDB6027（6）双向受力防护密闭封堵板樘199314.678899082699314.678899082631FMDB5027（6）双向受力防护密闭封堵板樘687408.256880734524449.54128440432MGC1212密闭观察窗樘18173.394495412848173.39449541284合计（不含税）2599332.11009174税金9%233939.889908257合计（含税）2833272",2,2,2,1]
[14131,"对头教工气评%浙水法前防表条款号葛Nl聚聚名称编列内容评标办法团1.1综合评估法口l.2法律、法规允许的其他评标办法111综合标与技术标一、综合标:27.5分团项目监理机构:上分团业绩:生分团检测仪器与设备:父分团其它;上5分二、技术标（监理大纲)：18分，采用暗标形式（1）质量控制措施：生分有质量通病防治措施1分有切实可行的创优措施0.5分③有图纸审阅播施0.5分有确切的节能监理措施0.5分③实施监理服务的制度和保障措施0.5分G施工班组到岗出勤率的监理挖制0.5分竣工验收、竣工资料和竣工备案管理0.5分（2）进陵控制的措施：3分①有进度控制的具体方法，并且对本项目有针对性和有效性3分②有进度控制的具体方法但无针对性和有限性2分③无进度控制措施具体办法0分（3）投资控制的措施：3分有针对本项目的投资控制方法且有可行性3分②有投资控制方法2分③无投资控制方法0分条款获条教名称编列内容（4）安全监理措施;生分对施工单位的币点市查0.5分②施工现场危险源的辨识及应急预案0.5分③施工安全管理的控制要素0.5分施工现场生产安全事故的报告与处理0.5分③建筑工程现场安全检查常见问题0.5分施工安全部分监理控别重点0.5分)）安全生产管理制度0.5分建设工程施工现场作业人员实名副管理0.5分（5）合同、资料信息管理措施:2分）合同管理措施1分②资料信息管理措施1分（6）组织协调管理措施:2分①组织协调工作的方法1分②本工程协调工作的针对性措施1分1.1.2商务标宿务标基准分:51.6分二方法一:以有效投标文件的最低投标报价为评标其准价，投标报价等于评标基准价的得满分:偏高评标基准价的，相应扣减得分：投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.1分，不足1%的，按照插入法计算得分。二方法三:以石效投标文件的次低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分:偏离评标基准价的，相应扣减得分：/。口方法三:以有效投标文件的投标报价算术平均值为鑫，评标基准价=AXE，K依在开标前由投标人推选的代表殖机抽取确定，值的取值范出为C95%-,96%7）。投标报价等于评标基准价的",5,5,5,1]
[14141,"苏州市吴江区菀坪学校苏州市吴江区菀坪幼儿园工程招标控制价公布工程编号:E3205840327001373001001工程名称预算价(元)招标控制价（元）苏州市吴江区菀坪幼儿园工程24029566.7924029566.791．开标日期:2021年9月3日14：00时。2．本工程招标控制价为24029566.79元,如有异议,请于开标前7天与招标人(招标代理机构)联系。建设单位:苏州市吴江区菀坪学校招标代理机构:苏州市宇杰工程技术服务咨询有限公司二O二一年八月二十日",2,2,2,1]
[14150,"东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于东阳市城建建筑材料有限公司建筑垃圾资源化再生项目设备采购项目竞争性谈判文件谈判编号：XSGYCG2017-JZ-101项目名称：东阳市城建建筑材料有限公司建筑垃圾资源化再生项目设备采购项目采购单位：东阳市城建建筑材料有限公司招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司2017年7月20日目录10第一章竞争性谈判公告根据《东阳市国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律规定，经东阳市国资办批准，东阳市鑫盛工程咨询有限公司受东阳市城建建筑材料有限公司委托，就其东阳市城建建筑材料有限公司建筑垃圾资源化再生项目设备采购项目进行竞争性谈判，欢迎国内有相关设备供货及服务能力的供应商参加投标竞争性谈判编号：XSGYCG2017-JZ-101二、采购货物名称：三、谈判供应商的资格要求符合《国有企业采购管理办法》第十一条规定的投标人资格条件和本公告设定的特定条件▲投标人的特定条件：1、具有独立承担民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（具有相关技术资质）；具有依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；2、投标人具有独立法人资格，且是有能力提供招标文件所规定的货物及服务的供应商；3、投标人须具备生产经营或销售许可证；设备必须符合相应标准；采购内容数量预算金额（万元）技术要求、用途备注移动式建筑垃圾处理成套设备1套523详见招标文件技术要求4、本项目接受联合体投标组成联合体投标的，应提供联合体协议书，并遵守以下规定：（1）明确联合体牵头人和各方的权利义务；（2）本项目联合体各方共同推荐联合体投标代表人，由联合体各方提交授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标（4）联合体中标后，联合体各方与采购单位签订合同，并就中标项目向采购方承担连带责任四、购买谈判文件时间和地点1．时间：2017年7月24日至7月27日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00(节假日除外)；2．地点：东阳市鑫盛工程咨询有限公司（浙江省东阳市望江南路102号三楼）；3．购买标书方式：现场领售，售500元/本，售后不退五",1,1,1,1]
[14154,"E.2招标控制价封面人才公寓一期高低压配电工程工程招标控制价招标人：长沙恒志房地产开发有限公司(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)日期：湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号:2020JJ-03E.7招标控制价扉页人才公寓一期高低压配电工程工程招标控制价招标控制价（小写）：16667691.3（大写）：壹仟陆佰陆拾陆万柒仟陆佰玖拾壹元叁角零分招标人：长沙恒志房地产开发有限公司造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：胡麟法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：彭莲英(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：E.12建设项目招标控制价汇总表工程名称:人才公寓一期高低压配电工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)绿色施工安全防护措施项目费暂估价1人才公寓一期高低压配电工程16667691.394121.14合计16667691.394121.14注：本表适用于建设项目招标控制价的汇总。E.13单项工程招标控制价汇总表工程名称:人才公寓一期高低压配电工程第1页共3页序号单项工程名称金额(元)其中:(元)分部分项单价措施总价措施冬雨季绿色施工安全责任险税金绿色施工安全防护措施项目费暂估价系数合价系数合价系数合价系数合价1人才公寓一期高低压配电工程16667691.394121.1414133483.6131747.750.1694121.141142819.6691376231.41.1人才公寓一期高低压配电工程16667691.394121.1414133483.6131747.750.1694121.141142819.6691376231.41.1.1建筑426141.4214026.77354919.670.1614026.7713695.14935185.991.1.1.1分部分项412472.119180.54354919.670.1619180.5413746.68934057.331.1.1.1.1配电房土建及装饰部分412472.119180.54354919.670.166.2519180.5413746.68934057.331.1.1.1.1.1开闭所及公变配电房2157004.127300.9135097.280.166.257300.911426.14912963.641.1.1.1.1.2公变配电房153159.932472.0145742.50.166.252472.011482.8894389.351.1.1.1.1.3公变配电房344407.31206538211.140.166.2520651403.3793666.661.1.1.1.1.4公变配电房457539.152675.6649510.670.166.252675.661522.6694750.941.1.1.1.1.5公变配电房547772.772221.5141107.010.166.252221.511433.9493944.541.1.1.1.1.6专变间52588.822445.4645251.070.166.252445.461477.6994342.21.1.1.2措施项目0.1611.5191.1.1.2.1总价措施0.1611.5191.1.1.2.2单价措施0.1611.5191.1.1.2.3绿色施工0.1611.5191.1.1.2.3.1绿色施工单价措施0.1611.5191.1.1.2.3.2绿色施工总价措施0.1611.5191.1.1.3其他项目19343.120.1611.5191597.141.1.1.3.1",2,2,2,1]
[14159,"杭州社会福利中心采购清单(请严格按照清单中品牌、参数报价，项目需要经第三方做履约验收，已经有两次供应商最低价中标后不能按照参数提供货品弃标被投诉)序号区域产品名称产品图片规格（mm）数量单位产品说明1医务室货架1000*500*20002张★1.采用上海宝钢优质冷轧板，钢板厚度：立柱1.5mm，搁板0.8mm，挂板1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成，具有良好的机械特性。★2.层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为50MM。★3.广泛应用于各行各业，适用于零、小部件的存放，每层层板的承载在100KG-150KG以内,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板；★4.采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。★5.每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积随意加减。2医务室医用床鑫江XJ-20303-2D，规格长2.15m*宽0.96m，双摇中控轮手动病床7张规格长2.15*宽0.96，双摇中控轮手动病床，每张床均包含床头柜、床垫、尿袋挂钩、床上翻转式餐桌。3医务室推拿床1900*600*600(颜色待定)10张底部采用加粗加厚优质冷轧钢，表面优质烤漆颜色光泽，结合实际使用环境和人群需提供该诊疗床相关医疗器械生产许可证4介护区医用床垫三折医用床床垫，尺寸192*85*5cm30张内容物环保棕丝，全棉防水布罩，舒适性床垫透气防水外套外套为透气良好的防水布具有防霉防菌功能,★考虑安全和实际使用场景医用床垫的生产商必须具备相关医疗器械生产许可证，医疗器械质量管理体系认证证书，不能提供相关证明报价无效5介助区板式床垫2000*1000*8010张1、白色针织面料，正面绗缝层针织面料+19KG/m³海绵+200g弹力棉反面绗缝层30g无纺布+19kg/m³海绵+针织面料2、20mm环保椰棕3.海绵：甲醛释放量≤0.02mg/㎡|h，TVOC≤0.3mg/㎡h，坐面密度≥30，回弹力≥40%；(4)椰棕：甲醛含量≤20mg/kg,提供相关证明文件6介护区输液架200050件落地移动输液架吊瓶架输液杆SHD-03不锈钢方管泵架201不锈钢，厚度0.8mm，底管直径",4,4,4,1]
[14168,"授权代表证明书广州开发区建设工程招投标管理办公室:广州公共资源交易中心黄埔交易部:新一代信息技术价值创新园工程监理项目已具各招标条件，现申请公并招标，并授权建成工程咨询股份有限公司授权吴整玲负责本项目具体招标工作，请准予办理相关的手续冬业投募广州科信产业投资有限公司u///2018年-12月日",0,0,0,1]
[14177,"凹红四惠福臣3学器S签。社Kc账。。忍CSS时《线C八G二。二SZL0心的二二独切除琴当器目各罪田乎歌学旱毕旱串M终支1202都长茶游被长阜基鹏研福要寻SZZC69*8esLeS888鄂COS6ZS西6S*6e学等S805*9*TLOSLE6EZe部LTFS6S2806E[℃工S9ZC乙海2E'TC8Z6E零LCS8[9SOˇ8ISOSE9C6OLCT*[98LTeFC68099L9[Ce69E89Le69S8E都配明619C860E签ISCI6SZ98SCTe80ZLeTIOSEPISZ89*F9C切障群bO*[ECLLS8TeeS8TC9806Z[SPT8LETF6FZ8LILS℃89IZ9IL6L'8LC89ZL6OOTe基被SL6画06SSSC69*E常0S0下SPE06[想伙SL80O[F98889允)购鹤下邵0游三鹤去聊鹤瓷其鹤丰婆鹤丁留鹤盈丰鹤姆梁《船器泗各工鹤具监鹤由鹰六翁包之",0,0,0,1]
[14185,"临汾市尧都区创建国家全域旅游示范区省级验收咨询及宣传服务项目项目编号：SXDFYZB-2021094竞争性磋商文件采购人：临汾市尧都区文化和旅游局采购代理机构：山西鼎飞益工程项目管理有限公司日期：二〇二一年八月目录第一章竞争性磋商公告临汾市尧都区创建国家全域旅游示范区省级验收咨询及宣传服务项目的潜在供应商应在政采云平台获取获取采购文件，并于2021-09-079:00:00（北京时间）前提交响应文件1、项目基本情况项目编号：SXDFYZB-2021094项目名称：临汾市尧都区创建国家全域旅游示范区省级验收咨询及宣传服务项目采购方式：竞争性磋商预算金额：67万元最高限价：67万元采购需求：创建验收资料汇编、全域旅游示范区创建工作汇报视频制作、专家咨询服务、宣传设计印刷合同履行期限：20天本项目不接受联合体投标2、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无2.3本项目的特定资格要求：旅游规划资质证书丙级及以上资质证书3、获取采购文件时间：2021-08-23至2021-08-27每天上午00:00~12:00，下午12:00~23:59（北京时间，法定节假日除外）地点：山西省政府采购网-山西政府采购平台线上自行获取采购文件方式：线上获取售价：0元4、响应文件提交4.1电子响应文件递交截止时间和地点递交截止时间：2021年9月7日09时00分递交地点：政采云平台投标客户端完成递交供应商应在截止时间前未完成上传的，视为撤回响应文件4.2纸质响应文件递交截止时间和地点递交截止时间：2021年9月7日09时00分递交地点：临汾市尧都区政府采购招投标大厅评标1室供应商应在规定时间及地点递交纸质响应文件，否则视为无效响应5、开启（竞争性磋商方式必须填写）时间：2021-09-079:00:00（北京时间）地点：临汾市尧都区政府采购招投标大厅评标1室(平阳南街41号，尧都区财政局1层)6、公告期限自本公告发布之日起5个工作日7、其他补充事宜7.1根据山西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，参加本项目的供应商须在中国政府采购网山西分网办理供应商入驻；7.2潜在供应商对磋商公告有异议时，应当以书面形式提出质疑，并将质疑函递交给代理机构供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑7.3本次磋商公告",1,1,1,1]
[14194,"国信证券股份有限公司运维服务中台和低代码开发平台建设项目项目编号：211BA0031254评标报告（定性评审法）招标人：国信证券股份有限公司采购交易平台：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年07月19日一、基本情况和数据表项目名称国信证券股份有限公司运维服务中台和低代码开发平台建设项目项目编号211BA0031254国信证券股份有限公司项目旨在通过运维服务中台和低代码开发平台，建立和验证新的自主研发模式，对运维人员赋能，实现运维场景的自主研发和快速交付。以下序号为1-6的功能/模块属于运维服务中台和低代码开发平台的基础平台能力。签订合同后4个月内分步实施完成系统产品需求收集整理、开发、测试、部署、用户培训、知识转移、系统调试、上线验收。招标人指定地点。人民币:290万元投标保证金人民币5万元公开招标招标形式资格审查方式资格后审2021年0Z月]9日14:30（北京时间）。深圳市罗湖区嘉宾路2018号深华商业大厦裙楼6层612评标室定性评审法评标委员会成员5家供应商按时递交了投标文件，5家投标单位的投标文件通过初步评审，0家投标单位的投标文件未通过初步评审。无清标情况详细评审情况根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，5家投标单位的投标文件通过详细评审。评标资料附件无问题请示心建议及意见无评审委员会按照招标文件规定的各项因素进行商务技术定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的事项，并形成评标报告。所有递交的投标文件不被判定为废标或者无效标的投标人，均推荐为中标候选人。投标人或其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面提出异议，逾期不予受理。二、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标的投标人名称无无不合格投标或废标原因投标人答辩记录无无需要说明的无三、投标人澄清、说明、补正情况记录表无投标人投标人代表无补正的间题无投标人需澄清、说明、无评标委员会意见，及对招标人的有关建无四、商务标、技术标定性评审表评审结论存在缺陷或签订合同前应注意和优点澄清事项序号投标人名称广州艾特智能科技有限公司】符合窗务",0,0,0,1]
[14200,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：A包：第一中标候选人：河南朗天环保科技有限公司第二中标候选人：河南可人科技有限公司第三中标候选人：河南秋晟环境科技有限公司B包：第一中标候选人：河南省方田人力资源服务有限公司第二中标候选人：河南广业建筑工程有限公司第三中标候选人：河南省鉴明环境科技有限公司推荐理由：评标委员会根据招标文件的规定，并依据综合得分由高到低的顺序，向采购人推荐中标候选人。",0,0,0,1]
[14211,"单位工程投标报价汇总表工程名称：建筑工程标段：阿瓦提县巴格托格拉克乡驴产业深加工项目（施工）第69页共88页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)一、分部分项工程费1.1硬化地面（1491.14m2）1.2砖围墙（350m）1.3化粪池（100m3）二、措施工程费2.1其中：安全文明施工费三、其他项目费3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费四、规费五、增值税销项税额投标报价合计=一+二+三+四+五注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：建筑工程标段：阿瓦提县巴格托格拉克乡驴产业深加工项目（施工）第70页共88页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部分项硬化地面（1491.14m2）1010101002001挖一般土方1.土壤类别:一、二类土2.弃土运距:5公里m3700.842010103001002回填方1.填方材料品种:300mm厚戈壁料m3447.343010103001003回填方1.填方材料品种:20mm厚粗砂隔离层，满铺刮平m329.824010507002001室外地坪1.地坪厚度:150mm2.混凝土强度等级:C25混凝土路面，分块现制，震捣密实，随打随抹平扫毛3.每块路长不大于6m；留缝10mm-15mm沥青砂填实m21491.14分部小计砖围墙（350m）1010101003002挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类土m3327.62010103001004回填方1.密实度要求:夯填2.填方材料品种:素土m32173010103002002余方弃置1.废弃料品种:余土外运2.运距:5公里m3110.64010501001004垫层1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25m322.45010501002002带形基础1.混凝土种类:商品砼2.混凝土强度等级:C25m398.286010401004003多孔砖墙1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖2.墙体类型:240mm厚围墙3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆m3204.967011002003001防腐胶泥面层1.防腐部位:基础与土壤接触部位2.胶泥种类、配合比:一道冷底子油二道热沥青m2714本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：建筑工程标段：阿瓦提县巴格托格拉克乡驴产业深加工项目（施工）第71页共88页序号项目编码",3,3,3,1]
[14212,"毓组织(盖章>法",0,0,0,1]
[14220,"被推荐供应商名单和推荐理由采购人推荐意见：海城市东马建筑工程有限公司经营范围符合采购文件的条件，特此申请推荐为本项目投标供应商。专家推荐意见：辽宁玖盈建筑工程有限公司、辽宁祥美建设工程有限公司、辽宁隆辉建筑工程有限公司经营范围符合采购文件的条件，特此申请推荐为本项目投标供应商",0,0,0,1]
[14229,"编号：2018324#中标通知书东阻主庄堡建设看限公司:根据东阳市南山省级森林公园三期工程东岘峰山脚改造工程施工招标文件和你单位于2018年10月11日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，主要中标条件如下:工程名称东阳市南山省级森林公园三期工程东岘峰山脚改造工程面积/建设地点东阳市东岘峰山脚结构/层次/中标价小写：8825116元;大写：无捌佰捌拾贰万伍仟壹佰壹拾陆元中标工程范围与承包方式施工图纸及预算书范围内施工总承包，标中标工期120日历天岗位项目部主要管理人员姓名岗位证书号项目经理楼红阳浙233080933903浙建安B（2017）0790979技术负责人李方荣Z330010871标段划分为一个标段质量等级合格职称身份证号/330724196511102336工程师330724198705072445施工员金彬彬330750121400379/330724198603093413安全员张凯强浙建安C（2017）0790573/330724133502135412质量员朱淑英33151090701939【330724199210248220备注附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标1、本中标通知书页通知书的进一步补充，附件共市公共资源交易中心东阳分2、本通知书一式九份，招标人二份，中标人二份，中心三份，代理机构二份本中标通知书经金华市公共资源交易中心东阳分中心到本中标通知书后30天内，按照招标文件和中标的投标文件到我单位:S文[税北招标人:(盖算)允致机构:算)法定代表人：(签字或盖章)金华市公共资源交易中心东阳分中心见证:(盖章）日期：2018年10月15日",0,0,0,1]
[14238,"评审情况公示表投标人资格审查情况表公司名称资格审查合格\\不合格资格审查不合格原因是否享受政策性价格折扣投标报价（元）濮阳市君越网络科技有限公司合格/否753480河南诚创信息科技有限公司合格/否752580濮阳市华阳科技有限公司合格/否678030郑州优美智能科技有限公司不合格信用中国无查询日期的时间否738720河南中鼎立天科技股份有限公司合格/否681900濮阳市辉腾网络科技有限公司合格/否756600河南云泰物资有限公司合格/否751260濮阳市天逸电脑有限公司合格/否748800资格审查人员：王帅文、刘晨、刘帅二、投标文件符合性审查情况表：公司名称符合性审查合格\\不合格符合性审查不合格原因备注濮阳市君越网络科技有限公司不合格缺少ISO/IEC27001,CNAS河南诚创信息科技有限公司不合格缺少ISO/IEC27001,CNAS濮阳市华阳科技有限公司合格/河南中鼎立天科技股份有限公司合格濮阳市辉腾网络科技有限公司不合格缺少ISO/IEC27001,CNAS河南云泰物资有限公司不合格缺少ISO/IEC27001,CNAS濮阳市天逸电脑有限公司不合格缺少ISO/IEC27001,CNAS符合性审查人员夏明龙、程雪生、高随生、张凯、万鑫（采购人代表）",0,0,0,1]
[14243,"萍乡市第三人民医院布草洗涤服务项目竞争性谈判文件采购编号：萍购2021F000477779-1采购人：萍乡市第三人民医院江西建同工程咨询有限公司二零二一年七月目录第一章竞争性谈判公告1第二章投标人须知4第一部分投标人须知前附表4第二部分投标人须知6一、总则6二、竞争性谈判文件6三、投标文件编制7四、投标文件的递交10五、开标、资格审查、评标与定标、无效投标的情形11六、质疑与投诉14七、合同的订立和履行15八、政府采购相关政策及优惠折扣规定16第三章评分标准19一、资格性评审19二、评分办法21第四章项目技术参数与要求22一、项目采购内容22二、技术参数22三、商务要求（所有要求都需响应，不响应视为无效投标）25第六章响应文件格式28一、响应文件封面格式28二、投标函格式29二、资格证明文件（以下证明材料提供复印件加盖公章）30三、开标一览表31四、分项报价表32五、技术规格偏离表格式33七、法定代表人授权书格式34八、投标人资格申明35八、其他证明材料36附件一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函38附件二、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面说明38第一章竞争性谈判公告项目概况萍乡市第三人民医院布草洗涤服务项目招标项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易图获取招标文件，并于2021生岛且8日L4点30分（北京时间）前递交响应文件一、项目基本情况项目编号:萍购2021F000477779-1项目名称:萍乡市第三人民医院布草洗涤服务项目采购方式:竞争性谈判预算金额:50万元最高限价:50万元采购需求:服务内容数量简要技术要求或服务需求萍乡市第三人民医院布草洗涤1项详见招标公告附件合同履行期限:自合同签订生效之日起一年，本项目采取一次招标三年沿用、实行一年一考核一签合同的办法本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:（一）具有独立承担民事责任的能力:（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:（四）有依法缴纳税收和",1,1,1,1]
[14255,"1常州市房屋建筑和市政工程标准施工招标文件(适用于资格后审招标项目)工程名称：常州科教城国际创新基地创研港6#楼二期项目常州科教城国际创新基地创研港6#楼二期项目施工总承包标段编号：3204121811080101-BD-001工程地点：常州科教城三期星火路与纬一路交叉口东南角地块招标人：长江龙城科技有限公司法定代表人或其委托代理人：季国强招标代理机构：常州信达房地产评估造价咨询有限公司法定代表人或其委托代理人：姚江涛发放时间：2018年12月29日2使用说明一、本施工招标文件示范文本适用于采用资格后审、实行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的施工招标工程对于总价包干、设计施工总承包等特殊项目的招标，招标人需对本招标文件进行修改后方可使用，但仍应使用电子标书编制系统进行招标文件的编制二、本施工招标文件示范文本的主要编写依据：1．《中华人民共和国建筑法》；2．《中华人民共和国招标投标法》；3．《中华人民共和国合同法》；4．《江苏省招标投标条例》；5、《工程建设项目施工招标投标办法》(国家七部委30号令)6．《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；7．《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)；8．《房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》(2010年版)；9．其他有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件三、本施工招标文件示范文本用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用：以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示四、第三章“评标办法”分别规定单因素评标法；综合评估法；“三合一”综合评估法三种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用五、本施工招标文件示范文本第五章“工程量清单”由招标人根据《08清单计价规范》、《08清单计价规范》补充规范、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”等文件结合起来理解或解释六、本施工招标文件示范文本第七章",1,1,1,1]
[14264,"政府采购评审结果确认单温宿县教直和科学技术局;我单位受数单位委托，对温宿县篮三立必文业建设项目CWSES2021.57)实施采购。按限政府采购下列供应商为中标侯选人，请贵单位在五个工作日内予以确认，反债我中心。第1中标侯选人:新疆广到主蓬筑安装工程在服公且报价:2300DD元我单位将根据贵单位的确认意见。对中标结果子以公告，并向中标供应商发出中标通知书。请贵单位在毕鲁申县年中标通知书发出之日起三十日内。按照采购文件规定的事项和中标供应商签订合同。勺方上1-临义年“月上r联部袋社华雷二牌尺61/1",0,0,0,1]
[14266,"韩江治理工程（广东梅州段）五华段勘察设计评标报告韩江治理工程（广东梅州段）五华段勘察设计评标委员会二〇二一年七月三十日一、招标工程说明1、项目名称：韩江治理工程（广东梅州段）五华段勘察设计；2、招标人：五华县水利水电建设中心；3、工程建设地点：五华县段治理工程位于梅州市五华县，布头段、河唇段、塘尾段河道位于梅江干流上。4、招标范围：工程勘察（含测量）、工程初步设计、招标设计、施工图设计、工程施工期间设计服务、工程验收服务等。5、招标方式：公开招标6、评标时间：2021年7月30日7、评标地点：广州公共资源交易中心8、至报名截止时间止，共有5家单位报名，分别为：①深圳市广汇源环境水务有限公司；②梅州市水利水电勘测设计院有限公司；③(主)兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司(成)深圳市协鹏工程勘察有限公司；④(主)广东鑫华建设工程有限公司(成)建勘勘测有限公司；⑤(主)梅州市宇源水利发展有限公司(成)深圳市万成勘测设计有限公司。9、至投标保证金截止时间止，共有4家单位递交投标保证金/保函。二、评标委员会本招标项目的评标委员会由广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，其中招标人代表0人，评标专家5人组成本项目的评标委员会。评标委员会成员分别为：。评标委员会设评委主任：（从全体评标委员中推举产生）。评标委员会成员详见附件《评标专家名单》。三、递交投标文件单位在招标文件规定的投标截止时间前，有4家投标人递交了投标文件。详见附件《投标文件递交登记表》。四、开标评委主任签名：1、开标时间:2021年7月30日9:00（北京时间)2、开标地点:广州公共资源交易中心3、参加开标的单位：五华县水利水电建设中心、广东宏正工程咨询有限公司、广州公共资源交易中心及各投标单位。五、投标文件评审1、投标文件初步评审（含形式评审、资格审查、响应性评审）。评标专家在评标室对，家投标人的投标文件进行初步评中，经评中，共有，家投标人的投标文件符合要求（详见《形式评审汇总表》、《资格审查汇总表》及《响应性评审汇总表》）。2、投标文件详细评审（资信业绩、勤察设计方案、投标报价》序号单位名称方案得分谢察设计资信业绩",0,0,0,1]
[14273,"番禺区大龙街城区大道（城市花园段）污水支管完善工程交易公告经相关文性批准批准，并且本项目资金已落实，按广州市人民政府令第143号规定，广州市番禺区人民政应大龙街道办事处现通过网上随机抽取方式选定项目承包人入事处项目名称：番邑区大龙街城区大增或驰由花网段）注k支管完善工程资金来源:财政资金兴孔7二、二三、建设单位：广州市番禺区人民政府关街道办事联系人：赵工，刘“问联系电话:020-39269L48㎡“33短代理机构:/广东建海工程顷目管鲤有限公签x了联系人：陈工联系电话:13711274116谷]；设计单位（如有）：广州直弘基董政建筑设计院有限公司监理单位（如有）:/监督机构：广州市番国区大龙街建设工程招投标管理办公室监督电话:020-39269048注:代理机构不得承包所代理的项目，也不得为所代理项目的报名单位提供咨询、监理等可能影响交易公正性的服务四、项目基本情况1．项目概况:为了改善城直花园周边居住环境，收集城区大道《城市花园段）东侧商镇污水，铺设D300～D600污水管267米，检查井22座，截流井2座，拆除及修复路面1420.8半方米等县体以图纸、工程量清单及相关资料为准)2.承包内容及规模:接招标人提供的交易公告、施工合同、全套施工图纸、设计说明及补充说明等，承包本项目全套施工图纸以及发包过程中发布的交易公告、施工合回、工程量清单所包含的全部内容3.发包价：581,108.91元4.承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工图纸大包干、项目措施费包干5.时间要求：计划从监理单位发出的开工报告之日起20天内完成I五、交易公告及报名时间:从2018年上月工日0时0分至2018年上工月y日23时59分注:1.交易公告发布截止时间与报名截止时间一致2.交易公告在广州公共资源交易中心网站发布时，同时发布施工图纸和工程量清单（施工类项目）、发包价，发布交易公告的时间不得少于3个工作日如建设单位需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算公告发布时间，因此导致交易时间发生变化的，需在补充公告中明确说明3.承包意向有效期：90日历天（从报名截止之日记",0,0,0,1]
[14282,"兴宁市水口镇Y427线通建制村单车道改双车道改建工程(JG2021-12148)评标报告评标委员会二O二一年九月十七日舒桥委员金成员签字；目录一、项目概况二、招标过程情况三、评标工作四、评标结果五、译标阶表塞/”评标委员会度员签字兴宁市水口镇Y427绿通建制村革车道改双车道改建工程评标报告一、填目概况I,招标条件本招标项目这空直水旦值X2Z垫通建到社单生道选江生道边壁工型贿工照设计已由区空市立且后验册以宜空市立通远验且关王进这空市求且镇￥收2元独通推制进的生道武迎毛观改现工卫应工担凡计价胜见区入光202北儿LLLL])区准现次，现目业玉为区打市水且镇人且应应，建设资负为胜上因扎则处，置公由执办自效栏决,招标人为其托市水旦扎人民政所。现目己具各招标采件，现对该现目的统工采用货格后年方式远行公开剂热。2.项目概况招标范四2.1.规目概况与招标范且2.1.1建设地点：项目的赵点《MDH00〕位于与详权坪，逾委项子、提予四，终点K9H608.666.位于新丹妆山塘止，全长9,609公里收2。1.2.建设现模：本项目采用四银公路技术标准。设计这度为15k/h。拓犯后降基竟7a。路面宜GC邢分延段由于折迁呆国，拓竞交录》。路战全长5.605a，全线米用水论险络询。主妻工程内容：络量-浴山，M水，浙温山社。子山必义工。礼必道仪仁的址出标,≥1.3量高投标和价：人民币位L五合五签应(位四元)含1,4计则工现；2021年12月医览工2,1.5招标区顶：该项目为公路改建工程，包括路系、路面、排水、桥选工程、予面交艾工程和交选步金防护设连等的范工，具体以本项目施工图设计文件和工程量辆单内容为模法1,6结算方式；投实结算。2,2影良划分本次招标共分孔.个标员儿企标投，具体见刚件!标段类测抚胜越比被号长度主夏工（a)杜顷目财中请人资质要求备该路苏价通工程类路而工界西目交趋安全设施工程类扎段的划分及主夏工程源目情况详见附件：其备住建部门该发公落工程的工总承包三额《或以上)宽质宽格审查条件账录￥苍助梁6详龙路件》注；具体工程数量以招标文作工程量请单为准。授非委员合成员管字二、招标过程情况1、投标登记、招标文件发政、咨标澄镜情况招标人",0,0,0,1]
[14289,"工程量主要清单项目最高限价工程名称:临桂新校区63#、54#、56#宿含楼及地下公共停车库第1页共3页金额(元)项目名称及项目待征描述计量肇位临检新校区53#宿合楼-土建12847316,8分部分项工程[0813969,19、3砌筑工程1297467.06多孔能墙、墙体厚度:210m、动品种:iUl0页岩多孔动、砂强度等级:￥水泥砂浆、砂发类型:预排砂整(干置)tt78.1682。3588989.66有桑板、混凝土种类:辞石、中砂、泵商的、混凝主些度等级:Cg0密品砼品质;相当于“鲁山”、“致信”“住源南18C[1699260纸此违。以龙完构作的前、们筋种关、期格;lBBtoo曲10以上交锅银材品质;相当于“柳钢”、“选的””2区包5”179,.0L560l;600亿PSl。台夹料面截法:内城2。勘面破墙面鄯位；初合卫生间内墙面、16厚1:8水泥砂预时聚合物乳液防水砂浆一（另计）10厚聚合物乳溃防水砂袭（另计）1、15聚合物乳浪防水砂蒙镇贴810厚输面动（300*600），白水流蔡擦捷孙菜类型:预持砂奖(干混)5216,111,9经财济谷业。有板、混凝土种类:醉石、中砂、泵商砼、混凝主强度等级:C30苏品砼品质;相当于“鲁山”、“和信”“住泼”游2268.3669,97自6G0T，业龙淀构作的防、的筋种类、煤格:lB:fo0业I0以内系放邻鹤材品质:相当于“柳的”、“链销”“3包106,6256D6此，块料模地面做法;棱1邮位：首层”六层指合、活动准、8-10厚防滑造石（6004600）铺实拍予，水洮紧报健2、20厚1:3千硬性水泥砂爱拟5268.218,7工程量主要清单项目最高限价工程名称:临桂新校区63#、54#、56#宿含楼及地下公共停车库第2页共3页金额(元)项目输码项目名称及项目特征描述计量单证工程量综合单价合价其中:暂估价、素水泥来结合层一遍、20厚无机储温砂蔡（另计沙整类型。预持砂浆(干准)432中址01120f007005决料抽面敬法:内墙2，轴面磋墙证部位;宿含卫生间内墙面、15厚1:3水肥砂浆.、刷聚合物乳液防水砂浆一起（另计）10厚聚合物乳没防水砂茶（另计）:5聚合物乳浪防水砂菜镇贴",2,2,2,1]
[14299,"中交成都轨道交通30号线一期工程土建三工区2分部项目经理部询价函编号：XJD2021080800A日期：2021年9月日*报价单位(盖章)：*报价人(签名)：询价单位：中交四航局第一工程有限公司成都轨道交通30号线一期工程土建三工区2分部项目部纳税人类型：*适用税率：询价人：周育冠询价部门：物资部*手机：传真:报价人地址：询价人联系电话：18250761141序号材料名称规格型号（注明品牌）单位数量材料单价总价送货地址备注不含税单价税率含税单价不含税总价含税总价1方木10*10*150根200成都市锦江区2铁补心50*20个4成都市锦江区3外丝直接Φ20个4成都市锦江区4PVC三通Φ160个5成都市锦江区5PVC三通Φ50个5成都市锦江区6PVC异径直接Φ63*Φ52个5成都市锦江区7USB插座个5成都市锦江区8LED平板灯芯个10成都市锦江区9离心式清水泵2.2kW台2成都市锦江区10雾炮机过滤器套20成都市锦江区11拉马8寸个1成都市锦江区12红外线双射断电器套2成都市锦江区13交流接触器6511个5成都市锦江区14交流接触器1201个8成都市锦江区15振动台2.2kW台2成都市锦江区16三级电箱63A台5成都市锦江区17发电机降噪外箱套1成都市锦江区18护栏1.2M米102成都市锦江区19铁马个50成都市锦江区20吊牌个4000成都市锦江区21打印机台1成都市锦江区22扎带牌条400成都市锦江区23落地扇台1成都市锦江区合计00报价须知1、计量方式：点数；2、询价报价：供货期内固定单价，所报价格含到现场运费，含税（增值税专用发票）；3、询价函：报价供应商须将询价函加盖单位公章上传交建云商进行报价,不得更改采购方规格型号,缺项漏项造成不平衡报价，采购方可判定为报价无效；4、询价函附件：工器具及机电类产品如有品牌需进行备注，价值较高产品需附产品实物照片供采购方判断是否符合采购需求，重要技术参数可作附件说明；4、供货要求：确定为该批材料供应商后需将货物3天内送至买方指定施工现场；5、在符合采购方需求质量、技术要求前提下，原则以同质比价、同价比质进行供应商选择。不承诺最低价采购；6、结算及支付方式：采购方不支付任何预付款，根据双方签认的结算单据办理合同结算，供应商需提供正规的增值税专用发票给买方；结算120天内以银行转账支付该批物资95%货款,剩余5%款项累计",0,0,0,1]
[14308,"永城市酂城镇雨污分流管网改造项目（酂兴路、工业园路）招标文件/《/，YINGZUA招标人：永城市酂城镇人民政府招标代理机构：河南英华咨询有限公司日期：二零一八年是十一月目录第一章招标公告永城市酂城镇雨污分流管网改造项目（酂兴路、工业园路）招标公告一．招标条件永城市酂城镇雨污分流管网改造项目（酂兴路、工业园路）已由相关部门批准建设，招标人为永城市酂城镇人民政府，招标代理机构为河南英华咨询有限公司，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标二．项目概况与招标范围1、项目名称：永城市酂城镇雨污分流管网改造项目（酂兴路、工业园路）；2、招标编号：永公建【2018】042号；3、建设地点：永城市酂城镇城区；4、招标控制价：4211212.41元；5、资金来源：财政资金和自筹资金；6、标段划分：一个标段；7、工期：365日历天；8、招标范围:施工图纸及工程量清单所含全部内容；9、质量要求：合格；三．投标人资格要求1、投标人须具有独立法人资格及有效的企业法人营业执照；2、投标人须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；3、本项目拟派项目经理应具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质证书（含临时）及有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在建项目的项目经理；4、投标人须且具有2015年1月1日以来类似工程业绩（以合同签订时间为准）；5、具有近三年（2015年度-2017年度）财务审计报告或财务报表（若企业成立年份不足三年，则以企业成立年份向后推算，提供相应年份的财务审计报告或财务报表）；6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；7、投标人通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询信用记录良好，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目投标（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并截图，需在公告发布之后查询）；8、本工程不接受联合体投标，不允许转包和分包四．投标报名方式、招标文件下载及时间1、本项目采用网上报名：",1,1,1,1]
[14312,"茂名市茂南区农业开发整治项目（三期）EPC评评标标报报告告茂名市茂南区农业开发整治项目（（三期三期））EPCEPC招标评标委员招标评标委员茂名市茂南区农业开发整治项目会会日期：日期：20212021年年99月月1717日日1茂名市茂南区农业开发整治项目（三期）EPC评标报告一、基本情况工程名称：茂名市茂南区农业开发整治项目（三期）EPC招标单位：茂名市茂南区农业农村局招标代理：广东建川工程管理有限公司招标类别：EPC招标控制价：5550.90万元工程规模：建设规模包括农房风貌管控，标识标牌工程1项，人居环境提质1项，小河流治理，田间道路工程，黑底化工程，路灯及亮化工程等。建设地点：位于茂南区各镇。招标范围：本项目的勘察、设计、施工、保修期修复任务。本次招标确定勘察设计施工总承包的承担主体，中标后负责本项目的勘察、设计、施工及保修期修复任务等工作。包括不限于下列内容：(1)勘察设计内容：在经批准的项目可行性研究报告基础上，本项目工程初勘、详细勘察、施工阶段勘察配合、方案深化、编制初步设计及概算，编制施工图设计（含外水外电）、设计后续服务等。(2)施工内容：设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）、设备购置及安装、竣工图及结算编制。本项目通过完工验收后，在试运行期间派驻技术支持和协调人员，负责对招标人人员进行培训，并在工程通过竣工验收后整体移交给招标人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等工作。招标方式：公开招标评标方式：综合评标法二、开标情况1、开标时间及地点(1)开标时间：2021年9月17日11时00分(2)开标地点：广州公共资源交易中心03开标室22、开标过程(1)开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加。在递交投标文件截止时间(2021年9月17日11时00分)前共有4家投标人递交投标文件。分别为：1、(主)广东海旭",0,0,0,1]
[14325,"松山区初头朗福山庄、铁家营、孤山子村园区排水工程工程工程量清单合同编号：（）招标人：（单位盖章）招标单位法定代表人：（签字盖章）中介机构法定代表人：（签字盖章）造价工程师及注册证号：（签字盖执业专用章）编制时间：分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：松山区初头朗福山庄、铁家营、孤山子村园区排水工程序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价（元）合价（元）主要技术条款编码排水沟工程支渠1（长度487m)1500101004001沟、槽土开挖1.土类分级:一、二类土2.断面形式及尺寸:详见设计图纸3.运距:投标单位自行考虑m318662500103001001一般土方填筑1.原土回填m314283500105006001砌砖1.品种、规格及强度等级:浆砌红砖2.砂浆强度等级及配合比:m10m32534500109001001混凝土垫层1.C15混凝土2.厚度5cmm3275500105010001砌体砂浆抹面1.砂浆强度等级及配合比:M102.抹面厚度:2cmm219586500109009001伸缩缝1.填料的种类、规格:闭孔发泡板m2637040501001001混凝土管1.垫层、基础材质及厚度:管涵2级（壁厚10cm含滑动止水胶圈）2.规格:Φ10003.接口方式:承插式m248040303001001混凝土垫层1.混凝土强度等级:C152.厚度10cmm319040303002001混凝土基础1.混凝土强度等级:C252.F200m3210040303003001混凝土承台1.混凝土强度等级:C252.填缝F200m3311500105004001浆砌卵石1.浆砌石挡墙m3712500110001001普通模板1.模板制安m226排水沟工程支渠2（1号断面长度221m，2号断面长度192m）13500101004002沟、槽土开挖1.土类分级:一、二类土2.断面形式及尺寸:详见设计图纸3.运距:投标单位自行考虑m3209214500103001002一般土方填筑1.原土回填m3132615500105006002浆砌红砖1.品种、规格及强度等级:浆砌红砖2.砂浆强度等级及配合比:m10m319616500109001002C15混凝土垫层1.混凝土强度等级:C152.厚度5cmm32517500105010002砌体砂浆抹面1.砂浆强度等级及配合比:M102.抹面厚度:2cmm2171618500109009002伸缩缝1.填料的种类、规格:闭孔发泡板m257排水沟工程支渠3（长度136m）19500101004003沟、槽土开挖1.土类分级:一、二类土2.断面形式及尺寸:详见设计图纸3.运距:投标单位自行考虑m357620500103001003一般土方填筑1.原土回填m339921500105006003浆砌红砖1.品种、规格及强度等级:浆砌红砖2.砂浆强度等级及配合比:m10m310022500109001003C15混凝土垫层1.混凝土强度等级:C152.厚度5cmm31023500105010003",3,3,3,1]
[14334,"匡村实验学校教室翻新工程工程招标控制价招标控制价（小写）：365805.01（大写）：叁拾陆万伍仟捌佰零伍元零角壹分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月27日复核时间：2021年06月27日建设项目招标控制价表工程名称：匡村实验学校教室翻新工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1匡村实验学校教室翻新工程365805.015449.889204.38合计365805.015449.889204.38【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单项工程招标控制价表工程名称：匡村实验学校教室翻新工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1装饰317550.904733.967990.212安装48254.11715.921214.17合计365805.015449.889204.38【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：装饰标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费238648.041.1人工费53013.421.2材料费153254.381.3施工机具使用费1023.051.4企业管理费23247.071.5利润8110.122措施项目费14692.852.1单价措施项目费7912.442.2总价措施项目费6780.412.2.1其中：安全文明施工措施费4733.963其他项目费30000.003.1其中：暂列金额30000.003.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费7990.215税金26219.80招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01317550.90【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：装饰标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1011602001001混凝土构件拆除1、凿除原教室内地面破损、起皮处地面面层m22019.40388.002011101001001水泥砂浆楼地面1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆找平层，加浆抹光随捣随抹m22046.86937.203011101005001自流坪楼地面1、环氧自流平地面（颜色同原教室内地面颜色）m22052.081041.604011604002001立面抹灰层拆除1、拆除部位：墙面空鼓、脱壳水泥砂浆抹灰层m24020.25810.005011201001001墙面",2,2,2,1]
[14335,"合同协议书格式，合同编号：，发包单位：含山县公安局签订地点：含山县公安局，承包单位：签订时间：年月日，第一条承包项目名称、承包范围及施工内容、合同价款及交付期限，项目名称，承包范围及施工内容，合同价款（元），交付期限，含山县公安局清溪中队维修工程，本工程为含山县公安局清溪中队维修工程，包括餐厅墙面、天棚改造；车库改造；围墙、地坪、花池改造及新建车棚工程；办公楼部分地面、内墙面、天棚改造、屋面维修、外墙改造及其室外水电安装改造等工程。，（小写）：，40日历天，合计人民币金额（大写）：，第二条技术标准、质量要求：按现行国家标准、验收规范及发包单位提供的图纸依法施工，工程竣工验收达到国家合格标准要求。未尽事宜，由发包单位现场确定。，第三条承包单位本项目负责人：；，合同工期：计划开工日期：年月日；计划竣工日期：年月日，工期总日历天数：40天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。，第四条承包单位对质量负责的期限条件：按有关规定执行。，第五条发包单位提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：开工前三天提供三套图纸，图纸仅限本工程使用，不得泄露给第三方。，第六条承包单位使用的材料由承包单位提供，经发包单位认可，且经检测部门检测合格。材料的检验方法：按有关国家规定执行。，第七条发包单位不允许将承包项目中的主要工作交由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：/。，第八条工作成果检验标准、方法和期限：工程竣工后，由发包单位按有关国家有关规定组织检验、验收。，第九条安全要求：承包单位应负责工程范围内施工期间安全生产。对危及交通安全的施工部位，必须设置安全标志或防护设施。凡属承包单位造成的安全生产事故、交通事故等等均由承包单位负责，发包单位不承担任何责任和费用。承包单位应遵守安全生产管理规定，严格按安全生产标准组织施工，并随时接受行业安全监督检查，采取必要的安全保护措施，消除事故隐患。工程施工范围内的各种杆、管线、树木、邻近房屋，承包单位应根据发包单位提供的资料和现场实际情况，在施工过程中妥善保护，如因施工不当或保护不力将杆、",0,0,0,1]
[14348,"安阳市北关区人民医院建设项目（北院区）中标结果安阳市北关区人民医院建设项目（北院区）（招标编号：GBJS2021SG111）,无中标候选人公示于2021年7月20日至2021年7月23日在《中国采购与招标网》《中国招标投标公共服务平台》、《《安阳市公共资源交易中心网》上同时发布.中标结果如下:一、中标结果中标人：河南三建建设集团有限公司中标价：175057753.40元统一社会信用代码：91410300783409709K投标工期：730日历天质量：合格项目经理:段志华证书编号:豫141060803622中标内容:工程量清单、施工图纸及招标文件范围内的所有内容二、公示媒介本中标公告在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《安阳市公共资灯发布.52三简系坊式泸H招标安陷币北关辽平生健康委员会联系无都武军电话:【3949533323让灰招标代理机构:安阳市致远工程技术咨询服务有限公司联系人:许志伟昆宜拉门电话:0372-59900061580372752aA心监督部门:安阳市建设工程招投标事务中心监督部门统一社会信用代码：124105007957152602联系人：梁晓楠F话:0372-2571019注：请中标人立即办理中标通知书相关事宜",0,0,0,1]
[14352,"最高投标限价公布函工程名称:圣主广场北塔37层自编41层)装修工程项目施工总承包最高投标限价（元）：JZSZG，3分部分项工程费（元）:，458142.40措施项目费（元）：，l3Z9，6其中绿色施工安全防护措施费（元）:]（)5709，49（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）其他项目费（元）3008]．09量其中暂列金额（元）:000（详细列明名专业工程暂列金额)规费（元）:0．00税金（元）:【47564.24对公开招标工程，投标人须接照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。众财多作门上个了容；置051/。F,80上",2,2,2,1]
[14361,"2021年度肇庆市德庆县九市镇高标准农田建设项目（施工）评标报告书招标人：德庆县农业农村局招标代理：广东建迅工程项目管理有限公司编制日期：2021年09月07日评标报告项目简介广东建迅工程项目管理有限公司（以下简称“招标代理”）受德庆县农业农村局（以下简称“招标人”）的委托，就2021年度肇庆直德达县九直镇高标准农田建设项且《施工义招标进行公开招标，招标内容如下:1.本次招标项目的建设地点:德庆县九市镇上垌村，扶号村、上村村、留村村和辣头村等5个村委会。2.工程规模:衬砌渠道6.429km、新建陂头1座、新建机耕便桥14座、竣工公示牌1座，机耕路2.492km。规划建设高标准农田0.29万亩，项目总投资656.85万元。3.本公告共划分为1个标段标段编号标段名称招标范围招标控制价（元）工期（天）E44120000010028420010012021年度肇庆市德庆县九市镇高标准农田建设项目（施工）主要包括灌溉农渠（支沟）、水陂、机耕便桥、清淤、·道铺设、生产路竣工公示牌及计量表等施工内容。（谨见图纸及工程虽涪单)5718047.44180二、招标过程简介本招标项目于2021年08月14日在广东省招标投标监管网、广东省政务服务网（肇庆市版块）-“市公共资源交易系统”栏目上发布招标公告，网上报名时间为:2021年08月14日至08月20日上午00:00至12:00～下午12:00至23:59-截至本项目投标截止时间2021年09月07日上午9:30（北京时间）止，共有5家单位前来投标并递交了投标文件，详细名单见《投标名单》及《投标人避交投标文件及开标签到表》。三、开标情况2021年09月07日上午9:30，本项目在肇庆市公共资源交易中心302开标室进行了公开开标，升标仅式由招标代理主持，招标人代表、投标单位代表、监督单位代表、见证单位代表及托标代理机构的有关工作人员参加了开标会议。开标过程中，由投标单位代表互相检查投标文件的密封性:由监督单位代表核对投标单位代表的身份及投标保证金的递交情况:由招标代理按照投标文件递交顺序当众开标，逐一公布投标人名称，宣读投标西的相关内容，并记录在案，开标完毕后投标文件交评标委员会进行评审。四、评标委员会组成评委会组长（签名）:评标委员会依法",0,0,0,1]
[14371,"济雨市善通国省道养护大中修及危桥改选工程施工招标文件第三章评标办法（技术评分最低标价法》评标办法前附表条教号评审因景与标准1评标办法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先，若招标项目所在地省级交通运输主管部门无投标人信用等级评价可采用“全国公路建设市场信用信息管理系统”最新年度的等级评价结果:(3）商务和技术得分较高的投标人优先。2.11。13形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:：（1）投标文件技照招标文件规定的格式、内容填写，子迹清晰可游:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有）工期、工程质量要求、安全目标及环保目标:b.投标函附录的所有数据均符合招标文作规定:c.投标文作组成齐全完整，内答均按规是填写（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定(3）投标人法定代表人被权签托代理人签署投标文作的，须提交接权委托书，且授权人和被投权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或北他电子制版签名代替。（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或北他电子制版笼名代替。（5）投标人未以联合体形式投标:（6)投标人如有分包计划，符谷招标文件第二遣“投标人须知”省1.1款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文仟要求提交各选投标的涂外,，（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容（9）投标文件投明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。C11）权利义务符合招标文件规定:46济南市普通国省道养护大中修及危桥改选工程施工招标文件a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法:b.投标人未增加发包人的责任范围，",5,5,5,1]
[14378,"附件：《资格审查条件》、《评标办法》附录1资格审查条件（资质条件）施工企业资质等级要求具有独立法人资格，具备省级交通主管部门核发的公路养护二类甲级资质。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求近三年（2018年～2020年）年平均营业收入人民币1000万元；并提供近三年（2018年～2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。附录3资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求近五年（2016年5月1日～投标截止之日，以交工或完工时间为准）承担过1个单项合同微表处施工面积不少于20万m2的高速公路沥青路面微表处工程施工合同。附录4资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求（1）没有被交通运输部或安徽省交通运输厅取消在安徽省的投标资格或禁止进入安徽省公路建设市场且处于有效期内的。（2）投标人、投标人的法定代表人（如有更换，则需全部提供）、拟委任的项目经理在近三年内均无行贿犯罪行为。（3）投标人不存在招标文件投标人须知1.4.3、1.4.4的情况。附录5资格审查条件（项目经理最低要求）人员数量资格要求项目经理1①具备贰级注册建造师资格（公路工程专业），建造师注册单位名称需和投标单位名称一致；②持有有效的交安B类《安全生产考核合格证书》；③在1个单项合同微表处施工面积不少于20万m2的高速公路沥青路面微表处工程中担任过项目经理或项目负责人。评标办法（合理低价法）条款号评审因素与评审标准1评标方法评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）有效业绩累计里程长的投标人优先；（2）有效业绩累计合同金额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。d.第一信封中未出现有关投标报价的内容。d.第一信封中未出现有关投标报价的内容。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人",5,5,5,1]
[14387,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分45分，商务分25分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1、价格分30分价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分＝×30分某投标人评标价金额2、技术分35分（1）工作方案分12分一档：方案一般0.1～4分二档：方案较完善、可行4.1～8分三档：工作方案完善、可行，计划详细具体、有保证8.1～12分（2）服务承诺分10分一档：有可行的承诺0.1～3分二档：为采购人提供的服务承诺有合理的保障3.1～7分三档：为采购人提供的服务承诺有优质保障，有特色7.1～10分（3）投入人员安排合理及工资计划13分一档：投入人员安排及作息安排基本满足要求、工资计划基本合理0.1～4分二档：投入人员安排及作息安排较合理、工资计划较合理4.1～8分三档：投入人员安排及作息安排、工资计划合理且优于采购文件要求8.1～13分3、商务分25分1）投标人通过ISO9001:2008质量管理体系认证，发证单位为国家级认证机构（如：中国质量认证中心、中国方圆标志认证委员会等），得5分；发证单位为省级认证机构（如：北京**认证中心、上海**认证公司等）,得2分；满分5分2）投标人具有中国清洁清洗行业国家二级资质的得1分；具有中国清洁清洗行业国家一级资质的得3分，满分3分3）2014年以来投标人承接的同类项目获得地市级城市物业管理优秀大厦称号的，得3分【同类项目指厅、局级及以上的党政机关（或事业单位）等物业管理项目】；投标人公司成立至今并项目连续物业管理服务时间达到6年以上（含6年）的，得2分；10年以上（含10年），得5分；满分5分；投标人在2015年以来获得",5,5,5,1]
[14394,"广西壮族自治区荔浦市潘厂水库除险加固工程施工招标控制价公告及招标文件澄清通知各潜在投标人:现对广西壮族自治区荔浦市潘厂水库除险加固工程施工招标（招标编号：E4503002826001391001001）作如下通知:1、本工程施工招标控制价为：玖佰玖拾捌万玖仟贰佰零玖元玖角壹分（￥：9989209.91元）。投标人的投标总报价不得高于施工招标控制价，否则为无效投标。2、本项目招标公告及招标文件中提及“广西壮族自治区公共资源电子交易系统”字样均修改为：“广西壮族自治区公共资源电子交易系统（桂林）”3、原招标公告及招标文件要求投标文件递交到桂林市公共资源交易中心，现更改为“投标文件递交到桂林市公共资源交易中心10号开标室”4、第二章投标人须知投标人须知前附表3.5.3近年完成的类似工程的年份及所附材料要求原为:“指2018年至2020年，应附中标通知书、合同协议书、工程完工验收鉴定书或工程竣工验收鉴定书的复印件。”（P10%现更改为：“指2018年至2020年，应附中标通知书或合同协议书、工程完工验收或竣工验收鉴定书复印件。“75、本项目招标公告及招标文件中提及“计划开工日期为2021年08月10日，完工日期为2022年08月09日，计划工期365天（日历日）”均修改为：“计划开工日期为2021年08月20日，完工日期为2022年08月19日，计划工期365天（日历日）”6、第二章投标人须知投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式：乙履约保证金和履约保函；O履约保函。本项目的履约担保额为中标合同金额的5%,保证金应从投标人银行基本账户转出，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具。（P12现更改为：履约担保的形式：Z履约保证金或履约保函：●履约保函。本项目的履约担保额为中标合同金额的3%,保证金应从投标人银行基本账户转出，履约保函应由投标人基本账户所在银行开具:9、第二章投标人须知总则3.5.3原为：近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣工证书副本）的复印件，具体时间要求见投标人须知前阶表。每张表格只填写一个项目，并标明序号（P19）现更改为“近3年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书以及合同工程完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书的复印件，具体时间要求见",2,2,2,1]
[14396,"武警某部宿舍楼外墙整修工程招标公告招标项目所在地：山西省.晋中市一、招标条件1.1本招标项目武警某部宿舍楼外墙整修工程(项目编号：2021-JWYZDG-G1001)已按工程建设管理有关规定批准建设，招标人为武警某部，资金来源为上级拨付，项目已具备招标条件，现进行公开招标二、项目概况与招标范围2.1项目名称：武警某部宿舍楼外墙整修工程2.2项目编号：HC-SXZB-2021G0242.3建设地点：山西省晋中市太谷区2.4招标项目估算价：1742997.28元2.5计划工期：2个月2.6招标范围：包括但不限于图纸及工程量清单范围内的全部工程(详细内容及参数详见招标文件)2.7质量要求：达到国家及行业施工质量验收合格标准；三、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备（建筑工程）专业贰级及以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书(B类)，且未担任其它在建工程项目的项目经理(投标文件提供证明)3.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；3.3本次招标项目不接受联合体投标3.4其他要求：(1)投标人在“国家企业信用信息公示系统”中未列入严重违法失信企业名单，无失信记录；(2)投标人不属于最高人民法院在“信用中国”或“各省级信用信息共享平台系统”网站公布的失信被执行人，无失信记录；(3)投标人在“全国和省建筑市场监管公共服务平台”诚信信息中无不良行为记录(4)投标人、法定代表人、项目经理无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询结果为准)；四、招标文件获取：4.1投标人应满足上述资格要求，并提供以下资料：(1)授权委托书或单位介绍信原件；(2)法定代表人身份证复印件及委托代理人(经办人)身份证原件；(3)企业法人营业执照；(4)企业资质证书复印件；(5)企业基本账户开户许可证或银行出具基本账户证明材料；(6)拟派项目经理建造师注册证及安全生产考核合格证书(B类)；(7)投标人认为需要提供的其它相关资质证明",0,0,0,1]
[14405,"服务内容：打造3门国家级标准在线开放课程、建成3门省级标准在线开放课程、补充完善2门校级在线开放课程。",0,0,0,1]
[14417,"评分汇总表标段(包)名称：前梅村停车场及周边改造工程(XE20211045001001)降话投标单包遂名易延价有效代招区阿别速态石区公司TT2230g0射投剂5有效浙江天夏建设有限公司1722309.00红化涵兴晶和自政园杜工巴石区公司州，北州云江中立设有限公司x09、0浙江广通抚速迎《区公章1722309,0绍兴市五苗建设在区公司浙江济裕建设工程有限公司20。0f，浙江宇达建设有限公司艺09.6比州万亚由政因勘工巴在区公。付云江犹元设有限公司留亮宏愿拓速迎重区公司绍誉嘉姓建设有限公司住必杭州兴业市数因补工程有限公证未响应担标文性兰溪亚宇市改工程有限公司]浙江汇升近设有限公付必沼兴呈儿岔澄在胜公园常一中标货达人红亮住良湿论工型们区公司浙江盛业建设有限公司辽丘方法:抽签定坛法及之五这阶:20262I60项目负责人签字招标单位签字：招标代程签字工益督人签字:：公共宽露交易中心开标时间:2021-09-1510:30",0,0,0,1]
[14422,"梅浦联络线（学湖路-香格里大道）项目，检测、监控量测方案，湖南湘江新区投资集团有限公司，检测方案部分，（一）工程概述，1.1工程概述，1.1.1工程概况，2015年4月8日，国务院同意设立湖南湘江新区。湖南湘江新区上升为国家战略，成为全国第十二个、中部地区首个国家级新区。湖南湘江新区旨在通过高标准规划、高起点建设，注重科技创新和自主创新，注重保障和改善民生，注重经济社会和资源环境协调发展，推动产业转型升级和集聚发展，建设成为高端制造研发转化基地和创新创意产业集聚区、产城融合城乡一体的新型城镇化示范区、全国“两型”社会建设引领区、长江经济带内陆开放高地。湘江新区为原大河西先导区范围，新区的空间布局将统筹新区与周边地区联动发展，根据资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，综合考虑人口分布、产业结构、城镇布局、交通网络、自然资源、生态环境等因素，优化功能分区，构建功能协调互动、空间舒展有序的“两廊三轴、一主三副多点”总体格局。，随着近几年湘江新区的快速发展，新区内也呈现出部分问题，主要矛盾是新区内发展区域相对集中，呈点片状分布，主要集中区域有高星组团、岳麓副中心、坪浦组团以及宁乡组团，但湘江新区路网结构不合理，因桃花岭、岳麓山及象鼻窝风景区等地形的阻隔，西二环至黄桥大道间约10km范围内，南北向通道不足，组团间交通联系相对缺乏，特别是梅溪湖片区与含浦片区间，主要联系通道仅有西二环及在建麓景路，道路交通对重点区域发展支撑不足，应进一步完善路网系统，提升道路交通对终点开发区域的支撑。因此，为加快湘江新区建设进程，加强梅溪湖片区、高新区与含浦组团、洋湖垸片区产业之间的对接，促进湘江新区社会经济一体化的发展，发挥道路系统对重点开发区域的支撑作用，将南北向通道的梅浦联络线提上建设日程。，梅浦联络线项目北起梅溪湖路西延线，终止于含浦片区象嘴路，全长4.45km，总体呈南北走向。本次设计范围为梅浦联络线项目（学湖路-香格里大道）段，位于湘江新区梅溪湖片区范围内，北接梅浦联络线项目（梅溪湖路西延线-学湖路），向南延伸与梅江路相交，设置隧道穿越桃花岭景区及白鹤天池山体，以及香格里大道和云栖路，与现状象嘴路顺接，本段",0,0,0,1]
[14431,"评标报告组设单位\\\\单位T程名称xx单位l企附属础优T程投标人名称望标报价（尤）计标税分排名次称新疆安反千印有限责任公司1315216.0271.35计标委员会阿克务盛诚建筑安丧干印有限公司1305358.1985.861评亦结果新疆广利主建筑安君T凡有限公司1291210.8872,573新疆盛豪建筑安驶下7有限公司4311033.3172.051次序一阿克苏盛诚建犹安装工理有限公司报荐的中称仪选人：2新疆安反千程有限责任公司3新疆广利[走筑安装工程f限公司经评与委员会一技讲议:且立监盛诚础剑立验工担红盟公山响批招标文件，综合得分最动，确定为浴计宋心见-中标候选人。兰确认[:述评标结果国实。晋标委尔台今体应员签立沟他书亿得器函/砚采工了2021年s月]3111根型招标之件中候定的i评标办法和评标女村合的推料武则，签确定;独应上途过建近公验上型红退公通为中水人，中*8示ff:A过面江的招标人定标各见凹)工法定代太人（盖公许部1]程/施远衣(的必”祖团凡亚县水予以收/座],名注本表不财州。路什位括，本表考路作执B标成计标银外。即们扎/统说明;本报需由评标委员公和招标人共时阶*。-（凹份",0,0,0,1]
[14440,"2021年采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司采购人：克拉玛依市中心医院评标结果报告项目编号：XJZX-2021-0723克拉玛依市中心医院超级智能模拟人采购项目00工C7工（二次）22收新疆尚速商务信息咨询有限公司受克拉玛依市中心医院的委托，就克拉玛依市中心医院超级智能模拟人采购项目组织竞争性磋商。一、项目前期新疆尚速商务信息咨询有限公司与克拉玛依市中心医院有关人员共同编制了磋称采购文件:新疆尚遂商务信息容询有限公司于2021年7月23日在新疆政府采购网上发布了竞争性磋商公告，同日开始发售磋商文件。共有3家单位购买招标文件,。投标文件递交截止时间为2021年8月5日10：30(北京时间)，本项目共有3家单位理交了投标文件。(详见《接收投标文件登记表》)二、开标评审1、评标委员会专家组由3名相关专业的专家组成。2021年8月3日克拉玛依市中心医院和新疆尚速商务信息咨询有限公司代表，随机抽取了专家，组成本项目的评标委员会。评标委员会组成:姓名评委会任职专业/职称工作单位]王福领组员医疗/主任医师解放军第18医院2王恩慧组员医疗/主任技师乌鲁木齐市头屯河中心医院3解静荣组员医疗/副主任医师克拉玛依市中心医院2、评审评标委员会推荐王福领为组长，在组长王福领的主持下进行。评标委员会根据招标文件的要求对3家单位的投标文件进行了评审。经评审3家单位投标文件均符合招标文件要求。三、评审意见经资格审查、符合性审查及量化评分等详细评审，最终汇总商务部分和技术部分汇总总分如下:欧西科颖电子科技有限公司97.70分新疆嘉淘国际贸易发展有限公司58.70分新疆佐泽商贸有限公司50分评标委员会推荐中标候选人如下:北核2评标委员会成员签字:W标西lz超tgm2委/乡、公证人员签字:以上结果报请确认。10.量化评分表11.评标结果汇总符合性审查表8.资格审查表,7评审专家声明书及签到表6．评标委员会组长推荐表”密封性检查表4．开标一览表（第二轮报价表）*接收磋商响应文件登记表2．四、其它文件第三中标候选人:二中标候选人:濠一中标候选人:9.报价得分表新疆佐泽商贸7疆嘉润国际贸易发展有限公司20000003厅理陕西科颖电子科技有限公司OJH新疆尚速金≤J”)表。开标会签到表（来宾和监督人求司1980000元有限公司2000000元签35步么子上)霍剂≤元迎断到今子领方式山1可遵彩些您墨尔多多批汝签四浴",0,0,0,1]
[14448,"5、分项报价汇总表招标编号：2020CG2924货币单位：元序号设备名称规格参数数量单位单价(元)合计(元)免费质保期1600*750*76017套240040800一年1.办公室办公桌椅业务办理1600*440*65018个132023760一年2.区业务办理常规黑色网布椅20把4008000一年3.区三人位12套170020400一年4.等候椅弯管椅18把5009000一年5.前台椅1.2米3张9002700一年6.床+床垫+床头柜领导办公2000*900*7603套32009600一年7.室主要领导办公室办2200*1100*7601套32003200一年8.公台主要领导办公室沙三人真皮4个320012800一年9.发两门4个7002800一年10.茶水柜办公室办1600*750*76012套240028800一年11.公台办公室沙1170*880*9604个330013200一年12.发635*715*10454把4001600一年13.桌前椅1120*900*9406个190011400一年14.单人沙发三门3个8002400一年15.茶水柜1600*750*76012套230027600一年16.办公桌椅工7.办公室沙发1170*880*9605个320016000一年18,多功能会议室主册台:200*700*7604.2米餐-6006720一年19.多功能会议室条桌1200*460*76044个=2031680一-年20.多功能会议室主席椅常规6把4002400一年21多能会议室会议常规88把40035200一年22.中型会议6300*2000*78067平方米张36024120一年23.会议椅685*715*104522把4008800一年24.党建会议营-4800*1800*78038平方米张36013680一年25.会议椅635*715*104518把4007200一年26.便民服务柜2400*400*1200】台14901490一年27．咨询台浅色上袋59905990一年28.咨询台吧台椅白色2把380760一年29查询椅常规黑色网布椅D把4501800一年30,自助查询台浅色量套41004100一年总计金额（元)378000元注:投标报价应包含所投货物、保险、税费、包要、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装城通、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用名公象汕续心(预称场以(以7院(公章公之法定代表人或授权委托人（签字或加苏除径简芝送]",0,0,0,1]
[14457,"东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）——管事部用具采购项目评审结果公示广东有德招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞迎宾馆酒店有限公司委托，就东莞迎宾馆改扩建项目(国际学术交流中心）——管事部用具采购项目(项目编号:YDZB21DCQY0219)进行挂网采购，经评标委员会评审，现将评审结果公示如下:一、项目名称:东莞迎宾馆改扩建项目（国际学术交流中心）一一管事部用具采购项目二、译审日期：2021年09月09日三、评审结果公示日期:2021年09月10日至2021年09月13日四、评审结果序号中标候选人序号单位名称【第一中标候选人广州贝斯特酒店用品有限公司响应报价（元，总价）￥374,058.25五、联系方式:（一）采购人联系方式采则人:东莞迎宾馆酒店有限公司地址:东莞市南城区桃园路１号联系人:连先生电话：0769-38883999（二）采购代理机构联系方式采购代理机构:广东有德招标采购有限公司地址：东莞市东城街道东莞大道19号鼎峰卡布斯国际广场A座1603A号联系人：张小姐电话：0169-23362836-8007供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，请在本公示期间向采购代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达采购代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，采购代理机构将不予答复。特此公示。1)约采购单心…:东莞迎宾馆酒店有限公司三)敦宁V心)凹苏1采购代理机称，广东有德招标采购有限公司、202年o月1日",0,0,0,1]
[14463,"通怀路（昌金路-京承高速公路）道路工程—绿化工程评标办法（合理低价法)评标办法前附表条教号评审因素与评审标准】评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标侯选人或确定中标人:（1）以投标报价低的投标人优先:（2）以北京市交通委员会网站公告的最新年度（2020年度）“北京市公路施工企业信用评价结果”等级较高的投标人优先：（3）以递交投标文件时间较前的投标人优先2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可然,投标函找招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遴书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标、农民工工资保障目标、扬尘控制目标、项目经理（包括备选人)、项目总工（包括备选人):b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定:….投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。(3)与所投标段或者未划分标段的招标项目的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况:与招标人不存在利害关系并可能影响招标公正性:本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何单位，不得参加投标(母)投标人接照招标文件的规定提供了投标保证金a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标行效期:b.若采用现金形式提交，投标人应在遥交投标文件覆止时间之前，将投标保证企由投标人的基本账户转入“北京币公共资激交易担保金融服务平台”合作银行指定账户:….若采用保函形式提交，保函符合招标文件的相关要求。(5)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交符合招标文件要求的授权参托书(6)投标人法定代表人签署投标文件的，提供了符合招标文件要求的法定代表人身份证明。(7)投标人以独家形式投标(8)投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且接招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目",5,5,5,1]
[14466,"六、评标结果推荐中标候选人名单:第一名:(收中三窗武上而很2第二名:h叫x2新秦小荆水区>有R≤1第三名：iz%器商冠庭资瓜(c司评委签字:子母祸乡未汕触2021年%月27日",0,0,0,1]
[14475,"分部分项工程和单价措施项目清单与计标段:灵台县2021年中央第二批财政街报工程名称;粟原乡杜家沟村农副产品交易市场建设项兴补助资金梁原乡杜家沟村石型筑与装饰工形金额（元其中项目编码项目名称项目特征播述计是单位工程量综合单价合价暂估价定额人工费秀地硬化2100㎡011101001001水泥砂蔡楼地项目抗首旗-茂配谷比2:S2长过签C25砼50)m旋化150[被误英求*6m分格庭：工作内容室打并终学誉“谷料输公2400分部小计见混水乘盖板5C03K.10505002001无菜板项目特征)泌善诉（名落I.0采。标始)2混凝工强度等之:工作内容]主制作、北路、养步监010515001002现混构件钢筋项目符征)尔筋和改羽6:6分布洛钢筋安装禅接（乳扎)8.722分部小计参水砖铺副150m纸040204002001人行道块科[项目特征]m21500本页小计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“足额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计标段:灵台县2021年中央第二批财政街报工程名称:粟原乡杜家沟村农副产品交易市场建设项兴补助资金梁原乡杜家沟村名捷筑与满饰工科金额（元其中项目编码项目名称项目特征播述计量单临工程量综合单价合价暂估价定额人工费设块料品种、规:3004150*60北位地县:才魁品和、厚成花底2.述送公)0mm；C20宜):图形:现场确工作内容]燕础、垫层镇2,块料铺设分部小计E易想600m2跨。轴段50米。长30米，柱并计2座，高5.0米)D1o101004001挖基坑土方项目抗征]罪类别挖主深度:长【200扎江()1800m别站工作内容搞土板围及拆必基底针探运输m3163.310201001001换填垫层项目签征]料神类及配北:3:7灰土厚32压实系数:0.9工作内容]赢压、振密或的许料运输227.22本页小计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“足额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与方标段:灵台县2021年中央第二批财政衔报工程名称;粟原乡杜家沟村农副产品交易市场建设项兴补助资金梁原乡杜家沟村名型筑与法饰工和金额（元其中项目编码项目名称项目特征播述计量单临工程量综合单价合价暂估价定额人工费710103001007马填方项目特征]密实度要求:判填方材料品科.填方粒径要求士旭中有木桃含有影胀一出加有砖、瓦石狱[方来源、门岗蓉凯誓3浏3压续由100.6710501001001",3,3,3,1]
[14483,"2021/92https:/www.cdggzy.comlcerteJSGC/MirgrNoePrintCotanl.aspx?d=1CAB306D3A2E4217BOGBE16AS613AD1四川中烟工业有限责任公司2020年企业云平台数据中心机房建设（第三次）施工/标段评标结果公示四川中烟工业有限责任公司项目业主联系电话四川中烟工业有限责任公司招标人联系电话四川欣达嘉建设工程有限公司招标代理机构联系电话龙泉驿区分中心开标时间2021年09月27日～2021年10月08日投标最高限价（元)中标候选人名称投标报价（元）经评审的投标价(元)四川凯同建筑工程有限公司4190285.11(元)3898460.53（元)绿椰处设工程集团有限公司4202727.01(元)3910902.43（元)成都锐衡洪业装饰工程有限公司4189790.93(元)3897966.35（元)第一中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格：职称姓名证书名称证书编号职称专业任民注册建造师证J251070812352建筑工程杨先进职称证川建厅中12867建筑工程第二中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职称、姓名证书名称证书编号职称专业李冈建造师注册证J251101025892建筑工程管理王晨职称证0936682建筑工程第三中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格职称姓名证书名称证书编号职称专业廖云二级建造师J川251111248145建筑装饰张远群职称证川建厅中13519建筑工程项目名称开工日期竣工（交工)日期建设规模合同价格（元)国学园二次装修工程2018051620180628建筑面积约2000平方米3159580.69塔子山公园管理用房2021020520201105将现有管理用房改造成幼儿园活动室（含午休室）6间5362863,66htpe:/www.ccggzy.com/conter/JSGC/WinerNolePrIntConterLaspx?=1CAB305D3A2E4217B06BE16A9813AD1M82021/9V28hlps://wJJCCCMMImNhnLntmx71d二1)A2E4217B0G8E16Ag813AD内部改造项目辅助用房，约1700平方米；新建厨房约200平方米;改造广场、中庭、户外运动场地、总平建设等学生活动面积约1200平方米。塔子山公园芙蓉池旁管理用房改造项目2018073020190122是筑面积1500㎡5031858.14项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川凯同建筑工程有限公司)项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格(元)项目名称开工日期竣工（交工)日期建设规模合同价格(元）成都华西精准医学研发及应用实验室装修装饰工包20191008202005195396.57㎡11180222.91|王丹简阳市义务教育学校校舍维修改造装饰修工程项目2020110620210226简阳市义务教育学校校舍维修改造装饰装修工程涉及的施工内容，具体详见21260000江北区石子山中小学建设工程-装饰装修工程（第二次)201912312021012220000㎡11485858.86htps://www.cogzy.com/conterhJSGC/WInrNotePrIntConcrt.spx?d=1CAB05D3A2E4217BOEBE1GA9O18AD1前2021/9/26htps:/www.cdggzy.core/JgGCMWIrarNeoPinConlar.asx?=1CABO0SDA2E4217BOGBE1GASB13AD1金沙公交",0,0,0,1]
[14492,"二、工程量清单及技术要求（一）工程量清单序号项目编码名称项目特征描述计量单位工程量序号项目编码名称项目特征描述计量单位工程量序号项目编码名称项目特征描述计量单位工程量一、道路1、沥青道路1040202001001路床(槽）整形1.路床整形碾压m27949.2052040202011002碎石垫层1.100厚碎石垫层m27949.2053040202015001水泥稳定碎石1.200厚6%水泥稳定砂砾基层m27587.8784040203006002沥青混凝土1.30mm细粒式沥青混凝土面层2.透油层（乳化沥青）3.50mm粗粒式沥青混凝土m27226.555040205006002标线1.热熔反光m210.42、水泥道路6040202001002路床(槽）整形1.路床整形碾压m21011.9017040202011003碎石垫层1.100厚碎石垫层m21011.9018040203007001水泥混凝土路面1.100厚C25混凝土面层2.薄膜养护m2919.919040204002001人行道块料铺设1.200*400*50厚灰色透水砖2.50厚1:2水泥砂浆m2136.74、侧石10040204004001安砌侧石1.φ150-200当地自然景石2.30厚1:2水泥砂浆m3304.3115、拆除及回填1104b005拆除建筑物、构筑物及外运1.暂定价m2200012040103002001回填土1.购、运、压等m3600二、排水1、污水13040504001002砌筑井1.φ700污水检查井平均H=1.6座601404b010防坠网个6015040501004002HDPE双壁波纹管污水：DN300环刚度≥8KN/m2橡胶圈接口闭水试验m36515040501004003HDPE双壁波纹管污水：DN200环刚度≥8KN/m2橡胶圈接口闭水试验m111017040803004001管道包封1.C25混凝土包封（工程量暂定）m18040503003001金属支架制作、安装1.DN25钢管支架t0.4419040504008001玻璃钢化粪池1.有效容积50m3座120040101002001挖沟槽土方1.挖沟槽土方m33586.421040103001002回填砂1.沟槽砂夯填m3631.35722040103001001回填土方1.沟槽土方夯填m31685.02523040103002001余方弃置1.机械运土方，综合运距7km以内m31270.018三、路灯24040805001003庭院灯1、220V36WH=3.52、LED灯、暖白、IP55套702504b002路灯基础1.详图、包含图示所有内容个7026040801009001成套配电箱1.成套配电箱含配件详图台12704b001路灯配电箱基础1.详图、包含图示所有内容项128040205001001人（手)孔井1.500*500*800砖砌座7229010512008001成品种植井盖1.详图套30040803001001电缆1.YJV-1kv-3*4m1863.63531040803002002电缆保护管1.PE40埋地敷设m1818.1832040101002001挖沟槽土方1.机械挖三类土m31047.27233040103001001回填方1.机械回填土m3581.81834040103002001余方弃置1.自卸汽车运土运距≤1km自卸汽车(载重8t以内)m3465.45435040803007001铺砂、盖保护板(砖）1.回填砂盖保护砖m1818.18四、景观1、入口标识36010101003001挖沟槽土方1.机械挖三类土深2m内m313.10437010103001001回填方1.机械回填土夯实m38.63438010103002001余方弃置人工装车自卸汽车运土方运距7kmm34.4739010404001001",3,3,3,1]
[14501,"资格评审情况表项目名称:六福路（应天路-保宁路）项目检测项目编号：建昶FW21-03-088-1序号单位名称资格评审情况】西科诚建设工程质量检测科技有限公司通过2广西安盛建设工程检测咨询有限公司通过3西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司一通过4广西云科岩土工程有限公司通过5广西华蓝岩土工程有限公司通过6西壮族自治区建筑科学研究设计院通过议南宁市建昶建设工程监理*小)注2021年8x《.路",0,0,0,1]
[14506,"2021年8月重庆钛业石灰公开招标最高限价表鞍钢招标成都分公司…现将2021年7月27日重庆钛业石灰公开招标最高限价（不含税包到价）明确如下，请予以公布:品名执行时间价格本次招标最高限价攀钢集团物资贸易有限公司(矿户妻业部述诚2021等而月26日",2,2,2,1]
[14518,"评标报告次疗L说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式肆份。",0,0,0,1]
[14519,"投标总报价汇总表项目名称：桥梁信息公示牌和限载标志设置工程第1页共1页序号名称金额（元）1怀远分中心254825.062五河分中心124560.503固镇分中心182704.764直属分中心16828.07合计578918.39【新点2013公路造价全国版V10.3.4】全标段投标报价汇总表建设项目名称：桥梁信息公示牌和限载标志设置工程第1页共1页项次章次工程或费用名称合计投标金额（元）怀远分中心五河分中心固镇分中心直属分中心1600清单第600章安全设施及预埋管线578918.39254825.06124560.50182704.7616828.072第100章至第700章合计578918.39254825.06124560.50182704.7616828.073已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计4清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计578918.39254825.06124560.50182704.7616828.075计日工合计6暂列金额（不含计日工总额）7投标报价578918.39254825.06124560.50182704.7616828.07【新点2013公路造价全国版V10.3.4】投标报价汇总表工程名称：怀远分中心第1页共1页序号章次科目名称金额1600清单第600章安全设施及预埋管线254825.062第100章至第700章合计254825.063已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计4清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计254825.065计日工合计6暂列金额（不含计日工总额）7投标报价254825.06【新点2013公路造价全国版V10.3.4】工程量清单表工程名称：怀远分中心第1页共1页清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价合价604道路交通标志254825.06254825.06604-1单柱式交通标志（限载标志牌、限宽标志牌，含基础、立柱）个106.0002186.01231717.06604-7附着式交通标志（桥梁信息牌）个106.000218.0023108.00清单第600章安全设施及预埋管线合计人民币254825.06元【新点2013公路造价全国版V10.3.4】人材机单价及数量汇总表工程名称：怀远分中心第1页共1页序号代号名称单位数量定额价市场价价差单价合价单价合价11001001人工工日161.327106.2817145.80105.5617029.65-116.1521511009普C30-32.5-2(商)m3109.201319.6834909.44572.8362553.7227644.2832001001HPB300钢筋t1.6303333.335432.493660.365965.47532.984200102220～22号铁丝kg8.1094.7938.849.3876.0637.2252003004型钢t0.0433504.27150.073517.70150.640.5762003015钢管立柱t2.3425128.2112012.805128.2112012.8072003026组合钢模板t0.0754700.85352.294700.85352.2982009011电焊条kg0.3345.731.915.731.9192009028铁件kg35.3304.53160.044.53160.04102009029镀锌铁件kg1877.2815.7310756.825.7310756.82113005004水m3128.4722.72349.443.85494.62145.18124003002锯材m30.0111504.4216.111504.4216.11136007002铝合金标志t1.11716666.",3,3,3,1]
[14529,"山东莱芜方兴热力管网运行监控仪表完善改造分项工程量清单工程名称：供热管线工程标段：第1页共15页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）全费用综合单价合价其中：暂估价原山路总表安装106011612001002流量计拆除\u007f1.管道种类、材质:DN300个2107030811002002中压碳钢焊接法兰\u007f1.型号、规格:中压DN3002.主材:投标方供副2108030601004007流量仪表\u007f1.规格:DN3002.主材:投标方供台2109030601001007温度仪表\u007f1.名称:温度计2.规格:PT1003.主材:投标方供支2二炮宿舍安装110030811002008中压碳钢焊接法兰\u007f1.型号、规格:中压DN2002.主材:投标方供副2111030601004020流量仪表\u007f1.规格:DN2002.主材:投标方供台2112030601001008温度仪表\u007f1.名称:温度计2.规格:PT1003.主材:投标方供支2113030817008006套管制作安装\u007f1.规格:DN2002.主材:投标方供个4土建114010101004006挖基坑土方\u007f1.土壤类别:综合考虑m373.52115010103001006回填方\u007f1.填方来源、运距:原土回填m356.72116010103002006余方弃置\u007f1.废弃料品种:综合考虑2.运距:自行考虑m316.8117010501001006垫层\u007f1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C15m30.68本页小计山东莱芜方兴热力管网运行监控仪表完善改造分项工程量清单工程名称：供热管线工程标段：第2页共15页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）全费用综合单价合价其中：暂估价118010507006016检查井\u007f1.部位:池底2.混凝土强度等级:C25m31.73119010507006017检查井\u007f1.部位:池壁2.混凝土强度等级:C25m34.4120010507006018检查井\u007f1.部位:池顶2.混凝土强度等级:C25m31.15121010515001006现浇构件钢筋\u007f1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ18t1.356122011702001006基础\u007f1.基础类型:垫层m21.04123011702032016检查井\u007f1.检查井部位:池底m22.88124011702032017检查井\u007f1.检查井部位:池壁m244125011702032018检查井\u007f1.检查井部位:池顶m23.23126010516002006预埋铁件\u007f1.钢材种类:钢筋2.规格:Ф16t0.016127010512008006井盖板\u007f1.材质:加重塑钢（带座）2.直径:Ф700mm套2128011210006005铸铁围墙\u007f1.骨架、边框材料种类、规格:不锈钢菱形网围栏2.高度:2.0mm12129050102012015铺种草皮1.草皮种类:草皮m231.45凤城大街安装130011612001003流量计拆除\u007f1.管道种类、材质:DN300个2131030811002003中压碳钢焊接法兰\u007f1.型号、规格:中压DN3002.主材:投标方供副2132030601004010流量仪表\u007f1.规格:",3,3,3,1]
[14536,"么水强福河室观比苏综合评估法)评标头前附表条款号评审因素评审标准评标方法中标候选人排序方法行营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章行法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定联合体投标人备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案2.1.1形式评击标准监理大纲（暗标）技术标内容不得出现彩色文字、标设图形:不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。营业执照和组织机构代码证资质要求财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定总监理工程师符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他主要人员符合外二章“投标人须知”第1.4.1项规定试验检测仪器设备符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他婴求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第１.4.3项规定的任何一种情形……投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2歌规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定监理服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证企符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件2.1.3响应性评中标准监理大纲符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分)类似工程业绩:6分项目监理机构:10分17分技术标（监理大纲):投标报价:58分拟投入现场的设备、检测仪器:8分1分奖项:2.2.2评标基准价计算方法□方法一：以有效",5,5,5,1]
[14545,"江门市妇幼保健院儿童健康大楼项目基坑监测服务评/定标结果公示江门重妇幼保健院儿童健康大楼项目基抗照测服务的评标工作已经结束.经组织评标委员会专家评审，评标委员会推荐了中标候选人名单。现将推荐的中标候选人情况进行公示，从2021年09月02日至2021年09月05日止，公示期为3日。评标结果如下:中标候选人单位名称投标单价（元）负责人姓名及证书编母第1候选人深圳市建设综合勘察设计院有限公司详见开标记录易宙子/20203331638第2候选人湖南省勘测设计院有限公司详见开标记录牙系/AO8181000000000194核工业西南勘察设计研究院有限公司详见开标记录书玮/00548593备注:本项目招标控制价（中标暂定价）为1861627.00元在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令，200年6月21颁布）的规定受理投诉异议受理部门（招标人）:江门市妇幼保健院（建设单位）、江门市政府投资工程建设管理中心（代建革位），地址:江门市蓬江区晶河路2号、江门市蓬江区建达北路6号之2联系人:林先生，电话:0750-3273842:招标代理:公诚管理咨询有限公司，地址:江门市蓬江区庄大道10马火炬高新技术包业园3号楼809号，联系人：何小姐，电话:0750-3699360:监督部门:江门市住房和城乡建设局，地址:广东省江门市江海区江海一路83号住建大厦，电话:0750-3831665招标人:江门市妇幼保健院（建设单位)江门市政府投资工程建设管理中心（代建单位)日期:2021年09月02日",0,0,0,1]
[14552,"招标控制价公示表（此表限抽签工程)工程名称审定造价投标报价上限安全文明措施费天班公馆花园小区配套幼儿园致修项目504，199911万元招标控制价净下浮13%，即440Z4128L万元6062014万元（其中6.062014万元按费率升算）截标时间（经窗口确定）经办人签名说明:1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公司示时须一同交11、12号窗口:2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。3、财政资金投资项目需为审计中心审定标底，非财政资金需为造价站审定标底。深圳市建设工程交易服务中心制",2,2,2,1]
[14562,"招标控制价编制说明一、总说明1、工程概况：本项目为堰玉西路（惠州大道-樱花路）夜景照明改造提升项目，主要内容为惠州大道与堰玉西路西南角、冯其庸学术馆、康嘉园、惠洲小区的亮化灯具安装，管线敷设等。具体详见招标文件2、编制范围：图纸及清单范围内的安装工程。3、工程量清单编制依据：1）本工程招标文件、甲方提供的设计图纸并结合相应标准图集；2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及9本工程量计算规范、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）营改增后、苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知、苏建价〔2019〕178号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知；3）人工费按苏建函价〔2021〕62号文规定执行；4）主要材料价格参照2021年无锡造价信息第5期及当前的市场价格行情；5）其他依据：江苏省无锡市的相关文件规定。4、不可竞争费率取定：详见招标清单，结算时扬尘污染防治增加费按锡建建市[2018]17号文等规定执行。5、工程质量、材料、施工等要求1）工程质量要求见招标文件；2）具体施工做法详见招标文件；3）环境保护要求：工程施工应符合主管部门及建设单位对环境保护的规定。6、其他项目费用1）暂列金额：无。2）专业工程暂估价：无。3）材料暂估价：无。二、工程类别：1）安装按三类工程三、其他说明事项：1、本标底按常用的、合理的施工方法、施工方案进行编制。2、根据各专业参考费率按中间值计取临时设施费；根据江苏省住房城乡建设厅[2019]第19号公告，按标准计取建筑工人实名制费用；其它总价措施费没有特殊要求均没有记取。3、无线控制的4G流量费用包含在配电箱的综合单价中。4、线管过路及过铺装场地考虑利用原有管路，不开挖。具体以实际产生为准，按实结算。5、本工程实施过程中所产生的脚手架搭拆费用、施工超高增加费用、高层建筑增加费用等所有措施费，乙方均自行承担，结算不予增加，且一切措施必须按规到位。6、清单特征描述不详尽的，其综合单价应包含该项工作",0,0,0,1]
[14571,"物资采购清单序号物资名称品牌要求规格型号要求计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片）1工程梯子（带挂钩）6m块1用于草塔1号桥实验立柱报价单位：",4,4,4,1]
[14575,"第二部分评标方法一、评标方法。1、响应人资格审查：评委按照公开采购文件的资格条件，审查响应人提交的报名资料是否符合公开采购文件的要求；符合性审查表序号内容1本公开采购文件第一部分第三点响应人资格要求全部内容2响应报价：1）对本项目全部内容进行响应报价2）响应报价是唯一确定的3）响应报价未超过单价最高限价3法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章4响应文件按照采购文件规定要求签署、盖章5本公开采购文件中的“★”号条款的技术、商务要求：响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离2、本次评标采用综合评分法。按价格、商务和技术三部分分别打分的方式进行评分，三项总分为100分，其中价格得分占20分，商务得分占40分，技术得分占40分。评审标准之一：价格评分（本项目总分100分，价格分值总占分值权重的20%）序号评审内容评审标准分值1价格价格评分20（1）响应人不得以低于成本的报价竞标。（2）如果评标委员会发现响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，响应人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将该响应作为响应无效处理。（3）计算价格评分：各有效响应供应商的评标价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷评标价）×20评审标准之二：商务评分表（40分）（本项目总分100分，商务分值占总分值权重的40%）序号评分内容评分标准分值1企业资信响应人具有国家批准的第三方征信机构出具有效的征信证书或者征信报告得1分。响应人有工商行政部门颁发的守合同重信用企业的得1分。响应人获得相关部门颁发的劳动关系和谐企业AAA级的得3分，AA级2分，A级1分。获得ISO9001质量管理体系认证得2分、ISO14001环境管理体系认证得2分、ISO45001职业健康体系认证得2分。注：须提供有效期内的相关信誉证书复印件（加盖公章），否则无效。112企业荣誉1、响应人获得国家人社部颁发全国人力资源“诚信服务示范机构”荣誉，",5,5,5,1]
[14580,"交L四正H摘要节场价值作出客观反院。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如示:车辆登记信息:车牌号:苏USJ221车主名称:郁万军二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三、询价范围:查庆市主城区二手车专业实体市场:四、基准日期:2021年08月20日五、询价结果:工55000元大写:人民五在万伍任元整重庆衡正凯动连语估有隔公录司二○二应认真阅读欲了解衣询价项目全面情况，声羽:以上内容摘白机动车询价报告书，公利益关系及其他报告使用人应充分关注机动车询价报告书全文。本询价的委托方，态询价报告书正文所提示的有关特别事项申明第1页共7页网址;httn://uucapgcn座杭:023-62600071",0,0,0,1]
[14589,"福建省闽北职业技术学院关于推荐第十三届南平董自然科学优秀学术论文评宙结果的公示根据《关于开展推荐第十三届南平市自然科学优秀学术论文工作的通知》(闽北职院教〔2020711号）文件要求，我院学术与教学指导委员会组织评审小组对论文进行推荐评审，现将推荐结果予以公示，公示时间三天，联系人：谢建梅，联系电话6133011推荐结果如下表:论文题目作者建议授奖等级注射模随形冷却水道的真空扩散焊工艺研究郑志敏二等奖不同醋酸菌发酵蜂盛醋特性的比较鞠璐宁二等奖搅拌型海鲜菇酸奶生产工艺研究谢善慈二等奖野生彦菜真空冷冻干燥动力学及产品特性研究陈雪珍二等奖闽北职业技术学院学术与教学指导委员会2020年5月9日",0,0,0,1]
[14598,"评标报告工程编号：HGJJ2021016工程名称：濠江区迎“亚青会”基础设施改造提升项目监理招标人：汕头市濠江区城市管理和综合执法局招标机构：广东粤能工程管理有限公司二O二一年八月二十五日一、项目概况工程名称：濠江区迎“亚青会”基础设施改造提升项目监理建设规模：项目拟对濠江区内部分基础设施进行提升改造。共有4个子工程：1、濠江区三联片区雨污分流工程（对三联片区实行雨污分流改造并对市政管网错混接改造与清淤）2、濠江区濠城片区基础设施改造工程（对濠江片区内西园西路、濠江花园一期门前路段等10条道路进行道路升级改造）3、濠江区沿江路（濠城段）四座电排站工程（将濠城片区原有排水系统升级改造为泵闸一体化泵闸）4、濠江区路灯照明设施改造工程（对三联工业区道路/濠江花园一期门前路等总计27条道路进行路灯设施升级改造）。项目概算总投资为13438.63万元，其中建设工程费用为10426.03万元，工程勘察费用62.7万元、工程设计费用349.45万元（其中初步设计140.92万元、施工图设计208.53万元）、监理费用226.05万元、其他费用1613.72万元、预备费用为760.68万元。招标内容：按现行的建设工程建设工程监理规范的规定，对项目前期工作、施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收结算期、缺陷责任期阶段、质量保修期阶段等全过程的所有施工内容（具体以施工图设计图纸为准）提供监理服务，包括但不限于本工程项目的质量控制、安全生产、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。二、招标过程本项目于2021年08月02日发布招标公告，投标截止时间为2021年08月25日上午10时00分，共有6家投标人递交了投标文件。名单为：1、中鼎景宏工程管理有限公司2、中深建业建设集团有限公司3、广东联发工程咨询有限公司4、中泰天顺集团有限责任公司5、深圳市鸿图建设管理集团有限公司6、河南省光大建设管理有限公司三、评标过程及情况本工程评标于2021年8月25日10:00时至15:00时在汕头市公共资源交易中心濠江分中心评标室进行评标活动。评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生。该工程采用综合评分法评标法。评审程序分为投标人资格评审和投标文件初步评审。形式评审情况：6家投标人均通过评审。资格评审情况:6家投标人均通过",0,0,0,1]
[14606,"九、联系方式招标人：上海机场(集团)有限公司土址：上海虹桥国际机场空港一路300号联系人：史燕凌电话:86-21-22340066电子邮件:shiyanling@shairport.com招标代理机构:上海国际招标有限公司地址:上海市延安西路358号美丽园大厦14楼联系人:王晋、鲍琦电话:021-62791919-161、132电子邮件:haoqi@shahidding.com、wangjin@shabidding.con招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负贡人企≤工一招标人或其招标代理机构:4≤OMVHS",0,0,0,1]
[14615,"技术商务资信评分汇总表项目名称：仓前街道重点工程安全文明管理项目（ZJXRYHCG2021-014）序号供应商w茶陆东林郑兴凤王二明张刻得分包浙江保通安保服务有限公司74.086.071.079.073.075.42杭州鼎华保安服务有限公司35.042.028.042.035.036.0位浙江聚信保安展务有限公司56.064.045.058.049.054.4评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[14624,"新填地涌清淤招标文件招标单位（章）佛山市南海区桂城街道办事处水利工程建设指挥部时间2018年月日招标代理单位（章）广州宏达工程顾问集团有限公司时间2018年月日备案单位（章）佛山市南海区桂城街道公共资源交易管理委员会办公室时间2018年月日目录招标公告1．佛山市南海区桂城街道办事处水利工程建设指挥部实施的新填地涌清淤，已由相关部门批准建设现决定对该项目的工程施工进行公开招标2．本次招标工程项目的概况如下：2.1本工程为新填地涌清淤，位于南海区桂城三山中区社区主要工作内容包括三山新填地涌（文翰湖环岛西路至港口路）共880米的河涌清淤2.2工程建设地点：位于佛山市南海区桂城三山中区社区；2.3工程规模：造价约22.3万元2.4计划开工日期为：工期约30日历天，计划完工时间：2018年12月，工期不因雨天、假期、汛期等因素而延长（实际开工日期以监理人发布开工通知或开工批复为准，完工时间以监理和发包人确认为准）2.5工程质量要求：达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)合格或以上标准3．凡具备承担招标工程项目能力并具备规定的资格条件的桂城街道小额建设工程2016-2018年度诚信企业信息库内企业-水利水电工程组别，均可对上述招标工程项目进行投标4．投标人要求：4.1具有有效的在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照；4.2具有建设行政主管部门核发的有效的水利水电工程施工总承包三级或以上资质；4.3本工程不接受联合体投标4.4项目负责人：具有有效的水利水电工程专业二级以上（含二级）注册建造师证或注册的临时执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的电子注册证书打印件，注册专业：水利），持有效的“建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证（B证）（广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件）；项目负责人在本工程施工期间不得在其他在建项目中同时担任项目负责人，否则招标人有权取消其中标资格，并没收投标保证金5．招标文件的获取方式：招标文件及有关图纸",1,1,1,1]
[14627,"附件3，公开比选申请人声明，广州市白云区人民政府大源街道办事处：，本公司就参加广州市白云区人民政府大源街宣传合作项目公开比选工作，做出郑重声明：，一、本公司保证报名递交资料及其后提供的一切资料都是真实的。，二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让公开比选资格，不向组织单位或评标委员会成员行贿。，三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有处于被相关行政主管部门取消投标资格的处罚；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。，四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、公开比选文件的编写工作。，本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意取消公开比选资格，承担由此带来的法律后果。，特此声明，，声明企业：，年月日，法定代表人签字：，（企业公章），",0,0,0,1]
[14641,"投标总价招标人：工程名称：投标总额（小写）：（大写）：投标人：法定代表人或其授权人：编制人：编制时间：总说明工程名称：威海市文登区环山街道办事处孙家西山美丽乡村示范村建设项目工程项目费用汇总表工程名称：威海市文登区环山街道办事处孙家西山美丽乡村示范村建设项目序号单项工程名称金额（元）其中（元）暂列金额承包人分包的专业工程暂估价特殊项目暂估价材料暂估价规费合计单项工程费用汇总表工程名称：威海市文登区环山街道办事处孙家西山美丽乡村示范村建设项目序号单位工程名称金额（元）其中（元）暂列金额承包人分包的专业工程暂估价特殊项目暂估价材料暂估价规费合计单位工程费用汇总表工程名称：威海市文登区环山街道办事处孙家西山美丽乡村示范村建设项目序号汇总内容计算公式费率金额（元）其中：暂估价（元）合计序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价景观文化墙工程景观文化墙拆除工程1GB001拆除砖砌水池1.拆除方式综合考虑2.含拆除、归堆、垃圾清理及外运等工序m30.62GB002拆除水池角钢铁棚1.拆除方式综合考虑2.含拆除、归堆、垃圾清理及外运等工序个1景观文化墙土建工程3010302001001实心砖墙1.墙体类型：砖围墙2.墙体厚度：240mm3.砖品种、规格：水泥砖240×115×534.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.05.围墙砖柱、砖压顶综合考虑在内。m356.424010302001002砖砌水箱底座1.墙体类型：砖墙2.墙体厚度：365mm3.砖品种、规格：水泥砖240×115×534.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0m32.285010101003001挖基础土方1.土壤类别：坚土2.基础形式：条形3.挖土深度：1.0m以内4.开挖方式：人工开挖m31.966010103001001土（石）方回填1.回填材料要求：密实状态2.回填质量要求：夯填土m30.657AB001余土外运1.余土人工装车2.自卸汽车外运2KMm31.318010305001001石基础1.基础形式：条形2.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.03.石材种类：毛石m31.319010303004001砖水池1.名称:砖砌水池2.墙厚:115mm3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆m30.610010703003001砂浆防水(潮)1.砂浆配合比：水泥砂浆1:22.防水（潮）层种类、厚度：防水砂浆5层3.防水（潮）部位：平面、立面综合考虑m26.9111010305005001整砌毛石1.石料种类：毛石2.砂浆强度",3,3,3,1]
[14642,"东莞市“智慧质监”系统改造项目公开招标文件项目编号：441901-2021-06995采购单位：东莞市市场监督管理局采购代理机构：广东中凯工程管理咨询有限公司二〇二一年八月目录第一部分投标邀请4一、投标邀请函5第二部分供应商须知9一、说明101．适用范围及资金来源102．定义103．供应商的资格条件104．合格的服务105．投标费用116.踏勘现场及答疑会11二、招标文件117．招标文件的组成118．招标文件的澄清或修改12三、投标文件的编制129．投标文件的语言及度量衡单位1210．投标文件的组成1211．投标文件格式1312．投标文件的编制、数量和签署1313．投标报价说明1414．投标货币1415．投标有效期1416．投标保证金15四、投标文件的提交1617．投标文件的标记和密封1618．投标截止时间1619．迟交的投标文件1720．投标文件的补充、修改与撤回17五、开标与评标及定标1721．开标1722．评标委员会与评标方法1823．投标文件的评审19六、合同授予3124．中标公告及中标通知书31七、合同签订和履行3125．合同的签订3126．履约保证金（本项目不收取）3227.代理服务费32八、询问、质疑、投诉3328.询问3329.质疑3330.投诉34九、其他3431.联合体投标（本项目不接受联合体投标）3432.适用法律3433.招标文件解释权3434.无特殊说明各条款适用于各子包34第三部分采购需求书35第一章商务需求书36第二章技术需求书37第四部分合同文本78第五部分投标文件格式88一、价格文件（独立成册）89二、商务技术文件92第一章商务文件93第二章技术文件105三、唱标信封116四、联合体共同投标协议书123五、分包意向协议125六、询问、质疑函格式127附件：广东中凯工程管理咨询有限公司获取招标文件登记表132第一部分投标邀请一、投标邀请函广东中凯工程管理咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市市场监督管理局（以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市“智慧质监”系统改造项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内供应商参加投标1.项目名称：东莞市“智慧质监”系统改造项目2.采购编号：441901-2021-06995包号包组内容服务期维护期采购预算1服务应用平台、业务应用平台、",1,1,1,1]
[14650,"招标控制价公示表工程名称观澜街道新丹路市容环境提升工程审定造价382.366359万元招标控制价382.366359万元上限价净下浮率0%投标上限价382.366359万元安全文明措施费7.532626万元暂列金额0.00万元专业工程暂估价0.00万元不可竞争费合计7.532626万元各注（73号文要求公示的其他内容);1、分部分项工程费为3399159.25元，措施项目费为137184.16元，其他项目费0元，规费为75228元，税金为122678元，工程建设其他费59784.38元（其中:工程保险费:3763.88元，弃土场受纳处墨66G0.西宏)》其他设备购置费:30150元。2、不可竞争费思各计为元蹈。1元。(标品)说明:1、本表藏与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公示时须一同交窗口:2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。深圳市建设工程交易服务中心制",2,2,2,1]
[14659,"大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目太阳能路对（三标段）工程招标工程量清单中鸿亿博华闭有限公告宜工程近价咨询企业执业印章号:印[91651003339招标人:世价咨询本致筹签0(2L在通6((单位资质专用常法定代表人法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)就和阔注济周锋领毕)张松川GH000【697一人OZ6【000S工机中湾亿博测团有限公司中鸿亿博乘团有限公司上编制人;复核人:(远谷火贫签2法用系y签茶坚耀师签空签6用章）编制时间:年月日复核时间:年月日廊一1大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目太阳能路灯（三标段）工程量清单说明一、工程概况：包含城关镇上毛佰胜村、良教乡下甘沟村、斜沟乡业巴台村、长宁镇下严村、良教乡上治泉村太阳能路灯二、清单范围:施工图范围内的工程，详见工程量清单三、清单编制依据:1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》GB50854-2013、《道用安装工程工程量计价规范》GB50856-2013业2、本工程的施工图;3、与本工程有关的标准（包括标准幽集）、规范、技术资料;4、其他有关文件、资料。四、其他说明事项：清单中不详之处按常规做法考虑，清单特征描述包含此项内容的全部工序及做法，含措施项目分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:城关镇上毛佰胜村-路灯第1页共2页项目编码序号整个项目签称到基径高杆灯含路灯热疑(全部工序注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称，破关镇上毛佰胜村-路灯第2页共2页企额（元)）序号项目编码填目名称项目特征推述楚恶工胜最其中综合单价合价暂估价名及员《.灯具额定美国普踏；苗光在前标动江企]印白浙委述)自桥透明塑料检他3,.灯杆商廖：Z米灯临3.灯杆书1灯杆桃网热战包浏诚片说山)常剂分部小计合施项目丹部小计本页小计合计注。为计取复费等的使用。可在表中增设其中;“定额人工费”表一08总价措施项目清单与计价表工程名称;关镇上毛佰胜村-路灯若投资提员的线括药满张嘉贤悉吧乡热晟交叶续过第1页共",3,3,3,1]
[14668,"2021限价：铬铁炉-竖炉出料口收尘罩，印尼青丰WJ22006设备名称零部件类别零部件名称材料类别材质采购重量kg材料单价（元）制造单价(元)综合单价（元）综合总价（元）出炉口收尘罩焊接部件钢板、型钢碳钢Q235B60900运费（大连瓦房店）0出料口收尘罩：汇总60900注1.制造单价：包括材料利用率、焊接成品费用；2.材料单价：2021.08.13中华商务网材料价格；付款方式：预付20%，发货前支付30%，到货并开具全额增值税发票后支付10%，安装完成支付10%，调试完成付10%，整体工程验收后付10%，10%质保金。序号编码所属部件零部件类别材料类别名称规格材料合计件数单重总重备注14C2711000000512出料口收尘罩焊接件1609散装发运，不参与总装14.1EC2711000000512001出料口收尘罩焊接部件碳钢等边角钢5×5-360Q235B41.45.6GB/T706-201614.2EC2711000000512002出料口收尘罩焊接部件碳钢等边角钢6.3×5-1440Q235B46.927.6GB/T706-201614.3EC2711000000512003出料口收尘罩焊接部件碳钢等边角钢6.3×5-1430Q235B86.955.2GB/T706-201614.4EC2711000000512004出料口收尘罩焊接部件碳钢钢板3×1430×3900Q235B113213214.5EC2711000000512005出料口收尘罩焊接部件碳钢钢板3×1424×1427Q235B247.995.814.6EC2711000000512006出料口收尘罩焊接部件碳钢钢板3×1427×3900Q235B2131.1262.214.7EC2711000000512007出料口收尘罩焊接部件碳钢等边角钢6.3×5-800Q235B248GB/T706-201614.8EC2711000000512008出料口收尘罩焊接部件碳钢等边角钢6.3×5-700Q235B23.57GB/T706-201614.9EC2711000000512009出料口收尘罩焊接部件碳钢钢板5×10×114Q235B2600.0615.6",2,2,2,1]
[14673,"附：2018年教师系列职称评审结果公示名单广西大学行健文理学院教授名单（2人）：韦苏倢刘深副教授名单（9人）：江少波刘晓婕彭颖杨莉贞罗力强李金德张荣艳罗亚萍蒋婵讲师名单（7人）：韦力文韦慧周娜唐琳周小芳覃传妹胡宁峪桂林山水职业学院讲师名单（3人）赵婧文蒋志娟文艳",0,0,0,1]
[14685,"5标",0,0,0,1]
[14694,"广兴小学教学楼加固、外墙排危及附属工程（广兴小学教学楼加固、外墙排危及附属工程施工）评标结果公示项目及标段名称广兴小学教学楼加固、外墙排危及附属工程（广兴小学教学楼加固、外增排危及附属工程施工)项目业主广汉市教育局项目业主联系电话18016164255招标人广汉市教育局招标人联系电话18016164255四川昭阳建设工程有限公司招标代理机构联系电话028-83208760开标地点德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)开标时间20210926-09:30:00公示期2021年09月28日至2021年10月09日投标最高限价（元)4978971.86中标候选人及排序中标候选人名称第一名四川智仁建设工程有限公司第二名四川省广汉市对外建筑工程有限公司第三名。深圳市宏大建设集团有限公司第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川智仁建设工程有限公司)执业或职业资格职务姓名证书名称项目负责人杨军建造师证投标报价（元)4601693.004550688.974813144.76证书编号JI251101131595经评审的投标价（元)综合评标得分4009681.8196.023958677.5294.814221133.3174.82职称职称专业级别中级建筑工程项目技术负责人刘涛职称证1-74883建筑工程中级第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川省广汉市对外建筑工程有限公司)1/6执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人李猛建造师证J251060804098建筑施工中级项目技术负责人周继云职称证川中0603778建筑中级职务第三中标候选人项目管理机构主要人员（深圳市宏大建设集团有限公司）姓名项目负责人王全界证书名称建造师证执业或职业资格证书编号喜2442010201105059职称专业测量职称级别中级项目技术负责人黄柳清职称证粤中职证字1709003000941号建筑工程管理中级项目业主第一中标候选人类似业绩（四川智仁建设工程有限公司）项目名称竣工（交工）日期开工日期建设规模合同价格（元)项目负责人无予法无无无无项目业主第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川智仁建设工程有限公司）项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)技术负责人式无予无予方无第一中标候选人技术负责人类似业绩（四川智仁建设工程有限公司）2/6项目业主开工日期项目名称竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)项目负责人无无无元元元无项目业主第二中标候选人类似业绩（四川省广汉市对外建筑工程有限公司)开工日期项目名称竣工（交工）日期建设规模合同价格（元）项目负责人无无元无元开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格（元)技术负责人无元无无无第二中标候选人项目负责人类似业绩（四川省广汉市对外建筑工程有限公司)项目名称项目业主无无第二中标候选人技术负责人类似业绩（四川省广汉市对外建筑工程有限公司)项目业主项目名称开工日期合同价格（元）项目负责人无无无无无予元竣工（交工）日期建设",0,0,0,1]
[14696,"健康体适能实验教学平台采购清单序号品牌型号商品名称商品参数数量单位控制总价（元）1恒康佳业HK6800B-ST身高体重测试仪1.需实现的功能或者目标：学生体质健康身高体重测试；2.获得的认证：NSCC北京国体认证中心认证；3.测量范围：身高：90-215cm；体重0～200kg；分度值：身高0.1cm；体重0.1kg；误差：身高0.1cm；体重0kg。6套11.881恒康佳业HK6800B-ST身高体重测试仪主机1台：1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期；2.采用不小于10吋高分辨率多点触控显示屏，内置IC卡读卡模块，具备数字、字母、ID卡和扫描枪等多种输入方式；3.▲内置式人脸识别系统，双摄像头设计，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放；4.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放；5.主机支持1:1和1：N多功能人脸识别功能；6.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节；7.为考生成绩复议时便捷查询，主机具有刷考生IC卡即可显示该生已测成绩的功能；8.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示；9.内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试；10.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能；11.★可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能；12.▲可与学校原有学生体质测试系统无缝对接，同时可与学校原有健康体适能系统无缝对接，共享数据库，出测评报告。6套11.881恒康佳业HK6800B-ST身高体重测试仪主机支架1个：采用折叠支架设计方便收纳，带有锁扣滚轮既保证稳定又能轻便拖动。6套11.881恒康佳业HK6800B-ST身高体重测试仪立柱托盘1",4,4,4,1]
[14703,"农作物保护所用农药招标控制价清单，咨品名科，规格型号，招标控制价格，生产厂家，备注，阿维菌素，1000克/瓶，38，氟虫术甲酬胺，200克/瓶，55，高效鼠氟气菊酯，1000克/瓶，3，阿·甲备，200克/地，20，吃虫琳，100克/地，58，晚虫照，500院/f，16，举醒甲环吐，100克/袋，1，代森锰解，200克/袋，15，疃琳，1000克/瓶，170，都雷需素，100克/瓶，20，芸营素内蛋，100克/墙，12，甲维盐，300克/瓶，1，苏云金杆菌眯鲜胺，1000克/瓶100克/热，372，来甲味鲜胶，1.00克/燃，甲维-虫睛，200克/地，223，甲维杀虫单，900克/地，51，叱吐融菌酷，100克/播，4，百寨，100克/袋，36，凯特，100克/袋，38，指菌四，50克/瓶，9，常性题，5000克/桶，110，丙块氟草酸，5其线，8，革被战，200克/播，15，乙章胺，140克/播，6，二甲龙员，200克/地，5，钙锁调，250克/瓶，5，硬锌钙组，500克/地，1，迷乐硬，15.克/袋，5，随础解，100克，强，吧庭酸，20克/瓶，5，二甲氧氟乙草胶，250亮/瓶，1，敌敌丧，250克/瓶，14，矿物准，1000克/瓶，49，螺塘，100克/地，19，乙塘唯，100克/墙，弘期录，200克/瓶，14，",2,2,2,1]
[14712,"呼伦贝尔市消防救援支队呼伦贝尔市消防救援支队队史馆改造工程呼伦贝尔市消防救援支队队史馆改造工程评标报告评审委员会2021年08月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市消防救援支队呼伦贝尔市消防救援支队队史馆改造工程呼伦贝尔市消防救援支队队史馆改造工程（以下简称“本项目）已由以呼伦贝尔市消防救援支队党委关于研究“三重一大”事项的备案报告文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市消防救援支队，建设/采购资金来自自筹，招标人/采账人为呼伦贝尔市消防救援支队。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，呼伦贝尔市消防救援支队呼伦贝尔市消防救援支队队史馆改造工程研伦贝尔市消防救接支队队史馆改造工程。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且12日，交工日期:2021年10且19且。共计60日历天。2.3标段详情:呼伦贝尔市消防救援支队呼伦具尔市洛防救援支队队史馆改造工程呼伦具尔",0,0,0,1]
[14719,"评审情况一览表项目名称XCS-GC-GK-2021085001项目编号光伏产业标准化厂房项目序号投标单位投标报价初审情况总得分1宣城市政建设集团有限公司149160000通过2安徽宝翔建设集团有限责任公司149820000通过3安徽开盛津城建设有限公司147675000通过",0,0,0,1]
[14729,"贵港市覃塘区民族医院项目(二期）一综合楼(GXZA-2021-G2-022)更正公告(一)（招标编号:GXZA-2021-G2-022）-、内容:各潜在投标人现公布贵港市覃塘区民族医院项目（二期）一综合楼(GXZA-2021-G2-022%的招标文件进行更改，内容如下:一、原招标文件中，第二章投标人须知前附表6.1.1评标委员会的组建:评标委员会构成:5人，其中招标人代表1人，专家4人。评标专家分工分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类1人、经济类0人技术类专家2人、经济类专家2人。现更正为:评标委员会的组建:评标委员会构成:7人，其中招标人代表2人，专家5人。评标专家分工:团分技术、经济类，其中，招标人代表参加技术类2人、经济类0人;技术类专家3人、经济类专家2人。电子招标文件重新形成并上传系统，请各投标人自行下载执行。注各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。特此公告，其他内容不变!招标人贵港市覃塘区建设投资发展有限公司招标代理机构：广西中做工程项目管理有限公司联系人：韦启尊联系人：街颖燕电话：0775-4868598电话：0775-4261019传真：0775-4868598传真：0775-4261019地址:贵港市覃塘区地址：贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城S-3幢2号楼邮编：537100邮编:5371002021年9月3日二、监督部门本招标项目的监督部门为贵港市覃塘区建设工程招标投标管理站。三、联系方式招标人:贵港市潭塘区建设投资发展有限公司土址:贵港市覃塘区联系人:韦启尊电话:0775-4868598电子邮件:279329231招标代理机构:广西中傲工程项目管理有限公司地址:贵港市仙衣路德宝建材街德宝花城S-3幢2号楼联系人:雷颖燕电话:0775-4261019电子邮件:279329231日/管圈颍元(签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责大=5三收招标人或其招标代理机构:（盖章）80２8",0,0,0,1]
[14738,"中标公示汕尾j城区产列玩水库除隐加固工程评玩工作己经结束，经组织专家评围，评标委员会推衣中标候选人。现洛中标须选人析况进行公示，从2021年7月2日—2021年7月6日止。具体惜况如下:由标侵述人第一中标候选人第二中标保选人第三中标候选人单位名称深圳市华胜处设集团有限公司广东友德工程管理有限公司东汇晟建设有限公司项目负责人黄莹锌吴海卉黄健证书名称及证书编号序244201420151006824406080C7939恩2442014201607326投标报价（元）6776349.415781242。626787136.83评标情况详见评标报告详见评标报告详见评标报告质量要求符合招标文件要求符合招标文件要求工期270日历天270日历天附件:1、评标报告2、投标人资格要求在公示期间，按照《工程建设项目招标改标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的有关规定受理投诉。提出异议、投诉时间：2021年7月2日一2021年7月6日联系电话:0660-22055C6受理部门:江尾市城区水利工程建设服务中心联系地址;汕尾市城区通港路区直机关办公大楼8083以招标人：汕尾市城区水利工程建设服务中心2021年7月2日",0,0,0,1]
[14746,"瑞安市公共资源交易中心磋商文件（线上电子招投标）项目编号：HQZB-RA-2021-39项目名称：2021年瑞安市水利局水文监测能力提升（设备采购）项目采购方式：竞争性磋商采购人：瑞安市水利局采购代理机构：杭州华旗招标代理有限公司二○二一年八月目录第一部分采购公告项目概况2021年瑞安市水利局水文监测能力提升（设备采购）项目的潜在投标人应“政府采购云平台”在线获取招标文件，不提供采购文件纸质版供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册，并于2021年8月31日下午15点00分（北京时间）前在线提交招标文件一、项目基本情况1、项目编号：HQZB-RA-2021-392、项目名称：2021年瑞安市水利局水文监测能力提升（设备采购）项目3、采购方式：竞争性磋商3、预算金额：230万元4、最高限价：230万元5、采购需求：6、合同履行期限：见第三部分，采购内容7、本项目（否）接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件3.本项目的特定资格要求：无三、获取（下载）采购文件时间：/至2021年8月31日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；售价：0元（免费）四、响应文件提交（上传）截止时间：2021年8月31日15:00（北京时间）地点（网址）：瑞安市公共资源交易中心开标室（政府采购云平台在线投标，磋商供应商无须前往评审现场）五、响应文件开启响应文件开启开启时间：2021年",1,1,1,1]
[14755,"上上有利于招标人的收应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差:（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误;（2）7施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善;（3）无投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内蓉的偏差1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差接如下规定处理:（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，接照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清;（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄潜文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中药情扣分:（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响厅2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括:（1）招标公告（或投标邀请书);（2）投标人须知:（3）评标办法;（4）合同条款及格式;（5）工程量清单;（6）图纸;（7）技术规范;（8）工程量清单计量规则;（9）投标文件格式:（10）投标人须知前附表规定的其他资料根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分当招标文件、招标文件的滚清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面",0,0,0,1]
[14764,"苍南县霞关镇南坪村三十担水库排洪渠建设工程CNYP2018--028招标文件招标单位：苍南县霞关镇南坪村民委员会监督单位：苍南县霞关镇招投标中心代理单位：浙江浦发工程项目管理有限公司二零一八年八月第一章招标公告CNYP2018--028建设单位：苍南县霞关镇南坪村民委员会工程名称：苍南县霞关镇南坪村三十担水库排洪渠建设工程工程地点：苍南县霞关镇工程概况：投资金额约9万元招标内容：预算书与施工图范围内的水利工程质量要求：合格工期要求：30日历天资质要求：水利水电施工总承包企业三级及以上资质项目负责人须具备水利水电专业注册建造师二级及以上或浙江省水利厅颁发的三级项目经理资格证书；项目技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上职称（职称证书中未注明专业的须提供水利相关专业毕业证书原件）；在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单；法定代表人委托代理人参加，必须持有并出示由法定代表人盖章并加盖单位公章的授权委托书原件、本人身份证原件和在本单位参保的至投标截止时间近6个月内有效社保证明（若投标施工企业注册成立时间不足6个月，则须提供该施工企业注册成立至今的有效社保证明），出席并对开标记录进行签字确认，否则将按无效标处理招标方式：公开招标招标文件的获取、答疑、提问1.凡有意参加投标者，请在2018年8月28日-2018年8月30日时间内，直接在苍南县公共资源交易网上下载招标文件（包括工程预算书、图纸资料等）；2.对本项目的质疑书请在2018年8月31日上午12时前以书面形式送达，采取电子邮件送达质疑书的，质疑人应当电话联系被质疑人确认收到电子邮件，并及时将质疑书原件送达被质疑人被质疑人以实际收到原件之日作为收到质疑的日期3.提问时间：2018年8月31日上午12时之前4.答疑时间：2018年8月31日下午17时之前投标文件的递交和投标截止时间1投标文件递交的截止时间为2018年9月4日15时，地点为苍南县霞关人民政府会议室2投标截止时间为2018年9月4日15时3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理发布公告媒介：本次招标公告在苍南县公共资源交易网上发布十三、联系方式：招标人：苍南县霞关镇南坪村民委员会联系人：林先生联系电话",1,1,1,1]
[14769,"永昌县教育局永昌县第一高级中学教学楼及综合楼建设PPP项目合同咨询服务采购项目竞争性磋商公告永昌县教育局采购项目的潜在供应商应在金昌市公共资源交易中心网站（ggzy.jcs.gov.cn）获取采购文件，并于2021-09-0209:00（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：GSSZ-ZC-004项目名称：永昌县第一高级中学教学楼及综合楼建设PPP项目合同咨询服务采购项目预算金额：65.0(万元)最高限价：(万元)采购需求：（1）收集相关资料，并根据已批复的实施方案确定招标方式；（2）协助项目实施机构及其确定的采购代理机构进行政府采购；（3）协助项目实施机构与预中标单位进行合同谈判，包括编制谈判方案、整理谈判备忘录及草签PPP项目合同；（4）协助政府出资代表与中标社会资本成立PPP项目公司；（5）协助项目实施机构与PPP项目公司签署正式PPP项目合同合同履行期限：90日历天合同履行期限：按合同约定执行本项目（是/否）接受联合体投标：否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；1.提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；2.投标人须具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的证件；3.提供2019年度或2020年度会计师事务所出具的审计报告或企业财务报表，成立不满一年的新公司需提供银行出具的资信证明；4.投标人需提供2021年1月--2021年6月期间任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料（投标人须提供社会保险登记证或参加政府采购活动前缴纳社会保险的凭据和依法缴纳税收的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金证明）；5.投标人须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站（www.）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标（以公告开始至投标截止日查询",0,0,0,1]
[14773,"016苏:70620",0,0,0,1]
[14782,"评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：R打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.1信用评价分筛选R不采用□采用，筛选条件：，采用信用评价分筛选，经筛选满足条件的投标人少于15人的，应当重新招标。2.2入围筛选方法和数量当满足评标入围条件的投标文件超过15家时，根据下列方法筛选进入后续评标程序的投标人。1.入围筛选方法：由招标人直接确定入围方法：□方法一；□方法二；□方法三；□方法四；□方法五；□自定义开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；□方法二；□方法三；□方法四；□方法五；□自定义2.评标入围方法具体细则见附件一。2.5成本价评审细则成本价下浮率为12%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分85分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：最高6分投标报价合理性最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：R方法一；£方法二；R方法三；£方法四；£方法五；2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：89%、90%、91%，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为95%，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、",5,5,5,1]
[14792,"评标办法（综合评分法），1.评标办法，本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文，件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐，中标候选人。当综合得分相同时，以商务评审得分较高者优先；当综合得分和，商务评审得分相同时，以技术评分较高者优先；当综合评分、商务评审得分和，技术评分都相同时，随机摇号确定排序。，2.评审标准，2.1初步评审标准，2.1.1形式评审标准：，（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容和要求编制，字迹清晰可辨；，（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章，齐全，符合招标文件规定；，（3）投标人按照招标文件规定的形式、时限和要求提供了投标保证金；，a.投标担保金额符合招标文件规定的金额；，b.若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证，金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户；，c.若采用银行保函，银行保函的格式、开具保函的银行、银行保函的有效，期均满足招标文件要求，且银行保函的原件和银行查询授权书的原件在投标截，止时间前单独递交给招标人查验，其复印件装订在投标文件中。，（4）按照招标文件规定提供了有效的符合要求的法定代表人身份证明或有，效的附，有法定代表人身份证明的授权委托书原件。，①投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权，委托书，且授权人和被授权人均在授权书上签名，未使用印章、签名章或其他，电子制版签名；，②投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，，并由法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电，子制版签名；，（5）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限，服务，目标满足招标文件的要求、，2.1.2资格评审标准，1）资质满足资格审在最低条件要求（招标公告附件上表1，(2）救极站满足资格审查最低条件要求（招标公告附件1表2)，(3）信誉满足资格审查最低条件费求（招标公告附件1表",5,5,5,1]
[14799,"安徽理工大学2020年中外文电子资源项目单一来源采购文件项目编号：2020CG1962采购人：安徽理工大学采购代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司日期：二〇二〇年七月目录第一章单一来源采购邀请函，2第二章投标人须知前附表，5第三章采购需求，8第四章评标办法，13第五章投标人须知，16第六章采购合同，28第七章投标文件格式，331第一章单一来源采购邀请函安徽理工大学2020年中外文电子资源项目单一来源采购邀请函（一次)（被邀请单位）:安微输信项目管理股份有限公司受安薇理工大学委托，拟对安薇理工大学2020年中外文电子资源项目实行单一来源采购，请潜在供应商关注网站通知尽快自行购买C2链用于制作单一来源电子版投标文件。一、项目概况及内容1、项目编号:2020CG19622、项目名称:安微理工大学2020年中外文电子资源项目3、项目单位:安微理工大学4、资金来源:财政资金5、项目预耸(最高限价）:6000000元6、项目基本情况:2020年中外文电子资源，具体要求详见采购需求7、采购方式:单一来源采购8、标段（包别）划分:5个包，分包名称、最高限价及被邀请单位如下:序号名称单位数量最高限价（元）被邀请单位套1上海万方数据有限公司200000套工640000同方知网（北京）技术有限公司每1中文数据库]21包:万方数据知识服务平台2包:CNKI中国知网3包:读秀学术搜索及移动图书馆读秀学术搜索移动图书馆套上300000安微超星信息技术有限公司外文数据库4包:ScienceDirect电子期刊等【套１2SeienceDirect电子期刊SCIE数据库套1AS电子期刊及会议录部套1ASCE电子期刊及会议录X套15怎1EBSCO(ASP+BSP)数据库QDT学位论文全文库套1北京中科进出口有限责任公司457800065包：EICompendex数据库垂1中国教畜图书进出口有限公司282000二、供应商资格要求位1、符合《政府采购法》第二十二条规定；2、本项目不接受联合体投标；3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；（2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；（3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；（4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；（5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、单一来源文件的获取方式",1,1,1,1]
[14808,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：景苑幼儿园户外场地改造（游乐设施）标段：东营市东营区景苑幼儿园户外活动场地安全改造第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价廊架木质围栏1040101003001挖基坑土方1.挖土深度:一、二类土2.开挖方式:人工挖土3.场内运距:自行考虑m311.092040103001001回填方1.填方部位:基槽回填2.填方材料品种:素土回填、夯实m311.093010501001001垫层1.混凝土种类:基础混凝土垫层2.混凝土强度等级:C153.其他:含模板m32.174010501003001独立基础1.混凝土种类:独立基础混凝土2.混凝土强度等级:C303.其他:含模板m32.7504B003廊架廊架1.规格：廊柱300*200*8厚热镀锌方钢，外饰棕色氟碳烤漆。廊粱300*200*8厚热镀锌方钢，外饰棕色氟碳烤漆。廊檩150*100*3厚热镀锌方钢，外饰棕色氟碳烤漆。顶面6+0.76pvb+6厚钢化夹胶玻璃2.安装:250*250*10厚不锈钢板预埋件。4φ10化学螺栓固定3.其他：见设计图纸m254.126011503002001硬木扶手、栏杆、栏板1.扶手材料种类、规格:木质围栏（优质芬兰木）2.栏杆材料种类、规格:50厚*150宽下拦水，50厚*100宽上拦水3.栏板材料种类、规格、颜色:25厚*100宽4.立杆材料种类、规格、颜色:立杆150*100木柱，高度1.65m，2厚不锈钢包柱角5.其他:见设计图纸m67.727011501008001木壁柜木质展示柜1.展示柜安装、采购2.长度8.1m*1.5m高度3.样式见设计图纸及甲方要求4.材质：优质芬兰木m212.158011102003001块料楼地面1.块料品种、规格:100*200*60酒红色海绵砖2.结合层：材料品种、厚度、强度等级:150mm厚碎石垫层，200mm厚混凝土垫层m254本页小计分部分项工程量清单与计价表工程名称：景苑幼儿园户外场地改造（游乐设施）标段：东营市东营区景苑幼儿园户外活动场地安全改造第2页共8页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价蹦床、泥坑904B004市购泥缸市购成品泥缸参见设计图纸及建设单位确定个61004B005玻璃钢地面25厚玻璃钢地面见设计图纸m224.311010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:一、二类",3,3,3,1]
[14815,"招标控制价编制说明工程名称：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅳ标段1、工程概况：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅳ标段，新河沿外墙面改造22000m2、手绘墙1000m2；2、工程招标范围：修缮3、工程量清单编制依据：工程量清单编制依据：根据国家统一的工程量清单计价规范,配合使用2014江苏省建筑与装饰工程计价定额、2009江苏省修缮建筑工程计价表、费用计算规则和项目指引；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求。本工程计价和计税根据苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、张住建工[2016]16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》等相关文件规定执行。计税方式：采用一般计税方法。4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按招标文件。5、清单中的安全文明施工费：为满足施工安全、文明、绿色施工以及环境保护、职工健康生活所需要的各项费用。本项为不可竞争费用。（1）、环境保护包含范围：现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；其他环境保护措施费用。（2）、文明施工包含范围、安全施工包含范围及绿色施工包含范围按江苏省建设工程费用定额《2014年》文件内P10-12页内容执行。（3）、本工程安全文明施工费用中的扬尘污染防治费已计入安全文明施工费中的增加费中。本工程未计智慧工地费用；6、其他需说明的问题：（1）、垃圾外运及处理满足现行有关规定；（2）、请投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中。本说明未详之处见图纸说明、招标文件及项目清单特征描述，实际按照建设单位要求施工；（3）、请施工单位务必认真踏看现场，结合现场实际情况综合考虑后报价；（4）、所有安全防护设施、设备在进场前必须保持齐全有效；（5）、",0,0,0,1]
[14825,"工程量清单序号编码名称项目特征描述计量单位工程量金额一、沥青101B001原水泥地面清理m23170.82040203006001沥青混凝土路面1、乳化沥青透层2、6cm中粒普通沥青混凝土（AC-16）3、粘油层4、4cm细粒改性沥青混凝土（AC-10）m23170.8二、人工草皮301B001原水泥地面清理m21481.324040203006002沥青混凝土路面1、乳化沥青透层2、6cm改性沥青找平层m21481.325011103004001人工草坪地面1、地面基层处理[含标线]2、粘接剂粘贴人工草坪50mmm21481.32三、小径花岗岩6040204002001人行道块料铺设1.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层2.30厚烧毛面花岗岩m27050201001001园路1.30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层2.30厚烧毛面花岗岩m2178.22四、山体整修8040101001001挖一般土方1.反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车三类土2.75kW内推土机推距60m以内三类土3.机械填土碾压拖式双筒羊足碾75kWm3750五、绿化9050101010001整理绿化用地1、勘察现场2、人及配合绿化用地整理m23287.2410050102001001乔木栽植0、八月桂|H500P4501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株2011050102001002乔木栽植0、广玉兰|φ15cmH700P4001、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株2012050102001003乔木栽植0、丛生柚子|H500-550P350-4001、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1513050102001004乔木栽植0、早樱|D12cmH400P3501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1514050102001005乔木栽植0、杨梅|H350P3501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1515050102001006乔木栽植0、枣树|H350P3501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1516050102001007乔木栽植0、石榴|H350P3501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1517050102001008乔木栽植0、桃树|H350P3501、树洞定点,树木栽植2、树干绕草绳,树木支撑3、一级养护一年株1518050102012001铺种草皮1、草坪2、一级养护一年m23287.24六、景观石1904B001黄蜡石景观石1、约1.2宽*1.5高*1.0厚2、印刻字体（不计算）个52004B002基础200厚混合料垫层个5七、U型排水沟21040101002001挖沟",3,3,3,1]
[14826,"技术商务资信评分汇总表项目名称:杭州市余杭区市场监督管理局2021年度职工疗休养服务项目（TYZFCGZ2021-000）序号供应商王利江王图器杨森姚红蒸吴海蒸得分1杭州余杭中青国际旅游有限公司7.076.070.075.078.074.4杭州洪潭旅行社有限公司42.044.040.547.547.044.23杭州假日国际旅游有限公司78.079.077.078.583.079.1评审专家（签名）:",0,0,0,1]
[14838,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：铜山融媒体中心内装项目-装饰工程标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价拆除工程1011601001001砖砌体拆除1、墙体拆除m346.42011610002001金属门窗拆除1、拆除窗户m232.083010103002001余方弃置1、拆除后垃圾外运2、人工单轮车运至堆放点50m，自卸汽车外运3、运距：3KMm346.4分部小计新建墙体4010402001001砌块墙1、加气混凝土轻质墙m33.485011210006001轻钢龙骨石膏板隔断1、轻钢龙骨隔墙2、超细玻璃棉3、9.5mm厚石膏板面层4、板面钉眼抹灰5、自粘胶带m2123.046011210003001玻璃隔断1、滑轨玻璃隔断m218.237011210003002玻璃隔断1、玻璃隔断墙m2104.458011210005001成品隔断1、成品卫生间隔断间59011210005002成品隔断1、小便池隔断片1分部小计门窗工程10010802001001金属（塑钢）门1、成品门2、满足图纸设计要求m216.4811010805005001全玻自由门1、10mm钢化玻璃门2、满足图纸设计要求m215.8112010802001002金属（塑钢）门1、双层12mm钢化玻璃门2、满足图纸设计要求m22.113010802004001防盗门1、静音套装门m210.6114010802004002防盗门1、钢制隔声门，隔声量45dB(A)m28.415010802004003防盗门1、防火隔声门m23.1816010802003001钢质防火门1、乙级防火门m22.117010802003002钢质防火门1、丙级防火门m23.2418010807001001金属（塑钢、断桥）窗1、双层12mm钢化玻璃m2319010807001002金属（塑钢、断桥）窗1、塑钢窗m232.08本页小计【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：铜山融媒体中心内装项目-装饰工程标段：第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价20010807001003金属（塑钢、断桥）窗1、铝合金窗m26.1221010808004001金属门窗套1、镀钛哑光不锈钢门窗套m134.4922010809004001石材窗台板1、黑白根石材窗台板m24.1723010810004001窗帘盒1、窗帘盒m20.2524010810001001窗帘1、麻面遮阳帘m232.0825011505010001镜面玻璃1、卫生间银镜m22.43分部小计楼地面工程26011102003001块料楼地面800*800玻化砖1、6-10mm厚地砖2、素水泥浆层3、30mm厚1:3干硬性水泥沙浆结合层4、素水泥浆结合层m2210.2827011102003002块料楼地面600*600玻化砖1、6-10mm厚地砖2、素水泥浆层3、40mm厚1:3干硬性水泥沙浆结合层从门口处向地漏找泛水,最低处不小于20mm厚。4、防水涂料层5、20mm厚水泥砂浆找平层,四周抹小八字",3,3,3,1]
[14843,"技术商务资信评分汇总表项目名称:南莞街运分类垃录袋发放项目（SDGL-2021004）-标项1序号吴萍沈良驶姚贤昌渠九余钱明得分一折江永车轨道交通装备制造有限公司40.5340.045.039.036.040.12金华新时代市政环卫设备有限公司63.653.049.052.549.951.58355.558.557.554.050.554.2意杭州一洋科技有限公司20.526.018.023.025.323.565永摩市富盛实业有限公司69.687.88.055.556.969.58杭州环特环保识备有限公司55.558.056.54.050.54.7Z温州雅琪塑料制品有限公司46.550.547.546.546.147.028新江九消塑座有限公司26.03.519.524.027.126.022永康市振兴实业股份有限公司70.06.070.268.069.469.081°杭州越洋科技有限公司69.070.68.567.068.868.66Z新江会保科技有限公司60.568.56l.565.055.86.282浦江鑫旺坚料包袭制品有限公司68.070.68.062.568.267.3419浙江又丰塑业有限公司50.562.53.050.568a.854.1614新江锋达环保科技有限公司66.057.054.050.550.853.4219浙江有关工贸有限公司58.588.558.053.063.657.921/2评审专家（签名）:2/2",0,0,0,1]
[14852,"2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日2017年月日永嘉县桥头镇公共资源交易中心",0,0,0,1]
[14861,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪港区方下店作业区（一期）工程行政监督部门：兰溪市交通工程招投标监督管理办公室反馈意见发送邮箱：lxjtztbjb@163.com反馈意见截止时间：2021年07月02日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[14869,"工程量清单：项号项目编码项目名称及项目特征描述计量单位工程量一、土石方工程140101002001沟槽、基坑开挖(含各类土质）100m331.15240103001001土方回填(利用土方回填)100m323.05340103002001余方弃置（运距由投标人自行考虑）100m38.1440103003001细沙100m38.1二、电气设备安装工程130412007001单臂钢管路灯LED180W半截光型防护等级IP65H=11mL=2.5m（不含主材，只计安装费,含底座、镇流器、电容器等，详见设计图）套47.000230412007002双臂钢管路灯LED360W+LED150W半截光型防护等级IP65H=13m+13mL=3m+3m（不含主材，只计安装费,含底座、镇流器、电容器等，详见设计图）套30.00033041200800212米三火泛光灯3*LED180W防护等级IP65H=12m（不含主材，只计安装费,含底座、镇流器、电容器等，详见设计图）套16.00043041200800314米三火泛光灯3*LED360W防护等级IP66H=14m（不含主材，只计安装费,含底座、镇流器、电容器等，详见设计图）套14.000530408001005低压电力电缆YJV-0.6/1KV-4*16（不含主材，只计安装费，详见设计图）米6620.000630408001008照明电线BVV-105-0.45/0.75kv-3×2.5（不含主材，只计安装费，详见设计图）米3190.000730404019001断断器6A-220V（不含主材，只计安装费，详见设计图）只72830404019002断断器2A-220V（不含主材，只计安装费，详见设计图）只12593020697001穿刺线夹个3941030411001001钢管Dn100壁厚不小于4.0mm（不含主材，只计安装费，详见设计图）米19801130408003003CFRP塑料管Φ75壁厚不小于3.5mm（不含主材，只计安装费，详见设计图）米16225.0001230408003004CFRP塑料管Φ60壁厚不小于3mm（不含主材，只计安装费，详见设计图）米107.0001330409001001垂直接地极热镀锌角钢L50×50×5，L=2500mm（不含主材，只计安装费，详见设计图）根115.0001430409001002接地干线Φ12热镀锌园钢（不含主材，只计安装费，详见设计图）米3705.0001540205001001接线井640×640mm（净空）(详见设计图）个107.0001640205001002公交站工作井、公益广告工作井640×640mm（净空）(详见设计图）个28.0001740205001003检查井740×740mm（净空）(详见设计图）个25.000183020965001复合材料井盖640×640mm(详见设计图）个135.000193020965002复合材料井盖740×740mm(详见设计图）个25.0002010401002001路灯基础700*700*1700mm（详见路灯基础设计图）座107.0002141001001001破除水泥路面",3,3,3,1]
[14878,"连南顺德文化广场高杆灯民族特色化改造、县城零星路段增建路灯及拆除原清连一级路连南入口处30米高杆灯项目工程预算价招标控制价（小写）：434905.38（大写）：肆拾叁万肆仟玖佰零伍元叁角捌分建设单位：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉-2编制说明工程名称：连南顺德文化广场高杆灯民族特色化改造、县城零星路段增建路灯及拆除原清连一级路连南入口处30米高杆灯项目第1页共1页一、工程概况：1、工程名称:连南顺德文化广场高杆灯民族特色化改造、县城零星路段增建路灯及拆除原清连一级路连南入口处30米高杆灯项目2、建设单位：连南瑶族自治县市政局3、基本情况：位于清远市连南县城二、本预算编制依据：1、根据签证指令进行编制。2、执行《建设工程工程量清单计价规范》（2013年）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》，采用清单计价。3、执行《2018广东省房屋建筑与装饰、安装、市政、园林绿化工程综合定额》清单计价程序表(2019)。4、材料价格按《清远市建设工程造价信息》调整，主要材料按清远市建设网公布的\"{清远市信息价2021第一季度}清远市主要建筑材料价格参考信息\"调整，缺项同期周边城市信息价或市场询价。5、执行《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知，定额动态人工调整系数为1.0（相应定额人工综合单价为95元/工日），机上人工综合单价为230元/工日。三、本预算包含内容：1、根据签证指令进行编制。四、本预算不包含内容：五、本预算其它说明：单位工程招标控制价汇总表工程名称：连南顺德文化广场高杆灯民族特色化改造、县城零星路段增建路灯及拆除原清连一级路连南入口处30米高杆灯项目标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计360967.071",2,2,2,1]
[14887,"表-04单位工程工程量清单汇总表工程名称：重庆市渝州监狱100号会议室维修工程第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：暂估价(元)1分部分项工程费1.1A.1土石方工程1.2A.6金属结构工程1.3A.8门窗工程1.4A.9屋面及防水工程1.5A.11楼地面装饰工程1.6A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1.7A.13天棚工程1.8A.14油漆、涂料、裱糊工程1.9A.15其他装饰工程1.10A.16拆除工程1.11C.10给排水、采暖、燃气工程2措施项目费2.1其中：安全文明施工费3其他项目费4规费5税金投标报价合计=1+2+3+4+5注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。表-08措施项目汇总表工程名称：重庆市渝州监狱100号会议室维修工程第1页共1页序号项目名称金额(元)合价其中：暂估价1施工技术措施项目2施工组织措施项目2.1其中：安全文明施工费2.2建设工程竣工档案编制费措施项目费合计=1+2表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：重庆市渝州监狱100号会议室维修工程第1页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价A.1土石方工程1010103002001余方弃置[项目特征]1.废弃料品种:建筑垃圾等2.运距:37KM[工作内容]1.余方点装料运输至弃置点2.渣场费m314.81A.6金属结构工程1010606002001钢檩条[项目特征]1.钢材品种、规格:檩条C100x50x20x2.52.安装高度:满足设计及施工规范要求3.除锈要求:满足设计及施工规范要求4.油漆种类及遍数：详设计说明5.运输距离:综合[工作内容]1.制作2.运输3.安装t1.63本页小计表-09分部分项工程项目清单计价表工程名称：重庆市渝州监狱100号会议室维修工程第2页共9页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中:暂估价20106060110013mm厚304#不锈钢水沟[项目特征]1.钢材品种、规格:3mm厚304#不锈钢水沟2.天沟形式:详见设计3.安装高度:综合考虑4.探伤要求:满足要求5.除锈",3,3,3,1]
[14890,"X保以",0,0,0,1]
[14896,"阜阳合肥现代产业园区智能制造产业园配电工程图纸答疑回复一、安装部分1、从110kV翡翠湖变电站10kV2B0合肥道东线72杆T接（含）至专变备供配电室(含2021年06月25日新增专用配电房)内是否均在本次招标范围内答：是。3、专变备供配电室、1#/2#专变主供配电室、1#/3#开闭所内高压柜、低压柜、变压器等设备是否均在本次招标范围内答：是。4、专变备供配电室、1#/2#专变主供配电室内低压柜出线电缆至各单体一级动力配电箱（含一级动力配电箱）均计入本次招标范围答：是，但不含一级动力配电箱。5、室外管线、电缆井、土方工程是否均在本次招标范围内答：室外管线、电缆井、土方工程均在本次招标范围内。6、地库内桥架是否均在本次招标范围内答：在。7、余方外运距离按多少公里计入，请明确答：自行考虑。8、配电房内电缆沟及设备基础是否在本次招标范围内答：是。其他素土回填至标高。9、配电房内装饰及地坪是否在本次招标范围内，若计入，请提供内装饰及地坪具体做法答：包含墙面装饰、地面装饰。10、配电房内照明系统是否在本次招标范围内答：是。11、除湿机、落地空调是否计入，若计入，请提供具体规格型号答：7KW，每个配电房两台。12、室内地坪上是否需要铺设绝缘垫，若铺设，请提供绝缘垫具体规格型号答：厚度8mm.13、外线有部分设计描述采用现有市政现有管道，是否考虑租赁费答：考虑租赁费，但不单独列项，投标人自行考虑，中标后价格不再调整。110KV幸福变及110KV翡翠湖变出线至红线内开闭所是否均计入本次招标范围答：110KV幸福变3回路调整为2回路，110KV翡翠湖变3回路调整为2回路，管路不变。另外2#开闭所设备及内部线缆、管道不计入本次招标范围内，但1#2#3#开闭所土建及装饰工程在本次招标范围内。二、土建部分此处图纸提到的“同原设计”是什么意思，请明确原设计中需要计入构件的规格、尺寸及材质答：参照原设计图纸的做法和要求。请明确图纸一层平面图说明中提到的第“原结构-0.2处梁”是否要加固答：不需要。1#",0,0,0,1]
[14905,"递交截止时间:2019年01月25日09时00分递交方式：北京市丰台区翠云山庄261会议室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间：2019年01月25日09时00分开标地点:北京市丰台区翠云山生261会议室七、其他视距链路与指控设备8套最高投标限价：2400万元；有1.具各双链路，主链路采用【波锁，备份链路采用Ui波锁;2.在视距范围内，能够通过主链路传输遥控、遥测和航摄数据（包括可见光、红外视频及SAR邀据）;3.在视距范围内，能够通过备份链路传输遥控遥测数据;4.具备测距测角功能，能对无人机进行跟踪定位服务地点/项目现场：招标人指定地点（四川、陕西、浙江、青海、黑龙江、云南、广西、浙北）;第1套机载设备：4月30日第2-4套机截设备：5月31日第5-8套机载设备：6月30日第1套视距指控车：5月31日第2-4套视距指控车：6月30日第5-8套视距指控车：7月31日八、监督部门本招标项目的监督部门为/九、联系方式招标人：彩虹无人机科技有限公司地址:北京市丰台区云岗西路17号院联系人：翟微电话：010-88534555电子邮件:/",0,0,0,1]
[14913,"附件：附录1资格审查条件（资质最低条件）(适用于TXJL-1、TXJL-2、TXJL-3、TJXL-4、TJXL-5标段）项目标段要求资质等级TXJL-1、TXJL-2、TXJL-3、TJXL-4投标人应持有有效的企业法人营业执照或者合法有效的事业单位法人证书；同时具备交通运输部颁发的公路工程甲级监理资质，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。资质等级TXJL-5投标人应持有有效的企业法人营业执照或者合法有效的事业单位法人证书；同时具备交通运输部颁发的公路机电工程专项监理资质，并在人员等方面具有相应的施工监理能力。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。注：投标人如不满足上述强制性资格条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。附录1资格审查条件（资质最低条件）项目要求资质等级投标人应持有有效的企业法人营业执照或者合法有效的事业单位法人证书；具备有效的公路工程试验检测综合甲级资质；以及有效的计量认证证书（或资质认定证书）（CMA)及附表，附表所列计量认证参数须涵盖本次招标所需的全部内容。并在人员、设备等方面具有相应的服务能力。(适用于TXSYS-1、TXSYS-2标段）注：投标人如不满足上述强制性资格条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。业绩要求本项目对投标人单位业绩不作为资格审查条件。附录2资格审查条件（业绩最低要求）注：本项目对投标人单位业绩不作为资格审查条件，不提供业绩不作无效标处理。附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，",0,0,0,1]
[14922,"松公流茶苏薛长华途邹长华型5必序2)处龙批邹成柏陈长凤贾保林薛学中陶伏清邹长春邹长宏孙金萍辽3薛学尧徐兆林薛学示薛长万郑凤英袁道付陶宏林王长根徐兆虎云收袁中怀徐少青邹俊霞袁中祥袁中标贾国荣哀中兵袁书红32*f111?folztb7w*g袁中玉32*nl%2I27W2:zeql的b地7/z7f2X22午山L9的o33.z业l?22Pl77ell7e?-c9MB3czz7e?227J17tc3c7z;Zzyzo*WZs33o7zoFI78733TY83zo%)?pef/37Wxxo%=r(l?以工Z川I93川HTH)%3z?nB总必门zLafut?战zz址?tl3zgJlHfoWz7t?z∞川L92山2管2社Z2地J2/c8z77%:ze以7起x27Y3pzqmHC2L7:z—1*7∞hS7Y)?zoePZd纳ZW2》2四川9述社2z山9时7u79z0ll1?7*ozl7*7)722告山lble&iZe37j&Yep37W[pK2-71yY77次3z川[范”每j27*，C企以22学二四且2些业此过26过边过封上工台29mI377087%%止H2勐店且8或迎2因过之选Z吕e3战13Z7z79(世洲过且过J72c”l地时3]必出担lbJobsP%6过社2过且2让1止ofg782过2近出1游结过Le2622(证过心32二二进这，)2室盛习或压3过终件版社心的X社工述、12的致",0,0,0,1]
[14931,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对五象新区核心区1号路（那黄大道）2号、3号路灯箱工程进行招标，据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2018】NCCZW010-1委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按协议供货采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：年月日南宁市政府采购货物采购需求资料表一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：★（1）投标人必须是设备制造厂家或代理商，若投标人是代理商则必须提供制造厂家的资格证明文件（包括：产品供货法人项目授权委托书、制造厂营业执照、税务登记证等有效资质文件）★（2）无论投标人是设备制造厂家或代理商家都必须持有国家认可有效的本单位ISO9001国家质量认证资质文件二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人：杨期英；电话：135972991082．采购预算价：540000.00元3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西金宇电力开发有限公司4．是否接受联合体投标：□是■否（请在选项上打■）5．合同签订是否接受合同专用章：□是■否（请在选项上打■）6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：■是□否（请在选项上打■）7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求项号货物名称数量参考品牌、型号技术参数要求1组合型成套箱式变电站S11-M-125/10.5kVA(含环网柜、稳压装置、智能无线控制终端、电缆防盗装置）1台高压（1）额定电压12KV，额定电流630A；（2）带电显示器需带验电孔及短路故障指示功能；★",0,0,0,1]
[14936,"济南市公安局交通警察支队市车管所查验设备采购项目招标文件XINYANG项目编号：JNCZ(XY)-GK-2018-0020招标人：济南市公安局交通警察支队代理机构：山东新阳项目管理有限公司日期：二○一九年一月目录第一部分招标公告1第二部分投标人须知5第三部分招标要求24第四部分合同格式29第五部分附件34第六部分评分办法42第一部分招标公告济南市公安局交通警察支队市车管所查验设备采购项目公开招标公告一、招标人：济南市公安局交通警察支队地址：济南市二环东路6897号联系人：刘萌联系方式：0531-85082509招标代理机构：山东新阳项目管理有限公司地址：济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A2-3-2206室联系人：孙雪联系方式：15168839309、0531-82921995二、采购项目名称：济南市公安局交通警察支队市车管所查验设备采购项目采购项目编号：JNCZ(XY)-GK-2018-0020采购项目分包情况：包号货物服务名称投标人资格要求本包预算金额（最高限价）A包市车管所查验设备投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件1）具有独立承担民事责任的能力；2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；企业信用不良记录（根据财库（2016）2017/4/17125号文的规定，各投标人需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动（网站截图报名时须携带））6）本项目不接受联合体投标，不得分包转包24.75三、获取招标文件1.时间：2019年1月4日9时00分至2019年1月10日16时30分（北京时间，法定节假日除外）2.地点：济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A2-3-2206室3.方式：购买招标文件请携带以下资料：法人代表授权委托书及授权代表身份证、企业法人营业执照副本、单位基本账户开户许可证、信用查询截图以上资料需同时提交原件及加盖单位公章的复印件一份",1,1,1,1]
[14948,"新建生产环保设备工业厂房40#楼项目施工总承包（项目名称）招标控制价招标控制价（小写）：274093358.07元（大写）：贰亿柒仟肆佰零玖万叁仟叁佰伍拾捌元零柒分招标人：苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司招标代理机构：苏州海企国际工程咨询有限公司编制时间：2021年06月30日新建生产环保设备工业厂房40#楼项目施工总承包工程编制总说明一、工程概况本工程位于苏州市高新区，鹿山路369号。由苏州国家环保高新技术产业园发展有限公司开发建设的新建生产环保设备工业厂房40#楼项目施工总承包工程。总建筑面积约91205.87m2，结构类型及层数：A区、B区为十层建筑,房屋高度53.6米，结构体系钢筋混凝土框架-剪力墙结构；C区、D区为八层建筑,房屋高度43.2米，结构体系钢筋混凝土框架；E区为十一层建筑,房屋高度57.7米，结构体系钢筋混凝土框架-剪力墙结构；F区为九层建筑,房屋高度47.3米，结构体系钢筋混凝土框架-剪力墙结构；G区为二层建筑,房屋高度12米，结构体系钢筋混凝土框架；开闭所为地上1层。招标工期425天，具体要求详见招标文件。二、工程招标范围由苏州建设（集团）规划建筑设计院设计的施工图及业主发布的招标文件及清单规定范围内的工程，具体内容详见招标文件。三、工程量清单编制依据1.GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50856-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、GB500856-2013《通用安装工程计量规范》、GB500857-2013《市政工程计量规范》、GB500858-2013《园林绿化工程计量规范》；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014年)；《江苏省安装工程计价定额》(2014年)；《江苏省市政工程计价定额》(2014年)；2.建设单位提供的招标图纸；3.建设单位提供的招标文件及编标提疑答复；4.江苏省及苏州市建设行政主管部门最新相关文件规定。四、有关费用计取1.按苏建价【2014】299号文中所规定的2014年江苏省建设工程费用定额（具体执行时应根据工程所在地建设主管部门的文件规定执行）；2.现场安全文明施工费计取基本费、扬尘污染防治增加费；建筑工人实名制费用、苏安码管理增加费、智慧工地费用按规定计取；安全文明增加费按市级三星计入；按质论价按姑苏杯（市优）计入；风险费",2,2,2,1]
[14949,"政府采购招标文件项目名称：衢州市实验学校教育集团新湖、悦溪校区空调项目项目编号：QCGZ2021014-1委托单位：衢州市实验学校教育集团采购机构：衢州市政府采购中心二〇二一年八月目录第一章招标公告3第二章投标须知前附表及投标须知6一、投标须知前附表6二、投标须知8三、招标文件说明10四、投标文件的编制11五、投标保证金15六、投标说明15七、投标无效的情形16八、串通投标的情形17九、废标的情形17十、开标和评标17十一、授予合同19十二、质疑与投诉20十三、法律责任22十四、其他21第三章采购内容及要求23第四章合同文本26一、通用条款27二、专用条款29第五章应提交的有关格式范例32一、投标文件封面32二、资格审查文件33三、技术商务文件38四、报价文件42第六章评标办法及开标程序44一、评标委员会的组成49二、评标原则49三、注意事项49四、评分标准49五、开评标程序50第一章招标公告项目概况衢州市实验学校教育集团新湖、悦溪校区空调项目采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（ggzy.qz.gov.cn），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）获取招标文件，并于2021年9月9日9点30分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况项目编号：QCGZ2021014-1项目名称：衢州市实验学校教育集团新湖、悦溪校区空调采购项目预算金额：119.9822万元最高限价：119.9822万元采购需求：序号内容数量单位1衢州市实验学校教育集团新湖、悦溪校区空调采购1批合同履行期限：详见采购需求中条款本项目不接受联合体投标二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人3.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动三、",1,1,1,1]
[14959,"（标队“灯上)第三章评标办法合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:乙方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:20不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上9家、平均值以下11家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.",5,5,5,1]
[14966,"附件6类似项目业绩一览表类似项目业绩一览表序号项目名称项目内容合同总价完皮时间系次w电话各注项目名称:巨野县疾病预防控制中心职业病危害暨测能力提升仪塞设备采购项目职业病危涉监测能力提升仪器设签一批18.55万2021年517日江j购21266X0苏数0二(已装机验收完成儿项目名称:聚山县疾病预防控制中心职业病危害暨测能力提升仪器设备配备购置项目竞争性磋商职业病危客胜测能力提升仪器设备一批18.86万2021年7月1日李科长13791764433己装机验收完8附件山东省政府采购评审劳务报酬支付表谢》(6采购代理机构项目负责人:营次详细评分汇总表分包编号:ZFCG03202108015001分包：山亭区职业病危害监测能力提升设备采购项目序号投标单位名称价格评议得分总分排名技术标评审得分商务评审得分服务评审得分山东冉耕科技发展有限公【230.0010.000.0094.13154.18山东海量精密仪器有限公229.8253.500,.0093.32|2司10.00济宁精英科技发展有限公827.0550.3300.000.0077.383司评委签名:府号尝学径传深义列开标时间:2021-08-2609:30第1页/共!页",0,0,0,1]
[14975,"，张浦镇周巷小学基础设施修缮工程，工程，招标工程量清单，招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)，(单位资质专用章)，法定代表人，法定代表人，或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)，(签字或盖章)，编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)，编制时间:，2021-06-08，复核时间:，2021-06-08，分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，工程名称：张浦镇周巷小学基础设施修缮工程标段：0001，序号，项目编码，项目名称，项目特征描述，计量单位，工程量，金额（元），金额（元），综合单价，合价，其中：暂估价，拆除工程，拆除工程，1，011608002001，铲除涂料面，教学楼真石漆铲除（含网格布铲除），m2，2082.74，2，011609001001，铸铁栏杆拆除，学校周边围墙铸铁栏杆拆除、拆除的栏杆移交学校，m2，1409.8，3，011604001001，平面抹灰层拆除，铸铁栏杆下抹灰面拆除，m2，360，4，010103002001，建筑垃圾外运，铲除的建筑垃圾外运、按8KM考虑、人工装车，m3，17.61，修缮工程，修缮工程，5，011407001001，墙面喷刷涂料，外墙真石漆；界面漆、耐碱网格布一层、4mm抗裂砂浆抹面、外墙真石漆，批腻子喷真石漆；形状、分格及颜色与原来相同，m2，2082.74，6，010607004001，围墙围栏更换，钢制围墙围栏；立杆19*19方钢管，厚度1.5；上下四根横杆40*40方钢管，厚度1.0；立柱60*60方钢管，厚度1.5、立柱间距3米一档；材质Q235,热镀锌，表面采用热固性树脂喷涂处理，厚度大于80um；间距小于110，m2，1409.8，7，011201001001，围墙钢制栏杆底部抹灰，在原有铸铁栏杆拆除、底部抹灰面铲除后，新抹20厚水泥砂浆-1.：3水泥砂浆底12厚、1:2.5水泥砂浆面8厚；2遍外墙涂料，m2，360，8，010902001002，屋面卷材防水，基层处理、刷冷底子油、教学楼顶增加一层4mmSBS卷材防水（自带保护层），m2，2685.24，9，011407001002，墙面喷刷涂料，女儿墙外侧刷涂料2遍、颜色与原来相同，m2，540.53，分部分项清单合计，分部分项清单合计，分部分项清单合计，",3,3,3,1]
[14982,"兴宁市“刁坊、坭陂、新圩”三镇美丽乡村连片示范项目（一期）监理评标报告一、项目概况1.项目名称：兴宁市“刁坊、坭陂、新圩”三镇美丽乡村连片示范项目（一期）监理2.项目建设地点：起于兴南大道，终于新圩镇宁江河出口。3.建设规模：兴宁市“刁坊、坭陂、新圩”三镇美丽乡村连片示范项目（一期），建设内容包括场地、道路、景墙、外立面工程、长廊、场地亮化、绿化工程等，项目概算（一期）总投资约5000万元。4.招标范围：对本项目（一期）建安工程（按设计文件内容）的施工、验收及工程结算定案的全过程监理工作。5.招标单位：兴宁市住房和城乡建设局6.招标方式：公开招标7.资金来源：由上级涉农资金解决二、招标时间安排及其它1、本项目于2021年8月5日至2021年8月9日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网发布招标公告，于2021年8月26日8:30-9：00在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）公开接收各潜在投标单位递交的备用电子光盘投标文件（详见《投标文件备用光盘递交登记表》），在规定的接收投标文件截止时间前，共5家投标单位成功网上递交投标文件（详见《开标记录表》）。2、本项目开标会于2021年8月26日9:00-9:30在广州公共资源交易中心第09开标室（中心本部）进行，在2021年8月26日9:00-9:30公开对投标文件进行解密，解密过程中有5家投标单位网上递交的投标文件成功解密。随后对5家成功解密的投标文件进行开标及唱标，具体开标情况详见《开标记录表》。3、本项目评标工作按照招标文件的评标程序于2021年8月26日在广州公共资源交易中心第22评标室(2F),全过程由广州公共资源交易中心见证人见证。三、评标情况简述本项目采用综合评估法评标。1、本项目评标委员会由5人组成，全部从广东省综合评标专家库中随机抽取产生。评标委员会名单：，评委们一致第1页共2页推举专家为评标委员会组长2、初步评审:评标委员会按照招标文件规定的评审办法，首先对各投标文件进行资格审查，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的详细",0,0,0,1]
[14992,"推荐供应商名单：河南顺博建筑工程有限公司；河南利妙建筑工程有限公司；河南科奥建筑工程有限公司；河南淳德建筑工程有限公司。推荐理由：符合竞争性谈判文件要求。",0,0,0,1]
[15001,"评标招标项目名称：德庆县四约水治理工程（施工）报告组长签名:评标委员会二○二一年九月一日德庆县水利水电工程建设管理中心由德庆县发展和改革局以德发改投资[2021]21号批准建设省级涉农资金和县财政配套资金德庆县。建安费约2241万元㎡本项目共划分为1个标段主要包括河道清淤疏浚工程2km:护岸工程总长19.46km新建景观节点4处等施工内容（详细以图纸及工程量清单为准）。270日历天本项目招标公告于2021年8月10日(北京时间，下同）同时在肇庆市人民政府门户网、广东省招标投标监管网上发布本项目招标文件由招标人委托招标代理编制。已按程序报监督部门审批本项目在规定的时间发出了招标答疑文件2021年9月1日09:30开标地点肇庆市公共资源交男中心302室2021年9月1日11:00评标地点掌庆市公共资源交男中心407室经评审的最低投标价法详见招标文件评标办法德庆县水利局肇庆市公共资源交易中心广东鹏展工程咨询有限公司开标截止之前一共5家投标单位（详见投标名草)第1页，共3页速举产生，评标组长主持评标工作。评标委员会共5人组成，其中招标人代表或委托代表:1人，广东省综合评标专家库中随机抽取4人，评标委员会负责人在随机抽取的专家中定代表人或委托代理人持本人有效身份证参加了开标会议。人的投标资料完整，按要求提供了投标保证金，文件签署正确。招标代理在规定的开标时间和地,点主持开标会议，招标人、监督单位、投标人代表及有关人员均按时参加。各投标人均按招标文件的要求派法在监督单位委派代表的监督下，对投标文件进行检查。经检查，各投标初步评审为无效投标。评标委页会依据招标文件第五章规定对投标文件进行初步评审。经评标委员会评议五家投标人通过初步评审为有效投标，0家投标人未通过沈名中标候选人。评标委员会按照招标文件第五章规定对投标文件进行初步评审，并计算出经评审的投标价。评标委员会根据得分由低至高进行排序，推荐了3明或补正。在评标过程中，评标委员会未要求投标人对投标文件进行书面澄清、说无中标候选人第一候选人德庆县水利水电工程有限公司第二候选人广东裕达建设集团有限公司项目负责人陈亚荣丁罕明投标报价（元）20083517.7820567619.98投标报价下浮率（%）10.398.23评标委员会开标记录初步评审情况否决投标的情况说明详细",0,0,0,1]
[15009,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0101项目名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处机关办公用房租赁采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年11月17日广州市天河区人民政府凤凰街道办事处机关办公用房租赁采购项目协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市天河区人民政府凤凰街道办事处（以下称“采购人”）委托，根据穗天财函﹝2016﹞273号文件的批复意见，就以下项目进行单一来源采购，现邀请广州市柯木塱经济发展有限公司（以下称“供应商”）进行协商有关事项告知如下：一、项目简介（一）项目名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处机关办公用房租赁采购项目（二）项目编号：CD2016-0101（三）项目类别：服务类（四）采购预算（最高限价）：人民币872272元（五）采购内容及用途：机关办公用房租赁二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年11月17日邀请之时起至2016年11月23日23:59（二）获取协商文件方式：自行在本公告附件内下（三）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.交纳协商文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年11月17日邀请之时起至2016年11月24日9:00（三）响应文件解密时间：2016年11月24日9:00至2016年11月24日10:00（四）协商时间：2016年11月24日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）对要求提交样板的项目，供应商可在开标时间前1小时内将样板递交到交易中心样板室（七）协商及递交样板地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式（一）采购人",1,1,1,1]
[15010,"郑集锁2021年学督锋纪念日主题会",0,0,0,1]
[15019,"平潭综合实验区城乡建设与交通运输服务申心平澧综合实验区城乡建设与交通运物服务中心关于2021年国省干线桥梁病修复工程项目直接因托招标控制价编制单航的情说明区行政服务中心:我中心因2021年2021年国省干线桥梁病害修复工程项目建设要求，需要在行政审批中介服务超市中选取招标控制价编制单位。根据相关规定，经区城乡交建中心2021年第13次主任办公会议研究，决定通过直接委托方式，选定福建省正大青商工程造价咨询有限公司承担2021年国省干线桥梁病害修复工程项目的招标控制价编制服务。特此说明巧隆设与家平潭综合实验区城气装交驰运输服务中心20/致年8113日",2,2,2,1]
[15032,"投标报价汇总表标段：湖南永州道县柑子园镇欣荣村欣荣桥危桥改造工程序号章次科目名称金额(元)1100清单第100章总则2200清单第200章路基3300清单第300章路面4400清单第400章桥梁、涵洞5600清单第600章安全设施及预埋管线6第100章至700章清单合计7暂列金额8投标报价(6+7)=8工程量清单合同段:湖南永州道县柑子园镇欣荣村欣荣桥危桥改造工程货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000103临时工程与设施103-1临时道路、桥涵总额1.000103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000105施工标准化105-1施工驻地总额1.000105-3拌和站总额1.000105-4钢筋加工场总额1.000清单第100章合计人民币工程量清单合同段:湖南永州道县柑子园镇欣荣村欣荣桥危桥改造工程货币单位:人民币元清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-3拆除结构物-a老桥拆除m3200.000清单第200章合计人民币工程量清单合同段:湖南永州道县柑子园镇欣荣村欣荣桥危桥改造工程货币单位:人民币元清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价302垫层302-1碎石垫层-a厚150mmm2476.300312水泥混凝土面层312-1水泥混凝土面层-a厚200mmm3433.000清单第300章合计人民币工程量清单合同段:湖南永州道县柑子园镇欣荣村欣荣桥危桥改造工程货币单位:人民币元清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价403钢筋403-1基础钢筋-b桥墩基础带肋钢筋(HRB400)kg961.900403-2下部结构钢筋-a光圆钢筋(HPB300)kg-a-1墩柱光圆钢筋(HPB300)kg114.200-a-2台帽光圆钢筋(HPB300)kg31.800-a-3耳墙光圆钢筋(HPB300)kg90.200-a-4盖梁光圆钢筋(HPB300)kg505.400-a-5支座垫石光圆钢筋(HPB300)kg185.100-b带肋钢筋(HRB400)kg-b-1墩柱带肋钢筋(HRB400)kg1145.500-b-2台帽带肋钢筋(HRB400)kg1609.000-b-3耳墙带肋钢筋(HRB400)kg304.000-b",3,3,3,1]
[15036,"关于射阳县临海镇人民政府实施金海特色田园乡村工程总承包项目招标控制价（投标最高限价）的情况说明射阳县建设工程招标代理有限公司:依据经批准的相关技术文件，经招标人研究确定射阳县临海镇人民政府实施金海特色田园乡村工程总承包项目招标控制价（投标最商限价）为壹仟玖佰叁拾肆万元整（1934万元）。其中:（1）设计及相关技术服务费招标控制价110万元。（2）工程采购与施工招标控制价1824万元。逾:氯射阳.史将海知民)j天子行忙二江山2021学7月27日",2,2,2,1]
[15045,"第五部分第四部分第三部分第二部分第一部分部(仍，·至五部分投资合计独立费用施工临时工程金属结构设备及安装工程机电设备及安装工程建工程工程或费用名称，227.88建类主程罗，9常，3.3719.893.44器8父区，国，170.2147.91“2229情字，N日独立费用%，成，3.42吃演，器询，部，登造。，401．453.423.37187.622例，7足，北税宝军写单位号29227，详战“m，100%0.85%0.84%4.1.75%8.41%50.15%9部5倒万元，受而奖卡文，建筑工程预算表，单位:万元，序号，工程或费用名称，数量，单价（元)，合计（万元），第一部分，2，2021年度虎城镇清河村农村供水保海工程，(中，配水管道，9，9452，20.2，1，部，22。06，2，3.8，3，部，4，LL0.94州，5，证，6，砂垫层前，308，曰，个，了，531.30，三，2716。76，闫，愿，2．0，2，3，0.2，4服，0.563。834，8，7，0.0398832。091，二，106甚坑土石方开挖m”，2，4，20砼现资支墩0。1㎡，明，B，7，8，9，1，建筑工程预算表，单位:万元，序号，单位，资量，合计（万元），1，轻型球眼铸铁并盖含支座(直径800)，366,64，12，。，840.95，13，个，10.00，三，2021年度大观镇将花村农村供水伙章程，(一，218田，33。78，1，22。06，3，3，4，5，5，(三，国院，建筑工程预算表，单位:万元，朋，工程或费用名税，单位，效量，单价（元)，合计（万元），4300钢筋砼管，144。24，0.0，0.19，6，筋制安，0.28，6832。0，1，轻型球愿铸铁并盖含支座(直径800），35G。64，0.07，12，026二次资注细石碎，部，0．31，840．95，B，望钢路步2021年度妇龙镇青垭村农村供水保，峰，现，10。00，三，(一)，2，2，3，4，写，壹，5220砼池座㎡348562。1号",3,3,3,1]
[15055,"水利工程招标清单工程名称：莆田涵江荻芦溪流域江口防洪工程（二期）建设单位：工程总造价：编制单位：编制人：执业专用章：编制时间：2021年05月20日表三建筑工程招标清单工程名称：莆田涵江荻芦溪流域江口防洪工程（二期）编号工程或费用名称单位工程量单价(元)合价(元)备注1建筑工程元01.1建筑物工程元01.1.1箱涵01挖一般土方（外弃运距5km）m39272碎石灌沙回填m3实方207.43松木桩梢径100mm，长度4000mm,间距600mmm321.424块石夹桩头厚400mmm3实方62.4385碎石垫层厚200mmm331.616C15素砼垫层厚100mmm3167C30抗渗钢筋砼涵洞底板厚600mmm393.68C30抗渗钢筋砼涵洞隔墙厚600mmm3118.89C30抗渗钢筋砼涵洞顶板厚600mmm393.610HRB400Φ14钢筋制作与安装t2.63511HRB400Φ16钢筋制作与安装t7.70912HRB400Φ22钢筋制作与安装t24.26913沉降缝（沥青砂浆）m215.21145%水泥碎石垫层厚度150mmm243615C30混凝土路面厚度200mmm243616拆除原C30混凝土路面厚度200mm（外弃运距5km）m387.217拆除原5%水泥碎石垫层厚度150mm（外弃运距5km）m365.418成品仿木栏杆安装m1619普通标准钢模板制作、安装、拆除m2572.08220打拔钢板桩25a槽钢，单根长9mt钢板桩39.471.2河湖整治与堤防元01.2.1洋蔗车溪段河道清淤01挖淤泥（外弃运距5km）m3774.651.2.2洋油墩溪段河道清淤01挖淤泥（外弃运距5km）m317281.791.2.3洋东施段河道清淤01挖淤泥（外弃运距5km）m32256.7751.2.4洋赤港段河道清淤01挖淤泥（外弃运距5km）m37194.1551.3洋蔗车溪护岸工程元01.3.1巡查步道01成品仿木栏杆安装m1125.672红色透水砖(200×100×60mm)m21885.2273150mm厚5%水泥碎石稳定层m21885.2274150mm厚级配碎石垫层m21885.2275整理路床m22054.3036条石路缘石500*150mm延长m1125.677现浇C20混凝土排水沟（300*280mm）m3194.7518沉降缝（沥青砂浆）m219.3149普通标准钢模板制作、安装、拆除m21589.34910花岗岩盖板,宽600mm，厚20mm,设进水孔m1124.261.3.2收集井01C20砼砌块石基础m310.4552C20砼砌块石池壁m320.193II级钢筋混凝土排水管DN300m3041:2水泥砂浆管道接口DN300口105挖槽坑土方（本桩利用）m3176.2546挖槽坑土方（外弃运距5km）m314.2427土方回填（利用旧料）m3实方149.8168DN300碳钢拍门，节能型侧翻式单开门个51.3.3护岸01清表土方（外弃运距5km）m3203.4392土方开挖（本桩利用）m34627.6113土方开挖（远运利用，运距500m）m34992.1744土方开挖（外弃运距5km）m3900.5955土方回填（利用旧料",3,3,3,1]
[15062,"公开招标文件采购项目编号：青海兴拓公招（货物）2018-091采购项目名称：2018年大气污染治理项目采购单位：同仁县环境保护和林业局采购代理机构：青海兴拓工程管理咨询有限公司2018年12月目录2投标邀请青海兴拓工程管理咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受同仁县环境保护和林业局（以下均简称“采购人”）委托,拟对2018年大气污染治理项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动第二部分投标人须知一、说明1.适用范围本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目2.采购方式、合格的投标人2.1本次招标采取公开招标方式2.2合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”3.投标费用投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任二、招标文件说明4.招标文件的构成4.1招标文件包括：（1）投标邀请（2）投标人须知（3）青海省政府采购项目合同书范本（4）投标文件格式（5）采购项目要求及技术参数（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案投标",1,1,1,1]
[15071,"类别考评指标最高自检评定简分[计分[计分村内导入互联网销售、互联网交通、线上营销等智慧旅游服务内容，加5分。5老提供传统风俗、传统技艺、传统手工艺、庙会集市、民俗演艺等乡村民俗体验。每一种类得4分。10形成本地文旅企业、文旅种养殖大户，带动村民致富（5分）与地土特产或旅游产品展示售卖服务（5分）。产业发展100分能提供农村三产融合的“旅游+”或“+旅游”的产品，创新休闲农庄、赛林人家、水上游钓、现代农业园等大型综合体。加序项日20分“会员)马Z元扫描全能王创建时出",0,5,0,0]
[15078,"附件4公开比选申请人声明广州市白云区人民政府大源街道办事处：本公司就参加广州市白云区人民政府大源街森林哨卫系统建设项目公开比选工作，做出郑重声明：一、本公司保证报名递交资料及其后提供的一切资料都是真实的。二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让公开比选资格，不向组织单位或评标委员会成员行贿。三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有处于被相关行政主管部门取消投标资格的处罚；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。四、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的前期工作、公开比选文件的编写工作。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意取消公开比选资格，承担由此带来的法律后果。特此声明声明企业：年月日法定代表人签字：（企业公章）",0,0,0,1]
[15080,"图还圳熊源询价单号:PUR210700516深圳能源采购管理系统该询价:(PUR210700516），共需采购物品54项。其中3家供应商对询价所有物品进行了报价，其中最小金额21403,0元，最多51014.0元脱昌供应商名称联系人联系方式联系地址含税总价(元)承诺到货天数上海班德瑞工业用品有限公司庞村琴13817893004上海市徐汇区虹梅路1535号2号楼6层619室21403.010河北弘拓机电设备科技股份有限公司郭旭阻15032276561保定市南仓路L16号29530.510.保定市华北机电设备有限公司孟完信13931292368[河北省保定市莲池区三丰中路178-1号华北抽承商务楼B座[51014.0/15区物资编码物资描述单位数量税预估单品牌翁注(梨定市华北机电设备有限公司河北弘拓机电设备科技股份有上海班德瑞工业用品有限公司移液枪/上滩三oml互公(实验用600,hermc五价(元825三体单价(元)223069000o5(多液伦/上海60.监mc566881支2.0四土500,对防启h含电价(元):BBO(760(。m磷)华运3名剂)名征单价(元)当元土丝m苏介第1页图逐担熊源询价单号:PUR210700516系既,就502以。;签类5标)2200216000肥盛鹏萨民厂J512%社请爸汪注nj移液枪头/上海习2.0杭率价(元):264,(验(②:215.0监盐监移液枪头/上海㎡前时366824,0附麻辽算erm价塑料洗瓶/500mLs0的实验用通)过当优驻元)备注更价(卫》赫第2页图逐担熊源询价单号:PUR210700516洗耳球/大3.0上-接5)02230690000洗耳球/中黑(蠡注li10(洗截omu/照）沙试阶率价(Z以:20.必牌匙0(不):20加学企硅根标准溶液税佳名标的%(拓L拓华和心金机洲1名112金o6㎡i)急50致控航剂毕土销)乌和当7社仪批]地备注元润价(卫)山,㎡洋第3页图泾担熊源询价单号:PUR21070051613延北疏酸钠标准艺省0.1000mol/，1L/瓶班2,0C元聊陇;山Z2,(购站学坛142230601000门塑料烧杯/500ml1o.0“置39屈备注“施首汪三n)520601900035玻璃烧杯/100m1O,渝压(以率价巢价(元):3.016纳标准溶港66L/GB2288七6如获出流荆后名沛X()游2己17呼驻慈答”签严益杰的2.0化尝实验用心2激烈。时1㎡关名断备注注社6，□j第4页图逐担熊源询价单号:PUR21070051618需疑*”50ml60实验居2验(现519",0,0,0,1]
[15089,"[程名称:交道运输综合执法局电系统工程--UPS室部分齐[孤目邹配页目名称项目冠征描述C江格080608003001JPS不间断电源设备(项目特征]1,.名称:UPS不伽断电颁（不含电池）参贾:弹见招标文件技术求容量:30KU工作内容]1.本体安装、调测2.附件安装3、连接oso41100d00配线项目特征]。名称:配电线须2.配线形式:管内、槽内3.配线部位:配电间至UPS室主电缆、配电线筑等q.规格型号:详见设计图纸工作内容]后0记的的2.索架设（拉紧装置安装).支持体（夹板、绝绿子、槽板等）安装030502001002机柜、机架(项目特征]1.名称:19”网络机相2.型号:d2U（60081000)3.材质:钢制。网门、2条PDU、4个隔板1,安装方式:乙地工作内容],本体安装、电颁安装、接地测试0:050700600】出入口控制设备颈目特征]1.名称:门禁一体机2.含出门按组、闭门器、磁力镇及相关线须等:参数:详见招标文件技术求设各位凹:UPS机房、配电”5.详见设计图纸工作内容])安型2.调试3.我须救设台台台503B003段气跟拆除项目%征]1名称:暖气拆除2.位置:配电签、UPS机房3.详见设计图纸式工作内容]1.拆除，坛输，管道封址谈503040:017001配范柜项目转征]1。名称:智他配电相2.回路受:详见设计图至3.控制分级:按一、三级划分.含空开，漏保、电压电流显示、防雷设备及配套颁配件::5.设备位置:UPS机房内5.安装方式:落地工作内容]本体安要2.接地台030-10:017002昆北简项目特征】1.名称:配电箱2.含空开，漏保、电压电流表、防雷等设备安装位置:UPS机房门口延型,功靠:汕断UPS室内配电相安装方式:嘉警联入式工作内容]本体安要2.线缆救设3.开槽安装恢复墙面4.接地留030111003002[颁目特征]1.名称:金属断架2,型号:SR2004100规格:壁厚1.0):配置形式:吊架安袭桥架5.关型:抽式5含吊架、横担等:[工作内容]1.本体安装2.接地安装及接地测试[2301110100d002防静地活动地板谈目特征】",3,3,3,1]
[15101,"五华县综合应急大队车辆采购项目项目编号:TYHG2018142公开招标文件广东腾鹰工程咨询有限公司编制2019年01月目录投标邀请函--------------------------------------------1第一章投标人须知-----------------------------------------3第二章采购项目内容--------------------------------------13第三章开标、评标和定标---------------------------------178第四章合同格式------------------------------------------27第五章投标文件格式--------------------------------------31五华县综合应急大队车辆采购项目项目编号：TYHG2018142投标邀请函广东腾鹰工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受五华县综合应急大队（以下简称“采进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商购人”）的委托，对五华县综合应急大队车辆采购项目投标一、采购项目编号：441424-201901-124001-0001二、采购项目名称：五华县综合应急大队车辆采购项目三、采购项目预算金额（元）：1,132,600.00四、采购数量：7辆五、采购项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)1.采购项目内容：车辆2.采购项目需求：详见招标文件第二章《采购项目内容》3.项目类型：货物类4.供应商应对项目内所有的内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标5.需要落实的政府采购政策：《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90",1,1,1,1]
[15106,"牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第七标段（库都尔、免渡河机电工程）评标报告评审委员会2021年08月11日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第七标段(库都尔、免渡河机电工程)（以下简称“本项目）已由以呼农牧办发（2021)105号文件批准建设，项目业主为牙克石市农牧局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为牙克石市农牧局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称,牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第七标段《库都尔、免渡河机电工程）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且16日，交工日期:2022年02月16日。共计183日历天2.3标段详情:牙克石市农牧局牙克石",0,0,0,1]
[15115,"附件：福建省地方金融监督管理局2021年度安全测评服务项目报价表报价供应商（盖章）：序号货物(服务)名称技术参数数量单位单价（元）小计（元）最高限价（元）150000250000350000450000联系人：联系电话：年月日总价应包含：上述货物以及相关税费等一切费用。报价总价超过最高限价的，视为无效报价。合计总价：元（大写）元（小写）",2,2,2,1]
[15124,"大学一学区图书馆消防维修项目工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1大学一学区图书馆消防维修项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：大学一学区图书馆消防维修项目第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：大学一学区图书馆消防维修项目标段：第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价1火灾自动报警及联动系统设备更换1030904001001点型探测器1.名称:点型光电感烟火灾探测器2.规格:JTY-GM-LD3000EN/C3.线制:总线制个11502030904003001按钮1.名称:手动火灾报警按钮2.规格:J-SAP-M-LD2003EN个303030904003002按钮1.名称:消火栓报警按钮2.规格:LD2004EN个504030904008001模块(模块箱)1.名称:输入模块2.规格:LD4400ED-1个255030904008002模块(模块箱)1.名称:输入/输出模块2.规格:LD6800ED-1个306030904008003模块(模块箱)1.名称:输出模块2.规格:LD6804ED个157030904005001声光报警器1.名称:火灾声光警报器2.规格:LD1001EN个308030904006001消防报警电话插孔(电话)1.名称:总线消防电话分机2.规格:HY5716B部109030904007001消防广播(扬声器)个140本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：大学一学区图书馆消防维修项目标段：第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价10030411004001配线1.名称:铜导线2.配线形式:管内配线3.型号:ZR-RVS2*1.54.材质:铜芯m90011030905001001自动报警系统调试1.点数:2000点以下2.线制:总线制系统11分部小计2消防管道系统维修12011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1.拆除的基层类型:矿棉板集成吊顶m224013011302001001吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格",3,3,3,1]
[15132,"广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)竞争性谈判文件项目编号：HZZC2021-J2-020105-GXZW采购人：广西贺州合面狮湖国家湿地公园管理局采购代理机构：广西致稳工程咨询有限责任公司2021年7月5日0项目名称：广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)项目编号：HZZC2021-J2-020105-GXZW广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)竞标邀请书致：受广西贺州合面狮湖国家湿地公园管理局委托，广西致稳工程咨询有限责任公司拟对广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)采用竞争性谈判方式进行招标，现邀请你单位参加本项目竞标。一、项目基本情况项目编号：HZZC2021-J2-020105-GXZW项目名称：广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)采购方式：竞争性谈判预算金额（人民币）：壹佰玖拾柒万捌仟捌佰陆拾元陆角陆分（¥1978860.66元）最高限价：与预算金额一致采购需求：广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程（二期）。（详情请看本项目工程量清单及图纸的全部内容。）如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。计划工期：90日历天。质量要求：合格。本项目不接受联合体。二、竞标人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：竞标人须具备市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，竞标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级以上（含本级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；1项目名称：广西贺州合面狮湖国家湿地公园科普宣教生态栈道工程(二期)项目编号：HZZC2021-J2-020105-GXZW5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以评审阶段通过“",1,1,1,1]
[15133,"农村产权交易审批表（镇级宙核用）乡镇顾山镇村（社区)浙龚村江阿市顾正敌新企村更体土地出型项目名称（江阴市丢君制衣有限公司承丑)项目类别其他项目编号320281111P21020020登记日阴2021年2月23日这是一个续租项目。由江阴市誉升制衣有限公司承型，土地面积6.92项目既况亩，每亩租金1.8万元年，计124560元/年。期限罚定三年:2021年1月1日—2023年12月31日。总面积6.92亩补充说明加村级五入，盘活村级资产。村民代表意见（25以上同意村（社区）两委负责人（签字）并签字)意见公章:名(决议附后）“五来乡镇经发局乡镇领导应见意见门裕签章:年）月心",0,0,0,1]
[15147,"莎车县托木吾斯塘镇中心小学打印机、复印机耗材采购清单序号名称型号、规格单位数量备注1联想打印机粉盒（2441）高清加黑型、重量≥80g、打印张数2000张（A4标准5%覆盖率）适用机型：M7400/联想LJ2400/联想LJ2600D打印清晰（高质量品牌保证加粉不低于5次）个50含后期安装及维护2联想打印机硒鼓（2451）高清加黑型适用机型：M7605/联想LJ2405/联想LJ2605D/7655等打印清晰（高质量品牌保证打印不低于10000张）个50含后期安装及维护3联想打印机粉盒（2451）高清加黑型、重量≥80g、打印张数2000张（A4标准5%覆盖率）适用机型：M7605/联想LJ2405/联想LJ2605D/7655等打印清晰（高质量品牌保证加粉不低于5次）个50含后期安装及维护4复印机主板适用于施乐2110、2011、2060等一系列复印机块4含后期安装及维护5联想打印机墨粉高清加黑型、重量≥80g、打印张数2000张（A4标准5%覆盖率）适用机型：M7400/M7605D/联想LJ2400/联想LJ2600D打印清晰、定影牢固（进口巴川粉）盒100含后期安装及维护6联想打印机墨粉高清加黑型、适用机型：联想LJ-6350D/联想LJ6500N、打印清晰、定影牢固（进口巴川粉）盒100含后期安装及维护7数码速印油墨适用机型：荣大-3618（原装正品)盒50原装、含后期安装及维护8数码印刷机蜡纸R-41GAS、荣大A3蜡纸、2卷/盒、印刷数量单版≥3000张表面平整、分布均匀、厚度一致、适用机型：荣大-7315S7325S（原装正品）个40原装、含后期安装及维护98G内存产品名称：Kingston/金士顿台式机，品牌:Kingston/金士顿型号:台式机DDR426664G内存条内存容量:8GB成色:分类:DDR426664G组合形式内存频率:2666MHz根5含后期安装及维护10400W额定电源额定功率:400W是否支持多路12V:支持显卡12V接口数量:6PIND型接口数量:4个SATA口个10含后期安装及维护11复印机硒鼓芯适用于施乐2110、2011、2060等一系列复印机（原装）个15原装、含后期安装及维护12复印机粉盒适用于施乐2110、2011、2060等一系列复印机（原装）个80原装、含后期安装及维护13复印机粉盒适用于施乐V-3065等一系列复印机（原装）个30原装、含后期安装及维护14复印机粉盒适用于夏普2008D复印机（原装）个30原装、含后期安装",4,4,4,1]
[15150,"第三包项目名称：新媒体宣传和举行网红大赛内容、数量：一项：金额：49.38万元（详见磋商文件）",0,0,0,1]
[15159,"后旗公安局2021年装备经费拟购置装各计划表序执法勤务设备规格数最单价总价支音屏越千抗器三宜水蔽)项目屏菱效果:99s以上。屏裁距离:2-3米。屏藏角度:270”。负传电池持续时间:4小时角度控制:三方向自由调节。开启方式：遥控开启。距离调节：括调节。屏鼓设备类星:手机、录合笔、视频录音等声音呆集设备，环境勘度:-10c~55c。主机尺寸酒精检测仅★1咨精检测仪结构消精投测仪主机与打印机为一体式。★2处理器采用14mm工艺，a53八核心设计，主额2G/Bz。★3操作系统安卓操作系统7,1,2园的5身份阅读器具各中国第二代身份证拍照语乏持拼音，手写，五笔等多种输入法别动施。★6显示顶显示界≥5英寸，彩色液品触损层。电池可拆印。★8卡担1个MN0-SIJ卡相，1个TF加密卡卡★”屯汽范泊谷近≥3000h和止?。1,10无段通讯4G全网通，支持移动、电信、联通，向下发客3G/2G。★l1USB接口采用Type-c接口九g是七艾持北斗/心心义是包，艾持A七与助定包。不分正反，可以落客安卓致据我。★12拍凰摄像双摄像头，带有补光灯，前五800万，后五1300像系。13打印机采用一于堂批批、充也和系然升贫，本式嘉顷打印机。-2017《呼出气体酒精含最检测位》因家标准。。15米样精度符合GB/山小酒精代省内胜周个电化字科电们酒州化总器上兵法信总录入可涵过拼音、手写、范画和语音（可选择23升方言）等智能输入法输入执法地点、执法单位、警员警号、驾驶员姓名、证件号码、车牌号码等7英文、字母、数字信息，提高现场取证的全面性和便捷性和录入效率。17.正常测试具签正常函精气体呼出检测功能，具有语音提示操作流程，插入一次管方的吸标准吹管。18快定签查具备快违略查功能，不用安裴吹符，只需被测人员轻吹一口气就能快速判断是否饮酒。19智能化记录查询和汇总支持适过记录号、日翔、时间、测试模式h酒精传感器进气通道佰等免件批室说录，并北(以省：谈谷内礼单而歌气览,[以坊北临以件进气通省设计路快速择查。无双系统气路各自独过2全程胜控设备可全理同时胜控被测人",4,4,4,1]
[15168,"新疆喀什职业技术学院水肥一体化项目实施方案项目概况项目名称新疆喀什职业技术学院水肥一体化项目基本情况新疆喀什职业技术学院内有三个日光温室，大小相同，均为长50米，宽6米，最高点约4.5米，耳房面积约为2.5米*3.2米。每个温室内都有一个水池，目前水池尺寸为2.6米×3.8米，深1.3米，池子的水源是校区内的一口大井供水，无过滤设备，此井同时为校区内绿化等区域供水。每个温室的耳房内均有配电箱，电源进线大于10平方。温室地面目前是平的，校方将会下挖0.5米后，采用在地面敷设防水槽+椰糠条方式进线基质种植（即疏勒蔬菜园的基质实验棚的方式），并在扩建水池，水池上方盖水泥平面，设备安装位置初步定在此水泥面上。建设内容根据用户要求，本项目需要安装制水设备3套、水肥机3套、灌溉管路、回液管路、椰糠条等。工程设计温室灌溉采用“制水反渗透系统+基质栽培水肥管理系统”灌溉，按照集中配肥，按条件灌溉施肥的方式进行设计。该项目中的施肥机可以根据各种作物的不同需要，在不同的生长周期按照设定的程序配肥和控制灌溉。制水反渗透系统止原水过器原水桶净水器净水播1、过滤器过滤设备的作用是滤除水体中的杂质，如泥沙、杂草、悬浮物及化学沉淀物等，降低水体悬浮物浓度，保证水体清澈，防止喷头、滴灌管道和滴头堵塞，系统设计选用离心式过滤器。产品外观及原理如下图所示：时控性能指标：抗腐蚀，耐久性强：采用高密度聚乙烯材料(HDPE)制造的复合管，具有针对各种化学物质的抗腐蚀抗氧化性能。适用于工业、农业、城建、园林等各种水源的过滤，并能够在各种恶劣环境下正常工作；安装简便快捷：高密度聚乙烯复合管装卸轻便，安装维护简单，并适用卡口、法兰等快接方式；过滤效果稳定，操作简单，维护方便，性能可靠，寿命长。最大处理流量：50m3/h；额定工作压力：0.8MPa，最大工作压力1.0MPa；接口形式：法兰连接；接口尺寸：DN80；压力损失：≤0.025MPa；排污方式：手动；安装方式：立式；设计使用寿命：不低于10年；产品技术要求响应：产品壳体采用增强尼龙的材料，保证设备10年内不出现渗漏、锈蚀等现象；过滤器对水中70～130",0,0,0,1]
[15176,"六、评标结果推荐中标候选人名单∞\"剩标避社7P有限公司第一名:\\z刚”试)过控7张兔限公司第二名:zw临闷避任□刊响限晶第三名:计h心t示台过响限以司评委签字=fm㎡号容派已丰2021年9月7日",0,0,0,1]
[15185,"技术商务资信评分汇总表项目名称:无杭州市良渚中学智慧图书馆设各采购项目(HYZFCGDL-2021-037)序号供应商荣健陈建兰董超李帆。吴岩文闫分岚浙江皓永科技有限公司25.025.022.025.525.524.6C浙江育新科技有限公司62.584.564.566.068.564.83杭州众喻科技有限公司30.092.028.032.539.031.1评审专家（签名）:",0,0,0,1]
[15194,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：石鼓区同兴路小学花坛改造标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费00229456.2801011503002001硬木扶手、栏杆、栏板1.定制成品防腐木栅栏安装2.高度1.0m，详见设计大样图3.橙色户外耐候防腐木漆两遍m1800751861.1F3-51栏杆成品栏杆安装防腐木栏杆10m1802050305003001成品防腐木椅1.定制成品防腐木椅子2.防腐木凳面，钢管骨架，自带固定耳片3.长2.0m，高0.45m，宽0.4m个12011792.282.1F3-76换成品桌凳安装园林桌椅安装木座椅~换:成品防腐木椅子10张1.203011601001001砖砌体拆除（花坛墙体）1.原有砖砌花坛拆除m315.33602007.943.101-01046整砖墙|砂浆M2.5以上10m31.533604011601001001砖砌体拆除（花坛基础）1.原有砖砌花坛基础拆除m325.5602448.144.101-01051基础墙10m32.55605010101003001挖沟槽土方1.土壤类别:坚土;2.挖土深度:0.6m;3.弃土运距:20m以内;m3166.14016462.815.1A1-4人工挖槽、坑土方深度≤2m坚土100m31.661406010404001001垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:C15砼垫层;2.含垫层模板安拆m319.17015515.626.1A2-10换换填地基垫层混凝土~垫层用于独立基础、条形基础、房心回填10m31.91706.2A19-9现浇混凝土模板混凝土基础垫层木模板100㎡0.42607010501002001带形基础1.混凝土种类:泵送商品砼;m329.82026665.34本页合计000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。00投标人:(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：石鼓区同兴路小学花坛改造标段：第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价7.1A5-82现浇混凝土基础带形基础混凝土2.混凝土强度等级:C30;3.含模板安拆4.含泵送费用10m32.98207.2A19-2现浇混凝土模板带形基础钢筋混凝土木模板木支撑100㎡0.85207.3A5-129混凝土泵送费檐高(m以内)5010m32.98208010103001001回填方1.基础回填土方m3105.3703031.498.1A1-91回填土人工小型机具夯填土槽、坑100m31.053709010103002001土方外运1.废弃料品种:土方;2.运距:",3,3,3,1]
[15199,"第四章评标办法及评分标准评标办法及评分标准一、评标原则(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。(三)评标方式：以封闭方式进行。二、评定方法（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：1.价格分……………………………………………………………30分（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。（2）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30（分）2、设备性能分………………………………………………………………………16分1）标注“★”号的技术参数要求，全部满足得3分，否则不得分。2）设备性能参数指货物需求一览表中标注“●”号的技术性能参数，设备性能优于采购文件要求的，每具备一项优于采购需求的得1分，最高得13",5,5,5,1]
[15203,"肇庆新区文化产业园区基础设施配套工程（一期）勘察设计施工总承包评标报告评标委员会编写日期：二〇二一年九月三日评委会组长签字：肇庆新区文化产业园区基础设施配套工程（一期）勘察设计施工总承包评标报告一、项目基本情况：1、工程名称：肇庆新区文化产业园区基础设施配套工程（一期）勘察设计施工总承包2、招标人：肇庆新区政文组团投资管理有限公司3、招标代理：广州穗科建设管理有限公司4、工程规模：新建7条城市支路，道路总长4917.553米，机动车道采用沥青混凝土路面，宽24米，设计车速30千米/时。主要建设内容包括路基路面工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、地下综合管线工程、照明工程、景观绿化及广告灯箱工程等。5、招标范围：（1）勘察：本次招标范围内道路工程建设项目的地质勘查（含初勘、详勘）、地形测量、物探、控制点测量、施工阶段的补充勘察、桩基础超前钻（如有）等。（2）设计：本次招标范围内道路工程计划投资的全部工程内容以及与本工程相关联的所有报建报批设计文件、方案设计、初步设计、编制工程概算、施工图设计（含绿色建筑设计，如有）、施工图送审配合、配合施工及竣工验收、编制竣工图及相关报建、现场指导与监督等。设计需遵照并满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》等现行国家行业相关规范规定的要求。本项目实行限额设计。(3)施工：设计范围内所涉及的全部道路工程内容的施工总承包，包括工程保修期内缺陷修复等，不包括征地拆迁等非总承包范围工作。6、本项目招标控制价：111647300.00元。7、工期：720日历天（其中勘察工期：20日历天，设计工期：60日历天，施工工期：720日历天）。8、投标单位递交投标文件情况：截止至2021年09月03日09时30分，共有6家投标单位签到并递交投标文件，分别是：①（中建富林集团有限公司）、（中国华西工程设计建设有限公司）；②（广东中都建筑集团有限公司）、（中北工程设计咨询有限公司）；③（广东众强建设工程有限公司）、（湖北省城建设计院股份有限公司）；④（佛山市市政建设工程有限公司）、（华设设计集团股份有限公司）；⑤（广西建工第一",0,0,0,1]
[15212,"澳头第五小学项目设计评标结果公示根据中澳头第五小学项目设计招标文件有关规定，经评标委员会评审确定，现将该项目有关评标结果公示如下:工程编号：薄公易建太垂湾【20Q询工程名称:容澳头第苍小学硕目守密宣L请招标人：惠灿大亚湾经济技来舜发区代建项目管理局/y招标代理:惠州城际工程咨询有限公如宁招标方式：公开招标投标报中标候设计项目负价综合排序（下浮质量设计工期要求责人及证书选人得分名次率）编号合格，设中标人在接到中标当警计成果符通知书后15日历合相关规天内完成方案设计，方案设计确定范及相应后20日历天内完设计项目负重庆迪设计阶段成初步设计，初步责人：熊珍赛因建设工程的要求，设计审查批准后3（一级注册0.88%90.790日历天内完成施建筑师证书1设计有满足施工工图设计，施工图编号：13500炎限公司需要以及设计文件经审查发0611）现问题后5日历天本招标文内完成补充、修改件相关规具体工期以签订合同为准。定合格，设中标人在接到中标计成果符通知书后15日历合相关规天内完成方案设计，方案设计确定范及相应后20日历天内完设计项目负惠州市设计阶段成初步设计，初步责人:丘伟辉建筑设设计审查批准后3（一级注册计院有1.85%的要求80.470日历天内完成施建筑师证书2限公司满足施工工图设计，施工图编号:10440需要以及设计文件经审查发1734%现问题后5日历天本招标文内完成补充、修改。件相关规具体工期以签订合定同为准。(额气、!四中标人在接到中标通知书后15日历天内完成方案设计，方案设计确定广东呈后20日历天内完设计项目负成初步设计，初步责人：张华;嘎斯意特建筑设0.60%合格设计审查批准后3|（一级注册0日历天内完成施建筑师证书72.323计有限公司工图设计，施工图编号：10440设计文件经审查发0297%慧\\现问题后5日历天内完成补充、修改具体工期以签订合同为准。中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:第一中标候选人为重庆迪赛因建设工程设计有限公司:企业资质为建筑行业（建筑工程）甲级;设计项目负责人1名。第二中标候选人为惠州市建筑设计院有限公司:企业资质为建筑行业（建筑工程）甲级；设计项目负责人1名。第三中标候选人为广东呈斯意特建筑设计有限公司:企业资质为建筑行业（建筑工程）甲级;设计项目负责人1名。（中标候选人满足本项目招标条件的资质情况",0,0,0,1]
[15222,"工程量清单合同段:泾川县城关镇蒋家村产业道路硬化项目贫币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称数量单位单价合价101-1体险费按合同条款规定，提供第三者责任险(阶100瓷商外合计的3%)总棚1,00102.1竣工文件1,003000.003000,00102-2施工抚堡曲1.001000,001000,00102:3定金生产曲(险100应以必合计的1.5%)心1,00清单第100章合计人民币子目号203-1长合同段:泾川县城关镇蒋家村产业道路硬化项目子目名称敦基挖方挖土方工程量清单清单第200章路基单位数量1167.00m3贫币单位:人民币元单价合价2041齐压拆英(包扬玩前压实)(清刘用土方m3270.00207-1边必儿这选邀土边述207-5迅处涵0.m过胜工清单第200章合计人民币子目号304304-3合同段:泾川县城关镇蒋家村产业道路硬化项目子目名称水泥稳定土底芯层地层水江渔定土抽层优币单位:人民币元单价合价U150mmk淞验宜砂医5必水近)工程量清单清单第300章路面单位m2数最:018.00312.1K浙乳圣土面批以150mmC30水泥混进上九名018.00清单第300章合计人民下序号投标报价汇总表标段:泾川县城关镇蒋家村产业道路硬化项目章次科日名称必w(元）1100清单第100章总期2200清单第200章路基3300清单第300章路面4苏100染至700意清小合计5已包含在销单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价含计(即4-6)6h计日工介计8暂列念额(不含计日工总额)的投标报价(4+7+8)-9",3,3,3,1]
[15229,"单项工程招标控制价汇总表工程名称:智能制造技术创新中心装修项目第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中材料设备暂估价(元)安全文明施工措施费(元)规费(元)1智能制造技术创新中心装修项目合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。单位工程招标控制价汇总表工程名称:智能制造技术创新中心装修项目标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料设备暂估价(元)1分部分项工程费1.1室内装饰及装饰楼地面1.2电路安装工程1.3超净间及中央空调1.4窗帘及窗帘轨1.5桌子及操作台1.6弱电工程1.7给水工程1.8综合项目2措施项目费2.1其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费2.2安全文明施工措施费2.3履约担保手续费、赶工措施费2.4其它措施项目费3其它项目费3.1计日工3.2总承包服务费3.3发包人供应材料费4规费5不含税建安工程造价6应纳税费6.1增值税应纳税额6.2城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加含税建安工程造价=5+6注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。分部分项工程量清单与计价表（适用于工程量清单计价）工程名称:智能制造技术创新中心装修项目标段：第1页共20页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价材料设备暂估合价室内装饰及装饰楼地面1011301001001天棚抹灰(1)名称:天棚抹灰(2)类型、规格：石膏板吊顶刷黑色乳胶漆(3)其他:详见招标文件、施工图，满足设计及规范要求m271.32011301001002天棚抹灰(1)名称:天棚抹灰(2)类型、规格：石膏板吊顶刷白色乳胶漆(3)其他:详见招标文件、施工图，满足设计及规范要求m2243.433011302001002吊顶天棚(1)名称:吊顶天棚(2)类型、规格：吕方通吊顶，吕方通刷黑处理(3)其他:详见招标文件、施工图，满足设计及规范要求m2138.174010805005002全玻自由门(1)名称:单开门带观察窗(2)类型、规格：W*H=900*2100mm(3)其他:详见招标文件、施工图，满足设计及规范要求樘35010805005001可拆卸设备门(1)名称:可拆卸设备门(2)类型、规格：W*H=3000*2500mm(3)其他:详见招标文件、施工图，满足设计及",2,2,2,1]
[15238,"《等宁：WXLX202代理签章6第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”",5,5,5,1]
[15245,"呼伦贝尔市海拉尔区人民医院呼伦贝尔市海拉尔区人民医院专用设备采购专用设备采购评标报告评审委员会2021年03月26日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，7四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔击海拉尔区人民医院呼伦贝尔击海拉尔区人民医院专用设备采购专用设备采购已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市海拉尔区人民医院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后宣。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区人民医院呼伦贝尔市海拉尔区人民医院专田设备采购专用设备采购。具体信况见2,3浙表。2.3标段详情:呼伦贝尔市海拉尔区人民医院呼伦贝尔市海拉尔区人民医院专用设备采购专用设备采购，该标段情况详见下表:序号」标段编号」标段名称采购内容采购预算（元）】D0115070210050501呼伦贝尔市海拉尔区人民医(院呼伦贝尔市海拉尔区人民医院专用设各采(败专用设各采购详见本项目采购文件1020000.0主任委员:崔久辉委员:白哈斯、张中、孙丽蓬、胡世强二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市海拉尔区人民医院于，2021生03且LS日在法定媒体网站和呼伦具尔重公共资返交易巴心站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，干登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:投标人资格要求:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。还县备以工特定条性《国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购人在提出的特定条件中存在违反相",0,0,0,1]
[15255,"签;视魏颁巧ˇ游冠泛心70U昌府区雨轩服装-山枣庄市汉都商贸有限公司墨投标单位名称分包：山亭区行政审批服务局工作服采购项目分包编号：ZFCG03202108021001价格评议得分到台府26.76)26.6930.00技术标评审很分详细评分汇总表28.5030.6735.33商务评速怨分3益0.006.0015.00开标时间:2021-09-0714:00服务评史怨/11.1711.8313.16)李66.438376.19293.49|1盛第!页/共!7器沁附件山东省政府采购评审劳务报酬支付表≤[XZ维在时问3名%n]旦云武山方云行政的社2名后过载法V2装托后采购人■采购代理机称预算金额万元2.2.)了([中薛被交密前评审地点>6:SC8舒雷时向对[年〔月7自[平时心四/㎡评康专家姓名及身份证号锌审劳务报误工补偿开户银行及账号圈（元）（元）在宿费（元）城市假交通费（元）支付扣减（元）金额舒审专家确认签字志远转十oo物b发针刊bd“中小企业声销函本公司《联合体》如逾声明，标《关妇过中小企业发员资驻赤法室（谢库﹝2020﹞66号）的规定，本公司（联介饰）参加实压五山至区远立重道八务马旦位名互儿的山在区近改旦盛工还与工追工法险且L型且名型上永%动，投旗的货初尘话由洛合改求的中小企业凯奇。相关企业谷联合体中的中乐企业、签刊分色向铃议的中小公业）的头诉岱说如下1、山必达近过主批阳改互工处配X验验且经的名三上．（士上验工上文佳史验勤进上记公近业:六差高为上左江兰验宣独上公三上企业名加3-从业人员五人，营业收入为上位万元。货产总额为旦业万元1，具于业型≤上五上一2、山毕区行或生融里签园工生跑工验互日[五的名经)－同于距装【至工住史线蕴池近通记公近止：刘之高方弘出金高态封技红组公到L企业名驻上，从业人员近人．营业收入为2位方元，磋产总额为上万元，隔于《五五企亚工以上金业，不磋于大企业的分支机构，不存在控股股东为天企业的镜形迫不存在与方企业的负责人对汀一儿的桥形上作≤对上述下残。妇有登型，签依法光扫龙元孔任企业名税①区打区公瓦日：；中小企业认定证明依路工金和信息允部，面本扩计务。如家戈员积武举台员会、财政郑出合的《兰云的戈中公企业划强标求兑定的述加》(工信郊联企金【2011】300.号)授定的",0,0,0,1]
[15256,"青岛第四十九中学等3所中小学维修改造工程清单编制报告青岛市李沧区教育和体育局：受贵学校委托，我公司对青岛第四十九中学等3所中小学维修改造工程的招标清单编制。本着独立、客观、公正和实事求是的原则，依据国家相关法律、法规及工程所在地的建设行政主管部门及造价管理部门颁发的相关文件等有效文件和贵单位提供的资料、现场实际勘察记录的数据实施了必要的编制程序后，完成了该工程的控制价招标清单编制工作。详细说明见附件。附件：1、清单编制说明2、招标清单中恒信工程造价咨询有限公司青岛第四十九中学等3所中小学维修改造工程清单编制说明一、工程概况青岛第四十九中学等3所中小学维修改造工程包含：61中学的和进楼铝合金窗更换工程以及室外铺装改造工程；49中学的室外地面改造铺装工程以及操场树池整修工程；永平路小学的教室墙裙以及地板改造工程，多功能教室改造工程，屋面防水改造工程以及暖气改造工程。二、编制原则在编制过程中，我们本着独立、客观、公正、实事求是的原则，依据国家相关法律、法规及工程所在地的建设行政主管部门及造价管理部门颁发的相关文件等有效文件和贵单位提供的资料进行编制工作。三、编制依据1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2.《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB50854-2013）；3.《通用安装工程工程量计算规范）（GB50855-2013）；4.《山东省房屋修缮工程计价定额》（2020年）；5.《山东省建设工程消耗量定额》（2016年）；6.《山东省安装工程消耗量定额》（2016年）；7.《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）8.《山东省园林绿化工程消耗量定额》（2016年）9.《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）10.《山东省市政工程消耗量定额》（2016年）11.《山东省建设工程费用项目组成及计算规则）（鲁建标字〔2011〕19号）；12.《青岛市工程结算资料汇编》（2020年）；13.《青岛材价信息》（2021年第04期）及青岛市建筑材料市场行情；14.国家、省、市与建设工程相关的法律法规及政策性文件；15.青岛市建设行政主管部门及工程造价部门近期颁发执行有关文件；16.与本工程相关的标准、规范、技术资料、施工现场实际",0,0,0,1]
[15265,"招标控制价编制说明工程名称：2021年度市政污水设施清淤检测项目工程概况1.建设地点：莆田市。2.工程专业：市政维护工程。3.专业工程主要内容：1）软基处理的类型、面积等：/。2）道路工程：道路长度：/，道路修建宽度：/，车道数：/；车行道路面类型：/。3）桥梁工程：①/桥，最大跨径/米，总长：/米。4）涵洞工程：①/涵洞，是否顶进箱涵：/。5）排水工程：管道材质：/；施工方法：/。6）隧道工程：单线隧道长度/m，隧道净空面积/m2，净宽：/m。7)给水工程：管道材质：/；施工方法：/。8）路灯工程：路灯类型：/。9)其他工程：污水管道清淤、疏通、安装防坠网、影像检测等。编制范围按照业主提供的2021年度市政污水设施清淤检测项目工程量清单，专业范围包括市政维护工程，具体如下：1.不含三通一平。2.包含污水管道清淤、疏通、安装防坠网、影像检测等。编制依据1.按照业主提供的2021年度市政污水设施清淤检测项目工程量清单.2.招标文件：中正骄阳（福建）工程项目管理有限公司编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容:无。3.地质勘察报告：/。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（2017费用定额）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。5.预算定额：《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）。6.费用定额：依据闽建筑[2017]20号—关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）有关规定的通知》（2017年7月1日起执行）。其中，暂列金额：在工程实施过程中，在本次预算范围外尚未确定或不可预见可能发生的项目，按303558元暂列金额计入本次预算，现场发生时按实结算，暂列项目超过暂列金额，不予核增；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费：由闽建筑函[2014]156号文人工单价调整。（2）施工机械台班单价：按照机械台班信息：福建省2019年第3季度(17定额)计取。（3）",0,0,0,1]
[15273,"五山路与广园路立交工程施工监理评标报告一、收标开标情况：五山路与广园路立交工程施工监理采取公开招标的形式组织招标。本项目于2021年7月26日09:45:00-10:00:00在广州市公共资源交易中心第14开标室（中心本部）接收投标文件（光盘）备用，10:00:00-11:00:00在广州市公共资源交易中心第14开标室（中心本部）开标，全过程在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行，由招标代理单位主持完成。详见《投标备用电子光盘递交登记表》、《投标单位开标签到表》。参加投标并按时递交投标文件的单位有5家，分别为：1、广东重工建设监理有限公司；2、广州市广州工程建设监理有限公司；3、广东省城规建设监理有限公司；4、广东建发工程管理有限公司；5、广东省建筑工程监理有限公司。详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件机器码系统分析结论表》。二、评标委员会成员名单：本项目的评标会于2021年7月27日9:30:00在广州市公共资源交易中心第40评标室进行。评标委员会共5人组成，5名专家评委均在广东省综合评标评审专家库中随机抽选产生。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：评标委员会根据招标文件要求对以上投标单位的投标文件进行独立评审。三、评标标准和方法综合评分法，具体详见招标文件评标办法。四、废标情况：无。五、评标情况：1、评标委员会先对投标单位进行初步评审。经评审，5家投标申请人均通过初步审查，详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》、《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》、《响应性评审记录表》、《响应性评审汇总表》及《资格审查报告》。2、对通过初步评审的投标单位进行详细评审，按投标人总得分（投标人总得分=资信业绩部分（40分）+监理大纲部分（40分）+投标报价（20分））由高到低的顺序将各投标人进行排序，详见《综合评分记录表》、《报价得分汇总表》、《综合评分汇总表》、《算术复核记录表》、《得分汇总记录表》、《推荐中标候选人记录表》。评标委员会推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次前三名依次为第一至第三中标候选人，分别是：第一中标候选人：广州市广州工程建设监理有限公司；",0,0,0,1]
[15282,"采购需求1.项目说明1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。1.2本项目共分为1个包进行采购。供应商所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。2.工程量清单2.1工程量清单说明2.1.1本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。2.1.2本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、主要合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2.1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和本章有关规定。2.1.4补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：详见招标控制价。2.2投标报价说明2.2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。2.2.3工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。2.2.4暂列金额的数量及拟用子目的说明：/。2.3其他说明:详见招标控制价及工程量清单，本项目招标控制价及工程量清单另附。2.4施工图纸：无2.5工程量清单：分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:港城佳苑地库消防区域工程序项目编码项目名称计量工程量金额（元）溪目特征单位综合单价合的其申:督估价泵房及负一泵房更换电气配件消火检和喷淋稳压泵控制箱03B001接触器C.Jx2-0910/电质>4.00宏030404031001小电器1.名称:热继电器2,型号:NR225-4A1.接线潮子材质、规格:只4.00合030104031002小电器1.名称:中创继电器2.星号:JZK(x)-22F/DZ220V不带座1.接线灞子材质、期格号只6.0003B002辅助触头F4-31只2.00昌03B003辅助触头F1-22只2.00后03B0O旋钮三档NP2-4常开只2.00了030906003001按钮1.名称:8动按钮2.",0,0,0,1]
[15288,"最后结果如下:磋离结果单位名称初次报价（元)最终报价（元)总怀分河南金伟建筑工程有限公司2039132.512027580.0084.26林州永丰建设集团有限公司2039453.202031953.0075.53四川金手指建筑工程有限公司2038211.152023041.5988.17河雨派志建筑工程有限公司2039029.702037079.7075.95控制价圣:2040018.177",0,0,0,1]
[15299,"长垣县城区供水管网等四个打捆工程PPP项目工程保险采购项目评标报告招标编号:长交采2018ZB003号长垣县城区供水管网等四个打捆工程PPP项目工程保险采购项目评标委员会2018年02月27日夺?·卫Xcl长垣县城区供水管网等四个打捆工程PPP项目工程保险采购项目评标报告长垣城发老城区改造有限公司:受贵单位的委托，评标委员会于2018年02月27日依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《评标委员会和评标暂行规定》、河南省人民政府《关于进一步规范招标投标活动的意见》（豫政【2009】48号）等法律、法规及本项目招标文件，对长垣县城区供水管网等四个打捆工程PPP项目工程保险采购项目招标的投标文件分别进行了评审，现将评标工作报告总结如下:1、工程概况长垣县城区供水管网等四个打捆工程PPP项目工程保险采购项目，服务期限:随建设期限;共划分一个包段，具体划分情况详见招标文件。2、评标委员会组成:招标人代表1人，有关技术、经济等方面的专家5人组成，评标委员会名单切下下:李自愿，王艳丽张继昆，王春红，姚永松【业主代表义一致推荐评标委员会主任李自愿3、招标基本情况:2018年01月31日至2018年02月06日，该项目在《中国采购与招标网》《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《长垣县公共资源交易管理中心网》上同时发布招标公告，公开接受投标报名，在规定的投标报名时间内，有三家以上参与报名并购买招标文件。4、开标记录:2018年02月27日10时00分（北京时间），在长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室举行了本项目的开标会议，在投标截止时间前，递交的投标文件数量符合开标条件。开标会议由招标代理人主持，招标人代表、监督单位代表和投标单位代表均参加了会议。5、评标情况（1）评审准备工作评标专家签到后，由交易管理中心统一保管评标专家的通讯工具。评标委员会组建后，认真熟悉了本项目的招标文件。太元灭bf2(2)资格审查在资格审查中，各投标单位均通过招标人资格审查，其通过资格审查的投标单位，可以进入初步评审阶段。（3）初步评审在初步评审中，各投标单位均通过初步审查，其通过初步评审的投标单位，可以进入详细评审阶段。（4",0,0,0,1]
[15308,"工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X316南汤路货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1.000-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1.000102工程管理102-1竣工文件总额1.000102-2施工环保费总额1.000102-3安全生产费总额1.000103临时工程与设施103-2临时占地总额1.000103-3临时供电设施架设、维护与拆除总额1.000104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1.000清单第100章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X316南汤路货币单位:人民币元清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价203挖除旧路面203-1挖除旧路面-b挖除旧路面m3131.200清单第200章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X316南汤路货币单位:人民币元清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价304水泥混凝土基层304-3水泥混凝土基层-aC15水泥混凝土基层m376.100308透层和黏层308-2黏层m28379.300311改性沥青及改性沥清混合料311-1细粒式改性沥青混合料路面-a厚40mmAC-13Cm343.000-c厚35mmAC-13Cm27102.000311-2中粒式改性沥青混合料路面-a厚60mmAC-20Cm312.200311-3灌缝（密封胶灌缝）m576.000313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-1路肩培土m324.000清单第300章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X316南汤路货币单位:人民币元清单第400章桥梁、涵洞子目号子目名称单位数量单价合价419圆管涵及倒虹吸管涵419-1单孔钢筋混凝土圆管涵（含挖基、回填、一字墙等）-a1-φ0.5m16.000清单第400章合计人民币工程量清单合同段:裕安区农村公路预防性养护工程-X316南汤路货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目号子目名称单位数量单价合价602护栏602-3波形梁钢护栏-aGr-C-4Em24.000-b反光膜m20.260-c轮廓标个4.000-d端头个2.000604道路交通标志605-1热熔型涂料路面标线-a热熔标线m2402.500-b减速震荡标线m2235.200清单第600章合计人民币",3,3,3,1]
[15311,"福建省面平第一中学武夷新区高中部建设工程项目《EPC)总承包项目内外墙涂料采购招标评标报告一、招标项目简介1、名称:福建省菌乎第一中学武患新区高史部建设工程项目CEC〕总承包项且内外地涂料采购2、招标方式:公正扭标3、招标组织形式:自行招标。4、招标截止时间:2021年9且3上9:00:00面(北宜时间上，招标地点:福建建工集团有限责任公司面半分公司5、评标方法:经评审的最低投标价中标法。6、本次招标由3家投标单位通过现场递交方式将投标文件递交至福建建工集团南平分公司二楼会议室并由招标人员签收,在招标文件递交截止时间共收到厦门帆千亿商贸有限公司、厦门市图而过贸易有限公司、福建狼彩建筑材科有限公司3家单位报价资料。二、评标工作小组公司段评标工作小组成员如下:姓名单位/部门职务联系电话范通明造价合同部成员15860958298杨振伟项目管理部副组长15860991780周培荣财务部成员13770982572叶良宣安全质量部成员13960637829吴丽敏造价合同部组长18005096108三、参与招标的招标人情况如下:公司名称标书密封性送达地点送达方式厦门帆千亿商贸有限公司密封完好会议室现场递交送达时间2021.9.3厦门市图而过贸易有限公司密封完好会议室现场递交2021.9.3福建狼彩建筑材料有限公司密封完好四、废标情况无废标情况五、评标1、目标控制要求测算控制价质量要求工期要求3610000,元合格品/2、投标人报价情况:报价勾多项目名称测算控制价厦门帆千亿商贸有限公司厦门市图而过贸易有限公司福建狼彩建筑材料有限公司备注材料详物资采购计划清忽3610000元3288000元3116000元3015000元材料总量以经福建建工集团有限责任公司南平分公司审核后的数量按实结算3、评标标准和方法:经评由的最低投标价中标法.六、评标工作小组的评标建议:经评审:投标人为3家，具备招标文件规定资格条件，符合福建建工集团有限责任公司而平分公司相关文件和招标程序的规定,投标人的投标文件响应本次招标文件的要求，本次招标有效。根据招标文件“绕评审的最低投标价中标法”的评标原则经评标小组统一意见，推荐报价最低的福建狼彩建筑材栏有限公司作为中标候选人中标价格、工期、质最如下:中标候选人最终报价质量要求工期要求福建狼彩建筑材料有限公司3016000元合格品福建建工集团有限赁任/1平分公司（签章)2021年9月驾日中标候选人公示福建省药平第一中学武支新区高中部建设工程项目",0,0,0,1]
[15317,"详细评分汇总表项目名称:淮南市大通区孔店中学寄宿制学校建设项目监理(2021CG4279-1)序号投标单位投标总价（元）评审价(元)初步评审商务标评审技术标评宙总分排名合肥市工程建设监理有]限公司370000.00351000通过28.4863.57安徽鲍氏工程项目管理2有限公司440000.00350800通过30.0063.60江苏东科建设项目管理5有限公司440000.00395000通过26.6442.47安徽新建元工程项目管【理有限公司442000.00389000(通过27.0536.17陈枫专家3404031963***1410方伟专家3404021980率率率1435开标时间:2021/S/249:00:00",0,0,0,1]
[15326,"最终报价单单位:人民币项目名称:腰州市第三中学空调采购安装工程项目编号：SDGP370481202102000244服价单位名称㎡d2项月电强销焦被以供应商名称:2通改2见列电器描多杰?小同法是供表人政授权1表:临起《据名政盖章）日期:Joal年‘月7日滕州市第三中学空调采购安装工程评审报告一、评审工作组织受滕州市第三中学委托，遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，山来德慧通工程项目管理布限公司组织滕州市第三中学空调采购安装工程（采购计划编号:SDGP370481202102000244）的磋商工作。采购人于2021年08月11日至08月17日在中国山东政府采购图惠庄市公共资漂交易图发布采购公告。二、磋商小组组成1、评标专家抽取:2021年08月26日，在监督部门的监督下，专家姓名单位名称】徐状滕州市披市建设综合开发公司2陈凌飞滕州市安信建设工程有限公司*颜方臣山东润恒伟业房地产开发有限公司2、磋商小组组成及分工:磋商小组由评审专家组成。评标前,磋商小组全体成员召开了标前会议,推选医凌飞为磋商小组组长。三、项目概述评审前由山东德慧通工程项目管理有限公司向磋商小组介绍项目情况:（一）项目概况1、项目名称:滕州市第三史学空调采购安装工程2、项目编号:SDGP3704812021020002443、采购内容:本工程为腰州市第三中学空调采购安装工程。具体详见采购文件。4、采购需求:(以采恩文性规定为准)5、供货地点:(采购单位指定地点)6、安装期:(以丞购文性现定为准)7、标段（包）划分:【以墨购文性规定为准）8、本项目评分办法:缝合迁分法9、其它:（二）磋商情况:至磋商截止时间2021年08月27日09时30分，共有，家供应商递交了响应文件，详细情况如下:响应文件递交情况法人或其授权代表到会情况已递交按时到场已递交按时到场已逊交忠封完好按时到场已递交滕州市民通商贸有限公司小密封完好按时到场四、初步评审根据采购文件中评分办法规定的评宙因素发评审标准,磋商小组对供应商的响应文件进行资格性、符合性、响应性评审。评审情况如下:1、符合资格性评审要求的，共有3家供应商;2、符合符合性评审要求的，共有3家供应商;3、符合响应性评审要求的，共有3家供应商;4、有效供应商:滕州市红四月电器销售有服公司、、滕州市民遍商贸有限公司、",0,0,0,1]
[15334,"XFT-ZB-2/o6政府采购招标代理委托协议j六ˇ2委托编号:项目名称：西江公园音乐喷泉看台、护岸及设备房建设工】11程采购单位:佛山市三水西江发展投资有限公司采购代理机构:佛山市粤创招标代理有限公司2021年5月协议双方:甲方（采购单位）:佛山市三水西江发展投资有限公司乙方（采购代理机构）:佛山市粤创招标代理有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“西江公品音乐泉看台、护岸及设备房建设工程”采购代理事项协商一致，订立本协议，本协议内容如下:一、采购项目概况:1、采购项目内容本工程位于白坭镇，建设内容包括:新建喷泉看台、护岸修复、新建一间设备房等具体内容详见工程量清单2、项目采购预算为人民币180万元≤二、委托事项:1、甲方委托乙方为“西江公园音乐喷泉看台、护岸及设备房建设工程”的政府采购代理机构2、乙方愿接受甲方委托，按照政府采购竞争性磋商的方式和规定的程序及甲方要求组织采购活动永原3、如采购项目有效投标人数未达到法定人数，需要重新招标或经政府采购主管部门批淮采用其他采购方式继续采购的，相关的组织采购工作继续由乙方负贡“c三、委托期限:自本协议生效之日起至“西江公园音乐喷泉看台、护岸及设备房建设工程”《成交通知书》发出和采购项目档系移交之日止、四、代理服务费:佛山市岛创招标代理看霞公司采购代理服务费由成交供应商支付政府采购代理服务费收费标准参考国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）乘以90执行，甲方不需向乙方支付任何费用暂定代理合同价14040.00元五、双方的责任和义务（一）甲方的责任和义务1、负贡落实采购所霸的资金并向乙方出具采购立项批准文件2、指定一位工作人员作为甲方的项目负责人，代表甲方联系和处理采购过程中的有关具体事项3、向乙方提供采购项目的采购需求资料，内容应包括：有关采购清单、技术规格资科及与采购项目有关的服务、商务等材料和要求，并保证这些材料的准确性上；4、负贵审核确认乙方编制的《竞争性磋商文件",0,0,0,1]
[15343,"绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项日(绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目勘察设计）评标结果公示项目及标段名称绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目（绵竹市代家巷危旧房棚户区安置房建设项目勘察设计)项目业主绵竹市金申投资集团有限公司项目业主联系电话0838-6902251招标人绵竹市金申投资集团有限公司招标人联系电话0838-6902251招标代理机构联系电话028-83235896开标地点德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)开标时间20210818-09:30:00公示期2021年08月20日至2021年08月26日投标最高限价（元)1974389.80中标候选人及排序中标候选人名称第一名航天建筑设计研究院有限公司第二名中都工程设计有限公司第三名中国华西工程设计建设有限公司第一中标候选人项目管理机构主要人员（航天建筑设计研究院有限公司)执业或职业资格职务姓名证书名称项目负责人王向伟一级注册建筑师001101792投标报价（元)1737463.001737463.001767079.00证书编号经评审的投标价（元）综合评标得分1737463.0097.281737463.0087.281767079.0086.66职称职称专业级别无研究员项目技术负责人无无无无无第二中标候选人项目管理机构主要人员（中都工程设计有限公司)1/12执业或职业资格职称职务证书名称证书编号职称专业级别项目负责人一级注册建筑师156200326建筑高级建筑师无无无无职务证书名称执业或职业资格证书编号职称专业职称级别项目负责人一级注册建筑师125101261建筑高级工程师项目技术负责人无无无无姓名任彦龙无第三中标候选人项目管理机构主要人员（中国华西工程设计建设有限公司)姓名胡成刚无第一中标候选人类似业绩（航天建筑设计研究院有限公司)项目业主项目名称竣工（交工）日期建设规合同价格（元)开工日期项目负责人郑州西流湖控股有限公司郑州市中原新区庙王和二砂安置区集体经济地块项目20190823勘察业绩：项目建筑面积127614.8㎡5844757.84王港南京江北新区铁路建设投资有限责任公司南京北站枢纽经济区拆迁安置房项目C、D、E、F地块设计201907262020072720241231设计业绩：总建筑面积为62588192平方米，地上建筑面积为416226.92平方米，地下建筑面积为209655平33980000.00王向伟2/12方米主要包含住宅、商业、物业用房、其他配套设施及地下车库等，本项目地基基础设计等级为甲级郑州西流湖控股有限公司郑州市中原新区白寨安置区集团经济地块项目20191009勘察业绩：项目建筑面积137884.95㎡6315130.71王浩成都新蜀康建设投资有限公司成都崇州大数据国家新型工业示范园区建设项目-配套专家楼及人才公富、产业用房及配套设施三批次、配套生活",0,0,0,1]
[15352,"成交供应商候选人推荐表项目名称阿克苏市托警鲁克乡人民政府污水处理及配套管网设施（托各鲁克乡）项目监理项目招标人阿克苏市托普鲁克乡人民政府投标人名称最终报价（元）评标得分排名新疆浩诚致远项目管理咨询380000.0063.183有限公司评标委员会评雷结果河南荣泰工程管理有限公司350600,0076.201阿克苏长城建设监理有限责389400.0065.012任公司次序成交候选人名称1河南荣泰工程管理有限公司推荐的中标保选人阿克苏长城建设监理有限责任公司23新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司经评标委员会一致评议：河南菜泰工程管理有限公司响应招标文件价格合理，确定为第评审意见成交供应商候选人。兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件评标委员会全名交z法送三彩装洛:勒、蒂务材体成员签字根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定:河南荣奏工程管理有限公司为成交供应商候选人，成交价为:350600.00元（大写:叁拾伍万零陆佰元整）。招标人定标意见招标人:（盖章）法定代表人:（签章）2021年7月16日公证签字:短越胆?y本表附件，附件包括:备注本表与附件共同构成评标报告，附件共L五说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[15357,"科学城水环境综合提升工程勘察设计评标报告一、项目基本情况本招标项目由广州开发区财政投资建设项目管理中心委托亚太到此工程咨询在限公司组织公开招标。本项目采用资格后审，于2021年S且2日Q0时Q0分至2021年09且13日15时00分在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告，同时在广州公共资源交易中心网交易系统公开接受网上投标登记,。二、投标文件逆交情况本招标项目于2021年08且2上00时00分至2021年02且13日16时00分在广州公共资源交易中心网交易系统接受投标单位递交电子投标文件。本招标项目于2021年(08且24日00时00分至202109且13日]6时(00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第2开标室接收备用投标文件电子光盆，在规定的时间内有4家投标单位递交了备用投标文件电子光盘。本招标项目至投标截止时间（2021年02且13且15时00分），共有4家投标单位在规定的时间内成功报名及上传电子投标文件，分别为:①中交第三脑务工程勘塞设计院在限公司②)上海市验市建设论计研究总院(集励)在限公司(3)天津亩政工程贡计班究总院在限公司、(②上海市政工程设计班究总院(集团)有限公司，三、开标情况本招标项目于2021年09月13日15时00分至16时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第开标室进行公开开标。招标代理通过广州公共资源交易中心电子招标投标数字交易平台（以下简称“数字交易平台”）公开开标。开标情况详见《开标记录表》。招标代理将开标数据提交数字交易平台评标系统，共有，家投标人完成开标，进入评标阶段。四、评标委员会组成情况本项目的评标委员会由招标人依法组建的5名专家组成，具体评标委员会成员名单如下:评标委员会组长:评标委员会成员:五、评审情况评标工作于2021年09月15日在广州公共贤源交易中心黄增交易部第4评标室进行，按照招标文件的要求对投标文件进行评审，评标工作始终在广州公共资源交易中心受埔交易部见证下进行，圣持公平、公正的评标原则，并严格遵守评标纪律。具体评标办法及标准见本项引格标文件。首先由评标专家对投标人的文件进行资格审查，4家投标单位通过资格审查，接着对通过资格审查的投标单位进行面务文件",0,0,0,1]
[15369,"评委签名：cD0序号标段(包)名称：隆德县北片区观庄乡供水管网改造工程勘测、设计合同编号：A6400000141003547001001㎡式威市水利水电勘测设计院有限短:宁夏水利水电勘测设计研究院有屈马公司原市水利勘测设计院有限公司投标单位名经济标评审得分21.7644.404标.84详细评分汇总表盐省金后航院合评分得分37.5739.2943.86开标时间：2021-07-210:30:0059.3383.6989.70意公心",0,0,0,1]
[15378,"愿容汕时",0,0,0,1]
[15380,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南仁安建设工程有限公司63.6862.3860.4862.2865.0162.7732河南弘达广市政工程有限公司69.7668.4666.2669.6671.0169.0323河南省金腾建筑工程有限公司63.5862.2860.5862.0864.962.684河南帆旗建筑工程有限公司73.4172.1170.4175.0174.6873.121评标委员会全体成员签名：曹静张丽娜李玉侠毛郑义袁江涛评标时间：2020年12月25日打印时间：2020年12月25日",0,0,0,1]
[15387,"博罗县农业技术推广中心2020年精品特色有机农业发展与推广项目立项评审结果公示根据《2020年度精品特色有机农业发展与推广专项资金项目储备入库申报指南》（博农技[2019]24号）的通知要求。经组织申报、专家评审等程序，评选出16个拟扶持项目（详见附件），现将评审结果予以公示，如有异议，请在公示期内向我单位提出书面意见（加盖单位公章或签署真实姓名），对匿名或无事实依据的异议，以及涉及自身利益的不正当要求，不予受理。公示时间:2020年6月15日至2020年6月19日。联系地址：博惠路307号（农业技术推广中心综合站%联系人：王武生电话:0752-6625533邮编:516100附件：2020年精品特色有机农业发展与推广项目评审结果公示名单H2工K博罗且R（八心2019年6月≤5其它符合精品特色有机农业项目农产品品牌建设项目农作物种植及农产品加工项目浏s价发临杨z地二试章县亚湖镇虹(聚美柏塘长宁泊出稻期签出沁件斗当龙华湖镇镇别|五月艾、特色蔬菜种植示范项目挂赁满灌救培到签1以岫治端生物防控绿色高质高效生产集成示范当的(兰采建池品泰美镇茶叶浏(诺北凯运2置名柏塘山茶有机品牌技3阳光攻瑰葡萄优良品种引站盖3(综柏塘山茶育苗基地建证分验社拨花7米件通剑(洮投批胡货品有机多咨2成日料行的后江狂㎡分喷湿种植暨土理有芝6括纺以时具荔枝品荆引牛大方J种植牛橡树种机示范推广项目项目名称博罗县农业科学研究所博罗县好搭档农业专业合作社罗县农)长计的范此岁县柏塘镇三州市玖洋尤划公天然居生2当行谈雅山态茶园有限公涵专业合作社指岁分然)作社室仙了炎合作社种农业专业合作法定业科技发展有限公司州博商南药生物科技有限公司项目申报单位",0,0,0,1]
[15396,"元江人约,公重庆市开州区九龙山初级中学运动场升级改造工程招标代理中介服务机构选取要求说明重庆市开州区九龙山初级中学运动场升级改造工程,项目业主为重庆市开州区九龙山初级中学，项目估算投资为：约65万元，项目内容：运动场升级改造工程，具体以比选人发出的工程量清单、比选文件(含补遗)所示工作内容为准根据开州府发〔2020〕127号文件要求，在重庆市网上中介服务超市选取代理中介单位选取的中介单位有以下要求:1、代理中介服务机构一旦被选定后要立即开展代理业务，按委托人要求时间节点内完成;2、代理服务费收取按开州府发〔2017）7号文件取费标准执行，由中标单位支付x级夕里厂m兰社小-初级中学)*为7月上9日子[",0,0,0,1]
[15403,"新巴尔虎左旗教育局新巴尔虎左旗阿木古郎镇第一小学塑胶跑道项目新巴尔虎左旗阿木古郎镇第一小学塑胶跑道项目评标报告评审委员会2021年07月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新巴尔虎左旗教育局新巴尔虎左旗阿木古郎镇第一小学塑胶跑道项目新已尔虎左旗阿木古郎镇第一小学塑胶跑道项目(以下简称“本项目）已由以新左发改字[2021]83号文件批准建设，项目业主为新巴尔虎左旗教育局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为新巴尔虎左旗教育局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，新巴尔房左旗教育局新巴尔房左旗阿木古郎镇第一小学塑胶跑道项目新巴尔虎左施圆本直郎镇第一小学塑胶跑道项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z且25日，交工日期:2021年08且24日。共计30日历天2.3标段详情:新巴尔虎左旗救育局新巴尔虎左旗阿工古郎镇第一小学塑胶跑过项国新已尔虎左旅阿木古郎镇",0,0,0,1]
[15413,"鹤舆3“斗口冲、￥“科号条鹤游部与每长山又募祖轻降煤吐器能田卫字年Y半早区鉴菲目射年g职出杀罪系浙y6余科早龄鹤X耳“科层必销斯留“科烨鹤早a-H42号明#工邓续《比长号我驿降(S:001)(Esks)&:8%心层CC以;献辽72￥乌冬强旦策似（Ssk8）独遂乌务部（SstZE）必云二（吗Z）举骨工《故鱼《提“科监比V6巾梁各防“叶卧幸“科料露猴弄与第口钛各潮g“经。目单午8呼么（Ssk0t）（safsI)巴√讼身务淄系隧研干l柴|品三姜但勤毕等隧君早媒8心S一都代巴V幽上映录副工账曙工南媒率宰管的货“(2zr贵湛上n:法承学经牙巫部LL01000VD“皂等目连需筠7当梁时张务：(引心Y上]举计母性止二跑腿式0(内",0,0,0,1]
[15422,"光大环保能源(沛县)有限公司零星危废处置服务终止公告项目名称:光大环保能源(沛县)有限公司零星危废处置服务项目编号:HBNY-GX-2021-6650终止原因:取消采购需求沛邳签光大环保能源(沛县)有公司式章梁约20标(间率",0,0,0,1]
[15431,"政府采购项目需求方案采购单位：金乡县化雨镇人民政府采购代理机构：山东金辰招标代理有限公司项目名称：金乡县省级美丽乡村示范村（吴海村）建设项目景观工程编制时间：2021年8月13日一、项目概况及预算情况本项目为金乡县省级美丽乡村示范村（吴海村）建设项目景观工程，主要内容详见工程量清单及图纸。经财政投资评审的预算审核价：人民币壹佰肆拾伍万陆仟柒佰壹拾捌元玖角捌分（￥1456718.98元）二、采购标的具体情况1.采购内容、数量及单项预算安排：工程量清单后附。2.需实现的功能或者目标：满足采购人使用要求，达到工程验收标准。3.满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。4.质量标准：合格，符合国家标准要求，按国家相关规定进行保修。5.满足政府采购相关政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）（2）关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知；其他政府采购制度办法。6.项目实施地点：甲方指定地点。7.工期：15日历天（接到采购人开工要求后开始施工）。8.施工要求：按照图纸、采购文件要求及签订合同标准施工。三、论证意见/四、公示时间本项目采购需求公示期限为3天：自2021年8月13日起，至2021年8月16日止。五、意见反馈方式本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2021年8月17日18时00分前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。六、项目联系方式1.采购单位：金乡县化雨镇人民政府联系人：王科长电话：0537-8781010地址：金乡县化雨镇驻地2.采购代理机构：山东金辰招标代理有限公司联系人：苏方远电话：17616570957地址：山东济宁金乡金乡城区青年路",0,0,0,1]
[15439,"评分细则满分100分，具体评标分值如下：（计算结果均四舍五入保留两位小数）序号项目分值评分标准（每个子项扣完即止，没有负数）1最终报价20分20满足文件要求且最后报价最低为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:报价得分＝（基准价/最后报价）×20分2企业资质实力25分10公司是否有政府网站开发经验，每一个项目经验得1分，最多得10分.7网站开发、服务团队能力考察：软件开发人员8人以上得4分，每少2人扣1分。最低得分为0分。为本项目投入技术人数不得少于3人，每少1人扣1分，本子项最高3分，最低0分。8核查企业软件开发实力，高新技术企业或软件企业、软件产品认证、省级及以上技术领先类认证或奖项：每项1分，最高合计8分。3技术方案50分15采用成熟稳定的CMS系统：县级及以上政府机关网站使用超过10家得15分，每少一家扣2分，本子项最低零分。15网页设计效果图不少于7张（首页及6个专题各一张，每少一张扣2分），且设计简洁大方、符合当前政府网站设计潮流、模块设计层次清晰得10-15分，比较好得5-9分，一般为1-4分。10设计文件满足需方全部要求得10分，较好满足得5-9分，一般满足得1-4分10网页设计施工方案详细及与需方沟通安排合理得7-9分，较好得4-6分，一般得1-3分。4售后服务5分2书面承诺免费及时提供1年内涉及网站的页面、代码等任何修改得2分，否则不得分。2书面承诺系统上线前进行安全检测，不得存在已知漏洞，并提供具备相关资质的安全扫描报告得1分，否则不得分。1书面承诺进行系统的安装、维护及操作培训，提供书面培训教材（不少于20页）。根据需要进行合理的培训得1分，否则不得分。注：1、投标人按上述要求如实提供相关证明等涉及到打分中的材料，如未按要求提供，则与之相关的评分项不予计分。2、投标人提供的证明材料扫描件必须清晰有效，如因扫描件模糊不清评标委员会无法辨认导致不",5,5,5,1]
[15440,"9(招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人（签名)上门≤(“㎡*；4元招标人或其招标代理机构H元工）一公42/71①咨游9，2上“、.-,1,.1;．:>--:;",0,0,0,1]
[15449,"55Shoton;X21Uwvodualcamer",0,0,0,1]
[15462,"咨询报告书编号：天平台玉[2021]53号咨询项目委托方全称：玉环经济开发区基础设施投资有限公司咨询企业执业专用章：咨询企业法定住所：杭州市拱墅区湖州街561号北城天地商业中心9幢11楼邮编：310012联系电话：0576-88885550咨询作业期：法定代表人：温运福技术负责人：傅龙财项目负责人：执业资格（章）：专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：市政专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：专业咨询人员：执（从）业资格（章）：从事专业：招标控制价编制说明工程名称：玉环中等职业技术学校迁建工程场地石渣回填一、工程概况：本工程位于玉环中等职业技术学校，玉环中等职业技术学校迁建工程场地石渣回填工作内容：石渣从甲方堆料场运输至项目施工地块（芦浦石矿场地范围内运至玉环中等职业技术学校迁建工程场地范围内）运输、石渣回填推平或堆高；主要工程量：运输、石渣回填推平或堆高约100000吨（甲供）。二、工程招标和分包范围：本次招标范围：石渣从甲方堆料场运输至项目施工地块（芦浦石矿场地范围内运至玉环中等职业技术学校迁建工程场地范围内），运输、石渣回填推平约100000吨（甲供）；具体详见招标文件要求。三、编制依据：1.施工现场实际情况；2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、取费按市政工程中值取费；3.建设工程施工取费：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，浙建建发[2019]92号文件等本省、市有关综合解释、补充规定；4.材料价格：《台州建设工程造价信息》2021/8玉环信息价除税价及市场调查价；5.计价方式：工程量清单综合单价计价法；6.招标文件及其它有关资料。四、工程质量、材料、施工等的要求1、本项目施工工期详招标文件要求；2、工程在施工中应充分考虑道路通车造成的行车干扰和周边环境等因素。五、计量与组价说明1、工程量清单项目名称和项目特征中（除绿化工程），未特别注明的单位均为mm；2、清单项目特征中注明的“不单独计量”、“不另行计价”等类似描述，是指该作业内容为附属工作，必须计入该项清单的综合单价中，但",0,0,0,1]
[15466,"嘉兴经济技术开发区、国际商务区工程建设项目中标公示表项目编号：20160804-1618建设单位（公章）嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司工程名称常秀街、东升西路雨水管道改造工程工程地点嘉兴经济技术开发区内工程概况常秀街：管径DN400~800,管长约470m；东升西路：管径DN800,管长约273m中标候选人嘉兴市华筑建设有限公司（第一名）嘉兴市嘉畅建设工程有限公司（第二名）嘉兴市生强建设工程有限公司（第三名）中标价（万元）172.4443173.6223172.3242企业资质市政公用工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包叁级市政公用工程施工总承包贰级工期120日历天120日历天120日历天质量目标合格合格合格招标代理机构嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司开标时间2016年8月10日下午14时30分公示时间2016年8月11日～2016年8月15日16时区招标办（公章）备注若对该工程的中标结果有异议，可向嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室投诉，投诉电话：0573-83679848区招标办（公章）",0,0,0,1]
[15475,"政府采购文件（通用服务类）中国·深圳（2018）关键信息项目信息项目编号：项目名称：轨道交通应急机动队伍服务包号：A项目类型：服务类采购方式：公开招标货币类型：人民币投标文件初审表（凡有下列情形之一的，投标文件无效，投标作废标处理）资格性检查表1投标人不具备招标文件所列的资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见招标公告投标人资格要求）；符合性检查表2将一个包或一个标段的内容拆开投标；3招标文件未规定允许有替代方案时，对同一服务投标时，提供两套以上的投标方案；4投标总价或分项报价高于财政预算限额的；5同一项目出现两个或以上报价；6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；7所投产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足招标文件要求的（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会根据《实质性响应条款偏离表》做出评判）；8未按招标文件所提供的样式填写《投标函》；未按招标文件所提供的《政府采购投标及履约承诺函》进行承诺；未按招标文件对投标文件组成的要求提供投标文件的（投标文件组成不完整）；9投标报价有严重缺漏项目或对招标文件规定的服务清单项目及数量进行修改；10投标文件存在规避信息公开情形的；11投标文件电子文档带病毒；12投标文件用不属于本公司的电子密钥进行加密的；13误选了非本项目的加密规则文件，导致投标文件不能在开标时解密；14法律、法规规定的其他情形评标信息招标文件中的第一个“评标信息”的内容必须与本表一致如评分内容不一致，以本表的评分内容为准评标方法：综合评分法价格分计算方法：价格分采用低价优先法计算，即通过资格性符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格分权重序号",0,0,0,1]
[15485,"成都信息工程大学2021年学生宿舍盥、卫、浴间漏水等维修及成信家园车棚建设项目工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)造价咨询人:(单位盖章)封-1成都信息工程大学2021年学生宿舍盥、卫、浴间漏水等维修及成信家园车棚建设项目工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)（单位资质专用章）法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(一级造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:扉-1总说明工程名称：成都信息工程大学2021年学生宿舍盥、卫、浴间漏水等维修及成信家园车棚建设项目第1页共3页1.工程概况1.1、项目名称：成都信息工程大学2021年学生宿舍盥、卫、浴间漏水等维修及成信家园车棚建设项目。1.2、项目业主：成都信息工程大学。1.3、建设地址：成都信息工程大学航空港校区、龙泉校区。1.4、建设内容：室内、外维修改造。2.工程招标和分包范围2.1、本次招标范围为工程量清单范围内所有项目。3.工程量清单编制依据3.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》；（GB50500-2013）和《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范、《建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）；3.2《2020四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件；3.3住房和城乡建设部标准定额司关于《建设工程工程量清单计价规范》解释答疑；3.4《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》的通知川建行规〔2021〕3号；3.5现行相关的规范、标准、技术资料；3.6人工费按川建价发〔2021〕4号文件取费；3.7安全文明施工费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑安装工程费用中费率标准计取；3.8规费按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》建筑安装工程费用中费率标准计取；3.9销项增值税标准按川建造价发[2019]181号文进行调整；3.10《成都市工程造价信息》2021年5期成都市龙泉驿区、双流区的材料信息价，对于工程造价信息没有发布价格的材料，价格参照当地市场价。4.工程质量、材料、施工等的特殊要求4.1、本工程的质量、所用材料和施工必须满足现行有关国家设计、施工及验收的规范标准要求；4.2、本",3,3,3,1]
[15492,"山",0,0,0,1]
[15501,"属结构部分序号]部性维修内容塑号规格数量单位单价（元)合价(元)备注更换登机口斜梯栏杆33.5镀锌管更换大架平台栏杆更换司机室门口栏杆5条更换大梁围栏样板条二5850*6000谈张司机室增加直梯亳600，高4000体23逾监6棚子平台大车电缆卷盘增加直梯及检修平台1000*1000北件电气房门更换900*1950山舒司机室门更换800*1800公大梁过道门、跳水平台门加强，更换钦链插销5房78910门、窗、玻璃司机室更换三块下观察窗玻璃，左侧下玻璃一块470*660,2块:870*660,1块通块通山理货室史换货室内装饰板和门滑轮加司机室地板底版更换花纹板和门口平台槽钢更换-5*1900*1500)块1213地板及围板电气房地板更换花纹板-5*1330*5000块】4无损检测主梁焊缝，门腿与主梁及下横桑连接处部分焊缝做T10米变形处进行包16钢结构尺寸对门腿与大桑对中情况及门腿变形情况进行经排检测S投门6机房清洗清洁防水处理山公1行人孔盖小车架人孔孟增加胶货处18大车人工地链更换陆江侧人工地镭插销和地错平衡修复初)合计、机拨部分序昌机构部位维修内容型号规格效量单位单价（元）合价（元）备注拆检小平衡梁，对磨损的销轴及轴孔焊补加工，清洗油道，润滑本处拆检台车，对磨损的销轴及轴孔焊补加工，清洗油道，润滑处拆检车轮组，主动轮16个，从动轮8个，情轮16个，对车轮磨损超标的进行更换40处拆检大车轴系座，清洗轴承，量轴承磨损情况，磨损超标的更换，并重新润滑48处拆检情轮轴承，清洗，测量轴承晓损情况，磨损超标的史换，并重新淘洛16许拆检大车法速箱，清洗，浏量责轮及抽求腾损情况，磨损超标的更换，并重新润滑，更换油封和油底壳密封垫，重新对中，并换新齿轮油:台8含油封更换减速箱地脚螺栓，增补缺失的减速箱定位块M16*40s2套拆检大车减速箱齿形联轴器，测量磨损情况，唐损赶标的更换，更换密封纸垫，并重新润滑尽8大车加装防风铁鞋4华伍拆检大车制动器，检查所有销轴，轴孔，刹车片匿损情况，超标更换占大车电机罩壳检修矫正，增补铃链及锁扣六交大车制动器罩壳检修矫正，增补钦链及镇担必y签山567告9101112I3大车机构大车电缆卷盘",3,3,3,1]
[15508,"长垣县农村房屋不动产登记采购项目评标报告项目编号:长交采2018ZB038号长垣县农村房屋不动产登记采购项目评标参员会2018年08月23日",0,0,0,1]
[15510,"深圳市创新投资集团有限公司总部食堂运营服务项目招标编号：211NA1047866评标报告（定性评审法）招标人：深圳市创新投资集团有限公司采购交易系统：深圳阳光采购平台招标代理机构：深圳市国际招标有限公司日期：2021年9月8日1一、基本情况和数据表项目名称深圳市创新投资集团有限公司总部食堂运营服务项目211NA1047866项目编号深圳市创新投资集团有限公司本次拟委托专业食堂运营服务供应商提供的服务内容(包含但不限于)如下:1、员工餐、接待餐及临时活动用餐所需配备的人员劳务服务:2、负工餐、接待餐的加工制作及服务;3、餐厅服务、包间接待服务、食堂卫生清洁管理、食堂安全管理、食常物业以及厨房设备的更新维护、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收等其他各项有关费用。服务期本项目合同期为1年。合同期满后，经甲方综合考核结果为优务(80分（含)以上），且双方协商达成一致意见，可续签2年合同。续签合同期满，经甲方综合考核结果为优秀（80分（含）以上），且双方协商达成一致意见，可再签两年合同。每次续签双方斋签订书面协议。若乙方出现违约情形，甲方可提前终止合同。服务地点深圳市创新投资集团有限公司深创投广场总部食堂。人民币投标保证金50,000.00元公开招标2021年9月日0:30（北京时间）。深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园9栋B4座6楼655室评标方法定性评审法评标委员会成员黄斌、黄镜松、陈金球、马振军、马培厚2初步评审情况详细评审情况根据招标文件评标办法的要求，经评标委员会成员评审，8家投标单位的投标文件通过详细评审。问题请示无无评审委员会按照招标文件规定的各项因素进行商务价格标、技术标定性评审，对各投标文件是否满足招标文件实质性要求提出意见，指出投标文件的优点、缺陷、问题以及签订合同前应注意和澄清的来项，并形成评标报告。所有递交投标文件且通过初步评审的投标人均推荐为合格投标人,进入定标程序。温馨提示投标人或其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面挺出异议，逾期不予受理。二、不合格投标及废标情况说明表不合格投标或废标的投标人名称无无不合格投标或废标原因",0,0,0,1]
[15519,"委估车辆权证资料文用革浏具位我址述西来步沙址基刘标X包货动投的",0,0,0,1]
[15528,"#3机C曝气风机6kV电源开关操作机构检修报价工程量清单序号工程名称单位工程量综合单价（元）合价（元）报价方式及要求1#3机C曝气风机6kV电源开关操作机构检修台11.1对#3机C曝气风机6kV电源开关进行解体检查项11.2对#3机C曝气风机6kV电源开关操作机构进行润滑、检查、更换项11.3机构调整完成后，对#3机C曝气风机6kV电源开关机械特性及预试项目进行测量，符合技术要求项1包含方案范围内所有内容合计0发票类型：增值税专票报价所含税率：其中：安全施工措施费用1、综合单价组成包括直接费、间接费、利润、税金、其他费用及风险包干等为完成该项工程所发生的全部费用。2、技术要求见方案。此报价包含方案内容全部（如有漏项可自行添加）。为完成本合同项目所发生的直接费、间接费、利润、税金等全部费用3、请报价单位结合现场实际并考虑各种影响施工的因素进行报价。4、甲供材料：无，其余材料均为乙方购买。施工工器具、焊材及施工所需车辆乙方自备（包括专用工具）。投标单位盖章同时上传可编辑exl版报价",3,3,3,1]
[15536,"千垛镇黄邳村（黄三）村庄夹河提升整治工程招标控制价编制说明一、编制依据1.根据现场实际测量尺寸，结合建设单位要求进行编制；2.《2014江苏省市政工程计价定额》、GB50500-2013《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》；3.«泰州市工程造价管理»2021年第5期指导价；4.工程类别：驳岸、河道疏浚按市政通用项目三类工程，人行道按市政道路三类工程，下水道按市政三类排水工程，路灯亮化按市政路灯及交通设施工程取费;5.计价依据参照苏建价（2019）178号文件调整；计税方式按一般计税法计取，税金按9%计取；6.人工工资单价按新文件执行---苏建函价〔2021〕062号；二、编制说明（一）河道驳岸工程1、河道单侧驳岸长202m：①西桥西至西河边长10m、②西桥东至主路桥西92m、③主路桥东至河南住户东侧100m，南北两侧驳岸总长约404m；河道驳岸桩基做法：驳岸外侧打预制C30砼方桩桩长4.5,桩距2m、桩截面25*25cm，桩配筋（主筋4Φ12、箍筋Φ6@200、桩顶（端）30cm，勾桩预制C30砼方桩桩长3.5m、间距4M、勾桩与外排桩间距1.8m，桩配筋同4.5m长桩；驳岸桩顶（水面顶面）通长浇筑一道240*250mm拉梁、内配上2Φ12+下3Φ12主筋、Φ6@200箍筋；勾桩梁为240*250mm、内配4Φ12主筋、Φ6@200箍筋；在浇筑拉梁时对应勾桩梁部位预留构造柱插筋，构造柱为240*240mm、内配4Φ12主筋、Φ6@200箍筋，高度至压顶梁顶面；在外排桩梁上采用MU15水泥砖、M10水泥砂浆砌筑240mm厚、600mm高砖砌挡墙；在挡墙上通长浇筑一道C30砼压顶勾梁截面b*h=24*25cm、压顶梁配筋4Φ12、箍Φ6@200，压顶梁浇筑时每1.8m预留一个栏杆立柱洞口；挡墙及拉梁、压顶梁外侧及顶面采用水泥砂浆粉刷；在驳岸压顶梁安装仿木预制砼栏杆H=1.3M，详见附图;180090*85上(山()（二）人行道、下水道在驳岸两侧浇筑人行道1.5m宽，南侧长192m、北侧长63.8m;人行道做法：路床(槽)碾压检验、浇筑C25砼",0,0,0,1]
[15545,"且末县公安局设备采购清单序号设备名称品牌型号产品描述数量单位市场参考单价控制总价1光盘打印刻录一体机符合国家有关行业标准，有质量证明文件TC-P805BX1、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求，支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘刻录2、支持2个刻录机3、支持USB3.04、支持BD/DVD/CD的刻录5、生产速度(刻录＋打印)：BD8.5张/小时、CD30张/小时、DVD15张/小时6、盘仓容量：盘仓1,2,3可放50张、盘仓4可放5张1台60000600002刻印服务器国产I7/16G/2T+256GSSD/2G独显/23英寸1台80008000386型紧急按钮国产紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位,无钉孔,86*86*32mm1个30304声光报警器国产声光报警器（红/白双色外观）12VDC压电警号防火ABS阻燃外壳声压(VDC)：110±3工作温度(℃)﹣20~﹢60℃声压(dB)≥105dB/m连续工作时间≥45minDC12V闪灯次数(分钟)200±301个60605金属探测安检门符合国家有关行业标准，有质量证明文件ISD-SMG512LT-K非接触测温：设备温度检测距离在0.5m~1.5m之间，测温范围30℃-45℃，检测精度±0.5℃（无黑体）；门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等；测温模块：采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率600*1024；面部识别：采用200万宽动态摄像头，面部识别距离0.5m~1.5m，适应1.2m-2.0m身高范围，支持二维码识别功能。口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式；提醒戴口罩模式：未带口罩可做身份验证，可正常考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制戴口罩模式：未带口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩;设备支持外接USB身份证模块，实现人证比对功能；金属检测：可检测到1个回形针大小的金属；联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、金属检测数据、客流数据、报警数据等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最",4,4,4,1]
[15551,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表本次招标采用的评标办法为综合评估法：☑打分制□评定分离评标入围筛选（适用于未进行资格预审项目）和清标条款号评审因素评审标准2.5成本价评审细则成本价下浮率为10%，低于成本价的作废标处理。详细评审（打分制）条款号条款内容2.7.1分值构成（总分85分）投标报价：70分施工组织设计：8分投标人业绩：1分投标人市场信用评价：最高6分投标报价合理性分：最多扣1分2.7.2评标基准价计算方法1、评标基准值计算方法的确定☑开标时从招标人勾选的以下方法（两种及以上）中随机抽取确定：□方法一；☑方法二；□方法三；☑方法四；□方法五2、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下：方法一：R值为：，土建市政桥梁R值为89%-91%；装饰、安装R值为85%-89%；市政、绿化、桩基R值为83%-88%；开标时随机抽取确定；方法二：K值为：95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定；方法三：Q1值为65%、70%、75%、80%、85%，取值范围为65%-85%，开标时随机抽取确定，Q2=1-Q1。K1值为95%、96%、97%、98%，取值范围为95%-98%，开标时随机抽取确定K2值为，取值范围：建设工程为90%-100%，装饰、安装为88%-100%，市政工程为86%-100%，园林绿化工程为84%-100%，其他工程88%-100%。方法五：K值取值范围：95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%，开标时随机抽取确定；Δ值为：，房屋建筑工程Δ值为6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%，装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程Δ值为8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%，机电安装工程Δ值为9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%，市政工程Δ值为12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%，绿化工程Δ值为17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%，开标时随机抽取确定。3、评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变",5,5,5,1]
[15562,"②桥济励品岩浪引明批文隐黄乡章评标必法（综含评法)评标办法丽附表评标入围条妆号评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未足额递交投标保证金:：乙投标函中搜明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中毅明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%1.评标入围方法:开标时从以下方法中随机抽取确定:乙方法一;□方法二;□方法三:评标入围方法具体细则见附件A其中:方法二中R取值为:/:方法三中R取值为:/，平均值以上族、平均值以下/家:初步评击评标入围方法和数量2.1.2条救号评审因素评审标准资格预审时一致:投标人名称约法定代表人的电子签章并加盖法人电投标函签字盖章子印章报价唯一只能有一个有效报价2.2.1形式评审标准符合招标文件在关脑标的票求暗标与资格预审时一致:联合体投标人资格预审时一致（除在投标截止时间拟派项目负责人前经招标人书面同意外）:投标内容符合第二章”投标人须知”第13.1项规定没标函中载明的工期符合第二章“投标人工期项知\"第1.3.2项规定受标函中搜明的质量符合第二章“投标人工程质量员知”第1.3.3项规定受标函附录中承诺的投标有效期符合第投标有效期:章“投标人须知”第3.3.1项规定呼合第二章“投标人须知\"第3.4.1项规投标保证金之许合第二章\"投标人须知”第3.2.2项规定3投标报价不低于工程成本或者不高于召标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的:②)未改变”招标工程灵清单”给出的项目编码、项目名称、项已标价工程最清单目特征、计量单位和工程量的:③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及3供材料价格:①未改变不可竞争费用页目或费率或计算基础的响应性评审标准2.2.2其他要求:无评标办法第3.3.5条所列情形详细评值条款号条款内容2.3.2、评标基准值计算方法的确定乙直接确定:乙方法五（ABC合成法）:、评标基准值计算具体细则见本章附件B，参数设置如下:K值取值范围:96%,96.5%,97%,97.5%",5,5,5,1]
[15563,"附表A-20:评标结果汇总表评标结果汇总表项目名称:柳州市本级2021年老旧小区改选五期项目-主体改选工邗（甘C）总承包项目招标简号:2021市招标办-19开标时间。2021年7月23日9时30分初步评审详细评审疗号投标人名称投标报价(元)资格评审是否合路形式性评审是否合移响应性评审是否合格喀标统号工程总承包工作大纲得分(满分10分)施工组犹设计得分（满分15分）赛信业绩得分(需分20分）商务标得分（满分46分）设计标得分（满分10分)总得分(100分)得分排名批广西城建建设集团有限公司(联合体成员:柳州市建筑设计科学研究有限公司）13918805.96合路合格合格且6.109.3017.7033.378.8375.30几桂林律安速设集团有限公司（(联合体成员：广西银型建设2工程管理有限公司）11200361.34合路合路合路≥7.309.3017.7031.827.3373.45金西建工集团冶企建设有限公司（联合体成员:恒企工程技签术集团有限公司)14065274.02合格合格合格镇8.910.8018.7032.709.1680.26几广西建工果团第二建筑工程有及责任公司（联合体皮员:移州市市政设计科学研究院有限公司）14112367.36合格合格合格37.309.3017.7032.487.37t.且3第一名;广西建工集团冶金建设有限公司（联合体表员：恒企工程技术集团有限公司)第二名:广西城建建设集团有限公司（联合体成员：柳州市建筑设计科学研究有限公司)最终推荐的中标候选人及其播序第三名：广西建工集团第二建筑工程有限责任公司（联合体成员:柳州市市政设计科学研究院有限公司)评标委员会全体成员签名:",0,0,0,1]
[15574,"虫凰需熊三二兰CHIHUAIENG华亭煤业大柳煤矿有限公司简明标准询价采购文件项目名称：会议用茶采购采购编号：HMDLXJ2021-08-02-A采购人：华亭煤业大柳煤矿有限公司采购代理机构：2021年9月目录97第一章采购公告项目名称：会议用茶采购采购编号：HMDLXJ2021-08-021.采购条件本项目采购人为华亭煤业大柳煤矿有限公司，资金来源为企业自筹，该项目已具备采购条件，现向电子商务平台合格供应商进行公开询价。2.项目概况与采购范围3.供应商资格要求3.1通用条件：3.1.1报价人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，须为华能集团公司、华能煤业公司供应商库内的合格供应商，且未被采购人拉入黑名单或不处于供应商暂停采购活动的期限内；报价人没有经有关部门（鉴定部门）认定的因供应商原因引起的重大及以上质量或安全事故，未被国家信用中国网、国家企业信用信息公示系统列入违法失信黑名单或失信被执行人。（对于已在中国华能集团有限公司电子商务平台（以下简称电子商务平台）注册成为潜在供应商的，潜在供应商须通过集团公司、采购人所属的二级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动。对于未在中国华能集团有限公司电子商务平台注册的供应商，首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商，潜在供应商通过集团公司、采购人所属的二级单位审核成为合格供应商后方可参加采购活动）。3.1.2报价人（包括代理产品的生产商、制造商）营业执照必须具有拟报价项目的经营范围；报价人必须提供国家、行业规定及采购文件要求的相关资质证书（例如：企业资质证书、安全生产许可证、煤安标志证书、防爆合格证、国家权威机构出具的产品检验报告、劳安标志证书、特种设备生产许可证、计量器具生产许可证或认证证书、压力容器许可证、食品生产、销售许可证等）。若为代理商（经销商）报价，代理商（经销商）必须提供产品生产厂家直接授权的代理授权书、营业执照、产品检验报告等供货渠道的合格性证明材料、进口产品的原产地证明（专用条款或采购文件要求不需要提供的除外），若报价人提供的产品与询价文件要求或原使用设备在名称、型号、技术参数、品牌以及生产厂家有差异，还需提供详细的技术参数、性能描述及配套性承诺。3.1.3报价承诺函中必须承诺与本项目其他报价人不存在关联关系。两个及",1,1,1,1]
[15580,"言焰",0,0,0,1]
[15589,"四川能投屏山电力有限公司屏山中都35干伏输变电改造工程中标候选人公示单招标项目:屏山中都35千伏输变电改造工程排名】23公示期限公示时间三个工作日，公示期间任何单位和个人对于评标过程和结果有异议的均可以书面形式据实举报。联系人及电话:姚健182831877021；,四川能投屏山电方看限公前W202年8月8日一招标实施基本情况表招标项目名称屏劝中都35千伏输变电改造工程控2金招标人田我投形力才院洛招标组织单位自行组织投标总限价:1070.31万元１.勘察设计费最高投标限价:：40.74万元2.设备购置费最高投标限价:招标方式公开招标控制价560.83万元:3.建筑安要工程费(包括其他费用）最高投标限价为488.74万元:招标文件发售2021年7月23日至2021年7月28日起止时间开标地点四川能投宣定电力工程建设有限公司四川九河电力股份有限公司儿四川省汇川送变电有限公司3评标2021年8月13日10时30分地直推荐中标候选人四川能投宜宾电为工程建设有限公司四川九河电力股份有限公司迎2年且月上日",0,0,0,1]
[15597,"中新广州知识城九龙新城首期安置房（棚户区）标段二项目桩基检测招标文件招标人：科学城（广州）投资集团有限公司招标代理机构：广州永安工程管理有限公司日期：2018年12月总目录第一章投标须知一、投标须知前附表二、投标须知通用条款（一）总则1、定义本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：（1）“招标人”（即发包人）、“招标代理”均已在投标须知前附表中列明（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真2、招标说明2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人2.2工程名称、建设地点、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明3．资金来源3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第7项4．合格投标人的条件4.1详见本项目招标公告5．踏勘现场项目内容说明与要求定义招标人（即发包人）：科学城（广州）投资集团有限公司项目建设管理单位：/招标代理：广州永安工程管理有限公司工程名称中新广州知识城九龙新城首期安置房（棚户区）标段二项目桩基检测建设地点知识城南起步区九龙大道以东承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工综合单价包干、项目措施费包干招标范围详见检测清单服务周期服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止计划服务周期：工程开工至检测工作全部结束资金来源企业自筹投标人资质等级及项目负责人等级要求详见本工程招标公告资格审查方式详见本工程招标公告报价以及单价和总价计算方式工程量清单计价投标有效期90日历天投标担保投标保证金：人民币1万元整保证金从投标人基本账户递交（操作指引详情见广州公共资源交易中心网站），各投标人务必在开标前按",1,1,1,1]
[15606,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市马涧镇西庄村乡村振兴提升项目行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年7月30日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[15615,"采购清单（林业局）.doc技术参数及要求项目名称数量单位预算金额（元）2021年度森林督查图斑核实整改1项406560.002021年度森林资源管理“一张图”更新1项200000.00第二批天然林保护工程落实验收和建库1项244467.002021年度生态公益林管护成效检查验收1项200000.00生物质能源发电森林植被生物量调查1项120000.002021年度森林督查图斑核实整改工作技术要求1、完成森林督查图斑的现场核查。按照国家下发图斑的不同林种及地类、不同违法行为和违法责任主体等内容的区分情况划分图斑细班，收集森林图斑的林地用地审批、林木采伐许可证及其他相关资料，在云臻森林手机app端或电脑端填写完整相关信息，并通过系统的逻辑查错。2、将现场核实后云臻森林图斑信息反馈到乡镇，按照图斑实际情况和乡镇反馈意见，及时调整完善云臻森林系统数据。3、导出云臻森林系统图斑数据交至乡镇整改，收集整改资料，建好一图一档。4、按要求完成问题图斑的整改销号，包括建立整改台账、收集和录入整改资料，按甲方的时间节点要求将整改台账报甲方审核后，上报省、市林业主管部门审核销号。5、乙方需派人员配合甲方完成图斑的各项核查、检查、自查回头看等相关工作。2021年度森林资源管理“一张图”更新工作技术要求1、按照国家和省林业主管部门的技术要求，完成“一张图”和“国土三调”的融合和公益林优化工作。2、收集和更新2020年度造林更新、采伐、森林抚育、省级以上公益林调整等森林经营活动，建设项目使用林地、土地整理、开垦林地等非森林经营活动，自然灾害，森林督查图斑等森林资源变化情况。更新天保林至森林资源管理“一张图”。3、现地核实调查森林资源变化情况。4、完成森林资源“一张图”数据库更新，包括小班图斑界变化情况、小班属性因子变化情况、区域范围界线变化情况等。5、完成国家和省林业主管部门对森林资源“一张图”更新要求的其他工作。6、完成成果资料的编制。第二批天然林保护工程落实验收和建矢量数据库技术服务要求完成我县第二批天然林保护面积488934亩的验收和矢量数据库。实际落实面积小于任务面积时，以实际落实面积乘以0.5元/亩计算服务报酬。1、审核乡镇提交材料的完整性。材料包括：个人申请的申请人身份证、社保卡、林权证复印件，申请人与林权人不一致需提供",4,4,4,1]
[15620,"弥渡县弥城镇红星种猪场配套基础设施建设项目评标结果公示招标人弥渡县弥城镇人民政府联系人及联系电话李建斌0872-8167562工程名称弥渡县弥城镇红星种猪场配套基础设施建设项目招标代理云南途博招标咨询有限公司招标类别施工招标招标方式邀请招标、无资格后审评标办法综合评估法开标时间2021年9月14日08时30分公示时间2021年9月15日-2021年9月17日工程控制价（元）1723996.80元投标人数量3家拟中标人云南精工电气工程有限公司企业资质电力工程施工总承包叁级中标人社会中标价1721063.24元91530111064273884W信用代码满足国家规定、行业现行相关质量验收标质是要求业绩情况满足招标文件要求准的要求，确保工程一次性验收合格项目负责人李季资质等级二级注册建造师证书编号滇20141635032联系人刘静电话19187191185该工程经评标委员会评审，情况如卜:本次招标共有3家投标人接要求提交电子投标文件和投标保证金。经评审结果如下:第一中标候选人：云南精工电气工程有限公司中标价:1721063.24元建造师:李季机电工程专业二级工期：180日历天第二中标候选人：昆明凌瑞电力工程有限公司中标价:1722263.99元建造师:赵亚明机电工程专业二级工期：180日历天第三中标候选人:云南吴昕达电力工程有限公司中标价:1716361．667建造师:举跃对机电工程专业二级工期：180日历天被否决投标的否决理由：无本项目远程开标、远程异地评标，由招标人代表、公证人员根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将式颍目中标绪果多以公示，接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向弥渡县招标办、弥渡县公填：资交易单必实名书面投诉。招标人(t学潮机构y公章:2///2021年×消-日",0,0,0,1]
[15624,"E.1:招标工程量清单封面监，宁乡农商银行煤炭坝支行综合程楼工工记工程招标工程量清单招标人：湖韵宁乡农村商业银行股份有限公司(单位盖章)造价咨询人:/(单位盖章)2021年03月10日1.E.6：招标工程量清单扉页E.6：招标工程量清单扉页宁乡农商银行煤炭坝支行综合楼工程，工程招标工程量清单/湖南宁乡农村商业银行股份有招标人:，造价咨询人:，限公司(单位盖章)(单位资质专用章)//法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)//编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年03月10日复核时间:2021年05月07日宁乡农商银行煤炭坝支行综合楼工程施工招标控制价招标人:(单位盖金)透价咨询人:逾位盖上造价工程师,必胜控（签字盖章)时间:,年?月十日1.工程量清单总说明2.1.2《建设工程工程量清单计价规范》:：2.1.3《关于印发及的通知》湘建价[2014]113号)、《关于执行《潮南省建设工程计价办法》的补充通知》（湘建价建〔2014）35号)、《湖南省建设工程造价管理总站关于印发（2014版（潮南省建设工程计价办法）及（淘南省是设工程消耗量标准）解释汇编（一)）的道知》(淄建价建（2016）8号):《湖南省金房和城乡建设厅关于印发（关于增值税条作下计资程序和计资标淮的规定X及（关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定）的通知》（湘建价（2016）72号);《湖南省住房城乡建设厅关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险有关事项的通知》（湘建价(2016〕134号):《关于询整补充增值税条件下建设工程计价依据的逾知)(闹建价（2016)160号);《淘南省淮房和城乡建设厅关于调整园林苗不等综合税系和社会保险费计费标准的通知》(淄建价（2017〕134号)、《关于增值税条件下机械资除税的说明》(湘建价建（2017)41号)、C2014版及解释汇编(二)》淄建价价（2018〕4号)、《湖南省房和城乡建设厅关于印发工程消耗量标准（试行）>的通知》(湘建价〔2018〕212与)、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程",3,3,3,1]
[15633,"请后时",0,0,0,1]
[15643,"评标报告年丹日项目名称年N做dT过滋升出水攻进工程编号小号中标评标时间第一中标促选人泽w*某建退工输府依中标选单位第二中标促选人各w产驻金达实业布限幻“8式评标情况说明单位名称各w市虫禁建迎工程有么门尚弘邹包校时评标小组全体成员签名共，名监督意见中标人确定经办人吉建部门意见游校说明:1、本衣适用于抽签定标法的项目UY2、中标方式是指本次抽签确定中标的是大号或小号:龙城分公司8若需详细说明评标过程的，可将资料附后。",0,0,0,1]
[15650,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:壶关县龙泉河农村生活污水治理工程标段:第1页共4页金额（元）项目编码项目名称项目特征描述别恶2洲工程量综合单价合价其忠,普岩杭曾道铺设门04050100号昆凝土管管座材质:钢筋混凝土规格:@600262203100100e002塑料管安装部位:室外介质:求DN400的解带增强波续压力试验及吹、洗设千要求703100100001塑料管安装部位:室外加:DN300的中空联结构细是双壁波纹管长压方试骁及吹、洗设针要求:371上040501004001塑料管垫层、基础材质及厚材质及规格:PE65压力管道检验及试验要求剂1745]40501008002平导向结进:牵引污水管道称,锋见设计图纸5资340501008D03水平导向钻进:DN600顶管施工称:详见设计图纸首路破碎及土方工程金查井及管道不欲了)4100100g001拆除井险愿真步锋筑娄许图练座841001007001苏除化粪池拆除化粪池2座详见设计图军启子5,4100100001苏除管道材质:钢筋泡凝土管管径:DN300L03104010300002尔方弃置筑污土外运奔工运距:5KMm32路面拆除及恢1本页小计注：为计取费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一06分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:壶关县龙泉河农村生活污水治理工程标段:第2页共4页金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述钻签工程量综合单价合价流互互041001001折除路面拆除原混凝土路面水泥混凝主厚度:纷第任运距。自行考虑m21073.851234020200266K泥稳定土30cm厚水泥稳定碎石害层拾艺1073.8513040202011]001呼石150m碎石垫层m21073.85上点340203007001水泥混凝土混凝土强度等级:C30厚度:20c3J的的虽筹膜养护j21073.85管道土方1504010100266批沟槽土方m32394.241601020201钢支撑土垸类别广名挖主滚度及支整类别:含湖陆养王觉距：自行考虑理深3米以外暂板桩支。详见设计图纸m22276上704030300001混凝土垫层棍凝土管．回坑沟格土方,,1省ci6沉凝土垫层分层夯实，分层填m364.761804030500100】绝层程凝土管1.回填沟槽土方七灰土分层药,山5(0m英、芬营项382.14190401030016o1回填方已凝主管回项沟槽土方60端中粗部分层夯实分言填m3557.2920040103001005回填方3科省]填沟槽土方中粗部芬宫务实，分云填m3214.6821040103001]003回填方回填沟恒去友素王分层秀实，分层汕动1595.4G22040103002001余方弃置弃土运距：自行考虑续887.42本页小计注：为计取费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施",3,3,3,1]
[15659,"工程名称项目地址盐城市中医药传承创新工程X市中医院南扩工程）正式用电工程盐城市人民北路39-53号招标人盐城市城市建设投资集团有限公司、盐城市中医院28993014.51元孙洪林电话号码13921883999范金柱阜版究扫描全能王创建",0,0,0,1]
[15666,"招标控制价编制说明工程名称：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅱ标段1、工程概况：长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅱ标段，四圩埭、老猫埭外墙面改造22000m2、手绘墙1000m2；2、工程招标范围：修缮3、工程量清单编制依据：工程量清单编制依据：根据国家统一的工程量清单计价规范,配合使用2014江苏省建筑与装饰工程计价定额、2009江苏省修缮建筑工程计价表、费用计算规则和项目指引；工程量依据设计院设计的施工图纸及建设单位要求。本工程计价和计税根据苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、张住建工[2016]16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》等相关文件规定执行。计税方式：采用一般计税方法。4、工程质量、材料、施工等的特殊要求：按招标文件。5、清单中的安全文明施工费：为满足施工安全、文明、绿色施工以及环境保护、职工健康生活所需要的各项费用。本项为不可竞争费用。（1）、环境保护包含范围：现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用；其他环境保护措施费用。（2）、文明施工包含范围、安全施工包含范围及绿色施工包含范围按江苏省建设工程费用定额《2014年》文件内P10-12页内容执行。（3）、本工程安全文明施工费用中的扬尘污染防治费已计入安全文明施工费中的增加费中。本工程未计智慧工地费用；6、其他需说明的问题：（1）、垃圾外运及处理满足现行有关规定；（2）、请投标单位需认真阅读招标文件相应条款，对可能发生的费用均需考虑在相应的项目中。本说明未详之处见图纸说明、招标文件及项目清单特征描述，实际按照建设单位要求施工；（3）、请施工单位务必认真踏看现场，结合现场实际情况综合考虑后报价；（4）、所有安全防护设施、设备在进场前必须保持齐全有效；",0,0,0,1]
[15676,"彭水县县坝停车场工程量清单预算编制服务采购需求书各潜在服务单位:现将彭水县县坝停车场工程量清单预算编制服务采购需求说明如下:项目概况1、项目名称:彭水县县坝停车场;2、项目业主:重庆福冠投资有限公司3、项目地址:彭水县汉街道石嘴社区十组;4、项目内容:该项目总用地面积约10009.42平方米，建停车位256个。5、项目投资:约380万元。服务期限:咨询人收到施工图纸后10日内向采购人提交预算编制成果初稿，采购人审核完成后5日内提交正式预算编制成果。服务内容:完成本项目的工程量清单预算编制，并配合采购人完成预算审核对量等工作。四、服务费用本工程造价咨询费按渝价〔2013〕428号收费标准的9折计取点五、抽取方式:直接选取六、其它要求：其它具体事项以网站上发布要求及签订合同内容为准。挖资入量.X重流冠云年8月山心S01",0,0,0,1]
[15685,"第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:乙方法一：全部入也法:乙方法二:均值入邑法:□方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[15686,"鄂伦春自治旗农牧水利科技局鄂伦春自治旗农牧水利科技局专用设备专用设备评标报告评审委员会2020年12月24日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗农牧水利科技局鄂伦春自治旗农牧水利科技局专用设备专用设备已经同级财政部门审批,采购人为哪伦春自治旗农牧水利科技局。本项日标段已具备招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后宣。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂伦径自治旗农牧水利科技局鄂伦在自治旗农牧水利科技局专出设各专出设各。具体借况则2.3浙表。2.3标段详情:鄂伦春自治旗农牧水利科技局鄂伦春自治旗农牧水利科技局专用设各专用设备，该标段情况详见下表:你标段编母标段名称采购内容采购预算（元）】D0115072/届鄂伦31004731存自治旗01哪伦春自治旗农牧水利科技农牧水利科技局专用设备专用设备详见本项目采购文件5221500.0主任委员:图小玲委员:王淑板、赵晓饰李育红杨明工二、招标过程回顾（一）招标公告鄂伦春自治旗农牧水利科技局于，2020生12月01日在法定媒体网站和呼伦具尔重公共资返交易巴心站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，干登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商〕是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告〔文件）要求将营业执照【投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG格式)在投标人系统内投标人信息管",0,0,0,1]
[15694,"评标报告项目编号：JG2021-2003项目名称：中央储备粮江门直属库有限公司台城分公司粮食仓储物流项目土建施工招标人：中央储备粮江门直属库有限公司招标代理机构：国信招标集团股份有限公司2021年7月26日目录第一部分致委托单位的函件第二部分评标报告第三部分附件1、购买招标文件汇总表（见附件1）2、开标记录表（见附件2）3、形式评审汇总表（见附件3）4、资格评审汇总表（见附件4）5、响应性评审汇总表（见附件5）6、商务部分评审汇总表（见附件6）7、技术部分评审汇总表（见附件7）8、投标报价评审汇总表（见附件8）9、综合得分汇总表（见附件9）中央储备粮江门直属库有限公司台城分公司粮食仓储物流项日土建施工评标报告(项目编号:JG2021-2003)受中央储备粮江门直属库有限公司的委托，国信招标集团股份有限公司对中央储各粮江门直属库有限公司展食仓储物流项目工程土建施工进行了困内公开招标。本次招标范围包括但不限于:所有子项的基础工程、土建主体工程、装饰工程、部分钢结构工程（如:机械库等):原有变配电房改造、引线等土建及电气安装工程:所有的给排水、消防、照明和建筑防雷工程，所有设备、洞口的预理件工程（包含但不限子难C-安装工程、充氮系统、地晓及检斤系统、监控系统、粮箭检测系统、通风系统、门窗等需要在土处施工时进行预留预埋的工作)主石方及清表（现状移交);消防泉房及变配电室内的消防设施、电气设备:柴油发电机和电梯设备及其配套线路。具体以格标人挺供的施工图纸为准。该项目采用资格后审方式确定合格投标人，乎2021年7月5日在中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网及广州公共资源交易网发布招标公告,在2021年7月5日至2021年7月9日发售招标文件，在规定时向内共有6家投标人登记购买了招标文件（详见附表1:购买招标文件汇总表)投标截止日期为2021年7月26日10:00时，共有大连金广建设集团有限公司、河北省第四处筑工程有限公司、潮南禹班建设集团有限公司、江苏镇江四处处设集团有限公司、镇江处工建设集团有限公司、中煤处筑安装工程集团有限公司6家投标人按时递交了投标文件。2021年7月26日10:00时，在广州公共资游交易中心二楼11开标室进行开标，投标人",0,0,0,1]
[15703,"采购监控系统平台设备项目招标文件汇二项目名称:无采购监控系统平台设备项目项目编号:DJZB[2018]-508K招标方式:政府采则内-迁招标>x-采购人：遵义市辐纠区望等现业学校属采购代理机构:贵刘德A石是招投标4分理有限公司二O一八年十一月第！页共74页第1页共75页采购监控系统平台设备项目招标文件项目名称:采购监控系统平台设备项目项目编号：DJZB[2018]-508K招标方式：政府采购----公开招标采购人：遵义市播州区中等职业学校采购代理机构:贵州德建招投标代理有限公司二〇一八年十一月第2页共75页贵州德建招投标代理有限公司☆招标人的招标资格中华人民共和国财政部授予证书编号:政采代（甲）字第0888号☆招标人通讯录单位全称:贵州德建招投标代理有限公司地址:贵阳市南明区花果园R1区财富广场七号楼七楼邮政编码:550002联系部门:业务二部联系人:孔德政电话:（0851）85860542传真：（0851）85860542网x址:wwdiztbcom开户银行:贵阳农村商业银行正新支行银行账号:2011240001201100039062幸签贵州德建招投标代理有限公司第3页共75总目录第一章招标公告4第二章投标须知及投标资料表6一、投标资料表二、总则三、招标文件四、投标文件的编制五、投标文件的递交六、开标七、评标八、合同的授予第三章评标办法及定标原则14第四章合同主要条款23第五章采购清单及技术要求25第六章投标文件格式271、投标文件封面格式2、第一部分价格部分格式3、第二部分技术部分格式4、第三部分资格证明部分格式5、第四部分中标服务费承诺书第4页共75页贵州德建招投标代理有限公司第一章遵义市播州区中等职业学校采购监控系统平台设备项目公开招标公告1、项目名称：遵义市播州区中等职业学校采购监控系统平台设备项目2、项目编号：DJZB[2018]-5083、项目序列号：DJZB[2018]-5084、项目联系人：孔德政5、项目联系电话：0851-858605426、采购方式：公开招标7、采购货物或服务情况：（具体需求详见附表）（1）采购主要内容：采购监控系统平台设备项目（2）采购数量：1批（3）采购预算：2600600.00元（4）最高投标限价",1,1,1,1]
[15712,"评标报告建设单位阿克苏地:需人民(灰元工程名称阿克沿地\\第人武医院旋进介入治疗仪采购项目拟示人名称排名次厅最终投标价（元）阿克苏签润达医疗指的有限责任公司3498000.OO评标交员公评证结果!492500.O0请疆守动力医疗H品台退公司新疆天辆(达帝谈（果公司2497800.00次过中标候选人名称推荐的中心]沂独瓷动力医疗用品有限公司侯选人公们浙大勤析达向颁有限公司Xm克苏乏涧划医疗用品行限责任公司红计长委元会至:予议:近盟或通力医业出品在限公司响应竞争性谈判文件，最终评康意功报价最包。请是为个称个似，中标价:过监位00元上兹人上述译标继入后关汽人尹王贾范识标委员会全体成贝签怀2021年9月1日根据招标文件中规定的标办法和计标委员会的推荐近见，无兹确定:简疆查动力医症出品在既公宣为中标人招标人定标沁意见驿深法定代表人（签章拉逸招标:(盖章）2021年9月1监督人:公证人员:被游准备注:太表《阶代，湘作包括:标结果，木表与附件共同构成评标报告，附件共上页说明:本报法出许标委员会和招标人共同填5,式3份",0,0,0,1]
[15718,"托苏0主签经",0,0,0,1]
[15729,"高新区（江海区）污水管网工程（二期）监理（第二次）评/定标结果公示项目登记号:M20210116:高新区（江海区）污水管网工程（二期）监理（第二次）的评/定标工作已经结束.经组织专家评审.评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示,从2021年09月01日至2021年09月03日止，公示期为3个工作日。评/定标结果如下:中标候选人单位名称投标下浮率负责人姓名及证书编母第1候选人广西中信恒泰工程顾问有限公司胜理费下浮率为10.00%胡海伦:00528799第2候选人公诚管理咨询有限公司监理费下浮率为9.00%王强:00316901分3候选人江西中昌工程咨询整理有限公司监理费下浮率为7.80%黄利金:00512607在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。异议受理单位（招标人)：江门市高新工业园投资升发有限公司，地址：江门市金瓯路288号，联系人：某先生，联系电话:0750-3866625:招标代理:广东远东招标代理有限公司，地址:广东省广州市越秀区越秀北路222号608-612室，联系人：刘小姐，电话:0750-3316616;监督单值：江门市江海区住房和城乡建设局，地址:江门市江淘区富民路15号，联系人：李小姐，联系方式:0750-3880713。招标人:江门市高新工业园投资开发有限公司日期:2021年09月01日",0,0,0,1]
[15738,"采购清单序号名称单位数量单价金额备注批空调台Z小餐厅使用2空调台]大餐厅使用3木衣架个工任净化一体机开水器台25水电套材料及安装6厨具阜椅套儿)气餐具您《小餐厅和职工餐厅使用色板材及装修套心9合计装修清单预算宁号单位规格数量单价条注平方米248372平方墙板，人工，辅料平方米6.d*6.3535扣板，人工，辅料土二平方米1783的墙板，人工，辅料平方米2.9685.45勺扣板，人工，辅料5平方米5.5*316.5扣板，人工，辅料总计约米前进米合计:5元楼房间共4个长窗台，帐度2米，2.03米，1,98米，1.98米项目名称1楼大餐厅地面地板1楼大餐厅墙面吊顶1楼小餐厅地面.楼小餐厅品顶厨房吊顶1楼房间窗台石材台面合计:元3付项江Z)1楼房间窗帘付材料运输费用现灯具插座电线现项现现2个餐厅吊顶配吊灯1个平板灯4个，简灯30个插座，电线共计:元",4,4,4,1]
[15741,"七、推荐中标候选人名单及定标意见李庆次专家刘和芳专家",0,0,0,1]
[15747,"海安中专2楼报告厅座椅套项目询价公告（第二次）海安中专就2楼报告厅座椅套项目需求进行询价采购，现将有关事项公告如下一、项目内容项目名称：海安中专2楼报告厅座椅套项目采购编号：JSHAZZ2021081901采购预算：人民币8200元采购数量：544套项目需求：本项目包含半包椅套和坐垫套，半包椅套为定制椅套，logo等素材由采购方提供，中标方负责设计并制作所制作座椅套设计要求大方美观、图案清晰且功能及质量等均不得低于原有座椅套，防火阻燃，离火即灭为方便服务商报价，请拟投标单位于2021年8月25日上午8：00-10：00前往现场查看，联系人仇主任（13962787990）二、投标单位资格要求1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2.在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册、法律上和财务上独立的法人或依法成立的其他组织，合法运作并独立于招标人三、获取询价文件的时间和办法1.询价文件获取时间：自公告发布之日起2.获取询价文件办法：各投标单位自行下载，并按要求编制询价响应文件四、报价函要求1.采用密封递交报价函，须经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书2.密封件内含投标单位报价单、负责人身份证和营业执照复印件3.报价函请于2021年8月25日上午11：00之前交至海安中专图文信息大楼1005室，联系人：黄老师，联系电话：18112280776，地址：海安市高庄路126号五、报价注意事项：1.该项目为一次性报价，报价单位应按照本询价公告的要求填写报价表，报价表应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应否则，按照不响应处理报价中含货物设计、运输、税金、质保、售后服务等所有相关费用，请各投标单位在报价时充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）2.报价单位应详细阅读询价文件的全部内容，报价单位对询价文件有疑问或异议的，请在截至递交报价文件3个工作日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位六、评标办法由我校采购小组确认报价人提供的货物符合询价要求后按最低报价确定拟中标单位七、供货时间：2021年9月6日之前送到学校指定地点并安装",0,0,0,1]
[15756,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：002-道路工程序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费2235868.121.1羊荒行政村小安自然村道路工程72135.91.2羊荒行政村小安自然村小微菜园179194.711.3羊荒行政村小安自然村墙绘480601.4羊荒行政村小安自然村公厕390001.5前黄行政村戴岗自然村道路工程192874.021.6前黄行政村戴岗自然村小微菜园265201.7前黄行政村戴岗自然村墙绘432541.8前黄行政村北乡自然村道路工程50875.281.9前黄行政村北乡自然村小微菜园609601.10前黄行政村北乡自然村墙绘384481.11陈庄行政村梁岗自然村道路工程42271.181.12陈庄行政村梁岗自然村小微菜园480001.13陈庄行政村梁岗自然村墙绘144181.14陈庄防腐木树池77396.21.15油坊社区何岗自然村道路工程18082.991.16油坊社区何岗自然村小微菜园75275.251.17油坊社区何岗自然村墙绘576721.18油坊社区何岗自然村公厕390001.19耿岗行政村耿岗自然村等5个自然村道路工程224701.331.20耿岗行政村耿岗自然村等5个自然村小微菜园1200001.21耿岗行政村耿岗自然村等5个自然村墙绘1153441.22园道及健身器材118333.292措施项目费6279.612.1夜间施工增加费826.262.2二次搬运费1983.042.3冬雨季施工增加费1322.022.4已完工程及设备保护费165.252.5工程定位复测费1487.282.6临时保护设施费165.252.7行车、行人干扰增加费330.512.8赶工措施费3不可竞争费39941.643.1安全文明施工费39941.643.2环境保护税4其他项目4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金205388.04工程造价=1+2+3+4+52487477.41测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：002-道路工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价1.1羊荒行政村小安自然村道路工程72135.91040204002001人行步道1、路床整理：素土夯实，压实率不小于90%2、垫层：100厚级配碎石+100厚C20混凝土+30厚1:3干硬性水泥砂浆3、块料品种、规格：53厚黏土烧结实心砖（红砖铺砖，青砖间隔和和走边）(尺寸240X115X53)4、具体详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求m290157.9914219.11845314.12040203007001混凝土路面1、路床整理：素土夯实(压实度≥92%)，(设计抗压回弹模量≥30MPa)2、垫层：15cm碎石垫层(重型",0,0,0,1]
[15764,"中标公示，汕尾市区城市支路建设项目（三期）设计施工总承包的招标评标工作己于，2021年06月1工日结束，经评标委员会评审确定，”东众强建设工程有限2公司/深圳市鹏之艺建资设计有限公司C联合体》张频（施工）熊（设计)建进师注册证书:意2442020202108940:工程师职称证:书:E00020162148324734908.00，证书编号投标报价(元)评标情况质最要求，详见附件工程设计要求符合该项日建设工程行业设计的行业技术规范及相关规定，工程施工质量要求符，24278516.00详见附件工程设计要求符合该项目建设工程行业改计的行业技术规范及相关规定,工程施工质量要求符，职称证书：2000L010918725073398,14详见附件工程设计要求符合该琐目建设工程行业设计的行业技术规范及相关定,工程施工质量医求符合《工程施工质量验收规范》标准150日历天，其中设计工，详见附件2，密能力条件，附件：1、评标报告，2、投标人资格要求、投标函，提出异议、投诉时间：2021年6月15日至2021年6月17日止，受理部门:汕尾市城区住房和城乡建设局，联杀电话;0660-3392996，联系地址：广东省汕尾市区通港路325都，台，",0,0,0,1]
[15773,"日照电厂一期制冷机组维护保养项目报价工程量清单序号工程名称单位工程量综合单价（元）合价（元）报价方式及要求1日照电厂一期制冷机组维护保养项1合计发票类型：报价所含税率：%1、综合单价组成包括直接费、间接费、利润、税金、其他费用及风险包干等为完成该项工程所发生的全部费用2、技术要求见询价全部资料此报价包含方案内容全部（如有漏项可自行添加）为完成本合同项目所发生的直接费、间接费、利润、税金等全部费用3、请报价单位结合现场实际并考虑各种影响施工的因素进行报价报价含各种施工措施、完工清理等全部费用4、甲供材料：无施工工器具乙方自备（包括专用工具）投标单位盖章：沈凰柴熊cCHIHUANENC一期制冷机组维护保养项目询价文件2018年12月一期制冷机组维护保养项目询价文件采购编号：条款号条款名称主要内容1采购名称一期制冷机组维护保养2采购单位项目单位：山东日照发电有限公司2采购单位地址：日照市北京路399号2采购单位联系人：张宇薇2采购单位联系方式：33622652采购单位询价人：山东日照发电有限公司3采购范围见《一期制冷机组维护保养技术规范书》4服务期限2019.01.01-2019.12.315询价程序(1)采购人制定询价文件；(2)采购人确定邀请参加询价的报价人名单；(3)报价人编制并递交报价文件；(4)采购人组织报价文件评审；(5)采购人确定成交候选人及成交人6报价要求报价文件包括但不限于：报价人的承诺函（见附表1）、授权委托书（见附表2）、报价工程量清单（见附表3）注：报价文件不齐全，可能导致符合性评审不通过其它要求：见附件7询价小组询价小组由采购人负责组建，成员由3人及以上的单数组成8电子报价文件递交截止时间2018年XX月XX日XX时8电子报价文件递交方式报价人将报价文件上传至中国华能集团公司电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/ecmall/）9评价原则经评审的最低价法9评价原则询价小组根据完全满足采购人要求且报价从低至高排序的原则确定成交候选人，其中报价最低（报价相等时，综合评价较高者排名优先）的为第一成交候选人，报价次低依次为第二成交候选人10评价程序(",3,3,3,1]
[15782,"华能会理三地风电场220kV三杜线＃46铁塔迁塔工程招标工程量清单招标人：法定代表人或其授权人：（单位盖章）（签字或盖章）工程造价咨询人：四川电力设计咨询有限责任公司法定代表人或其授权人：（单位资质专用章）（签字或盖章）编制人：复核人：（签字、盖执业专用章）（签字、盖执业专用章）编制时间：2021年7月26日复核时间：填表须知1工程量清单应由具有编制招标文件能力的招标人、受其委托具有相应资质的电力工程造价咨询人或招标代理人进行编制。2招标人提供的工程量清单的任何内容不应删除或涂改。3工程量清单格式的填写应符合下列规定：3.1工程量清单中所有要求签字、盖章的地方，应由规定的单位和人员签字、盖章。3.2总说明应按下列内容填写：3.2.1工程概况应包括工程建设性质、本期容量、规划容量、电气主接线、配电装置、补偿装置、设计单位、建设地点、线路（电缆）亘长、回路数、起止塔（杆）号、设计气象条件、沿线地形比例、沿线地质条件、杆塔类型与数量、导线型号规格（电缆型号规格）、地形型号规格、光缆型号规格、电缆敷设方式等内容。3.2.2其他说明应按如下内容填写：a)工程招标和分包范围；b)工程量清单编制依据；c)工程质量、材料等要求；d)施工特殊要求；e)交通运输情况、健康环境保护和安全文明施工；f)其他需要说明的内容。3.3分部分项工程量清单、措施项目清单（二）按序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量、备注等内容填写。3.4措施项目清单（一）按序号、项目名称等内容填写。3.5其他项目清单按序号、项目名称等内容填写。3.6规费、税金项目清单按序号、项目名称等内容填写。3.7投标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）名称、型号规格、计量单位、数量、单价等内容填写。3.8招标人采购材料（设备）表按序号、材料（设备）、型号规格、计量单位、数量、单价、交货地点及方式等内容填写。4如有需要说明其他事项可增加条款。总说明工程名称:华能会理三地风电场220kV三杜线＃46铁塔迁塔工程概况工程名称华能会理三地风电场220kV三杜线＃46铁塔迁塔工程建设性质新建设计单位四川电力设计咨询有限责任公司建设地点四川宁南线路",3,3,3,1]
[15791,"文件编号:SXZC-ZB-2018092富平县公安消防大队消防器材装备采购项目招标文件陕西中财招标代理有限公司二〇一八年十二月目录第一章招标公告陕西中财招标代理有限公司受富平县公安消防大队的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对富平县公安消防大队消防器材装备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标采购项目名称：富平县公安消防大队消防器材装备采购项目采购项目编号：SXZC-ZB-2018092三、采购人名称：富平县公安消防大队地址：渭南市富平县车站大街联系方式：肖鹏18165137789四、采购代理机构名称：陕西中财招标代理有限公司地址：西安市未央区老三届首座大厦18层A802室联系方式：裴建东029-86450708采购内容和要求：消防器材装备采购（具体内容详见招标文件）采购预算：人民币壹佰柒拾柒万元整，￥177.00万元；项目性质：财政拨款供应商资格要求：投标人除具有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的相关条件外，还应具备以下条件：1、合法注册的法人应提供营业执照（或事业法人证）、组织机构代码证、税务登记证（提供年检证明文件）或统一社会信用代码的营业执照（提供企业信息公示年度报告）或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证件；2、供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人或其他组织，供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证以及本单位证明（劳动合同或社保证明）；3、提供采购代理机构出具的投标保证金收款收据或担保机构出具的保函；4、供应商不得为“中华人民共和国最高人民法院”网站（www.court.gov.cn）被列入失信被执行人名单的供应商，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供以上查询结果网页截图），并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明注：本项目不接受联合体投标七、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府",1,1,1,1]
[15799,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单第一成交供应商云洞南础世永宫建设工程有限公司第一成交供应商:平顶山市伟业路括工程有限公司推荐理由：最终得分排名扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[15808,"费标准的通知八-标限价审本二务能27管材管件采购招标限价审核工作。亨材管件投资干曲匠鄂普]）]期）管材管件采购招标限价审核委托需求书万州区2021年镇乡污水管网补充工程剂二.等服务8.取工作时限为资质、服务内容管更设规模及投资鹤18个撤并场镇。建设地点：长滩材管件采则鸣当目目项2上公离要，消名业用毕工作。求：具备从事招标限价审核工作相应的造价咨询聊3称:,主价〔2013〕428号清单计价方式7折计费V鸿重庆市物价局关一常J;厂选取;接二合同签订后接项目业主要求及时完成招要求:万州区2021年镇乡污水管网补充工程:无下约3500万元（以最终初设、入户管网等），y（改10个镇乡和大安凤凰、走马双太安示，7州区2021年镇1重庆平湖环保工程有限责任公、庆平湖环憾）建污2021二福染限疑冠2于工程造价咨询服务收概算批复为准）工程总投资约2.57亿元，水管网约乡污水管网补充工程二谈能179公里司（一（二二（含（二曲工二",0,0,0,1]
[15814,"2021年江阳区第五批创业补贴评审结果序号姓名身份证号码性别人员类型返乡时间项目名称创业时间创业地址创业地址补贴标准（元/个）评审结果补贴金额（元）1叶代兵510502********5334男返乡农民工2020.12香再来2019.10.11四川省泸州市江阳区邻玉街道石油路182号10000通过100002易兰510502********7447女返乡农民工2012.4戒酒窝音乐烧烤2020.9.18四川省泸州市江阳区通滩镇和平街36号负1号10000通过100003吴帮华510502********7418男返乡农民工2017.12泸州市江阳区帮华家禽养殖家庭农场2019.11.26四川省泸州市江阳区通滩镇长河村1组19号10000通过100004贺光平510521********6313男返乡农民工2013年泸州市江阳区光平家禽养殖家庭农场2019.12.05四川省泸州市江阳区通滩镇长河村六组37号10000通过100005刘克江510521********6330男建档立卡贫困劳动力2005年泸州市江阳区刘克江水果种植家庭农场2019.12.04四川省泸州市江阳区通滩镇长河村十组63号10000通过100006曾大臣510521********6339男返乡农民工2007年泸州市江阳区曾大臣家禽养殖家庭农场2019.12.05四川省泸州市江阳区通滩镇长河村9组47号10000通过100007欧开平510502********7420女返乡农民工2020.12泸州市江阳区婴为爱母婴用品店2020.12.30四川省泸州市江阳区通滩镇向阳路中路35、37号10000通过100008范育兵510502********8312男返乡农民工2019年万和厨电、金牛管、九牧卫浴2019.12.10四川省泸州市江阳区茜草街道江南路四段124号10000通过100009杜伟510522********2092男返乡农民工2012.1王氏现捞2019.8.26江阳区黄舣镇桂香路402号附2号10000通过10000",0,0,0,1]
[15817,"匡村实验学校教室及走廊翻新工程招标文件工程名称：匡村实验学校教室及走廊翻新工程招标人：江苏省锡山高级中学匡村实验学校（盖章）法定代表人或其委托代理人：招标代理机构：江苏江南梁鸿建设咨询有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：日期：2021年7月9日目录一、投标须知二、开标、定标三、合同条款及附件四、施工组织设计（或施工方案或实施方案）格式五、附件投标须知1、工程概况与招标范围1.1建设地点：见招标公告；1.2工程规模：见招标公告；1.3计划工期：见招标公告，计划开工日期：见招标公告，具体开工日期,以甲方开工令为准；如承包人不能在上述工期内完成，则每拖延一天，按不低于中标价的万分之八支付发包人违约金，无限额。1.4招标范围：见招标公告；1.5质量要求：见招标公告。如达不到上述质量标准，承包人须向发包人支付工程总造价5%的质量违约金；1.6标段划分：本工程共分1个标段。2、工程明标总价见招标公告3、投标人资格要求见招标公告。4、投标费用投标人应承担其招标文件准备与递交所涉及的以及参加本招标活动自身所发生的费用，不论中标与否招标人对该费用不负任何责任。开标、定标1、开标时间（投标截止时间）见招标公告。2、开标地点：见招标公告。3、其他有关事项：见招标公告。4、开标程序（1）开标由招标人或招标代理主持；（2）所有到会投标人签到，并按规定在参加开标会期间关闭所有通讯工具；（3）招标人当众宣布截标前参加投标的投标人名单；（4）招标人介绍开标会小组有关工作人员；（5）招标人按招标文件的规定对投标人代表的身份进行符合性审查；（6）通过符合性检查的投标人，由投标人代表按签到顺序抽取代码球；（7）招标人分别抽取第一、第二、第三中标候选人；（8）招标人、投标人、监督人签字确认；（9）将第一、第二、第三中标候选人及相关情况公示（3天）。5、符合性检查：投标人应将授权代理人的身份证原件、明标明投的授权委托书原件、投标（明标明投）承诺书装入一个封袋中一起提交。未按要求提交符合性检查资料的，符合性检查不通过，不得进入抽签程序。6",0,0,0,1]
[15826,"附件2采购前院内市场调研综合评分细则序号评分因素分值评分标准说明1报价30%30分以供应商有效报价的最低价为评审基准价，报价得分=报价/基准价*302设备配置、性能、技术参数40%40分设备功能满足需求得40分；每有一项功能不满足扣5分，直至该项分值扣完为止。3业绩10%10分供应商提供2018年至今医院类似项目业绩，一个得1分，最多得10分。提供合同或中标/成交通知书复印件、采购单位联系方式。附：用户名单4售后服务15%15分1、接到甲方故障报修1小时内响应得2分，2小时内内响应得1.5分，6小时内响应得1分，6小时以上响应不得分。2、有三级医院以上售后服务好评证明得3分（需医院鲜章证明）。3、其它有利于采购人的售后服务承诺，每项得2分，最高得10分。提供相关证明材料复印件。5调研响应文件规范性5%5分响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得5分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。",5,5,5,1]
[15837,"泉山区鑫泰花园老小区改造工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年05月27日复核时间：2021年05月27日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：泉山区鑫泰花园老小区改造工程--道路、公共设施标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价市容环境1010103002001余方弃置1、清除卫生死角、外运10公里2、5m3/每车车102010103002002余方弃置1、清理楼道杂物、外运10公里2、5m3/每车车83010103002003室外弱电绑扎1、室外弱电绑扎、整理项1分部小计道路工程4041001002001拆除人行道1、拆除15cm水泥板m24205041001003001拆除基层1、拆除15mm厚无骨料多合土m24206040101001001挖一般土方1、土壤类别：三类土m31407040103002001余方弃置1、废弃料品种：废方外运2、运距：10公里m32108040203007011水泥混凝土新建水泥砼路面1、15cmC30水泥混凝土2、15cm级配碎石3、水泥砼路面养护4、锯缝机锯缝70m5、沥青聚氨酯填缝料3m26、压纹7、路基碾压m2420分部小计地下排水管网9040504002001化粪池清淤1、化粪池清淤2、淤泥量投标人现场勘查、淤泥外运投标人自行考虑自主报价座810040504002004检查井清淤1、检查井清淤2、淤泥量投标人自行勘察自主报价座6611040501001001混凝土管1、排水管道清淤2、淤泥量投标人自行勘察自主报价m11151204B002损坏的检查井井盖更换Φ700铸铁井盖套101304B003损坏的井篦子更换400*600铸铁篦子套10本页小计【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：泉山区鑫泰花园老小区改造工程--道路、公共设施标段：第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价分部小计公共服务设施14010101001002平整场地1、土壤类别：综合考虑m26315010101004002挖基坑土方1、土壤类别：综合考虑2、挖土深度：1M内m31.316010501003002独立基础1、混凝土种类：预拌混凝土2、混凝土强度等级：C35m31.317010516002002预埋铁件t0.14918010603003001钢管柱1、钢材品种、规格：热镀锌钢方管80*80*32、场外运输投标方自行考虑t0.28419010606002004钢檩条1、钢材品种、规格：",3,3,3,1]
[15843,"肇庆鼎湖大猷学校建设项目（勘察设计）（二次）肇庆鼎湖大猷学校建设项目（勘察设计）（二次）评标报告招标人：肇庆市鼎湖区代建项目管理中心招标代理机构：广东七星招标有限公司二○二一年六月二十二日1评标委员会组长（签名）：肇庆鼎湖大猷学校建设项目（勘察设计）（二次）肇庆鼎湖大猷学校建设项目（勘察设计）（二次）评标报告一、工程概况及招标范围1、本工程位于桂城街道东片区。2、投标最高限价：本项目最高投标报价为：4402230.62元（其中勘察费最高投标报价为420000.00元，设计费最高投标报价3982230.62元）。3、工期：45日历天。其中，勘察工期:15日历天，设计工期:30日历天。4、招标范围：（1）工程勘察：岩土工程勘察。（2）工程设计：建筑方案设计、初步设计及概算、施工图设计、施工图送审配合、报建、竣工图编制配合、施工全过程跟踪及对项目提供咨询等服务。二、招标过程1.公告发布、网上报名及招标文件出售本招标项目于2021年06月01日在广东省招标投标监管网、肇庆市人民政府门户网站网上发布招标公告，报名时间为：2021年06月02日至2021年06月08日,每日上午00:00至12:00,下午12:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外），共有7家单位前来参与投标报名。2.招标文件澄清与补遗本项目在规定的时间发出了项目答疑纪要。3.投标文件的递交及开标情况截至规定的投标文件递交截止时间2021年06月22日09时30分止，本项目共有7家投标人签到并递交投标文件，分别是：广东南海城乡建筑设计有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司、禾泽都林设计集团有限公司、浙江恒欣设计集团股份有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司、广东新广厦建筑设计院有限公司、广西中泽建筑设计有限公司。本项目开标会于2021年06月22日9时30分在肇庆市公共资源交易中心307开标室举行。会议由招标代理主持，各投标人代表均按时参加，会议在肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局委派代表的监督下，按照招标文件的规定对投标文件公开开标并如实记录。三、评标工作本项目评标工作在肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局委派代表的监督下，于2021年06月22日在肇庆市公共资源交易中心进行。具体评标情况如下：1.评标标准、评标办法2",0,0,0,1]
[15852,"【万致cenbeCU/y/LED-LEU心HTLUPELEUCHTLL·E位Derlleine￥别NHACD0NBEXRISNDNCKDOETDE民P0AP小厂AlleAbbildungenNICHTinoisginalgro上计XXCEcnitLEDsfrhoheLeuchtkraf饮验标计und2,5-facherVergroBerung沙矿饭效",0,0,0,1]
[15860,"序号登记的投标单位名单如下:到7缴家单位提交的登记资料。日至8月80日在广州穗科建设管理有限公司公开接收投标登记。招标人在登记期间内共收广东省招标投标监管网（网址:本工程于2021年8月26日在广州公共资源交易网(网址：http://www.gzggzy.cn/）标文件中的有关规定，本工程施工招标依据二、基本情况程实施总承包管理和配合服务招标范围:【、6、计划工期:3施工图纸为准）工程、智能化弱电工程、、工任务及其他相关工作，5、项目建设规模及内容:下浮5%为最高投标限价），、项目概算总投资：1800万元，其中工程费用4、建设地点：广州市白云区江高镇郭石路73号>建设单位:沪工程名称：广州市白云区江高镇郭塘村公共服务综合大楼施工总承包1、-、工程概况厂Cn□N量www.gdzbtb.gov.cn/）发布招标公告，于2021年8月26采用综合评估法进行评标工作。3《广东省实施施工总承包管理和配合服务，工期上个日历天。总、给排水工程、暖通工程、消防工程等。包括地面部分、按招标入提供的招标文件、招标答疑文件，区江高镇郭塘村经济联合社广州市白云广东众强建设工程有限公司广东恒辉建设集团股份有限公司广东省电白建筑集团有限公司广东吴川建筑安装工程有限公司广东建安昌盛控股集团有限公司（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招天花部分、墙面部分、评标报告投标人名称包括对本项目由招标人另行发包的专业工39082040.54元(按工程概算建安费评审价（具体内容以工程量清单、门窗工程、、拆除工程、完成本项目的施、电气投标人的总得分排序情况如下:分由高到低顺序推荐中标候选人。审报价评审，并对投标人总得分并进行排序。投标人汇总得分-技术得分+经济得分。并按得评标委员会对通过资格性、经济有效性、、技术标有效性评审的投标文件进行技术详细评表》。查表》、《经济有效性审查汇总表》、《技术标有效性审查表》、投标文件通过资格性、评审。详见《资格审查表》格性、经济有效性、技术标有效性评审。经评标专家委员会审查，本项目共互家投标单位的准进行打分。评标专家委员会按照《招标文件》的评审要求先对互家投标单位的资料进行资评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，接照招标文件第三章",0,0,0,1]
[15869,"仅法利沁凌着合长蹈永半镇新冠肆类监处置谊篮LP-PJ肥上",0,0,0,1]
[15870,"X12121080004汽车卸氨废水收集施工项目报价工程量清单序号工程名称单位工程量综合单价（元）合价（元）报价方式及要求1混凝土破除M31.52路面排水沟箅子安装M233挖土M31204底板C20混凝土M37575#机制砖砌墙含抹灰M3186闸板个27砖砌排水沟(雨水沟与收集池间)m30.98排水沟C20混凝土底板m30.79钢盖板（含防腐、加固）M234包含方案范围内所有内容合计0发票类型：增值税专票报价所含税率：其中：安全施工措施费用1、综合单价组成包括直接费、间接费、利润、税金、其他费用及风险包干等为完成该项工程所发生的全部费用。2、技术要求见方案。此报价包含方案内容全部（如有漏项可自行添加）。为完成本合同项目所发生的直接费、间接费、利润、税金等全部费用3、请报价单位结合现场实际并考虑各种影响施工的因素进行报价。4、甲供材料：见甲供设备材料计划表，其余材料均为乙方购买。施工工器具、焊材及施工所需车辆乙方自备（包括专用工具）。投标单位盖章同时上传可编辑exl版报价",3,3,3,1]
[15883,"，2021年涂装工程，工程，封-1，招标工程量清单，招标人：，工程造价，咨询人：，(单位盖章)，(单位资质专用章)，法定代表人，或其授权人：，法定代表人，或其授权人：，(签字或盖章)，(签字或盖章)，编制人：，审核人：，(造价人员签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)，时间：年月日，表-04，单位工程工程量清单汇总表，工程名称：2021年涂装工程，第1页共1页，序号，汇总内容，金额(元)，其中：暂估价(元)，1，分部分项工程费，1.1，杆体，1.2，金属面，1.3，砼面，1.4，木材面，2，措施项目费，2.1，其中：安全文明施工费，3，其他项目费，4，规费，5，税金，投标报价合计=1+2+3+4+5，注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。，2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。，表-08，措施项目汇总表，工程名称：2021年涂装工程，第1页共1页，序号，项目名称，金额(元)，合价，其中：暂估价，2，施工组织措施项目，2.1，其中：安全文明施工费，2.2，建设工程竣工档案编制费，措施项目费合计=1+2，表-09，分部分项工程项目清单计价表，工程名称：2021年涂装工程，第1页共1页，序号，项目编码，项目名称，项目特征，计量单位，工程量，金额（元），综合单价，合价，其中:暂估价，杆体，1，011405001001，杆体喷刷面漆，[项目特征]，1.杆体规格:综合考虑，2.油漆品种、刷漆遍数:面漆（面漆颜色根据甲方具体要求），1遍，3.材料二次搬运运距及费用:结合现场实际情况，自行综合考虑，4.其他:满足设计及相应规范要求，[工作内容]，1.升降设备安拆，2.裸露部分除锈、原油漆面铲除，3.基层清理，4.刷防护材料、油漆，5.运输，6.其他，根，1500",3,3,3,1]
[15887,"S洛留Z了7会议记录薄No对尾委员会之颁独土也；路签时]可地点㎡志会过22L上.2主持单位止金绍赵志的主持者玄危芒3xx亚记录者参加者含仟村部孟公C.盖藏位础金巨二今云调之版试2五起子和因兰但土和流藏过动l若既捌2322点当圈边土皿面被山人L后器纪)视商2为耐≥或法种店,你f之&观委次向时会仅些多a□m税慈签zz㎡亩r系≥期7年二z包尚期血组色人版拟过站约g)云愿签录问的判的的岳高边血细人远〇栖三动(22巡把式己人录必W播来滋的二名的土想面社（商之扇湘恶苏几资边二下zl这孔2f酒孙尚向染猴奥容z面科签振细许商韶医含点风毒挣陶述,e/避3包孟或G为独ap入或a乾购私牌触污E车的载包之二团验凶之或公2总备达-委续监卫述、善选须第页",0,0,0,1]
[15896,"成交通知书九江云蓉宇信息科技有限公司:我单位对市住建局机关办公设各采购项目（采购编号:浔购2021F000478457-8）按照规定进行询价采购。经评标委员会评定，采购方确定，中标结果如下:项目编号货物名称单位数量采购目录参数规格中标单位中标金额(元)/折扣率(%）浔购2021F000478457市住建局机关办公设备采购台浏货物类·通用设各·办公设备·复印机浔购2021F000478458市住建局机关办公设备采购台货物类·通用设备·计效机设备及软件·输入输出设备·图形终像输入设备·扫描仪九江云睿宇信息科技有7800.0000限公司请在收到本通知书之日起三十日内与采购单位签订政府采购合同，无正当理由拒不签订政府采购合同，将根据《政府采购法》相关规定追究法律责任。配九们㎡州出监方和城建设局本采购单位（盖亚）名沱日期…2021d]2Q日0",0,0,0,1]
[15906,"盐城市大丰区城北污水处理厂尾水湿地净化项目工程总承包（EPC+O）施工全过程造价控制服务控制价说明文件本项目招标控制价为肆拾柒万柒仟壹佰元整，资金来源为自筹，已落实，特此说明。盐城市大丰区城镇净水有限公司2021年8月6日",2,2,2,1]
[15913,"象★象6第三章评标亦法兴谷理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.",5,5,5,1]
[15922,"独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程施工招标招标文件招标人:独山县自然资源局(盖单位章)招标代理机构：贵州智轩众信工程咨询有限公司(盖单位章)编制日期：二0二一年七月1目录第一卷，2第一章招标公告，3第二章投标人须知，3第三章评标办法(综合评估法），26第四章合同条款及格式，54第五章工程量清单，141第二卷，142第六章图纸（另册），143第三卷，144第七章技术标准和要求，145第四卷，168第八章投标文件格式，1691第一卷2第一章招标公告独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程施工招标一．招标条件本招标项目独山县历史遗留废弃锑矿渣污染综合整治工程施工招标已由独山县发展和改革局以独发改【2020】199号批准建设，招标人为独山县自然资源局，建设资金来源申请国家土壤污染防治专项资金及地方政府匹配，项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。二、项目概况与招标范围2.1建设地点：独山县半坡、巴年、维寨矿区。2.2工程规模：本项目共治理锑矿废渣面积8864平方米，清渣21935.07m³，以及封堵废弃锑矿洞7口。主要包括将锑矿矿渣堆表面进行平整，达到稳定状态，为下一步施工做准备；修筑挡渣墙、墙下截水沟、监测池；修建截洪沟；最后覆土绿化。2.3招标范围：本项目招标文件、补遗文件、工程量清单所示全部工作内容。2.4计划工期：60日历天2.5项目投资：226.9万元（其中：巴年2#105.68万元，巴年6#90.86万元）三、投标人资格要求3.1投标条件:本次招标要求申请人具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，申请人拟派项目经理须具备市政公用工程或建筑工程（专业）二级注册建造师，且未担任其他在建建设工程项目的项目经理。3.2本次招标不接受联合体投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2021年07月26日至2021年07月28日（法定公休日、法定节假日除外，自招标公告发布之日起可接受报名），每日上午09:00时至12:00时，下午14:30时至16:00时，携带下述有效资料原件或加盖鲜红公章的复印件到黔南州公共资源交易中心独山县分中心（金盾大厦旁政务服务中心C区）,获取招标文件。4.2购买文件时委托人需提供的资料：有效的营业执照",1,1,1,1]
[15929,"，，，，青岛西海岸新区政府采购，，，，，，，，，青岛军民融合学院暖气改造项目，，，，，，，，，，，，，，，，采购人：青岛军民融合学院，代理机构：山东东成建设咨询有限公司（公章），项目编号：HDCG2021000285，日期：2021年06月，，，目录，第一章采购公告，1，第二章供应商须知前附表，4，第三章供应商应当提交的资格证明文件，8，第四章项目需求，10，第五章评审办法，15，第六章供应商须知，22，1.采购依据以及原则，22，2.合格的投标人，22，3.保密，23，4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用，23，5.踏勘现场，23，6.招标文件异议，24，7.偏离，24，8.履约担保，24，9.招标代理服务费，24，10.招标文件，25，11.投标文件的组成，25，12.投标报价，27，13.投标文件格式以及编制要求，29，14.投标文件的加密、上传，29，15.投标文件的递交，29，16.投标文件的修改与撤回，29，18.质疑，30，19.投诉，",1,1,1,1]
[15931,"评标办法综合评估法：总分92分，其中施工组织设计20分，投标人业绩2分，投标报价70分。①施工组织设计（满分20分）：施工组织设计得分必须达到应得分的70%（含本数）以上，否则该施工组织设计被视为不可行。当施工组织设计与发包情况不符，或违反强制性国家标准，或按照该技术文件的措施和方法进入施工后预计会出现质量或安全事故的，该施工组织设计也将被视为不可行。按以下项目（评审要点）及分值对投标人的施工组织设计进行评分：[1]施工总体部署3分；[2]结合本工程特点的针对性措施4分；[3]主要施工方法4分；[4]质量安全保证体系及措施3分；[5]施工进度计划及工期保证措施2分；[6]施工平面布置图2分;[7]为完成本招标工程需制定的其它措施或方案等2分；此处计分方法（技术评委评分得分：去掉一个最高分，去掉一个最低分，汇总平均后的得分为其技术标得分）施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得分外,其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。投标项目负责人业绩2分项目负责人承担过类似工程；类似工程认定标准：2016年1月1日以来承建过单项合同价1000万元及以上的自然资源（国土）部门土地整治项目，并须通过市级（设区市、州、盟）及以上自然资源（国土）部门验收合格。投标项目负责人每承担过1个类似工程得1分，满分2分。投标人应如实提供包括但不限于上述证明材料，以证实其业绩符合招标文件要求。业绩的认定应同时具备以下几项条件：1、依法承发包的交易结果（中标或成交）文件；2、合同；3、符合国家规定的竣工验收证明材料（江苏省省级土地整治项目必须提供竣工验收报告；所有竣工验收证明材料需由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同盖章认可）；4、其他证明资料（如有）。依法承发包的交易结果文件包括中标通知书、直接发包通知书（或备案表）和成交通知书等；依法可以不进行招标的项目，可以提供业主单位或招标代理机构出具的有关中标文件。证明资料中涉及评标的相关数据不一致的，以数额较小的为准；",5,5,5,1]
[15940,"服务中心工程概算进行了抽审和形式审查，并多次召集业主单位/你单位报照媒体村远且江录区新送财政金融，]建服务项目弋崖评步)就你单位报送工程招标技制价评审些后。项，初步设计概算审批单位为区住建城管，定，根据区管委会文件（宜临港区发服务中心工程概算评审事宜区融媒体中心、江新店关于宜宾三如下。九回复)已收悉，泸意见研究包关工会议室融服务中心市无算筝的函金你单位报送小地定阿粒.《关、公凯打限公己四川港荣持展集投资-发有学团，金融服务中心工程初步设计概算的回复意见关于宜宾三江新区融媒体中心、宜宾三江新区财政金融局宜宾三江新区财政金融局社》中*（川港荣函江新区融媒体中心、宜三江财金函心鄂=挥地步省定局【2020数据中心会议室、金融.数据中心会议室中心会器启业技该项，财政部门式一之【术优式血目概算事任36C2021〕3582021〕无二室安排7*，宜)温批相）、数据中心226时承兰包础兰区普渔告宾三江新区财政金融局皿图设计和预算编受计和预算华施工图-设阶段下浮30%，价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费标准》施二体中心、娄厚则进格的通真知》根据国家服务中心工称二计施工图作为投资管理金额【3711.7万区管季报请1召截耶区方部一盐制费）.即该数据中心会议室、F建设项放开一改价格（溧家程设计费宜宾三光于工根据招：证理和指（送审金额为4667.5万元）元会审批，原则同意概算评审价接你单位修改完善后委务中心和区楼计服中介机构进行托的“器呼新公鸡项迪3通江新区融媒体中心、结施审金额费送）目设计费的评审价为65.72．金融服务中心]专业服务价格，目2015〕299号）7二于《进关一.委加]事到以结算审计为准果预算的参考依据，最终费用工区监y建城管住物沙中想步项;局共同会审该项宾阜江新区触政萨凹69.25万元~工程•放开二2021年8月17日印发审相数据中心会议室、金融广2年。月敦4剂些-建议加快该项新区例设计费置/宾规定项设该概算评,（内名万工图设计收目用江荥专；目目=省众容含施C内额韩监工新市裁业服务受]以完成设审1]概算，推进盛苏李分那宜沙呼二5关丹长独",2,2,2,1]
[15949,"技术商务资信评分汇总表项目名称:良涪街道下展中小学劳动教育实践基地项目（RTZFCG-2021-039）-标项3序号供庭商张英许博涛王海类弃凡勇得分刚杭州朴云科技有限公司43.065588.548.45.8浙江微耕农业科技有限公司53.055.0罗弃47.066.458.057.054.083杭州鸿华载育科技有限公司65.588.567.167.06.65.82*杭州南泥海科技有限公司61.051.554.551.058.0S,2杭州得哑科技有限公司41.5c.41.045.5458名。评审专家（签名）:7",0,0,0,1]
[15957,"评分细则南宁市中柬路8号龙光世纪2号楼42层共26套房屋整体公开招租项目评分项材料名称备注价格（20分）报价函20分资格条款（20分）1.竞租人必须为合法存续的企业法人，注册成立时间3年以上，（多个公司同一法定代表人情况下只允许授权一个公司参与竞租），不接受其他组织组成的联合体和自然人竞租。5分资格条款（20分）2.在过往经营中诚信经营，未被列入经营异常名录及严重违法失信企业名单。5分资格条款（20分）3.无税务部门欠税的不良记录。5分资格条款（20分）4.意向承租方应在公告期内办理报名手续，并在公告截止日前向交易所指定账户交纳竞租保证金。5分商务条款（60分）（1）经营方案分，包括经营措施、管理措施、人员配备、营销策略、赢利方法及具体成效，应急方案等。30分商务条款（60分）（2）升级改造方案分，根据场地实际情况提供的升级改造方案。20分商务条款（60分）（3）管理业绩经验分，提供竞租人相关的经验与业绩。10分一、评分原则(一)评委会组成：本竞租项目的评委员会由出租方单位代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。(二)评分依据：评委将以竞租文件为评分依据，对竞租人的价格、资格条款、商务条款3个方面内容按百分制打分。(三)评分方式：以封闭方式进行。二、评分标准1.价格分……………………………………20分计算方法：所有合格竞租人的竞租报价的算数平均值作为基准价。合格竞租人的竞租报价等于基准价的得20分；合格竞租人的竞租报价高于基准价的，每高1%扣0.5分计算，即按20-[（合格竞租人的竞租报价-基准价）/基准价]÷1%*0.5计算得分；合格竞租人的竞租报价低于基准价的，每低1%扣1分计算，即按20-[（基准价-合格竞租人的竞租报价）/基准价]÷1%*1计算得分；得分为负数的按0分计算。注:按四舍五入取至百分位资格条款…………………………………20分3.商务条款…………………………………60分（",5,5,5,1]
[15966,"1.封面重庆市大足区人民医院连接通道、北侧道路工程，工程招标控制价12577185.18招标控制价(小写):，(大写):，壹仟贰佰伍拾柒万柒仟壹佰捌拾伍元壹角捌分，335931.85其中：安全文明施工费用(小写):，叁拾叁万伍仟玖佰叁拾壹元捌角伍分(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月09日建设项目招标控制价汇总表工程名称:重庆市大足区人民医院连接通道、北侧道路工程北中序母单项工程名称金额（元）署估价（元）安全文明施工费规费（元）】连接通道工程5223909.75350000163471,5e91515.77上大足区三甲医院西北侧市政道路工霍(北侧冠路）7853275.43200000172460。28106555.07合计12577185.18550000335931.85198070.84单项工程投标报价汇总表工程名称:重庆市大足区人民医院连接通道、北侧道路工程北中序号单位工程名称金额（元）暂估价（元）安全文明施工费规费（元）土建工程4941825.612电气工程148857.898消防工程133226.25道路工程1565606.65给排水工程1966060.47G电力排管工程481972.35下照明工程305614.79遵信工程905137.56海工程2125883.61合计12577185.18单位工程招标控制价汇总表工程名称;土建工程序号汇总肉容企额(元)其中:暂估价(元)山分部分项工程费11上石方工程181913.781.2彻筑工程69855.78北3混凝土及钢筋混凝土工程I631647.9114门窗工程16783.8316屋面及防水工程166136.29工6凌地面装饰工程166136.58江7墙、柱面装饰与隔断、幕城工程28148.51.8天棚工程388934.5219曲读、涂料、被糊工程40746.09110姚他装饰工程14081.361.11牛石方工程[21301.77112道路工程162619.15山13桥涵工程125288.36山14遂道工程788.271.16水处理工程5l200116沂除工程61806.73工17绿化工程27856.51.18园路、园桥工程14784.48119落天工程21199.731.20湘凝土构筑物工程189469.01且批施项目费21技术措施项目费2.2但织措施项目费其中安全文明施工费3北他项目费土规费近税金招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:土建工程企额（元）序号项目名称合价其中;暂估价【施工技术措施项目64396.822施工组织措施项目209958.332,1其中:安全文明施工费155580.662.2建设工程竣工档案编制费28住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1",2,2,2,1]
[15972,"评标办法附表1评标办法前附表1-1（技术标暗标部分有效性评审）评审标准1、除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。2、所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。3、技术标编制需满足招标文件第二章第3.5.9项的要求。评审因素投标文件编制其他内容1、投标文件未附有招标人不能接受的条件。2、投标文件包括招标文件规定应递交的全部文件的:3、投标文件中未提出与招标文作相的求，未对招标文件有重天的保留，包括重新划定风段-无改变各方的权利和文务，提出不同的质量标淮、验收方法、计量方法和纠纷处理方法。4、投标文件的编制、承包内容及责任与招标文作的妻求无术大偏差，下列情况属于大偏差:G)投标文件投明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:(2)明显不符合技术规格、技术标准的要求;5、投标文件对招标文件做出实质性响应的,评标办法前附表1-2（商务标部分有效性评审）评审因素评审标准形式评中标准一投标人名称与晋业执照、资质证书一致形式评审标准投标文件签字盖.；符合第二章“投标人须知”第3.5.8款要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八叠“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"均指由数字证书电子签名。）形式评审标准投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求形式评审标准一联合体投标人提交联合体协议书，并明确联合体牵头人符合第一章第3.3.9歌规是资格评审标准-项目管理机构及人员符合第二章附件三规定评标办法苗附表1-3（投标文件价格部分有效性评审)评审因素评审标准响应性评审标准-投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定响应性评审标准-工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定响性评审标准-质最标准符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定响应性评审标准-投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定响应性评审标准-投标函签字监.冲符合第二章“投标人须知”第3.5.8款要求（除注明外，招标文件相关条款中提及的以及第八章“投标文件格式”中的投标人“公司法人公章”及“投标人法定代表人签章\"",5,5,5,1]
[15983,"控制价发布一览表项目名称：太平湖流域五大支流东黄山片环境综合提升工程（新明乡一期工程）发布时间：2021年07月26日一、控制价（元）2191446.13含暂列金及专业工程暂估价1、暂列金（元）0暂列金额不得调整（不计税金）2、专业工程暂估价0专业工程暂估价不得调整3、总定额工日2404.91614285714总定额人工费/1404、总定额人工费336688.26各单位工程分部分项定额人工费合计5、总人工费（信息价）372762.002142857人工信息价*总工日6、总不可竞争费100498.43各单位工程的不可竞争费合计7、措施费（元）15800.35各单位工程措施费合计二、本工程最高限价（元）//说明：1、本表在发布项目控制价时对外发布；2、报价说明及分部分项工程量清单计价表随本表同时对外发布；3、所有不计税项目放在其他项目的暂列金项目中；4、计税项目不得放入暂列金项目中；5、评标时人工费、工日评审只评总定额人工费和总定额工日,人工信息价不参与评审和计算。编制单位：安徽国奔工程管理有限公司",2,2,2,1]
[15992,"登记栏h动itcilmu520010043372特移要记1姓名/名件:王盟姿谷证制名积/总鹤:居昆车谷证7C2612315338317T222飞获得方式:购买疑移登记日期：2826-81i《张弹登记6蓝符豆记日期：2626-63二62(价室10.心2.13.14IS泌江元第3页公元登记栏(7/2)Y凯d收",0,0,0,1]
[15993,"苏州市吴江区桃源镇人民政府吴江区桃源镇2021年度城镇雨污分流改造桃源片区工程限价公布编号：E3205840327001322002001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)吴江区桃源镇2021年度城镇雨污分流改造桃源片区工程11821697.7811821697.781、开标时间为2021年7月19日13：30时。2、本工程招标控制价为11821697.78元，如有异议，请于2021年7月12日13：30时前与招标人（招标代理机构）联系。吴江市建设工程技术咨询中心有限公司",2,2,2,1]
[16004,"医用隔高面罩拉用一次性隔高衣监北社行疗垃以投疗垃圾袋毒泡腾片免洗洗手凝歌\\苏打洗手液次性医用口罩火兰500性薄膜（PE）卫生求200G上次性防护宜地|三|叁|委名建显辽的次性鞋套沁无纺布32*38-次性幅子沁《暂宫邕叁誉无防布、透气:明、PE塑料医用橡胶手套邹沃(征关效标指拉2隔性能)有足够的强截游录须防雾以（蓝告3马欣飞扫描全能王创建",4,4,4,1]
[16010,"喀什市东城第十初级中学补充校用家具采购清单.xlsx喀什市东城第十初级中学补充校用家具采购项目序号名称规格及参数单位数量备注合计1床底柜1900*500*380mm，材质:钢制材质：采用优质冷轧钢板制作，壁厚0.8mm。单柜尺寸：550*500*380mm，不锈钢门挂锁，双层鞋架，2*2cm方管，壁厚1.2mm，不少于5根，喷涂：静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味．焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。个1550215门更衣柜规格：长宽高900mm*360mm*1800mm材质说明：材质为优质冷轧板经钣金流水线精工而成，厚度≥0.8MM，耐压、强度大、抗冲击不易变形。表面为优质环保涂料，除油、除锈、磷化材料，静电喷涂，喷塑材料对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。喷塑面光滑、细腻，触摸手感好，喷涂均匀，无杂物点，喷塑无积块，耐磨，塑膜附着牢固，不脱落、不裂缝，能有效保护金属件防蚀、防锈。优质锁具、连接件、支撑加固辅件，耐磨耐压，硬度满足承重要求。连接件、支撑固定件均经过必要的酸洗，磷化等工序处理，能够长期防蚀、防锈。工艺先进，做工精细，稳固耐用，成品边角无有可能对人造成伤害的尖角、毛边、刺棱等。个203更衣凳规格：长宽高1200mm*400mm*450mm，全塑更衣凳，采用优质ABS环保塑料防水防潮，绿色环保，拆装方便，坚固耐用。个204礼堂椅主要尺寸：570*980*730mm中心距570mm；扶手宽80mm；座内宽490mm；扶手高620mm；座高440mm；全高980mm；整体深度730mm。详细参数：1.背/座外壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，硬度高抗变形，耐磨耐用。座壳附独特蜂窝式吸音气孔且必须为全新料。背壳尺寸：743*432±5mm，座壳尺寸：435*480±5mm，厚度≥4mm。2.背/座内板：采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：670*420*13±5mm，座内板尺寸：440*410*12±5mm。3.背/座海绵:采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40kg/m3。背海绵尺寸：685*470*95±5mm，座海绵尺寸：487*470*95±5mm",4,4,4,1]
[16019,"顺序号:201901080036000120257济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证(D)食药环快检实验室设标段名称公交易登记号2018CGHWO1Z0613招标代理山东卓舜招标咨询有限公司机构名称此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相说明关手续第1页共1页",0,0,0,1]
[16027,"阜阳市政府采购示范文本竞争性谈判文件（工程类）1/76太和县晶宫西城尚都幼儿园室内装修及安装项目竞争性谈判文件项目编号：TH2021FS0063采购人：太和县建设路幼儿园（单位盖章）本项目采购文件编制人：刘工本项目采购文件审核人：陶工2021年7月2/76目录第一章竞争性谈判公告，第二章供应商须知，第三章采购需求，第四章评审方法和标准，第五章政府采购合同，第六章响应文件格式，第七章公告格式，第八章政府采购供应商质疑函范本，3/76第一章竞争性谈判公告项目概况太和县晶宫西城尚都幼儿园室内装修及安装项目的潜在供应商应在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)网站获取采购文件，并于2021年7月23日9点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：TH2021FS0063项目名称：太和县晶宫西城尚都幼儿园室内装修及安装项目采购方式：竞争性谈判预算金额：约280万元最高限价：2797269.54元采购需求：太和县晶宫西城尚都幼儿园室内装修及安装项目;（具体详见工程量清单、清单说明和施工方案。合同履行期限：60日历天本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、投标人须具备的资格要求：具备独立法人资格，具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3、项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证书（建安B证），且投标截止时间前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从原任职撤离。4、本项目不接受/接受联合体参加谈判；联合体参加谈判的，应满足下列要求（适用于接受联合体参加谈判项目）：/4/76三、获取采购文件自采购公告发布之日起，凡有意参加的供应商，可在阜阳市公共资源交易网(http://jyzx.fy.gov.cn)免费下载采购文件。本项目采购公告同时在以下网址发布：全国公共资源交易平台（安徽省）、安徽省公共资源交易监管网http://ggzy.ah.gov.cn安徽省政府采购网（http://www.ccgp-anhui.gov.cn/）中国政府采购网http://www.ccgp.gov.",0,0,0,1]
[16036,"投标报价明细表序号产品名称品牌型号数量单价（元）备注1救生衣慧行天下HXTX-96296160.00件2救生圈慧行天下HXTX-02A296100.00个3救生绳慧行天下HXTX-30米296110.00条4可变形无人机大疆悟Inspire2T650A+GL6D10A1519999.00台5云台相机大疆禅思X7ZENMUSEX71516990.00个6镜头大疆ZenmuseX7DL-S16mmF2.8NDASPH镜头157499.00个7电池大疆TB5075999.00块8高原浆大疆1560T60219.00对9执法采集站警翼ZCS-JLYS52218350.00台10多功能腰带国安YH-0421000210.00条11强光手电（战术型）帅能S2-0781000340.00支12手铐旭飞K1-XG1000140.00副13催泪喷射器柯林C1KL1000120.00支14伸缩警棍（加强型）旭飞G3-0951000380.00根",4,4,4,1]
[16045,"香菇学院实验实训室设备购置清单设备名称设备参数数量通风毛重：100.00g,主体材质:钢,柜门材质:钢,金属材质厚度:1m器械柜类型:中二斗,通风风量：0.3-0.5M/S,通风风速:18003/H视窗:5m钢化玻璃【手提高压灭菌锅腔体厚度:2mm,灭菌温度:50-126℃，天菌时间：0-999min,工作压力:0.142MPa，电压/功率:220V/2Kw,容积:30L】立式高压灭菌锅60升提篮尺寸：370*540mm,内胆尺寸:@400*600mm,加热功率:220V/50HZ/4.5KW,外亮尺寸:550*550*1100m,灭菌方式:高压湿热灭菌1卧式高压灭菌锅250升】食用茵裁培半自动装袋机功率:2.2-3kw，重量:150kg，材质:不锈钢，工作效率:800—000袋/h】免锅炉多功能节能环保一体化杀茵锅容积8立方米杀茵锅与燃烧室一体化设计，免安装蒸汽锅炉，免建锅炉房，燃烧室多种燃料一体化设计，主要燃料是柴、生物质颗粒、电，也可采用其他燃科，杀圈锅圆柱形，开门方式为法兰快开门、单开门（带有登套法兰和封头），杀菌锅简体部分外带保温层，内填充相应的保温材料，有保温、隔热、防烫的作用，试验压力0.44Mpa，设计压力0.35Mpa,设计温度147℃,最高工作温度143℃，简体长4500mm，内径1500m，容积8立方，数量1台，封头、法兰、简体材质为碳钢0345R，简体厚度国标6mm,带有电加热功能，电加热功率为60-80kw、380V、50HIZ、该电加热功能即可单独实现升温灭菌过程又可用于保温、恒温过程，可以和生物质颗粒等混合兼用，更节能柜式空调变频/定频:变频,匹数:3匹,冷暖类型：冷暖，制冷功率:2500W制热功率:2100W见出菇棚大棚设有外棚，内棚，栽培架，喷淋管道:内棚设置于外棚内：裁培架设置于内棚内:具有外棚遮盖遮阳网，并设置自动或手动卷网器:内棚避盖透明且不透气膜，并设置自动或手动卷膜器:设置自动或手动喷淋管道实现内棚的灌溉湿度调节，负责土地平整等基础建设，大棚面积600平方米。1全自动香菇烘干机干燥介质:无需介质，干燥段长，:6-40m，单元数:1.3.5，干燥时间:2h，干燥时间:2h,转速:240r/min，重量/体积:",4,4,4,1]
[16050,"漯河市西城区沙澧河连通地下综合管廊项目暂估价材料(MPP管)采购项目招标控制价漯河市西城区沙澧河连通地下综合管廊项目暂估价材料(MPP管)采购项目招标控制价：叁佰登拾叁万伍仟叁佰零伍元整（工:3135305.00元）。注：本项目招标控制价为不含税到工地价这建名上打白招标人:蔚市西城区:4收与环境保护局八公-37:元7力漯河市清泉家牙工程有限公司。六。/2021年01月11日",2,2,2,1]
[16054,"2020年金集镇特别扶助对象花名册序号姓名年补助金额家庭详细住址迁陈银固天长市金集羁Gq00。金永华天长市金集S4OOG金长兰6400天长市金集编公陆秀凤天长市金集镇4800G来丰科4.800天长市金填铺G孙大六4800天长市金集审”叶玉芹480天长市金集8杭正室4800天长市金集镇平万芳4380天长市金集镇so范永田天长市金集璃640填连王福琴Et2%天长市填铺连2徐安才E422关长市签渠编1要金兰5400天长m亚渠晖注母徐世平天长市金集锅480016陈染兰天长市金集编54001武修福无长市金集铺540注7赵同香天长市金集S4e%18卜基芳480天长市金集lg张加朝480天长市金集铺20溪庆科S00天长市金集辑21应翠英540天长市金集镇之之应秀富天长市金璜锅48020周誉s820大长市签璜锅心4刘发米6400大长市金渠2杜方萍5400天长市露璜锅26潘永勤天长市金集编480027彭明香天长市金集铺648028杜方贵S4e0天长市金集铺2侗大明5492天长市金集镇G兰文香5400天长市金集当通吴桩芳54e0天长市金集锅02蕉士付天长市金渠德Ese2容李开香6400天长市金集部通郑金兰S4eP天长市露系锅3张兴林E422关长市露渠编3徐墅英6400天长市金渠37姜巨敏4800天长市露量锅36孔金雷天长市金集锻480③李楼英天长市金集铺64004新正于S4eP天长市金集铺想求闻明480天长市金集述之陈平4800天长市金集铺4姜卫红4800天长市虽集铺44声如江6400天长市金集镇通后刘玉红540天长市金集镇合计",0,0,0,1]
[16063,"评标报告项目名称:中共熟西南州委宣传部关于和贵州曰报当代融媒体集团2021年对外宣传合作项目项目编号:州公易采【202105】00166-评标时间:2021年09月17日14时00分二一、采购项目概况采购预算资金：800万元采购方式：单一来源采购二、招标情况简介1．单一来源采购征求意见公示发布时间：2021年05月25日至2020年06月01日2．单一来源采购通知书发售时间:2021年09月15日09时00分起至2021年09月16日17时00分。3.单一来源采购通知书发售份数：1份4.投标截止时间：2021年09月17日14：00时5．开标时间：2021年09月17日14：00时一K56.至投标截止时送达投标书份数：1份7．参与开标唯一供应商:“贵州日报当代融媒体集团有限责任公司”8．评标地点:黔西南州公共资源交易中心9.评标时间:2021年09月17日14：00时三、评审情况(医5兰扫描全能王创建三加1□被款1、唯一供应商均通过资格审查、响应性评审。2、最终报价情况:见开标记录表。3、最终成交情况:成交供应商:“贵州日报当代融媒体集团有限责任公司”成交金额：8000000.00元(捌佰万元整）。专家组签字:关二尔灰磁兰工≤字监督组签字:江做做采购人壁字:落2)2021年09月17日扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[16070,"沃必辽泾稻技有限垃监温国国金2公文封治离①S列X0((G97400火",0,0,0,1]
[16080,"广州地铁物资有限公司车辆段工艺设备起重机采购项目（第二次）评审报告【项目编号：CGCGW-20210056】比选人：广州地铁物资有限公司评审委员会2021年6月23日广州地铁物资有限公司车辆段工艺设备起重机采购项目（第二次）（招标编号：CGCGW-20210056）于2021年6月23日上午9:30在广州地铁物资有限公司4楼会议室开启商务技术及价格响应文件，随后进行评审（开启情况详见附表1：开启响应文件记录表）。6月23日评审结束并完成评审报告。评审情况如下：一、项目概况广州地铁物资有限公司拟向重庆轨道交通执行车辆段工艺设备包内容，本项目为车辆段工艺设备起重机设备的采购。控制价为人民币5680000元（含税）。二、响应情况本项目采用公开比选的方式进行，公告发布及接受比选登记时间为2021年6月11日至2021年6月16日。至登记截止时间止，共有4家响应人登记成功，如下表：序号响应人名称1河南省大方重型机器有限公司2河南卫华重型机械股份有限公司3唐山百川智能机器股份有限公司4河南中州智能设备集团有限公司至截止时间2021年6月23日9:30，本项目共收到4份响应文件，如下：序号响应人名称1河南省大方重型机器有限公司2河南卫华重型机械股份有限公司3唐山百川智能机器股份有限公司4河南中州智能设备集团有限公司三、评审组织机构评审委员会由业主组建。本次评审委员会评委人数为5人,人员组成如下：评审委员会组长：评审委员会成员：四、评审办法本项目采用评审办法为：价性比法，商务技术与价格响应文件同时开启。五、评审过程和结果（一）商务技术评审部分评审委员会依据评审办法按以下步骤对商务技术响应文件进行了评审。1、资格审查根据评审办法规定，评审委员会分别对各响应人的商务技术响应文件进行了资格审查，共有4家响应人通过了资格审查。审查结果如下：序号响应人审查结果不通过的原因1河南省大方重型机器有限公司通过2河南卫华重型机械股份有限公司不通过不符合《响应人资格审查表》第4条，未提供“增值税一般纳税人”相关证明材料。3唐山百川智能机器股份有限公司通过4河南中州智能设备集团有限公司通过（详见附表2“响应人资格审查汇总表”）2、商务有效性评审根据评审办法规定，评审委员会分别对各响应人的商务技术响应文件进行了商务",0,0,0,1]
[16089,"评审情况一览表序号投标人名称投标保证金初步评审评审情况投标报价修正情况否决投标情况（注明原因）序号投标人名称银行转账电子保函形式评审资格评审响应性评审商务报价得分监理大纲得分技术得分总得分投标报价修正情况1永明项目管理有限公司√√58.6819.4318.0096.11∕2上海天佑工程咨询有限公司√√56.4116.4818.0090.89∕3济南市建设监理有限公司√√57.8317.0316.0090.86∕4广东建设工程监理有限公司√√57.1517.0716.0090.22∕5建基工程咨询有限公司√√50.3917.015.0082.39∕6河南万安工程咨询有限公司√√49.1617.2315.0081.39∕",0,0,0,1]
[16093,"绿洲逸园小区10KV配电工程招标控制价的编制说明，一、工程概况：，1、项目名称：绿洲逸园小区10KV配电工程；，2、施工内容包括:绿洲逸园小区10KV配电工程、内外电缆线路、电缆，分支箱安装、配电站、开关站内设备安装；以及配套土建项目（不含电，房土建、电房内电缆沟）。接入高压电缆、电力井盖板、用户电表及电，表箱不在本项目招标范围；，3、计划工期：详见招标文件；，4、施工现场实际情况：施工场地较平整；，5、交通条件：交通便利，有道路通入施工现场；，6、环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾，的限制或处理的要求；，7、中标单位必须保证通过入网验收。，二、编制依据:，1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；，2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；，3、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；，4、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；，5、业主提供的施工设计图纸；，6、《扬州工程造价管理》2020年12月信息价，信息价中没有的按照市，场价；，7、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；，8、人工工资按苏建函价(2020)382号文件调整，税金按最新规定调整；，9、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工，程计价依据调整的通知》的通知（扬建工〔2016〕14号）；，10、关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通，知》的通知（苏建函价（2019）178号文）。，三、编制说明:，(一)分部分项工程：，1、红线内电缆沟土建、排管、排管基础、电缆井、接地、电缆分支箱基，础、电缆分支箱基础接地由中标商承担；，2、配电站、开关站内高低压柜及变压器工程量按图纸设计计算；，3、高压10KV变配电工程按一类取费，低压配电工程按二类取费；，4、配电站土建、配变基础、接地、照明由开发商承担；通信自动化、集，中抄表、视频监控由本工程中标单位施工；，5、电缆内外线敷设工程量按图计算；，6、电表及电表箱由开发商负责安装，",0,0,0,1]
[16106,"呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程（一期）海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程（一期）监理评标报告评审委员会2021年07月20日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程(一期）海拉尔区文化旅游体闲街区提升改造工程（一期）监理（以下简称“本项目）已由以海发改行审字[2021]20号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后宜。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市海拉尔区文化旅游体育局海拉尔区文化旅游休闲街区提升改造工程（一期)海拉尔区文化旅游休街区提升改造工程（一期）监理。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年0Z月26日，交工日期:2021年09月04日。共计父0日历",0,0,0,1]
[16115,"重庆市涪陵中心医院内科大楼负一层PETCT功能改造项目1、项目概况项目名称:重庆市涪陵中心医院内科大楼负一层PETCT功能改造项目业主单位:重庆市涪陵中心医院建设地点:重庆市涪陵区高算塘路2号2、服务内容负责重庆市涪陵中心医院内科大楼负一层PETCT功能改造项目的施工图审查工作3、服务时限委托人提供相关资料后,应在十日内完成相关工作;4、服务限价5000元5、抽取方式直接选取防乡上关带涪陵守(院印5年8月19八",0,0,0,1]
[16116,"济源霖林环保能源有限公司检修材料采购清单序号名称规格型号数量单位单价（元）总价（元）分类用途及备注1螺丝、螺母20mm*100mm20套金属材料化水活性炭过滤器备用更换2工字钢20B9米金属材料新增检修间3管夹20mm圆钉1包金属材料新增检修间4管夹25mm圆钉1包金属材料新增检修间5镀锌铁丝编制滤网方孔8mm10平米金属材料现场潜水泵过滤保护网6包塑钢丝绳8mm20米金属材料渗滤液输送泵提升用7六角燕尾自攻丝（带胶垫）25mm500个金属材料检修耗材备件8不锈钢皮δ0.05mm2kg金属材料电机基座垫片9不锈钢皮δ0.10mm3kg金属材料电机基座垫片10不锈钢皮δ0.20mm3kg金属材料电机基座垫片11不锈钢皮δ0.30mm3kg金属材料电机基座垫片12不锈钢皮δ0.50mm3kg金属材料电机基座垫片13软连接DN150PN254个金属材料水库水泵备用14PE变径φ40-254个非金属材料生化池冲洗管维修15PE直接φ402个非金属材料浓水管维修16PE直接φ502个非金属材料浓水管维修17PE变径φ50-404个非金属材料浓水管维修18PE三通φ504个非金属材料清液出水管改造19钢丝软管φ6550米非金属材料渗滤液调节池备用20蛇皮管φ2550米非金属材料生产现场冲洗使用21加药管6.5*10mm，PU50米非金属材料给水加氨泵出口更换22加药管4*6mm，PU100米非金属材料净水器加药管更换23PVC蝶阀南亚DN100-4，PN1.02个非金属材料超滤排水阀更换24PVC蝶阀南亚DN80-3，PN1.02个非金属材料超滤清洗手动门更换25PVC蝶阀南亚DN50-2，PN1.02个非金属材料调节池出水手动门更换备用26三角皮带SPB2120La，2098Ld32跟非金属材料一级硝化风机更换27三角皮带SPB1820La20跟非金属材料二级、MBR风机更换28骨架油封内部油封55*75*104个非金属材料罗茨风机备用更换29V型油封VA-704个非金属材料罗茨风机备用更换30三角皮带B1821(1778)10跟非金属材料冷却塔风机更换31空气滤芯GRB-502个非金属材料罗茨风机保养更换32空气滤芯GRB-1502个非金属材料罗茨风机保养更换33环氧地坪漆（带固化剂）灰色1桶非金属材料新增检修间34滑环碳刷（耐磨，使用周期不低于半年）长40MM，宽28MM，厚11MM8件非金属材料1#炉检修备件（励磁机备用）35生橡胶板Φ",4,4,4,1]
[16124,"1.封面沭阳经济技术开发区王洼大沟黑臭水体流域性整治工程（清掏），工程招标控制价沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，(单位盖章)宿迁建威工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年04月12日1.扉页沭阳经济技术开发区王洼大沟黑臭水体流域性整治工程（清掏），工程招标控制价8208939.02捌佰贰拾万捌仟玖佰叁拾玖元零贰分招标控制价(小写):，(大写):，沭阳经济技术开发区管理委员会招标人:，宿迁建威工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)卞建军周宏雷法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)骆高生魏宏伟编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年04月02日复核时间:2021年04月12日工程最高限价汇总表建设单位沐阳经济技术开发区管理委员会工程名称沭阳经济技术开发区王注大沟黑具水体流域性整治工程（清购）质量要求合格工期按招标文件选价(万元)820.893902承钢公总承包投贡评审中心评审价（大写）:名《建设工程工程量清革计价规范》“（n，2014版）、《江苏省市政工界计价定额)（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表(201d版)及其配套文件。2、本工程涉及的图果、规范等其它相关道价页料)、由业主单位据供的涉及本工召的图纸及相关资料家:、材特价格参帝迁2021年第4期信息价及市场价计算。5、以财政局政府投资置重中心评审的价格为准。系剂凤注提存八路宫比处名的JCZ0TZ0B八、临迁擅竣工租咨询有限公司截止现:200L,12龙家《江多然胜筑写装部工程许价定额3[社人江苏省安装工型计价定额》划(位》《江苏省建设工程费用定额)编制单位（盖2021年7月7日1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称：沭阳经济技术开发区王注大沟黑昊水体流域性整治工程（清扬）其中:(元)序号沁项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤费沭阳经济技水开发区王洼太沟照臭火估流执8208939.02128701.96172199.14招标代理费合计8208939.0212870:.96172199.14单项工程招标控制价表工程名称：沭阳经济技术开发区王注大沟黑昊水体流域性整治工程（清扬）北中:(元)序号九位工程名称金额(元)着估价安全文明",2,2,2,1]
[16133,"附件：评标细则本次评标采用经评审的最低投标价法。一、初步评审投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术错误的，已经按照招标文件规定的修正原则进行修正。二、详细评审评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。三、推荐中标候选人评标委员会在有效投标中按照评标价由低到高的顺序，向招标人推荐1至3名中标候选人，并标明排序。投标报价也相等的，采用抽签方式确定排序。四、定标按招标文件规定的方法定标，如招标人授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。",5,5,5,1]
[16139,"评分汇总表标段(包)名称：马鞍街道越北路3桥维修工程(XE20210972001001)投标单符投标报价(元驱名易《价有效性万防众医速设石区公司州批)台省效折江益粤建设有限公司标标弦,0有必纸驻违沉集团石限公通行公沁兴涪街立设有员公司泗兴也亿扬环建设省区公司行江北水东胜后艺型投有员公绍其华选环境建设有限公司绍兴中稳建设有限公司洛兴配收环管议有刷公2兴认县设伯员公司浙江久城决2工租们区公司中设建工集团有限公司浙江弘山宫设有以公司价式操州市天兴建设有限公司浙江升达近设有限公沙汀怎业定筑工程石融公)票了区万法热监定松法参考断底价:996778项目负资人签字招标单位签字:招标代理签字:益督人签字：公共宽源交易中心:：开标时间:2021-09-1014:30",0,0,0,1]
[16150,"123",0,0,0,1]
[16159,"安陆市2020年度高标准农田建设项目第6标段增量工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1安陆市2020年度高标准农田建设项目第6标段增量工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明合同编号：工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第6标段增量工程第1页、共1页安陆市2020年度高标准农田建设项目第6标段增量工程编制说明1.《建设工程招标控制价初稿》、图纸等；2.清单依据《水利工程量清单规范》（GB50501-2007)；3.定额依据水利部水总〔2002〕116号文颁布的《水利建筑工程预算定额》；水总〔2005〕389号文颁布的《水利工程概预算补充定额》；水建管〔1999〕523号文颁布的《水利水电设备安装工程概算定额》；水建〔1993〕63号文颁布的《中小型水利水电设备安装工程概算定额》等。4.计税：①水总〔2014〕429号水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》的通知，以下简称《编制规定》；②水利部办公厅水总〔2016〕132号关于印发《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知；③水利部办公厅办财务函〔2019〕448号调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知。5.材料价格：材料价格按安陆市2021年7月材料市场信息价，安陆市缺失的按孝感市同期信息价，孝感缺失的按武汉同期信息价，均缺失的按广材网询价及市场价。分类分项工程量清单合同编号：工程名称：安陆市2020年度高标准农田建设项目第6标段增量工程第1页、共2页序号项目编码项目名称计量单位工程数量主要技术条款编码备注土地平整500101002004耕植土剥离m316600.83500101002005土方推填m333201.66500101002006田埂填筑m3929.6500101002007剥离土方还原m316600.83500101001005平整田块翻耕亩166塘堰清挖500101002001推土机塘内推淤泥(推距40～50m)m330033.55001010020021m3挖机清挖泥土(含塘堰规整）m330033.5500101005001推土机推运平80%泥土（推距70―80m)m324026.8塘堤加固500101004002防渗基槽土方开挖m31180500103002001防渗心墙填筑m34130500103002002堤坝土方填筑m315075c20砼12CM厚现浇生态形硬化塘堤500101001001坡面夯压m2296500101001002坡面土方规整m2296500109001001c20",3,3,3,1]
[16162,"刘计万G/(币水泓浙工托项自制人)",0,0,0,1]
[16176,"攀钢锐活性石灰粉公开招标最高限价表鞍钢招标成都分公司:现将2021年8月26日活性石灰粉公开招标最高限价（不含税包到价）明确如下，请予以公布:单位:元/吨，吨前期采购价本次招标本次招单位品名规格执行时间最高限价标数量备注价格CaO≥87.5%,Sio2≤2.0,活性度≥290ml,活性石灰C≤2.0%、烧损2021.8.1-22021.9.1-204334308000攀钢粉≤8.0%,021.8.3121.9.30锐粒度:大于3m部分的比例三6%攀钢物贸有限公司矿产事业部2021-年弦肖驱的日专用章",2,2,2,1]
[16177,"页目施工总承包（标段编号：WXXQ2020代理签章密文多致虫心领2第三章评标办法（合理低价评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用保险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未清足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合",5,5,5,1]
[16185,"兴宁市宁新东风村五号小区和九号小区等五个城镇老旧小区改造及周边市政道路配套设施工程项目监理评标报告一、项目概况1.项目名称：兴宁市宁新东风村五号小区和九号小区等五个城镇老旧小区改造及周边市政道路配套设施工程项目监理2.项目建设地点：环城东路22号小区（南新小学侧）。3.建设规模：涉及31栋、377户，主要对小区内道路、小区周边市政道路、给排水、通信管网、小区绿化、外立面、围墙、停车位、健身设施、休息点等市政基础设施进行升级改造。4.招标单位：兴宁市住房和城乡建设局5.招标方式：公开招标6.资金来源：由除争取上级资金外，不足部分由市财政统筹解决二、招标时间安排及其它1、本项目于2021年8月19日至2021年8月23日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网发布招标公告，于：2021年9月10日10:30-11：00在广州公共资源交易中心第05开标室（中心本部）公开接收各潜在投标单位递交的备用电子光盘投标文件和投标保函原件（详见《投标文件备用光盘递交登记表》），在规定的接收投标文件截止时间前，共5家投标单位成功网上递交投标文件（详见《开标记录表》）。2、本项目开标会于2021年9月10日11:00-11:30在广州公共资源交易中心第05开标室（中心本部）进行，在2021年9月10日11:00-11:30公开对投标文件进行解密，解密过程中有5家投标单位网上递交的投标文件成功解密。随后对5家成功解密的投标文件进行开标及唱标，具体开标情况详见《开标记录表》。3、本项目评标工作按照招标文件的评标程序于2021年9月10日在广州公共资源交易中心第03评标室(4F),全过程由广州公共资源交易中心见证人见证。三、评标情况简述本项目的2021年9月10日采用综合评估法评标。1、本项目评标委员会由5人组成，全部从广东省综合评标专家库中随机抽取产生。评标委员会名单：，评委们一致推举专家为评标委员会组长。第1页共2页2、初步评审:评标委员会按照招标文件规定的评审办法，首先对各投标文件进行资格审查，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的详细评审。经审查，5家投标人均通过了资格审查。详见",0,0,0,1]
[16194,"受)第三章评标汾着理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照低价排序法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.1项规定工期",5,5,5,1]
[16203,"上海市静安区政府采购中心上海市彭浦新村街道社区卫生服务中心彩色多普勒超声仪项目采购招标文件采购人：上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心集中采购机构：上海市静安区政府采购中心目录第一章：投标邀请第二章：投标人须知第三章：政府采购主要政策第四章:项目招标需求第五章：评标方法第六章：投标文件有关格式第七章：合同格式附件----技术需求第一章投标邀请根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市静安区政府采购中心受委托，对上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心彩色多普勒超声仪项目采购进行国内公开招投标采购，特邀请合格的供应商前来投标一、合格的投标人必须具备以下条件：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商2、未被列入“信用中国”网站()失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商3、特定资格要求：3.1本次招标不接受联合投标3.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购3.3投标人应提供《中华人民共和国医疗器械注册证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械备案凭证》投标产品应当与上述两证及附件限定内容一致3.4如果投标人是投标产品制造厂家，应同时提供《医疗器械生产许可证》（适用于第二类、第三类医疗器械）或《第一类医疗器械生产备案凭证》，上述两证不可相互替代、覆盖3.5如果投标人是经营企业，应同时提供《医疗器械经营许可证》（适用于第三类医疗器械）或《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标产品应当与上述两证核准的经营范围保持一致，并且两证不可相互替代、覆盖3.6所投项目为进口产品的投标人应为投标货物的制造厂家或具有合法获得投标货物的证明（如制造厂家授权书、代理商证明等）的经销商；如果制造厂家参与投标，就不能再授权任何经销商投标3.7国家和上海市规定政府采购应当优先采购的产品和服务，按照相关规定进行优先采购二、项目概况：1、项目名称：上海市静安区彭浦新村街道社区卫生服务中心彩色多普勒超声仪项目采购2、招标编号：SHXM-06-20210816-1088（代理机构内部编号：）3、预算编号：21-034114、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况",1,1,1,1]
[16212,"项目名称：人防通信报警建设和设备运营维护服务公示情况说明项目己按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条要求在四川政府采购网上进行公示5个工作日，未收到任何异议。最高限价500000.00元协商日期2021年09月08日10:00协商地点泸州市江阳区佳乐世纪城（金融中心）7号楼1102号姓名协商小组人员名单余林松评审专家姓名邓大平评审专家姓名石燕京采购人代表本项目协商小组中由1名采购人代表和2名政府采购评审专家(在《四川I致府采购专家评审库》内断机抽取组成)。参加单一来源协商的供应商名单供应商名称中国铁塔股份有限公司泸州市分公司供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格等情况说明合同主要条款及价格商定情况详见供应商响应文件团按照本单一来源采购文件内合同条款及协商记录签订合同，商定价格为:49500000元。是本次政府采购活动是否需要终止否二终止原因∞推荐的成交便选供应商或者直接确定的成交供应商名革成交供应商中国铁塔股份有限公司泸州市分公司报价495000.00元",0,0,0,1]
[16220,"高新区互通至304省道连接线（武洛公路）改造工程设计项目评标结果公示招标项目:高新区互通至304省道连接毁（武洛公路）改选工程设计项目招标编号:德招建【2021】第123号招标单位:德清恒丰建设发展有限公司招标代理机构:嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年7月28日09时30分开标地点:德治县公共资派交易中心二棱开标室（203公示时间：2021年7月29日——2021年8月2日入围单位名称项目负贡人投标报价(元)设计周期质量目标中标候选人中科瑞城设计有限公司赵起龙、道路桥梁设计高级工程师、证书编号:B01170900460196000060日历天合格投标人业绩：1.巩义市河滨大道等13条道路前期服务类项目:2.河南中部铝港产业园市政道路勘察设计项目;3.松阳县南环路（万通大道至叶村段）拓宽改造工程:4.鹿邑县老子文化园区仁爱路（辅仁大道-太吴路)、玉皇路（卫真路-仁爱路)、南华南路（卫真路-繁气大道）和卫真路（辅仁大道-太吴路）等四条道暨新建工程设计。项目负责人业绩：1.巩义市河滨大道等13条道路前期服务类项目:2.河南中部铝港产业园市政道路勘察设计项目;3.松阳县路环路（万道大道至叶村段）拓览改益工程中标候无锡市政设计研究院有限公司选人袁杰、道路桥染正高级工程章、证书S号:201921600020177000060日历天合格投标人业绩:1广运路（民丰路-兴灏北路）工程道路勘察设计:2.北灵街、石牌泾路北延、天光路、思嘉路东延方案及施工图设计3.锡山区2018年果中开工道路工程勘察设计招标4.奏兴市大庆路改造工程(济川路-江平路）勘察设计:5.钙义路（锡东大道-美伯路）道路工程。项目负贡人业绩:1.新惠路（石门路-惠峰路、凤翔路-通惠西路）工程前期咨询与设计:2.飞凤路快提化工程勘察设计:3.锡义路（锡东大道-美伯路）道路工程杭州市地乡建设魏淑艳、市政道路（桥梁）正高中标候级工程师、证书编号:设计院股份有限1811500选人G3300335260公司60日历天合格投标人业统1.临余公路（科技大道）综合改选工程-下穿陈市线、下穿新横线、下穿青罗线（西环路）节点工程设计项目:2.临余公路（科技大道）综合改选工程东标段（青罗线-东环路）项目建议书至初步设计阶段项目:3.",0,0,0,1]
[16229,"生物医药集聚区路网完善项目（监理）控制价说明镇江新区建设工程招投标和造价管理处:本工程总投资约4500万元，按监理取费计算，本工程施工监理服务收费基价为110.125万元。施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数X工程复杂程度调整系数X高程调整系数其中:施工监理服务收费基价=110.125万元;专业调整系数:1;工程复杂程度调整系数:1;高程调整系数:1;本工程施工监理服务收费基准价为110.125万元，即本工程招标控制价为110.125万元*0.8=88.1万元。1,谈必X江新区交道建设投资有限公司-年-尤月十六日",2,2,2,1]
[16235,"芜湖市政府性资金服务采购项目招标文件项目编号：WH01CG2021FW1939项目名称：芜湖市城市建设档案馆档案数字化加工采购人：芜湖市城市建设档案馆采购代理机构：恒泰工程咨询集团有限公司2021年07月28日1招标文件目录第一册招标文件专用部分第一章招标公告第二章投标人须知前附表第三章合同条款前附表第四章采购需求第五章评标办法及评分规则第二册招标文件通用部分第一章投标人须知1资金来源2招标文件内容3对投标人的要求4招标文件的澄清和修改5投标文件的组成6投标函7投标报价8投标有效期9投标文件的编制与提交10拒收标书11偏离12无效投标13投标保证金及履约保证金14开标15评标16定标17合同的授予和签订218质疑与投诉19验收20合同标的转让与分包21价款结算办法22附则第二章采购合同第三章投标文件格式3芜湖市城市建设档案馆档案数字化加工公开招标公告项目概况芜湖市城市建设档案馆档案数字化加工招标项目的潜在投标人应在芜湖市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2021年08月19日09点15分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况项目编号：WH01CG2021FW1939项目名称：芜湖市城市建设档案馆档案数字化加工（本项目投标文件须为电子文件）预算金额：1500000元最高限价：1500000元采购需求：芜湖市城市建设档案馆档案数字化加工，具体详见附件合同履行期限：2021年底前完成总工作量20%，2022年1-6月底完成总工作量40%，7-11月底完成总工作量40%本项目接受联合体投标：否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.独立法人资格：■是，?否3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无4.本项目的特定资格要求：4.1投标人须符合下列情形之一（不良行为记录以《芜湖市公共资源交易投标人（供应商）不良行为信息记录披露管理办法》（公管【2021】7号）为准）：（1）未被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录；（2）曾被市、县市区公共资源交易监管部门或其他行政管理部门记不良行为记录，投标截止日不在披露期内4.2如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求三、获取招标文件时间：2021年07月29日至",1,1,1,1]
[16238,"说明：1、本表根括村民代表会议记承型填油弃权人数盖洲涧涪为处潍减部刘漳汇温一四濉Y警辽四六签S藏咸6公常具体项目名称动)午月7代验沟狐脚三y包以萃产滑一贡3公过0广8霍羽)威拟用金额裕太公过会议地点付民代表议事表决情况表学过线些河涵低2沿加德藏上期承民传表局浏签寻金来源算0(m舒手妄驰芦)之心学部y签单位:秦学鄂客缘端式可ErC注/r扫z感花心式泌简部H-~0筹延方章交2效务一统位关2蓬盘记录人社入>*求贰三油三划八→西明托汇0茶",0,0,0,1]
[16247,"中标候选人公示整头镇西湖片区污水主干管工程[项目编号：.JG2021-1835]项目的评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从空作7月上日00:00至22]年【月么日23:59止)，具体如下:中标候选人第一候选人第二候选人第三候选人广东一中建筑工程有广东荣鸿建设有限公广东泰通建设有限公单位名称司司限公司960.677401956．122049940.129994投标价（万元3庄楚文刘传记项目经理姓名及资质证书吴冷西粤2442016201601828粤144182000574编号244202020210049395.0691.09综合得分98.31投标人或其他利害关系人对该中标候选人公示内容以及评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的，应当在收到答复之日起10日内，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定向招标投标监督部门提出书面投诉。异议受理部门(招标人):广州市从化区兹头镇人民政府联系人：李工联系电话:13828561749招投标监督部门:广州市从化区水务工程建设招标投标管理工作小组联系地址:从化区街口镇河东北路18号X\\、以湟联系电话:020-87978726招标人名称:广州土丛化这竖头镇入网政府日期:2o2)年条乙日九",0,0,0,1]
[16256,"中储粮浙江分公司稻谷竞价销售专场交易细则(2021年8月25日试行)第一章总则第一条为保障竞价专场的顺利开展，规范在中储粮网交易行为，维护中储粮网会员的合法权益和社会公共利益，确保本次竞价交易正常有序地进行，根据国家有关法律、法规及相关政策文件，特制定本交易细则（以下简称“本细则”）第二条中储粮网遵循“诚信、公正、法治”的原则，通过“互联网+物流+金融”方式开展电子交易，构建粮油行业先进、高效、经济、安全的电子交易网站第三条中储粮网实行会员制管理中储粮网会员在入市交易前必须充分并准确理解本细则，在入市交易后必须严格遵守本细则上线交易的中储粮网会员视同已接受本细则的所有条款并受其约束第四条交易模式：此批竞价销售受中储粮浙江分公司委托，采取网上竞价交易第五条本细则涉及的交易信息和标的物，仅限于委托中储粮网竞价销售标的第六条中储粮网会员之间非在中储粮网交易或服务中产生的及/或与成交标的物无关的其它任何协议,均与中储粮网无关第七条中储粮储运有限公司电商交易中心（以下简称“电商交易中心”）具体负责中储粮网的建设和日常运营第二章中储粮网会员管理第八条中储粮网会员指根据国家有关法律、法规及电商交易中心有关章程的规定，经电商交易中心审核批准，在中储粮网进行电子商务活动的企业法人或者其他经济组织等中储粮网会员实行会员资格年审制第九条申请注册中储粮网会员的流程申请注册中储粮网会员的企业，需向电商交易中心提交下列资料：（一）在中储粮网站登录界面点击“注册”，必须仔细阅读《中储粮网电子商务平台会员入市协议》、《中储粮网线上交易参与方须知确认书》，同意并接受后，方能进行正式注册，并按照注册流程，在线填写会员信息；（二）在线据实填写企业基本信息提交后，可下载、打印《中储粮网会员注册申请表》、《承诺函》、《中储粮网线上交易参与方须知确认书》和《中储粮网电子签章使用确认书》，上述资料加盖企业公章并附法定代表人或负责人签字后，在线提交；（三）提交工商行政管理部门核发的《营业执照》副本复印件（加盖企业公章）；（四）提交法定代表人或",0,0,0,1]
[16267,"附表A-12．详细评审结果汇总表详细评审结果汇总表工程名称:宁夏电投太阻山能源有限公司热电联产项目《一）共网工程低压签汽管道管及管件采题评标时间:2021年8月，日标段:一标段评审内容满分河北湿华管业有限公司河北恒泰管道装备制造有限公司宁夏领航保温材料有限公司中能（宁夏）管道科技有限公司1商务部分得分2512.00o.Cos.OC0.00卫技术部分得分1512.312.51ii.9610.59投标报价得分6044.9754.2757.5953.96详细评审总得分A+B+C（满分，00，）69.2766.7878.5564.553邱台",0,0,0,1]
[16273,"金惠大道(人民四路至内环西路)升级改造工程施工评标结果公示根据金惠大道（人民四路至内环西路）升级改造工程施工招标文件有关规定，经评标委员会评审确定，现将该项目有关评标结果公示如下。标工程编号:高公易楚意厨上2021】030号工程名称:金意梁道(人民路至内环西路）升级改造工施工*ht;招标人:惠州市惠阳区市被和代建事务中心/招标代理：惠州帝惠佳誉工程项目管理有限公司乡招标方式:公开招标法/4质量合格730日历天合格730日历天]包当曲4人、质量检查员3人，技术负责人1人，类）;理1人，具有注册建造师证书和安全生产考核合格证册建造师政公用工程施工总承包壹级资质;具有市政公用工程专业壹级注第三中标候选人为格证（C类）协会颁发的相应的岗位证一工员4人、，类）;提技术71人，具有注册建造师证书和安全生产考核合格证（B注册建造师市政公用工程施工总承包特级资质;具有市政公用工程专业壹级第二中标候选人为广州市市政集团有限公司：企业资，生产考校合格证或建设教育协会领发的相应的岗位证书；师职称;施工E（B类）;技术负责人1人，具有市政路桥施工合格证专业壹级注册建造师1人，质为市政公用工程施工总承包壹级资质;具有市政公用工程业涉一中标候选人为广东省建筑工程机械施工有限公司邮中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:些验都公回工160,797,906.78藏负博责员检查心人（c类）4人、=员C1人，具有建设行政主管部门或建设教育协会具有市政路桥高级工程师职称；方7中建力天集些3人，具有市政路桥施质量检。具有注册建造师证书和安全生产考核合格炉协)查1有团金员3人，宁有建设行政式3人，员历天730日限公司:主工高练公2全员3人，=式具有建设行政13515161632凯王奕锋；-有三管部门或建设教”级工程企业安全质.资产考核-生，师职称具有安主中级工程逾些闽施工员CB出s公1质管部门宁79.合些e述08时过,评标委员会否决其投标。查结果中投标书指定评标材料单价超出控制价土15%，故清标不通（六）废标情况:广东省定的评分标准进行打分，并接得分由高到低顺序推荐中标候选人开会对满足招标文件实，详细评审情况:五）C其余五投标，3标材料单价超出",0,0,0,1]
[16282,"贵港市众泰御现湾房地产开发一期项目配电工程（GGZB2021-G2-013F-GXLZ）更改公告（招标编号:GGZB2021-G2-013F-GXLZ）一、内容:广西乐正工程项目管理有限公司关于贡港市众泰御珑湾房地产开发一期项目配电工程（GGZB2021-G2-013F-GXLZ）更改公告各潜在投标人:现对贡港市众泰御现湾房地产开发一期项目配电工程（GGZB2021-G2-013F-GXLZ）项目相关事项做出以下更改:一、投标文件的递交截至时间、投标役止时间、开标时间现定为2021年08月27日09时00分二、现已上传工程量清单补遇，请各投标人自行下毅,其他内容不变，特此通知!注各潜在投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关内容，如因投标人未及心时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任三、凡对本次公告内容提出询问，请接以下方式联系招标代理机构:广西乐正工程项目管理有招标人：资港御珑置业有限公司限公司地址:贵港市港北区丽江街中央花园小地址:资港市港北区迎宾大道989号区北面邮编:537100邯编:537100联系人:何工联系人:黄工话:0775—4251165电话:0775-59880212021年8月19日二、监督部门本招标项目的监督部门为贵港市建设工程招标投标管理站三、联系方式招标人:贵港御珑置业有限公司址:贵港市港北区迎宾大道989号联系人:杨工电话:0775-5988021电子邮件:/招标代理机构:广西乐正工程项目管理有限公司地址:贵港市港北区丽江街中央花园小区北面联系人:付静电话:0775一4251165电子邮件:/.券（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人)招标人或其招标代理机构:",0,0,0,1]
[16290,"山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿阀门及控制采购（LAZBSB-2021-0238）招标中标候选人公示(招标编号:LAZBSB-2021-0238）公示开始时间：2021年08月04日公示结束时间:2021年08月07日本山西潞安环保能源开发股份有限公司王庄煤矿阀门及控制采购（LAZBSB-2021-0238）（招标项目编号:LAZBSB-2021-023x），经评标委员会评审，确定001N门及控制关购的中标候选人，现公示如下:一、评标情况001阀门及控制采购1、中标候选人基本情况质量合格响应招标要求排序中标候选人名称常州市远恒自控阀门有限公司常州新能自控设备有限公司投标报价563000S99000合格常州贝斯特控制设备有限责任公司599096合格合同签订后30天内合同生效后个月内交货2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人名称项目负责人姓名序号常州市远恒自控阀门有限公司常州新能自控设备有限公司3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件序号中标候选人名称常州市远恒自控阀门有限公司响应常州新能自控设备有限公司响应[响应常州贝斯特控制设备有限责任公司二、提出异议的渠道和方式各投标人若有异议，可在公示期内，以书面形式向山西潞安工程项目管理有限责任公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司提出异议，逾期将不再受理三、其他公示内容无四、监督部门本招标项目的监督部门为潞安化工集团有限公司招投标中心五、联系方式招标人：山西潞安环保能源开发股份有限公司地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇联系人：刘鹏电话：03555921515电子邮件：hljdysb2018@163.com招标代理机构：山西潞安工程项目管理有限责任公司地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安设计公司（潞安集团大楼东侧）二楼216室联系人：蔡方舟电话：03555968638电子邮件：lagcxmgl@163.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）",0,0,0,1]
[16299,"评标结果汇总表接标人名称处《争益岩主工程有限企问如必资公。播荐前中制候选人及其排持",0,0,0,1]
[16300,"新巴尔虎左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区核酸检测实验室建设项目施工施工评标报告评审委员会2021年09月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新巴尔虎左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区核酸检测实验室建设项目施工施工（以下简称“本项目）已由以新左发改字【2021】93号文件批准建设，项目业主为新巴尔虎左旗卫生健康委员会，建设/采购资金来自财政招标人/采购人为新巴尔虎左旗卫生健康委员会。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，新巴尔虎左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区核酸检迟实验室建设项且施工施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月30日，交工日期:2021年L1且30日。共计60日历天2.3标段详情:新巴尔虑左旗卫生健康委员会新巴尔虎左旗人民医院传染病区核酸检测实验室建设项目施工施工，该标段情况详见下表:标段编母",0,0,0,1]
[16313,"关于舒城县六连游园综合停车场工程工程最高限价的通知各投标单位：根据招标文件规定，现将本项目最高限价等公布如下：一、本工程最高控制价为38322625.96元。二、本工程最高控制价中人工工资单价为156.52元/工日，人工工日数量为30830.6工日，人工费总额为4825605.51元。投标人的投标工日数量必须大于或等于21581.42工日，投标报价中人工费总额必须大于或等于3377923.86元。三、工期：390日历天四、18lazb及18laxj文件和本最高限价通知一并公布。特此通知。建设单位：舒城县重点工程建设管理处造价编制单位：合肥鸿信工程造价咨询有限公司日期：2021年8月31日",2,2,2,1]
[16317,"评标报告一、工程概况工程名称：梅县区桃尧镇全域自然村集中供水工程建设单位:梅州市梅县区桃尧镇人民政府建设地点:梅州市梅县区桃尧镇招标控制价:1487139.60元建设规模：扩网供应15宗，新建集中供水工程4宗、圩镇管网改造1宗:实现全镇34个自然村集中供水全覆盖。二、基本情况本工程施工招标依据《广东着实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用合理低价法进行评标工作。本工程于2021年8月12日在广州公共资源交易网（网址:http://w型gzggzyg）、广东省招标投标监管网(网址:四四过也y必)发布招标公告，于2021年8月12日至8月18日在广东润浩建筑工程咨询有限公司公开接收投标登记。招标人在登记期间内共收到【家单位提交的投标登记资料。投标登记的投标单位名单如下:序号投标人名称广东建元工程有限公司2梅州生态建设有限公司3广东开元实业有限公司4深圳九方生态建设有限公司.5广东钧意建筑集团有限公司6广东铭建建设工程有限公司1本项目于2021年9且1L9:30-10:00在广州公共资源交易中心第12升标室接收投标文件，在规定时间内一共收到【家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标文件递交登记表》）：L0:00在广州公共资源交易中心第2开标室开技术经济标（开标情况详见《开标汇总表》）。四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数按照国家有关法规和符理条例的有关规定确定。评标委员会由一名业主代表和四名评标专家组成，四名评标专家均从广东省综合评标专家库（水利）中随机抽取，分别是:业主代表:专室二；评标专家:专室二专室二专室三专室业。评标委员会一致推荐专室二为评标委员会组长。评标委员会的每位成员坚待“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审。评标专家委员会按照《招标文件》的评审要求先对【家投标单位的资料进行资格性、形式性、响应性评审。经评标专家委员会审查，本项目共【家投标单位的投标文件通过资格性、形式性、响应性评审。详见《初步评审结果记录表》。评标委员根据评标办法对参加评审的投标文件进行评审，根据根据各投标人本招标项目的综合得分(",0,0,0,1]
[16326,"投标前请认真阅读，如递交投标文件即视为认可本项目招标文件的所有条款濮阳县中医医院医用设备采购项目6公开招标文件厂熊咨韵LONGHUACONSULTING守法诚信勤勉尽职采购项目编号：2021-07-3采购人：濮阳县中医医院采购代理机构：河南龙华工程咨询有限公司日期：二〇二一年七月目录第一章招标公告第二章招标项目基本内容及要求第三章投标人须知第四章评标办法第五章投标文件格式第六章政府采购合同条款1第一章招标公告濮阳县中医医院医用设备采购项目6公开招标公告一、采购项目名称：濮阳县中医医院医用设备采购项目6二、采购项目编号：2021-07-3三、采购项目预算金额：四、采购需求：260万元1.采购内容：医用超声波仪器及设备采购；2.资金来源：财政资金；3.交货安装期：合同签订后20日历天；4.供货地点：采购人指定地点；5.质量要求：符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准；6.质保期：验收合格后一年；7.标包划分：本项目共划分一个标包五、采购项目需要落实的政府采购政策：1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”财库〔2020〕46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，给予小微型企业投标人的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），投标人提供《中小企业声明函》（格式见招标文件附件）2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供",1,1,1,1]
[16333,"评标结果公示进场交易编号:(CS20000②02】0002600】0招标人临沧市翔水水利建设投资有限公司联系人及电话卢若华、15887498172项目名赛行业主管部门招标代理机税联系人及电话王杨、18288399055招标各案编号招标方式招标类别评标办法综合评估法开标地点招标现模368.81万元招标方式拦标价投标人数量1家拟中标人联系人及电话最终审计审定的建[安工程提EXlA88中标保退人名称证书名称及编号投标报价得分（景）第一中标假选人云南云润工程项目管理有盈公司全国水利工程建设监理工程污/JLG2009330014最终审计审定的建安工无费BX1.488%96.66第二中标侯选人郝超全四大利工租设胜理工程萍/jLG200741024679.68第三中标侯选人叶华明令国永利工程建设监理工程师/JLG200927023972.69",0,0,0,1]
[16343,"广东工程建设监理有限公司、广州海荣建设监理有限公司、广州穗蜂建设工程监理有限公司、贵州三维工程建设监理瓷询有限公司评分，具体详见《技术评分汇总表》、《商务评分汇总表》:4、计算并汇总投标单位总得分，并按总得分从高到低排序,具体详见《总得分汇总表》各投标单位具体的总得分及总得分排名如下表:序号投标单位总得分总得分排名】广州海荣建设监理有限公司90.832广东工程建设监理有限公司69.202屯广州穗峰建设工程监理有限公司61.0834贵州三维工程建设监理咨询有限公司62.984五、废标情况说明：无。六、澄清、说明、补正事项纪要:无。七、评标委员会的评标结论评标委员会根据招标文件的规定，按各投标单位的总得分由高到低排名，推荐本项目前3名中标候选人:第一中标候选人:广州海整建设监理有限公司，投标报价:，629G82.60元，总监理工程师:曾朋芳;第二中标候选人:广奎工程建设监理有限公司，投标报价;llS905000元，总监理工程师:谢赛民;第三中标候选人:广州穗缝建设工程监理有限公司，投标报价：I6l6d4G，50元，总监理工程师:吴永庆。评标委员会组长（签名）:评标委员会成员（签名）:日期:2021年07月30日2/2",0,0,0,1]
[16352,"InitDocument.aspxPage1of11http://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.1，2021-8-20黔西南州中心血站信息化机房建设项目（二次）采购招标评标报告Caxn20210730779059686InitDocument.aspxPage2of11http://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.1，2021-8-20目录、基本情况一览表二、评标委员会成员名单三、评标方法和评标标准四、投标文件初步评审结论一览表五、投标人排序及推荐的中标候选人名单六、澄清、说明、补正事项纪要七、其它情况记录2InitDocument.aSpxPage30f11-、基本情况一览表招标人名称黔西南州中心血站招标代理机构名称贵州新众联项目管理咨询有限公司项目名称黔西而州中心血站信息化机房建设项目（二次)招标范围开标时间2021/8/2010:00:00开标地点不见面开标室机位三评标时间2021/8/2010:00:00评标地点评标委员会负责人张正山与评标活动有关工作人员中国电信集团系统集成有限责任公司黔西南州多创智商贸有限公司贵州澄洲信息技术有限公司唐山启奥科技股份有限公司云上广济（贵州）信息技术有限公司兴义市翊赛科技有限公司投标人名单贵州智源恒峰商贸有限公司评标人员签名:InitDocument.aspxPage4of11http://202.98.201.124/ServerSignalR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.1，2021-8-202021-08-2011:54:42InitDocunent.aspxPage50f11二、评标委员会成员名单项目名称:黔西南州中心血站信息化机房建设项目（二次)姓名职务专业技术职称或者执业资格在评标委员会活动中担任的工作招标人或者招标代理机构的代表有关技术、经济等方面的评标专家刘话经济、技术标评委许江勇经济、技术标评委喻宏经济、技术标评委张正山经济、技术标评委经济、技术标评委InitDocument.aSpxPage60f11三、评标标准和评标方法项目名称:黔西南州中心血站信息化机房建设项目（二次)评标办法:黔西南采购综合评估法详见招标文件InitDocunent.aspxPage70f11四、投标文件初步评审结论一览表项目名称:黔西南州中心血站信息化机房建设项目（二次)废标情况投标人名称废标原因投标文件符合招标文件要求的投标人序号投标人名称1黔西南州鑫创智商贸有限公司2唐山启奥科技股份有限公司3兴义市翊赛科技有限公司4贵州智源恒峰商贸有限公司InitDocunent.aspxPage80f11五、投标人排序及推荐的中标候选人名单项目名称:黔西南州中心血站信息化机房建设项目（二次)１唐山启奥科技股份有限公～兴义市翊害科技有限公司3黔西南州鑫创智商贸有限公司投标人排序中贵州智源恒峰商贸有限公可排序投标人名称纳1",0,0,0,1]
[16356,"江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格预审文件示范文本（2017年版）江苏省建设工程招标投标办公室使用说明一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格预审文件示范文本（2017年版）》（以下简称《施工资格预审文件示范文本》）由江苏省建设工程招标投标办公室编制。适用于江苏省房屋建筑和市政基础设施工程，采用资格预审方式对潜在投标人进行资格审查的施工招标项目。二、《施工资格预审文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。二、招标人按照《施工资格预审文件示范文本》第一章“资格预审公告”的格式发布资格预审公告后，将实际发布的资格预审公告编入资格预审文件中，作为资格预审邀请。资格预审公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。三、《施工资格预审文件示范文本》第二章“申请人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。四、《施工资格预审文件示范文本》第三章“资格审查办法”分别规定了合格制和有限数量制两种审查方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用有限数量制的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。第三章“资格审查办法”前附表中列明全部审查因素和审查标准，并在本章前附表及正文标明申请人不满足其要求即不能通过资格预审的全部条款。四、《施工资格预审文件示范文本》第五章“项目建设概况”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要进行编制。五、《施工资格预审文件示范文本》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《施工资格预审文件示范文本》的修改意见和建议，可向江苏省建设工程招标投标办公室反映。无锡惠龙建设投资有限公司天鸿地块办公楼及配套用房改造工程施工（项目名称及标段）施工",0,0,0,1]
[16361,"重庆尚安机动车签定评估有限公司摘要重庆尚安机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则，按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序，对牌号为置ELE476大必牌EVZ150ECBB作为特殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析,根据询价目的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:一、车辆登记信息:车牌号:晋ELF476车主名称:毕晋孝二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三、询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场:四、基准日期:2021年8月26日五、询价结果:X35000元大写:人民币叁万伍仟元整重庆尚安机动车鉴定评储有限公司(y名二○二交。月广六4XX声明:以上内容摘自机动车询价报告书，欲了解本询价:订面小)意天5习读心机动车询价报告书全文。本本询价的委托方，利益关系及其他报告使用入7㎡）式本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明。账系地话：1388398186第2页共12页",0,0,0,1]
[16370,"广日股份数字化示范产业园项目管理标段（项目管理一个标段）评标结果公示项目及标段名称广日股份数字化示范产业园项目管理标段（项目管理一个标段)项目业主广日电梯（四川）有限公司项目业主联系电话18826400967招标人广日电梯（四川）有限公司招标人联系电话18826400967招标代理机构国义招标股份有限公司招标代理机构联系电话028-61961798开标地点德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)开标时间20210923-09:30:00公示期2021年09月27日至2021年10月8日投标最高限价（元）2560000.o0中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元)经评审的投标价（元)综合评标得分第一名四川鑫宇工程项目管理有限公司2355200.002355200.0098第二名成都万安建设项目管理有限公司2304000.002304000.0090.第三名四川康立项目管理有限责任公司2483200.002483200.0077.67第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川鑫宇工程项目管理有限公司）执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人王知录全国注册监理工程师证51006069房屋建筑工程高级工程师项目技术负责人/第二中标候选人项目管理机构主要人员（成都万安建设项目管理有限公司)1/7证书编号00356590职称专业建筑证书编号职称专业全国注册监理工程师房屋建筑工程y竣工（交工）日期20200917202011112020053020190708项目规模:约6.5万平方米2/7玫瑰花城二期13#-18#楼、垃圾房、地下室（造价业绩）项目名称开工日期无无竣工（交工）日期无建设规模无项目名称无开工日期无项目名称竣工（交工）日期建设规核合同价格（元)龙涧书苑二期住宅工程(龙涧书苑房地产开发项目)(造价业绩)三六三医院犀浦院区项目监理和其它专业咨询服务开工日期2018093020170427105000.006515400.00交投置地e北城时代(一期)项目(造价业绩)3/7第二中标候选人项目负责人类似业绩（成都万安建设项目管理有限公司）项目名称开工日期竣工（交工）日期无无无第二中标候选人技术负责人类似业绩（成都万安建设项目管理有限公司）项目名称开工日期竣工（交工）日期无无无建设规模无合同价格（元）无项目名称开工日期建设规模合同价格（元)简州新城石盘镇安置房A项目二期招标控制价复审（造价业绩)20191014竣工（交工）日期20210923第三中标候选人项目负责人类似业绩（四川康立项目管理有限责任公司)项目名称开工日期无无项目名称开工日期竣工（交工）日期4/7无经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）2176000.00元（招标文件P62页，3.2.",0,0,0,1]
[16379,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1许昌方圆勘测设计有限公司73.975.773.574.969.973.5822河南省水利勘测设计研究有限公司93.793.493.2593.792.793.3513周口市水利勘测设计院72.675.573.1572.667.672.293评标委员会全体成员签名：孙素芳毛郑义宋小颖候红娥张贯丁评标时间：2021年1月27日打印时间：2021年01月27日",0,0,0,1]
[16387,"中标候选人公示延平区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包(EPCiiO)项目机械设备租赁招标项目于2021年6月29日9:00:00时在南平市延平区江南路2号【层福建建工集团在限责任公司平分公司进行开标，经评标委员会评审，现将中标候选人公示如下:一、招标人的名称、地址和联系方式:招标人：，福建建工集团有限责任公司南乎分公司地址:贿乎市延乎区江鑫路23号Z层联系人:范先生联系电话:0599-8621931二、招标项目名称:延平区老旧小区改造配套基础设施建设项且工程总承包CECtE土O)项目机械设备租赁三、评标委员会成员名单、评标办法及招标方式:1.评标委员会成员:杨振伟吐息宣固培荣吴丽敏范通明2.评标办法:经量重的最低投标价虫标法3.招标方式:公开招标四、中标人名称及其中标金额:中标人名称:福建直乎华尔鑫建材在限公司:;中标金额:5031500元。五、异议的渠道和方式:各投标人如有异议，请于公示期2021年丘月30日至202L年Z月2日以书面形式（盖法人单位公章和法定代表人签字，并注明电话、地址和联系人）向招标人反映。公示期结束后，招标人将按规定向中标人发出中标通知书。山4招标人:福建建v地,南平分公司齐日期：2021年延平区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包(EPC+F:0)项目机械设备租赁招标评标报告一、招标项目简介1、名称:延平区老旧小区改造配套基础设施建设项目工程总承包(BPCt土0)项目机械炎备租赁2、招标方式:公开招标。3、招标组织形式:且行招标4、招标截止时间:2021生6且29日9:00:00时：招标地点:福建建工集团在限责任公司面乎分公司5、评标方法:经评重的最低投标价虫标法。6、本次招标由3家投标单位通过现场递交方式将投标文件递交至福建建工集团南平受分公司七楼会议室齐由招标人员签收，在格标文件遴交截止时间共收到福定宏签处谈工程有限公司、福建南平华尔鑫建材有限公司、福建省菌平建宇建筑工程有限公司等3家报价。二、评标工作小组评标工作小组成员如下;姓名单位/部门职务联系电话范通明造价合同部成员15860958298杨振伟项目管理部副组长15860991780周培菜财务部成员15259601664安全质量部成员13960637829吴丽敏造价合同部组长18005096108三、参与招标的招标人情况如下:公司名称标书客封性送达趋点送达方式送达时间福建南平",0,0,0,1]
[16396,"评标报告交易编号:黔南公易采(20210622)-0007项目名称:贵州省惠水县澧江街道石头坡水泥配料用岩矿等四宗地质勘查服多项目项目编号:黔南公易采(2021)0299号-1评标时间:2021年08且1日评标地点：迁标室L评标专家:李杭民韦开南文端阳程兴洪唐蔚婷一、公告发布本项目于在黔南州公共资源交易信息网发布招标公告，于发布更正公告。二、开标情况开标会于2021年08月11日在黔南州公共资源交易中心开标厅2举行。至投标截止时间，本包有4家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下:序号投标单位1贵州省有色金属和楼工业地质勘查局六总队心贵州省有色金属和核工业地质勘查局物化探总队3贵州省有色企展和枝工业地质物查局地质矿产勘资院贯州省有色金属和校工业地/质勘查局核资源地质调查院第兰恋名升名方营戒戏活训一更共≥页三、评审情况1.评标办法:本项目采用综合评分法，评分标准详见专家评分表。2.评标委员会:本项目评标委员会由采购人代表1人和有关技术、经济专家4人，共5人组成，其中技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。本项目技术、经济专家于2021年08月11日由黔南州公共资源交另中心从贵州省综合评标专家库中随机抽取。3.初审情况:评标委员会共对4家供应商投标文件进行初步审查，其中符合要求的投标文件4家，不符合要求的投标文件0家，原因为:。4.评审结果:评标委员会根据政府采购相关法律法规规定及采购文件规定的评标方法、评分标准和定标原则，对符合要求的响应文件进行独立的综合评审打分和汇总(详见专家打分表和评分汇总表)，中标候选人推荐结果如下:序号267.00%第二名第三名生评审专家（签名):畅画右评莱/终艺治云耐八/既履年月日采购单位:式分骁系电话:联系电话:ogc-gxgs66第2英共2页",0,0,0,1]
[16402,"竞争性磋商文件项目名称：湟源县寺寨乡簸箕湾村高原美丽乡村及农村公益事业财政奖补资金建设项目项目编号：青海明锦竞磋（工程）2021-011采购单位：湟源县寺寨乡人民政府采购代理机构：青海明锦工程项目管理有限公司2021年7月1目录第一部分竞争性磋商采购公告，3第二部分投标人须知前附表，6第三部分投标人须知，9第四部分合同条款，23第五部分磋商响应文件格式，28第六部分磋商项目要求，532第一部分竞争性磋商公告项目概况：湟源县寺寨乡簸箕湾村高原美丽乡村及农村公益事业财政奖补资金建设项目的潜在投标人应西宁市城北区海湖大道15号西宁碧桂园32号楼32楼1324室获取采购文件，并于2021年8月6日09点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目编号：青海明锦竞磋（工程）2021-011项目名称：湟源县寺寨乡簸箕湾村高原美丽乡村及农村公益事业财政奖补资金建设项目采购方式：竞争性磋商预算金额：1278200.00元最高限价：1278160.48元采购需求：具体详见《竞争性磋商文件》及工程量清单合同履行期限（工期）：2021年8月10日至2021年10月15日本项目（否）接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目的特定资格要求：1、符合《政府采购法》第22条规定的条件要求，并提供下列材料：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消磋商资格；3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；4、具备市政公用工程总承包叁级及以上资质，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格；35、其他资质条件：（1）具备有效的安全生产许可证",1,1,1,1]
[16413,"南召县公安局2018年转移支付追加资金装备计划（四标段）项目编号：NZZ181211131130招标文件采购人：南召县公安局代理机构：河南省启元招标代理有限公司日期：二○一八年十二月目录第一部分采购公告1第二部分投标须知前附表1第三部分投标须知8第四部分政府采购合同（样本）19第五部分投标文件格式22第六部分评分办法39第七部分采购内容及要求42河南省启元招标代理有限公司公正、公平、公开第一部分采购公告南召县公安局2018年转移支付追加资金装备计划招标公告河南省启元招标代理有限公司受南召县公安局的委托，就南召县公安局2018年转移支付追加资金装备计划进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加投标一、采购项目概况及采购内容：1、项目名称：南召县公安局2018年转移支付追加资金装备计划2、项目编号：NZZ1812111311303、标段划分：本项目划分为七个标段；4、采购内容及采购预算价：第一标段：反恐便民服装站视频监控系统建设115600元；第二标段：反恐便民服装站公安网络建设设备19540元；第三标段：移动指挥通行车360000；第四标段：高清视频接访系统设备448000元；第五标段：出入境综合信息系统200000元；第六标段：大数据资源动态接入设备98520元；第七标段：台式电脑13台78000元；5、资金来源：转移支付追加资金；6、交货时间：合同签订后30日历天内交付使用；7、交货地点：采购人指定地点；8、质量要求：合格；二、投标人资格要求：1、投标人具有合法有效的营业执照；2、投标人须提供依法缴纳税收及社会保障资金证明；3、投标人应具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力及完善的售后服务体系，需提供近一年财务状况；4、信誉良好，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；1河南省启元招标代理有限公司公正、公平、公开5、投标人需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：投标企业、法定代表人）,并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由投标人自行负责6、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目政府采购活动查询渠道和内容包括“信用中国”网站的“失信被执行人”和",1,1,1,1]
[16422,"新时代广场1.2.3.4幢渗漏维修控制价序号户主名称渗漏状况维修内容及要求单位数量综合单价合价备注一幢11幢1603户客厅北墙渗漏屋面女儿墙根部防水处理、并恢复米3300900北卧窗东侧边渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500客厅顶面点式渗漏（小于0.2平方2处）注浆堵漏、表面恢复处25001000东南卧室顶渗漏（小于0.2平方2处）注浆堵漏、表面恢复处25001000厨房顶面渗漏原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方4190760材料上运、垃圾清运项130030021幢1602户客厅顶点式渗漏注浆堵漏、表面恢复处28001600材料上运、垃圾清运项110010031幢1601户主卧窗顶渗漏屋面女儿墙根部注浆、防水处理、并恢复米3300900主卧窗左侧渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500西卧阳台顶渗漏注浆堵漏、顶板表面恢复处1800800厨房顶渗漏原屋面防水重做、砂浆保护平方3190570客厅东窗左侧及下角渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500北卧窗左下角渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500材料上运、垃圾清运项130030041幢601户主卧窗顶渗漏窗边缝凿除、防水处理、凿除处恢复；顶部防水处理项1600600主卧窗东侧渗漏窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500客厅阳台东侧内墙窗边墙缝凿除、防水处理、凿除处恢复项1500500脚手费项112001200用于主卧窗左侧、主卧窗顶安全措施费确保脚手架、施工人员、行人等安全项1300300材料上运、垃圾清运项120020051幢1605户主卧顶板点式渗漏（小于0.2平方1处；小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项113001300客厅阳台顶板渗漏（约8平方）原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方61901140西卧室顶板渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项1900900过道顶渗漏原顶防水拆除后重做并砂浆保护平方61901140屋面东西分割屋面开槽分割、恢复米111701870材料上运、垃圾清运项130030061幢1606户西南卧顶渗漏（小于0.2平方2处；小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复项117001700客厅顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处1900900西北卧顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处1900900餐厅顶渗漏（小于0.5平方1处）注浆堵漏、表面恢复处1900900北卧窗顶渗漏窗边缝凿除、防水处理、凿除处恢复；项1600600主卧窗顶渗漏窗顶缝凿除",2,2,2,1]
[16425,"分类分项工程量清单计价表工程名称：裕安区2021年农村饮水安全巩固提升（第一批）-青山乡杨湾、魏庵、兴隆、望江、孙堰等村管网改造工程.序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1建筑工程1.1建筑工程1.1.1土石方工程1.1.1.1010000000001人工挖沟槽土方m3300.31.1.1.2010000000002机械开挖沟槽土方m35705.71.1.1.3010000000003机械回填土方m35808.281.1.2闸阀井工程1.1.2.1010000000004大阀门井(dn>160)座181.1.2.2010000000005中阀门井(75座191.1.2.3010000000006小阀门井(dn《75)座471.1.3010000000007标志杆预制及安装根1031.1.4现状已硬化地面、道路拆除及恢复1.1.4.1010000000008砼风镐凿除m3751.1.4.2010000000009穿路及砼地坪切缝m18751.1.4.3010000000010碎石或砂砾石垫层挖除m3751.1.4.4010000000011C20砼地坪恢复（厚20cm）m23001.1.4.5010000000012C30砼路面恢复（厚20cm）m2751.1.5水平定向钻进1.1.5.1010000000013dn250PE管（PE1001.25Mpa）m1001.1.5.2010000000014dn110PE管（PE1001.25Mpa）m1501.1.5.3010000000015dn63PE管（PE1001.6Mpa）m1801.2管道试压、冲洗消毒1.2.1010000000016dn300（含dn300）以内PE管100m28.511.2.2010000000017dn200（含dn200）以内PE管100m23.081.2.3010000000018dn100（含dn100）以内PE管100m7.95分类分项工程量清单计价表工程名称：裕安区2021年农村饮水安全巩固提升（第一批）-青山乡杨湾、魏庵、兴隆、望江、孙堰等村管网改造工程.序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注2金属结构设备及安装工程2.1管材及配件工程2.1.1HDPE管道2.1.1.1010000000019dn250PE管（PE1001.0Mpa）m28512.1.1.2010000000020dn250PE管（PE1001.25Mpa）m1002.1.1.3010000000021dn160PE管（PE1001.0Mpa）m15132.1.1.4010000000022dn110PE管（PE1001.25Mpa）m1502.1.1.5010000000023dn63PE管（PE1001.25Mpa）m7952.1.1.6010000000024dn63PE管（PE1001.6Mpa）m1802.1.2闸阀2.1.2.1010000000025铸铁闸阀dn250（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个72.1.2.2010000000026铸铁闸阀dn200（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个32.1.2.3010000000027铸铁闸阀dn160（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个72.1.2.4010000000028铸铁闸阀dn110（暗杆式、球墨铸铁阀体、不锈钢杆）个82.1.2.5010000000029PE闸阀dn63个402.1.2.6010000000030泄水阀（Z45X-10Q）（铸铁）dn110个52.1.2.7010000000031自动排气阀（QB1(T1)（铸铁）dn50个72.1.2.8010000000032蝶阀（D71X-",3,3,3,1]
[16431,"E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：装饰工程标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价分部分项工程费0000楼地面工程00001011102003001地砖地面1.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉;2.10厚陶瓷通体地面砖300*300;3.详见施工图设计要求和相关规范,质量应满足设计和规范要求.m2116.290002011102003004地砖楼面1.20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉;2.10厚陶瓷通体地面砖600*600;3.详见施工图设计要求和相关规范,质量应满足设计和规范要求.m2272.80003011106002001块料楼梯面层1.楼梯、台阶面层陶瓷地面砖;2、含陶瓷地砖开槽、磨边m246.820004011102003002防滑地砖地面1.8-10mm厚防滑地砖600*600;2.20厚1:2水泥砂浆结合层;3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层;m268.170005011102003003防滑地砖楼面1.8-10mm厚防滑地砖300*300;2.25厚1:2水泥砂浆结合层;3.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡;m28.34000墙柱面工程00006011201001003墙面一般抹灰1.墙体类型:内墙;2.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹灰;m2931.75000本页合计000000注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。000000(盖章)法定代表人或委托代理人:(签章或盖章)E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表工程名称：装饰工程标段：第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价7011201002003墙面乳胶漆1.墙体类型:内墙;满刮腻子两遍2.面层:刷乳胶漆两遍;m2931.750008011105003001块料踢脚线1.踢脚线高度:150mm;2.粘贴层厚度、材料种类:瓷砖踢脚;m296.80009010903003001墙面砂浆防水(防潮)1.20厚1:2.5水泥砂浆参水泥用量5%的防水剂，分三次抹灰，每抹一遍收水压实;m2213.5500010011204003001面砖内墙面1.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝（含瓷砖切角、磨边费用）300*600;2.15厚预拌干混抹灰砂浆DPM15.0;m2213.5500011011201001002外墙面一般抹灰1.15厚1:3水泥砂浆;m2548.9300012011001003001外墙面防水砂浆网格布1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布;m2548.9300013011201002002真石漆外墙面1.",3,3,3,1]
[16440,"7X立无二三二江士识理～联三楼益无,立[招≥订商c泸Z二一v>章冠逾都力设计有。目迅己翁C请告置山宜兴市宜能实业有限公卫投标人可u项目名称：新庄一王3河东拟B-3地块居配电工程(XS2020701)兴意菏宫冠二经济标评审得分颐心巴凯图藏垦圈万工组织设计得《项目管理机构评详细评分汇总表间效二简兰二其他评审得分八八2,00图签鉴[器97.87墨2>/姜",0,0,0,1]
[16448,"旅游学校美容美体物品采购清单.pdf美容美体艺术专业物品采则劲品名数量参数洗头床。200*66cm消毒柜y288升，双门毛巾50常规客袍10成人均码陶瓷烫发机1受文烫/巴菲烫陶瓷机60014#、16#、18#、20#、22#、24书30粉色大勘工作推车3082*43cm蓝牙小音响3.5MM音频插口蓝牙连接装饰绿植若干合计美容美体实训室:一物品名致量参数美容床6190*80cm美容6直径34cm,升降47-59cm美容床床单16190*80cm美容床一次若干性床垫单常规美容用品小682*43cm美容师工作20粉色大勘，成人均码毛巾50常规暖饰仿真花20常规型号:518CLBD灯美容放大镜6照灯仪功率:20W体机套装皮肤检测仪2型号:W-2100品牌:奥克斯型号:AU-F006电子评0颜色：黑色塑形瘦身经1型号:JYT-806蒸汽仪3型号DT-8228不质浴桶2160*60*65cm受灸仪～型号：Y86小气泡美容1大双泵17合一受条若干常规香蒸精油C规格：100毫升，致现香型、黄衣草香型各一瓶材质:金属香蒸灯2货号:QY-TY929足疗盆4常规消毒柜厂容积：288升淼筋棒常规火罐12个蓝牙小音明23.5MM音频插口蓝牙连接(合计二、化妆、彩妆艺术实训室:数量参数服饰陈列柜至少可陈列4套服装三、美甲艺术实训室:数量参数紫外线消毒[品牌:格凡特功率:20W(美甲作品硬区60*40合计四、形体（瑜伽）实训室:物品名称数量参数瑜伽垫10尺寸:185cmx8oem，厚度:7mm，品牌：万火芳香加湿器型号:月球灯加湿器GJWK11600打坐蒲团10常规蓝牙小音箱3.5MM音频插口蓝牙连接合计六、插花艺术实训室:物品名称数量（参数材质:木材长方形插花2桌规格可坐18-20人椅子40常规10花艺剪刀○品牌：得力，型号:77751、材礼品丝带5花束包装纸50花瓶4玻璃透明常规款花艺围裙40材质：布艺10品牌:剑山小花篮10常规款合计约清单单价金额备注0新增000●0可插电00新增00大功率四喇巩重低音立体吉0备注0新增0新增00新增0000C0●0C0C0新增0带靠椅、木挂0智能红光温蒸00000插电式000C0大功率四喇巩0备注0备注0C0备注0000大功率四喇队0备注0●C00教师教学用00000新手入门套装00",4,4,4,1]
[16457,"关于镇江凤凰文化地产有限公司的凤凰置业10kV配电工程高低压柜采购控制价说明镇江凤凰文化地产有限公司的凤凰置业10kV配电工程高低压柜采购结合本次招标范围和工程量等实际情况，现制定本次工程的招标控制价为589.3万元。江苏初始建设项目管理有限公司2021年9月6日",2,2,2,1]
[16466,"广州国际航运大厦项目永久用电工程施工专业承包评标报告一、开标情况广州国际航运大厦项目永久用电工程施工专业承包招标采取公开招标的形式组织招标，在广州公共资源交易中心见证下，本项目于2021年9月24日15：00在广州公共资源交易中心新闻发布厅（中心本部）进行公开开标，本工程投标截止时间前准时递交电子投标文件共有12家单位，且上述投标单位的电子投标文件解密成功，并导入系统公开开标。二、评标委员会成员本工程评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由5名专家组成，其中招标人代表1名。专家名单为（招标人代表），一致推选为评委组长。三、评标原则本工程招标采用综合评估法，技术标与经济标同时开启，具体的评标办法见本项目的《招标文件》和《答疑文件》。四、资格审查各评委按本项目《招标文件》要求，按招标文件资格审查表要求，对投标单位进行了资格审查，结果详见《资格审查汇总表》。五、技术标有效性审查各评委按本项目《招标文件》要求，对通过资格审查的投标单位进行技术标有效性审查，结果详见《技术标有效性审查汇总表》。六、技术标详细审查评分各评委按本项目《招标文件》要求，对通过资格审查、技术有效性审查的投标单位进行技术标详细审查评分，结果详见《技术标详细评分汇总表》。七、经济标评分各评委按本项目《招标文件》要求，对通过资格审查、技术有效性审查的投标单位进行经济标评分，结果详见《经济标得分记录表》。八、汇总并排序按照招标文件汇总原则进行汇总，投标人总得分=“技术得分×技术得分权重（20%）＋经济得分×经济得分权重（80%）”进行排序，结果详见《投标人总得分排序记录表》。九、经济标有效性审查各评委按本项目《招标文件》要求进行经济标有效性审查，直至评审出3家投标人通过经济标有效性审查，结果详见《经济标有效性审查汇总表》。十、算术复核根据《招标文件》中的算术复核原则，对经济标有效性审查的投标人的投标报价进行算术复核，结果详见《算术复核表》。十一、推荐中标候选人名单按《招标文件》规定，评标委员会向业主推荐前3名投标单位为中标候选人：中标候选顺序投标人名称投标总报价（元）第一中标候选人广东省第一建筑工程有限公司12086985.39第二",0,0,0,1]
[16475,"评标报告项目名称：恒泰科技创新产业园概算及招标控制价造价咨询服务项目项目编号：JG2021-10730招标人（业主）：广州恒运企业集团股份有限公司招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司2021年6月一、项目概况1．项目名称:恒泰科技创新产业园概疑及招标控制价造价咨询服务项目2．项目建设地点:广州市黄埔区联和街道广州市黄埔区光谱中路以北、天丰路以南、创新路以东。3.项目概况:本项目经批准的估第总投资约31亿元，其中建安投资约22亿元总建筑面积约47万平方米（以建设单位最终审定的设计方案为准）。4招标单位:广州恒运企业集团股份有限公司5．招标方式:公开招标6资金来源:企业自筹资念二、开、评标情况简述1、本项目至投标截止时间:2021年6月1日10时00分，共有9家投标人进行投标登记，共有9家投标人按要求递交了投标文件，并成功解密。投标人名单如下:序号投标人名称投标文件递交情况投标文件解密情况1,永道工程咨询有限公司已通交已解密2.广州市新誉工程咨询有限公司已道交已解密3.广东天栋建设管理有限公司已递交已解5X广州恒生润业工程造价咨询有限公司已递交已解密5广州菲达建须咨询有限公司已递交已解56.中量工程咨询有限公司已递交已解密7,广州宇丰工程咨询有限公司已递交已解密:已递交已解出9深圳市欣广拓工程造价咨询有限公司北京中天恒达工程咨询有限责任公司已递交已解密2、广东省机电设备招标有限公司通过广州公共资源交易中心电子招技标数字交易平台于2021年6月1日10时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部01开标室按规定进行了并标和唱标，并对唱标情况进行了记录，详见《并标记录表》、《投标文件机器码系统分析结论表》、《异议记录表》。并标企过程在广州公共资源交易中心及各投标人代表的见证下进行。三、评标委员会成员本工程评标委员会由5名评委组成，均从广州公共资源交易中心评标专家库随机抽取。评标委员会推作为本次评标委员会组长组员四、评标程序及情况本项目评标首先对投标文件进行形式评审、资格审查、响应性评审，对通过形式评审、资格审查、响应性评审投标文件分别进行详细审查评分，评审满分为100分，分值占比分别是:资信商务部分占45分、造价咨询服务造价咨询服务方案占20分、投标报标价部分占35分。凡是形式评审、资格审查、响应性评审结论为",0,0,0,1]
[16483,"投标保证金缴退或电子投标保函办理说明一、投标保证金缴退说明1、采用投标保证金形式的，投标保证金有效期与投标有效期一致。2、投标保证金的缴纳形式：网银、转账、电汇，不接受现金、本票等现场缴纳形式。3、投标保证金金额：详见招标文件中《投标须知前附表》。4、账户名称、开户银行、银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。每个标段的保证金账号具有唯一性，本标段的投标保证金必须汇入本标段对应的账号。5、投标人必须从投标人的基本存款账户汇入投标保证金专用账户。投标人应确保基本账户与诚信库中备案的基本账户一致。不一致的请及时修改，并经审核通过后再行缴纳。未从投标人基本存款账户汇出的投标保证金，以及使用其他投标人账户汇款的投标保证金，视同未响应招标文件。6、投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表3.4.1的规定提交投标保证金。联合体投标的，其投标保证金应由联合体中牵头人提交。投标人未按要求提交投标保证金的，逾期缴纳的，视同未响应招标文件。7、各投标人应当充分考虑各种因素导致保证金到账滞后风险（如异地、跨行到账延迟等银行系统问题、投标人自身汇款有误等情况），请投标单位根据自己的实际情况尽早安排好投标保证金的转账时间，确保投标保证金在投标截止时间前到账,否则造成无效投标的责任自负。8、投标保证金缴纳后，请及时到无锡市建设工程网上招投标系统“业务查询-保证金缴纳查询”模块，查询本单位的保证金缴纳情况（已缴纳：单笔且等额且投标截止时间前且投标人基本账户（以诚信库为准）汇出；未缴纳：除已缴纳情况的其他情况），投标保证金的入账时间以中心保证金开户银行推送的入账时间为准。如缴纳成功，投标人务必及时打印带有二维码的《投标保证金确认函》，并必须将《投标保证金确认函》带到开标现场以备查验（银行收款回执等不能作为投标保证金已缴纳的依据）。9、如果开标现场投标人对本单位保证金缴纳有疑义，投标人必须现场提出并向招标人（招标代理）提交书面申请核实保证金缴纳情况，由评标委员会判断是否有效。10、未中标人的投标保证金在招标项目评标结果公示结束后，并且公示期间投标人或者其他利害关系人对评标结果",0,0,0,1]
[16484,"评标报告采购单位同克苏地区启明学校负目名称阿克苏地区启明学校厨房及配套设各项目评印最终报价（元)得分结果投标人名称71.60通过阿克苏鑫盛旺商贸有限公司x8t8,000.0080.20通过评标委和田凯辉伟业厨业有限公司工889,000.00会评审结81.69通过果阿克苏力达电子商贸有限责任公司工1,189,400.0050.38通过阿克苏金石信息网络有限公司工1,255,000.0049.61范过阿克苏市金芒果传媒有限责任公司X1,258,000.00次序中标候选人名称阿克苏力达电子商贸有限责任公司推荐的中标候选人2和田凯辉伟业厨业有限公司必阿克苏鑫盛旺商贸有限公司得分最高经评标委员会一致评议:回克苏力达电子商贸右限责任公司响应招标文件，评审意见中标候选单位推荐为第兹确认上述评标结果属实之逸各叶活址评标委员笔甲冶音会全体成员签字2021年7月26日兹确定:回克苏力达出工高根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见。:签佰壶拾捌万拉任注佰贸在限五红公司为中标人:中标价为：小写:Ld0位Q0元大写:元整;招标人定标意见4苏法定代表人021年7月26日监督人:三七廊涉彭评公证人：各注:说明:本报告由磋商小组和采购人共同填写，一式4份，采购人、招标代理机构各案时留存一份",0,0,0,1]
[16498,"附件1：采购项目需求（一）投标人特定资格条件：无（二）付款方式：用户单位组织验收合格后由财政局采购办凭中标通知书、验收报告、发票复印件、合同等向中标人支付货款。即项目完成安装调试验收合格后支付95%的货款，余款5%在一年免费质保期期限到后一次性付清，不计利息。（三）采购要求：1、投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求；2、采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担；3、投标人应保证，在提供本项目的货物、服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；4、验收按国家、县政府有关规定进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担；(四)售后服务要求：1、保修期限从验收合格之日算起至一年内，质保期内所有故障维修均免费（人为因素除外），质保期外只收取零配件成本费用；2、需安装调试的设备，投标人负责组织协调相关单位落实。3、接到采购人（用户）提出的维修或技术支持要求后4小时内予以响应，需要到达用户现场的8小时内到达用户现场，直至解决问题为止；4、符合运输要求，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。在运输过程中造成的产品损失或损坏由投标人负担。（五）交货（或完工）时间地点：采购人指定地点。（六）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）和《宁都县人民政府关于进一步规范公共资源交易活动的通知》（宁府字【2017】7号）的有关规定，本项目设定最高控制价为74.6万元。（七）本招标文件中凡是要求“加盖制造商或投标人公章”的，系指制造商或投标人的行政章，不接受扫描的公章、也不接受加盖其他印鉴（如合同专用章、业务专章、有序号的章、区域代理商章等印鉴章）。（八）采购清单（本条仅适用货物、服务类",0,0,0,1]
[16501,"内乡县桃溪镇初级中学教师周转宿舍工程项目（二次）竞争性磋商文件采购人：内乡县桃溪镇初级中学采购代理机构：河南恒华工程咨询有限公司日期：二〇二一年八月目录第一章竞争性磋商公告2第二章供应商须知7第三章合同条款及格式（仅供参考）18第四章工程量清单、图纸20第五章响应文件格式21注1：除竞争性磋商文件中所列内容外，采购人或采购代理机构的任何工作人员对提交响应文件的供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标单位参考，对采购人和投标单位均无任何约束力注2：对提交响应文件的供应商所提供的证件、资料、报表、证明材料等的真实性，采购人保留核对的权力，如果发现有虚假行为，一经查实，采购人将取消该单位的投标资格或成交资格，并上报相关部门1第一章竞争性磋商公告内乡县桃溪镇初级中学教师周转宿舍工程项目（二次）一竞争性磋商公告项目概括内乡县溪镇初级中学教师周转宿舍工程项目（三次）的潜在供应尚应在《全国公共资源交易平台（河南省.内乡县）》登录交易系统获取采购文件，并于2021年09月02日9时00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况1、项目编号：41132504202108060032、项目名称：内乡县桃溪镇初级中学教师周转宿舍工程项目（二次)3、采购方式:竞争性磋商4、预算金额:2900757.14元:最高限价:2900757.14元:序号包号包名称包预算(元)包最高限价（元）】01内乡县桃溪镇初级中学教师周转宿舍工程项目(二次)2900757.142900757.145、采购需求（包括但不限于标段的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)5.1采购内容:工程是清单及图纸范围内全部内容:5.2标段划分：本项目划分为1个标段:5.3资金来源:财政资金，已落实:5.4质量要求:合格;5.5工期:90日历天:5.6建设地点:采购人指定地点:6、合同履行期限:合同签订后90日历天:7、本项目是否接受联合体投标：否8、本项目是否接受进口产品：否2二、申请人资格要求：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策3、本项目的特定",1,1,1,1]
[16510,"华睿诚项目管理有限公司公开招标采购文件项目名称：运动训练专业各实训室设备采购项目编号：WZZC2018-G1-30038-HRCT采购人：藤县中等专业学校采购代理机构：华睿诚项目管理有限公司2018年月0目录第一章公开招标公告2第二章采购需求4第三章投标人须知19一、总则23二、招标文件25三、投标文件的编制25标28四、开五、资格审查28六、评标29七、中标和合同30八、其他事项30第四章评标办法及评分标准33第五章合同主要条款格式39第六章投标文件格式45一、投标文件外层包装封面格式46二、报价文件格式47三、资格证明文件/商务文件格式50四、技术文件格式59五、其他文书、文件格式631第一章公开招标公告华睿诚项目管理有限公司受藤县中等专业学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对运动训练专业各实训室设备采购项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：一、采购项目名称：运动训练专业各实训室设备采购二、采购项目编号：WZZC2018-G1-30038-HRCT三、采购内容、规格、数量及简要技术要求：采购运动训练设备一批（具体内容详见附件：采购需求）2100000.00元采购预算：人民币贰佰壹拾万元整，小写：￥四、本项目需要落实的政府采购政策1.政府采购促进中小企业发展2.政府采购支持采用本国产品的政策3.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品4.政府采购促进残疾人就业政策5.政府采购支持监狱企业发展五、投标人的资格要求1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的供应商3.本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录",1,1,1,1]
[16521,"临猗正大加油站罩棚隐患改造项目谈判采购公告公告时间：2021年8月20日项目名称：临猗正大加油站罩棚隐患改造项目项目编号：SXZB-210811410G007/01一、采购条件山西省招标有限公司受中国石化销售股份有限公司山西运城石油分公司委托，对临猗正大加油站罩棚隐患改造项目组织谈判采购，欢迎符合本项目资格条件的供应商参与谈判采购活动二、项目概况和采购范围2.1采购内容与范围：临猗正大加油站罩棚隐患改造项目，谈判采购范围为对现有的角铁焊接结构罩棚进行拆除；罩棚改造为钢球型结构，缩短四根立柱距离，罩棚宽23.4米（东西方向），长25米（南北方向），面积为585㎡；罩棚立柱材料使用工字钢柱，外部用铝塑板进行包装，檐口使用标识布等详细内容以图纸及工程量清单为准2.2建设地点：山西省运城市临猗正大加油站2.3工期要求：45日历天2.4、质量标准：合格三、供应商资格要求3.1、供应商须在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格；3.2、具备建设行政主管部门颁发的石油化工工程施工总承包三级及以上资质，有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力3.3、拟派项目经理须为本单位在职注册，且具备相关专业贰级及以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证书（B证），具有承担过类似项目的经历，且未担任其它在施建设工程项目的项目经理；3.4、供应商在全国市场主体（企业）信用信息公示系统中不得存在被吊销营业执照或被吊销（撤销、注销、收缴）相应资质（许可、认证）类证书，列入严重违法失信企业名单并在处罚期限内，或存在其他影响投标及履约能力的情形；在“信用中国”网站查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形3.5、法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标3.6、本项目不接受联合体投标四、采购文件的获取凡通过上述报名者，请于2021年8月20日至2021年8月24日（节假日不休息），每日上午8：30～11：30，下午15：00～17：30（北京时间，下同），在山西省招标有限公司13楼1321室（地址：山西省太原市小店区坞城南路50号山西省政务服务中心B座13楼）购买采购文件采购文件售价每份500元整",0,0,0,1]
[16527,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021100001广德市长三角一体化县城城镇提升改造项目项目编号一荷广路（桃州中学南校区-站西路）道路工程投标革位投标报价初宙情况安覆仁众建筑安装有限责任公司1914201316安毁华仁路桥工程有限公司1911477044安微省天昕建设工程有限公司18640303.47安爱敬泽建设有限公司19088188.76宣城市兴字建设工程有限公司18625167.39安爱伟成建筑工程有限公司19288342.04宏渣振元孔设工程在限公司18936901.29宣城市建设总公司19140920.22安爱华宸建设工程有限公司189647612810[霞川律设《限公司19288790.471]云叠兰多环境工程有限公司19d63733L9293076.2)安爱光最建设工程有限公司13[获孜新正启交通工程本限公司18976833.61小宏授区毛出设集团在限公司19228783.3719170139.38186696632618888469.581895040319089486.815安叠兴元市政工程有限公司16安微非诺建设有限公司17安微华创环境工程有限公司18安爱志洪建筑工程有限公司19宣城市恒山建筑有限公司20安爱呈龙建设工程有限公司18805961.2521安爱国创建筑有限公司19091713.0822]安覆励主直政工程有限公司19447209，1723安爱浩安建设工程有限公司19383279.882山安覆永泾建设工程有限公司18024123.77安澄富达建设工程有限公司1933096526交叠省潜员建设发区有限公司188312l92527安爱广创建筑工程有限公司19092058.4628安微和川建设工得有限公司18675257.1729[芜湖北置山建设工程在限责任公司18599137[尚德建设集团有限公司19177350.0831发薇林享矶筑工程有限公省i896088山38广德旦万力市政工程在限公司1896690433]安员住祥j政是设工程有限公司193027265734安爱楚江环境建设工程有限公司19436655.2635安覆新广建筑工程有限公司19376226.0136(铜陵市天资建设有限公司1906827057安微中院建设工程石限公司19287504.6438安徽联春建设工程有限公司1929693439l宣城成皓建设工得有限公司18952331.5819271622.110安爱旭承建筑工程有限公司]安微天和建效工程有限公司18876253.32安爱宇杰市政建设工程有限公司18720153553安覆员威建设工程有限公司18741455.44山安覆想龙建设集团有限公司18809175.8345安爱余磊建筑工程有限公司19076628.56安毁相建设有限公司19021552.1147安微航元建设工程有限公司19296934.06”德乘风市政工程有限公司疑18880756,5249安爱彻达建设工程有限公司18652927.1650安致航途建设工程有限公司18876875.525]安渣驰远建设工程有限公司18997978.5552安致仁都处设有限公司1857686953安毁中南建设工程有限公司189855485山安薇腾起处设工程有限公司1946d0919755安登乔达建须工程有限公司18939473.281887753956安覆正翔建设工程在限公司57宣城市房屋建筑安装有限责任公司19091372.21687微伟弘道路工税有限公司1881457659l安爱浩博生态科技有限公司18818176.0160l安薇纸坤建设工程有限公司1888802061安爱茂盛园林景观建设有限公司19441804.2562云登丙主孔筑工程有限公司19053912.1663巢潮市围林木风园林工程有限公司19146779.316]安微汇百建筑工程有限公司19234122.9665安覆解远设工程有限公司1899388766[否德签市政工程有限公司19085205.5267合肥时泓建设工程有限公司19016837，68l宣城华组建设工程有限公司18722586.5469安符远摇建设在限公司19026461.150格材生态环瑶石限公司19179904.6671安覆联邦建筑安装工程有限公司19281987.872肥西七建建筑安法工程右限公省19275289.2573安爱费来建设集团有限公司193069867]宣城华畅建设有限公司[897377075广德昊字建设有限公司18407996.8176|合肥博发建筑工程有限公司18669447.9977云管环筛建设有限公司194495192378安爱中旺建设工程有限公司188775394179安爱鼎坤建筑工程有限公司18875396.0880[宣城豹洛建筑工程在限公司192793618]微春建设有限公司",0,0,0,1]
[16536,"扎兰屯市洼堤乡人民政府洼堤乡孤山子村梅花鹿二期扩建工程施工评标报告评审委员会2021年09月24日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件扎兰屯市洼堤乡人民政府洼堤乡孤山子村梅花鹿二期扩建工程施工（以下简称“本项目）已由以扎民委字【2021】22号文件批准建设，项目业主为扎兰屯市洼堤乡人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为扎兰屯市洼提乡人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，扎兰屯市洼堤乡人民政府洼是乡孤山子村梅花鹿二期扩建工程施工具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月0L日，交工日期:2022年11月19日。共计红4日历天，2.3标段详情:扎兰屯市法提乡人民政府法提乡孤山子村梅花鹿二期扩建工程施工，该标段情况详见下表:标段编母标段名称项目规模项目控制价（万元）标段控判价（万元）】S1507000733006268001001扎兰屯市洼堤",0,0,0,1]
[16545,"四川省绵阳市江油市公安局警车一批(江政采竞〔2018〕043-2号)竞争性谈判废标、流标公告系统发布时间：2019-01-0714:11免责申明：以下信息由采购人或代理机构发布，信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责采购项目名称四川省绵阳市江油市公安局警车一批(江政采竞〔2018〕043-2号)采购项目编号5107812018000466采购方式竞争性谈判项目编号5107812018000466代理机构江油市政府采购中心代理机构联系电话0816-3320019代理机构地址江油市大鹏路党政综合办公楼东侧政务中心4楼代理机构联系人刘女士采购人江油市公安局采购人地址江油市太平镇诗仙路西段212号采购人联系电话0816-3516107采购人联系人郭先生项目联系人刘女士项目联系电话0816-3320019废标/流标日期2019-01-0417:00废标、流标原因无人报名,达不到开标条件，本次采购活动终止行业划分附件下载采购品目名称其他补充事宜PPP项目标识否",0,0,0,1]
[16546,"3、2、1、成都市仲裁委员会仲裁解决问未尽事宜，双方协商解决乙方生产用车油料费用1829.19元（大写：崇仟捌伯贰拾玖元堂角九分）；本合乙汉方本着公平、公正、诚信、互利互患、友好合作的原则，补充以下协议内容:年，并于2020年12月开始为成都市武使区城市市容保障中心提供油料供应中尔60授权代姜巍17当甲方:㎡加察验市艺乙方一份，本合同一式五份，中方四份，本合同经双方代表?字加盖公章后生效因本合同产生的或与本合同有关的一切争议，提交经甲乙双方据实核算:甲方车辆在乙方加油截止2021年8月18日中方应支付为我区公务用车定点加油供应商（成武事务（2020）25号）文件，服务期限号成都杜甫加油站有限公司于2020年通过成都市武使区区政府公开招标确定:成都杜甫加油站有限公司（乙方):供应方成都市武侯区城市市容保障中心（甲方）:采购方补充协议提权代衣:茶志，乙龙陇源其同等法患效2021辽母0二剂缴保校19平",0,0,0,1]
[16554,"附件：清单购货单位：肇庆市鼎湖区农业农村局销货商：鼎湖区智趣电脑店物品单位数量单价小计夏普DX25黑色粉盒个25001000夏普DX25彩色粉盒个1800800施乐3065粉盒个35001500278A硒鼓个3250750021粉盒个2350700250T彩色粉盒个28001600维修保养次601509000合计15350",4,4,4,1]
[16563,"四川康藏路桥有限责任公司省道104线草坝至姚桥段改建项日箱变及电缆采购安装评审结果公示项目名称采购人四川8藏路桥有限责任公司采购人联系电话0835-2234023开标地点淮安市雨城区北环东路308号一楼交建集团采购中心招标时间2021.8.6公示期2021.08.11--2021.08.13最高限价（元）候选人及排序候选人名称第一名第三名其它需说明事项监督部门名称及监督电话异议投诉主意事项",0,0,0,1]
[16569,"9、本招标工程项目采用资格后审方式选定合格的投标人在开标后对投标人进行资格审查，审查投标人是否有能力和条件有效地段行合同义务,投标人在提交的投标文件中须包括资格审查资料如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝;本项目不允饶联合体投标四、招标文件的获取获取时间:从2019年01月08日09时00分到2019年01月14日17时00分获取方式:报名时获取五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月28日14时30分递交方式北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区4号楼3层会议室纸质文“目约件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月28日14时30分开标地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场三区4号楼3层会议室;七、其他口备1、具各资格要求的投标人将营业执照卢效2分飞1心1代码证（或三证合一的义;营业执照)、法定代表人证书或法定代表,投权委托Z儿穿资等相关资料复印件（加黄盖公章）于2019年1月8日至2019年1日龙发到hcxguok点@163.com.2、招标文件售价300元/套，缴纳至以下账内色后不退户名:山东恒诚信工程项目管理有限公司开户银行:中信银行济宁分行账号：7376010182800067220注：请各投标人在缴纳文件费时备注项目名称跟单位名称，售后不退八、监督部门本招标项目的监督部门为/九、联系方式招标人:北京电力工程有限公司地址:北京市丰台区南四环西路18s号8区14号联系人:臧工电话：010-63678019电子邮件:zangaluo@l26.com",0,0,0,1]
[16580,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家5专家6专家组长得分排名1河南省科信建设咨询有限公司89.288.292.789.792.287.590.790.0332河南省致诚工程技术有限公司90.3792.4791.3791.3790.3792.0792.8791.5613河南文达工程咨询有限公司84.3985.1987.8984.8986.8984.4984.8985.524河南银基工程管理有限公司88.2788.6789.2788.7790.7788.1789.7789.15河南正源建设工程监理有限公司87.3387.3388.3388.3389.8387.5388.8388.226鹏新工程管理有限公司83.6982.3983.1984.1985.6981.0983.1983.357中远融通工程咨询有限公司89.5889.5890.5890.0892.0890.0891.5890.512评标委员会全体成员签名：李光军杨春艳张琪沈春英张丽娜蒋十周谷文宏评标时间：2021年1月28日打印时间：2021年01月28日",0,0,0,1]
[16589,"青岛市黄岛区城市管理局全区口袋公园建设工程(预算控制价）合同公告一、采购项目名称：全区口袋公园建设工程(预算控制价）二、采购项目编号：370211-2021-08945三、中标(成交)供应商：青岛国正工程项目管理有限公司地址：青岛市黄岛区月亮湾路（原大连路6-1号）联系人：徐芳联系电话：13791923819四、合同金额:￥14,100.00元五、公告期限：为自本项目合同公告发布之日起1个工作日。六、联系方式采购人：青岛市黄岛区城市管理局地址：双珠路110号隐珠街道公共服务中心303室联系人：张志超联系方式：18300227430发布人：青岛市黄岛区城市管理局发布时间：2021年07月30日",0,0,0,1]
[16596,"番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（钟村片区）和番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程施工图审查评标报告招标人:广州己截禺污水冶理有限公司招标代理机构:广州方百业建设顾问有限公司日期：2021年9月17日第1页共4页广州市番禺污水冶理有限公司C招标人〕组织的番禺区屏山河、选敦河流域排水单元第一批配套公共管图完善及改造工程〔钟村片区）和番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程施工图审查招标项目，已委托广业亩互业建设顾间有限公司（招标代理机构）在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，已经完成投标文件评审，现将评审情况报告如下:一、基本情况该项目于2021年8且26且至2021年9且16且在广州公共资源交易中心网站发布招标公告，于2021年8且27且至2021年义且16日在广业公共资源交易中心交易平台图上接受投标登记，在投标登记期间共收到，家投标单位的投标登记资料。投标单位名单如下:序号投标申请人名称项目负责人１广东冶建施工图审查中心有限公司庞定平2广东省九域工程技术咨询有限公司刘书容8广东省建院施工图审查中心有限公司谭永辉4广州市市政工程施工图审查有限公司张业忠至投标截止时间2021年Q且1G且9时30分前，上述，家单位按规定通过广州公共资源交易中心交易平台网上成功递交电子投标文件。上述投标单位的电子投标文件解密成功，并导入系统公开开标。于2021年旦且16且9时30分在广州公共资源中心番禺交易部第3开标室进行公开开标，交易中心代表全程见证了公开开标会。二、评标委员会组成评标委员会由招标人依法组建，5名专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。并于2021年9月17日10:00在广州公共资源交易中心番禺交易部第2评标室进行评审，具体专家名单如下:1收组长:成员:三、投标文件评审情况本项目于2019年9月17日上午10时00分开始，在广州公共资源交易中心番禺交易部第2评标室由评标委员会对投标文件进行封闭式评审。评标委员会根据招标文件规定的评标办法（综合评分法）和评标程序进行评审。首先，按照招标文件要求对投标人提交的投标文件进行初步评审，初步评审分形式评审及响应性评审，3家投标人通过初步评审，其中：广东冶建施工图审查中心有限公司未通过响应性评审（不符合第二章“投标人须知”第",0,0,0,1]
[16606,"省道S512线和平浰源至热水段路面改造工程评标委员会评标报告评标委员会负责人(签字)：.评标委员会成员(签字)：，2021年9月3日第1页共6页省道S512线和平浰源至热水段路面改造工程标评标报告和平县农村公路服务中心：根据“省道S512线和平浰源至热水段路面改造工程”《招标文件》规定，本项目施工招标开标会于2021年9月3日10:00在和平县公共资源交易中心举行。现将有关情况报告如下：1、项目基本情况及开标现场情况简介1.1项目概况与招标范围本项目起点位于龙南县武当镇横岗村（K0+000），与国道G105线相交，经黄田村委会、新街村委会、浰源镇、赤龙村委会、山下村委会、洪浰村委会、犁头咀，终于热水镇针叶林（K20+195），全长20.195公里。维修利用中小桥76m/4座，另2座中桥列入危桥改造项目另行实施，涵洞33道（清淤利用），平面交叉36处。工程在原路上实施改造，基本按原有三级公路技术标准，设计速度：40km/h（局部困难路段降低时速）；桥涵设计荷载等级：利用按原设计荷载（公路-Ⅱ级）、新建采用公路-Ⅰ级；路基宽度8.5m（局部路段15m），行车道宽2×3.5m（(具体施工内容以设计文件及工程量清单为）。1.1.1本次招标设最高投标限价34668816元。工程结算总造价均以河源市交通建设工程造价管理站审定的为准）1.1.2计划开工及完工日期：计划开工日期：2021年9月9前，计划完工日期：2021年12月31日前。1.1.3招标范围：省道S512线和平浰源至热水段路面改造工程施工图设计所涉及的全部内容，具体工程数量以施工图及工程量清单为准。至2021年9月3日10:00（递交投标文件截止时间）止，有6家企业递交了投标文件。本次评标采用双信封的综合评分法。开标于2020年9月3日10：00止，递交了投标文件的6家投标人中，有6家参加了开标会，有0家未参加开标会，开标会上，招标人及监督单位代表当场确认投标文件不存在提前开启的前提下，主持人当场开启投标文件密封，公布了投标人名称、投标保证金的递交情况、工期等内容，并如实记入《开标",0,0,0,1]
[16607,"（四）严格监督管理。有关部门要适时对补贴工作进行监督检查，重点检查补贴兑付是否及时、补贴清册是否齐全、补贴种植面积和结构调整种植认定是否规范、政策解读是否到位等。财政、农业部门要加强补贴政策落实和补贴资金拨付使用的监督管理，尤其要加大对为结构调整补贴对象提供的证明材羿进行排查，对于擅自扩大补贴范围提供虚假证明材料并查实的，要移交纪检监察机关，依法依规给予严肃处理。对发现的所有控自扩大补贴范围的问题要及时整改，对并虚作假、挤占、挪用和套取补贴资金，以及擅自扩大补贴范围等违规行为，依法依规进行处理。因土地承包经营发生稻谷补贴纠纷的镇（街)要依照自身职责，规范管理本行政区域内农村土地承包经管及承包经营合同，会同有关部门依法依规妥善处理，及时就地化解矛盾，确保2021年稻谷补贴政策平稳落地。附：1、天长市2021年稻谷种植补贴清册（表样)2、天长市2021年优质稻谷订单生产补贴清册（表样)3、天长市2021年品牌基地建设补贴清册（表样)：上",0,0,0,1]
[16619,"条款号条款内容编列内容2.2.1分值构成（总分100分）技术响应：30分商务响应：5分业绩：5分安装调试方案：5分售后服务：5分投标报价：50分2.2.3评分因素与权重分值条款号评分因素评分标准2.2.3(1)技术响应（30分）主机系统（6分）永磁同步无齿轮曳引机整机符合招标文件要求且为本品牌厂商原厂原品牌得6分，满足招标文件要求为外购得3分，有齿曳引机不得分（投标文件中须同时提供该电梯部件的型式试验报告原件扫描件，否则不得分）控制系统（6分）控制柜符合招标文件要求且为本品牌厂商原厂原品牌得6分，满足招标文件要求为外购得3分（投标文件中须同时提供该电梯部件的型式试验报告原件扫描件，否则不得分）门机系统（6分）门机符合招标文件要求且为本品牌厂商原厂原品牌得6分，满足招标文件要求为外购得3分（投标文件中须同时提供该电梯部件的型式试验报告原件扫描件，否则不得分）电梯限速器(4分)电梯限速器符合招标文件要求且为本品牌原厂原品牌得4分，满足招标文件要求为外购得2分（投标文件中须同时提供该电梯部件的型式试验报告原件扫描件，否则不得分）电梯安全钳（4分）电梯安全钳符合招标文件要求且为本品牌原厂原品牌得4分，满足招标文件要求为外购得2分（投标文件中须同时提供该电梯部件的型式试验报告原件扫描件，否则不得分）节能证书(2分)制造商获得VDI4707电梯能效等级证书，A级得2分，B级得1分，其余不得分CNAS认可证书（2分)制造商获得《CNAS认可证书》得2分2.2.3(2)商务响应（5分）1、制造商同时具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，得1分，缺项不得分（提供原件扫描件）2、制造商获得过由工商行政管理局颁发的“守合同重信用”荣誉称号，国家级得3分，省级得1分，市级得0.5分，其余不得分3、制造商具有银行信用等级证书，3A得1分，2A得0.5分，其余不得分2.2.3（3）业绩(5分)该品牌电梯自",5,5,5,1]
[16624,"15北时泗A0第三章.标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准上评标方法综合评分相等时，评标委员会依次接照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的优先:（2）按招标文件规定被认定为最新年度广东省公路工程从业单位信用评价等级较高的投标人凭先:【采用如下的优先顺序:承诺使用的A级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】(联合体投标的，指联合体中施工单位):（3）以投标人企业2020年度净资产较高的优先（联合体投标的，指联合体中施工单位):（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:,.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标:b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定：c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用现金或支票形式提交,投标人应在投标人须知3.4.1项规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户:1.若投标保证金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他彬式提交，应满足招标文件要求(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托条款号评审因素与评审标准21.12.1.3形式评审与响应性生评审标准书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。(6)投标人以",5,5,5,1]
[16633,"详细评分汇总表分包编号:信财磋商采购-2021-43-1分包:信阳农林学院林学院基础实验平台建设项目复议（第1次)序号投标单位商务标得分技术标评里得分贸合标评审得分分:总分排名河打南依诺仪器设备有限公八一器飞30.0041.6724.0095.67一]司儋阳钰丰科致设备有限公29.7942.0020.6792.46件0司3[胜州盟胜商贸有限公司29.8137.679.3376.8107婺阳宏凯艾化衡播石限公C29.8337.008.0074.83地4司评委签名:三室刚名;地派罗开标时间:2021-07-0909:36:00评标报告一、项目概况分包:信阳农林学院林学院基础实验平台建设项目复议（第1次)分包编号:信财磋商采购-2021-43-1采购人:信阳农林学院代理机构:河南良和招标代理有限公司二、开标情况本项目开标会于2021年07月09日09时36分在第四开标厅召开截止到2021年07月09日09时36分本标段（包）共收到5家供应商递交的响应文件开标记录如下:响应报价交货及安响应有效其他开标备注序投标报价项目名称供应商交货地点质量标准质保期期投标单位名称(元/)(元）装期昌质量标准信阻农林合厚等订符台国家符合国家学院林学安阳宏凯且生效后相关规定完全响应采购人指相关规定60日历天招标文件安阳宏凯文化传播有院基础实文化传播[29750030日历天及行业规及行业规[297500芮类委统定地点范标准要求限公司验评台建有限公司范标准设项目毕达到台格标准合属等订符合家信阻农替箱关规定符合家响应文件学说然学信阳钰丰且生效后采购人指及行业规相关规定递交截止信阳钰丰科教设备有1298960脊教设签129896030日房1院基础实00定地点范标准及行业规乏自起》限公司00天内交货验平台建有限公司达到合范标准60日历天设项目完毕格标准合则等订符合国家信阳农林柏关规定简白家响应文件学院林学郑州盟胜且生薇后及行业规相关规定递交截止郑州盟胜商贸有限公采购人指含税129900院基础实商贸有限129900030日历天定地点范标灌及行业规之日起5司验乎台建公司内交货完达到台范标准60日历天丧项目毕格标准符台家信阳农林合阿管订相关规定3时谈且生薇后学拉式芝河南云翔采购人指及行业规60日历天无河南云翔科技发展有科接发展129800030日历天5年心1298000院基础实内交委完定地点范标准限公司验平台建有限公司达到合设项目毕格标准符合国家信阳农林合阿经订相关规是响应文件上沙河南",0,0,0,1]
[16642,"1.供货商须具备清单物品等经营资格，并具备供货、换货、退货等协调能力，有良好信誉。2.供货商应以科学、求实、诚信的态度，严格按照公告要求提供相关资料。（二）承诺服务条款1.产品的质量和技术标准按国家法律法规行业规定的标准执行。如有假冒、伪劣、不合格产品无条件退货，并承担相应责任。2.供货商要协助我院办理相关药品、危化品等采购的备案手续。3.供货商应保证无偿提供送货上门、入库、堆放、上架等服务。4.按照校方要求分系部分课程打包送货至校方指定实训室。（三）其他1.以上参数中如有图片仅供供应商直观参考各产品需求，不具有指定性;2.成交供应商，所提供产品必须满足国家规定的标准要求，供货时需提供对应产品的证明材料;3.根据财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库（2019〕19号文件要求，被列为强制采购清单内容的产品6二二上x打印机、电视机等），合同签辽骑需提候值家确定的认证机瘤烫的幼有效期之内的节能产品认证证渐;.些山联山了3心4.文件论证费和专家证定费由战工扫溪74飞评分标准：竞争性谈判最低价米购清单:见附件",0,0,0,1]
[16650,"法注标",0,0,0,1]
[16659,"呼伦贝尔市发展和改革委员会医疗设备二次医疗设备二次评标报告评审委员会2021年02月09日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，8六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，9十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况(一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市发展和改革委员会医疗设备二次医疗设备二次已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市发展和改革委员会。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资整后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市发展和改革委员会医疗设备二次医疗设备二次。具体情况如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔市发展和改革委员会医疗设备二次医疗设备二次，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容采购预算（元）】D0115070改革委员12001543会医疗01呼伦贝尔市发展和/设备二次(医疗设备二次详见本项目采购文件2590755,0主任委员:刘文芝委员:温露范巍孙广露包立新二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市发展和改革委员会于，2021生02且03日在法定媒体网站和呼伦贝尔重公共资遵交易中心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标法动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人须具备:1、国家有关部门颁发的医疗器械生产许可证或者厌疗器械经工许可证:2、具备医疗器械备系凭证或实疗器械注册证（胶驰除外）:3、企业基本账户无户许可证或企业升立基本存款账户证明材料。4、经年检的营止执照副本或事业单位法人证书、(国)税务登记证、(地)",0,0,0,1]
[16665,"附录1资格审查条件（资质最低要求）施工企业资质等级要求同时具备建筑工程施工总承包二级及以上企业资质和公路工程施工总承包一级及以上企业资质。注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）文件规定，住房和城乡建设部核发的资质证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。附录2资格审查条件（财务最低要求）财务要求2019年度及2020年度流动比率均大于1。附录3资格审查条件（业绩最低要求）业绩要求无业绩最低要求附录4资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求投标人在最新贵州省交通建设市场从业单位信用评价的综合考核定级中，未被评价为D级；未进行评价的企业按“贵州省交通运输厅关于印发《贵州省高速公路设计施工企业信用评价实施细则（试行）》的通知黔交建设[2016]279号及《贵州省高速公路设计施工企业信用评价结果引用的补充通知》黔交建设[2016]291号（可在贵州省交通运输厅网站（http://jt.guizhou.gov.cn/）上查询）”文件规定确定的最新信用（本项目投标专业指房建工程专业）等级不为D级。人员数量资格要求在岗要求项目经理1工程师或以上职称，持有建设行政主管部门颁发的一级建造师注册证书（建筑工程专业），持有有效的交通主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类证书）。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）项目总工1高级工程师或以上职称（公路工程相关专业或建筑工程相关专业），持有有效的交通主管部门或建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类证书）。无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）注：1、公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。建筑工程相关专业职称包括结构、给排水、暖通、电气等专业职称。2、建造师注册证书的注册单位、安全生产考核合格证书的持证单位必须与投标单位名称一致，正在办理变更的必须提供发证",0,0,0,1]
[16668,"采购清单和技术要求设备清单序号名称技术规格单位数量备注一、校园监控1、大门、周界监控前端部分1智能球型摄像机支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联设备具备双路视频融合功能，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可进行融合输出。支持三种智能资源模式切换：混合目标检测-全结构化模式（全景）、混合目标检测-比对模式（细节）、人脸抓拍模式（细节）混合目标检测(全结构化模式)：a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型等13个属性识别b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍，支持性别、年龄、戴眼镜、戴口罩等9个人脸属性c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数等11个属性识别d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色等7个属性识别人脸抓拍：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启混合目标检测(比对模式)：a)支持前端人脸建模、人脸比对b)支持最多10个人脸库的管理c)支持最多15万张人脸的导入d)支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kbe)支持不同人脸库不同时间布防f)支持黑名单比对成功报警输出g)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测h)支持人脸快速比对多种比对方式设置支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍内置专利温和补光灯，夜间红外灯亮度、角度根据场景智能调整，能正常进行人脸抓拍支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率支持人体、车辆轨迹叠加支持GB35114安全加密传感器类型:【全景】1/1.8＂progressivescanCMOS,【细节】双1/1.8＂progressivescanCMOS最低照度:【全景】彩色：0.0005Lux@(F1.0，AGCON)，黑白：0.0001",4,4,4,1]
[16677,"阿拉善右旗机场道面嵌缝和标志标线维修保养工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：阿拉善右旗机场道面嵌缝和标志标线维修保养工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1010904004001硅酮道路密封胶嵌缝料1.旧胶清除2.混凝土缝内清理3.嵌聚乙烯泡沫板4.硅酮道路密封胶，缝宽1cm缝深5mm-8mm5.部位：跑道m650002010904004002硅酮道路密封胶嵌缝料1.旧胶清除2.混凝土缝内清理3.嵌聚乙烯泡沫板4.硅酮道路密封胶，缝宽1cm缝深5mm-8mm5.部位：联络道m20003010904004003硅酮道路密封胶嵌缝料1.旧胶清除2.混凝土缝内清理3.嵌聚乙烯泡沫板4.硅酮道路密封胶，缝宽1cm缝深5mm-8mm5.部位：机坪m60004040205006001标线1.材料品种:环氧道路漆2.线型:字体、标志、标线等3.其他:满足《MH5001-2013》设计及施工规范要求4.部位：跑道m284525040205006002标线1.材料品种:环氧道路漆2.线型:字体、标志、标线等3.其他:满足《MH5001-2013》设计及施工规范要求4.部位：机坪m2433.66040205006003标线1.材料品种:环氧道路漆2.线型:字体、标志、标线等3.其他:满足《MH5001-2013》设计及施工规范要求4.部位：滑行道m2430.3分部小计措施项目本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08其他项目清单与计价汇总表工程名称：阿拉善右旗机场道面嵌缝和标志标线维修保养工程标段：第1页共1页序号项目名称金额(元)结算金额(元)备注1暂列金额100000明细详见表-12-12暂估价2.1专业工程暂估价明细详见表-12-32.2材料暂估价一明细详见表-12-23计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55材料检验试验费6建筑工程能效测评费7工程变更及现场签证8提前竣工（赶工补偿）9无负荷联合试运转",3,3,3,1]
[16688,"心底",0,0,0,1]
[16694,"1.封面滨江镇通江路等路边沟排水工程，工程招标控制价江苏省泰兴经济开发区管理委员会招标人:，(单位盖章)江苏海信项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月18日1.扉页滨江镇通江路等路边沟排水工程，工程招标控制价8352531.4捌佰叁拾伍万贰仟伍佰叁拾壹元肆角招标控制价(小写):，(大写):，江苏省泰兴经济开发区管理委员会招标人:，江苏海信项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)丁亚萍姚晓法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)倪铁根樊桂林编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月15日复核时间:2021年07月18日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称:演江镇通江路等路边沟排水工程其中:《元)单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费费序号1滨江镇通江路等路边沟排水工程8352531.4119121.99175211.27合计8352531.4119121.99上752LL.22单项工程招标控制价表工程名称:演江镇通江路等路边沟排水工程其中:(元)单位工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费烧资序号】武江镇题江路等路边沟推水工程（通江路5017189.7:871516.05105245.722滨江镇通江路等路边沟排水工程（澄江路2159217.00630796.5315293.95:亲江镇涵江路等路边沟推水工程（阳江路1176124.6116779.11合计8352531,4119121.9924671.6175211.27单位工程招标控制价表工程名称；演江镇通江路等路边沟排水工程（通江路）(001]序号汇总内容企额(元)其中:析估价(元)分部分项工程费8946528.92山I944774.9312材料费2475158.28山3施工机其使用费187058.9[企业管理费226346.815、刚海入113192丹施项目费156198.86291、662.2凶价措施项目塑150207.1822.1找中:安全文明施工播施费71546.0迎七他项目费391652.831391652.89签2其中:专业工程暂估3其中:总承包服务费①规费1052165.72近414268.37监5017189.78分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:演江镇通江路等路边沟排水工程（涵江路）(001)金额(元）其中序5项目编码融签项目特征播述工程量综合单价合价哲估价项目名称通江路010101005001现状盖板沟清淤盖板沟清说沟盖板维护、沟梧清袁车外运;（施工单立合法处型）760020.581566085o40402016oo构道盖板更换",2,2,2,1]
[16703,"附件附件单一来源采购方式专业人员论证意见姓名:不术缓才8卖州职称:专业人员信息兰心注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写附件单一来源采购方式专业人员论证意见姓名:/祖心专业人员信息职称:飞账工作单位:M%伽凯足志名项目名称：2021年上饶师院图书馆电子资源采项目信息购项目-e包段人大复印报刊资料全文数据库供应商名称：人大数媒科技（北京）有限公司平版船产新和而外:代法歌按颗耐或馆一(商头购正,z然k*仅郑响或做端命二十浮扣之m系/八牵-东师平如3小下购专业人员论证意见专业人员签字危c日期2l年C月y日注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写附件单一来源采购方式专业人员论证意见眯云汤姓名:.3职称:专业人员信息上饭泸亏工作单位:项目名称:2021年上饶师院图书馆电子资源采购项目-e包段人大复印报刊资料全文数据库项目信息供应商名称：人大数媒科技（北京）有限公司挑称二子望.雨子权保护.具响保予狐签堕运能-够，军焰因录2o2孝次团动放订力保活存响尔西一致挂西之从泓保之商过添购专业人员论证意见谈被被心华军人元录染圆益荔系义滋2三士-涂乙观这遵淡梁闲至-茅潜古八系口句生《且上且日期Zo)/注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写",0,0,0,1]
[16711,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南新濮建设工程有限公司77.6376.6375.6385.6378.7378.852河南颍淮建工有限公司79.2477.7479.2487.2480.0480.723河南良坤建筑工程有限公司86.3580.8581.8591.0582.0584.4314河南润帆实业有限公司78.4673.9676.9686.1679.3678.983评标委员会全体成员签名：李朝磊于红杰王冬青杨涛李春梅评标时间：2021年2月22日打印时间：2021年02月22日",0,0,0,1]
[16720,"永兴国际车城消防改造工程招标公告（资格后审）1、南通泰润物业管理有限公司的永兴国际车城消防改造工程已经由相关部门批准建设，工程所需资金来源为自筹。现对永兴国际车城消防改造工程进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。2、南通城建工程项目管理有限公司受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。3、工程概况：（1）工程地点：南通市永兴国际车城内（2）工程规模：约393万元（3）计划工期：2021年8月至2021年9月，施工总日期为30日历天（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）4、本次招标工程共分壹个标段，招标内容如下：永兴国际车城消防改造工程，详见施工图纸及清单中所示的内容。5、申请人应当具备的主要资格条件：（1）企业必须具有独立法人资格和消防设施工程专业承包贰级及贰级以上资质或消防设施工程设计与施工贰级及贰级以上资质（消防设施工程设计与施工一体化资质证书在有效期届满前继续有效，企业可在资质证书许可范围内开展业务）；（2）拟派项目经理（项目负责人）资格：机电工程专业贰级或贰级以上注册建造师，并具备安全考核合格证书（B类证）；且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。6、以下条件属于资格后审的必要合格条件：（1）具有独立订立合同的能力；（2）企业的资质类别、等级和项目负责人资格等级符合国家有关规定；（3）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（4）项目负责人必须满足下列条件：①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：A、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。（5）投标人不得存在下列情形之一：①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（",0,0,0,1]
[16729,"响应响应6",0,0,0,1]
[16734,"十堰市福泉山广播电视发射台1.5公里专用换班道路灾后修复工程竞争性磋商文件项目编号：十采计备[2021]XM2918号采购人：十堰市福泉山广播电视发射台采购代理机构：湖北建旭工程咨询有限公司二0二一年八月目录第一章竞争性磋商公告1第二章供应商须知3供应商须知前附表3一、总则6二、竞争性磋商文件7三、竞争性磋商响应文件的编制8四、竞争性磋商响应文件的递交9五、磋商程序11六、授予合同13七、公告、质疑14八、适用法律14第三章工程量清单15第四章评审标准及方法16一、磋商评审细则16二、评审方法16三、评审程序16第五章合同条款及格式19第六章竞争性磋商响应文件格式20一、磋商函22二、报价一览表（首轮）23报价一览表（最终）24三、已标价工程量清单25四、授权委托书26五、项目管理机构28六、资格审查资料32七、施工组织设计37八、其他44附件1：45附件2：46附件3：47附件4：48第一章竞争性磋商公告项目概况福泉山发射基地大门外场坪黑化工程的潜在供应商应在湖北建旭工程咨询有限公司（十堰市北京北路82号京华新天地8幢10楼）获取竞争性磋商文件，并于2021年08月19日15点00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号：十采计备[2021]XM2918号项目名称：十堰市福泉山广播电视发射台1.5公里专用换班道路灾后修复工程采购方式：竞争性磋商预算金额：1250851.14元最高限价：1250851.14元采购需求：1.5公里专用换班道路灾后修复工程（详见工程量清单）合同履行期限：60日历天本项目不接受联合体二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照副本复印件）；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商是法人的提供2019年度的或2020年度财务审计报告复印件，新成立的供应商或其他组织提供基本开户银行出具的资信证明复印件）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2021年近期连续3个月的依法缴纳",1,1,1,1]
[16738,"本市外县招生计划（入）招生班缓数备注（特殊招生）242424通2061O294总201S2100工工色1o动江汕)6020含国际班100人1S68学校定远中学定远县第三中学定远县第二中学定远县炉桥中学定远县育才学校定远县英华中学定远县启明中学小计风阳中学风阳县临淮中学风阳县第二中学凤阳县博文学模风阳县高升学校凤阳县金阳光高缓中学凤阳县英生中学天长中学天长市炳辉中学天长市第二中学天长市关塘中学小计明光中学县域内招生计划(人）1230126512651902854759548051200960720604201SO40020b81000750440400259012505225容尔郑祥长生S厂（面向全市招生）明光市第二中学900I89501950150333006622070472",0,0,0,1]
[16747,"第三章评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分50分；技术分30分；商务分20分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分50分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分=×50分某投标人评标价金额2．技术分24分（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～5分）；2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（5.1～10分）；3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（10.1～15分）；4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（15.1～20分）；5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（20.1～25分）；6）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有五项及以上优于采购文件",5,5,5,1]
[16754,"驼舍2工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封—1驼舍2工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉—1总说明工程名称：驼舍2第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：驼舍2标段：巴彦高勒苏木巴音宝格德嘎查综合养殖扩建项目第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价整个项目1010501001001垫层砼垫层1.C15素砼2.泵送商砼3.现场集中搅拌m316.72010501003001独立基础1.混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.现场集中搅拌m321.53010401001001砖基础条形砖基础1.MU15烧结实心砖2.现拌水泥砂浆M10m341.284010503004001圈梁1.圈梁混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.现场集中搅拌m322.915010502002001构造柱1.构造柱混凝土种类:商砼2.混凝土强度等级:C303.现场集中搅拌m314.536010516002001预埋铁件1.安装预埋件400*400*202.锚筋HPB3004Φ22，长900t0.0747010401004001多孔砖墙1.±0.0以上240厚墙体2.MU10烧结多孔砖3.混合砂浆M5.0m388.798010603003001钢管柱钢柱制安1.钢管Φ159*2.52.材质：Q235B3.场外运输考虑30kmt0.4869011503001001金属扶手、栏杆、栏板围栏制作安装1.钢管DN50、DN1002.砼基础400*600m17210010604001001钢梁钢梁制安1.规格型号：HN400*200*8*132.材质：Q235B3.场外运输考虑30kmt6.22111010606002001钢檩条屋面檩条C160*70*20*2.51.材质：Q235B2.场外运输考虑30kmt3.79212010901002001型材屋面棚顶-蓝色单面板安装1.厚0.3mm彩钢板m2963.113010901003001阳光板屋面屋面脊顶部位阳光板安装1.阳光板宽4mm2227.361401060200100钢屋方管屋刚架上弦系统t1.568本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：驼舍2标段：巴彦高勒苏木巴音宝格德嘎查综合养殖扩建项目第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1架1.圆管Q235B,Φ121*2.52.圆钢HPBΦ",3,3,3,1]
[16764,"荷塘卫生院升级改造工程设计施工总承包评标结果公示项目登记号:JJ202100938荷塘卫生院升级改造工程设计施工总承包的评/定标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人,现将推荐的中标候选人情况进行公示，从2021年09月03日至2021年09月06日止，公示期为4日。评标结果如下:中标候选人单位名称投标报价负责人姓名及注册号或证书编号第1候选人广东永和建设集团有限公司（牵头人)、庄严建设(广州)有限公司（成员方)、悉地国际设计顾问《深圳）有限公司（成员方）设计费投标费率为2.18%，设计费投标报价为2831700.00元，建设工程费（含建安工程费、配传设各费、基本预各费）投标下浮率0.50%,建设工程费投标报价为128973492.00元。岑万兴:粤2442013201407104第2候选人科兴建工集团有限公司（牵头人)、广州市弘基市政建筑设计院有限公司（成员方）设计费投标费率为2.18%,设计费投标报价为2831700.00元，建设工程费（含建安工程费、配套设备费、基本预备费）投标下浮率0.12%,建设工程费投标报价为129466054.08元3蒋矩平:豫141060800261第3候选人中诚投建工集团有限公司（牵头人）、中国中建设计集团有限公司（成员方)设计费投标费率为2.18%,设计费投标报价为2831700.00元，建设工程费（含建安工程费、配套设备费、基本预备费）投标下浮率0.30%，建设工程费投标报价为129232735.20元。韦有阳:川151192000969在公示期间，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令，2004年6月21颁布）的规定受理投诉。异议受理部门（招标人)：江门市蓬江区卫生健康局、江门市滨江城镇投资有限公司（代建单位），地址：江门市蓬江区天沙河大道68号5幢游泳馆D馆1层1101卡，联系人：容小姐，电话：0750-3283726；招标代理：中国远东国际招标有限公司，地址：北京市朝阳区和平街东土城路甲9号，联系人：吴先生，电话：0750-3315616；监督部门：江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心，地址：江门市蓬江区水南会龙里155号5楼，电话：0750-3167326。招标人：江门市蓬江区卫生健康局江门市滨江城镇投资有限公司（代建单位）日期：2021年09月03日",0,0,0,1]
[16773,"金兰水库库面护水巡查和垃圾清运等船只购置及配套措施建设项目（码头及配套设施建设部分采购）评标报告项目名称：金兰水库库面护水巡查和垃圾清运等船只购置及配套措施建设项目（码头及配套设施建设部分采购）项目编号：HJCG2020-36采购单位：金华市金兰水库管理中心代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司2020年7月29日一、采购项目情况1、项目名称：金兰水库库面护水巡查和垃圾清运等船只购置及配套措施建设项目（码头及配套设施建设部分采购）2、采购内容：具体内容详见招标文件3、项目编号：HJCG2020-364、采购预算金额：75.2077万元5、采购方式：公开招标6、采购代理机构：浙江华杰工程咨询有限公司7、发布公告时间：2020年7月9日8、投标截止时间：2020年7月29日14：309、公告发布媒体：浙江省政府采购网10、领取招标文件（报名）单位情况：金华时代建设工程有限公司浙江金华中瑞园林建设有限公司金华泽锐水利工程有限公司11、投标单位情况：金华时代建设工程有限公司浙江金华中瑞园林建设有限公司金华泽锐水利工程有限公司二、评审小组组成1、按政府采购法律、法规、文件的规定由浙江华杰工程咨询有限公司提出申请，由金华市财政局政府采购监管处通过随机抽取的方式确定评标专家组建评审小组，其中采购人代表1人，评标专家4人，分别如下：姓名单位职务/职称手机成员身份曹利民金华广播电视大学（浙江商贸学校）13750987187专家组长陳春富市文化艺术中心(金华市文化馆)13867958438专家范溥泉金华市婺城区机关事务管理局13566777878专家应美琴浙江永安工程监理咨询有限公司13605796218专家徐小甘金华市金兰水库灌区管理中心13173814406采购人代表其他高级会计师,工程师2、评审小组成员均按浙江省政府采购项目评审现场监督管理暂行办法规定核对评审小组成员身份。3、评审小组其他情况说明：无三、开标记录1、开标前，由浙江华杰工程咨询有限公司受理各投标人投标文件，并对投标文件密封性进行检查。2、开标会邀请所有投标人代表参加，所有投标人均按时参加开标会议。3、开标会主持人：郑炬炬、唱标人：郑炬炬、记录人：郑炬炬、监督人:杜加军、采购人代表徐小甘。4、开标时，按后到先开原则进行开标，浙江华杰工程咨询有限公司（工作人员）郑炬炬核对投标人代表身份。5、开标记录如下：（1）开标会由郑炬炬主持，（2）北京时间14时30分主持人宣布开标会议开始；（3）主持人宣读会场",0,0,0,1]
[16777,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工监理（二次）施工监理（二次）评标报告评审委员会2021年09月15日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运箱事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工监理(二次）施工监理(二次)（以下简称“本项目）已由以内公发[2021]72号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市省道202线伊敏至罕达盖段养护工程施工监理《二次)施工监理(二次）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且15日，交工日期:2021年12且31且。共计L08日历天。2.3标段详情:呼伦具尔市交通运输事业发展中心呼伦具尔市",0,0,0,1]
[16790,"请输入验证码下载附件",0,0,0,1]
[16791,"重庆市港航海事事务中心关于电子沙盘及应急处置平台建设最高限价编制询价采购公告（第二次）项目名称电子沙盘及应急处置平台建设最高限价编制项目编号无采购方式询价采购(最高限价7万元)联系地址重庆市江北区红石路2号联系人江臻伟联系电话023-89183563传真电话023-89183563采购公告时间2021年8月10日至2021年8月13日项目开标时间2021年8月13日上午9:30时供应商资格要求1、具有独立承担民事责任的能力（分公司参与投标的应提供总公司的授权证明）；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购项目近三年内，在经营活动中无重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。供应商特定资格条件无重庆市港航海事事务中心关于电子沙盘及应急处置平台最高限价编制询价采购评标办法（第二次）一、服务范围与工作内容：根据工作安排，重庆市港航海事中心开展了电子沙盘及应急处置平台（以下简称平台）设计工作，设计单位编制了平台建设项目预算（预算1994万元），为确保项目建设最高限价制定科学合理，依据充分，现委托第三方造价编制单位，根据化龙桥电子沙盘及应急处置平台设计方案及预算，编制平台建设最高限价。二、服务期、地点服务期：收到完整设计施工图后10个工作日内完成平台建设最高限价编制，通过业主单位组织的专家审查（专家费由供应商承担）。服务地点：重庆市三、服务要求中标单位应有项目造价咨询能力，熟悉造价编制法律法规、文件及相关要求，能够按要求完成平台最高限价编制，依据充分，预算合理，通过业主组织的专家审查，中标单位对所出报告的真实性、合法性负责。四、其他要求1、业绩要求近三年（2018年8月1日至今，以合同签订时间为准）承担过造价咨询服务业绩。2、人员要求项目团队人员不得少于3人，且应持有注册造价工程师资格证书。五、验收方式中标单位在约定的时间内完成最高限价编制，并通过采购人组织的专家审查和采购人验收。编制的最高限价依据充分，各分项预算合理，无错漏项，能够作为平台建设的最高限价。六、付款方式成交供应商按要求完成最高限价编制并通过采购人组织的审查和采购",0,0,0,1]
[16800,"咸丰县2021年中药材产业示范基地建设项目（二标段配套灌溉设备设施）工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：咸丰县2021年中药材产业示范基地建设项目（二标段配套灌溉设备设施）标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价鱼塘1010101001001平整场地1.土壤类别:综合土方2.地表附着物清理3.弃土运距:自行考虑m22477.382040101001001挖一般土方1.土壤类别:综合土方2.挖土深度:6m以内m39603040102001001挖一般石方1.岩石类别:综合石方2.开凿深度:6m以内m34504040101002001挖沟槽土方挡土墙基础土方：1.土壤类别:综合土方2.挖土深度:2米以内m38305040103001001回填方挡土墙背部回填：1.密实度要求:素土夯实夯实系数≥93%2.填方材料品种:原开挖土方3.填方粒径要求:综合类土石方m3224.66040305001001垫层1.材料品种、规格:C20毛石混凝土垫层2.厚度:500mmm3274.37040202011001碎石鱼塘池底：1.石料规格:碎石2.厚度:10cmm21555.568040305003001浆砌块料1.部位:挡土墙2.材料品种、规格:MU50块石3.砂浆强度等级:M104.泄水孔材料品种、规格:孔径100mm左右,间距2~3m,上下左右梅花型布置5.沉降缝要求:应按间距10~20米或高差变化处设置2cm宽沉降缝,软弱地基段可按实际情况而定m3244.149040303015002混凝土挡墙墙身1.混凝土强度等级:C25片石混凝土m31179.4910040305004001砖砌体1.部位:多孔砖砌过滤壁2.材料品种、规格:多孔砖240*115*503.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆m30.77本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：咸丰县2021年中药材产业示范基地建设项目（二标段配套灌溉设备设施）标段：第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价11040305003002浆砌块料1.部位:块石水泥砂浆回填2.材料品种、规格:",3,3,3,1]
[16809,"政府采购竞争性磋潮文件范本——货物类（3）收取单位:翠湖市文物管理所（4）缴纳时间:合同签订前(5）退还时间:验收合格后违年31.1成交服务费（1）金额:□免收团定额收取:人民币G000元□按下列标准收取:(2）支付方式:转账/电汇现金（3）收取单位:安徽振兴工程咨询有限公司（4）缴纳时间:领围成交通知书董34.3质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址递交方式:书面形式接收部门:巢湖市文物管理所联系电话:0551=82320018通讯地址:巢湖市青年路5易市图书馆5楼35其他内容35.3社保证明材料(如有)本项自磋商文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一(响应文件中须提供影印件）:（1）社保昌官方K站查询的装费记录被咨（2）社保局的书面证明材料:（3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代激社保，但须提供有关证明材料并经磋商小组确认（4）参与磋商的院校，社保证明可以用以下任意一种:①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）:②医保证明材料（5）其他经磋离小组认可的证明材料（6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明第5页/共62页",0,0,0,1]
[16817,"手术转运车采购评审结果公示（2021-JL13-59-W30028）我院手术转运车采购评审工作现已结束，评审结果如下:一、项目名称：手术转运车二、项目编号：2021-JL13-59-W30028三、公示日期：2021年9月26日-2021年9月28日（3个工作日）四、评审结果：流标。三家报价供应商，其中，有两家供应商符合性未通过，对采购文件做是性响应的不足三家。五、质疑渠道如有关供应商对评审结果有异议，请在本公示期内以书面形式向物资采购b办提出质疑，公示日期结束后将不再受理。六、联系方式：联系人：廖老师、张老师电话：023-68762231纪委监督电话：023-68762020在此，对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。",0,0,0,1]
[16826,"中标（成交）候选供应商推荐表海丰县黄羌镇人民政府广东公正招标服务有限公司组织的海丰县黄羌镇罗河（大面园、东岭段）景观提升工程（项目编号：441521-2021-02224)，经谈判小组评审及谈判后，推荐中标（成交）候选供应商如下:序最终报价金额推荐排供应商名称（元）名号广东海建建设发展有限公司1906500.00第一12广东金灿建设有限公司1917000.00第二广东东润建设工程有限公司1921100.00第三3州w组签名：F/3。网)科务左虽平日期:2021年09月07日采购单位确认:(盖章:≤口x",0,0,0,1]
[16832,"东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项日评标报告（标段6%广东想信项目管理有限公司受广州风行牧业发展有限公司委托，对东源风行牧业有限公司等六所公司七个生猪养殖场设计项目采用公开招标方式进行招标，评标采用综合评估法。该项目于2021年08月07日至2021年08月30日在广州公共资源交易中心网站、中国括标标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于2021年08月09日在广州公共资源交易中心网站发布补充公告。于2021年08月13日在广州公共资源交易中心网站发布答疑纪要。于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分止在广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间2021年08月30日09时00分止，本标段共8家单位投标登记成功，分别是:上西宣盟工程设让在跟公司面京主涵建筑议让在限公司北京凯颁路建筑设计在限公司、中国轻工业面宁设让工程在眼公司、广东名都设计在限公司、趣出由被科研设计院有限公司北京世纪虫天国际建筑竣计在限公司中设工程盗询(重庆)股份在限公司。本项目于2021年08月30日08时45分至09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）接收投标人递交电子光盘备用，共乙家投标人递交电子光蓝备用，分别是:北京世纪中大国航建筑设计有限公司、面京圭观建筑设计在限公司中设工程盗询(重庆)股份《版公司知州中很科研设迁院省眼公司、上东名礼设计在银公试北京凯次腾是筑设计省公司中压轻工业的宁谈让工程省组公司。连见各出电工光盆接收名))）本项目于2021年08月07日至2021年08月30日09时00分接收投标人递交投标文件。至递交投标文件截止时间止，共Z家投标人按招标文件要求递交了投标文件，分别是:北京世纪卫天压院处筑认社石以公省的就主测批筑议迁石服公置卫论上在浴道(山次)投份石公司L中围轻北近的宁谈计北福在眼公司上至名礼谈计有眼公司L郑州注混科班谈计院在监公司北京凯顺胜汕筑设让在限公司。于2021年08月30日09时00分在广州公共资源交易中心第10开标室（中心本部）进行现场并标。（详见《并标记录法》《投标文性机器鸟系统分结论表》《异议记录表》)评标于2021年08月",0,0,0,1]
[16843,"天长市财政局文件财农〔2020〕128号天长市财政局关于下达2020年稻谷结构调整补贴标准和补贴资金指标的通知各镇（街)、国有农场:按照《安徽省财政厅关于下达2020年中央财政目标价格补贴（稻谷）预算的通知》（皖财农〔2020〕576号）和《天长市人民政府办公室关于印发2020年天长市稻谷补贴实施方案的通知》（天政办秘〔2020〕42号）的要求，根据省财政厅下达我市2020年稻谷补贴资金和各单位上报农业部门审核的补贴面积，测算确定我市2020年稻谷结构调整亩均剂贴标准为8.11元。按此标准，现将2020年稻谷结构调整补贴资金指标下达给你们，请遵照执行。同时，将2020年稻谷结构调整补贴清册纸质版（单位盖章、签字）和电子版于2020年12月15日前报市农业农村局",0,0,0,1]
[16852,"【表2-1】滨海五道（滨海十六路至滨海十八路段）中压电缆管道工程工程工程量清单招标人:工程造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表2-2】总说明工程名称:滨海五道（滨海十六路至滨海十八路段）中压电缆管道工程第1页共2页一、工程概况：本工程位于滨海五道（滨海十六路至滨海十八路段），工程内容：中压电缆管道工程等，具体详见清单二、工程招标范围1、滨海五道（滨海十六路至滨海十八路段）范围内电缆管道施工；三、清单编制依据：1、温州市维同电力设计有限公司设计的施工图；2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3、浙江省市政工程预算定额（2010版）、浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）、浙江省建筑工程预算定额（2010版）、浙江省安装工程预算定额（2010版）；4、建建发[2018]104号浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》；建办标{2018}20号《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》；财税{2018}32号《关于调整增值税税率的通知》；5、建建发（2016）144号《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》、浙建站定（2016）23号《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》、浙建站信（2016）25号《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》、温住建发（2016）87号温州市住建委转发关于《建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则、施工取费费率及工程材料价格信息发布调整的通知》6、其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等；7、预留金按15万元计入；四、其他有关问题的说明：1、本工程所有混凝土全部按商品混凝土、砂浆采用预拌砂浆考虑，投标人按施工现场实际情况自行考虑泵送或非泵送",3,3,3,1]
[16859,"1.封面东台河沿线居民区新建生活污水设施及管，网，工程招标控制价江苏省新曹农场有限公司招标人:，(单位盖章)江苏建博工程管理咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月19日1.扉页东台河沿线居民区新建生活污水设施及管，网，工程招标控制价招标控制价(小写):，9095913.04(大写):，玖佰零玖万伍仟玖佰壹拾叁元零肆分整，江苏省新曹农场有限公司江苏建博工程管理咨询有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)陈国强徐林法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)王金玉朱浩波编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月19日复核时间:2021年06月19日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:东台河沿线居民区新建生活污水设施及管网其中:(元)序号九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】东台调沿线居民区新建生活污水设感凝琴29095913.0111798.93198765.06台计9095913,0-1141798,93199765,08单项工程招标控制价表工程名称:东台河沿线居民区新建生活污水设施及管网其中:(元)序号单位工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费煤费】盐坝11连居民区新建生活污水设施及管网仁五351280.6651908．5:876762．262王东居民区新建生活污水设施及管网工程2435855.2937913,7853228.62上些坝大桥居民区新建生活污水设施及管网工程8147253.1148946。6768774.18合计9095913.04141798.93198765.06单位工程招标控制价表工程名称;盐坝11连居民区新建生活污水设施及管网工程(0001)官号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程费2977319,681山1入工费383630.312材料费2358922.58山8施工机其使用费92070.3616企业管理费952:36.2816刚海47460,.182昌施项目费162171.682.1单价描施项目费56301.22.2凶价措施项目费105873.372。2.1其中:安全文明施工措施费68908.536503.1共中:暂列企额65043.2找中:专业工程暂估3.3t中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾76762.2近税金2900-18.09351280-1.6分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:盐坝11连居民区新建生活污水设施及管网工程(0001)金额(元）注式项目编码项目名称项目特征描述心心工程量综合单价合价其中暂估价",2,2,2,1]
[16861,",门签付《己202/X砚山县阿猛镇健基照村委会黑所水头自然村美丽村证建设项目竞争性磋商公告乡项目概况:砚山县回猛镇限基思村杀会展所水头自然村派瓯村主建设项目的潜在供应商应在文山州公共资源交易电子服务系统Lhttns://wsgzzycn/〕获取采购文件，并于2021年9且3日16时00分（北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号:ZC532600202100455项目名称:砚山县阿猛镇课基黑村委会黑所水头自然村美丽村庄建设项目采购方式:竞争性磋商预算金额:165.83万元最高限价:165.81602万元采购需求:（1）生产道路改扩建:（2）改造公共卫生厕所;（3）防洪沟改造:（4%污水治理:（5）民房外观改造:（6）综合服务设施建设;（具体详见磋商文件第四章采购需求）工期要求:120日历天内亮成（具体以签订的合同日期为准)质量要求:达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准.磋商范围:磋了文件及补遗全部范围本次竞争性磋商不接受联合体磋商二、申请人的资格要求1、参加投标的单位应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:1.1具有独立承担民事责任的能力（供应商应在中华人民共和国境内登记注册的，要具备有效的营业执照):1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2018年至今任意一年经会计师事务所或审计机构出其的财务审计报告，供应面成立时间不足一年的，可提供响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明,或提供成立至今的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表)):1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明):1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录提供:2021年1月至今任意连续3个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关的情况说明:依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其依法免税或不需要级纳社会保障资金):1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（书面声明):1.6法律、行政法规规定的其他条件:供应简需在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人和重大税收违法",0,0,0,1]
[16870,"第四章评标方法与评分标准评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用综合评分法确定中标候选人。",5,5,5,1]
[16882,"四、工程量清单报价表序号项目名称项目特征描述单位工程量投标单价合价1墙面拆除指开水房和锅炉房间墙面及锅炉房内临时隔断砖砌墙面的拆除及垃圾清运平方米802开水台面的拆除原开水房砖砌开水台面的拆除及垃圾清运米243地面铲除开水房地面砖的铲除及垃圾清运平方米874原开水房的墙面粉刷原开水房磁砖墙面的粉刷（批刮磁砖专用腻子后做室内乳胶漆）平方米1205原锅炉房的墙面粉刷铲除墙面脱落层后批刮腻子并做室内乳胶漆平方米1806磁砖地面铺装原开水房地面地砖铺装。地砖为防滑耐磨抗污600*600大理石纹磁砖。参考品牌：诺贝尔、蒙娜丽莎、金舵平方米787火烧板地面铺装原锅炉房内地面铺装。铺装材料为600*600*2.0厚芝麻灰或五莲花火烧板。平方米1508铝合金卷帘门共两扇。铝合金卷帘门：0.45厚，手动。门洞大小约为3*2.5和3*2.5平方米209墙体砌筑原锅炉房门部分砌筑。砌筑材料为水泥砖，墙体用水泥砂浆抹灰后，室内做乳胶漆，室外贴同类型的墙砖平方米5.110台阶铺装原开水房台阶铺装，材料为2.0厚火烧板平方米511入口坡道车辆出入坡道，要求砂浆混凝土制作，坡道处雨水沟加DN200管道，四周加水泥砂浆混凝土包裹，上加@10*15的单层双向钢筋混凝土，长度为3.5米，宽度约1.5米，厚度视现场而定。项112铁门拆除原锅炉房铁门拆除，拆除后的材料自行处理项113管道拆除原锅炉房内高于地面的管道全部拆除后封堵，拆除后的材料自行处理。项114室内垃圾清理原室内的垃圾清理项115踢脚线磁砖地脚线米6616消火栓室内消火栓一只，地点位于锅炉房北侧，从原锅炉房给水管道接入，该项包括给水管道及消火栓闸阀一只。项1合计：人民币（大写）：元（￥：元）备注：1、所有价格包括单价与合价均四舍五入保留两位小数；合计大小写如不一致作为废标处理；项目单价为全费用综合单价。全费用综合单价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用",3,3,3,1]
[16887,"t)ocumcntaspx详细评分汇息表山拍批和。云挂名堤华民筹型财位负在本之是L购Z吕企改(注2的]米且桥良。注。土3j纺的yjjztyzzycyyyy公热法扑置歌改(的工机执公置]巧山雅丹枫构型M人/社分(共套社分及[经夏行排名2([分必分下苏上九冈坊茂证五了619顶的巨6苏加土00万可矿孜不队6E它对灰馆农欧)）C瓦3危的签众对证?(6E9T0打K00ˇC,CSCC72乃+【分改式:方让江下㎡石TS加室EG下顶欣Z5进(;e士元t1)cogxsgso:oo.ea",0,0,0,1]
[16896,"未通过符合性审查单位情况如下：评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。四、评审情况评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为视学华，成员为李沟、刘建兵、孙馈云、张泽丽三、评标委员会组成/信阳市盛兴装饰工程有限公司谷宜宜岩加x折开标记录如下:截止到2021年07月19日09时30分本标段（包）共收到7家供应商递交的响应文件本项目开标会于2021年07月19日09时30分在第二开标厅召开开标情况!”代理机构:河南瑞珂工程管理有限公司采购人:信阳农林学院分包编号:信财公开招标-2021-100-1分包:信阳农林学院大学生众创空间建设项目项目概况河南省东风建工集团有限公司宜可荔三主建设有限公司可政省格瑞装饰设计工程有限/]南恒森建筑工程有限公司I荔卓阳建筑工程有限公司南苏景建筑工程有限公司当投标单位名称的凯评标报告1725686.502354427.052364402.5058414.01355756.43(拟批,377986.34322487.58报价(元/烈二义凯出次工鹏评标委员会成员：礼资监士评标委员会负责人（组长）三中标候选人浏山注三中标候选人武二中标候选人推荐情况评标委员会根据最终评审情况，推荐中标候选人如下：、评标结果房级独些2列H武言急善CV三二)凉些流独卿-亩*牡疆江室八式廊观情况温公卓阳炎待签亮建筑工程有限公司]南苏芳沅以卓三主建设有限公司国监]韵恒鑫建筑工程有限公司约格瑞装饰设计工程有限公室感二咸国东儿溪幼北其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性申查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下：C3容工>当川I冠2富336筑工独凤建工集团有限公司慈心云元沙凹宜藏多投标单位名称]南恒森建筑工程有限公司空[的省格码艺省”固省后彦部邕可社通知亚T队东风面二墨装侨设计工程有限公请己藏建工已过其山省院投标单位名称邵团佰限/期该放不得分。冰沁上传到主金记公司舰潮义。当标单文注2体信息库中，该项不得分。河南苏景建筑工程有限公司和河南卓阳建采范江原因警非最终得分应/22赣的心2021年07月19日",0,0,0,1]
[16905,"询价公告观音桥商圈缓堵二期工程预算编制、预算审核、限价编制询价公告JC-2021-151．比选条件本项目观音桥商圈缓堵二期工程已通过批准实施。询价人为重庆聚城市政产业集团有限公司，资金来自：财政资金。项目已具备询价条件，现对该项目的预算编制、预算审核、限价编制进行询价，特邀请有兴趣的潜在咨询人参与询价。各项目的预算编制、预算审核、限价编制中标人不能为同一个单位。各咨询人均可就上述项目中的3个标段比价。若同一咨询人同时成为同一项目中三个标段中两个及以上标段的第一中标候选人，在询价人发出通知后一个工作日内，由该咨询人出具书面说明，只选择其中一个标段成为中标人，并自愿放弃其他标段第一中标候选人资格，自愿放弃的标段中标人依次顺延。若该咨询人未在规定时间内提交书面说明，询价人视为该咨询人自愿放弃选择的权利。各项目开、评标顺序按预算编制、预算审核、限价编制进行（如有两家或以上咨询人报价相同则以报名时间在前的确定为预中标人）。一标段：观音桥商圈缓堵二期工程预算编制二标段：观音桥商圈缓堵二期工程预算审核三标段：观音桥商圈缓堵二期工程限价编制2．项目概况与招标范围2.1建设地点：重庆市江北区2.2计划工期：10日历天（询价人移交编制资料后10天内完成）2.3建设内容：主要包括观音桥商圈缓堵二期工程施工图示范围，即浪漫金街、渝北二村下穿道、三期步行街、建北五支路、建北七支路、建北九支路和洋河一路、洋河西路，以及北城天街等路段进行交通组织优化，工程费用约350万元。2.4招标范围：上述建设内容所包含的预算编制、预算审核、限价编制。3．资格要求3.1资格条件:具有工程造价咨询乙级及以上资质（提供资质复印件并加盖咨询人单位公章）。外地企业需提供入渝备案证明。3.2业绩要求:咨询人2018年8月1日至今须具备至少1个合同金额在1.3万元以上的造价编制类业绩。（提供造价咨询合同或造价咨询报告复印件并加盖咨询人单位公章）。4．最高限价4.1窗体顶端咨询费用最高限价为：按照重庆市江北区公管办发〔2013〕1号文计算，暂定预算编制、预算审核、限价编制费为下列计算，请以此为限价分别下浮报价。预算编制费、预算审核费、限价编制费计费基数暂定为350万元，咨询费用",0,0,0,1]
[16913,"洪圣沙连接长洲市政桥菜工程、黄埔区开放大道北二期建设工程BPC造价咨询评标报告1、招标基本情况本项目经批准，采用公开招标的方式，该项目于2021年08月21日00时00分至202年09月14日10时00分在广州公共资源交易中心及其他法定媒体发布公告:于2021年08月21日00时00分至2021年09月14日10时00分在广州公共资源交易中心接受投标登记（采取网上登记方式），在规定的时间内有5家投标单位完成了网上系统登记:投标文件递交时间为2021年08月21日00时00分至2021年09月14日10时00分，在投标截止时间内兵省5家投标单截选交了电子投标文件:投标文件解召时旧为2021年09月14日10时00.分至2021年09月14日10时30分，在投标文件解密时间内共有5家投标单位成功完成解密:于2021年09月14日10时00分至2021年09月14日11时00分在广州公共资游交易中心第3开标室（黄埔交易部）进行开标工作，各投标单位对开标过程无异议，具体详见《开标记录表》:按照招标文件规定的开标程序和细则，于2021年09月15日09时30分至2021年0月15日15时00分在广州公共资源交易中心黄埔交易部第1评标室进行评标工作。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。2、评标办法:综合评估法具体标准及内容详见本项目《招标文件》中的“第三章评标办法（综合评估法）”3、评标委员会成员名单评标委员会由广东省综合评标评审专家库抽取4名专家和1名业主代表组成评标委员会组长:评标委员会成员:4、评审情况及评审结果评标委员会在广州公共资源交易中心的见证下，按招标文件规定的评标办法，按如下步报进行评审:1、评标委员会首先对通过公开开标的5家投标单位进行形式评审，经审查，5家预标单位通过形式评审，具体详见《形式评审汇总表》:2、评标委员会对通过形式评审的投标单位进行资格审查。经审查，五家投标单位通过资格审查，具体详见《资格审查情况报告》:3、评标委员会对通过资格审查的投标单位的投标文件进行响应性评审，经审查，5家投标单位的投标文件通过响应性评审，具体详见《响应性评审汇总表》;4",0,0,0,1]
[16914,"淄博车务段房屋招商项目秋谷站原装卸楼及附属房屋秋谷站房屋招商文件招标人：中国铁路济南局集团有限公司淄博车务段项目编号：ZBCWD2021-03日期：2021年9月目录99101010121213131313131414141516161717171818191920202021222223232424242525262728282828282929303740第一章秋谷站原装卸楼及附属房屋出租招商公告淄博车务段拟在全国范围内就房屋租赁项目进行公开招商，公告如下：招商项目1.招商项目名称：秋谷站原装卸楼及附属房屋出租项目2.招商文件编号：ZBCWD2021-03二、招商人1.招商人名称：中国铁路济南局集团有限公司淄博车务段。2.招商人地址：淄博张店区山泉路3号3.联系人：李先生；4.联系方式：13053377377；三、招商项目概况1.概况：秋谷站原装卸楼及附属房屋1164平方米，院落约600平方米。2.经营业态：闲置，无水电，未供暖。3.租赁期限：本次招租租期1年。4.租赁房屋用途：承租单位办公、职工宿舍、开设饭店等5.招商底价：31000元人民币/年。6.支付方式：租金、保证金合同签订后通过银行转账方式一次性缴清.四、竞商人要求1.竞商人资格要求：1.1竞商人需为响应招商，参加公开招商活动的企业法人。1.2竞商人在以往的经营活动中应无不正当竞争手段取得经营权的记录；银行信用良好，无不良记录；依法纳税、依法缴纳社会保障资金，无违反国家规定等不良记录。2.竞商人符合型要求：2.1所从事经营活动必须符合安全、卫生、环保等强制性规定。2.2本房屋不出租给铁路职工（含集体企业职工）从事经营活动；不得利用承租房屋开办幼儿园、托儿所、养老院、福利院等人员密集经营业务。2.3不得利用承租房屋生产、存放、经营易燃、易爆等各种危险品。2.4不得将承租的生产办公用房，用于家庭日常居住。2.5不得将承租房屋转租、转让、转借、调换或与他人联营。2.6必须严格遵守各项消防法规及有关安全管理规定，配合出租方的安全管理。承租房内不得明火作业，需自费安装烟感报警；不得超负荷用电和私拉乱接临时电源，电器线路和电器设备的保险装置应当与额定负荷相匹配。2.7不得利用承租房屋进行国家、地方政府和中国铁路济南局集团有限公司严令禁止不得在该类场所从事经营的业务。五、资格审查方式：资格初审1.参与竞商人需提供单位名称、营业执照、法定代表人身份证、授权委托书、企业商誉等资料复印件（加盖公章）",1,1,1,1]
[16928,"D.3单位工程最高投标限价汇总表工程名称：嬉子湖镇政府门前绿化整改项目标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中：材料、设备暂估价（元）1分部分项工程费251232.361.1绿化工程127680.491.2园路工程（L=35m）9362.751.3侧石安装工程（L=300m）16779.751.4人行广场工程（S=350㎡）71562.681.5排水工程11359.481.6土方工程14487.212措施项目费2749.032.1夜间施工增加费381.812.2二次搬运费610.902.3冬雨季施工增加费763.622.4已完工程及设备保护费152.722.5工程定位复测费458.172.6临时保护设施费152.722.7反季节栽植措施费229.092.8赶工措施费3不可竞争费5727.163.1安全文明施工费5727.163.2工程排污费4其他项目4.1暂列金额4.2专业工程暂估价4.3计日工4.4总承包服务费5税金23373.77工程造价=1+2+3+4+5283082.32测评合格编号:2018JS-03【新点2013清单造价V10.0安徽版】E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：嬉子湖镇政府门前绿化整改项目标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价001绿化工程127680.491050101010001整理绿化用地1、找平找坡要求：按图纸设计要求进行找坡找平m23302.5001.504953.753830.902050102001002栽植黄玉兰1、种类：黄玉兰2、胸径：6cm3、株高：300-350cm4、冠幅：200-250cm株4.000339.661358.6456.563050102001003栽植黄金槐1、种类：黄金槐2、地径：6cm株1.000257.21257.2114.144050102001004栽植西府海棠1、种类：西府海棠2、地径：6cm株2.000266.27532.5428.285050102001005栽植紫叶李1、种类：紫叶李2、地径：6cm株5.000266.271331.3570.706050102001006栽植紫玉兰1、种类：紫玉兰2、胸径：6cm3、株高：300-350cm4、冠幅：200-250cm株2.000339.66679.3228.287050102002001栽植紫薇1、种类：紫薇2、地径：6cm3、冠丛高：150-200cm4、蓬径：100-200cm株6.000157.99947.9493.248050102002002栽植日本晚樱1、种类：日本晚樱2、地径：5cm3、冠丛高：160-220cm4、蓬径：200-300cm株11.000122.591348.49104.729050102002003栽植红枫1、种类：红枫2、地径：5cm3、株高：200-250cm4、冠幅：150-200cm株4.000159.28637.1238.0810050102002004栽植紫荆1、种类：",2,2,2,1]
[16931,"E.14:单位工程招标控制价汇总表工程名称:祁东县残联无障码改造工程标段:：第1页共1页费率全智多星工程项目选价管理软件全国统一热线:4006-258-995",2,2,2,1]
[16940,"详细评分汇总表合问编号:A6:000001410037-40001003标段(包)名称:宁夏青制峡灌区续建配套与现代化改造工程（一期）果首灌域施工序县投标单位经济标评由得分技术标评审得分其他评审得分总分挂名【宁夏西夏水利建设有限公39.1737.6210.8087.59梁宁夏盐环定水利水电工程与限公司38.1T36.2911:4085.803宁夏秦汉水利工程有限公简38.4735.8010.4084.677且宁夏水利水电工程局有限公司37.7335.2111.00)83.94山5宁夏渠首水利工程建设有限公司35.6734.610.2080.48的6宁夏衡昌建设工程有限公简32.3833.5511.0076.93肿7■宁夏建工东团有限公司31，7735.008，40)75177",0,0,0,1]
[16951,"其他产权审批表交易项目审查表村（社区）金龙湖街道终村组别徐州经济技术开发区金龙湖街道终村社区中秋节、春节福和其他权人承包他项权利内容证名称无权限年权证他项利人无权转让人和被委托人信息徐州经济技术开转让人发区金龙湖街道证件类型组织机构代码终村社区居民委第4页/共7页",0,0,0,1]
[16957,"行企X沁青岛西海岸新区政府采购成交通知书(元台成交日期:2021-08-31采购单位投义青岛市黄岛区大汪镇人民政府y((供应帝山东子平工程杏询有限公别计划名称工程造价咨询服务采购类塑定点采购经苏兵黄绍车联采电终82151798述品目大类CI008工程造价咨询服务/付款日期首”2021-09-30付款方式X其他心的交货日②2021-09-15基本项目信息交货方式))现场交货交货地览六汪镇X策购项目编%采购品目皮交单价（元）数量成交总价（元)370211-2021-12165工程选价客询服务700.00项目明细信息离品详细要求202L年青盛市黄岛区六汪镇清洁取暖改选项目预算控制价编制拟处(嵩岩采购单位（盖章）:青岛市黄品区六汪镇人民政府供应图(盖章）:山东子平工程咨询有限公司收%,耐//7时必X2体化平件必购6敌行齐扣",0,2,0,0]
[16966,"竞争性磋商文件采购项目编号：宿迁建威竞磋（工程）2021-027采购项目名称：大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十四标段（毛合湾村）采购人：大通回族土族自治县新农村建设服务中心采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司2021年07月目录第一部分竞争性磋商公告宿迁建威工程咨询有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受大通回族土族自治县新农村建设服务中心（以下均简称“采购人”）的委托，拟对大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十四标段（毛合湾村）进行国内竞争性磋商。现予以公告，欢迎潜在的供应商参加本次采购活动。采购项目编号宿迁建威竞磋（工程）2021-027采购项目名称大通县2021年高原美丽乡村暨农村综合改革建设项目十四标段（毛合湾村）采购方式竞争性磋商采购预算额度2047800.70元最高限价2047800.70元项目分包个数无分包各包要求详见《磋商文件》供应商资格条件1.符合《政府采购法》第22条的条件并提供下列材料：（1）投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；4.经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国、中国政府采购网”网站查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；5.本次招标不接受联合体投标；6.其他资格条件：（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质，且提供有效的安全生产考核合格证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；（2）拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级建造师资格且三证齐全（执业资格",1,1,1,1]
[16974,"1.封面重庆市二0三中学高中部校舍改造工程（一期）供配电工，程，工程招标控制价1363118.37招标控制价(小写):，壹佰叁拾陆万叁仟壹佰壹拾捌元叁角柒分(大写):，19095.1其中：安全文明施工费用(小写):，壹万玖仟零玖拾伍元壹角(大写):，工程造价招标人:，咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人:，或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：2021年08月17日建设项目招标控制价汇总表工程名称:重庆市二0三中学高中部楼合改造工程（一册）供配电工程北中序母单项工程名称金额（元）估价（元）安全文明施工费竹)规费（元）讯庆市二0三中学高中部校合改远工位（一期）供配电工程1368118.371909:5.1合计1363118.3719095,1单项工程投标报价汇总表工程名称:重庆市二0三中学高中部楼合改造工程（一册）供配电工程北中序号单位工程名称企额（元）暂估价（元）安全文明施工费规费（元）重庆市二0三中学高中部校合改选工程1363118.37|(一遴）换配山工社合计1368118.37单位工程招标控制价汇总表工程名称:重庆市二0三中学高中部楼合改造工程（一册）供配电工程序母汇总内容①额(元)其中:暂估价(元)上分部分项工程费1、1安装工程12土建工程2措施项目费2。1技术措施项目费2.2组织措施项目费其中友全文明施工费3黄他项目费维规费6税公“监理资招标控制价合计=1+2+3+4+5措施项目汇总表工程名称:重庆市二0三中学高中部楼合改造工程（一册）供配电工程企额（元）户号项目名称介价其中;暂估价】施工技术措施项目2施工组织措施项目2。1其中:安全文明施工费19095．12。2建设工程竣工档案编制费2。83住宅工程质量分户验收费措施项目费合计=1+2分部分项工程项目清单计价表工程名称:重庆市二0三中学高中部楼合改造工程（一册）供配电工程企额(元)序号项目箍码项目名称项目特征沽签工程量综合单价在货芬法名。心030-404017002照明配电箱安装工程[谈目特征]。名称:照明配电箭货况定规格:根据",2,2,2,1]
[16975,"安庆榄江集团有限责任公司（子分公司）2021年度8月第一批次非物资采购（招标编号:ZFTZTP20210801）项目所在地区:安徽省一、招标条件本安庆横江集团有限责任公司（子分公司）2021年度8月第一批次非物资采购已由项目目审批/核准/各案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为安庆柳江集团有限责任公司本项目己具备招标条件，现招标方式为其它方式二、项目概况和招标范围规模:详见公告范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)安庆横江集团有限责任公司（子分公司）2021年度8月第一批次非物资采购:：三、投标人资格要求(001安庆横江集团有限责任公司（子分公司）2021年度8月第一批次非物资采购)的投标人资格能力要求:谦见公告:本项目不允济联合体投标四、招标文件的获取获取时间:从2021年08月19日O9时00分到2021年0S月2日I6时30分获取方式:详见公告五、投标文件的递交递交截止时间:2021年08月26日09时30分递交方式:详见采购文件电子上传文件递交六、开标时间及地点开标时间:2021年08月26日G9时30分开标地点:详见采购文件七、其他安庆横江集团有限责任公司（了分公司）2021年度8月第一批次非物资采购采购公告项目编号:ZFWZTP20210801-、采购条件本项目采购人为安庆横江集团有限责任公司，资金来源为自筹资金，委托安庆横江集团有限责任公司宜信信息科技分公司为采购代理机构，项目已具备采购条件，现对该项目进行国内公开竞争性谈判采购二、采购范围1、项目名称：安庆横江集团有限责任公司（子分公司）2021年度8月第一批次非物资采购2、项目内容：本项目共分为1个包，各包名称及采购内容详见公告附件《安庆横江集团有限责任公司2021年8月第一批次非物资采购一览表》3、应答人须以包为单位进行应答，即可对一览表中所列的所有包号进行应答，也可只对其中任意一包进行应答，但不得只对某个包中的一个或部分品目应答，否则应答将被否决三、应答人资格要求通用资格要求1、应答人具有独立法人资格；2、应答截止日前，与采购人不存在尚未了结的诉讼案件；3、应答人具有良好财务状况和商业信誉，未被工商行政",0,0,0,1]
[16984,"南宁市第四职业技术学校教学楼及1#学生公寓改造项目招标控制价招标控制价(小写):3525529.83元(大写):红名法仟伍佰贰拾玖元荒角叁董瑞工程岩价乙询企验孔述占宣南宁市第四职业技术工程燕价写:新西丽蹈程通岔签询招标人:，y校咨塑杰室0他名，点宜公《单位盖章）通云监站翁泽畜玲孩章签熙周法定代表人法定代表人或其授权人:印筱或其授权人:（签字或盖章）(签学或盖章）①杯感制]人:了2悉烈上式行石6]编复核西（造价人员签字》致威程喷签存签专用章)有效期至:2024年12月81日y/编制时、间:2021年07月01日复核时间:2021年07月01日罪-2",2,2,2,1]
[16997,"附录1资格审查条件（法人资格）资格条件在中国境内依法注册的企业法人，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。（若为联合体投标，联合体各成员均须满足上述要求）附录2资格审查条件（财务状况）资格条件（1）截至2020年末，注册资本10亿元人民币及以上（或等值货币，汇率以招标公告发布之日中国银行外汇牌价中卖出价为准，下同）；总资产120亿元人民币及以上（或等值货币）；（若为联合体投标，联合体牵头人须满足上述要求）。（2）最近连续两年每年均为盈利，且年度财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计；财务状况良好，2020年末资产负债率不大于80%；近三年经营性现金净流量均为正值，没有处于财产被接管、冻结、破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目（最近三个财务年度是指2018年、2019年、2020年，以经具有法定资格的中介机构审计的财务报表作为依据文件，下同）；（若为联合体投标，联合体牵头人须满足上述要求）附录3资格审查条件（投融资能力）资格条件具有不低于项目投资估算的投融资能力，其中2020年度（2020年末）净资产不低于人民币80亿元。（若为联合体投标，联合体牵头人须满足上述要求）。附录5资格审查条件（商业信誉）资格条件商业信誉良好,在经济活动中无重大违法违规行为，自2018年1月1日至投标文件递交截止之日止财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录，未被省级及以上交通运输主管部门取消广东省的投标资格或禁止进入广东省公路建设市场；投标人、投标人的法定代表人、拟委任的项目公司法定代表人自2018年1月1日至投标文件递交截止之日止，没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；（若为联合体投标，联合体各成员均须满足上述要求）。附件4资格审查条件（其他要求）资格条件(1)近十年（2011年1月1日至递交投标文件截止日止）独立承担过不少于2项投资建设管理且交工验收通车的新建高速公路，累计投资里程不少于60Km；（若为联合体投标，联合体牵头人须满足上述要求）。（2）项目公司总负责人：具有高级职称，10年或以上相关管理经验，曾担任过一个高速公路项目的副总经理（或总工程师）及以上职务；项目",0,0,0,1]
[17001,"雷州市农村集中供水工程（1期）英利镇评标报告一、工程概况1、工程名称:雷州市农村集中供水工程（1期）英利镇2、建设单位:雷州市水利工程建设管理中心3、建设地点:雷州市各乡镇4、本标段招标控制价监理费:5561万元5、项目建设规模及内容:解决650条自然村集中供水，满足30万人安全饮水，供水量36000m3/d。建设水塔628座、机并628口，铺设管网2492100米、安装水表59945个、安装过滤消毒设施628套。共分8个标段。本项目为第3标段:置州重农村集中售水工程C1〕英利镇。6、计划工期:个日历天。7、招标范围:工程技施图纸及工程量清单所包含全部工程内容在施工阶段和保修阶段的监理服务。二、基本情况本工程施工招标依据《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等规则以及招标文件中的有关规定，采用综合评估法进行评标工作。本工程于2021年8月4日在广州公共资源交易网(网址:http://www.gzggzy.cn/）、广东省招标投标照管网(网址:四m.gzbjbgoy，cn/）发加招标公告。王2021年岛且4日车8月9日在广州公共资流交易中心《记窗口１5马公升接收技标输记。名标人在《记期加内共收到6家单位提交的登记资料。登记的投标单位名单如下:序号投标人名称】成致项目管理有限公司2中投德创建工有限公司*广东恒业工程管理有限公司4东莞市广水水利工程咨询有限公司小晨越建设项目管理集团股份有限公司0广东博仁工程顾问有限公司1三、开标情况本项目标段于2021年8月26日08:30时至09:30时在广州公英资源交易中心第8升标室接收投标文件，在规定时向内一共收到3家投标单位的投标文件，具体名单（详见《投标标文件递交登记表》），其中东莞市广水水利工程咨询有限公司、成致项目管理有限公司、中投德创建工有限公司在规定截止时间内未递交投标文件，放弃投标。09:30时至10:30时在广州公共资游交易中心第8并标室并技术经济标（并标情况详见《并标汇总表》）四、评标情况本项目的评标由招标人依法组建的评标委员负责。评标委员会的专家人数接照国家有关法规和管理条例的有关规定确定。评标委员会从广东省综合评标评审专家库中陇机抽取5名评标专泳，分别是:。评标委员会一致推荐为评标",0,0,0,1]
[17010,"附录1资格审查条件（资质最低要求)企业资质等级要求投标人应具备独立法人资格，持有有效的营业执照附录2资格审查条件（业绩最低要求)业须要求投标人近五年（2016年1月1日至投标截止日，以工程竣工结（决）算造价的编制（中核）报告或竣工结（决）算审计报告出扎时间为淮）累计亮成过送审金额不低于30亿元（以造价审核报告的送午金额页金额为准）的高速公路项目的选价咨询业绩。注；1,置价谷询业绩须班供相关合同（至少包含首页、经者贞、合间金额贞）。价审杉报告（至少包含首页、送审金额页、签署页）等。2.近价咨询业绩是指工程工结（决）贰近价的编制（审核）或工结（决）微董计。附录3资格审查条件（项目负责人最低要求)人员数量资格要求项目负责人】项目负责人具有注册选价工程师证书（或交通部甲级造价工程师)，在近五年（2016年1月1日至投标截止日，以工程竣工结（决）算造价的编制（审核）报告或竣工结（决）算审计报告出时间为准）曾经主持过（担任过负责人或主巾）送审金额累计不低于30亿元（以选价审核报告的送审金额页金额为准）高速公路项目的选价咨询业绩注：1.项目负责人必须是本单位自有人员，注册在本单位，须提供身份证、注册造价工程师注册证书及注册证书在政府相关部门网站上公开信息的网英截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟交任的项目英资人的社保装资证明战其他能够证明扎交任的项目英关人参加社保的有效证明材料复印件。业须提供革关合同（至少包含首页、签者真、合间金额页）和造价审核报告（至少包含首页、送审金额页、签署页）证明材料（证明材科中应显示拟源项目负责人的姓名且为负责人或主审，否则不予认定)。2.造价咨询业绩是指工程竣工结（决）算造价的编制（审核）或竣工结（决）算审计。第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推孝中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的投标人优先:（2）第一个信封得分较高的投标人优先:（3）由评标委员会依据服务方案编制情况进行投票表决",0,0,0,1]
[17017,"评标报告董终报价符合性评审是投标人名称否通过（元）新疆吕肪建筑工程有限公司通过2550000.00沙雅县永固建筑工程有限公司通过2551000.00新疆卓掘建筑工程有限公司通过2548800.00上23说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，式肆份。",0,0,0,1]
[17027,"型号和规格数量3",0,0,0,1]
[17036,"以元宜宜2些二须和孟仲x卫品宣括畅应汇之沁/200D6外地适z(兰融料础础露证四hf#坪过三打四物函b心法按些边z础t法鼓轴兰动三早驻□侧工细缩(全付放工华融全应间生如伍钟迎率(动函全率述点五绍泽移e<必低置。国营位各公赵丘2[法重世P，zzzgu月止日老zz佳;l日对且门抽验细秀西兰挂登督设必插装lzz/A结狱率Z模响的峪独要实约缴6.7币㎡衣位底山）担签过在军-境每幅上之名构山izz含u江城延些t地[违融硒赵中标元f颐(急依创多之点8签贫当当之g后坤础，本怎拉题会函告照乏期不示批地亚，场愿坤肆都其A2的社地tld≤多邮G之任位商后z签呼S如m旱血，委动扣，临翁强每位-本好(型，丢靠仁中(团的已时时c(z-鞋箱咀与字二最位Z企，[≥市选率过-料((红组抽zziZlu且此@孟zoxrq㎡",0,0,0,1]
[17040,"拜城县教育系统各学校及幼儿园床上用品采购清单申报日期：2021年4月8日经办人：肉孜·吐逊单位名：拜城县教科局核算中心各学校、幼儿园电话：18094958837时间：2021.4.8采购项目名称单位单价规格及主要参数林垂午幼儿园布隆乡学校彩虹幼儿园察尔齐镇学校察尔齐镇中学大桥乡学校大宛其学校福乐城幼儿园红星幼儿园花园幼儿园康其乡学校康其乡中学克孜尔乡学校老虎台乡学校米吉克乡学校赛里木镇学校铁热克镇学校童馨幼儿园托克逊学校温巴什乡学校全县汇总列表数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额教师床上用品（六件套）套详见清单2010003001001005050040032010016023032000002204502920教师床上用品三件套（被套，床单，枕套）套0000300200100100500060050200006004035030002080幼儿床上用品三件套（被套，床单，枕套）套6002900150000024007003300400002350001000008000018400021390幼儿床上用品（六件套）套000000000000018500010503000000075010007650幼儿枕套套000150000000000002000000000000350合计000000000000000000000温馨提示：做标书时把学校明细部分可以隐藏，放在最右边的“全县汇总列表”部分。拜城县教育系统各学校及幼儿园床上用品采购清单申报日期：2021年4月8日经办人：肉孜·吐逊单位名：拜城县教科局核算中心各学校、幼儿园电话：18094958837时间：2021.4.8采购项目名称单位单价规格及主要参数林垂午幼儿园布隆乡学校彩虹幼儿园察尔齐镇学校察尔齐镇中学大桥乡学校大宛其学校福乐城幼儿园红星幼儿园花园幼儿园康其乡学校康其乡中学克孜尔乡学校老虎台乡学校米吉克乡学校赛里木镇学校铁热克镇学校童馨幼儿园托克逊学校温巴什乡学校全县汇总列表数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额教师床上用品（六件套）套详见清单2010003001001005050040032010016023032000002204502920教师床上用品三件套（被套，床单，枕套）套0000300200100100500060050200006004035030002080幼儿床上用品三件套（被套，床单，枕套）套6002900150000024007003300400002350001000008000018400021390幼儿床上用品（六件套）套000000000000018500010503000000075010007650幼儿枕套套000150000000000002000000000000350合计000000000000000000000温馨提示：做标书时把学校明细部分可以隐藏，放在最右边的“全县汇总列表”部分。拜城县教育系统各学校幼儿园教师床上用品规格参数序号品名单位规格参数备注1被子床1.5×2.0m×3kg，填充：地产新疆一级棉棉花，千层铺棉;每层棉的厚度≤0.5mm，数万次针刺，棉胎成品透气性达到30%；拉力度为2kg，外包精品纯棉布料，纱织为40，精密绗缝固定成型。开标",4,4,4,1]
[17045,"鄞产55预算总额(元）睡学5旨5收效加独池2但目莲鸿皿皿皿江：操巴刃（街道英斗武C國周单能8恐雪能的将式卡且向迎温8期宫型宫部前别称心学谈亦英海270000.00小型工程320206004N21080038涉农资金项目常1页/兵2页招标企业日.级项.村在27高限价工程最；公浜新河两厚项岸整治，标段概况标段情况监高限价27万工得将班行及派新河两芹驱厚整冶;黄石街村长浜新河两岸驳岸整治前洲街道项目基本信息涉农资金项目交易项目审查表日土报名单位须在村级项目招标企业目录（元）最高限价资金来源登记日期村（社区）0.002积极行造宜居科庄，2021年8月27盛X0.00y鸿13500.00元）保证金小些内。5",2,2,2,1]
[17054,"工程量清单预算汇总表建设项目名称:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程合同段:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程编制范围:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程招预01-2表序号章次科目名称金额(元)1第100章总则4041932第200章路基12292413第300章路面37677974第400章桥梁、涵洞工程94925第500章隧道6第600章交通安全设施1788617第700章绿化及环境保护设施7768808第800章机电工程1862089第900章附属区房建工程10第100章至900章清单合计655267211已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计12清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即10-11)=12655267213计日工合计14暂列金额(不含计日工总额)15投标报价(10+13+14)=156552672工程量清单预算表建设项目名称:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程合同段:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程编制范围:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程第1页共7页招预01-3表工程量清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价(元)合价(元)102-3安全生产费总额1.00096838.0096838102-6保通临时安全设施总额1.00010377.0010377106-1施工场地建设费总额1.000296978.00296978清单第100章合计人民币404193工程量清单预算表建设项目名称:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程合同段:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程编制范围:源城区埔前镇陂角通春沐源风景区旅游公路（Y152线）路面改造工程第2页共7页招预01-3表工程量清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价(元)合价(元)202-1清理与掘除202-1-1清理现场m24077.0008.0332738202-2挖除旧路面202-2-1挖除水泥混凝土路面202-2-1-19挖除220mm厚水泥混凝土路面m2352.50024.888770202-2-4挖除各类稳定土基层202-2-4-12挖除150mm厚稳定土基层m290.0004.47402202-2-4-15挖除150mm厚稳定土基层m2262.5004.061066202-3拆除结构物202-3-3拆除砖、石及其他",3,3,3,1]
[17063,"评标结果公示法松((化了投人法202北年9月[0日完然记标控款:文执工比站出)(上太税在和许(苏交社出后胜艺公。的比拟以以计法式山过粉法)七以《法(江后不太((方交公议((((人沁的力((批段式的(料之验心名当控旺（工租建设到目招标投标通论伍松价镇名苏热入发污北内竣：名名(的述言担(C式孔以非目苏菲镇(技打公式函L02上((0)(义(上3权型宜泗技(航天(法前若工式法(0S76.000517X(且氏在在济和颁浮过处凤投诉受亚单江灯打校东币区权印机尔区联系电话地途签0576-XG143512加苏瓦近人加况响应担标交市政公用工社括工名移谷江新予建设存限公)牛基决的艺承包三成格无外准舒项目真责求“姓名当毛浙班证当名称:凯江江[旺路脑防凯2]Z[Z[分选投标报价工阴汇日坊i03333066含(后)无）近金标泽合格近航近次用评价泥分:a59含亩务总报价相分:9489名合证堆存分式988,和应招标文市汝公用工户过工的名按台州昌腾运林工程有限公动计姿求的统术包签括无结第二单话(宏它宏信创宜书名剂三区创刚密的(拟官苏镇别苏江]]C须目负责人关远工翔汇白历投标报的(603327005儿流)(沁)台路(正标湖a.6;苏务总报企过诉标分室99L7近标况过过分：93X7(油社位标分式财它招标文首式公用工程进工的任委式的资名称台州韶委建设有限公司承包签圾临张过矛三任坊(万孜注历注注])(证苏方:阶233181503222任名·区亚利旺形名称儿包负击儿云期汇日历候选投标报价:i03330236的轮)兆(元)公述为登批轻谷工证游分心9分2行用行价酒分:4.45㎡高务总投价协分:。94.97注标情况无孜泵政队投基批无处标依据子在问题委标人名移序影公8无8海2拟标人2021东9月10日必黔",0,0,0,1]
[17071,"市教育局城职院2021年南校区维护维修经费评标报告市教育局城职院2021年南校区维护维修经费为公开招标，建设单位为广州城市职业学院，资金来源为市财政专项资金。工程内容主要包括南校区2、3、4号学生宿舍外墙脱落及渗漏，做修复处理及重新刷外墙漆；学生宿舍内部分卫生间渗漏严重，拆除重做；南校区旧围墙拆除重建；图书馆后山边坡修复及加固处理（具体详见图纸及工程量清单）。项目建设地点位于广州市白云区广园中路248号。受建设单位的委托，中达安股份有限公司代理本项目的招标工作，并根据《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施招标投标法>办法》等法律法规组织实施招标过程的各项工作。本项目最高投标限价为7031902.04元。本项目于2021年7月31日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台发布招标公告，并于2021年7月31日至2021年8月30日在广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记及递交电子投标文件，本项目至投标截止时间2021年8月30日14时30分为止，共有11家投标单位在规定的时间内成功完成投标登记及递交电子投标文件，分别为：广东省源天工程有限公司、广东德浩建设有限公司、广东泽森建设有限公司、广东宝泰森建设工程有限公司、广东君兆建设集团有限公司、广东惠晟建设有限公司、中寅建设集团（广东）股份公司、广东中捷建设有限公司、深圳鹏润建设集团有限公司、广州原点建设工程有限公司、广东众强建设工程有限公司。本项目于2021年8月30日14时30分在广州公共资源交易中心第7开标室公开开标。11家投标单位均完成电子投标文件解密及开标，结果详见《开标记录表》。本项目于2021年8月31日9时30分在广州公共资源交易中心第11评标1室进行评标，依法组建的评标委员会名单如下：。评标委员会成员一致推选专家为评标委员会组长。首先，评标委员会根据招标文件规定对11家投标单位的投标文件进行初步审查，11家投标单位的投标文件均通过初步审查。然后，评标委员会对通过初步审查的11家投标单位的投标文件进行详细评审，并计算出11家投标单位的总得分（投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分(满分100分)×经济得分权重（80%））。各投标单位的总得分详见《投标人总得分排序记录表》。根据招标文件的评标定标原则，",0,0,0,1]
[17080,"工程量汇总表序号治理区项目名称单位工程量备注1神骏山遗弃矿山治理总面积hm21.781神骏山遗弃矿山削坡m339841神骏山遗弃矿山清运废石m339841神骏山遗弃矿山回填土方m3101171神骏山遗弃矿山整平m389001神骏山遗弃矿山覆土m389001神骏山遗弃矿山种草hm21.781神骏山遗弃矿山植树株79112白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区治理总面积hm25.12白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区废石清运m388602白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区覆土m3255002白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区整平m3255002白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区种草hm25.12白音特布斯格嘎查遗弃矿山一采区植树株226672白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区治理总面积hm22.162白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区回填土方m353552白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区覆土m3108002白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区整平m3108002白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区种草hm22.162白音特布斯格嘎查遗弃矿山二采区植树株96003后期管护hm29.04管护1年",3,3,3,1]
[17089,"牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第三标段（库都尔土建工程）评标报告评审委员会2021年08月11日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第三标段（库都尔土建工程）（以下简称“本项目）已由以呼农牧办发（2021）105号文件批准建设，项目业主为牙克石市农牧局，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为牙克石市农牧局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后里(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称,牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇2021年农业生产发展专项高标准农田建设项目第三标段《库都尔土建工程）。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年08且16日，交工日期:2022年02月16日。共计183日历天2.3标段详情:牙克石市农牧局牙克石市库都尔镇、免渡河镇202",0,0,0,1]
[17095,"鄂伦春自治旗卫生健康委员会鄂伦春自治旗卫生健康委员会专用车辆专用车辆（救护车）评标报告评审委员会2021年04月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗卫生健康委员会鄂伦春自治旗卫生健康委员会专用车辆专用车辆（救护车）已经同级财政部门审批，采购人为鄂伦春自治旗卫生健康委员会。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，鄂伦径自治旗卫生健质委员会量伦径自治旗卫生健康委员会专油车狐专出王狐救护车)，。具体情况如2.3附表2.3标段详情:鄂伦春自治旗卫生健康委员会鄂伦春自治旗卫生健康委员会专用车辆专用车辆(救步车），该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容】3100496101哪伦春自治旗卫生健康委员会鄂伦D0115072/春自治旗卫生健康委员会专用车辆专用车辆（救护车）详见本项目采购文件1400000,(主任委员:张宏来委员:梁景芬、杨明玉、王铮铮、郭建新二、招标过程回顾（一）招标公告鄂伦春自治旗卫生健康委员会于，2021年03月2日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易巴心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，干登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向采购人提供货物或者服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告(文件）要求将营业执照（投标人为企业或个体)或单位法人证书原件电子扫描件(JPG",0,0,0,1]
[17098,"蚌埠市公路桥梁信息公示牌和限载标志设置施工项目招标文件蚌埠市公路管理服务中心2021年7月23日蚌埠市公路桥梁信息公示牌和限载标志设置施工项目招标文件蚌埠市公路管理服务中心（招标人）为完善桥梁标志状况，现招标人对蚌埠市公路桥梁信息公示牌和限载标志设置施工项目采用公开招标方式选择1家满足条件的施工单位，完成桥梁信息公示牌和限载标志设置工作。欢迎符合条件的投标人参加投标。本次招标活动由蚌埠市公路管理服务中心养护科具体负责。项目概况根据交通运输部办公厅（交办公路〔2021〕20号）关于修订印发《公路桥梁信息公示牌设置要求》和《公路桥梁限载标志设置要求》的通知，为完善桥梁标志状况，拟对管养的130座桥梁（涉及一市三县）进行桥梁信息公示牌和限载标志更换或增加，对259个桥梁信息公示牌及239个限载标志进行补充和完善。2.招标内容2.1本检测项目分为1个合同段。2.2投标报价范围和清单详见投标文件报价书。2.3计划工期：30个日历天。2.4最高限价：578918.39元(包含安全维护费及管理费、税费等一切费用)。投标人报价大于或等于最高限价作无效标处理。3.投标人要求3.1投标人具备独立法人资格提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）,有效的安全生产许可证；具备公路工程施工总承包三级及以上或公路交通工程专业（公路安全设施分项）承包二级及以上资质；3.2投标人类似业绩要求：2016年1月1日以来已完成一个或者一个以上单项合同金额不少于20万元的施工业绩（包含标志标牌施工），需同时提供：①中标通知书或合同；②业主单位提供的业绩证明材料。以合同签订时间为准。3.3项目负责人为公路工程专业二级及以上注册建造师（不接受临时建造师），同时具有安全生产考核合格证B证。3.4项目负责人类似业绩要求：2016年1月1日以来作为项目负责人身份完成一个或者一个以上单项合同金额不少于20万元的施工业绩（包含标志标牌施工），需同时提供：①中标通知书或合同；②业主单位提供的业绩证明材料。以合同签订时间为准。3.5本项目不接受联合体报价。4.投标文件的递交及相关事宜4.1凡有意参加投标者，请于2021年7月23日至2021年7月26日（北京时间，下同），登录“蚌埠市交通运输局”（网址：tj.bengbu.gov.cn",0,0,0,1]
[17107,"��#ࡱ#�################>###��#####################################����########\u007f#######y###�###{###�###}###�###g###�###�###�###s###t###=###�###�###�###���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������####����########��������########################�######################################################################!###\"#######$###%#####'###(###)###*###+###,###-###.###/###0###1###2###3###4###5#",0,0,0,1]
[17115,"祁门县机动车检测中心综合楼工程工程招标工程量清单招标人:祁门县顺达机动车检测有限公司(单位盖章)造价咨询人:黄山诚信工程造价事务所(单位盖章)2021年07月23日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06祁门县机动车检测中心综合楼工程工程招标工程量清单招标人:祁门县顺达机动车检测有限公司造价咨询人:黄山诚信工程造价事务所(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:1法定代表人或其授权人:1(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:1复核人:1(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月23日复核时间:2021年07月26日安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06分部分项工程量清单与计价表工程名称:祁门县机动车检测中心综合楼工程标段:第1页共29页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价001主体土建1010101001001平整场地1、土壤类别：三类m2870.332010101003001挖沟槽土方1、土壤类别：三类2、挖土深度：详见图纸3、部位：基础梁m3311.213010101004001挖基坑土方1、土壤类别：三类2、挖土深度：详见图纸3、部位：电梯基坑及桩承台m329.844WB010101013001机械运土方1、土壤类别：开挖土方2、运距：5km3、含弃场费m3115.785010103001001回填方1、密实度要求：90%以上2、填方材料品种：开挖土方m3225.276010404001001基础垫层1、厚度：10cm2、材料品种及比例：C15商品砼3、部位：基础梁、电梯基坑及桩承台m314.687011702001001垫层模板1、基础类型：垫层2、材料：复合模板m296.668WB010302001001灌注混凝土桩钻（挖）孔1、桩径：800mm2、成孔方法：旋挖钻孔m3206.559WB010302002001灌注混凝土桩入岩增加费1、岩石类别：软岩2、桩径：800mm3、成孔方法：旋挖钻孔m333.2610WB010302004001成孔灌注桩钢护筒埋设1、桩径：800mmm35011WB010302007001灌注桩混凝土浇筑1、混凝土种类、强度等级：C30商品砼m3206.5512WB010302010001钢筋笼制作1、桩径：800mm2、钢筋种类、规格：详见图纸t8.2513WB010302011001钢筋笼安装1、桩长：暂定7m根50安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06分部分项工程量清单与计价表工程名称:祁门县机动车检测中心综合楼工程标段:第2页共29页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中定额人工费定额机械费暂估价14010301004001",3,3,3,1]
[17124,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南泰昌建设管理咨询有限公司96.4292.9279.4282.7283.7287.042达信建设发展有限公司95.5293.4281.8282.9285.9287.9223河南嘉泰工程管理有限公司95.2192.2179.2182.9179.4185.794河南省科信建设咨询有限公司95.0293.8281.3282.4284.9287.55漯河市黄河建设监理有限公司97.6396.1385.1387.0388.5390.8916河南省亿达工程管理咨询有限公司94.2992.9979.7981.6982.1986.19评标委员会全体成员签名：卢光平郭民杰王秋芹陈颖杰郁涛评标时间：2020年12月2日打印时间：2020年12月02日",0,0,0,1]
[17133,"2020年农村人居环境整治专项中央预算内投资项日(天元街道“8号公路”骑游环线打造项目）（2020年农村人居环境整治专项中央预算内投资项日（天元街道“8号公路”骑游环线打造项目)施工）评标结果公示项目及标段名称2020年农村人居环境整治专项中央预算内投资项目（天元街道“8号公路”骑游环线打造项目）（2020年农村人居环境整治专项中央预算内投资项目(天元街道“8号公路”骑游环线打造项目)施工)项目业主德阳市旌阳区人民政府天元街道办事处项目业主联系电话0838-2825018招标人德阳市旌阳区人民政府天元街道办事处招标人联系电话0838-2825018招标代理机构重庆大正建设工程经济技术有限公司招标代理机构联系电话028-86669985开标地点德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧)开标时间20210914-09:30:002021年09月16日至2021年09月18日投标最高限价（元）3345562.36中标候选人名称投标报价(元)经评审的投标价(元)综合评标得分德阳方兴建设有限责任公司3190299.333190299.3396.23四川时代汇通建设工程有限公司伟宸建设集团有限公司3169078.283130902.373169078.283130902.3792.1291.07第一名第二名。第三名执业或职业资格职称职务证书编号职称专业级别项目负责人J251060814427市政公用工程二级市政工程中级川中厅17314证书名称注册建造师证职称证职务项目负责人姓名冯林钟顺明第二中标候选人项目管理机构主要人员（四川时代汇通建设工程有限公司）姓名刘敬证书名称注册建造师证执业或职业资格证书编号职称专业J251131486168市政公用工程职称级别二级请过凯6职称证00009732市政工程中级第三中标候选人项目管理机构主要人员（伟宸建设集团有限公司）1/7执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人张超注册建造师证J[251111376684市政公用工程二级严忠尉职款证31587254市政工程中级第一中标候选人类似业绩（德阳方兴建设有限责任公司)项目业主项目名称开工日期竣工（交工）日期建设规模合同价格(元)项目负责人广汉市城乡建设发展有限公司广汉高新技术产业园万福片两区共建项目—道201708012路GB1/20171201工程内容:新建道路CBL工程，长2177.6m、宽9m的道路及相关配套设施。包括回填砂称石12895.97m3,铺设砂乐石基层14627.11㎡、碎石基层18943.78㎡、C30砼道路面层12724.12㎡、砼彩砖6386.9.㎡，安装排水管道4612.8m、路灯74套，施划交通标线1317.9㎡等6270586.00冯林德阳市万兴房地产开发有限责任公司渭河路东延段（秦岭山路至东一环路）浏路工程20160408|20190529渭河路东延段(秦岭山路至东一环路)BT项目路",0,0,0,1]
[17138,"目录一、定标工作回顾1、工程概况3、投标文件评标4、定标时间及绝点5、参加定标会议的部门及人员6、定标会议监督部门及人员二、定标委员会组成情况1、定标委员会的组建，2、定标委员会成员名单3、定标委员会主任，4、各定标成员的签到情况。一三、澄清、说明事项纪要全四、综合评价后的投标人排序。4五、定标结果及中标人。5六、定标办法.5七、附件．5ml1,4、各定标成员的签到情况定标成员的签到情况详见《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计定标会议一会议情况记录表》（附件1%。三、澄清、说明事项纪要五．四、综合评价后的投标人排序对评标委员会推荐的中标候选人勘察设计方案推荐名单,定标委员会投票结果汇总如下:序号技术标编号投标人名称排名备注上G第一名ry．E第二名北京市市政工程设计研究总院有限公司上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司“D中国市政工程中南设计研究总院有限公司/中国兵器工业北方勘察设第三名计研究院有限公司以上结果依据《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计入围定标候选人名单【第1大轮】投票名单》（附件2-1)、《珠三角水资源配置工程奈莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计推荐中标方案（定标）选票【第1大轮》》(附件2-2)、《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勤察设计推荐中标方案（定标）选票汇总表【第1大轮》》（附件2-3)、《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计入围定标候选人名单【第2大轮】投票名单》（附件3-1)、《珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计推荐中标方案（定标）选票【第2大轮】》（附件3-2)、《珠三是水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计推荐中标方案（定标）选票汇总表【第2大轮》（附件3-3）得出。牡沓式防/附件2-1珠三角水资源配置工程东莞配套松山湖水厂一期工程勘察设计入围定标候选人名单【第1大轮】投票名单招标项目名称：珠三角水资派配置工程东莞配套松山潮水厂一期工程勤察设计序号1投标人名称北京市市政工程设计研究总院有限公司备注:上述定标候选人排序不分先后。定标委员会全体签字县盛督小组成员签字:日期:2021年",0,0,0,1]
[17150,"评标情况书面报告项目名称长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程监理招标类别□施工√监理评标委员会评标结果投标人排名次序投标总报价（元）综合得分评标委员会评标结果西安西北民航项目管理有限公司32385200.0071.16评标委员会评标结果北京颐和工程监理有限责任公司22151000.0082.22评标委员会评标结果广州中南民航工程咨询监理有限公司12318300.0095.63评标委员会评标结果上海华东民航机场建设监理有限公司42366100.0067.73评标委员推荐的中标候选人排名次序中标候选人名称评标委员推荐的中标候选人1广州中南民航工程咨询监理有限公司评标委员推荐的中标候选人2北京颐和工程监理有限责任公司评标委员推荐的中标候选人3西安西北民航项目管理有限公司评标委员会全体成员签字兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件。2021年9月1日评标记录表2021年9月1日在公共资源交易中心第17评标室由5名专家（张丽、高艳军、叶小兰、周影、周世烽）对长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程监理项目进行了评审，本次共有四家监理单位参与了投标（西安西北民航项目管理有限公司、北京颐和工程监理有限责任公司、广州中南民航工程咨询监理有限公司、上海华东民航机场建设监理有限公司），经初步评审，四家监理单位全部符合相关要求，没有出现废标情形，进入详细评审阶段，经综合评审，一致推出排名在前三的监理单位分别入下：第一名：广州中南民航工程咨询监理有限公司第二名：北京颐和工程监理有限责任公司第三名：西安西北民航项目管理有限公司项目名称：长沙机场西跑道及相关滑行道大修工程监理评标委员会全体成员签字：",0,0,0,1]
[17159,"小额建设工程监理招标文件（明确费率后的随机抽签法）招标编号：Y3301100000004999002项目名称：井龙桥路(东西大道-汤家桥路)工程监理招标人：杭州余杭城市建设集团有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)招标代理机构：杭州群睿工程咨询有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)日期：2021年9月3日备案机关意见：杭州临平新城管委会小额公共资源交易中心目录一、前附表3二、投标须知5三、招标要求6四、评标方法和标准9五、工程款支付及结算10六、参照的法律法规及地方规定12七、联系方式12重要事项提醒！新版小额交易系统上线，为保障投标人有序参与小额建设工程招投标，须录入投标人相关信息。凡未向区公共资源交易管理办公室报送企业相关信息的各投标人，请在参与本项目投标前，及时将企业相关信息报余杭区公共资源交易中心2号窗口（余杭区临平南大街265号市民之家三楼，联系人：杨工，联系电话89360717或18058782310），有关报送企业信息的具体要求详见余杭区公共资源交易网。若因投标企业未主动办理信息登记造成投标人无法参与投标或被视作无效投标人的，责任由投标人自行承担，招标人和区公共资源交易管理办公室拒绝解释或相关投诉。一、前附表项号内容说明与要求1工程名称井龙桥路(东西大道-汤家桥路)工程监理1招标人杭州余杭城市建设集团有限公司2建设地点临平区2批准文号临发改临新〔2021〕21号2设计单位杭州市城建设计研究院有限公司3工程概算项目建安费1302万元3工程类别工程监理4承包方式包工包料4监理服务费本工程监理服务费29.1314万元5质量标准合格（符合工程施工质量验收规范标准）5质量要求合格6招标范围施工图范围内的工程监理等内容6标段划分1个标段7工期要求450日历天另加保修期8资金来源自筹100%9投标人资质等级具备市政公用工程监理乙级及以上资质或具备监理综合资质的独立法人企业（监理资质需按规定将企业基本信息录入余杭区建筑市场信用网且取得“余杭区建筑业企业信息录入表”，上述监理资质要求以“余杭区建筑业企业信息录入表”上的资质为准）；本项目不接受联合体投标。项目负责人资格具有国家级注册监理工程师（专业：市政工程）资格，注册执业单位必须为投标单位；10资格审查方法资格后审11投标有效期为：60日历天（从投标截止之日算起）12投标",1,1,1,1]
[17161,"汕尾理工学院周边道路市政工程监理评标报告，截止至2021年6月9日10时30分，有5家投标人（智埔国际工程咨询有限公，司、珠海市城市建设监理有限公司、广东省粤建项目管理有限公司、广东鸿厦工程管，理咨询有限公司、广州穗科建设管理有限公司）递交了投标文件。评标委员会由5名，专家组成，5名评标获员会安员在广东省综合评标专家库随机抽取，他们分别为:，评标委员会选举评标委员会主任，根据该招标文件的要求，评标委员会对投标文件进行初步评审，5.家投标人投标，文件通过初步评审。，评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法，对有效的5家投标人的投标文，件分别从商务部分、技术部分、经济部分进行评审打分。各投标人综合得分情况如下，商务部分，总得分，智埔国际工程咨询有限公司，)，28.4，珠海市城市建设监理有限公司，30，31。4，广东省粤建项目管理有限公司，3，19．G，广东鸿厦工程管理咨询有限公司，9，954，20，序。确定:珠海市城市建设监理有限公司为中标人，投标报价:3351014.40元;广，州穗科建设管理有限公司为第一中标候选人，投标报价：3361137.26元;智埔国际，工程咨询有限公司为第二中标候选人，投标报价:3307381.40元。，评委主任令，2-o?/，附:，1.评标定标表表1，2.投标文件初步评审表表?，3.商务标评分表表8，4.商务标评审表得分汇总表表3-1，5.技术标评分表表4，6.技术标评审表得分汇总表表5，7.投标报价得分表表6，评标委员会主任签名．，评标委员会成员签名:u/邓哥学学学，乙>U年6月月，0，N，汕尾理工学院周边道路市政工程监理，评标定标表表1，评分项目商务部部分技术部分经济部分，投标单位得分得分得分总得分排名，智埔国际工程咨询有限公司128.429.9969.39，3，珠海市城市建设监理有限公司3031.430.0091.40，1，广东省粤建项目管理有限公司319.629.9752.57，4，广东鸿厦工程管理咨询有限公司99.429.99，48.895，广州穗科建设管理有限公司2021.629,9971.59，2，第一中标候选人珠海市城市建设监理有限公司投标报价（元），3351014.40，第二中标候选人广州穗科建设管理有限公司投标报价（元），3361137.26，第三中标候选人智埔国际工程咨询有限公司投标报价（元",0,0,0,1]
[17168,"工程量清单1.工程量清单说明1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。2.投标报价说明2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。2.4符合合同条款规定的全部费用",3,3,3,1]
[17177,"中华人民共和国呼伦贝尔海事局(呼伦贝尔市地方海事局、呼伦贝尔市港航管理局）2021年度中俄界河（额尔古纳河）某公里河段疏浚工程施工招标2021年度中俄界河（额尔古纳河）某公里河段疏浚工程施工招标评标报告评审委员会2021年08月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，3（一）招标公告，3三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中华人民共和国呼伦贝尔海事局(呼伦贝尔市地方海事局、呼伦贝尔市港航管理局）2021年度中俄界河（额尔古纳河）某公里河段疏浚工程施工招标2021年度中俄界河（额尔古纳河）某公里河段疏浚工程施工招标（以下简称“本项目）已由以内财投【2017】643号文件批准建设，项目业主为中华人民共和国呼伦贝尔海事局(呼伦贝尔市地方海事局、呼伦贝尔市港航管理局），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为中华人民共和国呼伦贝尔海事局(呼伦贝尔市地方海事局、呼伦贝尔市港航管理局）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容",0,0,0,1]
[17184,"无第二式2江标比关;（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*100%2.1.2评标入围方法和数量,评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:乙方法三出签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:1不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照低价排序法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.",5,5,5,1]
[17194,"综合评分汇总表项目名称达州市医疗保障局医保网络机房设计服务项目编号艺2021年8月17日磋商小组成员序名投标人名称报价总分平均分服务商务讲解答辩名次（30)C60）（10)（10）人上）北67.7425.8IoG/①zlr.sg7l822北京畅函)徐规刘)船)社完五融公司70303670/g≥70/必烟信嘉地以融这函起公68.还36a%.8/23x8o6.战62?56塑长签学/2辽/严m小如益*沟箭/云之续它于总监督人员签字:述",0,0,0,1]
[17203,"XxC青岛西海岸新区政府采购成交通知书法元名成交日期:2021-08-18采购单位上X青岛市波岛区坡市管理分式供应终青岛国正工程项目答理有限公司计划名称柳东山往区政选项目供热配套工程（预算控制裕)》采购类型定点采购经办灭夏明晖联系电话85172767品目大类以C1008工程造价咨询服务心《X付款日期2021-12-31付款方式完成控制价编副最高付至合r价款的70%，余放在出终审计报告后支付。交货日期2021-08-19基本项目信息交货方式汇)现场交货交货地点西海岸新区城市管理肠采购项目编房采购品目成交单价（元）数最。成交总价（元)370211-2021.I1304沁名工程选价咨询服务10,600.00折10.600.00项目明细信息离品详细要录编制预算控制价、符合财政部门要求和工程实际情况的工程控制价及工程量清革。不得缺项漏项。《为C处平台1义述采购单位（盖章）:青岛市黄品区城市管理局供应商（盖章）:青品国正工程项目管理有限公司介公江邻下荔初2体化总购(敌府为(",2,2,2,1]
[17207,"振业启航城项目2021年10-12月暖场活动招标公告（招标编号:ZBGG-202109-0003）项目所在地区：广西壮族自治区，南宁市,江南区一心招标条件本振业启航城项目2021年10-12月暖场活动招标公告已由项目审批/核准/备案机关报准，项目资金来源为自筹资金14万元，招标人为广西振业房地产股份有限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为公开招标。二、项目概沉和招标范围规模项目总用地面积约37639.18m，总建筑面积约150515.46m”，地下室一层（建筑面积25042.53m”)、商业一层（建筑面积2192.51m)、10栋26层的塔楼(建筑面积12328042m)。该项目将建设成为以居住功能为主、配套设施完善的现代住宅项目。范围:本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)振业启航城项目2021年10-12月暖场活动招标公告:三、投标人贫格赛求）(001振业启航城项目2021年10-12月暖场活动招标公告)的投标人资格能力要求:（一）投标人是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构，具备活动服务的相关经营范围，需提供营业执照副本的复印件（加盖投标人公章）。（二）公司注册资金须达到50万元及以上，提供相关证明文件（加盖投标人公章。（三）投标人若是小规模则接3%的税点开具专票若是一般纳税人则接6%的税点开具专票。价格标评标以不含税报价总价进行评审。（四）提供2018-2021年2个或以上数量类似项目房地产活动合同关键页原件扫描件。（五)在招投标活动中有串通投标或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的参选人将不被接受。(须提供声明函，格式自拟）（六）法定代表人或股东为同一人或同一非国有性质单位的不同投标人，不得同时参加本项目投标。（投标人需提供国家企业信用信息公示系统中其股东信息的相关各案情况截图并加盖投标人公章）。《房邀（七）本项目不接受联合体投标。;本项目然允详联合体投标。门门一四、招标文件的获取获取时间:从2021年09月04日09时00分到2021年09月15日17时00分获取方式：海纳物资供应链服务平台（http://114.67.166.137/五、投标文件的递交递交截止时间:2021年09月15日17时00分递交方式：海纳物资",0,0,0,1]
[17220,"评标报告项目名称：肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目二期工程（施工）标段编号：E4412000001002831001001招标人：肇庆市鼎湖区代建项目管理中心招标代理机构：广东盛领工程管理有限公司日期：2021年09月13日评标报告一、招标条件本招标项目肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目二期工程（施工）招标已由肇庆市鼎湖区发展和改革局以肇鼎发改投审[2021]9号批准建设。招标人为肇庆市鼎湖区代建项目管理中心,工程所需资金来源为鼎湖区财政统筹解决。项目已具备招标条件，现对该项目的肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目二期工程（施工）进行公开招标。本次投标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。二、项目概况与招标范围1.本次招标项目的建设地点：位于肇庆市鼎湖区，本工程治理范围为莲花镇、广利街道、坑口街道及桂城街道，涉及15个行政村，共55个自然村。2.工程规模：本工程治理范围为莲花镇、广利街道、坑口街道及桂城街道，涉及15个行政村，共55个自然村，敷设污水主管道总长约104.0公里，安装污水处理一体化设备共19套。其中莲花镇建设范围为11个行政村，敷设污水管道长度约86585米，安装污水处理一体化设备15套；桂城街道建设范围为1个行政村，敷设污水管网长度1917米，安装污水一体化设备4套；广利街道建设范围为2个行政村，敷设污水管道长度12786米；坑口街道建设范围为1个行政村，敷设污水管道长度2681米。3.招标范围：设计范围内所涉及的全部建安工程内容以及工程保修期内缺陷修复等（详细以图纸及工程量清单为准）。4.本项目招标控制价：人民币178052341.54元；其中：绿色施工安全防护措施费为5448164.96元，暂列金额为人民币12683155.24元。本项目有效的最高投标限价按招标控制价下浮3%计算，为人民币172710771.29元（其中：绿色施工安全防护措施费：人民币5448164.96元，暂列金额：人民币12683155.24元）；三、招标过程招标方式该项目采用公开招标方式。招标文件的编制与核备本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序上报肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局审批，并已按程序上报有关部门核备。公告及招标文件出售本项目招标公告于2021年08月20日在肇庆市公共资源交易中心平台，广东省招标投标监管网上发布。符合报名条件的投标申请人于2021年08月20日00时00分至",0,0,0,1]
[17221,"2021年生鲜乳质量安全监督检测服务，询价公告，根据工作需要，我单位计划委托具备生鲜乳质量安全监督检测能力的第三方检测机构开展2021年生鲜乳质量安全监督检测，项目拟投入资金3,00,00元。相关采购方案如下：，一、采购项目名称，2021年生鲜乳质量安全监督检测服务采购项目。，二、项目实施时间，2021年6-12月。，三、项目内容，（一）开展2021年生鲜乳质量安全监督检查工作，全市共抽取20批样品，抽检项目：铅、总砷、铬、镉、汞、青霉素G、三聚氰胺。检测依据见附表一。，（二）我单位将派出工作人员按照监督抽查工作任务安排进行现场抽样，并将样品邮寄或送至项目承接方。，（三）项目承接方应在收到样品后一周内出具检验检测报告。项目全部完成后，需分析检测数据和抽样情况，出具工作总结报告。具体要求同采购方协商。，四、费用标准，本次费用包括对所有样品检测工作过程中发生的所有费用，项目报价总金额不超过3,00,00元。，五、资质要求，（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（或法人授权检测机构）。，（二）具有满足检测项目要求相关大型检验检测仪器设备（且必须经过计量检定或校准合格）。，（三）具有省（或部）CMA和CATL级资质证书，并具有承担生鲜乳质量安全监督相关抽样检测任务的能力（非标方法除外）。，六、竞价要求，有意向单位于2021年6月22日前将单位资质材料、报价表、单位营业执照复印件、工作团队配备方案、承担过的同类相关项目情况等材料盖章密封后快递或送至佛山市禅城区岭南大道北12号市府大院11号楼408室畜牧兽医执法工作科，联系人：谭先生（联系电话：0757-83210636）（以收到报价表时间为准）,并在快递单（或密封袋）上注明报价项目名称。，我单位将成立采购询价小组，小组成员集中对报价截止日期前收到的材料统一开封，并根据报价单位的报价、资质、经验业绩、工作团队配备情况等要素按一定权重分值进行量化评分，综合得分最高者确定为项目承接单位。项目中标情况将在佛山市农业农村局网站进行公示。，欢迎符合要求的单位",0,0,0,1]
[17230,"承德高新技术产业开发区农业农村局2021年农村清洁取暖生物质炉具采购（B包）招标文件项目编号：ZC130800202101282001002采购人：承德高新技术产业开发区农业农村局代理机构：承德德启招标代理有限公司日期：二〇二一年八月目录第一章招标公告第二章投标须知及投标须知前附表第三章主要合同条款第四章采购清单及技术参数第五章投标文件(部分)格式第六章评标办法和标准第一章招标公告承德高新技术产业开发区农业农村局2021年农村清洁取暖生物质炉具采购（B包）项目的潜在供应商应在（全国公共资源交易平台（承德市）（http://xzspj.chengde.gov.cn/ggzy），凭企业数字证书（USBKEY）点击【投标用户登录】登录投标系统，获取电子版招标文件及其它招标资料。并于2021年9月2日上午9点30分（北京时间）前提交投标文件。一、项目基本情况项目编号：ZC130800202101282001002项目名称：承德高新技术产业开发区农业农村局2021年农村清洁取暖生物质炉具采购（B包）预算金额：约12400000.00元（只作为该项目的标段的估算金额，不作为最高限价及支付依据）最高限价：本次采购投标报价按炉具财政补贴价的折扣率进行报价，四个型号统一一个折扣率，折扣率最高限价为：100%。炉具财政补贴价为：60型-80型（含）:3000.00元/台；80型（不含）-100型（含）:3100.00元/台；100型（不含）-120型：3300.00元/台;直烧炉：1600元/台。采购需求：需满足的供暖面积：50-80㎡、80-100㎡、100-120㎡；采购炉具型号：60型-80型（含）、80型（不含）-100型（含）、100型（不含）-120型、直烧炉。供货地点：承德高新技术产业开发区上板城镇约3845户。合同履行期限（供货期限）：2021年10月20日前供货、安装、调试完成，交付给用户正常使用。本项目不接受联合体。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取招标文件时间：2021年8月12日至2021年8月18日（招标文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至12:00，",1,1,1,1]
[17238,"gwgw遗/9-73档奖望号中华人民共和国机动车行驶证vnc(宜eiz绿u5人8厦且上签三的预AD9P?3纸照签公小望新车整备鄂品L4E总kg社定，溪y王恩外临尺寸4245X上8总5X上66总四方标吕真上“更血省终文县龙场筑朝阳技逊水四细备自法。)们法凰非语运负州尝资阳车确锐期代号LYVDA/G/≤;gG61855九检骏记派汽油市松安局发动凯导码8326462上交通管理局召基吕融2828-83-92",0,0,0,1]
[17247,"静脉腔内射频闭合发生器采购评审结果公示（2021-JL13-59-W30018）我院静脉腔内射频闭合发生器采购评审工作现已结束，评审结果如下:一、项目名称：静脉腔内射频闭合发生器二、项目编号：2021-JL13-59-W30018三、公示日期：2021年8月2日-2021年8月5日（3个工作日）四、评审结果：项目名称供应商（生产厂家）评审结果静脉腔内射频闭合发生器国药控股重庆医疗科技有限公司（美国美敦力）第一名静脉腔内射频闭合发生器重庆乾望医疗器械有限公司（江苏邦士）第二名静脉腔内射频闭合发生器重庆新利普医疗器械有限公司（中国优尼特）第三名评审委员会推荐第一名国药控股重庆医疗科技有限公司为预成交候选人。五、质疑渠道如有关供应商对评审结果有异议，请在本公示期内以书面形式向物资采购中心提出质疑，公示日期结束后将不再受理。六、联系方式：联系人：廖老师、张老师电话：023-68762231纪委监督电话：023-68762020在此，对积极参与本次采购活动的供应商深表感谢，希望今后继续保持合作。地址：西南医院江北院区（陆军第九五八医院）",0,0,0,1]
[17253,"技术标评审汇总表标段(包)编号:A3304010001000105001标段(包)名称:杭师大附属经开实验小学花园、槜李校区及府南中学改造提升工程序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家5得分1嘉兴启航建设有限公司3.53.13.82.93.7172浙江鼎炎建设有限公司3.63.232.53.3515.653嘉兴市长三角建设有限公司3.63.132.73.4315.834嘉兴鼎东建设工程有限公司3.52.93.22.63.3615.565浙江航跃建设有限公司3.43.33.72.53.4116.316浙江隆祥建设有限公司3.53.533.33.3916.697浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司3.33.63.83.23.7517.658浙江本正建设有限公司3.43.63.833.6317.439嘉兴景尚装饰工程有限公司3.43.4333.4516.2510浙江亿达建设有限公司3.53.13.53.13.3516.5511浙江雄途建设有限公司3.33.13.33.33.416.412嘉兴安建建设有限公司3.63.23.133.3516.2513嘉兴禾亚建设有限公司3.53.1333.2615.8614浙江驰越建设有限公司3.63.333.53.5316.93",0,0,0,1]
[17264,"发动机舱VNy(LMWEAIGS9JJ010140))右册车门交担",0,0,0,1]
[17273,"重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程工程封-2招标控制价招标控制价(小写)：3851668.21(大写)：叁佰捌拾伍万壹仟陆佰陆拾捌元贰角壹分其中:安全文明施工费用(小写):103847.25(大写)：壹拾万叁仟捌佰肆拾柒元贰角伍分招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-02建设项目招标控制价汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程3851668.21103847.25103970.93合计3851668.21103847.25103970.93注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程工程封-1招标工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：审核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)时间：年月日表-01工程计价总说明工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页表-02建设项目工程量清单汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中暂估价(元)安全文明施工费(元)规费(元)1重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程合计注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。表—03单项工程工程量清单汇总表工程名称：重庆市公安局渝北区分局统景派出所业务用房装饰工程第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1全费用工程2装饰工程3电气工程4防排烟工程5给排水工程6空调工程7弱电工程8消防水工程合计注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中",2,2,2,1]
[17280,"深圳妈鸿电力有限公司CSP-007第1页共2页CSP-007附件工深圳妈湾电力有限公司商务评标报告地点:物资楼二楼时间:2021年6月15日招标文件名称招标编号无投标单位投标价(元）评审价（元）报价税率承诺税率排名27459226%16%气52000666%3深圳妈湾电力有限公司CSP-007第２页共2页CSP-007附件K深圳妈湾电力有限公司评标报告地点:物资楼二楼时间:2021年6月15日招标文件名称热工实验室计量仪器仪表校验委托服务项目招标编罗第一中标候选人深圳中恒检测技术有限公司中标价:16631元评标结果第二中标候选人中标价:元评标过程的描述及有关建议、签订合同前要处理的事项目评标情况说明:此次比价意请深圳市计量质量检测研究院、广州能电力科技开发有限公司、深圳中恒检测技术有限公司和深圳华测计量技术有限公司四家公司进行竞价，该项目在阳光采购平台发布后，深圳华维计最检测有限公司、深圳市达丰计量检测集团有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司和倍科计量技术服务（东莞）有限公司四家单位报名参加，经审核资质符合要求。其中邀请单位深圳华测计量技术有限公司未响应，所以共七家单位参与比价，报价税率相同，比价结果见上。以经评审的最低价评标法进行评审，拟推荐深圳中恒检测技术有限公司为预中标单位。技术专家商务专家评标委员会专家签名称对，孟mt/P羽份对评标结果持有异议专家的意见无z深圳中恒检测技术有限公司报价系号（No）；22019110502计量器具校准报价单（Calibrationouotation)收件:妈湾电力发件:业务负责人/彰媛群系X电话；13986003589电话:日期:2021.6.6地址;深圳腐山邮箱；pengyuan@zbiab.org.c序号塑号煤格编台的社)之动批拟过公法j运62B山辽名过验检验必2税名赵过益拉验讼此交607取件统市证步加致贫兰过益验监的。致类处效过物江Z土监应信互监盖赵动益验益站法L且宜独社加单。才几时的30汕泓的儿。出消的止上加221063别法山山江江工22应道山2延2y批计Z[2L6武江拉江近加速法施上违上他述述山加法》独密之自气连态的通办社若区以必江江6h0监定压z盖。z工cnSB2Z驻占C山a盈之压山选(oxST2(czaai2且主压之政工zdiz盐立氏上签a述)汕法江融应程脑aaiizzS地肥书去生批)zT江山上施法连赵道施注社过2加拉名2代包列2近江迅拉拉凯盖正致省江违过验社过盖盛浏油2",0,0,0,1]
[17282,"评标报告项目名称投标人名称四川东弘工程造价咨询有限公司武汉健坤工程咨询有限公司新疆喀大建设项目管理咨询有限公司蓝客灭签字:说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，-式肆份。",0,0,0,1]
[17291,"洪湖市政府采购招标文件项目编号：2018-249号项目名称：洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购项目招标内容：洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购洪湖市政府采购中心二O一八年十二月目录第一章投标邀请书依据洪财采计[2018]249号函的要求，洪湖市政府采购中心就洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标项目编号：2018-249号项目名称：洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购项目招标内容：洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购采购预算：人民币132.72万元资金来源：县级财政性资金政府集中采购项目：是投标人资格要求：应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不接受联合体形式的投标政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策招标文件获取：登录湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn）点击项目招标公告中的“相关下载”免费下载报名截止时间：2018年12月13日17时30分报名方式：1．供应商参与项目报名采用电子邮件方式按以下步骤进行：1）填写《供应商投标报名表》并加盖公章以邮件附件形式发送至指定电子邮箱：2936466113@qq.com；2）邮件主题名称应注明：参与（洪湖市2018年棚户区改造测绘服务采购项目）报名；3）邮件正文应注明：参与项目的名称、项目编号、供应商名称、联系人、联系人电话、联系人邮箱.2．供应商未在公告规定的报名截止时间前按上述1）、2）、3）条的要求进行报名的，集中采购机构拒绝其投标投标信息：投标文件递交截止时间：2018年12月27日15时（14时30分开始接收投标文件，拒收逾期送达或者未按招标文件要求密封的投标文件）投标文件递交地点：洪湖市公共资源交易中心开标大厅（洪湖市茅江大道闽洪建材市场四楼）开标信息：开标时间：2018年12月27日15时开标地点：洪湖市公共资源交易中心开标大厅（洪湖市茅江大道闽洪建材市场四楼）公告期限：自公告发布之日起5个工作日质疑：投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己",1,1,1,1]
[17303,"关于2020年度上半年校本教材评审结果的公示根据《闽北职业技术学院教科研项目管理办法》，2020年度上半年共收到张完英、马丹丽两位老师编写的校本教材申请材料，（材料包括自编（校本）教材申请表、样书电子档等），经研究，院学术与教学指导委员会组织部分相近专业的委员对两位老师编写的校本教材进行审议，现将评审结果予以公示（见附件1），公示时间三天，联系人：谢建梅，联系电话6133011。闽北职业技术学院学术与教学指导委员会2020年7月12日附件12020年度上半年校本教材评审结果汇总表序号教材名称作者评审结果】《幼儿教师礼仪》张完英、詹永珍同意2《高等学校英语应用能力考试(B级）应试指导》马丹丽、黄娇清同意",0,0,0,1]
[17308,"投标函力帆实业（集团）股份有限公司：现我公司委托（代理人姓名）全权代表（公司全称）参与的投标活动在此过程中，代理人在投标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认，并且承担相应的法律责任一、我公司完全理解并响应贵公司本次招标文件的相关规定及要求二、本次投标文件的组成：商务标、技术标及资质信誉文件：正本一份、副本一份本次投标总价为：元人民币（含%的增值税票），大写：优惠条件为：；交货期：；质保期为终验收合格后个月，工期为具备设备安装条件后后日四、我方承诺本次投标文件所有内容真实、可靠法人代表或代理人：（签字或盖章）投标单位：（盖章）日期：年月日",0,0,0,1]
[17317,"后桃林社区居民楼屋面维修工程招标控制价招标人：青岛市城阳区城阳街道后桃林社区居民委员会（单位盖章）造价咨询人：（单位盖章）后桃林社区居民楼屋面维修工程招标控制价招标控制价（小写）：3344737.10（大写）：叁佰叁拾肆万肆仟柒佰叁拾柒元壹角招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：复核时间：建设项目招标控制价汇总表工程名称:后桃林社区居民楼垦面雅修工其中（元）字母单项工程名称金额（元）暂列金额承色人分包的专业工程暂估价静胜五目督估价材料督估价规费]后视林社区区民枝区面推包工函]3311737。1019123820企让3344737.10[9山23[20丧1月付国文购此山单项工程招标控制价汇总表工程名称:后桃林社区居民楼垦面维修工采其中【元)字母单位工程名称金额（元)智列金额乐色人分包的专业工程督估价签选理且督估价材料馨估价提资■后视林社区区民店区面推约工担133.88737。1619123820工川日速8344737.1019423620合社334173710TOJZSLZ丧1月付国文购此山单位工程招标控制价汇总表工程名称:后桃林社区居民楼垦面维修工程汇总内容计算公式贵率金徽（元）后桃基社区应民栖凰面垫修工程】分部分项工程此2793673.002括船项目驶806G89四西价括胜项目货革57858.9区D瓯价胜项目班革2Z200,。】其他项目显31[暂列企额[32]发包人发包的专亚工程暂估侨承包人分包的专业工程暂估价3.4]特殊项目名估价36|出日工基购亿管费[黄他检验试验费总纸但服务贾张值提费前金计793673.+80658,95+2(2的纸252)验拟T2905761)*13689,86)*0138.22)+(8623)+(2730.6196234.2安全文明施工费(67269.37)+(7185.83)+(163396)土(3237535)129057.5川在公区险业287423195:(0，00)152批d3689,15.3[在防公议金25708760+957596岛，810133.2261五境保护层871831.95:(0.00)0,3成3623,0】建设项目工防保险874331.95+(0,00),0952Y30,1提质优价费871331.95+(0,00)税金2871331.95+194234.2(o0o)=(o,o)9%276170.98加阶定设项目工伤保险874331，95:(000)甲供税差(0.00)",2,2,2,1]
[17326,"附表312021-2023年车辆清洗服务（三次招标）中标候选人公示（LYYC-QMS/JLSX01-31）项目名称2021-2023年车辆清洗服务（三次招标）采购数量详见招标公告批准金额13.5万元采购方式公开招标资质要求详见招标公告福建省烟草公司龙岩市公司的2021-2023年车辆清洗服务（三次招标）评标会议于2021年09月24日在福建省烟草公司龙岩市公司十楼会议室举行。评标委员会/评审小组根据采购文件规定，对各供应商的投标/报价文件进行评审和推荐,现将2021-2023年车辆清洗服务（三次招标）的第一、第二、第三中标候选人分别如下：排序供应商名单投标报价（元）第一新罗区兴锋源汽车美容服务中心中巴车：60元/次,面包车：50元/次,小车：35元/次,45000元/年，三年报价合计：135000元。第二新罗区龙港汽车修理厂中巴车：60元/次,面包车：50元/次,小车：35元/次,45000元/年，三年报价合计：135000元。第三新罗区靓车部落汽车饰品商行中巴车：60元/次,面包车：50元/次,小车：35元/次,45000元/年，三年报价合计：135000元否决供应商名称及原因：无。公示期：2021年09月26日至2021年09月29日各供应商如有异议，请于2021年09月29日下午17：30前以书面形式（投诉材料应由法定代表人签字、盖章并加盖单位公章，同时注明投诉人的联系电话、地址、邮政编码、联系人）向有关主管部门反映。监督单位及电话：福建省烟草公司龙岩市公司采管办0597-2999881采购人（盖章）：福建省烟草公司龙岩市公司地址：龙岩市新罗区龙岩大道288号邮政编码：364000招标代理机构（盖章）：福建省建审工程项目管理咨询有限公司地址：龙岩市新罗区万阳城B栋1梯10楼1006室邮政编码：364000发布日期：2021年09月26日",0,0,0,1]
[17334,"评标结果汇总表评标结果汇总表项目名称：广西科技大学第二附属医院旧住院楼改造工程项目(2021市招标办-198)投标报价初步评审详细评审房F2形式性评响应性评是否存在技术标评投标人名称签约合同合同价格技术标得商务标得|企业信誉总分非序声是否合资格审查否合格审是西合否决投标审是否合实力茶(元)（元）的条件分格示洛格“西百城泰建筑工程60E7351.6017351通过通过通过通过66,00合格95.540.3595.89五有限公司5333广西路港建设集团有6023635.6023635.通过通过通过67.00合格95.380.3695.74C#通过2限公司6262百色市银江水利建设60250966025096.通过通过通过66.00合格9.340.3195,653C通过工程有限公司5959广西建企集团第-律6032790.6032790通过通过通过通过70.00合格95.080.3495.42述邹筑工理有限公司44广西蓝彩建筑工程有6045155.6045155通过通过通过通过70.00合格94.660.3495.005限公司6262广西城中建筑工程有6306806.6306806.通过通过通过通过66.00合格85.12，O786.1966限责任公司量1广西城建建设集团有6582854.6582854.通过通过通过通道74.20合格76.561.6578.21托限公司48广西远昌建设有限公67355636735563通过通过通过通过67.00合格71.440.3871.82乌880饲邪评委签名:第1页，六2而评标结果沁总表评标结果汇总表项目名称：广西科技大学第二附属医院旧住院楼改选工程项目(2021市招标办-198)兰投标人名称(浙挖统合网阶格(龙资格审查否合格响应性评尔是签合名5554476(6554476递过O道过通过6673195量36673195通过13涵道遴过5768464不通过0.60泌y6945727.工江5946727通过式式开标时间；2o2l/7/99:30:0评委签名赤么页，并：2资",0,0,0,1]
[17343,"评分汇总表建设单位:绍兴市柯桥区马鞍街道新围股份经济合作社项目编号:XE20210642001001工程名称:马较街道新围村沥青路面改造工程投标编号序号投标单位投标报价(元)下浮率(%)标书有效性得分排名备注11绍兴路恒建设有限公司366000.003.17有效100.001第一中标候选人22杭州路顺环境建设有限公司372000.001.59有效99.18333杭州琪炜园林工程有限公司369000.002.38有效99.592去最高价(元）:评标方式:合理低价法(货物)投标报价上限(元):378000.00评审基准价(元);366000.00去最低价(元）:招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:开标日期:2021-07-2709:30",0,0,0,1]
[17344,"襄陀乐山大露旅(同位于乐山高铁站前广场LBD屏的构筑物、机器设备告位经营（使用）权转让明细表王怨志E数量Ⅱ单位务",0,0,0,1]
[17352,"物资采购清单序号物资名称品牌要求规格型号要求计量单位数量不含税单价（元）含税单价（元）含税合价（元）备注（实物图片）1氧气、乙炔、二氧化碳气瓶推车折叠高度134cm、展开高度112cm、车身34cm、底板宽度35cm、底板长度22cm辆1530045001#场站氧气、乙炔、二氧化碳气瓶推车报价单位：",4,4,4,1]
[17353,"十”/6、联系方式招标人:平重这无列地址:王绕实验区金进湾高彩营运中心5楼22层电话:059，38x(3oosce○联系人:翁工\\x】x5。上招标代理机构:王澧正宏建设工程苍询登跟公司互图57电话:0591383600101。“这)/上一)联系人:廖本林阿不不内72900:5%投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。招投标监督机构名称:平潭综合实验区公共资源交易监管办地址:乎澧综合实验区金主湾苗务营运出心Z#楼405室联系电话：0591-2316382G日期:2021年9月10日",0,0,0,1]
[17354,"1.封面柏一三期27-34#楼绿化景观工程，工程招标控制价靖江新港城投资建设有限公司招标人:，(单位盖章)xxx造价咨询人:，(单位盖章)2018年07月31日1.扉页柏一三期27-34#楼绿化景观工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，5146176.11(大写):，伍佰壹拾肆万陆仟壹佰柒拾陆元壹角壹分，xxx靖江新港城投资建设有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)xxxxxx法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)xxxxxx编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年07月31日复核时间:2018年07月31日建设项目招标控制价表工程名称:格一三册27-3楼绿化授观工程其中:《元)序g单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤费柏一三期27-3晶楼绿化景观工程5146176,112789.5081530.28165750.56招标代理费企计6146176,11≥7895084530.28I65750.56单项工程招标控制价表工程名称:柏一三册27-3楼绿化景观工程其中:(元)单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费期费序号]一三期27-3楼绿化员观工积-上方228999.051789503015.053157.37边一三期27-3H楼化最观工程-员对867320.22100000649529230.82验一三期27-8楼绿化是观工程-绿化1684358.114526.7758767通一三期273H楼绿化员观工积-照明91101.491221.152353、74述柏一安置区围墙22055740457561.9672099.69",2,2,2,1]
[17355,"表七（7-1）评标结果公示进场交易编号：GC530923202100020001002招标人大*山敏族拉祜族傣族乡人民政府联系人及电话李自成1xS06001608项目名称大然山乡大炉厂村儒催大乎蔡自然村产业发展项目第二标段，某础设施定设项目行业主管部门永德上乡村振兴局招标代理机构云南润通工程项目答理有限公司联系人及电话李杨志135770x8917招标备室编琴招标方式公开■邀请招标类别四施北□整理□谈计二勤黎□设备□材料□其他评标办法综合评估法开标地点永德县公儿资源交易中心招标煤模及结构类型概算投资:49.99万元招标方式公开招标拦标价《万元）31q.s908投标人数品拟中标人永德诚艺建抗上程有限公司联系人及电话霍玉y10s7w727g7中标价（万元）\\费冲（l）c6793019上质品派诺必须达到：一次性验收合格墨北朗□交货苏□胜理期段□设计/册茶翔限210日历关公示时回2021年9月10日至2021年9月I日（公示期至少为3个工作日)中标候选人名称目负责人项目负责人资质等级及证书编分投标报（万元）费米（l）工期得分（票)第一中标候选人永德诚艺建筑工程有限公司杨国签二级:滇209171902180346.79:0t9210日历夫88.31第二中标保选人保山辉幼走贫贤务有限公司曾迎二级:滇20518190)005)348.2882896210日历天87.66第三中标保选人各注因宛一中标保选人云的份丰建筑工程有限公司放弃中标资格，本项目对中标候选人顺序做出顺延。否决(成标)协况:无被否决（废标）投标人名称否决(凌桥)媒A7述无交兑法同章发布。招标人审楼意见审核人;根据《中华人民共和困招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对:述公示有异议司在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。为",0,0,0,1]
[17356,"地社(",0,0,0,1]
[17357,"1.封面长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅳ标段，工程招标控制价张家港市金港街道长山村民委员会招标人:，(单位盖章)张家港保税区宏宇建设咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年09月02日1.扉页长山村美村建设点位墙面改造工程Ⅳ标段，工程招标控制价1092012.63壹佰零玖万贰仟零壹拾贰元陆角叁分招标控制价(小写):，(大写):，张家港市金港街道长山村民委员会招标人:，张家港保税区宏宇建设咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)瞿建忠杨梅玉法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)杨梅玉翟俊波编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年09月02日复核时间:2021年09月02日建设项目招标控制价表工程名称:长山村美村建设点位墙面改选工程N标段其中:《元)序g单项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费煤费长山材美村定设点位增面改造工程17.标示的1092012.6816921.14g9137.28)招标代理费合计1092012.6815924.4439137.28单项工程招标控制价表工程名称：长山村美村建设直位描面改选工程T标款其中:(元)九位工程名称公额(元)暂估价安全文明施工费烧业序号】/新河沿外立面改造工程1092012.6315924.1439137.23合计1092012.631592[4439187.28单位工程招标控制价表工程名称:新河酒外立面改造工程(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)【小部分项工程709114.57[[入工费191967.12[2材料费420760.29山3施工机其使用费17008,:[企业管理费51259.0815刚涡25119.792滑施项目261438.6222139.72.2凶价措施项目塑39298.9)22.1t中:安全文明施工播施费1592a.4迎其他项目31签2其中:专业工程暂估价3其中:总承包服务费山免费89137.28近82322.14监1092012.68分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;新河酒外立面改选工程(001)金、额(元)其中序5项目编码项目名称项目特征描述融签工程量综合单价合价暂估价O11201001002.立面改选工程墙面清理独面I日途税打账，满面剂涂副要价并考U验饭若询赞指立220001.3时29920201160d002002面热灰层拆阶阶3价室载剂分外城家面，前络徐料云经城箭彝并外运;益212001a.时14i60己O11201001003墙阳空鼓部位修剂铲除部分墙面清理粉副厚冀综给光虑报报须产式2)L20369743161",2,2,2,1]
[17358,"档案服务外包项目公开招标文件招标编号：YHZFCG2021-089（线上电子招投标）招标人：杭州市临平区市场监督管理局招标代理机构：耀华建设管理有限公司日期：二O二一年八月十九日目录第一部分招标公告1第二部分编制和提交投标文件须知6前附表6一、总则14二、招标文件14三、投标文件16四、投标20五、开标20六、评标22七、合同签订及其他31第三部分项目技术规范和服务要求34第四部分合同主要条款34第五部分应提交的有关格式范例资格文件47报价文件55商务技术文件64招标公告项目概况(档案服务外包项目)招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）获取(下载）招标文件，并于2021年09月09日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件一、项目基本情况本项目采用电子招投标现根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经杭州市临平区财政局确认书临政采分-2021-00295[LPZFCG-YS-2021-00578]批准，现就杭州市临平区市场监督管理局的档案服务外包项目进行（线上电子招投标）公开招标，欢迎国内合格的供应商前来参加项目编号：YHZFCG2021-089项目名称：档案服务外包项目预算金额（元）：760000元；最高限价（元）：760000元；采购需求：档案服务外包项目，具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”标项名称:档案服务外包项目数量：1批；预算金额（元）：760000元；简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：档案服务外包项目，根据需要正确地完成各类业务档案、文书档案、会计档案、特种载体、科技档案等我局现有或新增类别档案交接核对、规范化整理、条目著录、扫描、质检和上架；所有档案数据导入档案管理系统，形成准确完整的档案条目数据库和档案影像数据库；做好各类档案的对外对内查询服务；做好档案制度制（修）订、档案业务培训指导、档案消毒、库房整理、数据统计、档案迁移、对外移交；通过区档案局组织的档案年度检查及其他上级部门的档案检查；完成其他与档案相关的工作具体内容和相关要求详见招标文件“第三部分——项目技术规范和服务要求”二、申请人的资格要求：",1,1,1,1]
[17359,"序号物资名称单位数量单价（元）金额（元）1白菜斤49002白糖斤3003大葱斤2604大头咸菜斤10005豆泡斤1406粉皮斤1007粉丝斤1008胡萝卜斤2509花生米斤30010黄瓜斤55011鸡脯肉斤100012鸡腿菇斤50013萝卜斤198014萝卜干斤30015绿豆斤40016面包斤180017蘑菇斤10018牛奶（利乐砖）24包/箱2019千张斤147020茄子斤45021青椒斤244022生姜斤15023素鸡斤25024蒜米斤10025土豆斤295026西红柿斤240027小米斤30028新鲜鸡块或鸡腿斤45029新鲜鸭块或鸭腿斤120030玉米面斤40031占瓜斤67032长豆角斤1000",4,4,4,1]
[17360,"以民共和国机动行驶证沁所沁【≤公(伦h游计苏HL6[2水火材小型桥车沈军江苏省泗阳县新袁镇于湾村九组55写非营运占占粉软万防球大众牌FV7f56FCBB资稻说别代够LFV2A2BSXJ467]387心;汇动批涉礼系必义((8公予体法交2819.f824苏州61232f3834[27381元(f668K0(予江分K(比(说458[X[786X[469",0,0,0,1]
[17361,"技术商务资信评分汇总表项目名称:无杭州市良治中学体有基材设各采购项目(HYZFCGDL-2021-034)序号供应商何立锋贵巧贞陈森老边洪要会日明得分1浙江安伦网络科技有限公司39.096.042.038.037.037.2杭州步点体育策划有限公司29.035.042.038.036.086.0杭州三益体育文化有限公司62.060.560.085.059.061.3评审专家（签名）:",0,0,0,1]
[17362,"G228丹东线乳山口大桥工程施工监控船标文件第三章评标办法（综合评标价法)说明:“评标办法能附表”是对“评标办法正文\"的补充、细化，“评标办法加评标劝正文”不一致的以”评标办法前附表”为准。评标办法前附表条款号评审因素与评审标准7a。1八评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人求确定中标人:（1）评标价低的优先:（2）技术建议书得分较高的优先：（3）主要人员得分较高的优先:4）递交投标文件时间靠前的投标人优先2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清嘴可分性。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签子、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人法定代表人投权发托代建人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。（）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，扎供了法定代2人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代符。（5）投标人未以联合体形式进行投标（6）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求交各选投标的除外。（7）投标文件中未出现有关投标报价的内谷。（8）投标文件投明的招标项目亮成期限行合招标文作规定。（9）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应（10）权利义务符合招标文件规定:a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法;b.投标人未地加交托人的责任范出，或滋少投标人义务c,投标人未提出不问的支付办法:d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议:c.投标人在投标活动中无欺饰行为E.投标人未对合同条款看重赛保留（11）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知第3.7.4项规定。（12）投标文件未附有招标人不能接受的条作。第二个信封（报价文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰",5,5,5,1]
[17363,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：低压配电柜改造标段：燕山小区低压配电柜改造第1页共1页序号项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）品牌型号综合单价合价1低压开关柜(屏）1.名称:低压柜拆除台32低压开关柜(屏）1.名称:低压进线柜2.规格型号：GGD式低压成套配电柜3.进线使用DW15-630式万能断路器4.开关采用德力西，断路器250A,4个，160A2个，100A2个台13低压开关柜(屏）1.名称:低压电容器柜2.尺寸：宽600*深600*高22003.电容补偿为4路，补偿容量合计120Kwar4.开关采用德力西台14低压开关柜(屏）1.名称:低压出线柜2.规格CDM3式塑壳3.出线柜宽800*深600*高2200，连接铜排主母线使用50*5型4.开关采用德力西台15带形母线1.名称:带形母线m126电力变压器系统1.名称:变压器系统调试系统17电缆试验1.名称:电缆试验根18母线1.名称:母线调试段29电容器1.名称:低压电容调试组110送配电装置系统1.名称:供电系统调试系统3总价合计",3,3,3,1]
[17364,"准南市地方海事局2020海事标志服装购置项目推荐供应商名单项目名称淮南市地方海事局2020海事标志服装购置项目地点淮南市地方海事局七楼会议室时间2020年9月11日15:00时之打性服蜂有限分司推荐单位乞西菏还招挣≤U中死式，含信一它Z,而乞招升零武，推荐理由推荐人员签委毯扫描全能王创建三加1□被款准南市地方海事局2020海事标志服装购置项目推荐供应商名单项目名称淮南市地方海事局2020海事标志服装购置项目地点准南市地方海事局七楼会议室时间2020年9月11日15:00时沾泗队股份向P公司推荐单位渚足招林元动”顶要.常蒂己态具品兑或候目防能7.推荐理由推荐人员上以2-扫描全能王创建三加1□被款淮南市地方海事局2020海事标志服装购置项目推荐供应商名单项目名称淮南市地方海事局2020海事标志服装购置项目地点准南市地方海事局七楼会议室时间2020年9月11日15:00时沁匹包必照毕志R公司推荐单位具有)/施足预料之阵心受是凡乏很沿多住誉·依够空㎡早溪推荐理由13目推荐人员≥r主华-扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[17365,"分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：裕安区2021年农村安全饮水巩固提升工程固镇镇胡桥村钱集水厂提升改造工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1第一部分建筑工程1.1钱集水厂提升改造1.1.1厂区维修1.1.1.1地板砖m21761.1.1.2墙角线m22201.1.1.3室内乳胶漆m212601.1.1.4外墙乳胶漆m22201.1.1.5水毁墙面铲除m214801.1.1.6水毁线路改造（含灯具、开关、插座）m23361.1.1.7屋面保温和防水m21681.1.1.8不锈钢大门m29.51.1.1.9钛合金门（室内）m2211.1.1.10机房、加药房及配电房地坪漆m2861.1.2厂区雨污水管网1.1.2.1土方开挖m3481.1.2.2土方回填m340.81.1.2.3DN300HDPE波纹管雨水管m601.1.2.4DN300HDPE波纹管雨水口连接线m201.1.2.5直径1000mm雨水检查井座51.1.2.6单箅雨水口座9分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：裕安区2021年农村安全饮水巩固提升工程固镇镇胡桥村钱集水厂提升改造工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价(元)合价（元）合同技术条款章节号备注1.1.2.7八字形出水口座11.1.3厂区整修1.1.3.1土方开挖m3901.1.3.2土方回填m3721.1.3.3C20砼挡土墙m360.51.1.3.4C20砼排水渠m34.31.1.3.5模板制安m2259.21.1.3.6C30砼路面（20cm）m22101.1.3.7C30砼地坪（20cm）m24201.1.3.8碎石垫层20cmm2630砼破拆m21001.1.3.9新建停车位个5素土压实m262.5透水砖m262.51.1.3.7200厚C25混凝土m262.51.1.3.73:7灰土m262.51-9-1500109001001普通混凝土沟渠m31.1811.1.3.10SQ-750×450×40mm篦子购置安装个151.1.3.11不锈钢护栏m1301.1.3.12窗户雨棚个6",3,3,3,1]
[17366,"评标报告项目名称：G208二浙线嵩县纸房桥危桥改造工程项目编号：嵩县工施招标(2021)0248号标段名称：G208二浙线嵩县纸房桥危桥改造工程标段编号：嵩县工施招标(2021)0248号招标人：嵩县公路管理局招标代理机构：开信项目管理集团有限公司岛霍次补W评标日期:2021年8月6日一、项目基本情况1、项目名称：G208二浙线嵩县纸房桥危桥改造工程2、项目编号:嵩县工施招标(2021)0248号3、标段名称：G208二浙线嵩县纸房桥危桥改造工程4、标段编号：嵩县工施招标(2021)0248号5、招标人:嵩县公路管理局6、代理机构:开信项目管理集团有限公司7、招标公告发布日期:2021年07月13日8、变更公告发布日期:无9、公告发布媒体：《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心》10、招标方式:公开招标11、开标日期:2021年08月06日09:0012、开标地点:开标一室（嵩县）13、评标日期:2021年08月06日14、评标地点:评标一室（嵩县)二、开标情况:第一信封（商务及技术文件）开标记录表密导投标单位名称项目总工及证书编专工期质量要求保修期河南长安交通科技发展有限公司张爱利C01014100900066120合格日历天不低于国家关于建设工程保修期的相关规定河南省高远公路养护技术有限公司郑文青2020095807420080583不低于国家关于建设工程保修期的相关规定河南省大道路业有限公污李艳春3202009240105000olql包灌及或周口市中顺路桥有限公司赵会慧象241111458072李乐Cl591713090002合格自实际交工日期起计算6个月沁阳市签龙路桥工程有限公司李彬像队141151901242焦双军120C06901180900021日历天合格自实际交工日期起计筑6个月不低于国家关于建设工程保修期的相关规定下低于国家关于建设工程保修期的相关规定第二信封（报价文件）开标记录表投标有效期序号投标人名称投标报价心河南长安交通科技发展有限公司4431343投标截止之日起90日历天2河南省大道路业有限公司4356770投标截止之日起90日历天周口市中顺路桥有限公司4416689投标截止之日起90日历天三、评标委员会组成情况评标委员会成员:郝敬伟，霍延级，张晓峰，田国好评标委员会主任:葛四层四、评标方法：技术评分最低标价法（双信封评标办法)五、评审情况1、第一信封（商务及技术文件）初步评审河南长安交道科技发展有限公司、河南省高远公路养护技术有限公司、河南省大道路业有限公司、周口市中顺路桥有限公司、沁阳市鑫龙路桥工程有限公司五家",0,0,0,1]
[17367,"天长市民政局文件天长市财政局天民〔2020〕206号关于调整高龄津贴、农村低收人老年人养老服务补贴标准的通知各镇人民政府、街道办事处:根据《天长市人民政府关于印发务改革试点工作实施方案>的通知》（天政〔2020〕51号）文件精神，现对我市高龄津贴、农村低收入老年人养老服务补贴标准进行调整，具体调整如下:一、高龄津贴、农村低收入老年人养老服务补贴调整标准1、80-89周岁高龄老人每人每月由30元调整为60元。2、90-99周岁高龄老人每人每月由60元调整为100元。3、100周岁以上高龄老人每人每月由300元调整为1200元。",0,0,0,1]
[17368,"四会市江谷精细化工制造项目市政工程六期（1299.5亩）一标段（一期工程）施工BT评标报告2021年9月16日四会市江谷精细化工制造项目市政工程六期（1299.5亩）一标段（一期工程）施工BT评标报告项目介绍项目名称：四会市江谷精细化工制造项目市政工程六期（1299.5亩）一标段（一期工程）招标人：四会市捷泰投资管理有限公司项目地点：四会市江谷镇与下茆镇交界地段项目规模：包含C道路及F-1道路工程招标控制价：15194483.24元招标内容：道路工程、交通工程、排水工程等招标工期：199日历天评标工作本项目评标工作在四会市住房和城乡建设局委派代表的监督下、肇庆市公共资源交易中心四会分中心委派代表的见证下，于2021年9月16日11时00分在肇庆市公共资源交易中心四会分中心评标1室进行。具体评标情况如下：评标标准、评标办法本项目评标采用综合评估法，评标工作根据本项目招标文件中所规定的评标标准、办法（评标办法详见招标文件）依法进行。评标委员会组成评标工作由招标人根据本项目招标文件依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成：5人，评标专家确定方式：在广东省综合评标评审专家库随机抽取，分别。评标前，招标代理宣布了评标纪律，评标委员会经民主推荐专家为主任评委主持评标工作。评标程序评标时，本项目同时进入评标会议依次进行评审，评审具体过程如下：初步评审资格评审：本次招标共收到6家投标单位的投标。经评审，6家投标单位均通过资格评审。有效性评审（形式、响应评审）：经评审，6家投标单位均有效性评审。详细评审评标委员会根据招标文件规定的评标办法对通过初步审查的投标人进行综合评分。各投标人得分从高到低排序如下：投标人投标报价（元）最终得分得分排名四会市第二建筑工程有限公司14858748.5589.771佛山市市政建设工程有限公司14966440.9658.012深圳市润泰建设工程有限公司14920329.2051.343深圳市嘉闰州生态建工有限公司14890578.1846.794广东鑫方源建设工程有限公司14814621.1639.375长鑫建设工程（广东）有限公司14936177.0339.156澄清和补正本施工项目评标委员会未提出投标文件的澄清要求。推荐中标候选人评标委员会根据综合得分由高至低进行排序，推荐3名中标候选人。评标结果通过对所有投标文件进行评审，根据招标文件评标办法的规定，评标委员会推荐四会市江谷精细化工制造项目市政工程六期（1299.5亩）一标段（一期工程）施工BT招标的",0,0,0,1]
[17369,"摘要场价值作出客观反映。现将车辆技术状况与询价结果报告如下:-、登记信息:号牌号码:竖L05]0所有人：浏仙枢量:二、询价目的:为询价车辆进行司法变突提供底价参考:三、询价范围:以重庆市主城区为主要范围的二手车相关专业市场;四、基准日期:2021年08月20日五、询价结果：工3Z000元大写:人民五叁万柒任元整重庆杰衡机动许评估有饭公司二○二-军兴月兰千六日本询价报告书正文所提示的有关待别事项申明。第!页共6页",0,0,0,1]
[17370,"X((民密长边经》飞飞协有管岭禽道省心WiVoX5O细立省之]临)监临监请省过",0,0,0,1]
[17371,"家具报价单采购公司：地址：项目负责人：电话：产品列表产品图片系列/型号/尺寸数量单位备注（材质）会议室会议桌2800*1200*7501张1、基材：采用等品E1级“露水河”优质环保型刨花板，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）2、面材：采用等品E1级“夏特”三聚氰胺贴面，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）；3、封边：优质上海“兄奕”2mm厚PVC。4优质五金配件会议椅常规12把1、基材：采用等品E1级“露水河”优质环保型刨花板，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）2、面材：采用等品E1级“夏特”三聚氰胺贴面，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）；3、封边：优质上海“兄奕”2mm厚PVC。4优质五金配件办公区办公桌1200*600*110015张1、基材：采用等品E1级“露水河”优质环保型刨花板，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）2、面材：采用等品E1级“夏特”三聚氰胺贴面，游离甲醛释放量复核国家E1及标准（通过ISO9001质量认证）；3、封边：优质上海“兄奕”2mm厚PVC。4优质五金配件办公椅常规15把1.面料:采用优质网布,柔软度好，手感和弹性强;耐磨抗刮2.泡绵:采用55#高密度泡绵和丝绒两种材料，泡绵表面有防腐化和防变开保护膜，硬度30-50之间；实木框架质保3年前台椅常规2把.尼龙+24%玻纤背架.固定腰靠.PP连体扶手，53D定型海绵，蝴蝶底盘带原位锁定，行程85#拉4分黑色三级气杆，&320电镀脚，&50mmPU轮.vip室1+2沙发1+1+31套1.面料:采用优质西皮,柔软度好，手感和弹性强;耐磨抗刮2.泡绵:采用55#高密度泡绵和丝绒两种材料，泡绵表面有防腐化和防变开保护膜，硬度30-50之间；实木框架质保3年沙发1+31套1.面料:采用优质西皮,柔软度好，手感和弹性强;耐磨抗刮2.泡绵:采用55#高密度泡绵和丝绒两种材料，泡绵表面有防腐化和防变开保护膜，硬度30-50之间；实木框架质保3年大茶几1200*6002个黑色钢化烤漆玻璃不锈钢脚架接待椅常规",4,4,4,1]
[17372,"技术部分评分汇总表（57分）招标人：嘉兴市公安局项目名称：嘉兴市公安局综合业务用房扩建项目设计时间：2021年9月26日序号投标单位技术标评委评分技术得分123451浙江千业38.042.545.033.040.439.782浙江利恩50.051.047.950.542.548.383浙江中房38.036.545.038.041.539.80",0,0,0,1]
[17373,"招标文件项目名称：泰州市许庄小学、许庄初级中学食堂食材采购项目编号：XZXXCZ-202101采购人：泰州市许庄小学、许庄初级中学代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司二〇二〇年八月第一章招标公告一、项目基本情况：1、项目编号：KQXXCZ-2021012、项目名称:泰州市许庄小学、许庄初级中学食堂食材采购3、最高限价：泰州市发展和改革委员会网站公布的最近一期同类食材商品信息价的平均价*95%，若该网站未公布信息价的食材，则为高港区刁铺苏民福、许庄华联超市和高港大润发等商超中同类商品的平均价*95%；4、采购需求：对泰州市许庄小学、许庄初级中学食堂使用的1.鲜肉类、2.冷冻食品类、3.水产类、4.粮油类、5.蛋类、6.豆制品类、7.蔬菜类、8.调味品及干货类、9.水果类等八大类的食品原材料进行招标采购，以满足学校约1400名师生在校期间用餐每位潜在供应商可参与其中一类或多类食材的投标5、合同履行期：至2021年10月31日其中，大米、食用油、调味品和干货合同履行期至2022年春学期结束6、本项目不接受联合体参与投标7、本次采购不接受进口食材二、申请人资格：1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2、落实政府采购政策需要满足的资格条件：本项目为非专门面向中小企业采购的项目3、本项目的特定资格条件：申请人营业执照有与招标采购内容相适应的经营范围；具有有效的《食品经营（流通）许可证》和《卫生许可证》三、获取采购文件：1、时间：2021年8月18日至2021年8月23日，每日上午8:30时至12:00时，下午14:30时至18:00时（北京时间，法定节假日除外）2、方式：（1）法定代表人报名需提供以下资料：法定代表人身份证明（附件1）、营业执照副本、身份证；（2）法定代表人委托代理人报名需提供以下资料：法定代表人授权书（附件2）、营业执照副本、授权委托人身份证；（3）应防疫要求，各投标人在招标文件发售期间将以上资料扫描后发送至148301311@qq.com邮箱逾期（以该邮箱接收到报名资料的时间为准）恕不接收报名3、投标人资格经审核符合要求后，代理机构向其发售招标文件招标文件售价",1,1,1,1]
[17374,"第四章评标方法与评分标准一、评标方法与定标原则评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标方法采用确定中标候选人。二、评分标准本项目评分总分值为100分。投标报价分（X分）1.1投标报价超过项目预算的计为0分，列为无效投标。1.2以有效投标中最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。1.3各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×X（计算结果四舍五入，保留两位小数）1.4货物类报价分区间为30-60分1.5服务类报价分区间为10-30分2.技术质量分（Y分）2.1考察投标人产品技术参数、性能要求、功能特性等响应及偏离情况2.2区间为20-30分3.售后服务分3.1考察投标人的服务方案、售后服务承诺、投入人员、更长保修期等情况3.2区间为10-20分4.履约能力分4.1考察投标人的信誉业绩、相关资质、认证证书等情况4.24.2区间5-15分5.产品特性分5.1主要考察投标人产品的节能环保认证等情况5.2区间1-3分6.其他分值6.1包括演示、样品或招标人认为需要的其他评分项目6.2区间10-15分附件：评分模板",5,5,5,1]
[17375,"记作名村集体经济组织陈部火村集体经济组约村民成员或村委会意见（代表）意见门保企岩混签名:岩述盖章：系时年%月月日2)X)消题字及序文,中必乡镇《街道)心地农村产权交易x意见机构意见分签名:盖章:签名：签章划年月日)2签资为乡y的第3员/共3",0,0,0,1]
[17376,"土建装饰部分工程工程量清单招标人：工程造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：分部分项工程量清单与计价表工程名称：土建装饰部分标段：儿童门诊装修改造工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价1010402001001门窗洞封堵1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块干密度不大于600kg/m³,导热系数参见设计说明2.其他:包含原门窗封堵、窗改门下部砌体m32.34201B002原成品卫生间拆除1.拆除原成品卫生间项13011605001001平面块料拆除1.拆除的基层类型:水泥砂浆2.饰面材料种类:面砖3.部位:新建卫生间部位、原成品卫生间部位原地面拆除m218.824011601001001砖砌体拆除1.砌体名称:室内隔墙拆除2.砌体材质:砖砌体3.砌体表面的附着物种类:混合砂浆+乳胶漆m32.435011210006001石膏板封堵1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板3.嵌缝、塞口材料品种:10cm厚A级防火岩棉m21.796010402001002新砌隔墙1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块干密度不大于600kg/m³,导热系数参见设计说明2.墙体类型:内墙m36.797010503004001现浇止水台1.混凝土种类:商品混凝土2.混凝土强度等级:C253.部位:卫生间新砌隔墙底部120*2004.其他:包含模板搭拆费用m30.34801B003卫生间蹲便台1、详见设计及院方说明m26.569011609002001原玻璃隔断拆除1.拆除隔墙的骨架种类:型钢骨架2.拆除隔墙的饰面种类:钢化玻璃m2113.1410011610002001金属门窗拆除1、原门窗拆除m2148.1211011614003001窗台板拆除1.原窗台板拆除m40.0812011614006001窗帘拆除1、拆除原窗帘及帘轨项113011606003001天棚面龙骨及饰面拆除1、原吊顶拆除面层及龙骨m2396.52本页小计分部分项工程量清单与计价表工程名称：土建装饰部分标段：儿童门诊装修改造工程第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合价其中：暂估价14011604002001立面抹灰层拆除1.拆除部位:原墙面抹灰层2.抹灰层种类:混合砂浆m2498.3815011605002001立面块料拆除1.拆除的基层类型:水泥砂浆",3,3,3,1]
[17377,"东港康居工程二期附属工程招标公告东港康居工程二期附属工程已由上级部门批准实施，项目具备招标条件，现根据工程招投标有关法律、法规的规定，采用公开招标方式择优确定该项工程施工承包人。一、工程概况1.1工程名称：东港康居工程二期附属工程1.2工程地点：黄沙港镇东港社区境内1.3工程内容：本工程主要包括新建水泥路，长40M，宽3.5M及长215M，宽2M；新建围墙100M；铺设污水、雨水管道；新建40座窨井。具体以招标人提供的工程量清单及图纸为准。1.4标段划分：本工程为一个标段。1.5招标控制价（投标最高限价）：21.50万元1.6资金来源：财政拨款，已落实1.7承包方式：包工包料1.8质量标准：合格1.9工期要求：30日历天。具体工期要求服从招标人建设工期需要1.10计划开工时间：2021年01月1.11招标计价方式：采用工程量清单计价。二、参加投标的主要资格条件2.1资质等级及范围：投标人须具有建设行政主管部门核定的市政公用工程施工总承包三级及以上资质等级的独立法人，并取得有效的安全生产许可证；2.2项目负责人资格类别和等级：项目负责人须为投标申请人本单位的职工，具有建设行政主管部门核发的市政公用工程专业二级及以上建造师注册证书，同时应具有安全生产考核合格证（B类）；2.3投标申请人须在“投标承诺书”中保证项目负责人及代理人均为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前连续6个月均已在本单位缴纳养老保险（例：如开标日期为2018年07月的某一天，则投标单位需保证以上人员2018年01月至2018年06月养老保险均在本单位缴纳）。2.4本次招标不接受联合体投标。2.5其他要求：2.5.1财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。2.5.2业绩要求：无。2.5.3信誉要求：（1）在江苏省范围内，投标人没有被县级及以上有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。（2）招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件正文中失信行为的，被行政主管部门在“江苏省建设工程招标网”、“盐城市公共资源交易网”、“射阳政务信息网”上公布，且在公示期间，本项目的招标人拒绝其投标。（3）投标人的失信被执行人信息在“信用中国”、“",0,0,0,1]
[17378,"员信沅小Pagelof意陆步学施工图预算、工程量清单及标底编解、投标上限设定审批辽件标区板德深业城一、二常入户大堂结强（石材）验修工程批此含法其门鹿方顺德成本部如精人泰虹时边时阅021-08-19获原吧话(.8033207987太目名称胶德深业诚务工图亚算或投标上限价32332.38必件但黄呆业南方地产（集团）有限公司采购银邮第四级别工程截况本工程为航德深业城一、二期入户大堂南棚（石材）维修工程军封佐招二期部分楼核门楼外墙石材脱落存在安全隐思，并结合深业施业公司提出的保修指令（编号202101）进行惟修型业主反区2、依据《建设工程工程量清单计价规苑》（GB50500-2013]。《广东省防尽建筑装的工程纪合之区(2018)》采用工程量济单计包延现行工程施工技术规范及工程竣工验收现范霍制方法价侨税率校9S计图价将执行《佛山工泾价信息》2021年第二季投信总价，无信息价的按市场价格取定权6%，省税账工价为和22.30元。结台由近情说建议科处含税价监233芙载追程(w事独泛梁、时间节点名称、桌作者操作处理则见2021-08-23164项目公司成本财务器意见镇德成本部部长(张彬)通过项目公司成本财务部8见沃德财务部部长(薛清林鼓2021-08-240:14项目公司副总经理意山老方顺德工程部分管领导(陈健）鼓2021.08-28092项目公司副总经理意附若方顺德成本8分管锁行(张彬)递过2021-08-2414:1项目公司总经理意见名方顺德项目公司总经理(勇)学2021-08-2414.ct结南节点然统结束流税",2,2,2,1]
[17379,"滑县妇幼保健院绩效管理体系建设项目采购人及专家小组推荐供应商签到表采购代理机构地点滑县妇幼保健院绩效管理体系建设项目采购人及专家小组推荐供应商意见表项目名称项目预算金额容标290000.09元采购人采购代理机构采购人推荐供应商",0,0,0,1]
[17380,"m公第三标段C3）姓名亩数姓名亩数姓名亩数姓名亩数张统金0.3张正云0.6张正平0.3张正恩0.6张宽才0.3张红才0.6张正德2.2张正闪0.4张正前张正银6.4张正德2张道齐0.7张正谈张道友张道友67.41合计48.1合计65.45合计74.23合计/司道\\SFbI;7S",0,0,0,1]
[17381,"南山浅水湾二期一批次10kV小区配电工程高压设备采购招标控制价本次招标项目南山发水湾二期一批次l0ky小区配电工程高压设备采购的控制价为：人民币152万元。镇江天工顾景园房地汇限公司202飞年（0g科的厂51/",2,2,2,1]
[17382,"日02E80:b;IrZ02“h日咨去“事警宫望不2采册酒场目号2可望﹝CXg日）0做工“填面砀目面06F6“0涨可“EV涵单致k拍l签厂理周并“道置欧。I289L9899℃8‘职斗再望不马关卧泊￥国导般胁乙1划纤丰好上㎡货-/中零三婆）郓?任新导郑税罪甲游区过十习职9“经祖毕虽浙晔否目政Y罩/易设/配葛目近处蓄思自《淄经致账独长系遂编革不工督零易国中责愿题市旱腾“恶到‘(￥型日）09备工‘零降“濉葛目邀‘009c26“切涨受‘凹辽我出上融工降罚毕非显“Y繁凯梁中一管幸‘鄱强目政‘00′00hCg8‘粤群梁‘凹V淄上融工中革显“Y装勤中二年“孙导‘票堕‘（工日）09‘货工‘田辨式金楚gm渔学证hk*马入系自√涵肆泽实系证甲习职鄂甲圣显“Y斗8白V洛县研翠尔平事愿阶T617配订班(二)《#工当册》舒语“XGE对请召备溪单“彩S厚3对读斗证职平可夷当被9V野基淄副工隧编导草非5回自《函阜辞工中泽团到2独长系遂留导影非团巴V剑上到K垫遂器工团￥C泓泽项洋团不工罚零可母日印Y?涵咨中三您勒遂临目旗（江西证羁料投)旱群平轩‘毕需鉴争些水批签中革[加闭是扫的全能工创题",0,0,0,1]
[17383,"路.纺城大道)改0202108004-X01)代理签商社收总第三章评标办法管答避答价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为：35不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上17家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容",5,5,5,1]
[17384,"招标编号202L韩救接益阳D，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司，2021至2023年度高速公路车辆救援服务，招标文件，铁省前，招标人：湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司，招标代理机构:湖南高速工程咨询有限公司，太园医疗号至，您分年，招标编号：2021车辆救援-益阳-001，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司，2021至2023年度高速公路车辆救援服务，招标文件，招标人：湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司，招标代理机构：湖南高速工程咨询有限公司，二○二一年五月，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司2021-2023年度高速公路车辆救援服务招标，总说明，一、本项目专用本仅适用于湖南省高速公路集团有限公司益阳，分公司2021-2023年度高速公路车辆救援服务招标文件。，二、投标人的投标文件应按照本文件的要求编制，需完整反映本，文件的要求和内容。，三、招标文件中提到的时间除有特别说明外，均指北京时间；招，标文件中提到的货币单位除特别说明外，均指人民币元。，四、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描，件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。，五、招标文件中所有“投标控制价上限”均指“招标人最高限价”。，1，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司2021-2023年度高速公路车辆救援服务招标，目录，第一章招标公告………………………………………………………3，第二章投标人须知……………………………………………………11，第三章评标办法（综合评分法）…………………………………36，第四章合同条款及格式……………………………………………45，第五章委托人要求…………………………………………………54，第六章投标文件格式………………………………………………58，2，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司2021-2023年度高速公路车辆救援服务招标，第一章招标公告，湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司，2021-2023年度高速公路车辆救援服务招标公告，1．招标条件，本招标项目湖南省高速公路集团有限公司益阳分公司2021-2023年度高速，公路车辆救援服务项目（以下简称本项目）",1,1,1,1]
[17385,"分部分项工程和单价措施项目单与计价表工程名称:临洋县新华镇西街村七社养殖小区道路硬标段:临泽县新华镇西街村七社养殖小区化项日第1页共1页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计最系X工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目.10101001001护整场地名称:场区内然扬地m21579印.10201001001地坪免层材料种类及配互砂支石络层81579。010201001002护启材料种类及配又列北石护启m319.5通011101003001地坪面层厚度、便主型王章年81579分部小计措施项目分部小计本页小计合计注:为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08总价措施项目清单与计价表工程名称，1临泽县新华镇西街村七社养殖小权标段:临泽县新华镇西街村七社养殖小区道路区道路硬化项目更化项目第1页共1页项目编码项目名称计算基础费室的燕垫德贾亭()调整后金霸(完)备注安全文明施工费011707001001环境保护费人工费+机械费/0.832当011707001002C明施工费人工费+机械费.339过011707001003全施工费人工费+机械费9.581请011707001004岳时设施费《工费+机械费4.498。011707001005扬尘污染防治增加费人工费+机械费/2.457儿他总价措施项目G011707002001间施工增加费人工费+机械费1557011707004001次搬运费人工费+机械费011707007001完工程及设备保护,工费+机械费0.08011707005001冬雨季施工增加费人工费+机械费2.031001B0O1[程定位复测费人工费+机械费0.4l量)01B002工因索增加费、工费+机械费1201B003寺殊地区增加费人工费+机械费编制人（造价人员）复核人（选价工程师）“计算基础”中安全文明施工费可为“定额是价”、服“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人午费,接施生旁案许资的招篮然”若无“计算某础”和“费率”的激值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计登务衣-1l其他项目清单与计价汇总表工程名桥:临泽县新华镇西街村七社养殖亦反滔路硬花斌目第1页共1㎡序号项目名称企概(元)结算金额(元)备注【暂列金额明细详见表-12-1见暂估价2.1材料（工程设备）暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4山急承包服务费明细详见表-12-",3,3,3,1]
[17386,"贵州中寰工程灰目管理咨询有限公司受勘南布依族苗族自治州公安局的委托，对其所需的验菌州公安局50L特警基地大槎（含增训支队用房】设施设备采购进行国内竞争性谈判，于202年02月12日10:30时在勤菌州室公共资源交易生心开标厅开标。-、谈判小组组成谈判小组由招标人依法组建的谈判小组负责。谈判小组人员，其中采购人代表，人，从综合评标专家库中的相关专业专家名册中随机抽取2人，共3人组成。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总人数的三分之二二、评判综合情况（一）对投标人的投标文件初审情况:共审查投标文件-3份，经谈判小组对其相应竞争性谈到文件中必须提供的有关资质进行审查，符合条件的有效标，份，不符合条件的有效标L份，原因/（二）对投标人的投标文件审查意见:资格评审部分审查通过三、评判结果谈判小组根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，接照本次竞争性谈判文件规定的评分办法和定标原则，并按照规定进行排序，向采购人推荐前三名的投标人为成交候选人，并由湘-P#z飞受",0,0,0,1]
[17387,"南宁市政府采购项目委托书南宁市政府集中采购中心：我单位现需要对南宁市城市东西向快速路(中华支二路口)涉及10kV线路迁改工程(高压电缆)进行招标，据南宁市财政局审批的政府采购预算，本项目采购资金已落实，采购项目序号:【2017】NCCZW422-3、4委托你中心按《南宁市政府采购项目委托办理协议书》所确定的事项组织代理本项目采购相关事宜，同时授权本项目的评标小组按照规定的程序和评标办法评审并确定中标人本项目建议按协议供货采购方式进行采购（采用单一来源采购方式的，应注明单一来源邀请的供应商为）采购人（公章）：年月日南宁市政府采购货物采购需求资料表一、投标人资格：1．具有国内法人资格，注册经营范围满足所投分标采购内容的厂（商）家2．投标人资格的其他要求：★（1）投标人必须是设备制造厂家或代理商，若投标人是代理商则必须提供制造厂家的资格证明文件（包括：产品供货法人项目授权委托书、制造厂营业执照、税务登记证等有效资质文件）★（2）无论投标人是设备制造厂家或代理商家都必须持有国家认可有效的本单位ISO9001国家质量认证资质文件二、采购项目内容：1．采购人地址：南宁市壮锦大道33号；联系人：杨期英；电话：135972991082．采购预算价：354000.00元3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：广西桂冠设计咨询有限公司4．是否接受联合体投标：□是■否（请在选项上打■）5．合同签订是否接受合同专用章：□是■否（请在选项上打■）6．如中标供应商不能履行政府采购合同的，是否选择排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商：■是□否（请在选项上打■）7．本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于所列的技术参数要求项号货物名称数量参考品牌、型号技术参数要求1高压电缆YJV22-3*300625米1、额定电压：8.7/15kV2、额定频率：50HZ3、环境温度：-15℃～+60℃4、系统接地方式：中性点不接地或经消弧线圈",0,0,0,1]
[17388,"徐舍镇安置房工程全过程工程咨询服务预算价及招标控制价公示项目编号：YXS20210700101本工程：预算价为20715900元，招标控制价为20715900元。公示期为2021年7月9日至2021年8月2日普信国际工程咨询有限公司2021年7月9日",2,2,2,1]
[17389,"滨海新区古林街工农村村庄规划（招标编号:FYQY-2019-01-004）项目所在地区:天津市，市辖区，滨海新区一、招标条件本滨海新区古林街工农村村庄规划已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金29万元，招标人为天津市滨海新区规划和国土资源管理局本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式一二、项目概况和招标范围规模：滨海新区古林街工农村村庄规划范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:(001)滨海新区吉林街工农村村庄规划;三、投标人资格要求(001滨海新区古林街工农村村庄规划)的投标人资格能力要求：1．投标人须提供以下材料：（1）营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件（2）财务状况报告等相关材料:A.经第三方会计师事务所审计的2017年度财务报告扫描件B．开标前近三个月内银行出具的资信证明扫描件注：A、B两项提供任意一项均可（3）提供开标前近三个月内任意一个月依法缴纳税收证明和社会保险费，并提供相关证明材料复印件（4）提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（被至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)2.法律、行政法规规定的其他条件3-投标人须具备城乡规划编制甲级资质证书，提供扫描件(加盖公章）4.本项目不允许联合体投标;本项目内允译联合体投标四、招标文件的获取获取时间：从2019年01月07日08时00分到2019年01月11日17时00分获取方式：招标文件的售价(元)：200购买文件时应携带:（1）营业执照;（2）法人授权委托书（原件);（3）被授权人身份证（原件及复印件加盖公章）五、投标文件的递交",0,0,0,1]
[17390,"评标结果公示混岭董溢困省zG160201-1地加（光明老旧工业点改造）项目监理于202f6月15日亮成评标，按招标文作规定的评标标准和评标方法，经评标委员会评帝，已推淞第一、第二中标候选人，执根批《中华人民共箱围招标投标法)》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关规定对评标结果予以公示，接受社会监各。如有范或异议，投标人及其他利各关系人均可进行异议和投诉。就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人以书面形式提起异议，异议应当在中标候选人公示期间提出。投诉人投诉应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定进行。项目名称温岭市承国镇ZG160201-1地块(光明老旧工业点改选）项目签理招标方式招标人温岭市泽国投资发展有限公司招标代理杭州颖球公示时阿异议受理单位联系电话137586399112021年6月18日至2021年6月21日温岭市泽国投资发展有限公司地址温岭市泽国镇东河阁照88号(602室)投诉受理单位联系电话0576-86143512温岭市住房和城乡建设局地址温岭市城东街道横湖中路188梦候选人情况名称浙江恒超工程管理有限公司响应招标文件要求的资格条件房晟建筑工程监理申缓项目总监姓名:陈腾飞证书名系:注册暨理工程师证书编号：0050660时第一中标候选八评标情况名称浙江建协工程咨询监理有限公司响应招标文件要求的资格条件项目总监评标请况无效标原国及依据序号投标人名称存在问题无效标依据【无逾股你达乡招标人（公章次;2021年6月a5过山众",0,0,0,1]
[17391,"评分汇总表标段(包)名称：钱清外枢公墓生态（七）区建设工程(XE20210703001001)瑞星投标总位预标预价(元3(日所没名与价有效性绍兴华涵环堤建设有限公司双元T13.00儿航批有必绍兴向南建设有限公司3367713.00绍兴渔场还建设在区公司必捌必出式浙江出勤建设省限公司3367713.00指的浙江天义丝设们限公试3367713.00杭州三力远化建设右限公司367713.002石效稻贰异力过设省剧公司367713.00浏批批未响应担标文任犹州民坚建设工程有限公司S367713.00位有效浙江良辰蓬设们限公试367713.0。简湛剑定丰定设百湛公司:367713.00包式迎亮鑫恩澄在区公司3367713.00绍兴鼎和市政园林工程有限公司336713.0苏一油标促运人凯江东广富设有员公元3367713.00价款兴设升建设有限公司3367713.003367713,0出胶西含试实业右泓公司3367713.00注招兴佳良速设工程有限公司X367713.00杭州启延菲改工区剂卫公司3367713.018绍其出邕选澄在融公司x2江区）北浙江省东阳市陵乡园朴绿化有限公司3石3.00汗标方法:担签定上法且名括工价:3826917,0贡目负资人签字:名谋卜洛室(招标单位签字招标代理签字益督人签字：公共资交易中心：开标时间：2021-07-2009:3",0,0,0,1]
[17392,"技术标评审汇总表标段编号：A6404000141002652002002标段名幕:彰阳县孟牛公踏至差王新公路等4条农村公路工程项目二标段彭阳县G309至姜井含公院评委姓名及评审嵩见序号单位名称汇总上复金氏伟业建设工程有限公92.5089.5095.8089.508.0087.0087.9090.03卫复锐翔建设集团有限公司92,.5090.3097.5092.5096.0085.0093.3093.01现复凯拓建设工程有限公司91.5090.096.3089.506.0088.0086.9090.03述”夏宁程建设工程有限公司920069.6097.9090.0092.0086.0090,6091.14宁夏嘉仁建设工程有限公司92o69.096.609式o96.0087.0092.609216哈宁夏众春建筑工程有限公司92.0089.097.8092,.0096.0087.0093.0092,40评委签名:",0,0,0,1]
[17393,"最终报价的莱州市程郭卫生院等公共卫生查体系统采购项目竞争性磋商采购活动采购人提出对本项目进行最终报价,我方同意上述要求,将原报价变更为(大人民币招范系了列，（小写）人民币名上/万承诺该项目的其他各项要求均按本次采购文件中的响应执行2、工程量清单报价表（或供货范围明细表）中的各项综合单价调整方式:调整其中的某些单价苏州延飞应兰村都间承诺单位:法定代表人或授权代理人（签字):考速己2018年12月29日1500选择8\\1o\\l1\\14项开放试纸条彩色触摸液品屏检测项目:白细胞、亚硝酸盐、尿胆原、蛋白质、艾康生物技术公尿液分析仪艾康/杭PH值、隐血、尿省17000.0017000.00（杭州）有限州否否比重、体、胆公司红素、葡糖、抗坏血酸、微量白蛋白、肌断、尿钙原厂配套质控液WR-S86激光扫码枪它专用扫码器50HZ，光源为把2600,00浙江维融办公维融/浙1200.00构用品有限公司江否否650M激光二极管CT3200B可解码:一维、Z普通扫码器二维码把浙江维融办公维融/浙6600.003600.00否否柳用品有限公司江30万象素的分辩资低店DTSE9H金士顿科技总金士顿U盘h6G大容量，外观只小１00.00100.00（上海）有限否否否上海红形设计公司GS628-100X支持二代身份证或神恩电子技术神思/济岙身份证读卡器读取功能16050.006050.00股份有限公司否否公①公公凸江己改江社丁/邹干零工/醒罪工/覆联适非/王溪监监留世注T（淄旱（可）公回1印公辽麒某骂制猎灶干罗辽剑毕册国单理鹏工监或巴辽聘聘郑公ooOOZ00′009EQo○o00·00T00oo9ooˇo029【2【卧（杭州）有限艾康/杭州17000,00维融/浙江评委评分汇总表项目名称：莱州市程郭卫生院等公共卫生查体系统采购项目项目编号：SDGP370683201802000212序号供应商名称磋商报价得分评委打分供应商合计得分排名1莱州正和医疗器械有限公司2057.3377.3312山东旭日东方信息科技有限公司19.0649.568.5623潍坊康荣医疗科技有限公司18.8448.1767.0132018-12-2900:00:00免土凹显晋盟涨孙啡己层①(干Z断辞)亚下岛道E必明斗主留呈晋理必当立邵盟心公①武必江发效为①①社①2公次过Tx潍岩还年连非/评油临泳/详面“盐曹辛膨围等：“8ZIZ0OOZ08I0Z8890&adgxusS=名-珠目)近S尔可取伸五二式处染洋名毕800′OOOOST公巴辽习（评迪）巴辽部单健副韦式,.V",0,0,0,1]
[17394,"询价文件项目编号：NJKQ-S058项目名称：职工食堂灶具熄火装置南京市口腔医院医疗设备科二零二一年九月第一章投标邀请南京市口腔医院就职工食堂熄火装置进行询价采购，有关事宜公告如下：一、采购项目信息：1.项目编号：NJKQ-S0582.项目名称：职工食堂熄火装置3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件4.采购项目预算:序号名称数量总价(万元)科室备注1职工食堂熄火装置11.4总务科二、时间自即日起至投标截止时间（2021年09月10日14:00）三、联系方式：联系人姓名：沈老师联系人电话：13913015930四、提交响应文件:截止时间前将电子标书发至邮箱：njkqylsbk@163.com项目地址南京市口腔医院职工食堂。项目联系人：吉磊电话：15996497477到货时间发布中标公告后5个工作日。注：标书报价超预算者视为无效投标。评标标准最低价中标第三章招标项目的技术规格、要求和数量等提供熄火保护控制器检测报告，符合安全国家标准。（具体要求见附件一）二、商务部分（一）交付要求1、交货时间：合同签订后10天内。2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。3、送货时，外包装的箱子等垃圾要处理，不得扔在医院内。（二）服务要求1、质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后整机保修期≥1年；终身维修。2、售后服务：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。（三）验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。（四）付款条件：软件类：软件安装调试合格后支付合同总额的90%；1年后支付合同总额的10%。设备类：货到验收后支付合同总额的50%；设备安装调试合格2月后支付合同总额的45%；1年后支付合同总额的5%。合同模板南京市口腔医院采购合同合同编号：2021--甲方：（",1,1,1,1]
[17395,"九已下《区增，交八房ZQ分组工程量清单限价汇总表组分组工程名称眼认《元）】一般项目工程（总价承包)690000.00。治潜工程(单价承包)926932.835交通工程(单价承包)3513494,74合计（A）5130427.57备用金金额（B)0.00安全生产费(C)76956.41总价（A)+(B)+(C)5207383.98010414767.960.00已入￥舒的分组工程量清单第1组宜日5价乐包”加工据或营用名称单位工程量单价（元）（元)立长样施工班出场部50000.00500ZDy12临时设施810000O(1-2-1施工供电班20000.0020000.01-2-2企工供水凯20000.0020000,01-2-8丽工照明班20000.0020000.o(1-2-1范工通信班20000.0020000.001-2-5实瞻室及设备项20000.0020000.001-2-6仓库和堆料场填300000030000.o1-2-7临时办公及生话福利房项30000.030000,01-2-8色工临时道路置150000。00150000.o18武骏100000.01-3-1流凝土泥比试确项100000.00100000.0014危工期至竣工期工程监测班50000.00500o0,o01-5沧工期环境保护设施颁50000.0050000.001-6工场地清理李30000.0030000.00上宁保险罗50000.0050000.00含工程险、工商事故保第三者责任险等1-8北它字50000.0050000.00砼以上以乔所行其它一般项目合计690000.00元分它地)2话试)分组工程量清单第2组川(江J组号:收社师)租名称:单价承包)序号工现或费用名称单位敦量。单价C元）合许苏备注2-1护岸工程T0703.162-1-1石渣开挖2313922.5270690.282-1-2主方开挖。358410.9]39101.42-1-3石方开挖2108770.0872652.222-1-4上石回填处70381s.81104173.52-1-6格宾笼登91s]734482-1-6格文块石(利用河道清谈石块料)监98833.4333018.e2-1-7维石磋压回填(利用河道清谈石块料时229126.7363991.622-1-8青石步道路宽3米。65072.1468652-1-9卒石热层298264.924981.182-1-1020路维石2公619.469291.62-1-11植草护坡267454.4630082.72-1-12世凝土册步（厚20ca)。盖736.611786.242-1-1320混凝土恩736.661473.262-1-11沙卵石清谈梁4i016。1867119.22-1-16)N500锅筋砼预制涵管m212142-1-1620砼管座式599.92599、922-】-1720",3,3,3,1]
[17396,"评分汇总表标段(包)名称：雄鹰村垃圾场搬迁、配套挡墙修复工程(XE20210923001001)投标单位投标报价(元刘(台浙关张名号《价省效性各注浙江雅路建设初区公司163372,00价(2孟效范一出标捉选人宁凌洋兰园林建设有限公司163372.00290有必5沁记且担辽胜建设在区公通163372.00闭江1知浙江德合建设有限公司I63372.00仟心醴应县由拉速澄互型公司[订耘方法工担签定标法参老后底价:181525(结宜下洋本[妇:[00项目负责人签字实航发色价格财门招标单位签字：招标代理签字:盖督人签字:公共资源交易中心-开苏时伽;2021-0S-3009:3",0,0,0,1]
[17397,"马山县文化广电体育和旅游局2021年(至)，10月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于升展政府采购意向公开工作的通知》(财库(2020]10号)等有关规定，现将马山县文化广电体育和旅游局2021年90至）10月政府采购意向公开如下:序号采购项目名称采购需求概况预算金额（万元）预计采购时间（填写到月）备:注马山县体育中学体育训练器材体育训练器材23.002021年10月本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和是年为准马山县名/厂范体育本基旅游局○。。11",0,0,0,1]
[17398,"市南大道快速化改造（黄阁西路-凤凰大道）工程勘察招标文件---------------------------------------------------------------------------------------招标人（章）：广州市南沙区基本建设办公室招标代理（章）：广州市南悦工程顾问有限公司授权代表：张工授权代表：孙工地址：广州南沙区环市大道中15号地址：广州市天河区天润路467号之六201房自编201-18号邮政编码：511400邮政编码：510630电话：020-39053060电话：13660832814传真：020-39078181传真：020-85265503电子邮箱：/电子邮箱：2890962521@qq.com目录第一章招标公告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第二章招标说明┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第三章投标文件编制要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第四章废标条款┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第五章开标评标定标┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈第六章合同主要条款┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录1投标申请表（申请人、资质、机构简介）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录2投标申请表（投标人的业绩）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录3投标申请表（关键人员配备）┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录4正式投标人名单┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录5勘察费报价及计算依据表┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录6投标书┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈附录7法定代表人",1,1,1,1]
[17399,"宜号系统名称型易品牌整量说明1空压机[[ES0一㎡。6AGD2台2冷干机GDD0376MPGD2台制氧主机鑫S一丁A工RSEP2组4其它附属设备制氧管道、法芯、机房内配套设备若干该套设备己起乌年未使用，须维护检修后量新启用，并维保1年",0,0,0,1]
[17400,"龙华大道绿化景观提质工程预算编制采购说明一、项目介绍:项目名称:龙华大道绿化景观提质工程项目建设内容及规模:项目位于龙溪街道，对龙华大道金长约2.5公里的两侧和中央隔离带进行提档升级，级化面积约29470㎡1拟对道路象化增加色叶植物，并花植物、景观置石、盆景造型等，并局部更换中分带路沿石，增加游园及部分休急座椅，总投资约950万元项目建设单位:重庆临空都市基础设施建设运营有限公司二、服务内容:对龙华大道绿化景观提质工程进行预算编制三、选取方式:随机选取四、服务费用及付款方式:根据渝价2013[428]号文，接清单计取，市政专业取费，以招标控制价为计资基数，按文件计算金额的80%计取，咨询费替定为3万元，最终按实计取经渝北区财政评审中心出具报告后支付70%谷询费，项目竣工验收合格后支付剩余30%咨询费每次支付前中介单位需提供正式足额的增值税专用发票五、服务时间10天内完成项目预算编制工作，并出具预算编制报告六、项目联系人:谭雅茹（18623502929)重庆临空都市基础设施建设运营有限公司\\x%公2021年8月19日",0,0,0,1]
[17401,"2尚.笔块的基本惜筑和税划指群娄求通序易地块编号地块名称；地块面临积主地用途容积率,建筑密度:（建筑系数）缓地室。出有年底限价让无起始价a保证金《万元）1,DBP2020048江西省氟盐化工产业基地3-01-04(S）地块”3595.95工业平方米,用地TAR参0.6D参30%GAR≤20%50无年30.21万元-、30.21",0,0,0,1]
[17402,"通怀路（昌金路-京平高速公路）道路工程施工监理评标办法（综合评估法)评标办法前附表（评标办法正文与评标办法前附表内容不一致的，以评标办法前附表内容为准）条教号评审因素与评审标准1评标方法综合评分相等时，评标委员会依次接照以下优先顺疗推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的投标人优先:县（2）北京市交通委员会网站公告的最新年度（2020年度）北京市公路监理企止信用评价结果”等级装高的投标人优先（3）简务和技术和分较苗的投标人杭先：2.1,12.1,3形式评中与啊心性评审标准第一个省封（简务及技术文件）评而标准（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清附可游:a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遇书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求、安全目标、总监理工程师（包括备选人）等内容:b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写是《2）投标文件上法定代表人或具资托代理人的然学、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定,。（3）与所投标骏的具他投标人不存在控股、省理关系设革包负责人为同一人的情况:与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性:本次招标适用的北京市公共资源综合交易系统运营机构，以及与该机构有控股或者管理关系可能影响招标公正性的任何革位，不得参加投标（4）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金。a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期b.若采用现金形式提交，投标人应在递交投标文件截止时向之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入“北京市公共资源交易担保金融服务平台”合作银行指定账户:条款号评审因素与评审标准c.若采用保函形式提交，保函符合招标文件的相关要求。（5）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须批交符合招标文件妻求的授权公托书.（6）投标人法定代表人签署投标文件的，提供了符合招标文件要求的法定代表人身份证明。（7）投标人以联合体形式投标的，投标人按照招标文件提供的各式签订了联省体协议书，明确各万尔担逢帝贡任，并明确了联合体牵头人。（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（9）投标文件",5,5,5,1]
[17403,"itDocument.aspxPage60f五、投标文件初步评审结论一览表标段名称：X义市40万头生态商品猪全产业链建设项目一期（监理）（:?大）标示J应十；7兄投标人名称J废标原庆]投标文件符合招标文件要求的投标人厅号人名称投标～正大鹏安建设项目管理有限公司2驿涛项目管理有限公司3盘源鑫项目管理有限公司4贵州建工监理咨询有限公司中科思成建设集团有限公司清标（评标）人员签名:p://202.98.201.124/ServerSignalIR/Pages/CaiHong/CmdViewPDF.aspx?file=http%3a%2f%2f202.98.201.12，点2021-S",0,0,0,1]
[17404,"揚州市建没工程招林控制伶碗決表項目編号:YZB201909010003侠征高新技木声並投資友展有限公司建没単位交易癸男J施工江方伎征方中建没有限公司地下牟庫基坑支夕和ll程名称地下牟庫基坑支夕工程建没規模工程粧施工排土数度防タ侠征高新技木声立投資交易方式公弄招林投資主体友展有限公司供征市尾邦路西側,工程地点992.71招林控制介(万元)十二lT路北側代J早単位侠征市建没工程招林代理有限公司資反等級乙象油決依据江亦方中※工程造介盗洵有限公司編制的地下卒庫基坑支夕工程工程量清単及招林控制介編制報告。「義法意児=:乙ろ各拡印予代mf(舜シ準=鯉角ヽ一含鼻′仙次意見:乙Zへ仏ヤ雪ント灘ヽヽ扬州市建设工程招标控制价确认表项目编号:YZB201909010003仪征高新技术产业投资发展有限公司建设单位交易类别施工江苏仪征苏中建设有限公司工程名称地下车库基坑支护工程建设规模地下车库基坑支护和工程桩施工挤土效应防护交易方式公开招标投资主体仪征高新技术产业投资发展有限公司仪征市尾邦路西侧，工程地点招标控制价（万元）992.71十二圩路北侧代理单位仪征市建设工程招标代理有限公司资质等级乙级江苏苏中兴工程造价咨询有限公司编制的地下车库基坑支护工程工程量清单及招标控制确认依据价编制报告。沁拒迈确认意见己或购除资印2健代理单位负责人:（公章)2年>月/夕日确认意见:己或新中2建设项目负责人:”为闽路（公章)?*年7月%院名2工og１3",2,2,2,1]
[17405,"苏州市吴江区实验初级中学，苏州市吴江区实验初级中学改扩建工程-供配电工程，公布限价（第二次），单位:元，编号，工程名称，预算造价，招标控制价，[下浮按0%]，E3205840327001010004001，苏州市吴江区实验初级中学改扩建工程-供配电工程，5315574.06，5315574.06，注：1、开标时间为2021年6月15日13：30时。，2、本工程招标控制价为5315574.06元，如有异议，请于2021年6月11日17:00时前与招标人（招标代理机构）联系。，吴江市建设造价师事务所有限公司，2021年6月10日，",2,2,2,1]
[17406,"淮安刘老庄光伏三期4#1.6MW逆变器更换改造工程量清单及要求序号项目名称规格型号单位数量备注一、拆除工程1逆变器拆除40kW台13共40台逆变器，已拆除27台2汇流箱拆除-台83逆变器支架拆除-台-共40台逆变器支架，可保留部分做改造4交流电缆拆除ZRC-YJV-0.6/1kV3×16mm²电缆拆除、电缆回收m3200电缆置于河塘梯形桥架内，共计40条，约3200m，运至三期保安室处二、改造工程1逆变器支架改造钢支架台13满足逆变器安装要求，满足稳定性要求，可考虑利用原拆除的钢材2汇流箱支架改造钢支架台8满足汇流箱安装要求，满足稳定性要求，可考虑利用原拆除的钢材3汇流箱内部改造-台8原6进1出改为2进1出或1进1出（视设计图而定），原进线开关需更换，母牌自行设计改造，满足相关电气要求4光伏组串接入改造PV-1000VDC-1×4mm²跳接光伏线米视设计图而定原40台逆变器，共计318串光伏阵列，636条直流线需跳线延长至接13台新逆变器中5光伏组件连接插头MC4插头套636636条直流跳线延长需购置636套MC4公母插头，13台逆变器自带650套MC4公母插头6逆变器通信双屏通讯电缆米-利用桥架中原有RS-485通讯线，逆变器之间通讯可采用“手拉手”形式，13台逆变器可分为2到3组，接入原通讯管理机三、安装工程1逆变器安装125kW台13逆变器底部下平面高出检修扶手40CM2汇流箱安装-台8汇流箱底部下平面高出检修扶手40CM3交流电缆ZRC-YJV-0.6/1kV3×70mm²米视设计图而定4低压电缆终端三指套、加长管，含铜70端子3只套26逆变器出线侧，汇流箱进线侧5低压电缆终端三指套、加长管，含铜150端子3只套8汇流箱出线侧6接地线BVR-1X16mm2条13利用原逆变器上拆除接地线或拆除下的3*16mm²电缆做接地线其它说明及要求：1、本次改造工程为淮安刘老庄光伏三期4#光伏区1.6WM；2、原逆变器为40台古瑞瓦特40KW逆变器，新逆变器为13台华为125KW逆变器；3、工程量清单中部分电缆、材料用量需视各自的设计图而定，尽量减少交直流电缆的长度，减少线损；4、各报价单位尽量考虑对原有材料、电缆及设备加以改造，",3,3,3,1]
[17407,"1.封面建湖县高新区南园星城ABCD区内部雨，污水管网清淤工程，工程招标控制价江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会招标人:，(单位盖章)江苏伟业项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月30日1.扉页建湖县高新区南园星城ABCD区内部雨，污水管网清淤工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，526902.96(大写):，伍拾贰万陆仟玖佰零贰元玖角陆分江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会江苏伟业项目管理有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)刘方亮商国胜法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)张守义朱树军编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月30日复核时间:2021年08月30日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:建湖县高新区离园星城LBCD区内部雨污水管网清淤工程其中:(元)序母九项工程名称企额(元）暂估价安全文明施工费煤资】定潮县高新区园垦城ABCD区内部丽污尔管阿清528902.988370.331151.3.95台计526902.968370.3311518.95单项工程招标控制价表工程名称:建湖县高新区离园星城LBCD区内部雨污水管网清淤工程其中:(元)序号九位工程名称企额(元）智估价安全文明施工费煤业】;湖经藏断(区南网加城ttxDl区x内部湖污水526902.968370.3311518.95合计526902.968370.33116518.95单位工程招标控制价表工程名称:建湖县高新区而园显城BCD区内部雨污水管网清淤(001)官号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程161833.1n1入工费82172.9112材料费200336.61山8施工机其使用费11870-1.616企业管理费10210.02山6刊海20108.912滑施项目10050.12.1616.22.2凶价措施项目费9133.962。2.1t中:安全文明施工播施费8370.333.1共中:暂列企额8.2找中:专业工程暂估价3.3其中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾11513.9近税金13505.75526902.96分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:建湖县高新区离园呈城LBCD区内部雨污水管网清游(001金额(元)治式项目编码项目特征描述㎡的工程量紫合单价合价武出暂估价项目名称-、污水管网06B001污水管道蔬浚吉九特征6=CM方法:高压随迫车结香人工清理￥省荐等妄污测弈窗点并外X[儿近防护:",2,2,2,1]
[17408,"凤凰镇水系连片综合整治项目-夏市村项目区工程招标控制价合同编号：总价（小写）：3206607.72(元)（大写）：叁佰贰拾万陆仟陆佰零柒元柒角贰分(元)编制人员：杜建国审查人员：监督、监察人员：编制时间：2021-07-1900:00:00工程项目总价表合同编号：工程名称：凤凰镇水系连片综合整治项目-夏市村项目区第1页共1页序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目2733789.51150水利工程2733789.511.15001水利建筑工程2733789.511.1.1500101土方开挖工程22349.521.1.2500103土石方填筑工程71572.291.1.3500104疏浚和吹填工程112567.361.1.4500109混凝土工程301905.291.1.5500110模板工程116065.071.1.6500111钢筋加工及安装工程94979.781.1.7500112预制混凝土工程2866.181.1.8500114其他建筑工程2011484.02二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目216648.37150水利工程216648.371.15002水利安装工程216648.371.1.1500201机电设备安装工程169740.581.1.2500202金属结构设备安装工程46907.79三措施项目156169.84四其他项目100000.002021-07-1900:00:00五零星工作项目合计3206607.72【新点水利软件江苏版V10.3.4】建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：工程名称：凤凰镇水系连片综合整治项目-夏市村项目区第1页共8页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程数量单价（元）合价（元）备注150水利工程1.0002733789.511.15001水利建筑工程1.0002733789.511.1.1500101土方开挖工程1.00022349.521.1.1.1500101004沟、槽土方开挖1.00020918.671.1.1.1.1500101004001沟、槽土方开挖1、土类分级：综合，由投标人根据地勘报告决定报价。2、断面形式及尺寸：详见设计图纸3、装车外运弃置，运距及弃置地由投标人自行考虑m31319.79015.8520918.671.1.1.2500101005坑土方开挖1.0001430.851.1.1.2.1500101005001坑土方开挖1、土类分级：综合，由投标人根据地勘报告决定报价。2、断面形式及尺寸：详见设计图纸3、装车外运弃置，运距及弃置地由投标人自行考虑m364.54022.171430.851.1.2500103土石方填筑工程1.00071572.291.1.2.1500103001一般土方填筑1.00010492.631.1.2.1.1500103001001一般土方填筑1、土质及含水量：按设计要求2、分层厚度及碾压遍数：分层填筑，每层＜30cm3、填筑体干密度、渗透系数：按设计要求m3817.82012.8310492.631.1.2.2500103003人工掺和料填筑1.0001607.301.1.2.2.1500103003001人工掺和料填筑1、土质及含水量：8%水泥土2、分层厚度及碾压遍数：",2,2,2,1]
[17409,"工程项目招标控制价汇总表工程名称：1号楼精装修第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）1单项工程25990174.38396888.95653964.531.11号楼2-15层室内装饰16626135.76260246.17418346.681.2电气安装2905410.2340564.3273105.91.3给排水2958491.7341296.5874441.551.4楼梯间前室636418.589960.8116013.561.5电梯厅698658.5810934.9517579.641.6活动室125811.231969.123165.661.7过道1804952.9228249.9645416.211.8入口大厅99140.181551.682494.561.9洗衣房129711.492030.163263.81.10值班室5443.6885.2136.97合计25990174.38396888.95653964.53表-03招标控制价及招标人期望值备案表工程名称：中科院安全可控信息技术产业化基地一期厂房项目代理机构（盖章）：单位：万元专业名称招标控制价[1]材料暂估价/甲供材料费[2]暂列金额[3]专业工程暂估价[4]不可竞争费率（%）限价折扣率(%)[8]最高限价[9]板卡动力库房总装安全文明施工措施[5]规费[6]税金[7]43994801.9227250407.1815896470.8444043516.26修缮土建17619.7952810.0310.03830.10.9416562.60756414结构和装饰15877597.85048625.026932956.3217153577.47桩基(基坑围护)1457.4718360.0310.01640.10.911326.29937076单独装饰工程0.0210.02920.10.920修缮安装2979.6454270.0150.02920.10.922741.273792849593598.415583057.495278136.619341661.76市政工程875.033750.0150.02440.10.94822.531725厂区桥梁0.0220.03270.10.940给水燃气路灯0.0120.02440.10.92069465998.1337882089.6928107563.7770538755.49仿古建筑0.0270.03950.10.940园林绿化0.010.03950.10.910大型土石方242.4426940.0150.01640.10.91220.62285154暂列金额2111.6070372111.607037合计25285.99602500023784.94234128注：1、最高限价[9]=（招标控制价[1]-取费后材料暂估价/甲供材料费-取费后暂列金额和专业工程暂估价）*限价折扣率[8]+取费后材料暂估价/甲供材料费+取费后暂列金额和专业工程暂估价2、安全文明施工措施费率暂按基本费率，如有标化增加费用，需自行调整费率。1700招标控制价及招标人期望值备案表工程名称：中科院安全可控信息技术产业基地一期研发项目1#宿舍楼精装修代理机构（盖章）：单位：万元专业名称招标控制价[1]材料暂估价/甲供材料费[2]暂列金额[3]专业工程暂估价[4]不可竞争费率（%）限价折扣率(%)[8]最高限价[9]安全文明施工措施[5]规费[6]税金[7]装饰2012.627247.04620.01710",2,2,2,1]
[17410,"永嘉县教玩具特色小镇配套基础设施项目—桥下镇渡华桥周边配套附属工程中标候选公示编号：QX2021019由永嘉县桥下镇新农村建设投资有限公司建设的永嘉县教玩具特色小镇配套基础设施项目—桥下镇渡华桥周边配套附属工程，于2021年7月19日9时30分在三江街道公共资源交易中心开标室公开开标。按招标文件规定的评标方法，评定：中标候选人为：浙江新鹏建设有限公司，中标价：898459元，中标下浮率：15%；项目负责人：葛春燕,工期：40日历天，质量：合格；根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年7月20日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县公共资源交易中心及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标单位：温州建丰建设有限公司温州博韵建筑有限公司艺工建设有限公司浙江广舜建设有限公司永嘉鼎盛园林绿化工程有限公司浙江登科建设有限公司温州市丰尚建设工程有限公司温州佳豪建设工程有限公司温州市久丰建设有限公司衢州鑫磊环境建设有限公司温州新大市政工程有限公司温州启骏建设有限公司温州正乙建筑工程有限公司浙江世嘉建设工程有限公司温州国宁建设有限公司温州瓯建建筑工程有限公司浙江润泰建设有限公司福建尚泽建设工程有限公司浙江正腾建设有限公司永嘉县中力建设有限公司浙江锦立建设有限公司文成县会豪园林建设有限公司温州鹤城建设有限公司浙江中盾建设有限公司温州鑫弘建设有限公司浙江鑫航建设有限公司文成县杰煊市政建设有限公司温州庄源建设有限公司衢州泽安建设有限公司文成县乾达建设有限公司温州昕皓建设有限公司福建源航建设工程集团有限公司温州景希市政工程有限公司浙江宇邦建设有限公司金华市瑞园消防工程有限公司浙江玖润建设有限公司浙江伟琳环境建设有限公司杭州栖岖建设工程有限公司江西骏亿建设工程有限公司浙江联晟建设有限公司浙江坤仑建设工程有限公司浙江志裕建设有限公司绍兴鼎旗建设有限公司福建省日昇建设有限公司温州嘉弘市政园林工程有限公司至臻建设有限公司温州锦鑫建筑劳务有限公司浙江开和工程建设有限公司温州坚立建设有限公司浙江云展建设有限公司永嘉县泉晟建设有限公司绍兴六旗建设有限公司浙江至诚建设有限公司温州金豪建设有限公司温州市飞强建设有限公司福建宇航建设管理有限公司温州华豪建设工程有限公司伟界建筑（杭州）有限公司江西锴",0,0,0,1]
[17411,"评标报告项目概况项目名称:朝阳镇2021年密抽改良科技示范项目密抽嫁接技术服务及有关物资采购项目编号：GZMIL-2021-074采购方式：竞争性磋商采购预算：580000.00元二、无项日情况简介1．招标信息发布时间：2021年09月02日2.招标文件发售时间:2021年09月03日09时00分至2021年09月09曰23时59分3．招标文件发售份数:3份4.投标截止时间：2021年09月13日09时30分5.开标时间：2021年09月13日09时30分6．至投标截止时送达投标书份数:3，份7．参与开标供应商数:3家8.评标地点:黔南州公共资源交易中心荔波县分中心评标室9.评标时间:2021年09月13日10时00分三、评审情况供应商:１2产公版美avy匡疫3贵州八九农业开发有限公司1、资格审查3，家均通过资格审查。2、评审响应文件经评审小组成员独立评审，%家供应商均响应招标文件要求。3、详细评审情况详见专家评分表4、推荐中标人:投标供应商名称最终得分排名贵州启明农业科技发展有限责任公司92.17一贵州八九农业开发有限公司81.67N安吉诚太苗木有限公司79.273评审小组签字:企版a旁.…㎡国低2021年09月13日r",0,0,0,1]
[17412,"投标函致:丛江县水务局(采购人名称)1、我方已仔细研究了丛江县2021年农村饮水工程维修养护项目（项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）叁值壹验伍万捌任武值叁拾捌元武鱼元（￥3158238.20元）的投标总报价，工期A企且，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行在去施工质量验收规范标。施工宏全文明标准化:满足有姜规范标准要求。2、我方承诺在磋商有效期内不补充、修改、替代或撤回本响应文件。3、如我方成交:（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。5、其他补充说明:己所有有关本次磋商的函电，请按下列地址联系:单位名称:贵州兴江海建设工程有限公司地址:贵州省贵安新区湖潮乡岐山临时安置点邮政编码:联系人:黄新喜电话:13307048612传真:≤海,楚7yH”亡注m室k供应商名称;贵州兴江海建设工程在限公司（盖单位章）法定代表入或其委托代理几;（签字或盖章）日期;2021年07月22日",0,0,0,1]
[17413,"（四川成南高速公路有限责任公司2020年特种（流标)（标准文本）项目及标段名称项目业主028-84208421控标人人联系电话028-84208421招标代理机构代理机构联系电话并标地点”标时间2021-08-2609.0000公示投标量施限价（元）198000,0中标候选人及排序投标报价（元）经评审的控标价【元)综合许标修分第一名第二名第三名。配方峡务姓名证书名称证书编号。称专业纸别项目负责人项目技术负责人2称证书旗号3标零业级别职务运目负责人项目技术负责人第二中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格姓名证书名称第三中标候选人项目管理机构主要人员执业或职业资格姓名证书名称证书编号2称专业职务项目负责人项目技术负责人第一中标模选人类似业镇项目业主填目名移并工日期竣工(交工）日期合同价格（元）项目业主项目名称凌工（交工）日期建设规模合同价格（元）技术负责人并工日期第一中标候选人技术负责人资似业绩项目业主项目名称竣工（交工）并工日馆日期谈目负责人建设坝模合同价格（元）第二中标候选人类似业绩项目名称项目业主项目负责人合同价格《元）谈目名称并工日期拉艺法肥汾到机合同价格（元）填目名称并工启台同价格（元）项目名称-并工日川合同价格《元)项目名称并工日期竣工(交工）建设规模日期合同价格（元）项目名称开工日期竣工(交工）建设规模日期合同价格（元）其他投标人（除中标候选人之外的）许审情况文投标人名称投标报价（元）或否决投标依据条款(税税文仔-认舒为不台称别须列(的部交件评标办法中的评审因素和评康村性内容、某处有问赵等）准的条款)经评康的投标价（元）或否决投标理由(税列文仔聘认犯方不台格的副体准3综合评估得分或备注得管单地表述为未岭应招标文件实团四川德维机械设备工程有限公司近一年（自2020年1月起至今，以销曹合同签订时间为准。数量以发景为准）议供同一制浩高同一品提同一规格设签腾营业从【别清&抗代界彦药委利之件（销售数最不足）。和）：（1）吊车（25T)葫售5台及以上；（2）牵引车辆售5台及以上；（3）若为进口整车产品，简售业绩不作会济翁售业绩不满足招标文件要求的资格条四川车本车新能源汽车销售有限公司议供同一别适高同一上一年（自2020年1月起至今，以销费分同签订时间为准。验量以发须为准)铭江一别格站",0,0,0,1]
[17414,"附件4-采购清单.pdf序易设备名称功能参数要求单位数量/万兆光模块20KM传输距离20公里，发射光功率范围-3dBm到ldBm,接收灵敏度-14.4dBm，过载点0.5dBm，兼容现网OLT和交换机设备。对252万兆光模块4OKM传输距稿40公里，发射光功率范围OdBm到4dBm，接收灵锻度-20dBm，过我点-ldBm，兼容现网OLT和交换机设备。对263万兆光模块8OKM传输距宫80公里，发射光功室范围2dBm到5dBm，接收灵级度-23dBm，过毅点-8dBm，兼容现网OLT和交换机设备。对244精密空调机组（1）制冷量不小于37.7KW:（2）风量不小于8620m?/h:（3）风机数量1台，压缩机数量1台:（4）加热最不小于6KW:（5）加湿量不小于4.5kg;（6）风机类型:EC风机。台上5交换机全功能万兆交换机，不小于48.个万兆SFP+不小于6个100GEQSFP28:配置可插拔双电源，支持1+1电源备份:配置不小于１个独立可插拨风围，支持前后风道:包转发率:不小于1620Mpps，交换容量:不小于2.56T/25.6Tbps:;支持JPLS、OSPF、VPN、QoS等。台6核心产品:0NU(室外型)（1)P0N接口规格:上行1个甘PON接口，下行4个10/100/1000Base-T接口,速率:上行:1,25Gbps下行:1.25Gbps;（2）工作环境:工作温度：-30\"Cto+70°C,工作湿度:5%to95%（无凝结)（3）无源光网络特性:符合IEEE802.3ah个900EPON标准,支持单根光纤上20Km的传输距葛，支持128Bits上下行三正搅动加密功能支持标准OAM和扩展OAM管理功能,支持0N软件批量升级、定时升级、实时升级,支持PO口发光功率，接受光功率检测:（4）以太网特性:提供最高达4个10/100/l000Base-T以太网数据接口，支持:以太网自协备和DI/MDIX自动探测功能为置二层交换机:先进的数据功能,例如VLAN标记处理，流分类和包过滤功能:（5）OdM特性:符合中国电信CTC3.0标准:告警上报，性能监测:支持通过OAM进行远程软件升级。7交换机集群业务子卡实现原有2台CloudEngineS12700E-8交换机虚拟化1+1组网。块28[防火墙网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥8G，并发连接数≥",4,4,4,1]
[17415,"《红色热土不朽丰碑——中国共产党领导广东新民主主义革命历史展》图录印刷项目采购评分表评审项目评分内容分值证明文件（如有）1同类项目经验投标人2019年1月1日至今承担的同类业绩，每提供一个得2分；最高10分。【请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期）作为同类业绩评价证明资料】10见投标文件（）页2企业综合实力认证具有有效的质量管理体系认证证书（ISO9001），得：1分。具有有效的环境管理体系认证证书（ISO14001），得：1分。具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。具有有效的中国环境标志产品认证证书，得：1分。具有有效的污染物排放许可证证书，得：1分。注：提供证书复印件，如无得0分。5见投标文件（）页3验收方案针对本项目的验收方案合理、可行强、可操作性强，得5分；针对本项目的验收方案合理、可行性较强，可操作性较强，得3分；针对本项目的验收方案较差，得1分；无相关描述不得分。5见投标文件（）页4项目团队的技术服务能力投标人拟投入本项目的人员情况：中级技能职业资格技术人员，每提供1名得1分，最高得5分；高级或以上技能职业资格技术人员，每提供一名得1分，最高得5分。本项最高得10分。（提供证书复印件和投标截止日前6个月内任意一个月本单位社保证明）10见投标文件（）页5印刷质量根据投标文件对印刷要求的响应及质量、工艺水平、纸张质量等技术参数的响应情况进行综合评审：印刷质量优于招标文件要求，纸张质量优，工艺水平先进，优于项目要求，得10分；印刷质量满足招标文件要求，纸张质量良，生产工艺水平良好，符合项目要求，得7分；印刷质量基本满足招标文件要求，生产工艺水平一般，纸张质量一般，基本符合项目要求，得4分；印刷质量低于招标文件要求，工艺水平粗糙，纸张质量差，得1分。10见投标文件（）页6整体服务方案根据投标人的整体服务方案（包括但不限于包装、仓储及运输方案、验收方案、保密方案、质量控制方案等）是否详细、具体，是否有合理的服务措施、完善的管理制度等进行",5,5,5,1]
[17416,"(以上",0,0,0,1]
[17417,"惠东县慢性病防治站迁建项目（一期）施工评标结果公示根据惠东县慢性病防治站迁建项目（一期）施工招标文件有关规定，经评标委员会评审确定，现将该项目有关评标结果公示如下。工程编号:惠公易建意购飞2021】0291(榆工程名称:惠东唐牲病饼治站工迁建项目（一期）施工招标人:惠杂项其代建目昏塑局[招标代理:惠东县建细工程追价事系&断有眼公加地址22)中标侯选人投标报价(元）质量工期项目负妻人名称及执业资格证书编号综合得分排些夕1坎惠州市第一建筑工程有限公司92167368.04台格720日历天罗国华粤14414152801784,30～广州敏城建设工程有限公司92021890.82总格720日历天罗泽胜粤244201920200499565.392广东诺厦建设集团有限公司720日合91856699.42格历天王建新粤14407080650166.143一、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:第一中标候选人：惠州市第一建筑工程有限公司具有建筑工程施工总承包壹级资质，施工现场基本管理班子人员具备项目负责人1人，具有建筑工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）;技术负责人1人，施工员3人,质量检查员2人，安全员2人。在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入，拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。第二中标候选人：广州敏城建设工程有限公司具有建筑工程施工总承包贰级资质，施工现场基本管理班子人员具备项目负责人1人，具有建筑工程专业二级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）;技术负责人1人，施工员3人,质量检查员2人，安全员2人。在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入，拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。第三中标候选人:广东诺厦建设集团有限公司具有建筑工程施工总承包壹级资质，施工现场基本管理班子人员具备项目负责人1人，具有建筑工程专业一级注册建造师证书和建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B类）；技术负责人1人，施工员3人,质量检查员2人，安全员2人。在惠州市建筑业信用信息平台办理并通过信用信息录入，拟派驻本工程的项目班子成员是惠州市建筑业信用信息平台录入的对应岗位人员。凡、评标情况:（一）评标时间：2021年08月03日。（二）评标地点:惠州市公共资源交易中心惠东分中心1号评标室。（三）评标委员会组成:1、招标人代表3人;2、评标专家C",0,0,0,1]
[17418,"评证团区W“3f浮幼红V前J路不7平一万积Y团仅咨口V面厚赢项目亚Z证初‘融工Z用等碑冈属泽田湖“习葛泽H斜目旗职2习动盛非媒革汁暂的g“避店日近>恰上4迎辽嵩物斗梁二8斗—工翼‘山面毕辽董聘斗A明斗Bx丰碑革“斗#“斗王上2平知群马科项“斗群工‘歌斗斜足水砀曹堕融工L班笔田低采长L申野驻工“彭以碍专明以围梁书x烨器孜够园工“责船事融工‘围础斗册当一斗盖梁三T中各蒸跳颈菲辽置的堡‘掌哥烨部巴辽加毕副工召君邓工易望区‘Y郓邻斗中一068z8IZLLI8soItI6‘a出景子科一专《HL'L8‘肆旱常‘职斗导监破事g融工少证笔国候子长斗妥审墅轻工‘哥融工O*ZbIgIFIIFI湛‘各影针亚凹辽加经融工径君中市犁‘Y郓劲梁中二载LX&SoLt9600060TH16‘铝a出影子刊一5《89ˇ98‘乌总鹭‘职坠导去砀事融工斗面常图候子长召审年工‘事g副工I06Z88I8IIF谢‘各黟站亚巴辽谢毕工最歌篮望‘Y轻3斗中三0L6618808018901节I6‘出岛围即子平—226′98‘静寻奖:620001202ML‘各黟目近‘以置的华“淳取税罪:被坠/工日02I‘编日SI日L志I202日些故：L6“F6LLI9ST‘浙砖乎#O′Z969T89I‘浙些证型#8′0998989I‘小张研‘5勤目旗一‘事验融工‘冒导弊盖“二‘诸影弊避“三：日02I;御工彩舜‘配努目近注日021‘工勘盟王‘面旁目近工【*~8dˇ8好设式予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。出示授权委托书，企业营业执照副本复印件（加盖公章），一并提交（邮寄、传真件不盖单位公章)，由法定代表人或其授权委托人携带本人身份证件（原件），授权代表需内，以规定的书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑(由法定代表人签字盖章并加各有关当事人对评标结果如有异议，可以自评标结果公示发布之日起三个工作日话：0372-6305303电联系人:张先生统一社会信用代码:11410523005617536R监督部门：汤阴县住房和城乡建设局电话:17637913771联系人：秦先生代理机构:陕西方得项目管理有限公司联系电话:18209727238联系人:师先生招标人：汤阴县城乡一体化发展有限公司五、联系方式:《全国公共资源交易平台（河南省·汤阴县）》上发布。本次评标结果公示同时在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》四、",0,0,0,1]
[17419,"《贵州省档案馆新馆一期工程项目及贵安新区档案馆、城建挡案馆项目电梯采购及安装工程》招标文件答疑（3）各投标人:针对投标人对《贵州省档案馆新馆一期工程项目及贵安新区档案馆、城建挡案馆项目电梯采购及安装工程》招标文件的疑问，打分部分修改如下:分值构成(1）技术响应:35，分2.2.1（2）其他因素:35分总分100分)（8）投标报价:30分1a.技术、质量、性能K35分序号项目名称评审标准分值1、所投电梯核心部件与投标制造厂商为同一品牌的，每满足一项得3分，有一项不满足得0分，核心部件为:投标产品曳引机、控制柜、门锁、缓冲器、安全产品统一性18分铅、骄厢意外移动保护装置。要求提供投标产品型号相同的整机型式试验报告为准。(复印件盖章)2、投标产品的技术性能、指标，达到招标文件要求产品性能5分的，得5分，否则不得分。3、投标企业获得质量监督检验部门出具的厚度>分数加到“企1ll6uSUS804发纹不锈钢相关产品的质量检验报告复4分业业绩”印件，得4分(复印件盖章)4投标品脚制造商取得-4电梯电引控制2-4电梯门调整为以下分机2-4电税故障预警2电梯维保信息化管理2类的上2分项软件证书。每提供一类证书得8分，最多得32分。电梯配置曳引3、技术优的得2～3分，较好的得1～2分，基本满足要求的得0～1分3分机技术先进性电梯配置门机4、技术优的得2～3分，较好的得1～2分，基本满驱动、控制技3分足要求的得0～1分术先进性电梯配置故障预警技术先进性5、技术优的得2～3分，较好的得1～2分，是本满足要求的得0～1分3分电梯配置维保信息化技术先进性6、技术优的得2～3分，较好的得1～2分，基本满足要求的得0～1分3分b.投标总价30分序号项目名称评审因素评审标准评标基准价的确定评标基准价的确定:评标基准价=有效投标报价的平均报价投标人评标值的偏差率计算公式偏差率-100%X（投标人有效投标报标价一评标基准价）/评标基准价2投标报价评分（30分）投标报价评分标准投标人有效",5,5,5,1]
[17420,"Y2021HZ107鄢陵县扶贫开发办公室2021年鄢陵县第一批县级财政专项扶贫资金设备采购项目评标结果公示中小微企业融资申请一、项目基本情况1、采购项目编号：2021-05-162、采购项目名称：鄢陵县扶贫开发办公室2021年鄢陵县第一批县级财政专项扶贫资金设备采购项目3、采购方式：公开招标4、招标公告发布日期：2021年06月01日5、评审日期：2021年07月14日二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期：一标段：主要内容包括：鄢陵县张桥镇裴庄村采购保鲜库和彩箱包装、卡盒包装等设备各1套；鄢陵县张桥镇赵庄村采购烘干机和保鲜库等设备各1套。二标段：主要内容包含鄢陵县大马镇义女社区采购面粉加工设备和挂面生产线设备各1套。合同履行期限：签订合同后60日历天。履约地点：鄢陵县张桥镇、大马镇。三、中标情况包号采购内容供应商名称地址中标金额单位2021-05-16-1鄢陵福景园林绿化工程有限公司鄢陵县大马镇义女村4,050,800.00元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元2021-05-16-2鄢陵县大马镇义女社区采购面粉加工设备和挂面生产线设备各1套河南智投建筑工程有限公司河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号楼一层B11234,476,500.00元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元包号采购内容供应商名称地址中标金额单位2021-05-16-1鄢陵福景园林绿化工程有限公司鄢陵县大马镇义女村4,050,800.00元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元2021-05-16-2鄢陵县大马镇义女社区采购面粉加工设备和挂面生产线设备各1套河南智投建筑工程有限公司河南省郑州市高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号楼一层B11234,476,500.00元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元序号名称品牌（如有）规格型号数量单价1详见附件详见附件详见附件详见附件详见附件元包号采购内容供应商名称地址中标金额单位2021-05-16-1鄢陵福景园林绿化工程有限公司鄢陵县大马镇义女村4,050,800.00元2021-05",0,0,0,1]
[17421,"不动产权证书作废公告根据河北省安平县人民法院协助执行通知书（2020）冀1125执715号之一，将登记在王棚名下的房产证，坐落：安平县新华小区2号楼2单元101室，房产证号:安房权证安平县宁第F-3382弓,面积：136.65平方米，执行到罗仕超名下因无法收回该房屋所有权证根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十三条规定，现公告该房屋所有权证作废特此产明电话:0318-7657155地址:安平县中心路房地产交易中心4楼发”,1近:；了%三<“",0,0,0,1]
[17422,"单位工程预算价汇总表工程名称：广州开发区公园管理中心叠翠园新建1X315kVA箱式变工程（电气部分）标段：第1页共1页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计1.1设备部分1.2高压电缆部分2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费7423.862.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额－6总造价7人工费合计=1+2+3+4+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：广州开发区公园管理中心叠翠园新建1X315kVA箱式变工程（电气部分）标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价设备部分1030402018001环网型预装式箱式变电站S13-M-315kVA1.名称:环网型预装式箱式变电站2.型号:S13-M-315kVA3.电压(kV):10台12030414004001接地装置（箱变）1.名称:接地装置（箱变）2.类型:10kV3.详见防雷接地图项13030414001001电力变压器系统1.型号:成套箱式变电站系统调试2.容量:315KV.A系统14030414011001接地装置1.名称：接地网调试系统1设备部分合计高压电缆部分5030408001057电缆敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm21.名称:电缆敷设2.规格:ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm23.电压等级(kV):10m2706030408001058电缆沟移动盖板揭(或盖)盖板(板长mm以下)15001.名称:电缆沟揭、盖沟盖板(板长mm以下)1500m2307030408006049电缆头1.名称:10kV肘型头2.规格:3×70mm2个18030408006050电缆头1.10kV冷缩户内终端头3×70mm2个19030414015031电缆试验10KV电缆交流耐压试验1.名称:电缆局放试验回路(三相)1高压电缆部分合计分部分项合计措施项目10031302007001高层施工增加项111031301017001脚手架搭拆费项1本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：广州开发区公园管理中心叠翠园新建1X315kVA箱式变工程（电气部分）标段：第2页共",2,2,2,1]
[17423,"二/一h山瓮信远评估摘要托,根据国家相关汽车法规、公车管规定、无行业标准，本着客观、独立、市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:车辆登记信息:车牌号:苏NG2221车主名称:郑成明二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三、询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场;四、基准日期：2021年08月23日金额确认章五、询价结果:工40.000元太写:人面获假远填动车签定据估有限公司。公重庆信远机动后(入巨二二下日z五商读机声明:以上内容摘自机动车询价报告书，欲了解本询价项日常芬关注本询动车询价报告书全文。本询价的委托方，利益关系及其他报告使户价报告书正文所提示的有关特别事项申明网址:】http://www.xinyuanpg.com第1页共7页座机:023-67287249",0,0,0,1]
[17424,"政府采购单一来源采购文件采购项目：凉山州减灾中心应急指挥系统建设项目采购编号：LSZC018—135号凉山州公共资源交易服务中心二0一八年十二月1邀请函成都迪众数码科技有限公司：根据凉山州财政局下达的单一来源采购计划及批复，本中心将按照《政府采购法》规定的单一来源采购方式采购“凉山州减灾中心应急指挥系统建设项目”，现邀请贵公司参与本项目的设备供货及相关服务如贵公司同意，请按本邀请函附件的要求，制作投标文件，参与投标凉山州公共资源交易服务中心2018年12月25日2投标人须知一、招标的项目：凉山州减灾中心应急指挥系统建设项目招标文件编号：LSZC018-135本项目预算控制价：48万元二、招标项目概况：一、项目概述1.1项目名称凉山州减灾中心应急指挥系统建设项目1.2项目建设单位概况1.2.1单位概况根据《中国四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发州人民政府机构改革方案>的通知》（川委厅〔2010〕42号）和《中共凉山州委、凉山州人民政府关于凉山州人民政府机构改革的实施意见》（凉委发〔2010〕18号），设立凉山彝族自治州民政局（简称州民政局），为州政府工作部门一、职责调整（一）取消已由省政府、州政府公布取消的行政审批事项（二）加强社会救助职责，统筹城乡社会救助体系建设二、主要职责（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的法律、法规和各项方针政策，拟订全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查（二）承担依法管理全州性社会团体和民办非企业单位的登记和年度检查工作，监督社团和民办非企业单位活动，查处社团和民办非企业单位的违法行为和未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织，指导、监督县市社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作3（三）拟订全州有关优抚工作的政策和规范性文件并组织实施和监督检查，负责贯彻落实国家、省、州有关优抚法律、法规，负责全州优抚对象的抚恤、补助、优待标准的落实工作，负责因公伤残国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工评残资格及等级的鉴定及申报工作，负责复员退伍军人的补评残及申报工作、负责伤残人员的提等鉴定及申报工作，负责符合条件的革命烈士、因公牺牲军人、病故军人遗属的抚恤工作，负责革命烈士审核、申报",1,1,1,1]
[17425,"昆山市思源自来水工程有限公司招标文件项目名称：脚手架工程项目招标编号：SZZX2021-KS-TZ-176招标人：昆山市思源自来水工程有限公司代理机构：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司二〇二一年八月总目录第一章投标邀请函第二章投标人须知第三章投标文件格式第四章招标书第五章合同条款第六章评标方法、评分标准第一章投标邀请函，：受昆山市思源自来水工程有限公司委托，苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司对其所需采购的脚手架工程项目进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标。一、招标项目编号：SZZX2021-KS-TZ-176二、招标内容：脚手架约8万平方（根据实际工程量发生为准）三、工期：签订合同起两年四、投标人资质要求1、投标人应为在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的具有独立法人资格的企业，提供营业执照；2、投标人应在正常经营活动、招投标活动、履行合同等过程中无重大违规等不良记录（提供承诺书原件，格式自拟）；3、投标人须具有模板脚手架专业承包资质及有效期内的安全生产许可证；4、项目负责人具有中级及以上技术职称；5、非法人到场报名的，须提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件及近期社保证明（投标人自有职工）；6、根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动（提供对信用信息查询记录截图）；7、本项目不接受联合体投标。五、招标文件的获取1、2021年08月25日09：00至2021年09月15日13：30（北京时间）；2、招标文件获取方式：投标人从“苏州市公共资源交易平台”下载招标文件，了解工程招标信息；3、招标文件每套售价500元，开标现场缴纳。六、投标文件的递交。1、投标截止时间为：2021年09月15日13：30（北京时间）。2、投标人应在本章规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子投标文件的递交是指使用苏州市公共资源交易平台系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，纸质投标文件应在投标截止时间前送达，未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。3、投标人递交书面投标文件的地点：昆山开发区同丰西路656号（苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司",1,1,1,1]
[17426,"肇庆医学高等专科学校升本迁建工程，地基基础检测，评标报告，评标委员会，二○二○年十月二十三日，1，肇庆医学高等专科学校升本迁建工程，地基基础检测，评标报告，一、项目介绍，1.招标条件，本招标项目肇庆医学高等专科学校升本迁建工程地基基础检测已由肇庆市发展和，改革局以肇发改资【2016】389号批准建设。招标人为中电建（肇庆）工程建设管理有限，公司,工程所需资金来源由国有企业自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目的肇庆，医学高等专科学校升本迁建工程地基基础检测进行公开招标。本次招标对投标报名人的资，格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。，2.工程概况，建设单位：中电建（肇庆）工程建设管理有限公司，工程名称：肇庆医学高等专科学校升本迁建工程地基基础检测，工程地点：肇庆医学高等专科学校升本迁建工程内院建设用地，工程规模：本项目规划占地总面积约为53万平方米(约800亩)，总建筑面积约28，万平方米。建设内容包括教学楼、学生公寓楼、教工公寓楼、食堂、实，验楼、图书馆、体育馆、行政综合楼、后勤用房、继续教育楼、礼堂、，校医院等功能建筑，并配套运动场地、道路广场、绿地以及附属设施等，招标范围：项目范围内所涉及的：地基基础检测、广东省或肇庆市现行规定的需要，由发包人委托有资质的单位进行检测的项目及发包人视工程建设需要指，室外工程。，招标控制价：3204569.36元，资金来源：由国有企业自筹资金。，定的其他检测；，招标工期：365天，招标方式：公开招标，招标分类：其它，二、招标过程，1.招标文件的编制与核备，本项目招标文件由招标人（中电建（肇庆）工程建设管理有限公司）委托招标代理（肇，庆市永恒工程项目管理有限公司）编制，已按程序上报肇庆市鼎湖区住房和城乡建设局等，部门审批，并已按程序上报有关部门核备。，2，本项目招标公告于2020年9月24日在肇庆市公共资源交易中心网，广东省招标投标，2.招标公告发布，监管网发布。，3.投标文件的递交，截至规定的投标文件递交截止时间2020年10月23日09时30分止，本项目共有3，家投标单位签到并递交投标文件，分别是肇庆市建设工程质量检测站、肇庆华粤工程检，测有限公司、广东南方检测有限公司。，4.开标",0,0,0,1]
[17427,"建设项目招标控制价汇总表工程名称:五层卫生问改造修纸工程第1页共1页其中;(元)序号单项工程名称企额(元)安全文明施工费规资五层卫生间改造修缮工程148000.00工程建设其他费设各及工器其购置费暂估价计公148000,00注:本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总表-02单项工程招标控制价汇总表工程名称;五层卫生间改造修缮工程第1页共1页其中序单位工程名称企额(元)材料设备暂估价（元）安全文明施工播施费(元)规费(元)】五层卫生间改造修缮工程-装修部分五质卫生回改选修第工程一安要部分列企额专业工程暂估价黔业工程结算价计尔注:本表适用于单项工程招标控别价或投标报价的汇总表-03表02工程项目招标控制价汇总表工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分第1页共1页北中序号革项工程名称企额(元)暂估价（元）安全文明施工措施费(元)规费（元)五层卫生间改造修缮工程--安装部分合计注:本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总衣-02表04单位工程招标控制价汇总表工程名称:五层卫生间改造修缮工程--安装部分标段:第1页共1页序号汇总内容企额(元)其中;材科设备初估价(元)分部分项工程费11五层卫生间强电部分12五层卫生恒给排水部分见措施项目费2.1其中:混凝土、钢筋混凝土模板及支架费22安全文明施工播施费2.3履约担保手续费、赶工播施费26北它措施项目费吕其它项目费3.1计目工32总承包服务费33发包人供应材料费清现费不含税建安工程造价立纳税费6.1增值税应纳税额62城币维护建设税、教畜费附加及地方款费附加含税建安工程选价=5+6注：本表适用于单位工程招标控副价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表0SA分部分项工程量清单与计价表(适用于工程量清单计价)工程名称:五层卫生间改选修缮工程--安装部分标段:第1页共3页企额(元)序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价材料设备暂估合价11613001001五层卫生间强电部分灯具拆除I)名称:折除灯盘00*600mn签淞3011100100记线(1)名称:铜芯电线3V-2,5251.80213011100100肥谷I)材质:刚性阻燃管(2)规格:20mmX。(6imm(3)配置形式:墙面暗数设()",2,2,2,1]
[17428,"地块指标序号固定资产投资地块编号。强度（万元/亩）。亩均税收（万元/庙》煤/万元）单位工业增加单位工业增加R&D经费支出值能耗（吨标值排放（最'/与主营业务收万元）上入之比:1:DBP2020082参照国家及地方标准:≥16㎡三0.5935:<45e",0,0,0,1]
[17429,"五、项目管理机构（一）拟投入项目管理人员情况表疗号职务姓名职称安全生产考核证号缀纳养老保险备注山项目经理张立立工程师22321198L1272816黔建安B(2018)0001071[09]己缴纳2技术负责人谭俊工程师22321198061616181已缴纳3施工员唐怀622321199%O6O10810y己缴纳汕质量员吴胜224011994O9244418y己缴纳5安全员吴兴芝6223211997iooLt.tg20黔建安C3(2019)0000824[09]己锁纳6材料员陈泽龙6五的x2198617门门1己缴纳价资料员杨虫们把沙已纵纳宫造价员杨凡钰00223198709102582己剑纳助0”竹*注:项目管理机构组成人员必须为投标人本单位的人员，以证书署革位（或以发证单位出具正在变更的证明）以及激纳养老保险单位为准",0,0,0,1]
[17430,"评标情况一览表投标保证公评审情况序号投标人名称银行转账保函移式评审与响应性评审资格评审投标总报价得务总分投标报价正情况否决投标情况（注明原因)河南省光大路断工程有限公司y2通79.2996.62邹湖南省交建工程集团有限公司义3<78.5993.79安徽禹路建设工程有限公司*x78.9303.7出安徽巢湖路桥建设集团有限公司沙该x78.8893.26容安徽恒诚建筑工程有限公司“学78.4791.97河南同济路桥工程技术有限公司x78.0791.63汾宿州世通建筑工程有限公司产*78.9191.61部安徽铭泰路桥工程有限公司夕*78.6690.93G安徽鸿涛建筑工程有限公司件学78.690.911o安徽晟豪工程项目管理有限公司心278.6590.89]安澄异发路桥工程有限公司心心78。1990.58[2安孜签家顺达划符定设不限公司*x79.596.31[3获徽强铭建设工程有限公司学78.2190。67且生婴霞元服理筑工程有限公司**性78.490.39[5安致达业建设工程有限公司78.6190。3G山G婴照石霖黎定筑工程有限公司学78.0100,2lZ双孜英延理筑工程们限公*件Y?。990。]218招州宏图延筑工程有限公司**步78.6980。1L9预照万鄂理现工程价限公可“学78.1288.962安邵石新濮路新工程有限公司y77.8888,㎡公)周口浙鑫路定筑工程有限公>*78.8695。㎡222欧西弘东胜设工程有限公司序*78.6895.41记周目招印顺路桥石限公司y78.6495.3诊可南锦路路桥建设有限公司门*78.6294.925安徽新政建设工程有限公司，78.8394.8526浙江陆明公路建设有限公司√79.0794.1127山西省帝华建设有原公司心79.093.94",0,0,0,1]
[17431,"技术参数及要求技术参数：一、耐火垫（寿毯、火化垫、卫生垫）1.产品外观：金色/黄色边条编织封口处理，白色底面加奠字装饰，带独立包装袋。2.产品材质：硅酸铝陶瓷纤维毯3.产品重量：2000克/件左右4.产品性能：使用温度≤1600℃，低导热率，优良的热稳定性及化学稳定性。不含粘结剂，无腐蚀性热膨胀小，使用后破损率＜5%.5.产品特点：让火化更文明，产品无毒无害无异味，高温不变形，安全环保不易碎。6.包装规格：2000*610*3（mm）、30件/箱序号项目名称规格尺寸单位单价备注1耐火垫2000*610*3（mm）张38",0,0,0,1]
[17432,"林国药6声胡存省总监控工校体江Vm0",0,0,0,1]
[17433,"亳州市谯城区公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程监理类项目名称：亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目(JG2021-S1-0980)开标时间：2021年7月2日9:30评标办法：综合评估法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）序号投标人名称资格评审情况监理大纲分数企业荣誉分数合计资格评审情况报价（费率）否决投标情况（注明原因）安徽辰宇建设工程项目管理有限公司合格35.342863.34合格0.612%北京中联环建设工程管理有限公司合格35.62459.6合格0.717%济南市建设监理有限公司不合格////0.635%技术标初审不合格",0,0,0,1]
[17434,"浦江县学校食堂食品配送招标单价最高限价一、蔬菜类最高限价限价日期：2021年7月27日单价：元/500克序号品名批发价分档（元/500克）投标基准价（元/500克）计量单位最高限价（元/500克）1青菜、萝卜等0-0.50.510.7520.51-1111.3631.01-1.51.511.9141.51-2212.4652.01-2.52.513.0662.51-3313.5473.01-3.53.514.0483.51-4414.4094.01-4.54.515.04104.51-5515.75115.01-6616.87126.01-7717.91137.01-8819.08148元以上10111.42合计金额58.5---67.59二、肉类最高限价限价日期：2021年7月27日单价：元/500克序号品名投标基准价（元/500克）计量单位最高限价（元/500克）1无公害猪肉（带皮统肉）10113.882腿肉（带皮）以统肉批发价10元/500克为投标基准价进行上下浮动报价114.173三层肉（带皮）114.094夹心肉（带皮）114.125猪蹄112.946大排115.777排骨115.988仔排119.569里脊肉116.1910杂骨113.1011胴骨114.2212生猪肚114.2913猪大肠17.1414猪肝111.62合计金额140---197.07注：结算时有皮猪肉比去皮猪肉单价低0.5元三、冷冻品类最高限价限价日期：2021年7月27日单价：元/件序号品名批发价分档（元/件）投标基准价（元/件）计量单位最高限价1鸡产品等冷冻类食品10-2020124.58220-3030135.99330-4040147.64440-5050159.99550-6060171.67660-7070182.13770-8080193.41880-90901104.4990-1001001116.4210100-1201201138.2711120-1401401160.5512140-1601601182.9113160-1801801204.6314180-2002001226.6815200-2502501280.8516250-3003001338.3717300-3503501393.7918350元以上3601409.96总计金额2600---2972.24四、干货及粮食类限价限价日期：2021年7月27日单价：元/500克序号品名批发价分档（元/500克）投标基准价（元/500克）计量单位最高限价1干货、面粉、糯米、糯米粉、大豆等1-5516.2925.1-1010111.75310.1-1515117.27415.1-2020122.90520.1-2525129.12625.1-3030134.64730.1-3535140.44835.1-4040146.38940.1-4545152.361045.1-5050158.491150.1-5555164.6013真真老老粽（160克/只）1.5元1.512.04合计金额331.5---386.28五、豆制品及蛋类最高限价限价日期：2021年7月27日单价：元/500克序号品名投标基准价（市场零售价）（元/500克）计量单位最高限价（元/500克）1盐卤豆腐2.512.312豆腐干4.514.",2,2,2,1]
[17435,"【表10.2.2-2】义乌市总部经济B组团景观工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人法定代表人或其授权人：或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：【表10.2.2-16】分部分项工程清单与计价表专业工程名称：B4地块园林绿化工程标段：第1页共13页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价绿化种植1050101009001种植土回（换）填1、回填厚度：绿地内平均回填30cm的种植土2、具体详见图纸m3445.052050101010001整理绿化用地绿地细平整m21483.503050102001001栽植乔木1、沙朴：Φ12-14（单杆）5-7主杆，P550，H900，特选丛生状植株，树形舒展优美，分枝均匀，分枝点2-2.5m2、养护期：两年（另计）3、具体详见图纸株34050102001002栽植乔木1、无患子：Φ18，P450，H800，全冠，树型饱满优美，分枝匀称2、养护期：两年（另计）3、具体详见图纸株105050102001003栽植乔木1、珊瑚朴：Φ14，P400，H700，全冠，树形挺拔优美，分枝均匀2、养护期：两年3、具体详见图纸株16050102001004栽植乔木1、乌桕：Φ16，P400，H700，全冠，树形挺拔优美，分枝均匀2、养护期：两年（另计）3、具体详见图纸株17050102001005栽植乔木1、银杏：Φ20，P350，H950，全冠，树形挺拔优美，分枝均匀2、养护期：两年（另计）3、具体详见图纸株4本页小计分部分项工程清单与计价表专业工程名称：B4地块园林绿化工程标段：第2页共13页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)备注综合单价合价其中人工费机械费暂估价8050102001006栽植乔木1、香樟A：Φ24，P500，H850，全冠，树型舒展优美，分枝匀称，2-3主枝，分枝点2-2.5m2、养护期：两年（另计）3、具体详见图纸株29050102001007栽植乔木1、香樟B：Φ20，P450，H750，全冠，树型舒展优美，分枝匀称，2-3主枝，分枝点2-2.5m2、养护期：两年（另计）3、具体详见",3,3,3,1]
[17436,"AA2A3#AA2A3#(cid:6411)(cid:7735)(cid:5141)(cid:12347)(cid:18431)(cid:9269)(cid:2437)(cid:16932)(cid:7230)(cid:1072)(cid:451)(cid:4561)(cid:7784)(cid:14643)(cid:3364)(cid:17969)(cid:4561)(cid:11444)(cid:256)(cid:1217)(cid:3582)(cid:4682)(cid:2801)(cid:257)(cid:1072)(cid:7503)(cid:5418)(cid:16878)(cid:20137)(cid:11550)(cid:708)(cid:36)(cid:3424)(cid:3463)(cid:709)A2(cid:451)A3#(cid:8108)(cid:3910)(cid:3785)(cid:9138)(cid:7113)(cid:7149)(cid:5141)(cid:5141)(cid:12347)(cid:1944)(cid:18200)(cid:1973)(cid:4585)(cid:708)(cid:2357)(cid:6428)(cid:3910)(cid:3785)(cid:17240)(cid:5967)(cid:9526)(cid:451)(cid:7326)(cid:17994)(cid:5283)(cid:9138)(cid:451)(cid:19555)(cid:2592)(cid:3929)(cid:7946)(cid:14251)(cid:4480)(cid:2142)(cid:11437)(cid:451)(cid:9888)(cid:14498)(cid:14251)(cid:4480)(cid:451)(cid:3785)(cid:19858)(cid:2350)(cid:13645)(cid:451)(cid:3785)(cid:19858)(cid:2568)(cid:5522)(cid:13645)(cid:12665)(cid:5141)(cid:12347)(cid:709)(cid:452)(cid:1212)(cid:451)(cid:5141)(cid:12347)(cid:20137)(cid:11550)(cid:5418)(cid:16878)(cid:5877)",0,0,0,1]
[17437,"1.封面山东省潍坊市安丘市大汶河旅游发展中心村内基础设施提升项目，工程工程量清单安丘市大汶河旅游发展中心山东新德项目管理有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)辛纪宝韩晓芹法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)赵丽丽朱治军编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年09月06日复核时间：2021年09月06日必公托工公(公成处近分部分项工程量清单与计价表工程名称:山东省濉坊市安丘市大汶河旅游发展中心村内基础设施提升项目金额（元）序号项目编码员昌务整工程数量综合单价合价黄中:暂估西仓、中仓、东仓村1010203006001沁人历青混凝主沥青混凝土种类:细粒式沥者混凝3度:dc限:机械推算路面法理、基层处理剂、路宗光蓓满足是救及使用要求加3252.68分部小计河南东张排村艺010203006002历青混凝注杨苦灌赢土种类:细粒式沥责混晨既度:3e:机战推留批拟讼:路器封\"法层处理剂、路宗戈恋骗足是藏及使用要求人m28137.26分部小计担山一村包010203006003公江筋责淮凝土沥苦混土种类:细粒式沥青混凝。腿度:dc莹:机械摊键。[路面需、基层处理剂、路托箱骗足规他及使用要求m22LLdG北0:0205006001示剑料品种:常温标线读艺;缆筑麦花:登炎其他弹观范要求，端足实际使用要必<16,6010101002001②沟植去法,硬北时系航台湖止客恒整火的逊过的石筑必B交心长。出艺合为店孔站工作肉容:含挖、清衣、上方例运挖类疑”6行战]工黄征观尧妄卖.备是交联往带要[26.名0:0501001001塑料管双涉役污水符名称4)踪找坡确定(以以式访封让口们投搭施沁家处瘤登父求省，水泥式袍译规藏要求，满足实际使用要吕社126.金额（元）序号项目编码员昌务整就签工程敦量察合单价合价其中:督估五Od0103001001司斌方万部位:登沟。宜位黄备舒凝冠求;镜足实际使用要426.d8o:o50s00100筑升砖砌凯形粉在名标加形第铁带圆盖额盖板材质规将:必拟访9011602001001昆凝士的堡折阶苏土地面除南祥的序庭或观格尺寸:12cm们托他滴定2炭标截范过求m7.601020300700泥混凝土瀛金强度等级:C26座:12预路面处修2)2松其施规范葵求。镜足实际使用要u?沅)0os020200100翁是头舒老岛e实m281201020800700",3,3,3,1]
[17438,"价萧山《单位）小型公共资源交易申请表学名孟讼2021年.8月后项萧山云麒数控专业学生实训材料及刀具采购项目名自包个上项目计划投资金额29资金次源2021实训维护经费（万元)项目计划2021年8月1日至2021年10月【5凹实施时间项目拟采用公开招标的交易方式项目拟采用最低价法的评标办法根据中职效控专业学生培养方类，在日常教学中需开设效车等技能实训课，从而进“步提高效控专业学生的职业项目申请技能水平，有效提升学生动手投作能力根据本学期效控专业理由实训课开设的情况，需购买钢材、铝材、锐刀等实训材料及万具，从而保障效控专业学生技能实训正常开展同总学校（单位）站产负责人意见心②1生月上或阳意，费Ezi关㎡神C77D计财科意见早z委3操7㎡组了红”局领导意见同莲分龙洲省沟舒使用词时复印肉各注:此表审批时一式一份，审批后原件为结算中心结指份，教有局、”学校各留存一份",0,0,0,1]
[17439,"éžæ³•URLurlï¼š/PurchaseOnline/OnlinePriProForeSupplierQuote/ExportSupQuoteBidExcelTemplateHomePage?k=iWuoWBS35Yzkf7xAJb9k4FJ%2bSbuRKkH8yaV%2bLKX%2f59hCMSt%2fdvK76VKALNGBci5sæ—¶é—´ï¼š2021/8/2012:09:04åŽŸå›ï¼šè§£å¯†å‚æ•°åŽä¸åŒ…å«tï¼Œï¼ˆéœ€éªŒè¯ï¼‰ä¸Šæ¬¡è¯·æ±‚urlï¼šurlè‡ªå¸¦sessionIdï¼šhf2qdnv1pl2m2nf4ovt1q1lw----------ç³»ç»ŸsessionId:nmpijqxhvitvw00lfhvhlypm--------------------------------------------------------------------------------------------------",0,0,0,1]
[17440,"广西-东盟经济技术开发区新型材料产业园·华强聚源路厂房（28号地块）（一期）项目工程总承包（KWAD3G2021413）公开招标评标报告招标人：南宁华强产业投资有限公司招标代理机构：广西科文招标有限公司2021年6月28日广西-东盟经济技术开发区新型材料产业园·华强聚源路厂房（28号地块）（一期）项目工程总承包招标评标报告一、项目概况工程名称：广西-东盟经济技术开发区新型材料产业园·华强聚源路厂房（28号地块）（一期）项目工程总承包，项目编号：KWAD3G2021413，工程地点：广西-东盟经济技术开发区聚源路与致和路交界处东北侧，建设规模：项目总用地面积25558.07平方米，总建筑面积22448.24平方米，其中地下建筑面积790.24平方米，地上建筑面积21658.00平方米，主要建设3栋厂房、仓库（其中1#厂房地上1层局部2层，地下0层，建筑高度为10.60米，最大跨度25米；2#仓库地上1层，建筑高度为10.50米，3#丙类厂房为地上3层局部2层，局部地下1层，建筑高度为13.95米）及配套附属工程等,详见招标人发布的初步设计文本。合同估算价约：7000万元。计划工期：350日历天设计要求的质量标准：符合法律法规和相关规范要求，满足相关政策、相关部门的审批、审查意见，满足本项目的设计要点和实际需求。施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。招标范围：初步设计完成后施工图设计完成前：在项目施工场地现状、建设规模、建设标准、规范及投资估算确定的条件下，依据施工场地现状、初步设计进行施工图设计（含预算、海绵城市、绿色建筑等）、施工、采购（除项目建设单位另有规定外）的工程总承包内容；其中：设计内容：包括但不限于工程红线范围内的场地平整、土方清运（如有）、基坑支护（如有）、建筑（含装饰装修）、结构、给排水（含红线外给排水接入）、电气（包含高低压配电）、通风、智能监控、道闸、玻璃幕墙(如有）、总平、大门、围墙、道路、照明、通信、消防、人防、节能、绿建、海绵城市、景观绿化、防雷等工程正常运行所需全部设计。施工：包括但不限于建设红线范围内的设计图纸范围内所涉及的所有工程内容，如场地平整（如有）、基坑支护",0,0,0,1]
[17441,"占",0,2,0,0]
[17442,"心C感",0,0,0,1]
[17443,"众绍兴交投杭绍台高速公路工程绍兴金华段工程2021年度机电改造工程施工招标评标结果公示杭络台高速公路工程络兴金华段工程2021年度机电改造工程施工招标于202]年7月8日公开开标评标，现将评标结果予以公示，公示期为2021年7月9日至7月14日。搜标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期向提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。格标人未按期谷复异议事项，或孜标人或其他利长关系人对格标人的答复不满意的，或货标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监各部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部交令2004年第11号）及九部委2013年第23专令《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定)办理。标段推荐中标人单位名称评标价(万元)质量目标工期（日历天）理项目经/综合得分浙江浙大第1中中控信息第JD01标候选技术有限标段人公司1094.5617乐段工程交工验吸的质量评定:合格;示段工程竣工验收的质量评定:合格。120傅依娜96.54否决投标情况:无监督单位:绍兴市交通运输局地址:绍兴市镜潮新区凤林西路135号交投大厦邮编:312000联系电话:0575-85134656发包人:浙江绍金高速公路有限公司1地址：绍兴市柯桥区平水镇会稽村毓秀桥422号邮编：312050联系电话：0575-857492592",0,0,0,1]
[17444,"含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计的反馈意见书安徽熠成城市规划设计有限公司：针对“含山县东山水库小流域综合治理项目勘察设计”竞争性磋商的标前公示，我单位反馈意见如下：一、竞争性磋商存在倾向性内容，建议进行修改，修改意见如下：1、2、…二、竞争性磋商存在不明确（或不完整）内容，无法报价，建议进行完善，完善意见如下：1、2、…特此函告单位名称（公章）：联系人：联系电话：年月日",0,0,0,1]
[17445,"投标报价汇总表合同段：S234山区段路面改造工程标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则2200路基3300路面4400桥梁、涵洞5600安全设施及预埋管线6第100章至第700章合计7已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计8清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计9计日工合计10暂列金额（不含计日工总额）为工程量清单第100章~700章合计金额的3%11投标报价清单第1页共1页5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1102工程管理102-2施工环保费总额1102-3安全生产费总额1104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1清单第100章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第200章路基子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-2挖除旧路面-d铣刨旧路面-d-1铣刨180mm水泥稳定碎石基层m216843-d-2铣刨50mm水泥稳定碎石基层m2101179-d-3铣刨50mm沥青面层m2115098-d-4铣刨水泥混凝土段旧路面m2337-d-5铣刨600mm路床m36194-d-6铣刨均厚90mm原状土基m3206202-3拆除结构物-b拆除路缘石m3902-c砖、石及其他砌体结构m3149203挖方路基203-1路基挖方-d挖淤泥m3391207坡面排水207-1边沟-c现浇C25混凝土m3765-d砂砾垫层m36清单第200章合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表清单第300章路面子目号子目名称单位数量单价合价304水泥稳定土底基层、基层304-3水泥稳定碎石基层-a厚180mmm2115788-b厚80mm调平层m32893-c厚90mm调平层m3206304-4冷再生底基层-a厚180mm全深式冷再生水泥稳定碎石m2101179-b厚50mm全深式冷再生水泥稳定碎石m2101179315路面病害处治315-4回铺180mm水泥稳定碎石m216843315-5回铺600mm级配碎石m36194308透层和黏层308-1透层（乳化沥青）m2116086309热拌沥青混合料面层309-2AC-16C中粒式沥青混凝土-a厚60mmm2115961310沥青表面处置与封层310-2热沥青同步碎石封层m2115788313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-1厚",3,3,3,1]
[17446,"递交截止时间:2019年01月07日09时30分递交方式:天津市南开区复康路23号增1号8层会议室纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间：2019年01月07日09时30分开标地点：天津市南开区复康路23号增1号8层会议室七、其他1、项目概况：天津农学院附属动物医院卫生间、办公室、库房装修改造工程，天津农学院附属动物医院卫生间，办公室、库房装修改造，本次招标规模包括墙砖100平方米、地砖130平方米、粉刷400平方米、增设室内楼梯、部分上下水进行改造、更换断桥铝门窗、室内加装陷断墙、吊顶安装、铺设防辐射水泥地面等），本标段总投资预算40万元具体详见建设单位所发图纸及工程量清单2、工程建设地点：天津农学院附属动物医院内3、工期要求：自合同签订之日起30个日历日4、工程质量要求：国家施工验收规范合格标准5、报名时间：请于2018年12月27日至2019年1月3日每日.上午9时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分（北京时间），持本企业营业执照副本复印件加盖公章、资质证书副本复印件加盖公章、经办人身份证（原件及复印件并加盖公章）及法定代表人资工图)格证明书及经办人授权委托书原件，前往天津市南开区复康路23号增1号8层参与报名八、监督部门本招标项目的监督部门为-≥九、联系方式招标人：天津农学院附属动物医院地址：天津农学院天津农学院附属动物医院内联系人:张主任电话：27392072电子邮件:Zgm6630@l26.com招标代理机构：天津市明正工程咨询有限公司土址:无天津市南开区复康路23号增1号8层联系人:三入电话:23611619-806电子邮件:359954821@aq.com",0,0,0,1]
[17447,"呼伦贝尔市第四人民医院呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统评标报告评审委员会2021年03月16日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，7五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，10十一、评分情况及投标人排序，10十二、中标候选人名单，10附件1、评标附表，12附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市第四人民医院呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔市第四人民医院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行，次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔重第山人民医院呼伦贝尔市第山人民医院远程医泣系统呼伦贝尔市独四人民医院远程医疗系统，。具体情况如2.3附表。2.3标段话情:呼伦贝尔蓄第山人民医院呼伦贝尔币第山人民医院远程医疗系约呼伦贝尔币第山人民医院远程医疗系统，该标段情况详见下表:序号」标段编号」方标段名称采购内容采购预算（元）】D03150701200107501呼伦贝尔市第四人民医院呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统呼伦贝尔市第四人民医院远程医疗系统详见本项目采购文件425000.0主任委员:张耀中委员:李络超王亮二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔市第四人民医院于2021生03月09日在法定媒体网站和呼伦见尔市公共益避交易中心测站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件）。对于投标申请人的资格要求如下:投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，还县备以下特定条件《国家明令取消的行政审批事项以及与合同履行无关的资质，采购人不得将其作为投标人特定的资格条件。采购",0,0,0,1]
[17448,"哈尔滨市道里区应急管理局自然灾害综合风险普查竞争性磋商文件项目编号：XYFW-20210823采购人：哈尔滨市道里区应急管理局采购代理机构：黑龙江省信亿招标有限公司2021年8月目录第一章磋商公告，1第二章供应商须知，4第三章响应文件内容及格式，18第四章服务需求，33第五章评标方法，38第六章政府采购合同条款及格式，46第一章磋商公告哈尔滨市道里区应急管理局自然灾害综合风险普查的潜在供应商应在黑龙江省信亿招标有限公司（哈尔滨市香坊区红旗大街108号广瀚科技大厦516室）获取磋商文件，并于2021年9月3日14时00分（北京时间）前递交响应文件。一、项目基本概况项目编号：XYFW-20210823项目名称：哈尔滨市道里区应急管理局自然灾害综合风险普查采购方式：竞争性磋商预算金额：1,300,000.00元采购需求：开展第一次全国自然灾害综合风险普查，具体详见磋商文件合同履行期限：自合同签订后，须在2021年9月30号前完成普查工作本项目不接受联合体投标二、申请人资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并具有本项目服务能力；2.在黑龙江省政府采购网登记备案并经审核入库；3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以信用中国官方网站及中国政府采购网查询结果为准，被列入上述名单的供应商不得参与本项目采购活动。4.本项目特定资质要求（1）需具备行政主管部门颁发的测绘资质乙级及以上资质。三、获取磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价1.时间：2021年8月23日至2021年8月27日,08时30分至16时30分（北京时间）。2.地点：哈尔滨市香坊区红旗大街108号广瀚科技大厦516室。3.方式：网上报名及线下获取磋商文件（1）网上报名：有意向参加本项目的潜在供应商可在黑龙江省政府采购网（哈尔滨市道里区）查看竞争性磋商公告，如确定报名须到黑龙江省政府采购网“哈尔滨市道里区”凭用户名和密码登录，点击“网上报名”，选定拟参与项目“进入”，选择投报采购包点击“报名”，则报名成功。1（2）线下获取磋商文件：在黑龙江省政府采购网（哈尔滨市道里区）报名成功的供应商，可于2021年8月23日至2021年8月27日,每天上午08时30分至11时30分，下午13时至16时30分（北京时间）来",1,1,1,1]
[17449,"9标段商南、大问、乾勤桥村新建4m宽机扶路18、21、24长8标段为王湾、商东、商西村新建4m宽机耕路14-17长:.279kma7标段为胡湾、宽机耕路6-9长2.315km。6标段为胡湾村新建5m宽机耕路4长0.892km，胡湾村新建4m5标段为大朱、胡湾村新建Im宽机耕路1、2、3、5长3.3l9km盖板涵34座(”4标段为沟渠疏浚12.142km，新建DN00mm涵管桥14座，:3mx5m板涵25座3标段为渠疏浚8.039km，新建DN800mm涵管桥20座，3mX5m盖维修机井130眼眼，2标段为商西、商南、大闫、乾勒桥、申明铺、沟张新打机井107菏1标段为大朱、胡湾、王湾、商东新打机井108眼，维修机井59如下:农田输配电工程。其中一期15个标段，为施工标段，一期标段划分为土地改良工程.2个乡镇，10个行政村，×2021年郾城区商桥镇、工程概况和建设内容\\、王湾村新建4m宽机耕路10-13长3.021km程、淮溉与排水工程、田间道路工程、农田防护措施及涉及耕地面积真2.6万亩高标准农田建设项目源李集镇编制说明22.6万亩。上0主要建设内容等、现行其他安全技术操作规程、规范等:《施工机械台时费定额》”《设备及安装工程概（预）算补充定额》（2006）>《河南省水利水电工程预算定额》（2006）;2、[2017]1号文）《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》厂三、编制依据包含施工图范围内的全部内容、招标范1题种植（胸径5cm）3274棵、石楠球及种植15标段防护林白蜡及种植沙地埋线62.487km、井泵配套、井堡配套施工和安地埋管850.926km、14标段商南、大问、智能控制灌溉系统施工和安装。套、管51.289km、公示牌2个、地埋线60.898km、井理海胡湾、13标段大朱、12标段为乾勒桥、沟张村新建4m宽机耕路28-a2长3.27km11标段为大闫村新建4m宽机耕路22、23、25、26、27长3.288kcma耕路20长l.29km。10标段为大闫村新建4m宽机耕路19长1.557km3.137kma（2006）（高lm，（胸径5cm）3110棵、乾勒桥、申明铺、沟张村井台工程206个、王海、",0,0,0,1]
[17450,"广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程施工监理评标报告广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程施工监理评标委员会日期:2021年8月13日广州白云国际机场三期扩建工程场外排渠改道工程施工监理评标报告广州白云国际机场三期扩建工程场处排渠改道工程施工监理评标办法采用综合评估法。评标委员会由招标人依法组建。评标工作全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行，报告如下:一、项目基本情沉本招标项目由广州机场建设投资焦团有限公司委托北京虫交建设工程盗询有限公司组织公开招标。本招标项目采用资格后审，于2021年7月22日00:00至2021年8月12日09:45在广州公共资源交易中心等法定媒体发布招标公告，于2021年7月22日00:00至2021年8月12日09:45广州公共资源交易中心交易系统公开接受投标单位投标登记。二、投标文件递交及开标情况1、投标文件递交本招标项目于2021年7月22日00:00至2021年8月12日09:45在广州公共资源交易中心交易系统公开接受投标人递交电子投标文件。在规定的时间内，共有Z家投标单位递交电子光盘备用。到规定的投标文件递交截止时间（2021年8月12日09:45）止，本招标项目收到8家投标单位递交的投标文件。2、开标本招标项目于2021年8月12日09:45在广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第09开标室进行投标文件的公开开标，招标人（招标代理）通过广州公共资源交易中心电子招标投标数字交易平台（以下简称“数字交易平台\"）公开开标。详见《开标记录表》三、评标情况（一）评标时间:2021年8月13日。（二）评标地点:广州公共资源交易中心第QG评标室。（三）评标委员会的组成:本招标项目的评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。2（四）评标方法本招标项目采用综合评估法，具体评标办法及标准见本招标项目招标文件。（五）评审情况1、评标委员会首先接照招标文件的规定对父家投标单位进行形式评审，各评委独立评审，最终结果接评标委员会少数服从多数原则确定。经评审，父家投标人均通过了形式评审。详见《形式评审记录表》、《形式评审汇总表》。2、评标委员会对通过形式评审的投标文件进行资格评审，各评委独立评审，最终结果接评标委员会少数服从多数原则确定。经评审，S家投标人",0,0,0,1]
[17451,"清单编制说明工程名称：庐江县“三达标一美丽”水利建设项目-杨柳圩达标整治电气及自动化设备采购及安装1标项目编号：/一、工程概况庐江县“三达标一美丽”水利建设项目-杨柳圩达标整治电气及自动化设备采购及安装1标位于庐江县境内。主要建设内容为：振兴站、榆树拐二站、榆树拐一站电气及自动化设备采购及安装工程。具体招标内容详见工程量清单和设计图纸。二、招标范围本次招标范围：见招标文件、工程量清单、招标图纸以及补充答疑文件全部内容。招标专业：水利工程。详见工程量清单及招标答疑。三、编制依据11、《庐江县“三达标一美丽”水利建设项目-杨柳圩达标整治电气及自动化设备采购及安装1标》相关设计图纸、招标文件等。2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；3、定额依据：(1)建筑工程执行水利部水总[2002]116号文颁布的《水利建筑工程预算定额》（上、下册）；(2)施工机械台班费采用水利部水总[2002]116号文颁布的《水利工程施工机械台时费定额》；(3)水利部水总[2005]389号文颁布的《水利工程概预算补充定额》；(4)安徽省水利厅皖水建[2008]139号文颁布的《安徽省水利水电建筑工程预算补充定额》；(5)水利部水建管[1999]533号文颁布的《水利水电设备安装工程预算定额》和《水利水电设备安装工程概算定额》；(6)安徽省水利厅皖水建[2018]258号文颁发的《安徽省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。4、其他依据：(1)根据省水利厅（皖水建设函〔2019〕470号文）《关于调整安徽省水利工程计价依据增值税计算标准的通知》，增值税税率为9%。5、施工安全生产费用：按控制价（含暂列金和暂估价，不含设备费）的2%单列。6、本工程类别为水利工程，取费类别是引水及河道工程。7、其他项目：暂列金：5.0万元，由招标人掌握使用。四、其它说明：1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有",0,0,0,1]
[17452,"设准【管理侧于·0I-】C02-007IG：8月日别:20[0手宁历冷电社管理伍引0I-18-02-007位且月日是；2010年7月。",0,0,0,1]
[17453,"项目工程量清单及分项报价明细序号突发环境事件应急预案修编及污染物排放环境影响贡献度分析投标人报综合单价（元）合价（元）供货方式或报价方式分项项目名称单位工程量1现场踏勘，资料搜集整理项12突发环境事件应急预案编制，组织专家评审、出具正式报告，地方环保局备案。项13污染物排放环境影响贡献度分析，出具报告。项1合计",3,3,3,1]
[17454,"��#ࡱ#�################!###��#################�###########�#######����####�###�###�###�###�###�###�###�###���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1##D#d#####################�#X#�#�####################################�:###�#�###########3##�#####A#####�####�#####1######�#######�b##�N1####�FO�h#L�A��`یu#�#*1######D########n#�\"1##�FO",0,0,0,1]
[17455,"西塘村监控工程工程招标控制价招标控制价（小写）：601194.5（大写）：陆拾万壹仟壹佰玖拾肆元伍角零分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月08日复核时间：2021年06月08日单项工程招标控制价表工程名称：西塘村监控工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1西塘村监控工程601194.504899.899579.00合计601194.504899.899579.00【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：西塘村监控工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费485458.061.1人工费78633.441.2材料费353194.871.3施工机具使用费7991.551.4企业管理费34571.531.5利润11066.672措施项目费11517.532.1单价措施项目费3379.712.2总价措施项目费8137.822.2.1其中：安全文明施工措施费4899.893其他项目费45000.003.1其中：暂列金额45000.003.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费9579.005税金49639.91招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01601194.50【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：西塘村监控工程标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价监控系统1030507008001监控摄像设备1、名称：400万网络高清枪机2、类别：采用高性能400万像素CMOS图像传感器，可输出400万1、本体安装2、单体调试台51686.8135027.312030507008003监控摄像设备1、名称：400万网络球型摄像机2、类别：采用400万像素的CMOS传感器1、本体安装2、单体调试台23288.846577.683030507008002监控摄像设备1、名称：枪机支架2、类别：铝合金；白色；最大承重1.0kg3、安装方式：壁装1、本体安装个51145.197404.694030507008008监控摄像设备1、名称：球机支架2、类别：铝合金；白色；最大承重7.0kg3、安装方式：壁装1、本体安装个2201.08402.165030404017002",2,2,2,1]
[17456,"：恩以五澧照栖址票观恩贫司规范自律专业高效【五洲WUZHOU木里县国家重点生态功能区环境质量监测服务采购项目招标编号：5134222018000246招标文件采购人:木里藏族自治县环境保护局采购代理机构:四川五洲招标代理有限公司2018年11月2川标代理其限公司规范自律专专业高施SlCHJBJDDMGAGEMCYCCLLTD目录第一章投标邀请2第二章投标人须知4第三章投标文件格式23第四章投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求43第五章投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料44第六章本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款46第七章评标办法50第八章政府采购合同（草案）61第九章保证金退还申请表631川标代理其限公司规范自律专专业高施SlCHJBJDDMGAGEMCYCCLLTD第一章投标邀请四川五洲招标代理有限公司受木里藏族自治县环境保护局委托，拟对“木里县国家重点生态功能区环境质量监测服务采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：5134222018000246二、招标项目：木里县国家重点生态功能区环境质量监测服务采购项目三、资金来源：财政性资金，已落实四、招标项目简介：本项目共1个包，采购内容：木里县域生态环境质量河流断面采样及分析检测等（具体详见第六章“本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款”）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件2.根据采购项目提出的特殊条件：2.1.本项目参加政府采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录六、招标文件获取时间、地点及售价：招标文件自2018年12月3日至2018年12月7日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415房（成都市三环路川藏立交西内侧）四川五洲招标代理有限公司购买招标文件售价：人民币500元/份（招标文件",1,1,1,1]
[17457,"景泰县2021年高标准农田建设（高效节水灌溉）项目（一期）工程招标控制价审核服务项目招标公告根据《招标投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）及《甘肃省人民政府办公厅转发省公共资源交易局关于加快推进阳光招标采购平台建设和运用实施方案的通知》（甘政发办【2018】168号文）的有关规定实施自主招标，拟对景泰县2021年高标准农田建设（高效节水灌溉）项目（一期）工程招标控制价审核服务项目发布招标公告。一、项目编号：JTNCJ-2021-007二、采购方式：邀请招标三、项目简介：（一）采购内容：景泰县2021年高标准农田建设（其它高标准）项目（一期）工程招标控制价审核（二）采购预算：6769.7元（三）评审办法：最低价法四、供应商资格要求：（一）符合《政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；（三）本项目不接受联合体投标。五、采购文件公告期限、资料提交方式：（一）采购文件公告期限：2021年5月26日至2021年5月30日；（二）资质/响应文件审核时间:2021年5月26日9:00:00至2021年5月28日17:30:00。（三）竞价时间:2021年5月31日8:30:00至2021年5月31日16:30:00。资料提交：被邀请人应当认真阅读理解公告要求，在线接受邀请，填写联系人信息；在系统中提交邀请公告中要求被邀请人提供的所有文件（加盖单位公章的纸质文件扫描件或加盖电子签章的电子版文件），等待业主方审核，经业主方审核通过后，电话或短信通知后方可在竞价时间内进行竞价（请投标单位在资格审查时间保持",2,2,2,1]
[17458,"A包木质家具采购清单及参数要求序号资产名称一分类二分类三分类规格型号计量单位数量单价金额技术参数图片1黑腿钢木桌6家具用具类601家具用具60103台桌几类桌一个、椅子一个。桌面长140cm，宽60cm，桌高76cm张20桌面长140cm，宽60cm，桌高76cm，栗子皮色；采用钢木结构，桌面厚度≥20mm，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料制品中甲醛释放限量》标准。2钢木小椅子个20椅面厚度≥18mm、前后宽360mm、左右长360mm，前后宽300mm、左右长340mm），采用钢木结构、高度可调整，椅背面板采用橡胶木原木集成板材，AA级，周边棱角成圆弧形，抛光，面板表面聚脂漆原木纹，颜色与桌面相近似，具有耐磨、抗污染能力。符合国家GB18580-2001《室内装饰装修材料制品中甲醛释放限量》标准。3双人微机桌凳6家具用具类601家具用具6010106微机桌双人微机140*60桌+2凳子套27桌面长140cm宽60cm,桌两边及桌中间竖板高78cm（宽同桌面），每张桌子含两个木质键盘托，铁质键盘托轨道，板材厚度≥16mm,采用栗子皮色。桌子上部加2块隔板（60m*40m）或120m*40m的1块（隔板能在桌面上稳定竖放，能拿下折叠存放）4圆凳54钢塑结构，高42cm，圆形硬质塑料凳面，三角撑5新式实木床6家具用具类601家具用具60105床类钢木结构，两床之间有踏步张128双层松木床，两床之间有踏步箱子（可储物）（如图，两张双层床，外加松木踏步箱子组成一套）1、规格：2130㎜×1000㎜×1820㎜，下铺高280㎜，上铺高1520㎜，上围高280㎜.2、床腿：1820㎜×70㎜×70㎜，床边：2000㎜×120㎜×30㎜，床侧撑：80㎜×30㎜，床围撑：60㎜×30㎜.3、铺板厚度18㎜，铺板托撑：930㎜×40㎜×40㎜，每个铺板下面6条托撑。材质：俄罗斯樟子松经过烘干脱脂处理，无疤结，环保聚酯清漆，国标五金件，表面光滑无毛刺。6合计B-1包钢制家具采购清单及参数要求产品编号货物名称一分类二分类三分类规格型号单位数量单价金额技术参数图片1文件橱6家具用具类601家具用具60115箱柜类890W*410D*1800H",4,4,4,1]
[17459,"E.13:单项工程招标控制价汇总表第1页共1页工程名称:石门县洞国学校多功能报告厅装修工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)绿色施工安全防护暂估价措施项目费装修工程329105.358987.08】78683.152144.42心安装工程台计407788.50I1131.50注：本表适用单项工程招标控制价或投标报价的汇总。",2,2,2,1]
[17460,"山山]怀投标四、招标文件的获取际获取时间：从2019年01月07日00时00分到2019年01月14日17时00分获取方式:出售方式：凡有意参加投标者，请于2018年1月7日至2018年1月14日，新亚务-一每日上午9:00时至11:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同)，在南京市西康﹝7路7号501室持单位介绍信购买招标文件邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）50元招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后2日内寄送招标文件每套售价300元，售后不退五、投标文件的递交递交截止时间：2019年01月28日14时30分递交方式:江苏省机电设备交易中心分中心（南京市西康路7号）5楼开标大厅纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月28日14时30分开标地点：江苏省机电设备交易中心分中心（南京市西康路7号）5楼开标大厅七、其他拒绝下述投标人参加本次招标:（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域(设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询)的企业，不得参加政府采购活动3、投标人不得将本项目招标内容以任何方式进行转包4、投标人必须从招标代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时投标6、本项目不接受联合体投标八、监督部门",0,0,0,1]
[17461,"第五届邢台市文创和旅游商品博览会项目竞争性磋商评标报告一、工程基本情况项目名称:第五届邢台市文创和旅游商品博览会项目（HBBY-2021-016)项目地点:清河县资金来源:财政资金质量标准:合格招标范围:第五届邢台市文创和旅游商品博览会项目（详见工程量清单）工期:14日历天报价方式:投标总价（人民币）二、开标记录1、开标时间和地点:开标时间:2021年09月01日09时00分开标地点:招采进宝河北专区投标单位:（见开标一览表)2、投标文件收到情况（1）投标截止时间收到投标文件数录≤份、单位：（见开标一览表）。3、磋商小组的产生与组成:（1）本项目磋商小组共3人组成，2人从河北省评标专家库中随机抽取，1认为招标人代表。（2）磋商小组主任:成果磋商小组成员:杨新、郝卫华4、报价一览表:投标单位投标报价（元）工期（日历天）质量标准河北牛仁文化传媒有限公司976000.0014合格妙山河文化创意发展有限公司975000.00心合格河北爵视广告有限公司977078.48心合格邢台筑梦艺术设计有限公司978159.00\\入合格三、评标记录1、评标依据（1）本项目磋商小组依据“第五届邢台市文创和旅游商品博览会项目”竞争性磋商文件进行评标。(详见竞争性磋商文件及评标办法)（2）有效报价:本项目最高限价为97946900元，投标报价在最高限价以下(或等于最高限价)且经磋商小组认定不低于成本的为有效报价。(3）报价标淮分的产生及评分办法:详见竞争性磋商文件。（4）评标计分方法:详见竞争性磋简文件。2、初步评审初步评审包括资格审查、符合性审查。经过对4份投标文件的初步评审，符合竞争性磋商文件要求的2份，其中河北牛仁文化传媒有限公司，河北爵视广告有限公司资格审查不符合磋商文件要求故此废标，有效的投标人不足三家择日重新组织开标。3、附件磋商小组主任:磋商小组成员:2021年09月01日作)",0,0,0,1]
[17462,"1．项目编号:WS&Q2018-2302.项目名称:蔡家榨党员群众服务中心提档升级项目（大屋暖村、樟树湾村）采购项目3．类别:施工4．数量：详见图纸及工程量清单5．采购预算：200万元6．中标金额：186.000016万元7．中标货物品牌：/8-中标货物产地：/又富9．中标货物型号：/2③10.中标供应简名称:武汉东方建设集团有限公司11．中标供应商地址：武汉市黄陂区盘龙城经济开发区第一企业社区6号楼B-C座12．中标供应商企业类型（按国家企业划型标准填列）：/13.工期：90天各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向本项目政府采购代理机构或采购人提出质疑，逾期将不再受理五、联系事项采购人联系方式:采购单位：武汉市黄陂区人民政府蔡家榨街道办事处联系人：王洪涛联系电话:13026361806政府采购代理机构联系方式:名称：赛德勤工程咨询有限公司地址：武汉市黄陂区人民医院西路香域华府西2号门旁联系人：徐毅、高媛联系电话：027-86924369传真：027-85924369信息发布媒体中国湖北政府采购网（http://www.ccgp-hubei.gov.cn",0,0,0,1]
[17463,"正本盐城经济开发区盐洛高速公路步凤互通工程项目招标代理及造价咨询服务工作方案副本盐城经济开发区盐洛高速公路步凤互通工程项目招标代理及造价咨询服务工作方案盐城经济开发区盐洛高速公路步凤互通工程项目招标代理及造价咨询服务招标文件招标人：盐城经济技术开发区住房保障和建设局（盖章）招标代理机构：盐城天翔工程造价咨询有限公司（盖章）二○二一年八月目录第一章投标人须知一、投标须知1、项目概况1.1项目名称：盐城经济开发区盐洛高速公路步凤互通工程项目招标代理及造价咨询服务1.2项目建设地点：盐城经济技术开发区境内1.3项目建设规模：计划总投资约3亿元1.4招标内容及标段划分：本次招标项目为一个标段，招标内容为盐城经济开发区盐洛高速公路步凤互通工程招标代理及造价咨询服务【工程量清单和招标控制价编制、概算编制（如有）】，具体内容及招标方式以招标人提供的书面文件为准（本项目设计、采购、施工拟采用EPC工程总承包的招标方式），招标人保留对上述招标范围适当调整的权利1.5质量标准：符合国家规范标准1.6服务期限要求：接到招标人通知后，在规定时间内完成项目的招标代理及造价咨询服务工作；如招标人对服务时间有特殊要求的，代理人须按有关批示精神及时完成服务工作1.7联系方式招标人：盐城经济技术开发区住房保障和建设局地址：盐城国际软件园6#楼12楼（盐城市亭湖区希望大道南路5号）联系人：许先生联系电话：0515-81691608代理机构：盐城天翔工程造价咨询有限公司地址：盐城市大庆中路156号鼎盛时代广场1#楼404室联系人：陈利燕联系电话：187051056482、投标人资格要求2.1投标人资质要求：中国境内注册具有本项目履约能力的独立法人2.2拟投入本项目的项目组成员的资格要求：项目组成员(含项目负责人)合计不少于5人，其中项目负责人必须为本单位注册的一级造价工程师（旧版证书不分等级，余同），同时具有高级工程师及以上职称，项目组其他成员中须具有本单位注册的土建及安装专业一级注册造价工程师各一名，其他人员配备须满足工程招标代理服务及造价咨询服务需要上述人员均为本单位正式在职注册人员2.3投标申请人须保证委托代理人为本单位的正式职工，并确保从投标截止之日当月向前",1,1,1,1]
[17464,"采购清单.docx序号设备名称数量单位1臭氧分析仪8套2PM10分析仪8套3PM2.5分析仪8套4采样系统、法兰、三脚架8套5机架、管线及接头8组6稳压电源8套7UPS不间断电源8套8气象仪（五参数）8套9子站工控机8套10子站数据采集软件8套11站房及其配套设备8套12中心站平台及手机APP1套13运行维护3年",4,4,4,1]
[17465,"采购清单及技术参数要求（一）、采购清单:序号设备名称数量单位工书法教学仪8台2书法教学软件8纸3多媒体敦学一体机8台公推拉黑板8委5教师桌椅8委6学生集224张下学生延41834568毛笔套局墨计456瓶10刻章工具8您■学生书法练习纸456套L2文件柜16项3砚台456块挂毛笔挂架232套L笔洗232个J0笔简232个L7镇尺456对18书画-232张19印泥个820裁纸刀8把21教师用宣纸8及22敦学挂图霍823安装调试、运输费用批8（二）、技术参数要求:序号货物名称技术参数要求书法教学仪1、500万像素视频摄像头，教师书写示范过程流畅，采集展示在3K分辨率下可达到15顿/秒。2、超大幅面的拍摄范围，超A3幅面，并可调节3、自动对焦功能，可完整清晰展示A3及以上幅面的书法碑协。4、内置大容量高速移动硬盘。5、免驱动安装，即插即用。6、内嵌书法教学软件系统及书法教学资源，无需安装。7、与电子白板，教学一体机等设备无缝链接。8、触摸按链，控制激光定位，自动对焦和三段式灯光调节，激光定位，全面摆脱底台，具有一键对焦功能。9、配5米USB数据线。★注:开标时斋提供所投产品制造商承诺免费保修五年的售后服务承诺函原件（承诺函须注明项目名称、项目编号及承诺服务事项）。9书法教学软件一、具备专业化书法备课功能:1、具有单字讲解、单字注咨荔写、单字临基、首字注音、注音皋写、注音临装、税书慕写、替书临皋等书法专用编辑模板，满足了从单字教学到短文教学的书法教学各课需要。2、制作书法课件具有自动标注汉字拼音、汉字轮》与填充方式、书写提示、笔势提醒、写字格转换、汉字笔画、笔画提取、笔画分解、示范动画、示范视频等功能二、具备便捷的书法授课功能:1、开放式课本管理，与教材完全配套的书法课件，满足课堂授课与课“点评教学需要2、书法课件具有示范书写、汉字讲解、笔画提取、笔画分解、示范动画、示范视频等教学演示功能。3、智能书法笔方便书法教师在电子白板、教学一体机等教学设备上进行颜、柳、欧、赵、诸等五种书体软笔、硬笔书写示范。4、实现了单字到碑帖、碑帕到单字",4,4,4,1]
[17466,"顺序号:201901080204030120279济南公共资源交易项目中标通知书(政府采购类)为实现资源优化配置，保护国家、社会公共利益和当事人的合法权益依据国家相关法律规定程序，该项日在济南公共资源交易中心进行交易中标公示期满，经招标人确定，同意该项目中标结果，特发此证项目名称×济南外国语学校装饰工程配套设备采购安装乐段名称(无分包)济南外国语学校装饰工程配套设备采购安交易登记号2018CGGCO1J0332招标代理山东望岁项目管理有限公司机构名称山东波鑫建设集团有限公司（中标人名称）:你单位参加的投标(谈判)项目济南外国语学校装饰工程配套设备采购安装，经评标委员会（谈判小组）评定，被确定为中标（成交）供应商，中标（成交）内容:济南外国语学校装饰工程配套设各采购安装，中标（成交）总金额:1,559,000元请收到并确认本通知书后三十天内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同本通知书一经发出即产生法律效力，采购人改变中标（成交）结果或中标（成交）人放弃中标（成交）项目的，承担相应责任其他内容:招标人单位(盖章)招标人法定代表人(负责人)(签章)此件无招标人单位盖章和招标人法定代表人(负责人)无效，请据此办理相说明关手续第1页共1页",0,0,0,1]
[17467,"泗洪县工程建设项目评标中标结果公示项目编号:E3213010313105506001001中标结果公示根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，泗洪文化旅游发展集团有限公司的泗洪县人王庄党性教宜基地停车场工程的评标工作已经结束，中标人已经确定。现将中标结果公示如下:中标人名称:江苏坤勋建设工程有限公司中标价：≤959802.4Z元中标工期：G0且历天中标质量标准准:合格中标项目负责人:陆志强中标项目负责人资质等级及证书编号:注册二级建造师-亩政公围工程;苏232212109699自本中标结果公示之日起三日内，果没有异议的，招标人将签发中标通知书。如有异议，请接照装关规签书面质疑.电话:15951752577,二山永x7招标人:清纺土文化旅游发展集团有限公司以项日察]招标代理：江苏宏润建设项邑管理咨询希恨公司工“6中长心注士2021年7恩工9心二、评标结果公示根据工程招标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，泗洪县太王庄党性教育基地阜车场工程的评标工作已经结束。现将评标结果公示如下:（一）投标文件被判定为废标的投标人名称及判定废标的原因:江苏久远建设有限公司南京合诺建设工程有限公司直京国骄装饰工程有限公司、，江苏润发远花工程有服公司、江苏凌祺莲设工程有限公司，投标文性的已标价工程量清单与招标文性提供的工程量清单主的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致。（二）推荐中标候选人公示第一名:江苏坤勋建设工程有限公司第二名:江苏德善建设工程有限公司第三名:江苏圣儿建设工程有限公司自本中标结果公示之日起三日内，对忠标继鼎没有异议的，招标人金x将签发中标通知书。如有异议，请接照看姜规定书宜列标电话:159517525772上:外招标人:渔猫冬一;旅游发展集团有限公司招标代理：江苏宏润建设项目管理咨询有跟公司。五21年月]工9一上江之",0,0,0,1]
[17468,"上江法1C(控础通过福址福过通过86.00868迁站0(江”邵。79器,29ll,052兰66.7江L。18器扫描全能工、创建",0,0,0,1]
[17469,"工程量清单汇总表蒙阴县野店镇农村网格化提升改造工程-娄龙路人民币：元序号章次科目名称金额(元)1第100章总则2第200章路基3第300章路面4第400章桥梁、涵洞5第600章安全设施及预埋管线6第700章绿化及环境保护设施7第100章-第700章清单合计8已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计9清单合计减材料、工程设备、专业工程暂估价合计10计日工合计11暂列金额(不含计日工总额)12投标报价投标单位(盖章)：日期：第100章总则蒙阴县野店镇农村网格化提升改造工程-娄龙路第&P页共&S页人民币：元细目编号项目名称单位数量单价合价或金额102-3安全生产费总额1.0000103-1临时道路修建、养护与拆除（包括原有道路的养护）总额-a临时便道（20cm碎石土16560m2、路基填方8395m3）ｍ2300.0000-d平整场地㎡20000.0000-e临时设施项1.0000第100章小计(结转到第页工程量清单汇总表)人民币元第200章路基蒙阴县野店镇农村网格化提升改造工程-娄龙路第&P页共&S页人民币：元细目编号项目名称单位数量单价合价或金额场地清理202-1清理与掘除㎡18535.0000-a清除表土m33707.0000-b增加土方m34634.0000202-2挖除旧路面（平面交叉口）㎡110.0000-a挖除旧路面（20cm厚）m322.0000挖方203-1路基挖方m3315654.9000-a挖土方（普通土、硬土）m3189392.9000-b挖石方（软石、次坚石）m3126261.9000填方204-1路基填筑（包括填前压实）-a利用土方（本桩利用）m31229.5000-b利用石方（本桩利用）m39734.7000-c利用土方（远运利用）m31229.5000-d利用石方（远运利用）m321112.3000-e土方弃置（运距详见图纸）m3153989.3000-f石方弃置（运距详见图纸）m3125130.8000坡面排水工程207-1M10浆砌片石边沟（边沟、排水沟）ｍ7111.0000-aM10浆砌片石边沟m31555.0000-b砂砾垫层m3186.0000-c挖土方m37488.0000207-4M7.5浆砌片石泄水槽ｍ8404.0000-aM7.5浆砌片石泄水槽m3163.7500-b砂砾垫层m344.8700-cC25混凝土m32.9400-d挖土方m3229.9800路基防护工程209-1砌体挡土墙-挖方段ｍ530.0000-aM15浆砌片石m32570.5000-c砂砾垫层m3116.6000-d防渗土工布m2100.7000-e塑料排水管（φ50mmPVC管）m932.8000-f挖土方m33704.7000-g利用",3,3,3,1]
[17470,"评标结果汇总表项目编号:GXDYZB21-175评标时间:2021年09月07日工程名称:柳城县集镇水厂改递提升工程勘察资格评审是否合格合格合格合格核工业柳州工程勘察院柳州市建科工程勘察有限公司西土木勘察检测治理有限公司投标报价德分响应性评审（满分10分）是否通过9.33合格合格6.38台格7.83",0,0,0,1]
[17471,"S票庆竟圣玑动张整定评估有眼公司摘要重庆衡圣机动车鉴定评估有限公司接受重庆市巴南区人民法院的委托,根据国家相关汽车法规、车管规定、行业标准，本着客观、独立、公正、科学、专业的原则，按照市场通行的询价方式，遵循必要的工作程序，对牌号为粤S7F6U3传祺牌GAH7130F2A5小型轿车作为特殊商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勘与技术分析,根据询价目的对其在指定询价时间所体现的重庆机动车市场价值作出客观反映。现将车辆主要技术状况与询价结果报告如下:一、车辆登记信息:车牌号:粤S7F6U3车主名称:张建国二、询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三、询价范围:重庆市主城区二手车专业实体市场;四、基准日期：2021年8月23日五、询价结果:X39000.00元大写:人民正叁万玖任圆整x-7重庆衡圣机动车鉴定评估有限公司二○二年八月三十七日声明:以上内容摘自机动车询价报告书，欲了解本询价项目全面情况，应认真阅读机动车询价报告书全文。无本询价的委托方，利益关系及其他报告使用人应充分关注本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明网上:httn://uu.xbesc.cn第1页共11页座机:023-62410995",0,0,0,1]
[17472,"河南医学高等专科学校物业管理服务项目项目评标报告采购编号:豫财招标采购-2021-788一、开标情况:河南医学高等专科学校物业管理服务项目在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上已发布招标公告:该项目开标会于2021年08月31日9时0分在远程开标室(七)-2召开，截止到2021年08月31日9时0分，本次开标项目共收到17家投标人递交的投标文件。开标记录如下:分包:河南医学高等专科学校物业管理服务项目(豫政采(1)20210126-1)采购预算价:4736000.00报价供应离名称罗投标总报价（天写投标总报价（小驾(元)服务期限服务质量投标保证金(元)投标有效期(天)其他声明开标备注可南聚升物业服务看农公司肆佰陆控捌万玖仟岑捌拾孙46890841年合格。满年龙呆购人需求0时无河南航宇物业服务有晨公司建佰柒拾万陆仟致佰贰拾叁元整47069231年合格:满辽招标文仟灰采购人需求S，无和昌物业服务集团有及公司肆佰柒拾万陆什捌佰壹拾参元零和叁翁4706813031年白路。满足路标含年发孟入需求060清足招标文件及采购人需求上海永升物业管理有限公司恩佰肆拾万零陆件玖佰柒格拐元整44069781年合格。满仟及采购人需求85无安微省长城物业管理有限公司佰陆拾玖万玖作捌佰玖拾是元捌准柒分整6699894.871年白格，遗是铭标义年发荣购人需求8元完全响应抱标芝祥需求河南六合物业管理服务有限公司肆佰伍拾杰万贰作宣佰伍格陆元整45321561年合格，满5人需求060无可南万厦物业管理有菜公司肆佰某拾壹万零随零伍元《失盾陆分4710605.761年谷格，满足挖标)人需求0册潜足招标艾符发采购人需求河南华康物业服务有限公司惠佰伍拾敦方贰行是佰疑控伍因陆角江分4592.445621年白临，满足担标文年发策购人需求o完全响应招标支祥的各顽职6新郑市弘盛物业管理有限公司建佰柒拾万班作叁佰伍拾贰元整47113521年台格:满足招标文年茂浆人需求0乙完全响应招标文件趣足的实质性要求LO郑州仁和物业服务有限公司佰陆拾柒万登书伍佰来拾今元登角武分4671573121年白路。满祥游标落符发系购人需求C。无上工亚太中商物业运营有限公司建佰伍拾任万玖价零捌分455900008一年白始.遭居哲梦落人要求060无2龙祥物业管理有限公当疑佰陆格叁万伍任枣现抬猪元来角伍约另宁4635047.75i年白格。遗年发系购入需求060无可的顾城俊达物业管理有限公司建佰陆拾伍万作参佰柒拾法元壶角贰分465737712I年白括。满足招标文符发卖人需求0巴无部奥联物业股份有限公予建佰柒拾",0,0,0,1]
[17473,"宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目竞争性谈判文件项目编号：三陕卫计[2018]93号野榆细光大管理采购人：三门峡市陕州区宫前乡人民政府代理机构：河南省光大建设管理有限公司日期：二〇一八年十二月宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目竞争性谈判文件目录第一章竞争性谈判公告-3-宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目-3-竞争性谈判公告-3-1.招标条件-3-2.项目概况-3-3.投标人资格要求-3-4.投标报名及竞争性谈判文件的获取-3-5.竞争性谈判文件的递交-3-6.投标保证金-3-7.发布招标公告的媒介-3-8.联系方式-3-第二章谈判人须知-6-一总则-10-二谈判文件-11-三竞争性谈判响应文件-12-四谈判-15-五合同授予-16-5.1成交人-16-5.2履约保证金-17-5.3签订合同-17-5.4招标代理费-17-六其他需要补充的内容-17-第三章合同协议书-18-第四章工程量清单-21-第五章技术标准和要求-22-第六章竞争性谈判响应文件格式-23-一、投标函-25-二、开标一览表-26-三、法定代表人身份证明-27--1-宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目竞争性谈判文件四、授权委托书-28-五、投标保证金-29-六、已标价的工程量清单-29-七、反商业贿赂承诺书-30-八、优惠条款和服务承诺书-31-九、项目管理机构-32-十、施工组织设计（自拟）-34-十一、谈判文件要求的其他内容格式自拟-34-附：承诺书-35--2-宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目竞争性谈判文件第一章竞争性谈判公告宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目竞争性谈判公告1.招标条件受三门峡市陕州区宫前乡人民政府的委托，河南省光大建设管理有限公司对宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目进行竞争性谈判，资金来源为上级财政资金，该项目已具备竞争性谈判条件，欢迎符合条件的投标人参加投标2.项目概况2.1项目名称：宫前乡宫前村、金丰村、蔡家湾村标准化村卫生室建设项目2.2项目编号：三陕卫计[2018]93号2.3",1,1,1,1]
[17474,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区202[王称防沙治沙五标段:第1页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单《工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目60212017002围世项目特征]类型:签属围见路苏质公采用舒照)机截打入高杭泥]且8采内支撑杆:无的管代日又封可选控长质过必上C0。件；常设汗要录配篮700本页小计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”,第1页共2页表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:甘肃安西极旱荒漠国家缓自然保护区2021生序防沙治沙置目标段:第2页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单4(工程量综合单价合价暂估价定额人工费工作内彩阿剂制作自谈登程制作、无040205004001宣传牌项目特征才:w质双j宜规格质Q;名冶站链部3钢名出)72主裕求按规范制价光独交立设详主设出之指人工于式必m来上。C30混淑以工作肉容].制作、安装贵分部小计措能项目分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”第2页共2页表—05规费、税金项目计价表工程名称:甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区2021年度防沙治沙项目标段:第1页共1页项目名称计算基础计算基数费率(%)金额1规费其中:社会保险费:其中:住房公积金+其中:环境保护税1.1其中:社会保险费分部分项工程的人工费+定额措施效自费中的人工费161.2其中:住房公积金-部分项工程的人工费+定额措施项自费中的人工费13其中:环境保护税按实记取必税金分部分项工程费及定额看施项目费（费室措施费）+其他措施项目费项自费+规费编制人（造价人员）2复核人（造价工程师）;第1页共1页表-13",3,3,3,1]
[17475,"南干渠陈胜大道右转道及绿化工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004南干渠陈胜大道右转道及绿化工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明项目名称：南干渠陈胜大道右转道及绿化工程第1页共1页表-01南干渠陈胜大道右转道-绿化、景石工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日封-1南干渠陈胜大道右转道-绿化、景石工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1总说明工程名称：南干渠陈胜大道右转道-绿化、景石工程第1页共1页表-01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：南干渠陈胜大道右转道-绿化、景石工程标段：南干渠陈胜大道右转道及绿化工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价绿化1050101009001种植土回（换）填换填深度0.8mm3692.082050102001003栽植乔木1.种类:造型黑松2.规格:高度大于4m,冠径大于5m,造型树,全冠,树形优美3.起挖方式:带土球4.支撑:详见图纸设计说明第12条要求5.草绳绕树杆:详见图纸设计说明第7条要求6.养护:满足设计及相关规范要求2年株23050102002001栽植灌木1.种类:小叶女贞造型树2.规格:树高≥1.2M8-10分枝片,造型树,全冠,树形优美3.起挖方式:带土球4.支撑:详见图纸设计说明第12条要求5.草绳绕树杆:详见图纸设计说明第7条要求6.养护:满足设计及相关规范要求2年株74050102007001栽植色带1.",3,3,3,1]
[17476,"吴忠市机关食堂加固维修项目，招标控制价，招标控制价（小写）3299999。0，(大写)叁佰贰拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元零室分，宁夏建筑设计研究院有限公司，工程造价咨询企业执业印章偏品。1984010022，有效施位资质支用9月12日，法定代表人法定代表人美毅，或其授权人或其授权人，，（签字或盖章）(签字或盖章），全国建设工程选价员专用章复核人;冬，编制大2做）杨悦，编制大复核人;，微2做）杨悦，履密等究院有限金易工程客询分会司，（造价人员老得动活维满游效规2B12,30，登”潘商零(，B19640001629，、宁夏购旗家计研究院有限公S司门，、有徽加面:2000年08月20日，分，编制时间;2021年6月4-H复核时间2021举宁厅4日，编制说明，一、工程名称:吴忠市机关食堂加固维修项目，二、工程概况，本项目建设范围为：吴忠市机关食堂加固维修项目、室，外配套维修工程。，三、编制依据，1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），2.《宁夏房屋建筑与装饰装修工程计价定额（2019）》，3.《宁夏安装工程计价定额（2019）》，4.《宁夏修缮工程计价定额（2019）》，5.《宁夏建设工程费用定额（2019）》，6.施工图，7.国家及自治区有关部门发布的工程造价计价标准、计价办，法、有关规定及相关解释。，四、取费类别：本项目按三类工程取费。，五、材料价格，执行《宁夏工程造价》2021年第1期吴忠地区材料信息，价格、2018年《宁夏安装工程材料价格信息》及市场价。，六、税金：按9%计取。，七、工程总造价：330万元。，八、暂列金额：13.5828万元。，建设项目招标控制价汇总表，工程名称:吴忠市机关食堂加固维修项目第1页共1页，金额（元），其中：（元），序号，单项工程名称，专业工程暂估价，材料暂估价，霍列金额，安全文明施工，1，吴忠市机关食堂加固维修项目，8299999。0，1.3582，1，忠市机关食堂一土建及装修折3程，205572，8，8816，1,2，45买，2582。G，110，3多，,忠市机关食堂一-室内采暖拆影汇程，17984。73",2,2,2,1]
[17477,"附件日期:2021年子守令名评审单位：泸州电江阳区财敢段资评审中心大写令额：叁值避验或互施体鱼或抽独工血鱼五立小写金额:3上处监卫工预算控制价泸州市江阳区北城街道2021年老旧小区楼内基础设施改造提升项∞楼约",2,2,2,1]
[17478,"宣传服务供应商采购项目——河南、湖北、安徽、江西地区中标公告（招标编号：LGH2021083）一、中标人信息：标段(包)[001]宣传服务供应商采购项目——河南、湖北、安徽、江西地区:中标人：河南省唐人广告文化传媒有限公司中标价格：18.735393万元二、其他：中标结果公示受红塔辽宁烟草有限责任公司委托，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》，辽宁光华招标有限公司对宣传服务供应商采购项目——河南、湖北、安徽、江西地区以公开招标的方式进行了采购，现将采购结果公告如下：1、采购文件编号：LGH20210832、采购项目名称：宣传服务供应商采购项目——河南、湖北、安徽、江西地区3、采购单位：红塔辽宁烟草有限责任公司采购单位地址：沈阳市和平区和平北大街26-2号采购单位联系人：赵老师4、采购结果如下：中标供应商名称：河南省唐人广告文化传媒有限公司中标供应商地址：郑州市管城区花寨路16号院花都港湾13号楼1单元4层东户中标金额（不含税）：终端展示类：15,648.00元（大写：壹万伍仟陆佰肆拾捌元整）终端宣传类：665.93元（大写：陆佰陆拾伍元玖角叁分）终端维护类：490.00元（大写：肆佰玖拾元整）终端活动类：170,550.00元（大写：壹拾柒万零伍佰伍拾元整）投标总价：187,353.93元（大写：壹拾捌万柒仟叁佰伍拾叁元玖角叁分）中标公告期限为3天5、联系方式：代理机构：辽宁光华招标有限公司代理机构地址：沈阳市和平区青年大街390号皇朝万鑫国际大厦C座3320联系电话：024-22791811传真：024-22791922辽宁光华招标有限公司2021年8月19日三、监督部门本招标项目的监督部门为红塔辽宁烟草有限责任公司四、联系方式招标人：红塔辽宁烟草有限责任公司地址：沈阳市和平区和平南大街26-2号联系人：赵老师电话：024-22815777电子邮件：lngh024@126.com招标代理机构：辽宁光华招标有限公司地址：沈阳市和平区青年大街390号联系人：张建军电话：024-22791811电子邮件：zjj@lnghzb.cn招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）招标人或其招标代理机构：（盖章）",0,0,0,1]
[17479,"正花粉过敏能否接种新冠疫苗?目前新冠病毒疫苗成分里不含抗生素，因此抗生素过敏不作为接种禁忌。对一般的过敏，所谓的“过敏体质”,比如过敏性鼻炎、花粉过敏，因为和疫苗成分没有直接的关系，不是疫苗的接种禁忌。-中国疾控中心免疫规划中心副主任安志杰的>人民日报",0,0,0,1]
[17480,"杭衢铁路江山段安置地基础配套建设项目—陶村安置点、大夫弟安置点配套工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：【表10.2.2-11】编制说明工程名称：杭衢铁路江山段安置地基础配套建设项目—陶村安置点、大夫弟安置点配套工程第1页共1页一、工程概况1、工程名称：杭衢铁路江山段安置地基础配套建设项目—陶村安置点、大夫弟安置点配套工程2、建设单位:江山市地方铁路建设发展有限公司3、混凝土按商品砼，水泥砂浆按干混砂浆，未注明砖采用混凝土实心砖，水泥按散装考虑；二、招标范围：图纸范围内道路工程、排水工程、路灯及交通工程等。详见（施工图纸、工程量清单、招标文件）。三、承包方式：总承包四、清单编制依据：1、由浙江西城工程设计有限公司出具的施工图纸。2、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；3、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；4、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；5、《市政工程工程量计价规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计价规范》GB50858-2013；《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；6、材料价格参《衢州市造价信息（江山）》（2021年第6期）除税价格编制、《浙江省造价信息》（2021年第5期）除税价格编制；人工费补差按2021年6月份衢州市建设工程人工市场信息价调整；道路交通设施信息价参《杭州市信息价》（2021年第6期）除税价格编制；无价材料价格详见业主出具询价单；7、浙建建发【2019】92号关于增值税税率调整的文件。8、浙江省、衢州市有关文件及法律规定和省造价管理总站的有关解释；9、取费按相应专业中值（非市区）取定，规费、税金按标准取定；五、暂列金额（含税）：175000*1.09=190750元六、其他说明：1、经设计确认，500*500小方井采用球磨铸铁井盖；2、",3,3,3,1]
[17481,"MMMz",0,0,0,1]
[17482,"文成县公共资源交易中心政府采购招标文件项目名称：文成县公路管理局自缷车（重）采购编号：WCCG-2018-15（重）采购人：文成县公路管理局联系人：王先生联系电话：13606870568代理机构：文成县公共资源交易中心联系人：周女士联系电话：0577-59005067传真：0577-59005077二○一九年一月招标文件目录第一部份591111111212131819222427323233344243434449投标书封条53注：本项目技术条款加粗、加下划线或符号“▲、★”者，如存在偏离，根据招标文件“2.4、评标时发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差,按照无效投标处理(评标委员会按少数服从多数原则认定)”条款规定，由评标委员会认定是否为实质性重大偏离:如为重大偏离的，做无效投标处理；如非重大偏离者，由评标委员会根据评标细则予以扣分文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验2、文成县公共资源交易中心保证金帐户：户名：文成县公共资源交易中心帐号：201000018961378开户银行：浙江文成农村商业银行股份有限公司营业部3、电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）4、文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-590050605、为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续6、投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据关于文成县公路管理局",1,1,1,1]
[17483,"第一部分协议书委托人（全称）:青岛直黄岛区六汪镇人民政庙咨询人（全称）:山车子平工程盗询有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称:崔戈庄水厂应急围档工程2.工程地点:直岛直黄岛区六汪镇3.工程规模:4.投资金额:八5.资金来源:直筹6.建设工期或周期:7.其他:二、质服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容:控制价编制服务范围及工作内容详见附录A。三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自2021年互月上互日开始实施，至:2021年5月21日终结。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合:盗询人承诺盗询报告误差率不超过土3%。五、酬金或计取方式1.酬金：Z00.00元（大写（柒佰元整）2.计取方式:，人六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:-5-1.中标通知书或委托书（如果有）;2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）:3.专用条件及附录;4.通用条件;5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1.订立时间:2021年互月生日。2.订立地点:受托方办公室九、合同生效本合同自省同然订之日起生效。十、合同份数-[本合同一式肆份，具有同等法律效大×转中委托人执咨询人执二份。心式委托人:公（盖章）裕（盖章）法定代表人心武宜(y法定代表人或其授权的代理然字)代理人:次（签字)组织机检私箱组织机构代码：91370211763632321NM纳税N该融码：:拉)纳税人识别码:91370211763632321N住近究住所:月亮湾路804号账号:账号:37101997806051009601开户银行:开户银行：青岛建行黄岛支行部政编码:邮政编码:266400电话:电话:0532-86618298-6—",0,0,0,1]
[17484,"裂工红资云作理要工四西)北2冠门各注/0092通过通过通通过迎过通过通过通过通过通过/楚赣基器通过通迎道过/资信评分|*50.0061,0036.0023.0047.0024。00道过通过通过邕通过13．7816.50通过通过14。24墨翁2.16器扫描全能工创建",0,0,0,1]
[17485,"E.1分部分项工程量清单计价表工程名称：分路口镇傅氏祠村百子庵中心村-广场绿化标段：第4页共4页序项目编码项目名称项目特征描述计工程量金额（元）量综合单价合价其中号单定额定额暂估价位人工费机械费绿化1050101010001整理绿化用地1、地形要城市园林绿化规范规定在10CM以上，30CM以内平整绿化地面至设计坡度要求，平面绿化地平整坡度控制在2.5-3%坡度。地形要严格按照施工图纸及现场地形情况做细致处理，地形要求平滑圆润，交接顺畅，地形整理不到位禁止进行苗木种植。地形整理的同时要清除地块内的浆石、砖块m2425.62050101009001种植土回（换）填1、种植土壤应为疏松湿润、含有机质、排水良好、pH5-7的肥沃土壤。强酸性土,强碱性土,盐土,盐碱土,重粘土,沙土等应采用客土换土。m31753050102001001栽植朴树1.种类：朴树2.胸径：15cm3.树高：详见图纸4.蓬径：详见图纸5.枝下高220-250，全冠移栽、树形优美6.包含养护费用株24050102001002栽植黄山栾树1.种类：黄山栾树2.胸径：10cm3.树高：详见图纸4.蓬径：详见图纸5.全冠，树形优美6.包含养护费用株45050102001003栽植香樟1.种类：香樟2.胸径：10cm3.树高：详见图纸4.蓬径：详见图纸5.全冠，树形优美6.包含养护费用株96050102007001栽植刚竹1.种类：刚竹2.地径：3cm3.树高：详见图纸4.16株/m25.包含养护费用.m21327050102002001栽植丛生金桂1.种类：丛生金桂2.树高：高度320-3503.蓬径：300-3204.移栽苗;全冠;树形优美;主杆分枝2-3枝5.包含养护费用株58050102002002栽植紫薇1.种类：紫薇2.地径：5cm3.树高：详见图纸4.蓬径：详见图纸5.全冠，树形优美6.包含养护费用株119050102002003栽植丛生腊梅1.种类：丛生腊梅2.树高：高度200-2203.蓬径：250cm以上4.丛生，冠幅优美，精品苗5.包含养护费用株710050102002004栽植丛生紫荆1.种类：丛生紫荆2.树高：高度180-2203.蓬径：160-1804.丛生，冠幅优美，精品苗5.包含养护费用株611050102007002栽植毛娟1、种类：毛娟2、高度：30-35cm3、蓬径：30-35cm4、25株/",3,3,3,1]
[17486,"日《ELi/r*终些引望：czz）gYfmsg9思之性：（去露）联W电故SLdb7)l些Bgofrz6og#料ho”营“sc)些szntt输ofeng古国m∞'净宝(纸m7上zt管些市依wzeng型i∞*室道))‘以巫3歌中禁鹏申故“遂〇兴羊明是串买融半“潍丈长羊明章申买g“申监筋V串监买苏“奖万长菲健四治创社长等‘张转串盘船踏出‘暂逊电基-□g7．凹√勘些9监社部。x面Cx。(x0～巴部上长社耻千二昭留亚8]品8Fc鄂～巴V韶经马长研干二明经吕不[品乙ac%%人凹V翻阜长社装研干社㎡留长琴昂[品059业吨入自V丑基部上早二装干二昭趋工ll品C07□Z八巴V部上长社研千社研留断部I显五4□7人凹V部毕别益研千二明留首猪[显C心cc571人旦V祖毕冠二哥蔚要|1品乙K)必7入巴辽部上斗长之明干2畔输凹影V。[琴浙号（芒）W群导显晋章串孝翠坚才第1早曲锦巡早出串时日等潮别长别M必身国易出见责狐重马翁包孟易悬罚终电督班型日《日(#/ce=与泌时越实-G兰‘(专露）联心串长立ax,降买麒半章串卜,降‘g融夏串‘取，入八，））巴《祖阜早长必平留坚￥1(品工入）），）））巴《韶身长社额联干社联留工址|显O厂八入）/入巴辽凯毕马长研千二耻留匙不I品)～一一C人，，巴辽部阜早长二额研干二平留长琴易]I品)C～/2/））巴《升部毕早长二昭干二哥。婴工|(品2），0D入，巴√韵上早长二研干之研留朝l品1，八）入人入凹韵阜早长平千之哥留首][f品C～入/八）入入但V韵阜早长二昭货斯罗[品)乙入，y八入八入巴V韵上虽长二颈研干二联留凹透匙辽单除)献烨的亚封当暨亚式巡进2协当暨型分1选孙常章串份省Y张签部)签盈器望部毕长二工出夸Y联“巫凹聂参兽单:Y圣圣梁己世塑号1收早鲁管2世社/需“居华币章羊潭串纵出目近务冠热引W是怒与国磊比见责孤违派少翁档照易悬预约电督刊8",0,0,0,1]
[17487,"建设工程最高限价报审序号项目名称预算价（元）招标控制价（元）】宜兴市美丽河湖示范工程-徐舍镇屋溪河整治工程14672255.2414672255.24江苏江15",2,2,2,1]
[17488,"广东粤电长湖发电有限责任公司新建运行监控楼工程（招标编号：0724-2100C11N3563）评标报告项目评标委员会2021年9月10日一、概述受广东粤电长湖发电有限贡任公司（以下简称“招标人”）的委托，国义招标股份有限公司作为招标代理机构（以下简称“招标代理”），会向招标人共负责广东葛电长湖发电有限责任公司新效运行盟控棱工程（以下简称“项目”，招标编号为0724-2100C11N3563）的招标采购工作。本项目在广州公共资源交易中心进行公开招标。招标公告于2021年8月21日开始在广州公共资源交易中心网、国e招标采购平台网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网等媒体发布。2021年8月21日-2021年8月27日发售招标文件，投标单位在购买了招标文件后成为正式投标尔人。本项目的投标稷止时回/开标时回为：2021年9月10日09:00(北京时间)投标文件说交（开标）地点:广州公共资瀛交易中心07.开标室。在投标截止时间前，本项目按时递交投标文件的正式投标人见下表序号正式投标人八广东盛建设工程有限公司2广东太行建设工程有限公司内广东粤晟建设有限公司入广东鼎升建设工程有限公司y广东五华二建工程有限公司本次招标采用综合评分法三（采用一次开标的方式），所有投标文件须在投标破止时间/开标前全部递交。开标由招标代理机构按照招标文件规定主持召开本项目开标仪式，招标人代表、投标人投权代表参加开标仪式。招标置督小组置督整个开标过程，广州公共资源交易中心见证人员电子见证整个开标过程。开标结束后按国家法律法规规定开始评标工作。此次的评标地直为广州公共资源交易中心第27评标室。二、评标工作原则和依据评标工作原则是:“公平、公正、科学、择优”。评标依据是:招标文件及其有效泾清、补充文件:投标人提交的投标文件和投标文件逐清会期同投标人所提交的有效澄清、补充文件。三、评标委员会评标委英会除招标方指定人员外,其尔人英从广东省综合评标专家库中随机描取产生。评标委员会将按“公平、公正、科学、择优”的踪则进行独立评标，负责审阅投标文件，并将评标结果上报招标领导小组中批。本项目评标委员会共5人组成，按照业主代表与邀请专家≤1/3的原则组成，评标委员会成员在开标前按照招投标相关法律法规及招标文件",0,0,0,1]
[17489,"中山大学2021年南校园艺术学院104栋录音棚摄影棚建设-装修装饰工程中大招（工）[2021]037号中山大学2021年南校园艺术学院104栋录音棚摄影棚建设-装修装饰工程快快速速采采购购文文件件项目编号：中大招（工）[2021]037号采购代理编号：ZB-03-04A-2021-D-E12942采购单位：中山大学采购代理机构：公诚管理咨询有限公司日期：2021年7月22日1中山大学2021年南校园艺术学院104栋录音棚摄影棚建设-装修装饰工程中大招（工）[2021]037号温馨提示一、本项目一律不接受纸质报价文件，只接受符合采购文件要求的电子报价文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（金格数字证书）办理CA数字证书和电子签章。二、供应商需在提交报价文件截止时间前完整上传电子报价文件并保存在高校电子招投标平台（网址：http://www.szbidding.com/），且取得回执。逾期上传或错误投递方式送达的报价文件恕不接收。供应商应在开启报价文件前携带CA数字证书到达到开启报价文件现场，开启文件时提供CA数字证书对已加密的报价文件进行现场解密，因供应商不在现场或其它原因造成报价文件未解密的，视为撤回其报价文件。三、如需供应商支付的各种费用，如平台服务费、采购代理服务费、履约保证金等，采购文件将书面详细告知，请供应商按采购文件规定的方式和金额支付。四、供应商在提交报价文件截止时间前如要放弃报价的，应于开启报价文件时间（提交报价文件截止时间）前至少48小时登录高校电子招投标平台（网址：http://www.szbidding.com/）上传放弃投标声明。五、平台服务费发票联系电话：020-84131136，高校电子平台技术支持电话：400-6164-365转1号键，CA数字证书（金格）办理联系电话：020-38299382。（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）2中山大学2021年南校园艺术学院104栋录音棚摄影棚建设-装修装饰工程中大招（工）[2021]037号目录中山大学采购公告，5第一章报价须知，12一、报价须知前附表，12二、报价须知通用条款，15（一）总则，15（二）采购文件，17（三）报价文件的编制，18（四）报价文件的递交",1,1,1,1]
[17490,"资格评审结果汇总表项目名称:南宁生态产业园产业配套改造工程资格评审结论备注广西昊海建设有限公司、而宁市建筑设计院（联合体）通过”西海程建筑工程有限公司、广西华景城建筑设计有限公司（联合体)通过广西海田建设有限公司、恒企工程技术集团有限公司（联合体）通过广西龙辰建筑工程有限公司、广州博厦建筑设计研究院有限公司（联合体）通过广西中蓝建设工程有限公司、中物联规划设计研究院有限公司（联合体）通过",0,0,0,1]
[17491,"被推荐供应商名单和推荐理由排名供应商名称综合得分\\洛阳城市建设勘察设计院有限公司87-402周口市规划建筑勘测设计院86.043安阳市市政设计研究院有限贡任公司64.41",0,0,0,1]
[17492,"乌欧邦管理禹州市民政局“乡镇敬老院公建民营运营商（不见面开标）”项目招标文件项目编号：YZCG-DLG2021064采购单位：禹州市民政局采购监督部门：禹州市财政局采购办公室采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司二〇二一年八月招标文件目录第一章投标邀请第二章项目需求第三章投标人须知前附表第四章投标人须知一、概念释义二、招标文件说明三、投标文件的编制四、投标文件的递交五、开标和评审六、定标和授予合同第五章政府采购政策功能第六章资格审查与评审第七章合同条款及格式第八章投标文件有关格式第一章投标邀请项目概况禹州市民政局“乡镇敬老院公建民营运营商（不见面开标）”项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）获取招标文件，并于2021年9月15日08点30分（北京时间）前提交（上传）投标文件一、项目基本情况1、项目编号：YZCG-DLG20210642、项目名称：禹州市民政局“乡镇敬老院公建民营运营商（不见面开标）”项目3、预算金额：0元序号包号包名称包预算（元）包最高限价（元）1YZCG-DLG2021064第一标段002YZCG-DLG2021064第二标段003YZCG-DLG2021064第三标段004、最高限价：0元5、采购需求：禹州市民政局“乡镇敬老院公建民营运营商（不见面开标）”项目，共划分为三个标段：第一标段：东北片（7个乡镇10所敬老院）：山货乡、郭连镇、古城镇（2所）、无梁镇、朱阁镇、顺店镇（3所）、火龙镇；第二标段：东南片（7个乡镇7所敬老院）：褚河镇，范坡镇，梁北镇、方岗镇、张得镇、鸿畅镇、磨街乡；第三标段：西北片（6个乡镇9所敬老院）：浅井镇、苌庄镇、花石镇（2所），方山镇（2所），鸠山镇（3所）各标段均选取一家运营商，采购人与该运营商合作期为20年，由中标人负责禹州市民政局“乡镇敬老院公建民营运营商（不见面开标）”项目运营，并独立承担运营管理等风险6、合同履行期限：运营期为20年7、本项目是否接受联合体投标：否8、是否接受进口产品：否二、申请人资格要求1、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无3",1,1,1,1]
[17493,"邕江综合整治和开发利用工程新增岗亭采购(项目编号:YC20399001(ZBCG))招标控制价公告各投标人：一、项目名称：邕江综合整治和开发利用工程新增岗亭采购二、项目编号：YC20399001(ZBCG)三、项目首次公告日期：2020年8月24日四、现将本项目的招标控制价公布如下：A分标：邕江综合整治和开发利用工程（南岸：清川大桥-五象大桥）新增岗亭，招标控制价为：壹佰陆拾陆万贰仟零壹拾捌元壹角捌分（￥1662018.18元）；B分标：邕江综合整治和开发利用工程(北岸:邕江滨水公园东侧-三岸大桥)提升改造工程新增岗亭，招标控制价为：壹佰零柒万捌仟叁佰捌拾伍元叁角叁分（￥1078385.33元）；C分标：邕江综合整治和开发利用工程（南岸：五象大道北兴斌沙场-三岸大桥）提升改造工程新增岗亭，招标控制价为：玖拾壹万壹仟捌佰柒拾陆元柒角贰分（￥911876.72元）。投标报价均不能超过本项目公布的单价及总价招标控制价，超出单价或总价招标控制价的投标报价视为无效投标。五、采购人名称：广西金水建设开发有限公司地址：南宁市青秀区竹江路2号联系人：王工联系电话：0771-5578895六、采购代理机构名称：亿诚建设项目管理有限公司地址：南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802项目联系人：李宏逸电话：0771-5553544七、发布公告的媒介：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）。请各潜在投标人自本通知发布之日起，在网上下载招标控制价或到亿诚建设项目管理有限公司（南宁市青秀区民族大道展厦景湾B座8层802）领取招标控制价。特此公告采购人：广西金水建设开发有限公司采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司2020年9月4日",2,2,2,1]
[17494,"汉中市南郑区大河坎镇五金公司家属楼老旧小区改造项目评标结果公示建设单位汉中市南郑区鑫茂国有资产经营有限责任公司项目名称汉中市南郑区大河坎镇五金公司家属楼老旧小区改造项目中标候选人排名单位名称投标报价工期第一中标候选人陕西隆升和建设工程有限公司39.12万元120天第二中标候选人陕西伟质建设工程有限公司39.13万元120天第三中标候选人陕西景瑄建设工程有限公司39.04万元120天项目负责人信息姓名注册证号安全生产许可证号第一中标候选人李延丽陕261192015149陕建安B（2020）0004304第二中标候选人景海兵陕261111227057陕建安B（2018）0010690第三中标候选人赵明明陕261141558388陕建安B（2020）0004556以上结果接受社会监督。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公告持有异议的，请在3天公示期内向招标人提出，对异议答复不满意的，请于公告发布之日起5日内向监督部门提出，投诉或异议应以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令11号，2013年9部委23号令修改）向招标人提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式，说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料，否则投诉不予受理。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证复印件。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法.》(七部委令11号，2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议，上述公告第一中标候选人将作为正式中标人。招标人：汉中市南郑区鑫茂国有资产经营有限责任公司招标代理机构：陕西华兴工程咨询有限公司监督部门：汉中市南郑区招标办监督电话：0916-5513198公示时间：2021年9月24日至9月26日",0,0,0,1]
[17495,"蓬足分x《到演34/凹翠总，关y㎡它zVC能知收公L。滋形孩物诺种它那子华针馆不计水叶项艺面必叶*xZHF/JZ奶宜获内彭酒涉泊腔力必效交文妆梁的士工乡*江:时)ZZz2允么必",0,0,0,1]
[17496,"9标段商南、大问、乾勤桥村新建4m宽机扶路18、21、24长8标段为王湾、商东、商西村新建4m宽机耕路14-17长:.279kma7标段为胡湾、宽机耕路6-9长2.315km。6标段为胡湾村新建5m宽机耕路4长0.892km，胡湾村新建4m5标段为大朱、胡湾村新建Im宽机耕路1、2、3、5长3.3l9km盖板涵34座(”4标段为沟渠疏浚12.142km，新建DN00mm涵管桥14座，:3mx5m板涵25座3标段为渠疏浚8.039km，新建DN800mm涵管桥20座，3mX5m盖维修机井130眼眼，2标段为商西、商南、大闫、乾勒桥、申明铺、沟张新打机井107菏1标段为大朱、胡湾、王湾、商东新打机井108眼，维修机井59如下:农田输配电工程。其中一期15个标段，为施工标段，一期标段划分为土地改良工程.2个乡镇，10个行政村，×2021年郾城区商桥镇、工程概况和建设内容\\、王湾村新建4m宽机耕路10-13长3.021km程、淮溉与排水工程、田间道路工程、农田防护措施及涉及耕地面积真2.6万亩高标准农田建设项目源李集镇编制说明22.6万亩。上0主要建设内容等、现行其他安全技术操作规程、规范等:《施工机械台时费定额》”《设备及安装工程概（预）算补充定额》（2006）>《河南省水利水电工程预算定额》（2006）;2、[2017]1号文）《河南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》厂三、编制依据包含施工图范围内的全部内容、招标范1题种植（胸径5cm）3274棵、石楠球及种植15标段防护林白蜡及种植沙地埋线62.487km、井泵配套、井堡配套施工和安地埋管850.926km、14标段商南、大问、智能控制灌溉系统施工和安装。套、管51.289km、公示牌2个、地埋线60.898km、井理海胡湾、13标段大朱、12标段为乾勒桥、沟张村新建4m宽机耕路28-a2长3.27km11标段为大闫村新建4m宽机耕路22、23、25、26、27长3.288kcma耕路20长l.29km。10标段为大闫村新建4m宽机耕路19长1.557km3.137kma（2006）（高lm，（胸径5cm）3110棵、乾勒桥、申明铺、沟张村井台工程206个、王海、",0,0,0,1]
[17497,"招标评标结果公示招标编号:IIBGA-202109SZ-014001001一、招标概况公安县新建园区水厂及市政供水管网工程公安县新建园区水厂工程于2021年09月02日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告，2021年09月26日在公安县开标室501开标，并于2021年09月26日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告，公安县银龙水务有限公司已经确认评标结果，现进行评标结果公示。二、评标结果名次第一名第二名第三名中标候选人名称江西银龙水环境建设有限责任公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、湖北浩宇给水排水设计有限公司湖北鼎鑫源工程有限公司、武汉市给排水工程设计院有限公司湖北望新建设有限公司、武汉市政工程设计研究院有限责任公司投标报价(元）85629953.008483710085711900质量（如有）工期（交货期、服务期)365365365姓名陈英豪皮小刚梁军证书名称项目负责人（如(有）证书编号投标文件中的资格审查资料（资格能力条件）见本公示下方附件（如有）三、评标情况评标情况资料见本公示下方附件四、公示时间公示期为2021年09月28日至2021年09月30日（北京时间）。五、异议与投诉投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出，招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前，将暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书，向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。六、联系方式1．招标人：公安县银龙水务有限公司地址：公安县斗湖堤镇孱陵大道86号联系人：杨军电话（传真）：159279849182．招标代理机构：湖北荣燊项目管理有限公司地址：公安县斗湖堤镇屯兵路湖北鑫盛综合大楼207-209室联系人：刘晓梦电话（传真）：0716-51173333．行业主管部门：地址：联系人：电话（传真）：4．公共资源交易综合监管机构：公安县公共资源交易监督管理局地址：公安县斗湖堤镇油江路122号联系人：周小琳电话（传真）：0716-5229228备注说明：招标人\\招标代理机构：湖北荣燊项目管理有限公司（盖单位章）2021年09月27日",0,0,0,1]
[17498,"2021限价：铬铁炉-竖炉外圆柱套筒，印尼青丰WJ22006设备名称零部件类别零部件名称材料类别材质采购重量kg材料单价（元）制造单价(元)综合单价（元）综合总价（元）外筒底座焊接部件钢板锅炉钢Q245R574.500钢板不锈钢06Cr19Ni101286.400外购件盘根///标准件紧固件//48.36外套筒焊接部件钢板锅炉钢Q245R18598.800钢板、管不锈钢06Cr19Ni107.9900外购件法兰//3.93水平辊座、顶丝座焊接部件钢板碳钢Q355B3917.400标准件紧固件///外套筒水封槽焊接部件钢板锅炉钢Q245R4178.100钢板不锈钢06Cr19Ni103155.8500零件绝缘板绝缘件石棉橡胶、陶瓷纤维1.5标准件紧固件//0.24水平导向轮、支撑轮甲供件////垫片组零件钢板锅炉钢Q355B、Q245R274.5600其他零件螺钉锻钢40Cr88.19200外购件齿形垫、螺母///甲供件轨道///标准件紧固件、法兰盘//27.364运费（大连瓦房店）0外圆柱套筒：汇总32163.18600注1.制造单价：包括材料利用率、焊接成品费用；2.材料单价：2021.08.13中华商务网材料价格；付款方式：预付20%，发货前支付30%，到货并开具全额增值税发票后支付10%，安装完成支付10%，调试完成付10%，整体工程验收后付10%，10%质保金。序号编码所属部件零部件类别材料类别名称规格材料合计件数单重总重备注4B2711000000388外圆柱套筒部件148910散装发运，参与第一套炉总装调试4.1B2711000000359外套筒水封槽外套筒水封槽部件174104.1.1C2711000000447外套筒水封槽水封槽本体焊接件324604.1.1.1EC2711000000447001外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×55×75Q245R120.2534.1.1.2EC2711000000447002外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×(179)×(1539)Q245R1514.42164.1.1.3EC2711000000447003外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×50×1281Q245R2461444.1.1.4EC2711000000447004外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×1380×(7762)Q245R31009.43028.24.1.1.5EC2711000000447005外套筒水封槽焊接部件不锈钢钢板6×1364×(7779)06Cr19Ni103508.31524.94.1.1.6EC2711000000447006外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×(137)×(1672)Q245R157.88118.24.1.1.7EC2711000000447007外套筒水封槽焊接部件不锈钢钢板6×1095×(8311)06Cr19Ni103431.41294.24.1.1.8EC2711000000447008外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×50×1081Q245R245.2124.84.1.1.9EC2711000000447009外套筒水封槽焊接部件锅炉钢钢板12×(137)×(1672)Q245R157.88118.24.1.1.10EC2711000000447010外套筒水封槽焊接部件不锈钢钢板6×(336)×",2,2,2,1]
[17499,"广州宽带主干网络有限公司光缆类产品选型资格入围项目（项目编号:JG2021-11688%评标报告评标日期:2021年8月27日评标地点:广州公共资源交易中心第30评标室招标单位:广州宽带主千网络有限公司招标代理:广州穗科建设管理有限公司一、升标情况广州宽董主干网络有限公司光缆类产品选型资格入里项目(项目编号:JG2021-11688〕开标会于2021年8月2Z日J0:00.分在广州公共资源交易中心第3开标室进行开标工作，开标的全过程在广州公共资源交易中心见证下进行，开标情况详见《开标记录表》。二、评标安员会组成评标委员会构成:由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库中随机抽取，具体评标专家名单如下:评标委员会组长.评标委员会成员:三、评审情况评标委员会对开标后未废标的投标人进行评审,按照招标文件规定的评审办法，首先对3家投标单值的投标文作进行贷格性、符合性审查，其中汕头高新区樊星光通信设备有限公司、浙江汉维通信器材有限公司投标单位通过贫格性、符合饰第查，安徽长某光纤光缆科技有限公司投标单位凶GYTS53-96B1产品投标报价高于招标人需求规定的综合单价最高限价而未通过资格性、符合性审查，详见《资格性、符合性审查表》、《资格性、符合性审查汇总表》。四、否决情况:娄徽长菜光纤光缆科技有限公司投标单位医投标报价高于招标人需求规定的综合单价最高限价而未通过资格性、符合性审查。.五、评标潘清事项:无六、评标结论:,第.上英共2英经评标委员会评审，本项目作废标处理评标委员会签名:2021年8月27日第2页共2页",0,0,0,1]
[17500,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：装修工程标段：赤峰市档案馆档案利用服务大厅精装修工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量隔墙工程1011207001001墙面装饰板1.隔离层材料种类、规格:75轻钢龙骨2.基层材料种类、规格:内填80mm厚岩棉100K/m33.面层材料品种、规格、颜色:双层纸面石膏板4.嵌缝材料种类、规格:贴缝网带m269.482011210003001玻璃隔断1.边框材料种类、规格:镀锌方钢龙骨不锈钢面层边框2.玻璃品种、规格、颜色:超白钢化玻璃m235.733010805005001全玻自由门1.门代号及洞口尺寸:超白玻璃地弹门2.门框或扇外围尺寸:不锈钢拉手m29.24地面工程4011102003001块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚干拌复合轻集料混凝土垫层2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层3.面层材料品种、规格、颜色:CT01浅灰色仿石材砖4.嵌缝材料种类:DTG擦缝m2427.995011102001001石材楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚干拌复合轻集料混凝土垫层2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层3.面层材料品种、规格、颜色:石材过门石4.嵌缝材料种类:DTG擦缝m21.966011102001002石材楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比:50*50镀锌方钢骨架2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥压力板3.结合层厚度、砂浆配合比:ST01深灰色石材m28.08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：装修工程标段：赤峰市档案馆档案利用服务大厅精装修工程序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量天棚工程7011302001001吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨3.基层材料种类、规格:纸面石膏板4.面层材料品种、规格:纸面石膏板m2299.98011304001001灯带（槽）1.灯带型式、尺寸:LED铝槽灯带2.格栅片材料品种、规格:A级防火板3.安装固定方式:纸面石膏板m233.599011302001002吊顶天棚（查阅大厅、政府公开查阅厅、传统载体阅读区）1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊筋2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨3.面层材料品种、规格:MT02浅色仿木纹铝方通m272.8710011502001001金属装饰线1.基层类型:9MM厚B1级阻燃板2.线条",3,3,3,1]
[17501,"双龙产业园西片区配套建设项目（A-4、A-8北侧、D区回填及D-2地块转推土方工程）（施工）评标报告双龙产业园西片区配套建设项目（A-4、A-8北侧、D区回填及D-2地块转推土方工程）（施工）评标委员会编写日期：二〇二一年九月八日1评委会组长签字：双龙产业园西片区配套建设项目（A-4、A-8北侧、D区回填及D-2地块转推土方工程）（施工）评标报告一、项目基本情况：1、工程名称：双龙产业园西片区配套建设项目（A-4、A-8北侧、D区回填及D-2地块转推土方工程）（施工）2、招标人：肇庆市端州区高新产业园开发投资有限公司3、招标代理：肇庆市信通工程咨询有限公司4、工程规模：预计平整该地块的填土量约为1476634立方米，转推土方约为100000立方米。5、招标范围：土方回填、场地压实及平整，具体内容详见工程量清单。6、本项目招标控制价：40595607.30元。7、工期：120日历天。8、投标单位递交投标文件情况：截止至2021年09月8日09时30分，共有7家投标单位签到并递交投标文件，分别是：广东大城建设集团有限公司、广州万博建筑工程有限公司、广东省化州市建筑工程总公司、长鑫建设工程（广东）有限公司、佛山市市政建设工程有限公司、广东耀恒建设工程有限公司、广东大鼎建设工程有限公司。二、开标：2021年09月08日09时30分，双龙产业园西片区配套建设项目（A-4、A-8北侧、D区回填及D-2地块转推土方工程）（施工）在肇庆市公共资源交易中心3楼306开标室举行开标会议。开标仪式由招标代理主持，监督部门代表进行了全过程的监督，投标单位代表、招标代理机构有关工作人员等参加了开标会议。开标情况：（详见开标情况记录表）。1、无效标或废标情况纪要：无。2、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无。三、评标：1、评标时间：2021年09月08日10时10分，地点：肇庆市公共资源交易中心4楼409评标室。2、评标办法：综合评估法（详见招标文件）3、评标委员会组成：评标委员会由5人单数组成，招标单位委派评标专家1名，其余4名评委专家在广东省综合评标评审专家库",0,0,0,1]
[17502,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表工程施工类项目名称:蒙城县2021年土地综合整治项目监理2标段评标办法:合理低价法。（具体详见项目招标文件第三章评标办法)技术标商务标序号施工资格信誉组织评审业绩合计设计情况分数分数资格报价（%）评审情况否决投标情况（注明原因）心江苏中昱琨城建项目管理有限公司合格工一合格0.7222开大工程咨询有限公司工了【0.6953安徽宏基建设项目管理有限公司合格[【y合格0．722金厦门长实建设有限公司【【【临0.6775福建安华发展有限公司【/【y【0.7156河南建威工程管理咨询有限公司合路台格述0．7227高达建设管理发展有限责任公司（【【【/0.7178河南大象建设监理咨询有限公司工//一0.7279方阵工程咨询有限公司工【//0.69210安徽世强工程项目管理有限公司合格【工E台格0-722盛唐工程咨询集团有限公司【【批【07202河南正兴工程管理有限公司【【【079总河南立华工程项目管理有限公司二）工【0-70上4安徽祥润工程项目管理有限公司【公【【/0.72715河南荣泰工程管理有限公司【工【（0.72%16新恒丰咨询集团有限公司y工）日/0.98217河南卓建工程管理有限公司【式【/0-75218山东众成建设项目管理有限公司【述述通/0779心安徽寰宇建设工程咨询有限公司包述0.72820广东建设工程监理有限公司工【0.7921徐州市建设工程监理有限公司工，【【0.72922中泰天顺集团有限责任公司工日【/L0.72723河南泰安工程管理有限公司手工工0.73124中恒信工程咨询有限公司述【诚【【0-72725中远融通工程咨询有限公司【。式【0-7026浙江工正工程管理有限公司【）【合格0.72827安徽科创工程项目管理有限公司工公述公合格0.2%28安徽元和建设管理有限公司【公【【【0.74529河南省亿达工程管理咨询有限公司【【/0-684630首盛建设集团有限公司合格）（【合格0-72431河南建鼎工程管理有限公司L【心【台部0-72632河南省天隆工程管理咨询有限公司【）（0-71633安徽科海建设项目管理有限公司合格批台格0.7223河南恒基时代建设管理有限公司工五【0.7935合肥市瑞元建设项目管理有限公司/乙～【台格0.72536安爱海帝工程项目管理有限责任公司/L【【人0-75837中基建安工程管理有限公司工手【工0.72138中新华都国际工程咨询有限公司【包～【0.64839河南鑫东辰工程管理有限公司【【述【0-69840安徽鼎立监理咨询有限公司【【0-722组中通服项目管理咨询有限公司公工人0-78河南智升工程咨询",0,0,0,1]
[17503,"曲靖市2021年林业工程中级职务评宙结果公示名单(51人)单位名称姓名申报资格宜漂县大河镇农业农村欲合服务中心金仁灵工程师富源县国石工八连山秋场黄溪辉工程师过宜涵是国在土八连山林场刘宏工程师富源县国有十八连山林场杨坤达工程师边富源具林权管理服务中心宋行茶工程师后富滥是杜业绕合行政执法大队防航工程师宫灏是林业综合行政执法大队蒋永查工程师宜漂是林业综合行政技法大队汤基吉工程师G富滋县杜止然合行政执法大队杨斌工程师10石源只秋业然合行政执法大队张涨山工犯府11常源县林业综合行政执法大队张塑工程师]艺]富遵县营上镇林业站工工冠师山。]十八连山省级自然织护区管护局段志强工程师【述常滋县嵩村链林退站黄齐房工程师15富源县国有十八连山林场文款工程师16[言酒具国在十八连山林场如部工程师17富源县林权管理服务中心武果工程师18官源具中安街道农业农村综合服务中心无雅工程师19会泽县待补镇林业工作站周映工程师20会泽县老厂乡杯亚工作亚挂会富工程师21会泾头林业工作站杨盖工程师22]会泽县鲁纳乡林业工作站赵涉工混师23会泾具马路乡林业工作站林泾工程师24会泽是野马林场陈宝责工程师25众泽只着海林场纪小第工程师26会泽具者海杜场朱兴工程师27会泽县者海镇林业工作站蒋亮亚工程师28驾军省级然保护区签护局张尚北工程师29陆良具三岔河镇林业站陈树社江花师30罗平县腾山街道经济发展服务中心胡理政工程师话罗半其鲁布革布依旅苗族乡农业欲合服务中心贡丰名工租师述边罗平是马街镇农业农村综合服务中心杨祖生工亿师公括罗圣县水生到生动物自然保护区管理站陈永华工程师式[由第指乌龙区的看林场谭云忠工程师35曲谢市马龙区鸡头村街道城镇和社区综合服务中心李兆准工程师36[曲骑市马龙区旧县街道林业站杨越测工程师37曲潜市马龙区野生动植物保护办公室崔工程师38曲第市麒麟区林业和章原综合行政技法大队农枪显工程师嵩g曲端市麒麟区林止昌然林资源管理站金红瑞工程师独[曲薪币副&区珠街街道经济省理投务中心米尤传工程师41[师宗具理壁镇农业农村综合服务中心李志强工程师42师宗是南盘江林北局庙羽然工程师43师宗具林业和革原综合行政执法大队陈家生工程师44[宗具五龙壮族乡农业农村综合服务中心许梦云工程师45[曲靖市因有海赛林场刘静式工程师46[曲驻市国在海林场肺正名工程师47曲第市国有海寨林场连注燕工程师48宜咸市双河乡农业农村综合服务中心何连照工程师49宣成市普立乡农业农村综合服务中心吕应坤工程师50宣咸市热水镇农业农村综合服务中心赵征福工程师51珠江源省级自然保护区符护局杨粉仙工程师",0,0,0,1]
[17504,"广州市花都排水有限公司2021年复合碳源采购项目（标段二)评标报告一、开标情况广州市花都排水有限公司2021年复合碳源采购项目(标段二）开标会于2021年6月15日9时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第2开标室举行（详见:开标记录表）。2021年6月16日L0时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第3评标室进行评标工作。开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。二、接收投标文件情况在递交投标文件截止时间内，有生家投标单位按时递交投标文件。三、评标委员会组成评标委员会由广州公共资源交易中心专家库抽取5名专家组成。具体评标专家名单如下:评标委员会组长:其他评标委员会成员:四、投标文件评审情况按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对，家投标单位进行形式评审、资格评审、响应性评审，确定≤家投标单位通过审查（详见：形式评审汇总表、资格审查汇总表、响应性评审汇总表)。随后，对通过审查的投标文件再进行详细评审。计算投标人的总得分，并按照投标人总得分从高至低进行排序，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次最高者为第一中标候选人，报荐满足招标文件要求且'总得分排序的名次次高者为第二中标候选人,推荐满足招标文件要求且总得分排序第三高者为第三中标候选人(投标人的总得分情况详见:得分汇总表)。五、废标情况说明:无六、澄清、说明、补正事项纪要:无七、评标委员会的评标结论根据招标文件第三章评标办法前附表第1条规定,经评标委员会一致同意,推荐:东莞市升佳净水材料有限公司作为第一中标候选人,总得分为85。怊分,投标报价为2770⒛0。OO元;东莞市环洁化工有限公司作为第二中标候选人,总得分为62。4分,投标报价为2565000。OO元;张家港高奇化工生塑有限公司作为第三中标候选人,总得分为59.21分,投标报价为2787300。O0元。评标委员会(签名):日期:⒛21年6月16日唧争鳌锡以&蓣搠埤桕杂己(瑞",0,0,0,1]
[17505,"附表1厨房设备购置清单序分名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）上1.8米甲酿不锈钢处180*120*8ocm全钢A级一炒一温一燕如工慈2油网烟处200*120cm2关3引风机工台委不锈钢操作台180w80*soc雷全不锈钢双通打荷台工台5台面立架180cm公台6生物醇燃料850公斤油箱及材料安装北套8大锅70公分个9大钢60公分个10炒锅45公分上个功锅盖个附表2房屋维修清单序母名称规格型号数量单位单价（元）金额（元）【墙壁清洗粉刷每间房约60㎡，共5间房250㎡”心铺砖红砖，每间房约20m”，共6间房100m”附表3饮水设备购置清单序*名称规格型*数量单位量价（元）金额（元）/净水平台/台心自动控制心台3彩钢房岩棉板彩钢房，配置防盗门及窗户少平米电暖气2KW对流式电暖气]组",3,3,3,1]
[17506,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：冰上基地分门诊维修工程-给排水工程标段：冰上基地分门诊维修工程第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目103B001给排水管线、洁具拆除1.给排水管线、洁具拆除项12031001006001塑料管1.介质:给水2.材质、规格:PPR给水管DN153.连接形式:热熔4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求m36.43031001006002塑料管1.介质:给水2.材质、规格:PPR给水管DN203.连接形式:热熔4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求m48.24031001006005塑料管1.介质:给水2.材质、规格:PPR给水管DN253.连接形式:热熔4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求m23.65031001006003塑料管1.介质:排水2.材质、规格:PVC排水管DN503.连接形式:热熔m10.56031001006006塑料管1.介质:排水2.材质、规格:PVC排水管DN753.连接形式:热熔m1.5本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：冰上基地分门诊维修工程-给排水工程标段：冰上基地分门诊维修工程第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价7031001006004塑料管1.介质:排水2.材质、规格:PVC排水管DN1103.连接形式:热熔m28.728031004014001给、排水附(配)件1.型号、规格:地面扫除口DE110个49031003001001螺纹阀门1.类型:球阀2.规格、压力等级:DN20个510031004006002大便器1.材质:蹲便器2.附件名称、数量:水箱及符配组211031004010002淋浴器1.材质、规格:淋浴器套212031004003001洗脸盆1.材质:立柱式洗脸盆2.附件名称、数量:水龙头组1013031004004001洗涤盆1.材质:拖布池2.附件名称、数量:水龙头及配件组114031004014002给、排水附(配)件1.材质:不锈钢地漏2.型号、规格:DN50个11分部小计措施项目15031301017001脚手架搭拆项1分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08总价措施项目清单与计价表工程名称：冰上基地分门诊维修工程-给排水工程标段：冰上基地分门诊维修",3,3,3,1]
[17507,"榆阳区2020年度一级教师任职资格评审结果公示名单序号工作单位姓名性别申报专业申报资格是否通过1榆林市职业教育中心李志成男中职信息技术一级教师是2榆林市职业教育中心马鑫惠女中职舞蹈一级教师是3榆林市职业教育中心曹静女中职舞蹈一级教师是4榆林市职业教育中心任江东男中职教育学一级教师是5榆林市职业教育中心贺爱霞女中职建筑工程施工一级教师是6榆林市职业教育中心郝晨飞男中职计算机应用一级教师是7榆林市职业教育中心吴慧女中职计算机应用一级教师是8榆林市职业教育中心薛艳云女中职工艺美术一级教师是9榆林市职业教育中心刘志伟男中职电气技术应用一级教师是10榆林市职业教育中心刘亚女中职电子与信息技术一级教师是11榆林市第一幼儿园尚苗苗女学前教育一级教师是12榆林市第二幼儿园张丹女学前教育一级教师是13榆林市第二幼儿园赵婵婵女学前教育一级教师是14榆林市第二幼儿园薛丹女学前教育一级教师是15榆林市第五幼儿园张芙蓉女学前教育一级教师是16榆林市第五幼儿园王茹女学前教育一级教师是17榆林市第七幼儿园李丹女学前教育一级教师是18榆林市第九幼儿园王典女学前教育一级教师是19榆林市第十二幼儿园段艳霞女学前教育一级教师是20榆林市第十三幼儿园冯海霞女学前教育一级教师是21榆林市第十五幼儿园韩晓梅女学前教育一级教师是22榆林市第三十五幼儿园杨建惠女学前教育一级教师是23榆林市第三十八幼儿园刘静女学前教育一级教师是24榆阳区青云镇中心幼儿园白俊梅女学前教育一级教师是25榆林市第五幼儿园薛红霞女学前教育一级教师是26榆林市第七幼儿园张青青女学前教育一级教师是27榆林市第一幼儿园乔金鱼女学前教育一级教师是28榆林市第一幼儿园白聪倩女学前教育一级教师是29榆林市第五幼儿园李双双女学前教育一级教师是30榆林市第十一幼儿园刘海婷女学前教育一级教师是31榆林市第十三幼儿园徐彦梅女学前教育一级教师是32榆林市第一幼儿园胡晓女学前教育一级教师是33榆林市第七幼儿园白艳梅女学前教育一级教师是34榆林市第七幼儿园张梅女学前教育一级教师是35榆林市第三幼儿园刘秀霞女学前教育一级教师是36榆林市第三幼儿园辛莲女学前教育一级教师是37榆林市第八幼儿园闫夏女学前教育一级教师是38榆林市第十幼儿园白莹女学前教育一级教师是39榆林市第十幼儿园李静女学前教育一级教师是40榆林市第三十七幼儿园宋晓娟女学前教育一级教师是41榆阳区刘官寨幼儿园高琴女学前教育一级教师是42榆阳区刘官寨幼儿园李蓉蓉女学前教育一级教师是43榆阳区鱼河峁镇中心幼儿园李慧女学前教育一级教师是44榆阳区古塔镇中心幼儿园曹晶晶女学前教育一级教师是45榆阳区古塔镇中心幼儿园杨新霞女学前教育一级教师是46榆阳区上",0,0,0,1]
[17508,"呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市大小兴安岭森林生态保育工程2021年免渡河林业局人工乔木造林项目评标报告评审委员会2021年09月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市免渡河林业局呼伦贝尔市大小兴安岭森林生态保育工程2021年免渡河林业局人工乔木造林项目(以下简称“本项目）已由以呼林草字【2021】110号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市免渡河林业局，建设/采购资金来自财政招标人/采购人为呼伦贝尔市免渡河林业局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，呼伦具尔市免渡河桥业励呼伦贝尔市大小兴安岭森林生态保育工程2021年免渡河林业局人工乔本造林项目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且20日，交工日期:2021年12月20日。共计90日历天，2.3标段详情:呼伦具尔市免渡河林业局呼伦具尔市大小兴安岭森杭牛态保育工程2021年免渡河材业局人工乔",0,0,0,1]
[17509,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表，工程施工类，项目名称：亳城新河综合治理工程一期项目施工(BZGC2021045)开标时间：2021年6月10日9:30，评标办法：（具体详见项目招标文件第三章评标办法），序号，投标人名称，技术标，商务标，否决投标情况（注明原因），序号，投标人名称，资格评审情况，施工组织设计分数，技术标分数，合计，资格评审情况，报价（元），否决投标情况（注明原因），1，杭州萧山园林集团有限公司，合格，10.90，19.84，30.74，/，2，河南润安建设集团有限公司，合格，12.90，20.72，33.62，/，3，上海园林绿化建设有限公司，合格，12.33，20.13，32.46，/，4，安徽天润建筑工程集团有限公司，合格，12.77，22.69，35.46，合格，17800810.89，5，江西方远建工集团有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，6，中苏环境建设集团有限公司，合格，12.42，21.21，33.63，合格，18005441.63，7，安徽省交通航务工程有限公司，合格，13.92，24.90，38.82，合格，17220396.10，8，福建荣冠环境建设集团有限公司，合格，12.95，19.83，32.78，/，9，江苏华苑环境建设有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，10，河北建设集团园林工程有限公司，合格，13.37，19.10，32.47，合格，17728466.75，11，山东黄河建工有限公司，合格，12.05，19.74，31.79，/，12，丰和园林建设集团有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，13，深圳文科园林股份有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，14，上海新园林股份有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，15，潍坊顺和市政园林工程有限公司，不合格，/，/，/，/，/，资格审查不通过，16，赣阳建工集团有限公司，合格，13.28，21.65，34.93，合格，17573443.42，开标解密完成后，全部成功提交投标文件的投标单位，合格或者不合格，实际得分，无报价评审的以“/”标识，实际得分，无报价评审的以“/”标识，实际得分，无报价评审的以“/”标识，合格",0,0,0,1]
[17510,"工程量清单编制说明一、工程概况：本项目为吴兴区东林镇东华村2021年度土地整治项目，主要工作内容为：东华村范围内的土地整治及机埠工程。1、土地整治：其中土地平整124994m2、田间道路工程：2.5m宽机耕路655.1m、会车道2处、道路清理387.51m、堤防修整387.51m。灌溉与排水工程：95型生态衬砌排灌两用渠995.12m。渠系建筑物工程：放水涵管、混凝土管铺设、下田埠等。农田防护与生态环境保持工程：栽植灌木（红叶石楠）264株、栽植乔木（水杉）192株、撒播草籽（波斯菊百日花混种）约328m²；2、机埠：东华村机埠为灌排两用泵站，本次主要为建筑部分，水泵等设备不在本次预算中。二、招标范围具体范围及数量详见招标文件及工程量清单三、编制依据（一）水工部分：1.现行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。2.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）。3.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》。4.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》。5.浙水建[2012]49号文件《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》及其他有关定额及其他有关规定6.《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）。7.浙水建[2013]81号文件《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知。8.浙水建[2016]31号文件《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（二）的通知；9.浙水建〔2019〕4号《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》。10.与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。（二）建筑部分：1、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；2、《浙江省建设工程计价规则（2018）》；3、《浙江省建设工程施工取费定额（2018）》；4、《浙江省安装工程预算定额（2018）》；5、《浙江省建筑工程预算定额（2018）》；6、国家及建设行政主管部门颁布的相关施工规范；质量验收规范；四、工程类别本工程按三类工程取费。水工部分、建筑部分涉及取费均按水利及房建的相应规定计取",0,0,0,1]
[17511,"旱群梁梁工翼园工啊翻工歌乙红景司H罩石翻区季明彰旁﹝=面易耍召孝平司鼓疑虫K-Y斗器甲巨辽副耳疆项?解副工工而李二斗曰目“斗电科林昨‘与副电故书x斗群目连乳?。曰去OI尝1近‘‘坳器士v上熏游联可干馨证鄱梁平辽T二寻卡必轻必电型明下（990z-I20zgr:合目连)可?兵工骤了环霍080彭I20Z士目连平日GO高晖制革梁器：‘电想翠买职半中3《丑谢斗辞革熏来孟书飞斗器琳《举识工章电穿梁》《基识工申司‘山吓某群‘襄旦被一器‘90‘节L）群梁：Dˇ98Lg098909工封叶‘山哗早群贸‘电型上详《辛章串》补孙滚毕书文,水《革喜己浔葛》”《基截女肆总一乏肖签型瑟‘Y弦邹中二第，:乌乌韶梁‘巴辽:Y歌勘中三铸‘gL‘89:斗子逐斗却昆逐梁长:邵染子1凹子路逐些却‘晓部‘[凹z",0,0,0,1]
[17512,"政府采购竞争性磋商文件范本一一货物类行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询向或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约1.7合同争议的解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决:不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第，种方式解决:1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决:1.7.2向人民法院起诉1.8合同生效本合同自双方当事人盖章时生效甲方：无（单位盖章）乙方：（单位盖章）法定代表人法定代表人或授权代表（签字);或授权代表（签字):;时间:年，月，日时间:年，月，日第31页共52页",0,0,0,1]
[17513,"工程量清单编制说明一、工程概况本工程为吴兴区东林镇东升村洋下港泵站工程，位于吴兴区东林镇东升村，为排灌两用泵站。本泵站为新建泵站，设计装配一台350ZLD-2联体轴流泵，配套一台Y160M-6电机，总功率为11KW，设计流量0.21m³/s。主要建设内容为：新建泵房、泵室、出水池、灌溉进出水段、排涝进出水段以及为完成上述工作所必须的措施项目和其他项目的建设及维护等。二、招标范围具体范围及数量详见招标文件及工程量清单三、编制依据1.《吴兴区东林镇东升村洋下港泵站工程》图册。2.现行《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。3.《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）》，以下简称（2018）《规定》。4.《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2010年)》。5.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2010年)》。6.《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》（浙水建〔2012〕49号）。7.《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2012]42号）。8.《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）。9.浙水建〔2019〕4号“《关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》”；10.与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。四、工程质量工程质量应达到合格标准。五、工程量清单计价说明1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。2、本工程量清单是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求(合同技术条款)规定，按施工图纸计算的有效工程量。工程量计算规则按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》。3、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。4、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、施工机械使用费、材料费、措施费等直接费，以及规费、企业管理费、利润、税金、合同明示或暗示的风险、",0,0,0,1]
[17514,"一、工程概况及工程范围1、本工程位于桐庐经济开发区，本次招标范围为移植大树（大樟树）1株至建设单位指定地点（董家路与国道交叉口东南角），做密实度和承载力等达到运输本工程大树载重所需的施工便道（现场勘查自行综合考虑），养护期二年；移植大树（大樟树）编号012221400362号，大香樟树胸围约4.27米，平均冠幅约13米，树高约10米，树龄约350年左右；包括起挖、种植、种植土回填、运输(含除运输外，还包括因大树运输造成沿途可能存在的人行道、护栏、隔离带、红绿灯等沿途设施拆除和复原费，以及大树运输前应事先主动与公安交警、城关等部门沟通和办理相关审批手续及交纳相关费用等所需费用)、人工、机械、修剪、养护（养护期2年）、安全措施费用、保险费用、综合费用（利润、管理费用等）、确保成活率100%的技术措施费用、风险费用等一切费用，具体详见工程量清单，工程类别：单独绿化工程。2、施工现场情况、交通运输、自然地理条件等：符合招标和施工条件。二、工程量清单编制依据：1、根据甲方要求移植大树（大樟树）1株至建设单位指定地点（董家路与国道交叉口东南角），招标文件及其他有关资料。；2、工程量清单按照国标《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》；浙江省建设工程工程量清单计价指引编制；3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省园林绿化、建筑、安装预算定额》（2018版），浙江省、杭州市及桐庐县的相关文件规定；本工程预算材料按2020年第12期《杭州市造价信息》正编制、《浙江造价信息》2020年第12期，其它无价材料参照市场价编制。4、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。5、招标文件及其他有关资料。三、安全文明施工费：不得低于招标项目各类专业工程对应的安全文明施工费的最低费率标准；企业管理费的要求：不得低于招标项目各类专业工程对应的企业管理费的最低费率标准的20%。四、取费说明：(一）、本工程预算根据2018版浙江省建设工程计价规则中绿化工程取费，安全文明施工措施费（4.49%）、企业管理费（17.89%）、利润（13.21%）等取中值；（",3,3,3,1]
[17515,"评标结果公示发布登记表联系人招标代理机构邀请招标5公路工程施工总承包贰级招标方式2021年9月23日9时00分2021年9月24日至2021年9月27日投标人数量企业资质组织机构代码915333215527405920(或宿角代码)90日历天工期标段工程交工验收的质量评定:合格工程;竣工验收的质量评定:合格工程及以上，",0,0,0,1]
[17516,"分类分项工程量清单计价表工程名称：湘乡市潭市镇等8个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年).序号项目名称计量单位工程数量合价(元)27标育塅乡一育塅乡1双桥村QP30杨名灌排渠L=370m,断面尺寸B=2m,H=1.5m，浆砌石渠m370主1渠道主体m370人工挖运土方(运距20m)m³135.05机械开挖土方m³1215.45机械清淤(就地处理)m³462.5土方回填机械压实m³333M10浆砌石基础m³296M10浆砌石挡土墙m³721.5C25砼压顶m³22.2勾凸缝m²1110排水孔(φ50mmPVC管）m296M10浆砌石台阶m³9.48C25砼台阶m³1.79砂石反滤包m³29.97沥青木板伸缩缝m²93.24φ200涵管m40φ500涵管m10φ800钢筋砼涵管m5人工担运片石150mm³1026.98人工担运砂石料150mm³29.97人工担运砼150mm³31.39清除灌木m²1110清除乔木棵10围堰填筑m³333围堰拆除m³333弃土处理(外运1km)m³1017.5生物通道(2500型)处2量水标尺(2500型)处1附1阻水坎及消力池处3C25砼阻水坎m³1.17C25砼阻水坎消力池m³4.14碎石垫层m³2.58抛石回填m³13.8渠道模板工程m²9.6附2农机下田通道处2附3机耕桥座1附4人行桥座2JS11杨名排渠边机耕路L=370m,宽3米，浆砌石路肩（新建）m370人工挖运土方(运距20m)m³17.76机械开挖土方m³159.84素土路基m³1221外运客土(运距1km)m³710.4砂石路面m²1110M10浆砌石挡土墙m³177.6M10浆砌石基础m³133.2C25砼压顶m³14.8沥青木板伸缩缝m²19.68φ200涵管m24φ500涵管m12机动翻斗车运砼150mm³14.8机动翻斗车运砂石料150mm³111机动翻斗车运片石150mm³310.8附1农机下田通道处1QG36直冲灌排渠L=200m,断面尺寸：B=0.6m,H=0.6m，砼现浇渠m200人工挖运土方(运距20m)m³84机械清淤(就地处理)m³36土方回填机械压实m³21碎石垫层m³18C25砼边坡(厚15cm)m³42C25砼底板m³12渠道模板工程m²280沥青木板伸缩缝m²10.8人工担运砂石料50mm³18清除灌木m²600清除乔木棵2抽水台班台时30弃土处理（外运1km",3,3,3,1]
[17517,"建设工程造价咨询合同GF—2015一00212国家工商行政管理总局住房和城乡建设部制定每汉质必入1.中标通知书或委托书（如果有）;本协议书与下列文件一起构成合同文件:六、合同文件的构成2.计取方式：披盟价工服规[2012]149号文标准让算工浮52%后让取1.酬金：384000（大写）五、酬金或计取方式国家或行业标准工程造价咨询成果文件应符合:四、质量标准出县成果报告之日终结。本合同约定的建设工程造价咨询服务自202年工月，2日开始实施，少、服务期限双方约定的服务范围及工作内容：二、服务范围及工作内容6.建设工期或周期:资金来源:5．4.投资金额:≤8m3.工程规模:2.工程地点:1.工程名称:一、工程概况项协商一致，订立本合同。公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务理愿、根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，咨询人（全称）:湖北佰特工程造价盗询有限公司-（全称）委托人（￥叁仟捌佰肆拾元整排水渠治理1G0m;积水塘清淤28Gm2,武汉亩江夏区金旦街。江夏区农村黑臭水体治理工程武汉重生态环境局江夏区分局=第一部分清单及控制价编制。2个目财政资金100万元协议书），排水沟修复遵循平等、(、置事M281跨监7（举题书开户银行:渠号:心经办人%范法6矿C代理火矿茶装家的订（盖章）委托人：武汉市生态环境局江夏区分局贰份。本合同一式壁份，具有同等法律效力，其中委托人执武十、合同份数双方签字盖章之日起本合同自，九、合同生效武汉重生态环境局江夏区分局2.订立地点：-2022年1.订立时间:八、合同订立协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同七、词语定义成合同文件的组成部分。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改5.其他合同文件。4.通用条件;3.专用条件及附录;2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）面洱项【月，日。7开户银行：招商银行股份有限公司武账经办人:刘垦代理人：法定代表人或其（盖章）咨询人：生效汉首义支行号：127910020910801必率工",0,0,0,1]
[17518,"市园林绿化中心关于公开选择焦作市城市园林绿化管理信息技术应用（智慧园林）项目招标控制价评审机构的公告根据工作安排，现公开选择焦作市城市园林绿化管理信息技术应用（智慧园林）项目招标控制价评审机构，具体如下：一、项目名称及内容：焦作市城市园林绿化管理信息技术应用（智慧园林）项目招标控制价评审机构二、项目规模：226万元三、计费标准：编制服务费计算办法附后四、付款方式：双方协商五、资格要求1、具备造价咨询评审服务资质。2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人。3、截止征集之日起上溯1年内承揽过3个工程预算500万以上的造价咨询业务。六、提交材料要求1、造价咨询评审资质证书2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列为失信被执行人查询资料；3、公司营业执照副本；4、公司法人、经办人身份证；5、截止征集之日起上溯1年内承揽过3个工程预算500万以上的造价咨询业务。需提供①造价咨询合同；②能证明承揽500万以上的造价咨询业务证明材料。6、联系人姓名、联系方式（手机号码）。7、认为有必要提供的其他资料。以上所有材料以复印件形式加盖单位公章、密封报送。七、材料报送时间、地点因疫情防控，请有参与意向的单位于2021年8月8日17：00时前将所有资料密封报送至市园林绿化中心门岗。八、联系方式联系人：张女士联系电话：0391-2608020九、结果将在市园林绿化中心网站（）进行公示。焦作市园林绿化中心2021年8月5日附：编制服务费计算办法表一：工程预结算编审收费基本费费率表档次财政确认的审定后建安工程造价累进计费率1100万元以下（100万元）2.4‰2100万元以上-1000万元1.2‰31000万元-2000万元0.64‰42000万元-5000万元0.44‰55000万元-10000万元0.32‰610000万元以上0.12‰注：工程量清单及预算控制价综合编制费率表中一类项目是指房屋建筑工程（包含与其配套的线路管道和设备安装工程、装饰工程）、人防工程、仿古建筑工程等；二类项目是指市政基础设施工程、公路、水利工程、大型土石方工程、园林绿化、矿山治理、土地整理、送配电线路工程等。１、工程结算审查委托费计算公式工程结算审查委托费=基本费+审减追加费",0,0,0,1]
[17519,"宁波职业技术学院横幅、喷绘等宣传广告制作服务商项目政府采购公开招标文件采购编号：NBITC-202130633G采购人：宁波职业技术学院代理机构：宁波市国际招标有限公司编制日期：2021年7月温馨提醒1、投标文件应按采购文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。2、采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。目录第一章招标公告一、项目基本情况项目编号：NBITC-202130633G项目名称：宁波职业技术学院横幅、喷绘等宣传广告制作服务商项目预算金额（元）：3000000.00最高限价（元）：3000000.00采购需求：项目概况宁波职业技术学院横幅、喷绘等宣传广告制作服务商项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2021年8月4日09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。标项：一标项名称：横幅、写真、喷绘等宣传广告类物料的设计制作安装数量：1批预算金额（元）：3000000.00简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件第五章招标内容与技术需求。备注：详细采购需求见本公告附件合同履约期限：自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：无三、获取采购文件时间：2021年7月13日至2021年7月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入",1,1,1,1]
[17520,"请心C",0,0,0,1]
[17521,"项目编号：DS20210728（GC）0002-001-001通川区老城区棚户区改造二期（川鼓片区）安置房建设施工一、二、三标段施工一标段评审报告达州市公共资源交易服务中心2021年08月27日第1页采用综合评估法报价评审结果汇总表项目名称:通川区老城区棚户区改造[（川鼓片区）安置房建设施工标段施标段其中基准价（元）招标控制价相应价F(元)格各有效投标的评审价的KI算数平均值（元）【2K3有效投标的评审价（元）报价得分序号投标人名称1=2X4X5+3X6兄3生约6汽8综合得分排序（综合得分由高至低）备注四川九鼎建筑工程集团有限公司66810346.8758648213…920.91]0.40.668031015.7558.1793.05yy四川鸿久建筑有限公司66810346,87586482139268844390.7620.91[0.40.668653620.7357.2487.4453四川长昕建设工程有限公宜66810346.8758648213.9268844390.7620.91]0.40.668947299,5956.8086.48日山四川建基建筑工程有限公宜66810346.87586482139268844390.76②0.9169231170（0.40.67956.3885.84挂是否废标:是口否√。报价评审组成员签名:日期:2021年8月27日石向?n后S七四)肖启蒙请升须栋资第2页监督人签字：招标人签字：第3页二、附件1开标一览表2与招标清单不一致的投标清单偏差记录表3分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表4评标纪律5措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表6低于成本记录表7需要评审的主要材料（工程设备）表8安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表9其他项目清单偏差分析记录表10需要评审的主要材料和工程设备分析记录表11算术修正结果评审表12单价遗漏评审表13主要材料（工程设备）消耗量评审表14主要材料（工程设备）单价评审表15需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表16分部分项工程清单不平衡报价评审表17措施项目清单不平衡报价评审表18形式评审个人打分表19资格评审个人打分表20响应性评审评委个人打分表21施工组织设计个人打分表22项目管理机构个人打分表23投标报价个人打分表24其他评审评委个人打分表25其他评审汇总表26评标专家网上查询结果记录表27表决详细情况打印28评标结果汇总第4页29中标候选人公示30问题澄清通知31开评标情况表32投标报价是否高于招标控制价评审表33不平衡报价评审汇总表34",0,0,0,1]
[17522,"招标控制价公示表沈阳至海口国家高速公路荷坳至深圳机场段改扩建工程高标段名称压、次高压燃气管线改迁及恢复工程（第4合同段）标段编号招标人深圳市燃气集团股份有限公司招标控制价审核单位□造价站口审计中心团招标人招标控制价9375.773964万元8670.471844万元，净下浮8%。共中施工投标上限为投标报价上限6888.465884万元，占地补偿费用上限为1782.005960万元。不可竞争费合计559.497468万元截标时间.年月母标底主要材料价格采用《深圳市建设工程价格信题)S武國的凡凌九、签AO34400O。O门㎡2、工程总价为93Z5ZZ39.64元;其中包含:深圳币东征程选㎡1）分部分项工程量清单计价合计：62Z32Z85.05元;。、请3）其他项目清单计价合让a-238Z60g4元;4）规费合计:91.2元:”深圳市航建工程造价咨询有限公司5）税金合计:2303验835元;工和造价齐凯企业拟y㎡7）告列金额合请;*3424GS金2&元（税后）;细号:I190:r10006:328）优质优价奖励费合计:Vo元;有效期午:2021年12月31]9）H:方弃置费合认:6290，元;y10）占地补偿费用:19369630.00元;优质优价防近(币之用不参与竞争性3、上述安全文明施工措施费、专业工程暂估价、暂列金额、”报价，为不可竞争费用;不可竞争费用合计s5949Z4.68元;招标人（盖章）式;日期:备注：招标人应按照《关于建设:[程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）相关规定填报《招标控制价公示表》，并在提交投标文件截止5日前在交易网（控制价公示模块）公布。深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司制",2,2,2,1]
[17523,"原内容：序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量1701B017书画桌长2200，宽850个11801B018椅子常规个4更正后：序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量1701B017书画桌长2200，宽850个21801B018椅子常规个8",3,3,3,1]
[17524,"1.工程量清单封面苏州新瑞航空发展有限公司标准厂房一期项目（苏相合作区开发）改造工程，工程招标工程量清单苏州工业园区苏相合作区开发有限公司招标人:，(单位盖章)江苏京苏工程造价咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月20日1.工程量清单扉页苏州新瑞航空发展有限公司标准厂房一期项目（苏相合作区开发）改造工程，工程招标工程量清单招标人:，江苏京苏工程造价咨询有限公司造价咨询人:，苏州工业园区苏相合作区开发有限公司(单位盖章)(单位资质专用章)王广伟顾明龙法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)徐润周永华顾骏刘金华编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：2021年06月16日复核时间：2021年06月20日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明费1.7%，增加费不计，施工期风险费不计。3、安装工程类别为安装三类工程，社会保险费2.4%，住房公积金0.42%，税金9%,夜间施工费0.08%、冬雨季施工费0.09%、已完工程及设备保护费0.05%、临时设施费1.3%，建筑工人实名制费用0.03%,苏安码管理增加费0.05%,扬尘污染防治增加费0.21%，现场安全文明施工措施费基本费1.5%，增加费不计，施工期风险费不计。4、土建工程类别为土建三类工程，社会保险费3.2%，住房公积金0.53%，税金9%,夜间施工费0.08%、冬雨季施工费0.18%、已完工程及设备保护费0.05%、临时设施费2.1%，建筑工人实名制费用0.05%,苏安码管理增加费0.05%,扬尘污染防治增加费0.31%，现场安全文明施工措施费基本费3.1%，增加费不计，施工期风险费不计。5、绿化工程类别为园林三类工程，社会保险费3.3%，住房公积金0.55%，税金9%,夜间施工费0.08%、冬雨季施工费0.18%、已完工程及设备保护费0.1%、临时设施费0.7%，建筑工人实名制费用0.04%,苏安码管理增加费0.05%,扬尘污染防治增加费0.21%，现场安全文明施工措施费基本费1%，增加费不计，施工期风险费不计。6、市政工程类别为通用项目、道路、排水三类工程，社会保险费2%，住房公积金0.34%，税金9%,夜间施工费0.1%、冬雨季施工费0.25%、已完工程及设备保护费0.02%、临时设施费1.9%，建筑工人实名制费用0.03%,苏安码管理增加费0.05%,扬尘污染防治",3,3,3,1]
[17525,"技术商务资信评分汇总表项目名称：南湖科学中心平安\"BOX“建设项目CYHZFCG2021-084)序号供应商孟利吉陈江东赵友苏些东雷严中芳得分1杭州图涨艺术策划有限公司28.545.335.526.523.031.76Q杭州日报品牌策划有限公司、上海互集建筑科技有限公司（联合体）54.062.858.260.046.556.33杭州如米影视传媒有限公司30.046.639.726.524.033.36",0,0,0,1]
[17526,"评委成员意见表项目名称老旧小区线路改造工程二次招标项目编号JZCG2021000370开标日期2021年9月13日姓名王玉琳职称单位名称胶州市中云街道办事处\\人评审意见本项目共有4家单位符合投标资格，经综合评定，确定中标青岛普天电器工付程有限公司。)不推荐意见青岛普天电器工程有限公司“又37林//>评委成员意见表项目名称老旧小区线路改造工程二次招标项目编号JZCG2021000370开标日期2021年9月13日姓名(职称于华单位名称即墨市高级技工学校\\人评审意见今日本项目以竞争性磋商方式组织采购，共有四家公司参加投标。均为合格投标人。本项目共有二轮报价，采用综合评分法。经过综合打分，青岛普天电器工程与限公司综合得分最高，建议中标。>)推荐意见青岛普天电器工程有限公司中标1约//>评委成员意见表项目名称老旧小区线路改造工程二次招标项目编号JZCG2021000370开标日期2021年9月13日姓名张晓辉职称单位名称国网山东省电力公司莱西市供电公司\\人评审意见老旧小区线路改造工程,共有四家参与投标，资格审查和符性审查都符合招文件的要求，经过仔细评分，青岛普天电器工程有限公司综合得分第一\\)页推荐意见青岛普天电器工程有限公司s2欧舜//>资格审查表预易爱整秦旧小区线路改造工程二次招标/z021/9/13-1d:00:0审委项目投标人名称营业执照、登记记书、执业许可班等产明函政府采购诚信承递书赉质证书安全生产许可证坑自经理中小企业声明函(根据具体项日情况可添扣资格证明材摇)审查结论青马首天电器工有限公司台格台格台格合格合格当梅》台梅合榕合格山东宇通电气第团坤和电力工程有限公司台榕台格叁控合梅台栋合慈合雄合格齐岛海然顺宠电力工程有熙责任公司合格台静合独合榜参葛、合静白独仓喜会静霄岛平求笔方若限公司合格合格合格，合格会档次台栋合慈合榕合格签章:致晚洋(又3?林22!页共!无政府采购符合性审查表主春项目授标人名称对招文符的商务要求响应情况】对招标文件的前务基求响定情况2（对招标文件的（对招标文件的技术/服务要求技术/服务要求响应情况1响应情况授标文件窗同检查投标额价对招标文件的投标车效制府别、签章要求响应情况共他1其他2其他3齐岛普天电图工程有限公司合格合格合格合格合艳合穆，/合格合格合格台格台格田东黎返电气集团坤和电力工程有原公司合格合格合格合格合格合越台格合格合档含施",0,0,0,1]
[17527,"莆田市湄洲岛旅游服务有限公司保洁服务招标项目最高限价的询价公告福建建发工程咨询有限责任公司组织莆田市湄洲岛旅游服务有限公司保洁服务招标项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，对本项目进行国内公开询价，现欢迎国内合格的投标人前来提交报价。一、时间安排及报价方式1、发布时间：2021年08月13日至2021年08月19日上午08：00-12：00，下午15：00-18：00（北京时间，以下同）；2、报价递交时间：2021年08月13日至2021年08月19日18：00之前，报价人需将联系人电话和快递单号通过电子邮件的形式发送至邮箱mzdlfgs@163.com，书面报价单密封寄送至招标单位（单位：莆田市湄洲岛旅游服务有限公司；地址：莆田市湄洲岛湄洲北大道1588号；联系人：宋先生；联系电话：18850903037），逾期送达概不接受。二、对供应商要求1、报价人应具有报价项目的经营范围，须提供报价人合格有效的法人营业执照(副本)的有效复印件并加盖公章。2、近两年内未因不良行为被相关行政部门通报或有不良行为记录的。3、报价函需加盖各报价单位的公章。4、不接受联合体报价。5、本次报价仅作为最高限价设定的参考报价，不作为评标的依据。三、潜在供应商递交报价须知1、本次报价结果仅作为最高限价；2、报价文档：投递人根据采购清单，按采购清单填写报价，报价文件纸质版须加盖投标人公章密封送至招标单位。3、投标人的报价应包含单价和总价。4、潜在供应商在报价单上必须填写完整且有效的报价单位联系人、电话和公司注册地详细地址，潜在供应商应对所递交的报价文件以及与报价有关的证明和资料的真实性负责，若以弄虚作假给询价人造成损失的，依法承担赔偿责任。5、如发现恶意报价者，询价人可上报政府相关部门列入黑名单。6、询价单位不会公布任何报价内容和询价结果，报价人应无条件认可本次询价结果，询价单位不承担可能发生的一切法律责任、费用和后果。7、报价人自行考虑是否参加本次报价。四、莆田市湄洲岛旅游服务有限公司保洁服务招标项目的内容及要求莆田市湄洲岛旅游服务有限公司保洁服务招标项目报价表合同包服务名称每名保洁每月单价最高（元/月）每名保洁每年最高限价（元/年）",0,0,0,1]
[17528,"tD义龙新区冷链物流和生鲜配送体系项目施工招标评标报告Gy120210812344260655p://202.98.201.l24/ServcrSignaIR/Pagcs/Caihd",0,0,0,1]
[17529,"下青龙港西区长江侧连接段工程工程招标控制价招标控制价（小写）22069329.29（大写）贰仟贰佰零陆万玖仟叁佰贰拾玖元贰角玖分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位盖章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价人员签字盖专用章）编制时间：2021年05月30日复核时间：2021年06月07日工程项目总价表工程名称：下青龙港西区长江侧连接段工程序号工程名称金额（元）1长江侧连接段工程14887130.132新建防洪墙和防洪（汛）墙加高1762061.573码头后沿及上下游连接段防汛通道续建工程5420137.59合计22069329.29工程项目总价表合同编号：001工程名称：码头后沿及上下游连接段防汛通道续建工程序号分类工程编码工程项目名称金额（元）一建筑工程分类分项工程量清单项目4631212.75150水利工程4631212.751.15001水利建筑工程4631212.751.1.1500101土方开挖工程17966.691.1.2500103土石方填筑工程77866.041.1.3500109混凝土工程1386640.081.1.4500112预制混凝土工程58668.161.1.5500114其他建筑工程3090071.78二设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目三措施项目114366.88四其他项目674557.96五零星工作项目合计5420137.59建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号：001工程名称：码头后沿及上下游连接段防汛通道续建工程序号项目编码项目名称计量单位工程数量单价（元）合价（元）主要技术条款编码150水利工程1.0004631212.751.15001水利建筑工程1.0004631212.751.1.1500101土方开挖工程1.00017966.691.1.1.1500101004沟、槽土方开挖1.00017966.691.1.1.1.1500101004001沟、槽土方开挖m31046.40017.1717966.691.1.2500103土石方填筑工程1.00077866.041.1.2.1500103001一般土方填筑1.00077866.041.1.2.1.1500103001001一般土方填筑m31839.5002.334286.041.1.2.1.2500103001002一般土方填筑m31839.50040.0073580.001.1.3500109混凝土工程1.0001386640.081.1.3.1500109007沥青混凝土1.0001386640.081.1.3.1.1500109007001细沥青砼上面层40mmm27032.00067.70476066.401.1.3.1.2500109007002中沥青砼下面层80mmm27032.000129.49910573.681.1.4500112预制混凝土工程1.00058668.161.1.4.1500112001预制混凝土构件1.00058668.161.1.4.1.1500112001001路缘石m1744.00033.6458668.161.1.5500114其他建筑工程1.0003090071.781.1.5.1500114001其他永久建筑工程1.0003090071.781.1.5.1.1500114001002道路基层拆除m32490.00039.4098106.001.1.5.1.25001140010036%水泥稳定基层400mmm28340.000236.211969991.401.1.5.1.35001140010048%灰土200mmm28776.00027.37240199.121.1.5.1.45001140010058%灰土边坡填筑m31360.000114.99156386.401.1.5.1.5500114001007土工格栅m21144.50027.3531302.081.1.5.1.6500114001011巡查便道m2872.000159.36138961.921.1.5.",2,2,2,1]
[17530,"磋商结果步初次报价(元)最终报价(元)总行分河南省源程建筑工程有限公司954120.809S2000.00904400.0077.34河南工造建筑工程有限公司951248。39S0000,00902500.0083,00河南同泰建设工程有限公司955044。38955000,00955000,0065.55河南中淦建设工程有限公司954013,389S3500,00905825.0069.85",0,0,0,1]
[17531,"发包文件（合理价随机确定承包人办法）编号：QDZ20210630-119工程名称：千垛镇黄邳村（黄三）村庄夹河提升整治工程发包人（盖章）：兴化市千垛镇黄邳村村民委员会法定代表人或其委托代理人：代理机构（盖章）：江苏建协工程咨询有限公司法定代表人或其委托代理人：戴富生2018年11月版目录一、发包文件1、竞标须知前附表12、竞标须知前附表23、竞标须知前附件4、竞标须知5、发包要求6、响应文件7、竞标8、定标9、施工合同管理二、合同文件三、定标办法四、标准、规范和技术要求五、响应文件六、附：图纸、工程量计价清单一、发包文件1、竞标须知前附表1序号内容规定1工程名称千垛镇黄邳村（黄三）村庄夹河提升整治工程2建设地点千垛镇黄邳村3工程规模及特征描述项目特征：夹河提升整治工程结构层次：建筑面积：4设计单位5发包方式公开发包6约定分包不允许分包7发包工程内容（详细描述）千垛镇黄邳村（黄三）村庄夹河提升整治工程8标段划分描述标段数量：1个各标段包括的施工内容（详细描述）：夹河提升整治工程各标段的施工界面划分：/各标段的建筑面积（建设规模）：9工程正式预算价64.37771万元；10专业工程暂估价/元序号内容规定11暂列金额（不包括计日工部分）/元12不可竞争费/元13发包人发包价在工程正式预算价的基础上下浮②：①房屋建筑工程/%（12—18%）；②市政、水利水电、公路等总承包工程15%（12—20%）；③装饰装修、安装、钢结构、幕墙工程/%（14—21%）；④园林绿化、智能化、消防、土石方、桩基、基坑支护等专业承包工程/%（15—22%）；⑤其他/%。发包人确定的发包价为=54.721万元14竞标保证金、收款人竞标保证金的形式：网上银行或电汇支付（从竞标人基本账户缴纳）竞标保证金的金额：1.2万元（人民币）到账时间：2021年7月21日24时前。收款人：兴化市千垛镇便民服务中心，开户行：兴化市农村商业银行西郊支行，账号：321281024101000011187815履约保证金5万元（不计息）16工程造价计价方式采用工程量清单计价方法计价17安全文明施工措施费用本工程对文明工地的要求为①：①不创建省、市级文明工地②创建市级文明工地",1,1,1,1]
[17532,"详信准剑街计wxrgs.ixe纳时:/1/法镇.02-t309c:/1/必社川/剂结置芯沁㎡必社/1/合计(含洲增售税)",0,0,0,1]
[17533,"中标候选人第一般选人第二候速人第三候选人单位名称(主)广东粤询水务投资有限公司成)广东省水利也力批测设计研究有限公司.中国水利水电第十一[程局有限公司,中铁上海工邑局集团有限公司生)中国水利水也第九工程局有限公司(成)中国也建集团北京勤测设计研究院有限公司主)中铁五局集团有限公司(成)广东珠荣工程设计有限公司勘察设计费下浮来30.05%30.1030.08%建安工程费下浮率4.05%山.1的4.10%运营维护合理利淄准7.50%7.587。.65%工期（交货期)建设期:6个月，送营维护期:12个月建设期:5个月，运营维护期：12个月建设期:5个月，运营维护期:12个房项目经理（项目负责入)间能曹住赵潼临项目负责人相关证书名称及证书编号腔141192003577类162151603179货143171771566合格合格质量",0,0,0,1]
[17534,"委估车辆权证资料名北)式以科让网名称，号销议设戒发小比山上响系北)）为响。机依处封发圳名政/对请自让川座机:023-62410995网址:http;//uu业xbesc，c第11页共11页",0,0,0,1]
[17535,"附件2：最新配送食材报价项目名称：广州市海珠区图书馆、文化馆联合食堂2021-2022年度食材配送服务采购项目报价公司：报价日期：编号品名单位单价1干水菜心斤2本地大芥菜斤3本地油麦菜斤4节瓜斤5南瓜斤6红萝卜斤7鲜冬菇斤8后腿瘦肉斤9带头排骨斤10鲈鱼（杀）斤11太阳鱼（杀）斤12三黄鸡斤13鲜鸡腿斤14红壳鸡蛋斤15贡梨斤16本地香蕉斤17绿豆斤18瑶柱干斤19花生米斤20紫菜斤总价",4,4,4,1]
[17536,"湖南省妇女联合会关于2020年“巾帼暖人心”维权创新项目评审结果通报各市州妇联:根据省妇联《关于开展2020年“巾帼暖人心”维权创新项目征集工作的通知》要求，各级妇联积极参与共申报维权创新项目38个。省妇联于2020年2月27日举办项目评审会人经组织专家公开评审，最终以评分从高到低确定以下项目入选:1.浏阳市“关爱家庭构建和谐”施暴人综合干预与教育矫治服务（长沙市浏阳市妇联）2.特殊群体和重点难点问题维权机制建设——衡山县阳光e家“369”（三八、六一、九九）工程(衡阳市衡山县妇联);3.“宁姐姐”一站式女童关爱中心(长沙市宁乡市妇联);4.常德市女童保护机制建设(常德市妇联);5.郴州市女童一站式保护中心(郴州市妇联);6.南县妇联婚姻家庭纠纷“三色预警”服务机制(益阳市南县妇联);扫描全能王创建三加1□被款7.关爱家暴目睹儿（岳阳市妇联）;8.永州市零陵区妇联婚烟家庭纠纷调解——家庭棋乐融融（永州市零陵区妇联）;特此通报。妇又湖施篮文2知职□y2207中肖公2*日厂扫描全能王创建三加1□被款",0,0,0,1]
[17537,"(一)投标函目致:灵县委庄镇人民政府（招标人名称)1．我方已仔细研究了LBCC2021053（项目编号)灵置是卷庄镇2021王以工代派示范工程（项目名称）/标段施工格标文作的全部内容，经考蔡项目现场和研究上述工程招标文件要求及其他招标资料后，愿意以人民币（大写）肆佰肆拾伍万参任芝叁验壹元委建分元（XL45303L，L元）的投标总报价，其中人工费人民币（大写)柒拾贰万陆f玖佰伍拾壹元陆鱼整元（￥72695160元），工期让划工册:50日历法日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到质量标准:符合所家质最验收规范规定合格标在标准2．我方系诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标，我方拟派签露任为本工程项目经理（建造师），其项目经理（建造师）资质为公路工社（专业）二级建道师。4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）捌五元（￥80000，0元）。5．如我方中标:（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。.(2）附同本投标函递交的投标函及附录属于合同文件的组成部分。(3）我方承诺接照招标文件规定向你方递交履约担保。(d)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程(5）我方承诺本投标函在预嵩则提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我久起虹解时准备接受你方发出的中标通知书。6.我方在此声明，所批桥文什及动关)料内容完整、真实和准确，且不存在第2章“投标人须知”汕投兴2)]件批钟估形.7，的应招标文件要说现志徐微区出和步3委现民理人:述部室现源沓肥公打订又祁门路与机场路际生签系社6《(0层3-100(K力九了/简永后电话:O10时(6的668762传真:0551=63668762邮政编码:2300L12021年，月28日（二）投标承诺书致:灵墨旦差庄镇人民政庭（招标人名称）我公司自愿参加灵晓县娄庄镇2021年以工代服元范工程项目的投标，秉承招技标标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺:1．我公司拟派本项目的项目经理李逐任(注册号:篮23L]1]28G0ZZ），未在其他任何一个建设",0,0,0,1]
[17538,"评标报告采购单位新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院新疆维吾尔自治区阿克苏地区妇幼保健院采购乳甲、新生儿科爷医疗设名采购名称批项目投标人名称投标价（元）排列次厅阿克苏海拓医疗器械有限公司22:3460.001评标委员会评审结果新疆东恒优泰商贸有限公司252000.003乌鲁木齐泰泽欣业电子科技有限公司248000.002次序中标保选人名称V阿克苏海拓医疗器械有限公司推荐的中标候选人2乌鲁木齐泰泽欣业电子科技有限公司3新疆东恒优泰商贸有限公司经评标委员会一致评议:阿克茄海拓医疗器械有限公司响应招标文件日评审意见价格合理，确定为第一中标候选人。兹确认上述评标结果网实。会全体成评标委员2.,方3r莎员签字根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见,兹确定阿立苏海拓医疗器被有限公司为中标人，中标价:223460.00元。招标人定公范沁隐标意见法定宜)招标认（盖章）工始应2021年7月19日监督部门:沃多公证处:””客综沁各注木表有附件，附件包括:本表与附件共同构成评标报告,附件共页。说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写,一式贰份",0,0,0,1]
[17539,"评标报告采购项目:中卫市公安局2021年度智能图控系统维护服务项目采采购人：中卫市公安局代理公司:致君项目管理有限公司采购预算:1657852.00元资金来源:部门预算升标时间:2021年08月16日15时开、评标地点：3号开标室、3号评标室监督部门:中卫市公安局警务监督部公证部门:无代理公司主持人:雍洋记录人：潘雪唱标人:雍洋开标记录、开标情况及说明:序号投标单位投标总报价（元）付款方式服务服务内容周期服务地点服务质量二宁夏鼎峰致远智能科技有限公司1651500.00按合同约定396日历天按采购单位指定地点交货达到采购文件要求服务标准并满足采购人相关工作部署要求0辰卓科技有限公司1653045.00按合同约定396日历天采购文件中服务需求和采购人部署的项目相关服务内容采购文件中服务需求和采购人部署的项目相关服务内容按采购单位指定地点交货达到采购文件要求服务标准并满足采购人相关工作部署要求3宁夏河马建设工程有限公司1652299.00按合同约定采购文件中396服务需求和日历采购人部署天的项目相关服务内容按采购单达到采购文件要求服务标准并满位指定地足采购人相关工点交作部署要求货4百捷智达科技有限公司1653170.00按合同约定396日历天采购文件中服务需求和采购人部署的项目相关服务内容按采购单位指定地点交格达到采购文件要求服务标准并满足采购人相关工作部署要求废标供应商及废标理由:评标方式及标准:序号评分项目评分标准投标报价（35分）评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，除低于成本价的投标报价被拒绝外，最低报价得35分。得分结果由高分到低分依次排序为各自最终报价得分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35。2商务标响应情况（5分）满足招标文件一般及重要商务条款的得3分，以此为基础，投标人重要商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加1分:投标人一般商务条款优于招标文件规定的相应商务条款的，每有一项加0.5分，两项得够标准分为止,。3,1项目情况的理（6分）对比各投标人对本项目整体情况（每个点位详细地址、经纬度、拍摄方向、设备品牌、型号、网络及接电情况、后台系统及设备运行情况的理解等）、了解程度，通过现场投标供应商提供方案横向评比:完善",0,0,0,1]
[17540,"中标公示浙江省武义经济开发区管理委员会的武义县装备制造园道路网工程仁和大道新建工程（武川路-模二路）项目，已于2021年8月19日在武义开发区招投标分中心进行公开招标，经审查推荐，现将该项目的中标候选人等有关内蓉公示如下:中标候选人下浮率序号【浙江胜阳建设有限公司9.15%公示至2021年8月20日下午5:30时在公示期内，投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的，应在公示期内先向招标人提出书面异议;对异议答复不满意，或者招标人未在规定期限内作出答复的，投诉人可以在异议答复期满10日内，依据《武义县公共资源交易活动投诉管理办法》向武义经济升发区招投标领导小组投诉投诉电话:89086318∞z招标单位（盖章）:浙江省武义给济开发区管管理委员会/,文T次沈入见证单位（盖章）:武义经游开发区招投标分中意H≤：名）入二个备案单位（盖章）:武义经济开发区冠投标工作领导小组心文2021年8月19日“≤lc",0,0,0,1]
[17541,"18日08时-20日08时降水预报宁强",0,0,0,1]
[17542,"评分汇总表标段(包)名称：王坛幼儿园沙水泡等活动场地改造工程(E20210665001001)瑞星投标单位预标预价(元凯(甘所江名王价有效性6江浙江宏万密胶初区公司[2831l,00拍改看效绍兴早巨建设有限公司2S311.00有效企华时代建设工径有限公司(2831.00捌y州式浙江盛誉建望自图公司231山00指的塑一出标医选人浙江永信提没价限公式(2C31d00杭州聚前建设有限公司2C314.00泗贸万路建设省则公道28311,00付欣绍兴广隆建设有限公司(苏ll00浙江几试岔设石区公司2231.00宁波龙瓯定设石器公司:2S314.00验阳其四达理设看区公司(2S31100绍兴豪宇生态园林建设有限公式2≤314.00包戏宁涉葛达园林速逸有限公司(2S311.00价款否州天程建设有限公司本罐密]浙江中茂园林绿化有限公司[2831.00出江金括别恒定设有湛公司打S.0省泳上海联指速设工程有限公司2S100(泛别好山好太园L工程石限公司2G140参名标底价:6721.00。语后方法:抽签定泥法项目负责人签字结宜下沼洛():12.00331],0招标单位签字招标代瑶签字”益督人签字公共宽源交易中心开开标时间:2021-07-1609:30",0,0,0,1]
[17543,"评审情况一览表项目名称泾县云岭镇章渡康养古镇环境整治项目项目编号JX-GC-GK-2021046序号投标单位投标总价初步评审总得分1安徽宏鼎路桥工程有限公司18336196.95通过96.972安徽钰坤建设工程有限公司18323769.72通过96.943安徽益萃建设工程有限公司18400904.37通过96.74安徽天彧建设工程有限公司18410546.2通过96.655安徽鼎坤建筑工程有限公司18130933.02通过96.41",0,0,0,1]
[17544,"口=二厂■扫二维码下载禾点点",0,0,0,1]
[17545,")简中国石化建设工程电子招标投标交易平台江评标报告招标项目名花:河前油田分公河采油二厂井古区坡注水系陵调整完善工程工程监招标项目类别。工忠加工招标项目额务；Bj1o000oo1304167100标设名称；河南油田分公司采油二厂井古区域注水系统调整充鹤工穆工五施工。标议编号；tiiooooooxsod.67.001001开标时间。2021年8月10日9:3所标执)化一述)若花衍街治苗王远交场(标5中之招标项目名称及徽号招标人约描替移对协况被步记情况法远过初步年造的情况签分g.7",0,0,0,1]
[17546,"111沅江市科学技术和工业信息化局采购清单.docx沅江市科学技术和工业信息化局序号名称数量单价（元）合计（金额）1惠企纾困政策汇编300本80.0024000.0023456789合计：24000.00",4,4,4,1]
[17547,"伦((式法法最",0,0,0,1]
[17548,"C7器>C访6岛独采已采传媒科技有:工沙立摆必心野鹰文化传媒有限瀚报价供应商29.7229.8630.00商务标评室得分55.9056.3059.10技术)标∞些得分",0,0,0,1]
[17549,"2021年度茂名市高标准农田建设项目初步设计文件评审结果公示根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、《广东省农业农村厅农田建设项目管理实施办法》（粤农农规〔2020〕4号）《关于分解下达2021年农田建设任务的通知》（粤农农函〔2021〕88号）和《关于加强和规范农田建设项目评审工作和省级专家库管理的通知》（粤农农〔2020〕232号）的要求，我局委托广东长鸿工程咨询有限公司组织专家对2021年度茂名市高标准农田建设项目初步设计文件进行了评审，现将评审结果予以公示。公示时间：2020年7月19日至7月23日（5个工作日），如有异议，请在公示期间向茂名市农业农村局反映。联系人：曾旭辉，联系电话：0668-2890122附件：2021年度茂名市高标准农田建设项目（含补建）初步设计文件评审结果茂名市农业农村局2020年7月18日附件2021年茂名市高标准农田建设项目（含补建）初步设计文件评审结果单位：万亩、元、万元、分序号县别项目名称建设内容建设规模建设标准总投资项目管理费监理费勘察设计费科技推广费管护费量化打分评审结论备注1茂南2021年度茂名市茂南区镇盛镇高标准农田建设项目土壤改良面积97亩；修建灌排渠5430米；田间道路2410米，全部为混凝土路；科技推广项目1个。0.25300075022.5123037.57.580.5可行2茂南2021年度茂名市茂南区羊角镇域朴村等9个村高标准农田建设项目土壤改良面积500亩；修建灌排渠13406米；涵管9座；田间道路12062米，全部为混凝土路；科技推广项目1个。0.543685199049.932.0280.0599.519.982.5可行3茂南2021年度茂名市茂南区金塘镇高标准农田建设项目土壤改良面积290亩；修建灌排渠道18069米；田间道路8107米，全部为混凝土路；科技推广项目1个。0.952400228052.8038.3495.85114.022.8080可行4茂南2021年度茂名市茂南区公馆镇高标准农田建设项目土壤改良面积150亩；修建灌排渠道5194米；田间道路4961米，全部为混凝土路；科技推广项目1个。0.2400080024.0012.9332.3340.008.0078可行5茂南2021年度茂名市茂南区鳌头镇高标准农田建设项目土壤改良39亩；修建灌排渠道453米；田间道路1923米，全部为混凝土路；科技推广项目1个。0.17300051015.308.1620.3925.55.1080.5可行6电白2021年度茂名市电白区那霍镇高标准农田建设项目土壤改良面积42亩；水陂1座；修建灌排渠道10175米，涵管1座；田间道路1385米，全部为混凝土路；",0,0,0,1]
[17550,"附件评分标准类别评分细则分值类别评分细则分值类别评分细则分值企业基本情况1、企业综合实力强，经营状况好，企业信誉好的得10分2、企业综合实力较强，经营状况较好，企业信誉好6-9分3、其他0-5分10近三年承担企业资质咨询服务业绩参选人2017年1月至今完成的企业资质咨询服务业绩情况，满分10分，具体评分如下：近三年内投标人每有一个企业资质咨询服务业绩得2分，最多不超过10分。（提供合同及取得的资质证书等相关证明材料。）10服务方案服务质量承诺(优：6分，良4-5分，一般：2-3分，差：0-1分)；工作方案措施(优：7分，良5-6分，一般：2-4分，差：0-1分)3、根据制度及方案是否完善、科学、合理综合评分(优：7分，良5-6分，一般：2-4分，差：0-1分)。20服务报价报价评分方法：报价最低的为基准价且得满分60分，投标报价得分=（投标报价/基准价）*6060",5,5,5,1]
[17551,"这心从",0,0,0,1]
[17552,"广西深投环保科技有限公司邀请招标文件项目名称：防城港工业废物综合处理及资源化利用项目临时设施工程项目编号：GXST-2019-0202完上展览室试施工等位态公定施工单位东公欢岳长空出前温如工年吕点公室2签工邮位态公室施工等位活公室旗工当所首工斗位苏公宝招标单位：广西深投环保科技有限公司2020年3月第一章投标邀请书一、招标条件防城港工业废物综合处理及资源化利用项目，招标方（招标人）为广西深投环保科技有限公司，建设资金为100%企业自筹，项目已具备招标条件，现对该项目临时设施工程进行邀请招标。二、招标内容2.1项目名称：防城港工业废物综合处理及资源化利用项目临时设施工程2.2招标范围：临时设施工程的采购、安装及地坪施工等。2.3招标内容：包括但不限于活动板房供货及安装、瓷砖铺贴、混凝土地坪及道路等混凝土浇筑、水电安装、排水等（具体详见工程量清单）。各单体建筑采用板房拼装,办公用房建筑构件和夹芯板的燃烧性能等级应为A级。2.4服务期限：20个日历日，保修期1年2.5招标方式：邀请招标三、投标人资格要求投标人需具备施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质，具备《安全生产许可证》、临时设施施工安装经验。投标人须提供的资格证明文件包括但不限于法定代表人身份证复印件、法定代表人授权书、营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、税务登记证副本复印件、安全许可证副本复印件等。四、评标办法综合评估法：评分标准详见投标文件评审表投标文件评审表序号资信标评审内容（权重20）结论（权重分）1提供项目业绩0个不得分，提供项目业绩1~5个得5分，每增加1个得1分。本项满分10分。（项目业绩是指单项合同金额不小于50万元的）2具备施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包三级以上资质的得10分。序号技术标评审内容（权重30）结论（权重分）1总体概述：施工程序总体设想及施工段划分（本项满分1分）2安全生产和文明施工措施和承诺（本项满分2分）3质量保证措施和承诺（本项满分5分）4项目主要管理人员素质及管理经验（本项满分2分）（项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人和资料员等）5服务承诺（本项满分20）序号商务标评审内容（权重50）结论（权重",1,1,1,1]
[17553,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:凉州区柏树镇卫生院中医馆装修改工程名称;中医馆第1页共3页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计是单已工程量综合单价合价暂估价定额人工费吊顶天011606003001棚面龙骨及f面拆名称:拆除原板吊顶过间废料运输;5k㎡m224.7羽111302001001吊顶天棚龙骨材料种决规格、中距:品刑观格:若容被医条材科种类m276.3分部小计盛面装饰板011207001001端面装饰板名称:执物板勃祥苗颜包:粉科前(的料种决格:能品武卡式收边线舒装方式:钢排河主出标每管:中医馆江打的备注:高度离地脂20、6011207001002墙面装饰板名称:护境板吴材旭山规客、颜芭:成墙版压条材料种类现格:成品越面卡式吸边线。输排临内部:客注;商度离总lmm51.2分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表拯段:凉州区柏树镇卫生院中医馆装修改工程名称;中医馆折第2页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计量单临工程量综合单价合价暂估价定额人工费中医馆门头植]剑作5.11207001003塘面装饰板层材科种洲现格:细木工材避品科额色:北帝被距面轴类现格:战品套元公体部位:中医馆迅6.32分部小计天棚喷剧涂料黔111407002001天棚喷划涂料略刷涂料部付石夏驱汛顶季建a:高参两道黔江动壮创踏避时射批:学”经)76.8分部小计窗套及木门改鱼占谈光011404002001请理基底灭补钉眼打历上、”下底调和漆两泡m艺6.8式011401001001木门油漆-波理基底(临杰8.打房上、下底调和漆两海m21476分部小计文化包装购011507001001中医文化展板名称:中医文鹿)旅:pvc/雪希板m220分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表拯段:凉州区柏树镇卫生院中医馆装修改工程名称;中医馆“十个第3页共2页金额（元）其中项目编码项目名称项目特征播述计量单11工程量综合单价合价暂估价定额人工费措施项目分部小计本页小计合计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”衣一08其他项目清单与计价汇总表工程名称，中医馆标段，凉州区柏树辖卫生院中医馆装修改造工程第1页共府序号项目名称企瓶(元)结算金额(",3,3,3,1]
[17554,"扬州市建设工程招标挖制价确认表项目编号:GYFFJSZ2021070007建设单位扬州万丰置业有限公司交易类别电力观/名射高部万丰广场二划变配电工程一标段电力电缆、二标段高压柜、三标段低压柜项目建设规模主要新增电绳、高低压拒、母线播、DTU、直流屏、变压器、电力监理、设各安装,新建上建工程等。交另方式公开招标投资主体扬州万丰置业有限公司工程地点高部市送桥统招标控制价一标段891万元、二标段200万元、三标段190万元编射依据(扬州万丰置业有限公司二0二一年七月二十八日",2,2,2,1]
[17555,">踏磁射冀至型Y）目血释卿当题羽到丫二晋去显/哥烨面啤殊梁进(x踏旅补熟羽型Y总）目垂释辑当勤羽型Y二缴晋击（忍踏旅补购团强Y总）目旗释卿当题羽型Y=海晋击叫）?梁三缴9gebLs2—96800zL9gZ乙—9680纸%肆转梁器（梁工目填释辑哲验函别Y二晋水)梁一虑平Zg608gT6Tg天:包平‘W佛殊梁战乙颖曹田工滋斋即账丑彩红章研流即章母勒7一与平（a梁工翼目滇区踏旅补淼团型Y晋止）弘G6ˇ6gZ8gOZ乙零滋工滋研取卧畈3账红开研琴3液一包平平000000T天:总亚K啡殊梁这丝(塑H墨破队G己鄂艺B艺?室次欣回辽证公督任些协必游资知公司辽名睡悬置签系非乙晋止旦、‘毕下e凹孕形乏渐世留习晋止‘实审忠天:写平6佛薪团新亚Z办研零即章一红平资郑易42[9ZIIL8LLT2:Y些群卫暴毕一止晋止日韦张糕69ZgT0886gI注涧‘1峰面斗梁店舆里管瑜￥8101工武己=:T=*‘T‘‘毕‘(18最。)a梁二驻虹鉴滩梁群或规想壁包视壁些瓷心‘二∞",0,0,0,1]
[17556,"评标方法综合评分法（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分45分；技术分34分；商务分21分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分45分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：投标人最低评标价金额某投标人价格分=×45分某投标人评标价金额2.技术分34分（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）（1）技术参数及功能评比分（20分）①技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～4分）；②技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（4.1～8分）；③技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（8.1～12分）；④技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（12.1～16分）；⑤技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（16.1～20分）；（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）（2）电梯主要部件",5,5,5,1]
[17557,"广州市第七十一中连接市政自来水工程评标报告项目编号：JG2021-11250评标时间：2021年7月19日10：30至19：30评标地点：广州公共资源交易中心第16评标室(4F)见证单位：广州公共资源交易中心招标单位：广州市第七十一中学招标代理机构：广州市白云城市建设投资有限公司一、评标工作前的基本情况本项目于2021年06月25日17时30分至2021年07月16日10时30分在广州公共资源交易中心及相关网站发布招标公告，并于2021年06月25日17时30分至2021年07月16日10时30分在广州公共资源交易网接受网上报名。在报名期间，共有10家单位成功报名,其中有10家在规定时间内递交投标文件并成功解密，分别为：1.广东东粤建设有限公司；2.广东长海建设工程有限公司；3.惠州大亚湾市政基础设施有限公司；4.广东中林建筑园林工程有限公司；5.广东宝泰森建设工程有限公司；6.广州一城建筑工程有限公司；7.广州市卓燃工程有限公司；8.广州恒龙建设工程有限公司；9.广东景源建设工程有限公司；10.广东坤泰建设有限公司。本项目于2021年07月16日10：15至10:30在广州公共资源交易中心第06开标室（中心本部）接收投标文件备用电子光盘及投标保函（投标保证保险），于2021年07月16日10：30进行开标工作，10家递交投标文件的投标单位完成了开标工作，期间按规定流程在见证下进行评标基准价下浮率的抽取。本项目开标及评标基准价下浮率抽取在广州公共资源交易中心电子见证下进行，情况详见《开标记录表》、《抽取评标基准价的下浮率记录表》。二、评标委员会成员名单本项目评标工作于2021年07月19日10：30在广州公共资源交易中心第16评标室(4F)进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。评标委员会由招标人依法组建。具体名单如下：评标委员会评标组组长：评标委员会评标组成员：评标小组本着“公平、公正”的原则进行评标工作。三、评标办法、评标标准详细根据本工程《招标文件》中的“评标办法”，进行评审。三、初步评审评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合资格评审标准、形式评审标准、响应性评审标准的，评标委员会应当否决其投标。经评审，9家投标单位通过初步评审，",0,0,0,1]
[17558,"评分汇总表标段(包)名称:安昌街道长乐村道路白改黑和立面改造及停车场工程(XE20210571001001)瑞名投标前心投标预价(元(翔(甘所天第石烈信江名与价有效性各注浙迁色众工融管理有限公司2553578。0有效看效浙江盛业建设有限公司G95?6。0)有效第二由医顶区人招兴一试园赫建设有限公司付必述嘉浏(沾亮创驻议有湛公通59S78.0自必浙江然丘治型设价区公司59878.0”波逊景生态建设包限公司69C78、0石效抗刑宏启建设在限公道5878。00有效衢州天程建设有限公司GG6?6,0你沈州汇且市致工程在混公司招其渔顺环垃建设有限公司将兴弘划出流北栏有以公司览州洛谷改台养看浪公章价式绍兴建镇园林建设有限公司]冠兴山路定设们限公计出龙趋建退直限公司注浙江龙悬建设有限公司留兴击公雄建设有限公司1绍兴周荔环提建设布限公司名绍兴父朋环垃建设有型公司证括方法:抽签定括法五名标工价:3287217,。旧伤贯人家宁招标单位签字招标代理签字遵督人签字：公共宽交易小心技开标时间：2021-07-0509:3",0,0,0,1]
[17559,"鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府鄂伦春自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造项目鄂伦春自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造项目评标报告评审委员会2021年07月14日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府鄂伦春自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造项目鄂伦春自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造项目（以下简称“本项目）已由以鄂政字[2021]81号文件批准建设,项目业主为鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂伦春自治旗大杨树镇人民政府。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:：项目标段名称，鄂伦奉自治旗大杨树镇人民政府鄂伦奉自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造英到予伦春自治旗多布库尔猎民村基础设施升级改造项目。具体情况如2.3小表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年08月01日，交工日期:2022年12月31日。共计462日历天。2.3标段详情:伦春自治",0,0,0,1]
[17560,"[TD",0,0,0,1]
[17561,"兰溪市行知幼儿园室内二次装修工程",0,0,0,1]
[17562,"本项目不岸联合体投标四、招标文件的获取获取时间:从2019年01月08日o8时30分到2019年01月11日17时30分获取方式投标申请人报名时，必须由法定代表人本人持法定代表人身份证明书或授权委托人持法定代表人身份证明书及法人授权委托书及被委托人身份证原件,一次性提交以下报名资料原件及加盖公章复印件一套:（1）企业法人营业执照副本、组织机构代码证、利方元务奇记证、企业资质证书副本、安全生产许可证:（2）拟派项目经理执业资格、职称证、只承担本工程施工承诺书及违约经济处罚:（3）近三年（2015年12月以来）应具有承担过的类似装修工程业绩，并有类似业绩证明文件（合同和中标通知书X（）近三年经会计师事务所审计认定的财务报告:（5）未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购产重违法失信行为记录名单（提供加盖公章的查询记录)未接上述要求提供原件或原件不全的，招标代理机构不接受其投标报名迟到的投标申请人将被拒绝接收投标单位提供的资料必须真实有效，否则失去投标或中标资格，由此导致的损失及其他后果由该投标单位负贡五、投标文件的递交递交截止时间:2019年01月31日09时30分递交方式大华建设项目管理有限公司(武汉市江岸区黄孝河路花桥一村康乐大度4楼）纸质文件递交六、开标时间及地点开标时间:2019年01月31日09时30分开标地点大华建设项目管理有限公司(武汉市江岸区黄孝河路花桥一村康乐大厦4楼）七、其他理秀1、项目地点：武汉、黄石、宜昌、襄阳、十堰、黄冈、等地区;2、服务期:2019年-2021年，共3年;3、工程质量要求:1）符合国家装修、装饰行业标准、工程所在的地方性标准，以及按甲、乙双方合同相关质保条款约定为准;2）武汉地区内网点维修工程3小时响应，异地网点维修工程6小时响应，应急抢险维修工程1小时响应八、监督部门本招标项目的监督部门为无",0,0,0,1]
[17563,"沙坡头区2020年香山乡新水、三眼井等村高标准农田建设项目五标段汇总表项目得分项目管理机施工企业信总分技术标构和人员3排名序号暗标编号报价得分45分52分用10分（100分)投标单位分3.0010.0083.867宁夏上泽龙水利水电工程有限公司42.8628.00*43.1328.113.008.6082.849宁夏尧宇建筑有限公司3243.1327.783.008.0081.91103宁夏中弘建筑工程有限公司3.008.2083.896543.1329.56挂宁夏嘉仁建设工程有限公司28.673.008.6082.958宁夏国板园林绿化建设工程有限公司242.685438.1333.383.009.9089.36y6宁夏沛信建设工程有限公司942.8930.003.009.9086.792宁夏鸿辉建筑工程有限公司6742.9429.063.00L0,0085.003宁夏新建设水利电力工程有限公司10842.9628.223.0010.0084.1853宁夏易方达建设工程有限公司理843.1428.393.0010.0084.53d10宁夏鑫源建设工程有限公司2021年8月5日评标委员会:",0,0,0,1]
[17564,"E.7：预算价扉页鲇鱼须镇宋市中学校园地面硬化、排水沟等工程工程预算价预算价（小写）:149990.47（大写）:壹拾肆万玖仟玖佰玖拾元肆角柒分招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月22日复核时间:年月日服务热线：400-0731-179睿特造价软件",2,2,2,1]
[17565,"中共嘉兴市委嘉兴港区开发建设工作委员会办公室文件嘉港区工委办〔2017〕43号嘉兴港区党工委办公室嘉兴港区管委会办公室关于调整2017年度“五水共治”工程项目计划的通知乍浦镇，港区各相关部门、单位：2017年度“五水共治”工程项目计划下达后，部分区域由于征迁等原因，原安排的污水收集处理工程项目不再实施，剿灭劣V类水等又需要增加一些工程项目经研究，对2017年度“五水共治”工程项目作如下调整：调减2017年度“五水共治”工程项目4个，调减项目资金855万元，新增工程项目16个，新增项目资金1365万元，具体调整项目见附表附件：1.嘉兴港区2017年“五水共治”项目调减表2.嘉兴港区2017年“五水共治”新增项目计划表中共嘉兴市委嘉兴港区开发建设工作委员会办公室嘉兴港区开发建设管理委员会办公室2017年7月31日附件1嘉兴港区2017年“五水共治”项目调减表单位：万元序号项目名称建设内容和规模项目建设年限2017年计划投资额其中区财政业主单位或实施单位调减内容1染店桥村生活污水处理350户生活污水处理计划2017年完成350157.5乍浦镇污水公司投资额调整为20万元2长安桥村生活污水处理250户生活污水处理计划2017年完成375168.75乍浦镇污水公司项目取消3长安桥新村生活污水处理200户生活污水处理计划2017年完成12054乍浦镇污水公司投资额调整为70万元4南城河截污纳管工程计划2017年完成300300乍浦镇污水公司投资额调整为200万元附件2嘉兴港区2017年“五水共治”新增项目计划表序号项目名称建设内容资金来源预算投资额（万元）项目进度计划业主单位或实施单位1南河塘污水治理工程严家堰提升泵房；汤山东路居民污水入网；翁金线沿线污水入网港区财政702017年年内乍浦镇污水公司2中山花苑雨污串管探查改造探查原破损管道修复更换等港区财政302017年年内乍浦镇污水公司3道观桥截污纳管提升工程原管道清理，U型槽内铺设DN225波纹管，污水沉淀池1座，砼包管加固，槽体外部加固港区财政1002017年年内乍浦镇污水公司4南、北大街等生活污水收集处理工程南、北大街，半爿街污水收集，波纹管铺设，化粪池清理及修复，检查井、隔油池制作等港区财政2002017年年内乍浦镇污水公司5污水入网小区第三方测绘入库南湾、天妃东苑、港龙花苑等小区管道检查、管网GPS定位，管道内部质量检查等港区财政502017年年内乍浦镇污水公司6雨污串管治理改造",0,0,0,1]
[17566,"修水县学前教育2021年教学设备采购清单序号产品名称单位数量参考图片技术规格参数1塑料儿童课桌椅套1651、一桌六椅，材质：采用环保PE真空吹塑成型、经久耐用；边缘人性化设计，具有防滑功能,耐脏，耐刮伤，易清洗；桌脚根据儿童身高及不平整地面自由调节；桌脚带有橡胶垫，防止滑动和刮伤地板；2、课桌规格：120*60*（48-60）cm3、椅子规格：（54-58）*29.5*（27-31）cm2实木儿童桌张1051.桌面规格：120*60*（50-55）cm，桌面采用优质橡胶木指接板，基材采用优质樟子松，桌脚≥52mm×52mm，桌子围板≥70mm×24mm。桌面底档一根≥30mm×20mm实木，经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无结巴。2.外露部分没有毛刺及尖锐棱角，部件结合应牢固无松动现象，产品着地要平稳，结构稳固，不易倾倒。设计合理，无安全隐患。3.桌子底下每个角之间采用实木三角连接加固，桌脚R20半圆弧制作，桌脚可拆卸，方便运输，桌脚安装时采用传统榫卯结构与优质螺丝紧固件相结合，所有棱角必须倒圆应均匀一致，螺丝紧固件采用8mm*110mm螺杆加带橡皮圈防松螺帽。4.油漆：采用环保品牌儿童家具漆，三底两面工艺，光洁自然，原木色，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候老化，涂膜无起泡无剥落、无裂纹。5.螺丝紧固件：采用优质环保螺丝紧固件。6.木工专用胶：采用安全环保木工专用胶3实木儿童椅把6301.尺寸规格：28×28×（坐高25-29，总高50）cm椅面采用优质橡胶木指接板。基材采用优质樟子松。椅脚≥45mm×25mm，上档≥42mm×25mm，下档3根≥25mm×25mm樟子松进行加固，靠背板采用无结橡胶木≥75mm×18mm，经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味。2.所有连接处均采用榫卯工艺加木工专用胶连接，强度高，安全耐用。左右前加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。椅背采用造型设，符合系列主题。座位舒适，符合人体学，结构稳固，不易倾翻。3.油漆：采用环保品牌儿童家具漆，三底两面工艺，光洁自然，原木色，经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好，耐人工气候",4,4,4,1]
[17567,"中华人民共和国标准监理招标文件（2017年版）使用说明一、《标准监理招标文件》适用于工程监理招标。二、《标准监理招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、招标人按照《标准监理招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《标准监理招标文件》第三章“评标办法”规定综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。五、《标准监理招标文件》第五章“委托人要求”由招标人根据行业标准监理招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。七、《标准监理招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准监理招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。2无锡市主城区污水处理提质增效工程（一期）监理二标段（项目名称）监理（招标编号：WXS202106001-X03）招标文件招标人：无锡排水管理处（盖单位章）2021年7月16日3目录第一卷，5第一章招标公告（适用于公开招标），6第二章投标人须知，8第三章评标办法（综合评估法），31第四章合同条款及格式，40第二卷，50第五章委托人要求，51第三卷，54第六章投标文件格式，554第一卷5第一章招标公告（适用于公开招标）无锡市主城区污水处理提质增效工程（一期）监理二标段监理招标公告1.招标条件本招标项目无锡市主城区污水处理提质增效工程(项目名称)已由无锡市行政审批局(项目",1,1,1,1]
[17568,"福建省食品药品质量检验研究院通风系统维修工程量序号项目名称型号规格单位数量备注一设备部分1.1玻璃钢离心排风机LF-050(8C)-11KW风量12620-25550cmh全压1809-970Pa转速1400r/min套2广菱丰1.2万向排风罩全PP材质φ75个5台雄二安装部分2.1通风柜垂直调节门组1.5m通风柜用（配钢丝绳滑轮）套1中智源2.2一体PP电动变风量风阀φ250个15国标2.3控制面板控制箱运行指示，远程开关套2定制2.4安全型插座带防水盖10A/220V个4国标2.5风机供电电缆YJV-4*6mm2米115福阳2.6电缆配管∅32PVC管米115国标2.7配管配件弯头、直接、管卡个40国标2.8风机软连接φ800聚氨酯帆布套2国标2.9原有风机拆除拆除对应管道、配电台2现场制作2.9原有风阀拆除拆除对应控制线路台15现场制作2.1原有配电线路拆除YJV-4*2.5mm2米95现场制作2.11弹簧减震器150kg阻尼弹簧减震器套162.11风机吊装搬运费50T吊车，含屋面6人搬运就位台4三自控部分3.1自动控制柜壁挂式个1国标3.2网络交换机100M个1国标3.3PLC可编程控制器CPU-SR40个1西门子3.4PLC通讯模块AEAE04个1西门子3.5PLC扩展模块DR16AI16AO个4西门子3.6继电器MY-2NJDC24V个4正泰3.722寸一体机（触屏）含组态编程设计个1定制3.8柜内辅材接线端子项1四安装调试自控系统调试、25个末端风量测试，2个主系统风量测试项1",3,3,3,1]
[17569,"资信评审结果汇总表项目名称:南宁市江南区人民医院二次装修工程（NN2020-G2-00127-JLN6)序号投标人资信审查情况备注]广西建工集团联合建设有限公司通过2广西建工集团第五建筑工程有限责任公司通过3广西华宇建工有限责任公司通过4广西富林景观建设有限公司通过广西瑞宏建设集团有限公司通过盾广西大兴建设集团有限公司通过7广西建工集团第一建筑工程有限责任公司通过8广西建工集团建筑工程总承包有限公司通过9广西建工集团第二建筑工程有限责任公司通过10中国建筑第八工程局有限公司，中建八局广西建设有限公司通过",0,0,0,1]
[17570,"3",0,0,0,1]
[17571,"五华县洋田河治理工程勘察设计评标报告五华县洋田河治理工程勘察设计招标评标委员会2021年07月14日评委组长签名：第1页共3页五华县洋田河治理工程勘察设计评标报告根据招标文件规定，五华县洋田河治理工程勘察设计评标会，于2021年07月14日（北京时间，下同）在广州公共资源交易中心第29评标室举行。评标委员会由招标人依法组建，5名评标专家组成，在开标前，由招标人在广州公共资源交易中心从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。评标委员会的成员名单如下：、、、、。本项目于2021年06月23日至06月29日接受投标登记，共有5名投标人报名登记并获取了招标文件，分别是：淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广州珠科院工程勘察设计有限公司、万锦建设集团有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司。2021年07月14日09：30至10：00时，共有5家单位递交了投标文件，分别是：淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广州珠科院工程勘察设计有限公司、万锦建设集团有限公司、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司。10：00时，招标代理人按招标文件规定时间举行了开标会，出席开标会的有五华县水利水电建设中心、广东省五华县水务局、招标代理人以及各投标人代表。开标会上，由投标人代表检查了各投标文件的密封情况，所有投标文件密封完好，封袋标记符合招标文件的要求。按递交投标文件的先后顺序的逆序，逐一开启各投标文件，检查了投标文件中所附的法定代表人证明书、授权委托书以及投标文件的签名和盖章情况，核对了委托代理人的身份证、投标保证金凭证，公布投标人的投标报价下浮率、质量要求、工期等内容，并将以上内容评委组长签名：第2页共3页记录在现场开标记录表中。开标结果由出席各方代表签字确认（详见现场开标记录表)10:30时，招标人召开评标预备会，向评标委员会介绍本项目概况、投标报名和递交投标文件情况、评标流程和步骤等。经评标委员会全体成员一致同意，选举，为评标委员会主任。接照招标文件和评标办法的规定，该工程采用:“综合评估法”评标法。评审程序分为投标人初步评审（包括形式评审、资格评审和响应性评审）以及详细评审（包括资信业评分、勘察设计方案评分、投标报价评分)。经评审，5",0,0,0,1]
[17572,"成交供应商报价明细表：磋商小组磋商意见（书面)枣庄市峄州大酒店有限公司供应商名称项目名称：综合办公大楼2021年食堂运营管理服务项目编号:SDGP370404202102000076是否解除服务合同。定期或不定期的检查考核提出的各项服务要求做好服务，否则采购人有权决定或磋商小组确定其理由不成立的其报价无效。若成交须按照采购文件及采购人得以低于成本的报价参与竞争，报价严重偏离市场行情且供应商不能说明理由供应商应根据采购文件要求全面考虑项目实际需求及市场行情等因素报价，不单价:LDL0元/月旦签控2万径件玲备团巴大写:小写:l3l6zg知总同意，不同意口。（元）报价（单位:元)价表知2021年7月12日山东百顺招标咨询有限公司签字确认:签字:委托人签字法定代表人或授权2凹”",0,0,0,1]
[17573,"1J446㎡*6/66人认)以入下天长市汊涧镇2021年2月份三公经费和会议支出情况统计表放布时[：2021-02-2816:37[字t:大中小】●打印圆圈图;x*资业山",0,0,0,1]
[17574,"第1页共1页综合评分汇总表项目名称：长三角产业合作区（省际承接产业转移示范区）园区基础设施建设项目绿洲大道（绿洲大桥至318国道段）道路改建工程施工监理序号投标人名称评委1评委2评委3汇总浙江天元项目管理有限公司95808285.67/8274.00726883796977.00评委:Ff符羽王退",0,0,0,1]
[17575,"采购编号：以系统自动生成为准四川天府新区成都直管区公有住房维修项目竞争性磋商文件中国·四川（成都）成都天府新区住房保障中心四川润民工程管理有限公司共同编制2019年01月目录第一章磋商邀请2第二章磋商须知5第三章供应商资格条件要求18第四章供应商资格证明材料19第五章采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求21第六章采购项目实质性要求23第七章磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容24第八章响应文件格式25第九章评审方法50第十章政府采购合同（草案）59第十一章工程量清单711第一章磋商邀请四川润民工程管理有限公司（采购代理机构）受成都天府新区住房保障中心（采购人）委托，拟对四川天府新区成都直管区公有住房维修项目采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商一、采购项目基本情况1.采购编号：以系统自动生成为准2.采购项目名称：四川天府新区成都直管区公有住房维修项目3.采购人：成都天府新区住房保障中心4.采购代理机构：四川润民工程管理有限公司二、资金情况资金来源及金额：财政性资金：999687元三、采购项目简介：应目前成都天府新区住房保障中心的需要，需对四川天府新区成都直管区公有住房进行维修（详见磋商文件第五章）四、供应商邀请方式公告方式：本次竞争性磋商邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）上以公告形式发布五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.采购人根据采购项目提出的特殊条件（1）供应商须具备国家行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；2（2）供应商须具有有效期内的安全生产许可证；（3）本项目不接受联合体投标；（4）四川省外企业须提供《四川省省外企业在川从事建筑活动备案登记证》或按（川建发【2016】473号）文取得的带二维码的《四川省省外",1,1,1,1]
[17576,"凤台县桂集镇桂福新区二体化污水处理设备采购项目供应商推荐会议纪要凤台具桂集镇挂福新区二体化污水处理设备采购项目预算价562000元，采用竞争性谈判（询价）方式选择供应商。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令)第十三条的规定，由采购人和评审专家分别以书面推荐的方式邀请了，家符台相应资格条件的供应商参与本次竞争性谈判（询价）采购活动。采购人推荐的供应商1、凡总基联提科板态贸殖2直任公园2、采购人代表签字:采购人:永置）以州站6月/7日凤台县桂集镇桂福新区一体化污水处理设备采购项目供应商推荐会议纪要凤台县挂集镇挂福新区二达化污水处理设备采购项目预算价562000元，采用竞争性谈判（询价）方式选择供应商。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令)第十二条的规定，由采购人和评审专家分别以书面推荐的方式管请了，家符合相应资格条件的供应商参与态次竞争性谈判（询价）采购活动。评审专家推荐的供应商1、/云台名务旧务货西2名司。、)色基全陵育起3、评标专家签字:s依的/陈希工网风S;n（签章)yx年6月/7日",0,0,0,1]
[17577,"舒标结果汇总表评标结果汇总表项目名称及观目招标物号:无三江县大洲文化系汤岛路网工程工程换测(SJ2021-JC-05)时间:2021f9月2日初彤下油序弓投标人名称形式性予州是否合格资格审在委谷格响应性部计是否台格是否存在否技术标得分决投标的系(X权工)前务标孔分(X权工)总分报行签注犯西柳州兴利处筑试验研宜所不限贡化公通过通过2道及业逾过24.8088.75\\2闪众诚工程版换测有1662675.00限公简浏目交交迁让湖过81.2223.0568.1763通过浏道及汕过79.80的监“戈宏检测升技有限公1662675.00部延过通过79。2:2通过21。5757.65理见名:rnw州兴到建筑试验明究所有限责任公虽约征矛的小标S选人及飞报仔苏“:名:rrv州雅信[段场流操测有果公小【资注。本衣可桃把第二堂资标人须知绝定的中标员远人推荐效量荐实际信况治行词签)",0,0,0,1]
[17578,"江门市流动人员人事档案整理及数字化加工服务项目需求书一、人事档案整理及数字化加工项目概述1.数字化加工对象：江门市流动人员人事档案。2.数字化加工数量：整理和数字化加工的人事档案为4800份。3.项目服务时间：自合同签订之日起6个月。4.采购预算：96万元（含税）。5.项目内容：（1）根据相关法律法规规定完成人事档案的材料收集、分类、排序、编目、著录、技术加工、装订等人事档案整理工作；（2）根据采购人要求，完成人事档案信息数据的采集、录入、核对、统计分析；（3）配合采购人完成人事档案查阅、借阅、转递、开具以档案为依据的相关证明材料；（4）对纸质档案材料进行著录、扫描、图像处理以及完成档案信息数据库和档案图像数据库建设、数据导入挂接等数字化加工工作和软件开发维护。二、服务依据整理流动人员人事档案，必须严格遵守国家相关法律法规，严格遵守国家和广东省档案部门有关文件的规定，主要法律法规包括：1.《中华人民共和国档案法》2.《中华人民共和国保密法》3.《干部档案工作条例》（组通字[1991]13号文）4.《干部档案整理工作细则》（组通字[1991]11号文）5.《关于印发的通知》（中组发[2009]12号）6.《广东省机关档案综合管理达标升级考核标准》7.《关于开展干部人事档案改版工作的通知》（粤组通[2013]45号）8.《档案装裱技术规范》（DA/T25-2000）9.《中华人民共和国行业标准（DA/T31-2005）纸质档案数字化技术规范》10.《全国干部、人事管理信息系统指标体系与数据结构》（GB/T14946）三、服务内容及要求主要工作环节包括：档案接收、档案整理、目录著录、档案扫描、图像处理、图像质检、数据挂接、数据验收、档案入库、数据备份等工作，具体要求如下：1.档案接收：根据采购人提供的档案清单获取相应人事档案。成交供应商逐卷清点，待核对完毕后，双方在《档案出入库登记表》上登记、签字。成交供应商负责整个项目档案的取卷、保管、退还工作，如发生任何档案遗失问题由成交供应商承担全部法律及经济责任。2.档案整理：按《干部档案整理工作细则》（组通字〔1991〕11号）要求，对所有档案材料进行分类整理、排序编码、材料装订等。（1）分类整理人事档案",0,0,0,1]
[17579,"评标报告建设单位|阿克苏某部队工程名称饲克苏某部队云播系统采购项目投标人名称排名次序【3最终投标价（元）274900.00275600.00评标委员会评审结界河克苏新锐翔工程有限公司见275450.00次序中标候选人名称１新疆震宇科技有限公司2阿克苏新锐翔工程有限公司推荐的中标候选人3阿克苏科民简贸有限贵任公司评审意见经评标委员会一致评议:新置震字科技有限公司响应询价文件，价格低且合理，而定为中标单位，中标价:274900.00元评标委员会全体成员签字招标人定标意见公证处:说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式3份。",0,0,0,1]
[17580,"政府采购评审结果确认单签疆生产建设兵团肇三派近云泣场宏业发愿班多主公-我单位令此单位委托，对丘云边远泌遴业革虚封丝封宜云造血建近远且温遴工程，2021-0726-1044上关施采购。按照政府采购法定程序，本项目于2021生Q9且1总日女布采购信总，2021主Q且2丘]]五QQ经许审小组计审，淮荐下列焦应商为中示候选人，请炎单包在五个工作谷力子以镜认，反效我中八心,昂1中标候选人:四土红克主巨锁主过工且五监公且报价:J3Z5Q1ZZB元我单俭各根强货单位的确认落池，对中标结举子以公告，并向中标供应商发出中标知书。请责单行在>-:中标通知书发出之三起三十日内，接照采购文件规定的事项和中标洗应商签订合间5ˇ:≤5于227月Lf“*5:关5“≤*弟丛-吨乡8.六2",0,0,0,1]
[17581,"附件：评分细则序号评分因素及权重分值评分标准备注1报价30%30分以本次经评审的有效的最低最后报价为基准价，磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30×100%。2技术服务及商务要求10%10分供应商的技术服务、商务要求完全响应磋商文件的得10分，有一项未响应的扣1分，扣完为止。3项目实施方案25%25分供应商根据磋商文件要求提供的项目实施方案基本可行、方案准备充分、实施目标明确的得5分；在上述方案基础上结合项目详细服务内容及服务要求①拟定的项目进度详细更能满足本项目需求的加5分；一般的加3分；②人员分工明确、团队实力强，且人员≥5人的加5分；人员分工明确、团队实力一般，且人员≤4人的加3分；③工作时间进度把控准确、策划思路及时间进度保障措施详细完善、针对此项目体现出更有特色的加5分；一般的加3分；④拟投入本项目的摄影摄像器材设备配置合理更能满足项目需求的加5分；一般的加3分；供应商未提供或提供的项目实施方案完全不可行的不得分。4供应商综合实力23%场地5%5分供应商有固定办公场地，并配备有公司运营需要的摄影摄像器材设备，实力充分的得5分；一般得3分；未提供不得分。注：提供场地、房屋产权证复印件或租凭合同复印件、购进设备清单及实物照片等证明材料。4供应商综合实力23%专业水平体现18%18分供应商根据采购人提供的原素材，自行后期制作包装样片（与报送的价格相匹配），并现场展示，可行性强的，完全满足采购人需求的得18分，基本满足的得10分，脚本不能满足采购人需求的不得分。注：现场要播放。最好手机和U盘都备份，医院会准备播放的电视机。5业绩10%10分独立承担过类似业绩，每提供一个得2分，本项最多得10分；未提供不得分。注：提供中标/成交通知书或合同复印件或其他文字材料并加盖鲜章。（一经发现有造假立即解除合同）6响应文件的规范性2%2分响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。",5,5,5,1]
[17582,"选药品使用全国统一的医保药品分类和代码。若中选药品尚未取得国家医保药品代码的，生产企业应按规定程序向国家医保局申请国家医保药品代码，过渡期间以药品本位码作为该中选药品的识别码。企业取得相应药品的国家医保药品代码后，应及时告知省药采服务中心、省医保中心、省异地就医中心。三、做好信息维护工作省医保中心会同省异地就医中心要及时更新医保药品目录数据库中，中选药品的医保支付标准等数据信息，并指导全省各统筹地区以及各定点医药机构同步做好医保信息系统以及医院HIS系统的史新维护工作。医疗安徽陵疗局公室X2游室8出收一一",0,0,0,1]
[17583,"中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目（新冠疫情防疫物资供应商入围）三标段评标报告评审委员会2021年05月31日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，5四、评标委员会及监督人组织情况，5五、评标工作情况，6六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7十、需要说明的其他事项，8十一、评分情况及投标人排序，8十二、中标候选人名单，8附件1、评标附表，10附件2、采购公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目(新冠疫情防疫物资供应商入围）三标段已经同级财政部门审批，采购人为牛华人民共和国海拉尔出入境边防检查站。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点暴购项目浙冠疫情防疫物资供应商入围）三标段，。具体情况如2.3附衣。2.3标段详情:中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点米购项目中华人民共和压海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目（新冠孜情防戎物资供应商入围）三标段，该标段情况详见下表:标段编母标段名称采购内容传D01150701200177103中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站中华人民共和国海拉尔出入边防检查站2021年定点采购项目中华人民共和国海拉尔出入境边防检查站2021年定点采购项目（新冠疫情防疫物资供应商入围）",0,0,0,1]
[17584,"附件3：评标办法（双信封的综合评分法）评标办法前附表条款号评审因素与标准1评标方法成生台平易交标投招子电目项设形式评审与响应建2.1.12.1.3性评审标准程工路公省东广过通综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的优先，当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标；（2）被广东省交通运输厅最新年度评为较高信用等级的投标人优先；【采用如下的优先顺序：承诺使用的AA级投标人、不承诺使用的AA级投标人、承诺使用的A级投标人、不承诺使用的A级投标人、B级投标人、未参评且被确定为B级投标人】（3）以投标人企业最新年度净资产较高的优先；（4）评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。第一个信封（商务及技术文件）评审标准：(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；C.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人",5,5,5,1]
[17585,"1.封面阜宁县罗桥镇、古河镇、芦蒲镇政府专职，消防队站建设工程，工程招标控制价/招标人:，(单位盖章)/造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月20日1.扉页阜宁县罗桥镇、古河镇、芦蒲镇政府专职，消防队站建设工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，11908184.24(大写):，壹仟壹佰玖拾万捌仟壹佰捌拾肆元贰角肆分，//招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)//法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)//编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月20日复核时间:2021年07月20日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:阜宁县罗桥镇、古河镇、芦清镇政府专职消防队站建设工程其中:（元)序号革项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费〕阜宁县产滴镇消防站2857955.5831703058291.138.4632、122阜宁县罗桥镇清防站4962503.0122500119700.221572450.26化阜宁县古河镇消防站4087725.672Soo97293,63129955.61合计11908166.24770030275288.29371297.99单项工程招标控制价表工程名称:阜宁县罗桥镇、古河镇、芦清镇政府专职消防队站建设工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费阜宁县芦蒲镇消防站围描【土定】237756.8866385.428045.98阜宁县芦州镇消防站门卫【土建】187939.3250006102.976360.14竞宁县芦蒲镇消防站消防车库【土建】858:379.09500023857.8290t.82宁县芦蒲镇消防站业务用房装修改选【近定】337496.8317oo8880.0511421.33宁县芦蒲镇消防站【水池】27987.6878i.899f7.1656阜宁县芦蒲镇消防站门卫【安装】13228、34190.523q6.2皇宁是芦蒲镇消防站消防车库【安装】81511.271175.782121.65“县芦蒲镇消防站业务用房装修改选【2下390582、452000002394.6510166、46宁县芦蒲镇消防站【道路】526532.41900306d90、71L1505.ss130阜宁丛芦蒲镇消防站【绿化】12950.54131.9645.4711阜宁县芦出镇消防站【给水消防】21520.01852.76661,5612阜宁县芦蒲镇消防站【路灯强弱电】5268s.2759.491:325.613阜宁且芦蒲镇消防站【潮污水】10689:5.591540.982291.8714阜宁具罗桥镇消防站围墙【土建】195166.3a6116.81Wo时15阜宁县罗桥镇消防站业务用房【土建】3607216.7725000L00174.57122073.5818阜宁是罗桥镇消防站水池【土建】27987.68781.89947.1517阜宁县罗桥镇消防站业务用房【安装】557513.522000004799.6714511.1918阜宁县罗桥镇消防站【给水消防】26295.78878.31709.4818",2,2,2,1]
[17586,"地间中华入民共和机动车行驶证bhiefeLienxeoribcFeodjcsReniblicofCbinagP苏USJ22]生绣炎小型各通客车(d;2Tc网acho心人郁万军余()sie狂系包苏州币识中辽求本沱华苑96剪2384室依冷心≤予钻皮Sy荣设牌CSA6452HDAR仪殖忻区拒彻三R【xf)【江苏省苏州尔贤凯例代予LSJA2MU6?JCE36[67X市公安局交罗动机号访181163683ECc远蓉豪支队主见担Z281811-29农理理2819-]2-18(vy0苏USJ3Z23285838401日6签管篮球3萨球部[876tg3人总板价技对蒙人管]58!bg该定蚕频对舒各反章体通尺求4S45X1852×[Pf9cz濉李延益法胎记录注渔还公的/2《说",0,0,0,1]
[17587,"Q第2次报价（最终报价）(山东资嘉集团有限公置3767300,37园一光山东万座产业划层有B公司2718785.48回1查乙",0,0,0,1]
[17588,"(371新的然",0,0,0,1]
[17589,"序号内容1说明采购人名称:中国电子学会0采购项目预算金额:人民币30万元c响应文件语言:简体史文寸报价货币:人民正响应文件有效期:90天0响应文件份数:一份正本、一份副本、一份电子版7供应商递交的电子版文件应为响应文件正本PDF扫描版,包含纸质响应文件全部内容，存储载体为U盘。8磋商时间:2021年9月6日上午10:00(北京时间)，逾期送达或不符合密封规定的，怒不接受。磋商次序:按递交首次响应文件次序，供应商在收到磋商小组的通知后应在指定时间内到达磋商地点。响应文件递交地点及磋商地点:中国电子学会磋商内容:磋商小组针对供应商的响应文件的商务、技术和价格等内容进行磋商。磋商过程中，磋商小组可根据磋商文件和磋商情况，实质性变动磋商文件中的内容，包括“项目需求书”。9评审方法:综合评分法。最低报价不是成交唯一条件。",0,0,0,1]
[17590,"1.封面建湖县沿河镇中心小学新建生服楼工程，工程招标控制价建湖县沿河镇中心小学招标人:，(单位盖章)江苏伟业项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年07月26日1.扉页建湖县沿河镇中心小学新建生服楼工程，工程招标控制价招标控制价(小写):，2531312.07(大写):，贰佰伍拾叁万壹仟叁佰壹拾贰元零柒分整，建湖县沿河镇中心小学江苏伟业项目管理有限公司招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)刘勇军薛青法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)张守义朱树军编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年07月26日复核时间:2021年07月26日1.总说明建设项目招标控制价表工程名称:建湖县沿河镇中心小学新建生服楼工程其中:(元)序号单项工程名称公额(元）暂估价安全文明施工费规费】新定生服楼工程26531312.0768451.5582718.44合计2631312.0768451.5582718.44单项工程招标控制价表工程名称:建湖县沿河镇中心小学新建生服楼工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元）智估价安全文明施工费规费】新定生展楼（土建）2236437.3764446.037668:.36y新建生服楼（安装）294874.74005.52703:.08企计2581312.0768451.55827ls.da单位工程招标控制价表工程名称:新建生服楼（土建）(001)序号汇总内容企额(元)其中:暂估价(元)述出分部分项工程1609078.59山i入工费379236,3e12材料费1053:568.山8施工机其使用费23328.5616企业管理费106q1.o时山6刊海4S304.1时2滑施项目867011.162.12603:3-1.122.2凶价措施项目塑86180,.082。2.1t中:安全文明施工播施费6816.0233.1其中:暂列企额3.2其中:专业工程暂估价3.3其中;计日工3.4其中:总承包服务费通峨贾75681.36近税金181659.972286137.37分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称;新建生服楼（土建）(001)金额(元)注式项目编码项目名称项目特征描述二心工程量综台单价合价其中暂估价0L01oL00100主石方工程平系场地(合清表、除东草)土壤类别:由投标人踏勘现场自行确定致主馆:器投察火路备筑旨岩锅复处687.041.98106a.3号松0LOIOL00300挖沟槽主方土壤类划:综台备类去设计图纸挖北谈巨:投标人勘察现场，土方场内周转对记名",2,2,2,1]
[17591,"农开工程进场交易项目采用转账方式或银行保函投标保证金缴退说明（资格后审项目）一、农业工程投标保证金的形式：银行保函或银行转账银行保函方式缴纳说明:1、本工程投标保证金可采用银行保函形式，银行保函须由投标人基本账户的开户行出具，并在投标文件中提交银行保函原件扫描件以及投标人开户许可证扫描件（或基本存款账户打印件），同时在递交投标文件时间截止之前将银行保函原件寄送招标人（招标代理单位）。2、银行保函应当明确招标人名称、投标人名称、投标项目名称、金额、有效期、保函条件。2、银行保函退还说明1、承办方：银行保函原件退还工作由招标人（招标代理）承办，招投标监管部门实施监管。2、退还时间要求：依据招标文件要求及时办理。二、转账方式提前缴纳说明本工程保证金为2万元1、工程投标保证金要求在投标文件截止时间前缴纳至投标保证金专用账户。单位名称：扬州市财政局单位账号：101563010400666680000000007开户行名称：农行扬州新城支行特别提醒：缴纳时务必在用途栏注明投标回执单中的保证金缴纳码（无须填写工程名称）,未注明保证金缴纳码或保证金缴纳码填写错误的不予确认缴纳，并原路返回汇款账户，其责任由投标人自负。2、投标保证金采用银行转账方式，投标人必须从其单位基本存款账户将投标保证金以转账方式缴入投标保证金专用账户，缴纳保证金时必须注明投标登记《回执单》上的保证金缴纳码（主体库中基本户信息务必与单位实际基本户信息保持一致）。3、投标人应当于投标文件截止时间前将招标公告要求的投标保证金一次足额递交至投标保证金专用账户（为防止因人行或银行系统原因及投标人自身汇款有误导致保证金不能及时到账，建议最迟在开标前2天缴纳保证金）。4、投标人在完成投标保证金递交后，应于开标前自行进入“扬州市公共资源交易系统”核查保证金缴纳状况是否确认成功，对显示“未缴纳”的，需及时联系0514-87111072进行电话咨询或至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼一楼农行营业厅进行现场咨询，对因未及时进行查询或处理而导致保证金缴纳不成功的，责任由投标人自负。5、无论任何理由，投标截止时间止，保证金未足额到账或投标保证金未确认已缴纳的均视为未提交。三、投标保证金退还说明1、承办方：投标保证金退还",0,0,0,1]
[17592,"崇左市政府性投资建设项目工程预算控制价审定通知书崇工评预[2021〕76号激端镇全凤村委员会办公楼工程预算控制价宙定通知书崇左市江州区濑混镇人民政府:根据财政部《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号）及崇左市财政投资项目管理有关规定，对“濑混镇全凤村委员会办公楼工程”预算项目进行评审。评审结果如下:一、项目名称濑混镇全凤村委员会办公楼工程。二、项目主要内容濑混镇全凤村委员会办公楼工程该项目建设地点在崇左市江州区濑混镇全凤村，建筑面积519.68平方米，建筑基底面积296.24平方米，层数为地上2层，建筑高度7.05m。业主崇左市江州区濑混镇人民政府送审项目预算费用为1320209.29元。三、审核依据（1)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)（2）、《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范)》)GB50854-50862-2013广西壮族自冶区买施细则;（2）、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及费用定额;（3）、增值税按《关于调整增值税税率的通知》(财税C201832号）的要求执行;（4)、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的：2016年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关配套文件;（5)、桂建标[2018]19号文《于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》:（6）信息价采用崇左市发布的《崇左市建设工程造价信息》2021年3月份。四、审核办法委托浙江中兰工程项目管理有限公司审核。五、评审结论现审定濑混镇全凤村委员会办公楼工程预算控制价为1226601．14元，审减93608.15元,审减率为送审1320209.29元的7.09%。广一/十中国—泰国崇左产业园管理委员贫财政经济局2021射承消济5日",2,2,2,1]
[17593,"招标编号：510201201813245内江师范学院2018年央财项目水产养殖学创新研究中心科研设备采购项目招标文件内江师范学院四川国际招标有限责任公司共同编制2018年12月目录第一章投标邀请四川国际招标有限责任公司受内江师范学院委托，拟对内江师范学院2018年央财项目水产养殖学创新研究中心科研设备采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、招标编号：510201201813245二、招标项目：内江师范学院2018年央财项目水产养殖学创新研究中心科研设备采购项目三、资金来源：财政性资金四、招标项目简介：本项目共2个包，采购水产养殖学创新研究中心科研设备（具体详见招标文件第六章）五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、符合法律、行政法规规定的其他条件；7、根据采购项目提出的特殊条件7.1投标人非投标产品（若是进口产品）制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）8.本项目不允许联合体参加（详见招标文件第四章）六、禁止参加本次采购活动的供应商根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人/采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）七、招标文件获取时间、地点：招标文件自2018年12月7日至2018年12月13日每天上午09:00-12:00，下午13",1,1,1,1]
[17594,"评审情况标段企业名称评参评分河南益友建设工程有限公司94.9891.7893.1390.6393.18山东旭天建工集团有限公司95.649.3493.7492.5494.64山东盈捷建设工程有限公司97.7895.1395.7394.1896.53河南正海实业有限公司92.8191.7190.4190,0192.21山东合一水利工程有限公司95.7394.8393.8393.9895.53河雨新受水电工程有限公司95.3692.769L.669l.9193.56山东赛邦建设工程有限公司96.1792.6293.8791.3791.87联江建设有限公司96.4993.6793,9691.6993.09山东旭天建工集团有限公司96.11944194.2793.1694.01山东源润建安工程有限公司96.2193.6593.4092.4692.91鲁兴欣盛水务科技有限公司96.1492.8293,5992.9193.74山东不巨野明航水利工程有限公司96.2493.7994.0092.1994.14山东坤祥建筑工程有限公司96.3295.1793.8793.2294.32信邦建设集团有限公司95.9194.7893,3093.8194.11福建士维建设有限公司95.7192.3792.9691.269l.61山东大禹建设集团有限公司96.4494.0293.9193.3492.94秦勋伟业建设有限公司95.4193.6993.1092.8493.11山东佳华腾龙建设有限公司98.1096.4295,9895.2296,40济宁禹鼎水利工程有限公司96.1792.6794.4790.8793.37山东舜阳建设工程有限公司96.3293.2093.6691.7793.92聊城大元建设有限公司96.6793.2793.4292.429417山西嘉源易润工程技术有限公司96.0292.4593.1792.0793.52山东银城建设工程有限公司95.4192.5492.5692.1693.01盛豪建设集团有限公司95.6591.4493.6188.8790.95山东水安建设有限公司95.5192.4994.1190.2693.01河雨基安建设集团有限公司96.4892.9893.789l.4893.18河北晨然市政工程有限公司96.6894.1393,8893.3394.78夏津县水丰水利工程有限公司93.8190.3691.8888.4791.41远海处工（集团）有限公司95.9493.9993.4693.1993.44鸿鸣建设有限公司95.7492.9494.4492.0993.44聊城昊宸建筑工程有限公司95.3991.68920390,9991.29河药顺正建筑工程有限公司94.0789.9791.8788.5287.97河而正航建设工程有限公司95.2894.2192.7692.5892.78河南山河水利建筑工程有限公司95.7792.7292.8292.2292.17诸城市锦绣川建筑供水有限公司95.8592.2892.8292.0291.16坤鑫建设集团有限公司96.0793.7793.192.8503.67河南宏钦建设工程有限公司96.4492.2793.3589.8990.94山东恒飞建设工程有限公司96.5093.0092,593,059210冠县兴禹水利工程有限公司96.4293.292.6592.6793.12河水处建筑工程有限公司95.8195.3692,9393.639山4】宁夏浩汾建筑工程有限公司96.2691.8893,8889.3789.86三陕西盛鑫建筑安装工程有限公司95.7994.1694.7493.8493.99临渣市鲁水建设工程有限公司065493,7g93.8092.9993.04河南华精瑞安建筑工程有限公司96.029l.8193.4689.6289.42临沂锦华建设有限公司94.8692.0192.6690.4192.96四川弘凯建设工程有限公司95.7193.9693.3092.6694.01高唐县水务工程右限公司03,6189.929L.1787.6180,31河南广显建设工程有限公司95.7390.8493.2388.7088.43中明处投建设集团有限责任公司96.3693.8694.5392.4194.46山东大舜建设集团有限公司96.6693.5693.0192.1193.26中建华胜建设有限公司96.3093.1493.0492.8093.80",0,0,0,1]
[17595,"招标需求项目概述项目简介采购人：广州市戒毒管理局用户单位：广州市潭岗强制隔离戒毒所工程名称：广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目招标内容：广州市潭岗强制隔离戒毒所改扩建配套信息化建设项目咨询设计服务项目预算：预算资金最高为人民币80万元项目类别：服务类投标人应特别注意以下对投标报价的要求1、最高限价:800,000.00元2、投标人必须按本招标文件指定格式正确填写各种价格单3、报价清单中各项内容的报价必须正确无误，以人民币元为单位4、报价栏项目中如出现数字0，视报价为零，即免费；如出现空白，视为未响应5、总报价均应已包含国家规定的所有税费6、招标需求中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效7、招标需求中标注有“▲”的条款为重要条款，要求投标人提交相关证明材料，如没有证明材料或专家认定证明材料无效的，该条款视为不满足，将在评分中扣除相应分数8、对招标需求中的所有条款，投标人如在投标时承诺满足，但中标后发现有虚假响应，即事实上不能满足的，采购人有权取消投标人的中标资格项目背景基本情况禁毒斗争是一场全民性的持久运动，深入开展禁毒工作，有效解决毒品问题，减少毒品危害，是维护社会和谐稳定，建设幸福广东的重要举措2012年，广东司法行政系统戒毒场所贯彻落实《禁毒法》要求，积极参与全省“大打击、大收戒”禁毒专项斗争，全面加强强制隔离戒毒和戒毒康复工作，目前已累计收治强戒人员92168人，并初步探索建立了具有广东特色的“三期一体验”强制隔离戒毒管理模式和戒毒脱瘾“九训”教育矫治模式，形成了以提高戒断率为中心的教育理念和以脱瘾教育为重点的工作机制，戒毒工作水平不断提高；大力推进戒毒康复工作，积极打造广东“康福苑”品牌，探索了“生理脱毒、身心康复、融入社会”“三位一体”的戒毒康复“三水经验”，形成了以省三水戒毒康复所为龙头，增城、梅州等多个场所共同发展的“1+9”戒毒康复工作格局，并与地方共建了10个戒毒康复基地和",0,0,0,1]
[17596,"政府采购评审结果确认单中共芝吉泌县委员会宣连部我单位受贵单位委托，对鸟监镇爱固主义教宜差地提土改造项且LKGYIG[2021]637经)，实施采购。列供应商为中标候选人，请费单位在五个工作日内予以确认，反馈我中心。第1中标候选人：山态丘心这业佐继车墨公司报价：3BZ90D53元我单位脊根据数单位的确认意见，对中标结果予以公告，并向中标供应商发出中标通知书。请贵单位在中标通知书发出之曰起三十日内，接照采购文件规定的事项和中标供应商签订合同。泸H如以中尔午新疆丝路永信建设程项自管理咨罚有限责任公司六2年7月6日洋颁年心烟工祁（重幸）71年7月6日1/1",0,0,0,1]
[17597,"招标最高限价申报表靖江市特殊教育学校（招标人）靖江市特殊教育学校装饰及室外配套设施工程项目，预算价为1287337.56元，根据靖江市相关文件规定，现确定最高限价为1287337.56元，特此申报申报单位（招标人）：靖江市特殊教育学校2018年6月27日",2,2,2,1]
[17598,"山东省枣庄市枣庄高新技术产业开发区财政局收入分析及虚拟金库软件采购项目竞争性磋商文件项目编号：SDGP370409201802000009(SDJR-2018-A361205)采购人：枣庄高新技术产业开发区财政局代理机构：山东金润建设咨询有限公司日期：二○一八年十二月目录第一部分竞争性磋商公告第二部分供应商须知第三部分响应文件的递交、评审第四部分合同第五部分附件第六部分项目说明1第一部分竞争性磋商公告一、采购人:枣庄高新技术产业开发区财政局地址:枣庄市光明西路1699号联系方式:孙品0632-8690966采购代理机构:山东金润建设咨询有限公司地址:山东省淄博市高新区县（区）中润大道77号金润商务大厦联系方式:董伟奶0632-5193199、18264215655二、采购项目名称:山东省枣庄市枣庄高新技术产业开发区财政局收入分析及虚拟金库软件采购项目采购项目编号:SDP370409201802000009采购项目情况:标包货物服务名称够吊供应商资格要求预算金额（最高限价,单位:万元）A枣庄高新技术产业开发区财政局收入分析及虚拟金库软件11、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且未被列入“信用中国”网站信用山东(www.creditchina.gov.cn）（www.creditsd.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)网站]重大税收违法案件、失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;2、供应商具有有效的营业执照，营业执照有相应的经营范围:3、本项目不接受联合体投标40三、获取磋商文件1、时间:2018年12月18日8时0分至2018年12月24日16时0分（报名截止时间)(北京时间，法定节假日除外）2、地点:枣庄市公共资源交易网及中国山东政府采购网网上报名:①枣庄市公共资源交网网上报名：网上报名网址：www.zzggzy.com，供应商需到枣庄市公共资源交易中心办理企业信息人库相关小置与冬庄币公共贫源交易中心联系，联系范话：0632-8252190、0632-8252182九地址：枣庄市公共资源交易中心三楼窗口受理区②中国山东政府采购网网上报名：网上报名网址（www.ccgp-shandong.gov.cn），根据山东省政府采购有关规定，凡有意参加本次政府采购的供应商必须在“中国山东政府采购网”进行注册并报名，技术支持电话：15865255637，0531-82669864备注：注册并报名成功后，供应商须携带以上两个网站报名成功截图的纸质版到山东金润建设咨询有限公司枣庄分公司（枣庄市新城区武夷山路1518号，枣庄国际大厦704室）现场登记确认后方可",1,1,1,1]
[17599,"第三章评标办法（综合评分法）评标办法前附表表A条款号评审因素评审标准1评标方法评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：（1）评标价低的投标人优先；（2）投标文件提供的满足资格审查条件的业绩数量多的投标人优先；（3）投标文件提供的满足资格审查条件的业绩累计合同金额额大的投标人优先。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准：（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。（2）投标文件上法定代表人电子签名章、投标人的单位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户；c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且提交了银行保函承诺函。（4）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。（6）投标文件资格审查（商务及技术文件）中未出现有关投标报价的内容。（7）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。2.1.12.1.3形式评审与响应性评审标准（8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。（9）权利义务符合招标文件规定：a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；c.投标人未提出不同的工程验收、计量",5,5,5,1]
[17600,"汤沟疗养院杂品公开询比采购方案，一、项目信息，本次辅料公开询比采购案CGFA202106030010是本溪钢铁（集团）实业发展有限公司汤沟疗养院使用杂品采购项目，52项。，该年标执行周期：合同签订之日起一年内有效，该年标是供需双方签订年度协议合同，每次结算数量、金额以实际需求订单为准，委托需求清单采购数量为预计数量。，具体项目名称、规格、尺寸、材质、计量单位、采购数量详见采购案委托需求清单。，二、技术质量要求，1、技术质量要求：见委托需求清单质量标准。，2、供应商供货时必须提供全部供货品种的合格证、材质单、产品标识、包装标识等。，三、供应商资格条件，投标人必须按本要求具备相应资质、能力，并提交相关证明文件，作为其投标文件的一部分，以证明其有资格参加投标和中标后有履行合同的能力。，1、资格要求：具有合法营业执照法人或其他组织，与本次采购物料的专业或行业直接相关，投标方所提供的产品必须是全新且满足需方企业技术要求的合格产品。，2、投标企业类型：生产型或贸易型。，3、注册资金要求：财务、资金状况良好，能够承担项目实施过程中相应的风险。，4、法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。，5、投标方具有便捷的运维条件和能力，确保所供产品长期稳定运行。投标方在经营过程中信誉良好，无违法经营和无不正当竞争行为。，6、投标人应提供以下资质文件：，（1）提供投标方（公司）营业执照（彩色扫描件）；，（2）法定代表人身份证（彩色扫描件）；，（3）被授权人身份证（彩色扫描件）；，（4）法人授权委托书（彩色扫描件）。，四、商务要求，1、报价要求：报价为含税到厂价（含运费、装卸费包装等杂费），报价要注明单价、总价清晰、准确；，2、交货期：签订合同后开始供货，供货数量依据生产进度分批次送货。实际交货期以签订合同为准。中标供应商签订合同时再次确认合同交货期；，3、合同有效期：本合同自签定之日起生效。一年内价格有效。，4、付款方式：合同签订后，货到验收合格开具增值税发票挂帐后，6个月现款结算",0,0,0,1]
[17601,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:南村镇三城村未硬化区域内道路硬化工积金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程景综合单价合价其申:暂估价区域一(鸿坤广场南二员楼区域）道路硬化及谢水管道工程道路硬化工程[北+东西主路硬化010L0100E001路基挖一般土方!.土墙类别:一二类2.挖土洋度:0,15米3.开挖方式:反铲挖据机1,装车、不使车:装车6.场内运庭:3KMa3266.55卫040202001001路床(槽)整形1,部位:道路路床2,范围:硬化范围础21777.00204020300700水泥混凝土路面1.混凝土强度等级:802,参和料:3,厚度:1601.嵌缝材料m21777.00东西卷道硬化份040101001002路禁挖一艘土方1.土地类别:一二类2,挖土涨度:0.15米3.开挖方式:反管挖据机1,要作、不装作:装作5.场内运距:3KM必131.4050:0202001002隆床(惜)整形1,部位;道路路床2,范出:硬化范国记1095.0060:0203007002水泥混凝主路面1,.混凝土强度等援:C302,参和料:3.厚度:1201.长登材料前21095.00分部小计播施项目olLL0600t001大塑机械设备进出场及安拆1.机械设备名称:挖据机、压路机2,机械设备规格型号:台·次100分部小计合计雨水管道工程东西主排水管道（180米，DN60o）0:100100100拆除砼路面及垃圾外运3R1.材质:砼2.序度:180a22.52.00句0-40101002001挖沟槽土方1.土壤类别:一二类2,挖土谋度:1.1米3,开挖方式:反铲挖据机4.装作、不便车:楚车6.场内运距:Km3307.44o4050100100DN600混凝土管1.垫层、基础材质及厚度号2.管座材质：3.规格:DN6001,接口方式:承插口胶圈6,铺设深座:1.6米5,混溉土强度等须:7.管道检验及试验要求180.0011040501001002)N300混凝土支管1.垫层、基础材质及厚度号2.管座材质:3.嫂格:DN3001,接口方式:承插口胶圈5,镇设漂度:1米,混凝土强度等颁7.管道检验及试验要求：7.00120:050:4001001的翻圆形雨水验查升。直径1000。丹深度1,4米1.垫层、基础材质及厚度:详见标准图2.翻筑材料品种、规格、强度等援：3,勾缝、抹面要求1.砂浆强度等级、配合比5,混凝土",3,3,3,1]
[17602,"第三章评标办法(一)评标办法和标准本工程采用下面第1种评标办法：综合评估法评标委员会仅对通过初步评审的技术文件进行详细评审。综合评估法的分值构成和评分标准1.2.1综合评估法采用百分制进行量化。综合评估法的评分标准见附件《工程设计招标综合评估法评分标准》及《工程勘察招标综合评估法评分标准》，招标人可根据项目的具体情况和招标类型选择评分标准。招标人应当使用以下所列各项评标标准，各评分项及其分值不得擅自改动；招标人认为评分标准不适应项目具体特点或实际需要的，经苏州市建设主管部门同意，可在百分制评分基础上适当补充专项加分条款，但该加分条款应为工程勘察设计资质标准中与招标项目相应的勘察设计类内容，并需承担因不合理限制或排斥潜在投标人而造成的法律责任。投标人应当提供以下所列各项评分标准中投标项目组成员的本单位社保证明（连续近3个月以上由劳动部门出具的养老保险证明或养老保险手册（已退休人员提供退休证明）、劳动合同），并承诺实施过程中项目组成员变更不超过三分之一。苏州市工程勘察设计企业信用考评应依据有效年度的考评结果。外地企业在苏分公司或分院的考评结果即为其持证总公司或总院的在苏考评结果，评标时应予以认可。评标基准价的确定方式：如公布了勘察设计费指导价，则评标基准价=勘察设计费指导价；如未公布勘察设计费指导价，则评标基准价=有效投标文件的投标报价算术平均值（当有效投标文件≥7家时，计算算术平均值时应去掉最高价和最低价）。勘察设计费指导价由招标人根据项目规模、特点和市场合理确定，并预先公布。如招标人未公布的，则以所有投标人投标价去掉最高价和最低价后的算术平均价作为招标基准价;投标人为少于7家时，以所有投标人投标价的算术平均价作为招标基准价。浮动率为基准价的-20%～0。1.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准，独立、客观、公正地进行量化打分。技术标部分评分点在不缺项情况下，每分项得分不得低于该项分值的60%。每一项计分时，在总分基础上去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位。C.1工程设计招标综合评估法评分标准(风景园林工程)(方案设计)商务分评分标准(20分)序号评分项目分值",5,5,5,1]
[17603,"肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造设施项目（康城大道片区截污工程）（监理）建设项目（施工）评标报告评标委员会组长签名:二○二一年八月六日德庆县城东城中老旧小区配套基础设施建设改造项目（康城大道片区报污工程）（监理)德庆县代建项目管理局德庆县发展和改革局以德发改投资【2021】16号批准建设通过向上争取资金和专项债券资企，不足部分由县财政统筹解决德庆县监理费20万元本项目共划分为1个标段主要包括施工准备阶段、施工阶段及保修阶段的建设监理服务与工程竣工结算及协调等相关工作，监理工期自签订监理合同至工程保修期满。304日历天，以监理单位发出的开工令所报明的时间为准本项目招标公告于2021年07.月16日（北京时间，下同）同时在中国•德庆政府门户网、肇庆市人民政府网、广东省招标报标监管网上发布招标文件的编制与|本项目招标文件由招标人委托招标代理编制，已按程序报监督部门审批本项目按规定的时间党成澄清及答疑。2021年08月06日10:00|开标地点攀庆市公共资源交易中心302空2021年08月06日10:50]评标地点肇庆市公共资源交易中心402空综合评估法详见招标文件第四章、评标办法德庆县住房和城乡建设局掌庆市公共资源交易中心德庆分中心广州金良工程咨询有限公司开标截止之前一共3家投标单位（详见投标名单）第1页，共评标委员会评标委员会:5人，其中招标人或其委托代表1人，专家4人;评标专家确定方式:广东省综合评标专家库中随机抽取4人，评标委员会负责人在随机抽取的专家中选举产生。开标记录招标代理在规定的开标时间和地点主持开标会议，招标人、监督单位投标人代表及招标代理人员均接时参加。各投标人均按招标文件的要求委派法定代表人委托代理人持本人有效身份证参加了开标会议。投标人代表在些督单位的监督下对投标文件进行密封检态。经检态，各投标人的投标文件密封完整，按要求提供了投标保证金。初步评留悟况评标委员会依据招标文件第四章规定对投标文件进行初步评审，初步评审内容包括形式评审、资格评审和响应性评审。经评标委员会评议3家投标人均通过初审。否决投标的情况说明无详细评审情况评标委员会按照招标文件第四章规定对投标文件进行详细评审，并计算出各投标",0,0,0,1]
[17604,"一项目两基地”电梯设备采购与安装工程更改公告（二%（招标编号:GX(QL202l-GG-053）-、内容:各投标人:一项目两基地”电梯设备采购与交装上程（项目招标编号：GXL2021-GC;-053）作如下夏改:1、招标文件中《1.中路．苑B区项目自动扶梯设备明细表》的“自动扶梯装饰要求”增加“8.扶梯析架两侧及底板装饰材质：铝塑板”。2、北投防疫物资五象新区生产基地项目(一期）垂直电梯五象4#楼中的轿厢净凡寸（涂mx施m）现史改为“湘净寸（深mX第mm）3500*2400”。3、删除中路雅苑B区项目自动扶梯中．.．．“（五）配件要求以下部件必须为与投标品牌一致原品牌。1.控制系统主要部件，”。4、投标文件递交的截止时间（开标时间）更改为“2021年9月22日09时30分”。相应内容按此更改执行，其余内蓉不变，特此通知。.招标人：广西中路资产投资有限公司招标代理机构:广西强路I刊警请有限责作公司2021年9月3日二、监督部门本招标项目的监督部门为广西中路资产投资有限公司。三、联系方式招标人：广西中路资产投资有限公司C)山上址:南宁市望州南路113号联系人:区深、胡文龙日话:0771-3486926电子邮件:/招标代理机构：广西强路工程咨询有限责任公司地址:南宁市青秀区云景路39号新发展大厦13层招标业务部联系人:草工电话:0771-5726959电子邮件:gxqlzxgs@l63.com11)。行/辽拓/检(签名）招标人或其招标代理机构主要筑贵人项目负责人）1立上3y2上招标)或其招标代理机构:（盖章）公)",0,0,0,1]
[17605,"评标情况的报告招标编号：0610-1840NH010081设备名称：A102T项目零部件专用器具招标人：北汽动力总成有限公司招标机构：北京国际招标有限公司日其：年月日目录项目简介(自述)招标过程简介评标过程四评标结果表-1.开标览表表-2.简合性检查表表-3，商务评议表表-4.技术参数比较表表-5，评标价格比较表表-6，授标建议后附:>发售标书一览（汇总）;>投标签到表及开标记录表;>专家评审意见表;>专家组成员签到表及承诺书-、项目简介(自述)北京国际招标有限公司接受业汽动力总成有限公司委托，就其拟引进的AL02工项目零部件专用器具进行国内采购招标。、招标过程简介本次招标采购于2018年上且31旦在中国采购与招标网上登载招标公告，即日起开始发售招标文件。共有3家厂商购买了招标文件。详见发售招标文件一览（汇总。投标截止日期为2018年3月6日上午，0:00。:2018年3月6日上生10:00时在北京国际招标有限公司506会议室开标，有3家厂商投标。详见表1.开标一览表。三、评标过程参加投标厂商为:廊坊市杰世机械设备有限公司北京龙伟兴达科贸有限公司沧州金诺嘉润金属制品有限公司（1）符合性检查经符合性检查，3家投标厂商的投标文件均符合招标文件要求，符合件椅查合格，进入商务评议。(详见附表2)（2）商务评议符合性检查合格的3家厂商，商务部分均符合招标文件要求，商务评议合格，进入技术评议。（详见表3）（3）技术评议商务评议合格的3家厂商，各项技术条款均满足招标文件要求，技术评议合格，进入价格评议。（详见表4）（4）价格评议技术评议合格的3家厂商中:A．北京龙伟兴达科贸有限公司提供的A102T项目零部件专用器具设备，供货范围齐全，技术及商务方面均能满足要求，价格调整为零。其投标价格:CNY918,350.00供货范围调整:RMB0．00技术偏离调整:RMB0.00商务偏离调整:RMB0．00该投标人评标价格合计约:CNY918，350.00评标价格排序第一.B．沧州金诺嘉润金属制品有限公司提供的A102T项目零部件专用器具设各，供货范围齐全，技术及商务方面均能满足要求，价格调整为零。其投标价格：CNY1,015,600.00供货范围调整:RMB0.00技术偏葛调整:RMB0.00",0,0,0,1]
[17606,"通渭县李家店乡坪合村主巷道硬化工程一阶段工程汇总表合同编号:THDXGC-21005单位:人民币/元序号项目名称金额通渭县李家店乡坪合村主巷道硬化工程一阶段合计投标总报价（大写）:投标人（盖章）:法定代表人或授权代理人（签字）:时间;年月日通渭县李家店乡坪合村主巷道硬化工程一阶段工程最清单合同编号:THDXGC-21005单位:人民币/元第100章总则子目号子目名称单位数量单价(元）合价(元）102工程管理102-1竣工文件总额102-3安至生产费总额104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额合计投标人（盖章）:法定代表人或授权代理人（签字）:时间]:年月日通渭县李家店乡坪合村主卷道硬化工程一阶段工程量清单合同编号:THDXCC-21005单位:人民币/元序号章次科目名称金额第200章路基2第300章路面3第600章安全设施及预埋管线子目号数量单价（元）合价（元）子目名称第200章路基单位203挖方路基203-1|路基挖方挖土方m28210-日302【垫层第300章路面302-2砂碱垫层-a厚150mmm28210312-1水泥混凝土面层一别厚150mmm28870604标志牌第600章安全设施及预埋管线604-12道口桩根36投标人（盖章）:法定代表人或授权代理人（签字）:时间:年月日",3,3,3,1]
[17607,"1.封面恒力时尚产业园物流配套工程配套仓储区(鑫思莱)5-9#厂房工程，工程招标控制价江苏鑫思莱新材料科技有限公司招标人:，(单位盖章)江苏中瑞建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年08月16日1.扉页恒力时尚产业园物流配套工程配套仓储区(鑫思莱)5-9#厂房工程，工程招标控制价105959603.86壹亿零伍佰玖拾伍万玖仟陆佰零叁元捌角陆分招标控制价(小写):，(大写):，江苏鑫思莱新材料科技有限公司招标人:，江苏中瑞建设项目管理有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)1朱磊法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)张培施函编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年08月13日复核时间:2021年08月16日1.工程量清单总说明价后期不予调整；3、各投标单位应充分考虑现场复杂性，自行勘察并综合考虑拆除、弃置等过程中的各种保护、恢复、垃圾及现场清理等所有一切施工相关费用，竣工结算时不予增加调整；4、各投标人须自行综合考虑施工措施费用（如：基坑降水、排水、支护等），所有措施费用均已包含在投标总价中，结算时不予调整；5、正常施工期间，因临时用电停电或电源供应负荷等原因，施工单位自行解决，所产生的一切费用，均由承包人承担；6、承包人用水装表计量，装表及后期打井等所发生的一切费用，均由承包人承担。七、本工程及编制说明未尽之处，详见招标文件、答疑文件，各投标单位在投标中应充分考虑其相关费用。建设项目招标控制价表工程名称:恒力时尚产业园物流配委工程配委仓储区(鑫思莱)5-9H厂房工程其中:(元)序号沁项工程名称企额(元)暂估价安全文明施工费规费s厂房15624493.411335012253735528l2l.252(厂房16624493,41133501.2253735528121.25现7告厂”)16624493,41253735528121.2518#厂房15624193,41133501.2253735528121.25的9厂房43461630.2237112761858.551448246.94\\招标代理费。105959603.86905110.81776798,553560781,94单项工程招标控制价表工程名称:恒力时尚产业园物流配委工程配委仓储区(鑫思莱)5-9H厂房工程其中:（元)九位工程名称金额(元)暂估价安全文明绝工费规费序母公山6",2,2,2,1]
[17608,"青海省湟源城隍庙壁画保护修复工程招标工程量清单佳铭工程项目管理有限公司工程造价咨询企业执业印章编号:乙19１463000040招标人:(单位盖章)(单位资质专用章)后赋王印连邹彦法定代表人②当0法aiaacz后法定代表人或其授权人:或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章))述()()()()公述公公近名混公司编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月凹复核时间:年底月日能—1编制说明1．项目概况湟源县城隍庙位于旧城垣内，紧靠西城墙。创建于清乾隆四十一年（1776年），嘉庆六年（1801年）本县知事李敦源主持重修。现存建筑面积约2300余平方米，占地面积约6000余平方米。中轴线前院有照壁、山门、戏楼与钟、鼓楼；中院有厢房、配殿（十王殿）、大殿（鉴心殿）、牌坊门等;后院有寝宫大殿、厢房等。2017年3月，工程技术人员赴青海湟源城隍庙进行了全面调查，对壁画颜料，地仅层、表面白灰层、骄碱的砖土及表面红土分别进行了取样分析，结合湟源县气象局提供的气象环境数据及城隍庙建筑周围的环境，得“计究了壁画病害原因，针对危害壁画长期保存的主要病害，开展了壁画修复现场试验。2.编制范围（1）壁画表面污染物清洗;（2）起甲壁画修复;（（3）空鼓壁面修复;（4）下碱壁画修复;（5）裂隙修补与边缘加固;0（6）粉化壁画加固等。3．编制依据（1）设计方案、设计概算及有关说明等:（2）采用现行的标准图集、规范、工艺标准、材料做法;（3）广联达计价软件;（4）《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工〔2019〕434号;（5）《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》青建工〔2018）228号;（6）《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》青建工〔2019〕116号。分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：青海省湟源城隍庙壁画保护修复工程第页共3页金颁（元）序号项目编码项目名称项目特征描述让最工程量其中单苍综合单价合价暂估价OlB0OIX射线衍射分（XRD]",3,3,3,1]
[17609,"项目编号：2021CGSF1132021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目招标文件采购人：枞阳县水利局（盖章）采购代理机构：安徽信德建设咨询有限公司（盖章）2021年8月-1-目录第一章招标公告第二章投标须知前附表第三章投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标人（四）投标文件的编制（五）投标文件的提交（六）开标（七）评标、定标（八）废标（九）评标办法（十）合同的签订、履行及验收第四章项目需求第五章采购合同第六章投标文件格式（一）资格、技术及商务部分（二）报价部分-2-第一章招标公告项目概况2021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站（ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取招标文件，并于2021年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1、项目编号：2021CGSF1132、项目名称：2021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目3、采购方式：公开招标4、预算金额：143.50万元5、最高限价：143.50万元，其中一标段53.50万元，二标段42.00万元，三标段48.00万元6、采购需求：本项目涉及62座小型水库大坝已超期，需进行安全鉴定等服务，其中一标段17座，二标段21座，三标段24座具体内容详见招标文件及项目需求7、服务期：总鉴定周期为60日历天8、标段（包别）划分：三个标段9、本项目接受联合体投标（1）采用联合体投标的，由联合体牵头单位进行网上报名（2）联合体投标的应签署联合体协议书，同时明确各联合体成员的责任和义务（3）本项目联合体单位不得超过2家，联合体成员单位均需具备独立法人资格二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能独立承担民事责任，且具有从事本项目的经营范围和能力2、投标人资格要求，需同时具备以下条件：（1）具有水利行业设计（水库枢纽）乙级及以上资质；（2）具有工程勘察（岩土）乙级及以上资质；-3-3、项目负责人要求：拟担任本项目的项目负责人须具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称4、业绩要求：近3年（2018年1月1日至投标截止时间",1,1,1,1]
[17610,"附件3评标方法及标准一、评标方法：票决法二、评审标准序号评审指标具体内容1经费报价①各项经费报价的合理性②经费报价计算的准确性2投标方案方案设置的科学性、合理性、新颖性3投标机构综合实力①团队资质能力②同类项目服务经验",5,5,5,1]
[17611,"扎室价海南省工程建设项目招标控制价（第册，共册）建设项目名称:美兰区20上)。阳日尔区改造工程沅7赵C招标单位名称:海口市实辽民街道办]处力/编制单位名称浏社射制建项目管理有限公司)二涵工程造价咨海企业执业理意㎡门编制日朔有效别至:023年12月24段(招-签署员)美兰区2021海口老旧小区改造工程招标控制价招标社问价6,087。784,73不（太万）陆佰艺委方达任达前讼拾建元法作委分结构型式独拉泓型建筑面积会m必济指标杭淞区能苏中建派目管理后M名工径选价济池)山次上试招标人:远价咨询人。社沁儿出有效别至月行/胜/贸陈)决定代现人法定代理人印锦过其授权人:或其援权人：(万了匠图家签子近渔录)启冰湖减1)体的室公简复核M云M[兰才迎右用影(沅价纳创时间:;y)|年1月y日复校时间：T;y年7月2a(招表1)建设项目招标控制价汇总表淳名移6)吴益区2021狗门老旧小这改动尔工贡共上单位工班名税武时沂序委额（元)署估价安公义明遍工典烧逊((初睢新和在区标河坪尔区炬方莎功路(66o,g16o38;6山名武((江初江新和祖区祁利新打屯万艺花列内拟2.9h,16社40gg加上法宿拉脂浙正文腾交一卫饮花公间历财q16,12278113748.0(泸。路加取祖区阳预们目松文范万部艺请1。263,819)23260.8江801726万h法2",2,2,2,1]
[17612,"竞标单位推荐表项目名称项目编号HT2021各-10号业主单位名称西贺州黄姚古镇投资有限公司推荐投标单位名称深圳广美艺术装饰有限公司投标单位性质有限责任公司推荐单位联系人李艳红联系电话13692292205主要推荐原因营业资质符合要求，重合同、守信用，并在人员、设备、资会万面f的购的报约能力。真y。“(推荐人及联系电话西交排黄郊(微投岗有限公司公（A一古望序\\0774-6722沱8/时间2了∞。;车月e7各注:本表一式二份，采购单位及采购代理机构各一份，",0,0,0,1]
[17613,"招标代理机构：广东粤信项目管理有限公司电子邮件：/电话：020-80500935联系人：杨老师地址：广州市荔湾区大同路134号招标人：广州市第一商业职工幼儿园联系方式四、本招标项目的监督部门为广业直第一商业职工幼儿园=三、监督部门如在公示期内无异议，广东大鼎建设工程有限公司为本项目中标人。有异议者可在公示期限内以书面形式(加盖单位公章)向招标代理机构提出,逾期则不予受理现予以公示本项目中标候选人，公示期限为2021年8月13日至2021年8月16日(三日）提出异议的渠道和方式5、中标候选人第2名：广东佳林建设有限公司，中标价格：人民币818092.98元;中标候选人第1名：广东大鼎建设工程有限公司，中标价格：人民币841651.06元号中标候选人信息4、评标委员会成员名单：吴远、李志斌、方耀伟、黄荣恒、黄丽芳S评审日期：2021年8月12日2、招标内容：天台安全改造1-结果公示如下:工作已圆满结束，经依法组成的评标委员会评审及推荐，并经招标人确认，现将本项目的评标儿园(南岸园区））天台安全改造项目（项目编号：YXGL211GZ1841）进行国内公开招标，现评审广东粤信项目管理有限公司受广州市第一商业职工幼儿园委托,就广州市第一商业职工幼其他:中标价格：841651.06元中标人：广东大鼎建设工程有限公司中标人信息:（招标编号：YXGL211GZ1841）广州市第一商业职工幼儿园(南岸园区）天台安全改造项目评标结果公示副业务LH电子邮件：gdyxxg@l63.com电话：020-37209484-809联系人：梁先生:广州市天河区天寿路31号江河大厦13楼1305地址:招标代理机构:发布日期:广奎粤信项日管aHJ业务专用章,；9P1年8葛艺领日7源限公司（盖章）后。三导mk冬初盐够",0,0,0,1]
[17614,"评标报告投标人名称3",0,0,0,1]
[17615,"附件投标（明标眀投）承诺书致：江苏省锡山高级中学匡村实验学校（招标人）：1、我单位已认真研究和计算招标所提供的所有资料，对招标公告和招标文件所有要求均响应和承诺，若我单位中标，我方保证在明标总价内完成招标文件所规定的全部内容。否则，愿意接受各主管部门依法作出的其他处罚。2、若我单位中标，我方保证不以任何形式转包给其他单位，保证项目负责人和项目部全体成员到位。如有转包给其他单位或临时拼凑的队伍进行实施的情况，招标人有权终止施工合同，履约保证金不予退还，并且愿承担由此给招标人造成的一切经济损失。投标人：（盖章）法人代表或被授权人：（签字）日期：年月日",0,0,0,1]
[17616,"【表10.2.2-4】宜山镇乡村振兴示范带-绿化工程工程招标控制价招标控制价(小写):3842357.00元(大写):叁佰捌拾肆万贰仟叁佰伍拾柒元整招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价工程师签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:【表10.2.2-11】编制说明工程名称:宜山镇乡村振兴示范带-绿化工程第1页共1页一、工程概况本工程为宜山镇乡村振兴示范带-绿化工程,位于浙江省温州市苍南县宜山镇。二、编制范围本工程招标控制价编制范围包括：宜山镇乡村振兴示范带苗木绿化等。三、编制依据：工程量依据《宜山镇乡村振兴示范带-绿化工程》施工图计算，计价依据《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》、等相关法律法规及相关资料。四、取费依据：本工程采用一般计税法，取费按相应工程中值计取，取费依据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发(2019)92号)等相关资料中规定的计取；五、价格依据：材料价格参考《苍南建设价格信息专刊》2021第6期信息价，人工依据苍规建[2011]266号文件按《温州工程造价信息》2021第6期人工市场信息价调整，缺项参照浙江省其他地区同期信息价及市场价除税计入。六、其他说明：1、造型罗汉松d16.1-18cm，H=350-400cm，P=250-300cm主材价格暂定50000元/株（除税价），结算按实签证调整；2、造型罗汉松(小)d12.1-14cm，H=180-200cm，P=160-180cm主材价格暂定20000元/株（除税价），结算按实签证调整；3、造型松H=81-100cm，P=180-200cm主材价格暂定15000元/株（除税价），结算按实签证调整；4、回填土厚度按0.3m计算，工程量暂定，结算按实签证调整；6、植草砖内植草暂按马尼拉套播黑麦草，结算按实签证调整；7、未尽事宜详见预算书；【表10.2.2-12】招标控制价费用",2,2,2,1]
[17617,"滕州市东沙河街道东沙河小学校园改造工程项目评审报告评审委员会2021年08月27日附件14:业绩同关项目业绩一览表项目名称合同总介山东省滕州市第五中学改造工程1527456.56元山东省枣庄市市中区枣注市市中区电新文化广闻出版局市中区文化馆维修改造项目合同705622.02元3滕州市第五中学职工宿舍楼加固装修改造工程1899993.8g元枣庄市住房公积金管理中心台儿庄管理部服务大厅内部装饰装修工程合同鸡1266666.66元45中共惠庄市峄城区纪委峄城区监察委谈话室装修工程项目2310710.7278宜独x报价单位:（单位注[[枣坐失装饰工程有限公司芝犯,2全宋法定代走人或授权代表处宁或盖章):不赵胜日期:2021年8月27301同类项目业绩一览表（A包）同类项目业绩一览表序号项目名称合同总价合同签订时同项目联系人、电话九山东潍佳防水材科产业团（一期）递路建设项目15017432.50元2020年4月30日1见山东省潍坊市寿光市住房和坡乡建设局2020年寿光市部3438079.30元分遣路路口硬化工程-D标包屯寿光市大学生农业创业园区2570944.03元配奈项目45报价单位:中桥建设(山东)有限公司（单位公章或电子签章)法定代表人或授权代表（签字或盖章或电子签章)矿凯圆日期:2021年8月26日1.2同类项目业绩一览表（B包）李7T兰等欲及身份证号评审专家姓名z评审时间预算金答（签项目编号兰工言邻存预算:16.019299万元预算:16.940324万元SDGP370481202102000238及账号开户银行3包:包:聊峨报酬《元）评审劳务鹭冠滕州市东沙河街道东沙河小学李≥山东省政府采购评审劳务报酬支付表与（元）（元）住宿费误工补管2021年8月27日9时00分至2021年8月27日B：S8院）月：bbS藤州市东沙河街道东沙河小学校凤改造工程项目U）危8交通费《元）城市间代理公司名称评审地点壹珲③77华院区学运知确认签字篮园评审专家（北辛中路2600号）藤州市政务服务中心四楼第四开标室山东藤信招标代理有限公司分包数量填表时间：2021年8月27日(部3交》总塑逻道差盟标段项目名称成交单位成交金额（万元）工程质量工期质保期招标文件响应程度A滕州市东沙河街道东沙河小学校园改造工程项目（A包：外墙粉刷及排水管）山东枣建集团装饰工程有限公司16.628826合格签订合同后，接采购人通知，30日之内完成施工。1年。（国家法律法规有其他特殊要求的从其规定）完全响应B滕州市东沙河街道东沙河小学校园改造工程项目（B包：排水",0,0,0,1]
[17618,"2021年度宜兴市张渚镇高标准农工程田建设项目（财政补助）标底合同编号：总价（小写）：2632642.65元（大写）：贰佰陆拾叁万贰仟陆佰肆拾贰元陆角伍分招标人：宜兴市张渚镇人民政府（单位盖章）招标代理机构：（单位盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月16日工程项目总价表合同编号:工程名称：2021年度宜兴市张渚镇高标准农田建设项目《财政补助）第1页共1页分类工程编码工程项目名称金额(元)建筑工程分类分项工程量清单项目2561334.80600101更道土方工程27981.42500114渠道工程施工1022653.53窗渠涵闸工程37070.68500109过路雪涵[61163.13500101放水口、农门15553.71600109下田便涵91501.50500101田门道路工程1205407.83设备采购和安装工程分类分项清单项目11191.895002水利安装工程L1191.89措施项目60116.96儿其他现目零星工作项目到2632642.65【清单大师2017版水利预算软件w8.34】法定代表人或委托代理人;（签字现盖章)建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号:工程名称：2021年度宜兴市张渚镇高标准农田建设项目《财政补助)第1页共5页项目编码项目名称项目特征描述项目工作内容计量单位工程数量单价(元）合价(元）主恶技沈条款编磁500101果道土方工程27981.121500101003001实道土方挖填1、王类分级:详见施工现场2、断面形式及尺于:F型果道（O.6ms0,6m），部见设计图纸，工程品接渠道长度计算。3、渠道土方挖填包括清杂，开挖土沟，拆阶原有沟坏，清理活底染泥，排水，沟地修坡，沟底沟密回坡疗实到位。包括果范汝水口的土方挖填4、渠道压顶高于田面80cm左右。5、巢道多余土方（含原银道拆阶拉圾）多置和国填缺土的土源、运距均自行考余土和缺土的处退理不得影哨村镇和表户的利益。2202008.219736.8912500101003002暗管土方挖填1.主类分级:详见施工现场2.断面形式及尺寸：府渠，预径Φ800,禅见设计图纸，工程量按暗管长度计算。理设泌度根据现场实际情况确定。3.暗管土方工程包括清表，开挖土沟，排水，暗管数设后回绩夯实到位。4多介土方多置和填缺土的土源、运班均自行考虑。尔土和映土的处拜不得影响对留和农户的利置。60.00137.618244.5350011果道工程施工指1022653.G3【潜单大师2017版水利预算软件W8.34】法定代衣人或委托代理人:（签字或盖章）建筑工程分类分项工程量清单计价表合同编号:工程名称：2021",3,3,3,1]
[17619,"佛山市顺德区公共资源交易中心工程建设项目开标情况登记表项目名称:华盖思片区升须改近项目-第四批修赁工程项目编号:GC2O21(SD)WZ0L122021年08月0s日建设单位/佛山j顺葛区大良出道工称建设管理中心招标内容:工程为华盖慧片区升级改造项目一第置批修靖工段速行外立面疑数封苏苍金测部榆能箱第装、不能训施漏、栋宜体许炬苗然茂工府座昌落启标人唱标人序号投标单位名称投标总价（元）备注上深圳市嘉国州生态定工有限公司9319417。742广东炸杨建设工程有限公司9346612673广东倒柱建设有限公司g190101.22广东烽煌建设工程有限公司9360368、68后佛山市站信达建设工程有限公司9360680.16述广东旺标建设工程有限公司9367243.307广东英祥建设工界有限公司9310080.18广东昌旺建设有限公司9368176.769广东宇暴建设有限公司9338172.0610广东广美建设工程有限公司9347644.46i1广东合新建设工程有限公司12广东开鸿建设有限公司9356927.9913广东金题违设工图有限公司9333765.0814广东新享建设工程有限公司9328797.69开标情况记录字无异议。招标单公人员签监督部门人员签名交易中心见证人员:雷碧履附件1:华盖里片区升级改造项目-第四批修缮工程评标过程及结果1.评标委员会人员名单（评委姓名以代码代替）序号诉评委姓名在评委会中担任的工作备注１专家一评委2专家二评委3专家三评委4专家四评委5专家五评委（组长)2.形式评审汇总表形式评审汇总表浙剂打苏流(㎡浏位浏资3.资格评审汇总表资格评审汇总表4.响应性评审汇总表响应性评审汇总表其照投各员验5.资信标得分汇总表资信标打分汇总表航武2附五r过动交6.经济标得分汇总表经济标评审汇总表7.最终排名汇总表最终排名汇总表自c我且批修试工资花家拒区工任浙打区店仁投不苏预区3]贸保标打分预交发定论主的符就公00(延理)(0,;0天谷延建促工程不阳公SCC(((红证双饮驱予汉万间)无江正双打队杰50,.001式式89。9j标速设下积石院公(沈前瓜页(3证签尔致对行浙建促工程不网公186(07CC(理:,0预见新存建促工称行限公TSLS000(过)玄5(8C6郑杨定设工程有区公865CO(江)工到8)刘阳菲建汉工程石区公50C0江)三则(记引最终排名汇总表苏日名政。桥监里清区升级改造项日一完且指担随工目过山日名监；C2[G置2】内崖影五红性行子济红泽注径企拟术林详审符外绥他坏打分符分益社注名房山齐皓信达建设工程充8]9,00(远过)2.00X91111现公凯[2犯半李驻议在头公口Z([006输过)06瓯羽1213",0,0,0,1]
[17620,"2一云H93/3",0,0,0,1]
[17621,"麻城市第二人民医院数字胃肠机及相关服务采购项目竞争性磋商结果公告（编号:麻公共资源办采[2021]186号）一、项目编号：MCCG-2021-186二、项目名称：麻城市第二人民医院数字胃肠机及相关服务采购项目三、中标（成交）信息供应商名称：上药科园信海医药黄冈有限公司供应商地址：黄冈市黄州区新港大道148号中标（成交）金额：151.68万元四、主要标的信息采购类名称：数字胃肠机品牌（如有）：北京万东数量：壹台套单价：151.68万元五、评审专家名单：蔡绍汉、王玉生、库流生六、代理服务收费标准及金额：根据国家发展与改革委员会发改价格〔2015〕299号文的规定，本项目采用要约方式约定由中标人按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文、鄂价[2002]238号文件规定，向本项目招标代理机构一次性支付招标代理服务费用（按货物类差额定率累进法计算）：中标金额在一百万元以下的部分，支付1.5%的代理服务费。中标单位须在领取中标通知书时向代理机构支付招标代理服务费。七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、其他补充事宜供应商对中标（成交）结果有异议的，可在中标（成交）结果公告发布之日起七个工作日内，向采购人或代理机构提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份（由法定人代表或者其授权代表签字，并加盖单位公章），并附相关证据材料，逾期将不再受理。九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。1.采购人信息名称：麻城市第二人民医院地址：麻城市宋埠镇联系方式：189865623052.采购代理机构信息名称：湖北华中天地国际工程咨询有限公司地址：麻城市金桥新天地4栋102室联系方式：0713-21169333.项目联系方式项目联系人：李女士电话：187724215502021年9月15日",0,0,0,1]
[17622,"邳州市城区八座垃圾中转站渗滤液池改造项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年07月12日复核时间：2021年07月12日分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：解放路垃圾中转站渗滤液池改造工程标段：第1页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1040101001001挖一般土方1、土壤类别：综合2、挖土深度：详见图纸m3211.652040103001001回填方1、密实度要求：满足图纸设计要求2、填方材料品种：素土3、填方来源、运距：原土利用m3169.893040103002001余方弃置1、废弃料品种：余土2、运距：投标人自行考虑m341.764040103002002余方弃置1、废弃料品种：废渣2、运距：投标人自行考虑m318.775040203007001水泥混凝土路面恢复1、混凝土强度等级：商品砼C302、厚度：20cmm278.876040501004001塑料管1、垫层、基础材质及厚度：满包砂基础2、材质及规格：DN300波纹管3、连接形式：胶圈m18.67010404001002垫层1、垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石垫层m31.498010501001001垫层污水池垫层1、混凝土种类：商品砼2、混凝土强度等级：C15m329010501004001底板1、混凝土种类：商品砼2、混凝土强度等级：C35P6m34.5610010504001001池壁1、混凝土种类：商品砼2、混凝土强度等级：C35P6m39.6711010505003001平板污水池盖1、混凝土种类：商品砼2、混凝土强度等级：C35m33.6112040504002001铸铁井盖1、铸铁井盖，加设防坠网及安全链条座113040901001001现浇构件钢筋1、钢筋种类：三级钢25mm以内t2.35本页小计【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：解放路垃圾中转站渗滤液池改造工程标段：第2页共2页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价14041001001001拆除路面1、材质：混凝土地面2、厚度：20cmm293.8315040501016001砌筑方沟1、断面规格：内径0.4*22、垫层、基础材质及厚度：c15混凝土垫层100mm3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑标准砖，120厚墙体m18.616011002007001池、槽块料防腐面层池内壁1、10厚耐酸瓷砖面层，胶泥挤缝2、5厚粘结层3",3,3,3,1]
[17623,"采购需求一、项目编号：ddzx-lx2021028二、采购单位名称：兰溪市社会事业发展集团有限公司三、项目名称：兰溪市张山雷中医药文化研究中心项目防辐射一体化采购项目四、技术范围及参数：本次采购为兰溪市张山雷中医药文化研究中心项目防辐射一体化采购项目，中标人应根据采购文件所提出的技术参数要求，综合考虑，希望以你们的竞争实力、优良的服务和优惠的价格前来参与投标。（一）技术范围1、依据设计文件要求，本项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例和规范的最新规定，如是国外相应标准，则须得到招标人的认可。（1）其他与本工程相关的行业规范、标准等。（2）如现行有关规范有变更的，以最新的为准。2、技术标准本次招标所涉及的标准、规范，应符合国家有关法规、条例和规范的最新规定，如有不足之处或未能达到国家或国际最新标准时，投标人应使投标选用的产品符合国家和国际的标准、规范，并提供采用此标准、规范的有关资料。3、技术资料按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。4、用于本工程的所有材料、设备及施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的最新法规、规范的要求，且必须符合施工图纸的要求。若中标单位选用的材料品牌不符合要求，招标人有权让中标单位更换材料品牌直至符合要求，但投标报价不予调整。5、本次招标辐射防护材料设备供应、运输、装卸、安装、施工并通过有资质的第三方检测，最终通过甲方验收（验收费用由中标方承担）。6、与总包施工界面划分说明：总包单位：①防辐射墙体砌筑、墙体留洞、地面回填、防水（如有）；②放射机房内暖通、消防等布置；③控制廊强弱电、暖通、给排水及墙面、地面、顶面装饰装修；④清理防辐射机房内影响辐射防护及装饰装修施工的设施。⑤防辐射机房内强弱电（插座、开关、照明、网线）布置及墙面、地面、顶面装饰装修（参照招标文件所附图纸、工程量清单）⑥其他按合同、图纸或清单中约定的应属于总包方承担的内容。辐射防护专业分包单位：①防辐射机房的墙面（四周）、地面",0,0,0,1]
[17624,"渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）招标文件政府采购项目采购项目编号：WNBM2018-258、SCZB2018-ZB-2520/1（R）渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）招标文件采购人：渭南市国土资源局采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司日期：〇二一八年十二月陕西省采购招标有限责任公司第1页共50页西安高新二路山西证券大厦渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）招标文件目录第一章渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）公开招标公告3第二章投标人须知6一、定义6二、招标文件6三、投标要求6四、投标11五、开标12六、评标12七、定标18八、询问与质疑18九、签订合同19十、中标服务费19十一、其他20第三章招标需求及要求21第四章拟签订的合同文本27第五章投标文件格式31商务技术标32第一部分投标函33第二部分开标一览表（报价表）34报价明细表35拟投入本项目主要工作人员一览表36项目负责人简历表37第三部分投标方案说明38资格标40第一部分投标人承诺书41第二部分投标人企业关系关联承诺书42第三部分资格证明文件43陕西省采购招标有限责任公司第2页共50页西安高新二路山西证券大厦渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）招标文件第一章渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）公开招标公告陕西省采购招标有限责任公司受渭南市国土资源局的委托，按照政府采购程序，对渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标一、采购项目名称：渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）二、采购项目编号：WNBM2018-258、SCZB2018-ZB-2520/1（R）三、采购人名称：渭南市国土资源局地址：渭南市市民综合服务中心主楼联系人：吴奇格联系方式：0913-2931667四、采购代理机构名称：陕西省采购招标有限责任公司地址：西安高新二路山西证券大厦八楼联系人：刘艳电话：88481271传真：88481271五、采购内容和需求：渭南市第三次全国国土调查县级数据库建库软件选型采购项目（二次）1项项目概况",1,1,1,1]
[17625,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南双锦建设工程有限公司50.6553.4554.1553.3553.4553.012漯河市立达市政工程有限公司72.7369.1369.2371.1369.6370.3713漯河市国润市政工程有限公司55.8156.0156.8154.9155.8155.8734河南界冈建设有限公司53.6958.2958.6956.1957.3956.852评标委员会全体成员签名：苏悦李要利宋晓丽王淑云赵璐璐评标时间：2021年8月4日打印时间：2021年08月04日",0,0,0,1]
[17626,"附：资格审查条件和评标办法资格审查条件附录1资格审查条件（资质最低条件）资质等级要求1.在中国境内依法注册的企业法人，且合法存续，持有有效的企业法人营业执照、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）。2.具备住房和城乡建设部颁发的有效的工程造价咨询企业甲级资质。附录2资格审查条件（业绩最低要求）业绩等级要求无附录3资格审查条件（信誉最低要求）信誉要求1.投标人信誉良好，在道路工程建设项目审计技术服务领域无重大违法违规行为；2.投标人未被交通运输部或贵州省交通运输厅取消投标资格或禁止进入项目区域公路建设市场且处罚期未满的；3.投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经本项目评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。4.不存在投标须知正文1.4.4条中任一种不良状况或不良信用记录。5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。序号审计项目人员数量资格要求备注1德江（合兴）至余庆高速公路项目负责人1具有高级工程师或高级经济师及其以上技术职称，持有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书，具有5年及以上工程造价审计工作经验，作为项目负责人至少担任过1个国内道路工程建设项目的审计工作。驻点1德江（合兴）至余庆高速公路辅助人员1初级职称，从事工程造价工作3年及以上。驻点1德江（合兴）至余庆高速公路法务人员1持有由司法行政管理部门颁发的律师执业证。1合计32贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路项目负责人1具有高级工程师或高级经济师及其以上技术职称，持有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书，具有5年及以上工程造价审计工作经验，作为项目负责人至少担任过1个国内道路工程建设项目的审计工作。驻点2贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路技术负责人1具有中级工程师或中级经济师及其以上技术职称，持有住房和城乡建设部颁发的注册造价工程师证书，具有3年及以上工程造价审计工作经验，作为项目负责人至少担任过1个国内道路工程建设项目的审计工作。驻点2贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路辅助人员2初级职称，从事工程造价工作3年及以上。驻点2贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路法务人员1持有由司法行政管理部门颁发的律师执业证。2合计53纳雍至兴义",5,5,5,1]
[17627,"评分汇总表建设单位:绍兴市柯标区鲁迅外国话学校项目岔:(X20210065001001工程名称:鲁迅外国话学校华齐校区由央空调采购项目价格标30分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)主必得分商务技术奈C70.0分总得分排名备注连1浙江吉泰机电设备销售有限公6.02%4680000.000,0030.0068.6798.671第一中标候选人绍兴市百通电器有限公司3.196含821000.003.0129.1259.6788.79当浙江茂返机电设备看胜公司0.60%d950000.005.7728.3669.3387.69报价上垦(元):980000.00≤680000.00价格权值:0.30招标单位签字:盛督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年08月03日",0,0,0,1]
[17628,"商品信息模板*项序号*产品名称*数量*简要技术规格备注1高端智能彩色多普勒超声波诊断系统1套详见招标文件2高端智能心脏彩色多普勒超声波诊断系统1套详见招标文件因商品信息项可能达到1000行，在编辑过程中可能时间比较长，故采取在自己电脑上编辑好本文件后上传导入，导入系统后请预览，如果有误请及时更正Excel文件后重新导入；",4,4,4,1]
[17629,"签字并加盖单位公章明材料;（4）送达的日期应当合法有效:备注：提出单位的名称、地址、联系人姓名、1.提出异议应当以书面形式提交;提出异议的渠道和方式二、级;中标候选人(陕西昌元荣建设工程有限公司)的资格能力条件建筑工程施工总承包三三级；中标候选人(陕西鸿泽万林建设工程有限公司)的资格能力条件建筑工程施工总承包中标候选人(华玥建设工程有限公司)的资格能力条件：建筑工程施工总承包二级;中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件3、中标候选人(陕西昌元荣建设工程有限公司)的项目负责人：袁群辉二级注册建造师师:中标候选人(陕西鸿泽万林建设工程有限公司)的项目负责人：石贤松二级注册建造中标候选人(华玥建设工程有限公司)的项目负责人：李蕾二级注册建造师；2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况：合格，工期/交货期/服务期：45天;量:中标候选人第3名:陕西昌元荣建设工程有限公司，投标报价：59.212115万元，质量：合格，工期/交货期/服务期：45天;中标候选人第2名:格，工期/交货期/服务期:中标候选人第1名：华玥建设工程有限公司，投标报价：58.823289万元，质量：1、中标候选人基本情况标段(包)[001]陕西众创空间项目提升改造工程：．评标情况一-公示结束时间::2021年08月22陕西众创空间项目提升改造工程中标候选人公示，书面材料必须由其法定代表人或者授权代表；（2）具体的事项及事实依据；（3）相关证电话等;2.书面材料（质疑函）应当包括下列主要内容:（1%陕西鸿泽万林建设工程有限公司，投标报价：59.001716万元，45天;m（招标编号：SXHC2021B-358）质合三之誉:凯招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）电子邮件:田票地招标代理机构：陕西华采招标有限公司电子邮件:/曲票盟招标人：西安创业园投资管理有限公司．联系方式五、本招标项目的监督部门为/四、监督部门三、其他系系话：入:址:话:人:址:招标人或其招标代理机构，1933250397@qq.com029-68255920-806张臻玮、张聪聪西安商新区锦业路1号绿地领海大厦B座10楼1006029-81161858张伟西安市高新区锦业路69号创业研发园C区1号G204尼毕X曾为C泵≥孟警斗5室元致(（签名）",0,0,0,1]
[17630,"采购清单序号材料名称材料要求单位数量备注1组装电脑I3-10105FB460M500G8GRX-550-2GHKC23.8套12组装电脑I5-10400FB460M480G8G飞利浦27套13TCL32寸液晶电视32寸台2430412-得力EVA泡棉双面胶带30412个15爱普生630色带630K条16打印机维修爱普生针式打印机清洁维护次17锐印2413层3等份打印纸3层3等份盒180018-得力回形针18盒209得力2011大号美工刀片2011个210靓印特级A4复印纸70*870*8箱111蓝娲牛A4纸复印纸70*8箱212得力5532抽杆文件夹5532个10013腾达8口交换机8口个114施乐2110复印机2110台215得力T1硒鼓-国产T1个1160012-得力统一订书钉12盒1017得力S01中性笔S01支36187103-得力固体胶7103支2419得力9256透明书写板夹9256个220小本标签扎121加粉打印机加碳粉次1",4,4,4,1]
[17631,"公示期为2021年8月10日至2021年8月13日。评委成员：施动健、刘建军、4、评标委员会成员名单投标人名称3、资格审查不合格或被确定为无效标、管理期限：36个月单价：住宅2.00元/㎡，投标总价：12233376.00中标候选人名称:2、中标候选人及其金额招标方式：邀请招标平潭综合实验区翠园北路座落位置:物业类型：住宅、商业招标项目名称：星海湾1号前期物业管理招标项目招标人：福建星海房地产有限公司1、招标项目概况由评标委员会评审并经招标人确认定标，现将评标结果公示如下:本项目于2021年8月9日10：30时在平潭综合实验区行政服务中心开标丁燕菁、评审结果商业3.00元/）元厦门市万科物业服务有限公司管理期限：3年评标结果公示、章月萍、邓兴宇废标的投标人名称及愿因、理由与依据’㎡\\原因招标编号：FJKTWZB-2021-054土依据及理由冷幸备注电话:0591-23165143地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7#楼7层监管部门名称：平潭综合实验区交通与建设局出。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，联系人:许幸子汇传喜az.05si/8711222618860181689迁话:址：福州市鼓屡赣湖东路169项地福建康泰招标有限公司招标代理机构:泗标初湖联系人:陈晓话：0591-24196666，传真：电邮编：350400正社览址:地烟公司5、联系方式,工>/可华c华闽天驾大厦13日期:7∞作月/0日应当在公示期内向招标人提江",0,0,0,1]
[17632,"2021/7/19关于万州丽景蓝湾项目1#（幼儿园）-4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程钢丝网竞争性比选结果的公示-招投，网站首页公司概况业务板块新闻中心联招投标公告您所在的位置:历关于万州部景蓝湾项目1#（幼儿园）～4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程钢性比选结果的公示发布日期：2021年07月19日-评审结果重庆交旅建设工程有限公司钢丝网竞程赁于2021年7月15日10:30时在重庆市万州区百安坝街道扁寨村万川大道566附10号（Z项目1#（幼儿园）～4#、o#、10#、14#、15#接、入口大门及垃圾中转站工程项目部会议室）进行竞争性比选，经公司工程大宗组评审确定比选中标候选人。现公示如下:中标候选人名单竞争性比选中标候选人第一名:重庆市万州区坤驰装饰工程有限公司竞争性比选中标候选人第二名:重庆新阁调装饰工程有限公司竞争性比选中标候选人第三名:重庆市城尚诚驰装饰工程有限公司。公示时间公示期为2021年7月19日至2021年7月21日（北京时间）。如在公示期内存在任何疑问可向相关监督部门反映。三、纪检监督电话及举报邮箱监督电话：()23-6387()117旅建中举报邮箱：JTJ()23()②163.com重庆交旅建设工程有部题时（）一年七月十危甘广下上一篇：关于景典·迎江天地二期建设集装箱竞争性比效结果的公示下一篇：关于景典·龙都二期工程项目和景典?龙都9号楼（含军库）及一期景观工程项目防火门、防盗门采购竞争性比选（第二次）结果的公示重庆交派建设工程有限公司地址:重庆市江北区建新北路38号1幅8-1（世纪英疆大履南塔8楼）电话:023-63872211渝lP备19012733敬-1技术支持：瑞秀科技www.jiaolwjianshe.com/index.php?a=shows&catid=24&.id=13911/1",0,0,0,1]
[17633,"1、气象条件分析我市过去一周以暗天为主，16.17日为雷雨天气，风向多为西南风与东南风，风力范围1-4级，温度变化范围(23℃-35℃）2021年07月12日多云/多云3sc/28c南风1-2级2021年07月13日阴/雷阵围3sc/28C西南风1-2缓2021年07月14日多云/多云35℃/28℃南风1-2级2021年07月15日多云/多云35℃/27℃西南风1-2级2021年07月16日大面/雷阵雨31℃/26C东南风3-4级2021年07月17日雷阵雨/雷阵雨32℃/25℃东风3-4级2021年07月18日多云/多云30C/23C东南风3-4须表2天长市一周天气数据2、天长市污染时序对我市三站点做污染时序图（图1）可以发现12号至18号期间主要污染物为:0。3图1天长市站点污染时序图",0,0,0,1]
[17634,"S38-1地块社区综合服务用房等3个项目勘察设计答疑补遗及最高限价通知各潜在投标人：现将“S38-1地块社区综合服务用房等3个项目勘察设计”项目答疑补遗及最高限价内容告知如下：一、答疑部分问题1：1，招标文件第20页：“图表及附注内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色（设计效果图除外）和不得编制页码、页眉和页脚。”请问，各类分析图和彩色立面图是否可以使用彩色如果不能，无法体现设计效果。回答：本条不修改，按招标文件执行，图表及附注内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色（设计效果图除外）和不得编制页码、页眉和页脚，招标文件对设计效果图具体类别未作限制。2，招标文件要求电子光盘应包含：全套投标文件的电子文本（须为编辑格式）的光盘两张，请为这里的“编辑格式”是否就是指不设置密码，可以打开的文件回答：是。3，技术部分评分要点：绿色建筑设计需满足：“《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020中绿建二星级要求，应分别提供幼儿园与其他建筑的绿建二星得分表、绿建说明专篇、节能基本情况表及相关的计算书。好得3分、中得1.5分、差不得分。”其中绿色建筑说明专篇，节能基本情况表及相关的计算书都是初步设计阶段才能提供的内容，现阶段为方案投标，根本达不到初步设计的深度，无法提供以上内容，请招标人修改相关评分要求。否则有故意提高设计难度，提高门槛，为某些潜在投标人提供方便的嫌疑。回答：招标文件第二章投标人须知前附表1.3.3勘察设计质量要求“设计文件必须达到国家、重庆市及渝北区现行及最新有关法律法规、政策及相关规定、规范及验收合格标准，满足招标人招标深度及施工深度要求，并通过相关部门的审核合格”以及随本项目招标文件一并发布的设计任务书绿色建筑相关设计要求，同时根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于执行绿色建筑相关地方标准有关事项的通知》（渝建绿建〔2020〕16号文）规定“2020年1月1日起主城都市区中心城区范围内取得《项目可行性研究报告批复》的政府投资或以政府投资为主的公共建筑或取得《企业投资项目备案证》的社会投资建筑面积2万平方米及以上的大型公共建筑",0,0,0,1]
[17635,"æ­£åœ¨å¤„ç\u0090†è¯·ç¨\u008då€™è¯¢æ¯”ä»·å…¬å‘Šä¸¹æ±Ÿç”µåŽ‚ï¼ˆå¯¹å¤–é™¶å²”é¡¹ç›®ï¼‰æ¶¦æ´¥æ°´ç”µç«™æ‡ç‰Œæ‰“å\u008d°æœºé‡‡è´­è¯¢æ¯”ä»·å…¬å‘Šå\u008f‘å¸ƒæ—¥æœŸï¼š2019-01-07|é˜…è¯»æ•°ï¼š738|é‡‡è´­ç±»åˆ«ï¼šå¤‡å“\u0081å¤‡ä»¶ã€€ã€€ä¸¹æ±Ÿå\u008f£æ°´åŠ›å\u008f‘ç”µåŽ‚çš„ç”µåŠ›æ‡ç‰Œæ‰“å\u008d°æœºæ­£åœ¨è¿›è¡Œè¯¢æ¯”ä»·,çŽ°å…¬å¼€é‚€è¯·å\u0090ˆæ¼æŠ•æ‡äººå\u008f‚åŠæŠ¥ä»·ã€‚ã€€ã€€ä¸€ã€\u0081è¯¢æ¯”ä»·å†…å®¹ã€€ã€€é¡¹ç›®æ‡å\u008f·ï¼š1002BJ201901030004ã€€ã€€é¡¹ç›®æ‡å\u0090\u008dï¼šä¸¹æ±Ÿç”µåŽ‚ï¼ˆå¯¹å¤–é™¶å²”é¡¹ç›®ï¼‰æ¶¦æ´¥æ°´ç”µç«™æ‡ç‰Œæ‰“å\u008d°æœºé‡‡è´­ã€€ã€€ç‰©èµ„å\u0090\u008dç§°å\u008fŠæ•°é‡\u008fï¼šç”µåŠ›æ‡ç‰Œæ‰“å\u008d°æœºï¼Œè¯¦è§\u0081æ˜Žç»†è¡¨ã€‚ã",0,0,0,1]
[17636,"昆明市发展和改革委员会昆明市主城区路内机动车临时停车泊位价区划分方案研究课题竞争性磋商评审结果及中选单位公告2020年11月16日，昆明市发展和改革委员会公布了《关于主城区为路内机动车临时停车泊位价区划分方案研究课题竞争性磋商公告》，面向社会公开择优选取服务机构。本次政府购买服务工作得到了相关企业的积极响应和大力支持。截至12月2日，共收到三份响应文件，合格相应文件两份，一份自愿放弃。2020年12月2日，昆明市发展和改革委员会组织召开了主城区为路内机动车临时停车泊位价区划分方案研究课题竞争性磋商会议，经专家严格评审，现将评审结果及中选单位公告如下：成交供应商：昆明市规划设计研究院。成交金额：10万元。磋商专家组成员：李民、吴德芳、刘华。项目联系人：杨立鑫，联系电话：（0871）63139034。2020年12月3日",0,0,0,1]
[17637,"评标办法一、评标委员会将按照规定,仅对确定为实质上响应招标文件要求即（资格）符合性评审通过的投标文件进行评价和比较。评标方法：综合评分法。在投标人的投标文件最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，评标委员会根据综合评分法原则进行评分，价格10分、商务40分、技术50分。具体内容详见“评标标准”。二、评标细则：（资格）符合性评审评审点评审内容符合性评审，不符合投标无效投标人资格条件1、投标人应具备有效的企业法人营业执照；评审依据：营业执照或事业单位法人证书。2、授权委托书及本人身份证（如法人到场提供身份证及法定代表人身份证明书）。3、投标人应具备具备工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类(含工程测量及岩土工程)乙级及以上资质或具备工程勘察专业(含岩土工程)乙级及以上资质或国家测绘地理信息局颁发的测绘(含工程测量)乙级资质或具备省级及以上建设主管部门核发的工程基坑监测机构资质证书且具备省级及以上计量监督部门颁发的计量认证证书（CMA）；（CMA资质应包含主体基坑监测能力）；评审依据：提供相关资质证书或认证证书。（如为电子证照，可提供复印件加盖公章作为原件）4、项目负责人具备注册土木工程师（岩土）注册执业证书；评审依据：提供注册证书。（如为电子证照，可提供复印件加盖公章作为原件）5、根据《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批〔2020〕4号）规定，省外企业（提供勘察资质的投标企业）须提供“江西住建云平台”（http://zjy.jxjst.gov.cn）上企业备案截图。（响应文件中提供能够有效充分反映企业在江西住建云企业端登记成功的网页截图）；评审依据：网站查询页面截图加盖公章。注：以上材料开标原件备查。符合性评审，不符合投标无效评标标准序号项目评审因素指标分评分标准价格分（10）投标报价10分价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100；计算结果保留至小数点后两位。技术分（50",5,5,5,1]
[17638,"InitDocument.aspxPagelof)详细评分汇总表质目名称。黔西向州中心鱼站信总优机房建设项目（二次）（Camzo210730719059668投标单他上价格因素得分技术因索得分上商务因索得分包分托名，此例山唐山启莫科投股份有限公而27.1440.0030.00上工他蓬宝冠分0.0097.142兴义市翊赛科技有限公29.4737.0012,000.0078.473黔西市州鑫创智商贸有晨公式30.0039.006.000.0075.00参贡册智源恒峰商贸有限公元27.3739.006.000.072。37评委签名:刘污确称尔欢西心开标时间:2021/S/2010:00:00",0,0,0,1]
[17639,"G武无2名娃发★(巨章评关C蔡铭评估法）。述必评标办法前附表系款号评审因索评审标准【评标方法中标候选人排序方法评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先:投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先:如果设计方案得分也相等，则以业绩得分高的优先确定中标候选人顺序。投标人名称与营业执照、资质证书一致投标函及投标函附录签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定联合体投标人提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人备选投标方案除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案2.1.1形式评击标准技术文件（暗标）技术标内容不得出现彩色文字（效果图除外）、标设图形:不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。营业执照和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1现规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第目.4.1项规定业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目负责人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他主要人员符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定设计服务期限符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准投标有效期符合第二章“投标人须知”第13.3项规定符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1现规定权利义务符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及",5,5,5,1]
[17640,"目录第一章竞争性磋商2第二章磋商需求5第三章磋商须知8第四章评标办法及评分标准15第五章合同基本条款21第六章供应商竞标文件格式25第一章竞争性磋商公告根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》等规定，经湖州市吴兴区财政局政府采购监管科临[2018]12541号批准，现就湖州市吴兴区大数据管理中心网站群云防护项目进行竞争性磋商采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加磋商项目编号：XXCG2018024采购组织类型：分散采购委托代理三、采购方式：竞争性磋商序号采购内容数量及单位采购预算1湖州市吴兴区大数据管理中心网站群云防护项目1项，详见第二章磋商需求45万元四、采购内容及数量合格供应商的资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单六、磋商文件的发售1、发售时间：2018年12月29日-2019年1月7日，上午08：30-11：00，下午13:30-16：00，节假日除外；2、发售地点：湖州星兴工程咨询有限公司(湖州市赵湾仁皇佳苑108-2幢)；3、售价：磋商文件工本费每套300元，售后不退七、购买磋商文件时应提供以下资料（一）企业营业执照副本（复印件）；（二）具有经当地税务、社保部门出具的供应商单位最近一个季度（7-9月）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书（三）法定代表人授权书与授权代表身份证复印件；（五）供应商市场行为信誉情况承诺书（请于湖州市公共资源交易信息网→资料下载→采购资料下载栏下载并填写，原件一份）（六）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（二者缺一不可）（七）供应商名称、地址、联系人、联系电话、QQ邮箱以上资料需装订成册，复印件均需加盖单位公章，并提供原件核查，未提供原件核查的，不予认可磋商保证金：八、磋商保证金：9000元磋商保证金必须从供应商的银行基本",1,1,1,1]
[17641,"骡马街小区楼道提升改造工程工程招标控制价招标控制价（小写）：497999.19（大写）：肆拾玖万柒仟玖佰玖拾玖元壹角玖分招标人：泗阳县众兴街道办事处造价咨询人：江苏伟业项目管理有限公司（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：赵宇法定代表人或其授权人：薛青（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：徐俊高复核人：陈昌军（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年08月10日复核时间：2021年08月10日建设项目招标控制价表工程名称：骡马街小区楼道提升改造工程第1页共1页序号单项工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1骡马街小区楼道提升改造工程497999.198293.4912962.39合计497999.198293.4912962.39【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单项工程招标控制价表工程名称：骡马街小区楼道提升改造工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1骡马街小区楼道提升改造工程497999.198293.4912962.39合计497999.198293.4912962.39【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：骡马街小区楼道提升改造工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费426852.911.1人工费117378.071.2材料费241187.811.3施工机具使用费86.961.4企业管理费50520.881.5利润17679.182措施项目费17064.692.1单价措施项目费5099.602.2总价措施项目费11965.092.2.1其中：安全文明施工措施费8293.493其他项目费3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费12962.395税金41119.20招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.01497999.19【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：骡马街小区楼道提升改造工程标段：第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价101B001所有楼道层小广告清除1.宣传卡片粘贴墙面清除2.墨水漆宣传号码清除3.其他各类式宣传广告等清除4.1#，3#，7#，8#，9#，10#，11#.共有114个楼道层5.铲除",2,2,2,1]
[17642,"蕲春县农村公路洗扫车采购项目中标结果公告依据蕲春县政府采购蕲采计【2021】1025号计划函要求，湖北众恒永业工程项目管理有限公司受蕲春县农村公路管理局的委托，就蕲春县农村公路洗扫车采购项目进行公开招标，现就本次招标结果公告如下：一、项目名称及采购项目编号项目名称：蕲春县农村公路洗扫车采购项目项目编号：ZHYY-QC20210729二、招标公告媒体湖北省政府采购网三、评审信息评审日期：2021年8月9日评审地点：蕲春县漕河镇一路10号（原傅畈村委会，党员群众服务中心6楼，湖北众恒永业项目管理有限公司）评标委员会成员名单：王明洁张玉祥陈正四、中标信息中标人名称：湖北宜春工程机械有限公司中标金额：778000.00元中标人地址：武汉经济技术开发区3T2地块（升官渡小区211号客运中心五、联系事项招标人：蕲春县农村公路管理局联系人：甘先生联系电话：13872006656代理机构：湖北众恒永业工程项目管理有限公司联系人：肖女士联系电话：0713-7189234中标公示期1个工作日，如各投标人对此次中标结果有异议，可以自公示之日起七个工作日内，以书面形式向湖北众恒永业工程项目管理有限公司提出质疑，逾期将不再受理。",0,0,0,1]
[17643,"招标需求一、采购清单序号名称单位数量1电子警察主机台42900万像素高清生态环保摄像机台43四合一生态环保补光灯只84卡口专用线缆批45横挑套26L型悬臂式电子警察杆件二套27交通监控告示标志（附着于抓拍杆件）套48货车闯禁告示牌套69地贴标志套410窨井套411安装调试等套4二、技术要求表序号名称规格要求1电子警察主机包括主控制器、主机柜、防盗报警装置：主控制器采用嵌入式硬件结构，LINUX系统不低于酷锐双核处理器1.2G，2G内存断电恢复后可自动启动存储图片不低于100万张；机箱采用底部进线设计，室外落地、背挂安装皆可；主机柜箱体防护等级为IP54，防雨防尘，内部用隔板分成上下两层空间；机箱大门采用防盗锁和防盗报警装置，能在机箱门异常打开时发出声音报警，可将报警信号上传管理中心2900万像素高清生态环保摄像机包括高清生态环保型摄像机及综合控制单元、防护罩、镜头、视频检测抓拍软件，支持红外模式下的车牌识别功能：工业级超大尺寸逐行扫描彩色CMOS高清晰摄像机，内嵌DSP芯片采用自主的曝光算法自动适应雨雪天气、黄昏、逆光、顺光、侧光、高纬度、夜间车辆大灯、高速运动等多种环境状况分辨率不低于4096（H）×2160（V），像素900万，可覆盖3车道增益调节范围0-36dB曝光时间1微秒-125毫秒100M以太网RJ45通讯接口，支持TCP/IP、HTTP、UDP、DHCP、PPPOE等功耗≤10W，内置网络防雷模块，内置偏振镜切换控制器，平均功耗<20W，工作温度-40℃~+80℃，工作湿度10%~90%；防护罩配遮阳罩、万向节、光学玻璃、支架、散热风扇等组件；镜头防护等级符合IP65标准；铝合金结构；配遮阳罩、万向节、光学玻璃、支架、散热风扇等组件；视频检测抓拍软件安装于摄像机中，视频追踪检测分析车辆运动轨迹及信号灯控制情况，可检测车辆闯红灯、压线、变道、逆行等违法类型，在绿灯时对经过车辆逐一记录，同时具有号牌识别功能3四合一生态环保补光灯高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染自动调节：内置光敏，根据环境光自动切换白天/夜晚模式，自动调节",4,4,4,1]
[17644,"海安市新通扬运河、通扬运河及新华河生态修复工程设计招标文件项目编号：B3206210336000939001标段编号：B3206210336000939001001招标人：海安市住房和城乡建设局招标代理机构：江苏海审工程咨询有限公司日期：2021年8月19日1海安市新通扬运间、通扬远河及浙华河生态修复工程设计招标文件招标文件备案表编制人（组长）:2021年8月19日日期;招标人（盖章)法定代表人（怨字或盖章）记6法定代表人（签料招标代理权印智日期:2021年8月1管海安市行政审批局（各案)海安市新通扬远间、通扬远河及新华河生态修复工程设计招标文作第一章招标公告海安市新通扬运河、通扬运河及新华河生态修复工程设计招标公告1.招标条件不招标项目海安直新通扬运河、通扬运河及新华河生态修复工程已经相关部门批准建设，项目业主为海安市住房和城乡建设局，建设资企来自财政，出资比例为100%，招标人为海安市住房和城乡建设局，招标代理机构为江苏海重工程咨询有限公司，建设资金来自财政项目己具备招标条件，现对该项目的炎计进行公开招标2.项目概况与招标范围2.1定设范点:海安币新道扬运河（响阳桥一东洲公园-黄河路）、汕扬运河（如海河一东档桥）新华河（章坝桥涵闸-如政河而涵，新通扬运河-新华河，含如意河、B长河）,2.2设规税：海发币新汕扬运河（明阳前-东洲公品-黄河路）长约400m、道扬运河（如海河一系楹桥）长约3500m、新华河（革坝桥涵闸-如意河南涵，新通扬运河-新华河，含如意河、串长河）长约2030m项目总投资约2700万元2.3招标范围:设计包括项目建议书、可行性研究及估算、扩初设计及概算、施工图设计（含水体绿化、水体生态修复、活水畅流等附属设施设计）及预算及相应的后续服务等工作，配合招标人办理工程前期手续及提供投术资料（含施工图审查）及各阶段评审费用等，并出具运营维护方案、参与2年运营维护管理2.4设计服务期限:前期调研不少于5天，签定委托合同后15天内提交可行性研究报告及估算，可许通过章查后20天内提交初步设计，初步设计道过千犹后20天内提交施工图设计具他任务根据发包人要求执行2.5质量标准:提供符合国家标准的成果文件，设计的成果文件能达到运营妻求，保证施工单包挖图施工，水质长期达平均地表水111类标准（",1,1,1,1]
[17645,"工程鱼桥村至万丰村撤并建制村畅通工程建设项目招标工程量清单招标人:（单位盖章）封-2鱼桥村至万丰村撤并建制村畅通工程建设项目工程招标工程量清单招标人:造价咨询人:(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人:法定代表人或其授权人:(签字或盖章)(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:复核时间:扉-2工程量清单表分回段；鱼桥村至万主村撤并定制村畅道工程建设项目第100章清单无总则子目名称单位上㎡通则保险费合同条款煤定，提供建筑工程一切险总额1合同条款提定，提供第三各责任阶小.次【仁程管理全生产情【请上“100室台计人民币清单第1页其5员工程量清单表分回段；鱼桥村至万主村撤并定制村畅道工程建设项目清革第200章路基子日名称单位拉(场地清理请理考据阶改伐树木及控除树载（直径10ca以上)监69.00役树本及挖除树想（直径5-10ca）粉7。，00芝除节展前Z7G,G0)艺际旧路函水祀涯凝土路面(含运)1162.2阶结构物绿混凝土结构48.00办、石及兵绝别体结构《含运)323.10挖方路常挖方挖土方(含外题)51910填方路基各兆填筑（包括填前压实)]用拆除的路面混凝土、蔡励体回填(粒径符合要求482.0>联石国填349.8喀床修整及磁压4475炉坡、护面绘凝土护圾20残浇混凝土护城240,j面始:0现谈混凝土护消编1087.2丽少自(公社人民币元清单第2页共5工程量清单表分回段:鱼桥村至万丰村撤并定制村畅道工程速设项目第300章清单路面子日哥子目名称单位拉(302垫层302-2、沙斯垫展0ea呼缓配砂脉石庭基质投12288030流稳定土底加层、基层8of-3永洮勘定土莲层0ea邢s%水泥稳定弹石杰层123380法0层和批层C0S=1L化沥青透层2380308-2改性乳化沥青层融启(0.dL/a2)36380310j普表面处置与]展810-1骆面病害处置企理旧路霞(清值、灌靠)297.80),工清理原面板砂聚等杂牧1286.50麦璃纤维格栖（抗襄布）州别297.80二各肩错盟钢筋（含储孔）1340.C0府德静钢贫网67.00郑旧路货霞《切赁、清货189.608]0-2弟收封层2338.008山I收性沥者及改性沥青混合料811=2杜式改性沥青混合料路面品厚tc-16sgs性沥贵混凝土312永泥",3,3,3,1]
[17646,"南郑区2020年度第二批中央大中型水库移民后期扶持基金项目评标结果公示项目名称南郑区2020年度第二批中央大中型水库移民后期扶持基金项目投标企业名称汇总得分投标报价（元）工期（天）第一中标候选人陕西龙岗建设有限公司69.93271718.1260第二中标候选人陕西乐诚建筑有限公司68.3272674.3560第三中标候选人陕西君和建设工程有限公司68.1272820.0160拟定中标人陕西龙岗建设有限公司69.93271718.1260公示时间自2021年9月27日至2021年9月29日止公示期间如有异议可向监督部门投诉电话：0916-55122260916-5516674",0,0,0,1]
[17647,"评标报告一、项目概况分包:信阳艺术职业学院设备采购项目第三标段分包编号:信财公开招标-2021-106-3漯购人:潢川纺儿师范学校代理机构:河南启航工程管理有限公司二、开标情况本项目开标众于2021年07月26日09时30分在第一开标厅召开截止到2021年07月26日09时30分本标段（包）共收到4家供应商递交的响应文件开标记录如下:晓兄，批标轮位名系盖拟标报价(元/)必优凯历区期商丘市嘉昶电子科技有限公司否同签门之宜在70㎡三年无标备注2商丘小叁汇商贸有限公司3802176.00否同签了名宜在0日一年3问南年泰电子科技有限公司3795156.00石同签]名宜在0日三年上驻马店雅派家其有限公司3756880介同签刊名上在50日三个三、评标委员会组成评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中，组长为高明，成员为张运解、疑国胜、杨卫东、王义莱、李玉、李龙。四、评审情况评委委员会首先对每家投标单位的投标文件进行了符合性审查。未通过符合性审查单位情况如下:晓彤，投标单位名称未通过图因其他单位均通过符合性审查，评标委员会对所有通过符合性审查的投标人投标文件进行了详细评审，最终打分结果如下:序。投苏邕位名密垦终祖分推≤子河南年杰电子科技有限公司高丘市喜担电子引技有四公司5,】】商丘市汇商红有限公司五、评标结果评标委员公根据最终评审情况，推荐中标候选人如下推五协况投际单位名验(第二电院促送人河励王杰电子孔技石店公司董三电航仪选人商丘j喜拒北子到技《型公司(第三电标促选人陆尼j汇称贸布没公司评标委员公负责人（组长）:3高明评标委员会成员:敦远《国胜方政=×荣夺五/系2021年07月26日",0,0,0,1]
[17648,"商务标汇总表分包编号:zjc202106117-1分包:羊山新区招商大厦机关食堂三楼扩建工程评委姓名及评审意见序号单位名称汇总高文林杨卫东字小洋30.0030.00河南恒字工程管理有限公司30.0030.00】28.1728.17℃河南新长城建设有限公司28.1728.1728.1628.16(河南竹石实业有限公司28.1628.163评委签名：德交欢零常药四技术标评审汇总表分包编号:zje202106117-1分包：羊山新区招商大厦机关食堂三楼扩建工程评委姓名及评审意见序号单位名称江总高文技杨卫东李小萍48.006,00I.61河南恒宇工程管理有限公司47.0047.0047.0047.0017.000河南新长城建设有限公司47.00≤6.00北6.673河南竹石实业有限公司47.00评委签名：:蓬己楼㎡支而(万/;，【综合标评审汇总表分位编每。=je2021068.17-分包；单山新区招商大屋机关食营三核扩建工程评委签名:药式含详细评分汇总表丹化编引；，jzo;ioe1I7-许包，全山新授韶商大厦机关食受三楼扩定工程引上投标单位宜务标简分技水标评击而分[航公标证重犯分总分，河附们子管控睿理石限公30,077,67瓦.339.00托名2I6石6763381.162河药们石实I石限公司河当苏【显建设有限公司217≤7.00567S08计委签名:方心本深开标时间:2021-07-1209:30:0",0,0,0,1]
[17649,"nan",0,0,0,1]
[17650,"招标结果公告一、项目名称，人孔并和加油机底槽采购二、招标编号。WZ20210906-0361-9667-B1三、招标结果物资名称及数量入围投标人浙江瑞森路玲设施有限公司沈阳新飞宇检胶制品有限公司人孔井和加油机底、1000.00个洛阳沃虹石化设备有限公司四、联系方式联系人，张电话。021-68661628（优先邮侨联系)电子部箱:wzzhyi@sinopec。com中国石化国航事业杰限公司2021年分月5日),",0,0,0,1]
[17651,"供立商未中标原区朱中标原医序号供应商名称未中标原因青岛水丰科技有限公司因类似业赁、拟派人员、质保期、交类期、服务期、购应时间等泽章因素不占优势；导致商秀部分得分偏低天津双允班保科技有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等泽章因素不占优费：寻致商务部分得分偏备",0,0,0,1]
[17652,"金牛湾小区消防水系统维修投标报价清单序号维修内容维修说明、要求单位数量综合单价合价备注一室外管网1渗漏点查找地下所有消防管网（消火栓及喷淋地下管网）的渗漏点查找及施工定位项10包干使用2管网土方渗漏维修点的土方开挖、排水、基坑维护、回填立方70人工加机械、深度自行考虑3道路面层砼（石材、沥青）路面拆除、垃圾外运、路面原样恢复平方100三种路面综合考虑4绿化带恢复绿化带破坏后按原样修复平方60主要指绿化带5地下管道维修更换维修（切管更换、更换管件、更换法兰），更换后的局部试压等工作处40DN100~1506地下阀门维修阀门渗漏维修（井内清污、阀门渗漏处理、确保正常启闭）处30DN100~1507地下阀门更换对损坏的阀门更换只30DN1508阀门井维修维修过程中对阀门井破坏后恢复每座井209新增阀门井dn150阀门井（含土方、井盖、座）套10需要时10新增阀门dn150闸式阀门（含连接件）只10需要时11屋面消火栓更换锈损的消火栓套4012地面消火栓损坏的消火栓整体更新套6013消防水带更换消防箱内的破损水带进行更新（25m）套700二消防泵房维修1控制柜维修喷淋泵控制柜恢复运行项102控制柜维修消防泵控制柜交流接触器1个需更换，恢复运行项10三屋面水箱1原玻璃钢水箱更换更换为24吨不锈钢保温水箱（含进水阀、放空阀等配件及水箱的吊装）项10正规专业厂家产品的成品不锈钢保温消防水箱3阀门更换更换闸阀DN100，并做好阀门保温只404阀门更换更换蝶阀DN100，并做好阀门保温只305稳压系统恢复水箱更换后对稳压系统恢复项10四管网恢复1恢复供水管网供水恢复及48小时保运项10五造价合计0六投标报价0注：1、综合单价：是指完成该项工作的所有费用（到现场的设备或材料费；安装费---人工费、机械费、辅材费；管理费；税金（普通）等）。2、报价时工程量不得改动。3、结算总价不得超出投标时报价。4、地下隐蔽项目需报验。",3,3,3,1]
[17653,"延边大学附属医院用工报名表应聘岗位：填表时间：姓名性别民族出生日期年月日身份证号性别学历所学专业身份证号毕业学校毕业时间政治面貌是否参加过养老保险□是□否合同号码：家庭住址联系电话有何相关证书档案存放单位简历起止时间学习（工作）单位职务简历年月~年月简历年月~年月简历年月~年月简历年月~年月简历年月~年月简历年月~年月家庭成员姓名与本人关系出生日期工作单位政治面貌家庭成员家庭成员家庭成员家庭成员注：本人保证所提交信息的真实性、准确性，承担因填写不实而产生的一切后果填写人签字：",0,0,0,1]
[17654,"招标报价汇总表合同段：中阳坪村沈家坪至大沟公路硬化项目标表1序号章次科目名称金额（元）1100总则2沈家坪至大沟公路主线3沈家坪至大沟公路支线4魏家屋场至青山柑橘场公路5第100章至第700章合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计7清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计8计日工合计9暂列金额（不含计日工总额）10投标报价清单第1页共1页5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子目号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险（第100章至700章合计（不含保险费）*3‰）总额1-b按合同条款规定，提供第三者责任险（投保金额为100万元*3‰）总额1102工程管理102-1竣工文件总额1102-3安全生产费（第100章至700章合计（不含保险费、安全生产费）*1.5%）总额1104承包人驻地建设104-1承包人驻地建设总额1清单第100章合计人民币24898.54元5.1工程量清单表工程量清单表沈家坪至大沟公路主线子目号子目名称单位数量单价合价200清单第200章路基203挖方路基203-1路基挖方-a挖土方m346-b挖石方m351204填方路基204-1路基填筑（包括填前压实）-a利用土方m36-b利用石方m33-c弃方运输m388-j路基碾压m22570.5-h结构物台背回填m351.2207坡面排水207-1现浇混凝土边沟m360.3209挡土墙209-3砌体挡土墙-aM10浆砌片石m3409.6300清单第300章路面312水泥混凝土面板312-118cm厚C30水泥混凝土面板（含错车道）m22053.5312-2钢筋t0.1258-a传力杆制安kg125.8312-3碎石路面（倒车坝）m230313路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石313-1现浇混凝土路肩m393.1400清单第400章桥梁、涵洞419圆管涵及倒虹吸管涵419-1单孔钢筋混凝土圆管涵-a1-0.4mm4-b1-0.6mm6-c1-0.8mm4-d1-1.0mm12600清单第600章安全设施及预埋管线602护栏602-3波形梁钢护栏-a路侧波形梁钢护栏（Gr-C-2E）m10-b路侧波形梁钢护栏（Gr-C-4E）m176沈家坪至大沟公路主线合计人民币元5.1工程量清单表工程量清单表沈家坪至大沟",3,3,3,1]
[17655,"商丘生态食品产业园标准化厂房建设项目中标结果公告（招标编号:帝工程（2018）244号）-、中标人信息:标段(包)[001]施工:中标人:河北省第四建筑工程有限公司中标价格：14085.042169万元标段(包)[002]监理标段（只包含休闲食品、果蔬饮品加工区监理):中标人河南省光大建设管理有限公司其他类型中标价工程结算价的0.98%二、其他:商丘生态食品产业园标准化厂房建设项目中标结果公告河南省伟信招标管理咨询有限公司受商丘三商生态食品产业园投资有限公司的委托，就“商丘生态食品产业园标准化厂房建设项目”进行公开招标，接规定程序进行了开标、评标，现将本次招标的中标结果公布如下:一、招标项日名称及编号:1、项目名称：商丘生态食品产业园标准化厂房建设项目4712、招标编号：商工程（2018）244号：项目编号：商睢财采（2018）164号:上.二、项目概况:2.1项日名称：商丘生态食品产业园标准化厂房建设项目;2.2招标编号：商工程（2018）244号;项目编号：商睢财采（2018）164号:2.3建设地点：商丘生态食品产业园园区内:2.4建筑规模及内容：休闲食品加工区90475.55㎡”;2.5质量要求：合格;2.6标段划分:二个标段第一标段：施工标段:第二标段：监理标段（只包含休闲食品、果蔬饮品加工区监理):2.7招标范围:第一标段：体闲食品加工区施工图纸及工程量清单全部内容（有特殊说明的，接说明执行;第二标段:休闲食品加工区、果蔬饮品加工区施工全过程的监理服务内容（含保修期）",0,0,0,1]
[17656,"永嘉县桥头镇第二小学功能室装修工程中标候选公示编号：YJ-JYJ2021-10由永嘉县桥头镇第二小学建设的永嘉县桥头镇第二小学功能室装修工程，于2021年7月21日上午10：00分整在永嘉县教育研训大楼3楼302教室公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评定：中标候选人为：金福建设集团有限公司；项目负责人：黄子平；下浮率：15%；中标价：312935；工期：30日历天。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，予以公示。公示期限自2021年7月22日开始3个工作日。在公示期限内，投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当向招标人提出。招标人应在规定的时间内作出答复。对招标人答复不满意的，可以在10日内，以书面形式向永嘉县教育局基建招标投标办公室及有关行政主管部门反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的须加盖公章并由法定代表人或者授权代表签字，以个人名义反映问题的须署实名并提供与该项目有直接利害关系证明及有效身份证明。反映的问题要求实事求是、客观公正，并提供真实、详尽的有效线索。附未中标单位：浙江联晟建设有限公司、温州广德建设有限公司、温州百员建设有限公司、温州锦嘉建设有限公司、温州中八建设有限公司、天台县弘华古建园林工程有限公司、温州一广建设有限公司、浙江嘉吉建设有限公司、浙江伍马建设有限公司、金华市邦宸建设有限公司、浙江鑫航建设有限公司、温州鑫弘建设有限公司、浙江宇邦建设有限公司、永嘉县旺锦建设有限公司、温州至承建筑工程有限公司、浙江中艺建设有限公司、裕九建设集团有限公司、温州景希市政工程有限公司、平阳飞雨建设有限公司、景宁瑞丰建设有限公司、浙江金浦建筑有限公司、浙江汪洋建设有限公司、东阳市长风建设有限公司、台州松洋建设有限公司、浙江坤达建筑工程有限公司、永嘉县中正建设有限公司、温州金豪建设有限公司、温州锦鑫建筑劳务有限公司、永嘉县泉晟建设有限公司、浙江同舟古建筑工程有限公司、金华市洋航建设有限公司、衢州钲荣环境建设工程有限公司、温州市昌顺建筑装饰工程有限公司、江山市永安建设有限公司、浙江亿丰园林建设有限公司、浙江莱跃建设工程有限公司、松阳县鼎力建筑工程有限公司、温州腾利建设有限公司、温州瓯厦建设有限公司、温州市百川装饰工程有限公司、浙江伟民建设项目管理有限公司、温州安运建筑有限公司、源龙建设集团有限公司、温州市华都建设有限公司、合肥晶泰建设工程有限公司、安徽皖丰建筑工程有限公司、安徽省晋宏建设工程有限公司、安徽鑫顺建筑工程有限责任公司、安徽楚庄",0,0,0,1]
[17657,"评分汇总表标段(包)名称:钱清街道钱清村三线整治工程(XE20210544001001)序号上23请5台招标单位签字:招标代理签字:监督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-07-0109:30",0,0,0,1]
[17658,"苗圃社区服务中心电路增容及提质改造项目结算表序号项目名称单位工程量材料单价（元）人工单价（元）合价（元）备注1换冲水箱个2026016084002疫苗接种室隔断个13002005003电视机机顶盒不锈钢托板个1110506604住院部增加主线YJV-4*25+1*10m7514030127505发电机房底座及钢架雨棚项1800100018006发电机迁移布线项1120050017007化验室不锈钢罩项12001003008配电箱600*800套25801001360含开关9修补600*600硅钙板吊顶项140050090010不锈钢伸缩缝m3504027011门诊楼换主电源4*252+1*10BVR金杯电缆m80140301360012门诊部一、二楼电路增容16mm2BVR铜芯线m2201310506013门诊部一、二楼电路增容25mm2BVR铜芯线m402110124014住院部一~三楼电路增容162BVR金杯软线m3801310874015桥架及辅材100*50烤漆钢槽m2392015836516分支电源6mm2BVR金杯铜芯线m6004.5131050017分支电源4mm2BVR金杯铜芯线m6003.113966018管理费管理费[1-17]*10%8580.519税金税金[1~18]*3%2831.56520合计[1-19]97217.065苗圃社区服务中心住院部二三楼整改结算表序号项目名称材料及施工工艺说明单位预算量综合单价（元）总价（元）备注1龙头及花洒纯铜镀铬个435014002毛巾架安装费304#不锈钢个4502003坐便器简易壁挂式个41204804墙面修补原墙面漆脱落部分项1120012005卫生间增加热水器给水系统个42309206卫生间安装扶手个41204807窗户打防水胶项130030082个病房装纱窗个41004009盲道扶手m109090010装洗脸盆龙头个417068011墙面修复m21500203000011管理费[1~10]管理费*10％369612税金[1~11]普票*3％1219.6813合计：[1~12]41875.68",3,3,3,1]
[17659,"被推荐供应商名单和推荐理由被推荐供应商名单：第一中标候选人：南阳京安网络科技有限公司第二中标候选人：北京金佰特酒店设备技术有限公司第三中标候选人：山东科宇厨业有限公司",0,0,0,1]
[17660,"评标办法（合理低价法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意。2.1.1形式评审标准签字盖章1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；3.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；4.法定代表人身份证明：有单位公章；5.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。6.《诚信投标承诺书》：有法定代表人签字（或盖章）并加盖单位章；2.1.1形式评审标准投标文件格式1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理：（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单的实质内容；（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求。2.因计价软件版本不同引起的投标文件格式与招标文件不一致的（但实质内容无缺失)，视为细微偏差，不构成废标因素。注：招标文件所提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。2.1.1形式评审标准报价唯一投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。2.1.2资格评审标准已进行资格预审的，不再评审2.1.2资格评审标准营业执照具备有效的营业执照2.1.2资格评审标准安全生产许可证具备有效的安全生产许可证2.1.2资格评审标准资质等级符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）条款号量化",5,5,5,1]
[17661,"永宁街长岗新村停车场建设及道路升级改造工程施工总承包评标报告一、概述永宁街长岗新村停车场建设及道路升级改造工程施工总承包采用公开招标方式选择施工单位。广州市增城区人民政府永宁街道办事处委托广州建筑工程监理有限公司代理本次招标的事宜。该工程于2021年8月27日00时00分至2021年9月16日10时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告，2021年8月27日00时00分至2021年9月16日10时00分共有14家网上递交了投标文件。二、开标2021年9月16日10时00分在广州公共资源交易中心增城交易部开标2室进行公开开标会，具体情况详见《开标记录表》。三、评标组织机构评标组由5人组成，在专家库中随机抽取，负责评审工作。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：本次评标于2021年9月18日在广州公共资源交易中心增城交易部第3评标室采取封闭、集中形式进行评标。从开标到评标结束，整个过程都在广州公共资源交易中心增城交易部有关人员的见证下进行。四、评审情况及结果1、根据本项目评标办法的评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标委员会首先对各投标单位的资审文件根据《资格审查表》独立对每一个投标单位递交的‘资审文件’进行审查。经过评委们严肃认真的评审，结果，13家投标单位都通过资格审查，详见《资格审查表》、《资格审查汇总表》及资审报告。2、评标委员会对通过资格审查的各投标单位的技术标投标文件根据《技术标有效性审查表》独立对每一个投标单位递交的‘技术标投标文件’进行审查。经评审，共13家投标人通过技术标有效性审查，详见《技术标有效性审查表》及《技术标有效性审查汇总表》。3、评标委员会按《技术标详细审查评分表》对通过技术标有效性审查的投标文件进行详细审查，评出技术分。经过评委们严肃认真的评审，得分详见《技术标详细审查评分表》及《技术标得分汇总表》。4、评标委员会按招标文件规定计算投标人经济标得分。5、评标委员会按照“投标人总得分=技术得分（满分20分）＋经济得分（满分100分）×经济得分权重（80%）。”的公式，计算各有效投标文件的总分，并按照总分从高到低排列先后次序。6",0,0,0,1]
[17662,"根河市公路养护站2021年根河市金河镇、得耳布尔镇（51座）危桥改造工程项目监理监理三标段评标报告评审委员会2021年07月13日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，3六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件根河市公路养护站2021年根河市金河镇、得耳布尔镇（5]座）危桥改造工程项目监理监理三标段（以下简称“本项目）已由以根交发【2021】52号文件批准建设，项目业主为根河市公路养护站，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为根河市公路养护站。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，根河市公路养护站2021年根河市金河镇、得耳布尔镇(51应)危桥改造工程项目监理监理三标段。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年07月23日，交工日期:2021年10月31日。共计L00日历天。2.3标段详情:根河市公路养护站2021年根河市金河镇、得耳布尔镇（51座)危桥改造工程项目监理监理三标段，该标段情况详见下表",0,0,0,1]
[17663,"中共民勤县委党校笔记本电脑等教学设备采购项目竞争性谈判成交公告甘肃元邦招标代理有限资任公司武威分公司受民勤县委党校的委托，就中共民勤县委党校笔记本电脑等教学设备采购项目以竞争性谈判形式进行采购，谈判小组于2016年3月16日确定成交结果，现将成交结果公布如下:1、采购文件编号：GSWWYBZC-20160022、成交第果内容:货物名称品.牌生产厂家数盘（革位）危记本电令数尔1、型号:戴尔灵越13-73492、处理器:第六代智能英特尔w融睿wi7-6500U处理器（dB缓存,主频2.50GHy):3、操作系统:正版Windows10家庭版64位简体中文:4、应用软件;正版Microsoftoffice365个人版县5、安全软:正版McAfees安全中心:6、内存:8GBDDR2L16OOMH（8GBx1）:7、硬盘：256GB固态硬盘:：8、显示屏:13.3英寸FID（1920×1080)TruelifeLED背光十指电容触控显示器含宽视角（IPS)、360度翻转9、电池续航时间:不小于6小时的电池续航时间:：10、保修服务:2年保修，含1年意外保护服务:11、躺口:全尺寸IDMIwl.da竭口、2个USB3.0鉴口（黄中1个支持Powershare功能)、1个USB2.0端口、安全插槽、1传个内置电容无流手写笔（标配)、1个耳机/麦克风组合描孔、合1介质卡读卡器:12、重量:1.7千克，13、摄像头:高清(720P)网络摄像头，雷双阵列老克风:14、音频和扬声器:采用WavesMaxxhudioePro技术的高保真音效，1个耳机/麦克风组合插孔:15、无线:英特尔购3165AC+BT4.0（802.l1ac+蓝牙4.0、双颗2.85GH,lxl):16、健盘:背光健盘17、鼠标：电脑同品牌无线鼠标:县18、电脑包:电脑同品牌可伸缩手辆，拉链式，耐候性，插袋，防滑底座展色尼龙笔记本电脑背包戴尔（中国）有限公司16台激光传真机松下型号:松下KX-FL358CN产品定值:桌上型:产品类型:激光传真机:颜色类型:黑白;涵盖功能:传真/复印:介质类型:普通纸:介质尺寸:As,Letter号Loga:供纸容量:250页:具有自动进稿器:耗材:鼓粉一体:兼容性ITU-TG3:适用线路:公用电话交换网:调制解调器速度:33.6kbps:电话来电显示:复印速度12cpm:复印分辨率",0,0,0,1]
[17664,"采购编号：邻医采20210004-02号邻水县人民医院消毒供应室装修工程及配套设施设计采购项目（第二次）询价通知书中国·四川（邻水）邻水县人民医院印制2021年5月目录第一章询价邀请我院拟对邻水县人民医院消毒供应室装修工程及配套设施设计采购项目（第二次）采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。一、采购项目1.项目编号：邻医采20210004-02号2.项目名称：邻水县人民医院消毒供应室装修工程及配套设施设计采购项目（第二次）。3.采购人：邻水县人民医院二、采购预算和最高限价预算金额：0.8万元。最高限价0.8万元。超过最高限价的报价无效。三、采购项目简介：详见询价通知书第四章。四、供应商邀请方式本次询价邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）上以公告形式发布。五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件；7.具有乙级及以上建筑装饰工程专项设计资质或建筑行业设计资质或工程设计综合甲级资质；8.拟选派项目负责人具有国家一级注册建筑师资格；9.投标人具有医院手术室或消毒供应室相关设计业绩，提供中标通知书等证明材料。六、询价通知书获取方式、报名时间、报名地点：凡有意参加投标者，请于2021年5月27日08时00分（北京时间，下同）至2021年6月3日11时00分，在邻水县人民医院采购办现场报名。报名时需携带，营业执照、法人授权委托书及相应证明材料。询价通知书在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）自行下载。投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办现场报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。七、递交投标文件截止时间、开启时间：递交投标文件截止时间：2021年6月3日15:30（北京时间）,2021年6月3日15：00-15：30提交",1,1,1,1]
[17665,"中金岭南韶关冶炼厂纳滤膜技改计划中标公示（招标编号：深中岭招（招）字20210704号）-中标人信息:标段(包)[001]中金岭南韶关冶炼厂纳滤膜技改计划:中标人：上海宝番过滤技术有限公司中标价格:172.5力元二、其他:广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司受广东中金岭南设备科技有限公司的委托，就中金岭南韶关冶炼厂纳滤膜技改计划采购【招标编号：深中岭招（招）字20210704】进行国内公开招标，现评审工作已结束，经评标委员会评审及推荐，并经招标人确认，现将中标结果公示如下:一、项目名称：中金岭南韶关冶炼厂纳滤膜技改计划二、招标公告发布日期:2021年07月30日三、开标评标日期:2021年08月19日四、中标候选人推荐情况:第一名:上海宝番过滤技术有限公司综合评分:85.77:第二名：广州中宸环保科技有限公司综合评分:81.28五、公示期限:公示期3天对本公示有异议者可在公示期内以书面形式（加盖单位公章）向招标代理机构或招标人提出，逾期不予受理广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司2021年08月20日三、监督部门本招标项目的监督部门为广东巾金岭南设备科技有限公司四、联系方式招标人：广东中金岭南设备科技有限公司地址:广东省韶关市演江区南郊三公里韶南大道北96号中金岭南大度一楼联系人:刘工电击:15820100820电子邮件:349005125@qq.com招标代理机构：广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司土业：韶关市演江区产业转移工业园创业路23号管委会大楼3005（A）室联系人:钟工电话:13411117817电子邮件:Zjztbzxzj@l26.com(冷午评;；}3坚装招标人或其招标代理机构主要负贵入\"硕目负责人）55-.;上招标人或其招标代建机构:（盖章）上六个1(/门为;yy",0,0,0,1]
[17666,"评标报告符合性评审是否通过最终报价（元）评标得分通过4351619.9978.16通过4351677.0476.74通过4650282.2669.59通过4646980.4868.18通过4643176.3080.40通过74.46通过3560119.524169290.7467.64评审意经评标委员会一致评议:浙疆二维优创石墨科技在限公司响应招标文件，推荐为第一中见标候选人。评标委兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件.。员会全体成员支料玄乏王径签字“后学五乏根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹推荐新疆二维优创石墨烯科技有限公司为第一中标候选人。中标价为:4643176.3元,大写:是佰陆拾肆万叁仟壹佰柒拾陆元叁角招标人定标意见招标人公章:法法定代表人或其授权委托人（盖章或签字辽房云21年7月6日监督人式置型公证人故列施、弯直直员说明:本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[17667,"样委丁划半早㎡或升级改造项目幕墙工程施工5.x02第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中毅明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中截明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招示控制价*95%2.1.2.评标入围方法县当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少等于50家时，并标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选指历种以上评标入围方法）:评标入围方法和数量乙方法一：全部入围法：乙方法二：均值入围法：□方法三:由签入围法:□方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定。评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:230(不得超过50)，其中:与值入围法中，平均值以上11家、平均值以下12家日抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取Z是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审因系评审标准投标人名称营业技照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一能有一个有效报价投标文件的组成疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评审标准营业执照具备有效的营业技照安全生产许可证.备有效的安全生产许可证资质证书备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求奇合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求乎合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他",5,5,5,1]
[17668,"河南省人民送院止告-结果公告(招标编号:XRZX-2018087)本河南省人民医院一号病房楼一站式介入手术室项目招标公告（招标项目编号:XRZX-2018087），确定001第1包:的中标人如下:-、中标人信息:001第1包江苏永信医用净化工程有限公司（牵头人）、河南中核五院研究设计有限公司（成员）联合体1201.0396万元一、其他公告内容河南省人民医院一号病房楼一站式介入手术室项目招标评标结果公示河南省信人工程造价咨询有限公司受河南省人民医院的委托，对河南省人民医院一号病房楼一站式介入手术室项目进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现就本次招标的评标结果公示如下:一、项目概况与招标范围:1.1建设地点：郑州市金水区纬五路7号,一号病房楼1层西1.2建设规模：设有1间I级核磁手术室，1间I级DSA+CT复合手术室及相关辅助用房1.3计划总工期:150日历天1.4质量标准:设计符合现行设计规范、规程、规定、标准要求:施工符合合格要求1.5招标范围:本项目为设计一施工一体化项目，投标人根据招标人提供场地范围图及技术要求完成平面局部、流程设计、内部装饰效果设计、施工图设计，编制工程量清单，做出投标报价完成手术室施工及相关设各安装、调试、检测、维修、保养施工场地范围内现有构筑物的拆除及垃圾清运，现有结构加固（如需加固），装修装饰、净化空调系统、给排水系统、消防系统、强电系统、弱电系统、CT机房射线防护、核磁机房磁屏蔽等内容1.6标段划分：1个标段二、发布招标公告的媒介及日期:本次招标公告于2018年9月25日-2018年9月29日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省人民医院采供处》上发布三、开、评标信息:开标时间:2018年11月30日9:30分开标地点:河南省信人工程造价咨询有限公司（郑州市文化路与纬一路交叉口向北100米路东永和国际17楼1708室)四、评标结果如下:评标委员会按照招标文件要求分别对各投标人的投标文件进行了认真评审，推荐中标候选人如下:第一中标候选人:江苏永信医用净化工程有限公司（牵头人）、河南中核五院研究设计有限公司（成员）联合体",0,0,0,1]
[17669,"广州振业天成项目工程施工总承包评标报告项目编号:JG2021-12281评标时旧:2021年9月24日09:30见证单位：广州公共资源交易中心评标地点：广州公共资源交易中心第3评标室（黄埔交易部)招标单位：广州市振业鸿远房地产开发有限公司招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司、评标工作前的基本情况本项目于2021年义且3且至2021年义且23日L0:00在广州公共资源交易中心网、广东招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台上发布招标公告，并同时在广州公共资源交易中心公开接收投标登记及递交投标文件。在规定时间内，共有4家单位成功登记及递交投标文件，分别为：中铁十二局集团有限公司、中建二局第一建筑工程有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司、中国土木工程集团有公司-本项目于2021年旦且23旦L0:0Q在广州公共资源交易中心第3开标室（黄埔交易部)接收备用投标文件光盘、投标保函及定标辅助资料，情况详见《投标会议登记表》。本项目于2021年旦且23且L0:00进行公开开标，4家投标单位均解密并成功开标。开标过程在广州公共资源交易中心电子见证及投标人见证下进行，投标单位对开标全过程均没有异议。开标情况详见《开标记录表》、《异议记录表》二、评标委员会成员组成本项目评标工作于202L年旦且2且09:30在广州公共资源交易中心第3评标室（黄埔交易部)进行，评标全过程在广州公共资源交易中心电子见证下进行。本工程评标委员会由招标人依法组建。分别为:。评标小组本着“公平、公正”的原则进行评标工作。三、评标办法、评标标准本项目采用评定分离定标，通过制评审法，评标委员会对投标文件进行资格审查，再对通过资格审查的投标文件经济标和技术标进行有效性审查，评出合格的中标候选人。四、评标过程1、资格审查情况评标委员会依据招标文件规定的标准，对所有己公开开标的投标人进行贡格评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。经评审，4家成功开标的投标单位均通过资格评市:情况详见《资格市查汇总表》、《资格审查情况报告》2、技术标有效性审查评标委员会依据招标文件规定的标准，对资格审查通过的投标人进行技术标有效性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。经评审，4家通过资格审查的投标",0,0,0,1]
[17670,"评估结果确认登记表评估项目泸州市江阳区农业农村局2021年地膜残留污染监测普查服务采购评估时间评估地点序号投标金额评估排序一b67om【～ZA6zo.∞bv∞公司私放(四州如n)签馆G6%o.o)3*n2评估人员签字:7tm洛衣包府坪纪委监督签字:)法五佛",0,0,0,1]
[17671,"河南中医药大学第一附属医院院区至南院暖气管网入地项目招标文件招标编号：HNDM20210524DAMINGMANAGEMENT招标人：河南中医药大学第一附属医院代理机构：河南大明建设工程管理有限公司二0二一年七月目录第一章招标公告采购条件本采购项目河南中医药大学第一附属医院院区至南院暖气管网入地，采购人为河南中医药大学第一附属医院，项目资金来自自筹资金，资金已落实项目已具备采购条件，现委托河南大明建设工程管理有限公司对该项目进行公开招标采购项目概况与采购内容项目名称：河南中医药大学第一附属医院院区至南院暖气管网入地资金来源：自筹资金预算金额：42万元招标编号：HNDM20210524工期：60天质保期：1年最高限价：42万元采购内容：院区至南家属院旧采暖管道的拆除和新管道的预埋；家属院内旧给水管道的拆除和新给水管道的预埋；家属院新的电缆管道预埋；详细的工程量以工程量清单为准；标包划分：本项目不划分标包投标人资格要求3.1投标人应具有独立法人资格、持有有效的营业执照；3.2应具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质；应具有在有效期内的建筑施工安全生产许可证3.3具有履行合同的资格与能力，包括专业资质、技术资格和能力及相应的从业人员（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）和健全的财务会计制度（提供经审计合格的2019年度或2020年度财务状况审计报告，新成立企业无法提供财务审计报告的，企业出具情况说明即可）；3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（2020年6月以来任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；3.52018年1月1日以来在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，加盖公章）；3.6根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本项目政府采购活动查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（查询时间在本公告发布之日起至投标截止之日内有效,应当将信用记录清晰展开，否则视同未提供）3.7单位",1,1,1,1]
[17672,"项目编号：2021CGSF1132021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目招标文件采购人：枞阳县水利局（盖章）采购代理机构：安徽信德建设咨询有限公司（盖章）2021年8月-1-目录第一章招标公告第二章投标须知前附表第三章投标须知（一）总则（二）招标文件（三）投标人（四）投标文件的编制（五）投标文件的提交（六）开标（七）评标、定标（八）废标（九）评标办法（十）合同的签订、履行及验收第四章项目需求第五章采购合同第六章投标文件格式（一）资格、技术及商务部分（二）报价部分-2-第一章招标公告项目概况2021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站（ggzyjyzx.tl.gov.cn）免费下载获取招标文件，并于2021年8月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1、项目编号：2021CGSF1132、项目名称：2021年铜陵市枞阳县水库大坝安全鉴定服务项目3、采购方式：公开招标4、预算金额：143.50万元5、最高限价：143.50万元，其中一标段53.50万元，二标段42.00万元，三标段48.00万元6、采购需求：本项目涉及62座小型水库大坝已超期，需进行安全鉴定等服务，其中一标段17座，二标段21座，三标段24座具体内容详见招标文件及项目需求7、服务期：总鉴定周期为60日历天8、标段（包别）划分：三个标段9、本项目接受联合体投标（1）采用联合体投标的，由联合体牵头单位进行网上报名（2）联合体投标的应签署联合体协议书，同时明确各联合体成员的责任和义务（3）本项目联合体单位不得超过2家，联合体成员单位均需具备独立法人资格二、申请人的资格要求1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能独立承担民事责任，且具有从事本项目的经营范围和能力2、投标人资格要求，需同时具备以下条件：（1）具有水利行业设计（水库枢纽）乙级及以上资质；（2）具有工程勘察（岩土）乙级及以上资质；-3-3、项目负责人要求：拟担任本项目的项目负责人须具备水利水电工程相关专业高级工程师及以上职称4、业绩要求：近3年（2018年1月1日至投标截止时间",1,1,1,1]
[17673,"京港澳高速公路广州至深圳段改扩建项目电力设施迁改和外供电工程勤察设计招标评标结果中标候选人的公示京港溪高速公路广州至深圳段改扩建项目电力谈施迁改和外供电工程筋察设计招标（项目编号:JG2021-1840）招评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。按规定现将中标候选人情况予以公示，公示期为3个工作日，具体如下:中标候选人第一中标保选人第二中标候选人第三中标候选人单位名称”东海电力设计院工程有限公司渊圳供电规划设计院有限公司广州电力设计院有限公司投标报价（元）240775122398000023168751项目负责人姓名及证书、证号详见附件详见附件详见附件服务期限合同签订之日起至迁改工程竣工验收止合同签订之日起至迁改工程竣工验收止合同签订之日起至迁改工程竣工验收止质量要求无勘察设计原因面造成的质量事故无励察设计原因而造成的质量事故无勤察设计原因而造成的质量事故安全目标严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目勤察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生严格执行有关安全生产的法像法规和规童制度，确保项目勘察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生严格执行有关安全生产的法像法规和规章制度，确保项目勘察设计、施工配合服务及后续服务各阶段内无安全生产责任事故发生使用信用等级分值情况1各中标候选人的业绩情况、主要人员信息等详见附件，中国电建集团河北省电力财测设计研究院有限公司的主要人员证明材科未按投标人须知第3.6.4繁要求提供其在广东建设借息网“进粤企业和人负诚佰省息登记平台”专栏关于投示八进马企[上及八员倡息登记的以真打印牛现以印件，不满足说标办法“2,山,2立轻译斯方准”的要求，否决其投标;中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司未按投标人须知附录4主要人员最低要求投入具有住房和城乡建设部注册造价工程师资格的人员，不满足评标办法“2.1.2资格评审标准”的要求，否决其投标。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》及广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的",0,0,0,1]
[17674,"附件:兰州城市学院培黎校区招租商铺汇总表序号名称校区分布区域位置建筑面积/m?起租价拟经营范围亿食堂柜台3培黎校区校内惜票轩内二楼2060元/月平米百货用品饮品服务水果蔬菜等商铺1培黎校区校内新建教师公寓东侧5060元/月平米",0,0,0,1]
[17675,"亳州市公共资源交易工程建设项目评审情况一览表项目名称：蒙城县皖蔬现代农业产业园项目（一期）一片区监理评标办法：合理低价法（具体详见项目招标文件第三章评标办法）序号投标人名称技术标商务标否决投标情况（注明原因）形式评审标准资格评审标准分数形式和响应评审标准投标报价评审标准报价（元）1河南建威工程管理咨询有限公司////5558002中环国际工程咨询有限公司////5627003河南省中原建设监理中心有限公司////5848004安徽鼎立监理咨询有限公司////5990005青岛建通浩源集团有限公司////5997606河南泰安工程管理有限公司////6000307开大工程咨询有限公司////6000908河南科扬建设咨询监理有限责任公司////6001509河南万融工程管理有限公司////60022010合肥庐阳工程建设监理有限责任公司////60029011恒泰工程咨询集团有限公司////60036012安徽科创工程项目管理有限公司////60042013安徽宏基建设项目管理有限公司////60049014安徽世强工程项目管理有限公司////60055015盛唐工程咨询集团有限公司////60061016河南荣泰工程管理有限公司////60071017中科成建工程咨询有限公司////60081718河南拓朴工程咨询有限公司合格合格合格合格60092019河南顺成建设工程管理有限公司合格合格合格合格60102220河南博科工程管理有限公司合格合格合格合格60123421四川康立项目管理有限责任公司//合格合格60142522安徽梓晨项目管理有限公司//合格合格60150023浙江工正工程管理有限公司//合格合格60234024安徽祥润工程项目管理有限公司//合格合格60313025合肥市瑞元建设项目管理有限公司//合格合格60430026安徽安居项目管理有限公司//合格合格60543027首盛建设集团有限公司//合格合格60579028安徽元和建设管理有限公司//合格合格60580029安徽建大项目管理有限公司//合格合格60700030德邻联合工程有限公司//合格合格60818031河南昊之伟建设工程管理有限公司//合格合格60880032安徽求是工程建设咨询有限公司//合格合格61171033广东德正工程管理有限公司//合格合格62700034安徽诚建工程项目管理有限公司////62880035安徽天翰工程咨询有限责任公司////63200036安徽省中瀚项目管理有限公司////63660037安徽宇华建设项目管理有限公司////63700038北京中联环建设工程管理有限公司////64200039湖北建设监理有限公司////64700040河南中泰工程咨询监理有限公司////65520041豫通工程管理有限公司////68700042徐州市建设工程监理有限公司////69000043青岛雍达建设监理有限公司////69980044浙江明康工程咨询有限公司////70700045广东",0,0,0,1]
[17676,"设备采购清单:编号采购内容数量要求是否进口产品预算金额具体要求上氨吹仪1台民。显微拍照系统台是德层色谱成像系统及德层板加热器13是4高效液相色谱仪1台足山面筋指数测定仪1台是5薛标仪1台延7二级柱后行生装置1台否3氧化碳收集测定仪1台西o樊型提排器1台西-0恒温磁力提拌器2台否22面前指数测定仪1台五22微型漠涡混合仪2台西23平行真空浓络系统1台否14多管混合器1台西-5电动德层喷雾器1台西16原子荧光分光光度计1台西×真空减压干燥箱（带真空泵)1台晖18恒温恒湿箱1台否l9甲蔽释放仓1台否20全自动低温冻融试验设备1台否270万元设各经验收合格交付招标人使用之日起至少一年内免费提供保修服务21全自动低温柔度测试仪1台西差示扫描量热仪１台西23套竹冲击试验机1台西24套管弯曲试验机1台否25丢管耐热试验仪1台西28球压耐热试验仪文1台西27数显电工套管压力试验机1台西28投管电气性能测定仪1台西22电工委管品期1台西20钢筋保护晨测定仪1台西31保水率测定仪2台“22反射率测定仪1台西33定伸保持器１台西34程控式砌墙砖磁盘振动台1台哲35砌墙砖抗压强度试样制备授拌装置1台西36液化石油气成分用气相色谱仪1台否8回旋气浴恒温振荡器1台否28电动振筛机1台西29中空露点仪1台否40中空破璃耐辐射试验机1台西42测力球1台西42中空玻璃测厚仪1台否×1台否441台否45LED积分球光谱分析系统手持式多路温度测试仪紫外线消毒车8台下46医用便携式紧急洗脸器2台否47移动式医用空气消毒仪1台否",4,4,4,1]
[17677,"江苏志诚工程咨询管理有限司志诚审字[2021]-015星月湖地块周边围挡工程招标控制价审核报告扬州市西区新城管理委员会：我们接受委托，对贵单位星月湖地块周边围挡工程招标控制价进行审核。我们的审核是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在审核过程中我们结合该工程的实际情况，实施了检查工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：一、工程概况星月湖地块周边围挡工程，建设地点位于星月湖周围。二、审核依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套计量规范；《江苏省市政工程计价定额》（2014）；材料价格参照《扬州工程造价管理》（2021年5月版）指导价计入，无指导价材料以市场价计入；人工工资执行苏建函价（2021）62号文规定；苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；省住房城乡建设厅关于调整工程按质论价等费用计价方式的公告（2018第24号文）；省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019第19号文）；施工现场情况、工程特点及常规施工方案；江苏唯诚建设咨询有限公司编制的招标控制价报告；江苏省及扬州市其它相关的工程造价法规和规定；原编标单位编制说明各单位工程的编制说明详见工程量清单总说明及招标控制总说明。发包人提供材料设备情况：无暂定价情况：无暂列金额情况：无安全文明施工费计取情况：无。本工程围挡不考虑拆除。搭建完工验收合格后交付。其它未详细说明见工程量清单总说明及招标控制总说明。审核说明部分工程量有误，已调整；围挡骨架为镀锌材料，油漆去除；土方按挖土方及运土方计算。五、审核结论星月湖地块周边围挡工程招标控制价送审金额为1116690.23元，审核后工程招标控制价为1097876.66元，核减18813.57元。附件：1、建设工程招标控制价汇总表招标控制价项目负责人：江苏志诚工程咨询管理有限公司二○二一年六月九日主题词：工程控制价审核报告抄送：各相关单位单位工程招标控制价表工程名称:星月湖围挡标段:第1页共1页序号汇总内容金额(元）其中:暂估价(元)１分部分项工程费960069.1011人工费145688.3112材料费730883.7613施工机具使用费20399.0314企业管理费43187.811.5利润19910.51巴措施项目费10938.30卫，单价摄施项目",0,0,0,1]
[17678,"编制说明一、编制依据1、根据建设单位的要求结合现场情况进行计算；2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；5、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）6、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；7、《江苏省建设工程费用定额》（2014）8、《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014版)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》（苏建价函[2015]5号）；9、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价〔2021〕062号文；10、泰州市工程造价管理》（2021.06），对无发布材料指导价的参照市场价；11、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）及苏建函价【2019】178号；12、江苏省住房城乡建设厅关于明确城镇老旧小区改造工程计价有关问题的公告[2020]第224号：13、现行的有关文件及规范。二、其它说明：1、本工程工程量是根据建设单位的要求、设计图纸结合现场情况进行计算，结算时根据现场情况工程量按实调整；2、已考虑挖掘机、压路机进退场费；施工护栏有施工单位在投标时综合考虑；临时及施工用电接电源有施工单位在报价时自行考虑，结算时不再增加费用；3、挖沟槽土方已综合考虑现场人机配合，所以投标单位投标报价时应充分考虑现场情况，结算时单价不再调整或增加材料倒运费用，路面及砖石结构物拆除单价已综合考虑现场人机配合及二次倒运费用，拆除时无论采用何种方法不再调整单价；4、如有位于绿化带处的检查井采用复合井盖。5、球墨铸铁管质量应符合现行国家标准《污水用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2010)的要求，采用橡胶圈承插接口，橡胶采用三元乙丙橡胶，橡胶密封圈的硬度级别60，橡胶物理性能应符合《橡胶密封件给、排水管及管道用接口密封圈材料规范》（GB/T21873-2008)；井盖要具分标注雨水、污水、强电、弱电字样；6、根据业主要求球墨铸铁井盖采用品牌：畅安、德源、河北承安巴贝尔、盐城三山道路设施有限公司",0,0,0,1]
[17679,"临高县博厚镇大雅村古树名木保护改造项目《项目全称）合同协议书2018年J2月S曰沙以一政府采购竞争性谈判成交通知书海南海聪建设工程有限公司:你方于2018年11月27日所递交的临在县速垦镇大胜杜直拉名本堡护型造项且竞争性谈判响应文件已被我方接受，经竞争性谈判小组认真评定，确定贡单位为本项目成交供应商成交金额:￥1497235.98工期:见且历天质量:企格项目经理:这健值，注册编号：琼2红GL纸1ZQ五金2之请你方在接到本通知书后的约日内到临高县林业局与我方签订采购合同然约/孙回心门采购人:临高基林业局.（盈单份法定代丧人（或投权委托人):题签字录盖章)沉20/弄年y>日/交采购代理机构：海南亿卓招标代理有限公辽法定代表人（或授权交托人)太社一心G上公位区.《目录合同协议书廉政合同三、安全生产合同1第一部分合同协议书发包人（全称）:监高县林业局承包人（全称）：海南海聪建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就监高县搏厚镇大雅村直树名本保护改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:工程概况1.工程名称:临高县博厚镇大雅村古树名本保护改造项目≥2.工程地点:临高县博厚镇3.工程立项批准文号:4.资金来源:政府益金5.工程内容:种植绿化、园建铺装、生态停车场、挡土墙等6.工程承包范围:临高县博厚镇大雅村古树名木保护改造项目包含的所有内容（具体详见工程量清单》二、合同工期计划开工日期:2/亿年上2月X日.计划竣工日期:乙o/%年了，月77曰工期总日历天数:90天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合合格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币（大写）贰佰建拾玖万柒任武佰参拾伍元玖鱼捌分2（小写）￥1497235.98元“当审计部门对工程项目进行审计时应当以审计结论作为工程价款结算的依据双方同意应当执行审计结论”2.合同价格形式:工调价格企且五、项目经理承包人项目经理:廖健伯，注册证号:琼246141708548",0,0,0,1]
[17680,"江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理委员会吴江区笠泽路（秋枫街-230省道）道路周边绿化改造工程限价公布编号：E3205840327001402001001单位：元项目名称预算价(元)招标控制价(元)吴江区笠泽路（秋枫街-230省道）道路周边绿化改造工程4219719.424219719.421、开标时间为2021年8月24日10：00时。2、本工程招标控制价为4219719.42元，如有异议，请于2021年8月17日17：00时前与招标人（招标代理机构）联系。吴江市建设工程技术咨询中心有限公司",2,2,2,1]
[17681,"附件：聋哑学校询价采购清单序号产品名称品牌型号参数数量单价合计1班级服务终端希沃XF03A1、体积小巧；具有≥8吋电容屏作为场景化操作界面的显示和触摸操作，分辨率不低于1280×800。2、内置CPU≥2.2GHz、≥8GDDR4，≥SSD128G。3、内置Wi-Fi，支持802.11a/b/g/n/acwave2标准，支持2.4GHz、5GHz、5GHz三频并发，最高无线速率可达2100Mbps，支持负载均衡，支持60路学生终端在教室内的无线并发数据交付使用需求。4、提供≥4路USB3.0高速传输接口，≥3路10/100/1000Mbps自适应网络接口，保证数据的可靠内外传输；支持设定黑白名单，保证网络接入安全。5、正常上课时外网突然断开的情况下，确保智慧课堂互动系统仍然可正常调用，避免因外网突然断开导致学生掉线，师生不能互动的情况出现。6、屏幕采用场景化操作界面，实时显示时间、年份及具体日期，实时显示包括是否接入互联网以及外网的实时上传与下载速率的网络状态，实时显示智慧终端已连接的设备数量；支持一键重启路由和重启系统。7、整机使用安全无毒组件；支持通过屏幕一键锁定连接，可固定整机的网络连接，使新智慧终端无法连接此网络，避免其他班级的智慧终端误连接。1台2记忆智慧黑板希沃BV86EE1、整机采用居中主屏（中屏）搭配左、右侧屏（副屏）的三段式拼接同平面一体化自主设计，无推拉式结构及外露连接线；整机尺寸宽度≥4200mm、高度≥1200mm，采用全金属外壳设计防护。2、中屏和副屏均支持普通粉笔、液体粉笔等直接板书书写，其中副屏还支持对强磁性材料的吸附；中屏的LED液晶显示屏幕有效显示面积≥86英寸（对角线），屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶，物理分辨率≥3840×2160，屏幕比例为16:9；表面钢化玻璃防眩光采用镀膜工艺；内置拥有高、中、低音扬声器的2.1声道音响，额定总功率≥50W。3、一体集成支持Windows和Andriod双系统智能设计，其中内嵌式Android主板具备存储ROM≥8G、运存RAM≥2G、版本≥Android9.0系统，支持在线系统固件升级维护；部署单根网线可实现Windows、Android双系统有线网络联通；无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络后，切换到内嵌式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需",4,4,4,1]
[17682,"政府采购评审结果确认单桐启县规划和自然资源局…我单位受贵单位委托，对旭巨县规划和自然资湿局(本级)2021年-2023年侗巨县非法盗丞矿产资源做量估丝项且OZ2300122202100Z)实施采购。按照政府采购法定程序，本项目于2021生0Z且23日发布采购信息，2021生08且02日09时00公经评审小组评市，该标项评审结果为废标，请贵单位在五个工作曰内予以确认，反馈我单位-我单位将根据责单位的确认意见，对采购结果予以公告六中:3*%气.xy-十、[三〕5方州示贝5P件11派.列72-位火月",0,0,0,1]
[17683,"评分汇总表工程名称:浙江漓铁集团有限公司兰亭尾矿建设单包:浙江漓铁华团有限公司项目5号:GX20210069001001车团库工程价格标78分序号投标编号投标单位下浮率报价(元)主览得分商务标(三6资)技术标C20.0分总得分备注15陕西亿安建设工程有限公司13.208约377903.9610075.0020017.0694.06第一由标候选人艺28温州兴安矿山建设有限公司12.60%42670839.00O4076.80200山山.8693.66公22陕西日升矿业工程有限责任公司12.20分:2866124.00O0078.0020012469216通浙江华钻建设有限公司13.57贷d2197960.561.3773.892.0016.3692.25式鸿基建设工程有限公司13.6012182586.0014073.802.0015,3时91.16心21核工业并巷建设集团有限公司1山.00交≤1987324.00北872.61.0016.569016门29安微中掘建设工程有限公司11.2211882151.732.0271.9110013.7686708近叁龙冶建设工程有限公司1山.2041889686.002.0072.002.0012586.5山12江西核工业建设有限公司1d.20分1889679.002.0017.319.32法喀招标文任1O辽武汉钢铁集团宏信置业发展有限公13.8842045911.211.0016.7117.74未响应招标文件20湖雨铁军工程建设有限公司1140:3256708.420.0017.2017.20未响应招标文件12】河南泰吉通工程建设有限公司12.00%296377360.00(0()000未响应招标文件13中地寅阅建设集团有限公司13.30[232908100000Oo0o00未响应招标文件【连母中国三治集团有限公司13.80%:2084969.000.000.000.00未咱应招标文件163】平送神马建工集团有限公司14.40%山1792036.320.000、00000未响应招标文售1610五矿二十三冶建设集团有限公司14.5041743337.00000000000公诊中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司14.70时41645567.000.00O.000.00未响应招标文件未响应招标文件1823内蒙古康宁爆破有限责任公司15.00%41499099.50O00O.000.00未响应招标文件I914河面富顺实业失团有限公司1530%山1352632.00O00o00o00未响应招标文售2026河北墓东建设工程有限公司15.60送41207d96.95O.000.00000未响应招标文性工思造价（元)报价上限〔元)10.00%±882270.0043940223.00上扣过沈上10.60%标底报价下限〔元)16.00%41010875.00指分比例下扣工艺13.80%满分下浮12.20彩社招标单位签字:监督人签字:记录人签字:招标代理签字:公共资源交易中心:公证签字:2021年08月03日pwqz2926pwqz2927pwqz2928pwqz2929pwqz2930pwqz2933pwqz2937",0,0,0,1]
[17684,"华蓥市柏木山片区人居环境整治项目（华蓥市城市停车场建设工程）（项目名称）施工标段评标结果公示华蓥市柏木山片区人居环境整治项目（华蓥市城市停车场建设工程）（项目名称）施工标段华蓥市通达交通开发有限责任公司项目业主联系电话0826-4834645华蓥市通达交通开发有限责任公司招标人联系电话0826-4834645招标代理机构联系电话19198957779广安市公共资源交易服务中心本项目开标室20210810－09:30:00开标时间2021年08月12日至2021年08月16日投标最高限价（元）31189244.00中标候选人名称经评审的投标价（元）投标报价（元）综合评标得分四川德才建设工程有限公司25678105.0025678105.000蜀广建工集团有限公司26001932.0026001932.000四川恒弘建筑工程有限公司26239511.0026239511.000项目及标段名称项目业主招标人招标代理机构开标地点公示期中标候选人及排序第一名第二名第三名第一中标候选人项目管理机构主要人员（四川德才建设工程有限公司）执业或职业资格职称职务姓名证书编号证书名称职称专业级别项目负责人胡燕丽JII251181922150二级建造师证书市政公用工程中级工程师项目技术负责人覃鹏职称证32087899市政工程中级工程师第二中标候选人项目管理机构主要人员（蜀广建工集团有限公司）1/16执业或职业资格职称职务姓名证书名称证书编号职称专业级别项目负责人曾敬二级建造师注册证书JII251111243131公路工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑工程中级工程师项目技术负责人张红梅职称证工-96535市政工程中级工程师职务第三中标候选人项目管理机构主要人员（四川恒弘建筑工程有限公司）姓名项目负责人廖文秀执业或职业资格职称证书编号职称专业证书名称二级建造师注册证J川251121485149市政公用工程级别中级工程师谢晓育职称证20190066853市政工程中级工程师项目业主第一中标候选人类似业绩（四川德才建设工程有限公司）项目名称合同价格建设规模项目负责人开工日期竣工（交工）日期（元）邛崃市固驿镇人民政府固驿镇黑石村、南京村灾后重建城乡建设用地增减挂钩项目二期统归联建房建、市政基础配套设施建设及宅基地还耕复垦工程20160705201702031.新建农民住宅约12000平方米；2.配套小区市政基础设施、风貌、园林景观、道路、绿化略•22179180.66彭波2/16第一中标候选人项目负责人类似业绩（四川德才建设工程有限公司）项目业主项目名称开工日期建设规模合同价格(元）技术负责人予无无无予无竣工（交工）日期元项目业主第一中标候选人技术负责人类似业绩（四川德才建设工程有限公司）项目名称开工日期合同价格竣工（交工）日期建设规模（元）项目负责人无予云予无无无第二中标候选人类似业绩（蜀广建工集团有限公司）项目业主项目名称开工日期合同价格竣工（交工）日期建设规模项目负责人（元",0,0,0,1]
[17685,"地理信息小镇运动中心建设项目（工程总承包)评标结果公示招标项目:地理信息小镇运动中心建设项目（工程总承包)招标编号:德招建[2021]第１19号招标单位:德清联创科技新城建设有限公司招标代理机构:浙江天平投资咨询有限公司招标方式:公开招标开标时间:2021年7月30日09时30分开标地点:德清县公共资源交易中心二楼开标室（204)公示时间:2021年7月31日——2021年8月2日入田单位名称项目负责人投标报价（元）工期质量目标中标候选人杭州市建筑设计研究院有限公司-浙江省一建建设集团有限公司徐耿，一级注册建筑师，证书编号:13330196118600001.第一部分310日历天:2.第二部分270日历天（第二部分待赛后接到甲方开工令后开始计效）工程设计质量标准:符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版)》:工程施工质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级，通过2022年杭州亚组委验收。企业业绩:1.周口市中医院东新区分院建设项目设计-施工总承包工程:2.浙江大学医学院附属邵逸夫五期工程设计:项目负责人或施工负责人或设计负责人业绩:1.浙江大学医学院附属邵逸夫五期工程设计:1.第一部分沈志勇，建究杭州市城建设一级，证书编310日计研究院有限中标候1903500号:苏历天:2.0选人公司-中建科工132121203第二部朱团有限公司分270646日历关工程设计质量标准:符合现行国家规范，达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版)》:工程施工质量标准:达到现行国家验收标准的合格等级，通过（第二部分待赛后接到甲方开工令后开始计登）2022年杭州亚组委验收。企业业绩应:中标候选人项目负责人或施工负责人或设计负责人业绩:集团总部大瓜结构设计:浙江大学建筑设计研究院有限公司-浙江大东吴集团建设有限公司王昕洁级注册建筑师,证书编号:0133004811.文成县职业高级中学新建工程设计施工采购EPC总承色2.盛海中心单元D-16a,D-16b地族学校EPC项目:3.潜江蒲区基础教畜设施建设一奶工程（表和式EPC）项目:4.宿知市中心城区玉泉山路小学等１0所中小学建设项目EPC总承包招标第一标段:5．宿迁市中心城区玉泉山路小学等10所中小学建设项目EPC总承包招标第二标段:6.忠县电竞馆及配货设施项目EPC建设工程设计:7.杭政做出【2027】72地块工程设计:8.金胜集团总部大厦结构设计：9.郴州市鹏商贸城结构设计:10.威海创新经济产业园一期A1A2楼1．清江浦区基础教育",0,0,0,1]
[17686,"z目拍XCG3",0,0,0,1]
[17688,"汽车城消防站正规建设改造项目（复评）评标报告一、投标登记及开标情况汽车城消防站正规建设改造项目招标采取公开招标的形式组织招标，本项目于2021年07月06日00时00分至2021年08月02日10时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告、接受投标登记、接受投标文件递交，在本工程投标截止时间2021年08月02日10时00分前成功递交电子投标文件共有《家单位，分别是：上车爱宣兰建设有限公司广车世纪达建设集团有限公司深装总建设集团股份有限公司广东省建筑装饰工程有退公司、广小重第四装修有退公司、广东省建筑装饰集团公司.于2021年08月02日09时45分至于2021年08月02日10时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第01开标室接受投标人递交投标文件备用光盘，没有投标人前来递交投标文件各用光盘。本项目于2021年08月02日10时00至2021年08月02日11时00分在广州公共资源交易中心花都交易部第01开标室进行了公开开标，详见《开标汇总表》，随后于2021年08月03日09时30分在广州公共资源交易中心花都交易部第4评标室组进行评标工作，并于2021年08月06日14时30分在广州公共资源交易中心花都交易部第4评标室进行（复评）评标工作。二、评标委员会本项目（复评）评标委员会由招标人依法组建的臣评标参员会组成，5名专家均从广东省综合评标评审专家库随机抽取，评标委员会分别是:评标委员会推荐]专家为评标委员会组长。三、评标原则本工程招标采用综合评分法，具体的评标办法见本项目的《招标文件》.四、投标文件资格审查各评委按本项目《招标文件》要求，按招标文件资格审查表要求，对投标单位进行了资格审查（详见《贫格审查汇总表》、《资格审查报告》）。五、技术部分投标文件有效性审查各评委按本项目《招标文件》要求，对通过资格审查的投标单位技术部分投标文件进行有效性审查，6家投标单位通过有效性审查，详见《技术标有效性审查汇总表》六、技术标详纠审登评分各评委接本项目《招标文件》要求，对通过技术部分投标文件有效性审查的投标单位技术部分投标文件进行详细审查评分，详见《技术标详细审查评分汇总表》七、经济部分投标文件有效性审查各评委接本项目《招标文件》要求，对通过技术部分投标文件",0,0,0,1]
[17689,"评标报告一、采购项目基本情况1、采购组织机构：深圳市国信招标有限公司2、采购单位：舟山市人民检察院2、项目名称：舟山市人民检察院检委会智能化建设项目3、项目编号：SZGXZS20211204、采购内容：序号项目名称数量/单位预算金额1舟山市人民检察院检委会智能化建设项目1项142万元5、采购方式：公开招标6、发布公告时间：2021年9月1日7、开标地址：舟山市公共资源交易中心（舟山市新城翁山路555号四楼（大宗商品交易中心同幢西边））开标室8、公告发布网站：浙江政府采购网9、采购响应截止时间：2021年9月24日10、获取采购文件单位情况：11家11、采购响应单位情况：3家二、评标小组组成1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评标小组，通过申请随机抽取■/经批准自行组织□/采购人依法推荐□的方式确定评标专家，其中采购人代表1人，评标专家4人，分别如下：李善农、曹彩祥、张旭辉、邬安峰、吴佳。2、经核对，评标人员身份与上表名单一致。3、评标小组成员均签署《政府采购评标小组成员廉洁自律承诺书》。4、参加开标、唱标的供应商分别是：浙江泽杭科技有限公司、杭州峰景科技有限公司、南京新索奇科技有限公司。5、此次评标选举曹彩祥任评标委员会主任委员，由主任委员组织评标。评标方法和标准1、综合评分方法商务、技术、价格评标技术指标和各评标指标的权重评价指标和各评价权重指标：评标指标权重（％）商务、技术部分70投标报价30合计100完成商务资格和技术服务方案的审查和计分后，再进行商务报价的审查和计分。2、评标程序：投标文件的完整性检验和符合性审查商务技术条件响应性评定报价响应性评定根据招标文件公布商务技术、价格权重，算出各投标人综合评估分综合得分最高者为候选中标人。3、评标情况各投标人商务技术得分如下：序号投标单位名称商务技术平均得分1浙江泽杭科技有限公司42.702杭州峰景科技有限公司48.053南京新索奇科技有限公司52.30四、开标情况各投标人投标报价情况表：序号投标单位名称投标报价价格得分1浙江泽杭科技有限公司1,248,920.0030.002杭州峰景科技有限公司1,280,000.0029.273南京新索奇科技有限公司1,417,500.0026.43五、评标结果评标委员会根据招标文件、评标文件和投标文件，对通过符合",0,0,0,1]
[17690,"第三章评标办法（综合评估法）评标办法前附表条款号评审因素评审标准1评标方法中标候选人排序方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：（1）评标价低的投标人优先；（2）商务和技术得分较高的投标人优先；（3）随机摇号确定排序。2.1.1形式评审标准投标人名称与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书一致2.1.1形式评审标准投标文件签字盖章投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定2.1.1形式评审标准投标文件格式符合第六章“投标文件格式”的规定2.1.2资格评审标准营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照（事业单位法人证书）和组织机构代码证2.1.2资格评审标准资质要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准财务要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准业绩要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准信誉要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定2.1.2资格评审标准不存在禁止投标的情形不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形2.1.2资格评审标准投标设备制造商的资质要求（如有）符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.2资格评审标准投标设备的业绩要求（如有）符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定2.1.3响应性评审标准投标报价符合第二章“投标人须知”第3.2款规定，投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值2.1.3响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定2.1.3响应性评审标准交货期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定2.1.3响应性评审标准交货地点符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定2.1.3响应性评审标准技术性能指标符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定2.1.3响应性评审标准投标有效期符合",5,5,5,1]
[17691,"政府采购项目采购项目编号：ZCZX2021-ZB-138/1经开区2021年教师培训采购项目招标文件采购人：西安经济技术开发区管理委员会教育局采购代理机构：陕西省众诚致信管理咨询有限公司二〇二一年七月目录投标人须知一总则1.采购人、采购代理机构及投标人1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织本项目的采购人见投标须知前附表1.2采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省众诚致信管理咨询有限公司，见投标须知前附表1.3投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人本项目的投标人须满足以下条件：1.3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定1.3.2以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件1.3.3符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求1.3.4若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效1.4如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：1.4.1两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标1.4.2联合体各方均应符合本须知规定1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目",1,1,1,1]
[17692,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:凉州区中坝镇卫生院基层医疗机构综合服努区（中医宿了旅务镜务淮被工程名称:型筑与法饰工程近目第1页共2页会额（元）黄中序号项目编码项目名称：项目特征播述计最系总工程量综合单价合价暂估价定额人工费病房改选0L130200100吊顶天塑-原为棚四周蹈加帛投品顶形式、塑储、商座:材料品和2规格:石脊被吊顶m235.28北011502003001中医馆特色类型:中医管慈色线条前176.4色011608002001铲除涂料面原病房天棚、芬首层拆除，《且创艺435.33山11140700l001贵面吸剧涂料增面乳胶漆2处317.52监011407001002中式地据.中式增裙前法141.126)11407002001天棚吸刷涂料天棚乳胶法2m2117.81门1l0808001001窗委成品窗委39.2委l08o1002001求品木制中式麦饰门成品木制中式子母发饰门,m216.63110801002002皮品中式口成品中式口m2远.621L1504002001暖气罩木工板、金展m213.6LLX10f0100-4001封结门多孔砖，抹次m31.25分部小计毛道改途12011302001002套板二级吊品顶形式、控含:简务科品种m232.41301130200100号吊顶天棚-拆除3项天槽-拆除外运求加32.4【411502003002中医馆特色线类型:中医馆色线条47.7[5011608002002铲除涂料面愿墙面涂料、油漆面层㎡89.04本页小计注:为计取复费等的使用，可在表中增设其中:“足额人工费”表一08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表标段:凉州区中坝镇卫生院基层医疗机构综合服努区（中医宿了旅务镜务淮被工程名称:建筑与装饰工程项目第2页共2页会额（元）黄中序号项目编码项目名称项目特征播述计量单4(工程量综合单价合价暂估价定额人工费拆除，外运7km16XLL40700100面吸刷涂料增面乳胶读2m289.0417011407001007护式地裙中式谱裙m:238.16总111407002002天棚喷剧涂料天棚乳胶漆2m29.54分部小计大厅改选心011302001003瓜顶天棚-原子棚四周增加币吊顶形式、开牌基商度:材料品科云苏规落:石着被行顶把90少011302001005吊顶天棚-拆除.吊顶天想-拆。外运7km些。90011502008003习中医馆特色线类型:中医省慈色线条㎡宁包〕11608002002沪除涂料面愿墙面涂县、面县航滨㎡这7总136.201140700100523墙面喷剧涂料墙面乳胶漆2m29.211140700100824中式墙君中式墙据前艺80.801140700200225棚喷刷涂料天棚乳胶漆2法10.2分部小计清能项目26011701003001命装修活动材州舍动购手架m2231.280117010030022”法装修活动天棚法动脚手架汾10、22分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08其他项目清单与计价汇总表工程名称:建筑与装饰工程第",3,3,3,1]
[17693,"中国共产党陈巴尔虎旗委员会组织部陈巴尔虎旗扩建苏优勒社区及新建老干部门球馆建设项目陈巴尔虎旗扩建苏优勒社区及新建老干部门球馆建设项目评标报告评审委员会2021年09月17日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中国共产党陈巴尔虎旗委员会组织部陈巴尔虎旗扩建苏优勒社区及新建老干部门球馆建设项目陈巴尔虎旗扩建苏优勒社区及新建老千部门球馆建设项目（以下简称“本项目）已由以陈发改字【2021】44号文件批准建设，项目业主为中国共产党陈巴尔虎旗娄员会组织部，建设/采购资金来自财政，招标人采购人为中国共产党陈巴尔虎旗委员会组织部。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中国共产党陈已尔虎旗委员会组织部陈已尔荒旗扩建苏优勒社区及新老干部门球馆建设项目陈已尔虎旗扩建苏优勒社区及新姓老千部门球馆建设英目。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:并工日期:2021年09月20日，交工日期:2022年10月",0,0,0,1]
[17694,"人监融京台高速公路泰安车*庄（鲁苏界）投改扩建项目房建及场绿化施工监理招标第三章评标办法（综合评估法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:（1）评标价低的优先:（2）商务和技术得分较高的优先;2.1.12.1.3形式评尔与时应性1印标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按招标文件规定填报项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、驻地监理工程施的姓名、证书输号:投标文件组成齐金亮系，内容均按规定写。（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标保证金:a.投标保证金金额符合招标文作规定的金额:b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的某本账户转入招标人指定账户:c.若投标保证金采用银行保函形式提交，在投标人须知前附表规定的投标保证念递交截止时间之前，投标人应将银行保函递交至投标人须知前附表规定的地点。（1）投标人法定代表人投权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被投权人均在授权委托书上名，未使用印章然名章或其他电子制版然名代替。（5）投标人法定代表人濮自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子市制版签名代否。（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求:投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明矶了联合体牵头人。（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。9）监理服务期、工程质量目标、安全目标、环保目标滴足招标文件要求（10）投标文件获明的招标项目亮成期限未超过招标文件规定的时限务（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。.（12）权利义务符合招标文件规定:a.",5,5,5,1]
[17695,"齐齐哈尔市福利彩票发行中心更换办公楼塑窗项目工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日扉-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：齐齐哈尔市福利彩票发行中心更换办公楼塑窗项目标段：第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价拆除工程1011610002001金属窗拆除1.拆除原有塑窗2.废弃物运输自行考虑m2331.01分部小计门窗工程2010807001001金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C0011150*2350mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.包括制作安装及所有材料等樘46269.83010807001002金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C0021450*2350mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.包括制作安装及所有材料等樘1019763.54010807001003金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C0031150*1990mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.包括制作安装及所有材料等樘2431855.92本页小计57889.22注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表—08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：齐齐哈尔市福利彩票发行中心更换办公楼塑窗项目标段：第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价5010807001004金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C0041470*1990mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.包括制作安装及所有材料等樘3050900.226010807001005金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C005860*1990mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.包括制作安装及所有材料等樘43970.457010807001006金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:C0062090*2050mm2.框、扇材质:塞斯德铝塑铝65框3.玻璃品种:三层玻璃丁基胶4.",3,3,3,1]
[17696,"1.封面中桥村六圩港西路(公新公路~前继盛圩，)，工程招标控制价XXX招标人:，(单位盖章)XXX造价咨询人:，(单位盖章)2018年07月13日1.扉页中桥村六圩港西路(公新公路~前继盛圩，)，工程招标控制价招标控制价(小写):，1824725.58(大写):，壹佰捌拾贰万肆仟柒佰贰拾伍元伍角捌分，XXXXXX招标人:，造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人XXXXXX或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)XXXXXX编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2018年07月13日复核时间:2018年07月13日1.建设项目招标控制价表建设项目招标控制价表工程名称：中桥村六圩港西路(公新公路~前继盛圩)其中：(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费1中桥村六圩港西路(公新公路~前继1824725.5823112.7537929.34盛圩)2招标代理费合计1824725.5823112.7537929.34单项工程招标控制价表工程名称:中桥村六圩港西路(公新公路”前继盛坪)其中:(元)单位工程名称公额(元)暂估价安全文明施工费线费序号】中桥村六圩港西路(公新公路前继盛圩)1824725.5823112.7537929.30合计1824725.5823112.7537929.34单位工程招标控制价表工程名称；中桥村六圩港西路(公新公路前继盛圩)(001)序号汇总内容",2,2,2,1]
[17697,"评审报告项目名称项目编号采购人采购代理机构日期7尔，≥括孟庆西2021年独山县生命生存生活教育及心理支持空间建设项目(项目编号:GZHRCG052号)磋商主持：贵州航答工程项目管理咨询有限公司采购单位:独山县教育局，（一磋商小组成员磋商小组:《组长）刘若祥磋商小组:（成员）:陈彩云孟庆西三、参加磋商的投标人名称:1、广州市黄埔区三生家庭教育研究院;2、成都市益嘉仁社会工作服务中心:3、武汉纽特心理咨询有限公司。四、磋(苟会议本项目于2021年02月1，日在《贵业省政府采购区》和《毁直洲公:资源交易主心独山县分虫心图》发布采购公告，2021年09月22日L0[6j00分，本项目磋商会议在黔苗州公共资源交易主心独山县分生心举行。：响应文件递交截止时间，共有3家投标单位接时将响应文件送达，会议:;f始。由采购人和监督人对各家投标单位的资格，进行资格性审查，结果3.33投标单位符合要求，有效。磋商小组由业主代衣１人，有关方面技木、:3济等方面专家2人，共3人组成。在抽取磋商顺序号后，磋商小组:一.传各投标人进行磋商。下予>、适辰西2至五、详细磋商参加磋商的第一家投标人:广州市黄埔区三生家庭教育研究院符合性检查:通过资格性检查:通过初步报价：人民币：大写：壹佰玖拾捌万玖仟捌佰元整（￥1989800元3;最终报价:人民币：大写:壹佰玖拾捌万玖仟捌佰元整（：1989800元3承诺:完全响应磋商文件参加磋商的第二家投标人：成都市益嘉仁社会工作服务中心符合性检查:通过资格性检查:通过初步报价：人民币：大写:壹佰玖拾捌万捌仟捌佰捌拾壹元整（x1988881元3最终报价：人民币：大写:壹佰玖拾捌万捌仟捌佰捌拾壹元整（Y1988881元3;不诺:完全响应磋商文件参加磋商的第三家投标人：武汉纽特心理咨询有限公司符合性检查:通过资格性检查:通过初步报价:人民币:大写:壹佰玖拾捌万陆仟伍佰陆拾壹（：1986561元）最终报价:人民币:大写:壹佰玖拾捌万陆仟元整（工1986000元）;;承诺:完全响应磋帝文件7车方么主英727㎡彩六、磋商结果成交候选排序如下:第一名:广州市黄埔区三生家庭教育研究院得分:84.48分。第.二名:成都市益嘉仁社会工作服务中心得分:48.49分。第三名:武汉纽特心理咨询有限公司得分:41.00分。磋商",0,0,0,1]
[17698,"附表:采购产品清单数量",4,4,4,1]
[17699,"生态环境部核与辐射安全中心2021年核与辐射安全技术审评部分外协项目第一批评审结果公清单序号项目编号项目名称成交单位1NSCCG2021-010核能行业安全风险监测与评价技术支持中国核能行业协会2NSCCG2021-012运行核电厂日常运行和大修监管活动中机械设备、在役检查类技术支持中机生产力促进中心3NSCCG2021-013运行核电厂日常运行和大修监管活动中电气/仪控设备类技术支持上海核工程研究设计院有限公司4NSCCG2021-014运行核电厂日常运行和大修监管活动中运行管理、质量保证类技术支持苏州热工研究院有限公司5NSCCG2021-015秦山第三核电厂日常运行和大修监管技术支持中国核电工程有限公司6NSCCG2021-018核电厂运行安全性能指标评价体系技术支持上海核工程研究设计院有限公司7NSCCG2021-019核电厂概率安全评价（PSA）和严重事故管理（SAMG）同行评估中国核能行业协会8NSCCG2021-020核电厂核安全文化同行评估中国核能行业协会9NSCCG2021-023在建核电厂质保监督检查技术支持苏州热工研究院有限公司10NSCCG2021-024在建核电厂役前检查监督检查技术支持中机生产力促进中心11NSCCG2021-027原子能院在役研究堆（中国实验快堆、492堆、原型微堆、微堆临界装置、快堆临界装置、铀溶液临界装置、固体零功率堆、先进研究堆）核安全监督检查技术支持中国核电工程有限公司12NSCCG2021-029石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程安全监管技术支持苏州热工研究院有限公司13NSCCG2021-030原子能院、清华核研院、深圳微堆、医院中子照射器、熔盐堆等在役、在建研究堆机械设备核安全监督管理技术支持中机生产力促进中心14NSCCG2021-036核电厂放射性废物管理同行评估废标15NSCCG2021-037一类放射性物品运输监督检查技术支持中机生产力促进中心16NSCCG2021-038二类放射性物品运输及运输容器设计、制造、使用等备案管理技术支持中机生产力促进中心17NSCCG2021-039放射性物品运输法规宣贯及技术培训技术支持中机生产力促进中心18NSCCG2021-042铀矿冶辐射环境监管全面技术支持中国辐射防护研究院19NSCCG2021-044铀矿冶辐射环境污染防治技术支持核工业北京化工冶金研究院20NSCCG2021-045民用核安全设备焊接人员资质管理技术支持中机生产力促进中心21NSCCG2021-046民用核安全设备无损检验人员资质管理技术支持中机生产力促进中心22NSCCG2021-048核能行业无损检验人员技能竞赛技术支持废标23NSCCG2021-049核与辐射新闻报道技术支持中国环境报社有限公司24NSCCG2021-052重点人群核与辐射宣传教育技术支持北京师范大学25NSCCG2021-056核与辐射安全标准制修订技术支持核工业标准化研究所26NSCCG2021-063国内民用核安全设备活动监督管理技术支持中机生产力促进中心27NSCCG2021-064国内民用核安全设备活动单位(除中广核控股活动单位)许可证审查技术支持苏州热工研究院有限公司28NSCCG2021-065国内",0,0,0,1]
[17700,"图书馆广播系统及水利竞赛配套设备采购清单一、图书馆广播系统序号项目名称技术参数单位数量单价（元）金额（元）1智能广播一体机（新款）◆内置2GB内存，外扩展SD卡最大容量可达32G。◆强大的音乐播放功能，支持MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG、APE、FLAC等音频格式。◆HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。◆支持周历定时程序和特殊日期定时程序，满足各种时间、各种场合的使用需要。◆内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。◆强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。◆强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。◆支持高清MIC录音、LINEIN录音、FM录音。◆高精度RTC时钟、定时可精确到秒。◆支持通过网线外扩分区器。◆支持通过网线外扩音源（如CD、收音机等）。◆远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3播放及分区控制。◆支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。◆支持外扩电源时序器，可输出短路信号，控制外围设备。台12纯后级广播功放1000W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED电平指示；RCA插口和XLR插口供方便地环接；输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率1000w输入灵敏度1V0dBV等效输入噪声-95dB阻尼系数200:1共摸抑制不小于92dB频响90Hz--20KHz±3dB总谐波失真4/1KHz<0.3%上升速率>15V/microsecond尺寸484×415×133台13室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网)室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。安装方式:壁挂式接线方法:COM70V100V额定功率20W最大功率40W灵敏度91dB频率响应130-16KHz尺寸145×125×390mm喇叭单元2×4″+2.5只24前置放大器标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。■有10个输入通道：包括5路话筒",4,4,4,1]
[17701,"德保县财政局德财投审函〔2021〕142号关于下达汉龙小学围墙工程施工招标控制价评审结论的函德保县教育局:根据你单位送来的汉龙小学围墙工程图纸、预算价等资料，我局财政投资评审中心委托中介机构依据有关定额及政策规定:本着“客观公正、科学合理”的原则开展评审工作。评审结论如下:一、该工程预算价送审金额为733279.45元，审定施工招标控制价为688408.12元，核减金额为44871.33元，净核减率为6.12%。该审定价已经送审单位、编制单位核对并确认。具体评审情况详见附件。二、请你单位根据审定的招标控制价进行招标，不得突破:：并在施工过程中把好造价关，严格控制项目建设总投资、建设规模和建设标准。最终造价以结算审核为准.",2,2,2,1]
[17702,"广西众鼎建设工程咨询有限公司贵港市公安局监管中心配套工程设计（GGZC2021-G3-02104-GXZD）中标候选人公示项目名称贵港市公安局监管中心配套工程设计」项目招标编号cGZC2021-G3-02104-GXZD招标人贵港市公安局建设单位贵港市公安局招标类别团委托招标□自行招标招标方式团公开招标□邀请招标招标代理机构广西众鼎建设工程咨询有限公司监管中心基础配套设施改造工程:①监管中心办事大厅、门卫室、大门、生态停车场、绿化道路硬化，看守所新增监区、未决犯监区、已决犯监区改造、AB大门改造、监区建设规模连廊及周边总平绿化、硬化、配电、排水、戒毒所大院绿化美化，拘留所监区改造及相关附属配套;②监管中心警体馆贵港市公共资源交易中心（贵港开标时间201年8月18日9时00分开标地点市金田路水利大厦2楼）第八开标厅公示开始时间2021年月30日公示截止时间2021年X月)C日预拟中标人恒企工程技术集团有限公司单位名称恒企工程技术集团有限公司投标报价人民币壹佰壹拾叁万玖仟伍佰元整（￥1139500.00）设计文件符合国家规定的工程设计质量标准，满足施工要求，设计服务期限50日历天质量标准达到国家节能减排标准，深度要求和现行技术规范、规程符合有关部门审批及备案的要求中标候选人第一中标候项目负责人梁璞（注册证书编号：094500309%情况选人1、钦北新城区林湖雅居住宅小区施工图设计:地点:钦北新城区；合同金额:人民币壹佰贰拾壹万肆仟伍佰伍拾陆元贰角（X1214556.20);投标所用企业2、钦州龙梦湾项目（南区）工程设计;地点:钦州市龙门港镇;合同金业绩额:人民币贰佰壹拾叁万捌仟贰佰零捌元整（￥2138208.00%;3、康迪.星光城:地点:南宁市经开区;合同金额:人民币叁佰零捌万玖仟叁佰元整（￥3089300.003项目负责人投1、防城港市津西钢铁安置住宅区（茅角新区）项目设计:地点:防城港标所用业绩市:合同金额:人民币柒佰壹拾伍万元整（￥7150000.00):1单位名称设计服务期限50日历天质量标准代自治区招标投标公共服务平台（http://ztb.gxi.gov.cn/）和贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn/gxggzbw/)、http://zfcg.czi.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网)投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，",0,0,0,1]
[17703,"建筑工程招标控制价编制说明(审)工程名称：五云官帽山公园儿童游乐场地设施工程工程概况1.建设地点：莆田市城厢区华亭镇。2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。3.合同工期：/天；工程质量等级：合格。4.招标范围：房屋建筑与装饰（含安装）、室外总体工程等；单独发包的专业工程：无。5.工程特征：建筑面积：/m2。层数：/层，檐口高度：/m。结构质式：现浇框架混凝土结构。基础类型：/。装饰情况：内墙、天棚、外墙装饰完整。混凝土情况：C15（含）及以下采用现场搅拌砼，C20（含）及以上采用非泵送商品砼。编制范围按照成都有巢工程勘察设计有限公司2021年05月设计的五云官帽山公园儿童游乐场地设施工程图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、安装工程等。编制依据1.图纸：成都有巢工程勘察设计有限公司2021年05月设计的五云官帽山公园儿童游乐场地设施工程图纸及有关设计文件。2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。3.地质勘察报告：无。4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2021年07月14日）。6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2021年07月14日以前）。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。7.人材机价格：（1）人工费指数：按照莆建管【2020】116号文关于发布莆田市建设工程人工费动态指数编制。（2）施工机械台班单价：福建省",0,0,0,1]
[17704,"发包控制价公布函工程名称:广州市白云区民航幼儿园2021年环境提升工程发包控制价（元）:593115.51元分部分项工程费（元）:400803.22了措施项目费（元）:34，178.83元其中绿色施工安全防护措施费（元）:建筑工程:19,908.62元安装工程:13.097.68元其他项目费（元）:109.160.62元其中暂列金额（元):建筑工程:29，856.91元宏装工程:10,223.41元税金（元）:48,972.84元对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。JX约厂小门宁件代X工心工)7021年8月总鼻",2,2,2,1]
[17705,"舞蹈表演专业直播时间11月10日9:00",0,0,0,1]
[17706,"投标报价汇总表车海村长冲岭连接便道建设工程（章广红差序号意次科目名称i60金额（元）总划0上78路基163431洛道283540桥梁、涵洞11227安交设脑及预理管423>第100章至第706章清革公计已包公在请单合计中的材料、工程设各、专亚工程初伍价公式61833(铺单谷计减去材料、工程设各、专亚工程招估价公计51833群日工谷计1暂列企额(不容千日至恩额投标报价清量第．1页龙上智多星工程项目造价管理软件5.1工程量清单表工程量清单表清单第100章总则子且号子目名称单位数量单价合价宜总划6上3保险费括签同张效规定，提供建筑工程一初陵沙总额2027胶奇问张故规定。提供第三者责在总额2d63汇程管理近2—浚工文件总额:d1近-3交企生产费总额7586注(临对工程与设施1033临时供电设施梁设、维护与拆险总额1,o0o2198.262ti8且金活色人驻地建设(示色人驻地建设总额SGocVivoX60－ZEISS2021/07/2910:15必乡wx,。/5.1.工程量清单表工程量清单表清单第200章路基子目号子目名称范位数量单价合价203挖方基2031路其挖方㎡)挖土方，土质边沟如3143.9003.27471=单2纯土方，利用土方远距1a加31155.0009.6211公证1在部挖土方,外运土方运距1lka首35602,0009.6263891≥芝细机带砖碎链破碎,挖石方次坚石，石方运距1k㎡2226量3564.0041:2二。挖a泥，运距1k63.11014.03745算320统方路基20f1路基统筑（包括填前压实)名利用主方4955施部1155.0004.29d1进土演方ai36313.0004.2927083205符殊地区路基处理2051软土路基处理沁垫层-c-回填片石363.11092.36490520凌面播水2071迈沟二自7.6号浆砌片石皿372.700369.6826876元1别现浇滋凝土主进构：。3公)7.4001368.8510129vivoX60ZEISS2021/07/2910:15步救5.1工程量清单表工程量清单表清单第300章路面子日号子目名称单位数量单价合价306战配（磁）石底基层、基层306-3绥配资石基层公山人工：12ca原级配石垫层心2553.00016.6342468332水泥混凝土面板312-1水泥混凝上面板一3人工铺筑20a厚C30混凝土面层□22361.00091.262154413[2-2钢坊密彤筋（IRB400）ke206.0005.16)1063210-5赣杆及拉杆六]技杆出B300k昌243.0005.421317313路府培土、中央分隔带回填士、土路肩加固及路缘石3131洛房拾土省3600.00038.7723262vivoX60ZEISS2021/07/2910:155.1",3,3,3,1]
[17707,"资格审查评审情况表项目名称:广西体育教科训一体化基地项目(TYC-29地块)设计（重)项目编号：GXZB2020-017-ZCDY序号投标单位名称资格审查是否通过备注1北京市建筑设计研究院有限公司通过2北京建都设计研究院有限责任公司通过中科院建筑设计研究院有限公司通过",0,0,0,1]
[17708,"印人汇H三N山松岛3S43204815767271490系人处生项联系电话1307603zf6委托人姓名被委托人联系电话披委托人证件号码产权评估信息评估机构评估准日评估值标段情况面茶交易期限报名费保证企编号标段概况交易底价（乎方农)（元）（元）泛仑街道态心村委花180000.001店新城企港路166-号217.495年o.0O21600.00元/年101商铺出祖泥仑街道合心村委转76000.00店新城金港地166号125.985年o.0015200.00元/年103，商倒上担第2页/此3页",0,0,0,1]
[17709,"新疆生产建设兵团政府采购招标文件（货物类）项目名称：2021年执法记录仪采购项目项目编号：PLHJ2021-055采购代理机构：新疆普联浩景工程项目管理有限公司日期：2021年08月11日目录第一部分招标公告1第二部分投标人须知4投标人须知前附表4投标人须知正文部分11一、总则11二、招标文件14三、投标文件16四、投标保证金19五、投标文件的递交20六、开标21七、评标步骤和要求22八、履约保证金26九、代理服务费26十、签订、审核合同26十一、处罚、询问和质疑27十二、保密和披露29第三部分采购需求30第四部分评审方法（综合评分法）34第五部分拟签订的合同40第六部分投标文件格式53第一部分招标公告2021年执法记录仪采购项目的公开招标公告一、项目基本情况项目编号：PLHJ2021-055项目名称：2021年执法记录仪采购项目采购方式：公开招标预算金额（元）：3000000最高限价（元）：3000000采购需求：标项名称：2021年执法记录仪采购项目数量:1批预算金额（元）：3000000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：执法记录仪采购，详见招标文件。备注：/合同履约期限：详见招标文件本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：1）投标人具有有效的营业执照；2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），须提供证明材料（信用中国、中国政府采购网网页打印页）（网页打印件须自公告发布之日起至投标文件递交截止时间从上述网站中打印）；3）本项目不接受联合体投标；4）其他说明：a）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。b）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。三、获取招标文件时间：2021年08月12日至2021年08月18日，",1,1,1,1]
[17710,"重庆缙融资本运营管理有限公司关于重庆市北碚区城市智慧停车项目招标控制价编制报告单位采购说明项目概况:１、委托项目名称：重庆市北碚区城市智慧停车项目2、委托人地址:重庆市北碚区歇马街道歇马街688号3、委托人:重庆缙融资本运营管理有限公司4、委托项目地址:重庆市北倍区天生街道、朝阳街道、北温泉街道5、项目投资金额:约为380万元二、/服务内容根据施工图设计文件等提供项目的招标控制价服务且按照相关规范和委托人要求编制招标控制价报告书。三、资格要求工程造价咨请甲级资质四、工作时限要求委托人在提供相关资料后，中介单位应在6日历天内出具重庆市北碚区城市智慧停车项目招标控制价编制报告。五、选取方式随机选取六、费用支付本项目咨询服务参照《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）文件市政类最高限价编制收费标准GO，%计取;以38Q万元作为计费基数，计算出包干总金额为7980元（柒仟玖佰捌拾元整）。完成项目的招标控制价编制报告经委托人审核同意后，委托人7日内一次性支付全部费用，含税包干价人民币7980元。(营。重庆卿本辽工,牡很公司尧办名]包沁月000",2,2,2,1]
[17711,"内母时",0,0,0,1]
[17712,"评委计分汇总表工程名称:2021年灵武市人饮维修工程信息自动化设备2021年9月9日序号投标企业投标报价（40分）宁夏腾明建设工程有限公司133.2825*3*-7>",0,0,0,1]
[17713,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1福建路港（集团）有限公司84.2975.5978.4984.1985.3981.5922江西省城建集团有限公司79.6473.5474.8479.6479.5477.443云南省建设投资控股集团有限公司89.6988.5989.5990.3989.1989.4914海力控股集团有限公司83.9669.5676.2681.9681.1678.583评标委员会全体成员签名：支慧杨春艳赵胜超吴桂昌李群才评标时间：2021年8月3日打印时间：2021年08月03日",0,0,0,1]
[17714,"工程预算总表工程名称：2021年度河源市紫金县义容镇等2个镇高标准农田建设项目（高效节水灌溉）序号项目编号项目名称投资/元备注1第一部分建筑工程37342443.762第四部分施工临时工程789224.013第五部分独立费用4一至五部分投资合计38131667.775基本预备费1121437.186I工程部分静态投资39253104.957价差预备费8II建设征地移民补偿静态投资9III水土保持工程静态投资10IV环境保护工程静态投资11V专项工程静态投资12VI静态总投资(I+II+III+IV+V合计)39253104.9513价差预备费合计14建设期融资利息15VII总投资39253104.95工程部分总预算表工程名称：2021年度河源市紫金县义容镇等2个镇高标准农田建设项目（高效节水灌溉）序号工程或费用名称建安工程费(万元)设备购置费(万元)独立费用(万元)合计(万元)占静态投资比例(%)一第一部分建筑工程37342443.7637342443.7695.13%1一、水源工程1539209.681539209.683.92%2二、灌溉排水工程23210965.6423210965.6459.13%3三、田间道路工程7496150.677496150.6719.10%4四、农田防护工程1011885.641011885.642.58%5五、渠系建筑物工程931979.92931979.922.37%6六、高效节水灌溉管网工程1503949.361503949.363.83%7七、高效节水灌溉设备工程1648302.851648302.854.20%二第四部分施工临时工程789224.01789224.012.01%1一、临时道路工程38795.6338795.630.10%2十安全生产措施费560718.59560718.591.43%3十一其他施工临时工程189709.79189709.790.48%五第五部分独立费用1前期工程费2工程建设监理费3拆迁补偿费4竣工验收费5业主管理费一至五部分投资合计38131667.7738131667.7797.14%基本预备费1121437.182.86%静态投资39253104.95100.00%建筑工程预算表工程名称：2021年度河源市紫金县义容镇等2个镇高标准农田建设项目（高效节水灌溉）序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)采用定额单价编号第一部分建筑工程37342443.76一、水源工程1539209.681、重建水陂I-1（尺寸4.0*1.0m，5座）101856.471土方开挖及外运m342.624.711052.86[Y01029];[Y01195];[Y01161]2陂体C20砼m346.1627.4728926.23[Y04020];[Y04251];[Y04265]3C20砼挡墙m350.4637.2132115.43[Y04075];[Y04251];[Y04265]4C20砼消力池m312639.617675.34[Y04035];[Y04251];[Y04265]5抛石护底m312178.852146.16[Y03014]6陂身碎石垫层m32241.19482.38[Y03002]7消力池碎石垫层m34241.19964.75[Y03002]8陂身、消力池模板㎡8659.925152.95[Y05007]9边墙模板㎡19259.9211504.26[Y05007]10围堰m337.6255.779616.91[Y10035]11",3,3,3,1]
[17715,"浮标结果汇总老评标结奥汇总表项目名称；排云藏(-期)亚前非心变修装饰及企企工程(柳城建标(2021)30号)投标报价容投标人名称游免合现格览太性过办签等2器免沙宽信译分随格密次名过标名的寨件支术标符分前务标作资信符分分企业信予简务总分推序10990172。4210895672-2通过道过92.00通过注7。4760.0o江i。g3.989.41之准拉红塑装秀霞贸-述江1120512武式1061062;当的道过通过90.80通过16.2668.141i.603.9789.16道包交时1124635661065185:66)通过题过89.00通过15.2567.78LL.578.988.52。1054303332道过通过89.00远过逆过L6.g68。70注金L部8.la88.:0成1129772。?910703222:19通过通过90.30通过通过x4.G657。34注注。766.0187.76公H分凯:任企11193861059936:6通过道过S9.60通过通过16。6758.24注i。66a.o387.4后工高仪]分公托投上工程有限公1115458。661056003:f6通过汕过90.20通过1c,8658.58注金。78法2387.40剑验贡任公司11317432。62107229326通过通过90.00道过139967,.17si.zoa.066.9许委签名。处。公的评标结果汇总表评标结果汇总表项目名称:并云技(-期)营前中心装修装饰及配垂工程(柳城定标靠(2021)30号)投标报价说细评币律问投标人名称舒托究台同价格(完彩式性评部格等岑磋三步资信评分拉他j台z技术标得分资信得分企业信雪符芬总分推序91127267名通过通过89.80通过通过13.653.9786.84总10述述11386464。6G通过通过88.00通过通过上4、74施务标得翁67.6556.568.9586.821o土量/股茶名mc辽工万10703884通过不通过各注最终推荐单史彭候选人及抚持芳第三名:广西建工集团第三建筑工程有限责任公司开标时问；2021g109:90:00评委签名（、六：2",0,0,0,1]
[17716,"汉中体育馆十四运会场馆提升改造二期项目（二次）评标结果公示房建项目施工招标结果公示建设单位汉中体育馆项目名称汉中体育馆十四运会场馆提升改造二期项目（二次）中标候选人排名单位名称投标报价工期第一中标候选人汉中悦达建设工程有限公司1301.59万元30日历天第二中标候选人汉中东源建筑工程有限公司1301.93万元30日历天第三中标候选人陕西长城建设工程有限公司1298.95万元30日历天项目负责人信息姓名注册证号建安B证第一中标候选人王文芳陕261151673259陕建安B[2016]0009267第二中标候选人郭璞陕261161795005陕建安B[2017]0009105第三中标候选人孙昌有陕261121334795陕建安B[2016]0004767以上结果接受社会监督。本次招标活动的投标人或与本次招标活动有关的其他利害关系人对上述公告持有异议的，请在3天公示期内向招标人提出，对异议答复不满意的，请于公告发布之日起5日内向监督部门提出，投诉或异议应以书面形式按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令11号，2013年9部委23号令修改）向招标人提出。投诉人不得以投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。提出异议的单位和个人应当表明真实身份和有效联系方式，说明与本次招标活动的利害关系、投诉事项的基本事实、有效线索和相关证明材料，否则投诉不予受理。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证复印件。投诉信函的日期以收到之日邮戳为准。我们将按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法.》(七部委令11号，2013年9部委23号令修改)认真处理。公示期满无异议，上述公告第一中标候选人将作为正式中标人。招标人：汉中体育馆招标代理机构：正昌国际项目管理有限公司监督部门：汉中市南郑区建设工程招标管理办公室监督电话：0916-2533877公示日期：自2021年9月10日至2021年9月12日止建设单位汉中体育馆项目名称汉中体育馆十四运会场馆提升改造二期项目（二次）中标候选人排名单位名称投标报价工期第一中标候选人汉中悦达建设工程有限公司1301.59万元30日历天第二中标候选人汉中东源建筑工程有限公司1301.93万元30日历天第三中标候选人陕西长城建设工程有限公司1298.95万元30日历天项目负责人信息姓名注册证号建安B证第一中标候选人王文芳陕261151673259陕建安B[2016]0009267第二",0,0,0,1]
[17717,"呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程施工评标报告评审委员会2021年09月10日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，4五、评标工作情况，5六、符合要求的投标人名单，6七、否决的投标人名单以及否决理由，6八、串通投标情形的评审情况说明，6九、澄清、说明事项纪要，7十、需要说明的其他事项，7十一、评分情况及投标人排序，7十二、中标候选人名单，7附件1、评标附表，9附件2、招标公告，11一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程施工（以下简称“本项目）已由以呼伦贝尔市交通运输局2021112文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为呼伦贝尔市交通运输事业发展中心。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，呼伦贝尔市交通运输事业发展中心呼伦贝尔市根河公路交通应急装备物资储备中心二期工程施工。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09月22日，交工日期:2022年09月21日。共计365日历天2.3标段详情:呼伦具尔市交通运输事业发展中心呼伦具尔市根河公路交通应急装备物资储备中心一期工程施工，该标段情况详见下表",0,0,0,1]
[17718,"河辖区内公务用车定点维修项目（二次）（三标段）被推荐供应商名单和推荐理由根据资审和评标原则，评标办法和评分标准，经磋商小组资审评审，评标结果如下，按得分由高到低的顺序推荐前3名为成交候选人，并确定第一名为成交人。序号供应商名称二次磋商报价（最终报价）得分排名八洛阳星奥汽车服务有限公司20.00%83.582洛阳鼎晨车辆服务有限公司10.00%72.922,3洛阳卡卡汽车维修服务有限公司20.50%72.333磋商小组推荐河辖区内公务用车定点维修项目(二次)成交侯选人如下:第一成交候选人：洛阳星奥汽车服务有限公司第二成交候选人：洛阳幕晨车辆服务有限公司第三成交候选人：洛阳卡卡汽车维修服务有限公司根据磋商结果，磋商文件、响应性文件和评审结论（按各标段顺序定标。一个供应商最多只能中一个标段。若同一供应商在多个标段同时评审排名第一，该供应商在其它标改不再作为成交候选人，其他标段由该标段经评审的第二名上升递补成为第一名，以此类推），因洛阳星奥汽车服务有限公司已作为一标段成交人，三标段不再作为成交人,经磋商小组评议并按照磋商文件的规定最终确定1名成交人,。成交人:洛阳鼎晨车辆服务有限公司",0,0,0,1]
[17719,"评标结果通知2021年7月20日项目名称数量技术服务要求单价（元）总价（元）健康管理体检系统1项详见招标文件748000748000成交总价：748000元招标代理：厦门市务实采购有限公司招标方式：公开招标中标供应商：易家健康管理有限公司",0,0,0,1]
[17720,"高照实验学校多媒体设备采购项目采购清单序号设备技术参数单位数量1交互平板一体机一、整体设计1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，全金属外壳，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。▲2、整机屏幕采用86英寸液晶显示器，采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。▲3、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）4、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异，提供相关证明文件。5、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。6、整机内置2.1声道扬声器，前朝向15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）7、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。8、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持频段2.4GHz/5GHz，满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）▲9、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下轻按按键开机；开机状态下轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）10、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。11、整机具有护眼功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）▲12、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（投标时提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商",4,4,4,1]
[17721,"企业名称变更证明变更(备案)项目信息:北予建设集团有限公订人签初变更事员变更日别变更协变更后女葛遂进员多证合一2019年注月2盛必账,社合保质乳格此g报彭人公杭公微荐登的许可证企业名称2019年2月2安激六安市飞字建记衡字建设复团有限公变则约然批云资证明衡字建设集团有限公司原名安覆六安市飞宇建设工程有限公司，于2019年02月02日在霍山县市场监各管理局办理公司名称变更备案。该公司资质证书、人员证书等变更手续已提交主管部门审核，正在办理中。特此证明霍山县住房和城乡建设局心2)之)一、投标函及投标函附录（一）投标函泗县农业农村局（招标人名称）:1.我方已仔细研究了2021年泗县屏山镇吴店村等3个行政村高标准农田建设项且（项目名称）/（标段名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）肆任贰佰陆拾玖万肆仟陆佰伍拾贰元捌角陆分（￥42694652.86）的投标总报价，工期165日历天/月（说明:由招标人选择），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格(符合国家现行工程质量验收标准规范合格标准)2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤销本投标文件。3.随同本投标函递交投标保证金一份。4.如我方中标:（1）同意招标文件中的合同条款，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同:（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分;（3）我方承诺接照格标文件规定向你方递交履约保证金:（4）按招标文件中的合同技术条款施工，我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.3项规定的任何一种情形。6.同意招标文件中约定的投标有效期7.响应招标文件要求（其它补充说明）设集团(原公司乙金单位章)必字）市冠(山具衡正钰文峰北置gvuc五，com41邮政编码:237200,2021年07月13日（三）近5年完成的类似项目情况表（近s年指2016年01月至2021年07月）合同名称宿州市通桥区2019年高标准农田建设项目（13标段）合同项目所在地发包人名称",0,0,0,1]
[17722,"摘要对牌号为浙DZGgNZ的传GA出130E2M小型轿车作为特味商品进行了市场询价。本机构专业人员对委托询价车辆进行了必要的手续查验、实地查勤与技术分析，根据询价目的对其在指定询价时间所体现的重庆市场价值作出客观反映。现将车辆技术状况与询价结果报告如下:登记信息:号牌号码:浙DZG3NZ所有人：堡遵;询价目的:为询价车辆进行司法变卖提供底价参考:三询价范围:以重庆市主城区为主要范围的二手车相关专业市场:四山基准日期：2021年08月20日五、询价结果：工3G000元大写:人民重叁万陆任元整公-重庆杰衡机动年评估有限公司二○二军允月之午六日声明:以上内容摘白机动车询价报告书，欲了解本询价项目全面情况。应认真阅读机动车询价报告书全文。本询价的委托方，无利益关系及其他报告使用人应充分关注本询价报告书正文所提示的有关特别事项申明第１英共6页",0,0,0,1]
[17723,"分部分项工程量清单与计价表工程名称：业务技术用房地下车库交通设施及地坪工程标段：第1页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价1040205006001标线1、名称：汽车位划线2、规格：线宽150mm3、做法：冷涂（道路专用漆--白色）m1527.0002040205006002标线1、名称：车位编号2、规格：350mm*250mm3、做法：冷涂组128.0003040205006003标线1、名称：车位箭头2、规格：300mm*300mm3、做法：冷涂（道路专用漆--白色）个128.0004BB001定位器1、名称：定位器2、规格：560mm*150mm*100mm3、做法：高强橡塑贴工程级反光膜个256.0005040205006004标线1、名称：中心线、边缘线2、规格：线宽150mm3、做法：冷涂（道路专用漆--白色）m914.0006040205006005标线1、名称：禁停网格2、规格：线宽150mm3、做法：冷涂（道路专用漆--白色）m120.0007040205006006标线1、名称：导向箭头2、规格：长3000mm3、做法：冷涂（道路专用漆--白色）个36.0008040205004001标志板1、名称：导向标牌2、规格：φ600-1.53、做法：铝板；工程级反光膜个10.000本页小计【新点2013清单造价山东版V10.3.5】分部分项工程量清单与计价表工程名称：业务技术用房地下车库交通设施及地坪工程标段：第2页共3页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中：暂估价9040205004002标志板1、名称：电梯牌2、规格：600*400*1.23、做法：铝板；工程级反光膜面6.00010BB002反光护角1、名称：反光护角2、规格：800*80*83、做法：铝板；工程级反光膜个400.00011020507001001刷喷涂料1、名称：墙分区刷漆2、规格：3、做法：涂料m900.00012BB003减速带1、名称：减速带2、规格：500*350*403、做法：高强橡胶m31.00013BB004广角镜1、名称：广角镜2、规格：φ8003、做法：PC防撞镜面，镀锌安装件个5.00014BB005轮廓标1、名称：轮廓标2、规格：18*403、做法：个20.00015BB006反光道钉1、名称：反光道钉2、规格：100*1003、做法：个80.00016040205004003标志板1、名称：导向标2、规格：1.2*0.33、做法：铝板；工程级反光膜m27.20017040205004004标志板1、名称：龙门牌2",3,3,3,1]
[17724,"藤县中和陶瓷产业园PPP项目（一期）工程项目河卵石机制砂采购招标评标结果公示（招标编号:GXLJJTCL-2021-35)因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司对藤县中和陶瓷产业园PPP项目(一期)工程项目所用的河卵石机制砂进行公开招标采购。本次招标的评标工作已结束，根据《广西路建工程集团有限公司内部招标管理办法（修订）》、广西路建工程集团有限公司材料采购内部招标实施细则（2020年修订）》有关规定，现对评标结果予以公示，确定的中标候选人情况如下:序号中标候选单位中标候选排序广西冠晟物流有限公司第一中标候选单位第二中标候选单位1藤县瑞达建材经营部第三中标候选单位公示期为3天，如有异议，请以书面形式并署真实姓名和联系方式，于2021年9月26日前邮寄或直接送至广西路建工程集团有限公司材料管理部或纪检监察室（邮寄以邮截日期为准，邮编：530001联系人：付啸风（联系电话:0771-2519909）;麦冬燕（联系电话:0771-2517682）。广西路建工程集团有限公司2021年9月23日",0,0,0,1]
[17725,"评分汇总表标段(包)名称:柯桥区浙光幼儿园2021年维修改造工程(XE20210525001001)序号投标报价(元)标书有效性上2060434.00有效法2060434.0有效式2060434.006有效有效有效62060434.007%有效有效有效有效乙2060434.00五心2060434.00[32060434.00工42060434.00162060434、00162060434.00/2060434,00182060434.00192060434.00招标单位签字：招标代理签字:监督人签字:公共资源交易中心:开标时间:2021-06-2814:30",0,0,0,1]
[17726,"陈巴尔虎旗住房和城乡建设局工程咨询管理服务工程造价咨询服务三标段评标报告评审委员会2021年04月08日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，4七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、采购公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件陈巴尔虚旗住房和城乡建设局工程咨询管理服务工程造价咨询服务三标段已经同级财政部门审批，采购人为陈巴尔虎旗住房和城乡建设局。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，陈巴尔虎旗住房和城乡建设局工程咨询管理服务工程造价咨询服务三标段具体情况如2.3附表。2.3标段详情:陈巴尔房旗住房和城乡建设局工程咨询管理服务工程造价咨询服务三标段，该标段情况详见下表:你标段编母标段名称采购内容采购预算（元）1D0315072/局工程52000096/咨询管理03陈巴尔虎旗住房和触乡建设服务工程造价咨询服务三标段详见本项目采购文件701187.5主任委员:敖敦图雅委员:张慧丽王元杰李斌、张海英、赵宝春、李红艳二、招标过程回顾（一）招标公告陈巴尔虎旗住房和城乡建设局于，2021年03且26日在法定媒体网站和呼伦贝尔市公共资源交易史心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下：详儿必购文性。(提取本项目招标公告中资格条件)三、开标情况记录在递交投标文件截止时间2021年0L且08上09时30分（北京时间)，共收到了，2份投标文件，此标段投标人均满足法定数量。同一时间在，陈巴尔成旗升标二室举行了开标会议，经所有投标人授",0,0,0,1]
[17727,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:亮化工程标段；亮化工程第!页共9页企额（元）其中项目名称项目编码项目特征描述计量单位工理录综合单价合价暂估价《雨操场030t1200-100工程援洗墙灯.灯具尺寸;G收2收I000J2,输入电质;pc2a3.额定功率:18W:.芯片品牌：品元5.色温:3000K6:LED数量:18PCS7.控制方式：常充。光鱼座:30度9.防水等级:IP6510,灯T具材质;铝材+钢凭布纹玻璃11.质保期:三年10030t120010(工程缓全彩灯1.灯具尺寸:28*2gt100oMM2.输入电压:DC:29额定功率:13W芯片品牌;品元.灰度:256级5:LED数量:d8PCS7.灯T珠:167031C6段5.灯珠光源:理论使用5万小时9.防水等级：IP6610.灯具材质:留材+尔化布役玻现+透貌1.质保期;三年[82信0301010050G8派变压器.输入:220Y-210.输出电压:DC21.带防水雨盒,功率:700瓦台/030:060170启邑箭,名称:配也前AL-L2.型号:12,0kW3.安装方式:屋面落地明装，箱体防护等级不芝低于]75台后0010102200必市器晋要同时开电，控制容公组成局域网实现同谢2内置16种测试效果通电即亮无需SD卡:谈注：为计取规费等的使用，可在表中翔设需中:“定额人工费表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:亮化工理标段:亮化工程第2页共9页企额（元）其中项目编码项目名称项目特征描述计墨单位工理录综合单价合价需估价:主从机模式。只需切换主机场，从机就自劝随主机切换场景，无勘每台控制器去切换，资时省为:5.从机中维模式，扩展无线覆盖范围，尤其河道、桥、道路等亮化项目，再远距离也不必织心6.分组控制坊能，洗墙灯、大功率灯、护栏灯。再多灯具皆可分组前该控制。7.配有LCD显示屏。品示当前操作状态:的/030L110010配犹。名称:窗内穿键2.配线形式:照明线路3.型号:mDZ-BY].规格:l28149.6拟[3otos0o10G包力电须.名称:电力电须规格:WDZYJE-6#I0030080060包力电缆头名称:电力电筑头规格:10m2汇030:L110010管1.名称:金属软管、规格:DN20m1810/03041100100",3,3,3,1]
[17728,"惟义楼3区吊顶设计及控制价需求惟义楼三区45间教室，总面积约4051平方米LED平板灯约638盏。需进行聚酯纤维阻燃吸音板吊顶，更新LED平板灯，要求满足国家《GB50034—2004建筑照明设计标准》，教室每平米亮度达到300LX以上，每平米能耗≥9W及部分明线改暗线等的施工图设计及控制价编制。工程预估金额约150万。",2,2,2,1]
[17729,"梦想滨水湾项目防火门技术参数设计规定平开防火门有钢防火门、不锈钢防火门、木防火门、木装饰防火门、模压板防火门。耐火性见表1表1防火门耐火性能分类表群火性能织母名秘A0.50（丙级射火服热性》0.50h耐火完基性>0.50mA1.00（乙级耐火服热性》1.00㎡耐火完壁性》1,00㎡耐火照热性》1.50h耐火花整性》1.500㎡A1,50（平级)A2,00A3.00嵩龙防火门（A类）8100耐火芜整性》100h)B1.5082.00耐火完整性≥2,D0)h日3.00（日类）耐火完整性≥部:00h务分隔热防火门附火服选性>0.60HC1.00耐火完整性≥1;0OhC1:50C2.00C3.00非照热防火门（C夹)防火材料2.1填充材料：防火门门扇内的填充材料应对人体无毒无害的防火隔热材料，并经国家授权的检测机构检验达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006规定的燃烧性能A1级要求和产烟毒性危险分级ZA2及要求。2.2木材：防火门所用木材应为非燃木材成采用防火板包裹的复合材，并经国家授权的检测机构检验达到难燃性要求。防火门所用木材经经阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%。2.3人造板：防火门所用人造板应经国家授权的检测机构检验达到难燃性要求。防火门所用人造板经阻燃处理再进行干燥处理后的含水率不应大于12%。2.4钢材2.4.1防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料2.4.2防火门所用加固可采用性能不低于热轧钢材的钢制材料，防火门所用钢材厚度应符合表2规定。表2防火门所用钢材厚度(m)部件名誉材料厚度门最面板≥0.8门框餐71.2管链教≥3.0不带爆孔的加固件21.2带螺孔的中国件≥3.02.5其他材料：防火门所用其他材料应为人体无毒无害的防火隔热材料，并经国家授权的检测机构检验达到难燃性能或燃烧性能A1级要求和产烟毒性危险分级ZA2及要求，其力学性能应达到有关标准的相关规定，并满足防火门的有关要求。2.6粘结剂：防火门所用粘结剂应为人体无毒无害的防火隔热材料，并经国家授权的检测机构检验达到产烟毒性危险分级ZA2要求的产品。防火门配件3.1防火锁：防火门安装的门锁应是防火。在门扇的有锁芯机构处，防火锁均应有执手，不允许以圆形或球形旋钮代替执手（特殊部位除外，如管道井等",0,0,0,1]
[17730,"2019年通信服务台技术支持澄清问题汇总表（截止2018年12月27日）序号问题类型标的标包需澄清问题答复1商务所有标的所有标包专用资质要求“近三年（从2016年1月1日至递交投标文件当天）完成同类项目3个或以上，需提供合同或中标通知书复印件”请问信息或通信类设备或系统的维护、维保、检修类项目算不算同类项目算同类项目",0,0,0,1]
[17731,"，项目编号，HAKFG202106150077（GK077），项目名称，海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程，标段编号，HAKFG202106150077（GK077）-001，标段名称，海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，工程类型，施工，南通市建设工程海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程（项目名称）施工招标公告，（资格后审），1.招标条件，，本招标项目海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程（项目名称）施工（标段名称）已批准建设。招标人为海安经济技术开发区管理委员会，代建单位：海安经济技术开发区控股集团有限公司，招标代理机构为江苏建达全过程工程咨询有限公司。建设资金财政。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。，2.项目概况与招标范围，，（1）工程地点：海安市开发区；，（2）工程规模：海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，主要内容包含土方回填约9379m3，具体详见工程量清单。，（3）招标范围：海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，主要内容包含土方回填，具体详见工程量清单（具体详见工程量清单），（4）工期：15个日历天。（具体开工时间按开工报告为准），（5）质量要求：合格，(6)标段划分及招标内容：，编号，招标内容，建设规模，工程估算价(万元)，申请人资质类别及等级，项目负责人等级，1，海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，详见工程量清单，23，市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，市政公用工程二级及以上注册（不含临时）建造师证书，编号，招标内容，建设规模，工程估算价(万元)，申请人资质类别及等级，项目负责人等级，1，海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，详见工程量清单，23，市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，市政公用工程二级及以上注册（不含临时）建造师证书，编号，招标内容，建设规模，工程估算价(万元)，申请人资质类别及等级，项目负责人等级，1，海安伟润纺织科技有限公司项目内鱼塘回填工程施工，详见工程量清单，23，市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，市政公用工程二级及以上注册（不含临时）建造师证书，3.投标人资格要求，，3.1本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金",0,0,0,1]
[17732,"教学实验楼（自编号7井、8#、9#）施工总承包评标报告1、项目基本情况本项目由仲恺农业工程学院委托广州珠江工程建设监理有限公司组织公开招标。本项目采用资格后审，于2021年6月30日起在广州公共资源交易中心等法定媒介发布招标公告并在广州公共资源交易中心平台接受投标投标单位网上登记，递交投标文件截止时间为2021年7月20日14时30分。二、投标文件递交及开标情况本项目于2021年6月30日00时00分至2021年7月20日14时30分在广州公共资沥交易中心平台接受投标单位递交投标文件，截止投标文件递交截止时间，共有5名投标单位递交电子投标文件，分别是：广州机施建设集团有限公司、广州而第三建筑工程有限公司广州协安处设工程有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、广东省第一处筑工程有限公司-并标工作于2021年7月20日14时30分至15时30分在广州公英资源交易中心第?并标室进行，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行，详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件机器码记录表》。3、专家组成情况根据招标文件规定，本项目评标委员会由5名评委组成，4名从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽取，1名为业主评委。评标委员会的一致推为评标专家组组长，负贡组织本项目的资格审查及评标工作。成员如下:二4、评标情况评标工作于2021年7月21日10时00分开始在广州公共资源交易中心第3评标室进行，按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。五、资格审查各评委按本项目《招标文件》要求，独立对各投标人的投标文件进行资格审查，按招标文件评审原则汇总，资格审查结果如下:序号投标单位是否通过|不通过原因广州机施建设集团有限公司泗辽批广州币第二建筑工程有限公司观过对广州协安建设工程有限公司观过汕中国建筑第四工程局有限公司通过广东省第一建筑工程有限公司通过六、第一阶段评审1、各评委按本项目《招标文件》要求，独立对各投标人的投标文件技术标部分进行有效性审查，按招标文件评审原则汇总，技术标有效性审查结果如下:序号投标单位是否有效无效原因上广州机施建设集团有限公司有效2广州市第二建筑工程有限公司有效述广州协安建设工程有限公司有效出中国建筑第四工程局有限公司有效当广东省第一建筑工程有限公司有效2、评标委员会对通过技术标有效性审查",0,0,0,1]
[17733,"建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1第一部分合同协议书发包人（全称）:合肥经济技术开发区重点工程建设管理局承包人（全称）:深圳市鹏城建筑集团有限公司《牵头单位）安徽地平线建筑设计有限公司（设计单位)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就离刘安置点二期项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议:-、工程概况1.工程名称:高刘安置点二期项目2.工程地点:合肥经济技术开发区（北区）团肥路与富蕴路交3.工程立项批准文号:4.资金来源:自筹5.工程内容:本项目位于合肥经开区《北区)富蕴路与柿园路交已东北处，总用地面积经63287.平方米（约95亩），规划总建筑面积约184265平方米，20栋住宅单体建筑面积123040-平方米、1栋9班幼儿园建筑面积3680-平方米、地下建筑面积约52980平方米（含人防工程）、配套用房、配电房、室外管网、室外道排以及景观绿化等本项目住宅单体全部为住宅产业化（设计施工一体化招标）、PC构件预制装配率不低于55%，具体详见招标文件、图纸（方案）等群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围:该项日所有工程内容二、合同工期计划开工日期:2018年，0月25日（具体以开工令为准）计划竣工日期:2020年4月25日工期总日历天数:540天工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合合格标准四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:传统部分报价为:195790543.7元;产业化部分报价:单价为21422元/m2（含预留金30元/m2），住宅队面积暂按123040m?计，合计为263576288.00元;合同总价=传统部分报价+产业化部分报价-459366831.7元人民币（大写）肆亿伍任玖佰叁拾陆万陆仟捌佰叁拾壹元柒角(￥469366831.7元）;其中:（1）安全文明施工费:人民币（大写）(￥元）;（2）材料和工程设备暂估价金额:人民币（大写）(￥元）;（3）专业工程暂估价金额:人民币（大写）(￥元);（4）暂列金额:人民币",0,0,0,1]
[17734,"招标控制价备案公示一、项目名称：阿克苏市工业企业服务信息化系统项目二、招标人：阿克苏市工业和信息化局三、招标控制价：950,820元四、编制依据：1、规范：国家工信部颁发的《电子建设工程（预）算编制办法及计价依据（HYD41-2015）》《电子建设工程预算定额》（工信厅规【2015】77号）。2、计价办法：软件开发费用系根据国家工信部颁发的《电子建设工程（预）算编制办法及计价依据（HYD41-2015）》（工信厅规【2015】77号）、工信部行业标准《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463-2013）、ISO/IEC14143功能点度量国际标准、《信息化项目软件开发费用测算指南》（V4.0）的国内外行业标准与规范。信息系统运行维护费根据GB/T29264-2012《信息技术服务分类与代码》、GB/T28827.1-20212《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》、GB/T28827.2-20212《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》、《信息系统运行维护费测算指南》（V1.0）等标准与规范。分部分项工程费依据《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013有关规定确定综合单价计价。3、分项工程费：4、其他费用：运维费按照行业标准每年15%收取。",2,2,2,1]
[17735,"宜兴市美丽河湖示范工程-徐舍镇邮芳河整治工程招标预算价及最高投标限价公示编号：YXSS20210700402预算价：10938978.86元，最高投标限价：10938978.86元；公示期为2021年8月5日至2021年8月19日苏世建设管理集团有限公司2021年8月5日",2,2,2,1]
[17736,"招标控制价招标控制价（小写）：4343735.06元（大写）：肆佰叁拾肆万叁仟柒佰叁拾伍元零陆分招标人：苏州芯之园精密金属部件有限公司招标代理机构：苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司编制时间：2021年07月08日吴淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程项目施工总承包工程量清单编制说明1、工程概况：吴淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程，包括吴淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程、室外电缆通道等工作内容。2、清单编制范围：淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程，包括吴淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程、室外电缆通道等工作内容；招标范围详答疑。3、工程量清单计价编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑及装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、设计施工图纸、拟定的招标文件、答疑、相关的规范、标准图集和技术资料等。4、工程质量的特殊要求：工程质量要求详见招标文件。5、暂估价:无6、预留金:本工程不设预留金。7、清单须说明的问题:7.1、变电所工作内容均不计入。7.2、本次招标范围为新增0.4KV动力电系统，具体从3#、4#厂房内配电房至各受电柜的出线及配电箱。7.3、品牌要求：低压柜元器件品牌：常熟开关、杭州之江、杭州申发；密集型母线品牌：施耐德、ABB、伊顿。7.4、工程类别按文件规定。8、规费计算：本工程现场安全文明施工措施费计取基本费，扬尘污染防治费、建筑工人实名制费按相关规定计取。安全文明施工增加费、工程按质论价费、二次搬运费、赶工措施费、风险费等不计。具体费率详见各工程量清单。9、报价需说明的问题：10.1、预算中人工费按苏州市建设局苏建函价[2021]062号文件编制。10.2、预算编制三材、地材等价格按2021年5月（上）信息价，文件以外按市场价，投标单位自行报价。建设项目招标控制价表工程名称：吴淞江定建厂房增容12000KVA低压配电工程第1页共1页其中:(元)序号单项工程名称金额(元)暂估价安全文明施工费规费]吴淞江定建厂房增客1200OKVA低压虫工程",2,2,2,1]
[17737,"总说明一、工程概况1、工程名称：泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程2、工程地点：广陵镇3、工程概况：本桥为拆除新建桥梁,跨径组合为10+16+10m，桥梁全宽7m（0.5m护栏+6机动车道+0.5m护栏）。上部结构采用先张法预应力混凝土空心板梁，梁高为50cm；桥面铺装采用12cmC50钢筋砼铺装(内置HPB300φ10钢筋网)。两端桥台各设一道D40型伸缩缝。下部结构采用柱式墩、台，φ120cm钻孔灌注桩。二、编制范围图纸及清单中标注的老桥拆除、桩基、桥墩、桥台、预制先张法预应力混凝土空心板梁、桥面铺装、锥坡、护坡、台后接线等施工内容。三、编制依据1、建设单位提供的《泰兴市2021年四好农村路设计项目施工图设计（广陵镇）》；2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和相关工程量计算规范，以及省、市关于计价规范和计算规范的贯彻意见；3、省建设主管部门颁发的计价定额，以及与计价定额配套执行的相关计价文件:(1)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)(2)《江苏省安装工程计价定额》(2014版)(3)《江苏省市政工程计价定额》(2014版)(4)《江苏省施工机械台班定额》(2007年)，以及《关于发布江苏省建筑与装饰、安装、市政计价定额(2014年)中调整和增加机械的台班单价组成的通知》(苏建价函[2015]5号)(5)《江苏省建设工程费用定额》（2014版）(6)《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）(7)《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(苏建函价[2019]178号)(8)《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价[2021]062号)4、材料价格按《泰州市工程造价管理》2021年第4期发布的指导价执行，对于未发布的材料价格，参照市场询价；5、与本工程建设有关的标准、规范、技术资料等；6、其他相关资料。四、编制说明1、围堰土方按就地取土考虑，工程量为估算，结算时按实调整；2、老桥拆除按12000",0,0,0,1]
[17738,"附件6：货物类综合评分法（格式）（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分60分；技术分24分；商务分16分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论）（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）1．价格分60分（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》为评分依据）（3）除上述情况外，评标价＝投标报价；（4）价格分计算公式：某投标人价格分=×60分2．技术分24分（本项评分由评标委员会讨论进档，各评委独立进行打分）（1）技术参数满足采购文件要求的进入一档（0.1～4分）；（2）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有一项优于采购文件要求的进入二档（4.1～8分）；（3）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有二项优于采购文件要求的进入三档（8.1～12分）；（4）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有三项优于采购文件要求的进入四档（12.1～16分）；（5）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有四项优于采购文件要求的进入五档（16.1～20分）；（6）技术参数满足采购文件要求，且主要技术参数有五项及以上优于采购文件要求的进入六档（20.1～",5,5,5,1]
[17739,"概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注四十一第41标段1白兔潭-长庆村1.1输水工程1.1.1QG119易家山灌渠-2m7031.1.1.1灌渠m703土方机械开挖m³213.71土方回填m³224.96外运土方回填m³11.25C20砼衬砌m³147.63渠道钢模板㎡1152.92模板m²140.6渠道土模m²871.72砂卵石垫层100mmm³39.37Φ25PVC排水管m35.2沥青杉木板伸缩缝㎡35.871.1.1.2机耕桥个3C25钢筋砼桥板m³1.5钢筋t0.05木模板m²13.591.1.1.3人行桥个7C25钢筋砼桥板m³0.31钢筋t0.04木模板m²5.361.1.1.4分水闸个14概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注土方开挖（就地堆放）m³3.4土方填筑m³1.15C20砼闸室m³1.46C20砼闸门m³0.42钢模板㎡22.01伸缩缝㎡10.42槽钢制安t0.141.1.1.5田间分水口（PVC管直径110）个23田间分水口（PVC管直径110）m18.41.1.2QG120易家山灌渠-3m6091.1.2.1灌渠m609土方机械开挖m³185.14土方回填m³194.88外运土方回填m³9.74C20砼衬砌m³127.89渠道钢模板㎡998.76模板m²121.8渠道土模m²755.16砂卵石垫层100mmm³34.1Φ25PVC排水管m30.4沥青杉木板伸缩缝㎡30.981.1.2.2机耕桥个3C25钢筋砼桥板m³1.5钢筋t0.05木模板m²13.591.1.2.3人行桥个6C25钢筋砼桥板m³0.26钢筋t0.03木模板m²4.61.1.2.4分水闸个12概算附表2建筑工程预算表序号工程或费用名称单位数量单价(元)合计(元)备注土方开挖（就地堆放）m³2.92土方填筑m³0.98C20砼闸室m³1.25C20砼闸门m³0.36钢模板㎡18.86伸缩缝㎡8.93槽钢制安t0.121.1.2.5田间分水口（PVC管直径110）个20田间分水口（PVC管直径110）m161.1.3QG123长庆村灌渠-5m5761.1.3.1灌渠m576土方机械开挖m³175.1土方回填m³184.32外运土方回填m³9.22C20砼衬砌m³120.96渠道钢模板㎡944.64模板m²115.2渠道土模m²714.24砂卵石垫层100mmm³32.26Φ25PVC排水管m21.6沥青杉木板伸缩缝㎡22.011.1.3.2机耕桥个3C25钢筋砼桥板m³1.5钢筋t0.05木模板m²13.591.1.3.3人行桥个6C25钢筋砼",3,3,3,1]
[17740,"融革动",0,0,0,1]
[17741,"白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）项目设计咨询（含消防、人防施工图审查）服务评标报告由我单位广州机场建设投资集团有限公司筹建的白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施二期工程（平西二期安置区）项目设计咨询（含消防、人防施工图审查）服务项目（项目编码：JG2021-12068），已委托广州高新工程顾问有限公司在广州公共资源交易中心组织进行招标。本项目采用资格后审方式公开招标，实施电子化招投标，所有招投标活动在广州公共资源交易中心进行。现已完成评标工作，将评标情况报告如下：招标内容是：平西二期安置区总用地面积约332400㎡，其中净用地面积232888㎡；本次建设总建筑面积660096.58㎡，其中，计容建筑面积491540㎡（安置区地块含安置房377872㎡、商业配套22497.66㎡、公建配套73791.39㎡），不计容建筑面积168556.58㎡（含地下室160018㎡、架空层8538㎡）（实际以规划部门最终批复面积和选定方案为准），建设内容还包括相关室外配套工程、管线迁改、测绘技术服务及红线范围内的规划市政道路及规划市政绿地工程等建设。本项目招标公告于2021年8月24日至2021年9月13日在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公开发布。本项目实施电子化招投标，于2021年8月24日至2021年9月13日在广州公共资源交易中心网站接受网上投标登记。截止至2021年9月13日14时30分止，共有4家单位参加本项目的投标登记，分别为：1、(主)广州地铁设计研究院股份有限公司(成)广州地铁设计院施工图咨询有限公司，2、(主)广东省建科建筑设计院有限公司(成)广东建科施工图审查有限公司，3、(主)广东省重工建筑设计院有限公司(成)广东省重工建筑设计院技术咨询有限公司，4、(主)广东省建筑设计研究院有限公司(成)广东省建院施工图审查中心有限公司。本项目递交备用投标文件电子光盘时间为2021年9月13日14时15分至12021年9月13日14时30分。开标时间为2021年9月13日14时30分至15时30分，开标地点为广州公共资源交易中心第8开标室，开标全过程均在广州公共资源交易中心电子见证下进行。开标情况详见《开标记录表》。根据招标文件规定，招标人依法组建评标委员会，该评标委员会由5人组成，4名评标专家",0,0,0,1]
[17742,"评标结果汇总表系约评标结果汇总表投标报价冬投标人名称签艳免*已签*初步评坤岳受慈基详细评墓蓉客斋资信评分鹏警禁辽桑系名在技术标得商务标得广将梦产称翁疑锌分分资信符分总分持序20067226冶建设集团右限2002073题过通过6㎡任公冠8.01西独工集团筑四社199173581987086通过通过【工征看限责任公司6.278.5519881481988653e二建筑工通过通过程实才行档1公言1.796,03备注一名:广西建工集团冶金建设有限公司二名:广西建工集团第二安装建设有限公司最终推荐的中标候选人及其排序第三名:广西建工集团第三建筑工程有限责任公司",0,0,0,1]
[17743,"汕尾市城区渔村老旧小区改造项目设计施工总承包评标报告截止至2021年09月01日10时30分，有6家投标人（广州市黄埔区市政建设有限公司/中誉恒信工程咨询有限公司、中明建投建设集团有限责任公司/广州世方建筑设计有限公司、核工业志诚建设工程有限公司/广州市科城建筑设计有限公司、南京远扬市政工程有限公司/山东新达工程设计有限公司、百年建设集团有限公司/智信众诚建筑设计有限公司、梅州市市政建设集团有限公司/浙江西城工程设计有限公司）递交了投标文件。评标委员会由5名专家组成，5名评标委员会委员在广东省综合评标专家库随机抽取，他们分别为：评委1、评委2、评委3、评委4、评委5，评标委员会选举评委3为评标委员会主任。根据该招标文件的要求，评标委员会对投标文件的有效性进行审查，6家投标人（梅州市市政建设集团有限公司/浙江西城工程设计有限公司、核工业志诚建设工程有限公司/广州市科城建筑设计有限公司、广州市黄埔区市政建设有限公司/中誉恒信工程咨询有限公司、中明建投建设集团有限责任公司/广州世方建筑设计有限公司、百年建设集团有限公司/智信众诚建筑设计有限公司、南京远扬市政工程有限公司/山东新达工程设计有限公司）的投标文件有效。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法，对6家投标人的投标文件分别从技术部分、商务部分和价格部分等方面进行评议打分(详见附表)。各投标人综合得分情况如下：评分项目投标人技术得分商务得分价格得分总得分总得分高低排名梅州市市政建设集团有限公司/浙江西城工程设计有限公司29.47482097.471核工业志诚建设工程有限公司/广州市科城建筑设计有限公司23.071319.9956.062广州市黄埔区市政建设有限公司/中誉恒信工程咨询有限公司23.4519.9848.383中明建投建设集团有限责任公司/广州世方建筑设计有限公司23.2419.9947.194百年建设集团有限公司/智信众诚建筑设计有限公司22.67019.9942.665南京远扬市政工程有限公司/山东新达工程设计有限公司22.53019.9842.516评标委员会根据招标文件的评标标准和方法，按投标人得分从高至低排序，确定：得分排名第一的梅州市市政建设集团有限公司/浙江西城工程设计有限公司为中标人，投标报价177418400元；核工业志诚建设工程有限公司/广州市科城建筑设计有限公司为第一候补中标人，投标报价177968000元，广州市黄埔区市政建设有限公司/中誉恒信工程咨询有限公司为第二候补中标人，投标报价173987080元。附：1.综合得分及排名表2.投标人形式评审、资格评审、响应性评审表、汇总表3.投标文件符合性审查表、汇总表4.商务和技术评分表5.投标报价得分表评标委员会成员签名：signall2021年9",0,0,0,1]
[17744,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:平流市富店粮库困增标段:平凉市泾川县宏店粮库围墙工程第1页共2页金额（元）黄中项目编码项目名称项目特征播述计最系心工程量综合单价合价暂估价定额人工费整个项目D1160L00L00砖砌体拆除砌体名称:围拆除高度:2.m3174.2010401003001实心砖墙装晟建,规整强度等级:标墙体类型:外砂浆强度等级m3223.8过011203002001墙帼抹灰面层厚度、合比:水泥少浆1:4128.64州10507001001散水、坡道垫层材料种类名此前启摩度:1o3混凝土种类:[淹凝土强度等:C2变形登填寒权鹤森笑:砂浆经的y126.30-40203007001水泥混凝土面混凝土强度等:CZ参和料:碎石是度:10鹤辉脂257.48柠040501019001混凝土寨道断面规格:0.3昆凝土强度等资:C2缩缝（沉阶）要求:120110501002001带形恭建m3d0.2分部小计措施项目分部小计本页小计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”表一08总价措施项目清单与计价表工程名称:平凉市窑店粮库困增标段：平凉市泾川县窑店粮库围墙工程第1页共1页项目编码项目名称计算基础德费室的盟警塑季(),调整后签餐(元)备注安全文明施工费011707001001环境保护费人工费+机械费0.76边011707001002明施工费人工费+机械费1、22述011707001003全施工费人工费+机械费8.72出011707001004临时设施费工费+机械费4.09北他总价措施项目占011707002001夜间施工增加费人工费+机械费1.83临011707004001次搬运费人工费+机械费2.0117070070013完工程及设备保护、工费+机械费0.8011707005001冬雨季施工增加费人工费+机械费2.①01B001[程定位复测费人工费+机被费0.41001B002施工因素增加费《工费+机械费江01B003寺殊地区增加费人工费+机械费编制人（造价人员）复核人（选价工程师）:注式北“计算基础”中安全文明施工费可为“定额是价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人.接施管芳案许资的宿簧赛。若无“计算技础”和“费率”的数值，也可只填“企额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计登芳表-11其他项目清单与计价汇总表工程名称:平凉市窑店粮库困增标:平凉市泽川县察店棉齿用地工程第1页共1页序号项目名称企(元)结算企额(元)备注暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料（工程设备",3,3,3,1]
[17745,"东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目一环境综合整冶一东坑镇l0ky草靖二站及草塘支线迁改工程评标报告一、基本情况和数据表1、工程名称:东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目一环境综合整治一东坑镇l0kV草塘二站及草塘支线迁改工程2、招标人:东莞币东坑箱公用事业服务中心3、建设量位:东莞董东抗镇公用事业服务中心4、招标代理机构：广州德诚工程容询有限公司二、评标委员会成员名单经评标委员会推荐，担任本项目评标委员会主任为:三、开标、评标记录投标截止时间2021年8月25日11时30分(北京时间)前共有5家投标人遇交了投标文件。招标人于2021年8月25日14时30分在广州公共资滥交易中心名开升标会。所看递交投标文件的投标单恒代表均出施了升标会，广州公共资滥交易中心全程电子见证公开开标会具体开标情况见《开标汇总表》。四、符合要求得投标一览表:见《初步评审汇总表)五、否决投标情况说明:无六、评标标准、评标办法:详见招标文件七、经评审的价格现者评分比较一览表:见附表八、经评审的投标人排序工程名称:：东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目—环境综合整治—东坑镇l0kV覃塘二站及草塘支线迁改工程投标革位投标报价（万元）综合得分排名东莞市塘安电气安装有限公司172.64957496.24第一名东落市出阵电气工程不限公司178.57477382.75第二名东莞市恒安电气签护有限公司174.01612378.27第三名东莞市常验电气安装看限公司173.32614872.75第四名广东高艺建设工程有限公司168.38038272.05第五名九、推荐的中标候选人名单评标委员会根据招标文件期定:评审出东莞市塘安电气安装有限公司为第一中标候选单位，东莞市已晖电气工程有限公司为第二中标候选单位，东莞市恒安电气维护有限公司为第三中标候选单位，评标委员会推荐第一中标候选单位东莞市塘安电气安装有限公司为本工程中标单位。十、澄清、说明、补正事项纪要；无。评委主任（签名）:评标委员会成货（签名）:二○二一年八月二十五日附表I:东玩镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目一环境综合整治一东坑镇l0kV章塘二站及草塘支线迁改工程综合评分汇总表附表2:东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目—环境综合整治一东坑镇10kV章塘二站及章塘支钱迁改工程初步评重表附表3:东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目一环境综合整治一东坑镇10kV章塘二站及章塘支段迁改工程商务部分评分表附表4:东坑镇美丽幸福村居特色连片示范建设项目一环境综合",0,0,0,1]
[17746,"苏州市吴江区公安局吴江经济技术开发区派出所吴江区公安执法办案管理中心工程招标控制价编号:E3205840327001187004001工程名称工程造价(元)招标控制价(元)吴江区公安执法办案管理中心工程133341704.98133341704.981、本工程招标控制价为133341704.98元，如有异议，请于2021年09月16日15：00前与招标人（招标代理机构）书面联系。2、开标日期:2021年09月23日10:00招标代理机构:吴江市建设造价师事务所有限公司日期:2021年09月01日",2,2,2,1]
[17747,"咸丰县清坪镇团坝子村岩凹井至豌豆堡公路改扩建及硬化工程工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)造价咨询人：(单位盖章)年月日咸丰县清坪镇团坝子村岩凹井至豌豆堡公路改扩建及硬化工程工程招标工程量清单招标人：造价咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：年月日复核时间：年月日",3,3,3,1]
[17748,"技术商务资信评分汇总表项目名称：运河街道社区卫生服务中心污永处理设备采购项目（RTZFCG-2021-002-1)序号供应商陈丽花服新芳李健姚建国卢徒宝得分1浙江省环境工程有限公司68.188.070.087.066.067.82海宁市德智环候科技有限公司35.836.034.034.032.034.326绍兴恒泽环保科技有限公司34.335.035.032.031.033.58续山东金天环保科技有限公司30.32.。a0,.027.025.028.26评审专家（签名）:万",0,0,0,1]
[17749,"评分汇总表标段(包)名称：群贤路东段（镜水路一西沙路）道路改造和沿线景观工程一污水管改造工程III标(XE20210857001001]F记投标单包投标报价(完翔(日所天标书有效性报名易振价在兹性签注浙江瓯元胜设石区公司1358483.00看烈“的看效浙江海宇壁设工程有限公司13581[3.00有效23有效射江勐洲生志澄份有以公心1351113.0焖必25伯效云江凰多远议右区公宜1358843.00你必抗州铭胜主设们区公。1356883.00和拉浙江由量建设有限公司1356443.0有效远一油括保远人浙江盛业建设有限公司1358883.00把必未响应超标文售浙江一庆建设有限公司135:113.00价社潍定设石区公通浙江戏(351113,0付浙江勤业础工≤出有后公司1356A:3.0浙江色江土岚工型杜区公过1366di3.oL进市工机桂工程车区公司[358443.o间世誉业住建设有限公司1266883,00航拉浙江镜湖建设集团有限公司13581[3.001351113.0们必云江山连蓬议右区公宜135:463.0【留其游盛生态主边《区公动1358di3,0浙江佳美建设有区公司辽坛方法:抽签定坛法五之五这阶:L631850.00签]上浮室()项目负责人签字招标单位签字招标代程签字益督人签字：公共宽源交易中心开开标时间:2021-08-1909:3",0,0,0,1]
[17750,"2香前社",0,0,0,1]
[17751,"需求说明系统维护、保证运行。",0,0,0,1]
[17752,"评标报告项目名称库车宇润草湖农业发展有限责任公司草湖小山羊养殖基地建设项目（一期）监理招标人库车宇润草湖农业发展有限责任公司符合性评审是最终报价排名投标人名称否通过（元）新疆泽信工程管理有限公司通过405180.002评标委员会评审结果新疆鼎鸿昇建设工程监理有限公司通过406900.003新疆聚能新工程监理有限公司通过402300.001次序中标候选人名称第一中标候选人新疆聚能新工程监理有限公司推荐的中标候选人第二中标候选人新疆泽信工程管理有限公司第三中标候选人新疆鼎鸿昇建设工程监理有限公司经评标委员会一致评议:新疆聚能新工程监理有限公司响应招标文件，传价格评审意见最低，确定为第一中标候选人。评标委员会兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件。全体成员签字彭诉签正莫旅%根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定新疆聚能新工程监理有限公司为第一中标候选人。中标价为:402300元,大写:肆拾万贰仟叁佰元整招标人定标意见招标广公章:法定代表人或其图圈前)盖章或签字）2021年7月15日公证人或无于尔3天提、曹道监督人兰监当说明：本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式伍份。",0,0,0,1]
[17753,"被推荐供应商名单及理由：依照法律法规及招标文件规定，评标工作由评标委员会主持对所有供应商的投标文件进行评审，并依评分由高到低的顺序排列，中移系统集成有限公司综合得分排名第一,确定为中标人。",0,0,0,1]
[17754,"评审情况一览表项目名称：2021年泾县城区道路白加黑工程（二标段）—幕桥路(JX-GC-GK-2021061)序号投标单位投标总价（元）初步评审施工组织设计评审总分排名1安徽裕华建筑工程有限公司4328618.45通过通过96.9912安徽宣岩建筑工程有限公司4326576.11通过通过96.9623安徽兴元市政工程有限公司4325995.16通过通过96.9434安徽兰鑫环境工程有限公司4323695.91通过通过96.8945安徽昆祥建设工程有限公司4323853.01通过通过96.895",0,0,0,1]
[17755,"襄阳市公安局襄城区分局卧龙派出所弱电工程项目（二次）竞争性磋商文件招标编号：HBSJ-XFZFCG2018-27采购方式：竞争性磋商项目名称：襄阳市公安局襄城区分局卧龙派出所弱电工程项目（二次）采购人：襄阳市公安局襄城区分局招标代理机构:湖北胜捷工程咨询有限责任公司二0一八年十二月目录第一部分采购公告3第二部分磋商须知5第三部分采购项目情况及技术要求12第四部分合同文本16第五部分附件：响应文件格式18磋商公告湖北胜捷工程咨询有限责任公司受襄阳市公安局襄城区分局的委托，拟对襄阳市公安局襄城区分局卧龙派出所弱电工程项目（二次）进行竞争性磋商采购欢迎具有相应能力的供应商参与磋商一、政府采购编号：襄采计备【2018】XM3398号项目编号：HBSJ-ZFCG2018-27二、采购项目名称：襄阳市公安局襄城区分局卧龙派出所弱电工程项目（二次）三、采购范围及金额采购范围：磋商文件（答疑、澄清）、工程量清单的全部内容政府采购计划金额：32.38883万元计划工期：30日历天四、供应商资格要求1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；2、在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有有效的营业执照及安全生产许可证；3、必须具有依法取得的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；4、拟派项目经理须具备机电工程或通信与广电工程专业贰级及以上建造师资格并同时具备有效的安全生产考核合格证书（B证）及以上；5.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（提供加盖公章的网页截图）；6、本次招标不接受联合体投标五、购买磋商文件时间和地点1、有兴趣的供应商可从2018年12月19日起至2018年12月25日9:00时至下午17:00时（法定节假日、法定公休日除外），到采购代理机构购买本项目竞争性磋商文件，文件每本售价300元（人民币），售后不退2、携带及以下资料（审原件留复印件，加盖公章）购买竞争性磋商文件：提供满足本公告“四、供应商资格要求”的全部证明材料（审查原件，复印件加盖公章并装订成册",1,1,1,1]
[17756,"Wu",0,0,0,1]
[17757,"采购文件项目编号：XJHY-JGJ2021-017-02采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院招标代理机构：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司二〇二一年八月目录第一部分招标公告项目概况招标项目的潜在供应商应在前往新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼）获取采购文件，并于2021年09月03日11:00（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况招标项目编号：XJHY-JGJ2021-017-02采购组织类型：分散采购-分散委托中介预算金额（元）：265496.00最高限价（元）：265496.00采购需求：数量:详见采购清单预算金额（元）:265496.00简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购通用耗材项目，具体参数详见采购文件。备注：合同履约期限：具体详见采购文件。本项目（否）接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无3.本项目的特定资格要求：（1）有效的的营业执照；（2）供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。三、获取招标文件时间：2021年08月13日至2021年08月19日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（法定节假日除外）地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司招标部（乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦14楼）方式：线下购买，购买采购文件时需携带法定代表人证明书和身份证原件或者法人授权委托书和被授权人身份证原件、三证合一的《营业执照》原件“信用中国”未被列入失信被执行人、重大",1,1,1,1]
[17758,"下江至的;标打(名",0,0,0,1]
[17759,"5.2招标文件每套售价500元，售后不退6.投标文件的递交6.1投标文件递交的截止时间详见招标文件，地点黑龙江建通工程项目管理有限公司一楼开标室（牡丹江市南湖公园北侧老年活动中心),6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理7．发布公告的媒介本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）和黑龙江建通工程项目管理有限公司网站（http://www.hl.jjiantong.com/）上发布8.其他要求一8.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）的规定，投标人或者其他利害关系人认为本项目招标公告、招标文件内容违法或者不当的、或招标投标活动不符合法律、法规规定的，应以书面方式并签字盖章后向招标人提出异议其中投标人或者其他利害关系人对招标公告有异议的，应当在招标公告发布期内提出异议投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出；投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出投标人或者其他利害关系人在本项目招标投标活动中如出现程造事实、伪造材料、以非法手段或非法途径取得证明材料进行异议和投诉、以及恶意投诉、无理缠诉等行为的，将严格按规定处理给他人造成损失的依法承担赔偿责任:8.2依据照建招[2015]4号《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，工程投标活动的企业授权委托代理人必须是投标项目负责人本人（注册建造师》投标项目负责人必须按照要求参加所有招投标活动,投标企业不得委派其他人以投标代理人的名义代替投标项目负责人投标8.3投标人报名登记的组织机构人员和投标文件中拟投入本项目的组织机构人员及进场组织机构人员必须一致，否则拒绝其投标9.联系方式招标人：牡丹江市西安区三供一业改造指挥部地址：牡丹江市西安区联系人:宋先生",0,0,0,1]
[17760,"评分汇总表标段(包)名称：东周小区等老旧小区外境立面修复工程(xE20210746001001)降话投标单包投标报价(完≤甘苏证名易《价右效性浙江区雅胜设石区公司四T7616.0射(投看交浙江荣达建设有限公司3157616.00犯价社汨兴血胜庄生态建设车区公通3157616,0州，们必天界物业股务集团有限公司3657646.00绍亮庆羽主设看区公司3857686.00州拉宁淀洛腾建设有限公司457666.02有效二由坛保远人翁江兆彤型设有以公司7660有效绍兴渔顺环境建设有限公司3.157616.00尤必未响应据标文作3157616,0必标改长响应指标文作浙江华凯设工程有限公司351636,0辽亮速战园达速迎《区公章3i576i6,0457666.0治兴林立雅设有以公司甘誉耐馨建设有限公司676I6,0浙江宇通建设有限公司3157616.00洛兴广腾远设有限公山157616,0457686.0运江儿丝定设右剧公益浙江中帅建澄《则公司i576i6,0昭实厂公环项管设革阳公司376≤6.01)雅茂营晟速设和区公司615766,0淞浙江联够建设有限公司响应据标文作参名括底价:39783近标万法：挡分管标法落体下泽泽自机资人必子：招标单位签字招标代理签字)益督人签字：公共资连交易中心：开标时间：2021-07-2?09:3",0,0,0,1]
[17761,"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：土建工程第1页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价A高旺桥西侧停车场1A.1停车场11041001001001拆除路面1.材质、厚度:150mm砼地面+150mm厚碎石垫层m2412010102001001挖一般石方1.岩石类别:建筑垃圾2.开凿深度:0.4m以内m3174.453040103002001余方弃置1.废弃料品种:拆迁建筑垃圾2.运距:自行考虑3.弃土场费用:弃土场接纳等费投标人自行考虑报价，费用包干价m3190.854040204002001植草砖铺设（停车位）1.地面原土打底夯2.15cm厚级配碎石垫层3.15cm厚C25商品混凝土路基层4.400*200*80植草砖30厚1:3干硬性水泥砂浆铺设m2214.25040204002002人行道块料铺设1.地面原土打底夯2.15cm厚级配碎石垫层3.15cm厚C25商品混凝土路基层4.200*100*80机制彩色面包砖30厚1:3干硬性水泥砂浆铺设5.部位：车位分割、四周压边线m260.86040202011001沥青道路基层1.基层处理:素土夯实2.找平层材料种类、厚度:150mm厚级配碎石垫层干铺3.基层材料种类、厚度:150mm厚C30砼m2927040203004001封层1.材料品种:石油沥青60～100#2.喷油量:1.0kg/m2m2928040203006001沥青混凝土1.沥青品种:AC-20C2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土3.厚度:6cmm2929040203006002沥青混凝土1.沥青品种:AC-13C2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土3.厚度:4cmm2910040204004017安砌平缘石1.材料品种、规格:预制砼平缘石（1000*300*120）2.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚碎石+15cm厚C15混凝土垫层+30mm厚水泥砂浆结合层m76A.2砖砌花坛111010404001003垫层1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚C10砼m34.0812010401001003砖基础1.砖品种、规格、强度等级:标准砖240*115*532.基础类型:直形砖基础3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆m311.8313010401003003实心砖墙1.砖品种、规格、强度等级:标准砖2.墙体类型:砖砌花坛3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆m38.15本页小计合计未来软件编制2021年7月20日表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：土建工程第2页共4页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额(元)综合单价合价其中暂估价14011201001003墙面一般抹灰1.墙体类型:砖",3,3,3,1]
[17762,"上海造币有限公司2021-2023年度招标代理服务项目中标公示（扎编号:Z3101000AEV000005001）、中标人信息:标段(包)[a01]上海造币有限公司2021-2023年度招标代理服务:中标人:上海上投招标有限公司其他类型中标价:中标费率：按国家标准自报折打率中标人：上海现代建筑设计集团工程建设咨询有限公司其他类型中标价:中标费率:按国家标准自报折扣率二、其他:上海造币有限公司2021-2023年度招标代理服务项目于2021年6月23日-2021年6月30日在中国招标投标公共服务平台上公开发布招标信息2021年7月19日在上海造币有限公司科技楼会议室公开开标，共有11家投标单位按时递交了投标文件，并于2021年7月22日在上海造币有限公司科技楼会议室评标经评标委员会评审,现将本次评标结果公布如下:排名第一中标人：上海上投招标有限公司.代理费收取标准：100万元（含）以下项目折扣率85%，100万元-500万元（含）折H率70%，500万元以上折扣率50%排名第二中标人:上海现代建筑设iI集团工程建设咨询有限公司，代理费收取标准：100万元（含）以下项目折扣率80%，100万元-500万元（含）折扣率60%，500万元以上折扣率50%三、监督部门本招标项目的监督部门为上海造币有限公司纪检监察办公室一四、联系方式招标人：上海造币有限公司地址：上御市光复西路17号联系人：任峰电话：52900000*g938电子邮件:diandianrf@l26.com招标代理机构:地止:联系人:电话:电子邮作:㎡,齐答经招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人招标采购业务专用章招标人或其招标代理机构:五）",0,0,0,1]
[17763,"阿荣旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉灌区（五地区）高标准农田建设模式创新试点项目施工第二标段（田间道路工程）评标报告评审委员会2021年09月27日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件河荣旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉灌区（五地区）高标淮农田建设模式创新试点项目施工第二标段(田间道路工程)（以下简称“本项目）已由以呼财农综【2018】85号文件批准建设，项目业主为阿菜旗财政局，建设/采购资金来自财政招标人/采购人为阿荣旗财政局。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，阿旗财政局呼伦见尔市阿整旗那直灌区五地区）高标准农田建设模式创新试点项目施工第二标段（田间道路工程）。具体情况如2.3附表2.2本标段计划日期:开工日期:2021年10月0日，交工日期:2021年11月30日。共计5L日历天。2.3标段详情:阿莞旗财政局呼伦贝尔市阿荣旗那吉涨区〔五地区）高标准农田建设模式创新试点项目施工第二标段（田",0,0,0,1]
[17764,"ÆÀÉóÇé¿öÒ»ÀÀ±íÏîÄ¿Ãû³ÆLXX-GC-GK-2021045001ÏîÄ¿±àºÅ2021ÄêÀÉÏªÏØ·ÉÀðÕò¸ß±ê×¼Å©Ìï½¨ÉèÏîÄ¿",0,0,0,1]
[17765,"(7)协助床上移动。30元/次(借助仪器等，30分钟）。(8)助行服务（瘫疾和行动不便者，楼梯房不超过三楼）.50元/小时(上下楼、外出，60分钟)。2.关爱服务项目（1)送餐服务（含餐）。40元/次(30分钟）。(2)协助穿衣，添加衣服。20元/次(协助残疾人进行穿衣，15-20分钟）。(3)协助卧床残疾人翻身叩背。35元/次(轻度排痰，40分钟/次，40分钟）。/(4)精神慰藉。40元/次(陪同残疾人读书，看报，聊天，45分钟）。深系彩(5)书画。40元/次(陪同残疾人书画，45分钟）。上(6)读报。40-元/次(给残疾人读报，45分钟）。(7)陪同听戏曲。40元/次(播放、陪听京剧、黄梅戏、乳收越剧、评剧、豫剧、赣南采茶戏，45分钟）。(8)电影，40元/次(陪残疾人看电影，90分钟）。3.健康医护服务项目（1)健康教育。30元/次(让残疾人加强正确的健康观念，45分钟）。(2)上门常规指标检测。30元/次(常规检测血糖/血脂/血压，15分钟）。(3)疾病日常观察。40元/次(不同的疾病给予一定程度",0,0,0,1]
[17766,"标卧输号:WXX3il上“二工*文地/三章评标办法《合差低价法)评标办评标入围条麒号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标乙至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*98%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:□方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三出签入出法:乙方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定，评标入伟方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:：抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知",5,5,5,1]
[17767,"中共鄂温克族自治旗委员会党校中共鄂温克族自治旗委员会党校通用设备采购通用设备评标报告评审委员会2020年12月24日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，6四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，7六、符合要求的投标人名单，8七、否决的投标人名单以及否决理由，8八、串通投标情形的评审情况说明，8十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、采购公告，12一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件中共鄂温克族自治旗委员会党校中共鄂温克族自治旗委员会党校通用设备采购通用设备已经同级财政部门审批，采购人为中共鄂温克族自治旗委员会党校。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行L次招标，并对投标人进行资格后宣。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，中共哪温克族自治旗委员会觉校由共驱温克族自冶旗委员会党校通用设备采购通用设备，。具体信况见2,3浙表。2.3标段详情:中共鄂温克族自治旗委员会党校中共鄂温克族自治旗委员会党校通用设备采购通用设备，该标段情况详见下表:序号」标段编号」标段名称采购内容采购预算（元）】D01150721200060601中共哪温克族自治旗委员会党校中共哪温克族自治旗委员会党校通用设备采购通用设备详见本项目采购文件458810.0主任委员:张庆田委员:哈斯巴根、郭金板、质峰、董国良、宋赞姆、刘国看二、招标过程回顾（一）招标公告中共鄂温克族自治旗委员会党校于2020生12且12日在法定媒体网站程呼伦见尔直公共资避交易出心网站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:1、投标人（供应商）是指参与投标活动拟向必购人提供货物或着服务的法人、其他组织或者自然人。投标人为法人、其他组织的应自行在投标截止时前按照本项目采购公告《文件）要求将营业执照、银行开户许可证《投标人",0,0,0,1]
[17768,"附件2嘉兴出入境检验检疫局乍浦化工品实验室装修工程工程量清单基础建设部分序号名称及说明单位工程数量工料单价(元)合价(元)投标品牌及质量不得低于以下推荐品牌1现浇细石混凝土楼地面厚60mmm2319.5002地砖楼地面（周长2400mm以上）密缝2400以上~粘接厚度30mmm261.000百特3混凝土面上铺长条复合地板（12mm）m266.000龙森4环氧地坪漆m2186.500晋丰5PVC排水沟(防水\\D50PVC管\\砼基础)m35.000中财6打砖墙等\\垃圾清运项1.0007实心砖零星砌体（240mm厚）m37.2008水泥砂浆墙面一般抹灰14+6(mm)m260.0009轻钢骨架双面石膏板隔墙（C100)m2117.700得地10成品铝合金隔断(中空内置百叶)m233.300广东大发11柱面木龙骨九夹板平面基层~细木工板2440×1220×18m261.500莫干山12柱面石膏板面层m261.500杰科13石膏板木龙骨隔墙、隔断m267.000杰科14不锈钢框、12mm厚钢化玻璃窗m29.30015成品木门安装装饰木门（900*2400）扇17.00016不锈钢门套（细木工板、九厘板基层）m242.500莫干山17球形门锁安装把13.000名门18暗装大门插销副8.000名门19铜合页安装只34.000名门20抹灰面门碰头、门吸安装副17.000名门21100H不锈钢踢脚m112.0002280h实木踢脚m58.000龙森23100Hf砖踢脚m42.000百特24平面轻钢龙骨（U50型）m261.000得地25安在U型轻钢龙骨上石膏板平面天棚饰面m261.000杰科26细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形高15cm内)m210.920莫干山27每增加一层石膏板天棚饰面m210.920杰科28T型铝合金龙骨m2234.000杰科29矿棉板天棚饰面~硅钙板m2234.000杰科30细木工板窗帘盒基层(直形悬挂式)m215.000莫干山31铝合金双扇全玻地弹门安装m24.50032地弹簧安装副2.000GMT33水泥砂浆粘贴墙面瓷砖(周长1200mm以上)~瓷砖m232.230百特34卫生间隔断m28.19035中国黑洗漱台（台下盆）m21.45036石材磨斜边m2.30037石材台面开孔直径60cm以上只1.00038抹灰面普通腻子m2689.60039刷乳胶漆3遍m2689.600立邦美的丽40室外玻璃雨蓬（6+6夹胶钢化玻璃，热镀锌钢结构）m26.30041室外砼道路（200mm厚，开挖、垫层、运垃圾）m280.000给排水工程1.00042台式洗脸盆安装台下式组1.000埃美柯洗脸盆套1.010立式水嘴个1.010角型阀(带铜活)个2.02043蹲式大便器安装手押阀冲洗组1.000埃美柯瓷蹲式大便器个1.010",3,3,3,1]
[17769,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1河南正捷建筑工程有限公司60.2361.4364.3364.1360.5362.1312河南霖磐建设工程有限公司53.5354.1360.3360.5354.8356.673中星联丰建设集团有限公司59.4554.5559.3560.8553.9557.6334河南颍淮建工有限公司57.2756.2761.4761.3755.8758.452评标委员会全体成员签名：张江涛赵冬梅张会柳孙兰芝陈艳丽评标时间：2021年8月17日打印时间：2021年08月19日",0,0,0,1]
[17770,"环湖马道--生态度假公园段工程量清单及最高限价一、本项目投标总报价最高限价为：15439435.00元，其中含安全生产费239224.00元。投标人投标总报价、工程量清单综合单价报价均不得超过其对应的最高限价，否则按否决投标处理；投标报价中，安全生产费必须按此金额填报，否则亦按否决投标处理。二、工程量清单综合单价限价详见附表。监督部门：重庆市开州区公共资源交易管理局招标人：重庆湖山投资集团有限公司招标代理机构：重庆华奕建设工程咨询有限公司44396工程量清单合同段:环湖马道—生态度假公园段货币单位:人民币元清单第100章总则子目号子目名称单位数量综合单价限价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1-b按合同条款规定，提供第三者责任险总额1102工程管理102-3安全生产费总额1103临时工程与设施103-2料场、预制场、仓库等临时场地硬化（10cm厚C20混凝土）m22000.00074.18103-3临时供电设施架设、维护与拆除m300.000118.46清单第100章合计人民币编制工具：纵横创新软件编制工具：纵横创新软件工程量清单合同段:环湖马道—生态度假公园段货币单位:人民币元清单第200章路基子目号子目名称单位数量综合单价限价合价202场地清理202-1清理与掘除-a清表（就近堆放）m36657.0003.24203挖方路基203-1路基挖方-a挖土方m313244.0009.25-b挖石方m31332.00045.5-c挖软土m3145.0002.85204填方路基204-1路基填筑(包括填前压实)-a利用土方填筑m313181.0004.34-b利用石方填筑m31332.0005.64-h桥台透水性填料（砂砾）m330.000244.91204-2改河、改渠、改路填筑-e碎土石填筑m31397.300138.42205特殊地区路基处理205-1软土路基处理-a拋石挤淤m32163.000122.73-c垫层-c-2砂、碎石垫层m3300.000193.84-d土工合成材料-d-3土工格栅m22400.00013.51207坡面排水207-2排水沟-aM7.5浆砌片石（含2cm水泥砂浆抹面）m31722.460365.52-cC20混凝土边沟m3586.650771.11-e预制安装C30混凝土盖板m393.859945.47-g盖板钢筋kg15180.4227.16207-10仰斜式排水孔-bd100预留排水横管m46.30057.39208护坡、护面墙208-3浆砌片石护坡-aM7.5浆砌片石护面m3818.300379.91209挡土墙209-1挡墙基础换填片石m3163.800145.64209-5混凝土挡土墙-",0,0,0,1]
[17771,"项目编号：TC1898APW市级妇幼保健机构远程医疗接入设备采购项目竞争性谈判文件采购人：贵州省卫生健康委员会采购代理机构：中招国际招标有限公司时间：二〇一八年十二月★敬告：投标前请认真阅读本竞谈文件！★目录资料说明表1第一章竞争性谈判采购公告3第二章投标人须知5A说明及注意事项5B响应文件的编写9C响应文件的递交10D谈判和评标11E评标及评审标准13初步审查表14F成交及合同签订16G质疑与投诉17第三章采购内容和要求18第四章政府采购合同18第五章响应文件内容及格式27格式一：响应文件封面27格式二：投标函28格式三：法定代表授权委托书29格式四：开标一览表30格式五：投标报价分项明细表31格式六：基本情况表32格式七：技术偏离表33格式八：商务偏离表34格式九：售后服务承诺及方案35格式十：服务体系基本情况一览表36格式十一：投标人认为需要说明的其他内容37敬告：谈判前请认真阅读本谈判文件！！本谈判文件随本次谈判工作的结束自行失效，采购代理机构保留对本文件的解释和修改权特别提醒：1、投标人如发现谈判文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规内容时，请在谈判截止日前向采购人（采购代理单位）书面反映，采购人（采购代理单位）向各供应商作出书面答复补充，并与谈判文件同具相应法律效应，逾期不得再对谈判文件的条款提出质疑2、凡参加本次谈判会的供应商均视作认同本次采购的各项约定事宜(包括供应商资格、技术参数、相关日期、定标方式等)；供应商不得以各类约定事宜提出质疑中招国际招标有限公司竞争性谈判文件资料说明表序号闪容说明与要求【采购人、采购代理机构采购人:贵州省卫生健崖委员会联系人:张先生联系电话:1S93200XSS6招标代理：中招国际招标有限公司联系人:吕工手机:18984070505m项目概况项目名称：市级妇幼保健机构远混医疗接入设各采购项目项目编号:TCI898APW项目地点:贵阳由出华北整242马省政府大园7马楼3招标范围详见第五部分山交货期5质量标准招标项目的质量等级必须达到国家相关规范合格或以上（若医中标人原因造成质最达不到合格,中标人应无条件返修",1,1,1,1]
[17772,"南江县环境保护局南江县光雾山自然保护区森林防火设备采购项目招标文件采购项目编号：见四川政府采购网采购公告中国·四川（南江县）采购人：南江县环境保护局代理机构：四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司（共同编制）2019年1月目录第一章投标邀请四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司受南江县环境保护局的委托，拟对“南江县环境保护局南江县光雾山自然保护区森林防火设备采购项目”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标一、采购项目编号：见四川政府采购网采购公告二、招标项目：南江县环境保护局南江县光雾山自然保护区森林防火设备采购项目三、资金来源及金额：财政资金:120万元四、采购包数：共1包五、招标项目简介：（详见招标文件第六章)六、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第1至5项规定的条件：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（二）法律、行政法规规定的其他条件：1.提供国家企业信用信息公示系统信用报告（三）根据采购项目提出的特殊条件：1.参加政府采购活动前三年内，投标供应商、法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录承诺函；2.无失信被执行行为承诺书；3.参加本次政府采购活动的供应商在规定的时间内已交纳投标保证金或保函；注：本项目不接受联合体投标七、招标文件获取时间、地点：招标文件自2019年1月7日9:00时至1月11日17:00（北京时间，法定节假日除外）在巴中市巴州区望王路东段517号龙泉名都A3栋21楼1号四川省蜀汉硕创工程项目管理有限公司获取招标文件售价：500元/份（招标文件售后不退,投标资格不能转让）获取招标文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（介绍信和身份证复印件加盖单位公章）八、投标截止时间和开标时间：2019年1月28日10:30时（北京时间）投标文件",1,1,1,1]
[17773,"增城区城区公园广场电气更新改造工程评标报告一、概述增城区城区公园广场电气更新改造工程采用公开招标方式选择施工单位。广州市增城区林业和园林局委托广州建筑工程监理有限公司代理本次招标的事宜。该工程于2021年7月14日00时00分至2021年8月3日10时00分在广州公共资源交易中心发布招标公告，2021年7月14日00时00分至2021年8月3日10时00分在广州公共资源交易中心网站接受投标文件递交。二、开标2021年8月3日10时00分在广州公共资源交易中心增城交易部开标2室进行公开开标会，在投标截止时间前共收到6家投标单位提交投标文件，随后进行公开开标，首先抽取计算评标参考价的下浮率X为2.5%，，具体情况详见《开标记录表》。三、评标组织机构评标组由5人组成，在专家库中随机抽取，负责评审工作。具体名单如下：评标委员会组长：评标委员会成员：本次评标于2021年8月4日在广州公共资源交易中心增城交易部第4评标室采取封闭、集中形式进行评标。从开标到评标结束，整个过程都在广州公共资源交易中心增城交易部有关人员的见证下进行。四、评审情况及结果1、按照招标文件规定的评审办法，评标委员会首先对6家公开开标的投标单位进行资格审查。确定5家投标单位通过资格审查并参与下一阶段评标。2、评标委员会对各投标单位进行否决性条款审查，根据《投标文件否决性条款审查表》对每家投标单位递交的文件进行审查。经过评委们严肃认真的评审：共5家投标人通过否决性条款审查，详见《投标文件否决性条款审查表》及《投标文件否决性条款审查汇总表》。3、评标委员会按《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查表》对通过投标文件否决性条款审查的投标文件进行详细审查，共6家投标人通过否决性条款审查，详见《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查表》及《技术部分（施工组织方案）文件否决性条款审查汇总表》。4、评标委员会按《技术部分（施工组织方案）审查评分表》对技术部分（施工组织方案）进行评分。经过评委们严肃认真的评审，得分详见《技术部分（施工组织方案）审查评分表》及《技术部分（施工组织方案）审查评分汇总表》。5、评标委员会全体成员均完成",0,0,0,1]
[17774,"投标报价汇总表标区:刘沟材序京次科日名称公额(元）/100清小、第100g总则>200计》、第2008路8:8:00:请单、第:00级、路面㎡e∞p安全设施及预理管线清币、第600采6务100章至700承清单合计6已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清革合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即5-6)=7计日工合计∞暂列企额(不合计日工总额)10投标报价(5+8+9)=10工程量清单合同段:刘湾村货币单位:人民币元清单第100章总则子目名称单位数量单价工卫签皿分工义性总额100灰个生产曲总颜1.00台下场拍式论窗&额清单第100章合计人民币工程量清单合同段:刘湾村货币单位:人民币元清单第200章路基子目名称单位数量单价挖方胜址甚挖上艺上方亚面必义)代;上方开挖整修盛造)1538.7《j整址址执贫(包括加前压分)利州上方地面必义)面加太边沟现工C20湿衣上近形认法)108,7知围宏按ca0j湿在上边述盖程清单第200激合计人民币工程量清单合同段:刘鸿村货币单位:人民币元清单第300章路面子目名称单位数量单价t;公匹热儿wy1oOe*6188.80永退混凝上面版K退泡在上面起p160aa(法衣上立拉径应L,5B5187的筋名区的防(B235、B200)小的法清单第300激合计人民币工程量清单合同段:刘湾村货币单位:人民币元清单第600章安全设施及预埋管线子目名称鱼位数量单价价栏在上护栏(护选、立柱)的ati座，ai20a的管的签立注）12,00清单第600激介计人民币",3,3,3,1]
[17775,"医疗用品采购清单序号名称规格计划数量单价（元）总价1一次性医用橡胶手套双（天然橡胶、环氧乙烷消毒、大号）12002N95口罩个3603中单100条/包(800*1200)1204备皮刀个605成人尿不湿10片/包（全码）1506医用帽子个（蓝色、带松紧）12007一次性口罩个（医用灭菌）36008拖鞋双（男士塑胶全码）409免洗手消毒凝胶500ml/瓶5010医用护垫10片/包（60*90）30011一次性PE手套100支/包6012卫生纸5Kg/提（加厚）30014漱口水380ml/瓶8015医用护理垫10片/包（大号、A型）30016医用三角垫个（三角形垫）10017口杯个（塑料）3018脸盆高20cm*宽40CM/个（塑料）3019润肤露100ml/瓶10020褥疮贴10片/盒（10*10cm/贴）15021湿巾80张/包4022抽纸6包/提（150抽/包）10023医用鞋套100支/包300024毛巾条（35*75cm、纯棉）4025尿壶1000ml/个（塑料）3026额温枪个（方迪）1827一次性防护服套3028香皂108g/块5029医用护腰带条（全码）2030卫生巾10片/包3031约束带双3032便盆个（塑料）4033腰部固定带PCS120（个）2034约束手套双2035敷料贴张（无菌、全码）20036瞳孔笔长13cm*直径1.2cm/个3037硫磺皂85g/块10038玻璃体温计支（水银体温计）4539软枕头45*75/个（纯棉）304084消毒液500ml/瓶304175%酒精喷雾100ml/瓶5042腹带条（全码）3043酒精（75%）500ml/瓶3044止血带条8045喷壶500ml/个40合计2021年狱内食堂新增餐厨设备计划表序号名称规格计划单价（元）计划数量总价（元）1积压带骨切块机志伟牌ZW-2556600001600002多功能切菜机志伟牌ZW-2506200001200003压面机个3000130004和面机个150003450005馒头机包10000110000合计138000",4,4,4,1]
[17776,"机动车询价表询价委托方:重达由巴由区人民法院衡正询价报字（2021年）第xJ210171号注册登记刘贵忠所有人厂牌型号纳智捷牌DYM7182BAC5车牌号码赣Fl5P90实际车型锐6SUV证载发动机号FBL11oi90VIN码LUXC71H06.JBI268832018年9月20日小型轿车未堤供非营运L4前置前驱排放标准:国排量/功率变速器形式停车费最终询价结果￥30000元（大写人民币叁万元整)重要提示若车辆因其他原因导致技术状:、本乱动王阅价爱已尽可能体现的车辆技术状况仅为查勘当时的现状描述，况变化，可能会对询价结果产生影响:、因查助条件限制。车辆行驶里程、机被性能、历史继修及发动机可能交更等情况无法难确体现2,询价机构不承担交易过程的相关责任，实际年况以购买时现状为准3,上述信息仅供委托方参考使用，1二手军整定评估师单位:（益章)询价签定人员:周云松(023L017031508016上伞辆查勘日期:202H年08月23日礼网h:hLLn://upucung，cn第5英共7页座机：023-62600071",0,0,0,1]
[17777,"长垣县蒲西物流园区策划及修建性详细规划项目,7*标，报,告项目编号:长交采2018CS015号长垣县蒲西物流园区策划及修建性详细规划项目磋商小组2018年9月11日长垣县蒲西物流园区策划及修建性详细规划项目评审报告长垣县蒲西办事处:受贵单位的委托，磋商小组于2018年9月11日依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《政府采购竞争性磋商方式管理暂行办法》等法律、法规及本项目竞争性磋商文件，对长垣县面西物近园区肇划及修建性详细规划项目的响应性文件分别进行了评审,现将评审工作总结做如下报标告:、项目综合说明1、项目名称:长垣县蒲西物流园区策划及修建性详细规划项目2、采购项目内容:编制蒲西物流园区规划研究报告等（详见磋商文件要求）3、招标控制价:95万元4、资格审查方式:资格后审二、招标过程1、资金来源:财政资金，已落实2、招标方式:竞争性磋商3、刊登招标公告时间:2018年8月30日4、投标截止时间:2018年9月11日10时00分共有3家递交了投标文件，详见响应人签到及密封检查表。三、开标1、时间:2018年9月11日10时00分2、地点:长垣县财审大厦八楼8002房间第二开标室3、参加单位情况:招标单位:长垣县蒲西办事处投标企业情况详见签到表:四、评标程序及简述1、磋商小组的成员组成及磋商小组人员名单:本项目磋商小组由1名采购人代表与有关技术、经济方面的专家2名共同组成，并在开标前由采购人从河南省综合评标专家库中随机抽取，推荐为本次评标委员会小组组长:讼X)付)评标委员会小组其他成员有:范股丝杜红胜“-齐立2、谈判磋商工作的依据:磋商文件中规定的评标办法、计分标准。3、评审情况:3家响应人初步评审均为合格根据磋商文件的评标方法要求，x对通过初步评审的合格响应人进行详细评审及最终报价，各响应人最终得分详见综合排序表。4、评定名次经过评标委员会认真、公正的审查、评价和比较，各有效响应人的综合得分如下:序号投标单位名称最终报价（元）综合得分（分）排名八上海璞砚规划建筑设计有限公司93000073.232上海竞斐物流",0,0,0,1]
[17778,"附件3法人授权委托书本授权委托书声明：系的法定代表人，现授权委托为我公司法定代表人的授权委托代理人，代表我公司负责事宜。特此委托。法定代表人签字：单位（盖章）：",0,0,0,1]
[17779,"4施改远工程施C止107002-X01)游代理签账江元立站MA心：m上名英亭第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条麒号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入山法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定，评标入伟方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4",5,5,5,1]
[17780,"产权评估信息估机构评估基准日评评估值标段情况报名费保证金标段概况交易期限交易底价（元）（元）编号原花国美承包走马田、汪尖农场，投3年1050.00元/年/亩0,0060000,00入标保证金事宣具体见招标简幸。原刘六珍承包五介沟南农场，投标保3年1050.00元/年/亩0,0060000,002证金事宜具体见招标简幸。原刘六珍承包五介沟北农场，投标保1050.00元/年/亩0,0060000.0033年证金事宜具体见招标简章。原吕春喜承包姜介圩农场，投标保证3年1050.00元/年/亩0,0060000.004金事宜具体见招标简幸。原李网龙承包六介汤农场，投标保证3年1050.00元/年/亩0,0060000,005金事立具体见招标简幸。原吕秋喜承包河东方正农场，授标保1050.00元/年/亩0.0060000.0063年证金事宜具体见招标简幸尽*呼判逻工注村集体经济z;递村集体经济组织或村上工委会意见上上时组织成员（代表）意见含供根农*签名:盖亭:盖亭:2nn)年日月=日以年8月31日Z游临y的镇（区）农村镇（区）意见说产权交易服以比必务站意见签名盖盖亭:前71日心厂31日207第2页/共2页",0,0,0,1]
[17781,"第254期常山县紫港街道狮东村道路改造工程招标公告项目编号：2021-254号1.招标条件常山县紫港街道狮东村道路改造工程已由常山县发展和改革局以常发改投资[2021]252号文件批准建设，项目业主为常山县紫港街道办事处，建设资金来自县财政安排及其他资金，项目出资比例为100%，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标2.项目概况与招标范围2.1工程地点：常山县紫港街道狮东村；2.2工程规模：30万元左右；2.3工程质量要求：一次性验收合格；2.4工程工期要求：30日历天；2.5本次招标范围：施工图范围内道路等,具体详见工程量清单3.投标人及项目负责人资质、资格要求：投标人资格要求：注册地在常山县行政区域范围内具备独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质且具有安全生产许可证的施工企业项目负责人资格及其他要求：项目负责人要求具有市政公用专业二级注册建造师资格，本项目的项目负责人采用承诺制，即投标人承诺中标后，确认一名具有市政公用专业二级注册建造师的本公司人员担任本项目的项目负责人4.投标保证金4.1本项目投标保证金3000元人民币4.2本项目投标保证金缴纳分二种方式，由投标人自主选择方式一：电子保证金投标人须在投标截止时间前，按招投标系统提示，从经常山县公共资源监督管理综合信息系统备案的账户中汇出方式二：线上保函、保单投标人须在投标截止时间前1天，在招投标系统中按浙建〔2020〕7号办理的本工程投标保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）为本项目有效的投标保证金，投保的额度或担保的额度及有效期不得低于本项目的投标保证金额度及投标有效期4.3投标人未按4.2条规定提交投标保证金的，招标人将拒绝其投标4.4投标保证金提交业务咨询：杭州擎洲软件有限公司徐畅联系电话：0570-8757622QQ群号3225240545.电子招投标、评标本项目实行电子招投标和电子评标，所有招标文件及所有投标文件均采取电子化编制投标工具使用6.1.2版投标工具，标书制作过程投标软件请联系杭州擎洲软件有限公司王先生18067885462，未办理企业信息库的信息新入、变更的单位，请按照衢",0,0,0,1]
[17782,"吐古其乡中学食堂用品采购清单序号物品名称规格型号及要求单位数量预算单价金额（元）备注1消毒柜双开门，1210*620*1600mm,产品容积为900L以上,必须采用热风循环技术，可持久消毒。消毒温度：高温消毒（大于100摄氏度）；消毒方式：高温热风，电源电压：220V，电源频率：60HZ，消毒时间≧60min,额定功率2400W台122保鲜柜容积1000L，必须是铜管。内胆采用不锈钢内胆，玻璃材质，1200*1850*650mm制冷方式：风冷，容积：1.0立方米，电源：220v/50HZ，电功率：340W，工作温度：+5°C--5℃/0°C--12℃净重:106kg制冷剂：R134a/130g/190g台43削皮机（土豆脱皮机）电流配置：220v、110/50、60hz/1500W、容量：50L以上（土豆脱皮机）台14菜板竹子制品，1200*800*20张35捞子不锈钢加厚，长50cm以上漏勺口径40公分以上，材质为不锈钢，焊接点光滑。把106墩子41.5公分及以上，厚10公分无毒无味，榆木，不脰渣个107炒菜铁锨长120CM，铲头30*20，不锈钢厚3.0MM把108厨师服加长，全棉，含帽子、袖套、手套、围裙，大小及颜色根据学校厨师的需要配送。套50合计预算金额（大写）：柒万零捌佰肆拾元70840注：中标结果公布后跟甲方联系需带样品到送货地点接受质量验收（2天内），待样品质量验收合格后并签订合同五天之内全部一次性送货上门，中标商必须要办银行保函，所有物品需要质保一年，全部货验收合格后合同价97%款，3%款一年后付，外地（县）报价单位必须在叶城有办事机构，以便后期售后维护。不能提供在叶城县有办事机构的为无效投标。",4,4,4,1]
[17783,"号；儿第三章评标亦法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*98%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”第1.3.",5,5,5,1]
[17784,"鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图嘎查北山取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图嘎查北山取料场矿山地质环境治理项目评标报告评审委员会2021年09月02日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图嘎查北山取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图嘎查北山取料场矿山地质环境治理项目（以下简称“本项目）已由以鄂发改行审字【2021】29号文件批准建设，项目业主为鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自冶旗伊级苏本人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，跳温克族自治旗伊敏苏本人民政府鄂混克族自治旗伊敏苏本阿货图查北山取科场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木阿贵图写查北山取沿场矿山地质环境治理项目。具体情况如2.3阶表。2.2本标段计划日期:",0,0,0,1]
[17785,"评审情况一览表项目名称泾县福朋喜来登酒店幕墙及泛光照明工程设计施工一体化项目(EPC)项目编号JX-GC-GK-2021053序号投标单位投标总价初步评审总得分1合肥浦发建设集团有限公司设计费报价：下浮率为18%施工费报价：下浮费率为18%通过94.442联合体牵头单位：上海京藤建设工程（集团）有限公司联合体成员单位：深圳市远明智能科技有限公司设计费报价：下浮率为9.5%施工费报价：下浮费率为9.5%通过82.653联合体牵头单位：北京建黎建设工程有限公司；联合体成员单位：上海越普光电照明科技有限公司设计费报价：下浮率为7%施工费报价：下浮费率为7%通过79.3",0,0,0,1]
[17786,"第二章评标办法评标办法前附表条款号条教名称编列内容]评标办法团1.1综合评估法口1.2法律、法规允许的其他评标办法山山1综合标和技术标C49分》-、综合标:26.00分1．项目监理机构14分2．类似工程业绩4分8分3．检测仪器与设备二、技术标（监理大纲):23.00分，采用暗标形式1.质量控制措施7分（1）有针对性工程质量控制措施2分2分（2）有切实可行的创优措施1分（3）有确切的节能监理措施1分（4）有质量通病防治方法（5）有图纸审阅及图纸会审措施1分2.进度控制措施2分（1)有进度控制的具体方法,并且对本项目有针对性和有效性边子3.投资控制措施2分（1）有针对本项目的投资控制方法且有可行性2分4、安全施工监理播施4分1分（1）安全施工特点、难点及控制要点分析1分（2）安全施工监理工作主要内容及监控点1分（3）安全施工监理工作程序1分（4）安全施工监理措施5、文明施工控制播施2分1分（1）文明施工监理工作控制要点（2）文明施工监理工作方法与措施1分6、组织协调管理播施3分1分（1）组织协调工作的方法1分（2）分阶段确定组织协调工作重点1分（3）本工程协调工作的针对性措施7、针对本工程的监理要点、难点及合理化的建议3分（1）针对本工程主要分部、分项工程监理要点控制措施1分1分（2）针对本工程重点、技术难点的监理对策1分（3）针对本工程合理化建议注:本工程监理大纲采用暗标形式，须在暗标第一章正文前同时上传“暗标目录”，否则由此产生的一切后果由投标人承担。112商务标（51分）甘务标基准分:61,00-分口方法一：以有效投标文件的最低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分:偏离评标基准价的，相应扣减得分:每品出该评标基准价1务扣0.3.分，不足1%的，按照描入法计【购分。□方法二：以有效投标文件的次低投标报价为评标基准价，投标报价等于评标基准价的得满分:偏离评标基准价的，相应扣减行分:/。□方法三:以",5,5,5,1]
[17787,"漯河市源汇区问十乡农业观光旅游项目监理招标控制价漯河市源汇区问十乡农业观光旅游项目监理招标控制价为545573.78元。招标人：漯河市源汇区问十乡人民政府2020年11月18日",2,2,2,1]
[17788,"温泉镇颐阳东区北侧新建污水管线项目成交公告（招标编号:HTC-20210728）*中标人信息:标段(包)[001]温泉镇颐阳东区北侧新建污水管线项目:中标人:北京绿茵湖畔市政工程有限公司中标价格:171.5万元二、其他:、中标人信息：温泉镇颐阳东区北侧新建污水管线项目：中标人:北京绿茵湖畔市政工程有限公司中标价格：171.5万元二、其他：1、中标单位名称:北京绿茵湖畔市政工程有限公司;2、联系地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座A2158室;3、甲标价：3171.5万元;4、评标委员会成员：李雅泉、朱伟娟、光福田;5、本项目项目经理姓名：翟娇娇，市政公用工程二级建造师证书编号：京211192076286：6、公示期为3个工作口（于2021年8月20日起进行公示，公示截止期为2021年8月24日）若各投标单位对.上述公示有异议，可向招标人进行书面质疑或拨打电话投诉特此公告!三、监督部门本招标项目的监督部门为/.四、联系方式招标人：北京市海淀区温泉镇人民政府地址:北京市海淀区温泉镇白家疃村北联系人:王雪飞电话：68368411电子邮件:464796336@qq.com招标代理机构:北京华泰诚建设项旬有眼公司H土址:北京市海淀区甘联系人:胡洁交尔无-x凤兰电话:18710055608山收电子邮件:464796336@qa11自“一椅r名.（签名）招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）X洛理招标人或其招标代理机格\\盖章）功之工上土企1门",0,0,0,1]
[17789,"呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造建设项目呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造建设项目评标报告评审委员会2021年09月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造建设项日呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造建设项目（以下简称“本项目）已由以呼垦建字〔2021〕74号文件批准建设，项目业主为呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司，建设/采购资金来自自筹，招标人/采购人为呼伦贝尔农垦免渡河农牧场有限公司。项目标段已具各招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，呼伦贝尔农上免渡河农牧场有限公司呼伦贝尔农毕免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造建设项目呼伦贝尔农上免渡河农牧场有限公司2021年场部办公楼改造是谈项目。具体情况如2.3",0,0,0,1]
[17790,"镇区工业大道升级改造建设工程中标结果公示更正通知各投标单位:敏区工重大道升级改造楚设工程(招标工程编号:江城(20213第05号)，因中标结果公示的招标人和招标代理机构名称有误，现对中标结果公示的招标人和招标代理机构名称进行更正。并对中标结果重新进行公示（公示时间为：2021年07月16日至2021年07月20日）。附:中标结果公示阳江市江城区坦场镇人民过跃202r纬7月166/十/26率72㎡.→16",0,0,0,1]
[17791,"防港集团新办公楼配电房维护服务询价文件询价人：防城港务集团有限公司防城港市商业运营管理分公司日期：2020年12月目录226.其他事项2第一章询价书防港集团新办公楼配电房维护服务询价书因我司管理辖区设备维护需要，现发布公告邀请国内具备维护能力的单位参加防港集团新办公楼配电房维护投标报价1.项目概况（1）项目名称：防港集团新办公楼配电房维护服务（2）项目概述：对位于防港集团新办公楼的电气设备进行维护2.报价要求1.具有独立法人资格2.送变电工程专业承包三级资质3.要求具备开具增值税专用发票的能力4.报价范围：维护包含的所有项目5.服务要求：符合国家、行业、地方现行的相关法规和技术要求6.其他要求：报价包括所需的人工费、材料费、技术措施费及税金等现行国家规定的各项费用综合单价在任何情况下都不作调整3.踏勘现场（1）本招标项目不组织踏勘现场（2）若受邀单位认为有必要，可自行进行踏勘现场，所发生的费用由受邀单位自理4.询价文件领取及报价文件递交（1）询价文件领取：请于2020年12月2日至2020年12月9日（法定公休日、法定节假日除外）工作时间（8:00至12:00，15:00至18：00）到指定地点或以电子邮箱等形式领取询价文件，或通过“广西北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”（http://zc.bbwce.com:8090/default/foreground/index.do）下载（2）投标报价：报价人须在投标截止时间（2020年12月9日17时30分）前登录广西“北部湾国际港务集团有限公司电子招标采购平台”进行报名及投标报价，并将纸质竞价文件送（寄）达询价单位（3）询价文件领取及竞价文件递交地址：广西防城港市港口区步行街建港路18号二楼，联系人：邝家谕，联系电话：18777092024，邮编：538001（4）以邮寄方式送达的竞价文件，以邮戳为准逾期送（寄）达或未送（寄）达指定地点的竞价文件，询价人不予受理5.报价有效期本询价项目报价有效期为7日历天6评标办法本次评标采用经评审的合理低价中标法评标委员会对满足询价文件实质要求的竞价文件，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或",1,1,1,1]
[17792,"()延谊证结H、图片粤E755CD右侧车门)息E755CD（车顶）粤E755CD（轮较）粤E7550D（仪表)与E755CD（铭列牌)粤E755CD（发动机）第7页共7页网址:www.hcjdcp8.com电话:62935523",0,0,0,1]
[17793,"综合评标细则2021年度重庆市健康人群血清学调查工作涉及检测项目较多，要求完成时间较短、完成质量高。为此，特拟定以下综合评分明细表，用于评估投标单位报价提供的服务的综合水平。序号评分因素及权重分值评分标准说明1价格30%30分满足招标文件要求且投标报价总和/投标公司数量得到的平均投标报价（单价合计价）为评标基准价，其价格分为满分。投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价（单价合计价）)×30分。享受政府采购优惠政策进行价格扣除的按照本招标文件投标人须知前附表规定执行。得分四舍五入保留至小数点后两位。2技术指标和配置对招标文件的响应性35%35分投标人完全满足招标文件中的技术要求没有负偏离得35分；若存在一条负偏离的扣5分，扣完为止。技术参数响应以技术应答表及招标文件要求的相关证明文件为准。3供应商获得荣誉4%4分1、供应商获得ISO15189得4分、无不得分。提供相关证明材料4商务要求10%10分商务要求低于招标文件第六章相关商务及售后服务要求的（负偏离），负偏离一项扣3分，扣完本项分值为止。以投标文件为准5履约能力20%20分1、2020年以来，满足有与至少2家省级疾控中心检测项目合作经验的前提下，每份合同得4分，最多得12分。2020年以来，与我中心有过检测项目合作事项，每份合同得1分，最多得3分（以可查询到相关内容的合同和中标通知书为准）。投标人运输车辆具有冷链功能得2分（提供证明材料）样本收取及时性：在接到用户通知后2小时内上门取样，得1分；参加过国家有关部门或机构实验室检测相关考评并取得优秀，每次得1分，最多得2分。以相关证明文件为准6投标文件规范性、完整性1%1分投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得满分，有一项细微偏差扣0.5分，直到该项分值扣完为止。以投标文件为准",5,5,5,1]
[17794,"附件：开标情况一览表1.投标截止时间，共有74家投标单位参加本工程的投标。2.经评标委员会评审后，共66家单位资格审查通过，有8家投标单位不符合要求，废标单位及原因如下：序号投标单位废标原因1南通中沪建设工程有限公司未提供企业资质证书复印件2南通顺嘉市政工程有限公司未提供企业资质证书复印件3南通飞卓建设工程有限公司未提供企业资质证书复印件4南通普合建设工程有限公司未提供企业资质证书复印件5江苏东沪建设工程有限公司未提供企业资质证书复印件6江苏众集建设工程有限公司项目负责人养老保险不符合招标文件要求7南通鼎煜建设工程有限公司未按照招标公告要求发送“投标函”邮件8盐城驰宇建筑工程有限公司未按照招标公告要求发送“投标函”邮件3.最终的商务标评标方法，由招标人代表现场随机抽取为：评标方法二，K1值：97%,Q1值：70%。4.商务标评审结果如下：序号投标单位投标报价得分排名1南通知行建设工程有限公司1307175.4499.9512南通辰妍建设工程有限公司1302575.5999.6823江苏文涛建设工程有限公司1309496.5199.6834南通科苑建设工程有限公司1302440.6199.6745南通军奥市政工程有限公司1301259.4999.5856南通宇豪建设工程有限公司1311916.1099.4067南通光华建筑工程有限公司1297704.2999.3178江苏登湛建设工程有限公司1296000.7499.1889南通中广建设工程有限公司1314800.1799.07910南通星瀚建设工程有限公司1294546.9899.071011江苏驰鹤建设工程有限公司1293997.1799.031112南通振霆建设工程有限公司1292966.8298.951213如东沿海建设工程有限公司1316648.4398.861314江苏宁宇建设工程有限公司1288237.6198.591415南通优楷建筑装饰有限公司1285000.0598.341516南通蓝湖建设工程有限公司1321386.2398.311617南通龙楹建设工程有限公司1283493.5298.221718江苏蒙东建设工程有限公司1282497.5098.151819江苏万天建设工程有限公司1323009.9198.131920如皋市恒基市政工程有限公司1270864.8397.262021南通丰泰园林绿化工程有限公司1267000.6396.962122南通平盛建设工程有限公司1262901.4696.652223南通晟腾建设工程有限公司1337499.9696.462324南通浩光建筑工程有限公司1338899.8896.302425南通精诚建设集团有限公司1258000.9596.272526南通清伦建设工程有限公司1256664.6996.172627南通唐绥建设工程有限公司1255559.2296.092728南通富智建设工程有限公司1343811.1295.742829南通东晨建筑装璜有限公司1249570.6495.632930江苏宏东建设工程有限公司1346393.5795.443031如东县兴华建筑工程有限公司1246061.5995.363132江苏鑫昇邦建设工程有限公司1244468.6895.243233江苏联亿建设工程有限公司1348989.7795.153334南通恒兵建设工程有限公司1348992.1695.153435江苏东佐建设工程有限公司1242002.6395.053536江苏华崛建设有限公司1351590.2894.853637江苏泰享建设有限公司1351687.6094.843738南通鑫恩建设工程有限公司1233339.5594.393839南通舜腾建筑工程有限公司1355845.0594.363940江苏诺捷建设工程有限公司1232122.3994.294041南通通港装饰工程有限公司1231916.4794.284142南通轩友建设工程有限公司1356767.5994.254243南通嘉航建设工程有限公司1358800.0694.",0,0,0,1]
[17795,"车辆保险结算单承保单位（盖编号:NO章）:投保单位车辆型号投保险种不计免赔交强险保费总额:发动机号北地ND5120XGC工程率折扣率保费总价市场保赞柒仟陆佰叁拾贰元肆角捌分警经办人:彭靖2018年e%/年湖北分公司帐号为:鼎和财产保险股份有限公司湖北分公司",0,0,0,1]
[17796,"评标报告交易编号：S520000000003820700】项目名称:贵州省智慧监然建设项目项目编号:BSZFCG2020-094评标时间:2021年07月23日评标地点:贵州省公共资源交易中心评标专家:王东程冬、张华兵游子毅夏晶赵飞吕期朱次平生正君业主专家:一、公告发布本项目于2021年06月10日在贵州省公共资源交易中心网、贵州省政府采购网发布招标公告。二、开标情况开标会于2021年07月23日在量出省公共资潭交易中心开标【室举行。至投标截止时间，本项目有，生家供应商交纳投标保证金并递交投标文件。投标文件密封完整、签章完备、合法有效，唱标结果如下:序号供应商名称投标报价（元）服务周期备注上浪潮软件集团有限公司133251680.00详见投标文件2上海电科智能系统股份有限公司130865506、35详见投标文件3施京莱斯信息技术股份有限公司136699533.11详见投标文件重联通数字科技有限公司123000000.00详见投标文件5中移系统集成有限公司136897280.00详见投标文件6山东力盟电力电子有限公司70005846.39详见投标文件浙大网新系统工程有限公司[34185649.88详见投标文件先凡动X((字及托遣.或涵浙江浙大中控信息技术有限公司125087387,08详见投标文件凹江苏长天智远交通科技有限公司83263911.60详见投标文件上湖贝电实业（集团）股份有限公司73002565.27详见投标文件上1覆姻科技有限公司129045061.83详见投标文件12方正国际软件（北京）有限公司124428000.00详见投标文件１3上海邮电设计咨询研究院有限公司130434059.72详见投标文件14江苏中科智能系统有限公司7018940:33详见投标文件注:本项目采购预算为X137626300.00元。三、评审情况1.评标办法:本项目采用综合评分法，评分标准详见专家评分表。2.评标委员会:本项目评标委员会由采购人代表0人和有关技术、经济专家9人，共9人组成，其中技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。本项目技术、经济专家于2021年07月23日由贵州省公共资源交易中心从数州省穿合评标专家库中随机抽取。3.初审情况:评标委员会共对，生家供应商投标文件进行初步审查，其中符合要求的投标文件，生家，不符合要求的投标文件，家。4.评审结果:评标委员会根据政府采购相关法律法规规定及采购文件规定的评标方法、评分标准和定标原则，对符合要求的响应文件进行独立的综合评审打分和汇总(详见专家打分表和评分汇总表)，中标候选人推荐结果如下:序号供应商名称得分推荐排序～浙江浙大中控信息技术有限公司94.2315上海电科智能系统股份有限公司90.61亿5浪潮软件集团有限公司90.3434上海邮电",0,0,0,1]
[17797,"专家评分汇总表序号投标单位名称专家1专家2专家3专家4专家组长得分排名1漯河市黄河建设监理有限公司73.0375.8383.4386.9387.3381.3122鹏新工程管理有限公司70.673.582.785.78579.533郑州科汇工程监理有限公司90.58189.691.893.689.31评标委员会全体成员签名：李光军李新民赵亚非陈要三晁会军评标时间：2021年3月1日打印时间：2021年03月01日",0,0,0,1]
[17798,"7台批）项目y月投上历辽打）X控股《户名投项自管理集团投份/Z%飞任八2021年度龙华区老旧小区微改造【华海社区侨中社区、正义社区、义龙西社区、龙下社区）项目招标控制制价招标控制价（小写）:31492778.89元（大写）:叁仟壹佰肆拾玖万贰仟柒佰柒拾捌元捌角玖分晨越建设项目管理集团股份有限公司汇邓空在愿碎翼羽县赛强独恩收型招标人:酒山步华区垃控股有限公司和大编号甲20HT予前凯27J兰式有艾期至疑纸牵括购肝%法人代表人法人代表人毅王卸准郎宏或其授权人:或其授权人:1aioasgbjia（签字或盖章）(签字或盖量）牟青编制人:复核人:蛟外周鹏A上仍510006113小lfl000㎡（造价刘胡州整测[(延怀万聚黎新蓝载技加款《了县湘。≥0工)并的地编制时间年月日复核时间:年月日招标控制价目录下社区)项目编号名称加创设明单位工程招标控制价汇总表分部分项工程和单价播施项目清单与计价表色价措施项目清单与计价表此他项目清单与计价汇总表现费、税金项目计价表综显上社区）项目嘎单项工程招标控制价汇总表弟筑此英工社C）宜目金额暂列金额专业工程暂估价安全文明施工费规费1109546.9432215.773140505.4321500.0043336.B7103918.08432985.020000.009832.62区,龙工社区）项上（拒-衣3%单位工程招标控制价汇总表必批人以建筑工程苏上沉止上苏广型名毯汇总内容金领(元)其中:暂估价(元)名为许含分项工程量清单变13436.8为临改范11223.5式山天初改逊2187.山21.3建筑垃圾2,j普能顶目资1820、7工色工技术括驰项目页1897.3②江工组织投临项目贸123.22山技中:安全文明施工费280.5已2其中;临时设施费99.6法.感共中:雨参施工增加党29.3已通其中:夜问施工增加费13.公其伦项目费200o31其中:暂列企额一总2其中:暂估价200033其中:计日工一3.1北中:总包服务页一3.5式中：其他费用大追虎我567.8一4.1其市:垃圾处置费-山2其母:社保费567.8一3224.二苏兑式招标控捌价合计==+二+三+四*五39,049.8",2,2,2,1]
[17799,"南京市第一医院本部布草洗涤和布草租赁洗涤服务招标文件项目编号：023221880317江苏省设备成套股份有限公司2021年7月目录第一章招标公告3第二章投标人须知9第三章评标标准27第四章采购需求28第五章合同主要条款40第六章附件432第一章招标公告项目概况南京市第一医院本部布草洗涤和布草租赁洗涤服务的潜在供应商应在南京市山西路120号江苏省设备成套股份有限公司18楼1809室获取招标文件，并于2021年8月5日14点30分（北京时间）前递交投标文件一、项目基本情况1.1项目编号：0232218803171.2项目名称：南京市第一医院本部布草洗涤和布草租赁洗涤服务1.3采购方式：公开招标1.4预算金额：366万元/年1.5最高限价：366万元/年1.6采购需求：南京市第一医院本部布草洗涤和布草租赁洗涤服务项目包含：治疗床、医护值班床布草租赁洗涤，布草洗涤、消毒、熨烫、缝补、钉扣、打包、分拣、到临床和科室收取及发放布草、上下车搬运、车辆运送等服务，并负责洗涤物品的整个流程进行数据化、信息化管理；技术参数详见采购文件1.7合同履行期限：正式服务期三年1.8本项目标的所属行业：租赁和商务服务业1.9本项目（否）接受联合体二、申请人的资格要求：2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；3（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；（6）法律、行政法规规定的其他条件：无2.2落实政府采购政策需满足的资格",1,1,1,1]
[17800,"(IIL[Li((J((L((YFT6LII(WI(IWI((WWW((WWW(IIMI(投投的投(述((体体(上)((()((投区(体体山(((()()()(((()公(((((((((((((((]((((0(凹K:05Ip",0,0,0,1]
[17801,"A6401000141003053002002中标候选人公示宁夏相诚建设工理咨询有限公司受宁夏铁路多元发图果团地产置业有限公司的委托，对凯发兰庭北区项目25号、26号住宅及3号幼儿园货工及监那涧发兰庭北区项目25号、26号住它及3号幼儿园施工二标段进行公开招标,已于2021-09-0317:30:25元威评标工作，经评标委员会对所有投标人的投标文件详细评审，推荐出中标结果候选人。现将评标结果公示如下:一、评标委员公推荐的中标候选人名单及其排序田标反选人排名单位名称投标报价投标报价(各出)S加质量标准项目负责风相关证书及编号评穆符资第一中标贷选人*夏建工集团有限公司:5665461,62745延到国冢质委收否路标准贾工斌宁264201820180132290.95二中标猴进人宁夏第一建筑有限公司5665829.68745达到国家质最驶收合格标准鸿涨清拟二通26420182018012590.74邻三中标猴选宁夏担远建没工孔《队公司6666248.53配达到日家质景委收台称标准王斌宁264201820190440490.6二、开标记录:序号投标单位名称投标总价项目经理工期（日历天）英量宁夏建工集团有限公司3566S46162党玉斌744达到国家虞量验收合格标准宁夏第一建筑有限公司35665s29.68沙湛治745达到国家质量验收合格标准宁夏宏远建设工程有限公司3.5666248.53王斌745达到国家质量验收合格标准宁夏第五建筑有限公司3.566560533马话745达到阿家质量验收介格标准宁夏视通建设集团不限公司35665719.6王宁745白静宁夏金哀达建筑工程有限公司3.5665765.3字宁74合栋浙江省建工集团有限责任公司3566S794.32吕为平745合格三、投标文件被否决的投标人名称、否决愿因及其依据（可选）;序号被否决投标人名称否决原因及依据四、评标委员会评标计分汇总表序母投标单位名称商务标评分得分施工组织设计企业在宁信用与项目人员得分得分宁夏建工集团有限公司66.69.0735.890.95地宁夏第一定筑有限公司66.xs*%5.890.745宁夏农远建设工程有限公司66.88.725.890.6加宁夏第五走筑有限公调66.888.53J5.890.415宁夏视通建设集团矿限公司66.888-5】J5.890.396宁夏企宸达建筑工程有限公司66.888.-3515%90.23",0,0,0,1]
[17802,"党群议事会记录（第次会议范第计间:2②2/、《地。点:后公之到:实到:持人:五迟云记录人:多）《心好民委员名事记录:标奖、-报形县张派做料纸-后版括f助核线以业依做网应科冬种-确法系结所堡条,-和级p阁览法述料男年杉型方标郑r蓬并名唇赵它少,柯些咚云二组诉依E起群昂后云反登基述元z系或新被派桑不多格能二彩施>衣过纤警设兰项p加位方员担,Hpa永它常n峰学纸牌装旅z过(年动报栋列效诉科证品汶私y过彩多扶农判猫策6长扬料叶过版录新透年帝珍-材负老税轩雅式作禾孚zmzmZ西针宁团前多杉相欣(爱理汤交迈下戏ZC发日近卫义七在[园多宠团艺c园年天含LP进运巨厢首记已孟在在积2.㎡延单",0,0,0,1]
[17803,"高标准智慧农业科技展示及绿色生态稻米精加工综合体-育秧车间工程招标工程量清单招标人:(单位盖章)2021-04-06封-1高标准智慧农业科技展示及绿色生态稻米精加工综合体-育秧车间工程招标工程量清单招标人：(单位盖章)法定代表人或其授权人:(签字或盖章)编制人:复核人:(造价人员签字盖专用章)(一级造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021-04-06复核时间:扉-1总说明第1页共2页工程名称：高标准智慧农业科技展示及绿色生态稻米精加工综合体-育秧车间1.工程概况1.1工程名称：高标准智慧农业科技展示及绿色生态稻米精加工综合体-育秧车间1.2工地地点：四川省广汉市金鱼镇新民村1社。1.3工程概况：本工程设计建筑面积885.72㎡，为门式钢架结构，抗震设防烈度为7度。2.工程招标和分包范围设计图纸范围及清单内的所有内容，具体详招标文件。3.工程量清单编制依据3.1中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等9本工程量计算规范；3.2《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）及相关配套文件；3.3税金按照四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2019〕181号）以9%计取；3.4规费按川建发[2014]17号文件执行，按上限费率计取；3.5安全文明施工费按照双倍计取；3.6与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；3.7材料价格采用工程所在地工程造价管理机构2021年2月信息价，信息价缺项的按市场价执行；4.工程质量、材料、施工等的特殊要求4.1工程质量要求：达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准；4.2材料质量要求：满足设计及相关质量标准的要求；4.3施工要求：符合施工规范及验收标准；4.4安全文明施工要求：满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求；5.其他需说明的问题5.1凡项目特征中要求\"投标人综合考虑\"的项目，均视为该项目投标报价中已综合考虑此费用，结算时不再另计取费用；5.2工程量清单中个别项目为了便于工程计量与结算改变了计量单位；5.3如工程量清单中的项目特征不完整，以及编制说明中未说明部分，以施工设计图纸和现行的相关规范",3,3,3,1]
[17804,"广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之芳村幼儿园工程施工设计一体化评标报告工程名称：广东省广州市荔湾区教育基础设施提升工程-公办幼儿园更新改造项目之芳村幼儿园工程施工设计一体化建设单位名称：广州市荔湾区芳村幼儿园本次招标最高投标限价为410.48万元。其中：施工费投标最高限价为396.51万元（含增值税价，绿色施工安全防护措施费等）；设计费投标最高限价为13.97万元（含增值税价、基本设计费、竣工图编制费等）。工程建设地点：广州市荔湾区资金来源：财政资金招标代理：中达安股份有限公司招标内容：本项目占地面积为6057m2，总建筑面积为5038m2。包含厕所工程、天面场所改造、弱电工程、园林工程、绿化改造、围墙、安全护栏、户外体能区玩具、大型体具、红外防盗系统等。改造内容包括：室外绿化改造，改造面积约为900m2，园林建设面积约500m2；室外围墙锈蚀严重，翻新围墙并增设红外线防盗系统；天台改造为户外活动场所等。按照国家、省、市招标管理的有关规定，受建设单位委托中达安股份有限公司负责本工程的招标代理工作。根据《中华人民共和国招标投标法》及《广东省实施民共和国招标投标法>办法》等有关规定，中达安股份有限公司组织实施本工程招标过程的各项工作。该招标项目于2021年08月30日至2021年09月22日在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布招标公告，于2021年08月30日15:00至2021年09月22日10:00在广州公共资源交易中心系统进行投标文件递交，截止时间共有4家办理递交了投标文件。分别为：①(主)广东大鼎建设工程有限公司；(成)广州新城建筑设计院有限公司②(主)广东展华建设工程有限公司；(成)广州致合工程咨询有限公司③(主)广州市荔湾建筑工程有限公司；(成)广东中天工程设计有限公司④(主)广东铭禧建设有限公司；(成)广州奥华建筑设计院有限公司本项目的开标会于2021年09月22日10时00分在广州公共资源交易中心第09开标室举行。整个开标会在广州公共资源交易中心代表的监督、见证下，由招标代理单位主持完成。（开标情况详见《开标记录表》）。本项目的评标会于2021年09月23日在广州公共资源交易中心第13评标室（4F)举行。评标委员会由招标人依法组建，均由在广州公共资源交易中心专家库中分别随机",0,0,0,1]
[17805,"到签社凹工珲石办之舒又厂藏区Y工区竹≤3含㎡",0,0,0,1]
[17806,"板仓工业集中区市政配套设施建设项目(科创一路、富川路交安工程）评标结果公示项目及标段名称板仓工业集中区市政配套设施建设项目(科创一路、富川路交安工程)项目业主自贡高新国有资本投资运营集团有限公司项目业主联系电话0813-8253359招标人自贡高新国有资本投资运营集团有限公司招标人联系电话0813-8253359四川省富盛工程项目管理有限公司招标代理机构联系电话开标地点自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号开标时间20210806-09:30:00公示期2021年08月12日至2021年08月18日投标最高限价（元)2596511.27中标候选人及排序中标候选人名称投标报价（元)经评审的投标价（元)综合评标得分第一名四川国欧建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川鑫益中建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川广星建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川晶生建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川博亿汇建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川省壹三建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名绵阳广纳建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川延盛建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川大登建设工程有限公司2256295.32006100.580.001/84第一名四川华鼎泰建筑工程有限公司2256295.392006100.58o.eo第一名四川利睿建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川坤泰园建设工程有限公司2256295.392006100.58o.a0第一名四川锦泰安建筑工程有限公司2256295.392006100.58e.ae第一名2256295.392006100.580.00第一名四川恒景立建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川祥泰浩建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川合园水利工程有限公司2256295.392006100.580.o0第一备四川力洪鑫建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川富筑建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川康桥建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川润宝环硕建设工程有限公司2256295.392006100.580.20第一名四川友合建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名2256295.392006100.580.0第一名四川澳丰建设工程有限公司2256295.392006100.580.°第一名四川众秦建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川腾景建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名绵阳市威瑞建设工程有限公司2256295.392006100.589.002/84第一名四川大古力实业有限责任公司2256295.392006100.58o.eo第一名四川乾亘建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川久泰成鑫建设工程有限公司2256295.392006100.58o.a0第一名四川必中建筑工程有限公司2256295.392006100.58e.ae第一名2256295.392006100.580.00第一名四川德才建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川创厦建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名久易茂荐建设有限公司2256295.392006100.580.o0第一备四川圣旺建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川烨翔建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川蜀远工程管理有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川顶圣建设工程有限公司2256295.392006100.580.20第一名四川省驰诺建筑工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名2256295.392006100.580.0第一名自贡华祥建设工程有限公司2256295.392006100.580.°第一名四川锦众建设工程有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川蜀元建筑集团有限公司2256295.392006100.580.00第一名四川",0,0,0,1]
[17807,"六、响应报价明细表分项报价明细表报价包:第，包包名称:养老护理员能力提升及等级评定比赛选拨项目服务说明备注培训学习平台服务350,000.00沿湖足磋商文件要求无:00,00000满足磋商文件要求49,500.00无满足磋商文件要求200,000.00无刘百宏供应商:查岛他的云独益堡团五脑公司公查）龙日期:2029月2日2谈公批的0",0,4,0,0]
[17808,"安阳市2021年国省道提质升级项目勘察设计评标结果公示河南建达工程项目管理有限公司受安阳市公路事业发展中心的委托，对安阳市2021年国省道提质升级项目勘察设计进行公开招标，开标会议2021年8月27日9时0分按规定的程序在安阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后，评标委员会接照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次招标的评标结果公示如下:-、招标项目名称及招标编号1、项目名称:安阳市2021年国省道提质升级项目勘察设计2、招标编号:GBGL2021KS010二、评审结果评标委员会接照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审推荐中标候选人如:第一中标候选人:河南省酒润公路工程咨询中心统一社会信用代码:91410502753869835R投标报价：5916000.00元勘察设计服务期限:60日历天。服务质量:合格，符合国家相关标准。项目负责人:曹红卫项目负责人职称及编号:高级工程师B09150900128拟任项目负贡人个人业绩：1、安阳市S302范林线（原S302葛嘴线）内黄县城至东野庄段修复养护工程勘察设计。中标候选人项目业绩：1、2015年第一批干线公路大修工程设计，2、安阳市2016年第一批干线公路养护工程,3、安阳市公路灾毁恢复重建工程勘察设计，4、老G107线（新S301线）豫冀省界至董王度段大修工程，5、安阳市S302范林线（原S302葛嘴线）内黄县城至东野庄段修复养护工程勘察设计第二中标候选人：新乡市公路勘察设计院有限责任公司统一社会信用代码:91410700739067852X投标报价:5927700.00元勘察设计服务期限:60日历天服务质量:合格，符合国家相关标准。项目负责人:魏新根项目负责人职称及编号:教授级商级工程师A05130900005拟任项目负责人个人业绩:1、S308冢沁线获嘉西环立交至获嘉修武界段大修工程，2、S218线祥符区陈留镇至通许扶沟界段大修工程。中标候选人项目业绩：1、S308冢沁线获嘉西环立交至获嘉修武界段大修工程，2、S218线祥符区陈留镇至通许扶沟界段大修工程。第三中标候选人:河南中原公路勘察设计有限公司统一社会信用代码:914109007967813669投标报价:5924800.00元勘察设计服务期限:60日历天服务质量:合格，符合国家相关标准。项目负责人:魏方震项目负责人职称及编号:教授级工程师A07160900001拟任项目负责人个人业绩：1、安阳市S302范林线（原302葛嘴线）濮阳界至西长固段大修工程，2、濮阳市S101线（新G342线）台前县城至范县界修复工程。系限Z中标候选人项目业绩：1、",0,0,0,1]
[17809,"黔南州辐射应急监测及防护设备采购项目竞争性磋商文件(项目编号：GZHLD-ZBCG-2021-05〕件励达功一突≤达K(公”欣远目录第一章竞争性磋商公告，2第二章供应商须知，5第三章开标与评审，16第四章采购需求，24第五章合同格式及条款（参考），28第六章响应文件格式（参考），32第一章竞争性磋商公告项目概况黔南州辐射应急监测及防护设备采购项目招标项目的潜在供应商应在登录黔南州公共资源交易中心网下载磋商文件，并于2021年07月01日10点30分（北京时间）前提交响应文件。一、项目基本情况项目名称:黔南州辐射应急监测及防护设备采购项目项目编号:GZHLD-ZBCG-2021-05采购方式:竞争性磋商项目序列号:GZHLD-ZBCG-2021-05采购主要内容:辐射应急监测及防护设备采购数量:1批预算金额:528800.00（元）最高限价:528800.00（元）本项目（是/否）接受联合体投标:否二、申请人的资格要求：一般资格要求：参加政府采购活动的供应商应当满足政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：①具有独立承担民事责任的能力：提供加载“统一社会信用代码”的营业执照；（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2020年度经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供资格声明函（格式参考竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”《资格声明函》）；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2021年任意三个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据；以及提供2021年任意三个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供资格声明函（格式参考竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”《资格声明函》）；1⑥供应商的信用记录查询渠道由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询、记录和证据留存，查询截止时点为开标当日专家评审前，信用信息使用规则：由代理机构在开标现场对供应商信用记录查询后进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人",1,1,1,1]
[17810,"单一来源采购公告项目概况阿尔泰山可可托海国际滑雪场重点升级项目-索道配套设施采购项目的潜在投标人应在新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）获取招标文件，并于2021年07月23日下午16点30分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号：ZFCGF-ZYHXZB2021-035（2）项目名称：阿尔泰山可可托海国际滑雪场重点升级项目-索道配套设施采购项目预算金额：900万元采购需求：8人吊厢（含吊杆、脱挂抱索器）70套（1号索道57套，3号索道13套），以及进口救护装置6套,需与原索道及相关配套设施相匹配。合同履行期限：详见采购文件本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求：1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。1.1具有独立承担民事责任的能力；1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件。2、本项目的特定资格要求：2.1投标人应具有独立法人资格，具有有效“三证合一”的营业执照；在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具有良好的服务能力和相应的保证措施。2.2投标人须具有省级及以上市场监督管理局或省级以上国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修》许可证A级（客运索道）或省级及以上市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》。3、需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果的截图并加盖公章。4、本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间：2021年07月16日至2021年07月22日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10:30至14：00，下午16：00至19:30（北京时间，法定节假日除外）地点：新疆泽源和忻项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）购买方式：报名成功后购买售价：500元/份四",0,0,0,1]
[17811,"成都市武侯区人民法院决定书(2021）川]0107破申18号之一本院依法对债务人四川世纪百合置业发展有限责任公司向本院提出的破产重整申请进行了审查，并作出（2021)川0107破申18号决定书，决定对债务人四川世纪百合置业发展有限责任公司进行预重整。根据《成都市中级人民法院破产案件预重整操作指引（试行）》第八条第二款的规定，预重整管理人可以由债务人、经初步审查享有普通债权总额1/2以上的债权人和政府有关监管部门或主管机关共同推荐产生，本院指定成都竞择破产清算事务所有限公司担任四川世纪百合置业发展有限责任公司预重整管理人，江珊为负责人。预重整管理人应当勤勉尽责，患实执行职务，履行《成都市中级人民法院破产案件预重整操作指引（试行)》规定的管理人的各项职责。管理人职责如下:（一）调查债务人财产状况，制作财产状况报告;（二）发布债权登记公告，核实债务人负债情况;（三）监督债务人的财产保管和企业运营，监督债务人是否有违反预重整承诺、逃废债务、个别清偿等减损财产价值损害债权人利益的行为，并及时向本院报告;（四）召集债权人会议、投资人与债务人会议等;（五）协调中止执行事宜;（六）经本院许可后公开遴选审计、评估、造价等中介机构协助工作;（七）在债务人财产价值可能发生减损时，向本院申请对债务人的全部或部分财产采取保全措施;（八）向已知债权人和社会公众征集对债务人的重整及和解意向信息，开展意向投资人招募工作;（九）与意向投资人、出资人、主要债权人等利害关系人拟订重组方案;（十）及时掌握与债务人申请重整相关的重大信息，定期及时向本院书面报告工作进展，配合债务人客观全面的就有关舆情作好释明、澄清:（十一）审查债务人是否具有重整价值以及重整可行性，并向本院提交预重整工作报告，根据案件情况可向本院提请延长预重整期间的申请;（十二）本院认为预重整管理人应当履行的其他职责.具体履职要求参照现行法律、司法解释及成都市中级人民法院相关规定等执行六交",0,0,0,1]
[17812,"交强车损不计车损签抢三者不计李损资抢不计车损保额三者车牌(工)座位不计[玩扣自话无法找到第三方指定座位玻璃三考座位鹤BAZSOE950:2529125705.62s201681938.91189,9178,69136861018715.2811Z,15181.0962,150.7225501,Z4【6,金的118.672够A67UP1769160重T母庄。〇】312.5162.261,6200G.61LCgZ单书68.6869.9382.612。6295.22性13。0成261。0.63C6613.01明BA14Z1部部798途9P?。”4166,66重重艺任。述208。0826790,21387.21695,2827,66≤12C1,G897,632≤460.Z2268671,13笔BAL4Z0予6647G.0371.26T18.9TL07,1Gd6.28C3:09,6。821.07注7。772,6㎡2O,成成35,3911880.6332100,06鹏BA1469部字718.9768。标68,63G24,6361r6107,1656222,6821.0717。7720,单2080893832.且程,述程Q.≤335鹤L0L29686Z3601168。1LZ3.721331.8266821.1189.96178。性29.62性。性性28。961368.性3e.0时111.68O43CC699；96760860试LAZC347176.821355.61011,42151.7111T8,83120972,486.Gg12,gg1163.139g,58125,129,470,61618892,9366鹤BA7337WC60629.69G成。成2F2391107,1Z1002.8【18,978，1761.12Z0,2961,372717.38821.0715,Z4O.≤335668606g,65C3.68718.9710试BASOK16d64,0758233.4江0Z,112,772.6747.288210720,6611.6O4332458,0㎡86871.22鹤BASOC16≤20130.68L001,9713,97107.1重工L68118,82.67821.0717.7720,6e118,2321.78O.6333068.42鄂BAZCZ2866860138.8161,7112892.021025.8267087.6L011.4225188.7828.9622.31163,1368580,61413623.7913鹤BASL83计1070366.0956.92≤21.01210CT56。6113。67吕6.2869.9373.26L0.9926.89.150.6332性T9。重电104黟A286831368.73205,31157404C60GG8gs,4148Z,41223.11注任1710.52①106.723622O.90C14830.863黟BAL472录859.电128.9815988.sT五2614.8L071.6160.T422.721232,343.412613.Z8.92L。690,61613310.3冠B山46五部字107091.63701.681260.76189,1116610.121032122,118.32:160,42线L.3315,260。Z22日1669.87C618.5骂BA1403鄂74917253.59Lgee,171004921690.581265.13[89,7718,3824e.11122.3≤2270,Z254675.38L6G4,9L40,91鄂BA146466107.118629.68/g6,6726.136Z0CZ,6。713.97611270298821,079,17≤日,6】1后,740.63352366.66骂BAL≤63Zsg]660.*9g912Z6072【6.s6113,4719769.9124186g.9316,04184总C,4116,52O,433249Z22别BA1462鄂8129Z1,141172,9517G,941368896C0e8。165.67202.822.118221116,81176,6329.320,6058C605,75。言BAG2DZ3661139.97工",0,0,0,1]
[17813,"投标文件项目名称：长江师范学院李渡校区部分建筑消防年度检测项目招标采购人：长江师范学院安全管理处投标人：联系人：投标人地址：二〇二〇年十月（一）投标报价函投标报价函（采购人名称）：我方收到贵校李渡校区部分建筑消防设施年度检测项目招标项目（谈判项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的竞标1.愿意满足招标文件中的一切要求，对长江师范学院李渡校区部分建筑消防设施年度检测报价为每年缴纳人民币大写：元整；人民币小写：元2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份，电子档1份3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天4.我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及谈判评审办法5.在整个招标谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照相关法律法规和《招标文件》之规定给予惩罚6.我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任及校方的处罚7.我方若成为成交运营商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与招标文件、承诺函、合同具有同等的法律效力8.如我方中标，我方承诺按甲方提出的服务时间、服务质量、服务要求提供服务，如我方违约，导致逾期服务（不按合同提供服务）或者不能按合同约定交付采购人使用，采购人每日按500元对我方进行违约处罚，逾期10日以上，采购人可以终止合同，履约保证金不退，并由我方承担因此给采购人带来的其他损失9.我方同意按招标文件规定，交纳投标保证金如果我方成为中标服务商，保证在接到成交通知书后，向采购交纳相关费用10.我方明白：本报价函和本项目招标文件及我方投标文件及投标现场承诺、澄清函件，皆是本项目合同签订的依据及组成部分投标服务商（公章）：法人（授权委托人）：年月日（二）投标应答函投标应答函至：长江师范学院：我方收到贵校李渡校区部分建筑消防设施年度检测招标项目（谈判项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的竞标我方愿意完全满足招标文件中的一切要求及采购人其他合理需求，",0,0,0,1]
[17814,"询价通知书项目编号：PKZC-2021XJ0001项目名称：桥林街道2021年沿江5公里“两减”绿色防控农药及物化器材采购项目南京市公共资源交易中心浦口分中心2021年8月20日第一章询价邀请南京市公共资源交易中心浦口分中心（以下简称“交易中心”）受南京市浦口区人民政府桥林街道办事处(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就桥林街道2021年沿江5公里“两减”绿色防控农药及物化器材采购项目（项目名称）进行网上询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件一.项目基本情况：1.项目编号：PKZC-2021XJ00012.项目名称：桥林街道2021年沿江5公里“两减”绿色防控农药及物化器材采购项目3.采购项目最高限价:830000元4.采购需求：详见采购文件5.合同履行期限：30天6.本项目不接受联合体二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准3.本项目的特定资格要求（1）如项目接受联合体，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据；由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据",1,1,1,1]
[17815,"2021年柳州市农田灌溉水有效利用系数测算分析服务采购(LZZC2021-C3-000458-GXHC）评标报告广西华诚达建设项目省理有限公司受柳州市水利局委托对2021年柳州市农田蒲溉水有效利用系数测算分析服务采购项目进行竞争性磋商方式采购，项目名称：222L生塑出立农田罐遇水有数利园系邀测篮分析服务采购:项目编号:LZZC2021-CS-000558-(XC。根据工作计划，2021年9月1日至2021年9月8日17时止可以登陆柳州市公共资源交易平台获取招标文件，本项目日共有4象供应简沟上．取了第争性磋简采购文件，分别为：1、广西壮族自治区水利科学研筑院:2、广西壮族自治区河池水利电力断测设计研究院:3、广西桂禹工程容询有限公司；4、方大国际工程咨询股份有限公司。一、被标至采则文件规定的被标时间止（2021年9月13日上午9时30分），共收到3家供应商的响应文件：广西桂禹工程咨询有限公司、广西壮族自治区河池水利电力勘测设计研究院、广西壮族自治区水利科学研究院。到会的有各供应商代表。在截标会上，供应商代表和广西华被达建设项目管理有限公司工作人员对所有的响应文件进行了密封性检查。经检查，所有响应文件符合窑封要求。二、评标开标会结束后，在广西柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心915评标室进行评审。评标会由广西华诚达建设项目管理有限公司项目负责人主持。2021年9月13日上午8时从广西政府采购监督管理部门设立的专家评委库中随机抽取了2位专家，与1名采购单位代表共3人组成磋商小组。磋商小组专家评委2人，其中组长是刘世平:姓名职称、职务刘世平高工陈创健广西华强环境监测有限公司工程师-1-交采购单位评委:姓名工作单位职称、职务毛明保柳州市水利局工程师（一）资格性和符合性审登情况磋商小组对供应简的响应文件进行资格性和符合性审核，经评审，结果如下:避过贷格性和符合性审查的单位（3家）：广西桂禺工程咨询有限公司、广西壮族自治(区河池水利电力勤测设计研究院、广西壮族自治区水利科学研究院。不通过资格性和符合性审查的单位：无。（二）磁商2021年9月13日上午10时整在广西柳州靠新柳大道115号柳州靠困际会展中心会议中心九楼评标室对通过资格性和符合性审查的供应淄进行磋淄，进入详评的供应简均按磋淄小维娄求在2021年9月13自上午10时30分以",0,0,0,1]
[17816,"竞争性磋商文件项目名称：南昌市气象局采购2021年南昌市防雷装置安全抽检及气象科普宣传服务项目项目编号：JXAC2021-C005采购人：南昌市气象局采购代理机构：江西安诚招标代理有限公司日期：2021年7月1目录第一章磋商邀请3第二章供应商须知6第三章合同条款和格式22第四章响应文件格式27第五章采购需求一览表及采购要求43第六章评审标准462第一章磋商邀请项目概况南昌市气象局采购2021年而昌市防雷装置安全抽检及气象科普宣传服务项目的潜在供应商应在江西省公共资源交易网获取采购文件,并于2021年8月17日14点00分(北京时间）前提交响应文件一、项目基本情况项目编号:JXAC2021-C005项目名称:两昌市气象局采购2021年两吕市防雷装置安全抽检及气象科普宣传服务项目预算金额:748600.00元本项目最高限价:748600.00元采购需求:采购项目编号项目名称简要技术描述数量预算金额（人民币）洪购2021F000482125南昌市气象局采购2021年南昌市防雷装置安全抽检及气象科普宜传服务项日详见磋商文件1项748600.00元合同履行期限:2021年12月20日前完成并经采购人终验合格本项目是否接受联合体磋商:不接受二.供应商的资格条件1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:1.1具有独立承担民事责任的能力:“1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；1.6法律、行政法规规定的其他条件2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动3.供应商被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品5.本项目的特定资格要求：5.1具有省级及以上气象主管部门颁发的“雷电防护装置检测甲级资质证书”；5.2本项目拟派的项目负责人需具有防雷装置检测专业能力水平和中级及以上技术职称三、获取磋商文件时间：",1,1,1,1]
[17817,"最高投标限价公布函，工程名称:材料码头增加吊机基础工程，最高投标限价（元):12264675.7元，分部分项工程费（元):10524491.42元，措施项目费（元):727504.63元，其中绿色施工安全防护措施费（元)：471907.02元(费室按规定，(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费），其他项目费（元):0.0元，其中暂列金（元):0.0元，(详细列明各专业工程暂列金额），规费（元):0，税金（元):1012679.65元，对公开招标工程，投标人须按照公伯的绿色施工安茶院措施费、暂，17133895A，列金额报价，云军政本水环服家输品告牌时，4320，年月，32，",2,2,2,1]
[17818,"第三章评标办法（综合评分法)评标办法前附表条款号评审因素与评审标准】评标方法1、综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人戈确定中标人:（1）投标报价低的投标人优先:（2）被招标项目所在地省缓交通运输主管部门评为较高信用等级的投标优先:（3）商务和技术得分较高的投标人优先;（4）技术得分较高的投标人优先:（5）商务得分较高的投标人优先:：2、如投标人在多个标段中均排名第一，则按照投标人在第二信封投标函中水诺的标骏进行推祥2.1.12.1.3形式评审与响应性*中标准第一个信封（商务及技术文件）评审标准:（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:a,投标函按招标文件规定填报了项目名系、标段号、补进书细号（如有)、工期、工程质量娄求、安全目标及环保目标:投标系上填写的招标人名称、项目名称、标段名称与投标人购买招标文件的招标人名称、项目名称、标段名称一致,b.投标函附求的所有数据均符合招标文件规定，c.投标文仟组成齐全完系，内谷均接规定填写2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:：a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期:b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件役止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户:c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。条教号评审因素与评审标准（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子副版签名代叠。（5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的,提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或共他电子副版签名代替。6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求",5,5,5,1]
[17819,"3．1投标人在法律上和财务上独:;并能合治运作、不中华人民共和国注册，持有下简行政名理部门核发的企业k法人营业执照,围l投标人须是小华人民共和困境内正式往册并县有有效的独立的法人资格，法足代表人为回一个人的两个及两个以.l法人，母公司、全资了公司及其控股公司，以及其他形我和资产关联的投标人，都不得在问一名标项目中问而投标;3.2投标人或投标人所投产品制造商应上有快逃响应维护能力，在中困境内须具有较人规牌的产品基地、各说配作库存和向定可靠的有效传后服务网点及组织机构，有完善快捷的技术支持能力，能够负贡质保期内外的服务工作;3.3投标入如为代理前，需提供制造商出具的综合信息处理与显示系统软作授权书、程控交换谈各授权书同-闹造商对h-品牌h-型导的货物，仅能委托-个代理商参加投标3.1本次招标不接受联合体投标;:3.财务发求：提供企业近三年（2015-2017）络会计帅事务所或审计邻门审计的允发财务报表（复印件加雅公章);3.6投人未被工简行政督理机关祥金国企业借用售息公示系统中列入产革违法失信企业名单:未被最高人民法院在:“储用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信悬.≥宁-江沁(托1.1凡有意参加投标洋符合投标人资桥者，请子22019年门7门至2019年1月14曰（法定公休日、法定节假口除外），每日.上午9时至11时，下午13时至16时（北京时问，下同，携带报名资料在北京市朝阳区需云里2号楼中航材国际招标有限公司305缩购买招标文件，联系人：史海影，联系电话：010-81381806报名资料包开截业执照刑本、综含信总处理与L示系统软件投权-书、税控交换改备制造商出具的授权书（代理商需提供)、授权委托书、经办人身份证等资料的原件及加盖公章的复印作，经办人联系方式（手机、话、传迎以及电子邮华等）邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）１门0元招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后1日内寄送招标代理机构账户信息如下:开户名称（人民币）：中航材国际招标有限公司开户银行（人民币",0,0,0,1]
[17820,"网址：竞争性磋商文件项目编号：CC2018-0052项目名称：广东省广州女子监狱2019年上下班车租用服务采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2018年12月26日温馨提示：供应商报价特别注意事项参加报价之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题上述情况有可能导致报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统首次响应文件一律不接受纸质材料，只接受具备法律效力的电子响应文件供应商应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点），办理CA数字证书和电子签章如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子磋商文件来制作电子响应文件，否则将无法正常提交电子响应文件供应商需在提交首次响应文件截止时间前完整上传电子响应文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执交易中心恕不接收逾期送达或错误投递方式送达的响应文件加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按响应无效处理报价低于租赁单价最高限价60%的，必须在响应文件中说明理由对可接受分支机构报价的项目，分支机构报价的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外磋商小组评审时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性供应商一旦依法被确认为成交供应商，其响应文件中的相关内容（主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒如有不一致",1,1,1,1]
[17821,"新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队两米光栅摄谱仪改造成直读仪改造项目单一来源采购文件项目编号：2021-AKSHY-004采购人：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司二〇二一年五月1目录第一部分单一来源采购邀请第二部分供应商须知第三部分采购内容及参数要求第四部分合同主要条款（参考）第五部分附件2第一部分单一来源采购公示第二部分供应商须知供应商须知前附表条款号条款名称编列内容第一章1.1款项目名称新疆维吾尔自治区地质矿产勤查开发局第八地质大队两米光册援谱仪改造成直谈仪改造项目第一章1.2款采购方式单一来源采购第一章1.3款采购内容两米光栅摄谱仪改造成直读仪改选项目第一章1.4款采购预系30万元第一章1.5款资金来源自有资金第一章1.6款项目地点新疆维吾尔自治区地质矿产勤查开发局第八地质大队第一章1.7款供货期合同签订后，16个工作日内觉成供货及安装。第一章1.8歌质保期一年第一章2.1款采购人新疆维吾尔自治区地质矿产勤查开发局第八地质大队第一章2.2款代理机构采购代理:阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司地址:新疆阿克苏地区工人文化宫1模113室采购代理联系人:赵婷联系电话:1500997428第一章2.7款偏离不接受实质性偏离及重大偏宫第一章3.1款供应商资格详见采购公示第一章5.1款踏勘现场叉不组织■组织，踏勘时间.踏勤集中地点:第三章11.7款业绩近三年己完成类似项目业绩，业绩内容须与本次采购的内容相关,业续证明材料为：合同协议书或中标通知书等相关的证明材斜:合同仅需提供包含合同首页、标的内容及金额所在页、供货合同签字盖章页即可，需加盖公章）。未提供业绩证明材或内容模糊不清的，其业绩不予认定。第三章12.1款投标有效期第三章13.1款谈判保证金谈判保证金:本项目不做要求。第三章13.2款谈判保证金的退还（1）供应商在投标截止时同前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的谈判保证金，但因供应窗自条款号条款名称编列内容原因导致无法及时退还的阶外。2）采购人或者采购代理机构应当在书面合同签订后5日内句成交人和未成交的投标供应商退还谈判保证金。第三章13,3歌不予退还保证金的情形行下列情形之一的，保证金不予退还:（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的:（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的:（3）",1,1,1,1]
[17822,"广西延信工程项目管理有限公司关于合浦县革命烈士纪念馆陈列布展项目-器物采购成交公告【政采编号:（货物类）2021110】一、项目编母:BHZC2021-J1-20017-GXY%二、项目名称：合浦县革命烈士纪念馆陈列布展项目-器物采购三、成交信息供应商名称:北海电通装饰工程有限公司:供应面地址;北海币四川路80号龙云大第五层:成交金额:人民币肆拾玖万陆仟玖佰元整（￥496900.00元）:四、主要标的信息序号项目名称数量单位技术参数及性能配置要求合同股行期限】合淄县革命烈士纪念馆陈列布展项目-器物采购】批详见谈判文件自然订合同之日起7天内，包括按采购人指定地点进行供货，安装及调试至正常使用五、评审专家名单:陈旭荣（谈判小组组长）、陈福逸、黄丽康:六、代理服务收费标准:按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准收取服务费本项目代理费金额（元）:人民币某仟肆佰伍拾元整（￥7450.00元)七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日八、其他补充事宜:成交公告网上查询中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn），广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称：合汕县退役军人事务局地址:广西合澧县联系方式：庞子福0779-72207812.采购代理机构信息名称:广西延借工程项目管理有限公司地址:广西北海市合潘县廉州大道143号联系方式:庞径龙0779-2266190采购人:采购代理机构:合浦县退役军人事务局广西延信工程项目管理有限公司2021年8月19日2021年8月19日",0,0,0,1]
[17823,"新巴尔虎右旗综合高级中学新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目评标报告评审委员会2021年04月28日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，5四、评标委员会及监督人组织情况，6五、评标工作情况，6六、符合要求的投标人名单，7七、否决的投标人名单以及否决理由，7八、串通投标情形的评审情况说明，7十、需要说明的其他事项，9十一、评分情况及投标人排序，9十二、中标候选人名单，9附件1、评标附表，11附件2、采购公告，13一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件新巴尔虎右旗综合高级中学新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目已经同级财政部门审批，采购人为新巴尔虎右旗综合高级中学。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行1次招标，并对投标人进行资格后审。（二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容：项目标段名称，，新巴尔虎右旗综合高级中学新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目，。具体情况如2.3附表。2.3标段详情：新巴尔虎右旗综合高级中学新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目，该标段情况详见下表：采购预算序号标段编号标段名称采购内容（元）上D01150727200025601新巴尔虎右旅综合高级中学新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项目新巴尔虎右旗综合高级中学建设畜牧专业实训基地采购项皿详见本项目采购文件1549150,(主任委员:阿拉坦图亚委员:那仁羽格图、部海山、金花拉、阿娜尔二、招标过程回顾（一）招标公告新巴尔虎右旅综合高级出学于202L生0L且，6日在法定媒体图站和呼伦见尔市公共资源交",0,0,0,1]
[17824,"黄岩区国贸大厦消防维修工程招标控制价269103元招标控制价(小写)：贰拾陆万玖仟壹佰零叁元整(大写)：工程造价招标人：咨询人：(单位盖章)(单位资质专用章)法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：复核人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间：复核时间：扉页-2",2,2,2,1]
[17825,"招标文件公示意见反馈表项目名称：兰溪市金兰创新城婺江大桥及接线工程初步设计行政监督部门：兰溪市建设工程招投标管理办公室反馈意见发送邮箱：932577449@qq.com反馈意见截止时间：2021年8月17日17：00时反馈内容相关法律依据和具体条款反馈单位：注：若对招标文件由异议的，请于反馈截止时间前，按《反馈表》格式填写意见，并发送至相关行政监督部门指定邮箱。",0,0,0,1]
[17826,"西湟一级公路上吧浪至多巴段养护维修工程项目（招标编号:Q,TZ-ZCGGLSG-2018232）公示结束时间:2018年12月28日-、评标情况标段(包)[001]西湟一级公路上吧浪至多巴段养扩维修工程项目施工招标XHSG标段:1、中标候选人基本情况中标候选人第1名:青海天路交通工程建设有限责任公司，投标报价:3344.153000万元，质量:合格，工期/交货期/服务期:67天:2、中标候选人接照招标文件要求承诺的项目负责人情况中标候选人(青海天路交通工程建设有限责任公司)的项目负责人:贾俊喜青163141500886;3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件中标联选人(青海天路交通工程建设有限责任公司)的资格能力条件:响应招标文件:二提出异议的渠道和方式青海省交通运输厅养扩管理处0971-6186604三、其他招标编号QJZ-ZCGGLSG-2018232项目名称西湟一级公路上吧浪至多巴段养扩维修工程项目招标人名称青海省高等级公路建设管理局代理机构名称青海路达交通建设招标有限公司招标范围详见第一章“招标公告”（具体详见图纸及工程量清单)招标方式公开招标招标类型工程招标所属地区青海省境内开标时间2018年12月17日11时00分公示期限2018年12月26日—2018年12月28日XHSG第一中标候选人青海天路交通工程建设有限责任公司中标价（元）33441530.00企业业绩G6线K1886+800-K1895+950段（湟倒一级公路）沥青砼路面病害整治工程HDZZ标段项目经理贾俊喜注册编号：青163141500886专业类别：公路工程业绩：GG线K1886+800-K1895+950段（湟倒一级公路）沥青砼路面病害整治工程HDZZ标段项目总工马勇祥业绩G6线K1886+800-K1895+950段(湟倒一级公路》沥青砼路面病否整治工程HDZZ标段第二中标候选人吉林省嘉鹏集团有限公司中标价(元》33452323.00企业业须深圳龙大高速公路维扩修缮工程LDALM-1合同段项目经理刘爱民注册编号:吉122070801167专业类别:公路工程业绩:深圳龙大高速公路维扩修缮工程",0,0,0,1]
[17827,"评标办法本工程采用综合评估法，遵循公平、公正、择优原则，评标人员按各自分工分别根据下列评分细则单独评分，然后由评委负责人汇总各评委评定的得分值，计算出各投标单位的合计得分值，作为评标委员会合议的依据，整个评标工作由评标委员会依法实施。（一)评分项目及分值（总分100分）1、投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-业绩分值-技术标（设计方案）分值-其它评分因素分值2、业绩4分3、技术标（设计方案）暗标60分4、其它评分因素19分5、信用因素比例（信用因素比例取值范围为8%-12%）投标人市场信用因素比例取值范围：8%,9%,10%,11%,12%分，由招标人在开标时随机抽取确定。根据《关于印发的通知》（锡建规发〔2018〕3号）和《关于建筑工程勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建建市〔2018〕11号）、《关于进一步做好勘察设计企业信用考核结果应用相关事项的通知》（锡建科〔2018〕91号）的要求：国有资金投资建设工程项目在勘察、设计招标时，实行综合评估法，包含投标人信用、业绩、设计方案、投标报价和其他评分因素（如有）等五个因素。其中,投标人信用因素在评标中所占比例为8-12%（即取值为8%、9%、10%、11%、12%），由招标人在开标时随机抽取。企业的信用考核分是指该企业参与投标的标段招标公告发布开始之日上一个考核期的企业信用考核分（以市住建局外网公布的企业信用考核分为准）。本地新办勘察设计企业和新进我市的外地勘察设计企业且无信用考核分者，信用分值取同标段其他所有投标人信用分的平均值。勘察设计招标时，勘察设计企业的信用考核分需进行折算，即：折算后企业信用考核分=企业信用考核分（以市住建局外网公布为准）/1.2。投标人信用因素的评分，为该投标人的折算后企业信用考核分乘以信用因素所占比例。如为联合体投标，以联合体主体单位的企业信用考核分计算。（二)各评分项目评分标准1、投标报价分=100*（1-信用因素比例%）-业绩分值-技术标（设计方案）分值-其它评分因素分值1本次投标报价以设计费总价的投标报价进行",5,5,5,1]
[17828,"1.封面沭阳县人武部体能训练场工程，工程招标控制价沭阳县建设工程质量检测中心招标人:，(单位盖章)江苏华睿工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)2021年06月29日1.扉页沭阳县人武部体能训练场工程，工程招标控制价1366912.92壹佰叁拾陆万陆仟玖佰壹拾贰元玖角贰分招标控制价(小写):，(大写):，沭阳县建设工程质量检测中心招标人:，江苏华睿工程咨询有限公司造价咨询人:，(单位盖章)(单位资质专用章)于波汪正强法定代表人或其授权人:，法定代表人或其授权人:，(签字或盖章)(签字或盖章)彭广祥杨亚伟编制人:，复核人:，(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编制时间:2021年06月18日复核时间:2021年06月29日1.工程量清单封面扫描件1.工程量清单总说明建设项目招标控制价表工程名称:法阳县人武部体能训练场工程其中;(元)单项工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费规费序号11366912.9221431.3328673.77②|招标代理费合计1366912.9221431.3328678.77单项工程招标控制价表工程名称:沭阳县人武部体能训练场工程其中:(元)序号单位工程名称金额(元）暂估价安全文明施工费规费沭阳县人武部依能训练场工程1366912.9221431.3328673.77合计1366912.9221431.33289078.77单位工程招标控制价表工程名称:沭阳县人武部体能训练场工程(0101)序号汇急内签金额(元)其中:暂估价(元）下宁部分项工程1171050、㎡.1人工费106319，111,2对科费985977.011.3岳工机具使用费36033.241通金业管理费28:37.0615训润14317.75》普施项目54324.02.1单价措施项目费13000.62.2总价措施项目费41323.2.2.1其中;安全文明施工措施费21831.33其他项目3.1其中:暂列金额3.2其中;专业工程暂估价使中。计日工3,山其中:总承包服务费迅费28673.㎡d1上会保险费21507.重2住房公积金山166,27山3不境保护税党金112861.37工程造价1366912.92分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称:沭阳县人武部体能训练场工程(0101)金额(元)其中序号项目编码项目名称项目特征描述禁悬工程量综台单许合饰山040202001001运动场路床(槽）整形1.部位:整个场地,省到应原土质实，S温3818.351.886987.58204100100100折阶路面.机械拆除I8cm厚砼路面渣外运标单位自行考辽部患踪合报资m218d9.171687.28也04010100100艺一般土方1.士境类别:三类土:1.6",2,2,2,1]
[17829,"评审情况一览表项目名称GDS-GC-GK-2021120001项目编号广德经济开发区桃园河综合治理及管网提升工程-2021年文明创建绿化提升项目序号投标单位投标报价初审情况总得分4124650.281广德震南建设工程有限公司2安徽金淼环境工程建设有限责任公司3安徽省中瀚建设工程有限公司4安徽宣建工程项目管理有限公司5安徽勤飞建设工程有限公司6安徽峰云建设有限公司7安徽华宸建设工程有限公司8安徽巢东工程项目管理有限公司9徽川建设有限公司41690004041400415400041638804059684.540826504178000407330040758504111445.0141099494241000415247040528284054445.54406394441540504108900412265041134424153075407544540574454112800415397040549474068445.1405429441529804067947.08////////////////////////////////通过99.98415826341154484121650405810040591804083395.03///////////10安徽兰鑫环境工程有限公司11安徽纵立建筑工程有限公司12安徽光敏建设工程有限公司13安徽帅铭建筑工程有限公司14安徽中卓建设集团有限公司15安徽锦宣建设工程有限公司16安徽华创环境工程有限公司17安徽志洪建筑工程有限公司18宣城市恒山建筑有限公司19安徽呈龙建设工程有限公司20安徽国创建筑有限公司21安徽惠鑫建筑工程有限公司22安徽励丰市政工程有限公司23安徽海进建设工程有限公司24安徽文业建设工程有限公司25安徽广创建筑工程有限公司26安徽和川建设工程有限公司27广德市林宏建设工程有限公司28安徽林宇建筑工程有限公司29广德县万力市政工程有限公司30安徽创工建筑工程有限公司31安徽钱琛建设工程有限公司32安徽伟祥市政建设工程有限公司33安徽云国建设有限公司34安徽新广建筑工程有限公司35铜陵市天资建设有限公司36安徽三土建筑工程有限公司37安徽中皖建设工程有限公司38安徽天柱松建设工程有限公司39安徽普林斯工程咨询有限公司40安徽联春建设工程有限公司41宣城成皓建设工程有限公司42安徽旭承建筑工程有限公司43安徽天和建筑工程有限公司44安徽广泰建设工程有限公司45安徽宇杰市政建设工程有限公司40489414033900405194041140504114415411320040293504116050通过99.99:6安徽晟威建设工程有限公司0749474宣城市宏文建设工程石限公司L11765048安徽均衡生态园林有限公司4044150d9交微航元建设工程有限公司4071100德乘风市政工程在限公司监4055494山安微政虽建设工程有限公司当川401750052安微航途建设工程有限公司4083148[53(安预驰远律设工程在限公司4120950.686d宣城兴忆建设有限公司A115650迹过99.9855安徽晟爆建设工程有限公司4069810,9856安微乔达建筑工程有限公司405214257安徽正翔建设工程有限公司406094758r城聚城建设工程有限公司411765059]安徽显宏建设工程有限公司406215060|安徽权璟建筑工程有限公司400940261宣城员润市政园林建筑在限公司411470062安微做阳建筑工程有限公司405170063安微锦田水利建设有限公司405510064安微丙丰建筑工程有限公司606125065l交澄汇百建筑工程有限公司405694466厂德德露董政工程石限公司4151900,0167安微子扬市政是设工程有限公司4066650G8[安薇甲武建设工福管理在限公司405770069l安激省大乃建设工程在限公司40655005170宣城华组建设工程有限公司416040071安徽远辉建设有限公司103511872安徽飞盛工程项目管理有限公司411044773安微浩至建设工程有限公司[0759477]安覆联邦建筑安装工程在限公司",0,0,0,1]
[17830,"单位工程招标控制价汇总表工程名称:1-10栋学生公寓、1-4栋教师公寓屋面防水工程2标段第1页共1页序号汇总内容金额（元）其中:暂估价(元）!分鄯分项工程费合计2173046.082昌施项目费65926、792.1t中:安全文明施工费55137.373式他项目费3.1雪列金额3.2之业工程暂估价3.3计日工5.1当承包服务费1抚贺136091.51七税前工程造价2375668.6增值税213808、76一招标控制价合计-1+2-3+4+62,589。474.17注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表一01分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称；1-10栋学生公寓、1-4栋教师公寓屋面防水工程标段:第!页共2页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述湛邑工程量院合单价合价暂估价101090200300i至面刚性层邹位:上人屋面对升练凯(设芬滚罐S照离层:回8717.753.21463872.012010902001002至面卷材防水部位:上人屋面不上笔潜品签。规格3.0m涨合物改性游盱水善划后雀前尔宸欲法:我设计要②12019.949.19591263.3)温010902002001至面涂膜防水部位:上人屋面防水质品种:1,6m台物改性沥青防水染膜流膜厚度、油致:1.5名m回9235.1761.41567131.7纸oitLo1006001平面砂蔡找平层部位:上人屋面、不上我平层厚度、砂浆配分比:2m厚㎡:3水范标聚接平②10769.3418.37197832.785O11406001001抹灰面油漆基层类型:水泥砂浆部位动法范改(浙品)曲斐色善通外纳关北,迈护材科种樊:益签徐蛇2862．1443.72125132.7801090300100]塘面卷材防水新修客以乌牌水必材吕汕M旧合物议性沥全包防水签材第尔盒做法:接设计要量2845、7651.89147666.4g701090300-4002塘面变形缝部位:女儿墙泛水:]结加防护材料科类:密射胶，详见图集西南18]201T一四690.257L.849587.56煤010902008001?面变形缝部位:屋面芷采希材科种类:252.3105.8726711.00本页小计2169197.7为记取规费等的使用，可在表中增设其中:“定额人工费”.表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称；1-10栋学生公寓、1-4栋教师公寓屋面防水工程标段:第2页共2页金额（元）其中序号项目编码项目名称项目特征描述递基工程量综合单价合价暂估价聚合物改性沥青防卷权三差材料:C25混凝土锅筋模格、型号:A6-15.防护材料种类:20",2,2,2,1]
[17831,"政府采购车辆租赁服务合同合同编号：1172408612920210027采购单位（甲方）:金姓施人居代法太会堂多委且会办公室服务单值（乙方）:金施公胜运验在瓯公置根据《中华人民共和国政房采购法》、《中华人民共和国民法更》等法律法规规定，并严格遵循空波距企性查回察机关、事业单位及（或）团体组织车辆租贫采购项目招标文件、投标文件、车辆租货入围协议，税甲方态托乙方提供车辆在赁事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守一、租赁标的金额草位:元车型措述数量(单位单价(元)总价(元)行程起租时何结来时间34座余姚至泗门镇政府公务出行包车服务【9座（不含）以上】辆]1100.001100.0073/2021-08-182021-08-18合同总价:大写人民币壹仟壹佰元整，小写1100,00元二、资金来源及支付方式金额单位:万元序号|采购计划文号采购目录聚室本次使用金额资金来源性质资金支付方式人XM-2021-010263车辆及其他运输机械租赁服务不限0.110000单位自筹国库集中支付注:1、资金来源性质包括预算内资金、专户资金、其它、核算其它、预算内暂存、专户资金暂存、棱算其它暂存等，根据采购计划校这的性质填写,2、资金支付方式包括财致直接支付或财及授权支付、单位自行支付，根据采购计划楼定的方式填写三、租车服务费及结算1、本合同租车服务费为，L00元，前述贾用【包含】路桥费、临时停车费、乙方驾驶员长途出车的住宿费和剂助营（如有）等2、结算方式:双方按，且上次上（请结合实际情况修改，下同）结算租车服务费用即甲方凭乙方开具的正规发票和甲方认可的各项记录复印件，在，达且】的【上日前/本次粗连照多结速后【15】且达向乙方支付【上二个且】/本次的桓车服务费四、双方权利和义务（一）甲方权利和义务1、甲方有权对乙方服务车辆进行检查，并要求乙方提供想关的证件2、甲方有权考核、监督、评估乙方的履约情况3、甲方不得要求乙方违章行车及/或违章停车，不得要求服务车辆从事非法活动（二）乙方权利和义务（二）乙方权利和义务1、乙方提供服务的车辆必须是其自有车辆，并确保",0,0,0,1]
[17832,"申共天长市万寿镇委员会文件万发〔2021]7号中共万寿镇委员会万寿镇人民政府关于调整万寿镇新冠肺炎疫情防控工作领导小组的通知各村（社区)、镇直各单位:为加强对全镇新冠肺炎疫情防控工作的领导，因人事变动，决定调整镇新冠肺炎疫情防控工作领导小组,领导小组组成人员名单调整如下:组长:袁平邵启萍副组长:陈九江王秀彬徐后军周浑钱海芳钱学三朱文铸王其梅董礼荣尤树恒胡江源段开勤张玉林袁乃豪曹奎吴滕成员:董连成王亚伟黄玉山胡福兰",0,0,0,1]
[17833,"广东政府采购智慧云平台电子卖场广东政府采购智慧云平台电子卖场修缮工程定点采购合同修缮工程定点采购合同合同名称：汕头市金平区小公园街道办事处修缮工程定点议价采购合同合同编号：HT-2021-00878349甲方：汕头市金平区小公园街道办事处乙方：汕头市住宅建筑工程公司合同金额(元)：315133.40人民币大写：叁拾壹万伍仟壹佰叁拾叁元肆角根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守1.工程概况1.1工程名称：汕头市金平区小公园街道办事处修缮工程1.2工程地点：汕头市金平区西堤路93号1.3承包范围：按图纸、工程量清单所包含范围，包施工，包机械，包质量，包工期，包安全，包安全文明施工，包环境卫生，包竣工验收，包竣工图纸资料编制等1.4承包方式：总价包干1.5工期：合同生效之日起15个日历天内完工1.6工程质量：合格1.7合同总价款（人民币小写）：315133.40（人民币大写）：叁拾壹万伍仟壹佰叁拾叁元肆角合同总额包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等2.甲方工作2.1开工前确认乙方的设计施工图纸，并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电等设备，尽可能地提供电讯之便协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续2.2指派驻工地代表，负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查，办理验收2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作3乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前2天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计划给甲方审定3.2指派李旭庭为乙方驻工地代表，负责合同履行按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜3.3乙方必须严格遵守",0,0,0,1]
[17834,"花东镇联安、狮前金竹印森林防火巡护道工程勘察设计施工总承包评标报告一、开标情况花东镇联安、狮前金竹印森林防火巡护道工程勘察设计施工总承包施工总承包开标会于2021-08-2311:00:00在广州公共资源交易中心花都交易部开标大厅举行。招标人或招标代理随后对按要求递交的投标文件公开进行开标，同时开启施工部分（含资格审查文件）、勘察设计部分（商务），并宣读了投标文件主要内容。本项目于2021-08-2409:30:00在广州公共资源交易中心花都交易部第5评标室评审，开标、评标的全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，分设计组评委、施工组评委，资格审查由施工组评委评审。二、评标委员会组成施工组评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生，具体评标专家名单如下：评标组长：，评标组员：。设计组评标委员会由1名业主代表，4名在广东省综合评标评审专家库中随机抽取的专家组成，具体评标专家名单如下：评标组长：，评标组员：。三、资格审查情况施工组评委根据国家、省、市有关规定及招标文件规定的评标标准和评标方法，首先对各投标人进行通过资格审查，4名投标人通过资格审查（详见《资格审查表》、《资格审查汇总表》和《资格审查报告》）。四、评标办法本工程评标办法采用综合评估法。五、投标文件评审情况1、设计组评委按照招标文件规定对投标文件进行勘察设计(商务)投标文件有效性审查。经评审，4家投标单位通过勘察设计(商务)投标文件有效性审查（见《勘察设计(商务)投标文件有效性审查表》、《勘察设计(商务)投标文件有效性审查汇总表》）。然后设计组评委按招标文件规定对勘察设计部分商务投标文件进行打分（见《勘察设计商务文件综合评分表》、《勘察设计商务文件综合评分汇总表》）。2、设计组评委按照招标文件规定对通过勘察设计(商务)投标文件有效性审查的投标文件进行勘察设计(技术)投标文件有效性审查。经评审，4家投标单位通过勘察设计(技术)投标文件有效性审查（见《勘察设计(技术)投标文件有效性审查表》、《勘察设计(技术)投标文件有效性审查汇总表》）。",0,0,0,1]
[17835,"赣天彦最高限价申报单靖江港口集团有限公司（招标人）靖江声旺桥港（沿江路-长江）改扩建工程施工监理，根据相关规定，现申请该工程最高限价为40万元特此申报特此申报申报单位（招标人）:靖江港口集团有限公司2017年12月5日",2,2,2,1]
[17836,"网址：www.gzggzy.cn单一来源采购协商文件项目编号：CD2016-0091项目名称：广州市水上运动管理中心赛艇皮划艇项目办公业务用房租赁采购项目项目类别：服务类广州公共资源交易中心2016年10月13日广州市水上运动管理中心赛艇皮划艇项目办公业务用房租赁采购项目协商邀请函广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市水上运动管理中心（以下称“采购人”）委托，穗财采[2016]74号就以下项目进行单一来源采购，现邀请广州市东舟置业有限公司（以下称“供应商”）进行协商本项目于2016年7月21日至2016年7月27日在广州市政府采购网上发布《广州市水上运动管理中心赛艇、皮划艇项目办公与住宿及文化学习用房租赁项目单一来源方式公示》，公示期间无异议有关事项告知如下：一、项目简介（一）项目名称：广州市水上运动管理中心赛艇皮划艇项目办公业务用房租赁采购项目（二）项目编号：CD2016-0091（三）项目类别：服务类（四）采购预算（最高限价）：人民币2680000元（五）采购内容及用途：广州市水上运动管理中心赛艇、皮划艇项目办公与住宿及文化学习用房租赁二、报名及购买协商文件（一）报名时间：2016年10月13日邀请之时起至2016年10月25日23:59（二）获取协商文件方式：自行在本公告附件内下（三）报名方法：1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；2.登录交易中心网站供应商服务专区完成本项目报名信息登记；3.交纳协商文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）三、递交响应文件（一）递交响应文件方式：在交易中心网站会员专区上传（二）递交响应文件时间：2016年10月13日邀请之时起至2016年10月26日9:00（三）响应文件解密时间：2016年10月26日9:00至2016年10月26日10:00（四）协商时间：2016年10月26日10:00（五）请供应商携带具有电子签章的CA证书参与协商（六）协商及递交样板地点：广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼四、采购信息发布及结果公告网站广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）广州公共资源交易中心网（www.",1,1,1,1]
[17837,"新丰县小型农田水利重点县（2014~2016年）项目（剩余资金变更补充项目）施工招标控制价的补充公告广东各潜在投标人：新丰县小型农田水利重点县（2014~2016年）项目（剩余资金变更补充项目）施工招省标已于2021年7月7日在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、韶关市公共资招源交易一体化平台(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)公开发布招标公告，现对本项目招标文件作如下补充说明，具体内容如下：标一、招标控制价的确定投本项目的招标控制价为人民币（大写）：伍佰捌拾万捌仟零肆拾肆元伍角叁分（¥5808044.53元）。标二、现补充上传招标控制价及施工图，请各潜在投标人自行下载(详见附件)。监三、本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致广之处，以本补充公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均做修改。由此带来的不管东便，敬请谅解。网省附件：新丰县小型农田水利重点县（2014~2016年）项目（剩余资金变更补充项目）施工招招标控制价及图纸。标投招标人：新丰县水利工程建设管理中心标招标代理机构：韶关市中利工程咨询有限公司日期：2021年7月20日监管网1",2,2,2,1]
[17838,"鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木苇子坑嘎查二号取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木苇子坑嘎查二号取料场矿山地质环境治理项目评标报告评审委员会2021年09月03日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件鄂温克族自冶旗伊敏苏木人民政府鄂温克族自治旗伊敏苏木苇子坑嘎查二号取料场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木苇子坑嘎查二号取料场矿山地质环境治理项目（以下简称“本项目）已由以鄂发改行审字【2021】31号文件批准建设，项目业主为鄂温克族自治旗伊敏苏木人民政府，建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为鄂温克族自冶旗伊级苏本人民政府。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行１次招标，并对投标人进行资格后审(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，跳温克族自治旗伊敏苏本人民政府鄂混克族自治旗伊敏苏木笔子坑查二号取科场矿山地质环境治理项目鄂温克族自治旗伊敏苏木苇子坑写查二号取沿场矿山地质环境治理项目。具体情况如2.3阶表。2.2本标段计划日",0,0,0,1]
[17839,"潍坊市人民医院T型管雾化面罩等耗材项目评审结果公告一、采购人：潍坊市人民医院二、采购项目名称：T型管雾化面罩等耗材项目三、采购方式：竞争性谈判四、评审结果：项目名称评审日期评审结果评审专家T型管雾化面罩2021年8月17日废标瞿丽萍刘起娥孙淑青曾庆霞韩翠翠两件式造口微凸底盘2021年8月17日废标五、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。各投标人对本次评审结果如有异议，请以书面形式递交至潍坊市人民医院物资采购办公室。六、地址：潍坊市奎文区广文街151号联系方式：0536-8192593潍坊市人民医院物资采购办公室2021年8月27日",0,0,0,1]
[17840,"苍投结2002",0,0,0,1]
[17841,"夏堡小学食堂改造工程量清单工程名称：如皋市夏堡小学食堂装修改造工程量清单标段：序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价一、拆除、改造部分1拆除进户门、需要改造窗户墙体1.拆除进户门、窗户、2.垃圾处理项102砖砌体拆除1.拆除砖墙、及零星砖砌体等2.垃圾清理外运项103新开门洞、窗户洞口240砖墙樘44门洞口砌墙粉刷240砖墙樘25瓦工零星工程零星砌墙、粉补、线槽粉补项10小计二、装修部分1铝板吊顶600*600铝扣板吊顶m217502新建双面不锈钢成品隔断成品定制双面不锈钢隔断、辅料人工m216003墙面不锈钢干挂25*25镀锌方管面贴1.0不锈钢m218604出菜口钢化玻璃不锈钢隔断出菜口钢化玻璃不锈钢隔断m23505防盗门子母防盗门樘16新做无框玻璃门12厚钢化磨边，不锈钢门套樘27地弹簧及配件GMT818系列套28拉手1米长加厚铝合金拉手付49灯具600*600LED吸顶灯只2610开关插座、日光灯开关插座、日光灯项111配电箱、3*10+1电缆配电箱、3*10+1电缆项112不锈钢水沟盖板成品定制安装人工m25小计0三、水电部分1下水开槽混凝土切割开槽、人工m1002下水管预埋主管160/PVC支管75管预埋m953上水管铺设上水管主管@32PPR/支管@25PPR/铺设、包含一切辅料人工、及角阀、软管、地漏、等辅料m1104电路改造含开槽、电线材料、及线管等一切材料人工m2350小计四、其他部分1垃圾清运外运并处理项102脚手架脚手架租赁m2300小计五、设计费设计费合计一+二+三+四+五",3,3,3,1]
[17842,"莫家湾村住宅及商业用房项目A3#楼（施工标段）招标评标结果公示（招标编号:/）一、中标人信息;标段(包)[001]莫家湾村住宅及商业用房项目A3#楼（施工标段）:中标人:陕西建工第十三建设有限公司中标价格:4580.033129万元二、其他:陕西省房屋建筑和市政基础设施工程房屋建筑工程招标评标结果公示段名称莫家湾村住宅及商业用房项目A3#楼（施工标段》标段编号A01-916106007100906964-20181107-003001-9招标人名称延安城投置业有限公司招标代理机构名称陕西国正建设工程项目管理有限责任公司联系人姓名刘龙联系电话18091158899开标时间2018年12月28日14时30分开标地点延安市公共资源交易中心交易一厅工期（日历天）365最石限价（元）*45855157.57评标结果排厅中标候选人拟定项目负责人姓名和注册证书编号中标价（元）1陕西建工第十三建设有限公司周明陕26116180595945800331.292陕西参天建设工程有限公司李寅森陕26113166647645818340.513陕西中京建工有限公司周院玲陕26113145241945809102.19公示开始时间2018年12月29日08时30分公示结束时间2019年01月01日08时30分以上中标候选人，经评标委员会审定，并予以公示，如有异议，请于公示截至时间前以书面彬式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映.三、监督部门本招标项自的监督部门为/四、联系方式招标人:延安城投置业有限公司地址:延安市联系人:朱鹏电话：15319586053电子邮件:478248644@qq.com招标代理机构:陕西国正建设工程项目管理有限责任公司地址:延安市百米大道祥瑞小区4-1-201室联系人:刘龙电话:15091214858电子邮件:549580089艾程灰家,；招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人05招标人或其招标代理机构:①万",0,0,0,1]
[17843,"呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目评标报告评审委员会2021年07月19日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，2四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，4七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、采购公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院2021年秋李-2024年春李教材购置项目呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目已经同级财政部门审批，采购人为呼伦贝尔学院。本项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后重。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容:项目标段名称，，呼伦见尔学院呼伦贝尔学院2021年秋委-2024年在圣教材购置项且旺伦见尔学院2021年秋至-2024年《毛教材购置项目，。具体情沉如2.3附表。2.3标段详情:呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目，该标段情况详见下表:标段编号标段名称采购内容D01150701200191101呼伦贝尔学院呼伦贝尔学院2021年秋季-2024年春季教材购置项目呼伦贝尔学院2021年秋季2024年春季教材购置项目详见本项目采购文件12000000主任委员:汪志新委员:金媒姐、刘江海郑学云、王继留王元杰、李琳二、招标过程回顾（一）招标公告呼伦贝尔学院于，2021年0G月0日在法定媒体网站和呼伦见尔市公共资源交易庄心图站网上自行下载招标文件及相关资料（见本公告附件）上，刊登了招标公告（详见附件)。对于投标申请人的资格要求如下:详见采购文件。。(提取",0,0,0,1]
[17844,"四、监督部门本招标项目的监督部门为紫阳县招投标管理中心五、联系方式招标人:紫阳县蒿坪镇人民政府地址:紫阳县荔坪镇集镇联系人:李先生电话：15129355678电子邮件:39631640@qq.com招标代理机构:陕西凯达项目管理有限公司地址:安质市金堂东路东郡广场西侧办公楼三楼联系人:李文雯电1:13891575530电子邮件:1102849085@qq.com管招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人37工上,.2招标人或其招标代理机构:（盖章）上【",0,0,0,1]
[17845,"额尔古纳市水利局（水务局）额尔古纳市水利局2021年度水利工程(第二批)方案编制第三标段评标报告评审委员会2021年09月23日目录一、招标项目基本情况，1（一）项目标段前期工作和批准情况简述，1招标条件，1（二）招标项目标段规模、标准描述，12.1本次招标包括以下内容：，12.2本标段计划日期：，12.3标段详情：，1二、招标过程回顾，2（一）招标公告，2三、开标情况记录，3四、评标委员会及监督人组织情况，3五、评标工作情况，4六、符合要求的投标人名单，5七、否决的投标人名单以及否决理由，5八、串通投标情形的评审情况说明，5九、澄清、说明事项纪要，6十、需要说明的其他事项，6十一、评分情况及投标人排序，6十二、中标候选人名单，6附件1、评标附表，8附件2、招标公告，10一、招标项目基本情况（一）项目标段前期工作和批准情况简述招标条件额尔古纳市水利局(水务局）额尔古纳市水利局2021年度水利工程(第二批)方案编制第三标段（以下简称“本项目）已由以额水利纪(2021）6号文件批准建设，项目业主为额尔古市水利局《水务局），建设/采购资金来自财政，招标人/采购人为额尔古纳市水利局(水务局）。项目标段已具备招标条件，现对本项目标段进行上次招标，并对投标人进行资格后审。(二）招标项目标段规模、标准描述2.1本次招标包括以下内容项目标段名称，额尔古纳市水利局《水务局）额尔古纳市水利局2021年度水利工程(第二批)方案编盟第三标段。具体情况如2.3附表。2.2本标段计划日期:开工日期:2021年09且28日，交工日期:2021年10且27且。共计30日历天。2.3标段详情:额尔古纳市水利局(水务局)额尔古纳市水利局2021年度水利工程(第二批)方系编御第三标段，该标段情况详",0,0,0,1]
[17846,"濠币呈变史公告（招标编号:HNDY-2021-16）内容:项目基本情况原公告的采购项目编号:HNDY-2021-16原公告的采购项目名称：漯河市圆城区人民医院磁共振机房屏蔽及改造工程首次公告日期：2021年8月16日二、更正信息更正事项：采购公告及采购文件更正内容：原采购公告及采购文件中“采购需求：二标段：医疗专用精密空调两台;现变更为“二标段：医疗专用精密空调一套（双系统）更正日期：2021年8月20日三、其他补充事宜该变更内容作为竞争性磋商文件的组成部分因各投标人未看到或其他原因造成的损失，由各投标人自行承担由此给各投标人带来不便，敬请谅解四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系1.采购人信息名称:漯河市圆城区人民医院地址：漯河市圆城区海河路260号联系方式：0395-32116762.采购代理机构信息名称：河南鼎优工程管理有限公司地址：漯河市嵩山路灯具市场三楼联系方式：180392192003.项目联系方式项目联系人：刘女士电话：18039219200上《本招标项目的监督部门广卧城区人民医院三、联系方式招标人：漯河市郾城区人民医院地址:漯河市郾城区海河路260号联系人:陈先生电话:0395-3211676电子邮件:617152304@aq.com招标代理机构:河南鼎优工程管理有限公司地址:河南省漯河市嵩山路灯具市场三楼联系人:刘女士电话:18039219200电子邮件:617152304@aq.com招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人（签名）人“含:岁招标人或其招标代理机术”c盖章）下2的",0,0,0,1]
[17847,"中标候选人公示长券路HR-3、H-5地块、东涌地块停车场委托服务管理[项目编号CGCGW-20210052]的评标工作已经结束，评标委员会经评审推荐了本项目中标保选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2021年6月x日7:∞至2021年6月x日门:∞止)，具体如下:中标候选人第一候选人第二候选人第三候选人单位名称广州有位智科技有限公司广州商邦实业投资有限公司广州悦泊停车场运营管理有限公司综合得分50.87投标报价（万元）108.000432179.22402根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或其它利关系人对该公示内谷有异议的，应当在中标候选人公示期间问招标人货出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，作出答复前，应当暂停格标役标沽动。对格标人谷复仍待有异议的，应当在收到谷复之日起十日内待格标人的谷复及投诉书，向招标役标监督部门提出投诉异议受理部门(招标人)：广州地铁简业发展有限公司联系人:李小姐联系电话:020-89616270招役标监各部门:厂州地钦简业发展有限公司联系地址:广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔18楼联系电话：020-89616287附件:评标报告招标人名称6广州地铁商业发段有限公司X公)日期;32021军d月25日台",0,0,0,1]
[17848,"采购清单(1).docx编号名称数量单位A主副食仓库1平板车1台2电子磅秤1台3粘捕式灭蚊灯2台B更衣室1洗手星连电子感应龙头1台C粗加工1菜墩架1台2切肉绞肉机1台3多用切菜机1台4粘捕式灭蚊灯1台5单星盆台1台6一星一平1台D精加工1粘捕式灭蚊灯2台2挂墙洗地龙头1台3单星盆台1台5热水器1台E洗消间1粘捕式灭蚊灯2台2紫外线杀菌灯1台3立式双门高温蒸汽烘干消毒柜（智控款）2台4热水器1台5单星盆台1台F烹饪区1炉拼台1台2炉拼台1台3电磁单头大炒炉1台4油烟净化装置12m25留样柜1台6四门双温冰箱（横隔）1台7双门蒸饭车2台8排气罩3米9粘捕式灭蚊灯1台G备餐间1粘捕式灭蚊灯2台2紫外线杀菌灯3台3原有餐车维修及更换车轮13台4洗手星连电子感应龙头1台H排烟系统1柜式离心风机1台2风机支架连减震器1套3不锈钢后墙板3.6米4不锈钢集烟管14㎡5不锈钢烟管80㎡6不锈钢弯头18㎡7不锈钢变径16㎡8风机控制箱1台9法兰、玻璃胶等配件1项10吊杆1项11三角码1项12帆布软接1项I厨房杂件1不锈钢汤饭桶连盖12个2不锈钢汤饭桶连盖24个3大菜桶12个4不锈钢饭碗600个5不锈钢汤碗600个6不锈钢条根600个7砧板3个8菜刀3把9砍刀2把10打饭勺16个11不锈钢打菜勺16个12大炒铲3个13不锈钢漏勺3个14不锈钢水勺3个15不锈钢盆2个16洗锅刷3个J升降机及其它1升降机1台2电磁台式炉1台",4,4,4,1]
[17849,"“工1横AUJXHSZ021026.3代理签第三章评标办法（合理低价法)评标办法前附表评标入围条款号评审因素评审标准2.1.1评标入围条件投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标2至投标截止时间止，未按照招标文件要求递交投标担保:采用采险公司保险单方式递交投标担保的投标人，未满足保险公司规定的申请条件和信用要求:乙投标函中截明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限:乙投标函中毅明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件:乙投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=招标控制价*95%2.1.2评标入围方法和数量.评标入围方法:当进入评标入围环节的投标人少于等于20或R家（两者取较大值时，采用全部入围法，否则按以下入围方法确定:当进入评标入围环节的投标人超过20或R家（两者取较大值）少产等于50家时，开标时从以下方法中随机抽取确定（招标人选择历种以上评标入围方法）:亿方法一:全部入也法:乙方法二:均值入邑法:口方法三签入出法:口方法四:低价排序法。当进入评标入围环节的投标人超过50家时，开标时从抽签入围法、低价排序法中随机抽取确定评标入围方法具体细则见附件A，R取值为:15不得超过50)，其中:均值入围法中，平均值以上7家、平均值以下8家:抽签入围法中，是否先去除一部分投标人后再随机抽取:乙是，按照均值入围法的G1和G2值抽取、计算去除一部分投标人□否初步评审评审标准评审因素投标人名称营业执照、资质证书、安全生产许可一致:投标函签字盖章打法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只管有一个有效报价投标文件的组成乎合第二章“投标人须知”第3.1.1项规2.2.1条款号形式评市标准营业执照.备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质证书具备有效的资质证书资质等级合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定财务要求疗合第二章“投标人须知”第3.1.1项规业绩要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定拟派项目负责人要求合第二章\"投标人须知”第1.4.1项规定2.2.2资格评审标准其他要求守合第二章”投标人须知”第1.4.1项规定其他要求投标内容合第二章\"投标人须知”",5,5,5,1]
[17850,"古巷镇外环北路横溪路口交通整治提升工程评标报告开标时间：2021年9月9日09：00时开标地点：广州公共资源交易中心第04开标室（中心本部）建设单位：潮州市潮安区古巷镇人民政府招标代理：广州穗科建设管理有限公司古巷镇外环北路横溪路口交通整治提升工程施工公开招标，建设规模及招标内容为：①道路工程：外环北路机动车道沥青混凝土路面2695.6m2，非机动车道沥青混凝土路面617.6m2，人行道透水砖1482.2m2；古水路沥青混凝土路面1322.9m2；②交通工程：标线812.97m2，指路标志4个，路侧护栏300m，新设电子警察杆2套；③桥涵工程：涵洞加长7lm；④电力工程：电力电缆916m，电力标志牌120块，电缆管878m；⑤景观绿化工程：绿化面积881m2。具体工作内容按照河南省交通勘察设计有限公司编制的《古巷镇外环北路横溪路口交通整治提升工程施工图设计》、区财政审核的工程量清单所列工程内容及说明为准。最高投标限价为：10597131.00元(其中安全生产费152047元)。计划工期为90个日历天，具体开工日期以招标人或监理下发的开工令为准。工期为预计工期，实际施工期将根据现场情况进行合理安排，各投标人须充分考虑并无条件接受。一、本项目于2021年8月19日在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心发布招标公告。于2021年8月19日至2021年8月23日在广州公共资源交易中心45号窗口公开接收投标登记，招标人在投标登记期间内共收到8家单位提交的投标登记资料（详见投标登记汇总表），并向各投标单位发放招标文件。二、本项目于2021年9月9日上午08:30～09:00时在广州公共资源交易中心第04开标室（中心本部）接受投标单位递交投标文件，有广东冠粤路桥有限公司、河南省光大路桥工程有限公司、江西省路桥隧道工程有限公司、恒峰工程建设有限公司、贵州星辉联创工程有限公司共5家投标单位按时递交了投标文件，其中四川双果公路工程有限公司、湖南省正邦建设工程有限公司、广东众强建设工程有限公司在规定的递交投标文件截止时间内未进行递交，作放弃投标处理。（详见：递交投标文件签到表）。于2021年9月9日上午09:00～09:30时，在广州公共资源交易中心进行投标文件的随机启封，并对投标文件第一信封（商务及技术文件）进行开标，投标文件第二信封不予开启并由",0,0,0,1]
[17851,"投标报名及采购文件发售表YZ/QR-02-01-B12项目名称茂名市祥和中学电力扩容工程采购编号0835-210ZA9802951招标代理机构广东元正招标采购有限公司投标单位地址联系电话传真联系人手机E-MAIL文件售价RMB300.00经营范围领取采购文件签名：年月日备注实际投标人的称谓必须与报名时的一致，否则其投标文件无效。",0,0,0,1]
[17852,"泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程工程招标控制价招标控制价（小写）：1305173.49（大写）：壹佰叁拾万伍仟壹佰柒拾叁元肆角玖分招标人：造价咨询人：（单位盖章）（单位资质专用章）法定代表人或其授权人：法定代表人或其授权人：（签字或盖章）（签字或盖章）编制人：复核人：（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）编制时间：2021年06月10日复核时间：2021年06月10日单项工程招标控制价表工程名称：泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程第1页共1页序号单位工程名称金额(元)其中：(元)暂估价安全文明施工费规费1泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程1305173.4927957.2536791.50合计1305173.4927957.2536791.50【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】单位工程招标控制价表工程名称：泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程标段：第1页共1页序号汇总内容金额(元)其中:暂估价(元)1分部分项工程费1074069.001.1人工费237051.451.2材料费642619.921.3施工机具使用费73392.571.4企业管理费89960.111.5利润31044.972措施项目费86546.372.1单价措施项目费39765.322.2总价措施项目费46781.052.2.1其中：安全文明施工措施费27957.253其他项目费3.1其中：暂列金额3.2其中：专业工程暂估3.3其中：计日工3.4其中：总承包服务费4规费36791.505税金107766.62招标控制价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费含设备/1.011305173.49【新点2013清单造价江苏版V10.3.5】分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：泰兴市广陵镇2021年农村公路提档升级建设项目的兴西线兴柳东西桥工程标段：第1页共6页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中暂估价1040301004001泥浆护壁成孔灌注桩1、地层情况：粉土、粉细砂土2、空桩长度、桩长：桥墩25m3、桩径：1200mm4、成孔方法：泥浆护壁成孔灌注桩5、混凝土种类、强度等级：C30水下6、埋设护筒、桩基础陆上支架平台7、泥浆制作m3113.11540.85174270.142040301004002泥浆护壁成孔灌注桩1、地层情况：粉土、粉细砂土2、空桩长度、桩长：桥台20m3、桩径：",2,2,2,1]